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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆和硕县塔西干河西铜铅矿勘探

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存-全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地面积为790m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目   
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	432.83
	环保投资（万元）
	15.7

	环保投资占比（%）
	3.63
	施工工期
	5天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）；
规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：巴州人民政府。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）。



1

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1    本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本次地质勘探工作主要针对铜铅矿进行勘查，为重点勘查开采矿种，不属于限制和禁止开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合


表1-2    本项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	本次地质勘探工作严格管控施工各环节。在满足地质勘查目的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻(以钻代槽)等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合


表1-3    项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区不涉及生态保护红线，符合相关要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目产生的生活污水经一体化污水处理设施处理后用于洒水绿化，不外排。钻井设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；泥浆废水经泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制、不外排，不与地表水体发生水力关系。不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目对应探矿权目前已过有效期，相关延续手续正在办理，和硕县自然资源局已出具《关于和硕县塔西干河西铜铅矿勘探探矿权变更延续的调查意见》（硕自然资发〔2026〕32号），文件中明确同意该探矿权办理变更延续登记手续。项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。符合审查意见相关要求。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，项目对应探矿权目前已过有效期，相关延续手续正在办理，和硕县自然资源局已出具《关于和硕县塔西干河西铜铅矿勘探探矿权变更延续的调查意见》（硕自然资发〔2026〕32号），文件中明确同意该探矿权办理变更延续登记手续。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》产业准入负面清单的禁止类和限制类中。综上所述，本项目符合产业政策。
2.“生态环境分区管控”要求符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1-4    本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
	管控要求
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合国家产业政策。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处，不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。本项目勘探以铜铅矿为主攻矿种，不涉及煤炭、石油、天然气开发，符合相关要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	项目用水定期从附近乡镇拉运。项目采用较为先进的地质勘查技术，勘探过程中水耗不超过国家要求。产生的生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；泥浆废水经泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制，不外排，不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。符合相关要求。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目槽探产生的土石方就近堆存并覆盖彩布条，在勘探期结束后全部回填至开挖地，钻探岩心交至单位统一保管，岩屑用于回填，泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理，沉淀池沉渣就地掩埋；生活营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至和硕县垃圾填埋场，符合相关要求。
	符合


2.2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）可知，本项目涉及重点管控单元（和硕县大气布局敏感区ZH65282820001），环境管控单元管控要求详见下表。
表1-5    本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282820001
	本工程情况
	相符性分析

	环境管控单元名称
	和硕县大气布局敏感区
	
	

	环境管控单元类别
	重点管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.严格建设项目节能环保准入，涉及大气污染物排放的，执行国家大气污染物排放限值，待地方大气污染物排放标准出台后一并执行。
2.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
	本项目为勘查项目，勘查过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，不涉及国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.执行环境空气质量二级标准。
2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，严格落实大气主要污染物排放总量控制，实现区域污染物减排目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。
3.协同控制温室气体排放。按照国家统一要求，逐步开展对温室气体排放源的监测和监管。
	项目所在区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。通过采用符合国标排放标准的施工机械、洒水抑尘、物料篷布覆盖等措施，确保颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，区域环境空气质量不受明显影响，可稳定达到二级标准要求。
	符合

	
	环境风险防控
	合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。
	不适用上述要求。
	符合

	
	资源利用效率
	大力发展循环经济，推广高效绿色适用技术，降低污染物排放强度。
	本项目属于绿色勘查类探矿项目，全过程严格落实《绿色地质勘查工作规范》。
	符合


3.环境管理政策、环境保护规划相符性分析
（1）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
（2）《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，项目所属探矿权现已届满，探矿权变更延续相关手续正在办理阶段；和硕县自然资源局已出具《关于和硕县塔西干河西铜铅矿勘探探矿权变更延续的调查意见》（硕自然资发〔2026〕32号），文件明确同意该探矿权办理变更延续登记手续。在探矿权范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，项目占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。
（3）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
本项目属于矿产资源勘查项目，槽探开挖过程中同步采集勘探样品并外运留存，开挖土方临时堆置于探槽一侧，采用彩布条苫盖防护；钻探结束后岩心交至单位统一保管，岩屑用于回填封孔；泥浆固化后送至一般固废处置单位统一处理，沉淀池沉渣就地掩埋。无弃土产生，可有效防治水土流失，对周边环境影响较小。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
（4）自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析
①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。
（5）《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
（6）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析。
推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，项目区属于非沙化土地，在勘查过程中加强防沙治沙工作，防止从非沙化土地转变为沙化土地。
（7）《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析
地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，地质调查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工。绿色勘查工作质量检查应与项目工作质量检查同步开展，发现问题及时整改。地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。地质勘察单位应对其开展勘查工作受影响的区域生态环境修复负责。
本项目在勘查工作前对工作人员进行绿色勘查培训，在勘查过程中加强监督管理，提高勘查水平，本着谁施工、谁恢复、谁治理的原则。勘查完成后，对所破坏的环境进行恢复治理，符合绿色地质勘查工作规范。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处，中心点坐标（CGCS2000坐标系）：东经87°9′1.994″，北纬42°41′12.898″。工作区面积15.8052平方公里，行政区划隶属于和硕县管辖。勘探区范围由6个拐点圈定，拐点坐标见表2-1。
表2-1    勘探区范围拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标系
	备注

	
	经度
	纬度
	

	1
	87°08′09.000″
	42°42′46.000″
	共由6个拐点圈连，面积15.8052平方公里

	2
	87°09′33.200″
	42°42′46.000″
	

	3
	87°09′33.200″
	42°41′47.615″
	

	4
	87°11′11.000″
	42°41′47.615″
	

	5
	87°11′11.000″
	42°40′11.000″
	

	6
	87°08′09.000″
	42°40′11.000″
	


工作区对外交通条件较为便利，吐和高速（G3012）北行45km土路即可到达项目区，区域交通通达性良好，无需新建简易施工道路。

	项目组成及规模
	1.项目基本情况
北京西域宝地矿业技术开发有限公司于2021年4月6日取得“新疆和硕县塔西干河西铜铅矿勘探”探矿权，该探矿权已于2026年4月6日届满，目前正在办理变更延续手续；和硕县自然资源局已出具《关于和硕县塔西干河西铜铅矿勘探探矿权变更延续的调查意见》（硕自然资发〔2026〕32号），文件明确同意该探矿权办理变更延续登记手续。
项目名称：新疆和硕县塔西干河西铜铅矿勘探
探矿权人：北京西域宝地矿业技术开发有限公司
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
勘查面积：15.8052平方公里
北京西域宝地矿业技术开发有限公司法定代表人为杜武平，统一社会信用代码：9111010566841588XK。
2.项目主要建设内容
根据本项目目的任务，以及工作区内实际情况，拟采用地形测量、槽探、钻探、样品采集等手段来开展勘查工作。本次选择1:1万地质测量、1:5000地质剖面测量、1:5000岩石剖面测量、槽探、钻探、采样等探矿工程手段对该矿进行勘查评价工作。
本项目主要建设内容详见下表。
表2-2    主要建设内容一览表
	类别
	建设内容
	计量单位
	涉及总工作量

	主体工程
	地质测量
	1:1万地质测量
	平方千米
	15.8052

	
	
	1:5000地质剖面测量
	千米
	5

	
	
	1:5000岩石剖面测量
	千米
	5

	
	探矿工程
	槽探
	立方米
	200

	
	
	钻探
	米
	1800

	
	采样与分析
	基本分析样
	件
	270

	
	
	组合分析样
	件
	80

	临时工程
	生活营地
	设置一个生活营地，占地100m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地

	
	施工道路
	勘查区域交通较为便利，无需新修临时道路

	
	临时堆场
	槽探一侧设置500m2临时堆场，堆放槽探施工产生的土石方

	
	柴油贮存点
	在生活营地内设置一处10m2的柴油贮存点，采用防渗柴油桶盛装并置于防渗托盘上，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏等措施

	公用工程
	供水
	定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存

	
	排水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；泥浆废水经泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制；勘查过程中产生的粉尘通过洒水降尘的措施进行处理，全部蒸发逸散，不外排

	
	供电
	柴油发电机发电

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	开挖土石方使用彩布条苫盖

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品柴油，减少尾气排放

	
	废水治理
	生活污水
	排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排

	
	
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池（5m3）收集后用于洒水降尘，不外排

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池（3m3）处理后全部回用于泥浆配制，循环使用

	
	固废治理
	生活垃圾
	集中收集后送至和硕县垃圾填埋场

	
	
	开挖土石方
	回填或用于周边场地平整，无弃方

	
	
	钻井泥浆
	固化后拉运至一般固废处置单位统一处理

	
	
	钻井岩屑
	岩屑回填钻孔

	
	
	沉淀池沉渣
	固化后填埋

	
	噪声治理
	施工、钻井设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，佩戴个人防护装备

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度

	备注：本项目勘探作业车辆均于进矿前完成维修保养，勘探实施阶段无废润滑油产生，故不单独再设置危险废物贮存点


3.主要勘探设备及原、辅材料
本项目所需主要勘探设备见表2-3，原辅材料消耗见表2-4。
表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	装备名称
	数量
	备注

	1 
	RTK测绘仪器
	1套
	地形测量、工程定测

	2 
	无人机
	1台
	地形测量

	3 
	手持GPS
	5台
	野外数据采集

	4 
	数码相机
	5台
	野外影像采集

	5 
	笔记本电脑
	5台
	野外数据汇集及整理

	6 
	多功能一体机(打印、复印)
	1台
	图件输入、文件输出

	7 
	对讲机
	5台
	野外联络

	8 
	地质锤、地质罗盘、放大镜
	5套
	地质、矿产工作

	9 
	单面弹簧度盘秤
	1台
	样品称重

	10 
	手持式XRF分析仪
	1台
	野外快速分析

	11 
	挖掘机
	1台
	探槽施工

	12 
	LF90全液压钻机
	3台
	钻探施工

	13 
	岩芯切割机
	1台
	钻探取样

	14 
	刻槽取样机
	1台
	打样槽、取化验样

	15 
	柴油发电机
	1台
	生活、生产发电

	16 
	越野小汽车
	1台
	载运人员设备

	17 
	皮卡车
	1台
	载运人员设备

	18 
	柴油发电机
	2台
	生活、勘查发电

	19 
	卫星电话
	1部
	通信联络

	20 
	安全帽
	5个
	安全

	21 
	灭火器
	5个
	防火

	22 
	棉帐篷
	5套
	营地住宿


表2-4    工程主要原、辅材料一览表
	序号
	类别
	名称
	用量
（勘探期）
	来源
	备注

	1
	辅料
	彩布条
	800m
	外购
	对槽探开挖石料进行苫盖，使用后回收并无害化处理

	2
	
	膨润土
	0.04t
	外购
	泥浆配制

	3
	
	聚合物、降失水剂等
	0.01t
	外购
	

	4
	
	水泥
	0.02t
	外购
	用于钻探封孔

	5
	资源
	水
	22.75m3
	定期从附近乡镇拉运至生活营后用储水箱储存
	/

	6
	
	柴油
	2.5t
	定期从附近乡镇拉运
	油桶储存，最大储存量为2.5t，设置专门的柴油存放区


4.公用工程
4.1给水
项目用水主要为生活用水和生产用水，车辆定期从邻近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。
（1）生活用水
本项目探矿过程中，劳动定员约为5人，职工均在矿区临时生活营地食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》可知，生活用水量为30L/d·人，施工期和勘探期共计45d，则可知本项目生活用水量为0.15m3/d，生活用水总量为6.75m3。
（2）生产用水
泥浆调配用水：项目钻井期间泥浆调配用水补充量为12m3，调配好的泥浆循环使用。
钻井设备冲洗用水：项目勘探期间用水量约为4m3，经沉淀池处理后用于洒水降尘、蒸发逸散，不外排。
4.2排水
（1）生活污水
生活污水产生量较少，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水绿化，不外排。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目探矿期生活污水产生量为5.4m3。
（2）生产废水
泥浆废水：经防渗沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，定期补充，循环使用，不外排。
钻井设备冲洗用水：经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/绘图1(138).png绘图1(138)]
图2-1    探矿工作期水平衡示意图    （m3/探矿期）
4.3供电
使用两台柴油发电机供电，柴油用量一共为2.5t/探矿期。存放于铺有防渗托盘的柴油贮存点。
5.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为5人，建设周期为2026年8月1日-2026年9月14日，其中施工期5天，勘查期40天，采取8小时工作制。

	总平面及现场布置
	工程布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
1、生活营地
本项目在矿区内设置一个临时生活营地搭建帐篷，占地面积共100m2，布置在地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时生活营地进行拆除和恢复。
2、柴油贮存点
在生活营地内设置一处10m2的柴油贮存点，采用防渗柴油桶盛装并置于防渗托盘上，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏等措施。
3、临时堆场
临时堆场位于槽探一侧，占地面积共500m2，堆放槽探施工产生的土石方，采用彩布条苫盖，用于后期恢复。
4、勘探工程
本项目勘查工作布设探槽总工作量200m3，探槽施工深度一般2-3米，本项目按2.5米计，故探槽占地80m2。项目共布设35个钻孔，钻孔位于探槽倾斜坡面，不额外新增占地，钻探工程所需材料利用便道随用随卸，不单设固定的施工场地。
本项目设置1个3m3移动式泥浆沉淀池和1个5m3钻井设备冲洗水沉淀池。钻探泥浆自孔口连续排出、流动性强，为实现即时收集、防止漫流渗漏，泥浆沉淀池需紧邻钻孔布设；项目共计35个钻孔，则泥浆沉淀池占地面积共为105m2，冲洗水沉淀池占地面积5m2，则沉淀池总占地面积为110m2。
本项目占地类型一览表见下表。
表2-5    项目占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地类型
	占地性质
	备注

	探矿权范围
	15805200
	低覆盖度草地、中覆盖度草地、裸岩石砾地
	临时占地
	/

	其中
	槽探区
	80
	中覆盖度草地
	临时占地
	/

	
	钻探施工
	/
	中覆盖度草地
	临时占地
	钻孔位于探槽倾斜坡面

	
	沉淀池
	110
	中覆盖度草地
	临时占地
	/

	
	临时堆场
	500
	中覆盖度草地
	临时占地
	位于探槽一侧

	
	生活营地
	100
	低覆盖度草地
	临时占地
	/




	施工方案
	1.总体工作部署
1.1地质勘查工作
（1）1︰10000地质测量
采用中大比例尺野外填图，详细查明评价区地层、岩性、断裂构造、第四系分布及水文地质条件，同步调查滑坡、崩塌等环境地质问题，查清地层界线、含水层与不良地质体空间分布，为区域地质环境现状、地下水污染风险及地质灾害影响分析提供基础地质依据。测量面积为15.8052km2。
（2）1：5000地质剖面测量
采用1：5000比例尺开展地质剖面测量，系统查明沿线地层岩性、岩层产状、断裂构造、含水层分布及岩土体分层特征，清晰反映纵向地质结构，为地下水、地质环境现状评价提供剖面地质依据。
（3）1:5000岩石剖面测量
开展1:5000岩石剖面测量，系统划分区内岩性单元、岩浆岩期次、蚀变及接触界线，实测岩层产状与岩体结构特征，查清岩体空间展布规律，为地质环境、岩土工程评价提供岩体基础资料。
（4）槽探
本次设计槽探工作量200立方米。用于揭露地表矿体、构造、重要地质界线，为深部钻探工程提供地质依据。
槽探施工要求：探槽槽顶开口1～1.2米，个别覆盖较厚地段开口1.5～2.0米，槽底宽度不能小于0.8米，槽底见基岩0.3米以上。槽长度的设计以达到地质目的为原则，槽底平整，两壁坡度应按土质和槽深而定，1米以内为90°；1～3米探槽在结实土层内为75～80°，在松软的土层内为60～70°，野外施工过程中以保证安全，不易坍塌为原则。
（5）钻探
本次设计钻探1800米，用于深部矿（化）体的控制，在充分了解矿化体（层）赋存状态、断裂、矿带分布及特征的基础上，确定钻孔位置，编写钻孔设计书。
钻探施工要求：钻孔开孔后25m测量一次倾角和方位角；直孔每钻进100m，测一次倾角和方位角；斜孔每钻进50m测一次倾角和方位角；换径、终孔、矿体顶、底板加测一次倾角和方位角；当矿体厚度小于5m时，矿体顶板与底板可只测1次；直孔每钻进100m，顶角偏斜不应超过2°；斜孔每钻进100m，方位角偏斜不应超过3°，顶角偏斜不应超过3°。有特殊需要时，按勘查设计或合同的要求执行；定向钻孔的弯曲与测量间距要求，应遵守DZ/T0054的相关规定；在有磁性干扰的地层（含矿体）中，采用不受干扰的测斜仪测斜，各种测斜仪器在使用前应经过检查和校正。
钻孔均应进行简易水文观测，每小班选择1-2回次，提钻前、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟。观测内容一般包括：孔内静止水位、冲洗液消耗量、涌水位置、涌水量及水头高度、漏失位置和漏失量等，钻进过程中若遇到掉块、坍塌及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度以便于处理。
1.2样品采集
本次工作设计采取基本分析样、基岩光谱分析样等，样品合计350件。设计样品数可根据野外实际情况，以达到地质目的为原则，可做适当增减或调整。本次探矿只包含取样工作，现场不设实验室，样品测试工作交由实验室承担。
2.施工期流程简述
本项目为新建项目，施工期主要污染来自临时生活营地建设时产生的施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等，施工期工艺流程图及产污环节见下图。
[image: ]图2-2    生活营地建设工艺及产污环节图搭建帐篷

3.勘探期流程简述
勘探期主要包括槽探和钻探，工程实施过程中主要污染来自槽探和钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。
3.1槽探
[image: 20190509105625]
图2-3    槽探施工流程及产污环节示意图
槽探施工首先进行表土剥离作业，接着开展槽探开挖，该过程会产生扬尘、噪声污染；同时存在弃土，还会造成景观、植被破坏以及水土流失问题。之后对相关内容取样、编录，最后将土石方回填，回填时会产生扬尘、噪声污染。
剥离的表土和开挖废石分层堆存在探槽一侧，使用防风彩布条苫盖。施工结束后表土及开挖废石全部回填探槽。
3.2钻探
[image: 20180808173806]施工平台场地平整

图2-4    钻探施工流程及产污环节示意图
钻探施工时先进行钻孔定位、放线，然后开展施工平台场地平整，接着依次进行井架安装、钻孔施工，之后进行岩心取样、化验分析，最后实施钻孔封堵、表土回填恢复。本项目根据矿区矿体实际情况，采用机械岩心金刚石钻头，终孔孔径不小于75毫米，孔口下套管护壁。钻孔布设时，应坚持“一基多孔”“一孔多用”的原则，尽量减少钻孔机场的开挖导致的对自然地貌、自然景观的破坏。
钻探施工时布设移动式泥浆沉淀池，收集处置钻井泥浆废水，废水经沉淀处理后循环回用；勘探完工后，池内剩余泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理。钻探作业涉及表土剥离及钻孔施工，会产生泥浆等固废。
4.施工时序及建设周期
本项目具体工作计划与进度安排见下表。
表2-6    工作计划与时间安排表
	工作年度
	时间安排
	工作进度及目标

	准备阶段
	2026年8月
	分析研究已有资料，编写项目设计书。确定人员机构编制、组建项目分队并组织技术人员学习设计，熟悉工作区所获各种资料，落实资金、设备、运输等诸项事宜，健全规章制度。

	勘探阶段
	2026年8月
	开展地形测量，地质测量，环境地质测量，钻探，采样测试等探矿工程。

	室内资料综合整理报告编写
	2026年9月
	对野外所获的全部地质资料、测试成果及以往所获地质资料进行系统整理和综合研究，编制各类地质图件，编写报告。


施工条件：①项目前期资料准备齐全，包含工程设计图纸及相关文件、勘查资料和报告等。②人员配置齐全，包含施工单位负责人及施工管理人员，工程监理人员、安全生产管理人员、现场施工队伍等。③施工设备准备齐全，包含挖掘机、运输车辆等。④物资准备齐全，包含生活用品和安全生产用品等。⑤施工现场布置清晰、道路和设备、人员等进行合理管理。⑥明确施工环境保护措施。
5.土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为槽探、钻探期间开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方。
本项目槽探总工作量200m3，钻探总工作量为1800m，开孔直径75mm（Φ75mm钻头，配备Φ55mm岩心管），根据公式V=πr2h计算，钻孔产生的土石方量约为7.95m3，钻探岩心产生的土石方量约为4.27m3，则岩屑产生的土石方量为3.68m3。钻探岩心由地质勘探队收集后交至单位岩心库统一保管，钻井岩屑回填钻孔。
表2-7    工程土石方平衡分析表    单位：m3
	类型
	挖方
	回填
	调出
	备注

	生活营地
	30
	30
	/
	回填平整

	槽探
	200
	190
	10
	探槽土石方部分就地回填，部分作为勘探样品留存外运

	钻探岩心
	4.27
	/
	4.27
	收集后交至单位统一保管

	钻探岩屑
	3.68
	3.68
	/
	回填钻孔

	总计
	237.95
	223.68
	14.27
	/


根据上表可知，本工程挖方全部综合利用，无永久弃方产生。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态环境
（1）主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“天山南坡中段山地草原生态功能区”，该功能区发展方向见下表。
表3-1    新疆重点生态功能区的类型和发展方向
	名称
	类型
	综合评价
	发展方向

	天山南坡中段山地草原生态功能区
	水源涵养
	冰川发育，众多河流发源地，拥有全国最大的淡水内陆湖，分布有大面积的芦苇湿地，巴州重要的供水水源地。目前水土流失、土壤侵蚀严重、森林遭到破坏，草原退化，湖水水质污染、湿地萎缩
	禁止过度放牧，恢复天然草原植被，加大水污染防治力度，加强野生动物和湿地保护


（2）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，评价区属“Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区”，项目区生态功能区划见表3-2。
表3-2    生态功能区划
	生态功能分区
	主要生态服务功能
	主要生态问题
	主要生态
敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	保护措施

	42．托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理


（3）生态环境现状调查
①植被类型及主要植物群落及其特征
经现场调查，项目区植被类型简单，群落稀疏。评价区常见的植物名录见下表。
表3-3    评价区内主要植物名录
	科
	属
	种
	图片

	蓼科
	沙拐枣属
	沙拐枣种
	[image: ]

	豆科
	骆驼刺属
	骆驼刺种
	[image: ]

	豆科
	锦鸡儿属
	白皮锦鸡儿
	[image: ]

	禾本科
	针茅属
	针茅
	[image: ]


评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。本区域植被主要为草本植物，植物类型主要为沙拐枣、骆驼刺、白皮锦鸡儿和针茅，大部分区域植被生长稀疏，不涉及保护植物。
②野生动物现状调查及评价
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因气候寒冷和食物短缺，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少且动物组成较为单一。本次评价于2026年5月开展了专项调查。调查范围以槽探区及临时生活营地为中心，向四周外延1km。调查采用样线法、访问调查法与资料收集法相结合的方式：在槽探区及营地周边布设样线，以步行方式观察记录野生动物情况；同时走访附近乡镇人员，并查阅《新疆生态功能区划》及相关文献资料，未见国家及自治区级保护野生动物。
评价区主要野生动物名录见下表。
表3-4    工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名

	哺乳纲
	啮齿目
	仓鼠科
	灰仓鼠
	Cricetulus migratorius

	哺乳纲
	哺乳纲
	兔科
	草兔
	Lepus capensis

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard


③水土流失现状调查：2024年和硕县水土流失面积3387.82km2，占全县土地总面积的26.56%。其中水力侵蚀面积为582.76km2，占水土流失面积的17.20%；风力侵蚀面积为2805.06km2，占水土流失面积的82.80%。
和硕县2024年水土流失面积比2023年减少了5.17km2。项目区水土流失情况为微度和轻度，水土流失类型包括水力侵蚀，风力侵蚀和冻融侵蚀。水土流失类型见附图。
④沙化土地现状：根据新疆第六次沙化监测报告中沙化土地类型分布图，项目区为非沙化土地，土地沙化程度分布图见附图。
⑤土地利用现状：本项目土地利用类型为低覆盖度草地，中覆盖度草地和裸岩石砾地，土地利用现状见附图。
2.大气环境质量现状
（1）评价数据选用
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用和硕县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。
①监测点位：和硕县环境空气自动监测站。
②监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。
③监测时间：2024年全年。
（2）评价标准
项目区属于二类环境空气功能区，评价标准采用环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（3）评价方法
选用占标率进行评价，公式为：
Pi=Ci/Coi
式中，Pi－第i个污染物的质量浓度占标率，%；
Ci－污染物的浓度，mg/m3（标准状态）；
Coi－污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。
（4）评价结果
评价结果见下表。
表3-5    现状监测结果分析表
	污染物
	评价项目
	浓度
（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	7
	达标

	NO2
	年平均
	20
	40
	50
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	53
	80
	66
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	139
	160
	87
	达标

	PM10
	年平均
	132
	60
	220
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	397
	120
	331
	超标

	PM2.5
	年平均
	42
	30
	140
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	83
	60
	138
	超标


本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
3.地表水环境质量现状
本项目无生产、生活废水外排，不涉及任何涉水工程建设，不会改变区域地表水文要素。为切实保障地表水体生态安全，项目合理布设勘查线路与作业范围，主动避让季节性河流、冲沟等水体，严格划定地表水沿岸区域为禁作业区，禁止勘探活动跨越河道，严禁在河道内开展取水、施工等一切涉水作业。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目无需开展地表水环境现状调查。
4.声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目探矿区外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
5.地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
6.土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	勘探区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）第6章评价等级及评价范围的判定规则，本项目不在该章节a）、b）、c）、d）、e）、f）款规定的评价范畴内，故生态影响评价等级定为三级，评价范围为项目占地范围内，项目占地范围内及沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、不占基本农田、不涉及生态环境保护目标。

	评价标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准。
（2）声环境
该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准执行，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
2.污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表3-6    施工期无组织废气执行标准
	污染物
	限值
	执行标准

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2


勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-7    勘探期无组织废气执行标准
	工序
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	勘探
	颗粒物
	1
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	非道路移动机械烟气
	CO
	3.5
	g/kWh
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）

	
	HC
	--
	
	

	
	NOX
	--
	
	

	
	HC+NOX
	6.4
	
	

	
	PM
	0.20
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
（2）废水排放标准
生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准。
表3-8    生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


（3）噪声排放标准
施工期和勘探期噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（4）固体废弃物
本项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，施工期主要活动为临时营地的搭建，在施工过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生。
1.生态影响分析
1.1占地影响
项目施工期建设主要为临时生活营地的修筑，占地面积共计100m2，为临时占地。临时占地会改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。
本次施工期内临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。
1.3对植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，土地利用类型为低覆盖度草地，中覆盖度草地和裸岩石砾地。项目区主要植物为沙拐枣、骆驼刺、白皮锦鸡儿和针茅。施工过程中施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。
1.4对动物的影响
项目所涉范围内基本无大型哺乳动物分布，以小型哺乳类和爬行类为主，且数量不多。施工活动会对所在区域动物栖息环境产生扰动。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使施工所在区域动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使矿区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓。
1.5对区域景观的影响
由于项目施工开挖等活动，会造成地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。
1.6对区域沙化土地的影响分析
项目区属于非沙化土地，施工过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部从非沙化土地变成沙化土地。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
1.7对水土流失的影响分析
项目区水土流失情况为微度和轻度，水土流失类型包括水力侵蚀，风力侵蚀和冻融侵蚀。平整场地时将原有的表土结构完全破坏，使得具有肥力和保水保肥能力的表层土壤被剥离。搭建临时设施时，材料堆放、人员及机械的往来走动，进一步加剧了土壤的紧实度，给后续植被的扎根、生长带来了极大困难，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2.大气污染物影响分析
（1）车辆行驶扬尘
在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量一般占施工扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算：
[image: ]
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
（2）施工机械尾气
施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。工程施工期间，施工单位应严格遵守有关法律、法规，采取合理可行的控制措施，要求使用符合国家标准的柴油，对于故障机械及时修理，保证运行车况良好，减少因故障而造成的尾气超标排放，以减少对周围大气环境的影响。
3.废水污染物影响分析
本项目施工期施工废水沉淀后回用，不外排。由于本项目施工时间短，未涉及大规模用水环节，因此产生的生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排，不会对周边水环境造成影响。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，施工期的噪声主要来自生活营地搭建，噪声源强一般为80~83dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
施工期主要噪声源主要为挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声。
（2）施工噪声预测结果及分析
预测结果：运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如下表所示。
表4-1    项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	推土机
	83
	77.0
	71.0
	63.0
	61.4
	57.0
	53.5
	51.0
	47.4
	44.9

	挖掘机
	81
	75.0
	69.0
	61.0
	59.4
	55.0
	51.5
	49.0
	45.4
	42.9

	运输车辆
	80
	74.0
	68.0
	60.0
	58.4
	54.0
	50.5
	48.0
	44.4
	41.9


本项目夜间不开展施工作业。单台施工机械在50米范围外的噪声值均符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）中施工噪声要求，昼间限值为70dB(A)。
5.固体废物影响分析
（1）土石方
根据工程分析，项目土石方仅产生于生活营地场地平整，开挖土石方临时堆存并采用防尘彩布全覆盖苫盖；施工结束后全部土石方就地回填、场地整平，实现土石方内部平衡、无弃土外运，可有效防控水土流失，土石方工程对周边环境影响较小。
（2）生活垃圾
施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，施工期间，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计算，施工人员按照5人计算，施工期约5d，则生活垃圾产生量为0.0125t。
这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的滋生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至和硕县垃圾填埋场。

	勘探期生态环境影响分析
	1.生态影响分析
1.1占地影响
探矿区占地为勘探场地和临时堆场，均为临时占地。勘探场地和临时堆场会占用一定面积，改变土地原有使用功能，造成资源浪费，勘探机械的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
（1）槽探
本次勘探槽探总工作量为200m3，占地面积为80m2。探槽开挖时，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化，进而影响地上植被的生长。
（2）钻探
本项目钻探工程位于槽探坡面上，不新增占地。但是钻探施工对原有土壤结构形成扰动，导致土壤原有的粘土层、亚粘土层发生紊乱，团粒结构破坏。探坑开挖破坏最大的为砂、砾层，导致原有地质结构层分布紊乱，岩层纵向分布、横向分布纹路被破坏。
（3）临时堆场
本次探矿勘探不设置固定堆渣场，堆渣均布置在探坑区一侧空地上，占地约500m2。勘探期内堆土的压占会造成土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。
1.3动植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，项目区主要植物为沙拐枣、骆驼刺、白皮锦鸡儿和针茅，项目区植被大部分较为稀疏。勘探过程中的车辆行驶、设备安装等活动会直接碾压、铲除植被，导致植被数量进一步减少。
区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。
从生物损失量分析：从区域生态现状来看，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每平方米损失38.92g（项目施工期和勘探期临时占地总面积为790m2）进行计算，本项目勘探过程中，因场地平整、土方开挖及物料堆放等作业，需临时占用部分地表区域，造成生物量损失，生物损失量合计约0.031t。在勘探结束后，利用之前收集的表土对临时占用的土地进行覆土。对勘探场地进行回填、进行迹地清理平整，区域生态将逐步恢复。
工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。槽探过程中会改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因勘探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域。
1.4自然景观影响
项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘探期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。
1.5土地沙化的影响
勘查时，各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就稀疏脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；钻探、槽探等勘查活动产生大量堆土，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。
1.6水土流失的影响
项目勘查过程中，钻探、槽探等勘查作业会产生大量的堆土，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的弃土弃渣在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大，坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2.大气环境影响分析
2.1勘探过程中产生的扬尘
大气污染物主要产生在工程勘探期，对工程沿线及车辆运输道路附近的大气环境都会产生影响。
勘探期施工及车辆运输扬尘：勘探期施工开挖、勘探材料装卸等会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作道路区等。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4～5m的范围内。从本工程勘探场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。
2.2燃油废气
工作区的燃油设备主要是勘探机械和运输车辆，其排放的尾气在勘探期间对勘探作业点和交通道路附近大气环境造成污染。
运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，勘探机械的废气基本是以点源形成排放，工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。
探矿期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电。钻机及泥浆泵动力均来自柴油机，发电机及动力机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。勘探机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。
探矿期内使用柴油量约2.5t，参照同类项目，柴油燃烧排放有害气体量详见下表。
表4-2    柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOX
	碳氢化合物

	排放量（kg/t）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826

	探矿期内（kg）
	8.805
	73.3725
	120.6575
	12.065


3.废水环境影响分析
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员约5人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，勘探期为40d，则本项目勘探期生活污水排放量为4.8m3。生活污水包括粪便污水和洗漱用水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物中COD、BOD5、SS、NH4-N、动植物油的排放浓度分别为：320mg/L、200mg/L、360mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水绿化，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，勘探期产生的清洗废水经防渗沉淀池处理后用于洒水降尘，探矿期结束后自然蒸发，不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经移动式防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用。勘查期结束后，沉淀池上清液用于洒水降尘，沉淀池内泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，勘探期的噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为72~87dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）勘探期施工噪声预测
勘探期施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
勘探期主要噪声源主要为施工机械产生的噪声。
（2）勘探期噪声预测结果及分析
①预测结果
运用上式对勘探过程中机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-3所示。
表4-3    项目主要机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	全液压岩心钻机
	85
	79.0
	73.0
	65.0
	63.4
	59.0
	55.5
	53.0
	49.4
	46.9

	运输车辆
	80
	74.0
	68.0
	60.0
	58.4
	54.0
	50.5
	48.0
	44.4
	41.9

	岩芯切割机
	81
	75.0
	69.0
	61.0
	59.4
	55.0
	51.5
	49.0
	45.4
	42.9

	柴油发电机
	72
	66.0
	60.0
	52.0
	50.4
	46.0
	42.5
	40.0
	36.4
	33.9

	刻槽取样机
	87
	81.0
	75.0
	67.0
	65.4
	61.0
	57.5
	55.0
	51.4
	48.9


本项目夜间不开展施工作业。单台施工机械在50米范围外的噪声值均符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）中施工噪声要求，昼间限值为70dB(A)。
5.固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要为槽探开挖及钻探产生的临时土石方、钻井泥浆、员工的生活垃圾等。
（1）土石方
根据工程分析，本项目勘探期土石方主要由槽探开挖产生。开挖过程中同步采集勘探样品并外运留存，开挖土方临时堆置于探槽一侧，采用彩布条苫盖防护。勘探工作结束后，取样剩余土石方全部原位回填并平整场地，现场无弃土产生，可有效防治水土流失，对周边环境影响较小
（2）生活垃圾
来自勘探人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主，属一般固废。本项目野外探矿作业人员约5人，勘探期为40d。按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为0.1t，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至和硕县垃圾填埋场。
（3）钻探岩屑
本项目槽探总工作量200m3，钻探总工作量为1800m，开孔直径75mm（Φ75mm钻头，配备Φ55mm岩心管）：
钻探石方产生量参考经验公式：
V2=πr2×h
其中：V2——岩心体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r——钻井半径，m；
h——钻孔深度，1800m；
经计算，钻孔产生的土石方量为7.95m3，岩心产生量为4.27m3，则岩屑产生量为3.68m3。
采集的钻井岩心由地质勘探队统一收集，最终交至单位统一保管，不能随意丢弃；岩屑就地回填至钻井内。
（2）泥浆和沉淀池沉渣
本项目勘探期产生固体泥浆废物约为0.6t，使用的钻井泥浆为水基泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料，加入各种有机和无机材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液，主要添加成分有聚合物、氯化钠等。膨润土的主要成分是蒙脱石。钻井泥浆中影响环境的主要成分是有机物类、无机盐类、烧碱等配浆和加重材料中的杂质。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，可循环使用，钻探工程结束后利用自然条件，让泥浆中的水分通过蒸发作用逐渐散失，从而使泥浆实现固化，固化后拉运至一般固废处置单位统一处理。
沉淀池沉渣在勘探结束后固化填埋，减少了运输过程中的环境风险和对沿途生态环境的影响。

	选址选线环境合理性分析
	项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处，中心点坐标：E：87°9′1.994″，N：42°41′12.898″，工作区面积15.8052平方公里。行政区划隶属和硕县管辖。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于矿产资源开发项目，属于允许类项目，项目不属于高污染、高能耗行业，所以本项目符合产业政策和环境准入要求。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》基本原则（即聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障），且项目勘探以铜铅矿为主攻矿种，不属于限制和禁止开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相关要求。
项目开发过程中需加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
因此，本项目选址合理。






















五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期生态环境保护措施
1.1对地表扰动的生态保护措施
（1）施工期结束后及时拆除临时施工营地，将帐篷进行收纳和保存，不可随意丢弃。
（2）在施工前应预先剥离表土，单独堆放并使用彩布条苫盖。表土剥离厚度约0.3m，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，减少对周围环境的扰动。
（3）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地、料场应进行清理，平整场地，使扰动过的地表与周围的景观相协调。在土方回填施工过程中，应采取以下环境保护措施。
①合理划定回填区域范围，确保不超过规定范围。
②制定详细表土回用计划，明确回用时间、地点、方式及用量，确保在探矿结束后及时开展。
③回用过程中，遵循“先剥离、后回用”原则，按照原土壤层次顺序回填。采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。
1.2对野生动植物的保护措施
（1）优化选择施工道路的选址，严格限定施工作业带范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
（2）在施工道路设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（3）施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对动植物的影响。
1.3施工期防沙治沙措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
③严禁在大风大雨天气施工。
1.4施工期水土保持措施
项目施工过程中，各类工程活动如平整场地、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施：
①做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地；
②控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动；动土作业应尽量避免大风天和雨天开展，以免造成大量水土流失。
③结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对树木与植被的破坏。
2.施工期大气环境保护措施
（1）运输车辆应谨防运输车辆装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。
（2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上施工期每天进行4次洒水降尘。
（3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫布遮挡，减少风力起尘。
（4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。
（5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。
3.施工期水环境保护措施
本项目施工期较短，施工废水沉淀后回用，不外排。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水绿化，不外排，对环境影响不大。
4.施工期噪声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
①从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5.施工期固废环境保护措施
施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。
土方回填施工技术要点：
（1）土方回填施工的前提是进行土方的挖掘。在挖掘土方时，应根据工程要求确定挖土的深度和宽度。挖掘土方时应遵循顺畅、逐层递减的原则，以确保挖掘过程中的稳定与安全。
（2）将挖掘土方进行整理、筛分、清除杂质等加工处理。处理后的土方应符合工程设计要求，具有足够的密实性和均匀性，土方处理过程中需要注意防止土方的二次污染或其他有害物质的混入。
（3）根据工程要求和土方性质，选择合适的填筑方法；合理设置均质层，确保填筑土方具有一定的均质性和稳定性；严格各种填筑的工艺参数，如填筑厚度、均质层厚度、回填层厚度等；回填施工时需要避免水分进入土方中，以防止土方松散和沉降现象的发生。
（4）土方回填施工完成后，选择合适的压实机械、压实层数和压实次数，控制压实厚度和速度，提高土方的密实性和稳定性，减少土方的沉降和变形。
生活营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至和硕县垃圾填埋场。

	勘探期生态环境保护措施
	1.生态环境影响保护措施
1.1陆生生物
（1）植物
工作区地质活动主要为槽探和钻探，运营过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，同样对一些植被造成损坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘探期间应采取以下措施：
①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工场地的布局，避免不必要的土地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。
②尽量采用对植被破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对植被造成额外的损伤。
③在勘探结束后，及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占用的土地进行覆土。对勘探场地进行回填、进行迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。
④勘探过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。
（2）陆生动物
经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上开采机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采地周围。勘探期间应采取以下措施：
①勘探期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。
②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强开采管理，在勘探过程中应尽量安排在白天，避免夜间开采对野生动物的影响。
③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。
项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。
1.2土壤环境
和硕县地处欧亚大陆腹地，远离海洋，降水极少，气候干燥且多大风，属典型的暖温带极端大陆性干旱荒漠气候，全县土壤pH值多在8～9，有机质含量在1%以下，一般氮素含量在0.6～1ppm，速磷含量多在2.6～10ppm。总体评价为表层土壤有效微量元素的含量以硼、铁、铜元素较丰富，但普遍缺锌、缺锰。工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响。
勘探期应严格控制施工区域，尽可能缩小施工范围，减少开挖量和生态破坏面积，从而减少开挖和恢复面积；优化土石方平衡，减少水土流失。加强机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的作业范围和行驶路线，严禁越界施工和偏离施工便道进行无监管活动，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域。
1.3自然景观
项目已制定具体的复垦方案，预留了复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。
①尽量避开雨季作业，探坑需要及时进行场地清理、回填并进行植被恢复。
②表土层的保存在剥离表面植被时要有计划地实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积，采取边勘探边回填的措施。加强管理，做好环境保护宣传，在探矿过程中不要随意扩大开挖面积。
③随着工程结束，探坑将逐步回填、平整，使其与周围地貌基本一致。
1.4水土流失
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处，勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流。故项目区的水土流失类型包括水力侵蚀，风力侵蚀和冻融侵蚀。勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。
本项目运营过程中由于勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在风蚀和水蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施：
①堆土表面采用彩布条苫盖，减少降雨和风力对弃渣的侵蚀。
②加强管理，大风天气、雨季不得作业。
③勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。
本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使采区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。
1.5土地沙化
矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的堆土，会增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。在勘查期采取以下防沙治沙措施：
①在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩布条苫盖，减少风蚀。
②在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。
③合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。
2.勘探完成时的生态环境保护及恢复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)、《新疆维吾尔自治区绿色勘查工作指南（试行）》和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）可知，探矿完成时的保护措施及恢复如下。
（1） 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
（2） 对于钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。
（3） 不再使用的帐篷、沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。
①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾等分类收集。
②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾送至和硕县垃圾填埋场处理。
③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。
（4） 专用运输道路应及时回填、平整并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。
（5） 施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
（6） 勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，减小水土流失的影响。
3.大气环境保护措施
3.1开挖扬尘
施工过程中扬尘污染对该点及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染施工场地，拟提出以下防治措施：
（1）施工前制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）施工现场合理布局，对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（3）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。
（4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
3.2燃油废气
由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下：
（1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。
（2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。
（3）尽量避免施工机械同时运行，停止使用机械时尽可能怠速运转或熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。
4.水环境保护措施
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员约5人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水，间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，勘探期工作天数为40d，则勘探期生活污水排放量为4.8m3。生活污水产生量较少。生活污水包括粪便污水和洗漱污水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物COD、BOD5、SS、NH4-N、动植物油的排放浓度分别为：320mg/L、200mg/L、360mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水绿化，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，勘探期产生的清洗废水经防渗沉淀池处理后用于洒水降尘，探矿期结束后自然蒸发，不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
5.声环境保护措施
为减少本项目施工期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（4）管理措施：建设方应对施工单位提出明确的噪声环境要求，要求施工单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。
（5）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
6.固体废物污染防治措施
（1）开挖临时堆土
根据工程分析，本项目勘探期土石方主要由槽探开挖产生。开挖过程中同步采集勘探样品并外运留存，开挖土方临时堆置于探槽一侧，采用彩布条苫盖防护。勘探工作结束后，取样剩余土石方全部原位回填并平整场地，现场无弃土产生，可有效防治水土流失，对周边环境影响较小。
（2）钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣
本项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料，加入各种有机和无机材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，可循环使用，固化后拉运至一般固废处置单位统一处理。岩屑用于回填，沉淀池沉渣采取就地掩埋的方式进行处理，废弃泥浆、岩屑、沉淀池沉渣的处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
（3）生活垃圾
本项目施工期和勘探期间施工人员生活垃圾产生总量约为0.1125t，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至和硕县垃圾填埋场。
采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小，固废产生明细见表5-1。
表5-1    项目固体废物产生情况明细
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量
（探矿期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	开挖土石
	SW59
	900-099-S59
	230m3
	/
	探槽土石方部分就地回填，部分作为勘探样品留存外运

	
	钻井岩屑
	
	
	3.68m3
	/
	回填钻孔

	
	钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	0.6t
	/
	钻井泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理

	
	沉淀池沉渣
	SW59
	900-099-S59
	0.1t
	/
	就地掩埋

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S62
	0.1125t
	/
	统一收集后送至和硕县垃圾填埋场


7.环境风险分析
7.1风险识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本项目矿区勘探不涉及爆破，项目运营过程中存在钻探诱发地质灾害的环境风险。在钻探过程中，若分层高度过大，受到大气降水、岩层中的裂隙等因素的综合影响，可能在钻探边坡上诱发和加剧掉块、崩塌等地质灾害，勘探区遭遇百年洪水灾害或其他不可抗力的自然灾害，危害工作人员及设备等。
项目区设有柴油存放区，柴油属于风险物质，危险物质及分布情况见下表。
表5-2    危险物质及分布情况
	危险物质
	最大储存量
（t/探矿期）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	柴油
	2.5
	桶装
	2500
	1×10-3


本项目危险物质理化性质见下表。
表5-3    物质危险性分析
	物质名称
	理化性质
	物质类型
	危险性描述
	生产或使用环节

	柴油
	常温下为稍有粘性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。
	易燃液体
	燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
	柴油发电机液体燃料，用于整个钻井过程


7.2环境风险潜势与评价等级
（1）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表5-4    建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。
本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体见下表。
表5-5    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。
7.3风险防范措施
（1）柴油使用油桶盛装，存放在生活营地内设的柴油贮存点，安排专人管理，贮存区地面简单铺设防渗托盘。满足相应防日晒、防雨淋、防渗漏及其他环境污染防控要求。
（2）加强柴油管理，使用时远离火源。
（3）油品发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。
（4）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。
7.4环境风险评价结论
本项目环境风险开展简单分析。具体内容见下表。
表5-6    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆和硕县塔西干河西铜铅矿勘探

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县城东北27°方向，直线距离47千米处

	地理坐标
	E：87°9′1.994″″，N：42°41′12.898″

	主要危险物质及分布
	柴油

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	（1）勘探过程
勘探过程引发自然地质灾害。
（2）泄漏
油桶破损导致柴油泄漏，污染周边地下水和土壤。
（2）火灾
火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

	风险防范措施要求
	（1）制定环境风险管理制度
建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。
（2）风险防控及应急措施
为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。
（3）环境应急资源
应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。
（4）环境风险演练和培训
项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

	填表说明：
根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。


根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。
8.勘查期环境影响综合结论
综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。
9.生态影响恢复措施的合理性和可行性分析
由于本项目位于高海拔地区，生态环境较脆弱，应特别注重勘探区的生态恢复。探槽开挖的临时弃土就地堆放在探槽一侧，并用彩布条苫盖，工程完成后立即回填。探坑开挖的土临时堆放在探坑一侧，采样完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围。
（1）经济可行性
本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩布条苫盖。工程完成后，对施工迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。
项目总投资为432.83万元，环保投资为15.7万元，环保投资占总投资的3.63%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。
（2）技术可行性
工程措施施工技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显，且施工简单，植被自然恢复后对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。
10.环境管理计划
10.1环境管理职责
（1）最高管理者的职责
根据国家、自治区及地方各项环保政策、法规、标准制定环境方针；明确规定管理者代表的作用、职责权限，为环境管理工作提供包括人力、财力、技术等方面资源。
（2）管理者代表的职责
在环境管理事务中代表最高管理者行使职权，监督环境管理体系的实施。其职责主要包括：
①贯彻执行国家相关的法律法规，根据本企业实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
②负责采矿区环境统计工作，污染源建档，定期进行“三废”排放及噪声的监测，掌握厂内污染源“三废”排放动态，编制环境监测报告等，为环境管理和污染防治提供依据。
③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行考核。
④组织和管理采矿区污染治理工作，负责环境治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，做到达标排放。
⑤通过工程建设，不断提高治理设施的水平和可操作性。将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向最高管理者汇报，并提出建议。
（3）全体员工职责
全体员工应以对环境负责的态度和方式从事自己的工作，并在各自的岗位上承担有关环境责任。
10.2环境管理的目标
本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。
10.3环境管理的主要内容
本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见下表。
表5-7    各阶段环境管理工作主要内容
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托持有“建设项目环境影响评价资质证书”的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对聘用的员工进行岗位培训。

	勘探阶段
	施工过程严控槽探开挖范围，分层剥离堆存表土，物料堆放覆盖，运输车辆加盖篷布，减少扬尘；规范处置泥浆、岩屑、生活垃圾等各类污染物。明确环保责任人，实行“谁作业、谁保护、谁修复”责任制。

	生产运行阶段
	无

	生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复；
（2）落实专项资金、加强监督管理；
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作；
（4）建立环保设施档案，主动接受生态环境主管部门监督，配合生态环境主管部门的检查、验收。




	其他
	无

	环保投资
	项目总投资为432.83万元，环保投资为15.7万元，占总投资的3.63%，具体环保投资见下表。
表5-8    环保设施（措施）及投资估算一览表     单位：（万元）
	工程类别
	污染类别
	污染源
	环保设施
	投资

	施工期
	废气
	施工扬尘
	彩布条苫盖
	0.5

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	0.5

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排
	2

	
	噪声
	施工噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施
	0.5

	
	固废
	生活垃圾
	设置一定数量的垃圾桶，统一收集后送至和硕县垃圾填埋场
	0.2

	探矿期
	废气
	扬尘
	洒水抑尘设施、彩条布苫盖
	1

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	1.5

	
	噪声
	钻井设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施
	1

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排
	/

	
	
	钻井设备冲洗水
	排入冲洗水防渗沉淀池
	1

	
	
	泥浆调配水
	排入泥浆调配用水防渗池
	2

	
	固废
	生活垃圾
	施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至和硕县垃圾填埋场
	0.7

	
	
	泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
	泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理，岩屑用于回填，沉淀池沉渣就地掩埋
	0.8

	
	生态保护与恢复措施
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复
	3

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度、设置铺有防渗托盘的柴油贮存区
	1

	合计
	15.7






六、生态环境保护措施监督检查清单
	    内容
要素
	施工期
	勘探期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌
	/
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期施工废水沉淀后回用，不外排；生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排
	/
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于洒水绿化，不外排；钻井设备冲洗水经沉淀池处理后洒水降尘，不外排；泥浆废水经泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	（1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	开挖土石方堆放在临时堆场，使用彩布条苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	开挖土石方使用彩布条苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	固体废物
	施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目施工期结束后，全部回填，恢复原有地貌
	工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
	槽探产生的土石方就近堆存并覆盖彩布条，在勘探期结束后全部回填至开挖地。岩心、样品交至单位统一保管，临时占地应及时恢复；施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至和硕县垃圾填埋场；钻井泥浆固化后拉运至一般固废处置单位统一处理；岩屑回填钻孔；沉淀池沉渣就地掩埋
	一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）要求；废弃泥浆及岩屑的处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	建立健全突发环境事件应急预案；加强设备保养，保证设备设施的正常运行
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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