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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆且末县长龙山北Ⅲ区铜锰矿勘探项目

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存-全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	无永久占地，临时占地面积为6093m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	341
	环保投资（万元）
	17.5

	环保投资占比（%）
	5.1
	施工工期
	3天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：中华人民共和国自然资源部；
审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）；
规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：巴州人民政府。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：中华人民共和国生态环境部；
审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1    本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本次地质勘探工作主要针对铜锰矿进行勘查，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合

	东昆仑—阿尔金黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。以铁、金、锑、稀有金属、萤石、石英岩等矿产资源勘查开发为主。加大若羌喀拉大湾—且末迪木那里克铁矿、若羌卡尔恰尔—皮亚孜达坂萤石矿、吐格曼—瓦石峡稀有金属矿、托盖里克—古尔嘎一带石英岩矿、民丰屈库勒克—黄羊岭金锑矿等矿区勘查开发，提交大中型矿产地8-10处，新增金资源量20吨、锑10万吨、锂20万吨、铍2000吨、萤石1000万吨、硅质原料8000万吨。尽快形成一批铁、金、锑、萤石、石英岩矿山产能，打造若羌国家级氟化工产业集群。
	本项目为铜锰矿地质勘探项目，主要目的是探明勘探区的资源储量，为后期的开发规划提供依据。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》中的相关要求。
	符合


表1-2  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	本次地质勘探工作严格管控场地、驻地及施工各环节。在满足地质勘查目的的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻(以钻代槽)等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合


表1-3    项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区不涉及生态保护红线，符合相关要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排；钻井设备冲洗水和泥浆废水循环使用，不外排。不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017226。项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。符合审查意见相关要求。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017226。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。本项目为铜锰矿普查项目，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》产业准入负面清单的禁止类和限制类中；也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。
综上所述，本项目符合产业政策。
2.“生态环境分区管控”要求符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1-4    与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控要求
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合国家产业政策。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，本项目为矿产资源勘查，不涉及煤炭、石油、天然气开发。符合相关要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	项目用水定期从附近乡镇拉运。项目采用较为先进的地质勘查技术，勘探过程中水耗不超过国家要求。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排；钻井设备冲洗水和泥浆废水循环使用，不外排，不会影响区域水环境质量。符合相关要求。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	开挖土石方、钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防雨、防扬散措施），待勘探结束后，开挖产生的土石方在勘探结束后回填至开挖地；钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理；施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场，符合相关要求。
	符合


2.2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区且末县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），环境管控单元管控要求详见下表。
表1-5    《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282530001
	本工程情况
	相符性分析

	环境管控单元名称
	且末县一般管控区
	
	

	环境管控单元类别
	一般管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
2.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，地处县城西南方位，两地直线距离为134千米，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不处于水源涵养区，项目采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式减少水土流失，勘探过程中开挖的土石方使用彩条布苫盖，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，不属于严重污染大气环境的项目。本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017226。符合该管控单元空间布局约束要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）进行管理。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	勘探过程中开挖的土石方使用彩条布苫盖，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，勘查期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。符合该管控单元的污染物排放管控要求。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域，在勘查期间建立健全的环境管理制度，防范环境污染事故发生。符合该管控单元环境风险防控要求。
	符合

	
	资源利用效率
	1.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。
	本项目开挖产生的土石方在勘探结束后回填至开挖地。符合该管控单元资源利用效率要求。
	符合


3.环境管理政策、环境保护规划相符性分析
（1）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
（2）《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
本项目已依法取得探矿权，探矿证号为T6500002008103010017226，在探矿权范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，项目占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。
（3）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
本项目属于矿产资源勘查项目，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，探槽开挖的土石方就地堆放在探槽一侧，并用彩条布苫盖，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
（4）自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析
①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质测量、钻探、槽探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。
（5）《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
（6）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
本项目属于矿产资源勘查项目，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，在勘查过程中加强防沙治沙工作，防止土地转变为沙化土地。
（7）《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析
地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，在地质调查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工。绿色勘查工作质量检查应与项目工作质量检查同步开展，发现问题及时整改。地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。地质勘查单位应对其开展勘查工作受影响的区域生态环境修复负责。
本项目在勘查工作前对工作人员进行绿色勘查培训。勘查过程中加强监督管理，提高勘查水平，本着谁施工、谁恢复、谁治理的原则。勘查完成后，对所破坏的环境进行恢复治理。符合绿色地质勘查工作规范。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，地处县城西南方位，两地直线距离为134千米，中心点坐标（CGCS2000坐标系）：E：85°19′15.359″，N：36°56′16.443″。工作区面积12.17平方千米。行政区划隶属于且末县管辖。勘探区范围由4个拐点圈定，拐点坐标见表2-1。项目周边均为季节性冲沟，勘查期间与周边水系无水力联系。建设项目地理位置及水力联系示意图见附图2-1。
表2-1    勘探区范围拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标系
	备注

	
	经度
	纬度
	

	1
	85°18′09.000″
	36°57′15.000″
	共由4个拐点圈连，面积12.17平方千米

	2
	85°20′29.000″
	36°57′15.000″
	

	3
	85°20′29.000″
	36°55′21.000″
	

	4
	85°18′09.000″
	36°55′21.000″
	




	项目组成及规模
	1.项目基本情况
北京天承盛西矿业技术开发有限公司于2021年9月13日取得“新疆且末县长龙山北Ⅲ区铜锰矿勘探项目”探矿权。
探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）：
探矿证号：T6500002008103010017226
项目名称：新疆且末县长龙山北Ⅲ区铜锰矿勘探项目
探矿权人：北京天承盛西矿业技术开发有限公司
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
勘查面积：12.17平方公里
有效期限：2021年9月13日至2026年9月13日
2.项目主要建设内容
在充分收集、分析、总结以往资料的基础上，以铜锰矿为主攻矿种，通过1:10000地质测量、1:2000地质测量、地化剖面、槽探、钻探等工作手段，基本查明矿体规模、形态、产状、内部结构、厚度、品位变化特点，对矿体走向、倾向做进一步控制。通过专项水工环地质工作基本查明矿床开采技术条件。通过选矿试验和矿山生产的分析研究，基本查明矿石加工技术性能，根据矿床内外部条件及市场分析，对矿床开发进行概略性评价。
项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    主要建设内容一览表
	类别
	建设内容
	计量单位
	涉及总工作量

	主体工程
	地质测量
	1:1万地质测量（草测）
	km2
	12.17

	
	
	1:5000地质剖面测量
	km
	20

	
	
	1:2.5万化探扫面
	km2
	12.17

	
	
	1:5000岩石剖面测量
	km
	20

	
	
	激电中梯短导线
	km
	10

	
	探矿工程
	槽探（0~3m）
	m3
	5000

	
	
	钻探（0~300m）
	m
	2000

	
	采样
	各类样品
	件
	4600

	辅助工程
	生活营地
	设置一个生活营地，包含设备存放区，占地面积200m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地。

	储运工程
	临时堆场
	设置2500m2临时堆场。临时堆放槽探及钻探开挖土石方、钻探岩屑、沉淀池沉渣、钻探泥浆。

	
	柴油贮存点
	生活营地内设有10m2铺有防渗地膜的柴油贮存点，采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施。

	公用工程
	供水
	定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	
	排水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排；设备冲洗水排入沉淀池后循环使用，不外排。

	
	供电
	1台35kW柴油发电机发电。

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	开挖土石方使用彩条布苫盖。

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。

	
	废水治理
	生活污水
	排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。处理能力0.5m3/d。

	
	
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池收集后循环使用，不外排。容积1m3。

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池（10m³，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s），处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排。

	
	固废治理
	生活垃圾
	集中收集后送至且末县生活垃圾填埋场。

	
	
	一般工业固废
	开挖土石方、钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防雨、防扬散措施），待勘探结束后，开挖产生的土石方在勘探结束后回填至开挖地；钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理。

	
	噪声治理
	施工设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，佩戴个人防护装备。

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复。

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度。


3.主要勘探设备及原、辅材料
本项目所需主要勘探设备见表2-3，原辅材料消耗见表2-4。
表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	用途说明

	1
	GPS测量仪
	部
	8
	定位测量

	2
	数码相机
	部
	8
	外业调查拍照

	3
	笔记本电脑
	台
	10
	文本编制、数据整理

	4
	EP600全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	5
	TY800全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	6
	XDX-3A全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	7
	泥浆泵
	台
	3
	钻探施工配套（泥浆循环）

	8
	水泵
	台
	3
	钻探施工配套（供水）

	9
	测斜仪
	部
	3
	钻孔测斜（控制钻孔偏斜度）

	10
	刻槽样切割机
	台
	2
	采集刻槽样（地表/浅部样品）

	11
	岩芯切割机
	台
	2
	采集劈芯样（钻探岩芯样品）

	12
	长城越野炮（皮卡）
	辆
	3
	外业调查、物资运输

	13
	打印机
	台
	2
	日常文件打印

	14
	扫描仪
	台
	1
	扫描、绘图资料数字化

	15
	台式计算机
	台
	2
	大数据处理、数据存储

	16
	全站仪
	台
	2
	工程测量、孔位放样

	17
	雅马哈发电机
	台
	2
	营地、设备供电

	18
	无人机及配套软件
	台
	2
	外业调查、地形航拍

	19
	高精度GPS接收机
	台
	4
	测量（含静态/动态定位）

	20
	罗盘
	个
	20
	野外地质点定位、产状测量

	21
	绘图仪
	台
	1
	地质图件出图

	22
	大型打印机
	台
	1
	大幅面图纸打印

	23
	地质锤
	把
	30
	外业调查、岩石敲取

	24
	放大镜
	个
	20
	外业调查、矿物观察

	25
	小型打印机
	台
	1
	便携打印（外业/营地）

	26
	卫星电话
	部
	5
	偏远地区通信保障

	27
	制氧机（7L）
	台
	4
	高海拔地区作业人员供氧

	28
	柴油发电机（35千瓦）
	台
	1
	大功率设备供电（钻探/营地）


表2-4    工程主要原、辅材料一览表
	序号
	类别
	名称
	用量
	备注

	1
	资源、能源
	水
	22m3/探矿期
	定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	2
	
	柴油
	5t/探矿期
	油桶储存，最大储存量为2t，采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘。

	3
	其他
	彩条布
	400m
	外购，对暂时露天放置的设备、槽探开挖石料进行苫盖。使用后回收并无害化处理。

	4
	
	水基泥浆材料
	5t/探矿期
	主要成分：膨润土、聚合物、氯化钠等，无毒无害、可自然降解，用于钻探泥浆配制。


4.公用工程
4.1给水
本项目用水定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。
（1）生活用水
本项目勘探过程中，劳动定员约为10人，职工均在矿区临时生活营地食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，施工期和勘探期共计50d，则可知本项目生活用水量为0.3m³/d，生活用水总量为15m³/探矿期。
（2）生产用水
泥浆调配用水：项目钻井期间泥浆调配用水量补充量为5m3，调配好的泥浆循环使用。
钻井设备冲洗用水：设备冲洗水排入沉淀池后循环使用，不外排，钻探期间用水补充量为2m3。
4.2排水
（1）生活污水
生活污水产生量较少，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目生活污水产生量为12m3/探矿期（0.24m3/d）。
（2）生产废水
泥浆废水：经防渗沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，定期补充，循环使用，不外排，勘探期补充量为5m3。
钻井设备冲洗用水：经沉淀池处理后循环使用，定期补充，不外排，勘探期补充量为2m3。
损耗3
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图2-1    探矿工作期水平衡示意图    （m3/探矿期）
4.3供电
使用柴油发电机供电。柴油使用油桶储存，存放于铺有防渗地膜（高密度聚乙烯土工膜，厚度≥1.5mm）的柴油贮存点，采用不锈钢油桶盛装柴油，油桶下方设置专用防渗托盘。
5.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为10人，施工期主要是在7月底进行临时营地建设及设备进场；勘查期主要是在2026年7月~9月进行野外地质测量、槽探、钻探等主体工作，施工期和勘探期共计50天，属于间断性野外作业，并非批次性生产活动。

	总平面及现场布置
	1.总平面布置
矿区布局包括测量勘探场地、临时生活营地等，施工布置、勘探布置见附图2-2 项目区地形地质及工作部署示意图。
2.现场布置
工程布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
2.1临时营地
项目在矿区内设置一个临时生活营地，占地面积共200m2，布置在地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时生活营地进行拆除。
2.2勘探工程
本项目勘查工作为5000m3，合计10个槽探区域，探槽施工深度0~3米，本项目按1.5m计，故探槽占地3333m2。勘探产生少量土石方、岩屑，临时堆放，勘探结束就近回填平整，不外运。临时占地面积合计2500m2。钻孔位于探槽倾斜坡面，不额外占用土地，钻探工程所需材料利用便道随用随卸，不单设固定的施工场地。槽探过程设置1座10m3泥浆沉淀池（占地5m2）和1座设备清洗沉淀池（占地1m2），10个槽探区域沉淀池临时占地合计60m2。
勘查范围主要涉及土地类型大部分是裸岩石砾地、其他草地。本项目占地类型一览表见下表。
表2-5    项目占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地类型
	占地性质
	备注

	探矿权范围
	12.17km2
	裸岩石砾地、其他草地
	临时占地
	/

	其中
	槽探区
	3333
	裸岩石砾地、其他草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	钻探区
	0
	裸岩石砾地、其他草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	施工区域（设备清洗沉淀池、泥浆池）
	60
	裸岩石砾地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	临时堆场
	2500
	裸岩石砾地
	临时占地
	位于槽探探坑一侧

	
	生活营地
	200
	裸岩石砾地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	合计
	6093
	/
	/
	/




	施工方案
	1.施工期流程简述
1.1生活营地建设
本项目为新建项目，施工期主要污染来自临时生活营地建设时产生的施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等，施工期工艺流程图及产污环节见下图。
[image: ]图2-2    生活营地建设工艺及产污环节图搭建帐篷

物资运输：组织运输车辆，将生活营地建设所需的帐篷材料、各类设备（如照明、一体化设施等）、基础构建物资等，运送至指定建设场地，为后续营地搭建做物资储备。
场地平整：首先选择矿区内空旷、平坦、植被覆盖度低的区域建设生活营地，对场地进行平整、修整作业，清除场地内杂物，打造相对平整的施工面，便于后续帐篷搭建与设备安装。
帐篷搭建：依据营地规划布局，将运输来的帐篷组件，通过人工配合小型工具（如扳手、绳索等），进行帐篷框架组装、篷布铺设、固定件安装等操作，构建营地居住及活动基础空间。
设备安装：把营地所需设备（如柴油发电机、照明灯具等），按设计位置与安装规范，进行搬运、就位、连接、调试，完善营地生活保障设施。
2.勘探期流程简述
采样、编录、地质测量等辅助工序与槽探、钻探同步开展，不单独占用工期，故不影响整体进度。实验室分析工作于野外工作结束后集中完成。勘探期产污环节主要是槽探、钻探过程中产生的扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。
2.1槽探
[image: 20190509105625]
图2-3    槽探施工流程及产污环节示意图
槽探施工首先进行表土剥离作业，接着开展槽探开挖，该过程会产生扬尘、噪声污染；同时存在开挖土石方，还会造成景观、植被破坏以及水土流失问题。之后对相关内容取样、编录，最后将土石方回填，回填时会产生扬尘、噪声污染。
剥离的表土和开挖土石方分层堆存在探槽一侧，使用彩条布苫盖。施工结束后表土及开挖土石方全部回填探槽。
2.2钻探


钻孔定位、放线
井架安装、钻孔施工
岩芯取样
钻孔封堵、回填
噪声、扬尘、固废





图2-4    钻探施工流程及产污环节示意图
钻孔的布设在地表工程圈定的矿化发育地段，主要针对规模大、品位高的主矿体布设。钻孔布设时，应坚持“一基多孔”“一孔多用”的原则，尽量减少钻孔机场的开挖导致的对自然地貌、自然景观的破坏。
钻探过程产生少量扬尘，在钻孔附近处设置沉淀池（做防渗处理），处理钻孔时产生的泥浆废水，泥浆废水经沉淀后循环使用。钻探施工时需进行表土剥离和钻孔，会产生泥浆、岩屑等固废。设备使用完毕后进行冲洗，会产生沉渣。钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防渗、防雨、防扬散措施），待勘探结束后，钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理。本次调查只包含取样工作，现场不设实验室，化验工作交由实验室承担。
3.施工时序及建设周期
项目建设周期：施工营地建设和设备入场时间在7月底，勘查时间为2026年7月~9月，施工期及勘探期共计50个工作日。
表2-6    工作计划与时间安排表
	工作阶段
	具体时间安排
	工作进度及目标

	施工准备阶段
	2026年7月底
	①分析研究已有资料，编写项目设计书；②施工设备进场；③搭建生活营地。

	野外勘查阶段
	2026年7月底~9月
	①开展地形测量，地质测量，水文、工程、环境地质测量，槽探，钻探，采样测试等探矿工程②对野外所获的全部地质资料、测试成果及以往所获地质资料进行系统整理和综合研究，编制各类地质图件，编写详查报告。


4.土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为生活营地建设和槽探和钻探开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方。
搭建生活营地、场地平整产生挖方20m3。钻探总工作量为2000m，岩芯产生量为4.75m3，全部邮寄实验室分析；整个钻孔期钻屑V产生量约为4.08m3，每个钻孔完毕后，岩屑用于回填封孔。槽探总工作量5000m3。本工程挖方综合利用，无永久弃方产生。
表2-7    工程土石方平衡分析表    单位：m3
	类型
	挖方
	回填
	取样
	场地平整
	备注

	生活营地
	20
	/
	/
	20
	用于场地平整及恢复

	槽探
	5000
	4994.4
	5.6
	/
	采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽

	钻探岩芯
	4.75
	/
	4.75
	/
	岩芯邮寄实验室

	钻井岩屑
	4.08
	4.08
	0
	0
	回填封孔

	总计
	5028.83
	4998.48
	10.35
	20
	/






三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境
1.主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，该功能区发展方向见下表。位置关系见附图3-1 新疆主体功能划分示意图。
表3-1    主体功能区的类型和发展方向
	名称
	类型
	综合评价
	发展方向

	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区
	防风固沙
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。


2.生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，评价区属“Ⅴ 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区-Ⅴ2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区-74．中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区”，项目区生态功能区划见表3-2。位置关系见附图3-2 新疆生态功能区划示意图。
表3-2    生态功能区划
	生态功能分区
	主要生态服务功能
	主要生态问题
	主要生态
敏感因子
	保护目标
	保护措施
	适宜发展方向

	74．中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区
	土壤保持、生物多样性维护
	草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场
	生物多样性及其生境高度敏感
	保护草地植被、保护野生动物
	高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁
	实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用。


3.生态环境现状调查
3.1植被现状调查
经现场调查，评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。勘查区域植被大部分是裸地，极小部分是其他草地，植物类型主要为高山嵩草，不涉及保护植物。植被类型示意图见附图3-3，评价区常见的植物名录见下表。
表3-3    评价区内主要植物名录
	植物中文名
	拉丁学名
	科
	属
	保护级别

	高山嵩草
	Carex parvula O.Yano
	莎草科
	嵩草属
	无


3.2动物现状调查
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因气候寒冷和食物短缺，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少且动物组成较为单一。评价区主要野生动物名录见下表。
表3-4    工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名

	哺乳纲
	啮齿目
	仓鼠科
	灰仓鼠
	Cricetulus migratorius

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard


根据资料收集分析，并结合现场观察和访问，以小型哺乳类和爬行类为主，未见国家及自治区级保护野生动物。
3.3土地利用现状及土壤类型
勘查范围主要涉及土地类型大部分是裸岩石砾地，极小部分是其他草地，优先选择无植被覆盖区域开展槽探施工，土地利用类型见附图3-4。
3.4水土流失现状调查
2023年且末县水土流失面积76469.31km2，占全县土地总面积55.14%。其中水力侵蚀面积为32.19km2，占水土流失面积的0.04%；风力侵蚀面积为76437.12km2，占水土流失面积的99.96%。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，并参考《新疆维吾尔自治区土壤侵蚀图集》《新疆维吾尔自治区2021年度水土流失动态监测年报》及新疆维吾尔自治区侵蚀模数等值线图及遥感调查结果，结合项目区现状情况，土壤侵蚀情况、气候特征、土壤植被、类比工程等自然条件情况，勘查区为轻度风力侵蚀区、轻度水力侵蚀区，项目区原地貌土壤侵蚀模数为1000t/km2·a，容许土壤流失量为1000t/km2·a。
3.5沙化土地现状
根据新疆第六次沙化监测报告中沙化土地类型分布图，项目区主要是非沙化土地，沙化土地类型分布见附图3-5。
二、大气环境质量现状
（1）评价数据选用
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用且末县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。
①监测点位：且末县环境空气自动监测站。
②监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。
③监测时间：2024年全年。
（2）评价标准
项目区属于二类环境空气功能区，评价标准采用环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（3）评价方法
选用占标率进行评价，公式为：
Pi=Ci/Coi
式中，Pi－第i个污染物的质量浓度占标率，%；
Ci－污染物的浓度，mg/m3（标准状态）；
Coi－污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。
（4）评价结果
评价结果见下表。
表3-5    现状监测结果分析表
	[bookmark: _Hlk82001264]监测项目
	评价指标
	现状值（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
%
	达标情况

	
	
	
	
	
	

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均
	6
	40
	15
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	13
	80
	16
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	700
	4000
	18
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	128
	160
	80
	达标

	PM10
	年平均
	407
	60
	678
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	1294
	120
	1078
	超标

	PM2.5
	年平均
	157
	30
	523
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	562
	60
	937
	超标


本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
三、地表水环境质量现状
本项目与周边水体无水力联系。本项目无生产、生活废水外排，不涉及任何涉水工程建设，不会改变区域地表水文要素。为切实保障地表水体生态安全，项目合理布设勘查线路与作业范围，主动避让季节性河流、冲沟等水体，严格划定地表水沿岸区域为禁作业区，禁止勘探活动跨越河道，严禁在河道内开展取水、施工等一切涉水作业。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，无需开展地表水环境现状调查。
四、声环境质量现状
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目探矿区外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
五、地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
六、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	1.大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气保护目标是指“评价范围内按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。”本项目勘查区及勘查区域外延500m范围内不涉及环境空气保护目标。
2.声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标是指“依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。”本项目勘查区及勘查区域外延50m范围内不涉及声环境保护目标。
3.地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境保护目标是指“潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。”本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，不设评价范围。本项目勘查区域内不涉及地下水环境保护目标。
4.地表水
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标是指“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。”本项目生活污水经一体化设施处理后用于荒漠生态恢复的灌溉，不向外界水环境排放，所以本项目地表水评价等级为三级B，不设评价范围。本项目勘查区域内不涉及水环境保护目标。
5.生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标是指“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。”本项目临时占地面积小于20km2，且勘查范围不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林等，项目不属于水文要素影响型，所以本项目生态评价等级为三级，评价范围为项目占地范围内，本项目勘查区域不涉及生态保护目标。

	评价标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（2）声环境
该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
2.污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表3-6    施工期无组织废气执行标准
	污染物
	限值
	执行标准

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2


勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-7    勘探期无组织废气执行标准
	工序
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	勘探
	颗粒物
	1
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	非道路移动机械烟气
	CO
	3.5
	g/kWh
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）

	
	HC
	--
	
	

	
	NOX
	--
	
	

	
	HC+NOX
	6.4
	
	

	
	PM
	0.20
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
（2）废水排放标准
生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准。
表3-8    生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


（3）噪声排放标准
施工期和勘探期噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（4）固体废弃物
本项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，施工期主要活动为临时生活营地建设，在施工过程中会有施工废气、施工噪声、开挖土石方等产生。
1.生态影响分析
1.1占地影响
本项目施工期建设主要为临时生活营地的修筑，占地共计200m2，均为临时占地。临时占地会改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。本次施工期内临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。
1.3对植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，探矿区范围内大部分区域为裸地，极小部分分布有植被，主要是高山蒿草。施工过程中施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。
1.4对动物的影响
项目所涉范围内基本无大型哺乳动物分布，以小型哺乳类和爬行类为主，且数量不多。施工活动会对所在区域动物栖息环境产生扰动。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使施工所在区域动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使勘探区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓。
1.5对区域景观的影响
由于项目施工开挖等活动，会造成地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。
1.6对区域沙化土地的影响分析
项目区属于非沙化土地，施工过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部变成沙化土地。但是由于生活营地占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
1.7对水土流失的影响分析
生活营地平整场地时将原有的表土结构完全破坏，使得具有肥力和保水保肥能力的表层土壤被剥离。而搭建生活营地时，材料堆放、人员及机械的往来走动，进一步加剧了土壤的紧实度，给后续植被的扎根、生长带来了极大困难，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2.大气污染物影响分析
（1）车辆行驶扬尘
在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量一般占施工扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算：
[image: ]
式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
（2） 施工机械尾气
施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。拟建道路的施工作业量和物料运输量较大，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染有一定程度的影响。工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。工程施工期间，施工单位应严格遵守有关法律法规，采取合理可行的控制措施，要求使用符合国家标准的柴油，对于故障机械及时修理，保证运行车况良好，减少因故障而造成的尾气超标排放，以减少对周围大气环境的影响。
3.废水污染物影响分析
本项目施工期施工废水沉淀后用于洒水降尘，不外排。由于本项目施工时间短，未涉及大规模用水环节，因此产生的生活污水量较少。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排，不会对周边水环境造成影响。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，施工期的噪声主要来自临时生活营地搭建，噪声源强一般为51~68dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
施工期主要噪声源主要为运输车辆、推土机等施工机械产生的噪声。
（2）施工噪声预测结果及分析
预测结果：运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如下表所示。
表4-2    项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	距离(m)
设备名称
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	推土机
	68
	62
	58
	56
	54
	52
	50

	挖掘机
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48

	运输车辆
	51
	45
	41
	39
	37
	35
	33


本项目夜间不施工。距施工区域50m处时昼间噪声均满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中施工噪声要求，昼间是70dB(A)。施工区域外延50米范围内无声环境敏感目标，设备噪声经距离衰减后对环境影响可接受。
5.固体废物影响分析
（1）土石方
根据工程分析，项目主要的土石方工程是生活营地在场地平整产生的土石方临时堆放，使用彩条布苫盖，待工程结束后土石方回填于原位并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（2）生活垃圾
施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等。这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的滋生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。


	勘探期生态环境影响分析
	1.生态影响分析
1.1占地影响
探矿区占地为生活营地，勘探场地、临时堆场、施工区域（设备清洗沉淀池、泥浆沉淀池），占地共计6093m2，均为临时占地。该部分用地改变土地原有使用功能，造成资源浪费，勘探机械的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
（1）生活营地
在整个勘探作业周期内，生活营地占地共计200m2，但土地被持续占用，地表植被压覆、土壤结构改变等生态影响将一直存在，项目完工后将及时拆除所有临时构筑物，恢复场地原貌。
（2）槽探
本次勘查槽探工程占地3333m2。探槽开挖时，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化，进而影响地上植被的生长。
（3）钻探
本项目钻探工程位于槽探坡面上，不新增占地。但是钻探施工对原有土壤结构形成扰动，导致土壤原有的粘土层、亚粘土层发生紊乱，团粒结构破坏。探坑开挖破坏最大的为砂、砾层，导致原有地质结构层分布紊乱，岩层纵向分布、横向分布纹路被破坏。施工区域（设备清洗沉淀池、泥浆池）占地60m2。
（4）土石方临时堆放区
本次探矿勘探不设置固定堆渣场，堆渣均布置在探坑区一侧空地上，占地约2500m2。勘探期内堆土的压占会造成土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。
1.3动植物的影响
勘查范围主要涉及土地类型大部分是裸岩石砾地，极小部分是其他草地，勘探过程中尽量避开其他草地。施工仅对槽体开挖范围内极少量零星草本，产生局部点状扰动，不存在连片植被破坏、植被碾压及群落损毁情况。区域原生植被覆盖率极低，无连片植被群落，槽探开挖土石方随挖随填，施工完成后立即平整场地、恢复原有砾石覆盖结构，地表裸露时间短，不会造成大范围植被损伤与地表裸露。同时施工严格控制作业边界，无超范围扰动，不会改变区域植被分布格局、植被覆盖率及原生植被群落结构，无持续性、累积性植被破坏影响。
本项目施工内容以地质测量、槽探、钻探、取样、现场编录等间断性野外作业为主，并非连续性、批次性生产活动，施工点分散、作业时间碎片化、机械启停频次低、无长期持续噪声及人为扰动，对野生动物栖息、觅食、迁徙干扰极小。惊扰影响短暂、可恢复。施工人员活动、短时机械噪声仅对周边零散野生动物产生临时轻微惊扰，动物可自行避让远离施工区域；由于无夜间施工、无持续高强度扰动，不会改变区域野生动物原有活动规律与迁徙路线，施工结束后动物可快速回迁恢复正常活动。
1.4自然景观影响
项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘探期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。
1.5土地沙化的影响
勘探期间无大面积地表扰动，不破坏区域整体固沙结构。本项目所有施工点位、临时作业面均布置在裸岩石砾地区域，无大范围平整、开挖、碾压作业，仅存在零星点状地表扰动，不会破坏区域连续的砾石防护层，无法形成连片裸露松散坡面，不会产生新增沙源及规模化风蚀通道。项目槽探、钻探开挖土石方基本实现就地回填，无弃土外排、大面积土方堆放情况，无松散堆积沙源，从根源上杜绝人为诱发沙化的条件。项目为间断性野外勘查作业，无长期持续机械碾压、无连续土方作业，单次点位施工完成后立即平整场地、恢复砾石覆盖，地表裸露时间极短。区域常年大风天气较多，但因裸露面分散、暴露时长短，仅会产生极轻微、暂时性扬尘，不会引发持续性风蚀、地表粗化及土地沙化扩张现象。
1.6水土流失的影响
项目勘查过程中，勘查作业会产生大量的堆土，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的土石方在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大，坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。
2.大气环境影响分析
2.1勘探过程中产生的扬尘
大气污染物主要产生在工程勘探期，对工程沿线的大气环境都会产生影响。
勘探期施工及车辆运输扬尘：勘探期施工开挖会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作区。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4～5m的范围内。从本工程勘探场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。
2.2燃油废气
工作区的燃油设备主要是勘探机械和运输车辆，其排放的尾气在勘探期间对勘探作业点和交通道路附近大气环境造成污染。
运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，勘探机械的废气基本是以点源形成排放，工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。
勘探期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电，发电机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。勘探机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。
探矿期内使用柴油量约5t，参照同类项目，柴油燃烧排放有害气体量详见表4-3。
表4-3    柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOX
	碳氢化合物

	排放量（kg/t）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826

	探矿期内（kg）
	17.61
	146.745
	241.315
	24.13


综上所述，本项目勘探期短，污染物排放量小，且均为无组织、间歇性排放。项目排放的污染物不会对区域大气环境质量产生明显影响，属于可接受的影响。
3.废水环境影响分析
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员为10人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，施工期和勘探期内共产生生活污水12m3。生活污水包括粪便污水和洗漱用水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的产生浓度分别为：320mg/L、200mg/L、360mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，设备冲洗水经沉淀池处理后循环使用，不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，勘探期的噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为51~82dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）勘探期施工噪声预测
勘探期施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
勘探期主要噪声源主要为施工机械产生的噪声。
（2）勘探期噪声预测结果及分析
①预测结果
运用上式对勘探过程中机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-4所示。
表4-4    项目主要机械在不同距离处的噪声预测值
	距离(m)
设备名称
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	岩芯钻
	61
	55
	51
	49
	47
	45
	43

	泥浆泵
	61
	55
	51
	49
	47
	45
	43

	切割机
	75
	69
	65
	63
	61
	59
	57

	发电机
	82
	76
	72
	70
	68
	66
	64

	运输车辆
	51
	45
	41
	39
	37
	35
	33


本项目夜间不进行工作。距勘查200m处，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB(A)的要求。施工区域外延50米范围内无声环境敏感目标，设备噪声经距离衰减后对环境影响可接受。
5.固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要为槽探开挖及钻探时产生的土石方、钻井泥浆、沉淀池沉渣、员工的生活垃圾等。
（1）土石方
根据工程分析，本项目勘探期的土石方主要是槽探产生的，勘探期开挖土石方临时堆放至探坑一侧。槽探过程采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽。
（2）生活垃圾
来自勘探人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主，属一般固废。本项目野外探矿作业人员约10人，施工期和勘探期共计50d。按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为0.25t，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
（3）泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
①钻井泥浆
本项目勘探期产生固体泥浆废物约为5t，折合体积约2.94m3，使用的钻井泥浆为水基泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料，加入各种有机和无机材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液，主要添加成分有聚合物、氯化钠等。膨润土的主要成分是蒙脱石。钻井泥浆中影响环境的主要成分是有机物类、无机盐类、烧碱等配浆和加重材料中的杂质。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，可循环使用，固化后交由一般固废处置单位统一处理。
②岩屑
本项目钻探总工作量为2000m，开孔直径75mm（Φ75mm钻头，配备Φ55mm岩心管）：
钻探石方产生量参考经验公式：
V2=πr2×h
其中：V2——岩心体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r——钻井半径，m；
h——钻孔深度，2000m；
经计算，钻孔产生的土石方量为8.83m3，岩心产生量为4.75m3，则岩屑产生量为4.08m3。
采集的钻井岩心由地质勘探队统一收集，最终交至单位统一保管，不能随意丢弃；岩屑就地回填至钻井内。
③沉淀池沉渣
本项目设备冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，沉淀池沉渣主要为泥土，泥土本身不含毒性物质，故本项目沉淀池沉渣采取就地掩埋的方式进行处理，对周围环境的影响相对较小。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，地处县城西南方位，两地直线距离为134千米，中心点坐标：E：85°19′15.359″，N：36°56′16.443″。勘查面积12.17平方千米，行政区划隶属于且末县管辖。项目区及周围区域环境关系较为单一，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于矿产资源开发项目，属于允许类项目，项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017226。所以本项目符合产业政策和环境准入要求。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》基本原则（即聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障），且本项目主要针对铜锰矿进行勘查，不属于限制、禁止开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求。
项目开发过程中需加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。
因此，本项目选址合理。
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	1.施工期生态环境保护措施
1.1对地表扰动的生态保护措施
（1）选择裸岩石砾地、地势平坦的区域作为临时生活营地。
（2）在施工前应预先剥离表土，单独堆放并使用彩条布苫盖。表土剥离厚度约0.3m，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，减少对周围环境的扰动。
（3）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地、料场应进行清理，平整场地，使扰动过的地表与周围的景观相协调。在土方回填施工过程中，应采取以下环境保护措施。
①合理划定回填区域范围，确保不超过规定范围。
②制定详细表土回用计划，明确回用时间、地点、方式及用量，确保在探矿结束后及时开展。
③回用过程中，遵循“先剥离、后回用”原则，按照原土壤层次顺序回填。采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。
1.2对野生动植物的保护措施
（1）严格限定施工作业带范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
（2）在施工道路设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（3）施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对动植物的影响。
1.3施工期防沙治沙措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
（1）施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
（2）合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
（3）严禁在大风大雨天气施工。
1.4施工期水土保持措施
项目施工过程中，搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施：
（1）做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地。
（2）控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动。
（3）动土作业应尽量避免大风天和雨天开展，以免造成大量水土流失。
（4）结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对树木与植被的破坏。
2.施工期大气环境保护措施
（1）运输车辆应谨防运输车辆装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗撒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。
（2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。
（3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫布遮挡，减少风力起尘。
（4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。
（5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。
3.施工期水环境保护措施
本项目施工期较短，设备冲洗水沉淀后循环使用，不外排。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排，对环境影响不大。
4.施工期噪声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
①从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5.施工期固废环境保护措施
施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。
土方回填施工技术要点：
（1）土方回填施工的前提是进行土方的挖掘。在挖掘土方时，应根据工程要求确定挖土的深度和宽度。挖掘土方时应遵循顺畅、逐层递减的原则，以确保挖掘过程中的稳定与安全。
（2）将挖掘土方进行整理、筛分、清除杂质等加工处理。处理后的土方应符合工程设计要求，具有足够的密实性和均匀性，土方处理过程中需要注意防止土方的二次污染或其他有害物质的混入。
（3）根据工程要求和土方性质，选择合适的填筑方法；合理设置均质层，确保填筑土方具有一定的均质性和稳定性；严格各种填筑的工艺参数，如填筑厚度、均质层厚度、回填层厚度等；回填施工时需要避免水分进入土方中，以防止土方松散和沉降现象的发生。
（4）土方回填施工完成后，选择合适的压实机械、压实层数和压实次数，控制压实厚度和速度，提高土方的密实性和稳定性，减少土方的沉降和变形。
施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
6.施工期环境影响综合结论
综上所述，施工期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于施工期工作量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随施工期的结束而消失。
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	1.生态环境影响保护措施
1.1占地生态环境影响保护措施
本项目施工占地均为临时点状、短线状占地，位于裸岩石砾地区域，尽量避让区域内零星分布的其他草地，为最大限度降低占地对区域生态环境的扰动，制定如下保护措施：
严格限定施工占地范围。施工前对所有槽探点位、钻探点位、临时作业面进行精准放线、挂牌标识，明确施工边界，严禁超范围占地、碾压、扰动原生地表，最大限度缩小临时扰动面积，减少对高寒脆弱生态的人为干扰。
优化施工作业模式。全程采用间断性、分散式点状施工工艺，禁止连片大规模开挖作业，遵循“完工一处、恢复一处”的原则，缩短地表临时裸露时长，避免多点位长期同时裸露造成累积生态影响。
施工后及时恢复占地原貌。单点位勘查作业完成后，立即清理作业面、平整扰动场地，恢复原有砾石覆盖地貌，消除施工占地痕迹，快速恢复原生地表生态结构，保障区域生态系统稳定性。
1.2土壤生态环境影响保护措施
项目区土壤土层浅薄、砾石含量高、成土速度慢、生态极度脆弱，易发生风蚀、冻融侵蚀，针对钻探、槽探施工产生的土壤扰动，制定专项土壤生态保护措施：
保护原生土壤结皮与地表结构。施工过程中严禁随意破坏戈壁原生砾石结皮，该结皮为区域土壤防风蚀、防沙化的核心保护层，除设计施工点位外，其余区域全程保持原状，最大限度保留原生土壤抗蚀能力。
规范土石方处置，减少土壤扰动。槽探开挖土石方、钻探产生的钻屑全部就地回填、平整压实，无土方外排、无长期松散堆放情况，避免松散土体裸露引发风蚀流失，杜绝土壤结构破坏与局部沙化隐患。
严控土壤压实扰动。禁止车辆、机械随意碾压戈壁地表，减少土壤压实、孔隙破坏等问题，保护土壤原有理化结构；施工机械作业限定在作业范围内，避免大范围土壤扰动。
恶劣天气专项防控。大风、强降温天气立即停止所有土石方开挖、平整作业，防止裸露土壤被风力侵蚀、冻融破碎，减少土壤流失与土质退化。
完工后土壤生态修复。勘查结束后，对所有扰动土壤区域全面平整修复，促进土壤生态自然恢复，避免长期土壤裸露引发的生态退化问题。
1.3对动植物的生态环境影响保护措施
（1）植物
工作区地质活动主要为槽探和钻探，运营过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，同样对一些植被造成损坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少，以草本植物为主，每年5～7月在该区域生长。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘探期间应采取以下措施：
①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工场地、临时道路等设施的布局，避免不必要的土地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。
②尽量采用对植被破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对植被造成额外的损伤。
③在勘探结束后，及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占用的土地进行覆土。对勘探场地进行回填、进行迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。
④勘探过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。
（2）动物
经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上开采机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采地周围。勘探期间应采取以下措施：
①勘探期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。
②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强勘探管理，在勘探过程中应尽量安排在白天，避免夜间开采对野生动物的影响。
③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。
项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。
1.4对自然景观的生态环境影响保护措施
项目已制定具体的复垦方案，预留了复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。
①尽量避开雨季作业，探坑需要及时进行场地清理、回填并进行植被恢复。
②表土层的保存在剥离表面植被时要有计划地实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积，采取边勘探边回填的措施。加强管理，做好环境保护宣传，在探矿过程中不要随意扩大开挖面积。
③随着工程结束，探坑将逐步回填、平整，使其与周围地貌基本一致。
1.5水土流失的生态环境影响保护措施
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，地处县城西南方位，两地直线距离为134千米，勘探区海拔较高，夏季冰雪融水易冲刷地表、形成季节性冲沟，勘查区主要受风力侵蚀、水力侵蚀影响。勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。
本项目运营过程中由于勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在水力侵蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施：
①堆土表面采用彩条布苫盖，减少降雨和风力对弃渣的侵蚀。
②加强管理，大风天气、雨季不得作业。
③勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。
本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使采区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。
1.5土地沙化的生态环境影响保护措施
矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的堆土，会增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。在勘查期间采取以下防沙治沙措施：
①在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩条布苫盖，减少风蚀。
②在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。
③合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。
2.勘探完成时的生态环境保护及恢复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-2013)和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T 38360-2019）可知，探矿完成时的保护措施及恢复如下。
（1） 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
（2） 对于探槽或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。
（3） 不再使用的简易房、沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。
①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾等分类收集。
②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾送至且末县生活垃圾填埋场处理。
③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。
（4） 施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
（5） 勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，减少水土流失的影响。
3.大气环境保护措施
3.1开挖扬尘
施工过程中扬尘污染对该点及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染施工场地，拟提出以下防治措施：
（1）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）施工现场合理布局，对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（3）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。
（4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
3.2燃油废气
由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下：
（1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。
（2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。
（3）尽量避免施工机械同时运行，停止使用机械时尽可能怠速运转或熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。
4.水环境保护措施
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员约10人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水，间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物。施工期和勘探期内共产生生活污水12m3。生活污水包括粪便污水和洗漱污水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的产生浓度分别为：320mg/L、200mg/L、360mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，设备冲洗水经沉淀池处理后循环使用、不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
5.声环境保护措施
本次探矿工作槽探以人工作业为主，辅以机械施工。探矿活动相对集中，噪声源相对固定。经类比调查，探矿期间声强范围在72-80dB之间。
为减少本项目施工期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（4）管理措施：建设方应对施工单位提出明确的噪声环境要求，要求施工单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。
（5）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
6.固体废物污染防治措施
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对临时堆土坡脚进行防护、表面夯实处理并设置相应的挡渣墙。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。
（2）钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣
钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防渗、防雨、防扬散措施），待勘探结束后钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理。
（3）生活垃圾
本项目勘探期间施工人员生活垃圾产生总量约为0.25t。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。固废产生明细见表5-1。
表5-1    项目固体废物产生情况明细
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（探矿期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	开挖土石方
	SW59
	900-099-S59
	4994.4m3
	/
	勘探期结束后全部回填至开挖迹地

	
	岩屑
	SW59
	900-099-S59
	4.08m3
	/
	钻孔回填封孔

	
	沉淀池沉渣
	SW59
	900-099-S59
	0.1t
	/
	就地掩埋

	
	钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	5t
	/
	固化后交由一般固废处置单位统一处理

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S62
	0.25t
	/
	统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场


7.环境风险分析
7.1风险识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
项目区设有柴油存放区，柴油属于风险物质，危险物质及分布情况见下表。
表5-2    危险物质及分布情况
	危险物质
	最大储存量（t/a）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	柴油
	2
	桶装
	2500
	8×10-4


本项目危险物质理化性质见下表。
表5-3    物质危险性分析
	物质名称
	理化性质
	物质类型
	危险性描述
	生产或使用环节

	柴油
	常温下为稍有粘性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。
	易燃液体
	燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
	柴油发电机液体燃料，用于整个勘查过程。


7.2环境风险潜势与评价等级
（1）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表5-4    建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。
本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体见下表。
表5-5    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。
7.3风险防范措施
（1）柴油使用油桶盛装，存放在生活营地内设的柴油贮存点，安排专人管理，贮存区地面简单铺设防渗地膜。采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘。满足相应防日晒、防雨淋、防渗漏及其他环境污染防控要求。
（2）加强柴油管理，使用时远离火源。
（3）油品发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。
（4）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。
7.4环境风险评价结论
本项目环境风险开展简单分析。具体内容见下表。
表5-6   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆且末县长龙山北Ⅲ区铜锰矿勘探项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县

	地理坐标
	项目中心坐标：E：85°19′15.359″，N：36°56′16.443″

	主要危险物质及分布
	柴油

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	（1）勘探过程
勘探过程引发自然地质灾害。
（2）泄漏
①土壤：油桶破损导致柴油泄漏，泄漏的柴油下渗，在土壤包气带中迁移，对土壤理化性质及微生物活性产生不利影响。
②地下水：由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。
（2）火灾
火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

	风险防范措施要求
	（1）制定环境风险管理制度
建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。
（2）风险防控及应急措施
设置10m2铺有防渗地膜的柴油贮存点。采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘。吸油毡、吸油棉吸附、拦截泄漏柴油。
（3）环境应急资源
应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。
（4）环境风险演练和培训
项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

	填表说明：
根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。


根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。
8.勘查期环境影响综合结论
综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。
9.生态影响恢复措施的合理性和可行性分析
由于本项目位于高海拔地区，生态环境较脆弱，应特别注重勘探区的生态恢复。探槽开挖的土石方就地堆放在探槽一侧，并用彩条布苫盖，工程完成后立即回填。探坑开挖的土临时堆放在探坑一侧，采样完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围。
（1）经济可行性
本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩条布苫盖。工程完成后，对施工迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。
项目总投资为341万元，环保投资为17.5万元，环保投资占总投资的5.1%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。
（2）技术可行性
工程措施施工技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显，且施工简单，植被自然恢复后对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。
10.环境管理计划
10.1环境管理职责
（1）最高管理者的职责
根据国家、自治区及地方各项环保政策、法规、标准制定环境方针；明确规定管理者代表的作用、职责和权限，为环境管理工作提供包括人力、财力、技术等方面资源。
（2）管理者代表的职责
在环境管理事务中代表最高管理者行使职权，监督环境管理体系的实施。其职责主要包括：
①贯彻执行国家相关的法律法规，根据本企业实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
②负责采矿区环境统计工作，污染源建档，定期进行“三废”排放及噪声的监测，掌握厂内污染源“三废”排放动态，编制环境监测报告等，为环境管理和污染防治提供依据。
③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行考核。
④组织和管理采矿区污染治理工作，负责环境治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，做到达标排放。
⑤通过工程建设，不断提高治理设施的水平和可操作性。将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向最高管理者汇报，并提出建议。
（3）全体员工职责
全体员工应以对环境负责的态度和方式从事自己的工作，并在各自的岗位上承担有关环境责任。
10.2环境管理的目标
本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。
10.3环境管理的主要内容
本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见下表。
表5-7    各阶段环境管理工作主要内容
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理
机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托具有建设项目环境影响评价资质的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对聘用的员工进行岗位培训。

	施工阶段
	（1）营地污染管控。营地生活污水采用一体化设施储存，处理达标后用于荒漠生态恢复的灌溉、不外排；生活垃圾设置专用收集桶，定期清运带出工区，严禁就地丢弃、掩埋。
（2）营地日常管护。营地内严禁乱堆乱放，物料、设备有序摆放，严控营地范围，杜绝超范围碾压地表；营地周边减少破坏原生植被与砾石结皮。
（3）营地拆除恢复。勘查结束后立即全面拆除临时营地设施，彻底清理所有杂物垃圾，平整场地、恢复原有砾石地表地貌，无任何施工遗留痕迹，实现营地生态完全恢复。

	勘探阶段
	（1）成立专项野外环保管理小组，明确项目经理为环保第一责任人，配备专职环保管理员及生态巡护员，全程负责施工现场环保管控、生态巡查、隐患整改及完工恢复验收工作，保障各项环保措施落地落实。
（2）严格按设计点位施工，提前放线界定作业边界，严禁超范围开挖、碾压戈壁地表，最大限度缩小扰动范围。落实常态化生态巡护，禁止夜间施工，规避野生动物活动高峰，严禁惊扰、捕杀野生动物，遇野生动物靠近及时停工疏导。遵循“随挖随填、随扰随复”原则，缩短地表裸露时长，大风天气停止土方作业，防范风蚀沙化。槽探土石方、钻探钻屑全部就地回填平整，无外排弃土、无长期裸露堆放，避免土体风蚀流失。
大风天气暂停土方开挖、回填作业，临时裸露面及时防护，减少施工扬尘。定期检修施工机械设备，保障正常工况，减少机械尾气排放。
项目无生产废水产生，仅产生少量生活污水，采用一体化设施集中收集、处理达标后用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。
每日开展施工现场环保巡查，重点排查超范围施工、草地扰动、土方裸露、垃圾遗留等问题，发现隐患立即整改。
建立完整环境管理台账，如实记录施工环保措施落实、巡查整改、生态恢复等情况，实现全过程可追溯。
勘查作业完成后，及时拆除临时设施，平整槽探沟槽、压实封孔，全面恢复地表砾石覆盖，消除施工痕迹，复原原生地貌与防风蚀结构，保障区域生态功能稳定。

	生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复；
（2）落实专项资金、加强监督管理；
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作；
（4）建立环保设施档案，主动接受生态环境主管部门监督，配合生态环境主管部门的检查、验收。




	其他
	无

	环保投资
	项目总投资为341万元，环保投资为17.5万元，占总投资的5.1%，具体环保投资见下表。
表5-8    环保设施（措施）及投资估算一览表
	工程类别
	污染类别
	污染源
	环保设施
	投资

	施工期
	废气
	施工扬尘
	彩条布苫盖。
	0.5

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。
	1

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。
	1.5

	
	噪声
	施工噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施。
	0.5

	
	固废
	生活垃圾
	设置一定数量的垃圾桶，统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
	0.5

	探矿期
	废气
	扬尘
	彩条布苫盖。
	2

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。
	1

	
	噪声
	设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施。
	1

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。
	/

	
	
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池收集后循环使用，不外排。
	1

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排。
	1

	
	固废
	生活垃圾
	施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
	1

	
	
	开挖土石方、泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
	开挖土石方、钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防渗、防雨、防扬散措施），待勘探结束后，开挖产生的土石方在勘探结束后回填至开挖地；钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理。
	1

	
	生态保护与恢复措施
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复
	--4.5

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度、设置铺有防渗地膜的柴油贮存区，采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘。
	1

	合计
	17.5







六、生态环境保护措施监督检查清单
	
    内容
  
要素
	施工期
	勘探期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌。
	/
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排。
	/
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于荒漠生态恢复的灌溉，不外排；钻井设备冲洗水和泥浆废水循环使用，不外排。
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	（1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	开挖土石方堆放在临时堆场，使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	开挖土石方使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	固体废物
	施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。
	工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
	槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地，临时占地应及时恢复；钻井泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理，岩屑用于回填封孔，沉淀池沉渣就地掩埋；施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至且末县生活垃圾填埋场。
	一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）要求。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	建立健全突发环境事件应急预案；加强设备保养，保证设备设施的正常运行。
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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