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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆且末县长龙山北Ⅳ区铜锰矿勘探

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业 -99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 －全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘探区面积12.09km2；
临时占地1648m2。

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	56.85
	环保投资（万元）
	17.5

	环保投资占比（%）
	30.783
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否 
□是：                 

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》
审批机关：中华人民共和国自然资源部
审批文件：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）〉的审查意见》
审批文号为：自然资函〔2022〕1092号
规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
审批机关：巴州人民政府

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审查机关：中华人民共和国生态环境部
审批批复：《关于新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕124号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	
表1-1  项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本项目勘查的矿种目标为铜锰矿，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。
	符合

	落实上级规划，推进新一轮新疆找矿突破战略行动计划，完成辖区内基础性地质调查工作；在东昆仑－阿尔金成矿带开展1︰2.5万～1︰5万区域地质调查及专项矿产地质调查，解决战略性矿产资源成矿地质条件及成矿规律关键问题。加强盆－山结合部地球物理调查，揭示深部地质结构。开展区域地球化学调查，形成一批战略性稀缺矿产找矿远景区和靶区。
	本项目由北京天承盛西矿业技术开发有限公司取得“新疆且末县长龙山北Ⅳ区铜锰矿勘探”的探矿权，由陕西地矿第一地质队有限公司进行勘查，在前期工作的基础上，采用物探、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。
	符合



表1-2  项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	项目施工时，开挖土方临时堆放在一旁并使用彩条布覆盖，待项目区域进行生态恢复时进行回填覆盖，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻（以钻代槽）等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目由北京天承盛西矿业技术开发有限公司取得“新疆且末县长龙山北Ⅳ区铜锰矿勘探”的探矿权，由湖南省矿产资源调研所进行勘查，按照《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）要求，采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合



表1-3  项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区属于一般管控单元，符合生态红线保护要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目勘查区不涉及饮用水水源保护区，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理完成后，用于周边绿化，设备冲洗水经沉淀池沉淀后用于周边洒水降尘，泥浆调配水随配置泥浆循环使用，不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017187。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
2、生态环境分区管控要求符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），本项目与文件的符合性分析见下表。
表1-4  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求》相符性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	A1.1-1禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》类项目，故项目建设符合国家的产业政策要求。
	符合

	
	
	A1.1-4禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为铜锰矿勘查，勘查区域不属于水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，符合相关要求。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	A1.2-5严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目位于且末县城以南，直线距离约133km处，不属于自然保护地范围内，在矿产资源勘查过程中落实报告提出的环保措施要求，对周边环境影响不大。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	A2.2-8严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	环评要求定期对项目储油区、一体化污水处理设施进行检查，如发现泄漏立即开展土壤环境质量监测，防止因勘查过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。本项目为新建项目，不存在历史遗留工业企业污染场地。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	A4.5-1加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	项目固废主要为生活垃圾、开挖土石方以及钻井泥浆等，槽探土石方在勘查期结束后，将采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽。生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。采集的岩心由地质勘查队统一收集，最终交至单位岩心库统一保管；钻探工作结束后，钻探产生岩屑回填至钻井内，钻井泥浆固化后拉运至一般固废填埋场填埋。项目固体废物的处置满足资源综合利用要求。
	符合


2.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
本项目位于且末县城以南，直线距离约133km处，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》（巴政办发〔2024〕32号），项目地点不属于生态保护红线区范围内，不涉及环境敏感区，属于且末县一般管控区。
表1-5  《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》相符性分析
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	且末县一般管控区（ZH65282530001）
	一般管控区
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
	本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）类项目，所在区域主要为裸岩石砾地及低覆盖度草地，不涉及占用基本农田。本项目主要工作内容为矿产资源勘探，不涉及有毒有害物质，各类固废去处明确。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	建议本项目勘查期间定期对项目储油区、一体化污水处理设施周边土壤环境质量进行监测，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	建议本项目勘查期间加强日常监督管理，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。
	符合

	
	
	资源利用效率
	4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。
	本项目槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后，将采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽。符合该管控单元资源利用效率要求。
	符合


3、环境管理政策相符性分析
3.1与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘查区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
3.2自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析
①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。
3.3《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析
健全完善主体功能区战略和制度，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，精准把握生态、农业、城镇三类空间平衡点，实施细化管控措施和配套政策，推动主体功能区战略格局在县域精准落地，高标准守牢“三条红线”，推动空间治理由指标管控向质量管控和功能管控转变，提高国土空间开发保护的精细化程度。坚决守好生态保护红线，以昆仑山、阿尔金山生态环境建设与保护区、巴音布鲁克草原水源涵养保护与建设功能区、塔里木河流域防沙固沙安全隔离带为重点，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，显著提升生态系统功能。严格保护永久基本农田，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。实行农村居民点建设规模总量和强度双控，推进村庄集中布局、集聚发展，提升乡村建设用地集约节约利用水平。强化城镇开发边界管控，科学引导城镇开发布局，集约发展工业空间，优化提升生活空间，促进城镇土地集约利用。高效率实现“多规合一”，建立分级管控、逐级传导的规划实施机制，实现“一张蓝图干到底”。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得探矿权，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘查完成后恢复原有地形地貌，符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。
3.4《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘查区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘查方式，槽探开挖的土石方就地堆放在探槽两侧，并用彩条布铺垫，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
3.5《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘查活动，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘查工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。
3.6《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘查活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
3.7《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，项目区属于非沙化土地，在勘查过程中加强防沙治沙工作，防止从非沙化土地转变为沙化土地。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于且末县城以南，距且末县县城直线距离约133km，隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县管辖。探矿权范围由4个拐点圈闭，面积为12.09km2。地理位置示意图见附图1。
表2-1  探矿权范围拐点坐标一览表
	拐点坐标
	经纬度（CGS2000）

	
	东经
	北纬

	1
	85°21′15.000″
	36°57′27.000″

	2
	85°23′25.000″
	36°57′27.000″

	3
	85°23′25.000″
	36°55′25.000″

	4
	85°21′15.000″
	36°55′25.000″

	勘查区面积12.09km2


勘查区外部通过且末县城的315国道（距项目区约300千米）进入山区，从山前地带进入勘查区的小道有两条：一条从卡特里西乡顺河床翻达坂到达工作区；另一条车辆需绕道从且末翻越托库孜达坂经吐拉牧场进入工作区。因此无需新修道路。

	项目组成及规模
	1、项目基本情况
2021年9月13日北京天承盛西矿业技术开发有限公司取得该项目探矿权。
探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）：
探矿证号：T6500002008103010017187；
勘查项目名称：新疆且末县长龙山北Ⅳ区铜锰矿勘探；
探矿权人：北京天承盛西矿业技术开发有限公司；
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县；
勘查面积：12.09平方千米；
有效期限：2021年9月13日—2026年9月13日；
2、项目主要建设内容
[bookmark: OLE_LINK67]2.1工作目标及任务：
（1）总体目标任务
在收集分析区域以往地质资料基础上，深入分析成矿地质背景和地质条件，对已发现的矿化潜力较大的地区及矿化线索，采用地质填图、露头检查、水系沉积物化探测量等有效技术方法检查、验证、追索矿化线索，发现矿（化）体，并通过稀疏的采样工程进行验证，初步查明矿体地质特征。
（2）具体工作任务
在区域地质调查、研究的基础上，对全区采用水系沉积物测量、地化剖面、地质测量等方法寻找、追索矿化线索，以期发现矿化体，初步查明矿体地质特征以及分布规律，初步了解现有矿体位置及形态，对新发现矿体进行下一步普查工作提供依据，提交普查工作总结。
项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    主要建设内容一览表
	类别
	建设内容
	计量单位
	设计总工作量

	主体工程
	地质测量
	1:10000地质填图
	km2
	12.09

	
	
	1:5000地化剖面
	km
	2.2

	
	
	1:25000水系沉积物测量
	km2
	12.09

	
	
	激电中梯剖面测量
	km
	10

	
	探矿工程
	钻探
	米
	420（5个）

	
	
	槽探
	立方米
	1100（8条）

	
	分析测试
	基本分析样
	件
	110

	
	
	薄片
	件
	9

	
	
	光片
	样
	9

	
	
	岩矿鉴定样
	件
	1000

	辅助工程
	生活营地
	设有1个临时生活营地，总占地约100m2，待勘查工作完成后，拆除生活营地。

	储运工程
	施工道路
	勘查区域交通较为便利，无需新修临时道路。

	
	临时堆场
	槽探区附近设置1100m2临时堆土场，用于堆存槽探过程中开挖的土石方。

	
	柴油贮存区
	生活营地内配套设置10m2柴油贮存区，采用不锈钢油桶分类堆放；贮存区配套防渗漏托盘，同时做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施。

	公用工程
	供水
	生活用水、泥浆调配水、设备冲洗水由拉水车定期从附近村镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	
	排水
	生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边绿化，不外排；设备冲洗水经沉淀池沉淀后用于周边洒水降尘，泥浆调配水随配制泥浆循环使用，不与地表水体发生水力关系。

	
	供电
	柴油发电机发电。

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布覆盖。

	
	
	柴油发电机废气
	选用性能优异的柴油发电机及品质较好的柴油，定期对柴油发电机进行保养维护。

	
	废水治理
	生活污水
	生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边绿化，不外排。

	
	
	钻井设备冲洗水
	沉淀池收集沉淀后用于周边洒水降尘。

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池（10m³），处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排。

	
	固废治理
	生活垃圾、废弃包装物
	统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。

	
	
	开挖土石方
	堆存于槽探范围的一侧，堆存过程中使用彩条布覆盖，并定期洒水降尘，待槽探结束后，将采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽。

	
	
	沉淀池沉渣
	就地填埋。

	
	
	钻井泥浆
	钻井泥浆固化后拉运至一般固废填埋场填埋。

	
	
	钻井岩屑
	项目钻井岩屑回填至钻孔内。

	
	噪声治理
	施工设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，佩戴个人防护装备。

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复措施。

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度。


3、主要勘查设备及原、辅材料
本项目所需主要勘查设备见2-3，原辅材料消耗见2-4。
[bookmark: _Ref351905789]表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	技术装备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	轻型越野车
	/
	辆
	2

	2
	全液压岩心钻机
	HYDX-2
	台
	2

	3
	柴油发电机
	S1125
	台
	2

	4
	数字测井系统
	PSJ-2
	套
	1

	5
	高精度测斜仪
	CX-1
	台
	2

	[bookmark: _Ref351905866]6
	挖机
	/
	台
	3

	7
	刻槽取样机
	14J
	台
	1

	8
	岩心切割机
	BS355
	台
	1

	9
	对讲机
	KT-3207
	台
	10

	10
	车载电台
	好易通TM800
	台
	2

	11
	卫星电话
	ISATPHMEPKO
	套
	3

	13
	帐篷
	/
	个
	4

	14
	医药箱
	/
	个
	2


表2-4  工程主要原、辅材料一览表（探矿期）
	序号
	名称
	单位
	用量
	来源
	备注

	辅料
	彩条布
	m
	1100
	外购
	对槽探开挖土石方进行遮盖，使用后回收并无害化处理。

	
	膨润土
	t
	0.05
	外购
	泥浆配制。

	
	聚合物、降失水剂等
	t
	0.01
	外购
	

	
	水泥
	t
	0.05
	外购
	用于钻探封孔。

	资源
	水
	m³
	49.6
	由拉水车定期从附近村镇拉运至生活营地内储水箱储存
	探矿期生活总用水量：21.6m³；生产用水总量28m³。

	
	柴油
	t
	20
	定期从附近加油站运送至探矿区
	油桶储存，最大储存量为10t。


4、公用工程
4.1给水
项目用水由拉水车定期从附近村镇拉运至生活营地内储水箱储存。
（1）生活用水
本项目勘查过程中，劳动定员约为12人，职工均在矿区临时生活营地食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，探矿期间施工期加勘查期合计为60d，则可知本项目生活用水量为0.36m³/d，生活用水量为21.6m³。
（2）生产用水
泥浆调配用水：项目钻井期间泥浆调配用水补充量约为25m3，调配好的泥浆循环使用。
钻井设备冲洗用水：钻井设备冲洗用水经沉淀池处理后用于洒水降尘，钻探期间钻井设备冲洗用水量为3m3。
4.2排水
（1）生活污水
生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边绿化，不外排。生活污水量以生活用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.288m³/d（17.28m³/探矿期）。
（2）生产废水
泥浆废水：经防渗沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，定期补充，循环使用，不外排，勘探期补充量为25m3。
设备冲洗用水：经沉淀池处理后用于周边洒水降尘，勘探期设备冲洗用水为3m3。
[image: ]
图2-1  探矿工作期水平衡示意图（单位：m3/探矿期）
4.3供电
使用柴油发电机供电。柴油采用不锈钢油桶分类堆放于配有防渗漏托盘的贮存区。
5、劳动定员及工作制度
根据该探矿区周边气候条件及设计方案，本项目劳动定员为12人，设计工作时间为60天，采取8小时工作制。

	总平面及现场布置
	工程布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
1、临时营地
在矿区内搭建1处临时生活营地作为勘查期工作人员休息的场所。营地为帐篷和临时彩板房，布置在项目区域地势平缓植被稀疏处，勘查期结束后拆除帐篷，探矿工作结束后对临时生活营地进行拆除和恢复。
2、柴油贮存点
布置于生活营地内，占地面积为10m2，采用防渗柴油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施。
3、临时堆场
项目在槽探过程中，开挖土石方堆放在探坑两侧临时堆场，项目临时堆场占地面积设计为1100m2，均为临时占地。槽探结束后，将土石方回填至槽坑内，对临时占地进行相关恢复工作。
4、勘探工程
本项目勘查工作布设探槽总工作量1100m3，探槽施工深度一般2-3米，本项目按2.5米计，故探槽占地440m2。布设5个钻孔，钻孔位于探槽倾斜坡面，不额外占用土地，钻探工程所需材料利用便道随用随卸，不单设固定的施工场地，设置1个3m3移动式泥浆沉淀池和1个5m3冲洗水沉淀池，项目钻探、槽探区域均远离湖泊。
本项目临时占地情况见下表。
表2-5  项目临时占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地类型
	占地性质
	备注

	探矿权范围内
	槽探区
	440
	裸岩石砾地
	临时占地
	探矿权范围内

	
	钻探区
	/
	裸岩石砾地
	/
	位于槽探区上

	
	临时堆场
	1100
	裸岩石砾地
	临时占地
	位于槽探区一侧

	
	沉淀池
	8
	裸岩石砾地
	临时占地
	/

	
	生活营地
	100
	裸岩石砾地
	临时占地
	/

	合计
	1648
	裸岩石砾地
	临时占地
	/




	施工方案
	1、总体工作部署
1.1地质测量类工作部署
（1）1∶10000地质填图
针对整个探矿证范围开展1∶10000地质填图，测量面积为12.09km2。
（2）1:5000地化剖面测量
选取探矿证范围内具有代表性的地段开展1:5000地化剖面测量，测量长度为2.2km。
（3）1:25000水系沉淀物测量
针对整个探矿证范围开展1:25000水系沉淀物测量，测量面积为12.09km2。
（4）激电中梯剖面测量
选取探矿证范围内具有代表性的地段开展激电中梯剖面测量，测量长度为10km。
1.2其他工程布置
（1）槽探工程布置
本项目勘查工作布设探槽总工作量1100m3，用于揭露地表矿体、构造、重要地质界线，为深部钻探工程提供地质依据。
槽探施工要求：探槽槽顶开口1～1.2米，个别覆盖较厚地段开口1.5～2.0米，槽底宽度不能小于0.8米，槽底见基岩0.3米以上。槽长度的设计以达到地质目的为原则，槽底平整，两壁坡度应按土质和槽深而定，1米以内为90°；1～3米探槽在结实土层内为75～80°，在松软的土层内为60～70°，野外施工过程中以保证安全，不易坍塌为原则。
（2）钻探工程部署
本项目钻探工程工作量为420m，用于深部矿（化）体的控制，在充分了解矿化体（层）赋存状态、断裂、矿带分布及特征的基础上，确定钻孔位置，编写钻孔设计书。
钻探施工要求：钻孔开孔后25m测量一次倾角和方位角；直孔每钻进100m，测一次倾角和方位角；斜孔每钻进50m测一次倾角和方位角；换径、终孔、矿体顶、底板加测一次倾角和方位角；当矿体厚度小于5m时，矿体顶板与底板可只测1次；直孔每钻进100m，顶角偏斜不应超过2°；斜孔每钻进100m，方位角偏斜不应超过3°，顶角偏斜不应超过3°。有特殊需要时，按勘查设计或合同的要求执行；定向钻孔的弯曲与测量间距要求，应遵守ZD/T0054的相关规定；在有磁性干扰的地层（含矿体）中，采用不受干扰的测斜仪测斜，各种测斜仪器在使用前应经过检查和校正。
施工钻孔均应进行简易水文观测，每小班选择1-2回次，提钻前、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟。观测内容一般包括：孔内静止水位、冲洗液消耗量、涌水位置、涌水量及水头高度、漏失位置和漏失量等，钻进过程中若遇到掉块、坍塌及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度以便于处理。
2、工艺流程简述
本项目为新建，主要工作活动为临时生活营地以及探矿工作等，在施工建设过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生，项目生活营地建设工程工艺流程图及产污环节见图2-2。
[image: ]图2-2  生活营地建设工艺及产污环节图
探矿工作主要包括地质填图、槽探和钻探，工程实施过程中主要的污染来自槽探和钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。
探矿工作对环境的影响集中在槽探、钻探工作中，工艺流程和产污环节分别见图2-3、图2-4。
[image: ]图2-3  槽探施工流程及产污环节示意图
槽探施工首先进行表土剥离作业，接着开展槽探开挖，该过程会产生扬尘、噪声污染；同时存在弃土，还会造成景观、植被破坏以及水土流失问题。之后对相关内容取样、编录，最后将土石方回填，回填时会产生扬尘、噪声污染。
剥离的表土和开挖废石分层堆存在探槽一侧，使用彩条布苫盖。施工结束后表土及开挖废石全部回填探槽。

[image: ]
图2-4  钻探施工流程及产污环节示意图
钻探施工时先进行钻孔定位、放线，然后开展施工平台场地平整，接着依次进行井架安装、钻孔施工，之后进行岩心取样、化验分析，最后实施钻孔封堵、表土回填恢复。本项目根据矿区矿体实际情况，采用机械岩心金刚石钻进，终孔孔径不小于75毫米，孔口下套管护壁。钻孔布设时，应坚持“一基多孔”“一孔多用”的原则，尽量减少钻孔机场的开挖导致的对自然地貌、自然景观的破坏。
在钻孔附近处设置沉淀池（做防渗处理），处理钻孔时产生的泥浆废水，泥浆废水经沉淀后循环使用，沉淀池内泥浆固化后拉运至一般固废填埋场填埋。钻探施工时需进行表土剥离和钻孔，会产生泥浆等固废。
3、施工时序及建设周期
本项目具体工作计划与进度安排见下表。
表2-6  工作计划与时间安排表
	时段
	具体时间安排
	工作进度及目标

	施工期
	2026年7月初～2026年7月中旬
	准备项目所需相关技术资料、生产物资、营地建设，开展项目组人员安全生产、技术培训工作。

	勘查期
	2026年7月中旬—2026年7月底
	设计编写并完成地质测量类工作。

	
	2026年7月底—2026年8月底
	主要完成探槽施工、钻探施工等工作。

	整理期
	2026年9月
	对野外所获的全部地质资料、测试成果及以往所获地质资料进行系统整理和综合研究，编制各类地质图件，编写报告。


施工条件：
（1） 项目前期资料准备齐全，包含工程设计图纸及相关文件、勘察资料和报告等；
（2） 人员配置齐全，包含施工单位负责人、施工管理人员、工程监理人员、安全生产管理人员、现场施工队伍等；
（3） 施工设备准备齐全，包含帐篷、挖掘机、运输车辆等；
（4） 物资准备齐全，包含生活用品和安全生产用品等；
（5） 施工现场布置清晰，对设备、人员等进行合理管理；
（6） 明确施工环境保护措施。
三、土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为生活营地的修建、槽探、钻探期间开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方，项目所在地土壤类型为高山土。
本项目为新建工程，工程区总体地势平坦，工程开挖总量为1151.237m3，开挖方用于回填平整或集中收集带走，因此本项目无外排弃渣产生。
表2-7  工程土石方平衡分析表    单位：m3
	工程分区
	挖方
	填方
	场地平整
	调出
	备注

	生活营地
	50
	0
	50
	0
	/

	槽探区
	1100
	1098
	0
	2
	采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽

	钻区
	1.855
	0.858
	0
	0.997
	采集的岩心由地质勘查队统一收集，最终交至单位岩心库统一保管；钻探产生岩屑回填至钻井内

	总计
	1151.237
	1098.119
	50
	3.118
	/


根据上表可知，本工程开挖土石方共1151.237m3，填方共1098.119m3，50m3用于场地的平整，调出3.118m3。本项目在探矿过程中无永久弃方产生，全部作为回填料或工程区域场地平整利用。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境
1、主体功能区规划和生态功能区划
1.1主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，该功能区发展方向见下表。
表3-1  新疆重点生态功能区的类型和发展方向
	名称
	类型
	综合评价
	发展方向

	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区
	防风固沙
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。


1.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，评价区属“74.中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区”。项目区生态功能区划见表3-2。
表3-2    生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅴ 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区

	
	生态亚区
	Ⅴ2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区

	
	生态功能区
	74.中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区

	主要生态服务功能
	土壤保持、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感

	主要保护目标
	保护草地植被、保护野生动物

	主要保护措施
	高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁

	适宜发展方向
	实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用


本项目属于陆地矿产资源地质勘查，不属于禁止类及限制类项目，属于允许类，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017187，符合《新疆生态功能区划》相关要求。
2、生态环境现状调查
2.1植被类型
经现场调查，项目区绝大部分区域属于裸地，少部分区域为稀疏草地，植被类型简单。评价区常见的植物名录见下表。
项目区主要植物名录详见表3-3。
表3-3  项目所在区域主要植被名录
	科
	属
	种

	菊科
	绢蒿属
	高山绢蒿Seriphidium rhodanthum (Rupr.) Poljakov


根据项目区植被类型图，项目区主要以裸地、稀疏植被为主。项目区植被类型图见附图8。根据现场情况，不涉及保护植物。
2.2野生动物现状调查及评价
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因该区域地处阿尔金山北坡，属高寒气候，野生动物的栖息生境极为简单。因高寒和食物短缺，加之乔灌木植被稀少，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物。该地区内的野生动物种类虽多，但是通过长期观察，项目区域内分布的野生脊椎动物种类较少，未涉及珍稀动物的集中分布区和越冬栖息地。各种野生动物分布现状见下表。
表3-4  工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名
	保护级别

	哺乳纲
	啮齿目
	仓鼠科
	灰仓鼠
	Cricetulus migratorius
	/

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard
	/


根据资料收集分析，并结合现场观察和访问，工程所处区域动物群系基本为荒漠常见群系，以小型哺乳类和爬行类为主，未见国家及自治区级保护野生动物。
2.3土地利用现状及土壤类型
土壤类型见图6，土地利用现状见图7。
本项目土地利用现状涉及草地。
根据《中华人民共和国草原法》及其环境管理要求，需要临时占用草原的，应当经县级以上地方人民政府草原行政主管部门审核同意。临时占用草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。因此本环评要求建设单位若临时占用草地，应按规定取得县级以上地方人民政府草原行政主管部门的同意。
勘查期内加强施工监理，严禁施工人员及施工机械超范围的活动。临时占地将在施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。
2.4水土流失现状调查
2023年且末县水土流失面积76469.31km2，占全县土地总面积的55.14%。其中水力侵蚀面积为32.19km2，占水土流失面积的0.04%；风力侵蚀面积为76437.12km2，占水土流失面积的99.96%。项目区水土流失情况为微度。水土流失类型主要为风力侵蚀。
2.5沙化土地现状
项目区属于非沙化土地，项目区与沙化土地位置关系见附图10。
二、大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用且末县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源。所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。
（1）监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。
（2）监测时间：2024年全年。
（3）监测点位：且末县环境空气自动监测站。
（4）评价标准
项目区属于二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求。
（5）评价方法
选用占标率进行评价，公式为：
Pi=Ci/Coi
式中，Pi－第i个污染物的质量浓度占标率，%；
Ci－污染物的浓度，mg/m3（标准状态）；
Coi－污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）
（6）评价结果
区域空气质量现状评价结果见表3-5。
表3-5  区域空气质量现状评价结果一览表单位：μg/m3
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均
	6
	40
	15
	达标

	CO(mg/m3)
	24h平均第95百分位数
	0.7
	4
	17.5
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	128
	160
	80
	达标

	PM10
	年平均
	407
	60
	678.33
	超标

	PM2.5
	年平均
	157
	30
	523.33
	超标


本项目所在区域PM2.5、PM10年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
三、地表水环境质量现状
项目所在地15km范围内仅有季节性冲沟，无其他地表水体。本项目无生产、生活废水外排，不涉及任何涉水工程建设，不会改变区域地表水文要素。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，无需开展地表水环境现状调查。
四、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
五、地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘查活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
六、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为地质勘查类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。因此，本次评价不进行土壤现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	1、大气环境
本项目周边无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。
2、声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外200m范围内无声环境保护目标。
3、地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境保护目标是指“潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。”本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，不设评价范围。本项目勘查区域内不涉及地下水环境保护目标。
4、地表水
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标是指“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。”本项目生活污水经一体化设施处理后用于绿化，不向外界水环境排放，所以本项目地表水评价等级为三级B，不设评价范围。本项目勘查区域内不涉及水环境保护目标。
5、生态环境
根据现场踏勘，本项目矿权范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区，及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

	评价标准
	一、环境质量标准
1、环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
2、声环境
该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
二、污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表3-6  施工期及勘查期无组织废气执行标准
	污染物
	限值
	执行标准

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2


勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-8    勘探期无组织废气执行标准
	工序
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	勘探
	颗粒物
	1
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	非道路移动机械烟气
	CO
	3.5
	g/kWh
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）

	
	HC
	--
	
	

	
	NOX
	--
	
	

	
	HC+NOX
	6.4
	
	

	
	PM
	0.20
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
2、污水排放标准
生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准。
表3-8  生活污水排放标准
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


3、噪声排放标准
施工期和勘探期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）。
4、固体废弃物
本项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，施工期主要活动为生活营地的建设，在施工过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生。
1、生态影响分析
1.1占地影响
本探矿区勘查区面积12.09km2，施工期临时占地100m2，主要为生活营地占地。临时占地会改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
工程建设临时压占土地，致使这些土地暂时失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定影响。施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响，会使土壤变得过于紧实，土壤的通透性和渗水性降低。但不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。
1.3对植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，探矿区范围内部分区域为草地，主要植物为高山绢蒿。施工过程中施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。
1.4对动物的影响
项目所涉范围内基本无大型哺乳动物分布，以小型哺乳类和爬行类为主，且数量不多。施工期活动会对所在区域动物栖息环境产生扰动，迫使动物离开原有栖息环境。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使施工区域动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使矿区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓。故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。
1.5对区域景观的影响
由于项目施工开挖等活动，会对地表植被造成不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。
项目施工期占地性质属于临时占地，以裸岩石砾地为主，随着探矿期结束，其所在区域的生态环境可以得到恢复，基本不会对区域景观造成影响。
1.6对沙化土地的影响
项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部从非沙化土地变成沙化土地。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。因此本项目对区域土地沙化影响不大。
1.7对水土流失的影响
项目施工过程中，各类工程活动如修建生活营地、平整场地、搭建临时设施等，会直接铲除、碾压地表植被，使地表植被覆盖率大幅降低。施工产生的噪声、粉尘等污染，会对周边一定范围内的植被生长环境造成破坏。高浓度粉尘沉降在植物叶片上，会堵塞气孔，影响植物光合作用，导致植被生长不良甚至死亡，进一步削弱了植被保持水土的能力。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低植被的郁闭度和覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2、大气污染物影响分析
（1）车辆行驶扬尘
在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量一般占施工扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算：
[image: ]式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
（2）施工机械尾气
施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。施工作业量和物料运输量都较大，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染有一定程度的影响。
工程勘查区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。工程施工期间，施工单位应严格遵守有关法律法规，采取合理可行的控制措施，要求使用符合国家标准的柴油，对于故障机械及时修理，保证运行车况良好，减少因故障而造成的尾气超标排放，以减少对周围大气环境的影响。
3、废水污染物影响分析
本项目施工期施工废水沉淀后回用，不外排。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于周边绿化，不外排，不会对周边水环境造成影响。
4、施工噪声预测
根据工程分析可知，施工期噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为80-81dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： 
Lp=Lpo-20Lg(r/ro)-△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
施工期主要噪声源为挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声。
（2）施工噪声预测结果及分析
运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-1所示。
表4-1  项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	挖掘机
	81
	75
	69
	61
	59.4
	55
	51.5
	49
	45.4
	42.9

	切割机
	85
	79
	73
	65
	63.4
	59
	55.5
	53
	49.4
	46.9

	运输车辆
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	43.4
	40.9


本项目夜间不进行工作，因此距施工机械50m处，昼间噪声均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）中施工噪声要求（昼间70dB）。
5、固体废物影响分析
（1）土石方
根据工程分析，项目主要的土石方由生活营地修建时产生。土石方全部回填并进行平整，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（2）生活垃圾
施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品及饮食垃圾等，这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的滋生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。

	勘查期生态环境影响分析

	1、生态影响分析
1.1占地影响
本探矿区勘查区面积12.09km2，勘查期临时占地1548m2。临时占地主要包括勘查场地、临时堆场等。勘查场地和临时堆渣场会占用一定面积，改变土地原有使用功能，造成资源浪费，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利影响。
1.2 土壤环境的影响
（1）槽探
[bookmark: OLE_LINK3]本次勘查槽探总工作量1100m3。探槽开挖时，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化，进而影响地上植被的生长。
（2）钻探
本次勘查共设计钻探工作量420m，占地面积较小且位于槽探坡面上，不新增占地。但是钻探施工会对原有土壤结构形成扰动，导致土壤原有的黏土层、亚黏土层发生紊乱，团粒结构破坏。探坑开挖破坏最大的为砂、砾层，导致原有地质结构层分布紊乱，岩层纵向分布、横向分布纹路被破坏。
（3）临时弃土堆放区
本次探矿勘查不设置固定堆渣场，堆渣均布置在槽探区两侧空地上。施工期内弃土的压占会造成土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。
（4）地质测量
本次探矿勘查面积12.09km2，测量工作均采用人工作业的方式进行，工作人员随身携带测量仪、GPS等必备仪器，工作人员在工作区域内来回走动，会对土壤结构造成轻微的影响。
1.3陆生植物、动物的影响
（1）陆生植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，探矿过程中的车辆行驶、设备安装等活动会直接碾压、铲除植被，导致植被数量进一步减少，影响区域植物多样性。草地生态系统具有固碳、调节气候、保持水土等功能。临时占地会使草地面积减少，削弱这些生态系统功能，如降低土壤的固碳能力，增加局部地区的水土流失风险。槽探和钻孔作业开展前，均需对表土进行清理，以消除植被、浮土及其他地表障碍物对作业的干扰。表土清理过程不可避免地会对这些植被造成直接损毁，地表植被因机械铲除或表土掩埋而死亡，导致植被群落结构遭受破坏，项目槽探及钻探区域占用的草地面积较少，但随着探矿结束后的生态恢复，可以在一定程度上补偿地表植被的损失。槽探及钻探的开展对植被的影响较小。
根据项目区土地利用现状，区域内植被覆盖度较低，绝大部分区域为裸岩石砾地，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每平方米损失38.92g（项目勘查期扰动面积1548m2）进行计算，项目在勘查过程中会对临时占地范围内的植被造成破坏，造成生物量损失为0.06t。项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。
（2）陆生动物的影响
工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘查过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。槽探钻探过程中以及机械设备的轰鸣声会极大地改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因槽探钻探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域，使原分布区内的种类向外扩展，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。由于评价区域不是动物的栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不会产生明显影响。
1.4自然景观影响
项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观，以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘查期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。项目勘查期地表植被不可避免产生不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”，但通过实施生态恢复，可以减轻对景观环境的不良影响。
1.5土地沙化的影响
矿山勘查时，各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；钻探、槽探等勘查活动产生大量弃土弃渣，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。本项目在槽探区设置临时堆场，弃土弃渣采用彩条布覆盖，合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。项目临时占地范围较小，勘查时间短，因此对项目区域土地沙化影响较小。
1.6水土流失的影响
项目勘查过程中，钻探、槽探等勘查作业会产生大量的弃土弃渣，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的弃土弃渣在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大、坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2、大气环境影响分析
2.1勘查过程中产生的扬尘
大气污染物主要产生在工程勘查期，对工程沿线及车辆运输道路附近的大气环境都会产生影响。
勘查期施工及车辆运输扬尘：勘查期施工开挖、勘查材料装卸等会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作道路区等。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4~5m的范围内。从本工程勘查场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。
2.2燃油废气
工作区的燃油设备主要是勘查机械和运输车辆，其排放的尾气在勘查期间对勘查作业点和交通道路附近大气环境造成污染。
勘查期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电。钻机及泥浆泵动力均来自柴油机，发电机及动力机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。勘查机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。
勘查期内使用柴油量约20t，参照同类项目，柴油燃烧排放有害气体量详见表4-2。
表4-2  柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg/t）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826

	探矿期内（kg）
	70.44
	586.98
	965.26
	96.52


运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，勘查机械的废气基本以点源形式排放，工程勘查区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程勘查期有限，能满足相应排放标准，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。
3、废水环境影响分析
本项目勘查期间废水主要为生活污水和生产废水。
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员约12人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，施工期加勘查期工作时间为60d，生活用水量为21.6m3/a，生活污水排放量为17.28m3。生活污水包括粪便污水和洗漱用水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物中COD、BOD5、SS、NH4-N、动植物油的排放浓度分别为：320mg/L、200mg/L、360mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边绿化，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）生产废水
1、泥浆调配用水
项目泥浆调配用水量约为25m3/探矿期，泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。勘查期结束后，沉淀池上清液用于洒水降尘，沉淀池内泥浆固化拉运至一般固废填埋场填埋。
2、设备冲洗用水
项目勘查过程中使用的设备需清洗，清洗水用量约为3m3/探矿期，设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，探矿期结束后自然蒸发，不外排。
4、噪声环境影响分析
根据工程分析可知，勘查期噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为71~100dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
设备噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg(r/ro)-△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m。
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
勘查期主要噪声源为设备机械产生的噪声。
（2）勘查期噪声预测结果及分析
运用上式对勘查过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-3所示。
表4-3  项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	钻井机
	80
	74.0
	68.0
	60.0
	58.4
	54.0
	50.5
	48.0
	44.4
	41.9

	运输车辆
	79
	73.0
	67.0
	59.0
	57.4
	53.0
	49.5
	47.0
	43.4
	40.9

	岩心切割机
	76
	70.0
	64.0
	56.0
	54.4
	50.0
	46.5
	44.0
	40.4
	37.9

	柴油发电机
	82
	76.0
	70.0
	62.0
	60.4
	56.0
	52.5
	50.0
	46.4
	43.9

	刻槽取样机
	83
	77.0
	71.0
	63.0
	61.4
	57.0
	53.5
	51.0
	47.4
	44.9


本项目夜间不进行工作，因此距施工机械50m处，昼间噪声均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）（昼间70dB）。
5、固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要为槽探开挖时产生的临时土石方、员工的生活垃圾、钻井岩屑和泥浆等。
（1）开挖临时弃方
项目勘查期工作内容主要为槽探、坑道开挖产生土石方，共计1100m3，采集的样品带回实验室分析，其余土石方挖出后堆放在槽探区一侧，使用彩条布覆盖并定期洒水，槽探结束后立即回填，不得随意处置，回填量为1098m3。
（2）生活垃圾
来自勘查人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主，属一般固废。本项目野外探矿作业人员约12人，项目施工期加勘查期共计工作60d。按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为6kg/d，探矿期产生的总量约0.36t。
（3）钻井岩心、岩屑、泥浆和沉淀池沉渣
1、钻探岩心、岩屑
钻探总工作量为420m，开孔直径75mm（Φ75mm钻头，配备Φ55mm岩心管）：
钻探石方产生量参考经验公式：
V2=πr2×h
其中：V2——岩心体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r——钻井半径，m；
h——钻孔深度，420m；
经计算岩心产生量为0.997m3，岩屑产生量为0.858m3。更换的钻井岩心由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩心库统一保管，不能随意丢弃；岩屑就地回填至钻井内。
2、泥浆
本项目废弃固化钻井泥浆产生量约为1t，在勘探结束后泥浆固化拉至一般工业固体废物填埋场处置。
3、沉淀池沉渣
本项目设备冲洗水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘，项目沉淀池沉渣的产生量为0.1t。沉淀池沉渣主要为泥土，泥土本身不含毒性物质，故本项目沉淀池沉渣采取就地掩埋的方式进行处理，对周围环境的影响相对较小。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于且末县县城以南，直线距离约133km处，项目区及周围区域外环境关系较单纯，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子。
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6500002008103010017187。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》基本原则（即为聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障），且本项目主要针对铜锰矿进行勘查，不属于限制、禁止开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相关要求。
项目开发过程中须加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
因此，本项目选址合理。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施
1.1对地表扰动的生态保护措施
（1）选择植被覆盖度较低、地势平坦的区域作为临时生活营地。
（2）在施工前应预先剥离表土，单独堆放并使用彩条布苫盖。表土剥离厚度约0.3m，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，减少对周围环境的扰动。
（3）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地、料场应进行清理，平整场地，使扰动过的地表与周围的景观相协调。在土方回填施工过程中，应采取以下环境保护措施。
①合理划定回填区域范围，确保不超过规定范围。
②制定详细表土回用计划，明确回用时间、地点、方式及用量，确保在探矿结束后及时开展。
③回用过程中，遵循“先剥离、后回用”原则，按照原土壤层次顺序回填。采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。
1.2对野生动植物的保护措施
（1）严格限定施工作业带范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
（2）在施工道路设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（3）施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对动植物的影响。
1.3施工期防沙治沙措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
③严禁在大风大雨天气施工。
1.4施工期水土保持措施
项目施工过程中，各类工程活动如道路修建、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施：
①做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地。
②控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动。
③动土作业应尽量避免大风天和雨天开展，以免造成大量水土流失。
④结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对树木与植被的破坏。
2、 施工期大气环境保护措施
（1）运输车辆应谨防运输车辆装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗撒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。
（2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。
（3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫布遮挡，减少风力起尘。
（4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。
（5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。
3、施工期水环境保护措施
本项目施工期较短，施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边绿化，不外排，对环境影响不大。
4、施工期噪声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、发电机、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
（1）从声源上控制：使用低噪声的机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
（3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
（4）车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5、施工期固废环境保护措施
施工期固体废物来自施工过程中所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘查期结束后，全部回填，恢复原有地貌。
土方回填施工技术要点：
（1）土方回填施工前需先进行土方挖掘。在挖掘土方时，应根据工程要求确定挖土的深度和宽度。挖掘土方时应遵循分层分段、自上而下、保持土体稳定的原则，以确保挖掘过程中的稳定与安全。
（2）将挖掘土方进行整理、筛分、清除杂质等加工处理。处理后的土方应符合工程设计要求，具有足够的密实性和均匀性，土方处理过程中需要注意防止土方的二次污染或其他有害物质的混入。
（3）根据工程要求和土方性质，选择合适的填筑方法；合理设置均质层，确保填筑土方具有一定的均质性和稳定性；严格各种填筑的工艺参数，如填筑厚度、均质层厚度、回填层厚度等；回填施工时需要避免水分进入土方中，以防止土方松散和沉降现象的发生。
（4）土方回填施工完成后，选择合适的压实机械、压实层数和压实次数，控制压实厚度和速度，提高土方的密实性和稳定性，减少土方的沉降和变形。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。
6、施工期环境影响综合结论
综上所述，施工期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于施工期工作量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随施工期的结束而消失。

	勘查期生态环境保护措施
	1、生态环境影响保护措施 
1.1陆生生物
（1）植物植被
工作区地质活动主要为槽探和钻探，勘查过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，进而对一些植被造成破坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少，以草本植物为主，每年5～7月在该区域生长。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘查期间应采取以下措施：
①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工勘查场地等设施的布局，避免不必要的草地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。
②尽量采用对草地破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对草地造成额外的损伤。
③在勘查结束后，及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占用的草地进行覆土，然后根据当地的自然条件和植被特点，选择适宜的草种进行播种或移栽。对勘查场地进行回填及迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。
④勘查过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。
（2）陆生动物
经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上开采机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采区域。勘查期间应采取以下措施：
①勘查期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。
②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强开采管理，在勘查过程中应尽量安排在白天，避免夜间开采对野生动物的影响。
③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。
项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。
1.2土壤环境
且末县地处欧亚大陆腹地，远离海洋，降水极少，气候干燥且多大风，属典型的暖温带极端大陆性干旱荒漠气候，全县土壤pH值多在8～9，有机质含量在1%以下，一般氮素含量在0.6～1ppm，速磷含量多在2.6～10ppm。总体评价为表层土壤有效微量元素的含量以硼、铁、铜元素较丰富，但普遍缺锌、缺锰。工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响。
勘探期应严格控制施工区域，尽可能缩小施工范围，减少开挖量和生态破坏面积，从而减少开挖和恢复面积；优化土石方平衡，减少水土流失。加强施工期机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严禁越界施工和偏离施工便道进行无监管活动，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域。
1.3自然景观
项目已制定具体的复垦方案，预留了复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。
（1）尽量避开雨季作业，探坑需要及时进行场地清理、回填并进行植被恢复。
（2）表土层的保存在剥离表面植被时要有计划地实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积，采取边勘探边回填的措施。加强管理，做好环境保护宣传，在探矿过程中不要随意扩大开挖面积。
（3）随着工程结束，探坑将逐步回填、平整，使其与周围地貌基本一致。
1.4水土流失
本项目位于且末县县城以南，直线距离约133千米处，项目区的水土流失以风力侵蚀为主。勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
本项目运营过程中由于勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在风力侵蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施：
①堆土表面采用彩条布苫盖，减少降雨和风力对弃渣的侵蚀。
②加强管理，大风天气、雨季不得作业。
③勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。
本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使采区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。
1.5土地沙化
矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的堆土，会增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。在勘查期采取以下防沙治沙措施：
（1）在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩条布苫盖，减少风蚀。
（2）在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。
（3）合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。
2、勘查完成时的生态环境保护及恢复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）可知，探矿完成时的保护措施及恢复如下。
（1）探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
（2）钻孔或坑井应予以回填封闭，并恢复其原有生态功能。
（3）不再使用的简易房、沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。
①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾、危险废物等分类收集；
②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。
③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。
④营地拆除后检测土壤，确定是否受油污、化学品污染。若有污染，分析污染物种类、程度和范围，进行针对性修复；
⑤及时进行场地平整，并开展景观和植被恢复工作。
（4）施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
（5）勘查完成后，将勘查区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减少水土流失的影响。
3、大气环境保护措施 
3.1开挖扬尘
勘查过程中扬尘污染对项目区及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染，拟提出以下防治措施：
（1）勘查前需制定控制工地扬尘方案，执行施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）勘查现场合理布局，对道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（3）为进一步降低勘查扬尘，定期对路面和场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。
（4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 
3.2燃油废气
由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下：
（1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准。
（2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。
（3）尽量避免施工机械同时运行，在机械停止使用时应及时熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。 
4、水环境保护措施
（1）生活污水
生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。生活污水经一体化污水处理设施处理完成后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边绿化，不外排，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
5、声环境保护措施
本次探矿工作探槽为人力开挖；钻探以机械施工为主，辅以人工作业。探矿活动相对集中，噪声源相对固定。经类比调查，探矿期间声强范围在80-81dB之间。
项目探矿点周围500m内没有居民，因此，本项目噪声对周围敏感点的噪声影响很小。为减少本项目勘查期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，夜间禁止施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（4）管理措施：建设方应对施工单位提出明确的噪声环境要求，要求施工单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。
（5）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
6、固体废物污染防治措施
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。土石方临时堆放至探坑一侧，并用防风抑尘网苫盖，待工程结束后土石方全部回填于原位并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（2）生活垃圾
本项目勘查期间施工人员生活垃圾产生总量约为0.36t。在营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。
（3）钻井岩屑、泥浆、沉淀池沉渣
本项目勘探期产生固体泥浆废物约为1t，在勘探结束后泥浆固化拉至一般固废填埋场处置；钻井岩屑用于回填封孔。沉淀池沉渣采取就地掩埋的方式进行处理。
采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。固体废物产生明细见下表。
表5-1  项目固体废物产生情况
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量
	去向

	一般固废
	开挖土石方
	SW59
	900-099-S59
	1098m3
	回填至探槽

	
	岩屑
	
	
	0.858m3
	岩屑就地回填至钻井内

	
	固化钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	1t
	拉运至一般固废填埋场填埋

	
	沉淀池沉渣
	SW59
	900-099-S59
	0.1t
	就地掩埋

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S62
	0.36t
	生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。


7、环境风险分析
7.1风险识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
项目区设有柴油存放区，柴油属于风险物质，危险物质及分布情况见下表。
表5-2  危险物质及分布情况
	危险物质
	最大储存量（t/a）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	柴油
	10
	桶装
	2500
	0.004


表5-3  物质危险性分析
	物质名称
	理化性质
	物质类型
	危险性描述
	生产或使用环节

	柴油
	常温下为稍有黏性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。
	易燃液体
	燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
	柴油发电机液体燃料，用于整个钻井过程


7.2环境风险潜势与评价等级
（1）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5-3确定环境风险潜势。
表5-4  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。
当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。
当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算：
式中：q1、q2、q3、qn为每种风险物质的存在量，t；
Q1、Q2、Q3、Qn为每种风险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。
本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体如下表。
表5-5   评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。
7.3风险防范措施
（1）柴油使用油桶盛装，存放在生活营地内设的柴油贮存点，安排专人管理，贮存区地面简单铺设防渗漏托盘。满足相应防日晒、防雨淋、防渗漏及其他环境污染防控要求。
（2）加强柴油管理，使用时远离火源；
（3）发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。
（4）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。
7.4环境风险评价结论
本项目环境风险开展简单分析。具体内容如下表。
表5-6  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆且末县长龙山北Ⅳ区铜锰矿勘探

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县

	地理坐标
	项目中心坐标：E:85°22′18.143″,N:36°56′23.770″

	主要危险物质及分布
	柴油

	环境影响途径及危害后果（大气、地下水）
	（1）勘查过程
勘查过程引发自然地质灾害。
（2）泄漏
由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。
（3）火灾
火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

	风险防范措施要求
	（1）制定环境风险管理制度
建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。
（2）风险防控及应急措施
为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。
（3）环境应急资源
应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。
（4）环境风险演练和培训
项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

	填表说明：
根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。


根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。
8、环境影响综合结论
综上所述，本项目产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。
9、生态影响恢复措施的合理性和可行性分析
由于本项目区生态环境较脆弱，应特别注重勘查区的生态恢复。槽探开挖的临时弃方就地堆放在探槽两侧，并用彩条布铺垫，工程完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围，对于山地工程、槽探弃方临时堆放场地等用地的生态恢复工作，应在探矿结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象。
（1）经济可行性
本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩条布拦挡。工程完成后，对施工迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。
项目总投资为56.85万元，环保投资为17.5万元，环保投资占总投资的30.783%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。
（2）技术可行性
工程措施施工技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显，措施实施后将对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。
综上，本项目生态保护措施是合理的，是可行的。
10、环境管理计划
10.1环境管理职责
（1）最高管理者的职责
根据国家、自治区及地方各项环保政策、法规、标准制定环境方针；明确规定管理者代表的作用、职责和权限，为环境管理工作提供包括人力、财力、技术等方面资源。
（2）管理者代表的职责
在环境管理事务中代表了最高管理者行使职权，监督环境管理体系的实施。其职责主要包括：
①贯彻执行国家相关的法律法规，根据本企业实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
②负责采矿区环境统计工作，污染源建档，定期进行“三废”排放及噪声的监测，掌握厂内污染源“三废”排放动态，编制环境监测报告等，为环境管理和污染防治提供依据。
③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行考核。
④组织和管理采矿区污染治理工作，负责环境治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，做到达标排放。
⑤通过工程建设，不断提高治理设施的水平和可操作性。将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向最高管理者汇报，并提出建议。
（3）全体员工职责
全体员工应以对环境负责的态度和方式从事自己的工作，并在各自的岗位上承担有关环境责任。
10.2环境管理的目标
本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。
10.3环境管理的主要内容
本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见下表。
表5-7  各阶段环境管理工作主要内容
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理
机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托具有建设项目环境影响评价资质的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对聘用的员工进行岗位培训。

	施工阶段
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度；
（2）按照环评报告表中提出的要求，制定建设项目施工措施实施计划表；
（3）施工噪声与振动要符合有关噪声污染防治规定，不得影响区域声环境质量；
（4）建设项目竣工后，应督促施工单位及时恢复建设过程中受到破坏的环境；
（5）重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；
（6）积极配合生态环境主管部门的检查、验收。

	生产运
行阶段
	无

	生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复；
（2）落实专项资金、加强监督管理；
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作；
（4）建立环保设施档案，主动接受生态环境主管部门监督，配合生态环境主管部门的检查、验收。




	其他
	无

	环保投资
	项目总投资56.85万元，其中环保投资17.5万元，占总投资的30.783％。环保投资情况见下表。
表5-8  环保设施（措施）及投资估算一览表
	工程类别
	污染类别
	污染源
	环保设施
	投资

	施工期
	废气
	施工扬尘
	彩条布苫盖
	0.5

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	1

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于周边绿化，不外排
	1.5

	
	噪声
	施工噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施
	0.5

	
	固废
	生活垃圾
	设置一定数量的垃圾桶，统一收集后送至且末县垃圾填埋场
	0.5

	探矿期
	废气
	扬尘
	彩条布苫盖
	2

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	1

	
	噪声
	设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施
	1

	
	废水
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于周边绿化，不外排
	/

	
	
	钻井设备冲洗水
	经沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排
	1

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排
	1

	
	固废
	生活垃圾
	施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至且末县垃圾填埋场
	1

	
	
	钻井泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
	钻井泥浆固化后拉运至一般填埋场处置，岩屑用于回填封孔，沉淀池沉渣就地掩埋
	1

	
	生态保护与恢复措施
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复
	4.5

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度，设置柴油贮存区
	1

	合计
	17.5






六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	勘查期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌；施工期应尽量减少对地表植被的破坏，避开植被较丰富的区域，避免破坏固沙植被
	/
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水排入一体化污水处理设施，处理完成后用于周边绿化，不外排
	/
	生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化；设备清洗废水经沉淀池沉淀后用于周边洒水降尘；泥浆调配水随配置泥浆循环使用不外排
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）合理安排施工时间、禁止夜间施工、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	满足执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	（1）合理安排施工时间、禁止夜间施工、合理规划施工场地，合理分布施工机械；（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	开挖土石方堆放在临时堆场，使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	开挖土石方使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	固体废物
	施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目施工期结束后，全部回填，恢复原有地貌
	工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
	槽探开挖产生土石方在勘查期结束后全部回填至开挖地，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。生活垃圾统一收集后，送至且末县垃圾填埋场。钻井岩屑回填至钻井内；钻井泥浆固化后拉运至一般固废填埋场处置；沉淀池沉渣就地掩埋
	一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）要求

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境的保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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