一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆且末县纳其能卡铺铜矿多金属矿普查

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业 -99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 －全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查区面积24.4046km2；
临时占地3305m2。

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1022.46
	环保投资（万元）
	20.5

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	15天

	是否开工建设
	☑否 
□是：                 

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》
审批机关：中华人民共和国自然资源部
审批文件：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）〉的审查意见》
审批文号为：自然资函〔2022〕1092号
规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》
审批机关：巴州人民政府

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审查机关：中华人民共和国生态环境部
审查文件名称及文号：《关于新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕124号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1  项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	[bookmark: _GoBack]落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本项目对区内铜多金属矿开展普查工作，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合

	严格执行绿色勘查规范，发挥绿色勘查示范项目引领作用，全面实施绿色勘查。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程，将保护生态环境作为勘查活动中应尽的义务和责任。依靠科技和管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，推广航空物探、浅钻、便携式钻机、一基多孔等勘查技术，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。
	项目严格执行绿色勘查规范，践行绿色发展理念并贯穿勘查全过程，将生态保护列为勘查工作首要责任。采用地质测量、槽探、钻探等先进工艺设备，最大程度减轻勘查作业对区域生态环境的扰动与破坏。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》中的相关要求。
	符合



表1-2  项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实自治区规划，结合巴州成矿地质条件、矿产资源赋存特点和开发利用条件，统筹和引导优势矿产资源勘查开发和保护布局，推进资源优化配置，强化矿产资源对区域经济发展的基础支撑作用，保障矿产资源有效供给，落实上级规划分区，细化重点勘查区、重点开采区管控措施，促进资源产业重点区域发展。
	本次勘探工作主要针对铜多金属矿，属于重点勘查矿种，不属于限制、禁止勘查开采矿种，符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的规划要求。
	符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	项目施工时，开挖土方临时堆放在一旁并使用彩条布覆盖，待项目区域进行生态恢复时进行回填覆盖，尽可能的恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》DZ/T 0374-2021要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻（以钻代槽）等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目采用地质测量、槽探、钻探等工作手段，通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合



表1-3  项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区属于一般管控单元，符合生态红线保护要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目勘探区不涉及饮用水水源保护区，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理完成后，用于周边绿化，设备冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，泥浆调配水随配置泥浆循环使用，不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目已取得所在区域的探矿权，探矿证号：DT6500002026033000000144。项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。符合审查意见相关要求。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：DT6500002026033000000144。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。
2.生态环境分区管控要求符合性分析
2.1《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析
根据新疆维吾尔自治区生态环境厅2021年7月发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新环环评发〔2021〕162号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本工程所在区域属于天山南坡片区，该片区管控要求如下：
（1）切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
（2）重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。
（3）加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县管辖。用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目区周边无饮用水水源保护区等生态保护目标。本项目设备冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，泥浆调配水随配置泥浆循环使用，不与地表水体发生水力关系，生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化，不外排。
综合以上分析判定结果，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》文件要求。
2.2与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），本项目与文件的符合性分析见下表。
表1-4  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求》相符性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	A1.1-1禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》故项目建设符合国家的产业政策要求。
	符合

	
	
	A1.1-4禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为铜多金属矿勘探，勘探区域不属于水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，符合相关要求。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	A1.2-5严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目位于且末县城西南219°方向，直线距离约195km处，不属于自然保护地范围内，在矿产资源勘探过程中落实报告提出的环保措施要求，对周边环境影响不大。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	A2.2-8严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	建议本项目勘查期间加强日常监管巡查，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。本项目为新建项目，不存在历史遗留工业企业污染场地。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	A4.5-1加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	项目涉及固废主要由生活垃圾、开挖土石方以及钻井泥浆等，槽探、钻探土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地 ，生活垃圾定期清运至附近生活垃圾填埋场，钻井泥浆固化后交一般固废处置单位统一处理。项目固体废物的处置满足资源综合利用要求。
	符合


2.3与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
项目位于且末县城西南219°方向，直线距离约195km处。根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），项目地点不属于生态保护红线区范围内，不涉及环境敏感区，属于且末县一般管控区。
表1-5  《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》相符性分析
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	且末县一般管控区（ZH65282530001）
	一般管控区
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
	本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）类项目，所在区域主要为裸岩石砾地及低覆盖度草地，不涉及占用基本农田。本项目主要工作内容为矿产资源勘探，不涉及有毒有害物质，各类固废去处明确。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目不属于油气开发项目，不涉及历史遗留工业企业污染场地。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	建议本项目勘查期间加强日常监管巡查，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。
	符合

	
	
	资源利用效率
	4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。
	本项目槽探开挖产生的土石方和钻探产生的岩屑在勘探期结束后全部回填探槽及钻孔。符合该管控单元资源利用效率要求。
	符合


3.环境管理政策相符性分析
3.1与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
3.2与《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021-2030年）》符合性分析
依据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021-2030年）》《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）以及《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所在区域属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。
项目开发过程中须加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘查区位于新疆维吾尔自治区且末县西南219°方向，直线距离195千米处，勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流。故项目区的水土流失以风蚀为主，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，临时堆土采取彩条布苫盖措施，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
3.3《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析
健全完善主体功能区战略和制度，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，精准把握生态、农业、城镇三类空间平衡点，实施细化管控措施和配套政策，推动主体功能区战略格局在县域精准落地，高标准守牢“三条红线”，推动空间治理由指标管控向质量管控和功能管控转变，提高国土空间开发保护的精细化程度。坚决守好生态保护红线，以昆仑山、阿尔金山生态环境建设与保护区、巴音布鲁克草原水源涵养保护与建设功能区、塔里木河流域防沙固沙安全隔离带为重点，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，显著提升生态系统功能。严格保护永久基本农田，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。实行农村居民点建设规模总量和强度双控，推进村庄集中布局、集聚发展，提升乡村建设用地集约节约利用水平。强化城镇开发边界管控，科学引导城镇开发布局，集约发展工业空间，优化提升生活空间，促进城镇土地集约利用。高效率实现“多规合一”，建立分级管控、逐级传导的规划实施机制，实现“一张蓝图干到底”。
本项目为陆地矿产资源地质勘探项目，已取得探矿权，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘探完成后恢复原有地形地貌，符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。
3.4《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
本项目属于矿产资源勘探项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，槽探开挖的土石方就地堆放在探槽两侧，并用彩条布苫盖，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
3.5《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。
3.6《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合生态环境分区管控要求，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
3.7自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析
①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质测量、槽探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。
3.8《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析
地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，地质调查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工。绿色勘查工作质量检查应与项目工作质量检查同步开展，发现问题及时整改。地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。地质勘察单位应对其开展勘查工作受影响的区域生态环境修复负责。
本项目在勘查工作前对工作人员进行绿色勘查培训。勘查过程中加强监督管理，提高勘查水平，本着谁施工、谁恢复、谁治理的原则。勘查完成后，对所破坏的环境进行恢复治理。符合绿色地质勘查工作规范。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于且末县城西南219°方向，距且末县县城直线距离约195km，隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县管辖。探矿权范围由6个拐点圈定，面积为24.4046km2。地理位置示意图见附图1。
表2-1  探矿权范围拐点坐标一览表
	拐点坐标
	经纬度（CGS2000）

	
	东经
	北纬

	范围坐标

	1
	84°07'44.553"
	36°46'20.461"

	2
	84°07'43.552"
	36°48'11.288"

	3
	84°10'48.275"
	36°48'12.092"

	4
	84°10'48.275"
	36°48'38.646"

	5
	84°12'11.240"
	36°48'38.824"

	6
	84°12'11.240"
	36°46'20.699"

	勘查区面积24.4046km2




	项目组成及规模
	1.项目基本情况
2026年3月3日新疆利捷矿业投资有限公司取得该项目探矿权。
探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）；
探矿证号：DT6500002026033000000144；
勘查项目名称：新疆且末县纳其能卡铺铜矿多金属矿普查；
探矿权人：新疆利捷矿业投资有限公司；
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县；
勘查面积：24.4046平方千米；
有效期限：2026年3月3日—2031年3月2日。
2.项目主要建设内容
项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    主要建设内容一览表
	类别
	建设内容
	计量单位
	设计总工作量
	备注

	主体工程
	地质测量
	1∶10000地质测量
	km2
	24.4046
	/

	
	
	1:10000低空航磁测量
	km2
	24.4046
	/

	
	
	1:10000土壤地球化学测量
	km2
	24.4046
	/

	
	
	1:10000激电剖面测量
	km
	30
	/

	
	探矿工程
	钻探
	m
	2500
	终孔直径75mm。

	
	
	槽探
	m3
	3000
	/

	
	
	化探样品
	件
	5702
	/

	
	
	其他各类样品
	件
	800
	/

	辅助工程
	生活营地
	设有1个临时生活营地，总占地约100m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地。

	储运工程
	临时堆场
	槽探区附近设置2000m2临时堆土场，用于堆存槽探过程中开挖的土石方。

	
	柴油贮存区
	生活营地旁设有10m2柴油贮存区放置柴油，柴油贮存区底部铺设防渗地膜，采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施。

	公用工程
	供水
	由拉水车定期从附近村镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	
	排水
	生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化，不外排；设备冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，泥浆调配水随配置泥浆循环使用，不与地表水体发生水力关系。

	
	供电
	柴油发电机发电。

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布覆盖。

	
	
	燃油废气
	选用性能优异的燃油设备及品质较好的柴油，定期对燃油设备进行保养维护。

	
	废水治理
	生活污水
	生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化，不外排。

	
	
	设备冲洗废水
	经沉淀池收集沉淀后循环使用。

	
	
	泥浆废水
	设置一个1m3移动式泥浆沉淀池（沉淀池采用撬装玻璃钢结构，满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s）。含泥浆水经沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。

	
	固废治理
	生活垃圾
	集中收集，定期带至山下交由环卫部门处置。

	
	
	开挖土石方
	属于一般固废，堆存于槽探范围的一侧，堆存过程中使用彩条布覆盖，并定期洒水降尘，待槽探结束后，全部回填。

	
	
	钻井泥浆
	项目使用的钻井泥浆为水基泥浆，泥浆固化交一般固废处置单位统一处理。

	
	
	污泥
	一体化污水处理设施产生的污泥定期清掏，与生活垃圾一同带至山下交由环卫部门处置。

	
	
	岩屑
	用于钻孔回填。

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复。


3.主要勘探设备及原、辅材料
本项目所需主要勘探设备见2-3，原辅材料消耗见2-4。
[bookmark: _Ref351905789]表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	技术装备名称
	单位
	数量

	1
	越野车
	辆
	2

	2
	全液压岩芯钻机
	台
	1

	3
	柴油发电机
	台
	2

	4
	数字测井系统
	台
	2

	[bookmark: _Ref351905866]5
	高精度测斜仪
	台
	2

	6
	笔记本电脑
	台
	10

	7
	GPS卫星定位仪
	台
	12

	8
	便携式矿石元素分析仪
	台
	1

	9
	刻槽取样机
	台
	2

	10
	岩心切割机
	台
	1

	11
	对讲机
	台
	12

	12
	帐篷
	顶
	5

	13
	打印机
	台
	1

	14
	挖掘机
	台
	1


表2-4   工程主要原、辅材料一览表（探矿期）
	序号
	名称
	单位
	用量
	来源
	备注

	辅料
	彩条布
	m2
	1000
	外购
	对槽探开挖土石方进行苫盖，使用后回收并无害化处理。

	
	膨润土
	t
	0.5
	外购
	泥浆配置。

	
	聚合物、降失水剂等
	t
	0.1
	外购
	

	资源
	水
	m³
	619.2
	附近村镇定期拉运至项目区
	探矿期生活总用水量：259.2m³；生产用水总量360m³。

	
	柴油
	t
	10
	定期从附近加油站运送至探矿区
	油桶储存，最大储存量为0.5t。


4.公用工程
4.1给水
项目用水由附近村镇用汽车拉运至探矿区。
（1）生活用水
本项目勘探过程中，劳动定员约为12人，职工均在矿区临时生活营地食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，探矿期间勘探设计天数为720d（240d/a），则可知本项目生活日用水量为0.36m³/d，探矿期生活用水总量为259.2m³。
（2）生产用水
泥浆调配用水：项目钻探期间泥浆调配用水量约为120m3，调配好的泥浆循环使用。
钻探设备冲洗用水：根据业主提供资料，项目钻探工作天数约为240天，冲洗用水量1m3/d，总用水量为240m3。
4.2排水
（1）生活污水
生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化，不外排，生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目生活污水产生量为0.288m³/d（69.12m³/a）。
（2）生产废水
泥浆调配废水：项目调配钻井泥浆补水量约0.5m3/d，含泥浆水经沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
钻井设备冲洗废水：冲洗废水产生量0.8m3/d，排入沉淀池进行处理，沉淀后的上清液用于周边洒水降尘，不外排。
[image: 水平衡图]
图2-1  探矿工作期水平衡示意图（单位：m3/d）
4.3供电
使用柴油发电机供电。
5.劳动定员及工作制度
根据该探矿区周边气候条件及设计方案，本项目劳动定员为12人，设计年工作约240天，采取8小时工作制。

	总平面及现场布置
	1.总平面布置
矿区布局包括测量勘探场地、临时生活营地、进山道路等。
（1）进山道路
勘查区北西部直线距离约90千米处有西和高速、G315国道，工作区西部直线距离约45千米处有G216国道，进山路线为“G315线安迪尔大桥-阿帕石棉矿资源路-简易公路-勘查区”。
（2）临时营地
在矿区内搭建1处临时生活营地作为勘查期工作人员休息的场所。营地为帐篷，布置在项目区域地势平缓植被稀疏处，勘探期结束后拆除帐篷。
2.总体工作部署
2.1地质测量类工作部署
（1）1∶10000地质测量
针对全区开展1∶1万地质简测，面积为24.4046平方千米，初步查明区内地层、构造、矿化蚀变等成矿地质条件，研究区内地层层序、地质构造特征、矿层赋存部位、控矿地质条件等，优选找矿有利地段；对区内重要成矿地段、构造蚀变带进行查证。
（2）1∶10000低空航磁测量
针对全区开展1:1万低空航磁测量，面积为24.4046平方千米，选用无人机进行低空航磁测量，按照测区的范围及设计要求，布设无人机航磁测线77条，测线间距100m，测线方向135°，测线编号由南西向北东方向，按10的倍数递增，分别为L16～L60，重复线5条。控制线4条，测线方向95°，编号为T1011～T1022。
（3）1:10000土壤地球化学测量
针对全区开展1∶1万土壤地球化学测量，面积为24.4046平方千米，以岩屑为采样对象，采用100×40采样密度设计的方格和矩形格子为取样单元进行布设，其目的是检测与矿化和地质体有空间关系和成因联系的金元素或组份的含量及其分布特征，通过发现与矿或成矿有关的地球化学特征，进一步缩小找矿靶区，寻找矿化有利部位。
（4）1:10000激电剖面测量 
根据物、化探扫面成果，优选重点异常开展1∶1万中梯剖面测量工作，进一步解剖物、化探异常，寻找深部硫化物型金、铜、铅、锌等多金属矿产。设计工作量30千米，激电测深点50个。
2.2其他工程布置
（1）槽探工程
本项目勘查工作布设探槽总工作量3000m³，探槽施工深度一般2-3米，本项目按2.5米计，故探槽占地1200m2。探槽槽顶开口1～1.2米，个别覆盖较厚地段开口1.5～2.0米，槽底宽度不能小于0.8米，槽底见基岩0.3米以上。槽长度的设计以达到地质目的为原则，槽底平整，两壁坡度应按土质和槽深而定，1米以内为90°；1～3米探槽在结实土层内为75～80°，在松软的土层内为60～70°，野外施工过程中以保证安全，不易坍塌为原则。
槽探工程采用刻槽取样，按自然分层取样，样品长度1米，取样断面规格一般为10×5厘米。工程完工验收合格后及时进行编录。编录采用皮尺基线法素描一壁一底，比例尺1∶100或1∶200。素描图要详细标定地质界线、产状要素、样品位置，力求文图一致。
（2）钻探工程
钻探工程主要目的是追索深部矿体，了解矿体深部的延伸情况及特征，在施工过程中，必须坚持以下质量标准：
矿心采取率连续5米计算不低于80%，并应保证矿心结构面磨损小，矿心完整程度高，岩心采取率一般不低于70%；钻孔终孔口径不小于75mm。顶角与方位角每50米测一次，钻孔施工结束时，用XJL-42罗盘钻孔测斜仪测量钻孔孔斜及方位角，允许误差孔深100m＜2°。钻进中每次提钻后，下钻前均要进行简易水文观测。内容包括孔内静止水位、冲洗液消耗量、涌水位置、涌水量及水头高度、漏水位置和漏失量等。钻孔终孔后要冲孔观测静止水位。
（3）采样采集与测试
1）基本化学分析样
目的是了解地质体含矿性及其品位变化情况，圈定矿体，划分矿石品级，并作为资源量估算的主要依据。
探槽样品按自然类型分别采取，个别较薄的（小于30厘米的）可合并采取。探槽样用刻槽法采自槽底与槽壁交界处，样长1米，凡大于0.30米的矿脉均应单独采取。刻槽断面规格10×5厘米。
钻孔采样采用劈心法，即用电动壁样机劈取岩心1/2作为样品，另一半保留。因矿体产状较陡，本次钻孔化学样样长初步确定为1.5米。
采样时应注意：①应沿矿体厚度方向，即沿物质成分变化最大方向采取。②凡是矿体的直接顶底板、夹石均需采样，一般在矿化带顶底板围岩中至少取2-3 个样。③采样时必须按矿化强弱，岩性变化等特征分别采取。
采样过程中严防样品污染和散失，采取的样品应及时编录、称重、登记、填写送样清单并及时送样，避免损坏和丢失。
2）薄片及标本样
工作中要重视岩矿鉴定工作，加强微观研究，采集有代表性的岩（矿）鉴定样品，样品力求新鲜，并做好野外观察描述，规格一般为3×6×9厘米，切片位置要用红铅笔或记号笔注明。
3）组合分析样
采样目的是查明矿体内具有综合回收利用的有益组分和影响选冶性能的有害组分。组合分析结果，可用于伴生有益组分的资源量计算，同时对矿体中有害组分的全面了解。
组合分析样采用基本分析样副样组合而成，按单工程单矿体组合，注意参与同一个组合分析样品的各个基本分析样不得分布在不同资源量计算块段。组合方法为根据基本分析样品的代表长度，按比例进行组合，一般5-10个基本分样组合一件样品，重量不小于200克。
4）矿石全分析样
目的是全面了解各种矿石类型中各种元素及组分的含量。采样方法是按矿体、分类型在组合分析副样或单独采集有代表性样品，每种矿石类型采取2-3个样品，样品重量2-3kg，总数不少于2件。
5）岩石全分析样
是通过化学分析确定岩浆岩、火山岩种类、所取样品应有代表性。可在钻孔和地表露头中有目的采取闪长玢岩、安山岩、玄武岩等类岩石中采取。样品重量1-3kg，总件数不可少于5件。分析项目为硅酸盐13项。
6）内、外检样
基本分析内、外检样分别按照10%、5%比例提取，最少不少于30件。其它样品的采样要求按《金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》执行。
（4）地质编录、室内综合整理工作
1）地质编录工作
本次工作所涉及编录工作主要有地质剖面编录等，要求按《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）和《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）执行。
2）资料整理
各项工作的技术要求按《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ/T0079-2015）、《地质图用标准及用色原则》（1∶5万）（DZ/T 0179-1997）、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）等要求执行。
3）综合研究
综合整理、综合研究应贯穿于地质勘查工作的始终。以深化总结成矿规律性，及时指导勘查工作，最终为报告编写提供素材。
地质资料的综合研究是提高成果质量，指导野外施工的重要环节，应将综合分析研究工作自始至终地贯穿于整个地质工作中，综合研究工作的好坏将直接影响到本次异常查证工作的效果和成效，因此要求全体工程技术人员必须加强专业技术学习，熟悉掌握并消化前人已取得的成果，加强地质资料的衔接联系，通过与已有勘查区对比，注重本区成矿地质条件的研究，侧重于与岩浆活动有关的矿化类型和各阶段的成矿特点方面，切实把综合研究工作落实到实际工作中。
3.施工布置情况
施工布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
本项目土石方开挖量主要来源于槽探、钻探和生活营地，开挖土石方临时堆放槽探区一侧，并使用彩条布覆盖，以防止土石方扬尘及流失。部分回填后剩余土方用于项目区周边土地平整，不单独设置弃渣场。
本项目临时占地情况见下表。
表2-5  项目临时占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地性质
	备注

	探矿权范围内
	槽探区
	1200
	临时占地
	探矿权范围内

	
	钻探区
	/
	/
	位于槽探区上

	
	沉淀池
	5
	临时占地
	/

	
	临时堆场
	2000
	临时占地
	位于槽探区一侧

	
	生活营地
	100
	临时占地
	/

	合计
	3305
	临时占地
	/




	施工方案
	1.工艺流程简述
本项目为新建，主要工作活动为临时生活营地以及探矿工作等，在施工建设过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生，项目建设工程工艺流程图及产污环节见图2-2、图2-3。
[image: ]图2-2  生活营地建设工艺及产污环节图
探矿工作主要包括地质测量、槽探和钻探，工程实施过程中主要的污染来自槽探和钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。
探矿工作对环境的影响集中在槽探、钻探工作中，工艺流程和产污环节分别见图2-3、图2-4。
[image: ]图2-3  槽探施工流程及产污环节示意图
[image: ]图2-4  钻探施工流程及产污环节示意图
2.工作进度安排
项目地处山区，海拔较高，冬季无法开展勘探活动，具体工作计划与进度安排见下表。
表2-6  工作计划与时间安排表
	时段
	具体时间安排
	工作进度及目标

	施工期
	2026年6月1日~6月30日
	准备项目所需相关技术资料、生产物资、营地建设，开展项目组人员安全生产、技术培训工作，为野外工作做准备。

	勘探期
	2026年7月~10月
	设计编写及主要完成地形测量、地质测量、分析测试、槽探、钻探等工作。

	
	2026年11月~12月
	完成勘查区1:1000-1:2000地质剖面9.8千米；测量1:1万地质简测面积24.4046平方千米；1:1万航空磁法测量24.4046平方千米；1:1万土壤地球化学测量24.4046平方千米；择优开展少量探槽及钻探工作。

	
	2027年1月~3月
	根据已有资料编制地址草图，编写年度工作方案及送审，并进行修改，为野外工作做准备。

	
	2027年4月~10月
	根据上年工作成果的基础上，择优选择1:2000工作范围，完成勘查区1:500地质剖面1千米、1:2000地质简测面积2平方千米；完成1:1万激电中梯剖面测量12千米、激电测深20个；根据地物、化工作成果，系统开展探槽及钻探工作。

	
	2027年11月~2028年3月
	对野外资料进行整理和综合研究，并进行资料质量的项目检查和院级质量检查。并提交给空间生态公司进行检查；编写年度工作总结。年度工作方案及评审，并进行修改。为野外工作做准备。

	
	2028年4月~10月
	根据上年工作成果的基础上，继续在1:2000工作范围，开展1:1万激电中梯剖面测量18千米、激电测深30个；根据地、物工作成果，继续开展探槽及钻探工作。

	
	2028年11月~2029年3月
	对野外资料进行整理和综合研究，并进行资料质量的项目检查和院级质量检查。并提交给空间生态公司进行检查；编写年度工作总结年度工作方案及评审，并进行修改。为野外工作做准备。

	
	2029年4月~10月
	根据工作情况及工作成果，继续在1:2000工作范围内，继续加密探槽及钻探工作。

	
	2029年11月~2030年3月
	对野外资料进行整理和综合研究，并进行项目检查和院级质量检查。并提交给空间生态公司进行检查；编写年度工作总结。年度工作方案及评审，并进行修改。为野外工作做准备。

	
	2030年4月~6月
	根据工作情况及工作成果，继续在1:2000工作范围内，补充和加密钻探工作，达到探求控制和推断金储量/资源量的要求；编写野外工作总结及相关图件。向空间生态公司申请野外预验收。预验收通过后向甲方提出野外验收。

	
	2030年7月
	完成野外验收后的复查补课，并对野外资料进行全面整理和综合研究。

	
	2030年8月~11月
	编写地址报告及相应的研究报告，并提交最终成果验收。

	
	2030年12月
	提交成果报告及资料归档。


施工条件：
（1） 项目前期资料准备齐全，包含工程设计图纸及相关文件、勘察资料和报告等；
（2） 人员配置齐全，包含施工单位负责人及施工管理人员，工程监理人员、安全生产管理人员、现场施工队伍等；
（3） 施工设备准备齐全，包含帐篷、挖掘机、运输车辆等；
（4） 物资准备齐全，包含生活用品和安全生产用品等；
（5） 施工现场布置清晰、对设备、人员等进行合理管理；
（6） 明确施工环境保护措施。
三、土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为生活营地、槽探、钻探期间开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方，项目所在地土壤类型为高山土。
本项目为槽探工作量为3000m³，钻探工作量为2500m，钻探孔径为75mm(φ75mm钻头，配备60mm岩心管），岩心产生的土石方量为7.07m³（V=πr2*h），全部由地质勘探队收集后交至单位统一保管。
表2-7  工程土石方平衡分析表    单位：m3
	工程分区
	挖方
	填方
	调出
	备注

	生活营地
	10
	10
	0
	场地平整

	槽探区
	3000
	2992
	8
	探槽土石方大部分就地回填，剩余部分带回实验室分析。

	钻探岩芯
	7.07
	/
	7.07
	收集后交至单位岩心库统一保管

	钻探岩屑
	3.97
	3.97
	/
	回填钻孔

	总计
	3021.04
	3005.97
	15.07
	


根据上表可知，本工程挖方全部综合利用，无永久弃方产生。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境
1.主体功能区规划和生态功能区划
1.1主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，该功能区发展方向见下表。
表3-1  新疆重点生态功能区的类型和发展方向
	名称
	类型
	综合评价
	发展方向

	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区
	防风固沙
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。


1.2生态功能区划
本项目区位于巴音郭楞蒙古自治州且末县西南219°，直线距离约195km处，根据《新疆生态功能区划》，项目区属“中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区”。具体见表3-2。
表3-2  评价区生态功能区划一览表
	生态功能分区单元
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	

	V帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区
	Ⅴ2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区
	74.中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区
	土壤保持、生态多样性维护
	草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场
	生物多样性及其生境高度敏感
	保护草地植被、保护野生动物
	高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁
	实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用


本项目属于陆地矿产资源地质勘查，不属于禁止类及限制类项目，属于允许类，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：DT6500002026033000000144，符合《新疆生态功能区划》相关要求。
2.生态环境现状调查
2.1植被类型
项目区位于高寒荒漠草原保护生态功能区，植被盖度较低，经现场调查，评价区常见的植物名录见下表3-3。
表3-3  项目所在区域主要植被名录
	中文名
	英文名
	生活型
	地方保护级别

	乳苣
	Lactuca tatarica(L.)C.A.Mey
	草本
	-

	盐地碱蓬
	Suaeda salsa(L.)Pall
	草本
	-

	蛛丝蓬
	Halogeton arachnoideus Moq
	草本
	-


评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。本区域植被覆盖度较低，偶见零星盐地碱蓬、蛛丝蓬等，植被生长稀疏，覆盖度约为2%。不涉及保护植物。勘探过程中应注意土方开挖、道路运输尽量避免破坏原有植被。
2.2野生动物现状调查及评价
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因该区域地处阿尔金山北坡，属高寒气候，野生动物的栖息生境极为简单，主要高寒荒漠草原。因高寒和食物短缺，加之乔灌木植被稀少，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物。该地区内的野生动物种类虽多，但是通过长期观察，项目区域内分布的野生脊椎动物种类较少，未涉及珍稀动物的集中分布区和越冬栖息地。各种野生动物分布现状见下表。
表3-4  工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名

	哺乳纲
	啮齿目
	松鼠科
	旱獭
	prairie dog

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard


根据资料收集分析，并结合现场观察和访问，工程所处区域动物群系基本为荒漠常见群系，以小型哺乳类、爬行类为主，项目勘探区未涉及珍稀动物的集中分布区和越冬栖息地。
2.3土地利用现状
本项目位于且末县，土地利用现状主要为裸岩石砾地和其他草地，土地利用现状见附图5。
2.4水土流失现状调查
2024年且末县水土流失面积76382.25km2，占全县土地总面积的55.08%。其中水力侵蚀面积为26.03km2，占水土流失面积的0.03%；风力侵蚀面积为76356.22km2，占水土流失面积的99.97%。且末县2024年水土流失面积比2023年减少了87.06km2。
2.5沙化土地现状
从《新疆第六次沙化监测报告》中分析，项目区属于非沙化土地，项目区沙化土地现状见附图7。
二、大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（生态影响类）“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用且末县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源。
（1）监测点位：且末县环境空气自动监测站。
（2）监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。
（3）监测时间：根据且末县空气质量自动监测站评价基准年（2024）连续一年的监测数据，空气质量达标区判定结果见表3-5。
表3-5  区域空气质量现状评价结果一览表单位：μg/m3
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均
	6
	40
	15
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	13
	80
	16
	达标

	CO（mg/m3）
	24h平均第95百分位数
	0.7
	4
	18
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	128
	160
	80
	达标

	PM10
	年平均
	407
	60
	678
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	1294
	120
	1078
	超标

	PM2.5
	年平均
	157
	30
	523
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	562
	60
	937
	超标


从上表的分析结果可知，区域SO2、NO2年平均和百分位数日均浓度、CO第95百分位数日平均、PM2.5年平均浓度及O3第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2026）的二级过渡阶段浓度限值要求；PM2.5第95百分位数日平均、PM10的第95百分位数日平均、年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中二级过渡阶段浓度限值要求，区域为不达标区域。导致PM10与PM2.5超标的主要原因是项目区域地处干旱沙漠边缘有关，受自然因素的影响比较明显。
三、地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不向周围地表水体排放废水，也不进行涉水项目建设，即不会对地表水文要素产生影响，故不进行地表水环境现状调查。
四、声环境质量现状
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
五、地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
六、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。因此，本次评价不进行土壤现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	勘探区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，距且末县城西南219°方向约195km处，项目区不涉及生态敏感区和生态保护目标。

	评价标准
	一、环境质量标准
1.环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级过渡阶段浓度限值要求。
2.声环境
项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
二、污染物排放标准
1.大气污染物排放标准
项目施工期及勘探期产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表3-6  施工期及勘探期无组织废气执行标准
	污染物
	限值
	执行标准

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2


勘探过程中产生的机械废气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020），因此本项目所使用的柴油机械执行该标准见下表。
表3-7  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法
	阶段
	额定功率
	CO(g/kWh)
	CH+NOx(g/kWh)
	PM(g/kWh)

	第四阶段
	130≤Pmax≤560
	3.5
	6.4
	0.2


2.污水排放标准
生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准。
表3-8  生活污水排放标准
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6～9
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准

	2
	COD
	200
	

	3
	SS
	100
	

	4
	粪大肠杆菌
	40000
	

	5
	蛔虫虫卵个数
	2
	


3.噪声排放标准
施工期和勘探期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4.固体废弃物
项目产生的一般固废应符合《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求。

	其他
	无



四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，施工期主要活动为临时营地的建设，在施工过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生
1.生态影响分析
1.1占地影响
项目施工期建设主要为临时生活营地的修筑，占地共计100m2，均为临时占地。临时占地会改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。
本次施工期内临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。
1.3对植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，土地利用类型为裸岩石栎地和其他草地。施工过程中施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。
1.4对动物的影响
项目所涉范围内基本无大型哺乳动物分布，以小型哺乳类和爬行类为主，且数量不多。施工期活动会对所在区域动物栖息环境产生扰动，迫使动物离开原有栖息环境。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使施工区域动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使勘探区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓。故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。
1.5对区域景观的影响
由于项目施工开挖等活动，会对地表植被造成不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。
项目施工期占地性质属于临时占地，以山地为主，植物稀疏，盖度较低，基本不会对周围生态环境造成影响。
1.6对沙化土地的影响
项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部从非沙化土地变成沙化土地。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。因此本项目对区域土地沙化影响不大。
1.7对水土流失的影响
项目施工过程中，各类工程活动如平整场地、搭建临时设施等，会直接铲除、碾压地表植被，使地表植被覆盖率大幅降低。施工产生的噪声、粉尘等污染，会对周边一定范围内的植被生长环境造成破坏。高浓度粉尘沉降在植物叶片上，会堵塞气孔，影响植物光合作用，导致植被生长不良甚至死亡，进一步削弱了植被保持水土的能力。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低植被的郁闭度和覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
勘查区位于新疆维吾尔自治区且末县西南219°方向，直线距离约195千米处，勘探区降雨量较低，基本无法形成径流，故项目区的水土流失以风蚀为主。
2.大气污染物影响分析
（1）车辆行驶扬尘
在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量一般占施工扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算：
[image: ]式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
（2）施工机械尾气
施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。拟建生活营地的施工作业量和物料运输量较小，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染影响不大。工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。工程施工期间，施工单位应严格遵守有关法律、法规，采取合理可行的控制措施，要求使用符合国家标准的柴油，对于故障机械及时修理，保证运行车况良好，减少因故障而造成的尾气超标排放，以减少对周围大气环境的影响。
3.废水污染物影响分析
本项目施工期无施工废水产生，由于本项目人员数量较少，施工时间短，未涉及大规模用水环节，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边绿化，不会对周边水环境造成影响。
4.施工噪声预测
根据工程分析可知，施工期噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为71~100dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： 
Lp=Lpo-20Lg(r/ro)-△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
施工期主要噪声源主要为挖掘机、运输车辆等施工机械产生的噪声。
（2）施工噪声预测结果及分析
运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-2所示。
表4-2  项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	挖掘机
	81
	75
	69
	61
	59.4
	55
	51.5
	49
	45.4
	42.9

	运输车辆
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	43.4
	40.9


本项目夜间不进行工作，因此距施工机械20m处，昼间噪声均达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523－2025）中施工噪声要求（昼间70dB）。
5.固体废物影响分析
施工期固体废物主要为生活营地场地平整时产生的临时土石方、员工的生活垃圾等
（1）土石方
土石方临时堆放，并用彩条布覆盖，待工程结束后，土石方全部回填并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（2）生活垃圾
施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，施工期间，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计算，施工人员按照12人计，施工期约15d，则生活垃圾产生量为0.09t。
施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品及饮食垃圾等，这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的滋生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门定期处理。


	勘探期生态环境影响分析

	1.生态影响分析
1.1占地影响
本项目勘探期占地为勘探场地和临时堆渣场，均为临时占地。勘探场地和临时堆渣场会占用一定面积，改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时堆土的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2 土壤环境的影响
（1）槽探
[bookmark: OLE_LINK3]本次勘探槽探总工作量3000m3。探槽开挖时，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化，进而影响地上植被的生长。
（2）钻探
本次勘探共设计钻探工作量2500m，占地面积较小且位于槽探坡面上，不新增占地。钻探施工对原有土壤结构形成扰动，导致土壤原有的黏土层、亚黏土层发生紊乱，团粒结构破坏。探坑开挖破坏最大的为砂、砾层，导致原有地质结构层分布紊乱，岩层纵向分布、横向分布纹路被破坏。
（3）临时弃土堆放区
本次探矿勘探不设置固定堆渣场，堆渣均布置在槽探区一侧空地上。施工期内弃土的压占会造成土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。
1.3陆生植物、动物的影响
（1）陆生植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，植被稀疏，主要植物为乳苣、盐地碱蓬和蛛丝蓬，植被覆盖度较少，主要为裸岩石砾地和其他草地。项目所在地植被盖度较低，无表土和腐殖土。探矿过程中的车辆行驶、设备安装等活动会直接碾压、铲除植被，导致植被数量进一步减少，一些适应低覆盖度环境的特殊植物品种可能面临生存威胁，影响区域植物多样性。草地生态系统具有固碳、调节气候、保持水土等功能。低覆盖度草地虽功能相对较弱，但依然有其生态价值。临时占地会使草地面积减少，削弱这些生态系统功能，如降低土壤的固碳能力，增加局部地区的水土流失风险。
从生物损失量分析：
从区域生态现状来看，矿山区域及周边主要为裸岩石砾地和其他草地，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每平方米损失38.92g（项目扰动用地3305m2）进行计算，本项目探矿过程仅会破坏勘探平台，造成生物量损失，生物损失量合计约0.129t，但随着矿山复垦工程的实施，可以在一定程度上补偿地表植被的损失。项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复。
（2）陆生动物的影响
工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。槽探过程中以及机械设备的轰鸣声会极大地改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因槽探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域。槽探作业导致的地表震动，会让它们误以为是天敌来袭，进而频繁更换栖息地，这可能导致其远离原本丰富的食物资源地，影响其正常的生存与繁衍。
人为活动的干扰使得开发区域上空活动的鸟类相对于人类未干扰区要少，而使得局部地段中的爬行类（啮齿类）和昆虫数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。由于评价区域不是动物的栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不会产生明显影响。
1.4自然景观影响
项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观，以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘探期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。
1.5土地沙化的影响
矿山勘查时，各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就稀疏脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；钻探、槽探等勘查活动产生大量弃土弃渣，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。本项目在槽探区设置临时堆场，弃土弃渣采用彩条布覆盖，合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。项目临时占地范围较小，勘查时间短，因此对项目区域土地沙化影响较小。
1.6水土流失的影响
项目勘查过程中，钻探、槽探等勘查作业会产生大量的弃土弃渣，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的弃土弃渣在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大、坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2.大气环境影响分析
2.1勘探过程中产生的扬尘
大气污染物主要产生在工程勘探期，对工程沿线及车辆运输道路附近的大气环境都会产生影响。
勘探期施工及车辆运输扬尘：勘探期施工开挖、勘探材料装卸等会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作道路区等。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4~5m的范围内。从本工程勘探场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。
2.2临时堆场
槽探施工产生的土石方临时堆放在槽探一侧时，会通过风力起尘和车辆及人为活动扬尘对大气环境产生影响。在风力作用下，表面干燥的细颗粒物会扬起形成扬尘，不过，本项目采用彩布条覆盖土石方临时堆场并配合定期洒水降尘，可通过物理阻隔与增加颗粒湿度双重作用减轻扬尘污染。彩布条能有效覆盖堆体表面，削弱风力对干燥颗粒的扰动，降低起尘动力；洒水则通过增加土石方湿度，提升颗粒黏附性，抑制细颗粒物扬起。
2.3燃油废气
工作区的燃油设备主要是勘探机械和运输车辆，其排放的尾气在勘探期间对勘探作业点和交通道路附近大气环境造成污染。
运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，勘探机械的废气基本是以点源形成排放，工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。
探矿期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电。发电机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。勘探机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。
勘探期内使用柴油量约10t，参照同类项目，柴油燃烧排放有害气体量详见表4-3。
表4-3  柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg/t）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826

	探矿期内（kg）
	35.22
	293.49
	482.63
	48.26


3.废水环境影响分析
（1）生活污水
本次探矿野外作业人员约12人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，生活污水包括粪便污水和洗漱用水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物中COD、BOD5、SS、NH4-N、动植物油的产生浓度分别为：320mg/m3、200mg/m3、360mg/m3、25mg/m3、30mg/m3。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于绿化，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，勘探期产生的清洗废水经防渗沉淀池循环使用，探矿期结束后自然蒸发，不外排。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，探矿结束后，沉淀池内泥浆固化后交一般固废处置单位统一处理，不外排。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，勘探期噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为71~100dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
设备噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg(r/ro)-△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m。
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
勘探期主要噪声源主要为设备机械产生的噪声。
（2）勘探期噪声预测结果及分析
运用上式对勘探过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-4所示。
表4-4  项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	挖掘机
	81
	75
	69
	61
	59.4
	55
	51.5
	49
	45.4
	42.9

	钻井机
	72
	66
	60
	52
	50.4
	46
	42.5
	40
	35.4
	38.9

	运输车辆
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	43.4
	40.9

	柴油发电机
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	43.4
	40.9


本项目夜间不进行工作，因此距施工机械20m处，昼间噪声均达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中施工噪声要求。
5.固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要为槽探及钻探开挖时产生的临时土石方、员工的生活垃圾、污泥和泥浆等，按照固体废物“减量化、资源化、无害化”原则进行处理。
（1）土石方
根据工程分析，本项目勘探期的土石方主要是槽探、钻探过程中产生的，属于一般固废，挖出后堆放在槽探区一侧，使用彩条布覆盖并定期洒水，待工程结束后土石方全部回填于原位并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（2）泥浆、岩屑
本项目勘探期产生固体泥浆约为1t，在勘探结束后泥浆固化后交一般固废处置单位统一处理。钻探岩屑约3.97m³，每个钻孔完毕后，岩屑用于回填钻孔。
（3）生活垃圾、污泥
本项目野外探矿作业人员约12人，勘探期设计工作天数为720d。按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量约为4.32t，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由附近村镇环卫部门处置。
本项目一体化污水处理设施产生的污泥约为0.05t，定期清掏，与生活垃圾一同带往山下交由环卫部门处理。
表4-3  项目固体废物产生情况
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量
	去向

	一般固废
	开挖土石方
	SW59
	900-099-S59
	2992m3
	勘探期结束全部回填至开挖迹地

	
	岩屑
	
	
	3.97m3
	统一收集后回填至钻孔内

	
	固化钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	1t
	一般固废处置单位统一处理

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S62
	4.32t
	统一收集后交由环卫部门定期处理

	其他固体废物
	污泥
	SW07
	900-099-S07
	0.05t
	定期清掏，与生活垃圾一同带往山下交由环卫部门处理




	选址选线环境合理性分析
	本项目位于且末县西南219°方向直线约195km处，项目区及周围区域外环境关系较单纯，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子。
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：DT6500002026033000000144。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，本项目施工开挖土石方统一存放，并密闭处理，防止雨水冲刷滚落。规划路线行走、尽可能少使用车辆，严格控制电池、塑料等有害垃圾的使用，垃圾统一收集并定点处理，爱护地表植物，不惊吓，不捕捉野生动物。工作结束后及时恢复地表植被。符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
因此，本项目选址合理。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期生态环境保护措施
1.1对地表扰动的生态保护措施
（1）选择植被覆盖度较低、地势平坦的区域作为临时生活营地。
（2）在进行场地平整时，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，减少对周围环境的扰动。
（3）工程建设过程中，严格控制施工范围，工程建设过程中，严格控制施工范围，及时拆除、清理临时设施，各类施工应进行清理，平整场地使扰动过的地表与周围的景观相协调。
（4）施工结束土方回填时采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。
1.2对野生动植物的保护措施
（1）优化施工场地的选址，严格限定施工作业带范围。施工营地、临时堆土区应布置在植被较少的区域，尽量减少对植被的破坏。
（2）优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。
（3）加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（4）施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对动植物的影响。
1.3施工期防沙治沙措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
③严禁在大风大雨天气施工。
1.4施工期水土保持措施
项目施工过程中，各类工程活动如平整场地、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施：
①做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地；
②控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动；
③结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对植被的破坏。
2、 施工期大气环境保护措施
（1）运输车辆应谨防运输车辆装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗撒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。
（2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上施工期每天进行4次洒水降尘。
（3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫布遮挡，减少风力起尘。
（4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。
（5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。
3.施工期水环境保护措施
（1）施工过程中产生的生活污水排入一体化污水处理设施，出水用于周边绿化。
（2）合理规划勘探线路和作业区域，避免穿越季节性河流及冲沟。若无法避免，应采用对水系影响较小的方式，并设置防护设施，防止工程施工产生的废弃物进入水体，污染水质。
4.施工期噪声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、发电机、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
（1）从声源上控制：使用低噪声的机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
（3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
（4）车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5.施工期固废环境保护措施
施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门处置。
6.施工期环境影响综合结论
综上所述，施工期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于施工期工作量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随施工期的结束而消失。

	勘探期生态环境保护措施
	1.生态环境影响保护措施 
1.1陆生生物
（1）植物植被
工作区地质活动主要为槽探和钻探，勘探过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，进而对一些植被造成破坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少，以草本植物为主，每年5～7月在该区域生长。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘探期间应采取以下措施：
①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工勘探期地、临时道路等设施的布局，避免不必要的草地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。
②尽量采用对草地破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对草地造成额外的损伤。
③在勘探结束后，及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占地进行覆土，然后根据当地的自然条件和植被特点，选择适宜的草种进行播种或移栽。对勘探场地进行回填及迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。
④勘探过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。
（2）陆生动物
经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上开采机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采区域。勘探期间应采取以下措施：
①勘探期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。
②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强开采管理，在勘探过程中应尽量安排在白天，避免夜间开采对野生动物的影响。
③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。
项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。
1.2土壤环境
且末县地处欧亚大陆腹地，远离海洋，降水极少，气候干燥且多大风，属典型的暖温带极端大陆性干旱荒漠气候，全县土壤pH值多在8～9，有机质含量在1%以下，一般氮素含量在0.6～1ppm，速磷含量多在2.6～10ppm。总体评价为表层土壤有效微量元素的含量以硼、铁、铜元素较丰富，但普遍缺锌、缺锰。工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响。
勘探期应严格控制施工区域，尽可能缩小施工范围，减少开挖量和生态破坏面积，从而减少开挖和恢复面积；优化土石方平衡，减少水土流失。加强设备机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严禁越界施工和偏离施工便道进行无监管活动，减少作业人员在探矿区以外区域活动。
1.3自然景观
项目勘探阶段，工程施工行为会对区域自然景观产生一定不利影响，项目实施过程中的开挖、弃渣堆放、生活区营地设置、施工迹地等若不能全面处理，则可出现渣土、生活垃圾及造成的植被枯死的景象，进而引发斑块状和条带状地形地貌使自然景观的整体性美感遭受破坏。
项目须制定具体的复垦方案，预留复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。
1.4水土流失
本项目位于且末县西南219°方向，直线距离约195千米处，勘探区降雨量较低，基本无法形成径流。故项目区的水土流失以风蚀为主，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。
本项目勘探过程中由于勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在风蚀和水蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施：
（1）加强水土保持管理工作，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围。
（2）划定适宜的堆料场，严禁材料乱堆乱放，尽量减少对地表植被及地表形态的扰动和破坏，边开挖、边回填，减少中间堆放量，减少水土流失。
（3）加强管理，大风天气、雨季不得作业。
（4）勘探完成后，对勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。
本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使勘查区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。
1.5土地沙化
矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的弃土弃渣，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。
为防止施工过程中造成土地沙化，根据《中华人民共和国防沙治沙法（2018）》以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）的规定，项目实施过程中应采取以下防沙治沙措施：
①在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩条布苫盖，减少风蚀。
②在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。
③合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。
④严禁在大风大雨天气施工。
2.勘探完成时的生态环境保护及恢复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）可知，探矿完成时的保护措施及恢复如下。
（1）探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
（2）不再使用的帐篷、沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。
①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾等分类收集；
②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾交环卫部门处理；
③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。
④及时进行场地平整，并开展景观和植被恢复工作。
（3）施工结束后应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
（4）勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减少水土流失的影响。
（5）防沙治沙工作应当坚持预防为主、保护优先、因地制宜、突出重点、分区施策、以水定绿、科学防治、合理利用的原则。加强荒漠植被和野生动物栖息地保护，制止破坏或者损害荒漠生态系统功能的活动。
这些措施科学合理，既符合生态修复技术标准，又结合新疆地区防沙治沙的特殊需求，能够有效减少水土流失，恢复区域生态功能，实现勘探活动与生态环境保护的协调统一。
3.大气环境保护措施 
3.1开挖扬尘
勘探过程中扬尘污染对项目区及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染，拟提出以下防治措施：
（1）勘探前须制定控制工地扬尘方案，执行施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）勘探现场合理布局，对道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（3）为进一步降低勘探扬尘，定期对路面和场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。
（4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
3.2燃油废气
由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下：
（1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准。
（2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。
（3）尽量避免施工机械同时运行，在机械停止使用时应及时熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。
3.3临时堆场
为有效减少临时堆场对大气环境的影响，可从扬尘抑制、作业管理等方面入手，构建综合防护体系：
（1）物理覆盖降尘：采用彩布条对堆体进行全覆盖，边缘压实固定，防止大风掀翻。
（2）洒水降尘：定期对堆场及周边道路进行洒水作业，保持土石方表面湿润，减少风力扬尘；根据天气情况调整洒水频次，高温干旱或大风天气增加洒水次数，确保表面湿度稳定。
（3）规范作业管理：限制车辆在堆场周边的行驶速度，减少因碾压产生的扬尘；运输车辆采取密闭措施，车厢加盖篷布；优化装卸作业流程，降低物料落差，减少扬尘产生。
4.水环境保护措施
施工废水主要来自钻探废水、设备清洗废水和生活污水。钻探废水、设备清洗废水主要污染物为SS，沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化。
5.声环境保护措施
本次探矿工作探槽为人力开挖；钻探以机械施工为主，辅以人工作业。探矿活动相对集中，噪声源相对固定。经类比调查，探矿期间声强范围在71~100dB之间。
项目探矿点周围500m内没有居民，因此，本项目噪声对周围敏感点的噪声影响很小。为减少本项目勘探期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，夜间禁止施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）管理措施：建设方应对施工单位提出明确的噪声环境要求，要求施工单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。
（4）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
6.固体废物污染防治措施
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对挖出的土石方进行集中堆放，并使用彩条布苫盖，定期洒水，待槽探结束后立即回填。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。
（2）生活垃圾
本项目勘探期间施工人员生活垃圾产生总量约为4.32t。在营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终经统一收集后，交环卫部门处置。
（3）钻井岩屑和泥浆
根据地质勘探队多年的工作经验，软质岩层每30～40m进行一次拔芯，硬质岩层每100m进行一次拔芯，本环评按照平均钻井50m进行一次拔芯，单次拔芯约20cm。钻探岩芯由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩芯库统一保管，不能随意丢弃。泥浆固化后交一般固废处置单位统一处理，岩屑用于回填封孔。
（4）污泥
一体化污水处理设施处理生活污水过程中会产生少量污泥，定期清掏，与生活垃圾一同带往山下交由环卫部门处理。
采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。
7.环境风险分析
7.1风险识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本项目勘探期间不涉及爆破，项目施工过程中存在钻探诱发地质灾害的环境风险。在钻探过程中，若分层高度过大，在受到大气降水、岩层中的裂隙等因素的综合影响，可能在钻探边坡上诱发和加剧掉块、崩塌等地质灾害，勘探区遭遇百年洪水灾害或其他不可抗力的自然灾害，危害工作人员及设备等。
项目区设有柴油存放区，柴油属于风险物质，危险物质及分布情况见表5-1。
表5-1  危险物质及分布情况
	危险物质
	最大储存量（t/a）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	柴油
	0.5
	桶装
	2500
	2×10-4


表5-2  物质危险性分析
	物质名称
	理化性质
	物质类型
	危险性描述
	生产或使用环节

	柴油
	常温下为稍有黏性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。
	易燃液体
	燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
	柴油发电机液体燃料，用于整个钻井过程


7.2环境风险潜势与评价等级
（1）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5-3确定环境风险潜势。
表5-3  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。
当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。
当企业存在多种风险物质时，则按照下式进行计算：
式中：q1、q2、q3、qn为每种风险物质的存在量，t；
Q1、Q2、Q3、Qn为每种风险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。
本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体如下表。
表5-4   评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。
7.3风险防范措施
（1）加强柴油管理，使用时远离火源；
（2）发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。
（3）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。
7.4环境风险评价结论
本项目环境风险开展简单分析。具体内容如下表。
表5-5  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆且末县纳其能卡铺铜矿多金属矿普查

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县

	地理坐标
	项目中心坐标：东经84°9′53.224″，北纬36°47′16.046″。

	主要危险物质及分布
	柴油

	环境影响途径及危害后果（大气、地下水）
	（1）勘探过程
勘探过程引发自然地质灾害。
（2）泄漏
油桶破损导致柴油泄漏，污染周边地下水和土壤。
（3）火灾
火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

	风险防范措施要求
	（1）制定环境风险管理制度
建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。
（2）风险防控及应急措施
为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。
（3）环境应急资源
应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。
（4）环境风险演练和培训
项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

	填表说明：
根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。


根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。
8.环境影响综合结论
综上所述，本项目产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。
9.生态影响恢复措施的合理性和可行性分析
由于本项目区生态环境较脆弱，应特别注重勘探区的生态恢复。槽探开挖的临时弃方就地堆放在探槽两侧，并用彩条布铺垫，工程完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围，对于山地工程、槽探弃方临时堆放场地等用地的生态恢复工作，应在探矿结束后恢复与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象。
（1）经济可行性
本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩条布拦挡。工程完成后，对施工迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。
项目总投资为1022.46万元，环保投资为20.5万元，环保投资占总投资的2%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。
（2）技术可行性
工程措施施工技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显，措施实施后将对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。
综上，本项目生态保护措施是合理的，是可行的。

	其他
	1.环境管理计划
1.1环境管理的目标
本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。
1.2环境管理的主要内容
本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见表5-6。
表5-6  各阶段环境管理工作主要内容
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理
机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托持有“建设项目环境影响评价资质证书”的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对所聘生产方面的员工进行岗位培训。

	施工阶段
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度；
（2）按照环评报告表中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书；
（3）施工噪声与振动要符合有关噪声污染防治规定，不得影响区域声环境质量；
（4）建设项目竣工后，应督促施工单位及时恢复建设过程中受到破坏的环境。
（5）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；（6）积极配合环保部门的检查、验收。

	探矿区生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复。
（2）落实专项资金、加强监督管理。
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作。
（4）建立环保设施档案，主动接受环保部门监督，配合环保部门的检查、验收。




	环保投资
	项目总投资1022.46万元，其中环保投资20.5万元，占总投资的2％。环保投资情况见下表。
表5-7  本项目环保投资估算表
	污染类别
	污染源
	环保设施
	投资（万元）

	废气
	粉尘
	对弃渣堆表面压实、覆盖、洒水降尘；矿区道路、工作面及装卸点洒水除尘
	2.5

	废水
	生活污水
	一体化污水处理设施
	5

	
	废水
	沉淀池
	1.5

	噪声
	机械噪声
	选用低噪声设备，加强对柴油施工机械设备维护保养工作，保持其良好工况
	2

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾箱
	0.5

	
	土石方
	剥离的土石方堆放在弃土场，待探矿完成后，剥离的土石方全部用于矿区的复垦覆土，不外排
	5

	生态保护与恢复措施
	废石回填，所有地面建筑拆除，清除固废，平整场地，恢复土地原貌。
	4

	合计
	20.5






六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	勘探期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌；施工期应尽量减少对地表植被的破坏，避开植被较丰富的区域，避免破坏固沙植被。
	/
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水排入一体化污水处理设施，处理完成后用于周边绿化。
	/
	生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边绿化；设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；泥浆调配水随配置泥浆循环使用不外排。
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）合理安排施工时间、禁止夜间施工、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	（1）合理安排施工时间、禁止夜间施工、合理规划施工场地，合理分布施工机械；（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布覆盖
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布覆盖
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	固体废物
	施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目施工期结束后，全部回填，恢复原有地貌；
	工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
	槽探、钻探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期处理。钻井岩芯由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩芯库统一保管，钻井泥浆固化后交一般固废处置单位统一处理。
	工业固体废物应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	建立健全突发环境事件管理制度；加强设备保养，保证设备设施的正常运行。
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境的保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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