建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：库尔勒市和什力克乡萨依力克村红薯粉条加工厂
建设单位（盖章）： 库尔勒市和什力克乡人民政府  
编制日期：             2026年7月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	库尔勒市和什力克乡萨依力克村红薯粉条加工厂

	项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C1391 淀粉及淀粉制品制造
	建设项目
行业类别
	十、农副食品加工业20、其

他农副食品加工

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）
部门（选填）
	库尔勒市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	库发改农经〔2026〕22号

	总投资（万元）
	450
	环保投资（万元）
	29

	环保投资占比（%）
	6.4
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	4642.97m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性

分析
	无


	其他符合性分析
	1 生态环境分区管控符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；2024年12月，巴音郭楞蒙古自治州人民政府发布了《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）。拟建工程与上述文件中生态环境分区管控要求的符合性分析见表1-1至表1-3。
表1-1    与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不涉及
--
【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目不涉及

--
【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目占地区域不涉及自然湿地，不涉及上述禁止行为。
--
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

--



	其他符合性分析
	续表1-1      与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目属于红薯粉条生产项目，不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。

--
【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目属于红薯粉条生产项目，不属于危险化学品生产项目。

--
【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目属于红薯粉条生产项目，不属于危险化学品化工项目。

--
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

不涉及上述相关内容。

--



	其他符合性分析
	续表1-1     与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

不涉及上述相关内容。
--
A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目营运期新增用水量较小，不属于高耗水高污染行业。

--
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不占用永久基本农田。
--
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目占地不涉及土地用途变更。
--
【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及占用湿地。
--
【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及占用自然保护地。
--



	其他符合性分析
	续表1-1       与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目占地不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。

--
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目符合国家产业政策，不属于严重污染水环境的生产项目。

--
【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及

--
【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目属于红薯粉条生产项目，不属于化工企业和危险化学品生产企业。

--
A1.4其他布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目建设符合国家、自治区主体功能区规划，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。

符合
【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

不涉及上述项目。
--
【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

不涉及上述项目。

--



	其他符合性分析
	续表1-1    与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目符合“三线一单”、相关产业政策等相关环境准入管控要求，项目不属于重点行业建设项目。

符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不涉及上述内容。
--
【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及上述内容。
--
【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0CS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs集中高效处理。

本项目不涉及上述内容。
--
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域。
--



	其他符合性分析
	续表1-1     与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及
—
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目废气通过采取完善治理措施，废气污染物均达标排放。
符合
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目用水来源于供水管网，年用水量较小，不会超过区域用水总量。
符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目营运期废水均不外排。

符合
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	续表1-1     与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目用水来源于供水管网，年用水量较小。营运期废水红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

符合
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目通过采取完善的污染治理措施，场址周围地下水环境风险可防控。

符合

【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

不涉及上述内容。

--
【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及上述内容。

--
A3环境风险防控
A3.1人居环境要求
【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合
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	续表1-1      与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A3环境风险防控
A3.1人居环境要求

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及上述内容。

--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合

A3.2联防联控要求

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目建设区域不涉及集中式饮用水水源地。
--
【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及受污染耕地。

--
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新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目卸料无组织废气采取密闭原料库，减少无组织废气排放；营运期红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

符合
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本评价要求项目加强营运期环境风险防控。

符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本评价要求企业按要求编制环境风险应急预案，并积极响应应急联动机制。

符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合

A4资源利用要求

A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。

符合

【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

本项目红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

--
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新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

管控要求

本项目

符合性

A4资源利用要求

A4.1水资源

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及相关内容。

--
【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。

符合
A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目占地为建设用地，土地资源利用符合要求。

符合
A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目能源消耗主要为电力和天然气，二氧化碳排放量相对较小。

符合

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目能耗水平较低。

符合

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

本项目能源消耗主要为电力，天然气用量较小。

符合

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目能源消耗主要为电力和天然气。

符合

【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不属于重点用能单位。

--

【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目不涉及煤炭消耗。

--
A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不在禁燃区，不涉及高污染燃料
--
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管控要求

本项目

符合性

管控要求

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。
符合

【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。
符合

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有机组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。
符合

A4资源利用要求

A4.5资源综合利用

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及相关内容。

--
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	表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

本项目不涉及
--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

本项目不涉及上述相关内容。
--
1.3 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。

本项目不涉及
--
1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目用水来源于市政供水管网，用水量较小，项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。
符合
1.5 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。

本项目不属于严重污染大气环境的项目。
--
1.6 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

本项目不涉及上述相关内容。
--
1.7 开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

本项目不涉及上述相关内容。
--
1.8 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目占地不涉及基本农田。
--
1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

本项目占地不涉及基本农田。
--



	其他符合性分析
	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束
1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。

本项目占地不涉及重度污染土地。
--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目位于库尔勒市和什力克乡，符合区域功能定位和土壤污染防治要求。
符合
1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约28.2km
符合

1.13 【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的树种更新。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；

本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约28.2km
符合




	其他符合性分析
	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。

本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约28.2km
符合

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

本项目占地不涉及上述相关内容。
--
1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

本项目占地不涉及上述相关内容。
--
1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

本项目占地不涉及上述相关内容。
--
1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。

本项目占地不涉及上述相关内容。
--
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.08 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。

本项目属于红薯粉条生产项目，位于库尔勒市和什力克乡，满足产业准入要求，不属于“两高一资”产业。

符合
1.19 自然保护区核心保护区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：

1.管护巡护、保护执法等管理活动，经批准的科学研究、资源调查以及必要的科研监测保护和防灾减灾救灾、应急抢险救援等。

2.因病虫害、外来物种入侵、维持主要保护对象生存环境等特殊情况，经批准，可以开展重要生态修复工程、物种重引入、增殖放流、病害动植物清理等人工干预措施。

3.根据保护对象不同实行差别化管控措施：

（1）保护对象栖息地、觅食地与人类农业生产生活息息相关的自然保护区，经科学评估，在不影响主要保护对象生存、繁衍的前提下，允许当地居民从事正常的生产、生活等活动。保留一定数量的耕地，允许开展耕种、灌溉活动，但应禁止使用有害农药。

（2）保护对象为水生生物、候鸟的自然保护区，应科学划定航行区域，航行船舶实行合理的限速、限航、低噪音、禁鸣、禁排管理，禁止过驳作业、合理选择航道养护方式，确保保护对象安全。

（3）保护对象为迁徙、洄游、繁育野生动物的自然保护区，在野生动物非栖息季节，可以适度开展不影响自然保护区生态功能的有限人为活动。

（4）保护对象位于地下的自然遗迹类自然保护区，可以适度开展不影响地下遗迹保护的人为活动。

4.暂时不能搬迁的原住居民，可以有过渡期。过渡期内在不扩大现有建设用地和耕地规模的情况下，允许修缮生产生活以及供水设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

5.已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护，以及经批准采取隧道或桥梁等方式（地面或水面无修筑设施）穿越或跨越的线性基础设施，必要的航道基础设施建设、河势控制、河道整治等活动。

6.已依法设立的铀矿矿业权勘查开采；已依法设立的油气探矿权勘查活动；已依法设立的矿泉水、地热采矿权不扩大生产规模、不新增生产设施，到期后有序退出；其他矿业权停止勘查开采活动。

7.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；根据中央统一部署在未定界地区开展旨在加强管控和反蚕食斗争的各种活动。

本项目所在区域不涉及自然保护区核心保护区。

--
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	续表1-2本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.20 自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

1.核心保护区允许开展的活动。

2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。

4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。

5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

6.适度地参观旅游及相关的必要公共设施建设。

7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。

8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。

9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。

本项目所在区域不涉及自然保护区一般控制区。

--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。

本项目所在区域不涉及生态保护红线外的生态空间。

--
1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

本项目所在区域不涉及生态保护红线外的生态空间及耕地。
--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

本项目用水来源于市政供水管网，项目用水量未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标。
符合
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空间布局约束

1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

本项目所在区域不涉及自然保护区。
--
1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在景物或者设施上刻划、涂污；

（四）乱扔垃圾。

本项目所在区域不涉及风景名胜区。

--
1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目所在区域不涉及风景名胜区。

--
1.27 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目所在区域不涉及湿地。

--
1.28 国家级森林公园内：

1、严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。

2、禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

本项目所在区域不涉及国家级森林公园。
--



	其他符合性分析
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巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.28 国家级森林公园内：

3、国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

4、在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展上述（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。

5、林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。

6、国家级自然公园管理单位应当加强对相关活动和设施建设的监督，督促有关单位和个人严格执行相关法律法规的规定，依法办理相关手续，在指定区域内进行，并采取必要保护修复措施，减少和降低对自然生态系统、自然遗迹以及自然和人文景观的不利影响。

本项目所在区域不涉及国家级森林公园。
--
1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：

（一）开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。

（二）直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。

（三）其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。

本项目所在区域不涉及国家沙漠公园。
--
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1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：（一）开山、采石、开矿、砍伐、狩猎、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌，改变、影响山川水系等自然状态；（二）破坏自然遗产资源的完整性、真实性，或者影响野生动物迁徙、栖息进行工程建设、旅游开发、生产经营；（三）携带外来物种及其制品，开展驯化、繁殖野生动植物等可能给自然生态带来不良影响；（四）法律法规禁止实施的其他行为。

本项目所在区域不涉及天山自然遗产地。

--
1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景区、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。

本项目所在区域不涉及天山自然遗产地禁建区。

--
1.32 【开都河流域空间布局约束】

1、禁止在饮用水水源保护区、河流、湖泊、灌排渠设置排污口，兴建与水资源保护无关的建设项目，已设置的排污口应当限期拆除。

2、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当采取措施确保行政区域内各河流河道畅通，严禁擅自截流、筑坝、围垦、围网、养殖、捕鱼、挖沙、设闸等危害河岸堤防安全和河道畅通的行为。依法开展必要的河道、堤防、岸线综合整治以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动。

3、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强森林、草原的保护和管理，发挥森林、草原在维护生态平衡、涵养水源、调节气候、水土保持、防风固沙等方面的功能。

4、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。

本项目所在区域不涉及开都河流域。
--
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1.32 【开都河流域空间布局约束】

4、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。

5、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当依法加强珍贵、濒危野生动植物保护和管理，采取措施减少珍稀、濒危野生动植物主要生息繁衍场所的人为活动。禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地。禁止捕捞濒危水生野生鱼类等资源，禁止投放外来水生物种，保护和增殖水生野生动植物资源。

6、流域内林业和草原主管部门应当加强流域内的湿地保护工作，组织对湿地的综合性调查研究，开展湿地及生物多样性的监测。对受到严重破坏的湿地生态系统，应当采取措施予以修复。

7、流域内文化体育广播电视和旅游主管部门应当做好本行政区域内的旅游资源调查、评价工作，合理利用生态资源和旅游资源。乡村旅游应当统一规划，合理布局。经营集中的地方，应当对生活垃圾和污水统一处置。在河道保护管理范围内从事旅游、餐饮等开发利用项目的

单位和个人，应当遵守河道生态保护规划和水功能区划确定的管理要求以及相关法律规定，设置垃圾回收容器，并负责清理其经营河面的

漂浮物，不得造成水质污染、生态环境破坏或者影响防洪安全。

本项目所在区域不涉及开都河流域。
--
1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目所在区域不涉及冰川冻土。
--
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1.34 [国家级自然公园]（1）自然公园包括国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家级地质公园、国家级海洋公园、国家级湿地公园、国家级沙漠（石漠）公园和国家级草原公园。国家级自然公园按照一般控制区管理。生态保育区以承担生态系统保护和修复为主要功能，可以规划保护、培育、修复、管理活动和相关的必要设施建设，以及适度的观光游览活动。根据保护管理需要，可以在生态保育区内划定不对公众开放或者季节性开放区域。合理利用区域开展自然体验、科普教育、观光游览、休闲健身等旅游活动为主要功能，兼顾自然公园内居民和其他合法权益主体的正常生产生活和资源利用。不得规划房地产、高尔夫球场、开发区等开发项目以及与保护管理目标不一致的旅游项目。严格控制索道、滑雪场、游乐场以及人造景观等对生态和景观影响较大的建设项目，确需规划的，应当附专题论证报告。（2）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

（3）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

（4）国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

（5）国家级自然公园管理单位应当配合县级以上人民政府及其有关部门开展国家级自然公园内受损、退化自然生态系统和野生生物

生境以及废弃地等的一体化保护与修复，提升生态系统稳定性、持续性和多样性。生态修复应当采取自然恢复为主，自然恢复和人工修复相结合的措施，最大限度地保持自然景观和天然植被的原真性。严格防范外来入侵物种。

本项目所在区域不涉及国家级自然公园。

--
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污染排放管控
2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水Ⅰ类，空气质量达到一级。

本项目位于库尔勒市和什力克乡，不属于重点生态功能区。

--
2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

本项目不涉及
--
2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

本项目不涉及
--

2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目卸料无组织废气采取密闭原料库，减少无组织废气排放。
符合
2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆回族自治县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

本项目不属于火电、钢铁、水泥、石化行业和使用燃煤锅炉。
符合
2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。

--
2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

本项目所在区域不涉及饮用水源地准保护区，且项目不属于上述对水体污染严重的建设项目。

--
2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

本项目位于库尔勒市和什力克乡，不涉及饮用水水源二级保护区及准保护区。
--



	其他符合性分析
	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控
2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放。
符合
2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

本项目不涉及相关内容。

--
2.11 【开都河流域污染排放限制】

1、禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。

2、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强农业生态公共设施建设，推广新能源和可再生能源技术和设施，推进农业生产废弃物和农村生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，防止农业面源污染。

3、流域内农业农村主管部门应当开展农业生态环境状况调查与监测评价，建立农业生态环境监测网点，定期发布农业生态环境质量报告，预测农业生态环境变化趋势。

4、流域内的城镇应当建立、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水、集中供热等公共设施。人口相对集中的村应当加强生态环境保护和公共卫生管理，统一规划建设生活垃圾、污水排放等收集处理设施。

本项目所在区域不涉及开都河流域。

符合
2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

符合
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】

1、禁止在博斯腾湖及入湖河道（渠）设置排污口。禁止通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式向博斯腾湖及入湖河道（渠）排放水污染物。

2、博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当统筹建设城镇污水管网，加强对污水处理设施维护运营单位的监督管理，提高污水收

集率和处理率。

3、博斯腾湖周边区域生活污水及工业废水应当满足敏感流域排放要求达标排放，实现中水回用或者综合利用。

4、博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当建立健全生态农业体系，制定科学种植制度，加强肥料、农药使用监管，推广使用高

效、低毒、低残留、生物农药，减少农业面源污染。

5、博斯腾湖周边区域从事水产养殖应当科学划定养殖区，依法拆除超过养殖容量的网箱围网设施；配套建设污水处理设施，确保水产养殖尾水达标排放。

6、机动船舶应当采取防止污染物渗漏、溢流或者散落的措施，及时回收残油、废油，防止油类或者其他有害物质造成水污染。

7、博斯腾湖周边区域旅游景区应当配套建设环境保护基础设施，出水水质应当满足敏感流域排放要求。

本项目位置不涉及博斯腾湖周边。
--
2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序，且项目不属于上述严重，污染水环境的生产项目。

符合
2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理，全部妥善处置。
符合
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控
2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

本项目不涉及相关内容。

--
2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。

本项目不涉及相关内容。

--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。

本项目不涉及相关内容。

--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

本项目不占用生态红线、耕地。
--
2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。

本项目不涉及相关内容。

--
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控
3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合
3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合
3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。

符合
3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。

本项目实施后按照有关法律、规范进行环境风险防控体系建设。
符合



	其他符合性分析
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名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控
3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：

（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；

（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；

（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；

（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；

（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

本项目不涉及上述禁止活动。
符合
3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。

本项目不涉及相关内容。

--
3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。

本项目已提出环境风险防范措施及应急要求，企业将按要求编制环境风险应急预案，项目不涉及高风险化学品。

符合
3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

本项目不涉及相关内容。

--
资源利用效率

4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

--
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源利用效率

4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

本项目红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

--
4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

本项目用水来源于供水管网。

--
4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。
符合
4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

本项目用水来源于供水管网。
符合
4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

本项目用水来源于供水管网。
符合
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称
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巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源利用效率

4.7 【开都河流域自然资源开发限制】

1、在流域内进行资源开发和利用，应当坚持先规划后开发、先评价后建设，采取有效措施，维护流域生态环境功能，严守生态保护红线。

2、流域内新建、扩建、改建项目，必须遵守建设项目环境保护管理的法律法规及流域生态环境保护规划，编制建设项目环境影响报告书（表），按照规定程序报经生态环境保护行政主管部门批准。

3、流域内（国家生态保护红线内）不得新建、扩建、改建水电开发项目。现有水电开发项目必须按照“电调服从水调”原则，建立调度运行机制。现有水电开发项目不得破坏生态基流和鱼类正常洄游通道，已对生态环境造成影响的，应当限期采取治理措施。

4、在流域内调度水资源，应当符合流域生态环境保护和水资源开发利用规划，保障开都河干支流的生态流量和入湖水量、地下水的合理水位，维护生态平衡。

5、在流域内进行矿产资源开发，应当依法进行环境影响评价，按要求编制地质环境保护与恢复治理方案，并组织实施。

6、禁止在下列区域开采矿产资源：

（一）水源涵养区、饮用水水源地保护区、冰川保护区；

（二）风景名胜区、地质遗迹保护区、自然保护区；

（三）开发利用矿产资源有可能对生态环境造成不可恢复影响的区域；

（四）存在难以防治矿山安全隐患的区域；

（五）其他法律法规禁止采矿的区域。

7、在流域内进行交通设施建设应当按照环境影响评价要求的生态环境保护措施，不占或者少占草场、林地，对建设周期长、生态环境影响大的建设工程实行工程环境监理。应当采取措施，保护生物多样性和水源涵养功能，防止水土流失。需要穿越野生动物集中栖息区的，应当修建野生动物通道等防护措施，减少对野生动物栖息环境的影响。

8、在流域内进行旅游景区（点）建设，应当结合生态环境实际进行科学设计，确保旅游景区（点）与当地生态环境相协调。

本项目所在区域不涉及开都河流域。
--
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资源利用效率

4.8 开都河岸线保护区：

1、禁止采砂、临河采矿、选矿和淘金等活动；禁止侵占天然湿地的开垦与农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开

发；禁止过度放牧，以草定畜；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2、允许开展水源涵养、水土保持、生态修复治理等生态工程；允许不影响河道岸线稳定与防洪保安、沿河生态环境的适度发展生态旅游，依据保护区管理保护需求与承载力，限定旅游人数；允许符合国家相关法律法规及国家级自然保护区相关规定，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

本项目所在区域不涉及开都河岸线保护区。

--
4.9 开都河岸线控制利用区：

1、禁止采砂、采石、采矿、淘金等破坏河道、岸线与防洪保安的活动；禁止因发电、蓄水导致的生态基流下泄不足、河道失水减水及下游

河道断流，电调服从水调，建立并完善电调服从水调的工作机制；禁止影响防洪保安的河滩地围垦造田、挤占过水河道的行为；禁止允许

开发目标外的岸线开发利用活动。

2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州水电开发规划相关规定，经河道与岸线主管部门审批的水电开发建设设施；允许交通、桥梁、水电、通信等设施建设。

本项目所在区域不涉及开都河岸线控制利用区。

--
4.10 开都河岸线保留区：

1、禁止采砂活动；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业排水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

本项目所在区域不涉及开都河岸线保留区。

--
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名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源利用效率

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

本项目用水来源于供水管网。
--
4.12 【博斯腾湖水资源管理】

1、自治州和铁门关市水行政主管部门应当合理配置水资源，建立覆盖全流域取用水总量控制指标体系，实施消耗总量与消耗强度双控制度。

2、流域管理机构应当加强黄水沟上游用水管理和科学调度，增加黄水沟入湖基流，促进博斯腾湖水体循环，改善水质。

3、流域管理机构应当合理调度开都河宝浪苏木闸东、西支水量分配，防止开都河宝浪苏木闸东支断流。

4、博斯腾湖周边区域应当实行居民阶梯水价制度，实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，促进节约用水。

本项目用水来源于供水管网。
--
4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：

1、博斯腾湖大湖岸线需控制侵占自然湿地围坝人工育苇的项目；禁止侵占自然湿地及湖泊水域的围垦造田与农业开发、水产养殖，逐步清退综合治理岸线管理范围内对湖泊防洪与生态环境有影响的非生态防护功能的人工林地与非基本农田农业开发地；严控涉湖涉岸影响湖泊岸线稳定及湖泊水环境、水生态和沿湖生态环境的旅游餐饮开发、农家乐、渔家乐与相关旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖；禁止影响湖滨自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的非审批人工围坝、围堤等行为；交通道路路基选址等建设活动原则上应在湖泊岸线管理保护范围之外，以最低限度影响湖泊生态环境与湿地健康；禁止一切影响湖泊防洪保安的涉湖涉岸项目建设；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2、小湖岸线需严控一切侵占自然湿地围坝人工育苇的活动；禁止侵占天然湿地及湖泊水域的围垦造田与大规模农业开发，逐步整治岸线管理范围内的对湖泊防洪及生态环境有影响的非基本农田农业开发地、非生态防护功能的人工林地；禁止涉湖涉岸影响小湖防洪、湿地岸线稳定及小湖水环境、水生态的旅游餐饮开发与旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖及湿地；严控影响小湖自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的人工围坝、围堤等行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

本项目所在区域不涉及博斯腾湖优先保护岸线。

--
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巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源利用效率

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

本项目红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序，项目生产技术、工艺、产品和设备不属于淘汰类目录。
符合
4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。

本项目不涉及相关内容。

--
4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

本项目不涉及相关内容。

--
4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。

本项目用水来源于供水

管网。
--
4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。

本项目不涉及相关内容。

--
4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。
符合
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	续表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源利用效率

4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

本项目位于库尔勒市和什力克乡，符合区域建设用地规划要求。
符合
表1-3本项目与所在管控单元“库尔勒市地下水限采区”符合性分析一览表
名称

文件要求

本项目

符合性

库尔勒市地下水限采区ZH65280120012

空间布局约束

1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的空间布局约束准入要求。

本项目位于库尔勒市和什力克乡，为红薯粉条加工项目，不属于“三高”项目，符合地下水重点管控区空间布局约束要求。

符合

2.在地下水限采区，县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。
本项目用水由市政供水管网提供，不取用地下水，不会增加区域地下水取水总量。

符合
3.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。
本项目不涉及开采深层承压水、地热水及矿泉水，用水来源为公共供水管网。

符合
污染物排放管控

1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的污染物排放管控要求。

本项目生产车间、沉淀池等区域按要求进行分区防渗；废水分类处置，部分回用、部分排入污水管网，不直接排入地下，符合污染物排放管控要求。

符合
2.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
本项目废水不涉及有毒污染物，且均通过防渗管网和设施输送、暂存，不存在上述违法行为。

符合
3.禁止向地表及水体排放、倾倒下列物质：（一）油类、酸液、碱液或者剧毒废液及未达标的工业及生活废水；（二）放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；（三）工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
本项目废水经处理后达标排入市政管网或回用，固体废物均妥善处置，不向地表水体排放。

符合
4.建设单位建设危险废物堆存场、垃圾填埋场、矿山渣场（含尾矿）、储灰场、加油站、贮存有毒有害物质的场所应当按照有关规定落实有关水污染防治措施，制定防渗处理方案，并按照规定定时向环境保护主管部门和水行政主管部门报告水质监测数据。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。
本项目不建设危险废物堆存场等上述场所，不涉及有毒有害废渣的地下填埋。

符合
5.工矿企业应当优先利用基坑水、矿坑水和疏干水。无法全部利用的，应当处理达标后排放。
本项目不涉及基坑水、矿坑水和疏干水。

—
6.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。
本项目不涉及人工回灌地下水。

—
环境风险防控

1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的环境风险防控要求。

本项目不涉及重金属、持久性有机污染物等，环境风险源为天然气，已提出风险防范措施，按要求编制应急预案，总体环境风险可防控。

符合

2.统一规划设置监测断面（点位），推进水资源实时监控体系建设、地下水动态监测网络体系建设，共享环保、水利、自然资源、住房城乡建设等部门水质、水量监测数据。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。建成常规监测、移动监测、动态预警监测三位一体的水环境质量监测网络，建成取水监控体系、水功能区监控体系、主要断面监控体系。
本项目废水不直接外排，不会对地下水造成直接影响，将配合区域地下水监测体系建设。

符合
资源利用效率
1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的资源利用效率要求。

本项目通过废水循环利用（薯渣挤压废水等回用于清洗）提高水资源利用效率，符合要求。

符合
2.编制重点超采区域地下水压采方案。超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。大力发展高效节水，加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。
本项目用水由市政供水管网提供，不新增取用地下水。

符合
综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）中新疆维吾尔自治区总体管控要求、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、库尔勒市地下水限采区管控要求。
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	2、环境功能区划
    本项目位于库尔勒市，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；区域地下水以工农业用水为主，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目区域位于库尔勒市和什力克乡萨依力克村，区域以工业和居住为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。
3、产业政策符合性分析

本项目为淀粉及淀粉制品制造，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C1391 淀粉及淀粉制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 2023年第7号）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类产业；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目，符合国家相关产业政策。
4、相关文件符合性分析

本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881—2013)、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》和《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等文件的符合性分析结果参见下表。
表1-4              相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
本项目为红薯粉条加工，属于农副食品加工业。项目废水部分回用、部分达标排入管网；固废资源化利用（薯渣作饲料）；废气达标排放，体现了清洁生产和综合治理的要求。

符合

加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测
施工期将严格采取设置围挡、洒水抑尘、运输车辆遮盖等措施，落实绿色施工要求。

符合

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。

州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。

禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
报告已制定运营期废气、噪声自行监测计划，后续将按要求开展监测并公开信息。

符合

《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881—2013)
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
本项目厂区位于库尔勒市和什力克乡萨依力克村，周边不涉及对食品有显著污染的企业及区域

符合
厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
本项目厂区现状为未利用荒地

符合
厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目厂址所在区域不属于易发生洪涝灾害的地区

符合
厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目厂区周围不涉及易产生虫害的地区

符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划(修订版)》

强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖;控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平

施工期将严格采取设置围挡、洒水抑尘、运输车辆遮盖等措施，控制施工扬尘。

符合
控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水达到其行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

项目通过废水循环利用（薯渣挤压废水等回用于清洗）提升水资源利用效率，节水设施将与主体工程“三同时”。

符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设内容及规模
当前，国家深入实施乡村振兴战略，党的二十大报告明确提出“全面推进乡村振兴”，将乡村产业振兴作为乡村振兴的重中之重，而农产品精深加工、粮食与特色作物产业链提升工程，是推动乡村产业高质量发展、夯实乡村振兴产业根基的核心举措，更是促进农业提质增效、带动农户增收致富的关键抓手。为此，库尔勒市和什力克乡人民政府拟在库尔勒市和什力克乡萨依力克村新建“库尔勒市和什力克乡萨依力克村红薯粉条加工厂项目”，年加工红薯粉条500吨。
本项目基本概况见下表。
表2-1              本项目基本概况一览表
序号
项  目
内    容
1

项目名称
库尔勒市和什力克乡萨依力克村红薯粉条加工厂项目
2

建设单位

库尔勒市和什力克乡人民政府

3
建设性质

新建
4
项目投资

总投资450万元，其中环保投资29万元，占总投资的6.4%

5

建设地点
库尔勒市和什力克乡萨依力克村

6

建设周期

计划开工时间2026年7月，预计2026年10月完工
7

建设内容

主体工程

新建1条红薯粉条生产线，主要包括螺旋清洗机、锯条式粉碎机、渣浆分离机、打芡机、淀粉上料机等
公辅工程

供电

本项目供电由厂区周边现有供电管网引入

给排水

用水依托厂区周边现有供水管网，红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序
供热

本项目生产过程中煮粉采用燃气蒸汽链条锅，冬季人员采暖采用电采暖
储运工程

原料存储
本项目红薯原料储存于原料库
成品
本项目成品暂存于原料库
依托工程

红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
环保工程

废气：本项目卸料无组织废气采取密闭原料库，减少无组织废气排放；




项目建成后，新增劳动定员20人，年工作时间300天，每天工作8h，

	年工作2400h



	2、产品方案

项目产品方案及规模见表2-2，项目实施后全厂产品方案及产量见表2-3。
表2-2                产品方案及规模一览表

序号

产品名称
单位

数量

规格

执行标准
1

红薯粉条
吨/年
500
0.5～25kg/袋

执行《淀粉制品质量通则》（GB/T 23587-2024）

表2-3            产品主要指标参考表

序号

指标名称
红薯粉条（干粉条）指标值
1

水分/(g/100g)

≤17.0

2

淀粉(以干基计)/(g/100g)

50.0

3
灰分/(g/100g)

0.8

4
断条率/%

10.0

5
复水时间/min

8.0
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	3、主要建构筑物及生产设备
本项目主要建构筑物见表2-4、主要设备见表2-5。
表2-4             主要建（构）筑物一览表 

序号

建筑物名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
建筑高度（m）
结构形式
功能

1
原料库
1
1500
1500
8
钢结构
原料和产品贮存
2

生产车间
1

2500
2500
8
钢结构
产品生产
3
沉淀池
1
160
计容160m3
1.1
混凝土
淀粉液沉淀
4
消防水池
-
160
计容500m3
3.1
钢筋混凝土
消防水暂存
表2-5               主要设备基本情况一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

用途

1
螺旋清洗机

LX-60
1
红薯清洗
2
锯条式粉碎机

JF-90
1
红薯粉碎
3
渣浆分离机

300目
1
—
4
打芡机

DQ-60型
1
—
5
淀粉上料机
DFSL-160-4
1
上料
6
三缸真空揉料机
HMC-350-3
1
淀粉搅拌
7
上面机
SMJ-2000

1

上料
8
震动下粉机
XF-300

1
下粉
9
蒸汽链条锅
QG-7000

1
煮粉
10
冷却输送链
SSL-6000

1
粉条冷却
11
控水输送链
SSL-4000
1
—
12
数控拨条机
BTJ-1800

1
—
4、主要原辅材料

本项目投产后原辅材料消耗情况见表2-6，天然气组分见表2-8。


	建设内容
	表2-6            本项目原辅材料消耗情况一览表
序号
名称
年消耗量
来源
储运方式

单位
消耗量

运输方式

贮存方式

1
红薯
t

2500
外购
汽车
原料库堆存
2
包装袋
个
50000
外购
汽车
原料库堆存
3
公辅设施

水
t

3078
供水管网
管道
—
4
天然气
m3
3000
燃气管网
管道
—
表2-6                 天然气组分一览表
组分
甲烷

乙烷

丙烷

异丁烷

正丁烷

异戊烷

正戊烷

2、3-二甲基丁烷
3-甲基戊烷
正己烷

CO2
N2
总硫

热值

含量，体积分数%
90.23
2.75
1.09
0.19
0.33
0.08
0.09
0.02
0.01
0.03
0.22
4.94
50mg/m3
34MJ/m3



	建设内容
	5、技术经济指标
本项目经济技术指标见下表2-15。
表2-15             主要技术经济指标一览表

序号
指标名称
单位
数值
生产工艺技术

指标

产品产量

红薯粉条
t/a

500
技术指标

生产周期

h/次
16
水分
%
17
能源指标

用电量

单位产品用电量

kWh/t
1000
总用电量

万kWh/a

50
天然气消耗量

单位产品天然气消耗量

m3/t
6
总天然气消耗量

万m3/a

0.3
水消耗量

单位产品水消耗量

m3/t

6.15
总水消耗量

m3/a

3078
综合指标

年工作天数

d/a

300
新增劳动定员
人

20
项目占地面积
m2
4642.97
总投资
万元

450
6、公辅设施
（1）供电

本项目供电由厂区现有供电管网引入，全年耗电量为50万kWh。

（2）供热

本项目生产工序中用热工序主要包括漏粉煮粉工序，采用天然气作为燃料，办公区冬季采暖使用空调。
（3）给排水

①给水

本项目总用水量为16.56m3/d，其中新水10.26m3/d，新水中红薯清洗用水为2m3/d、淀粉糊稀释用水0.5m3/d、调芡用水0.3m3/d、煮粉用水3.96m3/d、冷却用水0.5m3/d、漂洗用水0.5m3/d、设备清洗用水0.5m3/d、生活用水为2.0m3/d；部分清洗用水为回用水，水量为6.3m3/d。用水依托市政供水管网。

②排水

本项目废水产生量总计10.7m3/d，其中生活污水为1.6m3/d，煮粉废水为0.8m3/d，均排入下水管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；红薯清洗废水为8.3m3/d，排入下水管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水为0.48m3/d、淀粉沉淀废水为4.12m3/d、冷却废水为0.5m3/d、漂洗废水为0.5m3/d、控干废水为0.2m3/d、设备清洗废水为0.5m3/d，上述废水合计为6.3m3/d，收集后回用于红薯清洗工序。




















图2-1     本项目给排水平衡图     单位：m3/d


	建设内容
	7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，年生产时间300天，每天生产8h，年生产2400h。
8、占地面积及平面布置

本项目占地面积为4642.97m2，厂区北侧为原料库，南侧为生产车间，东侧为消防水池。
本项目地理位置图见附图1，项目周边关系及监测布点图见附图2，项目厂区平面布置图见附图3。


	工艺流程和产排污环节
	本项目新建1条红薯粉条生产线，主要包括淀粉生产工序和粉条生产工序。具体工艺流程如下：
(1)淀粉生产工序
①原料进厂及存储

红薯原料经称重后存放原料库，生产时由人工通过推车送至清洗工序。

②红薯的输送、清洗

原料库的红薯原料由人工挑拣后通过推车将其送至螺旋清洗机，螺旋清洗机中电机驱动中心轴上的螺旋叶片旋转，带动物料在槽体内翻滚、互相摩擦，从而剥离表面附着的泥土，将红薯原料进行清洗，清洗后的原料通过输送带输送至破碎单元。清洗后的泥水则通过底部的排放口排入管网中。

③破碎

清洗后的红薯进入锯条式粉碎机内，红薯粗破碎主要是破坏红薯的细胞组织结构，使细小的淀粉颗粒能够顺利从红薯中解体分离出来，淀粉糊加水稀释后进入渣浆分离工序。

④渣浆分离
渣浆分离机利用‌高速旋转产生的离心力‌，结合‌筛网过滤‌或‌密度差异沉降‌，实现固相（渣）与液相（浆）的连续自动分离，‌‌从而达到淀粉乳浆洗涤、精制、浓缩的目的。筛出的薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场。

⑤淀粉的形成

渣浆分离后的淀粉液输至沉淀池，经过12小时沉淀后，表层清水回用至清洗工段，下层湿淀粉用作粉条加工。

本工序废气污染源主要为卸料无组织废气（G1），通过采取密闭原料库的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量；噪声污染源主要为货车卸料噪声（N1）、螺旋清洗机噪声（N2）、锯条式粉碎机噪声（N3）、渣浆分离机噪声（N4）和泵类噪声（N5），货车卸料噪声、螺旋清洗机噪声、锯条式粉碎机噪声、渣浆分离机噪声和泵类噪声采取厂房隔声的方式降噪；废水污染源主要为红薯清洗废水（W1）、薯渣挤压废水（W2）、淀粉沉淀废水（W3），红薯清洗废水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理，薯渣挤压废水和淀粉沉淀废水回用于红薯清洗工序；固废污染源主要为薯渣（S1），薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场。
(2)粉条加工工艺流程

①和面

湿淀粉通过人工推车送入淀粉上料机内，用蒸汽链条锅烧制的热水在打芡机内调成糊状，粉糊呈透明均匀状，易于出丝时即为粉茨。

将制成的粉茨与湿淀粉在三缸真空揉料机内混合，搅拌揉搓制成粉团。和面过程实际上是用粉茨将淀粉粘结在一起的过程，搅揉成无疙瘩、不粘手、能拉丝、均匀细腻的软面团。

②漏粉

把调好的面团放入震动下粉机中（漏眼直径按产品规模要求进行设置，架在距水锅水面约40厘米处），然后均匀震动面团，使之成条状从漏勺中落入蒸汽链条锅，遇到热凝固即成粉条。水开但不沸腾（水温保持在97℃左右），以保证粉条不易折断。
③冷却

用干净竹竿挑起锅中浮起的粉条，通过冷却输送链放入冷水中冷却，捞起凉透，再用清水漂过，防止粉条互相粘连。冷却后的粉条通过控水输送链控干粉条上的水滴，最后经数控拨条机将粉条进行分离和整理，以便后续的干燥。
④干燥

分离和整理后的粉条挂在晾干架上自然风干至含水率在17%以下，干燥后的成品人工装袋暂存于原料库待销。

本工序废气污染源主要为蒸汽链条锅燃烧废气（G2）；噪声污染源主要为打芡机噪声（N6）、三缸真空揉料机噪声（N7）、震动下粉机噪声（N8），采取厂房隔声的方式降噪；废水污染源主要为煮粉废水（W4）、冷却废水（W5）、漂洗废水（W6）、控干废水（W7）和设备清洗废水（W8），煮粉废水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理，冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工段；固废污染源主要为外形不合格产品（S2），作为饲料外售养殖场。
本项目生产工艺及产污环节示意图见图2-2，本项目产排污节点及治理措施见表2-16。




	工艺流程和产排污环节
	








图2-2   项目生产工艺流程及排污节点示意图
表2-16              本项目产污节点及防治措施一览表

污染

类别

序号

污染源名称

污染因子

治理措施

排放

特征

废气

G1
卸料无组织废气
颗粒物
厂房密闭
面源
G2
蒸汽链条锅燃烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
—
面源

废水

W1
红薯清洗废水
COD、BOD5、SS、NH3-N

排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理

间断

W2
薯渣挤压废水
回用于红薯清洗工序
间断
W3
淀粉沉淀废水
回用于红薯清洗工序
间断
W4
煮粉废水

排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
间断
W5
冷却废水
回用于红薯清洗工序
间断
W6

漂洗废水
回用于红薯清洗工序
间断
W7

控干废水
回用于红薯清洗工序
间断
W8
设备清洗废水
回用于红薯清洗工序
间断
W9
生活污水
排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
间断
噪声

N1
货车卸料

LAeq，T
厂房隔声
间断

N2
螺旋清洗机
厂房隔声

间断

N3
锯条式粉碎机
厂房隔声

间断

N4
渣浆分离机
厂房隔声

间断

N5
泵类
厂房隔声、基础减震
间断

N6
打芡机

厂房隔声

间断

N7
三缸真空揉料机
厂房隔声

间断

N8
震动下粉机
厂房隔声、基础减震
间断
固体

废物

S1
渣浆分离工序
薯渣
薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场
间断

S2
拨条工序
外形不合格产品
作为饲料外售养殖场
间断
S3
生活办公
生活垃圾
统一收集后送环卫部门指定地点处理

间断




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属新建项目，占地现状为未利用空地，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

1.1 基本污染物环境空气质量及达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，本评价收集环境空气质量模型技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市2025年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。现状评价结果见表3-1所示。
表3-1       区域环境空气质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

评价标准（μg/m3）

现状浓度

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

60
60
100
超标

PM2.5
年平均质量浓度

30
21
70
达标
SO2
年平均质量浓度

60

6
10
达标

NO2
年平均质量浓度

40

21
52.5
达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000

800
20
达标

O3
日最大8小时滑动平均第90百分位浓度

160

118
73.7
达标

由上表可知，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，即项目所在区域为达标区。
1.2 其他污染物环境空气质量现状监测与评价

为说明项目区域环境空气质量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，结合项目所在区域地形特点、当地气象特征，本次评价在项目区当季主导风向下风向布置1个监测点位对区域环境空气质量进行现状监测，监测因子为颗粒物。

（1）监测点位及其监测因子
监测点位置及其监测因子见表3-2。
表3-2          环境空气监测点位及其监测因子一览表
监测点编号

监测点名称

距本项目位置

监测因子
24小时平均浓度

1

项目区主导风向下风向
SW/50m

TSP




	区域

环境

质量

现状
	（2）监测时间及监测频率

2026年6月17日～6月19日，监测3天。

（3）评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。
（4）评价结果
监测点位各监测因子现状监测浓度评价结果见表3-3。

表3-3              各监测因子监测结果统计一览表
监测点位

污染物

平均时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标

情况

项目区主导风向下风向
TSP
24小时平均
300
192～201
67
0
达标
根据表3-3分析可知，监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

2、地表水质量现状

本项目东南距孔雀河0.21km。根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中水环境质量监测数据可知，2024年孔雀河水质为优，4个监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占100%，水环境质量良好。

3 声环境质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不再进行保护目标声环境质量现状监测。

4 生态现状调查

本项目占地为建设用地，且用地范围内无环境保护目标，不再进行生态现状调查。

5 地下水、土壤环境现状调查

本项目生产区域地面全部硬化。正常状况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，故不再对地下水、土壤环境进行现状调查。


	环境

保护

目标
	本项目将厂界外500m范围内的居住区作为环境空气保护目标；厂界周围50m范围内无声环境敏感点，因此本评价不再设置声环境保护目标；厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再设置地下水保护目标；占地范围内不涉及生态保护目标，因此本评价不再设置生态环境保护目标。
表18              环境空气保护目标一览表

序号
名称

坐标(m)
保护
对象
保护
内容
环境功能区
相对厂址方位

相对厂址距离/m
人口
户数
经度(°)
纬度(°)
1
萨依力克村4组
85°52'20.16"

41°44'22.38"

居住区
人群
二类区
NE

170
51
17
2

萨依力克村5组
85°52'15.61"

41°44'05.80"

居住区

人群

二类区

S
266
24
8


	污染物排放控制标准
	废气：废气主要为卸料无组织废气和蒸汽链条锅燃烧废气，卸料无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，蒸汽链条锅燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

废水：营运期红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入下水管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序。

噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025）要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
污染物排放标准限值见下表。
表3-4                污染物排放标准一览表
类别
污染源
污染物名称

单位

标准要求

数值

来源

废气
厂界

氮氧化物
mg/m3
0.12
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
二氧化硫
mg/m3
0.4
颗粒物
mg/m3
1.0
废水
生活污水
SS
mg/L
400
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准要求
COD
mg/L
500
BOD5
mg/L
300
NH3-N
mg/L
--
施工

噪声

LAeq，T
昼间

dB（A）
70

《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025）
夜间

dB（A）
55

厂界

噪声
LAeq，T
昼间
dB（A）
60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间
dB（A）
50
固体废物
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）



	总量

控制

指标
	根据国家“十五五”污染物排放总量控制要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气：NOX、VOCS

废水：COD、总磷。

1、废水

由工程分析可知，本项目营运期红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序，不外排，本项目不再核算废水排放指标。

2、废气

由工程分析可知，本项目各生产工序不涉及NOX、VOCS的有组织排放。

因此，本评价建议不再申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工扬尘

本项目施工期扬尘主要为场地平整、结构施工、设备安装产生扬尘及建筑垃圾、建材运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，运行过程中产生的一定的扬尘。

为有效控制扬尘污染，结合《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65/T 4060-2017)等工程特点，应采取下述减少施工期扬尘的措施：

(1)尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业，并对作业面进行覆盖。

(2)施工现场设置封闭围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，严禁围挡不严或敞开式施工。

(3)运输车辆进出施工区域车辆碾压地面产生扬尘，故应定期对路面进行洒水抑尘，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度；

(4)加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放；

(5)建设单位应加大施工工地环境管理，大力提倡文明施工，严防人为扬尘污染。

2、施工期废水

本项目施工期间不在施工现场设施工营地，施工期产生的废水主要是运输车辆冲洗产生的废水以及施工人员产生的少量盥洗废水。

施工过程中车辆冲洗废水经沉砂池处理后回用，不外排；盥洗废水水质简单可用于场地抑尘洒水。

3、施工噪声

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

(1)建设单位要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

(2)建设单位加强对施工工地的噪声管理、施工单位也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生的纠纷；

(3)合理安排施工时间和施工顺序，利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，固定机械设备应尽量入棚操作；

(4)运输车辆应合理选择路线，尽量避开噪声敏感点较多路线，通过靠近居民区路段时应减速慢行、禁止鸣笛。

4、固体废物影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工土方、混凝土块等建筑垃圾，同时施工人员会产生一定量的生活垃圾。施工土方用于回填地基、厂区平整，不外排；施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置；建筑垃圾送城建部门指定地点处置，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗撒。
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	一、废气
1、污染治理设施
本项目废气污染治理措施见下表。

表4-1            废气污染治理措施一览表

序号

产污环节

污染物

排放
形式
污染治理措施

工艺名称
处理能力

Nm3/h
收集效率%

去除率%

是否为可行技术
1
卸料无组织废气
颗粒物

无组织

厂房密闭
—
—
—
—
2
蒸汽链条锅燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
无组织
—
—
—
—
—
本项目卸料在密闭厂房内进行，属于可行技术。

2、污染源源强分析
本项目废气污染源源强见下表。

表4-2                  废气污染源分析一览表
污染源

名称

废气排放类型

污染物
废气排放量
Nm3/h

产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）
污染治理设施
排放

浓度（mg/m3）
排放

速率（kg/h）
排放量（t/a）
年运行时长h
排放
标准

mg/m3
卸料无组织废气

无组织
颗粒物

—
—

0.025
密闭厂房
—

0.083
0.025
300
1.0
蒸汽链条锅燃烧废气
无组织

颗粒物
—
—

0.0003
--

--
0.00025
0.0003
1200
1.0
二氧化硫
0.0003
0.00025
0.0003
0.4
氮氧化物
0.0048
0.004
0.0048
0.12
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	（1）卸料无组织废气

类比《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1中“卸料(卡车) 砂和砾石”颗粒物排放系数0.01kg/t。本项目红薯用量为2500t/a，则本项目卸料无组织废气中颗粒物排放量约0.025t/a。
（2）蒸汽链条锅燃烧废气

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”，燃气蒸汽锅炉运行过程中二氧化硫排放系数约为0.02Skg/万m3(S为收到基硫分)，氮氧化物排放系数约为15.87kg/万m3。本项目蒸汽链条锅天然气使用量为0.3万m3/a，天然气硫含量为50mg/m3，则二氧化硫排放量为0.0003t/a、氮氧化物排放量为0.0048t/a。根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告 2021年 第24号）-中的“D4411火力发电、4412热电联产行业系数手册”附表1：每燃烧1m3天然气产生颗粒物为103.90mg，则本项目颗粒物排放量为0.0003t/a。

3、废气排放口信息

本项目不涉及废气排放口。

4、项目污染物年总排放量

根据上述分析，本项目大气污染物排放量见表4-3。

表4-5                大气污染物年排放量表

污染物
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
年排放量
0.0253
0.0003
0.0048
5、非正常排放
非正常生产排污包括开停车、设备检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时产生的污染物排放等。
本项目不涉及非正常工况。
6、大气监测计划

根据项目污染物排放特征、国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准以及地方生态环境部门的要求，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测计划，监测工作可委托当地有资质的单位承担，监测因子、监测频率情况见下表。

表4-7                监测计划一览表
序号
监测项目
监测因子
监测点位置
监测频率
1
厂界污染物浓度
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
下风向厂界外10m
每季度一次
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	8、废气环境影响

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡，所在区域为环境空气质量不达标区。通过以上分析，在考虑最不利的气象条件下，项目实施后废气污染物的排放浓度较低，影响范围较小，废气污染物均可达标排放。因此，本项目实施后大气环境影响可接受。

二、废水

1、污染治理设施
本项目废水污染治理措施见下表。

表4-8             废水污染治理措施一览表
序号

废水类别

污染物

种类

污染治理措施

排放

去向

排放规律
处理能力m3/d

治理工艺

治理

效率
是否为可行技术
1

红薯清洗废水
COD、BOD5、SS、NH3-N
—
排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
—

—

萨依力克村污水处理站
间歇排放

2
煮粉废水
—
—

—

间歇排放

3
生活污水
—
—

—

间歇排放

2、污染源源强分析
本项目废水污染源源强见下表。

表4-9           废水污染源源强一览表

序号

废水

类别

污染

物种类

废水

产生量
m3/d
产生
浓度
mg/L
污染治理

设施
废水总排放量
m3/d
排放污染物
排放
浓度

mg/L
年排放量t/a

排放
标准

mg/L
1

红薯清洗废水
COD

BOD5

SS

NH3-N
8.3
500

250
350
30
排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
8.3
COD

BOD5

SS

NH3-N
500

250
350
30
1.245
0.623
0.872

0.075
500

300
400

—
2
煮粉废水
COD

BOD5

SS

NH3-N
0.8
400

100
150
25
排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
0.8
COD

BOD5

SS

NH3-N
400

100
150
25
0.096
0.024
0.036
0.006
500

300
400

—
3
生活污水
COD

BOD5

SS

NH3-N
1.6
400

250
200
20
排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
1.6
COD

BOD5

SS

NH3-N
400

250
200
20
0.192
0.120
0.096
0.009
500

300
400

—
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	3、废水依托处理可行性

本项目产生的废水为红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水，排入下水管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理。萨依力克村污水处理站采用“AO+MBR工艺”组合工艺。区域生活污水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275—2019）后用于区域生态林灌溉。萨依力克村污水处理站处理规模为80m3/d，目前该污水站处理量为25m3/d，富余处理能力较大，可满足本工程生活污水处理需求。
三、噪声

本项目在营运期主要的噪声影响为货车卸料、螺旋清洗机、锯条式粉碎机等设备噪声，噪声级值在75～95dB（A）。本项目采取产噪设备布置在厂房内的隔声降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为10dB（A）。
1、预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。

2、噪声源参数的确定

根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，以厂房西南角为坐标原点，主要产噪设备参数见下表。

表4-10          工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
声源

名称
型号
声功

率级/dB（A）
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边 

界距离/m 

室内边界声级/dB（A） 

运行时段
建筑物 

插入

损失/dB（A） 

建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB（A）
建筑物外距离
1
货车卸料
—
80
厂房隔声

40
70
1

6

64
昼间

10
54
1m
2

螺旋清洗机
LX-60

75

20
25
1

6
59
昼间

49
3

锯条式粉碎机

JF-90

85
25
30
1

8
67
昼间

57
4

渣浆分离机
300目
85
28
33
1

10
65
昼间

55
5

泵类
—

90

28
33
1

10
70
昼间

60
6

打芡机
DQ-60型
75
35
35
1

13
53
昼间

43
7

三缸真空揉料机
HMC-350-3

80
40
35
1

15
56
昼间

46
8
震动下粉机
XF-300
85
45
40
1
15
61
昼间

51



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、预测结果分析

本项目噪声预测结果见下表。

表4-11                    噪声预测结果                   单位：dB(A)

评价点
时段
贡献值(dB(A))
标准值(dB(A))
达标分析
北厂界
昼间
40
60
达标
南厂界
昼间
46
60
达标
东厂界
昼间
44
60
达标
西厂界
昼间
44
60
达标
由表4-11分析，本项目实施后全厂噪声源对井控中心厂区四周厂界的噪声贡献值为40～46dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的有关规定和要求，针对本次项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见下表。

表4-12               监测计划一览表

序号
类别
监测项目
监测因子
监测点位置
监测频率
1
声环境

厂界噪声

LAeq，T
厂界外1m
每季度一次
四、固体废物

1、固废类别及处理措施

（1）薯渣

本项目薯渣产生量约670t/a，经过挤压后作为饲料外售养殖场。

（2）外形不合格产品

本项目外形不合格产品产生量约0.1t/a，作为饲料外售养殖场。

（3）生活垃圾
本项目劳动定员20人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾年产生量约3t/a。垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理处置。
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	根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），本项目固体废物类别及处置措施见表4-13。
表4-13            固体废物类别及处理措施一览表
序号
固体废物

名称

产生环节
产生量(t/a)
废物代码
属性
处理措施

1
薯渣

循环水池

670
900-099-S13
一般工业固体废物

经过挤压后作为饲料外售养殖场

2
外形不合格产品

除尘器
0.1
900-099-S13
作为饲料外售养殖场

3
生活垃圾

办公生活
3
900-099-S64
生活垃圾

集中收集后送环卫部门统一处理




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	五、地下水、土壤
1、污染途径识别
营运期废气中污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，不涉及重金属及二噁英的排放，不会对周边土壤环境产生沉降累积影响；营运期红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序，废水均不外排，同时全厂地面按照相关要求进行分区防渗处理，正常状况下不会发生污染土壤、地下水的情景；项目生产过程中不产生危险废物。

污染防控措施

为有效防止污水对区域土壤、地下水产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的相关要求，进行分区防渗处理，同时加强对生产设备的维护和管理，加强对生产车间地面完好情况的排查。因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤、地下水的情景。
具体措施如下：

①原料库进行一般地面硬化。

②生产车间、沉淀池、消防水池防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

③建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。

六、环境风险简单分析
1、危险物质识别及分布情况
本项目风险物质为天然气，主要贮存在厂区燃气管道内。本项目涉及的环境风险物质数量与临界量比值（Q）确定见表4-15。
表4-15    本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）确定一览表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn（t）
临界量Qn（t）
该种危险物质Q值
1

天然气
74-82-8
0.05
10
0.005
合计

0.005
由表4-15可知，本项目Q值为0.005，即Q＜1。

风险可能影响途径

本项目风险物质主要为天然气，主要影响途径为天然气不完全燃烧，产生一定量的一氧化碳污染大气环境。



③设置消防器材、警戒标语标牌，按照消防、安全等相关要求设置


设置消防器材、警戒标语标牌；风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

	风险防范措施；按要求编制突发环境事件应急预案
	3

	合计

	29


	
	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸料无组织废气
	颗粒物
	厂房密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	
	蒸汽链条锅燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	—
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	红薯清洗废水、煮粉废水、生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2三级标准要求

	
	薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水、设备清洗废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	回用于红薯清洗工序
	—

	声环境
	货车卸料
	噪声
	厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

	
	螺旋清洗机
	
	厂房隔声
	

	
	锯条式粉碎机
	
	厂房隔声
	

	
	渣浆分离机
	
	厂房隔声
	

	
	泵类
	
	厂房隔声、基础减震
	

	
	打芡机
	
	厂房隔声
	

	
	三缸真空揉料机
	
	厂房隔声
	

	
	震动下粉机
	
	厂房隔声、基础减震
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目薯渣经过挤压后作为饲料外售养殖场；外形不合格产品作为饲料外售养殖场；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。


	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	土壤及地下水

污染防治措施
	营运期废气中污染物主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，不涉及重金属及二噁英的排放，不会对周边土壤环境产生沉降累积影响；营运期红薯清洗废水、煮粉废水和生活污水排入管网，最终输至萨依力克村污水处理站处理；薯渣挤压废水、淀粉沉淀废水、冷却废水、漂洗废水、控干废水和设备清洗废水回用于红薯清洗工序，废水均不外排。原料库进行一般地面硬化。生产车间、沉淀池、消防水池防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。

	生态保护措施
	/


③设置消防器材、警戒标语标牌，按照消防、安全等相关要求设置

	风险防范措施。
2、环境风险应急处置措施

发生火灾时，事故现场工作人员立即通知关闭厂区天然气总阀门，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。
3、应急预案
根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令〔2015〕34号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境事件应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少环境影响。
	


	其他环境
管理要求
	建立规范排污口、设立标识标牌；设置规范化采样平台；建立规范化排污口管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质及编号、排污口地理位置、排污口所排污染物（种类、数量、浓度）及排放去向、立标情况、设施运行及日常检查记录等；按要求办理排污许可手续，并进行信息公开，按照监测计划定期开展监测。


六、结论
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡萨依力克村，工程占地范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，工程选址合理；本项目的建设符合国家相关产业政策和生态环境分区管控方案要求，项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量
(新建项目不填)⑤
	本项目建成后
全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0253
	/
	0.0253
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.0048
	/
	0.0048
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	薯渣
	/
	/
	/
	670
	/
	670
	/

	
	外形不合格产品
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	/
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