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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	实验中心轮台质量检测站临时实验场所改造项目 

	建设项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动项目

	项目审批

（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批

（核准/备案）文号（选填）
	无

	国民经济行业类别
	M7461 环境保护监测
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展- 98 

专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	总投资（万元）
	235.8
	环保投资

（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	2.1%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：              
	用地（用海）

面积（m2）
	1302（不新增占地，在西北油田分公司轮台县基地内）

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为实验室项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 第7号）中“三十一、科技服务业”中“5、检验检测认证服务”鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目，符合相关产业政策。
2、“三线一单”符合性分析
2.1本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
 表1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表
文件

名称

文件要求

本项目
符合性

《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕

157号）

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线

本项目南距离生态保护红线（轮台县土地沙化生态保护红线区）最近距离为40km，不在生态保护红线范围内

符合

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控

本项目运营期实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂。项目实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受。本项目在正常状况下不会造成土壤污染，不会增加土壤环境风险

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标

本项目不涉及新增占地，项目运营过程中用水量较少，不会对区域资源造成影响

--



	其他符合性分析
	续表1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表
文件

名称

文件要求

本项目
符合性

《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕

157号）
环境管控单元
自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
本项目位于轮台县城镇集中建设区（单元编码：ZH6528222 0005），属于重点管控单元，项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，在开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。施工期仅涉及设备安装，不新增占地且无污染物产生。工程营运期采取完善的污染防治和风险防控措施可确保污染物达标排放、环境风险可防控、固体废物全部妥善处置。项目开发建设积极落实现行生态环境保护基本要求
符合




	其他符合性分析
	1.2 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析

表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目为实验室项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）中禁止准入类项目
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目符合国家和自治区环境保护标准

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不涉及禁止建设内容

—

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域
符合

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及自然湿地
—



	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于新建危险化学品生产项目
符合
【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目占地不涉及永久基本农田，南距离最近的生态保护红线约40km，不在生态保护红线范围内；本项目所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内

符合
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本项目不涉及相关内容
--



	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及大型冰帽冰川小规模冰川群生态保护红线，不涉及冻土区保护范围
--
A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业
符合
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目占地范围内无永久基本农田
符合

【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目占用西北油田分公司轮台县基地内闲置的德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房，不涉及相关内容

--

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及占用湿地
符合

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目所在区域不涉及自然保护地

--

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目周边无水源涵养区、饮用水水源保护区和河流、湖泊、水库
符合




	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目不属于严重污染水环境的生产项目

符合

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能
符合

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不涉及相关内容

--

A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调

符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
符合

【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求

本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
符合

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目为实验室项目，不属于重点行业建设项目

符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不涉及相关内容

--




	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及相关内容

--

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs 集中高效处理。

本项目为实验室项目，不属于建材、铸造、冶炼等行业，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合
A1空间布局约束

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及相关内容
--
【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及相关内容

--




	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目为实验室项目，不属于文中所提行业，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目用水由现有市政管网供应，不开采地下水
符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目不涉及相关内容

--

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目不涉及相关内容

--

【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。

本项目不涉及相关内容

--

【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及相关内容

--




	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及相关内容

--

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求
【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目不涉及相关内容

--

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及相关内容
--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及相关内容

--




	其他符合性分析
	续表2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求
【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及相关内容
--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及受污染耕地

—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目不涉及相关内容

--

【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目采取严格的环境风险控制措施，环境风险可防控
符合




	其他符合性分析
	续表2 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求
【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，将本次建设内容纳入现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对

符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目不涉及相关内容
--

A4资源利用要求
A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目不涉及相关内容
--
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及相关内容
--
【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目用水由现有市政管网供应，不开采地下水
符合
A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目不涉及新增占地
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

本项目设备及照明消耗少量电能，整体温室气体排放量相对较小

符合

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

本项目不涉及相关内容。

--
【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目设备及照明消耗少量电能，整体温室气体排放量相对较小

符合




	其他符合性分析
	续表2 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A4资源利用要求

A4.3能源利用

【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目设备及照明消耗少量电能，整体温室气体排放量相对较小

符合

A4.4禁燃区

要求
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施
符合
A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目固体废物全部妥善处置

符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目不涉及相关内容

--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目不涉及相关内容

--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及相关内容

--




	其他符合性分析
	1.3 与天山南坡片区总体管控要求符合性分析

表3        与天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表

天山南坡片区总体管控要求

管控要求

本项目
符合性

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
--
重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

本项目不涉及油气勘探开发作业，不涉及荒漠植被及河岸荒漠林破坏
符合
推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水

--
加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

本项目不在塔里木河流域

--

加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
--

1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
表4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目
符合性

《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕

32号）

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线

本项目南距离生态保护红线（轮台县土地沙化生态保护红线区）最近距离为40km，不在生态保护红线范围内
符合




	其他符合性分析
	续表4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目
符合性

《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕

32号）

环境质量底线

全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到II类水，博斯腾湖17个重点点位中 1、7、14监测点均值Ⅲ 类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2 浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控

本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受，实验室废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂处理，项目符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击，不会对周边土壤环境产生沉降影响
符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作

本项目不涉及新增占地，项目运营过程中用水量较少，营运期仅涉及电量消耗，不会对区域资源造成影响
符合
环境管控单元

巴州共划分154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
本项目位于轮台县城镇集中建设区（单元编码：ZH6528222 0005），属于重点管控单元，本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合




	其他符合性分析
	1.5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析

表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

本项目不涉及

--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

本项目不涉及

--

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。

本项目不涉及建设燃煤锅炉

--

1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。

本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

本项目不在饮用水水源保护区

符合

1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

本项目不涉及

--
1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目不涉及

--



	其他符合性分析
	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

本项目不涉及

--
1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。

本项目不涉及

--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目不属于土壤环境重点监管行业企业

符合

1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

本项目不在生态保护红线内

--

1.13 【生态红线允许类】共10条

本项目不在生态保护红线内

--

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

本项目不涉及

--
1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

本项目不涉及

--
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	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

本项目不涉及

--
1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；
本项目不涉及重要水源涵养区

符合

1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
本项目不属于“两高一资”产业

符合

1.19自然保护区核心保护区：共7条。
本项目不涉及

--
1.20自然保护区一般控制区：共9条

本项目不涉及

--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。

本项目不涉及
--
1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

本项目不涉及

--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

本项目不涉及

--
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空间布局约束

1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

本项目不在自然保护区内
--

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条

本项目不在风景名胜区内
--

1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本项目不在风景名胜区内
--

1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条

本项目不在国家湿地公园内
--

1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条

本项目不在国家级森林公园内
--

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条

本项目不在国家沙漠公园内
--

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条

本项目不在天山自然遗产地内
--

1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。
本项目不在天山自然遗产地禁建区内
--

1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条

本项目不涉及
--
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空间布局约束

1.33【冰川保护】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及
--

1.34【国家级自然公园】：共5条
本项目不涉及
--
污染排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。

本项目不涉及
--
2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
本项目不涉及煤炭的消耗

--
2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合

2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

符合

2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

本项目位于轮台县，不属于库尔勒大气联防联控区域
--
2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

本项目不在饮用水水源保护区内

符合

2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

本项目不在饮用水水源保护区内

符合




	其他符合性分析
	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
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污染排放管控

2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

本项目不在饮用水水源二级保护区内

符合

2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

本项目营运期废气、噪声达标排放，固体废物全部妥善处置，实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂

符合

2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

本项目不涉及环境激素类化学品

符合

2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条

本项目不涉及

--
2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

本项目不涉及

--
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条

本项目不涉及

--
2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

本项目不涉及相关内容
--
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污染排放管控

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

本项目不涉及污泥处理处置

--
2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

本项目不涉及

--
2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。

本项目不涉及

--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。

本项目不涉及

--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

本项目占用西北油田分公司轮台县基地内闲置的德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房，占地性质为建设用地，不占用耕地

符合

2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。

本项目所在区域不涉及油（气）资源开发区
--
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环境风险防控

3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
本项目不涉及

--
3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
本项目不涉及

--

3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

本项目不涉及

--
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

本项目严格落实区域重污染天气应急措施

符合

3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，环境风险可防控
符合

3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条
本项目不涉及
--
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	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）

）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
本项目涉及的实验药剂全部外购，通过汽车运输至实验室，汽车运输路线不经过保护区
符合
3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
本项目已采取严格的环境风险控制措施
符合
3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

本项目不涉及

--

资源开发利用效率

4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目用水量较小，项目不属于钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水
企业
符合
4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

本项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，项目为实验室项目，用水主要为设备、实验器皿清洗及生活污水，通过市政管网供应
符合
4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

本项目不涉及

--
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	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

本项目不涉及地下水的开采

--
4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

本项目不涉及地下水的开采

--
4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

本项目不涉及

--

4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条
本项目不涉及

--

4.8 开都河岸线保护区：共2条
本项目不涉及

--

4.9 开都河岸线控制利用区：共2条

本项目不涉及

--

4.10 开都河岸线保留区：共2条
本项目不涉及

--

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

本项目不涉及

--

4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条

本项目不涉及

--

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条

本项目不涉及

--

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

本项目用水量较小，对日常用水提出节水

要求
符合
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	续表5   本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。

本项目不涉及

--

4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

本项目不涉及

--

4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。

本项目不涉及

--

4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于 0.01 毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。

本项目不涉及

--

4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

本项目不涉及

--

4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

本项目位于西北油田分公司轮台县基地内，不新增用地

符合
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	1.6 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“轮台县城镇集中建设区准入清单”符合性分析

表6     本项目与轮台县城镇集中建设区准入清单一览表

文件

名称

文件要求

本项目
符合性

轮台县城镇集中建设区准入

清单
轮台县重点环境管控单元（ZH65282220005）
空间布局约束

1.城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目。
本项目为实验室项目
符合
2.在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护 的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。

本项目为实验室项目，不涉及燃煤锅炉
符合
3.城市建成区原则上不再新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目不涉及燃煤锅炉
符合
污染物排放管控

控制扬尘污染。加大城市扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地施工现场应满足全封闭设置围挡墙、湿法作业、物料覆盖、道路硬化、进出车辆冲洗、物料密闭运输等“六个百分之百”措施，施工面积大于住建部门要求的应安装扬尘和噪声监测系统并联网。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统；大型煤堆、料堆实行全封闭存储。提高城市道路机械化湿法清扫率，及时修复破损路面，加强道路两侧绿化。城区道路适时开展道路洒水抑尘。
本项目占用西北油田分公司轮台县基地内闲置的德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房，不涉及建筑施工
符合

环境风险防控
医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，环境风险可防控
符合
资源利用效率
1.在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。
本项目不涉及
--
2.制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
本项目用水量较小，对日常用水提出节水要求
符合



	其他符合性分析
	综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、天山南坡片区总体管控要求、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）、巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求及所在管控单元相关要求。

4、相关环保政策符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等文件的符合性分析结果参见下表。

表7             相关环保政策符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标

纲要》
持续开展大气污染防治。加强工业污染源整治，实行采暖季重点行业错峰生产，推动工业污染源全面达标排放。强化老旧汽柴油车等移动污染源治理，严格城市施工工地、道路扬尘污染源控制监管，从源头上降低污染排放。实施清洁能源行动计划，加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代。加强空气质量监测，提升重污染天气应对能力。

本项目废气产生量较少，经预测，废气可达标排放，工程实施后对周围大气环境影响可接受，同时本次评价制定了厂界废气监测计划要求
符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。

本项目采取完善的噪声防治措施，根据预测结果，工程实施后厂界满足相应标准

符合

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。

本项目占用西北油田分公司轮台县基地内闲置的德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房，不涉及建筑施工
符合



	其他符合性分析
	续表7              相关环保政策符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

持续开展大气污染防治。加强城镇大气污染治理，强化区域联防联控同防同治，库尔勒大气联防联控区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行大气污染物特别排放限值，加快燃煤电厂超低排放和节能改造。继续加大火电、钢铁、水泥、石化等工业污染防治，确保工业污染源全面稳定达标排放。加强防风固沙绿化工程建设，加强扬尘、露天矿山综合治理，开展餐饮油烟污染治理，建立和完善大气污染预警应急体系，编制重污染天气应急减排清单，落实应急减排措施。到2025年，库尔勒市空气质量优良天数比例达到74%以上。

本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放，对周围大气环境影响可接受
符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》

加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点城区声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。

本项目采取完善的噪声防治措施，根据预测结果，工程实施后厂界满足相应标准

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

中国石化西北油田分公司（简称“西北油田分公司”）质量检测站位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县西北油田分公司轮台县基地内，于2024年2月18日取得环评批复（巴环评价函〔2024〕30号）,并于2024年8月完成验收工作。实验楼为三层楼，于2003年建成后受、频繁小型地震影响，结构受损，目前实验楼处于封闭状态。为消除安全隐患，西北油田分公司决定将该实验室进行搬迁，将部分实验内容迁至西北油田分公司轮台县基地内闲置厂房，部分实验内容根据需求迁至前线联合站，本次评价仅针对迁至西北油田分公司轮台县基地内的部分实验内容进行环境影响评价，药品库房及危废暂存点位于现有实验楼平房，不涉及搬迁。搬迁后实验室位于西北油田分公司轮台县基地德研楼一层及经纬公司连排平房，实验内容包括油气化学实验室、环境监测实验室等。经纬公司为西北油田分公司下属单位，经纬公司连排平房位于德研楼西南侧150m。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）的有关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98 专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。为此，中石化西北油田分公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后立即组织有关人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了该项目的环境影响报告表。
二、项目概况

1、建设内容及规模

本项目建设内容及规模基本概况见表8。

表8                本项目基本概况一览表
序号

项  目

内    容

1

项目名称

实验中心轮台质量检测站临时实验场所改造项目 

2

建设单位

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

3

建设性质

新建（迁建）

4

项目投资

总投资235.8万元，其中环保投资5万元，占总投资的2.1%

5

建设地点

新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内，西北油田分公司轮台县基地内
6

建设周期

2个月



	建设内容
	续表8                本项目基本概况一览表
序号

项  目

内    容

7

建设内容

主体工程
利用德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房组建实验室，包括油气化学实验室、环境监测实验室等
公辅工程
排水设施、供电设施及其他辅助设备
储运工程

依托现有库房，主要储存药剂、样品、气瓶、废样品等；库房内设置1间危废暂存点，面积40m2，地面及四周裙角进行防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯。存放区设置有围堰，单独设置有三排货架，不同种类的危险废物分别存放在不同货架上

环保

工程

废气：本项目废气污染物产生量较少，实验室废气通过活性炭吸附处理后达标排放；

废水：实验废水和生活污水一起经市政管网排入轮台县污水处理厂处理；

噪声：采取基础减振、厂房隔声的降噪措施；

固废：残留样品、废一次性实验用品、实验室废液、废包装物、废活性炭为危险废物，产生后经收集，厂内运输至现有危废暂存点分类分区贮存，定期委托有危废处理资质的单位处理。生活垃圾定期由环卫部门收集

8

劳动定员及工作制度

不新增劳动定员，每天工作时长8小时，年有效工作时间240天

2、主要建构筑物
本项目主要建构筑物见表9。

表9               本项目主要建构筑物一览表

名称

长×宽×高（m）

占地面积（m2）

层数
建筑面积（m2）

结构形式

德研楼一层
45×15×5
675
1

675
混凝土框架
经纬公司连排平房
57×11×5
627
1

627
库房
71×9.2×5
650
1
650
危废暂存点
5×8×5
40
1

40
注：经纬公司为西北油田分公司下属单位，经纬公司连排平房位于德研楼西南侧150m。
3、主要设备

本项目实验室主要实验内容见表10，主要设备见表11。
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	表10             实验楼各层主要实验内容一览表

序号

名称

检测内容

1

油田化学实验室

(1）钻井液：磺化沥青、抗盐抗高温降滤失剂、磺甲基酚醛树脂、聚阴离子纤维素、羧甲基纤维素钠盐、乳化沥青、抗温抗盐降滤失剂、羧甲基纤维素钠盐、抗高温复合降滤失剂、降滤失剂改性褐煤树脂、高温软化点天然沥青、润滑剂、氯化钙、聚丙烯酰胺型复合铵盐、超细碳酸钙、褐煤树脂、磺化褐煤、聚胺抑制防塌剂、超细碳酸钙、磺酸盐共聚物降滤失剂、固体润滑剂、两性离子聚合物包被剂、金属离子聚合物包被剂、阳离子沥青粉、多功能屏蔽剂、高分子包被剂、高分子包被抑制剂、高温高压聚合物降滤失剂、封堵降滤失剂沥青树脂复配物、降滤失剂胺基共聚物、聚合铝防塌剂、磺酸盐共聚物降滤失剂、抗盐抗温降滤失剂、单项压力封闭剂、非渗透处理剂、腐殖酸改性树脂、石灰石粉、页岩抑制剂改性沥青、封堵降滤失剂沥青树脂复配物、高分子包被抑制剂、高效封堵屏蔽剂、降滤失剂、聚合物降滤失剂、抗温抗盐钙降滤失剂、两性离子磺酸共聚物、水解聚丙烯腈钾盐、钻井液封堵降滤失剂等；

(2）钻井液体系性能测试：钻井液密度、钻井液表观粘度、钻井液塑性粘度、钻井液动切力或静切力、钻井液屈服值、钻井液API滤失量、钻井液API滤失量、钻井液水、油和固相含量、钻井液含砂量、钻井液亚甲基蓝容量、钻井液碱度、钻井液石灰石含量、钻井液总硬度、钻井液加压密度、钻井液漏斗粘度、钻井液离子含量（钙）、钻井液离子含量（钾或氯）、泥饼粘滞系数测定、页岩滚动回收等；天然气分析：天然气组分、硫化氢等；

(3）水泥浆检测：密度、流动度、流变性能、静态滤失、游离液、稠化时间、模块养护、强度测试等；

(4）酸化/压裂液检测：外观、pH值、密度、交联时间、粘度、缓速率、铁离子稳定能力、腐蚀速率、破乳率、有机氯含量、破胶液粘度等；

(5）酸压现场酸液检测：外观、酸浓度、密度、粘度等；

(6）酸压现场压裂液、滑溜水检测：外观、密度、粘度、pH值等；

(7）体系检测：高温流变、流变参数、压裂液配物性等；

(8）流体性能测试：粘度；

(9）降粘剂性能测试：降粘率；

(10）采油用冻胶类堵剂性能测试：冻胶流变参数、冻胶流变参数测定、冻胶强度、成胶时间等；

(11）缓蚀剂性能测试：外观、pH 值、倾点、开口闪点、水溶性、乳化倾向、静态腐蚀速率、点腐蚀、挂片处理、挂环处理等。腐蚀介质分析：pH值、钙离子、镁离子、铁离子、氯离子、硫酸盐、碳酸盐、六项离子、重碳酸盐、氢氧化物、电导率、溶解氧、含油量、浊度、悬浮固体、粒径中值、腐生菌（TGB）含量、铁细菌（IB）含量、硫酸盐还原菌（SRB）含量等；
(12）润滑油：密度、运动黏度、倾点、闪点、水分、光谱元素含量、LNF颗粒磨损分析变压器油；冷却液：密度、冰点、沸点、pH值、氯含量；变压器油：运动黏度、水分、倾点、击穿电压、闭口闪点、溶解气体分析；

(13）其他：荧光系列、助剂有机氯
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	续表10             实验楼各层主要实验内容一览表

序号

名称

检测内容

2

环境监测实验室

(1）环境空气：可吸入颗粒物、总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、挥发性有机物等；

(2）废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、含氧量、流速、烟温及其他参数等；

(3）噪声：环境噪声、厂界噪声；

(4）固体废物：含水率、化学需氧量、砷、干物质、含油率等；

(5）生活污水：总氮、石油类、动植物油、挥发酚、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、硫化物、总磷、悬浮物等；

(6）作业废水：pH值、悬浮固体、石油类；

(7）地下水/地表水：氯化物、色度、镉、硝酸根、阴离子表面活性剂、浊度、总硬度、砷、铅、挥发酚等；

(8）注水水质检测：含油检测、悬浮物检测、粒径中值检测、pH值检测、含氧检测等；

表11              本项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

位置
1

单波长色散X荧光分析仪
CLORA
1
经纬公司连排平房

2

微机盐含量测定仪
WC-200
2
3

紫外可见分光光度计
UV754N
1
4

激光粒度仪
MAZ3300
1
5
玻璃缸精密恒温水浴

YXG-Ⅱ

3

6
常压稠化仪

DFC-0706C

3

7
电热恒温鼓风干燥箱

DHG-9076A

3

8
电热恒温水浴锅

DZKW-S-6

3

9
滚子加热炉
173-00-1-C
2
10
倾点凝点专用恒温水浴
BF-15Z
1
11
石油产品密度试验器
WSY-051
1
12
石油产品凝点测定器
BF-13B
1
13
抗压强度试验仪
4207D
1
14
微电脑页岩膨胀测试仪
NP-03
1
15
极压润滑仪
FANN21200
1
16
湿筛仪
SSH-1
1
17
粘滞系数测定仪
NZ-3A
1
18
电子天平
TE2101-L/CP512/ALC-110.4/SQP/ME3002/TE2101-L/BSA2201-CW/BT224S/BT125D/BSA323S
10
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	续表11              本项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

位置
19
石油产品密度试验器
WSY-051
1
经纬公司连排平房
20
电动搅拌机
D90-A/D90-A/S8401/S7401
7
21
低速台式自动平衡离心机
XZ4A
1
22
变频高速搅拌机
GJS-B12K
5
23
无渗透钻井液滤失仪
FA型
1
24
数显式液体密度计
YMS0.1-5.0
1
25
数显式液体密度计
YMS0.1-5.0
1
26
低速台式离心机
TDZ5-WS/800型
2
27
石油运动粘度测定仪
WSY-03
1
28
双温强度养护箱
DFC-0702
1
29
智能型生化培养箱
SPX-250B
1
30
自动软化点试验仪
ARH-1
1
31
六速旋转粘度计
ZNN-D6
1
32
六速旋转粘度计
ZNN-D6
1
33
吴茵搅拌机
800S
1
34
恒速搅拌器
DFC-0708S
1
35
六速旋转粘度计
ZNN-D6
5
36
等离子体发射光谱仪
PQ9000
1
37
自动电位滴定仪
808 Titrando
1
38
微机盐含量测定仪
WC-200型
1
39
x荧光定硫仪
SLFA-6800/SLFA-2800
3
40
润滑油抗泡沫测定器
BF-24
1
41
绝缘油击穿电压全自动测定仪
ZHNY1701
1
42
空气释放值全自动测定仪

ZHC102

1

43
磨损颗粒测定仪

LNF-C

1

44
电热恒温水浴锅

DZKW-D-2

3

45
全自动宽量程运动粘度仪

SL-ND21B

1

46
发动机冷却液沸点测定仪

ZHQ701

1
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序号

设备名称

型号

数量

位置
47
自动发动机冷却液冰点测定器

JSN0902

1

经纬公司连排平房

48
发动机冷却液泡沫倾向测定器

JSN0801

1

49
全自动开口闪点测定器

TP612

1

50
卡尔费休水分测定仪

C20S

1

51
微量残碳测定器

BF-32

1

52
润滑油氧化安定性测定器

BF-28-2

1

53
润滑油抗乳化性能测定器

BF-25A

1

54

石油和合成液水分离性测定器

BF-25C

1

55

绝缘油介质损耗及电阻率测定仪

HGJD203

1

56

绝缘油介电强度测试仪

HGJD203

1

57

润滑脂宽温度范围滴点测定器

BF-22

1

58

润滑脂滴点测定器

BF-21

1

59

润滑脂锥入度测定器

BF-38

1

60

润滑脂万次剪切试验仪

BF-38B

1

61
多参数测试仪
SevenExcellence
1
德研楼一层
62
紫外可见分光光度计
UV1800
1
63
电导率仪
DDS-307A
1
64
便携式pH计
PHB-4/PHS-25
1
65
钾离子分析仪
BION1881
1
66
程控箱式电阻炉
SXL-1008
1
67
磁力驱动高压釜
TFCZ3-16/200C276
1
68
电热鼓风干燥箱
OY-GZX102
3
69
干燥箱
OY-GZX-Z
2
70

高温高压稠化仪

8240AUTO

1

71

高温高压失水仪

DFC-0705/171-01/GGS42-2

7

72

恒温恒湿培养箱

HWHS-80

1

73

微波马弗炉

PHOENIX1400kW

1
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序号

设备名称

型号

数量

位置
74

箱式电阻炉

4-10

1

德研楼一层

75

增压稠化仪

DFC-0710B/BSRD-8041

2

76

增压养护釜

DFC-0720

1

77

COD恒温加热器

JH-12

3

78

恒温恒湿培养箱

LRH-150-S

1

79

电热鼓风干燥箱

CS101-1E

2

80

烟气分析仪

350

1

81

电子皂膜流量计

7030/崂应7030H

2

82

中流量智能TSP采样器（03代）

崂应2030型

2

83

空气/智能TSP综合采样器（02代）

崂应2050型

1

84

大气采样器

KC-6D

4

85

电导率仪

DDSJ-318/DDS-307

3

86

红外分光测油仪

JLBG-129型/0IL 480

2

87

可见分光光度计

7230G

1

88

自动烟尘（气）测试仪

崂应3012H

1

89

便携式浊度计

2100Q

1

90

总有机碳分析仪（TOC测定仪）

Vario

1

91

双道原子荧光光度计

AFS-9700

1

92

烟气分析仪

350

1

93

溶解氧测定仪

JPSJ-605F

1

94

多功能噪声分析仪

HS6288E

1

95

声级校准器

HS6021

5

96

原子吸收分光光度计

AAnalyst 700

1

97

便携式多参数测试仪

HQ40d/HAD-JKY-3B

2

98

便携式pH计

PHSJ-260

1

99

可见分光光度计

DR 2800

2

100

电子天平

MP5002/BS423S/BSA4202-CW/SQP

5

101

pH计

PHSJ-4A/PHS-3C

2
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序号

设备名称

型号

数量

位置
102

多功能声级计

AWA6228+

1

德研楼一层
103

可调式电热板

ML-3-4

1

104

医用离心机

3K15

1

105

手提式压力蒸汽灭菌器

YX-24LDJ

2

106

紫外分光光度计

UH5300

2

107

微波消解仪

Multiwava 5000

1

108

离子色谱仪

930 Compact IC Flex

1

109

酸值自动电位滴定仪

916 Ti-Touch

1

110

声级校准器

AWA6021A

1

111

笔试酸度计

PH-10

1

112

浊度计

WGZ-4000A

1

113

湿式气体流量计

W-NK-1B

1

114

单波长色散X荧光分析仪

CLORA

1

4、主要产品及原辅料
本项目实验室主要原辅材料消耗见表12，本项目主要原辅材料理化性质见表13。

表12                 项目原辅材料消耗一览表
序号
试剂名称
型号规格
计量单位
年消耗量
存放位置
1
硫酸
500mL
瓶
4
原库房

2
高氯酸
500mL
瓶
4
3
过氧化氢
500mL
瓶
4
4
高锰酸钾
500mL
瓶
1
5
硝酸银
100g
瓶
7
6
硝酸钡
500g
瓶
1
7
硝酸钠
500g
瓶
1
8
硼氢化钾
100g
瓶
12
9
六次甲基四胺
500g
瓶
5
10
重铬酸钾
500g
瓶
5
11
0.2％盐酸副玫瑰苯胺
100g分析纯
瓶
1
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	续表12            项目原辅材料消耗一览表
序号
试剂名称
型号规格
计量单位
年消耗量
存放位置
12
pH缓冲试剂
250mL
瓶
133
原库房

13
盐酸
500ml

瓶
4
14
抗坏血酸
100g分析纯
瓶
90
25g分析纯
瓶
49
15
邻苯二甲酸氢钾
100g基准试剂
瓶
2
100g基准试剂
瓶
2
100g优级纯
瓶
3
100g优级纯
瓶
3
500g优级纯
瓶
32
500g优级纯
瓶
32
16
氯化钾
500g分析纯
瓶
19
500g优级纯
瓶
7
17
氯化钾（基准）
100g
瓶
3
18
二水合氯化亚锡（II）
500g分析纯
瓶
6
19
氯化钠
500g分析纯
瓶
920
500g分析纯
瓶
1
20
氯化钠基准物质
100g基准试剂
瓶
17
21
轻质氧化镁
250g分析纯
瓶
9
500g分析纯
瓶
1
22
氢氧化铝
500g分析纯
瓶
8
23
四苯硼钠
10g分析纯
瓶
50
24
碳酸钙
100g基准试剂
瓶
9
100g基准试剂
瓶
9
25
铁氰化钾
500g分析纯
瓶
37
26
无水对氨基苯磺酸
50g基准试剂
瓶
3
27
无水氯化锂
500g分析纯
瓶
5
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	续表12            项目原辅材料消耗一览表
序号
试剂名称
型号规格
计量单位
年消耗量
存放位置
28
无水碳酸钠
100g基准试剂
瓶
19
原库房

100g基准试剂
瓶
19
29
氧化钙
500g分析纯
瓶
1
500g分析纯
瓶
5
30
氧化镁
10g高纯
瓶
1
10g光谱纯
瓶
3
250g分析纯
瓶
2
31
氧化锌
100g基准试剂
盒
2
500g分析纯
瓶
3
32
氧化锌基准物质
100g
瓶
3
50g
瓶
10
33
溴化钾
100g分析纯
瓶
45
34
溴化钾光谱纯
25g
瓶
2
35
羟甲基纤维素钠
250g化学纯
瓶
1
36
乙醇
2500mL分析纯
瓶
22
2500mL优级纯
瓶
7
500mL分析纯
瓶
15
37
乙醇
500mL优级纯
瓶
19
38
碘酸钾
500g优级纯
瓶
2
39
过二硫酸钾（过硫酸钾）
500mL分析纯
瓶
2
40
过硫酸钾
500g分析纯
瓶
3
500g优级纯
瓶
5
100g GR
瓶
1
41
过硫酸铵
500g分析纯
瓶
10
42
九水合硫化钠（硫化钠）
500g分析纯
瓶
8
43
酒石酸锑钾
500g优级纯
瓶
4
44
氢氧化钾
500g分级纯
瓶
49
500g优级纯
瓶
11
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	续表12            项目原辅材料消耗一览表
序号
试剂名称
型号规格
计量单位
年消耗量
存放位置
45
氢氧化钠
1000g优级纯
瓶
1
原库房

46
氢氧化钠（颗粒）
500g分析纯
瓶
7
47
硫脲
25g优级纯
瓶
2
500g分析纯
瓶
20
48
氯化钡
500g分析纯
瓶
33
49
铬酸钾
500g分析纯
瓶
19
50
三氯化铁
500g分析纯
瓶
3
500g优级纯
瓶
3
51
亚硝酸钠
500g分析纯
瓶
20
500g优级纯
瓶
5
52
溴酸钾
500g优级纯
瓶
1
53
4-氨基安替比林
25g分析纯
瓶
36
54
5-磺基水杨酸
100g分析纯
瓶
2
100g分析纯
瓶
6
55
L-谷氨酸
25g分析纯
瓶
5
25g生化试剂
瓶
1
25g优级纯
瓶
7
56
N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐
25g分析纯
瓶
4
25g分析纯
瓶
13
表13             主要原辅材料理化性质一览表

序号

名称

理化性质

1

乙醇

无色液体，有酒香。熔点-114.1℃、沸点78.3℃、闪点12℃、引燃温度363℃，相对密度（水=1）0.79、相对蒸汽密度（空气=1）1.59，与水混溶、可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂

2

硫酸

无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃、沸点330℃，相对密度（水=1）1.83、相对蒸汽密度（空气=1）3.4，与水混溶

3

高氯酸

无色透明的发烟液体，熔点-122℃、沸点130℃，相对密度（水=1）1.76，与水混溶

4
盐酸
无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点-114.8℃（纯）、沸点108.6℃（205），相对密度（水=1）1.20、相对蒸汽密度（空气=1）1.26，与水混溶，溶于液碱
5
氢氧

化钠
白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃、沸点1390℃、相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮
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序号

名称

理化性质

6
氢氧

化钾
白色晶体，易潮解。熔点360.4℃、沸点1320℃，相对密度（水=1）2.04；易溶于水、乙醇，微溶于醚
7
氯化钾
无色立方晶体，结晶体常呈长柱状。熔点776℃、沸点1500℃，相对密度（水=1）1.984，溶于水，稍溶于甘油，微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮
8

硼氢

化钾
白色结晶性粉末。熔点＞400℃，相对密度（水=1）1.18，不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨
9

碘酸钾
无色或白色晶状粉末，无臭。熔点560℃，相对密度（水=1）3.89；溶于水、稀硫酸，不溶于乙醇
10

氯化钠
白色立方晶体或细小结晶粉末，味咸。熔点801℃、沸点1413℃，相对密度（水=1）2.615；溶于水和甘油，难溶于乙醇
11

高锰

酸钾
深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。相对密度（水=1）2.7，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸
12

碳酸钠
白色粉末或细颗粒，味涩。熔点851℃，相对密度（水=1）2.53；易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等
13
氯化钡
白色单斜结晶或结晶性粉末，无臭。熔点962°C、沸点1560°C，相对密度

(水=1)3.86;易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，不溶于乙醇和丙酮。

14
溴化钾

白色结晶性粉末，味咸。熔点734°C、沸点1435°C，相对密度(水=1)2.75;易溶于水，溶于乙醇和甘油，微溶于乙醚

15
过氧化氢

无色透明液体。熔点-0.43°C、沸点150.2°C，相对密度(水=1)1.46(20°C);

与水、乙醇、乙醚任意混溶，不溶于石油醚

16
亚硝酸钠

白色至淡黄色结晶性粉末，有吸湿性。熔点271°C(分解)，相对密度(水=1)2.17;易溶于水，微溶于乙醇和乙醚

5、给排水

(1）给水

本项目总用水量为3.03m3/d，全部为新水。

项目实验检测过程中用水采用外购纯水，用水量为0.03m3/d，项目实验室内设备、器皿清洗用水和生活办公场所盥洗用水使用市政管网供水，用水量分别为2m3/d和1m3/d。

(2）排水

本项目废水产生量为2.8m3/d，产生的废水主要为实验废水2m3/d、生活污水0.8m3/d。

实验废水和生活污水经市政污水管网排入轮台县污水处理厂。

    实验检测废液及设备、器皿初次清洗废水作为危险废物处理，禁止排入市政污水管网。
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图1    本项目水平衡图   单位：m3/d

6、公辅工程

(1）供电

本项目供电来源于市政供电，年耗电量为287.48万kW·h。

(2）供热、制冷

本项目实验楼采用单体空调供热、制冷。

7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，全部由公司内部调剂，每天工作时长8小时，年有效工作时间240天。

8、占地及平面布置

西北油田分公司轮台县基地位于轮台县团结路，是油气生产前线指挥机关及技术研究院等前线指挥机关所在地。2003年10月投入使用，基地占地面积720000平方米。本项目位于基地内东北部区域内的德研楼一层及经纬公司连排平房，项目东距瑞华未来城250m，西距天润公路佳苑800m，西北距东苑安居小区250m,东南距人民检察院410m。本项目占用德研楼1层及经纬公司连排平房。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。




	工艺流程和产排污环节
	本项目主要接受委托进行样品的实验室测定，根据来样不同主要分为液态、气态、固态样本，主要工作程序包括前处理、测定分析、数据处理及结果报送。工艺流程和产排污节点：
(1）前处理

根据所需检测样品的特性，部分样品需要经过前处理后，方能达到实验室定量测定的需求。样品送至实验室后，根据样品的种类及后期分析方法的不同，采用不同的实验用试剂进行样品制备及前处理过程。其中部分水溶液样品需进行制备及前处理；空气样品采用滤膜、微波等方式进行制备及前处理；土壤样品需进行筛分、消解、稀释、萃取等制备及前处理过程。
本工序主要固体废物为前处理过程中产生的废弃检测样品（S1），暂存于危废暂存间内，定期由危险废物处置资质单位接收处置。

(2）测定分析

主要采用化学分析（根据样品的量、反应产物的量或所消耗试剂的量及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量）、仪器分析（仪器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备，通过测量物质的某些物理或物理化学性质的。参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法）定量分析样品中待测物质的含量及结构信息。

本工序废气污染源主要为实验过程中试剂及分析过程产生的少量德研楼实验室废气(G1)、经纬公司连排平房实验室废气(G2)，废气主要成分为氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃，以上实验室废气分别经通风橱收集后，排至相应活性炭吸附装置（2套）吸附后通过各自排气筒(2根)排放；主要废水污染源为实验设备、玻璃器皿清洗废水（W1）及生活污水（W2），其中实验废水与生活污水一同通过市政污水管网排至轮台县污水处理厂处理；噪声污染源主要为实验室通风风机（N1）、干燥箱（N2）、离心机（N3）等设备噪声，项目采取基础减振+厂房隔声降噪措施；固体废物为实验过程中产生的残留样品（S1）、废一次性实验室用品（S2）、实验室废液（S3）、废包装物（S4）、废活性炭（S5）及生活垃圾（S6），废一次性实验室用品、实验室废液、废包装物、废活性炭均属于危险废物，经分类收集后，暂存于危废暂存点内，定期由有危险废物处置资质单位接收处置。

(3）数据处理及结果报送

主要对测定结果进行分析处理，并形成书面文件，报送有关机关或企业。

本项目生产工艺流程及排污节点见图2，产污节点及防治措施见表14。




	工艺流程和产排污环节
	
图2     生产工艺流程及排污节点图
表14              产污节点及防治措施一览表

类别

污染源名称

排放因子

防治措施

排放

特征

编号

名称

废气

G1
德研楼实验室废气
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
废气通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
点源
G2
经纬公司连排平房实验室废气
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
废气通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
点源
G3
德研楼实验室无组织废气
氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
--
面源
G4
经纬公司连排平房实验室无组织废气

氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
--
面源
废水

W1
实验废水
pH、SS、BOD5、COD、石油类

经市政污水管网排入轮台县污水处理厂
间断

W2
生活污水

SS、COD、BOD5、NH3-N

间断

类别
序号
噪声源名称
排放因子
防治措施
排放

特征
噪声

N1
通风风机
噪声

基础减振
间断
N2
干燥箱
基础减振+厂房隔声
间断
N3
离心机
间断

类别
序号
废物名称
产生环节
治理措施
治理

效果
固体

废物

S1
残留样品

具有危险特性的残留样品
收集后暂存于现有危废暂存点，定期送有危废处置资质单位处理

全部妥善处置
S2
废一次性

实验用品

实验过程中产生沾染具有危险特性样品的一次性实验用品



	工艺流程和产排污环节
	续表14              产污节点及防治措施一览表

类别

污染源名称

排放因子

防治措施

排放

特征

编号

名称

固体

废物
S3
实验室废液
实验过程使用酸、碱消解，有机试剂萃取等过程中产生的废酸、废碱、有机溶剂废液及实验室废弃的化学试剂
收集后暂存于现有危废暂存点，定期送有危废处置资质单位处理
全部妥善处置
S4
废包装物

实验过程中产生沾染有毒有害化学试剂的废包装物
S5
废活性炭
废气治理
S6
生活垃圾

生活垃圾
环卫部门定期清理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为迁建项目，建设单位利用西北油田分公司轮台县基地内闲置办公楼房，无与项目有关的原有环境污染问题。

西北油田分公司现有实验室于2024年2月18日取得环评批复（巴环评价函〔2024〕30号）,并于2024年8月完成验收工作。实验室为三层楼，于2003年建成后受连续小型地震影响，结构受损，考虑实验室楼体结构存在安全隐患问题，目前实验楼处于封闭状态，实验室暂停使用，不存在环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量状况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，本评价收集巴州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表15所示。
表15            区域环境空气质量现状评价一览表 

污染物

年评价指标

评价标准

（μg/m3）

现状浓度

（μg/m3）

占标率（%）

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

60

74

123.3

超标
PM2.5
年平均质量浓度

30

26

86.7

达标
SO2
年平均质量浓度

60

5

8.3

达标
NO2
年平均质量浓度

40

23

57.5

达标
CO

日均值第95百分位浓度

4000

900

22.5

达标
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位浓度

160

121

75.6

达标
由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。季节性春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。

2、地表水环境
根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量；全州各县市城镇集中式饮用水源地水质良好，水质达标率为75%，2024年监测的14个农村千吨万人集中式饮用水水源均为地下水，水质全年均达标；州9个灌区的13个灌溉水水质监测点位水质达标率92.3%。
声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，根


	区域

环境

质量

现状
	据工程位置和周围敏感点关系，厂界外50米范围内不存在声环境敏感点，故不再进行声环境质量现状评价。

4 土壤、地下水环境
本项目在西北油田分公司轮台县基地内进行建设，实验室地面均进行硬化，项目污染物主要为非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾，排放量较小，项目运营期实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂处理，同时项目所用原料均为瓶装、小包装试剂，不涉及大量储存。本项目不存在污染土壤、地下水环境污染途径。

5生态现状

本项目在西北油田分公司轮台县基地内进行建设，不新增占地，不改变区域生态环境功能。


	环境

保护

目标
	本项目将厂界外500m范围内居住区及人民检察院等设置为大气环境保护目标；厂界周围50m范围内不存在声环境敏感点，故不再设置声环境保护目标；本项目厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再设置地下水保护目标；本项目不新增占地，因此本评价不再设置生态环境保护目标。

表16            环境空气保护目标一览表

序号

保护目标

坐标

保护

对象

保护

要求

环境功能区

位置关系

人口

户数

经度（°）

纬度（°）

方位

与工程距离（m）

1

瑞华未来城
84.269236

41.786492

居住区

环境空气满足《环境空气质量标准》

（GB3095- 2026）中过渡阶段二级标准要求

二类区

E
250
411
132
2

东苑安居小区
84.265202

41.786121

居住区

NW
250
1350
450
3

人民检察院

84.270942

41.781189

机关
SE
410
50
--
    


	污染物排放控制标准
	大气：实验室有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；实验室无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

废水：外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及轮台县污水处理厂进水水质要求。

噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应限值，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
上述各标准具体标准值见表17。

表17             污 染 物 排 放 标 准
类别

污染源

污染物

名称

单位

标准要求

数值

来源

废气

德研楼实验室废气、经纬公司连排平房实验室废气（均为15m高排气筒）
氯化氢
排放浓度
mg/m3
100
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准
排放速率
kg/h
0.26
硫酸雾
排放浓度
mg/m3
45
排放速率
kg/h
1.5
非甲烷总烃
排放浓度
mg/m3
120
排放速率
kg/h
10
德研楼实验室无组织废气、经纬公司连排平房实验室无组织废气
氯化氢

mg/m3
0.2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
硫酸雾

mg/m3
1.2
非甲烷总烃

mg/m3
4.0
类别

污染源

污染物

名称

单位

本次

执行

标准要求
控制指标

数值
来源
数值
来源
废水

废水总排口

pH

--
6～9
6～9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级排放标准
6～9
轮台县污水处理厂进水水质

要求

SS
mg/L
400
400
400
BOD5
300
300
300



	污染物排放控制标准
	续表17             污 染 物 排 放 标 准
类别

污染源

污染物

名称

单位

本次

执行

标准要求
控制指标

数值
来源
数值
来源
废水
废水总排口
COD
mg/L
500
500
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级排放标准
500
轮台县污水处理厂进水水质

要求轮台县污水处理厂进水水质

要求
氨氮
15
--
15
石油类
30
30
--
类别

污染源

污染物名称

单位

标准要求

数值

来源

施工

噪声

LAeq，T
昼间

dB（A）

70

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
夜间

dB（A）

55

厂界

噪声

LAeq，T
昼间

dB（A）

60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间

dB（A）

50
固体

废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。




	总量

控制

指标
	根据国家“十五五”污染物排放总量控制要求，考虑本项目的排污特点，本项目污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：NOX、VOCs。

废水污染物：COD、总磷。

1.废气

由工程分析可知，本项目生产工序涉及VOCs的产生和排放。

2.废水

本项目实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂，轮台县污水处理厂已申请总量指标，本项目不再核算废水排放指标。

3.本项目总量控制目标值

DA001：废气量为4000m3/h，年有效运行时间960h，非甲烷总烃排放浓度为0.44mg/m3。
DA002：废气量为4000m3/h，年有效运行时间960h，非甲烷总烃排放浓度为0.44mg/m3。
非甲烷总烃最大排放量=4000×0.44×960×10-9×2×10-6≈3.4kg
主要污染物有组织预测排放量为:非甲烷总烃3.4kg/a。
本项目污染物总量控制目标值见表18。

表18         本项目污染物排放总量控制指标一览表        单位：kg/a

项目

大气污染物

水污染物

NOX
VOCs

COD

总磷
核算总量

0

3.4
0

0

本项目核算的总量控制指标为NOX 0t/a、非甲烷总烃3.4kg/a、COD 0t/a、总磷 0t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	施工扬尘防治措施

本项目主要施工内容是利用现有闲置的德研楼一层及其西南侧经纬公司连排平房，对实验设备及平台进行安装，不涉及施工扬尘。
2 施工废水防治措施
施工期间产生的废水主要是施工人员产生的盥洗废水。盥洗废水产生量较小，水质简单，依托西北油田分公司轮台县基地现有排水设施，经市政污水管网排至轮台县污水处理厂处理，工程施工期间不会对区域水体产生影响。

3 施工噪声防治措施

本项目施工期产噪设备主要为实验设备搬迁运输车辆及装修设备噪声，为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设单位要求施工单位使用的主要切割设备为低噪声机械设备，并在施工中有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）合理安排施工活动，缩短工期，减少施工噪声影响时间，尽可能避免强噪声施工机械同时使用，尽量避免在夜间和居民休息时间进行高噪声的施工活动；

（3）建设单位加强对施工场地的噪声管理、施工单位也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生的纠纷；

（4）合理安排施工时间和施工顺序，利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用；

（5）实验设备运输车辆应在西北油田分公司轮台县基地内减速慢行、禁止鸣笛。
4 固体废物防治措施

施工期产生的固体废物主要为废装修材料、混凝土块等建筑垃圾，同时施工人员会产生一定量的生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置；废装修材料、混凝土块等建筑垃圾送城建部门指定地点处置，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗撒。

5 生态

本项目在西北油田分公司轮台县基地内进行建设，不新增占地，不改变区域生态环境功能。


	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境影响和保护措施
1、污染治理设施
本项目废气治理措施见表19。

表19                废气治理措施一览表

序号

污染源

污染因子

排放

形式

污染治理措施

措施名称

处理能力

m³/h

收集

效率%

去除率%

是否为可行技术

1

德研楼实验室废气
非甲烷总烃

有组织

活性炭吸附

4000

95
50%

--
氯化氢

--
硫酸雾

--
2

经纬公司连排平房实验室废气
非甲烷总烃

有组织

活性炭吸附

4000
95
50%

--
氯化氢

--
硫酸雾

--
3

德研楼无组织废气
非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾
无组织
--
--
--
--
--
4

经纬公司连排平房无组织废气
非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾
无组织
--
--
--
--
--
由于实验室主要负责报送样品检测等，污染物产生量根据具体检测内容及频率决定，类比同类实验室可知，本项目废气产生特点为废气污染物产生量较少，实验室废气由通风柜收集后经活性炭吸附后可达标排放。

2、污染源源强分析
根据建设单位所提供资料及相关规范要求，并类比同类项目，本项目废气污染源源强见表20。

表20             废气污染源分析一览表

序号

排放口名称

排放类型
污染物种类

废气排放量m³/h

产生浓度

mg/m³

产生量

kg/a

污染治理设施

排放浓度

mg/m³

排放

速率kg/h

年运行时长h

年排

放量

kg/a

1
德研楼实验室废气
有组织
非甲烷总烃
4000

0.88
3.4
活性炭吸附

0.44
1.77×10-3
960

1.7
氯化氢
0.12
0.225
0.12
2.34×10-4
0.225
硫酸雾
0.18
0.3485
0.18
3.63×10-4
0.3485
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	续表20             废气污染源分析一览表

序号

排放口名称

排放类型
污染物种类

废气排放量m³/h

产生浓度

mg/m³

产生量

kg/a

污染治理设施

排放浓度

mg/m³

排放

速率kg/h

年运行时长h

年排

放量

kg/a

2
经纬公司连排平房实验室废气
有组织

非甲烷总烃
4000
0.88
3.4
活性炭吸附
0.44
1.77×10-3
960

1.7
氯化氢
0.12
0.225
0.12
2.34×10-4
0.225
硫酸雾
0.18
0.3485
0.18
3.63×10-4
0.3485
3
德研楼无组织废气
无组织
非甲烷总烃

--
--
0.36
--
--
1.875×10-4
960

0.36
氯化氢

--
0.012
--
--
1.25×10-5
0.012

硫酸雾

--
0.0185
--
--
1.927×10-5
0.0185

4
经纬公司连排平房无组织废气
无组织

非甲烷总烃

--
--
0.36
--
--
1.875×10-4
960

0.36
氯化氢

--
0.012
--
--
1.25×10-5
0.012
硫酸雾

--
0.0185
--
--
1.927×10-5
0.0185
根据工程设计方案及建设单位提供的原辅材料消耗情况，本项目实验室产生的少量有机废气、氯化氢、硫酸雾主要来源于实验过程中使用的挥发性有机溶剂、氯化氢、硫酸等，挥发性有机溶剂、氯化氢、硫酸年使用量分别为71.6kg/a、2.37kg/a、3.67kg/a。实验室所用器皿的敞口面积比较小，在实验条件下化学试剂的挥发量很少，参照《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编（中国环境科学学会）》，实验过程中有机溶剂挥发性系数约为1%，本次保守按10%考虑，则实验过程中产生的非甲烷总烃约为7.16kg/a；氯化氢、硫酸等挥发性较强，实验过程中挥发性系数按照20%计算，则实验过程中产生的氯化氢约为0.474kg/a、硫酸约为0.734kg/a。集气柜收集效率按95%计算，则有组织废气中非甲烷总烃约为6.8kg/a，氯化氢约为0.45kg/a，硫酸雾约为0.697kg/a，无组织废气中非甲烷总烃排放量约为0.36kg/a，氯化氢约为0.024kg/a，硫酸雾约为0.037kg/a。

本项目共设置有2个实验室废气排气筒，结合年有效运行时间，则各排放口废气中非甲烷总烃排放浓度为0.44mg/m3,排放速率约为1.77×10-3kg/h，氯化氢排放浓度为0.12mg/m3,排放速率约为2.34×10-4kg/h，硫酸雾排放浓度为0.18mg/m3,排放速率约为3.63×10-4kg/h，各污染物排放浓度极低，均能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2
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	新污染源大气污染物排放限值二级标准。各实验楼无组织废气中非甲烷总烃排放速率1.875×10-4kg/h，氯化氢排放速率1.25×10-5kg/h，硫酸排放速率1.927×10-5kg/h。
3.废气排放口信息

本项目废气排放口信息见下表21。

表21             废气排放口信息一览表
序号

排放口名称

类型

编号

高度/m

内径/m

废气出口

温度℃

地理坐标

东经

北纬

1
德研楼实验室废气
一般排放口

DA001

15
0.3
25
84.26756°
41.78461°
2

经纬公司连排平房实验室废气
一般排放口

DA002

15
0.3
25
84.26610°
41.78295°
4.年排放量

本项目废气年排放量见下表。

表22              大气污染物年排放量表

污染物（kg/a）

非甲烷总烃
氯化氢
硫酸雾
有组织

3.4
0.45
0.697
无组织

0.36
0.024
0.037
合计

3.76
0.474

0.734

5、废气源对四周厂界贡献浓度

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN，计算本项目实施后全厂无组织废气对厂区四周最大贡献浓度无组织贡献浓度，具体见表23。

表23          无组织废气厂界贡献浓度一览表       单位：μg/m3
污染源
污染物
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
德研楼厂界
德研楼无组织废气
非甲烷总烃
0.05
0.06
0.03
0.04
氯化氢
0.18
0.18
0.12
0.17
硫酸雾
0.28
0.28
0.19
0.26
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	续表23          无组织废气厂界贡献浓度一览表       单位：μg/m3
污染源
污染物
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
经纬公司连排平房厂界

经纬公司连排平房无组织废气
非甲烷总烃
0.04
0.04
0.05
0.04
氯化氢
0.16
0.16
0.18
0.17
硫酸雾
0.14
0.24
0.28
0.27
经预测可知，本项目实施后德研楼无组织废气对其四周厂界非甲烷总烃浓度贡献值为0.03～0.06μg/m3、氯化氢贡献值为0.12～0.18μg/m3、硫酸雾贡献值为0.19～0.28μg/m3，经纬公司连排平房无组织废气对其四周厂界非甲烷总烃浓度贡献值为0.04～0.05μg/m3、氯化氢贡献值为0.16～0.18μg/m3、硫酸雾贡献值为0.14～0.28μg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

6、非正常情况

非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本次评价考虑非正常排放为德研楼实验室废气活性炭吸附装置失效，实验室废气经集气柜收集后直接排放，废气排放情况见下表。

表24         废气污染源非正常情况下排放参数一览表
排放口名称

污染物

种类

废气排放量（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

持续时长（h）

排放量（kg/a）

措施

德研楼实验室废气

非甲烷总烃

4000

0.88
3.52×10-3
1

3.52×10-3
停产检修

7、大气监测计划

根据本项目污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准以及地方生态环境部门的要求，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，制定监测计划和工作方案，监测工作可委托当地有资质的单位承担，监测因子、监测频率情况见下表。

表25                监测计划一览表

监测对象

监测因子

监测频次

监测点位置

执行标准

德研楼实验室废气
非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾

每年一次

DA001排气口/采样孔
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准
经纬公司连排平房实验室废气
非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾

每年一次

DA002排气口/采样孔



	运营期环境影响和保护措施
	续表25                 监测计划一览表

监测对象

监测因子

监测频次

监测点位置

执行标准

厂界组织废气
非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾

每年一次

厂界外10m处

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
8、大气环境影响

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县范围内，所在区域为环境空气质量不达标区。通过以上分析结果表明，在考虑最不利的气象条件下，工程实施后废气污染物的排放浓度较低，影响范围较小，废气污染物经治理措施处理后均可达标排放。因此，本项目实施后对周围环境空气质量影响可接受。

二、废水

1、污染治理设施

本项目产生的废水主要为实验废水和生活污水。实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和轮台县污水处理厂进水水质要求。本项目废水污染治理措施见表26。

表26           废水污染治理措施一览表
序号

产排污

环节

废水类别

污染因子

污染治理措施

排放方式

排放

去向

排放规律

处理能力m³/h

治理工艺

去除效率

是否为可行技术

1

实验

废水

生产废水

pH、SS、BOD5、COD、石油类
--

--

--

--

间接排放

轮台县污水处理厂

间断

2

生活

污水

生活污水

SS、COD、BOD5、NH3-N

间接排放

间断
2、污染源源强分析

根据现有实验室验收过程中监测数据及本项目实验内容，项目废水产生量为2.8m3/d，其中实验废水2.0m3/d，生活污水0.8m3/d。实验废水和生活污水一起通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂。本项目废水污染源源强见表27。

表27             废水污染源源强一览表
序号

废水类别

污染物种类

废水产生量

m³/d

产生浓度

mg/L

产生量

t/a

废水排放量m³/d

排放浓度

mg/m³

年排放量t/a

1

实验废水

pH

2

6～9（无量纲）
--
2.8

pH
6～9（无量纲）
--
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	续表27             废水污染源源强一览表
序号

废水类别

污染物种类

废水产生量

m³/d

产生浓度

mg/L

产生量

t/a

废水排放量m³/d

排放浓度

mg/m³

年排放量t/a

1
实验废水
SS

2
15
0.0036
2.8
pH
6～9（无量纲）
--
BOD5
15
0.0036
SS
63.4
0.0426
COD

50
0.012
石油类

10
0.0024
COD
78.3
0.0526
2

生活污水

SS

0.8

200

0.039

BOD5
134.5
0.0904
BOD5
250

0.049

石油类
3.6
0.0024
COD

400

0.0784

NH3-N
5.8
0.0039
NH3-N

20

0.0039

3、废水依托可行性分析
本项目废水经市政污水管网排入轮台县污水处理厂。轮台县污水处理厂位于轮台县新城区南环路以南5km处，设计污水处理能力为12000m3/d，现状处理量为9000m3/d，进水水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及轮台县污水处理厂进水水质要求；收水范围包括2个区域，其中1个收水区域为东至石化路，西至迪那路，南至青年路，北至交通路；另1个收水区域为东至沙漠公路，西至幸福北路，南至石油路，北至314国道。该污水处理厂于2010年2月取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环评审函〔2010〕15号），于2020年进行了自主验收。污水处理采用格栅+沉砂池+改良氧化沟+二沉池+生物接触氧化池+消毒处理工艺，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，用于区域防护林灌溉，污泥委托轮台县环卫处清运。

本项目建设地点位于轮台县污水处理厂的收水范围内，本项目实施后新增废水排放量为2.8m3/d，远小于该污水处理厂富余污水处理能力，废水排放浓度满足轮台县污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水经市政污水管网排入轮台县污水处理厂可行。
三、噪声

本项目噪声污染源主要为风机、实验设备等运行时产生的噪声，其产噪声级值为75～
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	80dB（A）。本项目采取基础减振+厂房隔声降噪措施，降噪效果约为10～15dB（A）。
1、预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。

2、噪声源参数的确定

根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，分别以经纬公司连排平房西南角为坐标原点，主要产噪设备参数见下表。

表28            实验室主要产噪设备情况一览表（室内声源）
序号
声源

名称
型号
声功

率级/dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边

界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行

时段
建筑物插入

损失/dB（A）

建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离
1
德研楼
干燥箱
CS101-1E
75

低噪声设备+厂房隔声
190
150
1.5
5

61
昼间
15
47.9
1m

干燥箱
CS101-1E
75
188
150
1.5

5

61

昼间

15
干燥箱
OY-GZX-Z
75
185
148
1.5

5

61

昼间

15
干燥箱
OY-GZX-Z
75
185

146
1.5

5
61

昼间

15
干燥箱

OY-GZX102

75
185

144
1.5

6
59.4
昼间

15
干燥箱

OY-GZX102

75
185

142
1.5

7
58.1
昼间

15
1

德研楼

干燥箱

OY-GZX102

75
低噪声设备+厂房隔声

185

142
1.5

7
58.1
昼间

15
47.9

1m

离心机

3K15

75
175
140
1.5
8
56.9
昼间

15
2

经纬公司连排平房

干燥箱

DHG-9076A

75

低噪声设备+厂房隔声

45
20
1.5
5

61
昼间

15
48.7
1m

干燥箱

DHG-9076A

75
43
20
1.5

5

61

昼间

15
干燥箱

DHG-9076A

75
41
20
1.5

5

61

昼间

15
离心机

TDZ5-WS/800型

75
38
16
1.5

4
63
昼间

15
离心机

TDZ5-WS/800型

75
38
14
1.5

3
65.5
昼间

15
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	表29       工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

[dB（A）]

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

德研楼通风风机
4000m3/h
185
140
11
75
基础减振

昼间
2
经纬公司连排平房通风风机

4000m3/h
50
20
5
75
基础减振

昼间

3、预测结果分析

按照预测模式及选取参数，计算出本项目实施后噪声源对厂界噪声贡献值见表30。

表30                本项目噪声预测结果              单位：dB（A）

评价点
时段
德研楼
经纬公司连排平房
标准值（dB（A））

达标分析
贡献值（dB（A））
北厂界
昼间
55.8
55.9
60
达标
南厂界
昼间
55.8
55.9
60
达标
东厂界
昼间
51.5
51.9
60
达标
西厂界
昼间
51.5
51.9
60
达标
由表27可知，工程实施后对四周厂界的昼间噪声贡献值为51.5～55.9dB（A），西北油田分公司轮台县基地主要为办公指挥场所，除实验室噪声外，其他噪声源主要为生活噪声，同时项目实施后原实验室停用，西北油田分公司轮台县基地可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。
4、监测要求
根据生产特征和污染物排放情况，同时依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及西北油田分公司轮台县基地现有噪声监测计划，本项目实施后纳入现有厂界噪声监测计划，具体内容见表31。

表31                 噪声污染源监测计划一览表

序号

监测点位名称

监测指标

监测位置

监测周期

1

噪声

等效A声级

厂界外1m处

每季度开展昼间监测

四、固体废物
本项目运营期产生的固体废物主要为残留样品、废一次性实验室用品、实验室废液、废包装物、废活性炭和生活垃圾。固体废物产生量根据现有实验室实际情况核算。
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	1、固废类别及处理措施
本项目固体废物类别及处置措施见表32。

表32             固体废物类别及处理措施一览表
序号
固体废物名称
产生环节
产生量（t/a）
属性
处理措施

1

残留样品
实验过程中产生具有危险特性的残留样品
0.15
危险废物（HW49 900-047-49）

收集后暂存于危废暂存点，定期委托有资质单位处置

2

废一次性

实验用品
实验过程中产生沾染具有危险特性样品的一次性实验用品
0.2
3

实验室废液
实验过程使用酸、碱消解，有机试剂萃取等过程中产生的废酸、废碱、有机溶剂废液及实验室废弃的化学试剂
1.2
4
废包装物

实验过程中产生沾染有毒有害化学试剂的废包装物
0.3

危险废物（HW49 900-041-49）

5
废活性炭
废气处理
0.02
6
生活垃圾

生活办公

6.2
生活垃圾
环卫部门定期收集

2、危险废物环境影响分析
本项目危险废物产生情况及危废特性见表33。

表33        危险废物产生情况及危废特性一览表
序号

危险废物
名称
废物

类别
废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态

主要成分

有害成分
危废

特性

1

残留样品
HW49
900-047-49
0.15
具有危险特性的残留样品
液态、固态
检测样品
有机溶剂、酸碱
T/C/I/R

2

废一次性实验用品
0.2
实验过程中产生沾染具有危险特性样品的一次性实验用品
固态
一次性实验用品
3

实验室废液
1.2
实验过程使用酸、碱消解，有机试剂萃取等过程中产生的废酸、废碱、有机溶剂废液及实验室废弃的化学试剂
固态
废溶剂
废溶剂

4
废包装物
900-041-49
0.3

实验过程中产生沾染有毒有害化学试剂的废包装物
固态
废溶剂

有机溶剂、酸碱

T

5
废活性炭

0.02
废气处理
固态

活性炭

有机溶剂

T

3、危险废物环境管理要求

(1）完善管理制度
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	建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、修编和完善危险废物事故应急方法等，确保项目危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。

(2）危险废物收集环节

结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规程及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，并对危险废物按照相关要求建立台账记录妥善保存。

(3）危险废物贮存环节

本项目依托现有危废暂存点，危废暂存点面积40m2，危废暂存点已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定对地面及四周裙角进行防渗防腐处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存点现状存放区设置有围堰，单独设置有三排货架，不同种类的危险废物分别存放在不同货架上，其中实验室废液、残留样品等采用桶装收集加盖密闭，并在桶上贴有危废标识。定期对危废暂存点进行检查，确保危废暂存点的通讯、照明和消防设施完好；危废暂存点应满足防风、防雨、防晒的要求；加强管理，完善台账记录，确保危废出、入单元的交接记录完备。

(4）危险废物运输

本项目产生的残留样品、废一次性实验室用品、实验室废液、废包装物、废活性炭，经密闭桶装后暂存于现有危废暂存点暂存，定期由危废处置资质的公司接收处置，接收处置过程中填写有危废转移联单。因此，本项目危险废物仅涉及项目区域内转运。对此，本评价对项目区域内运输提出以下管理要求。

①危险废物内部转运综合考虑实际情况确定转运路线，避开办公区。

②危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

④危险废物内部转运过程中出现危险废物散落的情况，立即进行收集清理干净。

此外，应加强化学药品在基地内运输环节的管理，制定专用运输路线和操作规程，确保运输过程中化学药品包装完好。
(5）危险废物委托处置环境影响分析
本项目残留样品、废一次性实验室用品、实验室废液、废包装物、废活性炭已委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处置，新疆中建环能北庭环保科技有限公司处理资
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	质及处置类别涵盖了本项目HW49危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前新疆中建环能北庭环保科技有限公司尚有较大处理余量。因此，本项目危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司接收处置可行。
五、地下水、土壤

本项目在西北油田分公司轮台县基地内进行建设，实验室地面均进行硬化，项目污染物主要为非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾，排放量较小，项目运营期实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂处理，同时项目所用原料均为瓶装、小包装试剂，不涉及大量储存。加强化学药品在基地内运输环节的管理，制定专用运输路线和操作规程，确保运输过程中化学药品包装完好。本项目不存在污染土壤、地下水环境污染途径。综上，采取上述措施后正常情况下可避免对土壤和地下水产生影响。

六、生态环境
拟建项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县西北油田分公司轮台县基地内，周边为西北油田分公司轮台县基地，无生态保护目标，项目运营过程中不会对区域生态环境造成影响。
七、环境风险分析及防范措施

1、危险物质识别及分布情况

本项目危险物质主要为实验用试剂，实验试剂以瓶装密闭形式存于实验室试剂柜内。

本项目涉及的危险物质Q值确定见表34。

表34               本项目Q值确定一览表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

该种危险物质Q值

1
硫酸
7664-93-9
0.00368
10
0.000368
2
高氯酸
7601-90-3
0.00334
5
0.000668
3
过氧化氢
7722-84-1
0.00222
50
0.000044
4
高锰酸钾
7722-64-7
0.00050
50
0.000010
5
硝酸银
7761-88-8
0.00070
0.5
0.001400
6
硝酸钡
10022-31-8
0.00050
5
0.000100
7
硝酸钠
7631-99-4
0.00050
50
0.000010
8
硼氢化钾
13762-51-1
0.00120
1
0.001200
9
重铬酸钾
7778-50-9
0.00250
5
0.000500
10
盐酸
7647-01-0
0.00237
50
0.000047
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	续表34               本项目Q值确定一览表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn（t）

临界量Qn（t）

该种危险物质Q值

11
铁氰化钾
13746-66-2
0.01850
50
0.000370
12
碘酸钾
7758-05-6
0.00100
50
0.000020
13
过硫酸钾
7727-21-1
0.00550
50
0.000110
14
过硫酸铵
7727-54-0
0.00500
50
0.000100
15

硫化钠
1313-82-2
0.00130
5
0.000260
16

氢氧化钾
1310-58-3
0.03000
50
0.000600
17

氢氧化钠
1310-73-2
0.00450
50
0.000090
18

硫脲
62-56-6
0.01005
50
0.000201
19

氯化钡
10361-37-2
0.01650
5
0.003300
20

铬酸钾
7789-00-6
0.00950
50
0.000190
21

三氯化铁
7705-08-0
0.00300
50
0.000060
22

亚硝酸钠
7632-00-0
0.01250
5
0.002500
23

溴酸钾
7758-01-2
0.00050
50
0.000010
24
实验室废液
--
0.01
5
0.002
项目Q值∑

0.014
由表34可知，本项目Q值为0.014，即Q＜1。

2、风险可能影响途径
本项目危险废物主要为实验用试剂以及实验过程中产生的实验室废液等，主要影响途径为实验试剂及实验室废液等泄漏，在地面硬化破损情况下，下渗对地下水及土壤产生影响，伴生、次生火灾产生的有毒气体进入大气环境对周边敏感目标的影响。

3、风险防范措施

本评价要求项目建成后，实施以下环境风险防范措施：

①建立完善的化学药品取用规程，设置危险品试剂柜并配备专人负责危险化学品的存储及取用。加强化学药品在基地内运输环节的管理，制定专用运输路线和操作规程，确保运输过程中化学药品包装完好。
②根据实验工艺及所用设备仪器特点，制订严格、合理的实验操作规范，严禁危险操作，降低因人为因素导致的实验室安全事故的可能性。
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	③实验用试剂发生泄漏时，及时将剩余的试剂转移至备用容器内，将泄漏液态危险废物收集至废液桶内，及时送有资质的危废处置单位处理。

④实验室废液等采用专用的容器存放，且保证容器必须完好无损，并置于危废暂存点内，防止风吹雨淋和日晒，安排工作人员每日定期巡检危废暂存点，及时发现隐患。

结合本次环境风险分析结果，事故发生后，现场处置人员应结合泄漏事故发生的位置、危害程度判定突发环境事件的影响范围，并结合气象条件及区域道路制定人员疏散通道，一旦发生化学试剂等泄漏等重大风险事故，应立即停产，并迅速启动应急预案，组织周边人员向上风向疏散。
4.突发环境事件应急预案编制要求
根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令〔2015〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等文件要求，中石化西北油田分公司已针对实验室单独编制有环境应急预案，建设单位应在实验室使用前对编制突发环境事件应急预案进行修编，将相关风险防范措施纳入现有环境应急预案中，后续中石化西北油田分公司应对照实验室可能发生的风险事故定期进行应急演练，最大限度地减少对环境影响。
七、环保投资
本项目环保投资见下表。

表35                环保投资一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）

投资

（万元）

施工期

废水

1

施工生活污水

依托基地内现有排水设施

--

--

噪声

1

施工设备噪声

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

--

--

固废

1

生活垃圾
定期交于环卫部门处置

--
0.5
营运期

废气

1

德研楼实验室废气
废气经通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
1
0（搬迁利旧）
2
经纬公司连排平房实验室废气
废气经通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
1
0（搬迁利旧）
3
废气源监测

--

1
废水

1

实验废水
实验废水和生活污水通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂处理
—

--
2
生活污水
—

--
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	续表35                环保投资一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）

投资

（万元）

营运期
噪声

1

风机
低噪声设备+厂房隔声

—

--
2

实验设备（烘干箱、离心机等）
—

--

3
厂界噪声监测
0.5

固废

危险废物
1

残留样品
收集后暂存于现有危废暂存点，定期送有危废处置资质单位处理

--

2

2
废一次性

实验用品
--

3
实验室废液
--

4
废包装物
--
5
废活性炭
--

生活

垃圾

1
生活垃圾

集中收集后送环卫部门统一处理

--

0.5
其他
1

厂区绿化
--
0.5
总计

5




五、环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环保措施
	执行标准

	大气环境
	德研楼实验室废气（DA001）
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	废气经通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准

	
	经纬公司连排平房实验室废气（DA002）
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	废气经通风橱收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过15m高排气筒排放
	

	
	德研楼实验室无组织废气
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	--
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	经纬公司连排平房实验室无组织废气
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃
	--
	

	地表水
	实验废水
	pH、SS、BOD5、COD、石油类
	经市政污水管网排入轮台县污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及轮台县污水处理厂进水水质要求

	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	
	

	声环境
	风机
	噪声
	低噪声设备+厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

	
	实验设备（烘干箱、离心机等）
	
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/


	固体废物
	残留样品、废一次性实验室用品、实验室废液、废包装物、废活性炭为危险废物，分类分区暂存于危废暂存点内，定期委托有危废处理资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门定期清理。

	土壤及地下水污染防治措施
	—

	生态保护措施
	—

	环境风险防范措施
	①建立完善的化学药品取用规程，设置危险品试剂柜并配备专人负责危险化学品的存储及取用。加强化学药品在基地内运输环节的管理，制定专用运输路线和操作规程，确保运输过程中化学药品包装完好。
②根据实验工艺及所用设备仪器特点，制订严格、合理的实验操作规范，严禁危险操作，降低因人为因素导致的实验室安全事故的可能性。

③实验用试剂发生泄漏时，及时将剩余的试剂转移至备用容器内，将泄漏液态危险废物收集至废液桶内，及时送有资质的危废处置单位处理。

④实验室废液等采用专用的容器存放，且保证容器必须完好无损，并置于危废暂存点内，防止风吹雨淋和日晒，安排工作人员每日定期巡检危废暂存点，及时发现隐患。

中石化西北油田分公司已针对实验室单独编制有环境应急预案，建设单位应在实验室使用前对编制突发环境事件应急预案进行修编，将相关风险防范措施纳入现有环境应急预案中，后续中石化西北油田分公司应对照实验室可能发生的风险事故定期进行应急演练，最大限度地减少对环境影响。


六、结论

	本项目在巴州轮台县西北油田分公司轮台县基地内进行建设，不新增占地，占地类型为建设用地，项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，项目选址合理；本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求，项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受，在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固废产生量）①
	现有工程
许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后排放量（固废产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	3.76kg/a
	/
	3.76kg/a
	+3.76kg/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0904t/a
	/
	0.0904t/a
	+0.0904t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0039t/a
	/
	0.0039t/a
	+0.0039t/a

	危险废物
	残留样品
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	废一次性实验用品
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6.2t/a
	/
	6.2t/a
	+6.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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