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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	若羌羌河新材料有限公司新疆若羌县羌河（三区）长石矿新建民用爆炸物品储存库项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	G5942危险化学品仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59；149.危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）；其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	若羌县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2409031610652800000083

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	

	是否开工建设
	否
是：         
	用地（用海）
面积（m2）
	

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的专项评价设置原则表：
专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	不涉及
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	不涉及
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	不涉及
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否


根据上表分析，本项目为“五十三、装卸搬运和仓储业59；149.危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）；其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，无需开展专项评价工作。

	规划情况
	文件名称：《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
审批文件名称及文号：关于《若羌县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（巴政函〔2024〕116号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1.1《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
表1    本项目与《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性一览表
	项目
	规范要求
	项目建设条件
	符合性

	规划范围
	规划包括县域和中心城区两个层次：
县域包括其中县域范围约15万平方公里（全域范围197763.10平方公里，不含军事管理区）包括下辖五镇三乡。
中心城区“三区三线”划定的中心城区开发边界围合区域，重点细化土地使用、优化空间结构、完善功能布局等。
	项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，属于中心城区开发边界，根据国土空间规划图件，项目建设符合规划布局。
	符合

	发展目标
	全县国土保护与开发格局进一步优化，生态、农业功能区得到有效保护，人口和产业有序分布，县城枢纽经济得以发展。国土安全稳定，成为中巴经济走廊能源安全通道重要节点。
	项目为危险品仓储，项目采取的环保措施能确保污染物对所在区域环境影响较小，符合规划发展目标。
	符合

	空间格局
	形成“1+1+2〞镇乡格局，绿洲集聚、外围特色发展：
绿洲集聚发展区：包含若羌镇、吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇和米兰镇五个乡镇，承载若羌县综合服务、农业生产、物流集散等主要功能。
阿尔金特种旅游服务区：含依吞布拉克镇、铁木里克乡，依托交通、门户区位优势，毗邻自然保护区资源优势，承担进出疆铁路、公路交通服务与阿尔金山特色旅游服务功能。
2个特色乡镇：延续现状钾盐产业发展，打造以钾盐产业为核心的罗布泊工业特色镇。发挥自然保护区的特色旅游资源优势，重点发展旅游服务业，保障农牧民的基本生活服务，打造阿尔金山特色旅游乡。
	项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，属于绿洲集聚发展区，项目建设符合规划空间布局。
	符合

	产业定位
	区域服务中心：若羌县城
服务范围：全县及绿洲集聚区县乡
服务人群：绿洲集聚区常住居民、区域旅游人群
设施供给策略：对既有设施提质升级，补足商业、医疗、旅游服务、文化体验设施等短板
	项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，项目为危险品仓储，推进完善城乡公共服务体系，符合规划产业定位。
	符合


综上，项目属于若羌县国土空间总体规划中的矿产能源发展区，为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，符合《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容，见附图5。

	其他符合性分析
	1.2项目产业政策符合性分析
本项目属于危险品仓储，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，因此本项目符合国家的产业政策。
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类或特定条件的许可准入类的负面清单范围。
本项目已取得若羌县发展和改革委员会出具的立项文件，备案证号：2409031610652800000083，项目代码：2408-652824-04-01-906271。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。
1.3选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，占地面积9339m2。项目地理位置图见附图1，场区东、西、南三面被山体环绕，整体坐落于山间低洼地带，地形封闭性极强。该特殊地形为本项目危险品仓储安全提供了天然防护优势：本项目储存民用爆炸物品，属于易燃易爆高危品类，若库区突发爆炸、燃爆等安全事故，周边山体可形成天然物理屏障，能够有效阻挡爆炸冲击波、燃烧烟气、爆炸残渣向外扩散蔓延，大幅压缩事故影响范围，降低安全事故对场区外围区域的波及风险，从地形安全角度进一步提升了选址合理性。
本项目危险品仓库区危险等级为1.1级，根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）表4.3.2中危险品总仓库区1.1级仓库外部距离，“人数小于等于50人或户数小于等于10户的零散住户边缘、职工总数小于等于50人的企业围墙、本厂危险品生产区、加油站、功率小于1000kW的风力发电机组”和“单个仓库内计算药量（kg）29吨炸药库，3万发雷管库”，外部距离分别为720m和490m，综合项目情况取720m，项目位于若羌县山区周围人数小于50人，安全距离符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）。
结合区域地质资料及现场实地踏勘，项目所在区域地质构造整体稳定，无活动性断裂带穿越场地。场地地层主要由戈壁砾石层、密实砂质土层构成，土层结构均匀、固结程度高，岩土体地基承载力良好，可完全满足炸药库、雷管库、消防水池、值班室等建构筑物的荷载要求。评价范围内未发现滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、地面塌陷、软弱夹层等不良地质作用与地质灾害，场地整体地势平缓，地基条件简单可靠，无需开展特殊地基加固、支护等工程处理，工程建设地质条件优越，适宜本项目各类建（构）筑物落地建设。
项目地处西北内陆干旱区，区域气候干旱少雨、蒸发量极大，场区及周边无常年性河流、溪流、湖泊、引水沟渠等地表水体。场地虽处于低洼区域，但区域大气降水频次少、单次降雨量小，仅短时降雨会产生少量坡面汇水；项目同步配套修建场区环形排水渠、散水坡等排水设施，可快速疏导短时地表积水，不会出现积水浸泡库房、消防水池等设施的情况，地表水文条件对库区正常运行及安全防护无不利影响。
项目所在区域，项目所在区域SO2、NO2年平均，CO第95百分位数24h平均，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段限值二级标准要求；PM10、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段限值二级标准要求，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目无需提供颗粒物区域削减方案；本项目运营期污染物产生量小、排放强度低，通过落实施工期扬尘管控、运营期车辆管理、食堂油烟净化、分区防渗、固废分类收集处置、噪声管控及环境风险防控等一系列成熟可行的环保与安全措施，可将各类污染物影响控制在最低水平。经现场核查，项目厂界外50m内无声环境保护目标，地表水、地下水评价范围内无敏感水体，土壤、生态无环境保护目标。项目评价范围内无周边无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等国家级/自治区级环境敏感区，项目属于水土流失重点预防区，项目正常运营及事故状态下，均不会对周边各类环境保护目标造成不利影响。
本项目用地已取得若羌县自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第652824202500044号），用地性质符合国土空间用途管制要求，不属于基本农田、生态保护红线、沙化土地封禁保护区等限制建设区域，用地合规且可长期稳定使用。基础设施方面，仅设计生活用水，从若羌县购买桶装水；项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，实现污水零外排，排水体系完备；供电可接入区域现有电网，同时配套备用供电设备，能够保障库房监控、周界报警、消防设施、值班室等设备24小时不间断运行，供电稳定可靠；依托现有矿区通行道路，路面条件可满足民用爆炸物品专用运输车辆通行，设置专用运输、巡检、应急通道，人车分流，交通条件可满足项目运营及应急抢险需求。
本项目选址符合《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求，用地性质合规，供水、排水、供电、对外交通等基础设施配套完善，地形、地质、水文条件适宜危险品仓储项目建设；同时区域环境敏感度低，污染物可控、环境风险可防，因此本项目选址具备充分的可行性与合理性。
1.4与生态环境分区管控相符性分析
1.4.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号），其符合性分析内容见表1.4-1。
表1.4-1   与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	本项目为危险品仓储，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	
	
	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或天然牧草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，本项目规划用地为裸岩石砾地，不占用永久基本农田。
	符合

	
	
	A1.4其他布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能规划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目为危险品仓储，为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，符合若羌县国土空间总体规划、生态环境分区管控要求。
	符合

	
	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目为新建项目，已取得立项文件，符合产业政策、生态环境分区管控要求；本项目不属于重点行业建设项目。
	符合

	
	A3环境风险防控
	A3.2
联防联控要求
	【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目为危险品仓储，不属于涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区等重点行业，项目建成后配备消防栓、灭火器等设施预防火灾发生，配合各县市应急响应，符合环境风险防控要求。
	符合

	
	A4资源利用要求
	A4.1
水资源
	【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。
	符合


1.4.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为若羌县一般管控单元（ZH65282430001）。
项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析见表1.4-2。
表1.4-2   与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析
	名称
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
	本项目为危险品仓储，位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，不属于严重污染大气环境的项目。
	符合

	污染物排放管控
	2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。
	本项目为危险品仓储，项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。
	符合

	环境风险防控
	3.8严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
	项目建成后应按要求编写突发环境事件应急预案并备案，按照应急预案要求开展应急演练。
	符合

	若羌县一般管控单元（ZH65282430001）
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	本项目为危险品仓储，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，用地不占用基本农田，已提出并在后期落实土壤和地下水污染防治要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
	本项目为危险品仓储，建设运行期间不使用高毒、高残留农药，项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。
	符合

	
	环境风险防控
	3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、
工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目为危险品仓储，不涉及耕地，项目建设不会对区域内土壤造成污染。
	符合

	
	资源利用效率
	2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	本项目为危险品仓储，不使用农药。
	符合


1.5其他符合性分析
本项目与其他相关规划、政策符合性分析见表1.5-1。
表1.5-1   其他符合性分析表
	相关政策
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）
	新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目为新建项目，已委托编制环境影响评价报告，项目建设符合《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关产业政策。
	符合

	自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目为新建项目，已委托编制环境影响评价报告，项目建设符合《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》等相关产业政策。
	符合

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年3月）
	大力发展民营经济。制定自治区实施民营经济促进法办法，完善配套制度建设，依法平等保护民营企业和民营企业家合法权益。构建亲清政商关系，积极促进“两个健康”。健全民营经济发展综合服务体系，落实领导干部联系民营企业(商会、协会)制度，完善政企常态化沟通交流和问题解决机制。持续完善民营经济监测分析指标体系。推进基础设施竞争性领域向各类经营主体公平开放，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。健全民营中小企业增信制度，完善民营企业融资支持政策。畅通人才向民营企业流动渠道，加大对民营企业高端人才和特殊人才引育支持力度。引导民营企业完善治理结构和管理制度。
	本项目为危险品仓储，用于贮存民用爆炸物品，为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，推动民营经济的大力发展。
	符合

	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2012年2月1日起施行）
	建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。
	建设单位已委托新疆玖和生态环境科技有限公司编制本项目环境影响评价报告，并报巴州生态环境局审批。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年2月22日发布）
	发展壮大民营经济。坚持“两个毫不动摇”和“三个平等”，将民营经济发展放在更加突出位置，推进建立公平竞争审查制度，努力破除民营企业在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面的歧视性限制和各种隐形壁垒。贯彻落实中央《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，加强银企对接，鼓励金融机构增加民营企业、小微企业信贷投放；支持民营企业直接上市融资；用好融资担保基金，建立小微企业降低融资担保成本奖补机制；放宽民间投资准入，鼓励民间资本采取混合所有制、联合招投标等方式参与政府和社会资本合作项目。实施行业龙头培育工程，重点支持一批有实力、带动力强的民营企业，鼓励各类民营企业整合重组，促进形成产业集群。开展帮扶民营企业专项行动，构建“亲”“清”新型政商关系。
	本项目为危险品仓储，用于贮存民用爆炸物品，为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，推动民营经济的大力发展，符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。
	符合

	《若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》（2021年10月23日）
	支持民营企业参与竞争性领域的国有优质企业、优质资产、优质资源的改制重组，激发民营经济发展活力。支持民间资本进入基础设施和城市公用事业领域，引导民间资本投向医疗、教育、文化、金融等公共服务领域。深化投资体制改革，为民间资本建设项目开辟和建立绿色通道。严格规范、有序实施政府和社会资本合作模式（PPP项目）。鼓励民间资本发起设立产业投资和股权投资基金。
	本项目为危险品仓储，用于贮存民用爆炸物品，为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，推动民营经济的大力发展，符合《若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》要求。
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）
	以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。
	符合

	治州党委 自治州人民政府关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的通知（巴党发〔2022〕4号）
	环境空气质量持续改善压力较大。环境空气质量受沙尘影响较大，持续改善基础不稳定。近十年来，受气候冷暖变幅加大，大风天气增加等因素影响，浮尘、扬沙、沙尘暴等沙尘天气均出现明显反弹，面临气候变化和生态系统脆弱性增加带来沙尘天气增多的不利影响，空气质量持续改善压力增大。
	本项目产生的废气仅仅为车辆运输扬尘，经过洒水抑尘控制车速等措施，本项目对大气环境影响可接受。
	符合

	《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年7月29日）
	储存民用爆炸物品应当遵守下列规定：（一）建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符；（二）储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品；（三）专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动；（四）民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。
	项目建立出入库检查、登记制度；项目设计雷炸药储存量29t、雷管储存量3万发，储存量不超过设计容量；仓库内雷管与炸药、导爆索分开存放；仓库设置专人管理、看护，设置禁止烟火的标识和报警装置
	符合

	《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日）
	危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（七）军事禁区、军事管理区；（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。
	项目储存炸药29t，不构成重大危险源。项目周边无居民点、道路、架空线路。项目炸药储存数量构成重大危险源，项目选址不在地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域
	符合

	《关于印发<加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见>的通知》（工信部安全〔2025〕41号）
	严格落实节能环保法律法规政策，鼓励企业提升重点用能设备效能，采用可降解绿色包装，应用先进环保技术做好废水、固体废物和不合格品处理，促进减污降碳、循环利用、节能减排。
	本项目对废气、废水、噪声和固废采取了相关的有效措施后对环境污染降低
	符合






2
二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1建设内容
2.1.1项目背景
为确保若羌羌河新材料有限公司及周边矿区民用爆炸物品保障需求，若羌羌河新材料有限公司决定拟在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处危险品储存库。
项目于2024年9月3日取得若羌县发展和改革委员会投资项目备案证（备案证号：2409031610652800000083），项目代码：。
[bookmark: _GoBack]2025年12月3日，项目取得若羌县自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第652824202500044号），项目符合国土空间用途管制要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“五十三、卸搬运和仓储业”中的“危险品的仓储”，应编制环境影响报告表。
2.1.2建设内容及规模
新建一栋29吨炸药库，一栋3万发雷管库、一栋值班室、一座187.2立方米消防水池，总建筑面积365平方米。
表2.1-1  项目工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk71572411]组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	炸药库（危险等级为1.1级）
	炸药库1座，单层，砖混结构，建筑面积103.64m2，储存炸药及导爆索。炸药储存量29t；导爆索储存量3万m。
	新建

	
	雷管库（危险等级为1.1级）
	雷管库1座，单层，砖混结构，建筑面积
75.61m2，储存雷管。雷管储存量3万发，存量0.03吨。
	新建

	储运工程
	炸药库和值班室连接道路
	炸药库和值班室的连接道路依托现有道路
	依托

	辅助工程
	值班室
	值班室1座，建筑面积114.76m2，为1栋1F砖混结构建筑，主要功能为值班人员办公、食堂、休息，设置防爆及应急工具。
	新建

	
	消防水池
	炸药库区建设1个消防水池，容积187.2m3。
	新建

	
	防护围墙
	炸药库、雷管库外围设置防护围墙，高度2.5m。
	新建

	
	截洪沟
	宽1.5m、长266m、深0.6m。
	新建

	公用工程
	供水
	从若羌县购买桶装水。
	/

	
	排水
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。
	/

	
	供电
	电网接入
	/

	
	供热
	电供暖。
	/

	环保工程
	废气治理
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后排放。
	/

	
	
	运输扬尘及汽车尾气
	运输车辆减速慢行，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。
	

	
	废水治理
	生活污水
	项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施（设计规模1m3/d，选用格栅+A/O+二沉+消毒组合工艺）处理后，春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，不外排。
	/

	
	
	食堂废水
	食堂废水经隔油预处理后与其余生活污水一并进入地埋式一体化污水处理设施
	/

	
	噪声治理
	设备噪声
	车辆减速慢行，禁止鸣笛。
	/

	
	固废治理
	生活垃圾
	集中收集后清运至环卫部门指定地点。
	/

	
	
	过期、残次、破损炸药/雷管
	由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁
	/


2.1.2主要设备
项目为仓储，无生产性设备，主要设备为消防设备及监控设施，项目主要设备见下表2.1-2：
表2.1-2  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	干粉灭火器
	/
	个
	20

	2
	视频监控系统
	/
	套
	1

	3
	消除人体静电装置
	/
	台
	2

	4
	避雷针
	/
	个
	3


2.2主要原辅材料、能源
表2.2-1  主要原辅料、能源一览表
	序号
	名称
	储存量
	单位
	来源
	备注

	1
	水
	500
	m3/a
	外购
	/

	1
	电
	8000
	kW·h/a
	电网供应
	/


理化性质分析：
（1）炸药
本项目存放的炸药主要为乳化炸药和铵油炸药，乳化炸药组分为硝酸铵水溶液、乳胶基质；铵油炸药组分为硝酸铵、柴油等。
表2.2-2  硝酸铵基本特性分析表
	标识
	中文名：硝酸铵
	英文名：Ammoniumnitrate

	
	危规号：51069UN
	分子式：NH4NO3

	
	分子量：80.05
	CAS号：6484-52-2

	理化特性
	熔点：169.6℃；
	分解温度：210℃；

	
	相对密度（水=1）：1.725(25℃)；
	400℃能引起爆炸；爆发点300℃

	
	外观性状：无色正交结晶或白色细小颗粒状结晶，吸湿、结块性很强。

	
	易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增加，溶于水时大量吸热，溶于丙酮和氨中，微溶于乙醇，不溶于乙醚。

	
	主要用途：肥料、吸湿剂，硝酸盐原料，用于工业炸药的氧化剂等。

	危险特性
	强氧化剂，能助长燃烧火势并引起着火，与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。各种有机杂质均能显著地增加硝酸铵的爆炸灵敏性。将硝酸铵加热熔化，即慢慢分解。在通风不良的密闭条件下储存，会发生分解，分解速度随温度升高而加速，温度升高到302℃分解就急剧加速，放出有毒气体，甚至燃烧、爆炸。

	毒性危害
	本品对呼吸道、眼睛、皮肤有刺激性，吸入粉尘时会出现恶心、呕吐、头痛，甚至意识丧失、呼吸困难等症状，大量接触可引起高铁血红蛋白血症，口服过量可致死。火灾时往往会产生有毒的氧化氮气体，吸入会中毒。

	急救措施
	应使患者迅速脱离污染区至空气新鲜处，保持呼吸畅通，安置休息并保暖。如呼吸困难或停止呼吸，及时就医；进入眼睛或皮肤接触，用大量水冲洗，注意切勿溅及黏膜。吸入毒气的患者须立即送医院救治

	事故处理
	消防措施：发现有火患时，仓间应开启，以提供大量的通风，并应以大量的水扑救，不可使用蒸气或惰性气体。如果火场中有大量物资存在时须注意防护。需有无人操纵的固定水塔或雾状水施救。人员应转移至安全地带。不得使油脂、木炭或其他可燃物带入硝酸铵仓区，以防止引起全部猛烈爆炸。对熔融的硝酸铵在用水施救时必须避免爆溅致使火势蔓延。在扑救时，应戴好氧气防毒面具，并须在上风方向操作。

	储运注意事项
	储存于干燥通风库房中，专仓专储。与有机物、酸类等严加隔离，防止引起爆炸。应避免与金属性粉末、油类、有机物质、木屑等易燃、易爆的物质混合贮运。硝酸铵不能和石灰氮，草木灰等碱性肥料混合贮运，避免阳光直射。可在铁路棚车内以及其他带蓬或带盖的交通工具内运输。轻装轻卸，防止包装破损。

	注：多孔粒状硝酸铵颗粒的内部具有较多空穴和裂隙，堆积密度一般0.75～0.85g/cm3，空隙率约0.45g/cm3以上。这种硝酸铵（二次颗粒或凝聚颗粒）是由许多小球形晶粒（一次颗粒或单一颗粒）互相积聚而形成的。一次颗粒自身的表面也不光滑，所以相互间有空隙。在粒度相等的情况下，多孔粒状硝酸铵吸附燃料油的有效表面积比粒状硝酸铵大得多。由于多孔粒状硝酸铵的吸油能力强，而且吸附的燃料油分布在颗粒的孔隙内，所以用它制得的多孔粒状铵油炸药可以储存较长时间。多孔粒状硝酸铵与普通粉状硝酸铵相比，除了其具有大量孔隙外，基本的危险特性与粉状硝酸铵没有明显区别。


表2.2-3  乳胶基质基本特性分析表
	标识
	中文名：乳胶基质
	英文名：Latex base

	
	水相（分散相，占比75%~85%）
	油相（连续相，占比10%~20%）

	
	乳化剂（占比2%~5%）
	/

	理化特性
	1.35~1.40 g/cm3
	20℃标准工况下粘度为90~100 Pa·s，属于高粘度膏体

	
	常规配方凝点≤0℃
	整体呈弱酸性至中性，pH区间5.5~7.5

	
	外观性状：乳黄色/浅棕黄色均匀膏状、可塑性胶体，质地柔软，形态类似橡皮泥，无明显流动性，无肉眼可见分层、结块、气泡；无刺激性异味，仅有轻微油品气味。

	
	整体不溶于水，微观油包水结构赋予极强抗水性能，浸泡在水中不会破乳、溶解，遇水不失效，是乳化炸药核心优势之一。

	危险特性
	纯乳胶基质闪点较高（柴油组分闪点约330℃），不易被明火直接点燃；持续强火焰灼烧时，先发生熔融、分解，继而燃烧，燃烧伴随黄色火焰与少量烟气，燃烧产物含有毒氮氧化物、CO。

	毒性危害
	长期或反复接触膏体，其中柴油、乳化剂会对皮肤产生脱脂作用，造成皮肤干燥、脱皮、皲裂，部分人员可引发接触性皮炎；破损皮肤接触后，刺激感加剧。常温下基质挥发性极低，几乎无蒸气逸出；高温分解、燃烧产生的氮氧化物、一氧化碳为有毒气体，吸入后会引发头痛、眩晕、咽喉刺痛，高浓度吸入可导致麻醉、呼吸困难。

	储运注意事项
	适宜储存温度：5℃~35℃；避免长期低于0℃（防止凝冻、相分离）、高于 40℃（加速分解老化），适配本项目山间库区昼夜温差大的特点。


表2.2-4  柴油基本特性分析表
	物料安全数据表

	CAS
	68334-30-5
	RTECS
	HZl770000
	UN
	/
	危编号
	/

	中文名称
	柴油（0#普通柴油、车用柴油）
	理化性质
	外观及性状：稍有黏性的棕色液体。

	英文名称
	Diesel; Dieselfuel
	
	溶解度：不溶
	蒸汽压：无资料

	分子式
	C4−C12（脂肪烃和环烃）
	
	
	相对密度
	空气：无资料

	燃烧爆炸危险性
	闪点：62～63℃
	引燃温度（℃）：257℃
	
	
	
	水：0.9

	
	自燃点：约250℃
	火灾危险性分类：乙B
	毒害性及健康危害
	职业性接触毒物危害程度分级：无资料

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	
	毒性资料：无资料

	
	
	
	职业接触限值

	
	
	
	MAC：无资料

	
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。
	
	PC-TWA：无资料

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素。
	
	PC-STEL：无资料

	
	避免接触的条件：无资料
	
	侵入途径及健康危害

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。
	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	禁用灭火剂：水
	
	健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。
	
	

	
	眼睛接触：无资料
	
	

	
	吸入：无资料
	泄漏处理
	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	食入：无资料
	
	

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。
	
	

	
	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
	
	

	
	手防护：必要时戴防护手套。
	包装
	危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

	
	身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。
	
	危险货物包装标志：7

	储存
	储运注意事项：储存于阴凉、远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储罐时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（2）雷管主要为二硝基重氮酚和黑索金
表2.2-5  二硝基重氮酚基本特性分析表
	标识
	中文名：二硝基重氮酚
	英文名：diazodinitrophenol

	
	别名：重氮二硝基苯酚
	分子式：C6H2N4O5

	
	分子量：210.10
	CAS号：87-31-0

	理化特性
	闪点：无资料
	熔点：158℃

	
	相对密度（水=1）：1.63；相对蒸气密度（空气=1）：7.3。

	
	外观性状：黄色结晶，在阳光下颜色迅速变深。

	
	溶解性：微溶于水，溶于热乙醇、多数有机溶剂。

	
	主要用途：用作起爆炸药。产品对摩擦敏感，运输应加 40%的水润湿。

	危险特性
	干燥时，即使数量很少，如接触火焰、火花或受到震动、撞击、摩擦亦会引危险特性起分解爆炸。但其撞击感度和摩擦感度低于雷汞、叠氮化铅。火焰感度较敏感，与雷汞近似。含水 40%以上时安定性较好。该物质具有腐蚀性。

	毒性危害
	未见毒理学资料。同时接触环三次甲基三硝基胺（黑索金）粉尘的工人，有消化系统和造血系统障碍的表现。皮肤接触可发生皮炎。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿紧袖工作服，长筒胶鞋。
手防护：戴橡胶手套。
其他：尽可能减少直接接触。工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。保持良好的卫生习惯。

	泄漏应急措施
	隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。避免振动、撞击和摩擦。小量泄漏：使用无火花工具收入塑料桶内。运至空旷处引爆；大量泄漏：用水润湿，然后收集回收或运至废物处理场所处置。


黑索金化学名为环三亚甲基三硝胺，又名为旋风炸药，基本特性分析见下表。
表2.2-6  环三亚甲基三硝胺基本特性分析表
	标识
	中文名：环三亚甲基三硝胺
	英文名：cyclonite

	
	别名：旋风炸药
	分子式：C3H6N6O6

	
	分子量：222.116
	CAS号：121-82-4

	理化特性
	闪点：405.6℃
	熔点：205℃

	
	沸点：747℃
	折射率：1.668

	
	相对密度（水=1）：1.89

	
	外观性状：白色结晶性粉末。

	
	溶解性：不溶于水，溶于丙酮。

	
	主要用途：用作起爆炸药。

	危险特性
	遇明火、高温、震动、撞击、摩擦能引起燃烧爆炸。是一种爆炸力极大的烈性炸药，比TNT猛烈1.5倍。

	毒性危害
	吸入后中毒，可发生癫痫样发作；误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎、多汗，重者发生抽搐。

	急救措施
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：患者清醒时饮足量温水，催吐，就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防尘口罩。
眼睛防护：可采用安全面罩。
身体防护：穿工作服。
手防护：必要时戴防护手套。
其他：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏应急措施
	隔离泄漏污染区，周围设置警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。冷却，防止振动、撞击和摩擦。避免扬尘，使用无火花工具收于干燥、洁净、有盖的容器中，转移到安全场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。大量泄漏：与有关技术部门联系，确定清除方法。


2.4劳动定员及工作制度
本项目年工作日为365天，24小时值班制，劳动定员10人。
2.5公用工程
2.5.1施工期供排水
项目施工期用水主要为生活用水、食堂用水和洒水降尘用水。
①生活用水和食堂用水
项目施工期废水主要是生活污水和食堂废水，本项目定员10人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按80L/人·日计（包含食堂用水），则用水量0.8m3/d（24m3/a），产污系数按0.8计，废水量0.64m3/d；
②洒水降尘用水：本项目施工时间为8h/d，设计洒水降尘量为0.2m3/h，用水量为1.6m3/d。
2.5.2运营期供排水
该项目运营期用水主要为生活用水和食堂用水。
①生活用水和食堂用水
项目废水主要是生活污水和食堂废水，本项目定员10人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按80L/人·日计（包含食堂用水），则用水量0.8m3/d（292m3/a），产污系数按0.8计，废水量0.64m3/d（233.6m3/a），项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，不外排。
本项目用水和排水量如表2.5-1所示，具体水平衡见图2.5-1。
表2.5-1  项目用水量统计表
	序号
	类别
	供水（m3/d）
	损耗（m3/d）
	排水（m3/d）
	循环（m3/d）
	排水去向

	1
	生活用水、食堂废水
	0.8
	0.16
	0.64
	0
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，不外排。



图2.5-1  项目水平衡图
2.6总平面布置合理性分析
根据建设项目主体设计资料，项目区占地面积9339m2，库区南侧、东侧、西侧三面环山。库区内设炸药库房1座、雷管库房1座、消防水池1座、值班室1座，库区出入口位于库区北侧，炸药库房与雷管库房相距25.3m，消防水池位于炸药库房东北侧，炸药库房、雷管库四周均设置防爆土堆。库区建有高度2.5m的实体围墙，围墙上部设有铁丝网和周界报警系统，库区有值班人员巡守。
本项目平面布置具有功能分区明确，场地布置顺畅、紧凑合理等特点。项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	2.7施工期
本项目基础工程施工方案及产排污环节见下图。
[image: ]
图2.7-1   施工期工艺流程及排污环节图
项目施工期产污节点：
废气：基础施工、建设建筑物等造成大量扬尘，施工机械运行排放的尾气；
废水：施工人员工地产生的少量生活污水及施工过程中产生施工废水；
噪声：施工机械造成，施工过程中的主要高噪声设备有：打桩机等；
固废：基坑开挖将产生一定的土方量，土建工程建筑垃圾、施工人员生活垃圾；
2.8运营期产污环节
2.8.1工艺流程及产污环节分析

图2.8-1   运营期工艺流程及排污环节图
工艺流程简述：
项目成品炸药、雷管及导爆索由专用车辆进入库区，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶，按规定地点停放并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的人体静电泄放装置，将人体的静电导入地下，然后由穿戴防静电服工作人员再采用手推车将成品炸药、雷管及导爆索搬运至仓库，并按规定进行堆垛码放。
在库期间加强管理，定期盘点，及时补货。
在客户下单后，配送成品炸药、雷管及导爆索的专用车辆进入库区，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的人体静电泄放装置，将人体的静电导入地下，再将成品炸药、雷管及导爆索从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导驶出库区。到达使用单位后由专人接收。
2.8.2主要污染工序
项目运营期主要污染工序见表2.8-1。
表2.8-1  主要污染工序汇总表
	类别
	污染物名称
	治理措施

	废气治理
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

	
	运输扬尘及汽车尾气
	运输车辆减速慢行，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。

	废水治理
	生活污水、食堂废水
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。

	噪声治理
	设备噪声
	车辆减速慢行，禁止鸣笛。

	固废治理
	生活垃圾
	集中收集后清运至环卫部门指定地点。

	
	过期、残次、破损炸药/雷管
	由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁




	与项目有关的原有环境污染问题
	无
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气
3.1.1达标区判定
本项目地理位置位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。本次环境空气质量现状采用2024年若羌县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项基本污染物环境空气质量现状数据，详见下表。
表3-1   区域空气质量现状评价表单位（μg/m³）
	评价因子
	年评价指标
	现状浓度
µg/m3
	标准限值
	占标率/%
	达标情况

	
	
	
	µg/m3
	
	

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均
	8
	40
	20
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	500
	4000
	12.5
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数日平均
	131
	160
	81.9
	达标 

	PM10
	年平均
	274
	60
	456.67
	超标

	PM2.5
	年平均
	91
	30
	303.33
	超标


2024年，项目所在区域SO2、NO2年平均，CO第95百分位数24h平均，O3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段限值二级标准要求；PM10、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段限值二级标准要求，由此判断，所在区域为不达标区域。PM10、PM2.5超标主要为若羌县气候干旱、少雨、风沙较大等原因造成。
3.2水土流失现状调查
①水土流失重点防治分区
根据《新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区划分表》，按照自治区级水土保持区划成果（新水水保〔2019〕4号），若羌县不属于自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。
根据本次“两区复核划分”成果，全疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。其中，重点预防区面积19615.9km2，包括天山山区重点预防区、塔里木河中上游重点预防区；重点治理区面积283963km2，包括额尔齐斯河流域重点治理区、天山北坡诸小河流域重点治理区、塔里木河流域重点治理区、伊犁河流域重点治理区。
根据《关于巴音郭楞蒙古自治州水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的公告》（巴州水利局2025年8月6日），项目区属于巴州水土流失重点预防区中的阿尔全山区国家级水土流失重点预防区。
②水土流失现状
项目区多年平均风速2.7m/s，项目区原地貌生态系统脆弱，稳定性较差，在多风的季节常形成风力侵蚀。根据对项目区侵蚀特点的描述及现场实地踏勘工作，确定项目区土壤侵蚀类型为风力侵蚀。
③水土流失治理措施
规范土地开发审批，避免无序垦荒，同时加大对项目周边植被的保护力度。对于项目施工过程中可能造成的局部土壤扰动区域，及时进行植被恢复和土地平整，确保地表径流能够自然下渗，降低水流冲刷对土壤的侵蚀。在项目运营期间，定期对矿区及周边区域的水土流失情况进行监测，建立长期有效的监测体系，若发现水土流失加剧趋势，及时采取针对性的治理措施，以保障项目所在区域生态环境的稳定。
3.3土地沙化现状调查
根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》，塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积361154km2，占全疆沙漠的81.97%，占我国沙漠总面积的一半以上。若羌县位于塔克拉玛干沙漠的东南角，主要沙化类型为流动沙丘、半固定沙地。若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占巴音郭楞蒙古自治州沙化土地面积的41.54%。本项目不在国家级沙化土地封禁保护区内，不属于沙化土地。
3.4声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，声环境监测：厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目可不进行声环境现状监测。
3.5地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价工作等级为三级B，三级B项目可不进行地表水环境质量现状调查，因此本次不进行地表水环境质量调查与分析。
3.6地下水、土壤环境现状调查
本项目按照各功能区进行分区防渗，不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行地下水、土壤环境现状调查。
3.7生态环境现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	3.8大气环境
根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
3.9声环境
本项目厂界外50m范围内无任何声环境保护目标。
3.10地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.11地表水环境
项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。
3.12生态环境
根据现场踏勘，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。项目评价范围及其影响范围无生态环境保护目标。
项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点，采取有效的污染防治措施后对周边生态环境基本无影响。

	污染
物排
放控
制标
准
	3.13大气污染物
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；
运营期无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准（处理效率60%）。
表3.13-1  大气污染物排放标准限值一览表
	项目
	排放形式
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	执行标准

	施工期
	无组织
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	运营期
	/
	食堂油烟
	2.0
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	无组织
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


3.14噪声
施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关规定，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
3.15废水
项目生活污水、食堂废水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，不外排。
3.16一般工业固体废物
本项目产生的固体废物及其贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	总量
控制
指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1施工期废气环境影响分析
[bookmark: _Toc417384482][bookmark: _Toc417384594][bookmark: _Toc417384481][bookmark: _Toc417384593]4.1.1施工扬尘
施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘、场地平整、施工产生的风力扬尘。
（1）汽车行驶扬尘
汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车轮附带的泥土产生的扬尘。环评要求施工期间，对运输车辆进行限速行驶、及时清理路面洒落泥土，保持路面清洁，适当洒水。
（2）施工扬尘
项目区内开挖地基，该类土层含水率较低，在天气干燥、有风的情况下覆土时，会产生扬尘。因此，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。
根据《大气污染防治行动计划》《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》《巴州建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》等相关文件要求，工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输。尽可能减少项目对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施：
①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，做到“六个百分百”（施工围挡100%标准、施工现场100%湿法作业、施工道路100%硬化、物料堆放100%覆盖、施工现场出入车辆100%冲洗、渣土运输车辆100%密闭运输）；
②施工现场实行围挡封闭，围挡高度不得低于1.8m；
③施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料存放区应与办公生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施。宜设置循环通道或贯通的施工道路，其宽度和承载力应满足车辆通行和消防要求。施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、固化等扬尘污染防治措施。施工现场应保证排水畅通，场地无积水。污水宜沉淀后重复使用。建设单位负责对待建场地裸露地面进行覆盖。
④施工现场土方堆放时，除应采取覆盖防尘网、篷布等防尘措施，并适时洒水外。还应做到：土方堆放高度不宜超过相邻围挡；使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开；施工材料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。严禁在施工现场围挡外堆放建筑材料和建筑垃圾。
⑤建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则。施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣土与建筑垃圾的产出量。施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，应在施工场地内设置临时堆放场，并采取下列措施之一：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期洒水压尘；其他有效的防尘措施。
建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 
⑥施工现场使用商品混凝土；
综上所述，项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。
4.1.2汽车尾气
施工车辆（工程车）、施工机械（挖掘机、推土机等）等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOx等空气污染物，车辆以及施工机械分布较散，大部分为流动性，产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，经自然扩散后，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。
由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。
[bookmark: _Toc417384483][bookmark: _Toc417384595]4.2施工期废水环境影响分析
施工期间设置临时沉淀池，施工废水主要包括施工设备冲洗废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。避免在暴雨天气进行清洗作业，减少暴雨冲刷导致的废水水量激增及污染物扩散。
施工期污水水质简单，无有毒有害物质，项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用，对周围地表水环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。
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（1）建筑垃圾
项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、钢筋头等，产生量为0.01t，施工现场设置临时贮存区，能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分送至住建部门指定的地点。
（2）施工人员的生活垃圾
由工程分析可知，施工期生活垃圾产生量为5kg/d，产生量为0.15t，拉运至环卫部门指定地点，不会对周围环境造成明显的不利影响。
4.4施工期土地沙化影响分析及防治措施
随着施工场地开挖、填方、平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工工程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易发生水土流失，引起土地沙化。
施工期防沙治沙措施：
（1）严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行路线和范围，不得离开运输公路随意行驶，加剧土地沙化；
（2）施工土方堆存使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后，对施工场地进行清理、平整。
4.5施工期生态影响分析
该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响、对地表原有植被造成破坏等。随着施工场地开挖、填方、平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工工程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易发生水土流失。因此，只要施工期加强管理、合理安排施工进度，产生的少量弃土及时清运，采取地面硬化措施，并因地制宜进行绿化。采取上述措施后，可起到吸声降噪，绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善，施工期对周围生态环境的影响不大。
综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境影响产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理），并进行文明施工，严格遵守上述环保建议，工程建设期间不会对周围环境产生明显不利影响。
4.6施工期噪声环境影响分析
本项目施工工期仅1个月，施工工序简单，主要高噪声设备为推土机、电锯，设备噪声源强：推土机65dB(A)、电锯75dB(A)，无大型高噪桩基设备。项目地处偏远山间库区，厂界外50m范围内无声环境保护目标，无居民、办公点等敏感噪声受体。
（1）施工期噪声控制标准
本项目建设期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，其标准限值见表4.6-2。
表4.6-2  建筑施工噪声排放标准限值（GB12523-2025）
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	70
	55


（2）施工期噪声衰减情况
由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程中产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用：
L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1)
式中：L1、L2分别为距声源r1、r2 处的等效A声级，dB（A）；
r1、r2为接收点距声源的距离，m。
由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：
△L=L1-L2=20lgr2/r1
参照设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如表4.6-3所示。
表4.6-3   施工噪声值随距离的衰减值
	阶段
	声源值dB(A)
距离（m）
	10
	20
	30
	40
	50
	100

	土方
	推土机
	45
	39
	35
	33
	31
	25

	结构
	电锯
	55
	49
	45
	43
	41
	35


由上表计算结果可知，土方、结构施工阶段设备噪声相对最大，但项目场区四周为山体，天然山体具备隔声屏障作用，进一步削减噪声传播；项目50m内无任何声环境保护目标，20m外噪声已低于昼间标准限值，施工噪声不会对人群造成干扰。本项目仅昼间施工，不安排夜间施工作业，不存在夜间噪声扰民问题；施工结束后噪声污染同步消失，无持续性噪声影响。为减小施工噪声对周围环境产生的影响，本环评要求采取以下控制措施：
①施工严格限定昼间作业，杜绝夜间施工，从源头规避夜间噪声影响。
②高噪声推土机、电锯等设备布置于场地中部，远离库区外围山体外侧边界，利用山体天然隔声降低场外噪声扩散。
③设备定期检修，避免设备故障产生额外冲击噪声，禁止野蛮敲击、卸料。
④建材、土石方轻装轻卸，减少撞击突发噪声；场内运输车辆限速、禁止鸣笛。
⑤若短时多台高噪设备同步作业，采用简易土工布临时围挡做局部隔声，进一步降低噪声叠加影响。
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	4.7大气环境影响分析及保护措施
表4.7-1   大气污染产生、治理及排放情况汇总表
	污染源
	污染物名称
	运行时间h/a
	产生情况
	治理
措施
	是否可行
	收集率%
	去除率
%
	排放情况
	排放方式

	名称
	风量m3/h
	
	
	产生量
t/a
	
	
	
	
	排放口浓度mg/m3
	排放口速率kg/h
	排放量t/a
	

	食堂
	5000
	厨房油烟
	1460
	0.003285
	油烟净化系统
	是
	/
	60
	0.18
	0.0009
	0.001314
	/


4.7.1废气源强
（1）为汽车运输扬尘及汽车尾气
本项目仅为民用爆炸物品的储存项目，不涉及生产、加工及包装、拆包等，因此无工艺废气产生，产生的废气仅为汽车运输扬尘及汽车尾气等。
本项目炸药运输车辆会产生少量扬尘，为非连续性，主要污染因子为颗粒物，产生量很小，定期对运输道路进行洒水降尘、车辆减速慢行，运输扬尘对大气环境影响较小；炸药运输车辆会产生少量汽车尾气，为非连续性，主要污染因子为CO、NOX、THC，本项目仓库运输量较小，汽车尾气产生量很小，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动，汽车尾气对大气环境影响较小。
（2）食堂油烟
根据咨询建设单位可知，食堂每天约有10人就餐，灶头数量小于3，属于小型食堂，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。经调查，食用油消耗系数按每人0.03kg/d，则总用量为109.5kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，取3%，则油烟产生量约为3.285kg/a。项目厨房安装一台油烟净化器，去除率约为60%，经过油烟净化器处理后排放量为1.314kg/a，油烟净化器风量为5000m3/h，油烟排放速率为0.0009kg/h，则油烟排放浓度为0.18mg/m3。油烟经油烟净化器处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。因此，食堂油烟对周围环境影响较小。
4.8水环境影响分析及保护措施
项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用。根据用水定额每人每天80L（包含食堂用水），则用水量为0.8m3/d（292m3/a）。排水系数按0.8计，则污水排放量约为0.64m3/d（233.6m3/a）。
表4.8-1   项目废水排放情况一览表
	废水
来源
	废水量
(m3/a)
	污染物名称
	污染物产生量
	治理
工艺
	是否为可行技术
	去除率（%）
	污染物排放量
	标准浓
度限值
(mg/L)
	排放方式与去向

	
	
	
	浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	
	
	
	浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	
	

	生活污水、食堂废水
	233.6
	COD
	400
	0.093
	格栅+A/O+二沉+消毒
	是
	90
	40
	0.0093
	--
	食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用

	
	
	BOD5
	300
	0.070
	
	
	97
	9
	0.0021
	-
	

	
	
	氨氮
	30
	0.007
	
	
	75
	7.5
	0.00175
	-
	

	
	
	SS
	250
	0.058
	
	
	90
	25
	0.0058
	--
	


污水处理的可行性分析：
一体化处理设施采用“格栅+A/O+二沉+消毒组合工艺”处理工艺，简称“A/O”工艺，其中二沉池污泥回流至缺氧池，完成反硝化脱氮，该处理工艺为成熟的污水处理工艺，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），故污水处理方式可行。
4.9声环境影响及保护措施
营运过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。项目噪声源主要为进出仓库及炸药运输车辆进出厂时产生的噪声，噪声级在70~85dB（A）之间。项目运输时间安排在昼间，夜间不运输，同时进场道路设置限速、禁鸣标识。项目运输噪声对周围声环境影响小。
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本项目建设完成后，产生的固体废物为：生活垃圾、过期、残次、破损炸药/雷管，根据建设单位提供资料，固体废物主要产排情况见下表。
表4.10-1   项目固体废物产生及排放情况表
	产生环节
	名称
	属性
	有毒有害物质名称
	固体废物及危险废物编码
	物理形状
	环境危险特性
	产生量(t/a)
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量(t/a)
	环境管理要求

	生活区
	生活垃圾
	生活垃圾
	无
	900-002-S62
	固态
	无
	1.825
	集中收集
	交由环卫部门处理
	1.825
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）

	仓库
	过期、残次、破损炸药/雷管
	危险废物
	硝酸铵、
柴油、
环三亚甲基三硝胺（黑索金）、
二硝基重氮酚
	900-999-49
	固态
	R
	0.3
	集中收集
	由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁
	0.3
	/


（1）生活垃圾
项目定员10人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年工作365天，则年产生量为1.825t/a，集中收集定期交由环卫部门进行处理。
（2）过期、残次、破损炸药/雷管
年产生量为0.3t/a，集中收集由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。
4.10.1危险废物防治措施
过期期、残次民用爆炸物品：废物代码900-999-49是指“被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）”。
本项目民用爆炸物品中部分成分（硝酸铵、黑索金）属于《危险化学品目录》的危险化学品。因此本项目将过期或残损而淘汰或放弃的民用爆炸物品列为危险废物。正常情况下基本不会产生过期、残次的民用爆炸物品。本环评按最不利因素考虑，本项目实施后过期、残次的民用爆炸物品产生量（多年平均）按0.3t/a计。根据《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）第四十三条中规定：“民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁”。
本项目总库区设置专职保管员进行定期巡查、盘点，可及时发现过期、残次的民用爆炸物品，并及时清理出库（本项目库区不设置危险废物暂存库），登记造册，企业已制定完备的销毁实施方案，及时报人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。
4.10.2生活垃圾防治措施
项目区设置垃圾桶收集生活垃圾，对生活垃圾集中分类收集，交由环卫部门处理。
4.10.3环境管理与监测计划
（1）环境管理
1）根据实际情况，建立环境保护领导小组，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜，承担日常环保工作和环境监测工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。
2）建立环境保护的知识普及、环保教育和宣传制度，定期进行环境保护培训，增强职工环境保护的意识和自觉性；对于环保专职人员，必须掌握国家、地方的环境保护政策、法规、行业环境保护政策法规、行业产业政策等，熟知国家和地方的环境规定与标准。
4.10.4排污许可
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业 102.危险品仓储594-其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，实行排污登记管理，无需申领排污许可证。
（1）环保标识设置：生活垃圾收集点、车辆噪声产排区域，依据国家标准配套设置环境保护图形标志，实现污染物产排点位标准化标识。
（2）企业日常管理要求：项目投产前需在全国排污许可证管理信息平台完成排污登记；运营期建立完整环境管理台账，常态化运维油烟净化器、一体化污水处理设施等污染治理设备，落实废气、废水、噪声、固废各项污染防治措施；企业排污、基础信息发生变动的，需在20日内完成平台变更填报，主动配合生态环境主管部门监督检查。
4.11地下水、土壤环境影响分析
4.11.1污染源及污染途径
项目正常存储过程中不产生液态物质，并且炸药运至仓库及发货过程中不进行分装，营运期不会由于分装引起的炸药撒漏，不存在地下水与土壤污染源。炸药和雷管在事故状态下发生爆炸后，产生的消防废水发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水。
4.11.2污染防控措施
根据建设项目污染物特性，具体防渗措施如下：
表4.11-1   厂区工程防渗措施一览表
	防渗方式
	污染区
	防渗结构
	防渗技术要求

	一般防渗
	炸药库、雷管库、消防水池
	人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度20cm
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m渗透系数K≤1×10-7cm/s

	简单防渗
	值班室
	水泥混凝土硬化地面
	一般地面硬化


本项目地下水、土壤污染防治措施应在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，对项目区域进行分区防渗处理。
①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；
②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
4.11.3分区防渗处理
将本项目区域按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为一般防渗区和简单防渗区。
①一般防渗区：炸药库、雷管库、消防水池。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
②简单防渗区：值班室
简单防渗区防渗要求：一般地面硬化。
表4.11-2   本项目地下水分区防渗情况一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗要求
	防渗措施

	一般防渗区
	炸药库、雷管库、消防水池
	人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度20cm
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m渗透系数K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	值班室
	水泥混凝土硬化地面
	一般地面硬化


由上述措施可知，本项目针对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效杜绝地下水和土壤污染。
综上所述，本项目在采取上述防控措施后，可有效防止地下水和土壤的污染。
4.12环境风险评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
4.12.1风险物质识别
根据项目原辅材料情况，拟建项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质。存放的主要为炸药和雷管；炸药主要为乳化炸药和铵油炸药，乳化炸药组分为硝酸铵水溶液、乳胶基质；铵油炸药组分为硝酸铵、柴油等，雷管主要为二硝基重氮酚和黑索金；暂存量及分布区域等情况详见表4.12-1。
表4.12-1  本项目涉及的风险源分布情况表
	名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	储存方式
	分布区域

	硝酸铵
	6484-52-2
	11.6
	50
	盒装
	炸药库

	柴油
	68334-30-5
	17.4
	2500
	盒装
	炸药库

	环三亚甲基三硝胺（黑索金）
	121-82-4
	0.03
	50
	盒装
	雷管库

	二硝基重氮酚
	87-31-0
	
	
	
	

	1.导爆索装药量为11g/m；2、电子雷管装药量为0.1g/发；3、环三亚甲基三硝胺属于健康危险急性毒性（类别3）


拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.23956＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ。
（1）可能影响途径
通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4.12-2。
表4.12-2  拟建项目风险物质影响途径一览表
	危险单元
	风险源
	有害物质
	环境风险类型
	环境影响途径

	炸药库、雷管库
	炸药、导爆索、雷管
	硝酸铵、环三亚甲基三硝胺（黑索金）、柴油、二硝基重氮酚
	爆炸、火灾
	消防废水泄漏通过地坪下渗等对周围地下水和土壤环境造成影响


（2）环境风险防范措施
本项目为民用爆炸物品专用储存库，火灾、爆炸事故危害性极大，结合项目现有工程条件，从建筑本质安全、消防系统、智能安防监控、防静电防爆、人员管理、日常巡检、事故应急七大维度制定针对性防范措施，具体如下：
1）建筑与场地本质安全防控
严格维持库区现有布局：炸药库与雷管库间距25.3m，满足民用爆炸物品安全距离规范；两座库房四周防爆土堆定期修整、加固，保证土堆完整、无坍塌，利用土堆+场区三面环山的天然山体形成双重物理屏障，一旦发生爆炸，有效阻挡冲击波、烟气向外扩散，缩小事故影响范围。
库区设置2.5m高实体围墙+顶部铁丝网，全域封闭隔离，围墙无破损、缺口；储存区、值班室、消防区域实行物理分隔，设置独立人行通道、车行通道，严格执行人车分流，禁止通道混用。
库区周边及库房周边严禁堆放杂草、建材、生活垃圾等易燃杂物，从源头减少火灾引燃物。
2）消防系统专项管控（消防水池、灭火设施、管网全流程管理）
本项目配套专用消防水池，为库区核心消防保障，结合爆炸危险场所特性分类配置灭火器材，建立全周期运维制度。
池体防渗维护：消防水池属于项目一般防渗区，严格执行等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s防渗标准，每季度检查池底、池壁、防渗层完整性，发现裂缝、渗漏立即停工修补，杜绝池水渗漏污染土壤、地下水。水位与运行管控：水池安装实时液位计+高低水位声光报警装置，24小时在线监测，常态保持满水位；结合当地干旱少雨特点，制定常态化补水方案，每月核查水位，严禁消防水池缺水、干涸。防护与保洁：水池整体加盖、外围设置防护栏杆，防止人员落水、杂物落入；每半年清理池底淤泥，保证消防水质清洁，避免堵塞消防管网。防冻、防风沙防护：针对若羌县昼夜温差大、风沙大的特点，对水池管道、阀门做保温、防沙封堵处理，保障极端天气下消防系统正常运行。
3）智能视频监控与周界安防系统（全覆盖、联动报警）
结合库区野外、24小时值守要求，在爆炸危险区域采用防爆型安防设备，实现视频监控、入侵报警、烟温报警三位一体联动。
视频监控系统点位布设（全域无死角）爆炸危险区：炸药库内、库外两侧，雷管库内、库外关键位置均安装摄像头，全覆盖物品堆垛、库房出入口；库区公共区：北侧主出入口、环形通道、消防水池周边、防爆土堆、围墙沿线加密布设摄像头；办公区：值班室、设备机房安装常规摄像头，监管内部作业行为。
门禁管理：库区主入口设置人脸识别+刷卡双重门禁，实行权限分级，仅授权人员可进入爆炸物品储存区；外来人员、车辆禁止直接入库。
4）防静电、防明火、电气防爆专项措施
静电、明火、电气短路是民爆库房事故首要诱因，制定刚性管控要求：
人体静电管控：炸药库、雷管库门口强制安装人体静电释放柱，所有进入库房人员必须触摸释放静电，值班人员现场监督，严禁省略该步骤；库区作业人员统一穿戴防静电工作服、防静电鞋，禁止穿着化纤衣物、带钉鞋进入储存区。
车辆静电管控：民爆专用运输车辆进场后，必须在指定区域熄火，连接车体静电接地夹，释放车辆静电后方可开展装卸作业。
全域禁火管理：整个库区划定绝对禁火区，张贴醒目禁火、禁烟标识；所有人员（内部职工、外来访客、司机）严禁携带打火机、火柴、手机等火种、电子设备进入储存区，手机统一存放于值班室专用储物柜。
电气防爆管理：炸药库、雷管内所有灯具、插座、线路、监控、报警设备全部使用防爆电气产品；电气线路全程密闭穿管，每日检查线路有无破损、老化；配电间独立设置并与库房保持安全距离，配备漏电、过载保护装置；爆炸危险区域严禁私拉电线、使用非防爆电器，电气检修必须断电、报备，由专业人员操作。
工具防静电：搬运使用的手推车、托盘、辅助工具均采用防静电材质，金属工具提前做接地处理，防止摩擦起电。
5）人员全流程安全管理（值守、出入、作业、培训）
本项目劳动定员10人，实行365天24小时值班制，建立闭环人员管理制度：库区严格执行双人在岗值守，严禁单人值班、脱岗、睡岗；分班组轮班，每班设置主岗（安全监控员）、副岗（库管员），岗位职责上墙公示。
建立《值班台账》，逐笔记录库区巡查情况、设备运行状态、出入人员/车辆、报警信息、天气情况，台账每日归档，长期留存。外来人员：执行先登记、资质核验、专人全程陪同、限时离场制度，严禁外来人员触碰爆炸物品、消防及安防设施。
6）日常巡检与设施运维（常态化隐患排查）
建立分级巡检制度，做到隐患早发现、早整改：
常规巡检：日间每2小时全覆盖巡检炸药库、雷管库、消防水池、灭火器材、监控设备、围墙、静电装置；夜间每4小时重点巡查库房门窗、周界报警、电气设备。
特殊天气加密巡检：降雨、大风、雷雨天气增加巡检频次，重点检查环形排水渠、防爆土堆、池体防渗层，防止雨水倒灌、土堆坍塌、池水渗漏。
专项运维：每月全面检修消防、监控、报警设备；每季度核查防渗工程、防静电接地装置；所有设施故障24 小时内完成维修。
隐患闭环：巡检发现一般隐患当日整改；发现防渗破损、电气故障、库房异常等重大隐患，立即停止库区作业、封存爆炸物品，上报主管部门，整改验收合格后方可恢复运营。
7）火灾、爆炸事故专项应急处置
库房出现冒烟、局部起火时，严禁使用高压水枪直喷炸药、雷管，优先采用灭火毯覆盖、干粉灭火器远距离喷射、消防沙掩埋控火；火势无法控制时，当班人员立即切断库区总电源、触发全域报警，全体人员沿预设路线撤离，严禁返回库区。结合场区三面环山的地形，预先划定多条应急疏散路线，疏散集合点设置在爆炸冲击波、烟气扩散范围之外；明确撤离顺序，储存区人员优先撤离。库区配套环形防渗排水渠，火灾扑救产生的消防废水、地面淋溶水全部汇入排水渠统一收集，禁止废水直接外排；收集后的废水经沉淀处理后，回用于场区洒水降尘，彻底阻断废水下渗、漫流污染土壤及地下水的途径。
本项目针对民用爆炸物品火灾、爆炸核心风险，结合现有消防水池、灭火设施、防爆安防、分区防渗、地形条件，从建筑、消防、监控、电气、人员、巡检、应急全链条制定了针对性防范措施，覆盖火源、静电、入侵、泄漏等各类风险点。
在严格落实以上所有风险防控措施、常态化开展安全管理与应急演练的前提下，项目事故发生概率极低；即便发生突发事故，现有屏障、消防、废水收集设施也可有效控制事故影响范围与次生环境污染。综合判定，本项目环境风险可防、可控，从环境风险角度，项目建设可行。
4.12.2突发环境应急预案编制、备案及常态化管理要求
（1）编制依据
《突发环境事件应急管理办法》（环保部令34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《民用爆炸物品安全管理条例》。
（2）编制主体与内容要求
项目投产前，建设单位委托具备环境应急编制资质的第三方机构编制《若羌羌河新材料有限公司新疆若羌县羌河（三区）长石矿新建民用爆炸物品储存库项目突发环境事件应急预案》，完整包含：①环境风险评估报告；②应急资源调查报告；③综合预案；④应急组织架构、人员分工；⑤周边环境敏感点应急疏散方案。
（3）备案流程
预案经内部评审+外部专家评审、企业法人签署发布后，20个工作日内报送巴音郭楞蒙古自治州生态环境局若羌县分局备案，提交全套备案材料：备案表、预案全文、风险评估报告、应急资源清单、专家评审意见。
（4）常态化管理硬性要求
1）应急演练：每年至少组织1次火灾爆炸+消防废水收集综合应急演练，形成演练记录、问题整改台账；
2）预案修订：每3年开展一次预案回顾评估；库区储存规模、周边环境发生重大变化时，完成预案修订并重新备案；
3）人员培训：全体库管、值班人员每年开展2次环境应急培训，培训内容包含爆炸烟气防控、事故废水导流、防渗设施操作；
4）应急物资储备：库区配套干粉灭火器、灭火毯、沙土，每月巡检补齐损耗物资；
5）联动机制：预案同步对接若羌县应急管理局、生态环境局、公安民爆管理部门，建立事故上报联动渠道，突发环境事件1小时内上报属地生态环境主管部门。
4.12.3事故应急池（消防废水收集池）容积计算、可行性分析
（1）计算依据
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）事故储存设施总容积公式：
V总=（V1+V2-V3）+V4+V5
参数释义：
V1：装置泄漏液体最大量（本项目炸药、雷管无液态物料，V1=0）
V2：一次火灾最大消防用水量；
V3：可转输物料量（无，V3=0）；
V4：日常生产废水量（库区无连续生产废水，V4=0）；
V5：汇水范围内降雨量（库区三面环山、环形防渗渠围挡，雨水可导流场外，不计V5=0）
（2）消防水量参数取值
民爆库房甲类火灾，室内外消火栓合计设计流量Q消=10L/s=36m3/h；
规范要求甲类仓库火灾延续时间t消=2h；
V2=36*2=72m3
（3）所需最小事故收集容积
V总=（0+72-0）+0+0
（4）现有水池校核与可行性分析
本项目配套消防水池总容积187.2m3，远大于事故所需最小收集容积72m³，消防水池可兼作事故废水收集池，无需单独新建应急池。事故废水经沉淀、自然稳定后，全部用于库区场内道路、裸露场地洒水降尘，不外排地表、地下水体；若废水污染物浓度偏高，延长沉淀静置周期，分批次少量回用，杜绝集中漫流。
4.12.4建设项目环境风险简单分析内容表
表4.12-3   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	若羌羌河新材料有限公司新疆若羌县羌河（三区）长石矿新建民用爆炸物品储存库项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处

	地理坐标
	炸药库中心点坐标：东经88°3′46.304″，北纬38°12′36.146″
值班室中心点坐标：东经88°3′48.467″，北纬38°12′45.986″

	主要危险物质及分布
	炸药库、雷管库储存的炸药、导爆索、雷管

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近人员健康产生影响；发生火灾时需消防水灭火，产生的消防废水可能会进入外界地表水环境，对地表水造成污染，亦或是下渗进入土壤和地下水中，造成土壤和地下水的污染。

	风险防范措施要求
	救援物资：厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修

	填表说明
	/


4.12.5环境风险结论
本项目通过加强管理、采取有效措施，加强对运管员工防范事故风险能力的培训，编制环境风险应急预案等，可进一步降低环境风险发生的概率和造成的影响。
综上所述，经采取本次评价提出风险防范措施后，评价认为从环境保护角度而言，本项目的环境风险可防控。
4.13环保投资
项目总投资300万元，其中环保投资约23万元，占总投资的7.67%，环保投资情况见下表4.13-1。
表4.13-1  环保投资估算表
	工期
	项目
	环保措施
	环保费用（万元）

	施工期
	项目基建
	对于道路扬尘，定期洒水降尘，外运控制装卸量、采用洒水加湿后加盖篷布运输
	1

	
	施工机械废气
	采用较好的燃油设备，充分燃烧
	1.5

	
	生活污水、食堂废水
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用
	3

	
	施工废水
	设置沉淀池循环使用
	1

	
	机械噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施
	1

	
	固体废物
	建筑垃圾送至住建部门指定的地点，生活垃圾用垃圾箱收集后定期交由当地环卫部门处置
	2

	运营期
	废气
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后排放
	1

	
	
	运输扬尘及汽车尾气
	运输车辆减速慢行，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动
	1

	
	噪声
	设备噪声
	车辆减速慢行，禁止鸣笛
	1

	
	废水
	生活污水、食堂废水
	依托施工期的处理设施
	0

	
	固体
废物
	生活垃圾
	集中收集后清运至环卫部门指定地点
	1

	
	
	过期、残次、破损炸药/雷管
	由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁
	1

	环境风险措施
	布置消防栓、灭火器、视频监控、一键报警器及其他应急物资
	3

	生态保护措施
	施工防尘网、场地平整压；防爆土堆、边坡防风固沙；荒漠原生地表防护
	2.5

	建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关科研费用
	3

	合计
	23


4.14环境监测保护计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等文件要求制定监测计划，具体环境监测计划见表4.14-1。
表4.14-1  环境监测计划
	环境因素
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	排放标准

	大气环境
	颗粒物
	厂界
	1次/年
	厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2控制要求

	声环境
	等效连续A声级Leq（A）
	厂界四周
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中的2类标准






2
[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化器处理后排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	厂界
	运输扬尘及汽车尾气
	运输车辆减速慢行，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	厂区
	生活污水、食堂废水
	项目食堂废水经隔油预处理后与生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

	声环境
	车辆运输
	车辆噪声
	车辆减速慢行，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	办公生活区
	生活垃圾
	集中收集后清运至环卫部门指定地点
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）

	
	炸药库、雷管库
	过期、残次、破损炸药/雷管
	由民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁
	/

	土壤及地下水
污染防治措施
	分区防渗：
炸药库、雷管库、消防水池为一般防渗区，人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度20cm，等效黏土防渗层Mb≥1.5m渗透系数K≤1×10-7cm/s；值班室为简单防渗区，采用混凝土硬化。

	生态保护措施
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县以南直线距离85公里处。在项目建设范围内及周边均无珍稀的动植物。建设单位要加强管理和监督，施工期生态保护措施：1.严格划定施工边界，所有作业、机械行驶、物料堆放均限定在项目用地范围内，严禁超范围开挖、碾压周边地表，保护荒漠原生地表结皮与耐旱植被，最大限度减少地表扰动。2.施工开挖产生的临时土方、弃渣集中堆存，全程采用防尘网全覆盖，并设置简易防风围挡，抵御大风引发风力侵蚀、土地沙化；大风天气暂停土方开挖、地表平整等扰动作业。3.优化施工排水，依托场区规划环形排水渠布设临时导水设施，疏导短时坡面汇水，防止地表径流冲刷造成水力型水土流失。4.施工机械、运输车辆仅在规划通道内行驶，禁止碾压场外土体与植被；施工结束后立即清理建筑垃圾、施工废料，对所有扰动地表进行平整、压实，消除松散土体。5.场区无珍稀动植物，施工期间禁止随意铲除、破坏场地内原有荒漠植被。
运营期生态保护措施：1.建立月度生态巡查制度，重点巡查库区周边、防爆土堆、围墙外侧、排水渠沿线，及时修复风蚀造成的土体松动、小型塌陷，维持场地地形稳定。2.对场内裸露地面、运输通道定期洒水固沙，抑制区域风力侵蚀与局部沙化现象；严禁在场区及周边取土、挖沙、破坏地表。3.全场区垃圾做到日产日清，不随意丢弃、堆积废弃物，避免垃圾长期堆放破坏局部地表环境。4.定期维护场内人行、车行通道及排水设施，保障设施完好，防止路面破损、排水不畅间接引发生态破坏。5.落实场区封闭式管理，外来人员、车辆按指定路线通行，减少人为活动对周边荒漠生态的干扰。项目在营运期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。

	环境风险
防范措施
	对工作人员进行应急培训，组织应急演练，确保事故发生后影响降至最小。落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，增强环境风险意识，加强环境管理。

	其他环境
管理要求
	1.项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。



六、结论
	项目建设符合国家产业政策，选址较为合理。项目符合当地经济结构的调整要求，在促进地区经济方面具有一定的作用。严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，并切实落实本报告中提出的各项环保措施，在保证环保设施正常运转的条件下，从环境保护的角度分析，本项目的环境影响可行。



建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0093t/a
	/
	0.0093t/a
	+0.0093t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0105t/a
	/
	0.0105t/a
	+0.0105t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0058t/a
	/
	0.0058t/a
	+0.0058t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.00175t/a
	/
	0.00175t/a
	+0.00175t/a

	固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.825t/a
	/
	1.825t/a
	+1.825t/a

	
	过期、残次、破损炸药/雷管
	0
	0
	0
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
新鲜水
生活用水、食堂用水
地埋式一体化污水处理设施处理达标；春夏秋季用于洒水降尘，冬季储存于水箱，次年回暖后回用
损耗0.16m3/d
0.8m3/d
0.64m3/d
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