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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆和静县明戈艾提钴镍矿勘探

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	四十六-99、陆地矿产资源地质勘查
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查面积：6016000
临时用地：10000
临时道路：3

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	54.74
	环保投资（万元）
	23

	环保投资占比（%）
	42.01
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否

(是：         

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的专项评价设置原则表：
专项评价设置原则表
专项评价的类别

涉及项目类别

项目情况
是否做专项
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及地表水专项类别
否
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及地下水专项类别
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，周围不涉及环境敏感区
否
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及地表水专项类别
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及噪声专项类别
否
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及环境风险专项类别
否
根据上表分析，本项目为“四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查”，无需开展专项评价工作。

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》

审批机关：自然资源部

审批文件名称及文号：《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）>的审查意见》（自然资源函〔2022〕1092号）
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》，巴州人民政府2022年12月发布

审批机关：/

审批文件名称及文号：/

（3）《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021-2025）》，和静县人民政府2023年3月发布

审批机关：/

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审批机关：中华人民共和国生态环境部

审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中三、规划目标。（一）总体目标。到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全、更加活跃，矿山生态环境质量持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。（二）规划目标。战略性矿产资源保障能力显著提高。开展新一轮战略性矿产找矿行动，重要成矿区（带）内矿产资源调查评价工作持续推进，形成一批战略性矿产和优势矿产勘查开发后备区和战略接续区。新发现和评价矿产地100-150处，其中大中型矿产地20-30处。铁、锰、铜、钴、金、锂、铍、萤石、硅质原料等矿产勘查实现新突破。

四、总体布局。（一）勘查开发保护区域布局。依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑-阿尔金等“两环八带十个勘查开发区”。
西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿产资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。

本项目为钴镍矿地质勘查项目，属于“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，为矿产资源的开发与利用奠定基础，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》总体目标和总体布局等相关要求。
2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见（环审〔2022〕124号）的符合性分析。

依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑-阿尔金等“两环八带十个勘查开发区”。

西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿产资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。
重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、锂、铍、金等金属矿产以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。

限制勘查矿种：石棉、砂金等矿产。

限制开采矿种：硫铁矿、石棉、砂金、砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。

禁止勘查开采矿种：可耕地砖瓦用粘土、灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂铁、汞等矿产。

本项目为钴镍矿地质勘查项目，为重点勘查开采矿种，属于“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，为矿产资源的开发与利用奠定基础；采用1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量、1.1:5千岩石剖面测量、槽探工程及样品测试，严格控制施工作业范围，因此符合总体规划环评报告书及审查意见中相关要求。

3.《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划2021-2025》符合性分析

规划要求，矿产资源调查评价与勘查。落实自治区规划，推进新一轮战略性矿产找矿行动，加强重要成矿区（带）内矿产资源调查评价工作，形成一批战略性矿产和优势矿产勘查开发后备区和战略接续区。新发现矿产地10-15处，大中型矿产地2-4处。煤、铁、铜、镍、金、钨锡、锂、铍、萤石、硅质原料、石灰岩（大理岩）、饰面石材等矿产勘查实现新突破，探矿权总数控制在800个以内。

矿产资源勘查开采调控方向。落实自治区规划，结合巴州实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点、限制、禁止勘查矿种：

重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。

限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。

禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。

对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略，实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。
本项目为钴镍矿地质勘查项目，属于重点勘查矿种，符合上述《规划》的发展要求。

4.与《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
根据《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》中矿产资源勘查开采调控方向，落实国家能源资源安全战略，结合和静县实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。

重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。

限制或禁止勘查矿种：原则上不存在限制或禁止勘查矿种，仅针对目前无法开采，或开采成本较高、效益低下的矿种，相应降低勘查程度或暂缓勘查，将有限的勘查资金投入到急需的矿种勘查工作中去。
本项目为钴镍矿地质勘查项目，属于重点勘查矿种，故符合《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为固体矿产地质勘查，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。北京天承盛西矿业技术开发有限公司于2021年5月12日取得“新疆和静县明戈艾提钴镍矿勘探”探矿权证，勘查矿种为钴镍矿，勘查许可证号：T6500002008123010021279，图幅号：K45E010010，K45E011010，有效期限2021年5月12日至2026年5月12日，勘查面积为6016000m2。巴州自然资源局建议同意办理探矿权延续变更登记手续。因此其建设符合国家产业政策要求。
2.生态环境分区管控符合性

2.1与自治区生态环境分区管控符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）（新环环评发〔2021〕162号），其符合性分析见表1-1、1-2。
表1-1   与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析
管控维度
管控要求
本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。

本项目为固体矿产地质勘查，属于允许类，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类事项
符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，项目周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展
本项目为固体矿产地质勘查，不属于“三高”行业

符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目占地类型为其他草地属于临时用地，不占用永久基本农田
符合
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，不在水源涵养区、饮用水水源保护区内
符合
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目为固体矿产地质勘查，无生产废水，生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉，符合国家产业政策
符合
A1.4其它布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目为固体矿产地质勘查，属于允许类项目，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》和《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》的相关规划
符合
A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目为固体矿产地质勘查，项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，不属于重点行业，不在重点区域

符合
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目扬尘采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放。通过对柴油发电机及车辆定期维护保养，使用正品柴油，减少尾气排放
符合
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

A4资源利用要求

A4.1水资源
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
本项目生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。无生产废水产生
符合
表1-2   本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
天山南坡片区总体管控要求
管控要求
本项目
符合性
切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性
本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
/
重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障
本项目不涉及油气勘探开发
/
推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
/
加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理
本项目不涉及
/
加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
/
2.2与巴州生态环境分区管控符合性分析

根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）分析本项目与生态环境分区管控符合性分析见表1-3。
表1-3   巴州生态环境分区管控符合性分析一览表

名称

总体管控要求
符合性分析

符合性

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km。位于和静县一般管控单元（ZH65282730001）和和静县大气弱扩散区（ZH65282720002），项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能。

符合

环境质量底线

全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到II类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。
项目区属于环境空气质量不达标区，地表水、声环境质量良好；对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州实施环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。
本项目为固体矿产地质勘查，消耗水资源、土地资源、能源很小，且勘查期较短。项目不属于“三高”项目，不触及资源利用上线。

符合

管控类型
管控要求
本项目

符合性
和静县一般管控单元ZH65282730001
空间布局约束
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目为固体矿产地质勘查，不使用高毒、高残留农药，工程仅涉及普通地质勘查，不会对土壤造成污染
符合
污染物排放管控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
本项目大气污染物为槽探产生的少量粉尘，经洒水降尘后对周边环境影响较小；项目勘查产生的污染物较少，对周边环境影响较小
符合
环境风险防控
1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。无生产废水产生
符合
资源利用效率
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

4.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目为固体矿产地质勘查，不使用高毒、高残留农药，工程仅涉及普通地质勘查，不会对土壤造成污染
符合
和静县大气弱扩散区ZH65282720002
空间布局

约束

严格建设项目节能环保准入，涉及大气污染物排放的，执行国家大气污染物排放限值，待地方大气污染物排放标准出台后一并执行。

本项目大气污染物为槽探产生的少量粉尘，经洒水降尘后对周边环境影响较小，严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
符合

污染物排

放管控

执行环境空气质量二级标准。

本项目环境空气质量执行环境空气质量二级标准
符合

环境风险

防控

1.生态环境主管部门应当会同气象部门建立重污染天气监测预警、会商和信息通报等机制，进行大气环境质量预报。

2.政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

本项目在重污染的天气下应当及时停工，防止造成污染扩大
符合

资源利用

效率

在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

本项目无需供热，不使用锅炉
符合

2.3与环境管理政策分析的符合性分析

表1-4   环境管理政策符合性分析
规划
规划要求
本项目情况
符合性
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年1月31日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会第四次会议通过）
按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
本项目为固体矿产地质勘查，推动矿产资源开发利用，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小
符合
《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年2月22日）
加强矿产资源循环利用，大力推进绿色矿山和绿色矿区发展示范区建设；推动绿色矿山建设，加大矿山开采修复治理，实现“边开采、边治理”加强防风固沙绿化工程建设，加强扬尘、露天矿山综合治理。
本项目为固体矿产地质勘查，推动矿产资源开发利用，采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放；生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉；无生产废水产生；采取措施后项目建设对环境影响较小

符合
《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》
加大优势矿产资源勘探开发力度。充分发挥矿产资源富集优势，提升优势矿产资源绿色勘探开发水平，加大整装勘查力度，继续加快西天山阿吾拉勒国家级整装勘查区、艾尔宾山北缘铜铅锌多金属勘查区的勘探开发步伐，以铁、菱镁、铅、锌、金等有色金属和石灰岩等非金属为重点，全力推进矿山二期项目，启动察汗乌苏铁矿建设，加快哈勒哈特菱镁矿开发综合应用项目建设，积极引进先进生产技术，不断延伸矿产资源深加工产品附加值，力争“十四五”末形成千万吨铁精粉产能，建成全国重要、新疆最大的铁精粉生产基地。积极推进绿色矿山建设，促进矿产资源高效利用，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。
本项目主要为固体矿产地质勘查中的钴镍矿地质勘查，位于规划的“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，属于重点勘查矿种，促进矿产资源高效利用发展
符合
《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）
坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级
本项目主要为固体矿产地质勘查，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小
符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（2025年4月18日）

坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，落实减污降碳总要求，着力推进碳达峰行动，加快推动绿色低碳发展，加强生物多样性保护，推进生态环境治理体系和治理能力现代化

本项目为钴镍矿地质勘查，工作体量较小，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小

符合
《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日）
第四十七条矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复
本项目为钴镍矿地质勘查，在项目勘察过程中不产生尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物
符合
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）

各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染

本项目为固体矿产地质勘查，勘查过程中采取洒水降尘防尘措施，防治大气污染
符合
《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024）》（新环环评发〔2024〕93号）
矿产资源开发按照国家及自治区绿色矿山建设规范进行建设，遵循“谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁受益、谁补偿，谁污染、谁付费”的原则，制定矿山生态环境保护与恢复治理方案并严格组织实施。违反国家规定造成生态环境损害的，依法依规开展生态环境损害赔偿工作，依法追究生态环境损害赔偿责任

本项目为固体矿产地质勘查，勘查过程中采取洒水降尘防尘措施，防治大气污染；探矿期结束后，对遗留地面的施工迹地按照普查设计方案进行恢复
符合

《中华人民共和国草原法》（2021年4月29日）

第五十五条除抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆外，禁止机动车辆离开道路在草原上行驶，破坏草原植被；因从事地质勘探、科学考察等活动确需离开道路在草原上行驶的，应当事先向所在地县级人民政府草原行政主管部门报告行驶区域和行驶路线，并按照报告的行驶区域和行驶路线在草原上行驶

本项目属于地质勘查活动，矿区属矿业权空白区，且不涉及生态敏感区，勘查区至县城已建有交通运输道路，不占用、破坏草原，项目勘查符合国家法律法规

符合
《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）

编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入到相关章节

本项目在地质勘查前，编制了环境影响评价文件，其中对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施，符合要求
符合
《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）

探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复
本项目实施过程中注意减少对土壤、植被、地表景观的破坏，探矿期结束后，对遗留地面的施工迹地进行恢复
符合
《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）
对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全；对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土
本项目主要为固体矿产地质勘查，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小，恢复其原有生态功能
符合
《自然资源部 国家林草局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》自然资发〔2024〕122号

（一）加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。

（二）强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。

（三）明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。

本项目主要为固体矿产地质勘查，勘查前，制定完成勘察实施方案，对勘查人员进行绿色勘查培训，在勘查过程中通过技术创新与管理优化，显著降低勘查活动对生态系统的扰动，采用1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量、1.1:5千岩石剖面测量、槽探工程及样品测试等综合勘查技术方法
符合



二、建设内容
	地

理

位

置
	项目探矿范围拐点坐标如下表所示；地理位置图见附图3，与周边位置关系见附图4。
表2-1   本项目探矿权范围拐点坐标

拐点序号

地理坐标（CGCS2000坐标系）
东经
北纬


	项

目

组

成

及

规

模
	2.1项目背景
北京天承盛西矿业技术开发有限公司于2021年5月12日取得“新疆和静县明戈艾提钴镍矿勘探”探矿权证，勘查矿种为钴镍矿，勘查许可证号：T6500002008123010021279，图幅号：K45E010010，K45E011010，有效期限2021年5月12日至2026年5月12日，勘查面积为6016000m2。巴州自然资源局建议同意办理探矿权延续变更登记手续。（临时用地面积为10000m2，其中探矿路面积7500m2，堆场面积500m2，临时工作区2000m2）
2.2项目基本概况
（1）勘查矿种：钴镍矿
（2）探矿方式：采用1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量、1.1:5千岩石剖面测量、槽探工程及样品测试等综合勘查技术方法
（3）工程投资：54.74万元
（4）勘查面积：6016000m2
（5）总体工作部署：
①系统收集工作区以往地、物、化、遥以及矿产勘查资料，进一步分析总结工作区控矿因素与成矿规律，指导本次勘查工作开展。
②开展工作区全区1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量、1.1:5千岩石剖面测量，进一步查明工作区成矿地质条件、矿化特征、控矿因素等；利用探槽对化探异常进行揭露、对已知矿化带延伸进行扩大控制，圈定矿体。

（6）勘查的目的和任务
在充分收集与分析已有工作成果资料的基础上，以寻找钴镍矿为主攻目标。采用地质草测、综合剖面测量、槽探等方法，对新疆和静县明戈艾提钴镍矿勘查工作区开展普查工作，初步查明成矿地质条件、控矿因素和矿体特征，估算推断资源量，为下一步勘查工作部署提供依据。
2.3项目主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2-2。

表2-2   本项目主要经济技术指标
序号

项目

单位

工作量

1
1∶10000地质草测

平方千米
8.85
2

1∶5000地化（岩石）综合剖面测量

千米
15
1.1:5 千岩石剖面测量

千米
15
3

槽探
立方米
1200
4

一般岩矿分析

件
115
5

化学样品加工

件
50
6

基岩化探分析样

件
850
7

薄片鉴定

件
10
8

光片鉴定

件
10
9
槽探编录

米
300
10
刻槽样采样

米

50
2.4建设内容及规模

本项目为矿区地质勘查活动，主要为勘查工程施工，不涉及矿区开采运营。本项目组成见表2-3。

表2-3   建设项目组成一览表

项目组成

工程内容与规模

备注

主体工程

地质测量
开展工作区全区1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量、1.1:5千岩石剖面测量，进一步查明工作区成矿地质条件、矿化特征、控矿因素等
/
槽探

通过槽探揭露，对发现的铜矿化蚀变带、铜银矿体、断裂构造、物、化探异常进行控制，总工作量1200m3，探槽6条（开口1.2-1.5米，槽底宽0.8-1.0米，深度不大于3米）
/
编录

对各施工项目开展简易水文地质观测，大致查明普查区水文地质条件
/

采样测试
样品化验工作委托有资质的第三方测试单位进行分析
/
辅助工程
施工营地

本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷用于施工人员休息使用，占地面积（500m2），施工营地选址地势平坦、避开陡坡和易发生地质灾害的区域
新建

储运工程

施工道路
矿区内部为简易道路（3km，宽2.5m，对矿区内部道路进行简单平整碎石铺垫）与外界连接；矿区外利用现有道路
新建
临时堆场

开挖探槽产生的岩土，采用可降解编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围的较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定

新建

柴油储运方式
生产柴油外购，由一台运油车拉运（容量约1m3），拉运一次可满足项目用量，年用量约0.25t
新建
公用工程

供电

设置柴油发电机，提供用电

/

供水
生产及生活用水从和静县克尔古提乡拉运，生产用水使用水罐车储存，容积10m3，生活用水桶装纯净水
/
排水
本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
/
环保工程

废气
扬尘：采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放。

燃油废气：对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。
/
废水
本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
/
噪声
低噪声设备，应对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态
/

固废

剥离废石全部堆放至探槽附近，并用篷布覆盖，每个作业点勘查结束后立即回填
生活污水一体化处理设施产生的底泥，定期清掏用于周边植被绿化
生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点。项目不产生危险废物，设备保养维修委托修理厂，维修保养后由修理厂自行带走
2.5主要设备

本项目主要设备见表2-4。

表2-4   主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

1
轻型越野车

辆
2
2
柴油机

台
1
3
笔记本电脑

台
10
4
GPS卫星定位仪

架
12
5
数码相机

架
10
6
便携式矿石元素分析仪

架
1
7
对讲机

部
12
8
车载电台

部
3
9
台式电脑

台
2
10

卫星电话

部
2
11

激光打印机

台
2
12

汽油发电机

台
2
13

新飞冰柜

台
1
14
大棉帐篷

顶
5
15
小棉帐篷

顶
2
16
资料箱

箱
5
2.6公用工程
（1）给水工程

项目生产及生活用水从和静县克尔古提乡拉运。
（2）排水工程

本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。

（3）供电工程

设置柴油发电机，提供用电。

2.7原辅料及能源消耗

表2-5   原辅材料及能源消耗量一览表

序号

类别
名称

消耗量

单位

来源

备注
1

能源
柴油
0.25
t/a
外购
/
2
能源
水
283.5
t/a
外购
/
3
能源
碎石
1200
m3/a
项目产生
勘查结束后立即回填
2.8土石方平衡分析

本项目主要产生土石方的工程为槽探。

槽探总工程量为1200m3。
表2-6   土石方平衡一览表

项目

挖方m3
填方m3
调入

调出

借方

弃方

数量m3
来源

数量m3
去向

数量m3
来源

数量m3
去向

槽探
1200
1200
/
/
/
/
/
/
/
/
合计

1200
1200
2.9工作制度和职工人数

本项目工作人数7人，年工作210天，每天8小时。

	总平面及现场布置
	在槽探附近设置临时堆场，用于存放槽探过程挖出的土方，待施工期结束后用于回填。矿区内部新建简易道路，作为探矿期临时道路；本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷，随工程施工点位移动。生产及生活用水从和静县克尔古提乡拉运。项目探矿区设置柴油发电机，提供用电。本项目工程布局合理。

施工区域不占用耕地，无风景名胜区，无珍稀保护动、植物，对周边环境影响较小。由于本项目工作量较少，对周围环境影响甚微。

综上所述，项目各勘查活动影响范围内无自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源地等敏感点。探矿范围内多为山区，矿区范围内无珍稀保护植物、未发现珍稀保护动物。在探矿过程中采取相应的保护措施后，对矿区周边的居民及生态环境影响较小。从环境保护角度分析项目选址是合理可行的，不存在制约性因素。

	施工方案
	2.10工艺流程

本项目产生环境影响的时段主要为野外勘查期。探矿工作主要包括地质简测及槽探，工程实施过程中主要的污染来自槽探过程中扬尘、机械噪声及工作人员在地质简测和生活过程中产生的生活污水和垃圾。本次评价对象为矿产资源勘查期间可能产生的“三废”污染及生态破坏、水土流失对项目周围的环境影响。

2.11地质测量工艺及产污流程

地质测量主要分为地质测量（简测）和遥感地质两部分。通过航空磁力仪和大疆遥感飞机，提取矿区遥感蚀变信息，并结合前人填图成果，进一步查明普查区的地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变带、矿（化）体分布情况，在前期预查成果的基础上，通过1∶10000地质草测、1∶5000地化（岩石）综合剖面测量，确定含矿岩性层，查明矿化蚀变的种类及强度，确定主要工作区。

该流程无污染物产生，只有航空和遥感设备运行噪声，随着作业结束而消失。
2.12槽探施工工艺及产污流程

槽探施工顺序为：表土剥离→槽探开挖、土石堆放→取样编录→回填。
（1）探前工程

本项目进行勘查作业前首先需要修建简易道路，对道路进行填平压实，保证探矿车辆安全通过。简易道路施工顺序为：施工放样→地面掘除清理→地表平整压实。

（2）槽探

槽探工程主要用于揭露地表矿体、矿化蚀变带及查证物探异常，以控制矿体厚度、品位的变化情况及发现新矿体，探槽长度以能控制矿体、矿化体出露宽度为原则。其布置原则为：垂直并贯穿矿（化）体、主要蚀变带、重要地质体，工程布置既有系统性，又有有限性（一般以2—3条稀疏控制矿体）。施工探槽在横向上控制了矿体的长度，纵向上均揭露了矿体顶底板。

工程完工验收合格后及时进行编录。编录采用皮尺基线法素描一壁一底，比例尺1∶50或1∶100。素描图要详细标定地质界线、产状要素、样品位置，力求文图一致。其技术方法按《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078—2015）及《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2020）规定执行。系统采集化学分析样，以便正确圈定矿体。在工程结束后要将槽探产生的土石方进行回填，严格对表层土实行分层回填，最大限度地减小对土壤肥力的影响。项目设计开挖探槽6条，工作量1200m3，本项目槽探施工分别挖掘不同规格的探槽（开口1.2-1.5米，槽底宽0.8-1.0米，深度不大于3米）。

[image: image1.emf]表土剥离

取样编录 回填

槽探开挖、土

石堆放
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图2.12-1   工艺流程及产污环节图

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态

环境

现状
	3.1与主体功能规划相符性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的限制开发区域和禁止开发区域。

3.2生态环境现状调查

3.2.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于Ш天山山地温性草原、森林生态区—Ш3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区，见附图9，具体见表3.2-1。
表3.2-1   生态功能区划及主要环境问题和保护目标
生态功能区名称

主要生态服务功能

主要生态环境问题

生态敏感因子敏感程度

保护目标

保护措施

发展方向

42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区

水源补给、生物多样性维护、土壤保持

水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏

生物多样性和生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、不敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感。

保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原

草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理

合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km。本项目植被以耐旱草本为主，呈现土壤贫瘠、地表裸露度高的特征：植物群落以旱生、沙生植物为主，群落结构单一；动物种群以小型荒漠特有种为主（如沙蜥、跳鼠），无国家级重点保护物种。项目用地类型为其他草地，周边以低覆盖度耐旱植被（针茅）为主，项目直接影响限于项目占地范围内的生态环境。项目在严格落实修复措施、长期维护的前提下，项目生态影响可控。
3.2.2土地利用现状调查
（一）项目区土壤类型

根据收集的资料及现状调查，项目区位于天山山脉南麓，区域内土壤类型较简单，以亚高山草原土为主，包含了少量的栗钙土，见附图4。
亚高山草原土的特征表现为：在土壤剖面上部有腐殖质积累，土壤有机质含量大多为5%左右，表层可见簇状草根层。腐殖质层厚10～20厘米，粒状结构，颜色为灰棕色或棕色，土壤常有受土壤动物扰动的痕迹。在剖面的中下部，即30或50厘米的深度上，可见比较明显的钙积层。碳酸钙的淀积形态主要是斑点状或脉纹状，含量可达10～35%。土壤呈微碱性至碱性反应，pH值7.5～8.5。土壤质地较轻，大部分含有石砾。土壤发育程度差，土层浅薄。
栗钙土的特征表现为：是温带半干旱大陆气候和干草原植被下经历腐殖质积累过程和钙积过程所形成的具有明显栗色腐殖质层和碳酸钙淀积层的钙积土壤。
（二）项目区植被类型

本项目位于西天山中部，属中高山区，总体北高南低，地形陡峭，海拔3480～4500米，相对高差500～1000米，山体上升强烈，属高山深切地貌。山体坡度为30~65°，局部地段65~80°，最低侵蚀基准面相对高差约200～812米。山体坡脚地带坡度15~30°，矿区大部分地区基岩裸露，风化强烈岩石破碎，多为陡峭险峻的碎石坡地形及灰岩陡坎地形，部分地区覆盖少量第四系堆积物。勘查区属温暖带大陆性干旱季风气候，冬寒夏炎，夏季有少量降雨，降雨量多集中在7-8月份，6-9月份平均气温为17-20度，多西北风，蒸发量大于降水量，冰冻期为10月至翌年4月。
根据查询相关资料及现场勘查和植被类型分布调查可知，项目所在区域目前主要植被类型为针茅等，用地现状多为其他草地。

表3.2-2    项目区及周边区域植物名录

科

种名

拉丁名

形态特征及生活习性

保护级别

禾本科

针茅

Stipa capillata L.

圆锥花序狭窄，几全部含藏于叶鞘内；小穗草黄或灰白色；颖尖披针形，先端细丝状，长2.5-3.5厘米，第一颖具1-3脉，第二颖具3-5脉（间脉多不明显）；外稃长1-1.2厘米，背部具有排列成纵行的短毛，芒两回膝曲，光亮，边缘微粗糙，第一芒柱扭转，长4-5厘米，第二芒柱稍扭转，长约1.5厘米，芒针卷曲，长约10厘米，基盘尖锐，长2-3毫米，具淡黄色柔毛；内稃具2脉。颖果纺锤形，长6-7毫米，腹沟甚浅。花果期6-8月

/
项目区用地不涉及国家及地方公益林。本区域的气候土壤特殊性，决定了本区域植被种类贫乏、群落稀疏、植被类型简单，基本无利用价值，原始的自然植被较少。区内植被不发育，以牧草为主，海拔在3000米以上基本没有植被，矿区土地利用未涉及耕地、基本农田保护区。项目所在区域评价范围内零星分布着耐旱植被，项目区主要分布针茅等无高大乔木分布。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第15号），国务院2021年8月7日批准）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号，新疆维吾尔自治区人民政府，2023年12月29日）等名录，项目区内未发现重点保护植物。

3.2.3野生动物现状调查

项目区及周边地区由于人类活动，野生动物稀少，场址所在区域植物种类较少，动物食源少，因此该区动物组成较为单一，野生动物的分布种类和种群数量也较少，基本无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类和鼠类，无国家及自治区级保护野生动物。根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月28日发布），评价区没有保护野生动物分布。

3.3环境空气质量评价

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。故本次采用和静县空气自动监测站2024年数据进行评价。

（2）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3
（3）评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准。
（4）评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：
Pi=Ci/Coix100%

式中：Pi一某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci一某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；
Coi一某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）区域达标性分析

本次评价选用距离项目最近的和静县环境自动监测站2024年的全年监测统计数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源可行，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。基本污染物环境空气质量现状表详见下表

表3.5-1区域空气质量现状评价表单位（μg/m³）

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准限值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况

SO2
年平均

5

60

8.3

达标

24h平均第98百分位数

12
150
8
达标

NO2
年平均

19
40

48
达标

24h平均第98百分位数

49
80
61
达标

CO（mg/m3）

第95百分位数日平均浓度

2.2
4
55
达标

O3
第90百分位数最大8h平均浓度

130
160

81
达标

PM10
年平均

108
60
180
不达标

24h平均第95百分位数

318
120
265
不达标
PM2.5
年平均

26
30
86.67
达标

24h平均第95百分位数

78
60
130
不达标

和静县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天。受沙尘天气影响，PM2.524h平均第95百分位数和PM10年平均及24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。
对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行（环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018））差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州实施环境影响评价差别化政策，本项目可不提供颗粒物区域削减方案。
3.4声环境质量现状
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目作业区周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本项目可不进行声环境现场监测。

3.5地表水环境质量现状

根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》：

（一）地表水环境质量。2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，I~Ⅲ类优良水质断面（点位）占90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中1~Ⅲ类优良水质点位占75%，无劣V类水体，湖泊主要水质影响因子为化学需氧量。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，项目范围无河流。
3.6地下水、土壤环境现状调查
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“C地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价，不开展地下水环境监测，故不再进行区域地下水环境质量现状调查。
参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，且工程自身不属于敏感目标建设项目，故不再开展土壤环境影响评价，不开展土壤环境质量监测，故不再进行区域土壤环境质量现状调查。
3.7水土流失现状调查

项目区地处和静县，根据水利部〔2013〕188号文《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，和静县不属于国家级水土流失重点预防区。根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），和静县属于自治区级Ⅰ1天山山区重点预防区。

根据《新疆维吾尔自治区2024年水土流失动态监测年报》，和静县水土流失面积7720.40km2，占土地总面积的22.07%。其中水力侵蚀面积1880.49km2，占土壤侵蚀总面积的24.36%，风力侵蚀5839.91km2，占土壤侵蚀总面积的75.64%，和静县2023年水土流失面积比2022年减少了18.24km2。

根据《巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2020-2030）》，和静县风力侵蚀面积6087.34km2，占土壤侵蚀面积的34.29%，其中轻度风力侵蚀面积6087.17km2，占风力侵蚀面积的99.997%，中度风力侵蚀面积0.17km2，占风力侵蚀面积的0.003%。

和静县水力侵蚀面积1767.86km2，占土壤侵蚀面积的9.96%，其中轻度水力侵蚀面积1175.17km2，占水力侵蚀面积的66.47%，中度水力侵蚀面积495.03km2，占水力侵蚀面积的28%，强烈水力侵蚀面积90.47km2，占水力侵蚀面积的5.12%，极强烈水力侵蚀面积7.13km2，占水力侵蚀面积的0.40%，剧烈水力侵蚀面积0.06km2，占水力侵蚀面积的0.003%。

和静县冻融侵蚀面积9897.65km2，占土壤侵蚀面积的55.75%，其中轻度冻融侵蚀面积1591.71km2，占冻融侵蚀面积的16.08%，中度冻融侵蚀面积2149.85km2，占冻融侵蚀面积的21.72%，强烈冻融侵蚀面积4979.02km2，占冻融侵蚀面积的50.31%，极强烈冻融侵蚀面积1177.07km2，占冻融侵蚀面积的11.89%。

综上，和静县水土流失类型以冻融侵蚀为主，区域容许土壤流失量为1300t/（km2·a）。对照巴音郭楞蒙古自治州水土流失重点预防区、重点治理区分布图，项目区属于重点治理区。

3.8土地沙化现状调查

根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》（2021年12月），本项目占地范围内不涉及沙化土地。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	3.9大气环境
矿区四周为荒山，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，故不设大气环境保护目标。

3.10声环境
根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目场界外50m范围内无声环境保护目标，故不设声环境保护目标。
3.11生态环境

根据现场踏勘，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖。项目区离新疆巴音布鲁克国家级自然保护区直线距离146km。与新疆天格尔森林公园直线距离79km。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。因本项目不涉及开采，仅评价初期勘查阶段，因此本项目生态评价范围为勘查矿区范围内。评价范围及周边无生态环境保护目标。
项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点。本项目属于地质勘查工程，生产活动较少，采取有效的污染防治措施后对周边生态环境基本无影响。

	评价标准
	3.12环境质量标准

3.12.1环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
3.12.2声环境

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

3.13污染物排放标准
3.13.1废气

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见下表。
表3.13-1   大气污染物综合排放标准（摘录）单位：mg/m3

序号
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
1
颗粒物
1.0

2014年5月16日，生态环境部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过37kW的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台柴油机排气污染物排放限值及测量方法，因此本项目所使用柴油发电机执行该标准中表2的第四阶段限值要求。

表3.13-2   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法
阶段

额定定功率

CO（g/kWh）
HC+NOX（g/kWh）
PM（g/kWh）
第四阶段

Pmax＜37kw
5.5
7.5
0.60
3.13.2噪声

施工期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。

表3.13-1   工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）单位：dB（A）
昼间

夜间

60
50
3.13.3一般工业固体废物
本项目施工期一般工业固体废物参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

3.13.4废水

生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2A级标准。生活污水进入一体化处理设施处理后，用于草地的灌溉。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。

4.1大气环境影响分析
结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源来自临时堆场、槽探、运输道路产生的扬尘以及车辆、柴油发电机废气。
4.1.1扬尘
在勘查过程中，扬尘污染来源于：临时堆场、槽探、运输道路。
①临时堆场
对临时堆放的渣土表面进行压实，设置篷布苫盖，并且辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。

②运输道路

前期矿区内部道路平整过程以及车辆运输样品及生活用品时会产生一定扬尘，施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，产生的起尘量成正比或指数增加，粉尘污染范围相应扩大。粉尘含水量增大，粉尘污染范围相应减小。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。
要求与建议：
a.及时清理场地土石方，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施；
b.尽量缩短施工期，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施；
c.运输道路要定时进行清扫、洒水；
治理措施：在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业，矿区内部道路限速行驶。对于槽探产生土石方，要求采用篷布覆盖，可有效减少扬尘的产生，由于挖方量较小，所以扬尘产生量较小。

4.1.2燃油废气
产生情况：项目钻探过程使用柴油发电机发电，会产生少量的燃油废气，本项目柴油使用量约为025t/a，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（生态环境部〔2014〕92号）中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NO2和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
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式中，E为非道路移动机械的CO、THC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。

根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），柴油发电机组SO2、CO、THC、NOX、PM2.5和PM10的排放系数分别为0.351g/kg燃料、0.72g/kg燃料、3.39g/kg燃料、32.79g/kg燃料、2.09g/kg燃料、2.09g/kg燃料。

本项目施工地点较为开阔，扩散条件较好，不会对周边环境产生影响。项目施工期间排放的大气污染物将随工程的结束而消失。则本项目施工期间机械设备的燃油废气产生情况见表4.1-1。
表4.1-1   发电机产排污情况一览表

序号

污染物

产污系数

污染物产生量

污染物排放量

排放浓度

1

SO2
0.35g/kg燃料
0.0000875kg/a
0.0000875kg/a
/

2

PM10
2.09g/kg燃料
0.0005225kg/a
0.0005225kg/a
/
3

PM2.5
2.09g/kg燃料
0.0005225kg/a
0.0005225kg/a
/
4

THC
3.39g/kg燃料
0.0008475kg/a
0.0008475kg/a
/
5
NOX
32.79g/kg燃料
0.0081975kg/a
0.0081975kg/a
/
6
CO
10.72g/kg燃料
0.00268kg/a
0.00268kg/a
/
柴油发电机燃烧废气各污染物排放浓度能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中排放标准要求。
4.2地表水环境影响分析
勘查作业期间产生的废水主要为生活污水。

4.2.1生活污水
产生情况：本项目在施工场地的生活用水量按50L/人d计算，本项目按照施工人员7人计算，排污按照80%计算，则本项目生活用水量为0.35m3/d（73.5m3/a），生活污水产生量为0.28m3/d（58.8m3/a）。一般生活污水COD的产生浓度约为400mg/L，BOD5的产生浓度约为300mg/L，SS的产生浓度约为250mg/L，NH3-N的产生浓度约为30mg/L，则本项目COD产生量约为0.024t/a，BOD5产生量约为0.018t/a，SS产生量约为0.015t/a，NH3-N产生量约为0.002t/a。

治理措施：生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
污水处理的可行性分析：生活污水一体化处理设施采用“格栅+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池”处理工艺，简称“A/O”工艺，其中二沉池污泥回流至缺氧池，完成反硝化脱氮，该处理工艺为成熟的生活污水处理工艺，且属于《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346-2021）中“表2农村生活污水处理排放标准分级与推荐处理工艺对应表”建议处理工艺及推荐技术，故生活污水处理方式可行。
4.2.3洒水降尘

为减少临时堆场、运输道路、作业点的扬尘，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制扬尘。根据同类型报告，洒水用水量为1m³/d，210m³/a。此部分水全部蒸发损耗。
本项目用水一览表见下表。
表4.2-1   项目用水情况一览表
序号

用水位置

用水方式

用水量

1
工作人员生活

生活用水
0.35m3/d，73.5m3/a

2
临时堆场、运输道路、作业点
洒水降尘
1m3/d，210m3/a
项目水平衡见图4.2-1。
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图4.2-1   本项目水平衡图单位：m3/a
因此，本项目施工期间废水产生量较少，水质较为简单，采取上述措施后施工期间产生的废水能够全部做到综合利用不外排。本次评价认为，项目施工期基本不对周边地表水环境产生污染影响。

4.3施工期噪声影响分析

本项目噪声来源包括运输车辆噪声以及作业机械噪声。噪声源强约80~90dB（A）。根据类比调查，主要噪声源及声级详见表4.3-1。

表4.3-1   主要噪声源及声级一览表
序号

声源名称

噪声级dB（A）
距声源

备注

1
挖掘机
90

5m

/
2
皮卡车
80
5m
/
3
洒水车
80
5m
/
4
发电机
85~90
5m
/
防治措施：合理布设施工场地，使用低噪声设备，加强设备的维护保养工作，保持其良好工况，夜间禁止施工。而且要对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施。
4.4施工期固体废弃物
本项目固体废物主要为槽探产生的临时土石方、生活污水一体化处理设施底泥及施工人员产生的生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
①土石方
槽探过程产生的土石方为1200m3。由于本项目产生的土石方量较少，因此不单独设置废石场，剥离的表土分类暂存于槽探附近的临时堆放场，用于回填。
②生活污水一体化处理设施底泥
定期清掏，用于周边植被绿化。
（2）生活垃圾

生活垃圾来自探矿人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主。本项目野外探矿作业人员为7人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为2.45kg/d，整个探矿期生活垃圾产生量约为0.5145t/a，生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点。工作人员严禁将生活垃圾遗弃在矿区内。

4.5施工期生态环境影响分析

4.5.1对土壤及土地利用的影响

本项目占地性质属于临时占地，探矿道路、探槽均为临时占地。工程占地点状分布，面积较小，探矿结束后进行土地平整后，对区域土地利用影响较小。建设期工程对土壤的影响主要表现为对土壤理化性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

①土壤理化性质影响
施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。
A.扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，土壤表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。
B.混合土壤层次，改变土体构型
施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。
C.影响土壤紧实度
施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
②土壤肥力影响
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2%～46.5%左右，氮下降27%～50.6%，磷下降13.9%～46.0%，钾下降9.1%～32.5%。因此评价要求在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，最大限度地减小对土壤肥力的影响。
③土壤污染影响
施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集妥善处置，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层。评价要求施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置。
总体而言，本工程所在区域土地开发强度较小，项目占用土地量相对较小，对和静县土地利用的影响较小。

4.5.2对植被与动物的影响

项目所在区域为荒漠植被覆盖率较低，无珍稀濒危动植物存在。
（1）植被

本项目建设过程中，进行槽探时将破坏原有的地形地貌，使地表裸露，施工过程中土方等均要破坏植被，从而使项目区的生物量有所减少。但随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。

本项目施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入施工现场，以及在施工中产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响。

生物损失量分析：
本工程临时占地1hm2（临时用地面积为10000m2，其中探矿路面积7500m2，堆场面积500m2，临时工作区2000m2）主要为矿山勘查、车辆运输等人为活动。临时用地会导致生物量损失。生物量损失按下式计算：
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Y———临时性生物量损失，t；

Si———占地面积，hm²；

Wi———单位面积生物量，t/hm²；

勘查区范围内无重要交通要道或建筑设施，无自然保护区及旅游景区，区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每公顷损失0.3892t，工程的实施，将造成约0.3892t临时植被损失。

项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。
（2）动物

本项目位于高寒山区，主要是适应这种环境的常见种类，未发现珍稀保护野生动物。因此，工程建设对动物的影响较小。

4.5.3对景观环境的影响

（1）主体工程施工对景观环境的影响

由于工程施工对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工现场植被，使周围景观的美度降低。

（2）临时工程设施对景观环境的影响

施工期临时工程设施主要包括施工场地等。根据环境现状调查结果，施工人员在项目用地红线范围内设置施工场地，并及时清理施工场地的污染物后，恢复原地貌，其对景观环境的影响较小。
4.5.4水土流失影响分析

本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

a.扩大侵蚀面积，加剧水土流失。施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。

b.破坏生态环境，对周边地区造成影响。本项目施工期会清除占地范围内植被，对地表结皮造成破坏，可能加剧项目区内的风沙天气，增加空气中粉尘含量，严重时会形成沙尘暴，造成一定的生态环境破坏。

c.扰动土地面积、降低风沙土抗侵蚀能力。项目施工建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了风沙土壤抗侵蚀能力。本项目开挖面积小，施工期短，土方可做到挖填平衡，无外运，实际新增水土流失量小。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。通过采取以上措施后，项目产生的水土流失量在可接受范围内。

4.5.5生态环境保护措施

项目在施工期间，严格控制施工范围，不得随意增加临时施工占地，道路、地表表土应妥善保存在临时堆场，用于后期复垦覆土，挖方运至临时堆场进行存放，施工结束后，全部用于回填，施工期生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点，防止蚊虫、老鼠滋生。

综上，本项目作为固体矿勘查工程，其施工量较小，施工期对环境的污染影响主要是粉尘、噪声、废水、土石方以及对建设区的生态破坏等。施工过程中只要严格按照建筑施工规范要求，做到文明绿色施工，施工期产生的“三废”对环境污染影响不大。随着施工的结束，施工影响随之消除。

4.5.6土地沙化影响分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

	运营期生态环境影响分析
	本项目仅涉及矿山勘查，无运营期。

	选址选线环境合理性分析
	4.6用地合理性
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，矿区范围内无村民居住，不涉及拆迁，，已取得探矿证，因此，本项目用地合理。
4.7与周边环境相容性分析
根据现场踏勘可知，探矿区域周围500m范围内无环境保护目标，项目周边不涉及重点生态功能区，生态敏感脆弱区，自然保护区，风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域，外环境无重大环境制约因素。项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县克尔古提乡，距离和静县城直线距离约30km，外部依托现有的资源道路，项目区内部修建临时施工道路3km，路面宽2.5m，采用碎石铺垫整平，生产及生活用水从和静县克尔古提乡拉运供给，柴油发电机自主发电。本项目的建设对外环境无特殊要求，本项目产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应措施后均可达标排放，通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产及其它有针对性的污染防治措施，可有效避免和减轻项目建设过程对周围环境的影响。矿区内植被覆盖度较低，未发现珍稀保护动植物。
综上所述，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期工程量较小，施工期环境保护措施情况如下：
在进行槽探以及营地建设等矿业活动时，采取有效的生态环境保护措施至关重要，以减少对自然环境的负面影响。以下是一些关键的环境保护措施：

槽探的环境保护措施：

规划与避让：在设计槽探布局时，应避开生态敏感区如自然保护区、水源地等，减少对生物多样性和水资源的潜在威胁。最小化地表扰动：尽量减小槽探的宽度和深度，仅在必要时进行开挖，并在工作完成后及时回填与恢复植被。废弃物管理：妥善收集和处置开挖产生的废弃物，避免污染物进入水体和土壤。样品采集规范：按照规范采集样品，减少对岩土结构的破坏，确保采集过程对环境的影响最小。

营地建设的环境保护措施：

选址谨慎：营地应选在植被稀疏的地点，远离生态脆弱区，减少对自然景观的破坏。临时性设施建设：采用可移动或易拆卸的设施，减少对地表的永久性改变。资源节约：使用节水和节能设备，实施垃圾分类，促进资源循环利用。生态恢复计划：项目结束后，制定并执行生态恢复计划，包括植被恢复和土地整治。环保教育：对营地人员进行环保培训，增强他们的环保意识，确保每个人都遵守环保规定。

临时堆场建设的环境保护措施：

采用可降解编织袋装袋并有序堆码岩土，控制堆放高度不超过2米，确保边坡稳定；定期洒水以抑制扬尘，减少空气污染；合理规划作业时间，避免夜间施工以降低噪声影响；保护现场原有植被，尽量减少对生态环境的破坏，并在工程结束后利用废渣进行场地平整和植被恢复，实现资源再利用；设置导流沟防止雨水积聚引发滑坡等次生灾害。
综上所述，生态环境保护贯穿于勘查活动的全过程，需要综合考虑规划、施工、运营及后期恢复等各个阶段，通过科学管理和技术应用，实现与自然环境的和谐共存。
5.1废气防治措施分析
本工程施工期对大气环境的影响主要表现为扬尘以及运输车辆、柴油发电机及施工机械等产生的燃油烟气。
5.1.1扬尘
针对本项目产生的扬尘，环评要求如下：
（1）槽探作业施工前对施工区域进行洒水降尘；
（2）原材料运输、堆放要求遮盖；
（3）及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施，在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业。
5.1.2燃油废气
对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量，由于燃油废气排放总量较小，且排放点较为分散，属无组织排放。
综上所述，通过加强施工期间扬尘治理，柴油发电机定期维护保养，施工作业对周边环境的影响范围有限，且施工大气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的影响较小。
通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。
5.2废水防治措施分析
废水主要来自生活污水。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。
生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。

污水处理的可行性分析：生活污水一体化处理设施采用“格栅+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池”处理工艺，简称“A/O”工艺，其中二沉池污泥回流至缺氧池，完成反硝化脱氮，该处理工艺为成熟的生活污水处理工艺，且属于《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346-2021）中“表2农村生活污水处理排放标准分级与推荐处理工艺对应表”建议处理工艺及推荐技术，故生活污水处理方式可行。
5.3噪声控制措施分析
根据工程特性及环境特征，环评要求采取的噪声治理措施如下：
（1）尽量选用技术先进的低噪声设备，夜间、午间禁止施工。
（2）运输车辆减速、禁止鸣笛等。
（3）重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，避免操作人员长期处于高噪声环境中。
经以上措施处理后，施工噪声对周边声环境影响不大，措施可行。
5.4固体废物处置措施分析

施工期固废主要为土石方、生活污水一体化处理设施底泥、施工人员生活垃圾。

工程施工需进行土石方开挖，此过程会产生一定量的土石方，在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，其基础挖填量较小，基本能够做到土石方的挖填平衡，剥离的表土堆放在探槽附近，待探矿完成后，剥离的表土全部用于矿区的复垦覆土，不外排；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点；生活污水一体化处理设施底泥，定期清掏用于周边植被绿化。
暂存及转运管理要求

①槽探过程中产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。

②建立相应的规章制度和污染防治措施；定期对收集人员培训。

综上所述，本项目固废处置措施可行。
5.5生态环境保护与植被恢复措施分析
本环评要求施工期生态保护与植被恢复措施如下：
5.5.1土壤与植被的保护措施
本项目为地质勘查工程，项目工程建设的生态环境影响主要为勘查过程对生态的影响，在对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对工程占地范围内原有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。
本项目区域内植被不发育，植被类型单一，工程建设对区域内植被影响较低。对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着探矿施工，挖毁原地貌等，这种景观格局的变化，使固有的自然生态功能完全丧失。同时，产生了水土流失、植被破坏等问题。
提出以下土壤及植被污染防治措施：
（1）探矿施工期间，将探矿活动控制在施工区域内，严禁越界勘查。
（2）加强洒水抑尘减少探矿施工期间在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境和矿山工作员工的身体健康。
（3）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层土壤（主要为0～20cm的土层），在挖掘施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。熟土回填在施工结束后的1个月内完成。根据和静县的气候（干旱、半干旱）和土壤条件，选择耐旱、耐寒、抗风沙的本地植物如针茅，种植方式为播撒，播种量5～10kg/亩。草种播撒后，恢复期（1—2年）人工补水，后期依赖自然降水。
（4）槽探挖掘过程产生的土石方应合理组织调配、及时填平压实。工程施工期间应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，以免发生风蚀、水蚀。
（5）充分利用原有道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。
（6）生活营地及其他临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
（7）槽探采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
（8）在施工前划定保护区，避免对重要植被区域的破坏。尽量减少施工过程中对地表的扰动，采用低影响施工技术。制定详细的植被恢复计划，选择适应当地环境的植物种类进行种植。定期监测植被恢复情况，及时调整恢复措施。

（9）施工中应严格执行HSE（健康、安全、环境）管理，加强动土作业管理及巡查，防止环境风险事故影响，当地生态环境在项目启动阶段应进行全面的环境基线研究，识别项目区域内的生态环境特征，包括植被类型、野生动植物种群、水文条件等。

5.5.2水土流失防治措施
本项目探矿施工过程中土方量为1200m3，在探矿施工过程中，应控制地表破坏程度，尽量保护原有地表植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。工程施工时注意合理分配施工时段，避开大风天气，严禁在大风和降雨天气下进行开采，合理布设勘查施工场地，及时处理开挖弃土，对施工中所产生的弃土应尽可能地加以利用和回填；对开挖的土石方、开挖裸露面做好防风措施，尽量缩短暴露时间，本着谁开发，谁保护，谁造成水土流失谁负责治理的原则，在防治责任范围内，水土流失防治责任由企业单位负责承担。
（1）在探矿施工过程中，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。
（2）加强水土保持法的宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，宣传保护生态环境的重要性。
（3）探矿施工时应充分考虑施工计划的合理性，合理安排工期和工程顺序，减少土壤损失和地表破坏面积。
（4）探矿施工期间应划定施工活动范围，在开展槽探营地建设过程中严格控制和管理施工活动范围，不得离开施工区域，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失。
（5）严禁在大风天气施工，并对相关工作人员进行宣传教育。
（6）减少非生产生活车辆、机械进入开采区，施工中严格按照规划、设计施工占地要求，尽量减少地表形态破坏。
建设单位在探矿期间应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，在探矿工程结束后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边探矿施工边恢复，通过采取废土回填等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，对探矿施工造成的生态破坏进行有效的补偿。
5.5.3野生动物保护措施
为了有效保护矿区域内的野生动物资源，可以采取以下措施：

在施工道路设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
加强施工人员对野生动物的保护教育，提高施工人员对野生动物的保护意识。

严禁乱捕滥猎野生动物制定管理制度，杜绝施工人员买卖和自制狩猎工具，严禁施工人员乱捕滥猎野生动物，做到违者必究。
（4）明确禁止食用地方重点保护野生动物，以及以食用为目的进行猎捕、交易、运输和非法购买等行为。
（5）对于建设项目可能影响野生动物活动的，要求予以避让或采取措施消除、减少不利影响。
5.5.4勘查结束后的生态恢复措施
勘查结束后的环境恢复和治理措施如下：
（1）勘查结束后须对临时占地范围进行平整，工程量即为项目所有临时占地，施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，然后开展植被恢复工作。恢复植被物种选择以工程占地周边植物物种为主，不得随意引入外来植物物种。
（2）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。
（3）巡视检查整个探矿区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不遗留问题。
（4）根据环评要求，将人为活动限制在施工作业划定范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。
（5）勘查结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。
（6）勘查结束后，清理生活营地所有建筑设施，清除生活区所有垃圾，建筑设施可重复利用的重复利用，不可重复利用的一起通过封闭篷车运至垃圾转运站，交由环卫部门统一处置。
（7）对原工作区内的生活营地、临时道路、槽探作业区进行生态恢复，主要包括土地平整、选择适应当地气候和土壤条件的本土植物，如耐旱、耐贫瘠的植物。

（8）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。
5.5.5防沙治沙措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。

②施工土方全部用于回填，严禁随意堆置。

③槽探开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

④探槽回填需先进行严格的整治，对局部高差较大处，开挖及回填时应保证地面相对平整。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表。

⑤施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

⑥施工结束，对施工场地进行清理、平整。
5.6环境风险评价
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
5.6.1评价依据

（1）风险调查

本项目柴油临时从和静县克尔古提乡购买，采用运油车储存，储存量为0.25t。
本项目风险物质为柴油。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。
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式中：q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.6-1  本项目涉及的风险源分布情况表
名称

CAS号

最大储存量（t）
临界量（t）
储存方式

分布区域

柴油
68334-30-5
0.25
2500
车装
运油车
通过计算，本项目Q=0.0001<1，所以本项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表所示。

表5.6-2   评价工作等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+

Ⅲ
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出详细的说明。详见导则附录A。

本项目环境风险潜势为I，根据上表，本项目风险评价工作等级为简单分析。
5.6.2环境敏感目标概况
（1）大气环境敏感目标调查
项目矿区的主要大气污染物是粉尘，在采取洒水降尘措施后粉尘的排放量能够大幅度地降低；其颗粒大，沉降性好，在洒水降尘措施严格落实情况下，临时堆场粉尘的排放对矿区大气环境影响不大。
（2）地表水环境敏感目标调查
项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。项目废水不会对地表水体产生影响。
（3）地下水环境敏感目标调查
根据现场调查，项目周边均为山体，地势较高，且周边无居民饮用水水源，因此项目无地下水环境敏感目标。

5.6.3环境风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要勘查装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及的原辅材料、产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（1）风险物质识别
根据对项目的原辅材料和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油。柴油的理化特性见5.6-3所示。
表5.6-3   柴油物理化学特性表
物料安全数据表

CAS

68334-30-5
RTECS

HZl770000

UN

/

危编号

/

中文名称

柴油（0#普通柴油、车用柴油）
理化性质

外观及性状：稍有黏性的棕色液体。

英文名称

Dieseloil；Dieselfuel

溶解度：不溶

蒸汽压：无资料

分子式

C4−C12（脂肪烃和环烃）
相对密度

空气：无资料

燃烧爆炸危险性

闪点：62～63℃

引燃温度（℃）：257℃

水：0.9

自燃点：约250℃

火灾危险性分类：乙B

毒害性及健康危害

职业性接触毒物危害程度分级：无资料

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

毒性资料：无资料

职业接触限值

MAC：无资料

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

PC-TWA：无资料

禁忌物：强氧化剂、卤素。

PC-STEL：无资料

避免接触的条件：无资料

侵入途径及健康危害

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

禁用灭火剂：水

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。

眼睛接触：无资料

吸入：无资料

泄漏处理

切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

食入：无资料

防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。

眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。

手防护：必要时戴防护手套。

包装

危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。

危险货物包装标志：7

储存

储运注意事项：储存于阴凉、远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

（2）生产系统危险性识别
项目生产系统危险因素见表5.6-4。
表5.6-4   项目生产过程危害因素分析汇总一览表

序号

装置名称

作业特点

物料名称

危险因素

后果

1

运油车
泄漏

柴油
火灾、爆炸、泄漏

火灾、泄漏、污染土壤、地下水或大气

（3）环境风险类型及危害分析
根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表5.6-5。
表5.6-5   项目环境风险类型及危害分析一览表

风险单元

危险设备

事故种类

产生原因

危害后果分析
危险化学品
运油车
泄漏
容器破损
泄漏的柴油渗入地下，对土壤、地下水环境产生影响
5.6.4环境风险分析
（1）事故对外环境的影响分析

A.环境空气

项目柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。

项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，在车辆拉运过程中做好处理。一般情况下，本项目柴油不会发生泄漏风险事故。且位于矿山，周边3km范围内无居民，发生泄漏对周边环境产生影响较小。

B.地表水

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需较长时间。

项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，在车辆拉运过程中做好处理。一般情况下，本项目柴油不会发生泄漏风险事故。本项目不会对地表水环境产生影响。
C.地下水和土壤

泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。

油品泄漏将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水才能通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。

综上所述，项目柴油对大气、地表水、地下水环境影响较小。

（2）火灾爆炸对环境危害性分析

若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

a.油类泄漏或油气蒸发；

b.有足够的空气助燃；

c.油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；

d.现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。
5.6.5风险防范措施

本项目勘查区加强对柴油泄漏的巡查，加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

1）存储容器密封性应良好，在不影响生产的情况下，尽可能减少储存量；在储存期内应定期检查，发现其品质变化、泄漏等情况，应及时清理处置。

2）搬运、装卸时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。

3）定期检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。

4）储存区配备防泄漏工具（如吸油毡、堵漏器材）。
5.6.6环境风险评价结论与建议

本项目的主要危险物质为柴油，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。项目位于和静县境内，周边多以山体为主，生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项设施和风险防控措施进行管理和维护。

综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。

	运营期生态环境保护措施
	本项目仅涉及矿山勘查，不涉及采矿，无运营期。

	其他
	5.7环境管理建议

（1）施工期环境保护管理计划

施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：

1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。

2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。

3）落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通信等的中断。

5）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定作出检验评价。

6）工程施工期间应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并撒播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

7）穿行普查区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶；通行人或车辆应走同一条道路，减少对地表的破坏。

8）在满足地质勘查目标的前提下，应控制槽探施工规格，并鼓励采用以浅钻代替槽探技术，减少对土壤和植被的扰动。

9）槽探施工可采用机械和人工施工两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械化施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖施工，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏。
（2）环境管理任务

1）施工筹建期

①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。

②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。

③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。

2）施工工区环境管理

①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。

②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。

③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方生态环境部门。

④加强环境监测管理，制订环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。

⑤会同地方生态环境部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。

⑥负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。

⑦加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。

3）勘查期结束后环境管理
勘查期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5.7-1。

表5.7-1   勘查期结束后环境管理要求

环境影响

环境管理具体要求

废水、废气、噪声、固废
（1）对槽探等探矿工程的回填情况进行全程监督管理，确保回填质量符合设计及规范要求，无遗留安全隐患与环境污染风险；

（2）对场内临时工程（临时工作区、临时道路、施工平台、临时截排水设施等）的拆除、清理及场地平整情况进行监督管理，做到工完场清，无遗留建筑垃圾与生活垃圾；

（3）对勘查期产生的各类固体废物（废石、生活垃圾等）的清运、处置情况进行监督管理，确保全部按规范要求处置到位，无随意丢弃、堆存现象；

（4）对生活污水的处理、排放情况进行监督管理，确保废水经处理达标后排放，无未经处理直接外排现象；

（5）对勘查期废气、噪声排放的管控措施落实情况进行核查，确保无遗留废气、噪声污染问题，周边环境不受影响。
生态环境影响

（1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
（2）在勘查期满前落实⽣态

恢复计划的编制情况；

（3）严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理；

①场地清理

勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。

②场地恢复平整

场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。

施工现场的槽探等，应采用开挖的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏，应彻底清除场地上污染物。

③场地覆土

场地的覆土厚度及土质应符合恢复地类的复绿设计及相关行业的规范和标准要求。仅压占未挖损及污染的场地，满足相关规定和设计恢复治理要求。
5.8环境保护“三同时”
落实环境保护“三同时”，勘查项目应同时配套建设环境保护措施，环境保护措施均已正常运行后，方可开展勘查工作。

	环保
投资
	5.9环保投资
项目环境保护投资总计23万元，占总投资54.74万元的42.01%，项目环保措施及投资见下表。
表5.9-1   环保措施及投资估算一览表

项目

环保措施

环保费用（万元）
废气

扬尘
对土方堆表面压实、覆盖、洒水降尘
2
燃油废气
对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量
2
废水

生活污水
生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
2
噪声

机械噪声
对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施

2
固体

废物

临时挖方
槽探产生的临时挖方，采用篷布覆盖暂存

2
生活垃圾
生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点
1
底泥
生活污水一体化处理设施底泥，定期清掏用于周边植被绿化
2
环境风险预防措施

加强对风险物质的管理，配备防泄漏工具，规范员工的操作规程，定期巡检

2
服务期满后，土地复垦等措施
严格按照土地复垦要求，对场内临时工程拆除、清理及场地平整，对探矿区复垦情况进行监督管理

5
其它

加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育

3
合计

23



六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	一体化处理设施
	生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	夜间应禁止施工作业；合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘洒水降尘
	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	施工机械尾气自然扩散
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2
	
	

	固体废物
	剥离的表土和挖出的土石方在探槽附近暂存后用于回填和土地恢复；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至就近垃圾收集点；生活污水一体化处理设施底泥定期清掏，用于周边植被绿化
	施工期的固体废物妥善地处理，不随意堆弃
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	本项目柴油临时从和静县克尔古提乡购买
	加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	7.1建设项目环境可行性结论
本项目符合国家产业政策。该项目工程区内不涉及集中式饮用水源保护区、不涉及保护文物、不涉及风景名胜区及生态敏感区，不会对当地城镇发展规划造成影响。项目拟采取的三废治理措施有效可行。该项目采取的环境风险措施切实可行。在落实风险防范措施后，环境风险达到可以接受水平。
综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。
7.2建议
（1）认真落实“三废”及噪声等环保措施，确保固体废物得到有效处置，设备噪声得到有效控制，以保护环境不受影响。
（2）加强废水、固体废物储运过程管理，建立相应的管理制度。



PAGE  

_1234567891.unknown

新鲜水
洒水降尘
生活用水
化粪池
污水处理厂
210
73.5
283.5
损耗210
损耗14.7



表土剥离
取样编录
回填
槽探开挖、土石堆放
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声



