一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆新生硅谷新材料有限公司年产20万吨有机硅功能肥项目

	项目代码
	2607-652801-99-03-388580

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	库尔勒市上库高新技术产业园区上和大道东段366号

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C2624复混肥料制造
	建设项目

行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26，45肥料制造262 其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	库尔勒市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	22607241946652801000114

	总投资（万元）
	340
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	11.8
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7329.6

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）

审批机关：巴音郭楞蒙古自治州人民政府

审批文件名称及文号：《关于对〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）〉的批复》（巴政函〔2024〕228号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书

审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅

审查文件名称及文号：《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕303号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	规划符合性分析：

根据《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》，库尔勒上库高新技术产业开发区结构为“一园两区”，由库尔勒上库综合产业园与库尔勒石油石化产业园组成。园区范围内城镇开发边界面积：28.5131平方公里（其中上库综合产业园9.87平方公里，石油石化产业园18.64平方公里）。

产业发展目标

到2030年，上库高新区新型工业化加快推进，以石油、煤炭及其他燃料加工业；化学原料和化学制品制造业；化学纤维制造业三大主导产业为龙头，产业发展规模和综合实力大幅提升，“石化+”现代化产业体系初步建成，产业成链成群发展效应初步显现，创新资源加快集聚，产业数字化、绿色化双升级进程不断加快，对区域高质量发展的引领支撑作用进一步增强。

产业空间布局

（一）上库综合产业园

将整个片区打造为上库先进制造服务产业园和上库物流园。主要发展产业为非金属矿物制品业；通用设备制造业；装卸搬运和仓储业，如建材生产、塑料制品制造、农副产品加工、装备制造、机械加工、物流仓储等。

（二）石油石化产业园

以石油、煤炭及其他燃料加工业；化学原料和化学制品制造业；化学纤维制造业为主导产业，以规模化集聚发展为导向，加强产业空间整合，打造“多片区”的产业空间布局。

本项目为复混肥料制造，属于《国民经济行业分类》中的“C2624复混肥料制造”，是C26化学原料和化学制品制造业大类下的细分领域。项目以尿素、磷酸一铵、硫酸钾等为基础原料，通过物理掺混工艺生产有机硅水溶肥和有机硅功能尿素，产品属于肥料制造业范畴。项目选址位于上库综合产业园，用地性质为工业用地，且落在城镇开发边界内。根据库尔勒上库高新技术业开发区自然资源局出具的《关于新疆新生硅谷新材料有限公司年产20万吨有机硅功能肥项目符合规划的情况说明》，本项目建设满足园区规划。项目运营过程中所需的原料运输、产品仓储及物流配送等环节可与园区规划建设的物流服务体系有效衔接。因此，项目建设符合《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》要求。
规划环评符合性分析：

根据《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕303号）。

（一）坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以生态环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，不断优化开发区产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进区域发展和环境保护相协调。开发区应严格按照集约开发的原则，进一步优化用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。

（二）衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放、碳排放总量及强度和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。

（三）严守生态保护红线，加强空间管控。衔接库尔勒市国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制开发区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域环境空气、地下水环境、土壤环境以及环境风险等，对入驻企业提出具体管控要求。根据开发区产业结构和产业链，衔接生态环境保护和产业政策等相关要求，完善生态环境准入清单，落实所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破分区管控单元的具体要求。对开发区周边的农田、公益林等敏感目标，进一步优化产业布局，严格落实各项生态环境保护措施和环境风险防范措施，确保环境敏感目标得到有效保护。

（四）严格管控区域污染物和温室气体排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳”目标任务。统筹开展“两高”项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动开发区绿色发展。

（五）严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。进一步推动集中供热，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉。优先布局集约型、节水型产业，加强对工业废水的深度治理、提标改造，提高工业废水污染控制水平，减少新鲜水用量和废水排放量，最大限度提高水资源综合利用率。加强固体废物综合利用，推动固废在开发区的协同循环利用，提高固废就地资源化效率。严格按照国家有关规定，依法合规处理处置危险废物。

（六）强化环境风险监控和管理，建立健全开发区环境风险防控体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。编制并持续完善开发区突发环境事件应急预案，关注对周边环境敏感目标影响，足额配备环境应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控规划实施可能引发的环境风险，保障区域生态环境安全。

（七）持续开展环境影响跟踪评价。建立完善的环境空气、地下水、土壤环境等监控体系，落实环境质量跟踪监测计划，定期开展监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。定期对潜在环境危害进行调查分析、跟踪评价，在《规划》实施过程中，每5年应开展一次环境影响跟踪评价，及时调整优化总体发展布局和相关环保对策措施，实现可持续发展。

（八）建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求；定期发布开发区企业环境信息，并主动接受社会监督。

本项目为复混肥料制造，满足分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单等相关要求。项目不属于“两高”行业，通过采取相应环保措施，能做到达标排放。项目区周边不涉及农田、公益林等敏感目标。综上，项目建设符合库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书及其审查意见要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

项目属于复混肥料制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，故属于允许类项目。因此，项目的建设符合产业政策。2026年7月24日，企业取得库尔勒市发展和改革委员会关于本项目备案证，项目代码：2607-652801-99-03-388580。
2.生态环境分区管控要求符合性分析

（1）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析。

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析见下表。

表1-1    与“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求”符合性分析一览表

管控维度

部分环境管理政策有关要求

本项目情况

相符性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合国家产业政策。

符合

[A1.1-2]禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目污染物排放符合相关标准要求。

符合

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目污染物经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，不突破所在区域环境质量底线。

符合

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。

符合

A4资源利用要求

A4.3能源利用

[A4.3-4]鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

[A4.3-5]以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

[A4.3-6]深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目生产过程用电作为能源，不涉及化石燃料，满足资源利用要求。
符合

（2）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析。

根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。

表1-2    本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》相符性分析

环境管控单元编码

ZH65280120013

本工程情况

相符性

环境管控单元名称

库尔勒上库高新技术产业开发区

环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求

空间布局约束

1.加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；积极推动节能环保、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物科技等战略性新兴产业在工业园区内发展。

2.做好与国土空间规划的衔接，园区发展规模和具体用地不得突破国土空间规划的要求。

建议上库综合产业园东部生产区优化产业布置，建设污染影响较小的企业，如中小企业创业基地、农副产品加工产业，同时居住、学校等敏感用地类型布局尽量远离生产区。

3.化工等行业企业应按照国家、自治区、自治州要求，开展挥发性有机物高效治理，按时开展挥发性有机物泄漏性检测与修复。

项目不属于落后产能，周边无居住、学校等敏感用地类型。符合《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》要求。满足空间布局约束要求。

符合

污染物排放管控

1.上库高新技术产业开发区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值。

2.园区地下水质量不恶化。

3.园区内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准中质量底线要求。

4.园区内企业污水预处理达到污水处理厂纳管要求后进入污水处理厂处理。

本项目不属于火电、钢铁、水泥、石化行业，项目运营过程中不使用燃煤锅炉，本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理，对园区地下水质量无影响。本环评要求做好分区防渗，可满足《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准中质量底线要求。

符合

环境风险防控

1.根据不同企业的生产特点，在规划居民住宅时要考虑卫生防护距离，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

2.建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。

项目周边无环境敏感保护目标。后期企业会根据项目现状编制应急预案。

符合

资源利用效率

提高水重复利用率，促进污水再生回用。严格控制企业用水定额，对排水系统首先实现清污分流，按质回收利用，符合用水要求的清水可直接回用于生产，其余废水则达标处理后经管网进入铁门关市污水处理厂。

本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。
符合

3.法律法规政策符合性分析

表1-3    环境管理政策符合性分析

文件

环境管理政策要求

本项目情况

符合性分析

《中华人民共和国生态环境法典》

（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）（2026.8.15正式实施）

第二百一十四条：生产、使用含挥发性有机物的原辅材料和产品，应当按照国家规定，在密闭空间、设备中进行并安装、使用污染防治设施，或者采取有效措施减少废气排放。

第五百六十五条：工业企业选址应当符合国土空间规划以及相关规划要求，县级以上地方人民政府应当按照规划要求优化工业企业布局，防止工业噪声污染。

第五百六十六条：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。

第五百三十三条：产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。

任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。

第二百九十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。

工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。

本项目生产过程中产生的颗粒物，经布袋除尘器处理达到排放标准后，通过1根15m高排气筒集中排放。实验室废气通过通风橱收集后经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒引至楼顶排放。因此本项目产生的废气能得到妥善处理。

本项目选址位于库尔勒上库高新技术产业开发区，符合国土空间规划及园区规划的相关要求。

本项目选址不在噪声敏感建筑物集中区域，且通过选用低噪声设备、设置基础减振、厂房隔声等措施控制工业噪声污染。

项目产生的危险废物暂存于厂区危废贮存点，定期委托有资质单位处置，严格按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。

本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。

符合
《中华人民共和国大气污染防治法》

第七条：企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

本项目生产过程中产生的颗粒物，经布袋除尘器处理达到排放标准后，通过1根15m高排气筒集中排放。实验室废气通过通风橱收集后经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒引至楼顶排放。能够有效防止、减少大气污染。
符合

《中华人民共和国噪声污染防治法》

第三十六条：排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。

通过采用选购低噪声源设备、并采取减振、隔声等措施，可确保噪声达标排放。企业应在生产前完成排污许可证的申领。

符合

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

第十九条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。

一般固废：废包装袋、废布袋统一收集外售处理；除尘灰、厂房沉降粉尘回用于生产；废反渗透膜交由厂家回收；实验室一般固废由环卫部门统一清运。

危险废物：废润滑油、废润滑油桶、实验室危险废物、废活性炭、废SDG吸附剂等危险废物，在厂区内危废贮存点暂存，定期送有资质单位处置。
符合

《中华人民共和国水污染防治法》

第五十条：向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。

本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。
符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目生产过程中产生的颗粒物，经布袋除尘器处理达到排放标准后，通过1根15m高排气筒集中排放。实验室废气通过通风橱收集后经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒引至楼顶排放。本项目产生的废气能得到妥善处理，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。

符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》

强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

本项目生产过程中产生的颗粒物，经布袋除尘器处理达到排放标准后，通过1根15m高排气筒集中排放。实验室废气通过通风橱收集后经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒引至楼顶排放。本项目产生的废气能得到妥善处理，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。

符合

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目建设满足园区规划及规划环评、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求。
符合

《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》

7.2产业园区发展布局引导中重点支持型库尔勒经济技术开发区、库尔勒上库高新技术产业开发区、若羌工业园区、轮台工业园区和静工业园区、焉耆工业园区：打造为综合园区，强化产业引领作用：带动其他园区协调发展。
本项目建设位于《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》中确定的重点支持型园区——库尔勒上库高新技术产业开发区，符合规划要求。

符合

《库尔勒市国土空间总体规划（2021—2035年）》

根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021—2035年）》中“一个中心、五个园区、多个基地的产业布局，一个中心指综合服务产业核心，五个园区指库尔勒上库高新技术产业园区、库尔勒经济技术开发区、临空经济区、库尔勒国际物流园区和塔什店循环产业园区，以工业发展为重点，根据各个产业园区的区位和产业基础，确定各自的产业重点。多个基地指统筹城乡的多个农业产业基地，坚持乡村振兴战略以“一镇一基地”为主要原则，形成多个特色果蔬基地现代化畜牧产业基地和棉花产业基地，以产兴镇。”

本项目建设位于五个园区中的上库高新技术产业园区，符合根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021—2035年）》中“一个中心、五个园区、多个基地的产业布局”。
符合
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。

第二十八条 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。

州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。

禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。

第二十九条 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。不属于列入淘汰类目录的高污染工业项目。项目不涉及列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。项目位于工业园区，满足产业聚集发展的要求。

符合

4.选址合理性分析

（1）用地性质相符性分析

项目位于上库综合产业园区，用地性质为工业用地，项目选址满足园区规划及规划环评要求。因此，本项目符合用地要求。

（2）选址与外环境相容性分析

项目选址不属于饮用水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目周边无食品、制药生产型企业分布，项目与周边企业不存在环境制约因素；项目周边500m范围内无居住区、学校、医院、养老院等环境保护目标，与周边环境相容。

同时，园区道路建设完善，项目周边交通便利，园区内供水、供电、供气、排水等公用工程配套齐全。

因此，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目建设背景

新疆新生硅谷新材料有限公司是河北硅谷肥业有限公司全资子公司，河北硅谷肥业有限公司深耕有机硅功能肥研发、生产与推广多年，行业口碑优良、技术实力雄厚，生产规模与技术水平处于行业前列。新疆硅谷新材料有限公司承接母公司在有机硅功能肥领域的核心技术、研发资源与市场渠道，专注于有机硅功能肥在新疆及西北区域的生产、推广与技术服务。项目建设有机硅水溶肥生产线2条，有机硅功能尿素生产线2条。设计规模为有机硅水溶肥10万吨/年、有机硅功能尿素10万吨/年。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品26 45肥料制造262 其他”，应编写环境影响报告表。受建设单位的委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作，接受委托后，评价项目组踏勘项目场址，考察项目周围区域的环境状况，收集相关资料，在此基础上，按照环境保护有关法律法规及环境影响评价有关技术规范要求，编制了《新疆新生硅谷新材料有限公司年产20万吨有机硅功能肥项目环境影响报告表》，审批后作为生态环境主管部门和该企业进行环境管理的依据。

2.项目组成

项目租用新疆汇良新材料科技有限公司现有厂房、办公楼。建设有机硅水溶肥生产线2条，有机硅功能尿素生产线2条。建成投产后可生产有机硅水溶肥10万吨/年、有机硅功能尿素10万吨/年。此外，为保证产品质量，本项目在办公楼内建设实验室，用于产品质量检测。实验室检测项目主要包括pH、水分、总氮、磷、钾、氯离子、缩二脲、水不溶物和尿素水分。
表2-1  建设项目组成一览表

工程分类

建设内容

备注

主体工程

5号厂房
5号厂房建筑面积4648.2m2。内设生产区、原料贮存区、产品贮存区。生产区设置有机硅水溶肥生产线2条，有机硅功能尿素生产线2条。
租赁现有厂房
储运工程
2号厂房
用于项目产品贮存，面积2681.4m2。
5号厂房
5号厂房内约2000m2为产品贮存区，约1000m2为原料贮存区。
辅助工程
办公楼
租赁2层办公楼，内设员工食堂和实验室。
租赁现有办公楼
公用工程

供水

园区供水管网提供

/
排水

本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理
/

供电
园区电网提供
/

供暖
生产过程无需加热，生活采用电暖器设施供暖

/

环保工程

废气治理
有机硅水溶肥生产线和有机硅功能尿素生产线共用一套除尘设备。项目在上料口、破碎机等产尘环节设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘进入布袋除尘器，处理达标后由1根15m排气筒（DA001）排放。

实验室废气通过通风橱收集后经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒（DA002）引至楼顶排放。
/

废水治理
本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。
/

噪声控制
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
/

固体废物
一般固废：废包装袋、废布袋统一收集外售处理；除尘灰、厂房沉降粉尘回用于生产；废反渗透膜交由厂家回收；实验室一般固废由环卫部门统一清运。

危险废物：废润滑油、废润滑油桶、实验室危险废物、废活性炭、废SDG吸附剂等危险废物，在厂区内危废贮存点暂存，定期送有资质单位处置。
/

3.项目设备清单

表2-2  项目主要生产设备清单一览表

序号

名称

型号及规格

数量

备注

一
有机硅尿素生产线
1

圆锅式混合机

5m3
2台
2

输送皮带

7m

1台

3

爬坡皮带机

11m

1台
4

不锈钢料仓

5m3
1个

5
双斗包装秤

DCS-Z-D-50
1套

6
输送皮带

4m

1台

7
缝包机

K15型

2台

8
扎口机

1616

1台
9
码垛机

JAM-140

1套
10
航车

2t
2套
11
空压机

3m3
1套
二
有机硅水溶肥生产线
1
双螺旋混合机

8m3
2套
2
不锈钢料仓

4m3
2套
3
双螺旋包装秤

DCS-L-W-50

4台
4
输送皮带

3m
1台
5
输送皮带

2m
1台
6
输送皮带

4m
1台
7
缝包机

K15型
2台
8
叉车
3T
2台
9
扎口机
1616
1台
10
码垛机
JAM-140
1套
11
航车
2t
2套
12
空压机
3m3
1套
13
尿素破碎机
8t/h
1套
14
斗式提升机
T315
2套
三
实验室
1
消化仪器

与蒸馏仪器配套
1套
2
蒸馏仪器

1套
3
消化加热装置

1套
4
蒸馏加热装置

1套
5
电热恒温干燥箱

5台
6
玻璃坩埚式滤器

容积30mL

3台
7
恒温水浴振荡器

60℃±2℃

1台
8
恒温水浴锅

30℃±5℃

1台

9
超声波清洗器

1台

10
分光光度计

1台

11
卡尔费休直接电量滴定仪

1台

12
纯水机
1台
13
通风橱
1台
4.主要原辅材料

本项目有机硅水溶肥、有机硅功能尿素生产原料储存在5号厂房。5号厂房内约1000m2为原料贮存区。
表2-3  主要原辅材料及燃料一览表

类别
名称
单位
本工程年消耗量

最大贮存量
物理形态
备注
有机硅功能尿素
尿素

万t/a

9.9
0.15
颗粒
外购，袋装
有机硅助剂
万t/a

0.1
0.001
膏状

外购，袋装
防板结油剂

万t/a

0.1
0.001
液态
外购，桶装
有机硅水溶肥
尿素
万t/a

2.7
0.04
颗粒
外购，袋装
磷酸一铵
万t/a

3.1
0.05
粉末
外购，袋装
硫酸钾
万t/a

3.5
0.05
颗粒
外购，袋装
有机硅助剂
万t/a

0.6
0.01
膏状
外购，袋装
防板结油剂

万t/a

0.1
0.001
液态
外购，桶装
防板结粉剂

万t/a

0.1
0.001
粉末
外购，袋装
实验室检测
氢氧化钠

g/a

22150
2000
颗粒
外购，瓶装
硫酸（98%）

ml/a
2000
500
液态
外购，瓶装
盐酸（37%）

ml/a

2800
500
液态
外购，瓶装
硝酸（68%）

ml/a

5400
500
液态
外购，瓶装
无水乙醇
ml/a

6700
1000
液态
外购，瓶装
丙酮
ml/a

4200
500
液态
外购，瓶装
柠檬酸

g/a
980
500
颗粒
外购，瓶装
钼酸铵

g/a

1050
500
粉末
外购，瓶装
硫酸铜

g/a

67
100
颗粒
外购，瓶装
酒石酸钾钠

g/a

150
100
粉末
外购，瓶装
乙二胺四乙酸二钠

g/a

640
500
粉末
外购，瓶装
动力消耗

新鲜水

t/a

1281.2
/
/
园区供水管网

电

万kWh/a

3
/
/
园区电网
原辅料理化性质
表2-4  主要原辅材料理化性质一览表

名称

理化性质
尿素

分子式CO（NH2）2，白色结晶或颗粒，无臭，有咸凉味。密度1.335g/cm³，熔点132.7℃，加热至熔点以上会分解。极易溶于水、乙醇，不溶于乙醚、氯仿。稳定。常温下不聚合。加热会分解释放出氨气。低毒，大鼠经口LD50>8471mg/kg。对皮肤、眼睛有微弱刺激。

磷酸一铵

分子式NH4H2PO₄，白色结晶性粉末，无特殊气味。密度1.803g/cm³，190℃（分解），加热会分解产生氨、氮氧化物和五氧化二磷。易溶于水，水溶液呈酸性。微溶于乙醇，不溶于丙酮。稳定，不可燃，与强碱反应会释放氨气。低毒，大鼠经口LD50>2000mg/kg。粉尘对皮肤、呼吸道有轻微刺激性。

硫酸钾

分子式K2SO₄，无色或白色结晶、颗粒或粉末，味苦而成。密度2.662g/cm³，熔点1069℃，沸点1689℃。溶于水，不溶于乙醇、丙酮。水溶液呈中性。极其稳定，不燃，无氧化性，不会发生剧烈化学反应。基本无毒，无严重急性毒性数据，粉尘可能引起轻微呼吸道不适。

有机硅助剂

有机硅助剂是一类以有机硅氧烷为核心成分的助剂，其主要成分是聚醚改性有机硅氧烷。聚醚改性有机硅氧烷的理化性质如下。

大多是无色到淡黄色的透明液体。也有部分型号因分子量大、聚醚比例特殊，会呈浑浊膏状。密度一般在0.98–1.10g/cm³之间，和水非常接近。在水中通常水溶性很好。在有机溶剂中，一般易溶于醇、酯、酮和芳香烃等有机溶剂。在中性、弱酸弱碱环境中很稳定。在强酸、强碱，或在高温强酸碱条件下，会发生水解，导致性能下降甚至失效。常在150°C下稳定，200°C以上可能出现氧化分解。生理毒性极低，对皮肤和黏膜刺激性小，属于环境友好型材料。

防板结油剂

通常由矿物油、植物油或合成油为基础，复配表面活性剂、疏水剂（如烷基胺、脂肪酸酯等）制成，喷涂于颗粒表面形成疏水隔离膜。

防板结粉剂

通常由天然矿物微粉（滑石、硅藻土、膨润土、沸石等）或合成微粉（白炭黑、硬脂酸盐等）经改性处理制得，通过物理隔离、微孔吸湿或疏水改性来防板结。

氢氧化钠

俗称烧碱、苛性钠，为白色半透明粒状或片状固体。极易溶于水并强烈放热，水溶液呈强碱性，密度2.13，熔点318℃。它有强腐蚀性，能严重灼伤皮肤和眼睛，与酸剧烈反应，对铝、锌等金属有腐蚀并释放氢气。应密封干燥储存，与酸类、易燃物隔离。

硫酸

一般为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成98.54%的水溶液，在317℃时腾而成为共沸混合物。

盐酸

俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl）沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度（水=1）：1.18。

硝酸

具有强氧化性、腐蚀性的强酸，化学式HNO3。熔点-42℃，沸点78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解释放二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄。
无水乙醇

易燃易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。乙醇液体密度是0.789g/cm3（20℃），乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点-1141℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多种有机溶剂混溶。

丙酮

无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。
柠檬酸

白色半透明结晶粉末，有强酸味，熔点约153℃。极易溶于水、乙醇，水溶液呈酸性。对人体和环境相对安全，无明显燃烧爆炸危险。

钼酸铵

无色或微带蓝绿色的结晶或粉末，在空气中易风化，加热至170℃分解。溶于水，不溶于乙醇。

硫酸铜

蓝色透明结晶或结晶性粉末，无气味，密度2.28。易溶于水，水溶液呈弱酸性。

酒石酸钾钠

无色半透明结晶或白色结晶性粉末，在热空气中略有风化，熔点70-80℃。易溶于水，水溶液呈微碱性。化学性质相对稳定，基本无特殊燃烧或爆炸危险。
乙二胺四乙酸二钠

白色结晶性颗粒或粉末，无臭，密度约0.86。易溶于水，几乎不溶于乙醇。是一种稳定的金属螯合剂，通常不表现为剧烈反应性。
5.产品方案、生产规模及产品规格

项目建设完成后生产有机硅水溶肥10万吨/年、有机硅功能尿素10万吨/年。有机硅水溶肥执行《含硅水溶肥料》（NY/T 3829-2021）标准，该标准适用于以水溶性硅酸盐为主要成分的固体或液体水溶肥料。有机硅功能尿素执行《尿素》（GB/T 2440-2017）标准，产品中含氮量等指标按该标准中相应等级要求执行。
表2-5  产品方案及生产规模一览表

序号

主要产品

产量

包装形式

储存位置
1

有机硅水溶肥
10万t/a

袋装（25kg/袋或50kg/袋）

2号厂房、5号厂房产品贮存区

2

有机硅功能尿素
10万t/a

袋装（25kg/袋或50kg/袋）

6.物料平衡

本项目有机硅水溶肥和有机硅功能尿素生产均为物理掺混工艺，不涉及化学反应，物料投入总量等于产出总量，项目物料平衡见下表。
表2-6  项目物料平衡一览表

投入
产出
名称
年耗量（万t/a）
名称
年产生量（万t/a）
尿素
12.6
有机硅水溶肥

10
有机硅助剂
0.7
有机硅功能尿素

10
防板结油剂
0.2
生产损耗

0.2
磷酸一铵
3.1
其中
颗粒物排放

0.0009
硫酸钾
3.5
设备残留、撒漏

0.1329
防板结粉剂

0.1
包装破损及其他

0.0662
合计
20.2
合计
20.2
7.给排水
供水水源由园区供水管网提供，项目肥料生产时不涉及生产用水，项目生产用水主要为实验室用水。实验室用水主要包括纯水制备用水、试剂调配用水、清洗用水、配液用水。

（1）实验室清洗用水及排水

实验室移液管、滴定管、容量瓶等器皿的清洗使用自来水两次清洗后再用少量的纯水清洗，首次清洗废水中含有试剂产生的重金属、有机物等有毒有害污染物，不得排放，单独收集后作为危废管理。项目实验室年运行300天，根据业主提供的资料，项目首次清洗用水量约为0.2t/a，首次清洗废水产生系数按用水量的90%计，则项目首次清洗废水产生量为0.18t/a。属于危险废物，桶装收集后作为废液委托有资质的单位处置。

实验器皿二次清洗用水量约为2t/a，二次清洗废水产生系数按用水量的90%计，则项目二次清洗废水产生量为1.8t/a。二次清洗废水水质较简单，主要污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类，二次清洗废水经实验室中和处理后排入市政管网。经过二次清洗后试验器皿、设备还需要用少量纯水进行润洗，根据业主提供的资料，项目实验器皿纯水清洗用水量约为0.5t/a，纯水清洗废水产生系数按用水量的90%计，则纯水清洗废水产生量为0.45t/a，纯水清洗废水经实验室中和处理后排入园区下水管网。

（2）溶液试剂配制用水及排水

本项目部分检测试剂在使用前要与纯水配制，根据业主提供资料，检测试剂配制年用纯水量约为0.2t，溶液试剂配制产生的废液成分复杂，属于危险废物，桶装收集后定期交给有资质的单位处置。

（3）纯水制备用水及排水

本项目配备了一台纯水机生产纯水，纯水机采用反渗透法，反渗透膜对可溶性盐和大分子有机物起截留作用，经过反渗透膜后，给水被分成了两部分，一部分是透过膜的纯水，一部分是没能透过膜的浓水。本项目纯水用于实验器皿、设备的清洗及溶液试剂配制，经过分析可得项目年用纯水量约为0.7t。根据设备企业提供资料，纯水：浓水产生比例为1：3，则项目纯水制备用水量为2.8t/a，浓水产生量为2.1t/a，浓水排入园区下水管网。

（4）恒温水浴锅用水及排水

本项目恒温水浴锅锅内水循环利用，定期外排。需定期补充新鲜水，根据业主提供资料，补充新鲜水量约为0.2t/a，外排水量约为0.1t/a，排入园区下水管网。

（5）实验室其他用水及排水
实验室其他用水主要为实验室清洁，以及其他未预见少量用水，按1t/a核算。废水产生系数按用水量的90%计，则产生量为0.9t/a，排入园区下水管网。
（6）生活用水及排水
本项目劳动定员50人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），项目属于“南疆区，有上下水设施，有淋浴设备楼房”，职工用水量按85L/人·日计，则项目生活用水量为1275m3/a（4.25m3/d）。生活污水以80%计，故产生生活污水1020m3/a（3.4m3/d）。生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。
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图2-1  水平衡图  单位m3/a
8.劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目新增劳动定员50人。

工作制度：年生产300天，三班倒，每班8h工作制，即年生产小时数为7200h/a。

9.总平面布置

本项目租用新疆汇良新材料科技有限公司现有厂房、办公楼，其中东南侧5号厂房用于生产和原料、产品贮存，东侧2号厂房用于产品贮存。办公楼位于项目区东南侧。总平面布置集中紧凑，节省用地，做到物流顺畅，满足工艺要求，项目总平面图布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污环节分析

本项目对现有租赁厂房进行改造，不涉及土建工程。施工流程为：前期的施工准备，清理厂房内杂物，设备入场安装调试，投入生产。建设过程主要产生噪声、废气、固体废弃物等污染物。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，其产生的环境影响也会随着施工期的结束而消失。
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图2-2 施工期流程及产污节点图

2.运营期工艺流程及产污环节分析

本项目生产有机硅水溶肥和有机硅功能尿素，均属于掺混型复混肥料。其中有机硅水溶肥设置尿素破碎工段，除此之外相关工艺流程均一致，原料经过简单混合后包装外售。详细工艺流程及产污环节分析如下。
（1）有机硅水溶肥生产工艺流程
上料与破碎：工人将外购原料按配方用电子秤人工称重配比。配比后的尿素经人工拆包投入尿素破碎机粉碎，其余原料（磷酸一铵、硫酸钾、助剂等）拆包后投入投料口。此过程产生上料粉尘、破碎粉尘、噪声和废包装。

提升与混合：破碎后的尿素经斗式提升机垂直提升至混合机内，同时人工将其他称配好的原料由投料口加入混合机。物料在混合机内密闭混合。混合过程中投料口关闭，此工序设备密闭无外逸粉尘。此过程产生投料粉尘和噪声。

包装：混合完成后的成品输送至料仓暂存，在仓下经自动计量、人工套袋封口后入库。此过程产生包装粉尘和噪声。
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图2-3 有机硅水溶肥生产工艺流程及产污节点图

（2）有机硅功能尿素生产工艺流程

上料：工人将外购原料按配方用电子秤人工称重配比，称配好的原料由投料口加入混合机。此过程产生上料粉尘、噪声和废包装。

混合：物料在混合机内密闭混合。混合过程中投料口关闭，此工序设备密闭无外逸粉尘。此过程产生噪声。

包装：混合完成后的成品输送至料仓暂存，在仓下经自动计量、人工套袋封口后入库。此过程产生包装粉尘和噪声。
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图2-4 有机硅功能尿素生产工艺流程及产污节点图

（3）实验室工艺流程
根据企业生产需求，需对产品质量进行常规检测。实验室检测项目主要包括pH、水分、总氮、磷、钾、氯离子、缩二脲、水不溶物和尿素水分。

①采样：根据检测需求对项目原料和产品进行采样，样品在样品室收样登记、暂存于样品柜，等待安排实验室检测。

②实验前准备：实验人员根据不同样品检测需要进行实验之前的准备工作，主要包括：纯水制备、分析仪器的校准检验等工作。该工序产生纯水制备浓水、废反渗透膜。
③试剂配制：根据实验需求配制所需的试剂。该工序产生实验废气、废试剂、废包装材料。

④样品前处理：前处理的目的是把微量或痕量的被测组分从样品基体中分离和富集、除去干扰物质。检验人员根据检测标准对样品进行消解、酸化、烘干等前处理。

⑤检测分析：经过前处理的待测样品进行检测，得出检测数据。样品前处理和检测分析工序产生实验废气、清洗废水、危险废物（初洗废水、实验废液、废实验用品等）。
⑥数据处理：根据检测实验结果进行数据分析，得出检测结果并出具检验报告。

实验室一般固体废物主要包括废纸箱、废弃/破损玻璃仪器、废纸等。实验室危险废物主要为初洗废水、实验废液、废试剂、废包装、废实验用品等。
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图2-5 实验室工艺流程及产污节点图

产污分析：

表2-7 产污分析一览表

类别

产污环节

主要污染物名称

排放方式

废气

掺混肥生产废气（上料、破碎、包装环节）
颗粒物
连续

尿素分解
氨
连续

实验室废气
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物

间断

废水

生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N等
间接排放

二次清洗、纯水清洗废水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等
纯水制备废水、水浴锅废水
COD、BOD5、SS、NH3-N等
噪声

设备噪声
等效连续A声级

间断

固废

一般固废
废包装袋、除尘灰、厂房沉降粉尘、废布袋、废反渗透膜、实验室一般固废
间断

危险废物
废润滑油、废润滑油桶、实验室危险废物、废活性炭、废SDG吸附剂
间断
生活垃圾
生活垃圾

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	表3-1环境空气质量现状评价一览表

污染物

评价项目

浓度（μg/m3）

标准（二级）（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均

6

60
10
达标
日平均第98百分位数

10

150
7

达标
NO2
年平均

30

40
75
达标
日平均第98百分位数

63

80
79
达标
CO（mg/m3）

日平均第95百分位数

1
4
25
达标
O3
最大8小时平均第90百分位数

131
160
82
达标
PM10
年平均

152
60
253
不达标
日平均第95百分位数

220
120
183
不达标
PM2.5
年平均

41
30

137
不达标
日平均第95百分位数

89
60
148
不达标
由表3-1可知，项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度值、日均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中过渡阶段二级标准要求，即项目所在区域为不达标区。超标原因为项目区地处南疆，位于沙漠边缘，受沙尘天气影响。
1.2特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。

本项目引用新疆中检联检测有限公司于2024年7月18日至7月21日关于《库尔勒聚盈建材有限公司年产15000立方挤塑板项目环境影响报告表》中TSP的监测数据，监测点位于本项目南侧约0.8km处，监测点位置坐标为E：85°55′9.755"，N：41°51′4.454"，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用要求。

（1）监测项目、监测频次

监测项目：TSP。

监测频率：连续采样3天。

（2）采样分析方法、评价标准及方法

采样和分析方法：依据国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》进行监测。

评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

评价方法：本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算模式为：
Ii=Ci/Coi

式中：Ii——i污染物的污染指数；
Ci——i污染物的浓度，μg/m3；
Coi——i污染物的评价标准，μg/m3。
（3）现状监测及评价结果

颗粒物现状监测、评价结果见下表。

表3-2  TSP现状监测表

监测点位

时间

检测结果（μg/m3）

标准值（μg/m3）

浓度占标率（%）

达标情况

E：85°55′9.755"，N：41°51′4.454"

2024年7月18日

150

300

50

达标

2024年7月19日

156

52

达标

2024年7月20日

150

50

达标

监测数据分析：评价区大气环境中特征因子TSP未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

2.地表水环境

根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年第四季度水生态环境保护重点工作完成情况》可知：巴州6条监测河流（孔雀河、开都河、车尔臣河、黄水沟、迪那河、塔里木河）共19个监测断面达到或优于Ⅲ类比例为100%。

项目所在地最近地表水体为南侧约3.1km的十八团渠，十八团渠水引自孔雀河，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，孔雀河地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体水质标准。

项目不向周围地表水体排放废水，即不会污染地表水体；也不进行涉水项目建设，即不会对地表水文要素产生影响。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，故无需开展地表水环境现状调查。

3.声环境

本项目50m范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境现状监测。

4.生态环境

本项目位于工业园区，且用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。

5.地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，存在土壤、地下水环境污染途径的需开展地下水环境、土壤质量现状调查。本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水环境、土壤质量现状调查。
	

	环境

保护

目标
	1.大气环境

项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2.声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.施工期污染物排放控制标准

1.1废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物厂区周边浓度限值，排放标准见表3-3。

表3-3   施工期无组织废气执行标准

污染物

限值

执行标准

颗粒物

1mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.2噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。

1.3固废

本项目施工期固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）有关要求。

2.营运期污染物排放控制标准

2.1废气

表3-4   营运期大气污染执行标准

类别

污染物
有组织
无组织
执行标准

浓度限值/（mg/m3）
排放速率限值/（kg/h）

浓度限值/（mg/m3）
掺混肥生产废气排气筒
颗粒物

120
3.5
1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2
实验室废气
氯化氢
100
0.26
0.2
硫酸雾
45
1.5
1.2
非甲烷总烃
120
10
4
氮氧化物

240
0.77
0.12
食堂油烟废气
油烟
2.0

/
/
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
厂界无组织
氨
/
/
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

厂内无组织
非甲烷总烃

/
/
1h平均浓度值：

≤6mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

任意一次浓度值：

≤20mg/m3
2.2废水

本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

2.3噪声

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

2.4固体废弃物

1）一般固废

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。本项目一般固废暂存环节不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。一般工业固体废物的暂存管理应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及其他相关法律法规的要求。

（2）危险废物

危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制因子为氮氧化物、挥发性有机物，建议总量控制指标为NOx：1.066kg/a；VOCs：1.019kg/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目对现有厂房进行改造，不涉及土建工程。施工流程为：前期的施工准备，清理厂房内杂物，设备入场安装调试，投入生产。

1.环境空气污染物防治措施

①施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；
②运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；
③对施工机械和车辆燃油造成的废气排放污染重视，燃用符合国家标准的高热值清洁燃料，尽量减少废气污染物的排放；
④加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。确保施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。
2.噪声污染防治措施

①加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

②加强运输车辆的管理，物料等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛；
③加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，避免夜间进行施工作业。

3.固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。本项目对现有厂房进行改造，不涉及土建工程。建筑垃圾产生量相对较小，垃圾构成中以木质、纸质、塑料包装废物占据绝大部分比重，可回收物比例高。

①施工期产生的木质、纸质、塑料包装废物等，可分类进行回收。对于不能回收的建筑垃圾，交由城市管理部门统一清运。

②施工人员生活垃圾收集后定期交由环卫部门定期拉运，最终进入库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置。
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	1.废气

1.1废气污染物源强核算

（1）掺混肥颗粒物废气
本项目原料均为袋装，且贮存于密闭厂房内，因此贮存过程粉尘可忽略不计。

本项目建设有机硅水溶肥生产线2条，有机硅功能尿素生产线2条。肥料在生产的过程中会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2624 复混肥料制造行业系数表”中“混合法”生产复混肥料的废气产污系数：颗粒物8.4kg/t产品。本项目生产有机硅水溶肥、有机硅功能尿素共计20万t/a。则对应颗粒物产生量为1680t/a（233.3kg/h）。此外项目生产有机硅水溶肥过程中需要对尿素进行破碎，尿素破碎工序的颗粒物产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，张良璧等译，1989年）中“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”，粗碎产尘系数为0.05-0.25kg/t原料，结合物料特性，本次评价取用0.25kg/t进行保守估算。项目需破碎尿素量为2.7万t/a，则对应颗粒物产生量为6.75t/a（0.9375kg/h）。
综上项目颗粒物产生量共计1686.75t/a（234.3kg/h），有机硅水溶肥生产线和有机硅功能尿素生产线共用一套除尘设备。项目在上料口、破碎机出料口等产尘环节设置集气罩收集粉尘，集气效率按90%计，收集的粉尘进入布袋除尘器，处理达标后由1根15m排气筒排放。布袋除尘治理效率按照99.5%计，年工作时间为7200h，设计风量为20000m3/h，则颗粒物有组织排放量为7.59t/a，排放速率为1.054kg/h，排放浓度为52.71mg/m3。

未被集气罩收集的废气为无组织产生量，产生量为168.7t/a，产生速率为23.43kg/h。本项目产生的无组织颗粒物经厂房密闭的措施降低其排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”可知，密闭式厂房粉尘控制效率为99%，则无组织颗粒物的排放量为1.687t/a，排放速率为0.2343kg/h。厂房自然沉降收集的颗粒物回用于生产。项目颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准。

（2）无组织氨
本项目原辅材料使用尿素，常温物理掺混工艺，不涉及加热反应，正常工况下氨的产生量极小。原料在储存过程中若受潮或包装破损，可能存在微量尿素分解产生氨的无组织逸散。在正常工况下，尿素储存于密闭干燥的厂房内，包装完好，不具备分解产氨的条件，氨的逸散量极小且难以通过现有产排污系数进行定量核算，因此本次评价仅作定性分析，不进行定量源强核算。

（3）实验室废气

本项目废气来源主要为实验过程产生的有机废气和无机废气。其中有机废气主要为乙醇、丙酮挥发性有机气体，无机废气主要为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等酸雾，废气仅在化验过程间歇排放，废气排放量很少，故本次评价分析有机废气（以非甲烷总烃计）和无机废气（氯化氢、硫酸雾、氮氧化物酸雾）对环境的影响。

①有机废气（以非甲烷总烃计）

含有机溶剂的药品试剂在配制、分析等实验过程中产生少量有机废气，均在通风橱内进行，挥发性有机物以非甲烷总烃计。根据项目的实验试剂使用情况，易挥发的有机溶剂主要为乙醇、丙酮，根据建设单位提供资料，此类试剂使用量约为8.6kg/a（无水乙醇密度按0.789kg/L计，丙酮密度按0.790kg/L计），配套通风橱年工作时间约为1500小时（每天运行时间按5h计）。本项目挥发性有机废气参照其他同类项目数据，实验过程中有机废气产生量取使用量的20%。则项目实验过程非甲烷总烃的产生量约为1.72kg/a。

本项目产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在实验室内通过通风橱收集后（废气收集率按80%计算，收集风机风量约为5000m3/h）经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附”处理后（根据环办综合函〔2022〕350号《关于印发主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）的通知》，集中再生的一次性活性炭吸附VOCs去除率取值30%，本项目采用二级活性炭吸附，组合去除效率为51%）通过15m高的排气筒于楼顶排放。经处理后的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.675kg/a，有组织排放速率为0.45g/h；有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.344kg/a，无组织排放速率为0.23g/h。

②无机废气（以硫酸雾、氯化氢、氮氧化物计）

本项目实验试剂使用量较少，根据项目的实验试剂使用情况，产生无机废气的主要为硫酸、盐酸、硝酸等物质，根据建设单位提供资料，实验用硫酸年消耗量约为3.68kg/a；盐酸年消耗量约为3.30kg/a；硝酸年消耗量约为7.67kg/a，配套通风橱年工作时间约为1500小时（每天运行时间按5h计）。本项目硫酸雾产生量按照高温消解工况下的蒸发率10%核算，即硫酸雾产生量为0.368kg/a；氯化氢产生量按照37%浓盐酸50%挥发率核算，则氯化氢产生量为0.611kg/a；氮氧化物产生量按照68%硝酸完全转化为二氧化氮进行核算，则氮氧化物产生量为3.807kg/a。

本项目产生的酸雾在实验室内通过通风橱收集后（废气收集率按80%计算，收集风机风量约为5000m3/h）经“SDG吸附剂+二级活性炭吸附装置”处理后（根据北京工业大学“可治理多种酸气的SDG吸附剂专利”，SDG吸附剂对氯化氢、硫酸雾、氮氧化物净化效率为90-99%，本评价按照净化效率为90%计）通过15m高的排气筒于楼顶排放。相关无机废气排放量见表4-1。
项目实验室废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准。

（4）食堂油烟

项目食堂设置2个灶头，根据建设单位提供资料，食堂就餐人数约为50人/d，运行时间约2h/d，则年运行600h。根据类比调查，人均食用油消耗量按3.5kg/100人·d计，则本项目食堂食用油消耗量为0.525t/a，烹饪时温度较高，会有少量油类分解挥发，分解挥发量按3%计，则食堂油烟产生量为0.0158t/a。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）附录A中“饮食业单位建筑面积≤100m2，推荐油烟排风量4000～8000m3/h”，本项目餐厅建筑面积小于100m2，排风量取6000m3/h，能够满足要求。拟采用净化效率为60%的油烟净化器，则食堂油烟排放量为0.0063t/a，排放速率为0.0105kg/h，排放浓度为1.75mg/m3。能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准（2.0mg/m3）。

根据以上分析，在落实本环评提出的处理措施后，本项目对周边大气环境影响较小。
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	表4-1   废气污染源源强核算结果一览表

序号

产排污环节

污染物种类

排放形式

污染物产生量（t/a）
污染物产生速率（kg/h）
污染物产生浓度

（mg/m3）
污染治理设施

污染物排放量（t/a）

污染物排放速率（kg/h）
污染物排放浓度

（mg/m3）
排放口编号

治理设施
处理能力（m³/h）
收集效率%

去除效率%

是否为可行技术

1
掺混肥生产
颗粒物
有组织
1518
210.8
10542
布袋除尘
20000
90
99.5
是
7.590
1.054
52.71
DA001
无组织
168.7
23.43
/
密闭车间
/
/
/
/
1.687
0.2343
/
/
2
实验室
非甲烷总烃
有组织

1.38×10-3
0.917×10-3
0.184
二级活性炭
5000
80
51
是
0.675×10-3
0.45×10-3
0.09
DA002
无组织

0.344×10-3
0.230×10-3
/
/
/
/
/
/
0.344×10-3
0.230×10-3
/
/
硫酸雾
有组织

0.294×10-3
0.196×10-3
0.0393
SDG吸附剂

5000
80
90
是
0.0294×10-3
0.0196×10-3
0.00393
DA002

无组织

0.0736×10-3
0.0491×10-3
/
/
/
/
/
/
0.0736×10-3
0.0491×10-3
/
/
氯化氢
有组织

0.489×10-3
0.326×10-3
0.0652
SDG吸附剂
5000
80
90
是
0.0489×10-3
0.0326×10-3
0.00652
DA002

无组织

0.122×10-3
0.0815×10-3
/
/
/
/
/
/
0.122×10-3
0.0815×10-3
/
/
氮氧化物
有组织

3.05×10-3
2.03×10-3
0.406
SDG吸附剂
5000
80
90
是
0.305×10-3
0.203×10-3
0.0406
DA002

无组织

0.761×10-3
0.508×10-3
/
/
/
/
/
/
0.761×10-3
0.508×10-3
/
/
3
食堂
油烟
有组织
0.0158
0.0263
4.38
油烟净化器
6000
/
60
是
0.0063
0.0105
1.75
DA003



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-2 项目废气排放口基本情况一览表

产污工序

污染物

编号

地理坐标
高度m

内径m

温度℃

类型

掺混肥生产

颗粒物
DA001
85°55′50.142″

41°50′50.668″

15
0.8
室温

一般排放口
实验室
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物

DA002
85°55′14.937″

41°51′29.390″

15
0.5
室温

一般排放口

食堂

油烟
DA003
85°55′16.321″

41°51′29.482″

高于屋顶

0.2
40
一般排放口

1.2废气治理措施可行性分析

（1）粉尘治理措施可行性
布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中“表14复混肥料（复合肥料）工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表”，“袋式除尘”为可行技术，因此本项目废气污染治理技术可行。

（2）实验室酸性气体治理措施可行性

①SDG吸附装置原理：SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。

②SDG吸附装置是继碱液喷淋中和法和活性炭吸附法净化器后，治理多种含酸废气的一种新型干法吸收设备。在一些工业生产、科学研究和化学分析过程中会产生酸性废气，如各类酸的使用、分解等形态复杂，气态污染物（HCl、SO2、NOx等）和雾态污染物（盐酸雾、硫酸雾）共存的酸性废气净化适合采用干式酸气净化器。SDG复合酸气吸附剂作为吸附材料的一种固定床式净化器，它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、醋酸、磷酸等各种酸气和酸雾。目前在各个行业的酸性废气净化中得到广泛应用。

③本项目涉及酸的种类多，在配制、检测分析过程中产生的酸性废气成分复杂。在参照SDG吸附装置适用范围及特点（不受环境的影响），同时又能净化成分复杂的酸性废气，并能保证本项目酸性气体经其处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，因此本项目无机废气采用SDG吸附装置处置是可行的。

（3）实验室有机废气治理措施可行性

活性炭吸附是目前广泛使用的VOCs治理措施。活性炭具有巨大的表面积和复杂的孔隙结构，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机气体。

吸附原理：活性炭由于具有疏松多孔的结构特征，比表面积很大，当它与有机气体及异味接触时，与有机气体及异味产生强烈的相互作用力—范德华力，有机气体异味从而被截留，气体得到净化。这是一个物理过程，活性炭本身的性质并不发生变化，但当其吸附了一定量的气体物质后会达到饱和，从而降低了吸附性能甚至完全失效。

本项目采用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭具有性价比高，适应性广泛；设计合理情况下更换方便；易再生，可多次重复利用，综合使用成本相对较低；品质通常有保证等优点。在确保选用优质颗粒状活性炭（碘值不低于800毫克/克），确保更换周期内活性炭全部更换的前提下，活性炭吸附技术能做到本项目的挥发性有机物的达标排放。

1.3废气监测要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），本项目废气自行监测计划见下表。
表4-3 废气监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

DA001

颗粒物
1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）
DA002
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物

1次/年

厂界

颗粒物
1次/季度
非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物

1次/年

氨
1次/季度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

厂内
非甲烷总烃

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

1.4非正常工况下污染物排放情况

非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。开停车污染物排放分析：对于废气处理系统，一般情况下是开设备时先运行废气处理系统，停设备时废气处理系统最后停止运行。开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响。

因此本项目的非正常工况排污主要考虑环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目非正常工况排污情景设定为：

布袋除尘系统故障：包括集气罩破损、风机故障、布袋破损等废气处理设施发生故障或损坏，导致废气处理效率完全丧失，废气出现事故性排放。

SDG吸附剂+二级活性炭吸附系统故障：包括通风橱、SDG吸附剂+二级活性炭吸附装置等对应的治理系统出现故障的情况。导致废气处理效率完全丧失，废气出现事故性排放。

收集、处理效率按照0最不利情形取值，持续时间依据企业巡检操作规程，取从发生故障到暂停相关设备的响应时间，按1h/次计。

表4-4 废气非正常工况下污染物排放情况

非正常排放原因

污染物

年发生频次

单次持续时间h

单次排放量kg

应对措施

布袋除尘系统故障
颗粒物

1

1

234.2
暂停生产直至环保设施故障排除

SDG吸附剂+二级活性炭吸附系统故障

非甲烷总烃

1
1
0.001147
硫酸雾

1
1
0.000245
氯化氢

1
1
0.000407
氮氧化物

1
1
0.00254
为防止废气非正常工况排放，企业必须加强管理，定期检查、维护废气处理设施，确保废气能够达标排放，如遇废气处理设施损坏需维修情况，要求暂停生产直至环保设施故障排除。因此，本项目非正常工况下废气对周围环境影响较小。

2.废水

本项目生产过程中废水为实验室废水。根据水平衡核算，实验室废水产生量为5.35t/a。参考《实验室废水综合处理的技术研究》（秦承华，南开大学，2008年5月29日）对23个化学类实验室及18个生物类实验室综合废水水质调查，根据调查结果，废水主要污染物产生浓度分别为CODCr 100～1200mg/L、BOD5 150～350mg/L、SS 70～200mg/L。按污染程度，实验室废水可分为高浓度实验废水、低浓度实验废水和无污染水。高浓度实验废水包括一般液态失效试剂（如废铬酸洗液、废氰化钾电镀溶液等）、液态实验废弃产物或中间产物（如各种有机溶剂、离心液、液体产品和副产品等）、各种洗涤液（产物或中间产物的高浓度洗涤溶液、仪器或器皿的润洗液和高浓度洗涤废水等）。低浓度实验废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤废水、低浓低毒失效试剂（如甲基橙、氯水等）和实验室各项清洁卫生用水等。无污染水包括实验中的各种冷冻用水、冷却用水、水浴、恒温等加热用水、减压抽滤用水和其他清洁水等。本项目实验室废水均为低浓度实验废水和无污染水，因此废水浓度取最小值CODCr 100mg/L、BOD5 150mg/L、SS 70mg/L。由于该论文中未对NH3-N进行检测，类比同类项目产生浓度取30mg/L。本项目实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理。
本项目劳动定员50人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），职工用水量按85L/人·日计，则项目生活用水量为1275m3/a（4.25m3/d）。生活污水以80%计，故产生生活污水1020m3/a（3.4m3/d）。生活污水经化粪池预处理后，排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂。生活污水浓度参照《环境工程技术手册 废水污染控制技术手册》，确定污染物浓度CODCr：250mg/L；BOD5：100mg/L；NH3-N：20mg/L；SS：150mg/L。

表4-5 生活污水产生及排放情况汇总一览表  

产排污环节

污水量

污染物

排放情况

排放标准

排放方式

排放去向

排放浓度mg/L

排放量t/a

浓度限值mg/L

生活污水

1020m3/a
COD

250
0.255
500
间接排放

铁门关市污水处理厂
BOD

100
0.102
300
SS

150
0.153
400
氨氮

20
0.021
/
实验室废水
5.35m3/a
COD
100
0.0005

500
BOD
150
0.0008

300
SS
70
0.0004
400
氨氮
30
0.0002
/
综合废水

1025.35m3/a
COD
249
0.256
500
BOD
100
0.103
300
SS
150
0.153
400
氨氮
20
0.021
/
本项目污水排放口基本信息见下表。

表4-6 生活污水排放口基本情况一览表
产排污工序
污染物
编号
地理坐标
类型
总排口
CODcr、BOD5、NH3-N和SS
DW001
85°55′6.294″

41°51′31.312″
一般排放口
2.2依托污水处理厂可行性分析

铁门关市污水处理厂位于铁门关市城区以南3km处，污水处理厂处理工艺采用A2/O二级生化处理工艺，处理后的尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值要求，灌溉期用于生态林灌溉，非灌溉期排入污水处理厂以南的戈壁荒地。污水处理厂于2014年5月取得环评批复。2016年12月投入运行，2017年4月通过了二师环保局环保“三同时”验收，取得验收意见。污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，目前实际进水量为8500m3/d，污水处理厂余量充足，污水处理厂运行正常，出水水质稳定可做到达标排放。本项目生活污水排放量为3.4t/d，符合污水处理厂接收污水水质要求，水量也远小于设计规模，因此本项目废水由铁门关市污水处理厂处理可行。

3.噪声

3.1噪声影响预测

项目环评采用的模型及方法为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

本项目在运营期其主要噪声源强调查清单见下表：




	表4-7 项目主要噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失 / dB（A）
建筑物外噪声声压级/dB（A）
声功率级/dB（A）
X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离
1

5号厂房
圆锅式混合机,2台（按点声源组预测）
75（等效后：78.0）
基础减震、厂房隔声
-75.1

6

1.2

76.0

34.6

35.4

8.6

63.2

63.2

63.2

63.4

24h
26.0

26.0

26.0

26.0

37.2

37.2

37.2

37.4

1

2

5号厂房
缝包机,4台（按点声源组预测）
75（等效后：81.0）
-53.8

-5.6

1.2

52.5

30.5

59.1

13.8

66.2

66.3

66.2

66.3

26.0

26.0

26.0

26.0

40.2

40.3

40.2

40.3

1

3

5号厂房
扎口机,2台（按点声源组预测）
80（等效后：83.0）
-58.2

-9.1

1.2

55.9

25.8

55.8

18.4

68.2

68.3

68.2

68.3

26.0

26.0

26.0

26.0

42.2

42.3

42.2

42.3

1

4

5号厂房
码垛机,2台（按点声源组预测）
80（等效后：83.0）
-88

-3.3

1.2

86.2

21.6

25.6

21.2

68.2

68.3

68.3

68.3

26.0

26.0

26.0

26.0

42.2

42.3

42.3

42.3

1

5

5号厂房
空压机,2台（按点声源组预测）
85（等效后：88.0）
-60

-6.9

1.2

58.2

27.3

53.5

16.8

73.2

73.3

73.2

73.3

26.0

26.0

26.0

26.0

47.2

47.3

47.2

47.3

1

6

5号厂房
双螺旋混合机,2台（按点声源组预测）
75（等效后：78.0）
-38.2

-13.1

1.2

35.5

28.4

76.2

16.7

63.2

63.3

63.2

63.3

26.0

26.0

26.0

26.0

37.2

37.3

37.2

37.3

1

7

5号厂房
尿素破碎机
85

-23.1

-9.6

1.2

21.8

36.6

89.7

9.1

70.3

70.2

70.2

70.4

26.0

26.0

26.0

26.0

44.3

44.2

44.2

44.4

1

8

5号厂房
斗式提升机,2台（按点声源组预测）
80（等效后：83.0）
-49.7

-8.7

1.2

47.8

28.9

63.9

15.7

68.2

68.3

68.2

68.3

26.0

26.0

26.0

26.0

42.2

42.3

42.2

42.3

1

9

办公楼
通风橱
85

26.7

-52.3

1.2

50.2

12.2

4.6

9.7

71.9

71.9

72.2

71.9

26.0

26.0

26.0

26.0

45.9

45.9

46.2

45.9

1

注：表中坐标以厂界中心（85.9199524,41.858860）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB（A））

标准限值（dB（A））

达标情况

X

Y

Z

东侧

124.4

-26.2

1.2

昼间

19.9

65

达标

124.4

-26.2

1.2

夜间

19.9

55

达标

南侧

-68

-45.8

1.2

昼间

36.4

65

达标

-68

-45.8

1.2

夜间

36.4

55

达标

西侧

-132.5

8

1.2

昼间

28.7

65

达标

-132.5

8

1.2

夜间

28.7

55

达标

北侧

-16.7

73.7

1.2

昼间

30.3

65

达标

-16.7

73.7

1.2

夜间

30.3

55

达标

表中坐标以厂界中心（85.9199524,41.858860）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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	由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

3.2噪声污染防治措施

①对设备采取减振、隔声

提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。

②加强设备养护管理

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

本项目只要落实上述噪声治理措施，增强环保意识，对项目周边声环境的影响就可以控制在允许的范围内。
3.3噪声监测要求

表4-9 噪声监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

厂界外1米

连续等效A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4.固体废物

4.1固体废物产生情况和处置情况

（1）一般固废

①废包装袋

本项目原料为袋装运至项目区，废包装袋产生量约为0.2t/a，统一收集外售。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类为SW17可再生类废物，行业来源为非特定行业，废物代码为：900-003-S17（废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物）。
②除尘灰、厂房沉降粉尘

除尘器收集的粉尘量约为1510t/a，厂房沉降粉尘量约为167t/a。上述粉尘共计1677t/a，主要为原料粉末，经收集后重新进行配料生产，不外排。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类为SW17可再生类废物，行业来源为非特定行业，废物代码为：900-099-S17（其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物）。

③废布袋
本项目使用的布袋除尘器需定期更换破损的布袋，产生量约为0.01t/a，统一收集外售。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类为SW17可再生类废物，行业来源为非特定行业，废物代码为：900-099-S17（其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物）。

④废反渗透膜

项目超纯水设施的反渗透膜需定期更换，根据建设单位提供资料，反渗透膜1年更换一次，产生的废过滤膜为0.01t/a，该过滤介质不含有或沾染毒性、感染性危险废物，因此属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类为SW59其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为：900-009-S59（废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料）。

⑤实验室一般固废

实验室一般固体废物主要包括废纸箱、废弃/破损玻璃仪器、废纸等。本项目贮存试剂药品量较小，一般按需计划购买，因此实验室一般固废产生量较少约0.05t/a，实验室一般固废产生后分类收集，交由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，废物种类为SW92实验室固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为：900-001-S92（实验室固体废物。实验室在教学、研究等过程产生的，一次性实验用品、废弃包装物和容器、报废仪器设备、破碎仪器等固体废物）。

（2）危险废物

①废润滑油：根据建设单位提供资料，本项目产生的废润滑油量约0.1t/a。根据《国家危险废物分类名录（2025年版）》，废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），密闭容器收集，暂存于危险废物贮存点，定期交具有相应处理资质的单位处置。

②废润滑油桶：根据建设单位提供资料，本项目产生的废润滑油桶量约0.02t/a。根据《国家危险废物分类名录（2025年版）》，废润滑油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），暂存于危险废物贮存点，定期交具有相应处理资质的单位处置。

③实验室危险废物

本项目实验室危险废物主要为初洗废水、实验废液、废试剂、废包装、废实验用品等。根据《国家危险废物分类名录（2025年版）》，实验室废物属于“HW49其他废物”，危废代码为900-047-49。生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等。

本项目实验室危险废物产生量约为0.8t/a。分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。

④废活性炭

本项目实验废气经实验室内的通风橱收集后经过活性炭吸附装置处理后排放，活性炭随时间的变化，吸附效率会降低，故需定期更换活性炭。根据前文核算，有机废气（以非甲烷总烃计）有组织产生量为1.38kg/a，二级活性炭组合去除效率为51%，有机废气吸附量约为0.704kg/a。参考国家林业和草业局《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284-2021），颗粒活性炭（合格品）对于有机废气的吸附率在10%-30%之间，去中间值，故本项目活性炭的吸附容量按20%计。则活性炭年使用量应不低于3.52kg/a。考虑到活性炭吸附饱和后需定期更换，且为保证吸附效率，建议活性炭填充量按2kg/次设计，每半年更换一次（即年更换量4kg/a），则废活性炭产生量（含吸附的有机物）约为4.7kg/a。根据《国家危险废物分类名录（2025年版）》，废活性炭属于“HW49其他废物”，危废代码为900-047-49。暂存于危险废物贮存点，定期交具有相应处理资质的单位处置。

⑤废SDG吸附剂

本项目使用SDG吸附无机废气，吸附过程中会因SDG饱和更换而产生废SDG吸附剂。根据建设单位提供的资料，本项目SDG酸性吸附材料装填为短柱状固体颗粒，每克吸附剂可吸附约0.2g废气计算，则理论SDG吸附剂需求量为5kg/a，考虑到吸附剂更换周期和吸附效率保障，建议SDG吸附剂填充量按3kg/次设计，每半年更换一次，则废SDG吸附剂产生量（含吸附的酸雾）约为7kg/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废SDG吸附剂属于“HW49其他废物”，危废代码为900-047-49。暂存于危险废物贮存点，定期交具有相应处理资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，运行天数300d，则生活垃圾产生量为7.5t/a，生活垃圾进行分类收集后统一交由环卫部门处理。

表4-10  项目固体废物属性判定一览表

序号

产生环节

名称

属性

废物代码

主要有毒有害物质名称

性状

产生量（t/a）

危险特性

处理处置措施

1

上料

原料废包装
一般固废

SW17

900-003-S17

/

固

0.2

/

统一收集外售
2

掺混肥生产

除尘灰、厂房沉降粉尘

SW17

900-099-S17
/

固

1677
/

回用生产

3

布袋除尘

废布袋

SW17

900-099-S17

/

固

0.01

/

统一收集外售

4
实验室
废反渗透膜

SW59

900-009-S59

/
固

0.01
/
厂家回收
5
实验室

实验室一般固废

SW92

900-001-S92

/
固

0.05
/
环卫部门统一处理

6
设备维护保养

废润滑油

危险废物
HW08 900-214-08
油类

液

0.1

T、I

标准化危废贮存点暂存，定期交由有相关危废处置资质的单位处置

7
设备维护保养

废润滑油桶

HW08 900-249-08

油类

固

0.02

T、I

8
实验室
实验室危险废物

HW49

900-047-49

有机溶剂、重金属等
固/液
0.8
T/C/I/R

9
实验室
废活性炭

HW49

900-047-49

固
0.0047
T/C/I/R

10
实验室
废SDG吸附剂

HW49

900-047-49

固
0.007
T/C/I/R

11
办公生活
生活垃圾
生活垃圾
SW61

SW62

900-001-S61

900-001-S62

900-002-S62
/
固
7.5
/
垃圾桶收集，定期交由当地环卫部门处理
4.2固体废物环境管理要求及措施

一般固废环境管理要求及措施

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此项目固体废物临时贮存措施须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施。

危险废物环境管理要求及措施
本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置10m2危险废物贮存点。

贮存点贮存设施污染控制要求应满足：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存点环境管理要求：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

5.地下水、土壤

（1）污染途径

本项目正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。项目在事故工况下，危险废物贮存点发生渗漏时，可能对土壤及地下水产生影响。

（2）分区防控措施

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
表4-11 分区防渗划分

防渗分区

分区类别

防渗要求

危废贮存点

重点防渗区

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cms），或其他防渗性能等效的材料，执行GB18597
实验室
一般防渗区

等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行
其他区域
简单防渗区
一般地面硬化
（3）跟踪监测要求
根据前文分析结果，可知本项目只要严格落实本次评价提出的各项分区防渗要求，基本不会通过渗透的途径进入地下水、土壤环境。因此，不提出地下水、土壤跟踪监测要求。

6.生态
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于园区内，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不开展生态影响分析。

7.环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，本项目涉及的危险物质主要为硫酸、盐酸、硝酸、废润滑油。危险物质最大储存量远低于临界量，Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

表4-12  风险源调查结果一览表

序号
危险物质
临界量（t）

最大储存量（t）
Q值
分布场所
风险类型
1

废润滑油
2500
0.1
4×10-5
危废贮存点
火灾、泄漏
2

硫酸

10
0.00092
9.2×10-5
实验室

泄漏
3

盐酸

7.5
0.000595
7.9×10-5
泄漏
4

硝酸

7.5
0.000705
9.4×10-5
泄漏
（2）影响途径

泄漏渗透影响：危废贮存点中盛装油类物质的容器在搬运、堆存中发生破损或倾覆，导致油类物质泄漏。泄漏液若未能有效拦截，会沿地面下渗，造成土壤环境、水环境污染。
火灾爆炸伴生/次生影响：泄漏的油类物质或其蒸气遇明火、高温或静电放电，可能引发火灾、爆炸事故。事故中不完全燃烧产生的CO、烟尘及挥发性有机物等有毒有害气体会污染大气环境。同时，消防灭火过程产生的大量含油消防废水，若未能全部有效收集，会夹带油污排出，对土壤环境、水环境造成冲击性污染。

各类化学品存储、使用过程中泄漏的环境风险：各类化学药品混合易发生爆炸及火灾，造成小范围的设备损坏及空气污染。硫酸、盐酸、硝酸等物质具有腐蚀性，承装该类物质的容器损坏会造成周围设备的损坏，且其具有挥发性，一旦泄漏会造成小范围的空气污染。

（3）风险防范措施
①贮存点防渗与截流：危废贮存点严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。地面及墙裙采用防渗结构，危废桶下方设防泄漏托盘。贮存区域四周设置堵截围堰或导流沟，确保在最大单桶泄漏量产生时，能全部截留，严禁外溢至贮存点外部区域。

②实验药剂规范管理：试剂应储存于阴凉、干燥、通风试剂柜内。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，储存温度不宜超过30°C。防止阳光直射，保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。试剂间设立管理岗位，严格执行入库、出库登记等相关管理制度。
③废物清运与减量管理：建立危废产生、入库、出库台账，应与有资质单位签订处置协议，做到定期清运，将危废贮存点的最大暂存量控制在最小合理水平，缩短贮存周期。

④制度与培训体系：制定细化到岗的管理操作规程与风险隐患排查清单。操作人员须经专项培训并考核合格后方可上岗，培训内容须包含泄漏应急处置、灭火器使用和禁止事项。通过日常巡检和班前会，持续强化安全环保责任意识和操作熟练度。

8.环保投资估算

根据本项目周围环境状况及应采取的各种环保措施，估算出本项目的环境保护投资。本项目总投资340万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资的11.8%，项目环保设施投资估算见表4-13。

表4-13 环保设施及投资估算

项目

治理对象

治理措施

投资（万元）

施工期

废气

施工废气

洒水抑尘

1

噪声

施工噪声

减震隔声

1

固废

施工固废

回收利用，不能回收的定时清运

1

运营期

废气

掺混肥生产废气

布袋除尘器

10
实验室废气
SDG吸附剂+二级活性炭吸附

5
食堂油烟

油烟净化器

2

噪声

设备噪声

消声、隔声设施，减震基垫

2
固废

危险废物

危险废物贮存点

5

一般固废

一般固废暂存点

3

地下水、土壤

项目区分区防渗

5
环境风险

设立环境管理机构、制定环境管理制度、编制环境应急预案并备案、制定并实施环境监测计划、定期培训、定期演练等。

5
合计

40




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	复混肥废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	袋式除尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

	
	实验室废气排气筒（DA002）
	非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
	SDG吸附剂+二级活性炭吸附
	

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物
	/
	

	
	
	氨
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	
	厂内
	非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	食堂油烟排气筒（DA003）
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	废水排放口（DW001）
	CODcr、BOD5、NH3-N和SS
	实验室废水中二次清洗废水和纯水清洗废水经酸碱中和后与其他实验室废水、生活污水排入园区下水管网，最终进入铁门关市污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	声环境
	生产加工设备
	噪声
	消声、减振、隔声、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：废包装袋、废布袋统一收集外售处理；除尘灰、厂房沉降粉尘回用于生产；废反渗透膜交由厂家回收；实验室一般固废由环卫部门统一清运。

危险废物：废润滑油、废润滑油桶、实验室危险废物、废活性炭、废SDG吸附剂等危险废物，在厂区内危废贮存点暂存，定期送有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强日常管理，树立并强化环境风险意识。制定突发环境事件应急预案，建立突发环境事故应急组织机构，定期开展应急演练。

	其他环境
管理要求
	1.管理制度

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环境治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境主管部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

2.环境管理台账
企业应按照行业排污许可管理要求制定管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于五年。
3.竣工环境保护验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目竣工后，建设单位应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后，本项目方可投入正式运行。

4.排污许可申领
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业26”中的“肥料制造262”，对应排污许可管理类别为简化管理。建设单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）要求，在全国排污许可证管理信息平台上申请并取得排污许可证。排污许可证中应载明污染物排放种类、浓度、排放方式及排放去向等内容。建设单位应严格落实排污许可证规定的各项环境管理要求，包括自行监测、环境管理台账记录、执行报告提交等。




六、结论
	项目选址合理，符合国家相关产业政策。在认真落实报告提出的各项环境保护措施、确保各类污染物长期稳定达标排放，并严格遵守环保法律法规及管理制度的前提下，项目建设对周围环境的影响处于可接受范围。从环境保护角度分析，项目建设可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	9.277t/a
	/
	9.612t/a
	9.612t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.019×10-3t/a
	/
	1.019×10-3t/a
	1.019×10-3t/a

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.103×10-3t/a
	/
	0.103×10-3t/a
	0.103×10-3t/a

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.1709×10-3t/a
	/
	0.1709×10-3t/a
	0.1709×10-3t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	1.066×10-3t/a
	/
	1.066×10-3t/a
	1.066×10-3t/a

	
	油烟
	
	
	
	0.0063
	
	0.0063
	0.0063

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.256
	/
	0.256
	0.256

	
	BOD
	/
	/
	/
	0.103
	/
	0.103
	0.103

	
	SS
	/
	/
	/
	0.153
	/
	0.153
	0.153

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.021
	/
	0.021
	0.021

	一般工业
固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	除尘灰、厂房沉降粉尘
	/
	/
	/
	1677t/a
	/
	1677t/a
	1677t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	实验室一般固废
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0.05t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	实验室危险废物
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	0.8t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.0047t/a
	/
	0.0047t/a
	0.0047t/a

	
	废SDG吸附剂
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	0.007t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


