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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴州若羌县瓦石峡中型灌区骨干引水工程环评报告表

	项目代码
	2607-652824-19-01-985512

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	巴音郭楞蒙古自治州若羌县

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	五十一、水利

125 灌区工程（不含水源工程的）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总面积145.56hm2：临时占地111.44hm2，永久占地34.11hm2；

	建设性质
	（新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	（首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	若羌县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资

（万元）
	48714.14
	环保投资

（万元）
	396.49

	环保投资占比（%）
	0.81
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	（否

（是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目涉及引水工程，设置地表水专项评价。

	规划情况
	新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司于2016年4月完成《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》，同年5月巴州水利局以巴水函〔2016〕8号文“关于对巴州若羌县瓦石峡河流域规划报告审查意见的函”下发了审查意见；同年7月，若羌县人民政府下发了《关于对若羌县瓦石峡河流域规划报告的批复”》，批复文号：若政批复〔2016〕112号文）。

	规划环境影响

评价情况
	2018年5月，苏州清泉环保科技有限公司新疆分公司承担了新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书的编制工作，2020年12月，巴州生态环境局下发了《关于<新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书>的审查意见》，审查意见文号：巴环评价函〔2020〕355号文。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》的符合性分析
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司于2016年4月完成《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》，同年5月巴州水利局以巴水函〔2016〕8号文“关于对巴州若羌县瓦石峡河流域规划报告审查意见的函”下发了审查意见；同年7月，若羌县人民政府下发了“关于对若羌县瓦石峡河流域规划报告的批复”（若政批复〔2016〕112号文）。

《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》规划建设场外骨干输水系统、场内骨干输水系统，场外骨干输水将从卡尔卡西沉砂调节池（规划位于现状渠首旁）输水至灌区，卡尔卡西沉砂调节池以下采用管道输水，田间布置管网进行灌溉。本次项目经实地踏勘，结合现状灌区实际情况以及中型灌区改造情况，考虑通过管道自流的方式将上游水量送入灌区，主管道采用管道输水，田间分为两部分，已建地表水灌区及混灌区充分利用现有的渠系，并对部分渠系进行防渗改造，将通过新建管道将地表水投入到现状渠系，同时在管区内新建支管，完善灌区地表水灌溉网络。

本次引水工程的建设方案基本符合流域规划的总体要求，工程内容包含《新疆若羌县瓦石峡河流域规划》中输水、灌溉工程，同时增加若羌县生活用水供水任务。考虑到《新疆若羌县瓦石峡河流域规划》编制时间较早，且工作深度处于规划阶段；本次结合现场实地调查，通过方案比选、经济效益、工程施工难易等比选进一步论证，提出了比较经济合理的灌区引水方案，总体而言，工程建设符合流域规划要求。

2、与新疆若羌县瓦石峡河流域规划环评的符合性分析
根据《新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书》关于工程相关要求，提出了具体的环保要求。

关于本工程要求，通过瓦石峡水库对水资源进行合理调蓄，解决下游灌区季节性缺水问题；通过灌区节水改造工程实现水资源的合理分配，增强流域工农业发展水资源保障能力；通过防洪、水保等工程实施，改善流域环境现状；因此，规划工程布局符合环境保护要求。

关于生态流量要求，环评要求瓦石峡水库出库断面：下泄生态流量丰水期4～9月应不小于断面多年平均流量的30%，枯水期10～次年3月应不小于断面多年平均流量的10%。

规划环评认为，规划实施对陆生植物的影响主要表现为规划工程占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失。由于流域规划工程占地区植被盖度极低，工程占地将导致原有地表植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少，由于工程占地面积较小，在周边区域还有类似生境分布，因此，对野生动物的影响不大。规划方案实施后，规划影响河段水量减少，有可能造成河道内浮游植物不同种类的相对比例发生变化，适合湍流生长的硅藻类比例会进一步降低，喜好缓流环境的绿藻种类比例会略有增加，但浮游植物的种类总数不会发生明显变化。由于河道水量减少将导致流速减小，底栖动物生存范围缩减，生物总量较规划实施前下降。

规划环评提出规划工程应优化下阶段工程设计，进行多方案的比选，将规划工程占地区的天然林草植被作为重要的指标，减少工程占地带来的天然生态损失，进行环境损益分析，必要时结合工程管理区的地形及环境特征，进行生态补偿性绿化与种植。合理规划，尽量减少占地，最大程度减缓规划占地对陆生动、植物的影响。由于规划影响河段无鱼类资源分布。依据水电规划布局、水生生物资源状况综合分析后认为，对规划影响河段保护原则和要求主要为保证生态流量。

本次环评从工程可研阶段持续跟进，灌区内引水线路采用管道输水，尽可能减少永久占地对占地区的天然林草植被的影响；工程引水路线尽可能避开灌区人员活动集中区域，避让区域地下水水源地，工程路线不涉及环境敏感区域。工程运行调度按照下游灌区水资源总量指标开展，不额外增加引水；环评要求工程运行优先保障瓦石峡河河道生态流量，严格按照环评要求保障生态流量，通过采取措施将有效减少对水生生物生境的影响。总体而言，本次工程符合规划环评提出的各项要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“二、水利—节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”，符合国家产业政策。

综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。

2、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》内容，提出新疆在“十五五”时期聚焦水资源均衡配置和高效利用，不断增强水资源调配能力、供水保障能力和战略储备能力，明确“系统推进重大水资源配置工程和水资源调蓄能力建设”“持续实施一批大中型灌区续建配套与现代化改造工程”。

本工程通过人工管道、渠线代替一部分自然河道输水，满足下游瓦石峡灌区生活用水、农业用水、工业用水，实现对水资源的优化调配，有效改善灌区灌溉用水条件，实现农牧民增产增收，从而有力推进灌区农业节水工作的开展；工程在灌区内还将开展支管建设、渠线延长等方面的建设，完善灌区内水资源配置、灌区灌溉配套设施，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对水资源均衡配置、高效利用的要求。

3、与《巴州若羌县十五五水安全保障规划》的符合性分析

《巴州若羌县十五五水安全保障规划》目前正在印发流程，已将本工程建设放入规划项目中。根据《巴州若羌县十五五水安全保障规划》成果，规划明确新建瓦石峡水库至瓦石峡灌区输水工程，主要建设内容包括：新建引水管、引水渠、改造干渠，新建稳流池进水渠，新建吐格曼塔什萨依井灌区管道。本工程以提高农业灌溉保证率为核心，兼顾城乡及工业供水、生态保护、水土保持等综合效益，是流域水资源开发治理的重要举措，符合灌区整体规划布局。

4、与《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析

根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）可知，新疆维吾尔自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元925个（主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区）、重点管控单元713、一般管控单元139个。

生态环境保护红线：本项目位于若羌县。本项目的建设不占用自然保护区、生态保护红线、饮用水水源地、风景名胜区等特殊生态环境敏感区。符合生态环境保护红线要求。
环境质量底线：根据项目所在区域基本污染物统计结果可知，项目区域污染物中SO2、NO2、年平均质量浓度、CO24h平均质量浓度和O3最大8h质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，项目所在区域属于不达标区。

资源利用上线：本项目为灌区工程，经预测，设计水平年区域各业需水量为3881.8万m³（其中引地表水3522.8万m3，地下水359万m3），用水指标3883万m3（地表水3524万m3，地下水359万m3，设计水平年各业需水量满足“三条红线”用水总量控制指标，不会突破区域的资源利用上线。同时本工程建设本身不会额外增加引水，工程将灌区需水通过人工管道、渠线引入，将减少水体蒸发损耗，同时工程后段将建设完善灌区内灌溉管道、渠道，提高灌溉水利用系数，工程建设将有利于灌区水资源高效利用。

生态环境准入清单：本项目为灌区工程，与生态环境分区管控符合性分析详见表1-2。
5、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2024年12月9日发布），本项目位于若羌县，涉及若羌县一般生态空间优先保护单元、若羌县大气弱扩散区重点控制单元、若羌县一般管控单元。项目在巴州生态环境管控单元分类见附图1-1。

本项目与其符合情况见下表1-3。


	其他符合性分析
	表1-2   与《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）》的符合性分析

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。符合国家产业政策。

符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目为灌区工程，符合国家和自治区相关环境保护标准的项目。
符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不属于养殖类项目。

符合

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目不属于煤炭、石油等开发项目。

符合

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源：

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物：

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
工程占地不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水水源地、风景名胜区、鱼类“三场”等特殊生态环境敏感区，符合生态环境保护红线要求；本项目施工期及运营期废水、固废严禁进入河道，并得到妥善合理处置。

符合

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目为灌区工程，不属于“三高行业”。
符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目，也不属于重点行业。

符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于危险化学品生产项目。

符合

【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目建设营运不使用危险化学品，不涉及相关流域。

符合

【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
本项目不涉及相关产业。
/

【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
本项目不涉及相关情况。
/

A1.2限制开发建设的活动

【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目的建设推动高效利用现有水资源，通过人工通道输水、完善灌区灌溉设施，增加灌区地表水可利用量，解决灌溉保证率不足的问题，同时提升农村供水保障水平

符合

【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目为灌区工程建设项目，灌区内大部分采用管道输水，不占用基本农田。
符合
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
本项目不涉及相关情况。
/

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续

本项目不涉及相关情况。
/

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
本项目不涉及相关情况。
/

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目不涉及重化工、重金属，工程选线已避开水源地，不占用水源涵养区、饮用水水源保护区。
符合

【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目不涉及相关情况。
/

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
本项目不涉及相关情况。
/

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
本项目不涉及相关情况。
/
A1.4其他布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

项目建设符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
符合
【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
本项目不涉及相关情况。
/

【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不涉及相关情况。
/

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目建设符合巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控成果及动态更新成果要求。
符合
【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不涉及相关情况。
/

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目环评要求施工期废水、固体废物严禁进入河道，并得到合理处置。

符合

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目不额外增加引水。环评要求工程严格按照流域规划环评、瓦石峡水库环评要求泄放生态流量，优先保障生态用水。

符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目施工期废水、固废均得到合理处置；现状工程周边无工业及其它任何污染企业。

符合

【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
本项目施工期废水、固废均得到合理处置；现状工程周边无工业及其它任何污染企业。

符合

【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目不涉及相关情况。
/

【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
本项目不涉及相关情况。
/

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本环评已提出施工期结束后的生态修复措施，有效推动施工迹地生态修复。

符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
本项目不涉及相关情况。
/

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
本项目不涉及相关情况。
/

A4资源利用要求

A4.1水资源

【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本项目不额外增加取水，工程的建设将有利于灌区的水资源充分优化利用。设计水平年灌区用水量预测值符合“三条红线”指标要求。

符合

【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
本项目引水包含下游灌区内生活用水，同时将完善灌区内灌溉设施，有助于保障农村供水，加强水利基础设施建设。
符合

【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
本项目不涉及引用地下水，通过人工通道引水减少地表水引用损耗，增加灌区内可用水量，将有利于减少区域地表水取用，有助于保护地下水资源。

符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
本项目不涉及相关情况。
/
A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
本项目不涉及相关情况。
/

【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
本项目不涉及相关情况。
/

A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目不涉及相关情况。
/

A4.5资源综合

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目施工期废水、固废均得到合理处置。

符合

【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
本环评已提出施工期结束后的生态修复措施。

符合

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
本环评已提出施工期结束后的生态修复措施。

符合

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
本项目不涉及相关情况。
/

综上所述，本项目符合《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的相关规定。

表1-3    与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

与管控要求相符性

ZH65282410008

若羌县一般生态空间

优先保护单元

1.执行总体管控要求。

2.严格执行主体功能区划，明确不同功能区的环境准入条件和污染物排放标准；限制开发区，坚持保护优先，严格限制高污染项目，允许已列入规划的矿产项目、现有矿山企业，景区旅游开发项目以及水库、机场、公路、工业园区等项目合理开发。科学制定并严格实施县域规划，形成有利于污染物处理及扩散的区域空间格局。

本项目为灌区工程，运营期无污染物排放。工程为国家鼓励类项目，符合管控要求。

ZH65282420002

若羌县大气弱扩散区

重点管控单元

1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。

2.提高项目节能环保准入门槛，涉及大气污染物排放的，实行等量置换，实施严格的大气污染物排放标准

本项目为灌区工程，运营期无污染物排放，不涉及污染物指标置换。工程为国家鼓励类项目，符合管控要求。

1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。

2.执行环境空气质量二级标准。

本项目为灌区工程，运营期无大气污染物排放，符合管控要求。

1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的环境风险防控要求。

2.生态环境主管部门应当会同气象部门建立重污染天气监测预警、会商和信息通报等机制，进行大气环境质量预报。

3.政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的资源利用效率要求。
2.在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

ZH65282430001

若羌县大气弱扩散区

一般管控单元

1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的空间布局约束准入要求。

本项目为灌区工程，运营期无大气污染物排放，符合管控要求。

1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的污染物排放管控要求

1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求

1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的资源利用效率要求。




	其他符合性分析
	4、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》内容，提出新疆在“十五五”时期聚焦水资源均衡配置和高效利用，不断增强水资源调配能力、供水保障能力和战略储备能力，明确“系统推进重大水资源配置工程和水资源调蓄能力建设”“持续实施一批大中型灌区续建配套与现代化改造工程”。

本工程通过人工管道、渠线代替一部分自然河道输水，满足下游瓦石峡灌区生活用水、农业用水、工业用水，实现对水资源的优化调配，有效改善灌区灌溉用水条件，实现农牧民增产增收，从而有力推进灌区农业节水工作的开展；工程在灌区内还将开展支管建设、渠线延长等方面的建设，完善灌区内水资源配置、灌区灌溉配套设施，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对水资源均衡配置、高效利用的要求。

5、与《巴州若羌县十五五水安全保障规划》的符合性分析

《巴州若羌县十五五水安全保障规划》已将本工程建设放入规划项目中。根据《巴州若羌县十五五水安全保障规划》成果，规划明确新建瓦石峡水库至瓦石峡灌区输水工程，主要建设内容包括：新建引水管、引水渠、改造干渠，新建稳流池进水渠，新建吐格曼塔什萨依井灌区管道。本工程以提高农业灌溉保证率为核心，兼顾城乡及工业供水、生态保护、水土保持等综合效益，是流域水资源开发治理的重要举措，符合巴州若羌县十五五水安全保障规划要求。

6、与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》 的相符性分析
根据《关于印发城市轨道交通、水利（灌区工程）两个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕17号），《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》“适用于灌区工程环境影响评价文件的审批，其他包含灌溉任务的工程可参照执行。灌溉站建设内容主要包括取（蓄）水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，如灌区项目开发任务包括城乡供水或建设内容涉及水库枢纽，应同时参照执行水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）或水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）。”

本工程建设位于巴州若羌县境内，工程建设不设计蓄水工程，属于灌区工程中的输水工程及灌溉工程配套设施，通过管道工程、渠道工程将灌区用水从水库输至已建老龙口渠首后方瓦石峡新干渠，代替现状全部由河道引水，并且完善灌区内生活、农业、工业输水设施，完善灌溉管线等。不属于开发性、生产性建设活动。工程建设、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，工程不涉及饮用水水源保护区，重要湿地等环境敏感区。本次环评要求施工期废水、固体废物严禁进入河道，施工期生活污水妥善处置。因此，本工程的建设符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。

7、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

本工程为生态影响类项目，主要大气影响集中在施工期施工设备、运输设备上，总体大气污染较小，相关情况符合性见下表。

表1-5    《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析表

规定及要求

本项目情况

符合性

第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。

本项目施工期采取设置围挡、洒水抑尘等防治扬尘污染的措施

符合

第三十八条房屋建筑、市政基础设施建设和城市规划区内水利工程等可能产生扬尘污染活动的施工现场，施工单位应当采取下列防尘措施：

（一）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；

（二）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；

（三）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；

（四）施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；

（五）道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；

（六）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

拆除建（构）筑物，应当配备防风抑尘设备，进行湿法作业。

本项目采取设置围挡、设置施工工地扬尘污染防治监管公示牌、洒水抑尘、施工道路硬化、减少扬尘污染
符合

第三十九条运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。

项目分段施工，应做到施工完毕后“工完、料尽、场地清”，现场无杂物
符合

第四十条城市建成区内的施工工地，禁止现场搅拌混凝土；施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘装置。

本项目不在城市建成区，项目使用商品砼
符合

第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

施工现场所采用易产生扬尘的建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘
符合

综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。

8、项目与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的符合性分析

《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）对临时用地的范围、审批、使用、恢复和监管等提出了明确要求，旨在加强临时用地管理，保护耕地和节约集约用地。

（1）临时用地范围控制：本项目施工营地、材料堆场、机械停放区等临时用地用地面积较小，符合通知中“严格控制临时用地使用范围，尽量不占或少占耕地和永久基本农田”的要求。

（2）用地恢复责任：项目施工结束后，已对施工扰动区域进行了清理和平整，未遗留临时设施，未造成土地裸露或破坏，符合通知中“临时用地使用期满后应当及时复垦恢复原状，并交由原土地使用权人”的规定。

（3）监管与备案：项目施工期间未涉及临时用地审批事项，但因未新增临时用地，故无需办理临时用地审批手续，符合通知中“临时用地应当依法办理审批手续”的豁免情形。

（4）耕地保护：项目永久占地不涉及耕地和永久基本农田，施工过程中未对周边耕地造成破坏，符合通知中“切实保护耕地，防止临时用地对耕地的破坏”的宗旨。

综上，本项目不涉及基本农田占用，施工期临时用地符合相关要求，施工结束后将恢复平整用地，建设符合《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的相关要求。



二、建设内容

	地理位置
	瓦石峡河流域位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内，地处塔里木盆地东南缘，阿尔金山北麓，地理位置介于东经87°20′～88°15′，北纬37°48′～38°19′之间。流域南靠阿尔金山，北接车尔臣河下游荒漠，西邻塔什萨依河，东与若羌河相接。

巴州若羌县瓦石峡中型灌区骨干引水工程位于巴州若羌县境内。工程为线性工程，工程位置由在建瓦石峡水库灌溉放水洞向下至下游瓦石峡灌区内。本工程地理位置图见附图2-1。

	项目组成及规模
	1、建设背景

瓦石峡水库工程是瓦石峡河上唯一的控制性水利枢纽工程，工程建设任务是以灌溉、城镇和工业供水为主，兼顾防洪，水库目前处于在建状态，计划2027年下闸蓄水。现状瓦石峡水库至灌区、县城及产业园的输水通道缺少工程措施：水库至老龙口渠首段采用河道输水（长24km），输水过程中存在水量渗漏损失大（水利用系数仅0.88），同时汛期排沙期间（6—8月）存在清水二次携沙等问题，大幅削弱了水库的沉沙效益。

2026年中央一号文件提出：“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要加快补上农业农村领域突出短板，加快建设农业强国。文件明确指出要加强耕地保护和质量提升。推进大中型灌区现代化建设与改造，强化高标准农田渠系与灌区骨干工程衔接。

结合新疆“五大战略定位”，水利部明确要求南疆地区严守水资源刚性约束制度，走节水优先的发展路子，加快完善水利基础设施体系。“十五五”期间，新疆将持续推进灌区现代化改造、高标准农田建设、新时代“坎儿井”建设以及平原水库功能改造等，完善节水工程体系，建设农业节水增效体系，以水资源优化配置和节约集约高效利用支撑经济社会高质量发展。2025年12月，自治区水利厅召开南疆水利高质量发展暨南疆五地州“十五五”水安全保障规划座谈会，水利部水规总院原副院长李原园指出，要加快实施灌区现代化改造、高标准农田建设、新时代坎儿井等，落实山区水库替代平原水库灌溉功能，切实提高水资源利用效率。

在上述背景下，若羌县水利综合服务中心考虑到瓦石峡水库供水效益的充分发挥依赖于配套的骨干引水工程，拟开展瓦石峡中型灌区骨干引水工程建设。本工程通过骨干渠线防渗改造、以“管”代渠等措施提升渠系水利用系数，正是贯彻落实自治区“十五五”水安全保障规划要求的具体实践。项目作为巴州“十五五”水安全保障规划的重点工程，也精准契合国家对西北干旱地区水利发展的整体部署，具备坚实的政策背景支撑。
2、灌区现状问题

1、农业灌溉方面

瓦石峡河流域土地、光热资源丰富，适宜农、牧业生产，是若羌县重要的农牧业生产基地。但受水资源时空分布不均衡、骨干灌溉工程及田间配套设施不完善等多重因素制约，区域优势资源未能得到充分开发利用。截至目前，瓦石峡河流域灌溉面积为5.59万亩，从灌区年需水与供水总量综合分析，供需缺口虽不大，但从水量时空分布、灌区水资源调节能力及调节方式来看，存在较为突出的水土不平衡、水资源浪费等问题。瓦石峡水库工程的建设虽逐步缓解了流域季节性缺水矛盾，但灌区仍存在诸多亟待解决的问题，具体表现如下：

（1）引水配水渠系防渗率偏低，水利工程配套不完善，灌溉用水效率有待提升；

（2）泥沙淤积问题严重，制约灌区现代化建设进程；

（3）用水结构不合理，水资源配置失衡。

2、县城生活供水、瓦石峡产业园工业供水方面

瓦石峡河是规划瓦石峡产业园及若羌县城生活供水的重要水源，但目前缺乏配套供水工程，无法满足生活及工业供水需求。

若羌县城镇人口饮用水源当前以地下水为主，但地下水供水量不足，县域内无富余地表水可补充。为解决城镇居民用水问题，规划由瓦石峡水库承担供水任务，年取水量506万m³。另据《瓦石峡新材料产业园总体规划水资源论证报告书》，瓦石峡河地表水为产业园核心供水水源，年取水量需达425.7万m³。现状流域缺乏配套生活及工业供水工程，难以保障区域生活、工业用水的稳定供应。

3、灌区地下水开采方面

根据《水利部、自然资源部关于印发全国地下水超采区划定成果的通知》水资管〔2024〕349号，若羌县为地下水开发利用临界区。流域地下水开采主要集中在315国道以北的瓦石峡镇及周边乡村。自上世纪90年代起，该区域存在无序打井、过度开采地下水现象，部分区域井距仅30-50m，导致地下水位大幅下降，降幅超2m，地下水环境持续恶化。瓦石峡河流域地下水可开采量为1396.0万m³，2024年地下水开采限额指标为354万m³。近年来，经专项治理，地下水开采量较大的问题有所缓解，2016-2020年实际开采量分别为1812万m³、1668万m³、1546万m³、1440万m³、1340万m³，呈逐年递减趋势，2024年项目区开采量降至893万m³，但仍远超用水总量控制方案中地下水限额指标，地下水开采强度偏高。

因此，仍需继续降低地下水开采量，提高地表水供水量，改善流域地下水环境。

3、基本情况

项目名称：巴州若羌县瓦石峡中型灌区骨干引水工程
建设单位：若羌县水利综合服务中心
建设性质：新建

工程投资及环保投资：项目总投资48714.14万元，其中环保投资396.49万元，占工程总投资的0.84%。

4、建设任务及建设内容

4.1 工程任务

工程的主要任务是在设计水平年改善瓦石峡老灌区混灌区5.59万亩耕地（含纯井灌区0.6万亩）的灌溉，同时向若羌县提供城镇生活用水、向瓦石峡新材料产业园提供工业供水，提高流域水资源利用效率，促进灌区经济可持续发展。主要任务如下：

（1）提升灌区骨干渠系水利用效率：通过骨干渠线防渗改造、以“管”代渠，提高综合渠系水利用系数从0.67至0.70；采用以“管”代替河道输水，降低河道输水损失，将水库~渠首段水利用系数从0.88提高至0.95，实现水资源节约利用，进一步提高下游瓦石峡老灌区现状5.59万亩耕地灌溉供水保障率。

（2）保障工业、生活供水：从瓦石峡河向下游瓦石峡镇工业供水425.7万m3/年、若羌县城生活供水506万m³/年，实现若羌县国民经济和社会高质量可持续发展。

（3）改善纯井灌区面积0.6万亩：通过地表水置换，减少瓦石峡地下水开采量252.3万m³，同步改善地下水灌区灌溉面积0.6万亩，逐步修复地下水生态环境。

4.2 主要建设内容

①自瓦石峡水库后新建DN1800涂塑钢管5.59km，管道末端设减压池1座，后新建引水渠20.26km将水投入老龙口渠首后方瓦石峡新干渠，并对下游9.07km已建的瓦石峡新干渠上部采用盖板进行保温。

②新建35万m³稳流池，新建1.22km稳流池进水渠。

③稳流池后方接新建吐格曼塔什萨依井灌区DN1800-DN400玻璃钢管15.47km；在管道0+722桩号处向瓦石峡新干渠分水，保证瓦石峡水库下游5.59万亩灌溉面积用水；在管道2+109桩号处向瓦石峡水厂供水；在11+504桩号处向在建的车尔臣河输水管道进行分水，新建DN800汇水管2.74km。

④新建村新建引水渠7.78km，新建乌都勒斯塘支渠延长段1.35km。

⑤配套实施乌都勒斯塘村北侧区域井灌区0.34万亩、吐格曼塔什萨依井灌区0.26万亩耕地的分干管。
项目主要建设内容及工程组成见表2-1。

表2-1    项目主要建设内容及工程组成一览表

工程项目

工程组成

主体

工程

新建水库放水管

新建DN1800涂塑钢管5.98lm，接瓦石峡水库灌溉放水口。末端设减压池1座。
新建引水暗渠

新建20.26km将水投入老龙口渠首后方的沉沙池

改造瓦石峡干渠

对下游9.07km已建的瓦石峡新干渠上部采用盖板进行保温。
稳流池
新建的35万m³稳流池。
新建吐格曼萨依井灌区输水主干管

新建吐格曼塔什萨依井灌区DN1800-DN400涂塑钢管、玻璃钢管共计15.47km。
新建车尔臣河输水工程汇水管

在吐格曼萨依井灌区输水主干管11+504桩号处向在建的车尔臣河输水管道进行分水，新建DN800汇水管2.74km。

新建吐格曼萨依井灌区田间输水管道

新建输水管道3.01km。
新建灌区引水渠道

新建引水渠9.38km。
吾都勒斯塘支渠延长段

新建吾都勒斯塘支渠延长段1.35km。

施工

辅助

工程

综合加工厂
综合加工厂包括钢筋加工厂、砂石加工系统、木材加工厂；按照施工进度要求和生产区布置情况，综合加工厂共分2处，分别布置在1~2#生产生活区内。

机械保养站及停放场
机械修配保养站及停放场有2处，分别位于1#、2#生产生活区内，机械修配保养站均靠近现状柏油路。

混凝土拌和站

项目在2#生产生活区内自建一处混凝土拌合站。型号为HZS120型搅拌站，产量120m3/h。

公用

工程

水、电系统

工程施工用水由瓦石峡镇抽取，平均运距20km；工程生活用水由瓦石峡镇水厂拉运，平均运距20km；施工期采用永临结合方式，施工用电为网电50%，自备电50%；布置的2个生产生活区通过设置施工临时变压器接入附近国家电网的方式供电，考虑到项目区南北向跨度较大，采用10台85kW移动式柴油发电机作为自备电源，用于施工初期用电和线性工程（渠道、管道）沿线的施工用电。

储运

工程
料场、渣场

土料场选址瓦石峡镇南西侧约8.5km处，地理坐标：东经87°18'03.4601"，北纬38°38'29.1080"，料场长约100m，宽约100m，面积1万m2，混凝土骨料、中粗砂料场、砂砾石及卵石料场选自周边成品料场；设置弃渣场2座，1#弃渣场位于新建引水渠起点，1#道路尽头；2#弃渣场位于新建村引水渠南侧，堆渣边缘以1：2的坡度与原地面衔接。

施工交通

通过G315国道或G0612西和高速抵达且末县和若羌县，并经若羌县城通过G218霍若线、G0711乌若高速至库尔勒市，对外交通便利。场内修建共8条施工道路，均为临时用地，1#道路路基宽8m，路面宽7m，2#-8#道路路基宽5.25m，路面宽4m。
办公及生活设施

2个施工生产生活区，生产生活区内设置临时办公场所。
移民及安置规划

生活安置

不涉及搬迁安置。
生产安置

本项目占用耕地为国有土地，无权属及个人承包，本项目不涉及生产安置人口。

专项设施

输水管道穿越西和高速G0612及瓦石峡高速收费站匝道，本阶段已与巴州中铁工程建设有限公司进行沟通，同意本次穿越，本次穿越费用计入主体工程内。

环保工程
废气
施工扬尘：洒水降尘，土石方临时堆放覆盖防尘网，避免大风天气施工，加盖篷布、控制车速。
废水
车辆及设备冲洗产生的含油废水经隔油沉淀池处理后，用于施工生产和洒水抑尘；本项目生活区设置环保厕所、化粪池，在施工现场设置移动式环保厕所，生活污水经收集处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）后，用于周边荒漠植被灌溉，严禁排入瓦石峡河水体。
噪声
选用低噪声设备，基础减震，合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强设备的维护保养。
固体废物
工程拟定弃渣场布置在稳流池西北侧的荒地上，该处地形存在起伏，本次选取低洼处堆放弃渣，为平地型弃渣场，规划弃渣场距离河道管理范围约1.0km，下游无居民点。弃渣场距渠首工程核心施工区运距约3.0km，规划有施工道路与其相通。弃渣堆放后高出周边平面高度为1.0m，最大堆高1.5m，堆料坡比 1:2.0，弃渣场呈矩形，占地面积12.25hm2，基本满足本次设计弃料堆置。
2个生产生活区配置生活垃圾收集站，施工现场设垃圾收集箱，施工人员离开时，将垃圾运至附近乡镇生活垃圾集中收集点。
施工现场施工机械清洗沉淀后的油泥在施工结束后由有危险废物处置资质的单位统一清运处理，不在项目区贮存。
生态
取严格控制施工范围及临时占地范围，合理安排施工工序、时间、 及时清理现场等措施，施工结束后进行场地平整、迹地恢复。
4.3 建设规模

新建引水渠（管）规模：新建引水管、引水渠、改建渠道主要为农业灌溉、生活及工业输水任务，故引水流量包括灌溉流量、供水流量两部分。经计算可得，水平年改造干渠、新建引水渠设计流量为3.80m3/s。

新建吐格曼萨依井灌区输水管、新建村斗渠、乌都勒斯塘支渠规模：该段建设内容主要承担农业灌溉、生活及工业输水任务，故流量包括灌溉流量、供水流量两部分。

表2-1           各片区管道、渠道流量计算表

分级

控制灌溉面积（万亩）

设计流量（m3/s）

生活工业流量（m3/s）

总流量（m3/s）

放水总干管

片区
5.59

3.30

0.29

3.59

1

1片区渠道

0.2

0.11

0.00

0.11

2

2片区渠道

4.52

2.67

0.00

2.67

3

3片区管道

0.88

0.52

0.29

0.81

新建稳流池规模：当瓦石峡水库灌溉放水洞进口需要检修时，下游稳流池需要承接上游渠/管中的积水量，同时考虑下游灌区24小时响应时间需水量，因此本阶段取稳流池容积为35万m3。
5、供水范围

根据工程总体布置，本工程从瓦石峡水库放水闸阀室引水，工程供水范围与瓦石峡水库工程一致，工程供水范围为瓦石峡河下游瓦石峡中型灌区、瓦石峡镇产业园工业用水和若羌县城镇生活。项目水系图见附图2-3。
6、工程规模

本工程控制灌溉面积5.59万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017规定，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。

7、工程设计

7.1 管道设计

新建引水管设计流量3.8m3/s，自瓦石峡水库放水阀室处引水，其后沿瓦石峡河东侧，水库施工道路左侧向北布置，于管线桩1+959.0处穿越瓦石峡河，穿河后管线位于瓦石峡河西侧，并沿瓦石峡水库35千伏线路G161右侧布置直至管线末端，末端设置消能井及1万m3减压池。引水管道全长5.98km。主干管管材采用涂塑钢管，管材压力等级为1.2Mpa，管径DN1800，沿线配套建筑物共计33座，分别为阀井12座、镇墩13座、穿越建筑物7座，末端减压池1座。

吐格曼萨依井灌区输水主干管设计流量为3.59m³/s~0.09m³/s，全长15.47km。管道桩号0+000.0-2+109.0段管材采用涂塑钢管，桩号2+109.0-15+480.0段管材采用夹砂缠绕玻璃钢管，管材压力等级为1.0Mpa-1.2Mpa，管径为DN1800-DN400，沿线配套建筑物共计113座，分别为阀井65座、镇墩31座、穿越建筑物17座。

灌区分干管及支管，控制乌都勒斯塘村北侧区域井灌区0.34万亩及吐格曼萨依井灌区0.6万亩地，分干管共计两条，全长2.30km，管材采用夹砂缠绕玻璃钢管，管材压力等级为1.2Mpa，管径为DN800-DN400。 

7.2 渠道工程设计

渠道横断面结构型式根据工程区的水文气象、地质、天然建筑材料等资料，结合工程情况进行选择，常见的断面形式有梯形断面、箱型断面及矩形断面。

根据渠道实际情况，考虑工程冬季供水，引水渠横断面采取暗渠形式。渠底宽1.8m，厚度0.3m，渠深1.2m，引水暗渠长20.26km。新建村引水渠、新建乌都勒斯塘支渠延长段均为灌区灌溉渠道，长度分别为8.03km、1.35km，均采用UJ800预制装配式矩形渠。

7.3 稳流池工程设计

本工程坝体布置呈“口”字型，分为北坝段、东坝段、南坝段、西坝段，南北坝线基本平行于等高线布置，南北坝线基本垂直于等高线布置，坝线全长1014.15m，坝顶高程为1050.20m。
坝型为土工膜斜墙坝，坝顶宽6m，最大坝高8.45m，坝顶高程1050.20m，正常蓄水位1048.60m。内坝坡坡比为1:2.75，护坡形式：现浇混凝土板20cm+砂浆过渡层3cm+复合土工膜（250g/m2/0.6mm/250g/m2）+砂浆过渡层3cm，上游坡脚设置砼阻滑体，下游设置混凝土框格内填砂砾石护坡。库盘采用复合土工膜+现浇混凝土板全防渗结构型式：20cm厚现浇混凝土板+3cm砂浆保护层+复合土工膜（250g/m2/0.6mm/250g/m2） + 3cm砂浆保护层。
放水建筑物采用竖井式放水涵洞全长54m，为有压涵洞，由进口段、竖井段、洞身段、阀门井段组成，设计放水流量为3.59m³/s。
8、施工进度安排

根据工程规模及特点，本工程安排在2026年10月初至2028年10月初施工，总工期为24个月。

根据施工工期的要求、工程特点和当地自然条件、施工条件，力求缩短工程建设周期，做到对各项施工程序前后兼顾，衔接合理，干扰少，施工均衡。在进度安排时采用较先进的指标，并且适当留有余地。
9、工程占地

本项目永久占地共计511.71亩，其中，管道附属建筑物占地1.53亩，渠道工程占地156.79亩，水源工程占地108.25亩，道路工程244.69亩，管理站房占地0.45亩。永久占地涉及的占地类型主要为其他土地（裸岩石砾地），占502.43亩，其余占用草地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、园地、耕地等，但涉及面积极小。
本项目临时占地共计1276.60亩，临时占地包含管道工程、施工道路及施工生产生活区等，其中管道工程426.62亩，施工临时道路338.00亩，施工生产生活区30.44亩，弃渣场183.75亩，料场15.00亩。临时占地主要涉及占地类型为林地（灌木林地）、草地（其它草地）、其他土地（裸岩石砾地、裸土地、沙地）。
工程征地范围内没有需要搬迁安置人口，无受到影响的房屋、文物古迹等其他专项设施。

本工程征收（用）地面积统计详见下表。

表2-3                  项目占地一览表
项目

临时

永久

合计

管道工程

管道工程

426.62

　

426.62

管道附属建筑物

　

1.53

1.53

临时堆土

341.30

　

341.30

小计

767.92

1.53

769.45

渠道工程

暗渠工程

336.53

　

336.53

稳流池进水渠

　

9.87

9.87

稳流池退水渠

　

23.14

23.14

乌都勒斯塘支渠

　

6.97

6.97

新建村引水渠

　

116.81

116.81

小计

336.53

156.79

493.32

水源工程

稳流池

　

101.32

101.32

消能井
　

6.93 

6.93

小计

　

108.25

108.25

道路工程区

338.00

244.69

582.69

施工生产生活区

30.44

　

30.44

管理站

　

0.45

0.45

弃渣场

183.75

　

183.75

料场

15

　

15.00

合计

1671.64 

511.71 

2183.35 

10、施工设备

施工机械设备见下表2-4。
表2-4    主要施工机械设备一览表
序号

机械名称

单位

规格型号

数量

备注

一

土石方机械

1

挖掘机

台

0.6m3
10

2

挖掘机

台

1m3
20

3

挖掘机

台

2m3
6

4

挖掘机带破碎锤

台

1m3
6

5

装载机

台

2m3
20

6

推土机

台

74kW
10

7

推土机

台

132kW
5

8

振动碾

台

12t

12

9

自行式振动碾

台

20t

6

10

自行式振动碾

台

26t

4

11

斜坡振动碾

台

10t

10

12

蛙式打夯机

台

2.8kW
50

13

刨毛机

台

5

14

冲击钻机

台
2

钻孔灌注桩

15

风镐
台

G10型

8

二

运输机械

1

自卸汽车

辆

10t

30

2

自卸汽车

辆

20t

20

3

洒水车

辆

5m3
8

4

平板挂车

辆

60t

6

5

平板挂车

辆

100t

2

6

轮胎式混凝土搅拌车

辆

容积12m3
20

7

油罐车

辆

容积8m3
6

三

混凝土机械

1

拌和站

套

HZS120型

1

2

插入式振动器

个

1.1kW
30

3

平板式振动器

个

2.2kW
20

4

混凝土泵车

辆

生产率120~170m3/h，臂长46m

12

四

起重吊装设备

1

履带吊

辆

350t

1

2

汽车式起重机

辆

50t

4

3

汽车式起重机

辆

25t

2

五

其他设备
1

移动式柴油发电机

台

85kW
10

2

CO₂气体保护焊机

台
NBC-630型

4

3

电焊机

台
BX500型

6

11、土石方平衡

本工程土方清废量为3.1万m³（自然方），土方开挖量为172.3万m³（自然方），石方开挖量为4.5万m³（自然方），土方填筑量129.4万m³（实方），砂砾石填筑量11.8万m³（实方），中粗砂填筑量2.5万m³（实方）。土石方挖填主要包括：稳流池及灌区引水渠的表层清废处理，引水管处的石方开挖，工程各部位的土方开挖及回填（包括稳流池池盘开挖与坝体填筑），管道建筑物处的砂砾石垫层回填、管沟底部的中粗砂回填等。

根据土方平衡分析，引水管需借方0.9万m³（自然方），瓦石峡新干渠需借方3.4万m³（自然方），附近引水渠存在较大余方（12.9万m³），可将引水管和瓦石峡新干渠附近的引水渠开挖余土拉运至引水管和瓦石峡新干渠进行回填。

稳流池及灌区引水渠的表层清废料为3.1万m³（自然方），引水管石方开挖4.5万m³（自然方），瓦石峡新干渠和灌区引水渠有少量（约75.7m³）拆旧混凝土，上述材料均不能用于回填，需运输至弃渣场堆放；以减小土方运距、降低工程投资为原则，应将弃渣就近拉运至附近弃渣场堆积。其中引水管处4.5万m³（自然方）开挖石方就近拉运至1#弃渣场堆积，其余清废料及拆除混凝土则拉运至2#弃渣场（兼做风积沙料场）堆积，此外，为避免侵占河道，跨河管桥处的少量余土不得堆积在河道内，应拉运至附近河道范围外处空地摊铺；工程其余部位的开挖土料主要作为利用料回填，余土就近摊平，不再运输到弃渣场。

本工程土石方挖填平衡表详见附表1。

	总平面及现场布置
	1、工程总体布置

巴州若羌县瓦石峡中型灌区骨干引水工程，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。旨在通过工程措施，起点自瓦石峡水库引水，末点向瓦石峡老灌区、吐格曼塔什萨依井灌区内输送地表水，并向车尔臣河输水管道注水。本工程主要建设内容布置为：
（1）自瓦石峡水库后新建DN1800涂塑钢管5.98km，管道末端设消能井1座，后接新建引水暗渠20.26km将水投入老龙口渠首后方的瓦石峡新干渠，并对下游9.07km已建的瓦石峡新干渠上部采用盖板进行保温，新建0.58km引水暗渠向新建的35万m³稳流池供水。
（2）稳流池后方接新建吐格曼塔什萨依井灌区DN1800-DN1200涂塑钢管、玻璃钢管共计15.24km；在管道0+722桩号处向瓦石峡新干渠分水；在11+504桩号处向在建的车尔臣河输水管道进行分水，新建DN700汇水管2.74km。
（3）新建村新建引水渠8.03km，新建吾都勒斯塘支渠延长段1.35km。
（4）配套实施吾都勒斯塘村北侧区域井灌区0.34万亩、吐格曼塔什萨依井灌区0.26万亩耕地的分干管。 

总平面布置图详见附图2-3。

2、施工布置

2.1 施工条件

瓦石峡镇地处若羌县城西北80km，G315国道横贯镇政府所在地，西与且末县连通，东与若羌县相连；可通过G315国道、G0612西和高速抵达且末县和若羌县，并经若羌县城通过G218霍若线、G0711乌若高速至库尔勒市，对外交通便利。

项目区南北向分布，南北向距离达48km，瓦石峡镇位于项目区南侧，镇内有多条柏油路到达工区；瓦石峡新干渠、放空管、井灌区部分输水管道旁均有现状道路可供通行，为保证工区场内交通条件，沿暗渠段、灌区引水渠、井灌区部分输水管道修建宽度为5米的施工临时道路，总长度1.48km，路面结构为30cm厚的砂卵石料，各工区开挖土料可作为临时道路的利用料；施工临时道路与现状道路连通，可满足项目区场内通行。

2.2 建筑材料

（1）砂砾石及混凝土骨料：工程区临近的成品砂砾石料场为若羌县新友砂石料有限公司，该料场位于瓦石峡镇南西侧约5km处的瓦石峡河左侧，地理坐标（东经：87°21'23.4575"，北纬：38°38'38.7048"）。该料场主要生产混凝土粗细骨料、砂料、漂石等。料场位于工程区中部，距离稳流池直线距离2.2km，距离工程区南侧起点运距约50km，距离工程区东北侧终点运距约19km。该料场料源主要为河床开挖卵石、漂石等机制而成其储量及质量均能够满足工程需求，最远运距约50km。建议工程所需混凝土粗细骨料、漂石块石料、砂料均可于该料场采购。
（2）混凝土：在若羌县新友砂石料有限公司旁的商品混凝土拌合站采购，该拌合站临近砂砾石料场，两者相距不足500m，均位于瓦石峡镇南西侧约5km处，地理坐标（东经：87°21'23.4575"，北纬：38°38'27.5761"）。该料场位于工程区中部，距离稳流池直线距离2.2km，距离工程区南侧起点运距约50km，距离工程区东北侧终点运距约19km。沿线均有公路直达，交通条件良好。

（3）垫层料：选用瓦石峡镇南西侧约8.5km处料场，地理坐标：东经87°18'03.4601"，北纬38°38'29.1080"。料场长约100m，宽约100m，料场至工程区仅局部需修建施工便道，长度不足1km，交通较为便利。

（4）填筑土料：拟建管道、渠线沿线广泛分布砂质粉土、粉土质砂及砂卵砾石层，基础开挖后该类土料均可用于管顶保护层填筑土料使用，砂卵砾石用作管道填料时，需经过筛分制备，级配合格后方可使用，并且不宜用紧邻管顶的直接保护层，需设置垫层

2.3 施工水、电及通信条件

（1）工程施工用水

由瓦石峡镇抽取，平均运距20km。
（2）工程生活用水

由瓦石峡镇水厂拉运，平均运距20km。
（3）用电条件

施工期采用永临结合方式，施工用电为网电50%，自备电50%；布置的2个生产生活区通过设置施工临时变压器接入附近国家电网的方式供电，考虑到项目区南北向跨度较大，采用10台85kW移动式柴油发电机作为自备电源，用于施工初期用电和线性工程（渠道、管道）沿线的施工用电；

（4）通信条件

项目区已实现通讯信号全覆盖，可接收移动、联通和电信通讯信号，通信条件良好；对外通讯设施利用附近已有的通讯设施，施工对外通讯以市话为主。
2.4 施工导流

除了瓦石峡新干渠外，其余工程主体均为新建，且施工过程中无需截断任何现状河流或渠道，因此本工程无需进行施工导流。

依据地质勘察结果及设计文件，项目区地下水埋深均大于基坑（沟槽）开挖深度，施工期无施工排水需求。

2.5 施工分区

根据本工程布置条件和施工要求，为了利于管理，方便生产，本工程施工布置划分为四个区，即主体工程施工区、料场开采区、生产生活区、弃渣区。施工总平面布置图详见附图2-4。

1、主体工程施工区

主体工程施工区自瓦石峡水库向下游依次分布，自南向北分别为引水管、引水渠、瓦石峡新干渠、35万m3稳流池、吐格曼萨依井灌区输水主干管、灌区引水渠道、汇水管和吐格曼萨依井灌区田间输水管。

2、料场开采区

根据料场的选择，混凝土骨料和砂砾石料选择若羌县新友砂石料有限公司，该料场为成品料场，位于瓦石峡镇南西侧约5km处的瓦石峡河左侧，混凝土骨料、中粗砂料、卵石和砂砾石料均在此料场购买，料场有现状道路连通主体工程施工区，交通便利。

风积沙料场选择瓦石峡镇南西侧约8.5km处空地区域，占地面积为10000m2，位于2#临时道路旁，场内外通行方便。

3、生产生活区
工程主体分布范围广，南北方向跨度达48km，作业环境复杂，且局部施工区域存在与现状河流或道路交叉，施工管理难度大。

为便于施工管理及生产生活物资调配，布置2处临时生产生活区，其中1#生产生活区位于瓦石峡河已建老龙口渠首西南方向330m处，2#生产生活区位于新建村引水渠起点南侧。各临时生产生活区均可通过现状路或临时施工道路通行。

（1）混凝土拌合系统

项目需浇筑混凝土达137712m3，总工期为24个月，去除冬季（无法施工）、施工准备期和完建期，实际施工时间仅为15个月，同时稳流池坝体填筑完成后要留有充分的坝体沉降时间。依据以上进度安排，项目区附近商品混凝土拌合站的产量无法满足高峰期浇筑强度要求，项目在2#生产生活区内自建一处混凝土拌合站，综合考虑可靠性、易用性、维护便利性和成本效益。据此选择1台HZS120型搅拌站，理论产量为120m3/h，实际产量95～105m3/h，完全可以满足工程需要。

（2）综合加工厂

综合加工厂包括钢筋加工厂、木材加工厂；按照施工进度要求和生产区布置情况，综合加工厂共分2处，分别布置在1~2#生产生活区内。综合加工厂布置特性表，钢筋加工厂主要设备表和木材加工厂主要设备表分别见下表。

表 8.5‑1         综合加工厂布置特性表

序号

名称

生产能力

班制

建筑面积（m2）

占地面积（m2）

备注

（班/天）
（班/天）

1

钢筋加工厂1

1t

2

200

521

1#生产生活区内

2

钢筋加工厂2

1t

2

200

682

2#生产生活区内

4

木材加工厂1

0.5m³

2

200

521

1#生产生活区内

5

木材加工厂2

0.5m³

2

200
683

2#生产生活区内

合计

800
2407
表 8.5‑2       钢筋加工厂主要设备表

序号

机械名称

型号

单位

数量

功率（kW）
1

钢筋切断机

GS-40φ6-40

台

3

7.5

2

钢筋弯曲机

GJ7-40φ6-40

台

3

2.8

3

钢筋调直机

GTJ4-4/14

台

3

9

4

弧焊机

BX1-300-1，50-450A

台

3

23

5

氧焊切割机

台

3

6

电动沙轮机

直径300mm

辆

3

7

电动除锈机

直径250mm

辆

3

1.1

表 8.5‑3       木材加工厂主要设备表

序号

机械名称

型号

单位

数量

功率（kW）

1

足踏圆截锯

MJ217

台

3

13

2

万能木工圆锯

MJ225

台

3

4

3

木工平刨

MJ504

台

3

2.8

4

钻孔铣槽机

MK515

台

3

1.7

5

单头直榫开榫机

MX2120

台

3

（3）机械设备保养及停放场

本工程施工期间，使用的主要施工机械有挖掘机、装载机、推土机、自行式振动碾、自卸汽车、平板运输车、混凝土搅拌车等。

为合理配置维修资源，降低施工成本，工程施工期间机械修配保养站只提供一般性小修及保养服务，中修及以上修配加工服务可由若羌县提供。机械修配保养站及停放场有2处，分别位于1#、2#生产生活区内，机械修配保养站均靠近现状柏油路，机械设备保养及停放场特性见下表。

表 8.5‑4           机械修配保养站及停放场布置特性表

序号

名称

建筑面积（m2）

占地面积（m2）

备注

1

机械修配保养站及停放场1

200

2034

1#生产生活区内

2

机械修配保养站及停放场2

100

1365

2#生产生活区内

合计

300

3399
（4）临时办公生活区

本工程共设置2处临时办公生活区，分别位于1~2#生产生活区内，其布置特性表如下表。

表 8.5-6           临时办公生活区布置特性表

序号

名称

建筑面积（m2）
占地面积（m2）
备注

1

办公生活区1

1000

1977

1#生产生活区内

2

办公生活区2

2100

4177

2#生产生活区内

合计

3100
6154
（5）弃渣场

工程设置2处弃渣场，1#弃渣场位于项目前段引水暗渠起点，1#施工道路尽头，2#弃渣场位于后段新建村引水渠拐点南侧，工程主体清废料及开挖石方无法用于建筑物回填，均拉运至弃渣场堆积，弃渣场为风积沙料场，风积沙料开采完成后，用弃渣回填坑洞，其占地面积为10000m2，堆渣边缘以1：2的坡度与原地面衔接。此外，引水管处开挖石方无法用于回填，在引水管附近，沿拟建和现状道路另设置1处弃渣场，用于堆积引水管处开挖石方；该弃渣场占地面积为22500m2，堆渣高度2m，堆渣边缘以1：2的坡度与原地面衔接。

（6）施工临时道路

瓦石峡新干渠、引水渠、引水管、吾都勒斯塘支渠延长段、井灌区田间输水管旁均有现状道路可供通行；弃渣场、新建村引水渠、井灌区输水管、汇水管旁无现状道路通行。为保证工区场内交通条件，工程附近修建共8条施工道路，施工道路占地属性为临时占地。

	施工方案
	1、稳流池施工
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图2-5    稳流池施工工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

稳流池施工主要包括坝基清废、分层填筑、土工膜铺设、护坡浇筑、防渗施工为主。

①施工准备：测绘地形图，划分施工区域，人员培训，土料场规划。

②坝基清废与碾压：清除表层植被0.3m，清废料运至弃渣场；坝基采用振动碾碾压至设计压实度。

③坝体分层填筑：土料制备调节含水率，水平分层填筑，每层厚 30~50cm，振动碾碾压，全断面平起上升。

④复合土工膜铺设：沿坝轴线展铺，双焊缝搭焊，搭接宽度≥10cm，留 5% 松弛度，及时修补破损。

⑤混凝土护坡浇筑：C30 混凝土跳仓法浇筑，滑槽入仓，人工布料，表面收光养护。

⑥放水建筑物施工：基础开挖后浇筑钢筋混凝土，竖井爬模施工，钢管安装，涵洞周边黏土回填夯实。

⑦池盘防渗施工：池盘清基开挖，基底处理，铺设中粗砂保护层，复合土工膜焊接，上部浇筑混凝土。

⑧坝顶道路施工：坝体填筑及护坡完成后，开挖路沿石基础，安置路沿石，铺设路面并碾压。

2、渠道工程施工
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图2-6    稳流池施工工艺流程及产污环节图
渠道工程施工主要包括土方开挖与清基、基础碾压处理、防冻垫层铺设、防渗施工、回填夯实等。现将施工方法叙述如下：

①施工准备：测量放线，材料进场，施工道路修整。

②土方开挖与清基：机械开挖为主，人工辅助，清基厚度 30cm，清废料运至弃渣场，渠底及边坡预留10~15cm人工清削。

③基础碾压处理：原地面机械碾压，控制土料含水率，下层报验合格后进行上层填筑，压实度≥93%。

④防冻垫层铺设：天然砂砾石分层铺设，每层厚 20cm，洒水渗透，小型振动碾碾压，相对密度≥0.75。

⑤渠体施工：预制矩形渠采用吊装安装，人工辅助；暗渠采用现浇混凝土边墙，分层浇筑振捣。

⑥预制盖板安装：C35 钢筋混凝土预制盖板运输至现场，边墙顶面铺砂浆找平层，汽车吊配合人工安装。

⑦塑膜防渗施工：基面找平清理，塑膜热熔焊接，搭接宽度≥10cm，充气检测无渗漏，及时施工保护层。

⑧土方回填夯实：对称分层回填，每层厚≤30cm，蛙式打夯机夯实，压实度符合设计要求。
3、管道工程施工
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图2-7    稳流池施工工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

管道工程施工主要包括管沟开挖与基底处理、管道运输与吊装、管道连接、水压试验、回填夯实、附属建筑物施工。现将施工方法叙述如下：

①施工准备：管材检查验收，测量放线，施工便道修整。

②管沟开挖与基底处理：机械开挖为主，人工修整，岩层采用液压破碎锤，沟底清除尖锐石块，局部超挖回填夯实。

③管道运输与吊装：平板车运输，吊车吊装，轻装轻放，吊绳采用柔性吊带，严禁钢丝绳直接接触管道。

④管道连接：玻璃钢管承插连接（密封圈润滑后插入）；涂塑钢管焊接（氩弧焊打底+焊条电弧焊填充盖面）；PVC-M管胶黏剂连接。

⑤接头防腐处理：钢管焊缝无损检测（100% 超声 + 射线复验），内外涂层修补，电火花检漏合格。

⑥管道水压试验：管段充水浸泡 24h，缓慢分级升压，设计压力保压 10min，检查无破裂且渗漏量合格。

⑦管沟分层回填夯实：对称分层回填，每层虚铺≤30cm，蛙式打夯机作业，管道两侧同步进行，高差不超过 30cm。

⑧附属建筑物施工：阀门井、镇墩、盖板涵等，基槽开挖，混凝土浇筑，阀件安装，回填夯实。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态

环境

现状
	1、环境功能区划
1.1主体功能区规划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》，项目所在区域属于阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，为国家级重点生态功能区，没有列入禁止开发区域，《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》明确提出：“要妥善处理好各功能区与能源和矿产资源开发的关系，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，但应该按照该区域的主体功能定位实行点上开发、面上保护”；“高效利用水资源，保护水环境，提高水质量。根据水资源的承载能力，合理确定城市经济结构和产业布局。加强流域水资源的管理，合理配置和利用水资源，大力发展高效节水农业，降低农业用水定额。在缺水地区严禁建设高耗水、重污染的工业项目。加强企业节水技术改造，实现冷却水循环利用，并按照环境保护标准达标排放。加大城镇生活污水再生水回用设施建设力度，提高再生水利用率”。

本工程为瓦石峡河流域内灌区引水工程，将用于瓦石峡灌区工业、生活、农业的水量通过人工引水通道引入下游瓦石峡灌区，减少这部分水的蒸发、渗漏损耗，实现水资源的高效利用，符合主体功能区的定位。工程的实施对环境的影响主要表现在建设期占地与施工引发的水土流失、减水河段造成的影响等，工程建设期的生态影响可以通过水土保持工程措施和植物措施予以减少、恢复，对工程实施占地按照国家相关规定办理征地和补偿手续，运营期严格按照引水指标要求进行调度，优先保障河道生态流量，通过上述措施，规划实施符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划要求。

1.2项目所在区域生态功能区划状况

按照自治区人民政府批准实施的《新疆生态功能区划》（新政函 [2005]96号），本工程所在位置属于若羌绿洲沙漠化敏感生态功能区。其主要生态服务功能、主要生态环境问题、保护目标、保护措施及发展方向见表3-1。

表3-1   本项目生态功能区划一览表

生态区

塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
生态亚区

塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区
生态功能区

若羌绿洲沙漠化敏感生态功能区
隶属行政区

若羌县
主要生态服务功能

农产品生产、沙漠化控制
主要生态问题

干旱缺水、风沙和干热风危害、乱樵采、能源短缺
生态敏感因子敏感程度

土壤侵蚀、土地沙漠化高度敏感
保护目标

保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护米兰遗址
保护措施

完善绿洲内部林网化和外部防护林体系、禁止樵采、禁止开荒、开发太阳能和风能等新型天然能源
发展方向

发展特色林果业，促进现有绿洲健康发展
2、生态环境现状调查

2.1 土地利用现状

工程建设方案中段利用现状瓦石峡新干渠进行输水段，尽可能减少新增占地。具体占地面积及类型见下表。
表3-2   本项目占地面积及类型统计表
项目

地类-裸土地

合计（亩）
主体工程

施工道路

稳流池引水渠

临时占地

3.66 

3.66 

永久占地

8.45 

7.32 

15.77 

根据目前现场的踏勘调查结果，本工程区域未发现具有开采价值的矿产资源，工程占地范围内无文物古迹，无有开采价值的矿藏，不存在采矿权和探矿权纠纷。项目占地不占用基本农田，不占用国家公益林。本项目土地利用类型图见附图3-1。

2.2 植被类型

工程区位于阿尔金山北坡的中山区、瓦石峡河中游及下游河段，在中国植被区划中，属于温带荒漠区域—东部温带荒漠亚区域—暖温带灌木、半灌木荒漠地带-暖温带灌木、半灌木荒漠亚地带—中昆仑—阿尔金山地半灌木荒漠区—阿帕合头草、红砂、泡泡刺荒漠小区；下游影响区隶属于暖温带灌木、半灌木、裸露极旱荒漠亚地带—塔里木盆地沙漠，稀疏灌木、半灌木荒漠区—和田红砂稀疏荒漠植被小区。

经查阅流域相关资料结合本次调查，本次评价范围内未发现保护植物分布。

工程前端位于阿尔金山山区，中段全部位于荒漠区，占地区地表大部分区域为砾石及沙土覆盖，土地利用类型全部为未利用地，零星散布山地荒漠植被。工程前段山区内砾石、沙土覆盖，植被稀疏，零星生长着骆驼刺、猪毛菜、红砂等植被，植被总体盖度＜3%；中段位于平原荒漠区，周边土地均被沙土覆盖，植被稀疏，分布植被为低平地草甸植被，零星分布有盐节木、红砂、骆驼刺、猪毛菜等荒漠常见植物为主，植被总体盖度＜3%；后段灌区内支干管、延长渠工程占地周边多为灌区人工植被，其中耕地种植物主要为棉花、小麦、玉米等，农田防护林体系以胡杨杨树、沙枣为主，分布有部分天然植被，主要以胡杨、红柳、芦苇为主。
经现地调查，该项目区域内未发现古树名木，也未发现国家及自治区重点保护野生植物。本项目植被类型分布图见附图3-2。
2.3 土壤类型

根据历史资料结合现场勘探及遥感解译，由于工程位于沙漠东南缘沙漠区域内，拟建项目区评价范围内分布的土壤类型主要以棕漠土为主，下游灌区内分布有小部分的潮土、灌淤土、草甸土等。本项目土壤类型分布情况详见图3-3。

2.4 野生动物 

查阅历史资料结合项目区现场踏勘，瓦石峡河流域植被稀疏，可供野生动物隐蔽及觅食场所稀少。流域内的野生动物种群随着海拔和生境的不同也有着规律分布，本工程为线性工程，起点衔接在建瓦石峡水库，工程占地从山区延伸至平原灌区，大致分布着高山动物－荒漠动物－绿洲动物。流域内野生动物的种类有60余种。其中两栖类有绿蟾蜍；爬行类有快步麻蜥、荒漠麻蜥；鸟类分布有灰雁、石鸡、喜鹊、小嘴乌鸦、树麻雀、家麻雀等；兽类有野猪、塔里木兔、子午沙鼠、小家鼠、短耳沙鼠、小家鼠等。现场调查期间未发现工程占地沿线有保护动物出没，查阅历史资料平原荒漠灌丛区域分布有塔里木兔，其余保护动物一般分布在人迹罕至的高、中山区，鲜见踪迹。

② 水生野生动物

经过现场调查，收集瓦石峡河流域规划环评及水库环评等相关文献资料考证，未发现瓦石峡河有鱼类分布。

2.5 沙化土地

新疆若羌县处于我国西北地区，气候少雨且干燥，具有较多的干旱与半干旱植物，土地大部分为沙漠或半沙漠，进而容易出现土地沙漠化。本工程项目建设区域地处塔克拉玛干沙漠东南缘，根据《新疆第六次沙化监测报告》和《新疆第六次沙化监测监测区分布图》，工程区塔里木盆地流动沙地区域，土地存在沙漠化现象。造成土地沙漠化的原因主要为山区气候干燥，降水稀少，区域背景净生产力较低，生态环境本底状况整体较差；同时，灌区内植被破坏、不合理的土地利用和农业用水等也是形成土地沙化的原因。

3、环境质量现状调查与评价
3.1大气环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中关于环境空气质量现状调查与评价的要求，本次应调查项目所在区域环境质量达标情况以及评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。

本次项目所在区域无大气环境监测站点，本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的空气质量监测点巴州经开区监测站2024年的监测数据。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。
（2）评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。

（3）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：
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式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（4）监测结果

2024年巴州区域空气质量监测结果见表3-3。

表3-3    区域空气质量现状评价结果   单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准限值

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度
5
60

8.3%
达标

NO2
年平均质量浓度
23
40

57.5%
达标

PM10
年平均质量浓度
74
60

123.3%

不达标

PM2.5
年平均质量浓度
26
30

86.7%

达标
CO

日平均第95百分数
900
4000

22.5%
达标

O3
8h最大平均第90百分位数
121
160

75.6%
达标

项目所在区域空气质量达标区判定结果，区域污染物中SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、CO24h平均质量浓度和O3最大8h质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10超出倍数0.23倍，项目所在区域属于环境空气不达标区。
3.2 地表水环境质量现状评价

为了解项目区水环境质量现状，本次引用了新疆中测测试优先责任公司2026年2月6日新疆中测测试有限责任公司对若羌志存瓦石峡矿业有限公司东侧瓦石峡河地表水点位（E87.373424°，N38.546786°）的检测资料，检测时间为1月15日~22日，其检测结果如下：

表3.2-1    地表水监测结果一览表    单位mg/L

序号

监测因子

单位
监测数据

标准数值

结论
1

pH
无量纲

7.8 

6-9
达标

2

悬浮物

mg/L

8 

—

—
3

CODcr

mg/L

10 

15 

达标

4

BOD₅
mg/L

0.6 
3 

达标

5

总磷
mg/L

0.06 
0.02 
超标

6

氨氮
mg/L

0.381 

0.15 
超标

7

硫化物
mg/L

ND

0.05 
达标

8

氟化物
mg/L

0.62 

1.0 
达标

9

挥发酚
mg/L

ND
0.002 
达标

10

石油类
mg/L

ND
0.05 

达标

11

汞
mg/L

ND
0.00005 
达标

12

砷
mg/L

0.0012 
0.05 
达标

13

铅
mg/L

ND
0.01 
达标

14

铁
mg/L

ND

0.3 
达标

15

锰
mg/L

ND
0.1 
达标

16

溶解氧
mg/L

8.03 
≥7.5
达标

17

水温
℃

1 

—
—
根据收集的检测数据显示，监测点位水质除总磷、氨氮外，其余因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类标准限值。考虑监测断面位于人迹活动极少的荒漠地带，断面以上无厂区、居民点、耕地，无明显农业污染源汇入，总磷、氨氮超标可能为因水体升温、缺氧导致的河道内源污染。
3.3 声环境质量现状评价

（1）监测点布设

本工程周边50m内不存在声环境敏感点，本次为了解工程所在地去声环境现状，引用2026年2月6日新疆中测测试有限责任公司对若羌志存瓦石峡矿业有限公司噪声现场检测报告，该厂区位于1.2km，监测时间为2026年1月14日~15日。

（2）评价标准

声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

（3）监测及评价结果

本项目监测结果见表3-5。

表3-5   声环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：dB（A）
编号
监测点位

2026.3.21
昼间

夜间

1#
厂区东侧：

E87.360695, N38.539641
52
46
2#
厂区南侧：

E87.353914, N38.537796

48
44
3#
厂区西侧：

E87.350180, N38.541143

47
42
5#
厂区北侧：

E87.356253, N38.542602

50
44
标准值

60
50
评价

达标

达标

执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

由监测结果可知，各监测点昼间、夜间等效连续A声级值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，区域声环境现状质量良好。

3.4 地下水及土壤环境质量现状评价

本项目不涉及地下水、土壤污染途径，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A，本项目灌溉面积小于50万亩，属于农林牧渔业中其它，地下水Ⅳ类，可不开展地下水环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A，本项目为灌区工程，故可不开展土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	经对照，本工程占地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、森林公园、湿地公园等环境敏感区。

（1）保护瓦石峡河不受施工影响，保持河道水库水质不因本项目的建设降低； 

（2）落实最严格水资源管理制度，控制瓦石峡河灌区社会经济用水量，在保证生态用水前提下进行合理的水资源配置。严格按照瓦石峡河引水指标进行引水，严禁超额引水。

（3）保障断面生态流量，按照瓦石峡河多水期4～9月断面多年平均流量的30%，少水期10月～次年3月多年平均流量的10%的要求，严格控制断面引水量，保障生态流量。
（4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响。

项目区周边主要环境保护目标见下表。本项目环境保护目标具体情况见表3-5。

表3-5    环境保护目标及保护级别一览表

环境

要素

环境保护

目标

主要保

护对象

评价范围及位置关系
规模

生态服务功能
功能要求及保护级别

大气

环境

/
/
/
/
/
/
声环境

/
/
/
/
/
/
水文、水资源与地表水环境

瓦石峡河
水质

项目西侧
西50m
/

灌溉、生活、工业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准
水资源配置
落实最严格水资源管理制度，控制瓦石峡河灌区社会经济用水量，在保证生态用水前提下进行合理的水资源配置。

生态流量
按照瓦石峡河多水期4～9月断面多年平均流量的30%，少水期10月～次年3月多年平均流量的10%的要求，严格控制断面引水量，保障生态流量。

地下水环境

区域地下水

水质

工程区域

/

/
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

土壤

土壤

占地影响范围周边
/
/
无盐化、酸化、碱化

生态

环境

生态系统、动物、草地及林地
项目占地及邻近周边
/

/
保护生物多样性，不因工程实施丧失栖息地，数量减少



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。

（2）水环境

瓦石峡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅰ类标准。

（3）声环境

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
2、污染物排放标准

（1）废气

工程仅施工期产生大气污染物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，TSP≤1.0mg/m3。
（2）废水

施工期水环境污染源主要为施工车辆冲洗废水。对于施工期生产废水采用设置防渗隔油沉淀池处理，经处理达标后全部循环利用或洒水降尘。

施工期生活污水排放执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中的C级标准。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，即昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。

（4）固体废物

一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

	其他
	根据本项目特点，运营期不产生污染物。本项目营运期不涉及环境空气、水环境总量指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程占地、施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。本项目施工期的环境影响主要包括地表水环境、大气环境、声环境、生态环境等方面，施工期较短，产生的影响短暂，且随施工结束而消失，主要影响识别结果见下表4-1。
表4-1   施工期生态环境影响识别情况一览表

影响环节

影响

因素

影响对象

影响途径

影响

性质

影响

范围

影响

程度

主体工程施工

施工噪声、临时占地、施工废气、废水、废渣、固废等

草地、农田、植被、土壤、野生动物

施工噪声导致陆生动物减少、土方开挖、临时占地导致的生物量损失、土地的破坏

间接

影响

施工区及周边

随施工期结束而消失

水土流失

临时占地导致陆生植物减少、水土流失加重

直接

影响

施工区及周边

邻近村庄

施工机械如挖掘机、打桩机等运行时产生高强度噪声及机械操作引发的地面振动会干扰居民日常休息

直接

影响

施工区及周边
1.1 陆生生态影响分析

1.1.1 工程占地对土地利用的影响

本项目占地面积共计2124.85亩，其中，永久用地面积511.71亩，临时用地面积1276.60亩。

永久占地涉及的占地类型主要为其他土地（裸岩石砾地），占502.43亩，其余占用草地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、园地、耕地等，但涉及面积极小。工程不占用基本农田及国家公益林。本项目临时占地共计1276.60亩，临时占地包含管道工程、施工道路及施工生产生活区等，其中管道工程426.62亩，施工临时道路338.00亩，施工生产生活区30.44亩，弃渣场183.75亩，料场15.00亩。临时占地主要涉及占地类型为林地（灌木林地）、草地（其它草地）、其他土地（裸岩石砾地、裸土地、沙地）。
工程位于塔克拉玛干沙漠东南缘，减少土地类型较多的为其他类型土地，主要为裸岩石砾地、裸土地；其次是耕地和草地面积将会有所减少。但总体来讲，考虑到工程占地大部分位于荒漠中的裸岩石砾地、裸土地，评价区域土地利用格局改变影响较小。工程建设将使占地范围内耕地、林地及草地等土地利用功能发生改变，但临时占地属于暂时行为，待施工结束后按原有土地利用类型进行生态复垦。在采取土地复垦和生态恢复措施后，临时占地土地利用类型将得到恢复。

1.1.2 工程施工期对陆生植物及植被的影响

施工期对植物及植被的影响主要是施工占地，占地类型主要为其他土地（裸岩石砾地、裸土地），其余占用草地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地、园地、耕地等。根据现场调查，沿线工程占地区植被主要为红砂群系、骆驼刺群系。根据调查，本项目使用的林地不在特种用途林范围内，该工程项目使用林地内未发现受保护的国家及自治区重点保护野生植物资源，未发现受保护的珍稀植物和古树名木，该工程项目区域内未发现重点保护野生动物及其栖息地。项目用地规模符合《中华人民共和国土地管理法》、《建设项目用地预审管理办法》、《新疆维吾尔自治区土地利用总体规划（2006-2020年）》的要求，项目用地符合国家产业和供地政策。本工程永久占地、临时占地主要占用土地类型为其他土地，主要为裸岩石砾地、裸土地。占用林地面积59.94亩，主要为灌木林地、乔木林地，不占用国家公益林。用地规模符合项目建设的实际需求，对区域森林资源和林业发展产生的影响有效可控，对周边环境质量和生态效能的影响相对较小。本次环评要求根据森林补偿的有关规定及相关要求，做好林地补偿及森林植被恢复的工作。本项目新增永久占地较小，管道占用的植被类型在评价区域广泛分布，面积较大，其作为背景化植被、具有较高的景观优势度的性质不会发生改变，占地对区域内植物及植被影响较小，仅为个体损失，植被生态量减少，但变化幅度不大，且施工结束后，采取复耕、植被恢复等措施，占地区域内植被将得到恢复。

因此，项目建设对区域内植物种类、植被类型及生物量的影响较小。

1.1.3 对陆生动物及其生境的影响

本项目施工期对陆生野生动物的影响主要包括施工占地对野生动物生境的占用，开挖破土等引起水土流失对野生动物生境的破坏，施工废水、废气、固体废物等对野生动物生境的破坏、污染，施工噪声对野生动物的惊扰、驱赶以及人为干扰的影响。

①对爬行动物的影响

本项目施工区域内爬行动物种类也较少，主要为快步麻蜥、荒漠麻蜥，在工程施工期间，其生境会被占用或污染，个体会被噪声驱赶，因此，在施工期间，爬行动物会远离工程影响区，在施工影响以外的区域寻找相似生境，由于项目施工区域周围相似生境丰富，因此生境破坏及噪声驱赶对其影响较小。

施工活动对爬行动物的捕食造成一定影响。爬行动物的食物来源主要是啮齿类和小型鸟类，虽然施工期间随着施工人员的聚集，啮齿类尤其是鼠类可能聚集在施工场地等附近，有可能吸引野生爬行动物到此觅食，但由于该区域活动的人员较多，人为干扰较大，会使爬行动物趋避，不会对其造成影响，因此对其种类和数量影响较小。此外，施工期间小型鸟类会因为施工干扰远离工程影响区，这些物种的迁离或种群数量的减少，都会增加爬行动物的捕食难度，食物的减少对其有间接影响，它们会向非工程区转移，将在一定程度上影响爬行类种群数量的变动和分布格局的变化。但随着工程施工的结束，啮齿类和小型鸟类会回到原来的栖息地，爬行动物也能相应回到原来的栖息地生活。

②对鸟类的影响

本项目施工期管道沿线对鸟类的主要影响因素是：机械开挖、施工机械和交通工具等产生的噪声，施工产生的粉尘，施工人员的干扰，工程建设施工原材料、土石方、施工临时占地等占用部分鸟类栖息地。由于多数鸟类具有趋光性，在鸟类迁徙季节，如果夜间施工，将对鸟类迁徙产生不利影响。另外，施工机械噪声会使部分鸟类受到惊吓，导致其远离管道沿线施工区，对其产生一定的不利影响。施工噪声对候鸟和旅鸟影响较小，主要对留鸟影响较大。但鸟类对噪声具有较大的忍耐力，将很快适应新的环境。

项目区域内分布有少量猛禽类，通常单独活动，善于飞翔，在区域内分布的数量很少，只是偶尔发现在评价区上空盘旋或觅食。项目施工区占用的面积不大，而猛禽的活动范围较大，项目建设不会威胁其生存，可以暂时转移到其他地方捕食、生存，项目实施对猛禽类影响很小。

综上所述，项目实施对该区域的鸟类种类、数量和分布会产生一定的影响。但评价区的鸟类活动范围广，适应性强，数量不多，规划实施对其影响较小。

③对兽类的影响

施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息觅食地的破坏，包括对管道沿线生态的打扰和施工临时占地区植被的破坏，管道的开挖、临时生产区的建设、弃土（渣）场的建设、施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，本项目占地造成栖息地面积减少，其个体数量可能会有一定程度地减少，一些动物会迁徙至附近干扰小的区域。

项目区域内以鼠科为主，该物种在项目影响区分布较丰富，多为常见种，分布较广，适应性强。工程管道沿线及施工占地区域，虽然施工期间会受到一定程度的影响而暂时迁离此地，但等施工结束后，啮齿类动物种群数量的回升，将导致以鼠类为食的动物种群数量上升。当管道建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，兽类会陆续回到管道沿线周围寻找合适的栖息地。等施工结束，兽类可回到原有栖息地生活，影响即可消失。

1.1.4 施工期土壤环境的影响分析

工程施工期对土壤环境的影响，主要表现为工程临时性占地对土壤环境的影响。

（1）临时道路占地对土壤环境的影响分析

本工程临时施工便道占地类型为林地、耕地、草地、交通运输用地、水利设施用地、内陆滩涂。应对通行施工车辆机械设备加强施工管理，要求施工车辆机械严格按照划定的施工行驶路线行驶，不得随意碾压划定红线外的植被，预计对土壤环境的影响较小。

（2）临时生产区占地对土壤环境的影响分析

临时生产区占地将破坏土壤表层，从而使其变得疏松，受多风天气和降雨的影响，易发生风蚀、水蚀，造成水土流失，使土壤及其养分流失。因此施工期间对临时性占地应采取经常洒水降尘的措施，并减少扰动面积；同时在施工结束后，应立即对临时性占地平整处理，自然恢复植被或进行人工绿化，以减少临时占地对土壤环境的影响。

环评要求施工期2个生产生活区各建设1座隔油沉淀池，施工期车辆冲洗产生的含油废水及其他施工废水经隔油沉淀池进行油水分离，浮油经收集交由有危废处理资质的单位进行处置，废水回用于周边施工区或道路洒水抑尘，不外排；生活区域设置环保厕所、化粪池，在施工现场设置移动式环保厕所，生活污水经收集处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）后，用于周边荒漠植被灌溉。

综上所述，施工结束后，临时占地均可进行原地貌恢复，土地利用类型变化影响不大，对区域土地利用影响较小。

1.2 施工期对水土流失影响分析

工程水土流失期主要发生在施工期。本项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡。

2、施工期大气环境影响分析

本工程施工期环境空气污染物主要来源于管沟开挖产生的扬尘、混凝土拌合、机动车辆和施工机械排放的燃油尾气及施工道路扬尘等，主要污染物有SO2、NOx及TSP等。大气污染源具有流动性和间歇性，且源强不大，施工结束后随即消失。

2.1 施工扬尘
（1）土石方施工及堆放扬尘
管沟开挖、回填、施工材料等的装卸、运输过程中均有扬尘产生，另外土石方开挖后的临时堆放过程因风力作用引起的扬尘。由前述可知，此类扬尘产生量与气象风速、扬尘沉降速度有关，不同粒径扬尘的沉降速度见表4-1。

表4-1    不同粒径扬尘沉降速度一览表

粉尘粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表4-1可知，扬尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。本项目为线性工程，大部分工程位于人迹罕至的沙漠区域、山区，灌区内工程均远离居民区。但考虑到工程后段在灌区内，构筑物施工产生的扬尘可能造成局部大气环境颗粒物浓度升高，为防止施工扬尘对周边产生影响，施工单位应采取严格的防尘措施，确保将施工场区的扬尘污染降到最低限度。

（2）车辆运输扬尘

本项目动态扬尘主要是各类施工机械、运输车辆在施工区内外来往形成的地面扬尘，据有关文献资料显示，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆机械行驶产生的扬尘量与路面清洁程度以及车辆行驶速度有关，具体见表4-2。

表4-2    不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km

    车速

路面粉尘

0.1

kg/m2
0.2

kg/m2
0.3

kg/m2
0.4

kg/m2
0.5

kg/m2
0.6

kg/m2
5（km/h）
0.007

0.012

0.017

0.021

0.025

0.028

10（km/h）
0.015

0.025

0.033

0.042

0.049

0.057

15（km/h）
0.022

0.037

0.050

0.063

0.074

0.085

20（km/h）
0.030

0.049

0.050

0.084

0.098

0.11

由表4-2可知，通过相同长度的路面，在同样路面清洁程度状况下，车辆速度越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。由于本项目临时道路主要为未硬化的道路，车辆和施工机械途经时将产生一定扬尘，其主要影响施工区以及运输途经路面。

（2）燃油机械及机动车废气

施工燃油机械及机动车废气主要是施工现场施工机械和运输车辆因内燃机燃烧排放的尾气，集中在土石方开挖、回填以及敷设垫层阶段，主要污染物是NOx、CO、HC。虽然尾气污染源在整个施工期一直存在，其源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，污染物排放时间及排放量也相对较小，因此施工机械以及运输车辆尾气对周围区域影响较小。

3、施工期水污染影响分析

本项目施工期对水环境的影响主要表现为施工过程中产生的废水及施工人员生活污水对水环境的影响。

根据施工布置，1#、2#生产生活区布置2座机械保养站及停放场。项目施工期间，生产废水主要来源于各种施工机械设备冲洗废水及车辆冲洗废水，施工废水经隔油沉淀处理后用作施工现场降尘用水；混凝土养护废水经混凝土表面自然蒸发。生活污水主要来源于施工人员的生活污水。
本工程整个施工期生产废水及生活污水均得到妥善处理，不外排，对周围环境影响较小。具体影响分析见地表水专章。
4、施工期噪声影响分析

4.1施工噪声源

本项目施工噪声主要来源于土建施工中各类施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声功率级一般均在80dB（A）以上，施工机械主要有挖掘机、振捣器等，声功率级见表4-3。

表4-3     施工机械声功率级一览表    

序号

机械名称

声源强度（dB（A））
1

挖掘机
90
2

推土机
95
3
自卸汽车
100
4
插入式振捣器
95
5
柴油发电机
95
6
平板振动板
90

4.2 施工噪声影响预测分析

（1）预测模式

根据拟建工程设备声源特征及周围声环境特点，各设备声源可视为连续、稳态、点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）有关要求，点声源采用以下预测模式进行预测。

① 噪声影响预测分析预测模式基准预测点噪声级叠加公式：
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式中：Leq：叠加后总声级，dB（A）；

Lpi：i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

n：噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

② 噪声源至某一预测点的计算公式
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式中：Leq：距离基准声源r米处的声压级，dB（A）；

L0：距离声源为r0米处的声压级，dB（A）；

r0：预测点距声源的距离，r0=1m；

R：噪声源防护结构及房屋隔声量，生产设备经减振消声和建筑隔声后噪声削减量。

（2）噪声影响预测结果

工程施工不同距离的噪声预测值见表4-6。

表4-4    施工阶段噪声预测值

序号

施工

机械

离施工现场噪声源距离（m）        dB（A）
1

10

20

30

40

50

100

150

200

500

1

挖掘机
90
70

64

61

58

56

50

46

44

36

2

推土机
95
75

69

65

63

61

55

51

49

41

3
自卸汽车
100
80

74

70

68

66

60

56

54

46

4
插入式振捣器
95
75

69

65

63

61

55

51

49

41

5
柴油发电机
95
75
69
65
63
61
55
51
49
41
6

平板振动板
90
70

64

61

58

56

50

46

44

36
全部同时

施工

105.2

85.2

79.2

75.3

73.2

71.2

65.2

61.2

59.2

51.2

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工场界昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），表4-4所示结果表明，昼间全部设备同时施工机械的最大噪声在距施工场地100m外可达到标准限值，夜间约500m外可达到标准限值。因此，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响。本工程沿线周边无居民区，评价范围内无保护目标，但考虑工程后段位于灌区内，区域分布有较多居民点，人迹活动较频繁，施工活动可能对周边居民的造成干扰。

因此项目禁止在夜间进行施工，在采取措施后，可以使工程沿线昼间的声环境质量得到一定的改善。并且本次评价建议项目采取以下噪声防治措施以降低对沿线居民区的影响。

① 施工机械尽量选用低噪声设备，加强设备的维护和保养；

② 合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00-6：00）施工；

③ 在施工区沿线靠近环境敏感点一侧设置移动围墙，可使噪声降低10-20dB（A），降低对沿线两侧居民生活的影响；

④ 合理布置施工场地，高噪声设备尽量布置在远离居民区的位置。

在采取以上措施后，临时生产活动造成的声环境影响较小。

5、施工期固体废物影响分析

械修配保养站及停放场有2处，分别位于1#、2#生产生活区内，施工车辆维护将产生废机油、隔油池油泥等危险废物，施工现场设危废暂存间一座，暂存间布设远离河道范围。同时，施工过程中还将产生弃土方与施工人员产生的生活垃圾。

5.1 生产弃土（渣）

本项目设置弃渣场1座，场位于新建引水渠K2+301北侧920m处，3#临时道端部，弃渣场占地为122500m2，堆渣边缘以1：2的坡度与原地面衔接。施工完毕后将对其进行平整，并对施工作业带植被进行恢复。施工过程中产生固体废物会对环境产生一定的影响，但这种影响是可逆的，在采取上述措施后，将得到一定程度的恢复，总体而言，对环境的影响在可接受范围内。

5.2 生活垃圾

本项目施工期间施工人数约为600人，施工期按24个月，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，则施工人员生活垃圾产生量约为216t。施工人员居住在2个生产生活区内，生活区域配置2处生活垃圾收集站，施工现场设垃圾收集箱，配备垃圾清运车1辆，日常生活垃圾集中收集后，定期清运至所在乡/镇生活垃圾收集系统。在严格执行上述环保措施后，生活垃圾对环境的影响较小。

5.3 废机油、沉淀池油泥
施工机械设备、车辆维修后将产生废机油，在施工结束后由有危险废物处置资质的单位统一清运处理。清洗废水中也将含少量水泥和油污，在2处机械修配保养站及停放场内防渗隔油沉淀池沉淀后上清液处理后回用于各机械设备及车辆冲洗，沉淀下来的油泥在施工结束后由有危险废物处置资质的单位统一清运处理，不在项目区贮存。
综上，落实上述措施后本项目固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染，对环境影响较小。



	运营期生态环境影响分析
	本工程运行期间不产生废气、废水、噪声及固体废物。

1、陆生生态环境影响分析

（1）对野生动物的影响分析

受工程沿线占地的影响，所在区域两栖类和爬行类动物的生境将有一部分被占用，为了寻找适宜的栖息地，两栖和爬行类动物会向周边迁移，由于本工程周边类似生境分布广泛，工程作为线性工程占地不大，不会对该区两栖类和爬行类动物种类和数量造成大的影响。本工程起点通过5.98km管道引水后新建引水暗渠20.26km至已建老龙口渠首，不会对生境造成分割，运营期不会造成影响。

（2）对植被的影响分析

本工程运营期间不排放废水，工程对植物的影响主要集中在工程建设占地对陆生植物造成的一次性破坏。工程建设占地以未利用地为主，占地范围植被类型主要是以红砂群系、骆驼刺群系构成的山地半灌木、矮半灌木荒漠植被，植被分布稀疏，盖度小于3%，植被种类较为单一。工程建设将对占地范围分布的陆生植物造成一次性破坏，从占地区植被概况来看，植被稀疏，且主要为一些山地荒漠常见物种，在瓦石峡河流域广泛分布，因此不会对其种类产生较大的影响；同时工程为线性工程，永久占地共计511.71亩，总体占地造成生物量损失有限；同时随着水土保持植物措施实施，对荒漠植被的破坏进行了补充恢复。综合来看，工程的建设对区域植被的影响变化不大。

2、水生生态环境影响分析

（1）对水生生物及水生高等植物的影响

瓦石峡河种类和现存量均较少，主要以喜溪流、冷水性种类为主，其中浮游植物以硅藻门种类占绝对优势；浮游动物以轮虫为常见种；底栖动物仅分布双翅目（Diptera）大蚊科种类（Tipulidae）；水生植物主要分布在下游灌区内，以芦苇为主。

本次工程为灌区输水工程，不会额外增加引水，仅将下游灌区所需的灌溉、工业、生活用水由原本通过水库—河道—已建人工渠道输水变为水库—管道—暗渠—已建人工渠道输水，从而达到节水目的。这部分水量在瓦石峡水库由本工程人工区渠线引走，导致河道部分的水量一定程度减少，瓦石峡水库出库断面至已建渠首之间约26km的河段水文情势将发生改变，从而对该河段水生生物及水生高等植物产生影响。根据地表水专章中对水文情势的预测结果，以P=50%频率为例，瓦石峡水库出库断面河道流量由现状的1.29～9.03m³/s降至0.59～6.82m³/s，减幅在22.43%～68.64%。瓦石峡河道预计原有径流量9706.90万m3，工程建设后每年输送灌区水量为3522.80万m3，预计总水量减少约36.3%。
工程运行后，不同频率河道水量出现不同程度的减少，下游河道水量减少、流速减小，将造成河道内浮游植物不同种类的相对比例发生变化，适合湍流生长的硅藻类比例会降低，喜好缓流环境的绿藻种类比例会略有增加。由于本项目造成的河道流速变化幅度小，对底栖藻类的影响不大，其群落结构将仍以硅藻为主，细胞密度仍会维持较低水平。另外随着流速降低，河道泥沙含量将降低，浮游动物种类数及密度均将在一定的流程范围内有所增加。瓦石峡河的河道水量减少，使得河道内底栖动物栖息空间减少，造成底栖动物种群和生物量均会出现下降，但由于河流形态并未改变，其种类组成不会发生变化。芦苇为主的水生高等植物分布在已建渠首下游瓦石峡老灌区内，渠首以下水文不受影响，故基本不会水生高等植物造成影响。总体而言，分析认为本工程的建设对水生生物及水生高等植物的影响不大。

（2）对鱼类的影响

瓦石峡河流域规划环评阶以及本次工程单项环评阶段均未在瓦石峡河发现鱼类。本次环评提出，下一阶段应持续开展鱼类监测，通过监测来确定瓦石峡河是否分布有鱼类，并根据监测结果，开展工程建设对鱼类的影响分析，为后续的保护措施提供依据。

3、地表水环境影响分析

工程本身无“三废”等污染物排放问题，本身不会对地表水造成污染。本工程前段输水工程通过从水库取水，经人工引水路线输送至已建渠首处，将下游灌区所需的灌溉、工业、生活用水由原本通过水库—河道—已建人工渠道输水变为水库—人工引水通道（管道+暗渠）—已建人工渠道输水，从而达到提升灌区水资源利用效率的目的。本工程仅按照灌区用水指标引水，不额外增加引水量，这部分水量在瓦石峡水库由本工程人工区渠线引走，导致瓦石峡水库出库断面以下的河道部分至已建渠首之间的水量一定程度减少，这段26km的河段水文情势将发生改变。具体详见本项目地表水环境影响专题报告。

4、对地下水影响分析

本工程建成后，由于输水管线、渠线将引走部分水量，河道的水量减少，且人工引水线路的防渗层有效阻隔了水体向含水层的垂向渗漏，进而一定程度的减少地表水对地下水的入渗补给，但由于本项目引水量有限，P=50%频率下，工程建设后河道水面宽度在8.76～11.20m之间，相比于建设前减少了0.17～0.75m，水深在0.22～0.92m之间，相比于建设前降低了0.05～0.21m，河道整体形态变化有限，故瓦石峡河道变化对地下水补给的直接影响较小。工程通过人工引水线路代替河道引水，将减少水量损耗蒸发，这将缓解区域用水紧张现状，一定程度降低地下水开采量，对区域地表水置换地下水，逐步修复地下水缓解，实现水资源可持续利用产生正面影响。
由于人工引水路线的水体渗漏量很少，河道原本水量将一定程度减少，从而导致局部地下水位的上升幅度有限。本工程建设后，根据地表水专章水文情势变化分析，P=50%频率下，瓦石峡河道预计原有径流量9706.90万m3，工程建设后每年输送灌区水量为3522.80万m3，占河道原有水量的36.3%，大部分水依旧通过原有河道下泄入渗补给项目区地下水，且本工程增加的引水量将增加周边农田的灌溉，这部分灌溉水依旧可以补给地下水。同时本工程的建设将有效提高区域水资源的利用效率，减少了当地地下水开采量，有助于维持地下水资源的可持续性，沉砂池对区域地下水动态平衡的影响可以接受。

5、固体废物影响分析

本项目运行期不产生固体废物。

6、环境风险分析

本工程运行期环境风险主要为超引水的风险。

瓦石峡水库出库断面以下至已建渠首之间26km的河道两侧分布有少量荒漠植被，当工程不按照要求超量引水，将减少瓦石峡河河道水量，如果大幅度超引导致下游生态用水无法保证时，将导致下游荒漠植被退化。

①设计水平年，流域灌区应落实最严格水资源管理的相关规定，落实并加大灌区节水改造，严格做好灌区用水总量控制要求，避免灌区农业用水挤占生态用水；同时加强引水口的引水管理，对引水渠首引水量进行总量控制，避免超引水。

②建设单位应严格执行工程水资源配置方案，确保灌区节水措施落实，以保障设计水平年流域社会经济用水总量低于现状水平。

③加强工程运行后的水文监测和预测工作，根据水文预测在每年年初制定全年水库运行调度计划，对可能出现特干旱年份，提前和相关用水部门做好沟通工作，制定应急用水方案；在连续枯水年时，可通过减少供水水量，保证必要的生态用水。

④由于荒漠林草等生态系统受损具有滞后性，需加强对荒漠林草植被分布区的监测，如发现林草有大面积死亡和衰败的迹象，应及时采取补救措施。

	选址选线环境合理性分析
	1、选址可行性分析

本工程建设地点位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇，本工程输水线路为瓦石峡水库→瓦石峡河老龙口渠首→35万m3稳流池→灌区，主要包含水库至已建渠首的输水路线、稳流池、稳流池至灌区内灌溉输水路线建设三个部分。
（1）瓦石峡水库至老龙口渠首输水路线布置合理性分析
该段由引水管、引水渠组成。新建引水管线总长度5.98km，工程起点为瓦石峡水库灌溉放水洞，管线整体位于瓦石峡河东侧沿水库施工道路向北布设。管线初始布设于瓦石峡河东侧、水库施工道路东侧，最终沿水库施工道路东侧延伸布设，管线末端设置消能井。渠线起点接上游管线末端消能井，整体布置于瓦石峡河东侧，引水渠全长20.26km，与瓦石峡河平均距离为0.55km。渠线于桩号17+945-18+080.5穿越瓦石峡河后沿瓦石峡河西侧布置，末端投入瓦石峡老龙口渠首后瓦石峡干渠，通过瓦石峡干渠向下输水。

工程沿线无环境敏感目标分布，占地位于山区、荒漠，区域植被群落以荒漠草地为主，植被总体盖度＜3%。占地区非大型野生动物栖息地，亦未见保护动物栖息，仅有小型啮齿类兽类活动。工程选线沿河道方向布设，占地尽可能减少，且小型啮齿类动物有较强的适应和迁徙能力，因此该段不会对野生动物栖息迁徙产生阻隔。

综上分析，从环保角度来说该段工程布置基本合理。

（2）老龙口渠首至稳流池工程布置合理性分析
本工程充分依托现状瓦石峡新干渠开展改造输水，对现状9.07km干渠增设防渗盖板，根据输水需求对渠道局部加高改造；同时于瓦石峡新干渠桩号9+070.00位置新建0.58km稳流池引水渠，连通稳流池，全线输水线路总长9.65km。

工程选择改建现状渠道，对现状渠道进行维护并增设改版，将新建输水线路接至已建老龙口渠首进行后半段输水，新建稳流池紧靠引水渠西侧，尽可能减少新增占地，同时有效减小施工扰动对工程沿线的影响。选址无环境敏感目标分布，占地位于山区、荒漠，区域植被群落以荒漠草地为主，植被总体盖度＜3%。占地区非大型野生动物栖息地，亦未见保护动物栖息，仅有小型啮齿类兽类活动。且小型啮齿类动物有较强的适应和迁徙能力，因此该段不会对野生动物栖息迁徙产生阻隔。

（3）稳流池至灌区工程布置合理性分析
该段路线起点为稳流池放水涵洞，线路桩0+000.00-7+146.38基本平行于瓦石峡河左岸布置，线路于桩0+723.00向现状灌区预留分水口，于11+612.22向车尔臣河输水管道供水。管道于11+697.09、12+763.95分别穿越国道G315，和若铁路后平行于灌区南侧边界向东北方向布设。并新建向新建村供水渠系线，延长已建成吾都勒斯塘支渠。
该段工程选线充分避让灌区耕地、林地，引水路线沿灌区绿洲南侧外围向东南方向延伸，同时采用管道供水，充分减少对灌区内耕地、林地、草地的影响。新建渠道位于荒漠，不占用灌区耕地。占地区非大型野生动物栖息地，亦未见保护动物栖息，仅有小型啮齿类兽类活动，不会对野生动物造成较大影响。
因此，项目从环境保护角度分析，选址可行。

2、施工道路选线合理性

项目区场内修建共4条施工道路，其中1~2#施工道路占地属性为永久占地，路基宽5.25m，路面宽4m；3~4#施工道路占地属性为临时占地，路基宽度为8m，路面宽度为7米。

路面占地大部分为裸地，现状植被盖度较低。施工道路均为临时占地，施工结束后临时占地可及时恢复。总体而言，施工道路对环境影响较小。因此，临时施工道路设置基本合理。

3、施工临时生产区布置要求

布置2处临时生产生活区，其中1#生产生活区位于瓦石峡河已建老龙口渠首西南方向330m处，2#生产生活区位于新建村引水渠起点南侧。各临时生产生活区均可通过现状路或临时施工道路通行。临时施工营地均布置应在远离人群、耕地等环境敏感目标的地方，并尽可能临近施工，以减少运距，降低对周边环境的影响和潜在风险。

本项目生产生活区均布设在未利用地上，施工结束后对临时设施予以拆除，统一采取平整土地措施，分层回填剥离的表土，在适当季节进行播撒适宜当地生长的草籽，人工恢复施工临时占地的植被覆盖，使其恢复生态功能。另外强化施工期的管理、监理、监督体制，降低临时占地对土地利用现状的影响。因此，施工占地对周围地表的扰动是短暂的，项目占地对周边生态环境影响较小。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、陆生生态保护措施

为了减缓工程对生态环境的影响，必须采取必要的生态防护措施，生态影响的防护从避免和消减两方面进行。对工程占地区要进行生态补偿，对施工用地要进行生态恢复。

1.1 生态影响的避让
（1）施工前需将施工区临时占地植被移除，采取表土土层剥离，分层开挖，分层堆放，施工结束后按顺序进行分层恢复回填，清理施工迹地，对临时占地开展平整土地，采取复垦或植被恢复措施，做好水土保持，减少水土流失和植被破坏。加强宣传教育，设置警示牌，严禁乱砍滥伐，减少对植被和植物的影响；

（2）划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时占地范围，严禁随意扩大扰动范围；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；以最大限度地控制地表土壤和植被的破坏程度和范围，减少地表扰动；减少对管道沿线周边农田的碾压和破坏；临时生产区布置在空地上，避免压占林地及草地；表土应集中堆放在管道一侧，避免压占周边农田；

（3）为避免对野生动物的影响，在施工期加强生态保护的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对工作人员，特别是施工人员及时进行宣传教育；
（4）建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物及破坏周边植物；并根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，利用彩条旗划定施工活动范围，禁止施工人员进入非施工占地区域，避免对施工区附近非施工占地区域陆生植物造成破坏；管道沿线严禁烟火、狩猎等活动；
（5）倡导绿色施工，对施工期的环境保护作出具体规定，并将项目的绿色施工、环境保护、水土保持有关措施、条款纳入招标文件，保证在施工中贯彻落实。通过有效的管理制度，最大限度地减少工程对生态环境的不利影响；

（6）加强施工过程占用林地监管、督促，尽量不在林地安排堆料场、生活区时占地；

1.2 生态影响的减缓
（1）为了减少工程施工机械施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在夜间、晨昏和正午进行大型产噪设备的施工；
（2）禁止施工人员在管道沿线野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度；

（3）优化管道建设项目施工组织设计，遵循尽量少占地的原则，减少对植被的破坏；

（4）妥善处理施工过程中产生的废渣、废水和废气。废渣应集中堆放并及时清运，避免随意丢弃在管道沿线农田中；生产废水禁止随意外排，防止污染农田土壤；选用环保型施工机械和材料，减少废气排放对农田生态环境的影响；

（5）工程施工前，应将占用草地表层的20～40cm的表层含肥力较高的土壤，首先进行剥离，并单独存放，要求定期洒水，施工结束后对地表进行平整处理后尽快将这部分表层土壤覆盖在最上面，能够在一定程度上恢复原先的土壤肥力；

（6）施工结束后，对管道沿线工程防治区施工迹地、施工作业面采取土地平整措施；在原地表植被选择植草方式；采取剥离表土、施工结束后回覆表土用于施工区域绿化的措施，对剥离的表土采取拦挡、防尘网覆盖的措施。
1.3 生态影响的恢复

在工程主体工程防治区、临时工程区，实施植物措施及其他防护措施。具体恢复措施为：
（1）主体工程区
对主体工程区建构筑物周边的扰动区域进行土地平整，同时为防止主体工程区在风季产生扬尘影响大气环境，对扰动区域采用防尘网苫盖；土地平整后针对管道沿线进行播撒草籽绿化，为了提高施工生产生活区植物的成活率，将剥离的表土拉运至施工生产区域进行覆土。
（2）临时堆料场
要求施工单位在管道土方开挖过程中先开挖表层土放置一侧，在开挖深层土堆放至另一侧，分开堆放，周边设置袋装土拦挡、防尘网苫盖措施。土方回填时先回填深层土再回填表层土，弃方就近于施工作业带进行平整。
（3）施工生产区
对占地扰动区域进行土地平整。对施工生产区采取播撒草籽绿化，为了提高施工生产生活区植物的成活率，将剥离的表土拉运至施工生产区域进行覆土；覆土前，到附近村庄收集有机肥料，对施工生产区覆土进行土壤改良，草种选择当地适生、耐干旱的混合草种。
（4）对施工便道实施严格管理，在施工期间控制工程车辆运行速度，禁止社会其他车辆进入，并在施工结束后及时封闭施工便道，进行撒播草种，以利于植被恢复。

1.4土流失防治措施

水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施等构成，新增工程措施包括：覆土、表土回填、土地平整、种植槽等，新增植物措施包括：人工撒播草籽、种植乔木、灌木进行绿化，新增临时措施包括：袋装土拦挡、防尘网苫盖、砾石压盖、彩条旗等。

（1）主体工程区工程措施包括表土及底板剥离、土地平整、回填，植物措施包括播撒草籽进行绿化；

（2）临时堆料场防治区工程措施包括土地平整、植物措施包括播撒草籽进行绿化，临时措施为防尘网拦挡；
（3）施工生产区工程措施为土地平整，临时措施为洒水、防尘网、编织袋挡墙。

（5）严格限定施工范围，加强环境监管监控。施工期间规定施工活动范围，严格控制和管理交通工具及重型器械的运行范围。施工结束后应及时拆除清理临时施工建筑物，对施工场地进行平整和覆土、播撒草籽等措施，做好相应水保和植被恢复。
2、施工期废气防治措施
施工期的大气污染主要来源于施工扬尘和施工废气。

2.1 施工扬尘

施工期土方开挖、土方的临时堆存、交通运输等均会产生扬尘，影响下风向空气质量。由于拟建项目所在地开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。

（1）所有建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工人员配发口罩，减少扬尘对于施工人员的影响。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容；

（2）本项目在2#生产生活区内自建一处混凝土拌合站，拌和系统粉尘主要产生在水泥的运输和装卸及进料过程中。本工程要求在施工期间，拌合系统安装除尘设施，在各混凝土拌和系统操作区附近辅以洒水措施，控制水泥粉尘影响范围；
（3）在多粉尘作业面进行定时洒水。配备1辆洒水车，洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，洒水面积应尽量覆盖施工区域所有干燥裸露面。若出现大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量；
（4）砂砾石等易起尘原料，施工单位在运输时应采用封闭帆布运输；

（5）砂砾石堆存采取全封闭式储棚；

（6）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒；

（7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间；

（8）施工结束后，应及时进行土地整治，减少裸露地表面积，降低扬尘产生的概率。

2.2 施工机械和运输车辆尾气

加强施工车辆运行管理与维护保养，施工期间使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，随着施工的结束，污染及其影响随之结束。
3、水环境保护措施

施工区设置2处机械保养站及停放场，用于开展车辆维修、保养及停放。本次环评要求工程施工期在每处施工生产生活区临时1座隔油沉淀池用于各种施工机械设备冲洗废水及车辆冲洗废水，施工废水经隔油沉淀池处理后用作施工现场降尘用水；混凝土养护废水经混凝土表面自然蒸发。

施工现场设置移动式环保厕所，生活污水经收集处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）后，用于周边荒漠植被灌溉，严禁排入瓦石峡河水体。

具体环保措施见地表水专章。
4、施工期噪声防治措施

项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填等。本工程施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院等环境敏感点，远离人口集聚区，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。

根据本工程所在区域环境特点，以及同类工程施工经验，噪声防治对策应从声源上降低噪声和受声者防护两方面考虑，措施如下：

4.1 从声源上降低噪声

（1）采用符合相关噪声标准要求的混凝土拌和设备，加强设备维护保养，保持设备润滑，减少运行噪声；

（2）对一些振动强烈的机械设备，有选择地使用减振机座；

（3）施工单位在施工过程中应尽量避免在同一时间段安排大量动力机械设备施工，以减缓局部叠加声级过高的风险；尽量将高噪声机械错开时间段作业；
（4）使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》（GB16170-1996）和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002），并尽量选用低噪声车辆，加强车辆维修养护；经过生活区路段设限速、禁鸣标志，夜间禁止鸣笛；

（5）考虑后段工程位于灌区内，应加强场内施工道路养护，保持施工道路路面平整；

（6）合理安排车辆运输时间，车辆经过当地县乡集镇道路应避开中午和晚间，并控制车速，以免影响当地居民休息。

4.2 管理措施

（1）加强施工车辆的管理，禁止不文明的鸣笛等行为发生；

（2）做好设备的日常维护管理，保证机械设备的正常运转；

（3）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。现场装卸材料、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响；

（4）合理安排施工时间，考虑到施工场地周边有村庄，禁止夜间（0：00～次日8：00）施工；

（5）邻近村庄施工时在施工边界处设置隔音屏障，一定程度上降低噪声传播；

（6）控制人为噪声，进入施工现场不得高声叫喊，无故摔打板材，吹口哨，限制高音喇叭的使用，最大限度的减少噪音扰民；

（7）加强施工管理，做到文明施工。原料堆场采取遮盖+洒水降尘措施减少扬尘产生。运输车辆低速慢行，不得超载，对易起尘物料进行遮盖。严禁焚烧各类废弃物。

（8）必须在高噪声环境中作业的施工人员应加强个人防护措施，降低作业噪声。

5、固体废弃物处置措施

（1）生活垃圾

施工人员居住位于2处生产生活区，生产生活区配置生活垃圾收集站，施工现场设垃圾收集箱，施工人员离开时，将垃圾运至附近乡镇生活垃圾集中收集点。禁止车辆和施工人员在施工区、荒野及河道丢弃各类垃圾。

（2）沉淀油泥

隔油沉淀池沉淀下来的污油泥、车辆维修产生的废机油在施工结束后由有危险废物处置资质的单位统一清运处理，不在项目区贮存。

（3）临时生产区

工程结束后，拆除施工区的临建设施，对机械停放场、仓库进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，沉淀池必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，做好施工迹地恢复工作。

（4）废弃土石方

本工程施工期固体废物为管道开挖工程临时弃土、工程施工产生的临时堆土。本项目工程拟定弃渣场布置在稳流池西北侧的荒地上。主体工程采取渣面压实平整措施，防止弃渣遭受风蚀，减少弃渣的水土流失。施工结束后要进行施工场地的景观恢复和绿化工作，以期利用自然条件恢复植被生长。



	运营期生态环境保护措施
	项目建成后，各施工区的施工人员、机械设备等均撤出现场，除工程永久占地外，其它区域均将进行自然恢复。

工程运营期无“三废”排放，工程实施后，主要是对生态环境的正面影响，提高水资源的有效利用率，发挥灌区水利工程整体效益。

综上，生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1   生态环境保护措施及预期效果一览表
序号

生态保护措施、规模及工艺要求

实施

部位

实施

时间

责任

主体

实施
保障

实施效果

1

应在施工前及时办理相关手续。
工程施工场所、区域
开工前
建设

单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量

管理规定；

③加强环境监理，开展经常性检查、监督，

发现问题及

时解决、纠

正
取得相关手续
2

为避免对野生动物的影响，在施工期加强生态保护的宣传教育，以宣传册、标志牌等形式，对工作人员，特别是施工人员及时进行宣传教育。
工程施工场所、区域
全部施工期

建设

单位
避免对野生动植物的影响

3

建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物；并根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，利用彩条旗划定施工活动范围，禁止施工人员进入非施工占地区域，避免对施工区附近非施工占地区域陆生植物造成破坏；严禁烟火、狩猎等活动。
工程施工场所、区域
全部施工期
建设

单位
避免对野生动植物的影响

4

应按照《中华人民共和国森林法》《土地管理法》《中华人民共和国森林法实施条例》、新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国森林法》办法等有关规定进行补偿，向相关主管部门预缴森林植被补偿费。本项目无移民安置问题，无移民安置补偿；本着因地制宜，适地适树的原则进行异地植被恢复。
工程征占地范围
开工前

建设

单位

生态影响的补偿

5
（1）主体工程区：对主体工程区建构筑物周边的扰动区域进行土地平整，同时为防止主体工程区在风季产生扬尘影响大气环境，对扰动区域采用防尘网苫盖；土地平整后针对管道施工作业带沿线进行播撒草籽绿化，为了提高施工生产生活区植物的成活率，将剥离的表土拉运至施工生产区域进行覆土；（2）临时堆料场为防止临时堆放在料场临时堆放在风季产生扬尘影响大气环境，临时堆料周边设置袋装土拦挡、防尘网苫盖措施。施工结束后，多余的弃土（渣）拉运至弃土（渣）场；（3）对施工便道实施严格管理，在施工期间控制工程车辆运行速度，禁止社会其他车辆进入，并在施工结束后及时封闭施工便道，进行撒播草种，以利于植被恢复。

工程施工场所、区域
全部施工期
建设

单位
生态影响的恢复

6

水土流失防治措施体系由工程措施、植物措施和临时措施等构成，新增工程措施包括：覆土、表土回填、土地平整、种植槽等，新增植物措施包括：人工撒播草籽进行绿化，新增临时措施包括：袋装土拦挡、防尘网苫盖、砾石压盖、彩条旗等。
工程施工场所、区域
施工期、运营期

建设

单位

水土流失防治

7

主体工程区工程措施包括土地平整、表土剥离、回填，植物措施包括播撒草籽进行绿化、撒施降尘

主体工程区

施工结束后

建设

单位
水土流失防治

8

临时堆料区工程措施包括施工结束后对扰动区域内进行土地平整、植物措施包括播撒草籽进行绿化，临时措施为防尘网拦挡。

临时堆料区

施工结束后

建设

单位
水土流失防治

9

施工生产生活区工程措施为土地平整，临时措施为洒水、防尘网、编织袋挡墙。

施工生产生活区
施工结束后

建设

单位
水土流失防治

10

（1）加强施工人员的管理，避免施工生产废水及生活污水的直接排放；（2）加强施工管理，加大人员、机械投入，尽量缩短施工工期。

工程施工场所、区域
施工期

建设

单位
水生生态的保护

11
（1）在工程管理区等区域结合水保措施采取绿化措施美化环境，提高区域植被覆盖率；（2）在运行管理区设置警示牌，同时广泛宣传野生动物保护的各种法律法规，提高运行管理人员的野生动物保护意识，形成人人保护野生动物资源的良好风气；（3）结合水土保持措施，在建设区域采取土地平整及植被措施，结合立地条件种植该区域的原生种或适生种，提高区域植被覆盖度，减少沙区面积，控制周边沙源的流动和产生；（4）加强陆生植被、动物的监测力度，主要调查陆生植被、动物等种群结构、数量，生境面积，植被覆盖度，生态系统功能，景观完整性等内容。当调查过程发现明显异常时，应及时分析原因，并采取相应的保护措施。

工程管理区、运营管理区

运营期

建设

单位

陆生生态保护

12

施工期建立工程建设环境监理制度，形成完整的环境管理体系，以确保工程建设环境保护规划总体目标的实现；运营期环境管理工作由建设单位负责，主要工作任务为：制定环境管理办法和制度，贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规及方针政策，进行运行期的风险管控，负责环境保护宣传。

工程管理区、运营管理区
运营期
建设

单位
陆生生态保护



	其他
	1、环境管理

（1）环境管理目的和意义

建设项目环境管理的目的在于保证工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程兴建对环境的不利影响得以减免，保证工程区环保工作的顺利进行，维护景观生态稳定性，促进工程地区社会、经济、生态的协调良性发展。

（2）环境管理体系

本工程环境管理体系由建设单位环境管理办公室、环境监理机构、承包商环境管理办公室组成，并由政府职能部门参与管理。建立工程建设环境监理制度，形成完整的环境管理体系，以确保工程建设环境保护规划总体目标的实现。确保相关环保措施、条款纳入工程文件；筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训；制定出完善的工程环境保护规章制度与管理方法，编制年度环境质量报告，并呈报上级主管部门；加强工程环境监测、监理；保证各项环保措施按要求执行；协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷；加强环境保护的宣传教育和技术培训；及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予以实施。

（3）环境管理内容

为了实现本工程经济、社会、生态效益的协调发展，落实各项环保措施，结合工程特点及环境现状，筹建期、施工期和运行期的环境管理主要内容分别是：

① 筹建期

a.确保环评报告表及其批复中有关环保措施纳入工程设计文件。

b.确保环境保护条款列入招标文件及合同文件。

c.筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。

d.根据工程特点，制定出完善的工程环境保护规章制度与管理方法。

② 施工期

a.贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例。

b.加强工程环境监测管理，审定监测计划，委托具有相应资质的环境监测等专业机构实施环境监测计划。

c.加强工程环境监理，委托有相应资质单位执行工程建设环境监理。

d.组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项环保措施能按环保“三同时”的原则执行。

e.协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。

f.加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。

③ 运营期
运营期环境管理工作由建设单位负责，主要工作任务为：制定环境管理办法和制度，贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规及方针政策，进行运行期的风险管控，负责环境保护宣传。

2、环境监理

由建设单位委托具有环境监理资质的机构承担，依照合同条款及国家环境保护法律、法规、政策要求，根据环境监测数据及巡查结果，监督、审查和评估施工单位各项环保措施执行情况，及时发现、纠正违反合同环保条款及国家环保要求的施工行为。

监理工作的主要目的是落实各项环保措施，将工程施工产生的不利影响降低到可接受的程度，监督检查工程建设的环境保护工作，及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，进行分类管理和及时反馈，协调与工程建设各有关部门之间的关系。

工程环境监理范围包括工程建设区，施工作业区域、生活营地和施工区场内交通道路等。监理人员应按照国家或地方环境标准和招标文件中的环境保护条款，监督检查工程建设的环境保护工作；及时了解和收集掌握施工区的各类环境信息，并对信息进行分类、反馈、处理和储存管理，便于监理决策和协调工程建设各有关参与方的环境保护工作；协调业主与承包商、业主、设计单位与工程建设各有关部门之间的关系。

3、环境监测

施工期主要监测临时生产区扬尘及噪声、河道水生。运营期不涉及污染物排放，主要开展。详见表5-2。

表5-2    施工期环境监测一览表

序号
监测

点位
监测

点数
监测

项目
监测频次
1

临时生产生活区
2
TSP
施工期每季度监测1次，每次连续监测3天
2

2
（等效连续A声级）Leq
施工期每季度监测1d；每天监测时段10：00、14：00
3
已建渠首断面
1

《地表水环境质量标准》GB3838-2002中规定项目：pH、DO、氯化物、CODCr、BOD5、氨氮、挥发酚、溶解性铁、总锰、总铜、总锌、总磷、氟化物、总砷、总镉、六价铬、石油类、粪大肠菌群等，共20项。
施工期每年两期（选择丰、枯期），每期监测2天，每天监测2次。
表5-3    运营期环境监测一览表

序号
监测

点位
监测

项目
监测频次
1

瓦石峡渠首
pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、氟化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂。

每年丰、平、枯水期各监测一次，每期采样两次，每次时间间隔大于5d。

2
料场、1#~2#工区、1#~2#弃渣场各选择1个监测点进行监测
施工前现状监测和施工后进行植被恢复调查。
施工前对现状进行一次调查，施工后一次。

3
水库闸址以下断面至已建渠首之间
水生高等植物、水生浮游动植物、底栖动物的种类、单位容积的数量、生物量，鱼类种群变化，水生生物生境特征等，同时附注采样点位水体的温度、流速等有关特征。

在工程施工期监测2年，即主体施工前1年和施工第1年作为本底监测。建议在工程运行后的5～10年内，视情况进行长期跟踪监测。

4、建设项目竣工环境保护验收

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求，对与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施，生态环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施进行验收。

（1）建设单位负责组织单项工程验收、专项环境保护工程验收、工程建设阶段验收。

（2）建设单位按照“三同时”原则，在主体工程验收时进行专项或综合环境保护验收。

（3）建设单位按环境保护验收程序。

（4）工程试运行结束后，建设单位自行或委托具有相应能力的环境影响评价机构编制工程环保竣工验收调查报告。



	环保投资
	工程估算总投资为48714.14万元，环境保护部分的投资为396.49万元，其中环保措施费用227.56万元，独立费用概算168.93万元，环境保护部分的投资占工程总投资的0.81%。环保投资费用估算见表5-4。

表5-4   环保措施投资费用估算

水环境保护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
施工区环保厕所
个
6
30000
18
2
砂石料加工系统废水处理工程
套
2
75000
15
3
混凝土拌和废水处理工程
套
1
80000
8
4
含油废水处理工程
套
2
130000
26
5
生活污水处理设备
套
2
90000
18
6
施工期河流水质监测费用
次
6
18600
11.16
7
运营期水环境监测
次
3
18600
5.58
8
河道流量实时在线监测设备
个
1
150000
19.4
合计
121.14
大气环境保护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
防尘口罩
个
1200
20
2.4
2
施工洒水降尘运行费
月
24
4000
9.6
3
施工期大气环境监测费用
次
12
2500
3
合计
15
声环境保护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
施工人员噪声防护设备
个
600
80
4.8
2
设备隔振减震机座
个
60
200
1.2
3
声环境监测费用
次
12
2000
2.4
合计
8.4
固体废物处置措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
施工区垃圾桶
个
30
100
0.3
2
垃圾收集站
个
3
2000
0.6
3
危险废物处置费用
次
1
100000
10
合计
10.9
土壤环境保护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
土壤平整（主体工程已包含）
个
3
0
0
2
植被恢复（水土保持已包含）
次
1
0
0
3
景观保护平整措施
次
1
50000
5
合计
5
生态环境保护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
环境保护宣传标识牌
个
15
800
1.2
2
陆生生态监测（遥感+样方调查）
年
3
80000
24
3
水生生物及鱼类监测与观测
年
3
80000
39
合计
64.2
人群健康防护措施投资概算表
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
检疫防疫
次
24
800
1.92
2
疫病防治
年
2
5000
1
合计
2.92
总计
227.56
表5-5   独立费用概算
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（万元）
1
环境管理费
项
1
136536
13.6536
2
环境监理费
年
2
150000
30
3
生产准备费
项
1
22756
2.2756
4
环境保护验收费
项
1
350000
35
5
科研勘测设计费
项
1
150000
15
6
环境影响后评价费
项
1
330000
33
7
水生、陆生保护措施跟踪评价费
项
1
400000
40
合计
168.93



六、生态环境保护措施监督检查清单
	      内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收

要求

	陆生生态
	①按照施工总体布置，严格设置各施工生产、生活营地和施工临时道路。项目建设中采取尽量少占地，少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，防止或减轻水土流失；②结合后期水土保持措施，做好施工迹地的恢复，避免出现施工场地凹凸不平的现象，并积极按照水土保持方案的要求进行植被恢复工作；③加强施工队伍职工的环境教育，规范施工人员行为，教育职工爱护环境，严禁砍伐、破坏施工区外的植被和树木，禁止一切打猎等破坏野生动物资源的行为发生
	施工现场已恢复，施工固废已清理，生活垃圾已清运，临时施工场地已恢复
	/
	施工现场已恢复原貌，施工固废已清理，生活垃圾已清运，临时施工占地已恢复

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	临时生产区建设隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后用作施工现场降尘用水；临时生活区租用邻近村庄居民住宅，生活区设置环保厕所、化粪池，在施工现场设置移动式环保厕所，生活污水经收集处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）后，用于周边荒漠植被灌溉，严禁排入瓦石峡河水体。
	落实相关措施，施工废水及生活污水无乱排现象
	/
	/

	地下水及土壤环境
	隔油沉淀池进行一般防渗
	隔油沉淀池采用混凝土基础，渗透系数10-7cm/s
	/
	对地下水及土壤产生影响

	声环境
	选用低噪声设备，基础减震，合理安排施工时间，严禁夜间施工，加强设备的维护保养
	施工期声环境保护措施执行情况；满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘采取洒水降尘、运输车辆遮盖篷布等措施；砂石料等由运输车辆运至封闭式砂石料仓库堆存，场内设抑尘网、围挡、喷淋系统等。施工场地四周设置围栏拦挡，避免大风作业，加强现场监督检查，确保防治措施得到有效运行
	施工扬尘满足《大气污染物综合排放标
准》（GB16297-1
996）表2中无组织监控浓度限值要求
	/
	/

	固体废物
	①施工现场设垃圾收集箱，施工人员离开时，将垃圾运至附近乡镇生活垃圾集中收集点。
②沉淀池沉淀下来的油泥在施工结束后由有危险废物处置资质的单位统一清运处理，不在项目区贮存。

③工程结束后，拆除施工区的临建设施，对机械停放场、仓库进行场地清理。

④工程施工产生的弃土堆放在指定弃渣场，施工完毕后进行平整，并对施工区域植被进行恢复。
	落实相关措施，本项目产生的一般工业固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①加强环境风险意识宣传教育，责任到人；

②易燃施工材料的存放、保管、使用必须符合防火要求，专库储存，分类单独存放，保持通风。
	落实相关措施
	/
	/

	环境监测
	废气、噪声监测
	施工扬尘满足《大气污染物综合排放标
准》（GB16297-1
996）表2中无组织监控浓度限值要求；施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	其他
	①划定施工区域，强化施工管理；②设置警示标识，严禁施工机械、人员越界。
	落实相关措施
	/
	/


七、结论

	从环境保护的角度综合分析，只要认真落实各项环境保护措施和环境监测方案，加强环境保护管理和监督，在建设和运行过程中注重对自然生态环境的保护，本工程无重大环境制约因素，建设可行。本项目符合国家产业政策，无大的环境制约因素。本项目主要环境影响在施工期，在采取废气、废水、噪声、固体废弃物的防治措施后，项目建设不会对大气环境、水环境、声环境、生态环境产生明显不利影响，施工结束后项目对区域环境的影响较小。

因此，本评价认为从环境保护角度而言，项目建设可行。
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