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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	明浅3T井（勘探井）钻井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县阳霞镇G3012国道北侧23.4km，井口位于吐西1井东偏南189m，文革1井西偏南208m

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业，99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久用地：0

临时用地：19444m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2100
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	7.76
	施工工期
	25d

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》；

审查单位：中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》

召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅

审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见

审查文件文号：新环审〔2022〕214号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-1。

表1-1  规划及规划环评文件符合性分析表

文件名称
文件要求
本工程
符合性
《塔里木油田“十四五”发展规划》
“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。到2025年实现年产天然气360亿方，石油液体880万吨，产量当量3750万吨。塔里木油田“十四五”期间新油田为富满油田，计划总新钻开发井370口，新建总产能569×104t，主要围绕塔河南岸碳酸盐岩油藏进行产能建设。

本项目属于油气勘探项目，为实现原油产量稳中上升和天然气快速上产，做好前期勘探准备。符合《塔里木油田“十四五”发展规划》。
符合
建成低碳特征明显的油田环保体系；追求零污染，科学高效控制排污总量；全面实施清洁生产，提高企业综合效益；建立循环经济模式，提高资源利用效率；创造国际一流的环境业绩。

本项目通过采取完善有效的污染治理措施，可确保污染得到有效控制，不会对站址周围大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境产生明显影响。本项目产生的岩屑处理达标后用于井场平整、道路铺垫，提高资源利用效率。
符合
《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见

提高老油田采收率，加大塔里木盆地和老油区深层超深层、外围油气资源开发力度，减缓吐哈、准东、塔河等老油区产量递减。积极推动天山北坡万亿方大气区勘探开发，加快准噶尔盆地南缘、玛湖、吉木萨尔以及塔里木盆地顺北、库车博孜—大北、哈拉哈塘碳酸盐岩油藏等大型油气田建设，促进油气增储上产，实现资源良性接替。
本工程为石油勘探项目，目的是探明区域油气资源，进一步提高油气田的采收率，增大整体开发效益。
符合
根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率

本工程聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，处理达标后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
符合
严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。
本工程不占用生态保护红线，符合关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布的《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）管控要求，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》等有关要求。
符合

严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。
本项目不涉及运营期，钻井期测试放喷期间，天然气点火放空，项目施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好，对区域环境空气产生影响可接受。酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；生物质锅炉排污水、软化废水用于道路洒水降尘；施工人员生活污水在生活污水储存池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理；生物质锅炉炉渣和布袋除尘器除尘灰收集后定期外售综合利用，废离子交换树脂、布袋除尘器废除尘布袋由厂家派专人进行更换并回收，不在项目区贮存，生物质颗粒废包装袋收集后外售废品回收站；岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有相关资质的单位接收妥善处置；生活垃圾送至轮台县生活垃圾填埋场填埋处置。
符合
加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。

工程占地避开植被覆盖度较高的区域，施工过程中按照土地复垦方案进行表土收集堆存，严格控制施工作业带，严禁在施工场地外随意行车、乱碾乱压，钻井工作结束后施工单位负责做到工完、料净、场地清，施工结束后及时进行场地平整、恢复，同时报告中提出洒水降尘、砾石压覆等防沙治沙措施，保证生态功能不退化。
符合

综上所述，本项目符合《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见中相关要求。



	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本工程为石油勘探钻井工程。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月1日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第7条“石油天然气”第一款“常规石油、天然气勘探及开采”中的勘探，是国家鼓励发展的项目，因此本项目建设符合国家产业政策要求。本项目施工期配套2.5t/h生物质蒸汽锅炉供热，不属于“固定炉排的35蒸吨生物质锅炉”限制类设备和落后生产工艺装备的“2蒸吨以下生物质锅炉”，属于允许类；因此本项目建设符合国家产业政策要求。
2.生态环境分区管控符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布了《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）。本次评价分析项目与区域资源利用上线、生态保护红线、环境质量底线、生态环境准入清单等管控要求间的符合性。

（1）生态保护红线

本项目周围无自然保护区、风景名胜区、居住区、学校等环境敏感目标，项目区北距天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区6.3km，详见附图4。
（2）环境质量底线

本工程不涉及营运期，钻井期测试放喷时间短，扩散条件好，项目建设完成后影响就会消失。本工程产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小，不会突破环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目不涉及运营期，工程施工过程较短，消耗水资源量小，临时占地面积共19444m2，土地利用类型为裸岩石砾地（14399m2）、河流水面（5045m2），均为临时占地，占用土地面积较小，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

2.1与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
表1-2  项目与新环环评发〔2024〕157号文件符合性分析

文件名称
环境管理政策有关要求
本项目情况
符合性
《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）
生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目建设地点位于巴音郭楞蒙古自治州轮台县，土地利用类型为裸岩石砾地、河流水面。项目北距天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区6.3km，不占用生态保护红线。
符合
环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目针对各类污染物已提出相应污染防治和生态保护措施，保证各污染物能达标排放，固废可合理处置，完工后进行场地平整、植被恢复，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目为石油勘探钻井工程，不涉及运营期，项目位于轮台县，资源消耗对于区域资源利用总量较少，项目用地为临时用地，项目用水主要为少量生产用水和生活用水，项目水资源消耗对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
符合
生态环境准入清单
自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县阳霞镇G3012国道北侧23.4km，属于轮台县一般管控区（ZH65282230001），项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效控制，对场址周围大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响可接受。
符合
2.2与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析

表1-3  项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析

名称

管控要求

拟建工程

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求
A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目属于油气勘探钻井工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。

符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不涉及相关内容。

—

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。

符合

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及自然湿地。
—

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。
符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于新建危险化学品生产项目。
符合

【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目不属于危险化学品化工项目；本项目距离最近的生态保护红线约6.3km，不在生态保护红线范围内；本项目不属于化工项目。
符合

【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本项目不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
符合

【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及相关内容。
--

A1.2限制开发建设的活动

【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业。
符合

【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不占用永久基本农田。
符合

【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及相关内容。
--

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及占用湿地。
符合

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及相关内容。
--

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。
符合

【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目不属于严重污染水环境的生产项目。
符合

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能。
符合

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不涉及相关内容。
--

A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”规划及规划环评要求。
符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
符合

【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目。
符合

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目属于油气勘探钻井工程，不属于重点行业建设项目。
符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目仅测试放喷期间、少量原油储存过程中会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，原油储罐密闭储存，减少放喷过程中的VOCs排放，VOCs产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。

符合

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目仅测试放喷期间、少量原油储存过程中会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，原油储罐密闭储存，减少放喷过程中的VOCs排放，VOCs产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
符合

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域。
符合

【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目冬季供暖锅炉使用生物质燃料，属于清洁低碳能源，在采取低氮燃烧+布袋除尘后，锅炉废气可达标排放，本项目施工时间较短，大气污染物排放量较少。
符合
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及相关内容。
--

【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及相关内容。
--

A3环境风险防控
A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目不涉及相关内容。
--

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及相关内容。
--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及相关内容。
--

A3.2联防联控要求
【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及相关内容。
--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及受污染耕地。
—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目不涉及相关内容。
--

【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求。
符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目已提出一系列环境风险防范措施并要求企业编制突发环境事件应急预案并备案、定期演练。
符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目不涉及相关内容。
--

A4资源利用要求
A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区用水总量控制指标。
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及相关内容。
--

【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区地下水供水量控制指标。
符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目井场为临时占地，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本项目不涉及相关内容。
--
【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

本项目不涉及相关内容。
--

【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不涉及相关内容。
--
【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目不涉及相关内容。
--
A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。
符合

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目生物质锅炉炉渣和布袋除尘器除尘灰收集后定期外售综合利用，废离子交换树脂、布袋除尘器废除尘布袋由厂家派专人进行更换并回收，不在项目区贮存，生物质颗粒废包装袋收集后外售废品回收站；岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有处理资质的单位接收妥善处置；生活垃圾送至轮台县生活垃圾填埋场填埋处置。
符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目不涉及相关内容。
--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目不涉及相关内容。
--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及相关内容。
--

2.3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

表1-4  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

名称
管控要求

本项目

符合性

《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新政发〔2021〕162号）
总体要求

空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目不属于“两高”“三高”项目，不属于工业污染项目，不属于工业项目。
-

污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。

本项目不涉及火电、钢铁、表面涂装、燃煤锅炉；项目冬季供暖锅炉使用生物质燃料，属于清洁低碳能源，通过采取低氮燃烧+布袋除尘废气治理措施，严格控制大气污染物排放量；酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；锅炉排污水和软化水用于道路洒水抑尘；生活污水在生活污水储存池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理；本项目采取“分区”防渗措施，从源头防止土壤污染。
-
环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。

本项目危险废物在井场危废贮存点临时贮存，定期直接交由相关危废处置单位处置。
-

资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。

本项目锅炉使用生物质清洁能源，项目不涉及地下水开采。
-

天山南坡片区总体管控要求

切实保护阿克苏河冲积平原荒漠—绿洲农业生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

本项目所在区域不涉及托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原等。
-

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

本项目不涉及
-

推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水。
-

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

本项目不涉及
-

加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

本项目采取“分区”防渗措施，从源头防治土壤污染，本项目不涉及重金属排放。
-

2.4与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析

表1-5  项目与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控符合性分析

管控单元名称及编码
管控单元类别
管控要求
本项目

符合性

轮台县一般管控区（ZH65282230001）
空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不占用基本农田，未占用耕地、林地、草地。
符合
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

本项目不涉及
-

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目不涉及

-
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

本项目不涉及
-
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

本项目废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有处理资质的单位接收妥善处置。

符合
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

本项目废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有处理资质的单位接收妥善处置。

符合

污染物排放管控
1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

本项目不涉及

-
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
本项目不涉及

-
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
本项目不涉及

-
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
本项目不涉及

-
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置，塔里木油田已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作。
符合
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
本项目不涉及

-
环境风险防控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
本项目废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有处理资质的单位接收妥善处置；并采取了严格的分区防渗措施防止土壤和地下水的污染。

符合

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
本项目不涉及

-
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
本项目不涉及

-
资源利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
本项目不涉及

-
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
本项目不涉及

-
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目不涉及

-
综上所述，本项目符合关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发〔2021〕162号）、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）轮台县一般管控区管控要求。

3.相关生态环境保护法律法规和政策符合性分析

相关政策符合性分析见表1-6。

表1-6  相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表

文件

名称

类别

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
二、深化项目环评“放管服”改革

（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理。
本项目属于石油勘探钻井工程，项目实施的目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。若测试放喷过程中发现油气资源储量可供开采，需转为生产井的，按相关环保法律法规等要求对地面工程建设开展相应环境影响评价工作。
符合

三、强化生态环境保护措施

（十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
本项目施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。项目钻井和压裂设备使用区域既有电网，项目采取选用低噪声设备、基础减振等措施，避免噪声扰民。
符合

（十四）油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。

勘探井钻井工程按规定编制突发环境事件应急预案并在当地生态环境部门备案，定期开展应急演练。
符合

（十五）油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。项目正式开工后，油气开采企业应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况，涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。
本项目按照规划要求落实生态环保措施，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
符合
四、加强事中事后监管

（二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。海洋油气勘探开发活动终止后，相关设施需要在海上弃置的，应当拆除可能造成海洋环境污染损害或者影响海洋资源开发利用的部分，并参照有关海洋倾倒废弃物管理的规定进行。拆除时，应当编制拆除环境保护方案，采取必要的措施，防止对海洋环境造成污染和损害。
本项目为勘探井，钻井结束后，若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施。
符合

《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)

3.1井场选择原则

井场应避开滑坡、泥石流等不良地段，在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。

本项目井场不在滑坡、泥石流等不良地段，也不属于河滩地区。
符合

满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。

项目选址满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求，在做好防范措施的前提下，洪水不会对井场造成影响。
符合

3.2井位的确定

油、气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。

项目井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，400m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所。
符合

在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。

本项目钻井区不是地下矿产采掘区。
符合

井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。

本项目井口周边不涉及堤坝、水库。
符合

《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年第18号）
要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。
本项目不涉及运营期，不涉及总量控制。
-

油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。

本项目建设布局合理，已在设计阶段合理选址，合理利用现有道路，减少占地；本项目废物均集中收集妥善处置。
符合

在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。
本项目已提出生态环境影响减缓措施。
符合

位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。
本项目不涉及湿地自然保护区和鸟类迁徙通道，不涉及湿地。
-

新疆生态环境保护“十四五”规划
推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。
本项目备用柴油发电机使用高标准清洁燃油。
符合
提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。

本项目施工过程中消耗水资源及能源量小，对区域资源造成的影响可接受，备用柴油发电机使用高标准清洁燃油。
符合

加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。

本项目仅测试放喷期间和少量原油储存过程会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间、原油储罐密闭储存，减少放喷过程中的VOCs排放，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生影响可接受。
符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》
有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
本项目为新钻井，无历史遗留问题。
符合

促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目为能源地质勘探项目，不涉及运营期，项目冬季供暖锅炉使用生物质燃料，属于清洁低碳能源，通过采取低氮燃烧+布袋除尘器处理措施，严格控制大气污染物排放量。
符合

加强重点行业VOCs协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs排放控制，持续削减重点企业VOCs排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCs与NOx等的协同减排，改善环境空气质量。
本项目仅测试放喷期间和少量原油储存过程会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间、原油储罐密闭储存，减少放喷过程中的VOCs排放，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生影响可接受。
符合
加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区城市环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。
本项目为能源地质勘探项目，不涉及运营期，仅施工期产生施工噪声，在合理安排施工时间、采取降噪措施的情况下可有效控制噪声影响。
符合

《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）

应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。

本项目为油气勘探工程，实施目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。本项目所用技术、工艺和设备不属于国家和自治区明令限制和淘汰的技术、工艺和设备。
符合
集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。

本项目方案设计基于区块概念设计，合理布置井场，并根据施工需求确定道路占地规模。
符合
废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。

本项目废水、废气、固体废物处理及处置措施得当，处置率100%。
符合
油气开采过程中产生的落地原油应及时全部回收。

工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收。
符合
《国务院关于印发＜空气质量持续改善行动计划＞的通知》（国发〔2023〕24号）
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式。
符合

深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共绿地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目道路扬尘主要采取洒水降尘、运输车辆减速行驶减少道路扬尘影响。井场作业区采取洒水降尘、临时堆土进行苫盖、文明施工、运输车辆苫盖密闭运输防止物料等的洒落与飘散、避开大风天气进行作业等措施，降低扬尘的影响。
符合

推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。
符合

强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。

本项目仅测试放喷期间和少量原油储存过程会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间、原油储罐密闭储存，减少放喷过程中的VOCs排放，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生影响可接受。
符合

实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。

本项目所在区域属于PM2.5、PM10年平均浓度不达标城市，根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则大气环境（HJ 2.2- 2018）》差别化政策有关事宜的复函》环办环评函〔2019〕590号）要求对巴音郭楞蒙古自治州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。
符合

巴音郭楞蒙古自治州国土空间规划（2021年—2035年）

严守生态保护红线。以资源环境承载力为硬约束，结合“双评价”中生态保护极重要区评价，强调生态涵养，落实生态保护红线要求，切实做到应划尽划，应保尽保，实现一条生态保护红线管控重要生态空间。巴音郭楞蒙古自治州生态红线主要分布于天山南脉、塔里木河上游沿岸。
本项目距离生态保护红线约6.3km，不在生态保护红线范围内

符合
将保护国土资源、节约集约利用矿产资源，保障能源安全为目标，增强矿产资源调查与勘查，提升矿产资源的勘查和开发利用水平。继续推进非化石能源规模化发展。扩大天然气消费市场。做好化石能源，特别是煤炭清洁高效利用。

本项目属于油气勘探项目，属于矿产资源勘查，有利于提升矿产资源的勘查和开发利用水平。
符合

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
本项目不涉及自然保护地。
-
施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响。
符合
陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。

本项目钻井液循环率达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水100%返排入罐。
符合

废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。

本项目废弃钻井泥浆及岩屑采用“泥浆不落地”工艺，勘探过程中产生的落地原油回收率应达到100%。岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池（1000m3）干化，经检测达标后用于铺垫油区内的井场、道路，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
符合
对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317）等相关要求。
本项目若无油气进行封井，井场生态修复前对井场进行封堵和设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317）等相关要求。
符合
新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国防沙治沙法》办法
沙化土地所在地区的县级以上人民政府应当加强防沙治沙规划的组织实施工作，定期对规划的实施情况进行检查和评估。
根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），轮台县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区”定期对规划情况进行了检查和评估，本项目所在地为有明显沙化趋势的土地。
符合
沙化土地治理应当坚持统筹森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护，以沙漠、戈壁边缘及绿洲、流域、山系等为防治单元，实施固定半固定沙漠提升工程；对规划重点治理的沙化土地，因地制宜采取工程和生物相结合的措施，科学配置林草植物类型和密度，提升生态系统质量和稳定性。
本项目施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，使土地沙化；进场道路、井场砾石覆盖。
符合



二、建设内容

	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县阳霞镇G3012国道北侧23.4km，井口位于吐西1井东偏南189m，文革1井西偏南208m，项目区西侧、南侧、北侧均为空地，东侧紧邻干河床。井口坐标见表2-1。项目地理位置见附图2，周边关系图见附图3。

表2-1  项目井口地理坐标一览表
序号

井号

地理坐标

经度

纬度

1

桑塔6-10H井

84°16'49.089"

42°11'0.783"



	项目组成及规模
	1.工程规模及内容

（1）项目名称：明浅3T井（勘探井）钻井工程；
（2）项目性质：新建；
（3）工程规模：明浅3T井属于勘探井，采用二开井身结构，主要固井方案为：一开单级固井，二开单级固井，套管射孔完井。
项目井场配套设置生活区及临时道路，总占地面积约19444m2，均为临时占地，其中井场及通井道路占地面积约18077m2，生活区占地面积约1367m2。基本数据见表2-2，井身结构及钻井液体系见表2-3、2-4。

表2-2  基本数据一览表

井号

明浅3T
井型

直井

地理位置

轮台县阳霞镇G3012国道北侧23.4km，井口位于吐西1井东偏南189m，文革1井西偏南208m
井口坐标

经度

84°16'49.089"
纬度

42°11'0.783"
地面海拔m
1586.46m

设计井深m

1200m

目的层

三叠系塔里奇克组

占地面积m2
19444

施工天数d

25

表2-3  井身结构一览表
开钻

次序

井深

(m)
钻头

尺寸

(mm)
套管

尺寸

(mm)
套管下入地层层位

套管下入井段

(m)
水泥封固段

(m)
1

0~300

311.20
244.50
侏罗系克孜勒努尔组
0~300

0~300

2

300~1200

215.90

177.80

三叠系塔里奇克组

0~1198
0~1198.00
表2-4  项目钻井液体系一览表

开次
井段（m）
钻井液密度（g/cm3）
地层
钻井液体系
一开
0~300
1.15-1.45
新近系～侏罗系
膨润土-聚合物
二开
300~1200
1.20-1.55
侏罗系～三叠系
KCl聚磺
[image: image22.png]ey
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图2-1 项目井身结构图

（4）施工天数及劳动定员

根据设计资料，井场施工天数为25d，其中钻前工程约5d，钻井期预计15d（其中测试放喷2d～3d），井队转场约5d，钻前工程和井队转场每天工作8h，钻井期每天工作24h，四班三运转。

钻井队编制为60人。其中，管理人员有队长、副队长、钻井工程师、地质工程师、泥浆工程师、动力机械师、安全环保顾问、环保员；下设4个钻井班、1个地质资料组、1个后勤组等。

2.项目组成

工程施工阶段包括钻前工程、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程。
2.1钻前工程

钻前工程施工内容包括井场道路建设、井场平整、设备基础施工、池体开挖与防渗等。主要工程内容及工程量见表2-5。

表2-5  钻前工程主要工程量一览表

序号

名称

单位

数量

内容
1

临时道路面积
m2
1356
道路起点为区域内现有道路网，终点为井场入口，临时道路长113m，路面宽约8m，砂石路面
2

井场面积

m2
16721
井场占地面积约16721m2
3
钻井平台

套

1
——
4
岩屑池
座
1
1000m3/座，聚合物泥浆钻井岩屑；环保防渗膜
5
岩屑储罐
座
1
200m3/座，磺化泥浆钻井岩屑；环保防渗膜
6
生活区

m2
1367
井场配套设置1处生活区，占地面积1367m2
7
生活污水池

m3
200
撬装组合型钢板池

2.2钻井工程（含储层改造及测试放喷）
（1）钻井工程
钻井工程包括设备安装、钻井、录井及测井、完井、测试放喷等，主要工程量见表2-6。

表2-6  钻井及完井测试工程主要内容一览表

项目组成

工程内容及规模

钻井设备安装
钻井成套设备搬运、安装、调试

钻井作业
采用常规旋转钻井工艺，钻至目的层完钻
录井、测井
记录钻井过程中的所有地质参数；并对岩层孔度等进行测量
（2）储层改造工程

储层改造工程主要为酸化压裂过程，区域酸化压裂作业时，将按比例配制好的酸化液由酸罐车拉运至井场暂存，压裂液由施工单位在现场自行配制。胶凝酸以及压裂液配置所需的原料通过车辆运输至井场，通过压裂液在线混配车将酸液、压裂液按一定比例混合后，通过管汇车输送至压裂车进行加压，向地层注入高于地层破裂压力的酸化压裂液，随即在井底附近产生高压，当压力超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后，在地层中形成裂缝。停泵后，压裂液会在排液测试阶段从井底返排出来，如遇含油层则少部分酸化压裂返排液从井口返排，如未遇含油地层，则大部分酸化压裂返排液从井口返排，返排液运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站（富源7井废液处理站）处理。本项目选用区块成熟改造液体系，采用瓜胶压裂液、黄原胶非交联压裂液等，根据不同改造工艺优选改造液组合。

A.钻遇缝洞体：放空漏失、显示好，中小规模酸压，疏通缝洞系统；

B.未钻遇缝洞体：无放空漏失、显示差，大规模深度酸压，提高裂缝复杂性；井-储方位不匹配，缝口暂堵转向酸压工艺技术；

C.发育强底水：控缝高避水酸压工艺技术。

（3）测试放喷

测试放喷主要有设备安装、测试放喷两部分。其主要工程量见表2-7。

表2-7  油气测试主要工程量一览表

项目组成

工程内容

设备安装

设备搬运、安装采油树、安全阀、计量管汇、压井管汇、地面加热器、三相或两相分离器、计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线、放喷管线等设备

测试放喷

主要目的：证实地层储性、查明已知油（气）层某些专门问题。本项目放喷的目的重在证实油气的储性

2.3钻后工程
钻后工程包括完井和井场平整恢复，其主要工程量见表2-8。

表2-8  试油主要工程量一览表

项目组成

工程内容

完井

组装井口和防喷器组→刮管洗井，探人工井底→射孔→再次刮管，探砂面→下生产管柱→拆防喷器，移井架

井场平整恢复

钻井设备拆卸、搬运；井场平整、恢复，做到工完、料净、场地清
2.4项目主要工程组成
本工程主要由主体工程（钻前工程、钻井工程、钻后工程）、辅助公用工程（供电、供水工程、办公及生活设施、仓储工程等）、环保工程（钻井废弃物不落地处理系统、危废贮存点等）等组成。主要工程组成见表2-9。

表2-9  本项目主要工程组成一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

主体工程
钻前工程
井场平整

临时占地面积共19444m2，其中井场及通井道路临时占地为18077m2，生活区临时占地为1367m2
—
膨润土岩屑池
设岩屑池1个（1000m3）
聚合物泥浆钻井岩屑；环保防渗膜
岩屑储罐

储罐1个，200m3
磺化泥浆钻井岩屑；环保防渗膜

垃圾收集箱

井场旁和生活区各设1个垃圾收集箱

生活垃圾收集后运至轮台县生活垃圾填埋场

生活污水池

生活区设生活污水池1个容积为200m3
撬装组合型钢板池
危废贮存点
占地面积8m2
撬装式
钻井工程
钻井

设备安装，并进行钻井活动。使用ZJ30及以上钻机，设计井深1200m，目的层为三叠系塔里奇克组
—

目的层钻进
采用控压钻井工艺（MPD），通过实时调节钻井液排量、井口回压等参数，让井筒压力始终处于“地层孔隙压力”与“地层破裂压力”之间，避免井涌、井漏等复杂情况
—
测试放喷

采出液经分离器分离后，原油回收，天然气点火放空
—
钻后工程
进行设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场平整及临时占地恢复，做到工完、料净、场地清
做到工完、料净、场地清

封井
若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施

—
公辅工程
供电工程

钻井期钻机动力、生活、办公等用电以及测试放喷期井场设备依托区域既有电网，柴油发电机作为备用电源
—

供热工程

冬季生活区供暖方式为电采暖，井场设备保温方式为2.5t/h生物质蒸汽锅炉供热
—
供水工程

钻井用水及生活用水均采用水罐车从附近水站拉运
—

道路工程
道路起点为区域内现有道路网，终点为井场入口，临时道路长113m，路面宽约8m，砂石路面
—
办公及生活
工程建设办公及住宿用房均为活动房，共设42间活动房，撬装装置
—
仓储或其他
井场设置泥浆罐（4个，60m3/个）、柴油罐（3个，45m3/个）、原油罐（4个，40m3/个）、生活水罐（1个，18m3/个）、生产水罐（5个，60m3/个）、泥浆循环罐（10个，71m3/个）、沉降罐（1个，45m3/个）、缓冲罐（1个，45m3/个）、破胶反应罐（1个，35m3/个）、离子去除罐（1个，30m3/个）、压滤液调质罐（1个，30m3/个）、回用水暂存罐（1个，30m3/个）、岩屑储罐（1个，200m3）
—
环保工程

废气
2.5t/h生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后经配套排气筒排放；布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣堆存于全封闭物料堆场，减少扬尘排放
钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用发电机，减少燃料燃烧产生的废气量
测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染
井场储罐均密闭，减少挥发无组织废气
控压钻井废气经自动点火装置点火放空
运输土石方等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；合理堆放物料，搭建苫布，同时定时洒水
检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行
废水

酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；
锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，不外排
生活污水池（1个200m3）采用“撬装组合型钢板池”，施工人员生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理
固体废物

泥浆在井口采用“泥浆不落地”工艺进行固液分离，分离后的液相排入回用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用；分离后的固相聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池（1000m3）干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关标准要求后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关标准要求后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣集中收集后定期外售综合利用；废弃离子交换树脂由厂家派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂，不在项目区贮存；废除尘布袋由厂家派专人进行更换，并回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存；生物质颗粒废包装袋收集后外售至废品回收站
废烧碱包装袋（HW49 900-047-49）、沾油废物（HW08 900-249-08）、废机油（HW08 900-214-08）、废机油桶（HW08 900-249-08）在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有处理资质的单位接收妥善处置
生活垃圾集中收集，定期送至轮台县生活垃圾填埋场处置

噪声
采取选用低噪声设备、合理布局、加强设备保养维护、基础减振等措施
防渗工程
采取分区防渗措施，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废贮存点、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区；泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区。危废贮存点防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，其他重点防渗区：采用等效黏土防渗层Mb>6.0m，K<1×10-7cm/s；一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s
依托工程
酸化压裂返排液：运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；生活垃圾在垃圾箱暂存，依托轮台县生活垃圾填埋场处置；施工人员生活污水在生活污水池暂存，依托轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理
3.工程建设所用设备设施

本工程钻前工程设备主要为推土机、挖掘机等，钻井工程主要设备为机械钻机，试油过程设备为采油（气）树及计量分离装置、原油储罐等。项目工程建设所需设备设施情况见表2-10。

表2-10  井场施工所用设施一览表

项目组成

设备或部件名称

规格型号

数量

单位

备注

钻前工程

推土机

—

1

辆

开挖池体

平整井场

挖掘机

—

1

辆

供暖工程
2.5t/h生物质蒸汽锅炉
WNS2.5-0.8-SCII
1
台
—
风机
—
1
台
—
水箱
—
1
台
—
水泵
—
1
台
—
控制柜
—
1
台
—
软化水系统
—
1
台
—
布袋除尘器
—
1
套
—
钻井工程

井架

--

1
套
—
底座

--

1
套
—

绞车

--

1
套
—

天车

--

1
套
—

游车/大钩

--

1
套
—

水龙头

--

1
套
—

转盘

--

1
套
—

柴油发电机

1380kW
5
台
--
机械传动装置

--

1
套

—

泥浆泵

1600HP

3
台

—

固井水泥罐

68m3
7
个

—

柴油罐

45m3
3

个

—

原油罐
40m3
4
个
泥浆罐

60m3
4
个

—

泥浆循环罐
71m3
10
个

—
生活水罐

18m3
1

个

—

生产水罐

60m3
5
个

—

除气器

--

1
台

泥浆除气

除砂器

--

1

台

—

除泥器

--

1

台

—

加重泵、混合漏斗

--

2

套

—
气液分离器

--

1

台

—
充气泵

--

1

台

—
轴流风机

--

6

台

—
备用气瓶

--

2

个

—
环保罐

--

1

套

—
备用气瓶

--

2

个

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑无害化处理

沉降罐

45m3
1

个

缓冲罐

45m3
1

个

破胶反应罐

35m3
1

个

离子去除罐

30m3
1

个

压滤液调质罐

30m3
1

个

回用水暂存罐

30m3
1

个

岩屑储罐

200m3
1

个

立式砂泵

5.5kW

2

台

泥浆搅拌器

11kW

8

台

压滤机供液泵

37kW

1

台

卧式砂泵

11kW

1

台

板框压滤机

200m2

1

台

潜污泵

40m3/h

2

台

强力搅拌机

18.5kW

1

台

铲车

—

1

辆

挖机

—

1

辆

皮带机

4kW

1

台

泥浆不落地系统

--

1

套

—

储层改造

运输车辆

—

5
辆

—
电缆绞车

—

1
辆

—
混砂车

—

6
辆

—
供液系统

—

1
套

—
压裂车

20m3
6
辆

—
加压泵组

—
2
套

—
废液收集罐

30m3
10
个
—
钻采一体化井口装置
—
1
套
—
自动点火装置
—
2
套
—
测试放喷

采油树

--

1

套

—
防喷器

--

1

个

--

测井车

--

1

个

--

三相计量分离器

--

1

套

—
风险防护

设施

消防房及消防工具

6.5m×2.5m×2.6m

--

按标准配套

—
二层台逃生装置

--

--

按标准配套

—
钻台紧急滑道

--

--

按标准配套

—
可燃气体监测仪

--

2

台

—
正压式空气呼吸器

--

14

套

—
声光报警器

--

1

个

—
防爆对讲机

--

5

个

—
风向标

--

7

个

—
危废贮存点
8m2
1

间

—
4.主要原辅材料及能源消耗情况
本项目原辅材料消耗主要为钻井工程中钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、水泥、防塌润滑剂以及降失水剂等，消耗的能源主要有备用柴油。

本项目使用的柴油满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准，含硫量≤10mg/kg。作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，其他材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内。原材料消耗见表2-11。

表2-11  工程原材料消耗一览表

序号

材料名称

单位

数量

备注（理化性质/毒理性质）
1

柴油

t

90
作为柴油发电机燃料，柴油发电机备用
2

水

m3
1192.21
配制泥浆用水878m3；生活用水150m3；锅炉用水164.21m3
3

水泥+硅粉

t

362
固井

4

膨润土

t

46
也叫坂土，是一种胶性黏土，主要化学成分是二氧化硅、三氧化二铝和水，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性，用于配制泥浆

5
烧碱/NaOH

t

4.2
用于调节钻井液pH值，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强。（烧碱属于危险化学品，单独存放在危险化学品间内）
6
纯碱/Na2CO3
t

1.2
俗名苏打、纯碱、碱灰、碳酸二钠盐、苏打灰，通常情况下为白色粉末，为强电解质，密度为2.532g/cm3，熔点为851°C，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇，具有盐的通性，属于无机盐。用于调节钻井液pH值
7
大分子聚合物/80A51/NM1-4等
t
8
丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚物，易溶于水，其水溶液呈弱酸性。钻井液处理剂、防塌剂和增稠剂
8

羧甲基纤维素/CMC-LV等

t

4.7
羧甲基纤维素钠，白色或灰白色粉末，无毒，不溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，溶于水，水溶液为透明粘稠液体，具有较好耐盐性。钻井液增粘和降滤失剂

9
抗温降滤失剂/HX-E/TSH-2等
t
2.8
树脂类物质，钻井液降滤失剂
10
磺化酚醛树脂/SMP-2/3
t
15.9
水溶性树脂，玫瑰红透明色粘稠液体，耐高温降失水，同时有防塌、控制粘度的作用，抗炎性能好，钻井液处理剂
11
磺化褐煤树脂/SPNH
t
8.9
酚醛树脂和腐植酸缩合物，钻井液抗高温抗盐降滤失剂
12
加重剂/重晶石粉

t

120
主要成分BaSO4，白色粉末，可将钻井液密度配至2.0g/cm3，钻井液加重剂
13

加重剂/石灰石粉

t

13.6
主要成分CaCO3，可溶于含CO2的水，可溶于盐酸等无机酸，以减轻对油层的污染，钻井液加重剂

14
除硫剂
t
0.5
主要成分碱式碳酸锌，白色细微无定形粉末，无臭、无味，钻井液除硫剂
15
防塌剂（粉剂）/FT-1A/KH-N/DYFT-2

t

23.1
磺化沥青，粉状，可吸附在黏土上组织页岩颗粒分散，吸附在页岩微缝上阻止水渗入，改善井壁泥饼润滑性，抗盐性好，钻井液防塌剂
16
防塌剂（剂）/FT-1A/KH-N/DYFT-2
t
15.5
磺化沥青，粉状，可吸附在黏土上组织页岩颗粒分散，吸附在页岩微缝上阻止水渗入，改善井壁泥饼润滑性，抗盐性好，钻井液防塌剂
17
润滑剂/PRH-1/TRH-1等
t
7.1
仿烃类衍生物复配，棕褐色液体，钻井液润滑剂
18
氯化钾
t
70
无色立方晶体或白色结晶，可抑制井壁泥饼页岩水化膨胀或坍塌，提高钻井液黏度割切力，抑制盐岩井段盐溶，钻井液防塌剂
19
超细碳酸钙
t
24.9
表面经过乳化剂和表面处理剂处理的超细碳酸钙，钻井液酸中和剂，调节泥浆pH值
20
固体润滑剂/SHR-102等

t

2.8
特种树脂，黑色粉末，钻井液抗盐抗高温降滤失剂

21
随钻堵漏剂/TYSD-1/TP-2等
t
108
改性植物纤维，黄色粉末，堵漏裂缝性漏失，钻井液随钻堵漏剂
22
生物质成型燃料
t
250.58
将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的可直接燃烧的一种新型燃料
表2-12  储层改造原材料消耗一览表

序号
材料名称
单位
数量
理化特性
1
水
m3
1000
--
2
黄原胶
t
0.4
黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，稍带臭味。易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体。小鼠经口LD50>10g/kg，可安全用于食品，不属于易燃易爆物质。
3
破乳剂
t
1.2
含量3%的1，2-丙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的共聚物，其余为水。无毒，不属于易燃易爆物质。
4
氯化钾
t
1.6
无色细长菱形或立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，用作添加剂。口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500mg/kg（与普通盐毒性近似）。静脉注射的半数致死量约为100mg/kg。燃爆危害：不易燃不易爆。
5
支撑剂
t
31
压裂支撑剂是一种石英砂、陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量。无毒，不属于易燃易爆物质。
5.公用工程
5.1给水

本项目主要用水包括钻井用水、生活用水、锅炉用水，由罐车拉至井场及生活区。
本项目钻井用水主要用于配置泥浆，根据建设单位提供资料，单井钻井期泥浆配比用水约878m3/井；工程井队人数约60人，施工总天数25d，按生活用水量100L/d·人计，生活用水量约150m3。

本项目设置1台2.5t/h生物质锅炉，所需蒸汽量约2.5t/h，软水装置软化水制备率为80%。根据《热力输送系统节能监测》（GB/T 15910-2009）规定了蒸汽系统的节能监测项目，蒸汽损耗率按5%计，损耗量为3m3/d（锅炉每天运行24h），其余蒸汽冷凝后（57m3/d）回用于锅炉蒸汽生产，则项目钻井期蒸汽损耗补水量为75m3（最大运行天数25d）；钻井期锅炉排污水+软化处理废水产生量为89.21m3，则需补水89.21m3；本项目钻井期锅炉总用水量为164.21m3。

综上，本项目新水总用量1192.21m3。
5.2排水

本项目废水主要为钻井废水、酸化压裂返排液、生活污水和锅炉排污水和软化废水。
钻井废水（631.68m3）与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，分离后的液相全部回用于钻井液配制，不外排，完井后拉运至下一口井重复利用；酸化压裂液根据不同的钻井视情况而定，预估用量1000m3，酸化压裂返排液运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；生活污水主要为盥洗废水，产生量约120m3，在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356t/t燃料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目生物质燃料年用量约为250.58t，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为89.21m3，用于道路洒水抑尘。

综上，本项目总废水量840.89m3。
表2-13  项目用排水量一览表             m3/钻井期
用水项目

名称

用水量

损耗量

废水量
新水

产生量

回用量

利用/拉运量

钻井用水

878
246.32
631.68
631.68
631.68
生活用水

150
30
120
0

120
锅炉用水

164.21
75
89.21
57
89.21
小计

1192.21
351.32
840.89
688.68
840.89
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拉依苏化工区
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图2-2  项目水平衡图（m3/钻井期）
5.2供暖
（1）锅炉工艺参数及运行方式

新建1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，使用生物质燃料，采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放，燃料为生物质成型燃料，不使用原煤。钻井期间锅炉最大运行25天，日运行24h，运行小时数为600h。本项目主要设备见表2-14。

表2-14  锅炉主要运行设备及辅助设备一览表

名称

单位

数量

备注

2.5t/h生物质蒸汽锅炉

台

1

WNS2.5-0.8-SCII
风机

台

1

/

水箱

个

1

/

水泵

个

1

/

控制柜

台

1

/

软化水系统

套

1

/

布袋除尘器
套
1
/
（2）锅炉主要原辅材料
项目涉及燃料为生物质颗粒。建设单位外购满足《生物质成型燃料质量分级》（NB/T 34024-2015）、《生物质固体成型燃料质量分级》（NY/T 2909-2016）中质量要求的生物质颗粒作为燃料。项目主要原材料及能源消耗见表2-15。
表2-15  主要原材料消耗指标及用量表
序号
名称
用量
来源
1
生物质颗粒
250.58t/a
购自项目区周边生物质燃料厂，定期由厂家采用专用车辆（采取苫盖措施）送货上门
2
水
164.21m3/a
/
本项目设置全封闭物料堆场，生物质燃料、炉渣、布袋除尘器除尘灰采用袋装收集暂存于全封闭物料堆场。全封闭物料堆场具有“防风、防雨、防晒”功能，地面做硬化处理，符合生物质燃料、炉渣、布袋除尘器除尘灰的存储要求。
6.项目选址可行性分析
由于受地下油藏分布限制，地面井场位置的可选择性较小。本项目选址从周边敏感目标分布、行业规范、依托条件、环境影响可接受性等方面进行分析。

6.1周边敏感目标分布

（1）居民区

项目区域地处戈壁荒漠，评价范围内周边无居民区。

（2）敏感区

本项目距生态保护红线区最近距离约6.3km（天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区），本项目占地范围内不涉及森林公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、文物古迹、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目与生态保护红线位置关系见附图4。

6.2周边依托条件

本项目位于塔里木油田现有开发区域内，周边油气处理、污水处理等配套设施比较完善，本项目产生的钻井岩屑、生活污水、压裂废水等均依托现有工程处理，依托工程现有处理能力能够满足本项目的处理要求，保证项目产生的各类污染物得到有效处理，不外排，项目产生的污染物不会对周围环境产生显著影响。
6.3行业规范符合性

根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013），油气井井口距高压线及其他永久性设施应不小于75m；距民宅应不小于100m；距铁路、高速公路应不小于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所应不小于500m。根据现场调查，本项目井口75m范围内没有高压线及其他永久性设施，100m范围内没有民宅，200m范围内没有铁路、高速公路，500m范围内没有学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所。本项目选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）要求。

6.4环境影响可接受性

本项目钻前、钻井（含油气测试）和钻后工程污染物产生量小，各类污染物均得到妥善处理，不会对周围环境产生大的影响，环境影响可接受。

7.依托工程可行性分析

7.1塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目（富源7井废液处理站）
（1）项目概况

富源7井于2022年10月27日以勘探井名义获得巴州生态环境局批复，井型为定向井，于2022年12月31日开钻，于2023年5月24日钻井完井，实际完钻井深7741m，目的层为奥陶系一间房组。2023年10月，塔里木油田分公司对该井进行了自主验收。

塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目建设在富源7注水井西侧，与富源7注水井场间隔10米，通过地面管道实现废水的输送，废液处理站占地面积0.196hm2，各设备设施以撬装化为主。2025年3月塔里木油田分公司委托河北省众联能源环保科技有限公司编制完成《塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目环境影响报告书》，并于2025年4月30日取得了巴州生态环境局的批复（巴环评价函〔2025〕82号），见附件5；2026年6月7日项目完成竣工环境保护自主验收，《塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目竣工环境保护验收意见》见附件6。
（2）处理工艺及规模

富源7井废液处理站废水设计处理规模30m3/h、720m3/d，废水处理工艺简介如下：

采用“氧化脱胶→混凝→气浮分离→多级过滤”工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准要求后，用于油田油层回注用水。具体流程见图2-3。
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图2-3  富源7井废液处理站钻试修废水处理工艺流程图

（3）进出水水质要求

富源7井废液处理站处理钻试修废液主要来源于油田钻井、修井过程中，包括压裂返排液、酸化压裂废水、修井废水、洗井废水等，水质中既有从地层带出的粘土颗粒和岩屑，也含有油及压裂液中的有机和无机添加剂。其中有机物多以环状结构为主，包含酮、酯、羧酸、醛等多种官能团。

平均每座井口压裂返排液量在1000m3左右，压裂返排液量为500m3左右，单次洗井废水产生量在70m3左右，单次修井废水产生量在25m3左右，各废水污染物浓度情况如表2-16所示。
表2-16  本项目不同来液废水浓度情况一览表

污染因子

酸化压裂废水

压裂返排液

洗井废水

修井废水

pH
3~7

6~9

6~9

6~9

含油量（mg/L）

400~800

500~1000

50~400

30~300

悬浮物（mg/L）

200~1000
200~1000

300-1200
50-1000
COD(mg/L)
2000~3000

300~800

200~500

200~500

总铁量（mg/L）

50~200
10~20

1~12
1~15

为避免装置出现故障，废液处理站对处理来液中的石油类和SS浓度进行了限制，要求浓度尽量不超过1000mg/L。由于各来液的差异性，可以在进站后先进入废液存储罐中先暂存，在进入装置处理之前，可根据来水的差异性进行调配水质。经过废液处理站处理后，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中V标准，即石油类、SS浓度分别不超过100mg/L和35mg/L，满足富源7注水井注水水质要求；相关进水水质指标如表2-17所示。
表2-17  本项目废液处理站进出水水质指标情况一览表

污水来源

进水指标

出水指标

石油类（mg/L）

SS(mg/L)
石油类（mg/L）

SS(mg/L)
压裂返排液、酸化压裂废水、修井废水、洗井废水
<1000

＜1000

＜100

＜35

（3）依托可行性

塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目（富源7井废液处理站）位于本项目南侧约142km，该项目钻试修废液年处理能力为23.76万m3，废液在进站后先进入废液存储罐中暂存，在进入装置处理之前，可根据来水的差异性进行调配水质，本项目产生的酸化压裂返排液约为26.56m3，可满足本项目处理需求，依托可行。
7.2轮台县拉依苏工业园区污水处理厂
（1）基本情况

轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂位于轮台县西北21.5km处，厂区中心地理坐标为：东经83°59′41″，北纬41°48′25″，于2015年11月5日取得新疆维吾尔自治区环保厅《关于拉依苏工业园区5万m3/d污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2015〕1199号），排污许可证编号：91652822MA776C7W8H001Y。

（2）污水处理工艺

拉依苏工业园区污水处理厂处理工艺为A/O处理工艺，预处理采用“粗格栅+事故调节池+细格栅及沉砂池+混凝沉淀池”，生化深度处理采用“水解酸化池+缺氧池/好氧池+MBR膜池+臭氧催化氧化”，污泥处理工艺采用压滤脱水一体脱水机，消毒采用臭氧消毒，处理后出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准。

（3）依托可行性

本项目位于轮台县拉依苏工业园区污水处理厂东北侧约47.7km，施工期生活污水总量为120m3（4.8m3/d），拉依苏工业园区污水处理厂设计近期处理规模为2.5万m3/d，可满足本项目处理需求。

7.3轮台县生活垃圾填埋场
轮台县生活垃圾填埋场位于轮台县，距轮台县城8.5km。中心坐标为东经84°18′02.5"，北纬41°50′36.1"。于2008年12月5日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复新环评审函〔2008〕542号。该项目于2009年建设，近期规模为90t/d，占地面积7.5hm2，于2015年10月24日取得原巴州环境保护局关于新疆轮台县城生活垃圾填埋场建设项目竣工环境保护验收批复（巴环评价验〔2015〕64号），排污许可证编号：12652822726986526X001V。
本项目位于轮台县生活垃圾填埋场北侧37.9km，填埋场设计日最大处理生活垃圾量为90t/d，目前实际日处理生活垃圾量为86.12t，本项目日产生生活垃圾0.06t，可以依托轮台县生活垃圾填埋场处理。

轮台县生活垃圾填埋场处理能力依托可行性分析见表2-18。

表2-18  轮台县生活垃圾填埋场处理能力依托可行性分析表

站场

名称

设计填埋能力（t/d）
现状填埋量（t/d）

富余填埋能力（t/d）

本项目需填埋量（t/d）

依托可行性

轮台县生活垃圾填埋场

生活垃圾

90
86.12
3.88
0.06
可依托



	总平面及现场布置
	本项目井场及通井道路占地面积为18077m2，均为临时占地；井场内设置钻井平台1套；井场设有钻井值班室、大班住房、办公室、会议室、气防房、库房等，均在油田安全生产作业规定的安全距离之外。场地内衬防渗膜，四周设土围堰。钻井工程井场布置示意图详见图2-4。实际施工过程中将根据工程需要和地形特征进行优化调整。
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图2-4  井场平面及现场布置示意图
测试前先安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备、原油回收罐等。如评价井有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入井口专用罐回收，井场通常配备储油罐，天然气点火放空。
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图2-5  试油期井场平面布置示意图



	施工

方案
	1.施工期工艺流程

本项目为油田勘探开发中的前期勘探，前期勘探包含地质勘探、地震勘探和钻井，钻井是在有利的集油气构造或油气田范围内，为确定油气藏是否存在，圈定油气藏的边界，并对油气藏进行工业评价及取得油气开发所需的地质资料而钻的井。
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本项目施工工艺主要包括钻前工程（井场建设、设备搬运及安装）、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程等。施工工艺流程示意图见图2-6。

图2-6  工程施工工艺过程示意图
1.1钻前工程概况

项目钻前工程主要为临时井场道路、井场建设。

（1）道路建设

区块内道路网较为完善，本项目运输尽量依托现有道路，需修建临时井场道路113m，路面宽约8m，为砂石路面。根据选定路线由推土机推平、压实。
（2）井场建设

根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后采用挖掘机进行生活污水池、岩屑池开挖作业，并利用生活污水池、岩屑池的挖方进行填方作业。对场地进行平整。场地平整作业结束后，进行设备基础及池体防渗工程的建设。本工程井场池体共开挖土方为1200m3，开挖土方全部回填，无弃方。项目土石方平衡见下表2-19。

表2-19  土石方平衡表                 单位：m3
工程内容

挖方

填方

借方

弃方

数量

来源

数量

去向

开挖生活污水池
200
200
0
/
0
/
开挖岩屑池
1000
1000
0
/
0
/
合计

1200
1200
0

/

0

/

1.2钻井工程（含储层改造及测试放喷）施工工艺简述

工程设计井深1200m，采用ZJ30及以上钻机，目的层为三叠系塔里奇克组。
（1）井身结构

明浅3T井设计井身结构见表2-20。

表2-20  桑塔6-10H井设计井身结构一览表

开钻

次序

井深

(m)
钻头

尺寸

(mm)
套管

尺寸

(mm)
套管下入地层层位

套管下入井段

(m)
水泥封固段

(m)
1

0~300

311.20
244.50
侏罗系克孜勒努尔组
0~300

0~300

2

300~1200

215.90

177.80

三叠系塔里奇克组

0~1198
0~1198.00
（2）钻井作业

工程钻井使用的钻机为电钻机，主要采用区域网电，柴油发电机备用，通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用其粘性将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深至目的层。返排泥浆在井口采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池（1000m3）干化，经检测达标后用于铺垫油区内的井场、道路，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。钻井用泥浆在泥浆罐内配制，在钻井过程中根据地层对泥浆性能的要求不同在循环泥浆中添加不同量原料，配制泥浆用原料暂存于井场泥浆罐区旁材料区内，配制时由人工破袋加入泥浆罐中。生物质锅炉主要用作泥浆保温。

钻井泥浆不落地工艺：采用“泥浆不落地”工艺收集，项目在钻井期间产生的废弃钻井液、岩屑及钻井废水经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级分离后，实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，再到废水处理罐，在罐内处理后重复利用。泥浆循环利用率是指在钻井作业过程中，经处理后重新进入循环系统的泥浆量与整个循环系统维持正常运转所需的总泥浆量之间的比率。岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后用于铺垫油区内的井场、道路，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

泥浆不落地系统工艺流程图见图2-7。
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图2-7  泥浆不落地工艺流程图

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑输送至地埋罐内，通过搅拌桨均质化后由泥浆泵输送至破胶反应罐，加入破胶剂破胶处理后，输送至板框压滤机进行固液分离。压滤后液相通过污水泵输送至离子去除罐，加入离子去除剂将高价离子沉淀处理，静置分层后，底层沉淀泵送至破胶反应罐，通过板框压滤进一步固液分离。离子去除罐中的上清液泵送至滤液调质罐，加入调质剂进行调质处理后泵送至回用水暂存罐，输送至泥浆循环系统回用或备用。压滤后固相经皮带输送机输送至强力搅拌机，加入改性增强剂搅拌均匀，使固相成为松散的基料，通过螺旋输送机、铲车等将基料运至岩屑储罐暂存，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等。

钻井至设计井深中段开始进行录井（主要工作是记录钻井过程中的所有地质参数），主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。录井时，要随钻井进尺每隔1米左右从返出的钻井液中捞一包砂样，洗净晒干，进行岩性观察描述，并挑选出相对应地层的岩样。由于砂样中混有上部地层的岩屑，工作人员通常会根据砂样中不同岩样的百分含量和最新出现的岩屑成分来确定岩性，并用钻时快慢区分砂岩、泥岩等。若是发现钻时快，砂岩岩屑多而且呈棕褐色，有油味，可能显示钻遇油气层，而钻遇非含油气砂岩层时则多是白色、灰色砂岩岩屑。

测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含气情况。

本项目如若使用放射源测井，提供服务的主要为塔里木油田服务的乙方单位，均已编制了测井用密封型放射源项目环境影响报告表，取得环评批复及新疆维吾尔自治区生态环境厅《辐射安全许可证》的单位。

固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。

（3）目的层钻井（含储层改造）
当钻至目的层后，对油气进行测试，需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，改善地层近井地带渗透率，使含油层的油气资源通过裂隙采出。

控压钻井工艺（MPD）是一种精准控制井筒压力剖面的钻井技术，核心是通过实时调节钻井液排量、井口回压等参数，让井筒压力始终处于“地层孔隙压力”与“地层破裂压力”之间，避免井涌、井漏等复杂情况。其关键价值在于解决“窄压力窗口”地层（如页岩气、深海油藏）的钻井难题，相比常规钻井，能显著提升钻井效率、降低井下事故风险，是非常规油气开发的核心技术之一。

控压钻井工艺在塔里木油田开发事业部台盆区范围主要应用于碳酸盐岩目的层溢漏同存、压力窗口窄或者无的油气层钻井工程，目的层周期一般30天左右。

控压钻井流程为钻井液通过钻井泵从钻井液罐泵入地面管汇，然后进入钻柱，通过钻头进入环空，在环空内上返至地面，再经过节流控制系统和液气分离器进行气液分离。经分离后的钻井液流回钻井液罐，经分离后的钻井液流回钻井液罐，经分离出来的可燃气体通过点火装置点火放空。

控压钻井点火方式一般采用手动点火或者自动点火装置远距离点火。着火燃烧介质是地层逸出的天然气或者硫化氢气体。燃烧周期一般从几分钟至几十上百小时不等。燃烧介质天然气或者硫化氢是地下有机物经过复杂的物理化学变化形成的可燃气体。

（4）测试放喷

测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，原油回收罐等。如有油气资源，则采出液经油气分离器分离，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，天然气经自动点火装置点火放空，依据具体情况设定放喷时间。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉走，天然气经自动点火装置点火放空。
测试放喷期间若油气产量较大且产量稳定，则测试放喷结束后立即关井，按照环保法律法规等相关要求再对区块开发、地面工程建设开展相应环境影响评价工作后，结合区块开发规划，再适时进行滚动开发；若测试放喷期间油气产量较小或产量衰减较快，则由勘查单位分析相关数据，判断是否对其进行关井。

钻井工程施工过程中①废气污染源主要为锅炉废气、柴油发电机废气、测试放喷废气、控压钻井废气、施工扬尘、机械设备和车辆尾气、井场储罐产生的无组织废气；2.5t/h生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放；钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用柴油发电机；测试放喷科学测算放喷时间；可燃气体经点火装置点火放空；井场储罐均密闭；设备和车辆燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行；②废水污染源主要为锅炉排污水和软化废水、钻井废水、酸化压裂返排液和施工期生活污水，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，分离后的液相全部回用于钻井液配制，不外排；酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理，达标后的水通过富源7井回注区域地层；锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，不外排；施工期生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理；③噪声污染源主要为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车噪声、测试放喷噪声，采取为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础；选用低噪声设备、合理布局等措施；④固体废物主要为锅炉炉渣（一般固体废物，SW03 900-099-S03）、布袋除尘器除尘灰（一般固体废物，SW02 900-002-S02）、废离子交换树脂（一般固体废物，SW59 900-008-S59）、废除尘布袋（SW59 900-009-S59）、生物质颗粒废包装袋（一般固体废物SW17 900-003-S17）、泥浆、岩屑、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废机油（危险废物，HW08 900-214-08）、废机油桶（危险废物，HW08 900-249-08）、生活垃圾；锅炉炉渣、布袋除尘器除尘灰收集后定期外售综合利用；废离子交换树脂、废除尘布袋由厂家派专人进行更换，不在项目区贮存；生物质颗粒废包装袋收集后外售至废品回收站；钻井泥浆带排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，达到《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关要求后，用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；危险废物在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接由有处理资质的单位接收妥善处置；生活垃圾送至轮台县生活垃圾填埋场处置。

1.3 钻后工程施工工艺简述

（1）完井后换装井口装置及设备搬迁

测试完井后，当有油气开采价值时，需要换装井口装置，井口换装采油树，如后期建设方需对其进行开采，需另行相关环保手续。没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。

（2）完井后钻井废物处理

严格执行《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）规定并结合工程特点，本项目完井后污染物无害化处理方式：

①酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；

②钻井岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；

③聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，处理达标后，用于铺垫油区内的井场、道路；
④聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；

⑤锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理；

⑥生活垃圾送至轮台县生活垃圾填埋场处置；

上述废物清理完毕后，对池体等临时占地设施进行清理，并覆土恢复。

1.4污染物产生情况

工程主要产污节点见图2-8，主要污染物种类见表2-21。

表2-21  工程污染物产生位置及种类汇总一览表

项目组成

产污位置

污染物种类及对生态环境影响因素

钻前工程

修整进场道路井场建设

施工及运输机械噪声、施工及运输机械废气、扬尘、生活污水、土地性质改变等

钻井工程

钻井过程

废气（锅炉废气、柴油发电机废气、井场储罐产生的无组织废气、控压钻井废气）、废水（钻井废水、压裂酸化返排液和施工人员生活污水）、设备噪声（柴油发电机、钻机、泥浆泵、压裂车等噪声）、固体废物（布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣、废离子交换树脂、废除尘布袋、生物质颗粒废包装袋、岩屑、废泥浆、施工人员生活垃圾、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废机油（危险废物，HW08 900-214-08）、废机油桶（危险废物，HW08 900-249-08））

测试放喷

测试放喷作业

测试放喷废气、放喷气流噪声

钻后工程

设备搬运及临时占地恢复

油罐车运输噪声、扬尘，固体废物（岩屑）、机械设备噪声，生活污水、生活垃圾等
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图2-8  钻井过程中污染源及污染物产生节点图
2.运营期工艺流程

本项目不涉及运营期。

本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境
1.1主体功能区规划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，主要目的是勘探油气资源，开发强度不会超过区域规划目标。工程施工过程中严格控制施工占地，井场、道路、生活区建设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响。

综上所述，工程未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调。

1.2生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1  区域生态功能区划

生态功能分区单元

主要生态服务功能

主要生态

环境问题

主要生态敏

感因子、敏

感程度

主要保护

目标

适宜发展

方向

生态区

生态

亚区

生态

功能区

天山山地温性草原、森林生态区
天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区
托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
水源补给、生物多样性维护、土壤保持
水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性
由表3-1可知，本工程位于“托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区”，主要生态服务功能为“水源补给、生物多样性维护、土壤保持”，主要保护目标是“保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原”。本工程为油气资源勘探项目，对生态环境的影响主要体现在施工期，施工期具有临时性、短暂性特点，施工结束后进行场地平整，区域生态采取自然恢复措施及完善的防沙治沙及水土保持措施，不会对生态功能区功能造成影响，施工期废气达标排放、废水不外排、产生的固废妥善处置，综上所述，项目的建设实施符合区域生态服务功能定位，与区域发展方向相协调。

1.3环境功能区划

工程所在区域为油气勘探开发区域，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二类区。工程所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。周围区域以油气开采为主要功能，声环境为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区。

2.生态环境调查与评价

本工程评价范围以荒漠生态系统为主，生态系统较为简单。从现场调查来看，临时占地用地类型为裸岩石砾地、河流水面，根据现场调查，河流水面占地实际为干河床，仅汛期短时汇水，常年干涸，区域基本保持自然荒漠生态环境，生态完整性较好，工程所在区域周边多为山丘，地形坡度变化较大。

2.1土地利用现状调查与评价

根据遥感调查结果、新疆维吾尔自治区国土空间基础信息平台中自然资源“时空云平台”分析结果及《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），确定项目的土地利用类型为裸岩石砾地、河流水面，土地利用类型图见附图6。
2.2植被现状调查与评价

评价区地处轮台县天山南麓山前河谷地带，地貌为山前洪积砾石荒漠与干河谷地貌，气候极端干旱。地带性植被为温带砾质荒漠植被群落，群落结构简单，物种组成贫乏，植被呈斑块状零散分布，无连片植被。主要植物种类有黑果枸杞、荒漠锦鸡儿、猪毛菜、多裂骆驼蓬、盐爪爪等耐旱盐生荒漠植物。干河床砾石滩植被覆盖率3%～8%，河谷阶地及边坡植被覆盖率8%～15%，评价范围整体平均植被覆盖率约6%～12%。

根据《国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，评价范围内无国家及自治区级重点保护植物分布，区域主要的野生植物具体名录见表3-2，植被类型图见附图8。
表3-2  区域野生植物情况一览表

科

属

种名

拉丁名

苋科

猪毛菜属

猪毛菜

Salsola tragus L.

盐爪爪属

盐爪爪
Kalidium foliatum (Pall.) Moq.

戈壁藜属

戈壁藜

Iljinia regelii (Bunge) Korovin

茄科

枸杞属

黑果枸杞

Lycium ruthenicumMurray

豆科

锦鸡儿属

荒漠锦鸡儿

Caragana roborovskyi Kom.

白刺科

骆驼蓬属

多裂骆驼蓬

Peganum multisectum (Maxim.) Bobr.

2.3土壤现状调查与评价

区域属干旱的暖温带气候，气候干旱、高温，不利于土壤中矿物质分解，土壤发育较差，类型较为简单，常与其他土壤成复区存在，土壤类型主要为棕钙土，土壤类型图见附图7。
2.4动物现状调查与评价

项目所在区域动物种群数量较少，多为荒漠鸟类、爬行类和啮齿类动物，这些动物能够在荒漠环境中相对独立生存（仅能短暂栖息、途经沙漠区域的物种则不计入内）。项目所在区域较为空旷，野生动物较少，该区域野生动物代表种有跳鼠、鸟类等，无珍稀、濒危物种分布，生态结构比较简单。

通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，本工程范围较小，因油气田开发建设活动早已开展，人类活动频繁，野生动物在本区出现较少，区域内主要有鸟类、爬行类动物活动，评价区域内无国家、自治区重点保护野生动物。区域分布的动物名录见表3-3。

表3-3  区域动物分布名录

序号
种名
拉丁学名
居留特征
遇见频度
爬行类
1

新疆沙蜥
Agama stoliczkana

+

2

密点麻蜥
Eremisa multiocellata

+

3
荒漠麻蜥
Eremias przewalskii

++
鸟类

4

树麻雀

Passer montanus

留鸟

++
哺乳类

5
长耳跳鼠

Euchoreutes naso
++
6
毛脚跳鼠
Dipus sagitta
+++
7
三趾心颅跳鼠
Salpingotus kozlovi
++

2.5生态敏感区调查

项目区北距天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区6.3km，不占用生态保护红线。本工程施工区域、占地区域、井场及道路周边无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。评价范围内无生态敏感区。
2.6水土流失现状

（1）水土流失重点防治分区

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）、《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号），项目所在区域轮台县位于塔里木河流域水土流失重点治理区。

（2）水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区2025年度水土流失动态监测年报》，2025年轮台县水土流失面积4191.46km2，占全市土地总面积的29.55%。其中水力侵蚀面积为599.38km2，占水土流失面积的14.30%；风力侵蚀面积为3592.08km2，占水土流失面积的85.70%。轮台县2025年水土流失面积比2024年减少了1.33km2。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），结合项目区的地理位置、地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区域水土流失类型以轻度风力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值取为2000t/km2·a。根据现场调查及土壤侵蚀背景值，确定项目区容许土壤流失量取值为2000t/km2·a。
（3）水土流失治理措施

所在区域水土流失治理措施为：加强流域水资源统一管理、保证生态用水，在加强天然林草建设和管护的同时，对天然林草进行引洪灌溉，促进天然林草的恢复和更新，提高乔灌的郁闭度和草地的覆盖度，为区域经济的可持续发展提供保障。本项目类型属于勘探项目，项目以施工期为主，具有临时性、短暂性特点，井场采取砾石压盖，砾石压盖能有效减少风力侵蚀，降低水土流失风险；对项目区域进行定时洒水抑尘；设置限行彩条旗，严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动；采取了完善的防沙治沙及水土保持措施。施工结束后，井场恢复，不会对区域的水土保持基础功能类型造成影响。
2.7区域沙化土地现状

根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），轮台县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区”，该区位于塔克拉玛干沙漠北缘，属于温暖带大陆性气候，远离海洋，地处亚欧大陆深处，气候干燥、日照时间长、降雨量少、昼夜温差大、光热等资源丰富，无霜期较长，冬季寒冷、夏季干热是主要的气候特点。
根据《新疆第六次沙化监测报告》，塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积362366平方千米，占全疆沙漠的82.25%，占我国沙漠总面积的一半以上。它位于塔里木盆地的中心地带，属暖温带干旱、极干旱气候区。

轮台县沙化土地总面积为312054.54hm2，占轮台县国土总面积的22.35%。其中：流动沙地64374.61hm2，占20.63%；半固定沙地99721hm2，占31.96%；固定沙地18744.87hm2，占6%；戈壁129214.18hm2，占41.41%。
轮台县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠北缘绿洲生态保护修复小区”，本项目总占地面积1.9444hm2。

本项目所在区域不涉及沙化土地。

2.8主要生态问题调查

根据《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局 2003年9月），本工程位于“托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区”，主要生态环境问题为：“水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏”。

项目评价区域降水量少，干旱是生态环境的主要特征，生态环境较为脆弱。项目所在区域地形坡度大、植被覆盖率低，存在的主要生态问题为水土流失、水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀。项目建设过程中采取建设截排水沟、进行场地平整压实、砾石压盖、物料苫盖等措施防止水土流失及土壤侵蚀，并采取了严格的防渗措施防止土壤和地下水的污染；项目建设期间采取加强环保培训、禁止捕杀野生动物等措施保护野生动物，项目仅涉及施工期，且施工期很短，对野生动物影响较小。本项目建设不会导致该生态功能区生态问题加剧。项目区现状临时用地范围植被覆盖率较低，待本次钻井工程施工结束后，将对井场及周边临时占地内的土地进行平整，按照林草部门要求进行恢复，井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场、站场植被恢复。
3.环境质量现状监测与评价

3.1环境空气质量现状评价

3.1.1基本污染物环境空气质量及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集了2024年1月1日至2024年12月31日巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果表3-4所示。

表3-4  区域环境空气质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

评价标准

(μg/m3)

现状浓度

(μg/m3)

占标率

(%)

达标

情况

PM10
年平均质量浓度
60
138.67

231.12
超标
PM2.5
年平均质量浓度
30
36.00

120.00
超标
SO2
年平均质量浓度
60
4.67
7.78

达标
NO2
年平均质量浓度
40
22.75

56.88

达标
CO

第95百分位数日平均浓度
4000
388.92

9.72

达标
O3
第90百分位数最大8h平均浓度
160
95.08

59.43

达标
由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度限值超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，拟建项目所在区域属于不达标区。春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃及硫化氢，《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。
3.2地表水质量现状

本工程东侧紧邻干河床，项目周边无常年有水的地表水体。工程施工期钻井废水不外排，锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，生活污水由罐车定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，结合本项目废水属于间接排放的特点，因此本项目可不开展区域污染源调查及现状监测。

3.3地下水质量现状监测及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“C地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作，无需开展地下水环境现状监测。

3.4声环境质量现状监测及评价

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。
3.5土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作，无需开展土壤环境质量现状监测。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	本项目仅涉及施工期，无运营期正常排放污染源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），无需设置大气环境影响评价范围，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，根据现场调查可知，井场外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及村庄、学校、医院等敏感点，因此不再设置环境空气保护目标；本项目周边无地表水体，项目废水均不外排，不再设置地表水保护目标；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本次不对地下水进行环境影响评价，且施工边界环境影响范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目不再设置地下水环境保护目标；本项目周边50m范围内无居民区等声环境敏感点，本项目不设置声环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，根据导则判定本项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不再设置土壤环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），结合本项目工程内容及周围环境特征，生态环境评价范围为井场场界及通井道路周边外扩50m，本项目施工所在区域不涉及国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要生境等生态敏感区，故不设置生态保护目标。



	评价

标准
	1.环境质量标准

空气环境：PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m3的标准；

声环境：工程所在区域为油田勘探开发区域，以居住、工业混杂为主要功能，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。

表3-5  环境质量标准

环境

要素

项目

取值时间

标准

单位

标准来源

环境

空气

PM10
年平均
60
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准
日平均
120
PM2.5
年平均
30
日平均
60
SO2
年平均
60
日平均
150
1小时平均
500
NO2
年平均
40
日平均
80
1小时平均
200
CO

日平均
4
mg/m3
1小时平均
10
O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
非甲烷总烃

1小时平均

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

H2S
一次
10

μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

声环境

LAeq，T
昼间
60

dB(A)

《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）2类区标准

夜间
50
2.污染物排放标准

废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；备用柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测重方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）；井场无组织非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求；井场无组织硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；处理达标后的钻井岩屑执行《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）井场铺垫、道路铺设相关要求。
表3-6 污染物排放标准一览表

类别

污染源

项目

排放限值

单位

标准来源

废气

厂界无组织

颗粒物

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

柴油

发电机

CO

3.5

g/kWh

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）
HC

--

NOX
--

HC+NOX
6.4

PM

0.20

锅炉废气

颗粒物

50

mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2要求
SO2
300

mg/m3
NOX
300

mg/m3
烟气黑度

林格曼黑度1级

/

井场无组织废气

非甲烷

总烃

4.0
mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求
硫化氢
0.06
mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求
施工

噪声

Leq
昼间

70

dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
夜间

55



	其他
	巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司于2025年9月22日取得新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局《关于巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式锅炉建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕222号），见附件7，该项目主要新购置200台2.5th的生物质蒸汽移动锅炉，60台lth的燃油蒸汽移动锅炉（其中轮台县设计配置100台2.5t/h的生物质蒸汽移动锅炉和40台1t/h的燃油蒸汽移动锅炉），主要为轮南小区一且末塔中油田一尉犁县范围内各作业区探井过程中井口装置、泥浆罐、水罐、探井平台等进行保温服务。

本工程为钻井勘探工程，位于轮台县，项目在巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式锅炉建设项目保温服务范围内，钻井期由施工单位租用巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司锅炉，项目设置的2.5t生物质锅炉涉及的NOX排放总量指标，在巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式锅炉建设项目总量指标内，本项目不再设置总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态影响分析

1.1工程占地影响分析

本项目实施后，施工临时占地面积共19444m2，其中井场及通井道路占地面积约18077m2，生活区占地面积约1367m2。工程占地类型为裸岩石砾地、河流水面，工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。

表4-1  工程占地一览表

序号

工程内容

占地面积（m2）

占地类型

备注

永久

临时

1

井场及通井道路

/

18077
裸岩石砾地、河流水面
/

2
临时生活区

/

1367

裸岩石砾地
/

合计

/

19444

/

/

1.2对土壤环境影响

类比油田区已建和在建的工程对土壤的影响，可知工程对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

①人为扰动对土壤的影响

施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是井场平整、生活区占地平整、道路整修和各类池体开挖，扰动土壤。在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层是可以生长适宜的植被。土壤层次被扰动后，表层土被破坏，改变土壤质地。池体开挖，井场、生活区和道路平整会对其土壤原有层次产生扰动和破坏。

②车辆行驶和机械施工对土壤的影响

在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）在裸土地上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。井场、道路、生活区占地会对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。

1.3对植被的影响分析

根据工程建设的特点，对植被环境影响最大的是井场平整、生活区占地平整、道路整修和各类池体开挖，施工对地表植被的扰动和破坏。在施工过程中，生活区占地范围内的植被将受到不同程度的破坏和影响。

本项目对植被的破坏主要在于施工期对占地范围内地表植被的铲除和碾压，土方开挖及临时堆场对地表植被的压埋，设备、车辆、施工机械及施工人员在施工期碾压、践踏植被等。
本项目施工区域临时占地面积共19444m2。项目勘探期井场、临时生活区、临时道路、各类池体临时占用裸岩石砾地、河流水面，占地范围内植被稀疏，施工过程中严格按照相关规范及本评价提出的相关要求进行施工。参照《环境影响评价技术方法（2022年版）》环评工程师考试教材中表3-30地球上生态系统的净生产力和植物生物量（按生产力次序排列）中的荒漠灌丛的平均生物量（0.67kg/m2），本项目的实施，将造成约13.03t临时植被损失。植被损失主要来自临时占地，在做好施工管理，认真做好施工结束后的迹地恢复工作的前提下，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。

1.4对野生动物的影响分析

工程建设所在地区生态环境恶劣，食物匮乏，野生动物较少，项目区以鸟类、爬行类动物为主。施工期间，施工人员及施工机械产生的噪声、灯光等可能影响沿线动物的觅食、栖息等行为，迫使其远离施工区域，工程占地在一定范围内缩小了动物的栖息空间；由于这些陆生动物均为常见物种，适应能力及迁徙能力较强，在受到不利影响后，会主动向周边适宜生境中迁移。随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

1.5对生态保护红线影响分析

项目区北距天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区6.3km，不占用生态保护红线。

根据生态保护红线划定结果，本工程在选址选线中充分考虑了避让红线，本工程内容均没有占用和穿越生态保护红线。同时选址避开植被茂密区域，减少植被损失量。在项目建设期，控制施工作业带宽度，控制人为活动范围，充分利用井区现有道路网，减少对原生地表的破坏，施工期降低对生态环境的影响。

项目建成后，及时恢复临时占地，补偿项目施工和运行对生态环境的影响，项目对生态保护红线的影响可以得到减缓和补偿。本工程优化选址，同时做好施工期的生态保护，项目对生态保护红线的影响可以接受，不会导致生态保护红线生态功能发生明显改变，满足生态保护红线“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的有关要求。
1.6水土流失影响分析

项目区域地处塔里木盆地北缘干旱荒漠戈壁区，气候干旱、植被稀疏，原生地表依靠砾石结皮维持表层稳定，区域水土流失以风力侵蚀为主；项目东侧紧邻干河床，山区短时暴雨或融雪季节可形成突发性径流，存在局部水力侵蚀风险，属于风蚀、水蚀复合侵蚀区域。

本工程建设引发水土流失的人为诱因主要为：施工扰动破坏戈壁地表砾石保护层，改变原有地面表层稳定结构；大风季节场内临时堆土、松散钻屑裸露，在外力作用下产生风蚀起沙。

施工期井场平整、通井道路修建等活动扰动地表，增大裸露土体面积，打破原有地表水土保持平衡状态，诱发新增水土流失。本项目施工周期短，仅25天，施工时段避开融雪期与雨季，大幅降低持续性水力侵蚀发生概率；施工采用边挖、边运、边填、边压实作业方式，场地内无大量松散土体长期堆放，能够从源头减少松散侵蚀物源。但受场地起伏地形限制，开挖形成的人工边坡、施工扰动形成的低洼沟槽易汇集雨水，极端降雨条件下存在集中冲刷风险。

施工期间，场内临时堆土采用防尘网苫盖，设置警示彩条旗划定施工边界，定期洒水降尘，削弱风力侵蚀起沙强度；在井场外围北侧、西侧布设截排水沟，疏导坡面汇水，避免外部汇水径流冲刷井场；井场东侧临近干河床边界修建连续拦挡埂，同时阻断井场内汇水进入干河床。施工结束、设备搬迁后，及时开展临时占地土地平整，填平施工开挖沟槽、修整边坡，重塑原始地形，消除人工汇水通道，为地表砾石结皮自然恢复创造条件，自然恢复期水土流失量将逐步衰减。

综合分析：在不采取防护措施情景下，场地起伏地形叠加临近干河床的区位条件，施工扰动土体易遭受风蚀、短时洪水冲刷，造成大量水土流失同时存在井场内汇水进入河谷的环境风险。严格落实各项水土保持临时防护措施及施工后期地貌恢复措施前提下，工程造成的水土流失为短期、局部影响，不会形成持续性、大范围的土壤侵蚀，水土流失影响总体在可接受范围内。

1.7施工期防沙治沙分析

本项目施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，油田应确保工程占地范围内的防风固沙治理。施工过程中严禁超越施工场地；钻井完成后，按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。

（1）项目实施过程中对周边沙化土地的影响

①占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况

本项目位于轮台县，属于塔克拉玛干沙漠周边及绿洲治理区塔里木盆地北缘治理小区，轮台县沙化土地总面积为312054.54hm2，占轮台县国土总面积的22.35%。其中：流动沙地64374.61hm2，占20.63%；半固定沙地99721hm2，占31.96%；固定沙地18744.87hm2，占6%；戈壁129214.18hm2，占41.41%。本项目总占地面积1.9444公顷。

②弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

本项目井场平整、池体开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫井场和道路。工程建设过程中对原地貌的扰动将降低工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于工程地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若工程土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

③损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）

本项目占地主要为裸岩石砾地、河流水面，临时占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。

④可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

工程施工期主要包括钻前工程、钻井工程、钻后工程，钻前工程包括池体开挖、场地平整、临时井场道路等。池体开挖、场地平整及井场道路施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。池体开挖过程中，若未采取分层开挖、分层回填措施，可能导致沙地的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在裸土地上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力。

2.施工废气影响分析

2.1施工废气来源及影响分析

（1）生物质锅炉废气
施工期主要废气为生物质锅炉运行过程中产生的燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。

1）源强确定

本项目设置1台2.5t/h的生物质锅炉，最大运行时间为25天，每天运行24h，作为设备保温使用。项目使用成型生物质为能源，燃料采用当地购买生物质燃料。生物质成型燃料是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的可直接燃烧的一种新型燃料。生物质燃料是一种颗粒状或块状的清洁能源。生物质锅炉排放的废气主要污染物为SO2、NOx、烟尘。经查阅相关资料，项目拟采用生物质颗粒燃料各项指标见表4-2。

表4-2  生物质燃料检验结果

成分

发热量

固定碳

挥发分
硫

灰分

水分

含量

17.75MJ/kg

13.2%

76.0%

0.02%

4.7%

6.1%

2）锅炉烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），本项目采用经验公式估算法根据设计燃料低位发热量计算基准烟气量，相关经验公式见表4-3。
表4-3  基准烟气量取值表
燃生物质锅炉

Qnet，ar≥12.54MJ/kg

Vdaf≥15%

Vgy=0.393Qnet，ar+0.876

Nm3/kg

Vdaf＜15%
Vgy=0.385Qnet，ar+1.095
Nm3/kg
Qnet，ar＜12.54MJ/kg
Vgy=0.385Qnet，ar+0.788
Nm3/kg
注：1、Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）。

2、Qnet，ar，固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg）：Qnet，气体燃料低位发热量（MJ/m3）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉运行周期内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。

3、经验公式估算法不适用于使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气等燃料的基准烟气量计算。
根据计算，本项目生物质燃料的基准烟气量为7.85Nm3/kg，项目使用生物质燃料使用量250.58t，则锅炉烟气量为1.97×106m3。

3）污染物产排污系数

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中表F.4提供的产排污系数可计算出生物质锅炉排放环境空气中污染物的量，排污系数见表4-4，经核算，生物质锅炉燃烧污染物产生量及产生浓度见表4-5。
表4-4  燃料排污系数

产品
名称
原料

名称
工艺
名称
规模
等级
污染物
指标
单位
产污

系数
末端治理技术名称
排污
系数
蒸汽/
热水/
其他
生物质

层燃炉

所有规模

SO2
kg/吨-燃料
17S
/
/
NOx
kg/吨-燃料
0.71（低氮燃烧）
直排
0.71（低氮燃烧）
颗粒物
kg/吨-燃料
0.5
袋式除尘技术
/
注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。
表4-5  生物质锅炉燃烧污染物产生量及浓度

污染物
生物质燃料用量
废气量
(Nm3/a)
产生量（t/a）
产生浓度（mg/Nm3）
SO2
250.58t/a
1.97×106
0.085
43.15
NOx
0.178
90.36
颗粒物
0.125
63.45
4）废气污染物产排情况及治理措施
本项目生物质锅炉采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后通过30m高排气筒排放，依据《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，生物质锅炉袋式除尘颗粒物去除效率以99.7%计。
表4-6  生物质锅炉燃烧污染物排放量及浓度

污染物
生物质燃料用量
废气量
(Nm3/a)
产生量
(t/a)
产生浓度
(mg/Nm3)
排放量
(t/a)
排放浓度
(mg/Nm3)
SO2
250.58t/a
1.97×106
0.085
43.15
0.085
43.15
NOx
0.178
90.36
0.178
90.36
颗粒物
0.125
63.45
0.0004
0.20
表4-7  废气排放口情况

排放口
排放口参数
编号
位置
类型
温度
内径
排气筒高度
排放形式
DA001
锅炉房

E84°16'50.479"

N41°11'1.558"
一般排放口
常温
0.3m
30m
有组织
采取以上措施后，生物质锅炉燃烧废气SO2排放浓度为43.15mg/m3，NOx排放浓度为90.36mg/m3，颗粒物排放浓度为0.20mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（SO2：300mg/m3，NOx：300mg/m3，颗粒物：50mg/m3）要求。
5）废气治理设施可行性分析

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中6.2废气可行技术中表7锅炉烟气污染防治可行技术。本项目废气治理可行技术如下：

表4-8  锅炉废气治理可行性技术一览表

燃料类型

污染物
种类

排放形式

可行技术

项目情况

结论

生物质颗粒

SO2
有组织

/

/

/

NOx

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

低氮燃烧

属于可行性技术

颗粒物

旋风除尘和袋式除尘组合技术

袋式除尘技术

属于可行性技术

本项目生物质锅炉烟气采取低氮燃烧+袋式除尘技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）可行技术，处理后废气经30m排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2新建锅炉燃气大气污染物排放浓度限值，因此本项目废气治理设施属于可行技术，项目废气治理措施合理。

6）非正常排放情况
对于本项目来说，生物质锅炉非正常工况主要为除尘设备发生故障，不能有效运行，造成污染物未经处理直接排放。拟建项目非正常工况，每次不超过1h，计算非正常工况下大气污染物排放情况见下表。
表4-9  非正常工况大气污染物排放表

排放源

污染物

排放浓度/mg/m3
发生频次、持续时间

排放量/kg

措施

生物质锅炉
SO2
43.15
1次/年，1h/次

0.142
定期检修维护、 及时更换老化部件，发现超标或去除率降低，应立即停炉进行检修排查
NOx
90.36
1次/年，1h/次

0.296
颗粒物
63.45
1次/年，1h/次

0.208
为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施：

①安排专门的锅炉技术人员以及其他设备的维护人员，加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。

②建立环保设施运行档案，制定相关制度定期检查和维护，将检查结果存档。

③配备专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理。

④定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查。

⑤及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行。

⑥加强对员工的教育和培训，规范操作生产设备，合理使用环保设施。

7）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及本项目生产工艺特点，其废气监测工作内容详见下表：

表4-10  项目废气监测计划

监测对象

污染源

监测点位

监测项目

监测方式及监测频率

委托

监测方

废气

生物质锅炉

锅炉房DA001排气筒
SO2、颗粒物、烟气黑度
一次/年
有资质的监测单位

氮氧化物

一次/月
（2）物料堆场扬尘
本项目设置全封闭式物料堆场，生物质燃料、炉渣、布袋除尘器除尘灰采用袋装收集暂存于全封闭物料堆场，只留车辆出入口，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源固定物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次，5（单位：车）；

D指单车平均运载量，50（单位：吨/车）

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指风速概化系数，0.0011，指物料含水率概化系数，0.0005；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，0（单位千克/平方米）

S指堆场占地面积，300（单位：平方米）。

经计算，堆场颗粒物产生量为0.55t。

根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。

本项目装卸过程采取编织袋覆盖的方式控制扬尘，其控制效率为86%，堆场类型为密闭式，控制效率为99%。根据上述公式核算，本项目物料堆场无组织颗粒物排放量Uc=0.00077t。
（3）钻井工程废气

钻井废气主要包括钻井柴油发电机废气、测试放喷废气、控压钻井废气、井场储罐产生的无组织废气。

①柴油机燃料燃烧废气的影响

本项目钻井过程中钻机优先利用网电带动，柴油发电机备用，柴油机燃料燃烧废气为间歇性、不定时排放，排放量较小，废气中主要污染物碳氢化合物、NOx、CO、颗粒物，对环境影响较小。

②测试放喷

a.正常情况下，当钻至井目的层后，对油气应进行完井测试，如钻孔在目的层有裂隙发育，则不需进行酸化、压裂等工作。钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备，天然气经自动点火装置点火放空，依据具体情况设定放喷时间。油气经井口装置节流降压后，进入油气计量分离器进行分离，分离出的液相（油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉运；分离出的天然气经自动点火装置点火放空，燃烧废气主要为NOX、SO2和颗粒物。

b.非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气
钻井进入油气层后，有可能遇到异常高压流体，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷，此时利用放喷器迅速封闭井口，若井内压力过高，则打开放喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷一般时间较短，约2～4h，属于临时排放，放喷天然气经自动点火装置点燃充分燃烧后排放，燃烧废气主要为NOX、SO2和颗粒物。如果地层中含有硫化氢，根据《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ 2016-2008）中的规定，含硫化氢天然气井发生井喷，至少应在15min内实施井口点火，则点火前主要污染物为硫化氢，点火后主要污染物为SO2。
本项目为勘探项目，仅涉及施工期，且整个施工期较短，本项目钻井期采用网电，柴油发电机备用，测试放喷期较短，污染物排放量较小，对区域环境空气影响可接受。

③井场储罐挥发无组织废气

储罐内储存的原油、柴油会在储罐液面的上部空间充满物料挥发出来的蒸汽，并最终会达到饱和蒸气压，罐体液面空间体积一旦发生变化时，就会导致物料饱和蒸气溢出，形成所谓的储罐呼吸现象。储罐液面空间体积变化可以发生在物料进出的情况下，也会发生在昼夜温差变化的情况下，前者称为大呼吸，后者称为小呼吸。

根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB 11085-89），卸油过程中柴油会产生0.05%的油气，储存过程中柴油会产生0.01%的油气，以非甲烷总烃来表征呼吸油气。本项目柴油周转量少，柴油储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量少。

本项目试油期间，采出液储存在井场内4个储油罐中（40m3/个），罐体因大小呼吸作用、装卸过程排放无组织非甲烷总烃。装卸系统连接气相平衡系统，装车采用定量液下鹤管装卸系统，等压密闭装入低压槽车。

本项目试油期预计2～3天（可根据实际情况调整），无组织废气属短期排放，废气中非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求。由于储油罐无组织废气排放时间短，且项目所在区域较为空旷，废气容易扩散，不会对区域环境空气产生明显不利影响。

④控压钻井废气

控压钻井流程为钻井液通过钻井泵从钻井液罐泵入地面管汇，然后进入钻柱，通过钻头进入环空，在环空内上返至地面，再经过节流控制系统和液气分离器进行气液分离。经分离后的钻井液流回钻井液罐，经分离出来的可燃气或者有毒有害气体通过专用管线引至放散管，经配套自动点火装置点燃燃烧后放空。
控压钻井点火方式一般采用手动点火或者自动点火装置远距离点火。着火燃烧介质是地层逸出的天然气或者硫化氢气体，燃烧周期一般从几分钟至几小时不等，燃烧废气主要为NOX、SO2和颗粒物。

本项目为勘探项目，仅涉及施工期，且整个施工期较短，且仅目的层钻井期间产生废气，控压钻井点火期较短，污染物排放量较小，项目所处区域较为开阔，对区域环境空气影响可接受。

（4）施工扬尘的影响

钻前工程井场、施工营地及生活污水池等施工过程中会产生施工扬尘，以及钻井期及试油期所用材料的装卸、运输、堆放以及施工车辆运输扬尘等，污染物主要为TSP。

施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右，相当于大气质量标准1.6倍。据有关研究，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150～300m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘量减少，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。根据现场调查，项目位于轮台县境内，影响范围内无居民居住区，施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。

（5）机械设备和车辆尾气

在工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NOx、烃类等。

本项目施工期机械设备和运输车辆作业产生的尾气污染物为无组织排放，由于项目区属于开阔区域，有利于废气扩散，且本项目工程量较小，施工机械设备和运输车辆规模尾气产生量较小，经大气扩散后对周边环境空气质量影响较小，且影响随施工结束而消失。
（6）环境影响分析

由现场踏勘可知，工程施工活动范围周边无环境敏感点，且区域开阔，废气污染物气象扩散条件好。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆尾气对环境的影响。本工程设置的生物质锅炉运行过程中会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，在落实废气治理措施（低氮燃烧+袋式除尘技术）、确保设施稳定运行的前提下，锅炉废气经处理后达标排放，同时设置全封闭式物料堆场，结合区域开阔、扩散条件良好的特点，对周边大气环境及环境敏感点影响较小，环境影响可接受。

因此，锅炉废气、物料堆场扬尘、施工扬尘、测试废气、机械设备车辆尾气等对区域环境空气产生的影响可接受，且这种影响是局部的，短期的，工程建设完成之后影响就会消失。

3.水环境影响分析
3.1地表水环境影响分析

废水主要为锅炉排污水和软化废水、钻井废水、酸化压裂返排液和生活污水。

（1）钻井废水

钻井废水由冲洗钻台、钻具、地面、设备用水及下钻时的泥浆流失物、泥浆循环系统的渗透物组成。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册钻井作业废水（≥4km），钻井作业废水（≥4km进尺）产污系数52.64吨/百米。本项目设计井深1200m，则钻井废水产生量为631.68m3。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入“泥浆不落地”系统分离处理，分离后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。
（2）酸化压裂返排液

当钻至目的层后，对油气应进行完井测试，钻孔在目的层未遇裂隙发育，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，然后将压裂液注入地层孔隙、裂缝中，通过和地层岩石矿物的反应，溶蚀部分岩石矿物或堵塞物质，从而扩大或沟通地层岩石的裂缝，改善地层近井地带渗透率。

压入地层的压裂液会在排液测试阶段从井底返排出来，即为压裂返排液。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”的相关系数（本次采用非低渗透油井酸化压裂），计算得出本项目产生的酸化压裂返排液量约为26.56m3。停泵后压裂液会在排液测试阶段从井底返排出来，如遇含油层则少部分酸化压裂返排液从井口返排，如未遇含油地层，则大部分酸化压裂返排液从井口返排。酸化压裂返排液运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理，达标后的水通过富源7井回注区域地层。拉运过程由专业的运输服务单位，采用专用的罐车，并填埋台账和转运记录，车辆装有定位系统，全过程控制；接收方同时做好记录。

表4-11 与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表
产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物类别

污染物指标

单位

产污

系数

末端治理技术

排污系数

井下作业

酸化液

非低渗透油井酸化压裂

所有规模

固体

废物

废酸化液（酸化压裂返排液）

立方米/井

26.56

回收回注

0

低渗透油井酸化压裂

150.49

气井酸化压裂

82.3

（3）锅炉排污水和软化废水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为0.356t/t燃料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目生物质燃料年用量约为250.58t，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为89.21t，污染物主要为SS、COD及含盐量，用于道路洒水抑尘。
（4）生活污水
施工期常驻井场人员按60人计，施工总天数25d，按生活用水量100L/d·人计，生活用水量约150m3。生活污水产生量按用水量80%计，生活污水产生量为120m3。

本项目产生的生活污水排入生活污水池（容积为200m3，撬装组合型钢板池）暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理。污水运输应按照规定的路线行驶，不得擅自改变运输路线，车辆行驶过程中，应避免污染环境和影响他人，禁止在道路上泼洒或倾倒污水，污水运输车辆需定期进行清洗和消毒，并做好车辆维护和台账管理工作，确保运输过程中的环境安全。本项目生活污水可依托轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理。

（5）环境影响分析

本项目钻井期间产生的废水均得到妥善处理，不外排，井场东侧干河床，仅在山区短时暴雨或融雪季节可形成暂时性地表径流，井场东侧临近干河床边界修建连续拦挡埂，场地外围布设截排水沟，可有效防止地表径流及污染物排入东侧干河床，因此，正常情况下，不会对周围地表水环境产生不良影响。

钻井过程对地表水的影响主要来自非正常状态：

在暴雨或融雪季节，洪水可能冲毁井场内钻井废弃物的分离设施等，导致污染物溢流或随洪水漫流污染东侧河床暂时性地表径流。

钻井过程中若发生井喷，大量的泥浆喷出，后期还会伴有原油，若不及时彻底清理喷出的污染物，污染物随地表径流漫流，则会直接或间接影响到东侧河床暂时性地表径流。

因此本项目施工期应避开雨季和融雪季节，并在钻井过程中采取有效防喷措施，在加强管理、措施到位的前提下，使井喷得到防范。
3.2地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响预测评价，本次评价仅定性描述相关影响。

（1）区域水文地质条件

①含水层特征

项目区地处塔里木盆地的北缘，天山褶皱带的南麓，库车坳陷东部，地层区划属塔里木大区（Ⅲ）—拜城分区（Ⅲ1）—轮台地层小区（Ⅲ11）。区域出露地层以中新生界为主，仅在河床谷底有第四系覆盖，在塔克玛扎背斜轴部有少许元古界地层及海西期（γ4）花岗岩体。

区域内含水层自上而下共分为3个含水层组：第四系透水不含水层、新近系孔隙水、侏罗系中统克孜努尔组裂隙孔隙含水层。

第四系透水不含水层：主要分布于区域第四系地层中，呈南北向条带状展布，一般厚度2.84～3.90m，最大厚度15.34m左右。岩性为冲洪积砾石和砂土组成，松散堆积。蒸发排泄，水质不好，矿化度一般大于10g/L，为Cl·SO4一Na型或Cl一Na型水，不能饮用。浅部大部分时段为透水不含水层，仅融雪期和雨季短期含水，深部常年含水。

新近系孔隙水：区域新近系广泛分布，岩性主要为山麓相、冲洪积相的褐红色砾岩，为潜水层或具微承压水性质。渗透系数为0.0674m/d，属弱富水的砂岩孔隙—裂隙含水层。水化学特为HCO3·SO4—Ca·Mg型水，pH值7.5，矿化度13.42g/L，为中性盐水，总硬度1367.57（CaCO3mg/L）的极硬水。

侏罗系中统克孜努尔组裂隙孔隙含水层（Ⅲ）：侏罗系主要分布出露于塔克玛扎背斜轴部两侧，受不同程度构造活动影响，造成岩层在背斜轴部及构造线转折部位其构造裂隙相对较为发育形成侏罗系中统克孜努尔组裂隙孔隙含水层。渗透系数为0.000743～0.00732m/d，属弱富水的砂岩孔隙—裂隙含水层。水化学特为HCO3·SO4—Ca·Mg型水，pH值7.5，矿化度13.42g/L，为中性盐水，总硬度1367.57（CaCO3mg/L）的极硬水。

②地下水补给、径流及排泄规律

区内无常年地表水流，地下水的补给主要来源于大气降水及地下水的远距离径流补给。其中暴雨形成的洪水及冰雪融水可通过地表岩石风化裂隙、岩石孔隙或其他途径顺地层渗入到地下补给地下水。地下水流向总体表现为由北向南，区域地层主要以泥岩、粉砂岩等泥质含量较高的岩石为主，夹少量的砂岩及煤层，裂隙不甚发育，故岩层透水性和富水性均较弱，地下水径流不畅，交替滞缓。未见地下水的天然露头，地下水由北往南运移或顺地层向更深处运移，少部分以蒸发形式排泄。

③地下水与地表水间的水力联系

区域内无常年性地表水流，亦无泉点出露，大多为暴雨形成的洪水和冰雪融水等形成暂时性地表流水，在顺地形坡度向矿区内低凹处汇集运移时，可通过地表风化、构造裂隙、岩石孔隙等缓慢渗透补给地下，由于暂时性地表水通过时，时间短、速度快，对地下水的补给主要表现在瞬间补给，区内侏罗系中统克孜努尔组出露相对稀少，其地下水的补给仅依赖有限的大气降水及雪融水做补给源，新近系大面积出露，此情况下，有利于大气降水对下部侏罗系起到垂直下渗作用，因此，区内地下水与地表水之间存在一定的水力联系，但相互补给量微弱，两者之间水力联系不密切。

本项目钻井目的层穿过地下水含水层，且钻井过程中使用泥浆、钻井液等特点，为保护地下水，本评价对地下水环境影响分析并提出减缓措施。

（2）正常工况下地下水环境影响分析

本工程在钻井施工过程中采用“钻井废弃物固液分离处理技术”，产生的钻井废水经处理达标后循环使用，废水不外排；产生的钻井泥浆、岩屑经泥浆固液分离系统处理后，采用固液分离技术在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配制，分离后的固相分类处置。施工过程采用下套管注水泥固井，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地层的影响。井深1200m，远超出了项目所在区域地下水含水层深度，正常状况下，不会对地下水产生影响。工程在施工过程中产生废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理并采取相应地下水环境保护措施与对策。

（3）非正常工况下地下水环境影响分析
非正常状况下如发生井喷等事故时，撬装放喷罐出现裂缝，暂存岩屑和暂存井喷液中污染物对地下水环境造成污染。本项目采取“防渗膜、围堰阻隔”，通过类比分析可知非正常状况下可将污染物的污染范围可以控制井场范围内，柴油罐采用定期巡检及铺设防渗膜、设置围堰可防止泄漏污染土壤及地下水。

①落地油对地下水环境的影响

根据塔里木油田公司环境保护管理制度规定，对落地油必须进行100%的回收，钻井及测试放喷期间，采用原油回收罐，施工车辆带罐作业，油罐区铺设防渗膜，做到原油不落地，钻井过程中产生的落地原油及时回收，不会对地下水环境产生不良影响。根据油田环境保护的要求，本工程地处干旱少雨地区，地表干燥，落地原油主要污染表层土壤。由于土壤对石油分子的吸附作用，土壤中石油类污染物大多集中在0~20cm的表层，最大下渗一般不会超过1m，下渗对地下水影响可接受。

②井喷事故对地下水的影响

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要10-12天才能得以控制。井喷范围内土壤表层可见有蜡状的喷散物，主要影响形式为渗透污染，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于原油的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。污染物进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。

由于各种土壤的不同土层对石油类均有吸附能力，石油类污染物主要集中在表层，随着时间的推移，包气带土壤对石油类物质的吸附将趋向饱和，吸附能力将逐渐降低。一般来讲，土壤表层0～20cm的滞留石油类物质的含量至少是下层（1m以下）石油类物质含量的35倍；且石油类多在地表1m以内积聚，1m以下土壤中含油量甚少。由于泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。且一旦发生泄漏，建设单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。

③油水窜层对地下水的影响分析

钻井完井后油水窜层污染（包括生产井的窜层）的主要原因是：固井质量差；工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。

④井漏事故的泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，盐分较多，造成地下含水层水质污染。因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、选用合理的钻井液密度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

（4）地下水环境影响分析结论
钻井工程施工过程中采用“钻井废弃物固液分离处理技术”，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同带出处理，不外排；产生的钻井岩屑分类处置；压裂液会在排液测试阶段从井底返排出来，如遇含油层则少部分酸化压裂返排液从井口返排，如未遇含油地层，则大部分酸化压裂返排液从井口返排。酸化压裂返排液运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层；本项目产生锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，生活污水排入生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理。
正常情况下，污染源从源头上可以得到控制，对地下水环境产生的影响可接受；非正常情况下，如发生井喷等事故时，启动相关应急预案，及时采取井控措施，首先利用撬装放喷罐等设施作为一级污染防控措施，避免固废及废水直接排入外环境，渗入地下污染地下水。

4.施工噪声影响分析

本项目主要噪声源为柴油发电机、钻机、压裂车、泥浆泵、锅炉风机、泥浆泵等噪声。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表A.2，本项目拟采用的各类施工设备产噪值见表4-12。

表4-12  钻井期噪声源强调查清单（室外声源）       单位：dB(A)

序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声压级/距离[dB(A)/m]

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

柴油发电机

--

50

70

1.5

102/5

选用低噪声设置、基础减振、加强保养维护
昼夜

2

钻机

ZJ30
58

65
10

90/5

昼夜

3

泥浆泵

1600HP

58

57

1.5

90/5

昼夜

4

泥浆泵

1600HP

60

56

1.5

90/5

昼夜

5

泥浆泵

1600HP

62

55

1.5

90/5

昼夜

6

压裂车

--

56

50

10

110/5

昼夜

7
风机
--

60

80

1.5
90/5

昼夜

8

泥浆搅拌器
11kW
70

90

-1

95/5

昼夜

9

压滤机供液泵
37kW
72

90

-1

90/5

昼夜

10

卧式砂泵
11kW
75

95

-1

90/5

昼夜

11

板框压滤机
200m2
80

95

1

90/5

昼夜

12

强力搅拌机
18.5kW
85

97

1

95/5

昼夜

13
水泵
--

59
80

1.5
80/5

昼夜

施工期噪声预测模式结合噪声源到各预测点距离，经预测，本工程施工期各噪声源对井场四周场界的贡献声级值见表4-13。

表4-13  施工期钻井噪声预测结果一览表         单位：dB(A)

序号

站场

噪声贡献值/dB（A）

噪声标准/dB（A）

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

井场

东场界

54
54
70

55

达标

达标
2

南场界

52
52
70

55

达标

达标
3

西场界

53
53
70

55

达标

达标
4

北场界

53
53
70

55

达标

达标
根据表4-13可知，施工期间采取选用低噪声设备、加强设备保养维护、基础减振、限制鸣笛、合理布局等措施后，经预测施工期项目噪声源对场界的昼间、夜间噪声贡献值均为55～54dB（A），满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）场界噪声限值要求。本项目评价范围内无声环境敏感目标，且项目施工时间较短，噪声对周边声环境的影响随着施工结束而消除。

5.施工期固体废物影响分析

5.1固体废物产生及处置情况

完井与搬迁后要进行固体废弃物处理，整个钻井作业过程中产生的固体废弃物主要有泥浆、钻井岩屑、生活垃圾、布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣、废弃离子交换树脂、废除尘布袋、生物质颗粒废包装袋、废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶等。一般固体废物执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，一般工业固体废物管理台账实施分级管理。如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）以及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（1）泥浆

泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。

（2）废弃钻井泥浆及岩屑

①废弃钻井泥浆

废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后剩余的泥浆，其产生量随井深和井径的不同而改变。钻井泥浆产生量可按照经验公式推算：
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式中：

V—废弃钻井泥浆产生量，m3；

D—钻井的直径，m；

h—钻井的深度，m；

根据不同孔径分段求和计算，本项目废弃钻井泥浆产生量为231.08m3。

②废弃钻井岩屑

钻井过程中钻头破坏岩层形成岩屑，后通过泥浆循环带出地面，其中混杂有泥浆、石油类物质。钻井岩屑产生量与井眼长度、井径及岩石密度有关，可用下式计算：
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式中：W——废弃钻井岩屑排放量，m3；

      D——井的直径，m；

      h——井深，m。

      ɑ——膨胀系数，水基为2.2。
表4-14  废弃钻井泥浆、岩屑产生情况一览表

开钻

钻头尺寸（钻头直径×深度）

钻井液

体系

钻井泥浆体系

泥浆用量m3
污染物

岩屑产生量m3
治理措施

一开
311.2mm

(0~300)
膨润土-聚合物
聚合物体系泥浆
102.21
聚合物泥浆钻井岩屑
50.20
满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）要求后用于井场和道路铺垫

二开
215.9mm(300~1200)
KCl聚磺

聚磺体系泥浆
128.87
聚磺体系泥浆钻井岩屑
72.49
聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测满足HJ 1461-2026要求后还原土用于铺垫油区内的井场、道路

根据不同孔径分段求和计算，本工程总岩屑产量为122.69m3，其中聚合物体系钻井岩屑产量为50.20m3，磺化泥浆钻井岩屑产生量为72.49m3。
项目钻井阶段岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配置，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关要求后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测各项指标满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关要求后在岩屑储罐暂存，还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）生活垃圾

井队人数为60人，工程预计钻井施工期为25天，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，生活垃圾产生量1.5t，集中收集，定期送至轮台县生活垃圾填埋场处置。

（4）落地废油

本项目钻井期和试油期间可能产生少量原油，根据油田公司环境保护管理制度规定，落地油要求100%回收，并且采取严格的防控措施，施工车带罐作业，油罐下设托盘，做到原油不落地，所以一般不会产生落地油。
（5）废烧碱包装袋
钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱等危险化学品废弃包装袋属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危险化学品废弃包装袋其危险废物编号为HW49，危险废物代码为900-041-49。类比同类钻井工程，钻井期间产生的废烧碱包装袋约为0.2t/口，及时回收废包装袋，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。

（6）沾油废物
本项目产生的沾油废物主要为废防渗材料等，根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号），废防渗材料（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08）是指场地清理时拆除的原防渗区域为防止矿物油等污染土壤和地下水而铺设的防渗材料，主要含有矿物油等。

目前油田使用的防渗材料均可重复利用，平均重复利用3年左右，单块防渗材料重约250kg，每口井作业用2块，全部作为废弃考虑，则项目完井后产生废防渗材料最大产生量约0.5t。完井后由施工单位将废弃的含油防渗材料集中收集后暂存于撬装式危废贮存点（8m2），定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
（7）废机油

钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废机油等，按照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-214-08；产生量约0.1t，采用专用容器盛装，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。

（8）废机油桶

钻井期间机械设备维护、保养过程中的废机油桶等，按照《国家危险废物名录（2025年版）》，危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-249-08；产生量约0.006t，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。

（9）锅炉固废

1）炉渣、布袋除尘器除尘灰
本项目生物质锅炉运行过程中会产生炉渣和除尘器收集的除尘灰，均属于一般固废。项目生物质燃料年用量为250.58t/a，其灰分含量为4.7%，则炉渣产生量为11.65t/a；项目除尘器收集的除尘灰为0.12t/a。炉渣、布袋除尘器除尘灰代码为SW03 900-099-S03，属于一般固废。本项目要求设置封闭式库房进行堆存，炉渣和除尘灰收集后定期外售综合利用。

2）废离子交换树脂
本项目锅炉软水制备系统采用钠离子交换树脂进行软水处理，该系统均由供应商进行专项检修维护以及更换树脂，为一般固废，需定期进行更换和维修，一般5年更换一次，单次更换量0.5t/次，年产生量约0.1t/a，更换的废离子交换树脂由供应商派专人回收，不在项目区贮存。
3）生物质颗粒废包装袋
本项目外购生物质颗粒采用覆膜编织袋包装，包装规格为60kg/袋，根据本项目生物质颗粒用量，则本项目共产生包装袋约0.42t/a，收集后外售至废品回收站。

4）废除尘布袋
本项目锅炉采用布袋除尘器除尘，该设备由厂家进行检修维护，产生的废除尘布袋为一般固废，需定期进行更换，一般3年更换一次，单次更换量0.15t/次，年产生量约0.05t/a，由厂家派专人进行更换，并回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存。
本项目一般工业固体废物管理要求如下：

生产过程中企业应做好上述一般固废的贮存、管理、清运、处置工作，一般固体废物暂存应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定执行。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）、《固体废物污染环境防治信息发布指南》（环办固体函〔2024〕37号）、《一般工业固体废物台账管理指南》《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别及处置措施见表4-15，危险废物类别及处置措施见表4-16。

表4-15  一般工业固体废物及生活垃圾产生、处置及防治措施情况一览表

属性

废物代码

固体废物

名称

产生

环节

产生量

单位

处理措施

一般工业固体废物

SW12 072-001-S12

废弃钻井泥浆及岩屑

钻井过程

353.77
m3/钻井期
岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，聚合物体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗岩屑池干化，满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关要求后用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测满足HJ 1461-2026要求后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
SW02 900-002-S02

布袋除尘器除尘灰
布袋除尘
0.12
t/a
收集后定期外售综合利用
SW03

900-099-S03
锅炉炉渣
生物质燃烧
11.65
t/a
收集后定期外售综合利用
SW59

900-008-S59
废离子交换树脂
软化水
0.1
t/a
厂家派专人进行更换，回收更换的废弃树脂，不在项目区贮存
SW59

900-009-S59 
废除尘布袋

布袋更换
0.05
t/a
厂家派专人进行更换，回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存
SW17

900-003-S17

生物质颗粒废包装袋
生物质颗粒外包装
0.42
t/a
收集后外售至废品回收站

生活

垃圾

SW64 900-099-S64

生活垃圾

施工人员生活

1.5
t/a
生活垃圾定期送至轮台县生活垃圾填埋场处置
表4-16  危险废物产生、处置及防治措施情况一览表
危险废物名称

废物

类别

废物

代码

危险废物

产

生

量

(t)

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废周期

危废

特性

污染防治措施

废烧碱包装袋

HW49

900-041-49

含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质

0.2
使用烧碱过程对应产生

固体

NaOH

NaOH

/

T/In

收集后暂存于撬装式危废贮存点，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置
沾油废物
HW08

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

0.5

完井作业

固态

废矿物油

油类物质

/

T，I

废机油桶

HW08

900-249-08

0.006

钻井过程

固态

废矿物油

油类物质

/

T，I

废机油

HW08

900-214-08

0.1

钻井过程

固态

废矿物油

油类物质

/

T，I

5.2危废处理处置的环境影响分析

①危废贮存场所选址分析

危险废物收集后暂存于危险废物贮存点内，危险废物贮存点选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求符合性如下：

表4-17  危废贮存场所选址分析

选址要求

本项目情况
符合性

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目危废贮存点满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。
符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目危废贮存点不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。不在易受严重自然灾害影响的地区。
符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目危废贮存点不在江河、湖泊等最高水位线以下的滩地和岸坡。
符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目施工期危险废物产生量较小，且危废贮存点（8m2）采取了重点防渗措施，对周围环境敏感目标产生的污染影响可接受。
符合

综上，危险废物贮存点选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

②危险废物储存能力分析

钻井期间产生的危险废物贮存在井场危险废物贮存点，占地面积8m2，可满足钻井期间需求。

③危险废物贮存环境影响分析

钻井过程中产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）中相关管理要求，废油采用专门容器贮存，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。同时危险废物贮存点已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生的影响。

收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显地标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整详实。具体要求如下：

危险废物标签规格颜色说明：

规格：正方形，40×40cm；

底色：醒目的橘黄色；

a.字体：黑体字；字体颜色：黑色。

b.危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如图4-1所示；

c.材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图4-2所示；

d.装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
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图4-1  危险废物类别标识示意图


图4-2  危险废物相关信息标签
④运输过程影响分析

钻井过程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。

本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危险废物贮存点贮存，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

⑤委托处置的环境影响分析

钻井产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，对周边环境产生影响可防控。

6.土壤环境影响分析

对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，钻井工程属于“四十六、专业技术服务业”“99.陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别为“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。本次环评针对土壤影响仅进行简要的定性分析。

6.1土壤污染途径

钻井工程对土壤环境的影响主要为落地油和固体废弃物等对周围土壤环境的影响。根据工程特点，施工过程中土壤污染途径主要为设备检修产生的废油落地后形成含油污泥污染土壤，柴油储罐泄漏污染土壤，泥浆材料、岩屑落地污染土壤，原油落地形成落地油污染土壤。

油品落地对土壤环境的影响，主要是以面源形式的油污渗漏污染土壤。

石油类污染物进入土壤环境后，由于土壤对石油分子的吸附作用，土壤中石油类污染物大多集中在0~20cm的表层，最大下渗一般不会超过1m。

岩屑对土壤的影响较小，但粘附在岩屑上的泥浆对土壤环境影响较大。钻井泥浆对土壤环境的影响与泥浆种类、成分及土壤的理化性质有密切关系。由于钻井泥浆含Cd+、Na+等离子，且pH和盐分较高，因此钻井泥浆进入土壤后，可使土壤发生板结风险，同时，增加土壤的盐碱化程度。钻井泥浆对有机质含量高、呈酸性的土壤危害较小，而对碱性的亚粘土及高粘土土壤危害较大。项目区土壤类型主要为棕钙土，废弃泥浆进入土壤后，将加剧土壤的盐碱化程度，从而使土壤板结，土壤质量下降。

6.2土壤污染防治措施
为保护工程区土壤，采取以下防治措施：

①源头控制

设备检修期间，采用专用收集罐收集废油；钻井期间泥浆、岩屑进入振动筛处理；施工车带罐作业，油罐下设托盘，做到原油不落地。

②过程防控

增强施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；井场进行“分区防渗”，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废贮存点、撬装放喷罐、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区，泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。

③跟踪监测

本项目可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。

综上所述，正常情况下，钻井工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。

7.环境风险影响分析

7.1风险调查

本项目涉及的危险性物质主要为柴油、原油、废机油、废机油桶、硫化氢。柴油储存于3个储罐内（容积为45m3/个），满载总重量约114.75t，为密闭储罐；原油储存4个40m3的储罐内，满载总重量约128t，为密闭储罐。废机油储存于废机油桶内，临时贮存于危废贮存点，年最大储存量0.106t/a。钻井过程中从地层逸出的硫化氢气体，主要存在于管线内，最大存在量0.01t。
7.2环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。本次评价根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据建设项目风险潜势划分确定环境风险潜势。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量，计算本项目所涉及的每种危险物质的最大存在总量与其临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目危险物质与临界量的比值计算结果见表4-18。
表4-18  建设项目井场Q值确定表

序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

qi/Qi
1

柴油（密度取0.85）
135
2500
0.054
2

原油
10
2500
0.004
3

硫化氢
0.01

2.5

0.004

4
危险废物（废机油、废机油桶）
0.106
2500
0.00004
项目Q值∑

0.054
根据上表计算结果，本项目单井井场Q=0.054＜1，判断项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关要求，本次评价仅对项目可能存在的环境风险进行简单分析。
7.3环境敏感目标概况

本项目将区域环境空气、调查评价范围内地下水作为环境风险保护目标。

7.4环境风险识别

（1）物质危险性识别

结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油，若在钻井过程中遇到部分地层压力异常且含有油气资源，发生井喷事故导致采出气在井口溢出原油，风险物质主要物化、毒理性质见表4-19。

表4-19  本项目风险物质危险性一览表
危险物质名称

理化性质

物质性质

判定结果

物质性质

柴油

稍有黏性的棕色液体，爆炸极限1.5%～4.5%；沸点：200～350℃；闪点：45～55℃。
可燃液体

LC50：无资料

LD50：无资料

原油

粘稠性油状液体，密度0.78g/cm3～0.97/cm3，易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
可燃液体

LC50：无资料

LD50：无资料

废机油
外观气味：棕黑/深褐色黏稠油状液体，有刺激性油味或焦味；
密度：0.85–0.90g/cm³（＜水，浮于水面）；
粘度：40℃运动粘度约20–100 mm²/s，随使用老化而升高；
闪点：闭口闪点130–200℃，属可燃液体；受污染或稀释后可降至＜60℃（易燃）；
倾点：约-15～-30℃，低温流动性差；
溶解性：不溶于水，可溶于乙醚、丙酮、氯仿等有机溶剂；
成分：基础油（烷烃/环烷烃/芳烃）+降解产物（醛/酮/酸）+杂质（金属屑、水分、重金属、多环芳烃）；
危险特性：可燃、有毒、具渗透性；含重金属与多环芳烃（致癌物）。
硫化氢
无色酸性气体，有恶臭，熔点：-85.5℃，沸点：-60.4℃，闪点：-50℃；爆炸极限4.0%～46.0V%，溶于水、乙醇。
（2）危险物质分布情况

本项目危险物质主要位于场区内柴油储罐区、原油储罐区、危废贮存点。

（3）可能影响环境的途径

本项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸、泄漏和井喷事故。本项目环境风险及环境影响途径识别结果见表4-20。

表4-20  本项目环境风险及环境影响途径识别表

危险物质
风险单元
作业特点
环境风险类型
环境影响途径
柴油、原油
柴油、原油储罐

常温、常压

泄漏引发火灾、爆炸产生的次生污染物CO等排放
大气

泄漏引发污染物排放

地表水（季节性地表径流）、地下水、土壤
硫化氢
钻井区域

常温、常压

井喷、井喷失控、泄漏，火灾、爆炸产生的次生污染物CO、SO2等排放
大气、地表水（季节性地表径流）、地下水、土壤
废机油、废机油桶
危废贮存点
常温、常压

泄漏引发火灾、爆炸产生的次生污染物CO等排放
大气

泄漏引发污染物排放

地表水（季节性地表径流）、地下水、土壤
（4）生产设施风险识别

A.井喷事故风险

井喷为井场常见事故。钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

B.井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。

C.储罐泄漏

井场设置柴油储罐、原油储罐，危废贮存点储存有废机油，储罐或储油桶因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生油品泄漏，对周围水环境、土壤、大气等环境造成污染。

7.5环境风险分析

（1）对土壤的影响

泄漏的油品可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品或废水如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响土地功能，进而影响地表植被生长，并可影响局部的生态环境。

储罐、储油桶发生泄漏时，泄漏的物质进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。

储罐区、危废贮存点采取有效的防渗措施，储罐区设置有围堰，发生泄漏后，及时清理，不能回收的柴油、采出液等泄漏物质以及受污染的土壤应集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。

（2）对植被的影响

柴油/采出液泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是泄漏物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的柴油/采出液中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。

（3）对地下水环境的影响

储罐区、危废贮存点的油品等泄漏物质下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏事故后，及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。储罐底部及危废贮存点均采取有效的防渗措施，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。

（4）对大气环境的影响
柴油、原油等油品均为易挥发烃类物质，泄漏后会持续挥发非甲烷总烃、挥发性有机物、轻质芳烃等大气污染物。项目区域地形开阔、风力偏大，泄漏油品挥发废气易在风力作用下大范围扩散，造成井场及下风向区域大气中非甲烷总烃、VOCs浓度短时超标，影响局部环境空气质量。

油品、硫化氢泄漏后如遇明火、静电、高温热源极易引发燃烧甚至爆炸事故，对大气产生次生污染：油品不完全燃烧产生烟尘、颗粒物、一氧化碳、非甲烷总烃、苯系物、多环芳烃等大量有毒有害烟气，在戈壁大风条件下远距离扩散，造成大范围大气环境污染；燃烧产生浓烈黑烟及刺激性异味，显著降低区域环境空气质量，影响作业人员呼吸健康。

勘探井揭开含硫地层、井口密封失效、管柱腐蚀破损、井控操作不当等情况下，地层伴生硫化氢易发生逸散、泄漏。硫化氢为无色剧毒、比空气重的酸性气体，泄漏后沿戈壁地面贴地扩散，易在井场低洼处、冲沟、背风区域集聚，形成局部高浓度污染区；塔里木区域常年多大风，硫化氢气体易顺风向远距离扩散，下风向作业区及大气中浓度快速升高，极易造成人员中毒伤亡。硫化氢遇油气、明火可发生燃烧，生成二氧化硫酸性有毒气体，形成二次大气污染，易引发局部酸雾、空气质量恶化。
（5）事故状态下地表水影响分析

储罐底部及危废贮存点均设有防渗设施，储罐区设置有围堰，发生泄漏时，及时封堵，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；在井场北侧、西侧外围布设简易截排水沟，拦截外部坡面汇水；沿井场东侧临近干河床边界修建连续闭合土质拦挡埂，挡埂内侧铺设防渗土工膜，避免坡面汇水冲刷井场、泄漏污染物随径流进入干河床的环境风险；发生井喷事故时，将撬装放喷罐作为一级污染控制措施，对井喷泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理。
本项井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。经类比井喷事故现场调查结果，井喷发生后，具体喷出物量以及影响范围与油藏性质、压力等地质条件有关，根据国内统计情况井喷污染范围为半径300m左右不等，一般需要1～2天才能得以控制，井喷事故存在对周边环境的风险影响，主要表现在井喷发生后为避免毒害气体引起中毒、可燃气体爆炸等情况发生，保护井场生产设施，会进行火焰点燃，因此喷出物影响到300m范围的可能性很小。本项目施工期避开雨季及冰雪融化季节，钻井期间安装井控装置（防喷器、简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。钻井场在钻井期施工过程中，在预防措施上切实做好了防止井喷的各项措施，制定突发事件环境风险应急预案，严格执行各类管理制度。

工程在施工过程中应结合工程实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地生态环境部门备案。

	运营期生态环境影响分析
	本项目不涉及运营期。本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	选址选线环境合理性分析
	项目选址符合生态环境分区管控要求，没有位于法律法规明令禁止建设的区域，避开了生态保护红线。远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区；本项目井场占地严格按照《石油天然气工程项目用地控制指标》（国土资规〔2016〕14号）进行，在井位的选址和布局上根据“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，采用占地面积最小、环境影响最小的布局方案，尽可能减少对土地的占用，充分利用现有井场道路，同时严格按照相关要求控制管道施工作业宽度。本项目钻井队生活区根据当地地方条件，在开钻前根据周边的地表条件选取确定。钻井队生活区布设时远离植被茂密区，减少对地表的植被生物量损失，同时生活区用地为临时用地，施工结束后进行植被恢复，对周边生态环境影响可接受。

本项目属于油田勘探开发项目，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、固定集中人群等敏感区，项目选址符合《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法（自治区人民政府令第50号）》等相关要求。项目占地为沼泽草地、采矿用地。项目建设前做好场地防洪措施，实施过程中，废水、固废均可得到适当处置，对环境的影响有限，不会对生态环境造成不利影响，本项目选址是可行的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.施工期生态保护措施
1.1土地利用类型的保护和恢复措施

（1）严格控制施工占用土地

①合理规划临时占地，充分利用井区现有道路网，严格控制占地面积，减少新增占地，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。井场施工临时性占地控制在井场范围内。

②按设计标准规定，严格控制施工作业区面积，不得超过作业标准规定，对施工区域面积控制在设计标准范围内，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③划定车辆行走路线，不随意开设便道，在道路两侧可设置彩条旗，禁止车辆进入临时占地范围外。

④现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。

⑤本工程占地主要为裸岩石砾地、河流水面，建设单位应在项目开工前按照国家及地方有关工程征地及补偿要求取得相关占地手续并缴纳补偿费。

（2）恢复土地利用类型

施工结束后，应恢复地貌原状。施工过程中必须做到对土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填（即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在勘探施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层）。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复，减少水土流失，同时恢复河流水面用地的地形地貌，恢复其行洪能力。
1.2生态恢复措施
（1）生态环境保护与恢复治理的一般要求

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）的相关要求，进行生态环境保护与恢复治理：采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。

根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 317-2018）中生态恢复要求，本项目生态环境保护与恢复治理方案需遵循以下要求：

①遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。

②土地利用需符合用地指标政策。合理确定站址、场址、路网建设占地规模。

根据《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）中提出陆上油气项目土地复垦与生态修复工作需满足以下要求：
①遵循“山水林田湖草沙”一体化保护修复理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，规范油气项目土地复垦与生态修复工作，应通过采取减缓保护、预防控制与复垦修复多种措施，推动复垦修复与矿产资源开采统一规划、统筹实施，及时复垦利用损毁土地，恢复并提升油气项目区生态系统多样性、稳定性、可持续性，协同推进绿色矿山建设，实现人与自然和谐共生。
②人工引导和自然恢复相结合。坚持“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒、宜沙则沙”原则，通过工程、生物、化学等人工支持手段，使受损的土地达到可供利用状态，恢复生态系统功能；人工引导方向与过程目标清晰，前期人工支持手段和力度科学合理，尊重自然和借助自然进行受损生态系统的修复，利用自然的自我恢复能力，使受损土地和生态系统尽快恢复良性循环。

③景观协调与功能提升。针对油气项目点多、面广以及单宗用地面积小的特征，在与国土空间规划、矿产资源规划等相衔接的基础上，遵循与原土地利用类型或周边相同土地利用类型相一致的原则确定复垦修复方向、措施和标准等；修复后生态系统应与周边生态系统相协调，通过整体保护、系统修复、综合治理，因地制宜地采取切实可行的措施，使地质环境达到稳定；全生命周期实施生物多样性保护，尽可能地缩小恢复差距，使生态系统得以恢复和改善。
④戈壁、荒漠地区的油气项目井场、道路等经过多年运行，表面形成板结和硬化，具有防止土壤沙化的作用，若无污染，可对地面设施采取合理处置后，保留原土地利用状态。位于盐碱地、裸地、沙地、湿地和水域的井场、站场等，不存在污染风险、不影响人居环境和工农业生产的，可对附属设施采取合理处置后，保留利用现状。
⑤不再使用的井场临时用地应及时实施复垦修复工程；不再继续使用的井场建设用地，宜及时开展复垦修复工作。由于井场用地点多、线长、单宗用地面积小等特征，整地、景观规划设计、水系连通等地貌重塑、景观营建工程建设标准应与周边保持一致与协调。

⑥对于已实施表土剥离的井场建设用地区，清理工程后应采取覆土工程，覆土厚度达到TD/T 1036要求，泥浆池和生活污水池等覆土厚度可适当增加；复垦修复方向为农业用途时，土壤理化性质和养分指标满足农业种植要求，复垦修复为耕地的质量等级应达到GB/T 33469同类区域的相关要求。
1.3植被保护及恢复措施

施工期充分利用周边现有道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。施工选址、施工便道及作业范围尽量避开植被密集区域，严格保护区域内荒漠植物及原生地表，不随意砍伐、碾压、破坏荒漠植物，最大限度避让野生动物活动区域与生存环境，减少对区域生态系统的扰动。

优化行车路线，划定车辆行驶范围，临时进场道路两侧布设彩条旗及保护植被标识牌，严禁碾压、砍伐、折损胡杨及周边原生植被，施工机械停放、物料堆放远离胡杨植株，施工结束后及时清理周边建筑垃圾，平整地表，做好原生植被管护。

（3）按设计标准规定，严格控制施工作业带（开挖面）面积，设置施工作业带8m，包括钻井井场用地面积不得超过钻机作业标准规定，临时道路施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿路线纵向平衡土方，以减少地表植被破坏，减少裸地和土方的暴露面积。

（4）现场施工作业机具在施工中严格管理，划定活动范围，在征地范围内，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持路边植被不被破坏。施工作业结束后，恢复地貌原状，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。

1.4土地复垦方案

根据土地复垦方案并结合《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024），对项目区评价单元进行类比法定性适宜性分析，项目施工结束后，应及时清理井场、生活区遗留的各类垃圾，并对临时占地区域进行平整。充分利用项目施工前期收集的表土覆盖于临时占地区域表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。施工结束初期，根据《土地复垦条例》进行土地复垦，对临时占地，按照土地复垦方案的相关要求进行复垦。临时占地区域均进行复垦，复垦率为100%。遵循“因地制宜”的原则，复垦利用方向尽量与周边环境保持一致，采取合适的预防控制和工程措施，使损毁的土地恢复生产能力。

表5-1  生态恢复复垦面积一览表

序号

工程内容

占地面积（m2）

占地类型

生态恢复面积（m2）
永久

临时

1
井场及通井道路
/
18077
裸岩石砾地、河流水面
18077
2
临时生活区
/
1367
裸岩石砾地
1367
合计

/

19444
/

19444
1.5野生动物保护措施

（1）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，采用围栏、警示带进行物理隔离，严禁施工人员擅自超出划定范围活动，最大限度减少对项目区周边生存环境的践踏破坏，避免直接侵扰野生动物栖息环境，从源头降低施工对野生动物的影响。

（2）在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员生态环境保护意识的教育，强化保护野生动物的观念，应主动避让，不得惊扰、不得捕猎、不得伤害野生动物，同时严禁对周围植被进行乱砍滥伐、破坏野生动物的栖息环境。

（3）施工车辆在作业区域及周边行驶时，严格控制车速，禁止鸣笛，避免噪声惊扰野生动物；确保施工过程中产生的各类废弃物妥善处理，岩屑池和井场采用围栏加以防护，避免野生动物陷入而危及生命。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。

1.6生态环境影响减缓措施

（1）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，经相关部门许可后方可开工建设。

（2）对项目占地范围内表土质量较好区域的表层土壤进行剥离并集中存放，堆放高度应控制在4米以内，边坡角度不超过50度。根据地形条件、土壤肥沃度和施工条件，选择合适的剥离方式。平原区通常采用机械剥离，而土层较薄弱的地区则采用人工剥离‌。堆放表面应使用防尘网进行覆盖，在井场平整后，将表土平铺于土地表面，使其得到充分、有效、科学地利用‌，并撒播草种以防止雨水冲刷造成土壤流失。

（3）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状。充分利用项目施工前期收集的表土覆盖于临时占地区域表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围，保护施工作业范围以外的植被不被破坏，尽可能减少对生态系统的扰动和破坏。施工结束后应按照《中华人民共和国土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令 第592号）对井场、道路等临时占地范围内制定土地复垦方案，施工结束后临时占地内进行土地复垦。工程施工结束后临时占地内植被通过植物生长季节和气象条件等因素自然恢复。恢复后的植被覆盖度不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖度，植被类型应与原有类型相似并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场植被恢复。
通过采取以上措施，可有效减轻工程对区域生态环境的影响。
1.7水土流失保护措施

（1）施工时段避开融雪期与雨季，土石方作业尽量避开大风天气。
（2）井场平整、池体开挖、临时井场道路修整后需先进行严格的整治，开挖及回填时应保证地面相对平整，采用边挖、边运、边填、边压实作业方式。精细平整过程中不仅要保证土地再塑，而且要稳坡固表，减少水土流失。

（3）场内临时堆土采用防尘网苫盖，对施工场地定期洒水降尘，防止水土流失。

（4）施工活动开始之前，应制定详细的施工方案，设置警示彩条旗划定施工边界，限定施工人员的活动区域，控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性；要求施工单位保护好施工场地周边的植被及野生动物，不得随意破坏植被。

（5）施工中严格限定施工的工作范围，规定运输车辆行驶路线，不得随意碾压植被，不得随意取弃土，施工结束后一律平整土地，清除用地范围内的固体废弃物。

（6）在井场外围北侧、西侧布设截排水沟，拦截外部坡面汇水，避免径流冲刷井场，同时在井场东侧临近干河床边界修建连续拦挡埂，挡埂内侧铺设防渗土工膜，阻断井场内汇水进入季节性干河床。
（7）本项目建设过程中，要减少地面扰动，首先要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

（8）施工后期，及时做好施工迹地的清理工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。工程施工结束后，及时拆除临时围挡、临时构筑物，全面平整井场及通井道路等扰动区域，恢复原有地貌，重塑原始地形，消除人为开挖形成的汇水沟槽，降低后期水土流失风险，恢复区域行洪能力。充分利用工程施工前期收集的表土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。

2.施工期废气治理措施

2.5t/h生物质锅炉采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后通过30m高烟囱排放。项目设置全封闭式物料堆场，生物质燃料、炉渣、布袋除尘器除尘灰采用袋装收集暂存于全封闭物料堆场，只留车辆出入口。运输车辆产生的扬尘主要采取洒水降尘。运输车辆减速行驶，为减少道路扬尘影响。对于井场也需定期进行洒水降尘，以降低钻井和井场建设过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间对车辆进行适当的苫盖，以降低扬尘的影响。优先使用水基钻井液，控压系统密封件采用耐油、耐磨损材质，作业前进行压力测试；控压钻井废气、油气测试期间天然气通过自动点火装置点火燃烧后放空，加强放散管、放喷管线、撬装放喷罐、点火装置的运营维护，定期检查气体燃烧放空设备，确保天然气充分燃烧，柴油发电机定期检修，运行良好，燃用符合质量标准的燃料；施工期井场采用密闭储罐；检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，减少污染物的产生。

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《中华人民共和国生态环境法典》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《工业料堆场扬尘整治规范（DB 65/T 4061—2017）》相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ 119-2020）等采取的抑尘措施，对工程施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表5-2  施工期扬尘污染防治措施一览表
序号

防治措施

具体要求

依据

1

施工现场公示牌

在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；

《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

2

密闭苫盖

措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；

②建筑垃圾采用防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施；

3

物料运输车辆密闭措施

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；

4

洒水抑尘

措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次；

5
Ⅲ类料堆场

覆盖

喷水、洒水

《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061—2017）
对易产生扬尘的工业料堆场，可采用防尘网和防尘布覆盖

对易产生扬尘的工业料堆场，采用喷水、洒水进行扬尘防治时，堆场表面含水率应大于堆场扬尘的极限值

3.施工期废水治理措施

工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液、锅炉排污水和软化废水、生活污水。

（1）钻井废水

本项目钻井废水与钻井岩屑随钻井泥浆带出，一同进入“泥浆不落地”系统分离，分离出的液相排入泥浆罐用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排。
（2）酸化压裂返排液

本项目酸化压裂返排液运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理，达标后的水通过富源7井回注区域地层。

锅炉排污水和软化废水

项目在巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式锅炉建设项目保温服务范围内，钻井期由施工单位租用巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司锅炉，根据《关于巴州宏程能源建设工程（集团）有限公司移动式锅炉建设项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕222号），锅炉排污水和软化废水，用于道路洒水抑尘。

本项目产生的锅炉排污水和软化废水，用于道路洒水抑尘，措施可行。

（4）生活污水

生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理，依托可行。

综上，本项目产生的废水均得到妥善处理，故本项目实施对地表水环境产生的影响可接受。

4.地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》《地下水管理条例》的相关规定，做到源头控制、污染监控和应急响应。

①源头控制措施

工程在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了封固处理；同时井场区域设置撬装放喷罐；酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层。以上措施可有效减轻对地下水的影响。

②分区防控措施

为防止污染地下水，针对井场施工期工程特点，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，将钻井期井场进行分区防渗。

A.重点防渗区

危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）防渗技术要求进行重点防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

柴油罐区、柴油发电机区、撬装放喷罐、钻井平台、不落地收集装置按照HJ 610-2016和GB/T 50934-2013要求进行重点防渗，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s。

B.一般防渗区
泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等按照HJ 610-2016和GB/T 50934-2013要求进行一般防渗，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1×10-7cm/s。

泥浆泵区、泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等地面均采用环保防渗膜防渗；油罐下铺设防渗膜，泥浆罐等采用金属材料，可有效避免发生渗漏事故。在制定油田环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。

本项目污染防治分区见表5-3，项目分区防渗图见图5-1。

表5-3  项目分区防渗一览表

分区等级
名称

防渗要求

重点防渗区
危废贮存点
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

柴油罐区、柴油发电机区、撬装放喷罐、钻井平台、不落地收集装置
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s

一般防渗区
泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池
等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s
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图5-1  项目分区防渗图

5.施工期噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：
（1）合理安排施工

①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场，高噪声设备尽量不置于井场中心位置；
②施工运输车辆在驶经声敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。

（2）合理安排施工时间

一般可采取控制施工时间，缓解、避免强噪声设备集中施工。

（3）采取噪声控制措施

施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备，减少对周围声环境的影响。钻井期间设备安装隔声垫和基础减振。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态，倡导科学管理和文明施工。

采取以上措施后，施工噪声对声环境产生的影响可接受。且施工活动主要分布在井场内，呈现出阶段性和散点状分布，噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着各施工活动的结束而消除，对周围声环境产生的影响可接受。

6.施工期固废污染防治措施

6.1固体废物污染防治措施
（1）泥浆

泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。

（2）废弃钻井岩屑和泥浆

项目钻井阶段岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配置，聚合物体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关要求后用于铺垫油区内的井场、道路。本项目目的层钻进使用的泥浆体系为KCl聚磺体系，钻进期间产生的固体废物为聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑（包含目的层井段）在井场现场无害化处理，经检测各项指标满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关要求后在岩屑储罐暂存，还原土用于铺垫油区内的井场、道路。岩屑铺垫油区内的井场、道路后，使用自然土、砂石等进行表面覆盖，覆盖层厚度在20cm以上。
（3）生活垃圾

生活垃圾集中收集，定期送至轮台县生活垃圾填埋场处置。

（4）废烧碱包装袋
废烧碱包装袋暂存于危废贮存点（8m2）中，定期直接交由具有危废处置资质的单位接收处置。
（5）沾油废物
完井后由施工单位将废防渗材料等沾油废物集中收集后暂存于危废贮存点（8m2）中，定期直接交由具有危废处置资质的单位接收处置。
（6）废机油

废机油采用专用容器盛装，暂存于危废贮存点（8m2）中，定期直接交由具有危废处置资质的单位接收处置。

（7）废机油桶

钻井期间机械设备维护、保养过程中的废机油桶等，暂存于危废贮存点（8m2）中，定期直接交由具有危废处置资质的单位接收处置。

（8）生物质锅炉固废

布袋除尘器收集的除尘灰、锅炉炉渣集中收集后存于全封闭物料堆场中，定期外售综合利用；废离子交换树脂由厂家派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂，不在项目区贮存；布袋除尘器布袋由厂家派专人进行更换，并回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存；生物质颗粒废包装袋收集后外售至废品回收站。

一般工业固体废物暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）相关要求，贮存场地采取必要的防雨、防尘措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。

本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危废贮存点（8m2）贮存，危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存分区标志，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案，发生危险废物突发环境事件时，采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害；制定危险废物管理计划，结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物管理台账记录，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，并填写、运行危险废物转移联单。

本项目产生的危险废物全部直接交由有相应资质的危险废物处置单位处置，对周边环境产生的影响可接受。

6.2危险废物管理要求

本工程严格落实《中华人民共和国生态环境法典》《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定，建设单位作为钻井固体废物的管理责任主体。同时油气田各类制度和环境保护要求由各基层单位负责向各承包单位传达，并监督其实施。

本工程产生的危险废物主要管理要求如下：
（1）废烧碱包装袋等危险废物，储存、处置要严格执行国家和地方生态环境主管部门的环保规定。

（2）主要管理职责

①危险废物产生单位为危险废物管理责任主体，负责日常管理工作。

②危险废物产生单位应建立交接制度，填写交接单，标明危险废物产生原因、回收数量和地点，负责与危险废物处置单位签订合同，明确双方安全环保权利、义务和责任。

（3）监督管理

①危险废物产生和处置单位应建立健全危险废物管理制度，制定管理计划，健全资料台账。

②危险废物产生和处置单位制定相关应急预案，报当地生态环境主管部门和公司安全环保处备案。
③危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位于每月底将转移数量报送当地县级以上政府生态环境主管部门及公司安全环保处备案。
④公司安全环保处会同相关部门不定期检查沾油废物收集、贮存、运送、处置过程，结果纳入HSE管理考核内容。
⑤禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置；废弃物经固液分离后产生的废水应严格执行废水的相关标准进行处理和管理。
（4）贮存、运输、处置主要管理规定

危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》实施危险废物全过程管理。

①危险废物贮存设施必须满足具备防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施等基本要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求的危险废物标志牌式样设置明显标志。

②危险废物临时贮存场所要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规范进行设计和管理。井下作业时带罐作业，落地油100%回收。危险废物贮存场所必须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中的相关要求进行分区和防渗。

③危险废物处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。

④产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境主管部门批准的转移量相符。

（5）危险废物贮存点建设要求
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
危险废物贮存设施退役前应妥善处理处置贮存设施内的危险废物，并对贮存设施进行清理，并依据《中华人民共和国生态环境法典》等相关法律法规加强场地环境风险防控。

6.3水基岩屑、泥浆管理要求
本项目产生的水基岩屑、泥浆等固体废物在收集、贮存、转移、利用、处置过程的污染控制严格按照《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）执行。

（1）油气开采固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相在钻井作业现场循环利用。

（2）水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。

（3）水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%，分离后的液相在钻井现场循环利用。

（4）水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB 18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。

（5）聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑用于油气开采生产作业区的井场铺垫、道路铺设，须满足HJ1461-2026附录A中A.1要求，并使用自然土、砂石等进行表面覆盖，覆盖层厚度在20cm以上。
表A.1  聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值
适用场景
石油烃（mg/kg）
钡（mg/L）
镍（mg/L）
砷（mg/L）
锑（mg/L）
氟化物（mg/L）
苯并[a] 芘（μg/L）
任意区域
2000
7
0.2
0.1
0.05
10
0.1
地下水埋深≥5 m
2200
8.4
0.24
0.12
0.06
12
0.12
地下水埋深≥10 m
2500
9.8
0.28
0.14
0.07
14
0.14
地下水埋深≥30 m
4000
14
0.4
0.2
0.1
20
/
地下水埋深≥50 m
6000
21
0.6
0.3
0.15
30
/
注 1：钡、镍、砷、锑、氟化物和苯并 [a] 芘的浓度指按照 HJ/T 299 制备的浸出液中污染物浓度。

注 2：地下水埋深指拟开展井场铺垫和道路铺设的油气开采作业区浅层地下水丰水期埋深。

7.土壤污染防治措施

（1）为保护工程区土壤，采取以下防治措施：

①源头控制

设备检修期间，采用专用收集罐收集废油；油罐下铺设防渗膜；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。

②过程防控

增强施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。

③分区防渗措施

采取分区防渗措施，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废贮存点、撬装放喷罐、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区；泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区。
④跟踪监测

本工程可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。

（2）为保护工程区土壤，采取以下保护措施：

①应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

②施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

③施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

④确保各环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收等，避免各种污染物对土壤环境的影响。

综上所述，正常情况下，钻井工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，工程实施对土壤环境产生的影响可接受。

8.施工期环境风险防范措施

8.1风险防范措施

井喷防范措施主要在施工设计、钻井作业及安装放喷装置三个方面进行。

（1）施工设计中的防井喷措施

根据井场的具体情况，在施工设计中应做好防井喷措施：

①选择合理的压井液。测试放喷施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染；

②选择合理的射孔方式；

③规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷事故；

④对放喷装置的配备要有明确要求；

⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。

（2）防井喷装置

①以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等；

②以节流管汇为主体的井控管汇，包括放喷管线、压井管线等；

③井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等；

④具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统；

⑤防止井喷失控的专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。
（3）钻井作业中的井喷防范措施

施工单位应严格执行石油天然气钻井HSE管理体系及井控技术标准和规范中的相关规定，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求；

②严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层；

③气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根放喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）；

④按班组进行放喷演习，并达到规定要求；

⑤严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认；

⑥认真搞好地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；

⑦严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；

⑧钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业；

⑨发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进；

⑩关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力三者中的最小值。

（4）硫化氢泄漏的监控与预防措施

1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T 6137-2017）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m3或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m3或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m³（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m³（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。

2）预防措施

在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

③当人员在达到硫化氢危险临界浓度〔150mg/m³（100ppm）〕的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。
8.2其他环境风险防范措施

（1）油品储罐泄漏事故防范措施

严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用存放区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，需经有关检验部门检验合格，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入存放、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（2）撬装放喷罐泄漏风险防范措施
工程设计上已经考虑了防止撬装放喷罐泄漏的措施，放喷罐采用金属罐体，罐区周围铺设防渗膜并设置围堰，避开不良地质和岩土松软的地段。
（3）防柴油外溢风险防范措施

钻井期间备用柴油发电机，柴油储存在油罐中，为防止柴油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：

①加强油罐的维护保养，避免柴油泄漏事件的发生。

②油罐区按照重点防渗区要求进行防渗，采用防渗膜防渗，四周设置围堰，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束后交由资质单位处置。

③危废贮存点按照重点防渗区要求进行防渗，废机油储存于封闭专用收集桶内，发生泄漏消防沙、吸油毡等充分吸附废机油，并将收集吸附后的含油废弃物交由资质单位处置；大量泄漏时先用围油栏围控，再用吸油毡、收油器材回收浮油，严禁直接用水冲洗冲刷，避免油污扩散下渗。
（4）井喷后土壤污染修复措施

井喷事故会导致原油、含油泥浆、钻井液添加剂（如重金属、有机药剂）等污染物渗入土壤，形成非均匀、多介质的复合污染（表层土壤以油类为主，深层土壤可能伴随重金属或盐类污染）。结合污染程度、土壤类型及周边环境，建议采取以下措施：

①在污染区域周边设置防渗围堰，防止地表径流携带污染物扩散至周边农田或水体；

②对浮油、油泥等易收集的污染物，采用“人工铲挖+吸油毡吸附”的方式快速清除，收集的油泥需装入密封防渗袋，交由有资质单位处置，避免二次泄漏。

③对清理后的污染表层（0-30cm），铺设HDPE防渗膜或膨润土防水毯，阻断雨水下渗导致污染物向深层土壤迁移；若污染区位于干旱地区，可覆盖防尘网，防止风蚀导致油类颗粒物扩散。

④通过土壤污染状况调查，选择合适的修复技术，实现土壤功能的恢复；

⑤土壤修复完成后，需通过第三方检测机构开展效果验证，确保达到预设的修复目标，为后续土地利用提供保障。

（5）地表水污染风险防范措施
项目东侧紧邻干河床，山区短时暴雨或融雪季节可形成突发性径流，存在泄漏污染物随井场内径流进入干河床的环境风险，采取以下风险防范措施：
①井场采取“分区防渗”措施，储罐底部及危废贮存点均设有防渗设施，储罐区设置有围堰，发生泄漏时，及时封堵，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；

②本项目施工期避开雨季及冰雪融化季节，在井场外围北侧、西侧布设截排水沟，拦截外部坡面汇水，避免外部汇水径流冲刷井场，同时在井场东侧临近干河床边界修建连续拦挡埂，挡埂内侧铺设防渗土工膜，避免泄漏污染物随井场内径流进入干河床的环境风险；
③采取井喷防范措施，发生井喷事故时，将撬装放喷罐作为一级污染控制措施，对井喷泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理。
8.3应急预案

（1）应急预案编制内容

工程在施工过程中应结合工程实际情况及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制突发环境事件应急预案并在生态环境部门备案。

（2）井喷及井喷失控应急处理预案

根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并在充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：

①井喷失控后严防着火和爆炸，应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。

②迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制定及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。

③井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。

④在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。

（3）井喷应急疏散预案

当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。

为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离。

①井队员工由井队组织撤离；

②拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；

③逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；

④时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生；

⑤当所处位置离井场很远时，向偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。

（4）宣传、培训和演习

①培训。石油天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；石油天然气开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。

②演习。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。

（5）风险管理措施

为加强环境风险预防措施，在工程施工期间对人员管理应做好以下几个方面：

①加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。

③对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对工程具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、储罐等）进行必要的定期巡检。

④施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。

⑤提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。

⑥对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。

⑦加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。

综合以上分析，本项目的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平是可以接受的，本项目建设可行。

建设项目环境风险简单分析内容见表5-4。

表5-4  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
桑塔6-10H井（勘探井）钻井工程

建设地点
新疆维吾

尔自治区

巴音郭楞蒙古自治州

轮台县

（）县

（）园区

地理坐标
经度

84°16'49.089"
纬度

42°11'0.783"
主要危险物质及分布
主要危险物质：原油、柴油、硫化氢、危险废物（废机油、废机油桶）；

分布：钻井管道内、油品储罐内、危废贮存点。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
柴油、原油等油品泄漏污染地表水、土壤及地下水环境，引起生态破坏，火灾爆炸产生的污染物通过大气扩散污染大气环境。

井喷天然气、硫化氢泄漏及遇火发生火灾爆炸，污染大气环境。

危险废物泄漏污染地表水、土壤及地下水，引起生态破坏。
风险防范措施要求
井口设置防喷装置、井控装置和撬装放喷罐，封闭外泄气体，可及时收集溢油，避免原油外泄引起生态破坏，设置危废贮存点收集产生的危险废物，进行分区防渗、油罐区设置围堰等。
结论：工程可能涉及的危险物质包括：原油、柴油、硫化氢、危险废物（废机油、废机油桶）。项目可能发生的风险事故类型主要包括火灾、爆炸、泄漏、井喷事故风险。采取各项风险措施后，本项目环境风险程度属于可接受程度范围内。
9.环境管理

9.1施工期环境管理
（1）施工队设有HSE部门，负责本项目的环保工作，以保证各项环保设施的正常运行和各项管理制度的贯彻执行。

（2）严格遵守国家和当地政府有关健康、安全与环境保护法律法规等相关文件的规定。

（2）严格按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283）和《钻井井场设备、作业安全技术规程》（SY/T5974）执行。

（3）严格遵守集团公司HSE管理原则和塔里木油田分公司HSE相关规定、标准。

（4）植被损失主要来自临时占地，通过加强施工管理，认真做好施工结束后的恢复工作。

9.2施工期环境监理

环境监理的目的是根据国家有关建设项目环境管理的法律法规、标准、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求、建设项目工程技术资料，协助和指导建设单位全面落实环境影响报告书及批复中提出的营运期环境保护措施及风险防范措施，有效落实建设项目“三同时”制度；监督施工单位全面落实环境影响报告书及批复中提出的各项施工期环境保护措施；为建设单位提供环保技术咨询服务，为环保设施“三同时”验收提供依据。项目环境监理施工阶段分为2个阶段，分别为施工准备阶段和施工阶段。

（1）施工准备阶段

参加项目设计交底，了解项目设计要点及设计变更情况；对施工组织设计（方案）中环保相关内容是否满足环评及其批复文件要求进行审核；组织召开首次环境监理工地会议，建立沟通网络和工作关系，明确施工期环境监理的关注点与监理要求；结合工作需要编制《环境监理实施细则》。

（2）施工阶段

收集相关施工资料，一般包括施工组织设计（方案）、施工进度计划、相关环保设施合格证和施工方案及图纸、施工扬尘控制方案等。采取巡视、旁站等环境监理方式对施工期污染防治措施、本工程建设内容、配套环保设施、生态保护措施、环境管理制度、环境敏感目标等与环评及批复文件的符合性进行监理。
委托监理公司对施工单位进行环保日常检查，一般问题及时整改，严重问题停工整改，并按照施工和HSE合同相关条款进行考核处罚，考核情况纳入业绩台账记录。

10.环保竣工验收

（1）环境工程设计

①必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放，按要求制定环境风险事故应急预案；

②建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度；

③项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”。

（2）环境设施验收建议

①验收范围

与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备和装置，以及各项生态保护设施等；环境影响报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

②验收条件

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中有关规定，自2017年10月1日起，编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位进行自主验收，建设单位或者其委托的第三方技术机构应当依照国家有关法律法规及相关技术规范等要求，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。

③建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收，项目环境保护“三同时”验收内容按“六、生态环境保护措施监督检查清单”执行。
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	本项目为能源地质勘探项目，勘探该区域油气储量及质量，不涉及运营期。试油过程中若发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井。待以后新的成油理论成熟后，决定是否进一步利用。封井后需严格落实各项生态恢复措施，按照国家有关土地复垦规定做好土地复垦工作，确保工程区生态环境尽快恢复至未利用前状态。若试油期间发现该井具有开采价值，应根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相关要求，对区块开发、地面工程建设或单井试采开展相应环境影响评价工作。具体生态恢复措施为：

（1）需拆除地面设施，包括井架、储罐、临时营房等，同步清理各种固体废物，确保无废弃物残留。

（2）对机械碾压区域进行30-50cm深度深耕，添加腐熟秸秆、有机肥等改良剂，改善土壤通气性、保水性与肥力。

（3）井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场、站场植被恢复。禁牧区域同步设置围栏，防止牲畜破坏幼苗。

（4）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。

（5）每年春秋季调查植被盖度、物种丰富度、幼苗成活率，盖度不足时补播/补植，及时清除外来入侵物种。

	其他
	1.封井环境影响保护措施

1.1封井环境空气保护措施

（1）封井废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求封井作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

（2）运输车辆使用符合国家标准的油品。

（3）封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类等其他物质泄漏。

1.2封井水环境污染防治措施

封井无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先进行井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。

1.3封井噪声防治措施

（1）选用低噪声机械和车辆。

（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。

（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

1.4封井固体废物处置措施

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。废弃建筑残渣等收集后送垃圾填埋场妥善处理。

（2）对应封堵的井拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废弃物，按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状。

（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

1.5封井生态恢复措施

后期按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）的相关要求对井口进行封堵，并对井场后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下：

（1）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

（2）严格按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）相关要求，先封堵内外井眼，拆除井口装置，地下截去一定深度的表层套管，拆除地面设施、清理井场、清除各种固体废物等，拆除的报废设备和建筑废料等由建设单位进行回收处置。

（3）保证封井措施有效可行，防止窜层，产生二次污染。

（4）将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。

（5）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。

（6）通过宣传教育的形式，使施工工作人员对在项目区生存的野生动物及植物有基本的认识与了解。加强对《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。



	环保投资
	本项目总投资为2100万元，其中环保投资约150万元，占总投资的7.76%，环保投资及“三同时”验收要求见表5-5。

表5-5  环保投资及“三同时”验收一览表
类别

污染源

环保措施

治理效果

投资

（万元）

验收标准

废气

柴油发电机废气
柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料

达标排放
0.5

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）
测试放喷

废气、控压废气

测试放喷科学测算放喷时间，控压系统密封件采用耐油、耐磨损材质，作业前进行压力测试，配套点火放空装置
--

15
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
井场储罐挥发无组织废气
密闭储罐
--
0.5
施工扬尘
洒水抑尘、密闭运输，毡布覆盖等
扬尘产生量

减少

2.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
物料堆场扬尘
建设全封闭物料堆场，储存生物质燃料、炉渣、布袋除尘器除尘灰
扬尘产生量

减少
2.0
机械设备和车辆尾气
检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行
减少排放量

0.5

--

锅炉烟气
采用低氮燃烧技术+布袋除尘器+排气筒
达标排放
15
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值。

废水

钻井废水

钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制

不外排
2
—

酸化压裂返排液
酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层
不外排

10
锅炉排污水和软化废水、生活污水

锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理

不外排

5
—

噪声

设备噪声

柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装等安装减振基础，加强设备保养维护等
昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

5

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
固体废物

泥浆
泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用
妥善处理

20

满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中井场铺垫和道路铺设相关要求
聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆
岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关要求后用于铺垫油区内的井场、道路
聚磺体系废弃钻井岩屑和泥浆
聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测满足HJ 1461-2026相关要求后还原土用于铺垫油区内的井场、道路

布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣、废离子交换树脂、废除尘布袋、生物质颗粒废包装袋
布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣收集后外售综合利用；废离子交换树脂由厂家派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂，不在项目区贮存；除尘布袋由厂家派专人进行更换，并回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存；生物质颗粒废包装袋收集后外售至废品回收站
妥善处理

5
—

废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶
收集后暂存于危废贮存点，定期直接交由有资质的单位接收处置

妥善处理

5

—

生活垃圾

集中收集，定期送至轮台县生活垃圾填埋场处置

妥善处理

3
--

环境风险管理

环境风险

防范措施

安装井控设施，井口设防喷器；按钻井行业规范和设计要求完成；井场外围设置截排水沟；井场进行“分区防渗”，及时收集溢油，避免柴油外泄引起环境污染，配备应急物资（灭火装置、应急点火等）
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置
5
将环境风险控制在可防控范围内

应急预案

合理有效组织各机构部门进行应急、抢险、救援、疏散及控制措施、应急监测
修改完善，并定期演练

4
将环境风险控制在可防控范围内

生态恢复

严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏
按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量
8
--

完钻后井场、生活区、道路等临时占地恢复，场地平整，防沙治沙
针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，监测频次为1次/每年，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态

防渗

重点

防渗区

危废贮存点
铺设防渗材料

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

20

按要求建设

柴油罐区
铺设防渗材料

采用等效黏土防渗层Mb>6.0m，K<1×10-7cm/s
不落地收集装置

撬装放喷罐
钻井平台

柴油发电机区

一般

防渗区

泥浆泵区

铺设防渗材料

等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s
环保罐区
膨润土岩屑池
磺化岩屑处置区
泥浆罐区

其他费用

征地费

20

--

专项评价及验收费

10

--

场地准备及临时设施费 

5

--

环保投资合计

163
—




六、生态环境保护措施监督检查清单

	      内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制临时占地面积，尽量避开植被密集区域，避免直接侵扰野生动物栖息环境，占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行；严格控制施工作业范围，严格控制和管理车辆及机械的运行范围，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，严禁鸣笛，避免噪声惊扰野生动物。加强对施工人员生态环境保护意识的教育，强化保护野生动物的观念，应主动避让，不得惊扰、不得捕猎。井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。对工程区占地范围内表土质量较好的区域的表层土进行剥离，用于生态恢复；项目完工后，对临时占地进行平整，待其自然恢复
	严格控制临时占地面积；项目完工后，做到“工完、料净、场地清”，对临时占地进行平整，充分利用项目施工前期收集的表土覆盖于临时占地区域表层，为植被自然恢复创造良好的条件。对井场、生活区等临时占地范围内不具备植被恢复条件的区域，可采用砂砾料等材料覆盖，以防止侵蚀加剧。
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入“泥浆不落地”系统，分离出的液相全部回用于钻井液配制，不外排
	废水不外排
	-
	-

	
	酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站，处理达标后的水通过富源7井回注区域地层
	
	-
	-

	
	锅炉排污水和软化废水用于道路洒水抑尘，生活污水在生活污水池暂存，定期拉运至轮台工业园区拉依苏化工区污水处理厂处理
	
	-
	-

	地下水及土壤环境
	采取分区防渗措施，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废贮存点、撬装放喷罐、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区；危废贮存点防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，其他重点防渗区：采用等效黏土防渗层Mb>6.0m，K<1×10-7cm/s
	井场进行分区防渗
	-
	-

	
	泥浆泵区及泥浆罐区、磺化岩屑处置区、环保罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区。一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s
	
	-
	-

	声环境
	柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装等安装减振基础
	达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相应限值
	-
	-

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	--
	--

	
	柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）
	--
	--

	
	生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经布袋除尘器处理后经配套排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2排放限值
	--
	--

	
	测试放喷科学测算放喷时间，控压系统密封件采用耐油、耐磨损材质，作业前进行压力测试，配套点火放空装置
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值要求
	--
	--

	
	密闭储罐
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	--
	--

	
	检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行
	--
	--
	--

	固体废物
	泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用
	满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中井场铺垫和道路铺设相关要求
	-
	-

	
	聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ 1461-2026）中相关要求后用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测满足HJ 1461-2026相关要求后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
	
	
	

	
	布袋除尘器除尘灰、锅炉炉渣收集后外售综合利用；废离子交换树脂由厂家派专人进行更换，并回收更换的废弃树脂，不在项目区贮存；除尘布袋由厂家派专人进行更换，并回收更换的废除尘布袋，不在项目区贮存；生物质颗粒废包装袋收集后外售至废品回收站
	妥善处置
	-
	-

	
	废烧碱包装袋、沾油废物、废机油、废机油桶在危废贮存点（8m2）暂存，定期直接交由有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中相关要求
	-
	-

	
	生活垃圾拉运至轮台县生活垃圾填埋场处置
	妥善处置
	-
	-

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	井口设防喷器；及时收集溢油，设置防渗措施，避免柴油外泄引起生态破坏（配备灭火装置、应急点火等）
	将环境风险控制在可防控范围内
	-
	-

	
	应急预案
	编制突发环境事件应急预案并在生态环境部门备案，并定期开展应急演练
	-
	-

	环境监测
	生态恢复效果跟踪监测
	针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态
	-
	-

	其他（防沙治沙）
	严格控制临时占地面积，尽可能减少扰动面积；施工期间，井场及生活区地表应采用砾石压盖，增强地表抗风蚀能力；井场各类池体建设、设备基础施工等过程中产生的土方应合理堆放于井场备用的临时占地区域，避免短时间内反复搬运，土方堆放期间可采取覆盖防尘网等措施避免风力扬尘；钻井作业结束后，对临时占地区域及时进行复垦
	施工结束后，对临时占地区域及时进行平整、恢复
	-
	-


七、结论

	工程建设内容符合国家产业政策要求，符合生态保护红线管理要求，满足生态环境分区管控要求；工程采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放，废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，对区域声环境产生影响可接受；固体废物全部综合利用或妥善处置。工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理；项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏；工程建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响可接受；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目可行。
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