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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆科技学院“新一代信息技术”产教融合实训基地建设项目

	项目代码
	2606-650000-04-01-116691

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区金河路360号

	地理坐标
	

	国民经济行业类别
	P8341普通高等教育
	建设项目行业类别
	五十、社会事业与服务业，110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的），新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	√新建（迁建）

口改建

口扩建

口技术改造
	建设项目申报情形
	√首次申报项目

口不予批准后再次申报项目

口超五年重新审核项目

口重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新疆维吾尔自治区

发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	新发改批复〔2026〕163号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	165

	环保投资占比（%）
	1.375
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	√否

口是：         
	用地（用海）面积（m2）
	14871

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（以下简称《指南》）表1内容，本项目无需设置专项评价，具体情况详见表1-1。

表1-1     专项评价分析判定
专项评价类别
涉及项目类别
判定过程
判定结果
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
项目无有毒有害污染物排放

无需设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及

无需设置
环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目不涉及

无需设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

无需设置
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

无需设置



	规划情况
	规划文件名称：《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划》；

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书》；

审批机关：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局；

审查文件名称及文号：《关于库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书的审查意见》（巴环评价函〔2026〕99号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	库尔勒经济技术开发区位于库尔勒市主城区东南侧，2000年7月经自治区人民政府批准设立，2011年4月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。根据巴政办发〔2014〕24号、巴政办函〔2014〕41号和巴政办函〔2016〕50号，开发区现行管理范围经多次扩区和范围调整，确权管辖面积约137.45平方公里。

本次《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划》（以下简称《规划》）规划范围为开发区实际管理范围，北至南疆铁路，南至希尼尔水库以南的尉犁三北四期防护林，西邻库尔勒梨城机场，东邻库鲁克山，总面积约137.45平方公里。规划期限为2025年至2035年，近期目标年为2030年，远期规划目标年为2035年。

规划目标：全力打造资源赋能、动力强劲、双向开放、绿色安全、品质宜居的开放型产业新城，建设成为丝绸之路经济带核心区重要的开放经济先导区、新疆高质量发展的产业升级引领区和产城融合示范区。核心职能包括：中国西部重要的纺织服装全产业链基地；新疆重要的精细化工和新材料产业基地；丝路核心区重要的开放型商贸物流基地和向西开放的重要算力枢纽；巴州装备制造与航空航天产业基地；巴州总部经济和产业服务新高地；库尔勒市宜居宜业绿色低碳的现代化产业新城。

规划发展定位：“丝绸之路经济带核心区重要的开放型绿色产业新城”，构建“一主四翼两新”产业体系；以化纤及纺织服装产业为“一主”，精细化工及新材料、装备制造、农特产品和生物医药大健康、现代服务业为“四翼”，数字经济、低碳经济为“两新”。

规划空间结构：“一主两副，五轴三片”，即开发区综合服务中心（一主）、西尼尔副中心和南部副中心（两副），沿开发大道、南苑路、鼎兴路、库尉大道、白鹭河一望湖路一河东路形成五条发展轴（五轴），以及北部片区、中部片区、南部片区三个发展片区（三片）。

本次重点产业发展规划对现代服务业发展规划具体路径如下：

1.加快建设库尔勒商务区等总部经济和楼宇经济聚集区。积极吸引中央企业、大型民营企业等在经开区设立总部、地区总部、研发中心、采购中心、销售中心等。经开区要从两个方面发展总部经济。一是积极开展总部企业培育计划。建立“州－市－区”一体化的总部经济统筹推进工作机制，设立总部计划专项基金，鼓励总部企业做大做强。二是打造国内外链接型总部经济。以链主企业为突破口，以“一带一路”等区位优势为战略契机，通过丰富对外开放载体，提升对外开放层次，打造开放型创新经济总部集聚区。

2.推进产学研用一体化发展。积极发挥新疆科技学院、巴音学院等科教资源优势，依托产业成立相关研究院，加速研发成果转移转化。加大产业链技能型人才与职业教育融合，提高经开区职业教育对产业链的人才供给能力。充分发挥人力资源服务产业园在产学研合作领域人力资源产业汇聚、人力资源公共服务等作用。

3.实现康教融合。“康”即老年康养项目，“教”即中小学及幼儿教育，将一老一幼两端进行链接。建设老年康养项目的同时，在周边布局优质的中小学及幼儿教育项目，让活力老人在满足自身康养的基础上，还能够发挥余热，照顾家庭幼小，实现康教融合发展。

4.形成文旅产业与会展经济知名品牌。加强以航空、农产品、文化等优势资源为核心的文旅产业逐步形成特色知名品牌。围绕各产业向东、向西发展空间思路，形成“一带一路”节点会展经济专业知名品牌。同时，加强“文旅+会展”的协同联动，提高各项目整体设计策划与服务水平，提升城市品位和知名度，进一步加强品牌影响力。

5.打造高水平绿色数据中心集群核心带。积极建设布局一批算力产业发展基础设施，加强5G基站建设、宽带扩容、光纤全覆盖，积极承接巴州算力调度中心平台建设任务，将经开区打造成为数字基础设施全、算力调度效率优、绿色数据中心建设标准高的算力枢纽中心核心地带。

本项目为新疆科技学院实验楼建设项目，建设地点位于规划的现代服务区，项目在开发区规划产业布局图位置具体见附图1，用地性质为高等教育用地，项目在开发区土地使用规划图位置具体见附图2；新疆科技学院属于现代服务业发展规划2.推进产学研用一体化发展中的重要组成部分，项目的建设有利于规划中明确的“加大产业链技能型人才与职业教育融合，提高经开区职业教育对产业链的人才供给能力”。

综上所述，本项目建设符合《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划》《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书》和《关于库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书的审查意见》（巴环评价函〔2026〕99号）的相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策相符性分析

本项目为新疆科技学院“新一代信息技术”产教融合实训基地建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于P8341普通高等教育，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类；为允许类，因此项目的建设符合国家产业政策。
2.选址合理性分析

（1）本项目位于库尔勒经济技术开发区金河路360号，属于新疆科技学院用地。根据本项目土地证（新（2024）库经开不动产权第0002463号，具体见附件4）和“关于新疆科技学院‘新一代信息技术’产教融合实训基地建设项目的选址情况说明”（库尔勒经济技术开发区自然资源局），可知本项目用地性质为教育用地，地类为建设用地，为存量建设用地（新疆科技学院建设备用地），不涉及新增用地，符合相关用地要求。

（2）本项目区域开阔，大气污染物扩散条件好，无不良地质情况，拟建项目区在500m评价范围内无自然保护区、风景名胜区等分布，周围无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目南侧150m为西姆莱斯路，隔西姆莱斯路为利泰丝路纺织厂，纺织厂与实验楼直线距离约180m，纺织厂对实验楼几乎无影响。
（3）本项目供电、供排水、通讯、供暖等可依托周边市政基础设施。此外，区域地势平坦、交通便捷，为实验楼的建设提供了良好的基础条件。

（4）项目选址符合当地城镇规划要求，土地权属清晰无争议，充分利用原有存量用地，充分利用原有基础配套设施，节约投资；交通便利，能满足师生需求。环境安静，与高噪声、污染源的防护距离符合有关安全卫生规定等条件

综上，本项目选址合理。
3.与“生态环境分区管控要求”的符合性分析
3.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。

表1-2  《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控要求

部分环境管理政策有关要求

本项目情况

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，因此属于允许类，符合国家产业政策；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合相关要求。

符合

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目属于普通高等教育，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目为普通高等教育，冬季采暖采取集中供热，不新建燃气锅炉。

施工期严格落实绿色施工要求：场地设置围挡及喷淋降尘设施，控制施工扬尘；采用低噪设备、合理安排施工时段，避免噪声扰民；施工废水沉淀回用、固废分类回收，施工结束后及时恢复临时占地生态，全面落实环保管控要求。

符合

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

环评要求本项目按要求编制专项环境应急预案，按规定完成备案，并配套完善应急物资储备与信息化建设，定期开展应急演练，提升环境风险防控实战能力，满足区域联防联控要求。

符合

A4资源利用要求

A4.3能源利用

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不涉及相关产业

符合

3.2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本工程建设地点位于库尔勒经济技术开发区金河路360号，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。

表1-3  《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元编码

ZH65280120016

本工程情况

符合性

环境管控单元名称

库尔勒经济技术开发区

环境管控单元类别

重点管控单元

管控要求
空间布局约束

1.加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转。优化高耗水、重污染工业项目的布局与发展，逐步淘汰落后工艺和设备。淘汰效率低、能耗高、污染严重的小火电机组和小造纸业。

2.通过热电联产、集中供热等工程建设，除必要保留的以外，域内建成区全部淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止审批新建35蒸吨以下燃煤锅炉。

1.本工程不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类；不属于市场准入负面清单中禁止类项目；

2.本项目冬季取暖由集中供热统一解决，不涉及新建锅炉。
符合

污染物排放管控

1.加强工业企业污染治理。开发区属于库尔勒大气联防联控区范围，火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值。加强对除尘、脱硫、脱硝设施的监督管理，确保污染治理设施的高效稳定运行，使各类污染源大气污染物的排放达到国家和地方排放标准。火电行业：所有燃煤机组必须进行脱硫脱硝治理和高效除尘技术改造。石化行业：加快石化企业催化裂化装置脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强挥发性有机物治理、恶臭治理。

2.实施挥发性有机物综合治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站开展油气回收。

3.保证污染治理设施稳定运行。对建成的库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂、库尔勒纺织服装城污水处理及中水回用厂实施“全口径”水污染物排放总量控制。鼓励和支持污水处理收费产业化制度改革，推动处理后污水综合利用；加强污水处理厂的在线监测和环境监察，保障污水处理设施正常运行。

1.本项目为普通高等教育，冬季采暖采取集中供热，不新建锅炉，不涉及相关污染物排放；

2.实验室器皿及仪器的清洗废水纳入危险废物统一管理，纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水与生活污水汇总后一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置。
符合
环境风险防控

1.危险废物无害化处置率达到100%。

2.执行区域大气污染预警应急机制。建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。

3.对使用和排放重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品的工业企业，实行分类管理和全过程监控。建立环保和企业相互对应配合、衔接的环境应急预案。

4.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

5.近期拟建的项目应布局园区南部片区东侧、南侧和东部片区，北部片区和南部片区西侧应布置轻工业，减少地周边敏感点的影响；尽量不引进高风险企业进驻园区。

项目不属于高风险企业，实验室产生的危险废物暂存于危险废物贮存库中，定期交由有资质单位处置。

符合
资源利用效率

1.实施节水措施，提高工业用水的重复利用率，达到节水的目的。实施再生水回用。实现中水回用率达到20%的目标。

2.产业链延伸要符合清洁生产要求，且属于国家鼓励或允许的项目，其中国家已经颁布清洁生产标准的行业，引入项目后其清洁生产水平应达到一级标准以上；国家尚未颁布清洁生产标准的行业，引入项目应达到国内同行业清洁生产先进水平以上，避免清洁生产水平低的项目，落后生产技术、工艺、设备和产品进入。对于不符合清洁生产水平指标的企业，责令更改工艺及设备，对于还达不到清洁生产水平的企业，禁止在现有产业基础上进行延伸；同时，不得新增占地，不得新增与规划产业布局不相符的产业类型。

实验室器皿及仪器的清洗废水纳入危险废物统一管理，纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水与生活污水汇总后一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置，不会影响区域水环境质量。

符合
4.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析

本工程与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析详细情况见表1-4。

表1-4  《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析

规划要求

本项目情况

符合性

强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

本项目为普通高等教育，冬季采暖采取集中供热，不新建燃气锅炉。

施工期严格落实绿色施工要求：场地设置围挡及喷淋降尘设施，控制施工扬尘；

符合

加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。

采用低噪设备、合理安排施工时段，避免噪声扰民；施工废水沉淀回用

符合

加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。

固废分类回收，施工结束后及时恢复临时占地生态，全面落实环保管控要求。

符合

严格落实突发环境事件应急预案制度，提升涉危险废物突发环境事件应急处置水平。

环评要求本项目按要求编制专项环境应急预案，按规定完成备案，并配套完善应急物资储备与信息化建设，定期开展应急演练，提升环境风险防控实战能力，满足区域联防联控要求。

符合

5.与《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析

本工程与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析详细情况见表1-5。

表1-5  《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析

中华人民共和国生态环境法典

本项目情况

符合性

第二编 污染防治，第二分编 大气污染防治，第五节 农业和其他大气污染防治，第二百四十八条 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家规定，采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，实现达标排放。
本项目实验废气经通风橱+二级活性炭装置吸附处理达标后引至楼顶排放
符合

第三分编 水污染防治，第八章 水污染防治措施，第二节 城镇水污染防治第三百零三条向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合水污染物排放标准。

本项目纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水和生活废水一并排入市政污水管网纳入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准
符合

第六分编　固体废物污染防治，第二十二章　建筑垃圾、农业固体废物等污染防治，第五百二十七条　各级各类实验室及其设立单位应当加强对实验室产生的固体废物的管理，依法收集、贮存、运输、利用、处置实验室固体废物。实验室固体废物属于危险废物的，应当按照危险废物管理。第二十三章　危险废物污染防治，第五百三十三条　产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。

本项目所有实验废物均按危险废物管理要求处置
符合

第七分编　噪声污染防治，第二十八章　社会生活噪声污染防治，第五百九十一条使用空调器、冷却塔、水泵、油烟净化器、风机、发电机、变压器、锅炉、装卸设备等可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者等，应当采取优化布局、集中排放等措施，防止、减轻噪声污染。

对水泵、风机等设备加装减震材料，同时加强维护保养，将其安装在操作间内；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准限值

符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目背景
新疆科技学院是一所全日制普通本科高等学校，前身为新疆财经大学商务学院，以财经商科、人文社科为核心办学基底，长期聚焦经管类文科专业建设，形成了较成熟的文科人才培养体系与办学特色，2019年12月经教育部批准转设为自治区直属公办本科院校。学校目前共有金河校区、鸿雁校区两个校区，鉴于金河校区工科专业实训场地匮乏、数字化实训资源供给不足，建设独立的实验实训场地，对学校优化办学布局、服务区域产业发展具有现实必要性与紧迫性，故新疆科技学院拟在学校原有存量用地内新建“新一代信息技术”产教融合实训基地，其中实验楼是实训基地的重要组成部分，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），实验楼属于“五十、社会事业与服务业，110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的），新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，需编制环境影响报告表。为此，新疆科技学院委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。
本项目位于库尔勒经济技术开发区金河路360号，属于新疆科技学院原有存量用地。项目中心地理坐标为东经：86°13'38.971"，北纬：41°39'25.117”，项目周边均为待建设地（空地）。项目西侧150m为金河路，隔金河路为巴音郭楞职业技术学校产教融合示范园；项目南侧150m为西姆莱斯路，隔西姆莱斯路为利泰丝路纺织厂；北侧310m和东侧280m分别为新疆科技学院（金河校区）已建成校区。本次环评主要针对本次新建实验楼，详见项目地理位置图（附图3）和周边关系图（附图4）。

2.项目建设内容
本项目新建一栋实验实训楼，总建筑面积23311.72m2，其中：地上建筑面积21027.16m2，地下建筑面积2284.56m2（人防面积1261.63m2）。地上四层，地下一层，包括实验实训室、辅助用房、办公室、人防地下室等。室外附属配套设施、设备工程包括道路、绿化水电暖等基础设施建设。

项目建设内容见表2-1。

表2-1       项目建设内容一览表

项目类别

建设内容

主体

工程

教学实训楼

共4层，高21.9m，框架结构，总建筑面积23311.72m2，其中地上21027.16m2，地下建筑面积2284.56m2。一层6.0m，2-4层4.8m，最大跨度9.0m。
1F：北侧布置人工智能学院实验室。南侧石油化工学院布置石油工程实验室、储运综合实验室、腐蚀与防腐实验室、易制爆剧毒暂存间、易制毒暂存间、一般固废暂存间、危险废物贮存库及附属用房。
2～4F：北侧布置智能制造与电气工程学院和纺织与材料工程学院，南侧布置石油化工学院，中间以连廊连接。
-1F：地下人防工程。平战结合的储藏室、设备用房（主要为配电室、通风排烟机房、供水泵房、空调机房等，无柴油发电机房和消防水池）等
公用

工程

供电

项目供电由库尔勒经济技术开发区供电电网提供，可满足项目用电需求。

供水

项目供水由库尔勒经济技术开发区自来水供水系统提供，可满足项目用水需求。
供暖

项目采用集中供暖，热源由库尔勒经济技术开发区供暖系统提供，可满足项目冬季供暖需求。

环保工程

废气

加强停车场周边绿化，减少车辆尾气对项目区及周边环境的影响。实验室有机废气经通风橱收集后经二级活性炭吸附装置处理后，由27m高排气筒排放。
废水

生活污水
生活污水通过新疆科技学院内部排水管网排入库尔勒经济技术开发区污水管网，最终排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置。

实验废水

实验废液及实验器材清洗废水收集至废液桶后按危险废物统一管理；纯水制备废水、实验器皿润洗废水和地面清洗废水一并排入库尔勒经济技术开发区污水管网，最终排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置。

噪声

对水泵等设备加装减震材料，同时加强维护保养，将其安装在操作间内；对车辆进行合理分流、限速限行，禁止鸣笛；在项目区及周边种植高大树木等措施。

固废

一般固废

实验室一般固废分类收集后，存放于一楼的一般工业固废暂存间（37m2），按其特性需分类收集暂存，可交由废品回收单位回收；生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。

危险废物

实验过程中产生的实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭危险废物，集中收集暂存于危险废物贮存库（37m2）内，委托具有相关处置资质的单位定期清运处置。

生活垃圾

生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。
环境风险

按照相关规定和要求对危险废物贮存库等进行防腐防渗处理；危险化学品试剂由专人管理和存放。

3.主要设备

本项目建设的实验室为化工与纺织工程实验室，无动物实验。项目主要设备见下表。
表2-2       主要仪器及设备一览表

序号

设备名称

型号/规格

数量

1

二氧化碳PVT曲线测定实验装置
LPK-SPVT
4
2

二元系统汽液平衡数据测定实验装置
LPK-SVLB
4
3

多功能特殊精馏实验装置
LPK-SDM
4
4

综合流体力学实验装置
LPK-BFMC-C
4
5

恒压过滤实验装置
LPK-BFLP
2
6

综合传热实验装置
LPK-BHTC
4
7

循环风洞道干燥实验装置
LPK-BDR
4
8

板式精馏塔性能的测定实验装置
LPK-BDIS
4
9

停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置
LPK-SSTR
4
10

萃取实验装置
LPK-BHTC
4
11

雷诺演示实验装置
LPK-BRE
2
12

伯努利方程演示实验装置
LPK-BBNL
2
13

八篮恒温烘箱
Y802N
1
14

纤维细度分析仪
YG（B）002-1
1
15

单纱强力机
YG（B）021DL
1
16

纱线捻度仪
Y（B）331C
1
17

毛羽测试仪
SY200
1
18

缕纱测长机
YG（B）086
1
19

吸收与解析实验装置
LPK-BABO-C
1
20

超滤、纳滤、反渗透组合膜分离实验装置
LPK-SUNR
1
21

半自动小样机
SGA598
12
22

空压机
DHF-30PM
1
23

数字式小样粗纱机
DSRo-04-6
1
24

数字式小样细纱机
DSSp-05B-S-C-G
1
25

精密络筒机
型号TY—50
1
26

烘箱
DHG-943B S-Ⅲ
1
27

单纱浆纱机
GA392
1
28

多功能强力机
YG（B）026HC-250
1
29

织物密度镜
Y（B）511B
1
30

起毛起球仪
DR502LN
1
31

织物平磨仪（马丁代尔仪）
YG（B）401T
1
32

数字式透气量仪
YG（B）461EC
1
33

织物折皱弹性仪
YG（B）541E
1
34

水平法折痕回复角测试仪
YG541A
1
35

电子天平
YP6001N
1
36

电子天平
JA4003N
2
37

酸度计
PHSJ-3F
4
38

台式干燥箱
DHG-9023A
1
39

气相色谱仪
GC-2014C
1
40

傅里叶变换红外光谱仪
IRSpectra
1
41

双光束紫外可见分光光度计
UV-1900i
1
42

电化学工作站
CHI660E
1
43

可见分光光度计
723S
2
44

智能酸度计
PHS-4
2
45

数字移液枪20-200uL PL+/100-1000uL PL+1-10mL PL+
赛默飞/Thermo Fisher
6
46

标准光源箱（六光源）
YG（B）982C
2
47

真空干燥箱
DZF-6020
1
48

马弗炉
SX2-5-12N
1
49

冷冻干燥机
LGJ-12A
1
50

压片机
Lab Press15T
1
51

集热式磁力搅拌器
DF-101S
6
52

集热式磁力搅拌器油浴锅
DF-101S
6
53

循环水式多用真空泵
SHB-Ⅲ
2
54

双频多功能超声波清洗机
SCQ-2211E
1
55

旋转蒸发仪（含水循环真空泵）
RE-3000A
2
56

恒温磁力搅拌器
Feb-85
6
57

数显悬臂式强力电动搅拌器
RWD50
5
58

电导率仪
FE38standard
2
59

台式大容量高速离心机
H1850
1
60

水热合成反应釜（50ML 100ML 200ML 250ML

150ML）
HTG
2
61

高速万能粉碎机
FW100
2
62

电热恒温鼓风干燥箱
DHG-9070A
2
63

水浴振荡机
SHZ-82
1
64

超纯水机
CR-Easy30
1
65

加热套
KDM-A
8
66

管式炉
GSL-1100X-S
1
67

玻璃仪器气流烘干器
B12
2
68

恒温水浴锅
HH-600
10
69

电动搅拌机
D2010W
2
70

旋转式黏度计
NDJ-5ST
2
71

热转印印花机
DW0705
1
72

电热鼓风烘箱
DHG-9143BS-111
1
73

玛瑙研钵（90、120）
2
74

电子天平
FA2204B
2
75

冰箱
无霜BCD-220L
1
76

常规药品柜
1
77

耗材储物柜
1
78

医疗箱
1
79

磁力搅拌器
X85-25
2
80

分光测色仪
YLD3010
1
81

低温等离子体表面处理机
YG-PJ100
1
82

研究型接触角测量仪
V5
1
83

静电纺丝机
R-001
84

织物耐静水压实验仪
YG（B）812D-20型
1
85

纺织品甲醛测定仪
YG（B）201G
1
86

垂直织物阻燃测试仪
YG（B）815D
1
87

纺织品防紫外线性能测试仪
YG（B）912E
1
88

织物摩擦带电测试仪
YG（B）403
1
89

电热鼓风烘箱
DHG-9143BS-111
1
90

极限氧指数测定仪
HF-2
1
91

耐洗色牢度试验机
SW-12AC
1
92

红外线高温染色小样机24杯款
RHS-24
1
93

耐摩擦色牢度测试仪
YG（B）571G
1
94

烘干定型机
LD3642
95

织物毛细效应测试仪
YG（B）871C型
2
96

纺织印染电动小轧车
MU505A
1
97

电热鼓风烘箱
DHG-9143BS-111
98

恒温水浴锅
HH-600
20
99

电子天平
JA4003N
4
100

干燥箱
DHGG-9245A
1
101

烘箱
DHG-943B S-Ⅲ
1
102

酸度计
PHSJ-3F
6
103

万分之一电子天平
FA2004
1
104

旋光仪
WZZ-2S
1
105

真空抽滤机
1000ml
1
106

紫外可见光光度计
759S
1
107

纺织印染电动小轧车
MU505A
1
108

全自动型白度仪
WSB-3A
2
109

恒温水浴锅
HH-600
20
110

电热鼓风烘箱
DHG-9143BS-111
1
111

哈氏切片器
YG（B）172型
2
4.主要原辅材料消耗
本项目基础化学实验室设置有独立的库房，用于存放实验试剂，项目所有实验材料均为外购。主要试剂消耗见表2-3。

表2-3      主要试剂清单

序号
名称
规格
最大存储量
消耗总量
一、化工实验室
1

无水乙醇（分析纯）
瓶

5kg
50kg
2
红墨水
瓶
0.2kg
0.4kg
3
聚乙烯醇（平均聚合度1750±50）
500g
1kg
4kg
4
碘（分析纯）
500g
0.5kg
0.5kg
5
KI（分析纯）
500g
0.5kg
0.5kg
6
无水硫酸镁（分析纯）
500g
0.5kg
1kg
7
正丙醇（分析纯）
500mL
0.4kg
0.8kg
8
正己烷（分析纯）
500mL
0.33kg
0.66kg
9
氯化钾（分析纯）
500g
1.05kg
1.05kg
10
丙三醇（分析纯）
500mL
0.6kg
1L
11
亚硫酸氢钠（分析纯）
500g
0.5kg
0.5kg
12
氯化钠
瓶
2
-
二、基础化学实验室
1
葡萄糖
500g/瓶
0.5kg
0.5kg
2
粗盐
500g/袋
2.5kg
5kg
3
白醋
5L/瓶
10kg
30L
4
硫酸钠十水
500g
0.5kg
1kg
5

甲基红
25g
0.025kg
0.075kg
6

氯化钠
500g
1kg
3kg
7

氯化钾（100g）
瓶
0.2kg
0.4kg
8

硫酸铜（500g）
瓶
0.5kg
1kg
9

氯化锌（100g）
瓶
0.1kg
0.2kg
10
浓盐酸
瓶
5kg
5kg
11
硝酸
瓶
3kg
3kg
12
十二烷基硫酸钠（100g）
瓶
0.1kg
0.2kg
13
尿素（500g）
瓶
0.5kg
1kg
14
萘（25g）
瓶
0.025kg
0.05kg
15
六亚甲基四胺
100g
0.1kg
0.2kg
16
氧化锌（基准试剂）
500g
0.5kg
1kg
17
二甲酚橙指示剂
10g
0.01kg
0.02kg
18
非离子型表面活性剂TritonX-100
1000mL
1kg
2kg
19
非离子表面活性剂聚乙二醇600
500g
0.5kg
1kg
20
碳酸钠
500g
0.5kg
1kg
21
硫酸钠
500g
0.5kg
1kg
22
阿司匹林
500g
0.5kg
1kg
23
硫酸锌
500g
0.5kg
1kg
24
明矾
500g
0.5kg
1kg
25
氯化铵
500g
0.5kg
1kg
26
醋酸钠（500g）
瓶
1kg
2kg
27
铬黑T
25g
0.025kg
0.05kg
28
三乙醇胺
500mL
0.56kg
1.12kg
29
EDTA・2Na・2H2O
500g
0.5kg
1kg
30
维生素C
100g
0.1kg
0.2kg
31
碘
500g
0.5kg
1kg
32
淀粉
250g
0.25kg
0.5kg
33
碘化钾
500g
0.5kg
0.5kg
34
硫代硫酸钠
500g
0.5kg
0.5kg
35
98%硫酸
瓶
5kg
5kg
36
乙醇（500ml）
瓶
4kg
8kg
37
溴化钾
10g
0.02kg
0.04kg
38
维生素 B2
250Mg
（500ml）
0.001kg
39
草酸钙
500g
1kg
2kg
40
酚酞
25g
0.05kg
0. 1kg
41
甲基橙指示剂
25g
0.05kg
0. 1kg
42
凡士林（500g）
瓶
0.5kg
1kg
三、纺织实验室
1

碘-碘化钾饱和溶液
瓶
2
1L
2
氢氧化钠（500ml）
瓶
0.5kg
1kg
3
间甲酚（500ml）
瓶
0.5kg
1kg
4
二甲基甲酰胺（500ml）
瓶
0.475kg
0.95kg
四、轻化实验室
1

氯化钠(500g)
瓶
5kg
10kg
2

无水碳酸钠(500g)
瓶
5kg
10kg
3

碳酸氢钠(500g)
瓶
5kg
10kg
4

硫酸铵(100g)
瓶
0.5kg
1.5kg
5

扩散剂NNO(100g)
瓶
0.2kg
0.5kg
6

磷酸氢二铵(100g)
瓶
0.2kg
0.5kg
7

磷酸二氢铵(100g)
瓶
0.2kg
0.5kg
8

海藻酸钠(100g)
瓶
0.2kg
0.5kg
9
尿素(500g)
瓶
2.5kg
5kg
10
无水醋酸钠(500g)
瓶
1kg
2.5kg
11
无水硫酸钠(500g)
瓶
5kg
10kg
12
阳离子表面活性剂1227(100g)
瓶
0.5kg
1kg
13
防染盐S(1000g)
瓶
2kg
5kg
14
防水整理剂(1000g)
kg
2kg
5kg
15
阻燃整理剂(1000g)
kg
2kg
5kg
16
抗菌整理剂(1000g)
kg
2kg
5kg
17
防紫外整理剂(1000g)
kg
2kg
5kg
18
肥皂粉(1000g)
袋
5kg
12kg
19
活性染料系列(1000g)
kg
2kg
5kg
20
AQ-LE染料系列(1000g)
kg
3kg
6kg
21
（还原）士林染料系列(1000g)
kg
1kg
3kg
22
重铬酸钾(500g)
瓶
2kg
5kg
23
氢氧化钠（500ml）
瓶
5kg
10kg
24
润湿剂（1000g）
kg
2kg
5kg
25
硅酸钠(500g)
瓶
2kg
5kg
26
精炼剂（1000g）
kg
2kg
5kg
27
变色硅胶干燥剂(500g)
瓶
2kg
5kg
28
双氧水（500ml）
瓶
2.4kg
6kg
29
双氧水稳定剂（1000g）
kg
5kg
10kg
30
高锰酸钾（1000g）
瓶
1kg
3kg
31
元明粉（500g）
瓶
2kg
5kg
32
树脂整理剂（M2D树脂）（1000g）
kg
5kg
10kg
33
交联剂（1000g）
kg
2kg
5kg
34
氢氧化钡（500g）
瓶
1kg
3kg
35
酚酞指示剂（100ml）
瓶
0.4kg
1.0kg
36
广泛 pH试纸
本
40
-
37
苯酚（100g）
瓶
0.2kg
0.6kg
38
氯化镁（500g）
瓶
1kg
2kg
39
冰醋酸（500ml）
瓶
1kg
2.5kg
40
次氯酸钠（500g）
瓶
1kg
2.5kg
41
N，N-二甲基甲酰胺（500ml）
瓶
1kg
2kg
42
环己酮（500ml）
瓶
1kg
2kg
43
间甲酚（500ml）
瓶
2kg
4kg
44
无水乙醇（500ml）
瓶
2kg
5kg
45
甘油（500ml）
瓶
1kg
2kg
46
火棉胶（500ml）
瓶
0.6kg
1.2kg
47
碎铜丝（1000g）
瓶
1kg
4kg
48
硫酸铜（500ml）
瓶
2kg
5kg
49
保险粉（1000g）
瓶
5kg
15kg
50
抗静电剂SN（500ml）
瓶
2kg
5kg
51
36%醋酸（500ml）
瓶
2kg
5kg
主要危化品材料理化性质情况见表2-4。

表2-4      项目涉及危化品试剂材料理化性质一览表

名称

理化性质

硫酸

纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。溶于水，有很强的吸水能力，为无机强酸，腐蚀性很强，化学性很活泼。能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。具有强烈的腐蚀性和氧化性。

盐酸
盐酸是无色液体，工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色，氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。

硝酸
分子式：HNO3，分子量63.01，纯硝酸为无色液体，相对密度1.5，熔点：-42℃；沸点83℃；易溶于水，不稳定，遇光或热会分解。本品助燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。毒性毒理：大鼠吸入LC50：49ppm/4小时。

苯酚

苯酚（Phenol，C6H5OH）是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，熔点43℃，相对蒸气密度（空气=1）3.24，饱和蒸气压（kPa）：0.13（40.1℃），可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。常温时易溶于乙醇、甘油、氯仿、乙醚等有机溶剂，室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚。可吸收空气中水分并液化。有特殊臭味，极稀的溶液有甜味。腐蚀性极强。化学反应能力强。与醛、酮反应生成酚醛树脂、双酚A，与醋酐；水杨酸反应生成醋酸苯酯、水杨酸酯。还可进行卤代、加氢、氧化、烷基化、羧基化、酯化、醚化等反应。

乙醇
乙醇，有机化合物，分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。

高锰

酸钾

高锰酸钾，一种强氧化剂，为黑紫色、细长的菱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，分子式为KMnO4，分子量为158.034。熔点为240°C，但接触易燃材料可能引起火灾。在化学品生产中，广泛用作氧化剂。

氢氧

化钠

无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇，不燃。

对硝基苯胺PNA
CAS号：100-01-6，黄色结晶或粉末，熔点146~148℃，沸点3324℃，相对密度（水=1）1.42、相对蒸气密度4.77，不溶于水，微溶于苯，溶于乙醇、乙醚、丙酮、甲醇。易燃，蒸气与空气能形成爆炸混合物。
苯胺
分子式为C₆H₇N，无色油状易燃液体，有强烈气味，熔点-6.2℃，沸点184.4℃，相对密度（水=1）1.02、相对蒸气密度（空气=1）3.22，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
重铬酸钾
分子式为K2Cr2O7，橘红色结晶性粉末，熔点398℃，沸点500℃，相对密度（水=1）1.02，相对蒸气密度（空气=1）3.22，溶于水，不溶于乙醇。强氧化剂。
次氯酸钠
分子式为ClNaO，无色液体带有强烈的气味，熔点-6℃，沸点40℃，相对密度（水=1）1.21，易溶于水生成烧碱和次氯酸。
三乙醇胺
分子式为C6 H15NO3，无色至淡黄色粘性液体，熔点21℃，沸点335.4℃，闪点185℃，相对密度（水=1）1.2，易溶于水、乙醇和丙酮，微溶于乙醚、苯和四氯化碳中。可燃。
九水硫化钠
分子式为Na2S9 H2O，无色透明乃至浅黄色大型正方晶系柱状结晶。熔点50℃，沸点920℃，密度2.47g/mL。溶于水呈强碱性反应。微溶于乙醇。在酸中分解而发生硫化氢。不溶于醚。
丙酮

分子式为C3H6O，无色透明液体，有特殊气味，熔点-94°C，沸点56°C，闪点1°F，密度0.791g/m。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物，爆炸极限2%～12.8%（体积）。丙酮的羰基能与多种亲核试剂发生加成反应。能与氨衍生物、氢氰酸、炔化物、有机金属化合物反应。丙酮还能进行a氢的反应。蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

冰乙酸

分子式为C2H4O2，又名冰醋酸，透明液体，熔点16.2℃，沸点117.1℃，闪点40℃，密度1.1g/mL，在16ºC以下凝固。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。具有腐蚀性。溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。

试剂管理要求：

实验室试验药品的贮存事项及其相关化学药品管理要求：

①药品进入实验室，由专人负责接收、登记、建账、入库和保管。实验室管理人员，根据化学药品的性质进行分类分区存储，对于剧毒、易燃、易爆、易挥发和有腐蚀性的药品，则定室定点放在有提示性的专用柜内，非管理人员不得接触。使用人员须向实验药品管理人员申领，填写领取记录后方能申领使用。负责管理的人员在发放后应当及时收回剩余的药品及溶液，不得与其他药品混放。配制试剂时，应在通风橱内进行操作。有毒、有害药品的废弃物应当按危险废物处置，不得与其他废弃物混放。贵重药品严格控制发放数量，使用多少，领取多少，不得浪费不得多报多领。需要低温保存的药品须按要求存放于专用的冰箱内，并在冰箱门上粘贴提示性标签，不得与其他试剂混合存放。

②避光保存的药品及其所配制的试剂，均应按要求用棕色容器（瓶）保存，或用深色纸包裹；药品一律放入药品柜内，不得与配制的溶液混在一起放置；固体药品与液体药品需分开放置；所有药品按英文字母顺序放置；因使用不当或不慎造成人员伤害事故时，首先应抢救受伤人员及时报告上级；使用中，做到安全、准确。不浪费，不乱弃乱扔。

在实验过程中使用的药品，大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，实验室常用药品见表2-3，实验室常用化学实验试剂理化性质见表2-4。操作后的残留药品根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物。操作后的残留药品，则集中收集于实验室废液收集桶内，收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期清运处置。

5.实验室使用时间及使用人数

实验室的常规使用时间段、法定节假日、寒暑假不对外开放。全年运行天数约260天（每学期按18个教学周计算）、寒暑假停用。项目实验室原则上全天开放，但实际使用是根据课程安排使用，学院实验课程仅占总课程的30%左右，实验室不会全时段运行，考虑到各个实验室不是每天都安排实验，综合考虑后实验室平均运行时间以4h/d估算，每天使用师生总人数以300人计算。
6.公用工程

6.1给水
本项目用水均依托市政供水管网，本项目生产过程中主要用水可分为：纯水制备用水、实验室清洗用水、生活用水、地面清洗用水，合计用水量为3694.74m3/a。
（1）纯水制备用水
纯水制备用水主要用于实验试剂的配置以及实验器皿润洗，根据建设单位提供资料，实验器皿润洗和实验试剂配制纯水用量为27.3m3/a。其中实验器皿润洗每天润洗使用纯水15L，年清洗天数为260天，纯水年用水量为3.9m3/a；实验试剂配制每天使用纯水90L，年清洗天数为260天，纯水年用水量为23.4m3/a；本项目超纯水机采用反渗透法制造纯水，出水效率为70%。则纯水制备用水为39m3/a。
（2）实验室清洗用水
本项目实验器具清洗采用自来水冲洗三道的方式。根据建设单位提供资料，试管等清洗过程中第一遍及第二遍清洗时用水量以30mL/人次计算。根据学校教学安排，实验室使用人次约为300人/d，使用时间以260天/年计算，则第一遍及第二遍清洗用水量为0.009m3/d，2.34m3/a；第三遍清洗用水量以300mL/人次计算，则第三遍及以后清洗用水量最大用量为0.09m3/d，23.4m3/a；清洗用水用量为0.099m3/d，25.74m3/a。

（3）地面清洁用水

地面清洁每1~2周进行一次，考虑到学校有寒暑假，预计每年清洁30次，单次地面清洁用水量为30m3（2L/m2，根据分楼层平面布置图，本次新建试验后实验室总计面积约15000m2），则地面清洗用水量为900m3/a。

（4）生活用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），高等院校实验楼生活用水人均用水量按每人35L/d计算，则生活用水量为10.5m3/d（2730m3/a）。

6.2排水

本项目营运期间产生的废水主要为纯水制备废水、实验清洗废水、地面清洗废水及生活污水。

（1）纯水制备废水
本项目使用的纯水机出水效率为70%，用水量为39m3/a，则纯水制备尾水产生量约为11.7m3/a，排入市政污水管网纳入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。

（2）实验清洗废水
①实验设备及仪器清洗废水
根据《国家危险废物名录》（2025年版），教学活动中实验室产生的重金属无机废液、有机废液、废酸、废碱、具有危险特性的残留样品等属于危险废物。为尽可能收集实验过程中产生的危险废物，环评要求制定实验室操作规范，在实验过程中严格按照实验室操作规范进行实验，实验完成后，将实验残渣、残液全部倒入危险废物收集桶内，沾染实验残渣、残液的玻璃仪器（试管、烧杯等）需要清洗时。

清洗废液产生量按100%计算，则第一遍及第二遍清洗废水量为0.009m3/d，2.34m3/a，第三遍清洗废水产生量为0.09m3/d，23.4m3/a。

项目实验试剂主要为酸、碱、盐类物质，涉及少量的硫酸铬、高锰酸钾、重铬酸钾等，清洗废水均按照危险废物进行管理。

②实验器皿润洗废水

本项目使用的玻璃容器及器具需使用纯水进行润洗，润洗用水的损耗率约10%，则产生器具润洗废水3.24m3/a。由于润洗水水质简单，经实验室管道汇同生活污水经污水总排放口排入市政污水管网纳入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。

（3）地面清洗废水

本项目地面清洗用水量为900m3/a，考虑地面清洗过程的损耗（20%），则地面清洗废水量为720m3/a，排入污水管网。

（4）生活污水

本项目工作人员生活用水量为10.5m3/d（2730m3/a），产污系数按照80%计算，则生活污水产生量为8.4m3/d（2184m3/a），排入污水管网。

本项目水平衡图，见图1。
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图1    项目水平衡图     单位：m3/a

6.3供电
项目区用电接市政电网，可满足项目区用电要求。

6.4供暖

本项目采用集中供暖，供暖热源由库尔勒经济技术开发区供暖系统提供。

7.项目区平面布置及各楼层布置
由新（2024）库经开不动产权第0002463号不动产权证书可知，科技学院金河校区于2024年以划拨的形式取得了学院西南角400亩用地，本次建设实验楼位于划拨的400亩用地范围内（实验楼位于400亩的西南侧），现状周边均为空地。根据总平面规划图可知（具体见附图5规划总平面图）北侧为拟建教学楼，南侧隔校园道路为拟建校企合作基地，西侧为拟建企业孵化基地，东侧为拟建主要出入口（主干道）。实验楼周边交通四通八达，方便服务学生。

本次实验楼地下一层层高5.4m，主要布置变配电室、人防工程、设备用房等；

一层层高设计6m，中间走道串联各个实验室，在连廊处设置室外休闲平台。北侧布置实验室，主要为：智能产线运维创新实验室、人工智能实验室、分析测试室、丝路染韵工作坊、工程材料实验室、信息技术+纺织交叉创新工作室。南侧石油化工学院布置石油工程信息技术实验室、储运综合实验室、腐蚀与防腐实验室、易制爆剧毒暂存间、易制毒暂存间、固废暂存间及附属用房。

2层至4层：2-4层，层高4.8m，北侧布置智能制造与电气工程学院和纺织与材料工程学院，南侧布置石油化工学院，中间以连廊连接。

其中二层北侧设置非织造专业实验室、高分子化学实验室、非织造力学实验室和功能纤维开放实验室，南侧设置物理化学实验室、有机化学实验室和分析化学实验室；三层北侧纺织实验室（包括纱线检测实验室、织物检测实验室、纺织打样实验室、纺织理化实验室等），南侧设置化工实验室（包括精细化工实验室、化工专业实验实训室和化学原理实验实训室）；四层北侧设置轻化工艺实验室、药品库房、玻璃耗材暂存间等，南侧设置精细化工合成实验实训室、精细化工精密仪器实验实训室、精细化工涂料性能检测实验实训室、科研实训室、实验实训室和科研室。

项目各楼层平面布置详见附图5-1~5-5相关楼层平面布置图。

项目平面布置满足使用功能、防火规范要求，布局紧凑，分区明确，平面布置合理。

8.项目投资估算

本项目总投资为12000万元，其中申请中央预算内资金10000万元，新疆科技学院自筹资金2000万元。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程图及产排污环节分析

1.1施工期产污环节图

本项目在施工期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生不同程度的影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、废水等对项目区及周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声的影响尤为突出。
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图2  施工期流程及污染物产生情况示意图

1.2施工期间产生的主要污染物

（1）大气污染

①扬尘

施工期场地平整、基础工程、土建工程将会有扬尘产生；建筑材料的堆存、使用过程中会产生一定的粉尘；运输建筑材料、车辆行驶也会产生扬尘。

②汽车尾气

施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等。

（2）废水污染

施工废水主要来自混凝土养护水和施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为CODcr、SS等。

（3）噪声

项目施工期主要的噪声源有挖掘机、振动器、电钻等设备；运输车辆也将产生一定的交通噪声。

（4）固体废物污染

施工期间需要场地平整、地基开挖，运输弃土、各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留部分建筑垃圾。

2.运营期工艺流程及产排污环节分析
2.1实验楼实验流程及产排污环节图
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图3   运营期主要工艺流程及产污环节图

实验流程简述及产污环节分析：
实验前准备：开展实验前，实验教师根据教学实验需求，将所需试剂、仪器、药品、发放至实验桌，该过程基本没有污染物产生。
实验目的、要点等讲解：准备工作做完后，教师提前为学生讲解实验目的、要点、操作流程、操作规范，并对涉及的实验仪器、实验药品的理化性质进行分析讲解，并告知注意事项。
实验：教师首先为学生进行演示实验，演示结束后，学生进行分组实验。实验过程中产生的污染物包括实验废气以及实验废液、废渣。
实验过程中产生的废气分为无机废气（主要为酸雾）和有机废气（挥发性有机物，以非甲烷总烃计）。实验过程中产生的废气通过通风柜+二级活性炭吸附处理装置处理后外排。

实验过程中产生的废液、废渣以及过期药品均应收集存放于危险废物收集桶内，且必须设置规范的危险废物贮存库暂存危险废物，委托有资质单位进行清运处置。

实验完成后，按照要求及操作规范对实验仪器进行清洗，并对实验桌面进行整理。仪器设备清洗过程中产生清洗废水。由于实验过程中仪器内壁可能沾有废酸、废碱等危险物质，为尽可能收集实验过程中产生的危险废物，环评要求应制定相应的实验室操作规范（严禁实验室废液直接倒入下水道，高浓度清洗废液必须分类倒入专用的废液收集桶内）。

项目实验试剂主要为酸、碱、盐类物质，涉及少量的硫酸铬、高锰酸钾、重铬酸钾等，清洗废水均按照危险废物进行管理。

实验过程中由于通风系统配备的风机会产生噪声，噪声值约为80dB（A）左右。

2.2运营期主要污染物

（1）废气

本工程主要废气污染源为实验室废气和汽车尾气等。

（2）废水

本项目废水主要为实验楼师生的生活污水、实验器皿的清洗废水和地面清洗废水等。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于进出设备噪声（空调噪声、风机、泵等动力设备）。

（4）固废

本项目固体废物分为一般固废、危险废物和生活垃圾。其中：一般固废主要为实验室的废包装物，危险废物主要为实验室实验废液、废活性炭等。

2.3产排污环节

产排污情况见表2-5。

表2-5    产排污环节一览表

项目

产生工序

主要污染因子

废气

实验过程

酸雾、非甲烷总烃
废水

实验设备及仪器清洗废水

含少量的硫酸铬、高锰酸钾、重铬酸钾等，按照危险废物进行管理。
纯水制备废水
pH、COD、BOD5、SS、TP、氨氮、TN等

实验器皿润洗废水
地面清洗废水

生活污水
噪声

实验室通风柜

噪声

固废

实验室一般固废
实验过程

废弃外包装物（纸箱、木箱等）

危险废物

实验过程

实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭

师生生活

生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	新疆科技学院2016年迁至库尔勒建校以来，在施工过程中施工单位严格按照当时的法律法规，全面落实“8个100%”等相关环境保护管控措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，被施工期的一些施工行为破坏的生态环境已恢复，项目周边生态环境良好。根据学校实际建设内容，前期建设过程中不涉及相应的化学、生物实验室，不需要开展环境影响评价。根据现场踏勘，未发现有遗留环境问题，未收到环保投诉。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境质量

现状

	1.大气环境质量现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次环境空气质量现状采用库尔勒市(经济开发区)自动监测站2024年连续1年的监测数据，进行项目所在区域环境空气达标的判定，具体详见如下：

①监测项目、监测时间

监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；

监测时间：2024年连续1年监测数据。

②评价标准

根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段中的二级标准。

③评价方法

按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1的二级标准过渡阶段浓度限值的即为达标。
④空气质量达标区的判定

表3-1      区域空气质量现状评价表

污染物

评价项目

浓度（μg/m3）

标准

（二级）

占标率%

达标情况

SO2
年平均

5

60

8.3

达标

24h平均第98百分位数

10
150

6.7
达标

NO2
年平均

17
40

42.5
达标

24h平均第98百分位数

50
80

62.5
达标

CO

（mg/m3）
24h平均第95百分位数

1

4

25

达标

O3
最大8小时滑动平均值的第90百分位数

136
160

85
达标

PM10
年平均

142
60

236.7
超标

24h平均第95百分位数

375
120

312.5
超标

PM2.5
年平均

39

30

130

超标

24h平均第95百分位数

77
60

128.3

超标

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和日均浓度，CO日均浓度、O3最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段中的二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度和日平均第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。
造成区域环境空气不达标的主要原因为项目所在地区干燥，在风力作用下易引发风力起尘，造成区域颗粒物超出标准限值要求。
2.水环境现状监测与评价

2.1地表水环境质量现状

本项目纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水与生活污水一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源的调查。

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》可知：2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。

项目区最近地表水体为库塔干渠，位于项目区西侧约2.4km处，源头为孔雀河，根据《巴音郭楞蒙古自治州环境功能区划》为Ⅲ类水体，其水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

2.2地下水环境质量现状

项目拟对危险废物贮存库按照相关的设计要求对其进行防渗处理，同时委托具有相关资质的单位妥善收集和处置实验废液和废活性炭等危险废物；生活污水等集中排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置，正常运行情况下不存在对项目区地下水环境造成污染影响。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为新疆科技学院实验楼建设项目，属于附录A中：V社会事业与服务业-157、学校、幼儿园、托儿所中有实验室的学校（不含P3、P4生物安全实验室），地下水环境评价类别Ⅳ类。Ⅳ类可不开展地下水环境影响评价，故本次环评未对项目区地下水环境质量现状进行监测。

3.声环境现状监测与评价

项目厂界外四周50m范围内无声环境敏感保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关的规定和要求，故本次环评未开展声环境质量现状监测。

4.土壤环境质量现状

本项目为新疆科技学院“新一代信息技术”产教融合实训基地建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，故本次环评未对项目区及周边的土壤环境质量现状进行监测。
5.生态环境

本次生态环境现状调查主要采用现场勘察、访问与现状资料收集相结合的方法，分析本项目区域的生态环境现状。

项目区位于库尔勒经济技术开发区，主要野生动物有麻雀、家燕、鼠类等小型动物，无国家和自治区级野生保护动物；无国家和自治区级保护的植被物种。
6.电磁辐射
无。

	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标

保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。根据现场调查，项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区保护目标，主要保护目标为项目北侧310m、东侧280m的新疆科技学院（金河校区）已建成校区和东侧320m的巴音郭楞职业技术学校产教融合示范园。项目主要大气环境敏感目标见表3-2。

表3-2    主要大气环境保护目标一览表

环境要素

敏感点

相对

位置

距离

功能

受影响人数（人）

环境保护要求

环境空气

新疆科技学院（金河校区）
北侧

310m

教育办公

5000人

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段中的二级标准

东侧

280m

巴音郭楞职业技术学校产教融合示范园

西侧

320m

2000人

2.声环境

保证不因项目建设造成区域声环境污染，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境

项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目确保所在区域的地下水环境不改变其现有使用功能。
4.生态环境

保护学校生态环境，防止水土流失，维护生态平衡，减少生态环境影响。

	污染物排放控制标

准
	1.废气

1.1施工期

施工期主要产污环节为施工粉尘和运输车辆扬尘，项目施工厂界颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

1.2运营期

项目运营过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计，排放的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求；厂界内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值要求。
本项目大气污染物执行标准见下表。
表3-3     项目实验室废气排放执行标准一览表

污染物

项目

有组织

无组织

标准来源

浓度限值（mg/m3）
排放速率

（kg/h）

排气筒高度m

浓度限值（mg/m3）
非甲烷总烃

120
42.2
27
4（周界外浓度最高点）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准和无组织排放标准
/
/
/
6（厂房处1m处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

/
/
/
20（厂房处1m处任意一次浓度值）
2.废水

项目纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水和生活污水一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，同时其水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。项目废水排放标准限值具体详见表3-4。

表3-4       项目废水排放标准限值

序号

项目

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

1

CODcr
500

500

2

BOD5
300

350

3

SS
400

400

4

氨氮
——

45

5

动植物油

100

100

3.噪声

施工期项目区厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值；运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准限值要求，具体详见表3-5。

表3-5    项目区厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

运行时期

适用区域

等效声级Leq  dB（A）

备注

昼间

夜间

施工期

厂界

70

55

/

运营期

55

45

1类区

4.固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》（环办综合函（2025）184号）要求，“十五五”建设项目总量控制因子为：COD、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。

项目建成后，纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水和生活污水一并排入库尔勒经济技术开发区污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处置；总量由该污水处理厂统计，本项目不再重复申报。

项目建成后非甲烷总烃有组织排放量为4.98kg/a。

本项目选取非甲烷总烃作为总量控制指标，总量为：4.98kg/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要施工环节为场地平整、地基工程、土建施工、设施设备的安装等公共设施建设，其污染物排放情况分析如下。

1.施工期大气环境保护措施

施工期间的大气污染源主要有施工扬尘、机械设备及运输车辆尾气。

1.1施工扬尘治理措施

（1）施工场地周边百分百围挡。施工场地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业，保证施工场地周围环境整洁。设置专人负责施工运输道路的清洁，定期对运输道路和施工现场进行洒水降尘，减少道路扬尘和施工粉尘对项目区北侧和东侧的学校及周围环境的影响。

（2）装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或者喷水降尘等措施。

（3）施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运，在工地内临时堆置点，应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷水压尘等防尘措施。

（4）规范垃圾处置搬运管理。做到工地砂土、物料100%覆盖；工程渣土、建筑垃圾应当集中分类堆放，严密覆盖，严禁高空抛洒；非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应进行覆盖、压实、洒水等压尘措施。弃土、弃料以及其他建筑垃圾的临时覆盖可用编织布或者密布网。建筑土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的应当采取覆盖或者固化等措施。对裸露的砂土可采用密布网进行覆盖或料斗封闭。

（5）规范车辆运输管理。从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾等易产生扬尘物料的车辆，必须百分百密闭，严禁撒漏；同时车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾等的运输。

（6）出工地车辆100%冲洗车轮、车身：①工地出入口应当安排专人进行车辆清洗和登记，进出工地的运输车辆的轮胎和车身外表应当完全冲洗干净后，方可进出工地；②车辆冲洗设施按要求配套排水、泥浆沉淀设施；现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，并安排专人管理。

（7）合理安排施工时间，产尘较大的施工时段（基础开挖等）安排在暑期，减轻对学校和周边环境敏感目标的影响。

1.2机械设备及运输车辆尾气

施工机械一般燃用柴油做动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是柴油车，会产生机动车尾气。各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOx、HC等污染物。建议施工单位选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为动力的机械设备，以减少燃油废气对周围大气环境的影响；柴油施工机械尾气应达到国家规定的排放标准，并禁止排放黑烟；做好设备和运输车辆的检修与维护的工作，尽量减少施工过程中因设备故障而排放的污染物对周围空气环境的影响。在落实上述措施后，机械设备及运输车辆尾气对周围环境空气影响不大。

2.施工期废水防治措施

施工期间的水污染源主要有施工人员生活污水、施工废水。

2.1生活污水

本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。项目施工高峰期工作人员按50人计，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）生活用水量标准按120L/人·d计算，则用水量为12m3/d；生活污水排放系数按0.8计，则施工期生活污水排放量为4.8m3/d，项目位于库尔勒经济技术开发区，周边有完善的生活设施，施工现场依托学校现有厕所对生活污水集中收集排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行处置。

2.2施工废水

施工期产生的施工废水主要包括施工机械设备和运输车辆的冲洗废水。

为了妥善收集和处置生产废水，特采取以下治理措施：

施工机械设备和运输车辆的冲洗水中以泥沙为主，需在施工场地出入口处设置洗车槽，铺设废水收集管道及修建沉淀池。冲洗废水集中收集经沉淀处理后，回用于施工生产不外排。施工结束后，对废水收集管道和沉淀池进行拆除，并对其进行场地平整。

3.施工期噪声防治措施

根据对项目区周边现状的调查，项目北侧310m、东侧280m的新疆科技学院（金河校区）已建成校区和西侧320m的巴音郭楞职业技术学校产教融合示范园。项目在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，施工期将会造成一定的影响。建设单位与施工单位需采取有效的降噪措施，减轻施工噪声对周围环境的影响，拟采取的污染防治措施如下：

（1）选用新型、低噪音设备，从源头上降低噪声，并对机械设备定期维护保养，确保施工机械处于低噪声的正常工作状态，减轻施工噪声对学校和周围环境的影响；在项目区施工厂界设置围挡进行隔声降噪。

（2）对大型设备加装消声器或采取其他降噪减震措施。

（3）规范施工人员施工作业行为，并要求其严格按规范要求执行。比如：禁止工人随意将铁质或钢质等物件从高处抛下而造成尖锐撞击噪声产生；禁止大声喧闹，设置专人对车流和人流进行合理分流，禁止进入项目区的车辆鸣笛等。

（4）合理安排施工作业时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业，且高噪声设备施工时间尽量安排在白天施工，禁止夜间施工。

（5）施工期间必须加强管理，合理布局施工设备、合理安排施工时间，因施工要求及其他特殊情况需在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由当地生态环境部门出具的可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。在午间、夜间施工作业时，禁止使用电锯、风镐等高噪声设备。

（6）施工单位必须选用符合国家相关噪声标准的施工机具和运输车辆；运输车辆合理安排运输时间和路线，经过沿线敏感目标时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

（7）合理安排施工时间，主体施工尽量安排在暑期，减轻对学校和周边环境敏感目标的影响。

本项目施工期间短，噪声污染随着施工的结束将自动消除，在采取以上降噪措施后，可减轻施工噪声对项目区北侧的学校及周围环境的影响。

4.固体废物环境保护措施

施工期的固体废物主要是各类装修期间产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和弃土，需采取以下污染防治措施：

4.1建筑垃圾

施工现场的建筑垃圾采取定点分类暂存，加盖帆布，避免扬尘，运输使用密闭车辆；合理安排车辆运输线路和时间，以减小对沿线环境敏感点的影响；可回收利用的固废尽量回收综合利用；不可回收利用的固废，则尽可能缩短暂存时间，尽量做到日产日清；做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹雨淋导致固废散失或流失；包装物回收利用或销售给废品收购站。

4.2生活垃圾

生活垃圾参照《生活垃圾产生量计算及预测方法》（CJ/T106-2016）中的有关规定，以人均每天产生生活垃圾1kg计，施工高峰期施工人数50人，则施工期产生的生活垃圾约0.05t/d，在项目区设置垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置。

4.3弃土

为妥善收集和处置施工弃土，需做好以下工作：

（1）项目应严格管理工程剩余土方，施工前规划剩余土方（弃土）的管理工作，监控和管理土方作业各阶段进度，对弃土进行充分利用。剩余土方妥善堆放，并及时外运妥善处置。

（2）为防止弃土对环境的污染，施工现场土方应集中堆放，100%采取覆盖或固化等措施；不需要的弃土应及时运走，不宜长时间堆积；运载土方的车辆应按规定配置防洒落设施，进行密闭、全覆盖等，且装载不宜过满，保证运输过程中不散落；规划好运输车辆的运行路线与时间，按指定路线行驶，避免在繁华区、交通集中区、居民住宅区等敏感区行驶。

5.生态环境污染防治措施

本项目占地面积14871m2，项目施工过程中不可避免地会使地面裸露，场内开挖土层造成土壤结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。需采取的防治措施：

（1）施工过程中执行“分层开挖原则”，减少开挖量，回填时应按原有的土层顺序进行回填，对开挖的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。

（2）施工期间要避开暴雨期，及时夯实地面，尽量减少水土流失。

（3）施工过程中严禁随意开挖土石方，严格划定施工红线，施工人员和运输车辆禁止超界施工作业，最大限度上减轻对项目区周边植被的破坏。

（4）施工过程中应严格控制临时占地，尽量减少临时占地范围，项目完成后，对临时占地进行生态恢复。

（5）施工完成后，拆除施工建筑物和设施，对施工场地进行平整与生态恢复治理。

综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，在采取有效的控制措施后，可将影响降至最低，施工结束后基本可消除。
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	1.运营期废气环境影响和保护措施

1.1大气环境影响分析和保护措施

本项目运营期间产生大气污染源主要为化学实验产生的有机废气、无机废气。其中有机废气主要为非甲烷总烃，无机废气则为无机酸实验过程产生少量酸雾。
（1）有机废气

本项目使用的有机溶剂在实验过程中由于不可避免的挥发性会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《有机溶剂挥发量之估算方法》（赵焕平），同时参考《高校实验室空气中总挥发性有机物检测结果分析》（叶羡云等）可知，实验过程有机试剂挥发率为使用量的5%～10%，按最不利情况10%计。项目所使用的有机溶剂按照表2-3计算，共计105kg/a。污染物产生情况见下表。

表4-1     有机废气污染物产生情况表

试剂名称

使用量

挥发系数

污染物名称

产生量kg/a

有机试剂

105kg/a

10%

非甲烷总烃

10.5kg/a

实验室产生的有机废气经通风橱收集后经二级活性炭吸附后，由27m高排气筒排放。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，通风橱属于半密闭集气罩，废气收集效率以65%计，一级活性炭吸附效率为15%，本次采用二级活性炭吸附，效率以27%计。通风橱配套风机风量为15000m3/h，每日使用有机溶剂实验时间按4小时计算，可计算出下表。

表4-2      有机废气污染物源强核算一览表
污染物名称

产生量kg/a

产生浓度

mg/m3
产生速率

kg/h

收集效率

风机风量

处理措施及处理效率

非甲烷总烃

10.5

0.67

0.01

65%

15000m3/h
活性炭吸附效率以27%计算

污染物名称

有组织排放

无组织排放

排放总量

kg/a
排放量

kg/a

排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

排放量

kg/a

排放速率

kg/h

非甲烷总烃
4.98

0.32

0.0048

3.675

0.0035

8.655
根据计算，本项目非甲烷总烃排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）无机废气

本项目实验过程中会使用盐酸、硫酸、硝酸，每次实验取用量在几毫升至几十毫升，用量非常少，且在实验过程酸主要发生成盐反应，所以试剂使用过程中产生的酸雾极少。考虑到实验全年酸用量较少，且浓度较低，因此，无机废气产生量小，本报告仅做定性分析。对于实验过程中产生的实验无机废气采用通风柜收集，经过通风橱收集后，经二级活性炭吸附净化处理达标后通过排气筒引至楼顶排放。

1.2废气处理措施可行性分析

排气筒高度合理性

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上...”“7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m”
根据现场踏勘，本次建设实验楼位于待建场地中央，项目周边200m范围内现无建筑物。

本次建设实验楼楼高21.9m，结合项目所处区域实际情况，本项目排气筒安装在本次新建实验楼的楼顶，拟建排气筒高度5m（距地面27m），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对排气筒高度要求。

（2）处置措施情况

本项目废气污染物产排污及治理措施情况，见表4-5。
表4-5     废气污染物产排污及治理措施情况

产污

设施

产排污

环节

污染物

种类

排放

形式

污染物防治设施

名称及工艺

是否为

可行技术

实验室
实验过程中
实验废气
有组织

通风橱+二级活性炭吸附+27m排气筒引至楼顶排放

是

（3）处置措施可行性分析

通风橱最主要的功能是收集与排气功能。在化学实验操作时，会产生各种有害气体、臭气以及易燃、易爆、腐蚀性物质。为了减轻实验废气对师生身体健康的危害，防止实验废气扩散污染项目区周边环境，在化学实验室内设置通风橱，所有挥发性试剂的配置和化学实验均在通风橱内操作完成，实验废气由通风橱集中收集，经活性炭吸附净化处理达标后通过排气筒引至楼顶排放。

活性炭吸附的工作原理是基于活性炭的强吸附性能。活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积，能够吸附废气中的多种有害物质，如有机化合物、恶臭气体等。在活性炭吸附箱中，废气经活性炭层的吸附，可去除大部分有害物质，能够确保废气达到排放标准。

活性炭吸附箱的特点：

高效吸附：活性炭具有强大的吸附能力，能够有效去除废气中的多种有害物质，废气的净化效率高。

结构紧凑：活性炭吸附箱采用模块化设计，结构紧凑，占地面积小，方便安装和维护。

运行稳定：吸附箱内部气流分布均匀，活性炭层不易堵塞，设备运行稳定，使用寿命长。

环保节能：活性炭可再生利用，降低了运行成本；同时，通过净化废气，减少了对环境的污染。

活性炭吸附净化广泛适用于各类实验室及各种产生有害废气的工业领域，如化工、制药、涂装、印刷等，可以有效的处理含有挥发性有机化合物（VOCs）、恶臭气体等有害物质的废气，改善工作环境，保护大气环境。

综上，项目实验室建有通风橱，化学实验需在通风橱内进行，实验废气集中收集经二级活性炭吸附净化处理达标后通过排气筒引至楼顶排放，其排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求；同时在项目实验室内设置排气扇，加强室内通风换气频次，且实验室废气产生量较少，通过采取上述治理措施后，能够使项目实验废气中各污染物厂界排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值，对项目区及周边环境影响较小，因此项目在实验室建有通风橱和活性炭吸附装置用于收集和处置实验废气是合理可行的。

为确保活性炭吸附装置的效能，本项目活性炭吸附装置使用及管理建议参照《东莞市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引（试行)》相关规定执行。
1.3非正常工况

非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械故障、设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施。

本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置出现故障，导致有机废气非正常排放。大气污染物事故排放主要是指废气处理设施故障造成废气处理效率降低，根据本工程特点，主要废气非正常工况下的事故为活性炭吸附装置发生故障，本次考虑处理效率降低至0%时大气污染因子非甲烷总排放状况。

表4-6    非正常工况下污染物排放源强

污染源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常排放状况

排放量（kg/a）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

频次及持续时间

DA001

非甲烷总烃

处理设施装置发生故障，处理效率为0%

6.83

0.0066

0.44

1次/年，60min/次

新疆科技学院应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。

②定期检修废气治理设施，确保净化效率符合要求。

③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

1.4废气排放设置情况和监测计划

（1）废气排放设置情况

项目废气排放设置情况详见下表。

表4-7      废气污染物排气筒情况表

编号

名称

地理坐标

高度

内径

温度

类型

DA001
实验室废气排气筒
E85°39'06.799"

N41°51'00.458"
27m
0.3m
20℃
一般排放口
（2）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关规范的要求，本项目运营期废气监测计划见表4-8。

表4-8      项目运营期废气监测内容及计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

1

DA001
非甲烷总烃
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2

厂界

非甲烷总烃

1次/半年
2.运营期废水环境影响和保护措施

2.1废水污染源源强核算

本项目废水主要为纯水制备废水、实验仪器设备清洗废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水和师生生活办公污水。

（1）实验仪器设备清洗废水

根据《国家危险废物名录》（2025年版），教学活动中相关实验过程中产生的实验废液（含无机废液、有机废液），具有危险特性的残留样品等属于危险废物。为尽可能收集实验过程中产生的危险废物，环评要求制定实验室操作规范，在实验过程中严格按照实验室操作规范进行实验，实验完成后，将实验残渣、残液全部倒入危险废物收集桶内，沾染实验残渣、残液的玻璃仪器（试管、烧杯等）需要清洗时。
清洗废液产生量按100%计算，则第一遍及第二遍清洗废水量为0.009m3/d，2.34m3/a，第三遍清洗废水产生量为0.09m3/d，23.4m3/a。

项目实验试剂主要为酸、碱、盐类物质，涉及少量的硫酸铬、高锰酸钾、重铬酸钾等，清洗废水均按照危险废物进行管理。

纯水制备废水

本项目使用的纯水机出水效率为70%，用水量为39m3/a，则纯水制备尾水产生量约为11.7m3/a，经实验室内部管道汇同生活污水经污水一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。
（3）实验器皿润洗废水

本项目使用的玻璃容器及器具需使用纯水进行润洗，润洗用水的损耗率约10%，则产生器具润洗废水3.24m3/a。由于润洗水水质简单，经实验室内部管道汇同生活污水经污水一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。

（4）地面清洗废水

地面清洗废水量为720m3/a，水质较为简单，COD浓度约为250mg/L、SS浓度约为500mg/L，该部分废水经实验室内部管道汇同生活污水经污水一并排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。
（5）生活污水

本项目工作人员生活用水量为10.5m3/d（2730m3/a），产污系数按照80%计算，则生活污水产生量为8.4m3/d（2184m3/a），集中排入市政污水管网，最终由库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。

2.2废水治理措施可行分析

（1）实验仪器设备清洗废水

项目实验试剂主要为酸、碱、盐类物质，涉及少量的硫酸铬、高锰酸钾、重铬酸钾等，清洗废水均按照危险废物进行管理。

（2）实验器皿润洗废水和地面清洗废水

该部分废水均未直接接触实验试剂，其水质较为简单。这部分废水汇同生活污水经污水总排放口排入市政污水管网纳入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。

（3）纯水制备废水
经前期计算，项目纯水制备产生的废水为11.7m3/a。

（4）生活污水

本项目工作人员生活用水量为10.5m3/d（2730m3/a），产污系数按照80%计算，则生活污水产生量为8.4m3/d（2184m3/a），排入市政污水管网纳入库尔勒经济技术开发区污水处理厂进行深度处理。本项目污水排放情况见下表

表4-9       废水产生及排放情况一览表

污染源
产生量

（m3/a）
污染物

mg/L

PH

CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TP

TN

生活污水
2184

产生浓度（mg/L）
4~8

400

300

250

35

5

20

产生量（t/a）
/

0.87

0.66

0.55

0.07

0.01

0.04

器皿润洗废水
3.24

产生浓度（mg/L）
/

300

250

200

35

10

30

产生量（t/a）
/

0.001

0.0008

0.0006

0.0001

0.00003

0.0001

地面清洗废水
720

产生浓度（mg/L）
/
350
300
400
35
10
30
产生量（t/a）
/
0.25

0.22

0.29

0.03

0.007

0.02

纯水制备废水
11.7
产生浓度（mg/L）
/
300

250

200
35
10
30
产生量（t/a）
/
0.003

0.003

0.002

0.0004

0.0001

0.0003

合计
2918.94

产生浓度（mg/L）
/
385.1

302.8

288.7

34.43

5.87

20.69

产生量（t/a）
/
1.124

0.8838

0.8426

0.1005

0.01713

0.0604

2.3污水处理厂依托可行性

库尔勒经济技术开发区污水处理厂位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区南侧，西尼尔氧化塘西北角，中心地理位置坐标为：东经86°23′07.12″，北纬41°26′48.21″，占地面积174公顷。一期处理规模5万m³/d（已建成），污水处理工艺采用“格栅+曝气沉砂池+调节/事故池+水解池”工艺进行一级预处理，多模式A/A/O工艺进行二级生化处理，MBR工艺深度处理以及次氯酸钠消毒工艺对出水进行消毒，污泥处理采用“污泥浓缩+多重圆板式脱水机”浓缩脱水工艺。该项目于2020年10月23日取得了新疆维吾尔自治区生态环境厅批复，批准文号：新环审〔2020〕209号，污水处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、城市绿化标准要求以及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准相关要求，尾水回用于厂区及下游生态防护林绿化灌溉，非灌溉期尾水排入厂区东北侧配套建设的防渗中水蓄水池内。
本项目纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水与生活污水一并排入市政下水管网，其排放浓度和水质均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求，符合库尔勒经济技术开发区污水处理厂收水标准。经过历年建设，项目周边区域有完善的污水收集管网，本项目位于污水处理厂北侧约25km，属于库尔勒经济技术开发区污水处理厂纳污范围。项目污水排放量为11.23m3/d（2918.94m3/a），占库尔勒经济技术开发区污水处理厂日处理规模50000m3/d的0.0225%，库尔勒经济技术开发区污水处理厂可完全接纳和处置本项目的污水，项目污水集中排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂不会对其产生不良影响，因此本项目污水排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂是合理可行的。

2.4废水排放口及检测要求
（1）废水排放口基本情况

废水排放口基本情况详见表4-10。

表4-10               废水污染物排放口情况

编号

名称

地理坐标

类型

排放规律

排放方式

W1

废水总排口

85°39'43.802"E

41°50'34.341"N

一般排放口

间歇性排放

间接排放

（2）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水监测计划见表4-11。

表4-11     废水监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废水排口
pH、CODcr、BOD5、NH3、SS、动植物油等
1次/年

排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值；同时其水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值
3.运营期噪声环境影响和保护措施

3.1噪声声源

本项目运营期间的噪声源主要为给排水设备噪声和通风橱风机噪声。给排水设备均置于地下水负一层操作间内。

项目各主要噪声源及源强统计见表4-12。

表4-12    项目主要固定噪声源一览表   单位：dB（A）

建筑物名称

声源名称

型号

声源强

声源控制措施

空间相对位置/米

距室内边界距离/米

室内边界声级/dB（A）

运行时间/h

建筑物插入损失

/dB（A）

建筑物外噪声

声功率级/dB（A）

X

Y

Z

声压级/dB（A

）

建筑物

外距离

实验楼

泵类

/

85

建筑物隔声、基础减振

27

46

-5.4

8

62

昼间

15

41

1

通风橱
/

80

28

45

10

6

64.4

15

43.4

1

通风橱

/

80

28

45

15

6

64.44
15

43.4

1

注：①以项目区西南角为坐标原点。②室内距离为距离边界最近距离。
3.2预测模式

噪声预测模型及方法使用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）提供的方法，选用点源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。

（1）室内声源等效室外声源的计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image4.png]Lii (T) =Lpyi (T) - (TL#6)




式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。[image: image5.png]Lei (T) =Leyi (T) - (TLi#6)




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

[image: image6.png]I





图4    室内声源等效为室外声源图例

（2）单个室外的点声源在户外传播衰减的计算

单个室外的点声源A声级的计算公式为：

[image: image7.png]Ly (0 =Ly (10) - (Agv+An+AumtAg+HAmse)




其中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB；

AdiV—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Agy—地面效应衰减量，dB；

Amisc—其他多方面效应，dB。

项目所在地地势较为平坦开阔，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。

（3）声级叠加

多声源叠加模式：

[image: image8.png]L, =101g(3104")




式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）；

n——声源级数；

Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。

根据工程实际和现场调查，项目位于库尔勒经济技术开发区，所在区域地势较为平坦开阔，周边现状为空地（后期为学校相关建筑），预测点主要集中在实验楼外1m处，因此仅考虑预测点与声源间距离、障碍物的影响，忽略空气（Aatm）、地面（Agy）及其他方面（Amisc）的影响，仅考虑几何发散衰减和屏障引起的衰减。

①室外点声源的几何发散衰减（AdiV）项目室外噪声设备均为点声源，室内声源在等效为室外声源后亦为点声源，因此，Adiv采用点声源几何发散衰减公式计算：

[image: image9.png]Aav=20lg (r/ro)




②屏障引起的衰减（Abar）

主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算，对于下图所示的双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

[image: image10.png]12
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式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

dss—声源到第一绕射边的距离m。

dsr—（第二）绕射边到接收点的距离m。

e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况下，衰减最大值取25dB。

③等效连续A声级的计算设置

本次评价在实际计算中将所有设备均视为连续噪声源，进行等效连续A声级的预测。

3.3预测结果与其分析

本项目夜间不生产，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本次环评预测昼间厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-11。

表4-13   项目噪声预测结果及达标情况   单位：dB（A）

序号

预测点位置

贡献值

标准值（昼间）

达标情况

1

厂界东面

42

55
达标

2

厂界南面

49

55
达标

3

厂界西面

43

55
达标

4

厂界北面

48

55
达标

由上表可知，本项目运营期厂界噪声最大贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类昼间标准限值要求，因此，本次评价认为，经采取报告中制定的隔声减噪措施后，本项目运营期噪声对周边声环境质量影响较小。
3.4运营期噪声防治措施

项目位于新疆科技学院内部，周边声环境较为敏感，目前实验楼针对设备噪声采取的噪声防治措施如下：

（1）选用低噪声设备，对实验楼泵类设备配套安装了减震垫，定期对设备进行维护，保持其良好的运行效果。

（2）在楼顶风机周围安装了隔声屏障，降低设备运行噪声对周边声环境的影响。

（3）注重校区绿化，校区内各噪声源与厂界设置绿化隔离带，多种植乔灌木和草地，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的学习环境；

（4）进入校区的车辆应减速慢行、禁止鸣笛；对停车场的地面应进行硬化。

3.5监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023）相关的规定与要求，本项目噪声监测要求见表4-14。

表4-14    项目噪声监测要求一览表

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

校区边界四周

等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准限值

4.运营期固体废物环境影响和保护措施

4.1固废产生及处置情况

项目运营过程中产生的固体废弃物主要为少量的生活垃圾、实验室一般固废、实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭。
（1）生活垃圾
项目每个实验室每天平均有300个学生进行实验，生活垃圾的产生量按照0.1kg/d•人计算，则生活垃圾产生量为30kg/d，7.8t/a，实验室内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经统一收集后暂存于学校现有大型生活垃圾收集桶内，生活垃圾委托当地环卫部门清运处置，生活垃圾日产日清。
（2）实验室一般固废

本项目实验试剂包装主要有纸箱及木箱两类，属于一般工业固体废物，根据原辅材料估算，废弃外包装物产生量约为1.2t/a，暂存实验室一般固废暂存间，应按其特性需分类收集暂存，可交由废品回收单位回收。
（3）实验室废液及实验仪器设备清洗废水
根据项目情况，实验过程中会产生实验废液和实验仪器设备清洗废水，根据《国家危险废物名录》（2025年版），教学活动中化学和生物实验室产生的含氰、重金属无机废液、有机废液、废酸、废碱、具有危险特性的残留样品等属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49。根据建设单位提供的资料，实验试剂调配需蒸馏水23.4t/a，添加试剂1.5t/a，则产生实验废液24.9t/a。

另外，为尽可能收集实验过程中产生的危险废物，实验仪器设备清洗时产生的废水也按照危险废物进行管理，根据废水产排情况分析内容可知，清洗废水的产生量为25.74t/a。

综上，实验室废液和实验仪器设备清洗废水的产生量为50.64t/a，暂存于危险废物贮存库，委托具有相关资质的单位定期清运处置。
（4）过期作废的化学试剂药剂
实验试剂在存储及使用过程中会产生过期、作废的化学试剂，根据建设单位提供资料，过期作废化学试剂的产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），过期作废化学试剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-047-49。暂存于危险废物贮存库，委托具有相关资质的单位定期清运处置。

（5）其他沾染性废物

其他沾染性废物包括实验过程中产生的不可回收的器皿、废试剂瓶以及直接接触实验试剂的内包装物，合计年产生量约为1.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），过期作废化学试剂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-047-49。暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位转运处置。

（6）废活性炭

本项目实验废气由引风机将实验废气集中收集经活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒引至楼顶排放。为了保证活性炭吸附装置正常运营，需每4个月更换一次，废活性炭产生量为0.18t/a，危废类别为HW49其他废物，危险废物代码：900-039-49（VOCs治理过程产生的废活性炭），暂存于危险废物贮存库，委托具有相关资质的单位定期清运处置。

本项目固废产生及处置情况详见表4-15。

表4-15       固废产生及处置情况       单位：t/a

序号

类别

产生量t/a

来源

固废

性质

废物代码

贮存

方式

物理

性状

危险

特性

排放去向

1
实验室一般固废

1.2

实验室

一般

固废

900-001-S92

一般固废暂存间

固体

/

废品回收单位回收

2

实验废液及实验仪器设备清洗废水
50.64

危险

废物

900-047-49

桶装暂存

固体/液体

T

交由有资质单位处置
3
过期试验药品（危险化学品）
0.01

危险

废物

900-999-49

桶装暂存

固体/液体

T

4

其他沾染性废物
1.0

危险

废物

900-041-49
桶装暂存
固体/液体
T
5
废活性炭

0.18

危险

废物

900-039-49

贮存库

暂存

固体

T

5
生活垃圾

7.8

实验教职工及学生生活

生活垃圾

900-001-S64
垃圾桶暂存

固体

环卫部门清运

4.2固废管理要求

（1）一般固废暂存要求

一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行，应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

综上所述，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的一般固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。

（2）危险废物处置要求

1）危险废物暂存处建设要求

项目实验室旁设置1座危险废物贮存库（37m2），用于收集暂存实验室产生的危险废物。危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中相关要求：

①总体要求

a贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

b贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

c危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

d贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

②贮存库的污染控制要求

a贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

b在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

③容器和包装物污染控制要求

a容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

f容器和包装物外表面应保持清洁。

④管理与台账要求

a本项目属于危险废物登记管理单位，管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。

b单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

c贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，管理台账保存时间原则上应存档5年以上

⑤危险废物贮存分区标志的设置要求

a危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。

b危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

⑥危险废物贮存、利用、处置设施标志的内容要求

根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），相关标志内容详见表4-16、表4-17。

表4-16   危险废物存储库标签示例

场合
样式
要求
室外（粘贴于门上或悬挂）
[image: image11.png]



危险废物警告标志规格颜色：

形状：等边三角形，边长40cm

颜色：背景为黄色，图形为黑色警告标志外檐2.5cm

适用于：危险废物贮存库为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所
表4-17   危废储存容器标签示例

场合

样式

要求

粘贴于危险废物储存容器
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1.危险废物标签的内容要求

（1）危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；

（2）危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。

（3）危险废物标签宜设置危险废物数字识别和二维码。

2.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：
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底色：醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）

边框和字体：黑体字，RGB颜色值为（0，0，0）

2）本项目危险废物暂存要求及方案

暂存要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。

暂存方案：实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭分类收集，分区存放。同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

3）危险废物外运要求

校外运输委托有资质单位进行运输，具体要求如下：
①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

综上所述，建设单位只要落实本次环评要求的环保治理措施后，项目产生的固体废弃物均能得到妥善收集和处置，对环境影响较小。

5.运营期地下水、土壤环境影响和保护措施

5.1污染途径分析

运营期间，纯水制备废水、实验器皿润洗废水、地面清洗废水和生活污水集中排入市政污水管网；实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭集中收集暂存于危险废物贮存库内，委托具有相关资质的单位定期清运处置；同时对危险废物贮存库进行加固防渗，阻断其对土壤、地下水环境污染的途径。

5.2污染防控措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）相关的规定和要求，拟建项目防渗分区见下表。

表4-18       本项目地下水污染防治分区情况表

名称

范围

防渗措施

重点防渗区

危险废物贮存库
基础必须防渗，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0 ×10-7cm/s；或参照GB18598执行；做危险废物贮存库的防渗工作

一般防渗区

一般工业固废间、消防水池

地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，其防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

简单防渗区

停车场等

简单进行水泥硬化处置

6.运营期环境风险影响和保护措施

6.1风险识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及其临界量风险物质、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），对项目风险物质进行识别。本项目涉及的风险物质主要为实验室药品，最大暂存量与临界量情况，见表4-19。

表4-19   本项目风险物质最大暂存量与临界量情况
序号

物质名称

最大储存量t

临界量（t）

Q值

1

正己烷

0.00033

10
0.000033
2

硫酸铵
0.0005

10

0.00005
3

98%硫酸
0.005
5

0.001
4

环己酮

0.001

10

0.0001
5

保险粉

0.005
5

0.001
6

N，N-二甲基甲酰胺
0.001

5

0.0002
7

次氯酸钠
0.001

5

0.0002
8
硝酸
0.003
7.5
0.0004
9
盐酸
0.005
7.5
0.0007
合计

0.003683
通过计算可得合计Q值为0.003683，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目Q=0.003683<1，不涉及专项评价。只要求分析风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
6.2评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018），风险评价等级判定见下表。
表4-20   风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

本项目环境风险评价等级为简单分析。
6.3风险源及环境风险识别

本项目风险源主要为实验试剂以及危险废物，其中实验试剂分类存放于试剂室内，危险废物暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位处理。
本项目存在的环境风险主要是实验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。其中实验试剂的倾洒会对环境空气、土壤环境等造成影响；实验试剂或危险废物直接进入管网会对地表水环境造成影响；火灾导致的次生环境污染会对周围环境空气、地表水造成影响。

6.4环境风险分析
由于项目可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；可及时用抹布或专用蘸布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾或爆炸时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小。对于有毒物质、腐蚀性物质和强氧化剂，只要进行快速收集处理，操作人员也注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。
本项目实验过程中所涉及的各类试剂均存放于室内，正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于使用量少，并且实验室采用耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响；设置堵漏气囊，发生大规模泄漏时采用堵漏气囊对雨水渠及排口进行封堵。
6.5环境风险防范措施

（1）实验室管理与风险防范措施

①实验室需建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。

②实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。

③实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制定相应的各项标准，作为建设和检查的依据。

④实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。

⑤规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。

（2）药品库管理与风险防范措施

①化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。

②化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予以销毁。

③化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。

④化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。

⑤化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂间和易制毒试剂间，易制毒试剂间配设防盗门，危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。

⑥药品库应通风、阴凉、避光，室温应保持5～30℃，相对湿度以45~75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。

⑦盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。

⑧化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放有机试剂与无机试剂分开存放。

⑨易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放在试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。

⑩易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥存放。

（3）危险废物泄漏的环境风险防范措施

①危险废物贮存库必须做到防雨、防渗、防流失、防晒。

②危险废物贮存库须设置明显的警示标识，加强管理，防止围观人员接触。

③装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并没有气孔的桶中。

④禁止将危险废物混入其他废物或生活垃圾。

⑤危险废物贮存库配套设置防渗漏托盘，危险废物经收集暂存于危险废物收集桶中，危险废物收集桶应放置于防渗漏托盘中。

⑥依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

⑦及时清运，危险废物在危险废物贮存库内存放时间不超过一个月。

⑧危险废物的运输应委托具备相应资质的单位。

（4）危险化学品泄漏的环境风险防范措施

①危险化学品存储时应当规范操作，规范管理，实验室应当设置专人负责实验试剂的管理，做好实验试剂出入库登记管理；

②制定严格的实验操作规程，实验开始前，教师应将操作规程、禁忌事项告知学生；在实验过程中严格按照教师的操作规程进行试验操作；

③实验室配备手动报警按钮，火灾警铃以及手提式灭火器；

④一旦发生事故，应尽快收集转移泄漏的物料；

（5）火灾引发的次生反应的环境风险防范措施

①加强实验室电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故。

②应制定严格的实验室管理制度，加强危险化学品的管理，应设置专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，实验室要防火防爆。

③电气设备应定期检修，及时发现可能引起火花，短路，发热及电气绝缘损坏；制定具有可操作性的事故应急预案，防止爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。

④严格规范实验室操作规程，做好防护措施，加强实验室使用安全教育，提高安全素质，严格执行操作规程，严禁违规操作，防止因失误操作造成环境风险事故的发生。

6.6应急预案

本项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发〔2010〕113号）》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制应急预案，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急预案，立即组织救援，并立即报告当地管理部门。

6.7风险评价结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅做简单分析。正常情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的风险防范措施和预警系统，并配备必要的应急设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为应急措施得力并反应迅速，可以把事故造成的影响降到最小。所以本项目在环境风险方面来说是可接受的。

表4-21      建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

新疆科技学院“新一代信息技术”产教融合实训基地建设项目

建设地点

库尔勒经济技术开发区金河路360号

地理坐标

东经86度13分38.971秒，北纬41度39分25.117秒

主要危险物质及分布

1.实验试剂：试剂室、实验室；2、危险废物：危险废物贮存库

环境影响途径及危害后果

本项目存在的环境风险主要是实验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。其中实验试剂的倾洒会对环境空气、土壤环境等造成影响；实验试剂或危险废物直接进入管网会对地表水环境造成影响；火灾导致的次生环境污染会对周围环境空气、地表水造成影响。

风险防范措施要求

1.危险废物贮存库防渗处理；

2.实验试剂、废实验废液储存在防腐蚀托盘上；

3.易燃易爆、毒性试剂储存在试剂室危险化学品柜；

4.建设单位应按照相关要求编制突发环境事件应急预案。

填表说明：本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析

7.环保投资

本项目总投资为12000万元，环保设施投资约165万元，占总投资1.375%。环保投资一览表，见表4-22。

表4-22    项目环保投资一览表

序号

治理项目

环保设备

投资（万元）

施工期

1

施工扬尘

施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮布。

15

2

施工噪声

加强检修、减速慢行。

6
3

施工废水

沉淀池

5
4

施工固废

建筑垃圾、生活垃圾清运。

25

运营期

1

实验废气

实验室设置通风橱，化学实验需在通风橱内进行，通风橱内气体由引风机经二级活性炭吸附净化装置处理达标后引至楼顶排放；实验室内安装排气扇加强通风。
25

2
实验废水

实验室器皿及仪器的清洗废水按危险废物管理，其余废水与生活污水汇总后一并排入市政污水管网。

10

3
噪声

减振垫、隔声、吸声、消声等措施。

5
4
固废

实验室产生的一般固废经分类收集后交由环卫部门统一清运；本项目生活垃圾集中收集委托环卫部门统一清运；实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭集中暂存于危险废物贮存库内，委托具有相关资质的单位定期清运处置。
40

5
风险防范
对危险废物贮存库、消防水池等按照要求进行防渗处置。
34
合计

165

8.“三同时”验收

项目竣工后应按照《建设项目环境保护竣工验收规范》要求进行自主验收，验收内容如下：
表4-23     项目环保“三同时”竣工验收一览表

序号

验收内容

环保工程

验收指标

1

实验废气

实验室设置通风橱，化学实验需在通风橱内进行，通风橱内气体由引风机经二级活性炭吸附净化装置处理达标后引至楼顶排放；实验室内安装排气扇加强通风。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准和无组织排放浓度限值要求。

2

废水

实验设备清洗废水纳入危险废物管理，其余废水与生活污水汇总后一并排入市政污水管网。

排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。

3

噪声

加强校区及周边绿化，禁止大声喧哗，对进入校区的车辆实行低速、限行、禁止鸣笛等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中1类标准限值要求。

4

生活垃圾

设置垃圾箱集中收集委托环卫部门定期清运处置

妥善收集和处置。

危险废物（实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物和废活性炭）

分类集中收集暂存于危险废物贮存库内，委托具有相关资质的单位定期清运处置。

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

实验室一般固废

废品回收单位回收
妥善收集和处置




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室
	实验室废气
	实验室设置通风橱，实验需在通风橱内进行，试验废气由通风橱配套引风机集中收集经二级活性炭吸附净化设施处理达标后引至楼顶排放；实验室内安装排气扇加强通风。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准和无组织排放浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	CODCr、BOD5、NH3-N、SS
	排入市政下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂深度处理


	排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，同时其水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）B级标准限值要求

	
	地面清洗废水
	CODCr、BOD5、SS

CODCr、BOD5、SS
	
	

	
	纯水制备废水
	
	
	

	
	实验器皿润洗废水
	
	
	

	
	实验设备清洗废水
	纳入危险废物管理

	声环境
	水泵等设备、教学活动、停车场、学校广播、交通和社会生活等
	等效A声级
	设减震设施、安装隔声门窗、加强管理等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般固废

实验室产生的一般固废经分类收集后交由废品回收单位回收再利用；本项目生活垃圾集中收集后袋装暂存交由环卫部门统一清运。

②危险废物

实验过程中产生的实验废液及实验仪器设备清洗废水、过期试验药品（危险化学品）、其他沾染性废物、废活性炭暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库按要求进行防渗处理。

	生态保护措施
	项目建成后在校园内合适区域处种植绿化

	环境风险防范措施
	①对危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中相关要求进行防渗；

②危险化学品专人管理，暂存处严禁烟火，配置消防器材。

	其他环境管理要求
	（1）环境管理

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其他有关部门的工作，同时保证生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系是非常必要和重要的。

（2）排污口规范化内容

本项目固废涉及危险废物，设置专用危险废物贮存库，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，并粘贴有全国统一制式的危险废物标志牌，防止其他人员误入造成不必要的伤害。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

环境保护图形标志具体设置图形见表5-1。

表5-1环境保护图形标志

名称

废气排放口

废水排放口

噪声排放源

一般固体废物

危险固体废物

提示图形符号
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功能

表示废气向大气环境排放

表示废水排放口

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场所

表示危险废物贮存、处置场

（3）关于普及学生垃圾分类管理要求

①学校在公共场所和主干道边同一位置设置两种垃圾箱，一种为可回收垃圾箱，另一种为不可回收的垃圾箱，全校师生员工必须按有关要求将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置不同种类的垃圾袋（纸盒），按要求分类投放处理。

②废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及可利用的其他塑料；易拉罐、玻璃瓶及其它可利用的废弃物均必须投入到可回收的垃圾箱内。

③各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统—集中倒入学校指定的垃圾箱内。

④有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统—处理，并做好相关记录。

（4）环境影响评价与排污许可制度衔接相关工作的通知

本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）要求做好排污许可制度的衔接工作，具体要求如下：

1.环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制度是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告表以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

2.环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

3.建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

4.国家将分行业制定建设项目重大变动清单。建设项目的环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。

5.建设单位在报批建设项目环境影响报告书（表）时，应当登录建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。




六、结论
	本项目符合国家产业政策，用地符合土地政策，选址合理可行；项目拟采用的污染防治措施切实可行，环保投资合理，在采取各项防护措施后，能确保污染物达标排放，对环境影响较小。

本次评价认为建设单位在严格执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和建议，并加强环境管理，按拟定设计规模和建设方案进行建设，从环保角度看，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	8.655kg/a
	/
	8.655kg/a
	+8.655kg/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	2918.94t/a
	/
	2918.94t/a
	+2918.94t/a

	
	CODcr
	/
	/
	/
	1.124t/a
	/
	1.124t/a
	+1.124t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.1005t/a
	/
	0.1005t/a
	+0.1005t/a

	师生生活
	生活垃圾
	/
	/
	/
	7.8t/a
	/
	7.8t/a
	+7.8t/a

	一般固体废物
	实验室一般固废
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a

	危险废物
	实验废液及实验仪器设备清洗废水
	/
	/
	/
	50.64t/a
	/
	50.64t/a
	+50.64t/a

	
	过期试验药品（危险化学品）
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	其他沾染性废物
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.18t/a
	/
	0.18t/a
	+0.18t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
