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中华人民共和国生态环境部制




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	库尔勒国创煤炭有限公司煤炭存储、集运项目

	项目代码
	2607-652801-04-03-162427

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆巴州库尔勒市塔什店镇特变电工西侧

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	G5990其他仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06-6煤炭储存、集运

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	（首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
（超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	12.5
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	（否
（是已完成储煤库框架建设，未受到处罚
	用地（用海）
面积（m2）
	119032.84

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	名称：《库尔勒市恰尔巴格乡等4个乡镇国土空间总体规划2021-2035》
审批机关：巴州人民政府
审批文号：〔2025〕134号）
发布日期：2025年7月2日

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	与规划符合性分析
1.用地布局符合性
本项目为煤炭存储、集运项目，选址位于库尔勒市塔什店镇规划物流仓储产业片区，用地性质符合规划确定的仓储物流主导功能；项目不在永久基本农田、生态保护红线管控范围内，未突破城镇开发边界，符合全域 “三区三线”刚性管控要求。依据巴音郭楞蒙古自治州人民政府《关于对库尔勒市恰尔巴格乡等4个乡镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》（巴政函〔2025〕134 号）批复要求，辖区合理布局仓储、物流类产业用地，本项目属于规划鼓励配套建设的煤炭中转储运设施，用地选址合规。
2.污染防治管控符合性
根据《关于对库尔勒市恰尔巴格乡等4个乡镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》中“散货、煤炭仓储项目须配套全封闭料棚、硬化道路、喷淋抑尘、车辆冲洗、防渗沉淀池，强化无组织扬尘、废水渗漏风险管控”，本项目煤炭堆存设置全封闭钢结构煤棚；厂区全部道路混凝土硬化；配套雾炮喷淋抑尘系统；出入口建设车辆高压冲洗平台，配套 5m³ 防渗钢筋混凝土沉淀池，洗车废水闭路循环回用；沉淀池设置防渗围堰、应急抽排设施，定期清掏煤泥并全部掺配原煤回用，杜绝渗滤液、污泥二次污染。项目扬尘、废水防控措施完全匹配乡镇国土空间规划环保管控条款。
3.规划环境影响评价符合性分析
（1）大气污染防控符合性
规划环评要求煤炭堆场必须全封闭，厂区配套洒水、车辆冲洗、篷布密闭多重抑尘措施。本项目煤棚全封闭、厂区常态化洒水清扫、运煤车辆全覆盖篷布、出厂轮胎冲洗，综合抑尘去除效率90%，大幅削减无组织运输扬尘，满足规划大气污染防控对策。
（2）水污染及地下水防控符合性
规划提出物流冲洗废水不得外排，沉淀池需采取防渗、溢流截留、污泥规范化处置措施。本项目沉淀池采用混凝土+防渗涂层双重防渗，设置应急围堰，洗车废水100%循环回用，无生产废水外排；生活污水经化粪池预处理后定期清运至园区污水处理厂，杜绝地下水、土壤污染风险，符合规划水环境管控要求。
（3）环境风险防控符合性
规划环评要求散货堆场配套废水泄漏、煤泥二次污染应急防控措施。本项目针对沉淀池防渗破损、暴雨溢流、污泥起尘等风险制定专项管控方案，储备抽水泵、防渗沙袋等应急物资，建立定期巡检、年度防渗检测制度，落实规划环境风险防控相关要求。
（4）生态保护符合性
项目占地为规划工业物流用地，不占用林地、湿地、水域，远离博斯腾湖遗鸥等珍稀水鸟主要栖息繁殖区，施工及运营期无涉水、生态破坏行为，符合规划生态保护底线要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
本项目规模、工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。
2.用地符合性
本项目位于库尔勒市塔什店镇314高速公路东侧建材产业园区，租赁新疆鼎嘉隆新型墙材股份有限公司闲置用地，用地类型为工矿仓储用地，用地类型符合要求。根据库尔勒市塔什店镇总体规划，本项目位于三类工业用地，符合库尔勒市塔什店镇总体规划，土地证详见附件6、租赁合同详见附件5。
3.生态环境分区管控符合性分析
（1）项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析以及与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）符合性分析。
表1-1  与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
	管控要求
	“三线一单”要求
	工程具体情况
	相符性分析

	生态环保红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	项目建设于新疆巴州库尔勒市塔什店镇特变电工西侧，不涉及生态红线
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	项目产生的生产废水经沉淀池处理后，回用于洒水抑尘及循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期拉运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理，不会对周围水环境造成影响；项目用水来自市政供水管网，不涉及开采地下水；项目产生的废气经环保设施处理后达标排放，对周围大气环境影响较小，运营期项目采取在厂界及四周种植绿化的措施，起到防风固沙效果，对生态环境保护修复有一定的作用。
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用
	项目运营过程中会消耗电和新鲜水，不会突破地区资源利用配额，符合资源利用上线要求。
	符合

	环境管控单元
	一般管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善
	本项目通过采取完善的污染治理措施，不会对站址周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响
	符合


表1-2  《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年）符合分析
	管控要求
	“三线一单”要求
	工程具体情况
	相符性分析

	总体要求
	空间布局约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲
目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目不属于禁止类及限制类项目，属于允许类，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；本项目选址于新疆巴州库尔勒市塔什店镇特变电工西侧，符合库尔勒市国土空间规划。
	符                                                                         合

	
	污染
物排
放管
控
	深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”
企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善
水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
	本项目属于煤炭储存、集运，项目生产供热采用电采暖，不采用煤等重污染燃料。项目不涉及饮用水源等环境敏感区域。项目生产废水沉淀后用于项目区洒水抑尘并循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理。项目厂区采取硬化措施，正常情况下本项目运营对项目区土壤环境及地下水环境产生的不良影响很小。
	符合

	
	环境风险防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	项目不涉及高风险化学品生产、使用，运营期产生的危险废物处置符合有关规定要求。
	符合

	
	资源利用效率要求
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采
	项目运营过程中供水为市政用水，不开采地下水，项目运营期间生活污水预处理后定期运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理，不会突破地区资源利用配额。
	符合

	天山
南坡片区
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不涉及生态保护区、天然草地
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	运营期项目厂区四周及厂区内采取种植绿化的措施，起到防风固沙作用，减少风力侵蚀的影响。
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	项目施工废水经临时沉淀池沉淀后用于项目区洒水抑尘，不外排，生活污水经防渗化粪池处理后定期清运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理，运营期产生的生活污水经化粪池预处理后定期清运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理，运营期生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，本项目不会对周围水环境造成影响。
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	项目属于煤炭储存、集运，不属于油气资源开发区域。
	符合


综上所述，项目建设符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新政发〔2021〕18号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）中“三线一单”要求以及新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求。
（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》的符合性分析。
表1-3  《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年）》符合性分析
	环境管控单元名称及编码
	“三线一单”要求
	工程具体情况
	相符性分析

	自治区七大片区天山南坡管控要求
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不涉及生态保护区、天然草地
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	项目运营厂区四周及厂区内会种植绿化，起到防风固沙作用，减少风力侵蚀的影响
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	项目生产废水沉淀后用于项目区洒水抑尘，不外排，生活污水经防渗化粪池处理后定期清运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理，不会对周围水环境造成影响
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	项目属于其他建筑材料制造，不属于油气资源开发区域
	符合

	库尔勒塔什店镇循环经济园区（ZH65280120014）
	空间布局约束
	严把入园企业关，以园区产业为特点，引进新型建材加工业和矿产资源再生利用加工型企业，禁止不符合园区产业定位的企业入园。
	本项目属于煤炭开采和洗选业，符合园区产业定位。
	符合

	
	污染
物排
放管
控
	1. 园区所在区域执行《环境空气质量标准》的二级标准。
2. 引进企业均依托集中供热管网进行冬季供暖和生产用热，不再单独设置供热锅炉。园区内企业各生产装置必须配备完善的大气污染治理设施，并确保正常运行，严格做到大气污染物达标排放。
3. 企业排确保正常运行，严格做到大气污染物达标排放。
4.企业排水排放必须满足《污水综合排放标准》三级标准后方可排放下水管网进入污水处理进行处置。处理后的水质在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准的基础上，同时满足《城市杂用水水质标准（绿化）》水质要求后用于生态绿化。
	本项目生产车间无供热设施，且产生废气经雾炮、洒水降尘、车间密闭等措施可达标排放。本项目无生产废水排放。
	符合

	
	环境风险防控
	1.建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。
	本项目建成后拟制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。
	符合

	
	资源利用效率
	1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的资源利用效率要求。2.实施节水措施，提高工业用水的重复利用率。3.工业固体废弃物综合处置率达到100%；固体废物综合利用率达到相关要求。
	本项目车辆进出清洗废水经沉淀后可循环使用。
	符合


综合以上分析判定结果，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案（2023）》文件要求。3、环境管理政策分析
表1-4  环境管理政策相符性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》州人大常委会公告，2019年第5号
	禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。向大气排放污染物的企事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法治义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求
	本项目不属于严重污染大气环境的项目。本项目产生的废气都采取有效的环保措施，排放的废气满足大气污染物排放限值后排放
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。
	本项目卸料、堆存过程中产生的粉尘通过封闭式原料库、洒水抑尘等措施处理。对施工期采取防沙治沙处理措施，减轻项目施工期对环境的影响。
	符合

	
	强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。
	本项目不涉及挥发性有机污染物。
	符合

	
	针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。
	本项目原煤料堆存于封闭煤棚中，并定期洒水。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：
（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；
（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。
露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	项目原煤采用封闭煤棚堆存，装卸物料采取洒水抑尘措施。
	符合

	
	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。
	本项目建成后，每年定期对厂界废气开展监测，并保存原始监测数据。
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》
	1.建设单位应当依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。
2.建设项目应符合国家、自治区相关法律法规和规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划，自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划，及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整更新的，从其规定。
	项目编制环境影响报告表报巴州生态环境局审批后建设；项目工艺、技术和设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和禁止类，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止要求，属于许可类，项目位于新疆巴州库尔勒市塔什店镇特变电工西侧，不在生态保护红线内、自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线，实施兵地统一的生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。
优化调整产业布局。严格落实环境准入要求，加大落后产能淘汰力度，持续压减过剩产能，加快调整优化产业结构。制定实施年度《自治州利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》。加快重点控制区域重污染企业提标改造，全面落实排污许可制度，对不达标企业要求限期整改、搬迁或关闭退出；持续做好以煤电、水泥行业为重点的过剩产能淘汰工作，落实好自治州利用综合标准促进过剩产能退出工作机制，通过政策扶持等支持产能过剩行业企业退出、转型发展。
持续推进能源清洁化利用。加大民用散煤清洁化治理。到2022年，禁燃区逐步由县级及以上城市建成区扩展到近郊。在禁燃区内，禁止使用散煤等高污染燃料，采用清洁能源，宜气则气，
宜电则电，逐步实现禁燃区内无煤化。在禁燃区外，逐步推行清洁能源替代散煤。持续推进清洁供暖，因地制宜制定实施自治州清洁取暖方案，逐步提高清洁取暖面积占比。
	项目不属于“两高”项目，项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目用水不开采地下水资源，本项目不属于禁止类及限制类项目，属于允许类，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业。
	符合

	关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》的通知
	大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用高污染燃料（煤、石油焦、渣油、重油等）。
全面推行绿色施工，实现建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个100%”；
	项目供热采用电能。
本项目施工设置有围栏遮挡、定期洒水压尘、运输车辆和施工场地都有做好防尘措施，车辆驶出装、卸场地前用水将车辆冲洗干净。
	符合

	《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013-9-25实施）
	产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。
实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。
	项目产生的粉尘经雾炮、密闭煤棚，能有效减少颗粒物的排放，运输、装卸产生的粉尘采取覆盖、洒水等抑尘措施，减少扬尘污染。
	符合

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）
	工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。
	本项目堆场在卸料、堆存过程中产生的粉尘通过堆棚密闭、洒水抑尘等措施处理后，减少无组织排放。
	符合

	
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	本项目砂石料上料、筛分工序设置在密闭厂房内，并采取喷淋洒水措施以及设置封闭式料仓，再加强装载机管理，能有效减少上料、筛分粉尘的污染。
	符合

	
	在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB 8978的规定后排放。
	本项目在厂区出入口设有洗车区，洗车废水（仅对车辆外部及轮胎进行冲洗）经沉淀池处理后回用于生产，不外排
	符合

	《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	项目不属于高污染、高能耗行业。项目供热采用轻质柴油燃料，不采用煤重污染燃料。
	符合

	国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。
推进清洁生产和能源资源节约集约利用。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。
	项目不属于高污染、高能耗行业；项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后拉运至河北巴州生态产业园污水处理厂深处理，最后用于城市绿化，实现水资源的高效利用。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目背景
库尔勒国创煤炭有限公司成立于2021年10月20日，注册地位于新疆巴州库尔勒市塔什店镇特变电工西侧，主要从事煤炭存储、集运。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）》，本项目主要煤炭储存，“四、煤炭开采和洗选业06-6煤炭储存、集运”，根据名录要求应编制环境影响报告表。受库尔勒国创煤炭有限公司委托，新疆信和环宇环保工程技术咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成《库尔勒国创煤炭有限公司煤炭存储、集运项目》，并呈报生态环境主管部门进行审批，审批后的报告将作为生态环境部门对企业进行环境管理的依据。
经现场实地踏勘，库尔勒国创煤炭有限公司2026年1月开展了生产区场地平整和煤棚框架搭建施工，现状已停止建设。
2.主要建设内容
本项目选址于新疆巴州库尔勒市塔什店镇，中心地理坐标为：东经86°19′05.910"，北纬41°49′57.437"。具体地理位置详见附图1。
建设项目东侧依次为水泥道路（20m）、特变电工（66m），项目北侧依次为空地、水泥道路；西侧为库尔勒福升华新型建材有限公司，距离约44m；南侧为空地。周边环境详见附图2。
本项目租赁新疆鼎嘉隆新型墙材股份有限公司用地，用地属性为工况仓储用地，总占地面积119032.84m2。建设占地面积10500平方米彩钢结构全封闭煤棚5座、150吨地磅一台，洗车平台一套20m×4m、配备3台配煤机，依托新疆鼎嘉隆新型墙材股份有限公司办公室，作为职工办公，临时休息使用，年储运煤炭5万吨。项目主要建设内容详见表2-1，主要生产设备见表2-2。
表2-1 项目组成一览表
	项目
	建设名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	1#煤棚
	占地2500m2，地上1层，彩钢结构。
	已建

	
	2#煤棚
	占地3000m2，地上1层，彩钢结构。
	未建

	
	3#煤棚
	占地3000m2，地上1层，彩钢结构。
	未建

	
	4#煤棚
	占地1000m2，地上1层，彩钢结构。
	未建

	
	5#煤棚
	占地1000m2，地上1层，彩钢结构。
	未建

	辅助工程
	地磅
	占地面积70m2
	已建

	
	洗车平台
	占地面积80m2。
	已建

	依托工程
	办公楼
	占地面积840m2，三层，砖混结构。
	依托

	
	宿舍楼
	占地面积840m2，三层，砖混结构。
	依托

	
	化粪池
	10*5*3（150m3）
	依托

	公用工程
	供水
	城镇自来水管网。
	/

	
	供电
	由塔什店镇供电管网引进。
	/

	
	供暖
	办公室采用电采暖，不建设锅炉。
	/

	
	排水
	生活污水排入化粪池，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。
	

	
	照明系统
	煤棚设有正常照明和事故照明。正常照明采用防爆型LED灯照明方式，同时用自带蓄电池的防爆型LED应急灯作为事故照明，放电时间不小于1小时。
	/

	环保工程
	废气治理
	煤炭储存区域粉尘：储煤场设置全封闭彩钢结构煤棚进行覆盖，同时采取雾炮机降尘措施，项目区四周设置防尘网；
装卸扬尘：洒水防尘；
运输扬尘：场地内进行硬化：在车辆进出入口设置洗车台对车辆进行冲洗，同时采取洒水防尘。
	/

	
	废水治理
	生活废水排入化粪池处理，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理；
洗车废水经沉淀后回用于车辆清洗，不外排，本项目于北侧设有沉淀池5m3。
	/

	
	噪声治理
	采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减振措施。
	/

	
	固体废物处理
	生活垃圾，集中收集，交由环卫部门统一处理；洗车平台下的沉淀池煤泥，定期清掏后掺入原煤外售。
	/

	
	
	本项目委托有专业单位对设备、车辆进行维修保养，产生的废机油等危险废物及时带走，不在厂区暂存。
	/


2.主要生产设施
本项目主要生产设施见表2-2。
表2-2  主要生产设施一览表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	配煤机
	1500型
	台
	3
	

	2
	筛分机
	/
	台
	3
	

	3
	地磅
	/
	台
	1
	

	4
	雾炮机
	/
	台
	6
	

	5
	洗车平台
	/
	套
	1
	

	6
	铲车
	/
	辆
	3
	

	7
	轮式装载机
	ZL50E-3
	辆
	1
	

	8
	轮式装载机
	ZL50CN
	辆
	1
	

	9
	装载机
	ZL50C
	辆
	1
	

	10
	轮式装载机
	CLG856EMAX
	辆
	1
	

	11
	轮式装载机
	SEM652B
	辆
	1
	

	12
	洒水车
	/
	辆
	1
	


3.产品方案
本项目煤棚最大储存量5000吨，计划年储运销售煤炭5万吨，根据客户需求对存储的煤炭进行配煤。具体的产品方案见下表。
表2-3项目产品方案
	产品名称
	数量
	单位（t/a）
	来源
	运输方式

	煤炭（褐煤）
	50000
	t
	塔什店镇周边煤矿
	汽车运输


4.主要原辅材料
本项目煤炭来自塔什店镇周边煤矿，通过汽车运输至本项目场地。所需主要原辅材料、能源消耗及来源见表2-4。
表2-4 项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表
	序号
	名称
	单位
	年用量
	来源
	储存方式

	1
	煤炭（褐煤）
	t/a
	50000
	外购
	煤棚

	能源

	1
	用水
	m3/a
	1210
	由市政管网供给
	/


原辅材料性质：
煤炭（褐煤）：
颜色：褐色、暗褐色至黑褐色，光泽暗淡（无光泽或弱沥青光泽），与烟煤的强玻璃光泽有明显区别。
结构：呈疏松多孔状，孔隙率高达40%～60%，质地柔软易碎，用手即可捻成粉末，机械强度极低，运输过程中易产生大量煤尘。
密度：真密度为1.2～1.4g/cm³，堆密度仅0.6～0.8g/cm³，是所有煤种中密度最小的一类。
内在水分极高：这是褐煤最显著的物理特征，收到基水分（Mar）通常在20%～60%之间，部分年轻褐煤水分甚至超过60%。
水分赋存状态：大部分水分以游离水形式存在于孔隙中，干燥后孔隙结构易塌陷，再次吸水时复水性强。
对应用的影响：高水分导致褐煤燃烧热值大幅降低，且干燥能耗高；储存时水分蒸发会造成重量损失，运输成本也会因水分占比过高而增加。
5.项目总平面布置
项目总用地面积为119032.84m2，本项目厂区主要分为生活区及生产区，其中生活区位于项目区东南侧，布置有办公室、宿舍、化粪池等。生产区分为煤棚、配煤机、地磅。煤棚位于项目区西北侧，配煤机位于煤棚内西侧，地磅位于项目区东北侧，本项目设有两个出入口，主出入口位于南侧，次出入口位于北侧，主要运输物料。项目布置充分考虑原料及成品运输路径，项目平面布置合理。项目平面布置图详见附图3。
6.劳动定员及工作制度
本项目设计劳动定员10人，每日一班，每班工作8小时，年有效工作天数300天，项目区不设置食堂。
7.公用工程
（1）本项目用水主要为生产用水及生活用水。
①生产用水
降尘用水：本项目在装卸煤时，均在封闭的煤场内，在装卸的同时，启动雾炮机对产尘部位喷水抑尘，根据业主提供资料，雾炮机每天启动约1小时，本项目配备了6台雾炮机，每台额定耗水量0.5m3/h，则本项目在装卸煤时，耗水量为3m3/d，全年耗水量为900m3/a。雾炮喷水抑尘用水全部被蒸发，不外排。
洗车用水：运输车辆在出入场区时，需要对车辆轮胎清洗，建设单位设置有洗车平台，车辆冲洗用水按200L/（辆·次）计，根据业主提供资料可知，平均每年需要清洗车辆4000次，则本项目洗车用水量为800m3/a。建设单位设置有5m3的沉淀池，洗车废水不外排，经沉淀后回用于车辆清洗，洗车废水回用于车辆清洗时存在损耗，损耗量按用水量的20%计，则本项目洗车用水耗水量为160m3/a。
②生活用水
本项目劳动定员为10人，不设置食堂，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量按照每人平均70L/d计算，则厂区生活用水量为0.7m3/d，210m3/a。
（2）排水：生活污水产污系数以0.8计，则职工生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。生活污水经化粪池处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。
（3）供电：由市政供电网络统一供给，用电有保障。
[image: 图_01(1)]（4）供热：本项目冬季不生产，生产区不设置供暖设施，冬季值班人员采用电暖器采暖。
本项目水平衡见图2-1：









图2-1项目水平衡图  单位：m3/a
8.项目环保投资估算
本项目总投资200万元，其中环保投资25万元，占投资的12.5%，具体情况见表2-5。
表2-5 环保设施（措施）及投资估算一览表
	时段
	项目
	环保措施
	投资（万元）

	施
工
期
	扬尘治理
	洒水设备
	1

	
	废水治理
	沉淀池
	0.5

	
	噪声治理
	围墙遮挡、施工设备降噪
	1

	
	小计
	2.5

	运营期
	废气治理
	煤棚全封闭覆盖，采用雾炮机降尘措施，项目区四周设置2m防尘网；洒水降尘；场地内硬化，出入口设置洗车台对车辆进行冲洗，同时采取洒水防尘。
	20

	
	噪声治理
	设备运行噪声，装卸噪声和运输车辆噪声
	减震垫、隔声吸声材料
	0.5

	
	废水治理
	生活污水
	经150m3化粪池收集后定期清掏拉运
	1

	
	
	设备及车辆冲洗水
	5m3沉淀池处理后循环利用
	0.5

	
	固废治理
	生活垃圾
	垃圾箱、生活垃圾收集装置
	0.5

	
	小计
	22.5

	合计
	25




	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
[image: QQ截图20210329164818]本项目施工期工艺流程及产污环节图：

图2施工工艺流程及产污环节图




图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图
本项目施工方式及方案为清理整平场地并对场地初步硬化开挖基坑，浇筑搅拌设备混凝土基础，设备进场安装，架设安装用电等配套设施。
2.运营期工艺流程
本项目只利用厂区对煤炭进行贮存和销售，不破碎。将煤炭以汽车运输方式从产煤地运至项目区经地磅过秤储存，进厂后在全封闭煤棚里面进行卸车，由铲车堆平，然后根据客户的需求，对煤炭进行配煤筛分，由铲车装车运输至客户所在地。



[image: 图_02]












图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节图
运营期项目产排污环节一览表见下表。
表2-6 运营期项目产排污环节一览表
	类别
	名称
	污染因子
	治理措施

	废气
	汽车扬尘
	颗粒物
	洒水降尘、出入口设置洗车台，对车辆进行冲洗，呈无组织排放。

	
	储煤、卸煤、筛分、配煤粉尘
	颗粒物
	煤棚封闭，采取雾炮降尘，呈无组织排放。

	废水
	车辆冲洗废水
	COD、NH3-N和SS
	沉淀池沉淀后循环利用，不外排

	
	员工生活污水
	COD、BOD5、
NH3-N和SS
	生活污水经化粪池预处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。

	噪声
	车辆、配煤机
	—
	选用低噪声设备，车辆减速慢行、禁止鸣笛。

	/
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门定期清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租赁新疆鼎嘉隆新型墙材股份有限公司土地，租用时项目区有办公楼、宿舍楼，其余皆为空地，土地用途为工矿仓储用地。不存在原址污染情况。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状
1.区域大气环境达标判定
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区库尔勒市上库综合产业园区，因《环境空气质量标准》（GB3095-2026）发布于2026年3月1日，本标准实施后无库尔勒市的环境空气质量数据，即本次环境空气质量评价采用自治区生态环境厅公布的《2024年12月和1—12月全区环境空气质量状况及排名》中2024年库尔勒市的环境空气质量数据作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。基本污染物环境空气质量现状表见表3-1。
表3-1  区域环境空气质量现状表
	污染物
	评价项目
	现状浓度
（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	4
	60
	6.7
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	11
	150
	7.3
	达标

	NO2
	年平均
	18
	40
	45.0
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	49
	80
	61.3
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	2.18mg/m3
	4mg/m3
	54.5
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	85
	160
	53.1
	达标

	PM10
	年平均
	95
	70
	135.7
	不达标

	
	24h平均第95百分位数
	378
	150
	252.0
	不达标

	PM2.5
	年平均
	43
	35
	122.9
	不达标

	
	24h平均第95百分位数
	118
	75
	157.3
	不达标


根据上表基本污染物年评价指标的分析结果，项目所在区域PM2.5、PM10日均浓度和年均浓度均超标，超标原因主要是季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。因此，项目所在区域为不达标区域。
2.特征污染物补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，需要对本项目特征污染物总悬浮颗粒物进行补充监测。本项目引用新疆中测测试有限责任公司于2024年4月5日至4月7日连续3日对巴州图南建材有限公司年产1000m3砼结构混凝土制品扩建项目的监测数据，该项目现状监测点位于本项目西侧4.34km，具体检测结果如下：
表3-2 总悬浮颗粒物监测点位基本信息表
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1#参照点
	86.260697
	41.828017
	总悬浮颗粒物
	2024-04-04~2024-04-07
	西
	4340


表3-3 总悬浮颗粒物监测结果
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	评价标准/（ug/m3）
	监测浓度范围/（ug/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	1#参照点
	86.260697
	41.828017
	总悬浮颗粒物
	300
	187-206
	68.7
	0
	达标


本项目引用数据为2024年4月监测，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）未实施，即从表3-3的分析结果可知，项目所在区域总悬浮颗粒物环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中限值要求。
二、地表水环境质量现状调查与评价
根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，我州境内河流及湖泊属内陆水系。全州有大小河流759条，其中主要河流有开都河、孔雀河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟；主要湖库有博斯腾湖、大石门水库、大西海子水库和西尼尔水库。
地表水环境质量：2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%。
本项目区最近的地表水体为南侧0.99km的孔雀河。根据巴州人民政府发布的《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知，孔雀河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。
三、地下水环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不存在地下水环境污染途径，不开展现状调查。
地下水导则附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目行业类别为：D煤炭、29、型煤、水煤浆生产，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。
根据中华人民共和国国家环境保护标准（HJ610-2016）《环境影响评价技术导则地下水环境》4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。
四、土壤环境质量现状调查与评价
本建设项目在采取防渗措施后可杜绝土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，并参考《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A：土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于“其他行业”项目，项目类别为Ⅳ类。根据4.2评价基本任务中4.2.2，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。
五、声环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，因本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故本项目不开展声环境影响评价工作。
六、生态环境现状评价
根据现场调查，本项目用地范围内无自然保护区、其他名胜古迹、地质遗迹、地质公园及风景旅游景点，不含生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知：项目用地范围内不含生态环境保护目标的，无需进行生态现状调查。
七、土地沙化现状
根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化监测沙化土地分布图》（2021年）及对照《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030）、新疆维吾尔自治区土地沙化程度分布图，项目区属于非沙化土地。详情见附图4。

	环境
保护
目标
	1.大气环境
本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2.声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目选址于新疆库尔勒市塔什店镇内，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	一、施工期
（1）废气
[bookmark: _Ref379546700][bookmark: _Ref396828303]本项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，具体见表3-3。
表3-3 大气污染物排放标准
	污染物
	标准限值
	执行标准

	
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准


（2）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
二、运营期
1.废气
（1）废气：煤炭运输、装卸、储存、配煤过程中产生的粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值；
表3-4 煤炭工业无组织排放限值  单位：mg/m3
	项目
	排放方式
	排放浓度
（mg/m³）
	监测点位
	执行标准

	颗粒物
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
	1
	周界外质量浓度最高点
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）


2.废水
营运期职工生活产生的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3-5 污水综合排放标准  单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	NH3-N
	/
	

	4
	BOD
	300
	

	5
	SS
	400
	


3.噪声
运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	单位
	昼间
	夜间

	3类
	dB（A）
	65
	55


4.固废
本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量
控制
指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1.施工期大气污染防治措施
施工期造成区域大气环境污染的主要因素是地面扬尘，施工产生的地面扬尘主要来自地面平整和运输车辆引起的二次扬尘。
为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）及《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案》（新政办发〔2017〕108号）相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。具体见下表。
表4-1 施工期扬尘污染防治措施一览表
	序号
	防治
措施
	具体要求
	依据

	1
	施工
现场公示牌
	在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息
	《建筑工程施工现场扬尘污染防治
标准》

	2
	密闭苫盖措施
	①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；
②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施
	

	3
	物料运输车辆密闭
措施
	①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；
②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施
	

	4
	洒水抑尘措施
	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网
	

	
	
	施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次
	

	5
	重污染天气应急预案
	Ⅳ级（蓝色）预警：强化日常检查
	《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案》（新政办发〔2017〕
108号）

	
	
	Ⅲ级（黄色）预警：环保部门加大对施工场地、机动车排放、工业企业等重点大气污染源的执法检查频次，减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶
	

	
	
	Ⅱ级（橙色）预警：区域内50%重点排放企业限产或停产，停止喷涂粉刷、建筑拆除、切割、土石方等施工作业，建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆禁止上路行驶（生活垃圾清运车辆除外）
	

	
	
	Ⅰ级（红色）预警：区域内70%的重点排放企业限产或者停产，停止喷涂粉刷、建筑拆除等施工作业，禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路
	


2.施工期废水污染防治措施
（1）工程废水
施工废水主要为场地硬化混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较少，主要污染物为悬浮物。工地设置临时沉淀池，少量施工废水不直接排放，应集中收集，经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。
（2）生活污水
项目施工期施工人员约10人，参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，人均用水指标为25L/人·d计。生活污水按用水量的80％计，则生活污水的排放量为0.2m3/d，生活污水建防渗化粪池收集用于洒水抑尘，施工人员上厕所采用防渗旱厕，定期清掏处理。
3.施工期噪声防治措施
（1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量；
（2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。
（3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等；
（4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；
（5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声；
（6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。
4.施工期固废污染防治措施
建设期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、工程弃方及废建筑材料。
本项目所产生的弃方不多，产生的废建筑材料也有限。渣土在场内周转，除用于就地平衡、道路等建设外，必须外运的弃土以及建筑废料应运至当地环卫部门指定的专门建筑垃圾堆放场。生活垃圾应及时交由环卫部门清运统一处置；
在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
5.对防沙治沙的影响分析
项目区用地为未利用地，在施工过程中若不加强管理将会造成一定的风力侵蚀。土壤风蚀不仅是沙漠化的主要组成部分，而且是首要环节。风蚀会造成土壤中有机质和细粒物质的流失，导致土壤粗化、肥力下降，进而导致土地沙漠化加剧，自然灾害加剧，沙尘暴频繁，影响周边居民生产生活。
根据《中华人民共和国防沙治沙法》和《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》等有关规定，切实保护和改善沙区生态，要求建设单位按相关规定对本项目开展防沙治沙工作。坚持科学治沙，注重实效的原则，坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，在保护现有植被及防沙治沙措施的基础上，对项目建设过程中扰动的沙化土地进行恢复，采取防沙治沙措施避免因项目造成加速土地沙化的不利影响。
由于项目施工期较短，在施工期及施工结束后采取一定的治理措施，可以有效地减轻项目施工期对环境的影响。本项目在施工过程中应采取以下措施：
要求施工过程中在扰动区域进行洒水抑尘，减少风力侵蚀的影响，同时在土方开挖过程中弃土弃渣及时回填，进出施工场所的物料、渣土运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；强化施工管理，加强施工人员防沙固沙的环境保护意识和知识，杜绝因对施工人员的流动管理不完善及作业方式不合理而产生对区域土地环境的人为影响和破坏。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1.大气环境影响分析及保护措施、
本项目大气污染物主要为煤的堆存粉尘，筛分粉尘，配煤粉尘，运输粉尘。
1.1废气污染物源强核算
1.1.1堆存粉尘
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
指年物料运载车次（单位：车），本项目取4000车（卸2000车、装2000车），本项目年贮存5万吨煤，拉入5万吨，拉出5万吨；
D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取25吨/车；
指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），指各省风速概化系数，通过查表，新疆维吾尔自治区风速概化系数为0.0011；指物料含水率概化系数，通过查表，本项目主要存储褐煤，含水率概化系数为0.0049；
指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），通过查表，褐煤风蚀扬尘概化系数为30.6582；
指堆场占地面积（单位：平方米），本项目堆场占地面积为10500平方米。
通过上述计算可知，本项目装卸扬尘和风蚀扬尘的产生量为666.27t/a。本项目煤炭在装卸过程中开启雾炮机洒水设施，提高物料的含水率，减少扬尘扩散对环境空气的影响，在卸载时将车上煤炭缓慢落地，待卸载完毕后车辆慢速离开，降低因落地惯性产生较大的扬尘。根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中：指颗粒物产生量（单位：吨）；
指颗粒物排放量（单位：吨）；
指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），通过查表，洒水的控制效率为74%；
指堆场类型控制效率（单位：%），本项目为全封闭式煤棚，通过查表，密闭式堆场控制效率为99%。
通过上述堆场颗粒物排放量核算公式计算可知，本项目堆存尘颗粒物的排放量为1.73t/a。
1.1.2筛分粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“252煤炭加工行业系数手册”表4原料煤筛分产污系数为0.0667（单位：千克/吨-产品），本项目年转运50000吨煤，产生的筛分粉尘为3.335t/a。筛分工序在全封闭储煤棚内进行，在筛分机进行洒水降尘，筛分工段密闭进行，采取上述措施后，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，洒水的控制去尘效率为74%，则筛分粉尘排放量约为0.867t/a。
1.1.3配煤粉尘
项目储煤棚内设三台配煤机，运行过程中经装载机将所需煤种添加至料斗内，然后料斗内各煤种经电子称量配比后进入配煤机，原料煤经配煤机混合均匀后，经皮带输送至配煤产品堆存区。配煤过程粉尘主要产生于料斗受料、混合搅拌、卸料三个工序，根据《逸散性工业粉尘控制技术》表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子，配煤过程料斗受料工段及卸料工段粉尘产生系数均为0.01kg/t（卸料），原煤混合配煤工序中配煤机作用类似于筛选分配，配煤粉尘产生系数按照二级破碎和筛选计算，产尘系数为0.08kg/t，本项目年配煤量为50000t，则本项目配煤过程中料斗受料、配煤机卸料、配煤混合搅拌配煤工序粉尘产生量为4.5t/a，配煤工序在全封闭储煤棚内进行，在配煤机受料口及卸料口处设置雾炮机降尘设施进行洒水降尘，混合配料工段密闭进行，采取上述措施后，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，洒水的控制去尘效率为74%，则配煤机粉尘排放量约为1.17t/a。
1.1.4产生的运输扬尘
本项目运营期运输车辆产生的扬尘为运煤车辆进出厂行驶时产生的扬尘。这些扬尘排放源均为无组织排放。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：


式中：：交通运输起尘量，kg/km·辆；：运输途中起尘量，kg/a；
V：汽车速度km/h，取5km/h；
：汽车载重量t，按每辆车25t计；
P：道路表面粉尘量kg/m2，按0.1kg/m2；
L：运输距离，km，取0.5km；
：运输量，t，项目年贮存5万吨，运输量取100000t/a。
根据以上公式，本项目运输扬尘产生量为0.223t/a（0.022kg/h）。本环评要求建设单位对项目区内地面进行硬化处理，并定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生；要求出厂车辆及时清洗轮胎、运输车辆须加盖篷布等。采取上述降尘措施后，本项目运输扬尘采取的抑尘措施处理效率能达到，90%，本项目则本项目运输车辆产生的运输扬尘排放量为0.022t/a。
综上，本项目无组织颗粒物排放量为3.789t/a。
本项目装卸、配煤及运输过程产生颗粒物排放情况见表4-1。
表4-1 装卸、配煤、运输废气污染物产排情况一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	排放情况

	
	
	产生量（t/a）
	速率（kg/h）
	排放方式
	排放量（t/a）
	速率（kg/h）

	堆存粉尘
	颗粒物
	666.27
	277.61
	无组织
	1.73
	0.094

	筛分粉尘
	颗粒物
	3.335
	1.389
	无组织
	0.867
	0.361

	配煤粉尘
	颗粒物
	4.500
	1.875
	无组织
	1.17
	0.488

	运输扬尘
	颗粒物
	0.223
	0.093
	无组织
	0.022
	0.009


1.1.5废气治理措施可行性分析
根据《排放源统计调查产排污核算方法》中附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中附录4、附录5粉尘控制措施有“洒水、围挡、出入车辆冲洗，堆场密闭式”等，本项目厂区内定期洒水降尘，进出口有出入车辆冲洗台，煤棚采取密闭式，配煤机配有雾炮，厂区四周有围挡，符合标准推荐的粉尘控制措施，即本项目的废气处理措施是可行的。
1.1.6监测要求
据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于简化管理的排污单位。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目运营期废气监测计划见下表：
表4-4 废气监测方案
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	厂界
	颗粒物
	半年/次
	《煤炭工业污染物排放标准》
（GB20426-2006）


2.水环境影响和保护措施
2.1废水污染工序及源强分析
本项目废水主要是洒水降尘废水、洗车废水与生活废水。
（1）降尘废水
本项目在装卸煤时，均在封闭的煤场内，装卸的同时，启动雾炮机对产尘部位喷水抑尘，根据业主提供资料，雾炮机每天启动约1小时，本项目配备了6台雾炮机，每台额定耗水量0.5m3/h，则本项目在装卸煤时，耗水量为3m3/d，全年耗水量为900m3/a。雾炮喷水抑尘用水全部被蒸发，不外排。
（2）洗车用水
运输车辆在出入场区时，需要对车辆轮胎清洗，建设单位设置有洗车平台，车辆冲洗用水按200L/（辆·次）计，根据业主提供资料可知，平均每年需要清洗车辆4000次，则本项目洗车用水量为800m3/a。建设单位设置有5m3的沉淀池，洗车废水不外排，经沉淀后回用于车辆清洗，洗车废水回用于车辆清洗时存在损耗，损耗量按用水量的20%计，则本项目洗车用水耗水量为160m3/a。
（3）办公生活用水
本项目不设置食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，生活用水定额按70L/人·d计，项目劳动定员为10人，年工作天数为300天，则生活用水量为210m³/a。生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为168m³/a。废水中主要污染物的浓度及产生量：CODcr约350mg/L（0.0588t/a），BOD5约200mg/L（0.0336t/a），SS约250mg/L（0.0420t/a），NH3-N约30mg/L（0.0050t/a）生活污水经化粪池处理后，定期清运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂进行处理。
2.2依托污水处理可行性分析
焉耆县河北巴州生态产业园要求企业工业废水排放时，有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准；无行业排放标准的，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接管园区污水处理厂进行处理；含一类污染物的废水应经车间处理设施处理达标后再排放。
焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂位于产业园东南侧，厂址中心坐标为E：86°19'05.910"，N：41°49'57.437”。项目设计污水处理能力10000m3/d。污水处理工艺为“预处理→二级生化处理→深度处理→消毒处理”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，一部分用于生态林地灌溉，剩余部分中水回用。
本项目位于库尔勒市塔什店镇特变电工西北侧，距离焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂直线距离7.3km。本项目污水主要是生活废水，排水量为0.56m³/d（168m³/a）。焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂设计处理规模10000m³/d，目前产业园企业入驻较少，污水产生量较小，污水处理厂处理能力余量充足。因此，本项目生活废水经建设单位拟建的化粪池收集处理后。
焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂于2022年11月15日取得环评批复，批复文号巴环审〔2022〕78号，于2023年3月22日完成验收，验收备案编号巴环验备〔2024〕23号。
2.4监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目只有生活污水，经化粪池预处理后定期拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理，属间接排放，因此，本评价不提出废水跟踪监测要求。
3.噪声环境影响和保护措施
3.1噪声污染工序及源强分析
3.1.1预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3.1.2预测参数
（1）噪声源强
项目在生产过程中产生的噪声主要源自空压机、风机、搅拌机、压砖机、配料机等，这些设备产生的噪声声级一般在80dB以上。项目产生噪声的源强调查清单见表4-5、表4-6。
[bookmark: OLE_LINK67]表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/dB（A）/m）
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	配煤机
	52
	90
	0.5
	/
	80
	减振降噪和距离衰减
	8

	2
	筛分机
	48
	78
	0.5
	/
	80
	
	8

	
	雾炮机
	55
	90
	
	/
	80
	
	8

	3
	铲车
	65
	76
	1.2
	/
	80
	
	8

	4
	车辆运行噪声
	70
	79
	1.2
	/
	80
	
	8


[bookmark: PO_6]表中坐标以厂界中心（86.31811478,41.83232540）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
3.1.3预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6。
[bookmark: PT_7]表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB（A））
	标准限值（dB（A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	-176
	90
	1.2
	昼间
	43.5
	65
	达标

	
	-176
	90
	1.2
	夜间
	43.5
	55
	达标

	南侧
	40
	-197
	1.2
	昼间
	38.4
	65
	达标

	
	40
	-197
	1.2
	夜间
	38.4
	55
	达标

	西侧
	156
	90
	1.2
	昼间
	44.1
	65
	达标

	
	156
	90
	1.2
	夜间
	44.1
	55
	达标

	北侧
	40
	203
	1.2
	昼间
	45.6
	65
	达标

	
	40
	203
	1.2
	夜间
	45.6
	55
	达标


表中坐标以厂界中心（86.31811478,41.83232540）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
[bookmark: PO_3]由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准。
为了进一步减少本项目噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取下述噪声防治措施：
①选用技术先进、低噪声机械设备；合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界；
②在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，特别是对高噪声设备须定期进行检修；
3.2监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目噪声监测计划见表4-7。
表4-7 噪声环境监测计划
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界外1米
	连续等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准






	
	4.固体废物环境影响和保护措施
4.1固体废物产生情况和处置情况
本项目产生的固体废物主要为洗车沉淀池底泥与职工生活垃圾。
（1）洗车沉淀池底泥
沉淀池底泥主要为煤渣，属于一般固废。根据业主提供资料可知，煤渣的产生量约为1.5t/a，定期清掏后掺入原煤外售。
（2）员工产生的生活垃圾
本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d/人）计，厂区设置有食宿，年工作天数为300天，全年生活垃圾约1.5t/a。生活垃圾属无毒无害废物，建设单位在办公室设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中分类收集，交由环卫部门统一处理。
5.地下水影响分析
5.1污染源及污染途径
项目运营期地下水的污染源主要为防渗化粪池、储罐区、沉淀池、危险废物贮存库等发生泄漏，主要污染途径为垂直下渗。
5.2防控措施
（1）预防措施
预防措施主要是在本项目工程设计、施工时，应严把设计、施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误造成的管线泄漏，在生产运行过程中，必须严格控制生产装置的跑冒滴漏，强化监控手段，定期检查，杜绝厂区存在长期事故排放的点源。
（2）防渗分区措施
为有效预防地下水污染，本项目采取分区防渗措施。本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。
一般防渗区
指对地下水环境有污染的物料或者污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为一般化粪池、煤棚。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。
③简单防渗区
其他生产生活设施为简单防渗区，采取的防渗措施为地面混凝土浇筑底板，达到简单防渗要求。
针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见下表。
表4-8 项目污染地下水途径及防治措施一览表
	防渗区域
	具体要求

	一般防渗区
	化粪池、煤棚
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行

	简单防渗区
	办公区等其他生产生活区域
	地面混凝土浇筑底板


（3）跟踪监测要求
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，其废污水、危险废物在正常情况下不直接渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径，故不开展地下水及土壤监测。
6.环境风险评价
6.1本项目风险物质识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目生产工艺简单，主要涉及物料为煤炭，不属于有毒有害、易燃易爆的产品，也不属于危险化学品，不构成重大危险源，不产生有毒有害物质，环境风险较小。并且本项目所使用的原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1“突发环境事件风险物质及临界量”范畴内的环境风险物质。其生产、运输、储存过程不会对环境及人类产生严重的破坏性影响。
项目环境风险主要表现为堆煤自燃起火以及粉尘和气体爆炸。
①自燃起火
煤炭经过长期大量的堆积后，随着时间缓慢进行的氧化反应而发热，使煤的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧状态不同，是在温度缓慢上升的同时，按以下过程进行：煤的堆积低温氧化发热—放热—内部干燥—温度急剧上升—自燃起火。自燃起火的因素很多：与煤的物理化学性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态（水分、挥发成分及含碳量等）等；与煤的堆积状态有关，如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等；与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。
②粉尘和气体爆炸
原料在运输过程中如在空气中形成粉尘雾，当粉尘浓度和着火能量达到一定数值时，就有可能起火或粉尘爆炸。因为粉尘中
含有在碳化过程中产生的甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃性气体，由于装卸运输等原因，粉尘被粉碎而露出新表面，这些可燃性气体随之散到大气中，其爆炸的下限浓度显著下降，爆炸的危险性增加。
③沉淀池泄露
池壁、底板混凝土开裂、防渗层老化破损，含煤泥废水渗入土壤、地下水，造成区域土壤、地下水SS、煤粉污染。
6.1.2 环境敏感目标调查
项目位于库尔勒市塔什店镇特变电工西侧，项目区外500m范围
内无自然保护区、风景名胜区、居住区、地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等大气、声、地下水环境保护目标。
6.2环境风险潜势初判
根据对本项目的分析，本项目涉及的原材料、工艺流程不涉及危险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级，进行简单分析评价。
6.3风险防范措施
①煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自然发火；
②煤棚区域内喷淋洒水，有利于捕集空气中的逸散粉尘，可降低作业区上空煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。
③在煤棚生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；
④在煤棚配电室、办公室等地方配备不同类型的灭火器具，以便在煤棚发生火灾时用于防灭火工作；
⑤煤棚电气设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏
电而引起的火灾事故；
⑥加强对储煤棚工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效
的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。
⑦煤堆场四周设置固定的防风抑尘网，减少粉尘对周围环境的影响；
⑧加强安全监督和管理，增强职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。
⑨沉淀池整体采用C30钢筋混凝土浇筑，内壁涂刷 2mm 厚环氧树脂防渗防腐层，池壁、底板设置伸缩缝止水带，施工完成后做闭水试验，确保无渗漏方可投用；每季度开展池体防渗巡检，重点检查底板、墙角、伸缩缝有无裂缝、渗水痕迹，建立巡检台账；沉淀池四周设置15cm高混凝土防渗围堰，即使池壁轻微渗漏，废水也被围堰截留，不会向外扩散。
⑩定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。
⑪企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。
6.5应急预案
[bookmark: _GoBack]本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，制定适用于本项目的事故应急预案，应急预案主要包括以下内容：
表4-9  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险源（生产车间、污水处理站）

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、厂区邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
制定有关的环境恢复措施
组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行影响评价

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


6.5风险评价结论
通过风险调查、环境风险潜势初判可得，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范
措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。建设项目简单分析内容见表4-10。
表4-10 环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	库尔勒国创煤炭有限公司煤炭存储、集运项目

	建设地点
	库尔勒市塔什店镇

	地理坐标
	经度
	86°12′48.025″
	纬度
	41°50′39.923″

	主要危险物质及分布
	煤棚

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	储煤由于管理不当等原因造成火灾事故致使污染物进入大气环境。

	风险防范措施要求
	①煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施；
②煤棚区域内喷淋洒水，降低了作业区上空煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。
③在煤棚生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；
④在煤棚配电室、办公室等地方配备不同类型的灭火器具，以便在煤棚发生火灾时用于防灭火工作；
⑤煤棚电气设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故；
⑥加强对储煤棚工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。
⑦煤堆场四周设置固定的防风抑尘网，减少粉尘对周围环境的影响；
⑧加强安全监督和管理，增强职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。
⑨定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。
⑩企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急响应方案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	根据环境风险潜势划分，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。在采取相应的防范措施及应急要求后，环境风险可以控制在可接受风险水平之内。


7.环境管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于四、煤炭开采和洗选业06-6煤炭储存、集运，属于登记管理。
严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的执行污染防治运营管理要求，环境管理台账要求及排污许可执行报告要求，定期展开自行监测和信息公开。本项目监测计划见运营期环境影响和保护措施章节。
项目建成后应根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，必须使用由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。
建设单位应强化营运期的环境管理工作，确保项目运营不影响环境，不扰民。认真落实环保设施的“三同时”，本项目建成后建设单位自行开展项目竣工环境保护验收，验收后到环保部门进行备案登记，并随时接受环保部门的不定期监督检查。
















[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	环境空气
	厂界
	颗粒物
	洒水降尘、出入口设置洗车台，对车辆进行冲洗、煤棚封闭，采取雾炮降尘
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

	地表水环境
	职工生活
	生活污水
	收集到化粪池处理后，定期拉运至河北巴州生态产业园污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	减震、降噪和距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生产过程
	沉淀池底泥
	回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	员工生活
	生活垃圾
	分类收集后委托环卫部门及时清运
	/

	土壤及地下水
污染防治措施
	划分一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①煤堆场表面采取洒水喷淋降尘措施；
②煤棚区域内喷淋洒水，降低了作业区煤炭粉尘量，避免粉尘爆炸。
③在煤棚生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；
④在煤棚配电室、办公室等地方配备不同类型的灭火器具，以便在煤棚发生火灾时用于防灭火工作；
⑤煤棚电气设备的高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故；
⑥加强对储煤棚工作面日常管理工作，对煤堆自然发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自然发火情况，以便及时采取有效的防火、灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。
⑦煤堆场四周设置固定的防风抑尘网，减少粉尘对周围环境的影响；
⑧加强安全监督和管理，增强职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故发生。
⑨定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。
⑩企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急响应方案。

	其他环境
管理要求
	加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度，为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划。
1.环境管理计划
为了保证环境管理工作的有效性，项目环境管理应指定专人主管，由专人负责运营期环境保护工作，环境监测可委托具有环境监测资质的单位进行监测监控，废气、废水排放情况及环保设施的运转状况。
2.管理职责
（1）贯彻执行国家，省级，地方各项环保政策法规标准，根据项目实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施监督执行。
（2）建立污染源档案，定期由具有环境监测资质的单位对污染物进行监督监测和应急监测，掌握项目各污染源排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。
（3）制定切实可行的污染物排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。
（4）组织和管理项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双向控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。
（5）定期进行项目环境管理人员环保知识和技术培训工作。
（6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。



六、结论
	本项目生产运营会产生噪声、废气、废水及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	3.789t/a
	/
	3.789t/a
	+3.789t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0588t/a
	/
	0.0588t/a
	+0.0588t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.0336t/a
	/
	0.0336t/a
	+0.0336t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0420t/a
	/
	0.0420t/a
	+0.0420t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0050t/a
	/
	0.0050t/a
	+0.0050t/a

	一般工业
固体废物
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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