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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆和静县艾肯达坂北铜银矿普查

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	四十六-99、陆地矿产资源地质勘查
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	勘查面积：5640000

临时用地：36750
临时道路：7.7

	建设性质
	（新建（迁建）
（改建

（扩建

（技术改造
	建设项目

申报情形
	（首次申报项目             

（不予批准后再次申报项目

（超五年重新审核项目     

（重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	650
	环保投资（万元）
	41.5

	环保投资占比（%）
	6.38
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	（否

（是：         

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的专项评价设置原则表：
专项评价设置原则表
专项评价的类别

涉及项目类别

项目情况

是否做专项

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及地表水专项类别
否
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及地下水专项类别
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，周围不涉及左列的环境敏感区
否
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及左列的专项类别
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及左列的专项类别
否
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目为陆地矿产资源地质勘查，不涉及左列的专项类别
否
根据上表分析，本项目为“四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查”，无需开展专项评价工作。

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》

审批机关：自然资源部

审批文件名称及文号：《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）>的审查意见》（自然资源函〔2022〕1092号）
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》，2022年12月发布

审批机关：巴州人民政府
审批文件名称及文号：/

（3）《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021-2025）》，2023年3月发布

审批机关：和静县人民政府
审批文件名称及文号：/

（4）《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：巴州人民政府
审批文件名称及文号：《关于<和静县国土空间总体规划（2021—2035年）>的审查意见》（巴政函〔2024〕112号）
（5）《新疆维吾尔自治区林业草原保护利用“十五五”规划（征求意见稿）》

审批机关：新疆维吾尔自治区林业和草原局

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审批机关：中华人民共和国生态环境部

审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析
到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全、更加活跃，矿山生态环境质量持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。战略性矿产资源保障能力显著提高。开展新一轮战略性矿产找矿行动，重要成矿区（带）内矿产资源调查评价工作持续推进，形成一批战略性矿产和优势矿产勘查开发后备区和战略接续区。新发现和评价矿产地100-150处，其中大中型矿产地20-30处。铁、锰、铜、钴、金、锂、铍、萤石、硅质原料等矿产勘查实现新突破。

依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑-阿尔金等“两环八带十个勘查开发区”。

西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。

本项目为铜银矿地质勘探项目，属于“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，为矿产资源的开发与利用打基础，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》总体目标和总体布局等相关要求。
2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见（环审〔2022〕124号）的符合性分析。

依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑-阿尔金等“两环八带十个勘查开发区”。

西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿产资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。
重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、锂、铍、金等金属矿产以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。

限制勘查矿种：石棉、砂金等矿产。

限制开采矿种：硫铁矿、石棉、砂金、砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。

禁止勘查开采矿种：可耕地砖瓦用粘土、灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂铁、汞等矿产。

严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
本项目为铜银矿地质勘探项目，属于“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，为矿产资源的开发与利用打基础；采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法，严格控制施工作业范围执行绿色勘查及矿山环境生态保护修复相关要求，因此符合总体规划环评报告书及审查意见中相关要求。

3.《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》符合性分析

规划要求，矿产资源调查评价与勘查。落实自治区规划，推进新一轮战略性矿产找矿行动，加强重要成矿区（带）内矿产资源调查评价工作，形成一批战略性矿产和优势矿产勘查开发后备区和战略接续区。新发现矿产地10-15处，大中型矿产地2-4处。煤、铁、铜、镍、金、钨锡、锂、铍、萤石、硅质原料、石灰岩（大理岩）、饰面石材等矿产勘查实现新突破，探矿权总数控制在800个以内。

矿产资源勘查开采调控方向。落实自治区规划，结合巴州实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点、限制、禁止勘查矿种：

重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。

对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略，实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。

严格执行《绿色勘查指南》，勘查过程依靠科技和管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，推广无人机航空物探浅钻、便携式钻机、一基多孔等勘查技术，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。

本项目为铜银矿地质勘探项目，属于重点勘查矿种，采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法，减轻对生态环境的扰动，符合上述《规划》的发展要求。

4.与《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》提出发展要求，经济社会全面发展需要进一步提高矿产资源安全供给保障能力。和静县是资源型地区，矿业经济对国民经济和社会发展带动效应举足轻重。“十四五”时期，和静县着力提升经济发展的质量和效益，加快制造业、服务业和农业转型升级，推动战略性新兴产业和高新技术产业迅速崛起，推进“四新”经济发展，加快推动向高端化、智能化、绿色化转型，提升城市竞争力，需要进一步强化矿产资源勘查开发，加强科技创新，加快推进矿产资源深部勘查开发，增储保量，缓解矿产资源消耗和资源储量增长的矛盾，建立稳定、平衡的资源供应体系，提高矿产资源安全保障能力，实现矿业经济持续快速高效发展。

重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。

按照生态文明建设的新要求，做好矿产勘查过程中的环保工作，主动调整勘查工作部署，实施绿色勘查。勘查实施单位应当积极探索绿色勘查手段，运用新技术、新方法、新工艺，减少对生态环境的破坏。把绿色勘查和环保贯穿于矿产勘查项目立项、设计、实施和验收全过程、各环节，在勘查设计中增设环保章节，在定额标准中增加环保经费，探索建立勘查与环保的“三同时”（同部署、同检查、同考核）制度。勘查项目单位与施工单位要签订环保目标责任书，明确环保职责和措施，以合同约束施工单位恢复和改善生态环境。
本项目为铜银矿地质勘探项目，属于重点勘查矿种，采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法，减轻对生态环境的扰动，故符合《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》。

5.与《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析
根据《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》中“第八章加强矿产资源保护与利用，第二节 重点开采和勘查区，第87条矿产资源勘查区，划定重点勘查区：国家级重点勘查区2个（和静诺儿湖-诺尔湖铁矿重点勘查区、和静敦德-备战铁矿重点勘查区）、自治区级重点勘查区1个（和静焉者霍拉山脉石英矿重点勘查区），州级重点勘查区3个（和静县巴音沟一带铁铜萤石矿重点勘查区、和静县哈布齐哈-乌瓦门铁矿非金属矿重点勘查区、和静县乌拉斯台-焉耆县柳树沟一带铜金矿重点勘查区）。作为重点勘查任务部署、重大项目安排、探矿权优先投放、各类资金重点投入的区域，通过财政资金引导，社会资金跟进，激发市场主体活力，形成多渠道投入的勘查机制，加快实现找矿突破。
本项目为铜银矿地质勘探项目，属于重点勘查矿种，属于自治区财政出资地质勘查项目，故符合《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》。
6.与《新疆维吾尔自治区林业草原保护利用“十五五”规划（征求意见稿）》相符性分析
《新疆维吾尔自治区林业草原保护利用“十五五”规划（征求意见稿）》中提出“推进山水林田湖草沙一体化治理，加快水土保持综合治理、矿区植被恢复、耕地休耕制度试点建设，聚焦塔克拉玛干、古尔班通古特等沙漠边缘关键带，拓展防沙治沙空间，建设立体防风固沙阻沙网络。”

本项目勘查结束后生态恢复工作同时满足《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374—2021）完工恢复、验收相关条款及《矿山生态修复技术规范》修复质量管控要求。全部临时占地、取样坑、临时营地统一清理平整，施工设备、管材、样品器具全部清运出场，无任何生产生活废弃物遗留；平整完成后覆土厚度统一≥20cm，采用前期剥离原生表土覆盖；覆土完成后播撒本土原生耐旱草种，建立2年恢复期跟踪监测机制，验收核心量化指标：植被恢复率≥70%，表层土壤有机质含量恢复至原生状态70%以上；全矿区完成恢复后开展全域巡视核查，对植被稀疏、覆土不足区域二次补土、补播，直至达到量化验收标准；严格落实“边勘查、边恢复”，杜绝以探代采、长期大面积裸露地表；拆除全部临时帐篷、一体化污水处理设施，所有不可循环利用生活垃圾密闭转运至城镇垃圾收集点处置；故符合《新疆维吾尔自治区林业草原保护利用“十五五”规划（征求意见稿）》中相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为固体矿产地质勘探，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。因此其建设符合国家产业政策要求。
2.生态环境分区管控符合性

2.1与自治区生态环境分区管控符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18号）、关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）（新环环评发〔2021〕162号），其符合性分析见表1-1、1-2、1-3。
表1-1   与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析
名称
文件要求
本项目
符合性
《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》
生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
本项目勘探区域位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米。项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能

符合
环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉，不会对矿区水土环境造成污染，大气污染物主要为颗粒物，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受
符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产、生活用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线
符合
环境管控单元
一般管控区
自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理
本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对项目区周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响
符合
表1-2   与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析
管控维度
管控要求
本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。

本项目为固体矿产地质勘探，属于允许类，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类事项
符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，项目周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域

符合

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展
本项目为固体矿产地质勘探，不属于“三高”行业

符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目占地类型为其他草地和裸岩石砾地，属于临时用地，不占用永久基本农田
符合
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，不在水源涵养区、饮用水水源保护区内
符合
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目为固体矿产地质勘探，生产废水回收至沉淀池经沉淀后循环使用不外排，符合国家产业政策
符合
A1.4其它布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目为固体矿产地质勘探，属于允许类项目，符合自治区和巴州的相关规划
符合
A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目为固体矿产地质勘探，项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，不属于重点行业，不在重点区域

符合
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本工程扬尘采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放。通过对柴油发电机及车辆定期维护保养，使用正品柴油，减少尾气排放
符合
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

A4资源利用要求

A4.2土地资源
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
本项目土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内，确保土地资源的合理利用
符合
表1-3   本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
天山南坡片区总体管控要求
管控要求
本项目
符合性
切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性
本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
符合
重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障
本项目不涉及油气勘探开发
符合
推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
符合
加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理
本项目不涉及
符合
加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
符合
2.2与巴州生态环境分区管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）分析本项目与生态环境分区管控符合性分析见表1-4。
表1-4   巴州生态环境分区管控符合性分析一览表

名称

总体管控要求
符合性分析

符合性

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米。位于和静县一般管控单元（ZH65282730001）和和静县水源涵养生态保护红线区（ZH65282710001），不会影响所在区域内生态服务功能。

符合

环境质量底线

全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到II类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。
项目区属于环境空气质量不达标区，地表水、声环境质量良好；对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州实施环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。
本项目为固体矿产地质勘探，消耗水资源、土地资源、能源很小，且勘探期较短。项目不属于“三高”项目，不触及资源利用上线。

符合

管控类型
管控要求
本项目

符合性
和静县一般管控单元ZH65282730001
空间布局约束
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目为固体矿产地质勘探，不使用高毒、高残留农药，工程仅涉及普通地质勘查，不会对土壤造成污染
符合
污染物排放管控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
本项目大气污染物为钻探、槽探产生的少量粉尘，经洒水降尘后对周边环境影响较小；项目勘探产生的污染物较少，对周边环境影响较小
符合
环境风险防控
1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。生产废水可回收至沉淀池经沉淀后循环使用不外排（沉淀池设置在项目中心区，距离和静县水源涵养生态保护红线区较远，不会对和静县水源涵养生态保护红线区造成影响）
符合
资源利用效率
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

4.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目为固体矿产地质勘探，不使用高毒、高残留农药，工程仅涉及普通地质勘查，不会对土壤造成污染
符合
和静县水源涵养生态保护红线区ZH65282710001
空间布局约束

1.执行总体管控要求中关于生态保护红线空间布局约束的准入要求。

2.控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

3.严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。

4.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。

5.执行《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发（2022）142号）《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发[2024]56号）要求。

本项目属于总体管控要求中的1.13生态红线允许类（7）地质调查与矿产资源勘查开采，并且已取得和静县自然资源局和生态环境局的相关意见，推动矿产资源开发利用，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小；根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发（2022）142号）《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发[2024]56号）要求生态保护红线内自然保护地核心保护区外允许开展的有限人为活动，本项目属于其中的地质调查与矿产资源勘查开采，项目将严格执行绿色勘查及矿山环境生态修复相关要求
符合

2.3与环境管理政策分析的符合性分析

表1-5   环境管理政策符合性分析
规划
规划要求
本项目情况
符合性
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年1月31日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会第四次会议通过）
按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
本项目为固体矿产地质勘探，推动矿产资源开发利用，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小

符合
《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（州发展和改革委员会2026年7月22日）
推动矿产资源开发和精深加工。加大锂、金、铜、铁、萤石、钨锡、铅锌、镍钴等战略性矿产资源勘查开发和综合利用，持续整治“圈而不探”“探而不采”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。加大若羌、且末、和静、和硕等区域矿产开发力度，加快推进金矿、锂矿、钨锡矿、铅锌矿、铜矿等重点矿山建设。
本项目为固体矿产地质勘探，推动矿产资源开发利用，采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用合格燃油，减少尾气排放；生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉；生产废水回收至沉淀池经沉淀后循环使用不外排；采取措施后项目建设对环境影响较小

符合
《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》
加大优势矿产资源勘探开发力度。充分发挥矿产资源富集优势，提升优势矿产资源绿色勘探开发水平，加大整装勘查力度，继续加快西天山阿吾拉勒国家级整装勘查区、艾尔宾山北缘铜铅锌多金属勘查区的勘探开发步伐，以铁、菱镁、铅、锌、金等有色金属和石灰岩等非金属为重点，全力推进矿山二期项目，启动察汗乌苏铁矿建设，加快哈勒哈特菱镁矿开发综合应用项目建设，积极引进先进生产技术，不断延伸矿产资源深加工产品附加值，力争“十四五”末形成千万吨铁精粉产能，建成全国重要、新疆最大的铁精粉生产基地。积极推进绿色矿山建设，促进矿产资源高效利用，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。
本项目主要为固体矿产地质勘探中的铜银矿地质勘探，位于规划的“两环八带十个勘查开发区”中西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，属于重点勘查矿种，促进矿产资源高效利用发展
符合
《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）
坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级
本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小
符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（2025年4月18日）

坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，落实减污降碳总要求，着力推进碳达峰行动，加快推动绿色低碳发展，加强生物多样性保护，推进生态环境治理体系和治理能力现代化

本项目为固体矿产地质勘探，工作体量较小，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小

符合
《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日）
第四十七条矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复
本项目为固体矿产地质勘探，在项目勘察过程中不产生尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物
符合
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）

各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染

本项目为固体矿产地质勘探，勘探过程中采取洒水降尘防尘措施，防治大气污染
符合
《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024）》（新环环评发〔2024〕93号）
矿产资源开发按照国家及自治区绿色矿山建设规范进行建设，遵循“谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁受益、谁补偿，谁污染、谁付费”的原则，制定矿山生态环境保护与恢复治理方案并严格组织实施。违反国家规定造成生态环境损害的，依法依规开展生态环境损害赔偿工作，依法追究生态环境损害赔偿责任

本项目为固体矿产地质勘探，建设内容为槽探和钻探，勘探过程中采取洒水降尘防尘措施，防治大气污染；探矿期结束后，对遗留地面的施工迹地按照普查设计方案进行恢复，对钻孔进行回填封闭并设置警示标识
符合

《中华人民共和国草原法》（2021年4月29日）

第五十五条除抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆外，禁止机动车辆离开道路在草原上行驶，破坏草原植被；因从事地质勘探、科学考察等活动确需离开道路在草原上行驶的，应当事先向所在地县级人民政府草原行政主管部门报告行驶区域和行驶路线，并按照报告的行驶区域和行驶路线在草原上行驶

本项目属于地质勘探活动，矿区属矿业权空白区，且不涉及生态敏感区，勘探区至县城已建有交通运输道路，不占用、破坏草原，项目勘探符合国家法律法规

符合
《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）

编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入到相关章节

本项目在地质勘查前，编制了环境影响评价文件，其中对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施，项目采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法，符合要求
符合
《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）

探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复
本项目实施过程中注意减少对土壤、植被、地表景观的破坏，探矿期结束后，对遗留地面的施工迹地进行恢复，对钻孔进行回填封闭并设置警示标识
符合
《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）
对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全；对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土
本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小，钻孔进行部分回填和封闭，恢复其原有生态功能
符合
《自然资源部 国家林草局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》自然资发〔2024〕122号

（一）加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。

（二）强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。

（三）明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。

本项目主要为固体矿产地质勘探，勘查全过程中坚持生态环境保护理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；勘探前，制定完成勘察实施方案，对勘探人员进行绿色勘查培训，在勘探过程中严格落实绿色勘查措施，项目采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法；勘探结束后全部临时占地、取样坑、临时营地统一清理平整，施工设备、管材、样品器具全部清运出场，无任何生产生活废弃物遗留；平整完成后覆土厚度统一≥20cm
符合
《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）
地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56号）要求生态保护红线内自然保护地核心保护区外允许开展的有限人为活动，本项目属于其中的地质调查与矿产资源勘查开采，项目将严格执行绿色勘查及矿山环境生态修复相关要求
符合

《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》（新自然资发〔2024〕56号）符合性分析
符合




二、建设内容
	地

理

位

置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，项目探矿范围拐点坐标如下表所示；地理位置图见附图3，与周边位置关系见附图4。
表2-1   本项目探矿权范围拐点坐标

拐点序号

（CGCS2000，xx°xx′xx″格式统一为xx.xxxx）
东经
北纬
001

84.5040
43.1330
002

84.5040
43.1340
003

84.5100
43.1340
004

84.5100
43.1350
005

84.5125
43.1350
006

84.5125
43.1420
007
84.5252
43.1420
008
84.5253
43.1315
009
84.5320
43.1315
010
84.5320
43.1303
011
84.5211
43.1258
012
84.5211
43.1318
013
84.5138

43.1318

014
84.5138

43.1303

015
84.5100

43.1303

016
84.5100

43.1330



	项

目

组

成

及

规

模
	2.1项目背景
2025年12月5日，《关于下达2026年自治区财政出资地质勘查项目（新立）任务书的通知》（新自然资函〔2025〕478号），该通知中有167个项目，本项目为第54新疆和静县艾肯达坂北铜银矿普查，见附件3。关于“新疆和静县艾肯达坂北铜银矿普查”普查范围面积为5640000m2。（临时用地面积为36750m2，其中探矿路面积35250m2，堆场面积1000m2，施工营地500m2。）
2.2项目基本概况
（1）勘查矿种：铜银矿
（2）探矿方式：采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法
（3）总投资：650万元
（4）勘查面积：5640000m2
（5）总体工作部署：
①系统收集工作区以往地、物、化、遥以及矿产勘查资料，进一步分析研究总结工作区控矿因素与成矿规律，指导本次勘查工作开展。
②开展工作区全区1∶1万地质简测和主要矿化地段1∶2000地质简测，进一步查明工作区成矿地质条件、矿化特征、控矿因素等；利用探槽对化探异常进行揭露、对已知矿化带延伸进行扩大控制，圈定矿体。

③对主矿化蚀变带与主矿体施测1∶1万激电中梯剖面，配合激电测深测量探测已知矿体或矿化带深部异常特征，选择矿化较好地段进行钻探验证，控制矿体倾向延伸，估算推断资源量。

（6）勘察的目的和任务
在充分收集与分析已有工作成果资料的基础上，以寻找火山岩型铜矿为主攻目标，兼顾银等其它矿种的综合评价。采用地质简测、激电中梯剖面与激电测深测量、槽探、钻探等方法，对艾肯达坂北工作区开展普查工作，初步查明成矿地质条件、控矿因素和矿体特征，估算推断资源量，为下一步勘查工作部署提供依据。
2.3项目主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2-2。

表2-2   本项目主要经济技术指标
序号

项目

单位

工作量

1
1∶10000地质简测
平方千米
5.64
2

1∶2000地质简测
平方千米
2.0
3

1∶1万激电中梯剖面
千米
10.0
4

激电测深
点
63
5

探槽
立方米
1000
6

钻探
米
2500
7

化学样
件
700
8

岩石光谱样
件
700
9

薄片
片
70
10

光片
片
15
11

小体重样
件
30
12

铜物相样
件
15
13

电子探针
件
2
14

岩石全分析样
件
5
15

矿石化学全分析样
件
5
16

组合分析样
件
5
2.4建设内容及规模

本项目为矿区地质勘探活动，主要为勘探工程施工，不涉及矿区开采运营。本项目组成见表2-3。

表2-3   建设项目组成一览表

项目组成

工程内容与规模

备注

主体工程

地质简测
布设1∶1万地质简测5.64平方千米，通过本次地质简测及前人填图成果，进一步查明普查区的地层、构造、岩浆岩及矿化蚀变带、矿（化）体分布情况；在前期预查成果的基础上，确定1∶2000地质简测范围，设计工作量为2平方千米，通过1∶2000地质简测初步圈定矿体，确定含矿岩性层，查明矿化蚀变的种类及强度
/
物探
1∶1万激电中梯剖面和激电测深，主要用来测量地下电阻率变化，从而推测地下结构和矿体存在的可能性
/

钻探
总工作量2500米（13个孔）。钻孔深度：0-200米深1600米，0-300米深500米，0-400米深400米
/

槽探

通过槽探揭露，对发现的铜矿化蚀变带、铜银矿体、断裂构造、物、化探异常进行控制，总工作量1000m3，探槽25条（0-1.5米深800m3，0-3.0米深200m3）
/
采样测试
样品化验工作委托有资质的第三⽅测试单位进⾏分析
/
辅助工程
施工营地

本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷用于施工人员休息使用，占地面积（500m2），施工营地位于勘查区西南侧，选址地势平坦、避开陡坡和易发生地质灾害的区域
/
储运工程

施工道路

矿区内部为简易道路（4.5km，宽2.5m，对矿区内部道路进行简单平整）与外界连接；道路走向为南北向起点为218国道，终点为主要探矿区附近，矿区外从218国道修路到矿区边界（3.2km，主线道路宽度为4.5米，辅线道路宽度为3.0米，对道路进行简单平整）
新建
临时堆场

开挖探槽产生的岩土，采用可降解编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围的较平缓稳定区域，就近设置，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定；钻探平台废渣临时堆放于钻探工程旁空地，钻探结束后用于场地平整及覆土恢复。占地面积1000m2
新建

柴油储存区
在矿区设置一个柴油储存区，柴油分期从和静县巩乃斯镇购买，采用柴油桶装运输至项目区柴油储存区堆放，储存区做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施（储存区铺设防渗膜）；柴油桶容量200L，高0.93m，直径0.58m，材质铁皮，最多储存5桶，最大储存量0.85t
新建

危废贮存库
本项目设置一座危废贮存库5m2，用于临时存放废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）
/
公用工程

供电

设置柴油发电机，提供用电

/

供水

生产及生活用水从和静县巩乃斯镇拉运，生产用水使用水罐车储存，容积10m3，生活用水桶装纯净水（16.9L/桶）
/
排水

本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。生产废水回收至沉淀池（5m3）经沉淀后循环使用不外排
/
环保工程

废气
扬尘：采取洒水降尘措施后能减少粉尘的排放。

燃油废气：对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用合格燃油，减少尾气排放。
/
废水

本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施（设计规模1m3/d，选用格栅+A/O+二沉+消毒组合工艺），处理后用于草地灌溉。生产废水回收至沉淀池（5m3）经沉淀后循环使用不外排
/
噪声

低噪声设备，对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态

/

固废

剥离废石全部堆放至探槽和钻孔附近，并用篷布覆盖，每个作业点勘探结束后立即回填
钻探泥浆施工结束后统一固化填埋；钻屑用于回填钻孔

沉淀池泥浆待勘探结束后将其填入沉淀池内，统一使用水泥固化填埋，不外排
生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点。废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）暂存于危废贮存库（5m2），交由有危废处置资质单位处理
岩心委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中

2.5主要设备

本项目主要设备见表2-4。

表2-4   主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

1
北斗导航信息平台
部
1
2
车载北斗终端
部
3
3
全球星卫星电话
部
3
4
GPS定位仪
部
8
5
台式电脑
台
9
6
笔记本电脑
台
9
7
激光打印机
台
1
8
数码照相机
台
6
9
磨片机
台
1
10

发电机
台
2
11

便携式多元素分析仪
台
1
12

租用车辆
辆
3
13

租用挖掘机
台
1
14
钻机
台
3
2.6公用工程
（1）给水工程

项目生产及生活用水从和静县巩乃斯镇拉运。

（2）排水工程

本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。生产废水回收至沉淀池经沉淀后循环使用不外排。
（3）供电工程

设置柴油发电机，提供用电。

2.7原辅料及能源消耗

表2-5   原辅材料及能源消耗量一览表

序号

类别
名称

消耗量

单位

来源

备注
1

能源
柴油
30
t/a
外购
/
2
钻井液
水（基液）
1212.5
m3/a
项目生产及生活用水从和静县巩乃斯镇拉运
/
3

膨润土
5
t/a
外购
钻探辅料
4

专用泥浆
3
t/a
外购
用于钻探后的孔封堵
5

水泥
3
t/a
外购

钻探辅料，采用水基非磺化泥浆

2.8土石方平衡分析

本项目主要产生土石方的工程为钻探、槽探。

本项目钻探总工程量为2500m，钻探开孔直径为160mm，岩心产生的土方量为50.24m3（V=πr2*h），全部带回实验室分析。按每孔周边需剥离面积15m2计算，本次评价按13个钻孔计，共计需剥离195m2，剥离厚度为0.2m，共需堆放约39m3（松散系数k=1.3，剥离量松方50.7m3）；槽探总工程量为1000m3。
表2-6   土石方平衡一览表

项目

挖方m3
填方m3
调入

调出

借方

弃方

数量m3
来源

数量m3
去向

数量m3
来源

数量m3
去向

钻探岩心

50.24
50.24
50.24
外购膨润土

50.24
送至实验室分析

/

/

/

/

钻探剥离

50.7（松散方）
50.7（松散方）
/

/

/

/

/

/

/

/

槽探
1000
1000
/
/
/
/
/
/
/
/
合计

1100.94
1100.94

2.9工作制度和职工人数

本项目工作人数17人，年工作250天，每天8小时。

	总平面及现场布置
	在钻探、槽探附近设置临时堆场，用于存放钻探、槽探过程挖出的土方，待施工期结束后用于回填。矿区内部存在简易道路，作为探矿期临时道路；本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷，随工程施工点位移动。生产及生活用水从和静县巩乃斯镇拉运。项目探矿区设置柴油发电机，提供用电。本项目工程布局合理。

施工区域不占用耕地，无风景名胜区，无珍稀保护动、植物，对周边环境影响较小。由于本项目施工人员较少，对周围环境影响甚微。

综上所述，项目各勘探活动影响范围内无自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源地等敏感点。探矿范围内多为山区，植被覆盖率低，矿区范围内无珍稀保护植物、未发现珍稀保护动物。在探矿过程中采取相应的保护措施后，对矿区周边的居民及生态环境影响较小。从环境保护角度分析项目选址是合理可行的，不存在制约性因素。

	施工方案
	2.10工艺流程

本项目产生环境影响的时段主要为野外勘探期。探矿工作主要包括地质简测、钻探及槽探，工程实施过程中主要的污染来自钻探、槽探过程中扬尘、机械噪声、固体废物及工作人员在地质简测和生活过程中产生的生活污水和垃圾。本次评价对象为矿产资源勘探期间可能产生的“三废”污染及生态破坏、水土流失对项目周围的环境影响。
2.11钻探施工工艺及产污流程

钻探是用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩芯（或矿芯）、岩屑，以探查地下岩层、矿体等分布及储量的一种探矿手段，在研究和分析相邻工程所见的地质体、构造、蚀变、矿化的空间分布的基础上按照《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）要求，选择地表矿化较好的矿体进行深部验证钻探验证。钻孔全部采用金刚石钻进、绳索取心工艺，采用160mm口径金刚石钻进，全孔岩心采取率不低于85%，岩心取出后，按先后顺序排好，孔斜测量须及时，不得终孔一次进行，结果填写表格。

图2.11-1   钻探工艺流程图

工艺说明：

（1）钻探任务

本次暂布置2500m钻探工作量。根据由表及里、由浅入深，在矿体上盘方向，贴近矿体露头，由近及远的原则逐渐施工。按照《实施方案》及设计图纸等资料，确定钻孔位置。

（2）表土剥离

钻孔前需要平整场地方便安置钻机。按每孔周边需剥离面积15m2计算，本次评价按13个钻孔计，共计需剥离195m2，剥离厚度为0.2m，共需堆放约39m3（松散系数k=1.3，剥离量松方50.7m3），表土就近堆放。

（3）钻孔施工

钻机运至施工地点，剥离周边表土后即可架机开孔，钻孔设备均采用新设备、钻孔孔身结构设计采用多层套管。钻孔严格按设计要求和有关规范施工，采用金刚石钻进，基本孔径160mm。根据钻探规范，一般要求斜孔每50m校正一次孔深，允许误差率＜1‰。采用70°斜孔对矿体进行了深部控制，钻孔开钻后25m及其后每钻进50m用钢尺丈量钻具一次，即每50m孔深误差率为0.1～0.9cm＜1‰，从校正孔深结果看，均达到规范要求。岩矿芯干净、整洁，顺序可靠，回采合格率在100%，全部钻孔岩心采取率在85%以上，符合规范中钻探施工的质量要求。在钻孔附近处设置沉淀池（做防渗处理），处理钻孔时产生的泥浆废水，泥浆废水经沉淀后循环使用，沉淀池内泥浆固化后用于回填钻孔。（泥浆的基本液体是水。黏土在水中分散形成的泥浆即以水为连续相的泥浆称为水基泥浆。从黏土在泥浆中的分散程度来看，又可将水基泥浆划分为细分散淡水泥浆、粗分散抑制性泥浆和不分散低固相泥浆。水基泥浆中不含有毒有害物质。）
（4）编录、取样

钻进过程中，地质人员按规范要求对钻孔及时进行了编录，详细观察描述岩心的岩性特征、节理及色斑色线特征和发育情况，之后对岩心进行统一存放。钻孔完工后及时进行综合整理，编绘出1∶100钻孔柱状图。本次详查工作共完成钻探，总计2500m，严格按照技术规范编录，达到设计要求。样品均采自矿体地表，达到设计标准。

（5）封孔

封孔时，地质人员，按地质、水文共同研究的封孔要求填写在封孔通知书上交于机台，机台按有关要求封孔，将封孔实际情况填写在登记表中，各级人员签名后及时交给地质编录人员，封孔后要严格封孔并做好封孔记录。要求封孔水泥柱进入基岩的长度不应小于5m；矿体所在部位（或主要含水层，含水构造、破碎带顶、底板）、矿体顶板以上5m、底板以下5m均应用325号以上水泥封孔，水灰比要符合有关要求，如矿层与含水层距离比较近时，可一并封孔。其它稳定地段用浓泥浆封孔，各层间以木桩架桥。

封孔时不应从孔口一次性倒入水泥，应用水泵注入水泥浆，从下往上依次封孔。凡使用泥浆钻进的钻孔，应在洗刷封孔部位的泥皮后，再行封孔。钻孔终孔后应起拔井口管，并在孔口中心处设立埋深不小于5m的水泥标志桩（标志桩要高出地面50cm），并标明钻孔编号、孔深、施工日期等。钻探技术要求按行业标准DZ/T0227-2010《地质岩心钻探规程》、DZ/T0032-92《地质勘查钻探岩矿心管理通则》及《关于钻探工程质量标准的暂行规定》执行。
（6）生态恢复

对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；在勘探期满前落实闭坑计划的编制情况；严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理。
2.12槽探施工工艺及产污流程

槽探施工顺序为：表土剥离→槽探开挖、土石堆放→取样编录→回填。
（1）探前工程

本项目进行勘探作业前首先需要修建简易道路，对道路进行填平压实，保证探矿车辆安全通过。简易道路施工顺序为：施工放样→地面掘除清理→地表平整压实。

（2）槽探

槽探工程主要用于揭露地表矿体、矿化蚀变带及查证物探异常，以控制矿体厚度、品位的变化情况及发现新矿体，探槽长度以能控制矿体、矿化体出露宽度为原则。其布置原则为：垂直并贯穿矿（化）体、主要蚀变带、重要地质体，工程布置既有系统性，又有有限性（一般以2—3条稀疏控制矿体）。施工探槽在横向上控制了矿体的长度，纵向上均揭露了矿体顶底板。

工程完工验收合格后及时进行编录。编录采用皮尺基线法素描一壁一底，比例尺1∶50或1∶100。素描图要详细标定地质界线、产状要素、样品位置，力求文图一致。其技术方法按《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078—2015）及《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2020）规定执行。系统采集化学分析样，以便正确圈定矿体。在工程结束后要将槽探产生的土石方进行回填，严格对表层土实行分层回填，最大限度地减小对土壤肥力的影响。项目设计开挖探槽25条，工作量1000m3，本项目槽探施工分别挖掘不同规格的探槽（0-1.5米深800m3，0-3.0米深200m3，长度20-55m不等）。
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图2.12-1   工艺流程及产污环节图

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态

环境

现状
	3.1与主体功能规划相符性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的限制开发区域和禁止开发区域。

3.2生态环境现状调查

3.2.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-45.尤尔都斯盆地草原牧业、湿地生物多样性保护生态功能区，见附图9，具体见表3.2-1。
表3.2-1   生态功能区划及主要环境问题和保护目标
生态功能区名称

主要生态服务功能

主要生态环境问题

生态敏感因子敏感程度

保护目标

保护措施

发展方向

45.尤尔都斯盆地草原牧业、湿地生物多样性保护生态功能区
水文调蓄、畜牧产品生产、生物多样性维护、生态旅游

草原退化、虫害鼠害严重、旅游区景观破坏
生物多样性和生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感

保护草原、保护水源、保护湿地、天鹅及生物多样性

草地减牧、加强保护区管理、规范旅游、生态移民搬迁

建立人工草地，适度发展草原畜牧业及生态旅游业

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，评价范围涉及天山水源涵养与生物多样性保护区，详见附图8。本项目植被以耐旱草本为主，呈现土壤贫瘠、植被覆盖度低、地表裸露度高的特征：植物群落以旱生、沙生植物为主，群落结构单一；动物种群以小型荒漠特有种为主（如沙蜥、跳鼠），无国家级重点保护物种。项目位于荒漠戈壁区，用地类型为其他草地和裸岩石砾地，周边以低覆盖度耐旱植被（草甸、镰芒针茅、风毛菊、垂头菊等）为主，项目直接影响限于项目占地范围内的生态环境。项目在严格落实修复措施、长期维护的前提下，项目生态影响可控。
3.2.2土地利用现状调查
（一）项目区土壤类型

根据收集的资料及现状调查，项目区位于天山山脉南麓，区域内土壤类型较简单，以高山草甸土为主，见附图4项目区土壤类型图。
高山草甸土的特征表现为：有明显的腐殖质积聚，腐殖质层厚8～20厘米，呈灰棕至黑褐色粒状－扁核状结构。有机质含量10%～20%，以富啡酸为主，胡敏酸/富啡酸 （H/F）比值为0.6～1.0。土壤复合胶体属高有机质低复合度型，以松结合态腐殖质为主。腐殖质层向下颜色迅速变淡。在亚高山带，土壤层次间过渡迅速而明显；而在高山（真高山）带则不甚明显，且AB层出现一个暗色层。剖面中水溶性盐类和碳酸钙已淋失，仅部分高山草甸土剖面的中、下部有碳酸钙积聚。粘粒和三二氧化物在剖面中变化不大，粘土矿物以水云母为主，并有少量高岭石和蛭⽯。呈酸性至中性反应。土层厚度仅40～50厘米，有明显的融冻微形态特征，底层有季节冻层或多年冻土。
（二）项目区植被类型

本项目位于西天山中部，属中高山区，总体北高南低，地形陡峭，海拔3480～4500米，相对高差500～1000米，山体上升强烈，属高山深切地貌。山体坡度为30~65°，局部地段65~80°，最低侵蚀基准面相对高差约200～812米。山体坡脚地带坡度15~30°，矿区大部分地区基岩裸露，风化强烈岩石破碎，多为陡峭险峻的碎石坡地形及灰岩陡坎地形，部分地区覆盖少量第四系堆积物。勘查区属暖温带大陆性干旱季风气候，冬寒夏炎，夏季有少量降雨，降雨量多集中在7-8月份，6-9月份平均气温为17-20度，多西北风，蒸发量大于降水量，冰冻期为10月至翌年4月。
根据查询相关资料及现场勘查和植被类型分布调查可知，项目所在区域目前主要植被类型为草甸、镰芒针茅、风毛菊、垂头菊等，用地现状为其他草地和裸岩石砾地。

表3.2-2    项目区及周边区域植物名录

科

种名

拉丁名

形态特征及生活习性

保护级别

莎草科

草甸
/
形成于河漫滩、低洼地及山地森林边缘，具有根状茎植物、疏丛型植物和密丛型植物的演替阶段。按生态特征可分为河漫滩草甸、沼泽化草甸、盐生草甸等类型，其中河漫滩草甸随湿度梯度呈现双子叶植物、禾本科及苔草的分带现象。草甸土壤肥力较高，建群种涵盖禾草、莎草、豆科等70余种

/

禾本科

镰芒针茅

Stipa caucasica Schmalh.

秆高可达30厘米，光滑无毛或在节下具细毛，基部宿存灰褐色枯叶鞘。叶鞘平滑无毛，短于节间；基生叶舌平截，秆生叶舌钝圆，边缘均具柔毛；叶片纵卷如针，基生叶为秆高的2/3圆锥花序狭窄，常包藏于顶生叶鞘内，颖披针形，先端丝芒状，等长或第一颖稍长，芒一回膝曲扭转，4-6月开花结果

/
菊科

风毛菊

Saussurea japonica （Thunb.）DC.

茎无翼，稀有翼，疏被柔毛及金黄色腺点；基生叶与下部茎生叶椭圆形或披针形；中部叶有短柄，上部叶浅羽裂或不裂，无柄；叶两面绿色，密被黄色腺点；头状花序排成伞房状或伞房圆锥花序；总苞窄钟状或圆柱形，外层长卵形；小花紫色；瘦果圆柱形，深褐色；花期6—10月；果期6—10月。

/
菊科
垂头菊

Cremanthodium reniforme （DC.） Benth.

根肉质，茎直立单生，高30-40厘米，上部被紫褐色有节柔毛。叶片肾形至心状肾形，长2-3.5厘米，宽2.5-7厘米，边缘具棱角状锯齿，叶脉掌状。头状花序单生下垂，总苞半球形被黑色有节柔毛，舌状花黄色倒披针形，管状花深黄色；瘦果，花果期8月。

项目区用地不涉及国家及地方公益林。本区域的气候土壤特殊性，决定了本区域植被种类贫乏、群落稀疏、植被类型简单，基本无利用价值，原始的自然植被较少。区内植被不发育，以牧草为主，海拔在3000米以上基本没有植被，矿区土地利用未涉及耕地、基本农田保护区。项目所在区域评价范围内零星分布着耐旱植被，项目区主要分布草甸、镰芒针茅等无高大乔木分布，植被覆盖度低，约为5%～10%。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日国家林业和草原局农业农村部公告（2021年第15号），国务院2021年8月7日批准）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号，新疆维吾尔自治区人民政府，2023年12月29日）等名录，项目区内未发现重点保护植物。

3.2.3野生动物现状调查

项目区及周边地区由于人类活动，野生动物稀少，场址所在区域植物种类较少，动物食源少，因此该区动物组成较为单一，野生动物的分布种类和种群数量也较少，基本无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类和鼠类，无国家及自治区级保护野生动物。根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号），评价区没有保护野生动物分布。

3.3环境空气质量评价

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。故本次采用和静县空气自动监测站2024年数据进行评价。

（2）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3
（3）评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准。

（4）评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：
Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi一某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci一某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；
Coi一某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）区域达标性分析

本次评价选用距离项目最近的和静县环境自动监测站2024年的全年监测统计数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源可行，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。基本污染物环境空气质量现状表详见下表。
表3.5-1   区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准限值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况

SO2
年平均

5

60

8.3

达标

24h平均第98百分位数

12
150
8
达标

NO2
年平均

19
40

48
达标

24h平均第98百分位数

49
80
61
达标

CO（mg/m3）

第95百分位数日平均浓度

2.2
4
55
达标

O3
第90百分位数最大8h平均浓度

130
160

81
达标

PM10
年平均

108
60
180
不达标

24h平均第95百分位数

318
120
265
不达标
PM2.5
年平均

26

30
86.67
达标

24h平均第95百分位数

78
60
130
不达标

和静县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天。受沙尘天气影响，PM2.524h平均第95百分位数和PM10年平均及24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。

对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行（环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018））差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州实施环境影响评价差别化政策，本项目可不提供颗粒物区域削减方案。
3.4声环境质量现状
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本项目可不进行声环境现场监测。
3.5地表水环境质量现状

根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》：

（一）地表水环境质量。2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，I~Ⅲ类优良水质断面（点位）占90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中1~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中1~Ⅲ类优良水质点位占75%，无劣V类水体，湖泊主要水质影响因子为化学需氧量。
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，项目范围无河流。
3.6地下水、土壤环境现状调查
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“C地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价，不开展地下水环境监测。

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，且工程自身不属于敏感目标建设项目，故不再开展土壤环境影响评价，不开展土壤环境质量监测。

3.7水土流失现状调查

项目区地处和静县，根据水利部〔2013〕188号文《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，和静县不属于国家级水土流失重点预防区。根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），和静县属于自治区级Ⅰ1天山山区重点预防区。

根据《新疆维吾尔自治区2025年水土流失动态监测年报》，和静县水土流失面积7720.40km2，占土地总面积的22.07%。其中水力侵蚀面积1880.49km2，占土壤侵蚀总面积的24.36%，风力侵蚀5839.91km2，占土壤侵蚀总面积的75.64%，和静县2023年水土流失面积比2022年减少了18.24km2。

根据《巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2020-2030）》，和静县风力侵蚀面积6087.34km2，占土壤侵蚀面积的34.29%，其中轻度风力侵蚀面积6087.17km2，占风力侵蚀面积的99.997%，中度风力侵蚀面积0.17km2，占风力侵蚀面积的0.003%。

和静县水力侵蚀面积1767.86km2，占土壤侵蚀面积的9.96%，其中轻度水力侵蚀面积1175.17km2，占水力侵蚀面积的66.47%，中度水力侵蚀面积495.03km2，占水力侵蚀面积的28%，强烈水力侵蚀面积90.47km2，占水力侵蚀面积的5.12%，极强烈水力侵蚀面积7.13km2，占水力侵蚀面积的0.40%，剧烈水力侵蚀面积0.06km2，占水力侵蚀面积的0.003%。

和静县冻融侵蚀面积9897.65km2，占土壤侵蚀面积的55.75%，其中轻度冻融侵蚀面积1591.71km2，占冻融侵蚀面积的16.08%，中度冻融侵蚀面积2149.85km2，占冻融侵蚀面积的21.72%，强烈冻融侵蚀面积4979.02km2，占冻融侵蚀面积的50.31%，极强烈冻融侵蚀面积1177.07km2，占冻融侵蚀面积的11.89%。

综上，和静县水土流失类型以冻融侵蚀为主，项目区容许土壤流失量为1300/km2·a。对照巴音郭楞蒙古自治州水土流失重点预防区、重点治理区分布图，项目区属于重点治理区，详见附图11。
3.8土地沙化现状调查

根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》（2021年12月），本项目占地范围内不涉及沙化土地，详见附图12。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	3.9大气环境
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，评价范围涉及天山水源涵养与生物多样性保护区，本项目主要是固体矿产地质勘探，推动和静县矿产资源发展，项目仅为施工期，大气主要污染物为颗粒物，项目500米范围内大气环境保护目标为天山水源涵养与生物多样性保护区。

表3.9-1项目环境空气保护目标一览表
环境空气

厂址周围500m范围内

序号

敏感目标名称

相对方位

距厂区边界距离/m

属性

人口数

执行标准
1

天山水源涵养与生物多样性保护区
/
200
/

/
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准要求

3.10声环境
根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。
3.11生态环境

根据现场踏勘，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖。项目区离新疆巴音布鲁克国家级自然保护区直线距离20km。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。因本项目不涉及开采，仅评价初期勘探阶段，评价范围涉及天山水源涵养与生物多样性保护区，位于项目区的四周，距离200m。

天山水源涵养与生物多样性保护区：

天山山地水源涵养重要区位于天山山系的西段南部和东段，行政区涉及新疆维吾尔自治区伊犁地区、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为33146平方公里。西段南部：主要包括伊犁河谷、阿克苏河流域上游等区域，是塔里木河支流阿克苏河、渭干河等的源头。东段：主要包括乌鲁木齐河流域、玛纳斯河流域上游等区域，是乌鲁木齐河、玛纳斯河等的源头。

天山山地水源涵养重要区是全国重要生态功能区之一，属于水源涵养型重点生态功能区，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有不可替代的作用。属于具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。新疆天山于2013年被列入世界自然遗产名录，包括托木尔峰、喀拉峻-库尔德宁、巴音布鲁克、博格达4个片区，是全球温带干旱区山地生态系统的杰出代表。

保护区功能：

固体水库功能：天山拥有2000多条冰川，总面积约9000平方公里，是新疆重要的固体水库，为周边河流提供稳定的冰川融水补给。径流调节功能：森林、草原、湿地等生态系统通过截留、渗透、蒸发等过程，调节河川径流，减少洪水灾害，增加枯水期流量。水质净化功能：植被和土壤能够过滤和吸附污染物，改善水质，保障下游绿洲和城市的饮用水安全。水资源供给功能：是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，滋养着天山南北两侧的绿洲，支撑着新疆47%的人口和80%以上的社会财富创造。物种栖息地功能：为雪豹、北山羊、盘羊、天山马鹿、黑鹳、金雕等国家级保护动物提供栖息地，是雪莲、高山黄芪等特有植物的天然生长地。生态系统保护功能：保护了完整的山地垂直生态系统，包括高山冰川、高山草甸、亚高山草甸、中山森林、低山草原和山前荒漠等多种生态系统类型。基因库功能：保存了丰富的遗传多样性，是研究全球气候变化下干旱区山地生态系统生物群落演替的杰出范例。水土保持功能：植被覆盖有效减少水土流失，保护土壤资源，防止山体滑坡和泥石流等地质灾害。碳汇功能：森林和草原生态系统能够吸收和固定大量二氧化碳，缓解气候变化影响。气候调节功能：通过蒸发和蒸腾作用，调节区域气候，增加空气湿度，改善局部小气候。科学研究与生态教育功能：为生态学、地理学、气候学等学科提供重要的研究基地，同时也是开展生态教育和科普宣传的理想场所。

保护目标：

水源涵养目标：保护冰川、森林、草原、湿地等水源涵养生态系统，确保冰川面积稳定，森林覆盖率稳步提高。生物多样性保护目标：保护雪豹、北山羊、天山马鹿等珍稀濒危动物的栖息地，提高种群数量和稳定性。生态保护与修复目标：严格保护生态保护红线区域，禁止一切破坏生态环境的开发建设活动。管理与可持续发展目标：建立健全生态保护管理体制，加强执法监督，提高保护管理能力。
保护措施：

严格分区管控：对核心区实行绝对保护，禁止任何人类活动；缓冲区限制人类活动，只允许开展科学研究和生态监测；实验区在严格保护的前提下，可开展适度的生态旅游和社区发展活动。生态修复工程：实施天然林保护、退耕还林还草、草原生态修复、湿地保护与恢复等工程，提高生态系统质量和稳定性。

本项目属于地质勘探工程，生产活动较少，采取有效的污染防治措施后对周边生态环境基本无影响。

	评价标准
	3.12环境质量标准

3.12.1环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准要求。

3.12.2声环境

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

3.13污染物排放标准
3.13.1废气

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见下表。
表3.13-1   大气污染物综合排放标准（摘录）单位：mg/m3

序号
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
1
颗粒物
1.0

2014年5月16日，原环境保护部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单，标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过37kW的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台柴油机排气污染物排放限值及测量方法，因此本项目所使用柴油发电机执行该标准中表2的第四阶段限值要求。

表3.13-2   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法
阶段

额定功率

CO（g/kWh）
HC+NOX（g/kWh）
PM（g/kWh）
第四阶段

Pmax＜37kw
5.5
7.5
0.60
3.13.2噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）中表1的标准，具体标准值见下表。

表3.13-3   建筑施工噪声排放标准（摘录）单位：dB（A）
昼间

夜间

70
55
3.13.3一般工业固体废物
本项目施工期一般工业固体废物参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

3.13.4危险废物

本项目产生的危险废物控制标准执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

3.13.5废水

生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2A级标准。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。

4.1大气环境影响分析
结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源来自临时堆场、钻探、槽探、运输道路产生的扬尘以及车辆、柴油发电机废气。
4.1.1扬尘
在勘查过程中，扬尘污染来源于：临时堆场、钻探、槽探、运输道路。
①临时堆场
对临时堆放的渣土表面进行压实，必要时设置篷布苫盖，并且辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。

②运输道路

前期矿区内部道路平整过程以及车辆运输样品及生活用品时会产生一定扬尘，施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，产生的起尘量与汽⻋⾏驶速度和⻛速成正⽐或呈指数关系增加，粉尘污染范围相应扩大。粉尘含水量增大，粉尘污染范围相应减小。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。
要求与建议：
a.及时清理场地土石方，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施；
b.尽量缩短施工期，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施；
c.运输道路要定时进行清扫、洒水；
治理措施：在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业，矿区内部道路限速行驶。对于钻探、槽探产生土石方，要求采用篷布覆盖，可有效减少扬尘的产生，由于挖方量较小，所以扬尘产生量较小。

4.1.2燃油废气
产生情况：项目钻探过程使用柴油发电机发电，会产生少量的燃油废气，本项目柴油使用量约为30t/a，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（原环境保护部〔2014〕92号）中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NO2和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：


[image: image2.wmf](

)

6

10

-

´

´

=

EF

Y

E


式中，E为非道路移动机械的CO、THC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。

根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），柴油发电机组SO2、CO、THC、NOX、PM2.5和PM10的排放系数分别为0.35g/kg燃料、0.72g/kg燃料、3.39g/kg燃料、32.79g/kg燃料、2.09g/kg燃料、2.09g/kg燃料。

本项目施工地点较为开阔，扩散条件较好，不会对周边环境产生影响。项目施工期间排放的大气污染物将随工程的结束而消失。则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-1。
表4-1   发电机产排污情况一览表

序号

污染物

燃烧产污系数

污染物产生量

污染物排放量

排放浓度

1

SO2
0.35g/kg燃料

10.5kg/a
10.5kg/a
/

2

PM10
2.09g/kg燃料
62.7kg/a
62.7kg/a
/
3

PM2.5
2.09g/kg燃料
62.7kg/a
62.7kg/a
/
4

THC
3.39g/kg燃料
101.7kg/a
101.7kg/a
/
5
NOX
32.79g/kg燃料
983.7kg/a
983.7kg/a
/
6
CO
0.72g/kg燃料
21.6kg/a
21.6kg/a
/
柴油发电机燃烧废气各污染物排放浓度能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中排放标准要求。
4.2地表水环境影响分析
勘探作业期间产生的废水主要为生活废水和生产废水，其中生产废水主要是钻探产生的泥沙废水。

4.2.1生产废水
产生情况：钻探过程中会产生一定量的钻探废水，该废水主要污染物为SS。本项目在钻探附近设置沉淀池（采取防渗处理）收集废水，废水沉淀后循环使用，不外排；根据建设单位提供资料，钻探过程中用水量约为3m3/d（750m3/a），沉淀池废水损耗量按10%计，每日需补充新鲜水0.3m3。
治理措施：设置沉淀池，钻探产生的泥沙废水可回收至沉淀池经沉淀后循环使用。在所有钻探工作完成后，最终产生的废泥浆（主要成分为SS，不含有毒有害成分）填入沉淀池内，统一使用水泥固化填埋，不外排，措施可行。
4.2.2生活污水
产生情况：本项目在施工场地的生活用水量按50L/人d计算，本项目按照施工人员17人计算，排污按照80%计算，则本项目生活用水量为0.85m3/d（212.5m3/a），生活污水产生量为0.68m3/d（170m3/a）。一般生活污水COD的产生浓度约为400mg/L，BOD5的产生浓度约为300mg/L，SS的产生浓度约为250mg/L，NH3-N的产生浓度约为30mg/L，则本项目COD产生量约为0.068t/a，BOD5产生量约为0.051t/a，SS产生量约为0.0425t/a，NH3-N产生量约为0.0051t/a。

治理措施：本项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。

污水处理的可行性分析：生活污水一体化处理设施采用“格栅+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池”处理工艺，简称“A/O”工艺，其中二沉池污泥回流至缺氧池，完成反硝化脱氮，该处理工艺为成熟的生活污水处理工艺，且属于《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346-2021）中“表2农村生活污水处理排放标准分级与推荐处理工艺对应表”建议处理工艺及推荐技术，故生活污水处理方式可行。
4.2.3洒水降尘

为减少临时道路及钻探、槽探工作区建设过程中的扬尘，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制扬尘。根据同类型报告，洒水用水量为1m³/d，250m³/a。此部分水全部蒸发损耗。
本项目用水一览表见下表。
表4.2-1   项目用水情况一览表
序号

用水位置

用水方式

用水量

1
钻探
钻探废水
0.3m3/d，75m3/a
2
工作人员生活

生活废水

0.85m3/d，212.5m3/a

3
临时堆场、运输道路、作业点
洒水降尘
1m3/d，250m3/a
项目水平衡见图4.2-1。
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图4.2-1   本项目水平衡图单位：m3/a
因此，本项目施工期间废水产生量较少，水质较为简单，采取上述措施后施工期间产生的废水能够全部做到综合利用不外排。本次评价认为，项目施工期基本不对周边地表水环境产生污染影响。

4.3施工期噪声影响分析

本项目噪声来源包括运输车辆噪声以及作业机械噪声。噪声源强约80~100dB（A）。根据类比调查，主要噪声源及声级详见表4.3-1。

表4.3-1   主要噪声源及声级一览表
序号

声源名称

噪声级dB（A）
距声源

备注

1
挖掘机
90

5m

/
2
皮卡车
80
5m
/
3
洒水车
80
5m
/
4
钻探设备
90~100
5m
/
5
发电机
85~90
5m
/
防治措施：合理布设施工场地，使用低噪声设备，加强设备的维护保养工作，保持其良好工况，夜间禁止施工。而且要对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施。
4.4施工期固体废弃物
本项目固体废物主要为钻探、槽探产生的临时土石方、钻探泥浆、钻屑、岩心及施工人员产生的生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
①土石方
钻探、槽探过程产生的土石方为1100.94m3（松散方，含表土）。由于本项目产生的土石方量较少，因此不单独设置废石场，剥离的表土分类暂存于钻探、槽探附近的临时堆放场，用于回填。

②钻探泥浆

钻探产生的泥浆从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。该类固废含水率90%。主要为岩屑胶结水团与泥沙混合物，属一般固废，根据业主提供的施工经验数据，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工作量为2500m，则整个探矿期泥浆产生量约为12.5t。最终产生的废泥浆无任何添加剂成分，泥浆主要成分为SS，属一般固废，钻探泥浆完工后，将钻探泥浆填入沉淀池内，并采用水泥固化填埋。本项目对钻探泥浆采取固化处理措施合理可行。

泥浆固化回填工艺流程：

泥浆收集→固液分离（含水率降至60%以下）→添加复合固化剂（成分水泥、生石灰、粉煤灰）→自然养护（7天）→回填。
③钻屑

钻屑产生量参考同类型项目经验公式进行计算：

V=πr2×h×k

其中：V——钻屑体积，m3；

π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；

r—钻井半径，m，0.08m；

h——总钻孔深度2500m；

k——井眼扩大率，本次取10%。

经计算，全部钻孔其钻屑V产生量为5.024m³，每个钻孔完毕后，钻屑用于封孔。

④岩心

岩心产生的土方量为50.24m3，岩心委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中。用于长期存档，以便将来复查或进一步研究。

（2）生活垃圾

生活垃圾来自探矿人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主。本项目野外探矿作业人员为17人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为5.95kg/d，整个探矿期生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点。工作人员严禁将生活垃圾遗弃在矿区内。

（3）危险废物
本项目工作中使用柴油发电机及钻机，会产生少量废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）。根据《国家危险废物名录》，废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08产生量约为0.01t；沾油废物（废防渗膜）类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08产生量约为0.01t；废油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08产生量约为0.1t；暂存于危废贮存库，最终交由有危废处置资质单位处理。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况详见表4.4-1：

表4.4-1   危险废物产生及处置情况汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

污染防治措施

1

废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-217-08

0.01

设备维修
液态

烃类

烃类

一年

产生的废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）暂存于危废贮存库，最终交由有危废处置资质单位处理
2
沾油废物（废防渗膜）
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08

0.01
柴油储存区
固态
聚乙烯
聚乙烯
一年
3
废油桶
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-249-08

0.1
柴油储存
固态
烃类

一年

/
4.5施工期生态环境影响分析

4.5.1对土壤及土地利用的影响

本项目占地性质属于临时占地，探矿道路、13个钻孔、25条探槽均为临时占地。工程占地点状分布，面积较小，探矿结束后进行土地平整后，对区域土地利用影响较小。建设期工程对土壤的影响主要表现为对土壤理化性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

①土壤理化性质影响
施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。
A.扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，土壤表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。
B.混合土壤层次，改变土体构型
施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。
C.影响土壤紧实度
施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
②土壤肥力影响
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2%～46.5%左右，氮下降27%～50.6%，磷下降13.9%～46.0%，钾下降9.1%～32.5%。因此评价要求在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，最大限度地减小对土壤肥力的影响。
③土壤污染影响
施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集妥善处置，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层。评价要求施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置。
总体而言，本工程所在区域土地开发强度较小，项目占用土地量相对较小，对和静县土地利用的影响较小。

4.5.2对植被与动物的影响

项目所在区域为荒漠植被覆盖率较低，无珍稀濒危动植物存在。
（1）植被

本项目建设过程中，进行钻探、槽探时将破坏原有的地形地貌，使地表裸露，施工过程中土方等均要破坏植被，从而使项目区的生物量有所减少。但随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。

本项目施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入施工现场，以及在施工中产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响。

生物损失量分析：
本工程临时占地3.675hm2（临时用地面积为36750m2，其中探矿路面积35250m2，堆场面积1000m2，临时工作区500m2）主要为矿山勘探、车辆运输等人为活动。临时用地会导致生物量损失。生物量损失按下式计算：
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Y———永久性生物量损失，t；

Si———占地面积，hm²；

Wi———单位面积生物量，t/hm²；

勘查区范围内无重要交通要道或建筑设施，无自然保护区及旅游景区，区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每公顷损失0.3892t，工程的实施，将造成约1.43031t临时植被损失。

项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。
（2）动物

本项目位于高寒山区，主要是适应这种环境的常见种类，未发现珍稀保护野生动物。因此，工程建设对动物的影响较小。

4.5.3对景观环境的影响

（1）主体工程施工对景观环境的影响

由于工程施工对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工现场植被，使周围景观的美度降低。

（2）临时工程设施对景观环境的影响

施工期临时工程设施主要包括施工场地等。根据环境现状调查结果，施工人员在项目用地红线范围内设置施工场地，并及时清理施工场地的污染物后，其对景观环境的影响较小。
4.5.4水土流失影响分析

本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

a.扩大侵蚀面积，加剧水土流失。施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。

b.破坏生态环境，对周边地区造成影响。本项目施工期会清除占地范围内植被，对地表结皮造成破坏，可能加剧项目区内的风沙天气，增加空气中粉尘含量，严重时会形成沙尘暴，造成一定的生态环境破坏。

c.扰动土地面积、降低风沙土抗侵蚀能力。项目施工建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了风沙土壤抗侵蚀能力。本项目开挖面积小，施工期短，土方可做到挖填平衡，无外运，实际新增水土流失量小。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。通过采取以上措施后，项目产生的水土流失量在可接受范围内。

4.5.5生态环境保护措施

项目在施工期间，严格控制施工范围，不得随意增加临时施工占地，道路、地表表土应妥善保存在临时堆场，用于后期复垦覆土，挖方运至临时堆场进行存放，施工结束后，全部用于回填，施工期生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点，防止蚊虫、老鼠滋生。

综上，本项目作为固体矿勘探工程，其施工量较小，施工期对环境的污染影响主要是粉尘、噪声、废水、土石方以及对建设区的生态破坏等。施工过程中只要严格按照建筑施工规范要求，做到文明绿色施工，施工期产生的“三废”对环境污染影响不大。随着施工的结束，施工影响将逐渐消除。

4.5.6土地沙化影响分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

4.5.7对生态保护红线的影响分析

本项目为地质普查探矿工程，施工期仅涉及钻探、槽探、临时道路、施工营地等临时扰动活动，对周边生态环境的影响均为短期、局部、可逆的生态扰动与污染影响，具体如下：

①临时道路、钻探平台、槽探区、施工营地及临时堆场等临时占地，会直接破坏区域原有草本植被，造成局部生物量损失、降低地表植被覆盖度，施工结束经生态恢复后可逐步修复。

②土石方开挖、机械碾压会扰动土壤表层结构，破坏土壤理化性质与肥力；地表裸露、临时堆土会打破原有水土保持平衡，加剧区域风力侵蚀与冻融侵蚀，新增局部水土流失风险。

③施工噪声、人员及机械运行活动会惊扰区域小型野生动物，使其短暂避让迁移，项目区无珍稀保护野生动物，影响范围有限且可逆。

④施工开挖、裸露地表会破坏原有山地自然地貌景观；地表结皮破坏、植被减少会降低土壤抗风蚀能力，小幅提升局部土地沙化与扬尘风险。

⑤钻探、槽探、物料运输及临时堆场产生施工扬尘，柴油发电机、运输车辆排放燃油废气，均为短期局部影响，采取降尘、设备维护措施后影响可接受。

⑥钻探泥浆废水、生活污水若管控不当，易产生悬浮物污染；项目废水均循环利用或资源化利用、不外排，仅存在土壤渗漏的潜在风险，无地表水环境影响。

⑦钻探设备、挖掘机、发电机及运输车辆产生施工噪声，短期干扰周边声环境，项目场界外无声环境敏感目标，影响范围较小。

⑧槽探土石方、钻探岩屑/泥浆、生活垃圾及危险废物若处置不当，会占用土地、污染土壤；废润滑油等危废渗漏还可能引发生态污染风险。

⑨柴油、废润滑油发生泄漏，存在污染土壤与浅层包气带的潜在风险，加强储存与管控后风险可控。

	运营期生态环境影响分析
	本项目仅涉及矿山勘探，无运营期。

	选址选线环境合理性分析
	4.6用地合理性
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北东距和静县约160千米，项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，矿区范围内无村民居住，不涉及拆迁，因此，本项目用地合理。
4.7与周边环境相容性分析
根据现场踏勘可知，探矿区域周围500m范围内环境保护目标为天山水源涵养与生物多样性保护区，项目周边不涉及风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域，外环境无重大环境制约因素。项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县艾肯达坂北，东距和静县城约160km，矿区外从218国道修路到矿区边界（3.2km，主线道路宽度为4.5米，辅线道路宽度为3.0米，对道路进行简单平整），项目区内部修建临时施工道路4.5km，路面宽2.5m，进行简单平整，生产用水、生活用水均从和静县巩乃斯镇拉运供给，柴油发电机自主发电。本项目的建设对外环境无特殊要求，本项目产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应措施后均可达标排放，通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产及其它有针对性的污染防治措施，可有效避免和减轻项目建设过程对周围环境的影响。矿区内植被覆盖度较低，未发现珍稀保护动植物。
综上所述，本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期工程量较小，施工期环境保护措施情况如下：
在进行槽探、钻探以及营地建设等矿业活动时，采取有效的生态环境保护措施至关重要，以减少对自然环境的负面影响。以下是一些关键的环境保护措施：

槽探的环境保护措施：

规划与避让：在设计槽探布局时，应避开生态敏感区如自然保护区、水源地等，减少对生物多样性和水资源的潜在威胁。最小化地表扰动：尽量减小槽探的宽度和深度，仅在必要时进行开挖，并在工作完成后及时回填与恢复植被。废弃物管理：妥善收集和处置开挖产生的废弃物，避免污染物进入水体和土壤。样品采集规范：按照规范采集样品，减少对岩土结构的破坏，确保采集过程对环境的影响最小。

钻探的环境保护措施：

优选设备和技术：使用低噪音、低振动的钻探设备，减少对周围环境和野生动物的干扰。废水处理：钻探过程中产生的废水经沉淀后循环使用。钻屑管理：收集和处理钻探产生的固体废弃物，将其用于回填。严格管理使用的柴油防止泄漏，确保安全储存和处置。生物多样性保护：在操作前进行生态调查，避开关键生态区域，保护野生动物。

营地建设的环境保护措施：

选址谨慎：营地应选在对环境影响最小的地点，远离生态脆弱区，减少对自然景观的破坏。临时性设施建设：采用可移动或易拆卸的设施，减少对地表的永久性改变。资源节约：使用节水和节能设备，实施垃圾分类，促进资源循环利用。生态恢复计划：项目结束后，制定并执行生态恢复计划，包括植被恢复和土地整治。环保教育：对营地人员进行环保培训，增强他们的环保意识，确保每个人都遵守环保规定。

临时堆场建设的环境保护措施：

采用可降解编织袋装袋并有序堆码岩土，控制堆放高度不超过2米，确保边坡稳定；定期洒水以抑制扬尘，减少空气污染；合理规划作业时间，避免夜间施工以降低噪声影响；保护现场原有植被，尽量减少对生态环境的破坏，并在工程结束后利用废渣进行场地平整和植被恢复，实现资源再利用；防止雨水积聚引发滑坡等次生灾害。
综上所述，生态环境保护贯穿于矿业活动的全过程，需要综合考虑规划、施工、运营及后期恢复等各个阶段，通过科学管理和技术应用，实现与自然环境的和谐共存。
5.1废气防治措施分析
本工程施工期对大气环境的影响主要表现为扬尘以及运输车辆、柴油发电机及施工机械等产生的燃油烟气。
5.1.1扬尘
针对本项目产生的扬尘，环评要求如下：
（1）钻探、槽探作业施工前对施工区域进行洒水降尘；
（2）原材料运输、堆放要求遮盖；
（3）及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施，在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业。
5.1.2燃油废气
对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量，由于燃油废气排放总量较小，且排放点较为分散，属无组织排放。
综上所述，通过加强施工期间扬尘治理，柴油发电机定期维护保养，施工作业对周边环境的影响范围有限，且施工大气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的影响较小。
通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。
5.2废水防治措施分析
施工废水主要来自钻探废水和生活污水，钻探废水主要污染物为SS，经过钻孔附近的沉淀池收集沉淀后，回用于钻探工序，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。
生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。通过上述措施即可减小施工期对水环境的影响，且防治措施经济可行。
5.3噪声控制措施分析
根据工程特性及环境特征，环评要求采取的噪声治理措施如下：
（1）尽量选用技术先进的低噪声设备，夜间、午间禁止施工。
（2）运输车辆减速、禁止鸣笛等。
（3）重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，避免操作人员长期处于高噪声环境中。
经以上措施处理后，施工噪声对周边声环境影响不大，措施可行。
5.4固体废物处置措施分析

施工期固废主要为土石方、钻探泥浆、岩心、钻屑、沉淀池底泥、施工人员生活垃圾及废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）。

工程施工需进行土石方开挖，此过程会产生一定量的土石方，在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，其基础挖填量较小，基本能够做到土石方的挖填平衡，剥离的表土堆放在探槽和钻孔附近，待探矿完成后，剥离的表土全部用于矿区的复垦覆土，不外排；钻探泥浆固化后填埋于沉淀池；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点。岩心：钻探岩心委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中。钻屑管理：收集和处理钻探产生的固体废弃物，可考虑将其用于回填或其他再利用途径。废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）：探矿区内设置危废贮存库，并做“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”等措施。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计要求。废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）交由有资质单位处置。
暂存及转运管理要求

①采用泥浆不落地技术在现场对固废进行随钻治理，将泥浆排入沉淀池。沉淀池在建设过程中应严格按照相关要求进行防腐、防渗漏等处理。

②钻探过程中产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。

③建立相应的规章制度和污染防治措施；定期对收集人员培训。

综上所述，本项目固废处置措施经济可行。
5.5生态环境保护与植被恢复措施分析
本环评要求施工期生态保护与植被恢复措施如下：
5.5.1土壤与植被的保护措施
本项目为地质勘探工程，项目工程建设的生态环境影响主要为勘探过程对生态的影响，在对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对工程占地范围内原有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。
本项目区域内植被不发育，植被类型单一，工程建设对区域内植被影响较低。对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动。对区域景观的影响随着探矿施工，挖毁原地貌等，这种景观格局的变化，使固有的自然生态功能完全丧失。同时，产生了水土流失、植被破坏等问题。
提出以下土壤及植被污染防治措施：
（1）探矿施工期间，将探矿活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。
（2）减少探矿施工期间在风力、装卸扰动作用下产生的二次扬尘污染，保护矿区周边生态环境和矿山工作员工的身体健康。
（3）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤（主要为0～20cm的土层），在挖掘施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。熟土回填在施工结束后的1个月内完成。根据和静县的气候（干旱、半干旱）和土壤条件，选择耐旱、耐寒、抗风沙的本地植物如镰芒针茅、风毛菊，种植方式为播撒，播种量5～10kg/亩。草种播撒后，恢复期（1—2年）人工补水，后期依赖自然降水。
（4）钻探、槽探挖掘过程产生的土石方应合理组织调配、 及时填平压实。工程施工期间应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，以免发生风蚀、水蚀。
（5）充分利用原有道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。
（6）生活营地及其他临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
（7）钻探、槽探采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
（8）在施工前划定保护区，避免对重要植被区域的破坏。尽量减少施工过程中对地表的扰动，采用低影响施工技术。制定详细的植被恢复计划，选择适应当地环境的植物种类进行种植。定期监测植被恢复情况，及时调整恢复措施。

（9）施工中应严格执行HSE（健康、安全、环境）管理，加强动土作业管理及巡查，防止环境风险事故影响当地生态环境，在项目启动阶段，应进行全面的环境基线研究，识别项目区域内的生态环境特征，包括植被类型、野生动植物种群、水文条件等。

5.5.2水土流失防治措施
本项目探矿施工过程中土方量为1100.94m3，在探矿施工过程中，应控制地表破坏程度，尽量保护原有地表植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。工程施工时注意合理分配施工时段，避开大风天气，严禁在大风和降雨天气下进行开采，合理布设开探矿施工场地，及时处理开挖弃土，对施工中所产生的弃土应尽可能地加以利用和回填；对开挖的土石方、开挖裸露面做好防风措施，尽量缩短暴露时间，本着谁开发，谁保护，谁造成水土流失谁负责治理的原则，在防治责任范围内，水土流失防治责任由企业单位负责承担。
（1）在探矿施工过程中，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。
（2）加强水土保持法的宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，宣传保护生态环境的重要性。
（3）探矿施工时应充分考虑施工计划的合理性，合理安排工期和工程顺序，减少土壤损失和地表破坏面积。
（4）探矿施工期间应划定施工活动范围，在开展钻探、槽探营地建设过程中严格控制和管理施工活动范围，不得离开施工区域，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失。
（5）严禁在大风天气施工，并对相关工作人员进行宣传教育。
（6）减少非生产生活车辆、机械进入开采区，施工中严格按照规划、设计施工占地要求，尽量减少地表形态破坏。
建设单位在探矿期间应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，在探矿工程结束后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边探矿施工边恢复，通过采取废土回填等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，对探矿施工造成的生态破坏进行有效的补偿。
5.5.3野生动物保护措施
为了有效保护矿区域内的野生动物资源，可以采取以下措施：

（1）在施工道路设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。
（2）加强施工人员对野生动物的保护教育，提高施工人员对野生动物的保护意识。

（3）严禁乱捕滥猎野生动物制定管理制度，杜绝施工人员买卖和自制狩猎工具，严禁施工人员乱捕滥猎野生动物，做到违者必究。
（4）明确禁止食用地方重点保护野生动物，以及以食用为目的进行猎捕、交易、运输和非法购买等行为。
（5）对于建设项目可能影响野生动物活动的，要求予以避让或采取措施消除、减少不利影响。

5.5.4对生态保护红线的保护措施
为最大限度降低本项目施工期对周边生态保护红线的扰动与影响，严格遵循绿色勘查、生态优先原则，针对性采取全周期生态环境保护与污染防控措施：

施工期严格限定钻探、槽探、临时道路、施工营地等作业范围，项目仅进场道路占用天山水源涵养与生物多样性保护区，根据和静县人民政府、自然资源局及生态环境局出具的意见，严禁超占、越界施工，最大限度减少地表植被与土壤扰动；施工前剥离0-20cm表层熟土并分类集中覆盖堆存，后期用于生态恢复覆土；施工车辆固定行驶路线，严禁碾压施工区外植被，优先选用镰芒针茅、风毛菊、垂头菊等本地耐旱物种开展植被恢复，禁止引入外来物种；同时严禁施工人员捕猎、惊扰野生动物，禁止夜间高噪声施工，减少对野生动物栖息的干扰。

大气污染防治方面，对钻探、槽探作业面、临时堆场及运输道路定时洒水降尘，干燥大风天增加洒水频次，土石方堆存采用篷布全覆盖，柴油发电机定期维护保养、使用合格燃油，减少尾气无组织排放。水污染防治方面，钻探废水经防渗沉淀池处理后全部循环利用，生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉，沉淀池做好防渗处理，杜绝渗漏污染土壤与浅层包气带。噪声污染防治方面，选用低噪声设备并定期检修维护，禁止夜间施工，合理集中布置高噪声设备。固体废物处置方面，槽探、钻探土石方全部就地回填，钻探泥浆经水泥固化后填埋于沉淀池，生活垃圾集中收集后定期清运，废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位规范处置。

水土流失防治方面，临时堆土采取覆盖、拦挡、洒水等防风蚀水蚀措施，临时道路及时平整压实；避开大风、降雨天气开展土石方作业，施工结束后立即对裸露地表覆土、播撒草籽，快速恢复植被覆盖，遏制区域风蚀与冻融侵蚀。

项目勘探结束后，立即拆除全部临时施工设施，全面清理场地遗留杂物与污染物；对所有钻探钻孔规范封孔并设置警示标识，恢复地表原貌；临时占地全部完成平整、覆土、植被恢复工作，全面核查施工迹地，确保无裸露地表、无遗留污染，恢复区域原有生态功能。

同时强化环境风险防控，柴油、废润滑油分区储存，落实防渗、防雨、防晒、防泄漏措施，配备吸油毡、堵漏器材等应急物资，定期巡查储存区；施工前对作业人员开展绿色勘查与生态保护专项培训，安排专人负责现场生态保护与污染防治监管，严格落实“边施工、边恢复”要求，最大限度缩短生态扰动周期。

5.5.5勘探结束后的生态恢复措施
探矿结束后的环境恢复和治理措施如下：
（1）探矿结束后须对临时占地范围进行平整，工程量即为项目所有临时占地，施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，然后开展植被恢复工作。恢复植被物种选择以工程占地周边植物物种为主，不得随意引入外来植物物种。
（2）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。
（3）巡视检查整个探矿区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不遗留问题。
（4）根据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。
（5）勘探期结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。
（6）勘探结束后，清理生活营地所有建筑设施，清除生活区所有垃圾，建筑设施可重复利用的重复利用，不可重复利用的一起通过封闭篷车运至垃圾转运站，交由环卫部门统一处置。
（7）对原工作区内的生活营地、临时道路、钻探、槽探作业区进行生态恢复，主要包括土地平整、选择适应当地气候和土壤条件的本土植物，如耐旱、耐贫瘠的植物。

（8）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。
（9）封闭钻孔，并设置警示标识。

5.5.6防沙治沙措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。

②施工土方全部用于回填，严禁随意堆置。

③槽探、钻探开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

④回填需先进行严格的整治，对局部高差较大处，开挖及回填时应保证地面相对平整。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表。

⑤施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

⑥施工结束，对施工场地进行清理、平整。
5.6环境风险评价
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
5.6.1评价依据

（1）风险调查

本项目柴油分期从和静县巩乃斯镇购买，采用柴油桶储存，储存量为0.85t。

本项目风险物质为柴油。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。

[image: image5.png]Q — ql + qz 4 e qn
Ql QZ Qn




式中：q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.6-1  本项目涉及的风险源分布情况表
名称

CAS号

最大储存量（t）
临界量（t）
储存方式

分布区域

柴油
68334-30-5
0.85
2500

桶装

柴油储存区
废润滑油
8002-05-9
0.01
2500
桶装

危废贮存库
通过计算，本项目Q=0.000344<1，所以本项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表所示。

表5.6-2   评价工作等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+

Ⅲ
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出详细的说明。详见导则附录A。

本项目环境风险潜势为I，根据上表，本项目风险评价工作等级为简单分析。
5.6.2环境敏感目标概况
（1）大气环境敏感目标调查
项目矿区的主要大气污染物是粉尘，在采取洒水降尘措施后粉尘的排放量能够大幅度地降低；其颗粒大，沉降性好，在洒水降尘措施严格落实情况下，临时堆场粉尘的排放对矿区大气环境影响不大。
（2）地表水环境敏感目标调查
项目工人在矿区搭设临时帐篷。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。生产废水可回收至沉淀池经沉淀后循环使用。项目废水不会对地表水体产生影响。
（3）地下水环境敏感目标调查
根据现场调查，项目周边均为山体，地势较高，且周边无居民饮用水水源，因此项目无地下水环境敏感目标。

（4）天山水源涵养与生物多样性保护区

本项目评价范围涉及天山水源涵养与生物多样性保护区，距离项目区约200m。该保护区属于水源涵养型重点生态功能区，承担冰川水源涵养、径流调节、水土保持、生物多样性维护等重要生态功能，是天山南北绿洲重要水源补给区，分布有高山草甸、裸岩等山地生态系统，为区域小型野生动物、高寒草本植物提供栖息生境，生态系统抗干扰能力较弱。

主要保护目标：①维护区域水源涵养功能，防范油料泄漏、污水渗漏、扬尘等造成土壤、包气带污染，避免影响区域水源涵养基质；②保护高寒草地、高山草甸植被，减少地表扰动、植被破坏、水土流失、土地沙化风险；③保护区域野生动物栖息环境，降低施工噪声、人为活动对野生动物的惊扰；④维持区域山地生态系统完整性，严控各类污染物进入保护区范围，防止人为活动造成生态系统退化。

风险影响途径：柴油、废润滑油泄漏下渗污染土壤及包气带；施工扬尘沉降影响保护区植被；施工噪声、人为活动扰动野生动物栖息；地表扰动加剧水土流失、风蚀沙化，间接影响保护区生态功能。

5.6.3环境风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要勘探装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及的原辅材料、产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

（1）风险物质识别
根据对项目的原辅材料和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油。柴油、矿物油的理化特性见5.6-3、5.6-4所示。
表5.6-3   柴油物理化学特性表
物料安全数据表

CAS

68334-30-5
RTECS

HZl770000

UN

/

危编号

/

中文名称

柴油（0#普通柴油、车用柴油）
理化性质

外观及性状：稍有黏性的棕色液体。

英文名称

Dieseloil；Dieselfuel

溶解度：不溶

蒸汽压：无资料

分子式

C4−C12（脂肪烃和环烃）
相对密度

空气：无资料

燃烧爆炸危险性

闪点：62～63℃

引燃温度（℃）：257℃

水：0.9

自燃点：约250℃

火灾危险性分类：乙B

毒害性及健康危害

职业性接触毒物危害程度分级：无资料

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

毒性资料：无资料

职业接触限值

MAC：无资料

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

PC-TWA：无资料

禁忌物：强氧化剂、卤素。

PC-STEL：无资料

避免接触的条件：无资料

侵入途径及健康危害

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

禁用灭火剂：水

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。

眼睛接触：无资料

吸入：无资料

泄漏处理

切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

食入：无资料

防护措施

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。

眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。

手防护：必要时戴防护手套。

包装

危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。

危险货物包装标志：7

储存

储运注意事项：储存于阴凉、远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

表5.6-4  废润滑油物理化学特性表

标识

中文名

废润滑油
危险货物编号

/

英文名

Lubricatingoil；Lubeoil

CAS编号

8002-05-9
理化性质

性状

有机酸、胶质和沥青状等物质

溶解性

不溶于水

相对密度（水=1）

1＜1

主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃。其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

爆炸极限（%）

无资料

最小点火能（MJ）

危险特性

遇明火、高热可燃

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

健康危害

危险特性

①可通过呼吸道和皮肤进入机体，导致中毒及其他并发症②易燃

健康危害

①高浓度吸入废润滑油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将废润滑油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。②皮肤较长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎。③慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损害，可致皮肤损害。
对周围环境影响

在很低的浓度下就能对水生生物造成危害；在土壤中具有极强的迁移性；有一定的生物富集性；在低浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。

急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医：吸入；迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（2）生产系统危险性识别
项目生产系统危险因素见表5.6-5。
表5.6-5   项目生产过程危害因素分析汇总一览表

序号

装置名称

作业特点

物料名称

危险因素

后果

1

柴油、废润滑油
泄漏

柴油、废润滑油
火灾、爆炸、泄漏

火灾、泄漏、污染土壤、地下水或大气

（3）环境风险类型及危害分析
根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表5.6-6。
表5.6-6   项目环境风险类型及危害分析一览表

风险单元

危险设备

事故种类

产生原因

危害后果分析
危险化学品
柴油、废润滑油
泄漏

容器破损
泄漏的柴油、废润滑油渗入地下，对土壤、地下水环境产生影响
5.6.4环境风险分析
（1）事故对外环境的影响分析

A.环境空气

项目废润滑油、柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。

项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，在车辆拉运过程中做好处理。一般情况下，本项目废润滑油、柴油桶不会发生泄漏风险事故。且柴油桶位于矿山，周边居民较少，发生泄漏对周边环境产生影响较小。

B.地表水

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。

本项目不会对地表水环境产生影响。

C.地下水和土壤

泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。

油品泄漏将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水才能通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。

D.天山水源涵养与生物多样性保护区

本项目评价范围涉及天山水源涵养与生物多样性保护区，距离项目区约200m。若发生柴油、废润滑油泄漏事故，在风力、地表径流作用下，污染物质存在向保护区迁移扩散的潜在风险。油品渗入土壤后会破坏保护区内高山草甸、高寒草本植物根系生境，抑制植物生长，造成局部植被退化；下渗会破坏土壤包气带结构，削弱区域土壤水源涵养能力，对保护区水源涵养功能造成扰动。泄漏挥发的油气以及火灾事故产生的烟气、浓烟可随大气扩散进入保护区，干扰野生动物栖息环境；若油品随融雪、地表径流进入保护区，还会威胁小型野生动物生存。

本项目柴油、废润滑油储存区距离保护区有一定间隔距离，项目区无持续性地表径流，只要严格落实储存区防渗、泄漏应急吸附收集等风险防控措施，及时处置泄漏物料，切断污染物向外扩散途径，可有效阻断污染物向保护区迁移，事故状态下对天山水源涵养与生物多样性保护区的影响可控。

综上所述，项目柴油对大气、地表水、地下水环境影响较小。

（2）火灾爆炸对环境危害性分析

废润滑油、柴油桶若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

a.油类泄漏或油气蒸发；

b.有足够的空气助燃；

c.油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；

d.现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。油桶的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。
5.6.5风险防范措施

本项目勘探区加强对废润滑油、柴油泄漏的巡查，加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

1）废润滑油、柴油桶应严格落实本次评价提出的防渗措施。

2）存储容器密封性应良好，在不影响生产的情况下，尽可能减少储存量；在储存期内应定期检查，发现其品质变化、泄漏等情况，应及时清理处置。

3）搬运、装卸时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。

4）定期检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。

5）储存区配备防泄漏工具（如吸油毡、堵漏器材）。

6）针对天山水源涵养与生物多样性保护区专项风险防范措施

①柴油储存区、危废贮存库选址远离天山水源涵养与生物多样性保护区方向，严禁向保护区一侧布设油料、危险废物临时存放点位，油料、危废运输路线避开保护区范围，运输车辆不得驶入保护区。

②划定油料泄漏防控隔离带，在靠近保护区一侧设置简易挡油围堰，一旦发生柴油、废润滑油泄漏事故，第一时间采用吸油毡、砂土吸附收集泄漏物料，封堵污染扩散途径，严防油品在风力、融雪径流作用下向天山水源涵养与生物多样性保护区迁移。

③发生油品泄漏、火灾事故时，禁止将吸附含油废物、消防废液随意弃置或就地排放；所有沾染油料的吸附材料、砂土全部收集作为危险废物，转运至危废贮存库，交由有资质单位处置，严禁就地遗落，避免污染物随风、融雪水进入保护区，破坏保护区水源涵养基质与高山草甸植被。

④事故应急处置过程中尽量避开野生动物活动高峰时段，减少处置作业噪声、人员活动对保护区野生动物的惊扰；严禁应急作业人员进入保护区内部开展处置工作，在项目占地范围内完成全部泄漏应急处置。

⑤将天山水源涵养与生物多样性保护区环境风险防控纳入项目应急交底与人员培训内容，明确事故状态下防止污染物向保护区扩散的处置流程，开展针对性应急演练。一旦发生较大泄漏事故，同步向生态环境、林草主管部门报告。

5.6.6环境风险评价结论与建议

本项目的主要危险物质为柴油，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。项目位于和静县境内，周边多以山体为主，项目产生的生产废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项设施和风险防控措施进行管理和维护。

综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。

	运营期生态环境保护措施
	本项目仅涉及矿山勘探，不涉及采矿，无运营期。

	其他
	5.7环境管理建议

（1）施工期环境保护管理计划

施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：

1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。

2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。

3）落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通信等的中断。

5）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定作出检验评价。

6）工程施工期间应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并撒播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。

7）穿行普查区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶；同行人或车辆应走同一条道路，减少对地表的破坏。

8）在满足地质勘查目标的前提下，应控制槽探施工规格，并鼓励采用以浅钻代替槽探技术，减少对土壤和植被的扰动。

9）槽探施工可采用机械和人工施工两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械化施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖施工，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏。
（2）环境管理任务

1）施工筹建期

①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。

②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。

③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。

2）施工工区环境管理

①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。

②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。

③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方生态环境部门。

④加强环境监测管理，制订环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。

⑤会同地方生态环境部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。

⑥负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。

⑦加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。

3）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5.7-1。

表5.7-1   勘探期结束后环境管理要求

环境影响

环境管理具体要求

废水、废气、噪声、固废
（1）对钻探、槽探的回填情况进行监督管理；
（2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理；
生态环境影响

（1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
（2）在勘探期满前落实闭坑计划的编制情况；

（3）严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理；

①场地清理

勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。

②场地恢复平整

场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。

施工现场的钻探、槽探等，应采用开挖的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏，应彻底清除场地上污染物。

③场地覆土

场地的覆土厚度及土质应符合恢复地类的复绿设计及相关行业的规范和标准要求。仅压占未挖损及污染的场地，满足相关规定和设计恢复治理要求。

5.8危险废物暂存要求

本项目拟建设危废贮存库一座（5m2），项目施工期15个月，待施工结束后，委托有资质单位处置。
危险废物堆放满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关建设要求：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

5.9环境保护“三同时”
落实环境保护“三同时”，勘探项目应同时配套建设环境保护措施，环境保护措施均已正常运行后，方可开展勘探工作。

同步落实绿色勘查生态恢复“三同时”管理要求，坚持“边勘查、边恢复”，生态恢复工程与勘查工程同时部署、同时实施、同时验收。严格执行《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374—2021），勘查结束后对全部临时占地、探槽、钻孔、临时营地、临时道路、临时堆场实施迹地清理、场地平整、表土回填与植被恢复。

生态恢复验收控制指标：

①表土剥离、回覆：施工前剥离0-20cm原生表土集中堆存，施工结束后全部回覆至扰动迹地，覆土厚度≥20 cm；

②植被恢复：播撒镰芒针茅、风毛菊、垂头菊等本地乡土耐旱草种，植被恢复率≥70%；

③土壤质量：恢复后表层土壤有机质含量不低于原生状态的70%；

④钻孔处置：全部钻探钻孔规范回填封闭，设置钻孔警示标识；

⑤迹地清理：施工场地全部设备、管材、样品、废弃物清运出场，无生产、生活垃圾遗留；

⑥建立2年恢复期跟踪监测机制，对植被稀疏、覆土不足区域实施二次补土、补播，直至达到恢复指标；

⑦严禁引入外来物种，杜绝“以探代采”，不长期保留裸露扰动地表。

	环保
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	5.10环保投资
项目环境保护投资总计41.5万元，占总投资650万元的6.38%，项目环保措施及投资见下表。
表5.10-1   环保措施及投资估算一览表

项目

环保措施

环保费用（万元）
废气

扬尘
对土方堆表面压实、覆盖、洒水降尘
2
燃油废气
对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量
2
废水

生活污水
生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
2
钻探废水

设计在采坑底部设置沉淀池，钻探产生的泥浆废水可回收至沉淀池经沉淀后循环使用不外排；随探矿点布置，探矿作业结束后拆除转移至新探矿作业点

4
噪声

机械噪声
对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施

1.5
固体

废物

临时挖方
钻探、槽探产生的临时挖方，采用篷布覆盖暂存

2
生活垃圾
生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点
1
钻探泥浆、钻屑
产生的钻探泥浆待完工后固化填埋于沉淀池；钻屑用于回填钻孔
5
底泥
沉淀池泥浆待勘探结束后将其填入沉淀池内，统一使用水泥固化填埋，不外排
2
废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）
暂存于危废贮存库，交由有危废处置资质单位处理
5
环境风险预防措施

加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，定期巡检
2
服务期满后，土地复垦等措施
严格按照土地复垦要求（表土回覆、播撒草籽），对探矿区复垦情况进行监督管理
10
其它

加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育

3
合计

41.5



六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	一体化处理设施
	生活污水进入一体化处理设施，处理后用于草地灌溉
	/
	/

	
	施工生产废水沉淀池
	循环利用，不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	夜间应禁止施工作业；合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）中表1的标准
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘洒水降尘
	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	施工机械尾气自然扩散
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》及修改单（GB20891-2014）表2
	
	

	固体废物
	剥离的表土和挖出的土石方在探槽和钻孔附近暂存后用于回填和土地恢复；泥浆固化后回填至沉淀池；钻屑用于回填钻孔；产生的废润滑油、废油桶、沾油废物（废防渗膜）暂存于危废贮存库，交由有危废处置资质单位处理；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后定期清运至最近垃圾收集点；岩心委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中
	施工期的固废妥善地处理，不随意堆弃
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	本项目柴油分期从和静县巩乃斯镇购买
	加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	7.1建设项目环境可行性结论
本项目符合国家产业政策。该项目工程区内不涉及集中式饮用水源保护区、不涉及保护文物、不涉及风景名胜区及生态敏感区，不会对当地城镇发展规划造成影响。项目拟采取的三废治理措施有效可行。该项工程采取的环境风险措施切实可行。在落实风险防范措施后，环境风险达到可以接受水平。
综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。
7.2建议
（1）认真落实“三废”及噪声等环保措施，确保固体废物得到有效处置，设备噪声得到有效控制，以保护环境不受影响。
（2）加强废水、固体废物储运过程管理，建立相应的管理制度。
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