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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吐孜103集气站增压工程

	建设项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	五、石油和天然气开采业07 

8陆地天然气开采 0721
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	0（不新增占地）

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	86.1
	环保投资

（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	11.6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：            

	专项评价设置

情况
	专项设置情况：地下水、环境风险。

设置原因：本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置地下水、环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》


	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》
召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见

审查文件文号：新环审〔2022〕214号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 规划及规划环境影响评价符合性分析
本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》及其规划环评审查意见符合性分析情况见表1-1。

表1-1 本项目与塔里木油田“十四五”发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件名称

内容

本项目

符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划》

“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。

本项目为天然气开采项目，可保证油田持续稳产。

符合

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见

（三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

本项目废气主要为站场无组织废气，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施；运营期无废水产生；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；固废主要为落地油、废润滑油、废油桶，收集后委托有资质单位接收运输处置。
符合




	规划及规划环境影响评价符合性分析
	续表1-1 本项目与塔里木油田“十四五”发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件名称
内容

本项目
符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见

（四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。
本项目对现有站场进行改建，不新增占地面积，施工期严格控制施工人员活动范围，减少对周边生态扰动。

符合



	其他符合性分析
	1 生态环境分区管控符合性分析

1.1 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求”符合性分析见表1-2。

表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目属于石油天然气开采项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
不涉及
--
【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域
符合
【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目不涉及自然湿地
--
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
符合
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
本项目不属于新建危险化学品生产项目
--
【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
本项目不属于危险化学品化工项目；本项目不占用生态保护红线；本项目不占用基本农田；本项目所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内
符合
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
不涉及
--
【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
--
A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
本项目不属于高耗水高污染行业
--
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用基本农田。不涉及临时占地。
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
不涉及
--
【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
本项目不涉及占用湿地
--
【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
本项目不占用自然保护地
--
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
--
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目不属于严重污染水环境的生产项目
--
【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺、炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能
--
【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
不涉及
--
A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”发展规划及规划环评

符合
【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.4其他布局要求
【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
--
A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目属于石油天然气开采项目，不属于重点行业建设项目
符合
【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目实施后油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理，减少VOCS排放对大气环境的影响

符合

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目提出了相关降碳措施

符合

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目实施后油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理，减少VOCS排放对大气环境的影响

符合




	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
--
【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

不涉及

--
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

不涉及

--
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目施工期用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标

符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

不涉及

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目运营期无废水产生
--
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
不涉及
--
【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
不涉及
--
【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
不涉及
--
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

施工期间严格响应轮台县重污染天气应急预案

符合
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控
A3.1人居环境要求
【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
不涉及
--
【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
施工期间严格响应轮台县重污染天气应急预案
符合
A3.2联防联控要求

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

不涉及

--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控
A3.2联防联控要求
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
本项目废气主要为站场无组织废气，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施；运营期无废水产生。
符合
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入企业现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

企业已制定突发环境事件应急预案并备案。本项目实施后不新增风险物质，要求建设单位严格执行现有突发生态环境应急预案。
符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
施工期间严格响应轮台县重污染天气应急预案
符合
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4资源利用要求
A4.1水资源

【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本项目施工期用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标。
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

不涉及

--

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

不涉及

--

【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目施工期用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标。

符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目不新增占地面积。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目整体温室气体排放量相对较小

符合

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目能耗水平较低

符合

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

本项目能源消耗主要为电力，用量少
符合
【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

不涉及
--
【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目整体温室气体排放量相对较小。

符合

【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
本项目整体温室气体排放量相对较小，不涉及散煤。
符合
A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。
符合
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4资源利用要求
A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目运营期产生的落地油、废润滑油、废油桶委托有资质单位接收运输处置。
符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

不涉及

--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

不涉及

--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
不涉及
--
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）要求。


	其他符合性分析
	1.2 本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析
（1）本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”的符合性分析

表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

不涉及

--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

不涉及

--

1.3 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。
不涉及
--
1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
本项目废气主要为站场无组织废气，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施；项目位于轮台县西北部，周边无城市建成区
符合
1.6 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
本项目不在饮用水水源保护区
符合
1.7 开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
本项目位于轮台县西北部，不涉及开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸

--

1.8 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
本项目不涉及基本农田保护区

符合




	其他符合性分析
	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
本项目不涉及永久基本农田集中区域
符合
1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
不涉及
--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目不属于土壤环境重点监管行业企业
符合
1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。
本项目不在生态保护红线内
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.13 【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。

本项目不在生态保护红线内

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

本项目未处于退耕还林还草范围

符合
1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

本项目选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，不新增占地面积。
符合
1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

本项目属于天然气开采项目，已提出相关防止水土流失措施

符合
1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。

本项目属于天然气开采项目，已提出相关防护措施

符合
1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
本项目不属于“两高一资”产业

符合

1.19 自然保护区核心保护区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：

1.管护巡护、保护执法等管理活动，经批准的科学研究、资源调查以及必要的科研监测保护和防灾减灾救灾、应急抢险救援等。

2.因病虫害、外来物种入侵、维持主要保护对象生存环境等特殊情况，经批准，可以开展重要生态修复工程、物种重引入、增殖放流、病害动植物清理等人工干预措施。

不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.19 自然保护区核心保护区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：

3.根据保护对象不同实行差别化管控措施：

（1）保护对象栖息地、觅食地与人类农业生产生活息息相关的自然保护区，经科学评估，在不影响主要保护对象生存、繁衍的前提下，允许当地居民从事正常的生产、生活等活动。保留一定数量的耕地，允许开展耕种、灌溉活动，但应禁止使用有害农药。

（2）保护对象为水生生物、候鸟的自然保护区，应科学划定航行区域，航行船舶实行合理的限速、限航、低噪音、禁鸣、禁排管理，禁止过驳作业、合理选择航道养护方式，确保保护对象安全。

（3）保护对象为迁徙、洄游、繁育野生动物的自然保护区，在野生动物非栖息季节，可以适度开展不影响自然保护区生态功能的有限人为活动。

（4）保护对象位于地下的自然遗迹类自然保护区，可以适度开展不影响地下遗迹保护的人为活动。

4.暂时不能搬迁的原住居民，可以有过渡期。过渡期内在不扩大现有建设用地和耕地规模的情况下，允许修缮生产生活以及供水设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

5.已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护，以及经批准采取隧道或桥梁等方式（地面或水面无修筑设施）穿越或跨越的线性基础设施，必要的航道基础设施建设、河势控制、河道整治等活动。

6.已依法设立的铀矿矿业权勘查开采；已依法设立的油气探矿权勘查活动；已依法设立的矿泉水、地热采矿权不扩大生产规模、不新增生产设施，到期后有序退出；其他矿业权停止勘查开采活动。

7.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；根据中央统一部署在未定界地区开展旨在加强管控和反蚕食斗争的各种活动。
不涉及
--
1.20 自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

1.核心保护区允许开展的活动。

2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.20 自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。

4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。

5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。

7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。

8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。

9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。

不涉及
--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。
不涉及
--
1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
不涉及
--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

不涉及

--
1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在景物或者设施上刻划、涂污；

（四）乱扔垃圾。
不涉及

--
1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
不涉及

--

1.27 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
不涉及

--

1.28 国家级森林公园内：

1 严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。

2 禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

3 国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.28 国家级森林公园内：

4 在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展上述（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。

5 林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。

6 国家级自然公园管理单位应当加强对相关活动和设施建设的监督，督促有关单位和个人严格执行相关法律法规的规定，依法办理相关手续，在指定区域内进行，并采取必要保护修复措施，减少和降低对自然生态系统、自然遗迹以及自然和人文景观的不利影响。
不涉及

--

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：

（一）开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。

（二）直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。

（三）其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。
不涉及

--

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：（一）开山、采石、开矿、砍伐、狩猎、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌，改变、影响山川水系等自然状态；（二）破坏自然遗产资源的完整性、真实性，或者影响野生动物迁徙、栖息进行工程建设、旅游开发、生产经营；（三）携带外来物种及其制品，开展驯化、繁殖野生动植物等可能给自然生态带来不良影响；（四）法律法规禁止实施的其他行为。
不涉及

--

1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。

不涉及

--
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本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.32 【开都河流域空间布局约束】

1 禁止在饮用水水源保护区、河流、湖泊、灌排渠设置排污口，兴建与水资源保护无关的建设项目，已设置的排污口应当限期拆除。

2 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当采取措施确保行政区域内各河流河道畅通，严禁擅自截流、筑坝、围垦、围网、养殖、捕鱼、挖沙、设闸等危害河岸堤防安全和河道畅通的行为。依法开展必要的河道、堤防、岸线综合整治以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动。

3 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强森林、草原的保护和管理，发挥森林、草原在维护生态平衡、涵养水源、调节气候、水土保持、防风固沙等方面的功能。

4 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。

5 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当依法加强珍贵、濒危野生动植物保护和管理，采取措施减少珍稀、濒危野生动植物主要生息繁衍场所的人为活动。禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地。禁止捕捞濒危水生野生鱼类等资源，禁止投放外来水生物种，保护和增殖水生野生动植物资源。

6 流域内林业和草原主管部门应当加强流域内的湿地保护工作，组织对湿地的综合性调查研究，开展湿地及生物多样性的监测。对受到严重破坏的湿地生态系统，应当采取措施予以修复。

7 流域内文化体育广播电视和旅游主管部门应当做好本行政区域内的旅游资源调查、评价工作，合理利用生态资源和旅游资源。乡村旅游应当统一规划，合理布局。经营集中的地方，应当对生活垃圾和污水统一处置。在河道保护管理范围内从事旅游、餐饮等开发利用项目的单位和个人，应当遵守河道生态保护规划和水功能区划确定的管理要求以及相关法律规定，设置垃圾回收容器，并负责清理其经营河面的漂浮物，不得造成水质污染、生态环境破坏或者影响防洪安全。
不涉及
--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
--
1.34 [国家级自然公园]

（1）自然公园包括国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家级地质公园、国家级海洋公园、国家级湿地公园、国家级沙漠（石漠）公园和国家级草原公园。国家级自然公园按照一般控制区管理。生态保育区以承担生态系统保护和修复为主要功能，可以规划保护、培育、修复、管理活动和相关的必要设施建设，以及适度的观光游览活动。根据保护管理需要，可以在生态保育区内划定不对公众开放或者季节性开放区域。合理利用区以开展自然体验、科普教育、观光游览、休闲健身等旅游活动为主要功能，兼顾自然公园内居民和其他合法权益主体的正常生产生活和资源利用。不得规划房地产、高尔夫球场、开发区等开发项目以及与保护管理目标不一致的旅游项目。严格控制索道、滑雪场、游乐场以及人造景观等对生态和景观影响较大的建设项目，确需规划的，应当附专题论证报告。

（2）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

（3）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.34 [国家级自然公园]

（4）国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

（5）国家级自然公园管理单位应当配合县级以上人民政府及其有关部门开展国家级自然公园内受损、退化自然生态系统和野生生物生境以及废弃地等的一体化保护与修复，提升生态系统稳定性、持续性和多样性。生态修复应当采取自然恢复为主，自然恢复和人工修复相结合的措施，最大限度地保持自然景观和天然植被的原真性。严格防范外来入侵物种。
不涉及

--

污染排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水Ⅰ类，空气质量达到一级。

不涉及
--

2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

本项目不涉及煤炭的消耗

--

2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

不涉及
--
2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目废气主要为站场无组织废气，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施。
符合

2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。
不涉及

--

2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
污染排放管控

2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。
不涉及
--
2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。
不涉及
--
2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

企业已申领排污许可证
符合
2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

不涉及
--
2.11 【开都河流域污染排放限制】

1 禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。

2 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强农业生态公共设施建设，推广新能源和可再生能源技术和设施，推进农业生产废弃物和农村生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，防止农业面源污染。

3 流域内农业农村主管部门应当开展农业生态环境状况调查与监测评价，建立农业生态环境监测网点，定期发布农业生态环境质量报告，预测农业生态环境变化趋势。

4 流域内的城镇应当建立、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水、集中供热等公共设施。人口相对集中的村应当加强生态环境保护和公共卫生管理，统一规划建设生活垃圾、污水排放等收集处理设施。

不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

不涉及

--
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】

1 禁止在博斯腾湖及入湖河道（渠）设置排污口。禁止通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式向博斯腾湖及入湖河道（渠）排放水污染物。2 博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当统筹建设城镇污水管网，加强对污水处理设施维护运营单位的监督管理，提高污水收集率和处理率。3 博斯腾湖周边区域生活污水及工业废水应当满足敏感流域排放要求达标排放，实现中水回用或者综合利用。4 博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当建立健全生态农业体系，制定科学种植制度，加强肥料、农药使用监管，推广使用高效、低毒、低残留、生物农药，减少农业面源污染。5 博斯腾湖周边区域从事水产养殖应当科学划定养殖区，依法拆除超过养殖容量的网箱围网设施；配套建设污水处理设施，确保水产养殖尾水达标排放。6 机动船舶应当采取防止污染物渗漏、溢流或者散落的措施，及时回收残油、废油，防止油类或者其他有害物质造成水污染。7 博斯腾湖周边区域旅游景区应当配套建设环境保护基础设施，出水水质应当满足敏感流域排放要求。

不涉及

--

2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。
本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

符合

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

本项目不涉及污泥处理处置

--

2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
污染排放管控

2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。
不涉及
--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。
不涉及
--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
本项目不占用耕地
--
2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。
企业加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
符合
环境风险防控
3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
环境风险防控

3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
不涉及
--
3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
不涉及
--
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
本项目严格落实区域重污染天气应急措施
符合
3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
本项目已采取严格的环境风险控制措施
符合
3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

不涉及
--

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。

不涉及
--

3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
本项目已采取严格的环境风险控制措施
符合
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
环境风险防控

3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。
不涉及
--
资源开发利用效率
4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目运营期无废水产生
符合
4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。
不涉及
--
4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。
不涉及
--
4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。
不涉及
--
4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
资源开发利用效率

4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。
不涉及
--
4.7 【开都河流域自然资源开发限制】

1 在流域内进行资源开发和利用，应当坚持先规划后开发、先评价后建设，采取有效措施，维护流域生态环境功能，严守生态保护红线。

2 流域内新建、扩建、改建项目，必须遵守建设项目环境保护管理的法律法规及流域生态环境保护规划，编制建设项目环境影响报告书（表），按照规定程序报经生态环境保护行政主管部门批准。

3 流域内（国家生态保护红线内）不得新建、扩建、改建水电开发项目。现有水电开发项目必须按照“电调服从水调”原则，建立调度运行机制。现有水电开发项目不得破坏生态基流和鱼类正常洄游通道，已对生态环境造成影响的，应当限期采取治理措施。

4 在流域内调度水资源，应当符合流域生态环境保护和水资源开发利用规划，保障开都河干支流的生态流量和入湖水量、地下水的合理水位，维护生态平衡。

5 在流域内进行矿产资源开发，应当依法进行环境影响评价，按要求编制地质环境保护与恢复治理方案，并组织实施。

6 禁止在下列区域开采矿产资源：（一）水源涵养区、饮用水水源地保护区、冰川保护区；（二）风景名胜区、地质遗迹保护区、自然保护区；（三）开发利用矿产资源有可能对生态环境造成不可恢复影响的区域；（四）存在难以防治矿山安全隐患的区域；

（五）其他法律法规禁止采矿的区域。

7 在流域内进行交通设施建设应当按照环境影响评价要求的生态环境保护措施，不占或者少占草场、林地，对建设周期长、生态环境影响大的建设工程实行工程环境监理。应当采取措施，保护生物多样性和水源涵养功能，防止水土流失。需要穿越野生动物集中栖息区的，应当修建野生动物通道等防护措施，减少对野生动物栖息环境的影响。

8 在流域内进行旅游景区（点）建设，应当结合生态环境实际进行科学设计，确保旅游景区（点）与当地生态环境相协调。

不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.8 开都河岸线保护区：

1 禁止采砂、临河采矿、选矿和淘金等活动；禁止侵占天然湿地的开垦与农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开

发；禁止过度放牧，以草定畜；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 允许开展水源涵养、水土保持、生态修复治理等生态工程；允许不影响河道岸线稳定与防洪保安、沿河生态环境的适度发展生态旅游，依据保护区管理保护需求与承载力，限定旅游人数；允许符合国家相关法律法规及国家级自然保护区相关规定，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

不涉及

--

4.9 开都河岸线控制利用区：

1 禁止采砂、采石、采矿、淘金等破坏河道、岸线与防洪保安的活动；禁止因发电、蓄水导致的生态基流下泄不足、河道失水减水及下游河道断流，电调服从水调，建立并完善电调服从水调的工作机制；禁止影响防洪保安的河滩地围垦造田、挤占过水河道的行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州水电开发规划相关规定，经河道与岸线主管部门审批的水电开发建设设施；允许交通、桥梁、水电、通信等设施建设。

不涉及

--

4.10 开都河岸线保留区：

1 禁止采砂活动；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业排水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

不涉及

--

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.12 【博斯腾湖水资源管理】

1 自治州和铁门关市水行政主管部门应当合理配置水资源，建立覆盖全流域取用水总量控制指标体系，实施消耗总量与消耗强度双控制度。

2 流域管理机构应当加强黄水沟上游用水管理和科学调度，增加黄水沟入湖基流，促进博斯腾湖水体循环，改善水质。

3 流域管理机构应当合理调度开都河宝浪苏木闸东、西支水量分配，防止开都河宝浪苏木闸东支断流。

4 博斯腾湖周边区域应当实行居民阶梯水价制度，实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，促进节约用水。

不涉及

--

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：

1 博斯腾湖大湖岸线需控制侵占自然湿地围坝人工育苇的项目；禁止侵占自然湿地及湖泊水域的围垦造田与农业开发、水产养殖，逐步清退综合治理岸线管理范围内对湖泊防洪与生态环境有影响的非生态防护功能的人工林地与非基本农田农业开发地；严控涉湖涉岸影响湖泊岸线稳定及湖泊水环境、水生态和沿湖生态环境的旅游餐饮开发、农家乐、渔家乐与相关旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖；禁止影响湖滨自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的非审批人工围坝、围堤等行为；交通道路路基选址等建设活动原则上应在湖泊岸线管理保护范围之外，以最低限度影响湖泊生态环境与湿地健康；禁止一切影响湖泊防洪保安的涉湖涉岸项目建设；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 小湖岸线需严控一切侵占自然湿地围坝人工育苇的活动；禁止侵占天然湿地及湖泊水域的围垦造田与大规模农业开发，逐步整治岸线管理范围内的对湖泊防洪及生态环境有影响的非基本农田农业开发地、非生态防护功能的人工林地；禁止涉湖涉岸影响小湖防洪、湿地岸线稳定及小湖水环境、水生态的旅游餐饮开发与旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖及湿地；严控影响小湖自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的人工围坝、围堤等行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

不涉及

--

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

本项目运营期无废水产生
符合
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
资源开发利用效率

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。
不涉及
--
4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
不涉及
--
4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。
不涉及
--
4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。
不涉及
--
4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
不涉及
--
4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。
本项目不新增占地面积
符合
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	（2）本项目与所在管控单元的管控要求符合性分析
本项目位于轮台县一般管控单元（ZH65282230001），本项目与所在管控单元管控要求的符合性分析见表1-4。

表1-4         本项目与所在管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性
轮台县一般管控单元（ZH65282230001）
空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不新增占地面积。
符合
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
不涉及
--
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
不涉及
--
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
不涉及
--
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
本项目运营期产生的落地油、废润滑油、废油桶委托有资质单位接收运输处置。
符合
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
本项目运营期产生的落地油、废润滑油、废油桶委托有资质单位接收运输处置。
符合
污染物排放管控
1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

不涉及

--

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

--

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合 利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及

--
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	续表1-4         本项目与所在管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性
轮台县一般管控单元（ZH65282230001）
污染物排放管控

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

不涉及

--

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
不涉及
--
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸 秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

不涉及

--

环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

不涉及

--

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

不涉及

--

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施 安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

--

资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

不涉及

--

2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

不涉及

--

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

不涉及

--

综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、所在管控单元管控要求。

2、环境功能区划

本项目所在区域属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；迪那河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准；区域地下水以工业用水为主，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目周边区域以油气开发为主，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。
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	3、产业政策符合性分析
本项目为天然气开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号），本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，为鼓励类产业。

4、相关环保政策文件符合性分析

本项目为天然气开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）《新疆生态环境保护“十四五”规划》《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。

本项目与上述相关文件的符合性分析见下表。

表1-5                 相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施

本项目施工周期较短，不新增占地面积。施工期选取低噪声设备。
落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响

符合

油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案

企业已制定突发环境事件应急预案并备案；本项目实施后不新增风险物质，要求建设单位严格执行现有突发生态环境应急预案。
符合

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度

本项目属于塔里木盆地油气开采项目

符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量

本项目采用全密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，厂界无组织排放的非甲烷总烃能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相应限值排放。
符合
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	续表1-5           相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。
本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合
加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测。
企业已取得排污许可登记，并按照有关规定对企业相关信息进行公开，报告中已提出环境监测计划
符合
强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。
本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关管理要求
符合
《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）
加快推进油气发展（开发）相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展（开发）规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价。
塔里木油田已完成《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》，并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审〔2022〕214号）
符合

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）
各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
本项目施工期通过洒水抑尘等措施减少扬尘产生量
符合
矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
本项目施工土方全部用于场地平整；施工废料由施工队定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置
符合
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	续表1-5            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）

施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响

本项目施工周期较短，不新增占地面积。落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响
符合

陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。

本项目运营期无废水产生。
符合
废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。

本项目产生的危险废物委托有危废处置资质的单位接收处置

符合

噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。

本项目站场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求
符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（修订版）
防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。
报告中已提出环境监测计划
符合
有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合



	其他符合性分析
	续表1-5            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（修订版）
加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LDAR治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOX等的协同减排，改善环境空气质量。
本项目废气主要为站场无组织废气，涉及VOCS排放，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施。
符合
强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动。
本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关管理要求

符合

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）

优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

本项目废气主要为站场无组织废气，涉及VOCS排放，采取密闭管道输送、设备密闭、定期巡检措施，加强设备管理，减少VOCS排放

符合




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于新疆巴州轮台县境内，东南距离库木墩村24.3km。地理坐标：E84°01′23.319″，N42°07′37.631″。本项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。吐孜洛克气田位于新疆维吾尔自治区巴州轮台县境内，东经83°59′～84°06′，北纬42°06′～42°0′之间，东南距轮台县约40km，东距迪那1集气站约9km，西距依南2井约27km。

根据中国石油天然气集团有限公司和盛业石油（大沙漠）有限公司于2009年8月11日签订的《中华人民共和国塔里木盆地吐孜区块天然气开发和生产合同》，两家公司对新疆塔里木盆地吐孜洛克气田进行共同开发。中国石油天然气集团有限公司和盛业石油（大沙漠）有限公司于2026年成立中国石油天然气股份有限公司塔里木迪那和吐孜作业分公司，负责吐孜洛克气田的具体日常运行管理。
为了满足吐孜103集气站内气井增压集输生产运行，同时满足吐孜103-X4井气举需求，中国石油天然气股份有限公司塔里木迪那和吐孜作业分公司（以下简称“塔里木迪那和吐孜作业分公司”）拟投资86.1万元在吐孜洛克气田实施“吐孜103集气站增压工程”，主要建设内容包括：①在吐孜103集气站新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）及其辅助配套设施；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）及其辅助配套设施；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。②自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后天然气增压外输30万m3/d，天然气增压气举2.5万m3/d，凝析油（含水）增压外输30m3/d。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，同时结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环保法律法规的相关规定，本项目应进行环境影响评价。本项目不新增占地，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，并结合地方生态环境局要求，本项目属于“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”，需编制环境影响报告表。

为此，塔里木迪那和吐孜作业分公司委托河北省众联能源环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托任务后，进行了现场踏勘和周边环境调查，按照


	项目组成及规模
	《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求编制完成本项目环境影响报告表。
二、项目概况

1、建设内容及规模

本项目主要建设内容包括：①在吐孜103集气站新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）及其辅助配套设施；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）及其辅助配套设施；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。②自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后天然气增压外输30万m3/d，天然气增压气举2.5万m3/d，凝析油（含水）增压外输30m3/d。
2、项目基本情况及经济技术指标

项目基本情况见表2-1，主要经济技术指标见表2-2。
表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

项目名称

吐孜103集气站增压工程

建设性质

改扩建

建设单位

中国石油天然气股份有限公司塔里木迪那和吐孜作业分公司

建设地点

新疆巴州轮台县境内，东南距离库木墩村24.3km

建设周期

建设周期2个月，预计2026年10月正式投产运营

投资
总投资86.1万元，其中环保投资10万元，占总投资的11.6%
占地面积

不新增占地
建设规模

项目建成后天然气增压外输30万m3/d，天然气增压气举2.5万m3/d，凝析油（含水）增压外输30m3/d
建设内容

主体

工程

站场工程

在吐孜103集气站新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。
公辅

工程

供电

电源引自已建集气站旁的已建10kV架空线路终端杆，新建10/0.4kV预装式变电站1座
给排水

施工期用水由罐车拉运至项目区域。施工期不设施工营地，施工人员产生的生活污水洒水抑尘。
运营期无生产及生活用水。
环保

工程

废气

施工期：废气包括施工扬尘、车辆尾气及焊接烟气等；施工扬尘采取施工车辆减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条及合格环保的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生；



	项目组成及规模
	续表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

建设内容

环保

工程

废气
运营期：密闭管道输送、设备密闭措施；

退役期：采取洒水抑尘的措施。
废水
施工期：施工时间较短，不设施工营地，施工人员产生的生活污水洒水抑尘。
运营期：无废水产生。
退役期：无废水产生。
噪声
施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间；

运营期：选用低噪声设备、基础减振；

退役期：合理安排作业时间。
固体废物
施工期：施工期固废主要为土石方、生活垃圾、施工废料等。施工土方全部用于站场平整；施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置；
运营期：运营期产生的落地油、废润滑油、废油桶属于危险废物，收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置；

退役期：建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。
生态环境

施工期：做到土方平衡；临时堆土防尘网苫盖；

运营期：定时巡查站场，从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识；

退役期：地面设施拆除，对场地进行平整、恢复。
环境风险

站场设置警戒标语和标牌、可燃气体报警仪（现有）
依托工程

吐孜3集气站

劳动定员及工作制度

不新增劳动定员

表2-2             本项目主要技术经济指标一览表
序号

项目

单位

数量

1
开发指标

天然气增压规模

104m3/d
30
2
天然气气举规模
104m3/d
2.5
3
凝析油增压规模

m3/d
30
4
能耗指标
年电耗量
104kWh/a

354.72
5
综合指标

劳动定员

人

不新增
6
年工作时间

d

365（8760h）
7
项目占地面积

hm2
0
8
总投资

万元

86.1
9
环保投资

万元

10



	项目组成及规模
	3 介质性质
（1）天然气性质
吐孜区块天然气相对密度为0.58～0.61，平均相对密度为0.59，不含硫化氢。天然气特性参数见表2-3。
表2-3          本项目天然气特性参数指标一览表

组分
甲烷
乙烷
丙烷
丁烷
戊烷及以上
氮气
二氧化碳
摩尔百分比mol/mol,%

最小值
89.18
3.05
0.04
0.13
0.03
0.34
0.06
最大值
95.88
5.17
0.57
0.36
0.37
4.95
1.28
平均值
93.73
3.61
0.31
0.20
0.18
1.68
0.29
（2）凝析油性质

吐孜气藏凝析油20℃时地面凝析油密度0.790～0.8186g/cm3，平均为0.8118g/cm3；50℃时地面凝析油密度0.7709～0.8091g/cm3，平均为0.7903g/cm3，50℃时动力粘度0.591～1.036mPa.s，平均为0.8074mPa.s；低含硫0～0.28%，平均为0.078%；含蜡量0～6.2%，平均为2.516%；凝固点-30～-20℃，平均-25℃。气藏凝析油总体具有密度低，粘度低，凝固点低，含硫低，胶质沥青含量低的特点。

凝析油特性参数见表2-4。
表2-4          本项目凝析油特性参数指标一览表

项目
密度（g/cm3）（20℃）
50℃粘度（mPa▪s）
凝固点（℃）
蜡含量（%）
硫含量（%）
指标
0.8118
0.8074
-25
2.516

0.078
（3）地层水性质

地层水水型为CaCl2型，地层水密度1.1571～1.16g/cm3，Cl-含量166000～170100mg/L，平均含量168425mg/L，Ca2+含量为4900～5080mg/L，平均含量为4990mg/L；Na+含量为101400～104300mg/L，平均含量为103125mg/L。总矿化度274000～282100mg/L，平均278575mg/L，总矿化度高，表明气藏封闭条件好。地层水pH值范围8～8.5。

4 主体工程
本项目改建吐孜103集气站，新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。

吐孜103集气站内现有井口（TuZ103-X1、TuZ103-X2、TuZ103-X3、TuZ103-X4、TuZ103井）采出气压力为4MPa，已建单井来气液混合进入新建生产分离器橇，气液在生产分离


	项目组成及规模
	器橇实现气液分离。生产分离器橇分出的气相经新建增压压缩机增压至6.5～7.0MPa，生产分离器橇分出的液相经新建增压泵增压后与增压压缩机出口天然气汇合，通过已建集气干线输送至吐孜3集气站。当TuZ103-X4井需要气举时，经新建增压压缩机增压后的天然气通过新建气举压缩机二次增压至12MPa进行回注。

吐孜103集气站主要工程内容见表2-5。
表2-5           本项目站场主要工程内容一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注
1
增压压缩机
往复式，10×104m3/d，排压7MPa
台
3
新建
2
气举压缩机
往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa
台
1
新建

3
增压泵
多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m
台
1
新建

4
生产分离器橇
Φ=1.5m×6m，6.3MPa
座
1
新建

5
预装式变电站

10/0.4kV

座
1
新建

6
橇装工具间
--
座

1

新建

7
橇装宿舍房
--
座
1
新建

5 公辅工程

5.1 供电工程

电源引自已建集气站旁的已建10kV架空线路终端杆，新建10/0.4kV预装式变电站1座。
5.2 防腐及保温工程

站场保温管道管体外壁防腐层：一道无溶剂环氧底漆（100μm）-二道环氧云铁中间漆（100μm），防腐层干膜厚度≥200μm。

站场埋地不保温管道外壁防腐层：聚乙烯胶粘带特加强级防腐层，结构为底漆—聚乙烯胶粘带（搭接为胶带宽度的50%～55%），防腐层厚度≥2.0mm。

不锈钢管道外壁采用轻度喷射处理。

新建管道地上部分保温采用50mm厚憎水型复合硅酸盐毡作保温层，外包0.5mm厚镀锌铁皮作保护层。
5.3给排水

（1）给水
项目用水由罐车拉至现场，本项目施工人员20人，施工期60d，生活用水量按100L/人·d计算，则用水量约为120m3。
运营期为无人值守场站，无生产及生活用水。
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	（2）排水
施工期施工人员排水量按用水量的80%计算，则施工期间生活污水产生量约为96m3（1.6m3/d）。现场不设施工营地，生活污水水质简单，用于洒水抑尘。
运营期无废水产生。
6 依托工程

吐孜3集气站与TuZ3-X1、TuZ3-X2、TuZ3-X3、TuZ3-X4、TuZ3井合建，采用气液混输、轮井计量的集输工艺，设计集气规模290×104m3/d，目前单井集气量约为26×104m3/d，吐孜3集气站进站压力6.3MPa。

吐孜3集气站投产5口井，包括TuZ3-X1、TuZ3-X2、TuZ3-X3、TuZ3-X4、TuZ3井，单井来气液经轮井计量后与吐孜103集气站、吐孜102集气站、吐孜2集气站来气液汇合，经油气分离器进行气液分离，分离出的液相至凝液储罐，定期装车拉运至牙哈装车站进行贸易交接。生产分离器分离出天然气与计量分离器的来气汇合后，进入压缩机进行增压至11.4MPa后外输至迪那1集气站，再经过已建迪那1集气站～迪那2油气处理厂的集气干线输送至迪那2油气处理厂。

吐孜103集气站利用吐孜3集气站已建压缩机一段增压后外输。吐孜3集气站最大集中增压规模为215×104m3/d。目前吐孜气田集气量约为197×104m3/d，吐孜3集气站增压规模剩余量为18×104m3/d，本次吐孜103集气站增压改造后新增气量为3×104m3/d～5×104m3/d，吐孜3集气站已建增压设施能够满足需求。

	总平面及现场布置
	1 工程布局情况
本项目位于巴州轮台县吐孜洛克气田内。新建压缩机位于站场西北部，新建增压泵、生产分离器橇位于站场中北部，新建预装式变电站位于站场西南部，新建橇装工具间、橇装宿舍房位于站场西南角。根据现场调查，站场周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、文物保护单位等环境敏感点。平面布置图见附图3。
2 施工布置情况

本项目不单独设置施工营地；施工期间利用现有油田道路作为保通道路，路况良好；本项目不设取、弃土场，施工土方全部用于站场平整；施工单位指派专人负责施工废料和生活垃圾等收集及转运工作，不在施工场地堆存。


	施工方案
	一、施工期工艺流程

1 站场改建
本项目对现有吐孜103集气站进行改建，首先需对占地区域进行平整，进行设备基础施工，然后将增压压缩机、气举压缩机、增压泵、生产分离器橇等设备拉运至吐孜103集气站，并完成安装和焊接工作，最后进行设备调试。预装式变电站、橇装工具间、橇装宿舍房经场地平整后进行安装。
施工期废气污染源主要为施工机械及车辆尾气、设备及建筑材料等运输和装卸时产生的扬尘及焊接废气，施工扬尘采取施工车辆减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条及合格环保的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生。废水污染源主要为施工人员产生的少量生活污水，水质简单，用于洒水抑尘。噪声污染源为施工机械及车辆产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声。固体废物主要为施工土方、施工废料及施工人员产生的少量生活垃圾，施工土方全部用于站场平整；施工废料送周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。
2 土石方

本项目站场土地平整共开挖土方100m3，开挖土方全部用于站场平整，无借方，无弃方。
3 施工时序

本项目主要为站场改建，工程内容为场地平整、设备安装，建设周期2个月。
4 工程建设所需设备设施情况见表2-6。

表2-6                     施工所用设备一览表

设备名称

规格型号

数量

单位

挖掘机

—

1

辆

吊机

--
1

套
运输车辆
--
5
辆



	其他
	本项目不涉及比选方案，本次评价将运营期、退役期有关内容描述如下：

一、运营期工艺流程
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吐孜103集气站内现有井口（TuZ103-X1、TuZ103-X2、TuZ103-X3、TuZ103-X4、TuZ103井）采出气压力为4MPa，已建单井来气液混合进入新建生产分离器橇，气液在生产分离器橇实现气液分离。生产分离器橇分出的气相经新建增压压缩机增压至6.5～7.0MPa，生产分离器橇分出的液相经新建增压泵增压后与增压压缩机出口天然气汇合，通过已建集气干线输送至吐孜3集气站。当TuZ103-X4井需要气举时，经新建增压压缩机增压后的天然气通过新建气举压缩机二次增压至12MPa进行回注。

工艺流程见图2-1。

图2-1         工艺流程图
本项目运营期废气污染源主要为站场无组织废气（G1），采取密闭管道输送、设备密闭措施；噪声污染源主要为生产分离器橇（N1）、增压压缩机（N2）、气举压缩机（N3）、增压泵（N4）运行产生的噪声，采取低噪声设备、基础减振的降噪措施；固废污染源主要为站场设备产生的落地油（S1）、废润滑油（S2）、废油桶（S3），属于危险废物，站场内不暂存，由有危废处置资质单位接收运输处置。
表2-7       本项目运营期污染源及治理措施一览表

类别

序号

污染源

主要污染物

产生特点

治理措施

废气

G1

站场无组织废气
非甲烷总烃
连续
密闭管道输送、设备密闭
噪声

N1
生产分离器橇

LA(r)
连续

选用低噪声设备、基础减振
N2
增压压缩机

连续

N3
气举压缩机

连续

N4
增压泵
连续

固废

S1
落地油

含油废物

间歇

委托有资质单位接收处置

S2
废润滑油
含油废物
间歇
委托有资质单位接收处置
S3
废油桶
含油废物

间歇

委托有资质单位接收处置




	其他
	二、退役期工艺流程

退役期拆除站场装置，将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，清除各种固体废物。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使站场恢复到相对自然的一种状态。

退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固体废物主要为建筑垃圾，委托周边工业固废填埋场合规处置。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境
1.1 主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

本项目位于巴州轮台县吐孜洛克气田内，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域（农产品主产区）-天山南坡主产区。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域（农产品主产区）功能定位：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

本项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地，不会对区域农产品生产产生影响；运营期采取完善的污染防治措施，污染物均可达标排放。综上所述，本项目与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调，符合主体功能区划。

1.2 生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区原环境保护局2003年9月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1             工程区生态功能区划

生态功能分区单元
主要生态服务功能
主要生态环境问题

主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护目标
适宜发展

方向

生态区
生态

亚区
生态
功能区
Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区
Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区
42 托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
水源补给、生物多样性维护、土壤保持
水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性



	生态环境现状
	由表3-1可知，本项目位于“托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区”，主要服务功能为“水源补给、生物多样性维护、土壤保持”，适宜发展方向为“合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性”。本项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地，不占用草地，符合区域主体发展方向。
2 生态环境调查与评价

2.1 生态环境调查与评价

项目所在区域植被类型属于新疆荒漠区、东疆-南疆荒漠亚区、塔里木荒漠省、塔克拉玛干荒漠亚省、阿克苏－库尔勒植被州。动物区系属于古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原洲、塔里木河中游区。土壤类型分布为石质土，‌质地偏砂、含砾石多、土层浅薄‌，剖面由腐殖质层和基岩层构成。确定生态环境现状调查范围为站场周围50m范围。

2.2 植被现状调查

区域大部分处于山前荒漠地带，在长期的历史发展过程中，形成了一些能适应项目区气候的植物生活型。调查评价范围内主要涉及的植被类型为疏叶骆驼刺，植被覆盖率较低，植被覆盖度约为5%～8%。
2.3 土壤现状调查与评价

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类及现场踏勘结果，评价区土壤类型较为简单，主要为石质土。石质土又称粗骨土，是一种与母岩风化物性质近似的初育土壤，多发育于抗风化力较强的母质上，常见于无森林覆盖、侵蚀强烈的山地陡坡，其主要特点是‌质地偏砂、含砾石多、土层浅薄‌，剖面由腐殖质层和基岩层构成，保水保肥能力差，农业利用价值有限。

2.4 动物现状调查与评价

调查范围内无大型野生动物活动轨迹，调查范围内野生动物有荒漠麻蜥、漠雀等，种类、数量均不丰富，项目周围未发现国家和新疆重点保护野生动物。
2.5 水土流失现状调查

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区的地理位置、地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分析，该区域水土流失类型以轻度风力侵蚀为主，土壤侵蚀模数背景值取为2000t/km2·a。根据现场调查及土壤侵蚀背景值，确定项目区容许土壤流失量取值为2000t/km2·a。


	生态环境现状
	2.6 生态敏感区调查

本项目西北距轮台县水源涵养生态保护红线区12.9km，本项目周边无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

2.7 主要生态问题调查

项目评价区域降水量少，植被覆盖率低，干旱和半干旱是生态的主要特征，生态较为脆弱。区域主要存在的生态问题为水土流失、土地荒漠化。
3 环境质量现状监测与评价

3.1 环境空气质量现状评价

3.1.1 基本污染物环境质量现状数据

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集巴州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3-2所示。

表3-2        区域环境空气质量现状评价一览表 

污染物
年评价指标
评价标准

（μg/m3）
现状浓度

（μg/m3）
占标率

（%）
达标

情况
PM10
年平均质量浓度
60
74
123.3
超标
PM2.5
年平均质量浓度
30
26
86.7
达标
SO2
年平均质量浓度
60
5
8.3

达标
NO2
年平均质量浓度
40
23
57.5

达标
CO
日均值第95百分位浓度
4000
900
22.5

达标
O3
日最大8小时平均第90百分位浓度
160
121
75.6

达标
由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，即项目所在区域为不达标区。根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后企业应不断强化大气污染源防治措施。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季
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	主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。

3.2 地表水质量现状
本项目东南距迪那河2.2km。根据吐孜洛克气田环境影响后评价报告编制期间开展的地表水环境质量监测（检测报告ZTHN2025486SS），各监测点除总氮外，其他地表水监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。
3.3 地下水质量现状监测及评价

根据地下水监测结果，各监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠超标与区域水文地质条件有关，区域蒸发量大、补给量小，潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高等。具体见地下水环境影响专项评价。

3.4 声环境质量现状监测及评价

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，站场外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。

为了说明现有吐孜103集气站厂界噪声，本次评价类比吐孜洛克气田环境影响后评价报告编制期间开展的吐孜2集气站厂界噪声，吐孜2集气站与吐孜103集气站布局、噪声源基本一致。
表3-3          站场厂界噪声现状监测及评价结果一览表        单位：dB（A）

序号

监测点位置

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

1

东场界

42
60

达标

39
50

达标

2

南场界

42
60

达标

40
50

达标

3

西场界

43
60

达标

39
50

达标

4

北场界

40
60

达标

37
50

达标

由上表可知，现有站场厂界噪声监测值昼间为40～43dB（A），夜间为37～40dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

3.5土壤环境现状监测与评价

3.5.1 土壤环境现状监测


	生态环境现状
	（1）监测点位

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求，工程所在区域不属于土壤酸化碱化盐化地区，按照污染影响型项目考虑。根据项目位置和HJ964-2018布点要求，本评价在占地范围内设置3个表层样点；土壤类型为石质土。本次引用吐孜洛克气田环境影响后评价报告编制期间开展的1个吐孜103集气站站内土壤监测点，其他点位进行补测。土壤监测布点符合HJ964-2018、HJ349-2023中污染影响型项目布点要求。

（2）监测项目

本项目监测点监测因子见表3-4。

表3-4            监测点位及监测因子一览表

分类

序号

采样区名称

采样层位

监测因子

占地范围内
1#
拟设置增压压缩机橇南侧120m处

表层样
0.2m
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、全盐量共计48项因子
2#
拟设置增压压缩机橇处

表层样

0.2m

pH、全盐量、石油烃（C10-C40）

3#
拟设置增压压缩机橇北侧30m处

表层样

0.2m

（3）监测时间及频率

监测采样时间为2025年12月、2026年7月，采样一次。

（4）采样方法

采集表层样0.2m。

（5）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关要求进行。
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	3.5.2 土壤环境质量现状评价

（1）评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

      Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；土壤盐化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D表D.1中干旱、半荒漠和荒漠地区土壤盐化分级标准；土壤酸化、碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D表D.2土壤酸化、碱化分级标准。

（3）土壤环境现状监测结果与评价

本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-5。

表3-5        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

1#
监测点

监测因子
1#
0.2m
0.2m
pH

—

监测值

8.44
砷

筛选值

60

监测值

15.2
标准指数

--
标准指数

0.253
镉

筛选值

65

监测值

0.18
铬（六价）

筛选值

5.7

监测值

未检出
标准指数

0.0028
标准指数

--
铜

筛选值

18000

监测值

28
铅

筛选值

800

监测值

32
标准指数

0.0016
标准指数

0.04
汞

筛选值

38

监测值

0.045
镍

筛选值

900

监测值

31
标准指数

0.0012
标准指数

0.034
四氯化碳

筛选值

2.8

监测值

未检出
氯仿

筛选值

0.9

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
氯甲烷

筛选值

37

监测值

未检出
1，1-二氯

乙烷

筛选值

9

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2-二氯

乙烷

筛选值

5

监测值

未检出
1，1-二氯

乙烯

筛选值

66

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
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	续表3-5        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

1#
监测点

监测因子
1#
0.2m
0.2m
顺-1，2-二氯乙烯

筛选值

596

监测值

未检出
反-1，2-二氯乙烯

筛选值

54

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
二氯甲烷

筛选值

616

监测值

未检出
1，2-二氯丙烷

筛选值

5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，1，1，2-四氯乙烷

筛选值

10

监测值

未检出
1，1，2，2-四氯乙烷

筛选值

6.8

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
四氯乙烯

筛选值

53

监测值

未检出
1，1，1-三氯乙烷

筛选值

840

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，1，2-三氯乙烷

筛选值

2.8

监测值

未检出
三氯乙烯

筛选值

2.8

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2，3-三氯丙烷

筛选值

0.5

监测值

未检出
氯乙烯

筛选值

0.43

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯

筛选值

4

监测值

未检出
氯苯

筛选值

270

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2-二氯苯

筛选值

560

监测值

未检出
1，4-二氯苯

筛选值

20

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
乙苯

筛选值

28

监测值

未检出
苯乙烯

筛选值

1290

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
甲苯

筛选值

1200

监测值

未检出
间二甲苯+对二甲苯

筛选值

570

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
邻二甲苯

筛选值

640

监测值

未检出
硝基苯

筛选值

76

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯胺

筛选值

260

监测值

未检出
2-氯酚

筛选值

2256

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯并〔a〕蒽

筛选值

15

监测值

未检出
苯并〔a〕芘

筛选值

1.5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯并〔b〕荧蒽

筛选值

15

监测值

未检出
苯并〔k〕荧蒽

筛选值

151

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--



	生态环境现状
	续表3-5        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

1#
监测点

监测因子
1#
0.2m
0.2m
䓛

筛选值

1293

监测值

未检出
二苯并〔a，h〕蒽

筛选值

1.5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
茚并（1，2，3-c，d）芘

筛选值

15

监测值

未检出
萘

筛选值

70

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
石油烃（C10-C40）

筛选值

4500

监测值

30
全盐量（g/kg）

--

监测值

1.9
标准指数

0.0067
标准指数

未盐化
检测项目

2#
3#
采样深度

0.2cm
0.2cm
石油烃（C10-C40）

监测值

未检出
未检出
筛选值

4500
4500
标准指数

--
--
全盐量（g/kg）

监测值

1.7
1.8
标准指数

未盐化
未盐化
pH

监测值

7.89
7.92
由上表分析可知，占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值，同时占地范围内各监测点土壤属于未盐化，无酸化或碱化。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	吐孜103集气站增压工程为吐孜洛克气田的改扩建项目，本次对吐孜洛克气田进行回顾，将现有吐孜103集气站作为现有工程进行分析。
1 区块回顾

1.1 区块概况

吐孜洛克气田位于塔里木盆地库车坳陷依奇克里克构造带东段，2011年8月完成气田开发方案编制，推荐方案动用天然气地质储量226.8×108m3，生产总井数19口；新钻水平井17口（直井2口、大斜度井15口），老井利用2口（吐孜2、吐孜3井）。2014年开始产能建设，2017年全面部署完成，截至2025年7月日产气198.98万方，累产气68.5亿方。

1.2 环保手续执行情况

吐孜洛克气田环保手续履行情况见表3-6。
表3-6      吐孜洛克气田环保手续履行情况一览表

序号
类别
项目名称
环评文件

验收文件

审批部门

文号

审批日期

审批部门

文号

审批日期

1
环评手续

吐孜洛克气田项目

原新疆维吾尔自治区环境保护厅

新环评价函〔2011〕1072号

2011年11月16日
一期：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函〔2016〕333号
2016年4月4日
吐孜洛克气田项目变更

原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函〔2014〕79号

2014年1月23日
二期于2019年1月完成自主验收
三期于2022年1月完成自主验收
四期于2026年3月完成自主验收
2
环境风险应急预案

吐孜区块天然气开发项目突发环境事件应急预案
编制完成《吐孜区块天然气开发项目突发环境事件应急预案》，并于2025年6月27日完成备案工作（备案编号652800-2025-09-M）
3
排污许可执行情况

吐孜洛克气田
取得排污许可登记（编号91650000697817191K001X）
1.3 环保措施落实情况调查
（1）生态保护措施回顾

①永久占地情况

根据现场调查情况，油气田的道路地面均进行了硬化处理，站场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，站场有护栏围护，站场内地表均采用了水泥硬化处理，油气田内部永久占地范围的植被完全清除。

②临时占地情况
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	临时占地主要是修建道路、敷设管线、站场施工时占用的土地。油气田位于塔里木盆地，极端的干旱和强烈蒸发，植被恢复缓慢。

a.站场临时占地的恢复情况 

本次评价就站场占地类型、站场平整情况和站场附近植被状况进行了调查。

站场施工期临时占地均为油田开发规划用地，施工结束后进行了迹地清理和平整。

b.道路和管线

油田公路和管线建设对植被的影响主要是通过施工机械、施工人员对地表的践踏、碾压、开挖，改变了土壤坚实度的同时，损伤和破坏了植被。施工结束后，植被可以不同程度地进行恢复。

施工结束后管沟回填，除管廊上方覆土高于地表外，管线两侧施工迹地基本恢复平整，对周围植被和地表的影响不大。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，没有车辆乱碾乱轧的情况发生，没有随意开设便道，尽量减少和避免对项目区域地表的扰动和破坏。

根据现场调查，站场严格控制占地，在永久性占地范围内进行砾石铺垫处理。

（2）污染物达标情况

根据验收监测及后评价期间的污染源监测，现有站场四周厂界无组织废气中非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求；现有站场四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

现有站场现场踏勘期间，无历史遗留废弃物产生，结合现场工作人员反馈，站场产生的落地油、废润滑油、废油桶均妥善处置，定期委托有资质单位接收处置，未发生随意丢弃现象。危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，严格执行《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。

1.4 吐孜洛克气田污染物排放情况
根据吐孜洛克气田后评价期间进行的污染源监测，环境影响评价及竣工环境保护验收调查报告、监测结果分析及验收结论，同时结合现场踏勘情况及污染物排放量核算，吐孜洛克气田现有污染物年排放情况见表3-7。
表3-7      吐孜洛克气田污染物排放情况一览表        单位：t/a

类别

废气

废水

固废

颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
非甲烷总烃

氨
硫化氢
吐孜洛克气田现有污染物排放量

0.015
0.078
0.284
3.206
0.002
0.0002
0

0
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	1.5 存在环保问题及整改措施
根据评价期间及现状调查结果以及现行法律法规文件要求，吐孜洛克气田内现有站场（含井场）已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井站场规范。

具体存在的问题：信息公开不够规范。
整改方案：健全环境信息公开制度。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境令第24号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等进行企业相关信息公开。要求2026年底完成。
2 现有工程
2.1 现有工程概况
（1）基本情况
吐孜103集气站与TuZ103-X1、TuZ103-X2、TuZ103-X3、TuZ103-X4、TuZ103井（所有井依托吐孜103集气站）合建，设计集气规模100×104m3/d，目前吐孜103集气站集气规模为28×104Nm3/d，日产油约3.16t，外输压力6.07MPa，温度27℃。

（2）工艺流程
吐孜103集气站主要工艺是将TuZ103-X1、TuZ103-X2、TuZ103-X3、TuZ103-X4、TuZ103井来气液经轮井计量后与生产汇管来气液汇合，经注醇后输至吐孜102集气站站外与吐孜102集气站采出气汇合输至吐孜3集气站。

（3）主要设备

现有工程主要设备见表3-8。
表3-8          主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1
计量分离器
DN600×5492 16MPa
座

1

2
防冻加注橇
--
座

1

3
井口装置区（TuZ103-X1、TuZ103-X2、TuZ103-X3、TuZ103-X4、TuZ103合计5座井口）
--
座

1

4
阀组
--
座

1

5
机柜间
--

座

1

2.2 现有工程环保手续执行情况



	噪声

	场界

	噪声

	昼间

	40～43
	采取低噪声设备、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间、夜间标准要求
	达标


				夜间

	37～40
			
	类别

	污染源

	污染物

	产生量

(t/a)

	固废种类

	治理措施

	治理效果

	达标情况


	固废

	阀组内阀门、法兰等凝析油渗漏
	落地油
	1.2
	危险废物

	委托巴州联合环境治理有限公司
	全部妥善处置，不外排

	—


		设备维护
	废润滑油
	1.08
				
			废油桶
	0.143
				

	根据以上污染源监测数据，吐孜103集气站场界无组织非甲烷总烃浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求；场界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值；危险废物收集后委托有危废处置资质单位接收处理。
2.4 现有工程污染物年排放量
	


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场调查和资料搜集情况，现有工程污染源排放见表3-11。
表3-11     现有工程污染物排放情况一览表        单位：t/a

类别

废气（非甲烷总烃）

废水

固废

现有工程污染物排放量

0.844
0

0

2.5 现有工程环境问题及“以新带老”改进意见
根据现场踏勘结果，现有工程稳定运行，各污染物均能达标排放，现场调查过程中暂未发现环境问题。

3 三本账
本项目实施后“三本账”的排放情况见表3-12。
表3-12       本项目实施后“三本账”的排放情况一览表   单位：t/a
类别
废气
废水
固废
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
非甲烷总烃
氨
硫化氢
现有区块排放量
0.015
0.078
0.284
3.206

0.002
0.0002
0
0
现有工程排放量
0
0
0
0.844

0
0
0
0
本项目新增排放量
0
0
0
0.015
0
0
0
0
以新带老削减量
0
0
0
0
0
0
0
0
本项目实施后现有工程排放量
0
0
0
0.859
0
0
0
0
本项目实施后现有工程增减量
0
0
0
+0.015
0
0
0
0



	生态环境保护目标
	本项目场界外2500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，不再设置大气环境保护目标；本项目运营期无废水产生及排放，不再设置地表水保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；项目场界外200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；工程占地外50m范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不再设置土壤环境保护目标；本项目站场周围50m范围内不存在国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不再设置生态保护目标；将区域大气环境和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。环境保护目标见表3-13至3-14。

表3-13        地下水环境保护目标一览表

名称

与项目位置关系

供水人口（人）
井深

（m）
备注

功能要求

备 注

方位

距离（m）
评价范围内潜水含水层

--

--

--

--

--

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

不对地下水产生污染影响

表3-14          环境风险保护目标一览表

类别
环境敏感特征
环境空气
站场周边5km范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离/m
属性
人口数
1
无
--
--
--
--
站场周边500m范围内人口数小计

--
站场周边5km范围内人口数小计

--
大气环境敏感程度E值

E3

地表水

序号

受纳水体名称
排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

1

无

--

--

地表水环境敏感程度E值

E3
类别
序号
环境敏感区名称
环境敏感
特征
水质目标
包气带防污
性能
与下游厂界距离（m）
地下水
1
评价范围内潜水含水层
G3
Ⅲ类
D1
--
地下水环境敏感程度E值
E2



	评价

标准
	（1）环境质量标准

环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准；

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。
（2）污染物排放标准

废气：施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；运营期站场厂界无组织排放非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求中相应限值。

噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相应限值；运营期站场边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（3）控制标准

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

上述各标准的标准值见表3-15至表3-17。

表3-15         环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

空气

PM10
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

24小时平均

120

PM2.5
年平均

30
24小时平均

60
SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200




	评价

标准
	表3-15         环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

空气
CO

24小时平均

4

mg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准
1小时平均

10

O3
日最大8小时

平均

160

μg/m3
1小时平均

200

非甲烷总烃

1小时平均

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—
总硬度

≤450

mg/L

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

铁

≤0.3

锰

≤0.1

铜
≤1.0
锌
≤1.0
铝
≤0.2
挥发性酚类
≤0.002
阴离子表面活性剂
≤0.3
耗氧量
≤3.0
氨氮
≤0.5
硫化物
≤0.02
钠
≤200
总大肠菌群
≤3
CFU/100mL
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类微生物

指标
菌落总数
≤100
CFU/mL



	评价

标准
	续表3-15             环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地下水
亚硝酸盐
≤1.0
mg/L
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒
≤0.01
镉
≤0.005
铬（六价）
≤0.05

铅
≤0.01
三氯甲烷

≤0.06

μg/L

四氯化碳

≤0.002

苯
≤0.01
甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002） Ⅲ类标准

声环境

LAeq，T
昼间

60
dB（A）
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

夜间

50
表3-16      建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险筛选值
单位

标准

1

砷

60

mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

2

镉
65

3

六价铬

5.7

4

铜
18000

5

铅

800

6

汞

38

7

镍
900

8

四氯化碳
2.8
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标准
	续表3-16      建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险筛选值
单位

标准

9
氯仿
0.9
mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷
9

12

1,2-二氯乙烷
5

13

1,1-二氯乙烯
66

14

顺1,2-二氯乙烯
596

15

反1,2-二氯乙烯
54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷
5

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

20

四氯乙烯
53

21

1,1,1-三氯乙烷
840

22

1,1,2-三氯乙烷
2.8

23

三氯乙烯
2.8

24

1,2,3-三氯丙烷
0.5

25

氯乙烯
0.43

26

苯

4

27

氯苯
270

28

1,2-二氯苯

560

29
1,4-二氯苯
20
30
乙苯
28
31
苯乙烯
1290
32
甲苯
1200
33
间/对二甲苯
570
34
邻二甲苯
640
35
硝基苯
76
36
苯胺
260



	评价

标准
	续表3-16          建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险

筛选值
单位

标准

37
2-氯酚
2256
mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

38

苯并[a]蒽
15

39

苯并[a]芘
1.5

40

苯并[b]荧蒽
15

41

苯并[k]荧蒽
151

42

䓛
1293

43

二苯并[a,h]蒽
1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘
15

45

萘

70

46

石油烃（C10～C40）
4500

表3-17               污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

施工废气

颗粒物
1.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
HC（以非甲烷总烃计）
4.0
mg/m3
NOx
0.12
mg/m3
站场无组织废气

非甲烷总烃
4.0
mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求
施工噪声

Leq
昼间

70

dB（A）
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
夜间

55

厂界噪声

Leq
昼间

60

dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

夜间

50




	其他
	根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：VOCs、NOx。

废水污染物：COD、NH3-N。

（1）废气
根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020），挥发性有机物（VOCs）是参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。本评价采用非甲烷总烃作为VOCs排放控制项目。根据计算，项目运营期站场新增无组织VOCs（即非甲烷总烃）排放量估算为0.015t/a。不涉及有组织VOCs排放。

（2）废水
本项目运营期无废水产生及排放。
综上所述，本项目总量控制指标为：NOX 0t/a，VOCs 0t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态影响分析

（1）项目占地影响分析

本项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地。

（2）对植被的影响分析

本项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地。吐孜103集气站现有站场内无地表植被，工程的建设对植被影响较小。
（3）对野生动物的影响分析

本项目施工期对野生动物影响主要为各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰，但这种影响是短暂的。施工过程可能对周围的野生动物造成惊吓和干扰，影响范围很小，且项目区域动物种类、数量均较少。项目区域陆生动物均为常见物种，适应能力及迁徙能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移。随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

根据现场踏勘和走访调查，项目评价范围内无国家和新疆重点保护陆生动物，项目开发活动对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本工程对野生动物种群和数量影响较小。

（4）水土流失影响分析

本项目站场改建过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。

本项目地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，因而不会产生明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻；本项目施工过程中开挖土方采取防尘网苫盖和洒水降尘等临时防护措施，通过采取以上措施后，工程产生的水土流失影响在可接受范围内。

施工期引起的水土流失影响待施工结束后逐渐消失，运营期地表复原后，严格实施各项水土保持措施，不会造成新的水土流失。
（5）施工期防沙治沙分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的沙土抗侵蚀能力，施工过程中，可能形成沙土裸露过程；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气易产生严重的扬尘，
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	形成沙尘天气。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，建设单位应确保项目占地范围内的防风固沙治理，施工过程中严禁超越施工场地。

2 施工废气影响分析

施工废气主要为施工扬尘、焊接废气、机械设备和车辆废气。

（1）施工扬尘

在工程施工过程中，不可避免地要占用土地，进行土方施工、物料运输、场地平整，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

（2）机械设备和车辆废气、焊接废气
施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、CO、HC、NOx等；设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为颗粒物。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。

3 施工噪声影响分析

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械。站场工程噪声主要为挖掘机、吊机等，产噪声级在85～102dB（A）之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪声施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。

4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要包括施工土方、施工废料和生活垃圾等。

（1）土石方

本项目站场土地平整共开挖土方100m3，开挖土方全部用于站场平整，无借方，无弃方。
（2）施工废料

设备焊接产生的废渣集中收集，施工结束后由施工队清运送至周边工业固废填埋场填埋。

（3）生活垃圾

施工期不设施工营地，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。
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	5 施工废水影响分析

本项目施工时间较短，施工人员较少，现场不设施工营地，施工人员自行解决食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘。
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	本评价对项目运营期生态、大气、地表水、地下水、声、固体废物、土壤、风险等环境影响进行分析。

1 生态环境影响

项目运营期对生态环境的影响主要表现在对野生动物的影响、生态系统完整性影响以及生态景观影响。

（1）对野生动物的影响

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。一般情况下，野生动物会自行规避或适应已建设完成的站场，不会对野生动物产生明显影响。

（2）生态系统完整性影响

工程的开发建设，在原有人为干扰的基础上继续扰动建设，加剧了人为扰动的力度，同时也加剧局部区域由自然生态系统向人工生态系统演替的趋势；本项目在现有吐孜103集气站进行改建，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

（3）景观影响

项目所在区域经过油田开发，已经形成了采气工业、自然景观交替的景观。本项目在现有吐孜103集气站进行改建，不会形成新的工业景观。项目建设完成后，站场处于正常运营状况，不再进一步对环境产生明显的干扰和影响；因而项目建设不会改变区域内景观生态系统的稳定性及完整性。

2 大气环境影响

2.1 污染治理设施

表4-1      废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

产污环节

污染物

排放

形式

污染治理措施

工艺名称

工况烟气量m³/h

收集

效率%

去除率

%

是否为可行技术

1
站场无组织废气
非甲烷总烃
无组织
—
—
—
—
—
本项目废气主要为站场无组织废气，本项目采取密闭管道输送、设备密闭措施，站场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。同时满足《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中无组织非甲烷总烃控制要求（采用密闭管道输送、对厂区无组织非甲烷总烃进行监控）。

2.2 废气污染源源强分析
本项目废气污染源源强见下表。
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	表4-2                废气污染源源强一览表

排放口名称

污染物

种类

烟气量（m3/h）
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）
污染治理设施

排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放标准（mg/m3）
站场无组织废气
非甲烷总烃
--
--
0.015
密闭输送、设备密闭
--
0.015
0.0018
--
源强核算过程：

本项目吐孜103集气站站场无组织废气污染物主要为非甲烷总烃，主要为站场阀门逸散产生。
在油气处理环节产生的挥发性有机物（VOCS）主要包括非甲烷总烃（烷烃等）、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等，对本项目而言，VOCS主要为非甲烷总烃。本项目运营过程中站场无组织废气主要污染物为从阀门等部分逸散的非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）“5.2.3.1.2 设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量”中公式及取值参数对本项目无组织废气进行核算。

挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。
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式中：E设备--设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti--密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC，i--密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；

WFVOCs，i--流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i--流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n--挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表4-3      设备与管线组件eTOC，i取值参数表
类型

设备类型

排放速率eTOC，i/（kg/h排放源）
石油化学工业

气体阀门

0.024

开口阀或开口管线

0.03

有机液体阀门

0.036

法兰或连接件

0.044

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

0.14

其他

0.073
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	根据油气水物性参数，项目采出液中WFVOCs，i和WFTOC，i比值取1。根据设计单位提供的数据，项目站场涉及的液体阀门、法兰数量如表4-4所示。

表4-4    本项目站场设备无组织废气中非甲烷总烃核算一览表

序号

设备名称

密封点数量（个）
单个设备排放速率（kg/h）
排放速率（kg/h）
年运行时间（h）
年排放量

（t）
1

有机液体阀门

2
0.036
0.0002 

8760

0.002 

2

法兰或连接件
10
0.044
0.0013 

8760

0.012 

3
气体阀门
3
0.024
0.0002 

8760

0.002 

合计

0.0018 

--

0.015 

经过核算，本项目站场设备无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.0018kg/h，按年有效工作时间8760h计算，站场无组织非甲烷总烃年排放量为0.015t/a。

2.3 废气排放口信息

本项目不涉及有组织废气排放口。
2.4 废气源对四周厂界贡献浓度

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN，计算本项目实施后全场废气污染源对站场四周贡献浓度，具体见表4-5。

表4-5              站场四周场界贡献浓度一览表            单位：μg/m3
污染源
污染物
东场界

南场界

西场界

北场界

各废气污染源

非甲烷总烃
561.1315
681.4297
661.1922
661.1618
本项目实施后，吐孜103集气站排放废气非甲烷总烃对站场四周场界浓度贡献值为561.1315～681.4297μg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。

2.5 年排放量

根据工程分析，本项目大气污染物排放量见表4-6。

表4-6                 大气污染物年排放量表

污染物
非甲烷总烃

年排放量/（t/a）
0.015
2.6 非正常排放

非正常生产排放包括设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。



	表4-7          站场非正常排放情况一览表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物

污染物排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
排放量（kg）
放喷口

设备压力过高
非甲烷总烃

25
0.5
1

12.5
氮氧化物
675
337.5
2.7 大气监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表4-8。

表4-8           大气环境监测计划一览表

序号

名 称

监测因子

取样位置

监测周期

1
站场无组织废气
非甲烷总烃
站场下风向场界外10m范围内
每年1次
3 地表水环境影响

本项目运营期无废水产生及排放。因此本项目的建设不会对地表水环境产生影响。
4 地下水环境影响

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取防渗措施；非正常状况下，站场设备泄漏会对区域地下水造成一定影响，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，各污染物污染晕超标范围均未运移出站场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。建设单位在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。详见地下水环境影响专项评价。

5 声环境影响

本项目站场新增产噪设备主要为生产分离器橇、增压压缩机、气举压缩机、增压泵噪声。参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ 982-2018），生产分离器橇噪声源强90dB（A），增压压缩机、气举压缩机90～95dB（A），增压泵噪声源强85～90dB（A）。本项目采取选用低噪声设备、基础减振降噪，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果约10dB（A）。

（1）预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。

（2）噪声源参数的确定
	



	表4-10         吐孜103集气站站场噪声预测结果一览表      单位：dB（A）
站场
场界

现状值
贡献值
预测值
标准值

结论

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
吐孜103集气站

东场界

42
39
43.4
43.4
45.8
44.7

60
50
达标

达标

南场界

42
40
30.9
30.9
42.3
40.5

60
50
达标

达标

西场界

43
39
44.9
44.9
47.1
45.9

60
50
达标

达标

北场界

40
37
43.7
43.7
45.2
44.5

60
50
达标

达标

由表4-10可知，吐孜103集气站噪声源对场界的噪声预测值昼间为42.3～47.1dB（A），夜间为40.5～45.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

综上，本项目实施后从声环境影响角度，项目可行。

6 固体废物影响

（1）固体废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017第43号），项目固废产生量类比其他站场工程，本项目运营期产生的危险废物主要为落地油、废润滑油、废油桶，收集后直接由有危废处置资
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	质单位接收处置，站场内不暂存。

项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表4-11。

表4-11      本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物代码

产生量
（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

落地油

HW08

071-001-08
0.1
站场设备
固态

油类物质

油类
物质

/

T,I

收集后，由有危废处置资质单位接收处置
废润滑油
HW08

900-214-08
0.01
站场设备

液态
油类物质

油类物质

/
T,I

废油桶
HW08

900-249-08
0.005
站场设备

固态
油类物质

油类
物质

/
T,I

（2）危险废物管理要求

①危险废物收集

本项目产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

②危险废物贮存

本项目运营期产生的危险废物主要为落地油、废润滑油、废油桶，收集后直接由有危废处置资质单位接收处置，站场内不暂存。
③危险废物运输过程影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。

本项目产生的危险废物运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

④危险废物委托处置环境影响分析


	运营期生态环境影响分析
	本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关要求，落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

本项目危险废物委托巴州联合环境治理有限公司进行处置。巴州联合环境治理有限公司处理资质及处置类别涵盖了本工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求。巴州联合环境治理有限公司已建设完成并投入运行，设计处置危险废物15.5万t/a。因此，本项目危险废物委托巴州联合环境治理有限公司接收处置可行。

7 土壤环境影响

本项目采出液采取密闭输送、设备密闭措施，站场阀门进行了防腐处理，正常情况下不会造成采出液地面漫流影响，但泄漏事故工况下阀门破裂会造成采出液下渗进而对土壤造成垂直入渗影响。

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生采出液渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，建设单位巡检时应对站场阀门处进行仔细检查，如果阀门处出现破损泄漏，通过巡检可及时发现泄漏点。因此，仅地表积油底部非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。
类比同类项目，正常情况下，防渗措施良好、管线阀门连接处紧密，密闭输送，正常情况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。非正常状态下，管线阀门连接处发生泄漏，泄漏采出液渗入土壤中，对土壤造成污染。同时根据土壤垂直入渗石油烃主要积聚在土壤表层50cm以内，其污染也主要限于地表，一般很难渗入到2m以下，且站场设电控信一体化橇RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，造成采出液泄漏主要集中在站场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，将含油的油砂集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。因此，从土壤环境影响角度分析，本项目可行。

8 环境风险

通过采取措施，本项目环境风险是可防控的。根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。详见环境风险专项评价。
9 退役期环境影响分析

（1）退役期污染物情况


	运营期生态环境影响分析
	随着油气田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终将进入退役期。当油气田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主，同时站场拆除清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。

在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在站场拆除操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理站场时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，站场清理等工作还会产生建筑垃圾等固体废物，对建筑垃圾等进行集中清理收集，收集后送至周边一般工业固体废物填埋场填埋处置。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

站场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使站场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态环境的改善。

（2）退役期生态保护措施

地面设施拆除、站场清理等工作中会产生建筑垃圾，应集中清理收集，恢复原有地貌。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于巴州轮台县吐孜洛克气田内。项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地。现有站场周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，项目占地为采矿用地，占地范围内无植被分布，土壤类型为石质土。总体项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 生态环境影响减缓措施

（1）占地生态补偿措施

本项目主要在现有吐孜103集气站进行改建，不新增占地，不涉及占地生态补偿措施。
（2）水土流失保护措施

针对站场施工过程中水土流失提出以下保护措施：

①严格控制施工范围，禁止随意破坏施工区域外生态环境；

②施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

（3）防沙治沙措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。
②施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置。

③施工土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

④施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

⑤施工结束后，对施工场地进行清理、平整。

2 施工期废气治理措施

（1）施工扬尘污染防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）、《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》（新政办发〔2019〕96号）相关文件要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

1

施工现场公示牌

在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。
《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）

2

密闭苫盖措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；
②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施。



	施工期生态环境保护措施
	续表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

3

物料运输车辆密闭措施

①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；
②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。
《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）
4

洒水抑尘措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
5

重污染天气应急预案

Ⅲ级（黄色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区。

《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》

Ⅱ级（橙色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶（清洁能源汽车和生活垃圾清运车辆除外）。主城区大型货车、危险品运输车辆区域限行。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区。

Ⅰ级（红色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶（清洁能源汽车和生活垃圾清运车辆除外）。实施高排放车辆限行（应急及执行任务的特种车辆除外）；主城区大型货车、危险品运输车辆区域限行。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品，以及为外贸货物、进出境旅客提供集疏运服务的国五及以上排放标准的车辆除外）。

（2）机械设备和车辆废气及焊接烟气污染防治措施

机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，使其处于良好运行状态；不超过其设计能力超负荷运行；使用合格焊条及满足现行质量标准和环保标准的燃料。

3 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

（3）运输车辆进出工地、路过村庄时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。


	施工期生态环境保护措施
	采取以上措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响。施工期噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着各施工活动的结束而消除，不会对周围声环境产生明显影响。

4 施工固废污染防治措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议建设单位采取以下防范措施：

①施工土方用于场地平整，严禁弃土产生；

②施工单位​应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃；

③提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留；

④施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置；
综上所述，按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，可避免对周围环境产生明显影响。

5施工废水污染防治措施

本项目施工人员不设施工营地，施工人员自行解决食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘。


	运营期生态环境保护措施
	1 生态环境保护措施

定时巡查站场，从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识。

2 废气治理措施

本项目运营期废气主要为站场无组织废气。为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中要求，切实有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。

（1）油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制油气泄漏对大气环境影响。

（2）定期对站场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

（3）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。

本项目站场新增生产分离器橇、增压压缩机、气举压缩机、增压泵等均属于成熟设备，已在吐孜洛克气田稳定运行多年，结合区域同类型站场污染源监测数据，站场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求。

3 地表水环境保护措施

本项目运营期无废水产生及排放。
4 地下水环境保护措施

本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。

①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；定期做好站场设备、阀门、管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。

③建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。

④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。


	运营期生态环境保护措施
	根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目利用现有监测井作为地下水水质监测井，地下水监测计划见表5-2。

表5-2                    地下水监测点布控一览表

名称

监测点位
监测层位

功能

井孔结构

监测因子

监测频次

1
吐孜103集气站下游监测井
潜水含水层

跟踪监测井
按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）执行

石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、汞、砷、六价铬
每半年1次
5 声环境治理措施

本项目吐孜103集气站产噪设备采取选用低噪声设备、基础减振的措施后，噪声源经过衰减后不会对周边声环境产生明显影响。
6 固体废物治理措施

本项目运营期产生的固体废物主要为落地油、废润滑油、废油桶，属于危险废物，委托有危废处置资质单位接收处置，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）要求。

7 土壤环境治理措施

（1）源头控制

采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；定期做好站场设备、阀门、管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
（2）过程防控措施

严格执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013）“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将压缩机装置区划分为一般防渗区，其余区域划


	运营期生态环境保护措施
	分为简单防渗区。防渗措施的设计，使用年限不应低于项目主体工程的设计使用年限。
8 环境风险防范措施

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合项目特点，采取以下风险防范措施。

（1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

（2）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

（3）定期检查阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。
9 退役期环境保护措施

9.1 退役期环境空气保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

9.2退役期水环境污染防治措施

退役期无废水污染物产生。
9.3退役期噪声防治措施
退役期噪声主要为车辆噪声等，合理控制车速，施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。

9.4退役期固体废物处置措施

本项目退役期固体废物主要为建筑垃圾等，委托周边工业固废填埋场合规处置。

类比油田现有退役井采取的固体废物处置措施，本项目退役期采取的固体废物处置措施可行。

9.5退役期生态恢复措施

油气田单井进入开采后期，油气储量逐渐下降，最终进入退役期。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），针对退役期生态恢复提出如下措施：
（1）应将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使站场恢复到相对自然的一种状态。

（2）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。


	其他
	无


	环保投资
	本项目环保设施“三同时”验收一览表见表5-3。

表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

施工期

废气

1

施工扬尘

洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖

--

--

1
--

2

焊接废气、施工机械及运输车辆尾气

机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行；焊接作业时使用无毒低尘焊条

--

--

--

--

废水
1
生活污水
泼洒抑尘
噪声

1

挖掘机、吊机、运输车辆等

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

--

--

--

--

固废
1
施工土方

全部用于场地平整
--
--
--

--

2
施工废料

定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置
--
妥善处置，不外排
1
--

3

生活垃圾

收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
--
妥善处置，不外排
1
--

生态

水土保持
水土流失补偿、防尘网苫盖、洒水降尘
--
防止水土

流失
1
落实水土保持

措施
防沙治沙
施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置；防尘网，洒水抑尘；施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围

防止土地

沙化
2
落实防沙治沙

措施

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

运营期

废气

1
站场无组织废气
密闭输送、设备密闭
--
场界非甲烷总烃

≤4.0mg/m3
--
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制

要求
噪声

1

生产分离器橇、增压压缩机、气举压缩机、增压泵

选用低噪声设备、基础减振
--
昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）
--
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值
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	续表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

运营期

固废
1
落地油、废润滑油、废油桶
委托有危废处置资质单位接收处置
--
--
1
--
防渗

1

分区防渗

具体见“分区防渗要求一览表”

1

—

其他

1

风险防范

措施（现有）
警戒标语和标牌
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

--
—

可燃气体监测报警仪
—

退役期

废气

1
施工扬尘
洒水抑尘

--

--

--

--

噪声

1
车辆
合理安排作业时间

--

--

--

--

固废

1
废弃建筑垃圾
现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置

--

妥善处置

--

--

生态

1
生态恢复

地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况

--

恢复原貌

2
--

合计

—

10
—




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期
	服务期满后

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	做到土方平衡；临时堆土防尘网苫盖
	--
	定时巡查站场
	--
	地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然

状况
	恢复原貌

	水生生态
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	地表水环境
	施工期不设施工营地，施工人员自行解决食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘
	--
	--
	--
	--
	--

	地下水及土壤环境
	--
	--
	源头控制，

分区防控
	--
	—
	—

	声环境
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求
	选用低噪声设备、基础减振
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值
	合理安排作业时间
	—

	振动
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	大气

环境
	施工扬尘采取施工车辆减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘和车辆废气的产生
	大气环境影响可接受
	密闭输送、设备密闭，同时加强检修和维护从源头减少阀门等泄漏挥发
	非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	洒水抑尘
	—


	内容

要素
	施工期
	运营期
	服务期满后

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	固体

废物
	施工土方全部用于场地平整，施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
	妥善处置
	落地油、废润滑油、废油桶委托有危废处置资质单位接收处置
	妥善处置
	建筑垃圾现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置
	妥善处置

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	环境

风险
	选用合格设备，加强施工监理
	--
	站场设置警戒标语和标牌、可燃气体报警仪（现有）
	--
	—
	—

	环境

监测
	--
	--
	废气
	站场无组织废气
	每年1次
	—
	—

	
	
	
	地下水
	跟踪监测井
	每半年1次
	—
	—

	其他
	无


七、结论
	本项目位于新疆巴州轮台县境内，东南距离库木墩村24.3km。本项目的建设符合国家相关产业政策和生态环境分区管控要求。工程通过采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放。在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理。项目施工过程中严格控制施工作业范围，在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响较弱；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目可行。




八、地下水环境影响专项评价
	本项目为陆地天然气开采项目，不新增占地，结合地方生态环境局要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置地下水专项评价。
1 概述

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。吐孜洛克气田位于新疆维吾尔自治区巴州轮台县境内，东经83°59′～84°06′，北纬42°06′～42°0′之间，东南距轮台县约40km，东距迪那1集气站约9km，西距依南2井约27km。

为了满足吐孜103集气站内气井增压集输生产运行，同时满足吐孜103-X4井气举需求，中国石油天然气股份有限公司塔里木迪那和吐孜作业分公司（以下简称“塔里木迪那和吐孜作业分公司”）拟投资86.1万元在吐孜洛克气田实施“吐孜103集气站增压工程”，主要建设内容包括：①在吐孜103集气站新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）及其辅助配套设施；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）及其辅助配套设施；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。②自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后天然气增压外输30万m3/d，天然气增压气举2.5万m3/d，凝析油（含水）增压外输30m3/d。
2 总则

2.1 编制依据
2.1.1环境保护法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日发布，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行，2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行，2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，本法自2026年8月15日起施行）。

备注：《中华人民共和国生态环境法典》2026年8月15日实施起，《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》同时废止。

2.1.2 环境保护法规、规章
（1）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；


	（2）《地下水管理条例》（国务院令第748号）。

（3）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（4）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；

2.1.3 环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；

（4）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

2.2 评价目的和评价原则

（1）评价目的
①通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地地下水环境质量现状。

②针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

③预测项目对当地环境可能造成影响的程度和范围，从而制定避免和减轻污染的对策和措施。

④从技术、经济角度分析项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目的建设是否可行给出明确的结论。

⑤为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

（2）评价原则

①坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

②严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

③全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

④根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

⑤严格贯彻执行“达标排放”“总量控制”“以新带老”“排污许可”等环保法律法规。

2.3 评价内容
（1）搜集和分析有关国家和地方地下水环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等资料；了解项目工程概况，进行初步工程分析，识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响；开展现场踏勘工作，识别地下水环境敏感程度；确定评价工作等级、评价范围、评价重点。

（2）开展现场调查、勘探、地下水监测等工作，进行现状评价。


	（3）进行地下水环境影响预测，依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准，评价建设项目对地下水环境的直接影响。

（4）综合分析各阶段成果，提出地下水环境保护措施与防控措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，完成地下水环境影响评价。
2.4 评价等级
（1）建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），本项目吐孜103集气站地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目。

（2）建设项目的地下水环境敏感程度

本项目调查评价范围内不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；亦不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及分散式饮用水水源地，不涉及特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

（3）评价工作等级确定
表8-1        地下水评价工作等级划分依据一览表

            项目类别

环境敏感程度 

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

表8-2             地下水评价工作等级一览表
项目名称

项目类别

环境敏感程度

评价等级

吐孜103集气站

Ⅱ类

不敏感

三级
本项目吐孜103集气站地下水环境影响评价类别为Ⅱ类项目，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。
2.5 评价范围


	根据本项目地下水环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价地下水评价范围见表8-3。
表8-3            地下水评价等级及评价范围一览表

序号
环境要素
评价等级
评价范围
1
地下水
三级

吐孜103集气站地下水流向上游1km，下游2km，两侧外扩1km的矩形区域

2.6 评价标准
地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表8-4               环境质量标准一览表
环境要素

项目

标准

单位

标准来源

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—

总硬度

≤450

mg/L

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

铁
≤0.3
锰
≤0.10
铜
≤1.00
锌
≤1.00
铝
≤0.20
挥发性酚类
≤0.002
阴离子表面

活性剂
≤0.3
耗氧量
≤3.0
氨氮
≤0.50
硫化物
≤0.02
钠
≤200



	续表8-4               环境质量标准一览表
环境要素

项目

标准

单位

标准来源

地下水
总大肠菌群
≤3.0
CFU/100mL
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1微生物指标中Ⅲ类
菌落总数
≤100
CFU/mL
亚硝酸盐

≤1.00

mg/L
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒

≤0.01

镉
≤0.005

铬（六价）
≤0.05

铅
≤0.01

三氯甲烷
≤0.06
四氯化碳
≤0.002

苯
≤0.01

甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

2.7 评价因子筛选
根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，通过对项目实施后主要环境影响因素的识别分析，对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的地下水现状及影响评价因子见表8-5。
表8-5                       评价因子一览表
类 别
项  目
评 价 因 子
地下水
现状评价
基本水质因子：色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅

检测分析因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42
特征因子：石油类
污染源评价
石油类、SS
影响评价
石油类



	3 地下水环境现状调查与评价
3.1 地下水环境保护目标现状调查
本项目确定地下水环境调查评价范围内潜水含水层作为地下水环境保护目标，具体见表8-6。
表8-6                  环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
距站场最近距离（km）
功能要求
备   注
地下水
调查评价范围内潜水含水层
—
GB/T 14848-2017 Ⅲ类
不对评价区域地下水产生污染影响
3.2 地下水环境质量现状调查与评价
本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）要求，需设置3个潜水监测点，1个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定该区域无承压水，故不再设置承压水监测点。根据区域水文地质资料，区域地下水流向为北向南方向，周边无地下水环境敏感点。本次评价引用《塔里木油田迪那2气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程环境影响报告书》编制期间开展的3个潜水监测点数据，整体布置符合《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）要求。
3.2.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测点位布设

本项目监测点位及监测因子见表8-7。

表8-7                  监测点位及监测因子一览表
序号

监测点

名称

与项目关系

坐标

监测

对象

所处

功能区

监测与调查项目

检测分析

因子

监测因子

1

1#
吐孜103集气站西南37km处
N:41°53′11.786″

E:83°42′30.104″
潜水

Ⅲ类

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计8项

色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类

2

2#
吐孜103集气站南25.5km处
N:41°53′56.864″

E:83°58′41.589″
3

3#
吐孜103集气站南34.7km处
N:41°48′50.829″

E:84°00′25.953″
（2）地下水监测时间及频率


	监测时间为2025年9月12日，监测1天，采样1次。

（3）监测及分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。

3.2.2 地下水环境质量现状评价
（1）评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
[image: image2.wmf]si

i

i

C

C

P

=


式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
（2）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）监测及评价结果
各监测点地下水监测及评价结果见表8-8。


	表8-8     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

1

色度

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤15

标准指数

--
--
--
2

臭（嗅）和味

标准值

监测值

无
无
无
无

标准指数

--
--
--
3

肉眼可见物

标准值

监测值

无
无
无
无

标准指数

--
--
--
4

pH

标准值

监测值

8.2
7.9
8.3
6.5～8.5

标准指数

0.800 
0.600 
0.867 
5
总硬度

标准值

监测值

573
321
1140
≤450

标准指数

1.273 
0.713 
2.533 
6
溶解性总固体

标准值

监测值

1080
650
3230
≤1000

标准指数

1.08
0.65
3.23
7
硫酸盐

标准值

监测值

350
184
975
≤250

标准指数

1.4
0.736
3.9
8
氯化物

标准值

监测值

304
121
1110
≤250

标准指数

1.216
0.484
4.44
9

铁

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.3

标准指数

--
--
--
10
锰
标准值
监测值
未检出
未检出
未检出
≤0.10
标准指数
--
--
--
11
铜
标准值
监测值
未检出
未检出
未检出
≤1.00
标准指数
--
--
--
12
锌
标准值

监测值

未检出

未检出

未检出

≤1.00

标准指数

--

--

--

13
铝
标准值

监测值

未检出

未检出

未检出

≤0.20

标准指数

--

--

--




	续表8-8     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

14

挥发性酚类

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.002

标准指数

--
--
--
15
耗氧量

标准值

监测值

1.56
0.57
2.38
≤3.0

标准指数

0.520 
0.190 
0.793 
16
氨氮

标准值

监测值

0.122
0.031
0.079
≤0.50

标准指数

0.244
0.062
0.158
17
硫化物

标准值

监测值

未检出

未检出

未检出

≤0.02

标准指数

--
--
--
18
钠
标准值
监测值
170
104
658
≤200
标准指数
0.85
0.52
3.29
19
总大肠菌群

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤3.0CFU/100mL

标准指数

--
--
--
20
菌落总数

标准值

监测值

44
40
46
≤100CFU/mL

标准指数

0.44
0.4
0.46
21
亚硝酸盐氮

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤1.00

标准指数

--
--
--
22
硝酸盐氮

标准值

监测值

1.54
1.72
5.09
≤20.0

标准指数

0.077 
0.086 
0.255 
23
氰化物

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--
24
氟化物
标准值
监测值
0.71
0.65
0.81
≤1.0
标准指数
0.71
0.65
0.81
25
碘化物
标准值
监测值
未检出
未检出
未检出
≤0.08
标准指数
--
--
--
26
汞
标准值
监测值
未检出
未检出
未检出
≤0.001
标准指数
--
--
--
27
砷
标准值
监测值
0.0016
0.0016
0.0016
≤0.01
标准指数
0.16
0.16
0.16



	续表8-8     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

28
镉

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.005

标准指数

--
--
--
29
铬（六价）
标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--
30
铅

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.01

标准指数

--
--
--
31
石油类

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--
由表8-8地下水监测结果可知，监测期间区域地下水中监测因子除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠超标与区域水文地质条件有关，区域蒸发量大、补给量小，潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高等。

（4）地下水离子检测结果与评价

地下水离子检测结果见表8-9。

表8-9           地下水检测分析因子分析结果一览表            单位：mg/L
项目

1#
2#
3#
监测值（mg/L）
K+
11.9
4.46
48.4
Na+
170
104
658
Ca2+
106
65.1
304
Mg2+
70.9
40.3
86.2
CO32-
--
--
--
HCO3-
294
272
414
Cl-
304
121
1110
SO42-
350
184
975
毫克当量百分比（%）
K++Na+
41.37 
41.62 
57.84 
Ca2+
27.72 
28.73 
28.63 



	续表8-9           地下水检测分析因子分析结果一览表            单位：mg/L
项目

1#
2#
3#
毫克当量百分比（%）
Mg2+
30.91 
29.64 
13.53 
CO32-
--
--
--
HCO3-
23.31 
38.11 
11.63 
Cl-
41.42 
29.13 
53.57 
SO42-
35.27 
32.76 
34.80 
根据地下水离子检测结果，评价区地下水阴离子以Cl-、SO42-为主，阳离子以K++Na+为主，水化学类型主要以HCO3·SO4·Cl-Na·Ca·Mg型为主。
（5）地下水质量现状监测结果统计分析

潜水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表8-10。

表8-10     潜水监测井监测统计分析结果一览表       单位：mg/L（pH无量纲）
项目

最大值

最小值

均值

标准差

检出率（%）
超标率（%）
色（铂钴色度单位）

未检出
未检出

--
--
0

0
嗅和味

无
无

--
--
--
0
肉眼可见物

无
无
--
--
--
0
pH

8.3
7.9
8.1
0.208
100
0
总硬度

1140
321
678
419.5
100
66.7
溶解性总固体

3230
650
1653
1382.3
100
66.7
硫酸盐

975
184
503
417.1
100
66.7
氯化物

1110
121
512
526.2
100
66.7
铁

未检出

未检出

--

--

0
0

锰

未检出

未检出

--

--

0
0

铜
未检出
未检出
--
--
0
0
锌
未检出
未检出
--
--
0
0
铝
未检出
未检出
--
--
0
0
挥发性酚类
未检出
未检出
--
--
0
0
耗氧量
2.38
0.57
1.50
0.906
100
0
氨氮
0.122
0.031
0.077
0.045
100
0
硫化物
未检出
未检出
--
--
0
0



	表8-11            水位调查结果一览表
序号

监测点

坐标

井深（m）

水位（m）

1
水井1
N:41°53′11.786″，E:83°42′30.104″
82
51
2

水井2

N:41°53′56.864″，E:83°58′41.589″

120
83
3

水井3

N:41°48′50.829″，E:84°00′25.953″

85
45
4

水井4

N:41°48′47.070″，E:83°55′01.062″

150
100
5

水井5

N:41°28′58.610″，E:84°11′43.550″

--
14
6

水井6

N:41°31′37.065″，E:83°57′51.300″

--
13
4.2.3 区域地下水污染源调查
根据地下水监测结果，区域地下水中监测因子除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

4.2.4 地下水环境影响评价
本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。因此，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。
4.2.4.1 正常状况
站场设备产生的落地油转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳战林等，2009），土壤中原油基本上不随土壤水上下移动，毛细管作用也不活跃。石油对土壤的污染仅限于20cm表层，只有极少量的石油类最多可下渗到40cm。由于油田气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，故落地油对开发区域地下水的影响很小。

4.2.4.2 非正常状况
本项目运营期无废水产生，非正常状况主要为站场内新建设备发生破损造成天然气泄漏，泄漏后天然气中的气相直接逸散至大气环境中，不会对区域地下水产生影响，液相可能同时向表面溢出和向地下渗透，并选择疏松位置运移。

通常设备泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而设备泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于液相的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。

①预测因子筛选

设备泄漏污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预


	测，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表8-12。

表8-12        评价因子及评价标准一览表

评价因子
评价标准（mg/L）

检出下限值（mg/L）

现状监测值最大值（mg/L）

石油类
0.05
0.01

＜0.01
②预测源强

泄漏量取凝析油最大流量30t/d，采取措施1d后停止泄漏。石油类污染物向饱水带扩散以及进入饱水带中污染地下水，而水中石油类主要有两种状态，一是溶解在水中成为水溶液，即可溶性油，一般溶解量很少；另外一种是以乳化状态分散在水体中，因此，在水中石油类污染物的两种状态是下渗石油类污染物的重要形态，而石油类只有变为可溶态才会随水迁移扩散。参考《采油废水治理工程技术规范》（HJ 2041-2014），石油类浓度范围在20mg/L～200mg/L，考虑到采出液凝析油含量极低，本次评价石油类浓度取值为20mg/L，则石油类进入地下水的量为739.1g（30×1÷0.8118×20=739.1g）。

③预测模型

污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：
a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。
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根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；
C（x,y,t）—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约30m；

mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类739.1g；


	u—地下水流速度，m/d；含水层岩性主要为粉细砂，渗透系数取10m/d。水力坡度I为0.5%。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=10m/d×0.5%/0.32=0.16m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；含水层岩性主要为粉细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.32；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=1.6m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.16m2/d；

π—圆周率。
④预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，石油类取《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值等值线作为超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表8-13。

表8-13       在非正常状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表
污染年限
影响范围（m2）
超标范围（m2）
背景浓度

（mg/L）

贡献浓度

（mg/L）

叠加浓度

（mg/L）

污染晕最大运移距离（m）

超标范围是否出场界
100d
1172.2
502.8
0.005
0.121
0.126
56
否
1000d
1225
--
0.005
0.012
0.017
195
否
7300d
--
--
0.005
--
--
--
--
注：区域地下水监测点石油类均未检出，背景浓度按检出限一半计。
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（1）100d时污染晕运移分布图        （2）1000d时污染晕运移分布图
图8-1   非正常状况下，石油类渗漏含水层影响范围图

综合以上分析可知，在非正常状况下，石油类污染物泄漏100d后污染晕影响范围为1172.2m2，超标范围为502.8m2，污染晕最大迁移距离为56m，污染晕中心最大贡献浓度为0.121mg/L，叠加背景值后的浓度为0.126mg/L，超标范围未出场界；石油类污染物泄漏1000d后污染晕影响范围为1225m2，无超标范围，污染晕最大迁移距离为195m，污染晕中心最大贡献


	浓度为0.012mg/L，叠加背景值后的浓度为0.017mg/L，超标范围未出场界；石油类污染物泄漏7300d后污染晕消失。

图8-2        非正常状况下，站场边界石油类浓度变化曲线图
在非正常状况条件下，站场下游边界监测到石油类波动，在7300d的模拟期内，最大浓度为0.003mg/L，未超标（0.05mg/L）。根据模型20年运行结果，随着时间推移石油类污染晕影响范围先增大后减小，且污染物晕中心浓度不断降低，站场边界处未出现超标现象。

4.2.5 地下水环境污染预测评价结论
正常状况下，本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，站场边界内预测因子均能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，各污染物污染晕超标范围均未运移出站场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。

综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可得出，本项目各个不同阶段，地下水中各评价因子均能满足GB/T14848的要求。

4.3 退役期地下水环境影响评价

退役期无废水污染物产生。

5 环境保护措施及其可行性论证
5.1 施工期地下水环境保护措施

本项目施工人员不设施工营地，施工人员自行解决食宿，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘。


	综上，施工期采取的废水处置措施可行。

5.2 运营期地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

（1）源头控制措施

①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；

②定期做好站场设备、阀门、管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；

（2）分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，结合项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本评价确定防渗要求见表8-14。分区防渗见附图3。
表8-14                      分区防渗要求一览表
站场

防渗分区

防渗要求

运营期站场
吐孜103集气站

一般防渗区
压缩机装置区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

（3）地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握吐孜洛克气田区域及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，吐孜洛克气田区域应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。依据地下水监测原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）相关要求，结合区域水文地质特征，设置1眼跟踪监测井。地下水监控井基本情况和相对位置等详见表8-15。
表8-15       地下水监控井基本情况表

名称

监测点位
监测层位

功能

井孔结构

监测因子

监测频次

1
吐孜103集气站下游监测井
潜水含水层

跟踪监测井
按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）执行

石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、汞、砷、六价铬
每半年1次



	（4）地下水污染应急措施

吐孜洛克气田内包气带天然防污性能弱，因此在非正常及风险状况下，可能造成污染物进入地下水中，针对上述情景，建议采取如下污染应急治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源，在最短时间内清除地表污染物；

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析；

④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施；

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度；

⑥依据地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案；

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

类比现状塔里木油气田采取的地下水环境保护措施，本项目采取的地下水环境保护措施可行。

5.3 退役期地下水环境保护措施
退役期无废水污染物产生。
6 地下水环境影响结论

（1）环境水文地质现状

评价区气田区主要赋存第四系松散岩类孔隙潜水，含水层岩性以上更新统洪积砂卵砾石为主，区域从北向南潜水埋深由大于200m过渡到10m～50m。地表主要为上更新统冲积砂砾石，沟谷内发育全新统洪积物，含水层岩性为上更新统—中更新统砂卵砾石、砂砾石、砾岩。评价区地下水阴离子以Cl-、SO42-为主，阳离子以K++Na+为主，水化学类型主要以HCO3·SO4·Cl-Na·Ca·Mg型为主。
根据地下水监测结果，区域地下水中监测因子除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
（2）地下水环境影响

本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在


	采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，场界内因子能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，各污染物污染晕超标范围均未运移出站场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可得出，本项目各个不同阶段，地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。

（3）地下水环境污染防控措施

本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。①根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，采取相应的分区防渗措施，防渗的设计使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限；②建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划；③在制定全厂环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（4）地下水环境影响评价结论

综上所述，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、做好地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。




九、环境风险专项评价

	本项目为陆地天然气开采项目，不新增占地，结合地方生态环境局要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置风险专项评价。
1 概述

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。吐孜洛克气田位于新疆维吾尔自治区巴州轮台县境内，东经83°59′～84°06′，北纬42°06′～42°0′之间，东南距轮台县约40km，东距迪那1集气站约9km，西距依南2井约27km。

为了满足吐孜103集气站内气井增压集输生产运行，同时满足吐孜103-X4井气举需求，中国石油天然气股份有限公司塔里木迪那和吐孜作业分公司（以下简称“塔里木迪那和吐孜作业分公司”）拟投资86.1万元在吐孜洛克气田实施“吐孜103集气站增压工程”，主要建设内容包括：①在吐孜103集气站新建增压压缩机3台（往复式，10×104m3/d，排压7MPa）及其辅助配套设施；新建气举压缩机1台（往复式，2.5×104m3/d，排压12MPa）及其辅助配套设施；新建增压泵1台（多级离心泵，Q=2.0m3/h，H=440m）；新建生产分离器橇1座（Φ=1.5m×6m，6.3MPa）。②自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后天然气增压外输30万m3/d，天然气增压气举2.5万m3/d，凝析油（含水）增压外输30m3/d。
2 总则

2.1 编制依据
2.1.1环境保护法律
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日审议通过，2024年6月28日修订）。

2.1.2 环境保护法规、规章
（1）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（2）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日发布并实施）；

（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日施行）。



	（3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；

（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

2.2 评价目的和评价原则

（1）评价目的
①分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

②为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

（2）评价原则

①坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

②严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

③全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

④根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3 评价内容
（1）环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断。确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（4）各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
2.4 评价等级
（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临


	界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目存在多种危险物质，则按式（1-1）计算物质总质量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1,q2…qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油，其Q值计算结果见表9-1。
表9-1         建设项目Q值确定表

风险源

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

站场设备
1
天然气

74-82-8

0.008
10

0.0008
2
凝析油
--
4.059
2500
0.0016
项目Q值∑

0.0024
注：站场设备内体积按照10m3核算。

经计算，本项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。
（2）评价工作等级的划分

根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表9-2。

表9-2        环境风险评价工作等级划分一览表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
对照表9-2可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本工程确定环境风险评价等级为简单分析。

2.5 评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），本项目风险评价等级为简单分析，不再确定风险评价范围。

2.6 环境风险保护目标


	本项目风险评价为简单分析。环境风险保护目标见表9-3。

表9-3          环境风险敏感目标一览表

类别
环境敏感特征
环境空气
站场周边5km范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离/m
属性
人口数
1
无
--
--
--
--
站场周边500m范围内人口数小计

--
站场周边5km范围内人口数小计

--
大气环境敏感程度E值

E3

地表水

序号

受纳水体名称
排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

1

无

--

--

地表水环境敏感程度E值

E3
类别
序号
环境敏感区名称
环境敏感
特征
水质目标
包气带防污
性能
与下游厂界距离（m）
地下水
1
评价范围内潜水含水层
G3
Ⅲ类
D1
--
地下水环境敏感程度E值
E2
3 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。

3.1 评价依据
3.1.1 风险调查
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油，存在于站场设备内。具体见表9-4。

表9-4         项目风险源调查概况一览表

序号

危险物质名称

分布的生产单元

数量（t）

生产工艺特点

1
天然气

站场设备
0.008
天然气开采
2
凝析油
站场设备

4.059
天然气开采
3.1.2 风险潜势初判
根据危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定，本项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。
3.1.3 评价等级
根据评价工作等级的划分，本项目风险评价等级为简单分析。


	3.2 环境敏感目标调查

本项目风险环境敏感目标详见表9-3。
3.3 环境风险识别
3.3.1 物质危险性识别
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油。其物化性质、易燃性、爆炸性和毒性情况见表9-5。

表9-5       物质危险性一览表

序号
危险物质名称
危险特性
分布
1
天然气
无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压：53.32kPa（-168.8℃），闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度0.42（-164℃）
站场设备
2
凝析油
热值：41870KJ/kg；火焰温度：1100℃；沸点：300-325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限1.1%-6.4%（v）；自然燃点380-530℃

站场设备

3.3.2 危险物质分布情况
本项目危险物质天然气、凝析油存在于站场设备内。

3.3.3 可能影响环境的途径
根据工程分析，本项目开发建设过程中油气处理等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、泄漏等，具体危害和环境影响可见表9-6。

表9-6       生产事故风险类型、来源及危害识别一览表
功能
单元
事故类型
事故原因
事故后果
环境影响途径
站场设备
设备

泄漏
设备腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致设备破裂，导致泄漏、火灾、爆炸、事故
天然气、凝析油泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水
大气、地下水
3.4 环境风险分析

3.4.1 大气环境风险分析
站场设备天然气、凝析油泄漏时，天然气、凝析油从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。企业已制定有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施，以便在油气泄漏时能够及时发现，在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，油气发生火灾爆炸概率较低。

3.4.2 地表水环境风险分析
本项目在发生安全生产事故造成凝析油泄漏主要集中在站场区域范围，加之泄漏油品量较


	少且基本上能够及时地完全回收，因此在事故下造成油品泄漏不会对区域地表河流造成污染。

3.4.3 地下水环境风险分析
本项目建成投产后，正常状态下无废水直接外排。非正常状态下，采出液中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下，石油类在下渗过程受到包气带的吸附作用以后，也可能对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对设备进行检查，避免因设备质量缺陷、腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

3.5 环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本工程特点，采取以下风险防范措施。

①在施工过程中，加强监理，确保接口等施工质量。

②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

④定期检查设备上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

⑤配备适当的抢修、灭火及人员抢救设备。

3.6 环境风险应急处置措施

（1）火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。

④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

（2）设备泄漏事故应急措施

本项目根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定设备是否发生泄漏，针对设备泄漏事件，采取以下措施：

a.切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭设备泄漏点最近两侧阀门；


	b.堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

c.事故现场处理：堵漏作业完成后，对设备进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

d.后期处理：对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

3.7 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。企业编制完成并发布了《吐孜区块天然气开发项目突发环境事件应急预案》（备案编号652800-2025-09-M）。本评价建议将本次建设内容纳入企业现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

3.8 现有风险防范措施的有效性

本项目建设内容纳入企业现有突发环境事件应急预案中。目前吐孜区块已建立完善的应急管理体系，配备有专业的应急管理队伍，同时配备有充足的应急物资。已针对油田常见的生产设备泄漏、管线爆管泄漏等情景提出了相关防范措施，并制定了相应的应急预案，可确保事故发生时，最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施，定期对相关人员开展应急演练工作，针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效，可有效降低事故状态下对环境空气、地下水的影响。
4环境风险分析结论

（1）项目危险因素

站场设备老化破损导致天然气、凝析油泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故，产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目实施后的环境风险主要有天然气、凝析油泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳有害气体进入大气，对区域大气环境造成污染影响。

（3）环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入企业现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

（4）环境风险评价结论与建议


	根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。

本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表见表9-7，环境风险简单分析内容表见表9-8。
表9-7           环境风险防范措施“三同时”验收一览表
序号

防 范 措 施

台（套）

投资（万元）

效   果

备注

1

警戒标语和标牌
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

--
依托现有，设置警戒标语和标牌，起到提醒警示作用
现有

2

可燃气体监测报警仪
--
依托现有，便于识别风险，减少事故发生
现有
合     计

—

--
—

--
表9-8                     环境风险简单分析内容表
建设项目名称
吐孜103集气站增压工程

建设地点
新疆巴州轮台县境内，东南距离库木墩村24.3km
地理坐标

E84°01′23.319",N42°07′37.631"

主要危险物质及

分布
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油，存在于站场设备内。
环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地下水等）

根据工程分析，油气处理过程均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸等
风险防范措施要求
具体见3.3 环境风险防范措施及应急要求
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