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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中古58CH井集输工程

	建设项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	五、石油和天然气开采业07 

8陆地天然气开采 0721
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	3100/0.2

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	193.70
	环保投资

（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	15.5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：            

	专项评价设置

情况
	专项设置情况：地下水、环境风险。

设置原因：本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置地下水、环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》


	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》
召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见

审查文件文号：新环审〔2022〕214号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 规划及规划环境影响评价符合性分析
本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》及其规划环评审查意见符合性分析情况见表1-1。

表1-1 本项目与塔里木油田“十四五”发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件名称
内容

本项目
符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划》

“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。

本项目为天然气开采项目，可保证油田持续稳产

符合

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见

（三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施；废水主要为采出水、井下作业废水，其中采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；固废主要为落地油、废防渗材料，落地油、废防渗材料收集后委托有资质单位接收运输处置。
符合



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	续表1-1 本项目与塔里木油田“十四五”发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件名称
内容

本项目
符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见

（四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。
施工期严格控制施工人员活动范围，减少对周边生态扰动，同时提出相关防沙治沙措施及生态保护和修复方案。

符合


	其他符合性分析
	1 “三线一单”符合性分析

1.1 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求”符合性分析见表1-2。

表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目属于石油天然气开采项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
不涉及
--
【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域
符合
【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目不涉及自然湿地
--
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
符合
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
--




	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
本项目不属于新建危险化学品生产项目
--
【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
本项目不属于危险化学品化工项目；本项目不占用生态保护红线；本项目不占用基本农田；本项目所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内
符合
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
不涉及
--
【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
--
A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
本项目不属于高耗水高污染行业
--
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用基本农田。临时占地根据《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）中相关要求，办理临时用地手续。
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
不涉及
--
【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
本项目不涉及占用湿地
--
【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
塔里木油田分公司已于2019年底完成保护区退出工作，并完成复垦。本项目不占用自然保护地
符合
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
--
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目不属于严重污染水环境的生产项目
--
【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺、炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能
--
【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
不涉及
--
A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”发展规划及规划环评

符合
【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.4其他布局要求
【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
--
A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目属于石油天然气开采项目，不属于重点行业建设项目
符合
【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目实施后真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理，减少VOCS排放对大气环境的影响

符合

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目提出了相关降碳措施

符合

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目实施后真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理，减少VOCS排放对大气环境的影响

符合




	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
--
【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

不涉及

--
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

不涉及

--
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目施工期采取节水措施，用水量较小，管道试压废水用于洒水降尘，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标

符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

不涉及

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
符合
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
不涉及
符合
【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
塔中区块已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
符合
【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
不涉及
--
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

施工期严格响应且末县重污染天气应急预案

符合
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控
A3.1人居环境要求
【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
不涉及
--
【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
施工期严格响应且末县重污染天气应急预案
符合
A3.2联防联控要求

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

不涉及

--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

--
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控
A3.2联防联控要求
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施；废水主要为采出水、井下作业废水，采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层，废水均不向外环境排放。
符合
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入塔中采油气管理区现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

塔中采油气管理区已制定突发环境事件应急预案并备案。本项目实施后不新增风险物质，要求建设单位严格执行现有突发生态环境应急预案。
符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
施工期严格响应且末县重污染天气应急预案
符合
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	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4资源利用要求
A4.1水资源

【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
本项目采取节水措施，用水量较小，管道试压废水用于洒水降尘，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标。
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

不涉及

--

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

不涉及

--

【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目施工期采取节水措施，用水量较小，管道试压废水用于洒水降尘，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标。

符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目整体温室气体排放量相对较小

符合

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目能耗水平较低

符合

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

本项目能源消耗主要为电力、天然气，用量少
符合
【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目真空加热炉燃用清洁能源天然气

符合
【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目整体温室气体排放量相对较小。

符合

【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
本项目整体温室气体排放量相对较小，不涉及散煤。
符合



	其他符合性分析
	续表1-2   本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目
符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4资源利用要求
A4.4禁燃区要求
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。
符合
A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目运营期产生的落地油、废防渗材料均委托有资质单位接收运输处置。

符合

【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

不涉及

--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

不涉及

--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
不涉及
--
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）要求。


	其他符合性分析
	1.2 本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析
（1）本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”的符合性分析

表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

不涉及

--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

不涉及

--

1.3 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。
不涉及建设燃煤锅炉

--

1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施；项目位于且末县，周边无城市建成区
符合
1.6 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
本项目不在饮用水水源保护区
符合
1.7 开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
本项目位于且末县，不涉及开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸

--

1.8 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
本项目不涉及基本农田保护区

符合
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
本项目不涉及永久基本农田集中区域
符合
1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
不涉及
--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目不属于土壤环境重点监管行业企业
符合
1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。
本项目不在生态保护红线内
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.13 【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。

本项目不在生态保护红线内

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

本项目未处于退耕还林还草范围

符合
1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

本项目选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，开采完成后采取自然恢复措施

符合
1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

本项目属于天然气开采项目，已提出相关防止水土流失措施

符合
1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。

本项目属于天然气开采项目，已提出相关防护措施

符合
1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
本项目不属于“两高一资”产业

符合

1.19 自然保护区核心保护区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：

1.管护巡护、保护执法等管理活动，经批准的科学研究、资源调查以及必要的科研监测保护和防灾减灾救灾、应急抢险救援等。

2.因病虫害、外来物种入侵、维持主要保护对象生存环境等特殊情况，经批准，可以开展重要生态修复工程、物种重引入、增殖放流、病害动植物清理等人工干预措施。

不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.19 自然保护区核心保护区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：

3.根据保护对象不同实行差别化管控措施：

（1）保护对象栖息地、觅食地与人类农业生产生活息息相关的自然保护区，经科学评估，在不影响主要保护对象生存、繁衍的前提下，允许当地居民从事正常的生产、生活等活动。保留一定数量的耕地，允许开展耕种、灌溉活动，但应禁止使用有害农药。

（2）保护对象为水生生物、候鸟的自然保护区，应科学划定航行区域，航行船舶实行合理的限速、限航、低噪音、禁鸣、禁排管理，禁止过驳作业、合理选择航道养护方式，确保保护对象安全。

（3）保护对象为迁徙、洄游、繁育野生动物的自然保护区，在野生动物非栖息季节，可以适度开展不影响自然保护区生态功能的有限人为活动。

（4）保护对象位于地下的自然遗迹类自然保护区，可以适度开展不影响地下遗迹保护的人为活动。

4.暂时不能搬迁的原住居民，可以有过渡期。过渡期内在不扩大现有建设用地和耕地规模的情况下，允许修缮生产生活以及供水设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

5.已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护，以及经批准采取隧道或桥梁等方式（地面或水面无修筑设施）穿越或跨越的线性基础设施，必要的航道基础设施建设、河势控制、河道整治等活动。

6.已依法设立的铀矿矿业权勘查开采；已依法设立的油气探矿权勘查活动；已依法设立的矿泉水、地热采矿权不扩大生产规模、不新增生产设施，到期后有序退出；其他矿业权停止勘查开采活动。

7.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；根据中央统一部署在未定界地区开展旨在加强管控和反蚕食斗争的各种活动。
不涉及
--
1.20 自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

1.核心保护区允许开展的活动。

2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.20 自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。

4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。

5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。

7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。

8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。

9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。

不涉及
--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。
本项目属于天然气开采项目，开采强度未超过区域规划规模
符合
1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
不涉及
--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

不涉及

--
1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；

（三）在景物或者设施上刻划、涂污；

（四）乱扔垃圾。
不涉及

--
1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
不涉及

--

1.27 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
不涉及

--

1.28 国家级森林公园内：

1 严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。

2 禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

3 国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.28 国家级森林公园内：

4 在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展上述（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。

5 林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。

6 国家级自然公园管理单位应当加强对相关活动和设施建设的监督，督促有关单位和个人严格执行相关法律法规的规定，依法办理相关手续，在指定区域内进行，并采取必要保护修复措施，减少和降低对自然生态系统、自然遗迹以及自然和人文景观的不利影响。
不涉及

--

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：

（一）开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。

（二）直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。

（三）其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。
不涉及

--

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：（一）开山、采石、开矿、砍伐、狩猎、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌，改变、影响山川水系等自然状态；（二）破坏自然遗产资源的完整性、真实性，或者影响野生动物迁徙、栖息进行工程建设、旅游开发、生产经营；（三）携带外来物种及其制品，开展驯化、繁殖野生动植物等可能给自然生态带来不良影响；（四）法律法规禁止实施的其他行为。
不涉及

--

1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
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文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
空间布局约束

1.32 【开都河流域空间布局约束】

1 禁止在饮用水水源保护区、河流、湖泊、灌排渠设置排污口，兴建与水资源保护无关的建设项目，已设置的排污口应当限期拆除。

2 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当采取措施确保行政区域内各河流河道畅通，严禁擅自截流、筑坝、围垦、围网、养殖、捕鱼、挖沙、设闸等危害河岸堤防安全和河道畅通的行为。依法开展必要的河道、堤防、岸线综合整治以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动。

3 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强森林、草原的保护和管理，发挥森林、草原在维护生态平衡、涵养水源、调节气候、水土保持、防风固沙等方面的功能。

4 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。

5 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当依法加强珍贵、濒危野生动植物保护和管理，采取措施减少珍稀、濒危野生动植物主要生息繁衍场所的人为活动。禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地。禁止捕捞濒危水生野生鱼类等资源，禁止投放外来水生物种，保护和增殖水生野生动植物资源。

6 流域内林业和草原主管部门应当加强流域内的湿地保护工作，组织对湿地的综合性调查研究，开展湿地及生物多样性的监测。对受到严重破坏的湿地生态系统，应当采取措施予以修复。

7 流域内文化体育广播电视和旅游主管部门应当做好本行政区域内的旅游资源调查、评价工作，合理利用生态资源和旅游资源。乡村旅游应当统一规划，合理布局。经营集中的地方，应当对生活垃圾和污水统一处置。在河道保护管理范围内从事旅游、餐饮等开发利用项目的单位和个人，应当遵守河道生态保护规划和水功能区划确定的管理要求以及相关法律规定，设置垃圾回收容器，并负责清理其经营河面的漂浮物，不得造成水质污染、生态环境破坏或者影响防洪安全。
不涉及
--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
--
1.34 [国家级自然公园]

（1）自然公园包括国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家级地质公园、国家级海洋公园、国家级湿地公园、国家级沙漠（石漠）公园和国家级草原公园。国家级自然公园按照一般控制区管理。生态保育区以承担生态系统保护和修复为主要功能，可以规划保护、培育、修复、管理活动和相关的必要设施建设，以及适度的观光游览活动。根据保护管理需要，可以在生态保育区内划定不对公众开放或者季节性开放区域。合理利用区以开展自然体验、科普教育、观光游览、休闲健身等旅游活动为主要功能，兼顾自然公园内居民和其他合法权益主体的正常生产生活和资源利用。不得规划房地产、高尔夫球场、开发区等开发项目以及与保护管理目标不一致的旅游项目。严格控制索道、滑雪场、游乐场以及人造景观等对生态和景观影响较大的建设项目，确需规划的，应当附专题论证报告。

（2）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

（3）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.34 [国家级自然公园]

（4）国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

（5）国家级自然公园管理单位应当配合县级以上人民政府及其有关部门开展国家级自然公园内受损、退化自然生态系统和野生生物生境以及废弃地等的一体化保护与修复，提升生态系统稳定性、持续性和多样性。生态修复应当采取自然恢复为主，自然恢复和人工修复相结合的措施，最大限度地保持自然景观和天然植被的原真性。严格防范外来入侵物种。
不涉及

--

污染排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水Ⅰ类，空气质量达到一级。

不涉及
--

2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

本项目不涉及煤炭的消耗

--

2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

本项目废气涉及真空加热炉烟气，采用净化后的天然气作为燃料，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值。
符合

2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施。
符合

2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。
不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
污染排放管控

2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
不涉及
--
2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。
不涉及
--
2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。
不涉及
--
2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

塔中采油气管理区已申领排污许可证
符合
2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

不涉及
--
2.11 【开都河流域污染排放限制】

1 禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。

2 流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强农业生态公共设施建设，推广新能源和可再生能源技术和设施，推进农业生产废弃物和农村生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，防止农业面源污染。

3 流域内农业农村主管部门应当开展农业生态环境状况调查与监测评价，建立农业生态环境监测网点，定期发布农业生态环境质量报告，预测农业生态环境变化趋势。

4 流域内的城镇应当建立、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水、集中供热等公共设施。人口相对集中的村应当加强生态环境保护和公共卫生管理，统一规划建设生活垃圾、污水排放等收集处理设施。

不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

不涉及

--
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】

1 禁止在博斯腾湖及入湖河道（渠）设置排污口。禁止通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式向博斯腾湖及入湖河道（渠）排放水污染物。2 博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当统筹建设城镇污水管网，加强对污水处理设施维护运营单位的监督管理，提高污水收集率和处理率。3 博斯腾湖周边区域生活污水及工业废水应当满足敏感流域排放要求达标排放，实现中水回用或者综合利用。4 博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当建立健全生态农业体系，制定科学种植制度，加强肥料、农药使用监管，推广使用高效、低毒、低残留、生物农药，减少农业面源污染。5 博斯腾湖周边区域从事水产养殖应当科学划定养殖区，依法拆除超过养殖容量的网箱围网设施；配套建设污水处理设施，确保水产养殖尾水达标排放。6 机动船舶应当采取防止污染物渗漏、溢流或者散落的措施，及时回收残油、废油，防止油类或者其他有害物质造成水污染。7 博斯腾湖周边区域旅游景区应当配套建设环境保护基础设施，出水水质应当满足敏感流域排放要求。

不涉及

--

2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。
本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

符合

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

本项目不涉及污泥处理处置

--

2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
污染排放管控

2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。
不涉及
--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。
不涉及
--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
本项目不占用耕地
--
2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。
塔中采油气管理区加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合
环境风险防控
3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
不涉及
--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
环境风险防控

3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
不涉及
--
3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
不涉及
--
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
本项目严格落实区域重污染天气应急措施
符合
3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
本项目已采取严格的环境风险控制措施
符合
3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

不涉及
--

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。

不涉及
--

3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
本项目已采取严格的环境风险控制措施
符合
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
环境风险防控

3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。
不涉及
--
资源开发利用效率
4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层，不外排
符合
4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。
不涉及
--
4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。
不涉及
--
4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。
不涉及
--
4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

不涉及

--
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
资源开发利用效率

4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。
不涉及
--
4.7 【开都河流域自然资源开发限制】

1 在流域内进行资源开发和利用，应当坚持先规划后开发、先评价后建设，采取有效措施，维护流域生态环境功能，严守生态保护红线。

2 流域内新建、扩建、改建项目，必须遵守建设项目环境保护管理的法律法规及流域生态环境保护规划，编制建设项目环境影响报告书（表），按照规定程序报经生态环境保护行政主管部门批准。

3 流域内（国家生态保护红线内）不得新建、扩建、改建水电开发项目。现有水电开发项目必须按照“电调服从水调”原则，建立调度运行机制。现有水电开发项目不得破坏生态基流和鱼类正常洄游通道，已对生态环境造成影响的，应当限期采取治理措施。

4 在流域内调度水资源，应当符合流域生态环境保护和水资源开发利用规划，保障开都河干支流的生态流量和入湖水量、地下水的合理水位，维护生态平衡。

5 在流域内进行矿产资源开发，应当依法进行环境影响评价，按要求编制地质环境保护与恢复治理方案，并组织实施。

6 禁止在下列区域开采矿产资源：（一）水源涵养区、饮用水水源地保护区、冰川保护区；（二）风景名胜区、地质遗迹保护区、自然保护区；（三）开发利用矿产资源有可能对生态环境造成不可恢复影响的区域；（四）存在难以防治矿山安全隐患的区域；

（五）其他法律法规禁止采矿的区域。

7 在流域内进行交通设施建设应当按照环境影响评价要求的生态环境保护措施，不占或者少占草场、林地，对建设周期长、生态环境影响大的建设工程实行工程环境监理。应当采取措施，保护生物多样性和水源涵养功能，防止水土流失。需要穿越野生动物集中栖息区的，应当修建野生动物通道等防护措施，减少对野生动物栖息环境的影响。

8 在流域内进行旅游景区（点）建设，应当结合生态环境实际进行科学设计，确保旅游景区（点）与当地生态环境相协调。

不涉及
--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.8 开都河岸线保护区：

1 禁止采砂、临河采矿、选矿和淘金等活动；禁止侵占天然湿地的开垦与农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开

发；禁止过度放牧，以草定畜；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 允许开展水源涵养、水土保持、生态修复治理等生态工程；允许不影响河道岸线稳定与防洪保安、沿河生态环境的适度发展生态旅游，依据保护区管理保护需求与承载力，限定旅游人数；允许符合国家相关法律法规及国家级自然保护区相关规定，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。

不涉及

--

4.9 开都河岸线控制利用区：

1 禁止采砂、采石、采矿、淘金等破坏河道、岸线与防洪保安的活动；禁止因发电、蓄水导致的生态基流下泄不足、河道失水减水及下游河道断流，电调服从水调，建立并完善电调服从水调的工作机制；禁止影响防洪保安的河滩地围垦造田、挤占过水河道的行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州水电开发规划相关规定，经河道与岸线主管部门审批的水电开发建设设施；允许交通、桥梁、水电、通信等设施建设。

不涉及

--

4.10 开都河岸线保留区：

1 禁止采砂活动；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业排水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律法规及自治区、巴州经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。

不涉及

--

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

不涉及

--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.12 【博斯腾湖水资源管理】

1 自治州和铁门关市水行政主管部门应当合理配置水资源，建立覆盖全流域取用水总量控制指标体系，实施消耗总量与消耗强度双控制度。

2 流域管理机构应当加强黄水沟上游用水管理和科学调度，增加黄水沟入湖基流，促进博斯腾湖水体循环，改善水质。

3 流域管理机构应当合理调度开都河宝浪苏木闸东、西支水量分配，防止开都河宝浪苏木闸东支断流。

4 博斯腾湖周边区域应当实行居民阶梯水价制度，实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，促进节约用水。

不涉及

--

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：

1 博斯腾湖大湖岸线需控制侵占自然湿地围坝人工育苇的项目；禁止侵占自然湿地及湖泊水域的围垦造田与农业开发、水产养殖，逐步清退综合治理岸线管理范围内对湖泊防洪与生态环境有影响的非生态防护功能的人工林地与非基本农田农业开发地；严控涉湖涉岸影响湖泊岸线稳定及湖泊水环境、水生态和沿湖生态环境的旅游餐饮开发、农家乐、渔家乐与相关旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖；禁止影响湖滨自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的非审批人工围坝、围堤等行为；交通道路路基选址等建设活动原则上应在湖泊岸线管理保护范围之外，以最低限度影响湖泊生态环境与湿地健康；禁止一切影响湖泊防洪保安的涉湖涉岸项目建设；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

2 小湖岸线需严控一切侵占自然湿地围坝人工育苇的活动；禁止侵占天然湿地及湖泊水域的围垦造田与大规模农业开发，逐步整治岸线管理范围内的对湖泊防洪及生态环境有影响的非基本农田农业开发地、非生态防护功能的人工林地；禁止涉湖涉岸影响小湖防洪、湿地岸线稳定及小湖水环境、水生态的旅游餐饮开发与旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖及湿地；严控影响小湖自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的人工围坝、围堤等行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。

不涉及

--

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

本项目采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层，不外排
符合
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	续表1-3     本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
资源开发利用效率

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。
不涉及
--
4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
不涉及
--
4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。
不涉及
--
4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。
不涉及
--
4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
不涉及
--
4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。
本项目井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
符合
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	（2）本项目与所在管控单元的管控要求符合性分析
本项目位于且末县一般管控单元（ZH65282530001），本项目与所在管控单元管控要求的符合性分析见表1-4。

表1-4         本项目与所在管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性
且末县一般管控单元（ZH65282530001）
空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用耕地、林地或草地
符合

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
不涉及
--
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
不涉及
--
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
不涉及
--
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
本项目运营期产生的落地油、废防渗材料均委托有资质单位接收运输处置。
符合
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
本项目运营期产生的落地油、废防渗材料均委托有资质单位接收运输处置。
符合
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求
符合
污染物排放管控
1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
不涉及

--

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

--

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及

--
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	续表1-4        本项目与所在管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

且末县一般管控单元（ZH65282530001）
污染物排放管控

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
不涉及
--
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
塔中区块已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
符合
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
不涉及
--
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
不涉及
--
环境风险防控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
塔中区块已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
符合
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
不涉及
--
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
不涉及
--
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	续表1-4        本项目与所在管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

且末县一般管控单元（ZH65282530001）
环境风险防控
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
本项目已制定土壤监测计划
符合
资源利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
不涉及
--
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

不涉及
--
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
不涉及
--
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
不涉及
--
综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、所在管控单元管控要求。

2、环境功能区划

本项目所在区域属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；项目沿线及周边无地表水体；区域地下水以工业用水为主，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目周边区域以油气开发为主，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。
3、产业政策符合性分析

本项目为天然气开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号），本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，为鼓励类产业。

4、相关环保政策文件符合性分析

本项目属于塔里木油田分公司天然气开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）《新疆生态环境保护“十四五”规划》
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	《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。
本项目与上述相关文件的符合性分析见下表。

表1-5                 相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施

本项目施工周期较短，报告中已提出严格控制作业带、减少施工占地措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响

符合

油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民

本项目燃料气管线采取地面敷设方式，位于沙漠腹地，周边无环境敏感区
符合

油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案

塔中采油气管理区已制定突发环境事件应急预案并备案；本项目实施后不新增风险物质，要求建设单位严格执行现有突发生态环境应急预案。
符合

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度

本项目属于塔里木油田油气开采项目

符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量

本项目采用全密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，厂界无组织排放的非甲烷总烃能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相应限值排放；真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级标准要求。
符合



	其他符合性分析
	续表1-5           相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。
塔中区块历史遗留废弃物清理工作已纳入塔中油气田整改计划中。本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合
加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测。
企业现状已履行排污许可及自行监测，并按照有关规定对企业相关信息进行公开，报告中已提出环境监测计划
符合
强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。
本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关管理要求
符合
《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）
加快推进油气发展（开发）相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展（开发）规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价。
塔里木油田分公司已完成《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》，并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审〔2022〕214号）
符合

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）
各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
本项目施工期通过洒水抑尘等措施减少扬尘产生量
符合



	其他符合性分析
	续表1-5            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）
矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
本项目施工土方全部用于场地平整；施工废料由施工队定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置
符合
新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）

施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响

本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响

符合

陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。

本项目运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
符合
涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。

本项目运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准后回注地层。
符合
废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。

本项目产生的危险废物均委托有危废处置资质的单位接收处置

符合

噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。

本项目井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求
符合




	其他符合性分析
	续表1-5            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》（修订版）
防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。
报告中已提出环境监测计划
符合
有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
塔中区块历史遗留废弃物清理工作已纳入塔中油气田整改计划中。本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合
加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LDAR治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOX等的协同减排，改善环境空气质量。
本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，均涉及VOCS排放，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施。
符合

强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动。
本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关管理要求

符合

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）

优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

本项目废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气，均涉及VOCS排放，其中真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液采取密闭集输，定期巡检措施，加强设备管理，减少VOCS排放

符合




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于新疆巴州且末县境内，西北距离塔中镇68km。

中古58CH井（燃料气管线终点）坐标：E84°17′44.238″；N38°41′59.216″，燃料气管线起点坐标：东经：E84°17′41.238″；N38°41′54.216″。本项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资193.70万元在塔中Ⅰ号气田中古58井区实施“中古58CH井集输工程”，主要建设内容包括：①建设采气井场1座（中古58CH），将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，井场配备1台燃气加热炉，新增工艺设备区、设备间及放喷池。②新建中古58CH井场南侧沙坑内燃料气预留接头至中古58CH井燃料气管线0.20km。③自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产气3.5万m3/d，日产油6t/d。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，同时结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环保法律法规的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”，需编制环境影响报告表。

为此，塔里木油田分公司委托河北省众联能源环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托任务后，进行了现场踏勘和周边环境调查，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求编制完成本项目环境影响报告表。

二、项目概况

1、建设内容及规模

本项目主要建设内容包括：①建设采气井场1座（中古58CH），将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，井场配备1台燃气加热炉，新增工艺设备区、设备间及放喷池。②新建中古58CH井场南侧沙坑内燃料气预留接头至中古58CH井燃料气管线0.20km。③自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产气3.5


	项目组成及规模
	万m3/d，日产油6t/d。
2、项目基本情况及经济技术指标

项目基本情况见表2-1，主要经济技术指标见表2-2。
表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

项目名称

中古58CH井集输工程

建设性质

改扩建

建设单位

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

建设地点

新疆巴州且末县境内，西北距离塔中镇68km
建设周期

建设周期2个月，预计2026年11月正式投产运营

投资
总投资193.70万元，其中环保投资30万元，占总投资的15.5%
占地面积

项目新增占地0.31hm2，其中临时占地0.21hm2，永久占地0.1hm2
建设规模

项目建成后日产气3.5万m3/d，日产油6t/d
建设内容

主体

工程

井场工程

建设采气井场1座（中古58CH），将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，井场配备1台燃气加热炉，新增工艺设备区、设备间及放喷池
管线工程

新建中古58CH井场南侧沙坑内燃料气预留接头至中古58CH井燃料气管线0.20km

公辅

工程

供电

新建10kV电力线路由35kVTZ62线10kV支线474号杆T接一回10kV电力线路，井场新建1座杆式变压器台100kVA10/0.4kV
给排水

施工期用水由罐车拉运至项目区域。管道试压废水用于洒水降尘；生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理。
运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
供热

施工期无需供热；运营期井场采用真空加热炉加热
环保

工程

废气

施工期：废气包括施工扬尘、车辆尾气及焊接烟气等；施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条及合格环保的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生；

运营期：真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，采出液密闭管道输送；

退役期：采取洒水抑尘的措施。
废水

施工期：试压水试压结束后泼洒抑尘。管线施工时间较短，不设施工营地，人员依托塔中镇，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理；

运营期：采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层；
退役期：无废水产生。



	项目组成及规模
	续表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

建设内容

环保

工程

噪声
施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间；

运营期：选用低噪声设备、基础减振；

退役期：合理安排作业时间。
固体废物
施工期：施工期固废主要为土石方、生活垃圾、施工废料等。施工土方全部用于井场平整；施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置；
运营期：运营期产生的落地油、废防渗材料均属于危险废物，收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置；

退役期：建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置；废弃管线维持现状，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，管线两端使用盲板封堵。
生态环境

施工期：严格控制施工作业带宽度；做到土方平衡；临时堆土防尘网苫盖；设置限行彩条旗；

运营期：管道上方设置标志，定时巡查井场及管道，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识；

退役期：地面设施拆除，对场地进行平整、恢复。
环境风险

管道上方设置标识，定期对管道壁厚进行超声波检查，井场设置可燃气体报警仪、硫化氢报警仪
依托工程

中古582集油站、塔二联合站、哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站
劳动定员及工作制度

改建井场为无人值守站，不新增劳动定员

表2-2             本项目主要技术经济指标一览表
序号

项目

单位

数量

1
开发指标

设计动用资源储量
气
亿m3
1.9
2
油
万t
3.3
3
产气规模
104m3/d
3.5
4
产油规模
t/d
6
5
燃料气管线
km

0.2
6
能耗指标
年电耗量
104kWh/a

15.05
7
年燃料气耗量
万m3
19.2
8
综合指标

劳动定员

人

不新增
9
年工作时间

d

365（8760h）
10
项目占地面积

hm2
0.31
11
总投资

万元

193.70

12
环保投资

万元

30



	项目组成及规模
	3 采出液物性

（1）天然气性质

中古58CH井参考中古58-H7井天然气物性数据，天然气相对密度0.7007～0.7483。天然气特性参数见表2-3。
表2-3          本项目天然气特性参数指标一览表

组分
甲烷
乙烷
氮气
二氧化碳
硫化氢
摩尔百分比

mol/mol,%

68.24～75.68
4.468～7.483
10.66～19.25
0.318～1.778
0.1178～0.73
（2）凝析油性质

参考中古58-H7井凝析油物性数据，凝析油特性参数见表2-4。
表2-4          本项目凝析油特性参数指标一览表

项目
地面凝析油密度（g/cm3）
50℃粘度（mPa▪s）
蜡含量（%）
胶质+沥青（%）
硫含量（%）
指标
0.7236～0.7575
0.3444～0.5655
0.2～4.1
1.93～8.63
0.103～0.512
4 主体工程
（1）井场工程
本项目建设采气井场1座（中古58CH），将现有中古58井场改建（目前中古58井场已停采）为中古58CH井采气井场，采用二级节流+气液混输工艺，为防止采出液水合物形成，井场建设1台燃气真空加热炉。采出液通过井口模块一级节流，经燃气真空加热炉加热出口节流阀完成二级节流，井口天然气经加热节流后通过现有采气管道输送至中古582集油站。

中古58井场现有采气树设有地面安全截断阀，该阀在压力超高或超低时可自动关闭，具备远传接口，可实现远程关井；井场设置有RTU控制器，井口采集数据通过RTU控制器无线传输至上级站场；井场无人值守，定期巡检。
井场主要工程内容见表2-5。

表2-5           本项目采气井场主要工程内容一览表

分类

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注
中古58CH井场
1
采气树
--
座

1

现有
2
真空加热炉
315kW 42MPa
台
1
新增
3
燃气调压计量撬
--
台
1
新增

4
放空与计量阀组撬
--
套
1
新增

5
放空池火炬及点火撬
--
套

1

新增




	项目组成及规模
	（2）管道工程
本项目利旧中古58井场现有采气管线，新建燃料气管线0.2km，采用地面敷设。现有采气管线起点中古58CH井，终点为中古582集油站。燃料气管线起点为中古58CH井南侧沙坑内燃料气预留头，终点为中古58CH井。燃料气为为中古582集油站油气分离系统分离出的天然气，来源可靠。
表2-6             管线部署一览表
序号

起点（坐标）

终点（坐标）

长度（km）

输送介质
敷设方式

管径和材质
设计压力MPa
备注
1
中古58CH井

（E84°17′44.238″

N38°41′59.216″）
中古582集油站

（E84°14′01.302"

N38°42′58.652"）
5.95
采出油气
埋地敷设
DN80 柔性复合管
8.10MPa
现有
2
中古58CH井南侧沙坑内燃料气预留头

（E84°17′41.238″

N38°41′54.216″）
中古58CH井

（E84°17′44.238″

N38°41′59.216″）
0.2
燃料气

地面敷设
DN65 修复油管
1.6MPa
新建
5 公辅工程

5.1 供电工程

新建10kV电力线路由35kVTZ62线10kV支线474号杆T接一回10kV电力线路，井场新建1座杆式变压器台100kVA10/0.4kV。

5.2 防腐及保温工程

燃料气管线不涉及防腐保温。

站内埋地管道外壁：（1）地面不保温碳钢、低合金钢管道外壁防腐采用环氧富锌底漆（干膜厚度≥60μm）+环氧云铁中间漆（干膜厚度≥100μm）+丙烯酸聚氨酯面漆（干膜厚度≥80μm），涂层总干膜厚度≥240μm。（2）地面保温管道外壁防腐采用环氧酚醛涂料底漆（干膜厚度为150µm）+环氧酚醛涂料面漆（干膜厚度为150µm），涂层总干膜厚度≥300µm。

站内埋地管道防腐：（1）站内埋地不保温管道使用无溶剂液体环氧防腐层（厚度≥400µm）+纤维增强型聚丙烯胶粘带防腐层（厚度≥1.0mm，搭接 50%）的防腐结构。（2）埋地保温管道推荐采用环氧酚醛涂料，底漆厚度≥150µm，面漆厚度≥150µm，总厚度≥300µm。
5.3给排水

（1）给水
项目管线试压用水由罐车拉至现场，预计试压用水量约1m3。生活用水依托塔中镇。
运营期为无人值守场站，无生产及生活用水。


	项目组成及规模
	（2）排水
施工期管线试压废水泼洒抑尘，生活污水依托塔中镇处理。
运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
6 主要原辅材料

本项目运营期原辅材料消耗主要为真空加热炉使用的天然气，为中古582集油站油气分离系统分离出的天然气，燃料气低位发热值为31.48MJ/m3。天然气消耗情况见表2-7，其组分见表2-8。
表2-7         本项目燃料气用量情况一览表

用气单元

小时用气量（m3/h）

折合满负荷

日运行时间（h）

运行天数（d）

年用量（万m3/a）

1座315kW真空加热炉

40
16

300

19.2
注：加热炉实际24h运行，运行负荷根据采出液温度自动控制，折合满负荷日运行16h。
表2-8             燃料气组分一览表
组分
C1
C2
C3
C4
C5
C6及以上
N2
硫化氢（mg/m3）
总硫（mg/m3）
热值（MJ/m3）

摩尔分数,%
80.1
2.69
1.20
0.975
0.478
0.20614
14.3
＜0.1
≤20
31.48
7 硫平衡
本项目井场硫化氢浓度相对较高，硫化氢含量0.1178～0.73（mol/mol,%），折算质量占比1.28%，井场天然气产生量为1277.5万m3/a（3.5万m3/d），则天然气中硫化氢含量最高为114.5447t/a（硫含量最高为107.8068t/a）。天然气中的硫一小部分在井口以无组织废气硫化氢（硫化氢0.008t/a中硫含量为0.0077t/a）的形式释放，剩余部分全部进入中古582集油站。硫平衡图如下。
[image: image10]
图2-1       本项目井场硫平衡图   单位：t/a

8 依托工程

（1）中古582集油站


	项目组成及规模
	中古582集油站于2018年建成投产，有1座抗硫多相流分离器（GLCC），1座抗硫高压分离器，1座抗硫闪蒸罐，1座抗硫缓冲罐，3具50m³高架罐，1座水封罐，1座加药橇，2台外输泵，1套放空地火炬系统。单井来液进入中古582集油站计量后，进入高压分离器进行气液分离，分离出的高压气进入中古582集输管线外输，经TZ26-2H集气站进入62高压集气管线输至塔二联进行处理。液相进入抗硫闪蒸罐进行分离，分离出的微量天然气进入放空系统，液相进入缓冲罐缓冲，缓冲罐液相出口进入外输泵外输。

中古582集油站计量阀组共有7个接头，在运2个，间歇使用3个，（停产1个），预留1个。本项目新建中古58CH接入预留的1个计量阀组。

（2）塔二联合站

塔二联合站于2008年取得环评批复（巴环控函〔2008〕26号），2011年完成了验收（巴环验字〔2011〕35号），并取得巴音郭楞蒙古自治州生态环境局颁发的排污许可证（编号：9165280071554911XG028V，有效期：2023-04-01至2028-03-31），塔二联合站位于且末县，距本项目约50km，并建有完善采出液集输管网，塔二联合站是一座集油、气、水、电于一体的综合处理站。塔二联合站天然气处理采用MDEA脱硫乙二醇+丙烷制冷工艺，油处理采用三相分离+气提脱硫工艺，污水处理采用“沉降-除油-过滤”的污水处理工艺。采出水处理系统设计处理规模为400m3/d，处理后用于回注，目前运行规模360m3/d，塔二联合站富余采出水处理量为40m3/d。

根据项目预测开发指标，中古58CH井采出水平均为2190t/a，本项目采出水产生量合计为6m3/d，目前现有工程采出水送至塔二联合站处理，项目实施后采出水水质与现状基本不发生变化，依托可行。

（3）哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站
哈拉哈塘油田钻试修废弃物环保处理站位于沙雅县东北部，于2016年11月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复(新环函〔2016〕1626号)，并于2020年5月4日塔里木油田分公司通过自主验收。设计处理规模300m3/d，采用“涡凹气浮+溶气气浮+多介质过滤+袋式过滤”工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中的回注水质指标要求，用于哈拉哈塘油田油层回注用水。目前运行规模250m3/d，剩余废水处理规模50m3/d。

本项目井下作业废水产生量为186t/a（1.86m3/d，井下作业时间以100天计），小于哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站剩余废水处理规模，依托可行。


	总平面及现场布置
	1.工程布局情况
本项目位于巴州且末县塔中Ⅰ号气田内。现有采气树位于井场中部，采气树东北部紧邻工艺设备区，井场东南角为设备间。根据现场调查，井场周边及新建燃料气管线周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、文物保护单位等环境敏感点，同时管线敷设区域基本无植被覆盖，不占用野生保护植被。平面布置图见附图4。
2.施工布置情况

本项目不单独设置施工营地，施工人员依托塔中镇；施工期间利用现有油田道路作为保通道路，路况良好；本项目不设取、弃土场，施工土方全部用于井场平整；施工单位指派专人负责施工废料和生活垃圾等收集及转运工作，不在施工场地堆存。


	施工方案
	一、施工期工艺流程

本项目施工期包括井场工程和管线工程。

（1）井场工程
本项目建设采气井场1座，在现有中古58井场进行改建，井场设备安装首先需对新增占地区域进行场地平整，将真空加热炉、燃气调压计量撬、放空与计量阀组撬、放空池火炬及点火撬拉运至中古58CH井场进行安装调试。
施工期废气污染源主要为施工机械及车辆尾气、设备及建筑材料等运输和装卸时产生的扬尘，施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格环保的燃料，减少车辆废气的产生。废水污染源主要为施工人员产生的少量生活污水，依托塔中镇生活污水处理装置处理。噪声污染源为施工机械及车辆产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声。固体废物主要为施工废料及施工人员产生的少量生活垃圾，施工废料送周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。
（2）管线工程
本项目燃料气管线采用地面敷设，管线整体贴地面敷设，沿途采用地锚进行固定（间隔20m设一个）。管道敷设主要施工内容包括施工准备、管道连接与试压、连头、配套设备安装、收尾工序等。
管线工程施工阶段工艺流程见图2-2。

[image: image11]
图2-2     管线工程施工阶段工艺流程图

①施工准备

施工前需对场地进行平整，施工车辆、施工设备及施工材料均置于临时占地范围内。施工车辆施工期间可依托已有道路进行作业，沿设计的管线走向设置宽度约12m的作业带。
②管道连接与试压
项目管道采用焊接方式，连接完成后进行吹扫，吹扫介质采用压缩空气，吹扫完成后进行注水试压。试压介质采用中性洁净水，试压完成后用于洒水抑尘。

③井场配套设备安装及连头

将配套设备和井场设备拉运至井场，并完成安装工作。管线施工完成后在井场将管线与配套阀门连接，并安装辅助设施，管线与站内阀组连接。

④收尾工作
收尾工作包括场地平整和临时场地恢复。在管线沿线设置管道标识、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。


	施工方案
	管线施工过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气及焊接烟气，土方开挖和倾卸时产生的扬尘，通过控制倾卸高度减少扬尘产生，同时采取洒水抑尘措施，运输车辆采取减速慢行和苫盖措施，机械、车辆定期检修，选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生；噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；废水污染源主要为试压废水、生活污水，其中试压废水洒水抑尘，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理；固体废物为场地平整产生的土方和生活垃圾，施工土方用于场地平整，生活垃圾集中收集后拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

（3）土石方

本项目井场土地平整共开挖土方300m3，开挖土方全部用于井场平整，管线工程土地平整开挖土方为870m3，开挖土方全部用于场地平整。本项目挖方量共计1170m3，填方量1170m3，无借方，无弃方。本项目土石方平衡见下表2-9。

表2-9                  土石方平衡表                     单位：m3
工程内容

挖方

填方

借方

弃方

井场工程
300
300
0

0

管线工程
870
870
0
0

合计

1170
1170
0
0

4 施工时序

集输工程包括井场工程及管线工程两部分，井场工程与管线工程同时施工，施工进度见表2-10。
表2-10                  项目工程施工进度表
项目组成

工程内容

时间

井场工程
土地平整、设备安装
60d（井场工程约60d，管线工程约30d）
管线工程
管线试压、连头
5 工程建设所用施工设备
工程建设所需设备设施情况见表2-11。

表2-11                     施工所用设备一览表

设备或部件名称

规格型号

数量

单位

挖掘机

—

1

辆

吊机

--
1

套



	其他
	本项目不涉及比选方案，本次评价将运营期、退役期、非正常排放有关内容描述如下：

一、运营期工艺流程

本项目工艺流程主要包括油气开采、集输及井下作业。

（1）油气开采
根据塔中Ⅰ号气田目前生产情况、油气藏性质和配产情况，选择采气方式为利用地层天然能量自喷开采。
（2）油气集输

本项目建设采气井场1座（中古58CH），在现有中古58井场进行改建，井场采用二级节流+气液混输工艺，通过井口模块一级节流，经燃气真空加热炉加热出口节流阀完成二级节流，井口天然气经加热节流后通过现有采气管道输送至中古582集油站。采气管线采用密闭输送，减少输送过程中废气的产生和排放。真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料。

（3）井下作业
井下作业主要包括压裂、酸化、洗井、修井、清蜡、除砂等。其中压裂是通过给井下的油气层注入高压水泥浆或化学溶液，使油气层破裂，增加油气藏孔隙度和渗透率，提高油气产量，酸化是通过酸化压裂液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内的堵塞物进行溶解或溶蚀作用，以提高地层孔隙、裂缝的渗透性。洗井、修井、清蜡和除砂作业均是在采气井使用一段时间后，因腐蚀、结垢、机具磨损和损坏等所采取的工艺措施。修井时一般需要将油管全部拔出，以便更换损坏的油管和机具；洗井采用活动洗井车密闭洗井。

工艺流程见图2-3。
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图2-3       集输工艺流程图
油气开采及集输过程中废气污染源主要为采气井场无组织废气（G1）和真空加热炉烟气（G2），井场采取密闭集输工艺减少无组织废气排放，真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料；废水污染源主要为采出水（W1）和井下作业废水（W2），其中采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层；噪声污染源主要为采气树（N1）、真空加热炉（N2）运行


	其他
	产生的噪声，采取低噪声设备、基础减振的降噪措施；固废污染源主要为油气开采、集输、井下作业产生的落地油（S1）、井下作业产生的废防渗材料（S2），属于危险废物，井场内不暂存，收集后暂存于塔中采油气管理区现有危险废物贮存库内，由有危废处置资质单位接收运输处置。
表2-12       本项目运营期污染源及治理措施一览表

类别

序号

污染源

主要污染物

产生特点

治理措施

废气

G1

井场无组织废气
非甲烷总烃、硫化氢
连续
管道密闭输送
G2
真空加热炉烟气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、非甲烷总烃
连续
采用净化后的天然气作为燃料
废水

W1
采出水

石油类、SS
连续
随采出液一起最终进入塔二联处理达标后回注地层

W2
井下作业废水

pH、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体
间歇
采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层
噪声

N1
采气树
LA(r)
连续

选用低噪声设备、基础减振
N2
真空加热炉
连续

固废

S1
落地油

含油废物

间歇

委托有资质单位接收处置

S2
废防渗材料

含油废物

二、退役期工艺流程

随着天然气开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。

首先采用清水清洗注水通道，然后将固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固化，完成封层和封井。由于清洗后井筒中仍存在被油污、垢体和泥沙堵塞的区域，使固化堵剂和水泥浆无法进入这些区域，但是由于固化堵剂具有优良的胶结性能，且在凝固的过程中存在膨胀性，使该区域的堵塞物被挤压得更结实且能与固化堵剂胶合在一起，完成井筒的封固，使得地层的水在此井筒中无法形成窜流，达到了封井的目的。

完成封井后，拆除井口装置；将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，清除各种固体废物。然后根据周边区域的自然现状对其进行植被恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。

退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固体废物主要为封井过程中产生的废弃管道、建筑垃圾等，建筑垃圾、废弃燃料气管线委托周边工业固废填埋场合规处置。废弃采气管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空


	其他
	干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

三、非正常排放
非正常生产排放包括设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

本项目油气集输过程中，若井口压力过高，此时利用防喷器迅速封闭井口，打开放喷管线阀门泄压，采出液通过放喷管线直接进入放喷池，事故放喷一般时间较短。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境
1.1 主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

本项目位于巴州且末县西北部、塔中Ⅰ号气田内，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域（农产品主产区）。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域（农产品主产区）功能定位：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

本项目主要建设井场和燃料气管线，工程位于巴州且末县塔克拉玛干沙漠腹地，不占用农田区域，不会对区域农产品生产产生影响；同时工程施工过程中严格控制施工占地，井场建设和管线敷设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响，运营期采取完善相应的污染防治措施，污染物均可达标排放。综上所述，本项目与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调，符合主体功能区划。

1.2 生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区原环境保护局2003年9月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1             工程区生态功能区划

生态功能分区单元
主要生态服务功能
主要生态环境问题

主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护目标
主要发展

方向

生态区
生态

亚区
生态
功能区
塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区
塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠敏感生态亚区

塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区

沙漠景观、风沙源地、油气资源

风沙威胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染

生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹

加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游




	生态环境现状
	由表3-1可知，本项目位于“塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区”，主要服务功能为“沙漠景观、风沙源地、油气资源”，主要发展方向为“加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游”。本项目为油气资源开发项目，符合区域主体发展方向。
2 生态环境调查与评价

2.1 生态环境调查与评价

项目所在区域属干旱区典型的沙生动、植物分布区。该区地表基本无植被分布，动物区系属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔克拉玛干荒漠省。土壤类型分布均为风沙土，地表土壤成土母质主要为风积物，无发育层次，只有干沙层和湿沙层之分。流动性风沙土养分含量极低，盐分含量轻微，组成以细沙颗粒为主，确定生态环境现状调查范围为井场周围50m范围，管线中心线两侧300m。

2.2 植被现状调查

调查范围内地表基本无植被生长，为裸地。在一些沙丘间的低洼地或者地下水出露的地方有零星的梭梭分布。植被覆盖度不足1%。

2.3 土壤现状调查与评价

调查范围内气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。因风蚀风积作用的交替进行，使土壤发育处于不断的复幼状况下，加之植被稀疏生物作用微弱，有机物质积累很少，成土过程十分微弱，剖面层次分化不明显，因此风沙土在很大程度上只具有风积沙沉积物岩性特征而缺乏其他的诊断层和诊断特征。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。本区域土壤类型以流动风沙土为主。

2.4 动物现状调查与评价

调查范围内无大型野生动物活动轨迹，评价区野生动物种类为不依赖水源，仅靠食物中的代谢水即可维持生命的物种，如沙鼠类、跳鼠类及具有迁飞能力的鸟类。

2.5 水土流失现状调查

项目区水土流失形式以风蚀为主，随着近年来天然气开采规模的扩大也造成一定程度的人为侵蚀。项目区域多为新月型活动沙丘，地形起伏大，工程区自然环境恶劣，属于无人荒漠区，地形影响地表形成大小不等，断续或连片的沙丘，地貌多属流动沙丘地貌。地下水埋藏较深，土壤基本上为风积沙土。除油田作业区及沙漠石油主干道两侧人工种植的防沙固沙绿化带之外，周围其他沙丘地带，地表基本无植被分布，在一些沙丘间的低洼地或者地下水出露的地方有零星的植被分布。植被覆盖度不足1%。


	生态环境现状
	项目区年均降水量为25.1mm，蒸发量为2563.8mm。区域内主导风向为东北风，大风多出现在4～6月，每年风沙浮尘天气约为180天左右，年均大风日数为15天，年均沙尘暴日数为18天，年均风速为2.35m/s，最大风速达21m/s，造成地表沙丘不断移动，形成广泛分布的流动和半流动沙丘，属于极强度风力侵蚀区，工程区综合侵蚀模数为15000t/km2.a。
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程属北方风沙区，且属极强度风力侵蚀区，土壤侵蚀模数容许值确定为6000t/km2·a。
2.6 生态敏感区调查

本项目南距且末县土地沙化生态保护红线区59.3km；本项目施工区域、占地区域及道路周边无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

2.7 主要生态问题调查

项目评价区域降水量少，基本无植被，干旱是生态环境的主要特征，生态环境较为脆弱。区域主要存在的生态问题为土地沙漠化。

3 环境质量现状监测与评价

3.1 环境空气质量现状评价

3.1.1 基本污染物环境质量现状数据

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集巴州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3-2所示。

表3-2        区域环境空气质量现状评价一览表 

污染物
年评价指标
评价标准

（μg/m3）
现状浓度

（μg/m3）
占标率

（%）
达标

情况
PM10
年平均质量浓度
60
74
123.3
超标
PM2.5
年平均质量浓度
30
26
86.7
达标
SO2
年平均质量浓度
60
5
8.3

达标
NO2
年平均质量浓度
40
23
57.5

达标
CO
日均值第95百分位浓度
4000
900
22.5

达标
O3
日最大8小时平均第90百分位浓度
160
121
75.6

达标
由上表可知，工程所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，即工程所在区域为不达标区。根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别
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	化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后塔里木油田分公司应不断强化大气污染源防治措施。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃及硫化氢，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）均未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。

3.2 地表水质量现状
本项目评价范围内不涉及地表水。运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，废水处理后进行回注且无废水直接排入地表水体，因此本工程可不开展区域污染源调查及现状监测。
3.3 地下水质量现状监测及评价

根据地下水监测结果，各监测点中监测因子除硫酸根、氯离子、氟化物、溶解性总固体、总硬度超标外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。具体见地下水环境影响专项评价。

3.4 声环境质量现状监测及评价

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，井场外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。

为了说明井场声环境质量现状，本次在现有井场进行厂界噪声监测。

3.4.1 声环境质量现状监测

（1）监测点布设

在现有中古58井场四周场界各布设1个监测点位，共设4个监测点。具体布置情况见表3-3。
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	表3-3            噪声监测布置情况一览表

序号

名称

监测点位置

监测因子
1#

中古58井场东场界
距地面高度1.2m以上
LAeq，T
2#
中古58井场南场界
距地面高度1.2m以上

3#
中古58井场西场界
距地面高度1.2m以上

4#
中古58井场北场界
距地面高度1.2m以上

（2）监测因子

等效连续A声级。

（3）监测时间及频率

2026年6月9日，昼间、夜间各监测一次。昼间监测时段为8:00～24:00，夜间监测时段为24:00～次日08:00，每次噪声监测时间不少于1分钟。

（4）监测方法

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的规定进行。

3.4.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（2）声环境现状监测及评价结果

噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表3-4。

表3-4          声环境质量现状监测及评价结果一览表        单位：dB（A）

序号

监测点位置

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

1

东场界

44
60

达标

39
50

达标

2

南场界

44
60

达标

40
50

达标

3

西场界

44
60

达标

39
50

达标

4

北场界

43
60

达标

38
50

达标

由上表可知，现有井场厂界噪声监测值昼间为43～44dB（A），夜间为38～40dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。

3.5土壤环境现状监测与评价

3.5.1 土壤环境现状监测
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	（1）监测点位

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求，工程所在区域不属于土壤酸化碱化盐化地区，按照污染影响型项目考虑。根据项目位置和HJ964-2018布点要求，本评价在占地范围内设置3个表层样点；土壤类型均为风沙土。土壤监测布点符合HJ964-2018、HJ349-2023中污染影响型项目布点要求。

（2）监测项目

本项目监测点监测因子见表3-5。

表3-5            监测点位及监测因子一览表

分类

序号

采样区名称

采样层位

监测因子

占地范围内
1

中古58CH井井口处

表层样
0.2m
砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、全盐量共计48项因子
2
中古58CH井放喷池处

表层样

0.2m

pH、全盐量、石油烃（C10-C40）

3
中古58CH井工艺设备区

表层样

0.2m

（3）监测时间及频率

监测采样时间为2026年6月9日，采样一次。

（4）采样方法

采集表层样0.2m。

（5）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关要求进行。
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	3.5.2 土壤环境质量现状评价

（1）评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

      Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；土壤盐化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D表D.1中干旱、半荒漠和荒漠地区土壤盐化分级标准；土壤酸化、碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录D表D.2土壤酸化、碱化分级标准。

（3）土壤环境现状监测结果与评价

本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-6。

表3-6        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

中古58CH井井口处
监测点

监测因子
中古58CH井井口处
18cm
18cm
pH

—

监测值

8.20

砷

筛选值

60

监测值

1.2

标准指数

--
标准指数

0.02
镉

筛选值

65

监测值

未检出
铬（六价）

筛选值

5.7

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
铜

筛选值

18000

监测值

13.8

铅

筛选值

800

监测值

10

标准指数

0.0008
标准指数

0.0125
汞

筛选值

38

监测值

0.092

镍

筛选值

900

监测值

13

标准指数

0.0024
标准指数

0.0144
四氯化碳

筛选值

2.8

监测值

未检出
氯仿

筛选值

0.9

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
氯甲烷

筛选值

37

监测值

未检出
1，1-二氯

乙烷

筛选值

9

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2-二氯

乙烷

筛选值

5

监测值

未检出
1，1-二氯

乙烯

筛选值

66

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
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	续表3-6        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

中古58CH井井口处
监测点

监测因子
中古58CH井井口处
18cm
18cm
顺-1，2-二氯乙烯

筛选值

596

监测值

未检出
反-1，2-二氯乙烯

筛选值

54

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
二氯甲烷

筛选值

616

监测值

未检出
1，2-二氯丙烷

筛选值

5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，1，1，2-四氯乙烷

筛选值

10

监测值

未检出
1，1，2，2-四氯乙烷

筛选值

6.8

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
四氯乙烯

筛选值

53

监测值

未检出
1，1，1-三氯乙烷

筛选值

840

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，1，2-三氯乙烷

筛选值

2.8

监测值

未检出
三氯乙烯

筛选值

2.8

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2，3-三氯丙烷

筛选值

0.5

监测值

未检出
氯乙烯

筛选值

0.43

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯

筛选值

4

监测值

未检出
氯苯

筛选值

270

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
1，2-二氯苯

筛选值

560

监测值

未检出
1，4-二氯苯

筛选值

20

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
乙苯

筛选值

28

监测值

未检出
苯乙烯

筛选值

1290

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
甲苯

筛选值

1200

监测值

未检出
间二甲苯+对二甲苯

筛选值

570

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
邻二甲苯

筛选值

640

监测值

未检出
硝基苯

筛选值

76

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯胺

筛选值

260

监测值

未检出
2-氯酚

筛选值

2256

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯并〔a〕蒽

筛选值

15

监测值

未检出
苯并〔a〕芘

筛选值

1.5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
苯并〔b〕荧蒽

筛选值

15

监测值

未检出
苯并〔k〕荧蒽

筛选值

151

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
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	续表3-6        土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg（pH值除外）
         监测点

监测因子

中古58CH井井口处
监测点

监测因子
中古58CH井井口处
18cm
18cm
䓛

筛选值

1293

监测值

未检出
二苯并〔a，h〕蒽

筛选值

1.5

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
茚并（1，2，3-c，d）芘

筛选值

15

监测值

未检出
萘

筛选值

70

监测值

未检出
标准指数

--
标准指数

--
石油烃（C10-C40）

筛选值

4500

监测值

21

全盐量（g/kg）

--

监测值

1.6

标准指数

0.0047
标准指数

未盐化
检测项目

中古58CH井放喷池处
中古58CH井工艺设备区
采样深度

17cm
19cm
石油烃（C10-C40）

监测值

24
27
筛选值

4500
4500
标准指数

0.0053
0.006
全盐量（g/kg）

监测值

1.7
1.8
标准指数

未盐化
未盐化
pH

监测值

8.22
8.20
由上表分析可知，占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值，同时占地范围内各监测点土壤属于未盐化，无酸化或碱化。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	中古58CH井集输工程为塔中Ⅰ号气田的改扩建项目，本次对塔中Ⅰ号气田进行回顾。本项目将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，因此将中古58井场作为现有工程进行分析，将中古58CH井作为同步工程进行分析。
1 区块回顾

1.1 区块概况

塔中Ⅰ号气田东西长220km，南北宽2～30km，面积9344.4km2，油气储量面积2479.09km2，资源储量气7163.92×108m3，油43021.27×104t。根据气藏地质特征及开发状况，自东向西划分为三个区—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区，其中Ⅰ区面积3927km2，储量面积478km2、天然气1538.73×108m3、石油11993.51×104t，油气当量2.43×108t；Ⅱ区面积4369.4km2，储量面积1733.2km2、天然气5393.2×108m3、石油26950.3×104t，油气当量6.99×108t；Ⅲ区面积1048km2，储量面积 267.89km2、天然气 231.99×108m3、石油 4077.46×104t，油气当量0.59×108t。塔中采油气管理区负责整个塔中Ⅰ号气田的油气开发、产能建设等工作。
1.2 环保手续执行情况

塔中Ⅰ号气田环保手续履行情况见表3-7。
表3-7    塔中Ⅰ号气田环保手续履行情况一览表

序号
类别
项目名称
环评文件

验收文件

审批部门

文号

审批日期

审批部门

文号

审批日期

1

环评手续

塔中Ⅰ号气田开发试验区10亿方试采地面建设工程

原巴州环境保护局

巴环控函〔2008〕26号

2008年1月24日
原巴州环境保护局
巴环验字〔2011〕35号

2011年11月22日
中古58井钻井工程
原巴州环境保护局
巴环评价函〔2016〕167号
2016年6月23日
2020年6月完成自主验收
塔中Ⅰ号气田中古58区块试采地面工程建设项目

原巴州环境保护局
巴环评价函〔2018〕120号
2018年6月9日

2019年6月完成自主验收
塔中Ⅰ号气田Ⅰ区-Ⅱ区初步开发方案项目(巴州)

巴州生态环境局

巴生环评价函〔2019〕2号

2019年2月25日
尚未验收
塔中Ⅰ号气田Ⅰ+Ⅱ区开发调整方案
新疆维吾尔自治区生态环境厅
新环审〔2021〕181号
2021年11月2日
尚未验收
塔中I号气田中古58东部井区开发方案（ZG58-H4等四口井产能开发项目）

巴州生态环境局
巴环评价函〔2024〕98号

 2024年5月16日

尚未验收
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	续表3-7   塔中Ⅰ号气田开发现状环保手续履行情况一览表

序号

类别

项目名称

环评文件

验收文件

审批部门

文号

审批日期

审批部门

文号

审批日期

2

环境风险应急预案

塔中第二联合站突发环境事件应急预案
编制完成《塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第二联合站突发环境事件应急预案》并于2025年1月22日完成备案工作（备案编号652800-2025-02-L）
3

排污许可执行情况

塔中采油气管理区

塔里木油田分公司塔中采油气管理区(第一联合站综合服务部)取得排污许可简化管理（编号9165280071554911XG011U）

塔里木油田分公司塔中采油气管理区(第二联合站)取得排污许可简化管理（编号9165280071554911XG028V）
塔里木油田分公司塔中采油气管理区(第一采油气作业区东部系统)取得排污许可登记（编号9165280071554911XG079W）

塔里木油田分公司塔中采油气管理区(第一采油气作业区东部试采系统)取得排污许可登记（编号9165280071554911XG080X）
4

环境影响后评价开展情况

塔中采油气管理区塔中油气田环境影响后评价报告书

编制完成《塔中采油气管理区塔中油气田环境影响后评价报告书》并于2021年3月15日完成新疆维吾尔自治区生态环境厅备案工作（新环环评函〔2021〕219号）
1.3 环保措施落实情况调查
（1）生态保护措施回顾

①永久占地情况

根据现场调查情况，油气田的道路地面均进行了硬化处理，井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，站场（计转站等）有护栏围护，站场内地表均采用了水泥硬化处理，站场外均有人工绿化种植植被。油气田内部永久占地范围的植被完全清除。

②临时占地情况

临时占地主要是修建道路、敷设管线、井场施工时占用的土地。油气田位于塔里木盆地，极端的干旱和强烈蒸发，植被恢复缓慢。

a.井场临时占地的恢复情况 

本次评价就井场占地类型、井场平整情况和井场附近植被状况进行了调查。

井场施工期临时占地均为油田开发规划用地，所占土地完钻后进行了迹地清理和平整。

b.道路和管线

油田公路和管线建设对植被的影响主要是通过施工机械、施工人员对地表的践踏、碾压、开挖，改变了土壤坚实度的同时，损伤和破坏了植被。施工结束后，植被可以不同程度地进行恢复。

施工结束后管沟回填，除管廊上方覆土高于地表外，管线两侧施工迹地基本恢复平整，对周围植被和地表的影响不大。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，没有车辆乱碾乱
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	轧的情况发生，没有随意开设便道，尽量减少和避免对项目区域地表的扰动和破坏。
根据现场调查，井场严格控制占地，在永久性占地范围内进行砾石铺垫处理。在流动沙丘地带及荒漠地带在埋地敷设管线上方铺设了草方格（1m×1m）。

（2）污染物达标情况

根据验收监测及企业自行监测数据，现有井场四周厂界无组织废气中非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准限值要求；现有井场四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

现有井场现场踏勘期间，无历史遗留废弃物产生，结合塔中采油气管理区现场工作人员反馈，井场产生的落地油、废防渗材料均妥善处置，定期委托有资质单位接收处置，未发生随意丢弃现象。危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，严格执行《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。

1.4 塔中Ⅰ号气田污染物排放情况
根据塔中采油气管理区后评价及例行监测进行的污染源监测，环境影响评价及竣工环境保护验收调查报告、监测结果分析及验收结论，同时结合现场踏勘情况及污染物排放量核算，塔中Ⅰ号气田现有污染物年排放情况见表3-8。
表3-8    塔中Ⅰ号气田污染物排放情况一览表        单位：t/a

类别

废气

废水

固废

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

非甲烷总烃

硫化氢

塔中Ⅰ号气田现有污染物排放量

0.087
0.098
1.747
5.45
0.323
0

0

1.5 存在环保问题及整改措施

根据评价期间及现状调查结果以及现行法律法规文件要求，塔中Ⅰ号气田内现有完钻井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井场规范。具体存在的问题如下：

（1）重点站场、储罐、装卸区密封点的VOCS的控制和管理措施不够完善；

（2）信息公开不够规范。
整改方案：

目前存在的问题已纳入塔中采油气管理区2025年度～2026年度整改计划中，已落实到具体的责任部门，并明确了资金来源。建议整改方案如下：
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	（1）按照国家、地方环保法规、标准，开展VOCS排放的日常监测工作，并保证相关监测数据的完整性和有效性；
（2）健全环境信息公开制度。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境令第24号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等进行企业相关信息公开。

2 现有工程
2.1 现有工程概况
（1）基本情况
现有工程基本情况见表3-9。
表3-9        现有老井基本情况一览表

序号

名称
井口坐标
接入集油站

接入联合站

管线长度

管线运行情况

1

中古58井
E84°17′44.238″

N38°41′59.216″
中古582集油站
塔二联合站
5.95km
可满足生产需求
（2）现有老井工艺流程

中古58井场采用气液混输工艺，采出液通过井口模块一级节流后通过采气管道输送至中古582集油站，最终输送至塔二联合站进行处理。

（3）现有老井主要设备

表3-10        现有老井主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1

采气树
—

座

1

2.2 现有工程环保手续执行情况
现有中古58井场环保手续执行情况见表
表3-11        工程环评及验收情况一览表

序号

建设项目名称

环评文件

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1
中古58井钻井工程

原巴州环境保护局
巴环评价函〔2016〕167号
2016年6月23日
2020年6月完成自主验收
本项目属于塔里木油田分公司塔中采油气管理区管理，目前塔里木油田分公司塔中采油气管理区完成了排污许可和排污登记。根据现场踏勘情况，现有井场已按环评及批复要
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	求完成自主验收。
2.3 现有工程污染物达标情况
根据现场调查，现有中古58井已停采。
2.4 现有工程污染物年排放量
根据现场调查，现有中古58井已停采，不涉及现有污染物排放量。
2.5 现有工程环境问题及“以新带老”改进意见
根据现场调查，现有工程存在的环保问题主要为草方格出现破损的情况。

整改方案：进一步加强油田生态恢复工作，针对防沙治沙、水土保持措施，尤其是固沙草方格加强巡查，发现破损缺失，及时修补。
3 同步工程
3.1 基本情况
同步工程基本概况见表3-12。

表3-12        同步工程基本概况一览表
名称
中古58CH井

位置

且末县

设计井深

5836.98m（斜深）
目的层

奥陶系良里塔格组

完钻原则

钻至目的层

完井形式

裸眼完井

井场布置

修建钻井平台、岩屑池（1座，1000m3）、应急池（1座，100m3）、放喷池（2座，单个容积100m3）、生活污水池（3座，单个容积100m3）等设施，撬装设施主要为活动房、泥浆罐（4个，60m3/个）、泥浆循环罐（10个，71m3/个）、生活水罐（1个，18m3）、生产水罐（5个，60m3/个）、泥浆泵、柴油罐（3个，45m3/个）、凝析油罐（4个，40m3/个）、发电机等
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图3-1           中古58CH井井身结构图

3.2 三同时执行情况
目前《中古58CH井、中古58-H10井钻井工程（勘探井）环境影响报告表》已上报巴州生态环境局，尚未批复。
3.3 工艺流程及产排污节点
根据《中古58CH井、中古58-H10井钻井工程（勘探井）环境影响报告表》，钻井工程包括钻前工程（进场道路、井场平整、井场建设）、钻井工程（设备搬运及安装、钻井、油气测试）、钻后工程等。
钻井及完井工程工艺流程简述：钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。采用ZJ70及以上钻机，中古58CH井在原中古58井四开基础上采用侧一开井身结构，设计井深5836.98m（斜深），目的层为奥陶系良里塔格组。
根据环评报告进行产污节点识别，废气污染源主要为施工扬尘、柴油机燃料燃烧废气、储油罐挥发性有机废气、油气测试废气等，其中采取洒水、减速行驶等措施控制扬尘产生，柴油发电机采用标准柴油。油气测试期间天然气通过放喷管线燃烧后放空，加强放喷管线、
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	放喷池的运营维护，定期检查气体燃烧放空设备，确保天然气充分燃烧，减少污染物的产生。废水污染源主要为钻井废水、酸化压裂废水和生活污水，其中钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行固液分离，分离后的液体回用于钻井液配制，不外排，其中酸化压裂返排液运至塔里木油田钻试修废弃物环保处理站（塔中区块）处置达到回注水标准。生活污水池采用“撬装钢板式”暂存，定期拉运至塔一联生活基地生活污水处理系统处理。噪声污染源主要为柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车噪声等，采取为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础。固体废物主要为泥浆、岩屑、含油废物（危险废物，HW08 071-001-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废防渗材料（危险废物，HW08 900-249-08）、废机油（危险废物，HW08 900-217-08）、废弃的含油手套、抹布、生活垃圾，其中岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配置，废弃泥浆及非磺化岩屑经干化满足DB65/T 3997-2017标准后用于铺垫油区内的井场或道路；磺化岩屑转运至就近环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置，各项指标满足DB65/T3997-2017中综合利用污染物限值要求，同时达到同时岩屑中的含油率可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值要求（含油率＜0.45%）后，还原土用于铺垫油区内的井场及道路。若检测不达标，则继续处理直至达标，机械设备废油（HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（HW49 900-047-49）、废防渗材料（HW08 900-249-08）、落地油（HW08 071-001-08）等危险废物在危废暂存间暂存，定期交由有处理资质的单位接收妥善处置，生活垃圾集中分类收集，定期送至就近固废填埋场填埋处理。
4 三本账
本项目实施后“三本账”的排放情况见表3-13。
表3-13       本项目实施后“三本账”的排放情况一览表   单位：t/a
类别
废气
废水
固废
颗粒物
二氧化硫

氮氧化物
非甲烷总烃
硫化氢

现有区块排放量
0.087
0.098

1.747
5.45
0.323
0
0
现有工程排放量
0
0
0
0
0
0
0
本项目新增排放量
0.018
0.008
0.305
0.106
0.008
0
0
以新带老削减量
0
0
0
0
0

0
0
本项目实施后排放量
0.105

0.106

2.052

5.556

0.331
0
0
本项目实施后增减量
+0.018
+0.008
+0.305
+0.106
+0.008
0
0



	生态环境保护目标
	本项目场界外2500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，不再设置大气环境保护目标；本项目周边无地表水体，不再设置地表水保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；工程场界外200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；工程占地外50m和管线两侧200m范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不再设置土壤环境保护目标；本项目井场周围50m范围，管线中心线两侧300m范围内不存在国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不再设置生态保护目标；将区域大气环境和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。环境保护目标见表3-14至3-15。

表3-14        地下水环境保护目标一览表

编号

名称

与项目位置关系

供水人口（人）
井深

（m）
备注

功能要求

备 注

方位

距离（m）
G1

评价范围内潜水含水层

--

--

--

--

--

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

不对地下水产生污染影响

表3-15          环境风险保护目标一览表

类别
环境敏感特征
环境空气
站场周边5km范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离/m
属性
人口数
1
无
--
--
--
--
站场周边500m范围内人口数小计

--
站场周边5km范围内人口数小计

--
采气管道周边200m范围内
序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数
1
无
--
--
--
--

每公里管段人口数（最大）
--
大气环境敏感程度E值

E3

地表水

序号

受纳水体名称
排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

1

无

--

--

地表水环境敏感程度E值

E3
类别
序号
环境敏感区名称
环境敏感
特征
水质目标
包气带防污
性能
与下游厂界距离（m）
地下水
1
评价范围内潜水含水层
G3
Ⅲ类
D1
--
地下水环境敏感程度E值
E2



	评价

标准
	（1）环境质量标准

环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准；硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10µg/m3的标准；

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。
（2）污染物排放标准

废气：施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；运营期真空加热炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级标准要求（1.42kg/h），运营期井场厂界无组织排放非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求中相应限值，井场无组织排放硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新扩改建项目二级标准。

废水：运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理，处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准后回注地层。
噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中相应限值；运营期井场边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（3）控制标准

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

上述各标准的标准值见表3-16至表3-18。


	评价

标准
	表3-16         环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

空气

PM10
年平均
60
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

24小时平均
120
PM2.5
年平均

30
24小时平均

60
SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时

平均

160

μg/m3
1小时平均

200

非甲烷总烃

1小时平均

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

硫化氢

1小时平均

10
μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—
总硬度

≤450

mg/L

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

铁

≤0.3

锰

≤0.1
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	续表3-16             环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地下水
铜
≤1.0
mg/L

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
锌
≤1.0
铝
≤0.2
挥发性酚类

≤0.002

阴离子表面活性剂

≤0.3

耗氧量

≤3.0

氨氮

≤0.5

硫化物

≤0.02

钠

≤200

总大肠菌群

≤3

CFU/100mL

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类微生物

指标
菌落总数

≤100

CFU/mL
亚硝酸盐

≤1.0

mg/L
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒
≤0.01
镉
≤0.005
铬（六价）
≤0.05

铅
≤0.01
三氯甲烷

≤0.06

μg/L

四氯化碳

≤0.002

苯
≤0.01
甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002） Ⅲ类标准

声环境

Leq
昼间

60
dB（A）
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

夜间

50
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标准
	表3-17      建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险筛选值
单位

标准

1

砷

60

mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

2

镉
65

3

六价铬

5.7

4

铜
18000

5

铅

800

6

汞

38

7

镍
900

8

四氯化碳

2.8

9

氯仿
0.9

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷
9

12

1,2-二氯乙烷
5

13

1,1-二氯乙烯
66

14

顺1,2-二氯乙烯
596

15

反1,2-二氯乙烯
54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷
5

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

20

四氯乙烯
53

21

1,1,1-三氯乙烷
840

22

1,1,2-三氯乙烷
2.8

23

三氯乙烯
2.8

24

1,2,3-三氯丙烷
0.5

25

氯乙烯
0.43

26

苯

4

27

氯苯
270

28

1,2-二氯苯

560
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标准
	续表3-17          建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险

筛选值
单位

标准

29

1,4-二氯苯
20

mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

30

乙苯

28

31

苯乙烯
1290

32

甲苯

1200

33

间/对二甲苯

570

34

邻二甲苯

640

35

硝基苯

76

36

苯胺

260

37

2-氯酚

2256

38

苯并[a]蒽
15

39

苯并[a]芘
1.5

40

苯并[b]荧蒽
15

41

苯并[k]荧蒽
151

42

䓛
1293

43

二苯并[a,h]蒽
1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘
15

45

萘

70

46

石油烃（C10～C40）
4500

表3-18               污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

施工废气

颗粒物
1.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
HC（以非甲烷总烃计）
4.0
mg/m3
NOx
0.12
mg/m3
真空加热炉烟气

颗粒物
20
mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值
二氧化硫
50
氮氧化物
200
烟气黑度
≤1
林格曼黑度，级
非甲烷总烃
排放浓度
120
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准
8m排气筒排放速率
1.42
kg/h
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	续表3-18               污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

井场无组织废气

硫化氢

0.06

mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新扩改建项目二级标准

非甲烷总烃
4.0
mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中边界污染物控制要求

废水

采出水
注入前应对注入水进行处理，保证能注入注入层。当不同水源的水混合注入时，应首先进行室内评价，证实其相互之间以及与地层水之间配伍性好，对注入层无伤害。

《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）

井下作业废水

悬浮固体含量
≤35.0
mg/L
《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中表1第V类水质主要控制指标
悬浮物颗粒直径中值
≤5.5
μm
含油量
≤100
mg/L
平均腐蚀率
≤0.076
mm/a
施工噪声

Leq
昼间

70

dB（A）
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
夜间

55

厂界噪声

Leq
昼间

60

dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

夜间

50



	其他
	根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：VOCs、NOx。

废水污染物：COD、NH3-N。

（1）废气
①有组织排放

根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于印发〈自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（新环发〔2016〕126号）要求，废气污染物排放总量根据《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430锅炉产排污量核算系数手册及工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册中排放系数进行核算。


	其他
	表3-19      排放源统计调查产污核算方法和系数手册中排放系数

产品名称

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术

蒸汽/热水/其他
天然气

室燃炉

氮氧化物

千克/万立方米－原料

15.87（低氮燃烧－国内一般）②
--
锅炉类型

燃烧方式
燃料名称

污染物指标

单位

产污系数

燃气锅炉

室燃炉

天然气

非甲烷总烃

千克/万立方米－燃料

1.68
注：低氮燃烧－国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）～200mg/m3（@3.5%O2）。
315kW真空加热炉每小时燃气量为40m3，根据排污系数计算其污染物排放情况如下：

真空加热炉NOx排放量：40×4800×15.87/107=0.305t/a；

真空加热炉非甲烷总烃排放量：40×4800×1.68/107=0.032t/a。

②无组织废气

根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020），挥发性有机物（VOCs）是参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。本标准采用非甲烷总烃作为VOCs排放控制项目。根据计算，项目运营期井场无组织VOCs（即非甲烷总烃）排放量估算为0.074t/a。

（2）废水
本工程正常运行期间，采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理，处理后达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准后回注地层，无废水外排。因此建议不对废水污染物进行总量控制。

综上所述，本项目总量控制指标为：NOX 0.305t/a，VOCs 0.032t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态影响分析

1.1 生态影响分析

（1）项目占地影响分析

本项目建设采气井场1座（中古58CH井），主要将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，新增井场占地面积0.1hm2，为永久占地。
本项目新建1条0.2km的燃料气管线，新增管线占地面积0.21hm2，为临时占地。
上述占地类型均为裸地，地表无植被，工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。
（2）对植被的影响分析

本工程植被影响主要表现为临时性施工对植被的破坏影响，但由于本工程评价范围内地表无植被覆盖，工程的建设对植被影响较小。

（3）对野生动物的影响分析

施工期井场建设和管线施工对动物的影响方式主要包括管道建设迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰，这种影响是短暂的。施工过程可能对周围的野生动物造成惊吓和干扰，影响范围很小，且沙漠地区受工程影响的动物数量较少。项目区域陆生动物（主要为沙鼠、跳鼠等）均为常见物种，适应能力及迁徙能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移。随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

根据现场踏勘和走访调查，项目评价范围内无国家和新疆重点保护陆生动物，项目开发活动对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本工程对野生动物种群和数量影响较小。

（4）水土流失影响分析

本项目位于且末县，根据自治区水利厅《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），且末县不属于水土流失重点预防区和重点治理区。本项目井场建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。


	施工期生态环境影响分析
	本项目地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，因而不会产生明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻；本项目施工过程中开挖土方采取防尘网苫盖和洒水降尘等临时防护措施，通过采取以上措施后，工程产生的水土流失影响在可接受范围内。

本项目施工过程中采取防尘网苫盖、洒水降尘等临时防护措施。施工结束后，对临时占地及时进行土地平整。施工期引起的水土流失影响待施工结束后逐渐消失，运营期地表复原后，严格实施各项水土保持措施，不会造成新的水土流失。
（5）施工期防沙治沙分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的沙土抗侵蚀能力，施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，建设单位应确保项目占地范围内的防风固沙治理，施工过程中严禁超越施工场地。

2 施工废气影响分析

施工废气主要为施工扬尘、焊接废气、机械设备和车辆废气。

①施工扬尘

在工程施工过程中，不可避免地要占用土地，进行土方施工、物料运输、场地建设、场地平整、管线敷设，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

②机械设备和车辆废气、焊接废气
施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、CO、HC、NOx等；设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为颗粒物。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。

3 施工噪声影响分析


	施工期生态环境影响分析
	在不同的施工阶段将使用不同的施工机械。井场工程及管线工程噪声主要为挖掘机、吊机等，产噪声级在85～102dB（A）之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪声施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。

4 施工期固体废物影响分析

本项目主要包括井场工程和管线工程等，施工期固体废物主要包括施工土方、施工废料和生活垃圾等。

①土石方

本工程共开挖土方1170m3，回填土方1170m3，无借方，无弃方，开挖土方主要为场地平整产生土方，回填土方主要为井场场地平整。

②施工废料

设备焊接产生的废渣集中收集，施工结束后由施工队清运送至周边工业固废填埋场填埋。

③生活垃圾

井场工程及管线工程施工期不设施工营地，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

5 施工废水影响分析

本项目施工时间较短，施工人员较少，现场不设施工营地，人员住宿依托塔中镇。项目施工期废水主要有管道试压废水。本项目试压采用无腐蚀性的清洁水，试压水试压结束后用于就地泼洒抑尘。


	运营期生态环境影响分析
	本评价对项目运营期生态、大气、地表水、地下水、声、固体废物、土壤、风险等环境影响进行分析。

1 生态环境影响

项目运营期对生态环境的影响主要表现在对野生动物的影响、生态系统完整性影响以及生态景观影响。

（1）对野生动物的影响

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。一般情况下，野生动物会自行规避或适应已建设完成的井场和管线，不会对野生动物产生明显影响。

（2）生态系统完整性影响

工程的开发建设，在原有人为干扰的基础上继续扰动建设，加剧了人为扰动的力度，同时也加剧局部区域由自然生态系统向人工生态系统演替的趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

（3）景观影响

项目所在区域经过油田开发，已经形成了采气工业、自然景观交替的景观。本项目井场及管线对现有景观影响有限。项目建设完成后，井场及管线处于正常运营状况，不再进一步对环境产生明显的干扰和影响；因而项目建设不会改变区域内景观生态系统的稳定性及完整性。

2 大气环境影响

2.1 污染治理设施

表4-1      废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

产污环节

污染物

排放

形式

污染治理措施

工艺名称

工况烟气量m³/h

收集

效率%

去除率

%

是否为可行技术

1
真空加热炉烟气
颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

烟气黑度

非甲烷总烃
有组织
--
373
--
0
是
2
中古58CH井场无组织废气
硫化氢

非甲烷总烃
无组织
—
—
—
—
—
本项目废气主要为真空加热炉烟气和中古58CH井场无组织废气，真空加热炉采用净化后的天然气作为燃料，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放


	运营期生态环境影响分析
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级标准要求（1.42kg/h）。本项目采取密闭集输工艺，井场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求，硫化氢浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放标准。同时满足《油气回收处理设施技术标准》（GB/T50759-2022）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中无组织非甲烷总烃控制要求（采用密闭管道输送、对厂区无组织非甲烷总烃进行监控）。
2.2 废气污染源源强分析
本项目废气污染源源强见下表。
表4-2                废气污染源源强一览表

排放口名称

污染物

种类

烟气量（m3/h）
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）
污染治理设施

排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放

速率（kg/h）
排放标准（mg/m3）
真空加热炉烟气
颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

烟气黑度

非甲烷总烃
373
10

4.3
170.2

＜1级18.0
0.018
0.008
0.305
--
0.032
采用净化后的天然气作为燃料
10

4.3
170.2

＜1级18.0
0.018
0.008
0.305
--
0.032
0.0037
0.0016
0.063
--
0.007
20
50
200
＜1级

120
中古58CH井场无组织废气
硫化氢

非甲烷总烃
--
--
0.008
0.074
密闭

输送
--
0.008
0.074
0.0009
0.0084
--
--
源强核算过程：

（1）真空加热炉烟气

本项目中古58CH井场设置1座315kW真空加热炉，燃料气为中古582集油站油气分离系统分离出的天然气。真空加热炉烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，经8m高烟囱排放。
①真空加热炉燃气量计算公式如下：
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式中：A为燃气量，m3；

P为真空加热炉功率，MW，真空加热炉满负荷取0.315MW；

ε为真空加热炉热转化效率，加热炉取0.9；

QL为燃气的低位热值，MJ/m3，根据燃气分析结果，燃气取31.48MJ/m3；

t为真空加热炉运行时间，h，取值4800。


	运营期生态环境影响分析
	则315kW真空加热炉每小时燃气量为40m3。
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②根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表，采用经验公式（以燃料低位发热量为依据）进行核算：

基准烟气量：

根据燃气分析结果，燃气低位发热量取值31.48MJ/m3，则基准烟气量为9.315Nm3/m3，则315kW真空加热炉的烟气量为9.315Nm3/m3×40m3/h=373Nm3/h。
③颗粒物：初始烟气中颗粒物浓度直接类比同类型真空加热炉监测数据，根据塔中Ⅰ号气田315kW真空加热炉例行监测期间监测数据，所类比真空加热炉属于塔中Ⅰ号气田现有真空加热炉，使用燃料均为净化后的天然气，烟气通过1根8m高烟囱外排，类比真空加热炉符合《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中3条适用原则，即①燃料、辅料、副产物类型相同；②真空加热炉类型和规模等级相同；③污染控制措施相似，且污染物设计脱除效率不低于类比对象脱除效率。所类比真空加热炉中颗粒物监测浓度可以作为本项目排放取值依据，烟气中颗粒物浓度为10mg/m3，年排放量为10×4800×373/109=0.018t/a，排放速率=10×373/106=0.0037kg/h。

④二氧化硫：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）公式（7）进行计算。
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式中：R--锅炉燃料耗量，万m3，取值19.2万m3；

St--总硫的质量浓度，mg/m3，本项目燃用天然气中全硫含量按最大值计算，取值20mg/m3；

ηs--脱硫效率，%，取值0；

K--硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，燃气锅炉取值1.0。

则加热炉SO2排放量=2×19.2×20×10-5=0.008t/a

加热炉SO2排放浓度=2×19.2×20×10-2÷4800÷373×106=4.3mg/m3
加热炉SO2排放速率=2×19.2×20×10-2÷4800=0.0016kg/h

⑤氮氧化物：选用《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430锅炉产排污量核算系数手册中排放系数进行核算。315kW真空加热炉每小时燃气量为40m3，根据排污系数计算其污染物排放情况如下：

加热炉NOX排放量=40×4800×15.87×10-7=0.305t/a

加热炉NOX排放浓度=40×4800×15.87×10-4÷4800÷373×106=170.2mg/m3
加热炉NOX排放速率=40×4800×15.87×10-4÷4800=0.063kg/h


	运营期生态环境影响分析
	综上可得，烟气中颗粒物浓度为10mg/m3，SO2浓度为4.3mg/m3，NOX浓度为170.2mg/m3，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

⑥非甲烷总烃：目前塔里木油田分公司各真空加热炉烟气中暂未监测非甲烷总烃，本次烟气中非甲烷总烃排放量根据《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册中排放系数进行核算。

315kW真空加热炉每小时燃气量为40m3，根据排污系数计算其污染物排放情况如下：

非甲烷总烃排放量=40×4800×1.68×10-7=0.032t/a

非甲烷总烃排放浓度=40×4800×1.68×10-4÷4800÷373×106=18.0mg/m3
非甲烷总烃排放速率=40×4800×1.68×10-4÷4800=0.007kg/h

非甲烷总烃浓度为18.0mg/m3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中第4.5条：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，本项目真空加热炉排气筒高度设置为8m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.4条：新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。根据外推法计算非甲烷总烃排放速率如下：


[image: image3.wmf]2

c

c

h

/

h

Q

Q

）

（

=


式中：Q—某排气筒的最高允许排放速率；

Qc—表列排气筒最低高度对应的最高允许排放速率，10kg/h；

h—某排气筒的高度，取8m；

hc—表列排气筒的最低高度，15m。

根据计算，8m高排气筒非甲烷总烃的最高允许排放速率为1.42kg/h。非甲烷总烃浓度为18.0mg/m3，排放速率为0.007kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级（1.42kg/h）要求。

（2）井场无组织废气
本项目中古58CH井场无组织废气污染物主要为非甲烷总烃和硫化氢，主要为井场阀门逸散产生。
①非甲烷总烃核算
在油气集输环节产生的挥发性有机物（VOCS）主要包括非甲烷总烃（烷烃等）、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等，对本项目而言，VOCS主要为非甲烷总烃。本项目运营过程中井场无组织废气主要污染物为从阀门等部分逸散的非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）“5.2.3.1.2 设备与管


	运营期生态环境影响分析
	线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量”中公式及取值参数对本项目无组织废气进行核算。

挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。


[image: image4.wmf]å

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

´

=

n

i

i

i

TOC

i

VOCs

i

TOC

t

WF

WF

e

E

1

,

,

,

003

.

0

设备


式中：E设备--设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti--密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC，i--密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；

WFVOCs，i--流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i--流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n--挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表4-3      设备与管线组件eTOC，i取值参数表
类型

设备类型

排放速率eTOC，i/（kg/h排放源）
石油化学工业

气体阀门

0.024

开口阀或开口管线

0.03

有机液体阀门

0.036

法兰或连接件

0.044

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

0.14

其他

0.073

根据油气水物性参数，项目采出液中WFVOCs，i和WFTOC，i比值取1。根据设计单位提供的数据，项目井场涉及的液体阀门、法兰数量如表4-4所示。

表4-4    本项目井场设备无组织废气中非甲烷总烃核算一览表

序号

设备名称

密封点数量（个）
单个设备排放速率（kg/h）
排放速率（kg/h）
年运行时间（h）
年排放量

（t）
井场采出液流经的密封点

1

有机液体阀门

15
0.036

0.0016 

8760

0.014 

2

法兰或连接件
50
0.044
0.0066 

8760

0.058 

3
气体阀门

3
0.024
0.0002 

8760

0.002 

合计

0.0084 

--

0.074 
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	经过核算，本项目井场设备无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.0084kg/h，按年有效工作时间8760h计算，井场无组织非甲烷总烃年排放量为0.074t/a。

②硫化氢核算

项目井场无组织硫化氢主要通过阀门、法兰连接处泄漏，参照如下经验公式计算出气体泄漏速率后，根据硫化氢在气体中的比例折算。

GC=KCV×（M/T）0.5
GC为设备或管道不严密处的散发量，kg/h；

K为安全系数，一般取1～2，本项目取1；

C压力系数，取0.166；

V为设备和管道内部容积，m3，本项目核算值为2；

M为设备和管道内气体分子质量，本项目取16；

T为设备和管道内部气体绝对温度，K，本项目取333。

经过核算，GC取值为0.073kg/h，天然气中硫化氢含量按区域最大浓度值取值，核算硫化氢在天然气中质量占比最大为1.28%，核算井场无组织硫化氢排放速率为0.073kg/h×1.28%=0.0009kg/h，按年有效工作时间8760h计算，则井场无组织硫化氢年排放量为0.008t/a。

2.3 废气排放口信息

本项目实施后废气排放口信息见表4-5。

表4-5                废气排放口信息一览表

排放口

名称

类型

编号
高度/m

内径/m

废气出口温度℃
标准来源

地理坐标

经度（°）
纬度（°）
真空加热炉烟气
一般排放口

DA001
8
0.1
120
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值/《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）表2标准
84.2958

38.6999

2.4 废气源对四周厂界贡献浓度

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN，计算本项目实施后各废气污染源对井场四周贡献浓度，具体见表4-6。

表4-6            井场四周场界贡献浓度一览表            单位：μg/m3
污染源
污染物
东场界

南场界

西场界

北场界

各废气污染源

非甲烷总烃
9.1535
8.6385
9.1535
9.6232
硫化氢

0.8350 
0.7464 
0.8350 
0.6875 




	表4-8          井场非正常排放情况一览表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物

污染物排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
排放量（kg）
放喷口

井口压力过高
非甲烷总烃

2.917 
0.5
1

1.458 
二氧化硫
24.613 
12.307 
氮氧化物
78.750 
39.375 
本项目运行过程中，集输管线可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周边土壤造成一定的污染。发生事故后应及时维修，将周围污染的土壤收集于密闭容器中，委托有资质单位进行接收处置。现塔中采油气管理区具备完善的事故应急预案及风险防范措施，定期巡线，可以大大降低事故的发生概率。

2.7 大气监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表4-9。
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	表4-9           大气环境监测计划一览表

序号

名 称

监测因子

取样位置

监测周期

1
真空加热炉烟气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、非甲烷总烃
烟囱出口
每年1次
2
井场无组织废气
非甲烷总烃、硫化氢
井场下风向场界外10m范围内
每年1次
3 地表水环境影响

本项目运营期产生的废水主要为采出水及井下作业废水，类比同类型井场及现有井场废水产生情况，废水污染源及其治理措施表4-10。

表4-10              废水污染源及其治理措施一览表
类别

序号
污染源

产生量
排放量（t/a）
主要污染物

产生
特点

治理措施

废水

W1
采出水

18t/d

0
石油类、SS
连续

送至塔二联合站处理达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层

W2
井下作业废水
186t/a
0
pH、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体
间歇

采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层
塔二联合站于2008年取得环评批复（巴环控函〔2008〕26号），2011年完成了验收（巴环验字〔2011〕35号），并取得巴音郭楞蒙古自治州生态环境局颁发的排污许可证（编号：9165280071554911XG028V，有效期：2023-04-01至2028-03-31）。采用“沉降-除油-过滤”的污水处理工艺，设计处理规模为400m3/d，处理后用于回注，目前运行规模360m3/d，塔二联合站富余采出水处理量为40m3/d。本项目采出水产生量为18m3/d，依托可行。

哈拉哈塘油田钻试修废弃物环保处理站于2016年11月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复(新环函〔2016〕1626号)，并于2020年5月4日塔里木油田分公司通过自主验收。设计处理规模300m3/d，采用“涡凹气浮+溶气气浮+多介质过滤+袋式过滤”工艺对废水进行净化处理，处理达标后用于油田油层回注用水。目前运行规模250m3/d，剩余废水处理规模50m3/d。本项目井下作业废水产生量为186t/a（1.86m3/d，井下作业时间以100天计），依托可行。

4 地下水环境影响

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取防渗措施；非正常状况下，井场套管破损泄漏会对区域地下水造成一定影响，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。建设单位在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接



	表4-12         中古58CH井场噪声预测结果一览表      单位：dB（A）
井场
场界

预测值
标准值

结论

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
中古58CH井场

东场界

34.2
34.2
60
50
达标

达标
南场界

39.4
39.4
60
50
达标

达标
西场界

35.4
35.4
60
50
达标

达标
北场界

41.8
41.8
60
50
达标

达标
由表4-12可知，中古58CH井场噪声源对场界的噪声预测值昼间为34.2～41.8dB（A），夜间为34.2～41.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

综上，本项目实施后从声环境影响角度，项目可行。
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	6 固体废物影响

（1）固体废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017第43号），项目固废产生量类比其他集输工程，本项目运营期产生的危险废物主要为落地油、废防渗材料，收集后直接由有危废处置资质单位接收处置，井场内不暂存。

项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表4-13。

表4-13      本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物代码

产生量
（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

落地油

HW08

071-001-08
0.2
油气开采、管道集输

固态

油类物质、泥砂

油类
物质

/

T,I

收集后，由有危废处置资质单位接收处置
废防渗材料

HW08

900-249-08

0.25

场地清理环节

固态

废矿物油

油类
物质

/

T,I

（2）危险废物管理要求

①危险废物收集

本项目产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

②危险废物贮存

本项目运营期产生的危险废物主要为落地油、废防渗材料，收集后直接由有危废处置资质单位接收处置，井场内不暂存。
③危险废物运输过程影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
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	本项目产生的危险废物运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

④危险废物委托处置环境影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关要求，落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

本项目危险废物委托塔中含油污泥资源回收站进行处置，塔中含油污泥资源回收站于2015年12月取得环评批复（新环函〔2015〕1431号），于2016年7月投入试运行，同年10月自治区环境监测总站开展了现场监测及调查工作，2017年3月通过竣工环境保护验收（新环函〔2017〕471号）。塔中含油污泥资源回收站处理资质及处置类别涵盖了本工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前塔中含油污泥资源回收站已建设完成并投入运行，设计处置含油污泥8万t/a，富余处理量为2万t/a。因此，本项目危险废物委托塔中含油污泥资源回收站接收处置可行。

7 土壤环境影响

本项目采出液采取密闭输送，井场阀门进行了防腐处理，正常情况下不会造成采出液地面漫流影响，但泄漏事故工况下阀门破裂会造成采出液下渗进而对土壤造成垂直入渗影响。

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生采出液渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，建设单位巡检时应对井口阀门处及管线沿线进行仔细检查，如果管线连接和阀门处出现破损泄漏，通过巡检可及时发现泄漏点。因此，仅地表积油底部非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。
类比同类项目，正常情况下，防渗措施良好、管线连接处紧密，管道密闭输送，正常情况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。非正常状态下，管线阀门连接处发生泄漏，泄漏采出液渗入土壤中，对土壤造成污染。同时根据土壤垂直入渗石油烃主要积聚在土壤表层50cm以内，其污染也主要限于地表，一般很难渗入到2m以下，且井场设电控信一体化撬RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，造成采出液泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，将含油的油砂集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。因此，从土壤环境影响角度分析，本项目可行。
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	8 环境风险

通过采取措施，本项目环境风险是可防控的。根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。详见环境风险专项评价。

9 退役期环境影响分析

（1）退役期污染物情况

随着油气田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。当油气田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主，同时封井和井场清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。气井停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除，并用水泥灌注封井、井场清理等。

在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。

另外，井场清理等工作还会产生建筑垃圾等固体废物，对建筑垃圾等进行集中清理收集，收集后送至周边一般工业固体废物填埋场填埋处置；废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态环境的改善。

（2）退役期生态保护措施

①地面设施拆除、井场清理等工作中会产生建筑垃圾，应集中清理收集。废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。
②对废弃井应封堵内井眼，拆除井口装置，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌。

③保证对废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。


	选址选线环境合理性分析
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴州且末县境内。区域以油气开采为主，工程选址区域周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，工程占地为裸地，管线沿线及周边无植被分布，土壤类型为荒漠风沙土，采取直线方式作为管线路径，可减小对区域地表扰动。管线敷设完成后，及时在管线两侧敷设草方格，可减弱对地表扰动的影响，总体选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 生态环境影响减缓措施

（1）占地生态补偿措施

①井场占地生态补偿措施

1）严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度地减少占地产生的不利影响。

2）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，做到“工完、料净、场地清”。

3）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。

②管线占地生态补偿措施
1）对油田区域内的临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。 

2）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。

3）施工期充分利用现有油田道路，降低对地表和植被的破坏，施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。
4）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复，采取自然恢复的措施。
5）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。
6）项目在建设中对管线等合理规划，严格控制占地面积。按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，并尽量沿路线纵向平衡土方，以减少地表植被破坏，减少裸地和土方的暴露面积。现场施工作业机具在施工中严格管理，划定活动范围，不得在征地以外的地方行驶和作业，保持路边植被不被破坏。施工作业结束后，对管线沿线两侧铺设草方格。
7）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地。设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。

（2）水土流失保护措施

①针对井场施工过程中水土流失提出以下保护措施：


	施工期生态环境保护措施
	1）严格控制施工范围，禁止随意破坏施工区域外生态环境；

2）施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

②针对管线施工过程中水土流失提出以下保护措施：

1）根据项目建设特点和区域自然条件，因地制宜、有针对性地提出适宜的水土流失防治措施，严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动。

2）项目所在区域具有降水量少、蒸发量较大的特点，施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

（3）防沙治沙措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。
②施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置。

③施工土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

④施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

⑤施工结束后，对施工场地进行清理、平整，在管线沿线两侧设置草方格。

2 施工期废气治理措施

（1）施工扬尘污染防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）、《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》（新政办发〔2019〕96号）相关文件要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

1

施工现场公示牌

在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。
《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）

2

密闭苫盖措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；
②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施。
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	续表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

3

物料运输车辆密闭措施

①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；
②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。
《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）
4

洒水抑尘措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
5

重污染天气应急预案

Ⅲ级（黄色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区。

《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》

Ⅱ级（橙色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶（清洁能源汽车和生活垃圾清运车辆除外）。主城区大型货车、危险品运输车辆区域限行。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区。

Ⅰ级（红色）预警：加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次。禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶（清洁能源汽车和生活垃圾清运车辆除外）。实施高排放车辆限行（应急及执行任务的特种车辆除外）；主城区大型货车、危险品运输车辆区域限行。重点区域重点企业按照错峰运输方案减少柴油货车进出厂区，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品，以及为外贸货物、进出境旅客提供集疏运服务的国五及以上排放标准的车辆除外）。

（2）机械设备和车辆废气及焊接烟气污染防治措施

机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，使其处于良好运行状态；不超过其设计能力超负荷运行；使用合格焊条及满足现行质量标准和环保标准的燃料。

3 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

（3）运输车辆进出工地、路过村庄时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。
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	采取以上措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响。施工期噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着各施工活动的结束而消除，不会对周围声环境产生明显影响。

4 施工固废污染防治措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议建设单位采取以下防范措施：

①施工土方用于场地平整，严禁弃土产生；

②施工单位​应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃；

③提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留；

④施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置；
综上所述，按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，可避免对周围环境产生明显影响。

5施工废水污染防治措施

本项目施工人员不设施工营地，施工人员住宿依托塔中镇。管道试压采用无腐蚀性的清洁水，试压结束泼洒抑尘。


	运营期生态环境保护措施
	1 生态环境保护措施

（1）在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线。

（2）在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。
2 废气治理措施

本项目运营期废气主要为真空加热炉烟气和井场无组织废气。为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中要求，切实有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。

（1）真空加热炉用气采用净化后天然气作为燃料，从而减少有害物质的排放；

（2）油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制油气泄漏对大气环境影响。

（3）定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

（4）加强气井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好气井的压力监测，并准备应急措施。

（5）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。

本项目井场采气树、真空加热炉属于成熟设备，已在塔中Ⅰ号气田区域稳定运行多年，结合区域同类型井场污染源监测数据，井场真空加热炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级标准要求（1.42kg/h）。井场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求。硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。

3 地表水环境保护措施

运营期产生的废水主要为采出水及井下作业废水，采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
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	4 地下水环境保护措施

本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。

①通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。

②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。

③建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。

④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目利用现有监测井为地下水水质监测井，地下水监测计划见表5-2。

表5-2                    地下水监测点布控一览表
编号

监测层位

功能

井深

监测因子

监测频次

方位/距离

1#
潜水

含水层
跟踪监测井
≤50m
石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、砷、汞、六价铬
每半年1次
中古58CH井北0.7km（下游）

5 声环境治理措施

本项目中古58CH井场产噪设备采取基础减振的措施后，噪声源经过衰减后不会对周边声环境产生明显影响，燃料气管线无噪声源，不会对周边声环境产生影响。
6 固体废物治理措施

本项目运营期产生的固体废物主要为落地油、废防渗材料，均属于危险废物，委托有危废处置资质单位接收处置，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危
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	险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）要求。

7 土壤环境治理措施

（1）源头控制

通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。
（2）过程防控措施

严格执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013）“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将井口装置区划分为一般防渗区，其余区域划分为简单防渗区。防渗措施的设计，使用年限不应低于项目主体工程的设计使用年限。

8 环境风险防范措施

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合项目特点，采取以下风险防范措施。

8.1 井下作业事故风险预防措施

（1）设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定。

（2）井场设置明显的禁止烟火标志；井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

（3）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

（4）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

8.2 井漏风险预防措施

（1）在固井工艺上，为防止采出液从井管串入其它地层，对气井采取防坍塌、防斜、防漏措施，固井完成后，对固井质量进行严格检测，满足固井相关标准、规范。

（2）气井通过水泥将套管与地层之间进行封闭，上有封隔器完全隔绝天然气开采过程中与非油气层和地下含水层的联系，阻止采出液对非气层和地下含水层的污染；仅井体底部的钢质封闭管壁设置了有作为采出液进入钢管内的通道。

（3）管道内外壁防腐处理，避免采出液和套管表面直接接触，防止腐蚀。

8.3管道事故风险预防措施


	运营期生态环境保护措施
	（1）施工阶段的事故防范措施
①管道敷设安装前，应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。

②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

（2）运行阶段的事故防范措施

①井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站SCADA管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况。

②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。

③定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

④制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

⑤利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事件启动应急预案。

⑥在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

8.4 硫化氢气体泄漏风险防范措施

（1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2024）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m3（或20ppm），进入作业区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m3（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m3（或20ppm）时，应迅速疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m3（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。


	运营期生态环境保护措施
	（2）预防措施
在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受硫化氢危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

③当人员在达到硫化氢危险临界浓度[150mg/m3（100ppm）]的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

（3）泄漏事故风险防范措施

①操作时宜按要求配备基本人员，采用必要的设备进行安全施工。现场应配置呼吸保护设备且基本人员能迅速而方便地取用。采用适当的硫化氢检测设备实时监测空气状况。

②严格执行“禁止吸烟”的规定。

③根据《含硫油气井钻井操作标准规范》中相关要求，作业区应配备满足要求的正压式空气呼吸器、充气泵、可燃气体监测报警仪，便携式硫化氢报警仪；作业班除进行常规防喷演习外，还应佩戴硫化氢防护器具进行防喷演习；防护器具每次使用后对其所有部件的完好性和安全性进行检查；在硫化氢环境中使用过的防护器具还应进行全面的清洁和消毒；钻井队在实施井控作业中放喷时，通过放喷管线放出的含硫油气应点火烧掉。
9 退役期环境保护措施

9.1 退役期环境空气保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

9.2退役期水环境污染防治措施

退役期无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中参照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）以及《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等要求进行施工作业，首先进行井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层。

9.3退役期噪声防治措施


	运营期生态环境保护措施
	退役期噪声主要为车辆噪声等，合理控制车速，施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。

9.4退役期固体废物处置措施

本项目退役期固体废物主要为废弃管线、建筑垃圾等，废弃采气管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵；建筑垃圾、废弃燃料气管线委托周边工业固废填埋场合规处置。

类比油田现有退役井采取的固体废物处置措施，本项目退役期采取的固体废物处置措施可行。

9.5退役期生态恢复措施

油气田单井进入开采后期，油气储量逐渐下降，最终井区进入退役期。后期按照要求对井口进行封堵，并对井场生态恢复至原貌。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），项目针对退役期生态恢复提出如下措施：
（1）对完成采气的废弃井，采取先封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废物，及时回收拆除采油（气）设备过程中产生的落地油，经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电，井场无油污、无垃圾。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。

（2）临时占地范围具备植被恢复条件的，应将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。 

（3）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。

（4）退役期废弃采气管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

（5）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。


	其他
	无
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	本项目环保设施“三同时”验收一览表见表5-3。

表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

施工期

废气

1

施工扬尘

洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖

--

--

1
--

2

焊接废气、施工机械及运输车辆尾气

机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行；焊接作业时使用无毒低尘焊条

--

--

--

--

废水
1
管道试压废水

试压结束后就地泼洒抑尘

--

--

--
--

2
生活污水
依托塔中镇生活污水处理装置处理
--
--
--
--
噪声

1

挖掘机、吊机、运输车辆等

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

--

--

--

--

固废
1
施工土方

全部用于场地平整
--
--
--

--

2
施工废料

定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置
--
妥善处置，不外排
2
--

3

生活垃圾

收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
--
妥善处置，不外排
1
--

生态

生态恢复

严格控制作业带宽度；工程结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复；办理临时用地手续

--
临时占地恢复到之前

状态
3
落实生态恢复

措施

水土保持
水土流失补偿、防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘

防止水土

流失
3
落实水土保持

措施

防沙治沙
在管道两侧设置草方格沙障；施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置；防尘网，洒水抑尘；施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围

防止土地

沙化
3
落实防沙治沙

措施
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类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

运营期

废气

1
真空加热炉烟气

使用净化后天然气为燃料+8m高烟囱
1
颗粒物≤20mg/m3
SO2≤50mg/m3

NOX≤200mg/m3
烟气黑度≤1级
7
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值
非甲烷总烃≤120mg/m3

排放速率≤1.42kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度要求及最高允许排放速率二级标准要求
2
中古58CH井场无组织废气

加强管道、阀门的检修和维护

--

场界非甲烷总烃

≤4.0mg/m3
--
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制

要求
硫化氢≤0.06mg/m3
--
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新扩改建项目二级标准
废

水
1
采出水

随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层

--

--

--

--

2

井下作业废水

采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层
--

--

--
--

噪声

1

采气树、真空加热炉
基础减振

--
昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）
--
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值

固废
1
落地油、废防渗材料
委托有危废处置资质单位接收处置
--
--
1
--
防渗

1

分区防渗

具体见“分区防渗要求一览表”

1

—

其他

1

风险防范

措施

管道涂刷相应识别色
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

5
—

警戒标语和标牌
—

可燃气体监测报警仪，便携式硫化氢报警仪

--



	环保投资
	续表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

（套）
治理效果

投资

（万元）
验收标准

退役期

废气
1
施工扬尘
洒水抑尘
--
--
--
--
噪声
1
车辆
合理安排作业时间
--
--
--
--
固废
1
废弃建筑垃圾
现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置
--
妥善处置
--
--
2
废弃管线

废弃采气管线
管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵

--

妥善处置

--
--

废弃燃料气管线
托周边工业固废填埋场合规处置
--
妥善处置
--
--
生态

1
生态恢复

地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况

--

恢复原貌

3
--

合计

—

30
—




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期
	服务期满后

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制作业带宽度；减少弃土，管道两侧设置草方格
	管道两侧设置草方格
	定期巡查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线
	--
	地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然

状况
	恢复原貌

	水生生态
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	地表水环境
	管道试压废水，试压结束后就地泼洒抑尘
	不外排
	采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理达标后回注地层
	废水经处理满足《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，不外排
	—
	—

	
	施工期不设施工营地，人员依托塔中镇，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理
	--
	井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层
	废水经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准后回注地层，不外排
	—
	—

	地下水及土壤环境
	--
	--
	源头控制，

分区防控
	--
	—
	—

	声环境
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求
	基础减振
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值
	合理安排作业时间
	—

	振动
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	大气

环境
	施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘和车辆废气的产生
	大气环境影响可接受
	采取管道密闭输送，同时加强检修和维护从源头减少阀门等泄漏挥发，采用底部装载

方式
	硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新扩改建项目二级标准

非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	洒水抑尘
	—


	内容

要素
	施工期
	运营期
	服务期满后

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	大气

环境
	--
	--
	使用净化后天然气为燃料+8m高烟囱
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准
	--
	--

	固体

废物
	施工土方全部用于场地平整
	妥善处置
	落地油、废防渗材料委托有危废处置资质单位接收处置
	妥善处置
	废弃建筑垃圾、废弃燃料气管线现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置
	妥善处置

	
	施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
	
	
	
	废弃采气管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵
	

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	环境

风险
	选用合格管材，加强施工监理
	--
	管线上方设置标志，定期对设备和管线进行超声波检查
	--
	—
	—

	环境

监测
	--
	--
	废气
	真空加热炉烟气
	每年1次
	—
	—

	
	
	
	
	井场无组织废气
	每年1次
	—
	—

	
	
	
	地下水
	跟踪监测井
	每半年1次
	—
	—

	其他
	无


七、结论
	本项目位于新疆巴州且末县境内，西北距离塔中镇68km。本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控要求。工程通过采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放。废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理。项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响较弱；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目可行。




八、地下水环境影响专项评价
	本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置地下水专项评价。
1 概述

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资193.70万元在塔中Ⅰ号气田中古58井区实施“中古58CH井集输工程”，主要建设内容包括：①建设采气井场1座（中古58CH），将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，井场配备1台燃气加热炉，新增工艺设备区、设备间及放喷池。②新建中古58CH井场南侧沙坑内燃料气预留接头至中古58CH井燃料气管线0.20km。③自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产气3.5万m3/d，日产油6t/d。
2 总则

2.1 编制依据
2.1.1环境保护法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日发布，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行，2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行，2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，本法自2026年8月15日起施行）。

备注：《中华人民共和国生态环境法典》2026年8月15日实施起，《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》同时废止。

2.1.2 环境保护法规、规章
（1）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（2）《地下水管理条例》（国务院令第748号）。

（3）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；


	（4）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；

2.1.3 环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；

（4）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

2.2 评价目的和评价原则

（1）评价目的
①通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地且末县地下水环境质量现状。

②针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

③预测项目对当地环境可能造成影响的程度和范围，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。

④从技术、经济角度分析项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对项目的建设是否可行给出明确的结论。

⑤为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

（2）评价原则

①坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

②严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

③全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

④根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

⑤严格贯彻执行“达标排放”“总量控制”“以新带老”“排污许可”等环保法律法规。

2.3 评价内容
（1）搜集和分析有关国家和地方地下水环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等资料；了解项目工程概况，进行初步工程分析，识别建设项目对地下水环境可能产生的直接影响；开展现场踏勘工作，识别地下水环境敏感程度；确定评价工作等级、评价范围、评价重点。

（2）开展现场调查、勘探、地下水监测等工作，进行现状评价。

（3）进行地下水环境影响预测，依据国家、地方有关地下水环境的法规及标准，评价建设项目对地下水环境的直接影响。


	（4）综合分析各阶段成果，提出地下水环境保护措施与防控措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，完成地下水环境影响评价。
2.4 评价等级
（1）建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），本项目采气井场地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目，燃料气管线属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

（2）建设项目的地下水环境敏感程度

本项目调查评价范围内不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；亦不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及分散式饮用水水源地，不涉及特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

（3）评价工作等级确定
表8-1        地下水评价工作等级划分依据一览表

            项目类别

环境敏感程度 

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

表8-2             地下水评价工作等级一览表
项目名称

项目类别

环境敏感程度

评价等级

采气井场
Ⅱ类

不敏感

三级
本项目中古58CH井场地下水环境影响评价类别为Ⅱ类项目，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。燃料气管线属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。
2.5 评价范围
根据本项目地下水环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价地下水评价范围见表8-3。


	表8-3            地下水评价等级及评价范围一览表

序号
环境要素
评价等级
评价范围
1
地下水
三级

中古58CH井场地下水流向上游1km，下游2km，两侧外扩1km的矩形区域

2.6 评价标准
（1）环境质量标准

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表8-4               环境质量标准一览表
环境要素

项目

标准

单位

标准来源

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—

总硬度

≤450

mg/L

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

铁
≤0.3
锰
≤0.10
铜
≤1.00
锌
≤1.00
铝
≤0.20
挥发性酚类
≤0.002
阴离子表面

活性剂
≤0.3
耗氧量
≤3.0
氨氮
≤0.50
硫化物
≤0.02
钠
≤200
总大肠菌群

≤3.0

CFU/100mL

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1微生物指标中Ⅲ类
菌落总数

≤100

CFU/mL




	续表8-4               环境质量标准一览表
环境要素

项目

标准

单位

标准来源

地下水
亚硝酸盐

≤1.00

mg/L
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒

≤0.01

镉
≤0.005

铬（六价）
≤0.05

铅
≤0.01

三氯甲烷
≤0.06
四氯化碳
≤0.002

苯
≤0.01

甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

（2）废水排放标准

运营期采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。
表8-5              污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废水

采出水
注入前应对注入水进行处理，保证能注入注入层。当不同水源的水混合注入时，应首先进行室内评价，证实其相互之间以及与地层水之间配伍性好，对注入层无伤害。
《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）
井下作业废水

悬浮固体含量
≤35.0
mg/L
《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中表1第V类水质主要控制指标
悬浮物颗粒直径中值
≤5.5
μm
含油量
≤100
mg/L
平均腐蚀率
≤0.076
mm/a



	2.7 评价因子筛选
根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，通过对项目实施后主要环境影响因素的识别分析，对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的地下水现状及影响评价因子见表8-6。
表8-6                       评价因子一览表
类 别
项  目
评 价 因 子
地下水
现状评价
基本水质因子：色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅

检测分析因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42
特征因子：石油类
污染源评价
石油类、SS
影响评价
石油类
3 地下水环境现状调查与评价
3.1 地下水环境保护目标现状调查
本项目确定地下水环境调查评价范围内潜水含水层作为地下水环境保护目标，具体见表8-7。
表8-7                  环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
距井场最近距离（km）
功能要求
备   注
地下水
调查评价范围内潜水含水层
—
GB/T 14848-2017 Ⅲ类
不对评价区域地下水产生污染影响
3.2 地下水环境质量现状调查与评价
本项目中古58CH井场地下水环境影响评价工作等级为三级，燃料气管线属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）要求，需设置3个潜水监测点，1个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定该区域无承压水，故不再设置承压水监测点。区域地下水流向总体自南向北，周边无地下水环境敏感点。本次评价引用《ZG58-H1、ZG585H井气举流程完善环境影响报告表》编制期间开展的3个潜水监测点数据，引用点位与本项目处于同一水文地质单元，其监测数据在一定程度上能够反映本项目所在区域地下水环境质量现状。整体布置符合《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）要求。
3.2.1 地下水环境质量现状监测

（1）监测点位布设


	本项目监测点位及监测因子见表8-8。

表8-8                  监测点位及监测因子一览表
序号

监测点

名称

与项目关系

坐标

监测

对象

所处

功能区

监测与调查项目

检测分析

因子

监测因子

1

地下水监测点1#
中古58CH井西南5.3km（侧上游）
E84°14′11.654"

N38°41′17.177"

潜水

Ⅲ类

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计8项

色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类

2

地下水监测点2#
中古58CH井北0.7km（下游）
E84°17′34.344"
N38°42′19.994"

3

地下水监测点3#
中古58CH井西北5.6km（侧下游）
E84°14′03.944"

N38°42′58.461"

（2）地下水监测时间及频率
监测时间为2025年3月，监测1天，采样1次。
（3）监测及分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。

3.2.2 地下水环境质量现状评价
（1）评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
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式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：
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	式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
（2）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）监测及评价结果
各监测点地下水监测及评价结果见表8-9。

表8-9     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

1

色度

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤15

标准指数

--
--
--
2

臭（嗅）和味

标准值

监测值

无
无
无
无

标准指数

--
--
--
3

肉眼可见物

标准值

监测值

无
无
无
无

标准指数

--
--
--
4

pH

标准值

监测值

7.2

7.3

7.2

6.5～8.5

标准指数

0.133 
0.200 
0.133 
5
总硬度

标准值

监测值

667
1700
1280
≤450

标准指数

1.482 
3.778 
2.844 
6
溶解性总固体

标准值

监测值

2310
5000
3960
≤1000

标准指数

2.31
5
3.96
7
硫酸盐

标准值

监测值

695
1350
1150
≤250

标准指数

2.78
5.4
4.6
8
氯化物

标准值

监测值

766
1480
1400
≤250

标准指数

3.064
5.92
5.6
9

铁

标准值

监测值

0.19
0.15
0.15
≤0.3

标准指数

0.633 
0.500 
0.500 



	续表8-9     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

10

锰

标准值

监测值

0.04
0.03
0.07
≤0.10

标准指数

0.4
0.3
0.7
11

铜

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤1.00

标准指数

--
--
--
12

锌

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤1.00

标准指数

--
--
--
13

铝

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.20

标准指数

--
--
--
14

挥发性酚类

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.002

标准指数

--
--
--
15
耗氧量

标准值

监测值

2.10
0.86
1.42
≤3.0

标准指数

0.700 
0.287 

0.473 
16
氨氮

标准值

监测值

0.179
0.050
0.065
≤0.50

标准指数

0.358 
0.100 
0.130 

17
硫化物

标准值

监测值

未检出

未检出

未检出

≤0.02

标准指数

--
--
--
18
总大肠菌群

标准值

监测值

0
0
0
≤3.0CFU/100mL

标准指数

--
--
--
19
菌落总数

标准值

监测值

38
34
24
≤100CFU/mL

标准指数

0.38
0.34
0.24
20
亚硝酸盐氮

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤1.00

标准指数

--
--
--
21
硝酸盐氮

标准值

监测值

1.19
1.24
0.32
≤20.0

标准指数

0.060 
0.062 
0.016 
22

氰化物

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--



	续表8-9     地下水质量现状监测及评价结果一览表        单位：mg/L（pH无量纲）
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

23
氟化物

标准值

监测值

1.88
1.85
1.89
≤1.0

标准指数

1.88

1.85

1.89

24
碘化物

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.08

标准指数

--
--
--
25
汞

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.001

标准指数

--
--
--
26
砷

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.01

标准指数

--
--
--
28
镉

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.005

标准指数

--
--
--
29
铬（六价）
标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--
30
铅

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.01

标准指数

--
--
--
31
石油类

标准值

监测值

未检出
未检出
未检出
≤0.05

标准指数

--
--
--
由表8-9地下水监测结果可知，监测期间区域地下水中监测因子除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。

（4）地下水离子检测结果与评价

地下水离子检测结果见表8-10。

表8-10           地下水检测分析因子分析结果一览表            单位：mg/L
项目

1#
2#
3#
监测值（mg/L）
K+
177
448
254
Na+
407
1030
606



	续表8-10           地下水检测分析因子分析结果一览表            单位：mg/L
项目

1#
2#
3#
监测值（mg/L）
Ca2+
76.8
155
126
Mg2+
112
310
213
CO32-
--
--
--
HCO3-
221
302
225
Cl-
766
1480
1400
SO42-
695
1350
1150
毫克当量百分比（%）
K++Na+
65.84 

65.68 

60.86 

Ca2+
9.96 

7.92 

10.25 

Mg2+
24.20 

26.40 

28.89 

CO32-
0

0

0

HCO3-
9.13 

6.62 

5.50 

Cl-
54.38 

55.76 

58.79 

SO42-
36.49 

37.62 

35.71 

根据地下水离子检测结果，评价区潜水地下水中阴离子以Cl-、SO2- 4为主，阳离子以Na+、Mg2+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na·Mg型为主。

（5）地下水质量现状监测结果统计分析

潜水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表8-11。

表8-11     潜水监测井监测统计分析结果一览表       单位：mg/L（pH无量纲）
项目

最大值

最小值

均值

标准差

检出率（%）
超标率（%）
色度

未检出
未检出
--
--
0

0

臭（嗅）和味

无

无
--
--
--
0

肉眼可见物

无

无

--

--

--

0

pH

7.3
7.2
7.233
0.058
100

0

总硬度

1700
667
1216 
519.5 
100

100

溶解性总固体

5000
2310
3757 
1356.5 
100

100

硫酸盐

1350
695
1065 
335.7 
100

100

氯化物

1480
766
1215 
391.2 
100

100

铁

0.19
0.15
0.163 
0.023 
100
0

锰

0.07
0.03
0.047 
0.021 
100
0




	续表8-11     潜水监测井监测统计分析结果一览表       单位：mg/L（pH无量纲）
项目

最大值

最小值

均值

标准差

检出率（%）
超标率（%）
铜
未检出
未检出
--
--
0
0
锌
未检出
未检出
--
--
0
0
铝
未检出
未检出
--
--
0
0
挥发性酚类
未检出
未检出
--
--
0
0
耗氧量

2.1
0.86
1.460 
0.621 
100

0

氨氮

0.179
0.05
0.098 
0.071 
100
0

硫化物

未检出
未检出
--
--
0
0
总大肠菌群

未检出
未检出
--
--
0
0
菌落总数

38
24
32 
7.211 
100
0

亚硝酸盐氮

未检出
未检出
--
--
0
0
硝酸盐氮

1.24
0.32
0.917 
0.517 
100
0

氰化物

未检出
未检出
--
--
0
0
氟化物

1.89
1.85
1.873 
0.021 
100
100
碘化物

未检出
未检出
--
--
0
0
汞

未检出
未检出
--
--
0
0
砷

未检出
未检出
--
--
0
0
镉

未检出
未检出
--
--
0
0
铬（六价）

未检出
未检出
--
--
0
0
铅

未检出
未检出
--
--
0
0
石油类

未检出
未检出
--
--
0
0
4 地下水环境影响预测和评价

4.1 施工期地下水环境影响评价
项目施工期废水主要有管道试压废水和少量生活污水等。

①管线试压废水

本项目管道一般采用无腐蚀性的清洁水，主要污染物为SS、COD，试压结束后用于洒水抑尘。

②生活污水

施工期施工人员食宿依托塔中镇，生活污水主要为施工人员盥洗废水，生活污水水量小、水质简单，依托塔中镇生活污水处理装置处理。


	本项目施工期间无废水直接外排，在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水可避免对地下水环境产生不利影响。

4.2 运营期地下水环境影响评价
4.2.1 区域水文地质条件概况
本次评价区域内水文地质部分资料引用《塔中油田地下水环境调查服务项目》中相关资料，项目井场和管线位于同一水文地质单元，水文地质条件一致，因此进行统一叙述，不再分述。

根据区域钻井剖面资料，塔克拉玛干沙漠沙丘之下，广泛分布有第四系的冲积、洪积和风积层，厚度多在200m～300m。其上部120m～150m绝大多数为粉细沙层，粒度均匀，不含或微含细粒物质，渗透系数较大，透水性能较强，单井出水量20m3/d～200m3/d，按地下水的富水性标准，属于水量中等地区。

（1）区域地质构造控水作用

①塔里木盆地构造控水条件

塔里木盆地在大地构造中称为塔里木地台，其基底（指第四系以前的地质时代的地层）形态特征受南北向天山和昆仑山地槽褶皱带挤压应力场的作用，使塔里木地台的构造格局以南北向分带性、地层系统发育的完整性及强烈的新构造运动的差异性为显著特点，新构造作用使地台缓慢抬升，基底的坳陷，隆起呈波状起伏，断裂发育等为基本形态特征，对地下水储存具有较强的控制作用。

②第四系松散地层赋水介质分布规律

第四系松散地层是地表水流床，也是地下水赋存的主要介质。昆仑山前平原至塔中沙漠区，第四系地层分布广泛，它不仅塑造了盆地现代地貌景观，而且对山前平原和沙漠腹地水资源的形成、运移、储存及水动力循环具有显著的影响作用。昆仑山前倾斜平原由河流冲洪积扇群组成，基底岩层处于民丰-若羌坳陷带内，向扇前缘过渡为冲积平原，由原层砂夹亚砂土，亚粘土互层组成，通称细土带，厚度为500m～800m；向盆地中央延伸，流水作用逐渐减弱，岩性粒度由粗变细，向河湖相和风积相过渡，被巨厚的粉细砂夹薄层亚砂土或精致粘土层代替。项目区处于中央隆起构造带内，第四系厚度有所变薄，一般沉积厚度小于300m，最大厚度可达500m，在较低的沙垅间洼地中可见冲、湖积地层出露，其岩性结构粒度同风成沙类同，流水层理清楚，并发现较多的螺壳化石，证明冲湖积的物质来源于风积砂再搬运沉积的结果。

总之，塔里木盆地基底地形，由南向北经过的坳陷-隆起-再坳陷至塔中再隆起的波浪式变化，对第四系的补偿堆积具有很强的控制作用，为地下水的赋存和运移创造了有利的储水构造条件。区域水文地质见图8-1～图8-2。
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图8-1     水文地质剖面图
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图8-2    所在区域水文地质图
（2）区域地下水系统特征

工程区沙漠地下水同昆仑山前冲洪积平原地下水具有紧密联系并处于同一水环境单元，构成了区域地下水系统。

①地下水赋存及分布规律

本区从昆仑山前至基底地质构造由两个坳陷和两个隆起组成。直接影响储水介质--第四系松散物质的补偿性沉积厚度和地下水赋存条件。在地貌上山前倾斜平原衔接沙漠覆盖的冲积湖积平原，构成完整的水系统单元，自南向北沿流向水文地质条件呈有规律的变化。
a.南部山前平原：据水文地质普查勘探资料，山前平原处于民丰-若羌坳陷内，由第四系


	松散卵砾质堆积物充填，厚度近千米，储水条件优越，赋存有丰富的水质良好的潜水，315国道南侧一带，地下水埋深10m～20m，向山麓方向埋深大于60m，含水层岩性为单一的卵砾石层，富水性强，水交替条件活跃，单井涌水量大于2000m3/d。

倾斜平原前缘，处于车尔臣隆起带内，第四系冲积层相变为双层和多层结构的粗中砂、粉细砂和粘土、亚粘土或亚砂土互层，为细土平原带，赋存有上部劣质潜水和下层（深部）优质承压水的储水构造。潜水位埋深1m～10m，富水性时空变化大，以安边尔兰杆边界，东部人莫勒恰河和喀拉米兰河下游平原，富水性较差，单井涌水量约500m3/d。深部承压水有两层含水层，以中细砂为主，富水性较强，单井涌水量达1000m3/d～2000m3/d。

b.北部古冲积湖积平原：基底由唐古孜巴斯拗陷过渡到中央隆起带。新生代时期随着基底地壳坳陷和隆起的演化，第四纪古水文网异常发育，对风成沙的再搬运，形成当今的厚度大于300m，以粉细砂为主体，夹有不稳定亚砂、亚粘土层的储水构造，构成广阔的古冲湖积平原，普遍含有地下水。现代风成沙堆积在古冲积平原之上，流动的沙丘、沙垅不含地下水，形成表层风沙地貌。深部大厚度粉细砂层构成巨大的储水空间。据沙漠中钻井资料分析，沙漠地下水主要分布于更新世中晚期冲积和冲湖积砂层中。石油勘探供水井资料表明垅间洼地地下水位3m～5m，最大深度15m，井深100m～120m，8英寸管径单井涌水量达600m3/d～1000m3/d，单位涌水量1L/s·m左右，属水量中等的潜水含水层。水质差，矿化度4g/L～5g/L，不适饮用。据分析第四系含水层之下的新第三系泥岩、砾岩和砂岩有深循环承压地下水分布，有待供水勘探证实。

②地下水补给、径流、排泄条件

昆仑山前平原至沙漠腹地油气田区，为一个整体的地下水动力系统，具有良好的储水条件，贮水体积巨大，地下水分布较为普遍，其补给水源主要靠山地流入的七条河流和季节洪流的转化下渗补给。据外业调查，这些地表径流在山前平原区除蒸发消耗和小面积灌溉被作物吸收外约有90%以上水量渗失地下转换为地下水资源，如安迪尔河和牙通古孜河出山口不到15km，全部渗入地下，河床断流，估测地表水转换为地下水资源约为5×108m3/a，说明地表水补给地下水作用极为强烈。平原区虽有大气降水，但不足30mm，其他如灌溉水入渗等，其量甚微，对平原地下水补给不具实际意义。

地下水径流自南向北运动，山前至沙漠油田区地形高差大于400m，径流交替强烈，向较低的沙漠腹地运移条件良好，地下径流速度由每日数十米向沙漠古冲湖积平原逐渐趋于缓慢，约为1m，构成广大沙漠中大面积地滞留集水区，是沙漠普遍分布地下水的基本原因之一。

地下水的排泄，严格受基底构造控制，在车尔臣隆起带附近，倾斜平原前缘地下水位埋深1.5m，古河道侵蚀谷侧有泉水出露，一般流量小于5L/s，是地下水排泄回归地表水，而后又汇


	集河床向沙漠倾泻，形成局部循环转化过程。但大面积地下水浅埋带垂直蒸发强烈，特别是在埋深小于1m地段，地表土层普遍积盐，形成厚达10cm～20cm的白色盐壳，表明该带为地下水排泄地段。深部的大量地下径流仍源源不断地向沙漠中汇集，在沙漠中仅占15%面积的垅间洼地内水位浅埋地段，仅有极少部分蒸发消耗，表现为正均衡状态。沙漠下伏冲湖积层是地下水储存的地下水库，地下水呈长期的滞流状态，靠远距离排泄平衡。

③地下水水化学演变规律

地下水化学特征的形成及演变，是地下水在地质构造、地层岩性及水文地质条件控制下，在不同介质中运移与围岩进行各种水文地球化学作用的结果。塔克拉玛干沙漠区地下水化学特征，是在极端干旱的气候条件下形成的，在水化学演化作用中从山地到倾斜径流过程中，水文地球化学作用十分复杂强烈。表现为大陆盐化过程，是沙漠地下水最显著的水化学特征。

从山前平原单一的卵砾石带过渡到细土平原和冲洪积平原（沙漠区），地下水化学成分，表现为由上游到下游沿地下水流向的水平演变；而且也有沿河床由近及远方向的水平分带规律，同时大厚度含水层水化学垂直分带规律也普遍存在。

a沿地下水流向自南向北水平变化规律

从山前至沙漠常量阴阳离子转换明显，矿化度不断增高，水质向劣化方向递变，水化学类型由倾斜平原的SO4-Ca（Mg）→细土带SO4·Cl-Ca（Mg）→至沙漠区为Cl·SO4-Na·Mg水递变；矿化度由＜1g/L→1g/L～3g/L→3g/L～10g/L递增。特别是大面积的沙漠地下水类型比较稳定，均为Cl·SO4-Na·Mg水。

b 垂直河床方向的水平分带规律

因河水是地下水主要补给源，所以垂直河床两侧的地下水的水质由近及远地表现为水平分带规律。即随着河床向两侧地表水和地下水混合作用由强到弱，水化学成分近河水向原始水型事呈分带变化，各带的宽度大小与河水流量大小和所接触的含水层透水性密切相关。

c垂直分带规律

地下水上咸下淡的倒置垂直分带性是干旱区潜水化学的普遍特征之一。主要表现在细土带和沙漠区大厚度含水层和上部潜水与下部承压水分布区。这类地区含水层颗粒细，水力坡度小，地下水径流速度滞缓，水位埋深浅，在极端干旱的气候条件下，潜水大量蒸发，盐分自下而上不断迁移，使盐分在潜水上部或地面富集，而下层（或深部）潜水（或承压水）水质相对较好。这种规律在塔中沙漠地下水中反应明显。如塔中油田区浅-深部均为Cl·SO4-Na·Mg水，但矿化度随深度增加而降低。
4.2.2 评价区水文地质条件
为了解评价区地层岩性及潜水水位的变化情况，本次水文地质调查引用青岛中油岩土工程


	有限公司2018年对塔中区块地下水调查资料。在水文地质调查过程中共施工了38组探井。通过对探井地分析编录，对地层岩性在全区上的变化有了一定认识，其岩性为粉砂、细砂夹薄层粉质粘土，其中粉砂层占到了含水层厚度的70%以上，粉砂和细砂层均呈东西向水平分布，但细砂层因其单层厚度较小，因此水平方向分布不连续，多呈薄层或透镜体状存在。其间夹粉质粘土的厚度比较薄且不连续，一般为0.05～0.2m。

评价区的洼地内潜水位一般埋藏较浅，静止水位多为3～5m，垄岗状沙丘上地下水水位埋深达到37m。含水层厚度大且分布面积广，使广大的沙漠区犹如一个巨大的地下水库。

（1）含水层空间分布

根据野外岩性描述，评价区含水地层总体上基本一致，岩性自上而下差异不大，砂层占据绝对优势，砂层中又以粉砂占绝对优势。

据资料分析，评价区内在深度300m以上的潜水含水层大体可以划分为2个含水岩组，即220m以上的中、上更新统含水岩组和220～300m的下更新统含水岩组。中上更新统含水岩组包括2～3个含水层，潜水含水层的岩性主要为第四系全新统冲积的粉砂，其次为细砂。其中细砂层数较多，单层厚度较小，呈薄层或透镜体状，单层厚度一般0.5～20m，最大可达28m。下更新统含水岩组可分为上、下两个含水段；上含水段深度为220～300m，包括1～2个含水层。

评价区内潜水的水位埋藏深度随沙漠地形变化，由于地形复杂，因而地下水埋深变化也很复杂，无明显规律。洼地潜水静止水位一般在3～5m之间。水质较差，根据取样检测分析可知，矿化度一般在3.0～13.8g/L，矿化度大小分布无规律。

（2）地下水类型及富水性

评价区第四系含水层主要为沙丘下伏的沉积层，通过对勘探孔岩芯的颜色、结构、构造、粒度变化分析，整个地层岩性从上到下变化不大，含水层岩性较单一，主要由砂类地层夹粘性土类薄层构成，肉眼观察粘性土层与粉砂层不易区分。砂类地层主要为粉砂或细砂，个别地段出现粘性土类夹层，岩性主要为粉质粘土层，不稳定，多以薄夹层或透镜体形式存在，不能形成稳定的隔水层。因此，评价区地下水类型均为第四系松散岩类孔隙潜水。

评价区范围内勘探深度内地下水为潜水，含水层岩性为粉砂、细砂，换算单井涌水量在12.6～104.94m3/d，水力坡度在1‰,地下水埋深在3～37m之间，渗透系数0.35m/d～1.78m/d；水化学类型主要为Cl·SO4-Na·Mg型水。

（3）地下水补给

评价区位于塔克拉玛干沙漠腹部，无地表河流穿过，也无其他地表水体和引水渠系等。地下水的补给来源于以下两个方面：

①南部沙漠区地下水侧向径流补给：这是评价区地下水的最主要补给来源。

②降水入渗补给：沙漠区降水稀少，多年平均降水量仅有25.1mm，年平均蒸发量高达


	2563.8mm，蒸降比高达102以上，评价区内的降水基本上不能直接对浅埋带地下水形成入渗补给作用。所以评价区内降水入渗补给对地下水资源的补给一般无实际意义。

（4）径流

沙漠区地下水的径流运移速度总体上是极迟缓的。评价区地下水接受南部沙漠区地下径流侧向补给后，在粉细砂含水层的孔隙中总体上由南向北径流。除局部地段外，地下水的径流方向与沙垄的延伸方向大体一致。

（5）地下水的排泄

评价区地下水的排泄方式主要有以下三项：

①北部（向下游的）地下侧向径流排泄

这是沙漠区地下水的主要排泄方式。区内地下水各含水组岩性均为大厚度粉细砂或粉砂层，径流条件较差。所以地下水总体上以缓慢径流的方式向北部下游地段排泄。

②潜水面垂直蒸发排泄

区内地下水埋藏条件总体上受风积沙丘、沙垄构成的地形地貌制约。在沙垄及其周边沙丘分布区，地下水埋藏较深，埋深一般大于10m，最深达37.07m，垂直蒸发对地下水基本上不起作用。

但在沙垄之间的洼地中，地下水埋深大多小于5m，部分地段为5～10m。且垄间洼地内岩性颗粒较沙垄上细，多为粉砂或粉土，地下水通过包气带细颗粒地层的毛细管可上升到地表表面及其附近。尤其垄间洼地内地下水潜水位埋深小于5m的地段，在沙漠区极干旱的气候条件和强烈的蒸发作用控制下，使地下水沿毛细管不断上升而消耗。由此可见，潜水面的垂直蒸发也是垄间洼地内（地下潜水位埋深小于5m的地段）地下水的重要排泄方式之一。

③地下水人工开采排泄

沙漠区地下水原本不存在人工开采。但在区域随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完成后即已停止开采地下水。

（6）地下水化学类型

①形成作用

评价区内地下水均为潜水，且水位埋藏浅，加之沙漠气候异常干旱，因此区内水化学作用以蒸发浓缩作用为主。评价区内的地下水主要接受西南部地下水的侧向径流补给，径流路径长、蒸发强度大，地下水含盐量增高，水质逐渐变差，地下水中Cl-、SO42+、Na+、Mg2+含量大量富集，水化学类型主要以Cl·SO4-Na·Mg型为主，溶解性总固体含量集中在2.3～5.0g/L。


	②地下水化学类型分布

评价区位于塔克拉玛干沙漠中部，区内地下水径流条件差异不大，水化学类型的变化也很小，主要为Cl·SO4-Na·Mg型，水化学类型没有明显的分布规律，在垂向上无明显分带规律。

（7）地下水水位动态变化特征

评价区内的地下水位动态属地下径流-人工开采-蒸发混合型动态，2月份地下水位有所下降。3～4月份随着气温的升高，冰雪的融化，对地下水的补给量增多，地下水位开始缓慢回升。5月份水位较高，进入6月份后随着蒸发量的迅速增大和养护公路对供水井的开采，地下水位开始下降，特别是6～8月为高温季节，蒸发作用十分强烈，平均月蒸发量多在520～640mm，地下水处于相对低水位期，且比较稳定。进入10月份以后，气温有所下降，蒸发量也逐渐减少，养护公路对供水井停止开采，地下水位开始缓慢上升。

由于沙漠区地形起伏变化明显，在沙丘和沙垄部位地下水埋藏较深，垂直蒸发作用不太明显，而在垄间洼地内地下水埋藏相对较浅，垂直蒸发作用较明显，地下水位的变幅受气候影响而有所变化，但变幅一般都较小，大多为0.05～0.15m，地下水位动态变化更多地体现了地下缓慢径流－人工开采－蒸发混合型动态特征。

（8）水位调查

为了充分掌握项目建设区域地下水动态特征，结合项目区地面建设工程及地下水环境质量现状监测，开展了详细的地下水水位现场调查。根据要求对区域油气田内水井及地下水监测井实施水位观测记录，各水井地下水水位观测结果见表8-12。

表8-12            水位调查结果一览表
序号

监测点

坐标

井深（m）

水位（m）

1

水井1
E84°14′11.654"，N38°41′17.177"
31
8.9
2

水井2
E84°17′34.344"，N38°42′19.994"
29
8.6
3

水井3
E84°14′03.944"，N38°42′58.461"

28
9.3
4

水井4
E84°09′49.700"，N38°44′36.788"

30
8.8
5

水井5
E84°14′17.218"，N38°45′53.056"

26
8.5
6

水井6
E84°07′00.720"，N38°40′48.430"

28
8.9
（9）地下水开发利用现状

评价区随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完成后即已停止开采地下水。

（10）工程区包气带污染调查


	本项目位于塔克拉玛干沙漠。根据《塔克拉玛干沙漠腹地地下水F～-的水文地球化学特征》文献中的调查数据，对沙漠中13个包气带沙样分析，其重矿物成分中以角闪石，云母等含氟矿物为主，占重矿物总量的42.7%以上，还有部分电气石、磷灰石及风化矿物等，4个潜水带矿物分析结果也表明，潜水介质中含氟矿物角闪石、云母居多，占矿物总含量的3%～6%，天然包气带防污性能为“弱”。

4.2.3 区域地下水污染源调查
根据地下水监测结果，潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各潜水监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

4.2.4 地下水环境影响评价
本项目中古58CH井场地下水环境影响评价工作等级为三级，燃料气管线属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。因此，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。
4.2.4.1 正常状况
（1）废水
本项目运营期间废水主要为采出水及井下作业废水，其中采出水随采出液一起最终进入塔二联合站处理，处理后达到《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）水质标准后回注地层，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至哈拉哈塘钻试修废弃物环保处理站处理后回注地层。正常情况下不会对地下水产生污染影响。
（2）落地油
采气过程中产生的落地油，转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳战林等，2009），土壤中原油基本上不随土壤水上下移动，毛细管作用也不活跃。石油对土壤的污染仅限于20cm表层，只有极少量的石油类最多可下渗到40cm。由于油田气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，故落地油对开发区域地下水的影响很小。

4.2.4.2 非正常状况
（1）采气井场套管破损泄漏对地下水环境的影响

井场正常运行过程中如套管发生破损泄漏，则会发生套外返水事故。一旦事故发生，采出液在水头压力差的作用下，可能直接进入含水层，发生油水串层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。套外返水发生概率极低，本次评价考虑最不利的极端情况下，套管发生破损泄漏后


	对潜水含水层水质产生影响，本次评价对非正常状况下套管发生破损泄漏情景运用解析模型进行模拟预测，以评价对地下水环境的影响。

①预测因子筛选

采气井场套管破损泄漏污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表8-13。

表8-13        评价因子及评价标准一览表

评价因子
评价标准（mg/L）

检出下限值（mg/L）

现状监测值最大值（mg/L）

石油类
0.05
0.01

＜0.01
②预测源强

泄漏量取采出液最大流量18t/d，采取措施1d后停止泄漏。石油类污染物向饱水带扩散以及进入饱水带中污染地下水，而水中石油类主要有两种状态，一是溶解在水中成为水溶液，即可溶性油，一般溶解量很少；另外一种是以乳化状态分散在水体中，因此，在水中石油类污染物的两种状态是下渗石油类污染物的重要形态，而石油类只有变为可溶态才会随水迁移扩散。参考《采油废水治理工程技术规范》（HJ 2041-2014），石油类浓度范围在20mg/L～200mg/L，考虑到采出液凝析油含量极低，本次评价石油类浓度取值为20mg/L，则石油类进入地下水的量为497.5g（18×1÷0.7236×20=497.5g）。

③预测模型

污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：
a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。
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根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；


	C（x,y,t）—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约30m；

mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类497.5g；

u—地下水流速度，m/d；潜水含水层岩性为第四系粉砂、粉细砂，渗透系数取1.5m/d。水力坡度Ⅰ为1‰。因此地下水的渗透流速u=K×Ⅰ/n=1.5m/d×1‰/0.18=0.008m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；含水层岩性主要为细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.08m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.008m2/d；

π—圆周率。
④预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，石油类取《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值等值线作为超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表8-14。

表8-14       在非正常状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表
污染年限
影响范围（m2）
超标范围（m2）
背景浓度

（mg/L）

贡献浓度

（mg/L）

叠加浓度

（mg/L）

污染晕最大运移距离（m）

超标范围是否出场界
100d
94.6
70.6
0.005
2.891
2.896
14.3
否
1000d
693.7
397.2
0.005
0.290
0.295
40.8
否
7300d
3200
--
0.005
0.040
0.045
115.2
--
注：区域地下水监测点石油类均未检出，背景浓度按检出限一半计。
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（1）100d时污染晕运移分布图        （2）1000d时污染晕运移分布图
（3）7300d时污染晕运移分布图
图8-3   非正常状况下，石油类渗漏含水层影响范围图

综合以上分析可知，在非正常状况下，石油类污染物泄漏100d后污染晕影响范围为94.6m2，超标范围为70.6m2，污染晕最大迁移距离为14.3m，污染晕中心最大贡献浓度为2.891mg/L，叠加背景值后的浓度为2.896mg/L，超标范围未出场界；石油类污染物泄漏1000d后污染晕影响范围为693.7m2，超标范围为397.2m2，污染晕最大迁移距离为40.8m，污染晕中心最大贡献浓度为0.290mg/L，叠加背景值后的浓度为0.295mg/L，超标范围未出场界；石油类污染物泄漏7300d后污染晕影响范围为3200m2，无超标范围，污染晕最大迁移距离为115.2m，污染晕中心最大贡献浓度为0.04mg/L，叠加背景值后的浓度为0.045mg/L。



	
图8-4        非正常状况下，井场边界石油类浓度变化曲线图
在非正常状况条件下，井场下游边界监测到石油类波动，在7300d的模拟期内，最大浓度为0.043mg/L，未超标（0.05mg/L）。根据模型20年运行结果，随着时间推移石油类污染晕影响范围先增大后减小，且污染物晕中心浓度不断降低，井场边界处未出现超标现象。

4.2.5 地下水环境污染预测评价结论
正常状况下，本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，井场边界内预测因子均能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。

综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可得出，本项目各个不同阶段，地下水中各评价因子均能满足GB/T14848的要求。

4.3 退役期地下水环境影响评价

退役期要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先对井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层，正常状况下不会对地下水环境造成污染影响。

5 环境保护措施及其可行性论证
5.1 施工期地下水环境保护措施

（1）管道试压废水

管道试压介质采用中性洁净水，试压废水污染因子主要为SS、COD，废水产生量为1m3，试


	压结束后用于洒水降尘。

（2）施工人员生活污水

施工期施工人员食宿依托塔中镇，生活污水主要为施工人员盥洗废水，生活污水水量小、水质简单，污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，依托塔中镇生活污水处理装置处理。
综上，施工期采取的废水处置措施可行。

5.2 运营期地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

（1）源头控制措施

①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；

②定期做好井场设备、阀门、管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；

③井下作业均带罐作业，采用的专用收集罐集中收集作业废水，外委或内部处置；

④设备定期检验、维护、保养，定期对采气井的固井质量进行检查，防止发生井漏等事故。

⑤严格按照《固井作业规程 第1部分：常规固井》（SY/T 5374.1-2016）、《固井设计规范》（SY/T 5480-2025）实施固井工程，确保固井质量满足《固井质量评价方法》（SY/T 6592-2016）相关要求，避免套管返液窜漏污染地下水。

（2）分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，结合项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本评价确定防渗要求见表8-15。分区防渗见附图4。
表8-15                      分区防渗要求一览表
站场

防渗分区

防渗要求

运营期井场

中古58CH井

一般防渗区
井口装置区、放喷池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

（3）地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握塔中Ⅰ号气田区域及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，塔中Ⅰ号气田区域应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下


	水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。依据地下水监测原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）相关要求，结合区域水文地质特征，设置1眼跟踪监测井（塔中采油气管理区内现有井）。地下水监控井基本情况和相对位置等详见表8-16。
表8-16       地下水监控井基本情况表

名称

监测点位
监测层位

功能

井孔结构

监测因子

监测频次

1
中古58CH井北0.7km（下游）
潜水含水层

跟踪监测井
按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）执行

石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、汞、砷、六价铬
每半年1次
（4）地下水污染应急措施

塔中Ⅰ号气田内包气带天然防污性能弱，因此在非正常及风险状况下，可能造成污染物进入地下水中，针对上述情景，建议采取如下污染应急治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源，在最短时间内清除地表污染物；

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析；

④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施；

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度；

⑥依据地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案；

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

类比现状塔中Ⅰ号气田井场采取的地下水环境保护措施，本项目采取的地下水环境保护措施可行。

5.3 退役期地下水环境保护措施
退役期要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先对井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层污染地下水。


	类比现有退役井采取的措施，本项目采取的地下水环境保护措施可行。

6 地下水环境影响结论

（1）环境水文地质现状

评价区位于塔克拉玛干沙漠平原区，在钻探深度内是以单一结构的潜水含水层为主的沙漠平原区，含水层岩性为细砂、粉砂。南部沙漠区地下径流侧向补给是区域地下水的主要补给来源，以垂直蒸发和人工开采方式排泄。地下水化学类型为Cl·SO4-Na·Mg型为主，矿化度为2.3～5.0g/L，水质差，为咸水。本项目场地包气带岩性主要为粉砂，包气带厚度为2.1～37m，分布连续垂向渗透系数为1.0～1.5m/d，包气带防污性能差。

根据地下水监测结果，潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各潜水监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（2）地下水环境影响

本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，场界内因子能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可得出，本项目各个不同阶段，地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。

（3）地下水环境污染防控措施

本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。①根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，采取相应的分区防渗措施，防渗的设计使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限；②建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划；③在制定全厂环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（4）地下水环境影响评价结论

综上所述，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、做好地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。




九、环境风险专项评价
	本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“五 石油和天然气开采业07 8陆地天然气开采0721”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目需设置风险专项评价。
1 概述

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资193.70万元在塔中Ⅰ号气田中古58井区实施“中古58CH井集输工程”，主要建设内容包括：①建设采气井场1座（中古58CH），将已停采的中古58井场改建为中古58CH井采气井场，井场配备1台燃气加热炉，新增工艺设备区、设备间及放喷池。②新建中古58CH井场南侧沙坑内燃料气预留接头至中古58CH井燃料气管线0.20km。③自控仪表、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产气3.5万m3/d，日产油6t/d。
2 总则

2.1 编制依据
2.1.1环境保护法律
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日审议通过，2024年6月28日修订）。

2.1.2 环境保护法规、规章
（1）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（2）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日发布并实施）；

（4）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日施行）。

2.1.3 环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；



	（3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；

（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

2.2 评价目的和评价原则

（1）评价目的
①分析本项目可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

②为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

（2）评价原则

①坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

②严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

③全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

④根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3 评价内容
（1）环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

（2）基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断。确定风险评价等级。

（3）风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（4）各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（5）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（6）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
2.4 评价等级
（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。


	本项目存在多种危险物质，则按式（1-1）计算物质总质量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1,q2…qn--每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油、硫化氢，其Q值计算结果见表9-1。
表9-1        建设项目Q值确定表

风险源

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

燃料气管线
1

天然气

74-82-8

0.006
10

0.0006
井场设备
2
天然气

74-82-8

0.017
10

0.0017
3
凝析油
--
0.00017
2500
0.00000007
4
硫化氢
7783-06-4

0.00022
2.5
0.000088
项目Q值∑

≈0.00234
注：燃料气管线长度0.2km，管线直径为DN65，管道设计压力为1.6MPa，设计温度60℃；井场设备内体积按照1m3核算。

经计算，本项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。
（2）评价工作等级的划分

根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表9-2。

表9-2        环境风险评价工作等级划分一览表
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
对照表9-2可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本工程确定环境风险评价等级为简单分析。

2.5 评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），本项目风险评价等级为简单分析，不再确定风险评价范围。


	2.6 环境风险保护目标

本项目风险评价为简单分析。环境风险保护目标见表9-3。

表9-3          环境风险敏感目标一览表

类别
环境敏感特征
环境空气
站场周边5km范围内
序号
敏感目标名称
相对方位
距离/m
属性
人口数
1
无
--
--
--
--
站场周边500m范围内人口数小计

--
站场周边5km范围内人口数小计

--
采气管道周边200m范围内
序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数
1
无
--
--
--
--

每公里管段人口数（最大）
--
大气环境敏感程度E值

E3

地表水

序号

受纳水体名称
排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

1

无

--

--

地表水环境敏感程度E值

E3
类别
序号
环境敏感区名称
环境敏感
特征
水质目标
包气带防污
性能
与下游厂界距离（m）
地下水
1
评价范围内潜水含水层
G3
Ⅲ类
D1
--
地下水环境敏感程度E值
E2
3 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。

3.1 评价依据
3.1.1 风险调查
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油、硫化氢，其中天然气存在于燃料气管线、井场设备内，凝析油、硫化氢存在于井场设备内。具体见表9-4。

表9-4         项目风险源调查概况一览表

序号

危险物质名称

分布的生产单元

数量（t）

生产工艺特点

1
天然气

燃料气管线、井场设备
0.023
燃料气管线、天然气开采
2
凝析油
井场设备

0.00017
天然气开采
3
硫化氢
井场设备

0.00022
天然气开采




	3.1.2 风险潜势初判
根据危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定，本项目Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。
3.1.3 评价等级
根据评价工作等级的划分，本项目风险评价等级为简单分析。
3.2 环境敏感目标调查
本项目风险环境敏感目标详见表9-3。
3.3 环境风险识别
3.3.1 物质危险性识别
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油、硫化氢。其物化性质、易燃性、爆炸性和毒性情况见表9-5。

表9-5       物质危险性一览表

序号
危险物质名称
危险特性
分布
1
天然气
无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压：53.32kPa（-168.8℃），闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度0.42（-164℃）
燃料气管线、井场设备
2
凝析油
热值：41870KJ/kg；火焰温度：1100℃；沸点：300-325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限1.1%-6.4%（v）；自然燃点380-530℃

井场设备

3
硫化氢
无色酸性气体，有恶臭，熔点：-85.5℃，沸点：-60.4℃，闪点：-50℃；爆炸极限4.0%～46.0V%，溶于水、乙醇

井场设备

3.3.2 危险物质分布情况
本项目危险物质天然气主要分布于燃料气管线、井场设备内，凝析油、硫化氢分布于井场设备内。

3.3.3 可能影响环境的途径
根据工程分析，本项目开发建设过程中采气、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、泄漏等，具体危害和环境影响可见表9-6。

表9-6       生产事故风险类型、来源及危害识别一览表
功能
单元
事故类型
事故原因
事故后果
环境影响途径
管线
管线泄漏
管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致火灾、爆炸事故
天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件
大气
井场设备
设备

泄漏
设备腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致设备破裂，导致泄漏、火灾、爆炸、事故
天然气、凝析油泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，天然气中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件，油类物质渗流至地下水
大气、地下水



	3.4 环境风险分析

3.4.1 大气环境风险分析
燃料气管道、井场设备天然气泄漏时，天然气从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件；天然气中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件。本项目管线采用质量较好的材质，且有泄漏气体检测设施，塔中采油气管理区负责管理本项目的运行管理，制定有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施，以便在油气管道泄漏时能够及时发现，在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，油气管道发生火灾爆炸概率较低，本项目所处地点开阔，天然气中硫化氢的扩散量及扩散浓度较小，地处开阔有利于硫化氢稀释，对周围环境及人员影响较小。

3.4.2 地表水环境风险分析
本项目在发生安全生产事故造成凝析油泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目周边无地表水，因此在事故下造成油品泄漏不会对区域地表河流造成污染。

3.4.3 地下水环境风险分析
本项目建成投产后，正常状态下无废水直接外排。非正常状态下，采出液中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下，石油类在下渗过程受到包气带的吸附作用以后，也可能对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

3.5 环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本工程特点，采取以下风险防范措施。

3.5.1 管道事故风险预防措施
（1）施工阶段的事故防范措施

①在施工过程中，加强监理，确保接口等施工质量。

②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

④从事管道无损检测的检测人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的特种作业人员资格书，并要求持证上岗。

⑤严格挑选施工队伍，施工单位应具有丰富的管道施工经验，管道施工单位应持有劳动行

	政部门颁发的压力管道安装许可证，建立质量保证体系，确保管道施工质量。选择优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

（2）运行阶段的事故防范措施

①井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站SCADA管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况。

②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。

③定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

④制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道及井场进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线及井场安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

⑤利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事件启动应急预案。

⑥在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

3.5.2 硫化氢气体泄漏风险防范措施

（1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2024）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m3（或20ppm），进入作业区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m3（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m3（或20ppm）时，应迅速疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m3（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。

（2）预防措施

在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受硫化氢危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。


	①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

③当人员在达到硫化氢危险临界浓度[150mg/m3（100ppm）]的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

（3）泄漏事故风险防范措施

①操作时宜按要求配备基本人员，采用必要的设备进行安全施工。现场应配置呼吸保护设备且基本人员能迅速而方便地取用。采用适当的硫化氢检测设备实时监测空气状况。

②严格执行“禁止吸烟”的规定。

③作业区应配备满足要求的正压式空气呼吸器、充气泵、可燃气体监测报警仪，便携式硫化氢报警仪；防护器具每次使用后对其所有部件的完好性和安全性进行检查；在硫化氢环境中使用过的防护器具还应进行全面的清洁和消毒。

3.6 环境风险应急处置措施

（1）管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免，在预防事故的同时，为可能发生的事故制定应急措施，使事故造成的危害减至最低程度。

①按顺序关井

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好环境污染防范工作，把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集；将严重污染的土壤集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

（2）火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。


	④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

（3）管道和设备泄漏事故应急措施

本项目根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线和设备是否发生泄漏，针对管线和设备泄漏事件，采取以下措施：

a.切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线和设备泄漏点最近两侧阀门；

b.堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

c.事故现场处理：堵漏作业完成后，对管线和设备进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

d.后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

3.7 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。塔中采油气管理区编制完成并发布了《塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第二联合站突发环境事件应急预案》（备案编号652800-2025-02-L）。本评价建议将本次建设内容纳入塔里木油田分公司塔中采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

3.8 现有风险防范措施的有效性

本项目建设内容纳入塔里木油田分公司塔中采油气管理区现有突发环境事件应急预案中。目前塔中采油气管理区已建立完善的应急管理体系，配备有专业的应急管理队伍，同时配备有充足的应急物资。塔中采油气管理区已针对油田常见的生产设备泄漏、管线爆管泄漏等情景提出了相关防范措施，并制定了相应的应急预案，可确保事故发生时，最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施，定期对相关人员开展应急演练工作，针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效，可有效降低事故状态下对环境空气、地下水的影响。
4 环境风险分析结论

（1）项目危险因素


	燃料气管线、井场设备老化破损导致天然气泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故，产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故；天然气中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目实施后的环境风险主要有天然气泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳有害气体进入大气，对区域大气环境造成污染影响。

（3）环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司塔中采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

（4）环境风险评价结论与建议

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。

本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表见表9-7，环境风险简单分析内容表见表9-8。

表9-7           环境风险防范措施“三同时”验收一览表
序号

防 范 措 施

台（套）

投资（万元）

效   果

1

管道涂刷相应识别色

风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

3
便于识别风险，减少事故发生

2

警戒标语和标牌

2
设置警戒标语和标牌，起到提醒警示作用

3

可燃气体监测报警仪，便携式硫化氢报警仪
--
依托现有，便于识别风险，减少事故发生

合     计

—

5

—

表9-8                     环境风险简单分析内容表
建设项目名称
中古58CH井集输工程
建设地点
新疆巴州且末县境内，西北距离塔中镇68km
地理坐标

中古58CH井（燃料气管线终点）坐标：E84度17分44.238秒；N38度41分59.216秒

燃料气管线起点坐标：E84 度17分 41.238 秒；N38 度 41 分54.216秒

主要危险物质及

分布
本项目涉及的风险物质主要为天然气、凝析油、硫化氢，其中天然气存在于燃料气管线、井场设备内，凝析油、硫化氢存在于井场设备内。
环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地下水等）

根据工程分析，采气、油气集输均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸等
风险防范措施要求
具体见3.3 环境风险防范措施及应急要求
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七月,平均2.91m/s
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八月,平均2.94m/s
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九月,平均2.41m/s
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十月,平均1.55m/s







N







NE







E







SE







S







SW







W







NW







十一月,平均1.21m/s







N







NE







E







SE







S







SW







W







NW







十二月,平均0.83m/s
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全部,平均2.02m/s
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