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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产20万立方米/年商品混凝土集中拌合站项目

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	C 302 石膏、水泥制品及类似制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	轮台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2604071136652822000035

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	143

	环保投资占比（%）
	5.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：已建设内容：2座搅拌机主楼 
	用地（用海）
面积（m2）
	13333.33

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划：《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》
审批文件：关于《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（巴音郭楞蒙古自治州人民政府2024年6月28日）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	项目与规划及批复的相符性分析见下表。
表1-1   建设项目与规划及批复的符合性分析
	规划及批复要求
	本项目情况
	是否符合

	坚持城镇节约集约用地标准和存量土地利用机制，消化现有存量用地，提高轮台工业园区土地利用效率，促进城镇内涵式集约型绿色发展。引导中心城区城中村集中连片改造，提升土地利用效率和环境品质
	本项目选址于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，项目用地为规划的工业用地，符合轮台县国土空间总体规划中关于工业用地布局及促进城镇绿色发展的总体要求。
	符合

	在对轮台县中心城区现状发展特征研判和综合考虑城区未来发展方向选择的基础上，构建产城融合、蓝绿交织、多组团集约紧凑发展的示范区，形成“两核两心、
川廊四轴多片区”的整体空间结构。
两大发展核心：即综合服务中心、产业发展中心。综合服务中心位于主城区，以县政府为依托，功能以机关团体、商业、医院、教育等综合服务为主。产业发展中心
位于交通路与沙漠公路交汇点，功能以商贸物流、工业发展为主。
	本项目位于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，地处轮台县产业发展中心辐射范围内，该区域以商贸物流、工业发展为主导功能，本项目作为商品混凝土集中拌合站，属于工业配套项目，有利于促进区域产城融合发展。
	符合




	其他符合性分析
	1.生态环境分区管控要求符合性分析
（1）项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的相符性分析如下。
表1-2  《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控成果动态更新》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目未涉及永久基本农田、林地、耕地、草地、基本农田保护区和自然保护区。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划，以及自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	项目为商品混凝土建设项目，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物消减/替代要求
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目采取完善的污染治理措施，不会对项目周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	[A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目按照相关规定落实和完善各项环境事故防范、环境风险处理制度和措施。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.3能源利用
	A4.3-4鼓励使用清洁能源、电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
	本项目生产不供热，不涉及使用燃煤，生活供暖采用电采暖。
	符合


（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》生态环境分区管控动态更新成果（2023年）相符性分析
表1-3   《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合分析
	环境管控单元名称及编码
	“三线一单”要求s
	工程具体情况
	相符性分析

	轮台工业园区（重点管控单元）（ZH65282220004）
	空间管控约束
	
1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目属于水泥制品制造，不属于高污染、高能耗项目；项目生产产生的废气均采取有效的环保措施，处理后达标排放，不属于严重污染大气环境的项目。
	符合

	
	污染
物排
放管控
	1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。
3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。
	本项目无组织及有组织排放废气采取有效环保措施后，可以满足相应限值后达标排放。本项目为商品混凝土建设项目，不涉及石化、有机化工、煤化工等行业，不产生挥发性有机物及恶臭物质。
	符合

	
	环境风险防控
	1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。
2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。
3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

	项目不涉及重金属、多环芳烃、石油类等土壤环境重点监管污染物。

	符合

	
	资源利用效率
	强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。
	本项目生产用水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
	符合


2.产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。
3.建设选址环境及规划符合性分析
本项目位于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，土地为工业用地，本项目用地符合《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》中土地利用规划。
4.环境管理政策分析
表1-4    环境管理政策相符性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	大力实施建材产业绿色化、智能化升级改造，加快推进装配式建筑和建材部品化，以及交通、水利、装备等水泥构件发展。
	本项目产品为商品混凝土，对提高建筑工程质量有着重要意义，符合自治区政策。
	

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
	本项目生活使用电采暖供暖，属于清洁取暖。
	符合

	
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目运营过程中会消耗电和新鲜水，用水来自市政管网，用电来自市政供电，不属于高耗能企业，不会突破地区资源利用配额。
	符合

	
	施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。
	本项目施工设置有围栏遮挡、定期洒水抑尘、运输车辆和施工场地都有做好防尘措施，车辆驶出装、卸场地前用水将车冲洗干净
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，对渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
	本项目设置封闭式砂石料仓，水泥、粉煤灰采取封闭式筒仓储存，筒仓顶安装有除尘设施。因此本项目运营产生的废气经处理后对环境空气质量影响较小。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。
	项目为C3021水泥制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目搅拌楼封闭，采取高效的除尘措施，减少污染物的排放。
	符合

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	根据表1工业料堆场类型划分，根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中表1工业料场类型划分，本项目原材料堆仓属于Ⅱ、Ⅲ类型，砂石料堆放在封闭式堆仓内并配合洒水降尘，符合Ⅱ、Ⅲ类型工业料堆场扬尘防治方案，因此本项目原料储存要求可行。本项目砂石料堆放在封闭式堆仓内，且采购的砂石料均为出售厂家水洗、筛分干净的原料，夹杂的尘粒很少，颗粒较大，不易起尘，再配合洒水降尘，能有效减小堆存扬尘的污染。砂石料堆存在采取上述措施后，能实现厂界无组织颗粒物达标排放，措施可行。
	符合

	
	工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。
	本项目按照办公生活区、生产区分区布置，项目制定管理制度，管理比较规范。按照要求建设原料仓库（堆场）并采取相应的扬尘防治措施，工业料堆场应采用连续输送方式，严禁二次中转倒运。
	符合

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》（巴政发〔2023〕27号）
	整治搅拌站扬尘污染。住建部门加强预制搅拌站扬尘污染监管，落实原料堆仓、破碎、投料、传输、筛分、搅拌、出料全环节密闭；厂区和运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆苫盖冲洗，确保厂区内外无积尘。
	本项目原料堆仓、传输、搅拌环节密闭，料仓封闭式；运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆苫盖冲洗，确保厂区内外无积尘。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，由商品混凝土供应站集中生产供应，因此，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染，另外由于商品混凝土的强度及其他各项指标的合格率在99%以上，因此发展商品混凝土对提高建筑工程质量也有着重大的意义。
在这种市场条件下，新疆国腾混凝土有限公司轮台分公司在巴州轮台县314国道北侧建设年产20万立方米/年商品混凝土集中拌合站项目，建成后年产商品混凝土20万m3。
按照《中华人民共和国环境保护法》，《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造 商品混凝土”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上。编制完成了《年产20万立方米/年商品混凝土集中拌合站项目》，呈报环境保护行政主管部门，审批后作为环保部门和该企业进行环境管理的依据。
二、项目地理位置
本拟建项目选址于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，中心地理坐标为：东经84°18′31.178″，北纬41°48′44.633″。具体地理位置详见《附图1  建设项目地理位置示意图》。
建设项目西侧为轮台县职业技术学校，距离约157m，南侧紧邻便道和空地，相距约350米为新疆中能宏科工程技术服务有限责任公司。东侧北侧都为空地。周边环境详见《附图2  项目周边环境关系与大气环境监测布点示意图》。
三、建设内容与规模
本项目厂区总占地面积约13333.33m2，用地性质为工业建设用地。建设规模：新建商品混凝土生产线两条，项目建成后，年产商品混凝土20万m3。
本项目建设内容包括：180商品混凝土生产线两条（商品混凝土拌合站2套），1座原材料堆仓，办公生活区（实验室、办公楼、职工宿舍食堂）、门卫室等相关配套设施。本项目工程组成一览表见下表。
表2-1  项目组成一览表
	工程内容
	项目组成
	备注

	主体工程
	搅拌机主楼
	建设封闭式商品混凝土拌合站2套，包括输送系统、计量系统、搅拌系统、自动控制室等，建筑面积3489.51m2
	新建

	储运工程
	原料堆仓
	建筑面积1800m2，为封闭式堆料场，主要用于储存砂、石子
	新建

	
	水泥筒仓
	4个，单个最大容积200t，高15m，水泥储存
	新建

	
	粉煤灰筒仓
	2个，单个最大容积200t，高15m，粉煤灰储存
	新建

	
	矿粉筒仓
	2个，单个最大容积200t，高15m，矿粉储存
	新建

	
	外加剂储罐（聚羧酸碱水剂）
	2个，单个最大容积10m3
	新建

	
	运输系统
	站内运输依靠装载机、站外运输依靠罐车，本项目设置洗车台
	新建

	辅助工程
	1#办公楼
	建筑面积568.92m2，包含职工食堂宿舍，1层
	新建

	
	2#办公楼
	建筑面积360m2，包含检验室，1层
	新建

	
	维修车间
	建筑面积450m2，1层
	新建

	
	地磅
	建筑面积50m2，1层
	新建

	
	门房
	建筑面积30m2，1层
	新建

	
	洗车台
	设置三座沉淀池（10m3）
	新建

	
	消防水池
	1座地下消防水池，建筑面积347m2，容积1000m3
	新建

	公用
工程
	给水系统
	由市政管网供给，新建厂区内给水管网
	新建

	
	排水系统
	市政排水管网，新建厂区内排水管网
	新建

	
	供电系统
	由市政电网提供
	新建

	
	供暖系统
	采用电暖供暖
	新建

	环保工程
	废气
	上料产生的粉尘通过采取喷淋降尘措施以及设置封闭式上料仓，减少无组织排放
	/

	
	
	水泥、矿粉、粉煤灰筒仓各配有仓顶除尘器（共8台），粉尘经滤芯式仓顶除尘器处理后仓顶无组织排放
	

	
	
	砂石料输送采用封闭式皮带进行，两座拌合楼搅拌产生的粉尘各设置1套负压脉冲反吹式布袋除尘器处理后无组织排放
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振、绿化等
	/

	
	固废
	垃圾桶、垃圾箱，一般固体废物贮存库（10m2），危险废物贮存库（10m2）
	/

	
	废水
	食堂废水经隔油池预处理后再与其他生活污水一并收集到化粪池（10m3）通过市政污水管网排入轮台县污水处理厂。洗车废水、检验废水经三级沉淀池（3×10m3）沉淀后循环使用，不外排
	/


四、产品方案
本项目混凝土强度等级为C20-C60，混凝土规格根据市场需求调整，产品方案见表2-2。
表2-2    项目产品方案
	产品名称
	产品规格
	生产能力（m3/a）
	质量标准
	年运行天数、时数h/a

	商品混凝土
	C20-C60
	20万
	《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）
	270天、2160小时


五、主要生产设施
本项目主要生产设施见表2-3。
表2-3  主要生产设施一览表
	序号
	主要生产单元
	主要工艺
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	骨料预处理系统
	砂石料上料
	2仓式料仓
	单仓容积350m³
	个
	2
	砂石料上料

	2
	
	
	传输皮带
	宽1000mm
	组
	6
	砂石料输送

	3
	
	
	喷淋系统
	HJ60
	套
	1
	储料抑尘设施

	4
	
	粉料储存、供应
	螺旋输送器
	功率：2kW
	套
	8
	水泥、粉煤灰输送

	6
	
	
	水泥筒仓
	容积200t
	个
	4
	水泥贮存及供给

	7
	
	
	粉煤灰筒仓
	容积200t
	个
	2
	粉煤灰贮存及供给

	8
	
	
	矿粉筒仓
	容积200t
	个
	2
	矿粉贮存及供给

	9
	
	除尘
	仓顶除尘器
	脉冲滤筒式除尘器
	套
	8
	粉料筒仓除尘设施

	10
	供水系统
	供水
	潜水泵
	20m3/h
	台
	2
	水的供给

	11
	拌合系统
	搅拌
	搅拌主机
	搅拌能力：180m3/h
	套
	2
	商品混凝土搅拌

	12
	
	除尘
	布袋除尘器
	负压脉冲反吹式除尘器
	套
	2
	处理砂石料输送搅拌产生的粉尘

	13
	公用单元
	辅助
系统
	计量系统
	/
	套
	2
	比例供料

	14
	
	
	控制系统
	/
	套
	2
	/

	15
	
	
	空压机
	/
	组
	8
	气动源

	16
	
	
	装载机
	10t
	辆
	2
	砂石料装卸

	17
	
	
	泵车
	10t
	辆
	6
	混凝土泵送

	18
	
	
	搅拌车
	10m3
	辆
	20
	混凝土运输

	19
	
	
	检验设备
	/
	套
	1
	配比及样品检验


六、主要原辅材料和能源消耗
本项目主要生产C20-C60强度商品混凝土，各主要原辅材料及品质设计需要进行配比，按照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求，混凝土的质量品质要经过试验进行确定。所需主要原辅材料、能源消耗及来源见表2-4。
表2-4   项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表
	序号
	名称
	名称
	单位
	年耗量
	来源
	备注

	1
	商品混凝土
	石子
	t/a
	180090
	外购，车辆运输
	位于原材料堆仓，原料料场内储存，固态，密度2.3t/m3，粒径0.5cm—5cm

	2
	
	砂子
	t/a
	62100
	外购，车辆运输
	位于原材料堆仓，原料场内储存，密度2.3t/m3，固态，粒径3mm

	3
	
	水泥
	t/a
	45892
	外购，专用罐拉运
	4个200t水泥筒仓储存，密度1.4t/m3，粉状

	4
	
	粉煤灰
	t/a
	36576
	外购，专用罐拉运
	2个200t粉煤灰筒仓储存，密度2.4t/m3，粉状

	5
	
	矿粉
	t/a
	44196
	外购，专用罐拉运
	2个200t矿粉筒仓储存，密度2.9t/m3，粉状

	6
	
	外加剂（聚羧酸减水剂）
	t/a
	1728
	外购，专用罐拉运
	2个10m3罐储存，密度1.2t/m3，液态

	7
	资源、能源
	用水
	m3/a
	31890
	市政管网供给
	/

	8
	
	用电
	kWh/a
	700000
	当地市政电网提供
	/


原辅材料性质：
水泥：加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。但粉煤灰可资源化利用，如作为混凝土的掺合料等。
矿粉：矿粉是符合工程要求的石粉及其代用品的统称，是将矿石粉碎加工后 的产物。矿渣粉是将水淬粒化高炉矿渣经过粉磨达到规定细度的一种具有潜在活 性的矿物掺合料，是一种新型的建筑材料。可作为混凝土的掺和料取代部分水泥，是生产高性能混凝土的组成材料之一，也是目前商品混凝土公司广泛采用的原材料之一。化学成分与普通硅酸盐水泥非常相近，为粉末状态，无味
聚羧酸减水剂：是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。本项目使用的聚羧酸减水剂不易燃，不易爆，可以安全使用汽车运输，有利于混凝土的耐久性，生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品，且使用量较小，故不会对操作工人产生健康损害及污染环境。
七、公用工程
1.供排水
①混凝土拌合用水：根据《工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品》中预拌混凝土及水泥制品用水定额表可知，本项目为预拌混凝土，单位产品用水量为0.15m3/m3，本项目生产混凝土：20万m3/a，则混凝土搅拌用水约30000m3/a。
②运输车辆、生产设备清洗用水：生产设备因生产节奏或设备检修需暂停生产，为防止混凝土凝固，必须将设备冲洗干净，项目设置车辆冲洗平台，车辆冲洗废水、设备冲洗废水排入沉淀池。根据建设单位资料提供，车辆、生产设备平均每天冲洗1次，每次生产设备用水按2m3/次计，项目运输车辆、生产设备清洗用水新鲜用水量约1080m3/a，循环用水系数按0.8计，则循环用水量为864m3/a，进入沉淀池处理后循环使用，不外排。
③抑尘用水：堆仓、厂区道路等需要洒水抑尘，堆仓、厂区道路抑尘面积约2400m2，洒水系数按2L/m2・次计，每日洒水1次，年洒水天数按270天计，则项目洒水的用水量为1296m3/a，全部自然蒸发。
④检验室对原辅料及产品进行质量检测，主要包括原料细度，产品的坍落度、扩展度、抗水渗透性能等，通过检验仪器设施进行试验，全为物理检验不需要添加化学试剂，检测完成后需要对仪器进行清洗，检验室清洗用水量约为1m3/d（270m3/a），排水系数按0.8计，检验室清洗废水216m3/a。全部排入沉淀池处理后循环使用，不外排。
⑤生活用水：该项目劳动定员12人，根据用水定额每人每天100L，则生活用水量为1.2m3/d（324m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为0.96m3/d（259.2m3/a）。经化粪池预处理后排入市政管网最终进入轮台县污水处理厂处理。
本项目水平衡见图2-1：
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图2-1  本项目水平衡示意图（m3/a）

2.供电
由市政国家电网接入，用来满足工程的需求。
3.供热
本项目生产不供热，生活采用电采暖提供。
六、厂区平面布置
本项目设1个出入口，位于厂区西南侧，供运输车辆和工人出入厂区；厂区设有2座搅拌机主楼、1个原料堆仓、2栋办公楼、1座维修车间、消防水池等；其中原料堆仓位于厂区的最北侧，搅拌机主楼位于厂区的中间，运输区域和储存区域布置紧凑靠近拌合楼，以减少长距离运输产生的污染物粉尘。1#办公楼在厂区的西南侧，2#办公楼位于厂区的南侧，停车场位于1#办公楼北侧。厂区内功能分区明确，基本符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定。详见《附图3项目平面布置图》。
七、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员12人，项目年生产期约270天，生产期生产制度实行1班工作制，每天工作8小时，职工在厂内食宿。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK6]工艺流程简述：
1.施工期工艺流程及产污环节图
本项目建设内容为：混凝土搅拌楼、料仓、办公生活区、沉淀池等。施工期的污染主要为工程在建设过程中产生的扬尘、运输车辆及施工机械尾气、固体废物、废水及噪声，施工工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。
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图2-2   施工期工艺流程及排污环节图
2.运营期生产工艺流程及产污环节见下图。
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图2-3    工艺流程及产污环节图
1.生产工艺流程简述：
①原料堆存
本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、矿粉、石子、砂子、水、添加剂，其中，水泥、矿粉、粉煤灰采用密闭罐装车运输到厂区后，压力输入筒仓内储存；添加剂为减水剂，由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；碎石、砂子由运输车辆运至厂区封闭式堆仓储存。该过程中会产生粉尘，粉料筒仓产生的粉尘经仓顶除尘器收集后回用于生产。
②上料、计量输送
石子、砂子由装载机从原料堆仓装入上料仓，然后通过密闭的集料皮带输送机和皮带给料机自动计量、进料，项目上料仓设置在原材料堆仓内，其余几面封闭；水泥及粉煤灰则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内；搅拌用水及添加剂采用压力供水及泵机上料。该输送过程中会产生粉尘、噪声。
③搅拌
各种原料经计量之后进入搅拌机内进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。搅拌机工作原理；在搅拌机内两根相互反转的搅拌轴搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行强烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。原料在搅拌工序中会产生粉尘、噪声，搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。
④质量检测
为保证原料及产品质量，厂区内设置了检验室对原料及产品进行质量检测，主要包括检验原料细度，产品的坍落度、扩展度、抗水渗透性能等，通过检验仪器设施进行试验，全为物理检验不需要添加化学试剂。检测合格的产品方可使用。检验过程中会产生清洗废水和废混凝土。
⑤外运
生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送往施工现场。
3.主要污染工序
项目运营期主要污染工序见表2-5。
表2-5   主要污染工序汇总表
	污染类别
	生产线名称
	排污环节
	污染物
	排放去向及治理措施
	排放方式

	废气
	混凝土生产线
	运输车辆扬尘
	颗粒物
	道路洒水降尘
	无组织

	
	
	上料、输送粉尘
	颗粒物
	封闭式皮带输送机、洒水降尘
	无组织

	
	
	水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓呼吸口粉尘
	颗粒物
	粉尘经仓顶除尘器处理后无组织间歇式排放
	无组织

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	搅拌区设置在封闭搅拌楼，搅拌机产生的废气经除尘器处理后无组织排放
	无组织

	
	
	砂、石子原料堆放、装卸粉尘
	颗粒物
	在封闭式堆仓内自然沉降，安装水喷淋设施洒水降尘
	无组织

	
	生活区
	食堂油烟
	/
	食堂油烟经油烟净化系统处理
	无组织

	废水
	设备、车辆冲洗
	清洗废水
	经沉淀池收集沉淀后循环使用
	/

	
	检验清洗
	检验废水
	
	

	
	生活区
	生活污水
	经化粪池预处理后排入市政管网
	/

	固体废物
	除尘系统
	收集粉尘
	除尘器收集的粉尘回收利用
	/

	
	除尘系统
	废旧滤袋
	废旧滤袋由厂家回收
	/

	
	沉淀池
	沉渣
	回用于生产
	/

	
	检验
	废混凝土
	收集后用于施工单位施工现场便道铺垫
	/

	
	生活区
	生活垃圾
	分类收集后交由环卫部门处置
	/

	
	车辆、机械维修
	废润滑油、废油桶
	作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置
	/

	
	
	废含油抹布、含油手套
	
	/

	噪声
	设备
	噪声
	基础减振，厂房隔音，使用低噪声设备
	/


4.项目物料平衡
本项目物料平衡表见表2-6。
表2-6   物料平衡一览表（t/a）
	名称
	进料
	投入合计
	污染源
	排放量
	收集量
	产出合计
	备注

	石子
	180090
	398854
	原料堆存粉尘
	0.082
	67.072
	398853.201
	除尘器系统收集的粉尘全部回用于生产；沉淀池沉渣回用于生产

	砂子
	62100
	
	筒仓粉尘
	0.046
	
	
	

	水泥
	45892
	
	装卸输送粉尘
	0.015
	/
	
	

	粉煤灰
	36576
	
	搅拌粉尘
	0.156
	/
	
	

	矿粉
	44196
	
	废混凝土
	0.5
	/
	
	

	水
	30000
	
	沉淀池沉渣
	0
	5
	
	

	合计
	/
	398854
	/
	0.799
	72.072
	398853.201
	/















	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的主要环境问题及整改措施
本项目属新建项目，租用轮台县兴光建筑安装有限责任公司20亩土地，所租土地现状为空地，无已建成的原有工业污染源。鉴于建设单位搅拌机主楼已建成，现有的主要环境问题如下：
1.原料堆仓还未建设，砂石料为露天堆放，地面未硬化，绿化率较低，易造成扬尘的污染。评价要求建设封闭式堆料场，并定期洒水抑尘减少运输、堆存扬尘的污染。
2.运输车辆出入未设置洗车台，运输车辆出入易产生道路扬尘污染。评价要求项目配套建设洗车台及沉淀池，出厂车辆需冲洗干净，减少带泥上路产生的扬尘污染。
表2-7   现有工程存在环境问题及整改措施
	类别
	污染源位置/建设项目名称
	存在的环境问题
	整改措施

	污染防治措施
	砂石料为露天堆放
	无组织排放
	建设封闭式堆料场，并定期洒水抑尘

	
	运输车辆出入道路扬尘
	无组织排放
	设置配套建设洗车台及沉淀池














三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	建设项目所在地区域环境质量现状
一、大气环境质量现状
1.项目区环境质量现状调查
本次环境空气质量现状采用2024年巴音郭楞蒙古自治州轮台县环境空气质量监测站公布的轮台县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项基本污染物环境空气质量现状数据，详见下表。
表3-1   轮台县环境空气质量数据
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	7
	达标

	NO2
	年平均
	19
	40
	48
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	43
	80
	54
	达标

	CO(mg/m3)
	24h平均第95百分位数
	1.8
	4
	45
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	118
	160
	74
	达标

	PM10
	年平均
	171
	60
	285
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	481
	120
	400
	超标

	PM2.5
	年平均
	52
	30
	173
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	123
	60
	205
	超标


根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，项目SO2，NO2，CO，O3均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准，项目所在区域PM2.5、PM10日均浓度和年均浓度均超标，超标原因主要是由于项目地处南疆，位于沙漠边缘，背景因素所致。因此，项目所在区域为不达标区域。
2 特征污染物补充监测
大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点，同时兼顾厂址主导风向，为当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次TSP现状监测数据引用新疆中测测试有限公司于2024年9月15日至9月18日连续3日对巴州磊溢泥浆材料有限公司年产5000吨石油助剂技术改造项目所在区域污染物环境质量进行监测的数据。
（1）监测点位
本次评价在项目区外布置1个现状监测点（共1个监测点），监测点位具体位置见附图3-2。
表3-2    特征污染物补充监测点位基本信息
	监测点位
	经纬度坐标
	位置关系及距离

	1#监测点
	经度84.309892
	纬度41.780376
	厂区西南方位距离约3.34km


（2）监测时间及监测方法
监测时间为连续采样3天，采样要求按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194—2017）相关要求执行。
（3）评价方法
采用最大占标百分比，计算公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率；
Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）；
Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3）
（4）监测结果
特征污染物环境质量现状监测结果见下表。
表3-3   颗粒物质量现状评价
	监测因子
	时间
	浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	浓度占标率（％）
	达标情况

	TSP
	9月15日-16日
	0.229
	0.3
	76.3%
	达标

	
	9月16日-17日
	0.221
	
	73.7%
	达标

	
	9月17日-18日
	0.223
	
	74.3%
	达标


根据特征污染物补充监测数据结果，项目所在区域TSP最大浓度占标率范围在73.7％—76.3％，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准。
[bookmark: _Toc329596219][bookmark: _Toc396385923]二、地表水环境质量现状调查与评价
根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
本项目最近地表水为迪那河，迪那河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，迪那河水环境质量满足Ⅱ类标准。
三、声环境状况调查与评价
本项目50米范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，故不开展现状调查。
四、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在采取防渗措施后可杜绝地下水污染途径，因此本项目不存在地下水污染途径。
五、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在采取防渗措施后可杜绝土壤污染途径，因此本项目不存在土壤污染途径。
六、生态环境现状评价
根据现场调查，本项目用地范围内且无自然保护区、其他名胜古迹、地质遗迹、地质公园及风景旅游景点，不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》依据：项目用地范围内不含生态环境保护目标的，无需进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标：
1.大气环境
本项目厂界外500米范围内轮台县职业技术学校为主要大气环境保护目标，轮台县职业技术学校位于本项目东方位约157m。
2.声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，项目用地范围内无生态环境保护目标。
项目环境保护目标见下表 
表3-4   项目环境保护目标一览表
	保护要素
	保护目标
	距离及方位
	坐标
	人口规模
	保护内容及要求

	大气环境
	轮台县职业技术学校
	厂界东方位约157m
	东经：84.300775
北纬：41.809175
	800
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准




	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的浓度限值；
项目运营产生的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值；生活区食堂产生的油烟执行安装去除效率不小于60％的油烟净化器（小型规模饮食业单位）后，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“饮食业单位的油烟最高允许排放浓度”即2.0mg/m3。
表3-5   大气污染物排放标准限值一览表
	项目
	排放形式
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	最高允许排放速率（15m高排气筒）（kg/h）
	执行标准

	施工期
	无组织
	颗粒物
	1.0
	/
	《大气污染物综合排放标准》GB6116297-1996）表2规定的浓度限值

	运营期
	/
	食堂油烟
	2
	/
	《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	无组织
	颗粒物
	0.5
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（浓度差值0.5mg/m³）


2.废水
营运期生产废水不外排。职工生活产生的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3-6   污水综合排放标准  单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	NH3-N
	/
	

	4
	BOD
	300
	

	5
	SS
	400
	


3.噪声
运营期项目区厂界噪声执行满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-7    工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	单位
	昼间
	夜间

	2类
	dB(A)
	60
	50


4.固废
本项目产生的一般工业固体废物其贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。


	总量
控制
指标
	根据本项目生产工艺废气排放特点，本项目无需申请总量控制指标。
















四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	[bookmark: _Toc168121571][bookmark: _Toc167859200][bookmark: _Toc168312904][bookmark: _Toc156819103][bookmark: _Toc168121379]本项目施工工程内容有：主要包括拌合站、原料堆仓、检验室、洗车台的建设以及厂区地面的硬化。
（一）施工期大气污染控制措施
①施工方严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的要求，晴朗天气每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时加大洒水频次。一般原则每天早（9:00-10:00）中（13:30-16:00）晚（18:00-19:00）各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔3个小时洒水一次；当风速大于4级，停止施工。
[bookmark: _Toc168312906][bookmark: _Toc168121381][bookmark: _Toc167859202][bookmark: _Toc168121573][bookmark: _Toc156819106]②采取设置围栏、洒水压尘、加强物料防尘管理、及时清运施工垃圾等措施。运载设备材料的车辆为货车，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢外和轮胎冲洗干净，运输车辆行驶路线要尽量避开居民点和环境敏感点。
（二）施工期水污染控制措施
本项目施工期生产废水包括工程养护水及进出施工场地车辆清洗废水等。生产废水经临时沉淀池处理后全部用于施工现场喷洒道路，不外排，不会对周围环境造成不利影响。
本项目不设施工营地，无生活污水产生。
（三）施工期噪声控制措施
①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。中午（14∶00-16∶00）及夜间（0∶00-8∶00）禁止施工。
③合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
[bookmark: _Toc527339557][bookmark: _Toc520705159][bookmark: _Toc41270224][bookmark: _Toc527339390][bookmark: _Toc519840850][bookmark: _Toc508028298][bookmark: _Toc13105922]（四）施工期固废控制措施
本项目不设施工营地，故无生活垃圾产生，施工固废主要为施工建筑垃圾。
项目建筑垃圾主要来自散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。建筑垃圾不可随意丢弃，送往住建部门指定的地点进行处置。
（五）施工期水土保持、防沙治沙措施
项目位于新疆巴州轮台县G314国道北侧600米处，地处沙漠边缘区域，气候干旱少雨，大风天气较多，施工过程中容易产生扬尘和水土流失，因此施工期需采取针对性的水土保持、防沙治沙措施：施工过程中尽量减少对原有地表植被的破坏，对施工临时裸露场地采取土工布覆盖措施，防止大风起沙；施工结束后及时对项目占地范围内的空地进行平整压实，减少地表裸露面积，降低风沙侵蚀风险；在厂区边界因地制宜的种植植被，起到防风固沙的作用，减少区域风沙对项目建设及周边环境的影响。










	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	运营期大气环境影响和保护措施
1.大气污染工序及源强分析
（1）原料堆存和装卸粉尘
本项目原料无需进行筛选分离，外购的砂石料直接入原材料堆仓堆存，原料在堆场堆存会产生一定的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知：堆场颗粒物产生量核算公式：
𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（单位：t）；
𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（单位：t）；
𝑁𝐶指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：t/车）
（𝑎⁄𝑏）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），𝑎指各省风速概化系数，𝑏指物料含水率概化系数；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m³）
𝑆指堆场占地面积（m2）
本项目骨料年堆存242190t，D单车平均装载量10t，Nc年物料运载车次24219次，a查表取0.0011，b查表取0.0084，Ef为0，S为1800m2。经计算堆场粉尘产量31.72t/a，根据工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式：
Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
      Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
      Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
      Tm指堆场类型控制效率（单位：%）
经计算，本项目堆仓颗粒物产生量约为31.72t/a。项目采取封闭式堆仓可有效减少粉尘，控制效率为99%，水喷淋设施洒水降尘控制效率为74%，则堆场无组织粉尘排放量为0.082t/a。
（2）上料、输送粉尘
项目砂石料生产上料、输送过程会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中碎石“送料上堆”的产污系数进行核算，粉尘产污系数为0.0006kg/t-原料，项目原料中砂、石子用量为242190t/a，则粉尘产生量为0.145t/a。本项目对上料仓进行半封闭，仅留汽车进料位置，再配合洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录4：粉尘控制措施控制效率：洒水降尘74%，半敞开式控制效率60%，则项目原料投料、输送排放量为0.015t/a。
（3）搅拌粉尘
本项目搅拌楼为封闭式结构，砂石料运至搅拌机搅拌，这个过程会有粉尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表：物料混合搅拌0.13千克/吨－产品进行核算，本项目年产商品混凝土20万m3（400582t/a），则在输送搅拌过程中产生的颗粒物为52.075t/a，此环节产生的粉尘经搅拌机自带的布袋除尘器（除尘效率按99.7%计）处理后，粉尘无组织排放量为0.156t/a。
（3）水泥、矿粉、粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘
本项目设置4个水泥筒仓、2个矿粉筒仓及2个粉煤灰筒仓储存粉料，筒仓仓顶配备有仓顶除尘器，水泥及粉煤灰由罐车运输进厂，然后由罐车自带的泵送入筒仓，该过程粉料呈流化态，仓顶呼吸孔很大，易产生粉尘。
本项目仓顶除尘器紧密安装在筒仓仓顶，含尘废气全部经过仓顶除尘器处理后通过筒仓仓顶排出，由于筒仓为全封闭状态，收集过程全密闭，因此废气收集效率可达100%。水泥筒仓仅在顶部设有一处呼吸孔，该粉尘经除尘器处理后无组织排放。本项目年用水泥45892吨、矿粉44196吨，粉煤灰36576吨，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”的“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，在物料输送储存环节颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，则本项目水泥产尘量5.507t/a、矿粉产尘量5.303t/a、粉煤灰产尘量4.389t/a。本项目粉料罐呼吸口通过管道与仓顶除尘器密闭连接，并且粉料筒仓进行全密闭（不设排放口），呼吸孔采用脉冲布袋除尘装置进行除尘，其除尘效率稳定可达到99.7%以上，则水泥筒仓无组织粉尘排放量0.017t/a，矿粉筒仓无组织粉尘排放量0.016t/a、粉煤灰筒仓无组织粉尘排放量0.013t/a。
（4）运输粉尘、尾气
本项目砂石料采用汽车运输，汽车在运输过程中产生一定粉尘，水泥、矿粉、粉煤灰运输为全密闭罐车运输，这一过程不产生粉尘。根据项目生产能力及运输方式，只对厂区及附近有局部影响，再加上厂区地面采取硬化措施，运输路面为水泥路面起尘量很小，运输线路上的起尘量按下式计算：
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72·L
式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆；
      V——汽车速度，取5km/h；
      W——汽车载重量，空车取10吨，满载取20吨
      P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m2；
      L——道路长度，0.2km
本项目厂区大门至加工区的平均运输距离按200m计，运输车辆速度按5km/h计，评价每年运载次数约24219次，采取洒水抑尘（扬尘控制率约74%），道路表面粉尘量按0.1kg/m2计算，则汽车空车行驶扬尘强度为0.011kg/辆，满载行驶扬尘强度为0.019kg/辆，运营期车辆运输起尘量计算结果见下表：
表4-1  车辆运输过程颗粒物排放情况一览表
	产污环节
	平均运距（km）
	运输车次（次）
	产尘量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	空车
	0.02
	24219
	0.266
	洒水抑尘、严禁超载、控制车速
	0.069

	满载
	0.02
	24219
	0.460
	
	0.110

	合计
	-
	-
	0.726
	-
	0.179


营运期项目进出车辆会产生汽车尾气。根据资料，汽车尾气污染源主要含THC、CO、NOX等，本项目装载机为0号柴油，不属于重污染燃料，产生的尾气产生量小，且属于无组织、无规律间歇性排放，且排放量少，经自然扩散后，对周边大气环境影响较小。
（5）油烟废气
本项目设置1个职工食堂，设2个灶台，属小型规模。劳动定员12人，人均耗油量约为30g/p·餐，1天2餐计，即0.72kg/d，食堂油烟气中油烟含量占耗油量的2%，则油烟废气产生量约0.014kg/d、3.78kg/a（年使用270天）。食堂的吸排油烟机总风量为1500m3/h。日均烹饪时间4h，通过企业净化效率在60%以上的油烟净化装置处理，最终通过建筑物屋顶高空排放，则排放量为1.512kg/a，排放速率为0.001kg/h，油烟排放浓度为0.933mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。
2.非正常排污的源强统计与分析
本项目非正常排放主要是指生产过程中废气处理设施故障情况下造成污染物超标排放；非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。
本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；除尘设备故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下：
①开停车
项目计划停车，装置首先要停工，生产设备及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。
②设备故障
当生产系统出现故障如停电、气泵、机电故障，由于本项目控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低，就算出现上述情况也会停机检修，非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经除尘设备处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。
③废气处理设施效率降低
废气处理设施效率降低的原因是长时间未检修、没有做到定期更换，导致处理效率变低，污染物超标排放。加强日常管理，做到定期检修、定期更换。
鉴于本项目产污主要集中在设备区，污染物产生速率较大，本项目非正常工况废气处理设施处理效率无法达到设计效率时，出现频次约2次/年，非正常工况年排放时间按1h时间计算，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见表4-3。
表4-2   本项目非正常工况污染物产排情况
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/(mg/m³)
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
/h
	年发生频次
次/年
	排放量
(kg)
	应对措施

	水泥筒仓
	除尘设施失效，除尘效率0%
	颗粒物
	/
	2.550
	1
	2
	5.100
	发现问题第一时间维修、停止生产，待设备正常后恢复生产

	矿粉筒仓
	除尘设施失效，除尘效率0%
	颗粒物
	/
	2.455
	1
	2
	4.910
	

	粉煤灰筒仓
	除尘设施失效，除尘效率0%
	颗粒物
	/
	2.032
	1
	2
	4.064
	

	搅拌粉尘
	除尘设施失效，除尘效率0%
	颗粒物
	/
	24.109
	1
	2
	48.218
	


为防止生产废气非正常工况排放，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放概率，或使影响最小：
①为确保项目布袋除尘器能够有效收集和处理，评价建议定期对布袋除尘器装置检查和维修等；
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
3.废气污染源源强核算
表4-3   废气污染源源强核算结果一览表
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	排放形式
	污染物产生量（t/a）
	污染物产生速率（kg/h）
	污染物产生浓度
(mg/m3)
	污染治理设施
	污染物排放量（t/a）
	污染物 排放速率（kg/h）
	污染物排放浓度
(mg/m3)
	排放口名称
	排放口编号

	
	
	
	
	
	
	
	名称及工艺
	收集效率%
	去除效率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	1
	砂石料堆存
	颗粒物
	无组织
	31.72
	4.895
	/
	封闭式堆场及喷淋
	/
	99+74
	是
	0.082
	0.013
	/
	/
	/

	2
	砂石料上料及输送
	颗粒物
	无组织
	0.145
	0.067
	/
	半封闭料仓及洒水
	/
	60+74
	是
	0.015
	0.007
	/
	/
	/

	3
	搅拌
	颗粒物
	无组织
	52.075
	24.109
	/
	布袋除尘器
	100
	99.7
	是
	0.156
	0.072
	/
	/
	/

	4
	水泥供应系统
	颗粒物
	无组织
	5.507
	2.550
	/
	仓顶除尘器
	100
	99.7
	是
	0.017
	0.008
	/
	/
	/

	5
	矿粉供应系统
	颗粒物
	无组织
	5.303
	2.455
	35
	仓顶除尘器
	100
	99.7
	是
	0.016
	0.007
	/
	/
	/

	6
	粉煤灰供应系统
	颗粒物
	无组织
	4.389
	2.032
	/
	仓顶除尘器
	100
	99.7
	是
	0.013
	0.006
	/
	/
	/

	5
	车辆运输扬尘
	颗粒物
	无组织
	0.726
	0.336
	/
	洒水抑尘
	是
	/
	74
	0.197
	0.091
	/
	/
	/

	6
	食堂油烟
	油烟
	无组织
	3.78kg/a
	0.004
	2.33
	油烟净化装置
	是
	/
	60
	1.512kg/a
	0.001
	0.933
	/
	/


4.废气污染防治措施可行性分析
本项目使用的废气处理设施为布袋除尘器。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数表，布袋除尘器对颗粒物的除尘效率可达到99.7%。项目运营期产生的废气经布袋除尘器处理后可达标排放，且满足相应规范要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行。
（1）原料堆存、上料输送粉尘及运输车辆扬尘可行性分析
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中表1 工业料场类型划分，本项目原料堆仓属于Ⅱ、Ⅲ类型，砂石料堆放在封闭式堆场内并配合洒水降尘，符合Ⅱ、Ⅲ类型工业料堆场扬尘防治方案，因此本项目原料储存要求可行。本项目砂石料堆放在封闭式堆场内，且采购的砂石料均为出售厂家水洗、筛分干净的原料，夹杂的尘粒很少，颗粒较大，不易起尘，再配合洒水降尘，能有效减小堆存扬尘的污染。原料堆仓在采取上述措施后，能实现厂界无组织颗粒物达标排放，措施可行。
本项目砂石料上料过程中通过采取洒水措施以及设置半封闭式料仓，再加强装载机管理，能有效减少上料粉尘的污染，上料工序在采取上述措施后，能实现厂界无组织颗粒物达标排放，措施可行。
项目原料的运入与产品的运输全部为汽车运输，本项目各物料在运输过程中会产生道路扬尘。建设单位采取对厂区道路路面及生产作业区、物料堆场的地面硬化处理并日常清扫、厂区内进行洒水增湿等，同时为进出厂区车辆进行及时清洗减少厂区运输扬尘的产生。
（2）搅拌粉尘措施可行性分析
本项目拌合站为封闭式结构，在密闭的拌缸进行搅拌，搅拌工序上对给砂石料粉尘均进行收集，经集气管道，粉尘全部进入布袋除尘器处理后无组织排放，因此输送搅拌粉尘治理措施可行。
（3）水泥、矿粉、粉煤灰筒仓粉尘措施可行性
水泥、粉煤灰筒仓采用密闭形式，仓顶除尘器紧密安装在筒仓仓顶，含尘废气全部经过仓顶除尘器处理后通过筒仓仓顶排出，处理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表 A.5 混合料生产排污单位废气污染防治可行技术参考表的可行技术，因此水泥、矿粉、粉煤灰筒仓粉尘治理措施可行。
（4）油烟废气可行性分析
本项目食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，厨房安装净化效率在60%以上的油烟净化装置对油烟进行处理，油烟经处理后，排放浓度可降至0.933mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。
在采取上述治理措施后，能实现废气达标排放，措施可行。
3.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）的要求，本项目大气监测计划见表4-4：
表4-4    废气环境监测计划
	类型
	监测位置
	监测项目
	监测频次及监测记录
	执行标准

	无组织废气
	厂界外上风向1个监控点，下风向3个监测点
	颗粒物
	1次/年，监测时，记录离厂界距离、风向、风速、天气情况
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值


（二）运营期水环境影响和保护措施
1.废水污染工序及源强分析
本项目产生的废水主要是设备、车辆冲洗废水、检验清洗废水以及职工生活污水。
生产废水：根据建设单位经验资料提供，设备、车辆冲洗用水960m3/a（仅对车辆外部及轮胎冲洗）；检验室对原辅料及产品进行质量检测，主要包括原料细度，产品的坍落度、扩展度、抗水渗透性能等，通过检验仪器设施进行试验，全为物理检验不需要添加化学试剂，检测完成后需要对仪器进行清洗，检验室清洗用水量约为1m3/d（270m3/a）。排水系数按0.8计，则设备、车辆冲洗废水为1080m3/a，检验清洗废水为216m3/a，本项目设备、车辆冲洗废水和检验清洗废水水质较为简单，主要污染物为SS，不含有石油类及一类污染物，经三级沉淀池（3×10m3）沉淀后循环使用，不外排；拌合生产用水全部进入产品，随着产品一起带出，不产生废水；抑尘用水全部蒸发消耗。
本项目劳动定员12人，用水量按100L/人·日计，则生活用水量为1.2m3/d（324m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为0.96m3/d（259.2m3/a），生活污水浓度参照《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）中生活污水中各污染物产生浓度，生活污水污染物浓度CODcr350mg/L，BOD5250mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L。废水收集到化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入轮台县污水处理厂处理。
本项目生活废水中主要污染物的产生及排放情况见表4-5。
[bookmark: OLE_LINK7]表4-5   项目生活废水产生和排放情况一览表
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放标准

	
	核算方法
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	COD
	产污系数法
	350
	0.091
	化粪池预处理后排入市政污水管网
	15
	物料衡算法
	297.5
	0.077
	500
mg/L

	BOD
	
	250
	0.065
	
	9
	
	227.5
	0.059
	300
mg/L

	SS
	
	200
	0.052
	
	30
	
	140
	0.036
	400
mg/L

	氨氮
	
	30
	0.008
	
	3
	
	29.1
	0.008
	/


2.废水污染防治措施可行性
本项目生产废水主要的污染因子为SS，不含石油类及一类污染物，悬浮物可经过三级沉淀池工艺得到有效去除，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。本项目车辆清洗用水、设备清洗用水、检验清洗用水对水质要求不高，分析可知项目生产废水经沉淀池处理后循环使用可行。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）废水污染治理推荐可行技术清单，本项目废水采用“三级沉淀池”处理后回用于生产工艺用水，属于可行技术。
本项目生活废水主要为职工产生的生活污水，主要污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水收集到化粪池处理后排入市政污水管网。各项污染物排放浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可以满足城市污水处理厂纳管条件。综上不会对区域水环境产生明显影响。
3.依托污水处理可行性分析
轮台县新城区生活污水处理厂位于轮台县县城东南方向直线距离约11km处，地理位置坐标为：东经84°22′56.003″，北纬41°45′26.449″，处理规模3万立方米/日，目前剩余处理量为8000m3/d。主要接纳轮台县县城及周边乡镇生活污水。污水处理厂采用预处理+气浮池+调节池+水解酸化池+A/A/O+MBR膜池+臭氧消毒处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2022）中表1一级A标准，排放至污水处理厂南侧尾水库用于周边防护林浇灌。目前轮台县新城区生活污水处理厂运行正常，本项目生活污水排放量为0.96m3/d，轮台县新城区生活污水处理厂可接纳本项目生活污水，因此项目污水的排入不会对轮台县新城区生活污水处理厂造成大的冲击影响，污水去向合理可行。
4.监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），项目只有生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，属间接排放，因此，本评价不提出废水跟踪监测要求。
（三）运营期噪声环境影响和保护措施
3.1污染工序及源强分析
1.预测模式的确定
项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
2.噪声源参数的确定
根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，本项目高噪声设备搅拌机、混凝土罐车、装载机、泵机、空压机等机械设备，其噪声值在80~85dB之间，主要产噪设备参数见下表4-6。
表4-6   工业企业噪声源强调查清单
	[bookmark: OLE_LINK67]序号
	生源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（声功率级dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	装载机
	/
	222.9
	247.8
	1.6
	80
	减振降噪和距离衰减
	昼间

	2
	搅拌机
	/
	152.4
	161.5
	2.5
	85
	
	

	3
	空压机、风机等
	/
	140.9
	152.3
	1.8
	80
	
	

	4
	泵机
	/
	161.4
	165.2
	0.5
	85
	
	

	5
	混凝土罐车噪声
	/
	112.3
	203.4
	1.5
	80
	
	


表中坐标以厂界中心（84.3068503，41.8108217）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（3）预测结果
根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见表4-7。
表4-7   厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A））
	标准限值（dB(A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	266.9
	247.6
	1.2
	昼间
	48.6
	60
	达标

	南侧
	164.9
	95.2
	1.2
	昼间
	49.3
	60
	达标

	西侧
	-47.2
	73.7
	1.2
	昼间
	48.1
	60
	达标

	北侧
	115.9
	235.4
	1.2
	昼间
	49.6
	60
	达标


表中坐标以厂界中心（84.3068503，41.8108217）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。夜间不生产。
由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。
为了进一步减少本项目噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取下述噪声防治措施：
①选用技术先进、低噪声机械设备；合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界；
②在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，特别是对高噪声设备需经常定期地进行检修。
3.监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）的相关要求，本项目噪声监测计划见表4-8。
表4-8   噪声环境监测计划
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界外1米
	连续等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


（四）运营期固体废物环境影响和保护措施
1.固体废物产生情况和处置情况
本项目固体废弃物主要来源有除尘系统收集的粉尘、设备生产维护产生的废机油、检验废混凝土以及员工生活垃圾。
（1）除尘系统收集粉尘
根据前文分析及计算，本项目经布袋除尘器收集的粉尘约为67.072t/a。粉尘未被列入《国家危险废物名录》且不具有危险特性的工业固体废物，故判断为一般工业固体废物。全部作为原料用于生产，不在厂内储存。
（2）项目生产设备需要日常维护，根据企业提供资料，废润滑油产生量约为0.5t/a，废润滑油桶0.04t/a，废含油抹布、含油手套0.01t/a。暂存于危险废物贮存库，由有资质单位回收处置。
（3）沉淀池沉渣
项目冲洗后废水经三级沉淀池沉淀处理澄清，沉淀池运行过程中会产生沉淀池沉渣，产生量约为5t/a。沉淀池沉渣主要成分是含有砂子的泥土，收集后回用于生产。
（4）检验废混凝土
生产运营期，每批混凝土订单均需测试其性能是否满足订单规格要求，故质检过程中抽取的少量混凝土测试后废弃，形成一般固废。试验混凝土产生量较少，根据建设单位经验资料提供，废混凝土的产生量约0.5t/a，废混凝土收集到一般固体废物贮存库暂存，废混凝土由砂石料和水组成，不含有重金属，用于施工单位施工现场便道铺垫。
（5）废旧滤袋：布袋除尘器需要定期更换滤袋，产生量约为0.1t/2a，一般为1—3年左右更换一次，本环评计2年一次，交由厂家回收处置。
（6）生活垃圾：本项目共有职工12人，年工作日270天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为1.62t/a，集中收集后，由环卫部门统一清运。项目固废产生明细见表4-9。
表4-9   项目固体废物产生情况明细
	类型
	固废类别
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	去向

	除尘系统收集粉尘
	一般固废
	工业粉尘66
	900-999-66
	67.072
	回作为原料用于生产

	废旧滤袋
	
	其他废物99
	900-999-99
	0.05t/a
	交由厂家回收处置

	检验废混凝土
	
	其他废物99
	900-999-99
	0.5
	用于施工单位施工现场便道铺垫

	沉淀池沉渣
	
	其他废物99
	900-999-99
	5
	回用于生产

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	1.62
	交环卫部门定时清运处理

	废润滑油
	危险废物
	HW08
	900-214-08
	0.5
	暂存于危险废物贮存库，由有资质单位回收处置

	废润滑油桶
	
	HW49
	900-249-08
	0.04
	

	废含油抹布、含油手套
	
	HW49
	900-041-49
	0.01
	


综上所述，本项目固体废物都得到有效地处置，对周围环境影响较小。
2.一般工业固废防治措施
本项目收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉渣，回用于生产；废旧滤袋收集后厂家回收；检验废混凝土一般固废贮存库暂存后用于施工现场便道铺垫；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。除尘收集系统粉尘全部作为原料用于生产，不在厂内储存。一般固体废物贮存场所贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗等环保要求。固废临时贮存场应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。
②要求设置必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，堆放场周边应设置导流渠。
③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）修改单要求设置环境保护图形标志。
④除尘系统收尘灰收集后作为原料用于生产线。
⑤除尘系统废旧滤袋收集后由厂家回收。
⑥沉淀池沉渣回用于生产。
3.生活垃圾防治措施
项目厂区生活办公楼内设置室内垃圾桶收集生活垃圾，厂区内设置环保垃圾箱对生活垃圾集中分类收集后，交由环卫部门处置。
4.危险废物贮存库防渗及管理措施
为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关要求，本项目应采取下述管理措施：
①危险废物分类收集，分区存放，采用密闭容器进行盛装，且盛装容器贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，有完善的危险废物排放量及处置记录。
②对密闭容器定期进行检查，泄漏损坏时立即进行处理，并将其装入完好容器内。
③危险废物转移遵从《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及其他有关规定的要求。
④产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
⑤加强人员培训，增强转运人员风险意识，加强危险废物转运车辆及容器的巡查管理，及时发现泄漏情况并及时处理，定期检查各种危险废物转运专用容器，防止泄漏，相关车辆及转运容器每班检查一次，可避免危险废物在厂内转运过程中散落、泄漏对周边环境造成影响。
⑥危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
⑦企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账。
建设单位认真落实上述危险废物管理处置方法，项目固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。
5.环境管理要求
项目应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告·2021年·第82号）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的要求规范管理一般工业固体废物。
贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的要求设置环保图形标志，此外一般固废需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求制定一般工业固体废物管理台账，并设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（五）地下水、土壤环境影响分析
建设单位对化粪池、维修车间、危险废物贮存库均做防渗防漏处理后，其废污水、危险废物正常情况下不直接下渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径。
地下水、土壤污染防治措施：
（1）分区控制措施
根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
指对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区城或者部位，主要包括危险废物贮存库、维修车间等。维修车间根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》：采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。危险废物贮存库应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②一般防渗区
指对地下水环境有污染的物料或者污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为一般固体废物贮存库、化粪池、三级沉淀池、搅拌机楼主体。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。
③简单防渗区
项目简单防渗区主要为堆仓不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的，采取的防渗措施为地面混凝土浇筑底板，达到简单防渗要求。
针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见下表。
表4-10   厂区主要设施采取的防渗措施
	防渗区域
	具体要求

	重点防渗区
	维修车间
	采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。沥青维修车间、燃油维修车间设置围堰，围堰高度不小于30cm

	
	危险废物贮存库
	表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料

	一般防渗区
	化粪池、三级沉淀池、一般固体废物贮存库、搅拌机主楼
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行

	简单防渗区
	砂石料堆仓、办公楼等
	地面混凝土浇筑底板


（2）跟踪监测要求
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，其废污水、危险废物正常情况下不直接下渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径，故不开展地下水及土壤监测计划。
（六）环境风险分析
1.本项目风险物质识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”进行危险性识别，本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油、废润滑油桶。
2.风险源分布
本项目风险源分布情况见表4-11：
表4-11   危险物质分布情况表
	序号
	危险物质
	最大储存量t
	临界量
	qi/Qi
	分布
	风险类型

	1
	废润滑油
	0.5
	2500
	0.0002
	危险废物贮存库
	火灾、泄漏

	2
	废润滑油桶
	0.04
	2500
	0.00002
	
	

	合计Q
	0.00022
	/
	/


3.环境风险源影响途径
泄漏事故：项目生产过程中涉及的危险品有废润滑油，若存储容器破损，废润滑油发生泄漏后，若防渗措施失效，泄漏的油品可能渗入地下水和土壤，污染地下水和土壤环境；若泄漏量较大，油品可能随雨水冲刷进入周边地表水体，对地表水环境造成影响。火灾事故：废润滑油属于易燃危险废物，若遇到明火或高温引发火灾事故，燃烧产生的烟气会对周边大气环境造成短期影响，同时消防灭火产生的含油废水若未有效收集，也可能进入周边环境造成污染。
危险废物贮存库管理风险：危险废物贮存库防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。
4.环境风险防范措施
（1）泄漏风险防范措施：废润滑油采用专用密封包装桶存放于危险废物贮存库内，贮存库地面按照重点防渗区要求进行防渗处理，周边设置应急泄漏收集沟，将泄漏油品引入应急收集池，可有效防止泄漏油品外流；日常生产中安排专人定期检查包装桶的完好性、防渗层的完整性，及时更换破损容器，排查防渗隐患。
（2）火灾风险防范措施：危险废物贮存库配备干粉灭火器、消防砂等消防器材，设置明显的禁火标识，严格控制库内火源、热源，定期对消防设施进行检查维护，确保消防设施正常可用；库内保持通风，避免易燃易爆气体积聚。
（3）危险废物贮存管理风险防范措施：严格按照相关规范要求建设危险废物贮存库，定期检查防渗层、收集设施的完好情况，严格执行危险废物分类存放、台账管理制度，规范转移流程，避免转运过程中发生洒落、泄漏；制定完善的风险应急预案，配备必要的应急物资，定期开展应急演练，提升突发环境事件的应急处置能力。
危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。
落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。
（七）环境管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于63 水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造 302 水泥制品制造3021，属于登记管理。
严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ853-2017）相关要求开展自行监测，建立完善的环境管理台账，记录污染治理设施运行、污染物排放等信息，定期向生态环境主管部门上报监测数据和环境管理情况，主动公开污染物排放信息，接受生态环境部门及公众监督。设置专职环境管理人员，明确环境管理岗位职责，组织开展环保知识培训，提升员工环境保护意识，定期对各项环保治理设施进行日常检查、维护和保养，确保污染治理设施长期稳定达标运行。
项目建成后应根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，必须使用由国家生态环境局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。
建设单位应强化营运期的环境管理工作，确保项目运营不影响环境，不扰民。认真落实环保设施的“三同时”，本项目建成后建设单位自行开展项目竣工环境保护验收，验收后到环保部门进行备案登记，并随时接受环保部门的不定期监督检查。环境保护图形标志详见下表。
[bookmark: _Ref975]表4-12   环境保护图形标志一览表
	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废水排放口

	2
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源

	4
	/
	[image: ]





	危险废物


（八）项目环保投资估算
本项目总投资2500万元，其中环保投资147万元，占投资的5.7%，具体情况见表4-13。
表4-13   环保设施（措施）及投资估算一览表
	时段
	项目
	环保措施
	投资（万元）

	施
工
期
	扬尘治理
	洒水抑尘
	2

	
	废水治理
	沉淀池
	1

	
	噪声治理
	围墙遮挡、施工设备降噪
	4

	
	小计
	7

	运
营
期
	废气治理

	砂石料搅拌
	2套布袋除尘器
	25

	
	
	水泥筒仓、粉煤灰筒仓
	8套滤芯式除尘器
	60

	
	
	原料堆仓、上料仓，道路等
	喷淋系统、洒水
	1

	
	噪声治理
	各类生产设备、车辆
	基础减振、使用低噪声设备、绿化
	5

	
	废水治理
	生活污水
	1座10m3化粪池
	5

	
	
	生产废水
	三级沉淀池（3×10m3）
	20

	
	固废治理
	生活垃圾、一般固废、危险废物
	垃圾箱、生活垃圾收集装置、一般固体废物贮存库（10m2）、危险废物贮存库（10m2）
	20

	
	小计
	136

	合计
	143

































[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料堆存
	颗粒物
	封闭式堆场、喷淋抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值

	
	砂石料上料输送
	颗粒物
	半封闭式上料仓、洒水措施
	

	
	水泥、矿粉、粉煤灰筒仓
	颗粒物
	仓顶布袋除尘器，排放方式为无组织排放
	

	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	袋式除尘器，排放方式为无组织排放
	

	
	车辆运输扬尘
	颗粒物
	洒水抑尘、严禁超载、控制车速
	

	地表水环境
	职工生活
	生活污水
	收集到化粪池处理后排入市政管网
	达到轮台县新城区污水处理厂纳管条件

	
	生产
	生产废水
	经三级沉淀池（3×10m3）沉淀后循环使用
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生产过程
	除尘系统收集粉尘
	回用于生产

	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）有关要求

	
	沉淀池
	沉渣
	
	

	
	检验
	检验废混凝土
	
	

	
	布袋除尘器
	废旧滤袋
	厂家回收
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	分类收集后交由环卫部门及时清运
	/

	
	设备、车辆维护保养
	废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、含油手套
	作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）

	土壤及地下水
污染防治措施
	划分一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	严格执行安全生产各项制度；
定期维护生产设备，防止设备故障造成安全隐患；
设置专人对除尘系统进行负责；
日常进行检查，确保不发生故障。

	其他环境
管理要求
	为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度，为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划
1.环境管理计划
为了保证环境管理工作的有效性，项目环境管理应指定专人主管，由专人负责运营期环境保护工作，环境监测可委托具有环境检测资质的单位进行监测监控，废气排放情况及环保设施的运转状况。
2.管理职责
（1）贯彻执行国家，省级，地方各项环保政策法规标准，根据项目实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施监督执行。
（2）建立污染源档案，定期由具有环境监测资质的单位对污染物进行监督监测和应急监测，掌握项目各污染源排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。
（3）制定切实可行的污染物排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。
（4）组织和管理项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双向控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。
（5）定期进行项目环境管理人员环保知识和技术培训工作。
（6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
（7）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事件，防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
（8）管好用好设备。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象。









六、结论
	本项目生产运营会产生噪声、废气及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	粉尘
	/
	/
	/
	0.390t/a
	/
	0.390t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.077t/a
	/
	0.077t/a
	/

	
	BOD
	/
	/
	/
	0.059t/a
	/
	0.059t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.036t/a
	/
	0.036t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.008t/a
	/
	0.008t/a
	/

	一般工业
固体废物
	除尘系统收集粉尘
	/
	/
	/
	67.072t/a
	/
	67.072t/a
	/

	
	检验废混凝土
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废旧滤袋
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.62t/a
	/
	1.62t/a
	/

	危险废物
	废润滑油、废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.54t/a
	/
	0.54t/a
	/

	
	废含油抹布、含油手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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