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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	塔中12-8井等3口井集输工程

	建设项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	
	

	
	


	建设项目

行业类别
	五、石油和天然气开采业-7、陆地石油开采0711
	用地(用海)面积(m2)/长度(km)
	采油井场永久占地4800m2；集输管线线路长度6.45km，临时占地面积为38232m2

	建设性质
	□新建(迁建)

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动项目

	项目审批(核准/备案)部门(选填)
	无
	项目审批(核准/备案)文号(选填)
	无

	总投资(万元)
	1262.26
	环保投资

(万元)
	60

	环保投资占比(%)
	4.75
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：            

	专项评价设置

情况
	专项设置情况：地下水、环境风险。

设置原因：本项目为陆地石油开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号)中的“陆地石油开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水、风险专项评价

	规划情况
	规划名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》
召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见

审查文件文号：新环审[2022]214号


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》及规划环境影响评价符合性分析情况见表1-1。

表1-1 本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》及规划环境影响评价符合性分析结果一览表

文件名称
内容

本项目内容

符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划》

“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。

拟建工程为石油开采项目，可保证油田持续稳产

符合

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见
(三)严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329)等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

(四)加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作
拟建工程废气主要为井场无组织废气，采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式；废水主要为采出水、井下作业废水，采出水随采出液一起送至塔一联处理，井下作业废水送塔一联合站处理；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；固废主要为落地油、废防渗材料、清罐底泥，收集后委托有资质单位接收处置。项目井场采取分区防渗措施，施工期严格控制施工人员活动范围，减少对周边生态扰动，同时提出相关防沙治沙措施及生态保护和修复方案
符合



	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控方案符合性分析

根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）及《关于印发巴州生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目与生态环境分区管控的符合性分析见表2至表8。
1.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
表1-2 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）
生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线

本项目不在生态保护红线范围内，西南距土地沙化生态红线区112km

符合

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控

本项目运营期废水不外排；根据巴州例行监测点数据可知，项目所在区域PM10超标，属于大气环境质量不达标区域，因为区域位于沙漠腹地，受沙尘暴影响所致。运营期废气主要为井场无组织废气，采取相应措施后能够满足相关排放要求。项目营运期正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标

拟建工程采出水随采出液一同送至塔一联合站处理达标后回注油藏，井下作业废水送塔一联合站处理，不外排；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，本项目油气采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式处理，能源利用均在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限；井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求；本项目开发符合资源利用上线要求

符合

环境管控单元

自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善

项目位于且末县一般管控单元(ZH65282530001)，项目建设过程中落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对项目周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行

符合




	其他符合性分析
	1.2 与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析

表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。

拟建工程为石油开采项目，属于“石油天然气开采”项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令 2023年第7号)中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

拟建工程执行标准符合国家和自治区环境保护标准

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
拟建工程不涉及相关内容
—

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目不涉及
—
【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

(五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及
—
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。

项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险项目
符合




	其他符合性分析
	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外)，引导其他石化化工项目在化工园区发展。

拟建工程不属于新建危险化学品生产项目
符合

【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。

项目不属于危险化学品化工项目；项目占地范围内不涉及生态保护红线及永久基本农田，不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内
符合
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

项目不属于用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业
符合




	其他符合性分析
	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及
--
A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

项目不属于高耗水高污染行业
符合
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不涉及
--
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及

--

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

项目不涉及占用湿地
符合

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及

--

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目

符合
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

项目不属于严重污染水环境的生产项目

符合

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能
符合

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不涉及

--

A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

拟建工程与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”规划及规划环评

符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
符合

【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求

项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
符合

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

项目属于石油开采项目，不属于重点行业建设项目

符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

拟建工程实施后油气采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式减少VOCS排放对大气环境的影响

符合
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及
--

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(V0Cs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs 集中高效处理。

拟建工程实施后油气采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式减少VOCS排放对大气环境的影响
符合
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
符合

【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及

--
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目不涉及

--

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。

拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目不涉及

--

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。

本项目不涉及

--
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全

符合

【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及

--

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求
【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目不涉及

--

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及
--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及

--
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求
【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及

--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

项目不涉及受污染耕地

—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目不涉及
--
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入塔里木油田现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对

符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入塔里木油田现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对

符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目不涉及

--

A4
A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及
--
【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4
A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

拟建工程井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

拟建工程整体温室气体排放量相对较小
符合

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

本项目不涉及
--
【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

拟建工程整体温室气体排放量相对较小
符合
【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

拟建工程整体温室气体排放量相对较小
符合
A4.4禁燃区要求
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施
符合
A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目产生的落地油、废防渗材料、清罐底泥均属于危险废物，桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置
符合
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	续表1-3  本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
名称

管控要求

项目

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A4
A4.5资源综合利用
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目不涉及

--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目不涉及

--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及

--

1.3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

表1-4 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

天山南坡片区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性

本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
--

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障

本项目属于石油开采项目，项目位于沙漠腹地，管线上方及两侧敷设草方格防风固沙
符合




	其他符合性分析
	续表1-4 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

天山南坡片区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水

本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水

--

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理

本项目不涉及
--
加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置

本项目不涉及重金属排放
--

1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析

表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

本项目不涉及

--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

本项目不涉及

--

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。

本项目不涉及建设燃煤锅炉

--

1.4禁止在自治州行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县(市)人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。

拟建工程废气主要为井场无组织废气，采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式处理后，废气达标排放，项目位于且末县，周边无城市建成区
符合

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

本项目不在饮用水水源保护区

符合
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

本项目位于且末县，不涉及开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸
--
1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

本项目不涉及基本农田保护区

符合

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

本项目不涉及永久基本农田集中区域

符合

1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严 格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。

本项目不涉及

--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目不属于土壤环境重点监管行业企业

符合

1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

本项目不在生态保护红线内

--

1.13 【生态红线允许类】共10条

本项目不在生态保护红线内

--

1.14 自治州、各县(市)人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

本项目未处于退耕还林还草范围

符合
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

本项目选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，开采完成后采取自然恢复措施

符合

1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

本项目属于油气开采项目，已提出相关防止水土流失措施

符合

1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；
本项目属于油气开采项目，已提出相关防护措施

符合

1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
本项目不属于“两高一资”产业

符合

1.19自然保护区核心保护区：共7条。
本项目不涉及

--
1.20自然保护区一般控制区：共9条

本项目不涉及

--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。

本项目属于油气开采项目，开采强度未超过区域规划规模

符合

1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

本项目不涉及

--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。
本项目不涉及

--



	其他符合性分析
	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

本项目不在自然保护区内
--

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条

本项目不在风景名胜区内
--

1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本项目不在风景名胜区内
--

1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条

本项目不在国家湿地公园内
--

1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共6条

本项目不在自然保护区内
--

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条

本项目国家沙漠公园内
--

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条

本项目不在天山自然遗产地内
--

1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。
本项目不在天山自然遗产地禁建区内
--
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条

本项目不涉及
--

1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻 土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及
--

1.34 【国家级自然公园】：共5条
本项目不涉及
--

污染排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。

本项目不涉及
--
2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

本项目不涉及煤炭的消耗

--
2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

本项目营运期不排放粉尘、硫化物和氮氧化物

符合

2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目营运期不排放颗

粒物
符合

2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

本项目不涉及

--

2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

本项目不在饮用水水源保护区内

符合

2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

本项目不在饮用水水源保护区内

符合
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

本项目不在饮用水水源二级保护区内

符合

2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

塔中采油气管理区已申领排污许可证

符合

2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

本项目不涉及环境激素类化学品

符合

2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条

本项目不涉及

--
2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团(镇)应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准。

本项目不涉及

--
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条

本项目不涉及

--
2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

符合
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

本项目不涉及污泥处理处置

--
2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场(小区)要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

本项目不涉及

--
2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。

本项目不涉及

--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。

本项目不涉及

--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

本项目不占用耕地

符合

2.20 加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油(气)资源开发区为重点，加强油(气)田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油(气)田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油(气)资源开发区历史遗留污染场地治理。

塔中采油气管理区加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；拟建工程不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置

符合
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控

3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
本项目不涉及

--
3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
本项目不涉及

--

3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

本项目不涉及

--
3.4 自治州、各县(市)人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

本项目严格落实区域重污染天气应急措施

符合

3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。

本项目已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条

本项目不涉及
--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
本项目不涉及
--
3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
本项目已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.9 (农田灌溉风险要求)农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

本项目不涉及

--

资源开发利用效率

4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

拟建工程采出水随采出液一同送至塔一联合站处理达标后回注油藏，井下作业废水送塔一联合站处理，不外排
符合

4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

本项目不涉及

--
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	续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

本项目不涉及

--

4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

本项目不涉及地下水的开采

--
4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

本项目不涉及地下水的开采

--
4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

本项目不涉及

--

4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条
本项目不涉及

--

4.8 开都河岸线保护区：共2条
本项目不涉及

--

4.9 开都河岸线控制利用区：共2条

本项目不涉及

--

4.10 开都河岸线保留区：共2条
本项目不涉及

--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所(大河口和扬水站区域)设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

本项目不涉及

--

4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条

本项目不涉及

--

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条

本项目不涉及

--

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

拟建工程采出水随采出液一同送至塔一联合站处理达标后回注油藏，井下作业废水送塔一联合站处理，不外排
符合

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。

本项目不涉及

--

4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

本项目不涉及

--

4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。

本项目不涉及

--
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于 0.01 毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。

本项目不涉及

--

4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

本项目不涉及
--

4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

拟建工程井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
符合

1.5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“且末县环境管控单元准入清单”符合性分析
表1-6   本项目与且末县环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

且末县环境管控单元准入清单
且末县一般管控单元(ZH65282530001)
空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用耕地、林地或草地
符合

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭:对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
本项目不涉及
--
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文件

名称

文件要求

本项目

符合性

且末县环境管控单元准入清单
且末县一般管控单元(ZH65282530001)
空间布局约束

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目不涉及

--
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

本项目不涉及

--
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

本项目产生的落地油、清罐底泥及废防渗材料桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置
--
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

本项目产生的落地油、清罐底泥及废防渗材料桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置
--
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》相关要求。
本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》相关要求
符合

污染物排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

本项目不涉及
--
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
本项目不涉及

--
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及

--
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不涉及
--
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文件

名称

文件要求

本项目

符合性

且末县环境管控单元准入清单
且末县一般管控单元(ZH65282530001)
污染物排放管控

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

塔中区块已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
符合
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

本项目不涉及
--
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》(GB8978)。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297)。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651)及其他有关环保法律法规的相关要求。

本项目不涉及

--
环境风险防控
1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
塔中区块已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作

符合
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
本项目不涉及

--
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
本项目不涉及

--
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	续表1-6   本项目与且末县环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

且末县环境管控单元准入清单
且末县一般管控单元(ZH65282530001)
环境风险防控
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
本项目已制定土壤监测计划
符合

资源利用效率
1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

本项目不涉及
--
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
本项目不涉及

--
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目不涉及

--
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》等相关文件要求。
本项目不涉及

--
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》、新疆维吾尔自治区总体管控要求、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求、巴州总体管控要求更新情况说明、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》(2023年)、且末县环境管控单元准入清单中相关要求。

2、环境功能区划

本项目所在区域属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二类区；项目沿线及周边无地表水体；区域地下水以工业用水为主，属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；项目区域以工业混杂为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区。

3、产业政策符合性分析

本项目为石油开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令2023年第7号)，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，为鼓励类产业。
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	4、规划符合性分析

本项目属于塔里木油田分公司石油开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函[2019]910号)、《新疆生态环境保护“十四五”规划》《转发<关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知>的通知》(新环环评发[2020]142号)、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。

本项目与上述相关文件的符合性分析结果参见下表。

表1-7                 相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函[2019]910号)

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施

本项目施工周期较短，报告中已提出严格控制作业带、减少施工占地措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响

符合

油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民

本项目集输管线采取埋地敷设方式，位于沙漠腹地，周边无环境敏感区

符合

油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案

塔中采油气管理区编制有《塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第一联合站突发环境事件应急预案》并于2025年1月22日完成备案(备案编号652800-2025-01-L)；后续应根据项目生产过程存在的风险事故类型，完善现有的突发环境事件应急预案

符合

新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要

建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度

本项目属于塔里木油田油气开采项目

符合
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	续表1-7           相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆生态环境保护“十四五”规划》

加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量
本项目采用全密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，厂界无组织排放的非甲烷总烃能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中相应限值排放
符合
有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控
塔中区块历史遗留废弃物清理工作已纳入塔中油气田整改计划中。本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合
加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测

企业现状已履行排污许可及自行监测，并按照有关规定对企业相关信息进行公开，报告中已提出环境监测计划

符合

强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单

本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《危险废物转移管理办法》(生态环境部令 第23号)中相关管理

要求

符合

《转发<关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知>的通知》(新环环评发[2020]142号)

加快推进油气发展(开发)相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展(开发)规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价

塔里木油田分公司已完成《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》，并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见(新环审[2022]214号)
符合
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	续表1-7            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》(新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号)

各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘

污染

本项目施工期通过洒水抑尘等措施减少扬尘产生量

符合

矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染

本项目施工土方全部用于回填管沟；施工废料由施工队定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置
符合

新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）

施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响

本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响

符合

陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。

本项目营运期采出水送塔一联采出水处理设施处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后回注油藏
符合
涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准

要求。

本项目营运期采出水送塔一联采出水处理设施处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后回注油藏
符合

废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。

本项目产生的危险废物均委托有危废处置资质的单位接收处置

符合

噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。

本项目井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求

符合
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	续表1-7            相关文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》

防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查

报告中已提出环境监测计划

符合

有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程

塔中区块历史遗留废弃物清理工作已纳入塔中油气田整改计划中。本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置
符合

加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LDAR治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOX等的协同减排，改善环境空气质量

本项目井场无组织废气排放涉及VOCS排放，报告中已针对无组织排放提出相应措施

符合

强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动

本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《危险废物转移管理办法》(生态环境部令 第23号)中相关管理要求

符合

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）

优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

本项目井场无组织废气排放涉及VOCS排放，采取密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式，加强设备管理，减少VOCS排放

符合




二、建设内容

	地理位置
	项目位于新疆巴州且末县境内，东南距离塔中镇23km。

（1）TZ12-8井集输工程
塔中12-8井中心坐标：83°30′6.082″E，39°13′22.990″N；新建TZ12-8输油管线起自塔中12-8井（83°30′6.082″E，39°13′22.990″N），止于塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N）；新建TZ12-8掺稀管线起自塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N），止于塔中12-8井（83°30′6.082″E，39°13′22.990″N）；新建TZ127掺稀管线起自塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N），止于塔中127井（83°29′20.225″E，39°13′45.765″N）。
塔中12-9井中心坐标：83°29′45.310″E，39°13′31.344″N；塔中127井中心坐标：83°29′20.225″E，39°13′45.765″N。
TZ12-11井集输工程

塔中12-11井中心坐标：83°30′5.967″E，39°14′3.183″N；新建TZ12-11输油管线起自塔中12-11井（83°30′5.967″E，39°14′3.183″N），止于塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N）；新建TZ12-11掺稀管线起自塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N），止于塔中12-11井（83°30′5.967″E，39°14′3.183″N）。

（3）TZ12-13井集输工程

塔中12-13井中心坐标：83°30′22.375″E，39°13′11.820″N；新建TZ12-13输油管线起自塔中12-13井（83°30′22.375″E，39°13′11.820″N），止于塔中12-8井（83°30′6.082″E，39°13′22.990″N）；新建TZ12-13掺稀管线起自塔中12-9井（83°29′45.310″E，39°13′31.344″N），止于塔中12-13井（83°30′22.375″E，39°13′11.820″N）。

本项目地理位置见附图1。


	项目组成及规模
	一、项目由来

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资1262.026万元在塔中Ⅰ号气田实施“塔中12-8井等3口井集输工程”。
二、项目概况

1 建设内容及规模

（1）TZ12-8井集输工程

①新建 TZ12-8 井标准化掺稀油井井场1座。

②改造塔中12-9 井、塔中127井2座，塔中12-9井为集中掺稀及集中拉油点，井场新增50m3原油储罐4座，密闭定量装车撬1座、橇内喂油泵1运1备、放散管1座，利旧TZ12-9 井放散管1座，井场新增利旧50m3稀油缓冲罐2座（利旧塔中127井储罐）、利旧50m3稀油清油罐1座（利旧塔中12-9井储罐）、喂油泵2台（1运1备）、高压掺稀泵2台（1运1备）、卸油泵1台。

③新建TZ12-8输油管线1条0.63km；新建TZ12-8掺稀管线1条0.63km，与 TZ12-8 输油管线同沟敷设；新建TZ127掺稀管线1条0.79km。
④配套电力、自控、通信、机制、结构、总图等辅助工程。

（2）TZ12-11井集输工程

①新建塔中12-11井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-11井掺稀管道1条1.42km，原油集输管道1条1.27km。

③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

（3）TZ12-13井集输工程

①新建塔中12-13井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-13井掺稀管道1条1.11km，原油集输管道1条0.54km。

③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

项目建成后，塔中12-8井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-11井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-13井产油10t/d，采水规模
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	5t/d，掺稀油规模15t/d。

2、项目基本情况及经济技术指标
项目基本情况见表2-1，主要经济技术指标见表2-2。

表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

项目名称

塔中12-8井等3口井集输工程

建设性质

改扩建

建设单位

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

建设地点

新疆巴州且末县境内，东南距离塔中镇23km
建设周期

建设周期3个月

投资
总投资1262.26万元，其中环保投资60万元，占总投资的4.75%

占地面积

项目新增占地4.3032hm2，其中临时占地3.8232hm2，永久占地0.48hm2
建设规模

塔中12-8井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-11井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-13井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d
建设内容

主体

工程

TZ12-8井集输工程

①新建 TZ12-8 井标准化掺稀油井井场1座，采油管线规格DN50、设计压力2.5MPa、设计温度80℃、材质为20G，掺稀管线规格DN50、设计压力10MPa、设计温度80℃、材质为20G；

②改造塔中12-9 井、塔中127井2座，塔中12-9井为集中掺稀及集中拉油点，井场新增50m3原油储罐4座，密闭定量装车撬1座、橇内喂油泵1运1备、放散管1座，利旧TZ12-9 井放散管1座，井场新增利旧50m3稀油缓冲罐2座（利旧塔中127井储罐）、利旧50m3稀油清油罐1座（利旧塔中12-9井储罐）、喂油泵2台（1运1备）、高压掺稀泵2台（1运1备）、卸油泵1台。

③新建 TZ12-8输油管线1条，起点塔中12-8井，终点塔中12-9井，管径DN80，设计压力2.5MPa，管材选用P110修复油管，设计温度80℃，输送介质为原油，水平长度0.63km；新建TZ12-8掺稀管线1条，起点塔中12-9井，终点塔中12-8井，管径DN65，设计压力10MPa，管材选用P110修复油管，设计温度80℃，输送介质为凝析油，水平长度0.63km，与 TZ12-8 输油管线同沟敷设；新建TZ127掺稀管线1条，起点塔中12-9井，终点塔中127井，管径DN65，设计压力10MPa，管材选用P110修复油管，设计温度80℃，输送介质为凝析油，水平长度 0.79km

TZ12-11井集输工程

①新建塔中12-11井标准化掺稀油井井场 1 座，采油管线规格DN50、设计压力2.5MPa、设计温度80℃、材质为20G，掺稀管线规格DN50、设计压力10MPa、设计温度80℃、材质为20G；

②新建塔中12-11井掺稀管道1条，起点塔中12-9井，终点塔中12-11井，管径DN50，设计压力10MPa，管材选用20G无缝钢管，设计温度80℃，输送介质为凝析油，水平长度1.42km；新建塔中12-11井原油集输管道1条，起点塔中12-11井，终点塔中12-9井，管径DN80，设计压力2.5MPa，管材选用P110修复油管，设计温度80℃，输送介质为原油，水平长度1.27km
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	续表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

建设内容

主体

工程

TZ12-13井集输工程

①新建塔中12-13井标准化掺稀油井井场 1 座，采油管线规格DN50、设计压力2.5MPa、设计温度80℃、材质为20G，掺稀管线规格DN50、设计压力10MPa、设计温度80℃、材质为20G；

②新建塔中12-13井掺稀管道1条，起点塔中12-9井，终点塔中12-13井，管径DN50，设计压力10MPa，管材选用20G无缝钢管，设计温度80℃，输送介质为凝析油，水平长度1.11km；新建塔中12-13井原油集输管道1条，起点塔中12-13井，终点塔中12-8井，管径DN80，设计压力2.5MPa，管材选用P110修复油管，设计温度80℃，输送介质为原油，水平长度0.54km
公辅

工程

供电

依托周边现有供电设施。
给排水

采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回罐收集后运至塔一联合站处理

供热

项目供热为电伴热
环保

工程

废气

施工期：废气包括施工扬尘、车辆尾气及焊接烟气等；施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条及合格环保的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生；

运营期：密闭集输，定期巡检措施及底部装载方式；

退役期：采取洒水抑尘的措施；

废水

施工期：试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘。管线施工时间较短，不设施工营地，人员依托塔中镇，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理；

营运期：采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理；

退役期：无废水产生
噪声

施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间；

运营期：选用低噪声设备、基础减振；

退役期：合理安排作业时间
固体

废物

施工期：施工期固废主要为土石方、生活垃圾、施工废料等。施工土方全部用于井场平整和管沟回填；施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

运营期：运营期产生的落地油、清罐底泥及废防渗材料均属于危险废物，桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置；

退役期：建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置；废弃管线维持现状，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵
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	续表2-1              项目基本情况一览表

项  目

内     容

建设内容

环保

工程

生态环境

施工期：严格控制施工作业带宽度；做到土方平衡；临时堆土防尘网苫盖；设置限行彩条旗；

运营期：管道上方设置标志，定时巡查井场及管道，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识；

退役期：洒水降尘，地面设施拆除

环境

风险

管道上方设置标识，定期对管道壁厚进行超声波检查，井场设置可燃气体探测器
依托工程

塔一联采出水处理设施、塔中含油污泥资源回收站

劳动定员及工作

制度

井场为无人值守站，不新增劳动定员

表2-2             本项目主要技术经济指标一览表
序号

项目

单位

数量

1

开发指标

TZ12-8井集输工程

产油量

t/d
10
2

产水量

t/d
5
3

掺稀油

t/d
15
4

TZ12-11井集输工程

产油量

t/d
10

5

产水量

t/d
5

6

掺稀油

t/d
15
7

TZ12-13井集输工程

产油量

t/d
10

8

产水量

t/d
5

9

掺稀油

t/d
15
10

动用资源储量
产油量

万t

10.95
11

能耗指标
年电耗量
104kWh/a

85.53
12

综合指标

劳动定员

人

不新增
13
年工作时间

d

365（8760h）
14
项目占地面积

hm2
4.3032
15
总投资

万元

1262.26

16
环保投资

万元

60
3 采出液物性

(1)采出液特性

3座井采出液密度为0.893g/cm3；50℃动力粘度36.7mPa•s，含硫量为0.83%，含蜡量5.5%，胶质含量2.31%，沥青质含量8.1%，不含硫化氢气体。
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	(2)伴生气特性
根据试采数据，本工程井流物几乎不含天然气，具体成分见下表。

表2-3           伴生气成分一览表

序号

气体
3天后产出气（%）
5天后产出气（%）

1

CH4
0

0

2

CO2
0.57
0.88
3

H2
0.11
0.03
4

O2
1.86
1.67
5
N2
96.59
96.63
6

CO
0

0
7

其他
1.07
0.79
(3)凝析油特性（掺稀油）

凝析油密度为0.8184g/cm3～0.8211g/cm3；机械杂质（质量分数）含量不大于0.027%，硫含量（质量分数）0.331%～0.350%，不含硫化氢气体。
4 主要设备设施
本项目涉及的主要设备见表2-4。

表2-4           本项目主要设备一览表

分类

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

塔中12-8井

1

采油树

—

座

1

--

塔中12-11井

1

采油树

—

座

1

--

塔中12-13井

1

采油树

—

座

1

--

塔中12-9井场
1

原油储油罐

50m3
座

4

--
2

稀油缓冲罐

50m3
座

2

利旧塔中127井储罐2座
3

稀油清油罐

50m3
座

1
利旧塔中12-9井储罐

塔中12-9井场

4

喂油泵

流量：5m3/h
台

2

1运1备

5

掺稀泵撬
流量：5m3/h
座

1

--



	项目组成及规模
	续表2-4           本项目主要设备一览表

分类

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

塔中12-9井场

6

密闭定量装车撬
--
座

1

--
7
放散管

DN80mm×5000mm

座

2

其中1座利旧TZ12-9 井放散管

8
卸油泵
流量：38m3/h
台

1

--

5 管线工程参数

本项目共建设输油管线3条，掺稀管线4条，具体参数见表2-5。
表2-5           本项目管线工程参数一览表
工程

设备名称

起点

终点

管径

压力

管材
温度
输送介质
长度
TZ12-8井集输工程

输油管线

塔中12-8井

塔中12-9井

DN80

2.5MPa

P110修复油管

80℃

原油

0.63km

掺稀管线

塔中12-9井

塔中12-8井

DN65
10MPa

P110修复油管

80℃

凝析油

0.63km

塔中12-9井

塔中127井

DN65
10MPa

P110修复油管

80℃

凝析油

0.79km

TZ12-11井集输工程

输油管线

塔中12-11井

塔中12-9井

DN80

2.5MPa

P110修复油管

80℃

原油

1.27km

掺稀管线

塔中12-9井

塔中12-11井

DN50

10MPa

20G无缝钢管

80℃

凝析油

1.42km

TZ12-13井集输工程

输油管线

塔中12-13井

塔中12-8井

DN80

2.5MPa

P110修复油管

80℃

原油

0.54km

掺稀管线

塔中12-9井

塔中12-13井

DN50

10MPa

20G无缝钢管

80℃

凝析油

1.11km

6 公辅工程

6.1 供电工程

本工程电源依托周边现有供电设施。

6.2 防腐及保温工程

(1)地上非保温管道防腐层结构:环氧富锌底漆(干膜厚度≥60μm)+环氧云铁中间漆(干膜厚度≥100μm)+丙烯酸聚氨酯面漆(干膜厚度≥80μm)，总干膜厚度≥240μm。

(2)地上保温管道防腐层的结构为:无溶剂液体环氧涂料，涂覆2道，总干膜厚度≥200μm。

(3)埋地非保温管道防腐层结构:无溶剂液体环氧涂料(干膜厚度≥400μm)+纤维增强型聚丙烯胶粘带防腐层（厚度≥1.0mm，搭接50%）。


	项目组成及规模
	(4)埋地保温管道防腐层结构:环氧酚醛涂料，底漆厚度≥150µm，面漆厚度≥150µm，总厚度≥300µm。

6.3给排水

(1)给水
施工期：管线试压用水由罐车拉至现场，预计试压用水量约6m3。

运营期：井场为无人值守场站，无生产及生活给水。

(2)排水
施工期管线试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘，生活污水依托塔中镇处理。
运营期采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。

7 主要原辅材料

本项目投产后原辅材料消耗情况见表2-6，主要原辅材料理化性质见表2-7。

表2-6         本项目原辅材料消耗情况一览表
序号
名称
年消耗量

来源
运输方式

单位
合计

1
掺稀油

t

16425
塔一联处理后的凝析油
油罐车

表2-7           本项目原辅材料主要成分及理化性质一览表

名称

主要成分

主要理化性质

掺稀油
凝析油
本项目掺稀油为塔一联处理后的凝析油，主要用作采油井场掺稀，凝析油密度为0.8184g/cm3～0.8211g/cm3；机械杂质（质量分数）含量不大于0.027%，硫含量（质量分数）0.331%～0.350%，不含硫化氢气体。

8 依托工程

（1）塔一联合站

塔一联合站目前运行的采出水处理系统于2011年6月投产运行，采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d，主要接收塔中4油田采出水和塔中16油田部分采出水，采出水处理后1200～1300m3/d用于塔中4油田地质注水，剩余采出水进行减排回注或蒸发处理。塔一联合站富余采出水处理量为1400m3/d，本项目采出水及井下作业废水产生量为1.02m3/d（371.7m3/a），依托可行。
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	（2）塔中含油污泥资源回收站

塔中含油污泥资源回收站于2015年12月取得环评批复(新环函[2015]1431号)，之后于2016年3月开工建设，2016年7月投入试运行，同年10月自治区环境监测总站开展了现场监测及调查工作，次年3月通过竣工环境保护验收(新环函[2017]471号)。塔中含油污泥资源回收站处理资质及处置类别涵盖了本工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前塔中含油污泥资源回收站已建设完成并投入运行，设计处置含油污泥8万t/a，富余处理量为2万t/a，本项目落地油产生量为1.2t/a、废防渗材料产生量为0.75t/a、清罐底泥产生量为1.5t/a，依托可行。



	总平面及现场布置
	1.工程布局情况
本项目位于巴州且末县塔中Ⅰ号气田内。

塔中12-8井场北部为采油树，东部为检修阀门，南部为通信杆；塔中12-11井场东北部为采油树，东南部为检修阀门，西南部为通信杆；塔中12-13井场北部为采油树，东部为检修阀门，南部为通信杆；塔中12-9井场中部为采油树，油罐分别位于西南部和东北部。

各井场平面布置图见附图4。
2.施工布置情况

本工程不单独设置施工营地，施工人员依托塔中镇；施工期间利用现有油田道路作为保通道路，路况良好；本项目不设取、弃土场，施工土方全部用于管沟回填；施工单位指派专人负责施工废料和生活垃圾等收集及转运工作，不在施工场地堆存。
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	一、施工期工艺流程

本项目施工期包括井场工程和管线工程。

1 井场工程
对占地进行场地平整，设置施工车辆临时停放场地，将设备拉运至井场，进行安装调试。地面工程施工结束后，对施工场地临时占地进行平整恢复。

井场施工过程中废气污染源主要为施工机械及车辆尾气、设备及建筑材料等运输和装卸时产生的扬尘，施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格环保的燃料，减少车辆废气的产生。废水污染源主要为施工人员产生的少量生活污水，依托塔中镇生活污水处理装置处理。噪声污染源为施工机械及车辆产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声。固体废物主要为施工废料及施工人员产生的少量生活垃圾，施工废料送周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

2 管线工程
本项目集输管线走向采用沿路铺设。管线施工采用埋地敷设方式，管线主要施工内容包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、连头、收尾、竣工验收等工序。管线工程施工阶段工艺流程见图2-1。
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图2-1     管线工程施工阶段工艺流程图

(1)施工准备

施工前需对场地进行平整，施工车辆、施工设备及施工材料均置于临时占地范围内。机车施工期间可依托已有道路进行作业，沿设计的管线走向设置宽度约12m的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点。

(2)管沟开挖及下管

沿管线设计路线进行开挖管沟，并根据现场情况适当调整，保证新铺设管线与已建输送管线保持一定距离：距离地下现有原油天然气管线水平距离≥5m，距离外输管线水平距离≥2m。管沟底宽0.8m，沟深1.6m，管沟边坡比为1:1.5，开挖过程中对管沟区挖方单侧堆放，以机械开挖为主，人工为辅。管线与电(光)缆交叉时，净距不小于0.5m，并对电(光) 
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缆采取角钢围裹的保护措施。开挖到设计深度位置，并对管沟底进行夯实、铺小颗粒原土、下管。管线连接完毕后，将管线分段吊装至管沟内。管线下沟后，管道与沟底表面贴实且放置在管沟中心位置。

图2-2     管线工程施工阶段工艺流程图

(3)管道连接与试压

项目管道连接完成后进行吹扫，吹扫介质采用压缩空气，吹扫完成后进行注水试压。管线试压介质采用中性洁净水，管道试压分段进行，管线试压水由管内排出后进入下一段管线循环使用，试压完成后用于洒水抑尘。

(4)井场配套设备安装及连头

将配套设备拉运至井场，并完成安装工作。管线施工完成后在井场将管线与装置连接，并安装辅助设施。

(5)收尾工作

收尾工作包括管沟回填、场地平整和临时场地恢复。管线连接成功并检验合格后进行管沟回填。对管沟实施土方回填，回填时分二次回填，回填土应与管沟自然土相似，首先距管壁300mm范围先用较小粒径的原土进行小回填，最大回填粒径不超过10mm，然后采用原土进行大回填，管顶距自然地坪不小于1.2m且管沟回填土高出自然地面300mm，沿管线铺设方向形成垄，作为自管道上方土层沉降富余量，且可以作为巡视管线的地表标志，剩余土方用于场地平整和临时施工场地土地恢复。管沟回填后，在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。

(6)竣工验收

管线工程施工完成后由‌建设单位牵头组织管线验收工作，对管线工程的实体质量和施工规范性进行核查。

管线施工过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气及焊接烟气，土方开挖和倾卸时产生的扬尘通过控制倾卸高度减少扬尘产生量，选取合格的焊条和合格环保
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	的燃料，减少焊接烟尘及车辆废气的产生。噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声。废水污染源主要为试压废水和施工人员产生的少量生活污水，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理；试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘。固体废物为管沟开挖产生的土方和生活垃圾，施工结束后用于回填管沟及场地平整；生活垃圾集中收集后拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

3土石方

本工程井场土地平整共开挖土方为960m3，开挖土方全部回填，管线挖方量为24183m3，管沟开挖土方全部回填，本项目挖方量共计25143m3，填方量25143m3，无借方，无弃方。本项目土石方平衡见下表2-8。

表2-8                  土石方平衡表                     单位：m3
工程内容

挖方

填方

借方

弃方

数量

来源

数量

去向

井场工程
960
960
0

/

0

/
管线

24183
24183
0
/
0

/

合计

25143
25143
0
/

0

/

4施工时序

集输工程包括井场工程及管线工程两部分，井场工程与管线工程同时施工，施工进度见表2-9。
表2-9                  项目工程施工进度表
项目组成

工程内容

时间

井场工程
土地平整、设备安装
90d（井场工程约40d，管线工程约90d）
管线工程
管沟开挖回填、管线试压、连头
5 工程建设所用施工设备
工程建设所需设备设施情况见表2-10。

表2-10                     施工所用设备一览表

设备或部件名称

规格型号

数量

单位

挖掘机

—

1

辆

推土机

—

1

辆

运输车辆
—

若干
辆
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	续表2-10                     施工所用设备一览表

设备或部件名称

规格型号

数量

单位

吊机

—

1

辆

二、营运期工艺流程

本项目工艺流程主要包括掺稀、采出液集输、原油转运。

为减少采出液粘滞性，便于集输，自塔一联油罐车输送稀油至塔中12-9井掺稀，进站凝析油通过卸油泵卸至稀油缓冲罐（稀油清油罐）后经喂油泵加压，再通过掺稀泵撬增压后经掺稀管线，输送至采油井场，通过压力将管线中的稀油注入井筒与稠油混合，降低稠油粘度，同时混油自喷出井筒，通过新建集输管线输送至塔中12-9井，在原油储罐内进行暂存，随后罐车拉运至塔一联合站。
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工艺流程见图2-3。


图2-3    工艺流程图
项目营运期废气主要为井场无组织废气（G1），油气输送采取管道密闭输送，采出液装载采用底部装载方式，同时加强检修和维护从源头减少阀门等泄漏挥发；废水污染源主要为采出水（W1）及井下作业废水（W2），采出水进入塔一联采出水处理设施处理达标后回注油藏,井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理；噪声污染源为喂油泵（N1）、卸油泵（N2）、掺稀泵撬（N3）、密闭定量装车撬泵（N4）等噪声及采油树产生的噪声（N5），通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；固废污染源主要为清罐底泥（S1）、落地油（S2）及废防渗材料（S3）均属于危险废物，桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置。

表2-11       污染源及治理措施一览表

类别

序号

污染源

主要污染物

产生特点

治理措施

废气

G1

井场无组织废气

非甲烷总烃

连续

管道密闭输送
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	续表2-11         污染源及治理措施一览表

类别

序号

污染源

主要污染物

产生特点

治理措施

废水

W1
采出水

--

连续

送至塔一联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注油藏
W2
井下作业废水

--

间歇

送至塔一联合站处理

噪声

N1
喂油泵

LA(r)
连续

选用低产噪设备、基础减振

N2
卸油泵

N3
掺稀泵撬

N4
密闭定量装车撬泵

N5
采油树

固废

S1
清罐底泥

含油废物

间歇

委托有资质单位接收处置

S2
落地油

含油废物

S3
废防渗材料

含油废物

三、退役期工艺流程

随着石油开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。

将固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固化，完成封层和封井。由于清洗后井筒中仍存在被油污、垢体和泥沙堵塞的区域，使固化堵剂和水泥浆无法进入这些区域，但是由于固化堵剂具有优良的胶结性能，且在凝固的过程中存在膨胀性，使该区域的堵塞物被挤压得更结实且能与固化堵剂胶合在一起，完成井筒的封固，使得地层的水在此井筒中无法形成窜流，达到了封井的目的。

完成封井后，拆除井口装置，存入油田物资库房备用；将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，清除各种固体废物。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。

退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固体废物主要为封井过程中产生的废弃管道、建筑垃圾等，建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境
1.1 主体功能区划

本项目位于巴州且末县西北部，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区。项目所在区域规划目标为∶“针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复”。本项目主要新建井场及集输管线工程，主要目的是满足塔中区块产能开发的需要，开发强度不会超过区域规划目标。项目施工过程中严格控制施工占地，勘探结束后采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响。
综上所述，项目未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调。
1.2 生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》(原新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月),本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1             工程区生态功能区划

生态功能分区单元
主要生态服务功能
主要生态环境问题

主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护目标
主要发展

方向

生态区
生态

亚区
生态
功能区
塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区
塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠敏感生态亚区

塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区

沙漠景观、风沙源地、油气资源

风沙危胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染

生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹

加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游

由表3-1可知，工程位于“塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区”，主要服务功能为“沙漠景观、风沙源地、油气资源”，主要发展方向为“加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游”。本项目为油气资源开发项目，符合区域主体发展方向。
2 生态环境调查与评价

2.1 生态环境调查与评价

所在区域属干旱区典型的沙生动、植物分布区。该区动植物区系属古北界、中亚亚界、



项目区自然环境恶劣，属于无人荒漠区。地下水埋藏较深，土壤基本上为风积沙土。除油田作业区及沙漠石油主干道两侧人工种植的防沙固沙绿化带之外，周围其他沙丘地

	带，地表基本无植被分布。
项目区年均降水量为25.1mm，蒸发量为2563.8mm。区域内主导风向为东北风，大风多出现在4～6月，每年风沙浮尘天气约为180天左右，年均大风日数为15天，年均沙尘暴日数为18天，年均风速为2.35m/s，最大风速达21m/s，造成地表沙丘不断移动，形成广泛分布的流动和半流动沙丘，属于极强度风力侵蚀区，工程区综合侵蚀模数为15000t/km2.a。
根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，本工程属北方风沙区，且属极强度风力侵蚀区，土壤侵蚀模数容许值确定为6000t/km2·a。 
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	2.6生态敏感区调查

本项目西南距土地沙化生态红线区112km；本项目施工区域、占地区域及道路周边无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。
2.7主要生态问题调查

项目评价区域降水量少，基本无植被，干旱是生态环境的主要特征，生态环境较为脆弱。区域主要存在的生态问题为土地沙漠化。
3 环境质量现状监测与评价

3.1 环境空气质量现状评价

3.1.1 基本污染物环境质量现状数据

按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集巴州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3-2所示。

表3-2      区域环境空气质量现状评价一览表 

污染物
年评价指标
评价标准

(μg/m3)
现状浓度

(μg/m3)
占标率

(%)
达标

情况
PM10
年平均质量浓度
60
74
123.3
超标
PM2.5
年平均质量浓度
30
26
86.7
达标
SO2
年平均质量浓度
60
5
8.3

达标
NO2
年平均质量浓度
40
23
57.5

达标
CO
日均值第95百分位浓度
4000
900
22.5

达标
O3
日最大8小时平均第90百分位浓度
160
121
75.6

达标
由上表可知，工程所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》(GB3095－2026)中过渡阶段二级标准要求，即工程所在区域为不达标区。根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策范围的复函》(环办环评函[2020]341号)要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后塔里木油田分公司应不断强化大气污染源防治措施。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污
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	染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。
3.2地表水质量现状

工程评价范围内不涉及地表水。工程营运期采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。按照《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，废水处理后进行回注且无废水直接排入地表水体，因此本工程可不开展区域污染源调查及现状监测。
3.3地下水质量现状监测及评价

根据引用监测报告，监测期间区域地下水中监测因子除硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度外，均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。包气带监测点结果显示石油类未检出。具体见地下水环境影响专项评价。
3.4声环境质量现状监测及评价
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，井场外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。

3.5土壤环境现状监测与评价

3.5.1 土壤环境现状监测

(1)监测点位

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023)要求，工程所在区域不属于土壤酸化碱化盐化地区，按照污染影响型项目考虑。根据项目位置和HJ964-2018布点要求，本评价在占地范围内设置3个柱状样，1个表层样监测点；占地范围外设置2个表层样监测点；土壤类型均为风沙土。土壤监测布点符合HJ964-2018、HJ349-2023中污染影响型项目布点要求。

(2)监测项目

本项目监测点监测因子见表3-3。
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	表3-3            监测点位及监测因子一览表

分类

序号

采样区名称

采样层位

监测因子

占地范围内

1

TZ12-8井中心处
浅层样

砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、pH、全盐量共计47项因子
中层样

pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

深层样

pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

2

TZ12-11井中心处
浅层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

中层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

深层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

3

TZ12-13井中心处
浅层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

中层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

深层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

4

集输管线路径处
表层样
pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

占地范围外

5

集输管线西侧100m处
表层样

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、全盐量、石油烃（C10-C40）

6

集输管线东侧100m处
表层样

pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

(3)监测时间及频率

监测采样时间为2026年6月9日，采样一次。

(4)采样方法

柱状样采样点分别采集浅层样0～0.5m、中层样0.5～1.5m、深层样1.5～3m，各层土壤单独分析。表层样采集表层样0～0.2m。

(5)监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

HJ25.2-2019)要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中有关要求进行。
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	3.5.2 土壤环境质量现状评价

(1)评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

      Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

(2)评价标准

占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，土壤盐化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录D表D.1中干旱、半荒漠和荒漠地区土壤盐化分级标准；土壤酸化、碱化分级执行《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录D表D.2土壤酸化、碱化分级标准。

(3)土壤环境现状监测结果与评价

本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-4。

表3-4          土壤现状监测及评价结果一览表       单位：mg/kg(pH值除外)

                监测点
监测因子
TZ12-8井中心处

监测点                

监测因子
TZ12-8井中心处

采样深度
0.4m
采样深度
0.4m
pH
--
监测值
8.20
乙苯
筛选值
≤28
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
汞
筛选值
≤38
监测值
0.138
苯乙烯
筛选值
≤1290
监测值
未检出
标准指数
0.004

标准指数
--
砷
筛选值
≤60
监测值
1.4
甲苯
筛选值
≤1200
监测值
未检出
标准指数
0.023
标准指数
--
铅
筛选值
≤800
监测值
10
间二甲苯+对二甲苯
筛选值
≤570
监测值
未检出
标准指数
0.013
标准指数
--



	生态环境现状
	续表3-4      土壤现状监测及评价结果一览表          单位：mg/kg(pH值除外)

                监测点
监测因子
TZ12-8井中心处

监测点                

监测因子
TZ12-8井中心处

采样深度
0.4m
采样深度
0.4m
镉
筛选值
≤65
监测值
未检出

邻二甲苯
筛选值
≤640
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
镍
筛选值
≤900
监测值
12
四氯乙烯
筛选值
≤53
监测值
未检出
标准指数
0.013
标准指数
--
铜
筛选值
≤18000
监测值
13
1，2，3-三氯丙烷
筛选值
≤0.5
监测值
未检出
标准指数
0.0007
标准指数
--
四氯化碳
筛选值
≤2.8
监测值
未检出
1，1，1-三氯乙烷
筛选值
≤840
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
氯仿
筛选值
≤0.9
监测值
未检出
氯苯
筛选值
≤270
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1,1-二氯乙烷
筛选值
≤9
监测值
未检出
2-氯酚
筛选值
≤2256
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1,2-二氯乙烷
筛选值
≤5
监测值
未检出
苯并[a]蒽
筛选值
≤15
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1,1-二氯乙烯
筛选值
≤66
监测值
未检出
苯并[a]芘
筛选值
≤1.5
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
顺1,2-二氯乙烯
筛选值
≤596
监测值
未检出
苯并[b]荧蒽
筛选值
≤15
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
反1,2-二氯乙烯
筛选值
≤54
监测值
未检出
苯并[k]荧蒽
筛选值
≤151
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
二氯甲烷
筛选值
≤616
监测值
未检出
䓛
筛选值
≤1293
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1,2-二氯丙烷
筛选值
≤5
监测值
未检出
二苯并[a,h]蒽
筛选值
≤1.5
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1，1,1，2-四氯乙烷
筛选值
≤10
监测值
未检出
茚并(1,2,3
-c,d)芘
筛选值
≤15
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
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	续表3-4      土壤现状监测及评价结果一览表          单位：mg/kg(pH值除外)

                监测点
监测因子
TZ12-8井中心处

监测点                

监测因子
TZ12-8井中心处

1，1,2，2-四氯乙烷
筛选值
≤6.8
监测值
未检出
萘
筛选值
≤70
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1，1，2-三氯乙烷
筛选值
≤2.8
监测值
未检出
六价铬
筛选值
≤5.7
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
三氯乙烯
筛选值
≤2.8
监测值
未检出
氯甲烷
筛选值
≤37
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
氯乙烯
筛选值
≤0.43
监测值
未检出
硝基苯
筛选值
≤76
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
苯
筛选值
≤4
监测值
未检出
苯胺
筛选值
≤260
监测值
未检出
标准指数
--
标准指数
--
1,2-二氯苯
筛选值
≤560
监测值
未检出
石油烃(C10-C40)
筛选值
≤4500
监测值
10
标准指数
--
标准指数
0.002
1,4-二氯苯
筛选值
≤20
监测值
未检出
全盐量

--
监测值
1.7g/kg
标准指数
--
标准指数
未盐化
表3-5          占地范围内土壤环境现状监测结果   单位：mg/kg(pH值除外)
检测项目
检测结果

TZ12-8井中心处
TZ12-11井中心处

TZ12-13井中心处

集输管线路径处

采样深度
1.3m
1.9m
0.3m
1.4m
1.8m
0.35m
1.35m
1.7m
0.19m

pH
监测值
8.21
8.20
8.19
8.17
8.18
8.17
8.18
8.16
8.22
石油烃(C10-C40)
监测值
11
11
12
12
12
12
10
11
11
筛选值
4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

标准指数
0.002
0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
盐分含量(g/kg)
监测值
1.5
1.8
1.7
1.6
1.9
1.8
1.7
1.6
1.8
标准指数
未盐化
未盐化

未盐化

未盐化

未盐化

未盐化

未盐化

未盐化

未盐化
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	表3-6          占地范围外土壤环境现状监测结果   单位：mg/kg(pH值除外)

采样点

采样层位

监测

结果

监测因子

pH

铅

铬

砷

镉

汞

镍

铜

锌

石油烃(C10-C40)

全盐量g/kg

筛选值

＞7.5

≤170

≤250

≤25

≤0.6

≤3.4

≤190

≤100

≤300

≤4500

—

集输管线东侧处

0.17m

监测值

8.21
--
--
--
--
--
--
--
--
11
1.6
标准

指数

--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.002

未盐化
集输管线西侧处

0.18m

监测值

8.25
10
48
1.3
未检出
0.134
12
12.7
62
11
1.9
标准

指数

--
0.059
0.192
0.052
--

0.039
0.063
0.127
0.207
0.002

未盐化
由上表分析可知，占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值，同时占地范围内各监测点土壤属于未盐化，无酸化或碱化；占地范围外土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃(C10-C40)满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值。同时占地范围外各监测点土壤属于未盐化，无酸化或碱化。
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	塔中12-8井等3口井集输工程为塔中Ⅰ号气田的改扩建项目，本次针对整个塔中Ⅰ号气田进行回顾。将塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井作为在建工程进行分析，将塔中12-9井作为现有工程进行分析。
1 区块回顾

1.1区块概况

塔中Ⅰ号气田东西长220km，南北宽2～30km，矿权面积9314km2。塔中采油气管理区负责整个塔中Ⅰ号气田的油气开发、产能建设等工作。塔中Ⅰ号气田Ⅲ区的发现井为塔中45井。截至2024年7月底，塔中Ⅰ号气田Ⅲ区已开发油气藏单元40个，总井数49口，开井29口，日产液474t，日产油227t，日产气35.98万m3，综合含水52%，累产油210.67万t，累产气13.02亿m3。油气处理外输以塔三联合站为中心，油气集输以转油站、计转站和集输干线为支撑，辐射周边油气井。

1.2环保手续执行情况

经《塔中采油气管理区塔中油气田环境影响后评价报告书》统计梳理，塔中Ⅰ号气田自2006年至今近20年间，经历了勘探--油藏评价阶段和规模开发阶段，按照开发时序履行了环境影响评价和竣工环境保护验收工作，其中环保手续履行情况见表3-7。
表3-7   塔中Ⅰ号气田开发现状环保手续履行情况一览表

序号

类别

项目名称

内容

环评文件

验收文件

审批部门

文号

审批日期

审批部门

文号

审批日期

1

环评手续

塔中Ⅰ号气田开发试验区10亿方试采地面建设工程

原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局

巴环控函[2008]26号

2008.1.24

原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局

巴环验字[2011]35号

2011.11.22

塔中Ⅰ号气田西部试采地面工程环境影响报告书

原新疆维吾尔自治区环境保护厅

新环评价函[2011]

1095号

2011.11.18

原新疆维吾尔自治区环境保护厅

新环函[2014]

672号

2014.6.3

塔中Ⅰ号凝析气田中古8-中古43区块开发建设工程

原新疆维吾尔自治区环境保护厅

新环评价函[2013]712号

2013.8.13

原新疆维吾尔自治区环境保护厅

新环评价函[2017]1340号

2017.8.27

塔里木油田塔中TZ472等8口井采油气工程
原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函[2016]170号
2016年2月17日
--
自主验收
2019年6月29日
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	续表3-7   塔中Ⅰ号气田开发现状环保手续履行情况一览表

序号

类别

项目名称

内容

环评文件

验收文件

审批部门

文号

审批日期

审批部门

文号

审批日期

1

环评手续

TZ12-9井集输工程

巴州生态环境局
巴环评价函[2025]2号

2025年1月8日
--
自主验收
2025年12月11日
2

环境风险应急预案

塔中第一联合站突发环境事件应急

预案

编制完成《塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第一联合站突发环境事件应急预案》并于2025年1月22日完成备案工作(备案编号652800-2025-01-L)

3

排污许可执行情况

塔中采油气管理区

塔里木油田分公司塔中采油气管理区(第二采油作业区东部一)完成了排污登记，登记编号9165280071554911XG074X

4

环境影响后评价开展情况

塔中采油气管理区塔中油气田环境影响后评价报告书

编制完成《塔中采油气管理区塔中油气田环境影响后评价报告书》并于2021年3月15日完成新疆维吾尔自治区生态环境厅备案工作(新环环评函[2021]219号)

1.2 环保措施落实情况调查
（1）生态保护措施回顾

①永久占地情况

根据现场调查情况，油气田的道路地面均进行了硬化处理，井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，站场（计转站等）有护栏围护，站场内地表均采用了水泥硬化处理，站场外均有人工绿化种植植被。油气田内部永久占地范围的植被完全清除。

②临时占地情况

临时占地主要是修建道路、敷设管线、井场施工时占用的土地。油气田位于塔里木盆地，极端的干旱和强烈蒸发，植被恢复缓慢。

a.井场临时占地的恢复情况 

本次评价就井场占地类型、井场平整情况和井场附近植被状况进行了调查。

井场施工期临时占地均为油田开发规划用地，所占土地完钻后进行了迹地清理和平整。

b.道路和管线

油田公路和管线建设对植被的影响主要是通过施工机械、施工人员对地表的践踏、碾压、开挖，改变了土壤坚实度的同时，损伤和破坏了植被。施工结束后，植被可以不同程度的进行恢复。

施工结束后管沟回填，除管廊上方覆土高于地表外，管线两侧施工迹地基本恢复平整，对周围植被和地表的影响不大。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，没有车辆乱碾
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	乱轧的情况发生，没有随意开设便道，尽量减少和避免了对项目区域地表的扰动和破坏。

据现场调查，井场严格控制占地，永久性占地范围内进行砾石铺垫处理。在流动沙丘地带及荒漠地带在管垄上方铺设了草方格（1m×1m）。

根据塔中采油气管理区后评价及例行监测进行的污染源监测数据，环境影响评价及竣工环境保护验收调查报告、监测结果分析及验收结论，同时结合现场踏勘情况及污染物排放量核算，塔中Ⅰ号气田现有污染物年排放情况见表3-11。

（2）污染物达标情况

根据验收监测及企业自行监测数据，现有井、站场四周厂界无组织废气中无组织排放非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求，无组织排放硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准限值要求；现有站场四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

现有井、站场现场踏勘期间，无历史遗留废弃物产生，结合塔中采油气管理区现场工作人员反馈，井场产生的落地油、废防渗材料、清罐底泥均妥善处置，定期委托有资质单位接收处置，未发生随意丢弃现象。危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，严格执行《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。

1.3 塔中Ⅰ号气田污染物排放情况
根据塔中采油气管理区后评价及例行监测进行的污染源监测数据，环境影响评价及竣工环境保护验收调查报告、监测结果分析及验收结论，同时结合现场踏勘情况及污染物排放量核算，塔中Ⅰ号气田现有污染物年排放情况见表3-8。
表3-8    塔中Ⅰ号气田污染物排放情况一览表        单位：t/a

类别

废气

废水

固废

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

非甲烷总烃

硫化氢

塔中Ⅰ号气田现有污染物排放量

0.087
0.098
1.747
5.45
0.323
0

0

1.4 存在环保问题及整改措施

根据评价期间及现状调查结果以及现行法律法规文件要求，塔中Ⅰ号气田Ⅲ区内现有完钻井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井场规范。具体存在的问题如下：
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	(1)重点站场、储罐、装卸区密封点的VOCS的控制和管理措施不够完善；

(2)信息公开不够规范。
整改方案：

目前存在的问题已纳入塔中采油气管理区2025年度～2026年度整改计划中，已落实到具体的责任部门，并明确了资金来源。建议整改方案如下：

(1)按照国家、地方环保法规、标准，开展VOCS排放的日常监测工作，并保证相关监测数据的完整性和有效性；

(2)健全环境信息公开制度。按照《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部部令 第24号)及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发[2013]81号)、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号)等进行企业相关信息公开。

2 在建工程
（1）基本情况
在建工程基本概况见表3-9。

表3-9        在建工程基本概况一览表
  名称

内容

塔中12-8井

塔中12-11井

塔中12-13井

位置

且末县

且末县

且末县

设计井深

4424m
4424m
4424m
目的层

志留系柯坪塔格组上3亚段
志留系柯坪塔格组上3亚段
志留系柯坪塔格组上3亚段
完钻原则

钻至目的层

钻至目的层

钻至目的层

完井形式

裸眼完井，筛管备用
裸眼完井，筛管备用
裸眼完井，筛管备用
井场布置

钻井平台、放喷池、岩屑池、泥浆罐、柴油罐、凝析油罐、生活水罐、生产水罐、泥浆循环罐

钻井平台、放喷池、岩屑池、泥浆罐、柴油罐、凝析油罐、生活水罐、生产水罐、泥浆循环罐

钻井平台、放喷池、岩屑池、泥浆罐、柴油罐、凝析油罐、生活水罐、生产水罐、泥浆循环罐

用电

钻井期钻机动力、生活、办公等用电以及测试放喷期井场设备直接从附近电网引入。柴油发电机作为备用电源，区域电网可以满足钻井工程用电需求

钻井期钻机动力、生活、办公等用电以及测试放喷期井场设备直接从附近电网引入。柴油发电机作为备用电源，区域电网可以满足钻井工程用电需求

钻井期钻机动力、生活、办公等用电以及测试放喷期井场设备直接从附近电网引入。柴油发电机作为备用电源，区域电网可以满足钻井工程用电需求

完井

进行井场临时施工设施拆除、井场设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场地面、放喷池、岩屑池等平整恢复及临时占地恢复

进行井场临时施工设施拆除、井场设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场地面、放喷池、岩屑池等平整恢复及临时占地恢复

进行井场临时施工设施拆除、井场设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场地面、放喷池、岩屑池等平整恢复及临时占地恢复
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	（2）三同时执行情况
塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井目前正在履行环境影响评价手续。
（3）工艺流程及产排污节点 

钻井作业采用电钻机，通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用其粘性将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程重复进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。

钻井结束后，需进行测试放喷，测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，原油回收罐等。井口产出液经油气分离器分离后，原油进入原油罐，天然气经管线引至放喷池点燃，放喷时间为2天时间。

（4）污染源调查及治理措施
根据现场调查及咨询井队相关人员，在建工程废气污染源主要为施工扬尘、燃料燃烧废气、酸化废气和放喷废气，施工扬尘采取车辆减速慢行、加盖苫布等措施；钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用发电机，减少燃料燃烧废气产生量；通过加强密封减少酸化废气的产生，放喷持续时间较短，随着放喷作业结束，对环境影响消失。废水污染源主要为钻井废水、压裂废水和生活污水，钻井废水连同钻井泥浆、钻井岩屑进入不落地系统进行固液分离，分离后的液体回用于钻井液配备；压裂废水采用专用废液收集罐收集后拉运至富源7井废液处理站处置，生活污水定期拉运至塔一联生活基地生活污水处理系统处理；噪声污染源主要为泥浆泵噪声、钻机噪声和放喷气流噪声，采取选用增加隔震垫、弹性材料等减振措施；固体废物主要为聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆、聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑、机械设备废油、废烧碱包装袋、废防渗材料、落地油、生活垃圾，钻井期聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路，机械设备废油、废烧碱包装袋、废防渗材料、落地油等危险废物在危废贮存点内暂存，定期交由有处理资质的单位接收妥善处置，生活垃圾集中收集后定期运至就近生活垃圾填埋场填埋处置。

3 现有工程
（1）基本情况
现有工程基本概况见表3-10。
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	表3-10        现有工程基本概况一览表
  名称

内容

塔中12-9井
位置

且末县

设计井深

4418m
目的层

志留系上3亚段

完钻原则

钻至目的层

完井形式

裸眼完井，筛管备用
井场布置

钻井平台、放喷池、岩屑池、泥浆罐、柴油罐、凝析油罐、生活水罐、生产水罐、泥浆循环罐

用电

钻井期钻机动力、生活、办公等用电以及测试放喷期井场设备直接从附近电网引入。柴油发电机作为备用电源，区域电网可以满足钻井工程用电需求

完井

进行井场临时施工设施拆除、井场设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场地面、放喷池、岩屑池等平整恢复及临时占地恢复

（2）三同时执行情况

现有工程三同时执行情况见表3-11。
表3-11     现有工程环评及验收情况一览表

序号

建设内容
环评文件

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

-

1

TZ12-9井钻井工程（勘探井）

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

巴环评价函[2024]150号

2024.7.5
2025年1月20日取得竣工环境保护验收意见
（3）工艺流程及产排污节点 

钻井作业采用电钻机，通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用其粘性将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程重复进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。

钻井结束后，需进行测试放喷，测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，原油回收罐等。井口产出液经油气分离器分离后，原油进入原油罐，天然气经管线引至放喷池点燃，放喷时间为2天时间。

（4）污染源调查及治理措施
根据现场调查及咨询井队相关人员，现有工程废气污染源主要为施工扬尘、燃料燃烧废气、酸化废气和放喷废气，施工扬尘采取车辆减速慢行、加盖苫布等措施；钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用发电机，减少燃料燃烧废气产生量；通过加强密封减少酸化废气的产生，放喷持续时间较短，随着放喷作业结束，对环境影响消失。废水污
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	染源主要为钻井废水、压裂废水和生活污水，钻井废水连同钻井泥浆、钻井岩屑进入不落地系统进行固液分离，分离后的液体回用于钻井液配备；压裂废水采用专用废液收集罐收集后拉运至塔二联处置，生活污水由新疆澄工石油工程有限公司使用撬装一体化生活污水处理设施处理，达标后用于洒水降尘；噪声污染源主要为泥浆泵噪声、钻机噪声和放喷气流噪声，采取基础减振、加装消声器等措施；固体废物主要为聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆、聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑、机械设备废油、废烧碱包装袋、废防渗材料、落地油、生活垃圾，钻井期聚合物体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑拉运至巴州山水源工程技术有限公司处置，机械设备废油、废烧碱包装袋、废防渗材料、落地油等危险废物在危废贮存点内暂存，定期交由巴州联合环境治理有限公司处置，生活垃圾集中收集后定期运至轮台县青山外物业管理有限公司处置。

（5）与该项目有关的原有环境污染和生态破坏问题

经现场调查TZ12-9井正常运行，不存在与该项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
4 三本账
拟建工程实施后“三本账”的排放情况见表3-12。
表3-12     拟建工程实施后“三本账”的排放情况一览表   单位：t/a
类别
废气
废水
固废
颗粒物
二氧化硫

氮氧化物
非甲烷总烃
H2S

现有区块排放量
0.087
0.098

1.747
5.45
0.323
0
0
拟建工程新增排放量
0
0
0
0.2
0
0
0
以新带老削减量
0
0
0
0
0

0
0
拟建工程实施后排放量
0.087
0.098

1.747
5.65
0.323
0
0
拟建工程实施后增减量
0
0
0
+0.2
0
0
0



	生态环境保护目标
	本项目场界外2500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，不再设置大气环境保护目标；本项目周边无地表水体，不再设置地表水保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；工程厂界外200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；工程占地外50m和管线两侧200m范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不再设置土壤环境保护目标；本项目井场周围50m范围，管线中心线两侧300m范围内不存在国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不再设置生态保护目标；环境风险为简单分析，不设置环境风险保护目标。环境保护目标见表3-13。

表3-13        地下水环境保护目标一览表

编号

名称

与项目位置

关系

供水人口(人)

井深

(m)

备注

功能要求

备 注

方位

距离(m)

G1

评价范围内潜水含水层

--

--

--

--

--

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类

不对地下水产生污染影响




	评价

标准
	(1)环境质量标准

环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准；

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；

声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中农用地(其他)土壤污染风险筛选值；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。
(2)污染物排放标准

废气：井场无组织废气非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求中相应限值。

废水：营运期采出水进入塔一联采出水处理设施处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中表1 V类水质主要控制指标后回注油藏；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。
噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)中相应限值；运营期井场边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

上述各标准的标准值见表3-14至表3-16。

(3)控制标准

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

表3-14                 环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

空气

PM10
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准

24小时平均

120
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	续表3-14               环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

空气

PM2.5
年平均

30
μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准

24小时平均

60
SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时

平均

160

μg/m3
1小时平均

200

非甲烷总烃

1小时平均

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—
总硬度

≤450

mg/L

溶解性

总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

铁

≤0.3

锰

≤0.1

铜

≤1.0

锌

≤1.0

铝

≤0.2
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	续表3-14                环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地下水
挥发性酚类

≤0.002

mg/L

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
阴离子表面活性剂

≤0.3

耗氧量

≤3.0

氨氮

≤0.5

硫化物

≤0.02

钠

≤200

总大肠菌群

≤3

CFU/100mL

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)Ⅲ类微生物

指标
菌落总数

≤100

CFU/mL
亚硝酸盐

≤1.0

mg/L
《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒
≤0.01
镉
≤0.005
铬(六价)

≤0.05

铅
≤0.01
三氯甲烷

≤0.06

μg/L

四氯化碳

≤0.002

苯
≤0.01
甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002) Ⅲ类标准

声环境

Leq
昼间

60
dB(A)

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准

夜间

50
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	表3-15        建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险筛选值
单位

标准

1

砷

60

mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值

2

镉
65

3

六价铬

5.7

4

铜
18000

5

铅

800

6

汞

38

7

镍
900

8

四氯化碳

2.8

9

氯仿
0.9

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷
9

12

1,2-二氯乙烷
5

13

1,1-二氯乙烯
66

14

顺1,2-二氯乙烯
596

15

反1,2-二氯乙烯
54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷
5

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

20

四氯乙烯
53

21

1,1,1-三氯乙烷
840

22

1,1,2-三氯乙烷
2.8

23

三氯乙烯
2.8

24

1,2,3-三氯丙烷
0.5

25

氯乙烯
0.43

26

苯

4

27

氯苯
270

28

1,2-二氯苯

560




	评价
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	续表3-15         建设用地土壤污染风险筛选值一览表

序号

检测项目

第二类用地风险

筛选值
单位

标准

29

1,4-二氯苯
20

mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值

30

乙苯

28

31

苯乙烯
1290

32

甲苯

1200

33

间/对二甲苯

570

34

邻二甲苯

640

35

硝基苯

76

36

苯胺

260

37

2-氯酚

2256

38

苯并[a]蒽
15

39

苯并[a]芘
1.5

40

苯并[b]荧蒽
15

41

苯并[k]荧蒽
151

42

䓛
1293

43

二苯并[a,h]蒽
1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘
15

45

萘

70

46

石油烃(C10～C40)

4500

47

镉

0.6

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值(pH＞7.5)

48

汞

3.4

49

砷

25

50

铅

170

51

铬

250

52

铜

100

53

镍

190

54

锌

300
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	表3-16               污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

井场

非甲烷总烃

4

mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求

废水

采出水、
井下作业废水

悬浮固体含量
35.0
mg/L
《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中表1 V类水质主要控制指标
悬浮物颗粒

直径中值
5.5
μm
含油量
100.0
mg/L
平均腐蚀率
0.076
mm/a
施工噪声

Leq
昼间

70

dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)

夜间

55

厂界噪声

Leq
昼间

60

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准

夜间

50



	其他
	根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑拟建工程的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：VOCs、NOx。

废水污染物：COD、氨氮。

本工程在正常运行期间，采出水进入塔一联采出水处理设施处理达标后回注油藏；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理，无废水外排。因此建议不对废水污染物进行总量控制。

本项目不排放NOX，根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)，挥发性有机物(VOCs)是参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。本标准采用非甲烷总烃作为VOCs排放控制项目。根据计算，项目运营期井场无组织VOCs(即非甲烷总烃)排放量估算为0.200t/a，不涉及有组织排放VOCs排放。

综上所述，本项目总量控制指标为：NOX0t/a，VOCs 0t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态影响分析

1.1 生态影响分析

(1)项目占地影响分析

项目新建3座掺稀采油井场(塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井)，新建井场占地面积0.48hm2，为永久占地，占地类型为裸地，地表无植被，工程布局无环境限制性因素，布局合理，并改造现有井场（塔中12-9 井），不新增占地。
项目新建3条输油管线，长度分别为0.63km、1.27km、0.54km，4条掺稀管线，长度分别为0.63km、0.79km、1.42km、1.11km，工程占地面积3.8232hm2，均为临时占地。集输管线占地类型全部为裸地，地表无植被，工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。

(2)对植被的影响分析

本工程植被影响主要表现为临时性施工对植被的破坏影响，但由于本工程评价范围内地表无植被覆盖，工程的建设对植被影响较小。

(3)对野生动物的影响分析

施工期管线施工对动物的影响方式主要包括管道建设迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰，这种影响是短暂的。施工过程可能对周围的野生动物造成惊吓和干扰，影响范围很小，且沙漠地区受工程影响的动物数量较少。

施工期井场施工对动物的影响方式主要为井场建设迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰，这种影响是短暂的。由于这些陆生动物（主要为沙鼠、跳鼠等）均为常见物种，适应能力及迁徙能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移。随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

根据现场踏勘和走访调查，项目评价范围内无国家和新疆重点保护陆生动物，项目开发活动对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本工程对野生动物种群和数量影响较小。

(4)水土流失影响分析

本项目位于且末县，根据自治区水利厅《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），且末县不属于水土流失重点预防区和重点治理区。本项目井场建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程


	施工期生态环境影响分析
	度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。 

本项目土石方施工采取边挖、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，因而不会产生明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻；本项目施工过程中临时堆土采取防尘网苫盖和洒水降尘等临时防护措施，通过采取以上措施后，工程产生的水土流失影响在可接受范围内。

本项目管线施工过程中临时堆土采取防尘网苫盖、洒水降尘等临时防护措施。施工结束后，对临时占地及时进行土地平整、敷设草方格。同时施工期采取边开挖边回填复原措施，尽可能降低临时堆土堆存量及堆存时间。施工期引起的水土流失影响待施工结束后逐渐消失，运营期地表复原后，严格实施各项水土保持措施，不会造成新的水土流失。
(5)施工期防沙治沙分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的沙土抗侵蚀能力，施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。根据《中华人民共和国防沙治沙法》(中华人民共和国主席令第55号)、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发[2020]138号)等文件要求，建设单位应确保项目占地范围内的防风固沙治理，施工过程中严禁超越施工场地。

2 施工废气影响分析

施工废气主要为施工扬尘、焊接废气、机械设备和车辆废气。

①施工扬尘

在工程施工过程中，不可避免地要占用土地、进行土方施工、物料运输、场地建设、管沟开挖和管线敷设以及管沟回填，该过程中将产生一定的施工扬尘，主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

②机械设备和车辆废气、焊接废气
施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有烃类、颗粒物、SO2及NOx等；设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为颗粒物。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所


	施工期生态环境影响分析
	接受。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。
3 施工噪声影响分析

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械。井场工程及管线工程噪声主要为挖掘机、推土机、运输车辆、吊机等，产噪声级在85～102dB(A)之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。

4 施工期固体废物影响分析

本项目主要包括井场工程和管线工程等，施工期固体废物主要包括施工土方、施工废料和生活垃圾等。

①土石方

本工程共开挖土方2.5143万m3，回填土方2.5143万m3，无借方、弃方，开挖土方主要为管沟开挖产生土方，回填土方主要为管沟回填及井场土地平整。

②施工废料

设备焊接产生的废渣集中收集，施工结束后由施工队清运送至周边工业固废填埋场填埋。

③生活垃圾

井场工程及管线工程施工期不设施工营地，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。

5 施工废水影响分析

井场和管线施工时间较短，施工人员较少，现场不设施工营地，人员住宿依托塔中镇。项目施工期废水主要有管道试压废水。本项目管道采用无腐蚀性的清洁水，试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘。


	运营期生态环境影响分析
	本评价对项目营运期生态、大气、地表水、地下水、声、固体废物、土壤、风险等环境影响进行分析。

1生态环境影响

项目营运期对生态环境的影响主要表现在对野生动物的影响、生态系统完整性影响以及生态景观影响。

(1)对野生动物的影响

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。一般情况下，野生动物会自行规避或适应已建设完成的井场和管线，不会对野生动物产生明显影响。

(2)生态系统完整性影响

工程的开发建设，在原有人为干扰的基础上继续扰动建设，加剧了人为扰动的力度，同时也加剧局部区域由自然生态系统向人工生态系统演替的趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

(3)景观影响

项目所在区域经过油田开发，已经形成了采油工业、自然景观交替的景观。本项目新建井场及管线对现有景观影响有限。项目建设完成后，井场及集输管道处于正常运营状况，不再进一步对环境产生明显的干扰和影响；因而项目建设不会改变区域内景观生态系统的稳定性及完整性。

2 大气环境影响

(1)污染治理设施

表4-1      废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

产污环节

污染物

排放

形式

污染治理措施

工艺名称

工况烟气量m³/h

收集

效率%

去除率

%

是否为可行技术

1

井场无组织废气
非甲烷总烃
无组织
—
—
—
—
—
本项目废气主要为井场阀门逸散及油罐呼吸产生的非甲烷总烃，采取管道密闭输送，采出液装载采用底部装载方式，同时加强检修和维护从源头减少阀门等泄漏挥发。场界无组织非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求中相应限值，该措施可行。

(2)废气污染源源强分析
本项目废气污染源源强见下表。
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	表4-2                废气污染源源强一览表

排放口名称

污染物

种类

烟气量(m3/h)

产生

浓度(mg/m3)

产生量

污染治理设施

排放
浓度(mg/m3)

排放量

排放
速率(kg/h)

排放标准(mg/m3)

塔中12-8井场无组织废气

非甲烷总烃
—

—

0.054t/a

密闭
—

0.054t/a

0.006
—

塔中12-11井场无组织废气

非甲烷总烃
—

—

0.054t/a
密闭

—

0.054t/a
0.006
—

塔中12-13井场无组织废气

非甲烷总烃
—

—

0.054t/a
密闭

—

0.054t/a
0.006
—

塔中12-9井场无组织废气

非甲烷总烃
—

—

38.487kg/a

密闭

—

38.487kg/a

0.004
—

源强核算过程：

本项目井场无组织废气污染物主要为非甲烷总烃，主要为井场阀门逸散及油罐呼吸产生。
①井场阀门逸散
在油气集输环节产生的挥发性有机物(VOCs)主要包括非甲烷总烃(烷烃等)、卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等，对本项目而言，VOCs主要为非甲烷总烃。本项目运营过程中塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井无组织废气主要污染物为从阀门等部分逸散的非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)要求对拟建工程无组织废气进行核算。

挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。


式中：  E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti——密封点i的年运行时间，h/a；
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	eTOC，i——密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；
WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表4-3      设备与管线组件eTOC，i取值参数表
类型

设备类型

排放速率eTOC，i/(kg/h排放源)

石油化学工业

气体阀门

0.024

开口阀或开口管线

0.03

有机液体阀门

0.036

法兰或连接件

0.044

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

0.14

其他

0.073

根据油气水物性参数，项目采出液中WFVOCs，i和WFTOC，i比值取0.54；稀油WFVOCs，i和WFTOC，i比值取0.52。根据设计单位提供的数据，项目井场涉及的液体阀门、法兰数量如表4-4所示。

表4-4  井场无组织废气中非甲烷总烃核算一览表

序号

设备名称

密封点数量(个)
单个设备排放速率(kg/h)
排放速率(kg/h)
年运行时间(h)
年排放量

(t)
塔中12-8井井场采出液流经的密封点

1

有机液体阀门

45

0.036

0.0026
8760

0.023
2

法兰或连接件
40

0.044
0.0029

8760

0.025
3

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

2

0.14

0.0005
8760

0.004
合计

0.006

8760

0.054

塔中12-11井井场采出液流经的密封点
1

有机液体阀门

45

0.036

0.0026
8760

0.023
2

法兰或连接件
40

0.044
0.0029

8760

0.025
3

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

2

0.14

0.0005

8760

0.004

合计

0.006

8760

0.054
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	续表4-4  井场无组织废气中非甲烷总烃核算一览表

序号

设备名称

密封点数量(个)
单个设备排放速率(kg/h)
排放速率(kg/h)
年运行时间(h)
年排放量

(t)
塔中12-13井井场采出液流经的密封点
1

有机液体阀门

45

0.036

0.0026
8760

0.023
2

法兰或连接件
40

0.044
0.0029

8760

0.025
3

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

2

0.14

0.0005

8760

0.004

合计

0.006

8760

0.054

经过核算，本项目塔中12-8井场设备无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.006kg/h，按年有效工作时间8760h计算，井场无组织非甲烷总烃年排放量为0.054t/a；塔中12-11井场设备无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.006kg/h，按年有效工作时间8760h计算，井场无组织非甲烷总烃年排放量为0.054t/a；塔中12-13井场设备无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.006kg/h，按年有效工作时间8760h计算，井场无组织非甲烷总烃年排放量为0.054t/a。

②油罐呼吸废气
塔中12-9井无组织废气主要污染物为油罐呼吸产生的非甲烷总烃，根据储罐呼吸计算公式：

小呼吸：LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×Kc

大呼吸：LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc
式中：LB——储罐的呼吸排放量(kg/a)；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力(Pa)；

D——罐的直径(m)；

H——平均蒸汽空间高度(m)；

ΔT——一天之内的平均温差(℃)；

FP——涂层因子(无量纲)，根据油气状况取值在1～1.5之间，取1.25；

C——用于小直径罐的调节因子(无量纲)，直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于9m的C=1；

Kc——产品因子(石油原油取0.65，其他液体取1.0)。

LW——固定顶罐的工作损失(kg/m3投入量)；



	表4-5            各参数取值一览表
序号

项目

M

P/Pa

D/m

H/m

ΔT/℃
FP
C

Kc
KN
1

原油

150
100
5.2
0.7
15

1.25

0.5272
0.65

0.26
2

凝析油

100
100

5.2
0.7

15

1.25
0.5272

1

0.26

通过上述公式计算可知，单个原油储罐呼吸废气非甲烷总烃排放量为5.439kg/a，单个凝析油储罐呼吸废气非甲烷总烃排放量为5.577kg/a，塔中12-9井场内设置4个原油储罐，3个凝析油储罐，则塔中12-9井场无组织废气产生量为38.487kg/a，按年有效工作时间8760h计算，非甲烷总烃排放速率为0.004kg/h。

(3)废气排放口信息

本项目无有组织废气排放口。

(4)废气源对四周厂界贡献浓度

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模型ARESCREEN，计算本项目实施后井场无组织废气对场区四周最大贡献浓度无组织贡献浓度，具体见表4-6 及表4-7。

表4-6        井场无组织废气场界贡献浓度一览表       单位：μg/m3
污染源
污染物
东场界

南场界

西场界

北场界

塔中12-8井场无组织废气

非甲烷总烃
18.98
21.02
24.66
21.02
塔中12-11井场无组织

废气

非甲烷总烃
18.98
21.02
24.66
21.02
塔中12-13井场无组织

废气

非甲烷总烃
18.98
21.02
24.66
21.02
塔中12-9井场无组织废气

非甲烷总烃
10.21
11.04
14.82
12.32
本项目实施后，塔中12-8井场、塔中12-11井场、塔中12-13井场无组织排放非甲烷总烃四周场界浓度贡献值为18.98～24.66μg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求；塔中12-9井场无组织排放非甲烷总烃四周场界浓度贡献值为10.21～14.82μg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求。

(5)年排放量

根据工程分析，本项目大气污染物排放量见表4-7。
	



	表4-8         井场非正常排放情况一览表

非正常

排放源
非正常

排放原因
污染物

污染物排放速率

/(kg/h)

单次持续

时间/h
年发生

频次/次
放喷口

井口压力过高
非甲烷总烃

0.8

0.17
1

拟建工程运行过程中，项目集输管线、油罐可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周边土壤造成一定的污染。发生事故后应及时维修，将周围污染的土壤收集置于密闭容器中，委托有资质单位进行接收处置。现塔中采油气管理区具备完善的事故应急预案及风险防范措施，定期巡线，可以大大降低事故的发生概率。

 (7)大气监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表4-9。
表4-9           大气环境监测计划一览表

序号

名 称

监测因子

取样位置

监测周期

1

井场无组织废气
VOCs
井场下风向场界外10m范围内
每年一次
3 地表水环境影响

本项目营运期产生的废水主要为采出水及井下作业废水，采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理，不外排。
（1）采出水
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	根据设计资料，塔中12-8井采水规模5t/d，塔中12-11井采水规模5t/d，塔中12-13井采水规模5t/d。

塔一联合站目前运行的采出水处理系统于2011年6月投产运行，采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d，主要接收塔中4油田采出水和塔中16油田部分采出水。采出水处理后1200～1300m3/d用于塔中4油田地质注水，剩余采出水进行减排回注或蒸发处理。塔一联合站富余采出水处理量为1400m3/d，本项目采出水产生量为15m3/d，依托可行。

（2）井下作业废水

井下作业主要包括洗井、清蜡、清砂、修井、酸化、压裂等，清蜡、清砂均属于洗井范畴，本次主要分析洗井、修井、酸化、压裂等过程产生的废液。

根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中与石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中产排污系数，计算井下作业废水的产生量。

表4-10   与石油和天然气开采专业及辅助性活动产排污系数一览表
污染物类别
原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

废水

压裂液

非低渗透油井加砂压裂
所有规模

废压裂液
立方米/井

119.94
酸化液
非低渗透油井酸化压裂

所有规模

废酸化液

立方米/井

26.56
洗井液
修井
所有规模

废洗井液
吨/井

25.29
洗井液

非低渗透油井洗井作业
所有规模

废洗井液
吨/井

76.0
按井下作业每2年1次计算，井下作业废液包括废压裂液、废酸化液、废洗井液，本项目共部署3座采油井场，则每年井下作业废液产生量为371.7t。井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。

塔一联合站采取“涡凹气浮+溶气气浮+多介质过滤+袋式过滤”工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中的回注水质指标要求，用于哈拉哈塘油田油层回注用水。塔一联合站井下作业废水设计最大处理规模为300m3/d，目前现状处理量为236m3/d，富余64m3/d，本项目井下作业废水产生量为1.02m3/d（371.7t/a），依托可行。

4 地下水环境影响
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	正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取防渗措施；非正常状况下，井场套管及管线破损泄漏会对区域地下水造成一定影响，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。建设单位在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。详见地下水环境影响专项评价。

5 声环境影响

根据《天然气长输管道工艺场站噪声的治理》（电子设计工程，施纪卫、吕莉、武玉双，2013年2月），采油树噪声值约在75～85dB(A)，本次取85dB(A）。参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中机泵噪声源强范围为85～90dB(A），本次喂油泵、掺稀泵撬、密闭定量装车撬、卸油泵噪声取90dB(A）。

(1)预测模式的确定

采用《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。

(2)噪声源参数的确定

以各井场西南角为坐标原点，井场各产噪设备采取相应降噪措施后，室外噪声源噪声参数见表4-11。

表4-11        各井场噪声源强调查清单(室外声源)

场地

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m

声源源强

[dB(A)]
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

塔中12-

8井

1

采油树
--
20

20

1

85
基础减振
昼夜
塔中12-

11井

1

采油树
--
20

20

1

85
基础减振
昼夜
塔中12-

13井
1

采油树
--
20

20

1

85
基础减振
昼夜
塔中12-9井场
1
采油树
--
20

20

1

85
基础减振
昼夜
2

喂油泵

流量：5m3/h
30
30
1

90
基础减振
昼夜
3

掺稀泵撬
流量：5m3/h
5

5

1

90
基础减振

昼夜
4

密闭定量装车撬泵

--

10
15
1

90
基础减振
昼夜

5

卸油泵
流量：38m3/h
25
30

1

90

基础减振
昼夜





	表4-12 塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

场地

场界

贡献值

标准值

结论

塔中12-8井

东场界

45

昼间

60

达标

夜间

50

达标

南场界

46

昼间

60

达标

夜间

50

达标

西场界

48

昼间

60

达标

夜间

50

达标

北场界

43

昼间

60

达标

夜间

50

达标

塔中12-11井

东场界

45

昼间

60

达标

夜间

50

达标

南场界

46

昼间

60

达标

夜间

50

达标

西场界

48

昼间

60

达标

夜间

50

达标

北场界

43

昼间

60

达标

夜间

50

达标

塔中12-13井

东场界

45

昼间

60

达标

夜间

50

达标

南场界

46

昼间

60

达标

夜间

50

达标

西场界

48

昼间

60

达标

夜间

50

达标

北场界

43

昼间

60

达标

夜间

50

达标


	



	表4-13            塔中12-9井噪声预测结果一览表          单位：dB(A)

场地

场界

本项目贡献值

现有厂界贡献值
全厂贡献值

标准值

结论

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
塔中12-9井

东场界

49.2
43
38
50.1

49.5

60
50
达标

南场界

48.1
42
36
49.1

48.4

60

50

达标

西场界

45.4
44
41
47.8

46.7

60

50

达标

北场界

43.0
44
39
46.5

44.5

60

50

达标

由表4-12可知，塔中12-8井、塔中12-11井、塔中12-13井噪声源对场界的噪声贡献值昼间、夜间为43～48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类昼间、夜间标准要求。

由表4-13分析，本项目实施后塔中12-9井全厂噪声源对四周厂界的噪声昼间贡献值为46.5～50.1dB（A），夜间贡献值为44.5～49.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
综上，拟建工程实施后从声环境影响角度，项目可行。

6 固体废物影响

(1)固体废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录(2025年版)》(部令第36号)、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(原环境保护部公告2017第43号)，项目固废产生量类比其他集输工程，本项目运营期产生的危险废物主要为落地油、清罐底泥及废防渗材料，收集后直接由有危废处置资质单位接收处置，井场内不暂存。

项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表4-14。

表4-14     本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物代码

产生量
(t/a)

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

落地油

HW08

071-001-08
1.2
油气开采、管道集输

固态

油类物质、泥砂

油类
物质

/

T,I

收集后，由有危废处置资质单位接收处置
废防渗材料

HW08

900-249-08

0.75
场地清理环节

固态

废矿

物油

油类
物质

/

T,I

清罐底泥

HW08

071-001-08

1.5
油罐清理
半固态

废矿

物油

油类
物质

/

T,I
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	(2)危险废物管理要求

①危险废物收集

本工程产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。

②危险废物运输过程影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《危险废物转移管理办法》(生态环境部令 第23号)中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。

本项目产生的危险废物运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。

③危险废物委托处置环境影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关要求，落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

 本项目危险废物委托塔中含油污泥资源回收站进行处置，塔中含油污泥资源回收站于2015年12月取得环评批复(新环函[2015]1431号)，之后于2016年3月开工建设，2016年7月投入试运行，同年10月自治区环境监测总站开展了现场监测及调查工作，次年3月通过竣工环境保护验收(新环函[2017]471号)。塔中含油污泥资源回收站处理资质及处置类别涵盖了本工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前塔中含油污泥资源回收站已建设完成并投入运行，设计处置含油污泥8万t/a，富余处理量为2万t/a。因此，本项目危险废物委托塔中含油污泥资源回收站接收处置可行。

7 土壤环境影响

项目采出液采取密闭输送，井场阀门、罐体及集输管线均进行了防腐处理，正常情况下
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	不会造成采出液地面漫流影响，但泄漏事故工况下管线破裂会造成采出液下渗进而对土壤造成垂直入渗影响。

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，建设单位巡检时应对井口阀门处及管线沿线进行仔细检查，如果管线连接和阀门处出现破损泄漏，通过巡检可及时发现泄漏点。因此，仅地表积油底部非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。
类比同类项目，正常情况下，防渗措施良好、管线连接处紧密，管道密闭输送，正常情况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。非正常状态下，管线阀门连接处发生泄漏，泄漏采出液渗入土壤中，对土壤造成污染。同时根据土壤垂直入渗石油烃主要积聚在土壤表层50cm以内，其污染也主要限于地表，一般很难渗入到2m以下，且井场设电控信一体化撬RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，造成采出液泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，若油品泄漏在不能及时地完全回收的情况下，将含油的油砂集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。因此，从土壤环境影响角度分析，本项目可行。

8 环境风险

通过采取措施，本项目环境风险是可防控的。根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。详见环境风险专项评价。

9 退役期环境影响分析

(1) 退役期污染物情况

随着油气田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。当油气田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主，同时封井和井场清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。油井停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除，并用水泥灌注封井、井场清理等。

在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。
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	另外，井场清理等工作还会产生部分废弃管道、建筑垃圾等固体废物，对建筑垃圾等进行集中清理收集，收集后委托周边工业固废填埋场合规处置；废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态环境的改善。

(2) 退役期生态保护措施

①地面设施拆除、井场清理等工作中会产生建筑垃圾，应集中清理收集。废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。
②对废弃井应封堵内井眼，拆除井口装置，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌。

③保证对废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴州且末县境内。区域以油气开采为主，工程选址区域周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，工程占地为裸地，管线沿线及周边无植被分布，土壤类型为荒漠风沙土，采取直线方式作为管线路径，可减小对区域地表扰动。管线敷设完成后，及时在管线上方及两侧敷设草方格，可减弱对地表扰动的影响，总体选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 生态环境影响减缓措施

(1)占地生态补偿措施

①井场占地生态补偿措施

1）严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响。

2）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，做到“工完、料净、场地清”。

3）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。

②管线占地生态补偿措施
1）对油田区域内的临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。 

2）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。

3）施工期充分利用现有油田道路，降低对地表和植被的破坏，施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。
4）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复，采取自然恢复的措施。
5）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。
6）项目在建设中对管线等合理规划，严格控制占地面积。按设计标准规定，严格控制施工作业带(开挖面)面积，并尽量沿路线纵向平衡土方，以减少地表植被破坏，减少裸地和土方的暴露面积。现场施工作业机具在施工中严格管理，划定活动范围，不得在征地以外的地方行驶和作业，保持路边植被不被破坏。施工作业结束后，管线上方及两侧敷设草方格。
7）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地。在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。
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	(2)水土流失保护措施

①针对井场施工过程中水土流失提出以下保护措施：

1）严格控制施工范围，禁止随意破坏施工区域外生态环境；

2）施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

②针对管线施工过程中水土流失提出以下保护措施：

1）根据项目建设特点和区域自然条件，因地制宜、有针对性地提出适宜的水土流失防治措施，严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动。

2）项目所在区域具有降水量少、蒸发量较大的特点，施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

(3)防沙治沙措施

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。
②施工土方全部用于管沟回填，严禁随意堆置。

③管沟开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

④管道工程区管沟回填后需先进行严格的整治，对局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表。

⑤施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

⑥施工结束，对施工场地进行清理、平整，管线上方及两侧敷设草方格。

2 施工期废气治理措施

(1)施工扬尘污染防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发[2014]35号)相关文件要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。
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	表5-1           施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治

措施

具体要求

依据

1

施工现场公示牌

在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息

《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）

2

密闭苫盖措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；

②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施

3

物料运输车辆密闭措施

①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；

②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施

4

洒水抑尘措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网

施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次

(2)机械设备和车辆废气及焊接烟气污染防治措施

机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，使其处于良好运行状态；不超过其设计能力超负荷运行；使用合格焊条及满足现行质量标准和环保标准的燃料。

3 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

(1)建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

(2)应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

(3)运输车辆进出工地、路过村庄时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。

采取以上措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响。施工期噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着各施工活动的结束而消除，不会对周围声环境产生明显影响。

4 施工固废污染防治措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议建设单位采取以下防范措施：

①工程土方施工应对挖方单侧堆放，用于管沟回填作业，多余土方用于场地平整，严禁弃土产生。


	施工期生态环境保护措施
	②施工单位​应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃。

③提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留。

④施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置。
综上所述，按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，可避免对周围环境产生明显影响。

5施工废水污染防治措施

本项目施工人员不设施工营地，人员住宿依托塔中镇，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理。管道试压废水采用无腐蚀性的清洁水，试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘。
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	1 生态环境保护措施

(1)在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线，对于事故情况下造成的油外泄事故一要做好防火，二要及时控制扩散面积并回收外泄油。

(2)定时巡查井场、管线等，及时清理落地油、清罐底泥及废防渗材料。

2 废气治理措施

为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中要求，切实地有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。

(1)油气进行汇集、处理、输送采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制油气泄漏对大气环境影响。

(2)定期对设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

(3)加强井场生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好井场的压力监测，并准备应急措施。

(4)采出液装载采用底部装载方式，采用密闭罐车拉运。

(5)在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。

3 地表水环境保护措施

营运期产生的废水主要为采出水及井下作业废水，采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以利用；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。

4 地下水环境保护措施

本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。

①通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。

②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。

③建立和完善拟建工程的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。
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	④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目利用现有监测井为地下水水质监测井，地下水监测计划见表5-2。

表5-2                    地下水监测点布控一览表
编号

监测层位

功能

井深

监测因子

监测频次

方位/距离

1#
潜水

含水层

跟踪监测井

≤50m

石油类、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、砷、汞、六价铬

每半年1次

塔中12-13井东南侧35.1km（上游）

2#
塔中12-11井北侧6.4km（下游）

3#
塔中12-11井西北侧14.9km（侧游）

5 声环境治理措施

本项目井场采取基础减振的措施后，噪声源经过衰减后不会对周边声环境产生明显影响，集输管线为埋地式，无噪声源，不会对周边声环境产生影响。

6 固体废物治理措施

本项目营运期产生的固体废物主要为落地油、废防渗材料及清罐底泥，均属于危险废物，委托有危废处置资质单位接收处置，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ2025-2012)、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)和《危险废物转移管理办法》(生态环境部部令第23号)要求。

7 土壤环境治理措施

(1)源头控制

①集输管道均采用防腐措施，防止泄露。
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	②通过加强管线内的压力、流.量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。
(2)过程防控措施

严格执行《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934–2013)“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将井口装置区、油罐区划分为一般防渗区，其余区域划分为简单防渗区。防渗措施的设计，使用年限不应低于拟建工程主体工程的设计使用年限。

8 环境风险防范措施

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合拟建工程特点，采取以下风险防范措施。

8.1 井下作业事故风险预防措施

(1)设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定。

(2)井场设置明显的禁止烟火标志；井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

(3)按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。

(4)井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

8.2 井漏风险预防措施

(1)在固井工艺上，为防止采出液从井管串入其它地层，对油井采取防坍塌、防斜、防漏措施，固井完成后，对固井质量进行严格检测，满足固井相关标准、规范。

(2)油井通过水泥将套管与地层之间进行封闭，上有封隔器完全隔绝天然气开采过程中与非油气层和地下含水层的联系，阻止采出液对非气层和地下含水层的污染；仅井体底部的钢质封闭管壁设置了有作为采出液进入钢管内的通道。

(3)油管内外壁防腐处理，避免采出液和套管表面直接接触，防止腐蚀。

8.3管道事故风险预防措施

(1)施工阶段的事故防范措施

①管道敷设安装前，应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。

②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。
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	(2)运行阶段的事故防范措施

①井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站SCADA管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况。

②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。

③定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生，设置可燃气体探测器。
④制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

⑤利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事件启动应急预案。

⑥在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

9 退役期环境保护措施

9.1 退役期环境空气保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

9.2退役期水环境污染防治措施

退役期无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中参照《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《废弃井封井回填技术指南(试行)》(环办土壤函[2020]72号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函[2019]910号)以及《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令第748号)等要求进行施工作业，首先进行井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层。

9.3退役期噪声防治措施

退役期噪声主要为车辆噪声等，合理控制车速，施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。
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	9.4退役期固体废物处置措施

拟建工程退役期固体废物主要为废弃管道、建筑垃圾等，废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵；建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。

类比油田现有退役井采取的固体废物处置措施，拟建工程退役期采取的固体废物处置措施可行。

9.5退役期生态恢复措施

油气田单井进入开采后期，油气储量逐渐下降，最终井区进入退役期。后期按照要求对井口进行封堵，并对井场生态恢复至原貌。根据《废弃井封井回填技术指南(试行)》(环办土壤函[2020]72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)，项目针对退役期生态恢复提出如下措施：
(1)对完成采油的废弃井，采取先封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废物，及时回收拆除采油(气)设备过程中产生的落地油，经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电，井场无油污、无垃圾。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。

(2)临时占地范围具备植被恢复条件的，应将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。 

(3)临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。 

(4)退役期井场集输管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

(5)各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。


	其他
	无


	环保投资
	本项目环保设施“三同时”验收一览表见表5-3。

表5-3           环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

(套)

治理效果

投资

(万元)

验收标准

施工期

废气

1

施工扬尘

洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖

--

--

1
--

2

焊接废气、施工机械及运输车辆尾气

机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行；焊接作业时使用无毒低尘焊条

--

--

--

--

废水
管道试压废水

由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘

--

--

--
--

生活污水
依托塔中镇生活污水处理装置处理

--

--

--

--

噪声

1

吊机、装载机、运输车辆等

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

--

--

--

--

固废
1
施工土方

全部用于管沟回填
--
--
--

--

2
施工废料

定期拉运至周边工业固废填埋场填埋处置

--
妥善处置，不外排
2.5
--

3

生活垃圾

收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
--
妥善处置，不外排
0.5
--

生态

生态恢复

严格控制作业带宽度，管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡；工程结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复；办理临时用地手续

--
临时占地恢复到之前

状态
5
落实生态恢复

措施

水土保持
水土流失补偿、防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水

降尘

防止水土

流失
2
落实水土保持

措施

防沙治沙
管线上方及两侧敷设草方格沙障；施工土方全部用于管沟回填，严禁随意堆置；防尘网，洒水抑尘；施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围

防止土地

沙化
5
落实防沙治沙

措施




	环保投资
	续表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

(套)

治理效果

投资

(万元)

验收标准

营运期

废气

1

井场无组织废气

加强管道、阀门的检修和维护

--

场界非甲烷总烃

≤4.0mg/

m3
--

《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制

要求

废

水
1
采出水

采出水随采出液一同进入至塔一联合站处理，达标后回注油藏

--

--

--

--

2

井下作业废水

收集后送至塔一联合站处理

--

--

--

--

噪声

1

采油树、喂油泵、掺稀泵撬、密闭定量装车撬、卸油泵
基础减振

--
厂界达标：

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

1
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值

固废
1
落地油、废防渗材料、清罐底泥
委托有危废处置资质单位接收处置
--
--
2
--
防渗

1

分区防渗 

具体见“分区防渗要求一览表”

1

—

其他

1

风险防范

措施

管道涂刷相应识别色
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

2

—

可燃气体探测器
—

警戒标语和标牌
—

退役期

废气

1
施工扬尘

洒水抑尘

--

--

--

--

噪声

1
车辆

合理安排作业时间

--

--

--

--

固废

1
废弃建筑垃圾

现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置。

--

妥善处置

--

--

2
废弃管线

维持现状，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵

--

妥善处置

3

--




	环保投资
	续表5-3       环保设施“三同时”验收一览表

类别

序号

污染源

环保措施

台

(套)

治理效果

投资

(万元)

验收标准

退役期

生态

1
生态恢复

地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况

--

恢复原貌

5

--

合计

—

30
—




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期
	服务期满后

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制作业带宽度；管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡，减少弃土，管线上方及两侧敷设草方格
	管线上方及两侧敷设草方格
	定期巡查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线
	--
	地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然

状况
	恢复原貌

	水生生态
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	地表水环境
	管道试压废水由罐车收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水抑尘
	不外排
	采出水随采出液送至塔一联合站处理，处理后作为注水水源加以

利用
	废水经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中要求后回注油藏，不外排
	—
	—

	
	施工期不设施工营地，人员依托塔中镇，生活污水依托塔中镇生活污水处理装置处理
	不外排
	井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理
	废水经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中要求后回注油藏，不外排
	—
	—

	地下水及土壤环境
	--
	--
	源头控制，

分区防控
	--
	—
	—

	声环境
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间
	满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)场界噪声限值要求
	基础减振
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值
	合理安排作业时间
	—

	振动
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	大气

环境
	施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘和车辆废气的产生
	大气环境影响可接受
	采取管道密闭输送，同时加强检修和维护从源头减少阀门等泄漏挥发，采用底部装载

方式
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求
	洒水抑尘
	—


	固体

废物
	施工土方全部用于管沟回填
	妥善处置
	落地油、废防渗材料、清罐底泥委托有危废处置资质单位接收处置
	妥善处置
	废弃建筑垃圾现场收集、合规暂存，委托周边工业固废填埋场合规处置
	妥善处置

	
	施工废料定期拉运至周边工业固废填埋场填埋
	
	
	
	管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵
	

	
	生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边生活垃圾填埋场填埋处置
	
	
	
	
	

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--
	—
	—

	环境

风险
	选用合格管材，加强施工监理
	--
	管线上方设置标志，定期对设备和管线进行超声波检查
	--
	—
	—

	环境

监测
	--
	--
	废气
	井场无组织废气
	每年1次
	—
	—

	
	
	
	地下水
	跟踪监测井
	每半年1次
	—
	—

	其他
	无


七、结论
	本项目位于新疆巴州且末县境内，东南距离塔中镇23km。本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求。工程通过采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放。废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理。项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响较弱；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目可行。




八、地下水环境影响专项评价
	本项目为陆地石油开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号)中的“陆地石油开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水专项评价。
1 总论
1.1 前言
塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资1262.26万元在塔中Ⅰ号气田实施“塔中12-8井等3口井集输工程”，主要建设内容及规模如下：

（1）TZ12-8井集输工程

①新建 TZ12-8 井标准化掺稀油井井场1座。

②改造塔中12-9 井、塔中127井2座，塔中12-9井为集中掺稀及集中拉油点，井场新增50m3原油储罐4座，密闭定量装车撬1座、橇内喂油泵1运1备、放散管1座，利旧TZ12-9 井放散管1座，井场新增利旧50m3稀油缓冲罐2座（利旧塔中127井储罐）、利旧50m3稀油清油罐1座（利旧塔中12-9井储罐）、喂油泵2台（1运1备）、高压掺稀泵2台（1运1备）、卸油泵1台。

③新建TZ12-8输油管线1条0.63km；新建TZ12-8掺稀管线1条0.63km，与 TZ12-8 输油管线同沟敷设；新建TZ127掺稀管线1条0.79km。
④配套电力、自控、通信、机制、结构、总图等辅助工程。

（2）TZ12-11井集输工程

①新建塔中12-11井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-11井掺稀管道1条1.42km，原油集输管道1条1.27km。

③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

（3）TZ12-13井集输工程

①新建塔中12-13井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-13井掺稀管道1条1.11km，原油集输管道1条0.54km。


	③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

项目建成后，塔中12-8井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-11井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-13井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d。

1.2 编制依据
1.2.1环境保护法律
《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日通过，2026年8月15日起施行）；

(2)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

(3)《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行，2018年12月29日修正）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行，2017年6月27日修正）；

(5)《中华人民共和国水法》（2002年10月1日施行，2016年7月2日修正）。

1.2.2 环境保护法规、规章
(1)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

(2)《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

(3)《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）；

(4)《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；

(5)《地下水管理条例》(国务院令第748号)。

1.2.3 环境保护技术规范
(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(3)《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)；

(4)《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；

(5)《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

1.3 评价因子筛选
根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，通过对工程实施后主要环境影响因素的识别分析，对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的地下水现状及影响评价因子见表8-1。


	表8-1                       评价因子一览表
类 别
项  目
评 价 因 子
地下水
现状评价
基本水质因子：色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬(六价)、铅

检测分析因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42
特征因子：石油类
污染源评价
石油类、SS
影响评价
石油类
1.4 地下水影响评价等级与评价范围
1.4.1 评价等级
(1)建设项目地下水环境影响评价行业分类
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，本项目采油井场属于Ⅰ类项目，集输管线建设属于Ⅱ类项目。

(2)建设项目的地下水环境敏感程度

本项目所在区域不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。
(3)评价工作等级确定
地下水评价工作等级划分依据见表8-2。地下水评价工作等级见表8-3。
表8-2           地下水评价工作等级划分依据一览表

            项目类别

环境敏感程度 

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

表8-3                 地下水评价工作等级一览表
项目名称

项目类别

环境敏感程度

评价等级

采油井场

Ⅰ类

不敏感

二

新建集输管线
Ⅱ类

不敏感

三




	本项目采油井场地下水环境影响评价类别属于Ⅰ类项目，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为二级；新建集输管线地下水环境影响评价类别为Ⅱ类项目，环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。

1.4.2 评价范围
根据本项目地下水环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价地下水评价范围见表8-4。
表8-4             地下水评价等级及评价范围一览表

序号
环境要素
评价等级
评  价  范  围
1
地下水
二级

采油井场地下水流向上游1km，下游3km，两侧外扩1km的矩形区域

2

三级

集输管线边界两侧向外延伸200m

1.5 评价标准

(1)环境质量标准

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

表8-5               环境质量标准一览表
环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地下水

色

≤15

铂钴色度

单位

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
嗅和味

无

—

浑浊度

≤3

NTU

肉眼可见物

无

—

pH

6.5～8.5

—

总硬度

≤450

mg/L

溶解性总固体

≤1000

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250




	续表8-5               环境质量标准一览表
环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地下水

铁

≤0.3

mg/L

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类
锰

≤0.10

铜

≤1.00

锌

≤1.00

铝

≤0.20

挥发性酚类

≤0.002

阴离子表面

活性剂

≤0.3

耗氧量

≤3.0

氨氮

≤0.50

硫化物

≤0.02

钠

≤200

总大肠菌群

≤3.0

CFU/100mL

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1微生物指标中Ⅲ类

菌落总数

≤100

CFU/mL
亚硝酸盐

≤1.00

mg/L
《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)表1毒理学指标中Ⅲ类
硝酸盐

≤20.0

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

碘化物

≤0.08

汞

≤0.001

砷

≤0.01

硒

≤0.01

镉
≤0.005

铬(六价)

≤0.05

铅
≤0.01

三氯甲烷
≤0.06
四氯化碳
≤0.002

苯
≤0.01

甲苯
≤0.7
石油类

≤0.05

mg/L
参照执行《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)Ⅲ类标准




	 (2)废水排放标准

采出水进入塔一联采出水处理设施处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注油藏；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。

表8-6             污染物排放标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废水

采出水、井下作业废水
悬浮固体含量

35.0

mg/L

《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中表1 V类水质标准要求
悬浮物颗粒直径中值

5.5

μm

含油量

100.0

mg/L

平均腐蚀率

0.076

mm/a

1.6 环境保护目标
本项目确定地下水环境调查评价范围内潜水含水层作为地下水环境保护目标，具体见表8-7。
    表8-7                  环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
距井场最近距离(km)
功能要求
备   注
地下水
调查评价范围内潜水含水层
—
GB/T14848-2017Ⅲ类
不对评价区域地下水产生污染影响
2 地下水质量现状调查与评价
本项目采油井场地下水环境影响评价工作等级为二级，新建集输管线地下水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)要求，需设置5个潜水监测点，2个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定该区域无承压水，不再设置承压水监测点，区域地下水流向总体自南向北，周边无地下水环境敏感点。结合区域地下水井分布情况，本次评价引用塔中751井集输工程环境质量现状监测报告中的5个潜水井（上游2口、侧游2口、下游1口）监测数据。
2.1 地下水环境质量现状监测
(1)监测点位布设

本项目监测点位及监测因子见表8-8。


	表8-8                  监测点位及监测因子一览表
序号

监测点

名称

与项目关系

坐标

监测

对象

所处

功能区

监测与调查项目

检测分析

因子

监测因子

1

地下水监测点1#
塔中12-13井东南侧79.7km（上游）

N:38°40′48.425"

E:84°07′00.716"

潜水

Ⅲ类

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计

8项

色、嗅和味、浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、石油类

2

地下水监测点2#

塔中12-13井东南侧35.1km（上游）

N:38°58′49.750"

E:83°46′15.150"

3

地下水监测点3#

塔中12-11井北侧6.4km（下游）

N:39°17′15.188"

E:83°31′47.282"

4

地下水监测点4#

塔中12-11井西北侧14.9km（侧游）

N:39°17′30.558"

E:83°20′45.515"

5

地下水监测点5#

塔中12-13井东南侧15.9km（侧游）

N:39°10′31.910"

E:83°40′51.042"

(2)地下水监测时间及频率
监测时间为2026年3月，监测1天，采样1次。
(3)监测及分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。
2.2 地下水环境质量现状评价
(1)评价方法
地下水水质现状评价采用标准指数法。
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
[image: image18.jpg]



式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。


	②对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式为：
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式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
评价标准：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
(2)监测及评价结果
各监测点地下水监测及评价结果见表8-9。

表8-9  地下水质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L(pH无量纲)
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

4#

5#

1

色度

标准值

监测值

5L

5L

5L

5L

5L

≤15

标准指数

--

--

--

--

--

2

臭(嗅)和味

标准值

监测值

无

无

无

无

无

无

标准指数

--

--

--

--

--

3

肉眼可见物

标准值

监测值

无

无

无

无

无

无

标准指数

--

--

--

--

--

4

pH

标准值

监测值

7.5

7.7

7.4
7.6
7.8
6.5～8.5

标准指数

0.33
0.47
0.27
0.40
0.53

5

总硬度

标准值

监测值

1186
1251
855
602
587
≤450

标准指数

2.64
2.78
1.90
1.34
1.30
6

溶解性总固体

标准值

监测值

4354
4594
3417
3202
2983
≤1000

标准指数

4.35
4.59
3.42
3.20
2.98
7

硫酸盐

标准值

监测值

1120
1239
816
682
614
≤250

标准指数

4.48
4.96
3.26
2.73
2.46



	续表8-9  地下水质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L(pH无量纲)
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

4#

5#

8

氯化物

标准值

监测值

1020
1016
1340

1870

2220

≤250

标准指数

4.08
4.06
5.36

7.48

8.88

9

铁

标准值

监测值

0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
0.02L
≤0.3

标准指数

--

--

--

--

--

10

锰

标准值

监测值

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.10

标准指数

--

--

--

--

--

11

铜

标准值

监测值

1L
1L
1L
1L
1L
≤1.00

标准指数

--

--

--

--

--

12

锌

标准值

监测值

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤1.00

标准指数

--

--

--

--

--

13

铝

标准值

监测值

0.07L
0.07L
0.07L
0.07L
0.07L
≤0.20

标准指数

--

--

--

--

--

14

挥发性酚类

标准值

监测值

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.002

标准指数

--

--

--

--

--

15

耗氧量

标准值

监测值

2.8
2.7
2.6
2.3
2.3
≤3.0

标准指数

0.93
0.90

0.87
0.77
0.77
16

氨氮

标准值

监测值

0.06
0.09
0.06
0.08
0.04
≤0.50

标准指数

0.12
0.18
0.12

0.16
0.08

17

硫化物

标准值

监测值

0.003L

0.003L

0.003L

0.003L

0.003L

≤0.02

标准指数

--

--

--

--

--

18
总大肠菌群

标准值

监测值

0

0

0

0

0

≤3.0CFU/100mL

标准指数

0

0

0

0

0

19
菌落总数

标准值

监测值

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

≤100CFU/mL

标准指数

--

--

--

--

--




	续表8-9  地下水质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L(pH无量纲)
序号

项目

潜水

1#

2#

3#

4#

5#

20
亚硝酸盐氮

标准值

监测值

0.003L

0.003L

0.003L

0.003L

0.003L

≤1.00

标准指数

--

--

--

--

--

21

硝酸盐氮

标准值

监测值

0.89

1.34

0.27
0.26
0.25
≤20.0

标准指数

0.045

0.067

0.014
0.013
0.013
22

氰化物

标准值

监测值

0.002L

0.002L

0.002L

0.002L

0.002L

≤0.05

标准指数

--

--

--

--

--

23

氟化物

标准值

监测值

0.36
0.28
0.31
0.34
0.32
≤1.0

标准指数

0.36
0.28
0.31
0.34
0.32
24

碘化物

标准值

监测值

0.025L

0.025L

0.025L

0.025L

0.025L

≤0.08

标准指数

--

--

--

--

--

25

汞

标准值

监测值

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.001

标准指数

--

--

--

--

--

26

砷

标准值

监测值

0.0012

0.0009
0.0014

0.0015
0.0012
≤0.01

标准指数

0.12

0.09
0.14

0.15
0.12
28

镉

标准值

监测值

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

≤0.005

标准指数

--

--

--

--

--

29

铬(六价)

标准值

监测值

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.05

标准指数

--

--

--

--

--

30

铅

标准值

监测值

未检出

未检出
未检出
未检出
未检出
≤0.01

标准指数

--

--

--

--

--

31

石油类

标准值

监测值

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

标准指数

--

--

--

--

--

由表8-9地下水监测结果可知，监测期间区域地下水中监测因子除硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度外，均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述


	因子日积月累浓度逐渐升高。

(3)地下水离子检测结果与评价

地下水离子检测结果见表8-10。

表8-10           地下水检测分析因子分析结果一览表            单位：mg/L
项目

1#
2#
3#
4#
5#
监测值(mg/L)
K+
63.5
54.5
54.0
41.1
42.0
Na+
940
991
765
813
761
Ca2+
123
145
136
83.0
76.7
Mg2+
212
215
124
94.6
94.4
CO32-
5L
5L
5L
5L
5L
HCO3-
554
581
426
402
430
Cl-
1244
1159
1020
1016
950
SO42-
1120
1239
816
682
614
毫克当量百分比(%)
K++Na+
73.73
73.35
74.63
82.07
81.64
Ca2+
9.65
10.73
13.27
8.38
8.23
Mg2+
16.63
15.91
12.10
9.55
10.13
CO32-
0

0

0

0

0

HCO3-
18.99
19.50
18.83
19.14
21.56
Cl-
42.63
38.91
45.09
48.38
47.64
SO42-
38.38
41.59
36.07
32.48
30.79
根据地下水离子检测结果，评价区潜水地下水中阴离子以Cl-、SO2- 4为主，阳离子以Na+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na型为主。

(4)包气带质量现状监测

本次评价在TZ12-9井进行包气带质量监测来说明本工程包气带现状情况。包气带质量现状监测结果见表8-11。

表8-11       包气带质量现状监测结果一览表

序号

监测点名称

采样位置

采样深度

监测因子

监测值(mg/L)
1

TZ12-9井
土壤裸露处

0.16m

石油类

未检出
(5)地下水质量现状监测结果统计分析

潜水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表8-12。


	表8-12     潜水监测井监测统计分析结果一览表     mg/L  pH(无量纲)

项目

最大值

最小值

均值

标准差

检出率(%)

超标率(%)

pH
7.8
7.4
7.6
0.141
100
0
总硬度
1251
587
896.2
280.615
100
100
溶解性总固体
4594
2983
3710
643.216
100
100
硫酸盐
1239
614
894.2
244.757
100
100
氯化物
2220
1016
1493.2
478.607
100
100
铁
0
0
0
0
0
0
锰
0
0
0
0
0
0
铜
0
0
0
0
0
0
锌
0
0
0
0
0
0
铝
0
0
0
0
0
0
挥发性酚类
0
0
0
0
0
0
耗氧量
2.8
2.3
2.540
0.206
100
0
氨氮
0.09
0.04
0.066
0.017
100
0
硫化物
0
0
0
0
0
0
总大肠菌群
0
0
0
0
0
0
菌落总数
0
0
0
0
0
0
亚硝酸盐氮
0
0
0
0
0
0
硝酸盐氮
1.34
0.25
0.602
0.442
100
0
氰化物
0
0
0
0
0
0
氟化物
0.36
0.28
0.322
0.027
100
0
碘化物
0
0
0
0
0
0
汞
0
0
0
0
0
0
砷
0.0015
0.0009
0.001
0.000
100
0
镉
0
0
0
0
0
0
铬(六价)
0
0
0
0
0
0
铅
0
0
0
0
0
0
石油类
0
0
0
0
0
0
注：ND为未检出。


	3 地下水环境影响评价

本次评价区域内水文地质部分资料引用《塔中油田地下水环境调查服务项目》中相关资料，项目井场和管线位于同一水文地质单元，水文地质条件一致，因此进行统一叙述，不再分述。

3.1区域水文地质条件概况
根据区域钻井剖面资料，塔克拉玛干沙漠沙丘之下，广泛分布有第四系的冲积、洪积和风积层，厚度多在200m～300m。其上部120m～150m绝大多数为粉细沙层，粒度均匀，不含或微含细粒物质，渗透系数较大，透水性能较强，单井出水量20m3/d～200m3/d，按地下水的富水性标准，属于水量中等地区。

(1)区域地质构造控水作用

①塔里木盆地构造控水条件

塔里木盆地在大地构造中称为塔里木地台，其基底(指第四系以前的地质时代的地层)形态特征受南北向天山和昆仑山地槽褶皱带挤压应力场的作用，使塔里木地台的构造格局以南北向分带性、地层系统发育的完整性及强烈的新构造运动的差异性为显著特点，新构造作用使地台缓慢抬升，基底的坳陷，隆起呈波状起伏，断裂发育等为基本形态特征，对地下水储存具有较强的控制作用。

②第四系松散地层赋水介质分布规律

第四系松散地层是地表水流床，也是地下水赋存的主要介质。昆仑山前平原至塔中沙漠区，第四系地层分布广泛，它不仅塑造了盆地现代地貌景观，而且对山前平原和沙漠腹地水资源的形成、运移、储存及水动力循环具有显著的影响作用。昆仑山前倾斜平原由河流冲洪积扇群组成，基底岩层处于民丰-若羌坳陷带内，向扇前缘过渡为冲积平原，由原层砂夹亚砂土，亚粘土互层组成，通称细土带，厚度为500m～800m；向盆地中央延伸，流水作用逐渐减弱，岩性粒度由粗变细，向河湖相和风积相过渡，被巨厚的粉细砂夹薄层亚砂土或精致粘土层代替。项目区处于中央隆起构造带内，第四系厚度有所变薄，一般沉积厚度小于300m，最大厚度可达500m，在较低的沙垅间洼地中可见冲、湖积地层出露，其岩性结构粒度同风成沙类同，流水层理清楚，并发现较多的螺壳化石，证明冲湖积的物质来源于风积砂再搬运沉积的结果。

总之，塔里木盆地基底地形，由南向北经过的坳陷-隆起-再坳陷至塔中再隆起的波浪式变化，对第四系的补偿堆积具有很强的控制作用，为地下水的赋存和运移创造了有利的储水构造条件。区域水文地质见图8-1～图8-2。



	




图8-2    项目所在区域水文地质图

(2)区域地下水系统特征

项目区沙漠地下水同昆仑山前冲洪积平原地下水具有紧密联系并处于同一水环境单元，构成了区域地下水系统。

①地下水赋存及分布规律

本区从昆仑山前至基底地质构造由两个坳陷和两个隆起组成。直接影响储水介质——第四系松散物质的补偿性沉积厚度和地下水赋存条件。在地貌上山前倾斜平原衔接沙漠覆盖的冲积湖积平原，构成完整的水系统单元，自南向北沿流向水文地质条件呈有规律的变化。


	a.南部山前平原：据水文地质普查勘探资料，山前平原处于民丰-若羌坳陷内，由第四系松散卵砾质堆积物充填，厚度近千米，储水条件优越，赋存有丰富的水质良好的潜水，315国道南侧一带，地下水埋深10m～20m，向山麓方向埋深大于60m，含水层岩性为单一的卵砾石层，富水性强，水交替条件活跃，单井涌水量大于2000m3/d。

倾斜平原前缘，处于车尔臣隆起带内，第四系冲积层相变为双层和多层结构的粗中砂、粉细砂和粘土、亚粘土或亚砂土互层，为细土平原带，赋存有上部劣质潜水和下层(深部)优质承压水的储水构造。潜水位埋深1m～10m，富水性时空变化大，以安边尔兰杆边界，东部人莫勒恰河和喀拉米兰河下游平原，富水性较差，单井涌水量约500m3/d。深部承压水有两层含水层，以中细砂为主，富水性较强，单井涌水量达1000m3/d～2000m3/d。

b.北部古冲积湖积平原：基底由唐古孜巴斯拗陷过渡到中央隆起带。新生代时期随着基底地壳坳陷和隆起的演化，第四纪古水文网异常发育，对风成沙的再搬运，形成当今的厚度大于300m，以粉细砂为主体，夹有不稳定亚砂、亚粘土层的储水构造，构成广阔的古冲湖积平原，普遍含有地下水。现代风成沙堆积在古冲积平原之上，流动的沙丘、沙垅不含地下水，形成表层风沙地貌。深部大厚度粉细砂层构成巨大的储水空间。据沙漠中钻井资料分析，沙漠地下水主要分布于更新世中晚期冲积和冲湖积砂层中。石油勘探供水井资料表明垅间洼地地下水位3m～5m，最大深度15m，井深100m～120m，8英寸管径单井涌水量达600m3/d～1000m3/d，单位涌水量1L/s·m左右，属水量中等的潜水含水层。水质差，矿化度4g/L～5g/L，不适饮用。据分析第四系含水层之下的新第三系泥岩、砾岩和砂岩有深循环承压地下水分布，有待供水勘探证实。

②地下水补给、径流、排泄条件

昆仑山前平原至沙漠腹地油气田区，为一个整体的地下水动力系统，具有良好的储水条件，贮水体积巨大，地下水分布较为普遍，其补给水源主要靠山地流入的七条河流和季节洪流的转化下渗补给。据外业调查，这些地表径流在山前平原区除蒸发消耗和小面积灌溉被作物吸收外约有90%以上水量渗失地下转换为地下水资源，如安迪尔河和牙通古孜河出山口不到15km，全部渗入地下，河床断流，估测地表水转换为地下水资源约为5×108m3/a，说明地表水补给地下水作用极为强烈。平原区虽有大气降水，但不足30mm，其它如灌溉水入渗等，其量甚微，对平原地下水补给不具实际意义。

地下水径流自南向北运动，山前至沙漠油田区地形高差大于400m，径流交替强烈，向较低的沙漠腹地运移条件良好，地下径流速度由每日数十米向沙漠古冲湖积平原逐渐趋于缓慢，约为1m，构成广大沙漠中大面积地滞留集水区，是沙漠普遍分布地下水的基本原因之一。


	地下水的排泄，严格受基底构造控制，在车尔臣隆起带附近，倾斜平原前缘地下水位埋深1.5m，古河道侵蚀谷侧有泉水出露，一般流量小于5L/s，是地下水排泄回归地表水，而后又汇集河床向沙漠倾泄，形成局部循环转化过程。但大面积地下水浅埋带垂直蒸发强烈，特别是在埋深小于1m地段，地表土层普遍积盐，形成厚达10cm～20cm的白色盐壳，表明该带为地下水排泄地段。深部的大量地下径流仍源源不断地向沙漠中汇集，在沙漠中仅占15%面积的垅间洼地内水位浅埋地段，仅有极少部分蒸发消耗，表现为正均衡状态。沙漠下伏冲湖积层是地下水储存的地下水库，地下水呈长期的滞流状态，靠远距离排泄平衡。

③地下水水化学演变规律

地下水化学特征的形成及演变，是地下水在地质构造、地层岩性及水文地质条件控制下，在不同介质中运移与围岩进行各种水文地球化学作用的结果。塔克拉玛干沙漠区地下水化学特征，是在极端干旱的气候条件下形成的，在水化学演化作用中从山地到倾斜径流过程中，水文地球化学作用十分复杂强烈。表现为大陆盐化过程，是沙漠地下水最显著的水化学特征。

从山前平原单一的卵砾石带过渡到细土平原和冲洪积平原(沙漠区)，地下水化学成分，表现为由上游到下游沿地下水流向的水平演变；而且也有沿河床由近及远方向的水平分带规律，同时大厚度含水层水化学垂直分带规律也普遍存在。

a沿地下水流向自南向北水平变化规律

从山前至沙漠常量阴阳离子转换明显，矿化度不断增高，水质向劣化方向递变，水化学类型由倾斜平原的SO4-Ca(Mg)→细土带SO4·Cl-Ca(Mg)→至沙漠区为Cl·SO4-Na·Mg水递变；矿化度由＜1g/L→1g/L～3g/L→3g/L～10g/L递增。特别是大面积的沙漠地下水类型比较稳定，均为Cl·SO4-Na·Mg水。

b 垂直河床方向的水平分带规律

因河水是地下水主要补给源，所以垂直河床两侧的地下水的水质由近及远地表现为水平分带规律。即随着河床向两侧地表水和地下水混合作用由强到弱，水化学成分近河水向原始水型事呈分带变化，各带的宽度大小与河水流量大小和所接触的含水层透水性密切相关。

c垂直分带规律

地下水上咸下淡的倒置垂直分带性是干旱区潜水化学的普遍特征之一。主要表现在细土带和沙漠区大厚度含水层和上部潜水与下部承压水分布区。这类地区含水层颗粒细，水力坡度小，地下水径流速度滞缓，水位埋深浅，在极端干旱的气候条件下，潜水大量蒸发，盐分自下而上不断迁移，使盐分在潜水上部或地面富集，而下层(或深部)潜水(或承压水)水质相对较好。这种规律在塔中沙漠地下水中反应明显。如塔中油田区浅-深部均为Cl·SO4


	-Na·Mg水，但矿化度随深度增加而降低，表层水矿化度一般都大于5g/L，100m～120m水井矿化度为4g/L～5g/L，GS3水井263m～354m深度段地下水矿化度为4.2g/L，GS2水井251m～389m深度矿化度为3.5g/L。

3.2 评价区水文地质条件

为了解评价区地层岩性及潜水水位的变化情况，本次水文地质调查引用青岛中油岩土工程有限公司2018年对塔中区块地下水调查资料。在水文地质调查过程中共施工了38组探井。通过对探井地分析编录，对地层岩性在全区上的变化有了一定认识，其岩性为粉砂、细砂夹薄层粉质粘土，其中粉砂层占到了含水层厚度的70%以上，粉砂和细砂层均呈东西向水平分布，但细砂层因其单层厚度较小，因此水平方向分布不连续，多呈薄层或透镜体状存在。其间夹粉质粘土的厚度比较薄且不连续，一般为0.05～0.2m。

评价区的洼地内潜水位一般埋藏较浅，静止水位多为3～5m，垄岗状沙丘上地下水水位埋深达到37m。含水层厚度大且分布面积广，使广大的沙漠区犹如一个巨大的地下水库。

(1)含水层空间分布

根据野外岩性描述，评价区含水地层总体上基本一致，岩性自上而下差异不大，砂层占据绝对优势，砂层中又以粉砂占绝对优势。

据资料分析，评价区内在深度300m以上的潜水含水层大体可以划分为2个含水岩组，即220m以上的中、上更新统含水岩组和220～300m的下更新统含水岩组。中上更新统含水岩组包括2～3个含水层，潜水含水层的岩性主要为第四系全新统冲积的粉砂，其次为细砂。其中细砂层数较多，单层厚度较小，呈薄层或透镜体状，单层厚度一般0.5～20m，最大可达28m。下更新统含水岩组可分为上、下两个含水段；上含水段深度为220～300m，包括1～2个含水层。

评价区内潜水的水位埋藏深度随沙漠地形变化，由于地形复杂，因而地下水埋深变化也很复杂，无明显规律。洼地潜水静止水位一般在3～5m之间。水质较差，根据取样检测分析可知，矿化度一般在3.0～13.8g/L，矿化度大小分布无规律。

(2)地下水类型及富水性

评价区第四系含水层主要为沙丘下伏的沉积层，通过对勘探孔岩芯的颜色、结构、构造、粒度变化分析，整个地层岩性从上到下变化不大，含水层岩性较单一，主要由砂类地层夹粘性土类薄层构成，肉眼观察粘性土层与粉砂层不易区分。砂类地层主要为粉砂或细砂，个别地段出现粘性土类夹层，岩性主要为粉质粘土层，不稳定，多以薄夹层或透镜体形式存在，不能形成稳定的隔水层。因此，评价区地下水类型均为第四系松散岩类孔隙潜水。

评价区范围内勘探深度内地下水为潜水，含水层岩性为粉砂、细砂，换算单井涌水量在12.6～104.94m3/d，水力坡度在1‰,地下水埋深在3～37m之间，渗透系数0.35m/d～1.78m/d；水化学类型主要为Cl·SO4-Na型水。


	(3)地下水补给

评价区位于塔克拉玛干沙漠腹部，无地表河流穿过，也无其它地表水体和引水渠系等。地下水的补给来源于以下2个方面：

①南部沙漠区地下水侧向径流补给：这是评价区地下水的最主要补给来源。

②降水入渗补给：沙漠区降水稀少，多年平均降水量仅有25.1mm，年平均蒸发量高达2563.8mm，蒸降比高达102以上，评价区内的降水基本上不能直接对浅埋带地下水形成入渗补给作用。所以评价区内降水入渗补给对地下水资源的补给一般无实际意义。

(4)径流

沙漠区地下水的径流运移速度总体上是极迟缓的。评价区地下水接受南部沙漠区地下径流侧向补给后，在粉细砂含水层的孔隙中总体上由南向北径流。除局部地段外，地下水的径流方向与沙垄的延伸方向大体一致。

(5)地下水的排泄

评价区地下水的排泄方式主要有以下三项：

①北部(向下游的)地下侧向径流排泄。这是沙漠区地下水的主要排泄方式。区内地下水各含水组岩性均为大厚度粉细砂或粉砂层，径流条件较差。所以地下水总体上以缓慢径流的方式向北部下游地段排泄。

②潜水面垂直蒸发排泄

区内地下水埋藏条件总体上受风积沙丘、沙垄构成的地形地貌制约。在沙垄及其周边沙丘分布区，地下水埋藏较深，埋深一般大于10m，最深达37.07m，垂直蒸发对地下水基本上不起作用。

但在沙垄之间的洼地中，地下水埋深大多小于5m，部分地段为5～10m。且垄间洼地内岩性颗粒较沙垄上细，多为粉砂或粉土，地下水通过包气带细颗粒地层的毛细管可上升到地表表面及其附近。尤其垄间洼地内地下水潜水位埋深小于5m的地段，在沙漠区极干旱的气候条件和强烈的蒸发作用控制下，使地下水沿毛细管不断上升而消耗。由此可见，潜水面的垂直蒸发也是垄间洼地内(地下潜水位埋深小于5m的地段)地下水的重要排泄方式之一。

③地下水人工开采排泄

沙漠区地下水原本不存在人工开采。但在区域随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完后即已停止开采地下水。

(6)地下水化学类型

①形成作用

评价区内地下水均为潜水，且水位埋藏浅，加之沙漠气候异常干旱，因此区内水化学作用


	主要以蒸发浓缩作用为主。评价区内的地下水主要接受西南部地下水的侧向径流补给，径流路径长、蒸发强度大，地下水含盐量增高，水质逐渐变差，地下水中Cl-、SO42+、Na+、Mg2+含量大量富集，水化学类型主要以Cl·SO4-Na型为主，溶解性总固体含量集中在3.7～5.36g/L。

②地下水化学类型分布

评价区位于塔克拉玛干沙漠中部，区内地下水径流条件差异不大，水化学类型的变化也很小，主要为Cl·SO4-Na型，水化学类型没有明显的分布规律，在垂向上无明显分带规律。

(7)地下水水位动态变化特征

评价区内的地下水位动态属地下径流－人工开采－蒸发混合型动态，2月份地下水位有所下降。3～4月份随着气温的升高，冰雪的融化，对地下水的补给量增多，地下水位开始缓慢回升。5月份水位较高，进入6月份后随着蒸发量的迅速增大和养护公路对供水井的开采，地下水位开始下降，特别是6～8月为高温季节，蒸发作用十分强烈，平均月蒸发量多在520～640mm，地下水处于相对低水位期，且比较稳定。进入10月份以后，气温有所下降，蒸发量也逐渐减小，养护公路对供水井停止开采，地下水位开始缓慢上升。

由于沙漠区地形起伏变化明显，在沙丘和沙垄部位地下水埋藏较深，垂直蒸发作用不太明显，而在垄间洼地内地下水埋藏相对较浅，垂直蒸发作用较明显，地下水位的变幅受气候影响而有所变化，但变幅一般都较小，大多为0.05～0.15m，地下水位动态变化更多地体现了地下缓慢径流－人工开采－蒸发混合型动态特征。

(8)水位调查

为了充分掌握项目建设区域地下水动态特征，结合项目区地面建设工程，在项目建设区域结合地下水环境质量现状监测，开展了详细的地下埋深现场调查。根据要求在区域内调查的油气田内水井以及地下水监测井实施水位观测记录，各位水井地下水水位观测结果见表8-13。

表8-13                 水位调查结果一览表
序号

坐标

井深（m）

水位（m）

1

N：39°31′59.721″

E：82°46′56.433″

31.5

7.6

2

N：39°43′10.766″

E：82°28′04.122″

27.6

8.3

3

N：39°42′52.527″

E：82°42′55.555″

23.8

8.7

4

N：39°38′34.790″

E：82°49′30.399″

36.4

7.9

5

N：39°46′13.306″

E：82°44′44.103″

34.7

9.3

6

N：39°33′51.664″

E：82°46′55.396″
18.3

6.7




	续表8-13           水位调查结果一览表
序号

坐标

井深（m）

水位（m）

7

N：39°34′28.028″

E：82°47′12.643″
16.2

5.7

8

N：39°35′45.638″

E：82°47′42.886″
21.2

8.1

9

N：39°33′11.039″

E：82°47′36.247″
50.0

8.9

10

N：39°33′22.756″

E：82°47′3.227″
50.0

9.6

(9)地下水开发利用现状

评价区随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完后即已停止开采地下水。
(10)工程区包气带污染调查
项目区位于塔克拉玛干沙漠。根据《塔克拉玛干沙漠腹地地下水 F-的水文地球化学特征》文献中的调查数据，对沙漠中13个包气带沙样分析，其重矿物成分中以角闪石，云母等含氟矿物为主，占重矿物总量的42.7%以上，还有部分电气石、磷灰石及风化矿物等，4个潜水带矿物分析结果也表明，潜水介质中含氟矿物角闪石、云母居多，占矿物总含量的3%～6%，天然包气带防污性能为“弱”。

3.3 区域地下水污染源调查
根据地下水监测结果，潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，各潜水监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。
3.4 地下水环境影响评价
本项目采油井场地下水环境影响评价工作等级为二级，新建集输管线地下水环境影响评价工作等级为三级。因此，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。
3.4.1 正常状况

(1)废水
本项目运营期间废水主要为采出水及井下作业废水，采出水进入塔一联采出水处理设施处理达标后回注油藏；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔一联合站处理。正常情况下不会对地下水产生污染影响。

(2)落地油

石油开采中产生的落地油转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中


	的迁移规律研究》(岳战林等，2009)，土壤中原油基本上不随土壤水上下移动，毛细管作用也不活跃。石油对土壤的污染仅限于20cm表层，只有极少量的石油类最多可下渗到40cm。由于油田气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，故落地油对开发区域地下水的影响很小。

(3)集输管线

拟建工程正常状况下，集输管道采用修复油管，采取严格的防腐防渗措施，不会对区域地下水环境产生污染影响。

（4）储罐

拟建工程正常状况下，井场储罐下方均采取防渗措施，并易于被巡视人员发现，及时采取应急措施，第一时间上报有关负责人同时进行有效处理，因此不会对地下水产生污染影响。

3.4.2 非正常状况

(1)采油井场套管破损泄漏对地下水环境的影响

井场正常运行过程中如套管发生破损，则会导致采出液泄漏。一旦事故发生，采出液在水头压力差的作用下，可能直接进入含水层，发生油水串层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。套外返水发生概率极低，本次评价考虑最不利的极端情况下，套管发生破损泄漏后对潜水含水层水质产生影响，

本次评价对非正常状况下套管发生破损泄漏情景运用解析模型进行模拟预测，以评价对地下水环境的影响。
①预测因子筛选
拟建工程污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表8-14。
表8-14            评价因子及评价标准一览表
评价因子
评价标准(mg/L)
检出下限值(mg/L)
现状监测值最大值(mg/L)
石油类
0.05
0.01
未检出

②预测源强

泄漏量取单井混油流量的最大值10t/d，全部渗入潜水含水层，采取措施0.5h后停止泄漏。石油类污染物向饱水带扩散以及进入饱水带中污染地下水，而水中石油类主要有两种状态，一是溶解在水中成为水溶液，即可溶性油，一般溶解量很少；另外一种是以乳化状态分散在水体中，因此，在水中石油类污染物的两种状态是下渗石油类污染物的重要形态，而石油类只有变为可溶态才会随水迁移扩散。因此考虑泄漏混油中1‰进入地下水的量为0.21kg。


	③预测模型

污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：


式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约30m；

mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类1.4kg；

u—地下水流速度，m/d；潜水含水层岩性为第四系粉砂、粉细砂，渗透系数取1m/d。水力坡度Ⅰ为1‰。因此地下水的渗透流速u=K×Ⅰ/n=1m/d×1‰/0.18=0.005m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；含水层岩性主要为细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.05m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.005m2/d；

π—圆周率。

④预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，石油类取《地表水环境质量标准》(GB383


	8-2002)中Ⅲ类标准值等值线作为超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表8-15。

表8-15  在非正常状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表
污染年限
影响范围(m2)
超标范围(m2)
背景浓度

(mg/L)

贡献浓度

(mg/L)

叠加浓度

(mg/L)

污染晕最大运移距离(m)

超标范围是否出场界
100d
274
230
0.005

1.93
1.935
13.7
否
1000d

579
278
0.005

0.172
0.177
29.3
否
7300d

1467
—

0.005

0.011
0.016
74
—
注：区域地下水监测点石油类均未检出，背景浓度按检出限一半计。

(1)100d时污染晕运移分布图                (2)1000d时污染晕运移分布图

(3)7300d时污染晕运移分布图
图8-3   非正常状况下，石油类渗漏含水层影响范围图
综合以上分析可知，在非正常状况下，由预测结果可以看出，石油类污染物泄漏100d后污染晕影响范围为274m2，超标范围为230m2，污染晕最大迁移距离为13.7m，污染晕中心最大贡献浓度为1.93mg/L，叠加背景值后的浓度为0.193mg/L；石油类污染物泄漏1000d后污染晕影响范围为579m2，超标范围为278m2，污染晕最大迁移距离为29.3m，污染晕中心最大贡献浓度为0.172mg/L，叠加背景值后的浓度为0.177mg/L；石油类污染物泄漏7300d后污染晕影响范围为1467m2，无超标范围，污染晕最大迁移距离为74m，污染晕中心最大贡献浓度为0.011mg/L，叠加背景值后的浓度为0.016mg/L。


	
图8-4   非正常状况下，井场边界石油类浓度变化曲线图
在非正常状况条件下，井场下游边界监测到石油类波动，在7300d的模拟期内，最大浓度为0.013mg/L，未超标(0.05mg/L)。据模型20年运行结果，据模型20年运行结果，随着时间推移石油类污染晕影响范围先增大后减小，且污染物晕中心浓度不断降低，井场边界处未出现超标现象。

(2)储油罐原油泄漏事故对地下水的影响

拟建工程储油罐泄漏事故对地下水的影响，一般泄漏于土体中的原油可以同时向表面溢出和向地下渗透，并选择疏松位置运移。如果有足够多的原油泄漏到疏松的土体中，就有可能下渗至潜水带并在潜水带顶面扩展而形成“油饼”。

(3)集输管线泄漏事故对地下水的影响

非正常状况下，集输管道出现破损泄漏，如不及时修复，采出液可能下渗，对地下水造成影响。类比油田同类型工程，由于石油类受土壤的吸附作用，同时油田气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件，石油类主要积聚在管线下方40cm左右，本项目集输管线埋深均为1.2m，其污染也主要限于地表，且本项目地下水埋深大于2m，同时油田公司能及时发现并通过采取有效的措施治理污染，因此非正常状况下集输管线泄漏对地下水环境的影响可以接受。
3.5 地下水环境保护措施与对策
地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。


	(1)源头控制措施

①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；②定期做好管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；③设备定期检验、维护、保养。

(2)分区防控措施
为防止污染地下水，针对工程工艺特点，严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“11.2.2 分区防控措施”和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求。本评价确定防渗要求见表8-16。分区防渗见附图5。
表8-16                      分区防渗要求一览表
站场

防渗分区

防渗要求

营运期井场

塔中12-8井

一般防渗区
井口装置区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

塔中12-11井

一般防渗区

井口装置区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

塔中12-13井

一般防渗区

井口装置区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

塔中12-9井

一般防渗区

油罐区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

(3)管道刺漏防范措施

①管线采取严格的防腐防渗措施。

②在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。减轻管道的内外腐蚀，定期检测管道的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

③利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若是出现问题，立即派人现场核查，如有突发事情启动应急预案。

④一旦管道发生泄漏事故，管线设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时，由SCADA系统发出指令，远程自动关闭阀门。

(4)地下水环境监测与管理

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，利用区块现有地下水井为本项目地下水水质监测井，地下水监测计划见表8-17。


	 表8-17            地下水监测点布控一览表

编号

监测层位

功能

井深

监测因子

监测频次
方位/距离

1#
潜水

含水层

跟踪监测井

≤50m

石油类、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、砷、汞、六价铬

每半年1次
塔中12-13井东南侧35.1km（上游）

2#
塔中12-11井北侧6.4km（下游）

3#
塔中12-11井西北侧14.9km（侧游）

3.7地下水环境评价结论
(1)环境水文地质现状

评价区位于塔克拉玛干沙漠平原区，在钻探深度内是以单一结构的潜水含水层为主的沙漠平原区，含水层岩性为细砂、粉砂。南部沙漠区地下径流侧向补给是区域地下水的主要补给来源，以垂直蒸发和人工开采方式排泄。地下水化学类型为Cl·SO4-Na型水，矿化度为3.7～5.36g/L，水质差，为咸水。本项目场地包气带岩性主要为粉砂，包气带厚度为2.1～37m，分布连续垂向渗透系数为1.0～1.5m/d，包气带防污性能差。

监测期间区域地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。潜水监测点中除总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

(2)地下水环境影响

正常状况下，井场内采油树、管线等装置完好无损且井场严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求采取了防渗措施，可避免采出液泄漏而对地下水产生污染影响。非正常状况下，套管破损、集输管线破损等导致采出液泄漏进入地下水后沿水流迁移，但影响范围较小，不会对周围地下水水质产生明显污染影响。

(3)地下水环境污染防控措施

本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。

①通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。

②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。

③建立和完善拟建工程的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。


	④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。

(4)地下水环境影响评价结论

本项目采取了源头控制、分区防渗、监控措施和应急响应等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防控措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。




九、环境风险专项评价
	本项目为陆地石油开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号)中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》表1专项评价设置原则表，本项目设置风险专项评价。
1 总论
1.1 前言
塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中采油气管理区负责。
为了满足区域产能开发需求，增大整体开发效益，塔里木油田分公司拟投资1262.26万元实施“塔中12-8井等3口井集输工程”，主要建设内容及规模如下：

（1）TZ12-8井集输工程

①新建 TZ12-8 井标准化掺稀油井井场1座。

②改造塔中12-9 井、塔中127井2座，塔中12-9井为集中掺稀及集中拉油点，井场新增50m3原油储罐4座，密闭定量装车撬1座、橇内喂油泵1运1备、放散管1座，利旧TZ12-9 井放散管1座，井场新增利旧50m3稀油缓冲罐2座（利旧塔中127井储罐）、利旧50m3稀油清油罐1座（利旧塔中12-9井储罐）、喂油泵2台（1运1备）、高压掺稀泵2台（1运1备）、卸油泵1台。

③新建TZ12-8输油管线1条0.63km；新建TZ12-8掺稀管线1条0.63km，与 TZ12-8 输油管线同沟敷设；新建TZ127掺稀管线1条0.79km。
④配套电力、自控、通信、机制、结构、总图等辅助工程。

（2）TZ12-11井集输工程

①新建塔中12-11井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-11井掺稀管道1条1.42km，原油集输管道1条1.27km。

③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

（3）TZ12-13井集输工程

①新建塔中12-13井标准化掺稀油井井场1座。

②新建塔中12-13井掺稀管道1条1.11km，原油集输管道1条0.54km。

③配套电力、自控、通信、结构、总图等辅助工程。

项目建成后，塔中12-8井产油10t/d，采水规模5t/d，掺稀油规模15t/d；塔中12-11井



	(3)《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)；

(4)《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

1.3 环境风险评价等级
1.3.1 危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定

本项目在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

本项目存在多种危险物质，则按式(1-1)计算物质总质量与其临界量比值(Q)：

Q=     +     +…     

式中：q1,q2…qn 每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn 每种危险物质的临界量,t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；


	当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表9-1                   建设项目Q值确定表
序号

危险物质名称

CAS号

厂区内最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

塔中12-9井

1

原油
--

178.6

2500

0.07144

2

稀油
--

123

2500

0.0492

TZ12-8 井集输工程

1

原油
--

72.56

2500

0.02902

2

稀油
--

101.07

2500

0.04043

3

戊烷等混烃

109-66-0
0.00126

10
0.000126

TZ12-11井集输工程

1
原油
--

138.22

2500

0.05529 

2
稀油
--

192.52

2500

0.07701 

3
戊烷等混烃

109-66-0
0.225

10
0.0225

TZ12-13井集输工程

1
原油
--

35.99

2500

0.01440 

2
稀油
--

192.52

2500

0.07701 

3
戊烷等混烃

109-66-0
0.059

10
0.0059

项目Q值Σ
0.44232 

经计算，本项目Q值为0.44232＜1，风险潜势为Ⅰ。
1.3.2评价工作等级的划分

根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表9-2。

表9-2              环境风险评价工作等级划分一览表
环境风险潜势
IV、IV+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。



	对照表9-2可知，本工程环境风险潜势为Ⅰ，因此本工程确定环境风险评价等级为简单分析。
2 环境风险评价
环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。

2.1 评价依据

2.1.1风险调查

本项目涉及的风险物质主要为原油、稀油、戊烷等混烃，其中原油、稀油存在于油罐、集输管线内，戊烷等混烃存在于集输管线内。

2.1.2环境敏感目标调查

本项目环境风险评价等级为简单分析，不再设置环境风险保护目标。

2.1.3环境风险潜势初判

根据1.3 环境风险评价等级内容，项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ。

2.2 环境风险识别
2.2.1物质危险性识别
本项目涉及的风险物质主要为原油、稀油、戊烷等混烃，其物化性质、易燃性、爆炸性和毒性情况见表9-3。
表9-3                      物质危险性一览表
序号
危险物质名称
危险特性
分布
1
原油

可燃液体

油罐、集输管线

2

稀油
可燃液体

3

戊烷等混烃

无色薄荷香味气体，爆炸上限9.8%，爆炸下限1.5%，蒸汽压：53.32kPa(18.5℃)，闪点：-40℃，熔点：-129.8℃，沸点：36.1℃，相对密度0.63

集输管线
2.2.2 危险物质分布情况
本项目涉及的风险物质主要为原油、稀油、戊烷等混烃，其中原油、稀油存在于油罐、集输管线内，戊烷等混烃存在于集输管线内。

2.2.3 可能影响环境的途径
根据工程分析，拟建工程开发建设过程中采油环节接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等，具体危害和环境影响可见表9-4。


	表9-4       生产事故风险类型、来源及危害识别一览表
功能
单元
事故类型
事故原因
事故后果
环境影响途径
管线
管线泄漏
管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致火灾、爆炸、油品泄漏事故
原油、稀油、戊烷等混烃泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水、地表水
大气、地表水、地下水
油罐

油罐泄漏
装置腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致装置破裂，导致泄漏、火灾、爆炸事故
原油、稀油、戊烷等混烃泄漏后，遇火源会发生火灾事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水、地表水
大气、地表水、地下水
2.3 环境风险分析
2.3.1大气环境风险分析
在集输管道、油罐泄漏时，原油、稀油、戊烷等混烃泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水、土壤。拟建工程集输管道、油罐采用质量较好的材质，且有泄漏气体检测设施，塔中采油气管理区负责管理拟建工程的运行管理，制订有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施；在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，集输管道、油罐发生火灾爆炸概率较低，拟建工程对大气环境产生的环境风险可防控。

2.3.2地表水环境风险分析
拟建工程在发生安全生产事故造成油品主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目周边无地表水，不会与河流水体之间发生联系，因此在事故下造成油品泄漏不会对地表水体造成影响。

2.3.3地下水环境风险分析

拟建工程建成投产后，正常状态下无废水排放；非正常状态下，采出液、稀油中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损采出液泄漏的情况下，石油类在下渗过程受包气带的吸附作用以后，也会不可避免的对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对罐体进行检查，避免因罐体质量缺陷、阀门腐蚀老化破损造成石油类对地下水水质的影响。因此在落实相应风险防范措施的情况下，拟建工程对地下水环境产生的环境风险可防控。

2.4 环境风险防范措施及应急要求
各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低


	限度。结合本工程特点，采取以下风险防范措施。
2.4.1管道事故风险预防措施
(1)施工阶段的事故防范措施

①在施工过程中，加强监理，确保接口及涂层等施工质量。

②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

④从事管道无损检测的检测人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的特种作业人员资格书，并要求持证上岗。

⑤严格挑选施工队伍，施工单位应具有丰富的管道施工经验，管道施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证，建立质量保证体系，确保管道施工质量。选择优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

(2)运行阶段的事故防范措施

①井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站SCADA管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况。

②定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。

③定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

④制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道及井场进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线及井场安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

⑤利用管线的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事件启动应急预案。

⑥在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。
2.4.2 环境风险应急处置措施

(1)储罐泄漏事故应急措施
① 迅速查明泄漏源点，关闭相关阀门或装置作紧急停工处理，防止污染扩散。

② 查明风向，确定并封锁受污染区域。
③ 现场清理人员要加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品。
④ 安排环境监测人员监测周围大气中有毒有害物质的浓度，确定危害程度，及时报告指


	挥部。
⑤根据监测结果和现场当时风向等气象情况，确定警戒和疏散范围，并迅速发出有害气体逸散报警，在事件波及区域外界出示现场警示布告。

⑥若发生少量泄漏，可采用吸附材料对原油进行清理；大量泄漏时，首先设置吸油帘控制泄漏范围，以阻止溢油继续扩散，用吸油棉、吸油泡沫或吸油吸附剂对地面残留物进行清理。将清理产生的废物收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。

(2)管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免，在预防事故的同时，为可能发生的事故制定应急措施，使事故造成的危害减至最低程度。

①按顺序关阀

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序关闭前后阀门。抢修队根据现场情况及时抢修，做好环境污染防范工作，把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集；将严重污染的土壤集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

(3)火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。

④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

(4)管道和设备泄漏事故应急措施

本工程根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线和设备是否发生泄漏，针对管线和设备泄漏事件，采取以下措施：

切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线和设备泄漏点最近两侧阀门；

b.堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；


	c.事故现场处理：堵漏作业完成后，对管线和设备进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

d.后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性的加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时地完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

2.5 突发环境事件应急预案
对于重大或不可接受的风险(主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。塔中采油气管理区编制完成并发布了《塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第一联合站突发环境事件应急预案》(备案编号652800-2025-01-L)。本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司塔中采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。
2.6 环境风险分析结论
(1)项目危险因素

运营期危险因素为管线、油罐老化破损导致原油泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故，产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故，油类物质渗流至地下水、土壤。修井等作业过程中如发生溢流等情况，井控措施失效，导致井喷；戊烷等混烃泄漏、喷出后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。

(2)环境敏感性及事故环境影响

拟建工程实施后的环境风险主要有油气泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳有害气体进入大气，对区域大气环境造成污染影响，油类物质渗流至地下水、地表水、土壤，造成污染影响。

(3)环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司塔中采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

(4)环境风险评价结论与建议

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。
本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表见表9-5，环境风险简单分析内容表见表9-6。


	表9-5          环境风险防范措施“三同时”验收一览表
序号

防 范 措 施

台(套)

投资(万元)

效   果

1

管道涂刷相应识别色

风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

1
便于识别风险，减少事故发生

2

警戒标语和标牌

0.5
设置警戒标语和标牌，起到提醒警示作用

3

可燃气体探测器
0.5
便于识别风险，减少事故发生

合     计

—

2

—

表9-6                      环境风险简单分析内容表
建设项目名称
塔中12-8井等3口井集输工程

建设地点
新疆维吾尔自治区巴州且末县境内
地理坐标
TZ12-8井集输工程：

塔中12-8井中心坐标：东经： 83 度30分 6.082 秒；北纬：39 度 13 分22.990秒；

新建 TZ12-8输油管线起点坐标：东经：83度30分6.082 秒；北纬：39度13分22.990秒；
新建TZ12-8输油管线终点坐标：东经：83度29分45.310秒；北纬：39度13分31.344秒；
新建TZ12-8掺稀管线起点坐标：东经：83度29分45.310秒；北纬：39度13分31.344秒；
新建TZ12-8掺稀管线终点坐标：东经：83度30分6.082 秒；北纬：39度13分22.990秒；

新建TZ127掺稀管线起点坐标：东经： 83 度29分45.310 秒；北纬：39 度 13 分31.344秒；
新建TZ127掺稀管线终点坐标：东经：83 度29分20.225秒；北纬：39 度 13 分45.765秒；

塔中12-9井中心坐标：东经： 83 度29分45.310 秒；北纬：39 度 13 分31.344秒；

塔中127井中心坐标：东经： 83 度29分20.225秒；北纬：39 度 13 分45.765秒
TZ12-11井集输工程：

塔中12-11井中心坐标：东经： 83 度30分5.967 秒；北纬：39 度 14 分3.183秒；

新建 TZ12-11输油管线起点坐标：东经：83度30分5.967秒；北纬：39度 14 分3.183秒；
新建TZ12-11输油管线终点坐标：东经：83度29分45.310秒；北纬：39度13分31.344秒；
新建TZ12-11掺稀管线起点坐标：东经：83度29分45.310秒；北纬：39度13分31.344秒；
新建TZ12-11掺稀管线终点坐标：东经：83度30分5.967秒；北纬：39度 14 分3.183秒
TZ12-13井集输工程：

塔中12-13井中心坐标：东经： 83 度30分22.375 秒；北纬：39 度 13 分11.820秒；

新建 TZ12-13输油管线起点坐标：东经：83度30分22.375 秒；北纬：39 度13分11.820秒；
新建TZ12-13输油管线终点坐标：东经：83度30分6.82秒；北纬：39度13分22.990秒；
新建TZ12-13掺稀管线起点坐标：东经：83度29分45.310秒；北纬：39度13分31.344秒；
新建TZ12-13掺稀管线终点坐标：东经：83度30分22.375秒；北纬：39度 13 分11.820秒
主要危险物质及

分布
原油、稀油存在于油罐、集输管线内，戊烷等混烃存在于集输管线内，最大储存量分别为425.37t、609.11t、0.28526t



	续表9-6                      环境风险简单分析内容表
建设项目名称
塔中12-8井等3口井集输工程

建设地点
新疆维吾尔自治区巴州且末县境内
环境影响途径及危害后果(大气、土壤、地下水等)
根据工程分析，本项目油气田开发建设过程中采油、集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸等
风险防范措施要求
具体见2.4 环境风险防范措施及应急要求
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