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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	焉耆豫鑫食品淀粉及淀粉制品加工厂项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C1391淀粉及淀粉制品的制造；D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业、其他农副食品加工139*、不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的。

四十一、电力、热力生产和供应业、热力生产和供应工程、天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的。

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	焉耆县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2604171240652826000203

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	82

	环保投资占比（%）
	1.64
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	5914m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《焉耆工业园区总体规划（2016-2030）》
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府

审批文件名称及文号：新政函〔2017〕19号

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《新疆焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》
审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书的审查意见》，新环评价函〔2019〕482号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）》符合性分析

（1）规划范围

焉耆工业园区分为酿酒葡萄产业园及农产品加工产业园两部分，规划总面积约为7.09km2。

酿酒葡萄产业园：位于七个星镇乡都酒业西部的霍拉山冲积扇戈壁滩上，东起218国道，西至霍拉山脚下，南至海瑞盛以南1400m。占地面积约2.67km2。

农产品加工产业园：位于焉耆县中心城区北部，东起荣达驾校，西至中粮屯河股份有限公司，南至325省道以南800m-1350m，北至汽配城以北450m。占地面积约为4.42km2。

（2）园区功能定位

园区总体产业定位是：以重点发展酿酒葡萄产业为核心、农产品加工及商贸流通业为主的循环经济产业园区，成为支撑焉耆快速发展的经济增长点。

酿酒葡萄产业园：以葡萄基地为依托重点发展酿酒葡萄加工及其相关产业为主的农副产品加工业，打造集葡萄酒加工、葡萄生态旅游为一体的现代农业化、新型工业化和新型城镇化的酿酒葡萄循环经济产业园。

农产品加工产业园：以农副产品加工业、食品加工业、畜产品加工为主，商贸流通业、高新技术产业为辅的产业园，形成特色农副产品综合精深加工循环经济产业区。

本项目位于焉耆县工业园区的农产品加工产业园B园，B区位于产业园东部，占地112.37公顷，以绿色农副产品加工、食品加工业、畜产品加工业、高新技术产业项目等为主。

本项目为淀粉及淀粉制品的制造项目，以红薯为原料生产淀粉，外购红薯淀粉、木薯淀粉，马铃薯淀粉生产粉条，符合园区规划，与焉耆县工业园区位置关系图见附图一。

2、与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》以及审查意见符合性分析

本项目与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-1。

表1-1   项目与规划环评及其审查意见符合性分析表

序号

审查意见相关要求

本项目情况

符合性

1

焉耆工业园区行政区划属于巴州焉耆县，园区规划总面积7.09平方公里，分为酿酒葡萄产业园及农产品加工产业园。酿酒葡萄产业园位于七个星镇乡都酒业西部的霍拉山冲积扇戈壁滩上，规划用地控制面积约2.67平方公里；农产品加工产业园位于焉耆县中心城区北部，规划用地控制面积约为4.42平方公里。规划期限为2016-2030年，其中，近期2016-2020年，远期2021-2030年。园区总体产业定位是以重点发展酿酒葡萄产业为核心、农产品加工及商贸流通业为主的循环经济产业园区。其中，酿酒葡萄产业园：以葡萄基地为依托，重点发展以酿酒葡萄加工及其相关产业为主的农副产品加工业，打造集葡萄酒加工、葡萄生态旅游为一体的现代农业化、新型工业化和新型城镇化的酿酒葡萄循环经济产业园。农产品加工产业园：以农副产品加工业、食品加工业、畜产品加工为主，商贸流通业、高新技术产业为辅的产业园形成特色农副产品综合精深加工循环经济产业区。

本项目位于焉耆县工业园区的农产品加工产业园B园，为淀粉及淀粉制品的制造项目，符合园区发展规划。
符合

2

(一)加强规划引导，坚持绿色发展和高质量发展理念。根据区域发展战略，坚持生态保护优先、绿色集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与国家、自治区生态功能区划和主体功能区规划结合、与焉耆县城总体规划和土地利用总体规划相衔接，促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展。加强土地资源的集约节约利用，提高土地使用效率。

本项目符合国家、自治区主体功能区规划。
符合
3

(二)严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化园区的空间布局，通过优化园区产业空间布局、调整土地用途等方式完善生态保障空间要求。园区发展不得对周边环境敏感点造成影响，禁止园区污水直接或间接排入博斯腾湖国家湿地公园。
本项目生活污水经化粪池预处理，最终排入焉耆县城镇污水处理厂；生产废水经厂区内自建的污水处理设施处理后，最终排入焉耆县城镇污水处理厂。
符合
4

(三)坚守环境质量底线，严格污染物总量管控，完善园区基础设施建设。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施削减污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标。各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。严禁建设不符合环保准入条件的小型燃煤锅炉，现有小型燃煤锅炉应采用清洁能源替代。酿酒葡萄产业园应于2019年6月底前完成集中供热站建设，农产品加工园供热依托焉耆县供热锅炉。园区废水严禁排入地表水体尽快制定并落实园区排水整改方案，农产品加工产业园废水依托焉耆县污水处理厂处理，出水禁止排入博斯腾湖国家湿地公园，一部分用于林地灌溉，另一部分中水回用。酿酒葡萄产业园依托七个星镇污水处理厂，应于2019年底完成该污水处理厂改扩建及须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后综合利用。加强地下水保护措施，园区内自备水井全部关停并封井，实行集中供水。制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，配套建设工业固废处置场。
本项目生活污水和生产废水经处理后间接排放至焉耆县城镇污水处理厂；

园区无供热管网，本项目设置2台2t/h的燃气锅炉，不建设燃煤锅炉；

供水采用园区供水管网，不涉及地下水取水；

产生的固废均得到妥善处置，不外排。
符合

5

(四)严格入园产业和项目的环境准入。制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单(包括重要的生产工序和产品)，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位不符的项目以及“三高”项目一律不得入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。禁止发展高耗水工业，严格控制用水总量、提高用水效率、严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”，优化调整园区的产业结构和规模。实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国内先进水平。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》允许类项目，符合行业准入条件、自治区环境准入条件的项目；
项目不属于“三高”项目，符合国家产业政策；

项目建成后将严格执行建设项目“三同时”环境管理制度；
项目不开采地下水。
符合
6

(五)建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。加强园区环境风险管理，强化应急响应联动机制，保障区域水环境安全。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。
项目建成投产后，将配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，向当地环保部门备案，并定时演练，定时修编，同时加强与园区应急预案的联动工作，防控园区储运中可能引发的环境风险。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）（2019年修改），本项目属于C1391淀粉及淀粉制品的制造和D4430热力生产和供应行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。

本项目于2026年4月17日取得焉耆县发展和改革委员会发的投资项目备案证（备案文件项目代码：2602-652826-04-01-569432）。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》等文件，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，以坚持底线思维、强化空间管控、坚持因地制宜、坚持统筹实施为基本原则，强化空间、总量和环境准入管理。
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）与其符合性分析内容见表1-2。

表1-2  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表

名称
管控要求
本项目
符合性
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果

A1空间布局约束
A1.1
禁止
开发
建设
的活
动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目属于“其他农副食品加工”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目属于“其他农副食品加工”项目，符合国家产业政策。不属于严重污染水环境的生产项目。
符合
A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。

符合

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目生活、生产用水利用园区管网供水，不涉及开采地下水。
符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
本项目位于焉耆工业园农产品加工产业园，符合国土空间规划要求。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
本项目生产供热使用清洁能源，生活供热采用电采暖，新建2台2t/h的燃气锅炉，不设置燃煤锅炉。
符合

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析内容见表1-3。

表1-3  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

文件要求

本项目情况

符合性

总体管控要求

空间布局约束

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进入新疆维吾尔自治区，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，不属于“三高”项目，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，周围无水源涵养区、饮用水水源保护区，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排放管控

深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量，强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，本项目生活污水和生产废水经处理后间接排放至焉耆县城镇污水处理厂。生产供热采用清洁能源，生活供热采用电采暖。
符合

环境风险防控

禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，不属于危险化学品生产项目。项目不属于重点流域水环境风险管控区。

符合

资源利用效率

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。

本项目消耗能源主要为电、天然气，生活用水利用园区管网供水，生产供热采用清洁能源，生活供热采用电采暖。

符合

（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析

本项目处于焉耆县重点管控单元，环境管控单元编码：ZH65282620011，与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析内容见下表，位置关系见附图二。

表1-4  与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析一览表

文件要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.从严核定水域纳污容量，严格控制入河排污总量；严格控制高耗水企业入驻。
2.企业准入需满足《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中涉及的园区产业准入条件。
1.本项目产生的废水间接排放至最终排入焉耆县城镇污水处理厂。

2.本项目不属于国家明文规定的限制类、淘汰类项目，符合园区发展规划。
符合
污染物排放管控
1.环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。区域地下水质量不恶化。土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
2.园区企业污染排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准，《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。有行业标准的优先执行行业排放标准。
3.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，依托自治州博斯腾湖流域环境保护规划，争取项目资金开展企业污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。
1.项目通过废气收集治理、自建污水处理设施处理废水后间接排放、分区防渗、固废规范暂存、设备基础减震等环保措施，运营期废气、废水、噪声、区域环境空气可维持GB3095-2026二级标准，地下水水质不会恶化，符合环境质量管控要求。

2.本项目不涉及总量控制指标，严格执行排污许可与环保“三同时”制度，落实报告表中提出的各项防治措施，各污染物可达标排放。
符合
环境风险防控
1.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。
2.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。
3.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。
1.本项目运营期编制突发环境事件应急预案。

2.本项目影响范围内不涉及环境敏感目标，废水间接排放至焉耆县城镇污水处理厂。
符合
资源利用效率

1.园区工业用水总量达到焉耆县用水总量控制指标要求。
2.加强园区土地集约、节约利用。
不涉及

符合

3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》第五章第二节中提出：分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌一昌—石”“奎一独一乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。未达标城市制定或修订大气环境质量限期达标规划，加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌一昌—石”“一独一乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌一昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。本项目属于“其他农副食品加工”项目，不属于高污染、落后产能等项目符合产业布局准入的要求：

《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出针对其他工业污染源治理：加大对其他工业污染源的环境监管力度，集中力量对全区大气污染排放企业进行全面整治。不能稳定达标的企业要采取清洁生产改造、污染深度治理等措施，限期整治改造；对问题严重、达标无望的责令关闭。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，对生产工序产生的颗粒物采取布袋除尘处理措施，可极大地降低颗粒物的排放量，符合新疆环境保护规划的要求。
4、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下：

表1-5  项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》具体要求

本项目情况

符合性

深入推进环境污染防治

强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

对生产工序产生的颗粒物采取布袋除尘处理措施，可极大地降低颗粒物的排放量。

符合

加强生态保护与修复

深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。县级及以上城市建成区原则上禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求；深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善我州工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放，全面加强无组织排放管理；库尔勒区域（库尔勒市、兵团二师铁门关市、库尔勒经济技术开发区、第二师铁门关经济技术开发区、焉耆回族自治县河北生态产业园）工业窑炉装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

本项目不燃煤。
符合

严守水资源利用“三条红线”，全面实施节水工程，调整用水结构

（1）控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到其行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

（2）严控地下水超采。加强地下水超采区综合治理与修复，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。严格实施水资源有偿使用制度，依法加强水资源费征收和使用管理。
本项目生产生活用水由园区给水管网统一提供，不涉及地下水超采。

符合

推进“无废城市”建设

加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合

5、相关法律、法规符合性分析

本项目相关法律、法规符合性分析见下表。

表1-6  法律法规政策符合性分析

文件

环境管理政策要求

本项目情况

符合性

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。（二）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
符合

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目属于“其他农副食品加工”项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤等各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。
本项目采用天然气清洁能源，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

符合

《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》
实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。在有条件的地区，因地制宜推行地源热泵供暖。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。
项目锅炉均以天然气为燃料。该燃料选型符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》相关要求。

符合

《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》
工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。
本项目不使用燃煤锅炉。
符合
扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。
本项目运输路面做好硬化，积极清扫地面粉尘，植树种草；粉料输送进行密封处理，通过以上措施减少扬尘污染。
严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。
《中华人民共和国食品安全法》
第三十三条食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求：（一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；

（二）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施；

项目选址合规工业园区，不在重金属、化工等重污染企业下风向；运营期建设密闭污水处理设施，定期喷洒除臭剂，车间密闭通风，设置纱窗、灭鼠防蝇设施。

符合
《中华人民共和国食品安全法实施条例》
第二十九条食品生产经营者应当对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。

薯渣、薯皮暂存在车间内设置的一般固体废物暂存区，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定进行防渗，日产日清，外售综合利用；不合格粉条，外售综合利用。
符合
《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》
（二）加强食用农产品产地准出与市场准入衔接。农业农村部门和市场监管部门要加强协调配合，切实发挥承诺达标合格证在食用农产品产地准出与市场准入中的衔接作用。农业农村部门要做好承诺达标合格证开具、使用相关工作的指导服务和监督检查，对未按规定开具承诺达标合格证的依法予以查处，加强食用农产品上市前禁限用药物和易超标常规药物残留速测把关。市场监管部门要督促食品生产经营者强化进货查验，指导食用农产品批发市场依法开展入场查验和抽样检验，加大禁限用药物和易超标常规药物残留速测力度。鼓励食品生产经营者优先采购附具承诺达标合格证的食用农产品。建立承诺达标合格证问题通报协查机制，完善不合格产品闭环处置流程。

本项目运营期建立红薯等原料入库溯源台账，进厂原料附带农药残留达标监测报告，对生产线产生的不合格淀粉、粉条暂存在一般固体废物暂存区，外售综合利用，建立产生和处置台账。
符合
《国家发展改革委工业和信息化部关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业[2017]19号）
优化区域布局。推动东部地区食品工业加快转型升级，采用先进技术和装备，更好满足食品消费升级需求。鼓励中西部地区充分利用当地优势资源，巩固食品工业支柱产业地位。支持东北地区食品工业发展，大力发展绿色优质食品，打造成为支持新一轮东北地区老工业基地振兴的支柱产业。

本项目依托本地红薯种植资源建设淀粉粉条生产线，延伸农业产业链，入园集中布局。

符合
《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)
3.1选址

3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

3.1.3厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

3.2厂区环境

3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。

3.2.3厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地

砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

4.1设计和布局

4.1.1厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。

4.1.2厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。

4.1.3厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔。

6.5废弃物处理

6.5.1应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。

6.5.2车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。

项目选址位于焉耆县工业园区的农产品加工产业园B园，周边无化工、垃圾填埋场等持续性污染源；

场区地势较高，不易积水；

厂区设置防虫灭鼠方案；

划分生产车间、原料库、成品库、参观与配套区等；

参观与配套区与生产车间物理分隔，无直接连通通道；厂区道路采用水泥硬化，生产废水、生活污水分别收集处理；

项目易产生腐败的废弃物主要为薯渣、薯皮，在一般固体废物暂存区暂存，日产日清，减少堆放时间，抑制恶臭气体的产生。

符合
《中华人民共和国生态环境法典》
第二篇第二章排污许可管理第一百八十二条排污许可证有效期为五年。在排污许可证有效期内，实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者有下列情形之一的，应当重新取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、排污口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）排污口数量或者污染物排放种类、排放浓度、排放量增加；（四）法律、行政法规规定的其他情形。
本项目为新建项目，属于登记管理，投产前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表完成备案。
符合

第二分篇第四章大气污染防治措施第二百一十七条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目车间封闭，生产线产生的粉尘采用布袋除尘器处理，可以达标排放。
符合

第三分篇水污染防治措施第二百九十八条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
本项目生产废水经自建污水处理设施预处理，满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）限值要求，间接排入焉耆县城镇污水处理厂。
符合

第五分篇土壤污染防治第四百一十二条生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
本项目运营期采取分区防渗，不会对土壤造成不良影响。
符合

第六分篇固体废物污染防治第四百九十四条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家生态环境保护标准。
本项目运营期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置一般固废暂存区。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况

项目名称：焉耆豫鑫食品淀粉及淀粉制品加工厂项目；

建设单位：焉耆豫鑫食品科技有限公司；

建设性质：新建；

工程投资：本项目总投资5000万元，其中环保投资82万元，占项目总投资的1.64%；
建设地点及周边关系：本项目位于焉耆县工业园区的农产品加工产业园B园，项目中心地理坐标为E86°35′39.672″，N42°4′26.025″。

项目区东、南侧均为农田，西侧为空厂房，北侧为仓储冷链区。地理位置图见附图三，周边关系图见附图四。

情况说明：A9、A10厂房为焉耆县工业和信息化局所有，2026年4月，焉耆县工业和信息化局将A9、A10厂房交由焉耆文化旅游发展集团有限公司代管，2026年4月11日焉耆豫鑫食品科技有限公司与焉耆文化旅游发展集团有限公司签订厂房租赁合同。
2、项目主要建设内容

本项目租赁厂房两栋，搭建功能性玻璃雨棚将两栋厂房连通，占地面积5914m2，建筑面积4400m2，购置安装食品淀粉及淀粉制品生产线2条，项目年设计加工能力达6000吨。项目的主要工程组成情况见表2-1。

表2-1  项目工程组成表

项目组成

建设内容

备注

主体工程

生产车间

设置2条生产线，红薯淀粉生产线和淀粉制品生产线各1条
厂房依托现有，生产线重新布置
辅助工程

质检中心

位于成品库东侧，用于对原料、半成品和成品进行质量检测与管控，出厂检测项目为水分及感官指标。
新建
工程研发中心

与质检中心相邻，用于工艺优化和新产品研发。
新建
展厅
位于成品库北侧，用于展示企业产品与生产工艺。
新建
锅炉房

设置2台2t/h燃气蒸汽锅炉，为生产车间提供蒸汽热源。
新建
烘干区
位于厂区东南侧，通过输送设备与一楼生产线相连，对半成品进行烘干处理，完成后直接送回一楼包装区。
新建
参观与配套区
设置可悬挑结构，可直下一楼展厅，直下一楼展厅楼梯：连接二楼参观通道与一楼展厅，形成完整的参观动线。
新建
储运工程

原料库

位于粉条生产线南侧，580m2。
新建
成品库

位于包装区北侧，与展厅相连，用于存放最终成品，610m2。
包装区
位于厂区东侧，内设消毒间、更衣室和内包消毒区，实现从半成品到成品的无菌包装，330m2。
新建
冷库

集中布置在厂区中部偏北区域，其中1-3号冷库靠近污水净化处理线，4-6号冷库靠近解化冰区，用于不同阶段产品的低温存储与保鲜，840m2，采用R404A制冷剂。
新建
化冰区

解化冰区：位于冷库群与包装区之间，用于冷冻半成品的解冻处理，衔接生产与包装环节。
新建
卸车站

位于红薯淀粉生产线北侧，140m2。
新建
装车站

位于厂区最东侧，连接成品库与外部运输车辆，实现成品的快速装车发运，140m2。
新建
一般固废暂存区
设置在红薯淀粉生产线西侧，面积50m2。
拟建
危废贮存点
设置在生产车间外，锅炉房南侧，面积10m2。
拟建
公用工程

供水

依托园区供水管线。
依托
排水
生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建的污水处理设施（处理工艺为收集调节池+高效混凝沉淀反应器+水解酸化+厌氧+好氧+MBR膜处理器，处理规模250t/d）处理后，最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理。
供电

依托园区供电线路。
供气

依托园区供电管线。
环保工程
施工期
固废
建筑垃圾时拉运到环卫部门定点的地方进行填埋处理；包装废弃物和废金属收集后可以外售处理。
拟建
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆。
拟建
运营期
废气
①2台2t/h燃气锅炉安装低氮燃烧器，经15m高排气筒（DA001、DA002）有组织排放；

②红薯淀粉生产线离心烘干工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放；
③粉条生产线和浆-揉面工序产生颗粒物经收集，布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA004）有组织排放；
④污水处理设施：厌氧池密闭，好氧池、调节池、沉淀池喷洒除臭剂，氨、硫化氢无组织排放。
拟建
废水
①生活污水经化粪池预处理后最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理；

②生产废水经自建的污水处理设施（处理工艺为收集调节池+高效混凝沉淀反应器+水解酸化+厌氧+好氧+MBR膜处理器，处理规模250t/d）处理后，最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理。
拟建
固废
①产生的生活垃圾和废包装物交由环卫部门统一处理；

②废离子交换树脂由厂家再生利用；

③污水处理设施产生的污泥、收集的粉尘、薯皮、薯渣、不合格粉条均外售，综合利用；

④产生的危险废物废机油暂存于危废贮存点，交有资质的单位处理。
拟建
噪声
选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施。
拟建
地下水、土壤
①重点防渗区：危废贮存点，参照GB18597要求执行；
②一般防渗区：污水处理设施、一般固废暂存区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照GB16889执行；
③简单防渗区：其他，地面硬化处理。
拟建
环境风险防范
①危废贮存点采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐措施；

②制订突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施。
拟建
3、产品方案

表2-2 产品方案表

序号

产品名称

年产量

执行标准

去向
1

食用红薯淀粉

900t

《食用甘薯淀粉》（GB/T34321-2017）

作为原料，用于粉条生产线
2

淀粉制品

5100t

《食品安全国家标准 淀粉制品》（GB2713-2015）
外售
4、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况，详见下表。

表2-3  本项目主要原辅材料消耗一览表

类别

原材料名称

单位

用量

理化性质

包装形式

规格

用途/生产线

备注

原辅材料

红薯

t/a

4414
块状

散装

/

红薯淀粉生产线

外购，原料库存放

红薯淀粉

t/a

2550
粉状

袋装（含内包袋）

25kg/袋

粉条生产线

900t来自红薯淀粉生产线，其余外购

木薯淀粉

t/a

1020
粉状

袋装（含内包袋）

25kg/袋

外购，原料库存放
马铃薯淀粉

t/a

1565.7
粉状

袋装（含内包袋）

25kg/袋

外购，原料库存放
内包装材料

t/a

1

固体（塑料）

/

/

包装

外购，成品库存放

外包装材料

t/a

1

固体（塑料、纸箱）

/

/

包装

外购，成品库存放
能源消耗

水

m3/a

62380.8

液体

/

/

生产生活

园区供给

电

万kW·h/a

15

/

/

/

生产生活

天然气

万m3/a
55

气体

/

/

生产生活

表2-4 项目物料平衡一览表

序号

输入过程

输出过程

物料名称

数量（t/a）

物料名称

数量（t/a）

一
红薯淀粉生产线
1

红薯
4414
红薯淀粉
900
2
/
/
红薯分选杂质
5
3
/
/
薯渣、薯皮
3500
4
/
/
收集的粉尘
8.91
5
/
/
有组织排放粉尘
0.09
合计
4414
合计
4414
二
粉条生产线
1
红薯淀粉
2550
粉条
5100
2
木薯淀粉
1020
收集的粉尘
9.088
3
马铃薯淀粉
1565.7
有组织排放粉尘
0.092
4
/
/
无组织排放粉尘
1.02
5
/
/
不合格粉条
25.5
合计
5135.7
合计
5135.7
5、项目生产设备

项目的主要生产设备如下所示。

表2-5 本项目设备一览表

序号
名称
型号
数量
单位
备注

烘干系统

1
直轨
200型，材质碳钢
548
米
/

2
链条
QXG200B型，材质碳钢
588
米
/

3
弯轨
QXG200型，R750×180°,材质16#锰钢
14
件
/

4
张紧
QXG200型，R750×180°,轨道16#锰钢
3
件
/

5
驱动
QD-1.5,侧驱
3
套
/

6
固定吊具
材质碳钢
2940
个
/

7
挂粉架
304不锈钢，C型吊具φ14mm圆钢，吊具φ8mm圆钢加工，杆长9ocm
2940
个
/

8
法兰片
200型，碳钢
300
片
/

9
检查轨
200型，碳钢
3
件
/

10
自动加油机
微电脑全自动链条加油机，带空压机
1
台
/

11
无缝钢管
DN40,材质20#
200
米
/

12
翅片管
内衬管φ25,碳钢材质，翅片外径50
860
米
/

13
阀门管件
/
1
项
/

14
分气缸
/
1
台
/

15
对流风扇
10级电机；1.1KW,塑钢扇叶
60
套
//

16
离心风机
N=7.5KW
4
台
/

17
排潮风筒
镀锌板加工
4
套
/

18
电气五金
/
/
/
/
19
同步驱动
三驱动
1
套
/

20
控制系统
三路加热、四路排潮
1
套
/

21
动力柜
/
1
台
/

22
空开
10A
60
只
/

23
桥架
200×100mm,镀锌网格桥架
120
米
/

24
螺栓
/
1
批
/

25
油漆
/
1
项
26
辅料
焊条、切割片
1
项
/

27
地脚板
200*200*6mm,碳钢
150
块
/

28
辅料
底槽、包边、钻尾丝、发泡剂
1
项
/

29
化冰水箱
15米*1.5米*0.7米，304不锈钢材质，含喷淋管、水箱板
1
台
/

30
滤网
不锈钢滤网及框架
15
米
/

31

化冰水泵
Q=180m3/h,H=6m,N=5.5KW,过流材质304不锈钢
2
台
/

32
喷淋管
S304,打孔，DN150
30
米
/

33
钢管
φ159*2,304不锈钢
16
米
/

34
卡箍快接
S304,DN150
12
套
/

35
弯头
S304,DN150
12
个
/

36
温控阀
DN40
1
台
/

37
电气
电控箱、电缆
1
套
/

锅炉系统

1

燃气锅炉

WNS2-1.25-Q

2

台
卧式三回程结构

2

低氮燃烧机
RS200/EFGR

2

台
NOX≤30mg/Nm3
3

给水泵
LVR2-24

2

台

2用2备
4

循环水泵

ACM37F

2

台
2用2备

5

分汽缸
φ500(一进三出)
2

件
/

制冷系统

1

蒸发冷
ZFLA-2400
2

台

/

2

双并联复盛螺杆机
200P
2

台

/

3

定制不锈钢冷风机
FDJ-800（氟凯尔文）
24

台

/

红薯淀粉生产线

1

上料干筛
S-1800
1
台

/

2

干筛料斗
/

1
台

/

3

去石机

Q81500-3000
1
台

/

4

精清洗机
QX1500-4000
1
台

/

5

绞龙输送机
LX800-6000
2
台

/

6

粗破碎
CLD3000
1
台

/

7

磋磨机
BS30
2
台

/

8

圆筛
/

2
台

/

9

回水罐
G-001
1
台

/

10

离心筛
LX850
3
台

/

11

离心筛中转池
/

1
台

/

12

薯渣输送泵
G76-2
3
台

/

13

除沙器
CSHo
1
套

/

14

真空罐
/

1
台

/

15

自清过滤器
ZQ-40
1
台

/

16

浓缩旋流站
NXLQ-500
21
台

/

17

旋流泵
/

22
台

/

18

地池加搅拌
/

1
台

/

19

净化筛
/

1
台

/

20

清水罐
/

1
台

/

21

输送泵
ISG100-160
1
台

/

22

淀粉乳储罐
G-004
1

台

/

23

淀粉搅拌机
/

1

台

/

24

真空脱水机
TS-8
1

台

/

25

过滤机循环罐
C-005
1

台

/

26

气流烘干机
FG3.0
1

台

/

27

车间设备电控柜
/

4套

台

/

粉条生产线

1

不锈钢圆筒筛

1.4*0.9*2
1

台

/

2

不锈钢上料纹龙

0.219
3

台

/

3

不锈钢混合料箱

2.4*1.2*2.5
1

台

/

4

不锈钢自动称重

/

1

台

/

5

不锈钢支撑方管

/

10

台

6

不锈钢和面机

3.5*0.9*1.4
1

台

/

7

不锈钢真空机

3.5*0.9*1.4
1

台

/

8

不锈钢蒸汽锅

12*1.2*0.9
1

台

/

9

不锈钢漏丝机

1.2*2.8
1

台

/

10

不锈钢挤瓢

273
1

台

/

11

不锈钢自动切断刀

/

1

台

/

12

不锈钢网带输送机

6=26*0.4
2

台

/

13

不锈钢皮带输送机

6=24*0.36
2

台

/

14

不锈钢自动扒杆机

/

1

台

/

15

不锈钢打糊桶

φ0.78*0.76
2

台

/

16

不锈钢提升机及自动切齐

/

1

台

/

17

不锈钢自动装车

/

1

台

/

18

自动挑杆

/

1

台

/

19

不锈钢双螺旋喂料机

/

1

台

/

20

不锈钢皮带机

/

1

台

/

21

打糊泵

/

1

台

/

6、劳动定员及工作制度

本项目设置劳动定员30人，每天工作8小时，一班制，年工作时间为300天。

7、给排水

①生活用水

本项目设置劳动定员30人，根据员工实际生产生活情况并参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，本项目劳动人员在厂区内食宿的用水量按80L/人·日计，则用水量720m3/a。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为576m3/a，经化粪池处理排入焉耆县城镇污水处理厂处理。

②红薯淀粉生产线用水

参照《污染源源强技术指南农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ996.2-2018）表B.2其他淀粉工业废水产污系数调整表，废水产生量取7.7m3/t-产品，产污系数以0.8计，本项目年生产红薯淀粉900t，废水产生量为6930m3/a，则红薯淀粉生产线用水为8662.5m3/a，排入厂内自建污水处理设施处置，最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理。

③粉条生产线和浆、漏粉、冷冻、烘干工序及设备清洗用水

a参照《1391淀粉及淀粉制品制造行业系数手册》，粉条生产线和浆+漏粉+冷冻+烘干的废水产生量为6.62吨/吨-产品，产污系数以0.8计，本项目年生产粉条5100t，则废水产生量为33762m3/a，粉条生产线用水为42202.5m3/a，排入厂内自建污水处理设施处置，最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理。

b设备清洗用水

根据建设单位提供资料，每天生产结束后，需要对和面机、粉条机等生产设备进行清洗，设备清洗用水约0.5m3/d，即150m3/a，排入厂内污水处理站集中处置，最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理。

④锅炉用水

项目配置2台2t/h蒸汽锅炉用水采用炉外水处理系统，锅炉年运行300d，每天工作8小时。则蒸汽产生量为9600t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4330工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，蒸汽锅炉排污水＋软化处理废水系数为13.56吨/万立方米-原料，项目蒸汽锅炉年用气量约55万m3，经计算，本项目锅炉排污水总量约为745.8m3/a。则蒸汽锅炉总需水量为10345.8m3/a。

⑤绿化用水

根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），额定绿化用水量为500m3/亩·年-600m3/[image: image1.png]S1i
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亩·年，本项目按500m3/亩·年计算，本项目绿化面积为400m2，约为0.6亩，则绿化用水量约为300m3/a。
图2-1 本项目水平衡图

8、总平面布置

本项目厂房共两层，一层沿生产工艺流程顺向布置原料卸车、红薯淀粉生产线、原料库、配料室、锅炉房、淀粉制品主生产线、6座冷链冷库集群、消毒车间、烘干底层区、包装区、成品库、成品装车区，配套污水净化处理设施等环保公用设施，东侧集中设置展厅、研发中心、质检化验室、党建室，西侧设置独立封闭参观通道，实现原料进场、粗加工、精深加工、冷链保鲜、烘干包装、成品出库全闭环物流，生产区、供热区、办公质检区物理分隔，洁污分流、人车物流互不交叉；二层主要配套上层烘干工段衔接区域、完整参观廊道、党建室，依托楼梯连通一层烘干区，承接一层立体烘干工序的上层循环作业，二层独立参观通道与一层参观体系贯通，用于对外观摩生产全流程，辅助办公后勤配套完善，整体上下层联动满足立体烘干、食品安全生产、环保治理、研发质检及观光参观综合需求，布局紧凑集约、工艺流线顺畅，符合食品加工卫生规范与环保管控要求。平面布置图见附图五。
9、环保投资

本项目总投资5000万元，环保投资82万元，占总投资的1.64％。

表2-6  项目环保投资估算表

工程内容
治理措施
环保投资（万元）
施工期
固废
废包装物、生活垃圾交由环卫部门统一处理
2
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆
1
营运期
废气
2台2t/h燃气锅炉安装低氮燃烧器，经15m高排气筒（DA001、DA002）有组织排放
8
红薯淀粉生产线离心烘干工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放
5
粉条生产线和浆-揉面工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA004）有组织排放
5
污水处理设施：厌氧池密闭，好氧池、调节池、沉淀池喷洒除臭剂
6
废水
建设污水处理设施（处理工艺为收集调节池+高效混凝沉淀反应器+水解酸化+厌氧+好氧+MBR膜处理器，处理规模250t/d）
25
固体废物处置
生活垃圾、废包装物由环卫部门统一清运
2
危险废物委托有资质单位处置
8
噪声管理
选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
4
防渗
对危废贮存点进行重点防渗、污水处理设施进行一般防渗、其他区域进行简单防渗
6
绿化
绿化面积400m2
2
环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用
8
合计
82


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

本项目不新建厂房，利用现有闲置厂房，施工期工作主要为设备安装、设备调试验收等。具体工艺流程及产污环节见图2-2。

[image: image10]图2-2 施工期工艺流程图

2、运营期工艺流程

2.1红薯淀粉生产线
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图2-3 运营期红薯淀粉生产线工艺流程图

工艺流程简述：

①原料-干筛去石工序

红薯原料卸料后存放在原料库，投料至干筛料斗，首先进入上料干筛，筛除薯蔓、大块土块、枯枝等粗大杂物；筛后物料送入去石机，依靠比重差分离少量砂石、硬质杂质，保护后端破碎、研磨设备，完成原料初级净化，为清洗工序提供洁净主料。

②清洗工序

经除石后的红薯送入精清洗机，采用翻滚喷淋水洗工艺，彻底冲刷红薯表皮附着泥土、微生物与污物；清洗达标的红薯由2台绞龙输送机密闭输送至磨浆工序。

③磨浆工序

洁净红薯先经粗破碎机预破碎，将整薯分割为小块，降低研磨负荷；破碎薯料送入2台并联磋磨机精细化研磨，高速剪切撕裂红薯植物细胞壁，使细胞内淀粉颗粒充分游离，形成淀粉、纤维、蛋白、水混合粗浆，双机并联保障研磨细度与连续生产产能，完成淀粉释放核心工序。

④分离工序

磨制粗浆送入2台圆筛开展一级固液分离，筛分出粗纤维薯渣，薯渣由3台薯渣输送泵排出，筛下粗淀粉乳汇入离心筛中转池缓冲均质，再送入3台离心筛梯度精细筛分，逐级去除细碎果皮、微细纤维，进一步提纯粗淀粉乳，洗涤废水回流回水罐循环复用，完成薯渣与粗淀粉乳的彻底分离。

⑤淀粉和水分离工序

该工段为淀粉精制核心，实现淀粉与水、蛋白、糖分杂质分离浓缩：粗淀粉乳先经除砂器脱除微细砂粒，再经自清过滤器拦截悬浮杂质，保护旋流设备喷嘴；物料由22台旋流泵加压，送入21台浓缩旋流站，利用密度差分离淀粉、水溶性蛋白、还原糖等轻质杂质，实现淀粉乳高度浓缩；配套真空罐负压辅助提纯，提升淀粉纯度，合格浓缩淀粉乳经输送泵送入淀粉乳储罐，储罐配套淀粉搅拌机持续搅拌，防止淀粉沉降结块，稳定后续脱水进料浓度。

⑥离心烘干工序

均质淀粉乳送入真空脱水机完成机械离心脱水，脱去大部分游离水分，形成湿淀粉滤饼，脱水滤液汇入过滤机循环罐回收回用，湿淀粉滤饼经气流烘干机烘干成干淀粉，送入粉条生产线。
⑦全线自控配套

4套车间设备电控柜负责整条生产线设备启停、液位、流量、温度、输送转速联动自控，实现连续自动化生产，稳定工艺参数、保障产品质量与生产安全。

2.2粉条生产线
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图2-4 运营期粉条生产线工艺流程图
工艺流程简述：

①原料、过筛工序

由不锈钢上料绞龙密闭输送至不锈钢圆筒筛筛分，筛除结块淀粉、杂质、异物，保证粉料细腻均匀，杜绝大颗粒硬块影响后续和浆成型；整套设备采用食品级不锈钢材质，满足食品卫生要求，不锈钢支撑方管为全线设备提供稳固安装基础。

②和浆工序

筛分后的合格淀粉由不锈钢双螺旋喂料机定量送入不锈钢混合料箱，配合清水经打糊笼预打糊，初步调配粉水比例，完成淀粉调浆，使干粉充分吸水形成均匀稠浆，为揉面工序提供合格浆料；物料全程皮带密闭转运，无粉尘洒落。

③揉面工序

调配好的浆料送入不锈钢和面机充分和面揉制，反复揉搓形成致密面团；面团再进入不锈钢真空机真空脱气处理，排出面团内部气泡，避免粉条成型后出现空心、断条，提升粉条紧实度、筋道口感与成品外观品质。

④漏粉成型工序

揉制完成的致密面团送入不锈钢挤瓢挤压进料，依靠压力推送至不锈钢漏丝机，通过规格孔径模具依靠自重与挤压漏制成连续条状湿粉条，完成粉条定型，控制粉条粗细均匀度，是粉条外形定型核心工序。

⑤蒸煮工序

成型后的湿粉条直接进入不锈钢蒸汽锅高温蒸汽蒸煮，利用饱和蒸汽使粉条淀粉完全糊化熟透，保证粉条熟度达标、具备韧性，防止后续冷却断裂，蒸汽热源洁净，符合食品加工卫生规范。

⑥冷却工序

蒸煮熟透的粉条由不锈钢网带输送机、不锈钢皮带输送机转运，自然风冷降温，使熟粉条降温定型、表层回韧，粉条由软糯状态转为紧实状态，便于后续切断、挂架作业。

⑦切断工序

冷却后的连续长条粉条匀速输送至不锈钢自动切断刀，按产品标准定长切断，分割为固定规格粉条段，规整统一尺寸，为人工挂架提供规整物料。

⑧人工挂架工序

切断后的粉条由人工配合自动挑杆机、不锈钢自动扒杆机穿杆挂架，整齐悬挂于晾杆上；再经不锈钢提升机及自动切齐整理对齐，粉条垂直悬挂舒展，避免粘连、弯折，为解冻烘干做好前置整理。

⑨加水解冻工序

挂架粉条低温定型后，通过不锈钢打糊桶调配温水喷淋补水解冻，软化粉条表层、松解粘连粉条丝，分散抱团粉条，保障烘干过程受热均匀、干燥彻底。

⑩烘干工序

水冷切断后的湿粉条人工悬挂于不锈钢吊具，输送至二层跨层烘干区；烘干热源由厂区锅炉房燃气蒸汽锅炉供给，蒸汽通入烘干区翅片管换热生成60-80℃循环热风，对流风扇使热风全域均匀流通；链条带动粉条沿闭合轨道缓慢往复移动，热风持续蒸发粉条内部水分。
⑪半成品捆扎入库
烘干合格干粉条下架整理，人工规整捆扎，暂存为半成品入库静置缓冲，稳定品质，等待包装工序。

⑫内包、成品工序

半成品粉条转入洁净包装车间，采用食品级包装膜完成密封内包，隔绝潮气、灰尘、微生物；经质检合格后即为最终成品，分类仓储外销。

3、本项目污染产污环节及污染因子

本项目污染产污环节及污染因子见下表。
表2-7 本项目污染产污环节及污染因子一览表

时期

产污环节

污染类型

污染物

处理措施

施工期

设备安装

噪声

设备、车辆噪声

选用低噪声设备，定期维护机械和车辆
调试验收

固废

废包装物、生活垃圾

废包装物、生活垃圾交由环卫部门统一处理
运营期

2台天然气锅炉

废气

G1：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

经低氮燃烧器处理后经15m高排气筒（DA001、DA002）有组织排放

废水

W1:TDS

排入自建污水处理设施处理，最终排入焉耆县城镇污水厂

固废

废离子交换树脂

厂家回收利用

设备维修

固废

废机油

危废贮存点暂存，交由有资质的单位处置

污水处理设施
废气

H2S、NH3、臭气浓度

喷洒除臭剂

固废

污泥

外售有机肥厂协同堆肥
布袋除尘器

固废

收集的粉尘

外售综合利用

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
生产生活

固废

生活垃圾

交由环卫部门统一处理
红薯淀粉生产线

干筛去石工序
固废
S1：分选杂质
交由环卫部门统一处理
清洗、磨浆、分离、淀粉和水分离工序

废水

W2：化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷

自建污水处理设施处理，最终排入焉耆县城镇污水厂

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
清洗工序

固废

S2：薯渣、薯皮

外售综合利用

离心烘干工序

废气

G2：颗粒物

出气管道连接布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA003）有组织排放

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
粉条生产线

过筛工序

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
废气
G3：颗粒物
封闭式厂房，无组织排放
和浆-揉面工序
废气

G4：颗粒物

集气罩收集后，布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA004）有组织排放

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
蒸煮工序

废水

W3：化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
自建污水处理设施处理，最终排入焉耆县城镇污水厂

切断工序

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
加水解冻工序

废水

W4：化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
自建污水处理设施处理，最终排入焉耆县城镇污水厂

烘干工序
废气
G5：颗粒物
封闭式厂房，无组织排放
噪声
设备噪声
选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
内包工序

废气
G6：颗粒物
封闭式厂房，无组织排放
噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
成品工序

固废

S3：不合格的粉条

外售综合利用



	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

（1）区域达标区分析

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》：2025年，全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3－8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。因此判断本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10。

（2）特征因子环境质量现状评价

本项目排放的其他污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用新疆中测测试有限责任公司对《新疆威鸣塑业有限责任公司新建塑料编织包装袋建设项目》中的现状监测数据，距本项目区中心点东北方向约0.5km。引用TSP监测点位与本项目的位置关系见附图六。

①监测地点、监测因子

监测点位坐标经度86.598238，纬度42.077692，其他污染因子：总悬浮颗粒物（TSP）。

②监测时间及频率

监测频率：监测频次为1次/天，24小时/次，监测3天。

监测时间：2025年9月19日至9月22日。
③评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

④评价方法
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

⑤评价结果及结论

表3-1  项目区环境空气质量评价结果统计表

污染物

平均

时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

TSP

24h

0.3

0.210-0.233
77.67
/

达标

从上表分析结果可知，本项目所在区域TSP监测结果最大值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

2、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

3、地表水环境质量现状

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》可知：

2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。

本项目西南侧2.5km为开都河，开都河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，开都河水环境质量满足II类标准。

4.地下水、土壤环境现状

本项目运营期采取分区防渗，正常工况下本项目不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，故不需要进行地下水、土壤环境现状调查。

5、生态环境质量

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆工业园农产品加工产业园内，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。


	环境

保护

目标
	1、环境空气

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

本项目评价范围内无地表水环境保护目标。

5、生态环境

根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）废气

本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

红薯淀粉生产线烘干工序和粉条生产线和浆-揉面工序产生的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓度及二级限值15m高排气筒对应的排放速率。

污水处理站产生的恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准，见下表。

表3-2 本项目大气污染物执行标准一览表

污染物项目

排放方式

生产过程
产污环节

浓度限值（mg/m3）

执行标准

颗粒物
有组织
红薯淀粉生产线

烘干工序（DA003）
120（速率3.5kg/h）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值及无组织排放监控浓度限值
粉条生产线
和浆-揉面工序（DA004）
无组织

粉条生产线
和浆-揉面工序未收集到的粉尘
1.0
锅炉燃烧废气

有组织
颗粒物
燃烧废气（DA001、DA002）
20mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃气锅炉”要求

二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
200mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

污水处理设施废气
无组织

氨

自建污水处理设施
1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准
硫化氢

0.06

臭气浓度

20（无量纲）

2、噪声

（1）施工期

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，见下表。

表3-3   施工场界噪声执行标准

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
70

55

（2）运营期

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-4    噪声排放标准

类别

时段

标准值

执行标准

昼间

夜间

营运期

厂界

65dB(A)

55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、固体废物

一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

4、废水

营运期项目员工生活污水采取化粪池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，最终进入焉耆县城镇污水处理厂处理。

工业废水执行《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中间接排放限值，见下表。
表3-5   废水排放标准限值

污染物

污染因子

最高允许排放浓度（mg/L）
标准来源

生活污水

pH

6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值
SS
400
COD
500
氨氮
-
BOD5
300
工业废水

pH
6~9
《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中间接排放限值
悬浮物

70
五日生化需氧量（BOD5）

70
化学需氧量（CODCr）

300
氨氮

35
总氮

55
总磷

5
单位产品（淀粉）基准排水量/（m3/t）
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	总量

控制

指标
	目前，国家污染物排放总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCS），结合本项目的具体情况，建议本项目的总量控制指标如下：

1、废气

NOX排放量为0.38t/a。

2、废水

项目生活污水、生产废水间接排入污水管网，最终进入焉耆县城镇污水处理厂处理，故不设废水污染物总量控制标准。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目施工期不涉及建构筑物建设，主要环境影响是运输车辆的噪声、车辆尾气，施工人员产生的生活污水、生活垃圾，设备包装废物等。

1、施工期大气污染防治措施

施工废气主要为运输车辆产生的尾气。

加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进入施工区施工。

采取以上措施后，施工废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。

2、施工期水污染防治措施

由于施工人员较少，且施工期比较短，施工人员生活污水经化粪池预处理后，最终排入焉耆县城镇污水厂。

3、施工期噪声污染防治措施

施工期间，运输车辆和各种机械都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声：

（1）加强施工管理，严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）中相关标准要求施工。

（2）合理制定施工计划，合理安排施工进程、时段及工序，缩短施工期，施工现场四周设置围挡设施，运输作业安排在白天进行。

（3）合理安排施工设备运行时间和位置：将高噪声施工设备运行时间错开，严禁在午间（14点～16点）、夜间（24点～次日8点）等休息时间进行施工作业；

（4）采用低噪声运输车辆，限制高噪声施工设备和运输车辆使用数量，加强运输车辆维护保养。

（5）做好施工人员个体噪声防护措施，如佩戴防噪耳罩。

4、施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要是设备包装废物和施工人员生活垃圾。

（1）设备包装废物

为便于运输及保障设备的完整性，会对生产设备外部进行包装，产生的废包装物主要为塑料、纸张和木材。废包装物经收集后委托当地环卫部门清运处置。

（2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季易造成蚊、蝇孳生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。生活垃圾经收集后委托当地环卫部门清运处置。

综上所述，本项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

本项目产生的废气主要有：2台2t/h燃气锅炉产生的燃烧废气、污水处理设施产生的氨、硫化氢，薯渣、薯皮堆存产生的恶臭气体及红薯淀粉和粉条生产线产生的颗粒物。
①燃气锅炉废气G1
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉中NOx、SO2相关产污系数及《环境保护实用数据手册》（胡名操主编），用天然气做燃料的工业锅炉有害物质排放量中颗粒物排放量取值为0.8~2.4kg/万m3燃料，此处取平均值1.6kg/万m3燃料。

取值见下表。

表4-1 项目燃气锅炉产污系数取值表

产物节点

污染物指标

单位

产污系数

备注

燃气锅炉

NOx

千克/万立方米-原料

6.97(低氮燃烧-国内领先)
低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于

60mg/m3（@3.5%O2）~100 mg/m3（@3.5%O2）

SO2
千克/万立方米-原料

0.02S

产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米，本次硫含量取值参照天然气质量标准（GB 17820-2018）一类气总硫限值，取20 mg/m3
颗粒物

kg/万m3燃料
1.6

取产污系数的平均值

根据企业提供资料，本项目2台2t/h蒸汽锅炉年工作时间各为2400h，天然气用量约55万Nm3/a，则1台用量为27.5万Nm3/a，废气分别由风量3000m3/h的引风机引自15m高排气筒有组织排放，则项目燃气锅炉排放大气污染物情况见下表。

表4-2 项目燃气锅炉大气污染物产排污情况一览表
产污环节

污染物

排放方式

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）
1#燃气锅炉

NOx
有组织

0.19
0.08
26.39
低氮燃烧+15m高排气筒（DA001）
0.19
0.08
26.39
SO2
0.011
0.0046
1.53
0.011
0.0046
1.53
颗粒物
0.044
0.018
6.11
0.044
0.018
6.11
2#燃气锅炉

NOx
0.19
0.08
26.39
低氮燃烧+15m高排气筒(DA002)
0.19
0.08
26.39
SO2
0.011
0.0046
1.53
0.011
0.0046
1.53
颗粒物
0.044
0.018
6.11
0.044
0.018
6.11
②污水处理设施废气

本项目自建1座污水处理站，产臭环节主要集中于恶臭产臭点有调节池、沉淀池、好氧池及污泥脱水间等部分，主要成分为NH3、H2S。
根据美国EPA(环境保护署)对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据废水源强核算，本项目BOD5去除量为226.44t/a，则NH3和H2S产生总量分别为0.70t/a、0.027t/a，污水处理站每天运行24h。

通过对污水处理设施进行加盖密闭、定期喷洒除臭剂，能有效去除硫化氢、氨等恶臭气体，除臭率达80%，则氨和硫化氢排放量分别为0.14t/a、0.0054t/a。

本项目污水处理设施恶臭气体产生排放情况见表4-3。
表4-3    本项目自建污水处理设施恶臭气体产生排放情况一览表

工序

排放形式

污染物

产生

污染防治措施

去除效率%

排放

运行时间

产生量（kg/a）
产生速率（kg/h）
排放量

（kg/a）
排放速率（kg/h）
污水处理设施
无组织

NH3
0.70
0.097
加盖密闭、喷洒除臭剂
80
0.14
0.0194
7200h
H2S
0.027
0.0038
0.0054
0.00076
③薯渣、薯皮堆存产生的恶臭气体

根据固废源强分析，本项目薯渣、薯皮产生量约为3500t/a（11.7t/d），其臭气产生与堆存时间有关，一般在长时间堆存时有机物发酵会大量产生恶臭气体，根据微生物发酵特性，会在堆存第三天才开始大量产生臭气。因薯渣、薯皮中含有大量纤维素及其它营养物质，是优良的反刍动物饲料，评价要求薯渣、薯皮外售用做畜禽养殖饲料，由收购方每天拉运，厂内仅为当天暂存，日产日清，基本不会产生恶臭气体。

④红薯淀粉生产线烘干废气G2
秦皇岛高成食品产业股份有限公司建设的红薯淀粉生产线项目与本项目生产工艺相同，类比《高亚食品升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》中产污系数，本项目年产900t红薯淀粉，在淀粉烘干后收集效率在99%左右，故烘干产生的颗粒物总量约为9t/a，产生速率为3.75kg/h，在红薯淀粉烘干出气管道出口设置布袋除尘器，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。收集部分为管道直接连接，收集率按100%计，风机风量取3000m3/h，治理效率取99%。

表4-4 淀粉生产线离心烘干工序污染物产排污一览表

产污环节

污染物

排放方式

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

离心烘干工序

颗粒物

有组织

9

3.75

1250

管道连接+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）
0.09

0.0375

12.5

⑤粉条生产线过筛、和浆-揉面、烘干和内包废气G3、G4、G5、G6

原料通过密闭不锈钢绞龙输送至全封闭不锈钢圆筒筛内完成筛分，设备主体无敞开作业面，仅杂质排渣口存在少量粉尘逸散，根据建设单位的生产经验，淀粉原料过筛后损失很小，产生少量的粉尘在车间内无组织逸散，过筛废气不进行定量计算。
本项目和面机为全封闭式，原料淀粉经不锈钢双螺旋喂料机定量送入不锈钢混合料箱，配合清水通过专门的管道进入和面机内，和匀成面团。因此和浆-揉面废气主要为上料过程中产生的少量粉尘。项目投料过程参照《逸散性工业粉尘控制技术》推荐的解包投料粉尘产生系数为0.2%进行核算。产生的粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放，投料量为5100t/a，风机风量为3000m³/h，收集效率取90%，除尘效率取99%，本项目投料过程产排污情况见表4-5。
表4-5 和浆-揉面工序污染物产排污情况

污染物

排放方式
产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

治理措施
排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）
颗粒物

有组织
9.18
3.83
1275
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）
0.092
0.038
12.75
无组织
1.02
0.425
/
厂房封闭
1.02
0.425
/
在烘干和内装工序淀粉已固化成型，不含粉状淀粉，因此不产生颗粒物。
1.2废气治理措施可行性分析

本项目废气污染物治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表3淀粉工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表对照见下表。
表4-6 本项目废气治理措施可行性分析一览表

废气产污环节

污染控制项目

本项目采取的排放形式
规范中可行性污染治理措施及工艺及排放形式

本项目采取的废气治理措施
是否为可行

红薯淀粉生产线

离心烘干工序

颗粒物

有组织

旋风除尘、袋式除尘、旋风除尘+水幕除尘、旋风除尘+袋式除尘、其他，有组织排放

离心烘干工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放
可行
粉条生产线

和浆-揉面
颗粒物

有组织

洒水抑尘、收集后送除尘装置处理(喷淋系统、旋风除尘、旋风除尘+袋式除尘等)、其他，无组织排放
集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）有组织排放
可行

燃气锅炉

颗粒物

二氧化硫、氮氧化物

有组织

参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术
低氮燃烧+15m高排气筒（DA001、DA002）有组织排放
可行

污水处理设施
氨、硫化氢、臭气浓度

无组织

产臭区域投放除臭剂、产臭区域加罩或加盖、将臭气采用引风机引至除臭装置处理、其他，无组织排放

加盖密闭，投加除臭剂

可行

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）中对粉条生产线，识别了和面、烘干、包装工序产生的颗粒物，根据本项目生产工艺特征及类比相同类型的生产线污染源，本项目和面机为全封闭式，原料淀粉经地面上的料斗通过淀粉提升机的螺旋输送管道送至和面机，新鲜水通过和面机专门的进水管道进入和面机内，与淀粉和匀成面团。因此和面废气主要为投料过程中产生的解包投料粉尘。在烘干和内装工序淀粉已固化成型，不含粉状淀粉，因此不产生颗粒物。燃气锅炉产生的燃烧废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术可知，本项目采用“低氮燃烧”技术减少NOx的形成和排放，为可行技术。加盖密闭，投加除臭剂为淀粉工业污水处理站废气的可行性技术。并且经核算红薯淀粉和粉条生产线产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值及无组织排放监控浓度限值，燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃气锅炉”要求，污水处理设施满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准。
综上所述，本项目采取的废气治理措施可行。

1.3废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ 860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求开展自行监测，项目废气自行监测计划见下表所示：
表4-7 废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次

序号

污染源
类别
监测因子

监测频率

监控位置
执行排放标准

1

1#燃气锅炉
有组织废气
氮氧化物

二氧化硫、林格曼黑度、颗粒物
1次/年
DA001排气筒出口
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃气锅炉”标准
2

2#燃气锅炉
氮氧化物

二氧化硫、林格曼黑度颗粒物
1次/年
DA002排气筒出口
3
红薯淀粉生产线离心烘干-包装工序
颗粒物
1次/半年

DA003排气筒出口
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值
4
粉条生产线和浆-揉面工序
颗粒物
1次/半年

DA004排气筒出口
5
厂界
无组织废气
颗粒物

1次/季度
厂界
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放无组织排放监控浓度限值
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
厂界
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的限值要求
1.4非正常工况

项目非正常工况主要为废气治理设施故障状态，该情况下导致的废气非正常排放按未经处理的污染物产生量计算，低氮燃烧器对氮氧化物的削减率取30%，非正常工况下大气污染物的排放情况见表4-8。
表4-8  废气非正常工况下污染排放情况一览表
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度/(μg/m³)
非正常排放速率(kg/h)
非正常排放量（kg/a）
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1
1#燃气锅炉
低氮燃烧器故障
氮氧化物
87.97×103
0.27
0.27
1
1
停工检修
2
2#燃气锅炉
低氮燃烧器故障
氮氧化物
87.97×103
0.27
0.27

1
1
3
红薯淀粉生产线离心烘干工序
布袋除尘器故障
颗粒物
1250×103
3.75
3.75
1
1
4
粉条生产线投料过程
布袋除尘器故障
颗粒物
1275×103
3.83
3.83
1
1
1.5项目排气筒信息

本项目大气污染物排气口信息见表4-9。

表4-9  废气排口情况一览表

排放口名称
排放口编号
排放口坐标

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
类型
1#燃气锅炉废气排放口
DA001
E86.593879,N42.073607
15
0.3
40
一般排放口

2#燃气锅炉废气排放口

DA002
E86.593976,N42.073693
15

0.3
40
一般排放口
红薯淀粉生产线离心烘干工序排放口
DA003
E86.593997,N42.074143

15
0.3
25
一般排放口
粉条生产线和浆-揉面工序
DA004
E86.593643,N42.073821

15
0.3
25
一般排放口
2、废水

（1）废水排放情况

本项目产生生活污水经化粪池预处理排入焉耆县城镇污水处理厂处理，红薯淀粉生产线排水、粉条生产线的水、设备清洗排水及纯水制备排水排入自建污水处理设施处理后最终排入焉耆县城镇污水处理厂处理，绿化用水全部损耗。
（2）污染源源强分析

参照《淀粉废水治理工程技术规范》(HJ2043-2014)表3淀粉典型木薯废水水质，取中间值，总磷取最大值，废水污染物产生浓度见下表。

表4-10 废水污染源源强一览表

CODcr
BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

pH值

9000mg/L
5500mg/L
4000mg/L
150mg/L
65mg/L
5mg/L
4

项目废水污染源源强见下表。

表4-11 废水污染源源强一览表

废水

类别

污染物

种类

废水产生量m3/a
产生浓度mg/L

产生量t/a

污染治

理设施

治理效率%
排放

浓度

mg/L

年排放量t/a

排放

标准

mg/L

生活

污水

SS

576
350

0.20
化粪池预处理后排入焉耆县城镇污水处理厂处理
20
280
0.16
400
CODcr
400

0.23
10
360
0.21
500
BOD5
200

0.12
10
180
0.10
300
NH3-N

25

0.014
10
22.5
0.013
—

生产废水
CODcr
41587.8
9000
374.29
采用收集调节池+高效混凝沉淀反应器+水解酸化+厌氧+好氧+MBR膜处理器处理后，排入焉耆县城镇污水处理厂处理
98
180
7.49
300
BOD5
5500
228.73
99
55
2.29
70
SS
4000
166.35
99.5
20
0.83
70
NH3-N
65
2.70
85
9.75
0.41
35
TN
150
6.24
80
30
1.25
55
TP
5
0.21
80
1
0.042
5
由上表可知，项目生活污水经化粪池预处理后，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。本项目年产900t红薯淀粉，根据本项目给排水分析可知，红薯淀粉生产线排水量为6930m3/a，则单位产品基准排水量7.7m3/a。生产废水经自建污水处理设施处理后，排放满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值及单位产品基准排水量要求（8m3/a）。
（3）废水治理措施的可行性分析

根据《淀粉废水治理工程技术规范》(HJ2043-2014)，淀粉废水治理总体上宜采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的污染治理工艺，本项目采用MBR作为深度处理工艺，生产废水污染物治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）表7淀粉工业排污单位废水治理可行性技术对照见下表。

表4-12 本项目废水治理措施可行性分析一览表

废水类别

污染控制项目

本项目采取的排放形式
规范中可行性污染治理措施及工艺及排放形式

本项目采取的废水治理措施
是否为可行性技术
生产、生活废水

CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
间接排放

预处理：除油、沉淀、过滤等

二级处理：厌氧(UASB、EGSB、IC等)+好氧

收集调节池+高效混凝沉淀反应器+水解酸化+厌氧+好氧+MBR膜处理器
可行

（4）依托污水处理厂的可行性

焉耆县城镇污水处理厂于2018年10月24日取得由原巴州环境保护局下发的“关于《焉耆县七个星镇和五号渠乡改善农村人居环境—污水处理厂建设项目现状评估报告》的备案意见”（巴环评价函〔2018〕245号），并于2018年11月通过竣工环境保护验收。

焉耆县城镇污水处理厂规划总规模2万m3/d，一期建成处理规模1万m3/d，于2008年投入运行，二期扩建工程处理规模1万m3/d，位于一期东北侧，采用预处理+二级生化处理+深度处理+消毒，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。焉耆县城镇污水处理厂目前建设运行状况良好，能满足当地的污水处理需求，焉耆县城镇污水处理厂接纳的污水经深度处理满足排放要求后最终进入黄水沟育苇工程人工湿地。焉耆县城镇污水处理厂剩余处理能力为7070m3/d，本项目废水排放量为140.55m3/d，占焉耆县城镇污水处理厂处理能力的0.70%，因此，废水通过焉耆县城镇污水处理厂处理是可行的。
（4）废水排放口基本情况

表4-13   废水排放口基本情况一览表
废水类别

排放口基本情况
排放方式

排放去向

排放规律
排放编号及名称
排放类型
地理坐标
生活污水
间接排放

焉耆县城镇污水处理厂处理
间接排放，流量稳定

DW001

一般排放口
E86.594180,N42.074240
生产废水
DW002
主要排放口
E86.593343,N42.073773

（5）废水监测计划

拟建项目废水监测计划如表4-14所示。

表4-14   监测计划一览表

序号

类别

编号

监测因子

监测点位置

监测频率

1

废水

DW002
流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量
废水总排口
半年一次

3、噪声
3.1噪声产生排放情况

本项目噪声主要为去石机、精清洗机、绞龙输送机等，其噪声级大致在75～85dB（A）之间。本项目噪声采取减振、隔声、消声措施。本项目噪声源强详见表4-15。

表4-15  本项目主要噪声源强一览表（室内）

序号

建筑物名称

声源名称

数量

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A、有窗）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

去石机
1
75

消声，减振，噪声源设置在厂房内、利用平面布置使高噪声远离厂界

-19.91
34.93
1
23

47.8

昼间
频发

20

27.8

1

2

精清洗机
1
75

-35.04
21.83
1
23

47.8

20

27.8

3

绞龙输送机
2
75

-8.26
15.43
1
23

47.8

20

27.8

4

粗破碎
1
75

-33.58
7.28
1
23

47.8

20

27.8

5

磋磨机
2
75

-52.21
1.17
1
23

47.8

20

27.8

6

圆筛
2
75

-16.41
-23.86
1
13

51.7

20

31.7

7
离心筛
3
80

14.14
30.85
1
23
52.8
20
32.8
8
不锈钢皮带输送机
2
80

92.72
-40.44
1
25
52.0
20

32

9
不锈钢自动扒杆机
1
80

-18.45
41.33
1
25

52.0

20

32

10
不锈钢打糊桶
2
85

-33.87
-17.75
1
22
53.0
20

33

11
不锈钢提升机及自动切齐
1
75

-50.46
15.72
1
20

47.8

20

27.8

12
不锈钢自动装车
1
75

-1.28
46.28
1
20

47.8

20

27.8

13
打糊泵
1
75

-25.31
20

1
20

47.8

20

27.8

注：以生产车间为坐标原点（E86.8943,N42.0738）为坐标原点，x轴正方向为正北向，y轴正方向为正东向。

3.2噪声污染防治措施及环境影响分析

（1）拟采取的噪声污染防治措施

Ⅰ合理布局，应将厂内噪声较大设备安装减震垫、隔声装置。

Ⅱ合理设计绿化，以阻隔噪声的传播和干扰。

Ⅲ平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。

（2）预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

①点源传播衰减模式：
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式中；Lp—距声源r米处声压级，dB（A）；

      Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）；

      r—距声源的距离，m；

      r0—距声源1m；

      ΔL—各种衰减量，dB（A）。

②噪声叠加公式

对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：[image: image3.wmf]12
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式中：L─总等效声级；

      L1,L2…Ln─分别为n个噪声的等效声级。

③预测结果及评价

根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见表4-16。
表4-16  本项目噪声预测一览表  单位：dB(A)

噪声源

项目预测点
贡献值

标准限值
预测结果

昼间

夜间

昼间
夜间
叠加声源

东侧厂界
55.99
/
65

55

达标
南侧厂界
50.36
/
65

55

达标

西侧厂界
50.45
/
65

55

达标

北侧厂界
50.96
/
65

55

达标

由上表可知，本项目投产后，通过相应的降噪措施和距离衰减后，各厂界昼间噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

3.3噪声例行监测要求

根据项目的排污特点，企业应遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求对项目采取监测计划，具体如表4-17所示：

表4-17 本项目噪声监测计划

项目

监测指标

监测布点

监测周期与频率

噪声

连续等效A声级
厂界四周

每季昼间一次
固废

4.1固废产生处置情况

①项目工作人员30人，垃圾产生量按0.5kg/人/d计，生活垃圾总产生量为4.5t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），生活垃圾废物种类为SW61厨余垃圾，固废代码为900-002-S61。
②项目软水制备系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂两年更换一次，每次更换量0.68t，0.34t/a，收集后由厂家回收再生利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），废离子交换树脂废物种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-008-S59。

③污水处理设施产生的污泥

主要是废水厌氧、好氧处理过程产生的污泥，根据《淀粉废水治理工程技术规范》(HJ2043-2014)，产泥量可按0.5~0.7kg干泥/kgBOD5计算（本项目取0.6）。本项目BOD5去除量为226.44t/a，则污泥产生量135.86t/a（绝干污泥），脱水后污泥含水率约75%，则湿污泥产生量约181.15t/a，外售有机肥厂协同堆肥。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），废物种类为SW07污泥，固废代码为140-001-S07。

④收集的粉尘

根据工程分析，收集粉尘量为17.998t/a，外售综合利用，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），布袋除尘器收尘种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。

⑤红薯分选杂质

原料红薯进厂筛分后，经去石机会产生少量杂质，主要为石子。根据建设单位的生产经验，产生量约为5t/a，交由环卫部门处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），红薯分选杂质种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
⑥薯渣、薯皮

根据建设单位的生产经验，年产薯渣、薯皮约3500t/a，外售综合利用，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），薯渣、薯皮种类为SW13食品残渣，固废代码为900-099-S13。

⑦废包装物

在生产过程中会有废包装材料产生，主要为原辅料废包装袋等。根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量约为1.0t/a，收集后统一外售处理。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），废包装物种类为SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17。

⑧不合格粉条

根据建设单位的生产经验，不合格淀粉取产量的0.5%，为25.5t/a。外售综合利用。

⑨废机油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换机油以保证设备正常运转，预计每年需更换机油0.25t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油废物类别为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08。

项目固体废物产生情况见下表4-18。
表4-18   本项目固体废物产生情况

序号
产污环节
固废名称

固废性质

固废编号

产生量

固废状态
固废成分

贮存设施
处置去向

1

员工生活

生活垃圾
一般固废
900-002-S61
4.5

固态
生活垃圾
垃圾桶
交由环卫部门统一清运处理
2
燃气锅炉
废离子交换树脂

900-008-S59
0.34

固态

树脂

一般固废暂存区
厂家回收、再生利用
3

污水处理设施

污泥
140-001-S07
181.15
半固态
水、淀粉、纤维、蛋白、微生物菌体
外售有机肥厂协同堆肥
4

除尘器

收集的粉尘

900-099-S59
17.998

固态

淀粉

外售综合利用
5

红薯淀粉生产线

红薯分选杂质
900-099-S59
5
固态

薯蔓、土块、枯枝、石子等
交由环卫部门统一清运处理
6

薯渣、薯皮

900-099-S13
3500

固态

薯渣、薯皮
外售综合利用
7

生产车间

废包装物

900-003-S17
1.0

固态
塑料
交由环卫部门统一清运处理
8

不合格粉条

/

25.5

固体

淀粉
外售综合利用
9

设备维修

废机油
危险废物
900-214-08
0.25

液态
油类物质
危废贮存点
暂存于危废贮存点，交由有资质的单位处置
（4）环境管理要求

一、贮存仓库的设置要求

A.一般固废暂存区

本项目在车间内设置一个一般固废暂存区用于本项目产生的工业固废临时存放，占地面积为50m2。一般固废暂存区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定进行设置，实现“资源化、减量化、无害化”，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度。具体为：贮存区采取防渗防雨淋防风等措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

B.危废贮存点

在车间外建设一处危废贮存点，用于本项目产生的危废临时存放，占地面积为10m2。危险贮存点建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

二、日常管理

建设单位应严格按照相关要求落实固废管理：

一般固废：定期委托固废处置单位运输、利用、处置一般工业固体废物，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

4）贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等；

5）生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。

危险废物：定期委托危废处置单位运输、利用、处置危险废物，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

2）危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

3）仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

4）贮存堆场要防风、防雨、防晒；贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；

5）生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。本项目危险废物通过采取相应的处置和风险防范措施，可以将项目的危险废物的环境风险水平降到较低水平。

5、地下水、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目防止地下水、土壤污染控制措施的原则如下：

（1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物废水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）被动控制即末端控制措施，主要包括一般固体废物暂存间、危废贮存点的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存进行防渗处理，防止污染物渗入地下。
根据以上原则，本项目地下水、土壤污染防治措施为：
（1）分区控制措施

根据项目区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

危废贮存点，采取重点防渗，参照GB18597执行。
②一般防渗区

污水处理设施、一般固废暂存区，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；或参照GB16889执行。
③简单防渗区

项目其他区域，一般地面硬化，水泥路面。
表4-19  项目地下水防渗要求
防渗级别

工作区

防渗效果

重点防渗区

危废贮存点
参照GB18597执行
一般防渗区
污水处理站、一般固废暂存区
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；
或参照 GB16889执行
简单防渗

其他区域

一般地面硬化
6、环境风险分析

环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。重点评价事故对厂界外人群的伤害。重点评价事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响。针对本项目生产过程中存在的主要危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，从环境保护方面进行风险识别、源项分析、风险计算和评价及风险管理等评价，对主要风险性物质泄漏对周围环境质量的影响情况提出相对可操作性的防范措施。

（1）环境风险识别

①风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A筛选环境风险物质。本项目涉及的风险物质包括储存的废机油和天然气。

②风险物质的理化特性

本项目存在的主要危险、有毒物质、易燃物质和爆炸性物质性质如下表所示。
表4-20  风险物质理化特性及危险性一览表

名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

贮运注意事项

废机油

主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃。其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。
易燃

含重金属、多环芳烃致癌物；皮肤接触刺激发炎，吸入油雾损伤呼吸道，误食损害肝肾，易造成水土持久污染

储存场所防雨、防渗透、防火，与一般固废分开存放，专人管理，明确标识。

天然气
主要成分为甲烷，无色无味轻质气体，密度小于空气，微溶于水，加压可液化，常温性质稳定，民用添加臭味警示剂。

易燃
本身低毒，高浓度易造成缺氧窒息，燃烧产生一氧化碳可引发中毒

厂区管道敷设远离高温、火源，配套可燃气体报警、紧急切断阀；作业区通风防爆，定期巡检防泄漏，泄漏后切断气源、强制通风，严禁启闭电气设备

③系统生产过程危险性识别

拟建项目主要设备潜在的环境风险事故见下表。

表4-21 主要设备潜在的环境风险事故类型一览表

危险危害设备

事故种类

产生原因

可能产生的后果

储油桶

泄漏
因腐蚀、裂纹等，强度减弱：介质超压；安全阀失灵：容器受到较大外力冲击等。

大气、地下水及土壤污染、人员健康问题
天然气管线

火灾
管理不当、自然灾害等原因厂区发生火灾事故，火灾烟气及消防废水产生二次污染
爆炸
管理不当、自然灾害等原因天然气泄漏并遇明火，引发爆炸事故；灭火过程中还会产生火灾烟气及消防废水
④风险源分布情况及可能影响途径

项目风险源分布情况及影响途径见表4-22。

表4-22   主要环境风险源分布情况

风险源分布

设施

可能的事故类型

事故原因

可能影响途径

危废贮存点
储油桶

泄漏
装置损坏、破裂等

发生泄漏后，液态危险物质在重力作用下从地表逐步渗入地下，会污染土壤、地下水环境。易燃、可燃物料泄漏遇到火源会引发火灾，产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。
厂区
天然气管线
火灾

明火、静电、摩擦、碰撞等

可燃物质泄漏遇明火发生的火灾爆炸事故，对周围大气环境和居民造成不利影响，火灾爆炸事故产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。

爆炸

电气火灾；易燃可燃物质遇明火、设备超压等

（2）环境风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表。

表4-23 评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过附录C 所列公式结合附录B环境风险物质及临界量，计算出项目涉及危险物质数量与临界量比值Q，从而对项目环境风险潜势进行判定。计算公式如下：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

②当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值Q：
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根据建设单位提供资料以及前文计算，本项目废机油最大储存量为0.25t，天然气厂内不储存，仅计算管线内天然气最大储存量，约0.02t。

表4-24  项目环境风险物质总量与临界量比值结果

序号

物质名称
最大储存量（t）
临界量（t）

Q值

1

油类物质（废机油）
0.25
2500

0.0001
2
天然气

0.02
10
0.002
∑Q

0.0021
本项目Q=0.0021＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”。

（3）环境风险分析

1）废机油泄漏事故分析

项目设有专用容器中储存，并暂存在仓库中，当废机油容器发生破损会导致泄漏，泄漏后若未及时收集，遇明火，可能发生火灾、爆炸事故，对大气、地表水、土壤或地下水造成影响。

危险废物泄漏事故影响分析

项目的危险废物储存于仓库内，且放置于空桶内，若储存容器发生破裂或者倾倒，可能会导致渗透至土壤和流出厂区，对周边的土壤和水环境造成影响，因此建设单位需规范对危险废物贮存点进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。

2）天然气发生火灾、爆炸事故后果分析

本项目运营期厂通过燃气管线为2台燃气锅炉输气，会发生火灾、爆炸的风险。

分析火灾、爆炸事故发生原因的关键是弄清火源或者产生途径及其产生的影响。引发本项目火灾事故的危险源主要有：

①由于设计、选型工作的失误，造成部分电气设备选用不当，不能满足防火防爆的要求，在生产过程中，可能产生电火花、电弧或高温表面，进而引起火灾爆炸事故。

②电气设备在安装、调试或检修过程中，因安装不当或操作不慎，有可能造成过载、短路而出现高温表面或产生电火花，或者发生电气火灾。可能进一步引发火灾爆炸事故。

③电气设备在运行过程中，由于元器件锈蚀、老化等设备原因，导致故障发生，产生点火源。
④作业人员违章操作、违章用电，以及其他原因（如老鼠窜入开关室、控制室造成短路等），也可能会引起电火花、电气火灾等火源。

⑤车间的各种机械设备、设施等，如因防雷设施不齐备或因管理疏忽导致防雷效果降低，甚至失去作用，则可能在雷雨天因雷击引发火灾事故。

（4）风险防范措施

1）火灾风险防范措施

①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等； 

②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示；

④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施；

⑤工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。

2）废机油储存过程中的防范措施

①废机油正常情况下不会外泄引起火灾，按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生：在厂区设置干粉灭火器应急设施和装备。

②定期对管道进行检修，发现跑、冒、滴、漏及时处理。

③厂区总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。

④本项目防范措施主要体现在风险管理方面，项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。

（5）环境风险应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。

（6）项目易燃物质的储存与使用时，应遵守以下规定：

A.危险化学品（易燃物质）设独立仓库，由专人负责，严格按《危险化学品管理制度》进行管理；

B.仓库的建设应符合防火、防爆、通风、防晒及隔离带等安全要求，安全防护设施配备到位并保持完好；

C.仓库周边严禁堆放可燃物品，禁止吸烟与使用明火；

D.仓库室外应设有明显的安全警示标志。

E.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

②车间仓库应严格规范员工的操作，严格做好防火工作，保持仓库通风，贴有醒目的禁火标志。

③在原料存储间及危废贮存点地面硬化，设置围堰；事故排水收集措施应备有应急泵、消防砂等。

（7）突发环境事故对策与应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制、更新修编突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。

7、排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口立标管理原则

1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）（2023年修改）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

5）各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。

6）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

7）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

（2）排污口的技术要求

1）排污口位置须合理确定，依据环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

2）排放污染物的采样点设置，应按照《污染源监测技术规范》要求设置，设置在废气排气筒等位置。

（3）排污口立标管理

按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

本项目设置2个废水排放口，设置4个生产过程中废气排放口，在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）规定对排污口进行标识。详见下表：

表4-25   环保图形标志形状、颜色

符号

形状

背景颜色

图形颜色

提示性图形符号

正方形边框

绿色

白色

警告图形符号

三角形边框

黄色

黑色

表4-26   环境保护图形标志

排放口

废水排放口

废气排放口

噪声源

图形符号
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背景颜色

绿色

图形颜色

白色

固体废物贮存、处置场图

一般固体废物

危险废物（警告图形符号）

图形符号
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背景颜色

绿色

黄色

图形颜色

白色

黑色

1）废气排放口

①根据《污染源监测技术规范》要求，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

②在废气处理装置进出口均设置采样孔和采样平台，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、接头、阀门和其他变径管段，下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

③在选定的采样位置上开设采样孔时，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，采样孔不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

④在排气筒监测位置处设置规范化的采样平台，采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样孔到平台面高度约1.2-1.3m，平台周围应加固护栏，便于安全采样。

2）固定噪声源

固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。

3）固体废物堆放场所

固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

4）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌根据生态环境部的要求制作，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

（4）排污口建档管理

1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（5）排污口二维码标识管理

根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中相关要求建立排放口二维码标识。

表4-27  建设项目“三同时”验收一览表

项目

污染源

防治措施

验收要求

废气

2台2t/h燃气锅炉
安装低氮燃烧器，经15m高排气筒（DA001、DA002）有组织排放
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃气锅炉”要求
红薯淀粉生产线离心烘干工序
经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值
粉条生产线和浆-揉面工序
经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA004）有组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值
污水处理设施
厌氧池密闭，好氧池、调节池、沉淀池喷洒除臭剂，氨、硫化氢无组织排放
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的限值要求
生产线未收集的粉尘
封闭厂房
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值
废水

生活污水

化粪池处理

满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水处理厂

生产废水
自建污水处理设施处理
满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中间接排放限值。
固废

生活垃圾
交由环卫部门处理
不排入外环境

废离子交换树脂
回收、再利用
污泥
外售有机肥厂协同堆肥
收集的粉尘
外售综合利用
红薯分选杂质
交由环卫部门处理

薯渣、薯皮
外售综合利用
废包装物
交由环卫部门处理
不合格粉条
外售综合利用
废机油
暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置
噪声

生产设备

减振、隔声等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

风险

风险防范措施

编制突发环境事件应急预案，报焉耆县生态环境局备案，定期演练




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	2台2t/h燃气锅炉（DA001、DA002）
	颗粒物、NOX、SO2、林格曼黑度
	安装低氮燃烧器，经15m高排气筒有组织排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃气锅炉”要求

	
	红薯淀粉生产线离心烘干工序（DA003）
	颗粒物
	经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值

	
	粉条生产线和浆-揉面工序(DA004)
	颗粒物
	经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA003）有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级限值

	
	污水处理设施
	氨、硫化氢
	厌氧池密闭，好氧池、调节池、沉淀池喷洒除臭剂，氨、硫化氢无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的限值要求

	
	生产线未收集的粉尘
	颗粒物
	封闭厂房
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	化粪池处理
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水处理厂

	
	生产废水
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
	自建污水处理设施处理
	满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中间接排放限值。

	声环境
	生产设备、风机等
	等效A声级
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目设置一般固废暂存区和危废贮存点，产生的生活垃圾、红薯分选杂质和废包装物交由环卫部门统一处理，废离子交换树脂由厂家再生利用，污水处理设施产生的污泥外售有机肥厂协同堆肥，收集的粉尘、薯皮、薯渣、不合格粉条均外售综合利用，产生的危险废物废机油暂存于危废贮存点，交有资质的单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废贮存点，采取重点防渗，参照GB18597要求执行；
污水处理设施、一般固废暂存区，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；或参照GB16889执行；
项目其他区域，一般地面硬化，水泥路面。

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险
防范措施
	（1）火灾风险防范措施
①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等；
②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示；
④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施；
⑤工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。
（2）泄漏风险防范措施
①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；
②尽量减少清洗废水的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强；
③车间及仓库内必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物品分类存放，禁忌混合存放，有毒有害物应分隔储存；
④建设单位应加强危废贮存点的雨棚遮挡、防渗防漏建设，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗措施，危险废物定期交危废处理资质单位安全处置，同时设置备用暂存桶，出现环境事故几率很小，风险可控。
（3）废气事故风险防范措施
应定期检修废气治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。
（4）突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施

	其他环境
管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（1）环境管理机构的职责

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

④负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

⑤负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（2）环境管理人员配备

环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标选择监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

2、环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）“三废”处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

3、环境管理计划

（1）项目建成投产前，建设单位应组织建设项目进行环保竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘装置等设施是否正常运行。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

（3）检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决；

（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

（6）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（7）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

（8）按危废贮存点建设规范建设危废贮存点，危废贮存点防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料），建立危废贮存点台账，委托有资质单位处理。

4、排污许可

根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向主管部门申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中要求申请排污许可证，按证排污。

5、排污口规范化设置

排放口应设置便于采样、监测的采样口，废气采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中采样口设置要求。

6、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
7、项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

8、建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

9、制定突发环境事件应急预案，报主管部门备案，并进行定期演练。




六、结论
	项目要切实落实报告表中提出的各项防治措施，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行污染治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.27t/a
	
	
	+0.27t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	0.38t/a
	
	
	+0.38t/a

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.022t/a
	
	
	+0.022t/a

	废水
	化学需氧量
	
	
	
	7.7t/a
	
	
	+7.7t/a

	
	五日生化需氧量
	
	
	
	2.39t/a
	
	
	+2.39t/a

	
	悬浮物
	
	
	
	0.99t/a
	
	
	+0.99t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.423t/a
	
	
	+0.423t/a

	
	总氮
	
	
	
	1.25t/a
	
	
	+1.25t/a

	
	总磷
	
	
	
	0.042t/a
	
	
	+0.042t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	4.5t/a
	
	
	+4.5t/a

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.34t/a
	
	
	+0.34t/a

	
	污泥
	
	
	
	181.15t/a
	
	
	+181.15t/a

	
	收集的粉尘
	
	
	
	17.998t/a
	
	
	+17.998t/a

	
	红薯分选杂质
	
	
	
	5t/a
	
	
	+5t/a

	
	薯渣、薯皮
	
	
	
	3500t/a
	
	
	+3500t/a

	
	废包装物
	
	
	
	1.0t/a
	
	
	+1.0t/a

	
	不合格粉条
	
	
	
	25.5t/a
	
	
	+25.5t/a

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.25t/a
	
	
	+0.25t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���
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