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一、建设项目基本情况

	项目名称
	新疆尚诚环保科技有限公司

年产1万吨聚酯纺黏土土工新材料项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C1781 非织造布制造 
C2921 塑料薄膜

制造
	建设项目

行业类别
	二十六 、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292-其他

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	尉犁县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2601161878652823000185

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	31

	环保投资占比（%）
	1.03
	施工工期
	8

	是否开工建设
	(否

(是：项目设备已安装完成，但未投产运行
	用地（用海）

面积（平方米）
	5612

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）规划名称：《尉犁工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）》
（2）规划审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府
（3）审批文件名称：《关于同意设立尉犁工业园区为自治区级园区的批复》 

（4）审批文号：新政函〔2014〕144号

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划环境影响评价文件名称：《尉犁工业园区国土空间专项规划(2024-2035年)环境影响报告书》 
（2）召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
（3）审查文件名称：关于《尉犁工业园区国土空间专项规划(2024-2035年)环境影响报告书》的审查意见 
（4）审查文号：新环审〔2025〕261号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与《尉犁工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）》符合性分析 

1.1 规划区位置及范围 
规划尉犁工业园区由尉北工业区、主园区、化工产业集中区共同构成。

尉北工业区位于国道G218以西，尉犁县城以北，北至尉兴路，南至尉北路，东至外环路，西至218国道。

主园区位于尉北工业园区东侧，距离尉犁县城约4km；西至腾飞路，北至北环路，东至经三路，南至吉祥路。

化工产业集中区选址建设于原尉东工业园区，距尉犁县城19Km。西至经四路，北至X243，东至经九路，南至纬六路。

尉犁工业园区国土空间专项规划用地总用地面积为1011.31公顷，分别包括尉北工业区169.73公顷、主园区664.02公顷，化工产业集中区177.56公顷。

1.2规划期限
本次规划期限为：2024—2035年。近期2024-2030年，远期2031-2035年。
1.3尉犁工业园区发展定位

结合自身区位、政策、技术优势，以及自治区产业升级、尉犁县产业经济转型、绿色发展述求等战略机遇，积极融入以库尔勒纺织工业城为核心的“库-尉-铁”纺织产业聚集区建设，围绕巴州构建“一中心、三支撑、多点配套”纺织服装产业体系，推动棉纺产业向下游织造产业发展，推动工业向绿色化、智能化、服务化、定制化方向发展。积极融入区域协调发展和自治区“八大产业”集群建设，立足资源禀赋和独特优势，结合尉犁县“393”经济高质量发展体系，即农业聚焦“优质原棉、罗布羊、设施农业”三个主战场，工业突出“油气勘探开发、新能源、装备制造、纺织服装、航空航天、罗布麻全产业链、农副产品深加工、数字经济、中国药产业”九大重点，现代服务业瞄准“全域旅游、商贸物流、电子商务”三大主攻方向，聚焦“争先创优、争先进位”的目标。打造成为“环境友好·智能示范·生产环保·工艺先进”的以棉麻全产业链

为支撑的纺织服装产业和特色农副产品精深加工产业为主的两大主导产业；以矿产品精深加工、硅基新材料加工产业、机械装备制造产业和新型建材加工产业为辅助产业；以仓储物流产业和现代服务产业为配套产业，以资源综合利用为理念的的自治区级工业园区。

1.3总体目标

尉犁工业园区以建设全国麻纺基地、国家纺织服装产业链创新示范基地、特色农副产品精深加工基地、全国罗布麻全产业链加工基地、全疆智能装备制造基地、硅基新材料及矿产品精深加工基地为目标。

本项目为聚酯纺黏土土工新材料项目，位于园区纺织服装及农副产品加工产业组团，符合园区产业规划。根据园区土地利用规划，本项目选址用地为二类工业用地，符合园区用地规划。本项目地理位置图见附图1，园区产业布局图见附图2，园区土地规划利用图见附图3。
2.本项目与规划环境影响评价结论的符合性分析

本项目与《尉犁工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）》规划环评及审查意见符合性分析情况见下表。

表1-1   与规划环评审查意见的相符性分析

规划环评审查意见

本项目情况

符合性

(一)坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以生态环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，不断优化园区产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进区域发展和环境保护相协调。严格按照集约开发的原则，进一步优化土地用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。
本项目选址中小微创业园B区，选址符合园区产业规划和土地利用规划。

符合

(二)衔接生态环保要求，严格环境准入。按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业生态环境准入，不符合分区管控、产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。
本项目位于尉犁工业园内，项目符合环境准入条件，符合巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控。

项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合
(三)严守生态保护红线，加强空间管控。衔接巴音郭楞蒙古自治州及尉犁县国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制园区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域环境空气、水环境、土壤环境以及环境风险等，对入驻企业提出具体管控要求。根据园区产业结构和产业链，衔接生态环境保护和产业政策等相关要求，完善生态环境准入清单，落实所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破分区管控单元的具体要求。
项目符合环境准入条件，符合巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控。
符合
(四)严格管控区域污染物排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳”目标任务。统筹开展“两高”项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动园区绿色发展。
项目产生的有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后通过排气筒排放，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 特别排放限值要求；粉尘经负压密闭集气罩+1 套布袋除尘器+15m 排气筒，排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求
符合
(五)严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。以水资源承载力为基础，坚持“以水定产、量水而行”，合理确定园区用水规模，充分挖掘可利用的中水资源，优先采用中水作为水源，提高水资源利用率，最大限度节约新鲜水用量，确保工业用水满足水资源“三条红线”指标要求。妥善处置园区污(废)水，完善园区污水处理、中水回用方案。加强工业固体废物环境管理，以减量化、资源化、无害化为原则，推进固废资源化利用。

项目需用水量不大。生产用水循环利用；生活污水经污水经厂区内化粪池处理后进入污水处理厂处理。
符合
(六)强化环境风险监控和管理，建立健全园区环境风险防控体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。编制并持续完善园区突发环境事件应急预案，关注对周边环境敏感目标影响，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控规划实施可能引发的环境风险，保障区域环境安全。
本项目严格要求，制定突发环境事件应急预案，并定期开展应急预案演练。
符合
(七)建立环境影响跟踪评价制度。建立完善的环境空气、水、土壤环境等监控体系，落实环境质量跟踪监测计划，定期开展监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。定期对潜在环境危害进行调查分析、跟踪评价，在《规划》实施过程中，应开展环境影响跟踪评价，及时调整优化总体发展布局和相关环保对策措施，实现可持续发展。
本项目已提出污染源自行监测计划，在项目运行期间按计划实施监测。

符合
(八)建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求；定期发布园区企业环境信息，并主动接受社会监督。
项目位于园区内，主动接受社会监督
符合
《规划》所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应结合分区管控成果、规划环评提出的指导意见，重点开展工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评结论及审查意见被园区管理机构和规划审批机关采纳的，入驻园区建设项目的环评内容可以适当简化。简化内容包括：符合规划环评结论及审查意见的入园建设项目政策符合性分析、选址的环境合理性和可行性论证；符合时效性要求的区域生态环境现状调查评价(区域环境质量呈下降趋势或项目新增特征污染物的除外);入驻建设项目依托的集中供热、污水处理、固体废物处理处置、交通运输等基础设施已按规划环评要求建设并运行的相关评价内容。

本次评价已重点开展工程分析、环境影响预测与评价、环境风险评价和环保措施的可行性论证。

项目建设符合园区规划及规划审查意见。
符合
综上，本项目建设符合规划和规划环境影响评价相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

项目主要进行聚酯无纺布制造，属于新型材料加工类。根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类项目。不在《市场准入负面清单(2025年版)》禁止准入类，同时项目已取得项目备案证，因此本项目符合国家产业政策。
2.生态环境分区管控要求符合性分析
（1）本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见表1-3。
表1-2  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（摘选部分涉及）

管控要求

本项目
符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。

本项目为聚酯无纺布制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求

符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

符合

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
符合

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。
符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于新建危险化学品生产项目。

符合
【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目不属于危险化学品化工项目；本项目不占用生态保护红线、永久基本农田；本项目所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内。

符合

A1.2限制开发建设的活动

【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业

符合

【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目位于尉犁工业园，占地性质为工业用地。
符合

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及占用湿地
符合

A1空间布局约束

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目不属于严重污染水环境的生产项目

符合

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及重金属落后产能和化解过剩产能。

符合

A1.4其他布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目符合国家、自治区相关规划。

符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
符合

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不属于重点行业建设项目，项目使用聚乙烯原料，产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。

符合

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs集中高效处理。

本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。
符合

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业蒸汽发生器行业超低排放改造、燃气蒸汽发生器低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、蒸汽发生器炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。
符合

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目用水由园区管网供给，用水量未超过用水定额。
符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目运营期生产用水循环利用；生活污水经污水经厂区内化粪池处理后进入污水处理厂处理。
符合
【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目用水由园区管网供给，用水量未超过用水总量控制指标。

本项目运营期生产用水循环利用；生活污水经污水经厂区内化粪池处理后进入污水处理厂处理。
符合
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本项目定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对。

符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本项目定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对

符合

A4资源利用要求

A4.1水资源

【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目运营期用水量较小，不会超过用水总量控制指标
符合
【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目用水为园区提供自来水。
--

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目在现有厂区内建设，不新增占地，土地资源消耗符合要求

符合

A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目能源为电，不涉及高污染能源。

符合

A4.5资源综合

利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目产生的废包装材料、边角料和不合格品，暂存收集后外售；废润滑油及废油桶暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门清运。

符合
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。

（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》及所在环境管控单元管控要求的符合性分析

本项目属于“尉犁工业园区—重点管控单元（ZH65282320005）”，项目与巴州地区三线一单红线图位置关系见附图4。本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析见下表。
表1-3 项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析一览表
管控要求

项目情况分析

符合性

空间布局约束

1.有行业准入条件的需满足准入条件。进入尉犁工业园区的产业项目在招商引资的过程中，要根据产业发展规划，有针对性的进行产业类型引导。
2.符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；入园项目必须严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。
本项目符合园区规划及规划环评和行业环境准入管控要求。项目已取得项目备案证。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》允许类项目，符合国家产业政策；项目生产工艺、技术和设备不属于淘汰或禁止类。项目建成后将严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。
符合

污染物排放管控

1.入园企业生产设施排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准或《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。
2.园区企业污水经处理后需(高浓度盐水除外)满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准的要求，用于园区绿化及荒漠灌溉；②园区内企业生活污水同时还需满足《城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)后接入尉犁县污水管网，最终排入尉犁县污水处理厂。
本项目有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求；有组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 特别排放限值；项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终送入尉犁县污水处理厂统一处理，外排废水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级限值要求。
符合

环境风险防控

1.各企业污水处理设施附近应修建应急事故池，事故池容积应满足应急要求。 
2.工业用地固废临时堆放点均按相关要求做好防渗措施，防止贮存过程发生溢漏、导致地下水污染。
3.对于工业园区内各生产企业如有危险废物产生的，各企业应严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行，贮存设施应设置警示标志，做好地面防渗工程，避免雨淋对地下水影响，满足危险废物临时贮存要求。 
4.入园项目要符合建设项目环评文件中大气环境防护距离或卫生防护距离的要求。 
5.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施。
本项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（（GB18597-2023）的相关要求，设置警示标志，重点防渗，做好六防措施。项目不需要设置卫生防护距离和大气防护距离；.项目建成后将编制突发环境事件应急预案，送当地生态环境部门备案，定时演练，并与园区建立应急响应联动机制保障城市人居环境安全和生态环境安全；项目不属于重点排污单位。
符合

资源利用效率

1.结合产业结构调整，大力发展循环经济，推行清洁生产，促进企业采用高新技术改造传统产业，实现污染物防治从单纯末端治理向预防为主和全过程控制转变，达到节能降耗、综合利用，减少生产过程中污染物的排放。 
2.围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。严格落实项目能评和环评制度，加强源头控制。
本项目生产工艺为清洁生产工艺，污染物采取合理有效的处理措施，保证污染物达标排放，项目用能主要为水和电，用量较小
符合

综上所述，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）要求。
3.政策法规、技术规范符合性分析

表1-4  政策法规、技术规范符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目情况

符合性

新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染高能耗、高风险项目.
符合
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。
符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》
加强重点行业VOCs协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs排放控制，持续削减重点企业VOCs排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCs与NOx等的协同减排，改善环境空气质量。
本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。

符合
《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案》（2023-2025）
严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合
《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后能够达标排放。
符合
《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后外排。有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值。厂区内有机废气能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1的特别排放限值。

符合
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

本项目有机废气密闭收集

符合
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）

根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》：“新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换”。
本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后外排。
符合
《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》

“除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术；行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。”

本项目产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后外排浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值。
符合
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCs产品的使用过程中，应建设废气收集设施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目使用原料为聚乙烯，产生有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后外排。
符合
3.选址合理性分析

本项目选址尉犁县中小微创业园B区，租赁园区厂房，选址用地性质属于“工业用地”，本项目东侧为空地弘康热力公司，南侧为新疆阿陀利紫坤农林发展有限公司，西侧为美磷多威华冀航空公司，北侧为园区道路。项目周边关系见附图5。

项目评价区域内无名胜古迹、风景区及自然保护区等特殊环境敏感点，同时，厂址周围无与建设项目性质不相容的其他建设项目，无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 

项目区供水、供电、供气、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。在落实各项污控措施后，污染物达标排放，对周围环境的不利影响能够得到有效控制。

综上，从生态环境角度来说，本项目厂址选择合理。


二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1.项目建设背景
无纺布又称不织布、针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维（简称：PET）材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等。聚酯无纺布是一种常见的多用途无纺布，也称为“涤纶织物”一般由聚氨酯和其他聚酯混合而成。无纺布具有较好的耐高温和耐腐蚀性，有利于节能环保和产品的长期使用。

复合土工膜是一种‌土工织物与土工膜复合而成的不透水材料‌，核心作用是‌防渗‌，常见类型有‌一布一膜‌和‌两布一膜‌。它结合了土工布的保护加筋功能和土工膜的防渗漏功能，广泛用于水利、环保、交通等土木工程。‌‌

新疆尚诚环保科技有限公司拟投资3000万元，通过购置开包机、开松机等核心设备，搭建标准化生产线，建设“新疆尚诚环保科技有限公司年产1万吨聚酯纺黏土土工新材料项目”。
根据《国民经济行业分类》，本项目涉及C1781非织造布制造、C2822涤纶纤维制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目涉及“二十六 、橡胶和塑料制品业29-53 塑料制品业 292-其他”。因此本项目需编制环评报告表。

2.工程组成
项目名称：新疆尚诚环保科技有限公司年产1万吨聚酯纺黏土土工新材料项目；

建设单位：新疆尚诚环保科技有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：项目位于尉犁县中小微创业园，项目中心地理坐标为东经86°17′5.707″，北纬41°22′7.116″。

总投资及资金来源：3000万元，由企业自筹。

建设内容及规模：项目购置开包机、开松机等设备，建设短纤针刺无纺生产线一条、聚酯宽幅复合膜生产线一条。项目建成后，年产聚酯纺黏土土工新材料10000吨，其中：无纺布5000吨、复合土工膜5000吨。

本项目工程组成见表2-1。

表2-1    工程组成表

项目组成

建设内容

主体工程

厂房
租用厂房1座，一层，建筑面积5612m2，在厂房东侧主要布置1条短纤针刺无纺生产线，1条聚酯宽幅复合膜生产线。
辅助工程

原料区
位于厂房西侧区域北侧部分，主要储存生产原料。
成品区
位于厂房西侧区域南侧部分，主要储存成品。
办公室
位于厂房西侧附属建筑2楼，主要用于生产办公。
危废暂存间
位于厂房西侧附属建筑1楼西南角，主要用于临时存储危险废物。

公用工程

供水

由园区市政供水管网提供。
供电

由园区电网提供。
供热

生产使用电加热，办公区冬季供暖采用分体空调。
环保工程

废气

有组织废气
粉尘经负压密闭集气罩+1 套布袋除尘器+15m排气筒；非甲烷总烃和臭气浓度经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置+15m排气筒。
无组织废气
提高集气装置收集效率，加强生产车间密闭
废水

生产用水循环利用；生活污水经污水经厂区内化粪池处理后进入污水处理厂处理。
噪声

厂房隔声、基础减振、合理布局
固废

布袋除尘器收集的粉尘集中收集后，交环卫部门定期清运处置；纤维和杂质、不合格产品及边角料统一收集后外售资源回收公司，不外排；废包装材料统一收集后外售废品回收站。
废润滑油及废油桶暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
生活垃圾交由环卫部门清运。
2.产品方案

项目主要产品及年产量见下表。

表2-2    主要产品方案一览表
序号
产品名称

产量（t/a）
产品指标要求

1
无纺布
5000
《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》（ GB/T17638-2017 ）
2
土工膜
5000
《土工合成材料 聚乙烯土工膜》（GB/T 17643-2011 ）
3
复合土工膜

《土工合成材料 非织造布复合土工膜》（GB/T 17642-2008）

3.主要原辅材料、动力消耗

本项目主要原辅材料和能源消耗情况详见表2-3。

表2-3    本项目主要原辅材料及能耗情况表

序号

品种

数量

单位

1

涤纶短纤维
6450
t/a
2

聚乙烯
3500
t/a
3

色母
25
t/a
4

消泡剂
50
t/a
主要原辅材料的理化性质：
（1）涤纶短纤维：简称PET纤维。涤纶的比重为1.38；熔点255～260℃，在205℃时开始粘结，安全熨烫温度为135℃；吸湿度仅为0.4%；化学纤维的断裂强度为3.5～5.5克/旦；短纤维的断裂伸长率为25～40%；高强型纤维强度可达7~8/旦，伸长为7.5～12.5%。有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性，有良好的电绝缘性能，耐日光，耐摩擦，不霉不蛀，有较好的耐化学试剂性能，能耐弱酸及弱碱。在室温下，有一定的耐稀强酸的能力，耐强碱性较差。
（2）聚乙烯：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，化学式为（C3H6）n，熔点164-170℃，密度为0.92g/cm3，其热分解温度可达275℃。为无毒、无臭、无味的高结晶聚合物，对水特别稳定，成型性好，制品表面光泽好，易于着色，具有良好的耐热性。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用。

（3）色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料制品上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

（4）是消除泡沫的一种添加剂，能降低水、溶液、悬浮液等的表面张力，防止泡沫形成，或使原有泡沫减少或消灭的物质。

表2-5  本项目物料平衡表（t/a）

投入

产出

名称

数量

名称

数量

涤纶短纤维
6450
无纺布
5000
聚乙烯
3500
复合土工膜
5000
色母
30.5
粉尘

5

消泡剂
63
有机废气

12.5
不合格产品及边角料
20
纤维和杂质
6
合计

10043.5
合计

10043.5
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图2-1   项目物料平衡图
4.主要设备

本项目所用设备见表2-6。

表2-6   项目主要设备一览表
序号

名称

参数规格

单位

数量

1

无纺布生产线
开包机
XLH
台
1
2

预开松机
MKS 系列

台
1
3

主开松机
MKS 系列

台
1
4

振动给棉机
台
1
5

单锡林梳理机
台
1
6

铺网机
186 型

台
1
7

预喂入机
SHJC

台
1
8

预刺机
XH-320

台
1
9

下刺机
台
1
10

主刺机
台
1
11

切边成卷机
YP-3200

台
1
12
复合土工膜生产线
搅拌烘干机
HJXC-MC50
台
1
13
螺旋输料机
250
台
1
14
螺杆式挤出机
190
台
1
15
钢辊压延机
台
1
16
储布机
GQ-JDZX-013A
台
2
17
牵引机
台
1
18
流延机
台
1
19
储布架
台
1
20
计长切边成卷机
CW-KS
台
1
公用工程

5.1 给排水

本项目用水主要为职工生活用水及冷却循环用水，由园区供水管网供给。目前供水管网供水能力充裕，能满足本项目新增用水需要。
①生产用排水（冷却循环用水）

主要包括项目无纺布、复合土工膜设备冷却系统的冷却用水，该冷却水循环使用，只需定期补充挥发量。本项目无纺布、复合土工膜分别配套1个设备循环水冷却系统，单个冷却系统循环水量平均为 20m3/h，则本项目2个冷却系统循环水量为 2×20=40m3/h。补充水量按循环水量的0.1%计，则本项目循环冷却系统补充水量为 0.96m3/d，即288m3/a。补充水蒸发损耗，不外排。

②生活用排水

本项目劳动定员10人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》确定本项目职工人均生活用水量为80升/人·天，年工作天数300天，则生活用水量为240m3/a（0.8m3/d）。生活污水按生活用水量的80%计，即192m3/a，生活污水排入园区下水管网，最终排入污水处理厂统一处理。
表2-7    项目水平衡一览表 
用水项目
给水（m3/a）
排水（m3/a）
自来水

损耗

下水管网

办公生活
240
48
192
冷却用水
288
288
0
合计

528
336
192
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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图2-2  项目水平衡图     单位：m3/a
5.2供电

由园区供电管网供给。

5.3 供暖

办公室采用空调取暖，生产车间无需供热。

6.劳动定员及工作制

本项目劳动定员10人，每班8小时，三班制，年工作日为300天。

7.项目总平面布置

本项目不涉及土建工程，厂房等设施全部租赁园区已建现有设施，本项目主要进行设备生产线的安装。本项目从功能上分为生产区和储存区。厂房东侧区域布置生产线，西侧区域布置储存区。
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），本项目各工艺布置功能明确，生产工艺流程合理，人流、物流分开，布局紧凑，保持了总体布局合理性和完整性。

本项目车间平面布置图见附图5。



	工艺

流程

和产

排污

环节
	1.施工期工艺流程及产污位置

本项目依托厂区现有厂房，已完成设备安装，厂房干净整洁，无遗留垃圾。 
2.运营期工艺流程及产污位置
2.1 运营期无纺布生产工艺流程

本项目无纺布生产工艺流程如下：
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       图2-3    运营期无纺布生产工艺流程及排污节点图
工艺说明：

针刺非织造土工布是干法无纺土工布的一种，是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。采用涤纶短纤维为原料，通过无纺生产设备的开松 ，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。其主要工艺流程为：

1）开清棉工序

①开包 ：涤纶短纤维以捆包的形式入厂 ，经开包机拆包和初步打松称重后，通过风机管道定量给入开松机。

②开松：开松是把压紧的、互相纠缠的纤维原料松解并清除杂质的工艺过程，开松机一般是由一对喂入辊或喂入罗拉及一个开松锡林组成，开松锡林上装有角钉或梳针等，对原料中的纤维块进行撕扯、松解。在扯松过程中，纤维相互间发生一定的位移，纤维块的密度降低，纤维与杂质间的联系减弱，一些粘附性小的杂质被分离开。纤维经充分开松达到梳理要求后，再通过风机喂入梳理机进行加工。

开清棉加工过程中会有少量纤尘，除杂分离出来的纤维和杂质，以及噪声产生。

2）给棉梳理工序

①给棉：给棉箱是开清设备与成网设备之间的连接设备，其主要作用是将充分开松后的纤维处理成均匀的筳棉，送入下道成网设备（梳理机）使用。

②梳理：梳理机是非织造布生产中的关键设备之一，其主要作用是将开松后的化学纤维等非织造原料分梳成单纤维状态，组成网状纤维薄层，供下一工序（铺叠成网）使用。

给棉梳理加工过程中会有少量纤尘，除杂分离出来的纤维和杂质，以及噪声产生。

3）成网牵伸工序

铺网：铺网是将梳理机输出的纤维单网进行交叉折叠，使之成为具有所需幅宽和单位克重的多层纤网 ，以供下道工序使用。

牵伸：牵伸是将交叉铺网机铺叠出的多层纤网通过多级，小倍数牵伸，使交叉铺叠的纤网中呈横向排列的纤维，逐渐向纵向“移动”，从而改善纵横向强力比及网面的均匀性。

成网牵伸加工过程主要有噪声产生。

4）针刺加固工序：

喂入：通过喂入机将铺网机输出的纤网夹持均匀喂入针刺机，减少纤网的意外牵伸。

针刺：针刺机为针刺法非织造布生产中的重要设备，通过针刺对非织造布进行机械固结，使之达到工艺要求。针刺过程一般包括预刺、主刺等。预刺主要是对叠层纤网进行预刺初步成型，使之具备一定的强力、密度和厚度后，然后再送至主刺机 ；主刺机通过针刺对纤网做进一步加固成型。

针刺加固加工过程主要有噪声产生。

5）成品收卷

采用压计长切边成卷机对针刺非织造土工布进行在线切边、分切、计数和卷取。

切边成卷过程中会有切割边角料和噪声产生。

6）检验入库

成卷包装后的土工布入库待售。

包装过程中会有包装废弃物和不合格品产生。

2.2 运营期复合土工膜生产工艺流程

本项目复合土工膜生产工艺流程：

[image: image5.png]N g7 fﬁ G &S
A . W Bk
| ;lg S Bk
f —}: — -—A—jl | o | N 1;“&% S IgFE
| | | L :
ml| & it
PERIAE B HE i TRIE ig] I fig 1€
; - H I vl )
Mt —>| L z > R ) = # —| I el TN,
i T % f}E A5 ' R o3 =
: nl (# ' 5l o
| I - I
— T v
l L T | SR :
pis] | |
CHIES. i | v v
BERE :ﬁl SER AR S EFELEY)
il





图2-4    运营期复合土工膜生产工艺流程及排污节点图
工艺说明：

1）搅拌烘干机
将PE颗粒、色母等按比例通过螺旋输送机送入电搅拌烘干机，对颗粒进行充分搅拌混合，确保物料全部烘干并混合均匀。

本过程投料后在密封状态下进行混料，同时本项目所用原料均为颗粒状固体，因此几乎无粉尘产生。烘干干燥温度为60~80℃，未达到聚乙烯、色母的熔融分解温度（220℃左右），不会产生有机废气。本工序主要污染源为设备运行时产生的机械噪声(N)。

2）熔融挤出

充分搅拌均匀、烘干后的物料加入到挤出机的料斗，进入挤出成型工序。

挤出机采用电加热挤出机装有定量加料装置，使挤出量与加料量能够匹配，确保制品稳定挤出。混合后拌料通过料斗进入挤出系统料筒螺杆，料筒内的螺杆转动，将物料向前输送，由于采用料筒外电加热，物料温度上升和利用料筒内的螺杆转动，使物料在机筒内产生剪切、摩擦热而逐步塑化熔融，经过滤网、分配器，均匀从模具口挤出。

加热挤出的过程中会有有机废气、臭气和噪声产生。

3）流延成型

土工膜：挤出系统成型薄片状熔料流延至平稳转动的辊筒上，为提高冷却效果，在模头前后设置正、负压风刀。正压风刀把压缩空气吹响膜面，而负压风箱将薄膜与流延辊之间的空气抽走，使膜紧贴在辊面上，在流延辊、冷却辊上冷却成型，再经多级牵引、薄膜测厚仪、电晕处理机、摆幅机构、切边、展平消除静电后卷取成薄膜产品。

复合土工膜：生产工艺与土工膜基本相似，仅在流延部分不同，即塑料粒子经螺杆塑化后由平模头模口成线型挤出，拉伸后附着于无纺布等柔性基材表面，冷却定型压合成兼有塑料薄膜层的阻隔性和热封性、基材的强韧度和功能特性的复合材料。复合土工膜生产时，流延机处设置上、下储布机，流延成型塑料薄膜在辊筒挤压力的作用下，挤压在土工布基材上。根据上、下储布情况，生产一布一膜或二布一膜结构的复合土工膜。

流延成型的过程中会有有机废气和噪声产生。

5）成品收卷

成型后的土工膜由牵引机牵引至收卷机成卷。项目采用压计长切边成卷机对土工膜进行在线切边、分切、计数和卷取。切边成卷过程中会有废边角料，以及噪声产生。

6）检验入库

成卷包装后的土工膜产品入库待售。

包装过程中会有包装废弃物和不合格品产生。

2.3 产污节点分析 
根据工艺流程及工艺说明，本项目运营期主要产生的污染源情况如下：

表2-8  项目产污情况一览表   
项目

产污工序

污染物

主要污染因子

拟采取措施
废气

土工布预处理及梳理工序
粉尘
颗粒物
集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒
复合土工膜原料给料及淋膜复合过程
非甲烷总烃、臭气浓度
非甲烷总烃、臭气浓度
集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置+15m排气筒
废水
员工生活
生活污水
化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
生活污水排入园区污水管网，最终送入尉犁县污水处理厂
生产废水
清洁水

/
循环使用，不外排
固废

检验工序
不合格品
一般固废
统一收集后外售资源回收公司
收卷工序
废边角料
包装工序
废包装袋
土工布预处理及梳理工序
纤维和杂质
除尘器收集的粉尘
粉尘
集中收集后，交环卫部门定期清运处置
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
设备维修
废润滑油及废油桶
危险废物
暂存于危废暂存间，委托有处置资质的单位清运处置


	与项

目有

关的

原有

环境

污染

问题
	本项目为新建项目，项目租赁园区已建厂房，根据现场勘查，项目已完成设备安装，但未运行生产，现场干净整洁，无遗留垃圾。因此无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气

1.1 区域环境质量达标判定
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价收集了距离本项目区最近的环境空气质量逐日监测站点为尉犁县环境空气质量自动监测站环境空气质量现状监测数据，根据该站提供的2024年基本污染物环境质量数据，详见下表。

表3-1  尉犁县2024年环境空气基本污染物环境质量现状表

评价因子

年度评价指标

现状浓度

标准限值

占标率%

达标情况

μg/m3
μg/m3
SO2
年平均

3

60
5

达标

第98百分位数日平均

6

150
4

达标

NO2
年平均

17

40
43

达标

第98百分位数日平均

45

80
56

达标

CO

第95百分位数日平均

1300

4000
33

达标

O3
第90百分位数8h平均

121

160
76

达标

PM2.5
年平均

40

30
114

超标

第95百分位数日平均

100

60
133

超标
PM10
年平均

122

60
174

超标
第95百分位数日平均

307

120
205

超标

根据对基本污染物的分析结果：工程所在区域2024年污染物SO2、NO2、CO、O3日均、年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值；PM10和PM2.5年平均浓度和第95百分位数日平均浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值。PM10和PM2.5浓度超标原因是工程所在区地处南疆，位于沙漠边缘，受全年沙尘天气等因素影响，背景因素所致，工程所在区域尉犁县为环境空气质量不达标区域。

1.2 特征污染物调查结果

项目特征因子为TSP，为了解区域TSP的质量现状，本次采用现状监测，监测时间：2026年6月17日~6月19日；监测单位：；监测点：项目区。监测点位见附图7。
监测及评价结果统计，详见表3-5。

表3-2  环境空气质量结果汇总表（TSP，日均值）单位：mg/m3
监测点位
采样时间

检测结果

标准值

占标率

TSP

项目区内下风向

2026.6.17
0.213-0.235
0.3

78.3%

2026.6.18
0.207-0.236
0.3

78.6%

2026.6.19
0.222-0.236
0.3

78.6%

由上述列表可知，项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域监测期间大气环境空气质量达标。
2.地表水环境质量现状调查与评价 
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期生产废水循环利用不外排，生活污水直接排入园区污水管网，且本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。

3.地下水和土壤质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防控措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。
4.声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状并评价达标情况。

5.生态环境质量现状 
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于尉犁县中小微创业园，不新增园区外用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。



	环境

保护

目标
	本项目环境保护目标如下：

（1）空气环境保护目标：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

（2）水环境保护目标：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（3）声环境保护目标：本项目厂界外50米内无敏感目标。

（4）生态环境保护目标：本项目位于尉犁县中小微创业园，周边不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气排放标准

（1）运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5和表9中标准限值要求；厂区内无组织VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中特别排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；
表3-3   废气排放标准
污染物

排放浓度

标准来源

有组织排放

颗粒物
120mg/m3；3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准
非甲烷总烃

60mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表5中特别排放限值

臭气浓度
2000
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准
厂界

颗粒物
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准
非甲烷总烃

4.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）表9中浓度限值

臭气浓度
20
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放标准
厂区

非甲烷总烃

监控点1小时评价浓度值：6mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》无组织排放限值

监控点处任意一次浓度值：20mg/m3
2.废水排放标准
外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级限值。

表3-4  废水污染物排放标准一览表

污染物

COD
氨氮
SS
BOD5
限值（mg/L）
500
45
400
350
3.噪声排放标准
项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

表3-5   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

功能区

昼间

夜间

3类

65

55

4.固体废物存储、处置标准
一般固废参照执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	根据本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，确定本次评价选取VOCs作为总量控制因子。具体指标为：VOCs：1.125吨/年。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	无

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.运营期环境空气影响分析和污染防治措施

1.1废气源强核算
①颗粒物源强预测

本项目土工布开包、给棉、梳理会产生少量纤尘，设计在其上方分别设置集气罩收集纤尘。类比《山东盈鑫土工材料有限公司土工布、土工膜建设项目》，土工布生产中产尘量约为产品量的1‰，项目年产土工布5000t/a，则本项目土工布生产产尘量为5t/a。粉尘经集气罩收集后（效率90%）引入布袋除尘器（处理效率取99%，风机风量5000m3/h，年工作时间为7200h）处理，处理后的废气颗粒物含量为0.045t/a。粉尘最终经15m高排气筒（DA001）排放。未收集到纤维粉尘0.5t/a，经车间无组织排放。

类比可行性分析：山东盈鑫土工材料有限公司土工布、土工膜建设项目主要是建设短纤维针刺非织造土工布生产线2条，热复合土工膜生产线1条，流延法压延复合土工膜生产线1条。其中土工布原料为涤纶纤维，主要工艺流程为：开松-混合-梳理-铺网-针刺，生产线产生的颗粒物经集气装置收集布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放。根据山东中安生物安全检测有限公司出具的《山东盈鑫土工材料有限公司验收检测报告》（No.ZA2203A105），有组织粉尘排气筒排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放速率限值。本项目土工布原料、生产工艺、处理措施均与其一致，具有可类比性。

②有机废气（非甲烷总烃）源强预测

复合土工膜原料给料及淋膜复合工序会产生有机废气，主要以非甲烷总烃计。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中“292 塑料制品行业系数手册-2921 塑料薄膜制造行业系数表”，配料-混合-挤出工序挥发性有机物产污系数为2.5kg/t-产品。本项目年产复合土工膜5000t/a，则挤出、延压工序非甲烷总烃的产生量为12.5t/a。

本项目在车间内设置1套密闭集气管道，生产线挤出、延压复合工序设置集气罩和软帘封闭收集，废气经集气罩收集后经蓄热燃烧（RTO）（有机废气收集效率90%，去除率90%，年工作时间为7200h，风量为10000m3/h），最后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。

表4-1    本项目废气产排量一览表
工序
污染物
产生量

t/a
有组织收集量

t/a
有组织产生浓度mg/m3
有组织排放量 t/a
有组织排放浓度mg/m3
有组织排放速率kg/h
无组织排放量t/a
土工布开包、给棉、梳理工序
颗粒物
5
4.5
138.89
0.045
1.25
0.006
0.5
复合土工膜熔融挤出工序

非甲

烷总烃

12.5
11.25
173.61
1.125
0.016
0.156
1.25
③恶臭气体源强预测 

本项目产生的恶臭气体主要为PE料在加热熔融过程挥发的各类物质混合产生的异味，物质较多，难以定量分析，均以臭气浓度计，本次评价仅对臭气浓度进行定性说明，根据同类项目类比分析，其有机废气采取的措施为蓄热燃烧（RTO），项目运营期在针对有机废气采取有效治理措施后，臭气浓度较小，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准。

本项目废气排放口基本情况见表4-2。

表4-2    废气排放口基本情况

排放口

编号

排放口名称

类型

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）
经度

纬度

DA001
废气排放口

一般排放口

E86°17′6.480″

E41°22′6.653″
15
0.3
25
DA002
废气排放口
一般排放口
E86°17′6.441″
E41°22′8.584″
15
0.3
80
1.2废气处理措施可行性分析
①处理工艺合理性分析

a.粉尘处理工艺合理性分析：

土工布开包、给棉、梳理工序会产生纤维粉尘，粉尘经负压密闭式集气罩收集+布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。

袋式除尘器主要是由整个箱体和灰箱构成的外部。箱体上有风机，卸料器还有就是卸灰阀。箱体的话一般分为三部分，上部箱体，中部箱体和下部箱体。布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非黏结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。但是，当用它处理含有水蒸气的气体时，应避免出现结露问题。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99%上，而且其效率比较高。其结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率粉尘；与文丘里洗涤器相比，动力消耗小，回收的干颗粒物便于综合利用。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。袋式除尘器的缺点是过滤速度较低、一般体积庞大、耗钢量大、滤袋材质差、寿命短、压力损失大、运行费用高等。

b.有机废气处理工艺合理性分析：
本项目采用电加热方式对料筒进行加热，热熔挤出工序不添加任何阻燃剂、增塑剂等添加剂，采用直接再生方式，挤出造粒、成型过程为单纯物理熔融变化过程，聚乙烯加热温度控制在180-210℃左右，聚乙烯裂解温度为≥380℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其它原因，会有少量单体产生，主要为乙烯单体。因此热熔挤出过程中会产生一定量的废气，主要为有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。

蓄热燃烧（RTO）处理工艺介绍：
低温含NMHC废气进入一号蓄热室，吸收高温陶瓷蓄热砖储存的热量，废气升温至600℃以上。预热后废气进入中央焚烧炉膛，维持760～850℃、停留时间≥0.75s，有机物与氧气充分高温氧化，非甲烷总烃完全分解为CO₂和水。焚烧后的高温洁净烟气进入二号蓄热室，将热量传递给冷陶瓷蓄热体储存，烟气温度大幅下降。换热降温后的净化烟气经排气筒达标排放。
②达标可行性分析

本项目采用蓄热燃烧（RTO）+15m排气筒措施对有机废气进行处理。根据工程分析污染物排放核算：非甲烷总烃最大排放浓度为23.47mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2016）生产设施排气筒特别排放浓度限值，因此本项目采用的处理措施能够实现达标排放。

经计算，本项目非甲烷总烃排放量为1.125t/a，项目年产复合土工膜5000t/a，则项目非甲烷总烃排放量为0.225kg/t 产品，项目非甲烷总烃排放总量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）非甲烷总烃排放量小于 0.3kg/t 产品的要求。

③废气收集系统合理性分析

本项目土工布生产工序开包、给棉、梳理工序废气经负压密闭式集气罩收集+布袋除尘器处理后由15m排气筒排放；复合土工膜原料给料及淋膜复合工序产生的非甲烷总烃经负压密闭式集气罩收集+蓄热燃烧（RTO）处理后由15m排气筒排放。
工程废气治理措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行性技术要求 ，属于可行性技术。

综上，本项目废气治理措施的技术和效果是可行的。

1.3非正常排放情况分析

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化 ，可分为以下几种情况：

①开停车污染物排放分析

开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量 ，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。

在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。

由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行 ，可有效控制开停车对环境的影响。

②设备故障时污染物排放分析

当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产。

③环保设施故障时污染物排放分析

废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中形成污染。根据项目生产工艺特征和污染物产生情况 ，确定项目非正常状况为环保治理设施出现异常未能运行，导致污染物直接排放， 由此核算非正常工况下污染物排放情况见表 4-3。

表 4-3    项目非正常排放量核算

污染源

非正常排放原因

污染物

排放量kg/a

排放浓度mg/m3
持续时间（h）

年发生频次

应对措施

土工布开包、给棉、梳理工序
检修或事故状态
颗粒物
0.69
138.89
1
偶发

立即停产检修

复合土工膜熔融挤出工序
非甲烷总烃
1.74
173.61

1
为减少废气非正常排放，应采取以下措施：

①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标，杜绝废气未经处理直接排放。

②进一步加强对废气处理装置的监管（比如，废气措施记录排气筒进出口风量、温度等信息）。

③建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。

④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的各类废气污染物进行定期检测。

本项目经采取报告中提出的废气处理措施后，非甲烷总烃可以满足达标排放要求，项目大气污染排放对周边空气环境质量影响较小。当非正常排放时，废气污染物对周边环境影响增加，因此建设单位必须要加强对废气处理设施的维护和管理，确保废气治理措施的正常运转。

综上所述，本项目大气污染物排放对周边大气环境的影响较小。

1.4污染源监测计划

参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020) 、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）中相关要求，结合本项目的自身特点，确定环境监测内容。本项目废气污染源自行监测计划见表4-4。
表 4-4    本项目废气污染源自行监测计划表
方式
监测点位

监测项目
监测频次
有组织
废气排气筒DA001

颗粒物
每半年1次
废气排气筒DA002
非甲烷总烃、臭气浓度
每半年1次
无组织

厂界

颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
每半年1次
厂区
非甲烷总烃
每半年1次
2.运营期水环境影响分析和污染防治措施
2.1废水源强核算

①生产冷却水

项目产品冷却水系统均采用管道及阀门连接，冷却水系统的密闭性能较好，只要项目在运营过程中加强对产品冷却水系统的管理，设置专人负责设备冷却水循环系统的正常运行，则产品冷却水在输送及对产品的冷却过程中，完全可避免跑、冒、滴、漏现象的发生，以避免循环冷却水漏出系统，同时也可最大限度地减少循环冷却水系统的水量损失。同时，项目产品冷却水循环系统设置了循环水池、循环水泵等设施，水池、水泵及循环水系统管道之间均通过封闭的阀门或法兰连接，可确保产品冷却水在循环系统的正常循环。此外，从项目生产的各个环节工序生产来看，在设置了有效的循环水池及循环水系统的条件下，产品冷却水均可实现循环利用。因此，项目实施后，产品冷却水循环利用，不外排是完全可靠的。

②生活污水

本项目劳动定员10人，生活污水排放量为192m3/a。生活污水主要污染物为化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）和氨氮（NH3-N）。

生活污水经园区污水管网最终送入尉犁县污水处理厂统一处理。

表 4-5    本项目废水产排情况一览表
污染源名称

产生量

（立方米/年）

污染物

采取的措施

排放情况

排放浓度（毫克/升）

排放量

（吨/年）

生活污水
192
COD
经园区污水管网最终送入尉犁县污水处理厂统一处理

400
0.077
SS
220
0.042
NH3-N
25
0.005
BOD5
200
0.038
2.2依托污水处理厂符合性分析

尉犁县污水处理厂（尉犁科发再生水有限公司）位于尉犁县东北部，西南距离尉犁县人民政府3.9km，主要接纳尉犁县县城和尉犁工业园区、达西工业园区生活污水。污水处理厂设计处理规模为5000m3/d，处理工艺为：污水→格栅→沉淀池→A2/O反应池→二沉池→强化沉淀池→消毒池→达标排放。废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后用尉犁县城北的生态防护林浇灌用水，冬季尾水一部分排至污水处理厂稳定塘（容积为23.4万m3），一部分排至尾水库（21.7万m3）。目前尉犁县污水处理厂运行正常。
本项目位于尉犁工业园区，属于污水处理厂接纳范围内。本项目废水排放量为1.2m3/d，该废水的产生量远小于污水处理厂的设计量。项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管线排入尉犁县污水处理厂（尉犁科发再生水有限公司），外排废水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准和污水处理厂接收标准。综上所述，尉犁县污水处理厂（尉犁科发再生水有限公司）接纳本项目废水是可行的。
故项目废水依托处理可行。

（4）废水监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，本项目仅有生活污水排放，因此无需列表生活污水监测计划。

3.运营期声环境影响分析和污染防治措施

3.1噪声源强分析

项目运营期主要噪声源为设备噪声 ，多为点状、间歇噪声源。声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-6。

表4-6    主要产噪设备源强

序号

声源名称

数量
声源源强dB(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

X

Y

Z

东
南
西
北
1

开包机
1

75
选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声

17
-12
1.2

41
12
49
42
2

主开松机
1
75
20
-11
1.2

38
13
52
41
3

给棉机
1

75
25
-13
1.2

33
11
57
43
4
梳理机
1
75
28
-12
1.2

30
12
60
42
5
铺网机
1

80
33
-12
1.2

25
12
65
42
6
预刺机
1

80
38
-14
1.2

20
10
70
44
7
下刺机
1

80
44
-14
1.2

14
10
76
44
8
主刺机
1
80
49
-14
1.2
9

10
81
44
9
成卷机
1
75
56
-15
1.2
2

9
88
45
10
烘干机

1
80
20
13
1.2
46
45

44

11
11
输料机

1
75
22
12
1.2
44
44

46

12
12
挤出机

1
75
26
12
1.2
38
44

52

12
13
压延机

1
80
32
13
1.2
34
45

56

11
14
储布机

2
80
35
14
1.2
27
46

63

10
15
牵引机

1
80
38
12
1.2
20
44

70

12
16
流延机

1
75
45
13
1.2
13
45

77

11
17
储布架

1
75
50
13
1.2
8
45

82

11
18
成卷机

1
75
53
14
1.2
5
46

85

10
室内边界声级/dB(A)

建筑物插入损失/ dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

31.76
42.44
30.22
31.56
20.0
20.0
20.0
20.0
11.76
22.44
10.22
11.56
1
32.43
41.74
29.70
31.76
20.0
20.0
20.0
20.0
12.43
21.74
9.7
11.76
1
33.65
43.19
28.90
31.35
20.0
20.0
20.0
20.0
13.65
23.19
8.9
11.35
1
34.48
42.44
28.46
31.56
20.0
20.0
20.0
20.0
14.48
22.44
8.46
11.56
1
41.06
47.44
32.76
36.56
20.0
20.0
20.0
20.0
21.06
27.44
12.76
16.56
1
43.00
49.02
32.12
36.15
20.0
20.0
20.0
20.0
23
29.02
12.12
16.15
1
46.10
49.02
31.40
36.15
20.0
20.0
20.0
20.0
26.1
29.02
11.4
16.15
1
49.94
49.02
30.85
36.15
20.0
20.0
20.0
20.0
29.94
29.02
10.85
16.15
1
58.00
44.94
25.13
30.96
20.0
20.0
20.0
20.0
38
24.94
5.13
10.96
1
35.7
35.96
36.15
48.19
20.0
20.0
20.0
20.0
15.7

15.96

16.15

28.19

1

31.15

31.15

30.77

42.44

20.0
20.0
20.0
20.0
11.15

11.15

10.77

22.44

1

32.43

31.15

29.70

42.44

20.0
20.0
20.0
20.0
12.43

11.15

9.7

22.44

1

38.39

35.96

34.06

48.19

20.0
20.0
20.0
20.0
18.39

15.96

14.06

28.19

1

40.36

35.77

33.03

49.02

20.0
20.0
20.0
20.0
20.36

15.77

13.03

29.02

1

43.00

36.15

32.12

47.44

20.0
20.0
20.0
20.0
23

16.15

12.12

27.44

1

41.74

30.96

26.29

43.19

20.0
20.0
20.0
20.0
21.74

10.96

6.29

23.19

1

45.96

30.96

25.74

43.19

20.0
20.0
20.0
20.0
25.96

10.96

5.74

23.19

1

50.04

30.77

25.43

44.02

20.0
20.0
20.0
20.0
30.04

10.77

5.43

24.02

1
注：表中坐标以厂界中心（86.284736289，41.368780425）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

3.2预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，确定项目厂界外 1m 的范围为噪声预测范围，预测本项目建成后厂界噪声贡献值，评价厂界噪声污染水平。①当声源在厂房内，计算公式为：[image: image6.png]L,(r) = L,(ry) —20lg(T/y,) — AL




式中：Lp（r0）—噪声源在预测点的声压级，dB（A）；

Lp（r0）—参考位置 r0 处的声压级，dB（A）；

r0—参考位置距声源中心的位置，m；

r—声源中心至预测点的距离，m；

△L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB（A）。 

②声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image7.png]


 

式中： 

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 

LAi－i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； 

T－预测计算的时间段，s； 

ti－i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image8.png]0lg (10%1Lees + 10°1Leat)



 

式中： 

Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 

Leqb－预测点的背景值，dB（A）。 

3.3预测结果及评价 

利用上述的预测模型，将有关参数代入公式计算，预测本项目噪声源对各向厂界的影响，预测结果见表4-7。

表4-7   厂界噪声预测结果         单位 ：dB（A）
预测点位
时段

贡献值 dB(A)
标准限值（dB(A)）
达标情况

厂界东
昼间

40.05
65
达标

夜间

40.05
55
达标
厂界南
昼间
36.22
65
达标
夜间
36.22
55
达标
厂界西
昼间
23.71
65
达标
夜间
23.71
55
达标
厂界北
昼间
35.94
65
达标
夜间
35.94
55
达标
经预测 ，项目厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准。

3.4噪声防治措施

项目区噪声评价范围（50米）内无噪声敏感点，本项目运营期设备噪声主要影响对象为现场工作人员，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响：

①在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染；

②加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫 ，同时安装防震垫，吸声等降噪设备；

③定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高；

④项目设备产生的噪声对操作人员的影响较大，应对操作人员采取佩戴耳塞、控制噪声接触时间等必要的噪声防护措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度。

通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内 ，即对周边环境影响较小。

3.5监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）自行监测管理要求，建设单位在运营期间应定期开展噪声自行监测，具体监测要求如下表所示：

表4-8    噪声污染源自行监测计划

污染类型
监测点位
监测时段
监测项目
监测频次
噪声
厂界四周
昼间、夜间
Leq（A）
1 次/季度
4.运营期固体废物环境影响分析和污染防治措施

项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾及生产废物。生产废物包括一般固体废弃物及危险废物，危险废物主要为废润滑油、废油桶。

4.1生产固废

①不合格产品及边角料

项目管材在生产切割过程中会产生不合格产品及边角料，根据业主提供资料，不合格品及边角料按产量的2‰计（20t/a），统一收集后外售资源回收公司，不外排。

②废包装材料

本项目生产过程中会有废弃的原料包装袋、产品包装材料等包装废物产生，产生量约为3t/a。属于一般固废，统一收集后外售废品回收站。

③布袋除尘器收集的粉尘

根据前文分析，布袋除尘器收集的粉尘约4.455t/a。废物集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

④纤维和杂质

土工布预处理及梳理工序会除杂分离出来的纤维和杂质，根据企业设计资料，纤维和杂质，产生量约为6.5t/a。属于一般固废，统一收集后外售废品回收站。

4.2危险废物
①废润滑油及废油桶

本项目机械设备在日常运行及维护过程中会使用润滑油，机械润滑油定期添加的过程中会产生少量废机械润滑油及废油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油及废油桶属于该名录中HW08（废矿物油与含矿物油废物）危废代码为900-217-08、900-249-08。本项目年产生量约为1t/a，经收集暂存于危废暂存间，定期委托有组织单位外运处置。

4.3生活垃圾

项目劳动定员10人，员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则项目运营期员工活动产生生活垃圾量为3t/a，收集在车间门外的垃圾桶内，集中收集后，交由当地环卫部门定期清运处置，处置率100%。

表4-9   项目营运期固体废物排放情况汇总表

固体废物分类
废物名称
废物类别/代码
性状
产生量(t/a)
主要成分及含量
采取的处理处置方式
一般固体废物
不合格产

品及边角料
900-099-S59/65-002-S16
固态
20
塑料
统一收集后外售资源回收公司
废包装材料
900-003-S17
固态
3.0
塑料、标签纸
统一收集后外售给回收站
布袋除尘器收集的粉尘
900-099-S17
固态

4.455

粉尘
集中收集后，交

由当地环卫部门

定期清运处置
纤维和杂质
900-099-S17
固态
6.5
纤维和杂质
生活垃圾

生活垃圾

900-999-S64

固态

3.0
生活垃圾

集中收集后，交

由当地环卫部门

定期清运处置

危险废物
废润滑油

HW08(900-217-08)
液态

1.0
废润滑油
暂存于危废暂存

间，委托有处置

资质的单位进行

清运处置
废油桶
HW08(900-249-08)
4.4固体废物处置措施
项目拟设置一间危废暂存间，用于临时储存危废，运营过程中，对暂存的危险废物，要按照国家有关规定，认真执行向生态环境行政主管部门申报制度及危险废物转移制度。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物暂存间设置要求如下：

①危险废物暂存间做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防火等措施，应划为重点防渗区，防渗要求为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

②贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

③对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废

贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

⑤危险废物临时储存场所必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。

⑥危险废物临时储存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集，分类处理与处置，本项目固体废物对周围环境影响较小。

（5）危险废物收集、运输要求

本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。

a、危险废物的收集

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

b、危险废物的运输

危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。危险废物需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。

④根据《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件》：危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。

此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。

综上，项目运营期，生产过程中排放的固废均可以得到合理处置，因此，本项目运营期所产生的固废对周围环境影响较小。

5.地下水、土壤防治措施
1）污染途径分析

项目地下水及土壤污染途径主要是项目原料和危险废物的储存、项目产生的废水有可能下渗进入包气带并进一步下渗进入含水层，造成土壤和地下水的污染。

（2）分区防渗措施

为防止项目水泄露对土壤和地下水环境造成污染，本项目采取源头控制、分区防渗措施，能够起到较好的天然防护性能。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610－2016)，对本项目占地范围内生产区域分为重点防渗区、一般防渗区。

本项目重点防渗区为危废暂存间。一般防渗区为生产车间及办公区域，本项目建设完成后工程要严格按照技术规范要求做好分区防渗，满足表4-10要求。

表4-10   分区防渗技术要求一览表

防渗级别

防渗区域

防渗技术要求

重点防渗区

危废暂存间

1m厚黏土层，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（K≤1×10-10cm/s）

一般防渗区

生产车间、办公区域

等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考

GB16889执行

一般情况下，污染源得到有效防护，一般污染物不会外排，微量的滴漏不可避免。因此，污染物在源头上得到控制。贮存区等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄露，也很难通过防渗层渗入地下。从上述分析可以看出地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水、土壤的通道，因此本项目废水泄漏对地下水及土壤影响较小。

6.生态

本项目为污染影响型建设项目，且利用现有厂区用地建设，不新增用地，不会对周边生态环境产生显著影响。

7.环境风险

7.1环境风险调查

通过对全厂原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行识别分析，涉及的危险物质主要为润滑油及废油桶、废催化剂等危险废物。

风险潜势初判：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1 、q2 、 …/qn——每种风险物质的存在量，t；
Q1 、Q2 、 … 、Qn——每种风险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出本项目风险物质 Q值见表4-11。
表 4-11    环境风险物质最大储存量和临界量
风险物质
最大存储量（t）
临界量（t）
最大存在量与临界量比值
废润滑油及废油桶
0.3

2500
0.0002
根据上表辨识结果可知，Q＜1 ，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。

（2）可能影响环境的途径

项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表：

表4-12    本项目典型事故情景
序号
风险单元
风险源类型
典型事件情景
1
危废暂存间
危险废物泄漏
包装桶碰撞倾倒可能导致桶内物质泄漏，污染地下水、土壤。
2
火灾次生污染
厂区废催化剂及废润滑油等遇明火发生火灾。
火灾次生污染环境空气及地下水、土壤。
（3）环境风险防范措施
①原料仓库及成品仓库严禁烟火，定期检查电器、线、缆，防老化、松脱、破损、受潮、短路、超负载、发热情况，不准在仓库进行动火作业，如需动火，做好一切准备，由主管亲自进行现场检查确认后，才能实施动火作业，周边杂物要事先清理干净。

②厂区配备有必要的环境应急救援物资和装备，如灭火器、消防栓、消防沙箱等消防器材，防护手套、口罩、消防靴、安全帽、防毒面具等防护装备及必要的托盘、应急照明灯、通讯设备等。

③危废贮存间需具有防风、防雨、防渗、防流失的功能，并设立明显废物识别标志，设施应具备一个月以上的贮存能力。

④危废暂存间应符合《危险物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

⑤切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。尤其要加强对工艺过程指标控制，操作人员的劳动保护用品的穿戴加强管理，确保安全作业。

⑥加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现事故并将其影响降至最低。一旦发生泄漏事故，应急措施主要是短源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出化学品造成的后果），组织人员撤离及救护。

⑦废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作，每天一次对废气处理设施进行巡检；定期更换催化剂，有效避免处理效率降低而影响废气处理量；定期安排施工单位进行维护，减少废气故障发生概率；当废气处理设施发生故障时，应第一时间停止产生废气工序工作，并及时检修恢复正常运行后方可进行相关工序作业。

综上，本项目不存在重大危险源，在采取相应的环境风险防范措施下，项目环境风险为可接受水平。

8.环保投资

本项目总投资3000万元，环保总投资估算约31万元，占总投资的1.03% ，环保投资明细见表4-13。

表4-13    环保投资估算一览表

序号
项目
环保设备及数量
投资（万元）
1
废气

有机废气
负压密闭集气罩+1套蓄热燃烧（RTO）装置+15m排气筒
10
粉尘

负压密闭集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒

8
2
废水
生活污水
生活污水经项目区化粪池处理后排入园区污水管网，最终送入尉犁县污水处理厂统一处理

1
2
噪声

各类噪声
选用低噪声设备、基础减振、隔声、消声等措施
4
3

固废
一般固废
分类收集，合理处置
0.5
危险废物
危废暂存间
4
4
其他

防渗

厂区分区防渗
1
环境管理

排污口规范化标识标牌 、应急预案

2.5
合计
31
10 .“三同时 ”验收
本项目环保措施及“三同时 ”验收详见表4-14。

表4-14    环保措施及“三同时 ”验收一览表
项目

污染源
治理措施
验收要求
废 气
有组织废气
土工布预处理及梳理工序
粉尘经负压密闭集气罩+1 套布袋除尘器+15m 排气筒
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准
复合土工膜原料给料及淋膜复合过程
有机废气经集气罩+蓄热燃烧（RTO）装置处理后通过排气筒排放。
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值
无组织
未收集的废气
密闭车间、厂区绿化
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》无组织排放限值
废 水
生活污水
生活污水排入园区污水管网，最终送入尉犁县污水处理厂统一处理。
污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级限值

噪 声
生产设备噪声
选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声、消声等措施
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准
固 废
危险废物
集中收集，暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
一般工业固废
布袋除尘器收集的粉尘和不合格产品及边角料统一收集后外售资源回收公司，不外排；废包装材料统一收集后外售废品回收站。
应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求。
11.环境管理
为保证企业污染物稳定达标排放，建设单位对生产过程中产生的各项污染物应采取严格的治理措施，减少环境污染，采取如下措施：

1）配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

2）掌握企业内部污染物排放状况，制定并实施环境保护工作的规范；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理。

3）对有机废气处理装置、布袋除尘器等环保设施定期检查。

4）排污许可证信息填报

《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向当地环境保护局申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息，主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。

5）规范化排污口。根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。

6）设立排污口标志牌。按照环保相关规范要求设立排污口标志牌。标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板，立柱采用38×4无缝钢管，表面采用搪瓷或者反光贴膜。具体见表4-25。

7）企业应建立排污口监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。

8）企业应在排气筒上设立监测孔，监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开，并在监测点位处设置监测平台，监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m-1.3m处。

9）台账管理制度：

①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。

②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。

③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。

④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。

⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性

⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。

⑦所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。
表4-15   环境保护图形标志

序号
提示图像符号
警告图像符号
名称
功能及作用
1


危险废物
表示危险废物贮存、处置场
2
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噪声源
表示噪声向外环境排放
3


废水排放口
表示废水排放口
4

一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
5
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
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	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
	经化粪池处理后排入园区污水管网，最终送入尉犁县污水处理厂统一处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级限值

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	低噪声设备、安装降噪设施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物集中收集，暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处置；布袋除尘器收集的粉尘集中收集后，交环卫部门定期清运处置；纤维和杂质、不合格产品及边角料统一收集后外售资源回收公司，不外排；废包装材料统一收集后外售废品回收站。

	土壤及地下水污染防治措施
	产车间地面硬化，做好防渗工作；一般固废区铺设防渗混凝土，做好防渗工作，并及时收集清运；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定进行设置和储存管理。

	生态保护措施
	项目通过加强厂界周围环境现有植被的管护，起到降低噪声、吸收尘粒、净化空气的

作用，同时也可以防止水土流失，减少对区域生态环境的影响。

	环境风险
防范措施
	1 易燃物质在运输过程要密封好，遵守安全防火规定；

2 加强仓库管理，生产区设置禁火区，设置防火通道，并配备防火器材及物资；

3 实行安全检查制度，加强监督管理；

4 企业必须加大安全生产的投入，如在可能产生有毒气体的场所设置报警仪，采取通风、检测等措施；

5 企业应建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案，预防及保护员工安全。

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版） 》，本项目属于简化管理，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收工作。


六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物 产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.045吨/年
	0
	0.045吨/年
	+0.045吨/年

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.125吨/年
	0
	1.125吨/年
	+1.125吨/年

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.077吨/年
	0
	0.077吨/年
	+0.077吨/年

	
	NH3-N
	
	
	
	0.005吨/年
	0
	0.005吨/年
	+0.005吨/年

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3吨/年
	0
	3吨/年
	+3吨/年

	
	不合格产

品及边角料
	/
	/
	/
	20吨/年
	0
	20吨/年
	+20吨/年

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	3吨/年
	0
	3吨/年
	+3吨/年

	
	布袋除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	4.455吨/年
	0
	4.455吨/年
	+4.455吨/年

	
	纤维和杂质
	/
	/
	/
	6.5吨/年
	0
	+6.5吨/年
	+6.5吨/年

	危险废物
	废润滑油

及废油桶
	/
	/
	/
	1吨/年
	0
	1吨/年
	+1吨/年


 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
涤纶短纤维6450t





消泡剂63t





复合土工膜5000t





无纺布6429t





粉尘5t





无纺布产品5000t





不合格产品及边角料10t





色母30.5t





聚乙烯3500t





有机废气12.5t





不合格产品及边角料10t





杂质6t





自来水





冷却用水





生活用水





污水处理厂





240





528





288





192





288





48









