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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆焉耆县红柳沟铜多金属矿勘探

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存-全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	探矿权面积为8.39km2，临时占地面积为14628m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期
	施工期0天，
野外勘查期70天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）；
规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：巴州人民政府。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1    本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本次地质勘探工作主要针对铜多金属矿进行勘查，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合

	东昆仑—阿尔金黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。以铁、金、锑、稀有金属、萤石、石英岩等矿产资源勘查开发为主。加大若羌喀拉大湾—且末迪木那里克铁矿、若羌卡尔恰尔—皮亚孜达坂萤石矿、吐格曼—瓦石峡稀有金属矿、托盖里克—古尔嘎一带石英岩矿、民丰屈库勒克—黄羊岭金锑矿等矿区勘查开发，提交大中型矿产地8-10处，新增金资源量20吨、锑10万吨、锂20万吨、铍2000吨、萤石1000万吨、硅质原料8000万吨。尽快形成一批铁、金、锑、萤石、石英岩矿山产能，打造若羌国家级氟化工产业集群。
	本项目为铜多金属矿勘探项目，主要目的是探明勘探区的资源储量，为后期的开发规划提供依据。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的相关要求。
	符合


表1-2  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	本次地质勘探工作严格管控场地及勘查各环节。在满足地质勘查目的的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻(以钻代槽)等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合


表1-3    项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区不涉及生态保护红线，符合相关要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	项目工作人员在塔什店镇食宿，生活污水依托租住房屋配套的生活污水收集处理设施统一处置，项目区内不产生生活污水；钻井设备冲洗水沉淀后洒水降尘，泥浆废水循环使用，不外排。不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目已取得所在区域的矿产资源勘查许可证，证号：T6500002008123010021160。项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。符合审查意见相关要求。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008123010021160。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。本项目为铜多金属矿勘探项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。
综上所述，本项目符合产业政策。
2.“生态环境分区管控”要求符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1-4    与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控要求
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合国家产业政策。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县，不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，本项目为矿产资源勘查，不涉及煤炭、石油、天然气开发。符合相关要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	项目用水定期从附近乡镇拉运。项目采用较为先进的地质勘查技术，勘探过程中水耗不超过国家要求。生活污水依托租住房屋配套的生活污水收集处理设施统一处置，项目区内不产生生活污水；钻井设备冲洗水沉淀后洒水降尘，泥浆废水循环使用，不会影响区域水环境质量。符合相关要求。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理，岩屑用于钻孔回填，沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理；生活垃圾配置带盖密封分类收集桶，每日随车带回交环卫部门收集处理。
	符合


2.2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），环境管控单元管控要求详见下表。
表1-5    《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282630001
	本工程情况
	相符性分析

	环境管控单元名称
	焉耆县一般管控区
	
	

	环境管控单元类别
	一般管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
2.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。 
3.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
	本项目不属于矿山开采，仅为矿产资源勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002008123010021160。不涉及污染环境、破坏生态、乱采滥挖等违法行为，且本项目不涉及有毒有害物质。车辆和设备定期在塔什店镇保养，现场不产生废润滑油等各类危险废物。
所有污染物均合规处置。符合该管控单元空间布局约束要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
2.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目现场不设固定储油点，施工所需油品定期从塔什店镇统一补给，场内无油品长期贮存、堆放环节，从源头切断油品渗漏污染地下水的途径，不存在地下水污染风险。
本项目为矿产资源勘查项目，不涉及土壤重金属污染。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	本项目不涉及矿山、油田等矿产资源开采。
	符合

	
	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	本项目开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。符合该管控单元资源利用效率要求。
	符合


3.环境管理政策、环境保护规划相符性分析
（1）《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
（2）《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。
本项目已依法取得探矿权，探矿证号为T6500002008123010021160，在探矿权范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，项目占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。
（3）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，探槽开挖的临时弃土就地堆放在探槽一侧，并用彩条布苫盖，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
（4）自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析
①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质测量、钻探、槽探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。
（5）《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。
本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
（6）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析。
推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，项目区属于非沙化土地，在勘查过程中加强防沙治沙工作，防止从非沙化土地转变为沙化土地。
（7）《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析。
表1-6    与《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析
	规范内容
	本项目情况
	是否符合

	基本原则

	4.2.2采用先进适用的技术工艺、设备、方法开展地质勘查工作，有效减少对生态环境影响的程度、范围及持续时间。
	小型设备、定向钻进、废水循环利用、固废分类处置等绿色施工工艺，有效缩小施工扰动范围、缩短施工周期，最大限度降低勘查施工对区域生态环境的影响。
	符合

	4.2.3针对勘查区植被覆盖情况、自然修复能力等自然地理环境差异情况，采用适宜的勘查手段、环境保护和生态修复措施，严格控制施工周期，分类实施绿色勘查工作。
	本项目区域为裸地、植被覆盖度＜5%，针对性采用人工开挖为主、机械施工为辅的作业方式，配套防渗、降尘、固废处置及生态修复措施，严控施工周期，落实绿色勘查要求。
	符合

	基本要求

	4.3.2地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，并对拟施工的道路和场地原始地形地貌拍摄照片或视频保存。
	项目开工前完成全员绿色勘查及环保专项培训，施工前对作业场地、通行道路原始地貌进行拍照、录像存档，建立完整影像溯源台账。
	符合

	4.3.3地质勘查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。
	项目施工全过程建立绿色勘查专项台账，完整记录环保措施落实、污染治理、生态管控等工作内容，资料完整、可全程溯源。
	符合

	4.3.4地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。
	项目完工后严格按照设计方案，全面开展场地清理、土方回填、表土覆盖、封孔复原等生态修复工作，彻底消除施工生态扰动。
	符合

	道路施工和场地平整

	5.1.1地质勘查工作应充分利用现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，确因工作需要而又无道路时，在征求相关管理部门和单位同意后，修建临时道路。在确保安全通行的条件下，应控制新修道路规格，有条件可修建桩架路作为临时道路。
	本项目全程利用现有矿山道路及简易土路通行，不新建任何临时、永久施工道路，无新增占地及生态扰动，符合规范要求。
	符合

	5.1.9对施工和运输过程中产生的粉尘，应因地制宜，采取必要措施防止粉尘污染。
	项目针对施工、运输扬尘采取车辆密闭、场地洒水降尘等防控措施后，对周边大气环境影响较小。
	符合

	场地平整

	5.2.1在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地的选择，应尽可能避开耕地、林地、水源地、珍稀野生动物栖息地等。场地平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要。减少开挖量，力求挖填平衡，控制场地占用面积。
	项目选址不涉及耕地、林地、水源地及生态敏感区，严格控制施工占地及开挖范围，开挖土方除收集样品部分，其余全部回填利用，实现挖填平衡、无弃方。
	符合

	地质测量

	7.1.1在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危野生动植物自然分布区域。
	勘查区无珍稀、濒危野生动植物分布区，作业点位及路线未涉及动植物保护区域。
	符合

	槽探施工

	8.2.2槽探施工可采用机械施工和人工开挖两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏。
	项目区域交通便利，采用人工开挖为主、机械施工为辅的槽探作业方式，有效减少土地扰动及地貌破坏。
	符合

	8.2.6探槽经地质观测、编录、采样及验收等工作结束后，不需保留的探槽应及时逆序回填压实，应保留回填前后的探槽照片；确需保留的探槽应设立明显标识，对深度较大又确需保留的探槽，应做好围挡设施防止人畜误入造成伤害。
	项目探槽验收完成后均及时逆序分层回填夯实，表土覆盖。
	符合

	固体矿产钻探施工

	9.1.1钻探施工设备应在满足4.2.2和地质调查目的的前提下合理选用易于搬运安装和拆卸且占地面积小的设备。设备运输尽可能利用现有道路，对于钻探设备难以进入的地区，宜选用模块化便携式或履带自行式设备，避免和减少新修建道路。有条件的可采用直升机吊装设备物资。
	项目选用易拆装、小占地钻探设备，设备运输全程依托现有道路，无需新建施工道路，从源头减少生态扰动。
	符合

	9.1.2钻探施工应采用先进的钻进工艺，在满足地质调查目的的前提下，倾斜矿床宜采用定向钻进技术，实现“一基多孔、一孔多支”，减少设备搬迁；采用液动冲击回转钻进、多工艺潜孔锤空气钻进等提高钻进效率，减少作业时间。
	项目采用定向钻进、“一基多孔”先进工艺，有效减少设备搬迁频次、缩短施工工期，降低施工对环境的持续影响。
	符合

	9.1.3施工场地外围设置截、排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。机坪边坡应确保稳定，坡体上无松散土石。对不稳定边坡应进行支护处理，预防滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。
	施工场地设置完善截排水系统，勘查区地势平缓、边坡稳定，无松散土石及地质灾害隐患，场地安全稳定合规。
	符合

	9.1.5施工操作场地材料物资存放场地等地面应铺设防渗材料如厚度大于或等于3mm的工布等。油料存放地、循环沟、浆液池、垃圾池等易发生渗漏污染的表面，应采用防渗土工布（一膜一布或两膜夹一布的土工布，厚度大于或等于5mm）或高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗铺垫进行防渗处理预防渗漏污染。在机台下方和设备检修区域，须铺设吸油毡。
	项目落实分区防渗管控，设备贮存区、沉淀池等重点区域均铺设合规防渗材料及吸油毡，配套防雨遮阳设施，可有效杜绝渗漏污染风险。
	符合

	9.1.6钻探液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道尽量避免现场开挖；确需开挖，其容积应按钻孔设计深度进行计算，底部应铺设防渗材料进行防渗处理。
	项目采用10m³移动式泥浆沉淀池，无需现场开挖泥浆池，配套完整防渗措施，无泥浆渗漏及场地扰动问题。
	符合

	9.1.7钻探施工冲洗液使用泥浆时，应采用优质环保浆液。钻探材料及处理剂应符合GB/T5005的规定。
	项目钻探施工过程选用清水做冲洗液，钻探材料符合GB/T5005的规定。
	符合

	9.1.9钻探施工中产生的废水无法循环利用需排放的，应处理至符合GB8978要求，以免污染土壤和地表（下）水。
	项目冲洗废水沉淀后用于洒水降尘，泥浆废水循环用于配浆，实现废水零外排，无水体污染风险。
	符合

	9.1.10钻探施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，应满足GB18599要求；未达到要求的严禁向外排放。
	泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理，岩屑用于钻孔回填，沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理。
	符合

	9.1.11施工中产生的废料、生活垃圾，钻孔渣土等固体废弃物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场处置及外运。
	本项目开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地，生活垃圾配置带盖密封分类收集桶，每日随车带回交环卫部门收集处理。
	符合

	9.1.14钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响。
	项目钻孔终孔后采用水泥封孔，设置永久性标识，封孔质量可控，有效降低钻探对地下水环境的扰动影响。
	符合

	清理

	10.1.1地质勘查工作结束后，应及时撤除施工场地和项目驻地的设备、不再使用的临建房屋及水电管线等各项设施，回收各种宣传牌、标示牌、警示牌、防滑防压网、土工布，清理干净场地内固体废弃物及生活垃圾。
	项目施工结束后全面撤除施工设备及临建设施，回收可周转物资，彻底清理场地垃圾及固废，实现场地干净无遗留。
	符合

	复原

	10.2.2项目驻地和探槽、浅井、钻孔(钻井)施工产生的坑、井、池、沟等,用开挖堆放的土石进行分层回填，按后挖的土石先填、先挖的土石后填的顺序进行回填并夯实底部基岩碎石，再回填平整底土，达到勘查设计中环境修复措施要求。
	项目所有探槽、钻孔均按照“后挖先填、先挖后填”规范顺序分层回填、夯实平整，严格落实勘查设计中环境修复措施要求。
	符合

	覆土

	10.3.1损毁土地复原后，应将开挖前的表土均匀覆盖在底土之上，草地、林地有效覆土厚度大于20cm；耕地、园地有效覆土厚度大于40cm，确保覆土厚度及土质能满足植被正常生长需要。
	本项目土地利用类型为裸岩石砾地和戈壁，现状植被覆盖度低于5%，复垦方向为恢复原土地利用类型。依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）西北干旱区标准，不涉及林地、草地、耕地、园地，覆土厚度参照≥10cm，有机质≥0.5%，场地平整后坡度≤3°，砾石≤50%，pH5.5~8.0。复垦后植被覆盖度恢复至周边未扰动水平（1%~5%）。
	符合
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县西南264°方向，直线距离102千米，中心点坐标（CGCS2000坐标系）：东经86°12′44.707″，北纬41°56′45.883″。工作区面积8.39平方千米。行政区划隶属焉耆回族自治县管辖。勘探区拐点坐标见表2-1。
表2-1    勘探区范围拐点坐标表
	点号
	2000国家大地坐标系
	备注

	
	经度
	纬度
	

	1
	86°11'29.000"
	41°57'01.000"
	共由10个拐点圈连，面积8.39平方千米

	2
	86°11′59.000"
	41°57′01.000"
	

	3
	86°11'59.000"
	41°57'34.000"
	

	4
	86°13'06.000"
	41°57'34.000"
	

	5
	86°13′06.000"
	41°57'25.000"
	

	6
	86°13'53.000"
	41°57'25.000"
	

	7
	86°13'51.000"
	41°56′06.000"
	

	8
	86°12'27.000"
	41°56'12.000"
	

	9
	86°11′51.000"
	41°55′41.000"
	

	10
	86°11′29.000"
	41°55'40.000"
	


勘查区地势平缓、交通状况良好。由塔什店镇出发沿矿山路行驶大约13km到达库尔勒金川矿业有限公司塔什店二井田煤矿，再向正北方向简易土路行进2km可到达勘查区。

	项目组成及规模
	1.项目基本情况
探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）：
证号：T6500002008123010021160
项目名称：新疆焉耆县红柳沟铜多金属矿勘探
探矿权人：新疆沪迪矿业有限公司
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县
勘查面积：8.39平方公里
有效期限：2021年11月1日至2026年11月1日
2.项目主要建设内容
项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    主要建设内容一览表
	类别
	建设内容
	计量单位
	涉及总工作量

	主体工程
	地形、地质测量
	GPS  E级控制点测量
	个
	5

	
	
	1:2000地形测量
	平方千米
	2.5

	
	
	1:2000地质修测
	平方千米
	2.5

	
	
	1:2000水工环测量
	平方千米
	3

	
	探矿工程
	槽探
	立方米
	6000（111条）

	
	
	钻探
	米
	10600（36孔）

	
	采样与分析
	基本分析样
	件
	12000

	
	
	组合分析样
	件
	90

	
	
	光谱定量全分析样
	件
	5

	
	
	岩/矿石化学全分析
	件
	5

	
	
	岩石力学样
	组
	10

	
	
	水质全分析样品
	件
	1

	
	
	基本分析内检样
	件
	500

	
	
	基本分析外检样
	件
	300

	
	
	物相分析（钛物相）
	件
	5

	
	
	小体重
	件
	30

	
	
	实验室流程选矿试验样
	件
	1

	辅助工程
	生活营地
	不设置生活营地，工作人员在塔什店镇食宿，每日往返

	
	设备贮存区
	勘查区内设置100m2设备贮存区，用于设备、材料堆放

	
	矿区道路
	矿区内地势平缓，无需新建道路

	储运工程
	临时堆场
	设置6500m2临时堆场

	
	柴油贮存点
	本项目现场不设置固定柴油贮存点，勘探所需油品定期从塔什店镇统一补给，现场无油品长期贮存、堆放环节

	公用工程
	供水
	从塔什店镇拉运

	
	排水
	项目工作人员食宿均依托塔什店镇现有生活设施，不在勘探场区食宿，日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水排放；钻井设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；泥浆废水经泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制；勘查过程中产生的粉尘通过洒水降尘的措施进行处理，全部蒸发逸散，不外排

	
	供电
	柴油发电机发电，勘探机械设备使用

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	开挖土石方使用彩条布苫盖

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放

	
	废水治理
	生活污水
	项目工作人员食宿均依托塔什店镇现有生活设施，不在勘探场区食宿，日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水排放

	
	
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池（4m3）沉淀处理后用于洒水降尘，不外排

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池（10m3）处理后全部回用于泥浆配制，循环使用

	
	固废治理
	生活垃圾
	配置带盖密封分类收集桶，每日随车带回交环卫部门收集处理

	
	
	开挖土石方
	回填或用于周边场地平整，无弃方

	
	
	钻井泥浆
	固化后交由一般固废处置单位统一处理

	
	
	钻井岩屑
	岩屑回填钻孔

	
	
	沉淀池沉渣
	交由一般固废处置单位统一处理

	
	噪声治理
	施工设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，佩戴个人防护装备

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度

	备注：项目距离塔什店镇较近，交通较为便利，施工车辆、勘探设备统一送至塔什店镇维修点定期养护，勘探现场不会产生废润滑油等危废，故场内无需单独设置危险废物贮存点


3.主要勘探设备及原、辅材料
本项目所需主要勘探设备见表2-3，原辅材料消耗见表2-4。
表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	技术装备名称
	单位
	数量

	1
	轻型越野车
	辆
	2

	2
	越野载重汽车
	辆
	3

	3
	全站仪
	台
	2

	4
	GPS卫星定位仪
	台
	2

	5
	照相机
	架
	3

	6
	罗盘
	个
	2

	7
	地质锤
	把
	4

	8
	凿岩机
	台
	2

	9
	笔记本电脑
	台
	2

	10
	岩芯切割机
	台
	1

	11
	挖掘机
	辆
	4

	12
	钻机
	台
	2

	13
	刻槽取样机
	台
	2

	14
	柴油发电机
	台
	1


表2-4    工程主要原、辅材料一览表
	序号
	类别
	名称
	用量
	来源
	备注

	1
	辅料
	彩条布
	1000m
	外购
	对暂时露天放置的设备、槽探开挖石料进行苫盖。使用后回收并无害化处理

	2
	资源
	水泥
	3t
	外购
	钻孔封孔

	3
	
	膨润土
	30t
	外购
	泥浆配制

	4
	
	聚合物、降失水剂等
	5t
	外购
	

	5
	
	水
	42m3/探矿期
	从塔什店镇拉运
	/

	6
	
	柴油
	15t/探矿期
	从塔什店镇拉运
	油桶储存，最大储存量为5t


4.公用工程
4.1给水
本项目生活用水依托塔什店镇既有城镇供水系统，该城镇供水管网完备、水量充足，可充分保障作业人员日常生活用水需求。泥浆配置用水及钻井设备冲洗用水取自塔什店镇合规供水点，通过储水箱运至勘探区，取水来源合法、运输规范、供给持续，项目整体用水保障条件可靠，可行性强。
（1）生活用水
工作人员日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水产生。
（2）生产用水
泥浆调配用水：钻井期间泥浆调配用水补充量为34m3，调配好的泥浆循环使用。
钻井设备冲洗用水：项目勘探期间用水量约为8m3，经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。
4.2排水
（1）生活污水
工作人员日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水排放。
（2）生产废水
泥浆废水：经防渗沉淀池处理后全部回用于钻孔泥浆配制，定期补充，循环使用，不外排。
钻井设备冲洗用水：经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。
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图2-1    探矿工作期水平衡示意图    （m3/探矿期）
4.3供电
使用柴油发电机供电。柴油采用不锈钢油桶分类堆放于配有防渗漏托盘的贮存区。
5.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为15人，野外勘查共计70天，采取8小时工作制。

	总平面及现场布置
	工程布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
1、设备贮存区
勘查车辆、勘探设备、各类物料统一集中存放于设备贮存区；柴油发电机、作业车辆等易发生油品泄漏设备底部铺设防渗地膜，贮存区配套遮阳、防雨设施，落实防渗、防晒、防雨污染防控要求。
2、临时堆场
临时堆场位于槽探一侧，占地面积共6500m2，堆放槽探施工产生的土石方，采用彩条布苫盖。
3、勘探工程
本项目勘查工作布设探槽总工作量6000m3，探槽深度0-1.5m，本项目按0.75米计，故探槽占地8000m2。布设36个钻孔，钻孔位于探槽倾斜坡面，不额外占用土地。
本项目设置2个10m3移动式泥浆沉淀池（深度为1m）和2个4m3钻井设备冲洗水沉淀池（深度为1m），占地共28m2。
本项目占地类型一览表见下表。
表2-5    项目占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地类型
	占地性质
	备注

	探矿权范围
	8390000
	裸岩石砾地、戈壁
	临时占地
	/

	其中
	槽探区
	8000
	裸岩石砾地
	临时占地
	/

	
	钻探区
	钻探施工
	/
	裸岩石砾地
	临时占地
	钻孔位于探槽倾斜坡面

	
	
	沉淀池
	28
	裸岩石砾地
	临时占地
	/

	
	临时堆场
	6500
	裸岩石砾地
	临时占地
	位于探槽一侧

	
	设备贮存区
	100
	裸岩石砾地
	临时占地
	/




	施工方案
	1.总体工作部署
在探矿权范围内选择不同勘查手段开展地质勘查工作，详细查明勘查区范围内铜多金属矿矿体及伴生有用矿产的分布、数量、规模和特征等。首先在以往地质勘查工作的基础上，在勘查区范围内开展1:2000地质修测工作，进一步查明详查区范围内地层及矿体分布特征，其次按照勘探工作要求，继续利用槽探、钻探工程对矿体进行系统控制，探求探明+控制+推断（TM+KZ+TD）资源量。同时开展选矿试验研究、矿床经济概略研究、工业指标论证及水工环专项测量等工作，为矿山建设设计提供必需的地质资料。
1.1具体工作部署
（1）GPS E级控制点测量
根据勘查区实际地形确定埋石地点，设计工作量5点。
（2）1:2000地形测量
基本查明勘探区范围内地形地貌特征，布置1：2000地形测量工作量2.5平方千米。
（3）1:2000地质修测
根据前期地质工作成果，在勘探区开展1：2000地质修测，目的是进一步了解区内地层、构造、岩体及矿体的地质特征，在综合研究的基础上，为探矿工程的布置提供依据，设计工作量2.50km2。
（4）水、工、环调查
在勘探范围内开展1:2000水工环测量，详细查明矿床开采技术条件。设计1:2000水工环测量3.00km2。
（5）槽探工程
针对前期地质工作成果确定的矿体，系统布设槽探工程，通过槽探工程揭露、采样分析，进一步查明地表矿（化）体的规模、形态、产状、厚度等。槽探布设根据地质修测资料及现场实际情况适时调整。一般探槽只穿过矿（化）体及近矿蚀变带即可，主干探槽要穿过整个控矿破碎带。槽探的施工深度视原岩的风化程度和矿化情况而定，探槽开口一般1.2-1.5m，深度0-1.5m，个别地段若需加深者则施工宽口槽，素描一壁一底，比例尺1:100。设计工作量：槽探6000m3。
（6）钻探工程
根据槽探工程见矿情况，对圈定的矿（化）体利用钻探工程按照其基本工程间距进行系统控制验证，了解矿（化）体沿倾向延深、产态、品位及厚度变化情况。设计孔深：孔深300米/孔，最终孔深以了解基岩类含水层为目的，孔深应根据目的层适当调整。设计工作量：钻探10600m。
（7）样品采集
在矿体及围岩地段根据详查要求，采集基本分析化学样、化学全分析样、小体重等样品。分析测试矿石化学成分、矿石比重、各类有益、有害元素含量等，查明矿石质量特征。设计工作量：基本化学分析样、组合分析样、光谱定量全分析样等各类样品共8947件。
本次野外勘查工作只包含取样，现场不设实验室，化验工作交由实验室承担。
2.施工期流程简述
本项目为矿产资源地质勘查项目，项目性质为纯野外探矿作业，不规划建设永久性建（构）筑物及配套设施，无土建施工环节，因此不存在常规工程施工期。
3.勘探期流程简述
勘探期主要包括槽探和钻探，工程实施过程中主要污染来自槽探和钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣等。
3.1槽探
[image: 绘图1(69)]
图2-4    槽探施工流程及产污环节示意图
表土剥离：槽探开挖前先行剥离表层腐殖土，剥离表土单独分区堆存，全程采用彩条布苫盖。剥离作业产生无组织扬尘、机械间断噪声；施工扰动原生地表土层，造成局部植被破坏、地表景观扰动，同时形成临时弃土堆，存在水土流失隐患。
槽探开挖、土石方堆放：采用凿岩设备开展槽体开挖作业，开挖废石与剥离表土分层分区堆置于探槽单侧。开挖工序持续产生无组织扬尘、凿岩机械噪声；土石方堆体裸露易受风蚀起尘，临时占地损毁原生植被，汛期堆土存在冲刷流失风险，无废水、燃油废气产生。
取样、地质编录：开挖完成后人工开展槽壁地质取样、地层编录工作，仅少量渣土散落，无新增扬尘、噪声、废水、废气污染物，仅轻微扰动局部堆土。
探槽分层回填：地质编录完成后，将前期堆放的表土、开挖废石分层回填至探槽内部并整平压实。回填土方作业产生短时无组织扬尘、机械间断噪声；回填完成后消除临时弃土堆，大幅降低水土流失、植被扰动影响。
3.2钻探
[image: 绘图1(69)]
图2-5    钻探施工流程及产污环节示意图
钻孔定位、放线：现场测量划定钻孔及施工平台范围，仅人工放线作业，无明显污染物产生，仅划定临时扰动区域，后期会造成地表植被、地貌破坏。
施工平台表土剥离、平整：依据放线范围剥离平台表层土并平整作业场地，剥离土方分区临时堆存、彩条布苫盖；作业过程产生无组织扬尘、施工机械噪声；剥离土层扰动原生地表，造成生态植被、自然景观破坏，剥离出的表土形成临时土石方固废堆，存在水土流失风险。
井架安装、钻孔施工：架设钻探井架后开展持续钻进作业；钻机、配套柴油发电机运转产生持续噪声，钻进过程产生钻井泥浆废水；柴油设备燃烧排放NOₓ、CO、HC、烟尘、SO₂等废气；施工产生岩屑、钻渣等一般固体废物；作业平台长期占地持续扰动地表生态。配套防渗沉淀池收集泥浆，泥浆沉淀后循环回用。
岩心取样、化验分析：钻进完成后采集岩心、送样化验，仅少量岩屑散落，无新增废水、废气、高噪声污染；取样完成后开展钻孔封堵、表土回填恢复工序。
钻孔封堵、表土回填恢复：勘探结束后分层封堵钻孔，将前期剥离的表土、钻渣分层回填并整平；回填作业产生短时扬尘、机械间断噪声；场地恢复后消除临时堆土、泥浆池等污染源，逐步减轻生态破坏影响。
4.施工时序及建设周期
项目建设周期：2026年8月~10月。
表2-6    工作计划与时间安排表
	工作阶段
	具体时间安排
	工作进度及目标

	准备阶段
	2026年8月10日~8月22日
	分析研究已有资料，编写项目设计书。确定人员机构编制、组建项目分队并组织技术人员学习设计，熟悉工作区所获各种资料，落实资金、设备、运输等诸项事宜，健全规章制度。

	野外勘查阶段
	2026年8月23日~10月31日
	①开展地质测量、槽探、钻探、采样等探矿工程②对野外所获的全部地质资料、测试成果及以往所获地质资料进行系统整理和综合研究，编制各类地质图件，编写详查报告。


施工条件：①项目前期资料准备齐全，包含工程设计图纸及相关文件、勘查资料和报告等。②人员配置齐全，包含施工单位负责人及施工管理人员，工程监理人员、安全生产管理人员、现场施工队伍等。③施工设备准备齐全，包含挖掘机、运输车辆等。④物资准备齐全，包含生活用品和安全生产用品等。⑤明确施工环境保护措施。
5.土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为槽探、钻探期间开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方。
槽探总工作量6000m3。
钻探总工作量为10600m，钻探开孔直径91mm（Φ91mm钻头，配备Φ68mm岩心管），根据公式V=πr2h计算，钻孔产生的土石方量约为68.91m3，其中岩心量为38.48m³，岩屑量为30.43m³。
表2-7    工程土石方平衡分析表    单位：m3
	类型
	挖方
	回填
	取样
	备注

	槽探
	6000
	5980
	20
	采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽

	钻探岩心
	38.48
	/
	38.48
	岩心全部带回

	岩屑
	30.43
	30.43
	/
	回填钻孔

	总计
	6068.91
	6010.43
	58.48
	/


根据上表可知，本工程挖方全部综合利用，无永久弃方产生。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态环境
（1）主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“天山南坡中段山地草原生态功能区”，该功能区发展方向见下表。
表3-1    主体功能区的类型和发展方向
	名称
	类型
	综合评价
	发展方向

	天山南坡中段山地草原生态功能区
	水源涵养
	冰川发育，众多河流发源地，拥有国内最大的淡水内陆湖，分布有大面积的芦苇湿地，巴州重要的供水水源地。目前水土流失、土壤侵蚀严重、森林遭到破坏，草原退化，湖水水质污染、湿地萎缩。
	禁止过度放牧，恢复天然草原植被，加大水污染防治力度，加强野生动物和湿地保护。


（2）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，评价区属“托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区”，项目区生态功能区划见表3-2。
表3-2    生态功能区划
	生态功能分区
	主要生态服务功能
	主要生态问题
	主要生态
敏感因子
	保护目标
	保护措施

	42．托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理


（3）生态环境现状调查
①植被类型及主要植物群落及其特征
本项目生态评价等级为三级，采用样方调查法进行植被现状调查。本次植被调查共布设3个草本样方，样方统一规格为1m×1m，样方均匀布设于项目钻探作业区、槽探区等全部施工占地范围，覆盖项目全部评价区域，样方布设具有全面性、典型性和代表性。
经现场调查，项目区内基本为裸地，群落稀疏，植被类型简单，区域整体植被覆盖率极低。通过样方调查统计，评价区内野生植物种类单一，无珍稀保护野生植物，常见植物主要为耐旱耐盐碱荒漠植被，具体植物名录见下表。
表3-3    评价区内主要植物名录
	科
	属
	种

	禾本科
	针茅属
	镰芒针茅Stipa caucasica

	夹竹桃科
	罗布麻属
	罗布麻Apocynum venetum


评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。本区域植被主要为草本植物，植物类型主要为镰芒针茅和罗布麻，大部分区域植被生长稀疏，不涉及保护植物。
②野生动物现状调查及评价
本次评价于2026年7月针对评价区野生动物资源开展专项现状调查。调查范围以项目槽探、钻探作业区为核心，向四周外延1km评价范围；共布设野外调查样线3条，单条样线长度2km，样线总长度6km，样线均匀覆盖项目施工占地及外围评价区域，采用步行巡查方式，系统观察记录区域内野生动物实体、足迹、粪便、巢穴等活动痕迹。同时走访项目周边乡镇牧民、基层工作人员，并查阅《新疆生态功能区划》、巴州及霍拉山区域野生动物相关历史文献、调查报告，对实地调查成果进行交叉比对、综合验证。
综合本次样线实地调查、走访调查及资料查询结果，项目区及周边1km评价范围内，未发现国家及自治区重点保护野生动物实体，无重点保护野生动物栖息地、迁徙通道及繁殖活动区域。
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因气候寒冷和食物短缺，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少且动物组成较为单一。评价区主要野生动物名录见下表。
表3-4    工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名

	哺乳纲
	啮齿目
	仓鼠科
	灰仓鼠
	Cricetulus migratorius

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard


③水土流失现状调查：2024年焉耆回族自治县水土流失面积329.37km²，占全县土地总面积13.56%。项目区水土流失情况为微度。水土流失类型主要为风力侵蚀。水土流失类型见附图。
④沙化土地现状：根据新疆第六次沙化监测报告中沙化土地类型分布图，项目区为非沙化土地，土地沙化程度分布图见附图。
2.大气环境质量现状
（1）评价数据选用
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用焉耆回族自治县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。
①监测点位：焉耆回族自治县环境空气自动监测站。
②监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。
③监测时间：2024年全年。
（2）评价标准
项目区属于二类环境空气功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（3）评价方法
选用占标率进行评价，公式为：
Pi=Ci/Coi
式中，Pi－第i个污染物的质量浓度占标率，%；
Ci－污染物的浓度，mg/m3（标准状态）；
Coi－污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。
（4）评价结果
评价结果见下表。
表3-5    现状监测结果分析表
	[bookmark: _Hlk82001264]监测项目
	评价指标
	现状值（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
%
	达标情况

	
	
	
	
	
	

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均
	29
	40
	73
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	1
	4000
	25
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	146
	160
	91
	达标

	PM10
	年平均
	112
	60
	160
	超标

	PM2.5
	年平均
	41
	30
	117
	超标


本项目所在区域PM2.5、PM10年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
3.地表水环境质量现状
本项目无生产、生活废水外排，不涉及任何涉水工程建设，不会改变区域地表水文要素。为切实保障地表水体生态安全，项目合理布设勘查线路与作业范围，主动避让季节性河流、冲沟等水体，严格划定地表水沿岸区域为禁作业区，禁止勘探活动跨越河道，严禁在河道内开展取水、施工等一切涉水作业。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，无需开展地表水环境现状调查。
4.声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目探矿区外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
5.地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
6.土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	勘探区位于焉耆回族自治县西南264°方向，直线距离30千米。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）第6章评价等级及评价范围的判定规则，本项目不在该章节a）、b）、c）、d）、e）、f）款规定的评价范畴内，故生态影响评价等级定为三级，评价范围为项目占地范围内，项目占地范围内及沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、不占基本农田、不涉及生态环境保护目标。

	评价标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（2）声环境
该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
2.污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
表3-6    施工期无组织废气执行标准
	污染物
	限值
	执行标准

	颗粒物
	1mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2


勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-7    勘探期无组织废气执行标准
	工序
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	勘探
	颗粒物
	1
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	非道路移动机械烟气
	CO
	3.5
	g/kWh
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）

	
	HC
	--
	
	

	
	NOX
	--
	
	

	
	HC+NOX
	6.4
	
	

	
	PM
	0.20
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
（2）噪声排放标准
勘探期噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
（3）固体废弃物
本项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	本项目属矿产资源地质勘查工程，仅开展野外勘查作业，不规划建设永久性、临时性建（构）筑物及配套附属设施，全程无土建开挖、构筑物搭建等施工工序，故本项目不设常规建设项目施工期。

	勘探期生态环境影响分析
	1.生态影响分析
1.1占地影响
探矿区占地为勘探场地、临时堆渣场和设备贮存区，共计14628m2，均为临时占地。勘探场地和临时堆渣场会占用一定面积，改变土地原有使用功能，造成资源浪费，勘探机械的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。
1.2土壤环境的影响
（1）槽探施工影响
本项目槽探施工扰动面积8000m²。探槽开挖过程将直接剥离、扰动原有表层土壤，造成原有土层结构紊乱、土壤团粒结构破坏，降低土壤保水保肥能力，对区域现有耐旱草本植被根系生长环境造成一定扰动，局部地表抗风蚀能力暂时下降。槽探工程影响范围集中、扰动周期短，施工结束后及时回填平整，土壤结构可逐步自然恢复。
（2）钻探施工影响
本项目钻探作业布设于槽探扰动坡面范围内，不新增占地。钻探施工过程中机具碾压、钻孔开挖及泥浆布设将局部扰动原有土壤及浅层地质结构，造成区域粘土层、亚粘土层及砾砂层结构紊乱，破坏原有地层纵向、横向分布结构。项目配套设置泥浆沉淀池总占地面积28m²，仅为点状局部扰动，影响范围极小。整体钻探施工对土壤环境的扰动程度有限，且均为暂时性可逆影响。
（3）临时土石方堆放区影响
本项目不设置固定永久性堆渣场，勘探弃土、弃渣就近临时堆置于探坑周边空地，临时堆渣扰动面积约6500m²。土石方堆存期间，堆体自重及表层压实作用会造成下部土壤板结，降低土壤通透性与渗透性，不利于后期植被自然恢复。施工期结束后，通过渣土平整、迹地清理、表层松土等生态恢复措施，可有效缓解土壤压实影响，恢复地表立地条件。
（4）设备贮存区影响
项目区内设置1处设备贮存区，占地面积100m²，主要用于施工设备、材料临时堆放。区域占地规模小、扰动强度低，仅存在轻微机械碾压及地表压实影响，不产生大面积土壤结构破坏，对区域土壤及生态环境影响轻微。
1.3动植物的影响
本项目占地性质属于临时占地，探矿区范围植被覆盖类型为裸地，植被覆盖度极低，主要植物为镰芒针茅和罗布麻。勘探过程中的车辆行驶、设备安装等活动会直接碾压、铲除植被，槽探作业开展前，均需对表土进行清理，以消除植被、浮土及其他地表障碍物对作业的干扰。表土清理过程不可避免地会对这些植被造成直接损毁，地表植被因机械铲除或表土掩埋而死亡，导致植被群落结构遭受破坏，对地表植被的影响较大。
从生物损失量分析：从区域生态现状来看，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每平方米损失38.92g（项目扰动用地14628m2）进行计算，本项目勘探过程中，因场地平整、土方开挖及物料堆放等作业，需临时占用部分地表区域，造成生物量损失，生物损失量合计约0.569t。在勘探结束后，利用之前收集的表土对临时占用的土地进行覆土。对勘探场地进行回填以及迹地清理平整，区域生态将逐步恢复。
工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。槽探和钻探过程中以及机械设备的轰鸣声会极大地改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因勘探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域。
1.4自然景观影响
项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘探期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。
1.5土地沙化的影响
矿山勘查时，各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就稀疏脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；槽探等勘查活动产生大量堆土，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。
1.6水土流失的影响
项目勘查过程中，勘查作业会产生大量的堆土，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的弃土弃渣在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大，坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。
2.大气环境影响分析
2.1勘探过程中产生的扬尘
大气污染物主要产生在工程勘探期，对工程沿线及车辆运输道路附近的大气环境都会产生影响。
勘探期施工及车辆运输扬尘：勘探期施工开挖、勘探材料装卸等会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作道路区等。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4～5m的范围内。从本工程勘探场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。
2.2燃油废气
施工燃油设备主要为勘探机械与运输车辆，尾气对作业点、临时道路沿线大气产生短暂影响。运输车辆尾气为线源排放，勘探机械、柴油发电机尾气为分散点源排放。项目区戈壁地形开阔、通风条件好，污染物扩散稀释速度快；加之尾气间歇性排放、勘探施工周期短，尾气对区域空气质量整体影响较小。柴油发电机为施工设备供电，燃油燃烧产生尾气。
探矿期内使用柴油约15t，参考《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中柴油发电机组给出的排放系数：颗粒物2.09g/kg，HC 3.39g/kg，NOx 32.79g/kg，CO 10.72g/kg。
指南明确SO2不采用固定因子，统一执行物料衡算法，配套《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》计算：
E(SO2)=2×燃油消耗量×柴油硫质量分数
探矿现场国VI柴油取硫分S=0.001%，15t柴油SO2产生量=0.3kg。
柴油燃烧排放有害气体量详见表4-3。
表4-3    柴油排放的有害物质表
	有害物质
	颗粒物
	HC
	NOx
	CO
	SO2

	排放量（g/kg）
	2.09
	3.39
	32.79
	10.72
	/

	探矿期内（kg）
	31.35
	50.85
	491.85
	160.8
	0.3


3.废水环境影响分析
（1）生活污水
工作人员日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水排放。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，设备冲洗水经沉淀池处理后洒水降尘。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
4.噪声环境影响分析
根据工程分析可知，勘探期的噪声来自施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声，噪声源强一般为76~87dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）勘探期施工噪声预测
勘探期施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
勘探期主要噪声源为施工机械。
（2）勘探期噪声预测结果及分析
①预测结果
运用上式对勘探过程中机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-4所示。
表4-4    项目主要机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	运输车辆
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	44.4
	41.9

	凿岩机
	83
	77
	70
	63
	61.4
	57
	53.5
	51
	47.4
	44.9

	岩芯切割机
	85
	79
	73
	65
	63.4
	59
	55.5
	53
	49.4
	46.9

	挖掘机
	81
	75
	69
	61
	59.4
	55
	51.5
	49
	45.4
	42.9

	钻机
	82
	76
	70
	62
	60.4
	56
	52.5
	50
	46.4
	43.9

	刻槽取样机
	87
	82
	76
	68
	66.4
	62
	58.5
	56
	51.4
	48.9

	柴油发电机
	76
	70
	64
	56
	54.4
	50
	46.5
	44
	40.4
	37.9


本项目夜间不进行工作，单台施工机械在50米范围外的噪声值均符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）中施工噪声要求，昼间限值为70dB(A)。
5.固体废物环境影响分析
（1）生活垃圾
野外勘查工作人员统一在塔什店镇住宿、就餐，每日早晚往返勘查现场，不在勘查区域搭设临时营地、不在野外做饭、不驻留过夜。生活垃圾配置带盖密封分类收集桶，每日统一转运至城镇环卫部门收集处理。
（2）土石方
根据工程分析，本项目勘探期的土石方主要是槽探产生的，勘探期开挖土石方临时堆放至探坑一侧，并用彩条布苫盖，待工程结束后土石方全部回填于原位并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。
（3）泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
①岩屑
钻探总工作量为10600m，钻探开孔直径为91mm，配备Φ68mm岩心管，岩屑产生量为30.43m³。每个钻孔完毕后，岩屑用于回填钻孔。
②泥浆
本项目勘探期产生固体泥浆废物约为40t，使用的钻井泥浆为水基泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料，加入各种有机和无机材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液，主要添加成分有聚合物、氯化钠等。膨润土的主要成分是蒙脱石。钻井泥浆中影响环境的主要成分是有机物类、无机盐类、烧碱等配浆和加重材料中的杂质。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，勘探结束后进行固化，固化后交由一般固废处置单位统一处理。
③沉淀池沉渣
本项目沉淀池沉渣主要为泥土，泥土本身不含毒性物质，故本项目沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理。

	选址选线环境合理性分析
	勘探区位于焉耆回族自治县西南264°方向，直线距离县城102千米，中心点坐标（CGCS2000坐标系）：东经86°12′44.707″，北纬41°56′45.883″。工作区面积8.39平方千米，行政区划隶属于焉耆回族自治县管辖。项目区及周围区域环境关系较单纯，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于矿产资源开发项目，属于允许类项目，项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6500002008123010021160。所以本项目符合产业政策和环境准入要求。
本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》基本原则（即为聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障），且本项目主要针对铜多金属矿进行勘查，不属于限制、禁止开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相关要求。
项目开发过程中须加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
综上，本项目选址合理。











五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目无施工期，因此不需要进行施工期生态环境保护措施。

	勘探期生态环境保护措施
	1.生态环境影响保护措施
1.1陆生生物
（1）植物植被
工作区地质活动主要为槽探和钻探，运营过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，同样对一些植被造成损坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少，以草本植物为主，每年5～7月在该区域生长。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘探期间应采取以下措施：
①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工场地等设施的布局，避免不必要的土地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。
②尽量采用对植被破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对植被造成额外的损伤。
③在勘探结束后，及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占用的土地进行覆土。对勘探场地进行回填、进行迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。
④勘探过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。
（2）陆生动物
经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上开采机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采地周围。勘探期间应采取以下措施：
①勘探期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。
②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强开采管理，在勘探过程中应尽量安排在白天，避免夜间开采对野生动物的影响。
③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。
项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。
1.2土壤环境
焉耆回族自治县地处焉耆山间断陷盆地，全境覆盖50～60m厚第四纪冲洪积沉积物，成土母质以砂壤、砾质冲洪积物为主。全县共划分潮土、灌耕土、棕漠土、草甸土、盐土、风沙土、沼泽土7大类土壤。工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压等活动会破坏原有土层结构，引发土壤板结问题，进一步加剧局部区域次生盐渍化程度。
勘探期应严格控制施工区域，尽可能缩小施工范围，减少开挖量和生态破坏面积，从而减少开挖和恢复面积；优化土石方平衡，减少水土流失。加强施工期机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严禁越界施工和偏离施工便道进行无监管活动，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域。项目施工开挖、机械碾压、土石方堆存会扰动土层结构，造成土壤板结，加剧局部次生盐渍化。
1.3自然景观
项目已制定具体的复垦方案，预留了复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。
①尽量避开雨季作业，探坑需要及时进行场地清理、回填并进行植被恢复。
②表土层的保存在剥离表面植被时要有计划地实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积，采取边勘探边回填的措施。加强管理，做好环境保护宣传，在探矿过程中不要随意扩大开挖面积。
③随着工程结束，探坑将逐步回填、平整，使其与周围地貌基本一致。
1.4水土流失
本项目位于焉耆回族自治县西南264°方向，直线距离县城102千米，项目区的水土流失以风力侵蚀为主。勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。
本项目运营过程中由于勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在风力侵蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施：
①堆土表面采用彩条布苫盖，减少降雨和风力对弃渣的侵蚀。
②加强管理，大风天气、雨季不得作业。
③勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。
本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使采区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。
1.5土地沙化
矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的堆土，会增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。在勘查期采取以下防沙治沙措施：
①在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩条布苫盖，减少风蚀。
②在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。
③合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。
2.勘探完成时的生态环境保护及恢复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651-2013)和《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T 38360-2019）可知，探矿完成时的保护措施及恢复如下。
（1） 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
（2） 对于探槽或钻孔应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。
（3） 不再使用的沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。
①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾、危险废物等分类收集。
②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾每日随车带回交环卫部门收集处理。
③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。
（4） 施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。
（5） 勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，减少水土流失的影响。
3.大气环境保护措施
3.1开挖扬尘
施工过程中扬尘污染对该点及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染施工场地，拟提出以下防治措施：
（1）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）施工现场合理布局，对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（3）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。
（4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
3.2燃油废气
由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下：
（1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。
（2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。
（3）尽量避免施工机械同时运行，停止使用机械时尽可能怠速运转或熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。
4.水环境保护措施
（1）生活污水
工作人员日常生活产生的污水全部依托租住房屋配套的污水收集处理系统统一处置，项目区内无生活污水排放。
（2）钻井设备冲洗水
项目钻探过程中使用的钻井设备需清洗，设备冲洗水经沉淀后洒水降尘。
（3）泥浆废水
泥浆废水经防渗沉淀池处理后回用于钻孔泥浆配制，循环使用，不外排。
5.声环境保护措施
本次探矿工作槽探以人工作业为主，辅以机械施工。探矿活动相对集中，噪声源相对固定。经类比调查，探矿期间声强范围在76~87dB（A）之间。
为减少本项目施工期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。
（3）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
（4）管理措施：建设方应对施工单位提出明确的噪声环境要求，要求施工单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。
（5）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。
6.固体废物污染防治措施
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对临时堆土坡脚进行防护、表面夯实处理并设置相应的挡渣墙。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。
（2） 钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣
本项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料，加入各种有机和无机材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，固化后交由一般固废处置单位统一处理。岩屑用于钻孔回填。沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理。废弃泥浆、岩屑、沉淀池沉渣的处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
（3）生活垃圾
野外勘查工作人员统一在塔什店镇住宿、就餐，每日早晚往返勘查现场，不在勘查区域搭设临时营地、不在野外做饭、不驻留过夜。生活垃圾配置带盖密封分类收集桶，每日统一转运至城镇环卫部门收集处理。
采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。固废产生明细见表5-1。
表5-1    项目固体废物产生情况明细
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（探矿期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	开挖土石
	SW59
	900-099-S59
	6000m3
	/
	探槽土石方部分就地回填，部分作为勘探样品留存外运

	
	岩屑
	
	
	30.43m3
	/
	钻孔回填

	
	沉淀池沉渣
	
	
	0.2t
	/
	交由一般固废处置单位统一处理

	
	钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	40t
	/
	泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理


7.环境风险分析
7.1风险识别
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
项目区不设有柴油存放区，柴油发电机油箱可储存21kg柴油，柴油属于风险物质，项目柴油消耗设备为凿岩机、钻机等，两类工程分段错峰施工，单段施工周期10～20天，工序完工后机械设备统一下山保养，不在勘查现场长期滞留。施工油料采用随车便携转运方式，现场无大量燃油长期囤积，且不设置固定式柴油储存区，仅依靠柴油发电机自带油箱临时存油。
危险物质及分布情况见下表。
表5-2    危险物质及分布情况
	危险物质
	最大储存量（t）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	柴油
	0.021
	柴油发电机油箱
	2500
	8.4×10-6


本项目危险物质理化性质见下表。
表5-3    物质危险性分析
	物质名称
	理化性质
	物质类型
	危险性描述
	生产或使用环节

	柴油
	常温下为稍有粘性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。
	易燃液体
	燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
	柴油发电机液体燃料，用于整个勘查过程


7.2环境风险潜势与评价等级
（1）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表5-4    建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。
本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。
（2）评价等级
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体见下表。
表5-5    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。
7.3风险防范措施
（1）柴油发电机安排专人管理，使用和存放时简单铺设防渗地膜。满足相应防日晒、防雨淋、防渗漏及其他环境污染防控要求。
（2）加强柴油管理，使用时远离火源。
（3）油品发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。
（4）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。
7.4环境风险评价结论
本项目环境风险开展简单分析。具体内容见下表。
表5-6   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆焉耆县红柳沟铜多金属矿勘探

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县

	地理坐标
	项目中心坐标：E：86°12′44.707″，N：41°56′45.883″

	主要危险物质及分布
	柴油（柴油发电机油箱）

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	（1）勘探过程
勘探过程引发自然地质灾害。
（2）泄漏
由于柴油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。
（3）火灾
火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。

	风险防范措施要求
	（1）制定环境风险管理制度
建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。
（2）风险防控及应急措施
为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。
（3）环境应急资源
应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。
（4）环境风险演练和培训
项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。

	填表说明：
根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。


根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。
8.勘查期环境影响综合结论
综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。
9.生态影响恢复措施的合理性和可行性分析
由于本项目位于高海拔地区，生态环境较脆弱，应特别注重勘探区的生态恢复。探槽开挖的临时弃土就地堆放在探槽一侧，并用彩条布苫盖，工程完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围。
（1）经济可行性
本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩条布苫盖。工程完成后，对施工迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。
项目总投资为500万元，环保投资为15万元，环保投资占总投资的3%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。
（2）技术可行性
工程措施施工技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显，且施工简单，植被自然恢复后对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。
10.环境管理计划
10.1环境管理职责
（1）最高管理者的职责
根据国家、自治区及地方各项环保政策、法规、标准制定环境方针；明确规定管理者代表的作用、职责和权限，为环境管理工作提供包括人力、财力、技术等方面资源。
（2）管理者代表的职责
在环境管理事务中代表了最高管理者行使职权，监督环境管理体系的实施。其职责主要包括：
①贯彻执行国家相关的法律法规，根据本企业实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
②负责勘探区环境统计工作，污染源建档，定期进行“三废”排放及噪声的监测，掌握厂内污染源“三废”排放动态，编制环境监测报告等，为环境管理和污染防治提供依据。
③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行考核。
④通过工程建设，不断提高治理设施的水平和可操作性。将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向最高管理者汇报，并提出建议。
（3）全体员工职责
全体员工应以对环境负责的态度和方式从事自己的工作，并在各自的岗位上承担有关环境责任。
10.2环境管理的目标
本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。
10.3环境管理的主要内容
本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见下表。
表5-7    各阶段环境管理工作主要内容
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理
机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托具有建设项目环境影响评价资质的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对聘用的员工进行岗位培训。

	施工阶段
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度；
（2）按照环评报告表中提出的要求，制定建设项目施工措施实施计划表；
（3）施工噪声与振动要符合有关噪声污染防治规定，不得影响区域声环境质量；
（4）建设项目竣工后，应督促施工单位及时恢复建设过程中受到破坏的环境；
（5）重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；
（6）积极配合生态环境主管部门的检查、验收。

	生产运
行阶段
	无

	生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复；
（2）落实专项资金、加强监督管理；
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作；
（4）建立环保设施档案，主动接受生态环境主管部门监督，配合生态环境主管部门的检查、验收。


10.4环境监测
勘探期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地环保部门要求等情况而定，诸如：在人群密集区施工可进行适当噪声监测，对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等，视具体情况监测气、土壤、水等；生态环境监测主要监测内容为项目建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况。具体环境监测计划见下表。
表5-8    环境监测计划
	监测内容
	监测指标
	监测位置
	工作方式
	监测时间
	监测频次
	监测方法

	固体废物
	土石方
	勘探场地
	随机检查
	勘探期间进行2次
	探矿中期1次、勘查竣工前1次
	追溯土石方清运台账、转运单据；现场拍照留存台账与堆存现场资料

	事故性检测
	根据事故性质，影响大小，判断监测气、土、水等
	事故发生地
	现场检测
	事故发生时
	事故发生立即开展首次监测；处置期间每24h监测1次；污染消除后连续3天每日复测，指标达标终止
	现场勘查划定污染扩散范围；规范采集气、土样送实验室检测

	勘查现场清理
	勘探现场石、渣等
	勘探区
	随时检查
	勘探结束后
	清运完毕7日内完成全域核验
	探槽进行抽样检查；对照施工前原始影像比对场地清理效果

	临时占地
	土层保护、施工结束后覆土回填，恢复至与原有地貌协调
	临时用地
	现场检查
	施工结束、勘探结束后
	覆土回填完成后核查1次
	实测覆土厚度、场地平整度；核查水土保持落实情况




	其他
	无

	环保投资
	项目总投资为500万元，环保投资为15万元，占总投资的3%，具体环保投资见下表。
表5-9    环保设施（措施）及投资估算一览表
	工程类别
	污染类别
	污染源
	环保设施
	投资

	探矿期
	废气
	扬尘
	彩条布苫盖
	1

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	1

	
	噪声
	设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，采取防护措施
	0.5

	
	废水
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池收集后循环使用，不外排
	2

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排
	3

	
	固废
	生活垃圾
	配置带盖密封分类收集桶，每日随车带回交环卫部门收集处理
	0.5

	
	
	泥浆、岩屑及沉淀池沉渣
	泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理，岩屑用于钻孔回填，沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理
	3

	
	生态保护与恢复措施
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复
	3

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度、设置柴油贮存点
	1

	合计
	15

















六、生态环境保护措施监督检查清单
	
    内容
  
要素
	施工期
	勘探期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	/
	/
	合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时回填平整，自然恢复
	探槽严格分层回填压实，定期巡检回填区域沉降情况；施工扰动地块完成场地整平、渣土清理，依托荒漠本土条件自然演替，逐步恢复原生植被风貌

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	勘查现场不产生生活污水；钻井设备冲洗水沉淀后用于洒水降尘，泥浆废水循环使用，不外排
	钻井设备冲洗水沉淀后用于洒水降尘，泥浆废水循环使用，不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	/
	/
	（1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械；
（2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	/
	/
	开挖土石方使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	固体废物
	/
	/
	槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地，临时占地应及时恢复；泥浆固化后交由一般固废处置单位统一处理，岩屑用于钻孔回填，沉淀池沉渣交由一般固废处置单位统一处理；生活垃圾配置带盖密封分类收集桶，每日随车带回交环卫部门收集处理
	一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）要求

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	建立健全突发环境事件应急预案；加强设备保养，保证设备设施的正常运行
	落实执行情况

	环境监测
	/
	/
	常态化巡检勘探场地的固体废物处置情况；出现突发环境事故即刻开展溯源监测；勘探完工后核验作业现场渣土清理成效，同步检查临时占地覆土、地貌复原情况
	严格按照环境监测计划执行

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境的保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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