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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆鸿雁建材有限公司年产10万方混凝土搅拌站建设项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业-55、石膏水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	新疆库尔勒市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2403-652801-17-01-786751

	总投资（万元）
	1202.01
	环保投资（万元）
	33

	环保投资占比（%）
	2.745
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否
☑是：项目区已建成内容如下：
一条混凝土生产线（年产10万方混凝土）；占地面积2200m2的原料堆场、5个筒仓、实验室、办公生活区、供水管网、供电系统。
	用地（用海）
面积（m2）
	16898.43

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府；
审批文件名称及文号：《新疆维吾尔自治区人民政府关于〈库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）〉的批复》（新政函〔2024〕136号）。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相符性分析
落实最严格的节约集约用地制度，对建设用地布局、结构、用途、规模、开发强度等实施管控，通过近期实施规划、年度土地利用计划、用地标准、市场引导、增存挂钩等手段，引导建设用地优先项经济发展潜力大，集约用地程度高的区域供应，确保土地资源配置与国家战略布局、经济社会发展、民生基本保障整体协调。
库尔勒与库车、阿克苏建设石油化工纺织产业集聚区。重点布局石油化工、精细化工、天然气化工、化学纤维产业、纺织服装及印染产业、新型建材、林果深加工、石油化工等产业，建设大型油气生产加工和军民融合产业基地。
本项目位于库尔勒市华凌花鸟鱼市场以西3公里处（库尔勒市天山辖区G3012高速北侧），项目用地属于工业用地，项目不占用永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，不涉及孔雀河流域农业发展主导区域，不突破乡村建设用地管控边界。项目主要进行商品混凝土生产，属于石膏水泥制品及类似制品制造业，可为南疆现代化区域性中心城市建设、城乡融合发展提供原材料支撑，用地配置符合市域工业空间布局逻辑，符合《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目与库尔勒市中心城区土地使用规划图位置关系见附图6。

	其他符合性分析
	1、与产业政策、地方性法规相符性
本项目属于石膏水泥制品及类似制品制造业，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。
2、生态环境分区管控方案符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控要求
	部分环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，因此属于允许类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合相关要求。
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目属于石膏水泥制品及类似制品制造，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输、大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目产生的废气经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目通过建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.3能源利用
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目不属于重点行业。
	符合


2.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
表1-2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	管控要求
	工程具体情况
	相符性分析

	ZH65280120001
	库尔勒市大气布局敏感区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.实施严格的环境准入和环境管理措施，提高建设项目节能环保准入门槛，库尔勒大气联防联控区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。
	本项目位于库尔勒大气联防联控区内，属于石膏水泥制品及类似制品制造行业，因此本项目执行大气污染物特别排放限值。
	符合

	
	
	
	
	2.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目：引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
	根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.执行环境空气质量二级标准。
	本项目执行环境空气质量二级标准。
	符合

	
	
	
	
	2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，严格落实大气主要污染物排放总量控制，实现区域污染物减排目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。
	本项目严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，本项目是已经建成的项目，原料堆场采用密闭式结构；采用封闭式搅拌楼，配置一套反吹风袋式除尘器，运行过程中密闭，收集的粉尘回到搅拌机中，利用系统内的循环烟气反吹清灰，不设排气筒；封闭式筒仓，设置5套脉冲布袋式除尘器，处理达标后经过仓顶排放口无组织排放。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。
	本项目与居住区距离较远，且中间有道路和绿化阻隔，符合管控要求。
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1.大力发展循环经济，推广高效绿色适用技术，降低污染物排放强度。
	本项目用电接市政电网；用水接市政供水管网。
项目生产废水均回用于生产或抑尘，不外排。
	符合

	
	
	
	
	2.重点控制区实施燃煤总量控制，通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。
	本项目不涉及使用燃煤。
	符合


综合以上分析判定结果，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》和《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的要求。
3、环境管理政策分析
表1-3    环境管理政策相符性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国大气污染防治法》（2018-11-13）
	第七条：企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。
	本项目生产过程中筒仓产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后无组织排放；搅拌粉尘经反吹风式布袋除尘器治理后粉尘回落至搅拌机内继续生产，少量粉尘无组织排放。
	符合

	《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021-12-25）
	第三十六条：排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。
	对各类主要噪声源采用低噪声设备，并采取减振、隔声等措施，可正常使用，符合相关标准。企业在生产前完成排污许可证的申请。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》州人大常委会公告，2019年第5号
	禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。向大气排放污染物的企事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法治义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
	本项目不属于严重污染大气环境的项目。本项目生产产生的废气都采取了有效的环保措施，排放的废气满足大气污染物排放限值要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）
	推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。
	本项目不在工业园区内，冬季不生产，不需供暖。生产过程中也无需锅炉供热。
	符合

	
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水耗）、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。
	本项目耗能（水）较少，符合相关国家标准中的准入值，并且排放的污染物经过环保设施处理后都能达到排放标准要求，不会对周边环境造成影响。
	符合

	
	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施
	本项目采用全封闭式原料堆场；物料筒仓、搅拌主机均采用全封闭式结构，并配备除尘设施，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求
	符
合

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	本项目采用全封闭式原料堆场；物料筒仓、搅拌主机均采用全封闭式结构，并配备除尘设施，符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）相关要求
	符合

	
	在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB 8978的规定后排放。
	本项目在料场右侧设置了洗车区，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物及时清理和清运，冲洗污水、清洗废水排入三级沉淀池，经沉淀后回用于生产，不外排。
	符合

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》
	推进燃煤自备电厂、平板玻璃、金属冶炼、砖瓦窑、石灰等行业全面稳定达标排放。对铸造、水泥、砖瓦、石灰、金属冶炼以及石油化工等行业开展排查，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。
	本项目为商品混凝土制造，项目在生产过程中依据本报告对生产设备设置相应环保措施后均可达标排放。
	符合

	
	落实原料堆场、投料、传输、搅拌、出料全环节密闭；厂区和运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆高效冲洗，确保厂区内外无积尘。
	本项目堆场采取全密闭堆场，在生产上料的过程中采取密闭式上料，厂区地面均进行硬化处理，进厂道路定期洒水抑尘。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》
	加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
	本项目固废中，袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；实验室固废作为一般固废定期拉运至一般固废填埋场处理。生活垃圾交由环卫部门定期清理；废机油属于危废，交由有资质的单位定期清运。本项目所有固废均落实去向，尽可能减少固废外排。
	符合

	
	强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。
	本项目产生的废气经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。
	符合

	
	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。
	本项目噪声主要是机械、运输设备噪声。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放；项目建设完成后，建设单位将按照排污许可管理办法，在排污行为发生之前，完成排污许可登记。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目情况
1、项目由来
新疆鸿雁建材有限公司2022年5月成立，2022年5月收购库尔勒市政工程建设有限责任公司商品混凝土搅拌站，由于该拌和站在收购前一直未办理相关环保手续，由新疆鸿雁建材有限公司收购后开始办理相关手续，该拌和站目前正常生产运行。
2、编制依据
按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“二十七、非金属矿物制品业 30水泥制品及类似制品制造302商品混凝土”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《新疆鸿雁建材有限公司年产10万方混凝土搅拌站建设项目》环境影响报告表，审批后作为生态环境主管部门和该企业进行环境管理的依据。
3、项目地理位置
本项目选址于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市314国道北侧，中心地理坐标为：东经86°06′50.816″，北纬41°48′19.493″。具体地理位置详见附图1建设项目地理位置示意图。
项目用地性质属于工业用地，项目南侧185m处为G3012道路，交通便利，便于原料及产品的运输。项目所在区域距离居民居住区较远，且项目为商用混凝土生产，厂区内均已做水泥地面硬化，不存在水污染途径，污染物仅为少量的颗粒物。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、饮用水源地和其他需要特别保护的生态敏感目标。综上所述项目选址不存在环境制约因素，选址合理。
项目东侧为空地、北侧为山体，西北侧380m处为巴州九州混凝土制造有限公司、南侧185m处为G3012道路。周边环境详见附图2项目周边环境关系与大气环境监测布点示意图。
4、建设内容与规模
项目厂房均已建成，本项目厂区总占地面积约16898.43m2，建筑总面积1759.33m2，用地性质为工业用地。
本项目建设内容包括：一条年产10万m3的商品混凝土生产线，主要包括1座180型封闭式搅拌楼、3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓、2个外加剂罐、原料堆场区、三级沉淀池及其他配套工程。
项目建设内容包括主体工程（混凝土搅拌生产线），储运工程（原料储存库，水泥、矿粉、粉煤灰筒仓等），辅助工程（办公生活区等），公用工程（供水、供电等）和环保工程（废气、废水、噪声及固废治理设施等）。
本项目工程组成一览表见下表。
表2-1  项目组成一览表
	工程内容
	项目组成
	备注

	主体工程
	商品混凝土生产线一条
	设置一条年产10万m3的商品混凝土生产线，位于厂区中部，包括输送系统、计量系统、搅拌系统、自动控制室等，年产10万m3商品混凝土。
	已建设完成

	储运工程
	原料堆场区
	用于堆放搅拌站用料（主要堆放沙子和石子），位于项目区中部，占地面积2200m2，采用全封闭式结构，配备洒水喷淋系统
	已建设完成

	
	上料系统
	用于砂石料计量、上料，共计4个料仓，单个处理量45m3/h。
	已建设完成

	
	水泥筒仓
	共3个，单个最大容纳量为200t，高25m
	已建设完成

	
	粉煤灰筒仓
	共1个，单个最大容纳量为200t，高25m
	已建设完成

	
	矿粉筒仓
	共1个，单个最大容纳量为200t，高25m
	已建设完成

	
	外加剂罐
	共2个，单个最大容纳量为10t，高1m
	PE材质，已建设完成

	
	运输系统
	由社会车辆运进、运出，堆场右侧设有洗车区
	已建设完成

	辅助工程
	办公生活区（2层）
	占地面积962m2
	砖混，已建设完成

	
	实验室
	占地面积595.33m2，主要用于产品实验及留样。
	砖混，已建设完成

	公用
工程
	给水系统
	由库尔勒市政供水管网供水
	已建设完成

	
	排水系统
	生活污水经化粪池预处理后拉运至库尔勒南市区污水处理厂。
	已建设完成

	
	供电系统
	由当地电网引入本项目配电室后配送
	已建设完成

	环保工程
	废气
	原料储存
	采用密闭式结构，配套洒水喷淋系统
	已建设完成

	
	
	筒仓粉尘
	水泥等粉状物料储存在原料筒仓内，分别设置5套脉冲布袋式除尘器，处理达标后经过仓顶排放口无组织排放
	已建设完成

	
	
	骨料输送皮带
	进料斗设置在全密闭砂石料堆场内
	已建设完成

	
	
	
	全封闭廊道皮带输送
	已建设完成

	
	
	搅拌机粉尘
	采用全封闭式搅拌楼，搅拌粉尘经自带反吹风袋式除尘器，运行过程中密闭，收集的粉尘回到搅拌机中，利用系统内的循环烟气反吹清灰，不设排气筒
	已建设完成

	
	废水
	生活污水
	本项目食堂污水经油水分离器分离后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池，经化粪池收集后定期由清污车拉运至库尔勒南市区污水处理厂。
	已建设完成

	
	
	罐车清洗废水
	设置1座76m3的防渗三级沉淀池，位于生产区东北侧，用于收集沉淀罐车清洗废水和搅拌机清洗废水，沉淀后循环利用
	已建设完成

	
	
	搅拌机清洗废水
	
	

	
	噪声
	低噪声设备、减振、绿化等。
	已建设完成

	
	固废
	设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后运至附近垃圾收集点集中处理；除尘装置收集的粉尘作为原料回收利用，不外排；废旧滤袋厂家回收；沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产、实验室废弃混凝土块作为一般固废拉运至一般固废填埋场。
	已建设完成

	
	危废贮存点
	占地面积20m2
	砖混式，重点防渗，新增未建设


二、主要设备清单
本项目主要生产设备见下表。
表2-2  主要设备清单一览表
	序号
	主要生产单元
	主要工艺
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	骨料预处理系统
	砂石料上料
	双料仓
	PLD800，45m3/h
	个
	4
	砂石料上料

	2
	
	
	皮带
	800mm
	条
	2
	砂石料输送

	3
	
	
	螺杆机
	BK15-8G
	个
	1
	砂石料输送

	4
	
	粉料储存、供应
	外加剂罐
	PE材质，10T
	个
	2
	外加剂贮存及供给

	5
	
	
	水泥筒仓
	200T
	套
	3
	水泥贮存及供给

	6
	
	
	矿粉筒仓
	200T
	套
	1
	矿粉贮存及供给

	7
	
	
	粉煤灰筒仓
	200T
	套
	1
	粉煤灰贮存及供给

	8
	供水系统
	供水
	供水水泵
	/
	个
	1
	水的供给

	10
	拌合系统
	搅拌
	搅拌机
	HZS180C8
	套
	1
	商品混凝土搅拌

	11
	
	除尘
	反吹风袋式除尘器
	SCD-24C型
	套
	1
	处理砂石料输送搅拌产生的粉尘

	12
	
	计量
	电子衡器
	SCS
	套
	1
	称重计量

	13
	公用单元
	螺旋输送机
	/
	台
	1
	水泥粉煤灰输送

	14
	
	搅拌车
	12t
	辆
	10
	混凝土运输

	15
	
	泵车
	/
	辆
	3
	将混凝土从搅拌车泵送到需要浇筑水泥的建筑物

	16
	
	皮卡车
	/
	辆
	1
	输送

	17
	
	装载机
	10t
	辆
	1
	砂石料装卸

	18
	
	砂石分离机
	LX-SF3D-2
	辆
	1
	砂石清洗分离（位于三级沉淀池旁，用于处置沉淀池沉渣）

	19
	
	电子衡器
	120t
	套
	1
	称量

	20
	实验室
	数字式压力试验机
	DYE-2000型
	台
	1
	产品试压试验

	21
	
	全自动恒应力水泥抗折抗压试验机
	TYE-300T
	台
	1
	产品抗压试验

	22
	
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5型
	套
	1
	试验原料搅拌

	23
	
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	套
	1
	试验原料搅拌

	24
	
	电子天平
	TD20002(2000g)
	台
	1
	试验原料称量

	25
	
	电子台秤
	TZS100型 (100kg)
	台
	1
	试验原料称量

	26
	
	水泥胶砂振实台
	ZT96型
	台
	1
	水泥强度检测试验

	27
	
	沸煮箱 
	FZ-31A型
	台
	1
	实验材料加热

	28
	
	水泥标准恒温恒湿养护箱
	YH-40B
	台
	1
	试验水泥养护

	29
	
	自控水泥流动胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	台
	1
	水泥胶砂流动度试验

	30
	
	数显鼓风恒温干燥箱
	101-2型
	台
	1
	试验干燥

	31
	
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	台
	1
	测定原材料细度

	32
	
	震击式标准震筛机
	ZBSX-92A型
	台
	1
	试验原料筛选

	33
	
	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	HJW-60型
	套
	1
	试验原料搅拌

	34
	
	标准养护恒温恒湿控制仪
	BYS-30S型
	台
	1
	试验水泥养护

	35
	
	比表面积仪
	FBT-9型
	台
	1
	测定产品的比表面积

	36
	
	电子天平
	YP5001型
	台
	1
	试验原料称量


三、产品方案及主要原辅材料和能源消耗
1、产品方案
本项目混凝土强度等级为C30-C60，项目产品方案见下表。
表2-3    项目产品方案
	序号
	产品名称
	产品规格
	主要生产单元
	主要工艺
	质量标准
	生产能力m3/a
	年运行天数

	1
	商品混凝土
	C30-C60
	混凝土生产线
	混合搅拌
	《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）
	10万
	240


2、主要原辅材料和能源消耗
本项目主要生产C30-C60强度商品混凝土，各主要原辅材料及品质设计需要进行配比，按照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求。所需主要原辅材料、能源消耗及来源见下表。
表2-4  项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表
	序号
	名称
	名称
	单位
	年耗量
	来源
	备注

	1
	商品混凝土
	大石子
	t/a
	37000
	外购，车辆运输，粒径20mm-31.5mm
	原料堆场区内储存

	2
	
	小石子
	t/a
	60000
	外购，车辆运输，粒径5mm-25mm
	

	3
	
	砂子
	t/a
	85000
	外购，车辆运输
	

	4
	
	水泥
	t/a
	25000
	外购，专用罐拉运
	水泥筒仓储存

	5
	
	粉煤灰
	t/a
	7000
	外购，专用罐拉运
	粉煤灰筒仓储存

	6
	
	矿粉
	t/a
	6000
	外购，专用罐拉运
	矿粉筒仓储存

	7
	
	外加剂（减水剂）
	t/a
	760
	外购，专用罐拉运
	/

	8
	资源、能源
	用水
	m3/a
	15411.04
	库尔勒市政供水管网
	/

	9
	
	用电
	kWh/a
	150000
	供电管网供电
	/


3、原辅材料理化性质：
表2-5  原辅材料物化性质
	序号
	成分名称
	物化性质

	1
	外加剂
	外加剂主要为减水剂，减水剂可维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥


4、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，项目年生产期约240天，冬季不生产，生产期生产制度实行三班两倒工作制，每天工作24小时，职工在厂内用餐。
5、平面布置
本项目厂区出入口位于项目区西南角，供运输车辆和工人出入厂区；门卫及实验室位于项目区西南角；厂区东南角为危废贮存点，搅拌站及原料堆场位于厂区中南部，运输区域和储存区域布置紧凑靠近拌合楼，以减少长距离运输产生的污染物粉尘；砂石料场北侧为三级沉淀池；化粪池位于办公楼一侧。具体平面布置图见附图3。
6、水平衡
项目给排水平衡情况见表2-6，水平衡图见图2。
表2-6  项目水平衡一览表    单位：m3/a
	名称
	新鲜用水量
	消耗量
	循环/综合利用
	排放量
	备注

	生产搅拌用水
	10000
	10000
	0
	0
	产品带走

	清洗用水
	3600
	720
	2880
	0
	沉淀后回用

	实验用水
	120
	24
	96
	0
	沉淀后回用

	生活用水
	240
	48
	0
	192
	经化粪池预处理后拉运至库尔勒南市区污水处理厂

	绿化用水
	1451.04
	1451.04
	0
	0
	全部被植被吸收

	合计
	15411.04
	12243.04
	2976
	192
	/
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图1  本项目水平衡示意图（m3/a）

	工艺流程和产排污环节
	[image: ]图2  工艺流程及产污环节图

（1）生产工艺流程简述：
骨料称量：所需骨料主要为砂石料，由汽车运至厂区（要求混凝土所需骨料需符合使用标准，或经过洗石机洗石达标的骨料），通过车辆自卸方式存入料场。再分别用装载机装入密闭料仓，在料仓下方均接一个计量秤，分别对各种砂石料按质量配比称量，称好的砂石料由皮带输送机（封闭）输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至混凝土搅拌机内搅拌。
粉料称量（水泥、粉煤灰、矿粉）：所需的粉料由密封罐车运至厂区，再由罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入立式筒仓，开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入混凝土搅拌机内搅拌。
水称量：所需水由水泵抽入称量箱称量，称好的水投入混凝土搅拌机。
外加剂称量：所需的外加剂由自吸泵从外加剂桶内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入混凝土搅拌机。
混凝土搅拌站的搅拌主机进行搅拌：骨料、粉料、水及外加剂等是按照设定的时间投入混凝土搅拌机的，进入混凝土搅拌机的物料在相互翻转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下产生挤压，摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在混凝土搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求，主要包括原料细度，产品的坍落度、扩展度、抗水渗透性能等，通过检验仪器设施进行试验，全为物理检验，不需要添加化学试剂），合格后全部推出，关门进入下一个搅拌循环，成品料由混凝土罐车运往施工现场。
产排污环节分析：
项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水和厂区生活垃圾。本项目产污环节汇总详见下表。
表2-7  项目运营期主要污染工序一览表
	污染类别
	产排污环节
	污染物种类
	防治措施

	废气
	原料堆场
	颗粒物
	设置全密闭原料堆场

	
	粉料筒仓
	颗粒物
	密闭筒仓+仓顶袋式除尘器

	
	投料工序
	颗粒物
	设置在全密闭原料堆场内

	
	混合搅拌
	颗粒物
	反吹风式布袋除尘器

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器

	废水
	生活污水
	经化粪池预处理后拉运至库尔勒市南市区污水处理厂处置

	
	清洗废水
	三级沉淀池+回用

	固体废物
	罐车、搅拌机清洗
	沉淀池沉渣
	砂石分离机分离后回用

	
	实验室化验
	废弃混凝土
	拉运至一般固废填埋场

	
	生活垃圾
	集中收集委托环卫部门处置

	
	废机油
	危贮存点暂存，委托有资质的单位定期处置

	噪声
	生产设备及运输车辆噪声
	隔声减振、距离衰减




	与项目有关的原有环境污染问题
	1.项目已建设基本情况
本项目建设内容包括：一条年产10万m3的商品混凝土生产线，主要包括1座180型封闭式搅拌楼、3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓、2个外加剂罐、原料堆场区、三级沉淀池及其他配套工程。现补办相关环评手续。现场调查情况可知，项目周边无环境敏感目标。
2.项目已有污染防治措施
根据现场了解的情况，目前厂区内已有的污染防治措施如下：
废气：筒仓产生的颗粒物均由筒仓自带的脉冲式布袋除尘器处理后进行无组织排放；搅拌粉尘经反吹风式布袋除尘器处理后返回至搅拌机内；砂石料堆放在全密闭堆场内。
废水：项目生活污水经化粪池处理后拉运至库尔勒市南市区污水处理厂；生产废水经三级沉淀池沉淀后用于洒水降尘。
噪声：厂区内采用低噪声源设备、并采取减振等措施。
固废：沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产；废机油等危险废物暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处置。
3.项目主要存在的环境整改问题
（1）项目环保手续不全，正在补充办理相关环保手续；
（2）厂区内目前未设置危废贮存点，项目取得环评批复后应立即依据环评及批复内容整改建设；
（3）厂区内污染源排放口标识标牌未设置，项目取得环评批复后应立即在相关产污环节设置标识标牌。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状
1.1基本污染物空气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据指南对环境质量现状数据的要求，本次评价引用生态环境部环境工程评估中心公布的全国环境空气质量达标区判定。
本次评价采用巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市2024年的监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（1）监测项目、监测时间
监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；
监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年连续1年监测数据。
（2）评价标准
根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段）。
（3）评价方法
按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值（过渡阶段）要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）空气质量达标区的判定
环境空气质量现状评价结果见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	二级标准（过渡阶段）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	7
	达标

	NO2
	年平均
	30
	40
	75
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	63
	80
	79
	达标

	CO(mg/m3)
	24h平均第95百分位数
	1
	4
	25
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	131
	160
	82
	达标

	PM10
	年平均
	152
	60
	253
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	220
	120
	183
	超标

	PM2.5
	年平均
	41
	30
	137
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	89
	60
	148
	超标


根据表3-1评价结果，PM10、PM2.5年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准（过渡阶段），SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标与所在区域地处干旱沙漠边缘有关。因此，项目所在区域为不达标区域。
1.2 特征污染物补充监测
2023年8月27日-8月29日，委托新疆广宇众联环境监测有限公司对特征污染物颗粒物环境质量现状进行补充监测。
（1）监测点位
本次评价在项目区外布置1个现状监测点（共1个监测点），监测点位具体位置见附图2。
表3-2  特征污染物补充监测点位基本信息
	监测点位
	经纬度坐标
	位置关系及距离

	1#监测点
	N:41°48′25.04″
	E:86°07′00.58″
	项目区外西南侧20m


（2）监测时间及监测方法
监测时间为连续采样3天，采样要求按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《大气环境监测技术规范》相关要求执行。
（3）评价方法
采用最大占标百分比，计算公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率；
Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）；
Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3）
（4）监测结果
监测结果见下表，TSP参考《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中浓度限值0.3mg/m3。
表3-3  颗粒物质量现状评价
	监测点
	时间
	浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	浓度占标率（％）
	达标情况

	1#
	8月27日
	0.200
	0.3
	0.67
	达标

	
	8月28日
	0.280
	
	0.93
	达标

	
	8月29日
	0.270
	
	0.90
	达标


根据特征污染物补充监测数据结果，项目所在区域TSP最大浓度占标率范围在67%～93%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求。
[bookmark: _Toc396385923][bookmark: _Toc329596219]二、地表水环境质量现状调查与评价
根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，I~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中I～Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中I～Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣V类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
距离项目区最近的地表水体是位于项目区东南侧6311m的孔雀河，水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值要求。
三、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要对声环境质量现状进行评价。
四、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。
五、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目生产过程中清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产，本项目食堂污水经油水分离器分离后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池，经化粪池收集后定期由清污车拉运至库尔勒南市区污水处理厂。厂区地面硬化，生产过程中生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产或抑尘，产生的粉尘经除尘器收集后回用于生产，无地下水和土壤的污染途径，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标：
一、大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
二、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
三、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
四、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
运营期碎石、砂子在装卸、堆存时及粉料筒仓、输送、搅拌产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中大气污染物无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见表3-4。
表3-4 大气污染物无组织排放限值
	作业场所
	限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	水泥工业企业
	0.5mg/m3
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的2mg/m3排放要求。
2、废水
项目运营期产生的生活污水经化粪池预处理后拉运至库尔勒南市区污水处理厂集中处置，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3-4  污水综合排放标准    单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	NH3-N
	/
	

	4
	BOD
	300
	

	5
	SS
	400
	

	6
	动植物油
	100
	


3、噪声
根据《库尔勒市声环境功能区划》，本项目为3类声环境功能区，运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	单位
	昼间
	夜间

	3类
	dB(A)
	65
	55


4、固废
本项目固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）有关要求。生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目已基本建成，施工期影响已随施工期结束而消失，因此本次评价不对施工期污染源进行分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、大气环境影响和保护措施
1.1大气污染工序及源强分析
（1）原料堆存及上料粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy=[Nc×D×(a/b)+2×Ef×S]×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：吨）；
D指单车平均运载量（单位：吨/车）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），
a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积。

堆场年堆存物料182000t/a，其中Nc为9100、D为20、a为0.0011、b为0.0017、Ef为3.6062、S为2200，颗粒物产生量为133.632t/a，产生速率为23.2kg/h（堆存时间为5760h/a）。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。
其中P为133.632，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4、附录5，Cm为0，Tm为99%，因此颗粒物排放量为1.336t/a，排放速率为0.232kg/h。
（2）物料输送粉尘
本项目水泥、粉煤灰、矿粉年消耗量分别为25000t/a、7000t/a、6000t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业中混凝土制品产污系数一览表。主要工艺为：物料输送储存，所有规模的组合中颗粒物的产污系数为0.12，单位为千克/吨-产品。
a.本项目使用25000t/a水泥，共设置3个水泥筒仓，按3个水泥筒仓输送水泥均为8333.333t/a计，水泥筒仓每次打入200t水泥，则单个筒仓每年需要往里打42次水泥，该过程每年耗时21h。
单个筒仓：颗粒物产生总量为1.0t/a，产生速率47.619kg/h。本项目水泥仓均设置仓顶脉冲袋式除尘器。仓顶除尘器设计参数，除尘效率99.7%，粉尘经除尘器处理后经过仓顶排放口，单个筒仓无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.143kg/h。3个筒仓粉尘截留量为2.991t/a，回到筒仓内，3个筒仓无组织排放量共计0.009t/a。
b.本项目使用7000t/a粉煤灰，设置1个粉煤灰筒仓，粉煤灰筒仓每次打入200t粉煤灰，单个筒仓每年需要往里打35次粉煤灰，该过程每年耗时17.5h。
粉煤灰筒仓：颗粒物产生总量为0.84t/a，产生速率48kg/h。本项目粉煤灰仓均设置仓顶脉冲袋式除尘器。仓顶除尘器设计参数，除尘效率99.7%，粉尘经除尘器处理后经过仓顶排放口排放，无组织排放量为0.0025t/a，排放速率为0.144kg/h。一个筒仓粉尘截留量为0.837t/a，回到筒仓内。
c.本项目使用6000t/a矿粉，设置1个矿粉筒仓，矿粉筒仓每次打入200t矿粉，1个筒仓每年需要往里打30次矿粉，该过程每年耗时15h。
矿粉筒仓：颗粒物产生总量为0.72t/a，产生速率48kg/h。本项目矿粉仓均设置仓顶脉冲袋式除尘器。仓顶除尘器设计参数，除尘效率99.7%。粉尘经除尘器处理后经过仓顶排放，无组织排放量为0.0022t/a，排放速率为0.144kg/h。1个筒仓粉尘截留量为0.718t/a，回到筒仓内。
（3）物料混合搅拌粉尘
搅拌主楼进料搅拌初期，由于原料尚未拌湿，会产生一定的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）得到混凝土制品产污系数一览表。混合搅拌工艺中颗粒物的产污系数为0.13，单位为千克/吨-产品。
项目建设1条生产线，综合项目原辅料使用量，则生产线合计混凝土产量为10万m3/a（230000t/a），则颗粒物产生总量为29.9t/a，产生速率为5.191kg/h。
项目搅拌系统配置1套反吹风袋式除尘器，除尘器收集效率按90%计，搅拌系统运行过程中密闭，利用系统内的循环烟气反吹清灰，除尘器收集到的粉尘回落到搅拌机内用于生产，则粉尘截留量为26.91t/a，搅拌楼为全密闭结构（控制效率99%），则无组织排放量约为0.0299t/a，排放速率为0.0052kg/h。
（4）油烟废气
本项目设置1个职工食堂，设1个灶台，属小型规模。劳动定员20人，人均耗油量约为30g/p·餐，即1.8kg/d，食堂油烟气中油烟含量占耗油量的2%，则油烟废气产生量约0.036kg/d、8.64kg/a（年使用240天）。食堂的吸排油烟机总风量为2000m3/h、收集效率为80%。日均烹饪时间4h，通过企业净化效率在60%以上的油烟净化装置处理，最终通过建筑物屋顶高空排放，则有组织排放量为0.0115kg/d（2.7648kg/a），排放速率为2.88g/h，油烟排放浓度为1.44mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的2mg/m3排放要求；无组织排放量为1.728kg/a，排放速率为0.0018kg/h。




	运营期环境影响和保护措施
	1.2废气污染源源强核算结果
表4-1  废气污染源源强核算结果一览表
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	排放形式
	污染物产生量（t/a）
	污染物产生速率（kg/h）
	污染物产生浓度（mg/m3）
	污染治理设施
	污染物排放量（t/a）
	污染物 排放速率（kg/h）
	污染物排放浓度
(mg/m3)
	排放口名称
	排放口编号

	
	
	
	
	
	
	
	名称及工艺
	收集效率%
	去除效率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	1
	固体物料堆存
	颗粒物
	无组织
	133.632
	23.2
	/
	全封闭式堆场
	/
	99
	是
	1.336
	0.232
	/
	/
	/

	2
	水泥筒仓进仓粉尘1#
	颗粒物
	无组织
	1.0
	47.619
	/
	仓顶脉冲袋式除尘器
	100
	99.7
	是
	0.003
	0.143
	/
	/
	/

	3
	水泥筒仓进仓粉尘2#
	颗粒物
	
	1.0
	47.619
	/
	仓顶脉冲袋式除尘器
	100
	99.7
	是
	0.003
	0.143
	/
	/
	/

	4
	水泥筒仓进仓粉尘3#
	颗粒物
	
	1.0
	47.619
	/
	仓顶脉冲袋式除尘器
	100
	99.7
	是
	0.003
	0.143
	/
	/
	/

	5
	粉煤灰筒仓进仓粉尘
	颗粒物
	
	0.84
	48
	/
	仓顶脉冲袋式除尘器
	100
	99.7
	是
	0.0025
	0.144
	/
	/
	/

	6
	矿粉筒仓进仓粉尘
	颗粒物
	
	0.72
	48
	/
	仓顶脉冲袋式除尘器
	100
	99.7
	是
	0.0022
	0.144
	/
	/
	/

	7
	物料混合搅拌
	颗粒物
	/
	29.9
	5.191
	/
	反吹风袋式除尘器+全密闭搅拌楼
	90
	199
	是
	0.0299
	0.0052
	/
	/
	/

	8
	食堂油烟
	油烟
	有组织
	6.912kg/a
	0.0072
	3.6
	油烟净化器
	80
	60
	是
	2.7648kg/a
	0.0029
	1.44
	油烟排放口
	DA001

	
	
	
	无组织
	1.728kg/a
	0.0018
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	/
	/
	/
	/
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	1.3达标分析
（1）废气治理措施可行性及达标分析：
本项目属于混凝土制造，主要污染物是粉尘（颗粒物）。根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中基本规定“5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施；密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施”，本项目对粉料筒仓进料粉尘采用脉冲布袋除尘器、搅拌机粉尘采用反吹风袋式除尘器对粉尘（颗粒物）进行治理，建设全封闭式原料堆场。本项目粉尘（颗粒物）排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中标准限值要求，符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中基本要求。因此，本项目废气治理措施可行。
表4-3  本项目废气产污环节、污染物及治理措施情况
	产污环节
	类别
	污染物
种类
	治理措施
	排放形式

	
	
	
	污染防治设施名称及工艺
	是否为可行技术
	

	原料堆场
	堆放扬尘
	颗粒物
	原料堆场采用全封闭式结构，堆场内设置喷淋、喷雾装置进行抑尘；合理调度生产，即产即销，最大限度降低堆场物料堆放量
	是
	无组织

	
	装卸扬尘
	颗粒物
	原料及成品做到规范堆放，文明装卸；原料及成品装卸前后进行洒水抑尘；尽量降低物料落差，装车完毕后及时用篷布遮盖
	是
	无组织

	粉料筒仓
	进料粉尘
	颗粒物
	项目采用封闭式筒仓，在每个筒仓顶部设置一套脉冲布袋除尘器（效率不低于99%），经处理后由排气口无组织排放
	是
	无组织

	搅拌楼
	搅拌粉尘
	颗粒物
	项目采用封闭式搅拌楼，配置一套反吹风袋式除尘器，运行过程中密闭，收集的粉尘回到搅拌机中，利用系统内的循环烟气反吹清灰，不设排气筒。
	是
	/


（2）反吹风袋式除尘器工艺流程简述：
反吹风袋式除尘器由除尘器箱体、框架、灰斗、阀门（卸灰阀、反吹风阀、风量调节阀）、风管（进风管、排风管、反吹风管）、差压系统、走梯平台及电控系统组成。所谓反吹风清灰是利用大气或除尘系统循环烟气进行反吹（吸）风清灰的，它是逆向气流清灰的一种形式，其工艺流程如图3。
负压清灰：指布袋除尘器处在风机的负压端，这种除尘器通常采用下进风上排风内滤式结构，且其有相互分割的袋滤室。当某一袋滤室清灰时，通过控制机构先关闭该室的出风口阀门，同时打开反吹风管的进风阀门，使该袋滤室与室外大气相通。此时由于其他各袋滤室都处在风机负压状态下运行，而待清灰的袋滤室在大气压的作用下使室外空气经反吹风管进入该室。反吹风气流被吸入滤袋内，并沿着含尘气流过滤时相反的方向，经进气管道被吸入其他滤袋室。清灰气流通过滤袋时，使滤袋压瘪，通过控制机构控制阀门的启闭，使滤袋反复胀瘪次数，抖动滤袋，更有利于粉尘的脱落，提高了清灰效果。


[image: 8385432241a4fc15b5669bbcb88b5fb]
图3   负压反吹风袋式除尘器工艺流程
反吹风袋式除尘器主要特点如下：
①反吹风袋式除尘器都是分室工作的；
②反吹风袋式除尘器清灰强度较低，清灰气流可以利用专门设置的反吹风机，也可以利用除尘器主风机形成的压差气流；
③反吹风袋式除尘器维护检修方便，检修人员进入滤袋室不仅可以更换滤袋，还可以检查滤袋使用情况，从而确定换袋时间；
④反吹风袋式除尘器多采用薄型滤袋，价格低，费用少；
⑤反吹风袋式除尘器滤袋采用内滤方式，粉尘在滤袋内侧，工人更换滤袋时，劳动条件较好；
⑥反吹风袋式除尘器过滤速度较低，体积较大。因滤袋长，占地面积不大；
（3）油烟废气可行性分析
本项目食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，厨房安装净化效率在60%以上的油烟净化装置对油烟进行处理，油烟经处理后，排放浓度可降至1.44mg/m3，油烟排放量为2.7648kg/a。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。在采取上述治理措施后，能实现废气达标排放，措施可行。
1.4非正常工况污染源强分析
非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即治污措施装置失效，处理效率为0，其排放情况见下表。
表4-4  本项目非正常工况污染物产排情况
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
/h
	年发生频次
次/年
	排放量
(kg)
	应对措施

	水泥筒仓1#
	布袋堵塞，除尘效率降为0%
	颗粒物
	47.619
	1
	1
	47.619
	发现问题第一时间维修、停止生产，待设备正常后恢复生产

	水泥筒仓2#
	布袋堵塞，除尘效率降为0%
	颗粒物
	47.619
	1
	1
	47.619
	

	水泥筒仓3#
	布袋堵塞，除尘效率降为0%
	颗粒物
	47.619
	1
	1
	47.619
	

	粉煤灰筒仓
	布袋堵塞，除尘效率降为0%
	颗粒物
	48
	1
	1
	48
	

	矿粉筒仓
	布袋堵塞，除尘效率降为0%
	颗粒物
	48
	1
	1
	48
	


为防止生产废气在非正常工况下排放，应及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，制定严密周全的计划，降低非正常排放概率，使影响最小。
a为确保项目袋式除尘器能够有效收集和处理污染物，评价建议定期对袋式除尘器装置进行检查和维修。b应设有备用电源和备用处理设备及零件，以备停电或设备出现故障时及时更换，确保废气全部达标排放。c对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。
仓顶脉冲除尘器的清理及维护：a使用前检查线路是否畅通。b散装水泥车向罐中注灰前后，应开启振动2～3分钟。c水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害设备。d出风口气不畅时，应检查除尘滤袋是否堵塞，如被堵应及时清洗。e清洗滤袋前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤袋变形。f清洗时，必须等滤袋晾干后才能安装使用。g滤袋经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时更换新滤袋。
本次评价要求项目应按上述措施严格落实，杜绝非正常工况下废气排放情况的发生；当发生非正常工况下废气排放情况时，应立即停车检查和维修，确保废气得到有效收集和处理。
1.5监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），本项目大气监测计划见表4-5：
表4-5  废气环境监测计划
	类型
	类型
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	废气
	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/季
	《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）中表3大气污染物无组织排放限值


2、废水污染工序及源强分析
2.1项目废水产排情况
本项目用水主要为员工生活用水和生产用水。生活污水经化粪池预处理后拉运至库尔勒市南市区污水处理厂处理，生产废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。
①生活用水
本项目劳动定员20人，年工作天数为240天，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按50L/人·日计，则用水量1.0m3/d（240m3/a），产污系数按0.8计，废水量0.80m3/d（192m3/a），生活污水浓度参照《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）中生活污水中各污染物产生浓度，生活污水污染物浓度CODcr350mg/L，BOD5250mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L。废水收集到化粪池处理后，由清污车拉运至库尔勒南市区污水处理厂。
②生产用水
根据企业提供的资料，年生产10万m3混凝土，用水量约为10000m3，此部分用水全部进入产品，或养护自然蒸发，不排放。
③设备车辆冲洗用水
搅拌设备、车辆清洗在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产的原因有生产间歇及设备检修。根据企业提供资料，设备冲洗平均每天冲洗一次，每次冲洗水约15m3/d计，搅拌机冲洗水用水量为3600m3/a。废水产生量按用水量的0.8计，废水产生量为12m3/d（2880m3/a）。采用新鲜水，经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。
④实验用水
检验室对原辅料及产品进行质量检测，主要包括原料细度，产品的坍落度、扩展度、抗水渗透性能等，通过检验仪器设施进行试验，全为物理检验，不需要添加化学试剂，检测完成后需要对仪器进行清洗，检验室清洗用水量约为0.5m3/d（120m3/a），废水排放量按用水量的80%计算，检验清洗废水为96m3/a，经沉淀池（76m3）沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。
⑤绿化用水
本厂区绿化面积为3023m2，绿化率为22.76%。按照《建筑给水排水设计规范》中绿化浇灌最高日用水定额，可按浇洒面积1.0L/（m2·d）～3.0L/（m2·d）计算，本厂区绿化按2.0L/（m2·d）计算，则绿化用水量约为1451.04m3/a。绿化用水全部被植被吸收。
（2）排水
项目排水主要为生活污水和清洗废水，本项目食堂污水经油水分离器分离后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池，经化粪池收集后定期由清污车拉运至库尔勒市南市区污水处理厂。清洗废水排入三级沉淀池，经沉淀后回用于原料库及厂区洒水抑尘。
本项目生活污水中主要污染物的产生及排放情况见表4-6。
表4-6  废水主要污染物产生量
	类别
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	标准
	排放
	最终去向

	
	
	核算方法
	生活污水192m3/a
	工艺
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	
	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	
	
	
	
	

	生活污水
	COD
	类比法
	350
	0.067
	106m3化粪池预处理
	500
mg/L
	280
	0.054
	库尔勒市南市区污水处理厂

	
	BOD
	
	250
	0.048
	
	300
mg/L
	125
	0.024
	

	
	SS
	
	200
	0.038
	
	400
mg/L
	94
	0.018
	

	
	氨氮
	
	30
	0.006
	
	/
	18
	0.003
	

	
	动植物油
	
	150
	0.029
	
	100mg/L
	60
	0.012
	


2.2废水污染防治措施可行性
本项目生产用水全部进入产品，或用于养护自然蒸发，不排放。设备车辆冲洗用水依托沉淀池处理后回用于洒水抑尘。废水主要为职工产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。本项目生活污水中食堂污水经油水分离器处理后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池，定期将化粪池内生活污水拉运至库尔勒南市区污水处理厂。各项污染物排放浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可以满足库尔勒南市区污水处理厂纳管条件。综上，不会对区域水环境产生明显影响。
2.3污水处理厂的依托可行性分析
本项目生产废水主要为生活污水。污水处理厂可依托性：库尔勒市南市区污水处理厂位于库尔勒经济技术开发区，占地约210亩，设计规模为15万立方米/日，处理工艺：预处理+A2/O+传统深度处理工艺+反应沉淀过滤+消毒工艺。春、夏、秋三季输送至杜鹃河湿地公园绿化用水，冬季输送至库尔勒石油石化产业园做工业用水。
本项目生活污水排放量为192m3/d，从水量上来说约占污水处理厂日处理量的0.128%，因此从处理能力上看污水处理厂有能力接纳项目废水；项目生活污水污染物浓度较低、水质简单，经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，废水水质满足库尔勒市南市区污水处理厂进水水质标准要求。生活污水拉运至库尔勒市南市区污水处理厂，依托该污水处理厂从时间、空间上均可行。此外项目水量和水质不会对污水处理厂的处理能力和处理工艺造成冲击，经处理后的污水对项目附近水域水质无重大影响，且不会改变当地水环境的功能类别。依托库尔勒市南市区污水处理厂可行。
3、运营期噪声环境影响和保护措施
3.1预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3.2噪声参数
项目在生产过程中产生的噪声主要源自螺旋输送机、搅拌机、装载机、砂石分离机等，这些设备产生的噪声声级一般在70dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-8、表4-9。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	皮带输送机
	-38.4
	0.3
	1.2
	80
	选用性能优异设备，设备基础减震
	24.0

	2
	搅拌机
	-57.9
	25.2
	1.2
	85
	
	24.0

	3
	砂石分离机
	105
	-32.7
	1.2
	85
	
	24.0

	4
	泵车组,3台（按点声源组预测）
	-63.9
	24.7
	1.2
	85（等效后：89.8）
	
	24.0






	
		[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东南西北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	全密闭堆场
	螺杆机
	85
	厂房隔声
	-21.4
	-9.5
	1.2
	60.5
	22.3
	2.7
	11.6
	70.5
	70.5
	71.7
	70.6
	24.0
	26.0
	44.5
	44.5
	45.7
	44.6
	1

	2
	全密闭堆场
	装载机
	80
	
	-3.6
	-29.1
	1.2
	35.2
	16.5
	28.0
	17.8
	65.5
	65.5
	65.5
	65.5
	24.0
	
	39.5
	39.5
	39.5
	39.5
	

	3
	搅拌楼
	供水水泵
	85
	
	-54.4
	14.5
	1.2
	9.5
	9.7
	18.8
	20.6
	70.6
	70.6
	70.5
	70.5
	24.0
	
	44.6
	44.6
	44.5
	44.5
	

	4
	搅拌楼
	电子衡器
	80
	
	-46.4
	21.7
	1.2
	7.4
	19.8
	21.3
	10.3
	65.6
	65.5
	65.5
	65.6
	24.0
	
	39.6
	39.5
	39.5
	39.6
	

	5
	全密闭堆场
	电子衡器
	80
	
	-23.6
	-18.3
	1.2
	57.9
	13.8
	5.2
	20.1
	65.5
	65.6
	65.9
	65.5
	24.0
	
	39.5
	39.6
	39.9
	39.5
	


表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
[bookmark: PO_7]表中坐标以厂界中心（86.1139450,41.805477）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向







	
	3.3预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-10。
[bookmark: PT_7]表4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	132.7
	3.8
	1.2
	昼间
	43.8
	65
	达标

	
	132.7
	3.8
	1.2
	夜间
	43.8
	55
	达标

	南侧
	123.1
	-50
	1.2
	昼间
	52.6
	65
	达标

	
	123.1
	-50
	1.2
	夜间
	52.6
	55
	达标

	西侧
	-87.8
	29.4
	1.2
	昼间
	50.7
	65
	达标

	
	-87.8
	29.4
	1.2
	夜间
	50.7
	55
	达标

	北侧
	-79.7
	38.4
	1.2
	昼间
	52
	65
	达标

	
	-79.7
	38.4
	1.2
	夜间
	52
	55
	达标


由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
4.1固体废物产生情况和处置情况
本项目固体废物主要为生活垃圾、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、冲洗废水沉砂、检验废渣和设备清理维护过程中产生的少量废机油等。
（1）生活垃圾：本项目共有职工20人，年工作日240天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为2.4t/a，集中收集后，由环卫部门统一清运。
（2）除尘系统收集粉尘
根据前文源强分析及计算，本项目经袋式除尘器收集的粉尘约为31.456t/a。收集后均回用于生产。
（3）沉淀池沉渣、冲洗废水沉砂
本项目沉淀池沉渣、冲洗废水沉砂收集后经砂石分离机处置，处置完成后均回用于生产。
（4）检验废混凝土
在生产的过程中会有少量的试验混凝土产生。试验混凝土产生量较少，该部分固废的产生量在0.5t/a左右，属于一般固废，定期拉运至一般固废填埋场处理。
（5）废机油及废机油桶
本项目设备运行维护过程中会产生少量废机油（HW08 900-214-08），产生量约为0.05t/a，废机油桶（HW08 900-249-08）产生量约为0.01t/a。经收集后暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位进行无害化处置。
项目固废产生明细见表4-11。
表4-11  项目固体废物产生情况明细
	类型
	固废类别
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	去向

	除尘系统收集粉尘
	一般固废
	SW17
	900-099-S17
	31.456
	回收作为原料用于生产

	检验废混凝土
	一般固废
	SW17
	900-099-S17
	0.5
	按一般固废，定期由环卫部门拉运填埋处理。

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S61
	2.4
	交环卫部门定时清运处理

	废机油
	危险废物
	HW08
	900-214-08
	0.05
	暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置

	废机油桶
	
	
	900-249-08
	0.01
	


综上所述，本项目固体废物都得到有效的处置，对周围环境影响较小。
4.2危险废物的环境管理要求及措施
本项目设置20m2危废贮存点，危废贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。
（1）危险废物运行环境管理要求
危险废物临时存放于指定的危废贮存点，不得露天堆放，危险废物贮存点地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶、大风吹扬等二次污染。危废贮存点的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。
①危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
（2）危险废物转运要求
根据《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）可知，危险废物转移应当遵循就近原则，转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。
危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
5、地下水、土壤环境影响分析
建设单位对沉淀池及危险废物贮存点均做防渗防漏处理后，其废污水、危险废物正常情况下不直接下渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径。
5.1分区控制措施
根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的区域，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
指对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或者部位，主要包括危险废物贮存点。该区域防渗技术要求：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②一般防渗区
指对地下水环境有污染的物料或者污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为化粪池、沉淀池。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。
③简单防渗区
项目简单防渗区主要为堆场、办公室、生产车间等不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的，采取的防渗措施为地面混凝土浇筑底板，达到简单防渗要求。
5.2跟踪监测要求
本项目在采取落实上述防控措施后，基本不会通过渗透的途径进入地下水、土壤环境。因此，本评价不提出地下水、土壤跟踪监测要求。
6、环境风险分析
6.1本项目风险物质识别范围
物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。本项目涉及的风险物质主要为废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险物质。危险化学品中重大危险源辨识调查结果见下表。
表4-14    风险源调查结果一览表
	序号
	名称
	危险特性
	储存能力（t/a）
	临界量（t/a）
	Q值
	分布

	1
	废机油
	易燃
	0.05
	2500
	2×10-5
	危险废物贮存点

	Q值合计
	2×10-5


由上表可知，危险物质的数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为I。
6.2环境风险源影响途径
油品泄漏事故：项目生产过程中涉及的危险物质有废机油。当储存设施发生破损造成泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。
环保设施危险性：本项目配套废气系统出现故障而导致不能正常运作，导致颗粒物未经处理而直接向大气排放。
危废贮存点管理风险：危险废物贮存点防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。
火灾爆炸事故引发的伴生/次生污染：废机油具有易燃易爆的危险特性，发生火灾爆炸事故后随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘等污染物会对大气造成较大影响，从而造成二次污染。
6.3环境风险防范措施
为减少油类物质泄漏等引起的火灾事故，提出以下环境风险防范措施及应急要求：
①成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减少到最小。
②健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。
③严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。
④油类物质等易燃易爆物品存储远离火源。在采取以上措施后，可有效降低风险发生的概率。
为减少项目废气处理设施非正常工况导致颗粒物超标排放对周边环境的影响，提出以下环境风险防范措施及应急要求：
（1）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。
（2）定期对风机的运行情况进行检查记录，一旦发现运行异常，立即对相应的生产设备进行停产，并对风机设备进行维修。
（3）对布袋除尘器定期检查，确保废气处理效率，若发现异常应立即停产进行维修。
7、项目环保投资估算
本项目总投资1202.01万元，其中环保投资33万元，占投资的2.745%，具体情况见表4-15。
表4-15  环保设施（措施）及投资估算一览表
	时段
	项目
	环保措施
	投资（万元）

	施工期
	扬尘治理
	定期对路面和施工场区洒水、材料运输中要采取遮盖措施
	1

	
	废水
	设置临时沉淀池，经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘
	0.5

	
	噪声治理
	围墙遮挡，施工设备降噪
	1.5

	
	固废
	建筑垃圾及时清运
	1

	运营期
	废气治理
	堆场扬尘
	原料堆场采用密闭式结构，堆场内进行洒水抑尘；合理调度生产，即产即销，最大限度降低堆场物料堆放量
	2

	
	
	装卸粉尘
	原料及成品做到规范堆放，文明装卸；原料及成品装卸前后进行洒水抑尘；尽量降低物料落差，装车完毕后及时用篷布遮盖
	1

	
	
	粉料筒仓
进料粉尘
	封闭式筒仓，设置5套脉冲布袋式除尘器，处理达标后经过仓顶排放口排放
	4

	
	
	搅拌机粉尘
	采用封闭式搅拌楼，配置一套反吹风袋式除尘器，运行过程中密闭，收集的粉尘回到搅拌机中，利用系统内的循环烟气反吹清灰，不设排气筒
	3

	
	噪声治理
	设备噪声
	合理布置产噪设备，优化设备选型，设置基础减振，加强设备的检修和维护，
	3

	
	废水治理
	生活污水
	食堂污水经油水分离器处理后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池，经化粪池收集后定期拉运至库尔勒南市区污水处理厂
	4

	
	
	生产废水
	搅拌机、罐车清洗废水排入三级沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；
	5

	
	固废治理
	生活垃圾、一般固废、危险废物
	垃圾箱、生活垃圾收集装置、危险废物贮存点（20m2）
	3

	
	环保措施运维费用
	3

	
	项目监测费用
	1

	合计
	33







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	水泥筒仓进仓粉尘1#1
	颗粒物
	每座筒仓顶部设置脉冲式布袋除尘器，经处理后由排气口无组织排放，共计5套。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）无组织排放限值要求。

	
	水泥筒仓进仓粉尘2#
	
	
	

	
	水泥筒仓进仓粉尘3#
	
	
	

	
	粉煤灰筒仓进仓粉尘4#
	
	
	

	
	矿粉筒仓进仓粉尘5#
	
	
	

	
	食堂油烟DA001
	油烟
	油烟净化设施
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的2mg/m3排放要求。

	
	搅拌工序粉尘
	颗粒物
	安装一套反吹风袋式除尘器，运行过程中密闭，收集的粉尘回到搅拌机中，利用系统内的循环烟气反吹清灰，不设排气筒。
	颗粒物浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）无组织排放限值要求。

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	原料堆场采用全封闭式结构，堆场内设置喷淋、喷雾装置进行抑尘。
	厂界颗粒物浓度达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）无组织排放限值要求。

	
	装卸扬尘
	颗粒物
	原料及成品做到规范堆放，文明装卸；原料及成品装卸前后进行洒水抑尘；尽量降低物料落差，装车完毕后及时用篷布遮盖。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	食堂污水经油水分离器分离后排入化粪池，其余生活污水直接排入化粪池。经化粪池收集后定期拉运至库尔勒南市区污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

	
	清洗废水
	SS
	罐车、搅拌机清洗废水排入三级沉淀池（76m3），回用于洒水抑尘。
	回用不外排。

	声环境
	设备噪声
	噪声
	合理布置产噪设备，优化设备选型，设置基础减振，加强设备的检修和维护。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器收尘灰收集后作为回用于生产，废旧滤袋厂家回收。罐车、搅拌机废料及沉淀池沉渣经收集后外运至砂石料场综合利用，实验室固废以及生活垃圾集中收集由环卫部门定期清运，废机油属于危险废物，交由有处理资质的单位定期拉运处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	划分一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50178-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，满足生产工艺要求，同时满足安全、消防等有关标准规范的要求；
生产区域应进行一般防渗处理，杜绝因出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染；危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
规范操作流程，加强环境管理，加强员工的责任心和主观能动性；建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。

	其他环境
管理要求
	1.管理制度
为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环境治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境主管部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。
2.排放口信息化、规范化
建设项目排气筒采样平台、采样口等内容须按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置。
3.排污申报
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业-63石膏、水泥制品及类似制品制造-水泥制品制造3021”，实施登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
4.环境管理台账
企业应按照行业排污许可管理要求制定管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于5年。
5.环保信息公开
要求根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
（2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。
（3）防治污染设施的建设和运行情况。
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
（5）其他应当公开的环境信息。
6.竣工环境保护验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目竣工后，建设单位应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后，本项目方可投入正式运行。



六、结论
	项目生产运营会产生噪声、废水、废气及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环保角度而言本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.3799t/a
	/
	1.3799t/a
	+1.3799t/a

	
	油烟废气
	/
	/
	/
	2.7648kg/a
	/
	2.7648kg/a
	+2.7648kg/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.054t/a
	
	0.054t/a
	+0.054t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.024t/a
	
	0.024t/a
	+0.024t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.018t/a
	
	0.018t/a
	+0.018t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.003t/a
	
	0.003t/a
	+0.003t/a

	一般工业
固体废物
	除尘系统收集粉尘
	/
	/
	/
	31.456t/a
	/
	34.44t/a
	+34.44t/a

	
	检验废混凝土
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

—  10  —


—  11  —

image2.png
##E 720

K 1541004
R ——

3600 | @ | 2880
Wk
AT
148 24 P76 L #E TR
e
120 [ smwmk | s
10000 AR [ 10000 g
EE
e
FER A
240 pgmn |12 [ e 2 smrek
hh@
1451.04 N N
[ gymy | 195104 WM

L:ld




image3.png
DT 5 X Sl
Ed
o A, T S
i FERBT. | | BRE
)
A
i
aTuE

@

Yermx

R TERE

ShiEEETHi





image4.jpeg
P,
Py [
KN
RRE HEE

WYR RURHE<E AN ARATR

5168 RERKARABRLBTINR





image1.png
BIRMENERIRER

GRS ALES)

X
HREE (EF
ELER

b EARSAE L ETEIH




