

建设项目环境影响报告表
（生态影响类）




项目名称：新疆和静县察汗乌苏铜矿勘探项目      
[bookmark: _Hlk71280878]建设单位（盖章）：西安地质矿产勘查开发院有限公司 
编制日期：2026年8月                         













中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆和静县察汗乌苏铜矿勘探项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处

	地理坐标
	勘查范围中心点坐标：经度85°32'28.361"，纬度42°25'58.255"

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）
面积（km2）
	9.6192km2（勘查面积）
0.098337km2（临时用地）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	58

	环保投资占比（%）
	11.6
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	否
是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》审批文号：自然资源函〔2022〕1092号
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划2021-2025》，巴州人民政府2022年12月发布
（3）《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021～2025年）》，和静县人民政府2023年4月26日发布

	规划环境影响评价情况
	（1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》
审批机关：中华人民共和国生态环境部
审批文件名称及文号：《关于<新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕124号）
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源规划（2021-2025年）环境影响篇章》（2021年11月）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》的符合性分析
到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全、更加活跃，矿山生态环境质量持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。
战略性矿产资源保障能力显著提高。开展新一轮战略性矿产找矿行动，重要成矿区（带）内矿产资源调查评价工作持续推进，形成一批战略性矿产和优势矿产勘查开发后备区和战略接续区。新发现和评价矿产地100-150处，其中大中型矿产地20-30处。铁、锰、铜、钴、金、锂、铍、萤石、硅质原料等矿产勘查实现新突破。
依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。
东天山能源矿产、黑色及有色金属勘查开发区。以油气、煤、铜、镍、铁、金、硅质原料等矿产资源勘查开发为主。加大吐哈盆地的油气、非常规能源勘查，建设具有新疆特色的煤化工、煤电产业。加大吐鲁番、哈密市铁、锰、铜、镍、金、银、钒、钛、镁、硅质原料等矿产资源的勘查与开发，新增铁资源量2000万吨、铜60万吨、镍5万吨、金20吨、硅质原料2000万吨。服务“疆电外送”“硅基新材料”产业与“钛镁深加工产业园”建设。
本项目位于和静县境内，“东天山”勘查开发区的涉及行政区包含巴音郭楞蒙古自治州，属于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中划定的“东天山能源矿产、黑色及有色金属勘查开发区”。该区域明确将铜矿作为重点勘查开发矿种之一。因此，本项目作为铜矿勘探项目，符合自治区矿产资源总体规划的区域布局和勘查开发方向。
2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见（环审〔2022〕124号）的符合性分析
根据《报告书》中提出：对区内探矿权重点监管，严格落实探矿权合同制管理，推动统筹部署、整装勘查、精细勘查。鼓励现有矿业权以矿权、资本、技术等形式进行合作，鼓励自愿依法进行有序整合；结合区域资源环境承载力，严禁在禁止开发区域开采固体矿产。严禁新设禁止开采矿种采矿权；严格按照相关法律法规，完善矿业权审批程序。进一步推进矿业权出让方式改革，完善矿业权的招标、拍卖、挂牌出让制度，严格控制协议出让矿业权的范围；科学合理设置探矿权、采矿权及其数量，增强规划宏观调控能力。可减少偷采、乱采等违法违规开采导致的生态环境破坏，减少矿产资源开发与生态环境保护的空间冲突。提高矿山开采环境准入条件，严格落实三同时要求，严格控制矿山“三率”达标水平，提高矿产资源综合利用水平，有利于生态环境保护；限制开采区矿产开发要坚持环境保护优先，要建立矿山生产和地质环境变化巡查制度，加强监控。区内控制新建矿山，逐步减少已有矿山数量。
审查意见中指出：严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区、22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山生态环境保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
本项目为铜矿勘探项目，属于规划的“两环八带十个勘查开发区”中东天山能源矿产、黑色及有色金属勘查开发区，为矿产资源的开发与利用打基础；已取得勘查许可证（证号：XT6500002009013010023767），采用槽探、坑探和钻探相结合的工艺，其中钻探（浅钻、便携式钻机、一基多孔等技术）属于绿色勘查，严格控制施工作业范围，因此符合总体规划环评报告书及审查意见中相关要求。
3.与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析
《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》提出发展要求，积极开展煤、煤层气，黑色、有色、稀有、贵金属、非金属等矿的调查评价和基础地质调查研究，主要矿产资源保障能力显著提高。矿产资源开发布局及开采总量管控趋于合理。绿色矿业发展格局基本形成，矿山生态环境保护与治理恢复取得新进展。矿产资源管理水平不断提升。
本项目为铜矿勘探项目，勘查矿种（铜矿）和所处区域均符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的重点方向。项目的实施有助于提升区域内铜矿资源储备，响应规划提出的资源保障目标，符合规划相关要求。
4.与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源规划（2021-2025年）环境影响篇章》的符合性分析
表1-1  本项目《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源规划（2021-2025年）环境影响篇章》相符性分析一览表
	文件要求
	本项目
	符合性

	围绕国家战略性矿产、自治区优势紧缺矿产，重点勘查煤层气、页岩气、煤炭、铁、锰、铬、钒、钛、铜、镍、铅、锌、钴、钨、锡、钼、锑、金、铌、钽、铍、锂、稀土、晶质石墨、钾盐、萤石、高纯石英等矿产。
限制勘查高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。
禁止勘查灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及砂金、砂铁
	本项目为铜矿勘探，属于重要成矿区（带）的矿产勘查活动，且铜矿不属于限制或禁止勘查的矿种
	符合

	继续开展重要成矿区（带）的矿产调查评价工作，为后续勘查工作提供基地。吸引各类资金，争取在煤、铁、铜、镍、铅锌、金、钨锡、锂铍、萤石、石灰岩（大理岩）、饰面石材、硅质原料（脉石英、石英岩）等矿产勘查方面取得重要进展，新增部分资源储量
	
	符合

	科学管控开发总量，鼓励饰面用石材、石灰岩、花岗岩等非金属矿产的开采及加工；加大萤石、石英岩矿深加工技术研究，积极创造条件对其进行集约化开发；稳步推进铁、铜、镍、锂、铍、钨、锡、铅、锌、金等金属矿产勘查与开发，确保煤炭、钾盐等大宗矿产资源的安全有效供给，保持稀有金属和贵金属、特色非金属产量稳中有增；矿业开发结构更趋合理，矿业开发产业链进一步延长，产品附加值显著提高。到2025年，形成矿产资源开发与保护新格局。开发总量控制在8319万吨/年左右
	本项目为铜矿勘探，主要目的是探明勘查区的资源储量，为后期的开发规划提供依据
	符合

	积极推进绿色勘查，确保矿产勘查工作不再产生新的环境问题。新建矿山全部按照 绿色矿山标准建设，生产矿山加快改造升级，力争至2025年大、中型矿山达到自治区规划的绿色矿山建设目标，小型矿山以绿色矿山标准规范管理
	本项目采用先进技术工艺、设备、方法开展地质勘查工作，有效减少对生态环境影响的程度、范围及持续时间
	符合

	规划实施后的主要大气环境影响源包括：采矿施工作业粉尘、施工交通运输产生的扬尘；场地平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散状物料堆放等产生的扬尘；爆破烟气；推土机、挖掘机等燃油设备及交通运输车辆释放的废气；冶炼及压延加工产生的废气，冬季采暖锅炉排烟。通过采取有效的污染控制措施，对大气环境的影响是可控的
	本项目大气污染物主要为颗粒物，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受，生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后用于周边植被绿化；生产废水循环使用，不外排；本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响
	符合

	根据矿区水文地质条件判别地下水环境容易受到污染的程度，分析污染物迁移穿过包气带进入含水层的能力，分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水力联系。在此基础上对回用水池、各类事故池等在修建时应采取严格的防渗措施。一般废水经过污水处理后循环使用，不外排。部分矿区可能有外排的情况，在排水管道做好严格的防渗措施后，渗入地下水的污水会很少。在工程设计、施工时，应严把设计、施工质量关，杜绝因材质、防渗及运行失误造成的泄漏。生产运行过程中，必须严格控制泄漏、外溢等事故，强化监控手段，定期检查，保护区域地下水资源
	
	符合

	规划实施对声环境的影响，从设备发声原理、传播途径和影响范围来看，一般单个噪声设备影响范围在200m之内，通过合理布局，避免高噪声设备集中安置，控制高噪声设备和主要声环境敏感点的距离，合理布局、合理绿化，一般不会造成噪声值超标
	项目周边200m范围内无声保护目标，采用低噪声设备，合理布局，采取消声、减振等措施降低噪声排放
	符合

	规划实施过程中，产生的固体废物种类较多，主要包括废石、煤矸石、尾矿、冶炼 渣等固体废物，废机油、修井油泥，以及生活垃圾等。固废应首先考虑综合利用，秉承“减量化、资源化、无害化”原则。固废堆场应符合相关技术要求。
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填；钻探泥浆待施工结束后统一固化填埋；生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运；沉淀池沉渣就地掩埋；大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置。岩心、探槽取样委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中
	符合


5.与《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021～2025年）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021-2025年）》积极推进绿色矿山创建工作，从依法办矿、规范管理、综合利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、社区和谐、企业文化等方面加强对矿山的引导，提高了创建绿色矿山、转变矿业发展的自觉性、积极性和责任感，绿色矿业发展理念逐步推行。
和静是新疆重要的矿产资源大县，已发现的矿产42种，矿产地606处，具有一定开发价值的矿种29种，矿产地100余处，其中铁矿、菱镁矿、白云岩等优势矿产，储量丰富。有较多富矿且矿石品级质量好，如莫托沙拉的富铁锰矿、查岗诺尔铁矿、诺尔湖铁矿、备战铁矿、敦德铁锌矿、夏翁次铁铅锌矿、哈勒哈特菱镁矿等。
表1-2  和静县已发现主要矿种数统计表
	矿产类别
	已发现矿种
	数目

	能源矿产
	石油、天然气、煤、泥炭、地热
	5

	金属矿产
	黑色金属矿产
	铁、锰、钛
	3

	
	有色金属矿产
	铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、锑
	9

	
	贵金属矿产
	金、银
	2

	
	稀有金属矿产
	铍、锆
	2

	非金属矿产
	冶金辅助、化工原料、建材及其它非金属矿产
	菱镁矿、方解石、萤石、石英、硫铁矿、蛇纹石、石墨、石膏、重晶石、水泥用页岩、水泥用灰岩、冶金用灰岩、制灰用灰岩、冶金用白云岩、建筑用砂岩、石英岩、建筑用花岗岩、饰面用大理岩、建筑石料用玄武岩、建筑用砂、砖瓦用粘土
	20

	水气矿产
	地下水（矿泉水）
	1


本项目为铜矿勘探项目，位于和静县境内，勘查矿种（铜矿）属于和静县矿产资源总体规划中明确的有色金属矿产，符合规划确定的有色金属矿产勘查方向。铜矿不属于规划中限制或禁止勘查开采的矿种范围。项目在勘查实施过程中，将按照规划要求积极推进绿色勘查，严格执行环境保护、土地复垦、生态恢复治理等相关措施，做到依法办矿、规范管理。因此，本项目的勘查矿种、勘查区域及实施方式均符合《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为固体矿产地质勘探，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。因此其建设符合国家产业政策要求。
2.生态环境分区管控相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析详见表1-3。
表1-3  与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目施工期污染防治措施如下：土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶并洒水降尘；柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油以减少尾气排放；钻孔施工废水经简易沉淀池（单座5m³，采用防渗膜塑料布及支架组装）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水经一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准后用于周边植被绿化，不外排。通过以上措施，施工期各类污染物均得到有效处置，环境风险可控，在正常工况下不会增加土壤环境污染风险
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
	施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水，用水量较小；临时用地面积9.8337hm²，已取得和静县自然资源局选址意见复函；施工期主要能耗为柴油，总消耗量约20t，由附近乡镇加油站购买，于勘查区内设柴油储存点进行暂存。项目能耗及用地规模均较小，符合绿色勘查要求
	符合

	
	环境管控单元
	自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	勘查区范围主体位于一般管控单元，另有部分区域涉及和静县大气弱扩散重点管控区。针对上述管控要求，项目坚持生态优先，施工过程严格执行环保法规，严守生态环境质量底线；在落实有效的污染防治和生态保护措施后，污染物均得到有效处置，环境影响可控
	符合


3.本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
本项目位于和静县，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-4。
表1-4  本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
	天山南坡片区总体管控要求
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目持有合法有效的探矿权证，属矿产地质勘查工程，施工期短暂，采用点状、线状小面积扰动，不涉及高山冰川及森林。施工结束后全部迹地恢复，不改变草地用途，不损害自然景观和生物多样性
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
	符合


综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。
4.与巴州生态环境分区管控符合性分析
本项目与巴州生态环境分区管控符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案》符合性一览表
	名称
	符合性分析
	本项目
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目施工期污染防治措施如下：土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶并洒水降尘；柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油以减少尾气排放；钻孔施工废水经简易沉淀池（单座5m³，采用防渗膜塑料布及支架组装）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水经一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准后用于周边植被绿化，不外排。通过以上措施，施工期各类污染物均得到有效处置，环境风险可控，在正常工况下不会增加土壤环境污染风险
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作
	施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水，用水量较小；临时用地面积9.8337hm²，已取得和静县自然资源局选址意见复函批复；施工期主要能耗为柴油，总消耗量约20t，由附近乡镇加油站购买，于勘查区内设柴油储存点进行暂存。项目能耗及用地规模均较小，符合绿色勘查要求
	符合

	环境管控单元
	自治州划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。
优先保护类单元66个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	勘查区范围主体位于一般管控单元，另有部分区域涉及和静县大气弱扩散重点管控区。针对上述管控要求，项目坚持生态优先，施工过程严格执行环保法规，严守生态环境质量底线；在落实有效的污染防治和生态保护措施后，污染物均得到有效处置，环境影响可控
	符合


表1-6  和静县一般管控单元（ZH65282730001）生态环境管控要求
	管控类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。推广应用科学施肥、病虫害绿色防控和综合防治等技术；加强农药包装废弃物管理；实施农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用，健全回收利用体系，提高废旧地膜回收率。
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求
	1、项目不占用生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法定敏感区，但位于相关生态功能区，且距生态保护红线最近约775.57m，应落实生态功能区保护目标和红线周边施工管控要求
2、本项目为固体矿产地质勘探，不属于重点排污单位，且各项污染物均可达标排放
	符合

	污染物排放管控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施 安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
4.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	本项目采用绿色勘查技术（按照《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）中绿色勘查的要求，将生态环境保护贯穿于勘查设计、施工、验收全过程，设计中选用适宜的勘查方法、技术手段和设备，勘查施工过程中尽量避开对耕地的占用和压实，以及对植被的损毁，对勘查过程产生的固废进行有效管控，勘查工作结束后对施工造成的临时占地等进行生态恢复）；临时用地通过覆土、种植等措施开展复垦还绿；项目废水、固废均采取了合理的处置措施，防止对水体和土壤造成污染。建设单位将严格落实本报告提出的生态环境保护措施。采取上述措施后，项目产生的污染物均能得到妥善处置，因此对环境影响较小
	符合

	环境风险防控
	1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
2.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	①本项目为探矿项目，属于矿产资源勘查活动，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等应当纳入排污许可重点管理的行业
②本项目施工期生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排；固体废物分类收集处置，危险废物委托有资质单位处置，不存在土壤污染途径。同时，项目勘查活动结束后，及时对勘查区域进行清理，清除可能危害公共安全的设施、设备，对废弃钻孔、坑探、探槽等进行回填或封堵，恢复区域地貌
	符合

	资源利用效率
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
4.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
5.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
6.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
	①本项目施工废水经沉淀后全部回用，不外排，实现水资源循环利用，用水效率高
②施工用电采用柴油发电机，施工结束后拆除，不占用永久电力资源
③本项目不涉及畜禽粪污、农药、重金属、尾矿砂等管控内容，符合资源利用效率要求
	符合


表1-7  和静县大气弱扩散区（ZH65282720002）生态环境管控要求
	管控类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	严格建设项目节能环保准入，涉及大气污染物排放的，执行国家大气污染物排放限值，待地方大气污染物排放标准出台后一并执行。
	本项目施工期间，针对土石方作业产生的扬尘，要求采用防尘网苫盖，并对运输车辆限速行驶，同时采取洒水措施以进一步抑制扬尘。对于燃油废气，通过对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，提高燃烧效率，从而减少尾气排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值
	符合

	污染物排放管控
	执行环境空气质量二级标准。
	本次评价采用和静县空气自动监测站2024年全年监测数据。受沙尘天气影响，PM2.5、PM10的年平均浓度及24小时平均质量浓度第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求；SO₂、NO₂、CO、O₃等其他监测指标均满足二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为不达标区
	符合

	环境风险防控
	1.生态环境主管部门应当会同气象部门建立重污染天气监测预警、会商和信息通报等机制，进行大气环境质量预报。
2.政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
	①施工期采取防尘网苫盖、洒水降尘、运输车辆限速行驶等措施控制扬尘；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，减少尾气排放。施工期大气污染物排放具有局部性和临时性，施工结束后即消失
②运营期无持续大气污染物排放③施工期间如遇重污染天气，将积极配合当地政府落实应急响应措施
	符合

	资源利用效率
	在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。
	本项目不使用锅炉。施工期采用柴油发电机供电，施工结束后即拆除；施工期对柴油发电机及运输车辆进行定期维护保养，提高燃烧效率，减少能耗和排放。施工期生活用水量较小，施工废水经沉淀后全部回用于钻探工序，实现水资源循环利用，用水效率高。运营期无任何能源消耗
	符合


综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）所在管控单元管控要求。
5.与其他符合性分析
表1-8  环境规划符合性分析
	[bookmark: _Hlk97245357]规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
	本项目为固体矿产地质勘探，符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）
	全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
	本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。项目符合新疆生态环境保护“十四五”规划
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》（巴党发〔2025〕2号）
	生态保护修复扎实开展，生态环境质量不断改善。兵地统筹开展区域空间生态环境评价，发布“三线一单”成果。积极推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，推动完成保护地整合优化预案。坚持山水林田湖草沙多要素系统治理，加大重点区域治理修复。积极推进国土空间绿化行动，实施塔里木河流域胡杨林拯救行动，积极组织开展“绿盾”自然保护地强化监督。大力开展农村环境整治，稳步推进厕所革命、农村生活垃圾和生活污水治理，村容村貌进一步提升。
	本项目为矿产地质勘查项目，勘查区范围不涉及生态保护红线和自然保护地等敏感区域。采用槽探、钻探和坑探等绿色勘查手段，施工范围小、扰动轻，不涉及自然保护地核心区，不占用湿地，临时占用少量草地但施工结束后及时进行植被恢复，不排放工业废水。因此，项目建设不影响区域生态保护修复成效，符合相关生态环保要求
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第一条 为了保护生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康和生态环境权益，维护生态安全，推动绿色低碳发展，建设生态文明，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化，实现中华民族永续发展，根据宪法，制定本法
	本项目正在编制环境影响报告表，依法开展生态环境影响评价；施工期污染物均有效处置；临时用地已取得选址意见复函，符合资源利用上线要求
	符合

	
	第八十三条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设
	本项目已委托编制环境影响报告表，依法开展环境影响评价
	符合

	
	第九十五条 国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十六、专业技术服务业”中的“99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制环境影响报告表，本次评价按此执行
	符合

	
	第七百七十一条 矿产资源的勘查、开采以及矿区生态修复，应当坚持开发利用与保护并重，实现绿色发展
	项目占用天然牧草地，已启动草原征占审核审批手续；勘查结束后及时进行植被恢复，不改变草地用途
	符合

	
	第七百七十四条 勘查活动结束后，探矿权人应当及时对勘查区域进行清理；破坏地表植被的，应当及时恢复
	施工结束后对全部临时占地进行场地平整，播撒乡土草种恢复植被，恢复至与周边天然牧草地基本一致
	符合

	
	第八百八十九条 水土保持工作实行预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针
	项目区属于天山山区水土流失重点预防区，施工期通过控制作业带宽度、临时堆土苫盖、避开恶劣天气施工等措施控制水土流失
	符合

	新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划
	一、坚持保护优先、绿色发展
尊重自然、顺应自然、保护自然，将保护林草资源摆在优先位置，探索自然保护与资源利用新模式，严格保护自然生态系统，积极推动生态产业化和产业生态化，推动林草事业绿色发展。
二、坚持统筹谋划、综合治理
运用系统思维和整体思维加强顶层设计，统筹谋划重大工程、重大改革和重大制度，与国家战略有效衔接;把握全局性、普遍性生态突出问题，注重林草系统修复和综合治理，注重林草产业结构调整优化，注重林草质量效益提升。
三、坚持因地制宜、突出特色
根据不同区域自然条件和生态承载力科学推进生态建设，宜封则封、宜造则造、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙。大力培育林草优势产业、特色产业和新兴产业，形成区位突出、特色鲜明、融合发展的林草产业新格局。
	①本项目为矿产地质勘查项目，占用天然草原，已启动草原征占审核审批手续，正在办理中。未取得草原行政主管部门正式批复前，本项目不得开工建设，确保符合“先审批、后占用”的法律要求，做到草原资源保护优先
②勘查区严格划定施工范围，设置彩条旗限界，严禁超范围碾压草地；临时占地尽量避让植被相对较好的草地区域，槽探、钻探等点状工程结束后及时进行场地平整、回填覆土和植被恢复
③本项目施工范围小、扰动面积有限，施工结束后对临时占地进行全面植被恢复，不改变草地用途，不影响草地生态功能。项目建设不涉及自然保护区、生态保护红线等禁止开发区域
	符合

	和静县国土空间总体规划（2021-2035年）
	建立绿色矿山，基本形成绿色矿山建设新格局。在矿山勘查、设计、建设、生产、闭坑等阶段遵循创建“绿色矿山”的标准，至2035年，6家大中型矿山升级或创建为国家级绿色矿山；位于城镇周边、生态脆弱区域的19家小型矿山建成自治区级绿色矿山。
	本项目为矿产地质调查项目，属于矿产资源勘查阶段。项目实施过程中严格遵循绿色勘查理念，采用槽探、钻探、坑探等低扰动勘查手段，严格控制施工作业范围，坑探工程尽量缩小断面尺寸、控制开挖深度，施工结束后及时回填槽探与坑探、平整场地、恢复植被，最大程度减少对生态环境的影响。各项勘查工程均符合绿色矿山建设中关于“勘查阶段”的环保要求
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度
	本项目持有合法有效的探矿权证，属矿产地质勘查工程，依法依规推进实施
	符合

	
	全面推进绿色矿山建设，推广矿产资源节约与综合利用先进技术
	本项目为勘查阶段，严格遵循绿色勘查理念，采用槽探、钻探、坑探等低扰动手段，施工结束后及时回填探槽、平整场地、恢复植被，最大限度减少对生态环境的扰动
	符合

	《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）
	在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危野生动植物自然分布区域。必须穿行此区域时，开车时不应鸣笛，行走时不应恐吓、伤害野生动物；不应采摘、踩踏珍稀野生植物
	本次勘查区域内不涉及珍稀、濒危野生动植物自然分布区域，同时本次环评已提出相关的野生动植物保护措施
	符合

	
	作业时要标记点位的应使用环保材料标记。作业中和作业后产生的废纸、金属、玻璃、塑料袋（瓶）、包装袋等垃圾和废电池、化学试剂等有害废弃物应带回驻地，分类后按规定处置，避免污染水、土壤和大气环境
	本次勘探所使用的标记材料均为环保材料。作业中和作业后产生的垃圾均带回生活区设置的垃圾桶中，按规定处置，避免污染水、土壤和大气环境。项目样品采集及化验等均委托第三方有相关资质的检测单位进行，不在项目区域实施，故项目不涉及使用相关的化学试剂
	符合

	
	穿行工作区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶；人员穿行茂密山林时，尽量避免砍伐树木，同行人应走同一条道路；穿越农作物种植区或果园时，不应随意踩踏和采摘。确实无法开展工作时，可修剪少量枝叶
	根据现场调查，项目区植被覆盖率较高，勘探期间严格要求工作人员走同一路线，减少对天然牧草地的碾压，落实绿色勘查要求
	符合

	
	槽探施工可采用机械施工和人工开挖两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏
	本项目槽探施工采用机械施工和人工开挖两种方式。施工按照设计要求控制施工场地界限，避免超过规划的施工占地范围，对土地、植被景观造成破坏
	符合

	
	在陡斜地段开挖探槽产生的岩土，应采用可降解材料编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m~5m范围内较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害
	本次槽探施工产生的岩土采用可降解材料编织袋装袋后，依次堆码于探槽两侧2m~5m范围内的较平缓稳定区域，堆放高度不超过2m，确保堆填边坡稳定。探槽上方严禁堆放土石，以防引发滑塌或坡面泥石流等次生灾害
	符合

	
	槽探施工应自上而下顺序开挖，并做好沟槽边坡安全管控，按规定放坡，及时清除坡体上的松散土石，不稳定边坡应进行临时支护，预防滑塌安全事故
	槽探工程采用自上而下分层循序开挖施工，施工期间严格落实沟槽边坡安全管控措施，按设计及规范要求合理放坡，及时清理坡体松动、危浮土石；对地质条件较差、稳定性不足的边坡及时采取临时支护加固处理，全过程严控边坡滑塌、坍塌安全风险
	符合

	
	探槽经地质观测、编录、采样及验收等工作结束后，不需保留的探槽应及时逆序回填压实，应保留回填前后的探槽照片；确需保留的探槽应设立明显标识，对深度较大又确需保留的探槽，应做好围挡设施防止人畜误入造成伤害
	探槽完成地质观测、编录、采样及竣工验收工作后，不需保留的探槽及时按逆序分层回填夯实，并留存回填前、回填后影像资料；确需保留的探槽设置醒目安全警示标志，对于开挖深度较大、存在安全隐患的保留探槽，必须规范设置防护围挡，严防人畜误入槽内引发坠落伤害事故
	符合

	
	钻探施工应采用先进的钻进工艺，在满足地质调查目的的前提下，倾斜矿床宜采用定向钻进技术，实现“一基多孔、一孔多支”，减少设备搬迁；采用液动冲击回转钻进、多工艺潜孔锤空气钻进等提高钻进效率，减少作业时间
	本次勘探钻探施工属于目前地质矿产勘查、工程地质勘查行业成熟、可靠、先进适用的主流常规钻进工艺。在满足地质调查目的的前提下，减少设备搬迁
	符合

	
	施工操作场地材料物资存放场地等地面应铺设防渗材料如厚度大于或等于3mm的工布等。油料存放地、循环沟、浆液池、垃圾池等易发生渗漏污染的表面，应采用防渗土工布（一膜一布或两膜夹一布的土工布，厚度大于或等于5mm）或高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗铺垫进行防渗处理预防渗漏污染。在机台下方和设备检修区域，须铺设吸油毡
	本次勘探施工操作场地材料物资存放场地等地面将铺设防渗材料
	符合

	
	钻探液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道尽量避免现场开挖；确需开挖，其容积应按钻孔设计深度进行计算，底部应铺设防渗材料进行防渗处理
	本项目采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池
	符合

	
	钻探施工冲洗液使用泥浆时，应采用优质环保浆液。钻探材料及处理剂应符合GB/T5005的规定
	项目钻探施工过程采用水基泥浆作为冲洗液，选用优质环保泥浆材料，钻探材料及处理剂符合GB/T5005的规定
	符合

	
	施工过程中发现孔内严重漏失和施工现场周边泉点的水质水量颜色有变化时，应分析原因确认漏失层（段），并采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行封堵；当发现孔内涌水时，应对钻孔中接触的承压水进行控制，防止浪费和不同含水层间的交叉污染
	要求项目施工单位加强施工管理，若发现孔内严重漏失，应分析原因确认漏失层（段），并采用环保材料堵漏或下人套管等方法进行封堵；当发现孔内涌水时，应对钻孔中接触的承压水进行控制
	符合

	
	钻探施工中产生的废水无法循环利用需排放的，应处理至符合GB8978要求，以免污染土壤和地表（下）水。
	项目钻探施工过程产生的废水循环利用，不外排
	符合

	
	钻探施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，应满足GB18599要求；未达到要求的严禁向外排放。
	目钻探平台各设置1个沉淀池，钻探废水经沉淀池收集沉淀后回用于钻探，不外排
	符合

	
	施工中产生的废料、生活垃圾，钻孔渣土等固体废弃物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场处置及外运。
	施工期产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运
	符合

	
	在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工，施工噪声应符合GB3096要求。
	本项目区及周边无居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等
	符合

	
	钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响。
	要求施工结束后，施工单位按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响
	符合

	《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）
	勘查活动结束后，应根据景观相似原则，对勘查活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复
	本项目实施过程注意减少对土壤、植被、地表景观的破坏，勘查期结束后，对遗留地面的施工迹地进行恢复，对探井进行回填封闭并设置警示标识
	符合

	
	对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能
	本次勘探不涉及重要土地耕作及道路安全有影响的区域，同时不涉及江、河、湖、海防护堤或其他重要建筑物，钻孔进行回填和封闭，恢复其原有生态功能，同时设置警示标识
	符合

	《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》
	对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全；对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土
	本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小，钻孔进行回填和封闭，恢复其原有生态功能
	符合







二、建设内容
	地理位置
	本项目勘查区位于和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖。沿县级柏油公路自哈尔莫敦镇可达勘查区南部的察汗乌苏水电站，由水电站至勘查区为12千米简易公路，外部交通较为便利。勘查区内部有少量砂石路通行，但陡崖峭壁较多，区内交通较为困难。
根据建设单位取得的探矿证（证号：XT6500002009013010023767），项目探矿范围拐点坐标如下表所示。
表2-1  本项目探矿权范围拐点坐标
	拐点序号
	地理坐标（CGCS2000坐标系）

	
	经度
	纬度

	1
	85°30′00.000"
	42°26′36.000"

	2
	85°33′32.000"
	42°26′36.000"

	3
	85°34′55.886"
	42°25′36.520"

	4
	85°34′56.000"
	42°25′20.000"

	5
	85°33′00.000"
	42°25′20.000"

	6
	85°33′00.000"
	42°25′50.000"

	7
	85°31′46.000"
	42°25′50.013"

	8
	85°31′46.000"
	42°26′00.000"

	9
	85°30′00.004"
	42°25′58.000"




	项目组成及规模
	2.1项目基本概况
[bookmark: _Hlk236998062]（1）项目名称：新疆和静县察汗乌苏铜矿勘探项目；
（2）项目性质：新建；
（3）建设单位：西安地质矿产勘查开发院有限公司；
（4）建设地点：和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处；
（5）探矿权有效期：2026年2月24日至2031年2月23日；
（6）工程投资：500万元；
（7）勘查许可证号：XT6500002009013010023767；
（8）勘查面积：9.6192km2。
2.2建设内容及规模
本项目为矿产资源勘探工程，不涉及采矿，因此只有施工期，不存在运营期。本项目组成及主要环境问题见表2-2。
表2-2  建设项目组成一览表
	项目组成
	工程内容与规模
	备注

	主体工程
	地质测量
	开展1：10000水工环调查9.6192km²、1：2000地质测量3.05km²、1：2000水工环调查3.05km²、1：1000勘探线剖面测量9.56km、1：2000地质岩石剖面测量4.5km
	/

	
	槽探
	共布设探槽35处，设计工作量4000m³
	/

	
	钻探
	共布设22个钻孔，总钻探工作量为7378m
	/

	
	坑探
	坑探工作量为3934m
	/

	
	样品采集
	设计基本分析化学样2000件（含内检180件、外检90件）、组合分析样50件、化学全分析样6件、物相分析样30件、小体重样60件、光薄片样120件、力学样10件、水质分析样6件、选矿试验样1件、放射性样品2件。基本分析样在槽探、坑探中采用刻槽法（10×5cm），钻探中采用劈芯法；组合分析样由基本分析副样组合而成。所有样品送有资质实验室测试，按要求进行内检和外检
	/

	辅助工程
	施工营地
	本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷用于施工人员休息使用
	临时

	
	施工道路
	修建简易道路4条，长16.703公里，宽5米左右
	临时

	储运工程
	柴油临时存放点
	勘查区设置柴油临时存放点，柴油分期从哈尔莫敦镇购买，采用200L铁皮油桶（高0.93m，直径0.58m）装运至现场堆放。存放点地面铺设防渗膜，并采取防雨、防晒措施，油桶底部设置防渗托盘，分类规范摆放，配备吸油毡等应急物资
	临时

	
	临时堆场
	本项目在槽探及钻探施工点位附近设置临时堆场，用于存放施工过程挖出的土方，待施工期结束后用于回填（堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定；探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害）。坑探工程产生的废石在硐口临时周转后，部分用于硐口段回填封堵，其余用于场地平整及低洼处填垫
	临时

	
	施工机械及材料堆放场
	集中储存施工所需器械与材料，保障施工效率、安全及现场管理
	临时

	
	危险废物贮存点
	勘查区设置一座5m²的危险废物贮存点，主要用于废润滑油等危险废物的贮存
	临时

	公用工程
	供电
	本项目设置2台柴油发电机，提供生产、生活用电
	/

	
	供水
	施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水
	/

	
	排水
	生产废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化，不外排
	/

	
	供暖
	本项目冬季不进行勘探作业，因此无需供暖
	/

	环保工程
	[bookmark: _Hlk228179486]施工期废气防治措施
	扬尘：土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，并洒水降尘
燃油废气：对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	/

	
	施工期废水防治措施
	生产废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化，不外排
	临时

	
	施工期噪声防治措施
	采用低噪声设备，加强对运输车辆、钻机、柴油发电机设备的维护保养工作，保持其良好工况；空压机、钻机进行基础减震，空压机进行隔声，能减小噪声传播
	/

	
	[bookmark: _Hlk228179537]施工期固废防治措施
	1、表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填
2、钻探泥浆待施工结束后统一固化填埋
3、生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运
4、沉淀池沉渣就地掩埋
5、大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置
	/

	
	生态恢复措施
	[bookmark: _Hlk228179567]施工期间加强环境管理，在施工区及临时占地周边设置警示牌、宣传标语等设施，对作业人员开展生态环境保护宣传教育，提高施工人员的环保意识。施工结束后，及时对临时占地进行清理，全面清除沿线的土石方等固体废物；对扰动区域进行土地整治，并选用当地乡土植被进行植被恢复，以达到恢复植被、保护草地、减少植被破坏的目的
	/


2.3具体工作部署
2.3.1地质测量
（1）1:10000水工环调查
开展1:10000水工环调查（正测），面积9.6192km2。
（2）1:2000地质测量
开展1:2000地质测量（正测），面积3.05km2。
（3）1：1000勘探线剖面测量
依据所确定的勘查工程间距，按80m间距系统布设勘探线。本次勘探线剖面测量共21条，总工作量9.56km。
（4）1：2000地质岩石剖面测量
在K3矿体和K8矿体之间K3矿体东侧，按160m间距布设1:2000地质岩石剖面测量。共布设9条，总工作量4.5km。
2.3.2探矿工程
（1）槽探
重点工作区内槽探主要布设在K3、K8矿体走向方向，用于揭露、控制矿体。由于K3、K8矿体之间及K3矿体东侧工作程度低，地表矿化体揭露及控制主要使用槽探工程。在具体布置时，槽探工程间距160m布置3条长探槽TC4701、TC3101、TC5201，在其范围内按工程间距布置短探槽，并根据实际地形、植被特征，可进一步调整位置，在满足勘查工作需求的同时，不能破坏植被，且满足槽探施工下方位置安全等条件。施工顺序为先施工大间距长探槽工程，根据见矿情况，再施工小间距短槽探工程，按照由稀到密的顺序执行。施工完成后根据见矿情况预留800m³探槽工作量，对矿体进行加密控制。槽探总工作量4000m³。
（2）坑探
本次坑探工程全部部署在重点工作区中部针对K3矿体布设，首先在0号勘探线处针对见到的K3矿体向东西两侧施工平行于K3矿体的沿脉PD001YM1，沿脉向西到达15号勘探线，同时向东到达16号勘探线，沿脉施工同时按160m工程间距在00、07、15、8、16线施工穿脉坑道，施工完成后按80m工程间距在03、11、04、12线施工加密穿脉坑道，控制K3、K3-1、MK1矿体。所有穿脉坑道内施工坑道钻硐室。预留200m机动坑探工程，根据工作需要实施。
平硐规格采用2.2m（宽）×2.4m（高），硐底里高外低，坡降3‰。穿脉坑道内坑道钻硐室采用6m（长）×3m（宽）×2.5m（高）规格，每个穿脉设计1个硐室，共9个硐室。坑探总工作量3934m。
（3）钻探
设计钻孔22个，总工作量7378m（含机动工作量1000m），其中重点工作区中部（K3矿体）布设10个钻孔、重点工作区西部（K8矿体）布设12个钻孔。钻孔终孔直径不小于75mm，单孔深度98～415m。
2.4设计的主要实物工作量
本次工作主要实物工作量以固体矿产地质勘查规范为依据，并结合勘查区实际情况，设计工作手段有地质测量、槽探、钻探、坑探等，各工作手段部署的工作量见表2-3。
表2-3  主要实物工作量一览表
	序号
	工作项目
	单位
	工作量

	
	
	
	第1勘查年
	第2勘查年
	第3勘查年
	第4勘查年
	第5勘查年
	总工作量

	1
	1:10000地质填图
	km2
	9.6192
	/
	/
	/
	/
	9.6192

	2
	1:2000地质填图
	km2
	3.05
	/
	/
	/
	/
	3.05

	3
	1:2000水工环调查
	km2
	3.05
	/
	/
	/
	/
	3.05

	4
	1:1000勘探线剖面测量
	km
	9.56
	/
	/
	/
	/
	9.56

	5
	1：2000地质岩石剖面测量
	km
	4.50
	/
	/
	/
	/
	4.50

	6
	机械岩心钻探（包含水文地质钻孔）
	m
	690
	1958
	1975
	1898
	857
	7378

	7
	坑探
	m
	1934
	1478
	522
	/
	/
	3934

	8
	探槽
	m3
	1500
	2000
	500
	/
	/
	4000

	9
	基本分析化学样（包含内外检）
	件
	200
	450
	560
	540
	250
	2000

	10
	化学样品组合分析
	件
	13
	15
	12
	8
	2
	50

	11
	化学全分析
	件
	1
	2
	1
	1
	1
	6

	12
	光谱分析
	件
	300
	300
	200
	200
	/
	1000

	13
	物相分析
	件
	8
	8
	8
	3
	3
	30

	14
	光薄片鉴定
	件
	30
	30
	30
	20
	10
	120

	15
	小体重测试样
	件
	15
	20
	10
	8
	7
	60

	16
	岩、矿石物力技术性能试验样
	组
	2
	2
	2
	2
	2
	10

	17
	水质分析样
	件
	2
	2
	2
	/
	/
	6

	18
	选冶工艺试验样
	件
	/
	/
	/
	/
	1
	1

	19
	工程点测量
	点
	/
	20
	40
	30
	20
	110

	20
	水文长观点
	点
	3
	1
	1
	1
	/
	6

	21
	放射性样品采集
	件
	/
	/
	/
	2
	/
	2

	22
	工业指标论证
	份
	/
	1
	/
	/
	/
	1


2.5主要勘查设备
本项目主要勘查设备见表2-4。
表2-4  主要勘查设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	轻型越野车
	尼桑皮卡ZX6494HBG4
	2

	2
	越野载重汽车
	东风DFS5160G2KT
	1

	3
	全液压岩芯钻机
	HYDX-2
	2

	4
	柴油机
	/
	2

	5
	数字测井系统
	PSJ-2
	1

	6
	高精度测斜仪
	CX-1
	1

	7
	笔记本电脑
	联想
	10

	8
	GPS卫星定位仪
	集思宝
	12

	9
	数码相机
	索尼
	2

	10
	便携式矿
石元素分析仪
	NITONXL3T-500
	1

	11
	刻槽取样机
	14J
	2

	12
	岩芯切割机
	BS355
	2

	13
	对讲机
	KT-3207
	12

	14
	车载电台
	好易通TM800
	3

	15
	台式电脑
	联想
	2

	16
	卫星电话
	华为
	2

	17
	激光打印机
	HP
	1

	18
	柴油发电机
	/
	2台

	19
	新飞冰柜
	BCD
	1台

	20
	活动板房
	4×6米
	5

	21
	大棉帐篷
	5×6米
	1

	22
	小棉帐篷
	3×4米
	2

	23
	资料箱
	/
	5

	24
	样品袋
	/
	1200

	25
	医药箱
	/
	2


2.6主要原、辅材料用量
本项目主要原辅材料消耗见表2-5。
表2-5  主要原、辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	用量
	来源
	备注

	1
	专用泥浆（增粘剂）
	0.1t/a
	外购
	钻探辅料，采用水基非磺化泥浆

	2
	膨润土
	0.2t/a
	外购
	钻探辅料

	3
	水泥
	0.2t/a
	外购
	用于为钻探后的孔封堵

	4
	水
	806.4t/a
	施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水
	生产用水

	5
	电
	10万kW·h
	柴油发电机
	生产用电

	6
	柴油
	20t/施工期
	外购
	柴油发电机


2.7公用工程
2.7.1给水
本项目施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水。
（1）生活用水
本项目劳动定员16人，生活用水量参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中30L/d·人标准，施工期180d，则生活用水量为0.48m³/d，总量86.4m³/a。
（2）生产用水
根据同类项目施工经验，钻探平台循环用水总量约为4.0m³/d（180天合计720m³）。钻探废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，循环过程中因蒸发、岩屑带走及渗漏等因素，日损耗量约为2.0m³/d（180天合计360m³）。为保证循环系统平衡，每日需补充新鲜水2.0m³/d，施工期180天共需补充新鲜水360m³。
（3）洒水降尘用水
为减少临时道路及钻探工作区建设过程中的扬尘，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制扬尘。根据同类型报告，洒水用水量为2m³/d，总需水量360m³/a。此部分水全部蒸发损耗。
2.7.2排水
（1）生活污水
生活污水产生量按照产生系数0.8计，勘查期生活污水产生量为69.12m³/a（0.384m³/d）。生活污水排入一体化污水处理设备，出水水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准后，用于周边植被绿化。
（2）生产废水
钻探废水产生量为2.0m³/d（180d合计360m³），主要污染物为SS，浓度约2000mg/L。每个钻孔附近设1座5m³沉淀池，废水经沉淀后全部回用于钻探，不外排。SS产生量为0.004t/d（180d合计0.72t/a）。
本项目用水一览表见表2-6。
表2-6  项目给排水情况（单位：m3/a）
	用水单元
	总用水量
	回用
水量
	蒸发
损失
	废水
产生量
	备注

	生产用水
	720
	360
	360
	0
	全部回用，不外排

	洒水降尘用水
	360
	0
	360
	0
	自然蒸发

	生活用水
	86.4
	0
	17.28
	69.12
	经处理达标后用于周边植被绿化

	合计
	1166.4
	360
	737.28
	69.12
	/

	注：总用水量含回用水，项目新鲜水总取水量806.4m³/a。
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图2-1  本项目水平衡图单位：m3/a
（3）供电工程
本项目生产用电来自项目自备的柴油发电机供电。
（4）供暖
本项目冬季不进行勘探作业，因此无需供暖。
2.8土石方平衡分析
（1）钻探工程
本项目钻探总工程量为7378m，钻孔终孔直径不小于75mm。经计算，岩心理论实体体积为32.58m³，按岩石松散膨胀系数1.4计，岩心松散体积为45.61m³，该部分岩心全部作为样品带回实验室分析。按井眼扩大率10%计，因扩径新增的钻屑实体体积为3.26m³，对应的松散体积为4.56m³（3.26×1.4）。钻孔施工完毕后，该部分钻屑全部用于人工回填。
（2）表土剥离
施工前对每个钻孔周边进行表土剥离，按每孔剥离面积15m²、剥离厚度20cm计，22个钻孔共剥离表土66m³（实方），松散系数取1.3，堆放体积约85.8m³。剥离表土单独堆放，施工结束后用于场地植被恢复覆土。
（3）槽探工程
槽探总工程量为4000m³（实体方），按松散系数1.3计，松散方产生量为5200m³。槽探采用刻槽取样，单样刻槽尺寸1m×0.1m×0.03m，取样岩粉总产生量约3m³（实体方），按松散系数1.3计，松散体积约3.9m³，一并送至实验室分析。其余开挖土石方就近回填槽沟，并平整恢复原地貌。
（4）坑探工程
本项目坑探工程总工作量为3934m，平硐规格采用2.2m（宽）×2.4m（高），硐底里高外低，坡降3‰。平硐开挖断面面积为5.28m²，实体体积为20771.52m³。按岩石松散膨胀系数1.4计，松散体积为29080.128m³。坑探产生的废石，部分用于硐口段回填封堵，其余用于场地平整及低洼处填垫。施工结束后对临时占用地进行植被恢复，施工垃圾按分类要求处置。
[bookmark: _Hlk237429797]表2-7  土石方平衡一览表
	项目
	松散方产生量m3
	松散方回填量m3
	调出

	
	
	
	数量m3
	去向

	钻探岩心
	45.61
	0
	45.61
	委托第三方进行分析，分析完成后由第三方妥善保存在专门的岩心库中

	钻孔岩屑
	4.56
	4.56
	0
	钻孔施工完毕后人工回填

	钻探剥离
	85.8
	85.8
	0
	施工结束后用于场地植被恢复覆土

	探槽
	5200
	5196.1
	3.9
	取样岩粉约3.9m³送实验室分析，其余就近回填槽沟、平整恢复原地貌

	坑探
	29080.128
	29080.128
	0
	部分用于硐口段回填封堵，其余用于场地平整及低洼处填垫

	合计
	34416.098
	34366.588
	49.51
	/


2.9工作制度和职工人数
本项目探矿权有效期为5年，其中主体野外施工期为24个月（每年有效作业天数180天，每天工作8小时），剩余时间用于室内资料整理及报告编制，不涉及野外施工作业。受冬季冻土期、雨季及大风天气等因素影响，每年有效作业天数按180天计。项目劳动定员为16人。

	总平面及现场布置
	2.10工程总体布局
本项目施工布置遵循“尽量减少土地占用和植被破坏”的原则，所有施工活动均严格控制在勘查作业区内。施工人员较少，生活驻地采用临时帐篷，随工程进度在勘查作业区内就近搭设，不设永久性建筑。
修建简易道路4条，长约16.703km，宽约5m。在钻探、槽探施工点附近设置临时堆场，用于堆放剥离的表土和开挖土石方。坑探工程产生的废石在硐口临时周转后，部分用于硐口段回填封堵，其余用于场地平整及低洼处填垫。堆场选址于地势平坦、植被稀疏处，堆放期间采取防雨水冲刷措施，施工结束后将表土回填、平整场地，恢复原貌。
本项目施工用水由水车从附近城镇拉运至勘查区；工作人员生活用水为自带的纯净水，不从地表水体取水，且不设永久供水设施。在勘查区内设置柴油发电机供电，发电机周围设置隔音围挡，以防止噪声扩散。
在勘查区设置柴油临时存放点一处，柴油分期从哈尔莫敦镇购买，采用200L铁皮油桶（高0.93m，直径0.58m）装运至存放点堆放。存放点地面铺设防渗膜进行防渗处理，并采取防雨、防晒措施，油桶按规范分类摆放，周围设置警示标志，配备灭火器等消防器材，确保存放安全。
施工区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感区，且无珍稀保护动植物分布。施工过程中采取临时遮盖、洒水降尘等抑尘措施，施工结束后全面清理场地并恢复植被。

	施工方案
	2.11施工工艺
本项目环境影响主要发生在野外勘探施工期。探矿工作主要包括地质测量、槽探、钻探及坑探。工程实施过程中污染主要来自钻探、槽探、坑探施工产生的扬尘，机械设备及坑探爆破产生的噪声，施工产生的钻屑、废渣等固体废物，以及工作人员产生的生活污水和生活垃圾。本次评价对象为矿产资源勘探期间可能产生的“三废”污染、生态破坏及水土流失对环境的影响。
2.11.1钻探施工工艺及产污流程
钻探是用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩芯（或矿芯）、岩屑，以探查地下岩层、矿体等分布及储量的一种探矿手段，在研究和分析相邻工程所见的地质体、构造、蚀变、矿化的空间分布的基础上，选择地表矿化较好的矿体进行深部验证钻探验证。
钻孔全部采用终孔直径75mm的金刚石绳索取心钻进工艺。岩心采取率不低于80%，矿心采取率不低于90%。岩矿心取出后，按自上而下顺序依次排好，及时装箱编号。孔斜测量及孔深验证应在钻进过程中按规范要求分次进行，不得仅在终孔时一次性完成，测量结果应及时填入相应记录表格。
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图2-2  钻探施工工艺流程及产污环节图
工艺说明：
（1）钻探目的任务
本次暂布置7378m钻探工作量。根据由表及里、由浅入深，在矿体上盘方向，贴近矿体露头，由近及远的原则逐渐施工。按照《实施方案》及设计图纸等资料，确定钻孔位置。
（2）表土剥离
本项目钻探总工作量为7378m，钻孔终孔直径不小于75mm，岩心产生的土方量为32.6m3（V=πr2×h），全部带回实验室分析。按每孔周边需剥离面积15m2计算，本次评价按22个钻孔计，共计需剥离330m2，剥离厚度按20cm计算，每孔需剥离3m3，共需要堆放约66m3（松散系数k=1.3，剥离松散方85.8m3）。
（3）钻孔施工
钻机运至施工地点，剥离周边表土后即可架机开孔。钻孔设备均采用性能良好的设备，孔身采用多层套管结构，钻孔终孔直径不小于75mm。钻孔严格按设计要求和有关规范施工，采用金刚石钻进，采用斜孔（倾角48°～90°）对矿体进行深部控制。根据钻探规范要求，斜孔每50m校正一次孔深，允许误差率小于1‰，开钻后25m及此后每钻进50m用钢尺丈量钻具一次，确保孔深误差率满足规范要求。岩芯采取率不低于80%，回次合格率100%。在钻孔附近设置沉淀池（做防渗处理），泥浆废水经沉淀后循环使用，沉淀池内泥浆固化后按规范处置，不得外排。施工结束后对泥浆池清理掩埋，钻探平台覆土复绿。
（4） 编录、取样
原始现场的编录由机台各班指定记录员编录和保管，记录员必须认真反映生产情况，及时填写，内容详细，数字准确清晰、整洁，报表填写一律用钢笔现场填写。按有关规定填写岩芯标签、对岩芯和岩芯箱编号，岩芯牌一律用中性笔填写，岩芯箱用红色油漆和毛笔编写，对一些特殊易碎的矿化岩石（如蚀变带）需用塑料布包好放于岩芯箱中，岩芯长大于5cm应编号，编号要字迹清楚，防止脱落。岩芯标签、岩芯编号记录应与班报表记录一致，不得错编、漏编。
地质编录取样前，施工人员必须对岩芯妥善保管好，钻进中取出的岩矿芯应由当班人员清洗，剔除掉块等杂物，严格依次装箱，编号，不得出现岩芯丢失、颠倒混乱错位、任意拉长的现象。岩芯在现场保管因管理不慎缺失及翻箱，也为原始编录不合格。按地质要求妥善保管好岩心，运送到指定的岩心存放地点。
（5）封孔
终孔时，地质人员，按地质、水文共同研究的封孔要求填写在封孔通知书上交与机台，机台按有关要求封孔，将封孔实际情况填写登记表中，各级人员签名后及时交给地质编录人员，终孔后要严格封孔并做好封孔记录。要求封孔水泥柱进入基岩的长度不应小于5m；矿体所在部位（或主要含水层，含水构造、破碎带顶、底板）、矿体顶板以上5m、底板以下5m均应用325号以上水泥封孔，水灰比要符合有关要求，如矿层不厚或矿层与矿层、矿层与含水层距离比较近时，可一并封孔。其它稳定地段用浓泥浆封孔，各层间以木桩架桥。
封孔时不应从孔口一次性倒入水泥，应用水泵注入水泥浆，从下往上依次封孔。凡使用泥浆钻进的钻孔，应在洗涮封孔部位的泥皮后，再行封孔。钻孔终孔后应起拔井口管，并在孔口中心处设立埋深不小于5m的水泥标志桩（标志桩要高出地面50cm），并标明钻孔编号、孔深、施工日期等。钻探技术要求按行业标准DZ/T0227—2010《地质岩心钻探规程》、DZ/T0032-92《地质勘查钻探岩矿心管理通则》及《关于钻探工程质量标准的暂行规定》执行。
（6）生态恢复
对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；在勘探期满前落实闭坑计划的编制情况；严格按照土地复垦要求，对勘查区复垦情况进行监督管理。
2.11.2槽探施工工艺及产污流程
槽探工程主要用于揭露地表矿体、矿化蚀变带，以控制矿体厚度、品位变化情况及发现新矿体。探槽布设原则为垂直并贯穿矿（化）体、主要蚀变带及重要地质体，长度以能控制矿体、矿化体出露宽度为原则。探槽断面呈倒梯形，槽底宽不小于0.6m，深度不大于3m，槽壁需见新鲜基岩0.3m。重点工作区设计工作量3000m³（含机动800m³），一般工作区设计工作量1000m³，槽探总工作量4000m³。
[image: ]
图2-3  槽探施工工艺流程及产污环节图
2.11.3坑探施工工艺及产污流程
在重点工作区中部针对K3矿体布设，施工沿脉及穿脉坑道，沿脉向西到达15号勘探线，向东到达16号勘探线，穿脉按160m及80m工程间距布设。平硐规格2.2m（宽）×2.4m（高），硐底里高外低，坡降3‰，坑探总工作量3934m（含机动200m）。
[image: ]
图2-4  坑探施工工艺流程及产污环节图
2.12施工时序
施工顺序为：施工放样→场地清理→探矿工程施工（钻探平台平整压实后钻进、槽探表土剥离后人工开挖、坑探硐口施工及硐内掘进）→编录采样→封孔/回填/硐口封堵→场地恢复。
2.13建设周期
年工作180天，每天8小时，施工期劳动定员可达16人。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态
环境
现状
	3.1与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
项目区位于和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处，行政区划隶属新疆和静县管辖。不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。
3.2生态环境现状调查
3.2.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于III3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42．托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。具体见表3-1。
表3-1  生态功能区划及主要环境问题和保护目标
	生态功能区名称
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	生态敏感因子敏感程度
	保护目标
	保护措施
	发展方向

	42．托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理
	合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性


3.2.2土地利用现状调查
根据自然资源局出具的选址意见复函，本项目临时用地情况如下：道路工程用地长度16.703km，均宽5m；槽探35处；钻探22处；生活区2处。临时用地合计面积9.8337hm²（147.5055亩）。土地权属均为国有，地类为天然牧草地、农村道路、裸岩石砾地。项目临时用地范围不涉及生态保护红线。
3.2.3植被类型现状调查
工作区位于天山山脉中段南坡，地势南高北低，地形起伏较大，坡度较陡，山顶相对平缓，基岩出露较差，多被第四系草甸覆盖，植被发育良好，覆盖度介于60%～70%之间。
紫花针茅草原（Stipa purpurea），紫菀木（Asterothamnus alyssoides）、灌木亚菊（Ajania fruticulosa）、沙生针茅（Stipa glareosa）荒漠，并混生有少量适应荒漠环境的伴生植物。
这些植物共同构成了天山高寒—荒漠过渡带的典型原生植被群落，具有强耐旱、耐寒、耐贫瘠、抗风蚀等特点，是维持当地生态系统稳定的重要基础。经核实，上述物种均未列入《国家重点保护野生植物名录》（2021）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），项目区用地不涉及国家及地方公益林，亦未占用耕地或基本农田保护区。综合判断，项目建设对区域植被生态影响较小。详见附图5《植物类型图》。
3.2.4土壤类型现状调查
勘查区土壤类型主要包括亚高山草原土、栗钙土和棕钙土，以栗钙土和棕钙土为主，土壤分布具有明显的地带性分异特征。栗钙土区域土壤肥力较高，适宜牧草及灌丛生长；高山草甸土主要分布于高山带湿润缓坡及低洼地带，腐殖质层较厚，有机质含量较高，土壤生物活性较强。具体分布情况详见附图6《土壤类型图》。
3.2.5陆生动物现状调查
项目区及其周边区域生态环境较为简单，受历史及现状人类活动干扰，植被结构单一，生境承载力低，不适合大型野生动物栖息。现状调查显示，区内仅有一些常见的鸟类和鼠类，未观测到大型哺乳动物。经与《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》和《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月28日发布）核对，项目评价范围内未发现列入上述名录的重点保护野生动物及其栖息地。
3.2.6水生动物现状调查
根据现场调查及相关资料，芒奇提河评价河段内水生生物资源较为贫乏，未发现国家和省级重点保护鱼类，亦未发现鱼类产卵场、索饵场及越冬场集中分布，现有物种以泥鳅等广布性小型底栖鱼类为主；本项目施工作业不占用且不涉及河道水域，对水生生态影响较小。
3.2.7水土流失现状调查
根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），本项目所在区域不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区；依据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021-2030年）》、《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目所在区域属于自治区级水土流失重点预防区，即天山山区水土流失重点预防区。详见附图13《水土流失重点预防区、重点治理区分布图》。
3.2.8土地沙化现状调查
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，结合新疆第六次沙化监测沙化土地分布图，项目区周围没有沙漠、沙化荒漠存在，并且不在国家沙化土地封禁保护区名单中，属于非沙化土地。详见附图8《项目区沙化土地现状图》。
3.3环境空气质量评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价采用和静县空气自动监测站2024年全年监测数据，作为基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的环境空气现状评价数据来源，是可行的。基本污染物环境空气质量现状见表3-2。
表3-2  区域空气质量现状评价表
	评价因子
	评价项目
	浓度（ug/m3）
	标准（二级）（ug/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8
	达标

	
	24小时平均质量浓度第98百分位数
	12
	150
	8
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	48
	达标

	
	24小时平均质量浓度第98百分位数
	49
	80
	61
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	36
	30
	120
	超标

	
	24小时平均质量浓度第95百分位数
	78
	60
	130
	超标

	PM10
	年平均质量浓度
	108
	60
	180
	超标

	
	24小时平均质量浓度第95百分位数
	318
	120
	265
	超标

	CO
	24小时平均质量浓度
	2.2
	4
	55
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	130
	160
	81
	达标


和静县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天。受沙尘天气影响，PM2.5和PM10的年平均浓度及24小时平均浓度的第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段浓度限值，而SO₂、NO₂、CO、O₃等监测指标均满足标准限值要求。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
3.4声环境质量现状
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于声环境功能区2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值。
[bookmark: _Toc240865444][bookmark: _Toc29722417]项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此对项目不进行声环境监测。
3.5地表水环境质量现状
本项目周边的主要地表水体为芒奇提河，该沟流经区域由北向南穿越项目区，属开都河流域支流。根据《新疆水环境功能区划》，开都河部分河段水质目标为Ⅰ类，芒奇提河作为其支流，水质状况受控于流域整体保护要求。
（1）数据来源
本次地表水环境质量现状评价数据，由西安地质矿产勘查开发院有限公司采样后送新疆中测测试有限责任公司检测，该公司于2026年7月9日收样并完成检测。
（2）监测布点及监测因子
监测点位见表3-3。
表3-3  监测方案
	监测项目
	类别
	监测采样点位
	监测因子

	地表水
	地表水质监测
	芒奇提河
经度85°31′19.492″
纬度42°26′16.686″
	pH、BOD₅、高锰酸盐指数、氯化物、粪大肠菌群、总磷、总氮、氨氮、挥发酚、氰化物、六价铬、氟化物、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、汞、砷、硒、铜、锌、铅、镉及溶解氧


（3）评价方法
采用单项质量指数法进行评价：
a.对于一般污染物

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；
Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；
Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。
b.对于溶解氧（DO）：
当DOj≥DOs时：
[image: ]
当DOj<DOs时：
[image: ]
式中：SDO,j——溶解氧的标准指数；
DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；
DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；
DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L。对于河流，DOf=468/（31.6+T），T为水温（℃）。
c.对具有上下限标准的项目pH，单项指数模式为：
[image: ]
式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；
pHj——pH值实测统计代表值；
pHsd——评价标准中pH值的下限值；
pHsu ——评价标准中pH值的上限值。
（4）监测结果及评价
监测结果见表3-4。
表3-4  地表水水质监测及评价结果一览表
	序号
	监测项目
	单位
	样品编号及检测结果
	标准限值

	
	
	
	芒奇提河
	

	
	
	
	监测值
	标准
指数
	

	1
	pH
	无量纲
	8.2
	0.6
	6-9

	2
	BOD5
	mg/L
	1.2
	0.4
	≤3

	3
	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.5
	0.25
	≤2

	4
	氯化物
	mg/L
	13.6
	0.05
	≤250

	5
	粪大肠菌群
	MPN/L
	20
	0.1
	≤200

	6
	总磷
	mg/L
	0.01
	0.5
	≤0.02（湖、库0.01）

	7
	总氮
	mg/L
	0.96
	/
	≤0.2

	8
	氨氮
	mg/L
	0.088
	0.59
	≤0.15

	9
	挥发酚
	mg/L
	ND
	/
	≤0.002

	10
	氰化物
	mg/L
	ND
	/
	≤0.005

	11
	六价铬
	mg/L
	ND
	/
	≤0.01

	12
	氟化物
	mg/L
	0.69
	0.69
	≤1.0

	13
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	ND
	/
	≤0.2

	14
	石油类
	mg/L
	ND
	/
	≤0.05

	15
	硫化物
	mg/L
	ND
	/
	≤0.05

	16
	汞
	mg/L
	ND
	/
	≤0.00005

	17
	砷
	mg/L
	0.0011
	0.022
	≤0.05

	18
	硒
	mg/L
	ND
	/
	≤0.01

	19
	铜
	mg/L
	ND
	/
	≤0.01

	20
	锌
	mg/L
	ND
	/
	≤0.05

	21
	铅
	mg/L
	ND
	/
	≤0.01

	22
	镉
	mg/L
	ND
	/
	≤0.001

	23
	溶解氧
	mg/L
	7.10
	1.25
	饱和度90%（或≥7.5）


根据监测资料统计结果，芒奇提河监测点位各水质监测指标中，除溶解氧外，其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。其中总氮监测值为0.96mg/L，按《地表水环境质量评价办法（试行）》规定不参与河流水质评价，仅留作背景参考。溶解氧监测值为7.10mg/L，低于Ⅰ类标准限值（≥7.5mg/L），可能与水温偏高、上游来水水质及有机物污染等因素有关。
本项目不向周边地表水体排放废水，合理规划勘探线路和作业区域，避免穿越季节性河流及冲沟，对水体环境影响较小。
3.6地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
3.7土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。
3.8生态
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的生态评价等级判定条件，判定过程，见表3-5。
表3-5  生态评价等级判定过程
	序号
	生态评价等级判定要求
	本工程情况
	生态影响评价等级

	a
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及
	/

	b
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及
	/

	c
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	d
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	e
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及
	/

	f
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	工程临时占地9.8337hm²（0.098337km²），远小于20km²
	/

	g
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	符合
	三级

	h
	当评价等级判定同时符合，上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	只符合g
	三级


依据上表判定结果，考虑到项目位于自治区级水土流失重点预防区，评价等级应上调一级，因此将生态环境影响评价等级确定为二级。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目区位于和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处，行政区划隶属新疆和静县管辖，属于新建项目，无原有污染情况。

	生态环境保护目标
	[bookmark: _Hlk124255559]1.大气环境
本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；
2.声环境
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境敏感保护目标；
3.生态环境
根据现场踏勘，项目区位于和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处，行政区划属和静县管辖。探矿权范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，且无珍稀濒危野生动植物分布。
[bookmark: _Hlk236146149]表3-6  环境保护目标一览表
	环境要素
	主要保护目标
	距离
	环境保护要求

	地表水
	芒奇提河
	勘查区范围内
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准

	生态环境
	周边土壤、植被
	勘查区及周边200m范围
	控制施工扰动范围，保护原有生态功能，防治水土流失




	评价标准
	3.9环境质量标准
3.9.1环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段浓度限值。
3.9.2声环境
声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
3.10污染物排放标准
3.10.1废气
项目勘探期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中第四阶段的排放限值要求及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的相关限值要求。
表3-7  施工期无组织废气排放标准（mg/m³）
	产污环节
	污染物
	排放限值
	执行标准

	施工扬尘
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值


表3-8  柴油发电机废气执行标准
	柴油发电机额定净功率
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	130≤Pmax≤560
	CO
	3.5
	g/kW·h
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）

	
	HC
	0.19
	
	

	
	NOX
	2.0
	
	

	
	HC+NOX
	--
	
	

	
	PM
	0.025
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
3.10.2废水排放标准
生活污水排入一体化污水处理设备后，其出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准。
表3-9  生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


3.10.3噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关标准。
表3-10  建筑施工噪声排放限值  单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


3.10.4固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	其他
	无



四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk69138538]施工期生态环境影响分析
	本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。
4.1施工期大气环境影响分析
结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源主要来自于钻探、槽探、坑探等工程中产生的扬尘以及运输车辆、柴油发电机废气和施工机械等产生的燃油烟气。
4.1.1扬尘
在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：钻探工程产生的扬尘，土石方堆放时因风力作用产生的扬尘以及运输扬尘。
①钻探、槽探粉尘
据有关研究，在不设置围挡时，扬尘影响主要在下风向距离250m范围内；有围挡时，扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此，在对作业场界设置围挡并辅以现场洒水抑尘等措施，抑尘效率70%～80%，能有效减少扬尘的影响。
本项目各作业点施工量较小，且均在山区进行，周边有山体和植被作为天然防尘屏障，同时，加强作业区洒水抑尘的情况下，扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响较小。但为确保工人身体健康，须佩戴防护口罩。
②临时堆放扬尘
对临时堆放的渣土表面进行压实，必要时设置塑料薄膜加以覆盖，并辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。
③爆破扬尘
本项目爆破工作委托具有相应资质的专业民爆公司实施，不设炸药库。爆破作业严格按照爆破安全规程操作，预先计算安全距离，做好警戒工作，防止飞石伤人。
爆破及凿岩过程中会产生粉尘和爆破废气（主要含CO、NO₂等）。为控制其对施工人员及环境的影响，平硐施工采用湿式凿岩，爆破后实施强制机械通风，并进行洒水降尘，待硐内空气质量检测达标后，人员方可进入。施工人员配备防尘口罩等个人防护用品。
爆破作业为间歇性、短时操作，废气经通风稀释后从硐口排出，排放浓度和持续时间有限，经大气扩散后对周边环境影响较小。
④运输道路扬尘
勘查区内部道路平整过程以及车辆运输样品及生活用品时会产生一定扬尘。施工扬尘的污染程度与风速、风速、物料含水率和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，起尘量相应增大，粉尘污染范围扩大；物料含水率增大，粉尘污染范围相应减小。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定影响。通过采取洒水降尘、控制车速、物料运输苫盖等措施，可有效减轻扬尘污染。这种污染是局部的、短期的，施工结束后影响即消失。
经查阅资料，施工扬尘对施工区周围15m内的范围影响最大，15m之外的降尘浓度衰减较快，到200m处达到平衡点。据现场踏勘，项目200m内均无居民点，项目各施工段均不会对项目周围的居民点居民生活环境造成明显影响。
要求与建议：
a.原材料运输、堆放要求遮盖；
b.及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施；
c.尽量缩短施工期，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施；
d.运输道路要定时进行清扫、洒水；
治理措施：在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业，勘查区内部道路限速行驶。对于钻探剥离的土石方，要求采用竹席或篷布覆盖，可有效减少扬尘的产生，由于挖方量较小，所以扬尘产生量较小。
4.1.2燃油废气
本项目施工过程中采用自备发电机发电，整个施工期耗费柴油总量为20t。施工期为24个月，柴油消耗主要在野外施工期间（每年有效作业180天）。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NOX和HC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
E=（Y×EF）×10-6
式中，E为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），柴油发电机组CO、HC、NOX、PM2.5和PM10的排放系数分别为10.72g/kg燃料、3.39g/kg燃料、32.79g/kg燃料、2.09g/kg燃料、2.09g/kg燃料。
本项目施工地点较为开阔，扩散条件较好，不会对周边环境产生影响。项目施工期间排放的大气污染物将随工程的结束而消失。则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-1。
表4-1  发电机产排污情况一览表
	序号
	污染物
	燃烧产污系数
	污染物产生量
（t/施工期）
	污染物排放量
（t/施工期）

	1
	CO
	10.72g/kg
	0.214
	0.214

	2
	HC
	3.39g/kg
	0.068
	0.068

	3
	NOX
	32.79g/kg
	0.656
	0.656

	4
	PM2.5
	2.09g/kg
	0.042
	0.042

	5
	PM10
	2.09g/kg
	0.042
	0.042


4.2施工期废水污染物影响分析
本项目钻探废水经沉淀池处理后，上清液循环复用、定期补水，不外排。由于本项目施工时间短，未涉及大规模用水环节，因此产生的生活污水量也较少。生活污水排入一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准后，用于周边植被绿化，不外排。
4.3施工期噪声影响分析
本项目施工期主要噪声源为钻机、柴油发电机、凿岩机、越野车（运输车辆）及爆破作业，各噪声源强均为距声源1m处测定值，详见下表。
表4-2  主要噪声源及声级一览表
	序号
	声源名称
	噪声强度dB(A)
	测定距离
	备注

	1
	钻机
	90
	1m
	连续

	2
	柴油发电机
	90
	1m
	连续

	3
	凿岩机
	90
	1m
	间歇

	4
	越野车（运输车辆）
	85
	1m
	流动

	5
	爆破
	110（峰值）
	1m
	瞬时


（1）预测模式
施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，且为户外噪声，在预测其影响时只考虑其距离扩散衰减。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A“户外声传播的衰减”推荐的预测模式，预测分析项目施工期噪声对声环境的影响。预测模式及参数：
点声源的几何发散衰减公式：
[image: ]
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
（2）噪声预测值
将项目各种噪声源均简化为点声源，项目主要机械设备在不同距离的贡献值预测结果见下表。
表4-3  生产机械噪声预测一览表
	机械类型
	源强（1m处）
	噪声强度dB（A）

	
	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	200m

	钻机
	90
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	50.0
	44.0

	柴油发电机
	90
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	50.0
	44.0

	凿岩机
	90
	68.0
	62.0
	58.5
	56.0
	54.0
	48.0
	42.0

	越野车（运输车辆）
	85
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	45.0
	39.0

	爆破（瞬时峰值）
	110
	90.0
	84.0
	80.5
	78.0
	76.0
	70.0
	64.0


由表4-3预测结果可知，单台设备在10m处昼间贡献值为70.0dB（A），满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的排放限值要求。爆破作业为瞬时噪声，不适用于连续噪声标准，在200m处峰值贡献值约64dB（A）。施工期各噪声源设备距场界均有一定距离，经距离衰减后场界处昼间噪声贡献值可满足标准限值要求，且周边200m范围内无声环境敏感目标。项目施工主要集中在昼间，严禁夜间施工，施工噪声对周围声环境影响可接受。
4.4施工期固体废物
本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为钻探产生的临时土石方、钻探泥浆、钻孔岩屑及施工人员产生的生活垃圾。危险废物包括废润滑油。
①土石方
根据表2-7土石方平衡一览表，本项目施工期产生的土石方总量为34366.588m³，其中剥离表土与废石分区暂存于各作业点附近的临时堆场。剥离表土单独堆存并采取苫盖防护措施，施工结束后用于勘查区复垦及植被恢复；废石及弃土优先用于回填平硐、槽探及场地平整，剩余部分妥善处置，不得随意弃置。临时堆存的剥离表土在最终回填时按原土层顺序分层回填，以保护表土资源。
②钻探泥浆
钻探使用的泥浆采用水基非磺化泥浆，从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。该类固废主要为岩屑胶结水团与泥沙混合物，属于一般固体废物，根据业主提供的施工经验数据，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工作量为7378m，则整个探矿期泥浆产生量约为36.89t。钻探泥浆完工后，将钻探泥浆填入沉淀池内，并采用水泥固化填埋。
③钻孔岩屑
钻孔岩屑是在钻孔过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石（屑）。每个钻孔完毕后，钻孔岩屑用于封孔，对钻孔进行密封。
钻屑产生量参考同类型项目经验公式进行计算：
V=π×r²×h×k
其中：V——钻屑体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r—钻井半径，m，0.0375m；
h——钻探总进尺，m，7378m；
k——井眼扩大率，本次取，10%；
经计算，钻孔岩屑产生量为4.56m³。钻孔施工完毕后，该部分岩屑全部用于人工回填。
④生活垃圾
生活垃圾主要为勘查人员日常生活产生，以纸张、塑料瓶等废弃物为主。本项目野外勘查作业人员为16人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为5.6kg/d（1.008t/a，按180天计）。生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，运出勘查区，由环卫部门统一清运。严禁在勘查区内随意遗弃生活垃圾。
⑤沉淀池沉渣
沉淀池沉渣就地掩埋。
⑥废润滑油
本项目钻机、柴油发电机等设备在运行及日常维护过程中会产生少量废润滑油，施工期产生量约为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。产生的废润滑油应规范收集，贮存于施工营地内设置的临时危险废物贮存点（配备防渗托盘），定期交由有资质单位处置。施工现场配备吸油毡等应急物资，油料泄漏时可及时处置。
综上，本项目产生的固废均能够妥善处置。固体废物产生明细见表4-4。
表4-4  项目固体废物产生情况明细
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（施工期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	土石方
	SW70
	900-001-S70
	34366.588m3
	/
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填

	
	钻孔岩屑
	SW12
	900-099-S12
	4.56m3
	/
	

	
	钻探泥浆
	SW71
	900-001-S71
	36.89t
	/
	钻井泥浆固化后就地填埋

	
	沉淀池沉渣
	SW07
	900-099-S07
	0.72t
	/
	就地掩埋

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW64
	900-099-S64
	1.008t/a
	/
	采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运

	危险废物
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.1t
	毒性、易燃性
	集中收集交有资质单位处理


4.5环境管理要求
（1）一般固体废物暂存间建设及管理要求：
1）一般固体废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求进行管理；
2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。
3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区。
4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。
一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。贮存、处置场的环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。
（2）危险废物贮存点建设及管理要求：
本项目主要风险物质为废润滑油，废润滑油集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
1）危险废物的收集和临时贮存要求
本项目危险废物为废润滑油，废润滑油集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。危险废物贮存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计建设，可以做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：
a.应加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。
b.建设单位必须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
c.建危险废物临时存放间。危险废物临时贮存区应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。
d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
2）危险废物贮存点标识要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等相关规定要求危险废物贮存点及危险废物贮存相关标志设置。
4.6施工期生态环境影响分析
本项目为地质勘查工程，施工期道路修筑、槽探开挖及钻机平台建设等作业将扰动原地表，破坏天然牧草地植被及土壤结构，造成施工区地表裸露、植被损失及局部水土流失风险增加，对区域生态环境产生一定影响，主要表现在以下几个方面：
（1）工程占地影响分析
根据自然资源局出具的选址意见复函，本项目临时用地情况如下：道路工程用地长度16.703km，均宽5m；槽探35处；钻探22处；生活区2处。临时用地合计面积9.8337hm²（147.5055亩）。土地权属均为国有，地类为天然牧草地、农村道路、裸岩石砾地。项目临时用地范围不涉及生态保护红线。
道路工程用地长度16.703km，均宽5m，主要用于施工机械及材料运输通行。道路修筑需进行场地平整和压实，施工期间将破坏地表植被，造成局部土地裸露，同时可能阻断或改变地表径流，对临时道路跨越的天然牧草地植被造成占压和破坏。
槽探工程及钻探工程用地较为分散，单点扰动面积小，主要用于探槽开挖及钻机平台布设。施工期间将破坏地表植被及土壤结构，若防护不当可能引发局部水土流失。
本项目属地质勘查工程，单点施工周期短、总体扰动面积小。通过严格控制施工作业带宽度，对开挖产生的土石方集中堆放并采取苫盖、拦挡等临时防护措施，施工结束后及时进行场地平整、植被恢复（播撒适宜当地生长的草种并适度养护），临时占地对环境的影响是暂时的、可逆的，随施工结束和生态恢复措施的落实，区域土地利用功能可逐步恢复。
（2）对植被的影响分析
本项目施工期道路修筑、槽探开挖、坑探施工、钻探平台建设及机械碾压等作业将破坏占地范围内的地表植被，造成局部植被损失和地表裸露，对局部生态系统稳定性产生短期不利影响。
根据现场踏勘，项目区地类以天然牧草地为主，植被覆盖度较高，主要植被类型为紫花针茅、紫菀木、灌木亚菊、沙生针茅等当地常见草本植物，覆盖度高、连片分布。施工临时占地（合计9.8337hm²）范围内的地表植被将被清除或占压，造成植被地上部分损失。但项目占地范围内未发现珍稀濒危保护植物或古树名木分布，受影响植被均为当地广布物种，且在周边区域有广泛分布，不会因本工程施工而导致物种灭绝或区域性消失。
本项目属地质勘查工程，施工点位分散、单点扰动面积小，影响区域主要为天然牧草地及少量其他草地。工程施工不会导致区域植物物种组成发生根本改变，仅造成局部植被盖度和生物量的暂时性降低。
施工结束后，通过对临时占地进行场地平整、翻松压实土层、播撒乡土草种并适度施肥养护，区域植被盖度和生物量可逐步恢复至原有水平。施工对植被的负面影响是局部和暂时的，在落实生态恢复措施的前提下，区域天然牧草地的生态功能可得到有效恢复。
（3）对野生动物影响分析
项目区及周边区域人类活动较为频繁，野生动物栖息环境已受到一定程度的人为干扰。经现场调查及资料查阅，项目评价范围内未发现国家级、自治区级重点保护野生动物分布，亦无珍稀濒危野生动物的重要栖息地或繁殖地。沿线野生动物主要以鸟类（如雀形目小型鸟类）及啮齿类动物（如鼠类）为主，偶见草兔等小型兽类。
施工期间，道路修筑、槽探开挖、坑探施工、钻探作业及机械噪声、人员活动等，将惊扰区域内野生动物，可能迫使其暂时向周边适宜生境迁移。受影响物种主要为常见小型野生动物（鸟类、啮齿类等），其活动范围广、迁移能力较强，在遇到不利干扰时可迅速转移至周边相似生境中栖息。本项目施工点位分散、单点施工周期短，且施工结束后干扰即消失，受影响动物可逐步回迁至原栖息地。因此，本工程施工不会导致区域野生动物种群数量发生明显变化，亦不会造成物种消失或生物多样性降低。
（4）对水生动物影响分析
现状调查表明，芒奇提河水生生物种类及数量较少，评价范围内无保护鱼类及产卵场等敏感区域分布，常见物种主要为泥鳅等广布性种类。本项目施工作业不涉及河道及水域，施工活动对水生生物无直接影响，对水生生态的影响总体较小。
（5）水土流失影响分析
[bookmark: _GoBack]本项目水土流失主要发生在施工期。道路修筑、槽探开挖、坑探施工、钻探平台建设及机械碾压等作业将扰动地表，破坏天然牧草地植被，使土壤抗侵蚀能力暂时下降，在强风或强降水条件下可能产生一定程度的水土流失。根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目区属于天山山区重点预防区。由于施工点位分散、单点扰动面积小，施工期间通过控制作业带宽度、避开恶劣天气施工、对临时堆土采取苫盖等措施，可将水土流失影响控制在较小范围。施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，地表抗侵蚀能力逐步回升。总体而言，本项目水土流失影响是局部和暂时的，不会造成严重的水土流失危害。
（6）水土保持影响分析内容
本项目位于天山山区水土流失重点预防区。施工期道路修筑、槽探坑探开挖、钻探平台建设等作业将扰动地表、破坏植被，使土壤抗侵蚀能力下降，在强风或强降水条件下可能产生水土流失。施工期间通过控制作业带宽度、临时堆土苫盖、避开恶劣天气施工，施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，可将水土流失影响控制在局部和短期内，不会造成严重危害。
（7）施工期地表水环境影响分析
现状调查表明，距离本项目最近的敏感水体为芒奇提河。施工作业带布设于该河右岸，与河道最近距离约310m，施工区域不涉及河道及水域，不涉及水下开挖、水下浇筑等涉水施工。施工期间钻探废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设备处理后用于周边植被绿化，不向地表水体排放。施工区距水体较远，不存在施工废水直接进入河道的途径。因此，本项目施工期对芒奇提河水质影响轻微，不会对其现有水体功能及生态保护红线区的生态功能产生不利影响。
（8）防沙治沙影响分析
项目区不涉及沙化土地封禁保护区，周边无沙漠及沙化荒漠分布，属于非沙化土地。施工期道路修筑、槽探开挖等作业将扰动地表植被，在干旱多风条件下可能加剧局部风蚀，但本项目植被覆盖度较高，施工点位分散、扰动面积小，通过严格控制施工作业范围、避开大风天气作业、对临时堆土采取苫盖措施、施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，可有效抑制风沙活动。综上，项目建设不涉及沙化土地敏感区，对防沙治沙影响较小。
（9）景观影响分析
本项目位于和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处，属天然牧草地景观区。施工期道路修筑、槽探开挖、坑探施工、钻探平台建设等作业将造成地表扰动和植被破坏，临时堆土及施工机械的视觉干扰对局部景观产生暂时性不利影响。但施工点位分散、临时占地面积较小，影响范围有限，且随施工结束和植被恢复而逐步消除。施工结束后，通过对临时占地进行场地平整和植被恢复，可逐步恢复原有天然牧草地景观风貌。因此，本项目对区域景观影响是暂时的、可恢复的。
（10）社会影响分析
施工期机械噪声、扬尘及临时占地影响范围有限，项目区周边无居民点分布，不存在施工扰民问题。施工结束后，通过对临时占地进行场地平整和植被恢复，可逐步恢复原有天然牧草地风貌，不会对周边社会环境产生不利影响。
（11）经济影响分析
施工期将为当地提供少量临时就业岗位，并拉动水泥、木材等建材需求，对地方经济发展产生短期正面拉动作用。项目勘查成果若实现找矿突破，将为后续矿产资源开发提供资源储量基础，潜在经济价值显著，对区域矿业经济发展具有积极意义。
7.环境风险影响分析
在勘查区设置柴油临时存放点一处，柴油分期从哈尔莫敦镇购买，采用200L铁皮油桶（高0.93m，直径0.58m）装运至存放点堆放。存放点地面铺设防渗膜进行防渗处理，并采取防雨、防晒措施，油桶按规范分类摆放，周围设置警示标志，配备灭火器等消防器材，确保存放安全。施工期主要设备为柴油发电机、钻机、岩凿机、自卸汽车。机械维修依托该乡修理厂，不设置专门修配厂；若设备因故障无法移动，由维修厂人员赴现场进行应急维修，产生的废润滑油由施工方在施工营地内设置临时危险废物贮存点，配备防渗托盘，定期交由有资质单位处置。同时，施工现场配备吸油毡、围油栏等应急物资，确保油料泄漏时可及时处置；加强对施工人员的环境风险防范培训，提高风险防范意识。通过上述措施，可有效控制施工期环境风险，项目环境风险总体可控。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为矿产地质调查，施工期结束后即拆除所有临时设施，对临时占地进行场地平整和植被恢复。随着施工迹地的生态恢复，区域植被盖度和生物量逐步回升，施工活动对生态环境的扰动影响随之终止。本项目不涉及运营期，不存在持续性污染源或永久性构筑物对周边环境的长期影响。

	选址环境合理性分析
	1、用地合理性
本项目为矿产地质调查，勘查区面积9.6192km²，呈多边形展布，勘查工作部署严格遵循任务书划定范围，不涉及线路选线问题。项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，临时用地不占用生态保护红线，不占用基本农田及耕地。项目实施过程中通过优化施工布局、控制扰动范围，可将对天然牧草地的影响降至最低，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。
2、临时道路选址合理性分析
本项目临时工程主要包括道路工程、槽探工程、坑探施工及钻探工程。
道路工程用地长度16.703km，均宽5m，沿地形线布设，主要连接各施工点位与现有道路，减少对地表植被的切割和碾压。道路占地类型为天然牧草地，不占用基本农田和耕地，施工期间严格控制作业宽度，防止机械随意碾压破坏周边植被。
槽探、坑探工程及钻探工程用地较为分散，单点扰动面积小，选址均避开了生态保护红线、河道水域。工程施工点位均不涉及饮用水源保护区、自然保护区等敏感目标，场地条件便于施工结束后进行场地平整和植被恢复。因此，临时工程平面布置合理。
3、与周边环境相容性分析
根据现场踏勘，项目区植被覆盖度较高，地类以天然牧草地为主。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，亦无集中居民点等敏感目标，外环境制约因素较少。
本项目建设内容与周边环境功能无明显冲突。施工期间产生的各类污染物，在全面落实本报告提出的污染防治措施与生态保护要求后，均可得到有效控制，实现达标排放或妥善处置。通过优化工程布局、严格控制施工范围、加强施工期环境管理，能够有效减缓对周边环境的短期不利影响。
项目区范围内未发现国家级或自治区级重点保护野生动植物。
综上所述，在切实落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目选址与周边环境基本相容，建设方案具备环境可行性。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	5.1大气环境保护措施
5.1.1施工扬尘
本项目施工期大气污染源主要包括地表开挖扬尘、物料运输扬尘、临时堆场扬尘以及坑探（平硐）掘进过程中产生的粉尘。针对上述污染源，拟采取以下环境保护措施：
①施工现场配备洒水设备，对运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量；
②槽探、钻探开挖产生的土石方要及时回填，减少堆积量；
③运输易产生扬尘的物料车辆应密闭运输，篷布遮盖，避免洒落，严禁在运输过程中出现抛洒现象，严格限制运输车辆行驶速度，施工场地内行车速度不宜超过15km/h；
④严禁在大风天气进行土石方作业，物料堆场以篷布覆盖，遇大风天气停止易起尘作业；
⑤采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放。
⑥爆破作业后及时进行强制机械通风和洒水降尘，加速粉尘沉降和有害气体稀释，待硐内空气质量满足作业要求后方可继续施工；
通过采取以上措施，施工扬尘基本可以得到控制，有效降低了施工扬尘对周围环境空气的影响。同时，本项目单点施工周期短，扬尘影响随施工结束而消失，对环境空气影响较小。
5.1.2燃油废气
施工期燃油废气主要来自柴油发电机运行。柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，可有效减少尾气排放量。项目区地处开阔山区，有利于大气污染物稀释扩散，且燃油废气排放总量较小，属无组织排放，在采取上述措施后，对周边大气环境影响有限。
综上所述，通过加强施工期间扬尘治理、对柴油发电机定期维护保养，施工作业对周边大气环境的影响范围有限，且施工大气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的影响较小。通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。
5.2水环境保护措施
施工废水主要来自钻探废水和生活废水，钻探废水主要污染物为SS，经过钻孔附近的沉淀池收集沉淀后回用于钻探，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。
生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准，用于周边植被绿化，不外排，对环境影响不大。
5.3声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括钻机、柴油发电机运输车辆等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
①从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5.4固体废物处置措施分析
本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为钻探产生的临时土石方、钻探泥浆、钻孔岩屑、沉淀池沉渣及施工人员产生的生活垃圾。危险废物包括废润滑油。
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对临时堆土坡脚进行防护、表面夯实处理并设置相应的挡渣墙。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。
（2）钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣
本项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，固化后就地填埋。钻井设备清洗废水沉淀池沉渣在勘探结束后固化就地填埋。岩屑用于回填。废弃泥浆、沉渣及岩屑的处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
（3）生活垃圾
本项目施工人员生活垃圾产生量约为1.008t/a，采用垃圾桶集中收集后，定期运出勘查区，交由环卫部门统一清运。
（4）废润滑油
机械维修依托该乡修理厂，不设置专门修配厂。若设备确因故障无法移动，由维修厂人员到场应急维修，产生的废润滑油应规范收集，贮存于施工营地内设置的临时危险废物贮存点（配备防渗托盘），定期交由有资质单位处置。施工现场配备吸油毡等应急物资，油料泄漏时可及时处置。
贮存点应满足以下要求：
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
5）贮存及转运管理要求
①钻探使用的泥浆采用水基非磺化泥浆，从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排；钻探完工后，将钻探泥浆填入沉淀池内并采用水泥固化填埋。
②钻井过程产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。
③废润滑油属于危险废物，其贮存、运输应严格遵守《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施；所有的废油均按规定进行收集，收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；废油存放区域设置作业界标志和警示牌；废油运输按照《危险化学品安全管理条例》中有关运输规定进行；
④废油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。
⑤废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。
⑥现场沾染废矿物油的泥、沙、水全部收集。
⑦废油的转运要用密闭容器盛装，避免运输过程中造成废油的外溢，污染环境。
5.5生态环境保护措施
项目区涉及芒奇提河，施工作业带布设于该河右岸，与河道最近距离约310m，不涉及河道及水域。为最大限度减少对生态环境的影响，制定以下保护措施：
（1）工程占地保护措施
①严格限定施工扰动范围，施工活动严格控制在临时用地批复范围内，在施工区设置警示标牌，严禁施工人员和机械越界进入非施工区域。
②槽探、钻探、坑探工程点位布设避让植被茂密区域及不良地质地段，优先选择植被覆盖度相对较低、地形相对平缓的位置布设。坑探硐口选址应避开崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发区，并尽量远离地表水体及冲沟汇水区，减少对地表径流的干扰。
③槽探、钻探、坑探开挖产生的土石方集中堆放于作业带内划定区域，采取苫盖、拦挡等临时防护措施，防止雨水冲刷造成水土流失。坑探施工产生的废石优先用于道路铺垫或场地平整，实现综合利用；无法利用的矿渣及废石集中堆置于临时堆场。各工程完工后，及时进行回填、平整场地，并按照绿色勘查要求开展覆土复绿工作。
④施工前对表层土壤进行剥离，集中堆存并覆盖，用于施工结束后植被恢复。
⑤施工营地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运，严禁随意丢弃。
⑥施工结束后对全部临时占地（9.8337hm²）进行场地平整、翻松压实土层，播撒当地常见草种，并适当施肥养护，植被恢复效果需达到与周边天然牧草地基本一致。
（2）土壤与植被的保护措施
本项目对生态环境的影响主要集中在施工过程中对土壤、植被等地表自然要素的扰动。项目区地类以天然牧草地为主，植被覆盖度较高，土壤结构相对稳定。为减少对土壤及植被的影响，提出以下防治措施：
①施工前对占用天然牧草地的表土进行剥离保护，剥离厚度控制在20-30cm，集中堆存于指定区域，采用防尘网覆盖，施工结束后作为植被恢复用土回填。
②严格控制施工机械和车辆在非施工区域行驶，避免对施工范围外的土壤造成碾压和压实。
③施工过程中做到随挖随填，避免土石方长时间露天堆放造成土壤风蚀。
④施工结束后及时对临时占地进行土地整治，包括平整场地、翻松土壤（翻松深度不低于30cm），改善土壤理化性状，创造适宜植物生长的土壤环境。
⑤植被恢复选用当地常见草种，采用人工撒播方式播种，播撒密度适宜，并适当施肥养护，确保植被恢复效果达到与周边天然牧草地基本一致。
（3）野生动物保护措施
为尽可能减少施工对区域常见野生动物的影响，保护其基本生境，采取以下措施：
①保护现有栖息环境。施工期间注意维护项目区内现有的天然牧草地植被，为常见的鼠类、鸟类等动物保留必要的栖息与活动空间。
②加强施工行为管理。严禁施工人员捕捉、驱赶或伤害鸟类、鼠类等动物，禁止破坏其巢穴、洞道等栖息场所。
③减少对栖息环境的扰动。施工过程中应严格控制作业范围，避免不必要的开挖和植被清除。选用低噪声、低振动设备，减少对野生动物的惊扰，做到速战速决，缩短干扰时间。
④施工结束后，结合植被恢复工作，通过播撒乡土草种恢复天然牧草地，促进局部生境的逐步恢复。
（4）对水生动物保护措施
根据现状调查，项目区周边主要水体为芒奇提河，施工作业带布设于该河右岸，与河道最近距离约310m，施工区域不涉及河道及水域范围，水生动物栖息环境未受扰动。施工期间钻探废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设备处理后用于周边植被绿化，不向地表水体排放。施工区距水体较远，不存在施工废水直接进入河道的途径，对水生动物及其栖息生境基本无影响。施工过程中加强机械维护管理，防止油料泄漏，确保不对周边水环境造成污染。
（5）水土流失防治措施
项目施工过程中，各类工程活动如道路修建、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施：
①做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地。
②控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动。
③动土作业应尽量避免大风天和雨天开展，以免造成大量水土流失。
④结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对树木与植被的破坏。
（6）防沙治沙保护措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
③严禁在大风大雨天气施工。
（7）表土剥离保护措施
施工前严格按照《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024）等要求做好表土剥离措施。
①施工前对天然牧草地及其他草地区域进行表土质量调查，识别肥沃表土层，确定剥离范围和厚度。
②根据场地条件采用机械或人工剥离方式，将表土与心土分开剥离、分开堆放，剥离厚度视腐殖质层厚度确定。
③在各施工点位附近划定专门区域集中堆放剥离表土，采取防尘网覆盖、四周设临时拦挡等措施防护，并记录来源、土量等信息。
④施工结束后，将剥离的表土用于临时占地植被恢复，优先回覆于原占地类型，确保植被恢复效果。
5.6生态保护红线周边施工人员管控措施
1.精准划界与物理隔离
委托专业机构测绘红线边界，设置连续的警示带、界桩（标注“生态保护红线禁止进入”）及警示牌（明确法律责任），形成可视化隔离带。
2.人员管控与技术预警
岗前培训：明确红线范围、法规后果，通过现场指认、案例警示强化认知。
实时监控：为施工人员配备GPS定位设备。
3.流程与巡查机制
勘探路线、作业点提前报备，避开红线及缓冲警戒区。安排专人每2小时巡查边界，核对标识完整性，制止违规行为并记录。
5.7勘探结束后的生态恢复措施
勘查结束后的环境恢复和治理措施如下：
（1）完井后须对临时占地范围进行平整，工程量即为项目所有临时占地，完井后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，然后开展植被恢复工作。恢复植被物种选择以工程占地周边植物物种为主，不得随意引入外来植物物种。
（2）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。
（3）巡视调查整个勘查区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不遗留问题。
（4）据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。
（5）勘探期结束后，应立即停止勘查采样活动，严禁“以探代采”。
（6）勘探结束后，清理生活营地所有建筑设施，清除生活区所有垃圾，建筑设施可重复利用的重复利用，不可重复利用的与建筑垃圾、生活垃圾一起通过封闭篷车运至垃圾转运站，交由环卫部门统一处置。
（7）施工结束后，应对原工作区内的生活营地、临时道路、探井及槽探作业区进行生态恢复，主要包括土地平整；植被恢复应选用当地乡土草种，具体确定为冰草、沙生针茅、紫花针茅、羊茅等品种，禁止引入外来物种。播种采用人工撒播方式，播种密度应与项目区周边未受扰动的天然牧草地原始群落特征相匹配。建设单位应在施工结束后分初期、中期两个阶段进行补植养护，确保扰动区域的植被盖度在两个生长季内恢复至周边未受扰动天然牧草地平均盖度的80%以上。
（8）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。
5.8建设单位和第三方的环境保护责任
在勘查项目中，当施工具体由委托的第三方进行时，建设单位和第三方的环境保护责任需要明确划分，以确保项目在符合环保要求的前提下进行。以下是对双方环境保护责任的详细阐述：
建设单位的环境保护责任
1、项目策划与可行性研究
建设单位在项目初期应充分考虑环境保护因素，进行详尽的项目策划和可行性研究，确保项目符合国家和地方的环境保护法律法规，评估项目可能对环境造成的影响，并制定相应的预防和减轻措施。
2、选择合格的第三方
建设单位应选择具备相应资质、技术实力强、环保意识高的第三方进行施工，在合同中明确第三方的环境保护责任，包括施工过程中的环保要求、污染防治措施等。建设单位应对第三方的施工活动进行定期或不定期的监督与检查，确保其按照合同和环保要求进行施工。
第三方的环境保护责任
1、遵守法律法规
第三方应严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，以及建设单位在合同中提出的具体环保要求。
2、施工过程中的环保措施
制定详细的施工环保方案，明确施工过程中的污染防治措施和生态保护措施。采取有效措施减少施工噪声、粉尘、废水、废气等污染物的排放，确保施工活动不对周边环境造成不良影响。
3、 废弃物处理
对施工过程中产生的废弃物进行分类收集、储存和处置，确保废弃物得到妥善处理不造成环境污染，对施工活动造成的生态破坏进行及时修复，恢复生态环境原貌或达到生态功能等效替代。
经采取以上措施，项目施工期对生态环境的影响可以降至最低。
5.9环境风险评价
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
5.9.1评价依据
（1）风险调查
本项目柴油临时存放点设置5个200L铁皮油桶，单桶容积200L，最大储存量约为1t（柴油密度按0.84kg/L计，5桶×200L×0.84≈0.84t，取整约1.0t）。柴油分期从哈尔莫敦镇购买，采用桶装运输至现场，每月采购一次，单次采购量约1t（5桶），现场最大周转库存量为1t。发电机组及施工机械油箱内燃油随设备移动，属随机消耗性存量，不在现场固定储存设施内，不计入Q值计算。
（2）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
通过计算，本项目Q<1，所以本项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本项目为矿产资源勘探，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中推荐物质危险性识别可知，项目风险物质为废润滑油和柴油。风险源情况详见下表5-1。
表5-1  环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）
	序号
	环境风险物质
	储存量（q）
	临界量（Q）
	q比值（Q）

	1
	废润滑油
	0.1t
	2500t
	0.00004

	2
	柴油
	1t
	2500t
	0.0004

	合计
	0.00044


根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.00044<1。当Q<1时，该项目风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。
综上，本项目风险判定为简单评价。分析内容表见下表5-2。
表5-2  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆和静县察汗乌苏铜矿勘探项目

	建设地点
	和静县察汗乌苏北方向约359.4°直距约6.422千米处

	地理坐标
	经度85°32'28.361"，纬度42°25'58.255"

	主要危险物质及分布
	本项目主要危险物质为废润滑油和柴油，分别暂存于危险废物贮存点和柴油临时存放点

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	废润滑油、柴油存在泄漏风险，若发生泄漏可能污染区域地下水；同时存在火灾爆炸风险，其次生/伴生污染物可能对大气环境造成影响

	风险防范措施要求
	加强机械设备维护管理，产生的废润滑油应规范收集、贮存，并严格按照危险废物管理要求，委托有资质单位进行处置

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	不存在重大危险源，项目环境风险可以接受


5.9.2环境敏感目标概况
（1）大气环境敏感目标调查
经现场踏勘，本项目勘查区及周边区域均为山体，地势较高，无常住居民点、学校、医院等大气环境敏感建筑物分布。因此，本项目不涉及大气环境敏感目标。
（2）地表水环境敏感目标调查
勘查区内分布有芒奇提河，属开都河流域支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化，不排入地表水体。正常工况下项目废水不会对芒奇提河产生影响，但施工期间应严格管控，避免油料泄漏、土石方滑落等事故排放对河流造成污染。因此，本项目地表水环境保护目标为芒奇提河。
（3）地下水环境敏感目标调查
据现场调查，本项目勘查区地处山体区域，地势较高，周边无居民饮用水井及集中式地下水供水水源地，不涉及地下水水源保护区等敏感区域。因此，本项目无地下水环境敏感目标。
5.9.3环境风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。
（1）风险物质识别
根据对项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为废润滑油和柴油。
废润滑油和柴油的物化特性见表5-3所示。
表5-3  废润滑油物理化学特性表
	标识
	中文名
	废润滑油
	危险货物编号
	/

	
	英文名
	Lubricatingoil；Lubeoil
	CAS编号
	64742-50-3

	理化性质
	性状
	油状液体，淡黄色至棕褐色，有特殊气味。久置后颜色变深、黏度增大

	
	溶解性
	不溶于水
	相对密度（水=1）
	0.85~0.95（＜1）

	
	链长不等的烃类混合物（主要为C15-C36烷烃、环烷烃、芳烃等饱和烃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	

	1 
	爆炸极限（%）
	无资料
	最小点火能（MJ）
	无资料

	2 
	危险特性
	遇明火、高热可燃

	3 
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	4 
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	健康危害
	危险特性
	①可通过呼吸道和皮肤进入肌体，导致中毒及其他并发症②易燃

	5 
	健康危害
	①高浓度吸入废矿物油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将废矿物油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。②皮肤较长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎。③慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损害。可致皮肤损

	对周围环境影响
	在很低的浓度下就能对水生生物造成危害；在土壤中具有极强的迁移性；具有一定的生物富集性；在低浓度时可被生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，降解速率显著降低。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医：吸入；迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表5-4柴油物理化学特性表
	物料安全数据表

	CAS
	68476-34-6
	RTECS
	HZl770000
	UN
	/
	危编号
	/

	中文名称
	柴油（0#普通柴油、车用柴油）
	理化性质
	外观及性状：稍有粘性的棕色液体。

	英文名称
	Dieseloil；Dieselfuel
	
	溶解度：不溶
	蒸气压：无资料

	分子式
	C4−C12(脂肪烃和环烃)
	
	
	相对密度
	空气：无资料

	燃烧爆炸危险性
	闪点：62～63℃
	引燃温度(℃)：257℃
	
	
	
	水：0.9

	
	自燃点：约250℃
	火灾危险性分类：乙B
	毒害性及健康危害
	职业性接触毒物危害程度分级：无资料

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	
	毒性资料：无资料

	
	
	
	职业接触限值

	
	
	
	MAC：无资料

	
	燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
	
	PC-TWA：无资料

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素。
	
	PC-STEL：无资料

	
	避免接触的条件：无资料
	
	侵入途径及健康危害

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	禁用灭火剂：水
	
	健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。
	
	

	
	眼睛接触：无资料
	
	

	
	吸入：无资料
	泄漏处理
	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	食入：无资料
	
	

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。
	
	

	
	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
	
	

	
	手防护：必要时戴防护手套。
	包装
	危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

	
	身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。
	
	危险货物包装标志：7

	储存
	储运注意事项：储存于阴凉、通风仓内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（2）生产系统危险性识别
项目生产系统危险因素见表5-5。
表5-5  项目生产过程危害因素分析汇总一览表
	序号
	作业特点
	物料名称
	危险因素
	后果

	1
	泄漏
	废润滑油、柴油
	火灾、爆炸、泄漏
	泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气


（3）环境风险类型及危害分析
根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表5-6。
表5-6  项目环境风险类型及危害分析一览表
	风险单元
	危险设备
	事故种类
	产生原因
	危害后果分析

	险废物贮存点
	废润滑油
	泄漏
	油桶老化、破损或操作不当导致容器破损
	泄漏的废润滑油若未能有效拦截，可能渗入地下，对土壤及地下水环境造成污染

	
	
	火灾、爆炸
	遇明火、静电或高温，且现场消防设施失效
	燃烧产生的CO、烟尘等次生/伴生污染物排放至大气，对周边大气环境造成瞬时影响；消防废水若外溢可能污染土壤及地表水

	柴油临时存放点
	柴油
	泄漏
	油桶倾倒、碰撞破损或阀门密封不严
	泄漏柴油下渗，对存放点局部土壤及下伏地下水环境造成污染风险

	
	
	火灾、爆炸
	装卸或加油作业过程中产生静电、遭遇明火或高温天气下油桶受热膨胀
	燃烧产生次生/伴生污染物（CO、NOx、烟尘等），对大气环境造成污染，消防废水漫流可能污染周边土壤


5.9.4环境风险分析
（1）泄漏事故对外环境的影响分析
A、环境空气
项目危险废物贮存点废润滑油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。
柴油临时存放点及加油作业区若发生柴油泄漏，轻组分烃类物质会挥发产生油气（以非甲烷总烃表征），在通风不良条件下积聚，可能对作业人员健康造成影响；遇点火源易引发火灾爆炸事故，其燃烧产生的CO、NOx、烟尘等次生污染物将对大气环境造成污染。
危险废物及时收集，危险废物贮存点做好防渗措施，由专人负责管理日常检查管理，危险物质发生泄露的可能性较小。
B、地表水、土壤及地下水
废润滑油泄漏后，若未能及时收集，可能沿地面漫流，通过裸露地表下渗，对土壤及地下水环境造成污染。本项目危险废物贮存点地面采取防渗措施，并设置围堰或托盘，可将泄漏物控制在贮存点范围内，切断其与外界水环境的联系，对地表水体产生影响的可能性较小。
柴油临时存放点若发生大量泄漏，柴油可能随地势漫流，对存放点局部土壤造成污染。本项目油桶底部设置防渗托盘，并采取防雨、防晒措施，油桶分类规范摆放，少量滴落时及时采用吸油毡吸附清理。存放区周边设置简易围堰，防止泄漏物在未被及时发现时随雨水漫流，可有效防止泄漏柴油下渗及漫流污染土壤和地下水。
此外，柴油及废润滑油火灾事故产生的消防废水若未及时收集，可能携带油类污染物漫流至周边地表，对区域土壤和地下水造成污染。因此，建议在柴油临时存放点和危险废物贮存点设置应急物资（吸油毡、干粉灭火器等），泄漏事故发生时及时围堵、收集，避免污染物外溢。
危险废物贮存点及柴油临时存放点由专人负责日常管理，加强巡检维护，油桶破损或泄漏可及时发现并处置。在严格落实上述防控措施的前提下，危险物质发生泄漏并对周边环境造成显著影响的概率较低，环境风险可防可控。
（2）火灾爆炸对环境危害性分析
危险废物贮存点若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：
a、油类泄漏或油气蒸发；
b、有足够的空气助燃；
c、油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；
d、现场有明火。
只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。
5.9.5风险防范措施
（1）临时堆存弃土溃坝风险防范措施
1）建设单位应减少表土和废石临时堆存时间，及时进行复垦；
2）建设单位在临时弃土堆存时应采用彩条布进行覆盖，避免强暴雨季节雨水冲刷。
（2）防火灾措施
1）健全安全生产和管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。
2）设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。
3）对工作人员进行火灾事态时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。
4）危险废物贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。
（3）防泄漏措施
1）危险废物贮存点应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。
2）废润滑油存储容器密封性应良好，放置时须防破碎，在不影响生产的情况下，尽可能减少废润滑油的储存量。
3）搬运、装卸废润滑油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。
4）在柴油发电机停放位置及维修区域下方放置防漏托盘或油盘。这些托盘应该有足够的容积来收集可能泄漏的油液；将停放和维修区域的地表进行硬化处理，如铺设混凝土或者沥青，并在下面设置防水层以防止油液渗透到土壤中，在停放和维修区域周围设置围堰或挡油坝，用于拦截任何溢出的油液，避免其扩散到更广阔的环境中。
5）定期对设备进行检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性，并及时更换磨损的部件。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。
（4）柴油质量控制要求
1）确保柴油符合国家相关标准，如GB19147《车用柴油》标准。定期检测柴油的各项指标，如硫含量、密度、闪点、黏度、冷滤点等。
2）选择有资质的供应商，确保其提供的柴油质量可靠。定期对供应商进行评估，确保其持续符合质量要求。
3）在运输过程中，确保柴油不受污染，使用专用油罐车运输。在加油过程中应确保油箱清洁，避免杂质进入。

	运营期生态环境保护措施
	本项目仅涉及勘探施工，不涉及采矿，所以没有运营期。

	其他
	5.10环境管理建议
（1）施工期环境保护管理计划
施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：
1）严格落实施工期生态保护措施，制定切实可行的恢复植被计划，控制施工占地面积、规定行车路线、限制人为活动范围。
2）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。
3）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。
4）对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。
5）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。
6）参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。
7）施工过程产生的危险废物集中收集后贮存于危险废物贮存点，由专人负责管理。
（2）环境管理任务
1）施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。
③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。
④加强环境监测管理，制订环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。
⑤会同地方环保检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。
⑥负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
⑦加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
（3）加强生态保护红线管理与环境监管的综合措施
项目边界距生态保护红线最近约775.57m，虽有一定缓冲空间，但仍需加强施工期环境监管，防范扬尘、噪声、废水等对红线区域产生间接不利影响。为此，提出以下环境管理要求：
①严控施工扰动范围
施工前应利用GPS精确标定项目用地边界，确保所有施工作业、物料堆放及临时设施均布置在用地红线以内。严禁向红线方向倾倒渣土、排放废水或堆置废弃物。
②加强施工期现场管理
施工期间，严格控制扬尘产生量，合理安排施工时间以降低噪声影响，确保废水经处理后回用或达标排放，避免对红线区域造成污染。建立日常巡查制度，发现异常情况（如大风扬尘、设备漏油、废水外溢等）应立即启动应急预案，及时控制污染扩散。
③落实生态恢复与补偿措施
施工结束后，应及时对临时占地进行清理、平整和植被恢复，确保恢复后区域与周边生态环境协调。禁止在红线范围内设置取土场、弃渣场或施工便道，维护生态保护红线的完整性和生态功能。
（4）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5-7。
表5-7  勘探期结束后环境管理要求
	环境影响
	环境管理具体要求

	废水、废气、噪声、固废
	1）对钻孔的封堵情况进行监督管理；
2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理；

	生态环境影响
	1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
2）在勘探期满前的1~2年内落实建闭坑计划的编制情况；
3）严格按照土地复垦要求，对勘查区复垦情况进行监督管理；

	文物保护
	1）施工前组织文物保护专项培训；
2）施工期间安排专人负责文物监护；
3）发现文物立即停工、保护现场、2小时内报告当地文物部门；
4）配合文物部门现场勘查及后续处置；




	环保
投资
	项目环境保护投资总计58万元，占总投资500万元的11.6%，项目环保措施及投资见下表。
表5-8  环保措施及投资估算一览表
	项目
	环保措施
	环保费用（万元）

	废气
	扬尘
	土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，并洒水降尘
	4

	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	5

	废水
	钻探废水
	每个钻孔设置一座循环沉淀池（5m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，循环使用
	5

	
	生活废水
	生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化
	1

	噪声
	机械噪声
	采用低噪声设备，加强对运输车辆、钻机、柴油发电机设备的维护保养工作，保持其良好工况；空压机、钻机进行基础减震，空压机进行隔声，能减小噪声传播
	1

	固体废物
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填；钻探泥浆待施工结束后统一固化填埋；生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运；沉淀池沉渣就地掩埋；大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置
	5

	生态恢复
	施工期间加强环境管理，在施工区及临时占地周边设置警示牌、宣传标语等设施，对作业人员开展生态环境保护宣传教育，提高施工人员的环保意识。施工结束后，及时对临时占地进行清理，全面清除沿线的土石方等固体废物；对扰动区域进行土地整治，并选用当地乡土植被进行植被恢复，以达到恢复植被、保护草地、减少植被破坏的目的
	37

	合计
	58









六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生产废水经沉淀池（5m3）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化，不外排
	生产废水经沉淀池（5m3）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于周边植被绿化，不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	

	声环境
	夜间应禁止施工作业；合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘设置围挡、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	施工机械尾气自然扩散
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）
	
	

	固体废物
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填；钻探泥浆待施工结束后统一固化填埋；生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运；沉淀池沉渣就地掩埋；大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置
	施工期的固废妥善的处理，不随意堆弃
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强柴油、废润滑油风险管理
	勘探期间不得发生重大环境事故
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	1、建设项目环境可行性结论
本项目符合国家产业政策。探矿权范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域，不会对当地城镇发展规划造成影响。项目拟采取的三废治理措施及环境风险防范措施均有效可行。在落实各项风险防范措施后，环境风险可控，达到可接受水平。
综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。
2、建议
（1）认真落实各项污染防治及生态保护措施，确保钻探废水经沉淀后回用于钻探，不外排，生活污水处理达标后用于周边植被绿化，固体废物分类妥善处置，施工噪声有效控制，施工结束后及时完成临时占地植被恢复，将环境影响降至最低。
（2）加强废水、固体废物储运过程管理，建立相应的管理制度。
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