建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

[image: image1.png]REER
FRREESET WERS0 A DRE

AT WAIRE/A SRS/ SRRy T2

HBRREFSEN TR
FEETREERATHISERIREEST A





项目名称：新疆和合矿业有限责任公司热水承压锅炉技术改造项目                                                
建设单位（盖章）：新疆和合矿业有限责任公司                    
编制日期：               2026年7月                       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项

目名称
	新疆和合矿业有限责任公司热水承压锅炉技术改造项目

	项目代码
	

	建设单

位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供 
应业91.热力生产和供应工程-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	和静县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2606211377652827000055

	总投资（万元）
	75
	环保投资（万元）
	4

	环保投资占比（%）
	5.33
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）面积（m2）
	不新增占地

	专项评价

设置情况
	表1-1  专项评价设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

专项设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

根据《有毒有害大气污染物名录》，汞属于有毒有害污染物，但本项目厂界外500m范围内不存在环境空气保护目标，不设置大气专项评价

无

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水排放

无

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目Q＜1

无

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目取水口下游500米范围不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，

且不新增河道取水
无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为燃煤锅炉技术改造，经技改后，锅炉额定功率为8.4MW（12t/h），为链条式燃煤锅炉，项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类-58.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”以及“淘汰类-50固定炉排燃煤锅炉”，属于允许类项目。
本项目于2026年6月21日取得和静县发展和改革委员会发的（备案文件项目代码：2606211377652827000055）。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。

2、与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于集中供热管网覆盖地区，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》“禁止准入类，（三）电力、热力、燃气及水生产和供应业：禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组”中的项目，符合要求。
3、与《中华人民共和国大气污染防治法》（国发〔2018〕22号）符合性分析
本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性见表1-2。

表1-2  与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

总体要求

本项目情况

符合性

第三十五条

国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。

1.根据《煤质检验报告》，对照（GB/T15224.1-2018）、（GB/T15224.2-2021）、（GB/T15224.3-2022）等标准，项目使用煤炭质量分级为特低灰分、特低硫、中高发热量煤，符合优质煤质量标准；

2.项目设置封闭式煤棚，采取遮光、煤堆分层压实、合理设置煤堆高度、洒水等防燃措施；

3.本项目厂区内建设封闭煤棚、灰渣棚，用于原煤、炉渣等物料的储存；物料装卸在封闭式煤棚内进行，堆场周围设置喷淋装置，采用洒水抑尘。

本项目实现物料装卸、储存、运输等环节封闭式操作

符合

第三十八条

 城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目不在城市人民政府依法划定并公布的高污染燃料禁燃区内。

符合

第三十九条

城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于集中供热管网覆盖地区，项目主要为新疆和合矿业有限责任公司生活区供热。

符合

第四十一条

燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

项目采用优质煤炭，源头控制污染物的产生，末端烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，减少大气污染物的排放。

符合

第七十二条

贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

项目运输煤炭采用全封闭运输车，物料装卸在全封闭煤棚内进行并采取喷淋洒水抑尘，防止扬尘污染。

符合

第七十条

运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染

本项目设置封闭煤棚及灰渣棚，内设喷淋装置采取洒水抑尘，有效防治扬尘污染。

符合

4、与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）符合性分析

本项目与《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》符合性见表1-3。

表1-3  关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知符合性分析

序号

总体要求

本项目情况

符合性

1

不得受理地级及以上城市建成区每小时20蒸吨以下及其他地区每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉项目。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于城市建成区。

符合

2

排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案。

本项目采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》排放浓度限值，实现主要污染物总量减排要求。

符合

3

火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工和燃煤锅炉项目，必须采用清洁生产工艺，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施。

本项目采用优质煤炭，配置低氮燃烧器，提高热效率等方式实现清洁生产，源头及生产过程控制污染物的产生，末端采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理措施。

符合

5、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性分析

一、加强生态环境分区管控和规划约束

（一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。

三、推进“两高”行业减污降碳协同控制

（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

本项目符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新政发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）文件中的要求。本项目不属于“两高”项目，废气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”处理，大气污染物排放浓度满足排放浓度限值，达标排放，符合文件中的要求。

6、与“国家发展改革委等部门关于发布《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》的通知（发改运行〔2022〕559号）”符合性分析

对新建煤炭利用项目，应对照煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平建设实施，推动清洁高效利用水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对清洁高效利用水平低于基准水平的存量项目，引导企业有序开展煤炭清洁高效利用改造，加快推动企业减污降碳，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺。依据煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。对需开展煤炭清洁高效利用改造的项目，各地应明确改造升级和淘汰时限（一般不超过3年）以及年度改造淘汰计划，在规定时限内升级到基准水平以上，力争达到标杆水平；对于不能按期改造完成的项目进行淘汰。加强煤炭清洁高效利用工艺技术装备研发和推广应用，促进形成强大国内市场。

表1-4  煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）

序号

重点领域

指标名称

指标单位

标杆水平

基准水平

参考标准和政策文件

1

燃煤锅炉供热

热效率

层状燃烧燃煤锅炉

烟煤Ⅲ类

%

89

84

《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）

大气污染物排放

烟尘排放浓度

mg/m3
10

GB13271

1.《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）；

2.标杆水平参考河南、天津、河北等地方锅炉大气污染物排放标准超低排放水平

二氧化硫排放浓度

mg/m3
35

氮氧化物排放浓度

mg/m3
50

本项目使用的链条炉属于典型的层燃炉，使用的煤质为烟煤Ⅲ类，锅炉设计热效率为84%，实际运行过程中热效率可达到89%，热效率最低可达到基准水平；大气污染物排放浓度可达到排放浓度限值，可达到标杆水平。

综上所述，本项目符合文件中的要求。

7、与关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的通知符合性分析

三、持续优化能源结构

（五）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产电网需求。

（六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，本项目通过对厂区现有两台10蒸吨/小时燃煤承压热水锅炉改造，增加锅炉换热面积，配置板式换热器，提高额定功率，将其改造为两台12蒸吨/小时燃煤常压热水锅炉，符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）相关要求。

8、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性见表1-5。

表1-5  关于《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

条款

总体要求

本项目情况

符合性

第二十四条

推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。

在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

1.本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区；

2.项目采用优质煤炭，锅炉热效率可达到标杆水平。

符合

第四十三条

贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

本项目设置封闭式煤渣场/灰渣棚进行煤炭、炉渣的储存，并采取洒水抑尘措施，减少无组织粉尘排放。

符合

9、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中要求“各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目”。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不在城市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，项目采用优质煤炭和低氮燃烧技术源头及过程控制环境污染，锅炉热效率及污染物排放可达到标杆水平，实现煤炭清洁高效利用；锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，污染物排放浓度满足排放浓度限值，达标排放。符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求。

10、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出：燃煤燃气锅炉污染及工业炉窑综合整治工程：县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。加快淘汰落后产能及不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑的升级改造及无组织排放深度治理。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，本项目通过对厂区现有2台7.0MW（10t/h）燃煤承压热水锅炉改造，增加锅炉换热面积，配置板式换热器，提高额定功率，将其改造为2台8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉。符合《规划》要求。

11、与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

《纲要》第二章 积极推进生态环境治理指出：
持续开展大气污染防治。加强城镇大气污染治理，强化区域联防联控同防同治，库尔勒大气联防联控区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行大气污染物特别排放限值，加快燃煤电厂超低排放和节能改造。继续加大火电、钢铁、水泥、石化等工业污染防治，确保工业污染源全面稳定达标排放。加强防风固沙绿化工程建设，加强扬尘、露天矿山综合治理，开展餐饮油烟污染治理，建立和完善大气污染预警应急体系，编制重污染天气应急减排清单，落实应急减排措施。到2025年，库尔勒市空气质量优良天数比例达到74%以上。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，不属于库尔勒大气联防联控区，锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，污染物排放浓度满足排放浓度限值，达标排放。

12、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析

第一节分区施策改善大气环境质量

强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尔勒地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

第二节推进重点行业领域多污染源治理

深化行业污染源头治理。深入开展电力行业减排，自备电厂深度参与调峰消纳弃风弃光电量，加强节能改造，到2025年，现役燃煤发电机组改造后达到同类先进水平；全力推进钢铁行业超低排放改造，深入实施《自治州钢铁行业超低排放改造实施方案》；推进石化行业改造，加快提升炼化企业催化裂化装置、动力车间配套建设烟气脱硫、脱硝设施，改进尾气硫磺回收工艺，严格控制石油焦使用过程的二氧化硫排放，升级改造火炬系统，确保挥发性有机物和恶臭物质充分燃烧。

深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。城市建成区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；推动65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善全州工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放，全面加强无组织排放管理；库尔勒区域（库尔勒市、兵团第二师铁门关市、库尔勒经济技术开发区、第二师铁门关经济技术开发区、焉耆回族自治县河北生态产业园）工业窑炉装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，本项目通过对厂区现有2台7.0MW（10t/h）燃煤承压热水锅炉改造，增加锅炉换热面积，配置板式换热器，提高额定功率，将其改造为2台8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉，锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足达标排放。符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》相关要求。

13、与《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

《纲要》指出：持续推进大气污染防治。深化多污染源治理，减少污染源头排放。重点做好工业污染防治、移动源污染防治、强化面源污染防控等工作。加快调整能源结构，控制煤炭消费总量，推进清洁能源高效利用。强化大气同防同治，统筹推进区域治理。大力推行兵地大气污染联防联控区域同防同治，强化源头管控。严格环境准入，完善预警应急体系，积极应对重污染天气。“十四五”期间，全县城市空气质量优良天数比例持续上升，重度污染天数持续下降。

本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于县级及以上城市建成区，不属于集中供热管网覆盖地区，锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足达标排放。符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》相关要求。

14、与《工业料堆场扬尘整治规范》符合性分析

本项目与《工业料堆场扬尘整治规范》符合性见表1-6。

表1-6  关于工业料堆场扬尘整治规范符合性分析

条款

总体要求

本项目情况

符合性

5、基本规定

5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

本项目厂区内建设封闭煤棚、灰渣棚，用于原煤、炉渣等物料的储存；物料装卸在封闭式煤棚内进行，堆场周围设置喷淋装置，采用洒水抑尘。

符合

13、与《和静县巩乃斯镇、额勒再特乌鲁乡国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《规划》指出：

永久基本农田：严格落实和静县国土空间规划确定的永久基本农田保护目标以及管控要求。依据上位规划，乡镇域范围内暂无永久基本农田分布。
生态保护红线：严格落实生态保护红线成果，将图斑落实到具体地块，核准、落实上位规划中划定的生态保护红线。乡镇域714267.29公顷，占乡镇域总面积的84.44%。

矿产资源：落实上位规划下达的矿产资源勘查、开采规划分区，依法合规开采，公开透明监督，严格环保要求，资源高效利用，合理规划布局，严格审批权限，综合评估论证。

本项目位于新疆和合矿业有限责任公司厂区内，仅对现有锅炉进行技术改造，不新增占地，本项目不占用生态保护红线。不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园等其他生态敏感区。
15、“三线一单”符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发[2024]157号），与其符合性分析内容见表1-7。

表1-7  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目为热力生产与供应业，采用2台8.4MW（12t/h）卧式链条炉排燃煤热水锅炉，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》“禁止准入类，（三）电力、热力、燃气及水生产和供应业：禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组”中的项目。
符合

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不属于养殖行业。
符合
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目不属于上述行业。
符合
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源：（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物：（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目区周边无上述区域。
符合
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于“两高”项目，锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。
符合
A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

本项目软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排。
符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目用地不涉及永久基本农田、耕地、林地或草地。

符合
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目土地用途为供热用地。

符合
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不占用湿地。

符合
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及自然保护地。

符合
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目不涉及上述区域。

符合
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。
符合

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉-炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目。
符合

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不属于化工项目，不涉及危险化学品。

符合
A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

项目符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划；符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《和静县巩乃斯镇、额勒再特乌鲁乡国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划要求。
符合
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于上述行业。
符合
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本项目不属于上述行业。
符合
A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中的环境管控要求。
符合
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目不属于上述行业。

符合
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。

符合
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目不属于上述行业。

符合
A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。

符合
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。

符合
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。

符合

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目不开采地下水。

符合
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排。

符合
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目生产废水经处理后回用，不排放。

符合
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不涉及上述行业。

符合
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及上述行业。

符合
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及上述行业。

符合
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目积极响应重污染天气应急预案。

符合
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及上述地区。

符合
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目积极响应重污染天气应急预案。

符合
A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及饮用水水源地。

符合
〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目选址不涉及农用地。

符合
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值。
符合
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目不涉及上述企业。

符合
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目建成后，依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作；修编突发环境事件应急预案。

符合
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目积极响应重污染天气应急预案。

符合
A4资源利用要求

A4.1水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目不涉及。
符合
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

营运期生产废水经处理后回用，不外排。
符合

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目不开采地下水。

符合
A4.2土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目不新增占地。

符合
A4.3能源利用

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

本项目不涉及。

符合
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

本项目不涉及。

符合
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

本项目不涉及。

符合
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目不涉及。

符合
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不涉及。

符合
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目不涉及。

符合
A4.4禁燃区要求

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不在禁燃区范围内。

符合
A4.5资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目产生的除尘灰、炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用，废布袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由收集后外售综合利用，废氢氧化钠包装袋、废机油、废机油桶暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
符合
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目产生的除尘灰、炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用。

符合
（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

2021年7月26日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号）。本项目位于库尔勒经济技术开发区，所在区域属于天山南坡片区，具体符合性分析见表1-8。

表1-8  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求

总体要求

--空间布局

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目聚集发展，新建、改建、扩建工业项目原则应布置于县级以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业市政、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求

项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》允许类。

项目不属于“三高”项目符合国家产业政策。

符合

--污染物排放管控（与项目有关的要求）

深化行业污染源头治理，……。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油企联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化市政（工业聚集区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水处理收集及处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管，强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制。

本项目生产废水循环使用，不排放
符合

--环境风险防控

禁止在化工市政外新建扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
本项目严格落实了环境风险管控要求
符合

--资源利用效率要求

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源、协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提高水资源利用效率，保证生态用水，严防地下水超采。
本项目供水来源于地表水，不存在地下水超采问题。
符合

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

推进塔里木河用水结构、维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合治理，强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
不涉及
符合

（3）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析

2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为和静县一般管控区一般管控单元（ZH65282730001）。

项目与“三线一单”符合性分析见表1-9，项目与环境管控单元位置关系详见附图1-2。

表1-9  与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析

名称

管控要求

本项目相关内容

符合性

巴州总体管控要求

空间 

布局 

约束

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

1.12【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

1.13【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：

（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。

（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新。 

（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 

（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 

（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 

（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 

（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

（10）法律法规规定允许的其他人为活动。

1.25在风景名胜区内禁止进行下列活动： 

（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；

（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； 

（三）在景物或者设施上刻划、涂污； 

（四）乱扔垃圾。

1.28国家级森林公园内：

1、严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。

2、禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 

3、国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 

4、在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展上述（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。 

5、林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。 

6、国家级自然公园管理单位应当加强对相关活动和设施建设的监督，督促有关单位和个人严格执行相关法律法规的规定，依法办理相关手续，在指定区域内进行，并采取必要保护修复措施，减少和降低对自然生态系统、自然遗迹以及自然和人文景观的不利影响。

1.本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于城市建成区；

2.软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排；
3.不涉及基本农田；
4.不涉及生态保护红线；
5.本项目距离新疆巴音布鲁克国家级自然保护区直线距离34km，距离巩乃斯国家森林公园直线距离3.8km，项目区周边为和静县天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，本项目不占用生态保护红线。不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园等其他生态敏感区。
污染 

排放 

管控

2.2燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

1.锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值；

2.本项目位于和静县巩乃斯镇矿区，不属于库尔勒大气联防联控区域。
环境 

风险 

防控

4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

4.6流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

4.14抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

本项目软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排。

和静县一般管控区一般管控单元（ZH65282730001）

空间布局约束

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

3.加强种植业污染防治。推广应用科学施肥、病虫害绿色防控和综合防治等技术；加强农药包装废弃物管理；实施农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用，健全回收利用体系，提高废旧地膜回收率。

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 

6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 

7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求

本项目不涉及
符合

污染物排放管控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 

4.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。

1.根据土壤环境质量现状监测数据，矿区东西南北侧、废石场各点位监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值控制标准；
2.不涉及农用地；

3.锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理，满足排放浓度限值；

4.本项目厂区内建设封闭煤棚、灰渣棚，用于原煤、炉渣等物料的储存；物料装卸在封闭式煤棚内进行，堆场周围设置喷淋装置，采用洒水抑尘
符合

环境风险防控

1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

2.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

本项目建成后，将修编突发环境事件应急预案，向当地生态环境主管部门备案，并定期演练，定时修编。

符合

资源利用效率

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

3.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

4.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

5.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 

6.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。

本项目本身水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上限。

符合

16、与《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021～2025年）》符合性分析
三、矿产勘查开发与保护布局-2、矿产资源产业结构调整和矿业转型升级的方向和措施-（1）金属矿产发挥黑色金属矿产优势，大力发展铜铅锌等有色金属功能材料、高端金属结构材料，通过产学研用相结合，大力推进科技含量高、市场前景广、带动作用强的新材料产业规模化发展。启动运行和静县备战矿业年采500万吨铁矿石项目、巴州凯宏矿业诺尔湖铁矿300万吨地下采矿工程、巴州敦德矿业450万吨/年绿色智慧采选技术改造项目、新疆和合矿业采矿项目、新疆华健投资有限责任公司察汉乌苏铁矿采矿项目等。

六、重点项目和矿产资源市场化改革-3、矿产资源开发利用项目落实上级规划，结合和静县实际，规划重点开发工程7个，截图如下：
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综上，本项目为新疆和合矿业有限责任公司采矿项目配套工程，符合《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021～2025年）》要求。
17、选址合理性分析

（1）项目用地符合性分析

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇新疆和合矿业有限责任公司厂区内，新疆和合矿业有限责任公司属于铁矿开采行业，本项目为生活区供暖，属于配套工程，该公司已取得采矿许可证（C6500002009042110018624），同意项目选址。
综上，项目用地符合和静县总体规划。
（2）周围基础设施依托可行性分析

本项目供电依托市政供电；

给水、污水管网条件分析：给水来源于地表水体（查汗乌苏萨拉），已取得巴州水利局下发的取水证（C652827S2024-0010），选矿区的生活污水经选矿区地埋式生活污水处理装置处理后满足《农村生活污水处理排放标准》表2中农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值中A级排放标准后夏季用于厂区绿化，冬季回用于生产线洒水降尘用水，不外排。

交通条件分析：新疆和合矿业有限责任公司新疆查岗诺尔铁矿采选工程项目已运行多年，项目区内部已建设砂石路，直通G218，路况条件较好，项目选址交通便利，从交通条件分析，项目选址具有环境合理性。

（3）周边环境关系符合性分析

本项目位于新疆和合矿业有限责任公司厂区内，仅对现有锅炉进行技术改造，不新增占地，距离新疆巴音布鲁克国家级自然保护区直线距离34km，距离巩乃斯国家森林公园直线距离3.8km，本项目不占用生态保护红线、不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园等其他生态敏感区，符合资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求。本项目区域地表水、环境空气、声环境质量符合环境质量底线。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
2008年7月，新疆和合矿业有限责任公司委托西安地质矿产研究所编制了《新疆查岗诺尔铁矿采选工程环境影响评价报告书》，并于2009年1月21日取得了原巴州环境保护局下发的《关于对新疆查岗诺尔铁矿采选工程环境影响报告书的批复》（巴环控函〔2009〕10号）。

新疆查岗诺尔铁矿采选工程2010年3月开工建设，2013年7月18日竣工投入试生产，由于当时铁精矿价格低等原因，项目于2014年11月21日停产。

2023年新疆和合矿业有限责任公司计划分三阶段复工复产，第一阶段，地下采矿及选矿破碎、筛分、干磁选工序先复工复产，将铁矿石加工为入烧矿委托加工铁精粉；第二阶段，根据尾矿库建设进度适时将选矿厂磨选工序复产，生产铁精粉；第三阶段，启动480万吨/年绿色智慧采选技术改造（二期），确保产能接续。
2024年7月，为落实《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染行动防治计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）的要求，新疆和合矿业对2台7.0MW锅炉实施改造，增加脱硫系统、脱硝系统、升级除尘系统、配电系统等。锅炉烟气经““SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”处理后经45m排气筒排放。

2024年3月委托乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司进行《新疆查岗诺尔铁矿采选工程（一阶段）》竣工环境保护验收工作，2024年12月通过自主环保验收。

根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发[2024]58号）等文件要求，巴州生态环境局和静县分局下发《关于加快推进10蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰工作的督办函》（见附件），要求新疆和合矿业有限责任公司对厂区2台7.0MW（10t/h）燃煤锅炉完成淘汰或技术改造，依法完成后续手续。
本项目通过对厂区现有2台7.0MW（10t/h）燃煤承压热水锅炉改造，增加锅炉换热面积，配置板式换热器，提高额定功率，将其改造为2台8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等环境保护法律法规、规章的规定，本项目属于名录中“四十一、电力、热力生产和供应业：91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）：燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”，应编制环境影响报告表。

2、项目概况

项目名称：新疆和合矿业有限责任公司热水承压锅炉技术改造项目；

建设单位：新疆和合矿业有限责任公司；

建设性质：技改；

工程投资：总投资75万元，其中环保投资4万元，占总投资的5.33%；

建设地点及周边关系：本项目位于巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇新疆和合矿业有限责任公司厂区内，项目中心地理坐标为东经84°55′9.379″，北纬43°22′35.988″。项目北侧为现有工程成品堆场，南侧为空地，西侧为设备堆场，东侧为查汗乌苏萨拉。项目地理位置见附图2-1，周边关系见附图2-2。

3、项目主要建设内容

项目不新增占地，主要建设内容为对厂区现有2台7.0MW（10t/h）燃煤承压热水锅炉改造为2台8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉。项目的主要工程组成情况见表2-1。

表2-1    项目工程内容一览表

工程内容

项目组成

备注
主体工程
燃煤锅炉

对厂区现有2台7.0MW（10t/h）燃煤承压热水锅炉改造，增加锅炉换热面积，配置板式换热器，提高额定功率，将其改造为两2台8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉

技改
储运工程

储煤棚/灰渣棚
依托现有封闭式储煤棚（675m2）和灰渣棚（50m2）。

依托现有
危险废物贮存库
依托现有危险废物贮存库（撬装式），面积50m2
依托现有

公用工程

给水

自备水源供给，水源来源于查汗乌苏萨拉，取水证见附件
依托现有
供电
市政电网供电。

/
供热

新疆和合矿业有限责任公司选矿厂生活区采用燃煤锅炉提供热源，每年供热300天。

/
环保工程

废气治理

锅炉烟气采取“SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”处理，处理后经45m高烟囱排放，煤场、渣场全封闭并定期洒水抑尘减少无组织废气的排放。
依托现有
废水治理

软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。

依托现有
噪声治理

设备基础减震、隔声处理。

固废治理

固体废物主要为除尘灰、炉渣、废布袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋，废氢氧化钠包装袋、废机油、废机油桶、生活垃圾等，其中除尘灰、炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用，废布袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由收集后外售综合利用，废氢氧化钠包装袋、废机油、废机油桶暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
依托现有
4、锅炉改造方案

表2-2  锅炉改造方案
施工类别
主要施工内容
关键要点与说明
拆除工程
原有承压锅炉本体部分外墙拆除

需由具备相应资质的单位操作，注意安全及成品保护。

涉及承压系统的老旧管道、阀门、仪表拆除

包括锅炉房内影响新系统安装的相关管道。

锅炉本体改造
锅炉本体开孔为常压锅炉

常压锅炉必须在本体顶部设置连通大气的开口或管道，确保任何情况下锅炉本体表压为零。

增加锅炉换热面积、提高额定功率

将额定功率从10吨提高至12吨。
旧锅炉承压部件的封堵或移除

移除原有的安全阀等承压专用部件，封堵不需要的接口。

系统与管路改造
新建开放式膨胀水箱/定压系统

建立与大气相通的开放式水箱，是常压系统的核心特征，用于吸收系统膨胀量并定压。

循环水泵及管路适配改造

常压系统需特别注意水泵的安装位置，防止发生气蚀。可能需要调整循环泵的扬程和流量。

配置板式换热器

根据实际供暖面积配置对应功率的板式换热器，实现锅炉一次网与二次网的独立运行。

阀门、仪表

因新增一网和二网管路，故需新装一些必要的阀门和仪表

烟道、水处理及辅机维护

对烟道进行维护保养，检查软化水设备、水箱、补水泵等是否满足常压系统要求。

电气与控制系统
控制系统更新与调试

重新编程控制系统，使其适配常压锅炉的运行逻辑

电气线路重新敷设

根据二网设备位置重新敷设动力及控制线缆。

土建与建筑
设备运输通道的拆除与恢复

如果新设备体积或运输路径变化，可能需要对墙体或门洞进行临时拆除和恢复。

锅炉房墙面、地面修复

对施工过程中破坏的墙面、地砖进行修补和重新粉刷。

调试运行
原承压锅炉使用登记注销

改造完成后，原承压锅炉的“身份”需在特种设备监管部门进行注销，因为常压锅炉不再属于特种设备监管范围。

系统调试与试运行

对整个新系统进行冲洗、试压、调试，确保运行稳定。

5、主要设备
本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3    主要设备设施一览表

序号

设备名称

型号

数量/（台/套）

备注

锅炉系统
1

燃煤锅炉

8.4MW（12t/h）燃煤常压热水锅炉，链条炉
2

一用一备

2

省煤器

--

2

3

炉排

分层给煤，横梁炉排

2

/

4

炉排调速器

N= 1.5KW采用变频

2

配套

5

控制系统

DCS 控制系统

2

/

6

阀门仪表

--

2

配套

7

热网循环水泵

Q=250m3/h，H=60m，N=75KW

2

变频

8

补水定压泵

补水Q=8m3/h，H=25m，N=1.1KW

2

采用变频，互为备用

9

除氧罐

规格：700L*700W*3150H；型号：TH-20；处理水量：Q=20t/h，N=0.2kW
2

/

10

钠离子交换器

Q=8m³/h，工作压力：0.3MPa

1

/

11

自动常温过滤除氧

器

Q=8m³/h，工作压力：0.3MPa

1

/

12

软化水箱

V= 10m³，尺寸2.5*2*2（H）不锈钢，焊接装配式水箱

1

/

13

定排

DP- 1.5

1

/

14

热计量表

--

1

配套

15

除污器

DN300    PN1.6

1

/

16

鼓风机

Q=25000m³/h    H=2559Pa

2
采用变频，一用一备

17

引风机

Q=59350m³/h    H=2820Pa

2
采用变频，一用一备

18

板链除渣机

除渣量：2.0t/h

2
/

19

振动给料机

GZ4

2
/

20

斗式提升机

NE15- 18.5米

2
/

21

皮带输送机

B500- 16.5米

1

/

22

犁式卸料器

B500

1

/

23

烟囱

上口直径1.0m，高45m

1

/

24
储气罐

2

/

除尘系统

25
除尘器本体
MC-600
1

26
袋式除尘器

PPS

1

27
电磁脉冲阀
淹没式
1

28
卸料阀
250*250
2

29
振打电机
0.55KW
2

SNCR 脱硝系统

30
尿素溶解罐
容积5m3，材质304
1
31
搅拌器
轴及叶轮不锈钢304
1

32
尿素溶液储罐
容积5m3，材质不锈钢304
1

33
尿素转运泵

流量20m3/h，扬程15m

2

34
尿素提升机

DN200

1
35
尿素输送泵

流量0.4m3/h，扬程0.8MPa

2
36
就地压力表
0-1.6MPa
2
37
压力变送器
0-1.6MPa
1
38
电磁流量计
0-500L/h
1
空压系统

39
空压机A/B

N=45KW，7.1m3/min，0.8MPa

2
/

40
微热干燥

8.5m3/min，0.8-1.0MPa

1

/

40
储罐

1m3/min

3
/

脱硫系统

41
吸收塔循环泵
流量：90m3/h；压头：25m；泵壳叶轮为全塑
1
连续全开

42
循环池搅拌器
顶进式  N=4KW
1

连续全开
43
吸收塔喷嘴
型式：蜗壳式；材质：SIC；流量：15t/h；
18（个）

44
吸收塔喷淋层
材质：FRP；直径2000mm
3（层）

45
吸收塔本体
型式：喷淋塔；塔体尺寸：直径2000mm；塔高度14m；材质：玻璃钢；
1
46
工艺水箱
直径2.0m，高2.0m
1
47
工艺水泵
型式：离心式；流量：25m3/h；压头：40 mH；泵壳材质：碳钢；叶片材质：碳钢
2
6、产品方案

本项目产品方案见下表2-4。

表2-4   产品及产能一览表

产品名称

现有项目生产能力m3/a

本项目生产能力m3/a

热水
72000

86400

7、主要原辅材料消耗

本项目原辅料用量详见表2-5。
表2-5   项目主要原辅材料、能源消耗一览表

序号

名称

单位

现有项目消耗量
本项目消耗量

来源

1

煤炭

t/a

2000
9255（按满负荷计算）
外购

2
片碱（氢氧化钠）
t/a

0.2
0.35
外购

3
尿素

t/a

/
0.3
外购

表2-6  煤质分析情况一览表

全水Mt（%）

空气干燥基水分Mad（%）

空气干燥基灰分Aar（%）

挥发分Vdaf（%）

焦渣特性（1-8）

固定碳Fcad（%）

高位发热量Qgr,ar（MJ/kg）

低位发热量Qnet,ar（MJ/kg）

全硫St,ar（%）

10
4.64
3.82
32.29
2

58.10
27.16
26.14
0.38
原辅料理化性质分析：

表2-7  原辅料理化性质一览表

名称

主要成分

主要理化性质

尿素

碳（C）、氮（N）、氧（O）和氢（H）

尿素（Urea），又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O或CO（NH2）2，是一种白色晶体，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，微溶于乙醚、氯仿。尿素可用于燃烧废气脱硝的选择性还原剂，其原理为尿素水解产生氨，然后氨与废气中的氮氧化物（NOx）反应生成氮气（N2）和水蒸气（H2O）。

这一过程可以通过湿法脱硝和干法脱硝来实现，具体方法包括酸吸收法、

碱吸收法、选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法和离子体活化法等

片碱

氢氧化钠

氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物。

8、公用及辅助工程
（1）给水

①锅炉补水
锅炉在运行循环过程中的损耗主要为管道汽水损失及锅炉排污损失，锅炉循环水量300m3/h，由于本项目锅炉主要用于生活供暖，循环过程中的管道汽水损失约为循环量的1.5%（1350m3/a），锅炉排污水量为4072.2m3/a，因此锅炉小时补水量为0.753m3/h，锅炉年补水量为5422.2m3/a。软化水制备率为75%，则需新鲜水7229.6m3/a。

②脱硝尿素溶解用水量

依据建设单位提供的技术资料，脱硝还原剂尿素需配置为溶液，脱硝用水量1.5m3/d，需用水450m3/a。

③脱硫塔用水量

本项目脱硫采用钠碱法脱硫，氢氧化钠倒入搅拌罐中与水混合，配制成15%氢氧化钠溶液作为脱硫剂，脱硫塔烟气带走水量为0.5m³/h，则脱硫补水量为12m³/d，脱硫塔需定期排水，排水量1.0m³/d，需用水3900m3/a。

④储煤/储渣棚降尘、厂区洒水用水

储煤/储渣棚降尘用水量约为1807.4m3/a，全部自然损耗。全部来源于锅炉排污水及软水制备排水。

⑤除渣系统补水

炉渣经室内重型框链除渣机框槽内的冷却水对炉渣直接冷却，冷却后的炉渣再通过室外部分的重型框链除渣机运至灰渣场暂存，炉渣冷却用水量约14.574m³/d（4372.2m3/a），来源于锅炉排污水及软水制备排水，全部损耗，不外排。
（2）排水

①锅炉排污水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4330工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，燃煤热水锅炉排污水系数为0.44吨/吨-原料，项目燃煤热水锅炉年消耗煤炭量约9255t，经计算，本项目锅炉排污水总量约为4072.2m3/a，全部用于渣冷却系统补水。
②软水处理废水

软化水制备率为75%，则软水制备废水产生率25%，锅炉所需新鲜水7229.6m3/a，则软水处理废水1807.4m3/a，全部用于储煤/储渣棚降尘、厂区洒水用水。
③脱硫废水
脱硫塔需定期排水，产生量约为1.0m³/d（300m3/a），全部用于渣冷却系统补水。
软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排污水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排。
项目水平衡见图2-3。
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图2-3    水平衡示意图（单位：m³/a）

9、总平面布置

项目区整体位于选矿厂南侧，内设锅炉间、控制室、值班室、水处理间、换热间、脱硝间、配电室、除尘间等，厂区东北侧设置全封闭式煤棚/灰渣棚一座，项目厂区均为硬化地面，各区域划分明确，功能分区清晰，交通顺畅，区间留有足够安全间距，避免相互干扰。

本项目厂区平面布置图见附图2-4。

10、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，劳动定员10人，年工作300天，三班制，每班8小时工作制。

11、环保投资

本项目总投资75万元，其中环保投资4万元，占项目总投资的5.33%，主要用于项目施工期废气、固废、噪声等治理，营运期固废治理，项目具体环保投资见下表2-8。

表2-8   项目环保投资估算表

时期
项目

内容

投资

（万元）
施工期
废气
场地内进行洒水降尘，建筑材料土工布遮盖，厂界设置围挡，运输车辆帆布遮盖，定期清扫
1
固废
建筑垃圾及时拉运到环卫部门定点的地方进行填埋处理；包装废弃物和废金属收集后可以外售处理
1
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆
1
营运期
废气

锅炉烟气：通过“SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”处理后经过1根45m高烟囱排放

0（依托现有）
煤棚/渣棚无组织废气：全封闭式建设、定期喷洒水
0（依托现有
噪声

设备运行噪声

选择低噪声设备；建筑物隔声；设备减振、消声；设置隔声屏障等

/
废水
锅炉排污水和软水制备废水
锅炉排污水和软水制备废水，全部回用于储煤/储渣棚降尘、厂区洒水等
/
固体废物

危险废物

依托现有危险废物贮存库，危险废物委外处置，危险废物贮存点防渗

1
总投资

4


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述及产污环节分析

项目建设期对环境的影响主要表现为：施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工期工艺和产污环节详见图2-5。
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图2-5   施工期主要流程及产污环节图
2、运营期工艺流程简述

项目产品生产工艺流程见下图：
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图2-6   运营期工艺流程及产污环节示意图

（1）备煤系统

外购合格燃煤由汽运进入全封闭煤场采用翻斗卸煤，然后通过装载机将燃煤送入进料格栅后落入斗提机，随后由斗提机将燃煤送至封闭带式输送机送至锅炉前煤斗待用。

（2）软水制备系统

软水制备采用钠离子交换法，离子交换树脂以其本身所具有的Na+离子和水中的Ca2+、‌Mg2+离子相互交换，‌从而达到软化水的效果。通过泵将软水输送至锅炉补水，离子交换树脂在长时间工作失去置换能力后通过厂家回收再利用，置换后的废水用作煤场、渣场及厂区洒水抑尘。

（3）锅炉系统

燃料经前煤斗落到炉排上，助燃风经引风机、鼓风机供给，并经过空气预热器加热的热风与燃煤在锅炉内燃烧，软水制备工序制备的纯水通过除氧器除氧后进入省煤器提高水温度后进入锅炉，锅炉将水烧至沸腾产生蒸汽，蒸汽通过管道进入烘干室间接加热烘干蔬菜后形成高温冷凝水返回锅炉给水装置与补给新水混合循环使用。锅炉燃烧生成的烟气经过省煤器、空气预热器等设备后依次进入SNCR脱硝、袋式除尘器、钠碱法脱硫设施处理后，由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。

（4）烟气净化系统

锅炉烟气采用“SNCR脱硝+袋式除尘+钠碱法脱硫”烟气净化措施处理后，经一根45m高烟囱外排。

①脱硝

SNCR脱硝：人工将尿素运输至脱硝间后倒入搅拌罐中与水混合，配置40%尿素溶液在炉膛上部（烟气温度在900～1100℃）区域喷入。

当40%尿素溶液和烟气中NOX接触时，会发生下面的还原反应：

2CO(NH2)2+4NO+O2→3N2+2CO2+4H2O

6CO(NH2)2+8NO2+O2→10N2+6CO2+12H2O

②除尘

脱硝后的烟气采用高效袋式除尘器除尘，收集的除尘灰在灰渣场暂存，同炉渣一同外售建材厂综合利用。

③脱硫

钠碱法脱硫：外购氢氧化钠由汽车拉运至现有仓库，人工运输至脱硫区后倒入搅拌罐中与水混合，配制成15%氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，烟气进入脱硫塔向上运动与向下喷淋的氢氧化钠溶液以逆流式洗涤，脱硫塔内碱液雾化吸收SO2及粉尘，生成Na2SO4及Na2SO3，脱硫用水在脱硫塔循环池循环使用，定期将脱硫废水排至灰渣场用于除渣冷却系统补水。

反应方程式如下：

2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O

Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑​

Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3​

2Na2SO3+O2=2Na2SO4
2NaHSO3+O2=2NaHSO4​​ 

2NaHSO4+Na2SO3=2Na2SO4+SO2↑+H2O

（5）除渣系统

锅炉除渣采用湿除渣工艺，锅炉出渣经锅炉出渣管排出，经重型框链除渣机直接运至灰渣场，炉渣经室内重型框链除渣机框槽内的冷却水对炉渣直接冷却，冷却后的炉渣再通过室外部分的重型框链除渣机运至灰渣场暂存。

3、运营期主要污染工序及污染因子

表2-9  运营期主要污染工序一览表

类别

污染源名称

污染因子

防治措施

废气

锅炉烟气

颗粒物

SO2
NOX
汞及其化合物

烟气黑度

氨

SNCR+袋式除尘器+钠碱法脱硫+1根45m高排气筒

煤场无组织废气

颗粒物

全封闭煤场、洒水抑尘

灰渣场无组织废气

颗粒物

全封闭灰渣场、洒水抑尘

废水

软水制备排污水

pH、SS、COD

用作煤场、灰渣场及厂区洒水抑尘

锅炉排水

pH、SS、COD

用于除渣冷却系统补水

脱硫废水

pH、COD、SS、硫酸盐、TDS

用于除渣冷却系统补水

噪声

风机、水泵

LAeq,T

低噪声设备+厂房隔声

污染

类别

产生环节

固废名称

固废类别

治理措施

固体

废物

除渣系统

炉渣

一般工业固体废物

集中收集外售建材厂

除尘系统

除尘灰

除尘系统

废布袋

厂家回收

软水制备系统

废离子交换树脂

原料包装

废尿素包装袋

外售综合利用
原料包装

废氢氧化钠包装袋

危险废物

收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位接收处置

设备维护

废润滑油、废润滑油桶



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续履行情况

新疆和合矿业有限责任公司厂区内现有工程建设过程详见表2-10。

表2-10    现有项目建设过程一览表

项目名称

环评批复情况

竣工环境保护验收情况

开工建设时间

投运时间

运行情况

新疆查岗诺尔铁矿采选工程

2009年1月21日取得了原巴州环境保护局《关于对新疆查岗诺尔铁矿采选工程环境影响报告书的批复》（巴环控函[2009]10号）

2024年12月完成第一阶段自主验收工作，主要包括地下采矿及选矿破碎、筛分、干磁选工序先复工复产，将铁矿石加工为入烧矿委托加工铁精粉
2010年3月

2013年7月18日
2014年11月21日停产，2023年复产
新疆和合矿业2*10t锅炉脱硫脱硝EPC建设项目

2023年10月13日填报《建设项目环境影响登记表》，备案号：202365282700000061
无需验收
2023年10月

2023年11月

投产，停运状态

2、现有工程排污许可手续履行情况

（1）排污许可证申领及变更

新疆和合矿业有限责任公司于2023年10月22日首次申领排污许可证，证书编号为91652827789852453D001Q，行业类别为铁矿采选。至今已进行了数次延续与变更。具体情况见表2-11。

表2-11    企业排污许可证申领、变更及延续情况

业务类型

版本

办结日期

有效期限

申领

1

2023-10-22
2023-10-22至2028-10-21
重新申请
2

2025-12-2

2025-12-2至2030-12-1
（2）排污许可执行报告情况

企业排污许可执行报告情况统计见表2-12。新疆和合矿业有限责任公司已按当地环境保护主管部门的要求上报排污许可执行报告，报告内容按排污许可管理平台固定格式填写，满足《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关要求。

企业污染物排放总量满足批复总量及排污许可要求，近三年，企业基本按照例行监测方案完成了对污染源的监测并提交了排污许可执行报告。

表2-12    企业排污许可执行报告情况统计

年度

年报

2023

√

2024

√

2025
√

（3）自行监测

新疆和合矿业有限责任公司已按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关要求制定企业自行监测方案，并已落实监测。

（4）信息公开

企业自行监测工作开展情况及监测结果已按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求向社会公开。公开方式为网络，公开网站为国家排污许可管理信息平台。公开时间为每年一月底前。公开内容：①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；③防治污染设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；⑤月度、季度及年度排污许可证执行报告中的相关内容；⑥其他应当公开的环境信息。目前国家排污许可证管理信息平台中可查阅到新疆和合矿业有限责任公司2023年至2025年的年度的排污许可证执行报告。

3、突发环境事件应急预案编制、备案情况

2023年10月，新疆和合矿业有限责任公司编制完成了《新疆和合矿业有限责任公司新疆查岗诺尔铁矿采选工程突发环境事件应急预案》，并于2023年10月19日向巴州生态环境局和静县分局备案完成（备案编号为：652827-2023-17-L）。
4、环境保护档案资料管理及执行情况

（1）环境保护档案资料管理

经检查，现有工程从设计阶段、施工阶段到生产阶段的相关环境保护资料由新疆和合矿业有限责任公司统一管理，专柜分类保存，各种与环保相关的设备、设施的文件资料、说明书、图纸、招投标书等均能归档管理。

（2）环保组织机构及规章管理制度及执行情况

现有工程设置专职安全环保人员，共2人。原有工程的环境保护管理制度已制定并将制度上墙公示，环保安全人员定时对公司员工进行环保规章制度和环保安全进行培训。

（3）建设期间和生产阶段是否发生扰民和污染事故

通过对附近村民和巴州生态环境局和静县分局的走访调查表明，近三年，在现有工程建设期间和生产期无噪声扰民事件和环保投诉发生。

（4）例行监测情况

企业已委托监测公司对现有工程的有组织废气、无组织废气、厂界噪声、废水排放浓度等进行监测。

（5）环境管理台账情况

企业建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。

6、现有工程分区防渗措施的落实情况

经现场调查，现有工程已落实分区防渗措施。

7、锅炉废气达标排放分析

现有工程锅炉有组织废气污染物排放达标情况根据例行检测报告数据统计，检测时间为2026年4月，监测单位为新疆恒泰职业环境检测评价有限公司。

锅炉有组织废气监测结果见表2-13。

表2-13   有组织废气监测结果表（2026年4月23日）
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根据锅炉废气2026年4月例行监测报告可知，锅炉有组织废气各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉要求。
7、现有工程污染物实际排放总量核算

根据新疆和合矿业有限责任公司《排污许可证》以及2025年年报，锅炉废气中各污染物许可排放量，实际排放量见下表：
表2-14  项目现有工程污染物排放情况一览表

类别

污染物名称

许可排放量t/a
实际排放量t/a

废气

颗粒物

5.04
1.22
氮氧化物

25.19
4.74
二氧化硫

20.15
2.31
汞及其化合物
/
/
固体废物

炉渣

/
70
除尘灰

/
14.0
8、存在问题及以新带老措施

根据现场踏勘结果，现有工程各环保设施全部稳定运行，各污染物均能达标排放。无与项目有关的现有环境问题。

本项目正在编制相关环境影响评价报告，待项目相关手续办理完成后方可施工。严格落实本报告中相关环保措施，通过竣工环保验收后方可正式投入生产。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的国控站点和静县环境空气质量监测站，2024年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。

（1）监测项目、监测时间

监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；

监测时间：2024年连续1年监测数据。

（2）评价标准

根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准。

（3）评价方法

按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求的即为达标。

（4）空气质量达标区的判定

表3-1    区域空气质量现状评价表

污染物
评价项目
浓度（μg/m3）

标准（二级）（μg/m3）

占标率%
达标情况

SO2
年平均
5
60
8
达标
24h平均第98百分位数
12
150
8
达标
NO2
年平均
19
40
48
达标
24h平均第98百分位数
49
80
61
达标
CO（mg/m3）
24h平均第95百分位数
2.2
4
55
达标
O3
最大8小时滑动平均值的第90百分位数

130
160
81
达标
PM10
年平均
108
60
180
超标
24h平均第95百分位数
318
120
265
超标
PM2.5
年平均
36
30
120
超标
24h平均第95百分位数
78
60
130
超标
项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、CO和O3平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求；PM2.5、PM10年平均以及24h平均第95百分位数质量浓度超过（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区域。

PM2.5、PM10超标主要是受当地气候干燥，浮尘天气等影响。

（5）特征因子环境质量现状评价

本项目特征污染因子为TSP、汞及其化合物，委托新疆中测测试有限责任公司于2026年7月1日至3日监测所得，监测点位示意图见附图3-1。

①现状监测点符合性分析

现状监测点坐标为经度84.910621，纬度43.360635，位于锅炉房北侧10m处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。

②检测因子

TSP、汞及其化合物，共2项。

③监测时间及监测频次

监测时间：2026年7月1日至3日；

监测频次：

TSP：1次/天，24小时/次，监测3天；
汞及其化合物：4次/天，1小时/次，监测3天。
④监测项目

监测项目为TSP、汞及其化合物。TSP采样时间为24小时平均浓度，至少有24小时的采样时间，汞及其化合物采样时间为1小时平均浓度，至少有45分钟的采样时间。气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。

⑤质量控制和质量保证

监测仪器在监测前均用标准气体流量校准器进行流量校正。监测人员持证上岗，采样点、采样环境、采样高度和分析方法严格按《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。

⑥评价标准

TSP、汞及其化合物环境质量浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。具体见表3-2。

表3-2   评价标准一览表

污染物

取值时间

浓度限值

单位

标准来源

TSP

24小时平均

300

ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

汞及其化合物

1小时平均

0.3
ug/m3
⑦环境空气质量监测结果与评价

根据评价计算结果，得出各单项标准指数（Ii），依据Ii值的大小，分别确定其污染程度。

项目所在区域特征污染物补充监测点位基本信息详见表3-3，监测结果见表3-4。

表3-3   其他污染物补充监测点位基本信息表

监测点位

坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

下风向

/
/

TSP、汞及其化合物

夏季

厂区内
0
表3-4   其他污染物环境质量现状（检测结果）表

监测

点位

坐标/m

污染物

平均

时间

评价标准ug/m3
检测浓度范围ug/m3
最大浓度占标率%

超标频率%

达标情况

X

Y

当季下风向

/
/
TSP
24h

300
220-242
80.7
/
达标

汞及其化合物
1h

0.3
ND
/

/

达标

备注：ND表示低于检出限

由上表可知，评价区域内监测点大气环境质量现状TSP、汞及其化合物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。

2、地表水环境质量

地表水环境质量现状引用《新疆查岗诺尔铁矿采选工程（一阶段）竣工环境保护验收调查报告》中对地表水查汗乌苏萨拉选矿厂监测断面的监测数据，该数据由乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司于2024年9月19日-20日监测所得，监测点位示意图见附图3-1。
监测结果详见下表。

表3-5  地表水环境质量监测结果及评价

序号

检测项目

单位

2024年9月19日
2024年9月20日

限值mg/L

查汗乌苏萨拉选矿厂监测断面，坐标E84°54′59″，N43°21′59″
第一次
第二次

第一次
第二次
1

pH

无量纲

8.1
8.1

8.2
8.1
6.5≤pH≤9.0
2
溶解氧
mg/L

7.7
7.9
7.6
7.7
≥2
3
高锰酸盐指数
mg/L

1.9
1.8
1.8
2.0
≤2
4
CODCr
mg/L

9
10
10
12
≤15
5
BOD5
mg/L

2.1
2.6
3.1
2.8
≤3
6
氨氮
mg/L

0.063
0.059
0.068
0.080
≤0.15
7
锌
mg/L

0.05L
0.05L

0.05L
0.05L
≤0.05
8
铜
µg/L

1L
1L

1L
1L
≤0.01

9
氟化物
mg/L

0.50
0.45
0.46
0.48
≤1.0
10
硒
µg/L

0.4L
0.4L

0.4L
0.4L
≤0.01

11
砷
µg/L

0.3L
0.3L

0.3L
0.3L
≤0.05
12
汞
µg/L
0.05
0.04
0.05

0.05

≤0.00005
13
镉
µg/L
1L
1L

1L
1L
≤0.001

14
六价铬
mg/L
0.004L
0.004L

0.004L
0.004L
≤0.01
15
铅
µg/L
10L
10L

10L
10L
≤0.01

16
铁
mg/L

0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
≤0.3
17
锰
mg/L

0.01L
0.01L

0.01L
0.01L
≤0.1
18
氰化物
mg/L

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.005
19
挥发酚
mg/L

0.0003L
0.0003L

0.0003L
0.0003L
≤0.002
20
石油类
mg/L

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
21
阴离子表面活性剂
mg/L

0.05L
0.05L

0.05L
0.05L
≤0.2
22
硫化物
mg/L

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
23
硫酸盐
mg/L

80
82
83
88
≤250
24
氯化物
mg/L

145
142
122
135
≤250
25
硝酸盐（氮）
mg/L

0.37
0.35
0.35
0.41
≤10
根据监测资料统计结果可知，查汗乌苏萨拉选矿厂监测断面水质各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类水域标准要求。

3、声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域环境质量现状厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需开展声环境质量现状评价。

4、地下水环境质量现状

本项目采用地面分区防渗措施，项目周围无地下水保护目标，不涉及地下水环境污染途径，不开展地下水环境质量现状调查。

5、土壤环境质量现状
土壤环境质量现状引用《新疆查岗诺尔铁矿采选工程（一阶段）竣工环境保护验收调查报告》中对土壤的监测数据，该数据由乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司于2024年9月19日至2024年9月20日监测所得。
（1）检测布点情况
表3-6  土壤监测点信息一览表
序号

监测

类别

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

1

土壤

土壤45项基本项目

选矿厂东侧、西侧、南侧、北侧各布设1点位、废石场布设1点位

1次/天，监测1天

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求。

（2）检测项目

监测因子：pH、锌、铜、铅、镍、镉、总汞、总砷、六价铬、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2二氯乙烯、1,1二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,3,-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a ，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
（3）监测频次：监测1天，每天1次。

（4）监测结果

本次土壤现状监测结果见下表3-7，土壤监测点位示意图见附图3-1。

表3-7    土壤监测现状监测结果

分析指标（土壤）

采样日期

2024年9月19日

采样点位

选矿厂东侧

选矿厂西侧

选矿厂南侧

选矿厂北侧

废石场

采样深度

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

编号
1#
2#

3#

4#

5#

点位坐标

E:84°55′36′′

N:43°22′7′′

E:84°55′1′′

N:43°22′9′′

E:84°55′10′′

N:43°21′54′′

E:84°54′17′′

N:43°22′20′′

E:84°55′8′′

N:43°22′2′′

样品状态

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

单位

GB36600-2018限值

检测结果

砷（总砷）

mg/kg

60

0.07

0.07

0.02

0.04

0.05

镉

mg/kg

65

48.6

45.7

54.4

55. 1

16.7

六价铬

mg/kg

5.7

ND

ND

ND

ND

ND

铜

mg/kg

18000

23

141

52

91

113

铅

mg/kg

800

90

143

109

80

133

汞（总汞）

mg/kg

38

0.005

0.005

0.003

0.005

0.003

镍

mg/kg

900

91

96

59

85

78

四氯化碳

mg/kg

2.8

ND

ND

ND

ND

ND

氯仿

mg/kg

0.9

ND

ND

ND

ND

ND

1, 1-二氯乙烷

mg/kg

9

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯乙烷

mg/kg

5

ND

ND

ND

ND

ND

1, 1-二氯乙烯

mg/kg

66

ND

ND

ND

ND

ND

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

596

ND

ND

ND

ND

ND

反-1,2-二氯乙烯

mg/kg

54

ND

ND

ND

ND

ND

二氯甲烷

mg/kg

616

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯丙烷

mg/kg

5

ND

ND

ND

ND

ND

1, 1, 1，2-四氯乙烷

mg/kg
10
ND
ND
ND
ND
ND
1, 1,2，2-四氯乙烷

mg/kg
6.8
ND
ND
ND
ND
ND
四氯乙烯
mg/kg
53

ND
ND
ND
ND
ND
1, 1, 1-三氯乙烷
mg/kg
840

ND
ND
ND
ND
ND
1, 1,2-三氯乙烷

mg/kg
2.8
ND
ND
ND
ND
ND
三氯乙烯
mg/kg
2.8
ND
ND
ND
ND
ND
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
0.5
ND
ND
ND
ND
ND
氯乙烯
mg/kg
0.43
ND
ND
ND
ND
ND
苯

mg/kg
4
ND
ND
ND
ND
ND
氯苯
mg/kg
270
ND
ND
ND
ND
ND
1,2-二氯苯
mg/kg
560
ND
ND
ND
ND
ND
1,4-二氯苯
mg/kg
20
ND
ND
ND
ND
ND
乙苯
mg/kg
28
ND
ND
ND
ND
ND
苯乙烯
mg/kg
1290
ND
ND
ND
ND
ND
甲苯
mg/kg
1290
ND
ND
ND
ND
ND
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
570
ND
ND
ND
ND
ND
邻二甲苯
mg/kg
640
ND
ND
ND
ND
ND
氯甲烷
mg/kg
37

ND
ND
ND
ND
ND
硝基苯
mg/kg
76
ND
ND
ND
ND
ND
苯胺
mg/kg
26
ND
ND
ND
ND
ND
2-氯酚
mg/kg
2256
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[a]蒽
mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[a]芘
mg/kg
1.5
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[b]荧蒽
mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[K]荧蒽
mg/kg
151
ND
ND
ND
ND
ND
䓛
mg/kg
1293
ND
ND
ND
ND
ND
二苯并[a ，h]蒽

mg/kg
1.5
ND
ND
ND
ND
ND
茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
萘

mg/kg
70
ND
ND
ND
ND
ND
备注
ND 表示未检出
表3-8   土壤监测现状监测结果

分析指标（土壤）

采样日期

2024年9月20日

采样点位

选矿厂东侧

选矿厂西侧

选矿厂南侧

选矿厂北侧

废石场

采样深度

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

S0-0.2m

编号
1#
2#
3#
4#
5#
点位坐标

E:84°55′36′′

N:43°22′7 ′′

E:84°55′ 1 ′′

N:43°22′9 ′′

E:84°55′ 10′′

N:43°21′54′′

E:84°54′ 17′′

N:43°22′20′′

E:84°55′ 8′′

N:43°22′2 ′′

样品状态

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

暗灰色潮沙壤土

单位

GB36600-2018限值

检测结果

砷（总砷）

mg/kg

60

0.07

0.07

0.02

0.04

0.05

镉

mg/kg

65

48.6

45.7

54.4

55.1

16.7

六价铬

mg/kg

5.7

ND

ND

ND

ND

ND

铜

mg/kg

18000

23

141

52

91

113

铅

mg/kg

800

90

143

109

80

133

汞（总汞）

mg/kg

38

0.005

0.005

0.003

0.005

0.003

镍

mg/kg

900

91

96

59

85

78

四氯化碳

mg/kg

2.8

ND

ND

ND

ND

ND

氯仿

mg/kg

0.9

ND

ND

ND

ND

ND

1, 1-二氯乙烷

mg/kg

9

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯乙烷

mg/kg

5

ND

ND

ND

ND

ND

1, 1-二氯乙烯

mg/kg

66

ND

ND

ND

ND

ND

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg
596
ND
ND
ND
ND
ND
反-1,2-二氯乙烯

mg/kg
54

ND
ND
ND
ND
ND
二氯甲烷
mg/kg
616
ND
ND
ND
ND
ND
1,2-二氯丙烷
mg/kg
5

ND
ND
ND
ND
ND
1, 1, 1，2-四氯乙烷

mg/kg
10
ND
ND
ND
ND
ND
1, 1,2，2-四氯乙烷

mg/kg
6.8
ND
ND
ND
ND
ND
四氯乙烯
mg/kg
53

ND
ND
ND
ND
ND
1, 1, 1-三氯乙烷
mg/kg
840

ND
ND
ND
ND
ND
1, 1,2-三氯乙烷
mg/kg
2.8
ND
ND
ND
ND
ND
三氯乙烯
mg/kg
2.8
ND
ND
ND
ND
ND
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
0.5
ND
ND
ND
ND
ND
氯乙烯
mg/kg
0.43
ND
ND
ND
ND
ND
苯

mg/kg
4
ND
ND
ND
ND
ND
氯苯
mg/kg
270
ND
ND
ND
ND
ND
1,2-二氯苯
mg/kg
560
ND
ND
ND
ND
ND
1,4-二氯苯
mg/kg
20
ND
ND
ND
ND
ND
乙苯
mg/kg
28
ND
ND
ND
ND
ND
苯乙烯
mg/kg
1290
ND
ND
ND
ND
ND
甲苯
mg/kg
1290
ND
ND
ND
ND
ND
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
570
ND
ND
ND
ND
ND
邻二甲苯
mg/kg
640
ND
ND
ND
ND
ND
氯甲烷
mg/kg
37

ND
ND
ND
ND
ND
硝基苯
mg/kg
76
ND
ND
ND
ND
ND
苯胺
mg/kg
26
ND
ND
ND
ND
ND
2-氯酚
mg/kg
2256
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[a]蒽
mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[a]芘
mg/kg
1.5
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[b]荧蒽
mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
苯并[K]荧蒽
mg/kg
151
ND
ND
ND
ND
ND
䓛
mg/kg
1293
ND
ND
ND
ND
ND
二苯并[a，h]蒽

mg/kg
1.5
ND
ND
ND
ND
ND
茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg
15
ND
ND
ND
ND
ND
萘

mg/kg
70
ND
ND
ND
ND
ND
备注
ND 表示未检出
由上表监测数据可知，矿区东西南北侧、废石场各点位监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值控制标准。

6、生态环境质量

本项目位于新疆和合矿业有限责任公司厂区内，仅对现有锅炉进行技术改造，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	环境空气

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

根据现场调查，项目南侧约20m为查汗乌苏萨拉，详见下表。
表3-9   地表水环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

地表水

查汗乌苏萨拉
0
-20

地表水

水质

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准

S
20

5、生态环境

本项目位于新疆和合矿业有限责任公司厂区内，仅对现有锅炉进行技术改造，不新增占地，距离新疆巴音布鲁克国家级自然保护区直线距离34km，距离巩乃斯国家森林公园直线距离3.8km，项目区周边为和静县天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，本项目不占用生态保护红线。不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园等其他生态敏感区。
项目与巴音布鲁克国家级自然保护区关系图见附图3-2；项目与巩乃斯国家森林公园位置关系图见附图3-3；项目与和静县天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区位置关系见图3-4。

6、水土流失现状

依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》和新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，项目区属于自治区Ⅰ1天山山区重点预防区。根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州2025年度水土流失动态监测年报》，2025年和静县水土流失面积7567.09km2，占全县土地面积的21.63%。其中水力侵蚀面积为1950.19km2，占水土流失面积的25.77%；风力侵蚀面积为5616.90km2，占水土流失面积的74.23%。和静县2025年水土流失面积比2024年减少了93.49km2。

和静县2025年水土流失情况，见表3-10，2025年和静县水土流失动态变化，见表3-11。水土流失侵蚀类型图见附图3-5，水土流失重点预防区、重点治理区分布图见附图3-6。

表3-10   2025年和静县土壤侵蚀分类分级面积统计表    单位：km2
侵蚀类型

轻度侵蚀

中度侵蚀

强烈侵蚀

极强烈侵蚀

剧烈侵蚀

合计

水力侵蚀

1303.20
517.78
118.78
10.26
0.05
1950.19
风力侵蚀

5614.94
0.53
1.43
0
0
5616.90
水土流失
6918.14
518.43
120.21
10.26
0.05
7567.09
表3-11   2025年和静县水土流失动态变化    单位：km2
侵蚀类型

合计
轻度侵蚀
中度侵蚀
强烈侵蚀
极强烈侵蚀
剧烈侵蚀
2025年
7567.09
6918.14
518.43
120.21
10.26
0.05
2024年
7660.58
7024.49
507.87
118.47
9.73
0.02
动态变化
-93.49
-106.35
10.56
1.74
0.53
0.03


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

营运期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值要求；氨逃逸参照执行“《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度”中的8mg/m3以下；厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值。

表3-12    污染物排放标准一览表 单位：mg/m3
污染源

污染物

单位

排放标准

标准值

来源

锅炉烟气（DA001）

颗粒物

mg/m3
50

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉要求

SO2
300

NOX
300

汞及其化合物

0.05

烟气黑度

级

≤1

氨
mg/m3
8
参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度
无组织废气

颗粒物

mg/m3
1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放监控浓度限值

2、噪声

（1）施工期

厂界噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1规定的排放限值。

表3-13   施工场界噪声执行标准

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
70

55

（2）运营期

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表3-14    噪声排放标准

类别

时段

标准值

执行标准

昼间

夜间

营运期

厂界

55dB(A)

45dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

3、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

4、废水
本项目排水主要为锅炉排污水和软水制备废水，锅炉排污水、软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排。

	总量

控制

指标
	本项目废气污染物总量控制指标结果分析如下：

（1）方法1

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量经验公式估算法；氮氧化物（NOX）按年许可排放量计算。

Vgy=0.411Qnet,ar+0.918(Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%)

式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet—固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg；由建设单位提供的煤质分析报告可知26.14MJ/kg。

由上式计算得出，基准烟量11.66Nm3/kg。
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式中：E年许可----锅炉排污单位氮氧化物（NOX）年许可排放量，吨；

Ci----排放口氮氧化物（NOX）排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi----排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri----排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米。本项目取2300t/a；

δi-－第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。

NOX=200×11.66×2300×1×10-6≈5.36t/a。
（2）方法2

NOx排放量：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量采用物料衡算法计算，氮氧化物排放量按下式计算：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，本项目取300mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，1.151×108m3/a；

NOx——脱硝效率，30%。

经计算得出，NOx的排放量约为24.171t/a。

本报告从严执行氮氧化物许可排放量，本次申请污染物总量控制指标值为：NOx5.36t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目对锅炉进行技术改造，主要涉及部分锅炉本体外墙拆除，老旧管道、阀门、仪表拆除/更换，循环水泵及管路适配改造，电气与控制系统更新与调试，墙面恢复以及后期系统调试等，无土建部分，施工时间短，对外环境影响较小，本次不再进行施工期环境保护措施内容分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1废气产生和排放情况

本项目产生的废气主要为锅炉烟气、储煤棚废气、灰渣棚废气及运输废气等。

（1）锅炉烟气

锅炉以煤为燃料，排放的废气为锅炉烟气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、氨。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）规定“新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算；非正常工况时，废气有组织源强采用类比法核算”，因此，本项目采用物料衡算法进行计算。

本项目安装2台8.4MW（12t/h）燃煤热水锅炉，运行方式为一用一备，单台锅炉运行即可满足区域热负荷需求。项目年运行时间为300d（7200h），燃煤低位发热量为26.14MJ/kg，锅炉设计热效率为84%。按锅炉全程满负荷运行进行保守估算，单台锅炉满负荷运行时煤消耗量为1.285t/h，据此核算年耗煤量约为9255t/a。

①基准烟气量计算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C.2“对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时理论空气量用式（C.2）计算”要求进行计算，煤质检验报告详见附件。
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V0—理论空气量，标立方米/千克；

Vgy—基准烟气量，标立方米/千克；

Car—收到基碳含量，百分比（69.79）；

Sar—收到基硫含量，百分比（0.38）；

Nar—收到基氮含量，百分比（/）；

Har—收到基氢含量，百分比（3.81）；

Oar—收到基氧含量，百分比（/）；

α—过量空气系数，1.75。

备注：燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉、燃生物质锅炉和燃油锅炉的过量空气系数分别为1.75、1.75、1.2，对应基准氧含量分别为9%、9%、3.5%。

计算可知，本项目V0=7.227标立方米/千克，Vgy=12.434标立方米/千克；则本项目锅炉烟气产生量为1.151×108m3/a（15982.87m3/h）。

②颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.1燃煤、燃烟煤锅炉颗粒物（烟尘）排放量按照式（2）计算。
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式中：EA——核算时段内烟尘排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

ηc——综合除尘效率，%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

Aar——收到基灰分的质量分数，%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。

参数选择和烟尘排放量计算结果见表4-1。

表4-1  颗粒物排放量计算表

参数名称

参数值选择

参数选取依据

EA的计算结果

R

9255t/a

按锅炉全程满负荷运行进行保守估算

0.32t/a

ηc

99.5%

布袋除尘器+湿法脱硫协同处理，《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），布袋除尘器效率取99%，湿法脱硫协同处理效率50%，总处理效率99.5%。

-

dfh
15%

链条炉排炉，10%-20%，取15%

-

Aar
3.82%

煤质检验报告

-

Cfh
17%

《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中要求的GB/T17954-2025中表10工业锅炉排渣含碳量限值范围内选取，本项目燃料为烟煤Ⅲ类参数，取17%

-

经计算得出，颗粒物排放量为0.32t/a，排放速率0.044kg/h，排放浓度为2.78mg/m3。

③二氧化硫

二氧化硫排放量采用下式计算：
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式中：MSO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

ηS——脱硫系统的脱硫效率，%，

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

Sar——收到基硫的质量分数，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。

参数选择和二氧化硫排放量计算结果见表4-2。

表4-2  二氧化硫排放量计算表

参数名称

参数值选择

参数选取依据

MSO2的计算结果

R

9255t/a

按锅炉全程满负荷运行进行保守估算

2.60t/a

ηS
95%

钠碱法（湿法脱硫），《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

-

q4
10%

链条炉排炉，5%-15%，取10%

-

Sar
0.38%

煤质检验结果

-

K

0.82

层燃炉，0.80-0.85，取0.82

-

备注：根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），钠碱法（湿法脱硫）效率90～99%，取95%。

经计算得出，二氧化硫排放量为2.60t/a，排放速率0.361kg/h，排放浓度为22.56mg/m3。

④氮氧化物

氮氧化物排放量采用下式计算：
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式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3；

Q——核算时段内标干烟气排放量，m3；

ηNOx——脱硝效率，%；

参数选择和氮氧化物排放量计算结果见表4-3。

表4-3  氮氧化物排放量计算表

参数名称

参数值选择

参数选取依据

ENOx的计算结果

R

9255t/a

按锅炉全程满负荷运行进行保守估算

24.171t/a

ρNOx
300mg/m3
类比分析

-

ηNOx
30%

SNCR脱硝，《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

-

Q

1.151×108m3/a

《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）

-

备注：根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），SNCR脱硝20～40%，取30%。

经计算得出，氮氧化物排放量为24.171t/a，排放速率3.357kg/h，排放浓度为210.04mg/m3。

⑤汞及其化合物

汞及其化合物排放量采用下式进行计算：
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式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

mHgar——收到基汞的含量，μg/g；

ηHg——汞的协同脱除效率，%。

参数选择和汞及其化合物排放量计算结果见表4-4。

表4-4  汞及其化合物排放量计算表

参数名称

参数值选择

参数选取依据

EHg的计算结果

R

9255t/a

按锅炉全程满负荷运行进行保守估算

0.0006t/a

mHgar
0.22μg/g

我国煤炭平均汞含量

-

ηHg
70%

除尘+湿法脱硫+SNCR脱硝协同去除，根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B3中规定，汞的协同脱除效率取70%

-

经计算得出，汞及其化合物排放量为0.0006t/a，排放速率0.00008kg/h，排放浓度为0.005mg/m3。

⑥氨

脱硝系统采用尿素作为还原剂，NH3逃逸量控制在3ppm以下，SO2向SO3的转化率小于1%。少量逃逸NH3随烟气进入钠碱法脱硫系统，进入湿法脱硫后NH3易溶于水生成NH3·H2O，并与烟气中SO2、SO3等发生反应生成（NH4）2SO3、NH4HSO3、（NH4）2SO4等，故烟气中NH3进一步吸收后排放浓度≤1mg/m3，满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》”中氨逃逸质量浓度8mg/m3，由一座45 m高烟囱排入大气，对环境空气影响小可忽略不计。

储煤棚无组织废气

本项目煤炭经汽车运入厂内后，直接由装载机卸至相应配料堆场待用，该卸料和堆存过程会产生粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中核算公式。

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），煤炭用量9255t/a，单车运载50t，年物料运载车次量185车；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），单车运载50t；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数取0.0054，a/b=0.204；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取31.1418（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米），占地面积675m2。

经计算，本项目储煤棚装卸扬尘和风蚀扬尘产生量约为43.93t/a。

煤炭装卸采取降低装卸高度、洒水抑尘、避免大风天气装卸、堆场封闭等措施，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水，取74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目采取密闭式储煤库，控制效率取99%。

经计算，本项目储煤库装卸扬尘和风蚀扬尘排放量约为0.114t/a，排放速率为0.016kg/h。

表4-5   煤炭堆场物料装卸、风蚀粉尘产生及排放情况一览表

污染物

排放方式

产生量

（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

年运行时间

颗粒物

无组织

43.93

6.101
洒水、全封闭储煤库

0.114
0.016
7200

（3）灰渣棚无组织废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中核算公式。

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image14.png]P=ZCy+ FCy = {Nc x Dx(alb) +2x Erx S}x103




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），炉渣产生量326.67t/a，除尘灰产生量63.58t/a，共390.25t/a，单车运载30t，年物料运载车次量13车；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），单车运载30t；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数取0.0005，a/b=2.2；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取46.1652（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米），占地面积50m2。

经计算，本项目灰渣棚装卸扬尘和风蚀扬尘产生量约为5.48t/a。

灰渣装卸采取降低装卸高度、洒水抑尘、避免大风天气装卸、堆场封闭等措施，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水，取74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目采取密闭式储煤库，控制效率取99%。

经计算，本项目灰渣棚装卸扬尘和风蚀扬尘排放量约为0.014t/a，排放速率为0.002kg/h。

表4-6   灰渣棚物料装卸、风蚀粉尘产生及排放情况一览表

污染物

排放方式

产生量

（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

年运行时间

颗粒物

无组织

5.48
0.761
洒水、全封闭灰渣棚
0.014

0.002
7200

（3）运输车辆扬尘

本项目运输车辆在运输过程中会产生粉尘。本项目采取道路定期洒水降尘、运输车辆覆盖篷布措施来抑制扬尘的产生。采取上述措施后，本项目运输车辆扬尘产生量较少，对周边环境影响较小，仅作定性分析。

表4-7  废气污染源源强核算结果一览表

产污环节

污染物

种类

排放形式

烟气量（m3/h）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

排放标准
锅炉烟气

颗粒物

有组织

15982.87

63.9
8.875
555.28
SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫

0.32
0.044
2.78
50
SO2
51.92
7.211
451.18
2.60
0.361
22.56
300
NOx

30.24
4.201
262.82
24.171
3.357

210.04
300
汞及其化合物

0.002
0.0003
0.018
0.0006

0.00008
0.005

0.05
储煤棚

颗粒物

无组织

/
43.93
6.101
/
全封闭储煤棚，洒水抑尘

0.114

0.016

/
1.0
灰渣棚

颗粒物

/

5.48
0.761
/
全封闭灰渣棚，洒水抑尘

0.014
0.002
/
1.0

1.2有组织废气治理措施及可行性分析

本项目燃煤锅炉烟气排放污染物为二氧化硫、颗粒物、氮氧化物，烟气经布袋除尘器除尘、SNCR脱硝、钠碱法脱硫治理后排放。

脱硝工艺：非选择性催化还原技术（SNCR），主要在催化剂和氧气存在条件下，NH3优先和NOx发生还原脱除反应，生成氮气和水，而不和烟气中的氧进行氧化反应，主要反应式为：

4NO+4NH3+O2→ 4N2+6H2O

2NO2+4NH3+O2→ 3N2+6H2O

SNCR工艺主要分为氨法SNCR和尿素法SNCR，本项目从实际出发采用尿素法脱硝工艺，减少环境风险。

一般锅炉企业采用SNCR脱硝流程如下：尿素运输到厂后卸入储存系统，经调质后，通过泵送入雾化控制系统，按照雾化控制要求比例调节雾化分散介质，通过各雾化喷枪的压力、流量的调配保证还原剂在预分解系统的良好分散。雾化控制系统依据检测系统的烟气信号，按照设定的控制程序进行雾化喷射工况的优化选择。在喷射位置选择及喷枪的布置方式上，首先满足脱硝反应的温度床要求，同时也必须兼顾预分解系统燃料燃烧的影响以及氮氧化物还原区域内流场分布对雾化分散效果的直接作用，通过优化喷枪的空间布置关系，保证喷入还原剂在高温条件下的足够反应时间，提升脱硝反应程度，实现脱硝成本的经济化配置。

钠碱法脱硫：外购氢氧化钠由汽车拉运至现有仓库，人工运输至脱硫区后倒入搅拌罐中与水混合，配制成15%氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，烟气进入脱硫塔向上运动与向下喷淋的氢氧化钠溶液以逆流式洗涤，脱硫塔内碱液雾化吸收SO2及粉尘，生成Na2SO4及Na2SO3，钠碱法吸收过程可采用氢氧化钠（NaOH）或碳酸钠（Na2CO3）作为初始吸收剂，与烟气中的SO2反应生成亚硫酸钠（Na2SO3）和亚硫酸氢钠（NaHSO3）。主要反应如下：

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O；

Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2↑；

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3。

参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），钠碱法脱硫治理效率取95%。
除尘工艺：脉冲袋式除尘器（综合除尘效率99%）设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发1信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短喷吹一次只需（0.1~0.25s）。

汞及其化合物控制措施：布袋除尘器、湿法脱硫及SNCR脱硝对汞及其化合物具有协同处理效果，烟气中的颗粒态汞主要吸附在飞灰当中，这部分的固相汞可被布袋除尘器在除尘清灰过程中去除。SNCR脱硝可有效的促进Hg氧化，烟气中的Hg2+一般以HgCl2的形态存在，HgCl2易溶于水，钙基类物质对汞离子的脱除有很好的吸附效果，协同处理效率70%。
根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），锅炉废气污染防治可行技术见表4-8。

表4-8   燃煤锅炉废气污染防治可行性技术参考表

燃料类型

炉型

主要污染物

可行技术

HJ953-2018可行技术

燃煤

层燃炉、流化床炉、室燃炉

二氧化硫

燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术

氮氧化物

低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

颗粒物

袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术

汞及其化合物、氨

协同控制a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术

HJ1178-2021

燃煤

层燃炉、流化床炉、室燃炉

二氧化硫

石灰石/石灰-石膏湿法、镁法、钠碱法、烟气循环流化床法和炉内喷钙脱硫技术

氮氧化物

低氮燃烧、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术

颗粒物

袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、机械除尘+袋式除尘等技术

汞及其化合物、氨

协同治理技术实现达标排放

注：a.表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。

本项目锅炉房烟气采用“SNCR脱硝系统+布袋除尘器+钠碱法脱硫（湿法）”高效治理后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2锅炉大气污染物排放浓度限值；氨逃逸质量浓度满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度限值。

营运期锅炉烟气经“SNCR脱硝系统+布袋除尘器+钠碱法脱硫（湿法）”高效治理后，满足稳定达标排放要求，废气经1根出口内径1.0m，高度45m烟囱排放。

项目采用的烟气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中可行技术。

1.3无组织粉尘控制措施及可行性分析
本工程储煤库、灰渣库采用全封闭形式，加之煤场、灰渣库内洒水降尘，装卸、储存、运输等过程中基本无粉尘排放。项目采用的烟气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中可行技术。

1.4烟囱高度合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定：每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按（GB13271-2014）中表4规定执行（即：14MW以上的锅炉烟囱高度不得低于45m，当周围半径200m范围内有建筑物时，应高出最高建筑物3m以上。锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定）。

本项目设置2台12t/h的热水锅炉，设置一根45m高的烟囱，烟囱内径1.0m，周边200m范围内均为单层厂房及2层企业办公楼，无高层建筑物，因此锅炉烟囱高度符合标准要求。

1.5排气筒信息
表4-9   项目有组织废气排放口一览表
排放口编号

排放口名称

地理坐标

排气筒参数

类型
执行标准
经度

纬度

高度m

内径m

温度℃

DA001
锅炉废气
84°55′9.263″

43°22′36.303″

45
1.0
80
主要排放口
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值。

1.6非正常排放源强分析

非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。

项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。项目非正常工况下情况分析如下：

（1）开停车

项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。

（2）生产设备故障

当生产系统出现停电等故障，企业立即停止生产并组织维修，维修完成后再恢复生产。

由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备故障产生的污染物影响。

（3）废气设备故障

非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本项目工艺设备运转异常指除尘、脱硫、脱硝系统等环保设施发生故障，本项目滤袋破损（除尘效率按0%计）、脱硫塔设备发生故障，脱硫塔失效，治理效率按0%计、考虑SNCR脱硝系统尿素喷射设备出现故障，此时脱硝效率以0%计，协同治理设备损坏失效，情况下的废气排放情况见下表。

表4-10  项目非正常工况下废气产排放情况

非正常排放源

排放口名称

污染物种类

烟气量（m³/h）

排放浓度（mg/m3）

排放量（kg/a）

持续时长（h/a）

故障次数

措施

锅炉房

锅炉烟气DA001

颗粒物

15982.87

555.28
8.875
1

1

发现问题第一时间进行维修、停止生产，待设备正常后恢复生产

SO2
451.18
7.211
1

1

NOx

262.82
4.201
1

1

汞及其化合物

0.018
0.0003
1

1

1.7监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表4-11。

表4-11    本项目废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

有组织

主要排放口

DA001排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、格林曼黑度、氨

1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的标准限值

无组织废气

厂界外1m上风向监测点1个、下风向1个监测点位、侧风向2个监测点位

颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求

1.8锅炉废气对巩乃斯国家森林公园影响分析
（1）大气环境影响

本项目燃煤锅炉烟气主要污染物包括颗粒物（PM₁₀、PM₂.₅）、SO₂、NOₓ、汞及其化合物等。经大气扩散预测分析：

颗粒物影响：锅炉烟气中的颗粒物（尤其是PM₂.₅）经长距离大气输送后，可能对森林公园的大气环境质量产生一定影响。颗粒物中的地壳元素（Al、Si、Fe等）和重金属（Cr、Pb、Cu、Mn等）可通过干、湿沉降进入森林生态系统，对植被叶面产生覆盖效应，影响植物光合作用。
SO₂影响：SO₂是燃煤锅炉主要气态污染物之一，对森林植被具有潜在危害。高浓度SO₂可通过气孔进入植物体内，干扰光合作用，导致叶片褪绿、坏死。巩乃斯国家森林公园以天山云杉为主要建群种，云杉对SO₂较为敏感，长期低浓度暴露可能影响森林生态系统的健康。

NOₓ影响：NOₓ不仅本身对植被有直接影响，还可与大气中的挥发性有机物（VOCs）在光照条件下发生光化学反应，生成臭氧（O₃），对森林植被造成间接伤害。巩乃斯地区海拔较高、紫外线辐射强，光化学反应更为活跃。

酸沉降影响：SO₂和NOₓ经大气氧化后形成硫酸和硝酸，随降水以酸雨形式沉降至地面。巩乃斯国家森林公园土壤以山地草甸土和森林土为主，酸沉降可能导致土壤酸化，改变土壤养分有效性，影响森林生态系统物质循环。

项目与森林公园直线距离3.8km，存在充足大气稀释衰减空间；区域山地地形存在山体屏障、山谷气流昼夜交替扩散特征，污染物远距离输送过程中经大气湍流、干湿沉降持续削减。且巩乃斯国家森林公园位于本项目常年主导风向下风向，锅炉烟气各类污染物传输至巩乃斯国家森林公园边界处浓度大幅衰减；即便不利静稳、小风气象条件下，叠加高空排气筒抬升扩散作用，森林公园内各污染物短期、长期预测浓度均可满足GB 3095一类区一级标准限值，不会出现污染物超标累积现象。

（2）对景观及视觉影响

锅炉烟囱排放的烟气在不利气象条件下（如逆温、静风）可能形成可见烟羽，对森林公园的景观视觉质量产生一定影响。
（3）对生态系统的影响

植被影响：长期大气污染物沉降可能影响云杉、桦树、山杨等乔木及林下植被的生长，降低森林生态系统的生产力和生物多样性。

土壤影响：酸性物质沉降可能改变土壤pH值，加速土壤养分淋失，影响森林土壤肥力。

水体影响：大气沉降物可能通过地表径流进入查汗乌苏萨拉，对公园内的河流、湖泊水质产生潜在影响。

（4）减缓措施建议

源头控制：项目使用煤炭质量分级为特低灰分、特低硫、中高发热量煤，符合优质煤质量标准，从源头减少污染物产生量。

末端治理：锅炉烟气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”高效治理后，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）排放要求。

同时项目设置45m高排气筒，确保烟气有效扩散，减少对近地面环境的影响。
项⽬应严格落实区域⼤⽓污染物总量控制指标，确保不突破区域环境容量。

本项目燃煤锅炉烟气经采取严格的污染防治措施后，各污染物可实现达标排放。经大气环境影响预测，在正常运行工况下，本项目锅炉烟气对直线距离约3.8 km的巩乃斯国家森林公园的环境空气质量影响较小，不会改变该区域的环境空气质量现状。但考虑到巩乃斯国家森林公园作为国家级森林公园的生态敏感性和景观重要性，建设单位应严格落实上述减缓措施，加强日常环境管理，确保锅炉烟气稳定达标排放，最大限度降低对森林公园生态环境的潜在影响。

2、废水

（1）项目废水产生及排放情况
本项目工作人员不在厂区内食宿，不产生生活污水，生产废水主要为软水制备排污水及锅炉排污水，软水制备排污水产生量为1807.4m³/a，锅炉排污水产生量为4072.2m³/a，脱硫废水产生量约为300m3/a，软水制备排污水及锅炉排污水水质较为清洁，属于清洁下水，软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排污水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水。

（2）生产废水对查汗乌苏萨拉影响分析
本项目不产生生活污水，生产废水主要为软水制备排污水、锅炉排污水以及脱硫废水；
软水制备排污水及锅炉排污水水质较为清洁，属于清洁下水，软水制备排污水用于煤场、渣场及厂区洒水抑尘，锅炉排污水及脱硫废水用于除渣冷却系统补水，不外排，不会对查汗乌苏萨拉水质产生不利影响。
项目所有生产废水均实现厂区内资源化综合利用，无生产废水外排。项目运营期无新增水污染物排放，不会改变查汗乌苏萨拉现有水质、水量及水生生态现状，对查汗乌苏萨拉水环境基本无负面影响。

针对项目距查汗乌苏萨拉仅20m的近距离区位特点，在厂区临近河道边界全线设置防渗截水沟及挡水围堰，构建多重防护屏障。截水沟、围堰采用防渗混凝土浇筑，杜绝雨水、厂区漫流废水渗入或汇入河道；

对煤场、渣场、脱硫区域、管网沟渠等重点涉水、产污区域实施高标准防渗处理，采用防渗混凝土+防渗膜双层防渗结构，防渗系数满足环评及规范要求，有效杜绝废水下渗污染地下水及间接影响河道水环境。定期开展厂区防渗层隐患排查，及时修复破损、老化区域，从源头阻断地下水与地表水污染物交换途径。

建立常态化水环境管理制度，安排专人负责废水回用系统、防渗设施、截污设施的日常巡检、维护与台账记录，确保各类环保设施稳定正常运行。定期对回用废水水质、查汗乌苏萨拉上下游水质进行抽样监测，重点监测悬浮物、盐分、pH、硫酸盐等特征指标，实时掌握水环境质量变化情况，一旦发现异常立即排查整改。严格规范煤场、渣场物料堆放管理，做好洒水抑尘、防风防雨覆盖，避免物料随雨水径流进入河道，持续保障查汗乌苏萨拉水生态环境安全。

项目运营期所有生产废水均实现厂区资源化回用，无废水外排，配套完善的防渗、截污、应急、监测保护措施，可有效阻断污染物进入查汗乌苏萨拉的途径。在严格落实本报告提出的各项地表水环境保护措施及风险防控措施的前提下，项目建设及运营不会对查汗乌苏萨拉水质、水文及水生生态环境产生不利影响，区域地表水环境质量可维持现有稳定水平。

3、噪声

（1）声源源强
本项目噪声主要来源于厂内及生产线上各种机械设备，各噪声声压级一般在65～90dB(A)之间，各设备具体源强及声源位置见下表：

表4-12   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A、有窗）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1
生产车间

引风机

75-90

消声，减振，噪声源设置在厂房内、利用平面布置使高噪声远离厂界

33
23
3
3
47.8
全天频发
20

65
1
2
鼓风机
75-90

32
23
3
2
47.8
20

65
3
热网循环水泵
70-90
30
22
3
2
47.8
20

65
4
补水定压泵

70-90

42
12
3

3
47.8

20
65
5
提升机
65-75
23
-22
3
4
47.8
20

50
6
板链除渣机

65-75
25
3
3
3
47.8
20

50
7
振动给料机

65-75
22
1
3
3
51.7
20

50
8
斗式提升机

65-75
20
0
3
3
52.8
20

50
9
尿素转存泵
65-75
30
25
3
2
52.8
20
50
10
尿素输送泵
65-75
31
24
3
2
52.0
20
50
11
空压机

75-90

25
20
3
2
52.0

20

60
注：以厂区西南厂界交汇点为坐标原点（x=0，y=0），x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向。
表4-13    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（声级dB（A））

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

脱硫塔水泵
/

90
170
0

70
隔声、消声

全天
2
除尘风机

/

90
75
0

85
隔声、消声
全天
（2）声环境影响分析

1）预测方法与模式

根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

2）高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为：

Lr=L0-101ogr/r0；

当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

Lr=L0-201ogr/r0

式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]；

L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]；

r——敏感点距噪声源距离，m；

r0——距噪声源距离，r0取1m。

预测时，根据判别结果，采取合适公式进行预测。

3）噪声源叠加影响分析方法
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式中：
[image: image18.wmf]L

—总声压级，[dB(A)]；
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4）户外声传播衰减计算公式

L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe)

式中：Adiv​—几何发散；

Abar​—遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

Aexe—附加衰减；
（3）建设项目噪声预测结果

根据建设单位提供的资料，本项目预测结果已经考虑了设备减振和建筑的隔声作用后的噪声影响。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声预测结果见下表。

经计算，项目厂界噪声环境影响预测结果见下表。

表4-14  项目厂界噪声预测结果一览表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

本项目声源贡献值dBA

标准限值dBA

达标情况

X

Y

Z

东侧

461.0
262.52
1.2

昼间

17.71
55
达标

461.0
262.52
1.2

夜间

17.71
45
达标
南侧

169.72
-222.79
1.2

昼间

23.55
55
达标
169.72
-222.79
1.2

夜间

23.55
45
达标
西侧

-366.61
-510.19
1.2

昼间

2.13
55
达标
-366.61
-510.19
1.2
夜间

2.13
45
达标
北侧

-109.01
135.94
1.2

昼间

26.56
55
达标
-109.01
135.94
1.2

夜间

26.56
45
达标
[image: image22.png]



图4-1  项目等声级线图
由上表可知，通过选用低噪设备，采取相应的隔声、消声、减振等措施后，经分析，项目正常运营时，各厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，因此本项目的设备运行噪声对外环境影响不大，不会降低区域声学环境功能级别。

（4）噪声污染防治措施

①应选用低噪声、低能耗、低排放并满足环保标准的生产、运输等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。

②合理布局，风机等高噪声设备设置减振垫、隔声罩；以降低厂界噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，对车间门窗设置为隔声门窗，减少对周围环境的影响。

③在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，主要采用隔震垫、隔声罩、消声器以及通过工房隔声的方法处理。

④对于手动操作的机械设备，要求企业对员工进行培训避免不规范操作；

⑤加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声；

⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。

（5）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-15   噪声监测工作计划

序号

类别

监测项目

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

1

噪声

厂界噪声

LAeq
厂界外1m

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

4、固体废物

4.1固废产生情况
本项目锅炉房产生的固体废物主要为粉煤灰、炉渣、废布袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋、生活垃圾、废润滑油。

（1）除尘灰

除尘灰产生量为锅炉烟气中颗粒物产生量-颗粒物排放量，锅炉房颗粒物产生量为63.9t/a，颗粒物排放量为0.32t/a，则粉煤灰产生量为63.58t/a。

根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW02粉煤灰，固废代码为900-001-S02。

（2）炉渣
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“炉渣产污系数取9.24A千克/吨-原料”，A取3.82，该锅炉房烟煤年消耗量为9255t/a，则锅炉产生的炉渣量为326.67t/a。

根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW03炉渣，固废代码为900-001-S03。

（3）废布袋

本项目锅炉房废布袋每两年更换一次，每次产生量为1t，折合为每年产生量为0.5t，一般固废，厂家回收处理。

根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-009-S59。

（4）废离子交换树脂

本项目锅炉房离子交换树脂每3年更换一次，每次更换1.8t，折合为每年废离子交换树脂产生量为0.6t。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-008-S59。

（5）废尿素包装袋

本项目锅炉房废尿素包装袋产生量约为0.05t/a，集中收集后交由一般固废处置单位进行处置。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17。

（6）废氢氧化钠包装袋

本项目锅炉房脱硫工艺采用钠碱法，废氢氧化钠包装袋产生量约为0.005t/a，集中收集后交由一般固废处置单位进行处置。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于危险废物，废物类别HW49其他废物，危废代码为900-047-49，废氢氧化钠包装袋贮存于危险废物贮存库，定期有资质单位处置。

（7）废机油

机械设备运行过程产生废机油，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于危险废物，废物类别HW08废机油和含矿物油废物，危废代码为900-217-08，废机油贮存于危险废物贮存库，定期有资质单位处置。
（8）废机油桶
厂区设备日常维护保养过程中会有废机油桶产生，废机油桶共0.05t/a，废机油桶属于危险废物HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，集中收集至危险废物贮存库内，定期有资质单位处置。
本项目运营期固废及危废产生及处置情况分别见表4-16、表4-17。

表4-16   项目运营期固废产生及处置情况一览表

序号
固体废物名称

固废属性

固废代码
产生环节

形态
产生量（t/a）

处置措施

最终去向

工艺

处置量（t/a）

1
炉渣

一般固废

900-001-S03
锅炉
固态
326.67

灰渣棚
326.67

收集后外售综合利用

2
除尘灰

900-001-S02
布袋除尘器
63.58

63.58

3
废离子交换树脂

900-008-S59
净水设备
0.6
--
0.6
厂家回收处理

4
废布袋

900-009-S59
布袋除尘器
0.5
--
0.5

5
废尿素包装袋

900-003-S17
尿素包装
0.05
委托处置

0.05

收集后外售综合利用

6
废氢氧化钠包装袋

危险废物

HW49

900-047-49
氢氧化钠包装

固态

0.005
贮存在危险废物贮存库

0.005

交由资质单位定期清运处理

7
废机油
HW08，900-217-08
设备检修
液态
0.1
0.1
8
废机油桶

HW08，900-249-08
设备检修

固态

0.05
0.05
表4-17   项目危废情况一览表

序号

废物

名称

废物类别

废物代码

产生工序/装置

形态

有害成分

产废周期

产生量（t/a）

危险特性

暂存位置
防治

措施

1
废氢氧化钠包装袋

HW49

900-047-49

氢氧化钠包装

固态

氢氧化钠

每月
0.005
T/C/I/R

密封袋装
收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处置

2
废机油
HW08

900-217-08

设备维护
液体
油类物质
一年

0.1
T，I
暂存于密闭机油桶内
3
废油桶
900-249-08
机油储存
固态
油类物质
一年

0.05
T，I
密闭储存
4.2环境管理要求
（1）一般固废的设置要求

本项目在锅炉房内部设置1处一般固废暂存区（10m2），用于项目固废的暂存，一般固废暂存间做好防风、防雨、防晒措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

本项目一般固废暂存间应设置台账，记录一般固废的暂存情况；根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号），本项目一般固废暂存间台账记录应满足以下相关要求：

1.分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品、生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性。

2.明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

3.确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。

台账管理要求：

1.一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息。

2.记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息，确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。

3.产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

4.鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

5.台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

6.产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

7.鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

（2）危险废物贮存库的设置要求
项目区已建设一座撬装式危险废物贮存库（50m2），危险废物库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

（3）环境管理要求
建设单位应严格按照相关要求落实固废管理：
一般固废：

定期委托固废处置单位运输、利用、处置一般工业固体废物，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；4）贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等；5）生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。
危险废物：

本项目危废收集时置于密闭桶内，确保车间转移至危废贮存间时不会发生散落、泄漏等状况。环评对危险废物的收集、暂存、运输及交接提出如下要求：

表4-18  危险废物管理办法

危险废物产生环节

产品生产情况

原辅材料及消耗量、生产设备及消耗量、生产设备及数量、产品及产量、生产工艺流程图及工艺说明等。

危险废物产生情况

产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及生产工艺等。

危险废物转移环节

危险废物贮存情况

产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：

4.5危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。

4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防 腐和强度等要求。

7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

7.4柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。

8.3.2贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

8.3.3贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

8.3.5贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

5.2危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理。

5.4危险废物收集和转运作业人员应根据需要配备必要的个人防护装备，购入手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

5.5在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

6.6废弃化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

危险废物运输情况

危险废物运输应遵守危险废物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体情况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。

危险废物转移情况

（1）产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。

（2）《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）

危险废物转移联单的运行和管理：

第十四条危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

第十五条危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七，八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

第十六条移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

第十七条采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

第十八条接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。

运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

第十九条对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

第二十条危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

危险废物委托利用处置情况

委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量。

建立台账

如实记录

产废单位要结合自身的实际情况，与产生记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

定期汇总

相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。

专人保管

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期至少为5年。

总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。

5、土壤、地下水环境影响分析

营运期废气污染物主要为颗粒物、SO₂、NOx、汞及其化合物、烟气黑度。汞是唯一以气态形式存在于大气环境中的有毒重金属污染物，燃煤排放的汞可通过干湿沉降进入土壤生态系统，在土壤表层富集。研究表明，大气汞对土壤-植物系统汞累积的影响非常明显，土壤含汞量随大气汞浓度的升高而升高。 

本项目煤中汞含量较低，年排放量仅为0.0006t/a，排放浓度0.005mg/m³，远低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中汞及其化合物0.05mg/m³的限值要求。通过袋式除尘器+湿法脱硫的协同脱汞作用，可进一步降低汞及其化合物排放。经45m高烟囱扩散后，汞沉降通量极低，对周边土壤的汞累积贡献可忽略不计。项目周边无基本农田等土壤环境敏感目标，不涉及汞的二次污染风险。

正常状况下，为有效防止废水对区域土壤、地下水产生影响，对锅炉房地面、管道等按照一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s进行防渗处理）并且从源头控制污染源，同时加强对废水管道等的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水。因此，正常状况下不存在造成土壤及地下水污染的途径。

源头控制措施：
（1）按照国家、行业和环保相关规范标准和工艺要求进行相关设备、设施、管道、建（构）筑物的设计和施工；

（2）在项目使用过程中应严格按照分区防控措施中相应原则进行防腐防渗处理； 

（3）对锅炉房、危险废物贮存点地面每日检查，发现裂缝等及时修补； 

（4）定期检查危险废物贮存容器，定期进行更换，防止老化、锈蚀发生撒漏 

（5）危险废物贮存点地面均进行硬化处理，并喷刷环氧地坪漆； 

（6）定期检测环保设施，防止净化装置损坏导致有毒大气污染物随大气沉降影响土壤环境。通过采用上述源头综合控制措施，可将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，将渗漏的环境风险事故发生的可能性降低到最低程度。

过程控制措施：
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）及土壤环境影响评价结果，对本建设项目按照相关的技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。企业应主要阻断污染物与土壤的直接接触，防止污染物进入土壤环境中。 

本项目应根据拟建布局功能实际情况，分别针对大气沉降影响、垂直入渗途径影响，采取相应的过程防控措施。 

（1）涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主； 

（2）针对危险废物贮存点等涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，如地面硬化处理、喷刷环氧地坪漆、设置阻挡围堰等措施，以防止土壤环境污染。 

（3）应按上述要求设计实施防渗措施，还应建立定期巡查、检查的制度，及时发现异常或污染，以及结合地下水环境保护措施与对策建立完善的针对风险事故的土壤应急预案，极力避免污染物进入土壤、地下水环境。 

分区防控措施：
（1）源头控制措施 

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； 

②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（2）分区防控措施

A.重点防渗区防渗措施

危险废物贮存库属于重点防渗区，危险废物贮存库地面及裙角、地面进行防渗建设，采用人工防渗-高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，铺设HDPE（2.0mm）膜，膜上、下保护层无纺土工布1400g/m2，防渗系数不大于10-10cm/s；危险废物贮存库内设置导流槽及收集池，用于收集容器破损泄漏的废矿物油。

B.一般防渗区防渗措施

生产车间、储煤棚、灰渣棚、锅炉房等均属于一般防渗区，一般防渗区地面全部采用人工防渗-高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，铺设HDPE（1.5mm）膜，膜上、下保护层无纺土工布1400g/m2，防渗系数不大于10-7cm/s，可有效防止本项目废水对地下水水质的影响；

C.简单防渗区防渗措施

厂区其他建筑物采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

采取上述措施后可有效防止本项目废水对地下水水质的影响。因此，在采取上述措施后，本项目对项目区域地下水影响较小，措施可行。

表4-19      本项目地下水防渗分区情况

防渗分区

构筑物

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

危险废物贮存库

中-强

难

其他类型

采取防渗措施后的防渗效果等同于至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

一般防渗区

储煤棚、灰渣棚、锅炉房
中-强

难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区

其他建筑物

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

6、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别的目的是确定风险类型，包括火灾、爆炸和泄漏三种类型；风险识别的内容包括物质风险识别和生产设施识别。

（1）环境风险识别

①风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A筛选环境风险物质。本项目使用的原辅料为煤、尿素、片碱等，均不属于环境风险物质，涉及的风险物质为废机油。
②危险物质贮存情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。项目主要危险物质贮存情况表4-20。

表4-20  本项目危险物质储存情况

序号

名称

重点关注的物质

危险物质最大储存量（t）

1
废机油
油类物质
0.1
表4-21   项目环境风险物质总量与临界量比值结果

序号

物质名称

CAS号

最大存量（t）

临界量（t）

Q值

1
油类物质（废机油）

/

0.1
2500

0.00004
∑Q

0.00004

本项目Q=0.00004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”。

②风险物质的理化特性

本项目生产过程中所涉及的风险物质主要为废机油。
表4-22   风险物质理化特性及危险性一览表

标识

中文名：机油：润滑油

英文名：lubricatingoil

分子式：/

分子量：/

CAS号：/

UN编号：

/
理化性质

性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

燃烧爆炸

燃烧性：可燃

引燃温度/℃：248

危险性

闪点/℃：76

稳定性：稳定

危险特性：遇明火、高热可燃。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，站在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

健康危害

侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄露处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

③系统生产过程危险性识别

项目脱硝采用尿素，将尿素制成尿素溶液喷入炉内，本项目为新建，脱硝储存设施为新建。故本项目涉及的设施环境风险单元主要为烟气处理装置及锅炉本体。

本项目锅炉烟气处理系统采用“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”工艺。一旦烟气净化处理系统出现故障，会使系统处理效果下降，甚至不能运行；同时脱硫、除尘效率也会随烟气净化处理系统运行工况和锅炉工况的变化而有所波动。

当锅炉燃烧不良时，会使炉膛内没有完全燃烧的煤粉被烟气带到锅炉尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故；锅炉内部布满输送煤粉的管道和中温中压的蒸汽管道，如果引起泄漏也会导致火灾的发生；在锅炉内，由于燃料的氧化、自燃及粉尘爆炸也能造成严重的火灾爆炸事故；炉膛内水管破裂可能导致锅炉爆炸事故。

煤炭在贮存过程中自燃通常与氧化反应有关，煤炭中的挥发分和硫化物在堆积时容易氧化放热，如果热量积累无法及时散发，温度就会上升，导致自燃。此外，煤堆的颗粒大小、湿度、堆放方式都会影响通风情况，进而影响自燃的可能性。煤炭爆炸需要可燃粉尘达到一定浓度，并且有足够的氧气和点火源。

储油桶因腐蚀、裂纹等原因，强度减弱，发生泄漏事故，遇明火导致火灾的发生，造成人身伤亡事故及财产直接损失。
④风险源分布情况及可能影响途径

项目风险源分布情况及影响途径见表4-23。

表4-23   主要环境风险源分布情况

风险源分布

设施

可能的事故类型

事故原因

可能影响途径

危险废物贮存库
储油桶

泄漏
包装桶损坏、破裂等

发生泄漏后，液态危险物质在重力作用下从地表逐步渗入地下，会污染土壤、地下水环境。易燃、可燃物料泄漏遇到火源会引发火灾，产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。
火灾

明火、静电、摩擦、碰撞等

可燃物质泄漏遇明火发生的火灾爆炸事故，对周围大气环境和居民造成不利影响，火灾爆炸事故产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。

爆炸

电气火灾；易燃可燃物质遇明火、设备超压等

储煤库
储煤库
粉尘爆炸
粉尘浓度过高
粉尘浓度过高发生爆炸，导致周边设备人员伤亡
煤炭燃烧
工作人员操作不当
烟尘、SO₂、NOx等废气进入大气环境，导致空气质量下降

锅炉房
锅炉
锅炉超压

安全阀故障、压力表失效、水位计失灵、操作不当、控制系统故障
锅炉在超压情况下可能导致压力容器破裂，释放大量高温蒸汽，造成人员伤害和设备损坏

锅炉爆炸

锅炉爆炸会引发严重的人员伤亡，破坏周边建筑和设施；爆炸过程中可能释放有害气体和颗粒物，污染空气

废气治理设施
废气事故排放
环保设备异常
废气超标排放，导致周边人员中毒
（2）环境风险分析

1）燃煤烟气净化处理系统故障环境风险分析

①燃煤烟气净化处理系统出现故障的一般原因

本项目锅炉烟气处理系统采用“SNCR脱硝+布袋除尘+钠碱法脱硫”工艺。一旦烟气净化处理系统出现故障，会使系统处理效果下降，甚至不能运行；同时脱硫、除尘效率也会随烟气净化处理系统运行工况和锅炉工况的变化而有所波动。另外，布袋除尘器受燃煤烟气腐蚀漏风及锅炉工况发生变化等因素，都会使除尘器效率受到影响，严重时除尘效率会急剧下降，同时布袋除尘器输灰系统如发生破损等事故，易产生粉尘外泄，对周边环境造成不良影响，进而影响燃煤烟气净化处理系统的处理效率，造成污染物超标排放。

②事故影响分析及应对措施

为保护当地的环境空气质量，企业应实时关注烟气在线监控系统，当排放烟气中污染物浓度超标时，应马上进行检修，严格保证燃煤烟气中各污染物的排放浓度达标排放。

同时采用先进的烟气在线监测系统，将烟气净化系统与主设备的运行同步实时监控，加强烟气治理系统的日常巡检工作，确保净化系统的正常运行。

2）火灾爆炸环境风险评价

本环评中主要针对前述可能发生的主要的火灾爆炸事故（各原辅料火灾事故、锅炉系统爆炸事故及电气系统火灾爆炸事故）做相应的定性分析、说明。

①火灾事故

项目生产过程中使用的原辅料，当遇见明火或高温时易发生火灾事故。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍。同时，在火灾过程中，物质的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。

②锅炉系统火灾爆炸事故

当锅炉燃烧不良时，会使炉膛内没有完全燃烧的煤粉被烟气带到锅炉房尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故；锅炉内部布满输送煤粉的管道和中温中压的蒸汽管道，如果引起泄漏也会导致火灾的发生；在锅炉内，由于燃料的氧化、自燃及粉尘爆炸也能造成严重的火灾爆炸事故；炉膛内水管破裂可能导致锅炉爆炸事故。

③电气系统火灾爆炸事故

电器电缆遍布全厂，可因敷设不当、受拉扯等外力作用、被化学腐蚀、长期超负荷运行、受潮、受热等导致绝缘层损坏，发生短路而引起电缆火灾。电缆沟内障碍物一般较多，通道狭小，一旦发生火灾，电缆沟内烟火弥漫，灭火极其困难。变压器由于制造质量问题和内部发生故障，如线圈损坏、长期超负荷而使绝缘层老化、绝缘油欠佳、导体连接不良、雷击或外界火源等影响，都可使变压器轻则喷油起火，重则由于高温而使油分解裂化，压力激增造成爆炸。

④燃烧释放有毒气体分析

当火灾事故发生时，燃烧产生的烟气短时间内会对热源厂内员工有较大的影响，应随着空间扩散，对项目周边厂区和居民产生一定的影响。

有毒的烟气能在极短的时间内快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。CO的LC50（大鼠吸入4h）为2069mg/m3（来源于《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社），IDLH（立即威胁生命和健康浓度）的浓度为1500mg/m3（1200ppm）。

燃烧物燃烧时产生的烟气中含大量的CO，高浓度CO可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱、呼吸变慢等症状，最后衰竭致死；慢性CO中毒会出现头痛，头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，显示对近距离目标影响较大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

3）废机油泄漏事故分析

项目设有专用容器储存，并暂存在仓库中，当废润滑油容器发生破损会导致泄漏，泄漏后若未及时收集，遇明火，可能发生火灾、爆炸事故，对大气、地表水、土壤或地下水造成影响。

4）危险废物泄漏事故影响分析

项目的危险废物储存于仓库内，且放置于空桶内，若储存容器发生破裂或者倾倒，可能会导致渗透至土壤和流出厂区，对周边的土壤和水环境造成影响，因此建设单位需规范对危险废物仓库进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。

（3）风险防范措施

1）大气环境风险防范措施

①设计安全防范措施

在生产装置（设施）在设计、运行中应严格按照相关的法规、规范进行设计、施工，以确保安全生产。设计中采用的主要安全防范措施如下：

a各装置布置应严格执行《建筑设计防火规范》，满足安全及消防要求。

在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。在易燃易爆车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

b压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》及其他有关的工业标准规范。按照《特种设备安全监察条例》《压力容器安全技术监察规程》《压力容器定期检验规则》《在用工业管道定期检验规程（试用）》及《锅炉定期检验规则》等国家有关特种设备法规及标准的要求，按检验周期对特种设备进行全面检验，严格控制检验质量，确保所有在用特种设备均有安全生产要求。

c电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于辅料仓库，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按钮、保护装置全部选用密闭型。

②生产过程防泄漏、防火、防爆措施

a锅炉房、脱硫脱硝装置区等设置可燃和有毒气体检测仪进行检测，并引入操作室，设现场声光报警和操作室声光报警。

b采用成熟的工艺技术，加强操作管理，有效防止火灾、爆炸事故的发生。

c涉及易燃物质的设备和管道做好防雷防静电措施。

d制定严格操作规程和管理制度，坚持持证上岗，避免人为事故导致环境风险事故发生。

e脱硫脱硝区、锅炉房等加强通风，防止易燃、易爆物质达到爆炸极限发生爆炸。

f消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。定期更换泡沫消防站的泡沫液。

③储煤单元防火、防爆措施

a消除和控制明火源：在储煤场内设醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；

进入危险区的机车，停止抽风，关闭灰箱，其烟筒上装设火星熄灭器；进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等进行按照维修时，必须按照规定办理动火批准手续，领取动火证，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须按规定办理动火批准手续，领取动火证，并消除物体和环境的危险状态。备好灭火器材，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。

b防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

c储存过程应加强通风，通风排气口的设置要得当，加强通风，采取防潮措施防止枝条腐烂及产生可燃性气体。

d储存场周围设置环形消防通道，封闭式煤场与周围构筑物设置一定的安全防护距离，以防火灾发生时火势蔓延。

e建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。灭火器材配置有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24h值班。消防器材主要有干粉灭火器和灭火器、国标消防栓。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。周围消防栓应标明地点。急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。其他必备的物资供应渠道：保持社会物资供应渠道，随时确保供应。急救车辆：项目部自备小车，或报120急救车救助。

为了防止自燃起火，贮煤温度应控制在60℃下，万一发现温度上升有可能超过60℃时，应采取洒水降温措施。为了防止发生火灾，封闭式煤场内严禁烟火，工作中需要时，需要准备好灭火器、消火软管等，为初期灭火做好准备。

2）地下水环境风险防范措施

①源头控制措施

项目建设、生产过程中，除了按照既定方案处理废水外，应严格把关工程质量：

a设备采购中要按照国家相关标准严格把关设备质量；

b施工过程中要按照国家相关建设标准严格把关建设质量；

c施工过程中要对管道采取防腐措施，运行期间要定期进行防腐检测；

d投产前应按要求进行试运行，对管道进行试压，对焊缝质量进行检验；

e运行期间定期检查各设备、管线及其连接部位，确保无跑冒滴漏现象。

②严格做好工程防渗

本项目事故情况下产生的废水中污染物主要为pH值、COD、氨氮、SS、盐类等，由于项目所在区域岩层渗透性较强，因此在事故状态地下水较易受污染，因此为防止地下水污染事故，本项目针对危险废物贮存库采取重点防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。针对锅炉房区等区域采取一般防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm。

③防渗层维护

项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对厂区地下水造成污染。

经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对区域地下水周围环境的影响较小。

3）其他措施及管理要求

厂区严格按照《建筑设计防火规范》等规范要求布置，装置设施之间保持足够防火间距和安全卫生防护距离；压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》，按检验周期对特种设备进行全面检验，严格控制检验质量；锅炉房、脱硫脱硝装置区设置可燃和有毒气体检测仪，设置逃逸氨浓度报警装置，操作室设置现场声光报警和操作室声光报警装置；涉及易燃物质的设备和管道做好防雷防静电措施加强废气处理设施及设备的定期检查和维修工作；主体关键装置采用分散控制系统（DCS）集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，紧急停炉、停机操作；场内禁止烟火，并在显著位置设置警示牌，事故发生时，及时撤离厂区人员、加强环境监测，启动环境风险应急预案。

危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，内部设置危险废物标志，须有耐腐蚀的硬化地面，由专人管理，若发现贮存装置存在问题的，立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施；各类危险废物分类登记存放，禁止混放。

加强对设备的维修管理，严格按规范操作；在厂区进出口、危险废物暂存间、锅炉房等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段；设置专职的环保管理机构，配备专职环保管理人员，加强日常培训；厂内制定应急预案并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保环境风险事故得到有效控制。

4）废机油储存过程中的防范措施

①废机油正常情况下不会外泄引起火灾，按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生：在厂区设置干粉灭火器应急设施和装备。

②定期对管道、油桶进行检修，发现跑、冒、滴、漏及时处理。

③厂区总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。

④本项目防范措施主要体现在风险管理方面，项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。
7、排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口立标管理原则

1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志-排放口（源）》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）（2023年修改）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

5）各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。

6）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

7）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

（2）排污口的技术要求

1）排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。

2）排放污染物的采样点设置，应按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置，设置在废气排气筒等位置。

（3）排污口立标管理

按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

本项目设置1个生产过程中废气排放口，在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）规定对排污口进行标识。详见下表：

表4-24   环保图形标志形状、颜色

符号

形状

背景颜色

图形颜色

提示性图形符号

正方形边框

绿色

白色

警告图形符号

三角形边框

黄色

黑色

表4-25   环境保护图形标志

排放口

废水排放口

废气排放口

噪声源

图形符号
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背景颜色

绿色

图形颜色

白色

固体废物贮存、处置场图

一般固体废物

危险废物（警告图形符号）

图形符号
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背景颜色

绿色

黄色

图形颜色

白色

黑色

1）废气排放口

①根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，标明排气筒编号、高度、废气处理工艺、投运时间、污染物种类等。

②应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；

③在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；

④监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。

⑤监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。

⑥自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。

⑦在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80 mm。

⑧手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T 21533、HG/T 21534、HG/T 21535设计为快开方式。

⑨监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。

⑩除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3m处。

2）污水排放口监测点位设置技术要求

①排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留1个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外10m范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测。

②污水排放口监测点位应满足现场水质采样和流量测量要求，溢流及事故排水应纳入污水排放口排放。

③产生第一类污染物或排放标准、排污许可证、自行监测技术指南、环境影响评价文件等相关标准文件规定在车间或生产设施排放口设置污染物排放监控位置的，应在相应位置设置污水排放口监测点位。

④污水排放口监测点位应建设永久、安全、便于采样及测试的工作平台，工作平台面积不小于1m2。监测点位位于地面以下超过1m或距离坠落基准面超过0.5m时，工作平台应按照（HJ1405-2024）4.5要求配套建设梯架，且工作平台及通道所有敞开面应按照（HJ1405-2024）4.4.3要求设置防护栏杆。

⑤按规定应对污水排放监测点位实施视频监控的，监控范围应包含手工、自动监测取水口，量水堰（槽）等，实现对手工监测和自动监测系统运维活动的有效监控。

⑥夜间生产的，应在工作平台处设置照明设施，相关要求按照GB 50034执行，照度标准值不低于30 lx。

⑥对于设在可能产生有毒有害、易燃易爆气体处的工作平台，应安装相应的气体浓度报警装置，相关要求按照GB12358执行，封闭场所或地下工作平台应设置强制通风系统。

3）固定噪声源

固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。

4）固体废物堆放场所

固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

5）设置标志牌要求

①标志牌技术规格

A.标志牌底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

B.标志牌信息内容字体为黑体。

C.标志牌边框尺寸为480mm（长）×300mm（宽），二维码按照HJ 1297执行。

D.标志牌表面应经过搪瓷处理或贴膜处理，无气泡，图案清晰，色泽一致，无明显缺损。标志牌的端面及立柱应经过防腐处理，无明显变形。

②标志牌信息内容

A.废气监测点位信息应包括排污单位名称、排污许可证/登记表编号、点位编号、排气筒高度、生产设备及其投运时间、废气处理工艺及其投运时间、监测断面尺寸、污染物种类、排放规律等。

B.污水监测点位信息应包括排污单位名称、排污许可证/登记表编号、点位编号、排放去向、污水来源、污水处理工艺及其投运时间、监测断面尺寸、污染物种类、排放规律等。

③标志牌安装位置

A.标志牌安装位置应不影响监测工作的开展，且便于监测人员读取信息，标志牌上缘距离工作平台基准面约2m。

B.废气监测点位信息标志牌优先安装在工作平台上方对应的废气烟道上，如烟道表面不具备安装条件，可安装在工作平台护栏等处。

C.污水监测点位信息标志牌可安装在污水监测点位固定建筑物立面上，或以立柱形式安装在工作平台上。

（4）排污口建档管理

1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（5）排污口二维码标识管理

根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中相关要求建立排放口二维码标识。

（6）“三同时”验收情况
建设项目竣工环保验收一览表见表4-26。

表4-26  建设项目“三同时”验收一览表

序号

污染类型

产污环节

验收内容

验收要求

1

废气

锅炉烟气

锅炉产生的废气采取SNCR脱硝+袋式除尘器+石灰-钠碱法脱硫+1根45m高烟囱排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建燃煤锅炉要求；氨参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度

煤棚、渣棚

全封闭式建设、定期洒水

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控浓度限值要求

2

噪声

设备噪声

采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

3

固体废物

废离子交换树脂

委托厂家更换回收

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定

炉渣

暂存在灰渣棚，定期外售周边建材企业

粉煤灰

废尿素包装

送周边一般固废填埋场处置

废布袋

厂家更换回收

废氢氧化钠包装袋、废机油及废机油桶
收集后暂存于危废贮存点，由有危废处置资质单位接收处置

执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定




环境保护措施监督检查清单

	内容要素
	排放口（编

号、名称）/

污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	燃煤锅炉废气排口（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨
	SNCR+袋式除尘+钠碱法脱硫+1根45米高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃煤锅炉

要求；氨参考《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》中脱硝系统氨逃逸质量浓度

	
	煤棚/渣棚、石灰仓粉尘
	颗粒物
	煤棚、渣棚全封

闭式建设、洒水

抑尘
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297- 1996）中表2无组织监

控浓度限值要求

	地表水环境
	锅炉排污水
	pH、SS、COD
	用作煤场、灰渣场及厂区洒水抑尘
	不外排

	
	软水制备排污水
	pH、SS、COD
	用于除渣冷却系统补水
	

	
	脱硫废水
	pH、COD、SS、硫酸盐、TDS
	用于除渣冷却系统补水
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	安装减震座、减震垫、隔声罩、消声器等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	固体废物
	固体废物主要为除尘灰、炉渣、废布袋、废离子交换树脂、废尿素包装袋，废氢氧化钠包装袋、废机油、废机油桶、生活垃圾等，其中除尘灰、炉渣集中收集后外售建材厂作为原料使用，废布袋、废离子交换树脂由厂家定期回收更换；废尿素包装袋由收集后外售综合利用，废氢氧化钠包装袋、废机油、废机油桶暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①对管道、设备等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

②供热站车间地面全部硬化，进行分区防渗处理。

③对锅炉排污水的污水管道、阀门设专用防渗管沟，并设计合理的排水坡度，管沟上设活动观察顶盖，出现泄漏后及时关闭泄漏点两端阀门。

④袋式除尘器定期进行布袋更换，并加大日常巡检力度。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	针对可能发生的风险类型，项目采取设置托盘、吸附材料、消防沙袋等风险防范措施，确保及时发现、及时响应、及时处理，减轻事故造成的危害。企业在采取有针对性的环境风险防范措施，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施以及应急预案的基础上，环境风险可防控。

	其他环境管理要求
	（1）环境管理

本项目运营后，应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，并设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目日常的环保工作，其主要职能为：

①负责项目设备的维护和清洁；

②负责项目公共场地的卫生保洁，做好垃圾分类的宣传工作，分类垃圾从每个人做起，加强垃圾存放管理，及时清运处理；

③配合当地环保部门对相关环保设施及投资进行竣工验收；

④做好项目的日常环境监测，重点是对废气、噪声、污水预处理设施进出水水质等实施监测；同时应配合当地环境监测机构对项目运营期间的环境监测工作。


六、结论

	本项目选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策。营运期排放的各种污染物经采取相关措施后对区域环境空气、地表水、声环境影响不大，项目的实施不会对区域环境质量产生明显影响，且增加了社会效益、经济效益等。

因此，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	1.22
	5.04
	0
	0.32t/a
	1.22
	0.32t/a
	-0.9t/a

	
	氮氧化物
	4.74
	25.19
	0
	24.171t/a
	4.74
	24.171t/a
	+19.431t/a

	
	二氧化硫
	2.31
	20.15
	0
	2.6t/a
	2.31
	2.6t/a
	+0.29t/a

	
	汞及其化合物
	/
	/
	0
	0.0006t/a
	/
	0.0006t/a
	+0.0006t/a

	一般固体废物
	除尘灰
	14.0
	14.0
	0
	63.58t/a
	14.0
	63.58t/a
	+49.58t/a

	
	炉渣
	70
	70
	0
	326.67t/a
	70
	326.67t/a
	+256.67t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.6t/a
	0
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	废尿素包装袋
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	危险废物
	废氢氧化钠包装袋
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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锅炉改造
系统与管路改造
电气与控制系统改造
工程验收
固废、噪声
固废、噪声
固废、噪声
固废
施压废水、建筑垃圾
土建与建筑
固废、噪声
调试
废水



_1234567892.unknown

软水制备设备
锅炉
生活区供暖
脱硫用水
脱硝用水
锅炉炉膛
450
450
7229.6
5422.2
1350
循环水2160000
损耗1350
1807.4
锅炉排污水
4072.2
损耗4372.2
3900
损耗450
烟气带走3600
11579.6
新鲜水
除渣系统补水
煤场、渣场及厂区洒水抑尘
损耗1807.4
300
脱硫废水



