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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区和静县巴伦台镇包格旦郭勒村

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存－全部
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	探矿范围11.47km2，临时占地面积为18298m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	550
	环保投资（万元）
	48

	环保投资占比（%）
	8.73
	施工工期
	3天（仅临时营地建设；整体勘查周期700d）

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》审批文号：自然资源函〔2022〕1092号
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》，巴州人民政府2022年12月发布
（3）《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》，和静县人民政府2023年4月26日发布

	规划环境影响
评价情况
	（1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》
审批机关：中华人民共和国生态环境部
审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）
（2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源规划（2021—2025年）环境影响篇章》（2021年11月）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1    本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本次地质勘探工作主要针对铜多金属矿进行勘查，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合

	东天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区。以煤炭、铁、金等矿资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。
	本项目为多金属矿普查，主要目的是探明勘探区的资源储量，为后期的开发规划提供依据。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的相关要求。
	符合


表1-2  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	本次地质勘探工作严格管控场地、驻地及施工各环节。在满足地质勘查目的的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻（以钻代槽）等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合


表1-3    项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容
	规划内容
	本项目情况
	是否符合

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区不涉及生态保护红线，符合相关要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	本项目生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排；钻井设备冲洗水和泥浆废水循环使用，不外排。不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重点生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目已取得所在区域的探矿权，探矿证号：项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重点生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域。符合审查意见相关要求。
	符合


4.与《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》积极推进绿色矿山创建工作，从依法办矿、规范管理、综合利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、社区和谐、企业文化等方面加强对矿山的引导，提高了创建绿色矿山、转变矿业发展的自觉性、积极性和责任感，绿色矿业发展理念逐步推行。
和静是新疆重要的矿产资源大县，已发现的矿产42种，矿产地606处，具有一定开发价值的矿种29种，矿产地100余处，其中铁矿、菱镁矿、白云岩等优势矿产，储量丰富。有较多富矿且矿石品级质量好，如莫托沙拉的富铁锰矿、查岗诺尔铁矿、诺尔湖铁矿、备战铁矿、敦德铁锌矿、夏翁次铁铅锌矿、哈勒哈特菱镁矿等。
表1-4  和静县已发现主要矿种数统计表
	矿产类别
	已发现矿种
	数目

	能源矿产
	石油、天然气、煤、泥炭、地热
	5

	金属矿产
	黑色金属矿产
	铁、锰、钛
	3

	
	有色金属矿产
	铜、铅、锌、钨、锡、钼、镍、钴、锑
	9

	
	贵金属矿产
	金、银
	2

	
	稀有金属矿产
	铍、锆
	2

	非金属矿产
	冶金辅助、化工原料、建材及其它非金属矿产
	菱镁矿、方解石、萤石、石英、硫铁矿、蛇纹石、石墨、石膏、重晶石、水泥用页岩、水泥用灰岩、冶金用灰岩、制灰用灰岩、冶金用白云岩、建筑用砂岩、石英岩、建筑用花岗岩、饰面用大理岩、建筑石料用玄武岩、建筑用砂、砖瓦用粘土
	20

	水气矿产
	地下水（矿泉水）
	1


本项目为铜多金属矿勘探项目，位于和静县境内，勘查矿种（铜矿）属于和静县矿产资源总体规划中明确的有色金属矿产，符合规划确定的有色金属矿产勘查方向。铜矿不属于规划中限制或禁止勘查开采的矿种范围。项目在勘查实施过程中，将按照规划要求积极推进绿色勘查，严格执行环境保护、土地复垦、生态恢复治理等相关规定，做到依法办矿、规范管理。因此，本项目的勘查矿种、勘查区域及实施方式均符合《新疆维吾尔自治区和静县矿产资源总体规划（2021—2025年）》的相关要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。本项目为多金属矿普查，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》的禁止类和限制类中；也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。
综上所述，本项目符合产业政策。
2.“生态环境分区管控”要求符合性分析
2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。
表1-5    与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	管控要求
	环境管理政策有关要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；本项目也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》所列项目。符合国家产业政策。
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源地、饮用水源地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县，不涉及水源涵养区、地下水源地、饮用水源地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，本项目为矿产资源勘查，不涉及煤炭、石油、天然气开发。符合相关要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	项目用水定期从附近乡镇拉运。项目采用较为先进的地质勘查技术，勘探过程中水耗不超过国家要求。生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排；钻井设备冲洗水和泥浆废水循环使用，不外排，不会影响区域水环境质量，符合相关要求。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备体系，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目通过建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	对开挖土石方、钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣进行现场收集、暂存（采取防雨、防扬散措施），待勘探结束后，将开挖产生的土石方回填至开挖地；钻井泥浆固化就地填埋；施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至和静县市容环卫中心，符合相关要求。
	符合


2.2本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）的符合性分析
本项目位于和静县，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求的符合性分析一览表
	天山南坡片区总体管控要求
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目持有合法有效的探矿权证，属矿产地质勘查工程，施工期短暂，采用点状、线状小面积扰动，不涉及高山冰川及森林。施工结束后全部迹地恢复，不改变草地用途，不损害自然景观和生物多样性。
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水。
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放。
	符合


综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。
2.3《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区和静县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），环境管控单元管控要求详见下表。
表1-7  《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282730001
	本工程情况
	相符性分析

	环境管控单元名称
	和静县一般管控区
	
	

	环境管控单元类别
	一般管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
2.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
	本项目位于和静县城正北方向，直线距离69千米，行政区划隶属于巴音郭楞蒙古自治州和静县，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，也不处于水源涵养区。项目采用边开挖、边回填、边复垦的勘探方式减少水土流失，勘探过程中开挖的土石方用彩条布苫盖，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，不属于严重污染大气环境的项目。本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：符合该管控单元空间布局约束要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB 8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）进行管理。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	本项目采用绿色勘查技术（按照《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）中绿色勘查的要求，将生态环境保护贯穿于勘查设计、施工、验收全过程，在设计中选用适宜的勘查方法、技术手段和设备，在勘查施工过程中尽量避开对耕地的占用和压实，以及对植被的损毁，对勘查过程中产生的固废进行有效管控，勘查工作结束后对施工造成的临时占地等进行生态恢复）。临时用地通过覆土、种植等措施开展复垦还绿；项目废水、固废均采取了合理的处置措施，防止对水体和土壤造成污染。建设单位将严格落实本报告提出的生态环境保护措施。采取上述措施后，项目产生的污染物均能得到妥善处置，因此对环境影响较小。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域，在勘查期间建立健全环境管理制度，防范环境污染事故发生。符合该管控单元环境风险防控要求。
	符合

	
	资源利用效率
	1.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。
	本项目开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。钻井泥浆固化就地填埋，岩屑用于回填封孔；一体化污水处理设施产生的污泥集中收集交和静县工业固体废物填埋场统一处置。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后送至和静县市容环卫中心。符合相关要求。
	符合
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	其他符合性分析
	3.环境管理政策、环境保护规划相符性分析
表1-8  环境规划符合性分析
	[bookmark: _Hlk97245357]规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
	本项目为固体矿产地质勘探，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》（巴党发〔2025〕2号）
	生态保护修复扎实开展，生态环境质量不断改善。兵地统筹开展区域空间生态环境评价，发布“三线一单”成果。积极推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，推动完成保护地整合优化预案。坚持山水林田湖草沙多要素系统治理，加大重点区域治理修复。积极推进国土空间绿化行动，实施塔里木河流域胡杨林拯救行动，积极组织开展“绿盾”自然保护地强化监督。大力开展农村环境整治，稳步推进厕所革命、农村生活垃圾和生活污水治理，村容村貌进一步提升。
	本项目为矿产地质勘查项目，勘查区范围不涉及生态保护红线和自然保护地等敏感区域。采用槽探、钻探等绿色勘查手段，施工范围小、扰动轻，不涉及自然保护地核心区，不占用湿地，临时占用少量草地但施工结束后及时进行植被恢复，不排放工业废水。因此，项目建设不影响区域生态保护修复成效，符合相关生态环保要求。
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第一条 为了保护生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康和生态环境权益，维护生态安全，推动绿色低碳发展，建设生态文明，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化，实现中华民族永续发展，根据宪法，制定本法。
	本项目正在编制环境影响报告表，依法开展生态环境影响评价；施工期污染物均得到有效处置，符合资源利用上线要求。
	符合

	
	第八十三条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
	本项目已委托编制环境影响报告表，依法开展环境影响评价。
	符合

	
	第九十五条 国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理。
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十六、专业技术服务业”中的“99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制环境影响报告表，本次评价按此执行。
	符合

	
	第七百七十一条 矿产资源的勘查、开采以及矿山生态修复，应当坚持开发利用与保护并重，实现绿色发展。
	项目占用天然牧草地，已启动草原征占审核审批手续。勘查结束后及时进行植被恢复，不改变草地用途
	符合

	
	第七百七十四条 勘查活动结束后，探矿权人应当及时对勘查区域进行清理；破坏地表植被的，应当及时恢复。
	施工结束后对全部临时占地进行场地平整，播撒乡土草种恢复植被，使场地恢复至与周边天然牧草地基本一致。
	符合

	
	第八百八十九条 水土保持工作实行预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针。
	项目区属于天山山区水土流失重点预防区，施工期通过控制作业带宽度、对临时堆土进行苫盖、避开恶劣天气施工等措施控制水土流失。
	符合

	新疆维吾尔自治区林业草原保护发展“十四五”规划
	一、坚持保护优先、绿色发展
尊重自然、顺应自然、保护自然，将保护林草资源摆在优先位置，探索自然保护与资源利用新模式，严格保护自然生态系统，积极推动生态产业化和产业生态化，推动林草事业绿色发展。
二、坚持统筹谋划、综合治理
运用系统思维和整体思维加强顶层设计，统筹谋划重大工程、重大改革和重大制度，与国家战略有效衔接；把握全局性、普遍性生态突出问题，注重林草系统修复和综合治理，注重林草产业结构调整优化，注重林草质量效益提升。
三、坚持因地制宜、突出特色
根据不同区域自然条件和生态承载力科学推进生态建设，宜封则封、宜造则造、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙。大力培育林草优势产业、特色产业和新兴产业，形成区位突出、特色鲜明、融合发展的林草产业新格局。
	①本项目为矿产地质勘查项目，占用天然草原，已启动草原征占审核审批手续，正在办理中。在未取得草原行政主管部门正式批复前，本项目不得开工建设，确保符合“先审批、后占用”的法律要求，做到草原资源保护优先。
②勘查区严格划定施工范围，设置彩条旗限界，严禁超范围碾压草地；临时占地尽量避让植被相对较好的草地区域，槽探、钻探等点状工程结束后及时进行场地平整、回填覆土和植被恢复。
③本项目施工范围小、扰动面积有限，施工结束后对临时占地进行全面植被恢复，不改变草地用途，不影响草地生态功能。项目建设不涉及自然保护区、生态保护红线等禁止开发区域。
	符合

	和静县国土空间总体规划（2021—2035年）
	建立绿色矿山，基本形成绿色矿山建设新格局。在矿山勘查、设计、建设、生产、闭坑等阶段遵循创建“绿色矿山”的标准。至2035年，6家大中型矿山升级或创建为国家级绿色矿山；位于城镇周边、生态脆弱区域的19家小型矿山建成自治区级绿色矿山。
	本项目为矿产地质调查项目，属于矿产资源勘查阶段。项目实施过程中严格遵循绿色勘查理念，采用槽探、钻探等低扰动勘查手段，严格控制施工作业范围，槽探工程尽量缩小断面尺寸、控制开挖深度，施工结束后及时回填槽探、平整场地、恢复植被，最大程度减少对生态环境的影响。各项勘查工程均符合绿色矿山建设中关于“勘查阶段”的环保要求。
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度。
	本项目持有合法有效的探矿权证，属矿产地质勘查工程，依法依规推进实施
	符合

	
	全面推进绿色矿山建设，推广矿产资源节约与综合利用先进技术
	本项目为勘查阶段，严格遵循绿色勘查理念，采用槽探、钻探等低扰动手段，施工结束后及时回填探槽、平整场地、恢复植被，最大限度减少对生态环境的扰动
	符合

	《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）
	在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危野生动植物自然分布区域。必须穿行此区域时，开车时不应鸣笛，行走时不应恐吓、伤害野生动物；不应采摘、踩踏珍稀野生植物。
	本次勘查区域内不涉及珍稀、濒危野生动植物自然分布区域，同时本次环评已提出相关的野生动植物保护措施。
	符合

	
	作业时要标记点位，应使用环保材料标记。作业中和作业后产生的废纸、金属、玻璃、塑料袋（瓶）、包装袋等垃圾和废电池、化学试剂等有害废弃物应带回驻地，分类后按规定处置，避免污染水、土壤和大气环境。
	本次勘查所使用的标记材料均为环保材料。作业中和作业后产生的垃圾均带回生活区设置的垃圾桶中，按规定处置，避免污染水、土壤和大气环境。项目样品采集及化验等均委托第三方有相关资质的检测单位进行，不在项目区域实施，故项目不涉及使用相关的化学试剂。
	符合

	
	穿行工作区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶；人员穿行茂密山林时，尽量避免砍伐树木，同行人应走同一条道路；穿越农作物种植区或果园时，不应随意踩踏和采摘。确实无法开展工作时，可修剪少量枝叶。
	根据现场调查，项目区植被覆盖率较高，勘探期间严格要求工作人员走同一路线，减少对天然牧草地的碾压，落实绿色勘查要求。
	符合

	
	槽探施工可采用机械施工和人工开挖两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏
	本项目槽探施工采用机械施工和人工开挖两种方式。施工按照设计要求控制施工场地界限，避免超过规划的施工占地范围，对土地、植被景观造成破坏
	符合

	
	在陡斜地段开挖探槽产生的岩土，应采用可降解材料编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围内较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害
	本次槽探施工产生的岩土采用可降解材料编织袋装袋后，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围内的较平缓稳定区域，堆放高度不超过2m，确保堆填边坡稳定。探槽上方严禁堆放土石，以防引发滑塌或坡面泥石流等次生灾害
	符合

	
	槽探施工应自上而下顺序开挖，并做好沟槽边坡安全管控，按规定放坡，及时清除坡体上的松散土石，不稳定边坡应进行临时支护，预防滑塌安全事故
	槽探工程采用自上而下分层循序开挖施工，施工期间严格落实沟槽边坡安全管控措施，按设计及规范要求合理放坡，及时清理坡体松动、危浮土石；对地质条件较差、稳定性不足的边坡及时采取临时支护加固处理，全过程严控边坡滑塌、坍塌安全风险
	符合

	
	探槽经地质观测、编录、采样及验收等工作结束后，不需保留的探槽应及时逆序回填压实，应保留回填前后的探槽照片；确需保留的探槽应设立明显标识，对深度较大又确需保留的探槽，应做好围挡设施防止人畜误入造成伤害
	探槽完成地质观测、编录、采样及竣工验收工作后，不需保留的探槽及时按逆序分层回填夯实，并留存回填前、回填后的影像资料；确需保留的探槽设置醒目安全警示标志，对于开挖深度较大、存在安全隐患的保留探槽，必须规范设置防护围挡，严防人畜误入槽内引发坠落伤害事故
	符合

	
	钻探施工应采用先进的钻进工艺，在满足地质调查目的的前提下，倾斜矿床宜采用定向钻进技术，实现“一基多孔、一孔多支”，减少设备搬迁；采用液动冲击回转钻进、多工艺潜孔锤空气钻进等提高钻进效率，减少作业时间
	本次勘探钻探施工属于目前地质矿产勘查、工程地质勘察行业成熟、可靠、先进适用的主流常规钻进工艺。在满足地质调查目的的前提下，减少设备搬迁
	符合

	
	施工操作场地、材料物资存放场地等地面应铺设防渗材料，如厚度大于或等于3mm的工布等。油料存放地、循环沟、浆液池、垃圾池等易发生渗漏污染的表面，应采用防渗土工布（一膜一布或两膜夹一布的土工布，厚度大于或等于5mm）或高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗铺垫，进行防渗处理，预防渗漏污染。在机台下方和设备检修区域，须铺设吸油毡
	本次勘探施工操作场地材料物资存放场地等地面将铺设防渗材料
	符合

	
	钻探液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道尽量避免现场开挖；确需开挖，其容积应按钻孔设计深度进行计算，底部应铺设防渗材料进行防渗处理
	本项目采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池
	符合

	
	钻探施工冲洗液使用泥浆时，应采用优质环保浆液。钻探材料及处理剂应符合GB/T5005的规定
	项目钻探施工过程采用水基泥浆作为冲洗液，选用优质环保泥浆材料，钻探材料及处理剂符合GB/T5005的规定
	符合

	
	施工过程中发现孔内严重漏失和施工现场周边泉点的水质水量颜色有变化时，应分析原因确认漏失层（段），并采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行封堵；当发现孔内涌水时，应对钻孔中接触的承压水进行控制，防止浪费和不同含水层间的交叉污染
	要求项目施工单位加强施工管理，若发现孔内严重漏失，应分析原因确认漏失层（段），并采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行封堵；当发现孔内涌水时，应对钻孔中接触的承压水进行控制
	符合

	
	钻探施工中产生的废水无法循环利用需排放的，应处理至符合GB8978要求，以免污染土壤和地表（下）水。
	项目钻探施工过程产生的废水循环利用，不外排
	符合

	
	钻探施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，应满足GB18599要求；未达到要求的严禁向外排放。
	项目钻探平台各设置1个沉淀池，钻探废水经沉淀池收集沉淀后回用于钻探，不外排
	符合

	
	施工中产生的废料、生活垃圾，钻孔渣土等固体废弃物应及时清理，分类存储，回收利用，按相关管理规定进行现场处置及外运。
	施工期产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运
	符合

	
	在居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等附近施工，施工噪声应符合GB 3096要求。
	本项目区及周边无居民区、动物养殖区、野生动物栖息地等
	符合

	
	钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响。
	要求施工结束后，施工单位按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响
	符合

	《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）
	勘查活动结束后，应根据景观相似原则，对勘查活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复
	本项目实施过程中注意减少对土壤、植被、地表景观的破坏，勘查期结束后，对遗留地面的施工迹地进行恢复，对探井进行回填封闭并设置警示标识
	符合

	
	对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能
	本次勘探不涉及对重要土地耕作及道路安全有影响的区域，同时不涉及江、河、湖、海防护堤或其他重要建筑物，对钻孔进行回填和封闭，恢复其原有生态功能，同时设置警示标识
	符合

	《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》
	对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全；对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土
	本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小，钻孔进行回填和封闭，恢复其原有生态功能
	符合






二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县城正北方向，直线距离69千米，中心点坐标（CGCS2000坐标系）。行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖，从和静县沿218国道向巴伦台方向行驶83公里后，向北行驶6公里可到达勘探区，外部交通较为便利。
朝阳联和金属材料有限公司于2025年10月21日取得探矿权。探矿证号：工作区面积11.47平方千米。行政区划隶属于和静县管辖。根据建设单位取得的探矿证，项目探矿范围拐点坐标如下表所示。
表2-1    勘探区范围拐点坐标表
	点号
	CGCS2000坐标系
	备注

	
	经度
	纬度
	

	1
	
	
	共由4个拐点圈连，面积11.47平方千米

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	




	项目组成及规模
	2.1项目基本情况
项目名称：
项目性质：新建；
建设单位：
建设地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县城正北方向，直线距离69千米。
工程投资：550万元
探矿许可证号：
勘查面积：11.47平方公里
探矿权有效期：2025年10月21日至2030年10月21日
2.2项目主要建设内容
本项目工作内容主要包括钻探、槽探、地质测量、采样与分析等工作。项目组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，工程组成详见表2-2。
项目主要建设内容见表2-2。
表2-2    建设项目组成一览表
	类别
	建设内容

	主体工程
	地质测量
	1:1万地质测量（草测），11.47km2

	
	
	1:5000地质剖面测量，19km

	
	
	1:2.5万化探扫面，11.47km2

	
	
	1:5000岩石剖面测量，19km

	
	
	激电中梯短导线，9.5km

	
	槽探工程区
	槽探工程量4700立方米，共35条槽探。槽口平均宽1.2米～1.5米，底平均宽1.5米，平均深2米，槽探工程根据实际矿化蚀变带采用200—300m的工程间距对矿化体进行揭露控制。

	
	钻探工程区
	共钻探4200米，共21个孔，钻孔平均孔深100—300米，设计倾角85°，目的是验证物探异常，对矿体进行深部控制，对主要矿（化）体成矿远景进行初步查明。钻孔间距按50—500米工程间距施工钻探。

	
	采样与分析
	各类样品
	件
	4350

	
	样品加工
	各类样品
	件
	1420

	
	岩矿鉴定与实验
	薄片制片与鉴定
	片
	38

	
	
	光片制片与鉴定
	片
	38

	
	
	小体重
	件
	19

	辅助工程
	施工便道
	本项目设置施工便道，长3550m，宽3.5m，施工便道均设在探矿区内。

	
	生活营地
	设置一个生活营地，包含设备存放区，占地面积200m²，待勘探工作完成后，拆除生活营地。

	储运工程
	临时堆场
	设置2500m²临时堆场，临时堆放槽探及钻探开挖的土石方、钻探岩屑、沉淀池沉渣、钻探泥浆。

	
	柴油贮存点
	生活营地内设有10m²铺有防渗地膜的柴油贮存点，柴油最大储存量为2t，采用不锈钢油桶盛装柴油堆放在柴油贮存点，油桶下方设置专用防渗托盘，贮存点做好防日晒、防雨淋、防渗漏措施。

	公用工程
	供水
	本项目生活用水、施工用水均定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	
	排水
	生活污水排入一体化污水处理设施处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排；生产废水排入沉淀池后循环使用，不外排。

	
	供电
	1台35kW柴油发电机发电。

	环保工程
	废气治理
	扬尘
	槽探、钻探过程中采用洒水抑尘，开挖土石方采用彩条布或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，并洒水降尘。

	
	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。

	
	废水治理
	生活污水
	排入一体化污水处理设施处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排。处理能力0.5m³/d。

	
	
	钻井设备冲洗水
	防渗沉淀池收集后循环使用，不外排。容积10m3。

	
	
	泥浆废水
	排入移动式泥浆沉淀池（30m³，沉淀池采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s），处理后全部回用于泥浆配制，循环使用，不外排。

	
	固废治理
	生活垃圾
	集中收集后送至和静县市容环卫中心。

	
	
	一般工业固废
	探槽、钻孔平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，探槽、钻探结束后用于探槽、平台区域覆土，恢复地貌。岩芯样收集后送检测分析。

	
	
	
	沉淀池沉渣、钻井泥浆固化后就地填埋。

	
	
	
	废机油采用完好的铁质油桶存储，暂存至危险废物贮存点，交由具有相应危废处置资质的单位负责接收、转运、处置。

	
	噪声治理
	施工设备噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员，佩戴个人防护装备。

	生态保护与恢复工程
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复。

	环境风险防范工程
	制定环境风险管理制度。


2.3主要勘探设备及原、辅材料
本项目所需主要勘探设备见表2-3，原辅材料消耗见表2-4。
表2-3    工程主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	用途说明

	1
	GPS测量仪
	部
	8
	定位测量

	2
	数码相机
	部
	8
	外业调查拍照

	3
	笔记本电脑
	台
	10
	文本编制、数据整理

	4
	EP600全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	5
	TY800全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	6
	XDX-3A全液压岩芯钻
	台
	1
	钻探施工

	7
	泥浆泵
	台
	3
	钻探施工配套（泥浆循环）

	8
	水泵
	台
	3
	钻探施工配套（供水）

	9
	测斜仪
	部
	3
	钻孔测斜（控制钻孔偏斜度）

	10
	刻槽样切割机
	台
	2
	采集刻槽样（地表/浅部样品）

	11
	岩芯切割机
	台
	2
	采集劈芯样（钻探岩芯样品）

	12
	长城越野炮（皮卡）
	辆
	3
	外业调查、物资运输

	13
	打印机
	台
	2
	日常文件打印

	14
	扫描仪
	台
	1
	扫描、绘图资料数字化

	15
	台式计算机
	台
	2
	大数据处理、数据存储

	16
	全站仪
	台
	2
	工程测量、孔位放样

	17
	雅马哈发电机
	台
	2
	营地、设备供电

	18
	无人机及配套软件
	台
	2
	外业调查、地形航拍

	19
	高精度GPS接收机
	台
	4
	测量（含静态/动态定位）

	20
	罗盘
	个
	20
	野外地质点定位、产状测量

	21
	绘图仪
	台
	1
	地质图件出图

	22
	大型打印机
	台
	1
	大幅面图纸打印

	23
	地质锤
	把
	30
	外业调查、岩石敲取

	24
	放大镜
	个
	20
	外业调查、矿物观察

	25
	小型打印机
	台
	1
	便携打印（外业/营地）

	26
	卫星电话
	部
	5
	偏远地区通信保障

	27
	制氧机（7L）
	台
	4
	高海拔地区作业人员供氧

	28
	柴油发电机（35千瓦）
	台
	1
	大功率设备供电（钻探/营地）


表2-4    工程主要原、辅材料一览表
	序号
	类别
	名称
	用量
	备注

	1
	资源、能源
	水
	222m3/探矿期
	定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存。

	2
	
	柴油
	5t/探矿期
	油桶储存，最大储存量为2t，设置铺有防渗地膜的柴油贮存区。

	3
	其他
	彩条布
	400m
	外购的暂时露天放置的设备、槽探开挖石料进行苫盖，使用后回收并无害化处理。

	4
	
	水基泥浆材料
	5t/探矿期
	主要成分：膨润土、聚合物、氯化钠等，无毒无害、可自然降解，用于钻探泥浆配制。


2.4.公用工程
2.4.1给水
本项目用水定期从附近乡镇拉运至生活营地内储水箱储存，勘探期总用水量为798m3。
（1）生活用水
本项目勘探过程中，劳动定员约为10人，职工均在矿区临时生活营地食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/（人·d），施工期和勘探期共计700d，则可知本项目生活用水量为0.3m³/d，生活用水总量为210m³。
（2）生产用水
本项目钻探采用垂直地面钻探，泥浆用量0.3m3/m，泥浆配比以水、絮凝剂/粘土为主，主要起到保护钻机及护壁的作用。钻探总工作量4200m计，则工作量需用泥浆量1260m3，泥浆含水率按75%计，则钻探过程用水量总量为945m3。用水来源包括泥浆池上清液循环用水和新鲜水补水，其中泥浆池上清液循环利用量约60%，水量567m3，补充新鲜水量合计约378m3。
设备冷却水：钻探过程中钻机需定期冷却，用水约为0.2m3/d，共计140m3，为新鲜水补水。
（3）降尘用水
项目勘探期间抑尘洒水过程用水量约为0.1m3/d，共计。降尘用水大部分由洒水地面吸收、少部分自然蒸发，无废水产生。
2.4.2排水
（1）生活污水
生活污水产生量较少，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于草地生态恢复的灌溉，不外排。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目生活污水产生量为168m³/探矿期（0.24m3/d）。
（2）生产废水
本项目钻探过程会有泥浆水外流，为此提前在钻孔处做一道流水槽，流水槽上铺设一层塑料膜，连接钻孔与临时沉淀池，废水经沉淀后回用不排放；上清液回用率按60%计，即回用水量为567m3。
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图2-1   本项目水平衡图
2.4.3供电
使用柴油发电机供电。柴油使用油桶储存，存放于铺有防渗地膜（高密度聚乙烯土工膜，厚度≥1.5mm）的柴油贮存点，采用200L铁质密封油桶盛装柴油，油桶下方设置防渗托盘。
2.5劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为10人，施工期主要是在7月初进行临时营地建设及设备进场；勘查期主要是在2026年9月—2028年9月进行野外地质测量、槽探、钻探等主体工作，施工期和勘查期共计700d，属于间断性野外作业，并非批次性生产活动。

	总平面及现场布置
	2.6总平面布置
矿区布局包括测量勘探场地、临时生活营地等，总平面布置图见附图6。
2.6.1现场布置
工程布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地。
2.6.2临时营地
项目在矿区内设置一个临时生活营地，占地面积共200m2，布置在地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时生活营地进行拆除。
2.6.3临时堆场
项目在位于槽探探坑一侧布置一个临时堆场，占地面积共2500m2，布置在地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时堆场进行拆除。
2.7勘探工程
本项目勘查工作主要分为槽探、钻探。
槽探工程量4700m3，共35条槽探。槽口平均宽1.2米～1.5米，占地约3133m2，勘探产生少量土石方、岩屑，临时堆放，勘探结束就近回填平整，不外运。临时占地面积合计2500m2。
钻孔位于探槽倾斜坡面，钻探过程设置1座30m3泥浆沉淀池（占地30m2）和1座设备清洗沉淀池（占地10m2），沉淀池临时占地合计40m2。
勘查范围主要涉及土地类型大部分是天然牧草地、其他草地。本项目占地类型一览表见下表：
表2-5    项目占地类型一览表
	名称
	占地面积（m2）
	占地类型
	占地性质
	备注

	探矿权范围
	11.47km2
	天然牧草地、其他草地
	临时占地
	/

	其中
	槽探区
	3133
	天然牧草地、其他草地
	天然牧草地、其他草地
	探矿区范围内

	
	钻探区
	0
	天然牧草地、其他草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	施工区域（设备清洗沉淀池、泥浆池）
	40
	天然牧草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	临时堆场
	2500
	天然牧草地
	临时占地
	位于槽探探坑一侧

	
	生活营地
	200
	天然牧草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	临时施工便道
	12425
	天然牧草地
	临时占地
	探矿区范围内

	
	合计
	18298
	/
	/
	/




	施工方案
	2.8总体工作部署
2.8.1地质勘查工作
（1）1︰10000地质草测
针对整个调查范围开展1︰10000地质草测，测量面积为11.47km2。
（2）1:5000地化剖面测量
精确获取地质信息，详细记录岩石矿物成分、地层产状及构造细节，为构建精准地质模型提供支撑。作用主要体现在矿化特征研究上，可细致剖析矿化与地质体关联，精准识别矿化蚀变带与矿脉，总结矿化规律。在勘探工程指导方面，能精准规划探槽等工程位置与方向，提升勘探效率，降低成本。
（3）1:25000化探测量
在探矿权工作范围内部署1:25000化探测量，为了大致了解成矿及伴生元素含量及地球化学分布特征，圈定地球化学异常，优选找矿靶区。
（4）槽探
本次设计槽探工作量4700立方米，共计35处探槽。用于揭露地表矿体、构造、重要地质界线，为深部钻探工程提供地质依据。
槽口平均宽1.5米～2.0米，底平均宽1.5米，平均深2米，槽探工程根据实际矿化蚀变带采用200—300m的工程间距对矿化体进行揭露控制。
（5）钻探
共钻探4200米，共21个孔，钻孔平均孔深100—300米，设计钻孔孔径75mm，倾角85°，目的是验证物探异常，对矿体进行深部控制，对主要矿（化）体成矿远景进行初步查明。钻孔间距按50—500米工程间距施工钻探。
钻孔均应进行简易水文观测，每小班选择1-2回次，提钻前、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟。观测内容一般包括：孔内静止水位、冲洗液消耗量、涌水位置、涌水量及水头高度、漏失位置和漏失量等，钻进过程中若遇到掉块、坍塌及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度以便于处理。
2.8.2样品采集
本次工作设计采取基本分析样、基岩光谱分析样等，样品合计4350件。设计样品数可根据野外实际情况，以达到地质目的为原则，可做适当增减或调整。采样位置用铁丝加红布条实地标注，并在样品两端用记号笔标记箭头指示采样方向，由专人负责检查，满足地质规范要求。探槽编录、采样验收合格后开展槽探回填、场地平整工作。本次探矿只包含取样工作，现场不设化验实验室，样品测试工作交由外部有资质实验室承担。
2.8.3样品加工
野外采集样品运输至现场样品加工点开展样品加工，现场仅对样品编号、分装，一部分留样保存，一部分送具备资质的外部实验室开展分析测试。
2.8.4岩矿鉴定与实验
本次工作岩矿鉴定与试验工作包含薄片制片与鉴定38片、光片制片与鉴定38片、小体重测试19件。薄片用于岩石矿物组分、结构构造观察；光片用于金属矿物镜下鉴定；小体重测试获取矿石体重参数，为资源量估算提供基础参数。项目现场不开展镜下鉴定及小体重测试，全部委托具备资质的外部实验室完成。
2.9勘探施工简述
勘探期主要包括槽探和钻探，工程实施过程中主要污染来自槽探和钻探过程中的扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。
2.9.1槽探
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图2-2    槽探施工流程及产污环节示意图
槽探施工首先进行表土剥离作业，接着开展槽探开挖，该过程会产生扬尘、噪声污染；同时存在开挖土石方，还会造成景观、植被破坏以及水土流失问题。之后对相关内容取样、编录，最后将土石方回填，回填时会产生扬尘、噪声污染。
剥离的表土和开挖土石方分层堆存在探槽一侧，使用彩条布苫盖。施工结束后表土及开挖土石方全部回填探槽。
2.9.2钻探
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图2-3    钻探施工流程及产污环节示意图
工艺流程简述：
（1）测量工作：测量包括地形测量和地质测量，主要是对钻孔等探矿工程采用经纬仪或全站仪进行精确定位。平面坐标系采用2000年坐标系，高程控制采用1985年黄海高程系，工作精度为精测。工作要求：钻孔定位经三测（初测、定测、复测）。
（2）钻探工作：按照勘查区勘探工作程度要求，钻探工程用于揭露控制矿体倾斜延伸深部变化情况，探获各类资源量。钻探的施工方式为钻机施工，钻孔液为水基，钻孔设置抽水泵，不断将这部分水注入钻杆从而形成循环水。
（3）样品的布置以控制主矿体及矿化为目的，采样位置用铁丝加红布条实地标注，并在样品两端用记号笔标记箭头指示采样方向，由专人负责检查，满足地质规范要求，验收合格后进行槽探回填、平整。
（4）采样：样品采集工作方法和技术要求执行《固体矿产样品采集规范》，各样品采集和送检过程中，严格采取防止污染、混淆、遗失的有效措施。样品采集后及时送有资质的化验测试单位进行矿石化验测试。
（5）就地回填：作业结束后，及时拆除施工设备和设施，将开挖的碎石回填，同时利用表土进行覆盖，逐步复原生态环境。
钻探过程产生少量扬尘，在钻孔附近设置沉淀池（做防渗处理），处理钻孔时产生的泥浆废水，泥浆废水经沉淀后循环使用。钻探施工时需进行表土剥离和钻孔，会产生泥浆、岩屑等固废。设备使用完毕后进行冲洗，会产生沉渣。钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣在现场进行收集、暂存（采取防渗、防雨、防扬散措施），待勘探结束后，钻井泥浆固化完成后就地填埋；若鉴别判定属于危险废物，须委托巴州具备相应危废资质的单位处置，执行危险废物转移联单。本次调查只包含取样工作，现场不设实验室，化验工作交由实验室承担。
2.9.3施工时序及建设周期
项目建设周期：施工营地建设和设备入场时间在9月初，勘查时间为2026年9月—2028年9月。
表2-6    工作计划与时间安排表
	工作阶段
	具体时间安排
	工作进度及目标

	施工准备阶段
	2026年9月初
	①分析研究已有资料，编写项目设计书；②施工设备进场；③搭建生活营地。

	野外勘查阶段
	2026年9月—2028年9月
	①开展地形测量、地质测量、水文、工程、环境地质测量、槽探、钻探、采样测试等探矿工程；②对野外所获的全部地质资料、测试成果及以往所获地质资料进行系统整理和综合研究，编制各类地质图件，编写详查报告。


2.9.4土石方平衡分析
本项目主要的土石方工程为生活营地建设和槽探和钻探开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方。
搭建生活营地、场地平整产生挖方20m3，全部用于平整场地；槽探总工作量4700m³，其中少量样品采集后送实验室分析，剩余土石方全部回填至探槽；共钻探4200米，岩芯产生量为3.5m3，全部邮寄实验室分析；整个钻孔期岩屑产生量约为20.40m3，每个钻孔完毕后，岩屑用于回填封孔；表土剥离面积约为5873m2，剥离深度约0.3m，即表土剥离1842.9m3，剥离土方单独堆存，项目完成后恢复场地。本工程挖方综合利用，无永久弃方产生。
表2-7    工程土石方平衡分析表    单位：m3
	类型
	挖方
	回填
	取样
	场地平整
	备注

	生活营地
	20
	/
	/
	20
	用于场地平整及恢复

	槽探
	4700
	4695.5
	4.5
	/
	采集的样品带回实验室分析，其余土石方回填至探槽

	钻探岩芯
	3.5
	/
	3.5
	/
	岩芯邮寄实验室

	钻井岩屑
	20.40
	20.40
	0
	0
	回填封孔

	表土剥离
	1842.9
	/
	/
	1842.9
	恢复场地

	总计
	6586.8
	4715.9
	9.06
	1862.9
	/




	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1生态环境
3.1.1主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
项目区位于和静县北方向约69千米处，行政区划隶属于新疆和静县。不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，详情见附图4。
3.1.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，评价区属“45.尤尔都斯盆地草原牧业、湿地生物多样性保护生态功能区”，项目区生态功能区划见表3-1。
表3-1    生态功能区划
	生态功能分区单元
	隶属
行政区
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区
	Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区
	45.尤尔都斯盆地草原牧业、湿地生物多样性保护生态功能区
	和静县
	水文调蓄、畜产品生产、生物多样性保护、生态旅游
	草原退化、虫害鼠害严重、旅游区景观破坏
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感

	保护草原、保护水源、保护湿地、天鹅及生物多样性
	草地减牧、加强保护区管理、规范旅游、生态移民搬迁
	适度建立人工草地，合理发展草原畜牧业及生态旅游业


3.1.3生态环境现状调查
（1）植被现状调查
经现场调查，评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。勘查区域大部分是天然牧草地，极小部分是其他草地，植物类型主要为高寒草原植被，以耐旱耐寒草本植物为主，评价区内未发现国家及自治区重点保护野生植物。评价区常见的植物名录见下表，本项目植被类型图见附图8。评价区常见的植物名录见下表。
表3-2    评价区内主要植物名录
	植物中文名
	拉丁学名
	科
	属
	保护级别

	紫花针茅
	Stipa purpurea
	禾本科
	针茅属
	无

	座花针茅
	Stipa subsessiliflora
	禾本科
	针茅属
	无

	羊茅
	Festuca ovina
	禾本科
	羊茅属
	无

	扁穗冰草
	Agropyron cristatum
	禾本科
	冰草属
	无

	洽草
	Koeleria macrantha
	禾本科
	洽草属
	无

	二裂委陵菜
	Potentilla bifurca
	蔷薇科
	委陵菜属
	无

	黄花棘豆
	Oxytropis ochrocephala
	豆科
	棘豆属
	无


（2）动物现状调查
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区。因气候寒冷和食物短缺，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少且动物组成较为单一。评价区主要野生动物名录见下表。
表3-3    工程区主要野生动物名录
	纲
	目名
	科名
	中文名
	学名

	哺乳纲
	啮齿目
	仓鼠科
	灰仓鼠
	Cricetulus migratorius

	爬行纲
	蜥蜴目
	蜥蜴科
	蜥蜴
	Lizard


根据资料收集分析，并结合现场观察和访问，以小型哺乳类和爬行类为主，未见国家及自治区级保护野生动物。
（3）土地利用现状调查
根据不动产权证书（探矿证）及勘测定界技术报告书，本项目勘探面积11.47平方公里。土地权属均为国有，地类为天然牧草地、其他草地。项目临时用地范围不涉及生态保护红线。
（4）土壤类型现状调查
勘查区土壤类型主要包括亚高山草原土、栗钙土，以栗钙土为主，土壤分布具有明显的地带性分异特征。栗钙土区域土壤肥力较高，适宜牧草及灌丛生长；高山草甸土主要分布于高山带湿润缓坡及低洼地带，腐殖质层较厚，有机质含量较高，土壤生物活性较强。具体分布情况详见附图9《土壤类型图》。
（5）水土流失现状调查
根据水利部办公厅《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号），本项目所在区域不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区；依据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021—2030年）》《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目所在区域属于自治区级水土流失重点预防区，即天山山区水土流失重点预防区。
（6）沙化土地现状
根据新疆第六次沙化监测报告中沙化土地类型分布图，项目区主要是非沙化土地，土地类型分布见附图5。
3.2大气环境质量现状
（1）评价数据选用
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，本项目本次选用自治区生态环境厅公布的《2025年12月和1—12月全区环境空气质量状况及排名》中2025年库尔勒市的环境空气质量数据。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求。
（3）评价方法
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中浓度限值要求。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）评价结果
评价结果见下表。
表3-4    区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
(μg/m3)
	标准（二级）
(μg/m3)
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均
	21
	40
	52.5
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	400
	4
	10
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	91
	160
	56.9
	达标

	PM10
	年平均
	184
	60
	307
	不达标

	PM2.5
	年平均
	38
	30
	127
	不达标


由上表可知，库尔勒市2025年SO2、NO2的年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求，但PM10、PM2.5的年平均浓度超标，因此，项目所在区域为不达标区。PM10、PM2.5超标原因为季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。
3.3地表水环境质量现状
本项目与周边水体无水力联系。本项目无生产、生活废水外排，不涉及任何涉水工程建设，不会改变区域地表水文要素。为切实保障地表水体生态安全，项目合理布设勘查线路与作业范围，主动避让季节性河流、冲沟等水体，严格划定地表水沿岸区域为禁止作业区，禁止勘探活动跨越河道，严禁在河道内开展取水、施工等一切涉水作业。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，无需开展地表水环境现状调查。
3.4声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本项目探矿区外围50m评价范围内无声环境保护目标（噪声敏感建筑物），因此可不开展声环境质量现状监测。
3.5地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
3.6土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	3.7大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气保护目标是指“评价范围内按GB 3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。”本项目勘查区及勘查区域外延500m范围内不涉及环境空气保护目标。
3.8声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标是指“依据法律、法规、标准、政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。”本项目勘查区及勘查区域外延50m范围内不涉及声环境保护目标。
3.9地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境保护目标是指“潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。”本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，不设评价范围。本项目勘查区域内不涉及地下水环境保护目标。
3.10地表水
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境保护目标是指“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。”本项目临时占地面积小于20km2，且勘查范围不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林等，项目不属于水文要素影响型，所以本项目生态评价等级为三级，评价范围为项目占地范围内，本项目勘查区不涉及国家公园、自然保护区、生态保护红线、重点保护物种栖息地等法定生态敏感区；本项目生态保护目标为评价范围内高寒草原植被、区域小型野生动物，防控新增水土流失、土地沙化。
3.11生态环境
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标是指“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。”本项目临时占地面积小于20km2，且勘查范围不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林等，评价范围为项目占地范围内，本项目勘查区域不涉及生态保护目标。

	评价标准
	3.12环境质量标准
（1）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（2）声环境
该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
3.13污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-5    勘探期无组织废气执行标准
	工序
	污染物
	限值
	单位
	执行标准

	勘探
	颗粒物
	1
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	非道路移动机械烟气
	CO
	3.5
	g/(kW·h)
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）

	
	HC
	--
	
	

	
	NOX
	--
	
	

	
	HC+NOX
	6.4
	
	

	
	PM
	0.20
	
	


达标要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌；在不使用时关闭机械设备。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。
（2）废水排放标准
生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准。
表3-6    生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


（3）噪声排放标准
施工、勘探作业场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），场界噪声等效声级限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
（4）固体废弃物
本项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。
4.1施工期大气环境影响分析
结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源主要来自钻探、槽探等工程中产生的扬尘以及运输车辆、柴油发电机废气和施工机械等产生的燃油烟气。
4.1.1扬尘
在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：钻探工程产生的扬尘，土石方堆放时因风力作用产生的扬尘以及运输扬尘。
①钻探、槽探粉尘
据有关研究，在不设置围挡时，扬尘影响主要在下风向距离250m范围内；有围挡时，扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此，在作业场界设置围挡并辅以现场洒水抑尘等措施，抑尘效率70%～80%，能有效减少扬尘的影响。
本项目各作业点施工量较小，且均在山区进行，周边有山体和植被作为天然防尘屏障，同时，在加强作业区洒水抑尘的情况下，扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响较小。但为确保工人身体健康，必须佩戴防护口罩。
②临时堆放扬尘
对临时堆放的渣土表面进行压实，必要时设置防尘网或篷布覆盖，并辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。
③运输道路扬尘
勘查区内部道路平整过程以及车辆运输样品及生活用品时会产生一定扬尘。施工扬尘的污染程度与风速、风速、物料含水率和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，起尘量相应增大，粉尘污染范围扩大；物料含水率增大，粉尘污染范围相应减小。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定影响。通过采取洒水降尘、控制车速、物料运输苫盖等措施，可有效减轻扬尘污染。这种污染是局部的、短期的，施工结束后影响即消失。
经查阅资料，施工扬尘对施工区周围15m内的范围影响最大，15m之外的降尘浓度衰减较快，到200m处达到平衡点。据现场踏勘，项目200m内均无居民点，项目各施工段均不会对项目周围的居民点居民生活环境造成明显影响。
4.1.2燃油废气
本项目施工过程中采用自备发电机发电，整个施工期耗费柴油总量为5t。施工期为700天，柴油消耗主要在野外施工期间。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NOX和HC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
E=（Y×EF）×10-6
式中，E为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），柴油发电机组CO、HC、NOX、PM2.5和PM10的排放系数分别为10.72g/kg燃料、3.39g/kg燃料、32.79g/kg燃料、2.09g/kg燃料、2.09g/kg燃料。
本项目施工地点较为开阔，扩散条件较好，不会对周边环境产生影响。项目施工期间排放的大气污染物将随工程的结束而消失。则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-1。
表4-1  发电机产排污情况一览表
	序号
	污染物
	燃烧产污系数
	污染物产生量
（t/施工期）
	污染物排放量
（t/施工期）

	1
	CO
	10.72g/kg
	0.054
	0.054

	2
	HC
	3.39g/kg
	0.017
	0.017

	3
	NOX
	32.79g/kg
	0.164
	0.164

	4
	PM2.5
	2.09g/kg
	0.010
	0.010

	5
	PM10
	2.09g/kg
	0.010
	0.010


4.2施工期废水污染物影响分析
本项目钻探废水经沉淀池处理后，上清液循环复用、定期补水，不外排。由于本项目未涉及大规模用水环节，因此产生的生活污水量也较少。生活污水排入一体化污水处理设备处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准后，用于草地生态恢复回用，不外排。
4.3施工期噪声影响分析
本项目施工期主要噪声源为钻机、柴油发电机、挖掘机、越野车（运输车辆），各噪声源强均为距声源1m处测定值，详见下表。
表4-2  主要噪声源及声级一览表
	序号
	声源名称
	噪声强度dB(A)
	测定距离
	备注

	1
	钻机
	90
	1m
	连续

	2
	挖掘机
	85
	1m
	间歇

	3
	柴油发电机
	90
	1m
	连续

	4
	越野车（运输车辆）
	85
	1m
	流动


（1）预测模式
施工过程中使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，且为户外噪声，在预测其影响时只考虑其距离扩散衰减。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A“户外声传播的衰减”推荐的预测模式，预测分析项目施工期噪声对声环境的影响。预测模式及参数：
点声源的几何发散衰减公式：
[image: ]
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
（2）噪声预测值
将项目各种噪声源均简化为点声源，项目主要机械设备在不同距离的贡献值预测结果见下表。
表4-3  生产机械噪声预测一览表
	机械类型
	源强（1m处）
	噪声强度dB（A）

	
	
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	200m

	钻机
	90
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	50.0
	44.0

	挖掘机
	85
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	45.0
	39.0

	柴油发电机
	90
	70.0
	64.0
	60.5
	58.0
	56.0
	50.0
	44.0

	越野车（运输车辆）
	85
	65.0
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	45.0
	39.0


由表4-3预测结果可知，单台设备在10m处昼间贡献值为70.0dB（A），满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的排放限值要求。施工期各噪声源设备距场界均有一定距离，经距离衰减后场界处昼间噪声贡献值可满足标准限值要求，且周边200m范围内无声环境敏感目标。项目施工主要集中在昼间，严禁夜间施工，施工噪声对周围声环境影响可接受。
4.4施工期固体废物
本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为钻探产生的临时土石方、钻探泥浆、钻孔岩屑及施工人员产生的生活垃圾。危险废物包括废润滑油。
①土石方
根据表2-7土石方平衡一览表，本项目施工期产生的土石方总量为1862.9m³，其中剥离表土与废石分区暂存于各作业点附近的临时堆场。剥离表土于临时堆放场暂存，探槽、钻探结束后用于探槽、平台区域覆土，恢复地貌；废石及弃土优先用于回填槽探及场地平整，剩余部分妥善处置，不得随意弃置。临时堆存的剥离表土在最终回填时按原土层顺序分层回填，以保护表土资源。
②钻探泥浆
钻探使用的泥浆采用水基非磺化泥浆，从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。该类固废主要为岩屑胶结水团与泥沙混合物，属于一般固体废物，根据业主提供的施工经验数据，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工作量为4200m，则整个探矿期泥浆产生量约为21t。钻井泥浆固化就地填埋。
③钻孔岩屑
钻孔岩屑是在钻孔过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石（屑）。每个钻孔完毕后，钻孔岩屑用于封孔，对钻孔进行密封。
钻屑产生量参考同类型项目经验公式进行计算：
V=π×r²×h×k
其中：V——钻屑体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r—钻井半径，m，0.0375m；
h——钻探总进尺，m，4200m；
k——井眼扩大率，本次取，10%；
经计算，钻孔岩屑产生量为20.40m³。钻孔施工完毕后，该部分岩屑全部用于人工回填。
④生活垃圾
生活垃圾主要为勘查人员日常生活产生，以纸张、塑料瓶等废弃物为主。本项目野外勘查作业人员为10人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为多少2.45t。生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，运出勘查区，由环卫部门统一清运。严禁在勘查区内随意遗弃生活垃圾。
⑤沉淀池沉渣
沉淀池沉渣就地掩埋。
⑥废润滑油
本项目钻机、柴油发电机等设备在运行及日常维护过程中会产生少量废润滑油，施工期产生量约为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。产生的废润滑油应规范收集，贮存于施工营地内设置的临时危险废物贮存点（配备防渗托盘），定期交由有资质单位处置。施工现场配备吸油毡等应急物资，油料泄漏时可及时处置。
综上，本项目产生的固废均能够妥善处置。固体废物产生明细见表4-4。
表4-4  项目固体废物产生情况明细
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（施工期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	土石方
	SW70
	900-001-S70
	1842.9m3
	/
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填

	
	钻孔岩屑
	SW12
	900-099-S12
	20.40m3
	/
	

	
	钻探泥浆
	SW71
	900-001-S71
	21t
	/
	钻井泥浆固化后鉴别为一般工业固废方可送入和静县工业固体废物填埋场；若鉴别判定属于危险废物，须委托巴州具备相应危废资质单位处置

	
	沉淀池沉渣
	SW07
	900-099-S07
	0.72t
	/
	就地掩埋

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW64
	900-099-S64
	2.45t
	/
	采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运

	危险废物
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.1t
	毒性、易燃性
	集中收集交由资质单位处理


4.5环境管理要求
（1）一般固体废物暂存间建设及管理要求：
1）一般固体废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求进行管理；
2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。
3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区。
4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。
一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。贮存、处置场的环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。
（2）危险废物贮存点建设及管理要求：
本项目主要风险物质为废润滑油，废润滑油集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
1）危险废物的收集和临时贮存要求
本项目危险废物为废润滑油，废润滑油集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。危险废物贮存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计建设，可以做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：
a.应加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。
b.建设单位必须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
c.建设危险废物临时贮存点。危险废物临时贮存区应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。
d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
2）危险废物贮存点标识要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等相关规定要求危险废物贮存点及危险废物贮存相关标志设置。
4.6施工期生态环境影响分析
本项目为地质勘查工程，施工期道路修筑、槽探开挖及钻机平台建设等作业将扰动原地表，破坏天然牧草地植被及土壤结构，造成施工区地表裸露、植被损失及局部水土流失风险增加，对区域生态环境产生一定影响，主要表现在以下几个方面：
（1）工程占地影响分析
根据不动产权证书（探矿证）及勘测定界技术报告书，本项目勘探面积11.47平方公里。土地权属均为国有，地类为天然牧草地、其他草地。项目临时用地范围不涉及生态保护红线。
道路工程用地长度3550m，均宽3.5m，主要用于施工机械及材料运输通行。道路修筑需进行场地平整和压实，施工期间将破坏地表植被，造成局部土地裸露，同时可能阻断或改变地表径流，对临时道路跨越的天然牧草地植被造成占压和破坏。
槽探工程及钻探工程用地较为分散，单点扰动面积小，主要用于探槽开挖及钻机平台布设。施工期间将破坏地表植被及土壤结构，若防护不当可能引发局部水土流失。
本项目属地质勘查工程，单点施工周期短、总体扰动面积小。通过严格控制施工作业带宽度，对开挖产生的土石方集中堆放并采取苫盖、拦挡等临时防护措施，施工结束后及时进行场地平整、植被恢复（播撒适宜当地生长的草种并适度养护），临时占地对环境的影响是暂时的、可逆的，随着施工结束和生态恢复措施的落实，区域土地利用功能可逐步恢复。
（2）对植被的影响分析
本项目施工期道路修筑、槽探开挖、钻探平台建设及机械碾压等作业将破坏占地范围内的地表植被，造成局部植被损失和地表裸露，对局部生态系统稳定性产生短期不利影响。
根据现场踏勘，项目区地类以天然牧草地为主，植被覆盖度较高，主要植被类型为紫花针茅、沙生针茅等当地常见草本植物，覆盖度高、连片分布。施工临时占地范围内的地表植被将被清除或占压，造成植被地上部分损失。但项目占地范围内未发现珍稀濒危保护植物或古树名木分布，受影响植被均为当地广布物种，且在周边区域有广泛分布，不会因本工程施工而导致物种灭绝或区域性消失。
本项目属地质勘查工程，施工点位分散、单点扰动面积小，影响区域主要为天然牧草地及少量其他草地。工程施工不会导致区域植物物种组成发生根本改变，仅造成局部植被盖度和生物量的暂时性降低。
施工结束后，通过对临时占地进行场地平整、翻松压实土层、播撒乡土草种并适度施肥养护，区域植被盖度和生物量可逐步恢复至原有水平。施工对植被的负面影响是局部和暂时的，在落实生态恢复措施的前提下，区域天然牧草地的生态功能可得到有效恢复。
（3）对野生动物影响分析
项目区及周边区域人类活动较为频繁，野生动物栖息环境已受到一定程度的人为干扰。经现场调查及资料查阅，项目评价范围内未发现国家级、自治区级重点保护野生动物分布，亦无珍稀濒危野生动物的重要栖息地或繁殖地。项目区野生动物以小型哺乳类和爬行类为主。
施工期间，道路修筑、槽探开挖、钻探作业及机械噪声、人员活动等，将惊扰区域内野生动物，可能迫使其暂时向周边适宜生境迁移。受影响物种主要为常见小型野生动物（鸟类、啮齿类等），其活动范围广、迁移能力较强，在遇到不利干扰时可迅速转移至周边相似生境中栖息。本项目施工点位分散、单点施工周期短，且施工结束后干扰即消失，受影响动物可逐步回迁至原栖息地。因此，本工程施工不会导致区域野生动物种群数量发生明显变化，亦不会造成物种消失或生物多样性降低。
（4）水土流失影响分析
本项目水土流失主要发生在施工期。道路修筑、槽探开挖、钻探平台建设及机械碾压等作业将扰动地表，破坏天然牧草地植被，使土壤抗侵蚀能力暂时下降，在强风或强降水条件下可能产生一定程度的水土流失。根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目区属于天山山区重点预防区。由于施工点位分散、单点扰动面积小，施工期间通过控制作业带宽度、避开恶劣天气施工、对临时堆土采取苫盖等措施，可将水土流失影响控制在较小范围。施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，地表抗侵蚀能力逐步回升。总体而言，本项目水土流失影响是局部和暂时的，不会造成严重的水土流失危害。
（5）水土保持影响分析内容
本项目位于天山山区水土流失重点预防区。施工期道路修筑、槽探开挖、钻探平台建设等作业将扰动地表、破坏植被，使土壤抗侵蚀能力下降，在强风或强降水条件下可能产生水土流失。施工期间通过控制作业带宽度、临时堆土苫盖、避开恶劣天气施工，施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，可将水土流失影响控制在局部和短期内，不会造成严重危害。
（6）防沙治沙影响分析
项目区不涉及沙化土地封禁保护区，周边无沙漠及沙化荒漠分布，属于非沙化土地。施工期道路修筑、槽探开挖等作业将扰动地表植被，在干旱多风条件下可能加剧局部风蚀，但本项目植被覆盖度较高，施工点位分散、扰动面积小，通过严格控制施工作业范围、避开大风天气作业、对临时堆土采取苫盖措施、施工结束后及时进行场地平整和植被恢复，可有效抑制风沙活动。综上，项目建设不涉及沙化土地敏感区，对防沙治沙影响较小。
（7）景观影响分析
本项目位于和静县北方向约69千米处，属天然牧草地景观区。施工期道路修筑、槽探开挖、钻探平台建设等作业将造成地表扰动和植被破坏，临时堆土及施工机械的视觉干扰对局部景观产生暂时性不利影响。但施工点位分散、临时占地面积较小，影响范围有限，且随施工结束和植被恢复而逐步消除。施工结束后，通过对临时占地进行场地平整和植被恢复，可逐步恢复原有天然牧草地景观风貌。因此，本项目对区域景观影响是暂时的、可恢复的。
（8）社会影响分析
施工期机械噪声、扬尘及临时占地影响范围有限，项目区周边无居民点分布，不存在施工扰民问题。施工结束后，通过对临时占地进行场地平整和植被恢复，可逐步恢复原有天然牧草地风貌，不会对周边社会环境产生不利影响。
（9）经济影响分析
施工期将为当地提供少量临时就业岗位，并拉动水泥、木材等建材需求，对地方经济发展产生短期正面拉动作用。项目勘查成果若实现找矿突破，将为后续矿产资源开发提供资源储量基础，潜在经济价值显著，对区域矿业经济发展具有积极意义。
4.7环境风险影响分析
4.7.1环境风险评价
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
4.7.2评价依据
（1）风险调查
本项目柴油临时存放点设置5个200L铁皮油桶，单桶容积200L，最大储存量约为1t（柴油密度按0.84kg/L计，5桶×200L×0.84≈0.84t，取整约1.0t）。柴油分期从哈尔莫敦镇购买，采用桶装运输至现场，每月采购一次，单次采购量约1t（5桶），现场最大周转库存量为1t。发电机组及施工机械油箱内燃油随设备移动，属随机消耗性存量，不在现场固定储存设施内，不计入Q值计算。
（2）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
通过计算，本项目Q<1，所以本项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本项目为矿产资源勘探，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中推荐物质危险性识别可知，项目风险物质为废润滑油和柴油。风险源情况详见下表4-5。
表4-5  环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）
	序号
	环境风险物质
	储存量（q）
	临界量（Q）
	q比值（Q）

	1
	废润滑油
	0.1t
	2500t
	0.00004

	2
	柴油
	1t
	2500t
	0.0004

	合计
	0.00044


根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.00044<1。当Q<1时，该项目风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。
综上，本项目风险判定为简单评价。分析内容表见下表4-6。
表4-6  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆和静县察汗乌苏铜矿勘探项目

	建设地点
	和静县正北方向直距约69千米处

	地理坐标
	

	主要危险物质及分布
	本项目主要危险物质为废润滑油和柴油，分别暂存于危险废物贮存点和柴油临时存放点

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	废润滑油、柴油存在泄漏风险，若发生泄漏可能污染区域地下水；同时存在火灾爆炸风险，其次生/伴生污染物可能对大气环境造成影响

	风险防范措施要求
	加强机械设备维护管理，产生的废润滑油应规范收集、贮存，并严格按照危险废物管理要求，委托有资质单位进行处置

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	不存在重大危险源，项目环境风险可以接受


4.7.3环境敏感目标概况
（1）大气环境敏感目标调查
经现场踏勘，本项目勘查区及周边区域均为山体，地势较高，无常住居民点、学校、医院等大气环境敏感建筑物分布。因此，本项目不涉及大气环境敏感目标。
（2）地表水环境敏感目标调查
勘查区内无地表水。本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于草地生态恢复回用，不排入地表水体。正常工况下项目废水不会对芒奇提河产生影响，但施工期间应严格管控，避免油料泄漏、土石方滑落等事故排放对河流造成污染。
（3）地下水环境敏感目标调查
据现场调查，本项目勘查区地处山体区域，地势较高，周边无居民饮用水井及集中式地下水供水水源地，不涉及地下水水源保护区等敏感区域。因此，本项目无地下水环境敏感目标。
4.7.4环境风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。
（1）风险物质识别
根据项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为废润滑油和柴油。
废润滑油和柴油的物化特性见表4-7所示。
表4-7  废润滑油物理化学特性表
	标识
	中文名
	废润滑油
	危险货物编号
	/

	
	英文名
	Lubricatingoil; Lubeoil
	CAS编号
	64742-50-3

	理化性质
	性状
	油状液体，淡黄色至棕褐色，有特殊气味。久置后颜色变深、黏度增大

	
	溶解性
	不溶于水
	相对密度（水=1）
	0.85~0.95(<1)

	
	链长不等的烃类混合物（主要为C15-C36烷烃、环烷烃、芳烃等饱和烃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	

	1 
	爆炸极限（%）
	无资料
	最小点火能（MJ）
	无资料

	2 
	危险特性
	遇明火、高热可燃

	3 
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	4 
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	健康危害
	危险特性
	①可通过呼吸道和皮肤进入机体，导致中毒及其他并发症②易燃

	5 
	健康危害
	①高浓度吸入废矿物油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将废矿物油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。②皮肤较长时间接触引起灼伤，个别发生急性皮炎。③慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损害。可致皮肤损

	对周围环境影响
	在很低的浓度下就能对水生生物造成危害；在土壤中具有极强的迁移性；具有一定的生物富集性；在低浓度时可被生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，降解速率显著降低。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医：吸入；迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风；呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表4-8柴油物理化学特性表
	物料安全数据表

	CAS
	68476-34-6
	RTECS
	HZl770000
	UN
	/
	危编号
	/

	中文名称
	柴油（0#普通柴油、车用柴油）
	理化性质
	外观及性状：稍有黏性的棕色液体。

	英文名称
	Dieseloil; Dieselfuel
	
	溶解度：不溶
	蒸气压：无资料

	分子式
	C4−C12（脂肪烃和环烃）
	
	
	相对密度
	空气：无资料

	燃烧爆炸危险性
	闪点：62～63℃
	引燃温度（℃）：257℃
	
	
	
	水：0.9

	
	自燃点：约250℃
	火灾危险性分类：乙B
	毒害性及健康危害
	职业性接触毒物危害程度分级：无资料

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	
	毒性资料：无资料

	
	
	
	职业接触限值

	
	
	
	MAC：无资料

	
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。
	
	PC-TWA：无资料

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素。
	
	PC-STEL：无资料

	
	避免接触的条件：无资料
	
	侵入途径及健康危害

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	禁用灭火剂：水
	
	健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。
	
	

	
	眼睛接触：无资料
	
	

	
	吸入：无资料
	泄漏处理
	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	食入：无资料
	
	

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。
	
	

	
	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
	
	

	
	手防护：必要时戴防护手套。
	包装
	危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

	
	身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。
	
	危险货物包装标志：7

	储存
	储运注意事项：储存于阴凉、通风仓内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（2）生产系统危险性识别
项目生产系统危险因素见表4-9。
表4-9  项目生产过程危害因素分析汇总一览表
	序号
	作业特点
	物料名称
	危险因素
	后果

	1
	泄漏
	废润滑油、柴油
	火灾、爆炸、泄漏
	泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气


（3）环境风险类型及危害分析
根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表4-10。
表4-10  项目环境风险类型及危害分析一览表
	风险单元
	危险设备
	事故种类
	产生原因
	危害后果分析

	险废物贮存点
	废润滑油
	泄漏
	油桶老化、破损或操作不当导致容器破损
	泄漏的废润滑油若未能有效拦截，可能渗入地下，对土壤及地下水环境造成污染

	
	
	火灾、爆炸
	遇明火、静电或高温，且现场消防设施失效
	燃烧产生的CO、烟尘等次生/伴生污染物排放至大气，对周边大气环境造成瞬时影响；消防废水若外溢可能污染土壤及地表水

	柴油临时存放点
	柴油
	泄漏
	油桶倾倒、碰撞破损或阀门密封不严
	泄漏柴油下渗，对存放点局部土壤及下伏地下水环境造成污染风险

	
	
	火灾、爆炸
	装卸或加油作业过程中产生静电、遭遇明火或高温天气下油桶受热膨胀
	燃烧产生次生/伴生污染物（CO、NOx、烟尘等），对大气环境造成污染，消防废水漫流可能污染周边土壤


4.7.5环境风险影响分析
（1）泄漏事故对外环境的影响分析
A.环境空气
项目危险废物贮存点废润滑油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。
柴油临时存放点及加油作业区若发生柴油泄漏，轻组分烃类物质会挥发产生油气（以非甲烷总烃表征），在通风不良条件下积聚，可能对作业人员健康造成影响；遇点火源易引发火灾爆炸事故，其燃烧产生的CO、NOx、烟尘等次生污染物将对大气环境造成污染。
危险废物及时收集，危险废物贮存点做好防渗措施，由专人负责管理日常检查管理，危险物质发生泄漏的可能性较小。
B.地表水、土壤及地下水
废润滑油泄漏后，若未能及时收集，可能沿地面漫流，通过裸露地表下渗，对土壤及地下水环境造成污染。本项目危险废物贮存点地面采取防渗措施，并设置围堰或托盘，可将泄漏物控制在贮存点范围内，切断其与外界水环境的联系，对地表水体产生影响的可能性较小。
柴油临时存放点若发生大量泄漏，柴油可能随地势漫流，对存放点局部土壤造成污染。本项目油桶底部设置防渗托盘，并采取防雨、防晒措施，油桶分类规范摆放，少量滴落时及时采用吸油毡吸附清理。存放区周边设置简易围堰，防止泄漏物在未被及时发现时随雨水漫流，可有效防止泄漏柴油下渗及漫流污染土壤和地下水。
此外，柴油及废润滑油火灾事故产生的消防废水若未及时收集，可能携带油类污染物漫流至周边地表，对区域土壤和地下水造成污染。因此，建议在柴油临时存放点和危险废物贮存点设置应急物资（吸油毡、干粉灭火器等），泄漏事故发生时及时围堵、收集，避免污染物外溢。
危险废物贮存点及柴油临时存放点由专人负责日常管理，加强巡检维护，油桶破损或泄漏可及时发现并处置。在严格落实上述防控措施的前提下，危险物质发生泄漏并对周边环境造成显著影响的概率较低，环境风险可防可控。
（2）火灾爆炸对环境危害性分析
危险废物贮存点若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：
a.油类泄漏或油气蒸发；
b.有足够的空气助燃；
c.油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；
d.现场有明火。
只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为矿产地质调查，施工期结束后即拆除所有临时设施，对临时占地进行场地平整和植被恢复。随着施工迹地的生态恢复，区域植被盖度和生物量逐步回升，施工活动对生态环境的扰动影响随之终止。本项目不涉及运营期，不存在持续性污染源或永久性构筑物对周边环境的长期影响。

	选址选线环境合理性分析
	4.8用地合理性
本项目为矿产地质调查，勘查区面积11.47km²，呈长方形展布，勘查工作部署严格遵循任务书划定范围，不涉及线路选线问题。项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，临时用地不占用生态保护红线，不占用基本农田及耕地。项目实施过程中通过优化施工布局、控制扰动范围，可将对天然牧草地的影响降至最低，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。
4.9临时道路选址合理性分析
本项目临时工程主要包括道路工程、槽探工程施工及钻探工程。
道路工程用地长度3550m，均宽3.5m，沿地形线布设，主要连接各施工点位与现有道路，减少对地表植被的切割和碾压。道路占地类型为天然牧草地，不占用基本农田和耕地，施工期间严格控制作业宽度，防止机械随意碾压破坏周边植被。
槽探工程及钻探工程用地较为分散，单点扰动面积小，选址均避开了生态保护红线、河道水域。工程施工点位均不涉及饮用水源保护区、自然保护区等敏感目标，场地条件便于施工结束后进行场地平整和植被恢复。因此，临时工程平面布置合理。
4.10与周边环境相容性分析
根据现场踏勘，项目区植被覆盖度较高，地类以天然牧草地为主。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，亦无集中居民点等敏感目标，外环境制约因素较少。
本项目建设内容与周边环境功能无明显冲突。施工期间产生的各类污染物，在全面落实本报告提出的污染防治措施与生态保护要求后，均可得到有效控制，实现达标排放或妥善处置。通过优化工程布局、严格控制施工范围、加强施工期环境管理，能够有效减缓对周边环境的短期不利影响。
项目区范围内未发现国家级或自治区级重点保护野生动植物。
综上所述，在切实落实各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目选址与周边环境基本相容，建设方案具备环境可行性。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	5.1大气环境保护措施
5.1.1施工扬尘
本项目施工期大气污染源主要包括地表开挖扬尘、物料运输扬尘、临时堆场扬尘。针对上述污染源，拟采取以下环境保护措施：
①施工现场配备洒水设备，对运输路面和物料堆场适时洒水，保证一定的湿度，抑制起尘量；
②槽探、钻探开挖产生的土石方要及时回填，减少堆积量；
③运输易产生扬尘的物料车辆应密闭运输，篷布遮盖，避免洒落，严禁在运输过程中出现抛洒现象，严格限制运输车辆行驶速度，施工场地内行车速度不宜超过15km/h；
④严禁在大风天气进行土石方作业，物料堆场以篷布覆盖，遇大风天气停止易起尘作业；
⑤采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放。
⑥勘查区内运输道路定期清扫洒水，施工人员配备口罩、防尘面罩等个体防护用品；尽量缩短施工周期。
通过采取以上措施，施工扬尘基本可以得到控制，有效降低了施工扬尘对周围环境空气的影响。同时，本项目单点施工周期短，扬尘影响随施工结束而消失，对环境空气影响较小。
5.1.2燃油废气
施工期燃油废气主要来自柴油发电机运行。柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，可有效减少尾气排放量。项目区地处开阔山区，有利于大气污染物稀释扩散，且燃油废气排放总量较小，属无组织排放，在采取上述措施后，对周边大气环境影响有限。
综上所述，通过加强施工期间扬尘治理、对柴油发电机定期维护保养，施工作业对周边大气环境的影响范围有限，且施工大气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的影响较小。通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。
5.2水环境保护措施
施工废水主要来自钻探废水和生活废水，钻探废水主要污染物为SS，经过钻孔附近的沉淀池收集沉淀后回用于钻探，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。
生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中A级标准，用于草地生态恢复回用，不外排，对环境影响不大。
5.3声环境保护措施
本项目施工期噪声的来源包括钻机、柴油发电机运输车辆等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
①从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
5.4固体废物处置措施分析
本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为钻探产生的临时土石方、钻探泥浆、钻孔岩屑、沉淀池沉渣及施工人员产生的生活垃圾。危险废物包括废润滑油。
（1）开挖临时堆土
主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对临时堆土坡脚进行防护、表面夯实处理并设置相应的挡渣墙。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。
（2）钻井泥浆、岩屑、沉淀池沉渣
本项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以膨润土、辅料粘土作为基础配浆材料形成的多种成分和相态共存的悬浮液。本项目采用的泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，固化后就地填埋。钻井设备清洗废水沉淀池沉渣在勘探结束后固化就地填埋。岩屑用于回填。废弃泥浆、沉渣及岩屑的处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。
（3）生活垃圾
本项目施工人员生活垃圾产生量约为2.45t，采用垃圾桶集中收集后，定期运出勘查区，交由环卫部门统一清运。
（4）废润滑油
机械维修依托巴伦台镇修理厂，不设置专门修配厂。若设备确因故障无法移动，由维修厂人员到场应急维修，产生的废润滑油应规范收集，贮存于施工营地内设置的临时危险废物贮存点（配备防渗托盘），定期交由有资质单位处置。施工现场配备吸油毡等应急物资，油料泄漏时可及时处置。
贮存点应满足以下要求：
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
[bookmark: _GoBack]④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（5）贮存及转运管理要求
①钻探使用的泥浆采用水基非磺化泥浆，从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排；钻井泥浆固化就地填埋。
②钻井过程中产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。
③废润滑油属于危险废物，其贮存、运输应严格遵守《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施；所有的废油均按规定进行收集，收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；废油存放区域设置作业界标志和警示牌；废油运输按照《危险化学品安全管理条例》中有关运输规定进行；
④废油收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。
⑤废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。
⑥现场沾染废矿物油的泥、沙、水全部收集。
⑦废油的转运要用密闭容器盛装，避免运输过程中造成废油的外溢，污染环境。
5.5风险防范措施
（1）临时堆存弃土溃坝风险防范措施
1）建设单位应减少表土和废石临时堆存时间，及时进行复垦；
2）建设单位在临时弃土堆存时应采用彩条布进行覆盖，避免强暴雨季节雨水冲刷。
（2）防火措施
1）健全安全生产和管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。
2）设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。
3）对工作人员进行火灾事态时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。
4）危险废物贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。
（3）防泄漏措施
1）危险废物贮存点应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。
2）废润滑油存储容器密封性应良好，放置时须防破碎，在不影响生产的情况下，尽可能减少废润滑油的储存量。
3）搬运、装卸废润滑油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。
4）在柴油发电机停放位置及维修区域下方放置防漏托盘或油盘。这些托盘应该有足够的容积来收集可能泄漏的油液；将停放和维修区域的地表进行硬化处理，如铺设混凝土或者沥青，并在下面设置防水层以防止油液渗透到土壤中，在停放和维修区域周围设置围堰或挡油坝，用于拦截任何溢出的油液，避免其扩散到更广阔的环境中。
5）定期对设备进行检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性，并及时更换磨损的部件。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。
（4）柴油质量控制要求
1）确保柴油符合国家相关标准，如GB19147《车用柴油》标准。定期检测柴油的各项指标，如硫含量、密度、闪点、黏度、冷滤点等。
2）选择有资质的供应商，确保其提供的柴油质量可靠。定期对供应商进行评估，确保其持续符合质量要求。
3）在运输过程中，确保柴油不受污染，使用专用油罐车运输。在加油过程中应确保油箱清洁，避免杂质进入。
在勘查区设置柴油临时存放点一处，柴油分期从巴伦台购买，采用200L铁皮油桶（高0.93m，直径0.58m）装运至存放点堆放。存放点地面铺设防渗膜进行防渗处理，并采取防雨、防晒措施，油桶按规范分类摆放，周围设置警示标志，配备灭火器等消防器材，确保存放安全。施工期主要设备为柴油发电机、钻机、岩凿机、自卸汽车。机械维修依托该乡修理厂，不设置专门修配厂；若设备因故障无法移动，由维修厂人员赴现场进行应急维修，产生的废润滑油由施工方在施工营地内设置临时危险废物贮存点，配备防渗托盘，定期交由有资质单位处置。同时，施工现场配备吸油毡、围油栏等应急物资，确保油料泄漏时可及时处置；加强对施工人员的环境风险防范培训，增强风险防范意识。通过上述措施，可有效控制施工期环境风险，项目环境风险总体可控。
5.6生态环境保护措施
（1）严格按照勘探采样设计方案开展工作，控制勘探占地范围，所有机械（主要为勘探钻具）需控制在勘探设计方案划定范围内作业。生产车辆尽可能利用既有道路，并严格按设计施工便道进行施工活动。
（2）勘探采样应加强管理，合理安排勘探计划和作业时间，优化勘探方案，将勘探活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在大风天气进行动土施工。
（3）对临时占用的天然牧草地，勘探工程结束后，需对占用土地进行清理平整后，应将开挖前的表土均匀覆盖在底土之上，草地、林地有效覆土厚度大于20cm，确保覆土厚度及土质能满足植被正常生长需要，仅压占但未受到挖损、污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式使表土达到复垦要求。
剥离的草皮应全部复植。将原剥离的根系腐殖土铺垫在覆盖的表土上，再将剥离养护的植被依次紧凑铺平复植。植被复植后应适当浇水养护，确保与开挖前状态基本一致。
探矿期结束后，应对遗留的施工迹地采取恢复措施，尽早使地表恢复原貌。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，破坏应在勘探结束后的当年或来年予以恢复。
（4）勘探期充分利用已有道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。做好表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤（主要为0~30cm的土层），在挖掘平整、勘探前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期生态恢复。
（5）加强勘探活动及管理人员环境保护知识的学习和教育，积极宣传环境保护法规，增强人员环保意识，禁止一切乱砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，应尽量避免探矿活动区生态环境不受到显著人为干扰。
（6）在勘探期采取定期洒水的措施，通过洒水使地表反复形成结皮，可有效解决开采过程中的起尘问题，减轻水土流失。
（7）合理规划机械设备作业活动范围及时间，降低噪声对周边动物的影响。
（8）生活营地及其他临时占地施工结束后，应按相关规定平整恢复，同时严格管理燃料、危险废物贮存管理，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。
（9）勘探期结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。
5.7勘探结束后的生态恢复措施
勘查结束后的环境恢复和治理措施如下：
（1）勘查后须对临时占地范围进行平整，工程量即为项目所有临时占地，勘查后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，然后开展植被恢复工作。恢复植被物种选择以工程占地周边植物物种为主，不得随意引入外来植物物种。
（2）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。
（3）巡视调查整个勘查区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不遗留问题。
（4）根据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。
（5）勘探期结束后，应立即停止勘查采样活动，严禁“以探代采”。
（6）勘探结束后，清理生活营地所有建筑设施，清除生活区所有垃圾，建筑设施可重复利用的重复利用，不可重复利用的与建筑垃圾、生活垃圾一起通过封闭篷车运至垃圾转运站，交由环卫部门统一处置。
（7）施工结束后，应对原工作区内的生活营地、临时道路、探井及槽探作业区进行生态恢复，主要包括土地平整；植被恢复应选用当地乡土草种，禁止引入外来物种。播种采用人工撒播方式，播种密度应与项目区周边未受扰动的天然牧草地原始群落特征相匹配。建设单位应在施工结束后分初期、中期两个阶段进行补植养护，确保扰动区域的植被盖度在两个生长季内恢复至周边未受扰动天然牧草地平均盖度的80%以上。
（8）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。


	运营期生态环境保护措施
	本项目仅涉及勘探施工，不涉及采矿，所以没有运营期。

	其他
	5.8环境管理建议
（1）施工期环境保护管理计划
施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：
1）严格落实施工期生态保护措施，制定切实可行的恢复植被计划，控制施工占地面积、规定行车路线、限制人为活动范围。
2）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。
3）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。
4）对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。
5）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。
6）参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。
7）施工过程中产生的危险废物集中收集后贮存于危险废物贮存点，由专人负责管理。
（2）环境管理任务
1）施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。
③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。
④加强环境监测管理，制订环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。
⑤会同地方环保检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。
⑥负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
⑦加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
（3）加强生态保护红线管理与环境监管的综合措施
本项目评价范围不涉及生态保护红线，但仍需加强施工期环境监管，防范扬尘、噪声、废水等对红线区域产生间接不利影响。为此，提出以下环境管理要求：
①严控施工扰动范围
施工前应利用GPS精确标定项目用地边界，确保所有施工作业、物料堆放及临时设施均布置在用地红线以内。严禁向红线方向倾倒渣土、排放废水或堆置废弃物。
②加强施工期现场管理
施工期间，严格控制扬尘产生量，合理安排施工时间以降低噪声影响，确保废水经处理后回用或达标排放，避免对红线区域造成污染。建立日常巡查制度，发现异常情况（如大风扬尘、设备漏油、废水外溢等）应立即启动应急预案，及时控制污染扩散。
③落实生态恢复与补偿措施
施工结束后，应及时对临时占地进行清理、平整和植被恢复，确保恢复后区域与周边生态环境协调。禁止在红线范围内设置取土场、弃渣场或施工便道，维护生态保护红线的完整性和生态功能。
（4）勘探期环境监测
勘探期环境监测工作委托有资质的监测单位承担。工程施工可能对施工区大气环境、声环境、生态环境产生不利影响。因此，为了对不利影响产生的范围及程度进行调查，需要对其进行监测。本工程因涉及范围较广，但环境影响问题简单，不必设置专门的环境保护机构，但应有专职或兼职管理人员负责环境监测计划的实施。为便于勘探管理及满足工程竣工验收要求，本工程勘探期监测计划见下表。
表5-1       勘探期环境监测计划
	[bookmark: OLE_LINK59]监测项目
	监测点位
	监测时间、频率
	实施机构

	勘探期
	施工噪声
	施工边界
	施工期一次，监测昼夜噪声
	委托有资质机构监测

	
	TSP
	项目区下风向
	施工期一次
	

	
	生态环境
	施工平台
	勘查施工期间检查是否超范围取弃土，施工结束后是否进行生态恢复
	建设方


（5）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5-2。
表5-2  勘探期结束后环境管理要求
	环境影响
	环境管理具体要求

	废水、废气、噪声、固废
	1）对钻孔的封堵情况进行监督管理；
2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理；

	生态环境影响
	1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
2）在勘探期满前的1~2年内落实建闭坑计划的编制情况；
3）严格按照土地复垦要求，对勘查区复垦情况进行监督管理；

	文物保护
	1）施工前组织文物保护专项培训；
2）施工期间安排专人负责文物监护；
3）发现文物立即停工、保护现场、2小时内报告当地文物部门；
4）配合文物部门现场勘查及后续处置；




	环保
投资
	项目环境保护投资总计48万元，占总投资550万元的8.73%，项目环保措施及投资见下表。
表5-3  环保措施及投资估算一览表
	项目
	环保措施
	环保费用（万元）

	废气
	扬尘
	土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，并洒水降尘
	3

	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	5

	废水
	钻探废水
	每个钻孔设置一座循环沉淀池（30m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，循环使用
	5

	
	生活废水
	生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于草地生态恢复回用
	1

	噪声
	机械噪声
	采用低噪声设备，加强对运输车辆、钻机、柴油发电机设备的维护保养工作，保持其良好工况；空压机、钻机进行基础减震，空压机进行隔声，能减小噪声传播
	1

	固体废物
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填；钻井泥浆固化就地填埋；生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运；沉淀池沉渣就地填埋：一般固废外运填埋场；若危废则危废单位处置；大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置
	3

	生态恢复
	施工期间加强环境管理，在施工区及临时占地周边设置警示牌、宣传标语等设施，对作业人员开展生态环境保护宣传教育，增强施工人员的环保意识。施工结束后，及时对临时占地进行清理，全面清除沿线的土石方等固体废物；对扰动区域进行土地整治，并选用当地乡土植被进行植被恢复，以达到恢复植被、保护草地、减少植被破坏的目的
	30

	合计
	48











六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容


要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生产废水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排
	生产废水经沉淀池（30m3）沉淀后回用于钻探，不外排；生活污水排入一体化污水处理设备处理达标后，用于草地生态恢复回用，不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	

	声环境
	夜间应禁止施工作业；合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘设置围挡、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	施工机械尾气自然扩散
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）
	
	

	固体废物
	表土单独堆存并分层回填用于复垦，废石优先回填利用，剩余妥善处置，不随意弃置；钻探岩屑人工回填；钻井泥浆固化就地填埋；生活垃圾采用垃圾桶集中收集后运出勘查区由环卫部门统一清运；沉淀池沉渣就地掩埋；大型设备外委维修，不在勘查区内进行。日常保养产生的废润滑油收集后贮存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置
	施工期的固废妥善地处理，不随意堆弃
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强柴油、废润滑油风险管理
	勘探期间不得发生重大环境事故
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。
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