


建设项目生态环境影响报告表
（污染影响类）






项目名称：新疆冠盈农业科技有限公司年产1.2万吨棉花打包膜项目
建设单位（盖章）：新疆冠盈农业科技有限公司
编制日期：    2026年9月                         





中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆冠盈农业科技有限公司年产1.2万吨棉花打包膜项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆巴州轮台县红桥石油服务区内

	地理坐标
	[bookmark: _GoBack]

	国民经济
行业类别
	C2921塑料薄膜制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 53 塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	轮台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2509151831652822000285

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	71.5

	环保投资占比（%）
	2.9
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：年产1.2万吨棉花打包膜生产线已建成，项目存在未批先建违法行为，收到巴环责改〔2026〕8-9 号、巴环罚告〔2026〕8-9号文书；现已停止生产，落实整改并补办环评
	用地（用海）
面积（m2）
	94316

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》
审批文件：关于对《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》的批复，2025年2月12日，轮台县人民政府

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》
审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称及文号：关于对《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》的审查意见
文号：新环审〔2025〕135号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1 规划符合性分析
与《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》符合性分析
《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》于2025年2月12日取得轮台县人民政府审批意见。规划批复园区范围34.8km²，采用“一园两区”布局模式，分为拉依苏石油化工区（县城以西20km）、红桥石油服务区（县城东部），本项目选址位于红桥石油服务区农产品加工区（详见附图6、附图7）。
1.土地利用符合性
本项目选址位于红桥石油服务区规划国有工业用地范围内，用地规划性质为工业用地，用地权属清晰；项目占地不涉及生态保护红线、永久基本农田等法定禁止开发区域，用地规模、用地类型满足园区国土空间用地管控要求，土地利用符合规划。
2.产业布局及入区企业准入符合性
红桥石油服务区规划重点发展油田配套、农产品配套轻工、仓储物流、装备加工产业，其中农产品加工区重点承接本地农产品延伸配套轻工产业。轮台县支柱农产品为棉花，棉花打包膜属于机采棉采收、轧花、仓储、转运环节必需的专用配套包装耗材，为本县棉花产业链直接配套产品。
规划及规划环评明确红桥片区入区企业管控要求：片区以低污染轻工、农业配套产业为主，适度允许低VOCs塑料加工类项目入区，优先鼓励采用水性工艺；拉依苏石油化工区严格限制VOCs、重化工类项目。
本项目生产原料为PE颗粒、水性低VOCs胶，仅开展塑料吹膜、水性胶涂布物理加工，无化工合成、化学反应工序，属于棉花产业链配套轻工制造项目；项目采用水性涂胶工艺，不使用有机溶剂，VOCs产生强度远低于溶剂型涂布、化工合成类项目，符合片区“低VOCs塑料加工（水性工艺优先）”的入区导向。
项目不属于煤化工、“两高”重化工等禁止、限制入园产业，产业方向与红桥石油服务区农产品加工区产业定位匹配，分区产业布局无冲突，满足园区入区企业产业准入条件。
3.规划环评审查意见符合性
规划环评审查意见提出：严格管控区域污染物排放，控制开发强度，落实污染物总量控制与减排任务；强化颗粒物、NOₓ、VOCs等污染物减排，污染物排放执行国家及自治区现行有效排放标准；落实减污降碳协同控制，严格管控温室气体排放，做好环境风险防控。
本项目采用水性低VOCs生产工艺，生产过程废气、废水、固体废物均配套建设对应的污染治理设施，污染物能够实现稳定达标排放；项目资源能耗水平较低，污染物产排强度小，环境影响轻微；项目按要求落实VOCs、颗粒物等污染物减排，落实减污降碳、环境风险防控相关措施，满足规划环评审查意见、分区环境管控、“三线一单” 管控约束，与园区环境保护总体目标协调一致。

	其他符合性分析
	1.生态环境分区管控要求符合性分析
（1）项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的相符性分析如下。
表1-1   《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控成果动态更新》符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目未涉及永久基本农田、林地、耕地、草地、基本农田保护区和自然保护区。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划，以及自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	项目为塑料薄膜制造，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物消减/替代要求
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目采取完善的污染治理措施，不会对项目周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	[A3.2-5]强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目按照相关规定落实和完善各项环境事故防范、环境风险处理制度和措施。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.3能源利用
	A4.3-4鼓励使用清洁能源、电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
	本项目生产采用电加热，生活供暖采用电采暖。
	符合


（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》生态环境分区管控动态更新成果（2023年）相符性分析。
表1-2   《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
	环境管控单元名称及编码
	“三线一单”要求
	工程具体情况
	相符性分析

	轮台工业园区（重点管控单元）（ZH65282220004）
	空间管控约束
	
1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目属于塑料薄膜制造，不属于高污染、高能耗项目；项目生产产生的废气均采取有效的环保措施，处理后达标排放，不属于严重污染大气环境的项目。
	符合

	
	污染
物排
放管控
	1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。
3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。
	本项目无组织及有组织排放废气采取有效环保措施后，可以满足相应限值后达标排放。本项目为塑料薄膜制造项目，不涉及石化、有机化工、煤化工等行业，对生产过程中产生的挥发性有机物采取了相应的环保措施以减少废气的排放，可以实现废气达标排放。
	符合

	
	环境风险防控
	1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。
2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。
3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

	项目已按照相关要求落实环境风险防控措施，编制重污染天气应急响应方案，运营期采取防渗措施后，不存在土壤污染场地风险。
	符合

	
	资源利用效率
	强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。
	本项目无生产废水排放，仅员工生活污水排放，排入污水管网，最终进入污水处理厂处理。
	符合


2.产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。
3.建设选址环境及规划符合性分析
本项目位于新疆巴州轮台县红桥石油服务区内，土地为工业用地，本项目用地符合《轮台工业园区国土空间专项规划（2024—2035年）》中土地利用规划。
4.环境管理政策分析
表1-3   环境管理政策相符性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量
	项目有机废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）”装置处理后通过20m排气筒（DA001）排放，深化VOCs污染防治
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
	本项目生活使用电采暖供暖，属于清洁取暖。
	符合

	
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目运营过程中会消耗电和新鲜水，用水来自市政管网，用电来自市政供电，不属于高耗能企业，不会突破地区资源利用配额。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。
	项目采用水性低VOCs涂胶工艺，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实各项污染防治措施后污染物可达标排放，满足相关政策要求，符合实施方案管控规定。
	符合

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》（巴政发〔2023〕27号）
	大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用高污染燃料（煤、石油焦、渣油、重油等）。现有使用高污染燃料的工业炉窑改用清洁燃料，
	本项目生产供热采取电加热，生活供暖采用电供暖。
	符合

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
	对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	本项目产生的VOCs设置集气罩经活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后达标排放。项目废气治理设施设有专职人员开展定期保养检修，确保污染治理设施稳定运行。
	符合

	《“十四五”塑料污染治理行动方案》
	推行塑料制品绿色设计；推动塑料废弃物规范回收、资源化利用；减少塑料垃圾向自然环境泄漏，强化生产企业源头管控。
	项目产品为棉花产业配套包装材料，生产产生废膜、边角料全部外售回收企业综合再生利用；厂区落实固废分类管理，生产过程无塑料废弃物无序外排。
	符合

	《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）
	有序禁止、限制部分塑料制品生产销售使用，健全塑料制品生产－流通－使用－回收处置全链条管理制度；禁止生产厚度小于0.025mm超薄塑料袋、厚度小于0.01mm超薄农用地膜；规范塑料废弃物回收利用，遏制塑料环境污染。
	本项目产品为机采棉配套棉花打包膜，不属于政策明令禁止生产的超薄类塑料制品；生产过程中产生的塑料边角料、废膜全部外售回收企业综合再生利用，建立固废台账，杜绝塑料废弃物向环境泄漏。
	符合

	《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）
	强化禁限类塑料制品生产销售监管，严禁生产淘汰类塑料制品；压实企业主体责任，规范生产端管控，完善塑料废弃物收集处置，防范塑料垃圾污染土壤及水环境。
	项目不生产政策淘汰类塑料制品；生产固废分类收集，一般塑料固废全部资源化外售回收企业综合再生利用，危险废物密闭收集交由资质单位处置，厂区落实防渗措施，防止塑料废弃物泄漏污染环境。
	符合

	《生态保护“十五五”规划》
	持续优化生态空间格局，严守生态保护红线、自然保护地、重要生态功能区管控；统筹推进生态系统保护修复，严控开发建设活动对重要生态空间的占用与扰动；维护生态系统稳定性与生物多样性
	本项目选址位于轮台工业园区红桥石油服务区已规划国有工业用地，不占用生态保护红线、自然保护地、重要生态功能区；项目在现有已建成厂区内实施，不新增野外生态用地，不会对区域生态系统、生物多样性产生扰动
	符合

	《美丽中国建设“十五五”规划》
	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战；推动重点行业VOCs源头替代与治理；强化建设用地风险管控；推进产业绿色低碳转型，严控“两高”项目，推动企业清洁生产。
	项目采用水性胶实现VOCs源头替代，配套完备有机废气治理设施；厂区实施分区防渗防控土壤地下水污染；项目不属于“两高”项目，落实减污降碳协同管控。
	符合

	《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》
	强化工业企业土壤和地下水源头风险防控；工业场地落实分区防渗；加强固体废物规范化管理，防范固废淋溶造成土壤、地下水污染。
	项目划分重点、一般、简单防渗分区；危险废物贮存库、生产车间落实防渗、围堰、托盘应急收集；危险废物、一般固废分类规范贮存，防范淋溶渗漏污染土壤地下水。
	符合

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	推动传统产业绿色转型升级；严控“两高” 项目盲目发展；推进重点行业大气污染物减排；强化固体废物污染环境防治，推动资源综合利用；培育地方特色农产品配套产业。
	本项目为本地棉花产业链配套轻工项目，不属于“两高”项目；废气落实VOCs减排；塑料类一般固废全部资源外售回收企业综合利用，危废规范化处置。
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	建设项目应当依法开展环境影响评价，落实生态环境保护措施；生产经营活动排放污染物不得超过污染物排放标准；生产过程产生固体废物应当分类收集、规范贮存、依法处置；生产运营强化挥发性有机物等大气污染物收集治理，防控无组织排放；落实土壤、地下水污染防控措施，防范物料渗漏造成环境风险。
	本项目按要求开展环境影响评价；生产废气设置集气收集+治理设施，控制VOCs、颗粒物有组织及无组织排放；固体废物分类收集，一般固废综合利用，危险废物设置专用贮存间，委托具备资质单位处置；生产区地面采取防渗硬化，落实土壤、地下水污染防控措施；项目配套建设废气、废水、噪声、固废污染防治设施，各项污染物排放控制满足现行标准要求。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景
棉花是新疆重要大宗农产品与国家战略性储备物资，随着机采棉技术大面积推广，棉花打包作为机采棉产业链必要配套环节，机械化采收棉包需专用打包膜实现防尘、防潮防护，保障棉包仓储及长途转运，市场对本地化棉花打包膜存在一定产能需求。
在此产业市场背景下，新疆冠盈农业科技有限公司于2025年8月通过司法拍卖取得轮台县红桥石油服务区原新疆沃地生态农业发展集团有限公司厂区厂房、地坪及配套基础设施，厂区原有构筑物无历史环境污染遗留问题。企业依托现有厂房购置吹膜、涂胶等全套生产设备，建设年产1.2万吨棉花打包膜项目。本项目在未依法报批环境影响评价文件的情况下擅自开工建设，属于未批先建。
2026年7月10日，巴州生态环境局轮台县分局开展现场检查，针对上述违法行为下达《责令改正违法行为决定书》（巴环责改〔2026〕8-9号），责令企业立即停止违法行为，依法报批环境影响评价文件；后下达《行政处罚事先告知书》（巴环罚告〔2026〕8-9号）。企业认识到环境违法问题，积极落实整改补救措施，委托评价单位开展本项目环境影响评价工作。
按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“二十六、橡胶和塑料制品业29”，“53、塑料制品业292：其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，本公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，本公司在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《新疆冠盈农业科技有限公司年产1.2万吨棉花打包膜项目》，呈报环境保护行政主管部门，审批后作为环保部门和该企业进行环境管理的依据。
二、现有已建工程基本情况说明
本项目于2025年8月取得厂区法拍之后，在未依法报批环境影响评价文件的前提下，开展设备安装建设，年产1.2万吨棉花打包膜主体生产线现已建成，主体生产设备已安装到位；废气治理、规范危废库等环保配套设施尚未建设完成，生产线未正式投产运行。
现有已建工程仅完成主体生产设备安装，未履行环境影响评价、环保“三同时”相关手续，属于未批先建，巴州生态环境局已下达《责令改正违法行为决定书》（巴环责改〔2026〕8-9号）、《行政处罚事先告知书》（巴环罚告〔2026〕8-9号），责令企业停止违法行为，补办环评手续。
本次评价范围：包含项目现已建成的主体生产线工程，以及本次需要配套新建的废气治理设施、危险废物贮存库、一般等环保工程，同时包含新建办公楼、门卫等辅助工程；厂区原有厂房、地坪等建构筑物属于司法拍卖受让既有建构筑物，不属于本项目建设评价内容，依托工程。
三、项目地理位置
本拟建项目选址于新疆巴州轮台县红桥石油服务区内。具体地理位置详见《附图1  建设项目地理位置示意图》。
建设项目西侧为沙漠公路，距离约50m，南侧紧邻石油路，东侧为新疆中农科芯种业有限公司，距离约80m，北侧紧邻巴州莱茵恩特设备质量检测有限公司。周边环境详见《附图2  项目周边环境关系与引用大气环境监测点位示意图》。
四、建设内容与规模
本项目厂区总占地面积约94316m2，用地性质为工业建设用地。项目依托厂区现有建（构）筑物配套实施生产设备安装，并同步新建仓库、办公楼、门卫等配套建筑，建成年产1.2万吨棉花打包膜生产线；厂区现有生活办公彩钢房、食堂可满足员工食宿需求，待办公楼建成后，拆除现有生活办公彩钢房。
项目依托现有车间三作为核心生产车间，购置安装吹膜机组、涂胶设备等成套设备及配套辅助生产设备，依托现有车间一、车间二作为项目原料及成品仓储区，实现原料分类规范存储，建成完整棉花打包膜加工生产线。本项目工程组成一览表见下表。
表2-1  项目组成一览表
	工程内容
	项目组成
	备注

	主体工程
	打包膜生产线
	依托空置车间三厂房，安装设备建成年产1.2万吨棉花打包膜生产线，建筑面积10056.6m2，高19.5m，安装有安装吹膜机组、涂胶设备等成套设备及配套辅助生产设备。
	依托现有厂房，设备已安装建成

	储运工程
	原料堆存
	依托现有空置车间二厂房，仅作为原料仓储堆存使用，不布置生产设备，不开展生产作业
	依托现有厂房

	
	成品堆存
	依托空置车间一厂房，仅作为成品仓储堆存使用，不布置生产设备，不开展生产作业
	依托现有厂房

	
	运输
	厂内运输依靠内部叉车，厂外运输依靠社会运输车辆
	/

	辅助工程
	仓库
	建筑面积3567.45m2，远期规划预留仓库，1层，高19.5m
	新建

	
	车间四
	远期规划预留厂房，本期工程不购置、不安装生产设备，后期根据市场需求另行规划其他塑料制品生产线，现阶段生产功能暂未明确。建筑面积10056.6m2，高19.5m
	新建

	
	泵房
	依托现有构筑物，新建泵房，建筑面积207.7m2，1层
	依托现有构筑物

	
	办公楼
	建筑面积13935.01m2，9层，办公楼建成后，拆除现有生活办公彩钢房。
	新建

	
	生活办公彩钢房
	现有职工生活食宿，建筑面积1667m2，1层
	依托现有彩钢房

	
	门卫
	建筑面积30m2，1层
	新建

	
	消防水池
	1座地下消防水池，建筑面积785m2，容积1000m3
	依托现有

	公用
工程
	给水系统
	依托现有厂区给水管网
	依托现有

	
	排水系统
	依托现有厂区排水管网
	依托现有

	
	供电系统
	依托现有厂区市政电网
	依托现有

	
	供暖系统
	生产工艺供热全部采用电加热（吹膜挤出、涂胶烘干烘箱均为电加热，无燃料燃烧烟气）。生活采用电暖供暖
	/

	环保工程
	废气
	吹膜、涂胶烘干工序产生的废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）”装置处理后通过20m排气筒（DA001）排放，废气排放口位于车间三屋顶；
油烟废气经净化效率在75%以上的油烟净化装置处理后通过办公楼屋顶排气筒排放。
	新建

	
	废水
	生活污水新建化粪池（20m3）预处理后经厂区污水管网收集，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理。废水排放口位于生活办公彩钢房后侧。
	依托现有

	
	固废
	垃圾桶、垃圾箱，一般固废贮存库（50m2）、危险废物贮存库（50m2）
	新建

	
	噪声
	低噪声设备、厂房隔声、基础减振等
	/


五、产品方案
本项目产品主要为采棉机专用打包膜，产品方案见表2-2。
表2-2    项目产品方案
	产品名称
	产品规格
	生产能力（t/a）
	质量标准
	年运行天数、时数h/a

	采棉机专用打包膜
	厚度：0.02mm～0.05mm
宽度：1000mm～2700mm
	12000
	《机采籽棉用聚乙烯包装膜》（GH/T1491—2025）
	300天、2400小时


六、主要生产设施
本项目主要生产设施见表2-3。
表2-3  主要生产设施一览表
	序号
	主要生产单元
	主要工艺
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	吹塑膜工艺
	挤出成型
	三层共挤吹膜机
	JS3-3200型
	台
	6
	/

	2
	涂胶工序
	涂胶
	涂胶机
	烘箱电加热，温度50~150℃可调；烘箱长度约6m，分2个温区独立控温；进出口设软帘围挡
	台
	3
	/

	3
	后道加工
	扣合
	扣子机
	功率0.75kW；气压 0.3~0.8MPa
	台
	12
	/

	4
	
	分割
	后道分切机
	有效分切幅宽1600mm；分切速度 50~300m/min；最小分切宽度50mm
	台
	12
	/

	5
	
	整平
	全自动AB膜机
	20~80m/min；自动张力控制；配电晕处理单元
	台
	10
	/

	6
	
	打包
	打包机
	半自动打包；适用膜卷直径≤800mm；功率2.2kW
	台
	1
	

	7
	公用单元
	辅助
系统
	叉车
	额定载重3t；最大起升高度3m
	台
	3
	/


七、主要原辅材料和能源消耗
本项目所需主要原辅材料、能源消耗及来源见表2-4。
表2-4   项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表
	序号
	名称
	名称
	单位
	年耗量
	来源
	备注

	1
	打包膜
	聚乙烯颗粒
	t/a
	11000
	外购
	固态，包装袋储存

	2
	
	PE色母颗粒
	t/a
	150
	外购
	固态，包装袋储存

	3
	
	抗老化剂母粒
	t/a
	50
	外购
	固态，包装袋储存

	4
	
	离型膜
	t/a
	100
	外购
	纸芯卷装

	5
	
	PPA加工助剂
	t/a
	40
	外购
	固态，包装袋储存

	6
	
	R001增韧母粒
	t/a
	100
	外购
	固态，包装袋储存

	7
	
	消泡母粒
	t/a
	40
	外购
	固态，包装袋储存

	8
	
	增粘母粒
	t/a
	400
	外购
	固态，包装袋储存

	9
	
	水性丙烯酸压敏胶乳液
	t/a
	200
	外购
	液态，密封塑料桶储存

	10
	
	双面胶
	t/a
	20
	外购
	纸芯卷装

	11
	资源、能源
	用水
	m3/a
	4200
	市政管网供给
	/

	12
	
	用电
	万kWh/a
	270
	当地市政电网提供
	/


原辅材料性质：
聚乙烯颗粒：属于线性低密度聚烯烃树脂，广泛用于塑料薄膜挤出成型行业。本项目所用聚乙烯为乳白色圆柱颗粒，无味，常温下化学性质稳定，耐酸碱、耐低温，不溶于水；熔融加工温度区间165~195℃，高温熔融时仅释放少量低分子烃类物质，物料不易燃爆，产品不含增塑剂、重金属、PVC等有害组分，正常使用不会对操作人员造成明显健康损害，不属于危险化学品，是通用绿色塑料基材。
PE色母颗粒：是聚乙烯载体复配有机颜料、分散剂制成的着色功能母料，主要用于调节打包膜外观颜色，广泛应用于各类塑料吹膜制品加工。本项目所用PE色母为均匀彩色固体颗粒，无刺激性异味，常温不溶于水，日晒不易掉色析出。
抗老化剂母粒：以聚乙烯为载体，复配受阻胺光稳定剂、酚类抗氧剂的功能改性辅料，用于提升打包膜户外耐紫外线、耐老化性能。本项目抗老化母粒为灰白色固体颗粒，无味、不溶于水，常温理化性质稳定；熔融加工区间165~195℃，可有效吸收紫外线延缓塑料开裂。
离型膜：单面涂布硅油层的PE塑料卷材，主要用作涂布工序胶层隔离载体、扣子机双面胶承载基材，普遍配套压敏胶类保护膜生产线使用。本项目离型膜为透明柔性塑料卷材，表面光滑不粘胶，无异味、不溶于水，常温下硅油涂层几乎无挥发，化学惰性强，不与水性胶发生化学反应。
PPA加工助剂：含聚乙烯的吹膜专用改性母料，用于消除吹膜模头积碳、改善熔体流动性、减少膜面鱼眼缺陷，是薄膜制造行业通用加工辅料。本项目PPA助剂为乳白色光滑圆柱颗粒，无味、不溶于水，常温稳定无析出；熔融适配温度170~190℃，与聚乙烯相容性优异。
R001增韧母粒：LLDPE载体复配POE聚烯烃弹性体的低温增韧辅料，用于提升打包膜低温抗穿刺、抗拉伸性能。本产品为半透明弹性塑料颗粒，无异味、不溶于水，低温韧性突出，-40℃不易脆裂；熔融加工区间165~195℃，高温仅释放少量烃类挥发物。
消泡母粒：聚乙烯载体复配吸水无机盐、润滑分散剂的专用功能母料，用于吸收塑料熔体内部微量水汽，消除成品膜面气泡瑕疵，适配各类吹膜、涂布生产线。本项目消泡母粒为白色实心颗粒，无味、干燥稳定、不溶于水；160~195℃加工温度下可充分发挥吸水消泡作用。
增粘母粒：以聚乙烯为载体、复配低分子聚异丁烯的自粘功能母料，用于赋予打包膜基础自粘性能，保障棉包缠绕捆扎后不易松脱，是缠绕膜行业专用粘性改性辅料。本物料为淡黄色固体颗粒，有轻微油脂气味，常温不溶于水，高温165~195℃熔融后低分子组分缓慢迁移至膜面形成粘性。
水性丙烯酸压敏胶乳液：薄膜涂布专用自粘胶料，以去离子水为分散介质，丙烯酸酯高分子为有效成膜物质，配套少量成膜助剂、润湿剂，广泛用于PE保护膜、打包膜涂胶加工。本项目胶液为乳白色黏稠液体，有轻微淡酯味，不易燃、不易爆，密封塑料桶盛装，常温避光防冻储存、汽车运输安全；产品不含甲醛、甲苯、二甲苯等强挥发性溶剂，符合低VOCs环保要求。
双面胶：以离型膜为载体、单面涂布水性压敏胶的卷材耗材，用于扣子预制、成品打包膜贴标固定，是塑料包装成品配套通用辅料。本项目双面胶为分幅纸芯卷装胶带，常温固态、无刺激性异味，不溶于水，常温储存几乎无有机组分挥发；物料不易燃易爆，纸箱封装储运便捷，不含甲醛、重金属等有害物质。
八、公用工程
1.供排水
①生活用水：本项目劳动定员140人，设有员工食堂和洗浴，全根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），项目生活用水量按每人每天100L计，则生活用水量为14m3/d（4200m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为11.2m3/d（3360m3/a）。经化粪池（20m3）预处理后排入园区管网最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理。
2.供电
由市政国家电网接入，用来满足工程的需求。
3.供热
本项目生产采用电加热，生活采用电采暖提供。
九、厂区平面布置
本项目设2处出入口，西侧为主入口，紧邻沙漠公路供办公人员、小型车辆通行；厂区南侧设置生产区出入口，专供货运运输车辆进出；厂区设有车间一、车间二、车间三、车间四（拟建）、办公楼、拟建仓库、配套仓储区、消防水池等建构筑物；其中拟建仓库位于厂区最北侧，各生产车间集中布置于厂区中部及南部。办公楼布置于厂区西北侧、主入口东侧，便于职工人员进出；厂区内道路形成环形通道，串联各生产、仓储建筑，物流与人流路线相对分离。厂区内功能分区明确，基本符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定。详见《附图3项目平面布置图》。
十、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员140人，项目年生产期约300天，生产期生产制度实行1班工作制，每天工作8小时，职工在厂内食宿。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK6]工艺流程简述：
1.施工期工艺流程及产污环节图
本项目施工期建设内容为：新建车间四，仓库，办公楼等。施工期的污染主要为工程在建设过程中产生的扬尘、运输车辆及施工机械尾气、固体废物、废水及噪声，施工工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。




图2-2   施工期工艺流程及排污环节图
2.运营期生产工艺流程及产污环节见下图。
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图2-3    工艺流程及产污环节图
1.生产工艺流程简述：
①投料
将聚乙烯、PE色母、抗老化剂、PPA加工助剂、R001增韧母粒、消泡母粒、增粘母粒等颗粒原辅材料人工计量配比后投入吹膜机料斗，依靠挤出螺杆完成物料共混。该工序人工投料过程产生无组织塑料粉尘、人工操作叉车机械噪声。
②吹膜
投入的各类颗粒物料在吹膜机内165℃-195℃高温熔融塑化，经螺杆剪切实现物料均匀共混，通过模头挤出管状膜坯，经风冷定型后收卷得到PE光膜母卷。项目热源为电加热。该工序会产生PE及各类功能母粒高温熔融挥发产生非甲烷总烃、臭气，设备运转产生的噪声以及固废废膜边角料。
③涂胶烘干
热熔挤出得到的光膜母卷送入涂胶机，同步添加水性丙烯酸压敏胶乳液；薄膜先经电晕活化提升附着力，上胶后进入涂胶机密闭烘箱内80-120℃加热烘干，水分蒸发、胶层固化，收卷得到带粘性涂胶膜半成品。项目热源为电加热。该工序会产生非甲烷总烃、臭气，设备运转产生的噪声以及固废废膜边角料。
④扣子预制
外购离型膜、双面胶为原料，送入扣子机裁切加工，预制打包膜配套拼接扣子，加工完成后转运至分切装配工序备用。该工序会产生设备运行噪声和固废废离型膜、废双面胶。
⑤分切、扣子装配
涂胶半成品母卷送入后道分切机，按成品规格分切、纸芯管初步复卷，同步将预制拼接扣子粘贴装配在膜卷上，粘贴产品标签。该工序会产生设备运行噪声和固废废膜边角料、废纸芯管。
⑥定型收卷
完成分切、扣子装配的半成品膜卷送入全自动AB膜机，进行双层膜复合、膜面整平、张力校正、成品定型收卷，加工完成后得到合格棉花打包膜成品，转运入库。该工序会产生设备运行噪声和固废废膜边角料。
⑦成品入库
定型收卷后的成品膜卷经简易外包装，转运至成品仓库分区储存外售。
3.主要污染工序
项目运营期主要污染工序见表2-5。
表2-5   运营期主要污染工序汇总表
	污染类别
	生产线名称
	排污环节
	污染物
	排放去向及治理措施
	排放方式

	废气
	打包膜生产线
	投料
	颗粒物
	投料口进行半围挡+密闭车间
	无组织

	
	
	吹膜
	非甲烷总烃、臭气
	经集气罩收集后通过“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）”装置处理后通过20m排气筒（DA001）排放
	有组织

	
	
	涂胶烘干
	非甲烷总烃、臭气
	
	

	
	生活办公
	食堂油烟
	/
	食堂油烟经油烟净化系统处理
	无组织

	废水
	生活区
	生活污水
	经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理
	/

	固体废物
	生产
	废膜边角料、废离型膜、废双面胶、废纸芯管
	分类收集后外售回收单位
	/

	
	
	废原辅料包装袋、废包装桶
	收集后由原料供应商回收利用
	

	
	生活办公
	生活垃圾
	分类收集后交由环卫部门处置
	/

	
	废气治理设施
	废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器、废活性炭
	作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置
	

	
	设备维护
	废机油、废含油抹布、手套
	
	/

	噪声
	设备
	噪声
	基础减振，厂房隔音，使用低噪声设备
	/


4.项目物料平衡
本项目物料平衡表见表2-6。
表2-6   物料平衡一览表（t/a）
	物料名称
	输入t/a
	物料名称
	输出

	聚乙烯颗粒
	11000
	打包膜
	12000

	PE色母颗粒
	150
	颗粒物
	0.236

	抗老化剂母粒
	50
	非甲烷总烃
	30.186

	离型膜
	100
	废膜边角料、废离型膜、废双面胶
	65

	PPA加工助剂
	40
	废纸芯管
	2

	R001增韧母粒
	100
	废原辅料包装袋
	0.578

	消泡母粒
	40
	废包装桶
	2

	增粘母粒
	400
	/
	/

	水性丙烯酸压敏胶乳液
	200
	/
	/

	双面胶
	20
	/
	/

	合计
	12100
	合计
	12100















	与项目有关的原有环境污染问题
	1.本项目现有工程环境污染问题
本项目为新建项目，建设单位受让厂区后，在未依法报批环境影响评价文件的情况下完成年产1.2万吨棉花打包膜主体工艺设备安装；废气治理设施、规范化危废暂存库、一般固废暂存库等环保配套设施均未建设，项目未正式投产运行。
因存在未批先建环境违法行为，生态环境主管部门已下达责令改正通知书，企业现已全面停产。项目现未生产，不具备开展废气、废水、噪声现状实测监测条件，无法通过实测数据判定厂界无组织废气、废水、噪声达标情况，本次评价通过现状定性分析结合环评预测判断环境影响，待环保设施全部建成后取得环评批复后开展竣工环境保护验收监测，验证各类污染物达标排放情况。
鉴于建设单位已完成生产设备安装，现阶段存在的主要环境问题如下：
①废气环境问题
吹膜、涂胶烘干工序尚未配套建设废气收集与治理设施。若开展生产，水性胶烘干工序挥发产生的非甲烷总烃、臭气将以无组织形式散逸，无法满足VOCs排放管控要求。
整改要求：吹膜、涂胶烘干产污点位设置密闭/半密闭集气罩，废气收集后送入“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（电加热热源）”装置处理，经20m排气筒DA001高空排放。
②废水环境问题
厂区原有10m³化粪池有效容积偏小，无法满足本项目140名员工食宿生活污水预处理需求；若运营直接利旧原有化粪池，生活污水预处理效果不足，存在污水超标排入园区管网风险。
整改要求：拆除原有10m³化粪池，新建20m³防渗化粪池；生活污水经化粪池预处理达到接管要求后排入园区污水管网，送轮台县新城区生活污水处理厂处置。
③噪声环境问题
生产设备（吹膜机、涂胶机、分切设备等）已安装就位。若直接投产，设备运行噪声会对厂界声环境造成影响。
整改要求：生产设备底座设置减振垫，车间隔声措施；项目投产后通过合理生产时序管控，夜间不生产，降低噪声对外环境影响。
④固体废物环境问题
项目未配套建设危险废物贮存库和一般固体废物贮存库。若投入生产，生产产生的塑料边角料、废包装材料等一般固废仅能临时堆放于车间角落；废机油、废活性炭、涂胶胶渣等危险废物无符合规范的暂存场所。
整改要求：新建规范化危险废物贮存库、一般固体废物贮存库；生产后一般固废建立台账，塑料边角料、废包装材料全部外售给物资回收单位综合回收利用；危险废物密闭分类贮存，委托具备相应资质单位定期转运处置，转移执行危险废物转移联单制度。
表2-7   现有工程存在环境问题及整改措施
	类别
	污染源位置/建设项目名称
	存在的环境问题
	整改措施

	废气
	吹膜、涂胶烘干工序
	未安装配套环保处理设施
	经集气罩收集后通过“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）”装置处理后通过20m排气筒（DA001）排放

	废水
	生活污水预处理
	原有10m³化粪池容积不足，无法满足本项目140人食宿生活污水预处理要求
	拆除原有10m³化粪池，新建20m³防渗玻璃钢化粪池，生活污水预处理后排入园区污水管网

	噪声
	生产车间各类生产设备
	未采取减振措施
	设备底座加装减振垫，利用建筑墙体隔声；优化生产制度，夜间不组织生产

	固体废物
	生产车间
	未建设规范化危废暂存库、一般固废暂存库；投产后一般固废只能车间临时堆放，危险废物无合规暂存场所；无固废规范化贮存、转移条件
	新建规范化危险废物贮存库、一般固体废物贮存库；生产运行后一般固废建立管理台账，塑料边角料、废包装材料全部外售物资回收单位资源化利用；危险废物分类密闭贮存，委托资质单位处置，执行危废转移联单制度





















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	建设项目所在地区域环境质量现状
一、大气环境质量现状
1.项目区环境质量现状调查
本次环境空气质量现状采用2024年巴音郭楞蒙古自治州轮台县环境空气质量监测站公布的轮台县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项基本污染物环境空气质量现状数据，详见下表。
表3-1   轮台县环境空气质量数据
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	10
	150
	7
	达标

	NO2
	年平均
	19
	40
	48
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	43
	80
	54
	达标

	CO(mg/m3)
	24h平均第95百分位数
	1.8
	4
	45
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	118
	160
	74
	达标

	PM10
	年平均
	171
	60
	285
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	481
	120
	400
	超标

	PM2.5
	年平均
	52
	30
	173
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	123
	60
	205
	超标


根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，项目SO2，NO2，CO，O3均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准，项目所在区域PM2.5、PM10日均浓度和年均浓度均超标，超标原因主要是由于项目地处南疆，位于沙漠边缘，背景因素所致。因此，项目所在区域为不达标区域。
2 特征污染物补充监测
大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点，同时兼顾厂址主导风向，为当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次TSP现状监测数据引用新疆中测测试有限公司于2024年9月15日至9月18日连续3日对巴州磊溢泥浆材料有限公司年产5000吨石油助剂技术改造项目所在区域污染物环境质量进行监测的数据。
（1）监测点位
本次评价在项目区外布置1个现状监测点（共1个监测点），监测点位具体位置见附图3-2。
表3-2    特征污染物补充监测点位基本信息
	监测点位
	经纬度坐标
	与本项目位置关系及距离

	1#监测点
	经度84.309892
	纬度41.780376
	厂区西南方位距离约58m


（2）监测时间及监测方法
监测时间为连续采样3天，采样要求按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194—2017）相关要求执行。
（3）评价方法
采用最大占标百分比，计算公式如下：
Pi=Ci/Coi
式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率；
Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）；
Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3）
（4）监测结果
特征污染物环境质量现状监测结果见下表。
表3-3   颗粒物质量现状评价
	监测因子
	时间
	浓度（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	浓度占标率（％）
	达标情况

	TSP
	2024年9月15日-16日
	0.229
	0.3
	76.3%
	达标

	
	2024年9月16日-17日
	0.221
	
	73.7%
	达标

	
	2024年9月17日-18日
	0.223
	
	74.3%
	达标


根据特征污染物补充监测数据结果，项目所在区域TSP最大浓度占标率范围在73.7％—76.3％，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准。
[bookmark: _Toc396385923][bookmark: _Toc329596219]二、地表水环境质量现状调查与评价
根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
本项目最近地表水为迪那河，迪那河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，迪那河水环境质量满足Ⅱ类标准。
三、声环境状况调查与评价
本项目50米范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，故不开展现状调查。
四、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在采取防渗措施后可杜绝地下水污染途径，因此本项目不存在地下水污染途径。
五、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在采取防渗措施后可杜绝土壤污染途径，因此本项目不存在土壤污染途径。
六、生态环境现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查，本项目位于规划的工业园区内，可不开展生态现状调查。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标：
1.大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2.声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于新疆巴州轮台县红桥石油服务区内，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的浓度限值。
项目运营吹膜、涂胶烘干工序产生的非甲烷总烃废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）中的表4、表9的限值要求，吹膜、涂胶烘干工序无组织、有组织排放的臭气浓度分别执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。
厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）表9中无组织排放监控浓度限值。
食堂产生的油烟执行安装去除效率不小于75％的油烟净化器（中型规模饮食业单位）后，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“饮食业单位的油烟最高允许排放浓度”即2.0mg/m3。
表3-1   合成树脂工业污染物排放标准
	污染物
	有组织排放限值mg/m3
	污染物排放监控位置
	无组织排放限值
	标准来源

	颗粒物
	/
	车间或生产设施排气筒
	1.0
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）

	非甲烷总烃
	100
	
	4.0
	


表3-2   厂区内VOCs无组织排放限值
	污染物项目
	排放限值（mg/m3）
	限值含义
	采用标准

	非甲烷总烃
	10
	监控处1h平均浓度值
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	



表3-3   恶臭污染物排放标准
	污染物名称
	排放高度m
	标准

	
	
	排放量（无量纲）
	无组织排放浓度（无量纲）

	臭气浓度
	20
	4000
	20


表3-4   项目油烟排放标准
	规模
	中型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除率（%）
	75


2.废水
营运期不产生工艺废水。职工生活产生的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
表3-6   污水综合排放标准  单位：mg/L
	序号
	项目
	标准值（mg/L）
	标准来源

	1
	pH
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	NH3-N
	/
	

	4
	BOD
	300
	

	5
	SS
	400
	


3.噪声
运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-7    工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	单位
	昼间
	夜间

	3类
	dB(A)
	65
	55


4.固废
本项目产生的一般工业固体废物其贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量
控制
指标
	根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本环评确定建设项目污染物排放总量控制因子为废气中非甲烷总烃。本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理，水污染物总量纳入污水处理厂生活源内，因此本项目不再重复计算水污染物总量控制指标。
根据废气污染源源强分析，本项目污染物总量控制指标为：非甲烷总烃：2.717t/a。





四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	[bookmark: _Toc168121379][bookmark: _Toc168312904][bookmark: _Toc168121571][bookmark: _Toc156819103][bookmark: _Toc167859200]（一）施工期大气污染控制措施
①施工方严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的要求，晴朗天气每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时加大洒水频次。一般原则每天早（9:00-10:00）中（13:30-16:00）晚（18:00-19:00）各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔3个小时洒水一次；当风速大于4级，停止施工。
[bookmark: _Toc168121381][bookmark: _Toc168121573][bookmark: _Toc167859202][bookmark: _Toc168312906][bookmark: _Toc156819106]②采取设置围栏、洒水压尘、加强物料防尘管理及时清运施工垃圾等措施。运载设备材料的车辆为货车，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢外和轮胎冲洗干净，运输车辆行驶路线要尽量避开居民点和环境敏感点。
（二）施工期水污染控制措施
本项目施工期生产废水包括工程养护水及进出施工场地车辆清洗废水等。生产废水经临时沉淀池处理后全部用于施工现场喷洒道路，不外排，不会对周围环境造成不利影响。
施工期生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，由于施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。
（三）施工期噪声控制措施
①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。中午（14∶00-16∶00）及夜间（0∶00-8∶00）禁止施工。
③合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
[bookmark: _Toc519840850][bookmark: _Toc41270224][bookmark: _Toc13105922][bookmark: _Toc527339557][bookmark: _Toc527339390][bookmark: _Toc520705159][bookmark: _Toc508028298]（四）施工期固废控制措施
施工期的生活垃圾量很少，主要为少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。采取定点放置垃圾箱集中收集，定期交由环卫部门拉运处理。
项目建筑垃圾主要来自散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。建筑垃圾不可随意丢弃，送往政府部门指定的地点进行处置。
（五）施工期水土保持、防沙治沙措施
项目位于新疆巴州轮台县红桥石油服务区内，区域气候干旱多风，施工过程中少量地表裸露区域易产生风蚀，施工单位应合理安排施工时序，缩小裸露土地范围，对临时堆放的土石方采取遮盖措施，施工结束后及时平整场地，对临时占用的空地进行压实整理，减少风蚀起沙，降低水土流失及沙尘影响。
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	运营期大气环境影响和保护措施
1.大气污染工序及源强分析
1.1原料投料粉尘
项目聚乙烯、PE色母、抗老化母粒、PPA加工助剂、R001增韧母粒、消泡母粒、增粘母粒均为袋装固体颗粒，人工拆袋、投料作业过程颗粒摩擦会产生少量粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂袋装粒料人工卸料逸散尘排放因子，人工袋装塑料颗粒投料产污系数取0.02kg颗粒物/t原料，项目会产生投料粉尘的颗粒原料合计为11780t/a，则颗粒物产生量为0.236t/a。本项目对投料口进行半围挡，再配合车间密闭，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录4：粉尘控制措施控制效率：密闭式控制效率99%，则项目原料投料排放量为0.002t/a。
1.2吹膜、涂胶烘干废气
（1）废气收集方案与集气罩参数
①吹膜机模头熔融挥发点位：每台吹膜机模头上方设置顶吸式集气罩，罩口设置柔性软帘围挡，形成局部负压集气空间，单台罩口尺寸1.2 m×0.8 m，单台罩口面积0.96 m²；罩口控制风速取0.4~0.6 m/s（满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对VOCs局部排风罩控制点风速不低于0.3 m/s要求），吹膜机合计风量9600 m³/h。
②涂胶配套密闭烘干烘箱：烘箱本体整体密闭封装，箱体缝隙做密封处理，仅薄膜进出通道预留窄缝，进出口位置设置软帘围挡减少废气外溢；缝隙处设置条缝侧吸集气罩对逸散废气进行捕集；单台烘箱进出口条缝集气罩总开口面积0.45 m²，罩口控制风速0.4-0.6 m/s，涂胶机合计风量5400 m³/h。
③系统总风量：项目吹膜机、涂胶机全部布置在车间三内，各设备集气支管汇入总管，考虑管路漏风富余系数1.0，系统总设计风量15000 m³/h；排气筒高度20 m，废气最大工况风量15000 m³/h，烟气出口流速控制12-16 m/s，经核算排气筒内径取0.6 m。
④收集效率取值论证：吹膜模头顶吸罩、涂胶烘箱进出口条缝侧吸罩配套软帘围挡，形成局部负压；参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及塑料制品挤出、涂布同类工程实践，该类局部密闭负压集气系统收集效率工程取值区间85%～95%；本项目罩口控制风速0.4‑0.6 m/s 满足标准要求，本次源强核算保守取收集效率90%，未被收集的10%以无组织形式在车间内逸散。
（2）废气源强
①吹膜废气：本项目吹膜生产工序有机废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《292 塑料制品行业系数手册》中2921塑料薄膜制造行业系数表，注（吹）塑工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.5千克/吨-产品。本项目年产打包机膜12000t/a，则非甲烷总烃产生量为30t/a，年生产300天，每天运行8小时，年运行2400小时，产生速率12.5kg/h。
②涂胶烘干废气：依据292塑料制品行业系数手册中2.3系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率中相关规定：292塑料制品的生产过程中，如果包含胶黏工艺，废气指标可参考2437地毯/挂毯行业胶黏工段的产污系数，因此本项目涂胶生产工序有机废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册》中2437地毯、挂毯制造行业系数表（续1）进行核算，涂胶（背胶黏胶）工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为9.28×10-1千克/吨-原料。本项目涂胶用量为200t/a，年生产300天，每天运行8小时，年运行2400小时，非甲烷总烃的产生量为0.186t/a，产生速率为0.08kg/h。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—292 塑料制品行业系数手册中2921塑料薄膜制造行业系数表以及《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）可知，活性炭吸附对非甲烷总烃的去除效率为21%，催化燃烧分解效率≥90%，本次评价综合处理效率按90%保守计算，本项目吹膜及涂胶烘干产生的有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）处理后20m排气筒排放，项目吹膜挤出、涂胶烘干产污工位设置密闭负压集气罩，集气罩罩口控制风速0.4~0.6m/s，配套设备软帘围挡减少废气逃逸；废气收集效率取值依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关管控要求，塑料制品挤出、涂布密闭集气系统工程取值区间85%～95%，本次评价收集效率取90%计算，设计处理风量15000m3/h，则有机废气经处理后有组织排放量为2.717t/a，排放速率为1.13kg/h，排放浓度为75.465mg/m3。集气罩未收集的无组织非甲烷总烃排放量为3.019t/a。
③臭气浓度：本项目使用聚乙烯、PE色母等原料等塑料原料加热至165℃-195℃后，熔融成液体，项目所使用的塑料原料在165℃-195℃的温度下，均不发生分解反应，但是各原料熔融过程中，原料内的组成成分会散发出少量的异味，本项目的异味以臭气浓度表征。母粒高分子材料吹膜工序中产生异味和产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，经活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）处理后通过20m排气筒排放，未收集部分经车间通风设施无组织排放。
1.3油烟废气
本项目设置1个职工食堂，设3个灶台，属中型规模。劳动定员140人，人均耗油量约为30g/p·餐，1天2餐计，即8.4kg/d，食堂油烟气中油烟含量占耗油量的2%，则油烟废气产生量约0.168kg/d、50.4kg/a（年使用300天）。食堂的油烟净化器总风量为6000m3/h，日均烹饪时间4h，通过企业净化效率在75%以上的油烟净化装置处理，最终通过建筑物屋顶高空排放，则排放量为12.6kg/a，排放速率为0.01kg/h，油烟排放浓度为1.75mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。
本项目废气污染源强统计见表4-1。废气排放口基本情况表见表4-2。
表4-1   废气污染源源强核算结果一览表
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	排放形式
	污染物产生量（t/a）
	污染物产生速率（kg/h）
	污染物产生浓度
(mg/m3)
	污染治理设施
	污染物排放量（t/a）
	污染物 排放速率（kg/h）
	污染物排放浓度
(mg/m3)
	排放口名称
	排放口编号

	
	
	
	
	
	
	
	名称及工艺
	收集效率%
	去除效率%
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	1
	投料
	颗粒物
	无组织
	0.236
	0.098
	/
	料口半围挡+车间密闭
	/
	60+99
	是
	0.002
	0.001
	/
	/
	/

	2
	吹膜、涂胶烘干
	非甲烷总烃
	有组织
	27.167
	11.319
	754.64
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）
	90%
	90%
	是
	2.717
	1.13
	75.465
	吹膜涂胶烘干排放口
	DA001

	
	
	
	无组织
	3.019
	1.258
	/
	车间通风
	/
	/
	是
	3.019
	1.258
	/
	/
	/

	6
	食堂
	油烟
	有组织
	50.4kg/a
	0.042
	7
	油烟净化装置
	/
	75
	是
	12.6kg/a
	0.01
	1.75
	/
	/


表4-2    废气排放口基本情况表
	排放口名称
	排放口编号
	地理坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气温度/℃
	类型

	吹膜涂胶烘干排放口
	DA001
	东经84°18′48.202″北纬41°46′49.778″
	20
	0.6
	70
	一般排放口


3.非正常排污的源强统计与分析
本项目非正常排放主要是指生产过程中废气处理设施故障情况下造成污染物超标排放；非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。
本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；除尘设备故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下：
①开停车
项目计划停车，装置首先要停工，生产设备及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。
②设备故障
当生产系统出现停电、气泵、机电故障时，由于本项目控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低，就算出现上述情况也会停机检修，非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经除尘设备处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。
③废气处理设施效率降低
废气处理设施效率降低的原因是长时间未检修、没有做到定期更换，导致处理效率变低，污染物超标排放。加强日常管理，做到定期检修、定期更换。
本项目非正常工况废气处理设施处理效率无法达到设计效率时，出现频次约1次/年，非正常工况年排放时间按1h时间计算，废气在未经有效处理的情况下通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见表4-3。
表4-3   本项目非正常工况污染物产排情况
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/(mg/m³)
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
/h
	年发生频次
次/年
	排放量
(kg)
	应对措施

	DA001
	废气治理设施故障，活性炭部分失效、催化燃烧工况异常，综合去除效率下降至50%
	非甲烷总烃
	377.32
	5.661
	1
	1
	5.661
	第一时间降低生产负荷，必要时停止生产；排查维修故障，待治理设施恢复正常处理效率后，方可恢复生产


为防止生产废气非正常工况排放，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放概率，或使影响最小：
①为确保项目废气治理设施能够有效收集和处理，评价建议定期对废气治理设施检查和维修等；
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
4.废气污染防治措施可行性分析
（1）有机废气治理措施可行性分析
本项目吹膜、涂胶烘干产生的工艺尾气主要组分为聚乙烯高温熔融释放的低分子烃类以及水性丙烯酸胶挥发产生的少量成膜助剂类有机组分；废气采用干式过滤棉预处理+活性炭吸附/脱附+电加热催化燃烧组合工艺处理后通过20m排气筒（DA001）排放。
处理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中废气污染防治可行技术参考表的可行技术。本项目废气虽来源于水性胶体系，但废气中有机污染物仍属于烃类、酯类可催化氧化分解的有机组分，催化燃烧在适宜反应温度条件下可将该类VOCs氧化分解为二氧化碳和水，对本项目工艺废气具有良好处理适用性；前端设置干式过滤棉，拦截吹膜工序带入的少量塑料颗粒物，避免颗粒物堵塞活性炭及催化燃烧催化剂，保障整套装置长期稳定运行。经前文废气污染源强分析得知，处理后的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）中非甲烷总烃限值要求，因此项目有机废气治理措施可行。
（2）投料粉尘可行性分析
项目投料粉尘采用投料口半围挡+车间密闭的方式处理，最终排放量仅为0.002t/a，无组织排放颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，因此投料粉尘治理措施可行。
（3）油烟废气可行性分析
本项目食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，厨房安装净化效率在75%以上的油烟净化装置对油烟进行处理，油烟经处理后，排放浓度可降至1.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。
在采取上述治理措施后，能实现废气达标排放，措施可行。
5.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等相关要求制定，本项目大气监测计划见表4-4：
表4-4    废气环境监测计划
	类型
	监测位置
	监测项目
	监测频次及监测记录
	执行标准

	厂界无组织废气
	厂界外上风向1个监控点，下风向3个监测点
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	厂区内VOCs无组织
	生产车间外，厂房门窗通风口外1m、距离地面1.5m以上位置
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	有组织废气
	排气筒DA001（治理设施出口）
	非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/半年
	


（二）运营期水环境影响和保护措施
1.废水污染工序及源强分析
本项目无工艺废水产生，主要废水为职工生活污水。
本项目劳动定员140人，用水量按100L/人·日计，则生活用水量为14m3/d（4200m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为11.2m3/d（3360m3/a），生活污水浓度参照《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）中生活污水中各污染物产生浓度，生活污水污染物浓度CODcr350mg/L，BOD5250mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L。废水收集到化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理。
本项目生活废水中主要污染物的产生及排放情况见表4-5。
[bookmark: OLE_LINK7]表4-5   项目生活废水产生和排放情况一览表
	污染物
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放标准

	
	核算方法
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	CODcr
	产污系数法
	350
	1.176
	化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理
	15
	物料衡算法
	297.5
	0.999
	500
mg/L

	BOD5
	
	250
	0.840
	
	9
	
	227.5
	0.764
	300
mg/L

	SS
	
	200
	0.672
	
	30
	
	140
	0.470
	400
mg/L

	氨氮
	
	30
	0.101
	
	3
	
	29.1
	0.098
	/


2.废水污染防治措施可行性
本项目生活废水主要为职工产生的生活污水，主要污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经防渗化粪池预处理后，本项目生活污水原水水质：CODcr350 mg/L，BOD₅250 mg/L，SS200 mg/L，经三格化粪池预处理后估算出水水质：CODcr297.5 mg/L，BOD₅227.5mg/L，SS140 mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准纳管要求（COD≤300 mg/L、BOD₅≤300 mg/L、SS≤400 mg/L）。建设单位应在项目竣工环保验收前完成厂区污水总排口与园区市政污水管网的正式接驳，接驳前须按园区管理要求完成入网申报，在未完成管网有效接驳前，项目不得投入试生产。
3.依托污水处理可行性分析
轮台县新城区生活污水处理厂位于轮台县县城东南方向直线距离约11km处，地理位置坐标为：东经84°22′56.003″，北纬41°45′26.449″，处理规模3万立方米/日，目前剩余处理量为8000m3/d。主要接纳轮台县县城及周边乡镇生活污水。污水处理厂采用预处理+气浮池+调节池+水解酸化池+A/A/O+MBR膜池+臭氧消毒处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2022）中表1一级A标准，排放至污水处理厂南侧尾水库用于周边防护林浇灌。目前轮台县新城区生活污水处理厂运行正常，本项目生活污水排放量为11.2m3/d，轮台县新城区生活污水处理厂可接纳本项目生活污水，因此项目污水的排入不会对轮台县新城区生活污水处理厂造成大的冲击影响，污水去向合理可行。
4.监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求以及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目只有生活污水，经化粪池预处理后排入园区污水管网，属间接排放，因此，本评价不提出废水跟踪监测要求。
（三）运营期噪声环境影响和保护措施
3.1污染工序及源强分析
1.预测模式的确定
项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
2.噪声源参数的确定
本项目现阶段处于停产状态，无法开展现场实测获取噪声源实测数据。本次噪声源强依据建设单位提供的设备技术参数，并结合同类型塑料薄膜加工设备类比调查确定；项目主要噪声源为吹膜机、涂胶机等生产设备，设备外壳1 m处A计权声压级为75～90dB(A），主要产噪设备参数见下表4-6。









	
	表4-6   工业企业噪声源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	三层共挤吹膜机
	/
	86/1
	基础减振、建筑隔声
	7.8
	-138.6
	2
	118.3
	17.9
	30.3
	49.4
	64.7
	64.8
	64.7
	64.7
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	38.7
	38.8
	38.7
	38.7
	1

	2
	
	涂胶机
	/
	84/1
	
	35.4
	-140.4
	2
	90.9
	22.5
	57.8
	45.2
	62.7
	62.8
	62.7
	62.7
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	36.7
	36.8
	36.7
	36.7
	1

	3
	
	扣子机
	/
	80/1
	
	73.7
	-156.4
	1.5
	50.1
	15.7
	98.3
	52.5
	58.7
	58.9
	58.7
	58.7
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.7
	32.9
	32.7
	32.7
	1

	4
	
	后道分切机
	/
	80/1
	
	62.2
	-138.6
	2
	65.1
	30.4
	83.8
	37.7
	58.7
	58.7
	58.7
	58.7
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.7
	32.7
	32.7
	32.7
	1

	5
	
	全自动AB膜机
	/
	80/1
	
	44.3
	-116.4
	2
	87.3
	47.9
	62.1
	19.9
	58.7
	58.7
	58.7
	58.8
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	32.7
	32.7
	32.7
	32.8
	1

	6
	
	打包机
	/
	75/1
	
	21.2
	-111
	2
	111.0
	47.9
	38.4
	19.6
	53.7
	53.7
	53.7
	53.8
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	27.7
	27.7
	27.7
	27.8
	1

	7
	
	叉车
	/
	85/1
	
	10.5
	-122.6
	1.2
	119.0
	34.1
	30.0
	33.2
	71.7
	71.7
	71.7
	71.7
	8.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	45.7
	45.7
	45.7
	45.7
	1


[bookmark: PO_7]表中坐标以厂界中心（84.3132553,41.781627）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。




	
	[bookmark: OLE_LINK67]（3）预测结果
根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见表4-7。
表4-7   厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	149.7
	-159.4
	1.2
	昼间
	31.9
	65
	达标

	南侧
	58.4
	-95.3
	1.2
	昼间
	40.8
	65
	达标

	西侧
	-191.1
	-173.5
	1.2
	昼间
	30.9
	65
	达标

	北侧
	91.3
	169.5
	1.2
	昼间
	10.1
	65
	达标


表中坐标以厂界中心（84.3132553,41.781627）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。夜间不生产。
由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。
为了进一步减少本项目噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取下述噪声防治措施：
①选用技术先进、低噪声机械设备；合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界；
②在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转，特别是对高噪声设备需经常定期地进行检修。
3.监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的相关要求，本项目噪声监测计划见表4-8。
表4-8   噪声环境监测计划
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界外1米
	连续等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


（四）运营期固体废物环境影响和保护措施
1.固体废物产生情况和处置情况
（1）废膜边角料、废离型膜、废双面胶
项目吹膜裁切、成品剥离、扣子加工工序产生废膜边角料、废离型膜、废双面胶，合计约65t/a，废膜边角料、废离型膜主体材质为PE塑料，属于塑料制品加工产生的塑料边角料，废双面胶以塑料膜为基材，胶层已经完全固化，不属于废弃粘合剂；废物以塑料组分为主体，根据《固体废物分类与代码目录（2024）》判定，上述固废归类一般固体废物代码为900-003-S17；废膜边角料、废离型膜、废双面胶分类收集后外售回收企业综合再生利用。
（2）废纸芯管
原料膜卷、成品膜卷使用后产生废纸芯管，年产生量约2t/a，一般固体废物代码900-005-S17；车间分区集中堆放，定期外售回收企业综合再生利用。
（3）废原辅料包装袋、废包装桶
本项目PE颗粒、色母及各类功能母粒在投料拆袋过程中产生覆膜塑料包装袋；涂胶工序所用水性压敏胶采用塑料桶盛装，上述废塑料包装物年产生量合计约2.578t/a。废物属于工业生产产生废塑料，按照《固体废物分类与代码目录（2024）》，归类为SW17可再生类废物，固体废物代码900-003-S17；收集后外售回收企业综合利用。
（4）废机油、废含油抹布、手套
项目设备使用过程中更换少量的废机油，年产生量约0.5t/a，属危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08（危险特性T，I），设备维护过程中会产生少量废含油抹布、手套，年产生量约0.05t/a；属危险废物HW49废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-041-49（危险特性T，In）。上述危险废物经收集后暂存于危险废物贮存库，最终交由具有相应资质的危险废物处置单位处置。
（5）废活性炭
废活性炭属于《国家危险废物名录（2025版）》中HW49其他废物（900-039-49） 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。
本项目活性炭吸附后经脱附继续循环使用，活性炭使用寿命2000到2500小时，每1年更换一次即可。800碘值的活性炭约310kg/m3，装置活性炭填量约5m3（1.55t），则废活性炭产生量约为1.55t/a，经收集后暂存于危险废物贮存库，最终交由具有相应资质的危险废物处置单位处置。
（6）废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器
废气治理工艺中用于催化燃烧的催化剂以贵金属Pt、Pd作为载体的催化剂，催化剂使用寿命8000小时到8500小时，粗效吸附箱里玻璃纤维棉和纸箱过滤器也需定期更换，上述产生的废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器每4年更换一次即可。更换后的废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器属于危险废物，重约0.5m3/4a。对照《国家危险废物名录》（2025版），废催化剂属于危险废物HW50废催化剂，废物代码为900-049-50（危险特性T）；废玻璃纤维棉和纸箱过滤器属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49（危险特性T，In）。经收集后暂存于危险废物贮存库，最终交由具有相应资质的危险废物处置单位处置。
（7）生活垃圾：本项目共有职工140人，年工作日300天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为21t/a，集中收集后，交由环卫部门统一清运。项目固废产生明细见表4-9。
表4-9   项目固体废物产生情况明细
	类型
	固废类别
	废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	去向

	废膜边角料、废离型膜、废双面胶
	一般固废
	SW17可再生类废物
	900-003-S17
	65
	回收企业综合再生利用

	废原辅料包装袋、废包装桶
	
	
	
	2.578
	

	废纸芯管
	
	SW17可再生类废物
	900-005-S17
	2
	回收企业综合再生利用

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	21
	交环卫部门定时清运处理

	废机油
	危险废物
	HW08
	900-214-08
	0.5
	暂存于危险废物贮存库，由有资质单位回收处置

	废含油抹布、手套
	
	HW49
	900-041-49
	0.05
	

	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	1.55
	

	废催化剂
	
	HW50
	900-049-50
	0.5m3/4a
	

	废玻璃纤维棉和纸箱过滤器
	
	HW49
	900-041-49
	
	


综上所述，本项目固体废物都得到有效处置，对周围环境影响较小。
2.固体废物管理要求
（1）一般固体废物环境管理要求
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，针对一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等过程提出以下管理要求：
A.建立污染环境防治责任制度
公司应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
B.制定一般固体废物管理台账
按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）建立一般固体废物台账，具体台账要求如下：
①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。
②记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。
③填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。
④建议建设单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。
⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。
⑥设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
⑦建议建设单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
C.一般固体废物贮存库设置要求
①划定一般固体废物贮存库1座，一般固体废物贮存库防渗使用水泥地面，且设置在车间内部，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
②在一般固体废物贮存库显著位置张贴《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）要求的环境保护图形标志。
③危险废物和生活垃圾不得存入一般固体废物贮存库。
D.委托他人运输、利用、处置工业固体废物要求
委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知建设单位。
E.信息公开
建设单位应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。
F.规范化台账
规范全厂一般工业固体废物管理，废膜边角料、废离型膜、废包装袋等全部明确资源化回收去向；建立一般工业固体废物管理台账，记录产生量、内部贮存、外售利用单位、交接记录，做到一般固废产生‑贮存‑流向全过程可追溯。
（2）危险废物环境管理要求
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），危险废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此，为了使各种危险废物能更好地达到合理合法处置的目的，本评价按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等国家相关法律法规，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。
①收集
危险废物容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；
容器和包装物外表面应保持清洁。
厂内产生危险废物应分类收集；原料拆包、设备检修、废气治理更换废物过程中，若发现来料物料中混入危险废物，应立即隔离，单独密闭包装、贴标签，禁止与一般固废混杂，按对应危险废物类别纳入危废库贮存，后续委托有资质单位处置，并做好异常来料记录台账。
②贮存
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。本项目厂区拟设置一座占地面积为 50 m² 的危险废物贮存库，危险废物贮存库严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，严禁露天堆放危险废物。
贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模；按废物类别设置独立贮存分区，设置分区围堰、隔离隔断，避免不相容危险废物直接接触、混合存放。
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液、渗漏液、颗粒物、VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。本项目废活性炭、废机油、废胶渣等危险废物盛装在密闭塑料包装 / 容器内，防止有机组分挥发、物料渗漏。
危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。
贮存设施地面与裙脚采用坚固、防渗、与危废相容的材料建造；地面、裙脚、围堰等防渗层采用至少1 m厚黏土层（渗透系数≤10⁻⁷ cm/s）或≥2 mm厚高密度聚乙烯膜人工防渗材料（渗透系数≤10⁻¹⁰ cm/s），或等效防渗材料；贮存库落实防风、防晒、防雨、防漏，设置泄漏液体收集围堰。
贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276‑2022）的要求设置危险废物贮存设施标志、贮存分区标志和危险废物标签。
《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259‑2022）规定的危险废物环境单位，应采用基础台账+视频监控等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
③厂内转运与外部转移
危险废物从产生工位转运至危废贮存库过程，采用密闭容器转运，防止散落、泄漏；危险废物外运处置必须委托持有相应危险废物经营许可证的单位，严格执行危险废物电子转移联单制度，不得交由无资质单位处置，完整记录危险废物产生、贮存、转移、处置全流程信息。
④台账管理
建立危险废物全过程管理台账，如实记录危险废物产生种类、数量、产生时间、贮存、厂内转运、委托处置去向、转移联单等信息，台账保存期限不少于5年。
⑤制度建设
危险废物贮存库门上张贴危险废物警告标志，库内张贴危险废物管理制度、应急处置操作规程；配备沙土、吸附棉等应急物资，用于发生泄漏时应急处置。
3.生活垃圾防治措施
项目厂区生活办公楼内设置室内垃圾桶收集生活垃圾，厂区内设置环保垃圾箱对生活垃圾集中分类收集后，交由环卫部门处置。
（五）地下水、土壤环境影响分析
建设单位对生产车间、化粪池、危险废物贮存库均做防渗防漏处理后，其原辅料、废水、危险废物正常情况下不直接下渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径。
地下水、土壤污染防治措施：
（1）分区控制措施
根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
指对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或者部位，主要包括危险废物贮存库。危险废物贮存库应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
②一般防渗区
指对地下水环境有污染的物料或者污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要为一般固体废物贮存库、化粪池、生产车间。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。
③简单防渗区
项目简单防渗区主要为堆仓不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的，采取的防渗措施为地面混凝土浇筑底板，达到简单防渗要求。
针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见下表。
表4-10   厂区主要设施采取的防渗措施
	防渗区域
	具体要求

	重点防渗区
	危险废物贮存库
	表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

	一般防渗区
	化粪池、一般固体废物贮存库、生产车间、仓库等
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行

	简单防渗区
	办公楼、泵房等
	地面混凝土浇筑底板


（2）跟踪监测要求
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，其废水、危险废物正常情况下不直接下渗入地面，可杜绝地下水、土壤的污染途径，故不开展地下水及土壤监测计划。
（六）环境风险分析
1.本项目风险物质识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”进行危险性识别，本项目涉及的风险物质总量与其临界量比值（Q值）确定表见表4-11。
表4-11   危险物质一览情况表
	序号
	危险物质
	最大储存量t
	临界量
	qi/Qi
	分布
	风险类型

	1
	废包装桶
	2
	10
	0.2
	危险废物贮存库
	火灾、泄漏

	2
	废机油、废含油抹布、手套
	0.05
	2500
	0.00002
	
	

	3
	废活性炭
	1.55
	10
	0.155
	
	

	合计Q
	0.35502
	/
	/


2.环境风险源分布情况及可能影响途径
本项目具体事故类型及其环境污染特征如下表。
表4-12   项目具体事故类型及其环境污染特征一览表
	风险源分布情况
	风险源
	事故类型
	事故影响途径及危害

	厂区内
	成品打包膜、原辅料胶水等易燃物质
	泄漏；火灾引起的次生污染物排放
	项目原辅材料水性丙烯酸压敏胶乳液，发生桶体破损泄漏时，胶体渗入土壤、雨水冲刷后会污染地下水；原辅料厂区火灾或爆炸引起燃烧，产生的烟气逸散到大气对环境造成影响。

	危险废物贮存库
	废包装桶、废机油、废含油抹布、手套、废活性炭
	危险物质泄漏
	危险物质在泄漏过程中可能渗入周边土壤，导致土壤受到污染，或遇明火可能燃烧引起火灾。


3.环境风险防范措施
（1）火灾爆炸风险防范措施
严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志；加强危险物质和应急物资的管理。
危险废物贮存库要做好防风、防雨、防渗措施，挥发性危险废物密闭桶装。
定期对生产设备、阀门等节点进行维修检测。
生产车间、仓库内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。
操作人员应进行安全学习，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的防火措施。
完善整个厂区的消防设施，完善火灾预防机制，定期对员工进行防火安全意识培训和消防救火演练来应对突发性火灾事故。
为避免人员及财产的重大损失，应做好日常的检查工作，对细小部件，特别是对仪器仪表、阀门等要认真细致地检查，责任到人，防止泄漏事故发生；夏季高温要做好降温工作，确保安全，杜绝事故发生。
（2）泄漏事故风险防范措施
①严格危险物质的使用及管理要求，落实专门管理人员，制定相关责任制度。
②在危险废物贮存库设置围堰或托盘，收集桶、事故收集槽，放置活性炭、沙土等惰性吸附材料等措施，以便泄漏事故发生时应急处置使用。
③原料应密闭存储，设置托盘、应急设施等，以便泄漏事故发生时应急处置使用。
④进一步细化事故应对措施；平时进行职工教育和信息发布，并加强应急培训与演练；一旦发生泄漏事故，应积极组织应急处置，并做好相关善后恢复措施。
（3）污染事故风险防范措施
本项目必须高度重视废气的收集和处理，高标准、严要求配套废气收集处理设施，并通过配套备用风机、备用零部件等，确保治理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。
3.应急要求
（1）处理设施故障时，应及时进行检修，必要时停产，待检修完成方可开工生产。
（2）火灾事故发生时，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂为消防砂、干粉，及时消灭初期火源，火势较大时应及时报告相关消防、公安部门协助灭火疏散人员和物资，尽量减少损失。
（3）火灾事故较严重时，应指挥现场及周围人员撤离事故区，根据现场风向制定撤离路线，避免发生吸入烟气中毒事故。
（4）加强事故应急演练，有效减少和防止事故的影响和扩散。
（5）编制突发环境事件应急预案，预案要求如下：
①应急计划区
对厂区平面布置进行介绍，详细说明厂区布置，确定应急计划区并给出分布图。
②指挥机构及人员
主要包括指挥人员的名单、职责，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。
③预案分级响应条件
根据工程特征，规范预案的级别及分级响应程序。
④应急救援保障
规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。
⑤报警、通讯联络方式
主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。
⑥应急措施
包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援与控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急监测、防护措施，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同的救援方案和程序（例如火灾爆炸应急方案和程序、停水停电应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。
⑦人员撤离计划
包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。
⑧事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
⑨应急培训计划
应急计划制定后，要定期安排人员进行培训和演练，必要时包括附近的居民。
本项目在做好上述各项防范措施，且切实落实安评提出的各项安全管理措施后，厂区发生事故的可能性将进一步降低，因此，本项目的环境风险是可控的。
（七）环境管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于二十四、橡胶和塑料制品业29，年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926.日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929，属于简化管理。
严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）相关要求开展自行监测，建立完善的环境管理台账，记录污染治理设施运行、污染物排放等信息，定期向生态环境主管部门上报监测数据和环境管理情况，主动公开污染物排放信息，接受生态环境部门及公众监督。设置专职环境管理人员，明确环境管理岗位职责，组织开展环保知识培训，提升员工环境保护意识，定期对各项环保治理设施进行日常检查、维护和保养，确保污染治理设施长期稳定达标运行。
项目建成后应根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，必须使用由国家生态环境局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。
建设单位应强化营运期的环境管理工作，确保项目运营不影响环境，不扰民。认真落实环保设施的“三同时”，本项目建成后建设单位自行开展项目竣工环境保护验收，验收后到环保部门进行备案登记，并随时接受环保部门的不定期监督检查。环境保护图形标志详见下表。
[bookmark: _Ref975]表4-12   环境保护图形标志一览表
	序号
	提示图形标志
	警告图形符号
	名称

	1
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	废水排放口

	2
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	废气排放口

	3
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	噪声排放源

	4
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	一般固体废物

	5
	/
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	危险废物


（八）项目环保投资估算
本项目总投资2500万元，其中环保投资71.5万元，占投资的2.9%，具体情况见表4-13。
表4-13   环保设施（措施）及投资估算一览表
	序号
	污染源
	环保设施设备
	投资概算（万元）

	1
	施工期
	基础、结构等施工粉尘
	作业场地将采取围挡、洒水降尘、车辆加盖篷布，建筑垃圾及弃土应及时处理、清运
	8

	2
	
	施工废水
	临时沉淀池沉淀后用于场地洒水降尘
	5

	3
	
	生活污水
	新建化粪池排入园区管网
	5

	4
	
	施工机械设备、运输车辆噪声
	在施工场地四周设立临时声屏障
	1

	5
	
	施工固废
	政府部门指定地点处置
	5

	6
	运营期
	有机废气
	吹膜、涂胶烘干工序产生的废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）”装置处理后通过20m排气筒（DA001）排放；无组织通风措施
	30

	7
	
	生活污水
	设置隔油池
	0.2

	8
	
	食堂油烟
	油烟净化器
	0.3

	9
	
	噪声
	基础减震、隔声
	7

	10
	
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	5

	11
	
	固体废物
	一般固体废物贮存库、危险废物贮存库
	5

	合计
	71.5




























[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料投料粉尘
	颗粒物
	对投料口进行半围挡，再配合车间密闭
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年第1号修改单）

	
	吹膜、涂胶烘干废气
	非甲烷总烃、臭气浓度
	活性炭吸附/脱附+催化燃烧（热源采用电加热）处理后通过20m排气筒排放；车间通风
	

	
	食堂油烟废气
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	职工生活办公
	生活污水
	收集到化粪池处理后排入园区管网，最终进入轮台县新城区生活污水处理厂处理
	达到轮台县新城区污水处理厂纳管条件

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生产过程
	废膜边角料、废离型膜、废双面胶
	分类收集、分区暂存，外售综合回收利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）有关要求

	
	
	废纸芯管
	
	

	
	
	废原辅料包装袋、废包装桶
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	分类收集后交由环卫部门及时清运
	/

	
	设备、车辆维护保养
	废机油、废含油抹布、手套、废活性炭、废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器
	作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水
污染防治措施
	划分一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	原料密闭贮存；危废库设置围堰、吸附应急物资；废气治理设施定期检修；编制突发环境事件应急预案；厂区严禁明火，落实消防措施。

	其他环境
管理要求
	为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度，为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划
1.环境管理计划
为了保证环境管理工作的有效性，项目环境管理应指定专人主管，由专人负责运营期环境保护工作，环境监测可委托具有环境检测资质的单位进行监测监控，废气排放情况及环保设施的运转状况。
2.管理职责
（1）贯彻执行国家，省级，地方各项环保政策法规标准，根据项目实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施监督执行。
（2）建立污染源档案，定期由具有环境监测资质的单位对污染物进行监督监测和应急监测，掌握项目各污染源排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。
（3）制定切实可行的污染物排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。
（4）组织和管理项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双向控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。
（5）定期进行项目环境管理人员环保知识和技术培训工作。
（6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
（7）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事件，防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
（8）管好用好设备。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象。









六、结论
	本项目生产运营会产生噪声、废气、废水及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	2.717t/a
	/
	2.717t/a
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.999t/a
	/
	0.999t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.764t/a
	/
	0.764t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.470t/a
	/
	0.470t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.098t/a
	/
	0.098t/a
	/

	一般工业
固体废物
	废膜边角料、废离型膜、废双面胶
	/
	/
	/
	65t/a
	/
	65t/a
	/

	
	废纸芯管
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	/

	
	废原辅料包装袋、废包装桶
	/
	/
	/
	2.578t/a
	/
	2.578t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	21t/a
	/
	21t/a
	/

	危险废物
	废机油、废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.55t/a
	/
	0.55t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.55t/a
	/
	1.55t/a
	/

	
	废催化剂、废玻璃纤维棉和纸箱过滤器
	/
	/
	/
	0.5m3/4a
	/
	0.5m3/4a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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