一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆若羌县吐特喀北铜矿普查项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
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	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业-99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）
面积（m2）
	

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	1年

	是否开工建设
	否
是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）；
规划名称：《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：巴州人民政府；
规划名称：《若羌县矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：若羌县人民政府。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）。
《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源规划(2021-2025年)环境影响篇章(2021年11月)》

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	表1-1本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	符合性

	落实国家能源资源安全战略，结合新疆实际，合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
	本次地质勘探工作主要针对铜矿进行勘查，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》中的规划要求。
	符合


表1-2与《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	符合性

	矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。
	本次地质勘探工作严格管控道路、场地、驻地及施工各环节。在满足地质勘查目的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。
	符合

	勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻(以钻代槽)等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。
	本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。
	符合


表1-3与《新疆维吾尔自治区若羌县矿产资源总体规划（2021～2025年）》相符性分析
	规划内容
	本项目情况
	符合性

	《新疆维吾尔自治区若羌县矿产资源总体规划（2021～2025年）》提出重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、石英岩、脉石英等非金属矿产。
	本次地质勘探工作主要针对铜矿进行勘查，属于重点勘查矿种，符合《新疆维吾尔自治区若羌县矿产资源总体规划(2021～2025年)》的要求。
	符合

	进一步完善矿山地质环境保护与治理管理体系，全面落实矿山地质环境保护与治理恢复责任制，强化矿业权人主体责任，依法履行矿山地质环境保护与土地复垦义务，严格落实矿山地质环境保护与土地复垦方案。新建、生产矿山地质环境实现“边开采、边治理”，加强对煤矿、金矿、铜矿、铁矿、钾盐矿、锂矿、玉石矿、石棉矿、水泥用石灰岩矿等矿山地质环境保护与治理规划执行情况的监督管理。加大露天矿山地质环境治理力度。完成若羌县城镇周边历史遗留废弃矿山、若羌县G315国道两侧历史遗留废弃矿山、库格铁路两侧60处历史遗留废弃矿山生态修复。
	本项目勘查期占地为材料堆场以及道路作业占地，属于临时占地。勘探区人员活动会造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。待项目勘探期结束后，拆除临时设备，恢复原有地貌。
	符合


表1-4与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
	规划内容
	本项目情况
	符合性

	红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。
	本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区属于一般管控单元，符合生态保护红线要求。
	符合

	结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。
	每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，生产废水经沉淀后循环使用；生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。不会影响区域水环境质量。
	符合

	审查意见中指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。
	本项目已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002025103040000059。项目涉及阿尔金山国家级水土流失重点预防区，不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区。符合审查意见相关要求。
	符合




	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002025103040000059。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为固体矿产地质勘探，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。因此其建设符合国家产业政策要求。本项目为铜矿勘探项目，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》产业准入负面清单的禁止类和限制类中。综上所述，本项目符合产业政策。
2.生态环境分区管控符合性
2.1《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）。项目与自治区符合性分析见下表。
表1-5与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》允许类项目，不属于《市场准入负面清单(2025年版)》禁止准入类事项，项目区不涉及湿地。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于工业项目，不涉及危险化学品、不涉及重金属。
	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目位于青藏高原东北缘之东昆仑祁曼塔格一带，不涉及生态保护红线。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用耕地、林地
	符合

	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
	本项目不占用湿地
	符合

	
	
	〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目不涉及
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，不属于高污染项目
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目不属于高污染项目
	符合

	
	
	〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目不涉及
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目不涉及
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/代替要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目符合若羌县国土规划要求，项目不涉及总量指标
	符合

	
	
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	勘探过程中产生的粉尘通过洒水抑尘的方式降低排放，对环境空气质量影响较小。施工期内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔岩屑等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。
	符合

	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目不涉及
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不采用地下水
	符合

	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，生产废水经沉淀后循环使用；生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不涉及
	符合

	
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	本项目不涉及
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目施工期有少量生活用水和施工用水，用水总量符合指标要求
	符合

	
	
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
	本项目生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	符合

	
	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不涉及
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目土地资源上线指标符合要求
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目不涉及
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不涉及
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目采取了有效的污染防治措施；施工期内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。
	符合

	
	
	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	
	符合

	
	
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	本项目不涉及
	符合


表1-7本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
	天山南坡片区总体管控要求
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
	符合


2.2本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析
本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区若羌县，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。
表1-8巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282430001
	本工程情况
	相符性分析

	环境管控单元名称
	若羌县一般管控区
	
	

	环境管控单元类别
	一般管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
2.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
	本项目位于新疆若羌县东南124°方向，直线距离为222千米。隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。项目采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式减少水土流失，勘探过程中产生的粉尘通过洒水抑尘的方式降低排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，不属于严重污染大气环境的项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	勘探过程中产生的粉尘通过洒水抑尘的方式降低排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，勘查期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中颗粒物无组织排放浓度限值，施工期内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。符合该管控单元的污染物排放管控要求。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域，勘查期建立健全的环境管理制度，防范环境污染事故发生。符合该管控单元环境风险防控要求。
	符合

	
	资源利用效率
	1.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。
	本项目产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。符合该管控单元资源利用效率要求。
	符合


3.与自治区、巴州环境保护规划的符合性分析
表1-9环境规划符合性分析
	[bookmark: _Hlk97245357]规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
	按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，开展重点成矿区带地质调查和矿产勘查，做好矿产资源开发利用储备。贯彻新发展理念，建设绿色矿山，实现可持续发展。
	本项目为固体矿产地质勘探，符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。
	符合

	巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
	加强矿产资源循环利用，大力推进绿色矿山和绿色矿区发展示范区建设；推动绿色矿山建设，加大矿山开采修复治理，实现“边开采、边治理”；加强防风固沙绿化工程建设，加强扬尘、露天矿山综合治理；
	本项目主要为固体矿产地质勘探，符合巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
	符合

	若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
	加快发展现代产业体系，推动钢铁、矿山等传统产业改造升级，着力壮大农产品加工业，创新培育新能源新材料战略新兴产业，加快发展特色旅游、医疗康养、商贸物流等现代服务业，以工业化理念推动农业现代化。
	本项目主要为固体矿产地质勘探，符合若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标
	符合

	新疆生态环境保护“十四五”规划
	全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。
	本项目主要为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。项目符合新疆生态环境保护“十四五”规划。
	符合

	新疆维吾尔自治区环境保护条例
	第四十七条矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复；
	本项目采取了有效的污染防治措施；施工期内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾、钻孔渣土等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。项目符合新疆维吾尔自治区环境保护条例。
	符合

	新疆维吾尔自治区生态功能区划
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物；保护森林和草原、草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理；合理利用天然草地，维护自然景观和生物多样性
	本项目评价区域属于V帕米尔一昆仑山一阿尔金山高寒荒漠草原生态区-V2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区-75.东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区，项目区域不涉及托木尔峰自然景观、冰川等区域；周边无野生动植物保护区域；符合新疆维吾尔自治区生态功能区划要求
	符合

	新疆维吾尔自治区主体功能区规划
	根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区
	本项目位于若羌县，为固体矿产地质勘探，符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划空间管控要求
	符合

	关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告
	自治区大气污染防治重点区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值，对重点区域和重点行业的污染物排放标准进行了更严格的约束和规定，二氧化硫及氮氧化物排放将减少一半以上。
	本项目位于若羌县，不在大气污染防治重点区域。
	符合

	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》
	到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全、更加活跃，矿山生态环境质量持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。
	本项目为固体矿产地质勘探，整体符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》总体目标要求
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其他法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。
	根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。
	符合

	《中华人民共和国草原法》
	第五十五条除抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆外，禁止机动车辆离开道路在草原上行驶，破坏草原植被；因从事地质勘探、科学考察等活动确需离开道路在草原上行驶的，应当事先向所在地县级人民政府草原行政主管部门报告行驶区域和行驶路线，并按照报告的行驶区域和行驶路线在草原上行驶。
	本项目属于铜矿勘探工程，已取得《关于新疆亿能玖合矿业有限公司新疆若羌县吐特喀北铜矿普查(一期、二期)勘查用道路及配套建设临时材料堆场项目拟长期使用草原的审核意见》若林草发〔2026〕154号。已向所在地县级人民政府草原行政主管部门报告。
	符合

	《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》
	总体目标：积极开展煤、煤层气，黑色、有色、稀有、贵金属、非金属等矿的调查评价和基础地质调查研究，主要矿产资源保障能力显著提高。产业资源开发布局及开采总量管控趋于合理。绿色矿业发展格局基本形成，矿山生态环境保护与治理恢复取得新进展。矿产资源管理水平不断提升。
	本项目属于铜矿勘探工程，符合《新疆巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中总体目标。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》
	坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，落实减污降碳总要求，着力推进碳达峰行动，加快推动绿色低碳发展，加强生物多样性保护，推进生态环境治理体系和治理能力现代化
	本项目为铜矿勘探工程，属于地质勘探活动，工作体量较小，探矿期较短，工程结束后影响随之消除，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》相关要求
	符合

	《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》
	矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。
	本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，探槽开挖的临时弃土就地堆放在探槽一侧，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。
	符合

	自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》
	地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。
	本项目在地质勘查工作中，通过合理选择有利于生态环境保护的技术方法、手段和设备等，在道路施工和场地平整、驻地建设、勘查施工、环境修复等方面实施管控，在满足地质勘查目的前提下，实现对生态环境扰动最小化，推动地质勘查绿色高质量发展。
	符合

	
	新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
	本项目坚持绿色勘查原则。工作全过程始终坚持绿色发展理念和生态环境保护的原则。
	

	
	各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。
	在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏。坚持因地制宜。基于勘查区植被覆盖情况，自然修复能力等差异情况，采用适宜的勘查手段、环境保护和恢复措施，分类实施绿色勘查。
	

	
	地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
	本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。
	

	《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》新发改规划〔2017〕891号
	若羌县地处阿尔金草原荒漠化防治国家重点生态功能区。本负面清单涉及国民经济6门类13大类17中类21小类。其中禁止类涉及国民经济3门类6大类8中类9小类；限制类涉及国民经济5门类8大类9中类12小类。
	本项目为固体矿产地质勘探，不属于若羌县产业准入负面清单。
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第一条 为了保护生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康和生态环境权益，维护生态安全，推动绿色低碳发展，建设生态文明，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化，实现中华民族永续发展，根据宪法，制定本法
	本项目在施工过程中将落实各项污染防治与生态保护措施，控制污染物排放，减轻对区域生态环境的扰动，落实绿色发展理念，保障区域环境权益，契合《中华人民共和国环境保护法》第一条保护生态环境、防治污染、推动绿色低碳发展的立法宗旨。
	符合

	
	第九十五条 国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十六、专业技术服务业”中的“99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，应编制环境影响报告表，本次评价按此执行。
	符合

	
	第二百八十九条 建设地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护措施，防止地下水污染。报废矿井、钻井或者取水井等，应当实施封井或者回填。
	本项目钻探作业采取防护措施避免地下水污染；全部勘探钻孔完工后实施水泥封孔处置，杜绝地下水串层污染风险。
	符合

	
	第七百七十四条 勘查活动结束后，探矿权人应当及时对勘查区域进行清理；破坏地表植被的，应当及时恢复
	施工结束后对全部临时占地进行场地平整，播撒乡土草种恢复植被，恢复至与周边天然牧草地基本一致。
	符合

	
	第八百八十九条 水土保持工作实行预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针
	项目区阿尔金山国家级水土流失重点预防区，施工期通过控制作业带宽度、临时堆土苫盖、避开恶劣天气施工等措施控制水土流失。
	符合

	《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）
	4.1 在地质勘查工作中，通过合理选择有利于生态环境保护的技术方法、手段和设备等，在道路施工和场地平整、驻地建设、勘查施工、环境修复等方面实施管控，在满足地质勘查目的和安全施工的前提下，实现对生态环境不利影响最小化，推动地质勘查绿色发展
	本项目采用槽探、钻探相结合的手段，选用先进设备，施工结束后及时进行生态恢复。
	符合

	
	4.2.1 地质勘查全过程中坚持生态环境保护理念，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生
	项目全流程拟贯彻绿色勘查理念，施工期采取各项污染防治措施。
	符合

	
	4.2.2 采用先进适用的技术工艺、设备、方法开展地质勘查工作，有效减少对生态环境影响的程度、范围及持续时间
	本项目采用先进适用的技术工艺、设备和方法开展地质勘查工作，有效减少对生态环境影响的程度、范围及持续时间。
	符合

	
	4.2.3 针对勘查区植被覆盖情况、自然修复能力等自然地理环境差异情况，采用适宜的勘查手段、环境保护和生态修复措施，严格控制施工周期，分类实施绿色勘查工作
	勘查区植被覆盖度较高，采用点状、线状小面积扰动施工，施工结束后及时恢复植被。
	符合

	
	4.3.1 编制地质勘查设计前，应分析评估实施所部署的地质勘查工作对勘查区的水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响，确定环境影响的主要因素，制定环境保护和修复措施，根据当地实际情况编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，绿色勘查内容可以单独成章，也可以融入相关章节
	已编制绿色勘查实施方案，设绿色勘查专章，明确了环保措施和恢复计划。
	符合

	
	4.3.2 地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，并对拟施工的道路和场地原始地形地貌拍摄照片或视频保存
	施工前组织全员绿色勘查培训，对施工区域原始地貌进行影像记录。
	符合

	
	4.3.3 地质勘查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工，应按附录B中表B.1填写登记表；探矿工程施工环保措施，应按附录B中表B.2填写登记表；道路、驻地及探矿工程场地修复情况，应按附录B中表B.3填写登记表。必要时，应拍摄绿色勘查施工照片或视频等资料保存。绿色勘查工作质量检查应与项目工作质量检查同步开展，发现问题及时整改
	施工期间由专人负责绿色勘查记录、登记表填写及影像资料保存，质量检查与环保检查同步开展。
	符合

	
	4.3.4 地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。对已恢复的道路和场地应按照与施工前统一视角、统一参照物拍摄照片或视频等资料保存。在勘查报告中进行绿色勘查总结，可以单独成章，也可以融入成果报告相关章节中
	施工结束后对全部临时占地进行场地平整、覆土、播撒乡土草种恢复植被，留存恢复前后对比影像，勘查报告中设绿色勘查专章。
	符合

	
	4.3.5 地质勘查单位应对绿色勘查工作进行初步验收。已完成的绿色勘查工作可根据实际情况与野外地质工作验收同步进行。后期环境修复工作可与成果验收同步进行。合格后提交项目管理部门验收
	施工结束后组织绿色勘查专项验收，与野外地质工作验收同步进行。
	符合

	
	4.3.7 地质勘查单位应对因其开展勘查工作受影响的区域生态环境修复负责
	建设单位对全部临时占地的生态恢复负责。
	符合

	
	5.1.1 地质勘查工作应充分利用现有公路、村道、居民区通道及农耕道等，确因工作需要而又无道路时，在征求相关管理部门和单位同意后，修建临时道路。在确保安全通行的条件下，应控制新修道路规格
	已取得《关于新疆亿能玖合矿业有限公司新疆若羌县吐特喀北铜矿普查(一期、二期)勘查用道路及配套建设临时材料堆场项目拟长期使用草原的审核意见》若林草发〔2026〕154号。
	符合

	
	5.1.2 道路修建要规划最佳行车路线，在满足地质勘查目的条件下，对环境敏感目标（如珍稀动物栖息地、天然林等）采取避让措施，尽可能避开植被生长区
	道路沿地形线布设，避让植被茂密区域。
	符合

	
	5.1.4 道路选址应避免堵塞和填充自然排水通道
	道路沿自然地形布设，不堵塞自然排水通道。
	符合

	
	5.1.5 应选用尾气排放符合相关标准的耗油机械设备，并定期维护保养
	柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油
	符合

	
	5.1.6 应视情况采取修筑截排水沟、挡墙、覆盖土工布、围挡等措施，预防因施工可能引发的水土流失、崩塌和滑坡等地质灾害
	临时堆土采取苫盖、拦挡等防护措施
	符合

	
	5.1.7 选择适宜的季节和地段施工，施工过程中应控制挖损、占用土地面积。耕地、林地、草地和园地应进行表土剥离，耕地表土剥离厚度一般不少于30cm；剥离的表土应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失，以用于被损毁土地的复绿（复垦）
	施工前对天然牧草地等区域进行表土剥离，集中堆存并采取苫盖防护，施工结束后用于植被恢复覆土。
	符合

	
	5.1.9 对施工和运输过程中产生的粉尘，应因地制宜，采取必要措施防止粉尘污染
	土石方采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，并洒水降尘。
	符合

	
	5.2.1 在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地的选择，应尽可能避开耕地、林地、水源地、珍稀野生动物栖息地等。场地平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要。减少开挖量，力求挖填平衡，控制场地占用面积
	施工场地选址避让植被茂密区域，控制场地占用面积，挖填平衡。
	符合

	
	5.2.2 钻探场地，应依据现场地形条件和工作需要，对钻探设备、附属设施、材料物资、临建设施等进行合理布置，优化功能分区
	钻探平台合理布置设备、材料及沉淀池等功能分区。
	符合

	
	5.2.4 场地平整应挖高填低，平整压实，截、排水良好，切填边坡及渣土场均应做好工程拦挡
	施工场地平整压实，确保排水良好。
	符合

	
	6.1.1 项目驻地宜优先就近租用当地民居或公共建筑物。新建项目驻地，应综合考虑安全、卫生、生态环境保护等因素，避开水源保护区、水库泄洪区、病险水库下游、强风口、高压走廊影响区域，选择在基础稳定，周边截、排水良好，无地质灾害及山洪灾害隐患，对环境影响较小的区域进行建设，尽量采用对环境破坏较小的设施
	施工营地搭设临时帐篷，选址避开水源保护区等敏感区域。
	符合

	
	6.1.2 应控制驻地占地面积，合理规划布局项目驻地工作区和生活区
	仅搭设临时帐篷用于人员休息，占地面积小。
	符合

	
	6.2.1 项目驻地应明确绿色勘查岗位职责，建立配套管理制度，规范设置项目概况、环境保护措施等标识牌
	建立绿色勘查岗位职责和管理制度，设置环境保护标识牌。
	符合

	
	6.2.2 优先采用公用电网，如自行发电，应采用低噪声和低污染物排放的发电设备
	采用柴油发电机供电，定期维护保养，减少污染物排放。
	符合

	
	6.2.4 生活区的生活垃圾应分类收集，定期送往就近垃圾处理地
	生活垃圾采用垃圾桶分类收集，运出勘查区由环卫部门统一清运。
	符合

	
	7.1.1 在满足地质工作目的和质量的情况下，作业点和作业路线应避开珍稀、濒危野生动植物自然分布区域。必须穿行此区域时，开车时不应鸣笛，行走时不应恐吓、伤害野生动物；不应采摘、踩踏珍稀野生植物
	勘查区不涉及珍稀、濒危野生动植物自然分布区域
	符合

	
	7.1.2 作业时要标记点位的，应使用环保材料标记。作业中和作业后产生的废纸、金属、玻璃、塑料袋（瓶）、包装袋等垃圾和废电池、化学试剂等有害废弃物应带回驻地，分类后按规定处置，避免污染水、土壤和大气环境
	标记材料采用环保材料，作业产生的垃圾带回驻地分类处置。
	符合

	
	7.1.3 穿行工作区域无道路时，车辆应尽量避开植被行驶；人员穿行茂密山林时，尽量避免砍伐树木，同行人应走同一条道路；穿越农作物种植区或果园时，不应随意踩踏和采摘
	严格要求车辆沿规划路线行驶，人员走同一条道路，避免碾压和踩踏植被。
	符合

	
	8.2.1 在满足地质勘查目的的前提下，优先采用以浅钻代替槽探技术，减少对土壤和植被的扰动
	受地质条件限制，本项目无法采用浅钻替代槽探，需布设槽探完成地层揭露、刻槽采样任务。项目严格控制槽探数量与开挖规模，土石方优先场内回用；施工结束后及时清理迹地、回铺表土并开展植被恢复，降低对土壤及植被扰动。
	符合

	
	8.2.2 槽探施工可采用机械施工和人工开挖两种方式。交通方便，不需新修施工运输道路的地段，可采用机械施工；交通不便、植被茂密的地段，宜采用人工开挖，以避免修路及机械施工造成土地、植被景观的破坏
	槽探施工采用机械施工和人工开挖相结合方式，避让植被茂密区域。
	符合

	
	8.2.3 在陡斜地段开挖探槽产生的岩土，应采用可降解材料编织袋装袋，依次堆码于探槽两侧2m～5m范围内较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑塌或坡面泥石流等次生灾害
	土石方采用防尘网或篷布覆盖，堆于探槽两侧2m～5m范围内较平缓稳定区域，堆放高度不宜超过2m，确保堆填边坡稳定。
	符合

	
	8.2.4 槽探施工应自上而下顺序开挖，并做好沟槽边坡安全管控，按规定放坡，及时清除坡体上的松散土石，不稳定边坡应进行临时支护，预防滑塌安全事故
	槽探采用自上而下分层循序开挖，及时清理坡体松动土石，不稳定边坡临时支护。
	符合

	
	8.2.5 处于斜坡汇水面大或易受洪水冲刷的槽探工程，在槽头上部修筑截水沟，预防沟槽及其开挖土石遭受洪流冲蚀，形成泥石流灾害
	槽探施工避开冲沟及汇水区，必要时修筑截水沟。
	符合

	
	8.2.6 探槽经地质观测、编录、采样及验收等工作结束后，不需保留的探槽应及时逆序回填压实，应保留回填前后的探槽照片；确需保留的探槽应设立明显标识，对深度较大又确需保留的探槽，应做好围挡设施防止人畜误入造成伤害
	探槽结束后及时回填压实，留存回填前后照片。
	符合

	
	8.4.5 施工产生的废水废液应通过排水沟、沉淀池经处理后回收利用，外排前应按规定进行处理并符合GB8978要求
	钻探废水经沉淀池沉淀后回用于钻探，不外排。
	符合

	
	8.4.6 油料存放和使用场地及易被油料、废浆、废水污染区域的地面和存储坑池、沟槽等地，应铺设防渗材料，厚度应大于或等于3mm，预防施工油料及浆液泄漏污染；对废油、废液必须集中存放管理，可回收利用的按规定处置
	设备维修养护在若羌县修理，不在矿区进行养护，因此项目不产生废矿物油等危险废物。
	符合

	
	8.4.7 施工废料、生活垃圾等应分类存储管理，按规定及时进行处理
	施工废料、生活垃圾分类收集，及时清运处置
	符合

	
	9.1.1 钻探施工设备应在满足地质勘查目的的前提下，合理选用易于搬运、安装和拆卸且占地面积小的设备。设备运输尽可能利用现有道路
	本项目设备易于搬运；运输利用现有及新建道路
	符合

	
	9.1.3 施工场地外围设置截、排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。机坪边坡应确保稳定，坡体上无松散土石。对不稳定边坡应进行支护处理
	钻探平台选址避开不良地质地段，确保边坡稳定
	符合

	
	9.1.6 钻井液循环系统宜采用移动式泥浆箱及管道，尽量避免现场开挖；确需开挖的，其容积应按钻孔设计深度进行计算，底部应铺设防渗材料进行防渗处理
	采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，底部铺设防渗材料
	符合

	
	9.1.7 钻探施工冲洗液使用泥浆时，应采用优质环保浆液。钻井液材料及处理剂应符合GB/T5005的规定
	采用非磺化水基钻井液，钻探材料及处理剂符合GB/T5005规定
	符合

	
	9.1.8 施工过程中发现孔内严重漏失和施工现场周边泉点的水质、水量、颜色有变化时，应分析原因，确认漏失层（段），并采用环保材料堵漏或下入套管等方法进行封堵
	加强钻探施工管理，发现泥浆漏失及时采用环保材料堵漏
	符合

	
	9.1.10钻探施工中产生的沉渣、废浆应设置专用存储池，经沉淀和固化处理后，应满足GB18599要求；未达到要求的严禁向外排放
	钻探泥浆、岩屑经取样鉴定确认未沾染油类及其他有毒有害物质后，经固化处理，交由一般固废处置单位处置
	符合

	
	9.1.14 钻孔终孔后应按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，并设置永久性标志，确保封孔质量，以恢复地下水环境或减轻钻探施工对地下水环境造成的扰动影响
	施工结束后按照相关设计做好封孔工作，实行全孔封闭，设置永久性标志
	符合







二、建设内容
	地
理
位
置
	项目区位于 。勘查区隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。勘查范围中心点坐标： 。根据建设单位取得的探矿证（探矿证号： ）。本项目施工计划分一期勘查道路、二期勘查道路分段。已取得《关于新疆亿能玖合矿业有限公司新疆若羌县吐特喀北铜矿普查(一期、二期)勘查用道路及配套建设临时材料堆场项目拟长期使用草原的审核意见》若林草发〔2026〕154号。
项目探矿范围拐点坐标如下表所示，地理位置图见《附图1项目区地理位置图》。
表2.1本项目探矿权范围拐点坐标
	拐点序号
	地理坐标（CGCS2000坐标系）
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	项
目
组
成
及
规
模
	1.项目基本概况
（1）项目名称：新疆若羌县吐特喀北铜矿普查项目；
（2）项目性质：新建；
（3）建设单位：新疆亿能玖合矿业有限公司；
（4）建设地点： 
（5）探矿权有效期： 
（6）工程投资： 
（7）勘查面积： 
2.建设内容及规模
2.1以往区域地质工作
普查区地理上处于阿尔金山中段，由于自然条件限制，区内地、物、化、遥等工作程度相对滞后。普查区一带地质矿产研究始于1980年在区内首开的1∶100万区域地质调查，其后陆续在该区进行过1∶20万、1∶25万区域地质调查、1∶20万区域化探、航磁调查，部分地区开展了1∶5万区域地质调查。
下面将普查区及邻区地质矿产研究工作从区域地质调查、物化探、遥感、矿产调查及地质矿产研究综合研究等方面进行介绍。
2.1.1以往区域地质矿产调查
普查区整体地质调查工作程度相对较高，早期完成1∶100万、1∶20万、1∶25万区域地质调查完全涵盖普查区，近年完成的1∶5万区域地质调查工作基本覆盖全区。
1、1980-1982年，新疆地矿局区调队在阿牙克库姆湖地区开展的1∶100万区域地质调查，初步确立了本区的地层，岩浆岩填图单位和划分方案，并分析认为本区属早古生代奥陶纪地槽型建造，将本区归属于祁漫塔格褶皱带的柴达木南缘褶皱束，填补了该区地质空白区。
2、1981-1985年青海地矿局区调综合地质大队涉及本区开展了1∶20万的土窑洞-芒崖幅区域地质调查，和同比例尺的自然重砂测量和化探金属量测量，在本区圈定了2处自然重砂异常和4处重砂高值点、1处金属量高含量点。
3、2001-2003年青海地调院涉本区开展了1∶25万库郎米其提幅区域地质调查，该项目以地质新理论为指导对本区地层进行了全新划分，对侵入岩进行了单元-序列划分，首次在本区发现了蛇绿混杂岩带，用板块构造理论将本区划为柴达木陆块、祁漫塔格早古生代构造混杂带和东昆仑陆块三个主要构造单元，对本区构造属性和构造演化历史有了新的认识。
4、2007-2008年新疆地矿局第一区域地质调查队在普查区一带开展了新疆白石渡泉-祁曼塔格地区1∶5万区域地质矿产调查。解体了区内的复式岩体，并对区内构造单元进行详细划分，对区内大地构造归属及构造格架进行了有益的探讨，期间发现了一些矿化现象，对后期在工作区一带金铜找矿提供了重要信息。
5、2006-2008年新疆地质调查院开展的1∶5万红土岭幅、豹子沟幅、阿达滩幅、直角沟幅进行区域地质调查覆盖本次普查区。该项工作建立了本区的地层格架；在前人所划祁漫塔格群中解体出了一套碳酸盐岩建造，通过和西昆仑对比划为中上志留统楚隆斯帕坦组（S2-3C）；查明了蛇绿混杂岩的岩石组成和就位时期（志留纪末期）；解体了区内的复式岩基，并对区内构造单元进行详细划分（9个四级构造单元），对区内大地构造归属及构造格架进行了有益的探讨。
2.1.2以往地球化学工作
普查区一带化探工作程度整体较低，仅开展过1∶50万、1∶20万水系沉积物测量工作。以往西部邻区开展过1∶25万水系沉积物测量，北部邻区开展过1∶5万水系沉积物测量。下面简单介绍如下：
1、1993-1996年新疆地矿局第一区域地质调查大队完成了阿尔金-东昆仑地区1∶50万甚低密度地球化学测量，初步查明了阿尔金山、前寒武系地层的地球化学特征，在阿尔金南缘圈定以Cu、Ni、Au（Cr、Co、Vi、Ag、Zn、Mn为主的异常区，提供了丰富的基础区域地球化学资料，对本次普查工作有一定参考价值。
2、2000年-2002年吉林省地质调查院在西北邻区进行了1∶10万水系沉积物测量工作，面积1920平方千米，共圈出综合异常44处，其中W、Sn、Mo等元素套合异常11处，W单元素异常10处，发现白干湖超大型钨、锡矿田及大量找矿线索。
3、2002年-2003年新疆地矿局物化探大队完成了《新疆昆仑山东段布喀达坂峰-依吞布拉克1∶20万区域化探》工作，通过该项工作，在其工作区内发现了维宝铅锌矿和蟠龙峰铁多金属矿等多处矿床（点）。该项工作对本次工作具有重要的指导意义。
4、2003年-2005年新疆地调院完成了新疆1∶20万嘎斯煤矿幅、攸苏普阿雷克幅、牙鲁拉克幅区域化探扫面工作，取得较多进展：(1)研究对比，认为这一带中部(阿南蛇绿混杂岩)显著富集Cr、Ni、Co、Cu、Ag等，而其南部与北部显著富集W、Sn，是区内最富集的元素，对找矿有重要意义。
5、2010年-2012年新疆地调院（新疆地矿局第一区调大队）完成了1∶25万巴什库尔干幅、石棉矿幅、茫崖幅区域化探扫面工作,取得许多重要进展：(1)研究对比认为这一带中部(阿南蛇绿混杂岩)显著富集Cr、Ni、Co、Cu、Ag等，而其南部与北部显著富集W、Sn，是区内最富集的元素，对找矿有重要意义。（2）对阿帕－茫崖基性杂岩带（阿尔金）金、铜成矿带及祁漫塔格贵金属、有色金属成矿带有重要的找矿意义进行了分析，圈定了1358个单元素异常及铜、铅锌、银、汞、锑、钨锡等元素为主的综合异常46个；并对部分异常进行了检查，发现一些钨、铅锌矿。（3）进行了初步的地球化学分区，划分了四个地球化学区，相对于地质上的中新元古隆起带、阿尔金杂岩带、祁漫塔格隆起带和白干湖地区。涉及本次普查区的主要为中新元古隆起带和阿尔金杂岩带，前者以富集W、Sn为特征，后者以富集Cr、Ni、Co、Cu、Ag等为特征。
6、2015年新疆地矿局第一区域地质调查大队在普查区以北完成了《新疆阿尔金1∶5万J45E010023、J45E010024、J46E010001、J45E011023、J45E011024、J46E011001六幅区域地质矿产调查》项目的1∶5万水系沉9积物测量工作，共圈定单元素异常394个，综合异常27个。
7、2004年-2005年新疆地矿局物化探大队在工作区完成了《新疆若羌县土窑洞一带1∶5万化探普查》工作，通过工作，在其区内圈定了大量的以Cu、Pb、Zn、Au、Ag等元素为主的综合异常，并发现了多处铅锌矿床（点），对本次普查工作提供了一定的参考价值。
2.1.3以往地球物理工作
1、1967年地质部904航测队在柴达木盆地进行了1∶50万航空磁测。为阐明柴达木盆地构造特征及含油远景与阿尔金山的关系提供了资料。由于当时精度有限，具有一定参考价值。
2、1989年原地矿部地球物理勘查局完成新疆布格异常图，比例尺太小，没有多大实际意义。
3、20世纪90年代，新疆地矿局物探大队完成阿尔金山地区1∶200万重力调查，比例尺太小，本区重力特征反映不够明显。
4、“十·五”以来，国家地震局老315国道(茫崖-若羌)还进行了1∶50地震地球物理剖面测制工作。315国道距离穿越普查区东部，因此该研究地壳结构成果具有一定参考意义。
5、1999年-2000年中国地调局完成青藏高原空白区1∶100万区域重力调查。对区域构造划分有参考价值。
6、2011-2013年西安地质矿产研究所及新疆地矿局物探大队及完成阿尔金山地区1∶20万嘎斯煤矿幅、攸苏普阿雷克幅、茫崖镇幅等区域重力调查，研究了阿尔金山区域重力场的特征，包括重力等值线的疏密程度以及梯度带的变化等，对横贯普查区南部的阿尔金南缘主断裂这一巨型重力梯级带进行了解释，认为它已达到了地幔级断裂。但该项目尚未提交成果。
2.1.4以往矿产调查工作
1、1999-2003年由新疆地调院进行的《新疆阿尔金断裂北带资源评价》项目对区内的原1∶50万化探异常密集区进行了1∶5-10万化探普查及异常查证，并对带内发现的金、铜及多金属矿床（点）开展了资源评价工作，总结了阿尔金断裂带的成矿规律，划分了成矿带、亚带。对本次普查区内找矿有重要参考和利用价值。
2、2000年5-8月，河南地调院和新疆地调院联合组队，在总结分析已有地质资料基础上，选择了阿尔金南缘断裂带中段清水泉、花子泉一带开展路线地质调查，获得了一些有益的矿产信息，为普查区一带找矿工作奠定了一定基础。
3、2000-2003年河南地调院在普查区西邻区的清水泉一带（1∶25万苏吾什杰、且末一级电站幅南部）开展过1∶10万化矿产远景调查，对清水泉岩体铜镍铂矿化进行了地表勘查评价，发现了清水泉岩浆型硫化物铜矿床，为该区铜镍硫化物矿床的勘查和研究提供了重要线索和依据。对此刘国范（2003）曾提到过“阿尔金南缘断裂带可能发展成为我国系别地区的一个多金属－贵金属开发基地”。
4、近年来（2008-2013年），西安地质矿产研究所及广西地质调查院通过地质调查综合研究和矿点评价工作，在西邻区长沙沟一带发现大量
镁铁质－超镁铁质层状杂岩体，并发现了铜、镍、金、铂等矿化体，矿化带长4千米，宽800米，其可能属于清水泉岩体矿化带的西延部分，具有形成大型铜、镍（铂）矿床的成矿条件和找矿潜力。这些对本区找矿工作具有重要指导意义。
5、2010年新疆地矿局第一区域地质调查大队进行了《新疆若羌县红土岭-豹子沟一带金、铜、铅锌矿预查》，完成1∶2.5万水系沉积物测量60.5平方千米，共采集水系沉积物样品2000件。在本次普查区内圈定了多处单元素异常及综合异常，大致查明了赋矿地区地层、构造、侵入岩、矿化蚀变情况，对赋矿层位有了初步的了解和研究。
3.工程内容及规模
本项目只有施工期，不存在运营期。本项目组成及主要环境问题见表2-3。
表2-3建设项目组成一览表
	项目组成
	工程内容与规模
	备注

	主体工程
	地质测量
	1∶10000土壤测量工作13.48km2，1∶10000地质草测工作13.48km2，1∶2000地质草测1.26km2，1∶1000勘查线剖面测量2.5km。
	/

	
	钻探
	布设钻孔3个，倾角为75°钻孔，设计工作量1500m
	/

	
	槽探
	布设探槽10处，探槽宽1.2m，底宽0.8m，槽壁坡度75°左右，探槽施工深度需深入基岩以下30～50厘米，设计工作量3000m3；
	/

	
	样品采集
	采取化学分析样700件、岩屑光谱样设计工作量4027件、基岩光谱样1000件、薄片样80件、光片样30件、小体重30件、岩石化学全分析样5件、矿石化学全分析样5件、组合分析5件、物相样8件等。
	/

	辅助工程
	施工营地
	项目不设置施工营地，本次探矿活动在探矿作业区内搭设临时帐篷，随工程施工点位移动；
	/

	
	柴油储存区
	在材料堆场内设置一个柴油储存区，柴油分期从若羌县依吞布拉克镇购买，采用柴油桶装运输至项目区柴油储存区堆放（铺设双层防渗土工布铺垫对储存区域进行防渗处理），设置柴油桶10个，容量200L，高0.93m，直径0.58m，材质铁皮。
	临时

	储运工程
	施工道路
	施工计划分一期勘查道路、二期勘查道路分段。一期勘查用运输便道长12.5公里、宽4.5米，二期勘查用运输便道长7.5公里、宽4.5米。共占地52219m2。
	临时

	
	临时堆场
	本项目在槽探附近设置临时堆场
	临时

	
	材料堆场
	用于勘探物资、工程材料、施工设备堆放，占地1739m2。
	临时

	公用工程
	供电
	本项目设置2台柴油发电机，提供生产、生活用电
	/

	
	供水
	定期从邻近乡镇拉运至材料堆场内储水箱储存
	/

	
	排水
	生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	/

	
	供热
	项目冬季不开展探矿施工，不设置供热
	/

	环保工程
	废气
	扬尘：对土石方要求采用防尘网或篷布覆盖，运输车辆限速行驶，减少扬尘的产生并洒水抑尘处理；
燃油废气：对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量；
	/

	
	废水
	生产废水：每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，生产废水经沉淀后循环使用；生活污水：生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	临时

	
	噪声
	采用低噪声设备，加强对运输车辆、钻机、柴油发电机设备的维护保养工作，保持其良好工况；空压机、钻机进行基础减震，空压机进行隔声，能减小噪声传播。
	/

	
	固废
	1、钻孔岩屑与临时弃土单独存放，用于钻机作业平台及周边场地平整；
2、钻探泥浆施工结束后统一固化填埋；
3、生活垃圾采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运；
4、设备维修养护在若羌县修理，不在矿区进行养护，因此项目不产生废矿物油等危险废物；
	/

	办公生活区
	办公生活区为勘探现场搭建临时帐篷
	临时


4.总体工作部署：
1、首先开展1∶10000土壤测量，圈定以金为主的异常，并对异常查证，为后续工作提供依据。设计工作量13.48平方千米。
2、其次对普查区开展大比例尺地质填图草测（1∶10000）工作，基本58查明区内地层、侵入岩、脉岩的展布特征及其产状，大致圈定主要矿化带；大致查明区内与成矿有关的含矿层、标志层控矿构造、矿化带的地表分布和特征及其变化规律，为进一步开展下一步工作奠定基础。针对1∶10000地质修测成果，优选成矿有利区块开展1∶2000地质草测，目的是圈定区内地表矿化蚀变带、控制地表矿化线索范围及与矿化有关的地质体，划分岩性层，综合确定主要成矿规律，为后期槽探及钻探的施工提供依据。
3、最后针对已发现的目标矿体，开展地表稀疏槽探揭露和采样测试工作，优选成矿有利部位进行少量钻探验证，为下一步资源量估算工作提供依据。
具体工作部署如下：
一、1∶10000土壤测量
首先在普查区全区范围开展1∶10000土壤测量，确定高值点（或区、带）并圈定短距离搬运的次生晕异常，圈定以金为主的单元异常及综合异常，并对异常高值点开展地质找矿路线，发现矿化线索，开展大比例尺地质草测及地表探槽揭露，为后续工作提供依据。设计工作量13.48平方千米。
二、大比例尺地质草测填图
①.1∶10000地质草测
在认真分析和综合研究前人资料的基础上，对普查区范围开展1∶10000地质草测工作。设计工作量13.48平方千米。首先开展贯穿草测区的1∶2000地质剖面测量，设计1∶2000地质剖面3条，剖面长合计8.4千米。以穿越路线为主，追索路线为辅开展1∶10000草测，查明区内地层、构造、岩浆岩的基本特征，了解地质构造背景和成矿地质条件，圈出地表矿化蚀变带，并确定其规模、产状、展布特征及其与地层、构造、岩浆岩的关系，为下一步工作开展提供地质依据。
②1∶2000地质草测
依据普查区1∶10000草测填图成果，于普查区选择金矿带和矿（化）体分布区段及两侧延伸区域开展1∶2000地质草测填图工作，设计1.26平方千米。填图工作的目的是进一步圈定矿（化）体，研究围岩、夹石的岩性、产状、形态，基本查明矿（化）体分布形态、规模、产状及其空间分布，以便为探矿工程布置提供基础地质依据。首先于两处草测区各测制2条1∶500地质剖面，以确定岩石单元，然后以追索法为主开展路线地质填图；全面而详细地研究蚀变带地层（侵入岩）、岩石、构造特征，查明矿（化）体分布形态、规模、产状、矿石类型及其空间分布等特征；了解矿（化）体与围岩的关系及围岩蚀变等，为探矿工程布置提供基础地质依据。
三、钻探
设计工作量钻探工作量1500米，针对地表槽探见矿情况分批次施工。第一批次针对普查区地表槽探工程见矿情况布设前排孔3孔，分别为ZK0001、ZK0002、ZK0801，工程间距160米，控制矿体斜深80米，方位33°，倾角75°，孔深180-200米，合计500米；第二批次依据前排见矿情况，沿矿体走向及倾向继续控制矿体，预计工作量为600米；另保留400米钻探工作量，根据前期找矿成果另行部署。若施工过程中见矿情况较好，项目组及时与单位及甲方取得联系，沟通协商后及时调整或追加探矿工程工作量。
四、槽探
槽探工作量共设计3000立方米，针对普查区地表金矿化蚀变带布设探槽10条。第一批次施工探槽TC0001、TC0002、TC1501、TC1601、TC3201工程间距160米，探槽施工方向33°；第二批次在第一批次施工基础上，将探槽工程间距加密至80米，分别施工TC0701、TC0801、TC0702、TC0802、TC2401。另保留1000立方米槽探工作量，根据前期找矿成果另行部署。
五、样品采集与加工
1.化学基本分析样
目的是了解矿石中有益组份的含量，确定矿石质量、圈定矿体、划分矿石类型，进行储量计算。主要采集于施工完的槽探和钻探工程中。槽探工程样品规格：10×5厘米，采用刻槽采样；钻孔岩矿芯样采用劈芯法取二分之一。根据金矿勘查一般工业指标，样长一般为1米，最大一般不超过1.2米，最小一般不低于0.3米。样品均要延入顶底板围岩，刻槽样品重量与其理论值重量差不大于10%，劈芯样品重量与其理论值重量差不大于5%。样品加工按切乔特公式Q=Kd2进行缩分，其中Q为缩分时取得的最小可靠质量（kg），K为缩分系数，d为样品粉碎后最大颗粒的直径。样品缩分后，除满足基本分析、组合分析和全分析需要外，需保留300～400g粗副样备内检。样品分析项目为Au。本次设计采集化学基本分析样700件。
2.光谱样
基岩光谱样：在钻孔岩心、探槽和地化剖面上采取。钻孔于探槽中样长一般3-5米，分层采取。用于了解岩（矿）石的有益组分大致含量及各种元素含量变化规律、元素组合、分带序列及相关性。样品重量不少于150克，每个样品由6～10小块连续拣块组合而成。分析项目：Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi计11项。基岩光谱样设计工作量1000件。
岩屑光谱样：采样介质为岩屑，网度按100×40米（加密区按100×20米）而定，采样点处喷涂点号，以备质量检查找寻。样品采集采用一点多坑法，在设计样点附近均匀筛选组合为一个样品，采样粒级-4～+20目，样品重量大于或等于150克。分析项目：Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Cr、Ni、Co、W、Sn、Mo、Bi计14项。岩屑光谱样设计工作量4027件。
3.岩（矿）鉴定样
包括光片样和薄片样。主要用于了解岩石、矿石的结构、构造、蚀变、矿化、物质组分、矿物生成顺序等特征。在剖面上和探矿工程中逐层采集。严格按《岩矿鉴定规定》进行。要求对岩矿石进行光薄片镜下鉴定时，详细描述矿石的结构构造，岩矿石的矿物组成及赋存状态。对于有代表性的样品须进行照相。样品规格一般采手标本大小（3厘米×6厘米×9厘米）即可，磨片大小2.4厘米×2.4厘米，厚度0.03毫米。设计工作量薄片80件，光片30件。
4.小体重样
在所圈连的矿体中按探矿工程中矿石类型和品级分别采集，样品直径约5-10厘米，并照顾到品位和矿石分布的代表性。样品采回后立即称重，然后及时涂蜡。测定方法是根据阿基米德定律采用涂蜡排水法求得体积进行计算。采集的所有样品必须做化学基本分析，以检测各样品的代表性。设计工作量30件。
5.矿石化学全分析样
用来了解成矿元素与造岩元素相关性，研究与成矿有关的岩石化学特征、矿床成因类型，样品采自矿体及围岩，要求新鲜，重量在1.5kg左右，或用组合副样分析。为全面了解矿石中各组分的含量，按主要矿体、分矿石类型（或品级）采取样品。分析项目初步确定为：SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5、MnO、烧失量、吸附水。矿石中设计工作量6件。
6.矿石化学全分析样
测定各种矿石类型中各种元素及组分的含量，为组合分析项目确定依据，分析结果各元素总和接近100%。按矿区分布的主要矿石类型，直接在基本分析样的副样中提取，每种矿石类型可作1-2个。分析项目为：SiO2、TiO2、AL2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5、SO3、灼失量、Cu、Pb、Zn、WO3、Sb、Mo、S、As、Co、Ag等。本次工作设计2件。
7.组合分析样
本次设计采集组合分析样5件，样品用基本分析的副样按工程分矿层（体）、矿石类型、品级进行组合（按勘探线分别进行组合），分析项目暂定为Cu、Pb、Zn、S、As、Ag。用以查明矿石中伴生有益和有害组分的含量及分布状况，并据此计算伴生有益组分的资源量。
8.物相样
目的是了解矿床的自然分带和确定矿石自然类型，可分为专门采样或从基本分析副样中抽选，采样要求一般是自地表至原生带上部按一定间距采取，以确定分带界线（氧化矿、混合矿、原生矿），设计工作量8件。分析项目：Au。
9.检查分析样
内检样目的是检查基本分析的偶然误差，在基本分析的基础上，由项目组分批次从粗副样中抽取并及时提出密码号，送交原化验室，获得成果及时计算分析误差，以确定批次样品的分析质量。内检数量是基本分析数的10％。
外检样目的是了解基本分析单位有无系统分析误差。由项目组分期、分批从内检合格的基本分析的正余样中抽取。通过基本分析成果对比、计算，确定基础分析质量。外部检查分析由有相应资质的更高一级测试单位承担。外检数量是基本分析样数的5%。
5.设计的主要实物工作量
“新疆若羌县吐特喀北铜矿普查项目”项目具体工作量见表2-4。
表2-4主要实物工作量一览表
	序号
	工作手段
	单位
	总工作量
	备注

	1
	1∶10000土壤测量
	km2
	13.48
	/

	
	1∶10000地质草测
	km2
	13.48
	

	
	1∶2000地质草测
	km2
	1.26
	

	
	1∶1000勘查线剖面测量
	km
	2.5
	

	2
	山地工程
	槽探
	m3
	3000
	

	3
	钻探
	机械岩心钻探
	m
	1500
	/

	4
	各类样品采集测试化验
	化学分析样
	件
	700
	/

	
	
	土壤样
	件
	4027
	/

	
	
	基岩光谱样
	件
	1000
	/

	
	
	薄片
	件
	80
	/

	
	
	光片
	件
	30
	/

	
	
	岩石化学全分析
	件
	5
	/

	
	
	矿石化学全分析
	件
	5
	/

	
	
	组合分析
	件
	5
	/

	
	
	小体重
	件
	30
	/

	
	
	物相样
	件
	8
	/


6.主要勘查设备
本项目主要勘查设备见表2-5。
表2-5主要勘查设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	主要性能

	1
	笔记本电脑
	联想thinkpad
	8
	数据处理、成图

	2
	GPS
	/
	10
	定位

	3
	打印机
	/
	2
	文字图件输出

	4
	绘图仪
	/
	1
	大型图件输出

	5
	扫描仪
	CX500
	2
	图件扫描

	6
	传真机
	SANYO
	1
	收传文件

	7
	数码相机
	/
	10
	野外地质现象记录

	8
	快速分析仪
	KSY-2
	1
	快速分析矿化线索

	9
	测斜仪
	XJL-42
	2
	测量钻孔斜度

	10
	钻机
	XY-4
	1
	岩心钻探

	11
	投影仪
	CP－MX2075
	1
	/

	12
	对讲机
	A8
	10
	通信保障

	13
	发电机
	/
	2
	生产供电

	14
	卫星电话
	9505A
	2
	通信保障

	15
	越野汽车
	/
	2
	交通运输

	16
	柴油发电机
	/
	2
	/

	17
	一体化污水处理设备
	/
	1
	生活污水处理


7、主要原、辅材料用量
本项目主要原辅材料消耗见表2-6。
表2-6主要原、辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	用量
	来源
	备注

	1
	专用泥浆（润滑剂、增粘剂）
	0.3t/a
	外购
	钻探辅料，现场配置泥浆

	2
	膨润土
	10t/a
	外购
	钻探辅料；包装形式：吨袋；存放位置：钻井平台上风向的平整区域，避免粉尘污染工作区。

	3
	水
	275t/a
	定期从邻近乡镇拉运至材料堆场内储水箱储存
	生产、生活用水

	4
	电
	10万kW·h
	柴油发电机
	生产、生活用电

	5
	柴油
	30t/a
	外购
	柴油发电机

	6
	水泥
	0.4t/a
	外购
	用于钻探后的孔封堵、沉淀池固化


8、公用工程
（1）给水工程
定期从邻近乡镇拉运至材料堆场内储水箱储存。
（2）排水工程
每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准后用于矿区洒水抑尘。
（3）供电工程
项目用电设置柴油发电机2台，提供生产、生活用电。柴油分期从若羌县依吞布拉克镇购买。
9、土石方平衡分析
本项目主要产生土石方的工程为钻探、槽探。
本项目钻探总工程量为1500m，钻探开孔直径不小于75mm，岩心产生的土方量为6.6m3(V=πr2×h)，部分采样带回实验室分析。另采用经验公式核算钻孔扩孔破碎钻屑量，考虑井眼扩大率、岩石破碎松散膨胀系数后，3个钻孔合计产生钻屑10.2m3，钻孔岩屑单独存放，用于钻机作业平台及周边场地平整。按每孔周边需剥离面积15m2计算，本次评价按3个钻孔计，共计需剥离45m2，剥离厚度按20cm计算，每孔需剥离3m3，共需堆放约9m3(松散系数k=1.3，剥离松散方11.7m3)；槽探总工程量为3000m3。本项目道路修建产生挖方15665m3，全部用于场地平整。
表2-7土石方平衡一览表
	项目
	挖方m3
	填方m3
	调出

	
	
	
	数量m3
	去向

	钻探岩心
	6.6
	0
	6.6
	送至实验室分析，封存

	钻探剥离
	11.7（松散方）
	11.7（松散方）
	0
	钻孔周边剥离的表土回覆

	钻孔岩屑
	10.2
	10.2
	0
	钻孔岩屑单独存放，用于钻机作业平台及周边场地平整；

	槽探
	3000
	3000
	0
	堆放于探槽周边，用于回填及表层覆土

	道路修建
	15665
	15665
	0
	全部用于场地平整

	合计
	18693.5
	18686.9
	6.6
	/


10、工作制度和职工人数
本项目工作人数10人，年工作100天，每天8小时。

	总平面及现场布置
	本项目采用地质测量、钻探等综合勘查方法进行勘查工作。
总平面布置相对比较简单，钻孔施工应选用技术性能先进、可靠，节能、环保，易于搬运、安装和拆卸，占地面积小的设备。施工计划分一期勘查道路、二期勘查道路分段。一期勘查用运输便道长12.5公里、宽4.5米，二期勘查用运输便道长7.5公里、宽4.5米。噪声源强在85~95dB（A），经距离衰减后，厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边影响较小。
本项目定期从邻近乡镇拉运至材料堆场内储水箱储存。产生的生产废水循环使用，不外排。项目钻探用电来自项目自备的柴油发电机供电，故本项目工程布局合理。
施工区域不占用耕地，无风景名胜区，无珍稀保护动、植物，对周边环境影响较小。由于本项目施工人员较少，施工人员居住在临时搭建的帐篷内，对周围环境影响较小。项目平面布置详见《附图2项目区平面布置图》和《附图3项目区影像图》。
综上所述，项目各勘探活动影响范围内无自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源地等敏感点。探矿范围内多为山区，矿区范围内无居民，无珍稀保护植物、未发现珍稀保护动物。在探矿过程中采取相应的保护措施后，对矿区生态环境影响较小。从环境保护角度分析项目选址是合理可行的，不存在制约性因素。

	施工方案
	（一）工艺流程
本勘探项目产生环境影响的时段主要为野外勘探期。探矿工作主要包括地质测量、钻探工程实施过程中主要的污染来源于钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在地质测量和生活过程中产生的生活污水和垃圾。本次评价对象为矿产资源勘探期间可能产生的“三废”污染及生态破坏、水土流失对项目周围的环境影响。
1.钻探施工工艺及产污流程
钻探是用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩心(或矿芯)、岩屑，以探查地下岩层、矿体等分布及储量的一种探矿手段，在研究和分析相邻工程所见的地质体、构造、蚀变、矿化的空间分布的基础上，选择地表矿化较好的矿体进行深部验证钻探验证。
钻孔全部采用金刚石钻进、绳索取心工艺，采用75mm口径金刚石钻进，岩心采取率一般不低于70%，矿心采取率一般不低于80%，岩矿心取出后，按先后顺序排好，孔斜测量、孔深验证须及时，不得终孔一次进行，结果填写表格。
[image: ]图1钻探工艺流程图
工艺说明：
（1）原始班报表
由钻机各班指定专人在现场用碳素笔及时填写原始报表，要做到真实、齐全、准确、整洁。
（2）岩矿芯采取率
一般浮土、流沙层及表面覆盖物不计算采取率。矿体及其顶底板5m内的矿芯、岩心平均采取率不低于80%，厚大矿体内部矿芯采取率低于80%的连续长度不能超过5米，当矿芯采取率连续5米低于80％时，要查明原因，并采取补救措施。围岩岩心的分层平均采取率不得低于70%。采取率的计算，应以真正的岩矿芯为准。原始岩矿芯可包括碎块、碎砂、泥状物，不可将岩粉、流砂、坍塌掉块物等加在岩矿芯中计算。
岩矿芯由机台当班作业人员负责清洗干净，破碎岩矿芯严禁淘洗水冲。岩矿芯从岩心管中取出时，要尽量保证岩矿芯的原始状态，取出后不准颠倒错乱位置，自上而下按次序装箱，在岩心上用漆或油浸色笔写明回次数、总块数和块号（松软、破碎及易溶的岩矿芯应装入布袋塑料袋中），用铅笔填写岩心牌，放好岩心隔板，并妥善保管。
（3）孔深校正
下列情况应校正孔深：
①斜孔每钻进50米及其倍数时校正；
②进出矿层时（矿层厚度小于5米时，只测量一次）；
③经地质编录人员确认的重要构造位置及划分地质时代的层位；
④下套管前和终孔后。
孔深校正最大允许误差率为千分之一，允许累计计算，校正孔深的原始数据，要详细记录在班报表内。误差的绝对值在千分之一以内，班报表孔深不做修改，超过千分之一，应进行消除处理。
（4）钻孔弯曲度测量
根据《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）的要求，钻孔施工过程中，钻孔开孔后25米应测量一次倾角和方位角，在钻进过程中直孔每钻进100米、斜孔每钻进50米进行一次弯曲度测量，在进出矿层时必须进行弯曲度测量，在钻孔终孔后必须进行弯曲度测量，要严格按照《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）的要求进行弯曲度测量工作，斜孔每100米天顶角偏斜不得超过3°。
（5）简易水文观测
简易水文观测的目的，是为了了解岩层含水段的数目、厚度、埋藏深度及其富水性。简易水文地质由钻探部门执行，地质编录人员要进行认真监督和配合。
①在以清水为冲洗液的钻孔中，每班至少观测水位1-2回次，每观测回次中，提钻前、下钻后各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟，终孔要测稳定水位。以泥浆为冲洗液的钻孔中，一般可不进行水位测量。
②钻进过程中遇到涌水、漏水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、溢气、裂隙、溶洞及钻具掉落等异常现象时，应及时记录其深度；
③假日、机修或其他原因停钻时间较长时，需进行水位的观测；
（6）封孔
终孔前探矿部门根据地质部门提出的实际钻孔柱状图和封孔要求编写封孔设计书，经矿区技术负责人，水文地质组长签字后，交钻机按设计要求认真封孔，并填写好封孔记录。
封孔的要求：
①见易溶、易蚀、易流散、易被破坏的工业矿层含水层、含水构造的钻孔须在顶、底板上下各5米范围内的隔水层处，用Po32.5普通硅酸盐水泥封闭；
②见除了上述之外的其他固体矿层，但未见含水层和含水构造并且孔位低于侵蚀基准面的钻孔，可用Po32.5普通硅酸盐水泥或其他隔水材料封闭钻孔最上部隔水层与透水层交界处；
③矿层不厚或矿层与矿层、矿层与含水层较近时，可一并封闭；
④需要进行地下水动态观测或对农田灌溉有利的钻孔，可暂不封闭。但对矿床充水有严重影响的钻孔，必须封闭；
封孔后必须在孔口中心设立水泥标志桩（用水泥固定）。为了检查封孔的质量，必要时选择一定数量的钻孔进行封孔质量检查。
（7）环境保护
钻探施工须严格执行《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021），对生活垃圾及废弃物分类处置（可降解垃圾深埋、不可降解垃圾清运），废渣集中利用，钻机场地铺设防渗膜，泥浆池规范回填，终孔后实施复绿，确保“人走场清”，做好复绿工作。
2.槽探施工工艺及产污流程
槽探工程主要用于对含矿构造破碎带、构造、重要地质界线和化探剖面异常的揭露和地表矿体的系统控制。槽探工程布设在垂直于含矿构造等地质体上。
槽探工程布设应尽量垂直矿（化）体、构造带、异常高值区等地质体。探槽开口宽一般1～1.5m，底宽0.8m，长度根据需要而定，槽壁坡度一般75°左右，槽深一般不超过3m，以揭露出新鲜岩石0.3～0.5m为准。其质量验收由地质人员负责。随工程竣工及时编录采样。
样品采集在槽壁或槽底上采取，水平或垂直矿体布样，用刻槽法采样，规格10×3cm。刻槽样的实际重量与理论重量相差应不超过10%。探槽编录随工程竣工及时进行，现场绘制素描图，图面全面真实地反映工程所揭露的地质现象，取样位置及长度清晰，图面整洁、美观，文字描述应简明扼要，重点突出，主要是岩矿石定名、颜色、结构、构造、产状、形态、断层、矿物成分、接触关系等。槽探编一壁一底的展开图，素描图比例尺一般为1:100。探槽编录时，编绘一壁一底，应将基岩出露较高、地质现象较丰富的一壁作为编绘壁。绘图时，探槽方向变大或者变小超过15°时，素描图中槽底拐弯处的地质界线需进行处理，探槽方向变大时，采用裂开法绘拐弯处槽底图。探槽方向变小时绘图，采用重叠拼接法绘拐弯处的槽底图。在完成探槽的编录、布样及标注后，应对编绘壁及刻槽样进行拍照。
施工放样

地面掘除清理
地表平整压实
槽探施工
扬尘、噪声、生态破坏
扬尘、噪声、废土石、生态破坏

扬尘、噪声、废石、生态破坏










图2槽探工艺流程及产污环节图

3.道路修建
道路施工的施工工序为：路基地表清理、土方开挖→土方回填、原土夯实→碎石摊铺、压实。
路基处理：采用挖掘机、装载机清除施工范围内的碎石等杂物以保证基底土的密实，其中表土剥离厚度大概约0.3m。
土方开挖：根据路基标高进行土方开挖，采用挖掘机开挖、自卸汽车运输。对于适用的土方，开挖前应清除地表不良土质。不论开挖量和深度大小，均应自上而下分层分段开挖，不得乱挖超挖。根据开挖深度和长度确定开挖方法：开挖方法主要有横挖法、纵挖法和混合式开挖法。
路基填方：用不含有腐殖土、树根、草泥或其他有害物质的挖方土填筑。道路基础填料后，均匀地摊铺一层碎石（碎石压盖厚度大约为0.05m），为保证路基压实度均匀，用推土机将填料大致整平，再用平地机整平，用压路机压实。
[image: ]
图3  道路修建工艺及产污环节图
4.建设周期
本工程施工总工期安排1年，2026年4月至2027年10月，根据天气情况具体安排施工时段，一年施工期100d，本项目施工高峰期劳动定员可达10人/天。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态
环境
现状
	1.与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
项目区位于新疆若羌县东南124°方向，直线距离为222千米。勘查区隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。
2.生态环境现状调查
2.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于V帕米尔一昆仑山一阿尔金山高寒荒漠草原生态区-V2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区-75.东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区。具体见表3-1。
表3-1生态功能区划及主要环境问题和保护目标
	生态功能区名称
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	生态敏感因子敏感程度
	保护目标
	保护措施
	发展方向

	75.东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区
	生物多样性维护、水文调蓄
	乱采金矿、偷猎严重、植被退化
	生物多样性及其生境极度敏感
	保护藏羚羊、藏野驴、雪豹、野牦牛等野生动物、保护湿地
	严禁乱采金矿和其它矿产、严禁偷猎、加强保护区建设与管理
	建设好国家级野生动物自然保护区，维护野生动物栖息地


2.2土壤类型及分布现状
根据收集的资料及现状调查，项目区域内土壤类型较简单，以高山漠土为主。
高山漠土（alpinedesertsoil）也称高山荒漠土，是高原寒旱漠境条件下发育的地带性土壤类型。土壤的形成过程完全受高寒漠境水热条件所左右，碳酸钙、易溶盐的弱度聚积与冻融风化作用普遍。地表常为碎砾、岩屑覆盖，多石质化、薄层化特征明显。剖面分化微弱，腐殖质含量极低，多小于0.5%，呈碱性至弱碱性反应，土壤代换量很小，保肥保水能力差。
项目区主要土壤类型为砾质高山漠土。其成土母质为高山寒冻风化残坡积物、冰碛物或洪积坡积物，地面组成物质以砾石、岩屑为主，0－60cm土层土壤砾石含量高，土壤发育厚度很小，多不足50cm，有发育微弱的孔状结皮或结壳，由于气候寒冷、生物作用极微弱，表层有机质含量小于1%，腐殖质累积极弱，呈碱性反应，土壤代换量很小，水分和养分极度缺乏。
2.3项目区主要植被类型
根据现场勘查及植被资料核查，项目区植被类型为天然牧草地，植被结构为灌草型，优势植被为嵩草、黑褐苔草、针茅、小叶金露梅等，综合植被盖度为20%左右。区域主要的野生植物具体名录见表3-2。
表3-2项目区及周边区域内植物名录
	科
	种名
	学名
	形态特征及生活习性
	保护级别

	莎草科
	嵩草
	Kobresiamyosuroides(Villars)Foiri
	多年生密丛生草本，根状茎短；秆纤细钝三棱形，株高5～50cm；叶片丝状柔软，短于秆；花序为线状圆柱形穗状花序，鳞片栗褐色有光泽；小坚果三棱形，黄绿色至暗褐；花果期5-9月。典型高寒草甸建群种，喜冷凉湿润环境；分布海拔2600～5300m，生于河漫滩、高山湿润草甸、沼泽草甸、灌丛下；耐严寒、耐贫瘠、耐放牧，再生能力强，是高原牦牛、绵羊优质饲草；喜土层含水量高的低洼平缓地带，干旱裸坡极少分布。
	/

	
	黑褐苔草
	CarexatrofuscaSchkuhrRiedgr.
	多年生疏丛生草本，根状茎具短匍匐枝；秆直立三棱形，株高10～30cm；叶片平张，宽3～5mm，淡绿色；花序具2～5枚小穗，顶生小穗雄性，下部为雌性，小穗花密集；雌花鳞片暗紫红色，果囊长于鳞片；整体花序黑褐色，因此得名；生长期5-9月。高寒中生草本，偏好高海拔冷湿生境；海拔3000～5000m，多见于高山草甸、河滩湿沙地、山谷沼泽、流石滩下部、阴坡灌丛；耐寒、耐浅层积水，适应昼夜温差极大的高原气候；为高寒草甸优势伴生种，适宜湿润、腐殖质含量较高土壤，干旱阳坡长势差。
	/

	禾本科
	针茅
	StipabungeanaTrin.
	多年生密丛旱生禾草；秆纤细直立，株高20～80cm，基部留存枯老叶鞘；叶片内卷成细线形，表面粗糙；圆锥花序狭窄，大部分藏于叶鞘内部；颖片细长，外稃顶端具二回膝曲长芒，颖果下端尖锐带倒刺，可刺入土壤完成自播；花果期6-8月。高寒/温性草原建群种，典型旱生植物；适应干旱、土层浅薄、石质向阳山坡；海拔500～4800m；耐干旱、耐风沙、耐贫瘠，不喜积水低洼地；根系集中分布0～40cm表层土，依靠内卷叶片减少水分蒸发；干旱草原、石质坡地、河谷阶地优势物种，仅在轻度、中度退化草原大量生长。
	/

	蔷薇科
	小叶金露梅
	Dasiphoraparvifolia(Fisch.exLehm.)Juz.
	落叶低矮灌木，株高0.3～1.5m，分枝密集；树皮纵向剥落，幼枝覆灰白色绢毛；奇数羽状复叶，小叶5～7枚，叶片极小、披针形，边缘向下反卷，全株叶片覆柔毛抗紫外线；花单生枝顶，花瓣5枚亮黄色，花径1～2.2cm；瘦果表面被柔毛；花果期6-8月。高寒耐旱灌木，高原山地常见灌丛物种；分布海拔1100～5000m；生于干燥碎石坡、山地草原、河谷灌丛、岩石缝隙；极强耐寒、耐干旱、耐贫瘠、抗强紫外线；根系发达固土能力强，可生长在土层极薄的裸岩碎石区；常作为高寒草原、草甸伴生灌木，成片形成低矮垫状灌丛；是高原野生动物饲用灌木，水土保持优势物种
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	植被现场照片


本项目所在区域植被稀疏，不涉及《国家重点保护野生植物名录（2021版）》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2023年12月29日发布）等名录中所列保护植物。项目区用地不涉及国家及地方公益林。本项目探矿区土地利用未涉及耕地、基本农田保护区。关于草原占用手续详见附件。
2.4土地沙化现状调查
土地沙化现状调查若羌县是新疆荒漠、沙化土地最多的县之一，也是风沙危害最严重的县。荒漠化区域主要分布在平原区和山区，面积占全县国土面积的一半左右。水蚀区分布在阿尔金山和昆仑山坡度大的山区和平原沙漠，项目区土地沙化的主要原因为降水稀少，植被稀疏，加之全球气候变暖，持续干旱少雨，对土地沙化起到了加剧作用。根据《新疆第六次沙化监测报告》，本项目为非沙化土地，详见《附图12项目区土地沙化现状图》。
2.5野生动物现状调查
项目区及周边由于人类活动、植被稀疏且食源匮乏，野生动物种类单一，仅分布常见鸟类和鼠类，未发现国家级或自治区级重点保护物种。根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》和《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年），评价区内无保护动物分布，且不存在迁徙动物的临时栖息地或固定迁徙通道。
3.环境空气质量现状
（1）评价数据选用
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次评价现状监测资料引用巴音郭楞蒙古自治州若羌县2024年的自动监测数据。作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
①监测项目、监测时间
监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；
监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年全年监测数据。
②评价标准
根据环境空气质量功能区划分区规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
③评价方法
按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
区域空气质量现状评价见下表3-3。
表3-3区域空气质量现状评价
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均
	8
	40
	20
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	15
	80
	19
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	500
	4000
	13
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	131
	160
	82
	达标

	PM10
	年平均
	284
	60
	473
	不达标

	
	24h平均第95百分位数
	876
	120
	730
	不达标

	PM2.5
	年平均
	94
	30
	313
	不达标

	
	24h平均第95百分位数
	320
	60
	533
	不达标


本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。
4.声环境质量现状
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于声环境功能区2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值。
项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此对项目不进行声环境监测。
[bookmark: _Toc29722417][bookmark: _Toc240865444]5.地表水环境质量现状
本项目区域受地形影响，发育有季节性冲沟—苏鲁格萨依河，主要接受高山冰雪融水及季节性降水补给。评价区域内地表水体现状为干涸状态，无地表径流，不具备地表水现状监测条件，本次评价未开展地表水现状监测，仅对区域地表水体水文情势、干涸原因及枯水期特征进行现状调查分析。本项目不向周边地表水体排放废水，通过合理规划勘探线路和作业区域，避免穿越季节性河流及冲沟；不会对区域地表水体产生影响，项目建设对周边水环境影响较小。
	[image: 6d05ed16c184f94061815f8e59d93cbf]
	[image: a836619e91b7cd158a1c587e9798ad8d]

	矿区内河道现状



6.地下水环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ2.2-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。
7.土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，无原有污染情况。

	生态环境保护目标
	[bookmark: _Hlk124255559]1.大气环境
本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；
2.声环境
根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标；
3.生态环境
根据现场踏勘，项目区位于新疆若羌县东南124°方向，直线距离为222千米。勘查区隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖，项目矿权范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中规定的特殊生态敏感区、重要生态敏感区。
项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点，本项目距阿尔金山生物多样性维护生态保护红线区34km，详见《附图7项目区与生态红线位置关系图》。本项目属于地质勘探工程，生产活动较少，采取有效的污染防治措施后对阿尔金山生物多样性维护生态保护红线区基本无影响。

	评价标准
	1、环境质量标准
1.1环境空气
（1）环境空气
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
1.2声环境
项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
2、污染物排放标准
2.1废气
施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见表3-5。
表3-5大气污染物综合排放标准（摘录）单位：mg/m3
	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	1
	颗粒物
	1.0


2014年5月16日，生态环境部及国家质量监督检验检疫总局联合发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），标准规定了非道路移动机械用柴油机（含额定净功率不超过37kW的船用柴油机）和在道路上用于载人（货）的车辆装用的第二台柴油机排气污染物排放限值及测量方法，因此本项目所使用柴油发电机执行该标准中表2的第四阶段限值要求。
表3-6非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法
	阶段
	额定功率
	CO(g/kWh)
	CH+NOx(g/kWh)
	PM(g/kWh)

	第四阶段
	130≤Pmax≤560
	3.5
	6.4
	0.2


2.2噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关标准。
表3-7建筑施工噪声排放标准单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


2.3废水排放标准
生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准。
表3-8生活污水污染物排放限值
	序号
	污染物
	A级
	B级
	C级

	1
	pH值
	6-9

	2
	化学需氧量，mg/L
	60
	180
	200

	3
	悬浮物，mg/L
	30
	90
	100

	4
	粪大肠菌群，MPN/L
	10000
	40000

	5
	蛔虫卵个数，个/L
	2


2.4固体废弃物
一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

	其他
	无



四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk69138538]施工期生态环境影响分析
	本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。
1、大气环境影响分析
结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源主要来自钻探过程中产生的扬尘以及运输车辆、柴油发电机废气和施工机械等产生的燃油烟气。
1.1扬尘
在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：钻探工程产生的扬尘，土石方堆放时因风力作用产生的扬尘以及运输扬尘。
①钻探挖掘粉尘
据有关研究，在不设置围挡时，扬尘影响主要在下风向距离250m范围内；有围挡时，扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此，在作业场界设置围挡并辅以现场洒水抑尘等措施，抑尘效率70%～80%，能有效减少扬尘的影响。
本项目各作业点施工量较小，同时，在加强作业区洒水抑尘的情况下，扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响较小。但为确保工人身体健康，须佩戴防护口罩。
②渣土堆放扬尘
对挖掘过程中临时堆放的渣土表面进行压实，必要时设置篷布苫盖，并辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。
③运输道路扬尘
前期矿区内部道路平整过程以及车辆运输样品及生活用品时会产生一定扬尘，施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，产生的起尘量成正比或级数增加，粉尘污染范围相应扩大。粉尘含水量增大，粉尘污染范围相应减小。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。
经查阅资料，施工扬尘对施工区周围15m内的范围影响最大，15m之外的降尘浓度衰减较快，到200m处达到平衡点。据现场踏勘，项目200m内均无居民点，项目各施工段均不会对项目周围的居民点居民生活环境造成明显影响。
要求与建议：
a.渣土运输、堆放要求遮盖；
b.及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施；
c.尽量缩短施工期，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施；
d.运输道路要定时进行清扫、洒水；
治理措施：在钻探、挖掘作业中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业，矿区内部道路限速行驶。对于钻探剥离的土石方，要求采用竹席或篷布覆盖，可有效减少扬尘的产生，由于挖方量较小，所以扬尘产生量较小。
1.2燃油废气
本项目施工过程中采用自备发电机发电，发电机功率为50kW，耗费柴油量为30t，根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（生态环境部2024第92号）中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NO2和HC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
E=(Y×EF)×10-6
式中，E为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），柴油发电机组CO、THC、NOX、PM2.5和PM10的排放系数分别为10.72g/kg燃料、3.39g/kg燃料、32.79g/kg燃料、2.09g/kg燃料、2.09g/kg燃料。
本项目施工地点较为开阔，扩散条件较好，不会对周边环境产生影响。项目施工期间排放的大气污染物将随工程的结束而消失。则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4-1。
表4-1燃烧柴油污染物产生量
	序号
	污染物
	燃烧产污系数
	污染物排放量

	1
	CO
	10.72g/kg
	0.000322t/a

	2
	THC
	3.39g/kg
	0.000101t/a

	3
	NOX
	32.79g/kg
	0.00984t/a

	4
	PM2.5
	2.09g/kg
	0.000062t/a

	5
	PM10
	2.09g/kg
	0.000062t/a

	6
	SO2
	0.35g/kg
	0.000010t/a


柴油发电机燃烧废气各污染物排放浓度能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中排放标准要求。
2、地表水环境影响分析
本项目区域内受地形影响，形成季节性冲沟—苏鲁格萨依河，该河水源以高山冰雪融水为主。无其他地下水溢出点，本次钻探作业布设位置远离上述地表水体，且作业过程不会对区域水环境产生不利影响。勘探作业期间产生的废水分为生产废水和生活废水，其中生产废水为钻探废水。
2.1生产废水
产生情况：钻探过程中会产生一定量的钻探废水，预计为4m3/d，该废水主要污染物为SS。本项目在每个钻孔附近设置1个5m3的沉淀池收集废水，废水沉淀后循环使用，不外排。钻探废水损耗量按10%计算，每日需补充新鲜水0.4m3。
治理措施：本项目每孔钻井设置1个沉淀池（设计容积5m3），沉淀池采用防渗膜塑料布及支架组装成。循环使用定期补充，不外排，在所有钻探工作完成后，最终产生的废泥浆（主要成分为SS，不含有毒有害成分）进行固化后回填，措施可行。
2.2生活污水
产生情况：职工均在矿区临时材料堆场内食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，施工期和勘探期共计100d，则可知本项目生活用水量为0.3m³/d，生活用水总量为30m³。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目探矿期生活污水产生量为24m³（0.24m³/d）。生活污水产生量较少，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于矿区洒水抑尘，不外排。
本项目用水一览表见表4-2。
表4-2项目用水情况一览表
	序号
	用水位置
	用水方式
	用水量

	1
	钻探
	钻探废水
	0.4m3/d，45m3/a

	2
	临时堆场、便道
	抑尘废水
	2m3/d，200m3/a

	3
	生活区
	生活污水
	0.24m3/d，24m3/a
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（1）生活污水防治措施可行性分析：
本项目生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水抑尘，不外排。仅回用于项目施工场地洒水抑尘，严禁用于周边原生天然草原灌溉。排放去向符合“因地制宜、经济可行”的农村污水治理原则，环境风险可控。因此，本项目生活污水排入一体化污水处理设施后用于矿区洒水抑尘可行。须避免因采用漫灌、沟灌、淹灌等不合理利用方式而造成地下水和土壤污染、浪费水资源，且不进入天然水体和生态环境敏感区。
3、施工期噪声影响分析
根据工程分析可知，施工期的噪声主要来自道路修建和临时材料堆场搭建，噪声源强一般为80~83dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。
（1）施工噪声预测
施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L
式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）；
      Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）；
ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。
施工期主要噪声源主要为运输车辆、推土机等施工机械产生的噪声。
（2）施工噪声预测结果及分析
预测结果：运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如下表所示。
表4-3    项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值
	机械类型
	噪声预测值

	
	5m
	10m
	20m
	50m
	60m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m

	推土机
	83
	77
	70
	63
	61.4
	57
	53.5
	51
	47.4
	44.9

	挖掘机
	81
	75
	69
	61
	59.4
	55
	51.5
	49
	45.4
	42.9

	运输车辆
	80
	74
	68
	60
	58.4
	54
	50.5
	48
	43.4
	40.9


本项目夜间不进行工作，因此距场界50m处，昼间噪声均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）中施工噪声要求，昼间是70dB(A)。
4、施工期固体废弃物
本项目固体废物主要为钻探土石方、钻探泥浆、钻屑、施工人员生活垃圾等。
4.1一般固废
①土石方
本项目钻探总工程量为1500m，钻探开孔直径不小于75mm，岩心产生的土方量为6.63m3(V=πr2×h)，部分采样带回实验室分析。按每孔周边需剥离面积15m2计算，本次评价按3个钻孔计，共计需剥离45m2，剥离厚度按20cm计算，每孔需剥离3m3，共需堆放约9m3(松散系数k=1.3，剥离松散方11.7m3)；由于本项目产生的土石方量较少，因此不单独设置废石场，废石与剥离的表土分类暂存于钻孔的临时表土堆放场，用于回填。
②钻探泥浆
钻探使用的泥浆采用非磺化水基钻井液，从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。该类固废含水率90%。主要为岩屑胶结水团与泥沙混合物，属一般固废，根据业主提供的施工经验数据，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工作量为1500m，则整个探矿期泥浆产生量约为7.5t。最终产生的废泥浆无任何添加剂成分，泥浆主要成分为SS，属一般固废，钻探泥浆完工后，将钻探泥浆填入沉淀池内，并采用水泥固化填埋，可有效固定污染物并防止渗漏，结合若羌县干旱气候自然脱水，实现经济环保的合规处置。（泥浆的基本液体是水。粘土在水中分散形成的泥浆即以水为连续相的泥浆称为水基泥浆。从粘土在泥浆中的分散程度来看，又可将水基泥浆划分为细分散淡水泥浆、粗分散抑制性泥浆和不分散低固相泥浆。水基泥浆中不含有毒害物质）。
③钻孔岩屑
钻屑产生量参考同类型项目经验公式进行计算：
V=πr2×h×k1×k2
其中：V——钻屑体积，m3；
π——圆周率，圆的周长与直径的比值，本次取3.14；
r—钻井半径，m，0.0375m；
h——最大钻孔深度，1500m；
k1——井眼扩大率，本次取，10%。
k2——岩石破碎松散膨胀系数，坚硬基岩取1.4。
经计算，整个钻孔其钻屑V产生量为10.2m³，每个钻孔完毕后，单独存放用于钻机作业平台及周边场地平整。
4.2生活垃圾
生活垃圾来自探矿人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主。本项目野外探矿作业人员为10人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为3.5kg/d，整个探矿期生活垃圾产生量约为0.35t，采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运。工作人员严禁将生活垃圾遗弃在矿区内。
4.3环境管理要求
本项目施工期应加强和规范固废管理，分类收集和暂存一般工业固废；一般工业固体废物管理应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。
5、施工期生态环境影响分析
5.1对土壤及土地利用的影响
本项目勘查面积为13.48km2，建设期工程对土壤的影响主要表现为对土壤理化性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。
①土壤理化性质影响
施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。
A、扰乱土壤表层，破坏土壤结构
土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，土壤表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。
B、混合土壤层次，改变土体构型
施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。
C、影响土壤紧实度
施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。
②土壤肥力影响
土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2%～46.5%左右，氮下降27%～50.6%，磷下降13.9%～46.0%，钾下降9.1%～32.5%。因此评价要求在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，最大限度地减小对土壤肥力的影响。
③土壤污染影响
施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集妥善处置，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层。评价要求施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置。
总体而言，本工程所在区域土地开发强度较小，项目占用土地量相对较小，对若羌县土地利用的影响较小。
5.2对植被与动物的影响
项目所在区域为天然牧草地，无珍稀濒危动植物存在。
①植被
本项目建设过程中，进行钻孔以及填挖时将破坏原有的地形地貌，表土剥离将破坏表层土壤结构及根系浅的草本植物导致局部植被覆盖率短期下降。若表土堆放不当（如未覆盖防尘网），可能因风力侵蚀导致土壤流失，影响后续生态恢复。施工结束后优先将表土回填至扰动区，加速植被自然恢复。随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。
本项目施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入施工现场，以及在施工中产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，特别是植物的美观。
未回填的沟槽会阻断植物种子借助爬行类、啮齿类及昆虫迁移的路径，尤其影响繁殖期植物种子的扩散，导致局部植被更新受限；沟槽积水可能改变周边土壤水分分布，影响种子萌发和幼苗生长；长期暴露的沟槽迫使动物绕行，减少其对植物种子的携带传播，还会因地表连续性破坏影响植被自然恢复，故需及时回填以保障植被生存与更新。
本项目用地面积相对较小，对本项目周围的植被破坏较小。随着施工期结束及人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。
②动物
工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。钻探过程中以及机械设备的轰鸣声会极大地改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因钻探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域。钻探作业导致的地表震动，会让它们误以为是天敌来袭，进而频繁更换栖息地，这可能导致其远离原本丰富的食物资源地，影响其正常的生存与繁衍。
人为活动的干扰使得开发区域上空活动的鸟类相对于人类未干扰区要少，而使得局部地段中的爬行类（啮齿类）和昆虫数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。由于评价区域不是动物的栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不会产生明显影响。
未回填的沟槽可能阻断局部地段中的爬行类（啮齿类）和昆虫的迁移路径，尤其对幼崽或繁殖期个体影响显著。沟槽积水（如遇降雨）可能吸引动物饮水，增加坠坑风险。长期暴露的沟槽会迫使野生动物绕行，扩大其活动范围，增加能量消耗。应在槽探完成后及时回填，恢复地表连续性。
5.3对景观环境的影响
①主体工程施工对景观环境的影响
由于工程施工对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对山区产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工现场植被及附近建筑表面，使周围景观的美度降低。
②临时工程设施对景观环境的影响
施工期临时工程设施主要包括施工场地等。根据环境现状调查结果，施工人员在项目用地红线范围内设置施工场地，并及时清理施工场地的污染物后，其对景观环境的影响较小。
5.4地表水保护措施
本项目区域内受地形影响，形成高山冰雪融水型河流—苏鲁格萨依河，该河以高山冰雪融水为主要补给水源。项目区地面高程高于河床，施工期间将采取以下措施：
1、明确施工区域边界与距离管控，施工区域布置严格远离地表水，均设置在距河岸500m范围之外。
2、施工场地沿地势修筑截排水沟，同时在场地周边设置环形排水沟，接入沉淀池（防泥浆外溢）。
3、距河岸500m范围内，全面禁止设置沉淀池、柴油储存区、材料堆场等可能产生污染的设施；该范围内仅允许开展无土扰动的临时巡查、防护设施维护作业。
4、安排专人每日巡查距河岸500m范围内及项目区内的施工活动及防护设施，重点检查沉淀池的完整性与防渗效果；
通过“远离敏感区域+系统防护+严格管控”的组合措施，可有效拦截施工期可能产生的废水、泥沙，避免污染物进入苏鲁格萨依河，同时依托施工区高于河床的地形优势，进一步降低地表径流污染风险，本项目施工期不会对地表水环境产生影响。
5.5生物量损失分析
从区域生态现状来看，矿山区域及周边均为草原，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。项目区植被覆盖度在20%左右，项目区草原干草产量区间为250～500kg/hm²，地上生物量理论区间25～50g/m²。本次参考《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》取值38.92g/m²开展测算（取值处于草原生物量合理区间），项目扰动用地56958m²，本项目施工扰动造成生物损失量合计约2.22t。但随着矿山复垦工程的实施，可以在一定程度上补偿地表植被的损失。项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。
5.6水土流失影响分析
项目勘查过程中，钻探、槽探等勘查作业会产生大量的弃土弃渣，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；本项目位于若羌县东南124°方向，直线距离为222千米，涉及水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）中的阿尔金山国家级水土流失重点预防区，不涉及《新疆维吾尔自治区水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果通知》（新水水保〔2019〕4号）中的重点预防区和重点治理区。施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失、土地沙化。
5.7生态环境保护措施
项目在施工期间，严格控制施工范围，不得随意增加临时施工占地，地表表土应妥善保存在表土临时堆场，用于后期复垦覆土，施工弃方均运至废石临时堆场进行存放，不得随意丢弃，施工期生活垃圾采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运，防治蚊虫、老鼠滋生。
综上，本项目作为勘探工程，其施工量较小且工期较短，施工期对环境的污染影响主要是粉尘、噪声、施工废水、土石方弃渣以及对建设区的生态破坏等。施工过程中只要严格按照建筑施工规范要求，做到文明清洁施工，施工期产生的“三废”对环境污染影响不大。随着施工的结束，施工影响随之消除。

	运营期生态环境影响分析
	本项目仅涉及勘探，所以没有运营期。

	选址环境合理性分析
	1、用地合理性
本项目位于新疆若羌县东南124°方向，直线距离为222千米。勘探区隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县管辖。项目区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，矿区范围内无村民居住，不涉及拆迁，因此，本项目用地合理。
2、道路选址合理性分析
施工计划分一期勘查道路、二期勘查道路分段。一期勘查用运输便道长12.5公里、宽4.5米，二期勘查用运输便道长7.5公里、宽4.5米。已取得《关于新疆亿能玖合矿业有限公司新疆若羌县吐特喀北铜矿普查(一期、二期)勘查用道路及配套建设临时材料堆场项目拟长期使用草原的审核意见》若林草发〔2026〕154号。详见附件，该道路选址合理。
3、与周边环境相容性分析
根据现场踏勘可知，周边环境属于天然牧草地。植被覆盖度在20%左右，探矿区域周围500m范围内无住户，项目周边不涉及重点生态功能区，生态敏感脆弱区，自然保护区，风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域及其他应划入生态保护红线范围内的区域，外环境无重大环境制约因素。本项目的建设对外环境无特殊要求，本项目产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应措施后均可达标排放，通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产及其他有针对性的污染防治措施，可有效避免和减轻项目建设过程对周围环境的影响。因此，本项目选址合理，与周边环境相容。
矿区内基本为草原。探矿区范围内无珍稀保护植物、未发现珍稀保护动物。
综上所述，本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期工程量较小，主要为勘探前场地平等，施工期环境保护措施情况如下：
1、废气防治措施分析
本工程施工期大气污染物来自临时堆场、钻探、运输道路产生的扬尘以及运输车辆、柴油发电机废气。
1.1扬尘
针对本项目产生的扬尘，环评要求如下：
①对运输道路及作业点周围应采取地面洒水降尘等措施；
②定时清理场地，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施；
③在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业；
④尽量选用清洁能源，并做好维护工作，使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆尾气排放尾气符合相关环保要求。
1.2燃油废气
对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量，由于燃油废气排放总量较小，且排放点较为分散，属无组织排放。
综上所述，通过加强施工期间扬尘治理，柴油发电机定期维护保养，施工作业对周边环境的影响范围有限，且施工大气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的影响较小。
通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。
2、废水防治措施分析
施工废水主要来自钻探废水和生活污水，钻探废水主要污染物为SS，经过钻孔附近的沉淀池收集沉淀后，大部分回用于钻探工序，部分用于施工场地洒水降尘，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。
本项目位于若羌县，属于干旱区，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水抑尘，不外排。处理及排放去向符合“因地制宜、经济可行”的农村污水治理原则，环境风险可控。
3、噪声控制措施分析
本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下：
①从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
4、固体废物处置措施分析
施工期固废主要为土石方、钻探泥浆、钻屑、施工人员生活垃圾等。
工程施工需进行土石方开挖，此过程会产生一定量的土石方及弃土弃渣，在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，其基础挖填量较小，基本能够做到土石方的挖填平衡，剥离的表土堆放在弃土场，待探矿完成后，剥离的表土全部用于矿区的复垦覆土，不外排；钻探泥浆填入沉淀池内，并固化填埋；钻孔岩屑用于钻机作业平台及周边场地平整；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运。
4.1、暂存及转运管理要求
①采用泥浆不落地技术在现场对固废进行随钻治理，将泥浆排入沉淀池。沉淀池在建设过程中应严格按照相关要求进行防腐、防渗漏等处理。
②钻井过程产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。
5、生态环境保护与植被恢复措施分析
本环评要求施工期生态保护与植被恢复措施如下：
5.1土壤与植被的保护措施
经草原等级鉴定，项目区现状植被覆盖度为20%左右，主要以嵩草、黑褐苔草、针茅、小叶金露梅为主，群落结构简单，生态自我修复能力较弱。结合区域生态特征，具体保护措施如下：
（1）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的土壤，在施工前，首先要把剥离土集中堆放，施工结束后再进行回填，以利后期植被恢复，严格执行分层开挖、分层堆放、分层回填的土方施工作业制度。
（2）合理组织土方调配及时填平压实。工程施工期间应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，以免发生风蚀、水蚀，减少土壤流失对周边植被的影响。
（3）严格落实槽探作业生态防护要求，在施工前，首先要把剥离土集中堆放，施工结束后及时规范回填、平整压实，优先利用原土恢复地表植被，最大限度降低对区域植被自然更新、种子扩散及动物活动廊道的影响，避免因施工扰动形成生态阻隔。
（4）临时占地施工结束后，需严格按照相关规范要求开展植被恢复工作。植被恢复优先选用区域原生本土物种，其中草本植物种植密度控制在20—30株/m2，确保恢复后区域植被覆盖度不低于现状20%的水平，保障植被恢复效果与区域生态系统的连贯性。
（5）充分利用原有道路，对局部路段进行落石清理与简易修整，不新增大规模筑路工程，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。
（6）规范施工人员的行为，爱护草木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。
（7）采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
5.2水土流失防治措施
本项目在探矿施工过程中，应控制地表破坏程度，尽量保护原有地表植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。工程施工时注意合理分配施工时段，避开大风天气，严禁在大风和降雨天气下进行施工，合理布设开探矿施工场地，及时处理开挖弃土，对施工中所产生的弃土应尽可能地加以利用和回填；对开挖的土石方、开挖裸露面做好防风措施，尽量缩短暴露时间，本着谁开发，谁保护，谁造成水土流失谁负责治理的原则，在防治责任范围内，水土流失防治责任由企业单位负责承担。
（1）对探矿施工过程中，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。
（2）加强水土保持法的宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，宣传保护生态环境的重要性。
（3）探矿施工时应充分考虑施工计划的合理性，合理安排工期和工程顺序，减少土壤损失和地表破坏面积。
（4）探矿施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理施工活动范围，不得离开施工区域，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失。
（5）严禁在大风天气施工，并对相关工作人员进行宣传教育。
（6）减少非生产生活车辆、机械进入施工区，施工中严格按照规划、设计施工占地要求，尽量减少地表形态破坏。建设单位在探矿期间应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，在探矿工程结束后逐步落实生态恢复和补偿的工作，边探矿施工边恢复，通过采取废土回填等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，对探矿施工造成的生态破坏进行有效的补偿。
5.3动物保护措施
项目区地处中山区，由于受人类活动对此区域内动物种群的影响，在评价范围内常见的野生动物有蜥蜴及少数昆虫等，项目区内无珍稀及受保护的野生动物分布。
项目探矿施工噪声对矿区附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等产生干扰作用。根据活动规律，不同类群的脊椎动物对外部环境因子的敏感性反应顺序为：大中型兽类﹥鸟类﹥小型兽类﹥爬行类﹥两栖类。
项目区及周边地区由于人类活动，野生动物稀少，场址所在区域植物种类较少，动物食源少，因此该区动物组成较为单一，野生动物的分布种类和种群数量也较少，已无大型哺乳动物活动，仅有一些常见的鸟类和鼠类，无国家及自治区级保护野生动物。根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月28日发布），评价区没有保护野生动物分布。
根据本项目的特点，采取以下措施后，能够减小对野生动物的影响：
（1）加强宣传教育工作，制定严格的管理制度和奖惩制度，严禁猎杀野生动物。
（2）施工单位应制定严格的环境保护规章制度和切实可行的措施，文明施工，生产废水和生活污水应严格进行处理，严禁直接排入外环境。
5.4探矿结束后的环境恢复和治理措施
探矿结束后需严格遵循“谁破坏、谁修复”原则，结合区域生态敏感特性，实施针对性恢复治理，具体措施如下：
（1）勘探结束后需对临时占地范围进行平整，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整。
（2）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。
（3）根据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。
（4）勘探期结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。
（5）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。
（6）封闭探井，将泥渣等回填探井内部，然后封闭，并设置警示标识。
（7）对原工作区内的材料堆场、道路、钻井、槽探作业区进行生态恢复，主要包括土地平整、选择适应当地气候和土壤条件的本土植物，如耐旱、耐贫瘠的植物。经采取以上措施，项目施工期对生态环境的影响可以降至最低。
5.5钻探及槽探等临时占地生态保护措施
（1）合理进行勘察布置，精心组织勘察管理，严格控制普查活动范围。勘察期间根据工程类型不同，划定施工红线范围。严格将钻探、槽探工程活动控制在红线范围内。在工程开挖过程中，尽量减少和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。
（2）在开展钻探、探槽挖掘前预先剥离表土（根据地形条件对表土及植被进行成块剥离），就近堆放养护（工程区域两侧），施工结束后剥离表土用于生态恢复。
（3）取样后对不再利用的钻井进行封孔，再用预先剥离的表土覆盖进行植被的恢复。
（4）设置沉淀池，采用防渗膜塑料布及支架组装，在钻探结束时，对沉淀池进行回填和平整。
（5）项目须开展项目临时用地生态恢复方案，对项目临时占地进行生态恢复至原状。恢复方案主要工程包括：土地平整、表土覆盖、验收等工序。
5.6表土剥离、堆存、养护及利用方案
本评价建议剥离的表土集中堆放在钻探工程附近周围空地上，在勘察工作结束后覆盖于临时占地，便于工程占地的自然恢复。
（1）表土剥离、堆存
①施工前需对场地内的表土进行剥离，剥离深度为15cm。
②表土采用人工进行剥离，堆存于项目区内。
③表土堆存区顶部向外侧做成一定坡度，有利于排水。
④剥离的表土应用防尘网覆盖，防止雨水冲刷。
（2）表土养护及利用
对于剥离的表土，合理堆存后应对表土表面进行压实处理，采用防尘网进行遮盖，减弱大风、大雨天气下对堆土坡面的侵蚀。同时对于剥离的表土，应定期对表土进行洒水养护，保持土壤的活性，有利于后期表土的利用。
5.7防沙治沙措施
项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施：
①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。
③严禁在大风大雨天气施工。
6、环境风险评价
环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。
6.1评价依据
（1）风险调查
①柴油
本项目轻质柴油分期从若羌县依吞布拉克镇购买，柴油储存区铺设双层防渗土工布铺垫对储存区域进行防渗处理。柴油储罐应确保防日晒、防雨、防渗漏三重防护。本项目风险物质为柴油。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。
[image: ]
式中：q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表5-1本项目涉及的风险源分布情况表
	名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	储存方式
	分布区域

	柴油
	68334-30-5
	0.82
	2500
	桶装
	柴油储存区


通过计算，本项目Q<1，所以本项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表所示。
表5-2评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定下的说明。详见导则附录A。


本项目环境风险潜势为I，根据上表，本项目风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc2247557][bookmark: _Toc30952]6.2环境敏感目标概况
[bookmark: _Toc420][bookmark: _Toc2247558]（1）大气环境敏感目标调查
[bookmark: _Toc24251][bookmark: _Toc2247559]项目区的主要大气污染物是粉尘，在采取洒水降尘措施后粉尘的排放量能够大幅度地降低；其颗粒大，沉降性好，在洒水降尘措施严格落实情况下，临时堆场粉尘的排放对项目区大气环境影响不大。
（2）地表水环境敏感目标调查
项目工人在矿区搭设临时帐篷。
每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，沉淀池采用防渗膜塑料布及支架组装成。生产废水经沉淀后循环使用；生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水抑尘，不外排。项目废水不会对地表水体产生影响。因此，项目不设地表水环境敏感目标。
[bookmark: _Toc25863][bookmark: _Toc2247560]（3）地下水环境敏感目标调查
根据现场调查，项目周边均为山体，地势较高，且周边无居民饮用水水源，因此项目无地下水环境敏感目标。
[bookmark: _Toc12060][bookmark: _Toc2247561]6.3环境风险识别
项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。
[bookmark: _Toc2247562]（1）风险物质识别
根据对项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油。
柴油的物化特性见表5-3所示。
表5-3柴油物理化学特性表
	物料安全数据表

	CAS
	68334-30-5
	RTECS
	HZl770000
	UN
	/
	危编号
	/

	中文名称
	柴油（0#普通柴油、车用柴油）
	理化性质
	外观及性状：稍有黏性的棕色液体。

	英文名称
	Dieseloil；Dieselfuel
	
	溶解度：不溶
	蒸汽压：无资料

	分子式
	C4−C12(脂肪烃和环烃)
	
	
	相对密度
	空气：无资料

	燃烧爆炸危险性
	闪点：62～63℃
	引燃温度(℃)：257℃
	
	
	
	水：0.9

	
	自燃点：约250℃
	火灾危险性分类：乙B
	毒害性及健康危害
	职业性接触毒物危害程度分级：无资料

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	
	毒性资料：无资料

	
	
	
	职业接触限值

	
	
	
	MAC：无资料

	
	燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。
	
	PC-TWA：无资料

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素。
	
	PC-STEL：无资料

	
	避免接触的条件：无资料
	
	侵入途径及健康危害

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。
	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	禁用灭火剂：水
	
	健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。
	
	

	
	眼睛接触：无资料
	
	

	
	吸入：无资料
	泄漏处理
	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	食入：无资料
	
	

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。
	
	

	
	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
	
	

	
	手防护：必要时戴防护手套。
	包装
	危险性类别：第3.3类中闪点易燃液体

	
	身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套。
	
	危险货物包装标志：7

	储存
	储运注意事项：储存于阴凉、通风仓内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


[bookmark: _Toc2247563]（2）生产系统危险性识别
项目生产系统危险因素见表5-4。
表5-4项目生产过程危害因素分析汇总一览表
	序号
	装置名称
	作业特点
	物料名称
	危险因素
	后果

	1
	柴油车
	泄漏
	柴油
	火灾、爆炸、泄漏
	泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气


[bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc2247564]（3）环境风险类型及危害分析
根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表5-5：
表5-5项目环境风险类型及危害分析一览表
	风险单元
	危险设备
	事故种类
	产生原因
	危害后果分析

	危险化学品
	柴油
	泄漏
	容器破损
	化学品发生泄漏，有害气体对大气环境产生影响

	
	
	
	
	泄漏的柴油渗入地下，对土壤、地下水环境产生影响


[bookmark: _Toc9935][bookmark: _Toc2247565]6.4环境风险分析
（1）泄漏事故对外环境的影响分析
A、环境空气
项目柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。
项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，柴油车应安全停放。一般情况下，本项目柴油车不会发生泄漏风险事故。且柴油车位于矿山，周边居民较少，发生泄漏对周边环境产生影响较小。
B、地表水
泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年的时间。
本项目区域内受地形影响形成高山冰雪融水型河流—苏鲁格萨依河。施工期间将采取以下措施：施工场地采取修筑截排水沟。设环形排水沟，接入沉淀池（防泥浆外溢）。严格管控敏感区域，距河岸500m范围内禁止设置沉淀池、柴油储存区等污染风险设施。避免油料泄漏、污水下渗对河流水质造成影响；施工废水经沉淀处理后仅用于场地洒水降尘及钻探循环补给，不外排至河流及周边地表；暴雨天气暂停野外作业，防范雨水冲刷引发的面源污染。通过上述措施，可从源头上阻断施工活动对苏鲁格萨依河的直接及间接影响，保障河流水质稳定及生态功能不受破坏。通过上述措施，本项目不会对地表水环境产生影响。
C、地下水和土壤
泄漏柴油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。
由于柴油泄漏，油品将通过包气带下渗进入基岩裂隙，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。
综上所述，项目轻质柴油对大气、地表水、地下水环境影响较小。
（2）火灾爆炸对环境危害性分析
柴油桶若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：
a、油类泄漏或油气蒸发；
b、有足够的空气助燃；
c、油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；
d、现场有明火。
只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。油桶的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。
6.5风险防范措施
本项目勘探区加强对柴油泄漏巡查，加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。
（1）临时堆存弃土溃坝风险防范措施
1）建设单位应减少表土和废石临时堆存时间，及时进行复垦；
2）建设单位在临时弃土堆存时应采用篷布覆盖，避免强暴雨季节雨水冲刷。
（2）防火措施
1）健全安全生产和管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。
2）设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施和应急预案。
3）对工作人员进行火灾事态时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。
（3）防泄漏措施
1）柴油储罐应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。
2）存储容器密封性应良好，在不影响生产的情况下，尽可能减少储存量；在储存期内应定期检查，发现其品质变化、泄漏等情况，应及时清理处置。
3）搬运、装卸时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。
4）定期检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。
（4）钻孔涌水措施
钻探施工中出现孔内浆液较严重漏失或涌水现象，必须及时采用环保堵漏材料或下入套管等方法进行封堵，防止钻井液对地下水环境造成污染。钻孔终孔后按照地质设计做好封孔工作，确保封孔质量。
6.6环境风险评价结论与建议
本项目的主要危险物质为轻质柴油，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。项目位于若羌县内，周边多以山体为主，每个钻孔采用防渗膜塑料布及支架组装成简易沉淀池，每个规模为5m3，生产废水经沉淀后循环使用；生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准，用于洒水抑尘，不外排。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护。
项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。

	运营期生态环境保护措施
	本项目仅涉及勘探，不涉及采矿，所以没有运营期。

	其他
	6.9环境管理建议
（1）施工期环境保护管理计划
施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：
1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。
2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。
3）落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。
4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通信等的中断。
5）根据《绿色勘察指南》（T/CMAS0001-2018）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定做出检验评价。
（2）环境管理任务
1）施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。
③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方生态环境部门。
④会同地方环保检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。
⑤负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
⑥加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
3）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响。服务期满后环境管理具体要求见表5-6。
表5-6勘探期结束后环境管理要求
	阶段
	环境管理工作计划的具体内容

	环境管理
机构职能
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

	准备阶段
	（1）与项目可行性研究同期，委托具有建设项目环境影响评价资质的环评单位进行项目的环境影响评价工作；
（2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研；
（3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度；
（4）对聘用的员工进行岗位培训。

	施工阶段
	（1）严格执行各项生产及环境管理制度；
（2）按照环评报告表中提出的要求，制定建设项目施工措施实施计划表；
（3）施工噪声与振动要符合有关噪声污染防治规定，不得影响区域声环境质量；
（4）建设项目竣工后，应督促施工单位及时恢复建设过程中受到破坏的环境；
（5）重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；
（6）积极配合生态环境主管部门的检查、验收。

	生产运行阶段
	无

	生态恢复阶段
	（1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复；
（2）落实专项资金、加强监督管理；
（3）认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作；
（4）建立环保设施档案，主动接受生态环境主管部门监督，配合生态环境主管部门的检查、验收。




	环保
投资
	项目环境保护投资总计33万元，占总投资256万元的12.9%，项目环保措施及投资见下表。
表5-8环保措施及投资估算一览表
	项目
	环保措施
	环保费用（万元）

	废气
	扬尘
	对弃渣堆表面压实、覆盖、洒水降尘；矿区道路洒水降尘；钻探、槽探作业区设置围挡，洒水降尘
	9

	
	燃油废气
	对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放
	1

	废水
	钻探废水
	每个钻孔设置一座循环沉淀池（5m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，大部分循环使用，少量用于洒水降尘
	5

	
	生活污水
	生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	3

	噪声
	机械噪声
	对连续接触高噪声源的操作人员采取相应防护措施；选用低噪声设备，优化设备合理布局
	2

	固体
废物
	临时弃土
	钻探产生的临时弃土，采用篷布覆盖暂存，用于钻机作业平台及周边场地平整
	2

	
	钻探泥浆
	产生的钻探泥浆待完工后，沉淀池固化填埋
	3

	
	生活垃圾
	生活垃圾采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运
	2

	地下水
	沉淀池采用防渗膜塑料布及支架组装成。柴油储存区铺设双层防渗土工布铺垫对储存区域进行防渗处理。
	1

	生态保护与恢复措施
	勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复
	4

	其他
	加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育
	1

	合计
	33








[bookmark: _Hlk54167917]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工生产废水沉淀池（每个钻孔均约5m3）
	循环利用，不外排
	/
	/

	
	生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	生活污水排入一体化污水处理设施后用于洒水抑尘，不外排。
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	

	声环境
	夜间应禁止施工作业；合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘设置围挡、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	施工机械尾气自然扩散
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2
	
	

	固体废物
	剥离的表土和挖出的土石方在临时堆场暂存后用于回填和土地恢复。钻孔岩屑用于钻机作业平台及周边场地平整；生活垃圾采用垃圾袋集中收集后运出矿区由环卫部门统一清运。
	施工期的固废妥善地处理，不随意堆弃
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	本项目轻质柴油分期从若羌县依吞布拉克镇购买，本项目设置柴油储存区，由皮卡车进行拉运，储存量960L
	加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	1、建设项目环境可行性结论
本项目符合国家产业政策。该项目工程区内不涉及集中式饮用水源保护区、不涉及保护文物、不涉及风景名胜区及生态敏感区，不会对当地城镇发展规划造成影响。项目拟采取的三废治理措施有效可行。勘探作业严格按照相关操作规程进行，做好防范措施。该项工程采取的环境风险措施及制定的应急预案切实可行。在落实风险防范措施及应急预案后，环境风险达到可接受水平。
综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。
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