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建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆新睿达生物科技（集团）有限公司高辣野山椒自动化加工厂建设项目（一期）              

建设单位（盖章）：新疆新睿达生物科技（集团）有限公司                                      

编制日期：          2026年9月                   

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆新睿达生物科技（集团）有限公司高辣野山椒自动化加工厂建设项目（一期）

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	焉耆县工业园区

	地理坐标
	 

	国民经济

行业类别
	A0514 、农产品初加工活动

D4430 、热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4000
	环保投资（万元）
	47.5

	环保投资占比（%）
	1.19
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否：本项目部分设备已进入厂区，经核实，设备尚未安装，项目尚未投产。
(是：   
	用地（用海）

面积（m2）
	42478.3261

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	规划名称：《焉耆工业园区总体规划（2016-2030）》
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府

审批文件名称及文号：新政函〔2017〕19号

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《新疆焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》
审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称及文号：《关于焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书的审查意见》，新环评价函〔2019〕482号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）》符合性分析

（1）规划范围

焉耆工业园区分为酿酒葡萄产业园及农产品加工产业园两部分，规划总面积约为7.09km2。

酿酒葡萄产业园：位于七个星镇乡都酒业西部的霍拉山冲积扇戈壁滩上，东起218国道，西至霍拉山脚下，南至海瑞盛以南1400m。占地面积约2.67km2。

（2）园区功能定位

园区总体产业定位是：以重点发展酿酒葡萄产业为核心、农产品加工及商贸流通业为主的循环经济产业园区，成为支撑焉耆快速发展的经济增长点。

酿酒葡萄产业园：以葡萄基地为依托重点发展酿酒葡萄加工及其相关产业为主的农副产品加工业，打造集葡萄酒加工、葡萄生态旅游为一体的现代农业化、新型工业化和新型城镇化的酿酒葡萄循环经济产业园。

本项目位于焉耆县工业园区的酿酒葡萄产业园，本项目租用现有两座空置厂区作为生产用房（巴州益德安椒业有限公司辣椒颗粒加工项目已停产多年，厂房、设施已闲置；红宏纸箱厂已停产多年，厂房设施已闲置），本项目对野山椒进行初加工，属于农产品初加工项目，符合园区规划要求。

2、与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》以及审查意见符合性分析

本项目与《焉耆县工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-1。

表1-1   项目与规划环评及其审查意见符合性分析表

序号

审查意见相关要求

本项目情况

符合性

1

焉耆工业园区行政区划属于巴州焉耆县，园区规划总面积7.09平方公里，分为酿酒葡萄产业园及农产品加工产业园。酿酒葡萄产业园位于七个星镇乡都酒业西部的霍拉山冲积扇戈壁滩上，规划用地控制面积约2.67平方公里；农产品加工产业园位于焉耆县中心城区北部，规划用地控制面积约为4.42平方公里。规划期限为2016-2030年，其中，近期2016-2020年，远期2021-2030年。园区总体产业定位是以重点发展酿酒葡萄产业为核心、农产品加工及商贸流通业为主的循环经济产业园区。其中，酿酒葡萄产业园：以葡萄基地为依托，重点发展以酿酒葡萄加工及其相关产业为主的农副产品加工业，打造集葡萄酒加工、葡萄生态旅游为一体的现代农业化、新型工业化和新型城镇化的酿酒葡萄循环经济产业园。农产品加工产业园：以农副产品加工业、食品加工业、畜产品加工为主，商贸流通业、高新技术产业为辅的产业园形成特色农副产品综合精深加工循环经济产业区。

本项目位于焉耆县工业园区的酿酒葡萄产业园，本项目租用现有空置厂区作为生产用房（巴州益德安椒业有限公司辣椒颗粒加工项目已停产多年，厂房、设施已闲置；红宏纸箱厂已停产多年，厂房设施已闲置），本项目对野山椒进行初加工，属于农产品初加工项目，符合园区规划要求。

符合

2

(一)加强规划引导，坚持绿色发展和高质量发展理念。根据区域发展战略，坚持生态保护优先、绿色集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与国家、自治区生态功能区划和主体功能区规划结合、与焉耆县城总体规划和土地利用总体规划相衔接，促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的低碳化、循环化、集约化发展。加强土地资源的集约节约利用，提高土地使用效率。

本项目符合国家、自治区主体功能区规划。
符合
3

(二)严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化园区的空间布局，通过优化园区产业空间布局、调整土地用途等方式完善生态保障空间要求。园区发展不得对周边环境敏感点造成影响，禁止园区污水直接或间接排入博斯腾湖国家湿地公园。
本项目选址位于焉耆县工业园区，项目用地为工业用地，本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。
符合
4

(三)坚守环境质量底线，严格污染物总量管控，完善园区基础设施建设。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施削减污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标。各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。严禁建设不符合环保准入条件的小型燃煤锅炉，现有小型燃煤锅炉应采用清洁能源替代。酿酒葡萄产业园应于2019年6月底前完成集中供热站建设，农产品加工园供热依托焉耆县供热锅炉。园区废水严禁排入地表水体尽快制定并落实园区排水整改方案，农产品加工产业园废水依托焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理，出水禁止排入博斯腾湖国家湿地公园，一部分用于林地灌溉，另一部分中水回用。酿酒葡萄产业园依托七个星镇污水处理厂，应于2019年底完成该污水处理厂改扩建及须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后综合利用。加强地下水保护措施，园区内自备水井全部关停并封井，实行集中供水。制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，配套建设工业固废处置场。
本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。本项目建设生物质颗粒燃烧器，不使用燃煤，经环保措施治理后能够实现达标排放。项目噪声经减振、隔声，能够实现达标排放；项目产生的固废均得到妥善处置，不外排。
符合

5

(四)严格入园产业和项目的环境准入。制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单(包括重要的生产工序和产品)，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位不符的项目以及“三高”项目一律不得入园区。入园建设项目必须符合园区规划要求并依法开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。禁止发展高耗水工业，严格控制用水总量、提高用水效率、严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，“以水定产、以水定量”，优化调整园区的产业结构和规模。实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均应达到同行业国内先进水平。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》允许类项目，符合行业准入条件、自治区环境准入条件的项目；
项目不属于“三高”项目，符合国家产业政策；

项目建成后将严格执行建设项目“三同时”环境管理制度；
项目不开采地下水。
符合
6

(五)建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。加强园区环境风险管理，强化应急响应联动机制，保障区域水环境安全。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控园区储运中可能引发的环境风险。
项目建成投产后，将配备应急物资，编制突发环境事件应急预案，向当地环保部门备案，并定时演练，定时修编，同时加强与园区应急预案的联动工作，防控园区储运中可能引发的环境风险。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目主要针对鲜辣椒进行烘干，为农产品初加工项目，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”中的第一类农林牧渔类中第8小类“农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”；生物质颗粒燃烧器不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”和“淘汰类”，故本项目建设符合国家产业政策。

本项目已取得焉耆县发展和改革委员会备案证（备案证号：2607131933652826000131），综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。

2、用地合理性分析

本项目位于焉耆县工业园区，项目租赁两家企业空置厂房（红宏纸箱厂、巴州益德安椒业有限公司闲置厂房）进行生产，项目用地性质为工业用地，项目符合用地要求。
3、选址合理性

本项目选址位于焉耆县工业园区，项目区东侧、南侧、西侧为道路和空地，北侧为空地。

项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。项目原料供应有保障，项目区内所需水、电等条件也均可以满足。本项目产生的污染物均采取有效的处理措施，经分析项目运营期污染物排放对周围环境影响较小。

因此，本项目选址合理。

4、环境分区管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》等文件，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，以坚持底线思维、强化空间管控、坚持因地制宜、坚持统筹实施为基本原则，强化空间、总量和环境准入管理。
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）与其符合性分析内容见表1-2。

表1-2  与（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表

名称
管控要求
本项目
符合性
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果

A1空间布局约束
A1.1
禁止
开发
建设
的活
动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目不属于严重污染水环境的生产项目。
符合
A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。

符合

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目生活、生产用水利用七个星镇自来水由罐车拉运至项目区，不涉及开采地下水。
符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目位于焉耆工业园酿酒葡萄产业园，符合国土空间规划要求。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

本项目生产供热使用生物质颗粒燃烧器，属于清洁能源，生活供热采用电采暖，不涉及燃煤。
符合

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析内容见表1-3。

表1-3  与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析一览表

文件要求

本项目情况

符合性

总体管控要求

空间布局约束

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进入新疆维吾尔自治区，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目属于农产品初加工项目，不属于“三高”项目，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，周围无水源涵养区、饮用水水源保护区，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排放管控

深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量，强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。

本项目属于农产品初加工项目，本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。生产供热采用生物质颗粒燃料，不使用燃煤，生活供热采用电采暖。
符合

环境风险防控

禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。

本项目属于农产品初加工项目，不属于危险化学品生产项目。项目不属于重点流域水环境风险管控区。

符合

资源利用效率

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。

本项目消耗能源主要为电、水和生物质颗粒，项目生产不用水，生活用水由罐车自七个星镇拉运至项目区，生产供热采用生物质颗粒，生活供热采用电采暖。

符合

（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析

本项目处于焉耆县重点管控单元，环境管控单元编码：ZH65282620011，与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析内容见下表，位置关系见附图。

表1-4  与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”符合性分析一览表

文件要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.从严核定水域纳污容量，严格控制入河排污总量；严格控制高耗水企业入驻。
2.企业准入需满足《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中涉及的园区产业准入条件。
1.本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。

2.本项目不属于国家明文规定的限制类、淘汰类项目，符合园区发展规划。
符合
污染物排放管控
1.环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。区域地下水质量不恶化。土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
2.园区企业污染排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。有行业标准的优先执行行业排放标准。
3.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，依托自治州博斯腾湖流域环境保护规划，争取项目资金开展企业污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。
1.项目采取环保措施，项目废气、废水、噪声能够实现达标排放；项目各类固废能够妥善处置，项目采取分区防渗措施，地下水水质不会恶化，项目符合环保要求，符合环境质量管控要求。

2.本项目总量控制指标由环保主管部门调剂分配，项目严格执行排污许可与环保“三同时”制度，落实报告表中提出的各项防治措施，各污染物可达标排放。
符合
环境风险防控
1.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。
2.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。
3.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。
1.本项目运营期编制突发环境事件应急预案。

2.本项目影响范围内不涉及环境敏感目标，本项目生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。
符合
资源利用效率

1.园区工业用水总量达到焉耆县用水总量控制指标要求。
2.加强园区土地集约、节约利用。
不涉及

符合

3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》第五章第二节中提出：分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌一昌—石”“奎一独一乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。未达标城市制定或修订大气环境质量限期达标规划，加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌一昌—石”“一独一乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌一昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。本项目属于农产品加工项目，不属于高污染、落后产能等项目，符合产业布局准入的要求。
《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出针对其他工业污染源治理：加大对其他工业污染源的环境监管力度，集中力量对全区大气污染排放企业进行全面整治。不能稳定达标的企业要采取清洁生产改造、污染深度治理等措施，限期整治改造；对问题严重、达标无望的责令关闭。

本项目属于农产品加工项目，对生产工序产生的各类污染物采取环保治理措施，能够实现废气、废水、噪声达标排放，符合新疆环境保护规划的要求。
4、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下：

表1-5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》具体要求

本项目情况

符合性

深入推进环境污染防治

强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

本项目废气经环保措施治理后能够实现达标排放，不会突破环境质量底线。
符合

加强生态保护与修复

深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。县级及以上城市建成区原则上禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求；深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善我州工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放，全面加强无组织排放管理；库尔勒区域（库尔勒市、兵团二师铁门关市、库尔勒经济技术开发区、第二师铁门关经济技术开发区、焉耆回族自治县河北生态产业园）工业窑炉装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

本项目不使用燃煤。
符合

严守水资源利用“三条红线”，全面实施节水工程，调整用水结构

（1）控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

（2）严控地下水超采。加强地下水超采区综合治理与修复，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。严格实施水资源有偿使用制度，依法加强水资源费征收和使用管理。
本项目生产生活用水，生活用水由罐车自七个星镇拉运至项目区，项目不涉及地下水超采。

符合

推进“无废城市”建设

加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合

5、相关法律法规符合性分析

本项目相关法律法规符合性分析见下表。

表1-6  法律法规政策符合性分析

文件

环境管理政策要求

本项目情况

符合性

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。（二）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。

本项目属于农产品初加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
符合

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目属于农产品初加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤等各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。
本项目采用生物质颗粒，属于清洁能源，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

符合

《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》
实施燃煤锅炉整治。加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。在有条件的地区，因地制宜推行地源热泵供暖。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。
本项目购买成品生物质颗粒燃料，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治工作方案》相关要求。

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
新疆新睿达生物科技（集团）有限公司投资4000万元新建新疆新睿达生物科技（集团）有限公司高辣野山椒自动化加工厂建设项目。本项目规划4条生产线，分3期完成；2026年一期投产1条生产线，年处理鲜椒0.9万吨；2027年二期投产2条生产线，年处理鲜椒1.8万吨；2028年三期投产1条生产线，总计年处理鲜椒3.6万吨。 

本项目为一期工程，项目新建一条辣椒处理生产线，年处理鲜椒0.9万吨。本次一期工程租赁现有两个闲置厂区（巴州益德安椒业有限公司辣椒颗粒加工项目已停产多年，厂房、设施已闲置；红宏纸箱厂已停产多年，厂房设施已闲置），项目利用现有厂房进行生产。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14—23调味品、发酵制品制造146*其他（单纯混合、分装的除外）”和“四十一、电力、热力生产和供应业—91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”，应编制环境影响报告表。

项目概况

（1）项目名称：新疆新睿达生物科技（集团）有限公司高辣野山椒自动化加工厂建设项目
（2）建设性质：新建

（3）建设地点：焉耆县工业园区，项目区中心坐标为东经：86°16′0.363″，北纬：42°0′29.616″。
项目周边主要是空地、道路，项目周边500m范围内无居民区等敏感目标分布。
（4）  建设内容及规模：

本项目为一期工程，本期工程建设内容主要包括：新建辣椒加工生产线1条，年加工辣椒0.9万吨。项目租用现有闲置厂房进行生产，租赁厂区现有厂房4839m2、办公楼881.24m2、仓库1510.32m2，项目根据生产需要，项目配套建设配套设施，可满足项目生产需要。
工程主要组成及建设内容见表2-1。

表2-1  项目主要组成及建设内容一览表

工程

类别

项目名称

工程内容

备注
主体

工程

生产车间

利用现有生产厂房做生产车间，建筑面积2270m2，厂房内新建一条辣椒加工生产线，并配套设置脱果机、清选除杂机、脱帽机、色选机、烘干设备等生产设备。
现有厂房
储运工程

仓库

利用现有空置仓库，位于厂区中部，建筑面积1480.32m2。其中分隔500m2用于产品堆存；划定300m2作为一般工业固废暂存间，其中分隔出单独区域面积约20m2灰渣库，内部设置2个铁质桶装容器，用于炉渣及除尘灰暂存。
现有

仓库
原料堆场
生产车间北侧新建1座原料堆场，地面采用混凝土硬化，占地面积600m2，原料堆场设三面围墙，原料堆存期间表面加盖篷布，原料密封存贮，最大贮存量600t。
新建、未建
生物质燃料库
利用现有仓库，设置1座50m2全封闭生物质燃料库，为砖混结构，地面采用混凝土硬化。
现有

仓库
其他仓储
项目现有闲置厂房2569m2，可作为其他仓储使用。
现有厂房
办公生活

办公
厂区现有1栋881.24m2办公楼，二层砖结构，用于员工日常工作与生活。
现有办公楼
公

用

工

程

供热

本项目生活区采暖采用电采暖；生产供热由10套烘干设备提供热源。
新建、未建设
供水

本项目无生产用水，生活用水由罐车自七个星镇拉运至项目区
依托
排水

生活污水由化粪池处理，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处置
新建、未建设
供电

项目用电由园区电网供给
依托
废气
清选除杂粉尘
废气集中收集后进入1套脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 

新建、未建设
烘干辛

辣味
辣椒烘干产生的辛辣味难以收集，主要通过加强车间通风，同时 作业职工做好相应的防护措施，如戴口罩、手套、工作服等降低刺激性气体的影响

烘干废气
生物质燃料热风炉燃料废气集中收集后，进入1套布袋除尘器进行处理，通过1根40m高排气筒（DA002）排放

灰渣粉尘

项目采用封闭式灰渣桶，灰渣转运过程无粉尘排放

废水
生产环节无废水产生；项目设化粪池（5m3），生活污水由化粪池收集处理，由罐车运输至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处置
依托
固体废物

除尘器收集粉尘、去杂过程杂质

设垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置

依托
不合格品、枝叶和辣椒蒂
剪把切段后的不合格品、枝叶和辣椒蒂不暂存，及时由车辆清运外售附近养殖场，不能利用的，则拉运至七个星镇垃圾填埋场处置。
新建、未建设
炉渣

炉灰及除尘器除尘灰暂存于密封灰渣桶内，灰渣桶放置于一般固废暂存间内单独隔出的灰渣库（20m2）内，能利用则由附近农户还田利用，不能利用定期拉运至七个星镇垃圾填埋场处置
除尘灰
生活垃圾
设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置
依托
2、生产设备

本项目主要生产设备见下表。

表2-2  项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

1

脱果机
/
台

3
2

清选除杂机
/
台

2

3

色选机
/
台

4
4

脱帽机
/
台

12
5

剪把机
/
台
1
6
打包机
/
台
4
7
烘干设备
/
7.1
新密集烤房控制器
YK-HKE
台
10
7.2
生物质成型燃料热风炉
单台型号：5LS-118，1.16MW
台
10
7.3
多功能生物质能源密集外置一体式供热设备
LGNS1
台
10
8
布袋除尘器

/
套

2
3、原辅材料及能源消耗

本项目主要生产原料为新鲜辣椒，年需求量0.9万吨，主要从周边农户购入。主要原辅材料及能源消耗见下表。

表2-3  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

物料

年用量t/a

厂区最大储存量t/a

储存位置

备注

1

新鲜辣椒

0.9万
600
原料库

含水率约85%

2

生物质燃料

0.25万t/a

外购生物质压块燃料

3

水

240m³/a

七个星镇自来水系统，由罐车拉运至项目区
4

电

21万kW•h/a

园区供电线路

本项目生物质燃料成分分析见下表：

表2-4  生物质燃料成分分析一览表
燃料组分

名称

水分（%）

收到基灰分（%）

挥发分（%）

固定碳

（%）

低位收到基发热量（MJ/kg）

硫

（%）

成品生物质颗粒燃料
6.48
6.92
70.87
18.88
16.11
0.022
4、产品方案

项目产品方案情况见下表。

表2-5 项目产品方案

产品名称

产量（t/a）

干辣椒（含水率≤20%）

2300
5、公用工程

（1）供电

项目用电由园区变电站供给，年用电量21万kW•h，能满足本项目生产及生活用电需求。

（2）供水

项目所在区域无供水管网分布，本项目生活用水由罐车自附近七个星镇拉运，厂区设10m3储水罐，项目生活用水有保障。

本项目生产不需用水，本项目设置工作定员30人，根据员工实际生产生活情况并参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，本项目劳动人员在厂区内食宿的用水量按80L/人·日计，则本项目生活用水量240m3/a。

（3）排水

本项目工作人员用水量240m3/a。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为192m3/a，生活污水排入厂区拟建化粪池，最终经罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。
（4）供热

本项目生活供暖采用电取暖，生产供热由生物质成型燃料热风炉供应。

6、劳动定员及工作制度
项目劳动定员30人，年工作100天（每年9月初-12月中旬），日工作24小时，实行三班制。

7、平面布置
本项目总出入口位于厂区东侧，生产车间位于厂区南侧，仓库位于厂区中部，办公楼位于厂区东侧，原料堆场位于生产车间北侧，项目厂区布局按照生产进行布局，满足生产需求。

本项目总平面布置图具体见附图。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
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图2生产工艺流程及产污节点图   
（1）脱果、除杂
鲜辣椒经投料、输送带送至脱果机，将辣椒脱离枝叶，再输送进入清选除杂机进一步进行清选除杂，去除杂质、石子及辣椒表面灰尘等。本项目原料为完整辣椒、非粉料，且外购原料较为干净，鲜辣椒及杂质（新鲜辣椒枝叶）含水量约85%，因此原料鲜辣椒含尘量较少，投料过程高差较小，故投料过程不考虑粉尘。

此过程污染物主要为设备噪声、粉尘、固废。

（2）一次色选

除杂后的辣椒送入色选机，快速识别并分离出不同颜色的辣椒段，精选出优质辣椒和次等级辣椒。

此过程污染物主要为色选机运行产生的噪声、固废。
（3）脱果、脱帽
优等辣椒进入脱果机、脱帽机，进一步去除辣椒枝叶和辣椒蒂。本项目不设置辣椒清洗过程，由于鲜辣椒沾水后极易发霉，不利于储藏，烘干后的干辣椒也对含水率有着要求，干辣椒含水率过高也会发霉，因此，一般辣椒深加工企业在加工前（如生产油辣椒）才对干辣椒进行清洗，本项目将鲜辣椒烘干为干辣椒，故不涉及清洗工艺。

此过程主要产生噪声、固废。

（4）烘干

精选出的优质辣椒进入10套生物质

进行烘干，项目设10套“生物质成型燃料热风炉+多功能生物质能源密集外置一体式供热设备+新密集烤房控制器”配套烘干设备（以下简称10套烘干设备）对辣椒进行烘干，生物质热风炉产生的热风，热风与多功能生物质能源密集外置一体式供热设备进行热量交换（隔层加热），热量被交换至多功能生物质能源密集外置一体式供热设备，形成热风对辣椒进行烘干，此过程由新密集烤房控制器进行智能控制，提供适宜温度的热风，确保辣椒烘干品质。生物质成型燃料热风炉燃料为生物质颗粒，燃料燃烧会产生废气。
此过程主要产生生物质颗粒燃料燃烧废气，辣椒烘干辛辣味；设备运行噪声；以及生物质燃料燃烧炉渣。
（5）二次色选

原料送入色选机进行二次色选，进一步分选出未脱帽、成色不佳的辣椒，精选出的优质辣椒。

此过程污染物主要为色选机运行产生的噪声、固废。
（5）包装、产品

产品包装后送至库房，外售。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

（1）区域达标区分析

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》：2025年，全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3－8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。因此判断本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10。

（2）特征因子环境质量现状评价

本项目排放的其他污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用新疆中测测试有限责任公司对《新疆威鸣塑业有限责任公司新建塑料编织包装袋建设项目》中的现状监测数据，距本项目区中心点东北方向约21.5km。引用TSP监测点位与本项目的位置关系见附图六。

①监测地点、监测因子

监测点位坐标经度86.598238，纬度42.077692，其他污染因子：总悬浮颗粒物（TSP）。

②监测时间及频率

监测频率：监测频次为1次/天，24小时/次，监测3天。

监测时间：2025年9月19日至9月22日。
③评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

④评价方法

[image: image17]
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

⑤评价结果及结论

表3-1  项目区环境空气质量评价结果统计表

污染物

平均

时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

TSP

24h

0.3

0.210-0.233
77.67
/

达标

从上表分析结果可知，本项目所在区域TSP监测结果最大值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

2、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

3、地表水环境质量现状

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》可知：

2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。

本项目所在地区地表水主要为开都河，开都河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，开都河水环境质量满足II类标准。

4.地下水、土壤环境现状

本项目运营期采取分区防渗，正常工况下本项目不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，故不需要进行地下水、土壤环境现状调查。

5、生态环境质量

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆工业园酿酒葡萄产业园内，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。


	环境

保护

目标
	1、环境空气

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

本项目评价范围内无地表水环境保护目标。

5、生态环境

根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。


声环境功能区类

		时    段


		昼间

	夜间


	3类标准限值dB(A)

	65

	55



	施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），噪声限值见下表。

表3-5 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
单位

昼间

夜间

dB(A)

70

55

废水

本项目废水主要是生活污水，经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处置，执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级标准。
表3-6    水污染物排放标准

标准来源
pH
COD
BOD5
NH3-N
SS
（GB8978- 1996）三级标准
6～9
500
300
/
400
4、固体废物

本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020 ）要求 。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求。
	

	总量

控制

指标
	按照“十五五”国民经济发展纲要，及《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，控制COD 、总磷、氮氧化物和 VOCs 。

项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处置，因此无需申请废水污染物总量控制指标。

本项目需要申请总量的污染物为 NOx：2.55t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行生产，项目施工期主要包括设备安装、环保设施安装以及封闭车间改造等施工内容，施工过程中将产生废气、废水、噪声及固废等污染物。

1、大气环境影响分析

施工废气主要为施工扬尘。设备装卸、安装过程会产生扬尘。

为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

（1）施工期间，应在施工区四周设置施工围栏。

（2）施工场地定期洒水。

（3）运输车辆限制速度，道路定期洒水，以减少道路扬尘对环境的污染影响。

（4）施工产生的建筑垃圾集中收集，表面覆盖篷布，及时清理运至垃圾填埋场。

采取以上措施后，可最大限度地抑尘，项目施工期较短，工程量较小，施工期污染将随之结束，对环境空气的影响较小。
2、水环境影响分析

本项目施工期工人产生的生活污水进入化粪池，定期由罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂。

采取上述措施后，施工期废水不会对周围环境产生影响。

3、噪声环境影响分析

工程施工噪声来源主要是施工设备噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声。项目采取减缓措施，其治理措施如下：

（1）工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在规定的休息时间内从事产生噪声污染的施工等活动。

（2）在施工区四周设置施工屏障。

（3）合理布局施工现场，高噪声设备在厂房内使用，或尽量布置在厂区中部，同时尽量避免高噪声设备同时使用。
（4）尽量采用低噪声设备，加强施工设备保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（5）施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

采取以上措施对施工噪声进行控制后，可最大限度地降低施工噪声对周围声环境的影响。
4、固体废物影响分析

施工垃圾包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要是施工过程中产生的各种废建筑材料，集中堆放、加盖篷布，建筑垃圾及时清理，按规定外运到建筑垃圾处理场填埋。

（2）生活垃圾

本项目施工人员生活垃圾设垃圾桶集中收集后，委托环卫部门统一清运处置。

采取上述固废污染防治措施，能确保施工期固废得到合理化处置，符合环保管理要求。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目原料为完整辣椒、非粉料，且外购原料较为干净，原料含水率约为85%，含水率较高，因此投料过程中粉尘产生量很小，项目投料过程高差较小、投料时间很短，投料过程粉尘产生量极小，几乎不会有明显粉尘产生，因此，本项目不考虑投料过程粉尘。

本项目运营期间废气主要为烘干设备产生的废气，原料装卸、加工筛选过程中产生的粉尘、油烟废气等。
（1）辣椒烘干过程中产生的刺激性气体（辛辣味）

本项目辣椒在烘干过程中会产生刺鼻的辛辣味，产生的辛辣味主要成分为辣椒碱，人体吸入含辣椒碱的辛辣味后会产生灼痛感，危害人的呼吸系统和嗅觉系统。此类废气无法定量分析，本评价只做简要分析。

由于烘干过程产生的刺激性气味难以收集，主要通过加强车间通风，同时作业职工做好相应的防护措施，如戴口罩、手套、工作服等降低刺激性气体的影响。

（2）清选除杂机产生的粉尘
经核查，本项目清选除杂工序在《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021年6月9日实施）未有对应可参照的产污系数，根据原料的种类及生产工序，本项目辣椒清选除杂机生产过程主要是筛选除杂，脱除原料中的石子等杂质，清选除杂过程粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓的逸散尘排放因子中过筛和清理粉尘排放因子（2.5kg/t-清理料）进行核算。

本项目各生产工序污染物产生情况见下表。

表4-1  项目各生产工序粉尘污染物产生情况一览表

产污环节
物料量
（t/a）
产污系数
（kg/t）
产生量
（t/a）
清选除杂
9000
2.5
22.5
辣椒清选除杂机产生的粉尘经密闭负压集气罩收集后，经密闭管道输送至1套袋式除尘器处理，集气效率按90%计，袋式除尘器处理效率95%，粉尘除尘处理后经1根15m高排气筒 （DA001）排放，设计风量5000m3/h。

表4-2  项目清选除杂工序粉尘污染物排放情况一览表
污染源

排放形

式
污染

因子

产生量
（t/a）
产生

速率
(kg/h)
产生浓度

（mg/m3）
处理措施
排放量
（t/a）
排放

速率
(kg/h)
排放浓度

(mg/m3)
排放限值（mg/m3）
达标判定
有组织

颗粒物

20.25
8.44

1688

脉冲布袋除尘器（处理效率95%）+1根15m高排气筒 （DA001）排放

1.01
0.42
84
120
达标
无组织

颗粒物

2.25

0.94

/
封闭车间、定期通风，粉尘去除效率60%
0.9

0.38

/
1.0
达标
经计算得，本项目清选除杂机颗粒物排放浓度为84mg/m3，排放速率0.42kg/h，废气由1根15m高排气筒（DA001）排放，污染物排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物≤120mg/m3）。
（3）生物质成型燃料热风炉废气

本项目设10套相同的烘干设备（生物质成型燃料热风炉+多功能生物质能源密集外置一体式供热设备+新密集烤房控制器），每套烘干设备设1台生物质成型燃料热风炉，经建设单位核实，项目设10套同型号、同类型生物质成型燃料热风炉，项目10套热风炉设备采用同样燃料、同样生产工况、同样生产规模、同样生产时长、同样运行方式，因此，项目10套热风炉燃料燃烧产生的废气产生情况一致，这里不再计算单个热风炉废气产排情况，而是将10套热风炉作为一个整体进行产排污计算分析。项目全部热风炉废气经密封廊道收集后，一同进入1套脉冲袋式除尘器进行除尘处理，最终经40m排气筒DA002排放。

项目购买成品优质成型生物质颗粒燃料，项目年加工9000t鲜辣椒，年使用生物质颗粒2500t。

热风炉废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，其产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算，废气量产污系数为6240标m3/吨-原料，颗粒物产污系数为0.5kg/吨-原料，二氧化硫产污系数为17Skg/吨-原料，氮氧化物产污系数为1.02kg/吨-原料。

表4-3 热风炉产排污系数

原料名称

工艺名称

污染物指标

产污系数
单位

燃料量t/a
污染物产生量
备注

生物质燃料

层燃炉

工业废气量

6240
标立方米/吨-原料

2500
1.56×107
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）

SO2
17S*
千克/吨-原料

2500
0.935
颗粒物

0.5
千克/吨-原料

2500
1.25
NOX
1.02
千克/吨-原料

2500
2.55
注：*产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目参照新疆农庭生物科技有限公司生物质燃料检测报告，则S=0.022。
本项目10套生物质成型燃料热风炉废气经密封廊道引至1套布袋除尘器+40m排气筒（DA002）集中处理、排放，布袋除尘器的除尘效率为95%，项目热风炉废气产生及排放情况如下。
锅炉废气产排污情况见表4-4。

表4-4  锅炉废气产排污情况
污染

因子

产生量t/a

产生浓度mg/Nm3
采取的措施

处理效率

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h

排放限值mg/m3
达标判定
烟气量

1.56×107Nm³/a

布袋除尘器+40m高排气筒（DA002）
/

1.56×107Nm³/a

/
SO2
0.935
59.94
/
0.935
59.94
0.39
300
达标
颗粒物
1.25
80.13
95%
0.063
4.04
0.026
30
NOx
2.55
163.46
/

2.55
163.46
1.06
300
经计算，本项目热风炉废气中颗粒物排放浓度为4.04mg/m3、排放速率0.026kg/h、排放量0.063t/a；SO2排放浓度为59.94mg/m3、排放速率0.39kg/h、排放量0.935t/a；NOx排放浓度为163.46mg/m3、排放速率1.06kg/h、排放量2.55t/a，所有热风炉废气由1根40m高排气筒（DA002）排放，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物特别排放限值。经核实，项目单台生物质颗粒热风炉功率为1.16MW，则10套热风炉功率为11.6MW，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉房烟囱最低允许高度规定，本项目热风炉排气筒DA002高度应为40m。根据调查，项目周边200m范围最高建筑高度为10m，项目排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4中烟囱最低允许高度要求。

（4）食堂油烟
本项目职工食堂主要使用电能等清洁能源，食堂运营主要产生少量油烟。
本项目营运期工作人员约30人，年工作100天，食堂已安装油烟净化器， 目前人均日食用油用量约30g/人·d ，则本项目营运期耗油量为30×30×100÷1000=90kg/a ，属于中小型规模，要求厨房内油烟净化器去除效率不得低于60%。

根据类比，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目取中值3%，则各厨房食用油消耗和油烟废气产生情况见下表。

表4-5  食用油消耗和油烟废气产生情况
类型
规模
耗油量（kg/a）
油烟挥发系数
（%）
油烟产生量（kg/a）
食堂
30人
90
3

2.7
厨 房 油烟 净 化 器 去 除 效 率 ≥60%， 油烟净化器排风量 2000m3/h，则油烟年排放量为1.08kg/a，油烟排放浓度为1.35mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度 2.0mg/m3的要求。
（6）废气治理措施可行性分析

本项目清选除杂机采用的废气防治措施为布袋除尘器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）中可行技术。

本项目生物质燃料热风炉锅炉采用低氮燃烧技术，颗粒物废气防治措施为布袋除尘器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中可行技术。

（7）非正常工况排污

项目非正常排放情况主要考虑布袋除尘器故障，除尘效率降低至50%。项目非正常情况下污染物排放量核算表见下表。

表4-6 非正常排放量核算表

排放口编号
排放口名称

非正常排放原因

污染物

非正常排放

应对措施

年发生频次

速率kg/h

浓度mg/m3
持续时间h

排放量kg/h

DA001
清选除杂机排气口
布袋除尘器运行失常，除尘效率降低至50%
颗粒物
1
4.22
844
1
4.22
停产检修
DA002
锅炉废气排放口

布袋除尘器运行失常，除尘效率降低至50%

颗粒物
1

0.26

40.06

1

0.26
停产检修

SO2
0.39
59.94

0.39
NOx
1.06

163.46

1.06
由上述核算结果可知，非正常工况下废气污染物排放浓度及排放量升高会对区域环境造成不利影响，因此企业应采用先进、成熟、可靠的生产工艺和治理设施，设置备用风机，严格科学管理及精心操作，避免非正常工况污染事故的发生；若发生废气事故排放，企业应立即停产，对废气处理设施进行检修，确保废气处理设施正常运行。
（8）废气排放口基本信息

表4-7  废气排放口基本情况一览表

编号

名称

中心坐标

/m

海拔/m

高度

/m

内径

/m

温度

/℃

类型

排放标准

X

Y

DA002
热风炉排气口
86.2669476
42.0079760
1019
40
0.6
60

一般排放口

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉特别排放限值
DA001
清选除杂机排气口
86.2662020
42.0079974
1019
15

0.25
常温

一般排放口

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

2、废水环境影响分析
本项目产生的废水主要为生活污水。
（1）生活污水

生活污水产生量为192m3/a，生活污水排入化粪池，最终经罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。
类比一般生活污水水质，本项目生活污水中各污染物产生浓度及产生量见下表：

项目

COD
BOD5
SS
NH3-N
废水量m3/a
192
192
192
192
排放浓度mg/L
400
300
300
35
排放量t/a
0.077
0.058
0.058
0.007
排放限值
500
300
400
/
达标判定
达标
表4-8  生活污水中各污染物排放情况
项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水排入化粪池，最终经罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理。
（2）废水排入焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂可行性分析：

焉耆县河北巴州生态产业园要求企业工业废水排放，有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准。无行业排放标准的应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接管园区污水处理厂处理；含一类污染物的废水应经车间处理设施处理达标后再排放。

焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂位于产业园东南侧，厂址中心坐标为E：86°20'56.69"，N：41°53'31.25"。项目设计污水处理能力10000m3/d。污水处理工艺为“预处理——二级生化处理——深度处理——消毒处理”，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，一部分用于生态林地灌溉，剩余部分中水回用。

本项目排水量为1.92m3/d（192m3/a），仅占污水处理厂设计处理能力0.02%。主要为生活污水，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合污水处理厂接收污水水质要求，水量也远小于设计规模，因此本项目废水排入污水处理厂，本项目废水不会对污水处理厂造成冲击，由园区污水处理厂处理可行。
综上所述，从水量、水质分析，本项目废水依托焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂处理可行。不直接排入外环境，对周围环境影响较小。

3、噪声环境影响分析

（1）噪声源强及防治措施

本工程噪声污染源主要为色选机、剪把机、烘干设备、引风机等，产生噪声级值为65～90dB（A）。设备均布置在全封闭生产厂房内，高噪声设备装有降噪减振设施，可隔声20dB（A）。

本项目噪声污染源相关参数见下表。

表4-9 噪声污染源产排相关参数一览表
序号
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1

清选除杂机
90

低噪声设备+室内布置+基础减振

-18
-6.5

1.2

6.7
4.3
7.2
3.8
73.7
73.7
73.7
74.0
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
58.7
58.7
58.7
59
1

2

脱果机
75

-23.8

-6.5

1.2

5.9
4.3
9.3
3.8
78.7
78.7
78.6
78.8
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
63.7
63.7
62.6
63.8
1

3

脱帽机
90

-12.7

-4.5

1.2

4.0
4.3
12.1
3.8
78.8
78.8
78.6
78.9
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
63.8
63.8
63.6
63.9
1

4

色选机

65

-10.8

-3.5

1.2

2.9
7.1
12.8
6.2
63.9
63.7
63.6
63.7
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
48.9
48.7
48.6
48.7
1

5

烘干设备
80

25
3.8

1.2

7.1
4.7
3.3
4.4
68.6
68.7
68.7
68.7
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
53.6
53.7
53.7
53.7
1

6

剪把机

65

3.1

1.6

1.2

11.6
8.9
4.7
2.3
63.7
63.7
63.8
63.9
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
48.7
48.7
48.8
48.9
1

7

风机
75

-22
-10.7

1.2

11.6
2.6
4.7
8.4
63.7
63.9
63.8
63.7
连续

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
48.7
48.9
48.8
48.7
1

为了减轻设备噪声对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施：
①选购低噪声设备；
②高噪声设备全部布置在全封闭厂房内，设置减振基础，并定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声；
③采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，应将噪声大的设备布设在厂中心，这样可阻挡生产区的噪声传播，把设备的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。
（2）噪声预测
为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以厂区各厂界作为评价点，预测计算本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。
依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。预测模式如下：

①室内声源计算公式

A.计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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②室外声源传播衰减公式

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：
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式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量。

③声源叠加贡献值（Leqg）公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

④预测值公式
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式中：

Leq总——预测点的贡献值和背景值叠加得到的总声级，dB（A）；

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
（3）预测结果

根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。

表4-10 厂界噪声预测结果       单位: Leq [dB（A）]

厂界

贡献值

标准值

厂界东侧

25.55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008)3类标准限值（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））

厂界南侧

47.82
厂界西侧

30.93
厂界北侧

22.31
由上表可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008) 3类标准的限值要求，对周边声环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要是不合格品、辣椒枝叶、辣椒蒂、炉渣、除尘灰、生活垃圾等。

4.1固废产排情况分析

（1）脱果、剪把产生的杂质、辣椒枝叶和辣椒蒂等
根据建设单位提供的行业经验数据，脱果、清选、剪把、脱帽等工段产生的杂质、辣椒枝叶和辣椒蒂，产生量约为900t/a，属于一般工业固体废物，可外售附近养殖场再利用，若不能利用，则作为一般工业固废，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理。

（2）炉渣

本项目锅炉运营期每年耗生物质量为2500t，锅炉炉渣产生量按下式计算：
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，式中

式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；
R——核算时段内锅炉燃料消耗量，2500t；
Aar——收到基灰分的质量分数，根据生物质燃料分析报告为6.92%；
Qnet ，ar——收到基低位发热量，根据生物质燃料分析报告为
16.11MJ/kg；
Q4——不完全燃烧热损失，根据《污染源强技术核算指南》表 B.1 ，取 15%；
 经上式计算，锅炉炉渣产生量约为173t/a，炉渣主要成分为草木灰，含有丰富的钾、硅以及多种微量元素，在农业生产中可以用作土壤改良剂和制取多元复合肥料，因此，炉渣暂存于一般固废暂存间内单独隔出的灰渣库（20m2）内，并使用灰渣桶暂存，可作为肥料由附近农户拉运还田，若不能利用，则作为一般工业固废，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理。

（3）除尘灰
生物质燃料热风炉配套袋式除尘器除尘灰约1.187t/a，清选除杂机袋式除尘器除尘灰约19.24t/a
除尘灰定期清理、暂存于密封灰渣桶内，作为一般工业固废，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理。

（4）不合格品
色选会产生劣等辣椒，即为不合格品，属于一般工业固体废物，产生量约为1229.12t/a，集中收集后，分区暂存在一般固废暂存间，可外售给附近辣椒加工厂作为原料或外售给附近养殖场再利用，若不能利用，则作为一般工业固废，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理。

（5）生活垃圾

本项目员工共30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。

（二）危险废物

本项目设备维修时会产生废机油及废油桶，类比同类项目，废机油及油桶产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油属于危险废物，危废类别为 HW08，危废代码为900-214-08，集中收集存放在危废贮存点，定期交有资质的单位进行处理。
本项目固废产排情况见下表。

表4-12 固废产排情况一览表

产生环节

名称

固废

属性

产生量

（t/a）

贮存方式

处置措施及最终去向

脱果、剪把、清选除杂、脱帽等
杂质、枝叶和辣椒蒂

一般工业固体废物

900
一般工业固废间
可外售附近养殖场再利用，若不能利用，则作为一般工业固废，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理。
生物质燃料热风炉
炉渣

173
灰渣库
暂存于灰渣库，使用灰渣桶密封暂存，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理
清选除杂工序袋式除尘器

除尘灰

19.24
一般工业固废间
袋装收集后暂存于一般工业固废间，定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理
热风炉废气除尘器

除尘灰

1.187
灰渣库
暂存于灰渣库，使用灰渣桶密封暂存，定期还田，不能还田，则定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理
不合格品
劣等辣椒
1229.12
一般工业固废间
暂存于一般工业固废间，可作为原料外售给附近辣椒及饲料加工厂，若不能回用，则定期清运至七个星镇垃圾填埋场处理
员工生活

生活垃圾

生活

垃圾

1.5

垃圾箱

设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处

维修设备
废机油及废油桶
危险废物HW08

900-214-08

0.2t/a
危废贮存点
危废贮存点密封暂存，定期委托有资质单位拉运处置
4.2 固废环境管理要求

（1）一般固废的环境管理要求
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。对于项目生产过程中产生的一般固废，临时堆场应做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。项目一般固废及时清运（7天内），不在场内厂区内长期暂存。
本项目产生的一般工业固体废物是生产产生的杂质、枝叶和辣椒蒂、除尘器收集到的粉尘、不合格品等，生产一般工业固废分类收集，集中暂存在一般工业固废暂存库，热风炉炉渣、除尘器收集的粉尘及灰渣在灰渣库密封保存，一般工业固废暂存库、灰渣库的设置及贮存要求如下：
①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
②为加强监督管理，贮存、处置场应按相关规范设置环境保护图形标志。

③对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

④加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。

⑤贮存区做好防渗措施。

⑥一般固废及时清运（7天内），不在场内厂区长期暂存。
综上所述，本项目运营期生产及生活产生的固体废弃物，经采取相应的措施后均能够得到合理的处理处置，不向周围环境排放，不会对周围环境产生二次污染，项目运营过程中产生的固废对周围环境影响很小。

（2）危险废物贮存点防渗及管理措施

为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关要求，本项目应采取下述管理措施：

①危险废物分类收集，分区存放，采用密闭容器进行盛装，且盛装容器贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，有完善的危险废物排放量及处置记录。

②对密闭容器定期进行检查，泄漏损坏时立即进行处理，并将其装入完好容器内。

③危险废物转移遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）及其他有关规定的要求。

④产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

⑤加强人员培训，增强转运人员风险意识，加强危险废物转运车辆及容器的巡查管理，及时发现泄漏情况并及时处理，定期检查各种危险废物转运专用容器，防止泄漏，相关车辆及转运容器每班检查一次，可避免危险废物在厂内转运过程中散落、泄漏对周边环境造成影响。

⑥危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

⑦企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账。

建设单位认真落实上述危险废物管理处置方法，项目固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目无生产废水产生，废气中无有毒有害、重金属污染物。项目生产车间、库房、原料库和燃料库等地面均采用混凝土硬化；化粪池采用玻璃钢结构，在采取上述防渗措施后，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，项目不存在地下水和土壤污染途径，对土壤及地下水环境影响较小。

本次评价要求厂区采取分区防渗防范措施。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目污染防治对策的要求，根据项目区各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：危废贮存点。重点防渗区防渗要求：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

②一般防渗区
一般防渗区主要为一般工业固废暂存间（含灰渣库），防渗技术要求为：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。具体操作如下：底层采取粘土铺底，并采用混凝土硬化防渗。

③简单防渗区
生产车间、厂区其他需简单防渗的区域，一般要求进行水泥硬化处理。

将项目区内各生产功能单元分类进行防渗处理后，应制定相应的监督和维护办法，并指派专人定期对防渗层的防渗性能进行检查，一旦发现异常，应及时维护，编写检查及维护日志。

建设项目采取以上污染防治措施后，不会对项目所在区域地下水产生影响，防治措施可行。

6、环境风险分析

（一）风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险源调查是分析建设项目物质与工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定环境风险评价等级。

通过调查本项目生产和存储过程中原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等，确定本项目涉及的风险物质为废机油。

（二）风险评价等级及评价范围

（1）危险物质数量与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

q1，q2，…，qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，根据项目生产工艺和原辅材料的使用，以及项目生产涉及其他物料，全厂运营期涉及的危险物质数量和分布详见下表。

表4-13  风险物质情况表

序号

名称

主要成分

最大储存/在线量t

临界量t

全厂Q

备注

1
废机油及废油桶
矿物油

0.2

2500

0.00008

导热油盘管

合计

Q=0.00008

由上表可知，Q=0.00008<1，确定该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则， 本环境风险评价工作等级按下表进行确定。

表4-14  环境风险评价工作等级划分判据
环境风险潜势

Ⅵ、Ⅵ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表划分环境风险评价工作等级为简单分析，不设评价范围，简单分析在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。

（三）风险识别

（1）风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目涉及的危险物质有毒有害毒理特性见下表。

表4-15  矿物油的主要理化和危险特性
中文名称

矿物油

CAS号

/

英文名称

lubricating oil ； Lube oil

分子式

/

外观与性状

油状液体, 淡黄色至褐色， 无气味或略带异味。

分子量

230～500

蒸汽压

密度

相对密度<1

溶解性

不溶于水

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限（％）

无资料

引燃温度（℃）

248

健康危害

侵入途径

吸入、食入。

毒性

LC50 无资料

健康危害

急性吸入， 可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳。

泄漏应急处置

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并进行隔离， 严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。 用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗， 就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。 配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时， 配装位置应远离卧室、 厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

（2）生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包括:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要生产设施的风险分析见下表。 

表4-16  生产设施风险识别

序号

风险单元

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

危废贮存点
废机油
泄漏/火灾爆炸 

引发的次生/伴 

生污染物排放

环境空气、地下水和土壤环境

产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下游地下水、土壤环境

（3）环境风险防范措施
为了避免各种环境事故的发生，降低项目存在的环境风险值，采取相应的风险防范措施，使项目环境风险降到最低水平，具体风险防范措施如下：

（1）完善物料贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。

（2）危险废物贮存点地面均应采取防腐防渗处理。为了防止泄漏，应设置不小于储存容积的围堰，围堰高度为20cm，以满足物料泄漏时能够全部将物料拦截在贮存区内。

（3）在储存期内定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，及时处理，防治污染土壤及地下水环境。

（4）生产车间、危险废物贮存点配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。

（5）通过企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。

（6）建设单位应采用严格的安全防范体系和环境风险防范系统，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。

（4）危险废物风险管理

①危险废物监控

工作人员定期巡回检查核查的严密方式，做好危险废物登记管理及密封保存工作，确保危险废物暂存区始终处于良好的可控状态。

②预防措施

a.危险废物暂存区应阴凉通风，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80%，切忌与其他易燃物混储。采用防爆型照明、通风设施。

b.配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，保证泄漏预防设施和检测设备的投入。

c.运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。夏季最好早晚运输。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。

落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。

（5）建设项目环境风险简单分析内容表

表4-17   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
新疆新睿达生物科技（集团）有限公司高辣野山椒自动化加工厂建设项目（一期）
建设地点
焉耆县工业园区
地理坐标
东经： 86°16′0.3626″，北纬：42°0′29.616″
主要危险物质及分布
危险废物贮存点废润滑油、废油桶

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
油品泄漏可能造成地下水、土壤污染，泄漏油品遇明火发生火灾，火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近人员健康产生影响。
风险防范措施要求
（1）总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离；
（2）加强职工的安全教育，增强和安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；
（3）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；在原材料及成品区存放区处设立警告牌（严禁烟火）；

（4）制定应急预案，严格执行各项要求。

（5）厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修。

（6）危废贮存点采取重点防渗，设围堰，杜绝油品泄漏泄漏的可能。
填表说明
/
（6）环境风险结论

本项目不存在重大危险源，项目发生环境风险的类型和概率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对运管员工防范事故风险能力的培训，编制环境风险应急预案等，可进一步降低环境风险发生的概率和造成的影响。

综上所述，经采取本次评价提出风险防范措施后，评价认为从环境保护角度而言，本项目的环境风险可防控。
7、环境保护监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，建设单位需开展排污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托第三方有相应检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819—2017）》以及拟建项目废气和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：

本项目环境监测计划一览表见下表。

表4-18  环境监测计划一览表

监测

对象

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

生物质热风炉排气筒（DA002）

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度

1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物特别排放限值
工艺废气排气筒（DA001）

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

厂界无组织

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

噪声

厂界噪声
等效声级LeqdB（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008) 3类标准的限值要求

注：本项目监测计划在生产期间执行，其中生物质热风炉排气筒例行监测在热风炉正常运营期间执行，按照实际生产情况调整监测计划及监测频次。
8、环保投资一览表
本项目总投资为4000万元，其中环保投资47.5万元，占总投资的1.19%。本项目采用的污染防治措施的投资情况见下表。

表4-19 环保投资一览表
项目名称及内容

环保设施

投资估算（万元）

废气治理

热风炉废气
密闭收集管道+1套布袋除尘器+40m高排气筒（DA002）
11
清选除杂废气
采用1套脉冲布袋除尘器+ 15m高排气筒（DA001）
7
食堂油烟
油烟净化器
0.5
废水治理

生活污水

1座防渗化粪池（5m3），为玻璃钢结构

0.5

固体废物治理

杂质、枝叶、辣椒蒂、不合格品等
一般工业固废暂存间（50m2）
2
炉渣、除尘灰

20m2的灰渣库（灰渣及时清运，不在场内长期暂存），内部设置密封铁质桶装容器，用于炉渣及除尘灰暂存

1

生活垃圾
设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置
0.5
危险废物
危废贮存点（10m2），委托有资质单位拉运处置
1
噪声治理

设备

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震措施

2

土壤及地下水
分区防渗
9
其他
环境管理、环保验收、应急预案等
13
合计
47.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生物质热风炉废气排气筒（DA002）
	颗粒物、SO2、NOx
	1套布袋除尘器+40m高排气筒（DA002）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物特别排放限值

	
	清选除杂废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	厂界无组织废气
	颗粒物
	采取加强车间通风，对周边环境空气影响较小
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

	地表水水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池收集，经罐车拉运至焉耆县河北巴州生态产业园污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级标准

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，厂房隔声、基础减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值

	固体废物
	不合格品、枝叶、辣椒蒂等一般工业固废，可以利用的外售给附近养殖场回收利用，不可利用的一般工业固废临时堆存在一般固废暂存间，定期清运至七个星镇垃圾填埋场；炉渣、炉灰、除尘灰临时暂存在灰渣库，可用于附近农户还田，不可利用的，则定期清运至七个星镇垃圾填埋场；生活垃圾设垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置；危险废物委托有资质单位拉运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目生产车间、一般固废暂存间、原料堆场、燃料库等地面均采用混凝土硬化；化粪池采用玻璃钢结构，危废贮存点按重点防渗要求进行防渗。
在采取上述防渗措施后，项目可达到较强的防渗效果，对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效地预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护，在加强环境管理的前提下，项目不存在地下水和土壤污染途径，对土壤及地下水环境影响较小。

	生态保护措施
	本项目用地性质为工业用地，项目租赁现有厂房，场地内为已开发状态，基本无植被。

	环境风险

防范措施
	（1）总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离；
（2）加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；
（3）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；在原材料及成品区存放区处设立警告牌（严禁烟火）；

（4）制定应急预案，严格执行各项要求。

（5）厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修。

（6）危废贮存点采取重点防渗，设围堰，杜绝油品泄漏泄漏的可能。

	其他环境

管理要求
	排污许可：建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理。项目运行后应按取得的排污许可证载明的要求规范记录环境管理台账，需记录的内容包括污染防治设施等的运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等内容。同时应按要求开展自行监测，按时提交执行报告。

2、项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

3、排污口管理要求

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地生态环境主管部门的要求设立标志。本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）规定的图形挂牌标识，做到各排污口（源）、贮存场的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（1）废气排放口

设置废气标志牌。废气排放口必须符合国家大气污染物排放标准的有关规定。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置，采样口的直径不小于75mm，无法满足规定要求的，由地方环境监测部门共同确定。

（2）噪声排放源

设置一个噪声标志牌，标志牌设在噪声对外界影响最大处。 

（3）废水排放口规范化

按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）设置标志牌。

（4）固体废物贮存、堆放场规范化

固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。并具有防扬撒、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌，排污口标记按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）标准执行。

表5-1  排污口图形标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
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污水排放口

表示污水向外环境排放

2
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废气排放口

表示废气向外环境排放

3
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噪声源

表示噪声向外环境排放

4
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

表5-2   危险废物标识标牌

位置

图形符号

说明

危险废物贮存标志
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1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：900×558mm（露天/室外入口）
底色：醒目的黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。
危险废物

标签
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1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：20×20cm
底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.材料为不干胶印刷品
危险废物贮存分区标志
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1.危险废物标签尺寸颜色

尺寸：30×30mm（最小）
底色：醒目的橘黄色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2.坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。




六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期、运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.073
	/
	1.073
	+1.073

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.935
	/
	0.935
	+0.935

	
	NOx
	/
	/
	/
	2.55
	/
	2.55
	+2.55

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	192m³/a
	/
	192m³/a
	+192m³/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.077
	/
	0.077
	+0.077

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.058
	/
	0.058
	+0.058

	
	SS
	/
	/
	/
	0.058
	/
	0.058
	+0.058

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.007
	/
	0.007
	+0.007

	一般工业

固体废物
	杂质、辣椒枝叶和辣椒蒂等
	/
	/
	/
	900
	/
	900
	+900

	
	炉渣
	/
	/
	/
	173
	/
	173
	+173

	
	炉灰（除尘灰）
	/
	/
	/
	1.187
	/
	1.187
	+1.187

	
	除尘灰（清选除杂）
	/
	/
	/
	19.24
	/
	19.24
	+19.24

	
	不合格品
	/
	/
	/
	1229.12
	/
	1229.12
	+1229.12

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	危险废物
	废机油及废油桶
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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