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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠建设项目(一期)

	建设项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村

	地理坐标
	斗渠起点坐标：

	建设项目

行业类别
	五十一 水利 125灌区工程 （不含水源工程的）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地：2.47hm²（均为永久占地，原有渠道及水工建筑用地，不新增建设用地指标）

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动项目

	项目审批

（核准/备案）部门（选填）
	
	项目审批

（核准/备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	393.00
	环保投资

（万元）
	18

	环保投资占比（%）
	4.58
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否

□是

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1 生态环境分区管控方案符合性分析
1.1 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果的符合性分析

（1）本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)的符合性分析见表1。
表1   本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)及动态更新成果
生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护自治区生态安全的底线和生命线。
本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，距离塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区1.9km，不新增永久占地。
符合

环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控

根据巴州例行监测点数据可知，项目所在区域属于大气环境质量达标区域。本项目营运期无废气、废水、固废等产生排放，不会造成土壤、地表水、地下水污染，不会增加土壤、地表水、地下水环境风险。
符合

资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不新增永久占地，水资源、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制指标。

符合




	其他符合性分析
	续表1   本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表
文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)及动态更新成果
环境管控单元
自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低；重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题；一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌一博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌一博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。

各地按照分区管控要求，在识别区域主要生态环境问题、结合区域发展需求的基础上，细化本地区“三线一单”成果，形成各地(州、市)生态环境管控要求及各县(市、区)内具体环境管控单元的差异性生态环境准入清单，由各地(州、市)人民政府(行政公署)及时发布并报自治区生态环境厅备案。
本项目属于若羌县一般管控单元(ZH65282430001)。本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不新增永久占地，施工期通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放。工程营运期无废气、废水、固废等废弃物产生排放，不涉及环境风险。此外，项目通过渠道防渗改造，可提高项目所在灌区水资源利用效率。
符合



	其他符合性分析
	（2）本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求（自治区总体管控要求）从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度对开发建设活动提出差异化管控要求。本项目与新新疆维吾尔自治区总体管控要求中涉及项目建设内容的管控要求的符合性分析见表2。

表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
本项目为灌区新建防渗渠及渠系建筑物工程，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等。
--
【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目对若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村灌区现有渠道进行防渗并配套渠系建筑物，不涉及煤炭、石油、天然气开发。
符合

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他 污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过 度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目不涉及自然湿地
--



	其他符合性分析
	表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目
本项目运营期不涉及废气、废水及风险物质，不新增引水量，不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目
符合
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安 排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理：实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业

--
【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于新建危险化学品生产项目。

--
【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河 干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。
本项目不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。
--
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评 价的产业园区。
本项目不属于用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
--



	其他符合性分析
	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
本项目不涉及相关内容。
--
A1空间布局约束

A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目不属于高耗水高污染行业
--
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、 自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不新增永久占地，不占用基本农田
符合
【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不涉及地块用途变更
--
【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
本项目不涉及占用湿地

--

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
本项目不涉及占用自然保护地

--

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区  内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目为灌区工程，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
--
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目运营期无废水产生，不属于严重污染水环境的生产项目。
--
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	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能。
--
【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
本项目不涉及相关内容。
--
A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目建设符合国家、自治区主体功能区规划，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。

符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
本项目不涉及相关内容。
--
【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、 产业发展规划和生态红线管控要求。
本项目不涉及相关内容。
--
A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目为灌渠提升改造工程，符合“三线一单”、相关产业政策等相关环境准入管控要求，项目不属于重点行业建设项目。
符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅 材料和产品源头替代工程。

本项目不涉及相关内容
--
【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及相关内容

--
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	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活 性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
本项目不涉及相关内容
--
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域 技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
符合
【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、 耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
本项目不涉及相关内容
--
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃 煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合 治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染 企业搬迁或关闭退出。

本项目不涉及相关内容
--
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。

本工程仅为输水渠道防渗及配套渠系建筑物，工程本身不耗水
符合
【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、 重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目为灌渠提升改造工程，项目营运期无废水产生
符合
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	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强 化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平
本项目主要对灌渠进行防渗改造，不涉及工业污染，项目实施后无废水产生，用水不涉及地下水。
符合
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
本项目不涉及相关内容
--
【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控 与修复工程。
本项目不涉及相关内容
--
【A2.2-9】加加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及相关内容
--
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区 域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目施工期间将严格响应重污染天气巴音郭楞蒙古自治州重污染天气应急预案
符合
【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
本项目不涉及相关内容

--
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	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A3环境风险防控
A3.1人居环境要求
【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目将严格响应巴音郭楞蒙古自治州重污染天气应急预案
符合

A3.2联防联控要求

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨

万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资
本项目为灌区工程，不涉及集中式饮用水水源地。同时通过在施工期采取完善的污染防治措施，施工过程对瓦石峡镇地下水水源地保护区的影响较小，随着施工结束，对瓦石峡镇地下水水源保护区的影响也随之消失
符合
【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
本项目不涉及受污染耕地
—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
本项目运营期无污染物产生排放，不涉及有毒有害物质
符合
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
本项目不涉及
--
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	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A3环境风险防控
A3.2联防联控要求

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目不涉及
--
【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目将严格响应巴音郭楞蒙古自治州重污染天气应急预案

符合

A4资源利用要求

A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目仅为输水渠道防渗和配套渠系构筑物工程本身不耗水
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目施工期生活污水和车辆清洗废水，生活污水依托瓦石峡镇平房现有排水设施排至瓦石峡镇的农村污水处理站处理，车辆清洗废水通过在施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘。

符合
【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主

本项目施工期用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足量控制指标。
符合
A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目在现有灌渠上进行修建，施工生产区、生活区均租用闲置民舍及院落，土地资源利用符合要求。
符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上
本项目不涉及。
--
【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
本项目不涉及。
--
【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
本项目不涉及。
--



	其他符合性分析
	续表2     本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A4资源利用要求

A4.4禁燃区要求
【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
本项目不涉及。
--
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及。

--

A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤研石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目施工期建筑垃圾可利用部分综合利用于本工程建设中，不可利用部分送城建部门指定地点处置；施工土方主要堆积在渠道堤顶左、右侧外坡脚，全部综合利用于渠堤填筑；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。
符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤研石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
本项目不涉及相关内容。
--
【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
本项目不涉及相关内容。
--
【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
本项目不涉及相关内容。
--



	其他符合性分析
	综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果、新疆维吾尔自治区总体管控要求。

1.2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及动态更新方案的符合性分析（巴政办发〔2024〕32号）。
本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”和所在管控单元管控要求中涉及项目建设内容的管控要求的符合性分析见表3～表5。
表3 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线

本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行建设，不新增永久占地，距离塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区1.9km。
符合

环境质量底线

全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98％以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。

项目施工过程采取有效措施控制车辆尾气及扬尘，减少污染物排放；施工期废水主要为生活污水和车辆清洗废水，生活污水依托民舍现有排水设施排至瓦石峡镇的农村污水处理站处理，车辆清洗废水通过在施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘，固体废物全部综合利用或妥善处置。项目通过对灌渠进行防渗改造，减少渠道内的灌溉水源下渗，对于改善区域土壤盐化问题将起到积极作用，不会增加土壤环境风险。

符合

资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提高碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。
本项目水资源、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制指标。
符合
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	续表3 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案

环境管控单元
（一）环境管控单元划定

自治州划定125个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。

优先保护类单元37个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

（二）落实生态环境分区管控要求

基于塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理等生态环境保护与治理需求，以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面提出生态环境分区管控要求，编制形成自治州总体准入要求和各环境管控单元准入清单，严格环境准入

本项目属于若羌县一般管控单元(ZH65282430001)。本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不新增永久占地，施工期通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放。工程营运期无废气、废水、固废等废弃物产生排放，不涉及环境风险。此外，项目通过渠道防渗改造，可提高项目所在灌区水资源利用效率。
符合
生态环境分区管控
生态保护红线区执行生态保护红线管理办法；一般生态空间应以生态保护优先为原则，确保生态功能不降低

本项目位于若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村，经核实，项目选址不在巴州生态保护红线范围内。项目施工期将严格按照生态保护红线管控要求，落实施工期生态环境保护措施，确保不影响区域生态服务功能。
符合

水环境分区管控
水环境管控分区共分为水环境优先保护区、水环境重点管控区和水环境一般管控区。其中，水环境优先保护区包括源头水区域、饮用水水源保护区、湿地自然保护区等需要保护的区域；水环境重点管控区为工业源、城镇生活源或农业源为主的控制单元及紧邻水环境优先保护区的控制单元；其他区域为水环境一般管控区。

项目所在区域执行“水环境一般管控区”要求。水环境质量底线目标：开都河、塔里木河等5条河流稳定达到Ⅱ类水，孔雀河达到Ⅲ类水。管控要求包括推进农业农村污染防治、控制农业面源污染、严禁农田排水直接入河、加强灌溉水水质管理等

本项目施工期生活污水依托瓦石峡镇农舍现有排水设施排至瓦石峡镇的农村污水处理站处理，不外排；本项目不涉及养殖、农业压盐水排放、种植结构调整。
符合
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	续表3 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案

大气环境分区管控
大气环境管控分区共分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。其中，大气环境优先保护区包括师域范围内的自然保护区、风景名胜区等环境空气质量功能区一类区。大气环境重点管控区为工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，以及人群密集的受体敏感区域。其他区域为大气环境一般管控区。
本项目所在区域执行“大气环境一般管控区”要求。大气环境质量底线目标：库尔勒市PM₁₀≤81μg/m³、PM₂.₅≤31.5μg/m³，优良天数比例＞75.2%。管控要求包括禁止新建严重污染大气项目、推进燃煤锅炉改造、VOCs治理、工业炉窑达标排放等。

本项目位于大气环境一般管控区，项目为灌渠防渗及渠系建筑物修建工程，不属于排放大气污染物的工业项目，不涉及燃料烟气及油烟排放；本项目营运期无废气产生。施工期采取完善的废气防治措施，可确保污染物达标排放。
符合
土壤环境风险防控
土壤环境风险防控分区共分为农用地优先保护区、农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域，农用地污染风险重点管控区为农用地严格管控和安全利用类区域，建设用地污染风险重点管控区为重金属污染防治区域、污染地块（含疑似）、土壤污染重点监管企业、高关注度地块等区域，其余区域为土壤环境一般管控区。

农用地优先保护区实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。

土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求，适度引导优先发展绿色工业及生态工业。
本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，位于土壤环境一般管控区，项目不新增永久占地，确保农用地优先保护区面积不减少、土壤环境质量不下降。本项目施工期固废妥善处置，项目通过对灌渠进行防渗改造，减少渠道内的灌溉水源下渗，对于改善区域土壤盐化问题将起到积极作用，不会增加土壤环境风险。
符合
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	表4  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“巴音郭楞蒙古自治州普适性管控要求”符合性分析一览表
文件

名称

管控

维度

管控要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
空间布局约束

禁止类：

（1.4）禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目不涉及。
--
(1.5)禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。
本项目施工期扬尘可控，运营期无大气污染，不属于严重污染大气项目。

符合
(1.6)在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
本项目不设置任何排污口。

符合
(1.8）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
本项目为现有土渠修建防渗渠及渠系建筑物，不新增占地，不破坏基本农田。
符合
(1.12）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动

本项目不涉及生态保护红线。

--
(1.14）自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为

本项目为现有土渠修建防渗渠及渠系建筑物。不涉及开垦耕地。
--
限制类：

(1.10)落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
本项目所在区域不涉及重度污染土地。
--

(1.13)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。
本项目不在生态保护红线内。
--
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名称

管控

维度

管控要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
空间布局约束
(1.17)对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
本项目不在重要水源涵养区，施工期严格控制范围，不破坏植被。
--
(1.18)主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展

本项目不属于禁止或限制产业

--
(1.20)自然保护区一般控制区：

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

1.核心保护区允许开展的活动。

2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

3. 自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。

4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。

5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。

7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护； 已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。

8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作； 已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。

9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。
本项目不涉及。
--
(1.21)生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。
本项目不涉及
--




	--


			(2.10)严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

	本项目为现有土渠修建防渗渠及渠系建筑物，不涉及环境激素类化学品。
	--


			(2.14)狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃

	本项目不属于工业污染项目

	--

			(2.16)推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用

	本项目不涉及

	--


	
	



	--

			(2.5)库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径 50 公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆回族自治县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。
	本项目位于若羌县瓦石峡镇，不属于库尔勒大气联防联控区域。
	--
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管控

维度

管控要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
污染物排放管控

固体废弃物：

(2.15)推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。
本项目不产生污泥
符合
(2.19)防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、 电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
本项目不属于污染企业。
--
(4.18)加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。
本项目为现有土渠修建防渗渠及渠系建筑物，本项目不涉及废弃农膜。
--
--
环境风险防控
（3.1）从强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作， 自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
本项目施工期将严格执行当地重污染天气应急预案要求，在预警期间采取停止土方作业、加强洒水等响应措施。
符合
(3.2)提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
本项目施工期将严格执行当地重污染天气应急预案要求。
--
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符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
环境风险防控
(3.3)人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
本项目施工期将严格执行当地重污染天气应急预案要求，在预警期间采取停止土方作业、加强洒水等响应措施。
符合
(3.4)自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
本项目施工期将严格执行当地重污染天气应急预案要求，在预警期间采取停止土方作业、加强洒水等响应措施。
--
(3.5)推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
本项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域。
--
(3.6)禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：

（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；

（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；
（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；
（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；
（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；
（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。
本项目不涉及城镇排水与污水处理。
--
(3.7)健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
本项目不涉及运输危险化学品。
--
(3.8)严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代
本项目不属于工业项目

--
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管控要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
资源利用效率

(3.9) （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。
本项目为灌溉渠道防渗及渠系建筑物工程，本身不向渠道排放废水。施工期将严格管理，禁止任何施工废水排入渠道。
符合
水资源：
(4.1)推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
本项目为农业节水工程，不涉及工业水。
--
(4.2)促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。
本项目不涉及。

--

(4.3)依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。
本项目不涉及

(4.4)严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。
本项目不涉及地下水。
--
(4.6)流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。
本项目为灌区防渗渠建设项目，项目建成后能有效提高灌溉水利用系数，有助于落实用水效率控制红线。

符合



	其他符合性分析
	续表4  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“巴音郭楞蒙古自治州普适性管控要求”符合性分析一览表
文件

名称

管控

维度

管控要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
资源利用效率

(4.16)发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水滩溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目通过渠道防渗减少输水损失，是推广农业节水技术的具体实践。
符合
能源：
(4.2)促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施

本项目不涉及。
--
土地资源:

(4.19)国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
本项目不涉及表土剥离；施工过程中产生的建筑垃圾送城建部门指定地点处置；施工弃方摊铺在灌渠两侧、渠系建筑物周围或两端并平整；施工废料收集后外售废旧物资回收单位综合利用；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置

符合
(4.20)加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地

本项目不新增建设用地，利用现有土渠用地进行防渗及配套渠系建筑物

符合
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	表5       本项目与若羌县环境管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
若羌县一般管控单元(ZH65282430001
空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目在现有渠道及渠系建筑物原址进行修建，不新增永久占地，不占用基本农田。

符合

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
本项目不涉及。

--

3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目修建渠道及渠系建筑物工程，不涉及毒有害物质。

--

4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
本项目不涉及。

--

5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质
本项目不涉及。

--

6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
本项目不涉及。

--

7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。

本项目不涉及。

--

污染排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
本项目不涉及。

--

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
本项目不涉及。

--

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及。

--

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
本项目不涉及。

--
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	续表5       本项目与若羌县环境管控单元符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目

符合性

巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单
若羌县一般管控单元(ZH65282430001
污染排放管控

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及。
--
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
本项目不涉及。

--

7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准
本项目为修建渠道及渠系建筑物工程，不属于矿山行业。

--

环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

本项目为修建渠道及渠系建筑物工程，不属于矿产资源开采。

--

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
本项目不属于采矿行业。

--
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
本项目不涉及。

--
资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

本项目不涉及。
--
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
本项目不涉及。
--
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目通过渠道的防渗，提高农业用水效率。
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
本项目不涉及。
--



	其他符合性分析
	综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新方案、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》及《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中若羌县一般管控单元相关要求。
2 环境功能区划

工程所在区域大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；距离项目0.03km的瓦石峡河段地表水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2025）Ⅱ类标准；区域地下水以集中式生活饮用水水源及工农业用水为主，水质目标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；项目区域以居住为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。

3 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令 2023年第7号)，本项目属于鼓励类条款“二、水利”中“2.节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造”，为鼓励类；未列入《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。

4.相关环保政策文件符合性分析

本工程属于灌区工程，符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》（新党发〔2021〕33号）、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版)》（巴党发〔2025〕2号）、《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》《若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》，本工程与上述相关文件的符合性分析结果参见下表。
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	表6              相关环保政策文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本工程

符合性

《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》

第一条 本原则适用于灌区工程环境影响评价文件的审批，其他包含灌溉任务的工程可参照执行。灌区工程建设内容主要包括取（蓄）水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，如灌区项目开发任务包括城乡供水或建设内容涉及水库枢纽，应同时参照执行水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）或水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）。
本工程属于灌区水利工程，主要对灌区现有灌渠进行防渗并配套渠系建筑物。
符合
第二条 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 
项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 
本工程符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等要求。本工程不新建取水口，渠道防渗可有效节约灌溉用水。本工程实施后，斗渠水利用系数将提高到0.92。
符合
第三条 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 
本工程位于若羌县瓦石峡镇境内，不占自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，不涉及瓦石峡镇吾塔木村地下水水源地保护区。
符合

第四条 项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。

采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。
本工程仅为输水渠道防渗和配套渠系构筑物工程，工程本身不耗水，不涉及新增取水。
符合




	其他符合性分析
	续表6               相关环保政策文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本工程

符合性

《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》
第五条 项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。 

采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。 

本工程主要对灌渠进行防渗并配套渠系建筑物，采取渠道防渗措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制。
符合
第六条 项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。采取上述措施后，对水环境造成的不利影响能够得到缓解和控制。

本工程仅为输水渠道防渗及配套渠系构筑物工程，工程本身不耗水，不涉及新增取水。
--
第七条 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及 调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 

采取上述措施后，对生态的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀保护动植物在相关区域和河段消失，并与区域景观相协调。

本工程不涉及湿地及珍稀保护陆生动植物；本工程主要对灌区现有灌渠进行防渗并修建配套渠系建筑物，不会对景观产生不利影响

符合

第八条 项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。 
本工程不涉及移民安置

--



	其他符合性分析
	续表6               相关环保政策文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本工程

符合性

《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则

（试行）》
第九条 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。项目在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和环境保护目标造成重大不利影响。

本工程对施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。项目在采取相应措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境造成重大不利影响。

符合
第十条 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 

本工程不涉及外来物种入侵及灌溉水质污染等环境风险。
符合
第十一条 改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。 

本工程主要对灌区现有灌渠进行防渗并配套渠系建筑物，不存在与本工程有关的原有污染物及生态破坏问题。
符合

第十二条 按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据生态环境保护需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。 

本工程不涉及环境跟踪监测；本工程提出了环境保护设计、环境管理等相关要求。
符合

第十三条 对生态环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 

对环境保护措施进行了深入论证，明确建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
符合

第十四条 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 

本工程不涉及

—

第十五条 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。

项目按照相关管理规定和环评技术标准要求编制环境影响评价文件
符合

《新疆生态环境保护“十四五”规划》新党发〔2021〕33号
落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。加强水资源、水生态、水环境系统管理。强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。推进地下水超采综合治理。大力发展节水农业。推进大中型灌区续建配套和现代化改造。
本项目主要对现状渠道进行防渗并配套渠系建筑物，项目实施后不新增取水量，斗渠水利用系数由提高到0.92，可实现进一步提高水资源利用率。
符合
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	续表6               相关环保政策文件符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本工程

符合性

《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》

实行最严格的水资源管理制度，加强经济社会用水总量控制。强化对地下水资源的利用管控、节约保护和风险管理等。统筹协调流域上下游水资源利用，保障生态系统用水需求。提升水资源利用效率。筑牢安全发展的空间基础。到2035年，新疆耕地保有量不低于10121.00万亩，其中永久基本农田保护面积不低于8223.83万亩；生态保护红线面积不低于42.33万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.35倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于32%；用水总量不超过国家下达指标。

本工程为灌区工程，主要对灌区现有灌渠进行防渗并配套渠系建筑物，斗渠水利用系数将提高到0.92。
符合
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版)》巴党发〔2025〕2号
落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。 强化地下水超采治理。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目主要对现状渠道进行防渗并配套灌溉系统，项目实施后不新增取水量，斗渠水利用系数由现状提高到0.92。项目不新增永久占地，施工作业带禁止在永久基本农田内布设，施工生产区租用闲置民舍。

符合

若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）

“落实节约集约发展要求”“推动城乡土地综合利用，提高土地节约集约利用水平”。
本工程为渠道防渗及渠系配套建筑物建设。项目完工后可有效减少灌溉用水渗漏，提高水资源利用效率，属于落实规划“节约集约发展”核心要求的具体水利措施。
符合
若羌县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标

“加强农业节水，推进退地减水，推广节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施，建设高效节水示范区”“实施好地下水超采区治理工程”。
工程通过渠道防渗，可降低渠道输水渗漏损失，提高灌区灌溉水利用系数，推动农业水资源节约集约利用。

符合




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村，本工程地理位置见附图1，基本情况见表7。
表7                 本项目基本情况一览表
序号
渠道名称
长度(km)
引水闸
节制引水闸
节制闸
节制双分水闸
节制左
节制右
双分水闸
左分水闸
右分水闸
涵桥
连接段
合计(座)
1
塔勒克3号条田1号渠
0.69
1
0
0
8
1
2
1
1
0
1
0
15
2
塔勒克3号条田2号渠
0.7
0
1
0
8
1
4
0
0
0
0
0
14
3
4号条田1号渠
0.68
1
0
0
13
2
0
0
0
0
2
0
18
4
4号条田2号渠
0.67
0
1
0
8
0
7
0
0
0
0
0
16
5
4号条田3号渠
0.35
0
1
0
3
0
6
0
0
0
0
0
10
6
5号条田1号渠
0.58
0
1
0
7
2
3
2
2
0
0
0
17
7
5号条田2号渠
0.49
1
0
1
10
0
1
0
0
0
0
0
13
8
四片区1号条田1号渠
0.36
0
1
1
3
4
1
3
2
1
0
0
16
9
四片区1号条田2号渠
0.31
0
1
1
5
2
0
0
1
0
1
0
11
10
四片区2号条田1号渠
0.6
0
1
1
8
3
0
3
3
0
1
0
20
11
四片区村集体地1号渠
0.33
0
0
0
7
1
0
1
3
0
0
0
12
12
乌都勒斯塘村民小组11号条田1号渠
0.31
0
0
0
6
0
0
0
1
2
0
1
10
13
乌都勒斯塘村民小组11号条田 2号渠
0.18
0
0
0
2
2
0
2
1
0
0
0
7
14
乌都勒斯塘村民小组10号渠
0.22
0
0
0
4
0
2
2
0
0
0
0
8
15
阿克塔什村民小组6号渠
0.49
0
1
0
7
0
1
2
0
3
1
0
15
16
阿克塔什村民小组11号渠
0.24
0
1
0
0
2
1
1
1
1
0
0
7
17
园艺场村小组1号条田渠
0.54
1
0
0
8
0
0
0
1
1
1
0
12
合计
7.8
4
9
4
107
20
28
17
16
8
7
1
221



	项目组成及规模
	一、工程任务
为解决若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村渠道的渗漏问题，改善渠道的运行条件，提高水资源的利用率，减少渗漏损失，缓解春旱，改善灌区内的引水条件，提高农民的收入，若羌县瓦石峡镇人民政府投资393.00万元实施“2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠建设项目(一期)”。
二、项目概况

1 建设内容及规模

本工程主要建设内容为：乌都勒斯塘村渠道及渠系建筑物工程，修建防渗渠 17条，渠道长7.8km,  配套渠系建筑物221座，其中引水闸13座，节制双分水闸 107座，节制单分水闸48座、双分水闸17座，单分水闸24座、节制闸4座、涵 桥7座、连接段1座；更换灌区内闸门91扇，配套启闭机91台。
2 工程运行方式

灌区灌溉水源为瓦石峡河，由瓦石峡河—瓦石峡干渠—瓦石峡镇支渠—瓦石峡镇乌都勒斯塘村斗渠引水进灌区进行灌溉。本次建设乌都勒斯塘村的渠道现状均为土渠，在原渠道基础上进行，渠道经过多年的运行，渠基基本处于密实稳定状态，渠基基础条件较好，项目的实施不改变引水枢纽运行方式，不涉及新增取水。 
3 项目基本情况及经济技术指标
项目基本情况见表8，主要经济技术指标见表9。

表8             项目基本情况一览表

项  目

内     容

项目名称

2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠建设项目(一期)
建设性质

新建

建设单位

若羌县瓦石峡镇人民政府

建设地点

若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村

建设周期

建设周期5个月
投资
总投资393.00万元，其中环保投资18万元，占总投资的4.6%
占地面积

总占地面积2.47hm²，均为永久占地（原有渠道及水工建筑用地，不新增建设用地指标）

建设

内容

主体

工程

乌都勒斯塘村渠道及渠系建筑物工程，修建防渗渠 17条，渠道长7.8km,  配套渠系建筑物221座，其中引水闸13座，节制双分水闸 107座，节制单分水闸48座、双分水闸17座，单分水闸24座、节制闸4座、涵 桥7座、连接段1座；更换灌区内闸门91扇，配套启闭机91台。



	项目组成及规模
	续表8              项目基本情况一览表

项  目

内     容

建设内容

公辅工程

供电工程

施工期用电由市政电网提供
给排水

给水：本工程仅为输水渠道防渗和配套渠系建筑物，工程本身不耗水。施工用水从距离项目最近的乌都勒斯塘村周边具备供水能力的取水处采用水罐车拉运方式取水，生活用水依托现有民房已有供水设施。

排水：车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘，不外排；不单独设置施工营地，施工人员租用闲置民舍，产生少量生活污水依托民舍现有排水设施，最终输送至瓦石峡镇的农村污水处理站处理

临时工程
施工营地

不设施工营地，租用闲置民舍

施工作业带
充分利用现有道路，不新增施工临时道路
取、弃土场

不设取、弃土场，施工土方综合利用于渠堤填筑，弃方摊铺在灌道两侧、渠系建筑物周围平整
施工生产区
租用闲置民舍，包括砂石料堆场、钢筋堆放区、综合仓库、沉淀池等。
施工作业带

设置在水渠靠近道路一侧，禁止占用永久基本农田

环保

工程

废气

施工期：施工材料和土方覆盖、运输车辆加盖篷布，定期洒水抑尘；机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，选用合格环保的燃料等。
运营期：无废气产生。
废水

施工期：车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工期间不设施工营地，生活污水依托民舍现有排水设施，最终输送至瓦石峡镇的农村污水处理站处理；

运营期：无废水产生；
噪声

施工期：选用低噪施工设备，加强管理，合理安排作业时间。

运营期：无噪声产生。

固体废物

施工期：施工期建筑垃圾可利用部分综合利用于本工程建设中，不可利用部分送城建部门指定地点处置；施工土方主要堆积在渠道堤顶左、右侧外坡脚，全部综合利用于渠堤填筑；施工人员产生的生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运；

运营期：无固体废物产生；

生态环境

施工期：严格控制施工作业带；加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念；临时堆土防尘网苫盖；洒水抑尘；禁止向瓦石峡河随意倾倒一切废物；
运营期：加强巡护人员管理及生态环境保护知识的宣传，禁止巡护人员破坏植被、捕杀动物，禁止乱扔垃圾，禁止破坏和随意践踏已恢复或正在恢复的植被，在日常巡线检查过程中，应将渠道内垃圾等废物及时清理



	项目组成及规模
	表9            本工程主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
技术经济指标
1
技术指标
改建渠道总长度
km
7.8
2
附属建筑物
座
221
其中
引水闸
座
4
节制引 水闸
座
9
节制闸
座
4
节制双分水闸
座
107
节制左
座
20
节制右
座
28
双分水闸
座
17
分水闸
座
24
涵桥
座
7
连接段
座
1
3
工程级别
级
5
4
设计灌溉面积
万亩
0.2
5
综合指标
占地面积
m2
24700（永久占地，原有渠道及水工建筑用地，不新增建设用地指标）
其中
施工生产区
m2
0(租用现有闲置民舍)
施工作业带
m2
0（位于灌渠永久占地范围内，面积已包含，不另征地）
6
工程总投资
万元
393.00
7
环保投资
万元
18
8
建设周期
月
5



	项目组成及规模
	4 主要建构筑物

本工程主要建构筑物见表10。
表10                    主要建（构）筑物一览表

工程名称
结构
规格
数量
单位
备注
引水闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
4
座
节制引水闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
9
座
节制闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
4
座
节制双分水闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
107
座
节制左
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
20
座
节制右
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
28
座
双分水闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
17
座
分水闸
单孔“一字闸”
闸门：钢闸门；启闭机：0.5t
24
座
涵桥
预制混凝土涵管+填土结构
涵管直径：0.6m，
7
座
连接段
现浇混凝土结构
—
1
座



	项目组成及规模
	5 主体工程
（1）渠道防渗
①渠道横断面形式

若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠建设主要是17条斗渠防渗工程。灌区渠道设计断面形式采用U型断面，渠深0.6米，采用6厘米厚的C30预制U型砼板，砼板下设40厘米砂砾石垫层。U型渠道断面外边坡为1:1.5，渠道内边坡系数接近1:0。设计堤顶宽度均为1.0m。
②防渗结构

渠道均为U型断面形式，全断面均采用6厘米厚C30预制砼板+40厘米厚砂砾石垫层。渠道采用矿渣微粉的砼，砼强度等级C30、抗冻等级F200、抗渗等级W6。

③抗冻
防冻设计采用砂砾石垫层换填渠基，预制砼板下设40厘米砂砾石垫层。

如下图所示：
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图1  横断面设计示意图   单位：mm




	项目组成及规模
	（2）附属建筑物
①水闸

本项目配套水闸213座，其中引水闸13座，节制双分水闸 107座，节制单分水闸48座、双分水闸17座，单分水闸24座、节制闸4座。水闸设计为单孔“一字闸”，设计流量0.1～0.15m3/s，采用现浇C30砼浇筑，基础深度为0.5m，厚度为0.4m，闸口宽0.6～0.8m，闸门设计为钢闸门，启闭机均采用螺杆式启闭机，启闭机型号根据闸门尺寸确定0.5t左右。
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图2  节制分水闸设计平面图
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图3  节制分水闸设计剖面图




	项目组成及规模
	②涵桥
涵桥主要布置在斗渠、田间道路、机耕道路与斗排、农排相交处，涵管采用直径为0.6m,壁厚为6cm 的预制钢筋混凝土涵管，涵洞均采用预制混凝土涵管+ 填土结构，填土高度为0.5m,边坡为1:1.5。设计标准为公路折减-Ⅱ级，折减系 数为0.8;农桥、涵桥参照中华人民共和国交通运输部标准《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)、《 公路交通安全设施设计规范》 (JTG  D81-2017)，本项目共配套涵桥7座。

图4  涵桥设计平面图
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图5  涵桥设计剖面图
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6 公辅工程

（1）供电工程

施工期用电由市政电网提供。

（2）给排水

给水：施工用水从附近居名点拉运，生活用水依托现有民房已有供水设施。

排水：车辆清洗废水经施工生产区的1座沉淀池预处理后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘，不外排；本项目不单独设置施工营地，施工人员租用闲置民舍，产生少量生活污水依托民舍现有排水设施，最终输送至瓦石峡镇的农村污水处理站处理。



	项目组成及规模
	7 工程占地及拆迁安置
本项目永久占地2.47hm²，均为现有灌渠及渠系建筑物占地，不新增占地。项目占地范围内不涉及房屋人口，不涉及淹没区，不涉及移民安置问题。
8 劳动定员及工作制度

本工程为灌区工程，项目运营后不新增管理人员。

9 灌区水资源配置

本工程仅为输水渠道防渗和渠系构筑物改造，工程本身不耗水，不涉及新增取水，不会对瓦石峡河水文情势产生影响；同时本工程实施后，渠系水的利用系数由0.73提高到0.77，节水7.26万m³。

	总平面及现场布置
	1 工程布局情况

本工程位于若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村，本工程对现有17条总长7.8千米土渠进行防渗处理，并配套渠系建筑物221座。

修建防渗渠17条，渠道长7.8千米，渠线基本沿用老渠线，结合灌区实际情况，根据现有条田形状和灌水方向，选择沿田间道路南北向布置渠道。

配套渠系建筑物221座，其中引水闸13座，节制双分水闸 107座，节制单分水闸48座、双分水闸17座，单分水闸24座、节制闸4座、涵 桥7座、连接段1座。
项目总平面布置图见附图3。

2 施工布置情况 

本项目施工过程不设施工营地，租用闲置民舍做为施工单位生活区和施工机械设备、材料停放场地等，充分利用现有道路，不新增施工临时道路，不设取、弃土场，施工土方用于渠堤填筑，弃方摊铺在灌渠两侧、渠系建筑物周围或两端并平整，施工作业带设置在靠近道路一侧，不占用永久基本农田。


	施工方案
	本工程对瓦石峡镇乌都勒斯塘村现有土渠进行防渗并配套渠系建筑物，施工过程主要为渠道土石方工程、渠道填筑、防渗砼浇筑及配套渠系建筑物工程等。具体施工方案如下：

（1）防渗改建
本渠道采用全断面C30预制砼板护砌，配套40cm厚砂砾石垫层，整体工序为：基底清表压实→渠床开挖修整→砂砾石垫层铺设→C30预制砼板铺筑→伸缩缝处理。施工前期先用推土机清除渠道表层20cm松散土层、腐殖土及杂物，再采用振动碾搭配蛙式打夯机对渠床基底分层碾压夯实，确保基底压实度、平整度达标，无沉降隐患，验收合格后开展后续护砌施工，具体施工工艺如下：

①渠床开挖修整

采用人工配合挖掘机，按设计断面、坡比、高程及边线要求开挖修整渠床。遵循分层开挖、随挖随修原则，严控超挖、欠挖，机械施工盲区的边角、坡面由人工精细找平修整。完工后检查渠床平整度、坡度与高程，确保基面坚实无松动、无凹凸缺陷。

②40厘米厚砂砾石垫层铺设

采用人工配合小型机械分层摊铺整平，严格控制铺设厚度为40cm的砂砾石垫层。摊铺完成后采用小型振动设备碾压夯实，按照先轻后重、先边后中的标准匀速碾压，直至垫层压实度达标，表面平整坚实、坡向顺直，全程做好成品保护。

③6厘米厚C30预制砼板铺筑

砂砾石垫层验收合格后，开展全断面6cm厚C30预制砼板铺筑。预制砼板养护达标后运输至现场，施工前排查剔除破损、缺角、尺寸偏差不合格的板材。人工配合设备有序铺筑，严控板面平整度、坡度及拼缝规整度，做到面平、线顺、缝齐，保证板材与垫层紧密贴合，无悬空、翘边问题，及时微调校正，确保整体排布规整、线型贴合设计要求。

④伸缩缝施工处理

预制砼板铺筑稳固后开展伸缩缝施工，按设计尺寸清理缝内浮土、杂物与松散颗粒，保证缝道洁净通畅。按设计要求填充密封材料，确保填料饱满密实、无空隙空鼓，表面与板面平齐，杜绝渗水隐患。施工完成后对渠道全断面护砌结构整体复核修整，清理现场。 

（2）配套渠系建筑物
1）节制闸及分水闸

①施工区域清理

彻底清理施工范围内渠道淤泥、杂物及松散土层，平整作业场地，修整渠槽轮廓，清


	施工方案
	除施工障碍物，保证作业面整洁、坚实。

②基底砂砾石换填施工

基坑修整到位后，对基础底部进行换填处理，铺设30cm厚砂砾石垫层，分层摊铺、夯实整平，确保基底承载力均匀达标，杜绝不均匀沉降。

③闸体混凝土施工

垫层铺设后，搭设模板并固定预埋构件，现浇C30混凝土浇筑闸体结构，严格控制闸体厚度、埋深、闸口宽度等设计尺寸，振捣密实、抹平收光，完成后保湿养护不少于7天，保证结构强度与外观质量。同步施工渠道连接段素混凝土护底、护坡，保证衔接平顺、结构稳固。

④闸门及启闭设备吊装固定

闸体混凝土强度达标后，采用吊车吊装成品铸铁闸门、0.5t～1.0t启闭机及槽钢启闭梁，精准对位设计安装位置，校正垂直度与平整度，牢固固定设备及预埋件，保证闸门贴合严密。

⑤渠道接通施工

修整闸体上下游渠道断面，将新建水闸与现有渠道平顺接通，处理好衔接缝隙，配合素混凝土护底护坡做好收口处理，杜绝渗漏、积水，保证渠道水流顺畅。

2）涵桥
基坑开挖及地基处理；浇管底弧形基座至管身半高，吊装涵管就位后再浇筑剩余包裹基座；预制涵管吊装拼接；管节接缝防水；上部桥面与端墙施工；涵背回填；洞口铺砌、桥面护栏及铺装施工。

施工方案流程图如下：


图6    施工方案流程图



	表11                 施工所用机械一览表

序号
施工工厂名称
规格
单位
数量
1

挖掘机
1m³
台

4

2

推土机
128kw
台

2

3

自卸汽车
8t/15t
辆

2

4

载重汽车
15t
辆

4

5

砼搅拌机
0.4m²
台

1

6

振动碾
13～14t
台

1

7

打夯机
台

1

8

钢筋弯曲机/切断机
13.5t/8t
台

2

9

洒水车
辆

1

10
振捣棒
台

2

11
装载机
5t
辆

2


	


	施工方案
	（8）主要原辅材料

本工程施工主要原辅材料消耗种类及消耗量见下表。
表12          本工程施工主要原辅材料消耗情况一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
商品砼
m3
1052.17
外购
2
预制砼U型渠
m3
800.18
外购，用于渠道
3
砼预制管φ600
m
35
外购，用于涵桥
4
钢筋
t
1.7664
外购
5
砂石骨料
m3
9376.8
外购
6
高压闭孔板
m²
44.35
外购
7
聚氨酯
m3
6.617
外购
8
沥青防腐
m²
4230.7
外购，用于渠系建筑物
9
柴油
t
315
车辆燃料，由石峡镇周边加油站提供，不在现场存储
10
电
万kWh
12.25
--
二、施工时序
工程准备期：清障、施工生产等准备工作等。

工程施工期：进行渠道土石方工程、渠道填筑配套渠系建筑物工程等。

工程完建期：工程验收。

三、建设周期

本工程计划2026年10月1日～2026年2月28日施工建设，建设期5个月。

运营期工程运行方案：

本工程为乌都勒斯塘村渠道及渠系建筑物工程，工程本身不耗水，不涉及新增取水，不会对瓦石峡河水文情势产生影响，目前若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村灌溉水源为瓦石峡河，由瓦石峡河—瓦石峡干渠—瓦石峡镇支渠—瓦石峡镇乌都勒斯塘村斗渠引水进灌区进行灌溉。本工程对灌区现有土渠进行防渗建设并配套渠系建筑物，项目的实施不改变上游引水枢纽运行方式，不涉及新增取水。
项目运营期无废气、废水、噪声、固废等产生及排放。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境
1.1 主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，该规划将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域(包括农产品主产区和重点生态功能区)和禁止开发区域三类主体功能区。重点开发区域是指重点进行城镇化工业化开发的城市化地区，包括：国家层面重点开发区域—天山北坡地区，自治区层面重点开发区域—点状开发城镇。限制开发区域(农产品主产区)是指限制进行大规模、高强度城镇化工业开发的农产品主产区，主要为天山北坡主产区和天山南坡主产区；限制开发区域(重点生态功能区)是指限制进行大规模、高强度城镇化工业开发的重点生态功能区，包括国家层面的重点生态功能区和自治区层面重点生态功能区。禁止开发区域是指依法设立、禁止开展工业化城镇化开发、需特殊保护的各类自然文化资源及重点生态保护区域，包含国家层面和自治区层面两类禁止开发区域。
本项目不涉及罗布泊野骆驼国家级自然保护区、托木尔峰国家级自然保护区、西天山国家级自然保护区、艾比湖湿地国家级自然保护区、天山天池风景名胜区、北鲵温泉自然保护区等各类自然保护地及生态管控区域。项目位于若羌县瓦石峡镇，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，该区域属于限制开发区域中的农产品主产区。其发展方向为：立足农产品主产区核心功能，严格遵循规划管控要求，完善农业水利基础设施体系，推进水资源集约节约利用，开展农业水利配套升级与节水改造相关建设。持续推进高效节水灌溉、农田水利优化等工程，推广节水农业模式，扩大节水农业应用范围，推动农业标准化、集约化、规模化发展，优化农业产业结构，壮大特色优势农业。该区域功能定位为：若羌县的重点镇，以种养结合为主，工矿商贸为辅的综合型城镇。在稳固农业生产根基、优化农业产业布局的同时，积极挖掘矿产资源潜力，落实矿业实施项目，保障农牧民生产生活稳定，是推动若羌县特色农业提质增效和镇域经济多元发展的重要区域。

本项目主要在若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村修建17条长7.8km的防渗渠及配套渠系建筑物，项目建设完成后，可提高渠道水的利用系数，改善灌溉条件，提高节水能力，与区域主体功能区中限制开发区域发展方向相协调，符合主体功能区划。

1.2 生态功能区划

根据《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》，本工程主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表13。
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	表13                 工程区生态功能区划

生态功能分区单元

主要生态服务功能

主要生态环境问题

主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护目标

主要保护措施

主要发展方向

生态区

生态亚区

生态

功能区

Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
Ⅳ2 塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区
64.阿尔金山北麓山前平原沙漠化敏感生态功能区
沙漠化控制
流动沙丘危害国道
土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
保护315国道、保护荒漠植被和砾幕
机械措施固沙护路、禁止开荒、禁止樵采
防风护路，保证交通畅通，发展旅游探险服务业

由表13可知，项目位于“64.阿尔金山北麓山前平原沙漠化敏感生态功能区”，主要服务功能为“沙漠化控制”，主要发展方向为“防风护路，保证交通畅通，发展旅游探险服务业”。

本项目为修建防渗渠并配套渠系建筑物，属于农田水利基础设施建设项目。项目建设过程中将严格控制施工范围，所有施工活动均集中在永久征地红线范围内，减少地表扰动，避免对荒漠植被和地表砾幕造成破坏；施工结束后，对作业带碾压区、土方临时堆放区等施工迹地进行平整和恢复，防止因工程建设加剧区域沙漠化。项目实施可提高渠道水的利用系数，改善灌溉条件，提升节水能力，不违背区域“沙漠化控制”的生态服务功能定位，符合《新疆生态功能区划》的相关要求。

2 生态环境调查与评价

本工程主要对若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村内17条土渠进行防渗建设，总长7.8km；配套渠系建筑物共221座。灌区灌溉水源为瓦石峡河，由瓦石峡河—瓦石峡干渠—瓦石峡镇支渠—瓦石峡镇乌都勒斯塘村斗渠引水进灌区进行灌溉。本工程仅为对现有土渠进行防渗并配套渠系建筑物，工程本身不耗水，不涉及新增取水，故不再对瓦石峡河开展现状调查及影响评价。
2.1 陆生生态调查
（1）生态系统调查 

由实地调查可知，评价区内涉及农田生态系统。农田生态系统结构简单，受人类活动的强烈干扰，农田生态系统具有高度开放性，系统内能量流动和物质循环量较大。调查过程中农田生态系统中农作物主要为小麦、玉米、红枣。
（2）土地利用现状调查

根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，以确定本工程所在区域的土地利用类型。项目永久占地（灌渠及渠系建筑物），利用现有沟渠及水工用地进行建设，不新增占地。工程施工作业带布设于灌渠永久占地范围内，施工期间材料临时堆放、机械行走等施工活动均在该范围内进行，不另设临时占地。施工结束后，对作业带碾压区等施工迹地进行土地整治，恢复其原有土地使用功能或绿化条件。
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	（3）土壤现状调查
根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类及现场踏勘结果，评价区土壤类型主要以石膏盐盘棕漠土、灌淤土、盐化潮土为主。
（4）植被现状调查

根据本次调查，本项目所在区域的植被以人工植被群系为主，主要为小麦、玉米、红枣等农作物。此外自然植被主要为芦苇、多枝柽柳、疏叶骆驼刺等，无地方及国家保护植物。项目生态评价范围内植被覆盖度约为50%，平均生物量1.05 t/hm²。区域植被对防风固沙、遏制绿洲边缘沙漠化具有积极作用。

（5）动物现状调查

按中国动物地理区划分级标准，评价区域属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原洲。由于项目区地处干旱荒漠区，动物生境为荒漠型，生物多样性较低，工程建设所在地区受人类活动影响，大型野生动物极少出没，沿线以鸟类和啮齿类动物（老鼠、乌鸦、麻雀等）为主。

2.2 水生生态调查
本工程修改渠道仅灌溉期渠道内有水，非灌溉期断流，渠段处于干涸状态，无鱼类分布，不涉及鱼类“产卵场、索饵场、越冬场”。

2.3生态敏感区调查

本项目不涉及生态保护红线区及各类自然保护地。项目区周边无生态敏感区域；本工程占地区域周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、生态保护红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目区距离塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区1.9km，塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区是我国“北方防沙带”的重要组成部分，主导生态功能为防风固沙和土地沙化防控，是遏制塔克拉玛干沙漠向南扩张、保护南疆绿洲生态安全的核心屏障。区内天然植被以柽柳、骆驼刺、胡杨和梭梭等荒漠河岸林及灌丛为主，维持着极度干旱区脆弱的生态平衡，对降低沙尘暴强度和频率、保障绿洲农业与人居环境、守护和若铁路及沙漠公路等重要基础设施具有不可替代的作用。红线区按照生态保护红线管控要求，严禁毁林开垦、樵采和过度放牧等活动，重点实施封沙育林育草、工程固沙与退化植被恢复，协同推进“三北”防护林体系建设，力求在荒漠与绿洲之间构筑起稳定的天然—人工复合防护体系，维护塔里木盆地南缘的生态安全与可持续发展。

根据《若羌县集中式饮用水水源保护区划定方案公众参与信息公示》，若羌县瓦石峡镇的饮用水水源地位于瓦石峡镇吾塔木村，为地下水型水源地，地下水类型为承压水，取水井共3口，供水规模为548立方米/天。本项目不涉及上述饮用水水源保护区范围。
瓦石峡河位于若羌县境内，发源于阿尔金山脉的肃拉穆塔格山，是一条常年流水的河
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	流。该河上游由吐斯也尔布拉克和喀日阿提二泉汇流而成，河流全长约100～180km，流域面积约2000～3000km²，多年平均径流量约0.68×10⁸m³。流域最高峰海拔5000m以上，在平均海拔4500m以上地区终年积雪并发育冰川。该河东面约80km为若羌河，西面为塔什萨依河，均为阿尔金山北坡平行河流系列。河流出山后地形转为巨大的冲洪积倾斜平原，流经瓦石峡绿洲后，在315国道以北逐渐消失在沙漠中。项目距离瓦石峡河段0.03km。

本项目为灌区工程，项目实施后无废水产生，不设排污口不新增取水量。
2.4主要生态问题调查

项目区域降水量少，干旱是生态环境的主要特征，区域主要存在的生态问题为土壤盐渍化。土壤盐渍化主要是由于区域气候干热，降雨少，蒸发量大，地下水位较高，土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表，水分蒸发后，使盐分积累在表层土壤中，导致生物生产力下降、土地生产潜力衰退以及土地资源丧失。

2.5水土流失现状调查
项目调查评价区水土流失类型以风力侵蚀为主，辅以轻微的水力侵蚀。属温带大陆干旱型气候，具有南北疆过渡的特征，空气透明度较大。夏季炎热，冬季寒冷少雪，全年以晴天为主。日照时间均匀、寒暑季节明显、降水量少、蒸发量大、干燥而多风。项目区为老灌区，地表多是耕地或是荒地，但有个别地方，植被稀少，缺乏相应庇护，每年春夏两季，大风、沙尘暴天气时有发生，造成部分地区地表沙土随风搬运，水土流失现象较严重。

参考《全国水土保持规划（2015—2030年）》及《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》，结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及咨询当地水利专家，综合确定项目区在地表未扰动情况下风力侵蚀强度为轻度。依据《全国水土保持规划（2015—2030年）》《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》及项目区土壤侵蚀特点，项目区位于阿尔金山国家级水土流失重点预防区范围内。依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区位于北方风沙区，其容许土壤流失量范围为1000～2500t/(km2·a)。

3 环境质量现状监测与评价

3.1 环境空气质量现状评价

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类)（试行）》相关规定，本次评价收集了2025年期间巴州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，评价结果见表14所示。



	生态环境现状
	表14             区域环境空气质量现状评价一览表 

污染物

年评价指标

评价标准

（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

60
60
100.00 

达标
PM2.5
年平均质量浓度

30
21
70.00 
达标
SO2
年平均质量浓度

60

6
10.00 
达标
NO2
年平均质量浓度

40

21
52.50 
达标
CO

日均值第95百分位浓度

4000

800
20.00 
达标
O3
日最大8小时滑动平均第90百分位浓度

160

118
73.75 
达标
巴州PM10年均浓度值等于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中二级标准限值，其余各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。即项目所在区域为达标区。

3.2地表水质量现状

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》，2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体；2025年全州各县市城镇集中式饮用水源地水质良好，水质达标率为87.5%，2025年监测的16个农村千吨万人集中式饮用水水源均为地下水，水质全年达标；2025年全州共监测9个灌区的11个灌溉水水质监测点位中，10个监测点位的水质达标，占90.9%。主要水质影响因子为氯化物。

本工程对现有灌渠进行防渗处理并配套渠系建筑物，本工程仅为输水渠道防渗和配套渠系建筑物修建，工程本身不耗水，不涉及新增取水，不会对瓦石峡河水文情势产生影响。

3.3地下水质量现状监测及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，灌区工程编制环境影响报告表的，项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水环境质量现状监测。

3.4土壤环境现状监测与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类)（试行）》，“不开展专项评价的环境要素，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。本工程属于可能会造成周边土壤盐化的项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），按生态影响型建设项目类别判定评价等级。本工程属于附录A中“水利”行业中的“其他”，为Ⅲ类项目，应开展土壤环境质量现状监测及评价。

①土壤质量现状监测
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	1）监测点位及因子

各监测点主要监测因子见表15。

表15           土壤现状监测点位及监测因子一览表

分类

序号

坐标
采样层位

监测因子

占地范围内

1

东经：87°22′52.72″北纬：38°42′18.33″
表层样

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、全盐量

占地范围外

2

东经：87°22′31.79″北纬：38°41′26.31″
表层样

3

东经：87°23′10.49″北纬：38°42′25.64″
表层样

4
东经：87°22′50.41″北纬：38°42′13.59″
表层样

2）监测时间及频率
监测时间为2026年7月，采样一次。
3）采样方法

表层样采样深度0.2m，各样品土壤单独分析。

4）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中有关要求进行。

②土壤环境质量现状评价

评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

    Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

2）评价标准

占地范围内、外土壤均执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准。

3）土壤质量现状监测结果与评价

表16         占地范围内土壤环境现状监测结果             单位：mg/kg
采样点

采样层位

监测结果

监测因子

pH

铅

铬

砷

镉

汞

镍

铜

锌

盐分含量（g/kg）
筛选值

＞7.5

≤170

≤250

≤25

≤0.6

≤3.4

≤190

≤100

≤300

--

塔勒克3号条田1斗渠
0.17m

监测值

8.18
3
51
1.9
未检出
0.131
15
7.5
54
1.7
标准指数

无酸化或碱化

0.02 
0.20 
0.08 
--
0.04 
0.08 
0.08 
0.18 
未盐化



	
	表17       占地范围外土壤环境现状监测结果  单位：mg/kg

采样点

采样层位

监测结果

监测因子

pH

铅

铬

砷

镉

汞

镍

铜

锌

盐分含量（g/kg）
筛选值

＞7.5

≤170

≤250

≤25

≤0.6

≤3.4

≤190

≤100

≤300

--

阿克塔什村民小组11斗渠西南侧600米处农田
0.16m

监测值
8.26
3
46
1.9
未检出
0.144
15
7.4
62
1.6
标准指数

无酸化或碱化
0.02 
0.18 
0.08 
--
0.04 
0.08 
0.07 
0.21 
未盐化
四片区村集体地1斗渠西侧50m处农田
0.16m

监测值

8.29
3
43
1.6
未检出
0.162
15
7.3
58
1.7
标准指数

无酸化或碱化
0.02 
0.17 
0.06 
--
0.05 
0.08 
0.07 
0.19 
未盐化
塔勒克3号条田1斗渠西侧60m
0.19m

监测值

8.25
3
47
1.8
未检出
0.153
15
7.2
56
1.5
标准指数

无酸化或碱化
0.02 
0.19 
0.07 
--
0.05 
0.08 
0.07 
0.19 
未盐化
由表16、17分析可知，占地范围内、外各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

3.5声环境质量现状监测及评价

项目运营期无固定声源，不再进行声环境质量现状监测及评价。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.项目现存的环境问题

①渠道渗漏损失严重，破损严重

渠道始建于1970年，运行时间较长，渠道因破损、垮塌而导致渠道过水能力不足、渗漏损失严重等问题，大大降低了渠道水利用系数。

②渠系建筑物不配套，已有建筑物老化失修。

2.针对现存问题的整改措施

①本工程改造后斗渠水的利用系数提高到0.92，修建配套渠系建筑物，降低灌溉成本，节约水资源，提高灌溉效率，渠道灌溉需水量减少，生态环境用水得到保障。


	生态环境保护目标
	本工程营运期无废气、噪声产生，本次评价不再设置营运期环境空气保护目标及声环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，将各灌渠周边200m范围内的土壤作为土壤环境(生态影响型)保护目标；将生态环境影响评价范围内阿尔金山区家级水土流失重点预防区、永久基本农田。环境保护目标见表18至表19。
表18                 土壤(生态影响型)环境保护目标一览表
保护目标
保护对象
与厂区方位/距离（m）
土壤环境质量
生态影响型
灌渠200m范围内土壤
土壤

四周/相邻
不恶化土壤盐化现状分级
表19                          生态保护目标一览表

序号

生态保护目标

与项目方位/距离(m)

工程占用情况

1

阿尔金山区家级水土流失重点预防区

项目所在区域内
占用
2

永久基本农田

项目四周

不占用




	评价

标准
	（1）环境质量标准

环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。

地表水：瓦石峡河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2025)Ⅱ类标准。
声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)二类区标准；

土壤：占地范围内、外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

（2）污染物排放标准

废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。施工柴油机械废气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第四阶段排放限值以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。

噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应限值。

上述各标准的标准值见表20、表21。

（3）控制标准

固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

表20                    环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

环境空气

PM10
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

24小时平均

120

PM2.5
年平均

30

24小时平均

60

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

μg/m3
24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200



	评价

标准
	续表20                环境质量标准一览表

环境要素

项目

取值时间

标  准

单位

标准来源

地表水
水温
周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2
℃
《地表水环境质量标准》(GB3838-2025)Ⅱ类标准
pH值
6～9
—
溶解氧
≥6
mg/L
化学需氧量
≤15
五日生化需氧量
≤3
高锰酸盐指数
≤4
氨氮
≤0.5
总磷
≤0.1
总氮
≤0.5
铜
≤1.0
锌
≤1.0
氟化物
≤1.0
硒
≤0.01
砷
≤0.05
汞
≤0.00005
镉
≤0.005
铬(六价)
≤0.05
铅
≤0.01
氰化物
≤0.05
挥发酚
≤0.002
石油类
≤0.05
阴离子表面活性剂
≤0.2
硫化物
≤0.2
粪大肠菌群
≤2000
个/L
声环境

LAeq，T
昼间

60
dB(A)

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准

夜间

50



	评价

标准
	表21               农用地土壤污染风险筛选值

污染项目

风险筛选值（mg/kg）
pH＞7.5

镉

其他

0.6

汞

其他

3.4

砷

其他

25

铅

其他

170

铬

其他

250

铜

其他

100

镍

190

锌

300

表22                   污染物排放标准一览表
类别

污染源

项  目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

施工扬尘

颗粒物

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

施工期柴油机械

废气

130kW≤PMAX≤560kW
CO
3.5
g/kWh

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第四阶段排放限值以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020)
HC
0.19
NOX
2.0
HC+NOX
/
PM
0.025
施工噪声

LAeq，T
昼间

70

dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)
夜间

55

固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求



	其他
	根据国家“十四五”总量控制以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑拟建工程的排污特点，确定废气污染物总量控制因子为NOx、VOCs，废水污染物总量控制因子为COD、氨氮。

1.废气
由工程分析可知，本工程运营期无废气产生，故不设置废气污染物总量控制指标。
2.废水
由工程分析可知，本工程运营期无废水产生，故不设置废水污染物总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态影响分析
（1）对生态系统功能的影响

项目施工活动和工程占地呈线状分布，占地类型为沟渠、水工建筑用地，改建灌渠充分利用现有渠道进行布置新建渠系建筑物共221座均利用现有用地，不新增占地。施工作业带布设于永久占地范围内，施工活动严格控制在用地范围内，避免干扰、破坏范围外的植被。施工结束后，对施工作业带碾压区等扰动区域进行土地整治和迹地恢复，并严格落实生态恢复、水土保持、防沙治沙等措施。在此前提下，区域生态系统服务功能能够在较短时期内得到有效恢复，对农田生态系统功能影响较小。
（2）对土地利用的影响

本工程占地主要为灌渠及渠系物永久占地、施工作业带、施工生产区等临时占地，占地面积情况见表23。
表23            占用土地利用类型情况表
序号

工 程 内 容

占地面积（hm2）
备注

永久占地

临时占地

1

灌渠及渠系建筑物
2.47
0
灌渠土地利用类型为沟渠，渠系建筑物土地利用类型为水工建筑用地；均利用现有用地，不新增占地
2

施工作业带
0
0
位于灌渠永久占地范围内，面积已包含，不另征地
3

施工生产区
0
0
租用闲置民舍(包括砂石料堆场、钢筋堆放区、综合仓库、沉淀池等)
合计

2.47
0
—

本工程永久占地主要为灌渠及渠系建筑物，占地面积2.47hm²，均利用现有用地，不涉及新增占地。
（3）对植被的影响分析

本工程施工扰动区域内的天然植被将受到一定程度破坏，造成区域生物量损失。项目施工扰动严格控制在灌渠永久占地范围（2.47公顷）内，不涉及临时占地。施工期间，地表清理、管沟开挖及机械碾压等活动将导致占地范围内植被覆盖度暂时性降低，生物量相应减少。

建设单位将严格按照有关规定办理建设用地审批手续，并按地方标准落实征地补偿。施工期应严格划定施工作业边界，严禁随意扩大扰动范围；加强施工人员宣传教育，规范施工活动，减少人为干扰。施工结束后，对永久占地范围内除建（构）筑物及硬化区域外的施工迹地（如作业带碾压区、材料堆放区）进行土地整治和表土回覆，恢复其原有土地使用功能或绿化条件。 随着施工结束及生态恢复措施的实施，扰动区域的植被可逐步自然


	施工期生态环境影响分析
	恢复，施工活动对植被的影响总体可控、可恢复。
（4）对野生动物的影响

工程建设所在地区受人类活动影响，大型野生动物极少出没，沿线以鸟类和啮齿类动物（老鼠、乌鸦、麻雀等）为主。施工期间，施工人员及施工机械产生的噪声、灯光等可能影响沿线动物的觅食、栖息等行为，迫使其远离施工区域，工程占地在一定范围内缩小了动物的栖息空间；由于这些陆生动物均为常见物种，适应能力及迁徙能力较强，在受到不利影响后，会主动向周边适宜生境中迁移。随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。

（5）水土流失影响分析
本工程建设过程中，人为活动造成水土流失的主要原因系施工扰动破坏地表结皮及植被覆盖层，以及大风季节临时堆土对周边环境的影响。项目区气候干燥多风，水土流失类型以风力侵蚀为主。

施工过程中，灌渠开挖、回填及施工作业带机械碾压将扰动地表，增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，在风力作用下可能产生一定程度的水土流失。本工程所有施工扰动均控制在永久征地范围（2.47公顷）内，不涉及临时占地。土石方施工采取“边挖、边填、边压”的流水作业方式，减少松散土体暴露时间；开挖土方在施工作业带内临时就近堆放，采用防尘网苫盖、洒水降尘等措施，并布设限行彩条旗明确堆土边界。

施工期间，应合理安排土方施工时段，避开大风天气集中作业；加强施工管理，严格控制施工作业带宽度，严禁随意扩大扰动范围。施工结束后，对作业带碾压区、土方临时堆放区等施工迹地进行土地平整和表土回覆，恢复场地平整，促进地表结皮自然修复。 由于项目区地势平缓，施工周期较短，在严格落实上述水土保持临时防护措施的前提下，工程建设产生的水土流失影响在可接受范围内，且随着施工结束和地表逐步稳定，水土流失量将逐渐降低至原有背景水平。
（6）防沙治沙分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，施工过程中，对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，建设单位应确保项目占地范围内的防风固沙治理，施工过程中严禁扩大临时施工场地。
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	（7）水生生态影响分析

本工程场外灌渠仅灌溉期渠道内有水，非灌溉期断流，渠段处于干涸状态，无鱼类分布，不涉及鱼类“产卵场、索饵场、越冬场”；项目施工期废水、固废均妥善处置，同时施工时间较短，影响范围较小，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会随之消失。

根据设计资料及现场踏勘情况，本项目灌渠施工范围未在瓦石峡镇吾塔木村饮用水水源保护区内，同时项目占地周边分布有永久基本农田。项目施工活动产生的扬尘及施工非道路移动机械废气、设备噪声及固体废物可能对上述地区动植物造成一定影响。为最大限度降低施工过程中对瓦石峡河、永久基本农田的影响，施工过程中禁止向流域内水体、永久基本农田倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体、永久基本农田丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液，固废全部妥善处置，施工材料妥善管理。此外，本项目施工时间较短，影响范围较小，随着施工结束，对瓦石峡河及永久基本农田的影响也随之消失。

2 施工废气影响

施工废气主要为施工扬尘、机械设备和车辆废气。

（1）施工扬尘

在工程施工过程中，不可避免地要占用土地、进行土方施工、物料运输、场地建设及渠道填筑过程，该过程中将产生一定的施工扬尘。严格控制运输车辆行驶速度，并定期对路面进行洒水抑尘，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，随施工结束而结束。

（2）机械设备和车辆废气

施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、CO、NOx、HC等。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响，施工柴油机械废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第四阶段排放限值以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）标准要求。



	施工期生态环境影响分析
	3 施工噪声影响

项目施工过程中需借助各种机械进行，据调查，常用的施工机械主要有：挖掘机、推土机、平板振动器、蛙式打夯机、运输车辆等，对周围声环境产生一定的影响。严格控制施工时间，尽量将噪声大的设备使用时间安排在村民非休息时段，缓解、避免强噪声设备集中施工。施工单位要合理安排好施工场所和施工时间，尽量避免多台机械同时同地施工；使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。在利用现有道路运输施工物资时，应合理选择运输路线，并尽量在昼间进行运输；在途经敏感点时，减速慢行，禁止鸣笛等；以降低施工噪声对周边环境的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部路段特性，噪声影响将随着各施工管段的结束而消除。

4.对周边居民区的影响分析

本项目施工区域距离500米范围涉及园艺场村、吾塔木村、乌都勒乌斯塘村、喀勒马克吾斯塘村及回族村五个村，其中距离园艺场村居民区位于园艺场村小组1斗渠西侧约150米处；吾塔木村居民区位于阿克塔什村民小组6斗渠南侧约45米；乌都勒乌斯塘村居民区位于阿克塔什村民小组6斗渠北侧190米处；喀勒马克吾斯塘村居民区位于塔勒克3号条田1斗渠、塔勒克3号条田2斗渠南面20米处；回族村居民区位于四片区村集体地1斗渠东面8米处。

（1）施工噪声影响预测与评价

施工期间，各居民区处声环境质量预测值均超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区昼间60dB(A) 的限值。施工噪声将对沿线居民的正常生活、休息产生显著不利影响。

施工场界噪声达标分析：

本工程为灌区水利设施改造项目，施工线路长、作业点分散，施工场界即各施工作业面的边界。依据《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中昼间70 dB(A)的场界限值要求，本项目部分施工点距离居民区较近，在不采取任何降噪措施的情况下，场界噪声存在超标的可能性，需采取综合降噪措施加以控制。

（2） 施工扬尘影响分析

施工扬尘产生量受风速、湿度、施工强度等因素影响。距施工边界30米处属于扬尘影响范围的下风向近距离区域。在不采取任何措施的情况下，TSP浓度可能超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，对邻近居民区造成明显影响。


	施工期生态环境影响分析
	5 施工期固体废物影响

施工期固体废物主要为渠道建设过程中产生的建筑垃圾、施工土方及施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工过程中建筑垃圾主要为渠道砌石、水泥块，以及部分老化水闸闸门、启闭机等固体废物，经核算总产生量约23.5t，其中砌石、水泥块收集后送城建部门指定地点处置，老化水闸闸门、启闭机外售废旧物资回收单位，不在施工场地堆存。

（2）施工土方

本工程共开挖土1.20万m3，回填土方0.92万m3，借方0万m3，弃方0.28万m3，开挖土方主要为清除表土产生土方，回填土方主要为渠道填筑材料。项目渠道产生弃方用于渠道边坡摊铺利用，渠系建筑物工程弃方就近场地平整。本工程土石方平衡见表24。

表24                     土石方平衡表                   单位：万m3
工程内容
挖方
填方
借方量
弃方量
数量
来源
数量
去向
渠道防渗
0.58 
0.49 
0
瓦石峡镇新友砂石料场
0.09 
渠道边坡摊铺利用
渠系建筑物修建
0.62 
0.43 
0
0.19 
就近场地平整
合计
1.20 
0.92 
0
—
0.28 
—
（3）生活垃圾

施工期间施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目整个施工期为5个月，按全部施工人员同时在场折算成集中施工时间共约90d，施工人员平均70人，则生活垃圾总产生量为3.15t。生活垃圾禁止随意丢弃，项目区内设置垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。




	施工期生态环境影响分析
	6 施工废水影响分析

本工程施工期废水主要为生活污水和车辆清洗废水，生活污水依托瓦石峡镇民舍现有排水设施排至瓦石峡镇的农村污水处理站处理，车辆清洗废水通过在施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘。

根据设计资料及现场踏勘情况，本项目距离瓦石峡镇吾塔木村地下水型饮用水水源保护区较近。为最大限度降低施工过程中对瓦石峡镇吾塔木村地下水饮用水水源保护区的影响，施工时为非灌溉季，灌渠中无地表径流，可避免直接对瓦石峡镇吾塔木村地下水产生影响，施工过程中做好饮用水水源保护区(一级)边界标识，禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液，固废全部妥善处置，施工材料妥善管理。此外，本项目施工时间较短，影响范围较小，随着施工结束，对瓦石峡镇吾塔木村地下水饮用水水源保护区的影响也随之消失。

7 施工期土壤影响分析

工程建设过程中，施工作业带布设于灌渠永久征地红线范围内，施工生产区租用民舍，不另设临时占地，不新增土壤扰动面积。施工期间，施工作业带内的地表清理、管沟开挖及机械碾压将破坏地表植被和砾幕覆盖层，使表土抗蚀能力减弱，增加原地面的土壤侵蚀模数，导致土壤流失量有所增加。施工人员的踩踏和机械碾压，将改变土壤的紧实度、通透性等机械物理性质，对作业带范围内的土壤结构产生短期不利影响。

若施工弃方在沿线不合理地堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层土壤被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。

本评价对项目运营期生态、大气、地表水、声、固体废物、土壤等环境影响进行分析。


	运营期生态环境影响分析
	1 生态环境影响

（1）植被及水浇地影响分析

运营期由于占地活动的结束，工程不会对区域植被及水浇地产生影响。
（2）对野生动物的影响

运营期由于占地活动的结束，占地对野生动物的影响不再增加；同时由于本工程在现有渠道基础上改造，不增加线性切割，不会对野生动物产生明显影响。

综上，从生态影响的角度，本工程建设可行。
2 大气环境影响

运营期无废气产生，不会对大气环境产生影响。
3 地表水环境影响

运营期无废水产生，不会对瓦石峡河产生污染影响；同时本工程仅为输水渠道防渗和渠系构筑物改造，工程本身不耗水，不涉及新增取水，不会对瓦石峡河水文情势产生影响。

4 地下水环境影响

本工程运营期无废水产生，不会对地下水环境产生影响。

5 声环境影响

运营期无噪声产生，同时农桥建设不会改变区域交通量，不会对区域声环境产生影响。

6 固体废物影响

运营期无固废产生。

7 土壤环境影响

本工程为灌区工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及现状监测数据，工程所在区域土壤盐分含量土壤含盐量实测值为1.5~1.7g/kg。本工程运营期无废水产生，各渠道内灌溉水源为瓦石峡河，水质现状可达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002)Ⅱ类标准，矿化度较低，盐分含量较少。本工程对灌渠进行防渗改造，斗渠水的利用系数将提高到0.92，减少防渗渠道内的灌溉水源下渗，不会造成区域土壤盐分含量进一步升高；非正常状况防渗渠道发生破损泄漏，导致低含盐废水进入表层土壤中，渠道水渗漏可能加剧局部土壤盐渍化风险。环评要求加强对渠道的巡护检查，发现破损及时修复，确保防渗效果，从而避免或减缓对土壤盐渍化的不利影响。

8 环境风险

本工程为灌区工程，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的有毒有害和易燃易爆危险物质，无重大环境风险源，故本工程不再进行环境风险影响分析。


	选址选线环境合理性分析
	本工程位于若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村，工程沿线无自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区，本次评价提出了完善的保护措施。施工修建渠道充分利用现有渠道进行布置，配套渠系建筑物共221座均利用现有用地，不新增占地。施工期间不设施工营地，施工人员食宿及生产管理用房均租用当地闲置民舍；施工生产区（砂石料堆场、钢筋堆放区、综合仓库、沉淀池等）租用当地闲置院落及场地，不新增占地，不占用耕地。施工作业带布设于灌渠永久征地红线范围内，不占用耕地。本项目为现有土渠原址改建，线性工程受灌区条田分布及灌溉水走向限制，选址具有唯一性；施工期通过严格控制在永久占地范围内，不新增扰动，可将其影响降至最低。项目选址无重大环境制约因素，无环境污染问题。根据施工期和运营期生态环境影响分析，施工期通过采取严格的预防措施，可有效减少对环境可能造成的污染影响；运营期无废气、废水、固体废物产生，对环境无不良影响。综上，从环境保护角度分析，项目选址选线合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 生态环境影响减缓措施

（1）占地生态补偿措施

①严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动和植被破坏，控制水土流失。

②严格按照有关规定办理建设用地审批手续，优化施工方案，避免大填大挖，充分体现“最大限度地保护、最小程度地破坏、最大限度地恢复”的原则。

③严格控制施工作业范围，所有施工活动均集中在永久征地红线范围内，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被和地表结皮。

④施工期充分利用现有道路，施工作业带布设于灌渠永久征地红线范围内，不另设临时占地；施工生产区租用民舍，不新增占地。施工机械不得在划定范围外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。

⑤工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时清理施工区废弃的砂石料和建筑垃圾，做到“工完、料净、场地清”。对施工作业带碾压区、土方临时堆放区等施工迹地进行土地平整和表土回覆。凡受到施工机械、车辆碾压破坏的地方，均应及时修整，恢复原貌。

（2）动植物保护措施

①改建渠道充分利用现有渠道进行布置，修建渠系建筑物共221座均利用现有用地，降低对周边植被的破坏。

②合理优化施工场地，严格控制施工作业范围，在施工区内设置警示牌，标明施工区，禁止施工人员进入非施工占地区域。

③施工期间，对施工及管理人员加强宣传教育，树立良好的生态保护意识；加强施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外的植被，强化保护野生动物的观念，不得捕猎；施工机械选择低噪音设备，降低施工工艺噪声，车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物，减小噪声对野生动物的影响。

（3）水土流失保护措施

根据项目建设特点和区域自然条件，因地制宜、有针对性地提出适宜的水土流失防治措施，严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，在渠道施工作业带两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界。项目所在区域具有降水量少、蒸发量较大的特点，施工过程中，对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施；定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。


	施工期生态环境保护措施
	（4）防沙治沙措施

①施工期间划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，不得离开运输公路及随意行驶，加剧土地沙化。

②施工土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘，不得随意堆置。

③施工期间严格执行生态保护措施，禁止破坏植被、造成沙化的行为。

④施工结束后对施工场地已进行清理、平整。

（5）瓦石峡镇吾塔木村地下水型饮用水水源保护区保护措施

针对降低邻近瓦石峡镇吾塔木村地下水型饮用水水源保护区的斗渠施工过程中对瓦石峡镇吾塔木村地下水型饮用水水源保护区的影响，本次评价提出：加强施工规范作业管理，在施工前，必须由专人现场用彩旗或围栏明确标出距离水源地保护区边界的最近距离，严禁施工人员和机械超越；加强员工环保培训，采取有效措施控制扬尘，合理增加洒水作业次数，同时施工过程增加巡检频次，做到及时发现及时防治。同时应严格落实《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关保护要求，施工过程中禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃畜禽动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。施工废水须经沉淀处理后全部回用于施工降尘，不得外排。

（6）永久基本农田的保护措施
本项目占地周边分布有永久基本农田，为降低施工过程中对永久基本农田产生的影响，本次评价针对永久基本农田的保护提出以下措施：

①严格控制施工作业带，禁止占用永久基本农田区域。

②施工期间不得在占地范围外的永久基本农田范围内堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。 

③因发生事故或者其他突然性事件，造成或者可能造成永久基本农田环境污染事故的，当事人必须立即采取措施处理，并向当地生态环境主管部门和农业主管部门报告。 

④加强施工人员的教育工作，施工机械不得随意行驶，碾压永久基本农田。施工单位应做好施工机械的保养工作，防止污染永久基本农田。

2 施工期废气治理措施

（1）施工扬尘污染防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）及《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》（新政办发〔2019〕96号）相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑


	
	尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求，可较大限度降低施工扬尘对周围环境的影响。
①缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。

②施工现场设置封闭围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘等有效防尘降尘措施，禁止敞开式施工。

③运输车辆进出施工区域车辆碾压地面产生扬尘，严格控制运输车辆行驶速度，并定期对路面进行洒水抑尘，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染。

④外购商品混凝土，现场不得设置混凝土搅拌站。

⑤施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取防尘网苫盖等防尘措施；遇到5级及以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

⑥运输砂石、垃圾等易产生扬尘污染的工程车辆，按规定统一篷布覆盖，并保证物料不遗撒外漏。

⑦建设单位加大施工场地环境管理，文明施工，严防人为扬尘污染。

（2）机械设备和车辆废气污染防治措施

机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，使其处于良好运行状态；不超过其设计能力超负荷运行；使用满足现行质量标准和环保标准的燃料。

3 施工噪声污染防治措施

为减轻施工机械对渠道沿线声环境的影响，施工单位严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，采取以下措施：
（1）合理安排施工现场

①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），结合施工机械达标距离，合理科学地布局施工现场，施工现场的固定噪声源相对集中放置，以减轻对环境的影响。在距离村庄较近的建设施工过程中严格控制施工时间，尽量将噪声大的设备使用时间安排在村民非休息时段，缓解、避免强噪声设备集中，采取变动施工方法措施和控制施工时间。靠近敏感点一侧设置围挡，离村镇较近的施工路段实行交通管制，在道路两侧设置警示牌，限制车辆行驶速度不高于20km/h，驶入敏感点禁止长时间鸣笛，尽量降低施工噪声对居民生活的影响。

②施工现场设置施工标志，对可能受施工噪声影响的村庄或住户进行公开，取得谅解。并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。

（2）合理设计运输路线。在利用现有公路运输施工物资时，合理选择运输路线，并在昼间进行运输。此外，在途经敏感点时，减速慢行。

（3）合理安排施工时间。施工单位要合理安排好施工场所和施工时间，禁止多台机械同时同地施工。

（4）加强施工期管理

①加强对施工人员环境保护教育，做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工，提高操


	施工期生态环境保护措施
	作人员的素质，减少人为产生施工噪声。
②施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

4 施工固废污染防治措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，建设单位按照《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）要求，采取以下防范措施：

①工程土方施工对挖方单侧堆放，综合利用于渠堤填筑，避免引起水土流失。

②施工单位指派专人负责施工建筑垃圾的收集及转运工作，禁止随意丢弃；

③提倡文明施工，施工人员产生的生活垃圾不得随地乱扔，施工人员产生的生活垃圾经集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。

④施工渠道沿线固体废物必须全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。

⑤对临近瓦石峡镇吾塔木村地下水型饮用水水源保护区的斗渠施工时应严格落实《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关保护要求，施工过程中禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。

5 施工废水污染防治措施

施工期在施工区设置防渗沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工期间不在施工现场设施工营地，均为租住闲置民舍，产生少量生活污水依托民舍现有排水设施，最终输送至瓦石峡镇的农村污水处理站处理。

6 施工土壤污染防治措施

施工过程中，开挖土方应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡。临时堆土采取防尘网苫盖和洒水，避免因起风造成扬尘。



	运营期生态环境保护措施
	本工程为灌区工程，属生态影响型建设项目，其环境影响发生在施工期，本工程建成后不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物。

项目对环境的影响主要为环境正效应影响，通过本项工程的实施，渠道的安全稳定性得以加强，提高了灌渠输水保证率，斗渠水的利用系数将提高到0.92。


	其他
	无


	环保投资
	本工程总投资393.00万元，其中环保投资18万元，占总投资的4.58%。
表25              项目环保投资估算一览表

环保工程

投资（万元）

实施
机构
监督管理机构
施工期

废气

施工材料覆盖、运输车辆加盖篷布，渠道定期洒水抑尘；外购商品混合料，施工现场不建设搅拌站；机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，选用合格环保的燃料等
3
施工单位、建设单位
建设单位内环保相关部门及当地生态环境主管部门
废水

施工期在施工区设置防渗沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘；施工期间不设施工营地，均为租住闲置民舍及院落，生活污水依托民舍现有排水设施
3
噪声

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间、加强施工机械的维护保养，设置施工围挡
2
固体废物

施工期建筑垃圾可利用部分综合利用于本工程建设中，不可利用部分送城建部门指定地点处置；施工土方主要堆积在渠道堤顶左、右侧外坡脚，全部综合利用于渠堤填筑；生活垃圾由环卫部门统一清运处置，均妥善处置；对临近瓦石峡镇吾塔木村饮用水水源保护区的斗渠施工时应严格落实《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相关保护要求，施工过程中禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。
7
生态

严格控制占地面积，占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行；防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘；施工期间划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围；施工期控制人为活动范围，施工结束后，及时对施工作业带碾压区进行平整、恢复。
3
合计

18



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾
	核查施工监理记录，确认施工活动是否控制在永久征地范围内；施工区内废弃砂石料和建筑垃圾是否清运处置到位，施工作业带碾压区、土方临时堆放区等施工迹地是否完成土地平整和表土回覆，施工机械及车辆碾压破坏的区域是否已修整恢复原貌，确保“工完、料净、场地清”。
	--
	--

	
	加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念
	
	
	

	
	临时堆土采取防尘网苫盖和洒水降尘等临时防护措施
	
	
	

	
	建设单位应承担恢复生态的责任，应尽快除租用施工生产区内的临时设施（砂石料堆场等）并清理退租，做到“工完、料净、场地清”；及时对施工作业带碾压区、土方临时堆放区等施工迹地进行土地平整和表土回覆；凡受到施工机械、车辆碾压破坏的地方，均应及时修整，恢复原貌
	
	
	

	水生生态
	禁止向流域内水体、永久基本农田倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体、永久基本农田丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液，固废全部妥善处置，施工材料妥善管理
	--
	--
	--

	地表水

环境
	施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后部分回用，部分用于施工场地洒水抑尘
	不外排
	--
	--

	
	施工现场不设施工营地，均为租住闲置民舍，产生少量生活污水依托民舍现有排水设施
	不外排
	
	

	地下水及土壤环境
	开挖土方应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡
	相关措施落实、对周围生态环境影响较小
	--
	--

	声环境
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间、靠近敏感点一侧设置围挡
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-

2025）场界噪声限值要求
	--
	--

	振动
	--
	--
	--
	--


	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	大气

环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖、车辆选用合格环保的燃料、采用外购商品混合料，施工现场不建设沥青搅拌站
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	--
	--

	固体

废物
	项目区内设置垃圾桶，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置
	妥善处置
	--
	--

	
	施工期建筑垃圾可利用部分综合利用于本工程建设中，不可利用部分送城建部门指定地点处置
	
	
	

	
	施工土方综合利用于渠堤填筑
	
	
	

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--

	环境

风险
	--
	--
	--
	--

	环境

监测
	--
	--
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论
	本工程的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求；项目的建设提高了灌区现有渠道水利用系数，减少输水损失，节约水量将用于现状灌区的灌溉用水，对缓解灌区紧张的水资源供求矛盾起到积极作用。本工程对区域生态影响主要体现在施工期，主要为直接影响，随着施工期的结束，影响随之消失，对区域的影响程度较弱，对区域生态的影响是短期的、可逆的，通过采取完善的生态防护措施、水土保持及防沙治沙措施后，工程区域的生态可得到有效控制及恢复，从生态环境保护角度出发，项目可行。
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