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建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	C3034隔热和隔音材料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、56砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2510221477652871000140

	总投资（万元）
	3900
	环保投资（万元）
	112

	环保投资占比（%）
	2.87
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否：
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	13037.62

	专项评价设置情况
	根据《中华人民共和国生态环境法典》第一编第五章及建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目为隔热和隔音材料制造类新建项目，主要环境影响为颗粒物、非甲烷总烃及厂界噪声，厂界500米范围内无大气、声、地下水环境保护目标，生产废水不外排，环境风险潜势为Ⅰ级。依据《中华人民共和国生态环境法典》第九十五条，属于可能造成轻度生态环境影响的建设项目，依法编制生态环境影响报告表。依据同法第八十二条，国家加强温室气体排放的生态环境影响评价；本项目不建设燃煤燃油热源，养护保温采用电热风炉，年用电约20万千瓦时，不涉及重点碳排放行业，温室气体影响纳入能耗与清洁生产管理，不单独设置专项评价。据此，不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体对照分析见下表。
表 1  专项评价设置表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并﹝a﹞芘、氰化物、氯气，且厂界500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物、NMHC，不产生含有毒有害污染物、二噁英、苯并﹝a﹞芘、氰化物、氯气等
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水不直排
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q<1，未超过存储量临界值
	不设置

	生态
	取水口500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目供水由园区供水工程统一供应
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及直接向海排放污染物
	不设置

	注：1. 废气中有毒有害污染物是指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C。



根据《中华人民共和国生态环境法典》第一编第五章及建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于库尔勒经济技术开发区，厂界500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需要开展地下水专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划》；
审批机关：巴音郭楞蒙古自治州人民政府；
审批文号：巴政函〔2026〕196号；
新版《库尔勒经济技术开发区国土空间专项规划（2026 - 2035年）》目前正处于编制阶段。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书》；
审查机关：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局；
新版《库尔勒经济技术开发区国土空间专项规划（2026 - 2035年）环境影响报告书》目前正处于编制阶段。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划环境影响报告书》，库尔勒经济技术开发区落实国家、自治区打造炼化纺一体化产业链战略，壮大“炼化纺”下游化纤及纺织服装产业能级，推动精细化工与纺织服装两大优势产业协同融合发展；依托区域天然气及石油化工产能基础，创新引领精细化工向先进化工新材料延伸；聚焦新能源新材料、装备制造等战略性新兴产业，引领巴州新兴产业生态打造；推动农副产品精深加工产业向绿色食品及生物医药高附加值方向延伸；聚焦产业价值链中高端跃升与产城融合发展，推动现代服务业提档升级；加强区域协同，重点在化纤及纺织服装、新能源新材料、装备制造等领域开展区域协作。
本项目为新型环保防水背衬板制造，属于新型材料范畴，符合库尔勒经济技术开发区重点发展战略性新兴产业中新能源新材料的产业定位，与《库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划》产业发展方向相符，选址符合开发区规划要求。对于新版国土空间专项规划及其环评，待其正式批复后，本项目将进一步对照其要求进行合规性分析，确保与最新规划及环评要求保持一致。














图 1  本项目与库尔勒经济技术开发区重点产业发展规划区划的关系
	其他符合性
分析
	与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类十二、建材“A 级阻燃保温材料制品，复合真空绝热保温材料，聚酯纤维类吸音板材，保温、装饰等功能一体化复合板材”范畴，符合国家产业政策导向，不属于限制类或淘汰类项目。符合国家产业政策。本项目已于2025年10月22日经库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为2510-652871-89-01-198834。
与《市场准入负面清单（2025版）》符合性分析
根据《市场准入负面清单（2025版）》，禁止准入类：①法律法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定；②国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为；③不符合主体功能区建设要求的各类开发活动；④禁止违规开展金融相关经营活动；⑤禁止违规开展互联网相关经营活动；⑥禁止违规开展新闻传媒相关业务；
本项目不涉及国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备、行为及业务经营活动。
综上，本项目符合《市场准入负面清单（2025版）》中的相关要求。
与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析见下表：
表 2  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目运营期采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
	本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上限
	符合

	
	环境管控单元
	本项目属于重点管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。重点管控单元主要针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标
	本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂区周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响
	符合



表 3  本项目与自治区重点环境管控单元分类管控要求符合性分析
	名称
	管控要求
	本项目
	符合性

	A6
重点
管控
单元
	A6.1空间布局约束
	【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重点生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。
	本项目行业类别为C3034隔热和隔音材料制造，不属于“三高”项目，符合国家政策
	符合


	
	
	【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
	
	

	
	
	【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷
	
	

	
	
	【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。
	
	

	
	A6.2污染物排
放管控
	【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。
	本项目污染物列入总量控制指标因子。
	符合

	
	A6.3环境风险
防控
	【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
	本项目工艺使用的原辅料较少，不产生有毒有害物质，环境风险较小。
	符合

	
	A6.4 资源利用要求
	【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。
	本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小。
	符合



表 4  本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求符合性分析
	名称
	管控要求
	本项目
	符合性

	天山南坡片区总体管控要求
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
	符合



与巴音郭楞蒙古自治州“生态环境分区管控”符合性分析
经查询“新疆维吾尔自治区‘三线一单’信息应用平台”最新数据，本项目选址于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区，用地范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，亦未进入世界自然遗产或饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目所在区域属重点管控单元（库尔勒市城区地下水禁采区，单元编码：ZH65280120011），且不涉及生态保护红线。项目与该重点管控单元的关系详见下图及下表。




图 2  本项目与巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元关系图
	其他符合性
分析
	表 5  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案》符合性
	名称
	符合性分析
	本项目
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目不涉及生产废水排放；生活废水依托园区污水处理厂处理；
废气严格控制各类污染物达标排放
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰碳中和工作
	
	符合



表 6  本项目与巴州总体管控要求符合性分析
	名称
	管控类别
	管控要求
	本项目
	符合性

	巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
	污染物排放管控
	1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于“三高”行业
	符合

	
	
	1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定的期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
	本项目行业类别为C3034隔热和隔音材料制造，不属于重污染行业
	符合

	
	
	1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	生活污水进入园区污水处理站处理
	符合

	
	
	1.7开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	本项目位于库尔勒经济技术开发区，不在开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸范围内
	符合

	
	
	1.8开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织、印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	
	符合

	
	
	1.9县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
	本项目为隔热和隔音材料制造，不会造成周边土壤环境污染
	符合

	
	
	1.10落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
	
	符合

	
	
	2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。
	本项目不涉及重点生态功能区
	符合

	
	
	2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。
	本项目为隔热和隔音材料制造，不属于重点排污单位，且各项污染物均可达标排放
	符合

	
	
	3.7强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。
	
	符合

	
	
	3.8禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。
	本项目不涉及生产废水排放；生活废水依托园区污水处理厂处理。
	符合

	
	
	3.10严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
	本项目已制定环境风险防范措施
	符合

	
	
	4.2提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
	本项目采用先进节能高效工艺和设备
	符合

	
	
	4.3推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	本项目不涉及生产废水排放
	符合

	
	
	4.4促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。
	本项目不涉及生产废水排放；生活废水依托园区污水处理厂处理；
	符合



表 7  本项目与库尔勒市城区地下水禁采区环境管控单元准入清单
符合性分析
	管控类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	ZH65280120011
	库尔勒市城区地下水禁采区
	空间布局约束
	1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的空间布局约束准入要求。
2.除城乡生活饮用水或者战略储备、旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。
3.县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门制定封停方案，经本级人民政府批准后实施。
	本项目不取用地下水，用水由园区管网统一供给
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的污染物排放管控要求。
2.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
3.禁止向地表及水体排放、倾倒下列物质：（一）油类、酸液、碱液或者剧毒废液及未达标的工业及生活废水；（二）放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；（三）工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
4.建设单位建设危险废物堆存场、垃圾填埋场、矿山渣场（含尾矿）、储灰场、加油站、贮存有毒有害物质的场所应当按照有关规定落实有关水污染防治措施，制定防渗处理方案，并按照规定定时向环境保护主管部门和水行政主管部门报告水质监测数据。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。
5.工矿企业应当优先利用基坑水、矿坑水和疏干水。无法全部利用的，应当处理达标后排放。
6.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。
7.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源保护区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。组织实施地下水监测工程建设，建立较完整的地下水监测网。定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。
	本项目不取用地下水，用水由园区管网统一供给，不涉及上述禁止排放行为，各类污染物均达标处置，符合管控要求。

	符合

	
	
	环境风险防控
	1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的环境风险防控要求。
2.应当统筹规划、合理布局地下水监测站网，加强地下水监测能力建设，组织做好地下水水位、水量、水质、水温等地下水动态监测工作，及时采集、传输、处理、储存监测数据，定期向社会公布监测结果。建成常规监测、移动监测、动态预警监测三位一体的水环境质量监测网络。
	本项目已按要求落实地下水环境风险防范措施，将配合园区做好地下水环境监测相关工作，不涉及违规风险
	符合

	
	
	资源利用效率
	1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的资源利用效率要求。
2.编制重点超采区域地下水压采方案，禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。
3.大力发展高效节水，加强水源置换。
	本项目不取用地下水，用水由园区管网统一供给，符合管控要求。
	符合



项目与新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划符合性分析
新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划旨在深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，持续改善生态环境质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。本项目在规划符合性方面主要体现在以下几个方面：首先，规划强调严格环境准入，推动产业结构优化升级，发展绿色低碳产业。本项目属于国家鼓励类建材项目，其生产的A级阻燃保温材料等产品本身具有节能、环保的特性，符合规划中关于发展绿色建材、推动建材行业绿色转型的要求。其次，规划要求加强水污染防治，保障水生态环境安全。本项目不涉及生产废水排放，生活废水依托园区污水处理厂处理，不会对区域水环境造成不利影响，符合规划中对水污染防治的相关规定。此外，规划还注重区域生态保护和环境风险防范，本项目在建设和运营过程中将严格遵守环境保护相关法律法规，采取有效的污染防治措施，避免对区域生态环境造成破坏，符合规划的总体要求。
综上所述，本项目的建设与新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划的各项要求是相符的，有利于促进区域经济与生态环境的协调可持续发展。
项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性
本项目在生产过程中严格遵循《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的各项要求。条例中明确规定，工业企业应当采取有效措施，控制和减少大气污染物的排放。本项目在生产环节产生少量粉尘，对此，企业计划安装高效的布袋除尘器，对粉尘进行收集处理，确保粉尘排放浓度符合国家及地方相关排放标准。在运输方面，企业将加强对运输车辆的管理，确保物料运输过程中覆盖篷布，防止扬尘污染，严格遵守条例中关于物料运输扬尘控制的规定。项目的各项大气污染防治措施均符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中对工业企业大气污染防治的要求，能够有效控制大气污染物排放，保护区域大气环境质量。
项目与新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知符合性
新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知旨在进一步巩固提升区域空气质量，推动环境空气质量持续改善，保障人民群众身体健康。本项目在与该方案的符合性方面主要体现在以下几点：方案强调深化工业污染治理，持续推进重点行业大气污染综合治理，加强粉尘、挥发性有机物等污染物的排放管控。本项目在生产过程中产生的粉尘，将通过安装布袋除尘器等高效治理设施进行处理，确保粉尘排放稳定达标，符合方案中对工业粉尘污染防治的要求。同时，方案鼓励发展绿色环保产业，支持节能低碳、环境友好型项目的建设。本项目作为国家鼓励类的隔热和隔音材料制造项目，其产品具有良好的节能、环保特性，符合方案中推动产业结构优化升级、发展绿色产业的导向。此外，方案要求加强环境监管执法，确保企业污染治理设施正常运行。本项目将建立完善的内部环境管理制度，加强对污染治理设施的日常维护和管理，确保其稳定运行，严格遵守方案中关于环境监管的各项规定。
综上所述，本项目的建设与运营符合新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知要求，能够为区域空气质量的持续改善贡献积极力量。
项目选址合理性分析
本项目选址于库尔勒经济技术开发区内，该开发区是经国家批准设立的经济技术开发区，具备完善的基础设施条件，包括道路、供水、供电、排水、通讯等，能够满足本项目建设和运营的需求。开发区内产业定位明确，已形成一定的产业集聚效应，本项目作为隔热和隔音材料制造企业，属于建材领域的鼓励类项目，与开发区的产业发展方向相契合，能够实现产业互补和资源共享。从环境敏感因素来看，项目选址不在开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸范围内，不涉及水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区，也不位于永久基本农田集中区域及重度污染土地管控区，周边无重要的生态保护目标和环境敏感点。同时，项目用地为工业用地，符合库尔勒经济技术开发区的土地利用规划和总体规划。此外，开发区已建成污水处理厂等环保基础设施，本项目产生的生活废水可依托园区污水处理厂处理，为项目的污染物治理提供了保障。
综合考虑选址的政策符合性、基础设施配套、环境敏感性以及与区域发展规划的协调性等因素，本项目选址是合理可行的。
项目建设情况的必要性分析
项目的建设意义重大，不仅能够在很大程度上满足当前市场对隔热和隔音材料日益增长的需求，而且还能为当地的居民提供更多的就业机会，从而有效地推动区域经济的蓬勃发展。与此同时，本项目在实施的全过程中，始终严格地遵循国家以及地方所制定的各项环保法规和政策要求。无论是在项目的初始设计阶段、中期的施工建设阶段，还是后期的正式运营阶段，都全方位地充分考虑到环境保护这一关键因素。通过积极采用先进的生产工艺技术，并且配套实施有效的污染治理措施，从而确保在项目运营过程中所产生的各项污染物都能够实现达标排放，进而将对周边环境所产生的影响控制在极小的范围内。
此外，从宏观角度来看，本项目的建设完全符合库尔勒经济技术开发区整体的产业发展规划布局。项目的落地与推进有助于优化该区域现有的产业结构，促使产业向更加合理化、高端化的方向发展，进一步提升整个区域产业的综合竞争力。而这种竞争力的提升，又能够极大地促进开发区朝着可持续发展的目标稳步迈进，为开发区在未来实现更高质量的发展奠定坚实的基础。



















建设项目工程分析
	建设内容
	工程概况
本项目于2025年10月22日经库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码为     项目中心地理坐标为E:86°13′18.030″，N:41°40′19.926″。项目西侧为巴州美邦建材有限公司，北侧为君奥管道防腐保温工程有限公司，南侧为巴州拓尉路桥建设有限责任公司，东侧为空地。
具体地理位置如下图。
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图 3  地理位置示意图

	建设内容
	项目组成
本项目新建约7300m2制造车间，引进刮平放卷一体机、平移机、烘干机、裁切开槽机、旋转机等设备，构成一条新型环保防水背衬板加工生产线，并配备辅助设备。同时，配套建设设备间、配电房、环保处理站及门卫室等公共设施。项目建成后，可实现年产新型环保防水背衬板100万m2。
表 8  项目组成表
	类别
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间1座
	钢架结构，占地7300m2，高9.5m
	新建

	储运工程
	水泥储料仓
	设置一间340m3的储料仓用于储存水泥
	新建

	
	粉煤灰储料仓
	设置一间360m3的储料仓用于储存粉煤灰
	新建

	
	自动化筒仓
	设置一个自动化筒仓储存本项目的原材料巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液）
	新建

	辅助工程
	生产辅助设施
	设置1座门卫室及硬化厂区路面
	新建

	公用工程
	供水
	园区集中供水
	依托

	
	供电
	园区集中供电
	依托

	
	供暖
	园区集中供暖
	依托

	环保工程
	废气
	干粉入仓粉尘：集气装置+覆膜袋式除尘器+20m高排气筒排放（DA001）
	新建

	
	
	复合及养护废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒排放（DA002）
	新建

	
	
	修边切割、雕刻粉尘：集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒排放（DA003）
	新建

	
	废水
	生活污水经园区污水处理厂处理达标后外排
	依托

	
	噪声
	选用低噪设备，基础减震、隔声措施
	新建

	
	生活垃圾
	生活垃圾依托环卫部门收集处理
	依托

	
	一般固废
	设置一间一般固体废物贮存库150m2，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
	新建

	
	危险废物
	设置一间危险废物贮存库50m2，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）
	新建

	绿化率
	绿化面积
	本项目建成后预计实现绿地率7%～20%。
	新建


产品方案
本项目产品方案见下表。
表 9  项目产品方案表
	序号
	产品名称
	型号/规格
	XPS芯厚度
	复合层厚度（A面+B面）
	产品规模
	备注

	
	
	
	
	
	产量（m2/a）
	产量（t/a）
	

	1 
	背衬板
	1220mm×2440mm×16mm
	10mm
	6mm
	25万
	3505
	用于建筑物隔音、隔热

	2 
	
	1220mm×2440mm×18mm
	12mm
	6mm
	25万
	3522
	

	3 
	
	1220mm×2440mm×26mm
	20mm
	6mm
	20万
	2874
	

	4 
	
	1220mm×2440mm×36mm
	30mm
	6mm
	15万
	2208
	

	5 
	
	1220mm×2440mm×56mm
	50mm
	6mm
	15万
	2311
	

	合计
	/
	/
	100万
	14420
	

	XPS芯板密度为35kg/m³，复合层密度取2278kg/m³。



主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表 10  项目主要设备表
	序号
	名称
	规格/型号
	数量（台/套）
	备注

	1 
	水泥储料仓
	340m3
	1
	用于原料储存

	2 
	粉煤灰储料仓
	360m3
	1
	

	3 
	自动配料系统
	/
	1
	用于原料配料

	4 
	干混搅拌机
	10t/h
	1
	用于干粉物料搅拌混合

	5 
	湿混搅拌机
	8t/h
	1
	用于干粉混合料和湿料搅拌

	6 
	复合制板线
	敷浆输送机
	/
	1
	用于XPS芯板敷浆

	7 
	
	放卷机
	/
	1
	用于网格布放卷

	8 
	
	高速切割机
	/
	1
	用于制板后切断网格布

	9 
	
	刮平装置
	/
	1
	用于放网刮浆

	10 
	
	收浆输送机
	/
	1
	用于芯板收浆

	11 
	自动接板机
	/
	2
	用于板材自动接收叠放

	12 
	养护架
	1500mm×2600mm×2000mm
	2
	用于成型后板材保养固化

	13 
	电热风炉
	225kW
	1
	用于冬季养护间保温

	14 
	180°翻转机
	/
	1
	用于板材翻面

	15 
	两头精密切割锯
	/
	2
	用于板材修边切割

	16 
	自动雕刻机
	/
	1
	用于背衬板表面雕刻

	17 
	除湿机
	200kg/h
	1
	用于养护间除湿

	18 
	螺旋输送机
	/
	2
	用于板材输送

	19 
	辊筒输送机
	/
	3
	

	20 
	空压机
	/
	1
	压缩空气



根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不涉及淘汰类设备。
原辅材料及能源使用情况
本项目原辅材料及能源消耗见下表。
表 11 原辅材料及能源消耗一览表
	分类
	原料名称
	规格
	单位
	消耗量
	备注

	原辅材料
	XPS板
	1220mm×2440mm，厚度10～50mm
	t/a
	774
	外购，车辆运输至项目区内

	
	水泥
	/
	t/a
	6688.078
	

	
	粉煤灰
	0.063mm~2mm
	t/a
	6000
	

	
	巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液）
	/
	t/a
	1000
	

	
	玻璃纤维网格布
	600m/卷，耐碱网格布克重130g/m²（折合390t/a）
	m2/a
	300万
	

	能源消耗
	电
	/
	kWh/a
	20万
	由园区供给

	
	水
	/
	m3/a
	2222
	



原材料理化性质见下表。
表 12  原材料理化性质表
	序号
	原材料名称
	理化性质

	1 
	XPS板
	是以聚苯乙烯树脂为主要原料，经加热混合、挤塑发泡制成的硬质闭孔泡沫塑料板，密度约为35kg/m3。其内部为独立蜂窝结构，具有低导热系数、高抗压强度、防水防潮、耐腐蚀及长寿命等特点。该材料广泛应用于建筑墙体保温、混凝土屋顶及钢结构屋顶隔热、低温仓储地面防潮，以及高速公路、机场跑道等工程的保温防护。
聚苯乙烯树脂外观通常为无色透明至微黄色的颗粒或珠状固体，具有玻璃光泽。分子量一般在5万至20万之间，相对密度约1.04～1.06g/cm³，折射率为1.59~1.60。热性能方面，玻璃化转变温度（Tg）约为80~105℃，热变形温度（HDT，0.45MPa）通常在70~90℃之间。其热导率较低，一般为0.03～0.04W/，具有良好的隔热保温性能。在空气中，分解温度通常始于250℃以上，燃烧时会产生黑烟并释放苯乙烯单体等有毒气体，氧指数约17.5，属于易燃材料，火焰离开后能继续燃烧。

	2 
	水泥
	项目用水泥为硅酸盐水泥，为以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料、5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，密度约为3.0～3.15g/cm³。硅酸盐水泥为无机材料，遇火不燃烧且不释放可燃气体，燃烧性能达A级不燃标准。其耐火极限可达2～4小时（如纤维水泥板、硅酸钙板），高温下硬化为陶瓷状结构，有效阻隔火焰蔓延。若添加石膏等材料，水泥基体中的结晶水遇火蒸发吸热，显著降低火场温度。

	3 
	粉煤灰
	本项目的粉煤灰是燃煤电厂等工业过程中产生的固态废弃物，通常呈现灰白色或灰黑色粉末状，颜色深浅取决于煤种、燃烧条件及碳含量。低碳粉煤灰（含碳量＜5%）多为灰白色，随着含碳量增加逐渐加深至灰黑色。粉末质地细腻，具有一定的流动性，在干燥状态下易飞扬，潮湿时易结块。密度为2.65g/cm³。是一种非金属物质，其成分主要是二氧化硅（SiO₂），化学性能稳定，熔点高达 1500℃，具有较高的耐火性能。

	4 
	巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液）
	本项目使用的巴斯夫乳液为水性醋酸乙烯酯—乙烯共聚物乳液，指由乙酸乙烯与乙烯单体在加压条件下下经乳液共聚制成的内增塑效果很高的乙烯-醋酸乙烯共聚物，密度为1.1g/cm³，固含量≥60%。乙烯的特点是具有较高的透明度、柔韧性和耐候性，而醋酸乙烯则具有良好的胶结性和粘附性。根据乳液生产厂家提供的检测报告可知，其中VOCs含量未检出（＜2g/L），远低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表2规定的水基型胶粘剂VOC含量限量－其他≤50g/L的限值要求，符合国家标准要求，满足项目环保准入指标。
根据巴斯夫提供的产品毒理检测报告，该乳液急性经口毒性LD₅₀＞5000mg/kg bw，属于实际无毒级；急性经皮毒性LD₅₀＞2000mg/kg bw，无急性经皮毒性；对家兔皮肤、眼睛无刺激性；未检测出皮肤致敏性，符合《化学品毒性鉴定技术规范》对低风险化学品的毒性分级要求。该乳液未列入《有毒有害水污染物名录》、《危险化学品目录（2026调整版）》，不含列入《优先控制化学品名录》的毒性物质，游离单体醋酸乙烯含量＜0.05%，低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 33372-2020规定的水基胶黏剂醋酸乙烯单体限量≤0.5%的要求，产品毒性指标符合国家相关安全规范要求。

	5 
	玻璃纤维网格布
	以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力，被广泛用于建筑物内外墙体保温、防水、防火、抗裂等。
本项目网格布克重取130g/m²（合理阈值80～160g/m²），年用量300万m²折合390t/a。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用无碱玻纤纱（主要成分是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织交织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。



本项目物料平衡见下表。
表 13  物料平衡表
	投入
	产出

	名称
	数量t/a
	名称
	数量t/a

	XPS板
	774
	成品背衬板（含保留水分244）
	14420.000

	水泥
	6688.078
	修边切割废边角料
	332.634

	粉煤灰
	6000
	雕刻废边角料
	83.158

	巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯—乙烯共聚物乳液）
	1000
	颗粒物排放（有组织+无组织）
	0.474

	玻璃纤维网格布
	390
	NMHC排放
	0.145

	配料新鲜水
	1442
	废活性炭吸附有机物
	0.855

	（生活用水不计入本表，见水平衡）
	/
	蒸发及不可回收水分（含乳液带入水分）
	1456.812

	合计
	16294.078
	合计
	16294.078



经校核，生产物料平衡以产品方案表成品产量14420t/a为基准，生活用水不纳入生产物料平衡。本项目生产总投入为16294.078t/a，总产出为16294.078t/a，投入与产出闭合，具体如下：
物料投入情况：
本项目年投入各类原辅材料及配料新鲜水合计16294.078t，各投入项具体为：XPS板774t/a，水泥6688.078t/a，粉煤灰6000t/a，巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯—乙烯共聚物乳液）1000t/a，玻璃纤维网格布390t/a，配料新鲜水1442t/a。生活用水780t/a在水平衡中单列。
物料产出情况：
本项目年产出各类产物合计16294.078t，各产出项具体为：
主产品成品14420t/a（含保留水分244t/a，不再重复计列）；修边切割废边角料332.634t/a，雕刻废边角料83.158t/a；厂界颗粒物排放0.474t/a（有组织+无组织）；NMHC排放0.145t/a；废活性炭吸附有机物0.855t/a。干粉入仓及修边雕刻粉尘经袋收后回用于生产（约4.654t/a），属内部循环，不计入厂界净产出。
水分走向：蒸发及不可回收水分1456.812t/a（含水性乳液带入水分及养护蒸发未冷凝部分；成品保留水分244t/a已计入成品质量；养护冷凝水242.1m3/a全部回用于湿混，为内部循环。本项目不外排生产废水，生活污水624m3/a在水平衡中核算。

图 4  物料平衡图  单位t/a

劳动定员及工作制度
本项目新增劳动定员65人，所有员工均不在厂区住宿。项目年运行300d，实行单班8h工作制，据此计算，年操作时间为2400h（300d×8h/d）。
公用工程
给水
①给水水源
项目给水水源接自园区直接供给。
②用水量
生活用水
根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均工作、生活日用水量按40L估算，则新增日生活用水量为2.6m3，按项目班制调整后全年为780m3/a。
绿化用水
本项目绿化由园区统一浇灌，不计入本项目用水量。
配料用水
本项目原料湿混过程中需要加水配料，根据《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》，水泥配料用水量约为100kg/t产品，本项目产品总产量为14420t/a，则配料用水量约4.81m3/d（1442m3/a）。
消防用水
生产厂房为丁类，二级耐火等级，其消防用水量为：室外消火栓用水量：20L/s火灾延续时间为2h。
生产厂房为丁类，二级耐火等级，基本无可燃物，根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]不设室内消火栓，临时办公楼及临时宿舍的体积均小于10000m3，按规范不设室内消火栓。本项目需按规范设置室外消火栓系统。
园区设有消防给水系统，室外消防和室内消防分开设置，园区设有室外消防加压环网管和室外消防泵，同时设有室内消防加压环网管和室内消防泵，并设有消防水池及消防加压泵站。 
设置室外消防专用管，呈环状布置，管径DN150，从园区室外消防加压管接2路DN150消防引入管，供给项目室外消防用水。
项目室外消防管沿道路及露天场地边缘敷设，按间距不超过120m沿道路布置DN100室外地下式消火栓。
厂房及临时办公楼按轻危险级配置相应数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，临时倒班宿舍按中危险级配置相应数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
表 14  用水量统计表  单位m3/a
	序号
	类别
	用水量

	1 
	生活用水
	780

	2 
	配料用水
	1442

	合计
	2222



排水
①排放方式
本项目不产生生产废水，养护工序冷凝水全部回用于湿混工序，生活污水依托园区污水处理厂处理。
②排放量
生活废水
排放系数按0.8计，则生活废水产生量为2.08m3/d，全年为624m3/a。
养护工序冷凝水
养护工序冷凝水主要来自板材养护过程中，因环境温度变化导致空气中的水蒸气在板材表面凝结形成，该部分水蒸气经车间内除湿机冷凝收集后全部回用于湿混工序，实现水资源的循环利用，减少新鲜水的消耗量。
根据《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》，蒸汽用量约配料用水的46%，冷凝水产生量约蒸汽用量的36.5%。
根据配料用水量约4.81m3/d、1442m3/a计算，养护工序蒸汽（蒸发）用量为2.21m³/d（663.3m³/a），则养护工序冷凝水量为0.807m³/d（242.1m³/a）。


表 15  排水量统计表  单位m3/a
	序号
	类别
	排水量

	1 
	生活污水
	624

	合计
	624




图 5   水平衡图  单位m3/a

供电
本项目依托园区集中供电。
采暖
[bookmark: _Hlk186537257]厂房采用电加热高大空间通风加热机组供暖，主要物流大门设热风幕。门卫、办公楼等处采用园区集中供暖。
总平面布置图
本项目厂房布置充分利用地形和交通条件，具有功能分区明确，工艺衔接紧凑，物流顺畅的特点，同时兼顾降低对周围环境噪声影响等，保证厂房的规范化建设与安全防护要求。厂区内主要生产车间、原料及成品仓库、办公区等功能区域划分清晰，通过合理设置道路、绿化带及防护距离，减少各区域间的相互干扰。原料储料仓、搅拌区等产生粉尘的区域设置在厂区主导风向的下风向，并配备完善的除尘设施；生产设备布局紧凑，缩短物料输送距离，提高生产效率的同时，便于设备维护与管理。厂区出入口设置在交通便利处，满足原材料及成品的运输需求，避免运输车辆对厂内生产及周边环境造成影响。
具体的总平面规划布置见下图。







图 6 平面规划图


	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程与产污环节图
本项目位于库尔勒经济技术开发区内，施工期的污染主要有主体工程及配套辅助工程、环保工程等的建设，将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声等污染物，施工工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。


图 9  建设期工艺流程及产排污环节图

废气：车辆扬尘及施工设备和运输设备产生的废气。
噪声：车间的电焊机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。
废水：主要是建设施工过程中施工人员产生的生活污水以及施工废水。
废渣：主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
项目施工期主要污染源分析见下表
表 16  施工期主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子

	废气
	施工场地
	施工过程
	粉尘

	
	机械动力设备
	机械设备运行
	尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）

	废水
	生活污水
	施工人员
	SS、COD、氨氮等

	
	施工废水
	建筑、路面硬化养护
	SS、石油类等

	噪声
	施工设备
	施工设备运行
	机械噪声

	
	运输车辆
	运输车辆行驶
	交通噪声

	
	施工人员
	人员施工、生活
	生活噪声

	固体废物
	建筑垃圾
	施工过程
	废铁皮、建材等建筑垃圾

	
	生活固废
	施工人员生活
	生活垃圾



运营期的工艺流程
（1） 干粉（水泥、粉煤灰）入仓
项目生产原料主要包括水泥、粉煤灰、巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）、玻璃纤维网格布以及水。其中，水泥和粉煤灰（下称干粉）由车辆运输至厂内，采用气力输送方式送至储料仓进行临时存储；玻璃纤维网格布以成卷形式运入厂内暂存；巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）利用管道系统储存于本项目区的自动化筒仓。干粉入仓过程中会产生废气与噪声。
（2） 配料搅拌
在运营过程中，水泥与粉煤灰借助密闭螺旋输送机直接提升至自动配料装置。物料经自动称量后，通过管道输送至干混搅拌机进行搅拌。干混后的干粉、水以及巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）一同经管道泵入湿混搅拌机，搅拌形成浆料，整个流程处于全密闭状态。此过程无外排废气产生，但会产生噪声。 
（3） 复合制板及养护（A面）
首先，将XPS芯板在复合制板生产线上前后紧密相连排列。砂浆经由敷浆输送机，在生产线的背衬板芯上流淌、平铺并抹平，与此同时，通过放卷机将网格布贴合于复合砂浆层上进行制板操作。待砂浆与网格布在芯材上平铺并完成制板后，切断网格布，使前后部分分离，形成单面复合背衬板。裁切后的湿板由生产线尾部的自动接板机接收并叠放。此过程会产生噪声。极少量形态不规则的异形挤塑板，采用人工复合方式，其余工序与常规背衬板生产工序相同。 
湿板经自动接板机接收并叠放后，传送至晾晒架进行养护工序。晾晒架在轨道上做循环移动，养护间内配备冷凝式除湿机。潮湿空气由风机抽吸进入除湿机，在蒸发器的作用下，通过降温实现除湿。在此过程中，空气中的水分子遇冷冷凝成液态水珠，同时蒸发器内的低温液态制冷剂吸收热量并蒸发。高温高压的气态制冷剂在冷凝器中释放热量，将经蒸发器处理后的冷空气加热至接近室温水平，随后处理后的干燥空气排出机外，通过该循环机制使室内湿度维持在适宜的相对湿度范围内。除湿机所收集的冷凝水被集中至水箱，回用于湿混工序。
养护间内的工业循环风采用下送风、上回风的气流组织形式。在此过程中，产生的废气随气流迅速向上流动，进入顶部回风道。在风循环过程中，会补充一定量的新鲜空气，同时排出废气。排出的废气经废气处理系统处理后，通过排气筒实现达标排放。在冬季需要保温时，启动电热风炉为养护间提供保温措施，以确保养护间内湿度处于40% ~60%，温度维持在20℃~35℃。电加热炉加热后，与新鲜空气混合形成热风，从养护间底部送入，顶部回风，气流自下而上流动，以保障养护间内各段的风量和温度均匀分布，从而使养护间内温度保持相对稳定。 
（4） 翻面、复合制板（B面）养护（B面）
待单面复合且处于待干燥状态的背衬板（A面）干燥完成后，借助顶升平移机将晾晒架上的板材输送至生产线，再利用180°翻转机对板材进行翻转操作，之后开展B面复合制板工序（该工序工艺与A面复合制板工艺相同）以及养护工序（该工序工艺与A面养护工艺相同）。
（5） 修边切割
对背衬板复合层存在的不规整边角实施修整处理，并依据客户所提出的尺寸要求，将大板分切为符合客户需求的尺寸规格。此工序会产生废气、噪声以及固体废弃物。
（6） 雕刻
根据客户需要对背衬板的复合层进行雕刻处理，该工序会产生废气、噪声及固废。
（7） 包装入库
按照规定数量打包后进入发货缓存区进行发货。

图 10 运营期工艺流程及产排污环节图

表 17  运营期产排污环节及处理措施表
	类别
	编号
	产污节点
	主要污染因子
	处理措施

	废气
	G1
	干粉入仓
	颗粒物
	袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放

	
	G2
	复合制板、养护
	NMHC
	经集气罩+二级活性炭装置处理后经20m高排气筒排放

	
	G3
	修边切割、雕刻
	颗粒物
	经集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放

	固废
	S1
	废包装袋
	/
	收集后外售

	
	S2
	收尘灰
	/
	袋式除尘器收集的收尘灰全部回用于复合制板工序

	
	S3
	边角料
	/
	收集后外售

	危险废物
	HW49
	废活性炭
(900-039-49)
	/
	收集于危废暂存库，委托有处理资质的单位安全处置

	废水
	W1
	生活污水
	COD、SS、氨氮等
	依托园区污水处理厂处理

	噪声
	N1
	运输噪声
	/
	采用低噪声设备，减振、消声、隔声等措施

	
	N2
	搅拌噪声
	/
	

	
	N3
	设备运转噪声
	/
	

	
	N4
	切割、雕刻噪声
	/
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程环保手续履行情况
本项目为新建项目，不存在原有环境问题。项目建设区现状为空地。



区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	大气环境质量现状
环境空气质量现状
根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》，2025年全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。
根据《2025巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》结论，项目所在区域SO2、NO2、CO和O3、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段二级浓度要求，PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段二级浓度要求，本项目所在区域为非达标区域。
对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州纳入执行《生态环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
特征污染物现状
监测因子
根据项目实际情况以及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》HJ 848-2017最终确定本次补充监测因子为：TSP、非甲烷总烃。
监测布点
监测布点结合项目周边环境敏感点分布及主导风向，在项目下风向及周边敏感目标处共设置2个监测点。具体如下。
表 18  监测点位置信息
	编号
	点位名称
	地理坐标
	与项目方位及距离

	气1
	新疆乾昌业新型建材有限公司内
	E86°13'16.6035",N41°40'18.9604"
	/

	气2
	新疆乾昌业新型建材有限公司外下风向
	E86°13'12.9020",N41°40'17.1321"
	西南侧150m


[image: ]图例
大气监测点位
 厂界范围



监测时间
2026年2月26日—2026年2月28日，连续3天。
监测频率
日均浓度每天采样时间不少于24h，小时浓度每天02:00、08:00、14:00、20:00时采样，每小时采样不少于45min。采样期间同步观测记录风向、风速、气温、气压等气象参数。
监测单位
新疆锡水金山环境科技有限公司
采样、分析方法
采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。
评价标准
区域其他污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中未涉及的因子，则参照《生态环境影响评价技术导则  大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中浓度限值，其他因子再按照环境质量标准的国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准执行。具体执行的标准限值见下表。
表 19  其他污染物环境空气质量评价标准
	序号
	项目
	平均时间
	标准值（μg/m³）
	标准来源

	
	
	
	二级
	

	1
	TSP
	日平均
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095—2026）

	2
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》



评价方法
评价方法为占标率法，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。占标率法如下：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——实测值；
Coi——项目评价标准。
当Pi >1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi <1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。
超标项目i的超标倍数为：
Bi = (Ci - Si ) / Si
式中：
Bi —— 表示超标项目i的超标倍数；
Ci —— 超标项目i的浓度值；
Si —— 超标项目i的浓度限值标准。
监测结果与评价
根据本次监测数据可知，其监测结果如下。
表 20  其他污染物评价表
	监测点
	监测物质
	评价标准（μg/m³）
	监测浓度范围（μg/m³）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	气1
	TSP
	300
	138~181
	60.33 
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	2000
	730~860
	43.00 
	0
	达标

	气2
	TSP
	300
	143~179
	59.67 
	0
	达标

	
	非甲烷总烃
	2000
	750~850
	42.50 
	0
	达标



从监测结果可知：监测期间评价区域内监测点其他污染物浓度均满足标准要求，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。
水环境质量现状调查与评价
地表水
[bookmark: _Hlk97245670]本项目周边地表水系属于孔雀河流域，根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》，2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。
地下水
本建设项目不存在地下水环境污染途径。根据《中华人民共和国生态环境法典》第一编第五章及建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020），原则上不开展环境质量现状调查。
声环境现状调查与评价
根据《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“声环境”，本项目周边50m范围内没有声环境保护目标，本次不对环境敏感点进行声环境质量现状监测。
土壤环境现状调查与评价
本项目不产生生产废水、所有生产过程在具有硬化地面且进行了防渗处理的生产装置内进行，不存在土壤污染途径。且根据《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）可知，项目区土壤敏感程度为不敏感，原则上不开展环境质量现状调查。
生态环境
根据《中华人民共和国生态环境法典》第一编第五章及《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。
本项目用地为库尔勒经济技术开发区自然资源局已批准的建设用地，批准用地文号为库开管函〔2025〕34号，故评价范围内环境的功能具有一定的稳定性及可持续发展性，具有一定的承受干扰的能力及生态完整性。

	环境保护
目标
	环境保护目标
根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标如下：
（1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别。根据现场调查，厂界外500m范围内不存在大气环境保护目标。
（2）声环境：根据现场调查，厂界50m范围内无声环境保护目标；
（3）地下水环境：根据现场调查，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；
（4）生态环境：本项目建设地点所属土地性质为工业用地，项目用地范围内不存在生态环境保护目标。为推动区域实现可持续发展，在项目建设及运营进程中，将严格贯彻生态环境保护要求，通过实施源头控制、过程监管与末端治理相融合的综合举措，维系区域工业用地的生态功能稳定。具体举措如下：严格遵循国家及地方针对工业用地污染防治的相关标准，于工程设计阶段优化工艺流程布局，选用具备环保特性的材料与设备；强化施工期管理，防范施工扬尘、废水及固体废弃物对土壤和地下水产生影响；在运营期构建完备的环境监测制度，定期对厂区土壤和地下水质量开展监测，一旦察觉污染风险，及时采取有效措施加以控制和治理，确保避免土壤和地下水遭受污染，保障区域工业用地生态功能的长期稳定性。 
表 21  主要环境保护目标一览表
	序号
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对距离（m）
	备注

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	环境空气
	厂址附近500m范围内无大气环境敏感目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	2
	声环境
	厂址附近50m范围内无声环境敏感目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	3
	地下水环境
	厂界500m范围内无地下水环境敏感目标
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	4
	地表水
	厂址500m范围内无地表水敏感目标
	项目区不产生生产废水，生活废水依托园区污水处理厂处理，项目运行后与地表水无直接水力联系




	污染物排放控制标准
	污染物排放控制标准
施工期间的排放标准
施工期拆除、土方及地基处理工程施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³。
施工机械废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关标准。
施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水，施工人员生活污水经依托园区污水处理厂处理。
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中限值要求，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
运营期的大气排放标准
运营期大气污染物排放标准根据项目生产工艺及排放特征执行标准见下表。
表 22  大气污染物有组织排放标准
	编号
	排放口类型
	污染源
	污染物
	标准限值
	执行标准

	DA001
	一般排口
	干粉入仓
	颗粒物
	水泥制品企业水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织排放限值20mg/m³
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）

	DA002
	一般排口
	复合制板、养护
	NMHC
	最高允许浓度120mg/m³；新污染源二级标准20m排气筒最高允许排放速率17kg/h
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表 2 中二级 标准

	DA003
	一般排口
	修边切割、雕刻
	颗粒物
	有组织：水泥制品企业水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织排放限值20mg/m³
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单））



表 23  大气污染物无组织排放标准
	污染物
	标准限值（mg/m3）
	执行标准

	[bookmark: _Hlk186559518]颗粒物
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m³
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）

	NMHC
	4.0 mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1

	
	监控点处1h平均浓度值10mg/m3
	在厂房外设置监控点
	

	
	监控点处任意一次浓度值30mg/m3
	
	



运营期间的声排放标准
厂界噪声评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表。
表 24  噪声污染排放标准
	时期及监测点
	昼（dB（A））
	夜（dB（A））

	运行期厂界
	65
	55



运营期间的水排放标准
运营期生活污水排放量约为2.08m3/d，经市政污水管网排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂处理，排放水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂接管要求，具体见下表。
表 25  水污染物排放标准
	序号
	污染物
	标准（mg/L）

	1
	CODcr
	500

	3
	BOD5
	300

	3
	SS
	400

	4
	NH3-N
	/



运营期间固废、危废排放标准
（1）危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
（2）危险废物的收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求；
（3）固体废物环保标识执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单。
（4）运营期一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）。

	总量控制指标
	总量控制指标
[bookmark: _Hlk186485812]确定本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃。水污染物总量控制因子为COD、氨氮。企业在投运后废水排入园区污水管网，总量由园区污水处理厂统计，本项目不再重复申报。
根据《“十四五”节能减排综合工作方案》和《新疆生态环境保护“十四五”规划》，“十四五”期间将氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物纳入总量控制环境总量控制指标的确定原则，结合拟建项目“三废”及污染物排放情况，本环评申请的总量控制指标为：非甲烷总烃：0.145t/a。
本项目等量削减指标由库尔勒市或巴音郭楞蒙古自治州生态环境局统筹分配。
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主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	施工期大气环境影响分析与污染防治措施
本项目施工期的污染主要为主体工程和附属设施等建设过程中，建筑材料如水泥、石灰、沙子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆压实带形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气(的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。
为了有效防止和减少施工期间废气和扬尘对周围环境空气的污染，施工单位必须制定严格、规范管理制度和措施，根据《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）及《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）中的有关规定，施工单位应采取以下行之有效的大气环保对策措施，将项目施工期的废气和扬尘污染降低到最低程度，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等具体措施如下：
（1）施工扬尘防治管理应符合（GB/T 50905-2014）的规定。施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖，以及洒水、固化或绿化措施。
（2）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，施工现场大门口必须设置冲洗车辆设施，运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏。
（3）施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。
（4）土方作业阶段应符合GB/T50905-2014中第3.3.1的规定。采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不得扩散到场区外。
（5）大风天气作业应符合HJ/T393-2007第5.2.3条规定。遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。
（7）拆除工程施工前，应设置围挡；拆除工程时应采取有效的降尘措施，并应在一周时间内将废弃物清理完毕。
（8）浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时，应减少扬尘，不应使用吹风器等易产生扬尘的设备。
（9）施工现场严禁焚烧各类废弃物，施工车辆、机械设备的尾气排放应符合GB 18352.6-2016和GB16297的规定。
施工时机械废气
施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等，由于本项目施工和运输量相对较小，且施工机械和运输车辆处在一个开放的环境尾气扩散较快，本次评价要求，施工过程中应确保施工机械用柴油机尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及2020年修改单、《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）和《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部2018年第24号公告）中相关要求。以减轻对周边环境空气的影响。
道路运输过程中扬尘控制措施
①多尘物料应使用帆布覆盖，采用密闭的运输车或经过改造的可以封闭的运输车进行运输，防止运输过程中的扬尘和洒落；
②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点；
③驶离工地的车辆轮胎必须经过清洗，避免工地泥浆带入城镇道路环境；
④妥善合理地安排工地建筑材料及其他物料的运输时间，控制车辆行驶速度；
⑤施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。
施工期水环境污染防治措施
施工废水
工程的实施会带来一定量的施工生产废水。施工生产废水为砂石料加工系统污水，少量混凝土现场搅拌产生废水、混凝土拌和冲洗污水、混凝土养护废水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工污水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污，如果随意排放，会危害土壤。因此施工现场应修建防渗沉淀池，将施工废水集中收集到临时沉淀池中，经沉淀后将上清液循环使用或用于施工场地洒水抑尘，实现施工废水零排放，既可减少新鲜水的用量，又可降低生产成本，同时杜绝对当地土壤和地下水体的影响。
施工期水环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失。
施工人员生活污水
施工期间，施工人员生活污水以盥洗废水为主，产生量较少。该污水经施工现场临时移动式环保厕所收集，由当地环卫部门定期清运至园区污水处理厂处理，实现不外排周边地表及地下水体，从而避免对区域水环境质量造成不良影响。
施工期防沙治沙分析及措施
施工期工程作业会扰动原地貌，破坏原有地表结皮和植被，使沙丘活化，增大沙害发生的风险。针对该影响，本次施工采取的防沙治沙措施如下：严格控制施工作业范围，仅在工程规划征占用地范围内开展施工作业，禁止随意碾压、破坏项目区外的原有植被和地表结构，减少沙源裸露面积；施工结束后及时对临时占地进行平整清理，同步采取植被恢复措施，固持表层沙土；施工期间对暂时不作业的裸露沙丘、临时堆土场采取土工布覆盖、编织袋装土压盖等防沙措施，避免大风天气造成沙土扬散流动；在项目区主风方向侧设置临时沙障，阻挡沙丘移动，减轻风沙对施工活动和周边区域的影响。通过上述措施，可有效控制施工期风沙危害，降低项目施工对区域防沙治沙格局的不利影响。
施工期声环境污染防治措施
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。
施工期噪声影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声对环境的不利影响将不再存在。为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须按照相关法律和地方生态环境部门的规定，规范施工行为，要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施：
（1）对不同施工阶段，按照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。
（2）施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施
（3）严格操作规程，加强施工机械管理，建筑物料、土石方清运车辆进出工地不得高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响。
（4）严格控制施工时间，根据不同季节合理安排施工计划，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
（5）施工振动对环境的影响必须按照《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）的规定进行控制。
因此，通过以上防治措施，施工作业产生的噪声和车辆噪声对周围声环境影响较小。
施工期固废影响分析及污染防治措施
施工期产生的固体废物主要来源于：土地平整固体废物、挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾和建筑工人产生的生活垃圾。这些施工废物如不及时清理和妥善处置或在运输时产生遗撒现象，将导致土地被占用，对环境卫生、道路交通等产生不利影响。施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程弃土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国生态环境法典》固体废物污染防治相关规定；针对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾可能造成的影响，本次环评要求建设单位采取以下措施：
（1）应制定建筑垃圾减量化计划，按照不同的建筑施工内容，核定建筑垃圾排放量，对建筑垃圾进行分类统计。
（2）加强建筑垃圾的回收再利用，建筑垃圾的再利用和回收率应达到30%以上，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应达到40%以上，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，宜采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，再利用率应达到50%以上。
（3）弃土拟在本工程建设中尽可能用作回填土，尽量做到土方的平衡，以减少废土的运输量，减少运输过程中粉尘的排放。渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。
（4）建筑工程材料包装物回收率100%，有毒有害废物分类率达到100%，可再生利用的施工废弃物回收率应占可再生利用的施工废弃物总量的70%。
（5）有毒有害废弃物处理应按照GB 18597-2023的规定，不能作为建筑垃圾外运，严禁污染土壤和地下水。
（6）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
综合上述，建设单位在施工期间对其产生的施工废物，生活垃圾及时收集、清运，不会对当地环境产生污染影响。
施工期生态环境影响和保护措施
工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。
项目建成后，通过厂区平整及绿化，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。



















	运营期环境影响和保护措施
	运营期大气环境影响分析及保护措施
废气污染源核算
项目中的水泥与粉煤灰采用气力输送方式，储存于密闭的储料仓内；巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）借助管道系统，存放于本项目区的自动化筒仓。生产过程中，水泥和粉煤灰直接通过密闭螺旋输送机提升至自动配料装置，物料经自动称量后，通过管道输送至干混搅拌机。干混后的水泥与粉煤灰（以下简称干粉），与巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）及水一同经管道泵入湿混搅拌机。整个生产流程均处于全密闭状态，故此过程不会产生外排废气。项目营运期产生的废气主要包括干粉入仓时产生的粉尘、复合制板与养护过程中产生的废气，以及修边切割和雕刻作业产生的粉尘。
干粉入仓粉尘
本项目分别为水泥和粉煤灰设置两个密闭的储料仓，干粉（水泥、粉煤灰）经车辆运入厂内后，利用气力输送将其输送至储料仓内过程中会产生粉尘。本项目干粉运输总量为12688.078t/a，每车运输量约为15t，每车物料打入料仓约需30min，由此折算出总进料时间为422.94h/a。干粉入仓粉尘经袋式除尘器（收集效率98%）TA001处理后经1根20m高排气筒DA001排放，设计风机风量为8000m3 /h。袋式除尘器处理效率按设计值99%计，须保证出口颗粒物浓度稳定达到GB 4915—2013表1水泥仓及其他通风生产设备20mg/m³限值。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（水泥制品制造行业系数手册）、《逸散性工业粉尘控制技术》，粉料气力输送入仓产尘系数取0.12 kg/t，粉尘排放量计算式如下：
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其中：
G产i：工段i某污染物的平均产生量；
P产：工段某污染物对应的产污系数；
Mi：工段i的产品总量。
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其中：
R减i：工段i某污染物的去除量；
ηT：工段i某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率；
kT：工段i某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。
则：
Q粉尘产生量=物料运输量×产尘系数=12688.078×0.12=1522.569kg/a=1.5226t/a
R粉尘产生速率=粉尘产生总量÷总进料时间=1.5226÷422.94=0.0036t/h=3.6kg/h
①有组织气体产生量Porg、产生速率Rorg、排放量Eorg及排放速率Re-org核算：
Porg=粉尘产生量×收集效率=1.5226×0.98=1.4921t/a
Rorg=有组织气体产生量÷总进料时间=1.4921÷422.94=0.003528t/h=3.528kg/h
Eorg=有组织气体产生量×（1-除尘效率）=1.4921×0.01=0.0149t/a
Re-org=有组织气体排放量÷总进料时间=0.0149÷422.94=0.0000352t/h=0.0352kg/h
②无组织气体产生量Punorg、产生速率Runorg、排放量Eunorg及排放速率Re-unorg核算：
Punorg=粉尘产生量×（1-收集效率）=1.5226×0.02=0.0305t/a
Runorg=无组织气体排放量÷总进料时间=0.0305÷422.94=0.000072t/h=0.072kg/h
Eunorg=无组织气体产生量=0.0305t/a
Re-unorg=无组织气体产生速率=0.000072t/h=0.072kg/h
③总进料工作时间计算


代入数值计算：


综上，干粉入仓排气排放情况见下表。
表 26  干粉入仓排气排放情况表
	工段
	污染物
	工作时间
（h）
	产生情况
	排放方式
	风机风量
	除尘效率
	排放情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率
(kg/h)
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	干粉入仓
	颗粒物
	422.94
	1.4921
	3.528
	袋式除尘器处理+20m高排气筒排放
	8000m3/h
	99%
	0.0149
	0.0352

	
	
	
	0.0305
	0.072
	无组织排放
	/
	/
	0.0305
	0.072



由上表可知：
入口粉尘浓度=有组织气体产生速率÷风机风量=3.528÷8000=0.000441kg/m³=441mg/m³
除尘后排放浓度=441×0.01=4.41mg/m3
根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度为20mg/m3，本项目的排放浓度满足要求。
复合制板及养护废气
项目背衬板的复合制板和养护工序（20~35℃）会产生废气，主要成分为非甲烷总烃。根据工程分析，复合制板过程中，巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液）的使用量为1000t/a，其中的挥发性有机物会随温度升高逐渐释放；养护阶段在20~35℃的环境下，未完全反应的残留单体及少量助剂也会缓慢挥发。
为有效控制此类废气排放，项目拟在复合制板机上方设置集气罩（集气罩收集率95%），将产生的废气收集后，通过冷却除湿装置控制废气相对湿度至60%以下，以减少水蒸气对活性炭吸附性能的影响，确保活性炭装置长期稳定运行。预处理后废气进入二级活性炭吸附装置TA002进行处理，处理后的废气经20m高排气筒DA002排放。设计风机风量为20000m³/h，活性炭吸附效率按设计值90%计；换炭周期按二级共填2.85t、每3个月更换一次核算，年消耗新炭11.4t，对应工作吸附率取值为0.075。根据《水性瓷砖粘合剂产品安全数据表及相关研究》论文及《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》，残留VOCs含量<0.1%（考虑残留单体醋酸乙烯酯单体<0.1%）。
Q非甲烷总烃产生量=乳液使用量×VOCs含量×挥发率=1000×0.001×1=1t/a
R非甲烷总烃产生速率=非甲烷总烃产生量÷年操作时间=1÷2400=0.000417=0.417kg/h
①有组织气体产生量Porg、产生速率Rorg、排放量Eorg及排放速率Re-org核算：
Porg=NMHC产生量×收集效率=1×0.95=0.95t/a
Rorg=有组织气体产生量÷年操作时间=0.95/2400=0.000396t/h=0.396kg/h
Eorg=有组织气体产生量×（1-吸附效率）=0.95×（1-0.90）=0.095t/a
Re-org=有组织气体排放量÷年操作时间=0.095÷2400=0.0000396t/h=0.0396kg/h
②无组织气体产生量Punorg、产生速率Runorg、排放量Eunorg及排放速率Re-unorg核算：
Punorg=非甲烷总烃产生量×（1-收集效率）=1×（1-0.95）=0.05t/a
Runorg=无组织气体产生量÷年操作时间=0.05÷2400=0.0000208t/h=0.0208kg/h
Eunorg=无组织气体产生量=0.05t/a
Re-unorg=无组织气体产生速率=0.0000208t/h=0.0208kg/h
综上，复合制板及养护废气排放情况见下表。
表 27  复合制板及养护废气情况表
	工段
	污染物
	工作时间
（h）
	产生情况
	排放方式
	风机风量
	活性炭吸附效率
	排放情况

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率
(kg/h)
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	复合制板及养护废气
	NMHC
	2400
	0.95
	0.396
	经集气罩+二级活性炭装置处理后经20m高排气筒有组织排放
	20000m³/h
	90%
	0.095
	0.0396

	
	
	
	0.05
	0.0208
	无组织排放
	/
	/
	0.05
	0.0208



由上表可知：
入口非甲烷总烃浓度=有组织气体产生速率÷风机风量=0.396÷20000=0.0000198kg/m³=19.8mg/m³
经活性炭吸附处理后排放浓度=19.8×(1-0.90)=1.98mg/m³。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度为120mg/m³、20m排气筒最高允许排放速率为17kg/h，本项目排放浓度满足标准限值。
修边切割和雕刻作业粉尘 
项目背衬板修边切割及雕刻过程中会产生粉尘，项目产品为外购XPS板与聚合物砂浆复合而成的背衬板，XPS板厚度为10～50mm，XPS板内外两面砂浆厚度为2～3mm，产尘量较小。本项目修边切割、雕刻粉尘均参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中切割工序粉尘的产生系数为0.25kg/t-物料。
根据《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》，项目需要对80%的产品进行修边切割，对20%的产品进行雕刻。按物料平衡表成品产量14420t/a拆分，修边切割物料量为11536t/a（14420×80%），雕刻的物料量为2884t/a（14420×20%）。
修边切割粉尘产生量=修边切割物料量×产尘系数=11536×0.25=2884kg/a=2.884t/a
雕刻粉尘产生量=雕刻物料量×产尘系数=2884×0.25=721kg/a=0.721t/a
修边切割和雕刻作业粉尘总产生量=2.884+0.721=3.605t/a。
项目拟在修边切割及雕刻设备旁分别设置侧吸式集气罩（修边切割集气效率90%，雕刻集气效率85%），将收集的粉尘引入袋式除尘器TA003进行处理，处理后的废气经1根20m高排气筒DA003排放，设计风机风量为8000m³/h，除尘器处理效率99%。
总粉尘产生量及产生速率计算：
修边切割的粉尘产生量Q1=物料加工量×产尘系数=11536×0.25=2884kg/a=2.884t/a
修边切割的粉尘产生速率R1=粉尘产生量÷工作时长=2.884÷2400=0.001202t/h=1.202kg/h
雕刻粉尘产生量Q2=物料加工量×产尘系数=2884×0.25=721kg/a=0.721t/a
雕刻粉尘产生速率R2=粉尘产生量÷工作时长=0.721÷2400=0.0003004t/h=0.3004kg/h
粉尘总产生量=2.884+0.721=3.605t/a
有组织部分合并计算（共用一套处理系统）：
修边切割有组织粉尘产生量Porg1=粉尘产生量×收集效率=2.884×0.90=2.5956t/a
雕刻有组织粉尘产生量Porg2=粉尘产生量×收集效率=0.721×0.85=0.61285t/a
总有组织产生量=2.5956+0.61285=3.2085t/a
总有组织产生速率=（3.2085×1000）÷2400=1.337kg/h
总有组织排放量=3.2085×（1-0.99）=0.0321t/a
总有组织排放速率=（0.0321×1000）÷2400=0.0134kg/h
无组织部分计算（分开后汇总）：
修边切割无组织产生量Punorg1=粉尘产生量×（1-收集效率）=2.884×0.10=0.2884t/a
雕刻无组织产生量Punorg2=粉尘产生量×（1-收集效率）=0.721×0.15=0.10815t/a
总无组织产生量=0.2884+0.10815=0.3966t/a
总无组织产生速率=（0.3966×1000）÷2400=0.1653kg/h
C入口=（1.337÷8000）×106=167.13mg/m3
C排放=167.13×（1-0.99）=1.67mg/m3
综上，修边切割和雕刻粉尘废气排放情况如下表
表 28  修边切割和雕刻粉尘废气情况表
	排放类型
	产生量（t/a）
	产生速率
(kg/h)
	排放方式
	风机风量
	除尘效率
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	有组织排放（合并）
	3.2085
	1.337
	经集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒排放
	8000 m³/h
	99%
	0.0321
	0.0134

	无组织排放（合并）
	0.3966
	0.1653
	无组织排放
	/
	/
	0.3966
	0.1653



根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度为20mg/m3，本项目修边切割和雕刻作业粉尘经处理后的排放浓度满足标准要求。同样符合上述标准限值。



表 29  本项目有组织排放情况表
	工段
	污染物
	产生情况
	排放方式
	风机风量
	除尘效率
	排放情况
	执行标准

	
	
	产生量（t/a）
	产生速率
(kg/h)
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	

	干粉入仓
	颗粒物
	1.4921
	3.528
	袋式除尘器处理+20m高排气筒排放
	8000m3/h
	99%
	0.0149
	0.0352
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	复合制板及养护废气
	NMHC
	0.95
	0.396
	经集气罩+二级活性炭装置处理后经20m高排气筒有组织排放
	20000m³/h
	90%（活性炭吸附）
	0.095
	0.0396
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	修边切割雕刻
	颗粒物
	3.2085
	1.337
	经集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒有组织排放
	8000m³/h
	99%
	0.0321
	0.0134
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	合计
	5.6506
	5.261
	
	
	
	0.1420
	0.0882
	




表 30  本项目无组织排放情况表
	工段
	污染物
	产生情况
	排放方式
	排放情况
	执行标准

	
	
	产生量（t/a）
	产生速率
(kg/h)
	
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	

	干粉入仓
	颗粒物
	0.0305
	0.072
	无组织排放
	0.0305
	0.072
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	复合制板及养护废气
	NMHC
	0.05
	0.0208
	无组织排放
	0.05
	0.0208
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	修边切割
雕刻
	颗粒物
	0.3966
	0.1653
	无组织排放
	0.3966
	0.1653
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	合计
	0.4771
	0.2581
	
	0.4771
	0.2581
	





	运营期环境影响和保护措施
	废气治理可行性分析
颗粒物方面：
本项目在颗粒物治理方面，针对不同工段产生的粉尘采取了针对性的收集和处理措施，技术成熟可靠，治理效果显著。干粉入仓工序，通过袋式除尘器处理，除尘效率高达99%，处理后的颗粒物排放浓度和排放速率均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915 - 2013）的要求；修边切割和雕刻作业产生的粉尘，采用侧吸式集气罩收集，配合袋式除尘器处理，集气效率分别为90%和85%，除尘效率99%，经处理后粉尘排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915 - 2013）要求。这些措施均为目前工业粉尘治理中广泛应用的成熟技术，具有较高的可行性和稳定性，能够有效控制颗粒物的排放。
非甲烷总烃方面：
对于非甲烷总烃（NMHC）的治理，项目采用集气罩收集复合制板及养护废气，经二级活性炭装置吸附处理，吸附效率达90%，处理后废气经20m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - 1996）表2二级标准。活性炭吸附法是处理挥发性有机物的常用有效方法，操作简单，成本相对较低，对非甲烷总烃具有较好的吸附效果。因此本项目对非甲烷总烃的治理措施也是可行的。
综合来看，本项目针对各类废气采取的治理措施技术成熟、效率可靠，能够确保各项污染物达标排放，废气治理具有可行性。
废气非正常工况排放源强分析
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及相关环评实践，对本项目废气非正常工况（事故工况）进行分析。非正常工况排放量不计入总量控制指标，但需分析其短时高浓度排放的环境影响及风险，并提出预防和应急措施。
本项目主要废气来源为三个工段，分别为干粉入仓、复合制板及养护、修边切割和雕刻。三个工段均采用“收集+末端治理”模式。可能发生的非正常工况主要包括末端治理设施失效、收集系统故障、动力系统故障及生产异常等。
干粉入仓工段非正常工况排放源强分析
当袋式除尘器发生故障，除尘效率下降至0时，该工况下的废气直接通过排气筒排放，源强计算结果如下：
产生速率=（1.5226×1000）÷422.94=3.6kg/h
当袋式除尘器失效且风机、排气筒仍运行时，粉尘将未经处理经排气筒有组织排放，排放速率为3.6kg/h，排放浓度为(3.6÷8000)×10⁶=450mg/m³，远超出《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）规定的水泥仓及其他通风生产设备20mg/m³限值，会对区域大气环境质量造成短时不利影响。收集逸散形成的无组织排放仍约0.072kg/h。
复合制板及养护工段非正常工况排放源强分析
当二级活性炭吸附装置吸附效率下降至0时，有机废气未经处理直接通过排气筒排放，源强计算结果如下：
产生速率=（1×1000）÷2400=0.417kg/h
当二级活性炭吸附装置失效且风机、排气筒仍运行时，NMHC将未经处理经排气筒有组织排放，排放速率为0.417kg/h，排放浓度为(0.417÷20000)×10⁶=20.85mg/m³。该浓度及速率仍低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准（120mg/m³、20m排气筒17kg/h），不构成排放标准超标，但治理效率降至零，应按非正常工况立即停产检修，防止无组织逸散增加。
修边切割及雕刻工段非正常工况排放源强分析
当袋式除尘器发生故障，除尘效率下降至0时，粉尘未经处理直接通过排气筒排放，源强计算结果如下：
修边切割废气产生量：11536×0.25=2884kg/a=2.884t/a
修边切割废气产生速率（2.884×1000）÷2400=1.202kg/h
雕刻废气产生量：2884×0.25=721kg/a=0.721t/a
雕刻废气产生速率（0.721×1000）÷2400=0.3004kg/h
总产生速率=1.202+0.3004=1.5024kg/h
当袋式除尘器失效且风机、排气筒仍运行时，粉尘将未经处理经排气筒有组织排放，排放速率为1.5024kg/h，排放浓度为(1.5024÷8000)×10⁶=187.80mg/m³，超出《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）规定的水泥仓及其他通风生产设备20mg/m³限值，会对区域大气环境造成短时不利影响。收集逸散形成的无组织排放仍约0.1653kg/h。
为防控非正常工况排放，企业应定期对废气处理设施进行巡检和维护，及时更换老化部件、排查故障隐患，建立非正常工况应急预案，一旦出现治理设施失效情况，立即停止对应工段生产，待故障排除、设施恢复正常后再重启生产，降低非正常排放对环境的不利影响。
废气排放口基本情况
本项目废气排放口基本情况见下表。
表 31  废气排放口基本情况一览表
	序号
	排放口编号
	排气筒类型
	排放口名称
	污染物
	排放口基本情况

	
	
	
	
	
	排气筒高度
m
	排气筒内径mm
	坐标
	排气筒温度℃

	1
	DA001
	一般排放口
	干粉入仓粉尘排气筒
	颗粒物
	20
	500
	E86°13'18.5123"，N41°40'20.9205"
	25

	2
	DA002
	一般排放口
	复合及养护工序排气筒
	NMHC
	20
	800
	E86°13'18.4930"，
N41°40'20.1414"
	25

	3
	DA003
	一般排放口
	修边切割、雕刻粉尘排气筒
	颗粒物
	20
	500
	E86°13'18.1074"，
N41°40'20.3582"
	25



废气监测方案
结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）等相关标准，本项目废气监测方案见下表。
表 32  本项目营运期废气监测一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	有组织
	干粉入仓粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	
	复合及养护工序排气筒DA002
	NMHC
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	修边切割、雕刻粉尘排气筒DA003
	颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	无组织
	生产车间的厂房门窗或通风口，其他开口(孔)等排放口外 1m 设置
	NMHC、颗粒物
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	
	厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向布设3个监控点
	NMHC、颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度限值



运营期水环境影响分析及保护措施
废水污染源核算
项目废水主要为养护工序冷凝水（全部回用于湿混工序）及生活废水。
养护工序冷凝水的核算
项目养护工序车间内含有大量的水蒸气，主要包括配料用水和VAE乳液中水两部分，养护工序冷凝水主要来自板材养护过程中，因环境温度变化导致空气中的水蒸气在板材表面凝结形成，该部分水蒸气经车间内除湿机冷凝收集后全部回用于湿混工序，实现水资源的循环利用，减少新鲜水的消耗量。
根据《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》，蒸汽用量约配料用水的46%，冷凝水产生量约蒸汽用量的36.5%。
根据配料用水量约4.81m3/d、1442m3/a计算，养护工序蒸汽（蒸发）用量为2.21m³/d（663.3m³/a），则养护工序冷凝水量为0.807m³/d（242.1m³/a）。
生活废水
由于本项目新增劳动定员65人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均工作、生活日用水量为40L估算，则新增日生活用水量为2.6m3，全年为780m3/a。排放系数按0.8计，则生活废水产生量为2.08m3/d，全年为624m3/a。
生活废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，通过市政污水管网排入园区污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。
废水治理措施可行性分析
库尔勒经济技术开发区污水处理厂（以下简称“污水处理厂”）是开发区重要的环保基础设施，主要负责处理园区内工业废水及部分生活污水，设计处理规模为5万吨/日，采用“预处理+A2/O+深度处理”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资约1.8亿元，于2015年建成投运。
项目针对不同类型废水采取了相应的治理措施。养护工序冷凝水经收集后全部回用，实现了水资源的循环利用，减少了废水外排量；生活废水经化粪池预处理后接入市政污水管网，符合项目所在区域的污水处理规划。这些措施技术成熟可靠，操作简单，运行成本较低，能够有效控制废水对环境的影响。同时，通过加强对废水处理设施的日常维护和管理，确保处理效果稳定，可保障废水达标排放。
废水排放口设置
本项目生活废水排入园区污水管网，不设置专门的废水排放口，依托园区污水处理厂的排放口进行排放。
废水监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，本项目废水监测主要针对生活废水预处理后的水质，监测项目包括COD、BOD5、SS、氨氮等，监测频次为1次/季度，监测数据需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。
运营期声环境影响分析及治理措施
噪声源统计情况
本项目噪声主要来自干混搅拌机、板材成型系统、板材贴合机等运行过程产生的噪声，噪声级为80~90dB（A）。设备选型时采用低噪声设备，所有设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音；引风机设备采取隔声、消音的措施。
本项目室内外噪声及源强见下表。
表 33  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	位置
	声源名称
	数量
	相对位置（m）
	声源源强（dB）（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1 
	生产车间
	风机1
	1
	15
	45
	0.5
	90
	加装减震设施
	与生产设备同步运行

	2 
	
	风机2
	1
	100
	22
	0.5
	90
	
	

	3 
	
	风机3
	1
	-1
	22
	0.5
	90
	
	






表 34  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源名称
	数量（台/套）
	声源源强（dB）（A）
	声源控制措施
	相对位置（m）
	距室内边界距离（m）
	室内边界声级（dB）（A）
	运行时段
	建筑物插入损失（dB）（A）
	建筑物外噪声声压级（dB）（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1 
	生产车间
	自动配料系统
	1
	85
	基础减震
	6
	5
	1.5
	88
	5
	6
	38
	46.1
	54.3
	69.4
	53.4
	昼间
	20
	26.1
	34.3
	49.4
	33.4
	1m

	2 
	
	干式搅拌机
	1
	80
	基础减震
	10
	5
	1.5
	87
	5
	10
	38
	41.2
	66.0
	60.0
	48.4
	
	20
	21.2
	46.0
	40.0
	28.4
	1m

	3 
	
	湿混搅拌机
	1
	80
	基础减震
	14
	5
	1.5
	83
	5
	14
	38
	41.6
	66.0
	57.1
	48.4
	
	20
	21.6
	46.0
	37.1
	28.4
	1m

	4 
	
	复合制板线
	1
	80
	基础减震
	20
	5
	1.5
	60
	5
	20
	38
	44.4
	66.0
	54.0
	48.4
	
	20
	24.4
	46.0
	34.0
	28.4
	1m

	5 
	
	两头精密切割锯
	2
	85
	减震垫
	27
	11
	1.5
	69
	11
	27
	32
	48.2
	64.2
	56.4
	54.9
	
	20
	28.2
	44.2
	36.4
	34.9
	1m

	6 
	
	自动雕刻机
	1
	85
	减震垫
	21
	15
	1.5
	75
	15
	21
	28
	47.5
	54.3
	58.6
	56.1
	
	20
	27.5
	34.3
	38.6
	36.1
	1m

	7 
	
	空压机
	1
	90
	消声器
	10
	3
	1.5
	87
	3
	10
	40
	51.2
	80.5
	70.0
	58.0
	
	20
	31.2
	60.5
	50.0
	38.0
	1m




	运营期环境影响和保护措施
	根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：
预测条件：
①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
②室内噪声源考虑声源所在围护结构的隔声作用；
③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。
预测模式：
1.无指向性点声源的几何发散衰减计算公式：

其中：
L（r）为距离声源r处的声压级dB（A））；
L（r0）为参考位置r0处的声压级dB（A））；
r为预测点距声源的距离（m）；
r0为参考位置距声源的距离（m），通常取r0=1m。
2、 室内声源等效室外声源声功率级计算：
将室内声源近似为位于房间中心的等效点声源，等效室外声源的声功率级Lw可通过下式计算：

其中：
Lp1为室内某点的声压级dB（A））；
S为房间的面积（m²）；
TL为围护结构的隔声量dB（A））。
3、 多声源叠加公式：

其中：
Leq为叠加后的等效连续A声级dB（A））；
L1、L2…Ln为各声源在预测点产生的声压级dB（A））。
4.厂内噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqp——建设项目声源在预测点产生的等效声源贡献值的叠加值，dB(A)；
ti——在T时间内的i声源工作时间，s；
tj——在T工时间内的j声源工作时间，s；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数。
本次评价以新疆乾昌业新型建材有限公司四至厂界作为项目厂界进行预测，经预测，正常生产情况下项目所在厂区各厂界噪声值下表。
表 35  项目厂界噪声预测结果
	序号
	预测点位
	预测值
	标准值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	61.9
	0
	65
	55

	2
	南厂界
	60.7
	0
	
	

	3
	西厂界
	63.1
	0
	
	

	4
	北厂界
	61.3
	0
	
	



通过上述预测模式，结合本项目各噪声源的位置、声源源强、控制措施以及建筑物隔声等参数，对厂界的噪声贡献值进行预测。预测结果显示，在采取基础减振、隔声、消声等措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。本项目实行单班8小时、年运行300天，正常工况下夜间不组织生产；若除湿机、排风机等辅助设备夜间运行，须保证厂界夜间噪声仍不超过55dB（A），并纳入季度监测。厂界50米范围内无声环境敏感目标，不会改变原有声环境功能区类别。
噪声治理措施可行性分析
本项目针对主要噪声源采取的低噪声设备选型、基础减振、车间隔声、风机消声等措施，均为当前工业噪声控制中成熟且有效的技术手段。这些措施在实际工程中应用广泛，具有良好的降噪效果和稳定性，且运行维护成本较低。通过合理布局噪声源，将高噪声设备集中布置在车间内部，并利用建筑物的隔声作用进一步降低对外界的影响，可确保厂界噪声达标排放。同时，加强设备的日常维护保养，避免因设备异常运行产生额外噪声，能够长期稳定地控制噪声对周边环境的影响。
噪声监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关要求，本项目噪声监测点位布设在厂界东、南、西、北四个方向各设1个监测点，监测项目为等效连续A声级，监测频次为每季度1次，每次监测昼间、夜间各1次，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
运营期固体废物环境影响分析及治理措施
生活垃圾
本项目劳动定员 65 人，年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为9.75t/a，交由环卫部门处理。
一般固废
本项目一般固废主要为修边切割和雕刻工序产生的边角料、袋式除尘器收集的粉尘以及废包装材料。
除尘器收尘
项目除尘器收集粉尘主要来源于干粉入仓、切割及雕刻工序，根据前述废气产排分析可知，干粉入仓、切割及雕刻工序收集的除尘灰约为4.654t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物类别为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59，全部作为原料回用于生产。
废边角料及不合格品
项目修边切割、雕刻及产品检验过程会产生废边角料和不合格品。根据《新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目可行性研究报告》其产生量为415.792t/a，属于一般固体废物，经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），该类废物属于SW17可再生类废物，废物代码为900-099-S17。本项目对其进行统一收集、分类存放于一般固体废物贮存库，定期出售给具有资质的再生资源回收单位进行综合利用，以实现资源的循环再利用。
废包装材料
本项目在生产过程中使用的原材料通常采用袋装或桶装形式，在拆包、倒料过程中会产生废包装材料，主要包括废编织袋、废塑料袋等。根据项目原辅材料使用量及包装规格估算，废包装材料产生量约为3.5t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2025）的第 6 部分规定，任何未经修复和加工即可用于其原始用途的物质，都不被视为固体废物，因此也不归类为危险废物。这意味着，那些含有或直接沾染危险废物的包装物或容器，只要它们保持其原始用途，就不属于危险废物，从而可以直接回收。所以，本项目的废编织袋、废塑料袋等属于可回收物，经收集后外售给再生资源回收单位。
根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物类别为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59，项目废包装材料在一般固体废物贮存库暂存后由原厂家回收处理。
产废周期
本项目废包装材料产生与生产活动同步，项目为常年连续化生产，原辅材料拆包、倒料工序随生产投料持续开展，因此属于连续产废：生产期间每日均会产生废包装材料，全年稳定产生，年度产生总量约3.5t，按月估算平均月产生量约为0.29t，产废速率随生产负荷变化小幅波动，生产旺季投料量提升，废包装产生量相应增加，生产淡季投料量减少，废包装产生量相应降低。
危险废物
本项目运营过程中不涉及机械润滑、液压传动等需使用矿物油类机油的环节，设备维护、检修作业不涉及机油的添加、更换，因此本项目不会产生废机油。
本项目的危险废物为废活性炭，由于活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换，依据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）及本项配套工程分析如下。
由于本项目使用活性炭的吸附的主要为“复合制板及养护废气”工段中的NMHC（非甲烷总烃，主要为残留单体及助剂挥发），总产生量：1.0 t/a（其中有组织产生量0.95 t/a、无组织0.05 t/a）。按设计要求集气罩收集率为95%，活性炭吸附效率≥90%，则进入二级活性炭装置的NMHC的量为0.95 t/a。
综上：
活性炭实际吸附（削减）的NMHC量：0.95t/a×90%=0.855t/a=855kg/a
有组织排放量：0.95×10%=0.095t/a
无组织部分：0.05 t/a（未进入活性炭装置，不计入吸附量）
活性炭年消耗量（需更换量）=吸附的NMHC量按二级共填2.85t、每3个月更换一次、年更换4次计=2.85×4=11.4t/a（工作吸附率=0.855÷11.4≈0.075）
废活性炭总生成量=11.4t/a（活性炭）+0.855t/a（吸附有机物）=12.255t/a
则，本项目的废活性炭产生量为12.255t/a，其属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，非特定行业，废物代码900-039-49，危险特性T。毒性具体体现为：废活性炭吸附的非甲烷总烃包含残留有机单体、挥发性有机助剂，多数组分为烃类、酯类等有毒挥发性有机物，有机物可通过呼吸道、皮肤接触侵入人体，损害神经系统、造血功能与脏器功能，部分组分还具有慢性致畸、致癌风险，当废活性炭存储、转运过程中发生密封破损，有毒组分会持续向外释放，若泄漏进入土壤、地下水环境，还会造成生态毒性，污染周边水土环境，危害生态系统安全，符合危险毒性危险废物的判定特征。
本项目配套二级活性炭吸附装置，采用“定期整体更换饱和炭、补充新炭”的运维方式，结合本项目有机废气排放浓度、活性炭填充量与吸附效率设计，单套装置单次填充活性炭量为1.425t，共设置二级装置总填充量为2.85t，按照本项目年吸附有机污染物量与动态吸附容量计算，每3个月即达到饱和吸附状态，因此产污周期为每3个月更换一次，全年共更换4次，属于连续稳定产生的危险废物，全年累计产生废活性炭12.255t，产生量稳定，不存在季节性大幅波动。
废活性炭更换后经危废间暂存，定期交由有资质单位处置。
本项目运营期危险废物产生及处置情况见下表。
表 36   危险废物汇总一览表
	序号
	危废名称
	危废类别
	危废代码
	产生量
	产生工序
	形态
	主要成分
	主要有害成分
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	12.255t/a
	复合制板及养护废气
	固态
	NMHC
	NMHC
	经危废间暂存，定期交由有资质单位处置



本项目实施后，厂区危废间暂存设施情况详见下表
表 37  危险废物贮存场所基本情况表
	贮存场所
	名称
	类别
	代码
	贮存场所占地面积

	危废暂存库
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-039-49
	50m2



危险废物管理要求
本项目涉及危废的，在收集环节需使用符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求的专用容器，容器材质应与废物性质相适应，且需张贴由生态环境部规定的危险废物识别标志，标志内容清晰标明废物类别、危害特性及产生单位等信息。暂存场所需设置在防渗性能良好的区域，地面采用至少20cm厚的混凝土防渗层，渗透系数应小于10-7cm/s，同时配备泄漏液体收集系统和气体导排装置，防止废物泄漏对土壤和大气造成污染。运输过程中要采取有效的密封措施，防止废物遗撒和挥发。
此外，还需建立完善的危险废物管理台账，详细记录废物的产生量、收集量、暂存量、运输量及处置去向等信息，台账保存期限不少于5年，并定期向所在地生态环境部门报送危险废物管理计划和转移联单等资料，接受环保部门的监督检查。
②危险废物管理和暂存要求
危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：
1、 危险废物的收集包装
a.有符合要求的包装容器，收集人员的个人防护设备；
b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识；
c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话；
d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。
2、 危险废物的暂存要求
危废暂存地面、裙角均进行防渗处理，危废暂存库危险废物识别标识设置规范，配备了消防设施，内部设立台账、秤等设施用于记录危险废物进出种类、数量、时间、责任人等信息，同时张贴危险废物管理制度。暂存间的建设满足各种危险废物分类分区存放要求，其要求均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。
3、 危险废物的转移
危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》的规定执行，保证运输安全，防止非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
4、 厂内危险废物管理要求
a管理部门要有专人负责厂内危险废物的收集、存放、运输和对外相关部门联络等工作并对危险废物管理工作进行每日定期监督检查一次
b建立危险废物管理资料档案，包括台账、联单，管理制度等，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，保存10年。
c收集危险废物的工作人员将危险废物按内部指定路线运送到危废暂存柜，并对运输工具污染物进行清理。
一般固体废物管理要求	
本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单等规定要求。
①不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和消纳作业，分区边界应设置清晰可辨识的隔离标识，明确分区内固体废物的种类、特性及来源信息，不同分区之间应设置满足防渗漏、防扩散要求的间隔屏障，防止不同特性固体废物相互反应产生污染。
②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场，贮存场入场环节应设置固废分类核验制度，对每一批入场固体废物的种类、属性进行核查登记，发现违规混入的危险废物、生活垃圾应当立即清运至对应合规处置设施，并将违规情况记录存档，同时上报属地生态环境主管部门。
③贮存场的环境保护图形标志应符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的规定，标志应设置在贮存场出入口醒目位置，标志样式、尺寸、设置方式应符合标准要求，并应定期检查和维护，出现褪色、破损、变形等情况时应及时更换。
④易产生扬尘的贮存或消纳场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染，贮存场边界应按照要求设置防风抑尘设施，作业过程中应落实分段开挖、分段作业要求，对暂不作业的堆体应采用抑尘网或者土工膜全覆盖，大风天气应当停止易扬尘作业并强化抑尘措施。
⑤贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，按照《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）要求，说明渗漏、滑坡、扩散等各种可能发生的突发环境事件情景及对应应急处置措施，按规定完成环境应急预案备案，并定期组织开展应急演练。
⑥贮存场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求制定运行计划，明确入场核验、分区贮存、渗滤液导排处理、环境监测等各环节运行管理要求，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训及生态环境部门组织的固废环境管理培训，考核合格后方可上岗。
⑦贮存场运行企业应建立档案管理制度，档案内容应当涵盖入场固体废物登记、环境监测、设施维护、应急预案演练等全运行周期信息，按照国家档案管理等法律法规以及《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）要求进行整理与归档，永久保存。
固废监测计划
本项目固废管理计划按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等规范制定，确保固废（包括一般工业固废和危险废物）的全过程监控。监测覆盖生成、储存、转运、利用、处置等环节，由专人负责，结合电子系统和纸质档案，确保数据准确性和可追溯性。监测结果上报地方生态环境部门，异常触发应急响应。
运营期地下水、土壤环境影响分析
污染途径分析
运营期地下水和土壤环境影响主要来源于潜在的污染物渗漏，尤其是危险废物的不当贮存、转运或处置不当，可能导致有机污染物等其他物质渗入土壤和地下水，造成长期累积污染。
此外，生产车间地面若未采取有效的防渗措施，在原辅材料泄漏、设备冲洗废水排放等情况下，废水中含有的有机物、重金属等污染物可能通过渗透作用进入土壤，进而污染地下水。同时，一般固废贮存间若防渗措施不到位，其渗滤液也可能对周边土壤和地下水环境产生不利影响。
防治措施
为有效控制运营期对地下水和土壤环境的影响，本项目将采取源头控制、过程阻断和末端监控相结合的综合防治措施。
加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，采取分区防渗，自动化筒仓、危废暂存库为重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；生产区域、一般固废间为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；车间其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化
源头控制方面，严格管理危险废物和一般固废的贮存与转运。危废暂存库地面采用至少20cm厚的混凝土防渗层，渗透系数小于10-7cm/s，并设置泄漏液体收集系统，确保危险废物泄漏后不会直接渗入土壤和地下水。一般固废贮存间地面同样进行硬化和防渗处理，防止渗滤液下渗。对于生产车间，地面采用环氧树脂等防腐防渗材料铺设，对可能产生泄漏的设备下方设置围堰和集液槽，收集泄漏的原辅材料和冲洗废水，避免其直接接触土壤。
过程阻断方面，加强对生产过程中物料输送、储存设备的维护保养，定期检查管道、阀门、储罐等是否存在泄漏情况，及时更换老化破损的设备，从根本上减少污染物泄漏的可能性。同时，在厂区内设置地下水污染监控井，定期对地下水水质进行监测，一旦发现污染物超标，立即采取应急措施，防止污染扩散。
末端监控方面，制定详细的地下水和土壤环境监测计划。按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，在厂区及周边敏感区域设置地下水监测点位，监测项目包括pH值、耗氧量、氨氮、重金属（如铅、镉、铬等）及特征有机污染物等，监测频次为每半年1次。土壤监测则结合厂区平面布局和潜在污染区域，在危废暂存库、一般固废贮存间、生产车间等重点区域周边设置土壤监测点，监测项目包括pH值、重金属及特征有机污染物，监测频次为每年1次。通过长期、系统的监测，及时掌握地下水和土壤环境质量状况，确保各项防治措施的有效性。
通过上述措施的落实，可有效防范运营期对地下水和土壤环境的污染风险，保障区域环境安全。
环境风险
依据《建设项目环境风险评价技术导则》(（HJ169-2018），对风险物质逐一判定是否属于健康危险急性毒性物质，根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液）的急性毒性分级为低毒，其主要成分醋酸乙烯酯的半数致死量（LD50）经口大鼠为2900 mg/kg，经皮兔为3900 mg/kg，吸入（4小时）大鼠LC50为16000 mg/m³，均不属于急性毒性物质。本项目涉及的其他原辅材料，根据《危险化学品安全技术全书》及相关毒性数据，其急性毒性分级亦为低毒或微毒，未被列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量清单”。因此，本项目不涉及重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ级。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见下表。
表 38  项目环境影响评价等级判据一览表
	环境风险潜势
	VI、VI+
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	环境风险评价等级
	一
	二
	三
	简单分析



根据“环境风险潜势判断”可知，本项目的环境风险潜势为I级，因此，本项目的环境风险评价需要按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行简单分析。
表 39  环境风险简单分析内容表
	项目名称
	新疆乾昌业新型建材有限公司新型环保防水背衬板项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	巴音郭楞蒙古自治州
	库尔勒市
	库尔勒经济技术开发区

	地理坐标
	经度：86度13分18.0302秒
	纬度：41度40分19.9255秒

	主要危险物质及分布
	本项目运营过程中涉及的风险物质为巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液），其主要成分为醋酸乙烯酯和乙烯，主要分布于原料仓库的储罐及生产车间的配料区域。该乳液为水性，常温下相对稳定，但具有易燃性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。此外，醋酸乙烯酯具有一定的刺激性，若发生泄漏，可能对周边大气环境及人员健康造成短期影响。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	项目涉及的风险物质对环境的影响途径主要为泄漏后挥发进入大气环境，或泄漏后渗入土壤进而污染地下水。若巴斯夫乳液在原料仓库储罐或生产车间配料区域发生泄漏，泄漏的乳液可能因挥发释放出醋酸乙烯酯蒸气，醋酸乙烯酯具有刺激性气味，若在短时间内大量泄漏，其蒸气在局部区域浓度升高，可能对周边大气环境造成污染，对附近操作人员及周边敏感人群的眼、鼻、呼吸道等产生刺激作用。同时，若泄漏的乳液未能及时收集处理，可能通过地面渗透进入土壤，进而污染土壤环境，并在雨水淋溶等作用下，可能进一步下渗对地下水水质造成潜在影响，导致地下水中出现特征有机污染物超标。

	风险防范措施要求
	针对巴斯夫乳液（水性醋酸乙烯酯一乙烯共聚物乳液）
产品应存放于阴凉、干燥、通风良好的室内，远离火源、热源（如暖气、明火、阳光直射），环境温度控制在5-35℃，避免温度剧烈波动导致产品稳定性下降或容器膨胀破裂。
使用原装密封容器，开启后应及时盖紧盖子，防止水分蒸发导致乳液变稠、结皮或杂质混入。搬运时轻拿轻放，避免容器碰撞、跌落造成泄漏。在进行乳液搅拌、输送等操作时，设备应接地，操作人员需穿戴防静电工作服和防静电鞋，防止静电积聚引发火花。在通风不良的作业场所，操作人员必须佩戴符合国家标准的防尘口罩或防毒面具，以减少乳液雾滴或挥发物（如残留单体）的吸入。若出现咳嗽、胸闷等呼吸道不适症状，应立即转移至空气新鲜处休息，并及时就医。
高度重视安全生产工作，设置专门的安全员，并建立严格的安全生产规章制度。定期进行工业场地和运行设备安全检查，发现问题及时处理。操作人员应按规定进行培训，熟练掌握正常与非正常生产情况下的岗位工作要求与职责；将本项目环境管理及监测纳入全厂，修改突发环境风险事件应急预案，定期进行应急演练。



突发环境事件
根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关要求，并结合本项目实际情况判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，不涉及重大危险源的实际情况，本项目突发环境事件风险等级判定为一般环境风险。为有效应对可能发生的突发环境事件，企业已委托相关资质单位编制《突发环境事件应急预案》。预案明确了组织机构与职责、预防与预警、应急响应、后期处置等内容，针对巴斯夫乳液泄漏等可能发生的突发环境事件，制定了详细的应急处置流程。同时，利用泄漏液体收集系统收集泄漏物，对于少量泄漏可采用沙土或吸附材料吸收，对于大量泄漏则需使用防爆泵转移至专用收集容器，并对污染地面进行清洗和中和处理。
应急预案还规定了应急物资的储备要求，包括防护手套、防毒面具、吸附棉、沙土、消防器材等，并定期组织员工进行应急演练，提高员工的应急处置能力和协同配合能力，确保在突发环境事件发生时能够迅速、有效地进行处置，最大限度减少对环境的影响。
排污口规范化
本项目严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）及地方生态环境部门的相关规定，对各类排污口进行规范化建设和管理。废气排放口设置永久性采样监测平台和便于采样的采样孔，平台应具备安全采样条件，并设置明显、规范的环境保护图形标志。废水排放口设置规范的排放口标志，安装流量计、在线监测设备，确保废水稳定达标排放。固体废物（危险废物、一般工业固体废物）贮存场所设置符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）规定的图形标志，并在醒目位置张贴管理制度和警示标识。所有排污口的设置位置、数量、类型等信息均向当地生态环境部门备案，并接受其监督检查。通过排污口的规范化建设，确保污染物排放行为可监测、可监管，为环境管理提供准确依据。
环境管理与排污许可
本项目将严格遵守国家及地方关于环境管理的各项法律法规，建立健全环境管理体系，明确各部门及人员的环境管理职责。企业设立专门的环保管理部门，配备专职环保管理人员，负责日常环境管理工作，包括污染治理设施的运行维护、污染物排放监测、环境风险防控、环保档案管理等。制定完善的环境管理制度，如环境保护责任制、污染治理设施操作规程、环境监测计划、应急预案演练制度等，并将环境管理纳入企业日常生产管理体系，确保各项环保措施落到实处。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，本项目在投入生产运营前，将向当地生态环境部门申请并取得排污许可证。在排污许可证有效期内，严格按照许可内容排放污染物，不得超许可浓度、超许可总量排放。如实记录污染物排放情况，建立环境管理台账，并按照规定的频次和要求向生态环境部门提交排污许可证执行报告。同时，积极配合生态环境部门的监督检查，对检查中发现的问题及时进行整改，确保排污许可制度的有效执行。通过有效的环境管理和严格的排污许可执行，保障项目运营过程中的污染物稳定达标排放，促进企业可持续发展。
监测计划
为全面掌握本项目建设及运营期污染物排放情况和周边环境质量变化，落实排污单位主体责任，根据《中华人民共和国生态环境法典》排污许可管理规定及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《中华人民共和国生态环境法典》第一编第五章及建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）等相关技术规范，结合本项目污染源分布特征、生态环境影响评价结论等，制定本自行监测计划。本计划涵盖废气、废水、噪声、土壤及地下水五个要素，监测数据将作为排污许可证执行报告的重要依据，按要求及时向生态环境主管部门报送，并纳入企业环境管理台账。
废气自行监测计划
本项目废气主要来源于干粉入仓（颗粒物）、复合制板及养护（NMHC）、修边切割与雕刻（颗粒物）三个有组织排放口，以及生产过程无组织排放。监测点位设置、因子、频次及执行标准见下表。
表 40  废气监测计划
	监测类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准
	备注

	有组织
	干粉入仓粉尘排气筒DA001（袋式除尘器后）
	颗粒物、烟气参数（温度、流速、流量、湿度、含氧量）
	每年1次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）表1
	监测排放浓度及速率；核算收集效率98%

	有组织
	复合制板、养护排气筒DA002（二级活性炭后）
	非甲烷总烃（NMHC）、烟气参数
	每年1次；建议增设在线监测
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级
	监测吸附装置进出口浓度；若排污许可要求，设置CEMS

	有组织
	修边切割、雕刻粉尘排气筒DA003（袋式除尘器后）
	颗粒物、烟气参数
	每年1次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）表1
	监测排放浓度及速率；核算收集效率

	无组织
	生产车间门窗、通风口外1m处监控点
	颗粒物、NMHC
	每年1次
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1及《水泥工业大气污染物排放标准》无组织限值
	监控点1h平均及任意一次浓度

	无组织
	厂界上风向参照点（1个）及下风向监控点（3个）
	颗粒物、NMHC
	每年1次
	同上 + 周界外浓度限值（颗粒物监控点与参照点TSP 1h浓度差≤0.5mg/m³）
	用于厂界无组织排放达标判断



废水自行监测计划
项目不产生生产废水（养护冷凝水全回用），仅产生生活污水，经预处理后依托库尔勒经济技术开发区污水处理厂处理。监测点位为生活污水预处理后接入市政污水管网的排放口。
表 41  废水监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准
	备注

	生活污水预处理排放口（
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮
	每季度1次
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂接管要求
	同步记录排放水量；建议安装在线流量计或水质在线监测设备


噪声自行监测计划
厂界噪声监测点位布设于东、南、西、北四个厂界方向（具体位置与声环境影响预测点位一致）。监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）及相关监测技术规范，避开雨天、大风（风速>5m/s）、雷电等异常气象条件，记录主要噪声源运行工况。
表 42  噪声监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准
	备注

	厂界东厂界监测点
	等效连续A声级 Leq(A)
	每季度1次（昼间、夜间各监测1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）
	与预测点一致

	厂界南厂界监测点
	等效连续A声级 Leq(A)
	每季度1次（昼间、夜间各监测1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）
	与预测点一致

	厂界西厂界监测点
	等效连续A声级 Leq(A)
	每季度1次（昼间、夜间各监测1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）
	与预测点一致

	厂界北厂界监测点
	等效连续A声级 Leq(A)
	每季度1次（昼间、夜间各监测1次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）
	与预测点一致



土壤自行监测计划
为及时发现潜在土壤污染风险（主要来自危废暂存、一般固废贮存、生产过程物料泄漏及VAE乳液储罐区），在厂区设置土壤监测点位。监测深度0-20cm表层及20-40cm亚表层分层采样，首次监测建立本底数据库，后续以趋势分析为主。执行《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2026）。若发现异常，立即加密监测频次并启动详细调查与风险评估。
表 43  土壤监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准/参考值
	备注

	危废暂存库周边（重点防渗区）
	pH、重金属（Pb、Cd、Cr、As、Hg、Ni）、石油类、TOC
	每年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	重点监控危险废物渗漏

	一般固废贮存间周边
	pH、重金属（Pb、Cd、Cr、As、Hg、Ni）、石油类、TOC
	每年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	监控固废渗滤液影响

	生产车间周边（复合制板、养护、修边切割区）
	pH、重金属、石油类、TOC + 必要时特征有机物
	每年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	监控生产过程潜在渗漏

	巴斯夫乳液自动化筒仓周边
	pH、重金属、石油类、TOC + 特征有机物（VOCs相关）
	每年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	重点关注VAE乳液有机物渗漏风险

	厂区背景对照点（上风向或未扰动区，1个）
	同上全因子
	每年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
	用于本底对比与趋势分析



其他要求
1. 本监测计划将根据排污许可证核发具体内容、实际排放特征变化及生态环境部门监督检查要求适时修订完善，并报原审批部门备案。
2. 监测结果应及时通过全国排污许可证管理信息平台或地方生态环境部门指定系统上报，并向社会公开（涉密信息除外）。
3. 企业应建立完善的自行监测质量保证体系，定期开展内部审核与设备校准，确保数据真实、准确、完整。
环保投资估算
项目总投资3900万元，其中环保投资为112万元，占项目总投资的2.87%。环保投资情况见下表。
表 44  环保投资估算表
	类型
	污染物
	治理措施
	费用（万元）

	废气
	颗粒物
	袋式除尘器处理+20m高排气筒排放
	28

	
	NMHC
	集气罩+二级活性炭装置处理后经20m高排气筒有组织排放
	33

	
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒有组织排放
	22

	噪声
	噪声
	基础减振、消声
	5

	一般固废
	废边角料及不合格品
	定期出售给具有资质的再生资源回收单位进行综合利用
	8

	
	废包装材料
	收集后外售给再生资源回收单位
	6

	危险废物
	废活性炭
	经危废间暂存，定期交由有资质单位处置
	8

	生活垃圾
	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	2

	合计
	112



环保验收管理
依据《中华人民共和国生态环境法典》关于建设项目生态环境影响评价及生态环境保护设施“三同时”和竣工验收的规定：需要配套建设的生态环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；编制生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当对配套建设的生态环境保护设施进行验收，编制验收报告并向社会公开；生态环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目不得投入生产或者使用。
根据建设项目环境管理的要求，建设项目在投入生产或者使用前，依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目生态环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。
项目各项污染治理措施必须严格执行“三同时”制度，环保设施“三同时”竣工验收一览表见下表。
表 45  本项目环境保护竣工验收一览表
	类别
	排放口编号
	污染源
	污染物
	治理措施
	验收标准

	废气
	DA001
	干粉入仓粉尘排气
	颗粒物
	袋式除尘器处理+20m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	
	DA002
	复合制板、养护排气
	NMHC
	集气罩+活性炭装置处理后经20m高排气筒有组织排放
	NMHC满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	DA003
	修边切割、雕刻粉尘排气
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒有组织排放
	颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）表1水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度

	
	干粉入仓废气
	颗粒物
	无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	
	复合制板及养护废气
	NMHC
	无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	
	修边切割废气
	颗粒物
	无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	
	雕刻废气
	颗粒物
	无组织排放
	

	噪声
	设备噪声
	噪声
	基础减振、消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348—2008）3类功能区标准要求

	废水
	生活废水
	COD、氨氮等
	依托园区污水处理厂处理达标后外排
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	固废
	除尘器收尘
	作为原料回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	不合格品及废边角料
	经收集于一般固废间暂存后外售处理
	

	
	废包装材料
	一般固废贮存库暂存后由原厂家回收处理
	

	危废
	废活性炭
	废活性炭经危废暂存库暂存，交由资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	生活垃圾
	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	

	环境管理
	环境监测
	厂界大气污染物监测系统；其他废气排放口应进行定期监测。
	

	
	
	设立地下水监控系统。
	

	
	
	对厂界噪声进行定期监测。
	







环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	干粉入仓粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	袋式除尘器处理+20m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、

	
	复合制板、养护排气筒DA002
	NMHC
	集气罩+二级活性炭装置处理后经20m高排气筒有组织排放
	

	
	修边切割、雕刻粉尘排气筒DA003
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘器处理后经20m高排气筒有组织排放
	

	
	干粉入仓废气
	颗粒物
	无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	
	复合制板及养护废气
	NMHC
	无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	
	修边切割废气
	颗粒物
	无组织排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013，含2025年修改单）无组织限值

	
	雕刻废气
	颗粒物
	无组织排放
	

	地表水环境
	生活废水
	COD、氨氮等
	依托园区污水处理厂处理达标后外排
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	声环境
	生产设备等
	噪声
	基础减振、消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348—2008）

	电磁
辐射
	无

	固体
废物
	除尘器收尘作为原料回用于生产；不合格品及废边角料经收集于一般固废间暂存后外售处理；废包装材料在一般固废贮存库暂存后由原厂家回收处理。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

	危险
废物
	废活性炭经危废暂存库暂存，交由资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，采取分区防渗，自动化筒仓、危废暂存库为重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；生产区域、一般固废间为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；车间其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化

	生态保护措施
	本项目用地为库尔勒经济技术开发区自然资源局已批准的建设用地，批准用地文号为库开管函〔2025〕34号，无新增用地，不存在破坏植被和野生动物的工业活动；此外，项目产生的废气、废水、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放，对生态影响较小，不会导致生态环境质量的降低。

	环境风险防范措施
	加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行：将本项目环境管理及监测纳入整个公司管理工作中，修改突发环境风险事件应急预案，定期进行应急演练。

	其他环境管理要求
	依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）的相关要求，本项目“其他环境管理要求”主要涵盖环境管理台账的制定与维护、排污许可证执行报告的编制与上报，以及相关合规判定方法。本项目属于隔热和隔音材料制造类建设项目，须依照《中华人民共和国生态环境法典》排污许可管理规定严格执行排污许可制度，确保一般工业固体废物和危险废物在全过程管理中符合国家相关标准规范。此外，应按照该技术规范的要求，建立环境管理台账、编制并提交排污许可证执行报告，并依法公开自行监测信息。












结论
	评价结论
本项目符合国家产业政策要求，在实施环境影响评价所提出的污染控制措施后，可确保污染物达标排放，并将对环境的不利影响降至较低水平。项目建成并投入正常运营后，通过严格管理和落实各项污染治理措施，可实现所有污染物的达标排放，环境风险处于可控范围，对周边环境的影响较小。因此，从环境保护角度考量，该建设项目具备可行性。
要求与建议
（1）要求加强生产管理和设备的维护。通过加强生产管理和设备的日常维护，保证各环保设施的正常运行，杜绝事故现象的发生。
（2）建立环保目标责任制，对污染治理措施运行情况与效果实行定期考核制度，明确责任、奖罚分明。工程建设过程中应严格执行建设工程“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。
综上所述，在严格执行“三同时”制度，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护方面分析，本项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目



分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	/
	0.474t/a
	/
	
	

	
	NMHC
	0
	/
	/
	0.145t/a
	/
	
	

	废水
	生活污水
	0
	
	
	624m3/a
	
	
	

	一般工业
固体废物
	除尘器收尘
	0
	/
	/
	4.654t/a
	/
	
	

	
	废边角料和不合格品
	0
	/
	/
	415.792t/a
	/
	
	

	
	废包装材料
	0
	/
	/
	3.5t/a
	/
	
	

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	
	
	9.75t/a
	
	
	

	危险废物
	废活性炭
	0
	/
	/
	12.255t/a
	/
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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