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一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	中寒5井（勘探井）钻井工程

	项目代码
	无

	建设单位
联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	46-099陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	20330m2（临时占地，道路长度405m）

	建设性质
	（新建（迁建）
（改建
（扩建
（技术改造
	建设项目
申报情形
	（首次申报项目
（不予批准后再次申报项目
（超五年重新审核项目
（重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	--

	总投资（
万元）
	9900
	环保投资
（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期（天）
	190

	是否开工建设
	（否
（是：                                   

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》
审查单位：中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司
审查文件名称及文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》
召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见
审查文件文号：新环审〔2022〕214号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
表1-1    与《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析一览表
	文件
名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《塔里木油田“十四五”发展规划》
	“十四五期间”持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北－塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。到2025年实现年产天然气360亿方，石油液体880万吨，产量当量3750万吨。
	本项目属于油气勘探项目，为实现原油产量稳中上升和天然气快速上产，做好前期勘探准备。项目符合《塔里木油田“十四五”发展规划》。
	符合

	《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》结论
	塔里木油田“十四五”发展规划的发展思路清晰，发展目标明确，油气开发总体部署和规划方案结合开发现状和勘探开发规划进行合理布局，并对老油气田地面系统进行全面优化升级，与国家国民经济与社会发展 “十四五”规划纲要等相符，与新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展“十四五”规划及行业规划等相符、符合相关环境保护规划及污染防治行动计划中的相关要求。在落实本评价提出规划优化调整建议、环境管理及污染防治减缓措施的前提下，规划实施过程对区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等产生的不利影响可以得到有效减缓或控制，环境风险可以接受。从环境保护角度分析，塔里木油田“十四五”
发展规划总体可行。
	本项目钻井期间，对大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境等产生的不利影响均采取合理的处置措施，钻井期测试放喷时间一般为15～20d，采用放喷管线接至放喷池点火放空，项目施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好，不会对区域环境空气产生明显影响；酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置；锅炉排污水用于井区周边洒水抑尘；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣及除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	符合

	关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见
	严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油废液及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。
	本项目不涉及运营期，钻井期测试放喷时间一般为15～20d，测试放喷废气，由放喷管线引至放喷池实施点火放空；生物质蒸汽锅炉采用生物质成型燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经管道收集后送至袋式除尘器，处理后经30m排气筒（可拆卸式）排放，项目施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好，不会对区域环境空气产生明显影响；岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣及除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	符合

	
	加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作
	钻完井后施工单位负责做到工完、料净、场地清，施工结束后及时恢复原状，不降低占地环境质量。同时，报告中提出相关防沙治沙措施。
	符合






	
其他符合性分析
	1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目属于油气勘探钻井工程，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中的“七、石油、天然气中”的“1、常规石油、天然气勘探与开采”；对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不在其禁止类之列，项目实施符合国家产业政策。
2、选址合理性分析
项目占地类型为沙地，地表无植被覆盖，周边无环境敏感区域，项目划定严格的施工边界，不扰动红线外区域。本项目井场中心地理坐标为：东经83°39′4.106″，北纬39°10′50.792″。经过地质调查，项目区域是有利于油气聚集的地质区域，符合项目建设需求。项目位于“新疆塔里木盆地塔中I号气田油田开采”范围内。取得《采矿许可证》（证号：C1000002021121318000192），具有油气勘探资格，项目选址合理。
3、环境功能区划
工程所在区域为油气勘探开发区域，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类规定，工程所在区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；工程区域以工业生产（油气勘探开发）为主要功能，声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。
4、生态环境分区管控符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目与生态环境分区管控的符合性分析见表1-2至表1-3。
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析




表1-2    与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表
	类别
	文件要求
	本项目
	符合性

	关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕
157号）
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目西南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区122.9km，不占用生态保护红线。
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目不涉及运营期，测试放喷废气，由放喷管线引至放喷池实施点火放空；生物质蒸汽锅炉采用生物质成型燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经管道收集后送至袋式除尘器，处理后经30m排气筒（可拆卸式）排放；本项目施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好。因此，本项目不会对区域环境空气产生明显影响，且这种影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失。酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣及除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理；产噪设备安装减振基础。本项目产生的污染物均能达标排放，经采取相应措施后对环境影响较小，不会突破环境质量底线。
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	自治区尚未下达资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等总量和强度控制目标，本项目施工过程中消耗水量较小，占用土地面积为20330m2，全为临时占地，占用土地面积较小，工程开发符合资源利用上限要求。
	符合

	
	环境管控单元
	本项目位于一般管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处，属于且末县一般管控单元（ZH65282530001），项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效控制，对场址周围大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响可接受。
	符合


（2）与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析
表1-3    本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求
	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动

	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目属于油气勘探钻井工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	
	
	【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	
	
	
	【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。
②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。
	符合

	
	
	
	【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不属于新建危险化学品生产项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不属于危险化学品化工项目；本项目西南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区122.9km，不在生态保护红线范围内；本项目不属于化工项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业。
	符合

	
	
	A1.2限制开发建设的活动
	【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水高污染行业。
	符合

	
	
	
	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用基本农田。
	符合

	
	
	
	【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
	本项目不涉及占用湿地。
	符合

	
	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。
	符合

	
	
	
	【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目不涉及重金属落后产能和化解过剩产能。
	符合

	
	
	A1.4其它布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”规划及规划环评。
	符合

	
	
	
	【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	
	
	
	【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求
	本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目。
	符合

	
	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目属于油气勘探钻井工程，不属于重点行业建设项目。
	符合

	
	
	
	【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放。项目VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
	符合

	
	
	
	【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCS“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCS集中高效处理。
	本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放。项目VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
	符合

	
	
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域。
	符合

	
	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	【A3.2-8】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求。
	符合

	
	
	
	【A3.2-9】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求。
	符合

	
	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区地下水供水量控制指标。
	符合

	
	
	
	【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区地下水供水量控制指标。
	符合

	
	
	A4.2土地资源
	【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目井场为临时占地，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。
	符合

	
	
	A4.4禁燃区要求
	【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。
	符合

	
	
	A4.5资源综合利用
	【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣及除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	符合







（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析
表1-4    与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
	文件
名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求
	空间布局约束
	1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。
	本项目不涉及建设燃煤锅炉
	--

	
	
	1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	符合

	
	
	1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
	本项目不属于严重污染大气环境的项目
	符合

	
	
	1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
	本项目不在饮用水水源保护区
	符合

	
	
	1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	本项目位于且末县，不在开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸
	符合

	
	
	1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	本项目不涉及基本农田保护区
	--

	
	
	1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
	本项目不涉及永久基本农田集中区域
	--

	
	
	1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
	本项目不属于土壤环境重点监管行业企业
	符合

	
	
	1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。
	本项目不在生态保护红线内。
	符合

	
	
	1.13 【生态红线允许类】共10条
	本项目不在生态保护红线内。
	符合

	
	
	1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；
	本项目不涉及重要水源涵养区
	--

	
	
	1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
	本项目不属于“两高一资”产业
	符合

	
	
	1.19自然保护区核心保护区：共7条。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.20自然保护区一般控制区：共9条
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目
	符合

	
	
	1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。
	本项目不在自然保护区内
	符合

	
	
	1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条
	本项目不在风景名胜区内
	符合

	
	
	1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物； 已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	本项目不在风景名胜区内
	符合

	
	
	1.27 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：共5条
	本项目不在国家湿地公园内
	符合

	
	
	1.28 国家级森林公园内：共6条
	本项目不在自然保护区内
	符合

	
	
	1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条
	本项目不在国家沙漠公园内
	符合

	
	
	1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条
	本项目不在天山自然遗产地内
	符合

	
	
	1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项 选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。
	本项目不在天山自然遗产地禁建区内
	符合

	
	
	1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏 高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目不涉及
	--

	
	
	1.34 [国家级自然公园]：共5条
	本项目不涉及
	--

	
	污染排放管控
	2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	2.2燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。
	本项目不涉及煤炭的消耗。
	--

	
	
	2.5 库尔勒大气联防联控区域（以库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准
	本项目位于且末县，不属于火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉新（改、扩）建项目。
	符合

	
	
	2.6根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
	本项目不在饮用水水源保护区内。
	符合

	
	
	2.7饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、 电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。
	本项目不在饮用水水源保护区内。
	符合

	
	
	2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。
	本项目不在饮用水水源二级保护区内。
	符合

	
	
	2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。
	本项目仅涉及施工期，施工期废弃物均妥善处置，达标排放。
	符合

	
	
	2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。
	本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	符合

	
	
	2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。
	本项目膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	
	
	2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气） 田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。
	本项目所在区域已加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。
	符合

	
	环境风险防控
	3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作， 自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
	本项目严格落实区域重污染天气应急措施。
	符合

	
	
	3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
	本项目严格落实区域重污染天气应急措施。
	符合

	
	
	3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。
	本项目已采取严格的环境风险控制措施。
	符合

	
	
	3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条
	本项目不在饮用水水源保护区内。
	符合

	
	
	3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
	本项目不涉及。
	--

	
	资源开发利用效率
	4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。
	本项目用水量较小，未超过水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。
	--

	
	
	4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条
	本项目不涉及。
	--

	
	
	4.8 开都河岸线保护区：共2条
	本项目不涉及。
	--

	
	
	4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造
	本项目营运期不消耗水资源。
	符合

	
	
	4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	本项目不涉及
	--


（4）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》中“且末县环境管控单元准入清单”符合性分析。
表1-5    本项目与且末县环境管控单元准入清单一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	且末县环境管控单元准入清单
	且末县一般管控单元（ZH65282530001）
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用基本农田。
	符合

	
	
	
	2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治； 对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	
	3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
	本项目不占用永久基本农田。
	符合

	
	
	
	4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
	本项目不涉及
	--

	
	
	
	5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
	本项目危险废物在危废暂存间暂存，定期由有处理资质的单位接收并妥善处置。
	符合

	
	
	
	6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	污染物排放管控
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发 排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	
	2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	
	3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	
	4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610–2016）“11.2.2分区防控措施”相关要求进行分区防渗；切实保障地下水生态环境安全。
	符合

	
	
	
	5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目为新建勘探井，未涉及历史遗留废弃磺化泥浆遗留问题。
	符合

	
	
	
	6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
	本项目不涉及。
	--

	
	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
	本工程占地范围内土地利用现状为沙地，井场废弃物均合理妥善处置，不涉及土壤污染问题。
	符合

	
	
	
	2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
	本项目不涉及
	--

	
	
	
	3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目不涉及
	--

	
	
	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
	本项目不涉及
	--

	
	
	
	2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
	本项目不涉及
	--

	
	
	
	3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	本项目不涉及
	--


（5）项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
表1-6    与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
	《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新政发〔2021〕162 号）
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	总体要求
	污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“ 散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
	本项目不涉及火电、钢铁、表面涂装、燃煤锅炉；项目酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；项目不涉及农业。
	符合

	
	天山南坡片区总体管控要求
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。
	符合

	
	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及。
	-

	
	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水。
	-

	
	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及。
	-

	
	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及重金属排放。
	-


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》、新疆维吾尔自治区总体管控要求、巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、且末县环境管控单元准入清单、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求中相关要求。
5、项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析见表1-7。
表1-7    本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性
	序号
	文件要求
	项目实际
	符合性

	1
	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量
	本工程为油气勘探项目，不属于重点行业。
	符合

	2
	持续推进农用地分类管理和安全利用。严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。
	本工程占地类型为沙地，不占用农用地。
	符合

	3
	强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。
	本项目沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。上述危险废物在井场暂存及转运过程中，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，并严格按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等相关要求制定危险废物管理台账，不会对周围环境造成污染影响。
	符合


6、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析
表1-8    项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析一览表
	文件要求
	项目情况
	符合性

	加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOx等的协同减排，改善环境空气质量。
	本工程仅测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对大气环境影响可接受
	符合

	有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
	本项目废水、固废均妥善处置，并采取了严格的防渗措施防止土壤和地下水的污染
	符合

	开展重点行业企业关闭搬迁企业场地土壤治理与修复工程、工业固体废物贮存场所土壤污染治理与修复工程、油气资源开发区污染场地治理与修复工程、生活垃圾填埋场土壤污染治理工程、历史遗留尾矿库治理与修复工程等。
	测试过程中安装钻采一体化井口装置，完井后，当井没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；对钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，临时占地恢复，场地平整，植被自然恢复
	符合


综上所述，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》要求。
7、与其他相关规范符合性分析
表1-9    相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《中华人民共和国防沙治沙法》
	沙化土地所在地区的县级以上人民政府应当加强防沙治沙规划的组织实施工作，定期对规划的实施情况进行检查和评估。
	根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），本项目所在区域属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠中部封育保育小区”定期对规划情况进行了检查和评估。
	符合

	
	沙化土地治理应当坚持统筹森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护，以沙漠、戈壁边缘及绿洲、流域、山系等为防治单元，实施固定半固定沙漠提升工程；对规划重点治理的沙化土地，因地制宜采取工程和生物相结合的措施，科学配置林草植物类型和密度，提升生态系统质量和稳定性。
	本项目施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，使土地沙化；进场道路、井场砾石覆盖；在井场四周、道路两侧设置草方格。
	符合

	国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式。
	符合

	
	推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。
	符合

	
	强化VOCS全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。
	本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
	符合

	
	实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。
	本项目所在区域属于PM10年平均浓度不达标城市，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市、哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2—2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58 号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式。
	符合

	
	退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。
	本项目属于油气勘探钻井工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）
禁止准入类项目。
	符合

	
	推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
	后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。
	符合

	
	强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，综合调查区域地层特性，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生的影响可接受。
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响。
	符合

	
	陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	本项目钻井液循环率达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水100%返排入罐。
	符合

	
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
	本项目废弃钻井泥浆及岩屑采用“泥浆不落地”工艺，勘探过程产生的落地原油回收率应达到100%。岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	
	对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	本项目若无油气进行封井，井场生态修复前对井场进行封堵和设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	加快矿产资源勘查开发。加强塔里木、准噶尔盆地及周边中小盆地页岩气（油）、煤层气勘查，推进油砂、油页岩和南疆浅层地温能、水热型地热资源和干热岩资源调查评价。
	本项目属于塔里木油田油气勘探开发项目，开发区域位于且末县境内。
	符合

	
	能源化工产业支柱作用日益凸显，油气生产加工和储备能力不断加强，库拜煤田大型煤炭基地建设稳步推进，能源生产和消费清洁化水平不断提高。石化产业链延伸及下游产品开发持续推进，由资源输出地向生产加工基地转变步伐加快。
	本项目属塔里木油田油气勘探开发项目，项目的建设可以充分提高区域内油气生产加工和储备能力。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
	立足巴州塔里木盆地油气主产区资源优势和加工基础，稳定扩大油气产能，积极争取承接进口油气运输中转、储备、加工和交易中心重要功能，推进石油化工基地建设，做大做强基础石化，拉长精细化工产业链条，推动炼化纺一体化发展，提高资源就地加工比例，推动巴州由单一资源输出地向全产业链加工基地转型，打造新疆大型油气生产、加工、外送基地和战略储备基地
	本项目属于油气勘探项目，项目建设有利于稳定扩大油气产能。
	符合

	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。
未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
	项目处于环境影响评价阶段，取得环评批复后方可开工。
	符合

	
	第四十七条 矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。
对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当作永久性防护处理。
	本项目采用的钻井液为无毒钻井液。酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至塔里木油田富源区块钻试修废液处理站处理，最终通过富源7井回注区域地层。
本项目固井工序将套管下入井中，并在井眼与套管之间灌注钻井液，封闭地层。固井可有效保护地下水含水层不受破坏。
	符合

	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》
	聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障。
	本项目为油气资源勘探项目。
	符合

	
	重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。
	本项目为油气资源勘探项目。
	符合

	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
	（四）油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
	本项目为勘探井工程，不涉及开采，无需开展区块环评。
	符合

	
	（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理。
	本项目属于石油勘探钻井工程，依法编制环境影响报告表。若测试放喷过程中发现油气资源储量可供开采，需转为生产井的，按相关环保法律法规等要求对地面工程建设开展相应环境影响评价工作。
	符合

	
	（十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施
	本项目施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
	符合

	
	（十四）油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。
	钻井工程按规定编制突发环境事件应急预案。
	符合

	
	（十五）油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。项目正式开工后，油气开采企业应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况，涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。
	本项目按照规划要求落实生态环保措施，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
	符合

	
	（二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。海洋油气勘探开发活动终止后，相关设施需要在海上弃置的，应当拆除可能造成海洋环境污染损害或者影响海洋资源开发利用的部分，并参照有关海洋倾倒废弃物管理的规定进行。拆除时，应当编制拆除环境保护方案，采取必要的措施，防止对海洋环境造成污染和损害
	本项目为勘探井，钻井结束后，若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施。
	符合

	《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）
	应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。
	本项目为油气勘探工程，实施的目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。本项目所用技术、工艺和设备不属于国家和自治区明令限制和淘汰的技术、工艺和设备。
	符合

	
	集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。
	本项目方案设计基于区块概念设计，合理布置井场，并根据施工需求确定道路占地规模。
	符合

	
	废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。
	本项目废水及固体废物处理及处置措施得当，处置率100%。
	符合

	
	油气开采过程中产生的落地原油应及时全部回收。
	工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收。
	符合

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年第18号）
	油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。
	本项目建设布局合理，已在设计阶段合理选址，合理利用现有道路，减少占地；本项目废物均集中收集妥善处置。
	符合

	
	在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复
	本项目已提出生态环境影响减缓措施。
	符合

	《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）
	3.1 井场选择原则
	井场应避开滑坡、泥石流等不良地段，在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。
	本项目井场不在滑坡、泥石流等不良地段，也不属于河滩地区。
	符合

	
	
	满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。
	项目选址满足防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求，在做好防范措施的前提下，洪水不会对井场造成影响。
	符合

	
	3.2 井位的确定
	油、气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。
	周边500m范围内无此类场所。
	符合

	
	
	在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。
	本项目钻井区不是地下矿产采掘区。
	符合

	
	
	井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。
	本项目井口周边不涉及堤坝、水库。
	符合

	
	3.3井场方向的规定
	以井口为中点，以井架底部的两条垂直平分线的延长线为准线、划分井场的前、后、左、右。
	本项目以井口为中心，且平行或垂直于井架底座边线的两条垂线为准线，划分井场的前、后、左、右四部分（以大门口处为前部）。
	符合

	
	
	以与大门平行的井架底座的垂直平分线为准线，大门所在区域为前。
	本项目以井口为中心，且平行或垂直于井架底座边线的两条垂线为准线，划分井场的前、后、左、右四部分（以大门口处为前部）。
	符合

	《石油天然气钻井井控技术要求》（GB/T31033-2025）
	井口安全距离：井口距民宅≥100m，距学校/医院≥500 m。
	本项目位于沙漠腹地，周边500m范围内无此类建筑。
	符合

	
	放喷管线：含硫井至少2条，出口带点火装置，固定间距10–15 m。
	项目井场两边各设一个放喷池，两个放喷池间距＞15m。
	符合

	《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号）
	加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低
贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
	本项目废弃钻井泥浆及岩屑采用“泥浆不落地”工艺，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣及除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	符合

	
	深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。
	
	符合
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处，项目占地类型为沙地，周边均为沙地。井场中心地理坐标为：东经83°39′4.106″，北纬39°10′50.792″。本项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	工程规模及内容
为满足当前经济发展和人民生活对石油、天然气日益增长的需求，通过勘探了解地质状况，认识油气聚集、保存等条件，确定油气聚集的有利地区。为此，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司决定投资9900万元，建设中寒5井（勘探井）钻井工程，以探索新的油气开发区域，为实现原油产量稳中上升和天然气快速上产，做好前期勘探准备。
根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》等环境保护法律、法规、规章的规定，本项目属于“四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”，且不属于海洋油气勘探工程，应编制环境影响报告表。
1、项目名称
中寒5井（勘探井）钻井工程
2、建设单位
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司。
3、建设性质
新建。
4、项目投资
总投资9900万元，其中环保投资150万元，占总投资的1.5%。
5、占地类型及用地现状
项目占地主要为沙地，不占用基本农田，临时占地面积为20330m2，其中井场面积为14000m2（100m×140m），生活区面积3500m2，进场道路面积2430m2，其他各类池体占地400m2。

表2-1    项目占地情况一览表
	序号
	项目
	占地面积
	占地性质
	占地类型

	1
	井场
	14000
	临时占地
	沙地

	2
	生活区
	3500
	临时占地
	沙地

	3
	进场道路
	2430
	临时占地
	沙地

	4
	各类池体
	400
	临时占地
	沙地

	合计
	20330
	临时占地
	沙地


6、建设规模
项目建设1口勘探井，目的为探测区域新的油气资源。井型为五开直井，设计井深9070m，目的层为寒武系吾松格尔、肖尔布拉克组，项目基本数据见表2-2。
表2-2    中寒5井基本数据
	井号
	中寒5井
	井型
	五开直井

	地理位置
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处

	地理坐标
	北纬
	39°10′50.792″

	
	东经
	83°39′4.106″

	地面海拔
	1099m
	完井层位
	寒武系吾松格尔、肖尔布拉克组

	设计井深（垂深）
	9070m
	目的层
	寒武系吾松格尔、肖尔布拉克组
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表2-3    项目井身结构及泥浆体系一览表
	开钻
	钻头尺寸（钻头直径×深度）
	钻井液体系
	钻井泥浆体系
	泥浆用量m3
	污染物
	岩屑产生量m3
	治理措施

	一开
	571.5mm×
(0～1200)m
	膨润土-聚合物
	膨润土体系泥浆
	277.11
	膨润土钻井岩屑
	677.21
	岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑在井场环保罐暂存，根据生产情况转运至塔中钻试修废弃物环保处理站处置。

	二开
	431.8mm×
(1200～5127)m
	
	
	320.28
	
	708.76
	

	
	
	KCl-聚磺体系泥浆
	磺化体系泥浆
	268.62
	聚磺钻井岩屑
	556.38
	

	三开
	311.2mm×
(5127～8442)m
	
	
	325.41
	
	554.72
	

	四开
	215.9mm×
(8442～8635)m
	
	
	91.76
	
	21.16
	

	五开
	149.2mm×
(8635～9070)m
	
	
	99.46
	
	16.73
	


[image: 中寒5-五开-钻井设计井身结构图]图2-1    井身结构图
7、建设内容
项目建设内容包括钻前工程、钻井（包含录井、固井）、测井、试井、封井。钻前工程包括井场道路、井场平整、设备基础、活动房搭建等；钻井工程包括钻井设备安装、钻井、录井、完井等过程；试井包括试井设备安装、测井及试井。其具体工程见表2-4。
表2-4    本项目主要工程组成一览表
	项目组成
	建设内容及规模
	备注

	钻前工程
	井场平整
	对井场占地区域进行平整，临时生活区的建设，临时道路405m及各类池体的开挖。
	--

	
	井场建设
	包括井场道路、基础设备、生活营地搭建等，为钻井工程入场提供保障。
	--

	
	放喷池
	共设2个放喷池，每个100m³，放喷池采用“整体型钢板池”，底部铺防渗膜
	--

	
	生活污水池
	共设2个生活污水池，每个100m³，采用“整体型钢板池”
	--

	
	膨润土
岩屑池
	设膨润土岩屑池1个，1500m3。
	膨润土泥浆钻井岩屑；环保防渗膜

	
	垃圾收集箱
	井场旁和生活区各设1个垃圾收集箱。
	生活垃圾收集后清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。

	
	辅助用房
	建设值班房、HSE房、工程师房、平台经理房等管理用房，设置消防间、修理间、爬犁、材料房等功能房。
	--

	
	污水处理站
	1座，占地50m2，撬装装置。
	--

	钻井工程
	钻井
	设备安装，并进行钻井活动。使用90D及以上钻机，井深9070m，目的层为寒武系吾松格尔、肖尔布拉克组。
	--

	
	储层改造
	主要为酸化压裂。
	--

	
	测试放喷
	采出液经分离器分离后，原油回收、天然气在放喷池经点火放空。
	--

	
	危险废物暂存间
	占地面积8m2。
	撬装式

	钻后工程
	进行设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场平整及临时占地恢复。
	做到工完、料净、场地清

	封井
	若测试放喷显示无开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施，有开采价值，建设单位须履行探转采的手续后方可开采。
	--

	施工周期
	施工天数约190d，其中钻前工程约10d，钻井期预计170d（其中测试放喷15d～20d），钻后工程约10d。
	--

	公辅工程
	供电工程
	项目用电由自备柴油发电机供电。
	--

	
	供热工程
	冬季生活区供暖为电采暖，泥浆保温使用生物质锅炉。
	--

	
	供水工程
	钻井生产用水通过打水井取水，水井使用前需取得取水相关文件。生活用水由水罐车由附近水站拉运。
	--

	
	道路工程
	临时井场道路从最近现有道路进行引接，在依托现有道路基础上新建临时道路，结合地形等条件估算，需新建临时进场道路长约405m，砂石路面，宽6m，井场临时道路占地2430m2。
	--

	
	仓储或
其它
	泥浆罐（4个，60m3/个）、生活水罐（1个，45m3/个）、生产水罐（5个，60m3/个）、泥浆循环罐（10个，71m3/个）。
	--

	
	
	柴油罐（3个，45m3/个），凝析油罐（4个，40m3/个），采取重点防渗。
	--

	环保工程
	废气
	[bookmark: OLE_LINK11]钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用发电机，减少燃料燃烧产生的废气量。

	
	
	测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染。

	
	
	生物质蒸汽锅炉采用生物质成型燃料，烟气经低氮燃烧技术+布袋除尘器处理后经30m排气筒（可拆卸）排放。

	
	
	井场储罐均密闭，减少挥发无组织废气。

	
	
	运输土石方等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；合理堆放物料，搭建苫布，同时定时洒水。

	
	
	设备和车辆燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，减少机械设备和车辆尾气。

	
	
	柴油发电机废气：使用环保节能型柴油机，选用轻质柴油燃料，加强管理维护等。

	
	废水
	酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置。

	
	
	锅炉排污水用于井区周边洒水抑尘。

	
	
	生活污水：经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复。

	
	固体废物
	泥浆在井口采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。

	
	
	膨润土体系废弃钻井岩屑排入膨润土岩屑池（1500m3）干化，经检测达标后，用于井场平整。

	
	
	聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后，还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

	
	
	锅炉灰渣与除尘灰集中收集后送至周边固废填埋场填埋

	
	
	废布袋由厂家回收处理

	
	
	沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置。

	
	
	生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。

	
	噪声
	基础减振。

	
	防渗工程
	柴油罐区、柴油发电机区、危险废物暂存间（危险废物贮存点）、放喷池、钻井平台、不落地收集装置、泥浆泵区、泥浆罐区、膨润土岩屑池等地面均采用环保防渗膜防渗。

	
	生态
	在井场设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理，井场采用围栏加以防护，避免野生动物误入而危及生命。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物产生影响。施工结束后及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，并及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。

	依托工程
	酸化压裂返排液：在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，定期运至富源7井废液处理站。

	
	聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理

	
	生活垃圾、污水处理站污泥依托塔中镇生活垃圾填埋场处理。


8、工程建设所用施工机械
工程建设所需设备设施情况见表2-5。
表2-5    施工所用机械一览表
	项目组成
	设备或部件名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	钻前工程
	推土机
	—
	1
	辆
	开挖池体
平整井场

	
	挖掘机
	—
	1
	辆
	

	钻井工程
	机械钻机
	90D及以上
	1
	套
	--

	
	井架
	--
	1
	套
	--

	
	底座
	--
	1
	套
	--

	
	绞车
	--
	1
	套
	--

	
	天车
	--
	1
	套
	--

	
	游车/大钩
	--
	1
	套
	--

	
	水龙头
	--
	1
	套
	--

	
	转盘
	--
	1
	套
	--

	
	柴油发电机
	1380kW
	5
	台
	--

	
	机械传动装置
	--
	1
	套
	--

	
	泥浆泵
	1600HP
	3
	台
	--

	
	固井水泥罐
	68m3
	7
	个
	--

	
	柴油罐
	45m3
	3
	个
	--

	
	凝析油罐
	40m3
	4
	个
	--

	
	泥浆罐
	60m3
	4
	个
	--

	
	泥浆循环罐
	71m3
	10
	个
	--

	
	生活水罐
	45m3
	1
	个
	--

	
	生产水罐
	60m3
	5
	个
	--

	
	泥浆不落地系统
	--
	1
	套
	--

	
	除气器
	--
	1
	台
	泥浆除气

	
	除砂器
	--
	1
	台
	--

	
	除泥器
	--
	1
	台
	--

	
	加重泵、混合漏斗
	--
	2
	套
	--

	
	气液分离器
	--
	1
	台
	--

	
	充气泵
	--
	1
	台
	--

	
	轴流风机
	--
	6
	台
	--

	
	备用气瓶
	--
	2
	个
	--

	
	环保罐
	--
	1
	套
	--

	储层改造
	运输车辆
	—
	5
	辆
	--

	
	电缆绞车
	—
	1
	辆
	--

	
	混砂车
	—
	6
	辆
	--

	
	供液系统
	—
	1
	套
	--

	
	压裂车
	20
	m3
	6辆
	--

	
	加压泵组
	—
	2
	套
	--

	
	废液收集罐
	30
	m3
	10个
	--

	
	钻采一体化井口装置
	—
	1
	套
	--

	
	放空火炬
	—
	1
	个
	--

	测试放喷
	采油树
	--
	1
	套
	--

	
	防喷器
	--
	1
	个
	--

	
	测井车
	--
	1
	个
	--

	
	三相计量分离器
	--
	1
	套
	--

	风险防护
设施
	危险废物暂存间
	8m2
	1
	间
	--

	
	井控设备
	-
	2
	套
	--

	
	消防房及消防工具
	6.5m×2.5m×2.6m
	--
	按标准配套
	--

	
	二层台逃生装置
	--
	--
	按标准配套
	--

	
	钻台紧急滑道
	--
	--
	按标准配套
	--

	
	四合一气体检测仪
	--
	2
	台
	--

	
	正压式空气呼吸器
	--
	14
	套
	--

	
	声光报警器
	--
	1
	个
	--

	
	防爆对讲机
	--
	5
	个
	--

	
	风向标
	--
	7
	个
	--

	公辅设施
	生物质锅炉
	2.5t/h
	1
	台
	常用

	
	燃油锅炉
	2.5t/h
	1
	台
	备用


9、主要原辅材料及能源消耗情况
工程原辅材料消耗主要为钻井工程中钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、水泥、防塌润滑剂以及降失水剂等。
钻井工程原辅材料中的水由罐车拉运至井场，其他原辅材料由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内，原辅材料及能源消耗见表2-6。
表2-6    钻井工程原材料消耗一览表
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	新鲜水
	m3
	2831
	配制泥浆新鲜水补水251m3，酸化压裂用水1200m3；生物质锅炉补水240m3；生活用水1140m3。

	2
	柴油
	t
	6270
	作为柴油发电机燃料。

	3
	生物质燃料
	t
	1870
	作为生物质锅炉燃料

	4
	水泥+硅粉
	t
	753
	固井。

	5
	膨润土
	t
	74
	也叫坂土，是一种胶性黏土，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性，用于配制泥浆。

	6
	烧碱/NaOH
	t
	4
	用于调节钻井液pH值（烧碱属于危险化学品，单独存放在危险化学品间内）。

	7
	纯碱/Na2CO3
	t
	2
	用于调节钻井液pH值（单独存放在危险化学品间内）。

	8
	大分子聚合物/80A51/NM1-4等
	t
	11
	丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚物，易溶于水，其水溶液呈弱酸性。钻井液处理剂、防塌剂和增稠剂。

	9
	羧甲基纤维素/CMC-LV等
	t
	2
	羧甲基纤维素钠，白色或灰白色粉末，无毒，不溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，溶于水，水溶液为透明黏稠液体，具有较好耐盐性。钻井液增黏合降滤失剂。

	10
	中分子聚合物/LP++等
	t
	7
	改善附着力、柔韧性等性能，提高作用时间和效果。

	11
	小分子聚合物/双聚铵盐NP-2等
	t
	7
	分子尺寸小，具有较好的扩散性和渗透性。

	12
	加重剂/重晶石粉
	t
	106
	主要成分BaSO4，白色粉末，可将钻井液密度配至2.0g/cm3，钻井液加重剂。

	13
	氯化钾
	t
	53
	无色立方晶体或白色结晶，可抑制井壁泥饼页岩水化膨胀或坍塌，提高钻井液黏度和切力，抑制盐岩井段盐溶，钻井液防塌剂。

	14
	随钻堵漏剂
/TYSD-1/TP-2等
	t
	12
	改性植物纤维，黄色粉末，堵漏裂缝性漏失，钻井液随钻堵漏剂。

	15
	高粘羧甲基纤维素/CMC-HV等
	t
	3
	高粘羧甲基纤维素（CMC-HV），它是羧甲基纤维素醚类中的一种，羧甲基纤维素钠（CMC）是纤维素醚类中产量最大、用途最广且使用最为方便的产品。

	16
	超细碳酸钙
	t
	25
	碳酸钙粉体平均粒径0.02μm<d≤0.1μm的碳酸钙，高分子复合材料。

	17
	抑制剂/CHI等
	t
	6
	是一种可以抑制或缓和化学反应的物质（常用物质包括氯化钾、甲酸钾、聚胺、聚醚胺等）。

	18
	润滑剂
	t
	9
	硫化脂肪酸皂，亚硝酸钠等，具有良好的抗磨阻性和降黏附性，无荧光干扰，不影响地质录井。

	19
	破胶剂组分A
	t
	210
	用于磺化泥浆及岩屑处理。

	20
	破胶剂组分B
	t
	42
	用于磺化泥浆及岩屑处理。

	21
	高价离子去除剂
	t
	4.5
	用于磺化泥浆及岩屑处理。

	22
	调质剂
	t
	9
	用于磺化泥浆及岩屑处理。

	23
	改性剂
	t
	60
	用于磺化泥浆及岩屑处理。

	24
	增强剂
	t
	120
	用于磺化泥浆及岩屑处理。


表2-7    储层改造原材料消耗一览表
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	理化特性

	1
	水
	m3
	1200
	--

	2
	黄原胶
	t
	1.4
	黄原胶是一种由黄单胞杆菌发酵产生的细胞外酸性杂多糖。是由D－葡萄糖、D-甘露糖和D-葡糖醛酸按2:2:1组成的多糖类高分子化合物，相对分子质量在100万以上；黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，稍带臭味。易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性黏稠胶体。

	3
	破乳剂
	t
	2.2
	含量3%的1，2-丙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的共聚物，其余为水。

	4
	氯化钾
	t
	2.6
	无色细长菱形或立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，用作添加剂。

	5
	支撑剂
	t
	43.8
	压裂支撑剂是一种石英砂、陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量。


10、公用工程
（1）给排水
①给水：工程用水主要包括钻井用水、酸化压裂用水、锅炉补水和生活用水。
工程钻井用水自备水井，生活用水由罐车拉至井场及生活区；钻井用水量5025m3（其中新鲜水用量251m3，循环水量4774m3），主要用于配制泥浆等；酸化压裂用水1200m3；工程井队人数约60人，施工总天数190天，按生活用水量100L/d·人计，生活用水量约1140m3（6m3/d）；锅炉补水主要为蒸汽损耗，根据《热力输送系统节能监测》（GB/T15910-2009）规定了蒸汽系统的节能监测项目，蒸汽损耗量按循环水量的5%计，则锅炉补水量为240m3/钻井期。工程总用水量12405m3。
②排水：工程废水主要为钻井废水、酸化压裂返排液、锅炉系统排污水和生活污水。
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册钻井作业废水（≥4km）产污系数52.64t/100m，项目钻井深度为9070m，则钻井废水产生量为4774t，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。压裂作业产生的酸化压裂返排液，产生量约1000m3，在井场加碱中和后，采用专用废液收集罐，定期运至塔里木油田富源7环保处理站。生活污水主要为盥洗废水，产生量约912m3（4.8m3/d），经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；生物质锅炉系统排污水水量为0.3m3/d，钻井期产生量为51m3，水质简单，污染物主要为SS、COD及含盐量，用于井区周边洒水抑尘。
表2-8    项目用排水量一览表
	用水项目
	总用水量m3
	新鲜水m3
	废水量m3
	处理量m3

	名称
	
	
	损耗量m3
	产生量m3
	回用量m3
	

	钻井用水
	5025
	251
	251
	0
	4774
	0

	酸化压裂用水
	1200
	1200
	200
	1000
	0
	1000

	锅炉用水
	5310
	240
	189
	51
	4800
	51

	生活用水
	1140
	1140
	228
	912
	0
	912

	小计
	12405
	2831
	868
	1963
	9574
	1963


图2-2   项目水平衡（m3/钻井期）新鲜水
用于荒漠生态恢复
生活用水
1140
912
2831
228
钻井用水
251
不落地系统
回用于钻井液配制
251
4774
4774
污水处理站
912
生物质锅炉
泥浆罐
189
240
井场周边洒水抑尘。
51
4989
4800
4774
在井场加碱中和后，采用专用废液收集罐，定期运至塔里木油田富源7环保处理站。
酸化压裂用水
1200
200
1000

（2）供电
项目用电由柴油发电机提供。
（3）供热
项目钻井期泥浆伴热采取生物质锅炉加热，项目设置1台2.5t/h的生物质锅炉（常用）、1台2.5t/h的燃油锅炉（备用），钻井期锅炉运行时间约170天（4080h）。
11、土石方平衡
项目施工期间将动用一定量的土方。项目土方工程主要由清废、挖方、弃方组成。工程施工过程中由清废及挖方所造成的弃方，用于施工场地及道路平整。按照经济优化的原则，项目所需土方利用项目挖方，尽量达到开挖土料利用量和建筑工程量的平衡，减少弃土方量。项目清废量0m3，挖方量10165m3，填方量5613m3，借方量2762m3，弃方量均用于施工场地及道路平整，不设置弃渣场。
表2-9    土石方平衡表                                单位：m3
	工程名称
	挖方量
	填方量
	借方量
	弃方量
	处理方式

	场地平整
	8950
	5370
	1790
	5370
	用于施工场地及道路平整

	辅助工程
	1215
	243
	972
	1944
	

	合计
	10165
	5613
	2762
	7314
	--


12、劳动定员及工作制度
钻井队编制60人，施工天数190d，实行三班两运转24小时工作制。
13、经济技术指标
项目主要经济技术指标见下表。
表2-10    项目主要技术经济指标
	序号
	指标名称
	单位
	数值

	1
	钻井深度
	m
	9070

	2
	占地面积（临时）
	m2
	20330

	3
	工作天数
	天
	190

	4
	劳动定员
	人
	60

	5
	总投资
	万元
	9900

	6
	环保投资
	万元
	150


14、依托工程可行性分析
（1）富源7井环保处理站
①项目概况
富源7井于2022年10月27日以勘探井名义获得巴州生态环境局批复，井型为水平井，于2022年12月31日开钻，于2023年5月24日钻井完井，原设计井深8000m，实际完钻井深7741m，目的层为奥陶系一间房组。2023年10月，塔里木油田分公司对该井进行了自主验收。
塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目建设在富源7注水井西侧，与富源7注水井间隔10米，通过地面管道实现废水的输送，废液处理站占地面积0.196hm2，各设备设施以撬装化为主。主要处理工艺为“氧化脱胶→混凝→气浮分离→多级过滤”。设计处理规模30m3/h。
②主要设备设施
废液处理站主要设备设施如下表。
表2-11    主要设备设施基本情况一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	卸液泵组
	2000mm×2000mm×1500mm，自吸泵2台，Q=50m3/h，H=30m，N=5.5kW
	座
	1
	来液装卸

	2
	废液存储罐
	单座废液存储罐由上罐和下罐组成，
上罐：8300mm×2400mm×2430mm，
下罐：10600mm×2800mm×2750mm；
单座废液存储罐总容积120m3
	座
	5
	来液暂存

	3
	破胶装置
	12000mm×3000mm×3200mm，撬装化
	座
	1
	/

	4
	混凝装置
	10000mm×3000mm×3000mm，撬装化
	座
	1
	/

	5
	气浮装置
	10000mm×3000mm×3000mm，撬装化
	座
	1
	/

	6
	多介质过滤装置
	10000mm×3000mm×3500mm，撬装化
	座
	1
	/

	7
	加药装置
	配置10个加药罐和加药泵等设施
	座
	1
	药剂配备

	8
	污泥浓缩装置
	包括污泥浓缩罐等，10000mm×3000mm×3000mm，处理能力480m3/d
	座
	1
	/

	9
	污泥减量化装置
	12000mm×3000mm×3000mm，撬装化，处理能力2m3/h
	座
	1
	污泥脱水

	10
	净化水存储罐
	单座净化水存储罐由上罐和下罐组成，上罐：8300mm×2400mm×2430mm，下罐：10600mm×2800mm×2750mm；单座净化水存储罐总容积120m3
	座
	5
	暂存净化水

	11
	浮油收集罐
	50m3
	座
	1
	收集废液存储罐和气浮装置产生的浮油

	12
	清水罐撬
	8000mm×3000mm×3000mm，配泄水泵、输水泵
	座
	1
	生活及药剂配置用水

	13
	事故应急罐
	储罐容积120m3
	座
	1
	紧急情况下废液收集


③进出水水质要求
本项目处理钻试修废液主要来源于油田钻井、修井过程中，包括压裂返排液、酸化压裂废水、修井废水、洗井废水等，水质中既有从地层带出的粘土颗粒和岩屑，也含有油及压裂液中的有机和无机添加剂。其中有机物多以环状结构为主，包含酮、酯、羧酸、醛等多种官能团。
根据现阶段调研的数据，平均每井井口压裂返排液量在1000m3左右，单次洗井废水产生量在70m3左右，单次修井废水产生量在25m3左右，各废水污染物浓度情况如下表所示。
表2-12    本项目不同来液废水浓度情况一览表

	污染因子
	酸化压裂废水
	压裂返排液
	洗井废水
	修井废水

	pH
	3～7
	6～9
	6～9
	6～9

	含油量（mg/L）
	400～800
	500～1000
	50～400
	30～300

	悬浮物（mg/L）
	200～1000
	200～1000
	300-1200
	50-1000

	COD（mg/L）
	2000～3000
	300～800
	200～500
	200～500

	总铁量（mg/L）
	50～200
	10～20
	1～12
	1～15


为避免装置出现故障，废液处理站对处理来液中的石油类和SS浓度进行了限制，要求浓度尽量不超过1000mg/L。由于各来液的差异性，可以在进站后先进入废液存储罐中先暂存，在进入装置处理之前，可根据来水的差异性进行调配水质。经过废液处理站处理后，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准，即石油类、SS浓度分别不超过100mg/L和35mg/L，满足富源7注水井注水水质要求；相关进水水质指标如下表所示。
表2-13    本项目废液处理站进出水水质指标情况一览表

	污水来源
	进水指标
	出水指标

	
	石油类（mg/L）
	SS（mg/L）
	石油类（mg/L）
	SS（mg/L）

	压裂返排液、酸化压裂废水、修井废水、洗井废水
	<1000
	<1000
	<100
	<35


2025年3月塔里木油田分公司委托河北省众联能源环保科技有限公司编制完成《塔里木油田富源区块钻试修废液处理项目环境影响报告书》，并于2025年4月取得了巴州生态环境局的批复（巴环评价函〔2025〕82号）。
③依托可行性
富源区块钻试修废液处理站钻试修废水处理规模720m3/d，本项目酸化压裂返排液产生量为日最大产生量为300m3/d（1000m3/钻井期），且项目出水水质满足富源7注水井注水水质要求，可依托富源区块钻试修环保站处理。
（2）塔中油田钻试修废弃物环保处理站
①基本情况
塔中钻试修废弃物环保处理站位于民丰县北部，塔里木盆地内，是为周边区域油田钻试修过程中产生的固废及废液而建设的，设施的中心坐标为北纬39°21′53.44"，东经82°57′33.17"，本项目位于处理站东南方向约63km，于2016年11月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环函〔2016〕1626号），于2017年6月建成，并于2019年4月通过了企业自主竣工环境保护验收。塔中钻试修废弃物环保处理站（简称“环保站”）钻试修废水处理规模300m3/d，本项目产生的磺化岩屑依托塔中钻试修废弃物环保处理站处理。排污许可证编号：916528013331280536003V。
②处理工艺
环保站设计固废处理能力120m3/d，采用高温氧化处理技术对钻井磺化岩屑进行无害化处置，即通过高温氧化窑内的高温环境（850℃以上）使钻井固废中的有机质等有毒有害物质氧化、分解，彻底破坏其毒害性，从而达到无害化处理的目的，处理后的固体废物可满足新疆维吾尔自治区地方标准：《油气田钻井固体废弃物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1综合利用污染限值，用于铺设服务油田生产的各种内部道路、铺垫井场、固废封场覆土及自然坑洼填充材料等。主要工艺流程包括备料、物料预烘、高温氧化、烟气净化及飞灰固化等工序。具体流程见图2-4。





[image: ]
图2-4    塔中钻试修废弃物环保站钻试修磺化岩屑处理工艺流程图
（3）依托可行性
环保站设计钻井聚磺泥浆体系固废处理规模400m3/d，目前处理量180m3/d，剩余处理量220m3/d，本项目聚磺泥浆体系固废可依托塔中钻试修废弃物环保处理站。塔中钻试修废弃物环保处理站运行负荷见下表。
表2-14    塔中钻试修废弃物环保处理站依托可行性分析表
	序号
	项目内容
	设计能力（m3/d）
	现状处理量（m3/d）
	富裕能力（m3/d）
	本项目需处理量（m3/d）
	依托可行性

	1
	钻井聚磺泥浆体系固废
	400
	180
	220
	6.02
	可行


15、施工周期及时序
施工天数约190d，其中钻前工程约10d，钻井期预计170d（其中测试放喷15d～20d），钻后工程约10d，钻井队编制约60人。

	总平面及现场布置
	项目总平面布置包括停车场、进场道路、生活区和井场，停车场位于井场外南侧，临近井场道路位置。井场根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）标准进行场区布置。出入口位于场区南部，钻井平台位于场区中部。井场布置以井口中心且平行或垂直于井架底座边线的两条垂线为准线，划分井场的前、后、左、右四部分（以大门口处为前部），泥浆罐收集装置、泥浆泵位于后场右侧，柴油发电机组、VFD房、远控房位于后场中部；柴油罐区、爬犁、固井水泥罐区、消防水罐位于后场右侧；膨润土岩屑池、录井房位于前场右侧；危废暂存间等位于后场左侧，场区北侧；消防房、修理房、材料库等位于前场左侧；值班房、工程师房、钻井监察房、泥浆工程师房等位于前场南侧，分布于大门两侧；井场道路围绕钻井平台及辅助设备设置。实际施工过程中根据工程需要和地形特征进行适当优化调整。


生活区
（根据实际情况调整）

图2-5    井场平面及现场布置示意图





膨润土岩屑池
油水储罐

图2-6    测试放喷井场平面布置示意图









	施工方案
	一、施工工艺流程
钻井过程主要包括钻前工程（井场平整、进场道路建设、放喷池、钻井平台等建设）、设备搬运及安装、钻井（固井、录井）、完井、测井、试井、封井等，本项目设计完钻深度为9070m。
本项目施工工艺主要包括钻前工程（井场建设、设备搬运及安装）、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程等。施工工艺流程示意图见下图。
 (
储层改造、测试放喷、设备拆迁（若无油气或无工业开采价值直接封井）
)图2-7    工程施工工艺过程示意图
1、钻前工程概况
项目钻前工程主要为临时井场道路、井场建设。
（1）道路建设
本项目运输尽量依托现有道路，结合地形等条件估算，本项目需修建临时井场道路405m，井场道路路面结构层为：20cm厚级配砾石路面+20cm厚天然砂砾垫层，为砂石路面。根据选定路线由推土机推平、压实。
（2）井场建设
[bookmark: _Toc4259][bookmark: _Toc197412921][bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc197413055][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc534]根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后采用挖掘机进行岩屑池、放喷池等池体开挖作业，并利用岩屑池、放喷池的挖方进行填方作业，对场地进行平整。场地平整作业结束后，进行设备基础及池体防渗工程的建设。本工程井场、池体共开挖土方为8950m3，开挖土方全部回填。
2、钻井工程（含测试放喷）施工工艺简述
工程设计井深9070m，采用90D及以上钻机，目的层为寒武系吾松格尔、肖尔布拉克组。
（1）钻井作业
工程预计钻井施工天数约190d，其中钻前工程约10d，钻井期预计170d（其中测试放喷15d～20d），钻后工程约10d。钻前工程和井队转场每天工作12h，钻井期每天工作24h，三班两运转。
工程钻井使用的钻机为电钻机，主要由柴油发电机供电，通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用其粘性将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深至目的层。泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，干化达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整，严格执行钻井作业规程和安全规程。加强随钻监测，配备安全有效的防喷设备、压井材料及井控设备，建立健全井控管理系统；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。钻井用泥浆在泥浆罐内配制，在钻井过程中根据地层对泥浆性能的要求不同在循环泥浆中添加不同量原料，配制泥浆用原料暂存于井场泥浆罐区旁材料区内，配制时由人工破袋加入泥浆罐中。生物质锅炉主要用作泥浆保温。
钻井泥浆不落地工艺：采用“泥浆不落地”工艺收集，项目在钻井期间产生的废弃钻井液、岩屑及钻井废水经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级分离后，实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，再到废水处理罐，在罐内处理后重复利用。岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
钻井至设计井深中段开始进行录井（主要工作是记录钻井过程中的所有地质参数），主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。录井时，要随钻井进尺每隔1米左右从返出的钻井液中捞一包砂样，洗净晒干，进行岩性观察描述，并挑选出相对应地层的岩样。由于砂样中混有上部地层的岩屑，工作人员通常会根据砂样中不同岩样的百分含量和最新出现的岩屑成分来确定岩性，并用钻时快慢区分砂岩、泥岩等。若是发现钻时快，砂岩岩屑多而且呈棕褐色，有油味，可能显示钻遇油气层，而钻遇非含油气砂岩层时则多是白色、灰白色砂岩岩屑。
测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含气情况。
本项目如若使用放射源测井，提供服务的主要为塔里木油田服务的乙方单位，均已编制了测井用密封型放射源项目环境影响报告表，取得环评批复及新疆维吾尔自治区生态环境厅《辐射安全许可证》的单位。
[bookmark: _Toc197413057][bookmark: _Toc197412923]固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。
（2）储层改造
当钻至目的层后，对油气进行测试，需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，改善地层近井地带渗透率，使含油层的油气资源通过裂隙采出。
[bookmark: _Toc197413056][bookmark: _Toc197412922]（3）测试放喷
测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备、凝析油罐等。如有油气资源，则采出液经油气分离器分离后，原油进入凝析油罐，天然气经管线引至放喷池点燃，依据具体情况设定放喷时间，一般为15～20天时间。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至凝析油罐，再由油罐车拉走，天然气通过管线输送至放空管。
测试放喷期间若油气产量较大且产量稳定，则测试放喷结束后立即关井，按照环保法律法规等相关要求再对区块开发、地面工程建设开展相应环境影响评价工作后，结合区块开发规划，再适时进行滚动开发；若测试放喷期间油气产量较小或产量衰减较快，则由勘察单位分析相关数据，判断是否需侧钻或对其进行关井。
[bookmark: _Toc18363][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc10250]钻井工程施工过程中①废气污染源主要为柴油发电机废气、测试放喷废气、井场储罐产生的无组织废气、施工扬尘、生物质锅炉烟气、机械设备和车辆尾气；钻井作业时科学设置钻井流程；有效使用柴油发电机；测试放喷科学测算放喷时间；井场储罐均密闭；生物质蒸汽锅炉采用生物质成型燃料，废气经低氮燃烧技术+布袋除尘器处理后经30m排气筒（可拆卸）排放；设备和车辆燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行；②废水污染源主要为钻井废水、酸化压裂返排液、锅炉排污水和生活污水；钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排；酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置；锅炉排污水用作周边洒水抑尘；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；③噪声污染源主要为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车、锅炉风机等噪声，采取为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车、锅炉安装减振基础；④固体废物主要为泥浆、岩屑、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋、撬装化污水处理装置污泥及生活垃圾；钻井泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化干化达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）在危废贮存点（8m2）暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；锅炉灰渣、除尘灰送至周边固废填埋场填埋；废布袋由厂家回收处理；生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
3、钻后工程施工工艺简述
（1）完井后换装井口装置及设备搬迁
测试完井后，当有油气开采价值时，需要换装井口装置，井口换装采油树生产井另行履行环评手续，不在评价范围内。没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。
[bookmark: _Toc31382][bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc20699]（2）完井后钻井废物处理
严格执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）规定并结合工程特点，本项目完井后污染物无害化处理方式：
①酸化压裂返排液在井场加碱中和后，采用专用废液收集罐，运至塔里木油田富源7环保处理站处理；
②钻井岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；
[bookmark: _Toc20614][bookmark: _Toc10281][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc15394]③膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测干化达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于铺垫井场和道路；
④聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；
⑤生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复；
⑥废布袋厂家回收处理；
⑦锅炉灰渣与除尘灰集中收集后送至周边固废填埋场填埋。
⑧生活垃圾及污水处理站污泥规范收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
上述废物清理完毕后，对池体等临时占地设施进行清理，并覆土恢复。
4、污染物产生情况
工程主要产污节点见图2-9，主要污染物种类见表2-15。



表2-15    工程污染物产生位置及种类汇总一览表
	项目组成
	产污位置
	污染物种类及对生态环境影响因素

	钻前工程
	修整进场道路井场建设
	施工及运输机械噪声、施工及运输机械废气、扬尘、生活污水、土地性质改变等。

	钻井工程
	钻井过程
	废气（废气污染源主要为柴油发电机废气、测试放喷废气、井场储罐产生的无组织废气、施工扬尘、机械设备和车辆尾气、锅炉烟气）、废水（钻井废水、压裂酸化返排液、锅炉排污水和施工人员生活污水）、设备噪声（柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车噪声、锅炉风机等）、固体废物（岩屑、废泥浆、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋、施工人员生活垃圾及污水处理站污泥）、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）。

	
	测试放喷
	测试放喷废气、放喷气流噪声

	钻后工程
	设备搬运及临时占地恢复
	油罐车运输噪声、扬尘、固体废物（岩屑）、机械设备噪声，生活污水、生活垃圾、污水处理站污泥等


[image: ]钻井工程

图2-8    工程施工过程污染源及污染物产生节点图
二、运营期工艺流程
本项目不涉及运营期。
本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。


	其他
	无


[bookmark: _Toc11671]
三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	[bookmark: _Toc182978297][bookmark: _Toc176318832][bookmark: _Toc181101889]1、环境空气质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集了2024年1月1日至2024年12月31日期间巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，区域环境空气质量现状评价表详见表3-1。
表3-1    区域环境空气质量现状评价表             单位：μg/m³
	污染
物
	年评价指标
	现状
浓度
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	
	
	过渡阶段
标准值
	占标率%
	达标
情况

	PM2.5
	年平均
	26
	30
	86.7
	达标

	PM10
	年平均
	74
	60
	123.3
	不达标

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均
	23
	40
	57.5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	900
	4000
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	121
	160
	75.6
	达标


对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准限值，巴音郭楞蒙古自治州环境空气六项基本污染因子中PM2.5、SO2、NO2、CO及O3均达标，PM10超标；对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准限值，巴音郭楞蒙古自治州环境空气六项基本污染因子中PM2.5、SO2、NO2、CO及O3均达标，PM10超标。参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，拟建项目所在区域属于不达标区。春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。
根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番市、哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2—2018）〉差别化政策范围的复函》要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，新建项目可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后塔里木油田分公司应不断强化大气污染源防治措施。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”的规定，本项目涉及特征污染物主要为硫化氢、非甲烷总烃、VOCs，在《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及新疆维吾尔自治区现行环境空气质量地标中均未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。
2、地表水质量现状
项目位于沙漠腹地，周边无地表水体。工程施工期钻井废水不外排，生活污水经井场撬装式污水处理装置处理。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，结合本项目废水属于间接排放的特点，因此本项目可不开展区域污染源调查及现状监测。
3、地下水质量现状监测及评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“C 地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作，无需开展地下水环境现状监测。
4、声环境质量现状监测及评价
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。
5、土壤环境质量现状监测与评价
本项目为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别，属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作，无需开展土壤环境质量现状监测。
6、生态环境
（1）主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，主要目的是勘探油气资源，开发强度不会超过区域规划目标。工程施工过程中严格控制施工占地，井场、生活区建设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响。
综上所述，工程未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调。
（2）生态功能区划
参照《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-2。
表3-2    区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	主要生态服务功能
	主要生态
环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	适宜发展
方向

	生态区
	生态
亚区
	生态
功能区
	
	
	
	
	

	IV.塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
	IV.3塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠生态亚区
	71.塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区
	沙漠景观、风沙源地、油气资源开发
	风沙威胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染
	土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹
	加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田和公路绿化，发展沙漠探险旅游


由表3-2可知，本项目位于“塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区”，主要生态服务功能为“沙漠景观、风沙源地、油气资源开发”，主要保护目标为“保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹”，适宜发展方向为“加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田和公路绿化，发展沙漠探险旅游”。本项目为油气资源勘探项目，与区域发展方向相协调。工程施工期废气达标排放、废水不外排、产生的固废妥善处置，不改变生态功能区主要生态服务功能，对区域生态环境影响是可接受的。
（3）环境功能区划
工程所在区域为油气勘探开发区域，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类规定，工程所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。周围区域以油气开采为主要功能，声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。
7、生态环境调查与评价
本项目气候类型属大陆性暖温带干旱性气候，干旱少雨，不利于土壤中矿物质分解，土壤发育较差，类型较为简单，为风沙土。项目占地为戈壁荒漠，周边分布有少量植被，主要有疏叶骆驼刺，植物群落类型单一、生物量低，生物多样性单一，群落稳定性差。
本工程位于塔克拉玛干沙漠北部，塔里木河南岸，属于典型的荒漠生态系统，由于水分缺乏，植被极其稀疏，植物种类单调，生物生产量很低，能量流动和物质循环缓慢。
（1）土地利用现状调查与评价
根据遥感调查结果及《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），以确定项目的土地利用类型为沙地。
（2）植被现状调查与评价
调查范围内地表基本无植被生长，为裸地。植物物种的分布和水文条件直接有关，沙漠边缘分布有一年生草本植物和依靠水平根系吸收水分的植物，地下水位较深的地区，分布深根型多年生植物，沙漠腹地绝大部分为流动沙丘，极端干旱的气候和稀疏的植被使得该区域的生物种类贫乏，仅在一些高大沙丘间低地、地下水位较高的地段生长有柽柳、疏叶骆驼刺等植物群落，沙漠除局部地段外，绝大部分地段无植物生长，本项目评价范围内基本无植被分布。本项目评价范围内不涉及重点保护野生植物。
（3）土壤现状调查与评价
结合实地调查和遥感卫星影像，评价区域土壤类型单一，为风沙土。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。因风蚀风积作用的交替进行，使土壤发育处于不断的复幼状况下，加之植被稀疏生物作用微弱，有机物质积累很少，成土过程十分微弱，剖面层次分化不明显，因此风沙土在很大程度上只具有风积沙沉积物岩性特征而缺乏其它的诊断层和诊断特征。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。本区域土壤类型以流动风沙土为主。
（4）动物现状调查与评价
项目油气田所在区域动物种群数量较少，多为荒漠鸟类、爬行类和啮齿类动物。塔克拉玛干沙漠及其边缘地带共分布有野生脊椎动物34种，其中爬行类5种，哺乳动物14种，鸟类15种，这些动物能够在沙漠环境中相对独立生存。
在油田开发区域，因人类活动较频繁，对人类活动敏感的野生动物已远离。评价区域内未见保护动物分布。
（5）生态敏感区调查
本项目西南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区122.9km，不占用生态保护红线。本工程施工区域、占地区域、井场及道路周边无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
（6）水土流失现状
根据《新疆第六次沙化监测报告》，巴音郭楞蒙古自治州为2492.12万公顷，占新疆沙化土地面积33.37%，在巴音郭楞蒙古自治州中沙化土地面积较大的县市有且末县和若羌县，若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占全州沙化土地面积的41.54%；且末县沙化土地面积为854.41万公顷，占全州沙化土地面积的34.28%；其它7个县市沙化土地面积602.59万公顷，占24.18%。根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》，若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占全州沙化土地面积的41.54%；且末县沙化土地面积为854.41万公顷，占全州沙化土地面积的34.28%；其它7个县市沙化土地面积602.59万公顷，占24.18%。
根据《新疆第六次沙化监测报告》，项目位于沙化土地区。
（8）区域沙化土地现状
根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），本项目所在区域属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠中部封育保育小区”。该区域主要生态问题为：自然环境严酷，气候极端干旱，年降水量在30mm以下，沙尘天气强度大、频率高。地表水极度缺乏，地下水虽大多埋深较浅，但基本为高矿化度水质。地表多为裸露的流动沙丘（地），受盛行风向影响沙丘均向南移动。项目所在区域沙化土地类型属于流动沙地（丘），土地沙化程度为极重度，可治理度属于难治理。
根据《新疆第六次沙化监测报告》，且末县位于沙化监测县级单位范围中，且末县沙化土地面积为854.41万公顷，占全州沙化土地面积的34.28%。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	拟建项目属于新建项目，现状占地为沙地，不涉及原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	本项目仅涉及施工期，无运营期正常排放污染源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），无需设置大气环境影响评价范围，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，根据现场调查可知，井场外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及村庄、学校、医院等敏感点，因此不再设置环境空气保护目标。
本项目周边无地表水体，工程施工期钻井废水不外排，不再设置地表水保护目标。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本次不对地下水进行环境影响评价，且施工边界环境影响范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目不再设置地下水环境保护目标。
本项目周边50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标；
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，根据导则判定本项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不再设置土壤环境保护目标。
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合本项目工程内容及周围环境特征，生态环境评价范围为井场施工边界外扩50m，本项目施工所在区域不涉及国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要生境等生态敏感区，故不设置生态保护目标。

	评价
标准
	1、环境质量标准
（1）空气环境：PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m3的标准。
（2）声环境：工程所在区域为油田勘探开发区域，以居住、工业混杂为主要功能，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
表3-3    环境质量标准
	环境
要素
	项目
	取值时间
	标准
	单位
	标准来源

	环境
空气
	PM10
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准

	
	
	日平均
	120
	
	

	
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	日平均
	60
	
	

	
	SO2
	年平均
	60
	
	

	
	
	日平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	日平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	CO
	1小时平均
	10
	mg/m3
	

	
	
	日平均
	4
	
	

	
	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	TSP
	年平均
	200
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	
	日均值
	300
	
	

	
	非甲烷
总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

	
	H2S
	1小时平均
	10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

	声环境
	LAeq，T
	昼间
	60
	dB（A）
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准

	
	
	夜间
	50
	
	


2、污染物排放执行标准
（1）废气
施工扬尘、完井测试天然气燃烧烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值；柴油发电机烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；生物质锅炉产生的废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉的标准限值；井场无组织非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
上述各标准的标准值见下表。
表3-4    污染物排放执行标准一览表
	类别
	污染源
	项目
	排放限值
	单位
	标 准 来 源

	废气
	生物质锅炉烟气
	颗粒物
	20
	mg/m3
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值

	
	
	二氧化硫
	50
	
	

	
	
	氮氧化物
	200
	
	

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	级
	

	
	施工期厂界无组织
	颗粒物
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	
	柴油发电机
	颗粒物
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	二氧化硫
	0.4
	
	

	
	
	氮氧化物
	0.12
	
	

	
	井场无组织废气
	非甲烷
总烃
	4.0
	mg/m3
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求

	
	
	硫化氢
	0.06
	mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求


（2）废水
生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复。
表3-5    废水污染物排放标准            单位：mg/L（pH无纲量）
	污染物
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准

	pH
	6-9

	COD
	180

	SS
	90

	粪大肠菌群
	40000（MPN/L）

	蛔虫卵个数
	2（个/L）


（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定，试井期间厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-6    环境噪声排放标准                     单位：dB（A）
	时段
	标准值
	执行标准

	施工期
	昼间
	≤70
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定

	
	夜间
	≤55
	

	试井期
	昼间
	≤60
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	夜间
	≤50
	


（4）固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；处理达标后的钻井岩屑执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中表1综合利用污染限值及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）中的相关限值。


	其他
	按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，确定以下污染物为总量控制因子。
废气：NOx、非甲烷总烃。
根据污染物源强核算，本项目氮氧化物排放量为22.721t/钻井期，非甲烷总烃排放量为0t。
本项目实施后主要总量控制指标建议值见表3-7。
表3-7    项目总量控制指标建议值
	总量控制指标类型
	控制因子
	控制量（t/钻井期）

	废气
	NOx
	22.721

	
	非甲烷总烃
	0
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四、生态环境影响分析
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	1、施工期生态影响分析
（1）工程占地影响分析
结合地形等条件估算，需新建临时进场道路长约405m。工程占地类型为沙地，临时占地面积为20330m2，其中井场面积为14000m2（100m×140m），生活区面积3500m2，进场道路面积2430m2，其他各类池体占地400m2。工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。
表4-1    本项目占地一览表
	序号
	项目
	占地面积
	占地性质
	占地类型

	1
	井场
	14000
	临时占地
	沙地

	2
	生活区
	3500
	临时占地
	沙地

	3
	进场道路
	2430
	临时占地
	沙地

	4
	各类池体
	400
	临时占地
	沙地

	合计
	20330
	临时占地
	沙地


钻井工程结束后对临时设施予以拆除，统一采取平整土地措施，人工恢复进场道路及施工临时占地的原貌。本项目井场占地为沙地，不占用基本农田等保护用地。临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。
（2）对土壤环境影响
流动沙地区域的土壤环境本就脆弱，车辆碾压、基础建设等工程活动会对其造成多方面影响，具体如下：
车辆碾压会直接破坏地表结构。流动沙地的土壤颗粒松散，缺乏稳定的植被覆盖，车辆行驶时的重力碾压会使表层土壤压实，改变土壤孔隙度。原本疏松的土壤孔隙被压缩，透气性和透水性下降，不仅不利于水分下渗，影响土壤与大气间的气体交换，还会降低土壤的持水能力，进一步加剧区域的干旱程度。同时，碾压会使土壤颗粒之间的连接更加紧密，在风力作用下，原本易被吹扬的细颗粒土壤可能形成板结层，虽然短期内可能减少局部风蚀，但长期来看，板结层一旦被破坏，会引发更严重的沙粒流失。
基础建设工程，如场地平整、地基开挖等，会严重扰动地表土壤。这会直接改变土壤的原始分布状态，如深层土壤被翻至表层，而表层土壤可能被掩埋或搬运。流动沙地的土壤养分本就匮乏，这种扰动会打破土壤原有的养分分布格局，导致土壤肥力进一步下降。此外，基础建设过程中产生的弃土若处理不当，随意堆放，在风力作用下极易成为新的沙源，加剧周边区域的土壤侵蚀。
另外，工程活动还可能破坏土壤中的生物结皮。流动沙地中即使植被稀少，也可能存在少量的生物结皮，它们由微生物、藻类等组成，对稳定土壤表层、减少风蚀起着重要作用。车辆碾压和基础建设会直接碾压或剥离这些生物结皮，使其失去保护作用，土壤表层的抗侵蚀能力大幅降低，更容易受到风沙的侵蚀。
这些影响相互叠加，会破坏流动沙地区域土壤的生态功能，影响其自我修复能力，对区域的生态环境造成不利影响。因此，在流动沙地区域施工时，需采取有效的防护措施，如严格限制施工活动区域、划定车辆行驶路线等，以减少对土壤环境的扰动。
（3）对植被的影响分析
根据现场调查情况，项目拟占地区域地表基本无植被覆盖，项目施工建设不会造成区域生物量损失。
（4）对野生动物的影响分析
油气田钻井工程对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而导致野生动物食物来源的减少。
本项目所在区域以沙漠生态系统为主，镶嵌工矿用地生态系统，随着油气田开采活动的开展，人为干扰逐渐加强，区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和路径。该区域现状存在的野生动物种类和数量较少，多为对人类活动适应性较强的“伴人动物”。本项目施工建设期间，占地和噪声等的影响将会迫使现存的野生动物短暂离开施工活动区域，待施工结束，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围将逐步恢复。总体来讲，本项目施工建设对野生动物影响较小。
施工期间应加强管理，约束施工人员的行为，禁止对野生动物进行捕猎。
（5）对生态保护红线影响分析
本工程西南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区122.9km，不在生态保护红线内。
根据生态保护红线划定结果，本工程在选址选线中充分考虑了避让红线，另外，控制施工作业带宽度，控制人为活动范围，减少对原生地表的破坏，是施工期降低对生态保护红线影响的主要手段。
项目建成后，及时恢复临时占地，本工程优化选址，同时做好施工期的生态保护，项目对生态保护红线的影响可以接受，不会导致生态保护红线生态功能发生明显改变，满足生态保护红线“面积不减少、性质不改变、功能不降低”的有关要求。
（6）水土流失影响分析
沙漠地区生态环境脆弱，施工建设易引发水土流失，其影响主要体现在以下方面：
施工期车辆碾压、场地开挖平整等活动会破坏地表原有松散结构，使土壤抗蚀能力下降。风力作用下，裸露的沙粒易被吹扬，形成风蚀，加剧土地沙化。
此外，施工过程中临时弃土弃渣若堆放不当，会成为新的侵蚀源，易在风力作用下扩散，不仅侵占周边土地，还可能堵塞周边有限的水文通道，影响区域水文循环。同时，水土流失会带走土壤表层有限的养分，进一步降低土壤肥力，破坏沙漠生态系统的稳定性。
施工中需采取合理安排施工进度、避免在大风天气进行土方作业、易起尘物料覆盖防尘网等措施，施工结束后及时对临时占地区域进行恢复，尽可能减少水土流失。
（7）施工期沙化影响分析
在沙漠流动沙地区域，项目施工建设对沙化土地的影响因流沙的不稳定性而更具特殊性，具体表现为：
①加速流沙迁移
流动沙地的沙粒本就处于较频繁移动状态，施工中的场地清理、机械碾压、基础开挖等会打破原有沙丘的平衡状态。例如，推土机平整场地时可能推散阻沙丘体，导致周边流沙失去遮挡，在风力作用下使原本局限于特定区域的流动沙地向周边扩散。同时，移动机械及运输车辆在流沙表面反复行驶形成的车辙，会成为新的“输沙通道”，引导流沙向更低洼的区域堆积，破坏周边沙化土地的自然分布格局。
②削弱流沙区有限的抗蚀缓冲能力
流动沙地中虽缺乏稳定植被，但局部可能存在临时形成的沙结皮（由风力分选形成的较紧实表层）等，这些是延缓流沙移动的微弱缓冲因素。施工活动（如材料堆放、临时建筑搭建等）会直接碾压或掩埋这些缓冲层，使流沙失去短暂的“束缚”，沙粒启动风速降低，导致沙化土地的风蚀强度显著提升。此外，地基开挖产生的松散弃沙若未及时固定，会成为“流动性更强的新沙源”，在风力作用下随流沙一起迁移，加剧侵蚀。
③干扰流沙区水文与土壤的脆弱平衡
流动沙地的地下水位通常较浅且极不稳定，施工中开挖地基可能破坏浅层地下水的渗透路径，导致局部区域水位下降或出现积水洼地。水位变化会进一步改变沙粒的紧实度——水位下降处沙粒更松散，易被风蚀；积水处干涸后形成的盐结皮被破坏，会释放出更多易蚀性盐质沙粒，形成“次生盐碱化沙化土地”。同时，施工废弃物（如油污等）渗入流沙后，难以被分解或过滤，会随沙粒移动污染更大范围的沙化土地，破坏其本就脆弱的土壤微环境，阻碍任何可能的自然植被生长。
④增加沙化土地治理的长期性难度
流动沙地的沙粒移动具有季节性规律（如冬季风大时迁移距离远），施工扰动后，流沙的迁移路径可能发生改变，原本可通过自然植被逐步固定的区域，可能因流沙持续堆积而失去修复条件。从而导致流动沙地的治理需投入更多的人工干预成本。
施工建设过程中应严格限制施工活动区域，针对流动沙地区域的特殊性，施工中还需强化防沙治沙措施，如采用网格沙障固定施工区周边流沙等，以遏制流沙迁移对沙化土地的连锁影响。
2、施工废气影响分析
（1）施工扬尘
施工扬尘主要来自井场平整、进场道路建设过程中土地的清理、挖掘、土方的运转及堆积，主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。类比调查，土路下风向100米颗粒物浓度达到10mg/m3，150米处仍达5.039mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
施工期对易产生扬尘的作业采取遮盖、定期指派洒水车洒水抑尘等措施后可对区域环境空气影响较小。
（2）钻井工程废气
钻井废气主要包括钻井柴油发电机废气、测试放喷废气、井场储罐产生的无组织废气。
①柴油发电机废气
井场钻机动力、生活、办公等用电以及试井期井场设备均由柴油发电机提供。根据钻井过程中动力消耗适时调整柴油发电机运行台数。预计工程施工期间柴油发电机消耗柴油约6270t。柴油发电机等设备燃料燃烧废气主要污染物为颗粒物、NOx和CO等。
根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，烟尘按0.25kg/t柴油、NOx按3.41kg/t柴油计。根据《车用柴油》（GB19147-2016）及《关于做好全国全面供应硫含量不大于10ppm普通柴油有关工作的通知》（发改办能源〔2017〕1665号），现行柴油含硫量不大于10mg/kg（0.01kg/t），本次评价按柴油中硫含量0.01kg/t柴油估算，燃烧柴油SO2排放量按照Q=2*S*W计算，其中Q是污染物排放量，单位kg，S为含硫率0.01kg/t，W为耗油量6270t。根据《环境统计手册》，燃烧1m3柴油产生的CO 0.293kg，HC 0.293kg，本项目采用轻柴油，密度850kg/m3，据此核算本项目备用情况下钻井工程柴油发电机的废气中各项污染物的产生量为SO2 125.4kg、NOx 21380.7kg、颗粒物1567.5kg、CO 2161.3kg、HC 2161.3kg。
柴油发电机废气污染物的排放具有排放时间短等特点，项目使用环保节能型柴油机，选用轻质柴油燃料，并加强管理和维护，对环境的影响是暂时的、不连续的、可接受的，对周边环境影响较小。
②测试放喷
正常情况下，当钻至井目的层后，对油气应进行完井测试，如钻孔在目的层有裂隙发育，则不需进行酸化、压裂等工作。钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备，天然气经管线引至放喷池点燃，依据具体情况设定放喷时间，一般为15～20天时间。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至凝析油罐，再由油罐车拉走，天然气通过管线输送至放空管。
本项目为勘探项目，仅涉及施工期，且整个施工期较短，施工期间扬尘产生量较小；本项目钻井期采用柴油发电机供电，测试放喷期较短，污染物排放量较小，对区域环境空气影响可接受。
③井场储罐挥发无组织废气
储罐内储存的原油、柴油会在储罐液面的上部空间充满物料挥发出来的蒸汽，并最终会达到饱和蒸气压，罐体液面空间体积一旦发生变化时，就会导致物料饱和蒸气溢出，形成所谓的储罐呼吸现象。储罐液面空间体积变化可以发生在物料进出的情况下，也会发生在昼夜温差变化的情况下，前者称为大呼吸，后者称为小呼吸。
根据《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-1989），卸油过程中柴油会产生0.05%的油气，储存过程中柴油会产生0.01%的油气，以非甲烷总烃来表征呼吸油气。本项目柴油周转量少，柴油储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量少。
本项目试井过程中地层流体经地面气液分离器装置分离后，原油通过管线进入凝析油罐回收储存。试井过程中原油回收量由勘探井地质条件、油藏储层含油量等因素决定，经类比该地区其他勘探井试井情况，试井时间短，凝析油罐呼吸废气无组织排放量较少。由于项目周边扩散条件较好，经类比该地区其他勘探井监测数据，项目边界非甲烷总烃无组织排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
（3）锅炉烟气
钻井期泥浆伴热采取生物质锅炉加热工艺，生物质锅炉烟气污染物主要有颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度等，生物质锅炉烟气采取“低氮燃烧技术+袋式除尘”处理后通过30m高排气筒排放。
2.5t/h的生物质锅炉以生物质颗粒为燃料，平均低位发热值16.11MJ/kg，单台2.5t/h生物质锅炉每天燃料消耗量约为11t，钻井期锅炉运行时间约170天（4080h），钻井期共计燃料消耗量为1870t。
①标干烟气量
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法中的经验公式估算法进行核算：
Vgy=0.393Qnet,ar+0.876（Qnet,ar≥12.54MJ/kg,Vdaf≥15%）
式中：Vgy—基准烟气量，（标m3/kg）
Qnet,ar—燃料的低位发热值，MJ/kg，拟建项目燃料热值16.11MJ/kg；
根据上面计算得出本项目生物质蒸汽锅炉的烟气量产生系数为7.20723Nm3/kg－燃料。则生物质蒸汽锅炉烟气量为3300Nm3/h。
②颗粒物
燃生物质锅炉颗粒物（烟尘）排放量按以下列公式计算：

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t（1870t/钻井期）；
Aar—收到基灰分的质量分数，%（7.22）；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%（本项目使用的沸腾炉属于流化床炉的一种飞灰份额，40%～60%，取50%）；
ηc ——本项目采用袋式除尘器，%（根据《锅炉产排污量核算系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－取值99.7%）；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，%（取14%，参考《桉树类生物质燃烧飞灰可燃物含量分析方法研究》（第35卷第2期2015年2月）中的结论）。
由此计算得生物质锅炉烟气中颗粒物排放量为0.235t/钻井期，排放速率为0.058kg/h，排放浓度为17.5mg/m3。
③二氧化硫

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，1870t/钻井期；
Sar——收到基硫的质量分数，%，0.021%
（Sar=Sd×（100−Mar）/100=0.022×（100-6.48）/100）；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（5%～15%，取10%）；
ηs——脱硫效率，%（0%）；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量（0.30～0.50，取0.40）。
计算可知本项目生物质锅炉二氧化硫排放量为0.283t/钻井期，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为21.0mg/m3。
④氮氧化物
氮氧化物利用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数1.02kg/t燃料计算，生物质锅炉烟气采取低氮燃烧技术去除氮氧化物，去除效率为30%，则本项目生物质锅炉氮氧化物排放量为1.34t/钻井期，排放速率为0.33kg/h，排放浓度为99.2mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准限值要求。
综上钻井期生物质锅炉烟气各污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准限值要求；钻井期生物质锅炉烟气中二氧化硫排放量为0.283t、颗粒物排放量为0.235t、氮氧化物排放量为1.34t。
表4-2    锅炉烟气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	废气来源及名称
	污染物
	燃料消耗量（t/钻井期）
	治理措施
	排放情况
	运行时间（h）

	
	
	
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	烟气量（Nm3/h）
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	排放量（t/钻井期）
	

	锅炉烟气
	颗粒物
	1870
	低氮燃烧器+袋式除尘器+30m高排气筒
	99.7
	物料衡算法
	3300
	17.5
	0.058
	0.235
	4080

	
	二氧化硫
	
	
	0
	物料衡算法
	
	21.0
	0.07
	0.283
	

	
	氮氧化物
	
	
	30
	产污系数法
	
	99.2
	0.33
	1.34
	

	
	烟气黑度
	
	
	--
	--
	
	<1
	--
	--
	

	
	汞及其化合物
	
	--
	--
	--
	
	--
	--
	--
	


钻井结束后生物质锅炉随井队搬迁，从影响范围和程度来看，生物质锅炉对周围大气环境的影响是有限的。
（4）井场、生活区、道路施工废气进行土方施工、物料运输、场地建设，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。
（5）机械设备和车辆尾气
在工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NOx、烃类等。
（6）环境影响分析
由现场踏勘可知，工程施工活动范围周边无环境敏感点，且区域开阔，废气污染物气相扩散条件好。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。
因此，施工扬尘、测试废气、锅炉烟气、机械设备车辆尾气等不会对区域环境空气产生明显影响，且这种影响是局部的、短期的，工程建设完成之后影响就会消失。
3、地表水环境影响分析
工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液、锅炉排污水和生活污水。
（1）钻井废水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册钻井作业废水（≥4km）产污系数52.64t/100m。项目井深为9070m，则钻井废水产生量为4774t。
钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。
（2）酸化压裂返排液
本工程酸化压裂液不在现场配制，储层改造时需进行酸化压裂作业时，可采用罐车将酸化压裂液直接运至作业区域。根据类比调查，如遇含油气层则少部分（约20%）酸化压裂返排液从井口返排，如未遇含油气地层，则大部分（70%～80%）酸化压裂返排液从井口返排。根据设计单位提供的资料，储层改造期间酸化压裂废水的最大产生量约为1000m3，在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置。
（3）锅炉排污水
拟建工程锅炉排污水水量为0.3m3/d，水质简单，污染物主要为SS、COD及含盐量，用于井区周边洒水抑尘。
（4）生活污水
施工期常驻井场人员按60人计，施工总天数190d，按生活用水量100L/d·人计，生活用水量约1140m3（6m3/d）。生活污水产生量按用水量80%计，生活污水产生量为912m3（4.8m3/d），经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复。
4、地下水环境影响分析
本项目钻井目的层穿过地下水含水层，且钻井过程中使用泥浆、钻井液等特点，为保护地下水，本评价对地下水环境影响分析并提出减缓措施。
工程施工钻井过程中泥浆循环使用，可避免对地下水水质影响，施工过程采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地层的影响。工程在施工过程中产生废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理并采取相应地下水环境保护措施与对策。
非正常状况下如发生井喷等事故时，放喷池防渗层出现裂缝，暂存岩屑和暂存井喷液中污染物对地下水环境造成污染。本项目采取“钢板池”阻隔，通过类比分析可知非正常状况下可见污染物的污染范围可以控制井场范围内，柴油罐采用定期巡检及下设托盘可防止泄漏污染土壤及地下水。
（1）落地油对地下水环境的影响
钻井过程中产生的落地原油及时回收，不会对地下水环境产生不良影响。根据油田环境保护的要求，对落地油必须进行100%的回收。本工程地处干旱少雨地区，地表干燥，落地原油主要污染表层土壤。由于土壤对石油分子的吸附作用，下渗对地下水影响可接受。
（2）井喷事故对地下水的影响
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1～2天才能得以控制。井喷范围内土壤表层可见有蜡状的喷散物，主要影响形式为渗透污染，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于原油的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。污染物进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。
由于各种土壤的不同土层对石油类均有吸附能力，石油类污染物主要集中在表层，随着时间的推移，包气带土壤对石油类物质的吸附将趋向饱和，吸附能力将逐渐降低。一般来讲，土壤表层0～20cm的滞留石油类物质的含量至少是下层（1m以下）石油类物质含量的35倍；且石油类多在地表1m以内积聚，1m以下土壤中含油量甚少。由于泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。且一旦发生泄漏，建设单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。
（3）油水窜层对地下水的影响分析
钻井完井后油水窜层污染（包括生产井的窜层）的主要原因是：固井质量差；工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。
（4）井漏事故的泥浆对地下水的影响
井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，盐分较多，造成地下含水层水质污染。因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、选用合理的钻井液密度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。
正常情况下，污染源从源头上可以得到控制，对地下水环境产生的影响可接受；非正常情况下，如发生井喷等事故时，启动相关应急预案，及时采取井控措施，首先利用放喷池等设施作为一级污染防控措施，避免固废及废水直接排入外环境，渗入地下污染地下水。
5、施工噪声影响分析
（1）噪声源
钻井噪声主要为柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车噪声、锅炉风机噪声等。对环境影响大的主要为钻井过程中柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车噪声、泥浆不落地系统噪声、固液分离器噪声等连续性噪声。
参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表A.2，本项目拟采用的各类施工设备产噪值见下表。
表4-3    钻井期噪声源强调查清单（室外声源）   单位：dB（A）
	序号
	声源
名称
	型号
	空间相对位置/m
	声压级/距离〔dB（A）/m〕
	声源控制措施
	治理后声源源强dB（A）
	运行
时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	柴油发电机
	--
	57
	80
	1.5
	102/5
	基础
减振
	92
	昼夜

	2
	钻机
	90D
	55
	64
	10
	110/5
	
	100
	昼夜

	3
	泥浆泵
	1600HP
	57
	56
	1.5
	105/5
	
	95
	昼夜

	4
	泥浆泵
	1600HP
	60
	56
	1.5
	105/5
	
	95
	昼夜

	5
	泥浆泵
	1600HP
	63
	56
	1.5
	105/5
	
	95
	昼夜

	6
	压裂车
	--
	55
	50
	10
	110/5
	
	100
	昼夜

	7
	泥浆不落地系统
	--
	50
	50
	2
	90/5
	
	80
	昼夜

	8
	固液分离器
	--
	50
	50
	1.5
	90/5
	
	80
	昼夜

	9
	锅炉风机
	--
	40
	50
	10
	95/5
	
	85
	昼夜


（2）预测模式
施工噪声源可以近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源在不同距离处的噪声值，预测模式如下：
Lr=Lro-20lg（r/ro）
式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；
      Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；
      r ——预测点与声源的距离，m；
      ro——监测设备噪声时的距离，m。
（3）预测结果与评价
主要施工机械在不同距离处的衰减值预测结果见下表。
表4-4    距声源不同距离处的噪声预测值             单位：dB(A)
	[bookmark: _Hlk107246902]声级
设备
	测点声源距离（m）

	
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	150
	200

	柴油发电机
	86.0
	80.0
	73.9
	70.4
	67.9
	66.0
	62.5
	60.0

	钻机
	94.0
	88.0
	81.9
	78.4
	75.9
	74.0
	70.5
	68.0

	泥浆泵
	89.0
	83.0
	76.9
	73.4
	70.9
	69.0
	65.5
	63.0

	泥浆泵
	89.0
	83.0
	76.9
	73.4
	70.9
	69.0
	65.5
	63.0

	泥浆泵
	89.0
	83.0
	76.9
	73.4
	70.9
	69.0
	65.5
	63.0

	压裂车
	94.0
	88.0
	81.9
	78.4
	75.9
	74.0
	70.5
	68.0

	泥浆不落地系统
	74.0
	68.0
	61.9
	58.4
	55.9
	54.0
	50.5
	48.0

	固液分离器
	74.0
	68.0
	61.9
	58.4
	55.9
	54.0
	50.5
	48.0

	锅炉风机
	79.0
	73.0
	66.9
	63.4
	60.9
	59.0
	55.5
	53.0


从上表可以看出，施工机械噪声在200m处昼间预测结果满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准限值，夜间预测结果不满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求，本项目位于沙漠，井场周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点。施工期间通过采取对设备定期保养维护、基础减振等措施可减少噪声对周边环境的影响，且随着施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。
钻井过程为连续作业过程，钻井噪声处理难度较大，在基础减振措施基础上，进一步提出以下噪声防治要求：对柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车等高噪声设备安装减振基础，必要时加装隔声罩或消声器；合理布置设备位置，将高噪声设备尽量布置于井场中部、远离场界；夜间尽量避免高噪声作业。采取上述措施后，昼间可稳定达标；夜间虽仍有一定超标风险，但鉴于井场周边无敏感点，施工噪声对周边声环境影响总体可控，施工结束后影响即行消除。
6、施工期固体废物影响分析
6.1固体废物产生及处置情况
（1）固体废物产生及处置情况
完井与搬迁后要进行固体废弃物处理，整个钻井作业及测试放喷过程中产生的固体废弃物主要有泥浆、钻井岩屑、锅炉灰渣、除尘灰、废布袋、生活垃圾、污水处理站污泥、建筑垃圾以及沾油废物、废烧碱包装袋、废防渗材料、废矿物油及其包装物等。一般固体废物执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，一般工业固体废物管理台账实施分级管理。如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）以及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
①泥浆
泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。
（2）废弃钻井泥浆及岩屑
①废弃钻井泥浆
废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后剩余的泥浆，其产生量随井深和井径的不同而改变。钻井泥浆产生量可按照经验公式推算：


式中：
V—废弃钻井泥浆产生量，m3；
D—钻井的直径，m；
h—钻井的深度，m；
根据计算，本项目废弃钻井泥浆产生量为1382.64m3，其中膨润土体系废弃泥浆产生量为597.39m3，磺化体系废弃泥浆产生量为785.25m3。
②废弃钻井岩屑
钻井过程中钻头破坏岩层形成岩屑，后通过泥浆循环带出地面，其中混杂有泥浆、石油类物质。钻井岩屑产生量与井眼长度、井径及岩石密度有关，可用下式计算：
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式中：W——废弃钻井岩屑排放量，m3；（水基钻井液体系膨胀系数取 2.2，岩屑密度为2.5g/cm3）；
      D——井的直径，m；
      h——井深，m；
α--膨胀系数，水基为2.2。
根据不同孔径分段求和计算，本工程总岩屑产量为2534.96m3。其中膨润土体系钻井岩屑产量为1385.97m3，排入膨润土岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；磺化泥浆钻井岩屑产生量为1148.99m3，井场环保罐暂存，定期转运至塔中钻试修废弃物环保处理站处置，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）生活垃圾
井队人数为60人，工程预计钻井施工期为190天，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，生活垃圾产生量11.4t，收集后统一清运至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
（4）撬装式污水处理站产生污泥
撬装式污水处理站污泥定期排入污泥池，通过泵打入小型叠螺式污泥脱水机，其脱水原理为污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。经叠螺式污泥脱水机脱水后可确保污泥含水率低于60%，满足垃圾填埋场进场污泥含水率要求。
撬装式污水处理站污泥经脱水装置脱水后，产生量为0.12t，收集、合规暂存，定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
（5）锅炉灰渣及除尘灰
锅炉灰渣、除尘灰属于一般固体废物，锅炉灰渣根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中8.1物料核算法计算：


式中：Ehc——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；
R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t；本项目燃料使用量为1870t；
Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目为7.22；
q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目为10；
Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg燃料热值为16.11MJ/kg；
经计算得出灰渣产生量约为223.96t/钻井期，除尘效率按99.7%计，除尘灰产生量约为79.1t/钻井期，统一收集后送至周边固废填埋场处理。
（6）废布袋
用作颗粒物除尘的布袋除尘器破损时需更换布袋，产生量约为0.1t，产生后由厂家回收处理。
（7）沾油废物
本项目钻井期和测试放喷期间可能产生少量原油，由于非正常原因导致原油散落地面形成的油土混合物，含油污泥产生量约0.01t。按照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-249-08。
含油污泥桶装收集后暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托有资质的单位进行处理处置。根据油田公司环境保护管理制度规定，落地油要求100%回收，并且采取严格的防控措施，一般不会产生落地油。
（9）废烧碱包装袋
钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱等危险化学品废弃包装袋属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危险化学品废弃包装袋其危险废物编号为HW49，危险废物代码为900-041-49。类比同类钻井工程，钻井期间产生的废包装袋约为0.1t/口，及时回收废包装袋，暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
（10）废矿物油及其包装物
钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废矿物油，如废液压油、废机油等，按照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-249-08。产生量约0.1t，采用专用容器盛装。废包装物为与矿物油同步产生，其危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-249-08。产生量约0.02t。废矿物油、废包装物暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）、《固体废物污染环境防治信息发布指南》（环办固体函〔2024〕37号）、《一般工业固体废物台账管理指南》《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别及处置措施见表4-5，危险废物类别及处置措施见表4-6。
表4-5    工程固体废物产生、处置及防治措施情况一览表
	属性
	废物代码
	固体废物名称
	产生
环节
	产生量
	单位
	处理措施

	一般工业固体废物
	SW12 071-001-S12
	废弃钻井泥浆及岩屑
	钻井过程
	3917.6
	m3
	岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑排入膨润土岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准（含水率＜60%、石油烃＜4500mg/kg）后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

	
	SW90 462-001-S90
	污水处理站污泥
	污水处理站
	0.12
	t
	定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。

	
	SW03
900-001-S03
	锅炉灰渣
	供热
	223.96
	t
	统一收集后送至周边固废填埋场处理

	
	SW02
900-001-S02
	除尘灰
	供热
	79.1
	t
	

	
	SW59
900-099-S59
	废布袋
	废气处理
	0.1
	t
	厂家回收处理

	生活垃圾
	SW64 900-099-S64
	生活垃圾
	施工人员生活
	11.4
	t
	定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。


表4-6    工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表
	危险废物名称
	废物
类别
	废物
代码
	危险废物
	产生量
（t/钻井期）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害
成分
	产废周期
	危废特性
	污染防治措施

	废烧碱包装袋
	HW49
	900-041-49
	含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质
	0.1
	使用烧碱过程对应产生
	固体
	NaOH
	NaOH
	/
	T/C/I/R
	收集后，由有危废处置资质单位接收处置

	废矿物油及其包装物
	HW08
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
	0.1
	钻井过程
	固态
	废矿物油
	油类
物质
	/
	T，I
	

	沾油废物
	
	
	
	0.01
	钻井过程
	固态
	废矿物油
	油类
物质
	/
	T,I
	


6.2固体废物污染控制要求
根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026），本项目固体废物的收集、贮存、转移污染控制要求见下表。
表4-7    固体废物收集、贮存、转移污染控制要求
	收集、贮存、转移污染控制要求
	本项目情况
	符合性

	5.1 含油废物应与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑应单独收集处理，特殊工段（造斜井段和目的层井段）及非正常工况产生的聚合物岩屑应单独收集处理。
	含油废物与水基岩屑分开收集。特殊工段及非正常工况产生膨润土体系废弃钻井岩屑分区排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑单独收集，定期拉运至塔中钻试修废弃物环保处理站处置，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	5.2 水基岩屑应随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑应脱胶脱稳和固液分离后收集，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%。固液分离后的液相应优先在钻井现场循环利用；不能利用的，应收集处理。
	岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；“泥浆不落地”系统固液分离出的岩屑含水率小于60%，原材料中破胶剂组分A210t及组分B42t用于磺化泥浆及岩屑脱胶脱稳处理。
	符合

	5.3 水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能应满足 GB18599 的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中应采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
	岩屑池防渗要求满足GB18599 的要求，转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
	符合

	5.4 含油废物的收集、贮存、转移等环节应采取防雨、防渗、防泄漏等措施，挥发性有机物无组织排放应符合 GB 37822 的相关要求。
	危险废物贮存设施符合GB18597-2023相关要求。项目边界非甲烷总烃无组织排放满足符合GB 37822的相关要求。
	符合

	5.5 剩余固相的转移应采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
	采用专用容器盛装，并暂存于井场撬装化危废暂存间内。危险废物的收集、转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行。
	符合

	5.6 水基岩屑用于油气开采生产作业区的井场铺垫、道路铺设时，使用自然土、砂石等进行表面覆盖，覆盖层厚度在20 cm以上。当水基岩屑（不包括造斜井段和目的层井段等特殊工段以及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑）中石油烃含量小于4500mg/kg且满足以下要求时，可用于回填材料。
	井场铺垫、道路铺设时，使用自然土、砂石进行表面覆盖，覆盖层厚度在20 cm以上。水基岩屑回填石油烃含量小于4500mg/kg。
	符合

	5.7 剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，应根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
	采用专用容器盛装，并暂存于井场撬装化危险废物暂存间（危险废物贮存点）内。危险废物的收集、转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行。
	符合

	5.8 水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果为可接受时，可用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式。
	水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果可接受。
	符合


综上所述，固体废物经妥善处理后，不会对周围环境产生不利影响。
6.2.1 一般工业固体废物影响分析
（1）贮存场所选址分析
一般工业固体废物贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，相关选址要求符合性如下：
表4-8    一般工业固体废物贮存场所选址分析
	选址要求
	本项目情况
	符合性

	4.1一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	本项目一般工业固体废物贮存场在井场，符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	符合

	4.2 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	井场周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点。
	符合

	4.3 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	本项目不建设贮存场、填埋场。
	符合

	4.4 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡、泥石流影响区以及湿地等区域。
	符合

	4.5 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库，以及规划水库的淹没区和保护区之内。
	符合

	4.6上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。
	本项目膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合


综上所述，固体废物贮存间选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
（2）储存能力分析
钻井期间产生的膨润土体系废弃钻井岩屑暂存在岩屑池（1500m3），本项目膨润土体系废弃钻井岩屑产生量为1385.97m3，排入防渗岩屑池干化，检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；磺化泥浆钻井岩屑产生量为1148.99m3，收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）贮存环境影响分析
钻井过程中产生的膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化；磺化泥浆钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后用于铺垫油区内的井场、道路。废弃钻井岩屑和泥浆暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。
（4）运输过程影响分析
钻井过程中产生的一般工业固体废物按照相关要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生的工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
（5）一般固废处置的环境影响分析
膨润土体系废弃钻井岩屑，排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后用于铺垫油区内的井场、道路，对周边环境产生影响可防控。
6.2.2危险废物影响分析
（1）贮存场所选址分析
危险废物收集后暂存于危险废物贮存间内，危险废物贮存间选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求符合性如下：


表4-9    危废贮存场所选址分析
	选址要求
	本项目情况
	符合性

	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价
	本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。
	符合

	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。不在易受严重自然灾害影响的地区。
	符合

	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目不在江河、湖泊等最高水位线以下的滩地和岸坡。
	符合

	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定
	本项目施工期危险废物产生量较小，且距离环境敏感目标较远，要求项目危废暂存间采取重点防渗措施，避免对周围环境敏感目标产生污染影响。
	符合


综上，危险废物贮存间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
（2）危险废物储存能力分析 
钻井期间产生的危险废物贮存在井场危险废物贮存间，占地面积8m2，可满足钻井期间需求。
[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK114]本项目沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物采用专门容器，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；同时危险废物按照《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。同时危险废物贮存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生影响。
收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显的标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整翔实。具体要求如下：
a.危险废物标签规格颜色说明：规格：正方形，40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。
b.危险废物特性警示类别：按危险废物种类选择，危险特性警示类别如图1所示；
c.材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图2所示；
d.装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
[image: ]
图4-1    危险特性警示图
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图4-2    危险废物相关信息标签
（4）运输过程影响分析
钻井过程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危险废物贮存间贮存，危险废物在运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。
（5）委托处置的环境影响分析
本项目产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，不会对周边环境产生明显影响。
综上所述，固体废弃物经妥善处理后，不会对当地土壤及地下水环境产生影响。
7、土壤环境影响分析
本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“四十六、专业技术服务业 99.陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”；参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，项目属于土壤Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，“Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，基于钻井工程使用泥浆、钻井液等特点，本评价仅对项目建设提出相应的污染防治措施：
a.在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理；末端控制采取分区防渗原则。
b.实施覆盖生产区的生产监控系统，包括建立完善的生产监控制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染，及时控制。
c.制定相应的突发环境事件应急预案，一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。
d.钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；膨润土体系废弃钻井岩屑进入岩屑池暂存，干化后用于铺垫井场和道路；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
项目施工期通过采取以上措施，在很大程度上减轻对土壤环境的影响，并在完井后回覆原有表土，基本可以恢复到原有使用功能，对土壤环境影响较小。
8、环境风险影响分析
8.1风险调查
项目设置45m³柴油储罐3个，最大暂存量135m³，柴油密度0.85g/ml，最大存量90%，则项目柴油最大存量103t。项目设置有4个40m³凝析油罐，原油最大存量114t。伴生气及硫化氢场区内不暂存。风险物质最大暂存量见风险调查。
表4-10    项目危险物质数量与临界量比值（Q）一览表
	序号
	危险物质
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	q/Q值
	Q值划分

	1
	柴油
	103
	2500
	0.0412
	Q<1

	2
	原油
	114
	2500
	0.0456
	

	3
	沾油废物
	0.01
	2500
	0.000004
	

	4
	废矿物油及其包装物
	0.1
	2500
	0.00004
	

	5
	废烧碱包装袋
	0.1
	--
	--
	

	项目Q值Σ
	0.086844
	


根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.086844＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（3）风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见下表。
表4-11    环境风险评价工作等级划分依据表
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价对大气、地下水环境风险均进行简单分析，本项目无废水外排，故不对地表水环境风险进一步评价。
8.2环境敏感目标概况
本项目周边区域无环境敏感目标，将区域环境空气、调查评价范围内地下水作为环境风险保护目标。
8.3环境风险识别
（1）物质危险性识别
结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油，若在钻井过程中遇到部分地层压力异常且含有油气资源，发生井喷事故导致采出气在井口溢出原油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表。
表4-12    本项目物质危险性一览表
	危险物质名称
	理化性质

	
	物   质   性   质
	判定结果
	物质性质
	判定结果

	柴油
	稍有黏性的棕色液体，爆炸极限1.5%～4.5%；沸点：200～350℃；闪点：45～55℃。
	可燃液体
	LC50：无资料
LD50：无资料
	—

	原油
	有黏性的深棕色或黑液体，密度0.75～0.95之间，易燃，闪点：-40℃至40℃之间；具有爆炸性。当原油蒸气与空气混合并达到一定浓度时，会形成爆炸性混合物。
	可燃液体
	LC50：无资料
LD50：无资料
	—

	落地油
	落地油通常呈现暗黄、棕色或绿黑色，这是由于其成分主要为碳氢化合物的混合物。落地油的密度在0.780-0.970之间，不溶于水，但可以与某些有机溶剂互溶。

	伴生气
	无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压：53.32kPa（-168.8℃），闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度0.42（-164℃）。


（2）危险物质分布情况
本项目危险物质主要位于场区内油罐区域和井口。
（3）可能影响环境的途径
本项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸和井喷事故。火灾、爆炸与物料含油率、烃类可燃气体的量等因素有关。本项目柴油罐泄漏发生火灾事故以及发生井喷后可能对周边环境造成影响。
表4-13    本项目环境风险及环境影响途径识别表
	危险物质
	风险单元
	作业特点
	环境风险类型
	环境影响途径

	柴油、原油
	柴油罐、凝析油罐
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气扩散

	伴生天然气H2S
	钻井区域
	常温、常压
	井喷、井喷失控、泄漏、中毒、火灾、爆炸、大气污染
	大气扩散

	落地油
	危废暂存间
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气扩散


（4）生产设施风险识别
A.井喷事故风险 
井喷为井场常见事故。钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。
B.井漏事故风险 
钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。
C.物料运输风险
物料运输风险事故主要为原油、柴油、落地油等运输过程中产生的泄漏事故，泄漏后将污染井场土壤，造成土质恶化，影响井场及周边植被生长等。
8.4环境风险分析
8.4.1大气环境风险分析
工程施工过程中风险类型主要为柴油罐泄漏导致的火灾以及爆炸事故等产生的次生污染物影响，以及在钻至含油地层遇到压力异常发生井喷事故导致气体进入大气。
柴油罐泄漏时，遇明火燃烧，油品从裂口流出后立即燃烧，发生火灾爆炸事故，如果出现不完全燃烧，会产生一定量的一氧化碳。一旦储罐发生泄漏事故，应迅速进行封堵，并将泄漏物收集至铁桶等容器内，交由有资质单位处理。
在钻至含油地层遇到压力异常超过设计压力发生井喷事故，井喷污染范围为200m，一般需要1～2天能得以控制。井喷事故状态下，局部大气中的烃类在短时间内剧增，使局部地区大气污染物在一定时间段内超标，发生井喷事故后，应及时控制井口放喷设施，将井喷泄漏物导入放喷池，若遇硫化氢采取点燃处理，通过采取及时疏散周边人员，对井喷物质进行点火和在周边进行检测，可最大程度降低对周边的影响。积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散井场及周边人员，避免造成人员伤亡和财产损失。事故发生后，周边荒漠采用人工清理后进行重建，再加上生物演替过程，基本2～3年即可恢复。由于井场位于荒漠，在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，且周边区域空旷，扩散条件良好，柴油泄漏及井喷事故对周围环境空气的影响是可以接受的。
8.4.2地表水环境风险分析
柴油罐发生泄漏时，及时封堵，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；井喷事故可能会导致大量的石油、天然气或其他有害物质泄漏到环境中；酸化压裂反排液转运、运输过程中因碰撞、翻车、罐体腐蚀或阀门失效发生泄漏时，高盐或含重金属的液体直接流周边环境中。本项目周边无地表水，发生井喷事故时，将放喷池作为一级污染控制措施，对井喷泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；酸化压裂反排液发生泄漏时，对泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；相关部门和企业应当采取有效的预防措施。
为了减少井喷事故对地表水的影响，加强井控技术的研究和应用，提高应急响应能力，建立健全的环境保护法规和标准。
8.4.3地下水环境风险分析
在发生柴油罐泄漏、酸化液裂反排液泄漏等事故时，若泄漏物长时间未得到处理，渗入地下可能污染地下水。为防止泄漏物污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：
①加强柴油罐、酸化液裂反排液运输车辆的维护保养，避免泄漏事件的发生。对于易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题尽快解决。加强职工的安全教育，增强防范风险的意识。
②在柴油罐底部采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束后交由有资质单位处置。
③加强酸化液裂反排液运输司机道路安全驾驶教育，增强防范风险的意识。
采取以上防渗措施后，地下水环境风险可防控。
8.4.4套管破损风险分析
套管破损可能导致油气泄漏，这些泄漏物可能渗透到土壤中，污染地下水和土壤。油品和其他有害物质可能会渗入土壤，影响土壤的物理和化学性质，甚至破坏土壤生态系统。
套管破损可能导致井壁稳定性下降，进而影响土壤结构。在某些情况下，这可能导致地面下沉或地层压实，改变土壤的承载能力和稳定性。
油气泄漏和土壤污染可能对土壤中的微生物群落和植物生长产生负面影响，破坏生态平衡。长期的污染还可能导致土壤退化，影响土地可持续利用。
综上所述，套管破损不仅会影响油气开采的效率和安全性，还可能对土壤环境造成严重影响。因此，在油气勘探过程中，应采取有效的预防和修复措施，以减少套管破损对土壤的影响。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK42]钻井过程中主要环境风险是可能发生的井喷、储罐泄漏等事故，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成危害。本项目的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平可接受。

	运营期生态环境影响分析
	本项目不涉及运营期。
本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	选址选线环境合理性分析
	1、环境制约因素
工程选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处，项目西南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区122.9km，工程选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，井场选址满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）要求，项目占地为沙地，且位于塔里木油田分公司探矿许可开采范围内，工程选址合理。
2、环境影响程度
本项目为勘探项目，施工期包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程、钻后工程，各个环节产生生态破坏和环境污染影响较小，环境风险可防控。
本项目选址主要由地下气层所在位置决定地面，选址无相关比选方案。
综上所述，本项目选址合理。


[bookmark: _Toc17717]
五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施
（1）生态治理措施
项目所在区域生态较脆弱，为保护区域生态环境，在施工过程和钻井结束后，应采取以下生态保护措施：
①井场严格按设计方案减少占地；生活区、放喷池等设施选在井场周边未利用地，减少占地。
②对临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，减少扰动范围。单井井场施工临时性占地控制在100m×140m范围内。
③项目占用沙地，开工前办理用地审批，经批准可临时占地，不超过两年，在试采和取得采矿权后转为开采井的，办理永久占地手续。
④施工期充分利用现有周边的道路，施工机械和车辆不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。
⑤在井场设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理，井场采用围栏加以防护，避免野生动物误入而危及生命。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物产生影响。
⑥施工结束后及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，并及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。
⑦结合《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024），对各设施临时占地进行恢复。
（2）对野生动物的保护措施
①区域动物现状调查
在油田开发区域，因石油开发建设活动早已开展，人类活动频繁，使得对人类活动敏感的野生动物早已离去，已难见大中型的野生动物，野生动物主要是一些爬行动物沙蜥、沙鼠等。项目区范围内无大型哺乳类动物分布。根据现场调查，本项目占地范围内无野生保护动物活动。
②对野生动物的保护措施
项目在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对野生动物的干扰，在夜间尽量减少活动；合理安排施工时间，在野生动物繁殖季节停止施工，减少工程建设对野生动物繁殖的影响。项目施工期短暂，施工结束后，野生动物生活环境很快得到恢复。
（3）水土流失防治措施
①井场平整、池体开挖后需先进行严格的整治，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土地再塑，而且要稳坡固表，对施工场地定期洒水降尘，防止水土流失。
②施工活动开始之前，应制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性；要求施工单位保护好施工场地周边的植被及野生动物，不得随意破坏植被。
③施工中严格限定施工的工作范围，规定运输车辆行驶路线，不得乱压乱碾，不得随意取弃土，施工结束后一律平整土地，清除用地范围内的固体废弃物。
④本项目建设过程中，要减少地面扰动，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
⑤施工后期，及时做好施工迹地的清理工作。工程施工结束后，应对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。
（4）防沙治沙措施
①工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施）
[bookmark: OLE_LINK23]近年来，塔里木油田统筹推进节能降碳与生态扩绿，同步加速“沙戈荒”新能源基地建设。通过创新“光伏+治沙”模式，利用光伏组件遮挡日照以减少水分蒸发，结合板下草方格固沙技术固定植被种子；同时，利用清洗光伏板的水促进植被萌芽生长，实现“板上发电、板下治沙”的协同效益。且末县10万千瓦光伏项目是塔克拉玛干沙漠腹地最大的集中式光伏电站，通过围扎芦苇草方格沙障，有效固沙4000亩。本项目融合塔里木油田“光伏+治沙”成熟经验，结合塔中区块钻井井场防沙治沙措施落实情况，拟采取以下工程措施：
A.砾石压盖防蚀：对井场地表实施100%砾石压盖，抑制风蚀。
B.草方格固沙：井场外围设草方格沙障，以减缓沙丘流动。
②管理措施
施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶。
③方案实施保障措施
A.组织领导措施
防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本项目防沙治沙工程塔里木油田分公司为第一责任人，钻井队、施工队作为措施落实方，属于主要责任人。塔里木油田分公司应在钻井队、施工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。
B.技术保证措施
a加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。
b工程建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。
（5）生态环境综合整治后效果
由工程分析和影响分析可知，工程建设对生态环境的影响主要表现在对局部土壤环境等的影响。本项目主要为临时占地，钻井结束后，对临时占用的土地进行原貌恢复。通过类比调查同类探井项目土地的恢复情况可知，不会破坏生态系统的结构和稳定性。
2、施工期废气治理措施
施工期施工场地周边设置围挡，定期进行洒水降尘，以降低钻井和井场建设过程中产生的扬尘对施工人员影响；对施工区域采取砂砾石硬化，以减少区域风蚀扬尘。对运输车辆进行冲洗，以减少运输过程中产生的扬尘。运输车辆减速行驶，为减少道路扬尘影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间应对车辆进行适当的苫盖，以降低扬尘的影响。油气测试期间天然气通过放喷管线燃烧后放空，加强放喷管线、放喷池的运营维护，定期检查气体燃烧放空设备，确保天然气充分燃烧，减少污染物的产生；柴油发电机定期检修，运行良好，燃用符合质量标准的燃料；施工期井场采用密闭储罐；检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，本项目生物质蒸汽锅炉采用生物质成型燃料，废气经低氮燃烧技术+布袋除尘器处理后经30m排气筒（可拆卸）排放；减少污染物的产生。
为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《中华人民共和国生态环境法典》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《工业料堆场扬尘整治规范（DB65/T4061-2017）》等相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》等采取的抑尘措施，对工程施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。
表5-1    施工期扬尘污染防治措施一览表
	序号
	防治措施
	具体要求
	依据

	1
	施工现场公示牌
	在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；
	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》

	2
	密闭苫盖
措施
	①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；
②建筑垃圾采用防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施；
	

	3
	物料运输车辆密闭措施
	进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；
	

	4
	洒水抑尘
措施
	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；
	

	
	
	施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次；
	

	序号
	工业料堆场类型
	方案
	依据

	1
	Ⅲ类料
堆场
	覆盖
	喷水、洒水
	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）

	
	
	对易产生扬尘的工业料堆场，可采用防尘网和防尘布覆盖。
	对易产生扬尘的工业料堆场，采用喷水、洒水进行扬尘防治时，堆场表面含水率应大于堆场扬尘的极限值。
	


（2）挥发性有机物处理措施
项目柴油周转量少，试井时间短，油罐呼吸废气非甲烷总烃产生量少，且项目周边扩散条件较好，经类比该地区其他勘探井监测数据，项目边界非甲烷总烃无组织排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。
3、施工废水治理措施
工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液、锅炉排污水和生活污水。
（1）钻井废水
钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排。
（2）酸化压裂返排液
①处理措施
压入地层的酸液会在排液测试阶段从井底返排出来，即为酸化压裂返排液。项目产生的酸化压裂返排液总量约1000m3。酸化压裂返排液收集在专用废液收集罐，定期委托塔里木油田富源7环保处理站进行处理，压裂作业期较短，暂存在专用废液收集罐中，定期转运，确保有暂存余量时进行压裂作业，确保废液有效收集不外溢，罐体为专用废液收集罐，密闭转运，不会对土壤、地下水造成污染。
②依托可行性分析
富源7井环保处理站位于尉犁县，收集周边区域钻试修过程中产生的固废及废液，设施的中心坐标为北纬40°54′27.339″，东经84°8′23.748″。于2022年10月27日以勘探井名义获得巴州生态环境局批复，井型为定向井，于2022年12月31日开钻，于2023年5月24日钻井完井，目的层为奥陶系一间房组。2023年10月，塔里木油田分公司对该井进行了自主验收。富源7环保处理站（简称“环保站”）钻试修废水处理规模720m3/d，环保站钻试修废水处理工艺简介如下：
环保站采取氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足石油天然气行业标准《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的指标要求，用于油田油层回注用水。废水处理工艺主要包括氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤等工序。
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图5-1    富源区块钻试修环保站钻试修废水处理工艺流程图
塔里木油田富源7环保处理站目前已建成，正在调试过程中。富源7环保处理站钻试修废水处理规模720m3/d，本项目酸化压裂返排液产生量为日最大产生量为300m3/d（1000m3/钻井期），可依托富源区块钻试修环保站处理。
（3）生活污水
井场人员为60人，钻井作业期为190天，生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠生态恢复。
生活污水处理措施可行性分析：
钻井队临时生活区建设一座撬装化污水处理站，采用“A/O+MBR”工艺，即“化粪池+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+MBR膜池+清水”处理工艺（见下图），该工艺结合了膜分离和生化技术，并强化了生化处理效果。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），生活污水采用“A/O+MBR”工艺符合规范中“4、采矿类排污单位——4.1.5污染治理设施”的要求。






[image: ]图5-2    撬装化污水处理站工艺流程示意图
根据企业提供的技术资料及撬装化污水处理站运行效果调查，该工艺对COD、氨氮、总氮去除效果均佳，对悬浮物（SS）、有机物去除效率高，而且可以去除细菌等。生活污水经过该污水处理装置处理后，出水水质COD≤180mg/L、SS≤90mg/L、粪大肠菌群≤40000MPN/L、蛔虫卵个数≤2个/L，处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准。本项目所在区域为荒漠，主要生长荒漠植被，可用于荒漠生态恢复。项目采取罐车拉运，在井场周围有植被区域采用喷灌方式对荒漠植被进行灌溉。
撬装化污水处理站设计处理规模10m3/d，单座井场污水产生规模4.8m3/d，可满足井场生活污水处理需求。
（4）锅炉排污水
拟建工程锅炉排污水水量为0.3m3/d，水质简单，污染物主要为SS、COD及含盐量，用于井区周边洒水抑尘。
综上，本项目产生的废水均得到妥善处理，故本项目实施对地表水环境产生的影响可以接受。
4、地下水环境保护措施
地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》和《地下水管理条例》的相关规定，做到源头控制、污染监控和应急响应。
①源头控制措施
工程在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了封固处理；同时井场区域放喷池等池体，采用“整体型钢板池”及“环保防渗膜池”；酸化压裂返排液在井场加烧碱中和后，暂存在废液收集罐，运至富源7环保处理站处置，可有效减轻对地下水的影响。
②分区防控措施
为防止污染地下水，针对井场施工期间工程特点，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将钻井期井场进行分区防渗，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废暂存间（8m2）、放喷池、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区；泥浆泵区及泥浆罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区，其余区域划分为简单防渗区，油罐下设防渗，泥浆罐等采用金属材料，可有效避免发生渗漏事故。
试油期将凝析油罐区，试油区和放喷池作为重点防渗区，其他区域为简单防渗区。本项目钻进期区防渗图见图5-3，试油期分区防渗图见5-4。
本项目重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；
在制定油田环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。
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图5-3    钻井期间分区防渗图













[image: ]图5-4    试油期间分区防渗图
5、施工噪声污染防治措施
为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：
（1）合理安排施工
①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场；
②施工运输车辆在驶经声敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。
（2）合理安排施工时间
一般可采取控制施工时间，缓解、避免强噪声设备集中施工。
（3）采取噪声控制措施
施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备，减少对周围声环境的影响。钻井期间设备安装隔声垫和基础减振。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态，倡导科学管理和文明施工。
采取以上措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响。且施工活动分布在区块内，呈现出阶段性和散点状分布，噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工活动的结束而消除，不会对周围声环境产生明显影响。
6、施工固废污染防治措施
（1）泥浆
泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。
（2）废弃钻井岩屑
膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）生活垃圾
井队人数为60人，工程预计钻井施工期为190天，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，生活垃圾产生量11.4t，集中收集后，定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
（4）锅炉灰渣及除尘灰
锅炉灰渣与除尘灰统一收集后送至周边固废填埋场处理。
（5）废布袋
袋式除尘器更换后的废布袋产生后由厂家回收处理。
（6）撬装式污水处理站产生污泥
撬装式污水处理站污泥定期排入污泥池，通过泵打入小型叠螺式污泥脱水机，其脱水原理为污泥在浓缩部经过重力浓缩后，被运输到脱水部，在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小，以及背压板的阻挡作用下，产生极大的内压，容积不断缩小，达到充分脱水的目的。经叠螺式污泥脱水机脱水后可确保污泥含水率低于60%，满足垃圾填埋场进场污泥含水率要求。
撬装式污水处理站污泥经脱水装置脱水后，产生量为0.12t，收集、合规暂存，定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
（7）废烧碱包装袋
废烧碱包装袋暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
（8）废矿物油及其包装物
废矿物油采用专用容器盛装，暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
（10）沾油废物
沾油废物采用专用容器盛装，暂存于撬装式危废暂存间（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。施工车带罐作业，且在作业井场地面铺设膜，回收防渗膜的同时实现落地油100%回收。
6.1 固体废物管理要求
一般工业固体废物暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》等相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。
本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危废暂存间（8m2）贮存，危废暂存间属于危废贮存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆，及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，项目贮存点应配备通讯设备、照明设施和消防设施。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT617以及JT618 执行。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案，在发生危险废物突发环境事件时，采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害；制定危险废物管理计划，结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物管理台账记录，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，并填写、运行危险废物转移联单。
本项目产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，不会对周边环境产生明显影响。
6.2 危险废物管理要求
本工程严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，建设单位作为钻井固体废物的管理责任主体。同时油气田各类制度和环境保护要求由各基层单位负责向各承包单位传达，并监督其实施。
本工程产生的危险废物主要管理要求如下：
（1）废防渗材料等危险废物，储存、处置要严格执行国家和地方生态环境主管部门的环保规定。
（2）主要管理职责
①危险废物产生单位为危险废物管理责任主体，负责日常管理工作。
②危险废物产生单位应建立交接制度，填写交接单，标明危险废物产生原因、回收数量和地点，负责与危险废物处置单位签订合同，明确双方安全环保权利、义务和责任。
（3）监督管理
①危险废物产生和处置单位应建立健全危险废物管理制度，制定管理计划，健全资料台账。
②合格土满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017），去向明确，满足政府环保部门要求，不准随意抛弃、堆放。
③危险废物产生和处置单位制定相关应急预案，报当地生态环境主管部门和公司安全环保处备案。
④废防渗材料等危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位于每月底将转移数量报送当地县级以上政府生态环境主管部门及公司安全环保处备案。
⑤公司质量安全环保部会同相关部门不定期检查危险废物收集、贮存、运送、处置过程，将结果纳入HSE管理考核内容。
⑥禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置；废弃物经固液分离后产生的废水应严格执行废水的相关标准进行处理和管理。
（4）贮存、运输、处置主要管理规定
危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》，实施危险废物全过程管理。
①危险废物贮存设施必须满足具备防渗、防外溢、防泄漏等基本要求，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》危险废物标志牌式样设置明显标志。
②危险废物临时贮存场所要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规范进行设计和管理。井下作业时带罐作业，落地油100%回收。危险废物贮存场所必须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求进行分区和防渗。
③危险废物处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。
④产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境主管部门批准的转移量相符。
危险废物贮存设施退役前应妥善处理处置贮存设施内的危险废物，并对贮存设施进行清理，并依据《中华人民共和国生态环境法典》等相关法律法规加强场地环境风险防控。
7、土壤污染防治措施
（1）为保护工程区土壤，采取以下防治措施：
①源头控制
设备检修期间，采用专用收集罐收集废油；油罐下设防渗；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用凝析油罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。
②过程防控
增强施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。
③跟踪监测
本工程可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。
（2）为保护工程区土壤，采取以下保护措施：
①应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
②施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。
③施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
④确保各项环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收等，避免各种污染物对土壤环境的影响。
综上所述，正常情况下，钻井工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，工程实施对土壤环境产生的影响可接受。
8、施工期环境风险防范措施
8.1 风险防范措施
本项目环境风险主要为井喷事故，钻井作业及安装放喷装置过程中发生井喷事故可能性大，因此，井喷防范措施主要从施工设计、钻井作业及安装放喷装置三个方面进行。
8.1.1 施工设计中的防井喷措施
根据井场的具体分布情况，为避免井喷事故发生，在施工设计中应做好防井喷措施：
（1）项目总平面布置中，应充分考虑总体布置的安全性，生产装置区内外道路保持通畅，便于消防及安全疏散。
（2）选择合理的压井液。测试放喷施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染；
（3）选择合理的射孔方式；
（4）规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷事故；
（5）对放喷装置的配备要有明确要求；
（6）选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。
8.1.2 钻井作业中的井喷防范措施
施工单位应严格执行石油天然气钻井HSE管理体系及井控技术标准和规范中的相关规定，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：
（1）开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。
（2）严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层。
（3）气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根放喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）。
（4）按班组进行放喷演习，并达到规定要求。
（5）严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。
（6）认真搞好地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。
（7）严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液。
（8）钻井中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。
（9）发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。
（10）关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力。
8.1.3安装放喷装置防井喷措施
（1）以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等；
（2）以节流管汇为主体的井控管汇，包括放喷管线、压井管线等；
（3）井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等；
（4）具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统；
（5）防止井喷失控的专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。
8.1.4硫化氢泄漏的监控与预防措施
1）硫化氢监测与安全防护
硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2024）要求进行。
①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m3（或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。
②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。
③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m3（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具实施应急程序。
④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m3（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。
⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m3（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。
2）预防措施
在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。
①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。
②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。
③当人员在达到硫化氢危险临界浓度〔150mg/m3（100ppm）〕的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。
④在井场入口、临时安全区、钻台上、循环系统、防喷器原场控制台、放喷点火口等处应设置风向标。
⑤当空气中硫化氢含量超过安全临界浓度的污染区进行必要的作业时，应做好人员安全防护工作。
⑥钻井队在现场条件不能实施井控作业而放喷时，通过放喷管线放出的含硫油气应实施点火。
⑦钻井队应制定防喷、防硫化氢的应急处置程序，并组织现场作业队伍开展演练。
8.1.5防腐防渗措施
从工程设计上已经考虑了防止污水池泄漏的措施，在实际工程中，污水池的建设应严格按照设计进行建设。主要措施为：
①污水池避开不良地质和岩土松软的地段。设计时留有一定的多余容积。
②污水池采用整体钢结构池，确保不发生渗漏。
8.2 其他环境风险防范措施
8.2.1油品储罐泄漏事故防范措施
严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用存放区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通信、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，需经有关检验部门检验合格，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入存放、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
8.2.2 放喷池容积及防渗
工程建设时严格按设计要求建设放喷池（100m3），工程设计上已经考虑了防止放喷池泄漏的措施，在实际工程中，放喷池的建设应严格按照设计进行建设。主要措施为：
（1）放喷池避开不良地质和岩土松软的地段。
（2）放喷池采用“整体型钢板池”。
（3）放喷池设2个放喷池，每个100m3，对井喷事故液量的收集能力为200m3。
8.2.3 防柴油外溢措施
钻井期间使用柴油发电机，柴油储存在油罐中，为防止柴油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：
（1）加强油罐的维护保养，避免柴油泄漏事件的发生。
（2）在油罐底部采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束交由有资质单位处理。
8.3 应急预案
8.3.1 应急预案编制内容
（1）应急预案编制内容
工程在施工过程中应结合工程实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发﹝2013﹞101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案，其主要内容包括：
①说明工程所处的地理位置及周围情况（占地面积、人员分布情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容。
②明确危险源的数量及分布。
③确定应急救援指挥机构的设置和职责。
④准备必要装备并确定通信联络和联络方式。
⑤组织应急救援专业队伍，明确他们的任务，并经常进行训练和演习。
⑥事故发生后，应立即与当地环境监测站取得联系，并对事故现场进行监测。
⑦制定重大事故的应急处置方案和救援程序。
⑧发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。
⑨发生事故后，对受伤人员进行及时有效的现场医疗救护。
⑩发生重大事故可能对工作人员构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的工作人员，指挥部应立即给予引导，迅速撤离到安全地点。
⑪一旦发生重大事故，建设单位抢险救援力量不足时，指挥部必须立即向上级通报，必要时请求社会力量帮扶。社会救援队伍进入现场时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全注意事项。
⑫确定事故应急救援工作结束，通知本单位及相关部门，事故危险已解除。
⑬对应急救援人员进行培训，加强应急响应知识的宣传。
⑭明确演练计划。
表5-2    应急预案主要内容一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	储罐、井口、管线等。

	2
	应急组织机构、人员
	实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援
保障
	应急设施，设备与器材等：井场配备甲烷、H2S测试、防毒、医疗、消防等应急设施，同时钻开气层前通知医疗、消防等方面救援力量及钻井队主管部门应急救援单位。

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制：协调井队通过广播系统和电话通知，至少在1个小组设立2个电话联络点，小组通知人员指定人员负责通知本小组内的工作人员，并电话通知当地交警队负责交通保障及管制，不允许非救援车辆进入井口周边区域。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	环境应急监测可组织协调当地环境监测中心站监测，抢险、救助组织协调当地消防队、医院和钻井主管部门的应急队伍。控制措施主要由钻井队和其管理部门等协商控制。
井喷失控的关键控制措施：应立即组织撤离井口周边500m的工作人员，同时保证井喷失控在5min内点火井口燃烧。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、油井邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	紧急撤离区：井口附近的居民，撤离路线应根据钻井井场风险表，沿发生事故时的上风方向进行撤离。通过高音喇叭、广播、电话及时通知周边工作人员，保证全部及时通知撤离。
一般撤离区：一般撤离范围为井口周边2km，当发生井喷失控时，一般撤离范围可根据监测情况决定，在发生事故时应自发在应急组织机构的带领下及时撤离，撤离路线应根据钻井井场风向标，沿发生事故时的上风向进行撤离。应通过应急组织机构负责组织撤离，通过广播系统和电话系统通知，在通知撤离时由专业人员根据风向标说明撤离方向，可通过广播系统和电话系统通知。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施①井喷失控得到控制，伤亡人员得到全部救援和安置，危险区域的工作人员全部撤离②恢复措施：对事故伤亡情况进行统计，应做好详细的记录并存档，行政领导组应尽快协调各部门做好医疗救助工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及善后赔偿等；钻井队主管单位配合相关部门人员对受损设备尽快安排修复并投入生产使用。钻井队主管部门、政府成立事故调查小组，调查原因按四不放过原则进行事故处理，做出事故调查报告，同时总结事故教训，实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

	10
	应急
培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。着重在钻开含气层前的演练，井队安全监督要对井队全体员工进行应急救援培训，提高员工的应急救援能力，加强组织人员向井场附近居民宣传井喷的危害及相关知识，井队队长及安全员负责制定应急培训计划，定期对应急组织机构成员和应急保障系统、应急信息的有关人员进行综合性应急培训并做好培训记录。

	11
	公众教育和信息
	对勘探井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

	12
	夜间特别
管理机制
	井场配备高音喇叭、防爆灯具，以便夜间事故及时通知周边较近距离的工作人员，防爆灯具应布置在井场内风向标处，以便井场人员判断风向。井场实行轮班制度，保证夜间各岗位有相应值班人员。


8.3.2 井喷及井喷失控应急处理预案
根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并在充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：
（1）井喷失控后严防着火和爆炸，应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，井场四周设置围堤，防止喷出物污染环境，依据井喷事件程度确定警戒范围，撤离无关人员。
（2）迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制定及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。
（3）井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。
（4）在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。
8.3.3 井喷应急疏散预案
当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时做出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。
为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离。
（1）井队员工由井队组织撤离；
（2）拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；
（3）逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；
（4）时间就是生命，紧急逃生时，不要因贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生；
（5）当所处位置离井场很远时，向偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。
8.3.4三级防控
勘探井三级防控体系，是针对勘探钻井作业全过程，按照风险发生顺序建立的三道防线，实现污染物从产生、扩散到应急封堵的分级管控，防范钻井废液、落地原油、含油岩屑、井喷流体进入土壤、地表水、地下水环境；同时配套井控安全管控，将环境风险与井控风险结合。
一级防控：源头控制（第一道防线，预防，不让污染物出来）；
二级防控：过程拦截（第二道防线，发生泄漏后，控制在井场范围内不外溢）；
三级防控：末端应急（第三道防线，一二级失效时，应急收容、封堵，防止场外扩散）。
8.3.4.1一级防控（源头预防，第一道防线）
主动预防，从源头减少污染物产生、杜绝泄漏发生。优先管控，正常工况下依靠本层防线。
①井控源头管控
钻井设计阶段开展地层压力预测，合理确定井身结构、套管程序，做好压力剖面设计；优选钻井液体系，做好防漏、防涌设计。
配备、安装、试压井口井控装备（防喷器组、节流管汇、压井管汇、液控系统），按规范定期检验试压。
落实坐岗制度，实时监测泥浆池液面、进出口流量、气测值，早发现溢流。
②现场污染物源头控制
井场硬化：钻井平台、循环罐区、油品药剂区做防渗硬化，防渗层满足规范要求。
密闭循环系统：钻井液采用密闭循环罐，钻井液不落地工艺，减少钻井废液落地。
物料分区存放：柴油、润滑油、化学处理剂置于防渗托盘/防渗围堰内；含油岩屑及时密闭收集。
设备维护：钻井泵、管线、接头定期巡检，防止跑冒滴漏；严禁随意排放废液。
8.3.4.2二级防控（过程拦截，第二道防线）
一级防控失效，发生少量泄漏、溢流、井内流体渗出时，在井场内部拦截，污染物不流出井场范围。
①井场集排防渗设施
井场设置环形防渗沟、导排沟，所有硬化区的渗漏、溢液依靠导排沟汇入应急废液池（收集池）。
钻井液循环罐区、油料区周边设置防渗围堰，罐区泄漏液体限制在围堰内部。
配套收集池，容积按照最大可能泄漏量核算，防渗结构完整，可临时储存泄漏钻井液、落地油、污水。
②井控应急前置措施
发生溢流、井涌，立即关井，通过节流管汇循环压井，将流体控制在井控系统内；
一旦有流体从井口、管线溢出，导流设施快速将液体导入收集池，不漫流到场外土壤、沟渠。
③日常管理
定期检查围堰、导排沟、收集池，清理淤泥杂物，保证导排通畅；雨季提前检查，防止雨水漫顶。
8.3.4.3三级防控（末端兜底，第三道防线）
一、二级防控全部失效，发生大规模井喷、大量原油/钻井液外泄，井场内围堰、收集池容纳不下时，启动场外/大范围应急封堵，阻止污染物进入外环境（河流、水塘、农田、地下水）。
①工程应急封堵设施
井场外围预设应急挡水坝、截污堰、土工膜围隔，根据地形沿下游、地表径流方向布设；
准备应急物资：防渗土工膜、吸油毡、沙袋、围油栏、抽液泵、应急储液罐。
②应急处置程序
发生大面积泄漏/井喷失控，立即启动应急预案，人员撤离至上风安全区域；
在污染物扩散下游快速构筑沙袋截污坝、铺设土工膜，切断扩散通道；
使用围油栏拦截浮油，吸油毡吸附油品，泵抽废液转移至应急储存容器，防止进入水体。
同步上报，联动应急、环保、井控专业队伍实施压井、污染物回收、土壤清理。
8.3.5宣传、培训和演习
（1）培训。石油天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；石油天然气开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。
（2）演习。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。
8.3.6风险管理措施
为加强环境风险预防措施，在工程施工期间对人员管理应做好以下几个方面：
（1）加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落到实处，严格遵守，杜绝违章作业。
（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。
（3）对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对工程具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、储罐等）进行必要的定期巡检。
（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。
（5）提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。
（6）对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的烦琐操作过程。
（7）加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。
9、环境管理及监测计划
（1）建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。
（2）实施施工作业环境监理制度，以确保施工作业对生态环境造成的破坏降到最低限度。
（3）本项目仅涉及施工期，因此针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态。

	运营期生态环境保护措施
	工程不涉及运营期，因此不对运营期进行生态环境保护措施分析。

	其他
	1、封井环境影响保护措施
1.1 封井环境空气保护措施
（1）封井废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求封井作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。
（2）运输车辆使用符合国家标准的油品。
（3）封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类等其他物质泄漏。
1.2 封井水环境污染防治措施
封井无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先进行井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。
1.3 封井噪声防治措施
（1）选用低噪声机械和车辆。
（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。
（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
1.4 封井固体废物处置措施
（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。废弃建筑残渣等收集后送垃圾填埋场妥善处理。
（2）对应封堵的井拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废弃物，施工结束后及时恢复原状。
（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。
1.5 封井生态恢复措施
后期按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）的相关要求对井口进行封堵，并对井场后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下：
（1）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。
（2）严格按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）相关要求，先封堵内外井眼，拆除井口装置，拆除地面设施、清理井场、清除各种固体废物等，拆除的报废设备和建筑废料等由建设单位进行回收处置。
（3）保证封井措施有效可行，防止窜层，产生二次污染。
（4）将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。
（5）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。
（6）通过宣传教育的形式，使施工工作人员对在项目区生存的野生动物及植物有基本的认识与了解。加强对《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。


	环保投资
	表5-3    环保投资一览表
	类别
	污染源
	环保措施
	治理效果
	投资
（万元）
	验收标准

	废气
	柴油发电机
烟气
	柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料。
	二氧化硫≤0.4mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求

	
	生物质锅炉烟气
	低氮燃烧技术+布袋除尘
	颗粒物≤20mg/m3
二氧化硫≤50mg/m3
氮氧化物≤200mg/m3
烟气黑度≤1级
	5
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准
限值

	
	测试放喷
废气
	测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染。
	--
	--
	—

	
	井场储罐挥发无组织废气
	密闭储罐
	--
	0.5
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

	
	施工扬尘
	洒水抑尘
	扬尘产生量
减少
	1
	--

	
	机械设备和车辆尾气
	检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行。
	减少排放量
	0.2
	--

	废水
	钻井废水
	钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排。
	不外排
	0.8
	—

	
	酸化压裂返排液
	在井场加碱中和后，暂存在废液收集罐，运至富源7环保处理站处置。
	不外排
	15
	

	
	锅炉排污水
	井场洒水抑尘
	不外排
	—
	—

	
	生活污水
	生活污水经污水处理站处理后用于荒漠生态恢复。
	不外排
	5
	—

	噪声
	设备噪声
	柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车、风机安装等安装减振基础。
	昼间≤70dB（A）
夜间≤55dB（A）
	5
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	固体废物
	泥浆
	采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。
	妥善处理
	40
	满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）表1综合利用污染限值的要求及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）中标准要求。

	
	膨润土体系废弃钻井岩屑
	膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整。
	含水率＜60%、石油烃＜4500mg/kg
	
	

	
	聚磺体系废弃钻井岩屑
	聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	
	
	

	固体废物
	沾油废物（HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（HW08 900-249-08）
	桶装收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位接收处置。
	妥善处理
	5
	—

	
	废布袋
	厂家回收处置
	妥善处置
	--
	--

	
	锅炉灰渣及除尘灰
	统一收集后送至周边固废填埋场处理
	妥善处理
	5
	--

	
	其他原辅材料废包装
	外售综合利用
	妥善处理
	
	--

	
	污水处理站污泥
	集中收集，定期送至塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	妥善处理
	
	--

	
	生活垃圾
	
	妥善处理
	
	--

	环境风险管理
	环境风险
防范措施
	安装井控设施、防喷培训、钻井液储备等，按钻井行业规范和设计要求完成；提高事故应急能力；防止污油泄漏下渗污染。
	风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置。
	10
	将环境风险控制在可防控范围内

	
	应急预案
	合理有效组织各机构部门进行应急、抢险、救援、疏散及控制措施、应急监测。
	修改完善，并定期演练
	4
	将环境风险控制在可防控范围内

	生态恢复
	严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏。
	施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量
	13
	--

	
	完钻后井场、生活区、道路等临时占地恢复，场地平整，防沙治沙。
	
	
	

	
	针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态。
	
	
	

	防渗
	重点
防渗区
	柴油罐区
	铺设防渗材料
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	5
	按要求建设

	
	
	危废暂存间
	
	
	
	

	
	
	不落地收集装置
	
	
	
	

	
	
	放喷池
	
	
	
	

	
	
	钻井平台
	
	
	
	

	
	
	柴油发电机区
	
	
	
	

	
	
	凝析油罐区
	
	
	
	

	
	
	试油区
	
	
	
	

	
	一般
防渗区
	泥浆泵区
	铺设防渗材料
	一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	-
	按要求建设

	
	
	泥浆罐区
	
	
	
	

	
	
	膨润土岩
屑池
	
	
	
	

	其他费用
	征地费
	20
	--

	
	专项评价及验收费
	10
	--

	
	场地准备及临时设施费 
	5
	--

	环保投资合计
	150
	—
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六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc13496][bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc25253][bookmark: _Toc197412929][bookmark: _Toc197413063]  内容
  
[bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc31541][bookmark: _Toc197412930][bookmark: _Toc197413064][bookmark: _Toc5527][bookmark: _Toc4698]要素
	[bookmark: _Toc13031][bookmark: _Toc9744][bookmark: _Toc197413065][bookmark: _Toc26832][bookmark: _Toc13874][bookmark: _Toc197412931][bookmark: _Toc25849]施工期
	[bookmark: _Toc4572][bookmark: _Toc13824][bookmark: _Toc4589][bookmark: _Toc19021][bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc197413066][bookmark: _Toc197412932]运营期

	
	[bookmark: _Toc32376][bookmark: _Toc741][bookmark: _Toc197413067][bookmark: _Toc24644][bookmark: _Toc11643][bookmark: _Toc29174][bookmark: _Toc197412933]环境保护措施
	[bookmark: _Toc27085][bookmark: _Toc16286][bookmark: _Toc197413068][bookmark: _Toc19084][bookmark: _Toc19529][bookmark: _Toc17256][bookmark: _Toc197412934]验收要求
	[bookmark: _Toc197412935][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc18334][bookmark: _Toc13152][bookmark: _Toc15957][bookmark: _Toc27641][bookmark: _Toc197413069]环境保护措施
	[bookmark: _Toc197412936][bookmark: _Toc24599][bookmark: _Toc14554][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc6308][bookmark: _Toc22579][bookmark: _Toc197413070]验收要求

	陆生
生态
	严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏。施工道路建设过程中充分利用现有道路。禁止猎杀野生动物。
	施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。
	--
	--

	
	加强施工管理，洒水施工，减少临时土方堆放等措施落实防沙治沙措施。
	
	
	

	
	完钻后井场、生活区、道路等临时占地恢复，场地平整。
	
	
	

	水生
生态
	--
	--
	--
	--

	地表水
环境
	钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。
	不外排。
	--
	--

	
	酸化压裂返排液在井场加碱中和后，暂存于废液收集罐，运至富源7环保处理站处置。
	
	
	

	
	锅炉排污水用作周边洒水抑尘。
	
	
	

	
	生活污水经污水处理站处理后，用于荒漠生态恢复。
	
	
	

	地下水及土壤环境
	重点防渗区：柴油罐区、柴油发电机区、危废暂存间、放喷池、钻井平台、不落地收集装置、凝析油罐区、试油区域等铺设防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。
	按要求建设。
	--
	--

	
	一般防渗区：泥浆泵区、泥浆罐区、膨润土岩屑池等铺设防渗材料，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	
	
	

	声环境
	基础减振
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
	--
	--

	振动
	-
	--
	--
	--

	大气
环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖、洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
	--
	--

	[bookmark: _Toc197413078][bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc197412944]
	测试放喷废气
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
	--
	--

	
	柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。
	--
	--

	
	生物质锅炉烟气采用“低氮燃烧技术+布袋除尘”工艺治理
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值
	--
	--

	
	密闭储罐
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。
	--
	--

	
	设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行。
	--
	--
	--

	固体
废物
	泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。
	满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1综合利用污染限值的要求及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）中的相关限值要求（含水率＜60%、石油烃小于4500mg/kg）。
	--
	--

	
	膨润土体系废弃钻井岩屑排入防渗岩屑池干化达标后用于井场平整。
	
	
	

	
	聚磺体系废弃钻井岩屑收集后拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
	
	
	

	
	沾油废物（HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（HW49 900-041-49）、废矿物油及其包装物（HW08 900-249-08）在危废暂存间暂存（危废贮存点），定期由有资质的单位回收。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关要求。
	
	

	
	废布袋
	厂家回收处理。
	
	

	
	锅炉灰渣与除尘灰统一收集后送至周边固废填埋场处理
	妥善处置。
	
	

	
	其他原辅材料废包装外售综合利用。
	妥善处置。
	
	

	
	生活垃圾、污水处理站污泥送塔中镇生活垃圾填埋场处理。
	妥善处置。
	
	

	电磁
环境
	--
	--
	--
	--

	环境
风险
	环境风险防范措施。
	将环境风险控制在可控范围内。
	--
	--

	
	应急预案。
	将环境风险控制在可控范围内。
	
	

	环境
监测
	生态恢复效果跟踪监测。
	针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态。
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


[bookmark: _Toc29586]
七、结论
	项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇东北侧15.8km处，本项目作为能源勘探项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目所采取的废气、废水、固体废弃物和噪声防治措施以及生态保护措施可行有效，在项目实施过程中认真落实报告中提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，项目建设对周围环境的影响是可接受的，从环境保护角度看，本项目建设是可行的。
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