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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	库尔勒大存立远能源有限公司30万吨煤泥循环利用生产基地和煤炭储存运营示范项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇

	地理坐标
	[bookmark: _GoBack]

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其它

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	库尔勒市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2608071765652801000176

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	118

	环保投资占比（%）
	2.36
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）面积（m2）
	53339.59

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）（2019年修改），本项目属于N7723固体废物治理行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类建设项目中的四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。
本项目于2026年8月取得库尔勒市发展和改革委员会发的投资项目备案证（备案文件项目代码：2607-652801-60-03-407023）。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》等文件，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，以坚持底线思维、强化空间管控、坚持因地制宜、坚持统筹实施为基本原则，强化空间、总量和环境准入管理。
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）与其符合性分析内容见表1-1。
表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	本项目
	符合性

	新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果
	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目属于“N7723固体废物治理行业”，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外)，引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不属于危险化学品生产项目。
	符合

	
	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目属于“N7723固体废物治理行业”，符合国家产业政策。不属于严重污染水环境的生产项目。
	符合

	
	
	
A1.4其他布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
	符合

	
	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目生活、生产利用市政管网供水，不涉及开采地下水。
	符合

	
	










A4资源利用要求
	A4.2土地资源
	【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目位于库尔勒塔什店镇，符合国土空间规划要求。
	符合

	
	
	A4.3能源利用
	【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
	本项目生产供热使用空气能热泵供热（电驱），不设置燃煤锅炉。
	符合

	
	
	A4.5资源综合利用
	【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
	符合


（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析内容见表1-2。
表1-2  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	总体管控要求
	空间布局约束
	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进入新疆维吾尔自治区，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	本项目属于“N7723固体废物治理行业”，不属于“三高”项目，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，周围无水源涵养区、饮用水水源保护区，符合空间布局约束要求。
	符合

	
	污染物排放管控
	深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量，强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
	本项目属于“N7723固体废物治理行业”，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉，生产用水循环使用，不外排。生产、生活供热使用空气能热泵供热（电驱）。
	符合

	
	环境风险防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	本项目不属于危险化学品生产项目。不属于重点流域水环境风险管控区。
	符合

	
	资源利用效率
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	本项目消耗能源主要为电，生活、生活用水利用市政管网供水，生产用水循环使用，不开采地下水。
	符合


（3）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析
本项目处于库尔勒塔什店镇循环经济园区重点管控单元，环境管控单元编码：ZH65280120014，与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析内容见下表，与生态环境分区管控位置关系见附图一。
表1-3  与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	严把入园企业关，以园区产业为特点，引进新型建材加工业和矿产资源再生利用加工型企业，禁止不符合园区产业定位的企业入园
	本项目位于库尔勒塔什店镇，根据“对自治州十四届人大二次会议第2-63号议案的答复”，项目区未设置产业园区，本项目不位于产业园区内。
	符合

	污染物排放管控
	1.园区所在区域执行《环境空气质量标准》的二级标准。
2.引进企业均依托集中供热管网进行冬季供暖和生产用热，不再单独设置供热锅炉。园区内
企业各生产装置必须配备完善的大气污染治理设施，并确保正常运行，严格做到大气污染物达标排放。加强涉煤企业无组织排放管控。
3.企业排水排放必须满足《污水综合排放标准》三级标准后方可排放下水管网进入污水处理厂进行处置。处理后的水质满足《城市杂用水水质标准(绿化）》水质要求后用于绿化。
	本项目环境空气执行二级标准，使用空气能热泵供热（电驱）为生产、生活供热，采用厂房封闭、喷雾除尘等措施，落实涉煤无组织排放管控，生产废水闭路循环，生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
	符合

	环境风险防控
	建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。
	项目运营期制定厂区重污染天气应急减排方案，与区域大气污染预警、重污染应急预案及联动应急响应体系有效衔接。
	符合

	资源利用效率
	1.实施节水措施，提高工业用水的重复利用率。
2.工业固体废弃物综合处置率达到100%，固体废物综合利用率达到相关要求。
	项目煤泥水闭路循环回用，落实节水措施，提高工业用水重复利用率；尾煤泥等工业固体废物全部综合利用，工业固废综合处置率达100%。
	符合


3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》第五章第二节中提出：分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌一昌—石”“奎一独一乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。未达标城市制定或修订大气环境质量限期达标规划，加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌一昌—石”“一独一乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌一昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出针对其他工业污染源治理：加大对其他工业污染源的环境监管力度，集中力量对全区大气污染排放企业进行全面整治。不能稳定达标的企业要采取清洁生产改造、污染深度治理等措施，限期整治改造；对问题严重、达标无望的责令关闭。
本项目位于巴州（南疆地区），项目针对煤泥洗选、煤炭贮存、装卸转运全过程采取密闭储煤棚、皮带密闭输送、喷淋抑尘、厂区洒水降尘等颗粒物防控措施，落实南疆沙尘天气颗粒物管控要求；浮选药剂储罐密闭输送，加强无组织VOCs管控。项目不自建供热锅炉，不涉及燃煤锅炉；项目不属于钢铁、水泥、焦化等需季节性调控行业，不属于散煤燃烧项目。项目选址布局合理，污染物均采取有效的治理措施、稳定达标排放，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。
4、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下：
表1-4  项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》具体要求
	本项目情况
	符合性

	深入推进环境污染防治
	强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。
	本项目通过密闭储煤棚、厂区抑尘等措施严格控制扬尘，落实分区差异化大气管控要求，符合相关规划。
	符合

	加强生态保护与修复
	深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。县级及以上城市建成区原则上禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求；深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善我州工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放，全面加强无组织排放管理；库尔勒区域（库尔勒市、兵团二师铁门关市、库尔勒经济技术开发区、第二师铁门关经济技术开发区、焉耆回族自治县河北生态产业园）工业窑炉装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。
	本项目不燃煤。
	符合

	严守水资源利用“三条红线”，全面实施节水工程，调整用水结构
	（1）控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到其行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
（2）严控地下水超采。加强地下水超采区综合治理与修复，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。严格实施水资源有偿使用制度，依法加强水资源费征收和使用管理。
	本项目生产生活用水由市政供水管网统一提供，不涉及地下水超采。
	符合

	推进“无废城市”建设
	加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
	本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
	符合


5、与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《纲要》中“第二篇-第二章加快发展绿色矿业和新材料产业”提出：提升煤炭供应保障能力，加快在建和规划煤矿建设，推进轮台、库尔勒、若羌煤炭矿区建设，力争煤炭规划产能达到2000万吨。推动新材料产业上游做优、下游做强，打造具备特色优势的新材料产业，推动硅基、锂基、氟基等矿山资源综合开发利用和产业链一体化建设，建强罗布泊钾盐基地，支持和硕碳基产业发展。加强伴生矿和尾矿有价组分提取，推动尾矿减量化、资源化。围绕矿石运输和电力供应，加快矿山配套基础设施建设。
本项目以外购周边洗煤厂洗选原煤产生的副产物煤泥为原料进行洗选加工，产出燃料煤产品，可补充区域煤炭燃料供给，有利于提升当地煤炭供应保障能力；同时项目实现了煤泥一般工业固体废物资源化利用，践行尾矿减量化、资源化的发展要求，项目不属于原煤开采类项目，与矿产资源开发相关管控要求无冲突，因此本项目建设符合规划要求。
6、与《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析
《纲要》中“第四章-四、着力加快推进塔什店循环经济产业园区发展”提出：
加快推进塔什店循环经济产业发展，打造煤炭开发、循环经济、新型建材等产业链，大力发展旅游业，加快市场体系和物流集散地建设，推进塔什店镇老工业基地振兴，打造高起点规划、高水平建设的循环经济产业园。
推进产业链供应链协同发展。加强煤炭资源的详勘工作，有效整合煤炭资源，提高煤炭开采能力，加快煤炭、煤电和煤化工等向深加工方向转化，形成开采、洗选、火电、化工为一体的煤炭产业链，为工业发展提供能源基础。以发展新型建材为方向，构建煤炭—石灰石—碳酸钙，煤炭—矸石—墙体材料，锅炉灰渣（脱硫石膏）—建材，水泥生产—余热—发电等产业链，建成自治区重要的绿色新型建材加工基地。通过“减量化、再利用和再循环”模式，构建废旧物资回收利用循环经济产业链。积极发展旅游产业，推进红光回水湾水寨风景旅游区、二造水寨景区建设，发展塔什店特色工业旅游。依托高速公路、铁路站场，推进物流、仓储、贸易、配送等产业发展，规划建设塔什店物流园。建设塔什店南疆中药材交易市场，打造全疆最大的中草药集散地，推动中医药和新疆民族医药发展。
本项目以其他企业废弃的煤泥为原料，进一步浮选出精煤、中煤、低卡动力煤产品，实现固废“减量化、再利用和再循环”模式，属于煤泥提质洗选加工，固废、废水均实现循环利用，配套煤炭仓储运营，符合纲要煤炭循环经济产业链及仓储物流发展要求。
7、与《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《规划》“5集约高效城镇空间-5.1优化城镇发展格局”可知，本项目位于塔什店镇，本项目以塔什店及其周边煤炭为原料，通过洗选，增加煤炭品种及质量级别，符合《规划》相关要求。
项目与库尔勒市国土空间规划位置关系图见附图二。
8、与《固体废物污染防治“十五五”规划》(环固体〔2026〕39号)符合性分析。
表1-5  与《固体废物污染防治“十五五”规划》(环固体〔2026〕39号)符合性分析一览表
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	一、总体要求：
到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，固体废物综合治理能力和水平显著提升，固体废物信息化监管“一张网”实现重点领域全覆盖，建成一批“无废城市”。
	项目外购周边洗煤厂产生的煤泥（煤炭洗选副产物，一般工业固体废物），经洗选后作为燃料煤外售，实现煤泥资源化利用，减少煤泥长期露天堆存带来的扬尘、水土污染风险。
	符合

	二、扎实开展重点领域固体废物专项整治到2030年，非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率控制在0.2当量起数/千平方公里以内，或较2027年下降60%以上。
	本项目无填埋、倾倒处置工序，建立煤泥原料来源台账，原料、成品煤均密闭贮存，生产全过程规范管理，从源头上杜绝非法倾倒、非法处置固体废物行为，有利于区域降低固废违法事件发生风险。
	符合


9、相关法律、法规符合性分析
本项目相关法律、法规符合性分析见下表。
表1-6  法律法规政策符合性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）
	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目为煤泥洗选资源综合利用项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；粉尘、废水、固废均配套完善污染治理设施；厂区原料、产品优先采用密闭输送、密闭车辆运输等清洁运输方式，各项建设内容均满足文件管控要求。
	符合

	国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知国发〔2025〕14号
	四、提升资源化利用水平
（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
	本项目核心定位为煤泥（煤矿大宗工业固废）循环利用，对周边煤矿堆存、闲置的煤泥资源进行分选、加工，转化为商品煤产品，拓宽了煤泥固废资源化利用渠道，减少煤泥长期堆存占地及环境风险，属于大宗工业固废资源化项目。
	符合

	
	五、增加无害化治理能力
（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	本项目原料煤泥全部进入生产工序洗选，煤泥不在厂区长期堆存；原料、成品煤存放于全密闭储煤棚内，配套喷淋抑尘、场区防渗等污染防控措施；煤泥经加工后全部资源化外销，不采取填埋处置方式，从源头减少固废贮存填埋量。煤泥资源化利用方案经本次环评论证，项目选址、生产工艺、污染防控措施均满足区域环境质量、风险管控要求；不存在固体废物非法倾倒、违规处置行为。
	符合

	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
	县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤等各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。
	本项目为煤泥洗选项目，不自建燃煤设施、不燃用高污染燃料。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》新政办发〔2024〕58号
	二、持续优化产业结构
（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，选址符合区域生态环境分区管控要求，不涉及产能置换。项目粉尘治理采用全封闭储煤棚，安装喷淋装置的污染治理措施，废气排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中标准限值要求。
	符合

	《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》

	工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。
	本项目不使用燃煤锅炉。
	符合

	
	扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。
	本项目运输路面做好硬化，积极清扫地面粉尘，植树种草；粉料输送进行密封处理，通过以上措施减少扬尘污染。
	

	《国家能源局关于加快推进煤炭洗选高质量发展的意见》国能发煤炭〔2025〕86号
	二、主要任务
（五）推动洗选废弃物减排增用。新建、改扩建煤矿（含配套选煤厂）项目申请报告应包括煤矸石治理方案，明确煤矸石处置方式和综合利用途径，新建独立选煤厂项目需明确煤矸石治理方案。积极实施井（坑）下分选，减少煤矸石升井（出坑）量，推广充填开采、覆岩离层注浆等技术处置煤矸石，减少地面煤矸石产量。鼓励根据热值和含碳量对煤矸石、煤泥等分类进行资源化综合利用，优先用于发电、建材、筑路、回收矿产品、制取化工品等领域，支持煤矸石回填、土地复垦等规模化利用。发挥大宗固废（煤矸石）综合利用示范基地和企业的引领带动作用，利用中央预算内投资现有渠道对符合条件的煤矸石综合利用项目予以支持，促进洗选废弃物处置利用。
	本项目核心功能为消纳周边煤矿堆存的煤泥固废，将废弃煤泥分选加工为合格商品煤，实现煤泥资源化利用，减少区域煤泥固废堆存量，降低煤泥长期堆存的环境隐患。
	符合

	《国家发展改革委等部门关于加强煤炭清洁高效利用的意见》发改运行〔2024〕1345号

	四、构建清洁完善的储运体系
（九）提升煤炭流通效率。推动煤炭运输、仓储、加工配送一体化融合发展，支持建设大型煤炭储配中心，鼓励精细化加工配送，促进储运规模化、集约化发展。加快物联网、移动互联等先进技术在煤炭物流领域的应用，推动煤炭物流标准化建设。发挥煤炭交易中心作用，鼓励产品创新和线上交易，持续深化煤炭市场体系建设，推动完善全国统一的煤炭交易市场。
	本项目选址库尔勒市塔什店镇，临近周边原煤洗选厂，就近消纳区域产生的煤泥，缩短煤泥原料转运距离，降低运输过程污染物排放。项目集煤泥精细化分选加工、煤炭仓储储存、成品煤外运配送于一体，实现煤炭加工、仓储、配送一体化融合发展，项目定位为煤炭储存运营示范基地，有利于促进区域煤炭储运朝着规模化、集约化方向发展。
	符合

	国家能源局关于印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》的通知
国能发规划〔2026〕45号
	3、 加强煤炭生产供应环节的节能降碳
（六）提升煤炭资源综合循环利用水平。积极推进煤矸石、煤泥等资源化生态化利用，优先用于发电、制取化工品等领域。深化瓦斯利用技术创新，加强煤矿瓦斯全浓度利用，推动瓦斯发电、蓄热氧化等资源化利用项目建设。因地制宜推进富油煤等分质分级利用。鼓励矿区实施瓦斯就地利用、低位热能利用、余热利用、节水节材等节能降碳措施。
	本项目以周边煤矿产生的煤泥为原料开展分选提质加工，将堆存闲置的煤泥资源化加工成为合格商品煤产品对外销售，属于煤泥资源化生态化利用途径；项目采用湿法分选工艺，产生较少的粉尘，生产过程用水循环使用，落实节水节能降碳要求。项目不属于煤矿井下开采项目，不涉及煤矿瓦斯、富油煤开发利用相关建设内容。
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第二篇第二章排污许可管理第一百八十二条排污许可证有效期为五年。在排污许可证有效期内，实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者有下列情形之一的，应当重新取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、排污口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）排污口数量或者污染物排放种类、排放浓度、排放量增加；（四）法律、行政法规规定的其他情形。
	本项目属于重点管理，应在项目投产、实际排污前，在全国排污许可证管理信息平台提交申请，依法取得排污许可证后方可排污。
	符合

	
	第二分篇第四章大气污染防治措施第二百一十七条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	本项目为煤泥洗选工业项目，生产粉尘主要产生于原料卸料、输送等工序。项目设计中原料、产品输送皮带设置密闭廊道；物料堆场采取围挡、遮盖、洒水抑尘措施；从堆存、传输、装卸全流程控制粉尘排放。
	符合

	
	第三分篇水污染防治措施第二百九十八条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
	本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉，生产用水循环使用，不外排。
	符合

	
	第五分篇土壤污染防治第四百一十二条生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	本项目运营期采取分区防渗，不会对土壤造成不良影响。
	符合

	
	第六分篇固体废物污染防治第四百九十四条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家生态环境保护标准。
	本项目运营期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置一般固废暂存区。
	符合


10、选址合理性分析
（1）项目用地符合性分析
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔什店镇，根据本项目的不动产权证书（新（2026）库尔勒市不动产权第00023819号）、《建设项目用地预审和选址意见书》（用字第6528012026YG0037629号），用地性质为工业用地，同意项目选址，同时项目符合库尔勒市国土空间总体规划。
（2）周围基础设施依托可行性分析
本项目供电依托市政供电；
给水、污水管网条件分析：市政给水管网已铺设，污水管网未铺设，本项目依托市政供水，生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
交通条件分析：项目南侧约1km为G3012吐和高速，路况条件较好，项目选址交通便利，从交通条件分析，项目选址具有环境合理性。
（3）周边环境关系符合性分析
本项目厂界外500m范围内无生态环境保护目标，对周边影响较小。
本项目选址不在新疆维吾尔自治区生态保护红线范围内，符合资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
项目名称：库尔勒大存立远能源有限公司30万吨煤泥循环利用生产基地和煤炭储存运营示范项目；
建设单位：库尔勒大存立远能源有限公司；
建设性质：新建；
工程投资：本项目总投资5000万元，其中环保投资118万元，占项目总投资的2.36%；
建设地点及周边关系：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒塔什店镇，项目中心地理坐标为E86°18′3.289″，N41°51′7.464″。
项目北侧为新疆德能煤炭有限公司，西侧、南侧、东侧均为空地。地理位置图见附图三，周边关系图见附图四。
情况说明：根据“对自治州十四届人大二次会议第2-63号议案的答复”（巴州经济和信息化委员会，2018年6月8日）：目前，库尔勒市已有库尔勒经济技术开发区和库尔勒上库综合产业园区两家自治区级及以上园区，库尔勒塔什店循环经济产业园区的设立不符合国家相关政策的要求。因此，项目区未设置产业园区，本项目不位于产业园区内。
2、项目主要建设内容
本项目新建一条年处理30万吨煤泥循环利用生产线，主要建设洗煤厂房、储煤厂房，配套建设行政办公和生活服务用房等。
项目分三期建设，一期建设洗煤车间和煤棚6000m2，购置螺旋溜槽，振动筛和压滤机等设备对原材料煤泥进行初加工，选出产成品粗颗粒煤沙和副产品低卡动力粉煤并进行销售，一期产品合计约200吨/天。二期在原洗煤厂房内增加浮选机等设备，增加原料采购渠道，采用浮选法对原副产品低卡动力粉煤中的细小颗粒进行再次洗选，产品规模约合计约400吨/天。三期采购配煤机，装载机等设备，并按规划设计建设动力煤配煤和大型煤炭储运中心12000m2及配套和办公用房4000m2，本项目总产能将提升到30万吨/年。
项目的主要工程组成情况见表2-1。
表2-1  项目工程组成表
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	洗煤厂房
	一期建设洗煤厂房2000m2，位于厂区北侧，购置螺旋溜槽，振动筛和压滤机等设备对原材料煤泥进行初加工，一期产品合计约200吨/天；
二期在原洗煤厂房内增加浮选机等设备，增加原料采购渠道，采用浮选法进行再次洗选，产品规模约合计约400吨/天；
三期采购配煤机，装载机等设备，建成后总产能将提升到30万吨/年。
	一期建设1座洗煤厂房，二期、三期依托现有厂房增设设备

	储运工程
	运输系统
	本项目煤泥由汽车拉运进场，铲车棚内装卸，精煤、中煤、尾煤泥由汽车拉运出厂，汽车均加盖篷布。
	/

	
	大型煤炭储运中心
	一期建设1座4000m2煤棚，全封闭，钢混结构，内部设置原料储存区、精煤、中煤储存区、尾煤泥储存区、一般固废暂存区（20m2）。
	一期建设

	
	
	二期建设2座2000m2煤棚，内部设置原料储存区、精煤、中煤储存区、尾煤泥储存区。
	二期建设

	
	
	三期建设2座2000m2煤棚，内部设置原料储存区、精煤、中煤储存区、尾煤泥储存区。
	三期建设

	
	一般固废暂存区
	位于一期煤棚东北侧，20m2。
	一期建设

	
	危废贮存点
	位于洗煤厂房东南侧，10m2。
	一期建设

	
	生活污水暂存池
	位于综合办公楼西侧，200m3，暂存冬季经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”）处理后的生活污水。
	一期建设

	辅助工程
	综合办公楼
	位于厂区南侧，2F，占地面积为4000m2，钢混结构，地面硬化，主要包括配电室、办公室、宿舍等。
	三期建设

	
	洗车平台
	厂区内出口处设置1座洗车平台清洗进厂车辆，配套20m3沉淀池，循环使用。
	一期建设

	
	消防水池
	位于洗煤厂房南侧，200m2。
	一期建设

	公用工程
	供水
	由市政统一供水。
	一期建设

	
	排水
	生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉，运输车辆清洗废水经20m3沉淀池沉淀后回用不外排，煤泥洗选废水收集至循环水池，进入循环水系统循环使用，不外排。
	

	
	供电
	由市政统一供电。
	

	
	供热
	采用空气能热泵供热（电驱），一台位于生活区，一台位于洗煤车间。
	

	环保工程
	施工期
	固废
	建筑垃圾拉运到住建部门指定的地点处理；包装废弃物和废金属收集后外售处理。
	拟建

	
	
	噪声
	选用低噪声设备，定期维护机械和车辆。
	拟建

	
	
	废气
	施工现场设置硬质围挡，裸露土方全覆盖防尘网，场内道路定时洒水抑尘。
	拟建

	
	
	废水
	设临时沉淀池，施工结束后拆除、平整。
	拟建

	
	运营期
	废气
	①为减少物料在堆存、装卸过程中的扬尘量，大型煤炭储运中心（原料棚、精煤、中煤棚、尾煤泥棚）安装喷淋装置；
②货车限速，苫布遮盖；场区道路硬化，定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身。
③物料运转、转载过程中采用封闭廊道，喷雾除尘的方式减少粉尘量。
	拟建

	
	
	废水
	①生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉；
②运输车辆清洗废水经20m3沉淀池沉淀后回用不外排；
③洗煤厂房场地清洗废水、煤泥洗选废水排入循环系统（浓缩罐加循环水池），沉淀后回用，不外排。浓缩池：1座，容积为847.8m3（直径12m，高度7.5m），混凝土结构，事故状态下废水排入事故水池；循环水池：容积600m3（5m×40m×3m），混凝土结构。
	拟建

	
	
	固废
	①煤泥洗选线筛分中产生的煤泥杂质，暂存于原料棚内一般固废暂存区，由环卫部门统一处理；
②洗车沉淀池沉渣、循环水池底泥送入浓缩池‑尾煤压滤机脱水、合并作为尾煤，外售至砖厂制砖；
③洗选过程中压滤机产生的最终尾煤，暂存于尾煤棚，外售至砖厂制砖；
④废柴油桶及设备维修产生的废机油为危废废物，危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处理。本项目新建一座危废贮存点，位于循环水池南侧，1F，10m2，参照GB18597要求执行；
⑤生活垃圾由环卫部门统一处理。
	拟建

	
	
	噪声
	选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施。
	拟建

	
	
	地下水、土壤
	①重点防渗区：危废贮存点，参照GB18597要求执行；
②一般防渗区：煤棚、洗煤厂房、沉淀池、一体化污水处理设施、生活污水暂存池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照GB16889执行；
③简单防渗区：其他区域，地面硬化处理。
	拟建

	
	
	环境风险防范
	①危废贮存点采用防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐措施；
②制订突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施；
③物料存放设置明显标志，贮存场所采用防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；
④严禁在生产车间和库房使用明火。
	拟建


3、主要产品及产能
本项目主要产品为精煤、中煤。
表2-2  产品方案一览表
	时期
	洗选煤泥量（t/a）
	精煤（t/a）
	中煤/低卡动力煤（t/a）
	尾煤泥（t/a）

	一期
	60000
	12200
	47594.78
	/

	二期
	120000
	21000
	17900
	80831.56

	三期
	300000
	42400
	36600
	220429.17


表2-3  物料平衡表
	序号
	输入过程
	输出过程

	
	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	一期

	1
	煤泥
	60000
	精煤
	12200

	2
	/
	/
	低卡动力煤
	47594.78

	3
	/
	/
	水分损耗
	200

	4
	/
	/
	煤泥除杂筛分杂质
	1.65

	5
	/
	/
	循环水池底泥
	2

	6
	/
	/
	无组织粉尘
	1.57

	7
	合计
	60000
	合计
	60000

	二期

	1
	煤泥
	120000
	精煤
	21000

	2
	起泡剂
	24
	中煤
	17900

	3
	捕收剂
	120
	尾煤泥
	80831.56

	4
	/
	/
	水分损耗
	400

	5
	/
	/
	煤泥除杂筛分杂质
	2.74

	6
	/
	/
	循环水池底泥
	4

	7
	/
	/
	无组织粉尘
	3.72

	8
	/
	/
	无组织非甲烷总烃
	1.98

	9
	合计
	120144
	合计
	120144

	三期

	1
	煤泥
	300000
	精煤
	42400

	2
	起泡剂
	60
	中煤
	36600

	3
	捕收剂
	300
	尾煤泥
	220429.17

	4
	/
	/
	水分损耗
	900

	5
	/
	/
	煤泥除杂筛分杂质
	14.33

	6
	/
	/
	循环水池底泥
	10

	7
	/
	/
	无组织粉尘
	4.70

	8
	/
	/
	无组织非甲烷总烃
	1.8

	9
	合计
	300360
	合计
	300360


表2-4  灰分平衡一览表
	序号
	项目
	年产量(t/a)
	形态
	含水率
	灰分
	灰分量(t/a)
	去向/备注

	一期

	投入
	原料煤泥
	60000
	湿煤泥
	18.80%
	53.46%
	26046
	外购

	1
	精煤
	12200
	固体颗粒
	19.00%
	13.8%
	1364
	外售，商品动力煤、工业锅炉燃料

	2
	低卡动力煤
	47594.78
	固体颗粒
	26.39%
	70.45%
	24682
	外售，配煤原料、动力煤

	产出
	—
	—
	—
	—
	—
	26046
	—

	二期

	投入
	原料煤泥
	120000
	湿煤泥
	18.80%
	53.46%
	52091
	主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥

	1
	精煤
	21000
	固体颗粒
	19.00%
	13.8%
	2347
	外售，商品动力煤、工业锅炉燃料

	2
	中煤
	17900
	固体颗粒
	19.00%
	13.01%
	1886
	外售，配煤原料、动力煤

	3
	尾煤泥
	80831.56
	湿煤泥
	28.923%
	83.30%
	47858
	外售综合利用，砖厂掺烧、低端燃料

	产出
	—
	12
	—
	—
	—
	52091
	—

	三期

	投入
	原料煤泥
	300000
	湿煤泥
	18.80%
	53.46%
	130229
	主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥

	1
	精煤
	42400
	固体颗粒
	19.00%
	13.8%
	4739
	外售，商品动力煤、工业锅炉燃料

	2
	中煤
	36600
	固体颗粒
	19.00%
	13.01%
	3857
	外售，配煤原料、动力煤

	3
	尾煤泥
	220429.17
	湿煤泥
	26.943%
	75.53%
	121633
	外售综合利用，砖厂掺烧、低端燃料

	产出
	—
	—
	—
	—
	—
	130229
	—


备注：本次灰分平衡只核算主要产出项目，循环水池底泥为系统内部循环物料，无组织粉尘在废气部分核算源强，二者均不纳入本次灰分平衡表投入产出衡算。
4、主要设备
本项目主要设备清单见表2-5。
表2-5 主要设备清单
	（一）煤泥稀释处理系统

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	自动打浆水枪
	ZDJ-2930N=1.5kw
	台
	3
	处理量：10-25t/h，3枪口。

	2
	手动水炮
	PS8/50W-D-SX
	台
	1
	0.8MPa，30-50L/S，2.5NH可调节

	3
	离心清水泵
	ISW200-400IA
	台
	1
	Q=300m3，H=54mN=75KW

	4
	除杂脱水筛
	ZKB2045，N=7.5KW*2
	台
	1
	不锈钢筛板：1mm筛缝

	（二）粗煤泥处理系统

	1
	旋流器组
	350型
	5
	台
	/

	2
	旋流器入料渣浆泵
	ZJW200-315
	1
	台
	Q=360m3/h，H=35m

	3
	一螺螺旋分离机
	LL1500
	12
	柱
	/

	4
	二螺上料渣浆泵
	ZJW200-315
	1
	台
	Q=180m3/h，H=18m

	5
	二螺螺旋分离机
	LL1500
	6
	柱
	/

	6
	粗颗粒精煤脱水筛
	GP2045爬坡筛N=7.5KW*2
	2
	台
	板厚8mm，双振幅：3-7mm。

	7
	螺中脱水筛
	GP2045爬坡筛N=7.5KW*2
	1
	台
	板厚8mm，双振幅：3-7mm。

	8
	螺矸脱水筛
	GP2045爬坡筛N=7.5KW*2
	1
	台
	板厚8mm，双振幅：3-7mm。

	（三）浮选压滤系统

	1
	矿浆预处理器
	XY-2.5m
	1
	台
	矿浆Q=700m3/h,耐磨铸钢转子

	2
	预处理器渣浆泵
	ZJW300-315
	1
	台
	Q=3603/H，H=20m

	3
	一次机械搅拌式浮选机
	XJM-S20-4
	1
	台
	10mm钢板，耐磨铸钢转子

	
	搅拌驱动电动机
	Y280M-6N=45kw
	4
	台
	/

	
	刮泡机构电机
	N=2.2kw
	2
	台
	/

	4
	二次机械搅拌式浮选机
	XJM-S16-4
	1
	台
	10mm钢板，耐磨铸钢转子

	
	搅拌驱动电动机
	Y280M-6N=37kw
	4
	台
	处理一浮精矿

	
	刮泡机构电机
	N=2.2kw
	2
	台
	/

	5
	消泡清水泵
	/
	1
	台
	Q=100m3/H，H=20m

	6
	浮选精煤空气穿流隔膜
	XMZ1500-U型F=400m2
	2
	台
	单丝滤布入料压力≦0.8MPa

	
	箱式程控压滤机
	
	
	
	

	7
	中煤箱式程控压滤机
	XMZ1500-U型F=400m2
	1
	台
	单丝滤布入料压力≦0.8MPa

	8
	压滤机专用泵
	100ZJEN=55kw
	3
	台
	Q=170m3/h，H=73m

	9
	螺杆空压机
	160KW-10KG
	1
	台
	Q=30m3/min，0.84Mpa，

	
	
	
	
	
	两台压滤机错开使用

	10
	储气罐
	25m3，0.8Mpa
	2
	台
	/

	11
	储气罐
	1m3，0.84Mpa
	1
	台
	/

	12
	气动阀门
	/
	2
	套
	/

	13
	压滤机多级泵
	N=11KWQ=10m3/h
	2
	台
	/

	（四）煤泥浓缩压滤浮选

	1
	浓缩池
	钢板焊接
	1
	台
	（材料重量放在第六大项）

	3
	中心回转装置
	/
	1
	台
	/

	4
	驱动系统
	/
	1
	套
	/

	5
	箱式程控压滤机
	XMZ1600-U型F=5002
	2
	台
	单丝滤布入料压力≦0.8MPa

	6
	煤泥压滤机渣浆泵
	100ZJEN=75kw
	2
	台
	流量2003/H，扬程73米

	（五）电控系统

	1
	电柜
	1177.8KW
	/
	/
	30kw以上智能软起


5、主要原辅料
（1）原辅料消耗情况
本项目外购煤泥进入煤泥洗选系统，煤泥洗选工艺需要加入起泡剂、捕收剂，起泡剂用量为0.2kg/t，捕收剂用量为1kg/t，由桶装暂存于洗煤厂房。项目所用原辅料主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥。
表2-6 原辅料消耗与储运一览表
	序号
	名称
	年用量（t/a）
	最大存储量（t/a）
	周期（天）
	存储位置
	备注

	一期

	1
	煤泥
	6万
	3000
	5
	煤棚
	主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥

	二期

	1
	煤泥
	12万
	3000
	5
	煤棚
	主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥

	2
	起泡剂
	24
	1.64
	5
	洗煤厂房
	外购，仲辛醇

	3
	捕收剂（柴油）
	120
	8.22
	5
	洗煤厂房
	外购，柴油

	三期

	1
	煤泥
	30万
	3000
	5
	煤棚
	主要来源于华安矿业及周边洗煤厂产生的煤泥

	2
	起泡剂
	60
	1.64
	5
	洗煤厂房
	外购，仲辛醇

	3
	捕收剂（柴油）
	300
	8.22
	5
	洗煤厂房
	外购，柴油


（2）原辅料理化性质
本项目原辅料理化性质见下表。
表2-7 原辅料理化性质一览表
	物料名称
	外观性状
	主要化学成分
	沸点
	密度
	闪点
	溶解性
	理化特性、用途、危险特性

	煤泥
	黑色湿状泥质、颗粒微细
	固定碳、灰分、水分、挥发分
	‑
	堆积密度1.1‑1.3t/m³
	无闪点
	难溶于水
	为本项目浮选原料；潮湿状态下不易起尘，微细煤粉，遇明火可发生粉尘燃烧

	柴油（捕收剂，0#轻质柴油）
	淡黄色透明油状液体
	C₁₀~C₂₂烷烃、环烷烃、芳香烃
	180‑370℃
	0.82‑0.85t/m³
	55℃
	难溶于水，可以和有机溶剂互溶
	易燃液态矿物油；浮选过程吸附于煤颗粒表层，提升煤粒疏水性；属于易燃液体

	仲辛醇
	无色透明油状液体，带有轻微刺激性醇类气味
	2‑辛醇，分子式C8H18O，单一醇类有机物
	174‑181℃（标准大气压）
	0.82g/cm³（20℃，水=1）
	71℃
	可与乙醇、柴油、醚类等有机溶剂互溶
	浮选过程产生细小稳定泡沫，承载精煤颗粒上浮；可燃液态有机物


建设单位提供的煤泥分析报告如下：
表2-8 煤泥分析监测报告
	化验项目
	化验结果
	备注

	1
	全水分
	Mt%=18.80
	/

	2
	分析水分
	Mad%=1.74
	/

	3
	灰分
	Aad%=52.5340
	Ad%=53.46

	4
	挥发分
	Vad%=21.59
	Vdaf%=47.21

	5
	结渣特征
	2

	6
	固定碳
	FC%=24.14

	7
	空干基全硫
	St,ad%=1.423

	8
	发热量
	空干基高位Qgr,v,ad
	3292.08Kcal/Kg
	13.77MJ/kg

	
	
	收到基低位Qnet,v,ar
	2569.76Kcal/Kg
	10.75MJ/kg


6、劳动定员及工作制度
本项目设置劳动定员30人，每天工作8小时，一班制，年工作时间为300天。
7、给排水
本项目用水主要为生活用水、车辆清洗用水、场地冲洗用水、洒水降尘用水及煤泥洗选用水。
①生活用水
本项目设置劳动定员30人，根据员工实际生产生活情况并参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，本项目劳动人员在厂区内食宿的用水量按80L/人·日计，则用水量720m3/a。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为576m3/a，生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
②车辆清洗用水：本项目采用30t汽车运输物料，项目建成，进厂运输原料煤泥和出厂运输精煤、尾煤泥等共计约19981次，每次清洗用水取55L，则用水量1098.96t/a，废水损耗系数按0.2计，损耗水量为219.79m3/a；洗车废水排入沉淀池，沉淀后循环使用。
③场地冲洗用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗煤厂房每日冲洗平均用水量按照1.5L/m2计，项目洗选区冲洗地面积约为5000m2，则冲洗水量约为2250m3/a，扣除地面残留损耗，排水量按80%计算，则排水量为1800m3/a，地面冲洗水进入浓缩设备进一步处理后回用生产，不外排，补水量为450m3/a。
④洒水降尘用水
全封闭大型煤炭储运中心装卸车时、皮带转运时需喷雾降尘，用水量约2.5m3/h，每天工作8h，则用水量为6000m3/a，自然蒸发损耗。
⑤煤泥洗选用水
参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定中煤炭开采业-洗煤的用水定额为0.18m3/t，参照《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051‑2018）重复利用率取90%（循环水量为1.62m3/t），则煤泥洗选循环水量为486000m3/a，由于本项目原料为煤泥，含水率约为18.8%，考虑本项目与煤炭开采业-洗煤工艺的差异性，参照《水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（水节约〔2019〕373号），洗选需要补水量取0.06m3/t，即18000m3/a。洗选系统精煤、中煤带走15010m3/a（含水率为19.00%），尾煤泥带走59390m3/a（含水率为26.983%），循环水蒸发、地面冲洗、跑冒滴漏约900m3/a，由新鲜水补充。
洗选水量平衡见下表。
表2-9 项目水量平衡表
	本项目
	m3/a
	本项目
	m3/a

	进入
	生活用水
	720
	排出
	荒漠灌溉
	576

	
	车辆清洗用水
	219.79
	
	车辆清洗用水损耗
	219.79

	
	洒水降尘用水
	6000
	
	洒水降尘损耗
	6000

	
	场地清洗用水
	450
	
	场地清洗用水损耗
	450

	
	洗选用水
	18900
	
	洗选用水损耗
	900

	
	原料煤泥携带水
	56400
	
	精煤、中煤带走
	15010

	
	/
	/
	
	尾煤泥带走
	59390

	
	/
	/
	
	生活用水损耗
	144

	
	合计
	82689.79
	
	合计
	82689.79

	沉淀池循环水
	879.17
	沉淀池循环水
	879.17

	循环水池循环水
	486000
	循环水池循环水
	486000


[image: ]图2-1 水平衡图
8、总平面布置
项目地块整体呈南北向矩形，厂区按照生产加工区、煤炭储存区、行政办公生活区进行功能分区，厂区生产区主入口设置于厂区西侧中部，作为原料、成品物料运输的主要车流通道。
厂区自北向南依次布置消防水池及泵房、主车间（洗煤厂房）、一期煤棚、二期煤棚、三期煤棚；行政办公楼布置于厂区西南侧地块南端；厂区内斜线网格区域为厂区道路、预留空地、绿化及管线敷设用地。
9、环保投资
本项目总投资5000万元，环保投资118万元，占总投资的2.36％。
表2-10  项目环保投资估算表
	工程内容
	治理措施
	环保投资（万元）

	施工期
	固废
	废包装物、生活垃圾交由环卫部门统一处理
	4

	
	噪声
	选用低噪声设备，定期维护机械和车辆
	6

	
	废气
	施工现场设置硬质围挡，裸露土方全覆盖防尘网，场内道路定时洒水抑尘
	6

	
	废水
	设临时沉淀池，施工结束后拆除、平整
	4

	营运期
	一期

	
	废气
	一期煤棚安装喷淋装置
	3

	
	
	货车限速，苫布遮盖；场区道路硬化，定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身
	5

	
	
	物料运转、转载过程中采用封闭廊道，喷雾除尘的方式减少粉尘量
	3

	
	废水
	办公生活区设置一体化污水处理设施、生活污水暂存池
	12

	
	
	洗车平台处设置20m3沉淀池一座
	6

	
	
	洗选厂房内设置循环水池、事故水池
	8

	
	固体废物处置
	在厂内设置垃圾箱收集后由环卫部门统一清运
	4

	
	
	原料棚设置20m2一般固废暂存区堆放储存煤泥杂质
	6

	
	
	设置危废贮存点
	8

	
	噪声管理
	选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
	2

	
	防渗
	进行分区防渗
	4

	
	二期

	
	废气
	二期煤棚安装喷淋装置
	4

	
	
	物料运转、转载过程中采用封闭廊道，喷雾除尘的方式减少粉尘量。
	3

	
	噪声管理
	选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
	2

	
	防渗
	进行分区防渗
	4

	
	三期

	
	废气
	三期煤棚安装喷淋装置
	4

	
	噪声管理
	选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
	2

	
	防渗
	进行分区防渗
	6

	
	环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用
	12

	合计
	118




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述及产污环节分析
项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工期工艺和产污环节详见图2-2。


图2-2   施工期主要流程及产污环节图
2、运营期工艺流程
洗煤泥生产线工艺流程如下：
[image: ]图2-3  运营期工艺流程图
工艺流程描述：
①煤泥稀释调配
原料煤泥输送至稀释池，池顶设置自动打浆水枪、手动水炮，利用车间循环回用清水高压冲水、搅拌打散煤泥，调配成流动性合格的煤泥矿浆；调配完成后的矿浆经由泵体输送至除杂脱水筛。
②除杂筛分
矿浆送入除杂脱水筛开展筛分作业；筛上截留石块、木屑、塑料、铁丝等固体杂质，作为一般固废交由环卫部门处置；筛下合格煤泥水进入脱泥筛进行分级处理。
③粗颗粒螺旋分选
脱泥筛完成粗细颗粒分级：筛上粗颗粒煤泥经由旋流器组分级后送入LL1500螺旋分离机（螺旋溜槽）进行重力分选；分选后的物料分别进入粗颗粒精煤脱水筛、螺中脱水筛、螺矸脱水筛脱水，脱水之后得到粗颗粒精煤、中煤；粗精煤、中煤作为副产品外售。
④细颗粒浮选预处理
脱泥筛筛下细颗粒煤泥水，泵入XY‑2.5矿浆预处理器，投加浮选捕收剂、起泡剂，充分搅拌调配矿浆药剂环境，调配完毕输送多级浮选机组。
⑤多级浮选分选
项目配置多台XJM系列机械搅拌式浮选机串联分选：一级浮选机产出浮选精矿，依次进入下级浮选机多次精选；浮选尾矿逐级输送，最末端浮选尾矿全部排入浓缩池；浮选精选后的高浓度精矿浆、中煤矿浆，分别泵入浮选精煤压滤机、中煤压滤机脱水；压滤脱水后得到成品精煤、副产中煤，对外销售。
⑥尾矿浓缩‑尾煤压滤
全部浮选尾矿自流进入浓缩池重力沉降：上层澄清生产废水溢流进入循环水池，经由离心清水泵加压，输送回到稀释池，用作煤泥打浆、稀释用水，生产废水闭环循环，正常工况无生产废水外排；浓缩池底部沉淀的高浓度尾矿矿浆，通过耙式装置收集，泵送至尾煤压滤机脱水，脱水之后产出尾煤泥（外售，综合利用）。
⑦配套辅助工序
筛分设备、螺旋分选机、浮选机、各类泵体、空压机、储气瓶、电控系统为整套生产线提供动力；车间设备地面冲洗水、跑冒滴漏矿浆全部汇入稀释池进入水循环系统；煤泥除杂筛分杂质为一般工业固废；设备检修产生废机油属于危险废物，单独收集委托资质单位处置。
3、本项目污染产污环节及污染因子
本项目污染产污环节及污染因子见下表。
表2-11 本项目污染产污环节及污染因子一览表
	时期
	产污环节
	污染类型
	污染物
	处理措施

	施工期
	场地平整
	废气
	颗粒物
	围挡、覆盖、洒水

	
	基础建设
	废水
	SS
	设置沉淀池，施工结束进行平整恢复

	
	设备安装
	噪声
	设备、车辆噪声
	选用低噪声设备，定期维护机械和车辆

	
	调试
	固废
	废包装物、生活垃圾
	废包装物、生活垃圾交由环卫部门统一处理

	运营期
	设备维修
	固废
	废机油
	危废贮存点暂存，交由有资质的单位处置

	
	浮选药剂
	固废
	废包装袋
	危废贮存点暂存，交由有资质的单位处置

	
	生产生活
	固废
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理

	
	
	废水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N等
	生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉；生产废水循环使用，不外排

	
	洗车平台沉淀池
	固废
	沉渣
	合并作为尾煤，外售至砖厂制砖

	
	
	废水
	SS
	循环使用，不外排

	
	煤泥洗选生产线

	
	大型煤炭储运中心
	废气
	颗粒物
	全封闭储煤棚，并安装喷淋装置

	
	物料运输
	废气
	颗粒物
	货车限速，苫布遮盖；场区道路硬化，定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身

	
	物料运转、转载
	废气
	颗粒物
	封闭廊道，喷雾除尘

	
	洗选
	废水
	SS
	循环使用，定期补充损耗，不外排

	
	除杂筛分
	固废
	石块、木屑、塑料、铁丝等
	堆存在原料棚，由环卫部门统一处置

	
	尾矿浓缩
	固废
	尾煤
	外售至砖厂制砖

	
	循环水池
	固废
	沉渣
	合并作为尾煤，外售至砖厂制砖

	
	
	废水
	SS
	循环使用，不外排

	
	设备运行
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施




	与项目有关的原有环境污染问题
	


无
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量
（1）区域达标区分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》：2025年，全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3－8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。因此判断本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10。
（2）特征因子环境质量现状评价
本项目特征污染因子为TSP，本次特征因子引用《新疆永硅煤业有限责任公司120万吨/年洗选煤建设项目环境影响报告表》中环境质量现状监测数据，该数据由新疆中测测试有限责任公司于2024年2月5日至7日监测所得，引用监测点位与本项目的位置关系见附图五。
①现状监测点符合性分析
现状监测点坐标为东经86.302825，北纬41.844345，位于本项目厂址西南侧约700m处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。
②检测因子
TSP，共1项。
③监测时间及监测频次
监测时间：2024年2月5日至7日；
监测频次：为1次/天，24小时/次，监测3天。
④监测项目
监测项目为TSP。TSP采样时间为24小时平均浓度，至少有24小时的采样时间。气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。
⑤评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。具体见表3-1。
表3-1   评价标准一览表
	特征因子
	采样时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	TSP
	24小时平均
	300
	ug/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值


⑥环境空气质量监测结果与评价
表3-2   其他污染物环境质量现状（检测结果）表   单位：mg/m3
	监测
点位
	坐标/m
	污染物
	平均
时间
	评价标准mg/m3
	检测浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	下风向
	-593
	-731
	TSP
	24h
	0.3
	0.200-0.209
	69.67
	/
	达标


由上表可知，评价区域内监测点大气环境质量现状TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。
2、声环境质量现状
本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，故不进行声环境质量现状监测。
[bookmark: OLE_LINK3]3、地表水环境质量现状
根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》可知：
2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。
本项目南侧2.4km为孔雀河，孔雀河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，孔雀河水环境质量满足Ⅲ类标准。
4.地下水、土壤环境现状
本项目运营期采取分区防渗，正常工况下本项目不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，故不需要进行地下水、土壤环境现状调查。
5、生态环境质量
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州塔什店镇，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	1、环境空气
本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
2、声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境
本项目评价范围内无地表水环境保护目标。
5、生态环境
根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	一、施工期
（1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，颗粒物≤1mg/m3。
（2）施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求，具体情况见下表。
表3-3 建筑施工噪声排放标准限值 单位：dB（A）
	等效连续A声级Leq

	昼间
	夜间

	70
	55


二、运营期
1.废气
本项目废气污染物主要为颗粒物，废气排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。
表3-4   《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
	控制项目
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

	
	无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度）

	颗粒物
	1.0
	1.0


厂界非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，即≤4.0mg/m3。
2、噪声
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-5    噪声排放标准
	类别
	时段
	标准值
	执行标准

	
	
	昼间
	夜间
	

	营运期
	厂界
	65dB(A)
	55dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


3、固体废物
一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。
4、废水
本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
表3-6    生活污水排放标准
	污染源
	项目
	排放限值
	单位
	标准来源

	生活污水
	pH值
	6-9
	无量纲
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准

	
	化学需氧量
	180
	mg/L
	

	
	悬浮物
	90
	mg/L
	

	
	粪大肠菌群
	40000
	MPN/L
	

	
	蛔虫卵个数
	2
	个/L
	





	总量
控制
指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	一、施工期大气污染及防治措施
本项目施工期的主要环境问题是施工和运输过程产生的固废、废水、噪声、粉尘、生活污水等，其次是水土流失和生态破坏。
（1）施工期废气污染及治理措施
本项目施工废气主要来源于施工场地开挖、平整，土石方运输、装卸，施工机械设备燃油废气、临时堆场扬尘、生产设备运输进场装、卸过程中产生的粉尘等，对周边环境空气造成一定影响。
为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范的管理制度和措施，并纳入本单位环保管理程序。应按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施：
①土石方开挖扬尘
项目土石方采取既挖既填的方式，开挖作业主要采取湿法作业，经验表明，在含水率较低时，扬尘对环境的影响非常明显。因此项目施工时，在挖掘前用远程射雾器结合移动式喷水软管（安装雾化喷嘴）对拟开挖表面进行洒水，可避免后续各环节的二次扬尘。
环评要求在基础开挖过程中若出现四级及以上风力天气情况应禁止进行土石方施工，并做好遮掩工作，在土石方装卸时降低料斗高度，减少卸料落差，同时要求施工单位文明施工，安排专人对地面进行洒水，减少扬尘产生。
②土石方装卸扬尘
本项目基础开挖产生的土石方全部用于场地及周边回填，此过程中主要采用挖掘机挖装、转运卸土，此过程中将会产生一定量的粉尘，通过洒水降尘后，同时合理安排装卸作业时间，尽量避免在大风等恶劣天气进行，如需在大风时装卸料，必须加强洒水降尘，以有效抑制粉尘的排放量。 
③临时堆场及裸露地面二次扬尘 
在刮风天气，临时堆土场及路基裸露地面将产生二次扬尘，施工期设置挡墙隔离，同时场内设置移动远程喷雾器洒水降尘，对表土、弃土临时堆场等采取密目网或彩条布进行遮挡，并及时清运施工现场堆场的建筑垃圾等，对暂时不扰动裸露地面和堆场喷洒抑尘剂，并采用密目网进行覆盖后，临时占地使用后及时进行绿化。
本环评要求采取以下措施：
A.加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作；
B.对建筑材料（如水泥、砂石等）露天堆放，土石方临时堆场，均采用密目网覆盖，减少二次扬尘产生；
C.施工场地定期洒水降尘；
D.对材料运输车辆进行严格清洗，车辆进出口设置防尘措施，避免将泥浆带出场外，避免造成扬尘污染；
E.建筑弃渣等运输车辆、车厢遮盖严密后方可运出场外；
F.主体施工时在施工现场采用密目安全网等围护结构，防止扬尘污染；
G.施工期裸露地面采用水泥硬化、洒水降尘。
（2）汽车运输道路扬尘
在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘。本项目施工期无弃土外运，施工期汽车运输道路扬尘主要为项目建筑所需原辅材料运输进厂时产生的运输道路粉尘，针对汽车运输扬尘，本项目拟采取如下的控制措施：
A.限制车速，对既有硬化道路派专人定期进行路面清扫、洒水车进行洒水，以减少道路扬尘。
B.施工现场主要运输道路尽量进行简单水泥硬化，配备保洁人员定期对地面洒水，并对散落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。
C.施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；必须设置冲洗设施，进入已硬化路面的所有运输车辆必须清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门。
D.运输车辆不能冒载，装车与车厢平齐，并用挖机拍紧，于表面洒水后加篷布遮盖，避免运输途中尘土飘溢、洒落的现象发生；当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫；空车返程时，篷布捆绑扎紧，收放于车厢中，避免篷布迎风飘扬造成尘土飘溢。
E.原辅料运输路线尽量避开居民集中点，运输车辆出厂时对原辅料拍实，对表面洒水，用篷布遮盖，做到封闭运输。避免在运输过程中的抛洒现象，当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫。
（3）施工机械设备燃油尾气
施工期间，施工机械设备和运输汽车均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。本项目燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，汽车尾气主要通过车辆限速、限制使用尾气超标车辆来进行控制。施工机械设备燃油尾气建议选用达到环保要求的设备，通过自然稀释后厂界的贡献值可控制在较低水平。
在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，以提高汽油或柴油的有效利用率，防止因设备运转不正常而降低汽油或柴油的利用率，从而增加废气排放量。
（4）装修废气
装修阶段的油漆废气排放周期长，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至两个月后才能营业和居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住或营业后也要注意室内空气的流畅，建议尽量使用环保材料。
根据《大气污染防治行动计划》《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》《巴州建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》等相关文件要求，工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。按照施工工地“六个百分百”标准，做到工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。尽可能减少项目对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题。
二、施工期废水污染及防治措施
施工期废水主要为施工废水。
（1）施工废水
在基础开挖阶段，产生的主要是含有泥沙和石料的废水；建筑施工阶段产生的主要是泥浆废水，主要污染因子是SS，SS浓度较高，根据类比其他类似工程，产生量约4m3/d。施工单位在项目场地上建1个容积为20m3的临时沉淀池，施工废水全部进入沉淀池，沉淀后回用于工地降尘，堆场、料场洒水防尘、道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不外排。
环评要求：沉淀池应落实严格的防渗措施，防止污染地下水，施工期结束后对临时建筑进行拆除。
（2）施工人员生活污水
项目施工人员平均为20人/d。施工期设置环保厕所，生活污水用于厂区绿化。
环评要求，施工期严格落实各种废水的处理、回用措施，严禁废水进入地表水体。
三、施工期噪声污染及防治措施
（1）噪声源
本项目施工内容包括场地清理、土方开挖回填、构筑物的修建等。本项目施工期噪声源主要是设备噪声和机械噪声。施工机械较多，这些声源具有噪声高、无规则等特点，噪声源强在75~115dB（A）之间。此外还有施工车辆的交通噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。
（2）施工过程
施工期项目先后主要进行以下几个过程的活动：
①土石方施工阶段：在土石方施工期间使用挖掘机、装载机、运输土方建材的车辆等，在施工现场工作时间较短，所产生的噪声影响时间较短。
②主体结构施工阶段：主体工程施工期间在现场混凝土养护，梁柱浇灌混凝土时使用的混凝土振捣器时间长，成为对外界影响的主要噪声源。
③装修施工阶段：在装修施工阶段，室内施工可能使用喷灰机、混凝土磨光机、磨光机、抛光机、冲击电钻、切割机等。其产生的噪声的特点是不定时和短暂的。高噪声机械或电动工具工作时，对周围环境的影响很大，故在夜间不允许进行施工。
（3）施工期噪声影响缓解措施
施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，而本项目距离周边居民敏感点较近，施工期间噪声影响范围较大，因此项目拟采取以下措施，降低噪声对周边环境的影响：
①设置降噪屏障。施工期把地块用围栏包围，减弱噪声对外辐射，同时在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏障或在其有固定工位的设备（如空压机）外加盖简易棚；在结构施工楼层设置降噪围栏，围挡材料采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板），高度不低于2.5m。
②合理布局、加强管理。在施工过程中把高噪声工作安排在项目中央，加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施；将木工机械等高噪声设备尽可能设置远离周围居民一侧（如拟建项目中部），并在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔音的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。
③合理安排工期。尽可能选用工艺先进、噪声较低的装修设备，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。
④合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。
⑤选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工。禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。挖掘机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转。
混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振动钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。
安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。
⑥加强施工期噪声监测，凡超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的，及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，力争达到施工噪声不扰民的目的。
项目在严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求的标准进行施工，并采用上述有效措施对厂址施工噪声进行控制后，会将该项目施工噪声对周围敏感点影响控制在最低水平。
四、固体废物污染及防治措施
本项目固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 
（1）土石方
本项目施工期土石方主要来自场地平整、建筑基础开挖等产生的土石方，项目开挖土石方约1000m3，用于项目场地内回填，无弃土外运。
（2）建筑垃圾
施工生产的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、碎砖、木材等，其损耗量约占使用量的5%～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如含砖、石、砂的杂土应集中堆放，及时清运至住建部门指定的地点处置。
本项目建筑垃圾产生量约20t，可回收建筑固废约占总量的30%（6t）。其他建筑固废（16t）由建设单位及时清运至住建部门指定的地点处理。
综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。
五、生态环境影响及防治措施
该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响、对地表原有植被（主要为杂草等）造成破坏等。随着施工工地开挖、填方、平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工工程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易发生水土流失。因此只要施工期加强管理、合理安排施工进度，产生的少量弃土及时清运，采取地面硬化措施，并因地制宜进行绿化。采取上述措施后，可起到吸声降噪，绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善，施工期对周围生态环境的影响不大。
综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境影响产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理），并进行文明施工，严格遵守上述环保建议，工程建设期间不会对周围环境产生明显不利影响。
六、防沙治沙措施
为防治土地沙化，本次环评特提出防沙治沙生态保护措施：
（1）施工期间应划定施工活动范围，强化施工管理，严格控制 和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤及地表，加剧土地沙化。土地临时使用过程中发现土地沙化，应当及时报告当地人民政府。
（2）合理安排施工时间及工序，施工结束后应及时平整、回填、覆土、夯实，做好施工迹地的恢复。
（3）在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。
（4）施工过程中要采取防尘网苫盖等临时防护（挡护）措施，减少风力侵蚀产生的扬尘；
（5）施工期间，对施工场所进行洒水抑尘。
（6）强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制盐土沙化，保护地表层。
（7）施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏现有生态环境，造成沙化的行为。
（8）加强对施工区域生态环境管理，施工结束后，对施工场地进行清理、平整，防止土壤沙化。
七、水土保持措施
（1）采取尽量减少占地、控制施工范围采取彩条旗限界、减少扰动面积减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；
（2）尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填；
（3）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土的产生，施工结束后采用土地整治方法对回填表面进行整平压实，减少水土流失；
（4）采取挡土墙、护坡、护面等防护措施，开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。
（5）工程采用商品混凝土，禁止自建混凝土拌和站。
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	1、废气
1.1废气源强核算
本项目产生的废气主要有：物料堆场、装卸粉尘、车辆运输粉尘、物料运转、转载粉尘及添加浮选药剂时产生的VOCs。
①物料堆场、装卸粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中核算公式。
工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
[image: ]
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车），单车运载30t，结合各建设时期物料量分别计算车次；
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK88]D指单车平均运载量（单位：吨/车），单车运载30t；
[bookmark: OLE_LINK75]（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数，原料煤泥和尾煤泥参照污泥，取0.1853，精煤、中煤、低卡动力煤参照煤炭（非褐煤）取0.054；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取0（单位：千克/平方米）；
S指堆场占地面积（单位：平方米），结合各建设时期分别取值。
物料装卸采取降低装卸高度、洒水抑尘、避免大风天气装卸、堆场封闭等措施，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中P指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
[bookmark: OLE_LINK89]Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水，取74%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目煤棚采取全封闭式料仓，控制效率取99%。
经计算，本项目料仓装卸扬尘和风蚀扬尘产排污情况见下表。
表4-1 本项目物料堆场、装卸粉尘产排污一览表
	产污时期
	污染物
	排放方式
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	一期
	颗粒物
	无组织
	1.57
	0.65
	洒水、封闭
	0.0041
	0.0017

	二期
	颗粒物
	无组织
	1.98
	0.83
	
	0.0051
	0.0022

	三期
	颗粒物
	无组织
	4.70
	1.96
	
	0.012
	0.0051


②运输扬尘
项目建成运行后，由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁地进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到项目及周边的环境空气质量。
原煤道路运输扬尘产生量选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下：
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式中：
Qy：交通运输起尘量，kg/km.辆；
Qt：运输途中起尘量，kg/a；
V一汽车行驶速度，本项目取15km/h；
W—汽车载货总重量，货车30t；
P—道路表面物料量，0.5kg/m2；
L—道路长度，场地内道路长度0.85km；
Q—汽车运输量，结合各建设时期分别取值。
本项目采取道路硬化、控制车速、路面洒水抑尘等措施后，降尘效率取80%，则运输车辆扬尘产排污情况见下表。
表4-2 本项目运输扬尘产排污一览表
	产污时期
	污染物
	排放方式
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	一期
	颗粒物
	无组织
	4.42
	1.84
	道路硬化、控制车速、路面洒水抑尘
	0.89
	0.37

	二期
	颗粒物
	无组织
	8.85
	3.69
	
	1.77
	0.74

	三期
	颗粒物
	无组织
	22.13
	9.22
	
	4.43
	1.84


③物料运转、转载粉尘
物料在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织粉尘排放。环评要求物料采取皮带运输机并封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等措施。同时要求各落料点及转载点均设置弥散型喷雾洒水装置，可有效抑制粉尘外逸。在采取上述措施后，物料转运、转载粉尘产生、排放量较小，对周围环境影响较小。
④添加浮选药剂时产生的非甲烷总烃
本项目洗选全过程在水相中进行，浮选药剂（柴油、仲辛醇）投加到煤泥水中后，主要吸附于煤泥颗粒‑气泡界面，药剂溶解度有限，挥发分压低，只有极小一部分从储罐呼吸口、加药桶液面、浮选机矿浆液面挥发，产生少量非甲烷总烃无组织废气。
结合煤炭浮选行业工程经验，浮选药剂水相挥发损耗占药剂总消耗量比例极低，实际逸散废气产生量微小，逸散废气取浮选药剂年用量的0.5%，则本项目三期投产时非甲烷总烃年产生量为1.8t/a，产生速率为0.75kg/h。项目从源头采取密闭储罐、密闭管道输送药剂、减少药剂敞口操作、浮选车间自然通风的非甲烷总烃无组织控制措施，厂界非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。
1.2废气治理措施可行性
①物料堆场、物料装卸粉尘影响分析
项目物料储存、转载等过程产生的粉尘为无组织排放。为降低无组织粉尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：原料棚、产品棚、尾煤泥棚密闭设置，采用喷雾抑尘装置定期洒水；项目装载机等全部在密闭储棚内作业，禁止露天装卸作业，无组织粉尘对周围环境影响小。
②道路运输扬尘影响分析
项目通过加强车辆的管理，限定转运车辆在厂内的行驶速度，车辆运输过程加苫盖，同时进场道路全部硬化，对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，设专人对厂区道路路面洒水控尘，道路扬尘对厂区影响较小。由于本项目物料运输道路均为沥青路面，路面较清洁，为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输；运输车辆运输过程中要加盖帆布，同时不应超载(或物料装得过满)；运输车辆出厂处进行冲洗，可有效减小运输扬尘的产生，通过采取以上措施后，运输扬尘对沿线敏感点环境空气影响较小。
1.3废气监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）要求开展自行监测，项目废气自行监测计划见下表所示：
表4-3 废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
	序号
	类别
	污染源
	排放形式
	监测因子
	监测点位置
	监测频率
	执行标准

	1
	废气
	厂界污染物
	无组织
	颗粒物
	项目上风向1个对照点，下风向3个监控点
	1次/季
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

	2
	废气
	厂界污染物
	无组织
	非甲烷总烃
	项目上风向1个对照点，下风向3个监控点
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值


2、废水
2.1废水源强核算
本项目生产废水不外排，仅排放生活污水，由一体化污水处理设施处理，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。项目废水污染源源强见下表。
表4-4 项目生活污水产生和排放情况一览表
	污染物
	污染物产生情况
	污染物排放情况
	治理措施与排放去向

	
	核算方法
	生活污水576m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	
	
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	
	
	

	COD
	类比法
	350
	0.2016
	180
	0.1037
	经一体化污水处理设施处理后用于荒漠灌溉

	SS
	
	200
	0.1152
	90
	0.0518
	


由上表可知，项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，排放浓度满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准。
2.1废水治理措施的可行性
本项目建设一体化污水处理设施采用“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，即工艺为污水→格栅→化粪池→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒→出水。参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）表A.1污水处理可行技术参照表中采矿类排污单位废水，生活污水采用污水→格栅→化粪池→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒→出水的工艺属于可行性技术，参照同类处理生活污水项目，本项目采用“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”处理后水质可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准限值要求。本项目所在区域为荒漠，主要生长荒漠植被，可用于荒漠灌溉。同时项目区冬季荒漠沙质土壤表层冻结，水分入渗受阻，荒漠植被冬季休眠，不适合进行灌溉，考虑本项目生活污水产生量较少，冬季经处理过的生活污水暂存于生活污水暂存池（200m3），来年春季进行荒漠灌溉，灌溉时间为9个月。
表4-5 荒漠灌溉消纳地情况
	序号
	消纳地点
	植被情况
	执行标准
	灌溉制度

	1
	厂区东侧、南侧空地
	盐穗木、骆驼刺等，植被稀疏，覆盖度约10%
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准限值
	2.13m3/d，间歇


3、噪声
3.1噪声产生排放情况
本项目噪声主要为离心清水泵、除杂脱水筛等，其噪声级大致在75～80dB（A）之间。本项目噪声采取减振、隔声、消声措施。本项目噪声源强详见表4-5。
表4-5  本项目主要噪声源强一览表（室内）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A、有窗）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	洗煤车间
	离心清水泵
	1
	80
	消声，减振，噪声源设置在厂房内、利用平面布置使高噪声远离厂界
	-19.55
	-128.99
	1
	3
	47.8
	昼间
频发
	20
	27.8
	1

	2
	
	除杂脱水筛
	1
	75
	
	11.79
	-124.10
	1
	7
	47.8
	
	20
	27.8
	

	3
	
	旋流器入料渣浆泵
	1
	75
	
	3.96
	-156.42
	1
	2
	47.8
	
	20
	27.8
	

	4
	
	一螺螺旋分离机
	12
	75
	
	26.48
	-108.43
	1
	3
	47.8
	
	20
	27.8
	

	5
	
	二螺螺旋分离机
	6
	75
	
	10.81
	-98.63
	1
	5
	51.7
	
	20
	31.7
	

	6
	
	一次机械搅拌式浮选机
	1
	75
	
	-28.36
	-100.59
	1
	8
	53.5
	
	20
	33.5
	

	7
	
	二次机械搅拌式浮选机
	1
	75
	
	-30.32
	-177.97
	1
	15
	51.6
	
	20
	31.6
	

	8
	
	搅拌驱动电动机
	4
	80
	
	-16.61
	-169.15
	1
	12
	65.2
	
	20
	45.2
	

	9
	
	箱式程控压滤机
	2
	80
	
	-13.67
	-100.59
	1
	9
	57.3
	
	20
	37.3
	

	10
	
	中煤箱式程控压滤机
	1
	80
	
	22.57
	95.69
	1
	6
	49.8
	
	20
	29.8
	

	11
	
	螺杆空压机
	1
	75
	
	-22.67
	-181.23
	1
	7
	56.3
	
	20
	36.3
	


注：以生产车间为坐标原点（E86°18′3.289″，N41°51′7.464″）为坐标原点，x轴正方向为正北向，y轴正方向为正东向。
3.2噪声污染防治措施及环境影响分析
（1）拟采取的噪声污染防治措施
Ⅰ合理布局，应将厂内噪声较大设备安装减震垫、隔声装置。
Ⅱ合理设计绿化，以阻隔噪声的传播和干扰。
Ⅲ平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。
（2）预测模式
预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：
①点源传播衰减模式：
[image: ]
式中；Lp—距声源r米处声压级，dB（A）；
      Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）；
      r—距声源的距离，m；
      r0—距声源1m；
      ΔL—各种衰减量，dB（A）。
②噪声叠加公式
对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：[image: ]
式中：L─总等效声级；
      L1,L2…Ln─分别为n个噪声的等效声级。
③预测结果及评价
根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见表4-6。
表4-6  本项目噪声预测一览表  单位：dB(A)
	噪声源
	项目预测点
	贡献值
	标准限值
	预测结果

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	预测声源
	东侧厂界
	18.35
	/
	65
	55
	达标

	
	南侧厂界
	23.43
	/
	65
	55
	达标

	
	西侧厂界
	26.87
	/
	65
	55
	达标

	
	北侧厂界
	27.21
	/
	65
	55
	达标


由上表可知，本项目投产后，通过相应的降噪措施和距离衰减后，各厂界昼间噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
3.3噪声例行监测要求
根据项目的排污特点，企业应遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求对项目采取监测计划，具体如表4-7所示：
表4-7  本项目噪声监测计划
	项目
	监测指标
	监测布点
	监测周期与频率

	噪声
	连续等效A声级
	厂界四周
	每季昼间一次


4、固废
4.1固废产生处置情况
①煤泥除杂筛分杂质
一期洗选工艺产生的煤泥杂质量约为1.65/a，二期洗选工艺产生的煤泥杂质量约为2.74t/a，三期洗选工艺产生的煤泥杂质量约为14.33t/a，主要为石块、木屑、塑料、铁丝等，交由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），煤泥除杂筛分杂质种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
②尾煤泥
二期洗选产生的最终尾煤泥量为80831.56t/a，三期洗选产生的最终尾煤泥量为220429.17t/a，外售至砖厂制砖。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），尾煤种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
③废柴油桶
本项目二期煤泥洗选过程中使用柴油作为捕收剂，根据企业经验，本项目废柴油桶产生量为0.3t/a，三期产生量为1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废柴油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。
④废机油
本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换机油以保证设备正常运转，一期项目预计每年需更换机油0.2t，二期项目预计每年需更换机油0.4t，三期项目预计每年需更换机油1t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。
⑤洗车沉淀池沉渣
本项目厂区出口洗车平台内沉淀池会产生少量洗车沉淀池沉渣（成分主要为SS），根据企业生产经验，一期项目洗车沉淀池沉渣产生量为1.5t/a，二期项目洗车沉淀池沉渣产生量为3t/a，三期项目洗车沉淀池沉渣产生量为7t/a，企业定期清淘，浓缩压滤后混入尾煤压滤机制成尾煤，定期清运至有资质单位处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），煤泥除杂筛分杂质种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
⑥循环水池底泥
煤泥洗选线废水排入循环水池经沉淀后回用，根据企业生产经验，一期循环水池底泥产生量为2t/a，二期循环水池底泥产生量为4t/a，三期循环水池底泥产生量为10t/a，循环水池底泥需定期清掏，浓缩压滤后混入尾煤压滤机制成尾煤，外售至砖厂制砖。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），煤泥除杂筛分杂质种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
⑦生活垃圾
项目工作人员30人，垃圾产生量按0.5kg/人/d计，生活垃圾总产生量为4.5t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），生活垃圾废物种类为SW61厨余垃圾，固废代码为900-002-S61。
项目固体废物产生情况见下表4-8。
表4-8  本项目固体废物产生情况
	序号
	产污环节
	固废名称
	固废性质
	固废编号
	产生量
	固废状态
	固废成分
	贮存设施
	处置去向

	1
	生产生活
	生活垃圾
	一般固废
	900-002-S61
	4.5
	固态
	生活垃圾
	垃圾桶
	由环卫部门统一处理

	一期

	1
	除杂筛分
	煤泥除杂筛分杂质
	一般固废
	900-099-S59
	1.65
	固态
	石块、木屑、塑料、铁丝等
	垃圾桶
	由环卫部门统一处理

	2
	设备维修
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	0.2
	液态
	油类物质
	危废贮存点
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

	3
	洗车平台
	洗车沉淀池沉渣
	一般固废
	900-099-S59
	1.5
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	4
	循环水池
	循环水池底泥
	一般固废
	900-099-S59
	2
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	二期

	1
	除杂筛分
	煤泥除杂筛分杂质
	一般固废
	900-099-S59
	2.74
	固态
	石块、木屑、塑料、铁丝等
	垃圾桶
	由环卫部门统一处理

	2
	尾矿浓缩
	尾煤泥
	一般固废
	900-008-S59
	80831.56
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	3
	浮选药剂
	废柴油桶
	危险废物
	900-249-08
	0.3
	固态
	塑料
	危废贮存点
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

	4
	设备维修
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	0.4
	液态
	油类物质
	危废贮存点
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

	5
	洗车平台
	洗车沉淀池沉渣
	一般固废
	900-099-S59
	3
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	6
	循环水池
	循环水池底泥
	一般固废
	900-099-S59
	4
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	三期

	1
	除杂筛分
	煤泥除杂筛分杂质
	一般固废
	900-099-S59
	14.33
	固态
	石块、木屑、塑料、铁丝等
	垃圾桶
	由环卫部门统一处理

	2
	尾矿浓缩
	尾煤泥
	一般固废
	900-008-S59
	220429.17
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	3
	浮选药剂
	废柴油桶
	危险废物
	900-249-08
	1
	固态
	塑料
	危废贮存点
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

	4
	设备维修
	废机油
	危险废物
	900-214-08
	1
	液态
	油类物质
	危废贮存点
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

	5
	洗车平台
	洗车沉淀池沉渣
	一般固废
	900-099-S59
	7
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖

	6
	循环水池
	循环水池底泥
	一般固废
	900-099-S59
	10
	固态
	石子、泥土等
	尾煤泥棚
	外售至砖厂制砖


4.2固废环境管理要求
本项目一般固废暂存区位于煤棚内。
一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定进行设置，实现“资源化、减量化、无害化”，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度。具体为：贮存区采取防渗防雨淋防风等措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。
固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
4.3危废贮存点
项目一期洗煤厂房内建成一处危废贮存点，用于本项目产生的危废临时存放，占地面积为10m2。危险贮存点建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：
①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
危险废物：定期委托危废处置单位运输、利用、处置危险废物，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。
1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；
2）危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；
3）仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；
4）贮存堆场要防风、防雨、防晒；贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；
5）生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。本项目危险废物通过采取相应的处置和风险防范措施，可以将项目的危险废物的环境风险水平降到较低水平。
综上所述，经采取以上措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目防止地下水、土壤污染控制措施的原则如下：
（1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物废水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
（2）被动控制即末端控制措施，主要包括一般固体废物暂存间、危废贮存点的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存进行防渗处理，防止污染物渗入地下。
根据以上原则，本项目地下水、土壤污染防治措施为：
（1）分区控制措施
根据项目区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
危废贮存点，采取重点防渗，参照GB18597执行。
②一般防渗区
洗煤厂房、煤棚、沉淀池、生活污水暂存池，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；或参照GB16889执行。
③简单防渗区
项目其他区域，一般地面硬化，水泥路面。
表4-9  项目地下水防渗要求
	防渗级别
	工作区
	防渗效果

	重点防渗区
	危废贮存点
	参照GB18597执行

	一般防渗区
	洗煤厂房、煤棚、沉淀池、生活污水暂存池
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；
或参照 GB16889执行

	简单防渗
	其他区域
	一般地面硬化


6、生态环境影响分析
项目施工期短暂扰动荒漠地表植被、存在水土流失风险，运营期主要为永久占地改变土地利用类型，扬尘可能对厂区周边少量荒漠植被产生轻微不利影响，整体生态影响较小。
7、环境风险分析
7.1本项目风险物质识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”进行危险性识别，本项目环境风险物质主要为废机油、捕收剂柴油。
2.风险源分布
全厂风险源分布情况见下表。
表4-10  危险物质分布情况表
	序号
	危险物质
	最大储存量
	临界量
	qi/Qi
	分布
	风险类型

	1
	废机油
	1t
	2500t
	0.0004
	危险废物贮存点
	火灾、泄漏

	2
	柴油
	8.22
	2500t
	0.0033
	洗煤厂房
	火灾、泄漏


经计算得出Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
7.3环境风险事故影响分析
（1）废气处理系统的影响分析
高浓度的粉尘污染物排放，导致下风向环境空气中颗粒物短时局部超标，停止生产后，事故排放可得到有效控制。
（2）石油类泄漏的影响分析
废机油、柴油一旦泄漏进入外环境，对河流、土壤、生物均会造成污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到废矿物油的污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的废矿物油还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。
（3）洗煤废水泄漏环境影响分析
事故工况下，煤泥废水输送管道、浓缩池、循环水池等设施若发生破损泄漏，高浓度煤泥水若不经收集管控，漫流渗入土壤将会造成土壤污染；若废水外流进入周边地表水体，水中悬浮物、COD浓度将会升高，对地表水水质产生不利影响。煤泥水中悬浮煤粉在水体中易发生沉降，经过自然沉淀后水中污染物浓度可逐步下降，但泄漏废水仍会在短时间内对区域水环境造成冲击。
根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），“选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍~1.5倍”，本项目厂内最大一台设备为浓缩池，容积为847.8m3，本项目设置一处事故水池，容积为1271.7m³，一旦发生煤泥水泄漏事故，需第一时间停止洗选生产，开启应急导排措施，将泄漏煤泥水导入事故水池内暂存，杜绝废水外流。待废水输送、浓缩沉淀设施检修完成后，将事故水池内暂存的煤泥水泵送回厂区洗选循环系统处理后回用，实现事故废水不外排。通过上述应急防控措施，项目可有效防范洗煤废水泄漏造成的土壤及地表水环境污染风险，事故状态下废水可控，对区域土壤、地表水环境影响较小。
（4）为杜绝项目非正常排放，项目应做到以下几点：
1）企业应定期对环保设施（如污水管、深锥浓缩池、除尘设备等）进行检查维护，保证运行良好，尽可能杜绝一切事故发生；
2）严禁在厂区内设置专门的机械修理车间；
3）不得在厂区内存放易燃易爆物品；
4）定期检查机械设备，对于出现问题的设备，应停止使用，经修理完善后方可投入生产。
（5）环境风险防范措施
1）煤场煤炭自燃风险防范措施
①车间内煤炭堆场工作面采取喷洒作业措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自燃；
②在洗选车间内生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；
③在车间内主要风险单元处配备不同类型的灭火器具，以便在浮选药剂泄漏等发生火灾时用于防灭火工作；
④车间内电气设备和高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故；
⑤加强对车间工作面日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。
2）废水（煤泥水）事故外排防范措施
洗煤厂房生产中任何系统设备故障所引起的废水（煤泥水）外排风险，均可通过采取临时停产检修措施来避免。采取以下防范措施防止洗煤废水事故排放对水环境的影响：
①洗煤厂房设计采用一套控制装置对洗煤过程、煤泥水处理等系统实现自动控制。当设备出现故障时，自动实现闭锁控制，可避免事故扩大。系统具有起车预告、停车指示等功能，并且具有全过程监控与跟踪控制，从而保证安全生产，缩短事故处理时间，杜绝煤泥水外排。建设单位必得制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环境意识，坚决杜绝人为事故造成煤泥水外排。
②加强设备维护，保证设备正常运行，减少浓缩机、压滤机故障加强对全厂设备的日常维护，保证设备正常运行，特别加强对浓缩机、压滤机的运行管理，减少或杜绝浓缩机、压滤机故障，避免造成煤泥水外排。
③项目设置有事故水池，确保洗煤厂事故煤泥水不外排。当设备发生故障时，煤泥水能全部进入事故水池暂存，及时停产检修。恢复正常生产后，煤泥水返回生产系统回用于洗煤生产，杜绝煤泥水外排。
3）浮选药剂泄漏环境风险防范措施
①浮选药剂仲辛醇药剂桶加药区设围堰及导排沟与事故水池相连，确保仲辛醇泄漏时不会流出场外；
②药剂桶加药区周边设消防沙池及灭火器；
③严禁火源进入洗选车间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；
④设置严禁烟火标识标志；
⑤加强浮选剂的管理。本项目应按要求采取以上措施，对周围造成的环境风险不大。
7.4事故应急预案
企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。
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排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
[bookmark: _Toc487036681][bookmark: _Toc487010494][bookmark: _Toc486955624][bookmark: _Toc490495635][bookmark: _Toc486955473][bookmark: _Toc477763239][bookmark: _Toc530]（1）排污口立标管理原则
1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。
2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）（2023年修改）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。
4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。
5）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。
6）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。
[bookmark: _Toc490495636][bookmark: _Toc487036682][bookmark: _Toc477763240][bookmark: _Toc486955474][bookmark: _Toc487010495][bookmark: _Toc19556][bookmark: _Toc486955625]（2）排污口的技术要求
1）排污口位置须合理确定，依据环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。
2）排放污染物的采样点设置，应按照《污染源监测技术规范》要求设置，设置在废气排气筒等位置。
[bookmark: _Toc490495637][bookmark: _Toc19346]（3）排污口立标管理
按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。
在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）规定对排污口进行标识。详见下表：
表4-11   环保图形标志形状、颜色
	符号
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	提示性图形符号
	正方形边框
	绿色
	白色

	警告图形符号
	三角形边框
	黄色
	黑色


表4-12   环境保护图形标志
	排放口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源

	图形符号
	/
	/
	[image: ]

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色

	固体废物贮存、处置场图
	一般固体废物
	危险废物（警告图形符号）

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]

	背景颜色
	绿色
	黄色

	图形颜色
	白色
	黑色


1）固定噪声源
固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。
2）固体废物堆放场所
固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。
3）设置标志牌要求
环境保护图形标志牌根据生态环境部的要求制作，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。
标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。
[bookmark: _Toc490495638]（4）排污口建档管理
1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（5）排污口二维码标识管理
根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中相关要求建立排放口二维码标识。





[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	煤棚
	颗粒物
	全封闭储煤棚，安装喷淋装置
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值

	
	车辆运输
	颗粒物
	货车限速，苫布遮盖；场区道路硬化，定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身
	

	
	生产线物料运转、转载
	颗粒物
	封闭廊道、喷雾除尘
	

	
	浮选药剂
	非甲烷总烃
	密闭储罐、密闭管道输送药剂、减少药剂敞口操作、浮选车间自然通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	由一体化污水处理设施处理，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准

	
	生产废水
	SS
	循环使用，不外排
	/

	声环境
	设备运行
	噪声
	优先选用低噪声设备，基础减振，加强维护和保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	煤泥除杂筛分杂质、生活垃圾由环卫部门统一处理；尾煤泥、洗车沉淀池沉渣、循环水池底泥外售至砖厂制砖；废机油、废柴油桶暂存危废贮存点，交由有资质单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	危废贮存点采取重点防渗；洗煤厂房、煤棚、沉淀池、生活污水暂存池采取一般防渗；其他区域采取简单防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	制定环境应急预案等。加强管理，建设单位应树立并强化环境风险意识。建立健全突发环境事故应急组织机构等。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
建立环境保护管理机构，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
（1）环境管理机构的职责
①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
④负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
⑤负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。
（2）环境管理人员配备
环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标选择监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。
2、环境管理制度
建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
（1）环境保护职责管理条例；
（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；
（3）“三废”处理装置日常运行管理制度；
（4）排污情况报告制度；
（5）污染事故处理制度；
（6）环保教育制度。
3、环境管理计划
（1）项目建成投产前，建设单位应组织建设项目进行环保竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘装置等设施是否正常运行。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
（3）检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决；
（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。
（6）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。
（7）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。
（8）按危废贮存点建设规范建设危废贮存点，危废贮存点防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料），建立危废贮存点台账，委托有资质单位处理。
4、排污许可
根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于重点管理，应在项目投产、实际排污前，在全国排污许可证管理信息平台提交申请，依法取得排污许可证后方可排污。
5、排污口规范化设置
本项目无需设置废气、废水排污口。
6、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
7、项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。
8、建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。
9、制定突发环境事件应急预案，报主管部门备案，并进行定期演练。
表5-1  建设项目“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	防治措施
	验收要求
	验收时间节点
	验收参数

	废气
	煤棚
	全封闭储煤棚，安装喷淋装置
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
	分期建设煤棚喷淋装置随各期煤棚同步验收
	5处煤棚分别设置1套，喷淋范围覆盖整个煤棚

	
	车辆运输
	货车限速，苫布遮盖；场区道路硬化，定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身
	
	一期工程投产时同步验收
	厂内车辆限速5km/h；场区运输道路硬化；道路洒水清扫≥2次/天；出入口设置车辆冲洗平台1座，配套20m3沉淀池

	
	生产线物料运转、转载
	封闭廊道、喷雾除尘
	
	各期工程投产时同步验收
	物料输送廊道全封闭；转载点喷雾除尘装置全覆盖落料点位

	
	添加浮选药剂时产生的非甲烷总烃
	密闭储罐、密闭管道输送药剂、减少药剂敞口操作、浮选车间自然通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
	二期工程投产时同步验收
	/

	废水
	生活污水
	由一体化污水处理设施处理，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，冬储夏灌，用于荒漠灌溉。
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准
	一期工程投产时同步验收
	化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d

	
	
	
	
	
	生活污水暂存池：容积200m3

	
	生产废水
	循环使用，不外排
	/
	一期工程投产时同步验收
	循环水池：容积600m3（5m×40m×3m）

	固废
	煤泥除杂筛分杂质
	由环卫部门统一处理
	不排入外环境
	一期工程投产时同步验收
	厂区内设置至少一处垃圾桶

	
	尾煤泥
	外售至砖厂制砖
	
	二期工程投产时同步验收
	一处20m2一般固废暂存区

	
	废柴油桶
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置
	
	二期工程投产时同步验收
	一处10m2危废贮存点

	
	废机油
	暂存危废贮存点，交由有资质单位处置
	
	一期工程投产时同步验收
	一处10m2危废贮存点

	
	洗车沉淀池沉渣
	外售至砖厂制砖
	
	一期工程投产时同步验收
	一处20m2一般固废暂存区

	
	循环水池底泥
	外售至砖厂制砖
	
	一期工程投产时同步验收
	一处20m2一般固废暂存区

	
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	
	一期工程投产时同步验收
	厂区内设置至少一处垃圾桶

	噪声
	生产设备
	减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求
	各期工程投产时同步验收
	/

	风险
	风险防范措施
	编制突发环境事件应急预案，报主管生态环境局备案，定期演练
	各期工程投产时同步验收
	/







六、结论
	项目要切实落实报告表中提出的各项防治措施，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行污染治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	/
	
	
	
	/
	
	
	/

	废水
	SS
	
	
	
	0.0518
	
	
	+0.0518

	
	CODcr
	
	
	
	0.1037
	
	
	+0.1037

	一般工业
固体废物
	煤泥除杂筛分杂质
	
	
	
	14.33
	
	
	+14.33

	
	尾煤泥
	
	
	
	220429.17
	
	
	+220429.17

	
	洗车沉淀池沉渣
	
	
	
	7
	
	
	+7

	
	循环水池底泥
	
	
	
	10
	
	
	+10

	
	生活垃圾
	
	
	
	4.5
	
	
	+4.5

	危险废物
	废柴油桶
	
	
	
	1
	
	
	+1

	
	废机油
	
	
	
	1
	
	
	+1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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