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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆且末县萨热克金锑多金属矿普查

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK29]新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务
业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地面积（m2）/长度（km）
	22.53km2（实际占地约0.0149km2，均为临时用地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	无
	项目审批（核准/备案）文号
	无

	总投资
（万元）
	
	环保投资
（万元）
	

	环保投资占比（%）
	5.63
	施工工期
	52个月

	是否开工建设
	□否
☑是：2023年5月开始勘查，本次为补做环评。

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	1.规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文号：自然资函〔2022〕1092号。
2.规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》
审批机关：巴州人民政府；

	规划环境影响
评价情况
	环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》第四章节中提出：依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区，其中“八带”中的东昆仑—阿尔金是以和田地区、巴音郭楞蒙古自治州为重点的黑色、有色、稀有及非金属勘查开发区。
本次勘查项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于东昆仑－阿尔金带矿产资源，为矿产资源的开发与利用打基础，因此符合自治区矿产资源勘查开发布局。
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》第四章节中提出：重点勘查开采矿种为石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产；限制开采矿种为砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度；禁止开采矿种，禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。
本次勘查矿种为金矿，属于规划中的重点勘查开采矿种。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）》总体目标和总体布局等相关要求。
2.与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》，矿产资源勘查开采调控方向：
（1）重点、限制、勘察勘查矿种：
重点勘察矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。
限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。
禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。 
对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。 对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。
（2）重点、限制、勘察开采矿种：
重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。 
限制开采矿种：限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，砖瓦用粘土、建筑用砂、石灰岩、石棉等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。 
禁止开采矿种：禁止开采灰分大于40%或含硫大于3%、放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂金、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。 
对重点开采矿种，优先投放采矿权，严格规范采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。对限制开采矿种，坚持生态保护优先原则，严格采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。禁止设置砂金采矿权。
 本项目为金矿勘探项目，属于重点勘查和开采矿种，已取得勘查许可证（证号：T6500002023054040057362），符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求。

3.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的符合性分析
表1-2与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》中环保措施的符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》
	自然保护区
	“三线一单”的颁布为生态环境提供了具体保护操作检查依据，规划实施应按照要求严格执行。生态环境保护红线范围内，不再规划新建矿山，已有矿山有序关停。随着红线区的调整变化，进入的矿山也应退出关停。
	本项目勘探区域位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能。
	符合

	
	


大气污染防治措施
	1）规划实施过程中，必须严格遵守《大气污染防治行动计划》中环境保护要求。
2）矿区所用车辆禁止使用黄标车，工程机械等采用尾气净化装置。
3）推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产。
4） 规划区内燃煤锅炉排放需要执行大气污染物特别排放标准。
5）严格控制粉尘排放。①爆破粉尘。矿山爆破过程中会产生大量的粉尘，为了减少爆破时粉尘的产生量，建议采用合理的炮孔网度、微差爆破、炮孔堵塞，对预爆区洒水预湿。并且工作中应认真细致，减少不必要的爆破次数。②凿岩粉尘。地下开采方式，井下工作面采取粉尘控制措施架设风带至工作面、洒水降尘、湿式扒装、湿式凿岩等，能有效地降低矿井排风中粉尘和废气浓度。③破碎筛分粉尘。破碎、筛分粉尘影响是矿山企业主要的粉尘影响，实施密封和安装袋式除尘装置，除尘装置处理能力为4000-12000m3/h含尘废气，按初始含尘浓度100～200mg/m3，净化后排放浓度小于30mg/m3进行设计，皮带廊、给矿架头使用喷水控制，地面喷水防止粉尘二次飞扬。④运输扬尘。矿区运输道路防尘首先采取措施确保道路平整、路况较好；并根据实际情况采取洒水抑尘措施，考虑是否洒水，同时汽车应在矿区低车速，减少道路起尘。此外，要对尾矿库干滩面进行喷水增湿，防止干滩扬尘的产生。
	1）本项目为陆地矿产资源勘查，勘查过程中严格执行环评中提出的环境保护措施，对大气环境的影响较小。
2）本项目勘查期均使用符合国家环保要求的运输车辆和机械设备。
3）本项目勘查过程中废水经沉淀处理后均循环使用。
4）本项目为陆地矿产资源勘查，不设置燃煤锅炉。
5）本项目为陆地矿产资源勘查，不涉及爆破、凿岩、破碎筛分，运输扬尘采取控制运输车辆低速慢行、对易起尘物料密闭或遮盖等措施，且项目勘查期较短对大气环境的影响在可接受范围内。
	符合

	
	排土场采取污染防治措施
	1） 排土场平台、边坡适时碾压，减少扰动。
2） 排土场周边设洒水喷淋装置，及时洒水增湿，保证废石临时堆场表面废石保持一定的湿度，避免扬尘。
3） 排土场周边及永久性平台应及时覆土，采取绿化措施，种植乔木、灌草，起到抑尘作用。
	本项目在槽探附近设置临时堆场用于堆存槽探临时土石方，并使用篷布进行遮盖，减少了扬尘的产生，勘查结束后临时土石方进行了回填。
	符合

	
	地表水污染防治建议
	1） 生产废水：根据规划区矿产资源分布情况，各矿区分布较分散，需单独对除矿坑疏干水、选矿废水以外的其他工业废水进行处理，回用于露天采区洒水、道路洒水等，禁止直接排入区域内任何地表水体。以满足总体规划对含重金属废水回收利用的要求。
2） 废石、尾矿淋溶水：在废石场周边应设置导流渠和集排水设施，以减少废石淋溶水产生量；修建拦渣墙，以防止水土流失。尾矿库上游和两侧拦洪渠尽量减少降雨进入尾矿堆体的水量，并在尾矿库坝底设置一定容积的事故收集池，将这部分水收集后回用于生产，严禁直排。
生活污水：根据矿区周边环境状况，矿区产生的生活污水主要采取收集后经三级废水池处理后积肥或经小型地埋式污水处理设施处理达标后回用于道路浇洒或绿化。另外，若规划区涉及水环境敏感区，环评要求对于I类、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区等水体严禁设置排污口排放各类污水；废石场和尾矿库选址避开水源地保护区、自然保护区等各类保护区范围，做好防渗、雨水导排和渗滤液收集工作，各矿区严格控制开采范围，加强对废石场和尾矿库的监督和管理工作，加强对附近水源地的保护。
	1） 本项目生产废水为钻井期产生的废水，将其收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
2） 本项目废石堆存于临时堆场，设有篷布遮盖，无淋溶水。
本项目生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。废水池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
	符合

	
	地下水污染防治措施
	1） 分区污染控制措施：重点污染防治区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括浓缩池，尾矿输送管道，污水管网，截污泵站，尾矿泵站，底流泵站，环水泵站，配水室，加速澄清池，储水池，强磁浮选药剂间内高效矿浆搅拌槽；一般污染防治区是指易产生工业、生活废水厂房以及运输工业、生活废水管线，污染地下水环境的物料泄漏后能被及时发现和处理的区域或部位，指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括厂区内重点污染防治区以外的其它建筑区，如厂区道路、办公区、公辅工程等。
2） 分区防渗措施：重点污染防治区建议使用钢筋混凝土，混凝土强度等级不宜小于C30，钢筋混凝土的抗渗等级不应小于P10，且表面应涂刷水泥基结晶型、喷涂聚脲等防水涂料，渗透系数不大于1.0×10—12cm/s。结构厚度不应小于300mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通，钢筋的混凝土保护层厚度应根据结构的耐久性和环境类别选用，迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm。一般污染防治区建议采用素土夯实，100mm厚碎石垫层，80mm厚C15细石混凝土随打随抹光。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5m厚的粘土层，渗透系数1.0×10—7cm/s等效。
	本项目生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。废水池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
	符合

	
	声环境影响防治建议
	规划区除了各县市城区声环境执行《声环境质量标准》中一类区标准外，其余地区尚未进行声环境功能区划。根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》，将主要铁路和公路两侧边界外35m区域内划为四类区，主要铁路公路两侧边界外35m以外地区划为二类区。工业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（0812348-2008）中的三类标准。因此，合理安排运输计划和工业场地内设施布局，并结合选取低噪设备、设备，采取减震、隔声、消声、吸声等措施处理后，使矿山开采过程中噪声污染源对声环境质量的影响可满足各类声环境功能区划的要求。
	本项目选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备运转的噪声。
	符合

	
	固体废物处理处置措施建议
	（1）废石堆场、尾矿库应采取防治粉尘污染的措施。1）为防止雨水径流进入废石堆场、尾矿库内，避免水量增加和滑坡，场地周边应设置导流渠。2）对金矿、铁矿等金属矿，以及滑石、菱镁矿、饰面材料和建筑石料等非金属矿区废石堆场应修建挡土墙、截洪沟和沉淀池，阻止周围雨水径流进入废石堆场，同时对废石堆场内淋溶水截留、沉淀，并回用于矿山开采或选矿用水。3）为防止尾矿流失，尾矿库构筑堤坝，禁止尾矿库中的废水直接排入环境。4）当天然基础层的渗透系数大于1.0×10—7cm/s时，定为Ⅱ类场的尾矿库应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10—7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。5）为监控尾矿库渗透水对地下水的污染，定为Ⅱ类场的尾矿库周边至少应设置三口地下水质监控井。一口沿地下水流向设在尾矿库上游，作为对照井；第二口沿地下水流向设在尾矿库下游，作为污染监视监测井；第三口设在最可能出现扩散影响的尾矿库周边，作为污染扩散监测井。当地质和水文地质资料表明含水层埋藏较深，经论证认定地下水不会被污染时，可以不设置地下水质监控井。6）运营期应加强废石堆场、尾矿库管理，严禁Ⅱ类一般工业固体废物进入I类场；严禁危险废物混入尾矿库、废石排土场。7）运营期加强Ⅱ类场尾矿库周边及下游区域地下水位和水质的观测与监测。8）服务期满后及时对尾矿库和废石堆场进行复垦。
（2）按照《尾矿库安全监督管理规定》《防治尾矿污染环境管理规定》《尾矿库安全技术规程》《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》等有关规定和标准的要求，开展污染隐患排查、落实应急保障措施，建立尾矿库环境应急管理体系。要通过经常性的污染隐患排查，确定排查和防范的重点部位，明确尾矿库下游的环境敏感保护目标，全面分析可能造成的次生灾害和衍生灾害，制定相应的切断污染源、消除和减轻污染的应急处置措施。对查出的污染隐患制定切实可行的整改方案，进行治理整改，并建立相关工作档案。
	（1）本项目生活垃圾由垃圾箱收集，定期外运交由环卫部门处理。
（2）钻井泥浆：在钻探前，依据地形条件，预先在钻孔附近设置泥浆沉淀池；钻探期间，各孔涌出泥浆分别导至池内收集回用，不外排，施工结束后钻井废弃泥浆和钻井岩屑用于场地平整。
（3）施工结束对场地进行清理时，产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料和设备维修的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
本项目产生的土石方约为19014m3。在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，基本能够做到土石方的挖填平衡，均用于回填和场地平整。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的相关要求。

	








其他符合性分析
	产业政策
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为陆地矿产资源勘查项目，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002023054040057362。符合国家、地方的有关法律法规和政策规定，所以本项目符合国家产业政策。

	
	1.与自治区生态环境分区管控符合性
表1-3与自治区生态环境分区管控符合性分析
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
	本项目勘探区域位于巴音郭楞蒙古自治州且末县。项目临时占地及所有工程点均位于生态保护红线以外，东南侧距离昆仑山生物多样性维护生态保护红线区约19.5千米，勘查区南侧距离新疆中昆仑自然保护区约40千米，不涉及饮用水水源保护区、公益林及重要湿地，符合自治区“三线一单”管控要求。
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。不会对矿区水土环境造成污染，大气污染物主要为扬尘，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。
	本项目主要利用资源为新鲜水和电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。
	符合

	
	环境管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。
	本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对站址周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合


2.《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性
根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，巴音郭楞蒙古自治州共划定环境管控单元154个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。划分优先保护单元66个，划分重点管控单元79个，划分一般管控单元9个。
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，涉及且末县一般生态空间（单元编码：ZH65282510008，管控单元类别：优先保护单元）和且末县一般管控区（单元编码：ZH65282530001，管控单元类别：一般管控单元）两个环境管控单元。项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》的符合性分析见表1-4，项目在巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控单元位置示意图见附图5。
表1-4符合性分析
	且末县一般生态空间（单元编码：ZH65282510008，管控单元类别：优先保护单元）

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间
布局
约束
	1.执行总体管控要求。
①禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
②县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。
③禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
④禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。
⑤在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
⑥禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
⑦强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
⑧生态红线禁止类：生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。
⑨禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。
2.严格执行主体功能区划，明确不同功能区的环境准入条件和污染物排放标准；限制开发区，坚持保护优先，严格限制高污染项目，允许已列入规划的矿产项目、现有矿山企业，景区旅游开发项目以及水库、机场、公路、工业园区等项目合理开发。科学制定并严格实施县域规划，形成有利于污染物处理及扩散的区域空间格局。
	1.本项目严格执行总体管控要求：
①不涉及；
②本项目不设置锅炉；
③本项目为陆地矿产资源勘查项目，勘查矿种为金矿，符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的项目；
④本项目为陆地矿产资源勘查，勘查过程中严格执行环评中提出的环境保护措施，对大气环境的影响较小；
⑤本项目生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
⑥不涉及；
⑦不涉及；
⑧、⑨勘查范围内均不涉及军事禁区、自然保护地、重大工程项目、历史文物保护区、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，且与周边矿权不存在重叠。
2.本项目为陆地矿产资源勘查项目，实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对站址周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合

	且末县一般管控区（单元编码：ZH65282530001，管控单元类别：一般管控单元）

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间
布局
约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
	本项目为陆地矿产资源勘查，勘查矿种为金矿，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6500002023054040057362。符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》要求，勘查范围内均不涉及军事禁区、自然保护地、重大工程项目、历史文物保护区、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，且与周边矿权不存在重叠。
	符合

	污染物排放管控
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	本项目为陆地矿产资源勘查，仅有施工期，无运营期，施工期严格执行绿色勘探规范，对项目施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施。
	符合

	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目为陆地矿产资源勘查，仅有施工期，无运营期。占地均为临时占地，施工期产生的危险废物均委托有资质的单位处置，施工结束后会对场地进行清理、平整，确保无废弃物遗留，对周围环境的影响较小。
	符合

	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
	本项目主要利用资源为新鲜水及电能，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小。
	符合


综上所述，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》管理要求。
3.相关环保政策符合性分析
[bookmark: _Ref170916712][bookmark: _Hlk188379158][bookmark: _Hlk188379463]表1-4本项目与相关环保政策的符合性分析一览表
	[bookmark: _Hlk173973223]相关环保政策及要求
	本项目拟采取的措施
	符合性

	新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）
	建设项目应符合国家、自治区相关法律法规和规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为陆地矿产资源勘查项目，不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。且符合国家、地方的有关法律法规和政策规定，因此其建设符合国家产业政策要求。
	符合

	[bookmark: _Hlk170921152]绿色地质勘查工作规范（DZ/T0374-2021）
	编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入到相关章节。
	本项目编制了环境影响评价文件，其中对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施。
	符合

	新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
	第6章 加快建设绿色矿业及加工产业集群
统筹矿产资源勘查、开发与保护，逐步形成涵盖矿产资源全生命周期的绿色矿业全产业链。
加强矿产资源勘查。实施新一轮找矿突破战略行动，围绕阿尔泰、东一西准噶尔、东一西一西南天山、昆仑一阿尔金等重点成矿区带，开展重要矿产资源调查评价和勘探开发。尽快形成一批战略性矿产和优势矿产勘查后备区、战略接续区，新发现一批找矿靶区和矿产地。持续整治“圈而不探”行为，加快矿产资源“探转采”步伐。完善多元化地质勘查投入模式，推动国有资本、鼓励社会资本加大勘查投入。
	本项目为固体矿产地质勘探，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。
	符合

	新疆生态环境保护“十四五”规划
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。
	矿产地质勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和汽油消耗不会突破区域资源利用上线，符合巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单的要求。
	符合

	巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。
	本项目为矿产资源勘探项目，不属于“两高”项目，已依法取得探矿权，在探矿权范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。
	

	新疆维吾尔自治区环境保护条例
	第九条各级人民政府应当支持开展能源节约、资源循环利用、新能源开发、污染治理、生态修复等领域关键技术攻关，鼓励使用清洁能源，支持发展节能环保产业。第三十一条对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业开展废水深度处理回用。
	本项目污染物均采取了有效的污染防治措施；项目符合国家产业政策要求。
	符合

	新疆维吾尔自治区大气污染防治条例
	各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
	本项目为固体矿产地质勘探，勘探过程中采取对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并进行密闭或遮盖等措施，防止大气污染。
	符合

	关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告
	自治区大气污染防治重点区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值，对重点区域重点行业的污染物排放标准进行了更严格的约束和规定，二氧化硫及氮氧化物排放将减少一半以上。
	本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，不在大气污染防治重点区域。
	符合

	矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。
	本项目不涉及自然保护区，风景名胜区，森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。本项目为固体矿产地质勘探，不进行开采工作。
	符合

	
	探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。
对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。
	本项目施工结束后，施工机械、设备及时撤离，对临时占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。
项目区周边无耕地，江、河、湖、海防护堤和重要建筑物。
	符合

	空气质量持续改善行动计划
	推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	本项目为矿山勘探工程，不进行开采工作。
	符合

	新疆维吾尔自治区2025年
空气质量持续改善行动实施方案
	推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
	本项目为矿山勘探工程，不进行开采工作。
	符合

	

中华人民共和国河道管理条例（2026年修订）
	第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：
（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；
（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
	本项目建设地点不在河道管理范围内，仅取用少量河水，不对水域和土地进行开发和利用。
	符合

	
	第三十五条在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	本项目仅在河道取用少量的水，不堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体，不在河道周边清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
	符合

	危险废物贮存污染控制标准
	6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
	本项目沾油的废防渗材料和设备维修废润滑油等危废暂存于生活区设置的危废贮存点，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。危废贮存点必须有顶盖（防晒防雨）、全封闭（防风）、地面防渗防腐、有托盘（防漏）、内部分区隔挡，门口必须悬挂符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的危废警告标志和分区标志。
	符合

	危险废物收集贮存运输技术规范
	6.4贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
	本项目沾油的废防渗材料和设备维修废润滑油等危废暂存于生活区设置的危废贮存点，交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。危废贮存点必须有顶盖（防晒防雨）、全封闭（防风）、地面防渗防腐、有托盘（防漏）、内部分区隔挡，门口必须悬挂符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的危废警告标志和分区标志。符合6.4的要求。
	符合







二、建设内容
	地理位置
	[bookmark: _Hlk167562716]本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，面积22.53km2。项目地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	1.项目由来
安康市鑫地矿业有限公司于2023年5月4日获取了“新疆且末县萨热克金锑多金属矿普查”探矿权，勘查矿种为金矿，勘探许可证号：T6500002023054040057362，勘查面积为22.53km2。
2.项目基本概况
（1）探矿权有效期：2023年5月4日至2028年5月4日
（2）探查矿种：金矿
（3）探矿方式：化探、地质、物探、槽探（浅钻）、钻探、 坑探等
（4）工程投资：项目总投资*万元，其中环保投资*万元，占总投资的5.63%
（5）勘查面积：22.53km2
（6）总体工作部署：
GPS控制测量15点；工程点测量50点；1:2.5万沟系沉积物测量22.53平方千米；1:1万地质测量22.53平方千米；1:1万水文、工程、环境地质测量22.53平方千米；1:1万地形测量22.53平方千米；1:2000地质测量2平方千米；1:500地质剖面测量1.0千米；1:2000地形测量2平方千米；勘探基线测量25千米；1:2000专项水文、工程、环境地质测绘2平方千米；1:5000水文、工程、环境地质剖面10千米；1:1万地化剖面测量（岩屑）20千米；1:5000激电中梯（短导线）剖面测量20千米；激电测深100点；槽探5000立方米；钻探2000米。
3.建设内容及规模
本项目为矿区地质勘探活动，主要为勘探工程施工，不涉及矿区开采运营。本项目组成见表2-1。

表2-1建设项目组成一览表
	项目组成
	工程内容与规模

	主体工程
	地形测量
	GPS控制测量15点（D级网5点，E级网10点） ；工程点测量50点；1:1万地形测量22.53平方千米；1:2000地形测量2平方千米；勘探基线测量25千米。

	
	地质测量
	1:1万地质正测22.53平方千米；1:2000地质正测2平方千米；1:500地质剖面测量1.0千米；1:1万水文、工程、环境地质测量22.53平方千米；1:2000专项水文、工程、环境地质测绘2平方千米；1:5000水文、工程、环境地质剖面10千米。

	
	探矿工程
	槽探：对已知矿化地段（39线-100线，400线-432线）大致按80米间距布置槽探（浅钻）工程揭露；视见矿情况再施工探槽进行加密控制，初步圈出地表金矿（化）体；对化探和物探圈出的异常以及其他成矿有利地段，施工少量探槽进行查证，圈出新的矿化体。设计槽探41条，共5000立方米。
机械岩芯钻探：选择0线、8线、16线、60线开展典型剖面解剖，先按控制斜深80米进行深部验证，后根据深部见矿情况逐次布置后排孔进行追索，初步摸清矿体深部延展规律，设计工作量660米；在已知矿化地段7线、15线、23线、52线、68线、76线对矿体走向上进行追索控制，施工少量钻探工程进行验证，扩大已知矿体规模，了解资源前景。设计工作量1105米；布设钻孔11个，设计进尺1765米，预留钻孔2个，设计进尺235米，共设计进尺2000米。

	
	物探
	1:5000激电中梯剖面测量20千米；激电测深100点。

	
	化探
	1:2.5万水系（沟系）沉积物测量22.53平方千米，1:1万地化剖面测量20千米。

	
	分析测试
	设计各类测试样品共3949件，设计样品数可根据野外实际情况，以达到地质目的为原则，可做适当增减或调整。

	储运工程
	施工道路
	勘查区西北山前地带有国道315线经且末县向西连接民丰县，从国道315线沿线有柏油公路向南至奥伊亚伊拉克乡，从奥伊亚伊拉克乡至勘查区有约15千米简易道路连接；勘查区北侧修筑长2.3千米、宽3米的探矿道路用于勘探，为东西走向。

	
	临时堆场
	在探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，用于存放槽探过程挖出的土方及废石，每个探槽取样结束后及时进行回填（堆放高度不宜超过1.5m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑坡或坡面泥石流等次生灾害）。临时堆放场设置环场截水沟，引导雨水扰流，坡脚设置沙袋挡墙，堆放的临时土石方及时用防尘网遮盖。

	公用工程
	供电
	设置2台汽油发电机，提供生活和生产用电；本项目不储存柴油，自备油罐车从38团拉运汽油，运距90km，用于施工机械设备使用。现场不设置固定式储油罐，油罐车作为移动供料设备；停放区铺设 HDPE 防渗膜，设置接油盘，严禁明火。

	
	供水
	生产用水取自项目区西侧的阿帕能萨依河，河流为南北走向，距离项目区3.2km。生活用水从38团购买桶装水。

	






环保工程
	废气
	扬尘：采取对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并进行密闭或遮盖等措施后能减少粉尘的排放。
燃油废气：对汽油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。

	
	废水
	本项目在勘探区西北角处搭建临时帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理，运距约250km。
钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。

	
	噪声
	低噪声设备，对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态

	
	固废
	生活垃圾：采用垃圾箱集中收集，定期外运交由环卫部门统一处理。

	
	
	钻井泥浆：项目结束后，废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。

	
	
	废机油和沾油废防渗材料：在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位处置。

	
	
	临时土石方：在探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和修筑探矿道路土石方用于钻孔回填及道路平整。

	
	生态环境保护措施
	（1）划定工程施工红线，严格控制施工范围。
（2）设置警示牌，加强对探矿人员的宣传教育，禁止随意碾压、破坏植被，禁止捕猎。
（3）勘查前对植被覆盖率较高，且具备剥离价值的区域进行表土剥离，勘查结束后进行该区域的植被恢复工作。
（4）勘查结束后对临时占地区域进行临时设施拆除清理，并恢复原有地形地貌。

	
	风险防范措施
	（1）油罐车停放区域严禁用火。
（2）油罐车停放区、防渗废水池、泥浆池、危废贮存点，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
（3）加强消防安全管理，定期进行消防培训与实战演练。


4.主要设备
本项目主要设备见表2-2。
表2-2主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	完好程度

	1
	全液压钻机
	台
	8
	良好

	2
	挖掘机
	台
	3
	良好

	3
	汽油发电机
	台
	2
	良好

	4
	四驱皮卡车
	辆
	1
	良好

	5
	越野汽车
	辆
	3
	良好

	6
	GPS定位仪
	台
	2
	良好

	7
	刻槽取样机
	台
	3
	良好

	8
	莱卡GS15
	台
	5
	良好

	9
	打印机
	台
	1
	良好

	10
	油罐车
	辆
	1
	良好

	11
	防渗废水池
	座
	1
	良好

	12
	帐篷
	顶
	3
	良好


5.原辅料消耗
施工期间消耗的主要物料及能耗包括：汽油、新鲜水、水泥等，消耗情况见表2-3。
表2-3施工期主要材料及能源用量一览表
	序号
	名称
	消耗量
	单位
	储运方式
	来源

	1
	汽油
	1.706
	t/月
	车辆拉运
	外购，油罐车拉运和储存

	2
	水
	1010
	m3
	车辆拉运
	取自阿帕能萨依河及外购

	3
	钻井液
	30
	m3
	车辆拉运
	调配

	4
	水泥
	0.8
	t
	车辆拉运
	外购，用于钻井封孔


钻井液的消耗量约30m3，主要成分为水、泥浆（膨润土）、腐殖酸钾、工业盐，属水基无铬环保型钻井液，无毒无害，不含重金属和油类物质。本项目钻探工程产生的钻井废水主要含盐、膨润土微粒、腐殖酸钾，经泥浆池沉淀处理后回用于泥浆的调配和设备清洗，对水质要求较低，不外排；项目结束后，废弃泥浆进行干化处理后和钻井岩屑用于场地平整。
表2-4钻井液性能指标表
	序号
	性能参数
	指标值
	备注

	1
	密度
	1.05~1.15g/cm3
	根据地层压力调整

	2
	漏斗粘度
	28~35s
	马氏漏斗

	3
	滤失量
	≤15mL/30min
	API标准

	4
	pH值
	8.0~9.5
	

	5
	含砂量
	≤4%
	

	6
	膨润土含量
	40~60g/L
	

	7
	腐殖酸钾含量
	0.5%～1.0%
	降滤失、防塌

	8
	工业盐（NaCl）含量
	0.5%～1.5%
	抑制泥岩水化


6.施工周期及组织定员
本项目工作人数10人，每天工作8小时，每月工作26天，施工月数52个月。
7.土石方平衡分析
本项目主要产生土石方的工程为槽探、钻探工程及探矿道路修建。其中单个钻井平台占地20m2，13个钻井平台占地260m2，占地为裸地无需表土剥离，钻井平台平整方量单个按15m3计，总计195m3，整个勘探期钻孔深度2000m，每个孔孔径0.110m，则钻探产生土石方量为19m3，钻探工程共产生土石方约为214m3，均用于钻孔回填及场地平整，无弃方产生；槽探工程土石方量5000m3，均用于就地平整，无弃方产生；修筑路宽为3米的探矿道路（简易砂石路）2.3km，每米挖掘面面积3平方米，及每米修路土石方6立方米，开挖和搬填土石方总量为13800立方米，均用于道路平整，无弃方产生。项目产生总土石方量为19014m3，根据当地地形地貌特征，均用于回填及场地平整，无弃方。
表2-5土石方平衡一览表
	项目
	挖方m3
	填方m3
	调入
	调出
	借方
	弃方

	
	
	
	数量
m3
	来源
	数量
m3
	去向
	数量
m3
	来源
	数量
m3
	去向

	槽探
	5000
	5000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	钻探
	214
	214
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	探矿道路
	13800
	13800
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	19014
	19014




	总平面及现场布置
	1、 项目总平面布置
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县西南220°方向约180km处，勘查区面积22.53km2，实际占地面积为0.0149km2（均为临时占地）；勘查区东南侧距离昆仑山生物多样性维护生态保护红线区约19.5千米，勘查区南侧距离新疆中昆仑自然保护区约40千米；矿区范围内无军事设施；不在水源涵养功能区保护范围内；不涉及现有国道、公路压覆情况。勘查区范围未发现文物覆盖；不在旅游景区范围内；周边均为高原无人地段。与周边矿权不存在重叠。
项目区东南侧19.5千米为昆仑山生物多样性维护生态保护红线区（环境管控单元类别：优先保护单元）（附图2）。
项目区南侧40千米为新疆中昆仑自然保护区（环境管控单元类别：优先保护单元）（附图3）
勘查区范围坐标详见表2-6，项目总平面布置图详见附图4。
表2-6勘查区范围坐标一览表
2.施工布置
（1） 施工交通
勘查区西北山前地带有国道315线经且末县向西连接民丰县，从国道315线沿线有柏油公路向南至奥伊亚伊拉克乡，从奥伊亚伊拉克乡至勘查区有约15千米简易道路连接；勘查区北侧修筑长2.3千米、宽3米东西走向的探矿道路用于勘探，选线避开了沙丘活动区、植被密集区、沟谷行洪通道；土石方总量13800m3全部就地回填平整，无弃方；道路两侧设置简易排水，严格控制道路宽度在3m以内，禁止随意拓宽或开辟便道，勘查结束后，对道路占地进行翻松（深度≥20cm），自然恢复植被。探矿道路布设详见图2-1。
	[image: 新疆维吾尔自治区交通图]
	[image: ]

	矿区外道路
	矿区内道路


图2-1施工交通图
（2） 施工用水
本项目生活用水从38团购买桶装水。施工人员10人，每月工作26天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取50L/d。生活用水量为13m3/月（10人×50L/d×26d），整个勘探期（52个月）共676m3；排水系数取0.8，则生活污水产生量约为10.4m3/月，整个勘探期共540.8m3。排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。
根据现场踏勘，项目区西侧存在1条南北走向的阿帕能萨依河。该河流与最近工程（钻探平台ZK2302）的直线距离约为4520米，不在任何临时工程占地范围内。本项目生产用水拟取自该河流，预计整个勘探期（52个月）总取水量约为333.28 m3，取水方式为水桶拉运，不设固定泵站或引水管道。取水量仅为河流的很小部分，不会对河流的水位和生态功能造成明显影响。
保护措施：依据《中华人民共和国河道管理条例》，将河流及其周边50米范围划定为保护区域。严禁在保护区域内堆放物料、排放生活污水和钻井废水、停放含油机械车辆。施工现场将设置明显的警示标识。
①钻探用水
本项目钻探工作量2000m，单孔最深270m。钻探用水主要用于钻井液配制和设备冷却，采用循环使用方式，在循环过程中因蒸发、岩屑带走等损耗需定期补水。
根据同类钻探项目经验数据，在循环使用条件下，平均钻深1m需水量约4L，钻探用水量约8m3（2000m×4L/m）。循环过程中蒸发损失按用水量的10%计算，补水量约0.8m3。合计钻探用水量为8.8m3（整个勘探期），循环使用，随泥浆固化回填，不外排。
②设备冷却用水
每台钻机冷却水循环量约0.5m3/d，8台钻机同时作业时冷却水循环量为4.0m3/d。冷却水循环使用，仅补充蒸发损失，补充量按循环量的5%计，约0.2m3/d。每月工作26天，月补水量约5.2m3/月，整个勘探期（52个月）共270.4m3，循环使用，随泥浆固化回填，不外排。
③场地洒水降尘用水
施工场地（钻探平台、槽探区、临时堆场等）洒水降尘用水量按每天40L/d计，每月工作26天，月用水量约1.04m3/月，整个勘探期（52个月）共54.08m3。该部分用水全部自然蒸发损耗，不外排。
[image: ]图2-2项目水平衡图
（3） 施工用电
设置2台汽油发电机，提供生活和生产用电；项目自备油罐车从38团拉运汽油，运距90km，用于施工机械设备使用。
（4） 生活营地设置
本项目在勘探区西北角搭建临时帐篷，设置办公生活营地。
（5） 临时堆放场
在每个探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，用于存放槽探过程挖出的土方及废石，每个探槽取样结束后及时进行回填（堆放高度不宜超过1.5m，确保堆填边坡稳定。探槽上方禁止堆放土石，预防形成滑坡或坡面泥石流等次生灾害）。临时堆放场设置环场截水沟，引导雨水扰流，坡脚设置沙袋挡墙，堆放的临时土石方及时用防尘网遮盖。

	施工方案
	1.测量工作
（1）GPS控制测量 
为对已有工程、矿体及以后工程布设准确定位，为勘查区资源量估算提供可靠依据。在勘查区内需布设E级、D级GPS首级控制网。控制网布设为一条点连式三边网，布设范围以勘查证提供的拐点为准，面积22.53km2。共设置D级控制点5个、E级控制点10个，控制范围可适当扩大。 
（2）1:1万地形测量 
1:1万地形测量布置于包含勘查在内的区域，目的是清楚地反映勘查区地形地貌、构建筑物，为地质工作展开和矿山下步建设提供依据。设计工作量22.53km2。 
（3）1:2000地形测量 
1:2000地形测量布置于1:2000地质正测范围，目的是清楚地反映勘查区地形地貌、构建筑物，为地质工作展开和矿山下步建设提供依据。设计工作量2km2。 
（4）勘探基线测量 
勘探线测量是在基点上向两端施测，比例尺为1:1000，采用全站仪测量，每10m为一地形点，剖面测站点往返观测。设计工作量20km。 
（5）工程点定位测量 
对勘查区内钻探工程开展工程点定位测量，为勘查区内资源量估算提供依据。定位测量应在D、E级GPS点或基点上采用全站仪极坐标法进行定位观测，两次观测得到坐标和高程。设计工作量50点。
2.化探 
在勘查区全区开展1:2.5万水系沉积物测量工作，进一步了解元素富集信息，圈定化探异常，缩小找矿靶区，同时在异常浓集中心布置1:1万地化剖面，解剖异常，圈定异常高值地段，追索矿化体。1:2.5万水系沉积物测量设计工作量22.53平方千米，1:1万地化剖面设计工作量20千米。
3.1:1万地质正测 
在勘查区全区开展1:1万地质正测，进一步查明勘查区成矿地质条件，发现和追索矿化线索，发现和圈定新的矿带（体），设计工作量22.53平方千米。 
4.1:2000地质正测 
布设于勘查区矿化体出露地段，目的是追索和圈定矿化带及矿体，查明地层、构造、岩浆岩与矿化的关系。本次1:2000地质正测设计工作量2平方千米，1:500地质剖面1条，设计工作量1km； 
5.1:1万激电中梯（短导线）剖面测量、激电测深 
布置于构造蚀变带西段，目的是验证化探异常、查明含金构造蚀变带、矿化体的激电特征，圈出激电异常，反演深部矿化体的延深情况，为槽探（浅钻）、钻探工程布置提供依据。 对已知矿体集中分布区按160°方位线距80米、点距20米布置激电剖面。对15线、0线、60线、68线按点距40米，局部加密至20米开展激电测深，激电测深位置与勘查线、激电中梯剖面一致。设计激电中梯剖面20千米，设计激电测深100点。激电中梯（短导线）剖面测量及激电测深为初步布设，在野外实际工作过程中，根据地质情况、地形变化等及时进行调整。
6.1:1万水工环地质测绘 
布置于包含勘查区在内的、影响矿床含水充水的区域，目的是基本查明勘查区矿床开采的水文、工程、环境地质条件。设计工作量22.53平方千米。 
7.1:2000专项水工环地质测绘 
拟布置于构造蚀变带西段区域，目的是详细查明矿床开采的水文、工程、环境地质条件。设计工作量2平方千米。
8.槽探工程
对已知矿化地段（39线-100线，400线-432线）大致按80米间距布置槽探（浅钻）工程揭露；视见矿情况再施工探槽进行加密控制，初步圈出地表金矿（化）体；对化探和物探圈出的异常以及其他成矿有利地段，施工少量探槽进行查证，圈出新的矿化体。设计槽探41条，共5000立方米。
槽探工艺为表土剥离、探槽开挖、取样、回填、表土覆盖，槽探工艺流程及产污环节见图2-3。
[image: ]图2-3槽探工艺流程及产污环节图
9.钻探工程
钻探布设于已圈出的矿体部位及沿矿体走向延伸部位，分三个阶段进行布置。
第一阶段，选择成矿有利地段施工钻探进行深部验证。结合激电测深成果，选择0线、8线、16线、60线开展典型剖面解剖，先按控制斜深80米进行深部验证，后根据深部见矿情况逐次布置后排孔进行追索，初步摸清矿体深部延展规律。设计工作量660米。
第二阶段，根据前期钻孔见矿情况对矿体走向上进行追索控制。根据前期物探测量成果及钻探验证情况，主要在已知矿化地段7线、15线、23线、52线、68线、76线对矿体走向上进行追索控制，施工少量钻探工程进行验证，扩大已知矿体规模，了解资源前景。设计工作量1105米。
第三阶段，根据前期钻孔见矿情况对矿体深部延伸进行追索控制。根据前期物探测量成果及钻探验证情况，主要在已知矿化地段0线、8线、15线、16线、23线、52线、60线、68线、76线等对矿体倾向上进行追索控制，施工少量钻探工程进行验证，同时探索Au6、Au7矿体深部延伸情况，扩大已知矿体规模，了解资源前景。
钻探设计详见表2-7。
表2-7项目钻探工程一览表
	编号
	线号
	孔号
	设计进尺（m）
	倾角
（°）
	施工目的
	控制主矿体斜深
	X
	Y
	施工顺序

	1
	0
	ZK0001
	180
	90
	Au1、Au2
	80
	
	
	1

	2
	0
	ZK0003
	270
	90
	Au1、Au2
	160
	
	
	2

	3
	7
	ZK0701
	210
	68
	Au1、Au2
	80
	
	
	2

	4
	8
	ZK0802
	180
	90
	Au1、Au2
	80
	
	
	1

	5
	8
	ZK0807
	135
	90
	Au7
	80
	
	
	3

	6
	15
	ZK1502
	220
	80
	Au1、Au2
	80
	
	
	2

	7
	16
	ZK1602
	190
	90
	Au1、Au2
	80
	
	
	1

	8
	23
	ZK2302
	90
	90
	Au3
	80
	
	
	2

	9
	23
	ZK5202
	110
	90
	Au2
	80
	
	
	2

	10
	60
	ZK6002
	110
	90
	Au2
	80
	
	
	1

	11
	68
	ZK6802
	105
	90
	Au2
	80
	
	
	2

	12
	76
	ZK7602
	100
	90
	Au2
	80
	
	
	2

	13
	408
	ZK41601
	100
	90
	Au6
	80
	
	
	3

	钻孔数量
	13个
	总进尺（m）
	2000


钻探工艺为场地平整、基台修建、钻机安装、钻探施工、提取岩芯、封孔，钻探工艺流程及产排污环节见图2-4。
[image: ]图2-4钻探工艺流程及产污环节图
8.样品采集与测试
本次工作主要样品采集有：基本分析样（刻槽、岩心）、岩石样、光谱分析样、化学全分析样、组合分析样、物相分析样、小体重以及光、薄片样等；样品测试分析由具有国家或省级资质和计量认证的一级至三级测试单位承担。
（1）基本分析样：分为刻槽样、岩心样。目的是查明矿石中有用组分和某些有害组分含量及其变化情况，作为圈定矿体、划分矿石类型及估算资源量的主要依据。刻槽样预计213件，岩心样预计1500件，共计1713件。
（2）岩石样：主要采集于探槽和钻孔中，其目的是建立矿区地球化学找矿模型，分析矿体埋藏和剥蚀深度，预测深部盲矿体。设计1000件。
（3）光谱分析样：为确定组合分析和化学全分析项目，在矿体不同空间部位取样，样品从基本分析样的副样中挑取。设计16件。
（4）化学全分析样：用以全面了解各类型矿石中的主元素和其他组分的含量，以确定矿石性质和特点。设计16件。
（5）组合分析样：主要了解矿石伴生的有益和有害组分。样品从基本分析样的副样中提取，按基本分析样品长度的比例进行组合。设计160件。
（6）物相分析样：为研究岩金矿床的自然分带及确定矿石的自然类型，从地表至原生矿的上部沿着各个勘查线，按一定的间距分别采样，或从相近位置上的基本分析副样中抽取，采样与分析必须迅速及时，以免样品氧化影响质量。分析项目除各类矿床矿化主元素Au的含量之外，着重分析各类载金矿物如硫化物矿物和氧化物矿物的含量。设计50件。
（7）小体重样：在主要矿体上地表槽探、钻探工程中采取小体重样品，样品要求完整，具有代表性，采样规格一般为3×6×9cm，体重测定后，对每个小体重进行主元素和共、伴生元素的化学分析及含水率测定。其目的是了解矿石的实际比重，为储量计算提供可靠依据。设计60件。
（8）薄片鉴定样：主要在填图过程中、重要探矿工程中采集；每一岩（矿）层至少有1个样品控制；采样时同一样采集两块，一块送测试部门做岩矿鉴定，另一块留作标本。样品规格为3×6×9cm（厚×宽×长）。设计50件。
（9）光片鉴定样：主要在各种矿体中按矿石类型不同分别采集。用于研究矿石结构、矿物成分及共生组合、划分矿石类型。样品规格为3×6×9cm（厚×宽×长），设计样品数为30件。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.新疆维吾尔自治区主体功能区规划
根据主体功能区开发的理念，结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要，本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面（其中：国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。兵团各团场的主体功能定位遵照所在县（市）的主体功能执行。新疆的主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，是国家级重点生态功能区。功能区气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。主要发展方向为：“控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。”
根据新疆维吾尔自治区主体功能区规划，本项目所在地不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园和地质公园，不在主体功能区中的禁止开发区域内，且本项目为金矿勘探，只对矿区进行勘探，勘探过后会对槽探、钻探平台、临时堆放场等进行恢复，因此符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的要求。
2.新疆生态功能区划
新疆的生态功能区划采用生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统。划分各级区划单位的依据是：生态区—根据地貌特点、温湿状况和典型生态系统类型，可将全疆划分为阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区；准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区；天山山地温性草原、森林生态区；塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区；帕米尔—昆仑山—阿尔金山高寒荒漠草原生态区五个生态区。生态亚区—根据生态系统类型与生态系统服务功能类型，在生态区内，全疆可进一步划分出18个生态亚区。生态功能区—根据生态服务功能重要性与生态环境敏感性，在生态亚区内再续分生态功能区，全疆共划分出76个生态功能区。
根据《新疆生态功能区划》，项目区位于Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区，63.车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区。项目区所在生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1和附图7。
表3-1项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	63.车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区

	隶属行政区
	且末县、若羌县

	主要生态服务功能
	沙漠化控制、农产品生产、土壤保持

	主要生态环境问题
	沙漠化扩大、风沙危害、植被衰败、毁林毁草开荒、樵采柽柳、乱挖甘草

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护荒漠植被、恢复湿地

	主要保护措施
	扩大绿洲防护林、向台特玛湖输水、禁止开荒、禁樵禁采

	适宜发展方向
	加强交通建设，调整能源结构，发展特色经济作物和林果业


[bookmark: _Hlk167566767]3.生态环境现状
[bookmark: OLE_LINK531]（1）植被现状
项目区属于高寒高山荒漠区，平均海拔2800米以上，最高峰位于勘查区东南角，海拔3747米；最低谷位于项目区西北部的山前滩地，海拔2720米，区内相对高差达1000米。项目区内土壤类型为新积土和棕钙土，地表植被稀少，平均植被覆盖度＜5%，大面积区域以裸地、砾石戈壁为主；受局地微地形、地表径流汇水条件影响，在部分沟谷、洼地等水分条件较好的小范围地段，存在局地零星植被斑块，该类小斑块范围内植被相对集中，但面积不大，不存在大面积连片的植被密集区。主要为驼绒藜、内蒙古旱蒿、高山绢蒿、昆仑针茅等。项目区土壤类型图和植被类型图详见附图8、9。
（2）野生动物现状
经现场踏勘和资料分析，本项目评价范围内偶见野驴、羚羊、狼等大中型野生动物，且数量不多，也未涉及珍稀动物的集中分布区和越冬栖息地，无国家重点保护动物集中分布；因此，本次工作不会对野生动物产生不良影响。
（3）土地利用类型
根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，并参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）标准，以确定本项目区域的土地利用类型。本项目土地利用现状以裸地为主，土地利用现状图详见附图10。
表3-2项目土地利用一览表
	占地内容
	占地面积（km2）
	占地类型
	占用状态

	钻探平台
	0.00026
	裸地
	临时占地

	槽探工程
	0.00333
	裸地
	临时占地

	临时堆场
	0.0041
	裸地
	临时占地

	办公生活营地
	0.0003
	裸地
	临时占地

	探矿道路
	0.0069
	裸地
	临时占地

	合计
	0.0149
	
	


（4）土地沙化现状
[bookmark: _Hlk167566778][bookmark: OLE_LINK1]根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030）》和《新疆维吾尔自治区第六次沙化监测报告》可知，项目位于塔克拉玛干沙漠南部的半固定沙地，详见附图11。
（5）水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《全国水土保持规划（2015—2030年）》，本项目所在区域不属于水土流失重点预防区和重点治理区。项目区水土流失重点预防区和重点治理区查询结果图详见附图12。
4.区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状调查
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。
本环评选取大气环境质量常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，环境空气质量现状数据采用生态环境部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2025年巴音郭楞蒙古自治州国控监测点城市空气质量数据进行评价。基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-3。
[bookmark: _Ref21430043]表3-3大气质量及评价结果一览表
	监测因子
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均值
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均值
	21
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均值
	60
	60
	85.7
	达标

	PM2.5
	年平均值
	21
	30
	60.0
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	0.8mg/m3
	4（mg/m3）
	20.0
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	118
	160
	73.8
	达标


[bookmark: _Toc51323037]由上表得出：巴音郭楞蒙古自治州为达标区域。
（2） 水环境质量现状调查
本项目废水主要是勘探工作人员产生的生活废水和钻井期废水，其中生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理；钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回收的废水回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。与地表水体无任何水力联系，无需对地表水环境质量现状进行评价。
参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“C地质勘查”的“24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，为Ⅳ类项目，无需对地下水环境质量现状进行评价。
（3）声环境质量现状调查
项目区周边200m范围内无声环境保护目标，无需对声环境质量现状进行评价。
（4）土壤环境质量现状调查
参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”为Ⅳ类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目已于2023年5月开始勘查，未受到环保处罚，本次为补做环评。
2023年—2025年已完成1:2.5万沟系沉积物测量22.53平方千米；1:1万地质测量22.53平方千米；1:2000地质测量2平方千米；1:500地质剖面测量1.0千米；1:1万地化剖面测量（岩屑）20千米；槽探2963.17立方米；钻探830米。
1.已完成工程采取的生态环境保护措施如下：
（1）生态环境保护措施
槽探、钻探及修筑探矿道路等各类工程建设活动均在临时占地范围内，临时堆场等临时占地均避开了沟谷、洼地等水分条件较好的局地零星植被斑块，减少了对野生植被的影响；施工机械选用了低噪声设备，对噪声较大的设备采取了基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，禁止运输车辆随意高声鸣笛，且均在日间施工，避免了对夜行动物和迁徙鸟类的影响。
（2）大气污染防治措施
使用了符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；施工现场运输车辆低速慢行，车辆沿道路行驶，未随意开设便道。
（3）水污染防治措施
钻井期产生的废水收集在泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，未外排。
勘探区西北角搭建了帐篷，设置办公生活营地，生活污水就地泼洒，未集中收集；后续勘探时需建设一座30m3的防渗废水池，生活污水在废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。
（4）噪声污染防治措施
施工机械选用了低噪声设备，对噪声较大的设备采取了基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
（5）固体废物处置措施
①生活垃圾
生活垃圾由垃圾箱收集，定期清运交由环卫部门统一处理。
②钻井泥浆
钻探期间，各孔涌出泥浆分别导至池内收集回用。施工结束后沉淀池内干化残渣与钻井岩屑全部回填至原钻孔坑/探槽坑内，分层压实，并恢复了表层覆土与原地貌。
③沾油废防渗材料和设备维修废机油：沾油废防渗材料和设备维修产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置。
④临时土石方
已完成的槽探采样工作结束后，槽探土石方已回填，临时堆场恢复原有地貌；钻探土石方和探矿道路土石方均用于钻孔回填及道路平整。
2.与本项目有关的主要环境问题及整改措施
存在的问题如下：生活污水未集中收集，就地泼洒，对周围环境造成污染。
整改措施为：建设一座30m3的防渗废水池，生活污水在废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。责任人：肖东，完成期限：下次勘探开始前必须整改到位。

	[bookmark: _Hlk193796896]生态环境保护目标
	本项目区域内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、军事禁区、重大工程项目、历史文物保护区、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等环境敏感区，本项目评价范围内生态环境保护目标详见表3-4。
表3-4项目主要生态环境保护目标
	环境因素
	保护对象
	位置
	影响源
	保护达到的目标及要求

	大气环境
	空气质量
	占地范围内
	施工
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	声环境
	区域声环境质量
	项目区周边200m范围内
	施工
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	水环境
	阿帕能萨依河
	项目区西侧
	生产取水
	确保河流水质和水量不受影响。划定50m保护范围，严禁在其内堆放任何物料、排放废水、停放含油机械车辆，并设置醒目保护标识。取水量应严格控制，不得超出其补给能力。

	生态环境
	植被
	临时占地内
	表土开挖、施工扰动、弃土堆放
	禁止随意踩踏、碾压、砍伐

	
	野生动物
	临时占地内
	施工扰动
	禁止破坏野生动物生境，禁止捕猎野生动物




	评价标准
	1、 环境质量标准
（1） 环境空气：本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，项目所在地属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，标准限值详见表3-5。
表3-5环境空气质量标准
	标准名称
	污染物名称
	浓度限值

	
	
	单位
	数值

	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准
	PM10
	年平均
	μg/m3
	60

	
	
	日平均
	μg/m3
	120

	
	PM2.5
	年平均
	μg/m3
	30

	
	
	日平均
	μg/m3
	60

	
	SO2
	年平均
	μg/m3
	60

	
	
	日平均
	μg/m3
	150

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	500

	
	NO2
	年平均
	μg/m3
	40

	
	
	日平均
	μg/m3
	80

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	200

	
	CO
	1小时平均
	mg/m3
	10

	
	
	日平均
	mg/m3
	4

	
	O3
	1小时平均
	μg/m3
	200

	
	
	日最大8小时平均
	μg/m3
	160


（2） 声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值详见表3-6。
表3-6声环境质量标准
	标准名称
	时段
	浓度限值

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	昼间
	60dB（A）

	
	夜间
	50dB（A）


2、 污染物排放标准
本项目为金矿矿产资源勘探项目，污染物排放只涉及勘探期。
（1） 废气
项目勘探期的施工扬尘和钻探施工、运输车辆等产生的燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值要求，标准限值详见表3-7。
表3-7项目废气排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	氮氧化物
	周界外浓度最高点
	0.12

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


（2） 废水
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理，运距约230km；钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
（3） 噪声
项目运输车辆、发电机、泥浆泵等产生的噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，标准限值详见表3-8。
表3-8项目噪声排放标准
	标准名称
	时段
	浓度限值

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	昼间
	70dB（A）

	
	夜间
	55dB（A）


（4） 固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

	其他
	本项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk196296875]施工期生态环境影响分析
	1、 [bookmark: _Hlk136794071]生态环境影响分析
本项目为金矿矿产资源勘探项目，无运营期，项目只分析施工期对环境的影响。施工期主要的生态环境影响为占用土地、植被破坏、扰动地表和水土流失。
（1） 项目临时占地影响分析
本项目勘探区面积为22.53km2，实际占地面积为0.0149km2，占地类型为裸地。
①临时用地范围内不可避免对地表造成破坏，植被从地表剥离，在一定程度上降低了工作区域内的生物量和生产力；本项目属于高海拔地区，植被分布稀疏，生物量低，根据项目区生态环境现状调查，并对照有关资料（主要参考新疆当地有关部门所做的生态损失调查研究成果，结合所在区域实际进行测算）和经验公式计算（项目区生物量约150kg/hm2），生物量损失为0.2235t。因项目施工时间短，临时占地影响较小。
②临时用地的占地类型发生改变，主要体现为裸地变为临时建设用地。
探矿工程对土地的占用是短期的，探矿完成后将防渗废水池、泥浆池等临时工程拆除，及时进行生态植被恢复，土地利用性质基本不会改变。因此本项目的建设对土地利用的影响较小。
（2） 对植被的影响分析
本项目进行槽探、钻探时会因表土剥离使部分植被被铲除，部分地表裸露，破坏原有的地形地貌；同时施工过程中若土方随意堆放至植被茂盛区域，会压占植被，使堆放处植被减少；此外，人为踩踏也会对地表植被造成直接影响，导致生物量的毁损，从而使项目区的生物量有所减少。但随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。
临时用地范围内未见珍稀、濒危、名木古树或其他需要特殊保护的植物，因此，项目探矿工作不会导致珍稀物种灭绝、引起物种损失等问题。
项目勘查期加强施工管理，临时土方、弃渣堆放应选择裸地处，避免占压植被。勘查结束后拆除临时设施、回填、地貌平整，依靠自然修复，损失为短期可逆。在采取环评提出的措施后，随着区域生态系统的自我修复，勘查工作对植被的影响较小。
（3）对野生动物的影响分析
项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。施工过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰、人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。勘探区偶见数量很少的羚羊、野驴、狼等，无重点保护的珍稀濒危物种、关键种、土著种、建群种等。勘探区植被覆盖度低、自然环境恶劣、食源差、隐蔽性差，野生动物种类稀少。且项目开展钻探、槽探区域并不是其活动区域，亦不涉及其栖息地，加上工程占地面积较小，该区域替代生境较多，故项目勘查期对其影响较小。而且施工结束后，各种机械噪声和人类活动显著减少，由于生活习惯，野生动物有可能逐渐返回原来的区域，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。
[bookmark: _Hlk140835968]（4）水土流失影响分析
根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《全国水土保持规划（2015—2030年）》，本项目所在区域不属于水土流失重点预防区和重点治理区。项目区地处塔克拉玛干沙漠南缘的半固定沙地，地表坡度为5°~25°，土壤类型为新积土和棕钙土，质地以砂质和砂壤质为主，结构松散，抗蚀能力差。水土流失类型以风力侵蚀为主（占侵蚀总量的70%以上），水力侵蚀为辅（主要在夏季暴雨和融雪期）。风力侵蚀主要发生在3~6月和9~10月大风季节，水力侵蚀主要集中在7~8月暴雨期。本项目施工扰动面积较小（0.0149km2），但槽探开挖、钻探平台平整等活动会破坏地表稳定结皮，增加土壤侵蚀风险。
通过缩短裸露时间，“完成一段，恢复一段”；土石方远离沟谷行洪通道；堆土设置拦挡；大风天气减少开挖作业等水土保持措施后，水土流失量可控制在可接受范围。
此外本项目在41个探槽旁各设置1个表土堆存区（临时堆场），单个面积100m2，总面积0.0041km2，表土堆场为短期点状临时扰动源，全部土石方就地回填、无外排弃方；主要不利影响集中在：压占局部地表、破坏土壤结构、风蚀－水蚀水土流失风险、表土肥力流失；在严格落实选址要求（裸地、远离沟谷、不在探槽上方堆土）、堆高控制≤1.5m、沙袋挡墙、外围截水沟、防尘网 100% 全覆盖、探槽取样7日内完成回填等防护措施条件下，堆场生态影响可控，施工结束后影响可基本消除。
[bookmark: _Hlk143602167]（5）对区域土地沙化的影响分析
项目区位于塔克拉玛干沙漠南部的半固定沙地，项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起尘，造成局部水土流失，严重时可能导致沙化。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后及时对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
2.大气环境影响分析
废气主要为施工扬尘、汽油机和发电机产生的燃油废气、施工机械和施工车辆产生的尾气。
（1）施工扬尘
槽探时表土剥离、人工挖掘钻机进出场道路、钻探场地平整、弃渣堆存及施工车辆运输物料等过程均会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；在施工期加强管理，对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并采取密闭或遮盖措施等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，对周围大气环境产生的影响较小。
（2）汽油发电机产生的燃油废气
根据勘探方案，项目选用2台20kW汽油发电机提供项目生活用电，正常情况下，动力机燃油消耗为205g/kW·h，本项目实际勘探时间为26天/月，每天工作8小时，耗油量为1.706t/月（2×20×26×8×205/1000000）。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》（生态环境部2014年第92号）中非道路移动机械（参照柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NOx和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：
E=（Y×EF）×10-6
式中，E为非道路移动机械的CO、NOx、THC、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南表5方法1适用于简易方法的非道路移动机械平均排放因子，本项目发电机产排污情况见表4-1。
表4-1汽油发电机产排污情况一览表
	序号
	污染物
	产物系数
	产生量
	排放量
	排放浓度

	1
	PM10
	2.09g/kg燃料
	0.0036t/月
	0.0036t/月
	/

	2
	PM2.5
	1.045g/kg燃料
	0.0018t/月
	0.0018t/月
	/

	3
	THC
	3.39g/kg燃料
	0.0058t/月
	0.0058t/月
	/

	4
	NOX
	32.79g/kg燃料
	0.0559t/月
	0.0559t/月
	/

	5
	CO
	10.72g/kg燃料
	0.0183t/月
	0.0183t/月
	/


[bookmark: _Hlk15402090]汽油燃烧后会产生烟气，以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物及总烃等。项目区地域空旷，周围扩散条件良好，污染物落地浓度增量极低，项目选用符合国家排放标准的发电机，燃烧效率高，污染物初始排放浓度相对较低，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。
（3）施工机械、施工车辆产生的尾气
施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械、车辆进行检维修及保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。
[bookmark: _Hlk136794460]综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。
[bookmark: _Hlk136795076]3.地表水环境影响分析
施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和钻井废水。
施工期施工人员在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地。施工人员根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取50L/d，施工人员10人，每月工作26天，施工期间生活用水总量约为13m3/月，整个勘探期（52个月）共676m3；排水系数取0.8，则生活污水产生量约为10.4m3/月，整个勘探期共540.8m3。施工人员产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L。
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理，运距约230km。
废水依托可行性分析：且末县城镇生活污水处理厂位于且末县城东北侧，与项目区直线距离约180km；污水处理厂原有处理能力为5800立方米/天，处理工艺为“调节池+粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+二沉池+BAF池+磁混凝沉淀+紫外消毒处理”；扩建工程处理能力为6000立方米/天，处理工艺为“调节池+细格栅+旋流沉砂池+A2/O+A/O+二沉池+BAF池+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒处理”，污水处理厂总处理能力为11800立方米/天；处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化灌溉标准后，灌溉期用于周边13000亩防风固沙林灌溉，非灌溉期用于防风固沙林内冬灌。原项目于2018年5月26日通过巴州环保局审批，批复文号为：巴环评价函〔2018〕108号。2019年4月29日项目完成自主环保竣工验收，备案编号：巴环评价验备序〔2019〕82号。项目已取得排污许可证，许可证编号：916528257108051613001U，有效期限：2022-06-13至2027-06-12。扩建项目于2026年建设完成。目前且末县污水处理厂正常运行。根据调查，该污水处理厂现已接纳污水处理量约为0.9万立方米/天，余量约为0.28万立方米/天，可容纳本项目生活污水。本项目生活污水水质较为简单，能够满足污水处理厂设计进水水质要求，且污水处理厂工艺能够处理本项目废水，本项目废水进入污水处理厂后，不会对该污水处理厂稳定达标排放产生影响。 因此，且末县污水处理厂能接收并处理本项目生活污水。
钻井期产生的废水收集到泥浆池经沉淀后回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。
4.声环境影响分析
[bookmark: _Hlk196296861]本项目为金矿勘探，施工期主要活动包括钻探、槽探作业、场地平整、设备运输等。施工过程中产生的噪声主要来源于机械设备运行和交通运输过程。本项目主要噪声源包括：钻机、汽油发电机、挖掘机、运输车辆等。上述设备在运行期间均会产生不同程度的噪声污染，各噪声源具有移动式或半固定式特征，分布于钻探平台、场地开挖区等区域。
[bookmark: _Hlk163506224]依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021），结合设备选型资料与同类项目类比数据，识别并整理主要噪声源强信息如下表所示：
表4-2施工期主要噪声源强信息一览表
	噪声设备
	数量
	[bookmark: _GoBack]声压级/距声源距离（dB（A）/m）
	排放时间
	噪声特性
	声源控制措施
	降噪后噪声源强

	钻井设备
	8台
	100/1
	昼间
	固定或半固定式声源
	优先选用低噪声型号设备；液压系统降噪；隔声罩（降噪量≥15dB）；加强操作管理，避免空载运行
	85

	汽油发电机
	2台
	95/1
	昼间
	固定或半固定式声源
	选用低噪声型；基础减振
	78

	挖掘机
	3台
	100/1
	昼间
	移动声源
	选用低噪声型；安装降噪装置，如隔音罩、降噪器
	88

	运输车辆（越野车、皮卡车）
	4辆
	85/1
	昼间
	移动声源
	合理规划运输频次（每3～4个野外工作日一次）；限制车速、禁止鸣笛；合理装载、减少急加速；严禁夜间运输
	78


（1）噪声预测模式与方法
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）中关于室外声源传播衰减的计算推荐模型，采用无指向性点声源几何发散衰减公式进行噪声贡献值预测。对于固定或可视为点声源的设备（如钻机、发电机等），其在预测点产生的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离；
由于挖掘机和运输车辆属于移动声源，运行路径不确定且作用时间短，故不纳入定量预测范围，通过管理措施予以控制。
（2）噪声贡献值预测结果
基于上述预测模型，计算各主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值，结果见下表：
表4-3施工机械噪声在不同距离的预测贡献值
	噪声源
	噪声值
	距离声源不同距离噪声值dB（A）

	
	
	20m
	30m
	50m
	100m
	150m
	200m

	钻井设备
	85
	58.98
	55.46
	51.02
	45.00
	41.48
	38.98

	汽油发电机
	78
	51.98
	48.46
	44.02
	38.00
	34.48
	31.98


从预测结果可以看出：所有施工机械在20米外的噪声贡献值已降至60dB（A）以下；在100米以外，最大噪声贡献值不超过45dB（A）；随着距离增加，噪声迅速衰减，至200米处基本接近环境背景水平。
（3）噪声达标分析
由表4-3预测结果可知，本项目主要施工机械在采取降噪措施后，其噪声贡献值随距离增加迅速衰减。昼间施工噪声在距离声源约20米处，最大噪声贡献值为58.98dB（A），已低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类功能区昼间限值（≤60 dB（A））。由此可见，项目施工噪声在20米外即可满足区域声环境质量标准要求。
本项目施工活动严格限定在昼间进行，夜间不开展施工作业，杜绝夜间噪声扰民风险，且其间分布有自然山体等地形屏障，对噪声传播具有明显的阻隔和衰减作用，进一步削弱了噪声影响。
此外，在施工场地边界（20m范围内），所有高噪声设备运行时的噪声贡献值最高不超过60dB（A），远低于《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）规定的昼间70 dB（A）限值，表明施工现场边界噪声排放处于可控范围。
根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。本项目选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备运转的噪声。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。
5.固体废物影响分析
[bookmark: _Hlk136795783]固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、钻井泥浆、沾油废防渗材料和设备维修废机油、施工产生的临时土石方。
（1） 生活垃圾
施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约0.208t/月，整个探矿期共产生10.816t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期外运交由环卫部门统一处理。
（2）钻井泥浆
项目钻探采用水基钻井液进行钻探，根据前期阶段钻探施工情况及建设单位多年实践经验，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.5t/100m。本项目钻探工程量2000m，整个勘探期间共产生泥浆10t，泥浆密度约为1.1g/cm3，则泥浆容积为9.1m3。单座井场最大钻探深度为270m，泥浆最大产生量为1.35t，泥浆最大容积为1.227m3，本项目泥浆池容积为2m3（单座），能够满足项目需要。
钻井岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×K
式中：W——产生的岩屑量，m3；
D——井眼平均井径，m；
h——裸眼长度，m；
K——井眼扩大率，水基钻井液取P=20%。
[bookmark: _Ref19642107]根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表4-2。
表4-2钻井岩屑产生情况表
	钻头尺寸（mm）
	总井深（m）
	岩屑量合计

	110
	2000
	3.7994m3


钻井液主要成分为水、泥浆（膨润土）、腐殖酸钾、工业盐，根据《危险废物排除管理清单（2021版）》，项目产生的钻井泥浆和钻井岩屑属于一般固体废物，施工结束后钻井废弃泥浆和钻井岩屑用于场地平整，对周围环境的影响较小。
（3）沾油废防渗材料和设备维修废机油
根据建设单位反馈信息可知，一般勘探过程中产生的未沾油废防渗材料0.1t，由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料（0.01t）和设备维修产生的废机油（0.1t）属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
本项目产生的土石方约为19014m3。在探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和修筑探矿道路土石方用于钻孔回填及道路平整。
表4-3项目固体废物产生情况一览表
	废物属性
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量（探矿期）
	危险特性
	去向

	一般固废
	临时土石方
	SW17
	900-099-S17
	19014m3
	/
	回填及场地平整

	
	钻井泥浆
	SW71
	900-001-S71
	10t
	/
	钻井泥浆固化后回填至原钻孔坑/探槽坑内

	
	钻探岩屑
	SW17
	900-099-S17
	3.7994m3
	/
	钻孔回填封孔

	
	未沾油防渗材料
	SW17
	900-099-S17
	0.1t
	/
	施工单位集中回收利用

	生活垃圾
	生活垃圾
	SW61
SW62
	900-001-S61
900-001-S62
900-002-S62
	10.816t
	/
	统一收集后交由环卫部门处理

	危险废物
	设备维修废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.1t
	毒性、易燃性
	集中收集交由有资质单位处理

	
	沾油废防渗材料
	HW08
	900-249-08
	0.01t
	毒性、易燃性
	集中收集交由有资质单位处理


综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对周围环境造成影响较小。
6.环境风险影响分析
本项目主要存在的环境风险包括汽油、废机油泄漏和防渗废水池泄漏。
（1） 汽油、废机油泄漏
1）评价依据
施工期涉及的危险物质主要为汽油、废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，汽油属于“油类物质”，临界量均为2500t。沾油废防渗材料和设备维修废润滑油参照“油类物质”，临界量均为2500t。矿区现场自备油罐车从38团拉运油品（运距90km），油罐车容积为2t。各危险物质与临界量的比值计算情况具体如下：
表4-4本项目各风险单元Q值一览表
	危险物质名称
	危险物质最大在线量（t）
	危险物质临界量（t）
	Q值
	风险潜势等级

	汽油
	2
	2500
	0.0008
	Ⅰ

	沾油废防渗材料
	0.01
	2500
	0.000004
	

	设备维修废机油
	0.10
	2500
	0.00004
	

	小计
	/
	/
	0.000844
	


综上所述，本项目Q值均小于1，评价工作等级为简单分析。
2）环境敏感目标概况
本次不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。
3）环境风险识别
①危险物质识别
施工期间涉及的环境危险物质主要为汽油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表4-5。
表4-5汽油理化性质及危险级别分类表
	序号
	名称
	组分
	危险性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别
	影响途径

	1
	汽油
	C4~C12脂肪烃和环烷烃
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。
	热值：3.3×104KJ/L；沸点范围：40～200℃；闪点：-50℃
	易燃液体
	大气、地下水、土壤


②生产设施风险识别
项目汽油由建设单位自备的油罐车拉运及储存，若油罐车因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
③环境风险类型
环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
油罐车发生破损造成汽油泄漏，汽油泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的汽油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。
4）环境风险分析
①事故对外环境影响分析
a.对大气环境影响分析
项目汽油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。
项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，在车辆拉运过程中做好处理。一般情况下，本项目汽油不会发生泄漏风险事故。位于矿山，周边5km范围内没有居民点，发生泄漏对周边环境产生影响较小。
b.对地下水和土壤环境影响分析
泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0～20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，可防止和减轻轻质汽油泄漏造成的污染。
5）风险防范措施
①汽油泄漏风险防范：
a.油罐车停放区设置于远离河道、地势平坦的区域，地面铺设HDPE防渗膜（厚度≥2mm），四周设置围堰（高度不低于0.15m），有效容积不小于2.5m3，确保泄漏物全部收集。
b.油罐车停放区严禁明火，配备灭火器（不少于2具，每具容量≥4kg）、灭火沙、吸油毡等应急物资。
c.加强油品运输环节管理，运输前检查罐体及阀门密封性，避免超载，控制车速不超过40km/h。
②废机油泄漏风险防范：
a.废机油桶装（200L铁桶，数量不超过2个）存放于危废贮存点内，下方设置接油盘（容积≥50L）。
b.危废贮存点内设置防泄漏托盘，确保即使桶体破损，泄漏物也不会外溢。
c.危废贮存点钥匙由专人保管，定期巡检（每日至少1次），检查桶体完整性。
综上所述，项目汽油和废机油对大气、地表水、地下水环境影响较小。
（2） [bookmark: _Hlk175608479]防渗废水池泄漏
勘探项目防渗废水池若发生泄漏，在干旱区（如沙漠、戈壁）或生态敏感区可能引发连锁环境风险。
1）对大气环境影响分析
生活污水在厌氧环境下会分解产生恶臭气体，如硫化氢、氨气等，泄漏时会严重影响周边空气，引起居民不适和投诉；泄漏区域成为蚊蝇孳生地，传播疾病。
2）对土壤环境影响分析
生活污水内的油脂类物质，会覆盖土壤颗粒，使土壤透气性降低，孔隙度减少15%～30%，地表植被死亡率升高。
3）对地下水环境影响分析
在沙质土壤区，污染物的下渗速率可达0.5～2m/天，3个月可污染潜水层（埋深<10m时）。
4）风险防范措施
a.防渗废水池采用HDPE防渗膜防渗（厚度≥1.5mm），防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
b.定期检查防渗膜完整性（每季度至少1次），发现破损及时修补。
c.废水池容积30m3，预留20%安全余量（有效容积24m3），防止满溢。
d.生活污水及时委托拉运处置（每3个月至少1次），避免长期积存。
本项目防渗废水池采用HDPE防渗膜防渗，生活污水及时进行处理，泄漏风险较小。

	运营期生态环境影响分析
	
本项目无运营期，施工期结束后环境影响随之消失。

	






选址选线环境合理性分析
	1、 与主体功能区划的选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，是国家级重点生态功能区。功能区气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。主要发展方向为：“控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。”
本项目属于金矿勘探，只对矿区进行勘探，勘探过后会对槽探、钻探平台、临时堆放场等进行恢复，因此符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划的要求，选址合理。
2、 工业场地选址合理性分析
①勘探区选址
根据现场踏勘可知，项目区内不涉及生态敏感脆弱区，自然保护区，风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域及其他应划入生态保护红线范围内的区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。
②井场选址
钻机井场需根据探孔的布设进行平整，平整出的井场平坦坚实，满足钻井设备的布设和钻井作业的要求，且能承受施工车辆的行驶，本项目属于高海拔地区，占地为裸地，植被分布稀疏，生物量低，探孔及井场的布设对周围环境影响小。
③探矿道路选址
勘查区北侧修筑长2.3千米、宽3米的探矿道路用于勘探，为东西走向。项目已规划好最佳行车路线，在满足本次地质勘查目的条件下，对环境敏感目标（如珍稀动物栖息地、天然林等）采取了避让措施，尽可能避开植被生长区；施工过程中选用低噪声设备，以减少对周边野生动物的扰动，尽量减少设备搬迁过程对自然环境的破坏或影响；施工选用尾气排放符合相关标准的耗油机械设备，并定期维护保养；施工过程中产生的废弃砂石料集中堆放，避免堵塞河流及野生动物通行道路。探矿道路的修筑，对周围生态环境影响小。
综上所述，本项目的建设对外环境无特殊要求，本次评价针对施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，项目选址选线合理。















五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与勘探工程同时设计、同时施工、同时使用。
[bookmark: _Hlk140837423]（1）植被保护措施
[bookmark: _Hlk140834056][bookmark: _Hlk136795909]①工程避让措施：在满足勘探设计和施工要求的前提下，对临时堆场等临时占地进行适当调整，优先布置于裸地，尽量避让沟谷、洼地内局地零星植被斑块，减少压占有限植被。
②减缓措施：采用彩旗结合安全警戒线（或围栏）的方式封闭施工作业区域，严格在0.0149km2临时占地范围内作业，严禁超范围扰动；严禁私自开辟施工便道，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减少对野生植物生存环境的破坏。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀从而造成水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，减少扬尘对野生植被的影响。
[bookmark: _Hlk143198760]③恢复措施：施工结束后施工机械、设备及时撤离，探矿完成后将防渗废水池、泥浆池等临时工程拆除，对探临道路占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。
④补偿措施：本项目占地类型为裸地，几乎无植被覆盖，根据生态治理“宜林则林，宜草则草，宜荒则荒”的原则，本项目施工结束后对施工机械、设备及时撤离，防渗废水池、泥浆池等临时工程拆除，临时占地进行清理平整，尽量恢复原有地貌。
[bookmark: _Hlk164164670][bookmark: _Hlk75954520]⑤管理措施：严格控制临时占地面积，严格划定车辆及施工机械的路线，禁止运输车辆及施工机械乱碾乱轧，严禁随意穿越生态保护红线区；严格规定各类工作人员的活动范围，禁止工作人员随意进入生态保护红线区；在生态保护红线区内，禁止设置各类取弃土场、渣场、填埋场等；加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别要注意对野生动物和自然植被的保护。
（3）对野生动物的生态环保措施要求
①迁徙通道保护及恢复
建设单位在施工过程中要明确界定作业边界（如使用围栏、标志等），严格规定工作人员、车辆和施工机械的活动范围，禁止进入非必要区域，尤其是野生动物的栖息地、迁徙通道；需要清理植被的区域，剥离并妥善保存表土层，用于后期生态恢复。
②野生动物干扰最小化
选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，合理安排施工时间，禁止夜间（20:00-次日8:00）施工作业，避免影响夜行动物和迁徙鸟类。
③管理措施
安全储存和使用燃料、润滑油及钻井液等，防止泄漏污染土壤及水源，配备应急处理设施（如防渗材料）；施工前对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，严禁捕杀、驱赶野生动物；加强管理，作业区与野生动物潜在迁徙通道预留避让距离，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。
上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
2.水土保持措施
（1）优化勘探工程布局与设计：施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。合理规划化探测线、探槽、钻孔位置，避开陡坡、汇水线、植被良好区、水体附近等敏感区域。
（2）减少扰动面积与时间：合理安排施工时间，避免大风大雨天气施工，以免造成土壤风蚀影响；缩短工作面暴露时间，完成一段，防护一段，恢复一段。
（3）临时占地管理：施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中要保证土体再塑，防止水土流失。
（4）临时堆场管理：本项目在41个探槽旁各设置1个表土堆存区（临时堆场），单个面积100m2，总面积0.0041km2。选择低洼、平坦、稳定、远离河道、沟谷边缘（安全距离>10m）的区域，严禁于探槽上部堆放弃土；在堆土场上游及周边开挖临时排水沟（土质沟），将外来汇水引离堆土场；在堆土体下游坡脚设置有效的临时拦挡措施；堆土防尘网100%全覆盖，对长期（超过1个月）堆放或雨季堆放的土体，表面覆盖防雨布，并用石块或土袋压边。探槽取样完成7日内完成土石方分层回填，及时拆除堆场，平整场地，回填下层土石，再将表土覆盖于表面（厚度≥10cm），平整压实，利于植被自然恢复。
（5）固废管理：铺设防渗布，设置接油盘，防止机油、汽油泄漏污染土壤和水体。
（6）制定详细水土保持方案：建设单位自行或委托有资质的单位编制水土保持方案，并报相关部门审批；并根据相关技术规范进行水土保持监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。
采取以上措施后可减少对水土流失的影响。
3.防沙治沙措施
由《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030）》和《新疆维吾尔自治区第六次沙化监测报告》可知，本项目位于塔克拉玛干沙漠南部的半固定沙地，属于塔克拉玛干沙漠生态保护修复区的塔克拉玛干沙漠南缘绿洲生态保护修复小区，主要生态问题：绿洲外围土地沙化，沙尘天气频发；河道断流，荒漠河岸林退化严重。
根据《中华人民共和国防沙治沙法》第二十一条“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。”的要求，本项目采取以下防沙治沙措施：
（1）选址避让：设置钻探平台、生活营地时避开沙丘活动区，优先选择固定沙地和砾石滩，减少对半固定沙地的扰动。
（2）地表保护：钻探岩屑、槽探挖方及时用防尘网进行遮盖，覆盖率100%，减少风蚀起沙。
（3）工程固沙：在项目区主风向侧、生活营地外围，设置防尘网，阻止流沙移动，减少风蚀。
（4）水资源保护：项目钻探废水经泥浆池沉淀后回用于钻探施工，不外排，防止对沙区水资源的污染。
（5）施工管理：严格控制施工范围，禁止在沙地随意开辟便道，施工结束后及时进行场地平整恢复。
（6）项目结束后，及时拆除临时工程，对临时占地进行平整恢复，清理现场固废。
（7）防沙治沙措施费用约5万元，纳入竣工环保验收内容。
采取以上措施后可减少对沙化土地的影响。
4.大气污染防治措施
[bookmark: _Hlk176185340]（1）选用符合国家要求的汽油发电机组，严禁使用淘汰、排放超标老旧设备；使用符合国家标准的油品，定期对机械、车辆开展检修保养，保证柴油充分燃烧，减少不完全燃烧产生黑烟；杜绝设备 “带病作业”，一旦出现冒黑烟现象立即停机检修。
（2）合理调配作业工况，避免发电机长时间低负载怠速空转；不作业时段及时停机，减少无效废气排放。
（3）施工现场运输车辆场内运输车辆限速≤15km/h、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。
（4）易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散，破损防尘网24h内更换修补。
（5）场内施工道路，若具备洒水水源条件，非结冰期每日洒水抑尘不少于2次；大风天气增加洒水频次。
以上防治措施，简单可行，具有可操作性，对大气环境影响能够减缓到可以接受的程度。
[bookmark: _Hlk136795800]5.水污染防治措施
（1）钻井废水
钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
（2）生活污水
本项目在勘探区西北角搭建帐篷，设置办公生活营地，生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理，运距约230km。废水池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、占地及时恢复原貌。
（3）管理措施
加强施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。
采取上述措施后，施工期产生的废水得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。
6.土壤环境保护措施
（1）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的土壤，在施工前，首先要把剥离土集中堆放，施工结束后再进行回填，以利后期植被恢复，严格执行分层开挖、分层堆放、分层回填的土方施工作业制度。
（2）合理组织土方调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，以免发生风蚀、水蚀。
（3）临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
（4）充分利用原有道路，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。
（5）规范施工人员的行为，爱护草木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后，应进行生态重建，同时收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物。
（6）避开雨季施工，采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
采取上述措施，可降低对土壤环境产生的不利影响。
7.噪声污染防治措施
施工机械选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，施工时间严格限定昼间8:00‑20:00，夜间20:00至次日8:00禁止任何施工作业。采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。
[bookmark: _Hlk136795812]8.固体废物处置措施
固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、钻井泥浆、沾油废防渗材料和设备维修废机油、施工产生的临时土石方。
（1）生活垃圾
施工期间生活垃圾产生量约0.208t/月，生活垃圾由垃圾箱收集，定期清运交由环卫部门统一处理。
（2）钻井泥浆
根据钻孔所处地层特性，本项目进行的钻探产生泥浆主要为水基泥浆。根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》，项目钻探产生的泥浆和岩屑为一般固体废物。在钻探前，依据地形条件，预先在钻孔附近设置泥浆沉淀池；钻探期间，各孔涌出泥浆分别导至池内收集回用。在严格按照设计环保措施情况下，泥浆得到集中收集，合理处置，不外排，施工结束后沉淀池内干化残渣与钻井岩屑全部回填至原钻孔坑/探槽坑内，分层压实，并恢复表层覆土与原地貌，对外环境影响小。
（3）沾油废防渗材料和设备维修废机油：施工结束对场地进行清理时，产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料和设备维修产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08、900-214-08，危险特性为毒性和易燃性），在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置。
（4）临时土石方
[bookmark: _Hlk183361156][bookmark: _Hlk136792721]本项目产生的土石方约为19014m3。在探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和探矿道路土石方用于钻孔回填及道路平整。
（5）一般工业固体废物环境管理要求
建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。
[bookmark: _Hlk183363774]（6）危险废物环境管理要求
危险废物收集、储存、转移须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，应交由有相应资质的危险废物处理单位进行处置，并将相关资料存档备查。
上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，钻井工程产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。
9.环境风险应急措施及应急要求
（1）油罐车停放区域严禁用火管理。
（2）油罐车停放区、防渗废水池、泥浆池，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
（3）加强消防安全管理
定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。
施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

	运营期生态环境保护措施
	
本项目仅涉及矿山勘探，不涉及采矿，无运营期。

	



其他
	（1）施工期环境保护管理计划
施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：
1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。
2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。
3）落实源头分类。产废单位应按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。
4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。
5）加强委外转移利用处置管理。产废单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。鼓励产废单位将工业固体废物直接委托给具备完善的环保手续和贮存、利用、处置设施的单位进行利用处置，降低中间环节环境风险。完善转移交接档案管理。产废单位应建档保存转移交接记录，如转移时间、种类、数量、交接人、去向等材料，并督促受委托方提供全过程的收集、利用、处置情况的反馈信息（实际运输、利用、处置情况等以及受托方建立的一般工业固废管理台账），督促受托方依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并提供全过程的收集、利用、处置情况的反馈信息。严格落实跨省转移要求。申请一般工业固体废物跨省转移利用的，应当通过“新疆政务服务网”填写固体废物跨省转移利用备案表并上传相关材料，完成备案，备案通过后方可进行跨省转移利用。
6）勘查责任主体应建立绿色勘查监管制度，由绿色勘查监督管理机构或责任部门，对涉及本标准内容的设计、施工和成果进行审查、检查监督及验收评价。勘查过程中，责任主体应及时对绿色勘查工作进行动态监管，督促勘查施工单位认真执行绿色勘查设计要求及规范标准。绿色勘查工作中，施工单位应及时做好相关施工技术及管理工作资料的记录、收集、整理及编制归档工作，并做到真实、齐全、规范。对阶段性工作及竣工成果，应按照规定做出检验评价。
（2）环境管理任务
1）施工筹建期
①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。
②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。
③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。
2）施工工区环境管理
①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。
②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。
③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。
④会同地方环保部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。
⑤负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。
⑥加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。
3）勘探期结束后环境管理
勘探期结束后，各产污设备将停止运行，“三废”等排放也将停止，基本不存在“三废”等污染问题。主要环境问题为探矿造成的生态环境影响，勘探期满后环境管理具体要求见表5-1。

表5-1勘探期结束后环境管理要求
	环境影响
	环境管理具体要求

	废水、废气、噪声、固废
	（1）对槽探的回填情况进行监督管理；
（2）对场内临时工程的拆除及清理情况进行监督管理。

	生态环境影响
	（1）对场地生态恢复措施落实情况进行监督管理；
（2）在勘探期满前的1-2年内落实闭坑计划的编制情况；
（3）严格按照土地复垦要求，对探矿区复垦情况进行监督管理。


①场地清理
勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。
②场地恢复平整
场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。
施工现场的槽探、坑探等，应采用开挖的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏，应彻底清除场地上污染物。
③场地覆土
场地的覆土厚度及土质应符合恢复地类的复绿设计及相关行业的规范和标准要求。仅压占未挖损及污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式，满足相关规定和设计恢复治理要求。

	




环保投资





	项目总投资为834.29万元，其中环保投资47万元，约占总投资的5.63%，详见表5-2。
表5-2环保投资一览表
	工程名称
	拟采取的环保措施
	环保投资
（万元）

	废气
	施工扬尘
	对易起尘物料进行遮盖、运输车辆低速慢行并采取密闭或遮盖措施。
	5

	
	燃油废气
	使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护保养。
	/

	废水
	生活污水
	生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。
	11

	
	钻井废水
	设1座泥浆池用于收集钻井期产生的废水。
	5

	噪声
	施工噪声
	选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转。
	3

	固废处置
	生活垃圾
	设置垃圾箱集中收集产生的生活垃圾，定期清运交由环卫部门统一处理。
	4

	
	钻井泥浆
	废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。
	/

	
	沾油废防渗材料和设备维修废机油
	在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置。
	7

	
	临时土石方
	项目产生总土石方量为19014m3，根据当地地形地貌特征，均用于回填及场地平整，无弃方。
	3

	生态恢复
	对临时占地进行清理、平整；水土保持。
	4

	防沙治沙
	防尘网
	5

	合计
	47

























六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①严格控制施工现场占地，用彩旗结合安全警戒线（或围栏）的方式封闭施工作业区域，划定车辆行驶路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；
②41处临时土石方堆场，单处100m2，堆高≤1.5m，防尘网100%苫盖，探槽取样后7日内回填；
③加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护；
④施工完成后全部施工机械、设备及时撤离，将防渗废水池、泥浆池等临时工程拆除，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留。
	验收内容：探槽、钻孔回填压实率100%；临时构筑物拆除率100%；现场无废水和固体废物遗留；无超范围扰动痕迹，无遗留坑穴、弃土堆；临时堆场全部清理，地貌与周边地形协调；
验收效果：临时占地无遗留土方/垃圾；探槽回填到位；植被自然恢复。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①生活污水排入生活营地内新设的30m3防渗废水池暂存，委托吸污车定期拉运至且末县城镇生活污水处理厂处理。
②钻井期产生的废水收集到泥浆池，经沉淀处理后将固体和水分离，回用于清洗设备及泥浆的调配，不外排。
	验收内容：钻井废水和生活污水现场是否有遗留。
验收效果：验收时现场无遗留问题。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①表层土壤的保护和利用；
②合理组织土方调配、及时填平压实；
③临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。
④充分利用原有道路，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏；
⑤规范施工人员的行为，爱护草木，严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被；施工结束后收集、处理施工场地及周围因施工而产生的垃圾与各种废弃物；
⑥避开雨季施工，采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
	验收内容：临时设施拆除率100%；现场无油污、危险废物遗留痕迹；表土资源得到保护，用于迹地回填。
验收效果：验收时现场无遗留问题。
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强机械设备的维护、保养，保证机械设备的正常运转，仅昼间8:00‑20:00施工，夜间禁止作业；场内车辆禁止鸣笛。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	现场无夜间施工记录；不出现夜间施工噪声扰民。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①选用符合国家要求的汽油发电机组，严禁使用淘汰、排放超标老旧设备；使用符合国家标准的油品，定期对机械、车辆开展检修保养，保证柴油充分燃烧，减少不完全燃烧产生黑烟；杜绝设备 “带病作业”，一旦出现冒黑烟现象立即停机检修。
②合理调配作业工况，避免发电机长时间低负载怠速空转；不作业时段及时停机，减少无效废气排放。
③施工现场运输车辆场内运输车辆限速≤15km/h、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。
④易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散，破损防尘网24h内更换修补。
⑤场内施工道路，若具备洒水水源条件，非结冰期每日洒水抑尘不少于2次；大风天气增加洒水频次。
	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	①生活垃圾：设置垃圾箱集中收集产生的生活垃圾，定期清运交由环卫部门处理。
②钻井泥浆：废弃钻井泥浆干化后和钻井岩屑用于场地平整。
③沾油废防渗材料和设备维修废机油：在生活区设置危废贮存点，用于暂存设备维修产生的废润滑油和沾油废防渗材料，施工结束后委托有资质单位进行接收、转运和处置；
④临时土石方：本项目产生的土石方约为19014m3。在探槽旁各设置一个100m2的临时堆放场，存放槽探过程挖出的废石，并用篷布覆盖，每个探槽取样结束后及时进行回填，无弃方；钻探土石方和坑探土石方用于钻孔回填及场地平整。
	验收内容：①生活垃圾设置垃圾箱集中收集，定期清运交由环卫部门处理，检查现场是否有遗留。
②沾油废防渗材料签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；
③检查临时土石方在现场是否有遗留。
验收效果：现场无固废遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①油罐车停放区域严禁用火管理。
②油罐车停放区、防渗废水池、泥浆池，均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强油品运输环节的管理，避免出现油品泄漏风险事故发生。
③加强消防安全管理，定期进行消防培训与实战演练。
	加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	本项目属于补做环评的未批先建勘查项目，建设单位须严格履行承诺，环评批复下达前不得开展新增扰动勘查作业；历史遗留环境问题必须全部整改到位；经分析本项目符合国家产业政策，生态环境分区管控要求和相关规划，选址合理，在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。
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