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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	[bookmark: _GoBack]建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理；
C3039其他建筑材料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他；
二十七、非金属矿物制品业56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	和静县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	58

	环保投资占比（%）
	19.3
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	63327

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的专项评价设置原则表：
专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目情况
	是否做专项

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目为固体废物综合治理，排放的废气污染物为颗粒物，且500米范围内无环境空气保护目标本项目不涉及大气专项类别
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目为固体废物综合治理，项目运营期不设水洗砂工艺，无生产废水，工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。不涉及地表水专项类别
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目为固体废物综合治理，柴油最大储存量0.84t，废润滑油最大储存量0.1t，均未超过临界量，不涉及环境风险专项类别
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目为固体废物综合治理，不在河道取水，洒水降尘用水从中铁隧道局新建伊阿铁路12#拌合站拉运（取水许可见附件3），不涉及生态专项类别
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目为固体废物综合治理，不涉及海洋专项类别
	否

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录（2018年版）》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。


根据上表分析，本项目为“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他；二十七、非金属矿物制品业56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”，无需开展专项评价工作。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1项目产业政策符合性分析
本项目为新建伊阿铁路隧道弃渣固废综合利用项目，利用铁路隧道开挖产生的隧道废石加工生产砂石料，实现工程固废资源化处置，产出的砂石料回用于伊阿铁路工程建设。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用8.废弃物循环利用”，该条款包含：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。
本项目原料为铁路隧道施工产生的隧道废石，属于工程建设产生的一般工业类弃渣，属于条款中“工业废弃物循环利用”范畴；项目将原本需要堆存处置的隧道弃渣通过破碎、筛分加工为合格砂石料，变工程弃渣为工程建设原材料，减少弃渣堆存占地，降低弃渣场生态扰动，实现固废减量化、资源化利用，符合鼓励类“废弃物循环利用”条款的政策导向与适用情形。
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类或特定条件的许可准入类的负面清单范围。
本项目于2026年8月18日取得和静县发展和改革委员会下发的备案证，备案证号：2608181800652827000235；项目代码：2608-652827-04-03-721907。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。
1.2选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克乡东北方向，直线距离约55千米处，项目位于已建成的伊阿铁路弃渣场内，弃渣场占地面积95亩（约63327m2）。项目地理位置图见附图1，项目区北侧、西侧均为空地，东侧为G217国道，南侧为S321省道。本项目未占用生态保护红线、永久基本农田，评价范围内无居民、自然保护区等环境敏感目标。项目原料来源于新建伊宁至阿克苏铁路隧道在施工过程中产生的隧道废石，废石堆放至《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》中设计的独库公路左侧渣场1弃渣场，本项目砂石料加工生产线设置在独库公路左侧渣场1弃渣场内，减少转运环节，减少扬尘对周围环境的影响，经济方便。运输车辆篷布苫盖，运输道路定期洒水；原料及成品堆场全封闭；配套安装雾炮机洒水降尘；生产车间全封闭，破碎、筛分等各产排污节点上方安装集气装置，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%。通过采取上述措施，项目扬尘对周围环境的影响是可以接受的。项目50m范围内无声环境保护目标。
综上，本项目规划功能布局全面，各类大气污染防控措施完善可靠，项目运营产生的扬尘对周边环境影响可控，环境可行性良好。因此，项目选址可行，具备建设条件。
1.3与生态环境分区管控相符性分析
1.3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见表1.3-1。
表1.3-1   与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
	符合

	
	
	
	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	
	
	【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	
	
	
	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或天然牧草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用永久基本农田。项目占地类型为草地，已办理临时用地手续并签订补偿协议（见附件1），项目服务期满后，严格遵循“占补平衡”对草地进行生态恢复。
	符合

	
	
	
	【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目不属于严重污染水环境的生产项目。
	符合

	
	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目为新建项目，符合产业政策和行业环境准入管控要求；本项目不属于重点行业建设项目。
	符合

	
	
	
	【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不设置洗砂工艺，无生产废水产生，项目运营期间用水不会超过用水总量控制指标。
	符合

	
	
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，不属于重点行业、重点企业。项目不设置洗砂工艺，无生产废水产生，项目用水不会超过用水总量控制指标。
	符合

	
	A3环境风险防控
	A3.2
联防联控要求
	【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，不涉及制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业，项目建成后应按要求编写突发环境事件应急预案，配合和静县应急响应，符合环境风险防控要求。
	符合

	
	
	
	【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	
	符合

	
	A4资源利用要求
	A4.1
水资源
	【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目不设置洗砂工艺，无生产废水产生，不会超过用水总量控制指标。
	符合

	
	
	
	【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不使用地下水，洒水降尘用水从中铁隧道局新建伊阿铁路12#拌合站拉运（取水许可见附件3）。
	符合

	
	
	A4.2土地资源
	【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	项目对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。
	符合


1.3.2与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析
2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为和静县一般管控单元（ZH65282730001）、和静县大气弱扩散区ZH65282720002。
项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析见表1.3-2，项目与自然保护区位置关系图见附图2，环境管控单元分类图详见附图3。
表1.3-2   与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》相符性分析
	名称
	管控要求
	本项目
	符合性

	总体管控要求
	空间布局约束
	1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克乡东北方向，直线距离约55千米处，项目选址远离居民区、学校、医疗和养老机构。本项目属于固废综合利用，将修建铁路产生的隧道弃渣进行破碎、筛分后资源化利用，工艺简单，不涉及水洗砂，不会对土壤造成污染。
	符合

	
	污染排放管控
	2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。
	本项目生产车间全封闭、安装脉冲式布袋除尘设备，处理后的废气通过15m高排气筒达标排放。
	符合

	
	环境风险防控
	3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析;完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，本项目拟采取的环保措施为生产车间全封闭，各排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%。项目建设完成后，按要求编制突发环境事件应急预案并备案。
	符合

	和静县一般管控单元（ZH65282730001）
	空间布局约束
	1.执行总体管控要求中关于自然保护地空间布局约束的准入要求。
2.原则上按照不同的生态功能管控要求进行管理，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业，在严格落实生态环境保护各项措施基础上，允许发展符合国土空间规划、矿产资源开发利用规划、旅游规划等各项规划、环评、开发审批要求的基层政权建设、优势矿产资源勘探及综合利用、新能源基地建设、水利基础设施、园区基础设施、特色优势旅游资源开发利用、交通基础设施、生态旅游、休闲农业等项目。
3.在天山自然遗产地外，在不破坏生态环境、不污染环境的前提下，按照国家和自治区有关法律法规的规定，科学决策，可以实施矿山资源开放、道路交通建设、水资源合理利用、旅游发展和乡村振兴战略等建设项目。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目生产工艺为破碎、筛分，项目原料为新建铁路伊宁至阿克苏线独库左侧渣场1弃渣场隧道废石，项目建设属于资源再利用，符合生态修复要求。
	符合

	和静县大气弱扩散区ZH65282720002
	空间布局约束
	严格建设项目节能环保准入，涉及大气污染物排放的，执行国家大气污染物排放限值，待地方大气污染物排放标准出台后一并执行。
	本项目不属于“三高”项目，项目排放的污染物为颗粒物，通过采取密闭车间、脉冲式布袋除尘器除尘后排放，符合国家大气污染物排放限值要求。
	符合

	
	污染物排
放管控
	执行环境空气质量二级标准。
	本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准。
	符合

	
	环境风险
防控
	1.生态环境主管部门应当会同气象部门建立重污染天气监测预警、会商和信息通报等机制，进行大气环境质量预报。
2.政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。
	环评要求本项目建成后立即编制突发环境事件应急预案，与上级部门联动，在重污染天气时积极响应，给予配合。
	符合

	
	资源利用
效率
	在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，采暖设施依托项目部。
	符合


1.4与生态功能区划的符合性分析
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。具体见表1.4-1。
表1.4-1   生态功能区划
	生态功能区名称
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	生态敏感因子敏感程度
	保护目标
	保护措施
	发展方向

	42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性和生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、不敏感。土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	天然牧草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理
	合理利用天然牧草地，维护自然景观和生物多样性。


本项目为伊阿铁路隧道弃渣固废综合利用项目，生产线布置在已批复的伊阿铁路独库公路左侧渣场1弃渣场用地范围内，不新增额外占地，不占用冰川、森林等重要生态斑块，不在自然保护区、生态保护红线范围内。项目占地现状为高寒草甸草地，现场调查范围内未发现国家及自治区重点保护野生植物，大型保护野生动物已迁徙至远离工程区的深山区域，评价范围内无保护动物集中栖息、繁殖地。
项目运营期严格控制作业边界，不随意扩大扰动范围；生产车间、堆场封闭，采取洒水降尘等措施，减少扬尘对周边草地影响；降尘用水自然蒸发，车辆冲洗废水沉淀池收集后循环使用不外排；固废全部资源化或合规处置，避免土壤、水体污染加剧水土流失。项目服务期满后，拆除全部生产设施，回覆原剥离草地表土，选用紫花针茅、扁穗冰草等本地乡土草种开展草地植被恢复，恢复原有高寒草甸生态功能，降低工程对区域土壤保持、草地生态系统的扰动影响。
本项目属于铁路配套固废资源化利用工程，不是大规模开荒、矿产开采类开发活动，通过严格落实生态管控及后期植被恢复措施，不会破坏区域水源补给、生物多样性维护、土壤保持的主导生态功能，与《新疆生态功能区划》相关保护要求相符合。
1.5其他符合性分析
本项目与其他相关规划、政策符合性分析见表1.5-1。
表1.5-1   其他符合性分析表
	相关政策
	政策要求
	本项目情况
	符合性

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年1月31日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会第四次会议通过）
	第十一篇 加快经济社会发展全面绿色转型 建设美丽新疆。加强固体废物和新污染物治理。实施固体废物综合治理行动，积极推进源头减量和综合利用，提升固体废物处置规范管控水平。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，属于固体废物综合治理。项目生产工艺为破碎、筛分，在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境影响较小。
	符合

	《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月）
	第四条环境保护应当坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，推进绿色、循环、低碳发展，使经济社会发展与环境保护相协调。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目生产工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设；本项目拟采取的环保措施为生产车间全封闭，各排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%。本项目机械设备产生少量二氧化硫、氮氧化物，符合污染物排放管控要求；本项目不设置洗砂工艺，无生产废水产生；工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会2026年7月22日）
	严守生态保护红线，建立分类管控机制和监督体系，强化自然保护地、生态保护红线等重要生态空间监管。加强生态环境分区管控，健全覆盖全域生态环境分区管控制度。加快落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，因地制宜探索开展排污权交易。健全生态保护补偿制度，严格落实生态环境损害赔偿制度和企业环境信息依法披露制度，推动地区间横向补偿落地;创新生态补偿方式，设立联合治理、定向补偿和考核奖惩制度。加快生态产品价值实现，推行生态产业收益反哺保护投入，鼓励生态环境保护修复与生态产品经营开发权益挂钩，积极稳妥、规范有序推进生态环境导向的开发(EOD)模式创新。落实节能环保税收优惠政策，建立生态修复产权激励机制，引导社会资本参与生态修复。开展生态环境数据治理，推进资源环境权益市场化交易。推进生态文明示范创建，开展美丽城市、美丽乡村、美丽河湖、幸福河湖建设。构建现代化环境监测体系，完善生态环境评价和考核。加强生态环境保护执法和人才队伍建设，全面提升生态环境治理综合能力。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，属于生态环境治理。项目占地范围不涉及生态保护红线，附近无地表水及地下水保护目标，项目建设不会对生态环境造成影响，因此本项目符合《纲要》的要求。
	符合

	《和静县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》
	第五章第一节 坚持人与自然和谐共生，深化污染防治、低碳发展，提升环境治理能力和生态保护、修复水平，全面改善环境质量，切实维护群众环境权益和保障环境安全。
持续推进大气污染防治。深化多污染源治理，减少污染源头排放。重点做好工业污染防治、移动源污染防治、强化面源污染防控等工作。加快调整能源结构，控制煤炭消费总量，推进清洁能源高效利用。强化大气同防同治，统筹推进区域治理。大力推行兵地大气污染联防联控区域同防同治，强化源头管控。严格环境准入，完善预警应急体系，积极应对重污染天气。“十四五”期间，全县城市空气质量优良天数比例持续上升，重度污染天数持续下降。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目生产工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设；本项目拟采取的大气污染防治措施为生产车间全封闭，各排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%。本项目机械设备产生少量二氧化硫、氮氧化物，符合污染物排放管控要求。本项目不设置洗砂工艺，无生产废水产生，工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。

	本项目拟采取的大气污染防治措施为生产车间全封闭，排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%，符合要求。
	符合

	
	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。
	本项目选用低噪声生产机械和设备，合理安排施工时间，对高噪声机械设备操作人员采取个人防护措施，佩戴耳塞等。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）
	各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染
	本项目生产车间全封闭，原料及成品堆场全封闭，配备雾炮机等措施防治无组织粉尘排放，合理规划运输路线，符合《条例》相关要求。
	符合

	《中华人民共和国草原法》（2021年4月修订）
	第四十条 需要临时占用草原的，应当经县级以上地方人民政府草原行政主管部门审核同意。临时占用草原的期限不得超过两年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。
	本项目生产的砂石料供伊宁至阿克苏铁路建设使用，项目临时占用草地，已办理临时征地手续并签订草原补偿协议（详见附件1），项目不在占用的草地上修建永久建筑物。
	符合

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T4061-2017）
	各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。
	本项目贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。相关作业人员进行专业培训，持证上岗。
	符合

	
	工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。
	本项目生产车间全封闭，砂石料上料、输送、破碎、筛分等粉尘产生工序设置集气罩，收集的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%。配备雾炮机、水喷淋等洒水抑尘设施，合理规划物料堆场及运输路线，符合《规范》相关要求。
	符合

	
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	项目区运输道路采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石料外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，合理规划物料运输路线。
	符合

	《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）
	机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。
	本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设，项目区道路定期洒水降尘；生产车间全封闭，砂石料破碎、筛分等粉尘产生工序设置集气罩，收集的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，配备雾炮机、水喷淋等洒水抑尘设施，除尘效率99%。本项目不产生生产废水，符合污染物排放管控要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，不属于高耗能、高排放项目。
	符合

	
	强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。
	施工车辆定期维修养护，使用正品燃油，减少尾气排放。
	符合

	《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）
	（十二）鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。
	项目原料来源于新建伊宁至阿克苏铁路隧道在施工过程中产生的隧道废石，本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设。
	符合

	国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知国发〔2025〕14号
	四、提升资源化利用水平
（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。
（十四）深入推进建筑垃圾专项整治。加快建筑垃圾利用和处置设施规划建设。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设。
	符合

	《生态环境法典》（2026年8月15日实施）
	第一章总则第五章生态环境影响评价
	第一百三十五条 国家推广先进适用技术、工艺、设备，减少资源消耗和污染物、温室气体的产生、排放，促进废弃物综合利用和污染物无害化处理。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，符合促进废弃物综合利用和污染物无害化处理。
	符合

	
	第二分编大气污染防治
	第二百一十七条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目生产工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设；本项目拟采取的大气污染防治措施为生产车间全封闭，各排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%。
	

	
	
	第二百四十三条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
	本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设；本项目拟采取的大气污染防治措施为生产车间、堆场全封闭，各排污节点上方安装集气罩，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%。
	

	
	第六分编固体废物污染防治
	第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，属于废弃物综合利用和污染物无害化处理。
	

	
	
	第四百六十七条 国家采取有效措施加强固体废物综合治理，推进城乡固体废物源头减量和资源化充分利用，最大限度降低固体废物填埋量。任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。
	
	

	
	
	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人应当采取有效措施防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
	
	

	《中华人民共和国水土保持法》
	第三十八条对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施.生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。
	本项目涉及的弃渣场已进行表土剥离，堆放的弃渣进行防尘网覆盖，项目施工结束后对弃渣场进行生态恢复
	符合

	《中华人民共和国防沙治沙法》
	第二十条 沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府，不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。
第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
第二十二条 在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。
禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。对沙化土地封禁保护区范围内的农牧民，县级以上地方人民政府应当有计划地组织迁出，并妥善安置。沙化土地封禁保护区范围内尚未迁出的农牧民的生产生活，由沙化土地封禁保护区主管部门妥善安排。
未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动。
	根据附图12判断可知，本项目占地不属于沙化土地。项目占地类型为草地，已取得临时占用草地的用地手续，待项目施工结束后，按照要求对占地进行复垦。
	符合

	《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）
	坚持规模利用与高值利用相结合。积极拓宽大宗固废综合利用渠道，进一步扩大利用规模，力争吃干榨尽，不断提高资源综合利用产品附加值，增强产业核心竞争力。
坚持消纳存量与控制增量相结合。依法依规、科学有序消纳存量大宗固废；因地制宜、综合施策，有效降低大宗固废产排强度，加大综合利用力度，严控新增大宗固废堆存量。
坚持突出重点与系统治理相结合。加强大宗固废综合利用全过程管理，协同推进产废、利废和规范处置各环节，严守大宗固废综合利用和安全处置的环境底线。
加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，项目生产工艺为破碎、筛分，本项目砂石料经过破碎筛分后用于伊宁至阿克苏铁路建设。
	符合

	《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）
	临时用地是指建设项目施工、地质勘查等临时使用，不修建永久性建（构）筑物，使用后可恢复的土地（通过复垦可恢复原地类或者达到可供利用状态）。临时用地具有临时性和可恢复性等特点，与建设项目施工、地质勘查等无关的用地，使用后无法恢复到原地类或者复垦达不到可供利用状态的用地，不得使用临时用地。临时用地的范围包括：
（一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	本项目占地属于新建伊阿铁路的临时用地，占地类型为草地，已办理临时用地手续，临时用地结束后，严格按照要求对临时用地进行复垦。
	符合

	《新疆维吾尔自治区天山自然遗产地保护条例（2020年修正）》
	第三条本条例所称天山自然遗产地，是指天山托木尔群峰、博格达群峰、天山中段山脉中按照法定程序划出并公布的自然景观、生态系统、物种栖息地和自然遗产地区域。
第二十一条在天山自然遗产地缓冲区内进行开发、建设、生产、经营等活动的，应当确保自然遗产价值不因人为活动受到不良影响。
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克乡，项目占地不在天山自然遗产地所列的自然景观、生态系统、物种栖息地和自然遗产地区域。
	符合

	《开都河流域生态环境保护条例》（2019年自治区人大常委会批准）
	第十六条 禁止在饮用水水源保护区、河流、湖泊、灌排渠设置排污口，兴建与水资源保护无关的建设项目，已设置的排污口应当限期拆除。
第十七条 禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理；生活垃圾集中收集后统一交由环保部门处置不外排。
	符合

	《中华人民共和国防洪法》
	第13条 山洪可能诱发山体滑坡、崩塌和泥石流的地区以及其他山洪多发地区的县级以上地方人民政府，应当组织负责地质矿产管理工作的部门、水行政主管部门和其他有关部门对山体滑坡、崩塌和泥石流隐患进行全面调查，划定重点防治区，采取防治措施。
城市、村镇和其他居民点以及工厂、矿山、铁路和公路干线的布局，应当避开山洪威胁；已经建在受山洪威胁的地方的，应当采取防御措施。
	本项目属于新建伊阿铁路的临时工程，该弃渣场是伊阿铁路环境影响报告书中设计的弃渣场，选址经过充分论证，已避开山洪多发地。
	符合

	《中华人民共和国河道管理条例》
	第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：
（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；
（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；
（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；
（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
	本项目为建筑施工弃渣综合利用，开都河位于项目区南侧，距离本项目2.6km，拉尔敦赫尔萨拉河位于项目区东北侧，距离本项目0.34km。不涉及在河道采砂、取土、淘金，不在河道堆存物料修建厂房。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建建设内容
	2.1建设内容
2.1.1项目背景
（一）建设背景
新建伊宁至阿克苏铁路在施工过程中产生隧道废石，堆放至《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》中设计的独库左侧渣场1弃渣场。弃渣场废石有再利用价值，可用于生产砂石料，回用于伊宁至阿克苏铁路建设。建设单位购置破碎生产线1条，安装破碎、筛分、输送等设备，配套安装附属设施等，年生产砂石料4.6万t，生产原料为伊宁至阿克苏铁路在施工过程中产生隧道废石，生产工艺为破碎、筛分，最终得到成品砂石料。
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第682号）中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他；二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“其他建筑材料制造”，需编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托新疆玖和生态环境科技有限公司（以下简称“我公司”）承担项目环境影响评价工作。我公司接受委托后进行现场踏勘，进行环境影响评价报告表编制工作。
根据业主提供资料，项目年生产砂石料4.6万t，待铁路建成后，建设单位将废石处理完毕需对弃渣场生产设备进行拆除，对弃渣场进行生态恢复。
（二）弃渣来源
本项目加工原料为新建伊宁至阿克苏铁路和静县巴音布鲁克段隧道开挖产生的废石，隧道掘进产生的废石由铁路施工运输车辆直接转运至伊阿铁路环评批复的独库公路左侧渣场1弃渣场堆存，本砂石加工生产线即布置在该已批复弃渣场场内，不新增外部取料场。
通过查阅《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》，该铁路沿线主要分布有新生界、中生界、古生界、元古界的沉积岩、岩浆岩、变质岩和构造岩及各种成因的松散堆积层，本项目涉及的弃渣场堆存的隧道废石属于志留系（S）上-顶统巴音布鲁克组（S3-4b），该段岩性特征分为上下两段，其下段以火山岩为主，岩性为深灰色~灰绿色厚层~块状凝灰岩、灰黑色、灰绿色、灰紫色厚层~块状安山岩、夹灰色块状石英岩、中~厚层状灰岩、砂岩；上段以碎屑岩为主，岩性为深灰色、灰黑色、灰绿色中薄层状砂岩、板岩、薄层灰岩，均为普通山体岩石，不属于放射性异常、有毒有害岩体。
（三）用地来源及用地手续情况说明
《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》（新环审〔2025〕159号）中设计弃渣场35处，本项目使用的弃渣场是该报告书中设计的独库左侧弃渣场1（报告书P139），该弃渣场属于新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目部，2025年10月14日，项目部取得这处弃渣场的草原临时占用审核审批同意书，同意书中所说“转渣场”就是《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》设计的独库左侧弃渣场1。
2.1.2建设内容及规模
弃渣场总占地面积63327m2（95亩），本项目设置在弃渣场内，生产车间占地面积2000m2，原料及成品堆场，占地面积500m2，项目建成后设计年产砂石料4.6万t。
表2.1-1   项目工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk71572411]组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	位于厂区北侧，占地面积2000m2，设置全封闭破碎筛分车间，破碎生产线1条。
	/

	储运工程
	原料及成品堆场
	全封闭，占地面积500m2，配套设置移动式雾炮机。
	/

	
	道路
	进场道路：长291m，宽4m，泥结碎石路面；场内道路长50m，宽4m，泥结碎石路面。
	

	
	柴油储运方式
	项目区设柴油储存区（10m2），生产用油外购，采用柴油桶装（柴油桶容积200L，柴油密度取0.84t/m3）运输至项目区柴油储存区堆放（并铺设防渗膜对储存区域进行防渗处理），放置5个柴油储油桶，柴油发电机也放在此处。四周设置围堰，配套建设事故油收集池（有效容积0.5m³）
	/

	辅助工程
	办公用房
	不在此居住，仅作为办公场所使用。
	/

	
	生活区
	弃渣场内不设置生活区，工作人员生活依托SX标项目部，位于弃渣场南侧，距离1.9km。
	

	
	配电房
	占地面积10m2。
	

	
	沉淀池
	弃渣场入口处设置洗车平台，配套设置沉淀池（容积10m3）
	/

	公用工程
	供水
	用水从中铁隧道局新建伊阿铁路12#拌合站拉运，运距1.6km，配备1台20m3水车。
	/

	
	排水
	项目不生产水洗砂，故无生产废水产生。车辆冲洗废水采用沉淀池收集，沉淀后循环使用不外排；工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
	/

	
	供电
	从中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部接入。配备1台柴油发电机作为备用电源，发电机油箱300L。
	/

	
	供热
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，采暖设施依托项目部。
	/

	环保工程
	废气治理
	一级粗破
	车间全封闭、进出料口上方安装密闭集气罩（风量50000m3/h），收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%
	/

	
	
	无动力脱粉
	除尘风管收集，经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%。
	/

	
	
	中转
	全封闭中转仓。
	/

	
	
	二次破碎
	破碎筛分车间全封闭，进出料口上方安装密闭集气罩（风量50000m3/h），收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%。
	/

	
	
	上料粉尘
	车间全封闭，进料口上方安装密闭集气罩。
	/

	
	
	分级筛分
	筛机整体密封，进料、筛床、筛下落料点处扬尘点位全部设置集气罩，接入脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%。
	/

	
	
	堆场扬尘
	全封闭成品堆场，雾炮机定时喷淋保湿抑尘。
	/

	
	
	上料粉尘
	车间全封闭，上料口密闭集气罩。
	/

	
	
	车辆运输
	路面采取洒水降尘，砂石料外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，控制车速，进出车辆冲洗。
	/

	
	
	皮带运输粉尘
	全封闭皮带输送。
	/

	
	
	机械设备燃料废气
	采用较好的燃油设备，充分燃烧，自然扩散。
	/

	
	
	柴油储存区废气
	采用密封性好的柴油桶进行储存。
	/

	
	
	装卸扬尘
	雾炮机定时喷淋保湿抑尘。
	/

	
	废水治理
	生产废水
	项目不生产水洗砂，故无生产废水产生，车辆冲洗废水采用沉淀池收集，沉淀后循环使用不外排。
	/

	
	
	生活污水
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期使用吸污车拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
	/

	
	噪声治理
	设备噪声
	选用低噪声设备，并对高噪声设备进行基础隔声、减振
措施
	/

	
	固废治理
	生活垃圾
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，与本项目直线距离约1.9km。工作人员生活垃圾依托项目部垃圾收集设施处理。
	/

	
	
	除尘系统收集的粉尘
	集中收集暂存于弃渣场，待服务期满后用于场地平整。
	/

	
	
	除尘器废布袋
	除尘器产生的废布袋交由厂家回收处理。
	/

	
	
	不合格产品
	项⽬破碎、筛分中产生的不合格品及原料中含有的泥土、风化层等杂质作为不合格产品，集中收集暂存于弃渣场，待服务期满后用于场地平整。
	/

	
	
	设备保养
	设置5m2的危险废物贮存点，用于储存项目运行过程中产生的危险废物。废防渗膜、废润滑油、废油桶暂存在危险废物贮存点，委托有资质的单位统一处理。
	/

	依托工程
	中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部
	2025年6月中国铁路乌鲁木齐集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》上报新疆维吾尔自治区生态环境厅审批，于2025年7月1日取得《关于新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书的批复》（新环审〔2025〕159号）。中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部属于《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》中施工期工程。
	依托


2.1.3主要设备
项目砂石料生产线主要生产设备见下表2.1-2：
表2.1-2  砂石料生产线主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	自卸汽车
	德龙F3000
	辆
	3
	/

	2 
	轮式装载机
	ZL-50
	台
	2
	/

	3 
	颚式破碎机
	PE600×900
	台
	1
	/

	4 
	圆锥破碎机
	PYB1750
	台
	1
	/

	5 
	三层振动筛
	3YK2160
	台
	1
	/

	6 
	二层振动筛
	2YK1860
	台
	1
	/

	7 
	FY无动力砂石脱粉机
	FY-200型
	台
	2
	/

	8 
	DMC500脉冲布袋除尘器
	DMC500
	套
	2
	/

	9 
	DMC700脉冲布袋除尘器
	DMC700
	套
	1
	/

	10 
	皮带输送机
	定制密封皮带
	条
	8
	/

	11 
	全自动雾炮机
	30m射程
	台
	6
	/

	12 
	厂区喷淋管网
	全覆盖管道系统
	套
	1
	/

	13 
	车辆冲洗平台
	全自动洗车台
	套
	1
	/

	14 
	螺杆空压机
	2.5~3.0m³/min
	台
	1
	/

	15 
	柴油应急发电机
	120kW
	台
	1
	/

	16 
	中转料仓
	/
	台
	1
	/


2.2主要产品及产能
本项目产品方案见表2.2-1。
表2.2-1  项目主要产品一览表
	产品种类
	主要生产单元
	主要工艺
	产能
	产品质量标准

	
	
	
	万t/a
	

	碎石（10～30mm）
	破碎、筛分
	破碎、筛分
	4.6
	《建设用砂》（GB/T14684-2022）

	细碎石（5～10mm）
	
	
	
	

	机制砂（0～5mm）
	
	
	
	


2.3主要原辅材料、能源
本项目产品为砂石料，所用原辅材料情况见下表2.3-1。
表2.3-1  主要原辅料、能源一览表
	序号
	名称
	消耗量
	单位
	型号规格
	来源
	备注

	1
	废石
	6.57万
	t/a
	/
	伊宁至阿克苏铁路在施工过程中产生隧道废石
	/

	2
	水
	2726.4
	m3/a
	/
	拉运
	/

	3
	电
	31.2万
	kW·h/a
	/
	项目部接入
	/

	4
	柴油
	122
	t/a
	/
	外购（拉运）
	/


表2.3-2  项目生产物料平衡一览表  单位（t/a）
	投入
	产出

	名称
	数量
	名称
	数量

	隧道废石
	65700
	碎石（10～30mm）
	46000

	
	
	细碎石（5～10mm）
	

	
	
	机制砂（0～5mm）
	

	
	
	不合格产品
	19290.24

	
	
	粉尘
	409.76

	合计
	65700
	合计
	65700


2.4劳动定员及工作制度
工作制度：本项目每年工作10个月（3-12月），年有效工作日为300天，每天生产8小时。
劳动定员：本项目劳动定员8人，工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，距离约1.9km。
2.5公用工程
该项目用水主要为生产用水和生活用水。
①生活用、排水
项目废水主要是职工生活污水，本项目劳动定员8人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按100L/人·日计，则用水量0.8m3/d（240m3/a），产污系数按0.8计，废水量0.64m3/d（192m3/a），工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，与本项目直线距离约1.9km。项目部生活污水采用化粪池收集后定期使用吸污车拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
②道路洒水用水量：参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）中小区道路洒水定额2L/（m2/d），项目区道路面积为1364m2，本项目年工作300d，扣除120d（11月、12月、3月、4月）结冰期，洒水天数为180d，用水量约为2.728m3/d，491.04m3/a；
③装卸用抑尘水量：本项目设计喷淋降尘量为0.2m3/h，每天工作8h，用水量为1.6m3/d，480m3/a；
④进料口用抑尘水量：本项目设计进料口喷淋降尘量为0.2m3/h，每天工作8h，用水量为1.6m3/d，480m3/a；
⑤筛分抑尘用水：筛分工序产生粉尘，根据业主提供资料，滚筒筛设置喷水管进行降尘，设计水管流量为0.2m3/h，用水量约为1.6m3/d，480m3/a，水被物料带走损耗，不外排；
⑥车辆冲洗用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）表3.2.7汽车冲洗用水定额80～120L/辆・次，本项目车辆冲洗用水取100L/辆・次，根据建设单位提供资料，日均出车38次，本项目年工作300d，扣除120d（11月、12月、3月、4月）结冰期，车辆冲洗天数为180d，总冲洗水量3.8m3/d，684m3/a，排水系数按0.8计，每日进入沉淀池的水量为3.04m3/d，每日需补充新鲜水0.76m3/d，车辆冲洗废水沉淀池收集，沉淀后循环使用不外排。
项目水平衡详见下表：本项目用水和排水量如表2.5-1所示，具体水平衡见图2.5-1。
表2.5-1   项目用水量统计表
	序号
	类别
	供水（m3/d）
	损耗（m3/d）
	排水（m3/d）
	循环（m3/d）
	排水去向

	1
	生活用水
	0.8
	0.16
	0.64
	0
	项目部生活污水采用化粪池收集后定期使用吸污车拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理

	2
	道路洒水
	2.728
	2.728
	0
	0
	自然蒸发

	3
	装卸用水
	1.6
	1.6
	0
	0
	自然蒸发

	4
	进料口用水
	1.6
	1.6
	0
	0
	自然蒸发

	5
	筛分抑尘用水
	1.6
	1.6
	0
	0
	自然蒸发

	6
	车辆冲洗用水
	0.76
	0.76
	0
	3.04
	沉淀池收集沉淀后循环使用

	7
	合计
	9.088
	8.448
	0.64
	3.04
	/

	
	
	
	
	
	
	

	

图2.5-1   项目水平衡图


2.6总平面布置合理性分析
本项目按功能主要划分为生产车间、成品堆场、危险废物贮存点、柴油储存区、洗车平台。
生产车间占地面积2000m2，生产车间内设置破碎筛分生产线1条；原料及成品堆场1个，占地面积500m2。生产车间外北侧设置危险废物贮存点、柴油储存区，柴油发电机放在柴油储存区，车辆冲洗平台设置在弃渣场进口处。缩短运输距离，方便生产，在一定程度上能减少运输扬尘。
本项目为隧道弃渣砂石骨料加工项目，产尘单元主要为破碎、筛分、原料及成品堆场。项目平面布置充分结合区域风向特征进行布局：
1.产尘单元布局与主导风向匹配分析
项目破碎筛分生产区、原料堆存区等主要产尘设施布置在厂区主导风向（东南风）的下风向，生产产生的粉尘受主导风作用向厂区西北侧扩散，最大程度减少生产粉尘对厂区内工作人员的环境影响。
2.对外环境敏感点的布局合理性
评价范围内无居民区等环境敏感目标，周边主要为戈壁草地。项目主要产尘设施避开主导风上风向，下风向方向无集中生态敏感保护目标；同时原料、成品堆场设置封闭围挡、喷淋抑尘，破碎筛分设备设置密闭集气除尘设施，进一步降低无组织粉尘向外环境扩散风险。
3.物流、工艺布局合理性
厂区按照工艺流程顺序布置：原料进厂→破碎→筛分→成品骨料堆存，物料运输流程顺畅，物料转运距离短，减少物料二次装卸带来的扬尘；厂区出入口与外部道路衔接，减少噪声、扬尘干扰。
依据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《砂石骨料工厂设计规范》（GB/T 51331-2018）开展防火及安全距离分析。本项目破碎筛分车间、砂石堆场为戊类不燃建构筑物，各建构筑物之间防火间距满足规范限值；厂区设置满足消防车通行的消防通道，车间、配电区域配置干粉灭火器等消防设施。结合区域风玫瑰，厂内值班室布置于最小风频侧，与产尘生产区预留卫生防护距离；厂界外无居民点等敏感目标；配电室、物料堆场安全防护距离符合生产安全要求。综上，项目防火间距、安全防护距离符合相关规范。
综上，项目总平面布置充分考虑本地区风频特征，主要产尘单元与办公生活区相对位置符合气象防护要求，工艺流程顺畅、人货分流，环保设施配套位置合理，项目平面布置总体合理。项目总平面布置图详见附图4，周边环境关系图见附图5。
2.7工程占地和土石方平衡
项目加工原料为新建伊阿铁路隧道开挖产生的隧道废石，属于伊阿铁路主体工程产生的弃方，由铁路项目运至本弃渣场内堆存，不属于本项目开挖产生土石方。弃渣场占地面积63327m2（95亩），设计堆放弃渣144.9万m3，目前已堆放约50万m3。本项目占地面积4189m2。生产线全部布置在已批复的伊阿铁路独库公路左侧渣场1弃渣场用地范围内，不新增弃渣场外征地，不开采石料、不新开挖山体，不占用生态保护红线、永久基本农田。本项目仅对场内已堆存的隧道弃渣进行破碎、筛分加工，不新开采石料、不新开挖山体，本项目年处置隧道废石量65700t/a（密度按1.7t/m3计，38647m3），经破碎筛分加工后产出成品砂石骨料46000t/a（密度按1.7t/m3计，27058m3）回供伊阿铁路工程；剩余弃渣及不合格产品暂存于弃渣场，服务期满后对弃渣场进行生态修复。
2.7-1项目占地情况一览表
	序号
	项目名称
	占地面积（m2）
	土地利用类型
	草地等级

	1
	生产车间
	2000
	草地
	二等二级

	2
	原料及成品堆场
	500
	草地
	二等二级

	3
	危险废物贮存点
	5
	草地
	二等二级

	4
	柴油储存区
	10
	草地
	二等二级

	5
	洗车平台
	100
	草地
	二等二级

	6
	运输道路
	1364
	草地
	二等二级

	7
	办公用房
	200
	草地
	二等二级

	8
	配电房
	10
	草地
	二等二级

	9
	合计
	4189
	草地
	二等二级

	弃渣场已堆放弃渣，本项目是对弃渣进行处置。拟建地面布局面积4189m2，拟建设施全部位于弃渣场内。


表2.7‑2   项目土石方平衡表（单位：m³，自然方）
	土石方
	挖方
	填方
	借方

	场地平整
	120
	120
	0

	道路表土剥离
	80
	80
	0

	说明：本项目运营期处理的隧道弃渣为伊阿铁路主体工程产生，不计入本项目土石方挖填平衡，仅作为生产原料；本项目自身无外借土石方，无向外排放土石方。




	工工艺流程和产排污环节
	2.8施工期
本项目基础工程施工方案及产排污环节见下图。
	图2.8-1   施工期工艺流程及排污环节图[image: ]


项目施工期产污节点：
废气：基础施工、建筑施工等产生大量扬尘，施工机械运行排放的尾气；
废水：施工期工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
噪声：挖掘机、装载机、推土机、压路机、运输车辆等施工机械造成；
固废：基础开挖将产生一定的土方量，土建工程施工废弃物；工作人员生活垃圾依托项目部垃圾收集设施处理；
水土流失：场地开挖后在降雨、地表径流等的冲刷作用下易于发生水土流失。
2.9运营期工艺流程与产污环节分析
2.9.1工艺流程
本项目运营期设置1条砂石料生产线，砂石料生产线原料来源于伊宁至阿克苏铁路在施工过程中产生隧道废石。具体生产工艺及产污环节见下图2.9-1。
	


图2.9-1   生产工艺流程及排污环节图


（一）一级粗破、无动力脱粉
原料进入颚式破碎机破碎，破碎机进出料口设置密闭集气罩（风量50000m3/h），接入脉冲式布袋除尘系统，破碎机出料端配套无动力脱粉机，利用石料下落高差形成负压气流，剥离石料表层泥土、细石粉，脱粉产生的含尘气流同步接入除尘风管收集。
（二）中转与二次破碎
粗碎后骨料经皮带输送至中转料仓，中转仓全封闭并设置集气罩；骨料送入圆锥破碎机进一步细碎整形，圆锥破进出料口密闭集气罩（风量50000m3/h），接入第二套脉冲式布袋除尘；圆锥破出料配套第二台无动力脱粉机，二次脱除石粉。
（三）分级筛分
脱粉后的骨料送入三层、二层振动筛分级筛分，筛机整体密封，进料、筛床、筛下落料处扬尘点位全部设置集气罩（风量50000m3/h），统一接入脉冲式布袋除尘系统。通过筛分工序最终形成三个规格的产品，10～30mm碎石用于道路路基、商品混凝土骨料；5～10mm细碎石用于房建、桥梁基建骨料；0～5mm机制砂用于搅拌站、砌筑砂浆用料。
2.9.2主要污染工序
项目运营期主要污染工序见表2.9-1。
表2.9-1   主要污染工序汇总表
	类别
	污染源
	污染物名称
	治理措施

	废气
	一级粗破
	颗粒物
	车间全封闭、进出料口上方安装密闭集气罩（风量50000m3/h），筛机整体密封，进料、筛床、筛下落料点扬尘点位全部设置集气罩，皮带输送机全封闭，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%

	
	无动力脱粉
	
	

	
	中转
	
	

	
	二次破碎
	
	

	
	上料粉尘
	
	

	
	分级筛分
	
	

	
	上料粉尘
	
	

	
	皮带运输粉尘
	
	

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	全封闭成品堆场，雾炮机定时喷淋保湿抑尘

	
	车辆运输
	颗粒物
	路面采取洒水降尘，砂石料外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，控制车速

	
	装卸扬尘
	颗粒物
	雾炮机定时喷淋保湿抑尘

	
	机械设备燃料废气
	颗粒物
	采用较好的燃油设备，充分燃烧，自然扩散

	
	
	SO2
	

	
	
	NOx
	

	
	
	CO、THC
	

	
	柴油储存区废气
	/
	采用密封性好的柴油桶进行储存

	废水
	生活污水
	COD
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。

	噪声
	各生产工序生产设施
	噪声
	隔声、减振、选用低噪声设备，定期养护维修

	固废
	破碎筛分
	不合格产品
	集中收集暂存于弃渣场，服务期满后用于场地平整

	
	设备保养
	废润滑油、废油桶、废防渗膜
	暂存在危险废物贮存点，委托有资质的单位统一处理

	
	员工生活
	生活垃圾
	工作人员住宿依托中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部，生活垃圾由项目部处置。弃渣场不设办公生活区。

	
	脉冲式布袋除尘器
	除尘灰、废布袋
	除尘灰集中收集暂存于弃渣场，待服务期满后用于场地平整；除尘器产生的废布袋交由厂家回收处理。




	与与项目有关的原有环境污染问题
	无
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	3.1与主体功能规划相符性
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。
本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克乡东北方向，直线距离约55千米处，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的限制开发区域和禁止开发区域。
3.2生态环境现状调查
3.2.1生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目评价区域属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区-42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。具体见表3.2-1。生态功能区划图见附图6。
表3.2-1   生态功能区划
	生态功能区名称
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	生态敏感因子敏感程度
	保护目标
	保护措施
	发展方向

	42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	水源补给、生物多样性维护、土壤保持
	水土流失、野生动物减少、土壤侵蚀、森林破坏
	生物多样性和生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、不敏感。土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感
	保护托木尔峰自然景观、保护高山冰川、保护野生动物、保护森林和草原
	天然牧草地减牧、森林禁伐、禁猎、加强保护区管理
	合理利用天然牧草地，维护自然景观和生物多样性。


3.2.2土地利用现状调查
根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）以及项目区土地利用现状类型图，并经现场调查核实，项目区土地类型为高覆盖度草地、中覆盖度草地。
表3.2-2   项目扰动占地情况一览表
	序号
	项目名称
	占地面积（m2）
	土地利用类型
	草地等级

	1
	生产车间
	2000
	草地
	二等二级

	2
	原料及成品堆场
	500
	草地
	二等二级

	3
	危险废物贮存点
	5
	草地
	二等二级

	4
	柴油储存区
	10
	草地
	二等二级

	5
	洗车平台
	100
	草地
	二等二级

	6
	运输道路
	1364
	草地
	二等二级

	7
	办公用房
	200
	草地
	二等二级

	8
	配电房
	10
	草地
	二等二级

	9
	合计
	4189
	草地
	二等二级

	弃渣场已堆放弃渣，本项目是对弃渣进行处置。拟建地面布局面积4189m2，拟建设施全部位于弃渣场内。


项目区主要土壤类型为亚高山草原土，亚高山草原土是分布于青藏高原山区、帕米尔高原及昆仑山等地的草原土壤类型，属中国高山土系列，对应国际分类中的钙积冷冻性冷凉软土。其形成于高原温带半干旱气候区，年均温约1.2℃，年降水量约250mm，植被以针茅、狐茅等耐旱草本为主。土壤表层为灰棕色腐殖质层（厚10～20cm），有机质含量约5%，中下层钙积层碳酸钙含量达10%～35%，pH值7.5-8.5，成土过程以腐殖质积累与钙化作用为主，淋溶较弱。土地利用现状图详见附图7，土壤类型图详见附图8。
3.2.3项目区主要植被类型
根据《新疆植被及其利用》中植被分区原则，新疆植被分区采用植被区、植被亚区、植被省、植被亚省和植被州分法。项目所在区植被分区方案见表3.2-3。
表3.2-3   项目所在区域植被分区方案
	植被区
	植被亚区
	植被省
	植被亚省
	植被州

	（二）新疆荒
漠区（亚非荒
漠区一部分
	B.东疆-南疆荒漠亚区（为亚洲中部荒漠亚区的一部分）
	Ⅵ.天山南坡
山地草原省
	/
	38.尤尔都斯盆地州


参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）7.3.4陆生生态二级评价，每种群落类型样方数量不少于3个，调查时间宜选择植物生长旺盛季节。
（1）调查范围及时间
生态调查范围：弃渣场占地范围。
调查时间：2026年8月7日
调查人员：和欢芹（新疆玖和生态环境科技有限公司工程师）、黄秋菡（新疆玖和生态环境科技有限公司编制人员）
（2）调查方法
植物调查：样方调查，资料收集，访问。
（3）基础资料收集
根据《中华人民共和国植被图》确定评价区的主要植被类型、植物种类及分布范围，在植被图上叠加项目区域，确定工程影响的主要区域及植被类型，结合现场勘察情况，项目所在区域地形平缓，由西北向东南倾斜，坡度较小，海拔2400-2600m，天山南区高寒草甸生态单元，主要植被以针茅、冰草、杂草类为主，植被覆盖度较高。
（4）植被群系
本项目区域涉及的植被群系为紫花针茅群系。紫花针茅群系是高寒草原最具代表性的植被群系，紫花针茅群系广泛分布于中国新疆、四川、甘肃、青海和西藏建群种为紫花针茅。紫花针茅为禾本科针茅属多年生密丛草本，茎细瘦，高20-45厘米，叶片纵卷如针状，圆锥花序小穗紫色，颖果下端尖细如针并密生倒毛，花果期为7-10月，其须根细而坚韧，耐寒耐旱，适应海拔1900-5150米的高山草甸、干旱阳坡、丘陵及高原剥蚀面，群落结构简单；亚优势种主要有假羊茅、青藏苔草、昆仑蒿、梭罗草等；伴生有棘豆、黄芪、火绒草、风毛菊等。
（5）样方布设：根据普遍性和典型性相结合的原则，结合评价区植被覆盖情况和工程影响情况，在弃渣场范围设置点位，进行了样方调查。本项目占地范围涉及的植被群系为亚高山草甸，紫花针茅群系，主要为草本，本次调查设置3个样方，草本样方面积1m×1m。样方见下表。
表3.2-4   样方统计表统计结果
	位置
	项目区
	样方号
	001
	时间
	2026年8月7日（1号样方）

	样方面积
	1m×1m
	经度
	84°19′25.923″
	纬度
	43°5′22.530″
	[image: a00a8452ce7c1e90666697e87fe8ebf1]

	土壤类型
	亚高山草原土
	地貌
	草地
	海拔（m）
	2543
	

	植被群系
	紫花针茅群系
	伴生种
	蒿草、早熟禾、苔草
	植被盖度
	44%
	

	位置
	项目区
	样方号
	002
	时间
	2026年8月7日（2号样方）

	样方面积
	1m×1m
	经度
	84°19′26.541″
	纬度
	43°5′26.894″
	[image: f836fdf1a3bc8846b9dbfe001d1e4bda]

	土壤类型
	亚高山草原土
	地貌
	草地
	海拔（m）
	2544
	

	植被群系
	紫花针茅群系
	伴生种
	蒿草、早熟禾、火绒草
	植被盖度
	46%
	

	位置
	项目区
	样方号
	003
	时间
	2026年8月7日（3号样方）

	样方面积
	1m×1m
	经度
	84°19′31.697″
	纬度
	43°5′32.359″
	[image: b325a377a49756d61999cdbe6e4f7535]

	土壤类型
	亚高山草原土
	地貌
	草地
	海拔（m）
	2543
	

	植被群系
	紫花针茅群系
	伴生种
	蒿草、委陵菜、火绒草
	植被盖度
	45%
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	项目区植被现状照片


（6）植被调查结果
从样方调查来看，项目区植被盖度较高。根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），项目区无国家及自治区保护植物。
（7）生态制图
采用图形叠置法制作植被类型图、植被覆盖度图。植被类型图见附图9、植被覆盖度图见附图10。
（8）植被覆盖度
项目区2025年NDVI最大值数据集是基于Google Earth Engine（GEE）遥感云计算平台，利用哨兵2（Sentinel-2）遥感影像计算的NDVI最大值数据集，数据空间分辨率为10m，时间分辨率为2025年。NDVI计算利用了哨兵2（Sentinel-2）B8和B4波段。数据数值范围为--0.2-1。项目区内综合植被覆盖度均值为0.4495，也就是44.95%。
表3.2-5   项目区植被覆盖度面积统计表
	分级
	面积（hm2）
	占评价区面积比例（%）

	＜10%
	0
	0

	10-30%
	0
	0

	30-50%
	0.4189
	100

	50-70%
	0
	0

	＞70%
	0
	0


由表3.2-5及现场调查可以看出，项目区域植被覆盖度较高。
（9）评价区生态系统
本项目生态系统概况见下表。
表3.2-6   项目区生态系统类型
	生态系统类型
	地形地貌
	土地利用类型
	土壤类型
	植被类型

	草原生态系统
	大小尤路都斯盆地亚高山草地段，位于那拉提山与南天山之间，盆地内地形平缓，由西北向东南倾斜，坡度较小，海拔2400-2600m。
	高覆盖度草地、中覆盖度草地
	亚高山草原土、栗钙土
	亚高山草甸


（10）区域植被概况
项目区位于和静县巴音布鲁克，地处天山西部，缺乏高大的林木，主要植物有针茅、羊茅、冰草、委陵菜等。
区域主要的野生植物具体名录见报告表3.2-7。
表3.2-7   项目区及周边区域植物名录
	科
	属
	种名
	拉丁名
	形态特征及生活习性
	保护级别

	蔷薇科
	委陵菜属
	委陵菜
	Potentilla multifida
	叶片：基生羽状裂叶，叶片深裂、布满细密柔毛，质感偏灰绿色，贴地丛生；
生长环境：高寒草原、草甸，常和紫花针茅、弱小火绒草混生；
花：春夏季开出黄色五瓣小花（照片里暂时没有花期）。
	/

	菊科
	火绒草属
	火绒草
	Leontopodium
campestre
	植株低矮、贴地丛生；叶片长椭圆形，表面密被银白色绵毛，呈现灰绿发白的外观；典型高寒物种，常和紫花针茅伴生；白色绒毛可以抵御高原强紫外线、霜冻与大风。
	/

	
	白目菊科
	白蒿
	Artemisia sieversiana Ehrhart ex Willd.
	白蒿是菊科蒿属一或二年生草本，高50-150cm。主根单一，呈纺锤形。茎下部稍木质化，纵棱明显，茎、枝被灰白色微柔毛。叶互生，叶柄长1-4cm；下部与中部叶宽卵形或宽卵圆形，长4-8cm，宽3-6cm，二至三回羽状全裂，每侧有裂片2-3枚，小裂片线形或线状披针形，基部有小型羽状分裂的假托叶。头状花序，多数，半球形或近球形，具短梗，基部常有线形的小苞叶；两性花多层，80-120朵；花冠管状；花药上端附属物尖，长三角形，基部有短尖头；花柱与花冠等长，先端叉开，叉端截形，有睫毛。瘦果长圆形。花果期6-10月。
	/

	
	蒲公英属
	蒲公英
	Taraxacumtianschanicum
	根圆柱状，黑褐色，粗壮。叶倒卵状披针形、倒披针形或长圆状披针形；花葶1至数个，与叶等长或稍长，头状花序，舌状花黄色，边缘花舌片背面具紫红色条纹，花药和柱头暗绿色；瘦果倒卵状披针形，暗褐色。花期4-9月，果期5-10月。
	/

	
	绢蒿
	绢蒿属
	Seriphidium(BesserexLess.)Fourr
	为多年生草本或半灌木状植物，具浓烈香味。其根粗大木质，叶互生，二至三回羽状全裂，头状花序组成穗状或圆锥状排列；全为两性花，花冠管状，黄色，花药线形或披针形。瘦果小，略扁，果壁上具不明显的细纵纹。
	/

	禾本科
	针茅属
	针茅
	Stipa capillata L.
	禾本科针茅属多年生密丛草本，高寒草原优势建群种，耐寒耐旱，小穗常带紫褐色，具细长芒；主要分布于西藏、青海、新疆等高海拔区域。
	/

	
	针茅属
	紫花针茅
	Stipa purpurea Griseb.
	禾本科针茅属，多年生密丛型寒旱生草本，株高20～45cm，秆细瘦丛生，基部留存干枯老叶鞘；叶片内卷呈针状，适应高原强蒸发、大风环境；小穗呈淡紫色（名称由来）；芒二回膝曲、带白色柔毛，成熟后可借助风力传播种子；须根发达、韧性强，根系网络固土能力突出。
	/

	
	冰草属
	扁穗冰草
	Agropyron cristatum
	禾本科冰草属，多年生疏丛型旱生禾草，我国西北干旱、半干旱草原常见物种，植株：秆直立疏丛生长，株高30～75cm，根系：须根极发达，根系外层附有砂套，固土固沙能力突出，入土深度可达1～2m，存在短根茎，分蘖能力强；叶片：线形，干旱条件下叶片内卷，减少水分蒸腾；花序（名称来源）：穗状花序扁平，小穗整齐排列呈篦齿状，紧贴穗轴，外稃顶端具短芒。
	/

	
	羊茅属
	假羊茅草
	Festuca valesiaca subsp.  pseudovina
	假羊茅集中分布于中国新疆天山山脉、塔尔巴哈台山及阿尔泰山地区，生长于草原、冲积扇地及山顶草地。小穗长度范围为4-6毫米，含小花2-5枚，以3-4枚为主，第一颖长1-1.5毫米，第二颖长1.5-2毫米，均显著短于近缘种寒生羊茅叶舌长度约0.5毫米，秆高与凉山羊茅（60-80厘米）存在差异。
	/


从样方调查来看，项目区植被覆盖度较高。项目不涉及《国家重点保护野生植物名录（2021）》《关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号）等，项目区内未发现重点保护植物。
3.2.4项目占地对生态系统服务功能的影响
本项目占地位于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区‑42.托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区，现状为高寒草甸草地，区域高寒草甸主要提供水源涵养、土壤保持、生物多样性维持、牧草供给生态系统服务功能。本项目不新增场外占地，生产设施布置在已批复的伊阿铁路独库公路左侧渣场1弃渣场内部，利用弃渣场既有扰动用地，项目加工区占地4189m²，占用的是弃渣场内已经受到铁路建设扰动的高寒草甸地块，并非原生未受扰动的完整高寒草甸，但仍会对局部地块生态系统服务产生叠加扰动，下面分项开展影响分析。
（1）水源涵养服务功能影响
高寒草甸根系盘结形成致密草毡层，是区域水源涵养的核心载体，通过土壤孔隙滞留降水、延缓地表径流，补给周边河流，对天山山区径流调节十分关键。
①施工阶段：设备基础开挖、场地平整会局部剥离草毡层，破坏土壤孔隙结构，短期内降低局部地块入渗能力，增大地表径流，存在加剧局部水土流失、削弱小范围水源涵养能力的风险。本项目仅在弃渣场内作业，不向外扩展扰动边界，影响为局地、小范围，不会改变整个流域水源涵养格局。
②运营阶段：生产车间、堆场硬化、封闭，减少降水下渗；项目严格落实截排水系统，将厂区汇水导入弃渣场原有排导系统，不直接冲刷外部原生草地；生产抑尘用水全部蒸发或被物料吸附，洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。
③服务期满后：拆除全部建构筑物，回覆前期剥离的草地表土，播撒紫花针茅、扁穗冰草等乡土草种，重建草毡层结构，逐步恢复地块水源涵养能力，消除长期不利影响。
（2）土壤保持服务功能影响
评价区属于天山山区水土流失重点预防区，高寒草甸植被根系固土、地表植被覆盖可以显著降低水力、风力侵蚀。项目区土壤为亚高山草原土，土层薄、钙积层发育，抗侵蚀能力弱，表层一旦剥离极易发生风蚀、水蚀，甚至形成局部“黑土滩”退化斑块。
①施工期：基础开挖会局部移除地表植被与腐殖质层，土壤抗蚀能力下降；高寒地区存在冻融交替作用，开挖扰动会加剧冻融侵蚀风险。由于本项目是在既有弃渣场内布设生产线，地块已经受铁路弃渣堆存扰动，原生草毡层已经部分受损，本项目属于二次利用，不再新增对场外原生草地的开挖破坏。施工中严格表土剥离、集中堆存并防尘网遮盖，禁止施工车辆碾压弃渣场以外草地，可把土壤侵蚀控制在厂区内部。
②运营期：生产车间、堆场封闭，减少风蚀；厂区设置截排水沟，疏导降雨径流，避免径流冲刷裸露边坡；抑尘喷淋采取少量多次，防止大水漫灌冲刷土壤；除尘灰集中收集暂存于弃渣场，待服务期满后用于场地平整，避免粉尘沉降覆盖周边草地，抑制土壤沙化、退化。
（3）生物多样性维持服务功能影响
区域高寒草甸为草原鸟类、啮齿类、昆虫等小型动物提供觅食、栖息环境；现场调查范围内无国家、自治区重点保护野生植物，大型野生动物已迁徙至远离工程区的深山。
施工、运营噪声、人员活动会对厂区内部小型动物造成驱赶效应，局部改变小型动物微栖息地；但评价区周边大范围同质高寒草甸生境保存完好，动物可就近迁移至周边生境，不会造成物种消失、种群下降。项目不在自然保护区、生态保护红线内，不存在珍稀物种栖息地破坏。
（4）牧草供给（牧业生产）服务功能
项目占地全部位于铁路已批复弃渣场用地范围内，该地块已经纳入铁路工程征占用地，不再作为放牧利用草场。本项目不再新占牧民放牧草地，不会造成区域牧业草场面积净损失，项目临时占地期满后，按要求对草地进行生态恢复；项目场外周边草场维持原有放牧功能不受影响。因此本项目对区域牧草供给服务功能影响有限。
3.2.5野生动物现状调查
本次野生动物调查引用《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》中调查内容。
调查时间：2022年7月26至30日、2024年7月25日至28日
样线设置：根据收集资料及咨询专家的情况，野生保护动物主要分布在DK228-DK466段，本次共布设37条代表性样线进行重点调查，主要分布在沿线沟谷内，采用驾车、徒步、无人机监测等方式开展，同步记录所观察到野生动物的种类、数量、生境、活动痕迹等信息，并详细描述外形和行为特征。本次环评引用距离本项目较近的样线8条，详细情况见下表。
表3.2-8   野生动物样线一览表
	序号
	样线编号
	调查日期
	起止时间
	对应铁路桩号
	样线长度（km）
	海拔高度（m）
	地貌
	涉及生境
	调查人员

	1
	L8
	2022年7月28日
	13:35-14:32
	DK355
	8.94
	2455-2522
	尤勒都斯盆地
	草地
	王硕、李风
云、张辉、
李振聪、宋
合川、孙晓
宇

	2
	L9
	2022年7月28日
	15:15-16:42
	DK340
	8.9
	2467-2644
	尤勒都斯盆地
	草地
	

	3
	L10
	2022年7月28日
	17:35-18:22
	DK346
	7.96
	2497-2674
	尤勒都斯盆地
	草地
	

	4
	L11
	2022年7月29日
	10:35-11:22
	DK282-DK296
	11
	2455-2505
	尤勒都斯盆地
	草地
	

	5
	L12
	2022年7月29日
	11:35-11:56
	DK285
	1.58
	2460-2476
	尤勒都斯盆地
	草地
	

	6
	L13
	2022年7月29日
	12:14-14:43
	沿G217线
	40.18
	1646-2741
	那拉提中高山区
	森林、灌丛、草地
	

	7
	L14
	2022年7月29日
	15:11-15:48
	DK246
	2.53
	1702-1791
	那拉提中高山区
	森林、草地
	

	8
	L15
	2022年7月29日
	16:16-17:29
	DK235
	5.25
	1614-1768
	那拉提中高山区
	森林、草地
	


根据中国动物地理区划，本项目铁路穿越古北界―中亚亚界―蒙新区―天山山地亚区的中天山小区和伊塔亚区的巴尔喀什小区两个动物区系单元。动物地理分布具有明显的过渡特征，西区系组成相对混杂。分布于该区动物区系在整体上主要由北方寒湿型（北方型）、欧亚温湿型（欧亚型）和中亚荒漠耐旱种类（种亚型）等为主。哺乳纲中以有蹄类和啮齿类最多，食虫类和翼手类很少；鸟纲中以雀形目种类较为常见；两栖纲贫乏，爬行纲中以蜥蜴目占主要地位。
表3.2-9   野生动物种类及分布
	物种学名
	分布型
	保护等级
	备注

	
	
	新疆
	国家
	

	Ⅰ哺乳纲MAMMALIA

	一、食虫目
INSECTIVORA
	
	
	
	

	大耳猬 Hemiechines auritus
	古北种
	
	
	资料

	雪豹 Panthera uncia
	古北种
	
	
	资料

	野猪 Sus scrofa
	古北种
	
	
	现场

	鹅喉羚 Gazella subgutturosa 
	古北种 
	
	II 
	资料

	二、兔形目 LAGOMORPHA
	
	
	
	

	蒙古兔 Lepus tolai
	古北种
	
	
	资料

	三、啮齿目 RODENTIA
	
	
	
	

	小家鼠 Mus musculus
	古北种 
	
	
	资料

	大沙鼠 Rhombomys opimus
	古北种 
	
	
	资料

	Ⅱ鸟纲 AVES

	雁形目 ANSERIFORMES
	
	
	
	

	灰雁 Anser anse
	古北种
	
	
	资料

	绿头鸭 Anas platyrhynchos
	古北种
	
	
	资料

	鸦科 Corvidae
	
	
	
	

	寒鸦 Corvus mnedula
	古北种
	
	
	资料

	雀科 Passeridae
	
	
	
	

	家麻雀 Passer domesticus
	古北种
	
	
	现场

	Ⅲ爬行纲 RAPTLIA

	新疆沙虎 Teratoscincus przewalskii
	古北种
	I
	
	资料

	白条锦蛇 Elaphe dione
	古北种
	
	
	资料

	Ⅳ两栖纲 AMPHIBIA

	绿蟾蜍 Bufo viridis
	广布种
	
	
	资料


项目区域野生动物以鸟类和啮齿类为主，主要分布于林缘、草地，多集中于山岭区。伊阿铁路DK228到DK466穿越天山山脉的区段，线路在G217和G218国道沿线。由于公路及其周边的农牧业活动影响显著，根据最近的实地调查，项目区域内的大型野生动物已经变得十分稀少。大型动物已经迁移到更偏远的山区，活动范围和栖息地正在逐年减少。从当地牧民和林场工作人员了解到，很少看到大型野生动物。根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号），项目不在国家级自然保护区内，评价区未发现重点野生保护动物。
3.2.6水土流失现状调查
根据《关于巴音郭楞蒙古自治州水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的公告》和静县属于天山山区重点预防区。项目水土流失分布图见附图11。
天山山区自治区级重点预防区水土流失面积1.76万平方公里，占涉及县域土地总面积的22.02%。其中，水力侵蚀、风力侵蚀面积分别为0.94万平方公里、0.82万平方公里，分别占水土流失面积的53.52%、46.48%。按侵蚀强度分，轻度、中度、强烈及以上侵蚀面积分别为1.45万平方公里、0.20万平方公里、0.11万平方公里，分别占其水土流失面积的82.59%、11.38%、6.04%。与2024年相比，水土流失面积减少356.17平方公里，减幅0.62%。
3.2.7土地沙化现状调查
根据《新疆防沙治沙规划（2021—2030年）》，和静县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中“天山南麓丘陵－平原戈壁生态保护修复小区”。和静县沙化土地总面积为344500亩，本项目所在区域降水量少，干旱和半干旱是生态的主要特征，干旱多风的气候条件，造成地表出现以风沙活动为主要标志的土地退化和土壤盐渍化。土地沙化分布图见附图12，根据沙化土地分布图可知，本项目所在区域为非沙化土地。
3.3环境空气质量评价
3.3.1达标区判定
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克乡东北方向，直线距离约55千米处，行政区划属巴音郭楞蒙古自治州和静县管辖。本次评价收集了生态环境部环境工程评估中心发布的2024年巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3.3-1所示。
表3.3-1    巴音郭楞蒙古自治州环境空气质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准限值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8.3
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	12
	150
	8
	达标

	NO2
	年平均
	19
	40
	48
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	49
	80
	61
	达标

	CO（mg/m3）
	第95百分位数日平均浓度
	2.2
	4
	55
	达标

	O3
	第90百分位数最大8h平均浓度
	130
	160
	81
	达标

	PM10
	年平均
	108
	60
	180
	不达标

	
	24h平均第95百分位数
	318
	120
	265
	不达标

	PM2.5
	年平均
	26
	30
	86.67
	达标

	
	24h平均第95百分位数
	78
	60
	130
	不达标


和静县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天。受沙尘天气影响，PM2.5 24h平均第95百分位数和PM10年平均及24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。
对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据生态环境部办公厅出具的《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行（环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018））差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），同意对巴音郭楞蒙古自治州实施环境影响评价差别化政策，本项目可不提供颗粒物区域削减方案。
3.3.2特征污染物质量现状评价
（1）监测布点
大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”。本次TSP现状监测数据引用巴州朗霁云程环保技术咨询有限公司编制的《和静县润通矿业有限公司新疆和静县巴音布鲁克石英岩矿建设项目环境影响报告书》中委托新疆国联环保科技有限公司于2025年8月22日至8月29日对润通矿业石英岩矿加工区下风向点位（东经84°16′26.51″，北纬43°05′17.226″）所在区域污染物环境质量进行监测的数据。监测点位图详见附图13。
表3.3-2   其他污染物补充监测点位基本信息表
	监测点位名称
	监测因子
	监测时段
	相对方位
	相对距离/m
	数据来源

	加工区下风向
	TSP
	00:00-24:00
	西
	3900
	委托监测（引用）


（2）监测时间及监测方法
监测时间为连续采样3天，采样要求按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2018）及相关要求执行。
（3）评价方法
采用最大占标百分比，计算公式如下：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率；
Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）；
Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3）
（4）监测结果及评价
特征污染物环境质量现状监测结果见表3.3-3。
表3.3-3   特征污染物环境质量现状监测结果
	污染物
	平均
时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	TSP
	24小时
	300
	＜7（未检出）
	2.3
	否
	达标


从监测结果可知，TSP 24小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准限值要求。
综上所述，评价区现状空气质量良好，TSP可满足相应的浓度限值要求。
3.4声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”
本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目可不进行声环境现状监测。
3.5地表水环境质量现状
开都河位于项目区南侧，距离本项目2.6km，拉尔敦赫尔萨拉河位于项目区东北侧，距离本项目0.34km。本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后全部循环回用，不外排；各工序抑尘喷淋用水自然蒸发，无生产废水外排。生活污水：工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理，本项目不直接向外环境地表水体排放废水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水污染影响型地表水环境评价等级确定为三级B。三级B项目可不进行地表水环境质量现状调查，因此本次不进行地表水环境质量调查与分析。
3.6地下水、土壤环境现状调查
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目利用的弃渣场已修建截排水沟，项目生产车间、危险废物贮存点、柴油储存区、洗车平台按要求做好防渗措施，故不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展现状监测。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）附录A“J非金属矿采选及制品制造，62石材加工”本项目为Ⅳ类项目，故不再进行区域地下水环境质量现状调查。
参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，本项目为Ⅳ类项目，且工程自身不属于敏感目标建设项目，故不再开展土壤环境影响评价，不开展土壤环境质量监测，故不再进行区域土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	3.7大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。综上，本项目无大气环境保护目标。
3.8声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。综上，本项目无声环境保护目标。
3.9地下水环境
根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。综上，本项目无地下水环境保护目标。
3.10生态环境
本项目厂界外300m范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护地等重要生态敏感区，项目不在和静县生态保护红线范围内。综上，本项目无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.11大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；
项目运营产生的有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。具体限值见表3.11-1。
表3.11-1  大气污染物排放标准限值一览表
	项目
	排放形式
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	最高允许排放速率（15m高排气筒）（kg/h）
	执行标准

	施工期
	无组织
	颗粒物
	1.0
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	运营期
	无组织
	颗粒物
	1.0
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

	
	有组织
	颗粒物
	120
	15m
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准


非道路移动机械废气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第四阶段排放限值要求，详见表3.11-2。
表3.11-2   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值
	阶段
	额定功率（kW）
	CO(g/kWh)
	HC(g/kWh)
	NOx(g/kWh)
	HC+NOₓ(g/kWh)
	PM(g/kWh)

	第四阶段
	75≦Pmax＜130
	5.0
	0.19
	3.3
	-
	0.025


3.12噪声排放标准
施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关规定，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
3.13固废排放标准
本项目产生的固体废弃物其贮存参考《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。
生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）。

	总量控制指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
施
	4.1施工期环境影响分析
本项目施工期主要的环境影响为施工过程产生的废水、废气、噪声、固体废物排放对环境的影响。
[bookmark: _Toc417384482][bookmark: _Toc417384594][bookmark: _Toc417384593][bookmark: _Toc417384481]4.1.1大气环境影响分析及防治措施
拟建项目在建设过程中，大气污染物主要包括施工作业、设备安装和运输车辆排放的尾气，以及施工作业产生的粉尘。
对施工废气的控制措施包括：
①施工扰动作业面不间断洒水增湿，干旱条件下合理控制洒水量，避免冻土冻融加剧；开挖土方、剥离表土全部采用高密度防尘网全覆盖，抑制风力侵蚀，防止起沙起尘。冬季施工时，禁止洒水作业，规避洒水结冰带来的安全风险与生态影响。采取正午错峰作业，雪天结冰，采取机械除冰，仅通行硬化点位限制性使用环保无氯融雪剂，严禁大面积撒布普通氯盐融雪剂。
②选用国四及以上非道路移动机械设备，定期维护保养，减少机械尾气排放。
③施工结束后及时清理场地松散弃土，减少裸露地表时间，降低风蚀沙化风险。
4.1.2施工期水环境影响分析及防治措施
施工期污水主要是施工人员生活污水，各种施工车辆冲洗废水。
施工期工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期使用吸污车拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理；施工车辆冲洗废水，设置临时沉淀池，沉淀后用于洒水降尘。
施工车辆及机械冲洗废水：施工期主要冲洗对象为挖掘机、装载机、运输自卸车等，施工高峰期车辆冲洗频次约15次/d，冲洗用水定额参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015‑2019）取100L/辆・次，则冲洗用水量1.5m³/d；排水系数取0.8，施工车辆冲洗废水量约1.2m³/d。
（一）施工期水环境影响预测
废水主要污染因子为SS、极少量石油类，若冲洗废水未经收集直接漫流施工场地紧邻的高寒草甸，废水携带泥沙会冲刷地表，破坏表层草毡层，加剧水力侵蚀；废水中少量石油类物质下渗，可造成局部土壤污染；区域存在季节性冻土层，冻土隔水作用会造成污染物在冻土层上部富集，存在局部土壤污染风险；在暴雨、融雪径流条件下，漫流废水存在随地表径流间接进入地表水体的潜在风险。
（二）防治措施
施工场地设置临时防渗沉淀池，车辆机械冲洗废水全部导入临时沉淀池处理，废水经沉淀除泥沙后回用于施工场地洒水抑尘，废水全部循环回用，不外排至外环境。
临时沉淀池需采取保温措施防止结冰失效。同时，鉴于高寒草甸下伏土壤渗透性差异，临时沉淀池必须铺设防渗土工膜，防止含油、含泥废水下渗污染浅层地下水或冻土层。
[bookmark: _Toc417384483][bookmark: _Toc417384595]4.1.3施工噪声环境影响分析及防治措施
本项目施工期噪声污染主要来自施工期机械设备安装产生的噪声。
1.高寒地区野生动物多在晨昏活动，建议避免在清晨（06:00-08:00）和傍晚（20:00-22:00）进行高噪声作业，减少对野生动物的惊扰。
2.在低温环境下，机械设备润滑效果变差，摩擦噪声增大。必须加强设备润滑保养，确保机械处于低噪运行状态。
3.加强施工期噪声监测等措施。
通过采取上述措施，施工期噪声可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求，对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc417384596][bookmark: _Toc417384484]4.1.4施工期固体废物影响分析及防治措施
施工固废主要来自施工期间所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。施工期间将涉及土地开挖、材料运输、基础工程等工程，对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。
施工人员的生活垃圾专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。
工程施工高峰人数约6人/d，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量3kg/d。工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，产生的生活垃圾由项目部统一处置。
4.1.5施工期土地沙化影响分析及防治措施
施工期间的场地平整和道路修筑会破坏地表结皮。在干旱大风作用下，裸露地表抗风蚀能力下降。若不采取覆盖措施，施工便道将成为新的风沙源，导致周边草地被流沙掩埋，造成永久性退化。
施工期采取的防沙治沙措施：
（1）严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行路线和范围，不得离开运输公路随意行驶，加剧土地沙化；
（2）施工土方堆存使用防尘网，并定期洒水抑尘；施工结束后，对施工场地进行清理、平整。
4.1.6施工期生态影响分析及防治措施
（1）工程占地影响分析
施工时对占地影响主要是项目区表面清理、生产线建设等会对地表进行开挖，主要占地类型为草地，使土地利用的结构和类型发生改变，地表植被遭到破坏，施工期间需要加强管理，施工结束后采取措施恢复原有功能和合理开发利用，其影响是暂时的。
（2）水土流失问题
在工程的建设过程中，土方开挖及回填等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。本项目施工期较短，土方作业应尽量避开雨天进⾏，降低对水土流失的影响。
（3）对生态系统的影响分析
1.对生态系统结构与功能影响分析
本次评价将从植物生产能力变化、生态体系稳定状况、区域环境综合质量变化等方面入手，分析工程建设对区域生态体系结构与功能影响。
2.对陆生动植物的影响
由现状调查可知，工程建设对植物的影响主要表现为工程占地对其造成的破坏以及由此产生的生物量损失，本次评价将通过计算量化该部分生物量损失。工程建设对保护植物的影响主要为工程占地对其种类资源量造成影响。
工程区内分布的野生动物主要为常见的爬行类和鸟类，无保护动物分布。工程建设后对该区域野生动物的影响主要表现为使部分动物觅食场所减少，由于工程区周围类似生境分布广泛，工程建设不会对其觅食产生大的影响。工程施工将对施工区域生存、繁衍环境带来一定的干扰和破坏，施工结束和植被恢复后，影响将消失。
（4）冻土扰动影响分析
基础开挖（如沉淀池、设备基础）深度若触及冻土层，可能导致地基不均匀沉降，同时在融冻期引发热融沉陷，破坏地表植被根系，形成“黑土滩”式的退化斑块。
防治措施：
1.施工前必须对占地范围内的表土层进行剥离，集中堆放在弃渣场指定区域，并用防尘网覆盖。严禁将表土作为填料回填，必须留作后期植被恢复用土。
2.划定明确的施工红线，施工车辆严禁随意碾压草地，必须在指定便道行驶，减少对地表结皮的破坏面积。
3.考虑到干旱区蒸发快，洒水抑尘需少量多次，并可添加环保型抑尘剂，延长保湿时间，防止水分快速蒸发失效。
4.基础开挖尽量控制开挖深度，避免影响冻土层。
5.服务期满后，回覆预留的表土，选用紫花针茅、扁穗冰草等当地乡土草种进行混播，严禁引入外来物种，确保恢复后的植被群落与周边原生草地景观一致。
4.1.7施工期监测计划
表4.1.7-1   施工期监测计划
	监测阶段
	监测类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	施工期
	扬尘（TSP）
	施工场界上、下风向各1点
	TSP
	1次/月，每次24h
	《大气污染物综合排放标准》GB16297‑1996无组织监控限值

	
	噪声
	施工场界四周4个点
	等效连续A声级Leq(A)
	1次/月，测昼间；夜间不施工
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‑2025）

	
	生态监测
	施工红线及场外300m范围
	扰动边界、植被盖度、水土流失、冻融扰动、野生动物活动痕迹、越界碾压情况
	每周1次现场巡查
	落实环评生态保护要求，严控扰动范围

	施工结束后的验收监测
	TSP
	无组织
	施工场界上风向1个点、下风向3个点
	TSP
	连续监测2天，每天3个小时值。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	有组织
	DA001排气筒
	TSP
	
	

	
	噪声
	厂界东、南、西、北
	等效连续A声级Leq(A)
	连续2天，昼、夜各监测1次。GPS定位监测点坐标。注明监测期间工况。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）




	运营期环境影响和保护措施
	4.2大气环境影响分析及保护措施
4.2.1废气源强
表4.2-1   大气污染产生、治理及排放情况汇总表
	污染源
	污染物名称
	运行时间h/a
	产生情况
	治理
措施
	是否可行
	收集率%
	去除率
%
	排放情况
	排放方式

	名称
	风量m3/h
	
	
	产生速率kg/h
	产生量
t/a
	
	
	
	
	排放口浓度mg/m3
	排放口速率kg/h
	排放量t/a
	

	车辆运输扬尘
	/
	颗粒物
	2400
	0.266
	0.64
	洒水抑尘、篷布遮盖、严禁超载、控制车速
	是
	/
	74%
	/
	0.07
	0.166
	无组织

	堆场扬尘
	/
	颗粒物
	2400
	3.58
	8.6
	全封闭，洒水抑尘
	是
	/
	/
	/
	0.01
	0.02
	无组织

	一级破碎粉尘
	50000
	颗粒物
	2400
	51.74
	124.17
	全封闭生产车间，集气罩、脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
	/
	/
	/
	/
	29.8
	12.42
	无组织

	
	
	
	
	
	
	
	是
	90%
	99%
	9.31
	0.47
	1.12
	有组织

	二级破碎粉尘

	50000
	颗粒物
	2400
	0.14
	37.25
	全封闭生产车间，集气罩、脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
	/
	/
	/
	/
	8.94
	3.73
	无组织

	
	
	
	
	
	
	
	是
	90%
	99%
	2.80
	0.14
	0.34
	有组织

	皮带运输
	/
	颗粒物
	2400
	4.11
	9.86
	洒水抑尘、输送带全封闭
	是
	/
	99%
	/
	0.04
	0.10
	无组织

	上料
	50000
	颗粒物
	2400
	0.016
	0.04
	全封闭生产车间集气罩、脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
	是
	/
	99%
	0.003
	0.0001
	0.0004
	无组织

	装卸粉尘
	/
	颗粒物
	2400
	0.27
	0.657
	洒水抑尘
	是
	/
	74%
	/
	0.071
	0.17
	无组织

	无动力脱粉
	50000
	颗粒物
	2400
	51.74
	124.17
	全封闭生产车间集气罩、脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
	是
	/
	99%
	9.31
	0.47
	1.12
	有组织

	筛分粉尘
	50000
	颗粒物
	2400
	51.74
	124.17
	全封闭生产车间集气罩、脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒
	是
	/
	99%
	9.31
	0.47
	1.12
	有组织


（1）车辆运输扬尘
车辆运输过程中会带起扬尘，运输线路上的起尘量按下式计算：
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72·L
式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆；
      V——汽车速度，取15km/h；
      W——汽车载重量，空车取10吨，满载取30吨（一车拉运20t材料）
      P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m2；
      L——道路长度，0.341km
Q空=0.123×（15/5）×（10/6.8）^0.85×(0.1/0.5）^0.72×0.341=0.0548kg/辆
Q满=0.123×（15/5）×（30/6.8）^0.85×(0.1/0.5）^0.72×0.341=0.1395kg/辆
本项目厂区大门至加工区的平均运输距离按0.341km计，运输车辆速度按15km/h计，平均每年运载次数约3285次，采取洒水抑尘（扬尘控制率约74%），道路表面粉尘量按0.1kg/m2计算。则汽车空车行驶扬尘强度为0.0548kg/辆，满载行驶扬尘强度为0.1395kg/辆，运营期车辆运输起尘量计算结果见下表：
表4.2-2车辆运输过程颗粒物排放情况一览表
	产污环节
	平均运距（km）
	运输车次（辆/a）
	产尘量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）

	空车
	0.341
	3285
	0.18
	洒水抑尘、篷布遮盖、严禁超载、控制车速
	0.047

	满载
	0.341
	3285
	0.46
	
	0.119

	合计
	-
	-
	0.64
	-
	0.166


（2）堆场扬尘
项目堆场主要存放成品砂石料，共堆存46000t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知：堆场颗粒物产生量核算公式：
P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：t/车）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数（新疆：0.0011），b指物料含水率概化系数（0.0084）；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m³）（全封闭堆场，故取0kg/m³，）；
S指堆场占地面积（料仓面积500m2）；
P=（65700×（0.0011/0.0084）+2×0×500×10^-3）=8.6t/a
经计算堆场粉尘产量8.6t/a，堆场类型为全封闭，控制效率为99%，洒水降尘控制效率为74%，根据工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式：
Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
      Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；
      Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
      Tm指堆场类型控制效率（单位：%）；
Uc=8.6×（1-74%）×（1-99%）=0.02t/a。
经计算，本项目堆场颗粒物产生量约为8.6t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，附录4，堆场类型为全封闭，控制效率为99%，洒水降尘控制效率为74%，则堆场无组织粉尘排放量为0.02t/a。
（3）一级破碎粉尘
本项目砂石料一级破碎过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，“3039其他建筑材料制造行业”破碎粉尘产污系数为1.89kg/t。
本项目年使用砂石料65700t，破碎工序运行时长2400h，破碎车间全封闭，采用脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒进行破碎废气处理，排污节点上方设置集气罩（顶吸），风机风量50000m3/h考虑，废气收集率按90%计算，通过脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒（DA001）排放，脉冲式布袋除尘器处理率以99%计算，则破碎产生的尘量为124.17t/a，颗粒物排放量为1.12t/a。
（4）二级破碎粉尘
本项目砂石料二级破碎过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，“3039其他建筑材料制造行业”破碎粉尘产污系数为1.89kg/t。
根据建设单位提供的资料，进入二级破碎的砂石料约19710吨，破碎工序运行时长2400h，破碎车间全封闭，采用脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒进行破碎废气处理，排污节点上方设置集气罩（顶吸），风机风量50000m3/h考虑，废气收集率按90%计算，通过脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒（DA001）排放，脉冲式布袋除尘器处理率以99%计算，破碎产生的粉尘量为37.25t/a，排放量为0.34t/a。
（5）筛分粉尘
本项目砂石料筛分过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，“3039其他建筑材料制造行业”破碎粉尘产污系数为1.89kg/t。
本项目年使用砂石料65700t，筛分工序运行时长2400h，项目筛分车间全封闭，采用脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒进行破碎废气处理，排污节点上方设置集气罩（顶吸），风机风量50000m3/h考虑，废气收集率按90%计算，通过脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒后进行排放，脉冲式布袋除尘器处理率以99%计算，则筛分粉尘产生量为124.17t/a，颗粒物排放量为1.12t/a。
（6）皮带运输废气
根据《逸散性工业粉尘控制技术》（本书原著由美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著，张良壁，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）第十八章粒料加工厂，表18-1粒料加工逸散尘的排放因子，皮带运输过程粉尘排放因子为0.15kg/t。
本项目年使用砂石料65700t，输送带全封闭，皮带运输过程中进行洒水抑尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，附录4，粉尘控制措施控制效率，输送带全封闭粉尘控制效率99%”，则皮带运输产生的逸散粉尘产生量为9.86t/a。则皮带运输过程粉尘无组织排放量为0.1t/a。
（7）上料废气
项目进行上料过程中将产生一定量的粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（本书原著由美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著，张良壁，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）第十八章粒料加工厂，表18-1粒料加工逸散尘的排放因子可知，上料粉尘排放因子为0.0006kg/t（进料）。
本项目年使用砂石料65700t，上料口上方设置集气罩，风机风量50000m3/h考虑，废气收集率按90%计算，收集粉尘量为0.16t/a，通过脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒后进行排放，脉冲式布袋除尘器处理率以99%计算，则上料产生的粉尘量为0.04t/a，颗粒物排放量为0.0004t/a。
（8）无动力脱粉粉尘
本项目砂石料无动力脱粉过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，“3039其他建筑材料制造行业”破碎粉尘产污系数为1.89kg/t。
本项目年使用砂石料65700t，筛分工序运行时长2400h，项目生产车间全封闭，采用脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒进行破碎废气处理，排污节点上方设置集气罩（顶吸），风机风量50000m3/h考虑，废气收集率按90%计算，通过脉冲式布袋除尘系统+15m高排气筒后进行排放，脉冲式布袋除尘器处理率以99%计算，则无动力脱粉粉尘产生量为124.17t/a，颗粒物排放量为1.12t/a。
（9）装卸粉尘
在用挖掘机、铲车装卸时会产生粉尘污染，如果料斗举得过高或风速较大时，粉尘产生量较大。其中，铲装作业时作业面较大，作业时间相对较长，装卸高度相对较高，扬尘产生量较大；装载机在卸料口卸料时作业面较小，作业时间相对较短，产尘量相对较少。因此装卸过程产生的扬尘主要是铲装作业扬尘。
参照《逸散性粉尘控制技术》（本书原著由美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司（PEDCo）编著，张良壁，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）第十八章粒料加工厂，表18-1粒料加工逸散尘的排放因子，卸料粉尘排放因子0.01kg/t。
根据用量为65700t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，附录4，粉尘控制措施控制效率，洒水抑尘粉尘控制效率74%”，因此，装卸粉尘产生量为0.657t/a，粉尘无组织排放量为0.17t/a，对外环境影响较小。
排气筒内径依据《大气污染治理工程技术导则》HJ2000‑2010，根据废气设计风量、排气筒出口流速（宜取15m/s）计算确定排气筒参数如下：
表4.2-3   有组织排放口基本情况
	污染源
	污染物
	排放
标准（mg/m3）
	排放
速率限值（kg/h）
	排气筒参数
	排放口类型
	排气筒坐标

	名称
	编号
	
	
	
	高（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	
	

	上料、破碎、筛分生产车间
	DA001
	颗粒物
	120
	3.5
	15
	1.2
	常温
	一般排放口
	


（10）机械设备燃油废气
砂石料生产设备主要有装载机、自卸汽车、洒水车等机械设备，采用柴油作为燃料，根据企业提供资料，项目区所有设备轻质柴油总用量约为122t/a。根据《非道路移动污染源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（原生态环境部2014第92号）中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NO2和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：


式中，E为非道路移动机械的CO、THC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4.2-4。
表4.2-4  燃烧柴油污染物产生量
	序号
	污染物
	燃烧产污系数
	污染物排放量

	1
	CO
	10.72g/kg
	1.31t/a

	2
	THC
	3.39g/kg
	0.41t/a

	3
	NOx
	32.79g/kg
	4.00t/a

	4
	PM2.5
	2.09g/kg
	0.26t/a

	5
	PM10
	2.09g/kg
	0.26t/a

	6
	SO2
	0.35g/kg
	0.43t/a


由于汽车尾气以及机械设备产生的燃油废气排放量均不大，露天环境有利于废气扩散，能减轻本项目的污染，对周围环境影响较小。
4.2.2非正常工况大气污染物产生与排放状况
（一）破碎、筛分、无动力脱粉、上料
本项目非正常工况主要考虑废气去除效率无法达到设计效率。非正常状况下，破碎、筛分、无动力脱粉、上料废气处理措施中除尘器布袋破损，颗粒物处理效率为50%。非正常工况排放全年持续时间约4h（单次持续时间1h/次，年发生4次/年），废气在未经有效处理的情况下通过15m高的排气筒直接排放。
本项目非正常工况下废气排放详见表4.2-5。环评要求企业定期检查各环保设施，严格管理，避免失效工况发生。
表4.2-5  非正常排放情况
	污染源
	污染类型
	污染物名称
	风量m3/h
	非正常工况下排放情况

	
	
	
	
	频次/年
	持续时间h
	处理效率
	排放量kg/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	破碎、筛分、无动力脱粉、上料
	有组织废气
	颗粒物
	50000
	4
	1
	50%
	340
	85
	1700


（二）柴油发电机
柴油发电机作为备用电源，非正常工况排放全年持续时间约4h（单次持续时间1h/次，年发生4次/年），共计消耗柴油100.8kg。根据《非道路移动污染源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（原生态环境部2014第92号）中非道路移动机械（包括柴油发电机组）大气污染物排放量计算方法1，计算CO、NO2和THC、PM2.5和PM10的排放量。计算公式如下：


式中，E为非道路移动机械的CO、THC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为吨；Y为燃油消耗量，单位为千克；EF为排放系数，单位为g/kg燃料。
根据该指南方法1适用的非道路移动机械平均排放系数（g/kg燃料），则本项目施工期间机械设备的尾气产生情况见表4.2-6。
表4.2-6  燃烧柴油污染物产生量
	序号
	污染物
	燃烧产污系数
	污染物排放量

	1
	CO
	10.72g/kg
	1.08kg/a

	2
	THC
	3.39g/kg
	0.34kg/a

	3
	NOx
	32.79g/kg
	3.30kg/a

	4
	PM2.5
	2.09g/kg
	0.21kg/a

	5
	PM10
	2.09g/kg
	0.21kg/a

	6
	SO2
	0.35g/kg
	0.03kg/a


4.2.3措施可行性分析
结合本项目采取的废气环保措施情况，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表27 其他制品类”废气污染防治设施可行技术要求分析，本项目措施的符合性分析结果如下：
表4.2-7   其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求
	序号
	主要生产单元
	排放控制要求
	本项目情况
	符合性

	1
	原辅料制备
	（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；（2）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。
	（1）本项目运输扬尘采取洒水降尘，砂石料外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，控制车速；车间全封闭，上料口密闭集气罩；全封闭原料及成品堆场，雾炮机定时喷淋保湿抑尘。
（2）破碎、筛分设备在全封闭厂房，输送带全封闭。
（3）项目对运输道路采取定期洒水降尘措施。
	符合

	2
	生产系统
	（1）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施；（2）制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。
	
	符合

	3
	其他要求
	厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁
	
	符合


4.2.4大气环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目大气污染源自行监测计划如下：
表4.2-8   运营期大气监测计划
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准

	有组织
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值


4.2.5冬季扬尘替代方案
1.优化作业时间，冬季生产选取每日气温相对较高的正午时段（12:00‑16:00）开展破碎、筛分、物料转运作业，压缩高扬尘工序作业时长，从源头削减扬尘产生量，其余时段停止露天装卸、转运作业。
2.强化密闭除尘措施：保证原料及成品全封闭堆场、生产车间、皮带输送廊道密闭完好，各产尘节点集气罩正常投运，依靠脉冲布袋除尘系统控制工艺粉尘，降低对洒水抑尘的依赖。
3.若下雪道路结冰，优先采用机械推雪、铲雪方式清除厂区道路、洗车平台积雪积冰；禁止大面积撒布普通氯盐类融雪剂，氯盐融雪剂进入周边高寒草甸易造成亚高山草原土土壤盐碱化，破坏原生草地植被。仅在车辆出入口、洗车平台硬化通行点位可小剂量限制性使用环保型无氯融雪剂；融雪剂撒布严格限定在硬化路面范围内，严禁撒布至草地、裸土区域；融雪产生废水全部导入项目沉淀池收集处置，严禁漫流外溢进入周边草地。
4.冬季全部停用露天雾炮、喷淋洒水系统，排空喷淋管路内部存水，做好管路保温防护，防止管路冻裂。
4.3水环境影响分析及保护措施
本项目工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部，项目部与本项目直线距离约1.9km，项目部生活污水采用化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。根据用水定额每人每天100L，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为0.64m3/d（192m3/a）。
表4.3-1  项目废水排放情况一览表
	废水
来源
	废水量
(m3/a)
	污染物名称
	污染物产生量
	治理
工艺
	是否为可行技术
	去除率（%）
	污染物排放量
	标准浓
度限值
(mg/L)
	排放方式与去向
	排放规律

	
	
	
	浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	
	
	
	浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	
	
	

	生活污水
	192
	COD
	400
	0.08
	化粪池
	是
	10
	360
	0.07
	500
	定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理
	每周拉运一次

	
	
	BOD5
	300
	0.06
	
	
	9
	273
	0.05
	300
	
	

	
	
	氨氮
	30
	0.01
	
	
	3
	29.1
	0.01
	-
	
	

	
	
	SS
	250
	0.05
	
	
	25
	187.5
	0.04
	400
	
	


生活污水依托可行性分析：
巴音布鲁克污水处理厂位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克镇，中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部位于污水处理厂的东北侧，直线距离18km。巴音布鲁克污水处理设施采用“粗格栅+细格栅+调节池+旋流沉砂池+气浮池+膜格栅+生化池+加强MBR膜池+接触消毒池”工艺，处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。巴音布鲁克污水处理厂设计处理规模为5600m3/d，实际运行规模38.5m3/d，剩余处理能力5561.5m3/d，污水处理厂实际运行规模受旅游业影响较大，每年8-10月游客量增大，污水处理量增大，按游客量增大10倍算，剩余处理能力依然有5000m3/d，本项目污水产生量0.64m3/d，完全能够满足本项目需求。
2025年6月27日取得了《关于和静城镇市政基础设施建设项目(巴音布鲁克镇污水处理厂改扩建工程)环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕126号）。目前收集到巴音布鲁克污水处理厂2026年6月28日至2026年8月16日污水在线监测数据均达标。项目所产生的污水经处理后可达标排放，对当地水环境质量影响较小。
巴音布鲁克污水处理设施工艺流程图如下：
	

图4.3-1  污水处理设施工艺流程图




	营运营期环境影响和保护措施
	4.4声环境影响及保护措施
（1）噪声源强及降噪措施
本项目营运期噪声主要来源于运输车辆、破碎机、装载机、皮带输送机等机械设备，其噪声值在75~85dB之间。
表4.4-1  移动设备噪声源强一览表
	序号
	声源名称
	数量
	型号
	声源源强dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	
	
	

	1
	自卸汽车
	3
	德龙F3000
	88
	控制车速、按时保养设备
	10:00-14:00
16:00-20:00

	2
	轮式装载机
	2
	ZL-50
	85
	
	


表4.4-2  室外主要噪声设备源强一览表
	序号
	声源名称
	数量
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	全自动雾炮机1#
	6
	30m射程
	6.39
	17.92
	1
	80
	基础减震、按时保养设备
	10:00-14:00
16:00-20:00

	2
	全自动雾炮机2#
	
	
	100.69
	49.17
	1
	80
	
	

	3
	全自动雾炮机3#
	
	
	163.21
	96.32
	1
	80
	
	

	4
	全自动雾炮机4#
	
	
	137.78
	159.37
	1
	80
	
	

	5
	全自动雾炮机5#
	
	
	40.3
	169.96
	1
	80
	
	

	6
	全自动6#雾炮机
	
	
	-26.45
	92.09
	1
	80
	
	

	7
	发电机
	1
	/
	-71.48
	273.27
	1
	80
	
	






2
	
	表4.4-3   室内主要噪声设备源强一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声音源强（任选一种）
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）声压级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/(dB（A）/m)
	声功率级/dB（A）
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	破碎筛分车间

	三层振动筛
	3YK2160
	/
	85
	-66.9
	248.89
	1
	东
	25
	80
	10:00-14:00
16:00-20:00
	20
	65
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	2
	
	二层振动筛
	2YK1860
	/
	85
	-61.95
	250.85
	1
	东
	25
	80
	
	20
	65
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	3
	
	FY 无动力砂石脱粉机
	FY-200 型
	/
	70
	-44.71
	257.12
	1
	东
	25
	65
	
	20
	50
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	4
	
	FY 无动力砂石脱粉机
	FY-200 型
	/
	70
	-57.2,
	252.72
	1
	东
	25
	65
	
	20
	50
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	5
	
	皮带输送机1#
	/
	/
	80
	-41.74
	258.8
	1
	东
	22
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	5
	
	
	
	
	

	6
	
	皮带输送机2#
	/
	/
	80
	-47.83
	256.24
	1
	东
	10
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	23
	
	
	
	
	

	7
	
	皮带输送机3#
	/
	/
	80
	-54.46
	253.87
	1
	东
	10
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	21
	
	
	
	
	

	8
	
	皮带输送机4#
	/
	/
	80
	-59.64
	251.76
	1
	东
	10
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	19
	
	
	
	
	

	9
	
	皮带输送机5#
	/
	/
	80
	-64.16
	250.15
	1
	东
	25
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	10
	
	皮带输送机6#
	/
	/
	80
	-69.33
	247.82
	1
	东
	25
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	11
	
	皮带输送机7#
	/
	/
	80
	-67.7
	242
	1
	东
	25
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	12
	
	皮带输送机8#
	/
	/
	80
	-60.99
	243.85
	1
	东
	25
	75
	
	20
	60
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	13
	
	鄂式破碎机
	/
	/
	88
	-38.6
	259.79
	1
	东
	15
	83
	
	20
	68
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	7
	
	
	
	
	

	14
	
	圆锥破碎机
	/
	/
	88
	-50.92
	255.18
	1
	东
	9
	83
	
	20
	68
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	16
	
	
	
	
	

	15
	
	脉冲式布袋除尘器1#
	/
	/
	88
	-51.53
	241.67
	1
	东
	25
	83
	
	20
	68
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	16
	
	脉冲式布袋除尘器2#
	/
	/
	88
	-45.71
	244.42
	1
	东
	25
	83
	
	20
	68
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	8
	
	
	
	
	

	17
	
	脉冲式布袋除尘器3#
	/
	/
	88
	-40.45
	246.85
	1
	东
	2
	83
	
	20
	68
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	12
	
	
	
	
	








	
	（2）声环境影响预测
本项目主要的噪声设备根据设置的位置可分为室外声源、室内声源；采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中工业噪声预测计算模型进行预测，相关模型简述如下：
①室外声源在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算
Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—倍频带声功率级，dB；
DC—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
无指向性点声源几何发散衰减按下式计算
Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)
式中：Lp(r)——建设项目声源在距离声源r处值，dB(A)；
Lp(r0)——建设项目声源值，dB(A)；
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按导则中的式（B.1）近似求出：
[image: 216aa74303aedfb03b6311d46defe3e]
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③预测
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式如下：
[image: 0b6ad2231f81512ef950a5c36c90053]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；tj—在T时间内j声源工作时间，s。
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下：
[image: ee97c7c4e6f5a42655966e38b850c67]式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
根据导则中的预测模式结合本项目平面布置，本项目噪声预测结果见下表：
表4.4-4   运营期机械设备在不同距离处的噪声级强度
	序号
	机械名称
	经距离衰减后不同距离处的噪声强度 dB（A）

	
	
	1m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	70m
	80m
	90m
	100m
	150m
	200m

	1
	自卸汽车
	88
	68
	61.9
	58.4
	55.9
	54
	52.4
	51
	49.9
	48.9
	48
	44.4
	41.9

	2
	轮式装载机
	85
	65
	59
	55.4
	52.9
	51
	49.4
	48
	46.9
	45.9
	45
	41.4
	38.9


表4.4-5   厂界噪声影响预测值      单位dB（A）
	预测点
	背景值
	贡献值
	预测值
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	项目区东侧
	/
	42.57
	/
	60
	不生产

	项目区南侧
	/
	44.8
	/
	
	

	项目区西侧
	/
	54.74
	/
	
	

	项目区北侧
	/
	48.49
	/
	
	



	图4.4-1  厂界噪声影响预测结果图[image: ][image: d20fe70f0b5b2fe4e752da91fa22f5e6]


预测结果分析：考虑噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应等影响因素，按衰减模式，计算出本项目新增噪声源传播到厂界某一监测点的A声级。在本次噪声源衰减的计算过程中，仅考虑距离衰减这个衰减因素，对于声能在传播过程中受到其它因素的影响，忽略不计。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。项目选用低噪声设备，并对高噪声设备进行基础隔声、减振等措施，本项目夜间不生产。预测结果表明，经处理后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。
（3）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声污染源自行监测计划如下：
表4.4-6  运营期噪声监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周
	噪声
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中二类排放限值
昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）


[bookmark: _Toc249693709][bookmark: _Toc319228420][bookmark: _Toc383796790][bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc332103632][bookmark: _Toc382903251][bookmark: _Toc381340756][bookmark: _Toc332103732][bookmark: _Toc384381675][bookmark: _Toc382903246][bookmark: _Toc381340751][bookmark: _Toc383796785]4.5固体废物影响分析及防治措施
本项目建设完成后，产生的固体废物为：除尘器收集粉尘、除尘器废布袋、生活垃圾；产生的危险废物主要为：废润滑油、废油桶、废防渗膜，根据建设单位提供资料，固体废物主要产排情况见下表。
表4.5-1  项目固体废物产生及排放情况表
	产生环节
	名称
	属性
	有毒有害物质名称
	固体废物及危险废物编码
	物理形状
	环境危险特性
	产生量(t/a)
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量(t/a)
	环境管理要求

	除尘系统
	收集的除尘灰
	一般废物
	无
	900-099-S59
	固态
	无
	409.76
	集中收集，暂存于弃渣场
	服务期满后用于场地平整
	409.76
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	废布袋
	一般废物
	无
	900-099-S59
	固态
	无
	/
	集中收集
	厂家回收处理
	/
	

	设备保养
	废润滑油
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	液态
	T，I
	0.1
	危险废物贮存点
	委托有资质的单位回收
	0.1
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	废油桶
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	固态
	T，I
	0.1
	危险废物贮存点
	委托有资质的单位回收
	0.1
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	废防渗膜
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	固态
	T，I
	0.01
	危险废物贮存点
	委托有资质的单位回收
	0.01
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	破碎、筛分
	不合格产品
	一般废物
	无
	900-099-S59
	固态
	无
	19290.24
	集中收集，弃渣场暂存
	服务期满后场地平整
	19290.24
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	员工生活
	生活垃圾
	一般废物
	无
	/
	固态
	无
	0.84
	集中收集
	依托中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部处理
	0.84
	


（1）生产固废
项目产生固废主要是除尘器收集的除尘灰、废旧布袋、不合格产品、生活垃圾。
根据计算除尘器收集粉尘量为409.76t/a，收集后的粉尘集中收集暂存于弃渣场，服务期满后场地平整。废布袋由厂家回收；不合格产品集中收集暂存于弃渣场，服务期满后用于场地平整。
生活垃圾来自工作人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主。本项目作业人员为8人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为2.8kg/d（0.84t/a），工作人员住宿依托中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部，生活垃圾由项目部处置。
（2）危险废物
项目设备保养产生的废润滑油、废油桶、废防渗膜集中收集，交由有资质单位回收处理。
4.5.1危险废物防治措施
项目运营过程中废润滑油、废油桶、废防渗膜属于危险废物，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。
对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：
（一）危险废物的收集包装
有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。
a.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
b.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。
（二）危险废物的暂存要求危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定：
a.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单设置警示标志。
b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。
d.要有隔离设施或其他防护栅栏。
e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。
（三）危险废物的运输要求危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。
（四）危险废物处置
产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全生产单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案。
（五）危险废物泄露收集设施设计要求
本项目危险废物贮存点建筑面积5 m2，贮存液态危险废物（桶装废润滑油）及固态危险废物（废油桶、废防渗膜），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597‑2023）“6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。”
贮存库内部设置“一体式防渗围堰”，围堰墙体高度≥150 mm；围堰、墙裙、地面采用抗渗混凝土+2 mm厚HDPE防渗防腐层，无裂缝，防渗性能与危废库地面保持一致；库房出入口设置同高度防渗挡水门槛，防止泄漏废液外流至库外。库内低位设置密闭防渗集液坑，有效容积≥0.2 m3；集液坑内部做好防渗防腐，泄漏废液收集后，装入密闭危废桶，作为危险废物交由资质单位处置，不得外排。
4.5.2一般工业固废防治措施
一般工业固废包括收集到的粉尘及除尘器废布袋。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB 18599-2020）的要求管理固体废物，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。
③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求设置环境保护图形标志。
④除尘器收尘灰收集后作为原料用于生产线。
⑤除尘器废滤袋收集后由厂家回收。
4.5.3环境管理要求
项目应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告·2021年·第82号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求规范管理一般工业固体废物和危险废物。
（1）一般固体废物产生及处置情况
除尘器收集的粉尘集中收集暂存于弃渣场，服务期满后场地平整；废布袋收集后厂家回收；工作人员住宿依托中铁隧道局新建伊阿铁路SX标项目部，生活垃圾由项目部处置；废布袋由厂家回收，其贮存场所贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）防渗等环保要求。为加强监督管理，贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单的要求设置环保图形标志，此外一般固废需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求制定一般工业固体废物管理台账，并设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（2）危险废物暂存要求
本项目拟建设危险废物贮存点一间，面积约5m2，危险废物拟1年委托处置一次。项目产生的危废于危险废物贮存点密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危险废物贮存点设有防腐、防渗、防雨等设施。
（3）危险废物贮存点处置要求
1）危险废物暂存处建设要求
设置专门的危险废物贮存点，用于收集暂存废润滑油、废油桶、废防渗膜。堆放满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关建设要求：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
2）容器和包装物污染控制要求
①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
3）危险废物贮存设施的运行与管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
4）危险废物贮存设施的安全防护要求
①危险废物贮存设施必须按GB15562.2及修改单的规定设置警示标志。
②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。
③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
5）危险废物的转运要求
危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
①做好每次外运处置废弃物的运输登记，做好危险废物电子转移联单工作。
②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，对化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。
③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。
⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
企业危险废物需按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的要求制定危险废物管理计划和管理台账，根据危险废物产生、贮存利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，危险废物管理台账保存时间原则上应存档5年以上。
综上，本项目在确保固体废物得到以上妥善处理的情况下，对周围环境的影响较小。
4.6地下水、土壤环境影响分析
4.6.1污染源及污染途径
正常情况下本项目运营期严格落实防渗漏措施，污染物不会发生渗漏对地下水和土壤造成影响；非正常情况下本项目洗车平台的沉淀池等污染物可能因泄漏地面漫流进入地下水和土壤，对地下水环境和土壤环境造成影响；废润滑油泄漏地面漫流进入地下水和土壤，对地下水和土壤环境造成影响。因此，本项目建设单位必须做好防渗漏措施，杜绝非正常情况的发生。
表4.6-1  地下水、土壤环境影响因子及污染途径一览表
	污染源
	节点
	污染途径
	污染物
	备注

	洗车平台
	沉淀池
	地面漫流
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	渗漏

	机械维修
	危险废物贮存点
	地面漫流
	废润滑油
	渗漏

	柴油储存区
	施工机械加油
	地面漫流
	柴油
	渗漏


4.6.2污染防控措施
根据建设项目废水污染物特性，具体防渗措施如下：
表4.6-2   厂区工程防渗措施一览表
	污染区
	防渗结构
	防渗技术要求

	危险废物贮存点、柴油储存区
	人工防渗层：2mm厚高密度聚乙烯+20cm水泥硬化
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s

	洗车平台、沉淀池
	人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度20cm
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行


本项目地下水、土壤污染防治措施应在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，对项目区域进行分区防渗处理。
①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；
②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
4.6.3分区防渗处理
将本项目区域按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区：危险废物贮存点、柴油储存区
防渗要求：危险废物贮存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求进行重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。
②一般防渗区：洗车平台、沉淀池。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。化粪池防渗要求：使用混凝土和防腐材料做防渗处理，外观色泽均匀，表面光滑，无裂纹、孔洞，表面加强筋完整，边缘整齐，使用前做荷载试验，检查密封性能和强度。
③简单防渗区：生产车间
简单防渗区防渗要求：一般地面硬化。
表4.6-3   本项目地下水分区防渗情况一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗要求
	防渗措施

	重点防渗区
	危险废物贮存点、柴油储存区、柴油发电机
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s
	采用防渗混凝土硬化+2mm厚高密度聚乙烯防渗，满足渗透系数K≤1×10-10cm/s

	一般防渗区
	洗车平台、沉淀池
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	生产车间
	一般地面硬化
	采用混凝土硬化，满足一般地面硬化



	

图4.6-1   项目分区防渗图


由上述措施可知，本项目针对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效杜绝地下水和土壤污染。
综上所述，本项目在采取上述防控措施后，可有效防止地下水和土壤的污染。
4.7环境风险分析
4.7.1风险识别
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所使用的原辅材料涉及的风险物质为废润滑油、废油桶、废防渗膜、柴油，经收集后临时贮存在危险废物贮存点内，委托有资质的单位定期清运处置。
4.7.2风险源分布情况及可能影响途径
本项目风险源主要为危险废物贮存点。
废润滑油泄漏会造成有毒有害物质渗透至附近土壤和地下水，从而对土壤、地下水环境产生影响，因此本项目危险废物贮存点要严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行建设。本项目产生危险废物量较少，发生泄漏可能性较小，因此对周边土壤、地下水环境影响较小。
4.7.3环境风险分析结论及建议
本项目具有一定的环境风险，但是发生风险事故的可能性较小，即使发生风险，也能控制在可接受的范围内，因此，本项目的环境风险影响较小。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A1“有毒物质、易燃物质及爆炸物质的临界量”，废润滑油临界量见表4.7-1。
表4.7-1  危险化学品临界量一览表
	名称
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	储存方式
	分布区域

	废润滑油
	8002-05-9
	0.1
	2500
	桶装
	危险废物贮存点

	柴油
	68334-30-5
	0.84
	2500
	桶装
	柴油储存区

	合计
	/
	/
	0.000376
	/
	/


根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.000376＜1。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。
4.7.4风险防范措施
一、柴油贮存区风险防范措施
柴油贮存区地面采用硬化处理并设置防渗层，防渗层选用至少2mm厚高密度聚乙烯膜或等效防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。柴油储存区四周设置砖混或混凝土围堰，围堰高度不低于0.2m，在围堰内最低处设置事故油收集池（有效容积0.5m³），收集池平时保持空置，仅用于收集泄漏柴油，防止渗漏污染土壤和地下水。
配备防爆型通风设备、照明设施及消防器材（如干粉灭火器、灭火沙、消防毯），吸油毯等，严禁明火和静电产生，区域内设置明显的“禁止烟火”“易燃危险”警示标识。
建立定期巡检制度，每日检查储罐、阀门、管道有无泄漏，每周检测防渗层完整性，每月对消防设施进行维护保养。
二、危险废物贮存点风险防范措施
危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，面积不小于5m2，设置独立的通风系统和防渗地面。
地面及裙脚采用抗渗混凝土浇筑，基础防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯膜，确保无裂隙、无渗漏。
危废贮存库内设置一体式防渗围堰，围堰墙体高度≥150 mm；围堰有效堵截容积≥0.2 m3，满足库内最大废润滑油桶（200 L）全部泄漏的收集容量；库房门洞设置同高度防渗挡水门槛，防止废液外流。库内地面设置≥1%坡度，坡向低位0.2 m3防渗集液坑；沿墙脚设置防渗导流沟，围堰、导流沟、集液坑完整做防渗防腐处理，防渗层满足重点防渗要求。泄漏废液全部收集至密闭危废桶，作为危险废物委托处置，危废库不设置外排废水管道，收集废液严禁外排。
按废物类别分区存放废润滑油、废防渗膜，设置隔离设施避免不相容废物接触，各类危险废物容器粘贴规范的危险废物标签，注明成分、危害、产生单位等信息。配备防风、防雨、防晒设施，配备通讯设备、应急防护服装（防化服、防护手套、护目镜）及泄漏应急处理工具（吸附棉、吸油毡、收集桶），设置报警装置。
三、应急物资配备要求
柴油储存区、危险废物贮存点分别配置环境应急物资，专物专用，建立应急物资台账，每月检查，过期、损耗及时补充更换。柴油储存区需配备干粉灭火器消防毯、吸油毡、吸附棉、吸油沙袋、警示警戒标识；危险废物贮存点配备吸油毡、吸附棉、密闭耐油收集桶、警示标识。
应急物资管理要求：应急物资存放位置张贴标识，明确管理人；严禁挪用；结合高寒环境，物资做好防冻保存；可与伊阿铁路项目部应急物资建立互助联动，保障极端情况下应急补给。
四、突发环境事件应急预案编制及备案要求
本项目风险潜势为Ⅰ级，项目投产运行前，建设单位应当开展环境风险评估、应急资源调查，编制本项目突发环境事件应急预案。预案编制完成后组织内部或外部评审，经建设单位主要负责人签署发布，预案正式发布后20个工作日内，向项目所在地生态环境主管部门完成备案。
五、泄漏事故收集措施
（一）柴油泄漏收集
少量泄漏（地面局部渗漏）：立即停止柴油装卸作业，关闭储罐阀门，使用吸附棉、吸油毡覆盖泄漏区域，吸附后装入专用密闭容器，作为危险废物委托有资质单位处置。
大量泄漏（围堰内积聚）：启动应急响应，疏散周边人员，切断区域电源，使用防爆型抽油泵将泄漏柴油抽至备用储罐，残留油污用吸油毡彻底清理，清理后的废物按危险废物管理。
（二）废润滑油泄漏收集
废润滑油泄漏：迅速用吸附棉、吸油毡覆盖泄漏点，防止流淌，用铲子将吸附后的废油及受污染土壤收集至专用耐腐蚀容器中，容器加盖密封并粘贴危险废物标签。
废防渗膜残留污染物泄漏：及时收集散落的废防渗膜碎片，用专用清洁剂清理受污染地面，清洗废水收集至密闭容器，作为危险废物一同处置，确保无残留污染物渗入地下。
表4.7-2  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标弃渣固废综合利用项目

	建设地点
	和静县

	地理坐标
	经度
	
	纬度
	

	主要危险物质及分布
	本项目主要危险物质为废润滑油储存在危险废物贮存点内，柴油储存在柴油储存区。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	废润滑油、柴油泄漏对周边土壤、地下水环境造成影响

	风险防范措施要求
	1.严格执行安全生产各项制度；
2.柴油储存区地面采取防渗措施，配备防爆型通风设备、照明设施及消防器材（如干粉灭火器、灭火沙、消防毯），吸油毯等，严禁明火和静电产生，区域内设置明显的“禁止烟火”“易燃危险”警示标识。建立定期巡检制度，每日检查柴油罐有无泄漏，每周检测防渗层完整性，每月对消防设施进行维护保养。；
3.危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，按废物类别分区存放废润滑油、废防渗膜，设置隔离设施避免不相容废物接触，各类危险废物容器粘贴规范的危险废物标签，注明成分、危害、产生单位等信息。配备防风、防雨、防晒设施，配备通讯设备、应急防护服装（防化服、防护手套、护目镜）及泄漏应急处理工具（吸附棉、吸油毡、收集桶），设置报警装置。
4.日常进行检查，确保不发生故障。

	填表说明
	/


4.8水土保持防治措施
（一）项目属于水土保持方案判定及与伊阿铁路弃渣场水土保持防治责任衔接
本项目为伊阿铁路配套弃渣综合利用项目，本项目加工设施扰动占地面积4189 m2（0.4189 hm2，小于0.5 hm2）；仅少量设备基础开挖，项目本身挖填土石方总量小于1000 m3，原料为弃渣场内既有堆存隧道弃渣，不属于本项目新产生土石方。依据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）第七条：征占地面积不足0.5公顷并且挖填土石方总量不足1000立方米的生产建设项目，不需要编制水土保持方案，但应当按照水土保持有关技术标准做好水土流失防治工作。因此本项目无需单独编制水土保持报告表，但建设单位必须落实各项水土保持防治措施，做好水土流失预防治理。
本项目利用的弃渣场属于新建伊阿铁路主体工程配套弃渣场，已纳入《新建铁路伊宁至阿克苏线环境影响报告书》及铁路主体工程水土保持方案内，不属于本项目新增水土保持责任范围。本项目仅承担加工设施建设、生产活动新增扰动范围（4189 m²加工区）的水土保持防治责任；弃渣场大范围渣体堆存、渣场边坡整体稳定、渣场大范围植被恢复等仍由伊阿铁路主体工程水土保持责任体系负责。
（二）本项目水土流失防治措施
1.加工区施工前剥离表层草甸表土，集中堆存于指定区域，堆土周边设置简易临时拦挡，表面采用防尘网全覆盖防护，严禁表土与弃渣、建筑垃圾混杂，表土全部留存用于后期植被恢复，不得作为回填填料。
2.设备基础少量开挖产生的土石方场内平衡处置，不向外随意倾倒；避开强降雨时段开展土方作业，减少水力侵蚀。
3.原料、成品密闭堆存，厂区道路定期洒水降尘，减少风力侵蚀；除尘灰暂存于弃渣场，服务期满后用于场地平整，不在场地随意露天堆放。
4.维护厂区内临时排水沟畅通，严禁废渣、石粉堵塞排水通道，不得侵占弃渣场原有截排水、排洪设施。
4.9服务期满后的生态恢复措施
本项目服务期满后，拆除临时建构筑物，回覆原剥离草地表土，采用乡土草种混播恢复草地；落实后期抚育管护，开展生态监测，实现原地类草地功能恢复，与区域自然生态相协调。本项目为铁路配套临时加工项目，服务期满，本项目仅对自身建设生产新增扰动的4189 m2加工设施占地范围实施生态恢复；整个弃渣场总占地63327 m2的生态恢复属于新建伊阿铁路主体工程环评及水土保持责任范畴，不由本项目承担。
一、土壤重构与改良
优先回覆原草地表土；草地恢复覆土厚度不小于20‑30cm，土层厚度不足时采取客土回填。覆土完成后适度翻耕，破碎土块，清除石块，改善土壤通透性。
二、植被恢复措施
原则：优先选用本地乡土草种，模拟原生草地群落，不盲目引入外来物种，尽量恢复原有草地类型。
草种来源：优先从和静县本地林草部门采购经检疫合格的乡土草种，严禁引入外来入侵种。草种以紫花针茅、扁穗冰草、委陵菜为主。
播种量：因项目区属于高寒草甸，项目区降水少、蒸发大，故草种应适当增加，每亩地播撒草种量2.5kg，深翻整地后人工撒播。
灌溉方式：播种选适宜季节（雨季前最佳），提高出苗率。播种后，利用项目现有20m3水车拉水灌溉，待草籽发芽定根后，逐渐减少洒水次数，依靠雨水，最终过渡到自然生长。
三、验收指标
表4.9-1   验收指标一览表
	指标类别
	验收指标

	植被覆盖度
	≥60%（恢复后第2年），≥70%（恢复后第3年）

	成活率/保存率
	主要建群种（紫花针茅、扁穗冰草）保存率≥65%

	生物量
	干草产量≥800kg/hm²（恢复后第3年）

	物种多样性
	恢复草地植物种数≥5种/样方（1 m×1 m），乡土物种占比≥80%

	景观协调性
	恢复区域植被群落结构、优势种组成与周边未扰动草地基本一致，无明显裸露斑块

	工程措施
	硬化地面拆除率100%，建筑垃圾清运率100%，土地平整度符合“占补平衡”要求


四、生态监测
监测内容：植被盖度、草种存活情况、土壤侵蚀、渣体稳定性；
目标指标：草地植被盖度达到周边原生草地水平，林草植被恢复率满足水土保持标准，无明显水土流失、渣体失稳现象。
4.10环保投资
项目总投资300万元，其中环保投资约58万元，占总投资的19.3%，环保投资情况见下表4.10-1。
表4.10-1  环保投资估算表
	序号
	环保设施类别
	主要环保工程内容
	投资（万元）
	备注

	1
	废气治理
	脉冲布袋除尘器、集气罩、15m排气筒、雾炮抑尘设施、运输道路洒水降尘配套设施
	35
	专项废气治理，不含破碎、筛分主机等主体生产设备

	2
	废水治理
	洗车平台、循环沉淀池、防渗土工膜、废水回用配套设施
	5
	/

	3
	噪声治理
	设备减振基座、隔声垫片、车间隔声围护
	2
	/

	4
	固体废物、危险废物处置
	危险废物贮存点（5m2）、危废容器、防渗、警示标识、固废收集器具
	8
	/

	5
	地下水、土壤防渗
	重点防渗区、一般防渗区防渗工程材料及施工（危废库、柴油储存区、沉淀池）
	5
	/

	6
	环境风险防控
	柴油区围堰、事故集油池、吸油毡、应急物资、消防器材、警示标识
	3
	/

	7
	生态保护与恢复
	施工期表土剥离、表土堆存防护网；服务期满覆土、草种、播撒、2年生态监测管护
	0
	弃渣场水土保持方案中已纳入，本次环评中不再重复划拨环保投资

	合计
	—
	—
	58
	不含破碎、筛分、输送等主体生产工艺设备投资






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	路面采取洒水降尘，砂石料外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，控制车速。冬季（11月‑次年4月）停止露天洒水抑尘，采取正午错峰作业、强化密闭除尘、机械除冰，仅通行硬化点位限制性使用环保无氯融雪剂，严禁大面积撒布普通氯盐融雪剂。
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
表2中排放浓度限值

	
	卸料粉尘
	颗粒物
	雾炮机洒水降尘。
	

	
	皮带运输粉尘
	颗粒物
	输送带全封闭
	

	
	堆场扬尘
	颗粒物
	全封闭原料及成品堆场、雾炮机洒水降尘。
	

	
	上料粉尘
	颗粒物
	生产车间全封闭，输送带全封闭，雾炮机洒水降尘。排污节点上方安装集气装置，收集废气经脉冲式布袋除尘装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放，
	

	
	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	
	

	
	柴油发电机等机械设备燃油废气
	CO、THC、NOx、PM2.5、PM10、SO2
	采用较好的燃油设备，充分燃烧，自然扩散。
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第四阶段排放限值要求

	地表水环境
	洗车废水
	SS、石油类
	沉淀池收集，沉淀后循环使用不外排。
	/

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	工作人员居住在中铁隧道局新建伊阿铁路SⅩ标段项目部，项目部距离本项目约1.9km，生活污水由项目部化粪池收集后定期拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理。
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，厂房隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器
	除尘灰
	集中收集暂存于弃渣场，服务期满后场地平整
	/

	
	
	废旧除尘布袋
	除尘器厂家回收
	

	
	生产线
	不合格产品
	项目原料中含有泥土、风化层等杂质，属于不合格产品，集中收集暂存于弃渣场，待服务期满后用于场地平整
	/

	
	危险废物贮存点
	废润滑油、废油桶、废防渗膜
	危险废物临时储存在危险废弃物暂存间内，委托有资质单位定期回收
	《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗：
危险废物贮存点为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm聚乙烯，或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；洗车平台、沉淀池一般防渗区，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能；生产车间为简单防渗区，采用混凝土硬化。

	生态保护措施
	建设单位在服务期满后，需对厂区生产设备进行拆除，对厂区进行覆土恢复原貌；同时对弃渣场进行占地恢复。

	环境风险防范措施
	一、柴油贮存区风险防范措施
柴油贮存区地面采用硬化处理并设置防渗层，防渗层选用至少2mm厚高密度聚乙烯膜或等效防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，防止渗漏污染土壤和地下水。
配备防爆型通风设备、照明设施及消防器材（如干粉灭火器、灭火沙、消防毯），严禁明火和静电产生，区域内设置明显的“禁止烟火”“易燃危险”警示标识。
建立定期巡检制度，每日检查储罐、阀门、管道有无泄漏，每周检测防渗层完整性，每月对消防设施进行维护保养。
二、危险废物贮存点风险防范措施
危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，面积不小于5m2，设置独立的通风系统和防渗地面。
地面及裙脚采用抗渗混凝土浇筑，基础防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯膜，确保无裂隙、无渗漏。
按废物类别分区存放废润滑油、废防渗膜，设置隔离设施避免不相容废物接触，各类危险废物容器粘贴规范的危险废物标签，注明成分、危害、产生单位等信息。配备防风、防雨、防晒设施，配备通讯设备、应急防护服装（防化服、防护手套、护目镜）及泄漏应急处理工具（吸附棉、吸油毡、收集桶），设置报警装置。
三、泄漏事故收集措施
（一）柴油泄漏收集
少量泄漏（地面局部渗漏）：立即停止柴油装卸作业，关闭储罐阀门，使用吸附棉、吸油毡覆盖泄漏区域，吸附后装入专用密闭容器，作为危险废物委托有资质单位处置。
大量泄漏（围堰内积聚）：启动应急响应，疏散周边人员，切断区域电源，使用防爆型抽油泵将泄漏柴油抽至备用储罐，残留油污用吸油毡彻底清理，清理后的废物按危险废物管理。
（二）废润滑油泄漏收集
废润滑油泄漏：迅速用吸附棉、吸油毡覆盖泄漏点，防止流淌，用铲子将吸附后的废油及受污染土壤收集至专用耐腐蚀容器中，容器加盖密封并粘贴危险废物标签。
废防渗膜残留污染物泄漏：及时收集散落的废防渗膜碎片，用专用清洁剂清理受污染地面，清洗废水收集至密闭容器，作为危险废物一同处置，确保无残留污染物渗入地下。

	其他环境
管理要求
	一、环境管理机构和职责
根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业配备兼职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。
二、环境管理内容
（1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度；
（2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和配备管理人员；
（3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律法规和政策；
（4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理；
（5）检查环保设施的运行状况是否达标排放。
三、排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562．1一1995）和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的技术要求，本项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形符号见表5-1。
表5-1  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	2
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场警告图形符号

	3
	[image: ]
	[image: ]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向外环境排放

	5
	[image: ]
	废水排放口
	表示废水向外环境排放（本项目无自有废水排放口）


四、排污许可
根据《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令 第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录内“二十五、非金属矿物制品业——64.砖瓦、石材等建筑材料制造303——3039其他建筑材料制造”，实行排污许可简化管理，并要求投产前办理排污许可证。



六、结论
	综合评价结论
项目建设符合国家产业政策，选址较为合理。项目符合当地经济结构的调整要求，在促进地区经济方面具有一定的作用。严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，并切实落实本报告表中提出的各项环保措施，在保证环保设施正常运转的条件下，从环境保护的角度分析是可行的。本项目为临时性工程，仅服务伊阿铁路建设周期，服务期满后必须全部拆除生产加工设备、建（构）筑物。



建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	无组织颗粒物
	0
	0
	0
	4.19t/a
	/
	4.19t/a
	+4.19t/a

	
	有组织颗粒物
	0
	0
	0
	3.7t/a
	/
	3.7t/a
	+3.7t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.07t/a
	/
	0.07t/a
	+0.07t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	一般工业
固体废物
	收集粉尘
	0
	0
	0
	409.76t/a
	/
	409.76t/a
	+409.76t/a

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	19290.24t/a
	/
	19290.24t/a
	+19290.24t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.84t/a
	/
	0.84t/a
	+0.84t/a

	危险废物
	废润滑油、废油桶、废防渗膜
	0
	0
	0
	0.21t/a
	/
	0.21t/a
	+0.21t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
新鲜水
生活用水
道路洒水
化粪池
项目部生活污水采用化粪池收集后定期使用吸污车拉运至巴音布鲁克污水处理厂处理
0.8
损耗0.16
0.64
0.64
筛分抑尘用水
2.728
1.6
损耗2.728
损耗1.6
9.088
装卸用水
损耗1.6
进料口用水
损耗1.6
1.6
1.6
车辆冲洗用水
0.76
损耗0.76
沉淀池
循环使用3.04
3.04
单位：m3/d
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