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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴州坦顺路桥建设有限公司尉犁县分公司沥青拌合站项目

	项目代码
	2609-652823-04-03-610032

	建设单位联系人
	邢鹿鸣
	联系方式
	18999016707

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县塔里木乡塔里木村，X242县道以西9公里处

	地理坐标
	E86°13′50.642″，N41°14′52.622″

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目   

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	尉犁县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2609011858652823000030

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	87

	环保投资占比（%）
	17.4
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	11490m2（临时占地）

	专项评价设置情况
	本项目有苯并[a]芘产生，但是厂界外500米范围内没有环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号），本项目拟采用的生产工艺及设备均不属于其中淘汰类。

本项目于2026年9月1日取得尉犁县发展和改革委员会出具的的投资项目备案证（备案文件项目代码：2609-652823-04-03-610032）。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》等文件，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，以坚持底线思维、强化空间管控、坚持因地制宜、坚持统筹实施为基本原则，强化空间、总量和环境准入管理。
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）与其符合性分析内容见表1-1。

表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表

名称
管控要求
本项目
符合性
新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果

A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”行业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。
符合
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外)，引导其他石化化工项目在化工园区发展。
本项目不属于危险化学品生产项目。
符合
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”行业，符合国家产业政策。不属于严重污染水环境的生产项目。
符合
A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

项目建设与各项上位规划管控导向一致，未列入生态功能区负面清单，满足本条管控要求。

符合

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目生活、生产用水就近从村庄拉运，不涉及开采地下水。
符合

A4资源利用要求
A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
本项目沥青拌合站为临时用地，不新增永久建设用地。

符合

A4.3能源利用

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。
本项目为公路建设配套临时沥青混凝土拌合站，烘干筒燃料采用轻质柴油，不使用煤炭作为燃料。项目位于公路施工沿线野外区域，周边无可利用工业余热热源，不具备余热供热替代条件。项目燃料方案避开燃煤。
符合

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析内容见表1-2。

表1-2  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

文件要求

本项目情况

符合性

总体管控要求

空间布局约束

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进入新疆维吾尔自治区，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。

本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”行业，不属于“三高”项目，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，周围无水源涵养区、饮用水水源保护区，符合空间布局约束要求。

符合

污染物排放管控

深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量，强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。

本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”行业，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉，生产用水循环使用，不外排。罐区设置防渗、围堰等防泄漏措施，防范油料渗漏污染土壤；项目为临时工程，生产结束后拆除设施并开展占地生态恢复，严格管控建设用地土壤环境风险；项目不涉及农业农村污染防治相关内容。

符合

环境风险防控

禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。

本项目不属于危险化学品生产项目。不属于重点流域水环境风险管控区。

符合

资源利用效率

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。

本项目消耗能源主要为轻质柴油，项目属于临时工程，受施工现场供气条件限制现阶段暂不具备天然气接入条件，运营期间将通过控制骨料含水率、优化燃烧工况等措施降低柴油消耗，实现减污降碳协同管控；生产、生活用水从就近村庄拉运，不开采地下水。
符合

天山南坡片区

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

本项目为道路施工配套临时沥青搅拌站，选址不涉及托木尔峰生态功能区；项目落实塔里木盆地北缘荒漠化防治要求，控制地表扰动，施工结束拆除临时设施并开展生态修复，不占用塔里木河、博斯腾湖生态用水，不属于油气、涉重金属开发项目。

符合

（3）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析

2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为尉犁县尉古勒巴格乡农业水污染重点管控区（ZH65282320001）。

项目与“三线一单”符合性分析见表1-3，项目与环境管控单元位置关系详见附图一。
表1-3  与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析

名称

管控要求

本项目相关内容

符合性

尉犁县古勒巴格乡农业水污染重点管控区（ZH65282320001）
空间布局约束

1.用水达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

本项目用水主要为场地降尘、车辆冲洗用水，车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后循环回用，实现生产废水零排放；生活污水经一体化生活污水处理设施处理后用于项目区周边荒漠灌溉。水资源重复利用率较高。
符合

污染物排放管控

1.加强规模化畜禽养殖污染防治工作，筛选、推广经济适用的污染防治措施和废弃物综合利用技术。

2.实施农村人居环境综合整治提升行动，重点抓好改厕、生活污水治理、垃圾处理、村庄清洁和绿化；推进美丽宜居村庄示范创建活动。

3.积极推广应用化肥减量增效技术和绿色防控技术，严格控制农药、化肥施用量。

4.加大农业面源污染防治力度。开展农田废旧地膜污染集中整治。

项目不属于畜禽养殖、农业生产类项目，不涉及化肥农药、废旧地膜等农业面源污染；固废、生活污水妥善处置，完工后开展场地恢复，不会破坏农村人居环境。
符合

环境风险防控

1.建立健全现有农田和果园防护林网格体系，加大对老残次断林带更新改造力度，进一步完善农田和果园防护林网，构建完善的绿洲生态体系,增强果园和农田抵御病虫害、低温冻害、大风沙尘等自然灾害的能力，增加绿洲对自然灾害的防御能力。

2.以减轻林业生物灾害、促进特色林果业健康发展、确保生态安全为目标，政府主导、部门协作、社会参与，完善防控体系，强化能力建设，健全管理制度，创新防控机制，落实政策法规，突出科学防治，提高公众防范意识，开展群防群治、联防联治，为实现特色林果产业持续健康发展和新疆生态文明建设提供重要保障。

项目避让农田、果园及防护林，施工不损毁林带；采取防尘措施，完工后开展生态恢复；不涉及林果产业开发与林业灾害防控，不会对绿洲生态及特色林果业造成不利影响，符合要求。

符合

资源利用效率

优化用水结构，推广高标准节水灌溉，严格执行用水总量控制，提高农业用水使用效率。

项目无农业用水需求，不占用农业用水指标，废水循环回用，节约新鲜水资源

符合

3、《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析

本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析如下：

表1-4  项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析一览表

《美丽中国建设“十五五”规划》具体要求

本项目情况

符合性

二、深入打好蓝天碧水净土保卫战

（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。

（四）加强土壤、地下水和农村生态环境保护。深入实施土壤污染源头防控行动，对土壤污染重点监管单位实行管控和修复，推动绿色化改造。

①项目骨料仓设置在全封闭原料车间内，物料输送密闭，沥青烟气收集，配套“电捕焦油器+活性炭吸附装置”治理VOCs；骨料堆场喷淋抑尘，落实无组织扬尘管控；

②项目沥青罐区、导热油区域、危废贮存点、生产区地面实施分区防渗，废活性炭、废机油等危废暂存，委托有资质单位处置，防范油品、固废渗漏污染土壤地下水。

符合

4、《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下：

表1-5  项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表

《新疆生态环境保护“十四五”规划》具体要求

本项目情况

符合性

第五章第三节持续推进涉气污染源治理：加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控;全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等;加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。

本项目配套柴油储罐、沥青储罐，落实油品储运环节VOCs精细化管控；沥青加热搅拌产生的沥青烟配套密闭收集及净化治理设施削减VOCs排放；项目不使用涂料、油墨等物料，无汽修、餐饮油烟污染源。

符合

第三章第一节完善绿色发展机制：实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。

本项目用水主要为场地降尘、车辆冲洗用水，车辆冲洗废水经隔油临时沉淀池沉淀后循环回用，实现生产废水零排放；生活污水经处理后用于项目区周边荒漠生态恢复的灌溉。水资源重复利用率较高。
符合

5、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下：

表1-6  项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》具体要求

本项目情况

符合性

深入推进环境污染防治：强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。

本项目为公路配套临时沥青拌合站，生产过程砂石卸料、输送、烘干、筛分等粉尘采用布袋除尘、洒水降尘等扬尘防控措施；导热油炉采用电加热，无燃煤污染。沥青储罐、沥青加热搅拌和出料工序沥青烟（VOCs）配套密闭收集及净化治理设施；项目使用期满后场站全部拆除，实施场地生态恢复。

符合

严守水资源利用“三条红线”，全面实施节水工程，调整用水结构：（1）控制用水总量。落实最严格水资源管理制度，兵地联合严守“三条红线”控制指标，健全取用水总量控制指标体系，建立覆盖全流域的取用水总量控制指标体系，推进消耗总量与消耗强度双控制度管理，制定年度减水目标及对策措施。严格实施取水许可制度，对取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到其行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

（2）严控地下水超采。加强地下水超采区综合治理与修复，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。严格实施水资源有偿使用制度，依法加强水资源费征收和使用管理。
本项目生产、生活用水从就近村庄拉运，不涉及地下水超采。

符合

6、《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析

本项目与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析如下：

表1-7  项目与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析一览表

《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》具体要求

本项目情况

符合性

第四篇第一章建强综合立体交通体系：织密公路网。加快推进国家高速公路网贯通，有序推动省级高速公路连接线建设，重点实施S12、S30等高速公路工程，构建互联互通、覆盖广泛、畅通高效的高速公路网，到2030年，高速公路里程达1800公里以上。推动普通国省道新建和改造并举，建设G571等一批高等级公路，加大G216、G218等低等级路段升级改造力度，全面提升普通国省道技术等级和服务能力。着力推进S260、S340等连接旅游景区、矿产资源地等重要经济节点的普通干线公路。加快构建普惠公平的乡村基础公路网络，有效提高农村公路通达深度和通畅水平。

本项目属于公路建设项目配套临时沥青拌合站，为公路工程施工阶段必要的临时保障设施，服务于公路项目建设实施；公路建成后能够完善区域路网结构、提升道路通行能力，项目建设符合巴州构建互联互通、畅通高效公路网络的发展方向。

符合

第五篇第三章主动服务融入全国统一大市场建设：构建统一市场基础设施。完善现代商贸流通体系和寄递物流体系，加快库尔勒现代流通战略支点城市建设，强化综合交通网络有机衔接，健全一体衔接的流通规则标准和与多式联运相适应的物流规则标准，加快形成内畅外联的现代流通网络。优化一体化数据资源服务平台，推动跨区域、跨部门、跨层级政务数据安全共享。

本项目为公路项目配套临时沥青拌合站，公路主线建成通车后将完善区域路网结构，提升区域交通运输通达水平，为区域商贸流通、物流运输提供交通基础支撑，有利于强化区域交通互联互通。

符合

7、与《固体废物污染防治“十五五”规划》(环固体〔2026〕39号)符合性分析。
表1-8  与《固体废物污染防治“十五五”规划》符合性分析一览表

环境管理政策要求
本项目情况
符合性
一、总体要求：

到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，固体废物综合治理能力和水平显著提升，固体废物信息化监管“一张网”实现重点领域全覆盖，建成一批“无废城市”。
本项目为临时沥青搅拌站，一般固废优先回用，危废分区防渗暂存、委托有资质单位处置，项目完工后场地清理、生态恢复，无永久固废留存，不形成历史堆存，可有效防范固废非法倾倒风险。
符合
二、扎实开展重点领域固体废物专项整治到2030年，非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率控制在0.2当量起数/千平方公里以内，或较2027年下降60%以上。

本项目为临时沥青搅拌站，服务于配套道路工程，工程完工后设备拆除、场地清理及生态恢复。产生的生活垃圾、生产固废均妥善处置。
符合
8、相关法律、法规符合性分析

本项目相关法律、法规符合性分析见下表。

表1-9  法律法规政策符合性分析

文件

环境管理政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”行业，不属于高耗能、高排放、低水平项目；粉尘、废水、固废均配套完善污染治理设施；厂区原料、产品优先采用密闭输送、密闭车辆运输等清洁运输方式，各项建设内容均满足文件管控要求。
符合

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》
县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤等各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。
本沥青混凝土拌合站选址不在区域已划定的高污染燃料禁燃区范围内；项目骨料烘干加热工序燃料采用轻质柴油，不燃用原煤、粉煤、可燃废物等高污染燃料。
符合

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》新政办发〔2024〕58号
二、持续优化产业结构

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，选址符合区域生态环境分区管控要求，不涉及产能置换。
符合

《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》
工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。
本项目不使用燃煤锅炉。
符合
扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏制扬尘污染。
本项目运输路面积极清扫粉尘，植树种草；粉料输送进行密封处理，通过以上措施减少扬尘污染。
《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）
对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

本项目为沥青拌合站建设项目，生产过程中矿粉投料时会产生粉尘，矿粉筒仓自带仓顶脉冲式布袋除尘器，废气经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后排放；冷骨料仓采用封闭式设计；进料口及输送廊道采用密闭料仓及密闭输送廊道的措施，同时厂区采用洒水降尘措施

符合
9、《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析

本项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析见下表。

表1-10  项目与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析一览表

第二篇第二章排污许可管理第一百八十二条排污许可证有效期为五年。在排污许可证有效期内，实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者有下列情形之一的，应当重新取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、排污口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；（三）排污口数量或者污染物排放种类、排放浓度、排放量增加；（四）法律、行政法规规定的其他情形。
本项目属于排污许可简化管理类别，投产排污前须申领简化管理排污许可证，严格落实排污许可证后管理要求。
符合

第二分篇第四章大气污染防治措施第二百一十七条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目对砂石堆场、物料装卸输送等环节采取围挡、遮盖、洒水抑尘措施，粉尘、沥青烟气配套密闭收集治理设施，落实精细化管控

符合

第三分篇水污染防治措施第二百九十八条排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放。工业园区等区域应当配套建设相应的污水集中处理设施，按照规定安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后，方可排放。
本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉，生产用水循环使用，不外排。

符合

第五分篇土壤污染防治第四百一十二条生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
本项目运营期采取分区防渗，不会对土壤造成不良影响。
符合

第六分篇固体废物污染防治第四百九十四条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家生态环境保护标准。
本项目运营期按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置一般固废暂存区。
符合

10、选址合理性分析

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县塔里木乡塔里木村，X242县道以西9公里处，项目选址合理性主要表现在以下几个方面。

（1）本项目选址未选在人口密集点、水环境敏感区，评价区无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区。按生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

（2）根据《关于尉犁县墩阔坦乡至古勒巴格乡道路建设项目临时用地的批复》（尉自然资字[2026]61号），属于临时占地，根据附件9：关于《巴州坦顺路桥建设有限公司尉犁县分公司沥青拌合站项目》的复函，项目用地符合尉犁县总体规划，同意项目选址。2026年4月22日，建设单位取得尉犁县林业和草原局出具的《征收草原使用同意书》（尉林草许准[2026]2号），见附件。
（3）用水、供电、通讯等设施均可满足项目所需。

（4）本项目区交通便利、运输条件良好。

（5）项目周边500m范围内无环境敏感目标，项目选址位置地质结构稳定，未处于洪水汇流处，日常降雨不会对项目区造成影响。项目不涉及拆迁，不占用农田

因此，项目选址可行。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景

本项目为《尉犁县墩阔坦乡至古勒巴格乡道路建设项目》配套建设工程，为尉犁县墩阔坦乡至古勒巴格乡道路的建设提供沥青混凝土。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，“尉犁县墩阔坦乡至古勒巴格乡道路建设项目”属于“五十二、交通运输业、管道运输业-130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）-配套设施；不涉及环境敏感区的三级、四级公路”，应填报环境影响登记表，该项目已于2026年4月10日完成填报环境影响登记表并备案，备案号：202665282300000073。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”，应编制生态环境影响报告表。
为此，巴州坦顺路桥建设有限责任公司尉犁县分公司委托我公司编制《巴州坦顺路桥建设有限公司尉犁县分公司沥青拌合站项目生态环境影响报告表》，接受委托后，我公司即组织相关专业技术人员熟悉本项目相关工程文件、赴现场进行实地踏勘，对项目现场建设情况及环境影响进行调查，深入分析项目周围环境特征、工程特征和污染特征，在此基础上开展评价工作，编制完成本项目生态环境影响报告表。
2、项目主要建设内容

本项目为临时沥青拌合站项目，位于尉犁县塔里木乡塔里木村，X242县道以西9公里处，项目中心地理坐标为E86°13′50.642″，N41°14′52.622″。

项目区四周皆为空地。地理位置图见附图二，周边关系图见附图三。总投资500万元，其中环保投资87万元，占项目总投资的17.4%。
项目建设沥青混凝土生产线1条，年产沥青混凝土5万t。项目组成见下表。

表2-1  项目工程组成表

工程类别

组成

主要建设内容

主体工程

沥青混凝土生产线
设置1套LB4000型搅拌主机及上料、输送系统，包括生产设备、原辅材料输送设备、产品装车系统，年产5万t沥青混凝土。
辅助工程

办公室及宿舍
彩钢结构一层，建筑面积210m2。
警卫室
砖混结构，建筑面积304m2。
地磅
占地面积66m2。
配电室
砖混结构，建筑面积9m2。
储运工程

运输

原料及产品的运输均采用汽车运输。

原料车间
设置1座全封闭原料车间，内部设置5个料仓，分别储存砂石料、骨料等，总建筑面积1440m2，位于厂区南侧。
储罐区

处于沥青混凝土拌合楼南侧，占地面积约1500m2，设4个容量分别为50t的卧式沥青储罐，1个容积为50t的卧式柴油储罐，导热油储存于导热油炉系统，储存量为3.5t。储罐均为地上式，罐区设围堰。

矿粉筒仓

位于沥青混凝土拌合楼周边，2个矿粉筒仓，容量分别为120t。

一般固废暂存区
原料车间内设1座占地约20m2的一般工业固废暂存区，用于暂存一般工业固废，暂存区须采取防雨、防风、防渗措施。
危废贮存点
原料车间内设1座占地约10m2的危废贮存点，用于暂存废机油、废焦油等危废，防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。
公用工程

给水

就近村庄拉运。

排水

办公及宿舍区设置一体化污水处理设施，生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准，用于周边荒漠灌溉；厂区出入口设置一个20m3隔油沉淀池，车辆清洗废水沉淀后用于厂区洒水降尘。
供电

市政电网供给。

供热

①沥青混凝土生产骨料烘干工序采用柴油燃烧器直接加热；

②导热油采用电加热，高温导热油经油泵闭路循环至沥青储罐、沥青输送管道、沥青称量系统，以间接换热方式为沥青提供保温热源。

供暖

项目冬季不生产不设供暖设备，办公室值班供暖采用电暖器。

施工期环保工程

废气
施工现场设置硬质围挡，裸露土方全覆盖防尘网，场内道路定时洒水抑尘。
废水
设临时沉淀池，施工结束后拆除、平整。
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆。
固废
建筑垃圾拉运到住建部门指定的地点处理；包装废弃物和废金属收集后外售处理。
运营期环保工程

废气

①原料装卸及堆场扬尘：全封闭原料车间，采用卷帘门仅设置车辆出入口，料仓设喷雾降尘装置；
②上料粉尘：位于全封闭原料车间内，顶部洒水降尘；

③燃烧器燃烧、烘干滚筒烘干、筛分废气：燃烧产生的烟气与烘干滚筒烘干粉尘、筛分粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放；
④矿粉筒仓：矿粉仓粉尘经仓顶布袋除尘器处理后无组织排放；

⑤沥青储罐废气：沥青储罐为密闭式，罐体上方设有呼吸口，经密闭管道收集后经同沥青拌合、出料工序废气一起经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；

⑥沥青拌合和出料废气：仓内联通并设烟气收集装置，出料口设置集气罩；出料废气由集气罩及管道收集后和沥青罐废气汇入同一管道，经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；

⑦运输扬尘：货车限速，苫布遮盖；场区道路定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身；

⑧物料运转、转载粉尘：采用封闭廊道，喷雾除尘的方式减少粉尘量。
废水

①生活办公区设置一体化污水处理设施，生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准，用于周边荒漠生态恢复的灌溉；

②生产区设置一个20m3隔油沉淀池，车辆冲洗废水用于厂区洒水降尘。
噪声

选用低噪声设备，高噪声设备采取基础减震、隔声、合理安排生产时间、加强设备维修保养等。

固废

①生活垃圾：垃圾箱收集后交由环卫部门处置；

②收集的除尘灰：烘干滚筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气由除尘器收集的粉尘均为一般固废，集中收集，回用于生产；矿粉筒仓仓顶除尘器收集颗粒物返回筒仓，回用于生产；

③废砂石（筛分工序筛上物）和隔油沉淀池沉渣：收集、定期清掏后用于铺筑新建道路的路基工程；

④废机油、废焦油、废活性炭：收集后暂存于危险废物贮存点，委托有相关危险废物处理资质的单位进行处置。

地下水、土壤
①重点防渗区：危废贮存点、储罐区。危废贮存点防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），储罐区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求执行；
②一般防渗区：一般固废暂存区、拌合楼、一体化污水处理设施、隔油沉淀池，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行；
③简单防渗区：其他区域，地面硬化处理。
环境风险
①项目生产区域、仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾；

②危废贮存点设置干粉灭火器应急设施和装备；

③储罐区内设置“禁止吸烟”和“禁止使用明火”的告示牌，沥青储罐及管道采取防腐措施；采取重点防渗，储罐区四周设置围堰；

④定期对导热油运输储罐进行检查，发现破损及时进行更换；

⑤事故状态立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。
3、项目产品方案和规模

项目产品产能、规模见表2-2。

表2-2 产品产能及规模一览表

序号
产品
产能（t/a）
规格
产品标准要求

备注

1
沥青混凝土
年产沥青拌合料5万
AC-13、AC-20、AC-25
根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），最大粒径于26.5mm的沥青混凝土沥青饱和度VFA为55-70%。
搅拌机出口直接接入罐车运走，不在厂内暂存。

4、项目生产设备

本项目主要从事沥青混凝土的生产，使用的主要设备见下表。

表2-3 主要设备一览表

序号

设备
名称

规格/型号

数量

备注

1
冷料系统

料仓

15×24m
5个

/

上料皮带输送机
/

1台

封闭

2
矿粉筒仓
矿粉筒仓
120t
2个

封闭

3
烘干系统

烘干滚筒

干燥能力80t/h

1套

封闭

减速电机

/

1台

/

主燃烧器

燃油量为500kg/h

1套

/

4
储罐区
沥青罐
地上卧式
4个
封闭

柴油罐
地上卧式
1个
封闭

5
热骨料仓系统

热骨料提升机
/

1套

封闭

减速电机

/

1台

/

振动筛

/

1套

封闭

6
计量系统

沥青计量系统

/

1个

/
压式称重传感器
/

1个

/
导热油罐

储罐为沥青加热系统组件，储油量为3.5t

1套

/
导热油循环泵
/

1台

/

沥青输送泵

/

2台

/

导热油加热器
/
1台

/
7
搅拌系统

电机

/

1台

/

减速机

/

1台

/

搅拌主机

/

1台

封闭

控制系统

控制器

/

1套

/

低压电器

/

1套

/

5、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况，详见下表。

表2-4 项目主要原辅料、能源消耗一览表

序号
原料名称
年用量(t/a)
备注
沥青混凝土生产线
1
沥青
2250
外购，全封闭沥青储罐储存
2
矿粉
2025.8916
外购，全封闭矿粉筒仓储存
3
砂子
2500
外购，料仓储存
4

石子

43250
外购，料仓储存
能源消耗

1

柴油
370
外购，柴油罐储存

2

水

749.875

从就近村庄拉运
3

电

10万kWh
就近接塔里木村电网，经变压后使用
主要原辅材料理化性质见下表：

表2-5 原辅料理化性一览表

序号
名称
物化性质
1
沥青
英文名称1:bitumen,英文名称2:asphalt。外观与性状：黑色液体，半固体或固体。沸点：<470℃。相对密度(水=1):1.15～1.25。闪点：204.4℃,引燃温度：485℃。爆炸下限%(V/V):30(g/cm³)。溶解性：不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。健康危害：沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐-深褐-褐黑色；职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。环境危害：对环境有害，对大气可造成污染。燃爆危险：本品可燃，具刺激性。危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒刺激性烟雾。
2
砂子
细度模数2.3-3.4中粗砂，含泥量不得大于1%，不允许有泥块。质地坚硬、级配良好的天然砂，其质量符合GB/T14684要求。

3

石子

粗集料宜选用质地坚硬、级配良好的石灰岩、花岗岩或辉绿岩碎石，其质量符合GB/T14685要求，应采用5-20mm连续级配碎石，母岩立方体抗压强度（水浸48h）应不低于150Mpa，含泥量应小于0.5%，且不允许混入泥块，风化颗粒、针片状颗粒含量应小于5%。

4
矿粉
矿粉即石灰石经球磨机磨细后的石粉。矿粉在沥青混合料中起到填充作用，目的是减小沥青混凝土的空隙，增加混合料的密实度，粒径主要为0.075mm。
5
柴油
柴油为轻质石油产品，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2～60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。
据建设单位提供资料，项目沥青由专用沥青运输车运入厂内，经密闭管道输送至沥青储罐，生产时，沥青油经油泵送入搅拌缸进行搅拌。砂石料（冷骨料）由卡车（车斗遮盖）运入厂区，倾倒至料仓内暂时储存，料仓设置在全封闭原料车间内。生产时，碎石经铲车装运至冷料斗倾倒，经密闭皮带运输机运至烘干滚筒，经烘干器热气流烘干，烘干后经提升机提升至筛分系统，经计量后进入搅拌缸搅拌。矿粉由粉料车（槽车）运输至厂区，通过粉料输送泵送入矿粉仓存放。生产时，矿粉经粉料提升机提升，经计量后密闭输送进入搅拌缸拌和。
表2-6 项目物料平衡一览表

序号

输入过程

输出过程

物料名称

数量（t/a）

物料名称

数量（t/a）

沥青混凝土生产线

1

沥青
2250
沥青混凝土

50000

2

砂子
2500
烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分工序有组织粉尘
11.65
3

石子
43250
原料装卸及堆场扬尘和矿粉筒仓无组织粉尘
6.23
4

矿粉
2025.8916
沥青罐、搅拌、出料过程产生的有组织沥青烟

0.30

5

/

/

沥青罐、搅拌、出料过程产生的无组织沥青烟
0.0016

6

/

/

废砂石（筛分工序筛上物）
4.58
7

/

隔油沉淀池沉渣
2
8

/

/

滴漏沥青及拌和沥青残渣
1.13

合计
50025.8916
合计

50025.8916

6、劳动定员及工作制度

本项目设置劳动定员15人，每天工作8小时，一班制，年工作时间为180天。

7、给排水

①生活用水

本项目设置劳动定员15人，根据员工实际生产生活情况并参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，本项目劳动人员在厂区内食宿的用水量按80L/人·日计，则用水量216m3/a。产污系数以0.8计，则生活污水产生量为172.8m3/a，经一体化污水处理设施处理后用于荒漠灌溉。

②车辆冲洗用水

本项目采用30t汽车运输物料，项目建成，进厂运输原料沙子、石子共计约1525次，每次清洗用水取55L，则用水量83.875t/a，废水损耗系数按0.2计，损耗水量为16.775m3/a；洗车废水排入沉淀池，沉淀后循环使用。
[image: image8]③料仓洒水降尘用水：为减少装、卸料时产生的扬尘，设一套喷淋设施，对物料进行喷淋洒水，保持砂堆湿润，并尽量放低装卸位置，从而减少扬尘量。物料抑尘用水约为450t/a，洒水自然蒸发。

图2-1 本项目运营期水平衡图

8、项目总平面布置

本项目主要设生活区和生产区，生活区位于厂区东北侧，生产区设置在生活区南侧，依次为沥青拌合楼、罐区、原料车间，矿粉筒仓布设在沥青拌合楼周边，物料输送路线顺畅紧凑。项目平面布置图详见附图四。

9、环保投资

本项目总投资500万元，环保投资87万元，占总投资的17.4％。

表2-7  项目环保投资估算表

工程内容
治理措施
环保投资（万元）
施工期
废气
施工现场设置硬质围挡，裸露土方全覆盖防尘网，场内道路定时洒水抑尘。
2
废水
设临时沉淀池，施工结束后拆除、平整。
2
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆。
3
固废
建筑垃圾拉运到住建部门指定的地点处理；包装废弃物和废金属收集后外售处理。
1
营运期
废气

沥青混凝土生产线

设置全封闭原料车间、顶部安装喷淋装置
6
燃烧产生的烟气与骨料烘干粉尘、筛分粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。
5
矿粉筒仓仓顶式布袋除尘器处理后直接于排风口无组织排放。
2
4座密闭式沥青储罐，罐体上方设有呼吸口，经密闭管道收集后经同沥青拌合、出料工序废气一起经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。
20
拌合站仓内联通并设烟气收集装置，出料口设置集气罩，出料废气由集气罩及管道收集后和沥青罐废气汇入同一管道，经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。
货车限速，苫布遮盖；场区道路定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身。
2
物料运转、转载粉尘过程中采用封闭廊道，喷雾除尘的方式减少粉尘量。
2
废水
建设一体化生活污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）、隔油沉淀池。
15
固体废物处置
生活垃圾由环卫部门统一清运，设一般固废暂存区。
2
危险废物委托有资质单位处置，设危废贮存点。
4
噪声管理
选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施。
4
分区防渗
全场进行分区防渗。
12
环境风险

沥青罐区设置围堰，设置标识标牌、警告牌，编制突发环境应急预案。
3

环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用。
2
合计
87


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

施工期工艺流程及产污环节图：
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图2-2 施工期工艺流程及产污环节图

2、运营期工艺流程及产污环节图

2.1沥青混凝土工艺流程
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图2-3 沥青混凝土生产线工艺流程图

2.2工艺流程简述：

（1）原料进厂

热沥青（约150℃）进厂后保存到沥青罐内，储存过程中利用导热油炉进行保温150-170℃，导热油炉采用电加热；砂石料进厂后储存在料仓内；矿粉储存在矿粉筒仓内。

（2）骨料上料、烘干、筛分、计量

砂石骨料由冷料仓经皮带输送至烘干滚筒烘干加热后，提升送入搅拌楼内进行筛分、配料计量。砂石料由皮带输送机送入烘干筒，在其中不断加热，烘干筒不停转动，以使石料受热均匀，温度为140-160℃。随后，加热的石料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，筛分后符合粒径要求的骨料计量后进入沥青搅拌设备搅拌仓内，不符合要求的物料从专门的出料口筛出，由斗车送回一般固废暂存区。

（3）矿粉添加与沥青喷入

储存在沥青储罐内的热沥青经泵送计量后喷入搅拌仓；矿粉以螺旋输送的方式送至密闭式计量称配料，计量后进入搅拌仓。传送带全部安全密封，以减少粉尘的逸散。

（4）拌合

将计量好的物料投入搅拌仓中，依靠沥青搅拌设备旋转叶片对混合料进行强烈的搅拌，制成均匀的沥青混凝土，整个过程都在密闭系统中进行。搅拌好的沥青混凝土从搅拌仓出料口卸料至槽车，外运。

3、施工期和运营期产排污分析

结合上述施工期和运营期工艺流程，对各生产线的产污环境进行分析，识别出各工序污染因子，见表2-8。

表2-8 本项目产排污环节一览表

时期

产污环节

污染类型

污染物

处理措施

施工期

施工过程

废气
颗粒物
施工现场设置硬质围挡，裸露土方全覆盖防尘网，场内道路定时洒水抑尘。
废水
SS

设临时沉淀池，施工结束后拆除、平整。
噪声
施工设备、车辆噪声

选用低噪声设备，定期维护机械和车辆。
固废
废包装物、生活垃圾、建筑垃圾

建筑垃圾拉运到住建部门指定的地点处理；包装废弃物和废金属收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理
运营期

员工生活

固废

生活垃圾

交由环卫部门统一处理
废水

SS、COD、BOD5、NH3-N
生活污水经一体化生活污水设施处理后用于项目区周边荒漠灌溉
料仓

废气

颗粒物

设置在全封闭原料车间内，顶部设喷雾降尘装置
布袋除尘器

固废

收集的粉尘

回用于生产

废布袋

交由环卫部门处理

隔油沉淀池

固废

沉渣
定期清掏后用于铺筑新建道路的路基工程
电捕焦油器

固废

废焦油
暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置
活性炭吸附装置

固废

废活性炭
设备维修

固废

废机油
沥青混凝土生产线

上料

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
废气

G1：颗粒物

设置在全封闭原料车间内，顶部洒水降尘
烘干

废气

G2-1：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

燃烧产生的烟气与骨料烘干粉尘、筛分粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
废气

G2-2：颗粒物

筛分

废气

G2-3：颗粒物

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
固废

石子

用于铺筑新建道路的路基工程
矿粉筒仓

废气

G3：颗粒物

仓顶式布袋除尘器处理后直接于排风口无组织排放
沥青罐

废气

G4-1：沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
沥青储罐为密闭式，罐体上方设有呼吸口，经密闭管道收集后经同沥青拌合、出料工序废气一起经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒（DA002）排放。
搅拌

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施
废气

G4-2沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
仓内联通并设烟气收集装置，出料口设置集气罩；出料废气由集气罩及管道收集后和沥青罐废气汇入同一管道，经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放
出料

废气

G4-3：沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
噪声

设备噪声

选用低噪声设备，通过基础减震、厂房屏蔽、距离衰减等隔音措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

（1）区域达标区分析

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》：2025年，全州空气质量综合指数为6.31，较2024年上升20.69%，空气质量有所下降。PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3－8H、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。因此判断本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10。

（2）特征因子环境质量现状评价

本项目排放的其他污染物为苯并[a]芘、TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，建设单位委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行现状监测：
①监测地点、监测因子

监测点位坐标经度86°13′42.30″，纬度41°14′52.34″，其他污染因子：苯并[a]芘、TSP。

②监测时间及频率

监测频率：监测频次为1次/天，24小时/次，监测3天。

监测时间：2026年7月5日至7月8日

③评价标准

苯并[a]芘、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

④评价方法
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

⑤评价结果及结论

表3-1  项目区环境空气质量评价结果统计表

污染物

平均

时间

评价标准ug/m3
监测浓度范围ug/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

苯并[a]芘
日平均
0.0025

ND

/

/

达标

TSP

日平均
300

164-198

66

/

达标

从上表分析结果可知，本项目所在区域苯并[a]芘、TSP监测结果最大值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值。

2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。
3、地表水环境质量现状

根据《2025年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：

2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。

距离本项目最近的地表水体为南侧约2km处的草场放水渠，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准的限值要求。
4.地下水、土壤环境现状

本项目运营期采取分区防渗，正常工况下本项目不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，故不需要进行地下水、土壤环境现状调查。

5、生态环境质量

本项目占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

6、土地沙化现状评价

本项目位于尉犁县塔里木乡塔里木村，X242县道以西9公里处，根据《新疆第六次沙化监测报告》及现场勘查情况，本项目所在区域不涉及沙化土地。见附图六。

	环境保护目标
	1、环境空气

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

本项目评价范围内无地表水环境保护目标。

5、生态环境

根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1.施工期污染物排放控制标准

1.1废气

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物厂区周边浓度限值，排放标准见下表。

表3-2    施工期无组织废气执行标准

污染物

限值
执行标准
颗粒物
1mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1.2噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。

2.运营期污染物排放控制标准

2.1废气

沥青拌合站废气污染物颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，见下表。

表3-3  废气最高允许排放浓度

污染源

产污环节
污染物

排放形式

浓度限值（mg/m3）

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

执行标准

沥青混凝土生产线

装卸、堆存

颗粒物

无组织

1.0

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
矿粉筒仓

颗粒物

无组织

1.0

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
上料粉尘

颗粒物
无组织

1.0
/
/
烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气
颗粒物

有组织

120

15

3.5

氮氧化物

240
0.77
二氧化硫

550
2.6
沥青储罐废气
沥青烟

有组织

75
15
0.18
苯并[a]芘
0.3×10-3
0.050×10-3
非甲烷总烃
120
10
沥青拌合和出料废气
沥青烟

有组织

75
15
0.18
苯并[a]芘
0.3×10-3
0.050×10-3
非甲烷总烃
120
10
厂界

沥青烟
无组织

生产设备不得有明显的无组织排放存在

/

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气
苯并[a]芘
0.008ug/m3
非甲烷总烃

4.0
备注：根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表21沥青混合料生产排污单位废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表，燃烧、烘干产污环节排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
2.2噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-4    噪声排放标准

类别

时段

标准值

执行标准

昼间

夜间

营运期

厂界

60dB(A)

50dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

3.废水

职工生活产生的生活污水经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准。

表3-5   生活污水排放标准

污染源

项目

排放限值

单位

标准来源

生活污水

pH值

6-9

无量纲

《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准

化学需氧量

180

mg/L

悬浮物

90

mg/L

粪大肠菌群

40000

MPN/L

蛔虫卵个数

2

个/L

4.固体废物

本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

	总量控制指标
	氮氧化物：2.08t/a，挥发性有机物：0.075t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	一、施工期大气污染及防治措施

本项目施工期的主要环境问题是施工和运输过程产生的固废、废水、噪声、粉尘、生活污水等，其次是水土流失和生态破坏。

（1）施工期废气污染及治理措施

本项目施工废气主要来源于施工场地开挖、平整，土石方运输、装卸，施工机械设备燃油废气、临时堆场扬尘、生产设备运输进场装、卸过程中产生的粉尘等，对周边环境空气造成一定影响。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范的管理制度和措施，并纳入本单位环保管理程序。应按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施：

①土石方开挖扬尘

项目土石方采取即挖即填的方式，开挖作业主要采取湿法作业，经验表明，在含水率较低时，扬尘对环境的影响非常明显。因此项目施工时，在挖掘前用远程射雾器结合移动式喷水软管（安装雾化喷嘴）对拟开挖表面进行洒水，可避免后续各环节的二次扬尘。

环评要求在基础开挖过程中若出现四级及以上风力天气情况应禁止进行土石方施工，并做好遮掩工作，在土石方装卸时降低料斗高度，减少卸料落差，同时要求施工单位文明施工，安排专人对地面进行洒水，减少扬尘产生。

②土石方装卸扬尘

本项目基础开挖产生的土石方全部用于场地及周边回填，此过程中主要采用挖掘机挖装、转运卸土，此过程中将会产生一定量的粉尘，通过洒水降尘后，同时合理安排装卸作业时间，尽量避免在大风等恶劣天气进行，如需在大风时装卸料，必须加强洒水降尘，以有效抑制粉尘的排放量。 

③临时堆场及裸露地面二次扬尘 

在刮风天气，临时堆土场及路基裸露地面将产生二次扬尘，施工期设置挡墙隔离，同时场内设置移动远程喷雾器洒水降尘，对表土、弃土临时堆场等采取密目网或彩条布进行遮挡，并及时清运施工现场堆场的建筑垃圾等，对暂时不扰动裸露地面和堆场喷洒抑尘剂，并采用密目网进行覆盖后，临时占地使用后及时进行绿化。

本环评要求采取以下措施：

A.加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作；

B.对建筑材料（如水泥、砂石等）露天堆放，土石方临时堆场，均采用密目网覆盖，减少二次扬尘产生；

C.施工场地定期洒水降尘；

D.对材料运输车辆进行严格清洗，车辆进出口设置防尘措施，避免将泥浆带出场外，避免造成扬尘污染；

E.建筑弃渣等运输车辆、车厢遮盖严密后方可运出场外；

F.主体施工时在施工现场采用密目安全网等围护结构，防止扬尘污染；

G.施工期裸露地面采用洒水降尘。

（2）汽车运输道路扬尘

在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘。本项目施工期无弃土外运，施工期汽车运输道路扬尘主要为项目建筑所需原辅材料运输进厂时产生的运输道路粉尘，针对汽车运输扬尘，本项目拟采取如下的控制措施：

A.限制车速，对既有道路派专人定期进行路面清扫、洒水车进行洒水，以减少道路扬尘。

B.施工现场主要运输道路配备保洁人员定期对地面洒水，并对散落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。

C.施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；必须设置冲洗设施，不准车辆带泥出门。

D.运输车辆不能冒载，装车与车厢平齐，并用挖机拍实，于表面洒水后加篷布遮盖，避免运输途中尘土飘溢、洒落的现象发生；当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫；空车返程时，篷布捆绑扎紧，收放于车厢中，避免篷布迎风飘扬造成尘土飘溢。

E.原辅料运输路线尽量避开居民集中点，运输车辆出厂时对原辅料拍实，对表面洒水，用篷布遮盖，做到封闭运输。避免在运输过程中的抛洒现象，当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫。

（3）施工机械设备燃油尾气

施工期间，施工机械设备和运输汽车均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。本项目燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，汽车尾气主要通过车辆限速、限制使用尾气超标车辆来进行控制。施工机械设备燃油尾气建议选用达到环保要求的设备，通过自然稀释后厂界的贡献值可控制在较低水平。

在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，以提高汽油或柴油的有效利用率，防止因设备运转不正常而降低汽油或柴油的利用率，从而增加废气排放量。

根据《大气污染防治行动计划》《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》《巴州建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》等相关文件要求，工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。按照施工工地“六个百分百”标准，做到工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。尽可能减少项目对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题。
二、施工期废水污染及防治措施

施工期废水主要为施工废水。

（1）施工废水

在基础开挖阶段，产生的主要是含有泥沙和石料的废水；建筑施工阶段产生的主要是泥浆废水，主要污染因子是SS，SS浓度较高，根据类比其他类似工程，产生量约4m3/d。施工单位在项目场地上建1个容积为20m3的临时沉淀池，施工废水全部进入沉淀池，沉淀后回用于工地降尘，堆场、料场洒水防尘、道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不外排。

环评要求：沉淀池应落实严格的防渗措施，防止污染地下水，施工期结束后对临时建筑进行拆除。

（2）施工人员生活污水

项目施工人员平均为20人/d。生活办公区设置一体化污水处理设施，生活污水经一体化污水处理设施（“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，处理规模为5m3/d）处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准，用于周边荒漠生态恢复的灌溉。
环评要求，施工期严格落实各种废水的处理、回用措施，严禁废水进入地表水体。

三、施工期噪声污染及防治措施

（1）噪声源

本项目施工内容包括场地清理、土方开挖回填、构筑物的修建等。本项目施工期噪声源主要是设备噪声和机械噪声。施工机械较多，这些声源具有噪声高、无规则等特点，噪声源强在75~115dB（A）之间。此外还有施工车辆的交通噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。

（2）施工过程

施工期项目先后主要进行以下几个过程的活动：

①土石方施工阶段：在土石方施工期间使用挖掘机、装载机、运输土方建材的车辆等，在施工现场工作时间较短，所产生的噪声影响时间较短。

②主体结构施工阶段：主体工程施工期间在现场混凝土养护，梁柱浇灌混凝土时使用的混凝土振捣器时间长，成为对外界影响的主要噪声源。

（3）施工期噪声影响缓解措施

施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，而本项目距离周边居民敏感点较近，施工期间噪声影响范围较大，因此项目拟采取以下措施，降低噪声对周边环境的影响：

①设置降噪屏障。施工期把地块用围栏包围，减弱噪声对外辐射，同时在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏障或在其有固定工位的设备（如空压机）外加盖简易棚；在结构施工楼层设置降噪围栏，围挡材料采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板），高度不低于2.5m。

②合理布局、加强管理。在施工过程中把高噪声工作安排在项目中央，加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施；将木工机械等高噪声设备尽可能设置远离周围居民一侧（如拟建项目中部），并在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔音的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。

③合理安排工期。尽可能选用工艺先进、噪声较低的设备，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

④合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。

⑤选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工。禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。挖掘机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转。

混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振动钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。

安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。

⑥加强施工期噪声监测，凡超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的，及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，力争达到施工噪声不扰民的目的。

项目在严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求的标准进行施工，并采用上述有效措施对厂址施工噪声进行控制后，会将该项目施工噪声对周围敏感点影响控制在最低水平。

四、固体废物污染及防治措施

本项目固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）土石方

本项目施工期土石方主要来自场地平整、建筑基础开挖等产生的土石方，项目开挖土石方约1000m3，用于项目场地内回填，无弃土外运。

（2）建筑垃圾

施工生产的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、碎砖、木材等，其损耗量约占使用量的5%～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如含砖、石、砂的杂土应集中堆放，及时清运至住建部门指定的地点处置。

本项目建筑垃圾产生量约20t，可回收建筑固废约占总量的30%（6t）。其他建筑固废（16t）由建设单位及时清运至住建部门指定的地点处理。

综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。

五、生态环境影响及防治措施

该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响、对地表原有植被（主要为杂草等）造成破坏等。随着施工工地开挖、填方、平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工工程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易发生水土流失。因此只要施工期加强管理、合理安排施工进度，产生的少量弃土及时清运，并因地制宜进行绿化。采取上述措施后，可起到吸声降噪，绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善，施工期对周围生态环境的影响不大。

综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境影响产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理），并进行文明施工，严格遵守上述环保建议，工程建设期间不会对周围环境产生明显不利影响。

六、防沙治沙措施

为防治土地沙化，本次环评特提出防沙治沙生态保护措施：

（1）施工期间应划定施工活动范围，强化施工管理，严格控制 和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤及地表，加剧土地沙化。土地临时使用过程中发现土地沙化，应当及时报告当地人民政府。

（2）合理安排施工时间及工序，施工结束后应及时平整、回填、覆土、夯实，做好施工迹地的恢复。

（3）在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。

（4）施工过程中要采取防尘网苫盖等临时防护（挡护）措施，减少风力侵蚀产生的扬尘；

（5）施工期间，对施工场所进行洒水抑尘。

（6）强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制盐土沙化，保护地表层。

（7）施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏现有生态环境，造成沙化的行为。

（8）加强对施工区域生态环境管理，施工结束后，对施工场地进行清理、平整，防止土壤沙化。

七、水土保持措施

（1）采取尽量减少占地、控制施工范围采取彩条旗限界、减少扰动面积减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；

（2）尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填；

（3）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土的产生，施工结束后采用土地整治方法对回填表面进行整平压实，减少水土流失；

（4）采取挡土墙、护坡、护面等防护措施，开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。
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	1、废气

本项目产生的废气主要有：沥青混凝土生产线产生的废气和车辆运输扬尘，具体如下：

①料仓装卸堆存产生的粉尘
本项目原料中的砂石料经汽车运入厂内后，直接由装载机卸至相应料仓内待用，该卸料和堆存过程会产生粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中核算公式。

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），砂石总用量为45750/a，单车运载30t，年物料运载车次量1525车；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），单车运载30t；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数取0.0084，a/b=0.131；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取0（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米），占地面积1440m2。

经计算，本项目装卸扬尘和风蚀扬尘产生量约为5.99t/a。

砂石料装卸采取降低装卸高度、洒水抑尘、避免大风天气装卸、堆场封闭等措施，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水，取74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目采用全封闭堆场，控制效率取99%。

经计算，本项目装卸扬尘和风蚀扬尘排放量约为0.016t/a，排放速率为0.011kg/h。

表4-1   原料堆场、物料装卸粉尘产生及排放情况一览表

污染物

排放方式

产生量

（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

运行时间（h/a）

颗粒物

无组织

5.99

4.16

全封闭原料车间、洒水抑尘
0.016

0.011

1440

②矿粉筒仓粉尘

沥青混凝土生产线矿粉采用筒仓储存，设置2座120t矿粉筒仓，顶部均配有仓顶式布袋除尘器。外购的矿粉进料时筒仓顶部排气口需要向外界排气，排气过程中会有粉尘产生，筒仓产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社出版、1989年12月第一版）第二十二章混凝土分批搅拌厂表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子，粉尘产生量为0.12kg/t（卸料），本项目矿粉使用量为2025.8916t/a，矿粉筒仓交替使用，卸料速度为40t/h，则2座矿粉筒仓卸料时间各为25h/a。矿粉筒仓经上方自带的仓顶式布袋除尘器（收集效率100%，治理效率为99%，处理后无组织排放。

表4-2 项目筒仓污染物产生及排放情况一览表

序号

污染物

排放方式

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

运行时间（h/a）
1#矿粉筒仓
颗粒物

无组织

0.12
4.8
仓顶式布袋除尘器
0.0012
0.048
25
2#矿粉筒仓
颗粒物
无组织
0.12
4.8
0.0012
0.048
25
③沥青罐和沥青拌合、出料产生的沥青烟气

本项目所用沥青为约150℃的热沥青，热沥青进场后利用有机热载体锅炉进行保温，使用时利用管道送入搅拌仓中使用。在沥青储罐呼吸口、沥青拌合站下料口处会有少量的沥青废气排放，沥青废气中含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。

1）沥青罐呼吸废气
由于常温下沥青为固体或半固态，工作时，为使沥青具有流动性，本项目所用沥青为约150℃的热沥青，热沥青进场后利用有机热载体锅炉进行保温，使用时利用管道送入搅拌仓中使用。

参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社1990年8月出版）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团，1995年9月初版）的有关资料，每吨石油沥青在加热过程中产生沥青烟120-140g，本次评价取值120g/t（本项目加热温度较低，150°C左右取最小值），沥青烟气中苯并[a]芘含量约0.01-0.02‰（本次评价取大值0.02‰），非甲烷总烃产生量约占沥青用量的2.5g/t。本项目沥青罐进行加热保温，沥青年用量2250t，则沥青罐呼吸产生沥青烟0.27t/a，苯并[a]芘产生量为5.4×10-6t/a，非甲烷总烃产生量为0.0056t/a。

本项目沥青储罐为密闭式，罐体上方设有呼吸口，经密闭管道收集后经同沥青拌合、出料工序废气一起经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒DA002排放。

2）沥青拌合、出料工序废气
本项目生产所需沥青先通过导热油炉间接加热，成品温度约为150℃。沥青利用沥青泵通过管道输送至沥青搅拌设备，缸内设有溢气口，废气经设备内管道直接进入废气处理装置（电捕焦油器+活性炭吸附），搅拌完成后通过沥青拌合站卸料口出料。

参考《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（焦信信，长安大学专业硕士学位论文，2018年），该论文对沥青搅拌设备的沥青烟产生机理进行了全面分析研究，并进行了相关试验，并确定了实际生产中沥青烟的排放系数为6.3×10-4kg/t（混合料），沥青烟中苯并[a]芘的排放系数为1.6×10-10kg/t。本项目生产温度处于150-180℃之间，与该文献的实验条件较为吻合，因此引用的系数可行。本项目沥青混合料产量为50000t/a，则沥青拌合、出料工序沥青烟产生量为0.0315t/a，苯并[a]芘产生量为8.0×10-6t/a。参考[崔培强·沥青VOC分析技术及抑制方法验收]（武汉理工大学，2015年），沥青搅拌设备中1克PJ90沥青释放的沥青VOC为0.9572μg，本项目使用沥青量为5000t/a，则沥青拌合、出料工序VOCs产生量约为0.0048t/a。

本项目沥青储罐为密闭式，罐体上方设有呼吸口，沥青储罐呼吸口间设置全密闭管道收集呼吸口废气，搅拌仓搅拌过程中为全密闭式搅拌，无粉尘，出料口废气主要为出料过程产生的沥青烟气，将卸料口四周封闭，出料口上方设集气罩，出料废气与搅拌仓沥青烟气一起处理。沥青废气通过管道、集气罩经负压抽风系统，将产生的沥青废气收集后送至“电捕焦油器+活性炭吸附装置”进行治理，收集效率为95%，参照同类型项目，沥青烟处理效率为95%，苯并[a]芘去除效率80%，非甲烷总烃去除效率25%，年运行1440h，设置5000m3/h的引风机，净化后的废气通过15米高排气筒(DA002)排放。
表4-3  沥青加热、搅拌、出料工序产排情况一览表
污染源

污染物

产生情况

风机

风量

m3/h

收集效率%

去除措施
处理效率%
排放情况

排放限值

年运行时间h/a
产生量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
mg/m3
沥青罐、搅拌、出料过程（DA002）

沥青烟

0.30
0.21
41.67
5000
沥青罐废气收集效率100％，出料废气95％

电捕焦油器+活性炭吸附装置

95

0.015
0.011
2.08
75
1440

苯并[a]芘

1.3×10-5
9.03×10-6
1.8×10-3
80

2.6×10-6
1.8×10-6
3.6×10-4
0.3×10-3
非甲烷总烃

0.010
0.0069
1.39
25

0.0075
0.0052
1.04
120
无组织

沥青烟
0.0016

0.011

/

/

加强密闭和收集效率

/

/
/
/

生产设备不得有明显的无组织排放存在

苯并[a]芘
0.4×10-6
0.28×10-6
/

/

/

0.4×10-6
0.28×10-6
/

0.008×10-3ug/m3
非甲烷总烃
0.00024

0.00017

/

/

/

0.00025
0.00017
/

4.0

④烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气

砂石料在烘干筒内翻滚加热，其中骨料加热采用柴油燃烧后产生的热气进入烘干滚筒直接对骨料进行加热烘干，烘干后再通过砂石料提升机送到筛分系统经过振动筛分，砂石料在烘干滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。

本项目沥青拌合站骨料烘干、筛分过程产生粉尘，烘干、筛分粉尘产生情况参照选取《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1沥青混凝土制造厂的逸散尘排放因子”为0.25kg/t，本项目沥青拌合站砂石料（包括碎石和砂料）用量45750t/a，则骨料烘干、筛分粉尘产生量约为11.44t/a。

柴油燃烧废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）表6：“对于实际热值介于上表数据之间的，采用插值法计算得到绩效值”。热值取国标0#柴油平均低位发热量42.65MJ/kg，

因此，氮氧化物绩效值为：5.535+（5.791-5.535）×（42.65-41.87）/（43.96-41.87）=5.631kg/t燃料。

颗粒物绩效值为：0.554+（0.579-0.554）×（42.65-41.87）/（43.96-41.87）=0.563kg/t燃料。

二氧化硫绩效值为：1.845+（1.930-1.845）×（42.65-41.87）/（43.96-41.87）=1.877kg/t燃料。

根据建设单位提供的信息，烘干筒燃烧柴油年用量为370t/a，则柴油燃烧颗粒物的产生量为0.21t/a，氮氧化物的产生量为2.08t/a，二氧化硫的产生量为0.69t/a。

本项目烘干筒与振动筛距离约2m，距离较短，可实现砂石料烘干、筛分粉尘收集后通过同一除尘器处理。具体收集处理措施为：沥青拌合站采用封闭式的输送皮带与烘干筒相连，烘干筒热骨料提升系统（密闭）相连，滚筒内的烘干粉尘一起经烘干筒顶部的管道进入旋风除尘器+布袋除尘器，振动筛产生的筛分粉尘由振筛钢架式封闭结构上管道引至同一管道，形成负压收集，并设压力监测仪表，收集效率100%。烘干、筛分工序粉尘收集后，通过引风机引至旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99%，风机风量10000m3/h。烘干筒燃烧、烘干、筛分废气产排污情况见下表。

表4-4 烘干筒燃烧、烘干、筛分废气产排污情况一览表

污染源

污染物

排放形式

产生情况

风机

风量

m3/h

收集效率%

治理措施
治理效率%
排放情况

排放限值

年运行时间h
产生量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
mg/m3
烘干筒烘干、筛分废气
颗粒物

有组织

11.65
8.09
809.03
10000
100

旋风除尘+布袋除尘

99

0.12
0.081
8.09
120

1440

氮氧化物

2.08
1.44
144.44
/
/
2.08
1.44
144.44
240
二氧化硫

0.69
0.48
47.92
/

/

0.69
0.48
47.92
550
⑤运输扬尘

项目建成运行后，由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁地进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到项目及周边的环境空气质量。
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原煤道路运输扬尘产生量选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下：
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式中：

Qy：交通运输起尘量，kg/km.辆；

Qt：运输途中起尘量，kg/a；

V一汽车行驶速度，本项目取15km/h；

W—汽车载货总重量，货车30t；

P—道路表面物料量，0.5kg/m2；

L—道路长度，场地内道路长度0.85km；

Q—汽车运输量，考虑出厂、建厂物料，取100000t/a。

本项目采取控制车速、路面洒水抑尘等措施后，降尘效率取80%，则运输车辆扬尘产排污情况见下表。

表4-5 本项目运输扬尘产排污一览表

产污时期

污染物

排放方式

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

运营期

颗粒物

无组织

3.69
2.56
控制车速、路面洒水抑尘
0.74
0.51
⑥物料运转、转载粉尘

物料在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织粉尘排放。环评要求物料采取皮带运输机并封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等措施。同时要求各落料点及转载点均设置弥散型喷雾洒水装置，可有效抑制粉尘外逸。在采取上述措施后，物料转运、转载粉尘产生、排放量较小，对周围环境影响较小。
1.2废气治理措施可行性分析

本项目采用的废气污染物治理措施与《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中废气可行性技术对照见下表。
表4-6  项目采取的废气污染防治措施可行性一览表

废气产污环节

污染控制项目

本项目采取的排放形式
规范中可行性污染治理措施及工艺

本项目采取的废气治理措施
是否为可行

沥青混凝土生产线
烘干、筛分、烘干筒燃烧器燃烧废气

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

有组织

《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）表A.5：旋风除尘+布袋除尘、旋风除尘+静电除尘
旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒（DA001)有组织排放
可行

矿粉筒仓废气
颗粒物
无组织

《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）表A.5：布袋除尘、旋风除尘、静电除尘
仓顶式布袋除尘器无组织排放

可行

沥青储罐废气、沥青拌合和出料废气
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
有组织

《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）表A.5：活性炭吸附、电捕焦油器、电捕焦油器+活性炭吸附
电捕焦油器+活性炭吸附+15米高排气筒（DA002)有组织排放
可行

1.3废气监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），具体监测计划见下表。

表4-7   本项目废气污染物监测计划一览表
排放方式

排放口名称

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织

烘干筒燃烧、烘干、筛分废气
DA001

颗粒物、氮氧化物、二氧化硫

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-996）表2

沥青罐呼吸废气沥青拌合和出料废气
DA002

沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

无组织

厂界

颗粒物、

苯并[a]芘、非甲烷总烃

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

1.4非正常工况

项目非正常工况主要为废气治理设施故障状态，该情况下导致的废气非正常排放按未经处理的污染物产生量计算，非正常工况下大气污染物的排放情况见表4-8。
表4-8  废气非正常工况下污染排放情况一览表
序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
非正常排放浓度((mg/m³)
非正常排放量（kg/a）

单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1
烘干筒燃烧、烘干、筛分废气（DA001）
废气治理设施故障
颗粒物
8.09
809.03
8.09
1
1
停产检修
氮氧化物

1.44
144.44
1.44
1

1

二氧化硫

0.48
47.92
0.48
1

1

2
沥青储罐沥青、拌合和出料废气（DA002）
沥青烟
0.21
41.67
0.21
1
1
苯并[a]芘
9.03×10-6
1.8×10-3
9.03×10-6
1

1

非甲烷总烃

0.0069
1.39
0.0069
1

1

1.5项目排气筒信息

本项目大气污染物排气口信息见表4-9。

表4-9  废气排口情况一览表

排放口名称
排放口编号
排放口坐标

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
类型
烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气
DA001
E86.230744,N41.247768

15
0.3
40
一般排放口
沥青储罐沥青、拌合和出料废气
DA002
E86.230401,N41.247344
15
0.5
25
一般排放口
2、废水

2.1废水源强核算

本项目生产废水不外排，仅排放生活污水，由一体化污水处理设施处理，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉。项目废水污染源源强见下表。

表4-10 项目生活污水产生和排放情况一览表
污染物

污染物产生情况

污染物排放情况

治理措施与排放去向
核算方法
生活污水172.8m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a
产生浓度mg/L

产生量t/a
COD

类比法

350
0.060
180
0.031
经一体化污水处理设施处理后用于荒漠灌溉
SS
200
0.035
90
0.016
由上表可知，项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，排放浓度满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准。

2.1废水治理措施的可行性

本项目建设一体化污水处理设施采用“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”，即工艺为污水→格栅→化粪池→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒→出水。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）表23沥青混合料生产排污单位废水类别、污染物项目及对应排放口类型一览表，生活污水采用污水→格栅→化粪池→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒→出水的工艺属于可行性技术，见下表。

表4-11 项目采取的废水污染防治措施可行性一览表
废水类别

污染控制项目

本项目采取的排放形式
规范中可行性污染治理措施及工艺及排放形式

本项目采取的废水治理措施
是否为可行性技术
生产废水

pH值、悬浮物、石油类
全部回用

隔油、沉淀

排入隔油+沉淀池，用于厂区洒水抑尘

可行

生活废水

悬浮物、化学需氧量
荒漠灌溉
生活污水处理站：生化法、其他

化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化
可行

参照同类处理生活污水项目，本项目采用“化粪池+A/O+沉淀+消毒一体化”处理后水质可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准限值要求。本项目所在区域为荒漠，主要生长荒漠植被，可用于荒漠灌溉。
表4-12 荒漠灌溉消纳地情况

序号

消纳地点

植被情况

执行标准

灌溉制度

1

厂区四周

盐穗木、骆驼刺等，植被稀疏，覆盖度约10%
《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准限值
0.96m3/d，间歇
2.2废水监测计划

项目废水监测计划如表4-13所示。
表4-13  监测计划一览表

序号

类别

编号

排放

去向
地理坐标

排放

规律
排放口类型
排放标准
监测因子

监测点位置

监测频率

1

废水

DW001

荒漠灌溉
E86°13′49.426″，N41°14′52.342″

间接排放，流量稳定
一般排放口
《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准限值
pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、蛔虫卵个数
生活污水排放口

每季度一次

3、噪声
3.1噪声产生排放情况

本项目噪声主要为振动筛、引风机、搅拌机等，其噪声级大致在75～80dB（A）之间。本项目噪声采取减振、隔声、消声措施。本项目噪声源强详见表4-14。

表4-14  本项目主要噪声源强一览表（室内）

序号

建筑物名称

声源名称

数量

声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A、有窗）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

皮带输送机
1
75

消声，减振，噪声源设置在厂房内、利用平面布置使高噪声远离厂界

-28.05

-4.1

1

23

47.8

昼间

频发

20

27.8

1

2

烘干滚筒
1
75

-34.8

6.5

1

23

47.8

20

27.8

3

热骨料提升机
2
75

-41.96
-17.34
1
23

47.8

20

27.8

4

振动筛
2
75

-16.41
-10.67
1
13

51.7

20

31.7

5
引风机

2
75

-17.67

-20.11

1

20

47.8

20

27.8

6
搅拌主机
1
75

-1.28

11.06

1

20

47.8

20

27.8

注：以生产车间为坐标原点（E86.230599,N41.247714）为坐标原点，x轴正方向为正北向，y轴正方向为正东向。

3.2噪声污染防治措施及环境影响分析

（1）拟采取的噪声污染防治措施

Ⅰ合理布局，应将厂内噪声较大设备安装减震垫、隔声装置。

Ⅱ合理设计绿化，以阻隔噪声的传播和干扰。

Ⅲ平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。

（2）预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下：

①点源传播衰减模式：
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式中；Lp—距声源r米处声压级，dB（A）；

      Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）；

      r—距声源的距离，m；

      r0—距声源1m；

      ΔL—各种衰减量，dB（A）。

②噪声叠加公式

对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：[image: image3.wmf]12
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式中：L─总等效声级；

      L1,L2…Ln─分别为n个噪声的等效声级。

③预测结果及评价

根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见表4-15。
表4-15  本项目噪声预测一览表  单位：dB(A)

噪声源

项目预测点
贡献值

标准限值
预测结果

昼间

夜间

昼间
夜间
叠加声源

东侧厂界
24.13
/
60
50
达标

南侧厂界
25.86
/
60
50
达标

西侧厂界
25.63
/
60
50
达标

北侧厂界
27.01
/
60
50
达标

由上表可知，本项目投产后，通过相应的降噪措施和距离衰减后，各厂界昼间噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3.3噪声例行监测要求

根据项目的排污特点，企业应遵循《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求对项目采取监测计划，具体如表4-16所示：

表4-16 本项目噪声监测计划

项目

监测指标

监测布点

监测周期与频率

噪声

连续等效A声级
厂界四周

每季昼间一次
4、固体废物

4.1固体废物产生与治理情况

（1）废砂石

原料砂石料烘干后通过提升机进入振动筛，筛分后合格的砂石料进入搅拌缸内搅拌，筛选不合格（粒径过大、筛上物）的废砂石料则不能进入生产线，根据类比调查，振动筛筛选出来的废砂石料产生量较少，废砂石产生量约为原材料用量的0.01%，约为4.58t/a，为一般工业固废，用于铺筑新建道路的路基工程。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），废砂石种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。

（2）隔油沉淀池沉渣

根据建设单位生产经验，产生量为2t/a，定期清掏后用于铺筑新建道路的路基工程根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），隔油沉淀池沉渣种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。

（3）滴漏沥青、拌和沥青残渣

沥青泵将沥青从储罐打入拌合系统时，由于接口的密闭性问题，会滴漏少量沥青，沥青的滴漏量和项目使用设备及生产管理水平有关。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢，滴漏沥青及拌和残渣年产生量参照同类企业，项目滴漏沥青及拌和残渣年产生量约为沥青用量的0.05%，约为1.13t/a，为一般工业固废。滴漏的沥青、拌和残渣属于在生产过程中泄漏的原材料和产品。对于滴漏沥青和拌和残渣，首先应加强生产管理水平，定期对沥青输送管道和储罐进行检查、维护，降低此类固体废物的产生量，其次对此类固体废物加以充分回收利用，指定专人在沥青滴漏处和拌和残渣泄漏处用专用的容器接装，将其回用于生产。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），沥青残渣种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
（4）除尘器收集的粉尘

依据大气污染物源强核算，本项目除尘器收集的粉尘量为11.7676t/a，属于一般工业固废，收集后回用于生产。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），除尘器收集的粉尘种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。
（5）废布袋

本项目布袋除尘器定期更换布袋，年产生废布袋0.2t/a，属于一般工业固废，由环卫部门定期清运。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），废布袋种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-009-S59。
（6）废焦油

本项目使用电捕焦油器对沥青烟进行处理过程中会收集处理得到废焦油，根据大气污染物源强核算，沥青烟产生量为0.30t/a，排放量为0.015t/a，则收集到的废焦油为0.285t/a，参照《国家危险废物名录（2025年版）》，电捕焦油器收集到的废焦油为危险废物，对照《国家危险废物名录（2025年版）》，危废代码为HW11，309-001-11，电捕焦油器收集到的废焦油暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置
（7）废活性炭

本项目有机废气处理过程中会产生废活性炭，活性炭吸附能力以0.3g（有机物）/1g（活性炭）计，根据大气污染物源强核算，本项目活性炭吸附有机废气的量为0.0025t/a，则废活性炭产生量为0.011t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49。废活性炭经收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置
（8）废机油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换机油以保证设备正常运转，每年需更换机油0.5t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。

（9）生活垃圾

本项目劳动定员15人，将产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/d计，产生量为1.35t/a，统一收集后由环卫部门定期清运。

本项目固废的产生及排放情况具体见下表。

表4-17  本项目固废产生及处置统计表

名称

污染因子/成分

形态

产生量（t/a）

类别

危险

特性

代码

去向

废砂石

砂石

固态

4.58
一般固废

/

900-099-S59
定期清掏后用于铺筑新建道路的路基工程
隔油沉淀池沉渣
砂石

固态

2

/
900-099-S59
滴漏沥青及拌和沥青残渣

沥青

固态

1.13
/

900-099-S59
回用于生产
除尘器收集的粉尘

粉尘

固态

11.7676

/

900-099-S59

回用于生产
废布袋

布袋

固态

0.2

/

900-009-S59
由环卫部门定期清运

废焦油

焦油

固态

0.285
危险废物

T
309-001-11
收集后暂存于危废贮存点，定期交由具有资质的单位处理

废活性炭

废滤筒

固态

0.011
T/In

900-039-49
废机油

机油

液态
0.5
T，I

900-214-08

生活垃圾

生活垃圾

固态

1.35
一般固废

/

900-099-S64

由环卫部门定期清运

4.2固废环境管理要求

一般固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定进行设置，实现“资源化、减量化、无害化”，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度。具体为：贮存区采取防渗防雨淋防风等措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

4.3危废贮存点

危险贮存点建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

危险废物：定期委托危废处置单位运输、利用、处置危险废物，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

2）危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

3）仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

4）贮存堆场要防风、防雨、防晒；贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；

5）生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。本项目危险废物通过采取相应的处置和风险防范措施，可以将项目的危险废物的环境风险水平降到较低水平。
综上所述，经采取以上措施后，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。
五、土壤、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目防止地下水、土壤污染控制措施的原则如下：

（1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物废水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）被动控制即末端控制措施，主要包括一般固体废物暂存间、危废贮存点的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存进行防渗处理，防止污染物渗入地下。
根据以上原则，本项目地下水、土壤污染防治措施为：
（1）分区控制措施

根据项目区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

危废贮存点、储罐区，采取重点防渗，危废贮存点防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），储罐区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求执行。
②一般防渗区

一般固废暂存区、拌合楼、一体化污水处理设施、隔油沉淀池，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
③简单防渗区

项目其他区域，一般地面硬化。
表4-18  项目地下水防渗要求
防渗级别

工作区

防渗效果

重点防渗区

危废贮存点、储罐区

危废贮存点防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），储罐区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求执行
一般防渗区
一般固废暂存区、拌合楼、一体化污水处理设施、隔油沉淀池
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
或参照 GB16889执行
简单防渗区
其他区域

一般地面硬化
六、生态影响分析

项目施工期短暂扰动荒漠地表植被、存在水土流失风险，运营期主要为临时占地改变土地利用类型，扬尘可能对厂区周边少量荒漠植被产生轻微不利影响，整体生态影响较小。

七、环境风险影响分析

7.1本项目风险物质识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”进行危险性识别，本项目环境风险物质主要为废机油、柴油，其中柴油储存在柴油罐（50t)中，充装系数取0.8，因此，柴油在厂区内的最大储存量为40t。
7.2风险源分布

全厂风险源分布情况见下表。

表4-19 危险物质分布情况表

序号

危险物质

最大储存量
临界量

qi/Qi

分布

风险类型

1

废机油
0.5t
2500t
0.0002
危险废物贮存点
火灾、泄漏
2

柴油
40t
2500t

0.016
罐区

火灾、泄漏
3
废焦油
0.285t
2500t
0.000114
危险废物贮存点
火灾、泄漏
4
导热油
3.5t
2500t
0.0014
导热油炉
火灾、泄漏
Q值合计
0.017714
/
经计算得出Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

7.3环境风险事故影响分析

（1）废气处理系统的影响分析

高浓度的粉尘污染物排放，导致下风向环境空气中颗粒物短时局部超标，停止生产后，事故排放可得到有效控制。

（2）石油类泄漏的影响分析

废机油、柴油一旦泄漏进入外环境，对河流、土壤、生物均会造成污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。对地表水的影响也是不能轻视的，地表水一旦遭到废矿物油污染，水生生物会遭受破坏，人畜根本无法饮用；同时也有可能污染土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的废矿物油还会随着下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

（3）为杜绝项目非正常排放，项目应做到以下几点：

1）企业应定期对环保设施进行检查维护，保证运行良好，尽可能杜绝一切事故发生；

2）严禁在厂区内设置专门的机械修理车间；

3）不得在厂区内存放易燃易爆物品；

4）定期检查机械设备，对于出现问题的设备，应停止使用，经修理完善后方可投入生产。

7.4事故应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。

8、排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口立标管理原则

1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）（2023年修改）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

5）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

6）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

（2）排污口的技术要求

1）排污口位置须合理确定，依据环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

2）排放污染物的采样点设置，应按照《污染源监测技术规范》要求设置，设置在废气排气筒等位置。

（3）排污口立标管理

按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）规定对排污口进行标识。详见下表：

表4-20  环保图形标志形状、颜色

符号

形状

背景颜色

图形颜色

提示性图形符号

正方形边框

绿色

白色

警告图形符号

三角形边框

黄色

黑色

表4-21   环境保护图形标志

排放口

废水排放口

废气排放口

噪声源

图形符号

/
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背景颜色

绿色

图形颜色

白色

固体废物贮存、处置场图

一般固体废物

危险废物（警告图形符号）

图形符号
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背景颜色

绿色

黄色

图形颜色

白色

黑色

1）固定噪声源

固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。

2）固体废物堆放场所

固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

3）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌根据生态环境部的要求制作，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。

（4）排污口建档管理

1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

（5）排污口二维码标识管理

根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中相关要求建立排放口二维码标识。

（6）“三同时”验收情况
表4-22  建设项目“三同时”验收一览表

项目

污染源

防治措施

验收要求

废气

上料废气

上料口位于全封闭原料车间内，顶部洒水降尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值
烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气
旋风除尘+布袋除尘，由15m高排气筒（DA001）有组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
沥青储罐呼吸废气、沥青拌合和出料废气
经电捕焦油+活性炭+15m高排气筒（DA002）有组织排放
运输扬尘

货车限速，苫布遮盖；场区道路定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

物料运转、转载粉尘
采用封闭廊道，喷雾除尘
未收集的粉尘

封闭厂房

废水

生活污水

一体化污水处理设施预处理

满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准，用于周边荒漠生态恢复的灌溉
生产废水

隔油沉淀池处理后回用

/

固废

废砂石
定期清掏后用于铺筑新建道路的路基工程
不排入外环境

隔油沉淀池沉渣
滴漏沥青及拌和沥青残渣
回用于生产
除尘器收集的粉尘
回用于生产
废布袋
由环卫部门定期清运
废焦油
收集后暂存于危废贮存点，定期交由具有资质的单位处理
废活性炭
废机油
生活垃圾
由环卫部门定期清运
噪声

生产设备

减振、隔声等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

风险

风险防范措施

编制突发环境事件应急预案，报尉犁县生态环境局备案，定期演练




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	上料废气
	颗粒物
	料口位于全封闭原料车间内，顶部洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

	
	烘干筒燃烧器燃烧、烘干、筛分废气
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	旋风除尘+布袋除尘，由15m高排气筒（DA001）有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	
	沥青储罐呼吸废气、沥青拌合和出料废气
	沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	经电捕焦油+活性炭+15m高排气筒（DA002）有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	
	运输扬尘
	颗粒物
	货车限速，苫布遮盖；场区道路定期洒水、清扫；进出车辆清洗车身
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值

	
	物料运转、转载粉尘
	颗粒物
	采用封闭廊道，喷雾除尘
	

	
	未收集的粉尘
	颗粒物
	封闭厂房
	

	地表水环境
	生活污水
	pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、蛔虫卵个数
	一体化污水处理设施预处理
	满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中B级标准，用于周边荒漠生态恢复的灌溉

	
	生产废水
	SS
	隔油沉淀池处理后回用
	/

	声环境
	生产设备、风机等
	等效A声级
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	隔油沉淀池沉渣定期清掏和废砂石用于铺筑新建道路的路基工程，滴漏沥青及拌和沥青残渣、除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋、生活垃圾由环卫部门清运，废焦油、废活性炭、废机油、暂存于危废贮存点，交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废贮存点、沥青储罐区采取重点防渗，危废贮存点防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），储罐区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求执行；

一般固废暂存区、拌合楼、一体化污水处理设施、隔油沉淀池，采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；

项目其他区域，一般地面硬化。

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险

防范措施
	（1）火灾风险防范措施
①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等；
②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示；
④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施；
⑤工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。
（2）泄漏风险防范措施
①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；
②尽量减少清洗废水的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强；
③车间及仓库内必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物品分类存放，禁忌混合存放，有毒有害物应分隔储存；
④建设单位应加强危废贮存点的雨棚遮挡、防渗防漏建设，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗措施，危险废物定期交危废处理资质单位安全处置，同时设置备用暂存桶，出现环境事故概率很小，风险可控。
（3）废气事故风险防范措施
应定期检修废气治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。
（4）突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（1）环境管理机构的职责

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

④负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

⑤负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（2）环境管理人员配备

环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

2、环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）“三废”处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

3、环境管理计划

（1）项目建成投产前，建设单位应组织建设项目进行环保竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘装置等设施是否正常运行。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

（3）检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决；

（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

（6）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（7）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

（8）按危废贮存点建设规范建设危废贮存点，危废贮存点防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料），建立危废贮存点台账，委托有资质单位处理。

4、排污许可

根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向主管部门申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可简化管理的排污单位，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中要求申请排污许可证，按证排污。

5、排污口规范化设置

排放口应设置便于采样、监测的采样口，废气采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中采样口设置要求。

6、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。
7、项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

8、建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

9、制定突发环境事件应急预案，报主管部门备案，并进行定期演练。




六、结论
	项目要切实落实报告表中提出的各项防治措施，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行污染治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.12
	
	
	+0.12

	
	氮氧化物
	
	
	
	2.08
	
	
	+2.08

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.69
	
	
	+0.69

	
	沥青烟
	
	
	
	0.015
	
	
	+0.015

	
	苯并[a]芘
	
	
	
	2.6×10-6
	
	
	+2.6×10-6

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.075
	
	
	+0.075

	废水
	COD
	
	
	
	0.031
	
	
	+0.031

	
	SS
	
	
	
	0.016
	
	
	+0.016

	一般工业

固体废物
	废砂石
	
	
	
	4.58
	
	
	+4.58

	
	隔油沉淀池沉渣
	
	
	
	2
	
	
	+2

	
	滴漏沥青及拌和沥青残渣
	
	
	
	1.13
	
	
	+1.13

	
	除尘器收集的粉尘
	
	
	
	11.7676
	
	
	+11.7676

	
	废布袋
	
	
	
	0.2
	
	
	+0.2

	危险废物
	废焦油
	
	
	
	0.285
	
	
	+0.285

	
	废活性炭
	
	
	
	0.011
	
	
	+0.011

	
	废机油
	
	
	
	0.5
	
	
	+0.5

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	1.35
	
	
	+1.35


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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