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中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	库尔勒石化大道德为动物医院

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	/

	地理坐标
	/

	国民经济
行业类别
	O8222
宠物医院服务
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业 123.动物医院

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15
	环保投资（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	20%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否：
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	240
（不新增用地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.项目产业政策符合性
[bookmark: _GoBack]根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“O8222 宠物医院服务”。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”之列。根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发〔2005〕40号）第十三条的规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。故本项目为允许类，符合国家产业政策。
2.选址合理性分析
[bookmark: OLE_LINK5]根据现场勘查，项目位于城市建成区，周边200m范围内主要是商铺及居民住宅，无重大污染企业，周围环境质量较好。本项目服务及诊疗活动范围为宠物用品售卖、宠物基础疾病预防、疫苗接种、宠物常规检查、内科疾病的诊疗、外科疾病治疗和动物胸腔或腹腔手术。本项目可为周边居民医治宠物提供方便。根据《新疆维吾尔自治区动物诊疗机构管理（技术）规范》中相关规定，本项目区地处城市建成区，周边无动物饲养、交易场所；距离动物屠宰和动物产品经营、加工以及药品生产等场所3公里以上，符合动物防疫要求。项目区共两层；项目区所在位置属于凯悦特区住宅区沿街商铺，西南侧35m为城市交通主干道石化大道；东侧为豪生大酒店；北侧为凯悦特区住宅区内部。项目店铺面积共240m2，有相对独立的各个科室，符合该管理办法。
本项目租赁沿街商铺两层，设有独立出入口通道，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，并且未与同一建筑物的其他商铺用户共用通道。出入口设置于商铺正门处，正门面向西南侧的石化大道，本项目进出口独立设置，严格按照《危险废物转移管理办法》进行医疗废物转运，不会对附近商铺产生环境影响。
综上，项目周边交通便利，选址不涉及环境敏感区，在落实了相关环境保护措施后，项目对周边环境影响可接受。因此，从区域环境保护分析，项目选址合理。
3.“生态环境分区管控要求”符合性分析
3.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
表1-1 项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
	内容
	要求
	符合性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”之列，故本项目为允许类，符合国家产业政策。

	限制开发建设的活动
	严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染项目，本项目用水量较少，且来源于市政给水，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染。

	
	建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目租赁已建商铺，不占用基本农田，不新增占地。

	
	严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目位于城市建成区，不属于自然保护地范围内。

	污染物排放管控
	新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目建设符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求。

	环境风险防控
	强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目环评建议进行突发环境事件应急预案的编制并备案。

	资源利用要求
	加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目医疗废物、患病宠物排泄物及猫砂、废紫外线灯管集中收集后交由具有资质的单位进行处置；医疗废水处理设施废渣，委托有资质单位定期清捞与处置，不在项目区贮存；输液瓶（袋）集中收集暂存于储物间，定期交由再生资源回收单位；宠物毛发、健康宠物粪便及猫砂与生活垃圾一起分类集中收集后统一由环卫部门定时清运至垃圾填埋场集中处置，本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走处置。


3.2 与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（2024年12月9日）符合性分析
表1-2   生态环境准入清单信息
	单元编码
	单元名称
	单元属性

	ZH65280120011
	库尔勒市城区地下水禁采区
	重点管控单元



表1-3   项目与库尔勒市生态环境准入清单相符性分析
	管控要求
	本项目情况

	空间布局约束
	1.除城乡生活饮用水或者战略储备、旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。
2.县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门制定封停方案，经本级人民政府批准
后实施。
	本项目建设动物医院，场地租赁已建商业用房，供水依托市政管网，不涉及地下水取水。

	污染物排放管控
	1.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
2.禁止向地表及水体排放、倾倒下列物质：（一）油类、酸液、碱液或者剧毒废液及未达标的工业及生活废水；（二）放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；（三）工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。
3.建设单位建设危险废物堆存场、垃圾填埋场、矿山渣场（含尾矿）、储灰场、加油站、贮存有毒有害物质的场所应当按照有关规定落实有关水污染防治措施，制定防渗处理方案，并按照规定定时向环境保护主管部门和水行政主管部门报告水质监测数据。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。
4.工矿企业应当优先利用基坑水、矿坑水和疏干水。无法全部利用的，应当处理达标后排放。
5.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。
6.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区
污染物排放。组织实施地下水监测工程建设，建立较完整的地下水监测网。定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。
	本项目医疗废水及清洗消毒废水经过一体化污水处理设备预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）表2中预处理标准限值后与生活污水一同排入市政污水管网，最终进入库尔勒市南市区污水处理厂。医疗废物及废紫外灯管等危废委托有资质单位合规处置。

	环境风险防控
	应当统筹规划、合理布局地下水监测站网，加强地下水监测能力建设，组织做好地下水水位、水量、水质、水温等地下水动态监测工作，及时采集、传输、处理、储存监测数据，定期向社会公布监测结果。建成常规监测、移动监测、动态预警监测三位一体的水环境质量监测网络。
	项目区危废贮存间、污水处理区均已做防渗处理，不存在地下水污染途径。

	资源利用效率
	1.编制重点超采区域地下水压采方案，禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。
2.大力发展高效节水，加强水源置换。
	本项目建设动物医院，供水自市政管网，不涉及地下水取水。


由上表可知，在建设单位落实“报告表”提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（2024年12月9日）的要求。
4.与《新疆维吾尔自治区动物诊疗机构管理（技术）规范》符合性分析
项目与《新疆维吾尔自治区动物诊疗机构管理（技术）规范》符合性分析见下表。
表1-4 与《新疆维吾尔自治区动物诊疗机构管理（技术）规范》符合性分析一览表
	监管制度内容
	本项目
	符合性

	动物医院使用面积应在150平方米以上，有相对独立的隔离室、诊疗室、普通病处置室和传染病处置室、住院室、手术室、相关检验室、器具清洗消毒室、器械药品室、办公室等工作室。
	本项目使用面积240m2，设有独立的隔离室、诊室、手术室、住院部、化验室、药房、DR室等工作室，详见平面布置图。
	符合

	动物诊疗机构应有固定的营业场所，环境应整洁，距动物饲养、交易场所 200 米以上，距离动物屠宰和动物产品经营、加工，以及药品生产等场所 3000 米以上，并符合动物防疫要求。
	本项目租赁原有自建房，在200m范围内不存在动物饲养、交易场所；本项目3000m范围内无动物屠宰场和动物产品经营、加工以及药品生产等场所，符合动物防疫要求。
	符合

	动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不应与同一建筑物的其他用户共用通道。
	本项目具有独立的出入口，出入口未设在居民住宅楼内或者院内，并且未与同一建筑物的其他用户共用通道。
	符合

	动物诊疗机构应具备暂存污水、污物、病死动物及其它医疗废弃物的防止二次污染的用具，存放处应有明显标志。
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK17]本项目医疗废水及清洗消毒废水经一体化污水处理设备预处理后与生活污水一同排入市政污水管网；医疗废物分类暂存于危险废物贮存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位定期处置。
	符合


5. 与《医疗废物管理条例》符合性分析
本项目与《医疗废物管理条例》符合性分析见下表。
表1-5    与《医疗废物管理条例》符合性分析一览表
	管理条例内容
	本项目
	符合性

	医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。
	本项目产生的医疗废物分类暂存于危险废物贮存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位定期处置。
	符合

	医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；
	本项目设有专门的危险废物贮存间，占地面积2平方米，医疗废物暂存于带盖封闭的桶内，桶上贴上标签，详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性，贮存间内设置危废识别标志，建立危险废物管理台账。与医疗区、食品加工区及人员活动区、生活垃圾存放区保持距离。
	符合

	医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。
	本项目产生的医疗废物分类暂存于危险废物贮存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位定期处置。
	符合

	医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。
	本项目医疗废物交由医疗废物集中处置单位处理；宠物医院内危险废物贮存间使用紫外灯进行日常杀菌消毒，废紫外线灯管和医疗废物暂存于危险废物贮存间内分区贮存，委托有资质的单位定期处置。
	符合

	医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
	本项目医疗废水及清洗消毒废水收集后，经医疗废水处理设备（“过滤+氯片消毒”）处理后，与生活污水一起排入市政下水管网。
	符合


6.与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）相符性分析
《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》提出“加大环境空气质量信息公开力度。将排污单位和第三方治理、运维、检测机构弄虚作假行为纳入信用记录，定期依法向社会公布。重点排污单位及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、环保违法处罚及整改等信息。机动车和非道路移动机械生产、进口企业依法公开排放检验、污染控制技术等环保信息。”
本项目医疗废物交由医疗废物集中处置单位处理；宠物医院内危险废物贮存间使用紫外灯进行日常杀菌消毒，废紫外线灯管和医疗废物暂存于危险废物贮存间内分区贮存，委托有资质的单位定期处置。本项目医疗废水及清洗消毒废水收集后，经医疗废水处理设备“过滤+氯片消毒”处理后，与生活污水一起排入市政下水管网。本项目非重点排污单位，但本项目承诺积极配合环保检查，坚决不弄虚作假，合理合法处置各项污染源。
7.与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》相符性分析
《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》提出“加强生态环境分区管控。贯彻落实《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元。建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、监管执法等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。”“严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业、重点重金属污染物减排要求，加强重点行业重金属污染综合治理。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。”
本项目已进行与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析，本项目不属于重点行业，项目内医疗废物交由医疗废物集中处置单位处理；宠物医院内危险废物贮存间使用紫外灯进行日常杀菌消毒，废紫外线灯管和医疗废物暂存于危险废物贮存间内分区贮存，委托有资质的单位定期处置。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1、项目由来
库尔勒石化大道德为动物医院于2017年7月建成开业运营。前期，医院主要提供宠物食品用品销售、宠物免疫及基础疾病治疗等服务，不含腹腔手术宠物诊疗业务。现阶段，结合宠物医疗行业市场发展及实际经营需求，库尔勒石化大道德为动物医院拟在现有已建成医院基础上，扩增宠物腹腔手术相关诊疗单元。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》：“第五十、社会事业与服务业（123 动物医院）设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的需编制环境影响报告表”。我公司接受建设单位委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对项目所在区环境现状和可能产生的生态环境影响进行分析，并结合国家建设项目环境管理的有关规定，按照生态环境影响评价有关技术规范，编制完成《库尔勒石化大道德为动物医院建设项目生态环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境部门审批，并作为环境管理的依据。
2.2、项目概况
项目名称：库尔勒石化大道德为动物医院
建设单位：库尔勒石化大道德为动物医院
建设性质：新建
建设地点：本项目租赁原有商铺，面积为240m2，与周边关系：项目共两层；项目区所在位置属于凯悦特区住宅区沿街商铺，西南侧35m为城市交通主干道石化大道；东侧为豪生大酒店；北侧为凯悦特区住宅区内部。项目区地理位置图与项目区域位置见附图。
员工人数：6人，均不在院区食宿。
工作制度：年工作365天，采取8小时工作制。
项目投资：总投资15万元，环保投资3万元。
2.3、建设内容及建设规模
[bookmark: OLE_LINK93]本项目建设单位租赁新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道凯悦特区门面6-9室，房屋性质为商业用房，使用面积共240平方米。
接待动物对象为家养宠物猫、宠物狗，服务内容为宠物用品售卖及诊疗。诊疗内容为宠物常见的基础疾病治疗和外伤治疗（检测项目：犬瘟、细小病毒、冠状病毒、血常规、显微镜镜检，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，均由仪器进行检测直接出结果），手术内容为外伤手术、宠物绝育手术、胸腔或腹腔手术等，不进行复杂手术。预计门诊接待最大动物量16只/天，其中需要手术的1只，其他15只为宠物免疫及基础疾病治疗，不涉及传染病及人畜共患病治疗项目。
关于本项目的特别说明如下：
项目涉及的放射性污染项目，根据《中华人民共和国生态环境法典》规定，应按相关环保要求另行办理相关手续，不在本次评价范围内。
项目工程组成见表2-1。
表2-1    项目工程组成一览表
	建设内容
	建设规模
	备注

	主体工程
	[bookmark: OLE_LINK110]项目设置隔离室、诊疗室、手术室、住院部、药房、化验室、DR室等工作室，主要提供动物治疗（一般为胸腔、腹腔、颅腔手术）、宠物食品、用品和药品销售。
	手术室新建

	公用工程
	供水
	由市政供水管网供应
	/

	
	供电
	当地电网供给
	/

	
	供热
	市集中供暖供应
	/

	[bookmark: OLE_LINK16]
	排水
	医疗废水、清洗消毒废水经一体化污水处理设施（处理能力0.2m3/d）预处理后与生活污水一同排入市政污水管网。
	/

	环保工程
	废气
	宠物本身散发或排泄物异味
	动物粪便及时清理，消毒后装入密封袋，减少暴露时间，减少臭气产生；房间内采取紫外灯消毒、新风系统、喷洒生物除臭剂等措施。
	已建

	
	
	污水处理设施异味
	密闭设备，规模较小，经加强通风和定期消毒处理。
	处理设施新建

	
	
	危险废物贮存间异味
	对医疗废物储存加盖密封，同时加强管理，做好消毒工作，及时清运，定期进行医疗废物贮存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天。
	医疗废物贮存间新建

	
	废水
	[bookmark: OLE_LINK15]医疗废水经一体化污水处理设施（处理能力0.2m3/d）预处理后与生活污水一同排入市政污水管网，本项目所有废水最终进入库尔勒市南市区污水处理厂。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，设备安装基础减振设施，室内隔声等。
	已建

	
	环境
风险
	一旦一体化医疗废水处理设施出现故障时，切断一体化污水处理设备的出口阀门，未处理废水由空桶（容积为0.2m3）收集后待设备恢复正常运行再由一体化医疗废水处理设施进行处理；做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作，对于患病宠物和可疑患病宠物应加强管理。
	新建

	
	一般固废
	拆包过程产生的废包装物、未被污染的输液瓶（袋）
	收集暂存，交由再生资源回收单位处置。
	/

	
	
	健康宠物粪便及猫砂
	采用专用包装袋收集后统一由环卫部门处置。
	

	
	
	宠物毛发
	交由环卫部门处置。
	

	
	
	生活垃圾
	集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。
	/

	
	
	动物尸体
	本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走处置。
	/

	
	危险废物
	医疗废物
	收集消毒后暂存在危险废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。
	/

	
	
	废紫外线灯管
	暂存在危险废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。
	/

	
	
	医疗废水处理设施废渣
	委托有资质单位定期清捞与处置，不在项目区贮存。
	/

	
	
	患病宠物排泄物及猫砂
	收集消毒后暂存在危险废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。
	/


2.4、主要设备
本项目主要设备见表2-2。
表2-2    主要设备一览表
	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量

	1
	麻醉工作站
	/
	个
	1

	2
	生化仪
	/
	台
	1

	3
	显微镜
	/
	台
	1

	4
	DR影像（属于医用Ⅱ类射线装置）
	/
	台
	1

	5
	污水处理器
	/
	套
	1

	6
	冰箱
	/
	台
	2

	7
	监护仪
	戴瑞DERRY兽用多参数监护仪D8B台
	台
	1

	8
	X光机
	日本Mikasa高周波X线机MikasaHF400Va便携式X线机台
	台
	1

	9
	空调
	/
	台
	2

	10
	血球仪
	/
	台
	1

	11
	离心机
	/
	台
	1

	12
	手术无影灯
	/
	台
	1

	13
	动物手术台
	/
	台
	1

	14
	雾化机
	/
	台
	1

	15
	宠物医院信息管理系统
	/
	个
	1

	16
	电脑
	/
	台
	3

	17
	地秤
	/
	个
	1

	18
	海威特荧光检测分析仪
	/
	台
	1

	19
	西门子呼吸麻醉机
	/
	台
	1

	20
	高压消毒锅
	/
	个
	1

	21
	伍德氏灯
	/
	个
	1

	22
	宠物智能输液泵
	/
	个
	5

	23
	移液器
	/
	个
	2

	24
	监控摄像头
	/
	个
	8

	25
	打印机
	/
	台
	1

	26
	宠物桌称
	/
	个
	2

	27
	斯玛特生化分析仪
	/
	台
	1

	28
	推车式紫外线灯
	/
	个
	2


2.5、主要原辅材料表
医院的主要原辅材料种类繁多，包括药物、试剂、消毒液以及除此之外的其他各类物资。原辅材料运输、贮存和使用须严格遵守相关管理规范，避免扩散到人群和环境中造成危害。项目主要药物使用见表2-3，主要医疗用品及能源消耗见表2-4。
表2-3    主要药物使用情况
	序号
	品名
	规格
	年耗量
	备注

	1
	拜有利
	100毫升
	1瓶
	抗生素

	2
	莫比新
	50毫克
	5盒
	

	
	
	250毫克
	3盒
	

	
	
	500毫克
	3盒
	

	3
	倍诺林
	0.1g/支
	3盒
	抗生素

	4
	大宠爱
	0.25毫升
	10盒
	体外驱虫

	5
	海乐旺
	6片/盒
	5盒
	体内驱虫

	6
	海乐旺
	6片/盒
	5盒
	体内驱虫

	7
	海乐妙
	6片/盒
	30盒
	体内驱虫

	8
	拜宠清
	6片/盒
	5盒
	体内驱虫

	9
	赛瑞宁
	10毫升/盒
	2瓶
	止吐

	10
	生理盐水
	24瓶
	3箱
	液体

	11
	5%葡萄糖注射液
	24瓶
	3箱
	液体

	12
	复方Nacl
	24瓶
	1箱
	液体

	13
	麻佛
	10片/盒
	2盒
	抗生素

	14
	耳漂
	12瓶
	2盒
	洗耳水

	15
	安立消
	500毫升
	20瓶
	消毒液

	16
	异氟烷
	100毫升/瓶
	8瓶
	麻醉剂

	17
	舒泰50
	250毫克/瓶
	1瓶
	麻醉剂

	18
	棉制品
	100支/包
	3包
	耗材

	19
	丙泊酚
	20毫升
	5盒
	麻醉剂

	20
	一次性手套
	盒
	5盒
	耗材

	21
	一次性口罩
	包
	30包
	耗材

	22
	双氧水
	100毫升/瓶
	2盒
	耗材

	23
	医用酒精
	500毫升
	15瓶
	耗材

	24
	注射器
	100支/盒
	10盒
	耗材

	25
	一次性垫单
	10张/袋
	10袋
	耗材

	26
	疫苗
	25支/盒
	6盒
	疫苗

	27
	生命元
	30毫升/瓶
	3
	/

	28
	柴胡注射液
	2毫升
	30盒
	

	29
	地塞米松磷酸钠注射液
	1毫升；5毫克
	30盒
	

	30
	维生素C注射液
	2毫克；0.1克
	20盒
	

	31
	维生素B1注射液
	2毫升；0.1克
	20盒
	

	32
	复合维生素B注射液
	2毫升
	20盒
	

	33
	维生素B6注射液
	2毫升；100毫克
	20盒
	

	34
	维生素B12注射液
	1毫升；0.5毫克
	20盒
	

	35
	敏清舒马来酸氯苯那敏注射液
	1毫升；10毫克
	15盒
	

	36
	灭菌注射用水
	
	30盒
	

	37
	亚硫酸氢钠甲萘醌注射液
	1毫升；4毫克
	15盒
	

	38
	氯化钾注射液
	10毫克/10支
	30盒
	

	39
	硫酸阿米卡星注射液
	2毫升；0.1克
	30盒
	

	40
	乳酸林格注射液
	250毫升/瓶
	3箱
	


表2-4   主要医疗用品及能源消耗
	序号
	品名
	单位
	年使用量
	类别

	1
	一次性注射器
	盒
	50
	

	2
	一次性口罩
	包
	100
	

	3
	一次性手套
	盒
	15
	

	4
	纱布棉球
	包
	30
	

	5
	输液袋
	个
	300
	

	6
	兽用血细胞分析溶血剂
	瓶
	5
	0.5升/瓶

	7
	兽用血细胞分析稀释剂
	瓶
	3
	0.5升/瓶

	8
	头孢噻呋
	粒
	200
	

	9
	碘伏
	瓶
	50
	0.1升/瓶

	10
	酒精
	瓶
	25
	0.5升/瓶

	11
	消毒液
	瓶
	10
	0.5升/瓶

	12
	猫导尿管
	支
	20
	

	13
	犬双腔道尿管
	支
	30
	

	14
	骨板
	条
	5
	

	15
	骨钉
	个
	100
	

	16
	留置针
	个
	500
	

	17
	缝合线
	12根/盒
	20
	

	18
	刀片
	100/盒
	3
	

	19
	纱布块
	24包/袋
	15
	

	20
	纱布包
	包
	10
	

	21
	绷带
	10个/袋
	3
	

	22
	新鲜水
	立方米/年
	539
	市政供水

	23
	电
	千瓦时/年
	3000
	市政供电


原辅材料理化性质：
生理盐水：又称为无菌生理盐水，是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。浓度：用于两栖类动物时是0.67~0.70%，用于哺乳类动物和人体时是0.85-0.9%。
医用酒精（75%）：化学式为CH3CH2OH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激，有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3（20℃），乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、单醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。75%的酒精（体积分数）可用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒，很强的渗透力，进入细菌内部。
2.6、公用工程
[bookmark: _Toc1004]2.6.1供排水
（1）供水
本项目给水由市政供水管网接入，项目主要用水为宠物医疗用水、工作人员及流动人员生活用水。
①生活用水
本项目劳动定员6人，医院流动人员按16人计算，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量以50L/人·d计，则日用水量为1.1m3/d，年工作365天，年用水量为401.5m3/a。
②宠物医疗用水
类比同类型项目，本项目宠物医疗用水按12L/只·d计，项目日接诊宠物16只，年运营365天，则宠物医疗用水为0.192m3/d（70.08m3/a）。
③清洗消毒用水
清洗消毒用水是诊疗前后需对所有设备器械、笼舍进行清洗和日常地面清洁消毒用水，再通过高温消毒锅对手术仪器、设备进行消毒，笼舍、地面采用消毒剂处理。根据企业提供的基础资料，清洗和消毒用水0.05m3/d（18.25m3/a）。
④未预见及漏失水量按其他总用水量的10%计，则未预见及漏失水量为48.98m3/a。
综上所述，本项目总用水量为538.81m3/a。
（2）排水
①生活污水
生活污水产生量约为生活用水量的80%，即0.88m3/d（321.2m3/a），生活污水直排入市政排水管网，最终进入库尔勒市南市区污水处理厂。
②宠物医疗废水
[bookmark: OLE_LINK19]宠物医疗废水包括手术室、化验室、诊断室等产生的废水，主要为绝育手术，胸腔或腹腔手术过程中冲洗废水、消毒、医护人员术后洗手以及诊断室仪器、操作台等清洗废水。本项目宠物医疗废水产生量按照用水量的80%计，即0.1536m3/d（56.06m3/a），本项目医疗废水统一收集经污水处理设施（“滤筛+氯片”）预处理后排入市政下水管网，最终进入库尔勒市南市区污水处理厂。
③清洗消毒废水
清洗消毒废水产生量按照用水量80%计，即0.04m³/d（14.6m3/a），清洗消毒废水收集后与医疗废水统一经污水处理设施（“滤筛+氯片”）预处理后排入市政下水管网。
建设项目给排水平衡表详见表2-5，水平衡图如图2-1。
表2-5   项目用排水量估算表   单位：m3/a
	序号
	种类
	用水量
	耗水量
	排水量
	备注

	1
	生活用水
	401.5
	80.3
	321.2
	/

	2
	宠物医疗用水
	70.08
	14.02
	56.06
	/

	3
	清洗消毒用水
	18.25
	3.65
	14.60
	

	4
	未预见及漏失水量
	48.98
	48.98
	/
	/

	合计
	538.81
	146.95
	391.86
	/


水平衡分析图：
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Kingsoft/wps/addons/data/win-i386/kinsertprocesson/insertimage.EmxADFinsertimage]
图2-1   本项目水平衡图   单位m3/a
2.6.2供电
项目用电由市政电力系统统一供给，能够满足项目区用电需求。
2.6.3供暖
[bookmark: _Toc14593]本项目冬季由库尔勒市集中供暖。
2.7、总平面布置
功能分区布局：项目区一楼西侧为大门进出口，一层从西至东依次设置休息室、药房、输液区、诊室、B超室、化验室、ICU区、疫苗室、CT室；二层东至西依次设置猫狗住院部、手术室、处置室、高压氧舱、重症监护室、DR室、消毒间、隔离室、危废贮存间、卫生间、血透室、眼科室。项目整体布局跟操作流程的先后顺序相符合，各功能区分区布置，功能分区明确，详见项目区平面布置附图。
环保设施位置：本项目医疗废水处理设施位于手术室南侧污水设备区，医疗废水经过处置后与生活污水一并汇入下水管网，一体化污水处理设施设计处理能力为0.2m3/d。
宠物本身散发或手术产生的异味经加强通风和定期消毒处理；项目诊室、手术室等均设置在室内，噪声经采取隔声措施处理；院内设置一般固废暂存区、医疗废物收集桶、生活垃圾收集桶等，危险废物贮存间位于二楼东南侧。本项目采取有效污染防治措施，项目建成后，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小，不会降低区域现有环境功能。
综上分析，本项目总平面布置功能区划明确，设施设备布置合理，交通便利、顺畅，项目平面布局从环保方面分析基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程和产排污环节
2.8.1施工期工艺流程和产污环节
本项目不涉及土建施工，医院装置安装后即可投入使用，工程量较小，施工期较短，仅进行不同区域的隔断、简单装修、设备购置安装和调试。由于施工人员为库尔勒市当地劳动人员，仅装修时在项目区进行劳作，本次产生施工生活污水和生活垃圾很少，本项目施工期产生的污染物主要为因装修产生的废气、废水、噪声和建筑垃圾。
[image: ]
图2-2   施工期工艺流程及产污环节图
2.8.2运营期工艺流程和产污环节
2.8.2.1工艺流程
①运营期医院诊治流程及产污环节见图2-3。


图2-3   运营期就诊流程及产污环节图
手术内容包括动物颅腔、胸腔或腹腔手术和宠物绝育手术等，手术流程基本一致。手术过程工艺流程如下：


图2-4   运营期手术流程及产污环节图
项目主要提供宠物诊疗服务，具体工艺流程如下：
1）挂号、初检
顾客携带宠物先到前台挂号并进行初检（如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向动物卫生监督管理局报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫病扩散，不得擅自进行治疗），排除传染性动物及超出本医院诊治能力的病症，将符合治疗条件的患病动物由导诊人员将顾客带至诊室就诊。
此过程污染物为：棉球等医疗废物、宠物叫声。
2）就诊（候诊）
挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。
此过程污染物为：棉球、废手套等医疗废物、宠物叫声。
3）化验
导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室、影像室进行常规化验（血液、尿液、粪便等检测化验）、拍片。化验完成后，检验报告单送到诊室。
此过程污染物为：废棉球、废手套、废试管、废检测试纸、废血液样本、废尿液样本、废粪便样本等医疗废物、宠物叫声。
4）诊断
执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议顾客选择离开或治疗。
5）门诊治疗
根据诊断需要门诊治疗的，执业医师根据诊断结果到药房取药，并根据患病动物的情况进行输液、疫苗接种等诊疗过程。治疗完成后，返回诊室。执业医师交代顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。
此过程污染物为：废棉球、废手套、废针头、废注射器、废纱布、门诊治疗废输液瓶、废药物等医疗废物、宠物叫声、医疗废水。
6）手术
导诊根据处方需要手术的，在手术室进行手术，手术后可在病房恢复。手术内容包括动物颅腔、胸腔或腹腔手术和宠物绝育手术等。
①麻醉
宠物医生跟顾客签好手术协议并告知风险后将宠物带入手术室进行麻醉。
此过程污染物为：废棉球、废手套、废注射器等医疗废物。
②剃毛
宠物医生将患病宠物需要手术区域的毛发剔除，便于后续手术操作。
此过程污染物为：宠物毛发。
③消毒
宠物医生将患病宠物需要手术区域进行消毒，避免手术过程中伤口感染。
此过程污染物为：废棉球等医疗废物。
④开刀
宠物医生将患病宠物需要手术的部分划开，观察内部情况并做出判断进行手术操作，渗出的血液由纱布擦拭。
此过程污染物为：废棉球、废纱布等医疗废物。
⑤切除组织等
根据患病宠物实际情况，宠物医生对宠物进行相应的手术操作。对于失血多的宠物及时输血。
此过程污染物为：废棉球、废手套、动物组织、器官、废输血器、废手术刀等医疗废物。
⑥缝合
手术操作完成后对伤口进行缝合，并用纱布对伤口进行包裹。
注：极特殊情况造成宠物院内死亡时，由宠物主人自行带走处置。
此过程污染物为：废棉球、废手套、废纱布、废缝合针等医疗废物。
7）住院治疗
手术完成后，患病动物住院继续进行观察治疗。安排住院的宠物安置于专用的宠物笼内，笼下方设有粪便托盘，设专人对宠物排便进行观察记录，及时清理。患病动物治疗康复后，出院离开。
此过程污染物为：宠物本身散发或排泄物异味，宠物粪便及猫砂，拆包过程中产生的废包装物、输液瓶（袋），废棉球、废手套、废针头、患病宠物排泄物及猫砂等医疗废物、宠物叫声、医疗废水。
本项目产排污情况见表2-6。
表2-6   产排污环节一览表
	类别
	产污环节
	污染物名称
	污染因子
	排放/处理方式

	废气
	宠物本身散发或排泄物
	宠物本身散发或排泄物异味
	臭气浓度
	动物粪便及时清理，消毒后装入密封袋，减少暴露时间，减少臭气产生，房间内采取紫外灯消毒、新风系统、喷洒生物除臭剂等措施。

	
	污水处理设施
	污水处理设施异味
	臭气浓度
	密闭设备，规模较小，经加强通风和定期消毒处理

	
	医疗废物贮存间
	医疗废物贮存间异味
	臭气浓度
	对医疗废物储存加盖密封，同时加强管理，做好消毒工作，及时清运，定期进行医疗废物贮存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天

	废水
	治疗过程
	医疗废水、清洗消毒废水
	COD、NH₃-N、SS、BOD5、粪大肠菌群数
	一体化污水处理设施预处理后
	排入市政排水管网后最终进入库尔勒市南市区污水处理厂

	
	职工生活
	生活污水
	COD、BOD₅、NH₃-N、SS
	/
	

	噪声
	宠物叫声、设备等
	噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，设备安装基础减振设施，室内隔声等

	固体废物
	拆包过程
	废包装物、输液瓶（袋）
	废包装物、输液瓶（袋）
	收集暂存，交由再生资源回收单位处置。

	
	手术
	宠物毛发
	宠物毛发
	专用包装袋收集后统一由环卫部门定期外运处置。若产生少量被感染性物质污染的毛发应按感染性医疗废物处置。

	
	治疗过程
	健康宠物粪便及猫砂
	健康宠物粪便及猫砂
	采用专用包装袋收集后统一由环卫部门处置。

	
	职工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。

	
	手术
	动物尸体
	动物尸体
	本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走依法处置。

	
	治疗、手术
	医疗废物
	医疗废物
	收集消毒后暂存在医疗废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。

	
	紫外灯消毒
	废紫外线灯管
	废紫外线灯管
	暂存在医疗废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。

	
	一体化污水处理设施
	废水处理设施废渣
	废水处理设施废渣
	委托有资质单位定期清捞与处置，不在项目区贮存

	
	治疗过程
	患病宠物排泄物及猫砂
	患病宠物排泄物及猫砂
	收集消毒后暂存在医疗废物贮存间（4m2），委托有资质单位上门回收处置。




	与项目有关的原有环境污染问题
	

本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1、大气环境质量现状
根据《新疆维吾尔自治区2025年生态环境状况公报》，库尔勒市2025年环境质量现状基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的评价结果，详见下表。
表3-1   环境空气常规因子现状监测及评价结果
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度
µg/m3
	标准值
µg/m3
	占标率
%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	4
	60
	6.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	34
	40
	85
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	78
	60
	130
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	37
	30
	123.3
	超标

	CO
	日平均95百分位数
	600
	4000
	15
	达标

	O3
	8h最大平均第90百分位数
	63
	160
	39.4
	达标


由上表可知，项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段-二级标准浓度限值；PM10、PM2.5的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段-二级标准浓度限值要求。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区域。
3.2、地表水环境质量现状
本项目区周围500米范围内无地表水，本项目与地表水没有直接的水力联系，本项目运营期不会对区域地表水产生影响，故本项目不开展地表水环境质量现状评价。
3.3、地下水及土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目运营期无地下水和土壤污染途径，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。
3.4、声环境质量现状
3.4.1 监测布点
项目位于库尔勒市石化大道凯悦特区门面6-9室，新疆坤元检测科技于2026年9月23日-9月24日对声环境敏感点凯悦特区3号楼、4号楼、豪生酒店及厂界四周进行监测，监测点位分布见附图。
3.4.2监测方法
依照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用AWA5688型多功能声级计，监测前用声校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。
3.4.3 评价标准
根据该项目所处地理位置和周围环境现状，按照《库尔勒市声环境功能区划分》中声环境功能区的划分要求，声环境敏感点凯悦特区3号楼、4号楼、豪生酒店及厂界北侧、东侧，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准；厂界西南侧35m为城市交通主干道：石化大道，按照《库尔勒市声环境功能区划分》中声环境功能区的划分要求，相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m，厂界西侧、南侧执行表1中4a类标准。
3.4.4监测结果及评价
监测结果及评价结果见表3-2。
表3-2 环境现状监测结果 单位：dB（A）
	监测点
	监测值
	环境功能及标准
	达标状况

	
	昼间
	夜间
	
	

	凯悦特区3号楼
	54
	43
	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值：昼间60，夜间50
	达标

	凯悦特区4号楼
	54
	44
	
	

	豪生酒店
	53
	45
	
	

	德为动物医院厂界噪声东
	53
	43
	
	

	德为动物医院厂界噪声北
	56
	43
	
	

	德为动物医院厂界噪声西
	56
	43
	《声环境质量标准》(GB 3096-2008)4a类标准限值：昼间70，夜间55
	

	德为动物医院厂界噪声南
	53
	44
	
	


现状监测结果表明，项目噪声敏感点及厂界北侧、东侧的环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值，厂界西侧、南侧声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准限值。
3.5、电磁辐射现状
本项目所设DR室X光机应按相关环保要求另行申报，办理相关手续，不在本次评价范围内。故本次评价不开展电磁辐射环境现状调查。

	环境保护目标
	3.6、环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行）》和本项目特点，主要环境保护目标如下：
（1）大气环境
根据现场调查，项目周边500米范围内主要为商铺、居住区和学校。本项目主要环境空气环境保护目标与级别详见下表。
表3-3    本项目大气环境保护目标及保护级别一览表
	环境要素
	保护目标
	保护对象
	相对厂址位置
	相对厂址距离/米
	保护级别

	大气环境
	凯悦特区
	居民区
	西北、北
	5-200
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段—二级标准

	
	豪生酒店
	酒店
	东
	15-90
	

	
	辰兴森林城市
	居民区
	东北
	70-200
	

	
	辰光新天地
	居民区
	东北
	280-500
	

	
	圣果名苑
	居民区
	西北
	290-500
	

	
	天畅苑
	居民区
	西北
	330-500
	

	
	米兰春天
	居民区
	西、西南
	140-350
	

	
	豪帅丽都华府
	居民区
	西南
	320-500
	

	
	时代花园
	居民区
	南
	180-500
	

	
	天之缘嘉园
	居民区
	北
	310-400
	

	
	南航华府
	居民区
	东
	430-500
	

	
	上林苑
	居民区
	东南
	290-470
	

	
	汇泽佳苑
	居民区
	东
	410-500
	

	
	库尔勒市第十七中学
	学校
	东北
	440-500
	


（2）声环境
本项目厂界外50米范围内声环境保护目标主要为项目区同栋住宅及项目区东侧住宅。
表3-4    本项目声环境保护目标一览表
	保护目标
	空间相对位置/m
	保护
对象
	相对厂址位置
	相对厂址距离/米
	保护级别
	情况说明

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	凯悦特区3号楼
	35
	30
	1
	居民区
	西北
	45
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值
	居民楼均为6层，东西朝向

	凯悦特区4号楼
	-2
	11
	1
	居民区
	北
	5
	
	

	豪生酒店
	20
	-5
	1
	酒店
	东
	18
	
	酒店共计12层


（3）地表水环境
本项目为动物医院项目，租赁现有闲置商铺两层，地面已做硬化处理，本项目医疗废水、清洗消毒废水经预处理后与生活污水经市政污水管网排入库尔勒市南市区污水处理厂，属于间接排放，无地表水受纳水体，无地表水环境保护目标。
（4）地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（5）生态环境
本项目位于城市建成区，租赁现有闲置商铺，不新增用地，周围无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。

	污染物排放控制标准
	3.7、废气排放标准
运营过程中废气主要为宠物本身散发或手术过程产生的少量异味，以臭气浓度表征，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1中相关标准限值，见表3-5。
表3-5   废气污染物最高允许浓度
	序号
	监测因子
	标准值
	标准依据

	1
	臭气浓度
（无量纲）
	20
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1


3.8、废水排放标准
[bookmark: OLE_LINK11]医疗废水处理设施出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）表2中的“预处理标准”相关标准限值，标准值见表3-6。
表3-6 废水综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 单位：mg/L
	控制项目
	预处理标准

	pH
	6-9

	COD
	250

	BOD5
	100

	SS
	60

	动植物油
	20

	[bookmark: OLE_LINK40]粪大肠菌群数/（MPN/L）
	5000

	氨氮
	45

	总余氯
	2~8


注：（1）氨氮和总余氯排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准；
（2）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10mg/L；
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
生活污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准；标准值见表3-7。
表3-7   废水污染物排放标准一览表
	序号
	污染物名称
	排放浓度
	排放标准

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	2
	悬浮物（mg/L）
	400
	

	3
	化学需氧量（mg/L）
	500
	

	4
	氨氮（mg/L）
	45
	

	5
	五日生化需氧量（mg/L）
	300
	

	6
	动植物油类（mg/L）
	100
	

	7
	粪大肠菌群数（个/L）
	5000
	


3.9、噪声排放标准
[bookmark: OLE_LINK85]项目运营期厂界东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区限值，厂界西侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区限值。
表3-8   噪声排放标准
	位置
	昼间
	夜间
	采用标准

	厂界东侧、北侧
	60
	50
	[bookmark: OLE_LINK86]《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区

	厂界西侧、南侧
	70
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区


3.10、固体废物
本项目一般固体废物贮存过程采取贮存间形式，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
医疗废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；并应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定；转移过程执行《危险废物转移管理办法》。

	总量控制指标
	[bookmark: OLE_LINK88]项目产生的废水主要为生活污水、清洗消毒废水和医疗废水，本项目医疗废水及清洗消毒废水经预处理后与生活污水一同排入市政污水管网，废水经处理后污染物含量较少，纳入库尔勒市南市区污水处理厂总量指标管理，不单独申请总量控制指标。根据国家污染物总量控制指标，综合考虑本项目污染特征、所在区域环境质量现状等因素，本项目不申请总量指标。
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四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁已建成商业用房，无土建工程，只在原有门面基础上进行小范围改造。项目施工内容主要为房间隔断和设备的安装，施工工序简单，并采取文明施工、及时清理、加强管理等环保措施。
4.1施工扬尘防治措施
本项目施工期主要为项目区楼房的室内装修改造，即施工作业均在室内进行。主要污染物为无组织排放的颗粒物，其产生强度与施工方式、施工条件有关。也会因涂料喷涂产生少量的挥发性有机废气等装修废气。因此，施工扬尘对区域环境产生的影响有限，对室内空气质量将产生一定的影响。针对本项目施工期的特点以及大气污染物产生情况，提出如下措施：
（1）针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划。
（2）在室内进行装修改造施工时，通过开窗开门的方式加强室内空气流通以降低室内扬尘的浓度。
（3）对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染并进行洒水降尘。采取措施后，施工扬尘对项目区和周边居民住宅楼影响较小，且此类影响会在施工期结束后消失。
4.2施工期废水防治措施
本项目无施工废水，仅施工人员产生少量生活污水，生活污水可依托项目区内卫生间进行处理。
4.3施工期噪声防治措施
本项目施工期噪声主要来自施工作业与设备安装时所产生的施工噪声，这些噪声具有临时性、阶段性、不稳定性等特点。根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关规定，结合本工程实际情况，对施工期声环境影响提出以下防治措施意见：
（1）优先使用低噪设备，加强声源噪声控制，加强机械设备保养，严格按规范操作，使其处于良好的运行状态。
（2）合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，严禁夜间进行施工。本项目噪声随施工结束而消失，通过采取上述措施后，施工期噪声对周围声环境影响较小。
（3）施工期噪声通过上述措施后，可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关限值标准。
4.4施工期固体废物防治措施
本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾与生活垃圾。
（1）建筑垃圾经分类收集后，尽量综合利用，无法综合利用的建筑垃圾交给符合规定的运输单位运输至政府部门指定的处置点，不得随意倾倒堆置。
（2）生活垃圾收集后运送至项目区附近垃圾站，后由环卫部门处理。

	运营期环境影响和保护措施
	4.5、运营期大气环境影响及保护措施分析
4.5.1废气污染源分析
本项目不设厨房，无油烟废气产生，日常产生的废气主要为宠物本身散发或排泄物产生的异味，医疗废物贮存间异味，污水处理设施产生的异味，均以臭气浓度表征。
本项目接诊的动物均为猫与狗，产生的粪便较少，动物粪便、尿液会产生少量异味，且安置在笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿，同时猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用。动物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由工作人员清除并装入专门的密封袋中密封保存。本项目在整个营业区域范围内设置新风系统，该新风系统在各科室及公共区域等天花板上均设置有通风换气口，能够收集到整个院区的异味，包括诊疗室、住院室等各个区域产生的异味，同时，建设单位应通过加强管理，及时打扫、清运笼舍区域产生的固废（粪便等），喷洒生物除臭剂，减少空气中的异味；故宠物散发的臭气量极小，不对宠物散发的少量臭气进行定量分析。
废水处理设施为密闭的一体化污水处理设备，产生的恶臭较少，经加强通风和定期消毒处理后，对周边环境影响小。
项目设置危险废物贮存间1间，位于二楼东南侧，主要用于存放医疗废物，医疗废物储存过程中将产生少量异味。对医疗废物储存加盖密封，同时加强管理，做好消毒工作，及时清运，定期进行医疗废物贮存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天。
类比同类型项目宠福乐宠物医院（泉州丰泽区）建设项目，根据《宠福乐宠物医院（泉州丰泽区）竣工环保验收监测报告表》中的检测数据，该项目厂界无组织臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放标准中新改扩建标准（臭气浓度≤20，无量纲）。类比可行性分析见表4-1。
表4-1   类比项目与本项目对比表
	项目
	类比项目
	本项目
	可比性

	医院性质
	宠物医院
	宠物医院
	相同

	经营范围
	动物诊疗、手术及宠物美容等
	动物诊疗及手术
	基本
一致

	宠物接诊量
	19只/d
	16只/d
	基本
一致

	废气治疗方式
	项目污水处理设施密闭，置于封闭场所，医废桶加盖、整体密闭，对室内、动物笼及时清理清洁，采取紫外线灯消毒、喷洒除臭剂、空气清新剂等净化措施，并注意加强通风。
	污水处理设施密闭，动物笼及时清理，紫外灯消毒；新风系统；喷洒生物除臭剂、空气清新剂等净化措施，贮存医疗废物设施加盖密闭
	相同

	废气排放方式
	无组织排放
	无组织排放
	相同


4.5.2废气治理措施可行性分析
项目服务对象仅针对猫、狗，不接收人畜共患传染病的宠物，并且采用高压灭菌锅对诊疗过程中使用的器皿、手术器械进行灭菌；做好医疗废物的密封、清运和消毒工作；院区安装有紫外线灯对空气进行消毒，加强管理工作，安装新风系统，并定期对危险废物贮存间、污水处理设施、宠物笼舍、其他各科室进行消毒处理并喷洒生物除臭剂。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），确定“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”为可行技术。
4.5.3废气非正常工况分析
项目非正常工况主要为污水处理设施故障导致污水处理设施废气浓度短时升高，可能对周边环境造成异味。项目采取定期维护密封结构、故障时立即检修并暂停进水的措施。
对于动物房清洁不及时或通风故障导致臭气浓度累积，影响室内外空气质量。采取故障时启动应急排风扇、增加临时除臭剂喷洒频次措施。
对于医废清运延迟导致医疗废物腐败，致使臭气浓度升高，增加病原体风险的情况，采取与清运单位签订应急协议，确保超期时优先处理的措施。
综上，项目采取的废气污染控制措施和环境减缓措施有效，对周围环境影响较小。
4.5.4运营期监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目运营期废气环境监测计划，见表4-2：
表4-2    大气污染物监测计划表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周
	臭气浓度
（20无量纲）
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值


4.6、运营期废水环境影响保护措施
4.6.1废水污染物产排情况
本项目不设食堂，因此无食堂废水产生；DR室使用数字影像设备，不涉及显影液、定影液的使用，无洗印废水产生，不涉及含汞废水的产生和排放。项目废水主要为生活污水、清洗消毒废水及医疗废水。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK106]本项目生活污水排入市政下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂。
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK90]医疗废水及清洗消毒废水单独收集，经污水处理区的一体化污水处理设施（处理规模为0.2m3/d）过滤与消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）中表2标准限值要求后与生活污水一同排入市政下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂处理。
清洗消毒废水的产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中经验数据同时参考同类其他动物医院清洗消毒废水产生浓度，确定污染物浓度源强为COD≤190mg/L、BOD5≤90mg/L、SS≤60mg/L、氨氮≤10mg/L、粪大肠菌群≤7600个/L。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK28]本项目医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据进行分析。本次评价取值：COD：250mg/L；BOD5：100mg/L；SS：80mg/L；氨氮：30mg/L；粪大肠菌群：1.6×108个/L。
类比典型生活污水水质。本项目生活污水排放浓度取值：COD：460mg/L；BOD5：200mg/L；氨氮：35mg/L；SS：200mg/L。
本项目运营期各类废水水质及排放统计情况见下表。
表4-3  项目水污染物产生及排放情况统计表
	废水性质
	排水量m3/a
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群（个/L）

	医疗废水
	处理前
	浓度mg/L
	56.06
	250
	100
	80
	30
	1.6×108

	
	
	产生量t/a
	
	0.01402
	0.00561
	0.00448
	0.00168
	/

	清洗消毒废水
	处理前
	浓度mg/L
	14.6
	190
	90
	60
	10
	7600

	
	
	产生量t/a
	
	0.00277
	0.00131
	0.00088
	0.00015
	/

	综合排放
	处理效率%
	70.66
	0
	0
	25
	0
	>99.99

	
	处理后
	浓度mg/L
	
	238
	98
	76
	26
	<5000

	
	
	排放量t/a
	
	0.01679
	0.00692
	0.00536
	0.00183
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）
（mg/L）
	250
	100
	60
	45
	5000

	生活废水
	处理前

	浓度mg/L
	321.2
	460
	200
	200
	35
	/

	
	
	产生量t/a
	
	0.14775
	0.06424
	0.06424
	0.01124
	/

	全厂综合排放
	处理后
	浓度mg/L
	391.86
	420
	181
	178
	33
	<5000

	
	
	排放量t/a
	
	0.16454
	0.07116
	0.06960
	0.01307
	/

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（mg/L）
	500
	300
	400
	45
	5000


从上表可以看出，本项目医疗废水及清洗消毒废水预处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）中表2标准限值；外排废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
4.6.2废水治理措施、排放方式、排放口基本信息
（1）废水治理措施
[bookmark: OLE_LINK18]本项目一体化污水处理设备（处理规模为0.2m3/d）不间断运行，采用滤筛+氯片消毒工艺，各处理单元均采用全密闭设计，本项目废水主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。本项目采取的污水处理工艺（滤筛+氯片消毒）已广泛应用于各小型医院和卫生院，运行情况良好；根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）4.1.3“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”，本项目医疗废水、清洗消毒废水经一体化污水处理设施处理后，与生活污水汇集一起排入市政下水管网，最终进入库尔勒市南市区污水处理厂，处理方法可行。
投药方式：本项目所使用的一体化污水处理设备加药方式为人工投药。项目医疗废水为间断产生，对应消毒方式为间歇消毒方式。评价要求建设单位应在废水产生前向一体化污水处理设备中加入足够的缓释氯片。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）：一级强化处理工艺出水的参考加氯量（以有效氯计）一般为30～50mg/L，按日均废水量计算，每立方米投加4~6g三氯异氰尿酸片（主要成分为二氧化氯），以保证消毒效果（99.99%）。
对一体化污水处理设施的要求：
①消毒处理时确保药品与废水充分混合接触，反应足够时间，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关指标要求。平时要加强消毒剂氯片的管理，将其暂存于阴凉通风、避光、防潮处，并密封保存。
②禁止建设单位漏排、偷排医疗废水。应定期对医疗废水处理设施进行维护，以免影响处理效果。
③严格做好医疗废水等收集工作，确保收集容器完好，收集过程不漏洒，时常检查维护废水收集管道的承插连接情况以防漏水；严格做好医疗废水处理设施所在区域防渗工作，做好重点防渗处理。
④制定并更新完善相关的工作制度及相应的操作流程，加强员工培训，培养员工环保意识。
处理规模：本项目一台一体化污水处理设施（处理规模为0.2m3/d）由液位感应系统、储药箱、混合器等组成，采用手工投加缓释消毒氯片的消毒方式。医疗废水从清洗槽流入位于清洗槽下方的一体化污水处理设备的进水口，经过滤后再进入设备的混合器，人工投加缓释氯片消毒片，使污水与污水接触时间大于1小时后排放。本项目医疗废水及清洗消毒废水产生量约0.1936m3/d，由位于污水房的一体化污水处理设施（处理规模0.2m3/d）进行处理，故一体化废水处理设施处理规模可满足本项目需求。
[image: 1717067112774]
图4-1  一体化废水处理设施工艺图
（2）建设项目污染物排放信息表 
废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。
表4-4   废水类别、污染物及污染治理设施信息
	废水类别
	污染物
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	编号
	名称
	工艺
	
	
	

	医疗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯
	进入城市污水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	一体化污水处理设施
	滤筛+氯片消毒
	DW001
	是
否
	企业总排雨水排放清净下水排放温排水排放车间或车间处理设施排放口

	清洗消毒废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	
	
	/
	/
	/
	
	
	


项目废水间接排放口基本情况见下表：
表4-5   本项目废水间接排放口基本情况
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
	排放去向
	排放规律
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排放标准（mg/L）

	废水总排放口DW001
	经度
	纬度
	1.072m3/d
	市政污水管网
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放；间歇排放时段：工作时间
	库尔勒市南市区污水处理厂
	pH
	6-9

	
	/
	/
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5

	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	1000
（个/L）


4.6.3监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，建设单位废水污染源监测计划如下：
表4-6   废水污染源监测计划
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	医疗废水、清洗消毒废水
	污水处理设施出口
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、总余氯
	一年一次
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）表2中预处理标准限值要求


4.6.4依托可行性分析
库尔勒市南市区污水处理厂于2017年建设，库尔勒市南市区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为10万立方米/日，先期日处理规模达到7万立方米/日，项目投资近4.09亿元。出水标准：一级A标准。建设单位：库尔勒龙润水处理有限公司。库尔勒市南市区污水处理厂采用预处理＋A/A/O（厌氧－缺氧－好氧）二级生物处理＋反应沉淀过滤＋消毒工艺；处理后的再生水用于杜鹃河生态湿地公园（杜鹃河四期河道景观）及城市绿化，中水管网覆盖约1万亩。
[bookmark: OLE_LINK50]水建设项目建成后新增废水接管量为391.86m3/a（1.072m3/d），现状污水处理厂进水量约4.66万m3/d，剩余处理能力为5.34万m3/d，本项目污水排放量仅为1.072m3/d，库尔勒市南市区污水处理厂有足够的余量接纳项目营运期废水。从废水水量来说，废水接管是可行的。
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]建设项目废水水质简单，医疗废水单独收集，经一体化污水处理设施（处理规模0.2m3/d）经滤筛+氯片处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单）中表2预处理标准限值要求后与生活污水一同排入市政下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂处理。本项目废水排放不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。
综上所述，本项目产生的废水排入库尔勒市南市区污水处理厂接管可行。由于本项目废水排放量很小，项目运营后排水不会对库尔勒市南市区污水处理厂造成明显不良影响。
4.7、声环境影响及保护措施分析
4.7.1 噪声源强
项目主要噪声源为就诊的动物叫声的噪声，接诊动物均为小型宠物，动物的叫声最高强度一般在50~70dB（A）之间，多属于间歇性噪声。项目新风系统采用静音风机，医院使用的医疗设备均为低噪声设备，噪声普遍低于50dB（A）。本项目噪声污染源源强调查清单见表4-6及4-7。
表4-6  本项目主要噪声污染源源强调查清单
	工序
	噪声源
	声源类型
	噪声源强dB(A)
	降噪措施
	降噪
效果dB(A)
	噪声排放值dB(A)
	持续
时间

	[bookmark: OLE_LINK42]治疗
	宠物
叫声
	偶发
	70
	隔声、合理喂食、加强管理、宠物嘴套等
	20
	44
	间断

	空调外机
	空调
外机
	频发
	60
	选用低噪合格设备、减振垫等
	10
	50
	持续

	/
	离心机
	间歇
	70
	低噪声设备、基础减振、墙体隔声
	20
	44
	间断


表4-7   项目主要噪声源强调查清单（室内声源）
	声源名称
	噪声级dB（A）
	设备防噪措施
	空间位置
	距室内边界位置m
	运行时段
	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	距离建筑物外距离m
	声压级dB（A）

	宠物
叫声
	70
	厂房隔声
	0
	0
	0
	1
	24小时
	20
	1
	44

	离心机
	70
	厂房隔声
	6
	5
	1
	1
	昼间
	20
	1
	44


注：以项目区中心为坐标原点（0，0，0），以向东为X轴向，以向北为Y轴向，以向上为Z轴向。
表4-8   项目主要噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	设备名称
	型号/规格
	坐标（m）
	声级值
dB(A)(r0=1m)
	降噪措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	空调外机
	/
	-5
	-6
	1
	60/1
	设置减振垫
	昼间

	2
	空调外机
	/
	-5
	-6
	2
	
	
	

	备注：2台空调外机均位于项目区南侧外墙，夜间不运行


注：以项目区一层中心为坐标原点（0，0，0），以向东为X轴向，以向北为Y轴向，以向上为Z轴向。
4.7.2噪声影响及达标分析
（1）评价标准
项目运营期厂界东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区限值，厂界西侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区限值。
（2）评价方法与预测模式
①工业场地界外噪声、环境噪声预测模式
由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。由声源预测模式计算：


式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB；
Lij—某一个声压级，dB；
N—相同声压级的个数
Lp=Lpo-20lg(r/r0)
式中：Lp—距声源r m处声压级，dB(A）；
Lpo—距声源r0 m处的声压级，dB(A）；
r—距声源的距离，1m；
r0—距声源1m；
②等效室外声源声功率级法计算：
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声源位于室内，噪声源可视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，各类机械产生的噪声影响采用以下预测模式：
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。噪声预测计算的基本公式为：
[image: ]
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
点声源的几何发散衰减公式为：
[image: ]
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
③计算总声压级
多声源叠加噪声预测值：
[image: ]
式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）；
Leqq——预测点的噪声贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的噪声背景值，dB（A）。
（3）预测结果及达标分析
项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-10：
表4-10   声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声背景值
/dB(A）
	噪声标准值/dB（A）
	噪声贡献值/dB（A）
	噪声预测值/dB（A）
	达标情况

	1
	凯悦特区3号楼
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	
	
	54
	43
	60
	50
	21
	14
	54
	43
	达标
	达标

	2
	凯悦特区4号楼
	54
	44
	60
	50
	40
	33
	54
	44
	达标
	达标

	3
	豪生酒店
	53
	45
	60
	50
	29
	22
	53
	45
	达标
	达标


根据噪声预测，建成后项目各厂界噪声预测结果见表4-11：
表4-11  厂界噪声预测结果一览表
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声背景值/dB（A）
	噪声贡献值/dB（A）
	噪声预测值/dB（A）
	噪声标准值/dB（A）
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	厂界东侧
	53
	43
	47
	47
	54
	48
	60
	50
	达标
	达标

	2
	厂界南侧
	56
	43
	54
	47
	58
	48
	70
	55
	达标
	达标

	3
	厂界西侧
	56
	43
	50
	47
	57
	48
	70
	55
	达标
	达标

	4
	厂界北侧
	53
	44
	47
	47
	54
	49
	60
	50
	达标
	达标


根据预测结果，本项目厂界东侧、北侧噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，厂界西侧、南侧噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值；敏感点的噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
4.7.3外部噪声影响分析
本项目外部噪声影响主要为项目西南侧的城市交通道路，来往行驶车辆所产生的噪声，本项目在采用加装隔声玻璃措施后，来往行驶车辆所产生的噪声对本项目影响较小。
4.7.4监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划内容如下4-12。
表4-12    噪声监测计划一览表
	监测对象
	监测项目
	监测频次
	监测点位
	监测部门
	执行标准

	厂界
	噪声
	昼夜监测，每季度一次，每次一天
	厂界东侧、北侧
	委托有资质的单位进行监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	
	
	
	厂界西侧、南侧
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值

	敏感目标
	噪声
	昼夜监测，每季度一次，每次一天
	凯越特区3号楼、4号楼、豪生酒店
	
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求


4.8、固体废物环境影响及保护措施
[bookmark: OLE_LINK55]4.8.1固废产生及处置情况
[bookmark: OLE_LINK91]项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。
（1）生活垃圾
项目建成后工作人员约6人，年工作时间365天，按每人每天平均产生0.5kg垃圾计，则日产生活垃圾量约为3kg/d，年产生活垃圾量为1.095t/a。生活垃圾堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期收集外运处置。
（2）一般固废
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK103]①拆包过程产生的废包装物、输液瓶（袋）
本项目运营期产生的废包装物主要为药品、医疗耗材脱外包装等；输液瓶（袋）为治疗过程中产生的未被污染的输液瓶（袋）。根据建设单位提供的资料，拆包过程中产生的废包装物及输液瓶（袋）产生量约为0.02t/a，在项目区一楼分类设置存放区，集中收集后交由再生资源回收单位处置。
[bookmark: OLE_LINK72]②健康宠物粪便及猫砂
本项目健康宠物产生的粪便及猫砂，根据建设单位提供资料，粪便及猫砂产生量约为0.3t/a，采用专用包装袋收集后统一由环卫部门定期外运处置。
③宠物毛发
项目手术前一般需要剃毛，根据建设单位提供资料，动物毛发产生量约0.03t/a，采用专用包装袋收集后统一由环卫部门定期外运处置。若产生少量被感染性物质污染的毛发应该按感染性医疗废物处置。
④动物尸体
根据建设单位提供的资料，动物医院平均每个月产生的动物尸体为2kg，则一年产生0.024t动物尸体。本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走处置。
本项目一般固废处理方式采取项目区内设分类垃圾篓（箱），各类垃圾袋装分类收集后，由清洁人员每日收集后，送至附近的垃圾收集站，由环卫部门统一处理，日产日清，确保清运率达到100%。
（3）危险废物
①医疗废物
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废检测试剂盒、一次性输液管、针管及被污染的输液瓶等属于感染性废物，危废代码“HW01-841-001-01”；针头等属于损伤性废物，危废代码“HW01-841-002-01”；手术废弃组织属于病理性废物，危废代码“HW01-841-003-01”，废弃或过期药品属于药物性废物，危废代码“HW01-841-005-01”，废化验试剂及化验过程产生的医疗废物（液）属于化学系废物，废物代码为“HW01-841-004-01”。
参考《医疗废物排放统计变量的选择及排放系数的确定》中相关数据，产生量0.055kg/例计，项目医疗、住院、手术接诊规模5840例/年，则医疗废物产生量为0.3212t/a，分类暂存于危险废物贮存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位定期上门回收处置。
②宠物毛发
本项目宠物毛发来源于手术前对其进行毛发修剪时产生的，根据建设单位提供资料，毛发产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，该危废属于HW01，危废代码“841-001-01”，手术产生的动物毛发采用专用包装袋收集、消毒后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位综合处置。
[bookmark: OLE_LINK47]③患病宠物排泄物及猫砂
本项目年门诊接诊约5840只，其中患病治疗/住院观察的动物按50%计为2920只，患病宠物产生的排泄物及猫砂产生量按照0.01千克/只宠物进行计算，则患病宠物产生的排泄物及猫砂0.0292吨/年。根据《国家危险废物名录（2025版）》，该危废属于HW01，危废代码“841-001-01”，患病宠物产生的排泄物及猫砂采用专用包装袋收集、消毒后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位综合处置。
④废紫外线灯管
项目区用紫外线灯管对空气进行消毒将产生废紫外线灯管。类比其他宠物医院，其废紫外线灯管产生量约为0.002吨/年。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废紫外线灯管属于HW29，危险废物代码900-023-29。根据建设单位提供资料，废紫外线灯管集中贮存在危险废物贮存间，委托有资质单位上门回收处置。
[bookmark: OLE_LINK70]⑤医疗废水处理设施废渣
[bookmark: OLE_LINK20]医疗废水处理设施采取“一体化污水处理设施”处理工艺，会产生少量的感染性废渣，根据《国家危险废物名录（2025版）》，属于HW01，危险废物代码841-001-01。医疗废水处理量为88.33t/a，废渣产生系数按照0.1kg废渣/t废水计，则感染性废渣产生量约为0.00883t/a，委托有资质单位定期清捞与处置，不在项目区贮存。
项目在营运过程中产生的一般固体废物的产生情况见表4-13。
表4-13  一般固体废物产生及处置情况（t/a）
	类别
	废物名称
	废物类别及代码
	产生量
	处置措施

	[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK74]一般固废
	[bookmark: OLE_LINK60]拆包过程产生的废包装物、输液瓶（袋）
	[bookmark: OLE_LINK37]SW62
900-004-S62/
900-002-S62
	0.02
	收集暂存，交由再生资源回收单位处置。

	
	健康宠物粪便及猫砂
	SW64
900-099-S64
	0.3
	采用专用包装袋收集后统一由环卫部门处置

	
	宠物毛发
	
	0.03
	

	
	生活垃圾
	
	1.095
	集中收集至垃圾桶后，由环卫部门统一收运处置。

	
	动物尸体
	/
	0.024
	本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走处置。


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部〔2017〕43号）要求，本项目危险废物基本情况见表4-14。
表4-14  项目危险废物汇总表
	序号
	名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	主要有毒有害物质名称
	环境危险特性
	产生量t/a
	环境管理要求

	1
	医疗废物
	感染性
	HW01
	841-001-01
	[bookmark: OLE_LINK52]含有或沾染的细菌病毒等
	[bookmark: OLE_LINK53]In
	0.3212
	收集消毒后暂存在危险废物贮存间，委托有资质单位上门回收处置

	
	
	损伤性
	
	841-002-01
	
	In
	
	

	
	
	病理性
	
	841-003-01
	
	In
	
	

	[bookmark: OLE_LINK56]
	
	药物性
	
	841-005-01
	化学品
	T
	
	

	
	
	化学性
	
	841-004-01
	化学品
	T/C/I/R
	
	

	2
	患病宠物排泄物及猫砂
	HW01
	841-001-01
	含有或沾染的细菌病毒等
	In
	0.0292
	

	3
	废紫外线灯管
	HW29
	900-023-29
	含汞
	T
	0.002
	

	4
	医疗废水处理设施废渣
	HW01
	841-001-01
	医疗废水
废渣
	In
	0.0088
	委托有资质单位定期清捞与处置


4.8.2固体废物污染防治措施及环境管理
（1）固体废物贮存场所环境影响分析
①生活垃圾委托环卫部门收集统一处置，项目设置生活垃圾暂存点，生活垃圾日产日清，不会对地下水和土壤产生不利影响。
②本项目一般固废处理方式采取项目区内设分类垃圾篓（箱），各类垃圾袋装分类收集后，由清洁人员每日收集后，送至附近的垃圾收集站，由环卫部门统一处理，日产日清，确保清运率达到100%，杜绝与危险废物混合存放。
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK43]③建设单位设置有专门的危险废物贮存间，面积约4m2，危险废物贮存间的最大贮存量约0.5t；主要设置2个区域，一个区域用于暂存医疗废物，一个区域用于暂存废紫外线灯管。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），提出以下管理要求：
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK114]a.危险废物贮存间为独立功能房间，设置标志牌；采用专用塑料桶存储医疗废物，并设专人管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做到防风、防雨、防盗等“六防”措施，并按要求粘贴危险废物相关标识；其他危险废物采用符合标准的专用容器分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
b.危险废物贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
c.危险废物贮存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
产生的医疗废物由各有关科室、病区进行集装袋密封后集中定点存放于医疗废物贮存间，委托有资质单位处理。医疗废物为每48小时清运一次，每次废物清运后对医疗废物贮存间进行消毒。
医疗废物警示标志及标签如下图所示：
（适用于医疗废物暂存、处置场所的医疗废物警示标志）
	[image: ]
	说　　明
1.形状：等边三角形
2.颜色：背景色为黄色
文字和字母为黑色
边框和主标识为黑色
3.尺寸：警示牌　等边三角形边长400mm
         主标识　 高150mm
中文文字　高40mm
英文文字　高40mm
4.适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。


（适用于医院科室医疗废物收集点的医疗废物警示标志）
	[image: ]
	说　　明
1.主标识形状、颜色同附件C－1。
2.尺寸：警示牌　等边三角形边长200mm
         主标识　  高75mm
中文文字　高20mm
英文文字　高20mm
3.适用于：适用于医院科室医疗废物收集点。


医疗废物转运车警示标志
	[image: ]
	说　　明
1.形状：菱形
2.颜色：背景色　醒目的橘红色
文字和字母　黑色
边框和主标识　黑色
3.尺寸：警示牌　边长400mm
         主标识　  高150mm
中文文字　 高40mm
英文文字　 高40mm


医疗废物专用包装物警示标志
[image: ]
图4-2 医疗废物警示标志及标签
（2）危险废物环境管理要求
①危险废物贮存间日常为锁闭状态，由专人进行管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；对医疗废物及其他危险废物的产生、储存做好台账管理，定期委托有资质的危险废物集中处置单位。
②医疗废物的贮存、转移、处置
a.按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物分类目录》（国卫医函〔2021〕283号）、《医疗废物管理条例》（2011年修订）的要求分类收集医疗废物，应采用密闭的、防渗漏、防锐器穿透的医疗废物收集箱贮装，防止医疗废物流失、泄漏、扩散，医疗废物专用收集箱应设置明显的警示标识和警示说明。
其中废针管针头、手术刀、缝合针等损伤性废物采用黄色利器盒进行收集；废检测试剂盒、一次性输液管、针管等感染性废物；手术废弃组织等病理性废物及废弃或过期药品等药物性废物采用黄色双层医疗废物包装袋及时密封，每个盛装医疗废物的包装袋及容器外设置警示标识，并贴有标签，标注医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明。
[bookmark: OLE_LINK116]医疗废物在贮存间分区贮存，根据贮存间内部的医疗废物分类上墙标识，损伤性废物直接放入黄色医疗专用锐器盒；其余医疗废物用黄色带盖医疗垃圾桶收集，并套专用黄色医疗垃圾袋，当容器3/4满时，垃圾袋封口并贴上专用标识。
b.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。
c.危险废物贮存间应当定期消毒和清洁；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
d.医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医院是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医院重新包装、标识，并盛装于周转箱内。
e.应委托有资质单位转移、处置医疗废物，并与处置单位签订处理协议，明确双方责任、义务、清运时间、处置费用等内容；应按照《中华人民共和国生态环境法典》的规定，执行危险废物转移联单管理制度；医疗废物的转运应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求。
f.根据《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)，危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
g.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（3）危险废物台账管理规定
项目严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，并依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；项目根据要求建立危险废物电子转移联单，数据应当在信息系统中至少保存十年。
台账管理具体内容如下：
①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看；
②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符；
③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看；
④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存；
⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、完整性和及时性；
⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理；
⑦有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整设置危险危废管理台账，记录危险废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称。
综上所述，本项目固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处理处置具有可行性。
4.9、地下水、土壤污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]本项目运营期用水为市政供水，不开采地下水；所排废水为生活污水、清洗消毒废水和医疗废水，医疗废水、清洗消毒废水经一体化污水处理设备处理后与生活污水一起排入市政污水管网。项目室内均已水泥硬化，污水房装修时已进行防渗处理；危险废物贮存间已进行防渗处理，切断了废水污染地下水和土壤的途径。因此，本项目正常工况下不对地下水和土壤造成环境污染。
4.10、环境风险分析
4.10.1风险调查
（1）风险物质调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目使用的原辅料、产品以及生产过程中的中间物质以及排放的废气、废水、固体废物等属于附录中涉及的环境风险物质主要有：酒精、三氯异氰尿酸片、废紫外线灯管、废渣以及医疗废物。其分布情况如下：
表4-15    项目风险物质及分布情况表
	序号
	名称
	储存方式
	最大储存量t
	储存位置

	1
	75%酒精 （乙醇）
	瓶装
	0.0125
	药房

	2
	三氯异氰尿酸片
	瓶装
	0.002
	药房

	3
	废紫外线灯管
	分区存放
	0.002
	危险废物贮存间

	4
	废渣
	由资质单位处理
	0.0088
	/

	5
	医疗废物（包括毛发、粪便等）
	分区存放
	0.3504
	危险废物贮存间


（2）工艺系统风险调查
①生产工艺
本项目不涉及危险工艺；一体化污水处理设施可能发生废水泄漏和超标排放。
②危险物质贮存区
本项目涉及危险废物的存储，属于危险物质贮存区。
4.10.2环境风险评价等级
（1）环境风险潜势划分
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算，若满足，则该单元定为危险化学品重大危险源。
[image: 微信截图_20230418234405]
式中：
q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，........Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目主要风险物质及临界量详见表4-16。
表4-16    项目主要风险物质及临界量
	序号
	名称
	厂内设计最大存储量q
	[bookmark: OLE_LINK112]贮存场所临界量Q
	q/Q

	1
	75%酒精（乙醇）
	0.0125
	500t
	0.000025

	2
	三氯异氰尿酸片
（二氧化氯）
	0.002
	10t
	0.0002

	3
	废紫外线灯管
	0.002
	/
	/

	4
	医疗废物
	0.3504
	/
	/

	5
	废渣
	0.0088
	/
	/

	合计
	/
	/
	0.000225


以上可知，本项目Q值为0.000225<1，故可不开展专项分析
（2）评价等级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“风险潜势为I，可开展简单分析。”本项目风险潜势为I，因此项目风险评价等级为开展简单分析。
4.10.3环境风险识别
①污水处理设施出现故障时，泄漏的医疗废水对外环境地下水、土壤的污染。
②医院涉及的动物可能发生的狂犬病等对周边人群的风险影响。
③各类医用化学品存储、使用过程中的环境风险。
④医疗废物泄漏风险。
4.10.4环境风险防范措施
（1）污水处理设施的风险防范措施
①建设单位必须防止污水事故性外排。安排专人定期对一体化医疗废水处理设施进行维修，确保其正常运行，严防污水事故性排放。一旦一体化医疗废水处理设施出现故障时，立即通知科室停止用水，减少废水产生量，同时切断一体化污水处理设备的出口阀门，未处理废水由空桶（容积为0.2m3）收集后待设备恢复正常运行再由一体化医疗废水处理设施进行处理，防止医疗废水未经消毒处理直接排入市政污水管网。
②要求加强项目污水处理设施的日常管理工作，定期检查污水处理设施内的药剂。
（2）传染病、疫情等卫生风险防范措施
做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；对于患病宠物和可疑患病宠物应加强管理。院内要进行房舍隔离，严密消毒（用具、饲料、粪便等）。严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》《动物疫情报告管理办法》等法律法规，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情的，及时按规定程序上报，不得接收患传染病或疫情的宠物。注意房间通风换气，每晚进行紫外线灯照射消毒。同时采取应急措施控制疫情蔓延。
（3）医疗废物处置风险防范措施
危险废物贮存间日常为锁闭状态，由专人进行管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；危险废物贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。危险废物贮存间门口应张贴医疗废物标识、标牌，医疗废物暂存于专用的容器内，在医废桶下方，设置防渗托盘。对医疗废物及其他危险废物的产生、储存做好台账管理，定期委托有资质的危险废物集中处置单位。
医疗废物转运过程中由于盛装容器破损、车辆密封不严或者由于交通事故造成的渗漏和遗洒，可能造成传染性病菌的传播和蔓延。出现这些情况，应立即向卫生、公安等有关部门报告，封锁现场，并采取严密的清理和消毒措施。此外，应加强对转运过程中的操作人员和司乘人员加强防护知识和安全教育，配备必要的防护工具，如防护服和消毒剂等。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设立专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。
（4）化学品管理
对于化学品的购买、储存、保管、使用等需要按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理，化学品出入库，必须进行核查登记，并定期监测库存。做好化学品的存储及使用的安全防范措施，具体如下：①化学品必须储存在专用储存柜内，其储存方式、方法与储存量必须符合国家标准，并由专人管理。②化学品设有专用存储柜，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。
（5）火灾风险防范措施
①集中现有的灭火器材和人员积极扑救尽量消灭火势或控制火势。
②在保证人员安全撤离的情况下，尽量撤出易燃易爆物。
③火灾后需及时通风，在烟雾能够弥散的区域进行有害气体及异味的彻底分解处理。
4.10.5环境风险评价结论
本项目在采取并严格落实建设相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。
4.11、环境保护投资
本项目总投资15万元，其中用于环境保护方面的投资约3万元，占项目总投资额的20%，主要环保设施及投资见表4-16。
表4-17    环保设施投资
	序号
	类别
	环保措施
	环保投资
（万元）

	1
	废气
	紫外灯消毒
	0.7

	2
	废水
	一体化污水处理设施1套：处理能力为0.2m3/d
	0.8

	3
	噪声
	噪声设备安装基础减振设施，室内隔声等
	0.25

	4
	环境风险
	200L塑料桶；做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作
	0.05

	5
	固废
	一般固废
	设置垃圾收集箱，废包装物及输液瓶（袋）临时贮存点
	0.2

	
	
	医疗废物及其他危废
	设置危险废物贮存间及相关标识牌等
	0.3

	6
	环境监测及管理
	建立环境管理和监测体系，编制突发环境事件应急预案并备案
	0.5

	7
	运行维护
	环保设施运行维护费用
	0.1

	总计
	3
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	宠物本身散发或手术过程产生的异味、污水处理设备、医疗废物贮存间异味
	臭气浓度（无纲量）
	[bookmark: OLE_LINK82]紫外灯消毒；新风系统；喷洒生物除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值：臭气浓度20

	地表水
	生活污水
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]COD、BOD5、SS、氨氮
	[bookmark: OLE_LINK64]排入市政污水管道最终进入库尔勒市南市区污水处理厂处理
	氨氮和总余氯执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、粪大肠菌群数≤5000个/L、NH3-N≤45mg/L、总余氯>2mg/L）

	
	医疗废水、清洗消毒废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯
	经过一体化污水处理设施过滤与消毒后排入市政污水管道最终进入库尔勒市南市区污水处理厂处理
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK63]《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005，含2026年修改单））表2中“预处理标准”限值

	声环境
	设备噪声
	生产噪声（Leq）
	选用低噪声设备，设备安装基础减振设施，室内隔声
	厂界东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区限值（昼间60dB（A）；夜间50dB（A））；厂界西侧、南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区限值（昼间70dB（A）；夜间55dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固废
	隔离室、住院室、诊室、手术室等危险废物
	医疗废物、患病宠物排泄物及猫砂、手术过程中产生的动物毛发、废紫外线灯管
	集中收集后交由具有资质的单位进行处置
	医疗废物执行《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；废紫外线灯管暂存于危险废物贮存间内，委托有资质的单位定期综合处置；患病宠物产生的排泄物及猫砂采用专用包装袋收集、消毒后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位综合处置

	
	污水处理设备/危险废物
	医疗废水处理设施废渣
	委托有资质单位定期清捞与处置，不在项目区贮存
	

	
	病房/一般固废
	动物尸体
	本项目运营过程中不负责处理动物尸体，由客户自行带走处置。
	均得到合理处理，不产生二次污染

	
	
	输液瓶（袋）
	集中收集暂存于储物间，定期交由再生资源回收单位
	

	
	院区/一般固废
	动物毛发及健康宠物粪便及猫砂
	分类集中收集后统一由环卫部门定时清运至垃圾填埋场集中处置
	一般固体废物贮存满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	
	员工生活区/一般固废
	生活垃圾
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目位于城市建成区，项目区及周边大多是住宅和商业区，不涉及基本农田，且本项目为租赁现有商铺，地面均已做硬化处理；项目建成后危险废物贮存间内地面采取防渗和防腐措施，医疗废物包装于专用袋或盒内，置于专用塑料桶中；污水处理设施位于地上，地面硬化且铺设地砖，故本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对土壤及地下水造成污染。

	生态保护措施
	本项目营业场所为租赁已建好的商业用房，基本不会改变周围生态环境现状。

	环境风险防范措施
	1.医疗废弃物均作为危险废物委托具有相应类别的危险废物处理单位处置。
2.严格管理危险化学品，设置警示标牌，规范管理，落实防火、防爆设计要求，配备足够的消防器材；
3.在医废贮存间内设置可用于收集泄漏物的材料和容器，避免因试剂泄漏引起火灾、爆炸等环境风险事故发生；
4.加强一体化污水处理设施药品管理，一体化污水处理设施定期检修，设置事故应急池，防止事故废水排放；
5.严格执行环评及相关法律法规要求，定期开展设备维护，保证其有效运行和去除效率；制定环境风险应急预案；
6.预防可能产生的生物安全污染事故，发生后及时采取应急措施，对现场进行消毒和人员隔离观察等。

	其他环境管理要求
	[bookmark: OLE_LINK54]5.1、排污口规范化管理
企业污染物排放口的标志，应按国家《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）环境保护图形标志——排放口（源）（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。
环境保护图形符号见表5-1。
表5-1建设项目环境保护图形符号表
	序号
	提示图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 14001]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	2
	[image: ae94750712d8a7d5f75ec4c5be9f7e18]
	危险废物
	表示危险废物贮存、利用、处置设施

	3
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	[image: 废水排放口]
	废水排放口
	表示废水向水环境排放


[bookmark: OLE_LINK75]5.2、排污许可衔接
本项目行业类别为“O8222宠物医院服务”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目无需办理排污许可手续。
5.3、自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建设单位应按照环境监测计划对项目废气、废水、厂界噪声定期开展自行监测，根据法律法规要求进行环境信息公开。
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六、结论
	项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控的相关要求；项目污染源治理措施可靠有效，符合相关标准和规范要求，污染物均能够达标排放；固体废物能得到合理处置，外排污染物对周围环境影响较小。
综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。






















附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.16454t/a
	/
	0.16454t/a
	+0.16454t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK80]0.01307t/a
	/
	0.01307t/a
	+0.01307t/a

	[bookmark: OLE_LINK77]一般
固废
	拆包过程产生的废包装物、输液过程产生的输液瓶（袋）
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	宠物毛发
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	健康宠物粪便及猫砂
	/
	/
	/
	0.3t/a
	
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.095t/a
	
	1.095t/a
	+1.095t/a

	
	动物尸体
	/
	/
	/
	0.024t/a
	/
	0.024t/a
	+0.024t/a

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	0.3212t/a
	/
	0.3212t/a
	+0.3212t/a

	
	废紫外线灯管
	/
	/
	/
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	医疗废水处理设施废渣
	/
	/
	/
	0.0088t/a
	
	0.0088t/a
	+0.0088t/a

	
	患病宠物排泄物及猫砂
	/
	/
	/
	0.0292t/a
	
	0.0292t/a
	+0.0292t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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前台接待
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