目录
1

一、建设项目基本情况

12

二、建设内容

22

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

27

四、生态环境影响分析

34

五、主要生态环境保护措施

42

六、生态环境保护措施监督检查清单

43

七、结论



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿普查

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	朱**
	联系方式
	***********

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县南186°方向，直距约113千米处

	地理坐标
	中心地理坐标为：东经**°**′*****″，北纬**°**′*****″

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	11450m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	357.71
	环保投资（万元）
	32.7

	环保投资占比（%）
	9.14
	施工工期
	2027年5月-9月，共计5个月

	是否开工建设
	(否

(是

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）
审批机关：自然资源部
审批文件及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的批复（自然资函〔2022〕1092号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件：新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书
审批机关：生态环境部
审查文件及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

规划提出矿业绿色发展。绿色勘查。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程，将保护生态环境作为勘查活动中应尽的义务和责任。依靠科技和管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，推广航空物探、浅钻、便携式钻机、一基多孔等勘查技术，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。

新疆路源矿业有限公司经公开招拍挂方式取得新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿普查探矿权证，证号为T6500002023033040057275，勘查矿种为铜金多金属，勘探区由10个拐点圈定，勘探面积78.53平方千米，有效期至2028年3月24日。本项目以绿色勘查为理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程。项目施工设计过程中尽量利用勘探区已有简易便道，减少临时占地；钻井泥浆经沉淀后回用；勘探工程结束后对各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，勘探工作符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》绿色勘查的要求。

2、与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

根据该规划可知，巴州矿产资源勘查开采调控方向：

（1）重点、限制勘察勘查矿种：

重点勘察矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。
限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。

禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。

对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。

对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。
（2）重点、限制勘察开采矿种
重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。

限制开采矿种：限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，砖瓦用粘土、建筑用砂、石灰岩、石棉等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。

禁止开采矿种：禁止开采灰分大于40%或含硫大于3%、和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂金、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。

对重点开采矿种，优先投放采矿权，严格规范采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。对限制开采矿种，坚持生态保护优先原则，严格采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。禁止设置砂金采矿权。

本项目为铜金多金属矿勘探项目，属于重点勘查矿种，符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。

3、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》及其审查意见指出，探矿活动应注意废土石处置及勘探范围的植被恢复.....全面推进绿色勘查......。进一步健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度。

本项目勘探区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域，勘探实施过程中对于探矿废气、废水、噪声及固体废物提出了相应的减缓措施。本次环评针对性的提出优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻井泥浆经沉淀后上清液回用不外排；勘探工程结束后对各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注。本项目实施最大限度的推进绿色勘查，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于矿产资源勘探技术服务，不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，故视为允许类；勘探过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类工艺和设备，符合国家产业政策。

2、生态环境分区管控符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157 号）管控总体要求，结合项目的实际情况，其符合性分析详见下表。

表1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控维度
管控要求
本项目
A1

空间布局约束
A1.4其它布局要求
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目属于矿产资源勘探，位于巴州且末县，符合巴州及自治区矿产资源总体规划要求，勘探区不在且末县重点生态功能负面清单内。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目为矿产资源勘探，不涉及水污染物总量控制指标，不涉及地下水环境风险管控。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

A3环境风险防控
A3.2联防联控要求
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
矿山勘探活动使用柴油，设备检修产生废矿物油，柴油贮存产生废油桶，勘探活动应加强风险物质的管理，编制应急预案，配备相应应急物资，确保风险可控。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
A4资源利用要求
A4.1水

资源
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

项目用水量未超过指标。
A4.2土地资源
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

不涉及。
A4.3能源利用
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

不涉及。
A4.5资源综合利用
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
不涉及。
综上，项目的建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果总体管控要求。

（2）根据巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）可知，本项目勘探区位于且末县，属一般管控单元，环境管控单元名称为：且末县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65282530001，详见附图1勘探区与生态红线位置关系图、附图2勘探区环境管控单元图。具体管理要求见表2。
表2          三线一单管控单元要求及符合性分析
管控要求

项目情况

空间布局约束
1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目为矿产资源勘探，勘探作业不占用基本农田、耕地、林地或草地。

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
本项目为矿产资源勘探，不进行矿产资源开采。
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
本项目不涉及上述相关内容
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
本项目不涉及上述相关内容

5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
本项目不涉及上述相关内容

6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
本项目不涉及上述相关内容
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
本项目为矿产资源勘探项目，不进行矿产资源开采。
污染物排放控制

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理
本项目不涉及上述相关内容
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药

本项目不涉及上述相关内容
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及上述相关内容
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目不涉及上述相关内容
5.严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及上述相关内容
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

本项目不涉及上述相关内容
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》(GB8978)。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于 99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297)。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599)进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651)及其他有关环保法律法规的相关要求。

本项目钻孔作业泥浆沉淀后回用，减少新鲜水使用量。

环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

本项目为矿产资源勘探，设备检修产生的废矿物油及柴油贮存产生的废柴油桶属于危险废物，暂存于危废贮存点，并做好相应的防渗，减少对土壤、地下水的污染。
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

本项目不涉及上述相关内容
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及上述相关内容
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

本项目不涉及上述相关内容
资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
本项目不涉及上述相关内容
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

本项目不涉及上述相关内容

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
本项目用水量较小，从路源矿业卡特里西选厂办公生活区拉运，未超过用水总量指标。
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》等相关文件要求。
本项目为矿产资源勘探，不涉及矿产资源开采。
3、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修订）符合性分析
条例四十七条规定：“矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复”。

勘探区不属于生态敏感区域，勘探期各类污染物均采取合理有效措施或无害化处理技术，将污染降至最低，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修）中对矿产资源勘探有关规定。

4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

规划提出：全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术......；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理.....加强水资源、水生态、水环境系统管理。强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理.......加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。

本项目为铜金多金属矿勘探，勘探过程中优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻孔作业泥浆经沉淀后上清液回用不外排；对于生态影响，勘探工程结束后对各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。
5、与《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析

项目建设与《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021） 符合性分析见表。
表3       与《绿色地质勘查工作规范》符合性分析
具体要求
本项目符合性分析
依法开展地质勘查工作，且地质勘查工作部署应符合国土空间规划体系、自然保护地体系等管理规定。
本项目依据新疆维吾尔自治区自然资源厅部署进行勘查工作。
编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入相关章节。
本项目编制了环境影响评价文件，对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施，符合要求。
地质勘查工作实施前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求。地质勘查施工前，应对拟施工的道路和场地原始地形地貌拍摄照片或视频留存。
勘查工作实施前，对工作人员进行绿色勘查培训。
在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地的选择，应优先避开耕地和林地。场地平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要。减少开挖量，力求挖填平衡，控制场地占用面积。以钻代槽的浅层取样钻，一般不需要平整场地。
本项目选址内无耕地和林地。
钻探场地，应依据现场地形条件和工作需要，对钻探设备、附属设施、材料物资、临建设施等进行合理布置，优化功能分区。其中，附属设施中的钻井液循环系统（清水池或泥浆池、废浆池等）可不与钻进施工场地在同一场地布置。当设计多个钻孔在同一区域同时施工时，宜布置一套共用的钻井液循环系统。
合理规划钻探作业，场地合理布置，钻孔作业泥浆经HDPE吨桶沉淀后上清液循环使用。
场地平整应挖高填低，平整压实，截、排水良好，切填方边坡及渣土场均应做好工程拦挡，且预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生，满足施工设计要求。
施工场地做好水土流失防护措施，避免发生泥石流等地质灾害。
本项目采用绿色勘查钻探技术，使用先进的钻机设备、泥浆循环系统可减少钻探废渣量，钻探泥浆可做到综合回用，满足“鼓励绿色勘查技术”要求，不涉及使用限制、淘汰设备、工艺，满足《绿色地质勘查工作规范》。

6、与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）符合性分析
本项目与该通知的符合性分析见下表4。
表4           与自然资发〔2024〕122号符合性分析

具体要求
本项目

加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。

本勘探项目需严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求开展绿色勘探，使用绿色勘查钻探技术，勘探过程减少对生态环境的影响，保障各类污染物合理处置。
强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。

本项目为招拍挂探矿权，建设单位严格按照绿色勘查工作规范要求，在勘探设计方案中设置“绿色勘查措施”章节，符合要求。
明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。

本勘探项目依据新疆维吾尔自治区自然资源厅部署进行勘查工作，勘探工作区为一般区域，不涉及森林、草原、湿地，项目采用探槽、钻探为主要勘探手段，减少对生态环境的影响。
生态保护红线内自然保护地核心保护区外依法开展的地质勘查工作，执行更加严格的绿色勘查标准和要求。要根据森林、草原、湿地、荒漠等不同场景采取针对性的绿色勘查方法和装备（具体要求见附件），在勘查实施方案中进行明确。涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
本项目勘探范围不涉及生态保护红线内及自然保护地核心保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。
各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。各地要将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况作为地质勘查项目验收重要内容，不符合规定的项目（野外）验收不予通过。

本项目勘探过程中优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻孔作业泥浆经沉淀后上清液回用不外排；对于生态影响，勘探工程结束后对各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，符合生态环境保护和恢复要求。

根据《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）分析，本项目不涉及敏感区域，采取的勘探技术手段符合绿色勘查要求，满足该通知文件的要求。
7、与《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕891号 ）符合性分析

根据该负面清单可知，且末县地处阿尔金草原荒漠化防治国家重点生态功能区，其产业准入负面清单中不涉及陆地矿产资源地质勘查类别，故本项目符合且末县产业准入负面清单要求。




二、建设内容

	地理位置
	勘探区位于巴州且末县南186°方向，直距约113千米，喀拉米兰河探矿权紧邻屈库勒克西侧，自且末县城-阿羌乡-卡特里西村-密达玉矿-布拉克巴什代牙河有一条简易道路可到达。勘探区拐点坐标详见下表。
表5                   勘探区拐点坐标一览表
拐点编号
经 度

纬 度

1
**°**′**″
**°**′**″
2
**°**′**″
**°**′**″
3
**°**′**″
**°**′**″
4
**°**′**″
**°**′**″
5
**°**′**″
**°**′**″
6
**°**′**″
**°**′**″
7
**°**′**″
**°**′**″
8
**°**′**″
**°**′**″
9
**°**′**″
**°**′**″
10
**°**′**″
**°**′**″
详见附图3地理位置图、附图4卫星遥感图。

	项目组成及规模
	1、勘探工程内容

本工程以铜金多金属矿为主攻矿种，利用槽探、钻探工程验证和取样化验等方法手段，大致查明工区内地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件及矿化蚀变特征。对探矿权内铜、金等金属矿产找矿前景作出初步评价，为开展进一步地质工作提供依据。主要建设内容详见表6。

表6                    工程建设内容一览表
项目组成

建设内容及规模

主体

工程

钻探工程
设计2个钻孔，均为直孔，工作量500米，占地约100m2
槽探工程
设计5条探槽，设计工作量1000立方米，占地约3000m2
测量工作

完成1：2.5万航空VTEM测量330千米（其中测线315千米，切割线15千米，控制面积78.53平方千米）； 完成1：1万无人机低空拍摄78.53平方千米；完成1：1万高光谱遥感78.53平方千米；完成1:1万地质草测78.53平方千米； 完成1：1万地化剖面20千米，完成1：1万激电、TEM、磁法综合剖面5千米
化验测试工作

样品应按自然分层岩芯及槽底采取，保证其代表性，并对取得的样品带回送实验室进行化验分析
辅助

工程
生活区
依托路源矿业卡特里西选厂办公生活区，距离勘探区约30分钟车程，可满足勘探人员食宿需求，不额外单独设置营地
施工便道
依托勘探区内已有简易便道，同时建设约2km长，宽4m简易碎石道路，道路占地面积约8000m2
公用

工程

供水

勘探过程用水由卡特里西选厂办公生活区皮卡拉运，工作人员用水自带饮用纯净水
供暖

冬季寒冷期不进行勘探作业，无需供暖
储运

工程
物料堆放
每个探槽和钻孔平台设置物料堆放区1个，占地面积约50m2，用于堆放表土、样品箱、施工材料、物资等，总计350m2
供电工程
配备一台5kw发电机
柴油贮存
设置200L铁质油桶2个，用于钻孔、槽探设备、挖掘机提供动力
环保

工程

废气
柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，钻探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘；加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施
废水
钻探泥浆经HDPE吨桶沉淀后上清液回用，不排放，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶），生活污水依托卡特里西选厂办公生活区收集处理
噪声
选用优质低噪声设备、采用减震措施并加强管理
固体废物
工作人员产生的生活垃圾带回卡特里西选厂办公生活区集中处置
岩芯样、槽样收集后送检测分析，探槽、钻孔平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，槽探、钻探结束后用于探槽、平台区域覆土，恢复地貌

HDPE吨桶底泥为泥沙，钻探完工后固化处理后就地于钻井区域回填、平整
探矿设备维护产生的废矿物油及柴油贮存废柴油桶属于危险废物，暂存于撬装式危废贮存点（5m2），交有资质单位处置

生态

探槽分层开挖，分层回填，并恢复原状；钻井封孔，迹地清理
2、勘探工作量

本项目主要工作量详见表7。
表7                      实物工作量一览表
项目内容
单位
设计总工作量
备     注
1∶2.5万航空VTEM测量测线
千米
315
线距250米；带航空磁法测量，控制面积78.53平方千米
1∶2.5万航空VTEM测量切割线
千米
15
1∶1万高光谱遥感
平方千米
78.53
/
1∶1万无人机低空航拍
平方千米
78.53
/
1∶1万地质草测
平方千米
78.53
/
1∶1万地化剖面
千米
20
点距40米，蚀变带加密至20米
1∶1万激电、TEM、磁法综合剖面
千米
5
点距40米，蚀变带加密至20米
槽  探
立方米
1000
/
钻   探
米
500
/
各类

样品
基本分析样
件
350
300件分析Au、Cu、Pb、Zn，50件分析TFe、MFe、Mn
基岩光谱
件
500
分析Au、Ag、Cu、As、Sb、Bi、W、Sn、Li、Be等10种

岩矿鉴定样
薄片
件
50
/
光片样
件
15
/
物性标本
件
50
/
遥感蚀变标本
件
50
/
X荧光快速分析样
件
200
美国伊诺思lnno-X便携式矿石分析仪分析Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、W、Hg、Mn、Mo等
外检
件
30
按实际提取5%
小体重
件
30
/
工程

测量
工程点
个
3
/
勘探线
千米
1
/
水文地质观测
米
500
简易
钻探水工环编录
米
500
/
勘探结束后，对勘探工作进行总结及岩芯样、探槽样进行化验分析，提交可供进一步工作的勘查基地1处并提交《新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿普查》成果报告(送审稿)及相关的附图、附表。

3、勘探主要设备

本项目主要为野外工作，主要设备主要为物资运输及勘探工作设备，具体详见表8。
表8                       本项目主要设备一览表

序号

设备名称

数量

备注

1

车载北斗终端
1台
/
2

越野小车(庆铃)

2台
人员通勤
3

皮卡

2台
物资、样品装运
4

载重汽车

1台
5

挖掘机

1台
6

动力头钻机（含泥浆泵、泥浆系统）
2台
1备用1台
7

NQφ75钻具
1个
8

HQφ91钻具
1个
9

岩芯切割机
1个
10

水罐
2个
1方，HDPE吨桶
11

油罐

2个
200L，油料贮存
12

5kw柴油发电机

1个
钻机用
13

磁力仪
1个

14

RTK测量仪
1个
15

对讲机

4台
16

卫星电话

4部
17

台式计算机

2台
18
笔记本电脑

8台
19
照相机

2台
20

12通道GPS定位仪

8台
21

ST-3X便携式分析仪

1台
22

X荧光分析仪
1台　

23

偏、反光显微镜
1台
24

双目实体镜

1台
25
磨片机

1台　

26
抛光机

1台　

27
切片机

1台　

28
阿贝折射仪

1台　

29
卫星地面接收设备

1套
30
样品箱
若干
岩芯样、槽样保存
其它生产、生活物资视实际勘探工作需要添置。

4、人员组成和职责分工
勘探工作设置项目负责1人、技术负责1人，主要技术人员9人，计划勘探150天，根据勘探方案工作部署开展。
5、公用工程

（1）给排水

①给水：本项目用水主要包括钻探作业用水、降尘用水，共计用水165m3。
钻探用水：本项目钻探采用垂直地面钻探，泥浆用量0.3m3/m，泥浆配比以水、膨润土为主，主要起到保护钻机及护壁。钻探总工作量500m计，则工作量需用泥浆量150m3，泥浆含水率按75%计，则钻探过程用水量总量为112.5m3。用水来源包括HDPE吨桶上清液循环用水和新鲜水补水，其中HDPE吨桶上清液循环利用量约60%，水量67.5m3/a，补充新鲜水量合计约45m3/a。

设备冷却水：钻探过程中钻机需定期冷却，用水约为 0.2m3/d，共计30m3 /a，为新鲜水补水。

降尘用水：勘探过程对场地、探槽进行降尘，用水约为0.6m3/d，共计90m3 /a。

②排水：本项目钻探作业设备冷却、湿法作业降尘用水自然消耗。
本项目钻探过程会有泥浆水外流，为此提前在钻孔处做一流水槽，流水槽上铺设一层塑料膜，连接钻孔与HDPE吨桶，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶），使得泥浆水顺着流水槽上的塑料膜流进桶内，废水经HDPE吨桶沉淀后回用不排放；上清液回用率按60%计，即回用水量为67.5m3/a。

本项目水平衡见图1。
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图1    项目水平衡图    （单位：m3/a）
（2）供电

本项目夜间不进行勘探工作，钻探设备工作使用1台柴油发电机。
（3）供暖

本项目冬季寒冷期不进行勘探作业，无供暖需求。

	总平面及现场布置
	本工程勘查工作按照《新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿普查设计》进行勘探，根据地表地形起伏条件及勘探线剖面位置垂直矿体走向控制矿体厚度，槽探、钻探工程及采样按勘查线方向、垂直矿体布置。

根据勘探方案任务量，主要在勘探区中、东部设置探槽、钻孔进行槽探、钻探作业，相对集中。为方便勘探结束后表土覆土回填，每个钻孔平台设置1个物料堆放区，占地面积约50m2，主要用于钻探过程中样品箱、设备、表土等物料堆放；探槽附近设置1个临时表土堆场，主要用于槽探过程中开挖的表层土的临时堆放。
探槽、各钻孔平台规模较小，工程所需材料利用勘探区简易道路运送，随用随卸，不单设固定的大、中型施工场地。

工程平面布置详见附图5。

	施工方案
	1、钻探工程工艺流程

①确定钻孔：利用定位仪，找出设计布置图中的钻孔位置，进行定位；

②场地平整：利用铲子、机械等工具对钻孔所在位置进行地表植被的清理以及场地平整；

③安装钻机：在平整好的场地上安装钻机，连接柴油发电机，并布设HDPE吨桶；

④钻进：钻进时，根据所钻岩石性质和钻头直径、类型的不同，使钻机立轴带动钻具以不同的转速回转，并借助于钻机上的给进装置给钻头以必要的轴向压力；于是钻头回转，并切入岩石而钻出环状孔底，形成岩芯，随着钻孔的加深，岩芯进入岩芯管；钻头钻进岩石时，产生大量的热量，为了冷却钻头，净化孔底岩粉，并将岩粉排到地表，需要不断冲洗钻孔，岩粉及泥浆从孔底沿着钻孔送到地表，排入HDPE吨桶中；

⑤提取岩芯：钻进过程，当岩芯管充满岩芯或者因为某种原因不能继续钻进时，应着手提钻，将钻具提出钻孔，岩芯钻具提到地表后，卸下钻头，从岩芯管中取出岩芯，配好钻具，再下入孔内继续钻进，以此类推，直至钻孔达到设计的孔深；所有的岩芯都要劈开、编录过程中矿化蚀变高的地方进行取样化验；

一般岩芯采取率不得小于70%，矿体和矿体顶、底板围岩3～5米内，岩、矿芯采取率必须大于80%。在厚大矿体内，当采取率连续3～5米低于85%时，要查明原因，采取补救措施。
⑥封孔：对钻孔进行回填、封口，并覆土整理钻机平台；

⑦资料编录：勘探工作一旦施工完毕，按照《固体矿产勘查原始地质编录规程》及时进行编录、采样。岩芯编录前，应详细检查班报表填写是否完整准确，检查样品箱、岩芯编号是否齐全、正确，凡长度大于10cm的较完整岩芯必须用油漆编号，样品箱外侧也应标明箱号、回次起止等，所有岩芯都必须清洗干净，摆放次序正确。

具体编录格式，采样方法和要求按《固体矿产原始地质编录规定》（中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0214-2002）规定、规范要求执行；

⑧样品化验分析：各类样品外送至检验单位进行样品分析。
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图2   钻探工程施工工艺流程图及产污环节示意图
2、槽探工程工艺流程
①施工准备、槽位放样：根据普查方案，对探槽区域地形测量、放线定槽口；

②表土剥离、平整：单独剥离表土，分区单独堆存（后期复垦使用），对场地进行平整；

③开挖作业：自上而下开挖，按规范放坡，探槽断面为梯形，开口不小于1m，槽底宽度大于0.60m，揭露基岩在0.5m以上，探槽一般平直，槽底及槽壁规则。

弃土石就近堆放在探槽两侧 2～5m平缓处，后续用于恢复。
④槽面记录：开挖至露出新鲜岩面，便于地质观察，用于揭露矿（化）体和蚀变带，以便查明矿（化）体的分布、形态、产状、规模和品位变化特征。探槽素描图采用1∶100比例尺，作一壁一底展开；
⑤地质编录：槽壁素描、地质现象记录、拍照，标记岩性、矿化界线

⑥刻槽采样：根据《固体矿产勘查原始地质编录规程》规定执行，矿体内部不能仅是简单的岩性、破碎带分层描述，叠加于同一岩性上的颜色变化、矿化强度变化、蚀变类型变化等都必须单独分层并详细描述。加强各种类型的产状测量，并注明其性质，如层面产状、接触产状、片理产状等。文字记录、格式、描述内容、顺序均应符合有关规范标准。

采用刻槽法，垂直矿体厚度方向刻取样品，岩矿碎样装袋、编号、贴标签，送槽样箱收集后续送检；

探槽中发现目前矿区少见且难以确认的特殊岩石类型可取少量薄片样。

⑦回填与生态恢复：编录、采样完成后，先回填基岩弃渣，表层回填表土，对场地进行恢复。
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图3    槽探工程施工工艺流程图及产污环节示意图

3、测量工作

测量工作采用大比例尺航空无人机VTEM测量、高光谱遥感、航空摄影、地质填图、岩屑采样、化探剖面等多种方法手段。

①1∶2.5万航空VTEM

采用无人机进行测量。测线飞行时采用按设计测线沿地形缓起伏飞行，在测线上正常飞行速度应控制在50～100km/h之间。在测量过程中，避免使用无线电对讲机、手机等通讯工具、飞行的应答机也处于关闭状态，确保测量数据质量。无人机偏航不大于50m，离地高度不大于195m、超高率控制在50%以内；飞机在测线上正常飞行速度控制在50～100km/h之间。航空瞬变电磁测量数据采集选择每秒采10个点，采样点距大约是2～3m。地空频域电磁测量数据采集选择每秒2个点，采样点距大约是10～20m切割线垂直测线取20倍线距。

②1∶1万低空摄影

采用无人机低空航摄工艺，依据《低空数字航空摄影规范》（CH/Z 3005）开展，用于测区地形、地层岩性、构造解译，识别地表扰动、地貌及不良地质现象，指导槽探、钻探工程布置。

总体流程为：技术设计→测区踏勘→设备检校→像控点布设测量→航线规划→航摄飞行→原始影像与POS初检→空三加密→内业处理→成果质检→地质遥感解译→资料归档。航摄地面分辨率 GSD 设计为25cm；航向重叠度70%，旁向重叠度40%；山区地形采用仿地飞行，保证全区分辨率均匀。

成果执行三级质量检查，核查飞行质量、影像质量、平面及高程精度；航摄作业落实绿色勘查要求，起降点利用现有空地，减少植被扰动，所有废弃物带出勘查区。最终提交航摄设计、空域资料、像控测量记录、原始影像、POS 数据、DEM、DOM、遥感解译图、质检报告等全套归档资料。

③1:1万高光谱遥感

利用无人机搭载成像高光谱仪，通过野外近地飞行成像高光谱试验，厘定成像高光谱测量矿物的高度参数，对不同飞行高度的试验数据进行矿物识别，并和地面识别精度进行对比分析；开展不同分辨率下蚀变矿物识别面积、识别精度、识别参数、信息熵的分析，建立不同飞行高度与蚀变矿物识别精度关系，确定不同蚀变矿物的最佳识别飞行参数，满足一定飞行范围较高的蚀变矿物识别精度。必要时开展地面高光谱测量工作进行补正，确保最终成果能够较好的指导深切割山区找矿工作。

无人机离地高度为400m、精度厘米级。精度和质量要求参照《数字航空摄影测量 控制测量规范 征求意见稿》《数字航空摄影测量 测图规范 第2部分 1：5000，1：10000 数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图（ CH/T 3007.2-2011 ）》执行。

④1∶1万地质草测

在踏勘的基础上，选择1～2条1∶2000地质剖面，经研究分析，划分出地质填图单元，同时确定各单元的岩石影像特征。以路线穿越法为主、追索法为辅开展地质草测工作。穿越路线基本垂直地层走向，路线间隔100～200m。

精度和质量要求参照《固体矿产勘查原始地质编录规定（DZ/T 0078-2015）》执行。

⑤1∶1万地球化学剖面测量

地化剖面采样逐层进行，点距一般为40m，强矿化蚀变地段加密至10-20m，当分层宽度大于40m时，每40m增加1件化探光谱样品。化探光谱样采样介质为基岩，在样点5m范围内多点采集合并组成分析样，样品重量大于200g。分析元素：Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、W、Sn、Mo等10种，具体分析项目可根据野外实际情况而调整。在剖面测制过程中，要注意地质现象观察，并作详细记录，发现较强的矿化蚀变地质体要及时采集快速分析样品进行分析，以利于及时确定矿化体，加速异常查证进程。

剖面方向应尽可能垂直综合异常的长轴方向和地层、构造线、矿化蚀变带的走向，剖面起终点用GPS定位。剖面采样逐层进行，点距为40m，根据地质情况可适当加密至20m。剖面测制结束后，要及时进行室内整理，校对、完善和着墨，编制剖面图、完成剖面小结。样品要及时送实验室分析，以便指导下一步找矿工作。

⑥1:1万激电、TEM、磁法综合剖面工作

采用物探方法有1∶1万磁法/激发极化法、瞬变电磁（TEM）剖面测量，目的是对航空无人机VTEM测量圈定的低阻异常带进行解剖研究。剖面一般垂直于异常走向、岩体或矿化蚀变带的走向布设，1∶1万磁法/激发极化法剖面测量采用40m点距，剖面长度以达到有效控制异常宽度为目的。

剖面垂直于异常或矿化蚀变带走向，采用40m点距，根据地质情况可适当加密至20m。剖面长度以达到有效控制异常宽度为目的。

4、水文地质、工程地质及环境地质工作

矿区水文地质条件属简单类型。区域水文地质、工程地质以收集资料为主，不做专门调查工作。在钻孔编录过程中，对所施工钻孔进行简易水文和终孔静止水位观测。具体要求按国家技术监督局2021年颁布的《矿区水文地质、工程地质勘探规范》。

5、资料室内整理

钻孔、槽探编录结束后，要及时整理记录文字，有关资料、素描图要及时检查着墨，及时编写钻孔编录总结，总结编写的内容以能详细准确提出可满足综合研究需要的基础资料为原则。钻孔及槽探施工的文件要整理归档，岩芯及槽样入库。样品、标本、照像卡片、送样单、样品登记等要及时处理。因属构造控矿，钻孔柱状图均要求在成果出来后及时完成。勘探线剖面图均按统一图式图例编绘。

6、施工安排

（1）2027年5月前完成勘探招标、人员、设备准备工作。

（2）2027年5月-9月，完成野外工作，后续综合整理、获取各种样品成果资料，编写并提交《新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿普查报告》及相关附图、附表。



	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状

（1）主体功能区划

勘查区位于且末县，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，其属于阿尔金草原荒漠化防治生态功能区，为防风固沙型。其主要发展方向为在风沙危害大的区域，转变传统畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加大退牧还草、退耕还林和防沙治沙力度，恢复草地植被。同时加强对塔里木河流域等干旱区内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地，新建水利工程要充分论证、审慎决策，禁止发展高耗水工业。对主要沙尘源区、沙尘暴频发区，要实行封禁管理。

本项目为矿产资源勘查，以绿色勘查为理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程，不属于大规模高强度开发项目。

（2）生态功能区划

根据新疆生态功能区划，勘探所在区域属塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区，车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区，主要生态服务功能为沙漠化控制、农产品生产、土壤保持，该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表9。

表9                     生态功能区区划

生态区

Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
生态亚区

Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区
生态功能区

63.车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区
主要生态服务功能

沙漠化控制、农产品生产、土壤保持
主要生态环境问题

沙漠化扩大、风沙危害、植被衰败、毁林毁草开荒、樵采柽柳、乱挖甘草
生态敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标

保护绿洲农田、保护荒漠植被、恢复湿地
主要保护措施

扩大绿洲防护林、向台特玛湖输水、禁止开荒、禁樵禁采
适宜发展方向

加强交通建设，调整能源结构，发展特色经济作物和林果业
勘探区周围环境较空旷，勘探范围内不涉及基本农田，不涉及珍稀濒危保护野生树种及古树名木等需要特别保护的树种，无名胜古迹，无旅游景点和自然保护区。详见附图6生态功能区划。

（3）生态系统类型

勘探区不在阿尔金山保护区内，生态系统类型主要为荒漠生态系统，南侧小部分为草地生态系统，主要体现在荒漠草原与荒漠交错，生态承载力极低，生态系统脆弱，易受气候变化和人类活动干扰。该区域生态结构相对简单，但完整性与连通性较好，基本保持天然状态。

详见附图7生态系统类型图。

（4）土地利用类型

且末县卡特里西地处昆仑山中段北麓，海拔约 3600~4300 m，属高原山地荒漠-草原过渡地带。区域内土地利用类型以国有未利用土地、天然草地（牧业用地）和工矿用地为主，另有少量林地及道路用地，基本无农田和居民聚居区。

根据收集相关生态资料，勘探区以裸地为主，南侧少量地块为草地，不涉及耕地、林地及基本农田。

详见附图8土地利用类型图。

（5）植被类型

勘探区植被以风毛菊、垂头菊、银穗羊茅、紫花针茅为主，均为高寒地区优势种，整体覆盖度低（5-10%），部分沟谷区域植被覆盖度可达20-30%，植物群落结构简单，呈斑块状分布，依赖季节性降水或地下水补给，植被生产力极低，无国家及地方重点保护的珍稀植物物种。

详见附图9植被类型图。

（6）土壤类型

勘探区土层薄，石砾多，细土少，有机质含量很低，土壤发育程度差，土壤类型以高山寒漠土、亚高山草原土及棕钙土为主，主要呈海拔高到低分布特征，具有明显的高寒物理风化为主逐步过渡到干旱化学风化，钙积作用逐步增强。
详见附图10土壤类型图。

（7）野生动物

勘探区海拔高度在3000m以上，除存在部分矿山开采及勘探活动外，少有人为活动，存在野生动物，大多在高原荒漠迁徙而过。勘探区不在阿尔金山自然保护区内，不是其野生动物主要的生存栖息区域、主要食源地、水源地及迁徙路线。历史资料记录显示活动于区域内的野生动物主要有：北山羊、盘羊(岩羊)、赤狐等野生动物，属于自治区二级保护动物。受区域矿山开采、勘探活动的影响，现场调查过程中未见到此类野生动物出现，难以统计确切的野生动物存在数量。

2、大气环境质量现状调查与评价

本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州2024年达标区判定数据，基本污染物环境空气质量现状表见表10。
表10           2024年巴州主要空气污染物指标监测结果       单位：μg/m3
污染物

评价项目

浓度

标准（二级）

占标率%

达标情况

SO2
年平均值
5
60
8.33%
达标
NO2
年平均值
23
40
57.50%
达标
PM10
年平均值
74
60
123.33%
超标
PM2.5
年平均值
26
30
86.67%
达标
CO

24小时平均第95

百分位数
900
4000
22.50%
达标
O3
最大8小时平均第90

百分位数
121
160
75.63%
达标
根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，项目所在区域巴音郭楞蒙古自治州2024年SO2、NO2、PM2.5的年均浓度和日均浓度，CO日均浓度、O3日最大滑动8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值要求；PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值要求，PM10超标主要是受当地气候干燥，浮尘天气等影响，项目所在区域为不达标区。

3、地表水环境质量现状调查与评价

（1）地表水

根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》可知，2025年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。

勘探区外北部约1.2千米处喀拉米兰河为东昆仑山—阿尔金山水系的主要河流之一，属于塔里木内流区，东侧布拉克贝什河为喀拉米兰河上游河段，根据《中国新疆水环境功能区划》，喀拉米兰河全河段水环境功能为I类水体，现状使用功能为源头水。

本项目勘探用水由路源矿业卡特里西选厂办公生活区拉运，与该河流无水力联系。

（2）地下水

本项目属于陆地矿产资源勘查，根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“C地质勘查”中“24、矿产资源地质勘查（包含勘探活动）”的报告表项目类别，为Ⅳ类项目，可不开展地下水评价。

4、土壤环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为专业技术服务业中的陆地矿产资源勘查，属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价。

5、声环境质量现状评价

根据指南要求，勘探区周边50m范围不涉及声环境敏感目标，无需开展监测。

6、沙化概况调查
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目位于且末县，所在区域占地范围不在沙化区范围内。项目在土地沙化中的位置详见附图13。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新设勘探矿权，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	本项目主要为陆地矿产资源勘查，结合勘探区及周边情况，项目不涉及生态环境保护目标。详见附图14。

	评价

标准
	1.《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级过渡阶段浓度限值要求；
2.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；

3.《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（发布稿）》（GB 20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求；

4.噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；
5.一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定；

6.危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	其他
	本项目为矿产资源勘探，不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	项目为陆地矿产资源勘探项目，勘探期的主要工程内容为槽探、钻探施工场地平整、开挖，主要污染物为勘探期生态影响，及勘探活动产生的废气、废水、噪声排放及产生固体废物等。

1、生态环境影响分析

（1）对生态系统完整性的影响分析

勘探工程实施过程中工程机械和人员对勘探区域及周围地带生态系统产生一定的扰动，将会使勘查区域内生态系统的结构和功能产生一定的影响，植被及土壤受到一定的破坏、扰动。

工程施工不可避免的破坏局部区域生态环境，在一定程度上使局部生态环境破碎化，但不会形成分割。施工活动对区域的影响局限在勘查区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限。因此勘探类工程实施对实施区域范围内生态系统的完整性和整体功能影响较小。

（2）占地影响

本项目占地来自于钻孔、探槽、临时道路、物资堆放等，根据勘探设计方案，本项目勘探区面积78.53km2，临时占地11450m2，均属探矿证范围内裸地。

临时占地将在一定时间内改变土地利用方式，即征地范围内由原先的裸土地转变为工矿仓储用地，项目探槽、钻孔平台、施工便道等建设对土地的临时占用将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，一定程度上破坏原来土壤结构及肥力，但临时占地外的用地基本不受影响，可继续保持其原有土地利用功能。项目勘探期施工建设采取合理控制施工扰动范围，运输车辆及机械按照项目工作区内新增便道行驶，勘探期结束后对临时占地进行土地复垦等措施后，在恢复至原有的土地利用功能后临时占地对土地利用的影响将逐渐消除。

（3）土壤环境的影响

本项目勘探采样活动会对区域的土壤环境造成局地性破坏和干扰。勘探区土壤类型以高山寒漠土、亚高山草原土及棕钙土为主，勘探工作平整、开挖活动必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化。此外，勘探采样过程中机械碾压、人员践踏等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤过于紧实，降低土壤的通透性。

（4）对植物物种多样性的影响

勘探施工过程中车辆运输、机械设备运行及人员走动将会对地表植被造成碾压、破坏、扰动地层、损失一定的生物量、破坏和影响勘查区及周围环境的植被覆盖率和数量、降低土壤侵蚀能力，引起水土流失等生态环境影响。

勘探区植被以风毛菊、垂头菊、银穗羊茅、紫花针茅为主，整体覆盖度低（5-10%），部分沟谷区域植被覆盖度可达20-30%，植物群落结构简单，呈斑块状分布，依赖季节性降水或地下水补给，植被生产力极低。勘探活动实施仅对勘查区内植被造成一定影响，但是经过后期自然恢复等措施均能降低对勘探区植被多样性的影响。

（5）对野生动物的影响分析

勘探活动会改变局部野生动物的栖息环境，由于勘探活动噪声的影响，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内勘查扰动区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时勘探作业施工使得人类活动的增多，将会干扰勘查区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对勘探区周围的野生动物产生不利影响。

本项目勘探工作面积相对于当地野生动物的栖息地来说，比例很小，施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓，故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。
（6）对景观环境的影响

勘探工程将在一定程度上影响勘查区内原有的自然景观格局，改变勘探区的景观结构，使局部地区由单纯的自然生态景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工业场地、道路等人工景观。

本次勘探工程的实施，使区域内景观的自然性程度降低，土地利用格局转变，使评价区固有的自然生态功能丧失。后期随着勘探工作的结束，可使景观格局的影响向天然方向发展，最终形成与自然景观相协调的景观格局。

（7）水土流失影响

探槽、钻孔平台等临时设施建设过程及探矿过程场地平整、机械车辆碾压将使施工区域土壤表层、结构受到扰动，引起土壤松动，此外勘探过程在土石方临时堆存、临时占地内车辆碾压、人员践踏时，也易发生水土流失。项目所在区域主要水土流失形式为风力和土壤侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。探槽、钻孔平台地等临时设施建设、勘探过程及工程结束后如不采取相应水土保持措施，将造成施工区域及周边评价范围内水土流失加剧，主要表现在：在风力和土壤侵蚀作用下，土壤中营养成分如氮、磷、钾或其他有机质、水分加速流失，加速土壤沙化。

（8）对临近一般生态空间的影响

勘探区北侧紧邻且末县一般生态空间，编码：ZH65282510008，根据评估该单元特点为水源涵养。项目的勘探活动布置于勘探区中部、东部，对于北侧外围一般生态空间保持有一定的距离，且不该空间内布设场地、堆存物料等临时设施，勘探施工施工过程对其影响有限。
2、大气环境影响分析

项目在勘探过程中会产生扬尘及柴油设备尾气。

（1）扬尘

勘探过程中，由于钻探、探槽开挖、机械扰动会产生少量扬尘，其主要与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。由于探矿排放强度不大，场地多为开阔地段，扩散条件好，通过表土压实、覆盖，抑尘效率可达80%以上，勘探取样及测量后及时回填可有效减少扬尘产生量，同时钻孔及槽探距离探矿证边界较远，日常落实场地及洒水降尘措施、车辆覆盖等，扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，不会对区域环境产生影响。

综上，勘探期扬尘影响范围有限，采取一定防护措施后，环境影响可以控制。

（2）柴油钻探设备尾气

勘探设备以柴油为动力，运行过程中产生的主要污染物是NOx、CO、THC。柴油机械尾气污染源源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于钻孔作业具有阶段性和间断性的特点，排放的尾气污染物总量并不大，且属间断性无组织排放。本项目使用1台可移动式柴油发电机，柴油发电机功率5kW，预计需使用柴油0.64t（约750L，柴油密度取0.85kg/L），道路平整需要油料大约1500L，共计用油1.915吨。依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》，柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO2 2.24kg/t柴油，NOx 2.92kg/t柴油，勘探期大气污染物排放总量为：烟尘0.594kg，SO24.29kg，NOx5.592kg，废气排放量较少，且属间断性无组织排放。由于本项目所在区域场地开阔，扩散条件良好，柴油发电机废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方式（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求，对项目区及周边环境影响不大。

3、水环境影响分析

根据以往勘探工作，区域属干旱缺水地区，勘探过程无地下水出露，主要废水为少量钻探泥浆废水。

钻机泥浆废水主要来自钻机、护壁冷却，其包含少量岩芯碎屑、泥土等，废水主要污染物为SS，会随着多次冷却，呈现泥浆状。

勘探期钻孔施工总计新鲜水用水量共45m3，除部分消耗、岩石吸收外，约产生67.5m3泥浆废水，集中收集于HDPE吨桶沉淀后循环利用。

4、声环境影响分析

本项目勘探施工期的噪声主要来源于勘探钻具等，设备噪声源强度详见下表11。

表11                     主要噪声源一览表

序号

噪声源

作业方式

噪声强度dB（A）

1
钻机
间歇作业
75~90
2

空压机

间歇作业

75~90

3
挖掘机
间歇作业
80-95
勘查钻机、空压机噪声源属固定声源，其噪声源强在75~90dB（A）之间，挖掘机属于流动声源，但都处于露天状态，固定声源施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：

L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL

其中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值；

ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

在没有消声和屏障等衰减条件下，噪声源强及不同距离的预测值，详见下表。

表12                 机械设备噪声类比及预测结果表        

主要噪声源

噪声源强

预测值

5m

10m

20m

30m

40m

50m

100m

钻机

75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

空压机

75~90

61~76

55~70

49~64

45~60

43~58

41~56

35~50

上表可以看出：高噪源噪声衰减值在设备30m以外即可符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准限值要求，夜间不勘探。根据勘探方案，勘探设备布设距离探矿证边界较远，勘探区范围内无声环境敏感目标，勘探机械噪声经山体阻隔、距离衰减后，不会对区域声环境产生影响。

5、固体废物影响分析

勘查项目产生钻孔岩芯样及槽样作为工作内容送检，固体废物主要为勘探过程中勘探场地平整产生的土方、钻机泥浆沉淀后产生的岩屑及底渣、危险废物等。

（1）探矿土石方
本项目槽探土石临时堆放于各探槽沿线附近空地，挖方分层单独堆放，待单个探槽取样结束后即及时回填平整，再覆盖表土。钻井工程剥离的临时表土暂存于钻井平台内的表土堆场，堆高在1.2m左右，待勘探工程完成后用于平台区域回填覆土，恢复地貌。临时表土堆放不会对项目区及周边环境产生较大环境影响。

（2）岩屑、底渣
勘探过程产生废泥浆及岩屑、底渣约0.5t/a。其均位于HDPE吨桶内，待钻探完工后统一进行固化处理后就地于勘探区覆土回填、平整。勘探活动取得的岩芯样、槽样由样品箱保存后，集中收集后送检验单位进行样品分析。

（3）危险废物
勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.02t/a，柴油发电机使用柴油后将产生少量柴油桶，其均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶集中收集后，暂存于危废贮存点后交有资质单位处置。

6、环境风险
（1）危险物质及风险源

本项目涉及的风险物质主要为柴油、废矿物油及废油桶，其具有毒性、易燃性，经对比物质的危险特性，结合勘探生产设施风险识别结果，最大可信事故设定为柴油机废矿物油泄漏、火灾爆炸引发大气污染事故。柴油及废矿物油主要理化特性见表13、表14。

表13                 柴油的理化性质及危险特性

标识

中文名

柴油

危险货物编号

/

英文名

diesel oil

UN编号

1202

理化性质

外观与性状

稍有粘性的棕色液体。

熔点（℃）

＜29.56

相对密度(水=1)

0.85

沸点（℃）

180～370

饱和蒸汽压（KPa）

/

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳。

闪点(℃)

≥55

爆炸上限（v%）

6.5

引燃温度(℃)

350～380

爆炸下限（v%）

0.6

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

表14                    废矿物油理化性质表

危险性概述

危险特性

遇明火，高热可燃

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、接触
有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳
溶解性

溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机物

理化特性

外观及性状

黑色黏稠液体，主要为多环芳烃
来源
机器加工、润滑和热处理过程中产生

相对密度（空气=1）

/
相对密度（水＝1）

0.9
闪点（℃）

120
沸点（℃）

200~400
危害性
长时间的接触会对人体健康造成严重的损害，进入土壤和水源中，对环境产生很大的危害，对人体具有致癌和致突变的作用。

本项目柴油采用2个200L铁质油桶贮存，考虑最大充装量85%，柴油密度取0.85kg/L，柴油最大贮存量约为0.3t；危废贮存点废矿物油最大贮存量约0.02t。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，柴油、废矿油临界值参考油类临界值2500t，因此本项目Q=（0.3+0.02）/2500=0.0001＜1，风险潜势为I。

（2）风险影响分析

柴油及废矿物油一旦贮存不当，发生破裂泄漏后，通过地表下渗，进入土壤，进而会影响到地下水；同时柴油及废矿物油遇明火发生火灾、爆炸后会产生大量烟尘、CO等，导致区域环境空气质量下降，并会对处在火灾、爆炸环境中的人员造成伤害或者导致死亡。



	运营期生态环境影响分析
	本项目为铜金多金属矿勘探，勘探工作结束后相关污染随即消失，不涉及运营期的生态环境影响。

	选址选线环境合理性分析
	新疆且末县喀拉米兰河铜金多金属矿勘探位于且末县，选址主要以探矿权证圈定的10个拐点坐标（矿探权证号：T6500002023033040057275），其属于矿产资源重点勘探的区域，交通相对便利。

勘探区属且末县一般管控区域，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、重要湿地、重点保护野生动植物集中分布区、饮用水水源保护区、居民集中区等敏感保护目标。根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，勘探区位于巴州且末县南部山区，所在勘探区域占地范围属于非沙化土地（详见附图13），符合资源勘探开发的要求，距离且末县城较近，物资可由县城采购，便于勘探采样活动的开展。

该矿区矿业权经公开招拍挂由新疆路源矿业有限公司取得，不存在矿权纠纷问题。
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图4   勘探区周边矿权布设情况


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境影响减缓措施

（1）严格按照勘探采样设计方案开展工作，控制勘探占地范围，所有机械（主要为勘探钻具）需在控制在勘探设计方案划定范围内作业。生产车辆尽可能利用既有道路，并严格按设计施工便道进行施工活动，严禁侵占勘探区北部一般空间。

（2）勘探采样应加强管理，合理安排勘探计划和作业时间，优化勘探方案，将勘探活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在大风天气进行动土施工。

（3）探矿期结束后，应对遗留的施工迹地采取恢复措施，尽早使地表恢复原貌。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，破坏应在勘探结束后的当年或来年予以恢复。

（4）勘探期充分利用已有道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。做好表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤(主要为0~30cm的土层)，在挖掘平整、勘探前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期生态恢复。

（5）加强勘探活动及管理人员环境保护知识的学习和教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，应尽量避免探矿活动区生态环境不受到显著人为干扰。

（6）在勘探期采取定期洒水的措施，通过洒水使地表反复形成结皮，可有效解决勘探过程中的起尘问题，减轻水土流失。

（7）合理规划机械设备作业活动范围及时间，降低噪声对周边动物的影响。

（8）临时占地施工结束后，应按相关规定平整恢复，同时严格管理燃料、危险废物贮存管理，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。

（9）勘探期结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。

（10）依据《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）要求，做好勘探活动的环境修复内容，具体见下。
①场地建设

勘探区修筑道路及场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。修筑道路和施工场地尽可能减少土地的占用面积与植被的破坏。施工剥离的适合复垦的表土，应当收集存放管理。现场设施建设，应满足相关法律法规和国家强制性标准要求。

②施工道路建设

统筹规划勘查场地进入通道，充分利用已有可利用的道路、村道等。新修建道路设计，在满足项目勘查施工区、工程点基本需求的同时，兼顾项目后续勘查开采阶段施工及当地社会经济发展需要。在确保安全情况下，道路修筑尽可能减少占用土地、植物移植，以及对水环境和野生动物保护的影响。

③施工场地平整

测量场地：测量场地在满足仪器安放及人员操作需求时，应选择在无植被或植被稀少的位置，尽可能不破坏表土和植被。

物化探场地：物化探场地在满足施工设备、仪器的安装及操作时，其主要设备、仪器的安装操作位置尽量选择在施工道路旁的空旷区域，探测点及取样施工点宜选择在无植被或植被稀少的位置，最大限度地减少对土地、植被的破坏。

钻探场地：钻探（钻井）施工场地一般应按照现场施工设备、附属设施安装、施工操作、钻进液循环系统、材料物资存放、临建房屋等施工需要，依据现场地形条件进行分区布置，以满足减小环境影响和安全文明施工为原则，严格控制场地平整使用土地面积。钻探设备安装及其施工操作场地，鼓励优先采用模块化的便携式探矿设备。钻进液循环系统场地。清水池或浆液池及废浆液池可不与钻进施工机场同一场地布置，其开挖容积应按钻孔深度进行计算，不宜小于钻孔容积的2倍。岩芯贮存、备用管材物资堆场、值班休息房、油料堆场、废弃物资及垃圾场、工地厕所场地等附属设备设施场地，按照附属设备、设施安装及操作使用需求，在最大限度减少环境扰动前提下，依地形分区平整场地。钻探（钻井）施工场地周边设置排水沟，确保现场无低洼积水。若施工机场边坡上方汇水面大或位于冲沟附近，则需设置截水沟。办公生活区场地：勘查工程项目部及生活驻地，采用就近租用当地居民房屋或公共建筑物的原则。

④现场管理

勘探施工场地以方便、适用、安全文明、环保为原则，因地制宜，合理布局，应减少对土地、植被、景观的扰动和破坏。确保施工场地平整、稳固，无地质灾害及其它安全环保隐患。为防止污染土壤及减少对土地植被的压占破坏，除施工设备安装外，重型设备运输道路、库房的基础等场地，需进行开挖夯实平整或局部硬化处理外，在施工操作区及施工通道铺设防滑网。施工中不随意踩踏植被，除依据法律法规取得相应的行政许可外，不捕杀野生动物及采伐保护性植物。加强火源管理，在草地严禁使用明火，不乱丢火种，管理好火源，预防发生森林、草地火灾事故。施工设备设施安装及水、电线路铺设等应严格按国家、行业相关规定及规范、标准要求进行施工，符合现场安全文明施工及环境保护的相关标准要求。有条件的地方应积极使用光电、风电等清洁能源。施工现场的岩芯贮存、材料设备库、休息室、办公生活房屋、厕所等临建设施采用便于拆卸安装、可重复利用的钢构件式组合搭建，规格统一标准，布置规范、整齐。施工现场安全文明及环保设施齐备可靠，相关管理制度、图表及标牌齐全、规范、醒目。

测量：采用先进测量仪器、设备和方法开展测量工作，尽量避免测量工作对土地植被的压占破坏。

物探、化探：施工道路及场地应选择在环境影响小，容易恢复的地段，并严格控制占地面积。采用新型先进的设备仪器及施工方法。鼓励采用轻型物探施工，尽量避免采用重型物探方法，减少对环境造成较大的扰动和影响。施工油料及有害物质存储的地面铺设防渗土工布。预防油料、有害化学物质等发生滴漏、泼洒现象。生产及生活垃圾进行分类回收处理，严禁任意丢放。施工中，应采取有效措施预防施工震动、噪声、放射性物质等对周边环境的影响。

钻探施工：主要设备及配套技术应处于国内先进水平。施工设备具备安、拆快捷，便于搬运，机械化、智能化程度高，施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高，工程质量好、节能、环保等特点。优先采用模块化、轻便化、小型化、集成度高的钻探施工及其配套设备。钻探施工技术工艺应先进合理，切合勘查施工要求，钻进效率高，质量优，节能减排，安全环保。积极采用定向钻探、绳索取芯金刚石钻进、冲击回转钻进、空气潜孔钻进、不提钻换钻头等先进的钻探施工方法及技术工艺。除浅表层开孔外，尽量采用金刚石绳索取芯、双层管或三层管钻进技术工艺。钻探施工循环液使用泥浆时，采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，符合环保标准要求。加强循环液的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理，预防浆液使用中造成地面及地下污染。

综上，环境保护措施主体责任单位为建设单位，实施的具体部位为勘探区钻探工程布置区域，实施时间为探矿权证有效期内，实施保障效果为不会改变区域生态环境质量为要求。建设单位应严格按照环评报告表提出的要求，落实各类生态保护及恢复措施。

2、大气环境影响减缓措施

（1）加强勘探活动产生的扬尘治理。钻探开挖、槽探施工采用湿式作业，对产尘作业点采用喷淋降尘，以减少扬尘影响。

（2）严格控制作业时间，在大风天气禁止开挖、平整作业。

（3）对槽探开挖表土集中堆放及时进行覆盖或压实，防止风力起尘。勘探结束后及时将开挖的表土回填复垦。

（4）选用优质油品及生产设备，保障燃油设备尾气达标排放，同时对物料运输车辆加强管理、控制车速、加盖篷布等措施，定期对路面进行洒水抑尘。
3、水环境影响减缓措施

每个钻孔旁设一个HDPE吨桶，共计2个，单个容积约1m3，收集钻机护壁、冷却产生的泥浆废水，经自然沉淀后，上清液循环使用，不外排。

生活污水依托可行性分析：新疆路源矿业有限公司收购保利深蓝矿业原30万吨选矿厂，该选矿厂于2016年编制环评报告书并取得批复，文号《关于新疆保利深蓝矿业有限公司且末县卡特里西铜锌矿30万吨/年选矿工程环境影响报告书的备案意见》（新环函〔2016〕1459号），并于次年变更环保工程同时取得备案意见，文号《关于新疆保利深蓝矿业有限公司且末县卡特里西铜锌矿30万吨/年选矿工程环保变更备案意见》（新环函〔2017〕1424号）。选矿厂于2018年开展自行验收并通过。
选矿厂内设置生活污水地埋式一体化污水处理设施，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准要求后用于厂区绿化，冬季少量值守人员产生的生活废水暂时储存于污水池中。污水处理设施设计处理规模100m3/d，采用化粪池收集，经一体式接触氧化设施处理，经沉淀、消毒后用于绿化。目前该污水处理设施处理负荷约50%，可满足本项目勘探人员使用。
4、声环境影响措施

（1）选用符合国家标准机械设备，定期维护保养，使其处于优良的运行状态下。从源头加强对勘探钻具、机械设备的维护、养护。

（2）合理安排勘探工作时段，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

（3）合理布局勘探场地内机械设备，以免局部声级过高。

（4）降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

5、固体废物污染防治措施

勘探取得的岩芯样、槽样委托资质单位进行化验测试，主要的固废为钻机产生的泥浆、岩屑及废矿物油、废油桶等。
（1）钻机泥浆废水经沉淀后产生的岩屑、底渣约0.5t/a，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。

（2）危险废物

①危险废物的收集

勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.02t/a，其属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08），建设单位将产生的废矿物油收集后，暂存于危废贮存点后交有资质单位处置。

项目地表勘探期间设备需采用柴油发电机进行供电，柴油发电机使用柴油后将产生少量柴油桶，危险废物编号为“HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，建设单位将产生的柴油桶暂存于危废贮存点后交有资质单位处置。

②危险废物的管理要求

本项目设置一体式撬装危废贮存点（5m2），其需满足防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐要求，地面设计堵截泄漏的裙脚。各类危险废物采用与其相容的包装容器贮存，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，无破损泄漏。贮存库地面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，不同危险废物之间设置格挡，分区存放。

危废贮存点根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标识标牌，注明主要贮存危废的种类、数量、危废编号等信息，贮存时间不得超过1年。收集后的危险废物定期委托有资质单位处理，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，制定相应危险废物管理制度，接受生态环境主管部门监督。

综上，拟建项目产生的固废分类收集、分类处置的措施后，可合理处置各类固废，并记录相应台账，各类固体废物来源去向可进行有效追溯，对周围环境影响轻微。

6、风险措施

（1）防泄漏的措施

①柴油使用铁质油桶贮存、一体化撬装危废贮存点应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。

②柴油桶、废矿物油存储容器密封性应良好，放置时须防破碎，在不影响生产的情况下，尽可能减少废矿物油的储存量，在储存期内应定期检查，发现其品质变化、包装破碎、泄漏等情况，应及时清理处置。

③搬运、装卸柴油、废矿物油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。

④定期对设备进行检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性，并及时更换磨损的部件。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。

（2）防火灾、爆炸措施

①健全安全生产和管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。

②设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。

③对工作人员进行火灾事态时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。

④一体化撬装危废贮存点应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。

（3）物料运输风险防控措施

①本项目柴油使用桶装转运，由本项目采购人员在且末县城进行采购，使用专业的运输车辆至勘探区，转运柴油包装采用符合国家标准的容器，减少泄漏风险。

②本项目危险废物的转运委托危险废物处置单位进行转运，委派具有危险废物转运资质的道路运输证及具备危险货物运输从业资格证驾驶员。



	运营期生态环境保护措施
	无

	其他
	1、工程勘探期间场地平整、勘探采样过程，松散土体及开挖裸露面在风力侵蚀作用下将产生水土流失，因此在勘探过程中应加强水土保持工作。具体以严格控制作业面积、场地压实处置、表土覆盖及遮挡，防止引起风蚀。

2、本工程探矿采样结束后，勘探活动对环境产生的各项污染已基本消失，勘探区内运输道路因后期勘探或开发活动的使用需求，暂时不进行恢复等工作，其余开发活动涉及的各类临时设施、器材等统一收集，严禁随意丢弃，同时对临时占地进行恢复。



	环保投资
	本项目总投资为357.71万元，本项目的主要环保投资体现在勘探期大气污染治理、废水治理、噪声及固废治理及生态恢复措施，具体环境保护投资约为32.7万元，占项目总投资9.14%，环保投资估算见下表15。

表15                         环保投资估算

项目

环保措施

环保费用

生态恢复
勘探工程结束后及时回填平整，迹地清理、恢复
15
废气治理
对勘探剥离表土采用覆盖，钻探、槽探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘；柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施。
8
废水治理

每个钻孔处设置1m3HDPE吨桶，泥浆废水经沉淀后循环使用

0.5
噪声治理
选用低噪声勘探设备、机械，保持其良好工况

0.2

固废治理
岩芯样、槽样委托资质单位化验测试分析，钻探岩屑、底渣等，待钻探结束后用于回填平整，综合利用
2
设置撬装式危废贮存点（5m2），产生的危险废物分类收集，交由有资质单位处置
2
风险防范
做好风险管理、配备应急物资
2

环境管理
环评编制、人员培训、演练等
3

合计

32.7



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格按照勘探设计方案划定范围开展勘探采样活动，勘探期结束除必要道路外，其余临时占地回填平整，迹地清理
	探槽回填平整、钻孔封孔、表土回用、临时占地迹地清理、植被恢复
	
	

	水生生态
	/
	/
	
	

	地表水环境
	设置钻机泥浆废水由HDPE吨桶收集沉淀后循环使用
	是否设置并满足要求
	
	

	地下水及土壤环境
	加强柴油及废矿物贮存管理，防止发生泄漏
	/
	
	

	声环境
	选用低噪声设备并加强维护管理，合理规划勘探采样时间、设备布局等，避免人为噪声的影响
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求
	
	

	振动
	/
	/
	
	

	大气环境
	加强勘探活动管理，严禁大风天气开展勘探活动，剥离表土采用压实、覆盖、场地及道路降尘等措施，选用优质油品及设备，保障燃油尾气达标排放，对物料运输车辆进行覆盖、加强管理等。
	粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，燃油机械尾气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（发布稿）》（GB 20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求
	
	

	固体废物
	岩芯样、槽样委托资质单位化验测试分析，勘探产生的岩屑、底渣等及时回填平整利用；危险废物集中收集暂存，委托有资质单位处置
	是否落实相关固废处理措施
	
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	做好风险管理、配备应急物资
	确保风险可控
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	对勘查全过程建立环保台账，复垦影像资料，编制突发环境事件应急预案并备案
	是否落实记录台账及相关复垦影像资料，是否编制应急预案并备案
	/
	/


七、结论
	本工程属勘探专业技术服务，符合国家相关产业政策和矿产资源规划，满足生态环境分区管控要求，项目在勘探期间将对生态环境产生一定影响，同时勘探活动会排放少量废气、废水及噪声，建设单位在严格执行环保“三同时”制度、落实本报告提出的各项生态环境保护措施及污染治理措施后，项目的建设对环境的影响是可接受的。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。



新鲜水 165
钻孔用水
钻机冷却用水
降尘用水
30
90
45
自然损耗30
自然损耗90
HDPE吨桶
67.5
循环67.5
工作损耗45



