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中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆三艾斯交通科技有限公司年产1万吨道路养护材料建设项目、5万吨道路标线材料建设项目

	项目代码
	[bookmark: _GoBack]

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30-60.耐火材料制品制造 308；石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	和静县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2603311917652827000127

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	59.5

	环保投资占比（%）
	1.19
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	12157

	专项评价设置情况
	结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》表1“专项评价设置原则表”，排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需设置大气专项评价。本项目排放废气中含有苯并[a]芘，经调查项目厂界外500米范围内无自然保护区、居住区等环境空气保护目标，因此无须设置大气专项评价，符合相关技术指南要求

	规划情况
	[bookmark: OLE_LINK6]规划名称：《和静县工业园区总体规划（2016-2030）》
审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府
审批文件名称和文号：《关于和静工业园区总体规划2016-2030》年的复函（新政办函〔2017〕267号）

	规划环境影响评价情况
	[bookmark: OLE_LINK12]规划环境影响评价文件名称：《和静工业园区总体规划（2013-2030）环境影响报告书》
审批机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称和文号：《关于和静工业园区总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2016〕1323号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《和静县工业园区总体规划（2016-2030）》的符合性分析
1.1规划基本情况
（1）规划名称
《和静县工业园区总体规划（2016-2030）》
（2）规划期限
《和静县工业园区总体规划（2016-2030）》规划期限为2016年-2030年。分为近期和远期两个阶段。其中，近期期限确定为2016年-2020年，远期期限为2021年-2030年。
1.2园区发展定位
以绿色农产品、铁矿等优势资源为基础，农副产品精深加工、机械设备、装备制造产业、钢铁、建材、矿产品精深加工为主导，集综合配套服务功能为一体的新兴工业化示范基地和商贸物流中心。
1.3产业布局规划
①空间结构
和静工业园区规划为“一区三园”的空间结构，分别为哈尔莫敦矿业片区、新兴产业区、额勒再特工业片区。其中：哈区在规划区域东侧布置片区综合服务中心，集聚商业、商务、员工宿舍、公园等功能用地，在东南布置物流仓储用地，其余地块以工业用地为主，配套相应的公用设施。
新兴产业片区结合新兴铸管新疆有限公司的建设规划，在北侧布置门户景观公园和仓储物流用地，中部和南部结合现状用地布置工业和仓储物流用地，西南侧在现有办公用地和员工宿舍用地的基础上继续完善，新增南部的污水处理厂等公用设施用地。
额区西南部靠近额勒再特乌鲁乡集镇处规划建设综合服务中心，包括居住、商业、商贸、会展、酒店、商务办公、研发培训等功能；中北部以物流仓储用地为主；其余地块以工业用地为主，按照服务半径配套相应的公用设施。
②功能区布局
各片区规划用地结构基本都是“一心多区”类型。
其中，规划哈区形成“一心三园”结构。“一心”为靠近哈区东侧原218国道的片区服务中心；“三园”包括钢铁产业园、矿产精深加工产业园和仓储物流园。
新兴产业片区形成“一心三区”的用地结构。“一心”为片区西南角的片区服务中心；“三区”是指新兴铸管产业园、仓储物流园和北部的门户景观区。
额区在规划范围内将形成“一心六园”的用地结构。其中“一心”指片区西南靠近额勒再特乌鲁乡集镇的综合服务中心；“六园”则指综合产业园、农副产品加工产业园、机械设备产业园、装备制造产业园、高端科技产业园和仓储物流园。
③用地布局规划
规划区域内规划工业用地总面积为2775.00公顷，其中一类工业用地面积186.09公顷，二类工业用地面积531.81公顷，三类工业用地面积2057.10公顷。
在哈区的规划城市建设用地中，工业用地面积为687.57公顷，占片区城市建设用地的71.67%。其中一类工业用地面积为186.09公顷，三类工业用地为501.48公顷。
新兴产业片区工业用地面积为732.98公顷，占片区城市建设用地的比例为62.04%，均为三类工业用地。
额区工业用地面积为1354.45公顷，占片区城市建设用地的比例为66.32%。其中二类工业用地面积为531.81公顷，三类工业用地为822.64公顷。规划在哈区和额区选择部分地块作为标准厂房建设用地，用地面积约47.60公顷。其中哈区的标准厂房用地位于片区服务中心西侧，面积约18.74公顷；额区的标准厂房用地位于居住用地东侧，面积约28.86公顷。
项目为非金属矿物制品制造，属于哈尔莫敦矿业片区，占地类型为工业用地，符合规划要求。
1.4哈尔莫敦矿业片区产业定位
哈尔莫敦矿业片区——依托矿产资源优势，建设矿产品冶炼及加工产业片区。
本项目属于非金属矿物制品业，以重钙粉、轻钙粉、滑石粉等非金属矿产为原料，产品主要用于道路标线、道路养护等市政交通工程领域。非金属矿物制品业是矿产品加工的重要组成部分。因此，本项目符合哈尔莫敦矿业片区发挥矿产资源优势、发展矿产品冶炼及加工产业的规划定位。
2、与和静工业园总体规划（2013-2030年）环境影响报告书的符合性分析
（一）坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。
（二）不符合园区规划布局、产业定位的企业应予以搬迁。
（三）加快基础设施建设，优先建设集中供热、污水处理、一般固废填埋场等基础设施。
（四）积极开展清洁生产审核，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平；大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废弃物、废水综合利用方案，提高资源利用率；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处置和处理；严格落实污染物总量控制要求，提出污染物减排方案和具体措施。
（五）建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系，确保环境安全在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。
（六）建立环境影响跟踪评价制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，及时向环保部门反馈信息，及时调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。规划实施后，应每5年进行一次规划的环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书，按照规定程序报审。
本项目属于非金属矿物制品业，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，位于和静县工业园区的哈尔莫敦矿业片区，符合园区的产业定位，用水用电均来自园区市政供给，一般固废集中收集外售或利用，生活垃圾由市政环卫部门进行处理，危险废物分类收集后委托有资质的单位进行处理，符合园区规划及规划环评要求。

	其他符合性分析
	1.项目产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk97287319]根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要生产道路标线材料、道路养护材料等新型环保建筑材料，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。此外，和静县发展和改革委员会已对本项目进行立项备案（备案证号：2603311917652827000127，备案时间：2026年4月13日）。因此，本项目建设符合国家产业政策。
2.选址合理性分析
本项目位于和静工业园区哈尔莫敦矿业片区。项目所在地水、电、道路等基础设施配套齐全，具备良好的建设条件。
项目用地性质为工业用地，本项目已取得国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，2026-4号地块。不涉及农业、林业用地，无土地权属纠纷；用地范围内未占用饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区及其他生态敏感区与脆弱区，符合生态保护红线管控要求。
在建设与运营过程中，项目严格落实环境保护主体责任，依据环境影响评价文件要求，配套建设完善且技术可行的污染物治理设施，确保各类污染物稳定达标排放。项目选址不涉及生态环境准入负面清单中禁止或限制建设的区域，符合国家及地方关于建设项目审批的相关政策规定，具备实施的合法性和可行性。
综上所述，本项目选址合理，符合相关规划与环保要求。
3.本项目与新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析详见表1-1。
表1-1  与新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”符合性分析表
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”生态环境分区管控方案》）
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目营运期产生的废水主要为生活污水。生活污水进入厂区化粪池预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理。
本项目拆包卸料、投料及成品分装粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排放。
液态道路标线材料生产混合搅拌非甲烷总烃经负压收集后进入两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放；固体（液态）沥青养护环保材料生产沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经管道收集后进入电捕焦油器+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放。在采取上述废气、废水治理措施并落实环境风险应急预案的前提下，项目环境风险可控。正常工况下，废气、废水经处理后达标排放，且厂区采取分区防渗措施，不会对土壤环境造成明显不利影响
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
	本项目用水由园区供水系统供给，占地规模较小。项目用水总量、用地面积及综合能耗均在园区分配的指标范围内，可满足国家和自治区对资源能源消耗总量及强度控制目标的要求
	符合

	
	环境管控单元
	自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本项目位于和静工业园区哈尔莫敦矿业片区，属于重点管控单元（ZH65282720009），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围
	符合


4.本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
本项目位于和静县，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-2。
表1-2  本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
	天山南坡片区总体管控要求
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
	符合


综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。
5.与巴州“生态环境分区管控”符合性分析
根据2024年12月9日发布的《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），分析本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控符合性分析见表1-3。
表1-3  本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析
	名称
	符合性分析
	本项目
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目营运期产生的废水主要为生活污水。生活污水进入厂区化粪池预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理。
本项目拆包卸料、投料及成品分装粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排放。
液态道路标线材料生产混合搅拌非甲烷总烃经负压收集后进入两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放；固体（液态）沥青养护环保材料生产沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经管道收集后进入电捕焦油器+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放。在采取上述废气、废水治理措施并落实环境风险应急预案的前提下，项目环境风险可控。正常工况下，废气、废水经处理后达标排放，且厂区采取分区防渗措施，不会对土壤环境造成明显不利影响
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作
	本项目用水由园区供水系统供给，占地规模较小。项目用水总量、用地面积及综合能耗均在园区分配的指标范围内，可满足国家和自治区对资源能源消耗总量及强度控制目标的要求
	符合

	环境管控单元
	自治州划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。
优先保护类单元66个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本项目位于和静工业园区哈尔莫敦矿业片区，属于重点管控单元（ZH65282720009），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围
	符合


[bookmark: _Hlk97287333]表1-4  本项目与所在管控单元“和静工业园区哈尔莫敦矿业片区”符合性分析一览表
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	ZH65282720009和静工业园区哈尔
莫敦矿业片区（重点管控单元
	空间布局约束
	1.符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；项目中的防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	本项目符合国家环保和节能减排要求。营运期废气经布袋除尘器、电捕焦油器+两级活性炭等设施处理后，排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放标准；生活污水经化粪池预处理后排入园区管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。项目未采用国家及自治区明令禁止的限制类、淘汰类生产工艺、技术和设备，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。项目已备案（备案证号：2603311917652827000127）。项目中的环保防治措施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（“三同时”制度）
	符合

	
	污染物排放管控
	完善农副产品、畜产品深加工等工业企业污染水治理设施，推进工业污水达标排放，实现污染物稳定达标排放。企业污水自行处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》中的三级标准后方可进入污水处理厂，并在企业排水口安装在线监测设备，以保障污水处理厂进水满足要求。
	本项目不属于农副产品、畜产品深加工等工业企业，不涉及高浓度有机工业废水，仅排放生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后，经园区污水管网排入和静县污水处理厂进一步处理
	符合

	
	环境风险防控
	1.开展土壤环境风险源识别，建立土壤污染源管控制度。列入土壤污染风险源清单中的企业，要制定隐患整治方案，报环境保护部门备案并由县人民政府审核后实施。
	项目主要环境风险为沥青储罐泄漏及废气处理设施故障。企业将编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，定期评估环境与健康风险，配备应急物资，建设事故应急池，落实防渗漏、防泄漏措施，确保环境风险可控
	符合

	
	
	2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。
	项目环境风险主要为少量非甲烷总烃、沥青烟等废气处理设施故障导致的事故排放，以及化粪池泄漏风险。企业将编制突发环境事件应急预案，定期评估环境与健康风险，落实水污染防控措施，排除水污染隐患
	符合

	
	
	3.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。
	项目生活污水经化粪池预处理后排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂，不涉及渗坑、渗井排放
	符合

	
	资源利用效率
	1.围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。强化行业环境监督管理，以重点领域、重点行业和重点企业为突破口，实施节能减排技术改造和重点工程建设。进一步加强节能监察队伍建设，逐步推行碳排放交易、合同能源管理的节能模式，引导企业做好能源利用状况报告的评审和产品能耗对标工作，加强能耗计量专业化和信息化，提高节能监察工作能力。
	本项目积极围绕资源高效循环利用，在生产中采用布袋除尘、电捕焦油器+两级活性炭等先进节能及减排技术，有效降低污染物排放。项目已按规定完成固定资产投资项目节能审查，用水、用地及综合能耗均满足国家和自治区下达的总量和强度控制目标。项目不属于当前全国碳市场管控的四大高耗能行业，暂未纳入碳排放交易，但将按要求建立能源管理体系，配合节能监察，做好能源利用状况报告和产品能耗对标工作
	符合


综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）以及所在管控单元“和静工业园区哈尔莫敦矿业片区（重点管控单元）”的管控要求。
6、与其他符合性分析
表1-5  其他符合性分析
	[bookmark: _Hlk97245357]规划
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	新疆生态环境保护“十四五”规划
	推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理
	本项目施工过程采用下列措施防治扬尘：设置围挡、道路及堆场硬化、物料苫盖、洗车、洒水抑尘、使用成品混凝土
	符合

	
	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。
	本项目采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声影响，厂界噪声达标排放
	符合

	新疆维吾尔自治区环境保护条例
	第十七条环境保护规划和生态功能区划应当与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。各类开发和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	第四十三条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。排放污染物应当符合国家或者自治区规定的污染物排放标准和重点污染物总量控制指标
	评价要求企业严格落实污染物总量控制和排污许可证制度，通过采取完善的污染治理措施，各项污染物均达标排放
	符合

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第一条 为了保护生态环境，防治污染和其他公害，保障公众健康和生态环境权益，维护生态安全，推动绿色低碳发展，建设生态文明，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化，实现中华民族永续发展，根据宪法，制定本法
	本项目依法开展环境影响评价，配套建设污染防治设施，各类污染物达标排放，符合生态环境保护基本要求
	符合

	
	第五条 节约资源和保护生态环境是国家的基本国策，协同推进降碳、减污、扩绿、增长
	本项目采用电加热导热油炉，不涉及燃煤；废气经布袋除尘、电捕焦油器+活性炭等高效设施处理后达标排放
	符合

	
	第六条 生态环境保护坚持预防为主、系统治理、生态优先、绿色发展、公众参与、损害担责的原则
	项目从源头采取清洁生产工艺，系统配套废气、废水、噪声、固废治理设施，明确企业环保主体责任
	符合

	
	第八十三条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价。未依法进行生态环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行生态环境影响评价的建设项目，不得开工建设
	本项目已委托编制环境影响报告表，依法开展环境影响评价
	符合

	
	第九十五条 国家根据建设项目对生态环境的影响程度，对建设项目的生态环境影响评价实行分类管理
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“其他”，应编制环境影响报告表，已按此开展评价
	符合

	
	第一百五十条 排放污染物的单位和个人，应当采取有效措施，防治在生产、生活和其他活动中产生的大气污染、水污染、海洋污染、土壤污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染，以及化学物质污染、电磁辐射污染、光污染等环境污染
	项目已针对各类污染物配套相应治理设施，实现污染物达标排放
	符合

	
	第一百七十四条 国家建立健全以排污许可制为核心的固定污染源监督管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定取得排污许可证，未取得排污许可证的不得排放污染物
	本项目属于“其他非金属矿物制品制造3099（沥青混合物）”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，实行简化管理，环评批复后将依法申请排污许可证
	符合

	
	第一百八十九条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构、交通运输结构。防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、非道路移动机械、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制
	①粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放；②非甲烷总烃经负压收集+两级活性炭处理后由15m排气筒（DA002）排放；③沥青烟、苯并[a]芘经管道收集+电捕焦油器+两级活性炭处理后由15m排气筒（DA002）排放。各类污染物均达标排放
	符合

	
	第二百九十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，防止渗漏、流失，不得稀释排放
	本项目生产过程中不产生工业废水，仅排放生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理，不直接外排
	符合

	
	第三百九十七条 土地使用权人从事土地开发利用活动，企业事业单位和其他生产经营者从事生产经营活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，对所造成的土壤污染依法承担责任
	项目厂区实行分区防渗：危险废物贮存库、沥青储罐区为重点防渗区（等效黏土防渗层Mb≥6.0m）；生产车间、原料库、成品库为一般防渗区；办公区为简单防渗区，有效防控土壤污染风险
	符合

	
	第四百六十六条 固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控
	本项目一般固废（废包装袋外售、布袋集尘运至园区一般固废填埋场、废布袋厂家回收）；危险废物分类收集后贮存于10m²危险废物贮存库，委托有资质单位处置
	符合

	
	第四百六十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任
	报告已明确各类固体废物的产生量、属性和去向，建立台账管理制度，企业承担相应污染防治责任
	符合

	
	第四百七十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物
	危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施
	符合

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》
	严格落实施工工地扬尘管控责任，制定施工扬尘污染防治实施方案，在工地公示具体防治措施及负责人信息。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，推进安装视频监控设施。重点区域道路、水务等线性工程实行分段施工。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒
	本项目建设生产车间等主体工程，以及原材料库房、成品库房、消防水池等配套辅助设施。由于工程量较小、施工周期短、作业范围有限，在严格落实各项环保措施（如禁止夜间高噪声作业、加强洒水抑尘等）的前提下，施工期间产生的噪声、扬尘等污染物对周边环境的影响可控。因此，项目建设期的环境影响较小
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平；严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。
	1.本项目属于非金属矿物制品业，符合国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目原辅材料、产品采用清洁运输方式
2.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，本项目属于允许类。项目工艺和装备不属于限制类涉气行业工艺和装备
	符合

	
	严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施
	本项目能源消耗主要为电力，不涉及煤炭消耗
	符合

	巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）
	到2025年，大气、水、土壤、生态环境质量持续改善。加强治沙、防尘、减污、降碳，做好轻、中度污染天气的应急处置工作，空气质量有所提升，碳排放强度得到有效控制；以水生态保护为核心的水环境、水生态、水资源统筹推进格局初步形成；土壤风险管控和安全利用水平逐步提高，固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，环境风险有效控制；生态系统稳定性和生态状况稳步提升；科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系基本建成，监测预报预警、信息化能力、质量管理和保障水平进一步提升；经济发展与生态环境保护进一步融合，生态环境治理能力稳步提升，美丽巴州建设取得积极成效
	本项目在生产过程中采用电加热导热油炉，不涉及燃煤工艺，从源头减少大气污染物排放；针对粉尘、沥青烟、非甲烷总烃等废气均配套高效治理设施（布袋除尘、电捕焦油器+两级活性炭），可实现污染物达标排放，助力区域空气质量改善和碳排放强度控制。项目仅排放生活污水，经化粪池预处理后纳管进入污水处理厂，不直接外排，符合水生态保护要求。项目对沥青储罐区等重点区域落实防渗措施，可有效防控土壤及地下水风险
	符合

	《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）及自治区实施方案
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，已取得和静县发展和改革委员会立项备案。项目在建设前将严格落实国家产业规划、产业政策及生态环境分区管控要求，并按照相关规定完成节能审查、项目环评及重点污染物总量控制等手续；项目用水、用地及综合能耗均满足国家和自治区下达的总量和强度控制目标，废气经高效治理设施处理后达标排放，不涉及产能置换
	符合

	《2024—2025年节能降碳行动方案》
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一以贯之坚持节约优先方针，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础
	项目采用电加热导热油炉，不涉及化石能源燃烧消费，从源头控制碳排放强度；通过应用布袋除尘、电捕焦油器+两级活性炭等高效节能环保工艺，有效降低能耗和污染物排放。项目已按要求开展节能审查，用水、用地及综合能耗均符合国家和自治区总量与强度控制目标，碳排放强度得到有效管控。项目的建设与运营在节能降碳方面具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，符合更高水平、更高质量做好节能降碳工作的要求，为实现碳达峰碳中和目标贡献积极力量
	符合





二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来
新疆三艾斯交通科技有限公司成立于2025年12月10日，经营范围主要包括新材料技术研发、非金属矿物制品制造等。随着区域内道路交通基础设施建设的持续推进以及既有道路养护需求的日益增长，高性能道路标线材料和道路养护材料的市场缺口逐渐扩大。为把握市场机遇，满足区域交通建设对优质路面材料的迫切需求，新疆三艾斯交通科技有限公司拟投资5000万元，建设年产1万吨道路养护材料及5万吨道路标线材料项目。本项目为新建项目，主要建设内容为粉末道路标线材料、液态道路标线材料、固体沥青养护材料、固体水泥养护材料生产线及配套厂房，为区域道路建设及养护提供材料保障，具有良好经济效益和社会效益。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等的有关规定要求，本项目需要进行环境影响评价。
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“60.石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他”，环评类别为报告表。判定依据如下：
表2-1  《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选）
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境敏感区含义

	二十七、非金属矿物制品业30

	60
	耐火材料制品制造308；—石墨及其他非金属矿物制品制造309
	石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品
	其他
	/
	


2.2项目概况
项目名称：新疆三艾斯交通科技有限公司年产1万吨道路养护材料建设项目、5万吨道路标线材料建设项目；
建设单位：新疆三艾斯交通科技有限公司；
建设性质：新建；
项目总投资：项目总投资5000万元，项目资金全部由企业自筹，本项目环保投资59.5万元，占总投资的1.19%；
建设地点：和静工业园区哈尔莫敦矿业片区；
[bookmark: _Hlk227325256]周边环境：项目区北侧为巴州绿建矿业科技有限公司，西侧为智途（新疆）新材料科技有限公司，东侧为和静县立兴石业有限公司，南侧为空地。具体地理位置详见附图1《建设项目地理位置图》，项目周边环境详见附图3《建设项目周边关系图》；
生产规模：年产道路养护材料1万吨、道路标线材料5万吨；其中道路养护材料包括：固体沥青养护环保材料6300t/a、液态沥青养护环保材料3200t/a、固体水泥养护环保材料490t/a、液态水泥养护环保材料10t/a；道路标线材料包括：粉末标线材料44000吨、液体标线材料6000吨；
生产制度：年工作270天，每天8小时工作制，劳动定员20人。
2.3建设内容
1.建设规模
本项目总占地面积为12157平方米，总建筑面积6634.06平方米。建设内容包括主体工程（生产车间）、辅助工程（办公楼、消防水池及泵房）、储运工程（原材料库房、成品库房）、公用工程（供水、供电、供暖等）及环保工程（废气、废水、噪声及固体废物治理设施等）。具体情况详见表2-2。
表2-2  项目组成情况一览表
	[bookmark: _Hlk97569549]类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	1F，新建一座钢结构生产车间，位于厂区中间，占地面积1746m2，建筑面积1746m²。车间内设置2条年产量4万吨粉末道路标线材料生产线、2条年产量1万吨液态道路标线材料生产线以及2条年产量1万吨道路养护材料生产线（其中一条生产固体沥青养护环保材料6300t/a和液态沥青养护环保材料3200t/a，另一条生产固体水泥养护环保材料490t/a和液态水泥养护环保材料10t/a）
	新建

	辅助工程
	办公室
	2F，占地面积430m2，建筑面积860m2，作为办公用房
	新建

	
	消防水池及泵房
	1F，占地面积156.44m2，建筑面积为156.44m2，有效容积300m3，位于办公楼西侧
	新建

	储运工程
	原材料库房
	占地面积1985m2，建筑面积1985m2，位于生产车间西侧，用于原料存放，
	新建

	
	成品库房
	占地面积1990m2，建筑面积1990m2，位于生产车间东侧，用于产品存放
	新建

	
	一般固体废物暂存间
	占地面积50m2，位于生产车间内，用于存放一般固体废物
	新建

	
	危险废物贮存库
	在厂区东南侧设置一处面积约10m2的危险废物贮存库，用于贮存危险废物，贮存库采用封闭式结构，具备防雨、防渗、防风、防晒及防流失措施
	新建

	公用工程
	供水
	园区供水系统供给
	新建

	
	供电
	园区电网供电
	新建

	
	供热
	生产线采用电导热油炉加热，供暖采用电采暖
	新建

	
	排水
	生活污水经化粪池（10m³）预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理
	新建

	环保工程
	废气治理
	粉末（液态）道路标线材料生产线拆包卸料、投料及成品分装粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放
	新建

	
	
	液态道路标线材料生产线混合搅拌非甲烷总烃经负压收集后进入两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	新建

	
	
	固体（液态）沥青养护环保材料生产线沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经管道收集后进入电捕焦油器+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	新建

	
	
	无组织废气：车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时保持微负压状态，将废气有效收集处理；加强沥青搅拌机的密封性
	新建

	
	废水治理
	生活污水进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理
	新建

	
	噪声治理
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施
	新建

	
	固体废物治理
	废包装袋收集后外售废旧物资回收单位
	新建

	
	
	布袋集尘集中收集后，拉运至和静工业园区一般工业固废填埋场
	

	
	
	废布袋收集后定期交由厂家回收
	

	
	
	生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运
	

	
	
	废导热油、废焦油、废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶、废活性炭、废原料桶集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有处理资质单位进行清运及处置
	


2.产品方案
本项目产品及生产规模详见下表2-3。
表2-3  产品方案一览表
	序号
	产品类型
	年产量
	用途

	1
	5万吨道路标线材料
	粉末道路标线材料
	44000t/a
	机场跑道、高速公路、国省道、城市道路、小区停车场、园区道路等

	2
	
	液态道路标线材料
	6000t/a
	

	3
	1万吨道路养护材料
	固体沥青养护环保材料
	6300t/a
	

	4
	
	液态沥青养护环保材料
	3200t/a
	

	5
	
	固体水泥养护环保材料
	490t/a
	

	6
	
	液态水泥养护环保材料
	10t/a
	


3.主要设备
项目主要生产设备见下表：
表2-4  主要设备一览表
	[bookmark: _Hlk228212242]序号
	名称
	数量
	单位
	型号/容量
	备注

	粉末道路标线材料

	1
	预混机
	1
	台
	/
	新建

	2
	计量称
	1
	台
	/
	新建

	3
	投料机
	1
	台
	/
	新建

	4
	搅拌设备
	2
	台
	/
	新建

	5
	包装机
	3
	台
	/
	新建

	6
	提升机
	3
	台
	/
	新建

	7
	码垛机
	1
	台
	/
	新建

	8
	玻璃珠储存罐
	1
	个
	45立方米
	新建

	9
	C5树脂储存罐
	1
	个
	45立方米
	新建

	10
	重钙粉储存罐
	1
	个
	45立方米
	新建

	11
	轻钙粉储存罐
	1
	个
	45立方米
	新建

	12
	钛白储存罐
	1
	个
	5立方米
	新建

	13
	有机黄储存罐
	1
	个
	5立方米
	新建

	液态道路标线材料

	1
	投料机
	1
	台
	/
	新建

	2
	搅拌设备
	2
	台
	/
	新建

	3
	分散设备
	6
	台
	/
	新建

	4
	包装机
	3
	台
	/
	新建

	5
	提升机
	3
	台
	/
	新建

	固体沥青养护环保材料

	1
	三仓计量秤
	1
	台
	/
	新建

	2
	提升机
	2
	台
	/
	新建

	3
	搅拌机
	1
	台
	/
	新建

	4
	包装机
	1
	台
	/
	新建

	5
	码垛机
	1
	台
	/
	新建

	6
	沥青储存罐
	2
	台
	50m3
	新建

	7
	沥青计量罐
	1
	台
	5m3
	新建

	液态沥青养护环保材料

	1
	保温储存罐
	9
	台
	50m3
	新建

	2
	胶体磨
	2
	台
	/
	新建

	3
	搅拌机
	4
	台
	/
	新建

	4
	电导热油加热器
	1
	台
	99KW
	新建

	5
	灌装机
	2
	台
	/
	新建

	固体水泥养护环保材料

	1
	投料机
	1
	台
	/
	新建

	2
	搅拌设备
	1
	台
	/
	新建

	3
	包装机
	1
	台
	/
	新建

	4
	提升机
	1
	台
	/
	新建

	液态水泥养护环保材料

	1
	储存罐
	2
	台
	15m3
	新建

	2
	搅拌机
	1
	台
	/
	新建

	3
	罐装机
	1
	台
	/
	新建

	环保设施

	1
	布袋除尘器
	2
	台
	/
	新建

	2
	活性炭吸附装置
	2
	台
	/
	新建


4.项目主要原辅材料
（1）主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见下表。
表2-5  项目主要原辅材料及能源消耗量一览表
	[bookmark: _Hlk228217093]序号
	原料名称
	年耗量（t/a）
	包装形式（进厂）
	储存方式（厂内）
	备注

	粉末道路标线材料

	1
	重钙粉
	22000
	袋装
	外购、重钙储存罐储存
	新建

	2
	轻钙粉
	7700
	袋装
	外购、轻钙储存罐储存
	新建

	3
	C5树脂
	8800
	袋装
	外购、C5树脂储存罐储存
	新建

	4
	玻璃珠
	4400
	袋装
	外购、玻璃珠储存罐储存
	新建

	5
	有机黄
	264
	袋装
	外购、有机黄储存罐储存
	新建

	6
	钛白粉
	264
	袋装
	外购、钛白储存罐储存
	新建

	7
	增塑剂（白油）
	264
	罐装
	外购、罐装储存
	新建

	8
	PE蜡（聚乙烯蜡）
	264
	袋装
	外购、袋装储存
	新建

	9
	震荡助剂
	44
	袋装
	外购、袋装储存
	新建

	液态道路标线材料

	1
	重钙粉
	3000
	袋装
	外购、重钙储存罐储存
	新建

	2
	轻钙粉
	500
	袋装
	外购、轻钙储存罐储存
	新建

	3
	滑石粉（超细）
	500
	袋装
	外购、粉状袋装
	新建

	4
	钛白粉
	500
	袋装
	外购、钛白储存罐储存
	新建

	5
	有机黄
	20
	袋装
	外购、有机黄储存罐储存
	新建

	6
	玻璃珠
	340
	袋装
	外购、玻璃珠储存罐储存
	新建

	7
	纤维素
	10
	袋装
	外购、粉状袋装
	新建

	8
	低浓度氨水（25%）
	20
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	9
	醇酯十二
	30
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	10
	苯丙乳液
	1000
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	11
	丙二醇
	30
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	12
	增稠剂
	20
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	13
	消泡剂
	10
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	14
	二甲苯
	10
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	15
	分散剂
	10
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	16
	导热油
	5
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	固体沥青养护环保材料

	1
	基质沥青
	270
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	2
	石灰岩
	6000
	袋装
	外购、固体袋装
	新建

	3
	冷补液
	40
	桶装
	外购、液体桶装
	新建

	液态沥青养护环保材料

	1
	基质沥青
	1000
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	2
	芳烃油
	700
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	3
	环氧大豆油
	200
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	4
	环烷油
	100
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	5
	石粉（轻钙）
	1000
	袋装
	外购、固体袋装
	新建

	6
	SBS
	200
	袋装
	外购、固体袋装
	新建

	固体水泥养护环保材料

	1
	砂粉
	200
	袋装
	外购、粉体袋装
	新建

	2
	快凝硅酸盐水泥
	240
	袋装
	外购、粉体袋装
	新建

	3
	纤维
	50
	袋装
	外购、固体袋装
	新建

	液态水泥养护环保材料

	1
	高纯度硅烷
	9
	罐装
	外购、液体罐装
	新建

	2
	稳定剂
	1
	桶装
	外购、液体桶装
	新建


[bookmark: _Hlk76403418][bookmark: _Hlk97245573]表2-6  项目主要原辅材料理化性质
	物料名称
	理化性质

	重钙粉
	重钙粉是白色粉末，无臭无味，在空气中稳定，化学成分为碳酸钙，相对密度约2.71，熔点1339℃，加热至约825~898℃时分解为氧化钙和二氧化碳。几乎不溶于水和醇，遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸会泡沸并溶解，放出二氧化碳。在道路养护材料中作为体质填料，起增容、降低成本、改善施工性能的作用

	轻钙粉
	轻钙粉是白色微细粉末，无臭无味，相对密度2.5~2.7，与重钙相比颗粒更细、比表面积更大，沉降体积达2.5ml/g以上，堆积密度约0.5~0.7g/cm³，吸油值较高。强热至825~896.6℃分解，几乎不溶于水和乙醇，在铵盐或二氧化碳存在下溶解度略有提高。因吸油值高，更适合用于需要较高增稠效果的物料体系（如道路修补膏）

	C5树脂
	C5石油树脂是一种增粘树脂，主要成分：1-戊烯7.05%、异戊二烯17.13%、环戊二烯/双环戊二烯21.04%、戊烷46.08%、2-甲基-2-丁烯8.70%。具有流动性好、能改善主体材料的润湿性；粘性好，具有突出的初粘性能；优良的耐老化性；内聚强度和剥离强度达到最佳平衡；颜色浅；透明、低臭、低挥发物

	玻璃珠
	玻璃珠为无色透明的球形颗粒，圆形透明，无明显气泡，真实密度2.4~2.6g/cm³，堆积密度约1.5g/cm³，折射率≥1.5，莫氏硬度5~7，显微硬度≥630kg/mm²，pH值7~8。主要用作道路标线材料的夜间反光剂，利用玻璃珠的逆反射性能在车灯照射下提高标线可视性

	有机黄
	有机黄通常指色泽鲜艳的黄色有机颜料粉末，具体品种多样（如颜料黄13、颜料黄110等）。一般耐热性好，在塑料中耐热温度可达180~200℃，耐光牢度6~7级，耐候性优良。在道路标线材料中作为着色剂，赋予黄色色相

	钛白粉
	钛白粉是白色粉末，两性氧化物，分子量约79.88，金红石型熔点约1830~1850℃，沸点约2900℃，相对密度3.84~4.26，折射率2.55~2.76，吸水性低。不溶于水及稀酸，可溶于热浓硫酸。具有极高的白度、遮盖力、着色力和耐候性，是道路标线材料中最主要的白色颜料

	增塑剂（白油）
	白油是无色、无味、透明的油状液体，经过深度精制的矿物油，基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等杂质含量极低。密度约0.877g/cm³，闪点约220℃，不溶于水。在道路养护材料和密封胶中作为增塑剂，降低基料分子间作用力，增加产品柔韧性和加工流动性

	PE蜡（聚乙烯蜡）
	又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛地应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚蜡酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。熔点：90~116；硬度：3~8；黏度CPSS40℃：50~100；分子量：1500~3500

	滑石粉
	滑石粉主含含水硅酸镁，化学式为Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂，白色粉末（有的带灰绿等色调），氧化镁含量约30~31.5%，二氧化硅含量约60~61%，白度93以上。硬度1~1.5，比重2.6~2.8，有脂肪光泽和干润滑性，对油脂有高度吸附性，化学性质稳定，难溶于酸碱，熔点达1500~1550℃。在道路修补材料中作为填料，改善产品打磨性和防沉降性

	纤维素
	纤维素为白色或接近白色粉末，无臭无味，由葡萄糖通过β-1,4-糖苷键聚合而成，化学式为(C₆H₁₀O₅)n，分子量很大。密度约1.27~1.60g/cm³，熔点约260~270℃，炭化温度280~300℃。几乎不溶于水、丙酮、无水乙醇、甲苯及稀酸，在碱液中可溶。在水性道路材料中作为增稠剂和保护胶体，主要改善物料流变性和贮存稳定性

	低浓度氨水（25%）
	25%氨水是氨气的水溶液（氨含量约25%），无色透明液体，有强烈的刺激性气味。相对密度约0.91，呈强碱性，易挥发分解为氨气和水。氨水在水性材料生产中主要用于调节体系的pH值，使丙烯酸类增稠剂达到碱性环境（pH≈8~10）以发挥增稠作用

	醇酯十二
	醇酯十二为无色透明液体，略有酯类气味，沸点约255~280℃，闪点120~150℃（闭杯≥130℃，开杯约120℃），冰点低至-50℃，蒸发速度极慢（醋酸丁酯=1时仅为0.002），相对密度约0.945~0.955。易溶于水性基料体系，能够有效降低水性乳液的最低成膜温度，促进乳胶粒子融合成连续膜，是水性道路材料中重要的成膜助剂

	苯丙乳液
	苯丙乳液为乳白色带蓝光的液体，附着力好，胶膜透明、耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好。固含量40~50%，黏度80–2000mPa·s，pH值7~9，最低成膜温度约24℃。由苯乙烯和丙烯酸酯单体通过乳液聚合而得，是水性道路标线材料最常用的成膜物质之一

	丙二醇
	丙二醇为无色黏稠的吸水性液体，略有甜味，几乎无臭，分子式C₃H₈O₂，分子量约76.09。熔点-60℃，沸点约187℃，闪点约99℃，相对密度约1.036，可与水、乙醇及多种有机溶剂完全混溶。在水性材料中作为助溶剂，调节体系黏度和改善冻融稳定性

	增稠剂
	增稠剂为白色至微黄粉末或乳白色液体（依类型而异），常用类型包括纤维素醚类、丙烯酸碱溶胀型和缔合型增稠剂。纤维素醚类增稠剂（如羟乙基纤维素HEC）为粉末状水溶性非离子型产品，增稠效率高，但对pH值不敏感；丙烯酸类增稠剂为羧基含量较高的丙烯酸酯共聚物乳液，pH值通常为3~3.5，在碱性条件下（pH≈8~10）膨胀增稠。在水性道路材料中提高体系的黏度，改善物料的流平性和抗流挂性能

	消泡剂
	消泡剂为淡黄色至无色透明液体，主要活性成分包括聚硅氧烷（如二甲基硅油）或聚醚改性硅氧烷等。表面张力极低，仅约20~21达因/厘米（远低于水的72达因/厘米），能快速铺展于泡沫表面使气泡破裂。热稳定性好，短时可耐300℃以上，活性成分可达100%。在生产搅拌和施工过程中用于消除泡沫，改善产品外观

	二甲苯
	二甲苯是无色透明的可燃液体，有芳香气味，分子量约106.17。熔点-34℃，沸点137~140℃，闪点约25~30℃，相对密度约0.86，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，爆炸极限约1.0~7.0%（体积）。属低毒溶剂，在沥青和密封胶体系中作为稀释剂和溶剂

	分散剂
	分散剂为淡黄色至无色透明液体或蜡状固体，一般为非离子型表面活性剂或阴离子聚合物，HLB值10.6~18.6。固含量可达97%以上，易溶于水和多种有机溶剂。主要作用是降低颜料和填料颗粒间的表面能，防止再聚集，使粉体在体系中均匀稳定分散

	石灰岩（石子）
	石灰岩集料是以碳酸钙（CaCO₃）为主要成分的岩石经破碎、筛分得到的颗粒状骨料，白色至灰白色，莫氏硬度约3~4，相对密度约2.6~2.8。对沥青有良好的粘附性，化学性质稳定，遇稀酸会泡沸溶解。在道路养护材料中作为骨料，与沥青黏结成整体，形成有强度和稳定性的道路修补材料

	沥青
	沥青是由石油经蒸馏或精炼得到的黑色或黑褐色黏稠液体或半固体，主要成分为高分子量烃类及其非金属衍生物的混合物。密度约1.0~1.2g/cm³，闪点约200~300℃，软化点一般在40~60℃（按标号不同），常温下为半固体，加热后变为可流动液体。具有良好的防水性、粘附性和耐久性，是道路养护材料中最主要的胶结料

	SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）
	白色或微黄色多孔颗粒，是由苯乙烯与丁二烯构成的热塑性弹性体，相对密度0.92~0.95，苯乙烯/丁二烯比例因牌号而异，常见约31/69，分子量8~30万g/mol。玻璃化转变温度约-60℃至-75℃，具有优良的拉伸强度和弹性。是道路沥青改性的核心材料，能显著提升沥青的耐候性、抗老化性和低温抗裂性

	橡胶颗粒
	橡胶颗粒为白色、淡黄色或浅棕色颗粒或片状物，密度约0.91~1.25g/cm³（依橡胶类型而定），玻璃化转变温度较低（天然橡胶约-55至-70℃），具有良好的高弹性和可逆形变能力，约230~260℃开始分解。在沥青材料中作为增韧和弹性改性剂，改善道路修补材料的抗裂性和回弹性

	芳烃油
	芳烃油为深色（棕色至黑色）黏稠液体，芳香烃含量70~87%，饱和烃含量20~35%，密度约0.95~1.02g/cm³，闪点（开杯）170~200℃，黏度（60℃）12~15°E，苯胺点约36℃。能与沥青和SBS良好相容，作为沥青的软化剂和加工助剂

	环烷油
	环烷油为暗色液体，以环戊烷、环己烷及其同系物为主要成分，密度约0.89~0.95g/cm³，闪点＞160℃，苯胺点66~82℃（较高，表明芳香烃含量低），运动黏度（100℃）7~15mm²/s，酸值＜0.1mgKOH/g。具有低倾点、高密度、高黏度的特点，兼具芳香烃和直链烃的部分性质。在橡胶和沥青中用作填充油和操作软化剂

	环氧大豆油
	环氧大豆油为浅黄色油状液体，简称ESO，组成以亚油酸和油酸甘油酯为主（约占85~93%），相对密度约0.985~0.995g/cm³，环氧值≥6.0%，酸值＜0.5~0.7mgKOH/g，闪点≥280℃，凝固点约-8℃，沸点约150℃（0.53kPa）。是聚氯乙烯（PVC）优良的增塑剂兼热稳定剂，与聚合物相容性好，挥发性小，无毒。在道路养护材料中起增塑和稳定作用


（2）物料平衡见下表。
表2-7  粉末道路标线材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	重钙粉
	22000
	粉末道路标线材料
	43993.1987

	轻钙粉
	7700
	颗粒物
	6.8013

	C5树脂
	8800
	/
	/

	玻璃珠
	4400
	/
	/

	有机黄
	264
	/
	/

	钛白粉
	264
	/
	/

	增塑剂（白油）
	264
	/
	/

	PE蜡（聚乙烯蜡）
	264
	/
	/

	震荡助剂
	44
	/
	/

	总计
	44000
	总计
	44000


表2-8  液态道路标线材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	重钙
	3000
	液态道路标线材料
	5998.305

	轻钙
	500
	颗粒物
	1.095

	滑石粉（超细）
	500
	非甲烷总烃
	0.6

	钛白粉
	500
	/
	/

	有机黄
	20
	/
	/

	玻璃珠
	340
	/
	/

	纤维素
	10
	/
	/

	低浓度氨水（25%）
	20
	/
	/

	醇酯十二
	30
	/
	/

	苯丙乳液
	1000
	/
	/

	丙二醇
	30
	/
	/

	增稠剂
	20
	/
	/

	消泡剂
	10
	/
	/

	二甲苯
	10
	/
	/

	分散剂
	10
	/
	/

	总计
	6000
	总计
	6000


表2-9  固体沥青养护环保材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	基质沥青
	270
	固体沥青养护环保材料
	6299.22496

	石灰岩
	6000
	颗粒物
	0.1208

	冷补液
	30
	沥青烟
	0.3848

	/
	/
	非甲烷总烃
	0.2694

	/
	/
	苯并[a]芘
	0.00004

	总计
	6300
	总计
	6300


表2-10  液态沥青养护环保材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	基质沥青
	1000
	液态沥青养护环保材料
	3197.55335

	芳烃油
	700
	颗粒物
	0.024

	环氧大豆油
	200
	沥青烟
	1.425

	环烷油
	100
	非甲烷总烃
	0.9975

	石粉（轻钙）
	1000
	苯并[a]芘
	0.00015

	SBS
	200
	/
	/

	总计
	3200
	总计
	3200


表2-11  固体水泥养护环保材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	砂粉
	200
	固体水泥养护环保材料
	489.9902

	快凝硅酸盐水泥
	240
	颗粒物
	0.0098

	纤维
	50
	/
	/

	总计
	490
	总计
	490


表2-12  液态水泥养护环保材料物料平衡表
	原料
	进料量（t/a）
	产品
	产生量（t/a）

	高纯度硅烷
	9
	液态水泥养护环保材料
	9.996

	稳定剂
	1
	非甲烷总烃
	0.004

	总计
	10
	总计
	10


2.4劳动定员及工作制度
本项目年工作270天，每天8小时工作制，劳动定员20人。
2.5选址及总平面布置
根据项目功能要求及场地地形条件，厂区采用矩形布局，整体地势较为平坦。厂区中部设生产车间。原材料库房位于生产车间西侧；成品库房位于生产车间东侧。原料库与成品库均紧邻生产区，便于物料高效转运，缩短运输距离。厂区西侧设主出入口，利于原料输入与产品输出。办公楼位于生产车间南侧。变配电室独立设置于办公楼附近。危险废物贮存库位于厂区东南侧，独立设置，满足安全防护要求。
本项目为新建工程，厂区目前为空地，所有建（构）筑物均按规划重新建设。整体布置结合生产工艺要求，功能分区明确，物流运输顺畅，加工转运便捷，能够满足项目生产需求。
综上所述，本项目总平面布置功能分区明确，各项配套设施均在整体布局中统筹考虑，且兼顾环保要求。从环境保护角度分析，厂区总平面布置是合理的。厂区平面图见附图2。
2.6公用工程
2.6.1给水
本项目生产过程中无需用水。所用液体原料均为桶装即用型成品，开桶后直接投入搅拌机，不需调配或稀释。搅拌设备为小型搅拌机，物料混合后仅需采用压缩空气吹扫或干布擦拭进行清理，不涉及设备清洗用水。
因此，本项目用水主要包括生活用水，由园区供水系统供给。
生活用水参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额标准》，本项目劳动定员为20人，年工作时间为270天，人员用水量按80L/人·d计，生活用水量为1.6m3/d，432m3/a。
2.6.2排水
本项目产生的废水主要为生活污水。
生活污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为1.28m3/d，345.6m3/a。生活污水进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理。
2.6.3供热
生产线采用电导热油炉加热，供暖采用电采暖。
2.6.4供电
园区电网供电。

	工艺流程和产排污环节
	2.7工艺流程与产污环节分析
2.7.1施工期工艺流程和产排污环节
本项目建设生产车间等主体工程，以及原材料库房、成品库房、消防水池等配套辅助设施。施工过程中产生的污染物主要包括噪声、废气、废水以及固体废物，其主要产污环节与施工流程详见下图。
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图2-1  施工期工艺流程及产污环节图
废水：施工人员生活污水、施工作业废水。
废气：施工扬尘、施工机械废气、车辆尾气。
噪声：机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声。
固废：施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。
以上污染源和污染物均会对周围产生一定的环境影响，随着施工期的结束，影响也将结束。
2.7.2运营期生产工艺流程及产污环节
[bookmark: _Hlk228206211]生产工艺较为简单，主要为干粉与少量液体的混合过程，项目生产过程不需加水，仅在常温下搅拌混合，搅拌混合过程物料之间不发生化学反应。
（1）粉末道路标线材料生产工艺流程简述
[image: ]
图2-2  粉末道路标线材料生产工艺流程及排污环节图
[bookmark: _Hlk228206223]外购原材料：项目原材料均为外购，主要为重钙粉、轻钙粉、C5石油树脂、玻璃珠、有机黄、钛白粉、增塑剂（白油）、PE蜡（聚乙烯蜡）、助剂等。袋装固态原料人工破袋后经提升机送入各自储罐（重钙、轻钙、玻璃珠、C5树脂、钛白粉、有机黄均有对应储罐）；液态白油是灌装。此过程产生废包装材料和少量卸料粉尘；
预混：储罐内的原料（重钙粉、轻钙粉、玻璃珠）进入预混机混合均匀，此过程产生粉尘、噪声。
称量：按照生产既定配方对所有物料进行准确称量。称量过程中粉状物料会产生少量粉尘、设备噪声。
投料：依据既定的投料顺序进行机械投料，不可随意更改。先投入重钙粉、轻钙粉、玻璃珠等填料，再投入C5树脂、PE蜡、钛白粉、有机黄，最后投入白油。投料过程会产生粉尘、噪声。
混合搅拌：待所有原料进入搅拌机后，关闭进料口，然后进行混合搅拌，使物料混合均匀。常温常压下搅拌30分钟，即得成品。该过程为物理混合过程，不发生化学反应。搅拌过程在密闭设备中进行，仅在搅拌机进料口的呼吸孔处会产生少量逸散粉尘。
检验：搅拌完成后，取样品进行人工检验，检验合格后进入包装工序待售；不合格品返回搅拌机内重新生产。
包装：检验合格的产品经包装机进行袋装，码垛机码垛后入库待售。
[bookmark: _Hlk228206735]（2）液态道路标线材料生产工艺流程简述
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图2-3  液态道路标线材料生产工艺流程及排污环节图
配方：把购置回来的各种原材料按一定配比进行称量配料。本项目所用粉状袋装原料包括：重钙、轻钙、滑石粉（超细）、钛白粉、有机黄、玻璃珠、纤维素；液体罐装原料包括：低浓度氨水（25%）、醇醚十二、苯丙乳液、丙二醇、增稠剂、消泡剂、二甲苯、分散剂。
在低速下向分散设备中加入消泡剂、纤维素等，高速分散5min，接着加入分散剂、增稠剂、丙二醇、醇酯十二、苯丙乳液、二甲苯、低浓度氨水等各类液态助剂，继续高速分散5min，直至混合均匀、检验合格。在分散过程中会产生非甲烷总烃，而在粉料投料过程中会产生粉尘。
混合搅拌：根据配方，向搅拌设备依次加入重钙粉、钛白粉、滑石粉、轻钙、有机黄、玻璃珠等粉状原料，然后泵入上一步调配好的液体助剂混合液（含苯丙乳液、醇醚十二、丙二醇、二甲苯、氨水、分散剂、增稠剂、消泡剂等），最后关闭进料口，常温常压下搅拌30min，得到成品。搅拌过程中均为全封闭状态，仅在搅拌机进料口的呼吸孔处会产生少量非甲烷总烃和噪声。
包装入库：产品由自动包装机进行分罐密封，分装好放入产品仓库待售。
道路养护材料包括固体沥青养护、液态沥青养护、固体水泥养护、液态水泥养护环保材料。
[bookmark: _Hlk228207160]（3）固体沥青养护环保材料生产工艺流程简述
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图2-4  固体沥青养护环保材料生产工艺流程及排污环节图
沥青储存与计量：外购的基质沥青送入沥青保温储存罐暂存，然后由泵转入沥青保温计量罐进行精确计量。
冷补液添加：按配方比例向计量后的沥青中加入冷补液，形成均匀的沥青混合液，此过程会产生非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘。
石灰岩集料计量：石灰岩集料经三仓计量秤按配比称重。此过程产生粉尘；
集料提升：称重后的石灰岩集料通过集料提升机输送到搅拌机。
混合搅拌：将沥青混合液与石灰岩集料在搅拌机中充分拌合（不少于300秒），使集料完全被混合液裹覆，形成均匀的冷补料混合料。此过程产生非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘；
检验：混合完成后取样人工检验，重点检测混合料均匀度、黏结性等指标，合格产品进入包装工序，不合格品返回搅拌机重新拌合。
成品包装：混合好的冷补料送入成品包装工序，完成包装、码垛后入库储存。
（4）液态沥青养护环保材料生产工艺流程简述
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图2-5  液态沥青养护环保材料生产工艺流程及排污环节图
液体原料准备与加热：将基质沥青、芳烃油、环氧大豆油、环烷油分别通过各自的储存罐和输送系统，泵入保温储存罐。启动电导热油加热器，对保温储存罐中的混合液体进行加热，控制温度在60~170℃，以保证所有液体组分具有良好的流动性。此过程会产生非甲烷总烃、苯并[a]芘和沥青烟；
原料投料与混合：将袋装的石粉（轻钙）和SBS按配比通过投料口加入搅拌机中。然后将加热后的混合液体泵入搅拌机，与固体原料进行充分搅拌混合。此过程会产生颗粒物（投料粉尘）和非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟；
高速剪切研磨：混合后的物料通过胶体磨进行高速剪切研磨，细化SBS、石粉颗粒以及基质沥青中的大分子团聚物，使其均匀分散在油相中，形成稳定的悬浮乳液体系。此过程设备密闭，废气产生较少，但仍可能有无组织逸散；
检验：研磨后取样人工检验，重点检测混合料均匀度、黏结性、软化点等指标。合格产品进入包装工序，不合格品返回搅拌机重新拌合；
灌装：检验合格的物料通过输送设备送至自动灌装、封包机完成包装，经自动码垛机码垛后存入成品库。
（5）固体水泥养护环保材料生产工艺流程简述
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图2-6  固体水泥养护环保材料生产工艺流程及排污环节图
原料准备与投料：砂粉、快凝硅酸盐水泥及纤维拆包后，经投料机投入生产系统，此过程产生粉尘；
原料提升与输送：物料通过提升机垂直输送至搅拌设备，此过程产生粉尘；
混合搅拌：按比例在搅拌设备中充分混合，形成均质固态混合物（物理反应），此过程产生粉尘；
包装：混合均匀的成品经包装机袋装，得到固态水泥基养护材料成品，此过程产生含尘废气。
（6）液态水泥养护环保材料生产工艺流程简述
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图2-7  液态水泥养护环保材料生产工艺流程及排污环节图
原料储存与准备：高纯度硅烷（液体，罐装）通过管道泵送至厂区原料储存罐中备用，稳定剂（液体，桶装）经人工或气动隔膜泵抽取，也可暂存于小型中间储罐；
搅拌机：按配方比例，通过计量泵将硅烷和稳定剂分别从储存罐中精确抽出，输送至搅拌机内，在常温条件下，搅拌机将硅烷与稳定剂充分混合，使稳定剂均匀分散于硅烷中，形成均质液态混合物，该过程为物理搅拌，无需加热或添加其他助剂，此过程会产生少量非甲烷总烃；
成品灌装：混合均匀的液态养护材料经管道输送至成品储存罐暂存。
2.7.3产污环节
本项目主要污染工序见表2-13：
表2-13  主要污染工序汇总
	污染物类别
	产污工序
	污染源
	主要污染物

	粉末道路标线材料生产废气
	拆包卸料、投料及成品分装
	粉尘
	颗粒物

	液态道路标线材料生产废气
	拆包卸料、投料及成品分装
	粉尘
	颗粒物

	
	混合搅拌
	有机废气
	非甲烷总烃

	固体（液态）沥青养护环保材料生产废气
	上料
	粉尘
	颗粒物

	
	沥青罐加热、搅拌
	沥青烟
	沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘

	固体水泥养护环保材料生产废气
	上料
	粉尘
	颗粒物

	液态水泥养护环保材料生产废气
	搅拌
	有机废气
	非甲烷总烃

	废水
	员工生活
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	原料包装
	废包装材料
	一般固体废物

	
	废气治理设施
	废布袋、布袋集尘
	

	
	设备维修
	废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶、废活性炭
	危险废物

	
	导热油炉
	废导热油
	

	
	净化处理设施
	废焦油
	

	噪声
	本项目运营期噪声污染源主要是来自生产设备的噪声




	与项目有关的原有环境污染问题
	无
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.环境空气质量评价
3.1基本污染物环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价采用和静县空气自动监测站2024年全年监测数据，作为基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的环境空气现状评价数据来源，是可行的。基本污染物环境空气质量现状见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表单位（μg/m³）
	评价因子
	评价项目
	浓度
（ug/m3）
	标准（二级）（ug/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8
	达标

	
	24小时平均质量浓度第98百分位数
	12
	150
	8
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	48
	达标

	
	24小时平均质量浓度第98百分位数
	49
	80
	61
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	36
	35
	103
	超标

	
	24小时平均质量浓度第95百分位数
	78
	75
	104
	超标

	PM10
	年平均质量浓度
	108
	70
	154
	超标

	
	24小时平均质量浓度第95百分位数
	318
	150
	212
	超标

	CO
	24小时平均质量浓度
	2.2
	4
	55
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	130
	160
	81
	达标


和静县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天。受沙尘天气影响，PM2.5、PM10年平均及24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.3条规定“可按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标”。
环评报告编制期间，生态环境部新发布了《环境空气质量标准》（GB3095-2026），由于环境空气质量达标判定的基准年（2024年）仍处于旧版标准有效期内，为确保评价工作的时效性、连续性与合规性，现状评价部分仍依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行达标判定。
对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。
3.1.1其他污染物质量现状评价
本项目其他大气污染物主要为苯并[a]芘、总悬浮颗粒物（TSP）。
苯并[a]芘监测数据引用《新疆畅卓道路工程有限公司水稳拌合站、LB-4000型环保型沥青站及水泥加工厂建设项目》于2025年12月4日至12月7日的监测结果。总悬浮颗粒物（TSP）监测数据引用《年处理25万吨铁矿石及年处理30万吨工业固废综合利用项目》于2025年7月24日至7月30日的监测结果。
苯并[a]芘监测点位位于项目厂区西南约963m（坐标：东经86.200806°，北纬42.419642°）；总悬浮颗粒物（TSP）监测点位位于项目厂区东北约1483m（坐标：东经86.226108°，北纬42.436212°）。上述布点符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》现状监测要求，监测数据如下：
表3-2  特征污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	相对方位
	相对距离/m
	数据来源

	项目厂区西南约963m
	苯并[a]芘
	日均值
	西南
	963
	引用数据

	项目厂区东北约1483m
	总悬浮颗粒物（TSP）
	日均值
	东北
	1483
	


表3-3  特征污染物环境质量现状监测结果
	监测
点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准（ug/m3）
	监测浓度范围（ug/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	01
	苯并[a]芘
	24小时
	0.0025
	ND（未检出）
	/
	0
	达标

	02
	总悬浮颗粒物（TSP）
	
	300
	130~148
	49.33
	0
	达标


从监测结果可知，苯并[a]芘、总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值要求。
3.2地表水环境质量现状
[bookmark: _Hlk97245670]根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
本项目南距乌拉斯台河13km，属于开都河流域。根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，6条主要河流19个监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占100%，水质状况良好。
3.3声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，无需开展保护目标声环境质量现状监测。
3.4地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求：报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中关于防渗防腐的相关规定。在正常工况下，无地下水环境污染途径，因此无需开展地下水环境现状调查，亦不进行土壤和地下水环境质量现状评价。
3.5生态环境
本项目位于和静工业园区哈尔莫敦矿业片区，占地范围内不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感区，区域内无珍稀濒危野生动植物存在，无生态环境保护目标存在。

	环境
保护
目标
	1.大气环境
本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；
2.声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标；
3.地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；
4.生态环境
本项目位于和静工业园区哈尔莫敦矿业片区，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
本项目有组织废气颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值。厂界颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。
表3-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	有组织排放限值
	无组织排放监控浓度

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	监控点
	mg/m3

	颗粒物
	120
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	10
	周界外浓度最高点
	4.0

	沥青烟
	75
	0.18
	生产设备不得有明显无组织排放存在

	苯并[a]芘
	0.30×10-3
	0.050×10-3
	周界外浓度最高点
	0.008ug/m3


厂区内VOCS排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCS无组织排放限值，详见表3-5。
表3-5  厂区内VOCS无组织排放限值（mg/m³）
	污染物名称
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


2.废水
生活污水经化粪池预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理。
3.噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-6；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-7。
表3-6  建筑施工噪声排放限值   单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4.固体废物
一般工业固体废物暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中关于贮存库的相关要求。

	总量
控制
指标
	根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，废气污染物总量控制因子为NOx和VOCs，废水污染物总量控制因子为COD和总磷。
本项目采用电加热导热油炉，生产过程中不产生NOx，申请VOCs总量控制指标为0.385t/a。
本项目生产过程中无工艺废水产生及外排，外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理后排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理。COD、总磷排放总量纳入和静县污水处理厂统一管理，本项目不单独申请COD和总磷总量控制指标。






















4、 主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	[bookmark: _Toc517195126]4.1施工期环境保护措施
4.1.1施工期废气污染防治措施
施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输车辆尾气、施工机械燃油废气等。应采取以下防治措施：
（1）施工机械及运输车辆尾气
施工机械（如挖掘机、起重机、自卸汽车等）和运输车辆以柴油为燃料，运行过程中会排放CO、NOx、HC、SO₂、烟尘等污染物，属间断性无组织排放。项目所在区域地势平坦开阔，空气流通良好，废气易于扩散，对周边环境空气质量影响较小。为减少尾气影响，应采取以下控制措施：严禁使用已淘汰排放标准的非道路移动机械，杜绝“冒黑烟”现象；使用正规渠道油品，严禁使用非标油；合理控制施工车辆进出频次，避免集中作业，最大限度降低尾气累积影响。
（2）扬尘污染防控
施工过程中产生的扬尘主要来源于土方开挖与回填、物料搬运、道路运输及露天堆放等环节。根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》，施工场地严格落实“六个百分百”要求，落实以下防尘降尘措施：
①落实扬尘管控责任：施工单位应制定《施工扬尘污染防治实施方案》，明确责任人，落实施工全过程扬尘管控要求，确保文明施工、绿色施工。
②实行封闭施工：施工现场应设置高度不低于2.5m的硬质围挡，实行全封闭管理。围挡应坚固、稳定、整洁。脚手架外侧应采用符合标准的密目式安全网进行封闭，且封闭高度应高于作业面，并同步搭设。安全网须清洗维护，保持清洁完好，防止建筑垃圾和粉尘外溢。
③加强物料管理：施工现场建筑材料、构件、料具应按总平面布置分类码放整齐；水泥及其他易产生扬尘的细颗粒物必须密闭存放或采用防尘布全覆盖，防止风力扬散。
④实施湿法作业：土方作业时应采取洒水抑尘措施；主要施工道路清扫并洒水保湿，保持路面湿润；施工现场出入口设置车辆冲洗装置，确保出入车辆冲洗，严禁带泥上路；对撒落渣土及时清理，减少二次扬尘。
⑤硬化场地与车辆管理：施工现场主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；裸露地面及临时堆土区应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；渣土车辆必须密闭运输，严禁超载、遗撒；运输车辆限速行驶，禁止鸣笛，减少扰民。
4.1.2施工期废水污染防治措施
（1）施工废水
施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。工地应设置临时沉淀池，少量施工废水不得直接排放，需集中收集，并经过沉淀池沉淀处理后，用于洒水抑尘。施工结束后，应及时拆除临时沉淀池。通过以上措施，可确保施工期废水无乱排现象。
（2）生活污水
项目施工人员不在项目区住宿，不设置施工生活区，无施工生活污水产生。
4.1.3施工期噪声防治措施
施工噪声主要来自机械设备运行及运输车辆进出。为减轻噪声影响，应采取以下措施：
（1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，无特殊施工要求，夜间不施工；
（2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；
（3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等；
（4）对动力机械设备进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；
（5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声；
（6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。
4.1.4施工期固体废物污染防治措施
施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
建筑垃圾主要包括碎砖块、废混凝土、废弃包装材料、边角料等。各施工队伍应对建筑垃圾分类收集，及时清运至当地环卫部门指定场所处置。施工过程中产生的土方主要用于后期回填及场地平整，多余弃土应及时清运。在厂区北侧设置临时土方堆存区，堆存期间应使用防尘网全覆盖，并配合洒水降尘措施，防止扬尘和土方流失。
（2）生活垃圾
施工高峰期日均施工人数约10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则日产生量约为5kg（即0.005t），整个施工期（按12个月计，约360天）生活垃圾总产生量约为1.8t。
施工单位应在现场设置带盖生活垃圾收集箱，集中收集后委托当地环卫部门清运处理，做到日产日清，防止蚊蝇滋生和异味扩散。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1大气环境影响分析及保护措施
4.2.1.1废气源强分析
（1）粉末道路标线材料生产废气
粉末道路标线材料生产产生的废气主要为各类粉料拆包卸料、投料及成品分装产生的粉尘。其中混合搅拌过程均在密闭设备中进行，粉尘量很少，可以忽略不计。所用原辅材料中，C5树脂、PE蜡为固体粒状物料，重钙粉、轻钙粉等为无机粉料，增塑剂（白油）在常温搅拌条件下不挥发非甲烷总烃。
①粉料拆包卸料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》第222页表13-2中原料卸料产污系数，取0.2kg/t原料。项目粉料用量为30228t/a，则拆包卸料粉尘产生量为6.0456t/a。
②粉料投料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”的颗粒物排放系数，取0.02kg/t原料。项目粉料投料量为30228t/a，则投料粉尘产生量为0.6046t/a。
③分装粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2中水泥袋装产污系数，取0.005kg/t产品。项目成品分装量为30228t/a（与粉料用量一致），则分装粉尘产生量为0.1511t/a。
粉末道路标线材料生产产生的颗粒物总计为6.8013t/a，全部经集气罩收集，再经布袋除尘器处理后由15米高排气筒（DA001）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数表”，袋式除尘技术效率为99%，本项目布袋除尘器处理效率取99%，集气罩收集效率按80%计，风机风量按10000m³/h计，则粉末道路标线材料生产有组织颗粒物排放量为0.054t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为2.5mg/m³。无组织颗粒物排放量为1.360t/a，排放速率为0.630kg/h。
（2）液态道路标线材料生产废气
液态道路标线材料生产废气主要为各类粉料拆包卸料、投料及成品分装产生的粉尘；高速分散及混合搅拌工序会产生有机废气，搅拌设备为全封闭状态，仅在投料口呼吸孔处有少量废气逸出。主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。
①粉料拆包卸料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》第222页表13-2中原料卸料产污系数，取0.2kg/t（卸料）。项目粉料用量为4870t/a，则拆包卸料粉尘产生量为0.974t/a。
②粉料投料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”的颗粒物排放系数，取0.02kg/t（装料）。项目粉料投料量为4870t/a，则投料粉尘产生量为0.097t/a。
③分装粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2中水泥装袋产污系数，取0.005kg/t。项目成品分装量为4870t/a（与粉料用量一致），则分装粉尘产生量为0.024t/a。
液态道路标线材料生产粉料用量较小，拆包卸料、投料及成品分装产生的颗粒物（产生量1.095t/a）全部经集气罩收集，再经布袋除尘器处理后由15米高排气筒（DA001）排放。处理后年排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.42mg/m³。无组织颗粒物排放量为0.219t/a，排放速率为0.101kg/h。
④混合搅拌废气
项目液体物料搅拌工序产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，非金属矿物制品业未发布挥发性有机物产污系数。根据《生态环境统计技术规范 排放源统计》（HJ772-2022），对没有对应产排污系数的，可选择相似产排污系数或采用物料衡算法。考虑到本项目产品为水性路面标线材料，生产工艺为常温物理混合，且须执行《路面标线材料有害物质限量》（JT/T1326-2020）标准，本次评价优先采用产品质量标准反推法对VOCs源强进行核算。
根据该标准，溶水性路面标线涂料的VOCs含量限值为≤100mg/kg。环评阶段按最不利原则取上限值0.1kg/t进行源强核算，项目液态道路标线材料产品为6000吨/年，则非甲烷总烃产生量为0.6t/a。非甲烷总烃全部经负压收集，再经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（DA002）排放。
根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2021年版）》表2-1，一次性活性炭吸附工艺的VOCs去除率通用系数为30%。本项目两级活性炭吸附装置，总去除率=η₁+（1-η₁）×η₂=51%，负压收集效率按90%计，风机按照10000m3/h计。项目年运行270，每天8个小时，项目有组织的非甲烷总烃排放量为0.265t/a，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为12.3mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量为0.06t/a，排放速率为0.028kg/h。
（3）固体沥青养护环保材料生产废气
项目石灰岩和冷补料上料过程中会产生少量颗粒物。沥青罐加热、搅拌等过程中均会产生沥青烟气。
沥青烟是一种黄色的烟雾状物质，是一种含有大量多环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环混合物，通常以气溶胶形式存在于空气之中。沥青烟中含有数千种物质，目前已分析出主要成分有苯并[a]芘、苯并蒽、咔唑等80多种多环芳烃类碳氢化合物。主要特征污染物为沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）等。
①石灰岩和冷补料上料粉尘
根据《逸散性工业粉，尘控制技术》表22-1中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”颗粒物排放系数为0.02kg/t，本项目石灰岩和冷补料使用量共计6040t，则颗粒物产生量为0.1208t/a。
②沥青烟
根据《拌合过程中沥青烟释放量的考察研究》（<广东化学>2013年15期），每吨沥青拌合过程中沥青烟排放系数约为1425.498mg/kg（约1.425kg/t），固体沥青养护环保材料生产沥青使用量为270t，则沥青烟产生量为0.3848t/a。
③非甲烷总烃
根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005）中相关内容，沥青烟气和沥青组分近似，沥青烟气中挥发分占比约63.72%～78.09%，本次评价有机废气按沥青烟气的70%计，则项目VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量为0.2694t/a。
④苯并[a]芘
参考雅安市生态环境局《关于年产30万吨沥青混凝土生产项目环境影响评价文件审批意见的公示》（2015年1月20日），该公示依据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中苯并[a]芘的产生量为0.10~0.15g。本项目沥青年用量为270t，按最不利原则取上限值0.15g/t进行源强核算，则苯并[a]芘产生量为0.00004t/a。
（4）液态沥青养护环保材料生产废气
液态沥青养护环保材料生产使用的石粉（轻钙）和SBS上料过程中会产生少量粉尘。沥青罐保温、加热、搅拌等过程中均会产生沥青烟气。
①石灰岩和冷补料上料粉尘
根据《逸散性工业粉，尘控制技术》表22-1中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”颗粒物排放系数为0.02kg/t，本项目石粉（轻钙）和SBS使用量共计1200t，则颗粒物产生量为0.024t/a。
②沥青烟
根据《拌合过程中沥青烟释放量的考察研究》（<广东化学>2013年15期），每吨沥青拌合过程中沥青烟排放系数约为1425.498mg/kg（约1.425kg/t），液态沥青养护环保材料生产沥青使用量为1000t，则沥青烟产生量为1.425t/a。
③非甲烷总烃
根据《沥青烟气净化研究》（李昌建等，全国恶臭污染测试与控制研讨会，2005）中相关内容，沥青烟气和沥青组分近似，沥青烟气中挥发分占比约63.72%～78.09%，本次评价有机废气按沥青烟气的70%计，则项目VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量为0.9975t/a。
④苯并[a]芘
参考雅安市生态环境局《关于年产30万吨沥青混凝土生产项目环境影响评价文件审批意见的公示》（2015年1月20日），该公示依据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中苯并[a]芘的产生量为0.10~0.15g。本项目沥青年用量为1000t，按最不利原则取上限值0.15g/t进行源强核算，则苯并[a]芘产生量为0.00015t/a。
固体（液态）沥青养护环保材料生产均采用自动化、全封闭生产线。涉及高温沥青的搅拌、加热及冷却过程均设置在密闭负压空间内，以减少废气无组织散逸。全密闭收集方案可确保项目生产过程中废气收集效率不低于95%。废气通过密闭收集罩和管道引至“电捕焦油器+二级活性炭吸附”净化装置，最终通过1根15m高排气筒DA002排放（风机风量为10000m³/h）。全密闭收集方案确保项目生产过程中废气收集效率不低于95%，年运行时间2160h。
本项目“电捕焦油器+二级活性炭吸附”装置处理效率类比《彩色沥青、乳化沥青、道路标线涂料、标识标牌生产制作建设项目》。类比项目与本项目生产工艺相似，均涉及沥青储罐、沥青搅拌、拌合、包装、加热等环节，其废气处理措施与本项目一致（电捕焦油器+二级活性炭吸附）。根据该报告表，其废气处理措施对沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃的净化效率为90%。
固体（液态）沥青养护环保材料生产沥青烟产生共计为1.8097t/a、非甲烷总烃1.2669t/a、苯并[a]芘0.0002t/a。管道收集效率为95%计、则沥青烟排放量0.172t/a，排放速率0.08kg/h，排放浓度8mg/m3。非甲烷总烃排放量0.120t/a，排放速率0.056kg/h，5.5mg/m3。苯并[a]芘排放量0.00002t/a，排放速率0.000009kg/h，0.00088mg/m3。项目有组织废气采用管道收集输送，管道“跑冒滴漏”现象会产生无组织废气，主要成分为非甲烷总烃及苯并[a]芘，由于标准要求项目生产设备不得有明显沥青烟无组织排放存在，企业采取相关措施保证生产设备密封性，确保无明显无组织沥青烟存在，则此部分无组织污染物排放量仅考虑VOCs和苯并[a]芘，则项目无组织废气排放总量为：VOCs0.06t/a、苯并[a]芘0.00001t/a。
（5）固体水泥养护环保材料生产废气
固体水泥养护环保材料生产使用的砂粉、快凝硅酸盐水泥、纤维在上料过程中会产生少量粉尘。
根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”颗粒物排放系数为0.02kg/t，本项目粉料使用量共计490t，则颗粒物产生量为0.0098t/a，0.0045kg/h。以无组织形式排放。
（6）液态水泥养护环保材料生产废气
液态水泥养护环保材料生产搅拌过程中会产生少量非甲烷总烃，搅拌废气参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞、周兆驹、林国栋等编著，机械工业出版社，2008年4月，第22页）中建议无组织排放的比例为：按原料年用量或产品年产量0.1‰~0.4‰进行核算，为考虑最不利情况，取最大值0.4‰，原料使用量为10t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h。该部分废气在车间内以无组织形式排放。
表4-1  项目废气产生及排放情况表
	序号
	产生工序及装置
	产污环节
	污染物
种类
	污染物
产生量
	排放
形式
	治理措施
	处理效率
	是否为可行技术
	污染物排放量、速率

	1
	粉末道路标线材料生产
	拆包卸料、投料及成品分装
	颗粒物
	[bookmark: _Hlk219310327]6.8013t/a
3.149kg/h
314.9mg/m3
	有组织
	集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放
	99%
	是
	0.054t/a
0.025kg/h
2.5mg/m3

	
	
	
	
	1.360t/a
0.630kg/h
	无组织
	车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时加强通风
	/
	/
	1.360t/a
0.630kg/h

	2
	液态道路标线材料生产
	拆包卸料、投料及成品分装
	颗粒物
	1.095t/a
0.507kg/h
50.7mg/m3
	有组织
	集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放
	99%
	是
	0.009t/a
0.004kg/h
0.42mg/m3

	3
	
	
	
	0.219t/a
0.101kg/h
	无组织
	车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时加强通风
	/
	/
	0.219t/a
0.101kg/h

	4
	
	混合搅拌
	非甲烷总烃
	0.6t/a
0.28kg/h
28mg/m3
	有组织
	负压收集+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	51%
	是
	0.265t/a
0.123kg/h
12.3mg/m3

	5
	
	
	
	0.06t/a
0.028kg/h
	无组织
	车间采取全封闭措施，同时加强通风
	/
	/
	0.06t/a
0.028kg/h

	6
	固体（液态）沥青养护环保材料生产
	上料
	颗粒物
	0.145t/a
0.07kg/h
	无组织
	车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时加强通风
	/
	/
	0.145t/a
0.07kg/h

	7
	
	沥青罐加热、搅拌
	沥青烟
	1.8097t/a
0.838kg/h
83.8mg/m3
	有组织
	管道收集+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	90%
	是
	0.172t/a
0.08kg/h
8.0mg/m3

	8
	
	
	非甲烷总烃
	1.2669t/a
0.585kg/h
58.6mg/m3
	
	
	90%
	是
	0.120t/a
0.056kg/h
5.5mg/m3

	9
	
	
	苯并[a]芘
	0.0002t/a
0.00009kg/h
0.009mg/m3
	
	
	90%
	是
	0.00002t/a
0.000009kg/h
0.00088mg/m3

	10
	
	
	非甲烷总烃
	0.06t/a
0.03kg/h
	无组织
	加强沥青搅拌机的密封性
	/
	/
	0.06t/a
0.03kg/h

	11
	
	
	苯并[a]芘
	0.00001t/a
0.000005kg/h
	
	
	/
	/
	0.00001t/a
0.000005kg/h

	12
	固体水泥养护环保材料生产
	上料
	颗粒物
	0.0098t/a
0.0045kg/h
	无组织
	车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时加强通风
	/
	/
	0.0098t/a
0.0045kg/h

	13
	液态水泥养护环保材料生产
	搅拌
	非甲烷总烃
	0.004t/a
0.02kg/h
	无组织
	
	/
	/
	0.004t/a
0.02kg/h


4.2.1.2排放口基本情况
该项目建成运营期间，有组织污染源排放口基本情况及排放标准见表4-2。
表4-2  排放口基本情况一览表
	污染源
	污染物
	排放标准（mg/m3）
	排放速率限值（kg/h）
	排气筒参数
	排气筒类型
	排气筒坐标

	名称
	编号
	
	
	
	高（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	
	

	布袋除尘器排气筒
	DA001
	颗粒物
	120
	3.5
	15
	0.5
	常温
	一般排放口
	E86.209158
N42.425818

	活性炭吸附装置排气筒
	DA002
	非甲烷总烃
	120
	10
	15
	0.5
	常温
	一般排放口
	E86.209405
N42.425785

	
	
	苯并[a]芘
	0.30×10-3
	0.050×10-3
	
	
	
	
	

	
	
	沥青烟
	75
	0.18
	
	
	
	
	


4.2.1.3达标分析
废气主要为两类：粉料卸料、投料、上料过程产生的颗粒物，以及沥青罐保温、加热、搅拌等过程中产生的非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘。粉料卸料、投料、上料产生的颗粒物废气经布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。沥青加热、搅拌工序及沥青罐产生的沥青烟气引入“电捕焦油器+二级活性炭吸附”复合装置处理后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。
（1）粉尘治理措施
布袋除尘器的工作原理是过滤材料通过弹性碰撞、扩散和筛分作用，把烟气中悬浮的粉尘过滤下来。布袋除尘器具有占地空间小，煤种适应性强，不受燃料变化、粉尘浓度和烟气物化成分的影响，已经粗细尘全收，除尘效率高，一般可达99.9%以上的优点。布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分 室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管排风道，经排风机排至大气或进入后续处理工段。
布袋除尘器的优点主要是：收尘效率高、性能稳定；由于是布袋收尘，当一个布袋出现故障时，可以及时马上更换布袋，避免颗粒物非正常排放；结构简单、容易制造、投资少。
建项目含尘废气经布袋除尘器除尘后，颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求；
布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）提供的污染防治可行技术，因此本项目除尘使用布袋除尘器是可行的。
（2）沥青罐保温、加热、搅拌等废气
本项目沥青储罐采用电加热进行保温，产生的储罐废气采用“电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高排气筒DA002高空排放。搅拌废气收集后经废气支管汇入总管，与沥青储罐废气共用一套处理装置进行处理。
沥青罐产生的烟气经管道进入电捕焦油器，设备内部设有高压直流电场（电晕极和沉淀极）。在高压静电作用下，电晕极周围发生电晕放电，使气体电离生成大量正负离子。烟气中的焦油雾滴、颗粒物等通过电场时与离子碰撞而荷电，在电场力驱动下向带相反电荷的沉淀极（集尘极）运动，并被吸附于极板表面。被捕集的焦油雾滴在极板上凝聚成液滴，依靠自身重力沿极板流下，从设备底部排油口排出回收，实现废气净化。该过程可高效去除烟气中的焦油、苯并[a]芘及颗粒物，对沥青烟和VOCs亦有显著捕集作用。处理后烟气进入后续活性炭吸附装置进一步净化。电捕焦油器运行过程中无需喷淋液体，无废水产生，仅需清洗电极。
活性炭吸附法是最早的去除有机溶剂的方法，适用于低浓度废气处理，用活性炭作为吸附剂，把废气中的有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是去除有机溶剂废气的最适宜的吸附剂，因为其他吸附剂的分子结构具有极性，既具有亲水性，易选择吸附大气中的水分，而有机溶剂是非极性或极性较弱，其吸附率低；而活性炭具有疏水性，其表面由无数细孔群组成，比表面积比其他吸附剂大，一般为600—1500m2/g，因而具有优异的吸附性能。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机物（VOCs）。本工艺所采用的活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率打，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性，净化效率高。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，可直接排放。“电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）提供的污染防治可行技术。由以上分析可知，沥青烟气经“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理，从环保技术角度分析是可行合理的。
（3）无组织废气治理措施
合理布置车间，将产生无组织废气的污染源布置在远离厂界的位置，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；同时通过提高集气效率、加强车间通风等措施进行处理。
加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕集率，以减少人为因素造成的废气无组织排放。
在厂区外侧设置绿化带，种植对有机废气具有良好吸附效果的植被，以降低无组织排放的影响。
此外，车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时加强通风，并提高沥青搅拌机的密封性。
通过以上措施，可有效减少无组织废气的排放，使无组织排放的废气满足相应排放标准要求，从而减轻对周围大气环境的影响。
4.2.1.3非正常工况污染源强分析
本项目非正常排放考虑布袋除尘器和电捕焦油器+二级活性炭吸附装置故障时（处理效率为0），废气直接排放；非正常工况下，废气排放情况见下表。
表4-3  项目生产设施开停炉机（机）等非正常情况
	污染源
	污染因子
	产生情况
	治理措施及治理效率
	排放情况
	标准值
	达标情况

	DA001
	颗粒物
	排放速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放速率kg/h
	排放
浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放
浓度mg/m3
	

	
	
	3.66
	366
	布袋除尘器（除尘效率0）
	3.66
	366
	3.5
	120
	超标

	DA002
	沥青烟
	0.838
	83.8
	电捕焦油器+二级活性炭吸附装置（处理效率0）
	0.838
	83.8
	0.18
	75
	超标

	
	非甲烷总烃
	0.86
	86
	
	0.86
	86
	10
	120
	达标

	
	苯并[a]芘
	9×10-5
	0.009
	
	9×10-5
	0.009
	0.050×10-3
	0.30×10-3
	超标

	备注：按单次故障持续时间0.5h，每年发生3次估算非正常排放量


企业拟制定环保设施操作规程，严格操作制度；加强巡检，及时发现隐患；环保设施故障时，应立即进行抢修，若短时间内不能修复，相应产污设备应停止运行，防止废气超标排放，污染大气环境。
4.2.2废水环境影响分析及保护措施
本项目产生的废水主要为生活污水。
生活污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为1.28m3/d，345.6m3/a。生活污水进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理
主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。典型生活污水主要污染物产生浓度CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N25mg/L。污染物的产生情况见下表。
表4-4  项目生活污水排放量一览表
	污染源
	污染物
	进水
	治理措施
	去除
效率（%）
	出水
	是否为可行技术

	
	
	浓度（mg/L）
	发生量（t/a）
	
	
	浓度（mg/L）
	发生量（t/a）
	

	生活污水
	废水
	—
	345.6
	化粪池
	--
	—
	345.6
	/

	
	CODcr
	400
	0.138
	
	10
	360
	0.124
	

	
	BOD5
	200
	0.069
	
	9
	180
	0.062
	

	
	SS
	220
	0.0760
	
	25
	165
	0.057
	

	
	NH3-N
	25
	0.009
	
	3
	24.25
	0.008
	


表4-5  废水间接排放基本情况表
	序号
	废水排放量/（m3/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	345.6
	和静县污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
	/
	和静县污水处理厂
	COD
	500

	
	
	
	
	
	
	BOD5
	300

	
	
	
	
	
	
	SS
	400

	
	
	
	
	
	
	氨氮
	---


4.2.2.1生活污水拉运可行性分析
和静县污水处理厂坐落于和静县城区东南方向2.3km处，中心地理坐标为：东经86°25′16.840″，北纬42°17′25.910″。
和静县污水厂采用“A2/O+MBR池”主体处理工艺，日处理2万m3/d污水。污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求后，进行综合利用于绿化、农作物灌溉，实现污水资源化利用。本项目废水量较少，只占污水处理厂处理规模的极小部分，能够接纳本项目排放的生活污水，另外项目生活污水水质简单，经处理后的污染因子能满足污水处理厂的接管标准。因此本项目废水对和静县污水处理厂不会产生较大负荷，项目废水处理措施可行。
4.2.3噪声环境影响与评价
（1）噪声污染源
本项目建成运行后，主要噪声源为提升机、投料机、搅拌机、包装机等设备运行产生的噪声。通过设置基础减振、加强设备检修与维护、合理布局以及厂区绿化等措施，可有效降低噪声影响。采用上述方法，能够确保厂界噪声达到相关标准要求。噪声源强为70~85dB（A）。
表4-6  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	声源名称
	声源源强
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	预混机
	80
	-27.9
	26.2
	1.2
	30.8
	64.7
	5.2
	6.5
	65.7
	65.7
	66.0
	65.9
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	39.7
	39.7
	40.0
	39.9
	1

	2
	投料机
	75
	-26.3
	22.7
	1.2
	30.7
	60.8
	5.2
	10.3
	60.7
	60.7
	61.0
	60.8
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	34.7
	34.7
	35.0
	34.8
	1

	3
	搅拌机
	85
	-24.3
	17.9
	1.2
	30.8
	55.6
	5.2
	15.5
	70.7
	70.7
	71.0
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	45.0
	44.7
	1

	4
	搅拌机
	85
	-19.2
	20.1
	1.2
	25.2
	55.8
	10.7
	14.9
	70.7
	70.7
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	44.7
	44.7
	1

	5
	包装机
	70
	-22.9
	14.5
	1.2
	30.8
	52.0
	5.1
	19.2
	55.7
	55.7
	56.0
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.0
	29.7
	1

	6
	包装机
	70
	-18.7
	15.9
	1.2
	26.4
	51.7
	9.5
	19.1
	55.7
	55.7
	55.8
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.8
	29.7
	1

	7
	包装机
	70
	-14.2
	17.2
	1.2
	21.8
	51.3
	14.2
	19.2
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	8
	提升机
	70
	-20.8
	9.6
	1.2
	30.9
	46.6
	5.1
	24.5
	55.7
	55.7
	56.0
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.0
	29.7
	1

	9
	提升机
	70
	-16.1
	11.7
	1.2
	25.7
	46.8
	10.3
	23.9
	55.7
	55.7
	55.8
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.8
	29.7
	1

	10
	提升机
	70
	-11
	13.9
	1.2
	20.1
	47.0
	15.8
	23.3
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	11
	码垛机
	70
	-19.4
	5.4
	1.2
	31.2
	42.2
	4.8
	28.9
	55.7
	55.7
	56.1
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.1
	29.7
	1

	12
	投料机
	75
	-11.5
	32.8
	1.2
	13.1
	64.8
	22.8
	5.2
	60.7
	60.7
	60.7
	61.0
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	34.7
	34.7
	34.7
	35.0
	1

	13
	搅拌机
	85
	-9.7
	28.8
	1.2
	13.1
	60.4
	22.9
	9.5
	70.7
	70.7
	70.7
	70.8
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	44.7
	44.8
	1

	14
	搅拌机
	85
	-4.8
	30.5
	1.2
	7.9
	60.2
	28.1
	9.4
	70.8
	70.7
	70.7
	70.8
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.8
	44.7
	44.7
	44.8
	1

	15
	分散设备
	70
	-6.8
	23.2
	1.2
	12.6
	54.1
	23.4
	15.8
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	16
	分散设备
	70
	-3.6
	18.7
	1.2
	11.4
	48.7
	24.5
	21.0
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	17
	分散设备
	70
	0.3
	20.8
	1.2
	7.0
	49.2
	28.9
	20.2
	55.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	18
	分散设备
	70
	-1.6
	25
	1.2
	7.1
	53.9
	28.8
	15.6
	55.8
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.8
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	19
	分散设备
	70
	-1.3
	14.6
	1.2
	11.0
	44.1
	25.0
	25.6
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	20
	分散设备
	70
	3.1
	16.8
	1.2
	6.0
	44.5
	29.9
	24.9
	55.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	21
	包装机
	70
	0.2
	11.9
	1.2
	10.6
	41.0
	25.3
	28.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	22
	包装机
	70
	4.4
	13.7
	1.2
	6.1
	41.1
	29.9
	28.2
	55.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	23
	包装机
	70
	7
	15
	1.2
	3.2
	41.4
	32.8
	27.8
	56.5
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	30.5
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	24
	提升机
	70
	1.8
	8.2
	1.2
	10.6
	37.0
	25.3
	32.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	25
	提升机
	70
	5.9
	9.3
	1.2
	6.4
	36.5
	29.5
	32.9
	55.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	26
	提升机
	70
	9.6
	10.3
	1.2
	2.6
	36.0
	33.3
	33.1
	56.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	30.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	27
	提升机
	70
	-14.8
	-7.9
	1.2
	32.3
	28.1
	3.7
	43.0
	55.7
	55.7
	56.3
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.3
	29.7
	1

	28
	提升机
	70
	-8.2
	-4.9
	1.2
	25.0
	28.5
	11.0
	42.1
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	29
	搅拌机
	85
	-12.8
	-11.9
	1.2
	32.0
	23.7
	4.0
	47.4
	70.7
	70.7
	71.2
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	45.2
	44.7
	1

	30
	包装机
	70
	-10.6
	-16.2
	1.2
	31.7
	18.8
	4.3
	52.2
	55.7
	55.7
	56.1
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.1
	29.7
	1

	31
	码垛机
	70
	-8.3
	-20
	1.2
	31.1
	14.5
	4.9
	56.5
	55.7
	55.7
	56.0
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	30.0
	29.7
	1

	32
	胶体磨
	70
	1.7
	0.8
	1.2
	13.7
	30.1
	22.3
	39.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	33
	胶体磨
	70
	8
	3.2
	1.2
	6.9
	30.0
	29.1
	39.3
	55.9
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.9
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	34
	搅拌机
	85
	1.4
	-5.6
	1.2
	16.5
	24.3
	19.5
	45.7
	70.7
	70.7
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	44.7
	44.7
	1

	35
	搅拌机
	85
	7
	-3.3
	1.2
	10.4
	24.3
	25.6
	45.2
	70.7
	70.7
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.7
	44.7
	44.7
	1

	36
	搅拌机
	85
	11.3
	-1
	1.2
	5.6
	24.9
	30.4
	44.3
	71.0
	70.7
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	45.0
	44.7
	44.7
	44.7
	1

	37
	搅拌机
	85
	14.4
	0.3
	1.2
	2.2
	25.0
	33.8
	44.0
	72.3
	70.7
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.3
	44.7
	44.7
	44.7
	1

	38
	灌装机
	70
	4.5
	-9.4
	1.2
	15.1
	19.6
	20.9
	50.3
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	39
	灌装机
	70
	10.3
	-7
	1.2
	8.8
	19.7
	27.2
	49.8
	55.8
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.8
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	40
	投料机
	70
	-4.8
	-23.8
	1.2
	29.4
	9.6
	6.7
	61.2
	55.7
	55.8
	55.9
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.8
	29.9
	29.7
	1

	41
	搅拌机
	85
	-3.4
	-27
	1.2
	29.3
	6.1
	6.7
	64.6
	70.7
	70.9
	70.9
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.9
	44.9
	44.7
	1

	42
	包装机
	70
	0.4
	-25.9
	1.2
	25.4
	5.8
	10.6
	64.7
	55.7
	55.9
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.9
	29.7
	29.7
	1

	43
	提升机
	70
	7.5
	-16.8
	1.2
	15.3
	11.6
	20.7
	58.2
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.7
	29.7
	29.7
	29.7
	1

	44
	搅拌机
	85
	9.4
	-19.7
	1.2
	14.7
	8.2
	21.3
	61.6
	70.7
	70.8
	70.7
	70.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.7
	44.8
	44.7
	44.7
	1

	45
	罐装机
	70
	14.5
	-17.2
	1.2
	9.0
	8.6
	27.0
	60.8
	55.8
	55.8
	55.7
	55.7
	8.00
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	29.8
	29.8
	29.7
	29.7
	1


（2） 预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。具体预测公式如下：
对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：
                 [image: ]
[image: ]
式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；
LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；
Le——声源的声压级，dB
r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数，m2；
Q——方向性因子；
TL——围护结构的传输损失，dB；
S——透声面积，m2
对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：
Leq=10lg（100.1Li）
式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）；
Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。
（3）执行标准
厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）预测结果
项目设备主要安装在室内，本评价以室内设备噪声源进行预测，隔声较好，项目噪声预测结果见表4-7。
[bookmark: PT_7]表4-7  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值
dB（A）
	标准限值
dB（A）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	51.9
	24.5
	1.2
	昼间
	36.8
	65
	达标

	
	51.9
	24.5
	1.2
	夜间
	36.8
	55
	达标

	南侧
	22.5
	-8.4
	1.2
	昼间
	42.8
	65
	达标

	
	22.5
	-8.4
	1.2
	夜间
	42.8
	55
	达标

	西侧
	-28.2
	10.9
	1.2
	昼间
	42.9
	65
	达标

	
	-28.2
	10.9
	1.2
	夜间
	42.9
	55
	达标

	北侧
	-21
	45.8
	1.2
	昼间
	36.8
	65
	达标

	
	-21
	45.8
	1.2
	夜间
	36.8
	55
	达标


根据上表可知，本项目设备噪声在距离衰减情况下，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目产生的噪声经治理后对厂区周边声环境影响较小。为了确保厂界噪声稳定达标排放，主要噪声防治措施如下：
①本项目主要噪声设备布置集中，可通过距离消减有效降低厂界的噪声。
②加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声及人为噪声。
③严格禁止运输车辆超载。
4.2.4固体废物影响与评价
本项目生产过程中产生固废主要包括废包装袋、除尘器收集粉尘、废布袋、废原料桶、废机油、废导热油、废焦油、废活性炭和生活垃圾。
项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。
[bookmark: _Hlk156401327]（1）生活垃圾
项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产270天，则年产生量为2.7t/a。生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运。
（2）废包装袋
项目原料和产品包装会产生一定的废包装袋，包装不存在沾染，按一般固废处理。根据建设单位提供资料，废包装袋产生量约为0.3t/a，收集后外售废旧物资回收单位。
（3）除尘器收集粉尘
根据前文工程分析，布袋除尘器收集粉尘量为6.2538t/a，属于一般工业固废，集中收集后，拉运至和静工业园区一般工业固废填埋场（由新疆久汇置业有限公司运营）。
[bookmark: OLE_LINK2]（4）废布袋
项目布袋除尘器定期需更换布袋，更换频次1次/季度，每次更换产生量约为0.1t，则每年废布袋产生量为0.4t/a，经收集后交由厂家回收。
（5）废原料桶
项目使用的罐装/桶装液体原料（包括增塑剂、氨水、醇酯十二、苯丙乳液、丙二醇、增稠剂、消泡剂、二甲苯、分散剂、导热油、基质沥青、芳烃油、环氧大豆油、环烷油、冷补液、稳定剂等）在使用完毕后产生废原料桶。根据同类项目类比，产生量约为5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废原料桶属于HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质中的危险废物，集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（6）废焦油
电捕焦油器装置在运行过程中会产生含焦油废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，废物代码为309-001-11：电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物，年产生量约0.8t/a。集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（7）废导热油
建设单位利用导热油炉对沥青进行加热，根据建设单位提供资料，5年更换一次导热油，更换量为2t/次，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（8）废机油
项目生产设备保养及维修过程产生的废机油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油为危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，年产生量约0.1t/a。集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（9）沾有废机油的废抹布和废手套
项目在维护保养设备时会产生沾有废机油的废抹布和废手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），沾有废机油的废抹布和废手套属于HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质中的危险废物，集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（10）废机油桶
项目设备检维修过程中，更换润滑油会产生废机油桶。产生量为0.01t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录（2025年）》所列的HW08非特定行业中900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（11）废活性炭
参考《简明通风设计手册》，1吨活性炭可吸附0.25吨有机废气。根据本项目废气产生情况，二级活性炭吸附装置处理有机废气量为1.3581t/a，则废活性炭产生量为5.4324t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），饱和活性炭属于危险废物名录中的HW49其他废物，危险废物代码900-039-49，为“烟气、VOCS、治理过程产生的废活性炭”类别。根据建设单位提供资料，废气处理设施满负荷运行情况下，3个月更换一次，每年更换4次，可满足达标排放要求。集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
表4-8  固体废物产生情况一览表
	序号
	固体废物名称
	产污环节
	属性
	物理性状
	固体废物类别
	固体废物及危险废物编码
	环境危险特性
	产生量

	1
	生活
垃圾
	员工
生活
	生活
垃圾
	固态
	SW64
	900-099-S64
	/
	2.7t/a

	2
	废包装袋
	原辅材料包装
	一般固体废物
	固态
	SW07
	900-099-S07
	/
	0.3t/a

	3
	布袋集尘
	废气治理
	一般固体废物
	固态
	SW59
	900-099-S59
	/
	6.2538t/a

	4
	废布袋
	废气治理
	一般固体废物
	固态
	SW59
	900-099-S59
	/
	0.4t/a

	5
	废焦油
	电捕焦油器
	危险废物
	液态
	HW11
	309-001-11
	T
	0.8t/a

	6
	废导热油
	导热油炉
	
	液态
	HW08
	900-249-08
	T，I
	2t/次

	7
	废机油
	设备检修、维护
	
	液态
	HW08
	900-214-08
	T，I
	0.1t/a

	8
	沾有废机油的废抹布和废手套
	
	
	固态
	HW49
	900-041-49
	T/In
	0.01t/a

	9
	废机油桶
	
	
	固态
	HW08
	900-249-08
	T，I
	0.01t/a

	10
	废活性炭
	活性炭吸附装置
	
	固态
	HW49
	900-039-49
	T
	5.4324t/a

	11
	废原料桶
	原料
	
	固态
	HW49
	900-041-49
	T/In
	5t/a

	注：本项目危险废物贮存周期不超过90天。


4.2.4.1一般固体废物暂存间建设及管理要求
1）一般固体废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求进行管理；
2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。
3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区。
4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。
一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。贮存、处置场的环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。本项目一般固废暂存区位于车间内，地面全部硬化处理，遵守以上管理要求，确保一般固体废物合理处置。
4.2.4.2危险废物贮存库环境管理要求
本项目新建危险废物贮存库面积为10m2，本项目不同性质的危废分类包装和存放，危废产生量达到一定规模便由危废单位及时运走处理，不会存在随便堆放情况。同时，危险废物贮存库地面采取防渗防漏措施，表面无裂隙；基础也采取防渗处理，设计防渗系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。因此，在建设单位能够及时清运固废的前提下，本项目产生的危险废物贮存于新建的危险废物贮存库是可行的。
（1）建立台账的要求
企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账。
（一）根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-1中的各表。在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表2.1）。
（二）按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-3中的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。
（三）危险废物出库前，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》、《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》等有关规定，制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，管理计划和管理台账参考《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），管理计划参考表A.3危险废物产生情况信息表和A.4危险废物贮存情况信息表；管理台账参考表B.1危险废物产生环节记录表、B.2危险废物入库环节记录表和表B.3危险废物出库环节记录表。依法通过固体废物管理信息系统运行危险废物电子转移联单，严格按照《危险废物转移管理办法》中相关规定执行。
（四）危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。
（2）危险废物转移联单的运行和管理
危险废物转移联单的运行和管理必须按照国家《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。
①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。
运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（3）危险废物收集、贮存、运输的一般要求
危险废物的收集、贮存、运输，应根据《危险废物收集、贮存、运输、技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。
1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。
2）危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
4）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应组织应急演练。
5）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。
②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，
并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。
③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。
④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。
⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
（4）危险废物管理台账制定要求
项目运营期应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
频次：危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。运营期危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：
（1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；
（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；
（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；
（4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人；
（5）法律法规规定的其他义务。本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。
（6）危险废物贮存库标识要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等相关规定要求危险废物贮存库及危险废物贮存相关标志设置，具体要求如下。
表4-9  危险废物贮存库及贮存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	危险废物贮存设施标志
	[image: 1a018b077d60362579a1ca174770a2b]
	1、颜色
危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为(255,255,0)。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为(0,0,0)。
2、字体
字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
3、材质
宜采用坚固耐用的材料(如1.5mm～2mm冷轧钢板)，并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。
4、印刷
标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

	危险废物贮存分区标志
	[image: 93f6b43cf64d0ca0dff43fc34aa79cc]
	1、危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为(255,255，0)。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为(255,150,0)。字体颜色为黑色，RGB颜色值为(0,0,0)。
2、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
3、材质
宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
4、印刷
标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。

	粘贴于危险废物储存容器
	[image: f019db8573dcdbf680efac9fde36761]
	1、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为(255,150,0)。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为(0,0,0)。
2、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
3、尺寸:
	容器或包装物容积（L)
	标签最小尺寸（mm×mm）
	低文字高度（mm）

	≤50
	100×100
	3

	＞50～≤450
	150×150
	5

	＞450
	200×200
	6


4、材质
宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
5、印刷
危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。


4.2.4.3固废环境影响评价结论
本项目一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，产生的固体废物均得到合理处置，不外排环境，对周围环境影响较小。
4.3地下水、土壤环境影响分析
项目选址内及厂界附近地面进行硬化处理。正常生产情况下，项目固体废物均置于厂房内储存，原料库房和成品库房密闭，不存在露天生产或储存的情况，即不存在受雨水冲刷、淋溶而产生污染物的情况。
本项目营运过程产生的危险废物均密封包装后存放于危险废物贮存库。此外，危险废物贮存库、车间等区域均按要求采取防腐防渗措施，可防止泄漏液体通过地表漫流进入周边地表水体。
4.3.1源头控制措施
（1）按照国家、行业和环保相关规范标准和工艺要求进行相关设备、设施、管道、建（构）筑物的设计和施工；
（2）在项目使用过程中应严格按照分区防控措施中相应原则进行防腐防渗处理；
（3）对生产车间、危险废物贮存库地面每日检查，发现裂缝等及时修补；
（4）检查危险废物贮存容器，及时更换老化、锈蚀的容器，防止泄漏
（5）检测环保设施，防止净化装置损坏导致有毒大气污染物随大气沉降影响土壤环境。通过上述源头综合控制措施，可将污染物跑、冒、滴、漏降至最低，有效降低渗漏引发的环境风险事故发生概率。
4.3.2过程控制措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）及土壤环境影响评价结果，对本建设项目按照相关的技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。企业应主要阻断污染物与土壤的直接接触，防止污染物进入土壤环境中。本项目应根据拟建布局功能实际情况，分别针对大气沉降影响、垂直入渗途径影响，采取相应的过程防控措施。
（1）涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；
（2）针对危险废物贮存库等涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，如地面硬化处理、喷刷环氧地坪漆、设置阻挡围堰等措施，以防止土壤环境污染。
（3）应按上述要求设计实施防渗措施，还应建立巡查、检查的制度，及时发现异常或污染，以及结合地下水环境保护措施与对策建立完善的针对风险事故的土壤应急预案，极力避免污染物进入土壤、地下水环境。
4.3.3分区防控措施
（1）源头控制措施
①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；
②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；
③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
（2）分区防控措施
根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表4—8对项目厂区提出防渗技术要求。
表4-10  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置如下：
表4-11  工程防渗措施要求一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗要求
	执行标准

	重点防渗区
	危险废物贮存库、沥青储罐区
	等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

	一般防渗区
	生产车间、原料库、成品库
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	

	简单防渗区
	办公生活区
	一般地面硬化
	


由上述措施可知，本项目针对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效杜绝地下水和土壤污染。
综上所述，本项目在采取上述防控措施后，可有效防止地下水和土壤的污染。
4.4生态环境
项目占地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。
4.5环境风险
4.5.1风险物质识别
本项目的环境风险物质包括沥青、导热油、废机油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，本项目涉及危险物质的总量与临界量的比值详见下表。
表4-12  危险化学品临界量一览表
	序号
	环境风险物质
	厂区内最大贮存量（q）
	临界量（Q）
	q/Q

	1
	沥青
	550
	2500
	0.22

	2
	导热油
	2.0
	2500
	0.0008

	3
	废机油
	0.1
	2500
	0.00004

	4
	二甲苯
	1.0
	10
	0.1

	5
	氨水
	1.0
	10
	0.1

	合计
	0.42084


根据上表结果，项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.42084。
本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，因此，本项目的环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目无须设置环境风险专项评价。
表4-13  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.


4.5.3环境风险识别
项目在生产过程中，可能发生环境风险事故的环节包括：涉及危险物质的存储和使用过程，可能发生泄漏、火灾；废气治理设施故障或损坏，造成污染物未经处理排放等。
4.5.4环境风险影响分析
本项目运营过程中涉及危险物质的储存和使用，主要环境风险为泄漏及其引发的火灾、爆炸等次生事故：
1、泄漏风险分析
导热油在加热系统管道内循环运行，若管道、阀门因腐蚀或老化破裂，可能导致高温导热油泄漏。导热油渗透性强，泄漏后可能污染厂区土壤及地下水。沥青储罐或输送管道破损可能导致液态沥青泄漏，沥青在高温下呈液态，冷却后迅速凝固，泄漏的热沥青可能灼伤人员，凝固后堵塞排水系统，清理困难；在降雨条件下，污染物可能随雨水径流漫流，若不慎流出厂界将污染周边水体。二甲苯液体具有毒性和渗透性，泄漏后易污染土壤和地下水；其蒸气比空气重，易在低洼处积聚，存在爆炸风险。氨水（25%）具有刺激性和腐蚀性，泄漏时会挥发释放氨气，对周围环境造成污染。
2、火灾及次生风险分析
导热油、沥青、废机油和二甲苯均具有可燃性或易燃性。导热油系统运行温度高（通常>200℃），泄漏后遇空气极易自燃或遇火源迅速燃烧，火势蔓延快。沥青闪点较高，但遇明火仍可燃，燃烧时会产生大量黑烟，释放一氧化碳、氮氧化物、硫化氢及多环芳烃（如苯并[a]芘）等有毒有害气体。废机油闪点相对较低，挥发的油气与空气混合后遇明火或火花可能引发火灾。二甲苯蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火或高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产生一氧化碳和碳氢化合物等有毒烟气。氨水（25%）本身不易燃烧，但受热或遇火源时会分解释放出氨气，氨气与空气混合达到一定浓度遇明火有发生爆炸的风险，且挥发的氨气会对周边大气环境造成污染，并伴有刺激性气味。火灾事故可能产生消防废水，其中含有油类污染物和燃烧残留物，若未及时收集，可能随地表径流外排，污染周边地表水体和地下水，造成二次污染。
（3）风险防范措施及结论
企业对本项目涉及的危险物质（导热油、沥青、废机油、二甲苯及25%氨水）在储存和使用过程中均采取有效的防泄漏、防渗漏和防火措施，储罐区及使用区域地面进行防渗处理，配备泄漏收集设施和应急物资，设置禁火标识及消防器材。危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。企业定期委托有资质单位清运处置各类危险废物，并制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期组织培训和演练。
本项目各危险物质储量均低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的临界量，Q值＜1。在严格落实上述防范措施及应急预案的前提下，发生泄漏或火灾事故的概率较低，事故影响范围可控制在厂区内，在落实防范措施的前提下，不会对周边居民及外部水环境造成明显影响，环境风险可接受。
4.5.5环境风险应急预案
该项目应结合各阶段的实际情况编制环境风险事故应急预案，其主要内容包括：
（1）说明工程所处的地理位置及周边情况（各环境敏感目标、农户情况、当地气象条件等）、项目所在地现状、道路及运输情况等内容。
（2）明确各阶段环境风险源的基本情况，包括导热油系统、沥青储罐及输送管道、废机油贮存库的位置、数量、风险物质特性及可能发生的事故类型。
（3）建立应急救援指挥机构，明确其职责，并确定通讯联络和联络方式。
（4）明确必要的应急装备和设施，如围堰、集油沟、泄漏收集托盘、吸附材料、消防沙、灭火器等。
（5）组织应急救援专业队伍，明确任务及救援程序，并经常进行训练和演习。
（6）制定各类环境风险事故的应急处置方案和救援程序，包括导热油泄漏、沥青泄漏、废机油泄漏及火灾爆炸等情景。
（7）建立汇报和协调程序。事故发生后，立即按程序汇报，并配合环境监测部门对事故现场及影响区域进行跟踪监测。
（8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。
（9）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。
（10）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传，必要时组织多方人员参与培训和应急演练。
（11）明确演练计划和方式。
①当导热油系统发生泄漏时，应立即切断加热源和循环泵，关闭相关阀门，隔离泄漏区。操作人员佩戴防护装备，使用吸附材料或防爆工具进行围堵和回收。
②当沥青储罐或管道发生泄漏时，应迅速切断泄漏源，用沙土或专用吸附材料围堵，防止沥青扩散。沥青冷却凝固后，采用铲除方式清理，清理后的固态沥青按危险废物处置。泄漏区域禁止明火，避免引燃。
③当废机油外溢时，应及时围堵，并及时进行清理。对受泄漏废机油污染的土壤进行清理和置换，确保不受影响。
④发生导热油、沥青或废机油火灾时，立即报警并启动消防设施。使用干粉灭火器、消防沙灭火，严禁直接用水冲击油类火灾，避免火势扩大。同时疏散周边人员，隔离火场。灭火产生的消防废水应围堵收集，不得外排。
⑤企业要按规定向公众和员工广泛宣传应急救援有关法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。
⑥有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；企业按照有关规定对员工进行应急培训，重点培训导热油高温泄漏防护、沥青烫伤急救、废机油泄漏处置及灭火器使用方法。
⑦企业每年至少组织一次综合事故应急演习（涵盖泄漏和火灾场景），并将演习总结报应急办公室。
4.5.6环境风险防范措施
为进一步降低环境风险，提升应急响应能力，现补充和完善以下风险防范措施：
①贮存管理规范化
导热油系统：管道、阀门选用耐高温、耐腐蚀材质，检测壁厚及密封性，设置自动报警和紧急切断装置。
沥青储罐：储罐区设置围堰（容积不小于最大单罐容积），罐体设液位计和高液位报警，输送管道采用双层管或防漏套管。
废机油：贮存于重点防渗的专用区域内，设置围堰及集液沟，使用密闭、耐腐蚀的专用容器并检查。各区域均应张贴风险物质种类、数量及应急措施的标识，建立规范的管理台账。
②火灾预防与消防保障
各风险区域严禁烟火，导热油系统和沥青储罐区设置“严禁烟火”“高温危险”等警示标志。
厂区配备足量干粉灭火器、消防沙箱、消防栓等设施，检查维护，确保完好可用。
导热油系统和沥青储罐区设置火灾自动报警系统和手动报警按钮，并与厂区值班室联动，实现快速响应。
③人员培训与制度建设
对相关岗位员工开展危险物质管理和应急处置专项培训，每年至少组织一次消防与泄漏应急演练，提高实战能力。
建立岗位责任制和日常巡查制度，每日检查管道阀门密封性、储罐液位、防渗设施完整性及消防器材状态，发现问题及时整改。
所有操作人员须经考核合格后持证上岗，严格执行操作规程，杜绝人为失误。
④联防联控机制
与当地生态环境部门、消防机构建立信息通报机制，发生重大风险事件时能够迅速联动处置。
委托有资质的第三方单位清运废机油及废导热油。
综上所述，虽然本项目涉及导热油、沥青和废机油等可燃及有毒有害物质，存在泄漏和火灾等潜在环境风险，但通过采取严格的源头控制、过程监管、末端防控和应急管理措施，可显著降低事故发生概率和环境影响程度。在全面落实上述风险防范措施的基础上，项目的环境风险水平可控，不会对周边环境和人群健康造成显著影响。
4.5.7环境风险分析结论及建议
本项目存在一定环境风险，但在全面落实各项风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可控。
表4-14  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆三艾斯交通科技有限公司年产1万吨道路养护材料建设项目、5万吨道路标线材料建设项目

	建设地点
	和静工业园区哈尔莫敦矿业片区

	地理坐标
	经度
	86°12′34.032″
	纬度
	42°25′33.124″"

	主要危险物质及分布
	①导热油：分布于导热油加热系统及管道；②沥青：分布于沥青储罐及输送管道；③废机油：分布于危险废物贮存库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	泄漏危害：导热油渗透性强，泄漏后可能污染土壤及地下水；沥青高温泄漏可能灼伤人员，冷却后凝固堵塞排水系统，降雨条件下污染物可随径流进入地表水体；废机油泄漏可能污染土壤、地下水。
火灾爆炸危害：导热油、沥青、废机油均具有可燃性。导热油高温泄漏易自燃，火势蔓延快；沥青燃烧产生一氧化碳、氮氧化物、硫化氢及苯并[a]芘等有毒气体，污染大气环境；废机油燃烧产生烟尘、多环芳烃等。次生危害：火灾产生的消防废水若外排，可能污染地表水及地下水。

	风险防范措施要求
	①导热油系统定期检测管道阀门密封性，设置紧急切断装置；沥青储罐区设置围堰（容积≥最大单罐容积），输送管道采用防漏设计；废机油贮存库按重点防渗要求建设，配备泄漏收集托盘。
②各风险区域严禁烟火，配备干粉灭火器、消防沙、火灾报警系统。
③设置事故应急池或利用围堰/集油沟收集消防废水，防止外排。④建立岗位责任制和日常巡查制度，每年至少组织一次应急演练。⑤导热油、废机油委托有资质单位处置；沥青泄漏凝固后按危险废物清理。

	填表说明
	本项目在落实上述风险防范措施的前提下，环境风险可控


本项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。
4.6排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中的“石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）”类别。对照名录规定，应实行排污许可简化管理。本项目运营期将严格遵循以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，将环评文件及其批复中的各项环境管理要求纳入排污许可证，确保依法持证排污、按证监管。
表4-15  排污许可分类管理名录对应类别
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十五、非金属矿物制品业30

	70
	石墨及其他非金属矿物制品制造309
	石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）
	石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）
	其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）


4.6.1排污口规范化设置
污染源排污口的规范化整治，是加强企业环境管理的重要举措，也是实施污染物总量控制管理的基础工作。排污口规范化对于加强污染源管理，现场监督检查，促进企业落实污染治理措施，实现环境管理的科学化、定量化都具有很大的现实意义。
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
1、排污口规范化管理的基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；
（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
2、排污口设置的技术要求
（1）排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）文件、“污染源监测技术规范”中的相关规定要求进行规范化管理。
（2）废气排放口要求在废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，采样口直径不小于40mm。设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。
（3）固体废物暂存场要求生活垃圾、一般工业固废和危险废物必须设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，设置环境保护图形标志和警示标志。
3、排污口立标管理要求
污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。根据项目的工艺特征和污染物排放情况，本项目废气、噪声、固废排污口标识见下表所示。
表4-16  环境保护图形符号一览表
	序号
	标志名称
	提示图形符号
	警告图形符号
	功能
说明
	要求

	1
	废气排放
口
	[image: ]
	[image: ]
	表示废气向大气环境排放
	排气筒按《固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范》（T/CAEPI46-2022）设置监测孔、监测平台、监测梯架及其保
障性、辅助性设施等。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。

	2
	噪声排放
源
	[image: ]
	[image: ]
	表示噪声向外环境排放
	

	3
	一般固体
废物
	[image: ]
	[image: ]
	表示一般固体废物贮存、处置场
	


表4-17  环境保护图形标志的形状及颜色
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


4、排污口建档管理要求
（1）应使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
（2）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
4.7环境保护计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，本项目将开展排污单位自行监测工作，具体监测计划详见表4-18。
表4-18  环境监测计划
	环境因素
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	排放标准

	有组织废气
	颗粒物
	DA001
	一次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值

	
	沥青烟、苯并[α]芘、非甲烷总烃
	DA002
	一次/半年
	

	无组织废气
	沥青烟、苯并[α]芘、非甲烷总烃、颗粒物
	厂界
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求

	
	非甲烷总烃
	厂区内
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值

	噪声
	等效连续A声级Leq（A）
	厂界四周1m处
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4.8环保投资
本项目总投资约5000万元，其中环保投资59.5万元，占总投资1.19%。环保投资估算一览表见表4-19。
表4-19  环保投资一览表
	时段
	项目
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气治理
	洒水设施、篷布遮盖
	3.0

	
	废水治理
	临时沉淀池
	2.0

	
	噪声治理
	施工设备降噪，进出车辆减速
	1.0

	
	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾清运
	1.0

	运营期
	废气治理
	粉末（液态）道路标线材料生产拆包卸料、投料及成品分装粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排放
	40

	
	
	液态道路标线材料生产混合搅拌非甲烷总烃经负压收集后进入两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	
	固体（液态）沥青养护环保材料生产沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经管道收集后进入电捕焦油器+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	废水治理
	生活污水进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理
	1.0

	
	噪声治理
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施
	1.0

	
	固体废物
	废导热油、废焦油、废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶、废活性炭、废原料桶集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有处理资质单位进行清运及处置
	3.0

	
	
	废包装袋收集后外售废旧物资回收单位；布袋集尘集中收集后，拉运至和静工业园区一般工业固废填埋场；废布袋收集后交由厂家回收
	2.0

	
	
	生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运
	0.5

	
	环境风险措施
	制定详细的应急预案，组建事故应急救援组织体系，风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位
	1.0

	
	环境管理
	加强环境管理，对设备进行维护，设标识牌，建立危险废物转运台账，环保设施运行台账等
	1.0

	
	环境监测
	开展自行监测
	2.0

	
	其他
	厂区绿化、相关科研费用等
	1.0

	合计
	59.5






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气DA001
	颗粒物
	粉末（液态）道路标线材料生产拆包卸料、投料及成品分装粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放；
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值

	
	有组织废气DA002
	非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘
	液态道路标线材料生产混合搅拌非甲烷总烃经负压收集后进入两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放；
固体（液态）沥青养护环保材料生产沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘经管道收集后进入电捕焦油器+两级活性炭吸附装置，由15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘
	车间采取全封闭措施，利用自然沉降和洒水抑尘减少颗粒物，同时保持微负压状态，将废气有效收集处理；加强沥青搅拌机的密封性
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求

	
	
	厂区内：非甲烷总烃
	车间采取全封闭措施，同时保持微负压状态，将废气有效收集处理；加强沥青搅拌机的密封性
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS
	生活污水进入厂区化粪池进行预处理后，排入园区管网，最终进入和静县污水处理厂处理
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装袋收集后外售废旧物资回收单位；布袋集尘集中收集后，拉运至和静工业园区一般工业固废填埋场；废布袋收集后交由厂家回收；废焦油、废导热油、废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶、废活性炭、废原料桶集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有处理资质单位进行清运及处置

	土壤及地下水污染防治措施
	采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会流失进入土壤、地下水环境，防止污染物污染土壤、地下水

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险
防范措施
	项目通过加强运行管理、健全风险防控体系、设置泄漏报警装置等措施，并落实本评价提出的各项风险防范对策后，可最大限度降低事故发生概率。配合有效的环境风险应急预案，事故影响可以得到及时控制，环境风险可控

	其他环境
管理要求
	一、环境管理机构和职责
根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，该企业须配备专职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。
二、环境管理内容
（1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度；
（2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员；
（3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律法规和政策；
（4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理；
（5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。



六、结论
	[bookmark: _Hlk97246050]综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目环境影响可以接受。



















附表
建设项目污染物排放量汇总表
	[bookmark: _Hlk72769786]        项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	有组织废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.063t/a
	0
	0.063t/a
	+0.063t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.385t/a
	0
	0.385t/a
	+0.385t/a

	
	沥青烟
	0
	0
	0
	0.172t/a
	0
	0.172t/a
	+0.172t/a

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0
	0.00002t/a
	0
	0.00002t/a
	+0.00002t/a

	无组织废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.7338t/a
	0
	1.7338t/a
	+1.7338t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.124t/a
	0
	0.124t/a
	+0.124t/a

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0
	0.00001t/a
	0
	0.00001t/a
	+0.00001t/a

	废水
	生活废水量
	0
	0
	0
	345.6t/a
	0
	345.6t/a
	+345.6t/a

	
	COD
	0
	0
	0
	0.124t/a
	0
	0.124t/a
	+0.124t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.062t/a
	0
	0.062t/a
	+0.062t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.057t/a
	0
	0.057t/a
	+0.057t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.008t/a
	0
	0.008t/a
	+0.008t/a

	一般工业
固体废物
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.3t/a
	0
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.4t/a
	0
	0.4t/a
	+0.4t/a

	
	布袋集尘
	0
	0
	0
	6.2538t/a
	0
	6.2538t/a
	+6.2538t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.7t/a
	0
	2.7t/a
	+2.7t/a

	危险废物
	废焦油
	0
	0
	0
	0.8t/a
	0
	0.8t/a
	+0.8t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	沾有废机油的废抹布和废手套
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废机油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废导热油
	0
	0
	0
	2t/次
	0
	2t/次
	+2t/次

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	5.4324t/a
	0
	5.4324t/a
	+5.4324t/a

	
	废原料桶
	0
	0
	0
	5t/a
	0
	5t/a
	+5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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