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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	塔里木塔中6气田塔中6井区石炭系东河砂岩段产能建设项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	建设项目

行业类别
	五、石油和天然气开采业078陆地天然气开采0721
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地9599m2
临时占地241035m2

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	27523.6
	环保投资（万元）
	279

	环保投资占比（%）
	1.01
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	专项设置情况：地下水、环境风险。

设置原因：本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水、环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》

审批机关：油田内部审核

	规划环境影响

评价情况
	《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》，新疆维吾尔自治区生态环境厅，关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见新环审〔2022〕214号文

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与塔里木油田“十四五”发展规划符合性分析见表1-1。

表1-1塔里木油田“十四五”发展规划符合性分析一览表

文件名称

文件要求

本项目
符合性

《塔里木油田“十四五”发展规划》

“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北－塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。

本项目为石油天然气开采项目，有利于维持塔中油气产能，提高采收率

符合

“十四五”期间塔中气田计划新钻井26口，新增产能计划2.49×108m3，新建井场26座

本项目位于塔中6凝析气田内，新钻5口采气井，未超过“十四五”规划井数

符合

《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见

（三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

（四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作

本项目废气主要为井场、站场无组织废气，采取密闭集输流程，定期巡检措施；废水主要为采出水、井下作业废水，采出水随采出气一起送至塔二联处理，井下作业废水送塔中钻试修废弃物环保处理站处理；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；固废主要为落地油、废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、沾油废弃物，废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置。项目井场采取分区防渗措施，施工期严格控制施工人员活动范围，减少对周边生态扰动，同时提出相关防沙治沙措施及生态保护和修复方案

符合



	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为石油天然气开采项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”中第一款“常规石油、天然气勘探与开采”项目，符合国家当前产业政策要求。
2.分区管控符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
2021年2月，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号），拟建工程与上述文件的符合性分析见表1-1。
表1-1项目与新环环评发〔2024〕157号相符性分析
文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》
生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线

本项目不在生态保护红线范围内，南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区83km
符合

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控

本项目运营期废水不外排；根据且末县例行监测点数据可知，项目所在区域PM2.5、PM10超标，属于大气环境质量不达标区域，因为区域位于沙漠腹地，受沙尘暴影响所致。运营期废气主要为井场无组织废气，采取相应措施后能够满足相关排放要求。项目运营期正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标

本项目会消耗一定量的水资源，但资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会对区域资源造成影响。
符合

环境管控单元

自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善

项目位于且末县一般管控单元（单元编号：ZH65282530001)，项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对站址周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响

符合

（2）与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析

本项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）总体管控要求的符合性分析见表1-2。

表1-2本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表

新疆维吾尔自治区总体管控要求

管控要求

本项目

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目属于石油天然气开采项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类项目
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

拟建工程执行标准符合国家和自治区环境保护标准
符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
不涉及

-

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
本项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库，且本项目不涉及重金属污染物的排放
-

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
不涉及

-
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目

-
【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
拟建工程不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业

-
【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
拟建工程不属于新建危险化学品生产项目
符合
【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
拟建工程不属于危险化学品化工项目；工程占地范围内不涉及生态保护红线及永久基本农田，不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内

-
【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
不涉及
-

【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
符合
A1.2限制开发建设的活动

【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

拟建工程不属于高耗水高污染行业

-

【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

不涉及

-

【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

不涉及

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

不涉及

-

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

不涉及

-

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

拟建工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目

符合
【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

拟建工程不属于严重污染水环境的生产项目

符合
【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

不涉及

-

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

不涉及

-

A1.4其他布局要求
【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
拟建工程与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”规划及规划环评
符合
【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
拟建工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
符合
【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求
拟建工程不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
符合
A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
拟建工程属于天然气开采项目，不属于重点行业建设项目
符合
【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
拟建工程实施后油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理减少VOCS排放对大气环境的影响
符合
【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。
不涉及
--
【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs集中高效处理。
拟建工程实施后油气采取密闭集输工艺，生产设施密闭，加强设备管理减少VOCS排放对大气环境的影响
符合
A2.2污染控制措施要求

【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
拟建工程不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
符合
【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
不涉及
--
【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
不涉及
--
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
不涉及
--
【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。
不涉及
--
【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
拟建工程制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全
符合
【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
不涉及
--
A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
不涉及
—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
不涉及
--
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，将本次建设内容纳入塔里木油田现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，出现风险事故时能够及时应对
符合
【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，将本次建设内容纳入塔里木油田现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，出现风险事故时能够及时应对
符合
【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
不涉及
--
A4资源利用要求
A4.1水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
不涉及
--
【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小，管道试压废水进行综合利用，节约了水资源；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
符合
A4.4禁燃区要求
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
拟建工程不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施
--
A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
拟建工程产生的废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置
符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
不涉及
--
【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
不涉及
--
【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
不涉及
--
（2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

2021年7月，巴州人民政府办公室发布了《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号），并于2024年12月更新了《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》。拟建工程与上述文件符合性分析见表1-3，图1-1。

表1-3与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕

32号）

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线以及一般生态空间实施严格监管，保障和维护国家、自治区及地区生态安全底线和生命线

拟建工程不在生态保护红线范围内，南距塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区84.4km

符合

环境质量底线

全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控

拟建工程采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统，废水均不向外环境排放；拟建工程所在区域属于大气环境质量不达标区域，拟建工程油气采取密闭集输，拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后建设单位应不断强化大气污染防治措施，改善区域环境空气质量。拟建工程在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰碳中和工作

拟建工程采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统，废水均不向外环境排放；拟建工程所在区域属于大气环境质量不达标区域，油气采取密闭集输工艺，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，能源利用均在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限；井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求；拟建工程开发符合资源利用上线要求
符合

环境管控单元

主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

拟建工程位于且末县一般管控单元，建设过程中以生态环境保护优先为原则，在开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。拟建工程实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对井场周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行

符合

与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析见表1-4。
表1-4与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.1禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

不涉及

--
1.2禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

不涉及

--

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。

不涉及

--

1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。

拟建工程废气主要为井场无组织废气，采取密闭集输，定期巡检措施等措施废气可达标排放，位于且末县，周边无城市建成区
符合

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

拟建工程不在饮用水水源保护区

符合

1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

拟建工程位于且末县，不涉及开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸
--
1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

不涉及

--

1.9县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

不涉及

--

1.10落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。

不涉及

--
1.11强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

拟建工程不属于土壤环境重点监管行业

企业

符合

1.12【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

拟建工程不在生态保护红线内

--

1.13【生态红线允许类】共10条

拟建工程不在生态保护红线内

--

1.14自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

拟建工程未处于退耕还林还草范围

符合

1.15严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

拟建工程选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，开采完成后采取自然恢复措施

符合

1.16限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

拟建工程属于油气开采项目，已提出相关防止水土流失措施

符合

1.17对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；
拟建工程属于油气开采项目，已提出相关防护措施

符合

1.18主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
拟建工程不属于“两高一资”产业

符合

1.19自然保护区核心保护区：共7条。

不涉及

--
1.20自然保护区一般控制区：共9条

不涉及

--
1.21生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。

拟建工程属于油气开采项目，开采强度未超过区域规划规模

符合

1.22严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

不涉及

--
1.23在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

不涉及

--
1.24禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

拟建工程不在自然保护区内
--

1.25在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条

拟建工程不在风景名胜区内
--

1.26禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
拟建工程不在风景名胜区内
--

1.27除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条

拟建工程不在国家湿地公园内
--

1.28在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条

拟建工程不在自然保护区内
--

1.29除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条

拟建工程国家沙漠公园内
--

1.30在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条

拟建工程不在天山自然遗产地内
--

1.31在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。
拟建工程不在天山自然遗产地禁建区内
--

1.32【开都河流域空间布局约束】：共7条

不涉及

--

1.33〔冰川保护〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
不涉及
--
1.34〔国家级自然公园〕：共5条
不涉及
--
污染排放管控

污染排放管控

2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。

不涉及

--

2.2燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

不涉及

--

2.3钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

拟建工程采取密闭集输，定期巡检等措施减少营运期无组织废气

符合

2.4钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

拟建工程营运期不排放颗粒物
符合

2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

不涉及

--

2.6根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

拟建工程不在饮用水水源保护区内

符合

2.7饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

拟建工程不在饮用水水源保护区内

符合

2.8饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

拟建工程不在饮用水水源二级保护区内

符合

2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

塔中采油气管理区已申领排污许可证

符合

2.10严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

不涉及

--

2.11【开都河流域污染排放限制】：共4条

不涉及

--
2.12自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

不涉及

--
2.13【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条

不涉及

--
2.14狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

拟建工程不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

符合

2.15推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

拟建工程不涉及污泥处理处置

--
2.16推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

不涉及

--
2.17控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。

不涉及

--
2.18加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。

不涉及

--
2.19防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

拟建工程不占用耕地

符合

2.20加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。

塔中采油气管理区加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；拟建工程不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置

符合

环境风险防控

3.1强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
不涉及

--
3.2提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
不涉及

--

3.3人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

不涉及

--
3.4自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

拟建工程严格落实区域重污染天气应急措施

符合

3.5推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。

拟建工程已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.6禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条

不涉及
--

3.7健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
不涉及
--
3.8严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
拟建工程已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

不涉及

--

资源开发利用效率

4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

拟建工程采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统，不外排

符合

4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

不涉及

--

资源开发利用效率

4.3依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

不涉及

--

4.4严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

不涉及

--
4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

不涉及

--
4.6流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

不涉及

--

4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条

不涉及

--

4.8开都河岸线保护区：共2条

不涉及

--

4.9开都河岸线控制利用区：共2条

不涉及

--

4.10开都河岸线保留区：共2条

不涉及

--

4.11根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

不涉及

--

4.12【博斯腾湖水资源管理】共4条

不涉及

--

4.13将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条

不涉及

--

4.14抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统，不外排

符合

4.15加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。

不涉及

--

4.16发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

不涉及

--

4.17加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。

不涉及

--

4.18加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。

不涉及

--

4.19国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

不涉及

--

4.20加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

拟建工程永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
符合

与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中“且末县环境管控单元准入清单”符合性分析见表1-5。
表1-5拟建工程与且末县环境管控单元准入清单一览表
文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

且末县环境管控单元准入清单

且末县一般管控

单元（ZH65282530001）

空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

拟建工程不占用基本农田
--
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

不涉及
--
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

不涉及

--

4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

不涉及

--

5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

拟建工程产生的废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置；采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统；不外排

符合
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

拟建工程产生的废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置

符合

7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相关要求。

拟建工程符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》相关要求
符合

污染物排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

不涉及

--

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

--

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及

--

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

不涉及

--

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

塔里木油田已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作

符合

6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

不涉及

--

7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。

不涉及

--

环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管,发现土壤污染问题的,要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

拟建工程产生的废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置；采出水随油气混合物输送至塔中6集气站进行气液分离分输至塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统；不外排，同时采取相应的土壤污染防治措施
符合

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

不涉及

--

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

--

4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境局和工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

不涉及

--

资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

不涉及

--

2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
不涉及

--

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉,推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络,提高农业用水效率，降低农业用水比重。

不涉及

--

4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》等相关文件要求。

不涉及

--

综上所述，拟建工程符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、新疆维吾尔自治区总体管控要求、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）、且末县环境管控单元准入清单中相关要求。

3.生态功能区划符合性分析
对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目不属于主体功能区规划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，所进行的石油天然气开采活动符合“全国重要的能源基地”定位。因此本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

对照《新疆生态功能区划》，项目区属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区（Ⅳ），塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠生态亚区（IV3），塔克拉玛干沙漠东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区（71）。本项目占地相对较小，对于整体的土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设符合区域生态功能定位。
4.其他行业相关政策符合性分析

本项目与石油天然气勘探开发行业相关政策符合性分析内容见表1-6。
表1-6行业政策符合性分析
文件

名称
文件要求
本项目情况
符合性
《新疆生态环境保护“十四五”规划》
施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。
本项目为天然气开采项目，运营期采用密闭集输工艺，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制油气泄漏对大气环境影响
符合
加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；
本项目为天然气开采项目，运营期采用密闭集输工艺，本项目非甲烷总烃以无组织形式排放，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，对大气环境影响较小
符合
严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。

深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。
项目为扩建项目，根据区域监测数据和现场踏勘，不存在历史遗留问题
符合
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
加快矿产资源勘查开发。加强塔里木、准噶尔盆地及周边中小盆地页岩气（油）、煤层气勘查，推进油砂、油页岩和南疆浅层地温能、水热型地热资源和干热岩资源调查评价
本项目属于塔里木油田油气资源开发类项目，位于且末县境内塔中作业区
符合
《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

且末县：加快推进有色金属、黑色金属等矿产资源勘探开发，规范有序推进且末玉开采开发，力争实现资源开发利用的突破；发展以太阳能利用为主的新能源产业；实施农产品加工业提升行动，加快发展绿色有机农产品加工业和畜产品精深加工；大力发展特种探险、玉石文化、丝路文化旅游业。

本项目属于油气资源开发，符合且末县矿产资源、能源勘探开发的产业定位
符合
充分发挥石油优势，深度拓展油地共建和产业合作模式，以化纤、化工新材料、高端精细化工品为产品方向，延伸拓展油煤共炼－芳烃－PTA－聚酯－涤纶－混纺一体化产业链，加快实现由单一油气资源勘探开发向精细化工和炼化纺一体化转变。利用国内外两种资源谋划启动千万吨级炼油项目前期工作。加快天然气储气设施建设，完善原油、天然气、成品油储运和管道网络。加快构建天山南坡库尔勒—轮台石化产业带，重点推动油气化工项目向库尔勒上库石油石化产业园、轮台县拉依苏工业园集中布局。
本项目为油气资源开发项目，符合完善原油、天然气、成品油储运和管道网络要求
符合
建设新疆重要能源开发基地，加强油田综合服务，促进石油天然气增储稳产。
本项目为油气资源开发项目，项目建成后新增天然气产能0.79×108m³，凝析油0.79×104t
实行最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进巴州，严格执行能源、矿产资源开发自治区政府“一支笔”审批制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。

项目不属于“三高项目”，在落实各项污染防治措施后对环境影响较小
《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号)
在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施
项目钻井期间安装放喷原油回收罐，废油送具有资质的单位处置；膨润土体系岩屑及泥浆干化后铺垫井场；聚磺体系岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路，各项固体废物均能得到妥善处置
符合
在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排
符合
《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法（自治区人民政府令第50号）》

石油勘探开发的新建、扩建、改建项目应当采用资源利用率高、污染物排放量少的生产设备和工艺，实行清洁生产

本项目属于油气资源开发类项目，采取行业领先的生产设备与工艺
符合
石油勘探开发单位应当加强防治污染设施的管理，配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行

塔里木油田公司配备有专门管理及操作人员，岗位责任制和操作规程完善
符合
石油勘探开发单位在钻井和井下作业过程中，应当定点存放泥浆、岩屑或者其他废弃物，并及时做好回收利用和处理；对含有汞、镉、铅、铬、砷、氰化物、黄磷等有毒有害物质的泥浆、岩屑或者其他废弃物，应当采取防水、防渗和防溢等有效措施存放

项目钻井期间安装放喷原油回收罐，废油、落地原油经专用罐收集定期交具有资质的单位进行处理；膨润土体系岩屑及泥浆干化后铺垫井场；聚磺体系钻井岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路，各项固体废物均能得到妥善处置

符合
石油勘探开发单位在自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域作业，应当遵守国家和自治区有关法律、法规和规章的规定，对作业中产生的泥浆、岩屑、废油或者其他废弃物，必须配备固定的贮存设施，并采取防水、防渗、防溢等有效措施，防止造成污染与破坏

项目建设地点不涉及自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域
符合
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》（征求意见稿）

按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查”的总体思路，将矿产资源勘查开发区域布局划分为环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑－阿尔金十个勘查开发区。

环塔里木能源资源勘查开发区，行政区主要包括巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区的山前地区及沙漠腹地。

本项目建设地点位于巴州且末县境内塔中作业区，属于规划中划定的十个勘察开发区中的“环塔里木能源资源勘察开发区”，不属于禁止开发区
符合
《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施

本项目施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制作业带，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的各项环境保护措施

符合
巴音郭楞蒙古自治州生态环境

“十四五”规划
推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
项目钻井期间废油经专用罐收集定期交具有资质的单位进行处理；膨润土体系岩屑及泥浆干化后铺垫井场；聚磺体系岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；各项固体废物均能得到妥善处置
符合
合理规划清洁能源建设及消费，大力发展天然气与可再生能源。严格落实可再生能源消纳保障机制，有序推进风电制氢试点示范工程。到2025年，完成国家下达的非化石能源消费占一次能源消费比重等指标要求。
本项目为天然气开采项目，属于清洁能源建设项目，能够促进区域天然气开发利用
符合
强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。
本项目为天然气开采项目，运营期采用密闭集输工艺，本项目非甲烷总烃以无组织形式排放，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，对大气环境影响较小
符合
依据区域规划技术方案要求，实施生态区域空间精细化环境管理，分类施策、分区管控，差别化管理。严格建设项目环境管理，对于环境敏感区、生态脆弱区、城市功能区严格监管要求，严把准入机制，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设，实施“三线一单”精细化管理，协调推进水、气、土污染防治攻坚战，努力实现生态保护红线优化布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型。

项目建设地点不涉及自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域，项目严格落实报告中提出的环境保护措施，在落实污染防治措施后对环境影响较小，项目严格落实自治州“三线一单”管控要求
符合
持续推进建设项目环保“三同时”验收备案制，督促各相关企业按照技术规范要求完成建设项目环保“三同时”网上备案，对照建设项目备案名录，按照“双随机一公开”的具体要求，定期开展建设项目监督检查。对环保设施建设、污染物达标排放及环保档案资料建设等情况进行现场检查核实，对降低自主验收标准通过的工业企业实行通报制，责令严格按照要求完善环保设施，重新进行环保“三同时”验收，情节严重者依照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规予以处罚。对在验收过程中弄虚作假的第三方环保服务机构和技术专家，依照相关法律法规要求严肃问责，确保建设项目各项环评批复要求落到实处，污染物长期稳定达标排放。

目前项目处于环评阶段，项目建设严格落实“三同时”验收备案制，确保建设项目各项环评批复要求落到实处，污染物长期稳定达标排放。
符合
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图1-1巴州分区管控单元位置关系图
二、建设内容

	地理位置
	本项目地处新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县境内，位于塔中镇东南方向22km处，中心坐标东经83°51′25.148″，北纬38°52′10.026″。本项目地理位置图见图2-1，项目位置卫星图见附图2-2。

	项目组成及规模
	1.建设内容及规模

1.1建设内容
本项目主要建设内容包括：①新钻井2口（塔中6-3H、塔中101-2）；②新建新井井场4座（塔中6-1井、塔中6-4井、塔中6-3H井、塔中101-2井），恢复老井地面流程2座（中深1井、塔中6-H2井），老井利用9口；③改造塔中6集气站、塔中26-2H集气站，在ZS1C井场新建2井式阀组1座，在TZ6C井场新建2井式阀组1座；④部署23口注水井，其中18口采油井转注水井，老注水井利用5口，新增注水泵3台，利旧3台注水泵；⑤新建单井集输管线10.15km，新建阀组集输管线15.35km，共计25.5km；⑥新建35kV架空线路6.59km，新建12芯光缆15.7km；配套电气、自控、通信、结构等其他公用工程。

项目建成后最大产气45×104m3/d，产油量39t/d。
本项目介质流向为：井口→塔中6集气站及回收站→TZ26-2H集气站→塔二联。

1.2工程组成
本项目组成详见表2-1。

表2-1工程组成一览表

类别
工程名称
工程内容

主体工程
钻前工程
井场场地平整建设应急池、岩屑池、主副放喷池、活动房等。
钻井工程
本项目新钻2口采气井（TZ6-3H、TZ101-2），其中1口为水平井，1口为直井，采用塔标Ⅰ二开二完井身结构，总钻尺深度7600m。一开至二开上段采用膨润土-聚合物体系，二开下段采用KCl聚磺体系。
储层改造
采用酸化压裂工艺。
采气工艺
初期自喷采气为主，后期有排液需求时，采气井采用柱塞气举，排水井采用油管气举阀气举工艺。
地面工程

采气井场

新建新井井场4座（塔中6-1井、塔中6-4井、塔中6-3H井、塔中101-2井），恢复老井地面流程2座（中深1井、塔中6-H2井），老井利用9口，其余7口井仅将产能纳入本项目，无建设内容；

在ZS1C井场新建2井式阀组1座；

在TZ6C井场新建2井式阀组1座。
注水井场

本项目部署23口注水井，其中采油井转注水井18口，老注水井利用5口，新增注水泵3台，利旧3台注水泵，栓塞泵1台。
站场

改造塔中6集气站1座，新增输油泵一台，改造5井式阀组汇管；

改造塔中26-2H集气站1座，新增输油泵一台。
集输管线
新建单井采气管线10.15km，阀组集输管线15.35km，共计25.5km，均采用柔性复合管。
公辅工程

生活区工程
采用撬装式移动营房，每座井场42个。
供电工程
新建35kV架空电力线路6.59km。
供水工程
钻井生产用水和生活用水由水罐车拉运至井场和营地。
通信工程
新建单井通信光缆6条，采用GYTA-53-12B1.3型12芯，全长15.7km。
自控工程
新建6座井场视频监控系统及数据传输系统，包括4口新建采气井及2口老井。

道路工程
本项目井场均依托现有道路，电力线路建设需新建施工便道1.23km。
消防工程
井场不设消防给水，仅设置移动式灭火设施，包括手提式磷酸铵盐干粉灭火器等设施。
环保工程

废气

施工期：废气包括钻井废气、施工扬尘、焊接烟气、施工机械及车辆尾气等；使用无毒低尘焊条；运输土石方等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；合理堆放物料，搭建苫布，定期洒水抑尘等措施，测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染。

运营期：采取密闭集输。

退役期：废气主要为扬尘，采取控制车速、洒水等抑尘措施。

废水

施工期：施工期废水主要为钻井废水、试压废水和生活污水；钻井废水进入泥浆罐，按泥浆体系不同分阶段全部用于配制钻井液，在钻井期间综合利用；酸化压裂废水采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理；工程管道分段试压，一般采用无腐蚀性的清洁水，主要污染物为SS，试压水由管线排出由罐收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后就地泼洒抑尘；生活污水排入防渗生活污水池暂存，定期拉运至且末县污水处理厂处理；

运营期：运营期废水包括采出水和井下作业废水。采出水随采出液输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相在TZ26-2H集气站完成分水后，经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统。
噪声

施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间；

运营期：选用低噪声设备、采用基础减振措施；
退役期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间。
固废

施工期：施工期固废主要为钻井泥浆、岩屑、废机油、废烧碱包装袋、废防渗材料、建筑垃圾和生活垃圾等。施工土方全部用于管沟和井场回填；建筑垃圾首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至民丰方向3公里处固废填埋场处置；钻井产生生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置；膨润土泥浆钻井岩屑经不落地收集系统进行固液分离后，固相收集后排入岩屑池，经检测各污染物满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关限值要求后，可用于油气田内部道路铺设、井场铺垫，不得用于填充自然坑洼；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；废机油、废防渗材料和废烧碱包装袋暂存在井场危废贮存点内，完井后将由钻井队联系有危险废物处置资质的单位回收处理；
运营期：运营期固体废物主要为落地油、废防渗材料、废机油、废机油桶、沾油废弃物，废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置；
退役期：固废主要为废弃管线、废弃建筑垃圾等，收集后送至民丰方向3公里处固废填埋场处置。
生态
施工期：控制施工作业范围，对占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止破坏井场外已设草方格；新建井场周边设置草方格防风固沙；土方作业应避开大风天气，开挖土方应就近集中堆放，堆放期间可采取防尘网遮盖等措施；充分利用区域已建道路，运输车辆按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路；约束施工人员的行为，严禁惊扰、猎杀野生动物；井场永久占地地表可采用砾石压盖或其他硬化措施。

运营期：定时巡查井场。

退役期：洒水降尘，地面设施拆除，恢复原有自然状况。

环境风险

加强风险管理，完善应急预案；管线上方设置标识，定期对井场进行巡视，定期对管线壁厚进行超声波检查。
依托工程

塔中钻试修废弃物环保处理站
本项目井下作业废水依托塔中钻试修废弃物环保处理站处理。
富源7井废液处理站

本项目酸化压裂废水依托富源7井废液处理站处理。

塔中第二联合站
采出水随采出液输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相在TZ26-2H集气站完成分水后，经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注。TZ30、TZ62-5H、TZ62-H18井的回注水水源由塔二联注水站提供。
塔中第一联合站
本项目注水井水源由塔一联注水站提供。塔一联注水站提供水源至各个配水间，在配水间引出注水管线接至各个注水井进行注水，在配水间内实现水量分配及控制等工作。

本项目回注井洗井废水经回水管线输送至塔一联进行处理。
1.2主体工程

1.2.1钻井工程

主要工程包括钻前工程、钻井工程、钻后工程、测试放喷四个部分，具体内容见工程表2-2。
表2-2单座井场钻井工程主要内容和工程量一览表

序号

名称

规格参数

单位

数量

备注

1

井场面积

长×宽

m2
14000

新建，100m×140m

2

钻井平台

--

套

1

新建

3

应急池

100m3
个

1

环保防渗膜+撬装组合钢板池

4

岩屑池

1000m3
个

1

环保防渗膜+撬装组合钢板池

5

主放喷池

200m3
个

1

环保防渗膜+撬装组合钢板池

6

副放喷池

200m3
个

1

环保防渗膜+撬装组合钢板池

7

施工营地

--

m2
1600

新建

钻井工程
1
钻井设备安装
钻井成套设备搬运、安装、调试
2
钻井作业
采用常规旋转钻井工艺，钻井进入目的层后完钻
3
录井、测井
记录钻井过程中的所有地质参数；并对岩层孔度等进行测量
4
完井
进行完井作业后，拆除井场设备，安装采油树，其余设备将拆除搬迁，并进行测试放喷
钻后工程
1
完井
钻井设备拆卸、搬运
2
井场恢复
井场平整、恢复，做到工完、料尽、场地清
测试放喷
1
设备安装
设备搬运、安装采油树、安全阀、计量管汇、压井管汇、地面加热器、三相或两相分离器、计量罐、储液罐（油罐)、油气水进出口管线、放喷管线等设备
2
测试放喷
证实可能油气层的储性
（1）井位部署
本项目新钻2口采气井（1口水平井+1口直井），目的层为东河砂岩段，二开井身结构，钻井总进尺7600m，钻井采用ZJ70及以上钻机。TZ6-1、TZ6-4井已单独开展钻井环评，钻井工程不包含在本项目内。
各井基本情况统计见表2-3。
表2-3各井基本情况统计表

序号

井号

井型

目的层

井口坐标

设计井深
进站
X

Y

1
TZ6-3H

水平井
东河砂岩段
4307418.2
14749669.0
3800
塔中6集气站
2
TZ101-2

直井
东河砂岩段
4304153.4
14752164.9
3800
塔中6集气站
（2）井身结构

本项目新钻井采用塔Ⅰ二开结构，一开12¼钻头钻至800m，下95/8″套管封固地表疏松层，二开8½钻头钻至完钻井深，下7″套管至井口（气密封扣、防硫）。
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图2-1井身结构示意图

（2）钻井液体系设计

表2-4塔中6区块钻井液关键性能及维护要求设计简表

开次

地层井段

钻井液体系

关键性能参数

关键技术措施

一开

第四系-新近系

膨润土-聚合物

密度：1.05～1.15，黏度：35～110

高粘、高切，注重包被性能；前200m，漏斗黏度不低于100s

二开上部

新近系-白垩系

聚合物（KCl聚合物）

密度：1.10～1.25，PV≤25，YP：3～12，API失水≤16

上部井段加强包被、抑制性

二开下部

三叠系-石炭系

KCl聚磺

密度：1.25～1.35，pH9~10

YP：4～15，HTHP失水≤10，Kf≤0.07（定向段）

保证体系封堵、抑制性能，K+≥

20000mg/L；聚胺0.5%～1%；沥青类≥5%；同时2%～4%超细碳酸钙（600-2500目搭配使用）

使用化学固壁剂、成膜剂等防塌剂来协同固壁加足润滑剂，配合使用固体润滑剂密度＜1.30g/cm³全部采用石灰石加重，保护油气层

（3）固井方案

一开、二开均设计单级固井，二开设计“低密度+常规密度”防窜水泥浆体系，根据固井安全密度窗口优化浆柱结构和浆体流变。

（5）钻机选型

钻井使用ZJ70及以上钻机，另外钻井作业过程中，配套齐全辅助设备、救生消防装备。

（6）主要设备设施

钻井工程主要施工设备为机械钻机、运输车、装载机及配套设施，设备设施情况见表2-5。

表2-5单座井场钻井施工所用机械一览表

项目组成

设备或部件名称

规格型号

主参数

单位

数量

钻井工程

机械钻机

ZJ70钻机

—

—

1套

井架

JJ450/45-X

4500

kN

1套

底座

DZ450/10.5-X

4500

kN

1套

绞车

JC70LDB

1470

kW

1套

天车

TC450

4500

kN

1套

游车/大钩

YC450/DG450

4500

kN

1套

水龙头

SL450-5

4500

kN

1套

转盘

ZP375

5850

kN

1套

泥浆泵
3NB-1600F
1600
HP
2台
循环罐
—
60
m3
7个
振动筛
—
—
m3/h
2台
除气器
ZCQ220
240
m3/h
1台
钻井液清洁器
CS-250×3/CN100×16
250
m3/h
1台
离心机
GW458-842/GL255-1250
50
m3/h
1台
液气分离器
NQF1200/0.7
5000
m3/h
1台
环形防喷器
FH35-35
35
MPa
1套
单闸板防喷器
FZ35-70
70
MPa
1套
双闸板防喷器
2FZ35-70
70
MPa
2套
压井管汇
YG78/103-70
70
MPa
1套
节流管汇
JG78/103-70
70
MPa
1套
运输车辆
—
—
辆
10
装载机
—
—
辆
2
（7）原辅材料

钻井工程原辅材料消耗主要为钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、水泥及防塌润滑剂等，钻井期用电通过附近电网引入。各材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内。井场原材料消耗与井身结构有关，井场原材料消耗量情况见表2-6。

表2-6单座井场钻井工程原材料消耗一览表

序号

材料名称

单位

数量

理化特性

用途

1

水

m3
908.6

--

配制泥浆

2

水泥+硅粉

t

575

硅石提炼硅铁后的排放物，为粉状物料，外观颜色为灰绿色，硅粉成分相对稳定，烧失量小，属纯度较高的硅质物料；水泥的主要原料为石灰或硅酸钙，硬化后能够抵抗淡水或含盐水的侵蚀

用于固井

3

基础材料（膨润土）

t

57

也叫坂土，是一种胶性黏土，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性

用于配制泥浆

4

基础材料（Na2CO3）

t

5

纯碱，具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇

用于调节钻井液pH值

5
烧碱/NaOH
t
10
烧碱是一种重要的化工基本原料。易溶于水，其水溶液呈碱性。为无色晶体，结晶水不稳定，易风化，为强电解质，具有盐的通性和热稳定性
用于调节钻井液pH值
6
大分子聚合物/80A51/

NM1-4等
t
5
丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚物，易溶于水，其水溶液呈弱酸性
钻井液处理剂、防塌剂和增稠剂
7
羧甲基纤维素/CMC-LV等
t
3
羧甲基纤维素钠，白色或灰白色粉末，无毒，不溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，溶于水，水溶液为透明黏稠液体，具有较好耐盐性
钻井液增粘和降滤失剂
8
中分子聚合物/LP++等
t
4
低黏度乳液聚合物，钻井液稳定剂、增粘和降滤失剂
钻井液降滤失剂
9
小分子聚合物/双聚铵盐

NP-2等
t
4
聚丙烯腈复配铵盐
钻井液降滤失剂
10
抗温降滤

失剂/HX-E/

TSH-2等
t
21
树脂类物质，钻井液降滤失剂，可改善泥饼质量，具有抗盐和抗高温特点
钻井液降滤失剂
11
磺化酚醛树脂/SMP-2/3
t
38
水溶性树脂，玫瑰红透明色黏稠液体，耐高温降失水，同时有防塌、控制黏度的作用，抗盐性能好
钻井液处理剂
12
磺化褐煤树脂/SPNH
t
21
酚醛树脂和腐植酸缩合物
钻井液抗高温抗盐降滤失剂
13
加重剂/重晶石粉
t
151
主要成分BaSO4，白色粉末，可将钻井液密度配至2.0g/cm3
钻井液加重剂
14
加重剂/石灰石粉
t
43
主要成分CaCO3，可溶于含CO2的水，可溶于盐酸等无机酸，以减轻对油层的污染
钻井液加重剂
15
除硫剂
t
5
主要成分碱式碳酸锌，白色细微无定形粉末，无臭、无味
钻井液除硫剂
16
防塌剂（胶体）
t
13
黑色胶状物、均匀分散，无漂浮固状物
钻井液絮凝剂、页岩抑制剂防塌剂
17
防塌剂（粉剂）/FT-1A/KH-N/DYFT-2
t
18
磺化沥青，粉状，可吸附在黏土上阻止页岩颗粒分散，吸附在页岩微缝上阻止水渗入，改善井壁泥饼润滑性，抗盐性好
钻井液防塌剂
18
润滑剂/PRH-1/TRH-1等
t
15
芳烃类衍生物复配，棕褐色液体
钻井液润滑剂
19
氯化钾
t
33
无色立方晶体或白色结晶，可抑制井壁泥饼页岩水化膨胀或坍塌
提高钻井液黏度

和切力，抑制盐

岩井段盐溶，钻

井液防塌剂
20

超细碳酸钙

t

10

表面经过乳化剂和表面处理剂处理的超细碳酸钙

钻井液酸中和

剂，调节泥浆

pH值

21

固体润滑剂/SHR-102等

t

3

特种树脂，黑色粉末

钻井液抗盐抗高温降滤失剂

22

随钻堵漏剂/TYSD-1/TP-2等

t

8

灰白色粉末，随钻堵漏剂改性植物纤维系改性天然植物高分子复合材料，具有良好的水溶胀桥接封堵性能，粘附性强，无毒，无害。

堵漏裂缝性漏

失，钻井液随钻堵漏剂

23

润滑剂

t

4

硫化脂肪酸皂，亚硝酸钠等，具有良好的抗磨阻性和降黏附性，无荧光干扰，不影响地质录井

改善钻井液润滑性，钻井液润滑剂

1.2.2储层改造工程

（1）储层改造工艺

根据地质与气藏工程方案推荐方案，结合储层钻、录、测结果具体情况及库车山前改造工艺优选准则，本项目井场推荐采用酸化或酸压工艺。

（2）压裂方案

根据塔中区块改造情况统计，选用区块成熟改造液体系，根据储层实际压力情况，考虑压裂液是否加重。结合本区块改造的需求，具体用液组合需根据不同改造工艺优选改造液组合。由于涉及商业机密，本次酸化压裂液未给出具体成分与配比。

（3）酸压设备配置

酸压施工设备分为地面动力机械设备和井下工具，具体设备设施情况见表2-7。

表2-7井场酸压施工所用机械一览表

设备或部件名称

主参数

单位

数量

运输车辆

—

—

5辆

电缆绞车

—

—

1辆

混砂车

6辆

供液系统

—

—

1套

压裂车

20

m3
6辆

酸罐车

20

m3
6辆

加压泵组

—

—

2套

废液收集罐

30

m3
10个

设备或部件名称

主参数

单位

数量

钻采一体化井口装置

—

—

1套

三相计量分离器

—

—

1套

凝析油储罐

50

m3
4个

放空火炬

—

—

1个

1.2.3地面工程

（1）采气井场

本项目新建新井井场4座（塔中6-1井、塔中6-4井、塔中6-3H井、塔中101-2井），恢复老井地面流程2座（中深1井、塔中6-H2井），老井利用9口，其余7口井已有地面工程仅将产能纳入本项目，无建设内容。在TZ6C井新建2井式阀组1座，在ZS1井新建2井式阀组1座。

新建单井推荐采用串接+移动计量+阀组计量方案。

采气井场主要工程内容见表2-8。

表2-8采气井场主要工程内容

序号
井场

工程内容
单位
数量

备注

1

TZ6-4井、TZ6-H2井（老井）
采气树及配套

座

1

1）
无线压力变送器
台
3
钻井工程提供
2）
无线温度变送器
台
1
3）
一体式安全截断装置
台
1
2
空气源热泵60kW 16MPa

座
1
3
一体化温度变送器
台
2

4
智能压力变送器
台
2

5
电动角式节流阀DN50class1500
台
1
6
可燃气体探测器
台
2
7
有毒气体探测器
台
2
8
RTU控制系统
套
1
9
35kV杆上变压器（160kVA 35/0.4kV）
座
1
10
设备间
座
1
含基础
11
户外配电柜XL-21
面
1
12
防爆配电箱IP65
面

1

13

工业以太网传输系统

1)
二层工业以太网交换机（导轨式）
套
2
2)
光模块单模LC接口1000M
块
4

14
工业电视监控系统
套
1

15
自动点火装置1.6MPa（带阻火器、爆破片、火焰探测器）
套
1
16
放空池火炬头

个

1
1
TZ6-1井、TZ6-3H井、TZ101-2

采气树及配套
座
1
1）
无线压力变送器
台
3
钻井工程提供
2）
无线温度变送器
台
1
3）
一体式安全截断装置
台
1
2

空气源热泵60kW 25MPa
座
1

3

一体化温度变送器
台
2
4

智能压力变送器
台
2
5

电动角式节流阀DN50class1500
台
1
6
可燃气体探测器
台
2
7
有毒气体探测器
台
2
8
RTU控制系统
套
1
9
35kV杆上变压器（160kVA 35/0.4kV）
座
1
10
设备间
座
1
含基础
11
户外配电柜XL-21
面
1
12
防爆配电箱IP65
面

1

13

工业以太网传输系统
1)
二层工业以太网交换机（导轨式）
套
2
2)
光模块单模LC接口1000M
块
4
14
工业电视监控系统
套
1
15
自动点火装置1.6MPa（带阻火器、爆破片、火焰探测器）
套
1
16
放空池火炬头

个

1

1
ZS1C井

（老井）

2井式阀组

座

1

1）
无线压力变送器
台
3
钻井工程提供
2）
无线温度变送器
台
1
3）
一体式安全截断装置
台
1
2
采气树及配套
座
1
3
空气源热泵40kW16MPa

座

1

4
一体化温度变送器
台
3
5
智能压力变送器
台
3
6
电动角式节流阀DN50 class1500
台
1
7
可燃气体探测器
台
3
8
有毒气体探测器
台
3
9
电动开关球阀 DN80 PN100
台
4
10
RTU控制系统
套
1
11
35kV杆上变压器（80kVA 35/0.4kV）
座
1
12
设备间
座
1
含基础
13
户外配电柜XL-21
面
1
14
防爆配电箱IP65

面

1

工业以太网传输系统

15
二层工业以太网交换机（导轨式）
套
2
16
光模块单模LC接口1000M
块
4
17
工业电视监控系统
套
1
18

自动点火装置1.6MPa（带阻火器、爆破片、火焰探测器）
套
1
19
放空池火炬头

个
1
1
TZ6C井

（老井）

2井式阀组

座
1
2
一体化温度变送器
台
2
3
智能压力变送器
台
2
4
可燃气体探测器
台
1
5
有毒气体探测器
台
1
6
电动开关球阀 DN80 PN100
套
4
移动式计量橇

1
在线多相流计量橇

套

2

（2）注水井场

本项目部署23口注水井，其中采油井转注水井18口，分别为：TZ4-48-17井、TZ4-7-54井、TZ4-8-34井、TZ4-8-H28井、TZ401-H3井、TZ401-H4井、TZ405-2H井、TZ4-16-8井、TZ4-48-18井、TZ4-7-38井、TZ75井、TZ162井、TZ58C井、ZS3井、TZ4-6-H11井、TZ30井、TZ62-5H井、TZ62-H18井；利旧回注井5口，分别为：TZ4-8-33井、TZ16-31H井、TZ169-1H井、ZG541H井、TZ4-8-5井；在TZ30井、TZ62-5H井、TZ62-H18井。注水工程需新建注水泵3台、柱塞泵1台及配套设施，将ZS3井1#、2#离心泵及TZ58C离心泵扬程修改为1000；其余井场无建设工程，回注水管线均利旧。注水井场主要工程内容见表2-9。


表2-9注水井场主要工程内容
序号
井场

工程内容
单位
数量

备注

1

TZ30、TZ62-5H、TZ62-H18
注水泵
台

1

新建
2
控制柜

座
1
新建
3
ZS3

离心泵扬程1000出口压力10MPa
台
1
利旧
4
离心泵扬程1000出口压力15MPa

台
1
利旧

5
配电间

座
1
现有

6
TZ58C

离心泵扬程1000出口压力8MPa

台
1
利旧

7
配电间

座
1
现有

8
TZ162

柱塞泵

台
1
现有
9
配电间

座
1
现有
（3）塔中6集气站扩建
塔中6集气站需改造5井式阀组汇管，并增加高低压生产汇管接口，更换输油泵1台。

塔中6集气站主要工程内容见表2-10。
表2-10塔中6集气站主要工程内容
序号
工程内容
单位
数量
备注

1
一体化温度变送器
台
2
2
智能压力变送器
台
2
3
在线多相流计量装置DN25 PN63
套
1
4
在线多相流计量装置DN40 PN100
套

1

5
已建RTU系统新增信号接入及编程组态
套
1
6
多级离心泵橇15m³/h H=620m 45kW
台
1
输油泵

（4）塔中26-2H集气站扩建
塔中26-2H集气站更换输油泵1台。塔中26-2H集气站主要工程内容见表2-10。
表2-10塔中6集气站主要工程内容
序号
工程内容
单位
数量
备注

1

多级离心泵Q=12.5m³h H=620m 37kW

台
1
输油泵

（5）集输管线

本项目单井采用加热集输工艺，单井串接就近设置计量阀组，加热节流后气液混输至塔中6集气站通过高压计量、生产管线实现生产和计量后气、液分输至TZ26-2H集气站，并最终输往塔二联。塔中6井区介质流向：塔中6井区单井→塔中6集气站→塔中26-2H集气站→塔二联。

本项目新建4条单井集输管线，共计10.15km；新建3条阀组集输管线，共计15.35；本项目新建集输管线共计25.5km，均采用柔性复合管。本项目注水井管线全部利旧，管线工程主要设备设施一览表见2-11。

表2-11管线工程工作量一览表

序号
起点

起点

末点

设计压力MPa

管径

mm

管道材质
长度

km

备注
1

塔中6-1井采气管线
TZ6-1井

TZ6C井阀组

10
65

柔性复合管
2.55
单井集输管线

2
塔中6-4井采气管线

TZ6-4H井

ZS1C井阀组
10
80
1.4
单井集输管线

3
塔中6-3H井采气管线

TZ6-3H井

塔中6集气站
10
80
2.9
单井集输管线

4
塔中101-2井采气管线

TZ101-2井

塔中6集气站
10
80
3.3
单井集输管线

5
塔中6C阀组集输管线
TZ6C井

塔中6集气站
4
80
5.15
阀组集输管线

6
中深1阀组高压集气管线
ZC1井
塔中6集气站
10
80
5.1
阀组集输管线

7
中深1阀组低压集气管线
ZC1井
塔中6集气站
4
80
5.1
阀组集输管线

合计
25.5
1.2.4公辅工程

（1）供电工程

本项目新建6.59km35kV电力外线至各个新井，导线型号为JL/G1A-70/10，35kV电源就近引自附近35kV架空线路，电杆为18m上字型。

（2）通信工程

本项目新建GYTA-53-12B1.3型12芯通信光缆，共计15.7km，采用单井与工艺管线同沟直埋敷设光缆的方式。6座井场生产数据及视频数据通过新建光缆传输至塔中6集气站。

（3）防腐工程

本项目地上保温管道防腐涂层结构使用环氧酚醛涂料（干膜厚度≧300µm）；站场埋地碳钢管道采用无溶剂型液体环氧防腐（厚度≥400µm）；站场埋地不锈钢管道采用加强级聚乙烯胶粘带防腐层（厚度≥1.4mm，搭接55%）。
（4）自控工程

本项目6座井场（TZ6-1井、TZ6-4井、TZ6-3H井、TZ101-2井、TZ6-H2、ZS1C）需新建视频监控系统及数据传输系统。
（5）供热工程

本项目新建6座井场，每座井场设置1台空气源热泵对采出液进行加热。

1.2.5依托工程

（1）塔中第二联合站（塔二联）

本项目采出水随采出液输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相在TZ26-2H集气站完成分水后，经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注。

1）塔二联简介

塔二联是1座集油、气、水、电于一体的综合处理站，包括油气集输、天然气净化和凝析油处理装置。联合站于2009年4月开工建设，2010年10月建成投产。目前生产系统仅运行凝析油处理系统，目前处理量为264t/d。塔二联区域产气均依靠塔二联压缩机增压后，通过西部管道输送至塔三联处理，目前输送量为47.99×104m³/d，塔二联目前有4台增压压缩机，每台压缩机处理量约为50×104m³/d，塔三联总处理量为150×104m³/d。

依托工程环评及验收情况见表2-12。

表2-12依托工程环评及验收情况一览表

序号

包含内容

建设项目名称

环评文件

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1

塔中二号联合站

塔中Ⅰ号气田开发试验区10亿方试采地面建设工程

原巴州环境保护局

巴环控函〔2008〕26号
2008.1.24

原巴州环境保护局

巴环验字〔2011〕35号

2011.11.22

2）工艺流程：

①凝析油处理

采用气-液分离器对天然气、凝析油和水进行初步分离，在注入破乳剂后利用三相分离器对油、气、水进行分离，得到的凝析油和水分别采用净化天然气气提工艺脱除其所含的绝大部分H2S。含H2S的闪蒸气和气提塔塔顶气经增压后送至脱硫装置进行处理。脱除H2S的凝析油去塔轮输油管道，水送至气田水处理装置。

②污水处理

塔二联污水处理采用“沉降—除油—过滤”的污水处理工艺。处理对象包括处理厂产生的生产废水、检修废水和采出水，设计处理规模720m3/d。污水经处理后可满足《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）中相关要求，可回注地层。

塔二联油气处理工艺流程图见图2-2。
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图2-2塔二联油气处理工艺流程图
3）依托可行性

现塔二联运行现状见表2-13。

表2-13塔二联处理规模表

塔中二号联合站

设计规模

实际处理量

富余能力

本项目新增量

依托可行性

凝析油t/d

1363
264
1099
39
可依托

天然气×104m3/d

（增压外输）
200

47.99
152.01
45
可依托

污水处理×m3/d

720

360

360

37
可依托

由上表可知，本项目新增产能凝析油39t/d，产气量约45×104m3/d，采出水最大产生量约为37m3/d，可依托塔二联处理。

（2）塔中钻试修废弃物环保处理站
（1）基本情况

塔中钻试修废弃物环保处理站位于民丰县北部，塔里木盆地内，是为周边区域油田钻试修过程中产生的固废及废液而建设的，设施的中心坐标为北纬39°21'53.44"，东经82°57'33.17"。于2016年11月7日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环函〔2016〕1626号)，于2017年6月建成。

依托工程环评及验收情况见表2-12。

表2-12依托工程环评及验收情况一览表

序号

包含内容

建设项目名称

环评文件

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1

塔中钻试修废弃物环保处理站
塔里木油田塔中钻试修废弃物环保处理站工程环境影响报告书
原自治区环境保护厅
新环函

〔2016〕1626 号
2016.11.7
自主验收
-
2019.1.23
（2）处理工艺

1)钻井聚磺泥浆体系固废处理

设计固废处理能力150m3/d，采用高温氧化处理技术对钻井聚磺泥浆体系固废进行无害化处置，即通过高温氧化窑内的高温环境（850℃以上)使钻井固废中的有机质等有毒有害物质氧化、分解，彻底破坏其毒害性，从而达到无害化处理的目的，处理后的固体废物可满足新疆维吾尔自治区地方标准：《油气田钻井固体废弃物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017)表1中综合利用污染物限值要求且含水率＜80%后，用于铺设服务油田生产的各种内部道路、铺垫井场、固废封场覆土及自然坑洼填充材料等。主要工艺流程包括备料、物料预烘、高温氧化、烟气净化及飞灰固化等工序。具体流程见图2-3。
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图2-3 塔中钻试修废弃物环保站钻试修聚磺泥浆固废处理工艺流程图

2)酸化压裂废水无害化处理工艺简述
塔中钻试修废弃物环保处理站（简称“环保站”)钻试修废水处理规模300m3/d，环保站钻试修废水处理工艺简介如下：
采取均质除油+絮凝沉淀+过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足中国石油天然气股份有限公司企业标准《生产回注水质指标及推荐方法》（Q/SY 0149-2011)的生产回注水质指标要求，用于区域回注用水。

废水处理工艺主要包括预处理（均质除油)、破乳絮凝、固液分离、过滤、回注等工序，具体流程见图2-4。
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图2-4 塔中钻试修废弃物环保站钻试修废水处理工艺流程图

塔中钻试修废弃物环保站运行负荷见表2-14。

表2-14塔中钻试修废弃物环保站运行负荷统计表

序号

项目内容

设计最大处理规模

现状处理量

负荷率

富余处理能力

拟建工程需处理量

依托可行性

1

井下作业废水

300m3/d

236m3/d

79%

64m3/d

1.07m3/d

可依托

由上表可知，塔中钻试修废弃物环保站可满足本项目井下作业废水处理要求，依托可行。

（3）富源7井废液处理站
（1）基本情况

富源7井废液处理站位于尉犁县，收集周边区域钻试修过程中产生的固废及废液，设施的中心坐标为北纬40°54′27.339″，东经84°8′23.748″。于2025年4月30日取得巴州生态环境局批复（巴环评价函〔2025〕82号），目前已建成。

（2）钻试修废水处理工艺

富源7井废液处理站钻试修废水处理规模720m3/d，钻试修废水处理工艺简介如下：

采取氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足中国石油天然气股份有限公司企业标准《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的指标要求，用于油田油层回注用水。

废水处理工艺主要包括氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤等工序，

具体流程见图2-5。
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图2-5 富源7井废液处理站钻试修废水处理工艺流程图

富源7井废液处理站运行负荷见表2-15。

表2-15富源7井废液处理站运行负荷统计表

序号

项目内容

设计最大处理规模

现状处理量

负荷率

富余处理能力

拟建工程需处理量

依托可行性

1
酸化压裂废水

7200m3/d

0m3/d

0%

720m3/d

3.28m3/d

可依托

本项目东北距离富源7井废液处理站197km，废液在进站后先进入废液存储罐中暂存，在进入装置处理之前，可根据来水的差异性进行调配水质。废液处理站设备采用撬装化设施，目前已基本完成现场安装工作，正在组织开展验收，本项目钻井后期才开展酸化压裂工作，时间上可以衔接，依托可行。

（4）塔中第一联合站
本项目依托塔中第一联合站（简称“塔一联”）注水站提供注水水源。塔一联注水站提供水源至各个配水间，在配水间引出注水管线接至各个注水井进行注水，在配水间内实现水量分配及控制等工作。本项目回注井洗井废水经回水管线输送至塔一联进行处理。

1）基本情况
塔中第一联合站于1997年6月建成投产，位于塔克拉玛干沙漠腹地，是一座集油、气、水、电于一体的综合处理厂，主要功能包括原油油水分离、天然气脱水脱烃、气举井供气、污水处理回注、淡化水处理及供给。

2）采出水处理及注水系统

①污水处理系统

塔一联目前运行的采出水处理系统于2011年6月投产运行，采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d，主要接收塔中4油田采出水、水平一和塔中16油田部分采出水。采出水处理后1200～1300m3/d用于塔中4油田地质注水，剩余采出水进行减排回注或蒸发处理。
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图2-6 塔一联采出水处理工艺流程图

②塔一联注水系统

塔一联注水系统于1998年8月投产，采用集中注水，多井配水工艺，水源为塔一联处理合格含油采出水，注水站主要服务区块为TZ402、TZ422区块。注水系统设计规模8000m3/d，设计压力22MPa，目前运行规模2000～3000m3/d。其工艺流程如下：
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图2-5塔一联注水系统流程框图
3）依托可行性
本项目洗井废水依托塔一联污水处理系统处理，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d，本项目实施后23口回注井洗井废水平均产生量为1.89m3/d，可以满足本项目新增废水处理需求。

（5）民丰方向3公里处固废填埋场

民丰方向3公里处固废填埋场主要接收附近产生的一般工业固废及生活垃圾。依托工程环评及验收情况见表2-16。

表2-16依托工程环评及验收情况
序号

包含内容

建设项目名称

环评文件

验收文件

审批单位

批准文号

批准时间

验收单位

验收文号

验收时间

1
民丰方向3公里处固废填埋场
塔中Ⅰ号凝析气田中古8-中古43区块开发建设工程
原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环评价函〔2013〕
712号
2013.8.13
原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函〔2017〕1340号
2017.8.27
3）依托可行性

民丰方向3公里处固废填埋场填埋富余能力规模见表2-17。

表2-17 民丰方向3公里处固废填埋场填埋富余能力规模表

序号

名称

垃圾类型

建设规模

实际处理量

富余能力

本项目

新增量

依托可行性
1

民丰方向3公里处固废填埋场

生活垃圾及一般工业垃圾

共设置20个填埋池，每个填埋池池体容积为2500m3

22500m3
27500m3
12t

可依托
根据上表可知，本项目实施后固体废物可依托该固废填埋场处理，依托可行。
2.油（气）藏特征及流体性质
2.1凝析油性质

塔中6井区生屑灰岩凝析气藏凝析油具有“轻质、低粘度、低含硫”特征。密度0.7567g/cm3~0.7764g/cm（20℃），动力黏度0.4247mPa•s~0.5640mPa•（50℃），凝固点＜-30℃，含硫量0%~0.0573%，含蜡量0.6%~1.8%，胶质+沥青质含量0.03%~0.19%。

2.2天然气性质

天然气相对密度0.6977~0.7853，甲烷含量69.0%~78.10%，乙烷以上含量8.02%~9.27%，平均8.66%；氮气含量12.2%~13.8%，二氧化碳含量0.51%~10.10%；硫化氢含量0%~0.0013%，总非烃类气体含量平均15.37%。整体表现为甲烷含量高、中-高含氮气、微含硫的天然气特征。

2.3地层水性质
地层水为氯化钙型，密度平均1.07g/cm³，氯根平均含量5.25×104mg/l，总矿化度4.48×104～12.64×104mg/l，平均8.39×104mg/l，和塔中Ⅰ号气田地层水矿化度、水型一致。
5.产能指标预测

表2-18本项目主要技术经济指标一览表

序号

项目

单位

数量

1

开发指标

新钻井

口

2
2

新建井场

座

6
3
注水井场
座
23
4
产气量

104m3/d

45
5
产油量
t/d
39
6
集输管线
km
25.5
7
能耗指标

年电耗量

104kWh/a

225.44
8
综合指标

总投资

万元

27523.6
9
环保投资

万元

240

10
永久占地面积

hm2
0.9599
11
临时占地面积

hm2
24.1035
12
劳动定员

人

0（塔中区块内部调剂）



	总平面及现场布置
	1.钻井期井场平面布置

钻井期井场布置有值班房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、不落地系统等，井场平面布置见图2-7。
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图2-7钻井期井场平面布置示意图
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图2-8 磺化泥浆处置区平面布置示意图
2.运营期井场平面布置

本项目新建7座采气井场，各采气井场平面布局基本一致，井口采气树位于井场东南角，工艺设备区位于井场西侧，工艺设备区由南向北依次为空气源热泵、放空橇、设备间，自动点火装置位于工艺设备区西南侧。放喷池位于井场西侧90m处，运营期井场平面布置见图2-9。
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图2-9运营期井场平面布置图


	施施工方案
	1.施工期施工方案及排污节点
本项目施工期主要包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程、地面井场建设和油气集输工程等内容，施工方案及排污节点分述如下：

1.1钻前工程

（2）井场建设

根据井场平面布置图，先对井场进行初步平整，清理地表植被，然后利用挖掘机对应急池、岩屑池、放喷池进行开挖，并利用场地凸起处的石方进行填方作业，对场地进行平整、对各撬装化装置基础进行硬化，由车辆拉运戈壁石对井场进行铺垫。

钻前工程主要废气为施工扬尘、施工机械尾气，通过洒水抑尘减少扬尘产生量。废水主要为生活污水，生活污水排入生活污水池暂存，定期通过吸污车拉运至且末县污水处理厂处理。噪声为施工机械噪声，通过定期检修施工设备、合理布置作业任务，避免局部噪声过高。固体废物为井场、道路建设期间产生的土方、生活垃圾。土方用于场地平整和修建道路；生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置。

1.2钻井工程

钻井工程主要为设备搬运及安装、钻井、录井、测井等。

钻井工程采用常规旋转钻井工艺，使用的钻机为电钻机，钻井期间供电从附近电网引入，柴油发电机作为备用电源。通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用其粘性和密度将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，本次钻井目的层为石灰系。目的层设计使用旋转导向工具钻进，若目的层漏失，则根据堵漏剂粒径评估是否改用单扶稳斜钻具组合钻进。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。钻井用泥浆在泥浆罐内配制，在钻井过程中根据地层对泥浆性能的要求不同在循环泥浆中添加不同量原料，配制泥浆用原料暂存于井场泥浆罐区旁材料区内，配制时由人工破袋加入泥浆罐中。项目钻井过程中需使用水基泥浆、磺化泥浆，泥浆切换过程中无需对泥浆罐清洗。

钻井至设计井深中段开始进行录井以记录钻井过程中的所有地质参数，录井主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。录井时，要随钻井进尺每隔1米左右从返出的钻井液中捞一包砂样，洗净晒干，进行岩性观察描述，并挑选出相对应地层的岩样。由于砂样中混有上部地层的岩屑，工作人员通常会根据砂样中不同岩样的百分含量和最新出现的岩屑成分来确定岩性，并用钻时快慢区分砂岩、泥岩等。若是发现钻时快，砂岩岩屑多而且呈棕褐色，有油味，可能显示钻遇油气层，钻遇非含油气砂岩层时多是白色、灰白色砂岩岩屑。

固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。

钻井工程表层钻井液为膨润土泥浆，钻井时泥浆会黏附在井壁上，平衡地层压力，切断钻井液与地下水水力联系，一开后及时对井筒下入套管，进行水泥固井，可彻底切断井筒钻井液与地下水的水力联系。

钻井工程主要废气为施工扬尘、井场建设及设备安装期间施工机械尾气，通过洒水抑尘减少扬尘产生量。废水主要为钻井废水及生活污水，钻井废水进入泥浆罐，按泥浆体系不同分阶段全部用于配制钻井液，在钻井期间综合利用；生活污水暂存在生活污水池，定期拉运至且末县污水处理厂处理。噪声为施工机械噪声，通过定期检修施工设备、合理布置作业任务，避免局部噪声过高。固体废物为钻井期间产生的钻井泥浆及岩屑、机械检修时会产生少量废机油等；膨润土泥浆钻井岩屑经不落地收集系统进行固液分离后，液相回用于钻井液配备，固相收集后排入岩屑池，经检测各污染物满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关限值要求后，可用于油气田内部道路铺设、井场铺垫，不得用于填充自然坑洼，经监测各污染物不满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关限值，则清运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；聚磺钻井岩屑随泥浆经不落地收集系统进行固液分离后，液相回用于钻井液配备，固相在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；废机油桶装收集、废防渗材料和废烧碱包装袋暂存在井场危废贮存点内，完井后将由井队联系有危险废物处置资质的单位回收处理，生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置。

1.3储层改造工程

储层改造工程主要包括酸化压裂以及后续的测试放喷等。

（1）酸化压裂

塔中区块区域酸化压裂作业时，使用的胶凝酸由施工单位配制完成，压裂液、滑溜水由施工单位在现场自行配制。胶凝酸以及压裂液和滑溜水配制所需的原料通过车辆运输至井场，通过压裂液在线混配车将酸液、压裂液、滑溜水按一定比例混合后，通过管汇车输送至压裂车进行加压，向地层注入高于地层破裂压力的酸化压裂液，随即在井底附近产生高压，当压力超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后，在地层中形成裂缝。停泵后，酸化压裂废水自喷返排至地面专用废液收集罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理。

（2）测试放喷

测试放喷是对初步确定的油气水层进行直接测试，取得目的层产能、压力、温度和流体性质等资料的工艺过程，为储量计算和油气合理开发提供可靠数据。测试放喷采取防喷、导流等有效措施。

测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线等设备。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至凝析油储罐，再由油罐车拉走；天然气通过管线输送至放喷池，放空时通过电点火装置点燃放空天然气。依据具体情况设定放喷时间，一般为1～2d。

储层改造工程主要废气为酸化压裂废气、放喷天然气燃烧产生的废气及施工机械尾气。废水主要为生活污水及酸化压裂废水，生活污水暂存在生活污水池，定期拉运至且末县污水处理厂处理。酸化压裂废水采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理。噪声为压裂车噪声及测试放喷高压气流噪声，通过定期检修施工设备、合理布置作业任务，避免局部噪声过高。固体废物为生活垃圾，生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置。
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图2-9钻井期工艺流程及污染物产生环节示意图

1.4地面工程
本项目新建采气井场6座，利旧老井9座，施工内容主要为建构筑物基础建设、设备安装及管线连接、设备调试等。施工结束后，及时对施工场地进行清理。
地面工程废气污染源主要为施工车辆尾气和焊接废气，设备运输和装卸时产生的扬尘，通过洒水抑尘减少扬尘产生量；噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；固体废物主要为生活垃圾。

地面工程建设流程及产污环节如图2-10所示。
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图2-10地面建设流程及产污环节示意图
1.5管线施工

管线主要施工内容包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、连头、配套设备安装、收尾工序等。施工方案见图2-11。
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图2-11施工方案工艺流程图

（1）施工准备

施工前需对场地进行平整，设置施工车辆临时停放场地。机车施工期间可依托已有道路进行作业，沿设计的管线走向设置宽度约8m的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点，在合适地点设置车辆临时停放场地。

（2）管沟开挖及下管

沿管线设计路线进行开挖管沟，并根据现场情况适当调整，保证新铺设管线与已建输送管线及天然气管线保持一定距离：距离地下现有天然气管线水平距离≥5m，距离外输管线水平距离≥2m。沟底宽度为1m，管顶最小埋深为1.20m，管沟边坡比为1:1.5，开挖过程中对管沟区挖方单侧堆放，以机械开挖为主，人工为辅。管线与电（光）缆交叉时，净距不小于0.5m，并对电（光）缆采取角钢围裹的保护措施；与管线交叉时，两管线之间净距不小于0.3m。开挖到设计深度位置，并对管沟底进行夯实、铺小颗粒原土、下管。管线连接完毕后，将管线分段吊装至管沟内。管线下沟后，管道与沟底表面贴实且放置在管沟中心位置。新建管道穿越道路采用顶管穿越方式。
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图2-12一般地段管道施工方式断面示意图
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图2-13管道交叉施工作业示意图

（3）管道连接与试压

本项目柔性复合管现场采用扣压接头或螺纹连接，连接完成后进行吹扫，吹扫介质采用压缩氮气，吹扫完成后进行注水试压。管线试压介质采用中性洁净水，管道试压分段进行，集输管线试压水由管内排出后进入下一段管线循环使用，试压完成后用于洒水抑尘。

（4）井场配套设备安装及连头

将配套设备和井场设备拉运至井场，并完成安装工作。管线施工完成后在井场将管线与配套阀门连接，并安装RTU室等辅助设施，管线与站内阀组连接。

（5）收尾工作

收尾工作包括管沟回填、场地平整和临时场地恢复。管线连接成功并检验合格后进行管沟回填。对管沟实施土方回填，回填时分二次回填，回填土应与管沟自然土相似，首先距管壁300mm范围先用较小粒径的原土进行小回填，最大回填粒径不超过10mm，然后采用原土进行大回填，管顶距自然地坪不小于1.2m且管沟回填土高出自然地面300mm，沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层沉降富余量，且可以作为巡视管线的地表标志，剩余土方用于场地平整和临时施工场地土地恢复。管沟回填后，在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。

管线施工过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气，土方开挖和倾卸时产生的扬尘，通过控制倾卸高度减少扬尘产生量；噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；废水污染源主要为试压废水，由管内排出后循环使用，试压结束后用于洒水抑尘；固体废物为管沟开挖产生的土方及管线吹扫焊接产生的废渣，施工土方用于回填管沟及场地平整；施工废料集中收集后拉运至民丰方向3公里处固废填埋场处理。

2.运营期施工方案及排污节点
拟建工程工艺流程主要包括油气开采、集输及井下作业。

2.1油气开采

根据塔中区块目前生产情况、气藏性质和配产情况，选择采气方式为利用地层天然能量自喷开采。

2.2油气集输

运营期井场采出液通过井口采用二级加热节流工艺，井口通过油嘴节流至压力10～13MPa通过空气源热泵加热至50℃,二级节流至5.65~5.78MPa，二级加热至50℃后，气液混输至塔中6集气站，经塔中6集气站气液计量分离后，分离后的气相先后经已建外输气管道输送TZ26-2H集气站，在TZ26-2H集气站进入62高压集气管线输至塔二联进行处理；高压生产分离器分离出的液相自压输送至TZ26-2H集气站，经TZ26-2H集气站三相分离器处理后，外输至塔二联。
2.3井下作业

井下作业主要包括压裂、洗井、修井、清蜡、除砂、侧钻等。压裂、侧钻工艺过程与施工期相同。洗井、修井、清蜡和除砂作业均是在采气井使用一段时间后，因腐蚀、结垢、机具磨损和损坏等所采取的工艺措施。修井时一般需要将油管全部拔出，以便更换损坏的油管和机具；洗井采用活动洗井车密闭洗井。

运营期废气污染源主要为井场无组织废气（G1）和塔中6集气站新增无组织废气（G2），井场及集气站采取管道密闭集输，通过加强检修和维护从源头减少阀门、泵类等泄漏挥发；废水污染源主要为采出水（W1）和井下作业废水（W2），其中采出水随采出液一起进入联合站处理达标后回注地层，井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；噪声污染源主要为采气树（N1）、空气源热泵（N2）等设备运行产生的噪声，采取基础减振的降噪措施。固废污染源主要为阀门、法兰等设施凝析油渗漏及井下作业凝析油溅溢产生的落地油（S1）、废防渗材料（S2）、废润滑油桶（S3）、废润滑油（S4）、沾油废物（S5），废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置。
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图2-14油气开采及集输工艺流程图

表2-17拟建工程运营期污染源及治理措施一览表

类别

序号

污染源

主要污染物

产生特点

治理措施

废气

G1
井场无组织废气

非甲烷总烃、硫化氢

连续

采用密闭集输工艺

G2
塔中6集气站新增无组织废气

非甲烷总烃、硫化氢

连续

采用密闭集输工艺

废水

W1
采出水

石油类、SS

连续

最终输送至塔二联合站处理达到《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）标准后回注地层

W2
井下作业废水

pH、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体

间歇

采气井井下作业废水采用专用回收罐收集后，运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理，不外排；回注井洗井废水经回水管线输送至塔中第一联合站处理
噪声

N1
采气树

LAeq,T
连续

选用低产噪设备、基础减振

N2
空气源热泵

LAeq,T
固废

S1
落地油

含油废物

间歇

依托有危险废物处置资质单位接收处置

S2
废防渗材料

S3
废润滑油桶
S4
废机油
进入塔一联合站处理系统综合利用
S5
沾油废物
危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋
3.退役期施工方案及排污节点
退役期需按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）等的要求对油井进行环境风险评估，根据油井环境风险等级，采取不同的方式对油井进行封井回填并做好井口处置。若不要求留存井口，应在封填后按相关规定恢复地貌，并视情况设置标识；若要求留存井口，在封填后保留井口套管头，并设置相应的保护装置。井口应设置统一标识，标注名称、坐标、井口性质、建井时间与建井单位、封井时间与封井施工单位等。含硫井封填后应设立警示标志。

退役期，还应该拆除井场各类地面设施及管道，并对井场进行彻底清理。

退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固体废物主要为封井过程中产生的废弃管道、建筑垃圾等，建筑垃圾收集后送民丰方向3公里处固废填埋场处理；废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

	其其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态现状调查

1.1主体功能区规划

项目区位于塔里木油气田塔中6区块，行政区隶属新疆巴州且末县管辖，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，项目所在区域属于限制开发区域。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出“针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复”。本项目主要内容为钻井工程、井场建设及管线敷设，主要目的是满足塔中区块产能开发的需要，开发强度不会超过《塔里木油田“十四五”发展规划》目标。项目施工过程中严格控制施工占地，勘探结束后采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响；运营期采取完善相应的污染防治措施，污染物均可达标排放。

综上所述，拟建工程未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调。
1.2生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》（2005版），项目区属于塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区。区域内的油气资源丰富，油田勘探开发工作已开展多年。项目区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1项目区生态功能区划

生态功能分区单元

生态区

Ⅳ塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区
生态亚区

IV3塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠敏感生态亚区
生态功能区

71.塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区
主要生态服务功能

沙漠景观、风沙源地、油气资源
主要生态环境问题

风沙威胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染

生态敏感因子、敏感程度

生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标

保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹

主要保护措施

加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水，进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游
由表3-1可知，项目位于“塔克拉玛干东部流动沙漠景观与油田开发生态功能区”，主要服务功能为“沙漠景观、风沙源地、油气资源”，主要保护目标为“保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹”，主要发展方向为“加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水，进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游”。拟建工程属于天然气开采项目，符合生态功能区划发展方向。
本项目与新疆生态功能区的关系见图3-1，与生态保护红线位置关系图见图3-2。
1.3生态系统类型和特征
（1）生态系统类型
项目所在区域属于荒漠生态系统和工矿用地生态系统的复合生态类型，其结构简单，沙漠和油田生产设施相嵌分布。
1）荒漠生态系统
荒漠生态系统是新疆面积最大的生态系统类型，分布非常广泛。
荒漠地区为极端大陆性气候，年降水量大都在250mm以下，降水变率很大，蒸发量大于降水量许多倍。温度变化剧烈，尤以日夜温差最大。并多有风沙与尘暴出现。土壤中营养物质比较贫乏。严酷的自然条件限制了许多植物的生存，只有为数不多的超旱生半乔木、半灌木、小半灌木和灌木或肉质的仙人掌类植物稀疏地分布。所以群落的植物种类贫乏、结构简单、覆盖度低，有些地面完全裸露。由于食物资源比较单调和贫乏，动物的种类不多，数量也少。常见的有昆虫、蜥蜴、啮齿类和某些鸟类。
2）工矿用地生态系统
工矿用地生态系统是指工矿区空间范畴内人工构造的社会环境系统与相应的自然环境系统形成的以工业生产、矿产资源开发利用等为主导的自然、经济、社会各个子系统相互影响、相互制约的复合生态系统。评价区域内分布着油田生产设施，都属于工矿用地生态系统。

（2）生态系统特征

1）天然降水稀少

环境水分稀少是该生态系统的最基本环境特征。在气候上，评价区处于干旱地区，且降水随着季节不同分配不均匀。由于降水稀少和蒸散强烈，只有耐干旱和耐盐碱的沙生植物才能得以生存，由此形成内陆干旱沙漠生态景观。

2）沙漠包围绿洲

评价区域沙漠面积大，且分布广，是一个典型的“盐化沙漠广布，壤土隘狭，边缘镶嵌分布”的地区。区域内绿洲面积相对较小，绿洲常面临着风沙危害和土壤侵蚀（风蚀）的威胁。

3）植被分布不均，生态服务功能受到限制

植被是环境因素综合作用的产物，是生态系统的核心。受自然条件的制约，评价区植被总体表现为低矮且分布不均匀。由低矮植被所形成的生物保护层不健全且功能微弱，使地表物质易受侵蚀和搬运具有潜在的灾害性影响。

4）生态环境的结构脆弱，破坏后不易恢复

物种和生态系统类型是在长期发展进化的过程中，适应复杂条件和生存环境的产物，两者间已形成了相关的平衡关系。沙漠生态系统的植被低矮，物种贫乏，异质性较差，系统平衡关系的相关性极容易受到破坏，且破坏后较难恢复，这就是干旱地区生态环境的脆弱性。植被破坏后，在自然状况下经历几十年都难以恢复到原来的植被状况，甚至永远不能逆转。无植被或少植被覆盖的地表，易受到侵蚀。

1.4土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类系统，根据实地调查和TM影像数据的解读分类，通过ArcGIS地理信息系统软件处理得到项目区域及周边地区的土地利用类型。本项目所在区域土地利用类型为未利用土地中的沙地，土地现状以自然状态为主，呈典型的干旱荒漠，人为干扰较小。项目区土地利用现状见图3-3。
1.5土壤类型及分布
根据遥感影像图、新疆维吾尔自治区土壤类型图、《新疆土壤》及现场踏勘结果，项目所在气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。项目所在区域土壤类型见图3-4。
风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。而本区域土壤类型以流动风沙土为主。
流动风沙土：地表光裸无植被，偶见单个的沙生柽柳。土壤剖面无发育层次，只有干沙层和湿沙层之分。干沙层表面为沙波纹，疏松，无结构，灰黄色。湿沙层为淡黄色，湿润，疏松。流动风沙土养分含量极低，有机质含量小于1g/kg。颗粒组成以0.25~1mm的细砂粒为主，干沙层自然含水量0.6~1.1g/kg，湿沙层14~15g/kg。
1.6区域植被现状调查

（1）区域植被区系

依据《新疆植被及其利用》中植物地理区划的划分标准，拟建项目所在区域植被区划属新疆荒漠区。具体内容见表3-2。

表3-2评价区植被区系

植被区

植被亚区

植被省

植被亚省

植被州

（二）新疆荒漠区（亚非荒漠区的一部分）

B.东疆-南疆荒漠亚区（亚中荒漠亚区的一部分）

Ⅶ.塔里木荒漠省

b.塔克拉玛干沙漠亚省

50.若羌州
（2）评价区植被类型

区域内除局部地段外，地表基本无植被生长，项目区占地范围内无植被分布。植物物种的分布和水文条件直接有关，沙漠边缘分布有一年生草本植物和依靠水平根系吸收水分的植物，地下水位较深的地区，分布深根型多年生植物，沙漠腹地绝大部分为连绵的流动沙丘，极端干旱的气候和稀疏的植被使得该区域的生物种类贫乏，仅在一些高大沙丘间低地、地下水位较高的地段生长有柽柳等植物群落，区域内除局部地段外，绝大部分地段很少或根本无植物生长，为裸地。项目植被类型图见图3-5。

1.7野生动物现状调查

塔中油气田所在区域动物种群数量较少，多为荒漠鸟类、爬行类和啮齿类动物。塔克拉玛干沙漠及其边缘地带共分布有野生脊椎动物11种，其中爬行类4种，哺乳动物5种，鸟类2种，这些动物能够在沙漠环境中相对独立生存（仅能短暂栖息、途经沙漠区域的物种则不计入内）。

本项目位于油田开发区域，因人类活动较频繁，对人类活动敏感的野生动物已远离。评价区域内未见保护动物分布。

1.8水土流失现状

本项目位于巴州地区且末县境内，根据新水〔2019〕4号，项目区不属于水土流重点预防区和重点治理区。项目区水土流失形式以风蚀为主，随着近年来油气开采规模的扩大也造成一定程度的人为侵蚀。

项目区域多为新月形活动沙丘，地形起伏大，工程区自然环境恶劣，属于无人荒漠区，地形影响地表形成大小不等，断续或连片的沙丘，地貌多属流动沙丘地貌。

项目区地下水埋藏较深，土壤基本上为风积沙土。除油田作业区及沙漠石油主干道两侧人工种植的防沙固沙绿化带之外，周围其他沙丘地带，地表基本无植被分布，在一些沙丘间的低洼地或者地下水出露的地方有零星的植被分布。植被覆盖度不足1％。多出现在4～6月，每年风沙浮尘天气约为180天左右，年均大风日数为15天，年均沙尘暴日数为18天，年均风速为2.35m/s，最大风速达21m/s，造成地表沙丘不断移动，形成广泛分布的流动和半流动沙丘，属于极强度风力侵蚀区，工程区综合侵蚀模数为15000t/km2.a。

1.9土地沙化现状
根据《国家沙化土地封禁保护区名单》（国家林业和草原局公告2018年第13号）（国家林业和草原局公告2019年第3号），本项目不涉及国家沙化土地封禁保护区。

根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，本项目所在区域属于沙化土地，沙化土地类型为流动沙地。地表基本无植被，全部为沙漠。项目与沙化土地分布位置关系图见图3-6。

且末县地处新疆巴音郭楞蒙古自治州，塔克拉玛干沙漠东南缘，根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》（2021年12月），塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积362366平方千米，占全疆沙漠的82.25%，占我国沙漠总面积的一半以上。它位于塔里木盆地的中心地带，属暖温带干旱、极干旱气候区。
塔克拉玛干主体沙漠中的沙化土地面积3435.59万公顷，其中：流动沙地2618.66万公顷，半固定沙地549.82万公顷，固定沙地247.10万公顷，沙化耕地11.83万公顷，非生物工程治沙地8.18万公顷。塔克拉玛干沙漠中的流动沙地占我区沙漠流动沙地总面积的92.54%，是我国流沙分布最广的沙漠。该沙漠处于塔里木盆地中心，沙漠基底构造属塔里木地台区，是由前震旦系变质岩所组成。盆地为高山和高原所夹，除东面罗布泊为风口外，其余三面均为海拔4000米以上的高山环绕，盆地边缘山前环状分布着冲积、洪积倾斜平原，沙漠居于盆地中部。盆地汇集了天山南坡和昆仑山-喀喇昆仑山北坡所有水系，但只有部分较大的河流在汛期能流入沙漠。极端干旱的大陆性气候使得沙漠降水稀少，蒸发强烈，夏季酷热，冬季寒冷，春秋季多风，日温差大，日照时间长。沙漠沙丘高大，形态类型多样。沙丘由外向内逐渐升高，边缘在25米以下，内部一般在50~80米之间，少数高达200~300米。沙丘类型有10多种，以复合型纵向沙垄和新月形沙丘链为主，还有鱼鳞状沙丘、穹状沙丘、复合新月形沙丘等，且末至于田一线还分布有金字塔形沙丘。塔里木盆地的主风向，在克里雅河以东为东北风，以西为西北风，沙丘移动方向随风向而变化。沙漠中每年有沙尘暴30天以上，浮尘150天以上，沙漠边缘地区年降水量60~80毫米，腹地降水量更低，降水少而蒸发强烈，植被覆盖率低，生态环境极为脆弱。
1.10生态敏感区调查

本项目距离生态保护红线最近距离为88km；本项目施工区域、占地区域及道路周边无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

1.11主要生态问题调查

项目评价区域降水量少，基本无植被，干旱是生态环境的主要特征，生态环境较为脆弱。区域主要存在的生态问题为土地沙漠化。

2.大气环境质量现状
2.1区域环境空气质量达标判定

按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集巴州2023年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据进行达标区判定，现状评价结果见表3-3所示。

表3-3  2023年且末县环境空气质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

二级标准

（μg/m3）

现状浓度

（μg/m3）

二类区达标情况

PM10
年平均质量浓度

70

117.14
超标

PM2.5
年平均质量浓度

35

74.26
超标

SO2
年平均质量浓度

60

8.33
达标

NO2
年平均质量浓度

40

14
达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000

1100
达标

O3
日最大8小时滑动平均第90百分位浓度

160

130
达标

项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012)及修改单（环境保护部公告2018年第29号)中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区，超标原因为区域位于沙漠腹地，受沙尘暴影响所致。

3.声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》内容要求，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。

4.地表水环境

本项目东南距车尔臣河150km，根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境质量公报》中水环境质量监测数据可知，车尔臣河水环境质量满足Ⅲ类水质，水环境质量良好。

5.地下水环境质量现状

引用地下水监测点中监测因子除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、钠外，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、钠等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。内容详见地下水专项评价。

6.土壤环境质量现状

项目区气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。因风蚀风积作用的交替进行，使土壤发育处于不断地复幼状况下，加之植被稀疏生物作用微弱，有机物质积累很少，成土过程十分微弱，剖面层次分化不明显，因此风沙土在很大程度上只具有风积沙沉积物岩性特征而缺乏其他的诊断层和诊断特征。风沙土可分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三个亚类。而本区域土壤类型以流动风沙土为主。
流动风沙土：地表光裸无植被，偶见单个的沙生柽柳。土壤剖面无发育层次，只有干沙层和湿沙层之分。干沙层表面为沙波纹，疏松，无结构，灰黄色。湿沙层为淡黄色，湿润，疏松。流动风沙土养分含量极低，有机质含量小于1g/kg。颗粒组成以0.25~1mm的细砂粒为主，干沙层自然含水量0.6~1.1g/kg，湿沙层14~15g/kg。
6.1土壤环境现状监测

本项目位于塔中区域，区域内土壤特征基本一致，项目引用《塔里木油田塔中6井区石炭系生屑灰岩段试采项目环境影响报告书》中对土壤环境质量现状的土壤监测数据。
（1）监测布点

本项目监测点位及监测因子见表3-4。监测点位图见图3-7。
表3-4监测点位及监测因子一览表

序号

监测点名称

坐标
与本项目位置关系图
监测项目

1

塔中601H井井口处

E83°55′19.335″

N38°52′15.950″
塔中6集气站东北1.3km处
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中表1第二类用地中45项基本因子+石油烃+全盐量

2

塔中602H井井口处

E83°57′15.670″

N38°53′01.185″
塔中43井东侧4.3km处
石油烃

3

塔中603H井井口处

E83°53′54.564″

N38°50′18.492″
TZ101-2井西北600m
石油烃

4

塔中6集气站阀组处

E83°54′45.379″

N38°51′49.957″
项目区
石油烃

（2）监测单位、监测时间及频率

监测单位：河北省众联能源环保科技有限公司

采样时间为2024年10月12日，采样一次。

（3）采样方法

表层样采样深度为0.2m。
（4）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019)要求进行。分析方法参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中有关要求进行。

6.2土壤环境质量现状评价

（1）评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

建设用地的监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)表1、表2第二类用地筛选值。

（3）土壤环境现状监测结果与评价

本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-5。

表3-5土壤现状监测结果一览表单位：除pH无量纲外，其余均为mg/kg

序号

项目

塔中601H井井口处（0.2m）

监测值

标准值

标准指数

1

pH

8.11

—

-

2

镉

0.16

65

0.002

3

汞

0.184

38

0.005

4

砷

11.4

60

0.19

5

铜

25

18000

0.001

6

铅

15.1

800

0.019

7

六价铬

未检出

5.7

-

8

镍

34

900

0.038

9

石油烃（C10-C40）
未检出

4500

10

四氯化碳

未检出

2.8

-

11

氯仿

未检出

0.9

-

12

氯甲烷

未检出

37

-

13

1,1-二氯乙烷

未检出

9

14

1,2-二氯乙烷

未检出

5

-

15

1,1-二氯乙烯

未检出

66

-

16

顺-1,2二氯乙烯

未检出

596

-

17

反-1,2二氯乙烯

未检出

54

-

18

二氯甲烷

未检出

616

-

19

1,2-二氯丙烷

未检出

5

20

1,1,1,2-四氯乙烷

未检出

10

-

21

1,1,2,2-四氯乙烷

未检出

6.8

-

22

四氯乙烯

未检出

53

-

23

1,1,1,-三氯乙烷

未检出

840

-

24

1,1,2-三氯乙烷

未检出

2.8

-

25

三氯乙烯

未检出

2.8

-

26
1,2,3-三氯丙烷
未检出
0.5
-
27
氯乙烯
未检出
0.43
-
28
苯
未检出
4
-
29
氯苯
未检出
270
-
30
1,2-二氯苯
未检出
560
-
31
1,4-二氯苯
未检出
20
-
32
乙苯
未检出
28
33
苯乙烯
未检出
1290
-
34
甲苯
未检出
1200
-
35
间二甲苯+对二甲苯
未检出
570
-
36
邻二甲苯
未检出
640
-
37
硝基苯
未检出
76
-
38
苯胺
未检出
260
-
39
2-氯酚
未检出
2256
-
40
苯并[a]蒽
未检出
15
-
41
苯并[a]芘
未检出
1.5
-
42
苯并[b]荧蒽
未检出
15
-
43
苯并[k]荧蒽
未检出
151
-
44
䓛
未检出
1293
-
45
二苯并[a,h]蒽
未检出
1.5
-
46
茚[1,2,3-cd]并芘
未检出
15
-
47
萘
未检出
70
-
48
全盐量
0.8g/kg
-
-
表3-6土壤现状监测及评价结果一览表单位：mg/kg
项目
塔中602H井井口处（0.2m）
塔中603H井井口处（0.2m）
塔中6集气站阀组处（0.2m）
石油烃（C10-C40）
监测值
未检出
未检出
未检出
标准值
4500
4500

4500

标准指数
-
-
-
从评价结果可以看出，项目区内土壤的挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出。土壤中石油烃含量未检出，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。重金属元素含量相对较低，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中表1第二类用地风险筛选值要求。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、区块开发现状

塔中油气田地处塔克拉玛干沙漠腹地，主要包括塔中4油田、塔中16油田、塔中10油田、塔中6凝析气田、塔中Ⅰ号气田，具体日常运行管理由塔里木油田分公司二级单位塔中油气开发部负责。

塔中4油田共有油水井41口，其中油井37口，开井27口，核实日产液982t，核实日产油165t，综合含水83.17%，气油比163.30m3/t，核实累积产油203.97×104t，核实累积产液520.48×104t。地质储量采油速度0.91%，地质储量采出程度29.22%，可采储量采油速度2.64%，可采储量采出程度84.92%，剩余可采储量采油速度17.49%，储采比5.7。注水井4口，开井2口，日注水78m3，平均单井日注水39m3，月注采比0.08，累积注水32.81×104m3，累计注采比0.06。
塔中6气田含气构造面积58km2，天然气地质储量85.28亿m3。截至2025年8月底，塔中6井区东河砂岩段目前生产井8口，开井5口，关井3口，日产气11.06万方，日产油6.47吨，累产气14.76亿方，累产油11.59万吨，地质储量采出程度气18.73%、油17.73%。塔中6气田现有站场主要为塔中6集气站。该站目前采用气液混输工艺，站内设有轮换计量橇、阀组等，各单井来油气经轮换计量后分输至TZ26-H2集气站气液分离后，最终输送至塔中第二联合站处理。

2现有工程
本项目现有工程包括：新建4座井场中2口井已开展钻井环评，利旧9口生产井，18口采油井转注水井，利旧5口注水井。
（1）采气井基本情况
9口老井基本情况见表3-7。9口老井管线情况见表3-8。
表3-7  9口老井基本情况一览表

序号

井号

井类别

井型

井口坐标
生产状态

备注
1

TZ6-H2
生产井

直井

83°53'23.0508"E，38°52'36.0772"N

报废
计划修井后补孔复产
2

ZS1C
试采井
直井

83°52'49.2553"E，38°53'52.3907"N

停产

3

TZ103
生产井

直井

83°54'50.8139"E，38°51'09.7043"N

停产

4

TZ103-H1
生产井

水平井

83°54'31.9989"E，38°51'49.4528"N

关井
5
TZ103-H2
生产井

水平井

83°55'30.9733"E，38°50'33.7738"N
停产

6
TZ101-1
生产井

直井

83°55'26.4962"E，38°50'09.3624"N

关井
7
TZ101
生产井

直井

83°56'12.0715"E，38°50'14.6415"N

封井
8
TZ6C
生产井

水平井

83°51'54.6790"E，38°52'58.1261"N

停产

计划转气举生产
9
TZ43
生产井

直井

83°54'27.9384"E，38°53'31.0297"N

停产

计划转气举生产
表3-8  9口老井管线情况一览表

序号

老井
起点

末点

设计压力MPa

管径

mm

管道材质
长度

km

备注

1

TZ103
TZ103

塔中6集气站
13.5
80
L245NS
2
加注缓蚀剂
2

TZ103-H1
TZ103-H1
塔中6集气站
16
65
0.2
3

TZ103-H2
TZ103-H2

塔中6集气站
13.5
80
L245NS
2.3
4

TZ101-1
TZ101-1
塔中6集气站
13.5
65
16Mn
2.5
5

TZ101
TZ101
塔中6集气站
13.5
65
16Mn
2

6

TZ6C
TZ6C
塔中6集气站
16
100
柔性复合管
5.15
7

TZ43
TZ43
塔中6集气站
16
100
柔性复合管
4.64

（3）注水井基本情况


本项目利用23口注水井及利旧管线情况见表3-9。
表3-9回注井现状一览表

序号

注水井
井别
井深
回注水源
回注层位
注水压力MPa

管径

mm

管道材质
长度

km

1
TZ4-48-17
采油井

3727.6
塔中第一联合站
石炭系CI

80
20#钢
0.28
2
TZ4-7-54
采油井

3929.49
塔中第一联合站
石炭系CI

19.6
125
柔性复合管
0.68
3
TZ4-8-33
注水井

3710
塔中第一联合站
石炭系CIII

17.5
100
柔性复合管
1.43
4
TZ4-8-34
采油井

3716
塔中第一联合站
石炭系CIII

100
柔性复合管
12.41
5
TZ4-8-H28
采油井

4349.62
塔中第一联合站
石炭系CIII

80
20#钢
2.06
6
TZ401-H3
采油井

4132
塔中第一联合站
石炭系CI

100
柔性复合管
1.25
7
TZ401-H4
采油井

4432.8
塔中第一联合站
石炭系CIII

8.6
65
修复油管
2.35
8
TZ405-2H
抽油机

4590
/
石炭系CI+CIII

9
TZ16-31H
注水井

4672
塔中161转油站
石炭系CIII

65
柔性复合管

2.7
10
TZ169-1H
注水井

4668
塔中161转油站
志留系S

20

100
柔性复合管

0.06
11
ZG541H
注水井

5090.83
塔中161转油站
志留系S

25

100
柔性复合管

0.1
12
TZ4-16-8
采油井

3980
塔中第一联合站
石炭系CIII

13

100

柔性复合管

0.102
13
TZ4-48-18
采油井

3871.8
塔中第一联合站
石炭系CI

14

100

柔性复合管

0.1
14
TZ4-7-38
采油井

3936.43
塔中第一联合站
石炭系CIII

14

100

柔性复合管

1.65
15
TZ4-8-5
注水井

3680
塔中第一联合站
石炭系CIII

100

柔性复合管

0.55
16
TZ74
采油井

4900
TZ26-2H
石炭系CIII

13

125
柔性复合管

2.17
17
TZ162
采油井

6050
塔中161转油站
石炭系CIII

125
柔性复合管

4.30
18
TZ58C
采油井

4791
塔中161转油站
石炭系CIII

13

125
柔性复合管

1.0
19
ZS3
采油井

5941
塔中161转油站
石炭系CIII

13

100
柔性复合管

1.8
20
TZ4-6-H11
采油井

4050
塔中第一联合站
石炭系CI

14

100
柔性复合管

1.2
21
TZ30
采油井

5130
塔中第二联合站
石炭系CIII

13

100
柔性复合管

4.0
22
TZ62-5H
采油井

5200
塔中第二联合站
石炭系CIII

13

100
柔性复合管

1.28
23
TZ62-H18
采油井

5453
塔中第二联合站
奥陶系O

13

80
柔性复合管

1.20
2.3环保手续履行情况
本项目新建4座井场中2口井已开展钻井环评、利用9口老井，23口注水井环保手续履行情况如表3-10所示。

表3-10老井环保手续履行情况一览表

序号
包含内容
环评
验收文件
批复文号
批复时间
验收单位
验收文号
1
TZ6-1
巴环评价函〔2026〕95号

2026.7.1
-
-
TZ6-4

巴环评价函〔2026〕95号

2026.7.1

2
TZ6-H2
巴环治字〔2005〕13号

2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
3
ZS1C
环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
4
TZ103
巴环治字〔2005〕13号

2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
5
TZ103-H1
巴环治字〔2005〕13号
2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
6
TZ103-H2
巴环治字〔2005〕13号

2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
7
TZ101-1
巴环治字〔2005〕13号
2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
8
TZ101
巴环治字〔2005〕13号

2005.4.13
巴环验〔2007〕42号
2007.12.26
9
TZ6C
巴环治字〔2005〕13号
2005.4.13

巴环验〔2007〕42号
2007.12.26

10
TZ43
巴环评价函〔2018〕211号
2018.9.2
巴环评价验备序
〔2019〕250号
2019.6.27
11
TZ4-48-17

环监〔1996〕453号

1996.5.15
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
12
TZ4-7-54

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
13
TZ4-8-33

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
14
TZ4-8-34

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
15
TZ4-8-H28

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
16
TZ401-H3

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
17
TZ401-H4

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
18
TZ405-2H

环监〔1996〕453号

1996.5.15

原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
19
TZ16-31H

巴环评价函〔2017〕163号
2017.6.14
巴环评价验备序〔2019〕226号
2019.6.5
20
TZ169-1H

环监〔1996〕453号

2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
21
ZG541H

环监〔1996〕453号

2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
22
TZ4-16-8

环监〔1996〕453号

2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
23
TZ4-48-18

环监〔1996〕453号

2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
24
TZ4-7-38

环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
25
TZ4-8-5

环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
26
TZ74

巴环评价函〔2017〕342号
2017.11.29
自主验收
2019.6.27
27
TZ162

环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
28
TZ58C

环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
29
ZS3

环监〔1996〕453号
2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
30
TZ4-6-H11

巴环评价函〔2017〕209号
2017.9.8
巴环评价验备序〔2019〕241号
2019.7.10
31
TZ30

环监〔1996〕453号

2018.2.8
原新疆维吾尔自治区环保局
1998.11.10
32
TZ62-5H

巴环控函〔2008〕26号
2008.1.24
巴环验字〔2011〕35号
2011.11.22
33
TZ62-H18

新环函〔2018〕190号
2018.2.7

巴环评价验备序〔2019〕221号
2019.6.29
1.3应急预案及排污许可执行情况
塔里木油田分公司编制有《塔里木油田分公司突发事件总体应急预案》，备案编号6501002013002。塔里木油田分公司塔中油气开发部塔中作业区编制有《塔里木油田分公司塔中油气开发部塔中作业区突发环境事件应急预案》，备案编号20150922001。塔里木油田分公司2025年1月22日编制并完成了《塔里木油田公司塔中采油气管理区第一联合站突发环境事件应急预案》完成备案工作，备案编号652800-2025-01-L。塔里木油田分公司于2025年1月22日编制完成了《塔里木油田公司塔中采油气管理区第二联合站突发环境事件应急预案》并备案工作，备案编号652800-2025-02-L。塔中区块配备完善的通信系统，编制了应急预案并定期进行演练，落实了环境风险事故防范措施。

塔里木油田分公司塔中采油气管理区（第二联合站）于2020年4月1日取得排污登记，并于2025年10月31日完成了变更及备案工作（登记编号：9165280071554911XG028V）。塔里木油田分公司塔中采油气管理区（第一联合站综合服务部）于2019年12月9日取得排污登记并于2024年10月完成了备案工作（登记编号：9165280071554911XG011U），联合站及作业区均按排污许可要求进行自行监测。

1.4污染物排放及达标情况

根据“塔中油气开发部塔中油气田环境影响后评价报告书”编制期间开展的污染源监测数据，区域内各污染源均可达标排放。

1.5存在环保问题及整改措施

本项目相关的现有工程建设内容严格履行了环评手续，并完成工程竣工环保验收，在验收调查中各项污染物排放也符合国家的标准要求。老井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井场规范。运行期间未收到新疆维吾尔自治区生态环境厅和地方环保局开出的行政处罚通知书。没有“以新带老”改进意见。

	生态环境保护目标
	由现场调查可知，本项目地处塔克拉玛干沙漠腹地，场界外2500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，不再设置大气环境保护目标；本项目周边无地表水体，不再设置地表水保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；工程厂界外200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；工程占地外50m和管线两侧200m范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不再设置土壤环境保护目标；本项目井场周围50m范围，管线中心线两侧300m范围内不存在国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不再设置生态保护目标；本项目风险评价为简单分析，因此不再设置风险环境保护目标。

本项目主要环境保护目标见表3-8：

表3-8地下水环境保护目标一览表

编号

名称

与项目位置关系

供水人口（人）

井深（m)

备注

功能要求

备注

方位

距离（m）

G1

评价范围内潜水含水层

--

--

--

--

--

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017)Ⅲ类

不对地下水产生污染影响



	评价

标准
	1.环境质量标准

（1）空气环境

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标执行《环

境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。对于未作出规定的

非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3的标准，H2S

参考执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h

平均浓度限值10μg/m3要求。标准取值见表3-9。

表3-9环境空气质量标准

序号

评价因子

标准限值（μg/m3）

标准来源

年平均

24小时平均

1小时平均

1

SO2
60

150

500

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

及其修改单二级标准

2

NO2
40

80

200

3

PM2.5
35

75

/

4

PM10
70

150

/

5

CO

/

4000

10000

6

O3
/

160

200

7

非甲烷总烃

/

/

2000

参考《大气污染物综合排放标准详解》

8

H2S

/

/

10

参考执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值

（2）水环境

本项目处于塔克拉玛干沙漠腹地，周边无天然地表水体。

评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中石油类Ⅲ类标准限值。地下水环境评价标准值见地下水环境影响专项评价表8-4。

（3）声环境

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，即昼间65dB（A)，夜间55dB（A)。
（6）土壤环境
占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求；占地范围外土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值要求执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值限值要求。

2.污染物排放标准

（1）废气
本项目施工期及退役期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值。
油气开采过程中井场边界无组织非甲烷总烃排放执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中改扩建项目二级标准。具体标准限值要求见表3-10。
表3-10大气污染物排放标准
时段

污染物

浓度限值（mg/m3）

标准来源

施工期及退役期
颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

运营期

非甲烷总烃

4.0

《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

H2S

0.06

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

（2）废水
①施工期
本项目施工期生活污水排入防渗生活污水池暂存，定期拉运至且末县污水处理厂处理。具体标准限值见地下水环境影响专项评价表8-5。
项目运营期产生的井下作业废水依托塔中钻试修废弃物环保处理站处理，处理达标后地层，不向外环境排放，回注水执行《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）中的有关标准。运营期工作人员由油田内部调剂，不新增工作人员，不新增生活污水。

（3）噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。噪声限值见表3-11。

表3-11噪声限值

标准来源
类别
噪声限值dB（A)
昼间
夜间
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/

70
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
65
55
（4）固体废物
根据项目产生的各种固体废物的性质和去向，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移依照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等进行监督和管理。含油污泥满足《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7301-2016）及《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号）要求。

	其他
	根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制

的要求，考虑拟建工程的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：VOCs、NOx。

废水污染物：COD、NH3-N。

本项目在正常运行期间，采出水进入塔二联采出水处理设施处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理，无废水外排。因此建议不对废水污染物进行总量控制。

本项目阀门、法兰、泵等位置无组织排放的非甲烷总烃量约0.18t/a，综上所述，本项目总量控制指标为：VOCs：0.18t/a。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	工程建设对环境的影响包括施工期生态环境影响、钻井过程中产生的废气、噪声、废水和固体废物等对环境的影响，以及钻井过程中存在的环境风险等。现就本项目对环境的影响分析如下：

1施工期生态环境影响分析

1.1项目占地影响分析

新建标准化采气井场4座，新建管线共计25.5km，新建35kV架空线路6.59km，需新增占地，改建老井井场2座，部署23口注水井均利用原井场，不新增占地，工程总占地面积25.0634hm2，包括临时占地和永久占地，项目占地类型全部为沙地。
拟建工程施工过程中对地表的扰动主要来源于以下方面：①井场土地平整；②管道管沟开挖及两侧临时堆土；③施工便道施工开辟新道路。上述施工过程中，井场施工因单个井场占地面积小，且影响范围主要集中在井场周围，对地表扰动相对较小；道路施工过程中，由于在原有地表的基础上通过填方进行铺路，导致原有的地表植被全部破坏，导致区域水土流失加剧；管线施工过程中，对地表扰动面积最大，对地表的破坏程度较严重，施工过程中，管沟开挖将造成区域的土壤结构发生局部变化，同时管线沿线植被将全部损失。同时，在回填后，由于地表的扰动，导致土壤松紧程度发生变化，区域水土流失程度将有一定程度地加剧。
表4-1工程占用土壤和植被情况统计表单位：hm2
序号

工程

内容

占地面积（hm²）

占用土壤类型和植被情况
备注

永久

临时

总占地

1

井场

0.9507
3.15
4.1007
未利用地，无植被
单个井场面积为2376.8m2，钻井平台面积为100m×140m，生活区50m×70m
2

集输

管线

-

20.4
20.4
未利用地，无植被
管线作业宽度为8m，总长25.5km

3
电力线路
0.0092
0.5535
0.5627
未利用地，无植被

TZ6-4井场新建架空线路需修建1.23km施工便道，施工便道4.5米宽；电力线路共新建46根电力杆
4
合计

0.9599
24.1035
25.0634
-

-

1.2施工活动对土壤环境的影响
本项目施工活动对土壤环境的影响主要表现为基础建设、防渗层施工等过程对土壤结构、质地等的影响，基础建设、防渗层施工等需要进行开挖土方、回填等作业，在这个过程中，将会破坏土壤原有结构；施工机械及运输车辆的碾压等将会使所经区域的土壤紧实度增加。由于本项目土方工程量较小，施工期对土壤理化性质影响较小。
施工期间对土壤环境造成影响的因素还包括废水、固废等，本项目施工期间废水及固废均能得到及时有效地处置，正常情况下不会对土壤环境产生污染。
1.3对植被的影响分析

本项目植被影响主要表现为永久占地影响和临时性施工对植被的破坏影响，但由于本项目评价范围内地表无植被覆盖，项目的建设对植被影响较小。
1.4对野生动物的影响分析

施工期对动物的影响方式主要包括井场、管道建设迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰，这种影响是短暂的。施工过程可能对周围的野生动物造成惊吓和干扰，影响范围很小，且沙漠地区受工程影响的动物数量较少。

根据现场踏勘和走访调查，项目评价范围内无国家和新疆重点保护陆生动物，项目开发活动对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本项目对野生动物种群和数量影响较小。

1.5水土流失影响分析

本项目位于且末县，根据自治区水利厅《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），且末县不属于水土流失重点预防区和重点治理区。本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。

本项目开挖面积小，施工期短，土方可做到挖填平衡，无外运，实际新增水土流失量小。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。通过采取以上措施后，工程产生的水土流失量在可接受范围内。

本项目施工过程中临时堆土采取防尘网苫盖、限行彩条旗和洒水降尘等临时防护措施。施工结束后，对临时占地及时进行土地整治、自然恢复。施工期是水土流失防治的重点时期，应加强水土保持工作。施工期引起的水土流失影响待施工结束后逐渐消失，运营期地表复原后，严格实施各项水土保持措施，不会造成新的水土流失。

1.6土地沙化影响

（1）可能造成的土地沙化、荒漠化等生态危害。

施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号)、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号)等文件要求，建设单位应确保项目占地范围内的防风固沙治理。施工过程中严禁超越施工场地；迹地恢复后植被经过2～3个生长期后可自然恢复。

本项目总占地面积25.0634hm2，均为沙化土地。

（2）弃土、石、渣等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

本项目管沟开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫井场和管沟回填。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的沙土抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

（3）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施)。

本项目占地主要为沙漠，临时占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。

（4）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。

项目施工期的井场管沟开挖和回填等可能对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，影响区域植被生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。
2.大气环境影响分析

项目钻井及试油过程中对大气环境的影响来自施工废气、柴油发电机废气、测试放喷产生的废气、试油期间井场无组织废气。
2.1施工扬尘

钻前工程不可避免地要占用土地、进行土方施工、道路修建，该过程中将产生一定的施工扬尘；钻井工程进行场地建设、物料运输将产生一定的施工扬尘；油气集输工程施工过程中物料运输、管沟开挖和管线铺设将产生一定的施工扬尘，主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，类比调查结果表明，施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短，对环境的影响较小。施工期只要严格按施工规范文明施工，采取有效的防尘措施，可将施工期污染影响减到最小，施工期结束后，所有施工影响即可消除。
2.2机械设备和车辆废气、焊接废气

钻前工程施工期扬尘主要为各类池体开挖、井场平整及车辆运输产生的扬尘。经现场踏勘可知，项目周边无大气环境敏感点，通过洒水抑尘可有效降低施工起尘量，且施工扬尘影响是局部的，短期的，钻前工程施工结束影响就会消失。管道连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为颗粒物。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短，对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，使用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。
2.3钻井柴油发电机废气

钻井期废气主要来源于钻井作业时柴油机组的燃烧废气、无组织排放的烃类物质以及车辆尾气，其主要为NOx、CO和烃类等。柴油消耗量平均2t/d，钻井周期为100天，则2口单井共消耗柴油量400t。根据《油田开发环境影响评价文集》，柴油机每马力小时耗柴油175g，产生烃类：4.08g、CO：2.4g、NOx：10.99g。据此，柴油机运转过程中排入大气中的CO、NOx和总烃量可用下式计算：
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式中：m—柴油机消耗柴油量t，取400t。

计算可知本项目钻井期间共向大气中排放烃类：9.33t，CO：5.49t，NOx：25.12。我国从2015年5月8日起采用新的柴油标准，规定自2017年7月1日起柴油中硫的含量≤0.005%。在此按柴油中硫含量为0.005%估算，燃烧1t柴油产生的SO2为0.06kg。因此，本项目钻井期间共向大气中排放SO2：0.024t。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。详情见表4-2。

表4-2钻井废气产生情况一览表

污染物

系数（g）
钻井期（t）
备注

烃类

—
9.33
—

NO2
10.99
25.12
—

CO
2.4
5.49
—

SO2
60
0.024
柴油中硫含量按0.005%估算

（3）测试放喷废气

储层改造工程中需进行油气测试，会产生测试放喷废气，依据具体情况设定放喷时间，一般为1～2d时间。放喷期间油气通过分离器分离，凝析油进入罐储存，分离出的气体燃烧放空。
（4）非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气

钻井进入油气层后，有可能遇到异常高压流体，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷，此时利用放喷器迅速封闭井口，若井内压力过高，则打开放喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷一般时间较短，约2-4h，属于临时排放，放喷天然气经专用放喷管线引出后燃烧，燃烧废气主要为NOX、SO2、CO2和水。如果底层中含有硫化氢，根据《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008）中的规定，含硫化氢天然气井发生井喷，至少应在15min内实施井口点火，则点火前主要污染物为硫化氢，点火后主要污染物为SO2。

3水环境影响分析

施工过程中废水主要包括钻前施工废水、钻井废水、生活污水，管道试压废水。

（1）钻前准备期施工废水

本项目钻前工程施工中，平整场地、道路工程量小，此过程中会产生少量的施工废水（设备清洗、道路养护、洒水降尘等），施工环节产生的施工废水及时收集，经沉淀池预处理后回用，不外排。

（2）钻井废水

钻井废水是钻井液等物质被水高倍稀释的产物，其组成、性质及危害与钻井液类型、处理剂的组成有关，主要污染物有悬浮物、石油类、COD等。废水中的pH值高，多在8.5~9.0之间；悬浮物含量多在2000~2500mg/L之间，COD多在3000~4000mg/L之间，石油类多在60~70mg/L之间。

本项目部署钻井2口，单井井深3800m。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册，普通气井（2-4km进尺）产污系数46.41t/100m进行估算。本项目钻井进尺7600m，则钻井废水产生量为3527.16m3。钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统进行分离处理，分离后的液相回用于钻井液配制，不外排。

（3）生活污水

钻井期井队人数一般为60人，施工期为100天，每人每天生活用水80L，按生活污水产生量按用水量90%计，则2口井施工期生活污水产生情况见表4-3。

表4-3井场生活污水产生情况一览表

污染物

产生浓度（mg/L)

产生量（kg)

废水量

—

864m3
COD

400

346
BOD5
220

190
SS

200

173
NH3-H
40

35
生活污水排入生活污水池暂存，定期通过吸污车拉运至且末县污水处理厂处理。

井场工程、管线工程不设施工营地，施工人员依托城镇服务区，生活污水排入城镇管网。
（4）管道试压废水
管道工程分段试压前应采用清管器进行清管，并不应少于两次。清管扫线应设临时清管器收发设施，并不应使用站内设施。清管使用聚氨酯皮腕型电子定位清管器。清管扫线的合格标准：管道末端排出的水必须是无泥沙、无铁屑的洁净水，清管器到达末端时必须基本完好。管道工程分段试压以测试管道的强度和严密性，一般试压介质为洁净水，产生试压废水由罐车回收后用于后续其他管线试压，不排放。

本项目新建管道试压采用洁净水，管道试压废水中主要污染物为SS。管道试压分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用。产生的试压废水按照每千米2.5m3计算，本项目管线总长度为25.5km，试压废水约为63.75m3，试压结束后，试压废水可用作场地降尘用水。

（5）压裂返排液

钻井固定完毕后，需进行压裂完井，在储层改造过程中排出的酸化压裂废水中主要含有石油类、SS等。根据区域现有井场历史钻井数据，酸化压裂废水返排率为60%左右，项目钻井过程中单座井场改造液量约为1000m3，则单座井场酸化压裂废水产生量为600m3，本项目2座新钻井酸化压裂废水产生量为1200m3。酸化压裂废水采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理。
4声环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》内容要求，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）执行，本评价以井场边界周围50m范围为声环境评价范围，评价范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标。

钻井噪声主要为柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、振动筛噪声等。对环境影响大的主要为钻井过程中柴油发电机噪声、空压机噪声和钻机噪声等连续性噪声。

（1）噪声源强

项目施工期噪声主要包括钻井机械设备、设备吊运安装、管沟开挖和管线铺设等过程中各种机械和设备产生的噪声，物料运输车辆交通噪声。

（2）预测计算

噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式预测。

选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

①单个噪声源预测公式：
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②两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：
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式中：r—预测点到声源的距离，m；

Adiv—距离衰减，dB；

Abar—遮挡物衰减，dB；

Aatm—空气吸收衰减，dB；

Aexc—附加衰减，dB。

距离衰减Adiv、遮挡物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2020）推荐的公式计算。
利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表4-4。

表4-4主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

序号

设备名称

强度

不同距离处的噪声贡献值〔dB（A)〕

施工阶段

40m

60m

100m

200m

300m

400m

500m

1

钻机、泥浆泵

100

68.9

64.4

60.0

53.9

50.5

47.9

46.1

钻井期

1

挖掘机

92

59.9

56.4

52.0

45.9

42.5

39.9

38.0

土石方

管线

2

推土机

90

57.9

54.4

50.0

56.0

43.9

37.9

36.0

3

装载机

88

55.9

52.4

48.0

41.9

38.5

35.9

34.0

6

运输卡车

90

57.9

54.4

50.0

56.0

43.9

37.9

36.0

物料运输

7

吊装机

85

52.9

49.4

45

38.9

35.5

32.9

31.0

设备安装

钻井过程为连续作业过程，钻井噪声处理难度较大，对噪声源采取噪声防治措施：柴油发电机安装隔振垫、消声器等隔音措施；泥浆泵可加装弹性垫料和安装隔声罩以达到减噪目的；在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等。通过以上措施可在一定程度上降低噪声。

由于项目周围无声环境敏感目标，通过距离衰减后，项目噪声不会对周围声环境造成明显影响。

5固体废物影响分析
钻井过程中产生的固体废物主要有废弃泥浆、钻井岩屑、机械维修产生的废机油、压裂返排液和生活垃圾。
（1）钻井废弃泥浆

项目使用泥浆为膨润土体系泥浆和聚磺体系泥浆。泥浆在井口采用“振动筛+除砂器+除泥器+离心分离”分离岩屑后，进入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。钻井泥浆的产生量按下式进行计算：
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式中：V——钻井泥浆排放量，m3；

D——井的直径，m；

h——井深，m；

计算得出，本项目共产生泥浆932.18m³。其中聚合物废弃钻井泥浆产生量为707.02m3，和聚合物钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准，后用于油气田内部道路铺设、井场铺垫；磺化泥浆产生量为225.15m3，在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
（2）钻井岩屑

钻井过程中钻头破坏岩层形成岩屑，后通过泥浆循环带出地面，其中混杂有钻井液、石油类物质。

钻井岩屑产生量与井眼长度、井径及岩石密度有关，可用下式计算：

W=1/4×π×D2×h×P
式中：W——废弃钻井岩屑排放量，m3；

D——井的直径，m；

h——井深，m；

P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取P=2.2。

根据不同孔径分段求和计算，本项目共产生岩屑785.74m3。其中聚合物废弃岩屑产生量为689.14m3，聚合物体系钻井岩屑排入岩屑池暂存，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准，后用于油气田内部道路铺设、井场铺垫，不得用于填充自然坑洼，经监测各污染物不满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关限值，则清运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；磺化岩屑产生量为96.6m3，在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）生活垃圾

井队人数一般为60人，施工期为100d，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，则新钻2口井生活垃圾产生量12t。

（4）土石方
井场工程区土石方工程量主要来自井场找平、砾石压盖等施工过程。井场工程区土石方开挖量0.736万m3 ，土石方回填量1.472万 m3 ，借方0.736万m3 。根据主体设计，井场根据地形地貌及地面标高需进行不同程度的地面平整工作，地面平整工作的挖方量经统计为0.736万 m3 ，该部分挖方全部用于原地面的平整，无弃方产生；井场工程施工完成后需对裸露地面进行砾石压盖措施的处理，根据主体工程设计，砾石压盖厚度约10cm，合计需砾石228.6m3 ，所有砾石均外购自且末县周边砂石料厂。
结合所在地区最大冻土层深度确定管顶最小埋深为1.20m，管沟深度按1.6m计，沟底宽度为1m，边坡比按1：1.5，管沟每延米挖方量约5.44m3，管线总长25.5km，本项目管线施工共开挖土方13.87万m3，所有挖方后期全部回填，无弃方。
（5）废防渗膜

工程钻井期产生少量废防渗材料属于危险废物，类比同类钻井工程，钻井期间产生的废防渗材料约为0.2t/口，本工程新部署钻井2口，废防渗材料产生量为0.6t，集中收集后由区域具有资质单位接收处置。

（5）废烧碱废包装袋
钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱废包装袋属于危险废物，及时回收烧碱废包装袋，暂存于撬装式危废贮存点中。类比同类钻井工程，钻井期间产生的烧碱废包装袋约为0.1t/口，本项目新钻2口，烧碱废包装袋产生量为0.2t，由区域具有危废处置资质的公司接收处置。

（6）废机油

钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废机油，产生量约0.2t，采用专用容器盛装，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。按《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关要求，落实废油的收集和防治污染措施，对周围环境不会造成污染影响。

在放喷过程中如处理措施不当，原油溅落到地面成为落地油，污染环境。采用原油回收罐，施工车带罐作业，可以实现落地油100%回收。

废油按照《国家危险废物名录》（2025版）的划分为“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，危险废物代码为900-214-08。项目井场设置有撬装式危险废物暂存间，满足《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）的相关建设要求，在此基础上，可确保项目产生的危险废物在过程控制阶段对环境的影响最小。

危险废物临时贮存间的运行与管理处置方案环境可行性危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求进行设置。并做好以下方面：

①设计防风、防雨、防晒措施；
②按GB15562.2设置环境保护图形标志；
③建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅；
④应加强危险废物的联单跟踪监测评估，防止产生二次污染。

本项目产生的危险固废送至危废转存间内进行暂存，暂存后交由危险废物处置单位处置，转运过程中危废密封封存、过磅后送至箱柜式转运车进行转运。

对于危险废物，环评要求在运输中采取以下防治措施：

①运输时应采取密闭、遮盖、捆扎等措施；

②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；

④转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；

⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

⑥运输危险废物的车辆应尽可能避开城市、城镇等人群居住区、闹市区等；

⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

⑧应制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

⑨若发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

本项目固体废物产生情况见表4-5。

表4-5项目固体废物产生情况一览表
废物类别
名称
产生途径
产生量
处置方式
一般固废
钻井泥浆
钻井过程
932.18m3
膨润土泥浆钻井岩屑经不落地收集系统进行固液分离后，固相收集后排入岩屑池，经检测各污染物满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的相关限值要求后，可用于油气田内部道路铺设、井场铺垫；聚磺钻井岩屑随泥浆经不落地收集系统进行固液分离后，在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；酸化压裂废水采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理。
钻井岩屑
785.74m3
生活垃圾
施工人员
12t
钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责。
危险固废
废机油（HW08）
钻前及钻井过程机械设备维修
0.2t
危废贮存点集中收集后交由资质单位处置
烧碱废包装

（HW49）

钻井工序
0.2t
收集后由有危废处置资质单位接收处置
废弃防

渗膜（HW08）
完井后

0.4t
集中收集后交由资质单位处置


	运营期生态环境影响分析
	本评价对项目运营期生态、大气、地表水、地下水、声、固体废物、土壤、风险等环境影响进行分析。

1.生态环境影响

项目运营期对生态环境的影响主要表现在对野生动物的影响、生态系统完整性影响以及生态景观影响。

（1）对植被的影响

运营期由于占地活动的结束，项目基本不会对植被产生影响，临时占地的植被开始自然恢复，一般在3-5年内开始发生向原生植被群落演替，并逐渐得到恢复。但事故状态如井喷、管线泄漏或火灾均会致使泄漏或火灾处局部范围内植被死亡。但事故造成的植被破坏是小范围的，项目所在区域主要是沙漠，植被损失量很小。

（2）对野生动物的影响分析

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工也有所减少，人为捕杀野生动物的风险也随之降低。

运营期道路行车主要是油气田巡线的自备车辆，车流量很小，夜间无车行驶，一般情况下，野生动物会自行规避或适应，不会对野生动物产生明显影响。

（3）生态系统完整性影响分析

本项目开发建设，加大了人为干扰的力度，同时也加剧局部区域由自然荒漠生态系统向人工生态系统演替的趋势；但是由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于项目生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

项目区基质单调，在干旱环境大背景下，土壤、植被类型单一，大风和风沙是比较严重的一种气象灾害，由于油气田的开发植被覆盖度降低，同时油气田开发使人类活动加剧，降低了自然生物的生存空间，使物种抗阻能力减弱，加剧了区域景观的不稳定性，使油气田开发区域连通度增加，破碎度加大，产生一定程度影响。

（4）景观影响分析

荒漠生态景观的稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和必要的抵御干扰的柔韧性较差。

本项目开发过程中永久性占地主要为沙漠，土地被永久性构筑物占用，由荒漠生态景观变为人工景观。也就是说，区域内作为基质组成部分的荒漠生态景观减少了，对于整个区域来讲，所占的比例不大，同时还增加了区域的异质性。

由以上分析可知，项目开发区的基质主要为单一的荒漠生态景观。荒漠生态景观的稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和必要的抵御干扰的柔韧性较差。油气田设施的增加及永久性构筑物的作用，不但不会使区域内异质化程度降低，反而在一定程度上会增加区域的异质性；生态环境中的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大。

地面基础设施建设完成后，井场、道路及各类集输管道处于正常运营状况，不再进一步对环境产生明显的干扰和影响；因而项目油气田开发建设不会改变区域内景观生态系统的稳定性及完整性。

2.大气环境影响

项目运营期间油气开采及输送过程中大气污染物主要是无组织泄漏烃类气体等。主要污染物为非甲烷总烃、H2S等。

2.1废气源强分析

本项目运营过程中井场无组织废气主要污染物为从装置区阀门、法兰逸散出来的无组织非甲烷总烃、H2S，参照《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017)要求对本项目无组织废气进行核算。无组织废气主要考虑井场新增无组织废气，具体核算过程如下。
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挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。

式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti—密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC，i—密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；
WFVOCs，i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i—流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。
表4-6设备与管线组件eTOC，i取值参数表
类型

设备类型

排放速率eTOC，i/（kg/h排放源)

石油化学工业

气体阀门

0.024

开口阀或开口管线

0.03

有机液体阀门

0.036

法兰或连接件

0.044

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备

0.14

其他

0.073

根据油气物性参数，项目采油井场中WFVOCs，i核算值为18.5%，WFTOC，i核算值为69%，WFVOCs，i和WFTOC，i比值取0.268；根据设计单位提供的数据，项目井场涉及的液体阀门、法兰数量如表4-7所示。

表4-7本项目单座采气井场无组织废气核算一览表

序号

设备名称

密封点数量（个)

单个设备排放速率（kg/h)

排放速率

（kg/h)

年运行时间（h)

年排放量

（t/a)

井场采出液流经的密封点

1

有机液体阀门

60

0.036
0.00173
8760

0.0152
2

法兰或连接件

30

0.044

0.00106

8760

0.0093

井场燃料气流经的密封点

3

气体阀门

12

0.024

0.00023

8760

0.0020

4

法兰或连接件

6

0.044

0.00021

8760

0.0019

5
空气源热泵
1
0.14
0.00011
8760

0.0010
合计

0.00334
8760

0.0294
经过核算，本项目单座井场无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.00334kg/h，按年有效工作时间8760h计算，井场非甲烷总烃年排放量为0.0294t。无组织废气中硫化氢含量类比同类型井场，排放速率按0.0001kg/h考虑，井场H2S年排放量0.001t。则本项目新建6座井场非甲烷总烃年排放量为0.18t，H2S年排放量0.006t。
2.2项目污染物排放量核算

项目无组织排放量核算情况见表4-8。

表4-8大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放

量（t/a)

标准名称

浓度限值

1

井场无组织废气
非甲烷总烃

密闭输送

《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020)企业边界污染物控制要求

非甲烷总烃≤4.0mg/m3
0.18
硫化氢

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表1新扩改建厂界二级标准值

H2S≤0.06mg/m3
0.006
2.3大气监测计划

对照《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定工程监测计划，具体内容见表4-9。

表4-9大气环境监测计划一览表

监测类别

监测项目

监测点位置

监测频率

废气

井场无组织废气
非甲烷总烃、硫化氢
站场下风向厂界外10m范围内

每年1次

3.地表水环境影响

本项目运营期产生的废水主要为采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起进入塔中二号联合站处理达标后回注地层，采气井井下作业废水采用专用回收罐收集后，运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理，不外排；回注井洗井废水经回水管线输送至塔中第一联合站处理。

3.1采出水
采出水依托塔二号联合站污水处理设施处理，塔二号联合站污水设计处理规模为720m3/d，目前运行规模360m3/d，处理工艺为“沉降-除油-过滤”的采出水处理工艺，满足《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）标准后回注。现状富余处理能力360m3/d，项目预计最大采出水产生量37m3/d，依托可行。

3.2井下作业废水
井下作业主要包括洗井、清蜡、清砂、修井、侧钻、酸化、压裂等，其中侧钻过程所产生的废水与钻井工程相类似，清蜡、清砂均属于洗井范畴，本次主要分析洗井、修井、侧钻、酸化、压裂等过程产生的废液。

根据建设单位提供的资料，井下作业按每2年1次计算，采气井井下作业废水产生量按每次60m3计算，则本项目4口新采气井及9口老采气井共产生废水390m3/a，这部分废水采用专用罐收集，拉运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理达标，回注地层；本项目23口注水井洗井废水年产生量约为690m3/a，经回水管线输送至塔中第一联合站处理。
塔中钻试修废弃物环保处理站采取均质除油+絮凝沉淀+过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的。废水处理规模最大300m3/d，富余处理能力64m3/d，本项目采气井预计废水产生量为1.07m3/d，依托可行。

塔一联采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d。本项目实施后23口回注井洗井废水经回水管线输送至塔中第一联合站处理，洗井废水平均产生量690m3/a（1.89m3/d），可以满足本项目新增废水处理需求。
4.地下水环境影响

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取防渗措施；非正常状况下，采油树管线与法兰连接处油类渗漏，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，污染物的泄漏将会对泄漏点附近的地下水环境产生一定影响。但建设单位在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。本项目对地下水环境影响详见地下水环境影响专项评价。
5.声环境影响

本项目管线均埋设在地下，埋深大于1.2m，油气输送不会对周围声环境产生影响；本项目产噪设备主要包括井场内的采气树、井场新增的机泵等。项目采取基础减振的措施后，噪声源经过衰减后不会对周边声环境产生明显影响。

6.固体废物影响

6.1固体废物产生情况
（1）落地油
正常生产的情况下，各井不产生落地油，主要为井下作业过程中由于非正常原因导致原油散落地面形成的油土混合物，井场涉油设施阀门、法兰等的渗漏导致原油散落于地面形成的油土混合物，及设备检修、维护时产生少量落地油。
按照单井落地原油产生量约0.1t/a计算，本项目运行后落地油总产生量约3.6t/a。运营单位应采取措施避免原油落地，落地原油应100%回收。
（2）废防渗材料
工程运行期井场井下作业时，作业场地下方铺设防渗布，产生的落地油直接落在防渗布上，单块防渗布重约250kg（12m×12m），每口井作业用2块，则拟建工程单座注水井场井下作业1次共产生废弃防渗布约0.5t，井下作业频次为1次/2年，则拟建工程13座采气井（4座新井，9座老井）及23口注水井产生废防渗材料约9t/a。

废机油、废机油桶、含油沾染废物

运营期使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废机油、废机油桶、含油沾染废物（废含油手套及抹布）等。废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，废油桶委托有相应资质的单位进行处置，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。

废旧铅酸蓄电池
运营期本工程井场UPS老化后，需进行更换，一般3-5年更换一次，更换下的少量废铅酸蓄电池为危险废物，可委托持有危废处理资质的单位进行无害化处理。

落地油、废防渗材料均属于危险废物，均应委托有相应资质的单位进行处置。本项目运营期危险废物产生及处置情况见表4-10。
表4-10本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物

代码

产生量
（t/a)

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治

措施

落地油
HW08

071-001-08

3.6
井下作业
固态

油类物质、泥砂

油类物质

间歇
T，I

委托有资质单位接收处置

废防渗材料

HW08

900-249-08
9
井下作业

固态
防渗布、油类物质
油类物质
间歇

T，I
委托有资质单位接收处置
废机油
HW08

900-214-08
少量
设备维护
液态
石油类
油类物质

间歇

T，I

进入塔一联合站处理系统综合利用
废油桶
HW08

900-249-08
少量
设备维护
液态
石油类
油类物质
间歇

T，I
委托有资质单位接收处置

废铅酸蓄电池

HW31
900-052-31
少量

液控间

固态
铅
间歇
间歇
T，C
委托有资质单位接收处置
6.2固体废物影响分析
（1）危险废物贮存及运输

本项目不新建危险废物暂存设施，产生的危险废物不在场内暂存，及时运至塔二联危废贮存点。
塔二联新建危废暂存点工程于2023年3月22日取得环评批复（巴环评价函〔2023〕62号），预计于2023年4月底建成投入使用；该暂存点的选址、污染控制等均严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。本项目运营期危险废物间歇产生且产生量较小，该暂存点可满足本项目危险废物暂存需求。
危险废物的收集按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等的相关要求进行，严格执行危险废物管理计划和危险废物转移联单制度，按照要求填写危险废物的收集记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
（2）危险废物的运输
①内部运输
危险废物内部转运作业应采用专用的工具，并填写内部转运记录表，转运结束后对路线进行检查和清理，确保无危险废物遗落在内部运输路线上。正常情况下危险废物产生散落、泄漏的可能性较小，不会对周围环境产生明显不利影响。万一发生散落或泄漏，应及时对散落物进行收集、清理，减轻污染影响。
②外部运输
本项目运营期产生的危险废物交由塔中含油污泥资源回收站或其他有相应资质的单位进行处置。本项目运营单位、危险废物承运单位以及危险废物处置单位应按照要求填写危险废物转移联单，承运单位应按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
（3）危险废物的处置
本项目运营单位应对处置单位的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任，合同期内及时了解接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况，确保本项目运营期产生的危险废物得到妥善处置，避免对外环境产生不利影响。

本项目运营期产生的危险废物均可得到妥善处置，在严格落实《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》等要求的前提下，不会对外环境产生明显不利影响。
7.土壤环境影响

项目采出液采取密闭输送，管线进行了防腐处理，正常情况下不会造成采出液地面漫流影响，但泄漏事故工况下管线破裂会造成采出液下渗进而对土壤造成垂直入渗影响。

本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，建设单位每日定期组织多次管线巡检，如果采油树管线连接和阀门处出现破损泄漏，通过巡检可及时发现泄漏点。因此，仅地表积油底部非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。

类比同类项目，正常情况下，防渗措施良好、管线连接处紧密，管道密闭输送，正常情况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。非正常状态下，管线阀门连接处发生泄漏，泄漏采出液渗入土壤中，对土壤造成污染。为了说明石油类污染土壤的可能性与程度，参照同类项目井场边缘选择存在地表积油的位置进行了土壤剖面的采样监测，监测结果表明，非正常状态下石油类污染物主要积聚在土壤表层40cm以内，其污染也主要限于地表，一般很难渗入到2m以下，且井场设置电控信一体化撬RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，造成采出液泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，若油品泄漏在不能及时地完全回收的情况下，将含油的油砂集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置处理。因此，本项目实施后对周边土壤环境影响可接受。

8.环境风险

本项目运营过程中涉及的风险物质主要为天然气、H2S、原油，存在于集输管线中，项目所在区域评价范围内无敏感目标存在，本项目开发建设过程中油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括油品/天然气泄漏、火灾、爆炸等事故，燃烧产生的次生CO。

通过采取措施，本项目环境风险是可防控的。根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。本项目环境风险影响详见环境风险专项评价。

9.退役期环境影响分析

随着油气田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终井区将进入退役期。当油气田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

	选址选线环境合理性分析
	本项目符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》中的相关要求，根据现场调查，拟建工程内无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内等重点保护区域内，符合巴州经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。本项目土地利用类型为荒漠，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司已办理占地手续。工程选址区域周边及邻近区域无居民等环境敏感点，工程选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.施工期生态保护措施

（1）钻井施工生态保护措施
①施工过程中尽量减少施工占地，严格控制施工作业范围。
②开挖应急池、放喷池应及时将土方用于井场平整、道路修建，避免弃土长时间堆放，同时尽量减少堆方坡度；各类池体应严格按照井场设计资料进行开挖，严禁出现超挖现象。

②井场施工完毕，应尽快整理施工现场，减少水土流失。对井场地表进行砾石压盖，防止由于地表扰动造成的水土流失。

④钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，岩屑、废弃泥浆处置应符合《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置控制技术规范》（DB65999-201)要求，采用泥浆不落地技术在井场进行固液分离，分离后液体回用于钻井液配备。

⑤钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责。

⑥项目施工结束后，对放喷池、应急池等临时占地，取出防渗层后及时平整恢复；同时对水泥基础进行清理，并对场地进行恢复。

⑦加强施工人员对井喷等风险事故应急演练，结合实际施工情况，及时调整、完善应急处理措施，降低突发环境事故对周围生态环境的影响。

（2）管线施工期保护措施
①设计选线过程中，尽量避开有植被的区域，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
②施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期；

③加强野生动物保护，对施工人员进行野生动物保护法的宣传教育，严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。
④管道开挖过程中要分层开挖，单侧分层堆放；施工结束后，分层循序回填压实，以减少临时占地影响。
⑤施工期间，施工车辆临时停放尽可能利用现有空地，并严格控制施工作业带，采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围，严禁人为破坏作业带以外区域植被；施工结束后进行场地恢复。
⑥项目充分利用现有油田道路，减少对地表和植被的破坏；施工中，管线作业范围控制在8m内。管线采用埋地敷设，管线开挖时，挖方的堆放应避开植被较密的地带，施工过程中保护土壤成分和结构，在管线敷设过程中，覆土压实，管沟回填后多余土方应作为管廊覆土，不得随意丢弃。
⑦管沟开挖时，做到土壤分层开挖，生熟土分层单侧堆放，分层循序回填压实，以减少临时占地影响，保护植被生长层，降低土壤养分流失，尽快恢复土壤生产力，同时减少水土流失。

⑧施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。管沟回填后多余土方应作为修路用土，不得随意丢弃。
⑨管线施工作业结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。
（3）荒漠植物保护措施

①设计选线过程中，尽量避开有植被的区域，避免破坏荒漠植物。
②施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。
③确保各环保设施正常运行，落地油回收、固体废物填埋，避免各种污染物污染对土壤环境的影响，并进一步影响其上部生长的荒漠植被。
④加强对施工人员和职工的教育，强化保护荒漠植物的观念，不得随意砍伐野生植物，不得将荒漠植物作为薪柴使用。
⑤强化风险意识，制订切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对荒漠植物的破坏。

（4）野生动植物保护措施

①设计选线过程中，尽量避开有植被的区域，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
②施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。
③确保生产设施正常运行，避免强噪声惊扰野生动物。
④加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念，禁止捕猎。
⑤降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。
（5）水土流失保护措施

根据工程建设特点和区域自然条件，因地制宜、有针对性地提出适宜的水土流失防治措施，主要包括工程措施、临时措施两部分。

①工程措施：井场平整、池体开挖、道路修整后需先进行严格的整治，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。管沟回填后需先进行严格的整治，对局部高差较大处，由铲土机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整。在管线沿线及道路两旁设置草方格。精细平整过程中不仅要保证土地再塑，而且要稳坡固表，防止水土流失。
②临时措施：严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，控制在8m范围内，减轻对周边区域的扰动。在管沟施工作业带两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界。项目所在区域具有降水量少、蒸发量较大的特点，管沟施工过程中，定期对区域进行洒水抑尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。

（6）防沙治沙措施

1）制定方案的原则与目标

制定方案的原则：①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。

制定方案的目标：通过工程建设，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。

2）工程措施

拟建工程针对项目区地理环境，在管道两侧设置草方格固沙，施工要求如下：

2）施工要求

①整平边坡，清除坡面松土、石屑、植物残根等。

②根据施工图纸，测量放出坡脚线，平台控制点等。并在坡面上挂线或石灰打线放出1m×1m的正方形方格网，方格网与坡脚线成45度（或135度）的角。

③利用大型拖拉机等机械配合倒运芦苇材料。

④植草制备：选用芦苇在扎制前要碾压，目标是将管状的植草压劈，改变为柔性材料。扎制前将材料切成40-50cm长的段，整齐堆放。

⑤铺放植草：沿草方格网线平铺植草，扎制材料要垂直“线”排放，并置中间位置于线上。先进行沿主风向的草方格埋设，然后再进行沿管线方向的草方格埋设。

⑥植草沙障防护必须符合相关技术标准、规范以及图纸要求，监理抽查合格后，再进行下一道工序的施工。

施工措施如下：
草方格材料可就地选用芦苇，将之充分碾压使之变柔，且不散碎，用切割机将之分解成长40-50cm左右的小段。规划好草方格的位置后，先进行沿主风向的草方格埋设，然后再进行沿管线方向的草方格埋设。为确保草方格能固住流沙，及不被风吹走，草方格的埋设能按设计规定进行施工，施工时采用平头铁锹插入沙中，插入深度应在25-30cm之间，地表留15-20cm之间，草方格成形后将其根部压实，并在方格内填沙，使麦秆、谷杆向外倾斜形成圆滑过渡的凹面。用脚将芦苇根部沙子踩紧，并用铁锹将方格中心沙子向外扒一下，使之形成弧形洼地。

4）其他措施（废弃弃土、石、渣及其他地面覆盖处理措施）

针对管沟开挖过程，提出如下措施：

①施工土方全部用于管沟回填和井场平整，严禁随意堆置。
②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
③在施工过程中，不得随意碾压区域内固沙植被。

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：

施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

5）各种措施总量和年度实施计划、完成期限等工程措施及其他措施，要求在井场建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。

2.施工期污染源及保护措施

2.1施工期环境空气保护措施
拟建工程施工过程中废气包括施工扬尘、焊接废气、施工车辆尾气和测试放喷废气。提出以下大气污染防治措施：

（1）场地平整时，禁止利用挖掘机进行抛撒土石方作业，定期洒水，作业面要保持一定湿度。
（2）避免在大风季节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间。
（3）施工单位必须加强施工区的规划管理。挖方堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施（洒水、遮盖等措施）。

（4）合理规划、选择最短的运输路线，充分利用油气田现有公路网络，禁止随意开辟道路，运输车辆应以中、低速行驶，减少车辆行驶动力起尘。
（5）合理规划临时占地，控制临时占地范围，对工作区域外的场地严禁机械及车辆进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动。
（6）管沟开挖深度不宜过深，及时开挖，及时回填，遇大风天气应停止土方作业。
（7）加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放。
（8）加强施工场地环境管理，提倡文明施工，积极推进绿色施工，严防人为扬尘污染。
（9）井场内严禁燃烧可能产生严重烟雾或刺鼻臭味的材料。

（10）在集输管网投产前的项目初期，井场要进行测试放喷。为了点火安全和控制热辐射范围，需修建地面放喷池，通过放喷管线进行测试放喷；在集输管网投产后，测试放喷的天然气将通过管网收集，集输至井场后通过放喷管线点燃放空。

（11）采用防喷器组等先进的井控装置，防止和控制井喷事故发生。由于测试放喷时间较短，测试放喷燃烧天然气排放对周围环境影响很小，以上措施是可行的。

以上总结扬尘、电焊烟尘、施工机械、运输车辆产生的燃油废气及测试放喷废气防治措施，简单可行，具有可操作性，影响能够减缓到可以接受的程度，以上措施是可行的。

2.2施工期水环境保护措施

项目水环境污染源为少量的钻前准备施工废水、钻井废水、管线试压废水和施工队生活污水。

（1）钻前准备期施工废水

本项目钻前工程施工中会产生少量的施工废水（设备清洗、道路养护、洒水降尘等），及时收集，经沉淀池预处理后回用，不外排。

（2）钻井废水

根据目前油田钻井实际情况，钻井废水进入泥浆罐，按泥浆体系不同分阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，不外排。

（3）压裂返排液

钻井固定完毕后，需进行压裂完井，在储层改造过程中排出的酸化压裂废水中主要含有石油类、SS等。根据区域现有井场历史钻井数据，酸化压裂废水返排率为60%左右，项目钻井过程中单座井场改造液量为1000m3，则单座井场酸化压裂废水产生量为600m3，本项目2座新钻井酸化压裂废水产生量为1200m3。酸化压裂废水采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理。
（4）管线试压废水

试压废水介质采用中性洁净水，分段进行，循环使用，试压结束后用于周边洒水抑尘，不会对周边环境产生明显影响。

（5）生活污水

钻井期产生的生活污水水量小、水质简单，本项目产生的生活污水排入生活污水池暂存，定期拉运至且末县污水处理厂处理，禁止运输途中随意倾倒。井场地面工程、管线工程不设施工营地，施工人员依托城镇服务区，生活污水排入城镇管网。

综上所述，废水均妥善处置，不外排，上述措施可行。

2.3施工期噪声防治措施

施工期主要包括管线工程，高噪声污染源主要是吊装机、装载机、挖掘机等设备噪声。采取的隔声降噪措施如下：
（1）泥浆泵做好基础减振，定期维护泥浆泵、钻机等高噪声设备，合理控制施工作业时间。

（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）施工单位可合理安排施工时间，避免长时间使用高噪声设备，将本工程在施工期造成的噪声污染降到最低。

（4）合理安排施工场地，在不影响施工情况下避免高噪声设备过于集中。
（5）施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生，来减轻噪声对周围声环境的影响。
2.5施工期固体废物防治措施

2.5.1钻井期固体废物防治措施

本项目新钻2口采气井，在其钻井阶段结束后采取“振动筛+除砂器+除泥器+离心分离”工艺分离泥浆和岩屑，泥浆一般在储罐和循环池内，储罐为金属材质，循环池设有防渗膜，钻井阶段结束后，膨润土+聚合物岩屑排入岩屑池干化，聚磺体系泥浆钻井岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；通过上述措施，钻井期间的固体废物得到妥善处置，同时加强其收集、运输管理。

2.5.2废机油和废烧碱包装袋处理措施

废烧碱包装袋应折叠打包存放在井场撬装式危废贮存点内，严禁随意丢弃。钻井施工过程中检修时应在地面铺设防渗材料收集产生的废机油，废机油桶装收集且不得超过容器的3/4。废机油和废烧碱包装袋完井后将由井队联系有危险废物处置资质的单位回收处理。

2.5.3生活垃圾及施工废料处置措施

钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责。施工废料集中收集后，拉运至民丰方向3公里处固废填埋场处理。

	运营期生态环境保护措施
	1运营期生态保护措施

项目实施后，运营期生态保护措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，同时需处理施工期遗留问题。

（1）在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。

（2）加强对管线、设备的管理和检查，及时发现问题，及时解决，防止泄漏事故的发生。对泄漏的落地油应及时清理，彻底回收，防止污染扩大蔓延。
（3）加强管理，确保各项环保措施落实。对施工迹地表面覆以砾石，以减少风蚀量；

（4）井场、管线施工完毕，进行施工迹地的恢复和平整。

通过采取以上措施，本项目井场永久占地面积可得到有效控制，管线临时占地可得到及时恢复。野生植物和野生动物大多是新疆地区的常见种，工程对野生植物和野生动物影响较小。

2运营期环境空气保护措施

为减少运营期区块开发过程中废气的产生和排放，应采取如下措施：

（1）油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制天然气泄漏对大气环境影响。
（2）定期对设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

（3）加强井场生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好井场的压力监测，并准备应急措施。

（4）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃及硫化氢无组织排放例行监测，确保非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。以上环境空气污染防治措施可行，工程运行后，站场周围的环境空气质量不会低于现有功能。

3运营期废水污染防治措施

废水主要为采出水和井下作业废水，

（1）采出水

采出水同采出液一起混输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注。塔中二号联合站设计处理规模为720m3/d，目前运行规模360m3/d，富余处理能力360m3/d，处理工艺为“沉降—除油—过滤”的污水处理工艺，使处理后污水达到《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）标准。项目预计废水产生量为37m3/d，依托可行。
（2）井下作业废水

井下作业废水中主要含有酸、盐类和有机物，本项目采气井产生的井下作业废水采用专用废液收集罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理，不外排。

塔中钻试修废弃物环保处理站采取均质除油+絮凝沉淀+过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的。废水处理规模最大300m3/d，富余处理能力64m3/d，本项目采气井预计废水产生量为1.07m3/d，依托可行。
本项目23口注水井洗井废水经回水管线输送至塔中第一联合站处理，不外排。塔一联采用“压力除油+SSF过滤”的采出水处理工艺，设计处理规模为5000m3/d，目前运行规模3600m3/d。本项目回注水井预计废水产生量为1.89m3/d，依托可行。
废水均得以妥善处置，地下水环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田生产过程中得到广泛应用。采取上述措施后，运营期不会对水环境造成不利影响。具体见地下水环境影响评价专题报告。

4运营期噪声防治措施

运营期噪声源主要为油气开采过程井场各设备运行所产生的噪声，采取的降噪措施如下：

（1）提高工艺过程的自动化水平，尽量减少操作人员在噪声源的停留时间。
（2）尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（2）采用基础减振、隔声等措施，并加强日常维护。

根据噪声预测结果并类比同类型项目，运营期井场场界噪声不会对周围声环境产生明显影响。

5土壤环境治理措施

（1）源头控制

①定期检修维护井场压力、流量传感器，确保发生泄漏时能及时切断阀门，减少泄漏量。
②人员定期巡检，巡检时应对管线沿线进行仔细检查，出现泄漏情况能及时发现。

③加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。

④加强井场及管线巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成油品进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，降低对土壤环境质量的影响程度。

（2）过程防控措施

参照执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013)“4.0.4石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将井口区划分为一般污染防治区，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗措施的设计，使用年限不应低于拟建工程主体工程的设计使用年限。

6运营期固体废物防治措施

本项目运营期产生的固体废物主要为落地油、废防渗材料、废机油及废机油桶、含油沾染废物、废旧铅酸蓄电池。废机油进入塔一联合站处理系统综合利用；危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。落地油、废机油、废油桶、废防渗材料、废旧铅酸蓄电池属于危险废物，委托有资质单位接收处置，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号)和《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令第23号)要求。

	其他
	1闭井期环境保护措施

（1）严格按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017)相关要求，拆除地面设施、清理井场等，地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑垃圾，应集中清理收集。运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。
（2）对废弃井应封堵内井眼，拆除井口装置，截去地下1m内管头，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌。

（3）要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）要求进行施工作业，首先进行井场环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层，产生二次污染。
（4）闭井后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物如原油等；经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电，井场无油污、无垃圾；将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，使井场恢复到原有自然状况。

2建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收，本项目投产后环保设施“三同时”验收一览表见表5-2。

表5-2“三同时”验收一览表
要素

污染源种类

环保措施

治理效果

验收标准

一、施工期

废气

施工扬尘、车辆尾气

洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖，加强对施工机械、车辆的维修保养，加强施工场地环境管理

/

/

施工机械废气、焊接烟气、试压废气等

放喷废气

控制测试放喷时间

/

/

废水

管道试压废水
试压结束后用于区域绿化

妥善处置，不外排

/

生活污水

排入生活污水池暂存，定期通过吸污车拉运至且末县污水处理厂处理
钻井废水
排入泥浆罐，用于配制相应体系泥浆
/
不外排
压裂返排液
采取不落地直接排入回收罐中，作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理
妥善处置，不外排
不外排
噪声

吊机、装载机、运输车辆等施工设备

选用低噪声设备、合理安排施工作业时间

/

/

固体废物

生活垃圾
钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责
妥善处置，不外排

/

施工废料
部分回收利用，不可回收利用部分拉运至民丰方向3公里处固废填埋场
施工土方

施工结束后用于回填管沟及场地平整，不外运
泥浆

泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，经分离后排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用
/

/

膨润土体系岩屑

膨润土聚合物体系钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于井场平整，若检测不合格则拉运至塔中油田钻试修废弃物环保处理站处置。
妥善处置
/

聚磺泥浆岩屑

聚磺体系废弃钻井岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
妥善处置，不外排
/

/

废润滑油

桶装收集后暂存于井场危废贮存点内，定期委托有资质单位接收处置

妥善处置，不外排

/

废烧碱

包装袋

折叠打包后暂存于井场危废贮存点内，定期委托有资质单位接收处置

妥善处置，不外排

/

废防渗膜
完井后集中收集，委托有资质单位接收处置
妥善处置，不外排
/
生态环境
生态恢复

严格控制作业带宽度，管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡，减少弃土，防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘

临时占地恢复到之前状态

/

水土保持

防止水土流失

/

防沙治沙

施工土方全部用于管沟回填和井场平整，严禁随意堆置；防尘网，洒水抑尘；设计选线过程中，尽量避开有植被的区域；管沟分层开挖、分层回填；施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆防止土地沙化行线路和范围；井场周围设置草方格；
防止土地沙化

/

二、运营期
废气
井场及站场无组织废气
油气采取管道密闭输送，加强管道、阀门的检修和维护
厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020)中边界污染物控制要求
硫化氢≤0.06mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中新扩改建项目二级标准
废水

采出水
输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注
妥善处置，不外排

《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）
井下作业

废水
采用专用废水回收罐收集，交塔中钻试修废弃物环保处理站处理

噪声

井场采油（气）装置及配套设施

选择低噪声设备、加强设备维护，基础减振

厂界噪声值：昼间≤65dB（A)，夜间≤55dB（A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类区排放限值

固体废物

落地油、废防渗材料、废机油桶
委托有资质单位接收处置
均妥善处置，不外排

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)及其修改单（环境保护部公告2013年第36号)，《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)

废弃含油抹布、手套等劳保用品

在危险废物豁免管理清单中，经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋

废机油
废机油进入塔一联合站处理系统综合利用

其他

风险防范措施

可燃气体检测、压力检测、报警仪

风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置

/

消防器材

警戒标语标牌

应急救援预案

应急保障措施按照环境风险应急预案进行设置

/

三、闭井期

废气

施工扬尘

洒水抑尘

/

/

噪声

车辆

合理安排作业时间

/

/

固体废物

废弃管线、废弃建筑垃圾

收集后运至民丰方向3公里处固废填埋场
妥善处置不外排

/

生态环境

生态恢复

地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况

恢复原貌

/



	环保投资
	本项目总投资为27523.6万元，其中环保投资279万元，占总投资的1.01%，环保工程清单及投资见表5-3。

表5-3环保工程清单及投资估算

序号

措施名称

处理措施

治理效果
投资（万元）

施工期
1

钻井废水

钻井废水进入泥浆罐，根据泥浆体系不同分阶段用于配制相应体系泥浆，综合利用，不外排
不外排
-
2
酸化压裂返排液
作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理
妥善处理
10
2

生活污水

排入生活污水暂存池，定期拉运至且末县污水处理厂处理
不外排
4
3
管道试压废水
试压结束后就地泼洒抑尘；
-
-
4
施工扬尘
定期洒水，密闭运输渣土、砂石等易撒漏扬散物质
-
4
5
钻井废弃泥浆、岩屑
膨润土聚合物体系钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于井场平整，若检测不合格则拉运至环保站处置；聚磺体系废弃钻井岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。
妥善处理
60
6
废机油、废防渗材料、废烧碱包装袋
废机油桶装收集、废防渗材料和废烧碱包装袋暂存在井场危废贮存点内，完井后将由井队联系有危险废物处置资质的单位回收处理
妥善处理
12
7
生活垃圾
钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责
妥善处理
2
8
建筑垃圾
建筑垃圾首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至民丰方向3公里处固废填埋场；
妥善处理
2
8

噪声

泥浆泵、振动筛等高噪设备采取隔声、消声、基础减震等措施

-
2
9

防渗

钻井区、放喷池、危废贮存点、泥浆罐区等，按重点防渗区考虑，
防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10

-7cm/s的黏土层防渗性能；地面进行防腐硬化处理，保证表面无裂痕

-
30
泥浆罐区、泥浆泵、岩屑池，按一般防渗区考虑

防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

-
10
10

生态保护与恢复

严格控制作业带宽度，管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡；工程结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复，使占地造成的影响逐步得以恢复

临时占地恢复到之前状态
30
11
防沙治沙
管线沿线采用草方格防风固沙措施

防止土地沙化
44
12
环境监理
开展环境监理
-
4
运营期
1
井场、站场无组织废气
采取密闭措施，加强管道、阀门的检修和维护
场界非甲烷总烃≤4.0mg/m3
场界硫化

氢≤0.06mg/m3
5
2
采出水
输送至塔中6集气站气液分输至TZ26-2H集气站后，液相经外输泵增压输往塔二联合站处理达标后进行回注
不外排
0
3
井下作业废水
采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统
妥善处理
25
4
采气树、离心泵等机泵
基础减振
场界达标：昼间≤60dB（A)

夜间≤50dB（A)

0
5
落地油
收集后委托有资质单位接收处置
妥善处理
4
6
废防渗材料、废机油桶、沾油废物
危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置
妥善处理
4
废润滑油
废机油进入塔一联合站处理系统综合利用
0
7
环境监测
按照监测计划，委托有资质单位开展监测

-
6
8
风险防范和应急处置措施
设置可燃气体检测报警仪和硫化氢检测报警仪、消防器材、警戒标语标牌
-
15
退役期
1
建筑垃圾
收集后送至民丰方向3公里处固废填埋场
1
2
生态恢复
对井口进行封堵，地面设施拆除，恢复原有自然状况

5
合计

279



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期
	闭井期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	严格控制作业带宽度；管道填埋所需土方利用管沟挖方，做到土方平衡，减少弃土，管道两侧及上方设置草方格
	管道上方及两侧设置草方格
	定期巡查管线，如发生管线老化，接口断裂，及时更换管线
	--
	地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有自然状况
	恢复原貌

	水生

生态
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	地表水

环境
	管道试压废水，试压结束后就用于周边抑尘
	不外排
	采出水随采出液输送至塔二联合站处理，处理后作为注水水源加以利用
	废水经处理满足《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）中要求后回注，不外排
	--
	--

	
	钻井废水进入泥浆罐，按泥浆体系不同分阶段全部用于配制钻井液，在钻井期间综合利用，不外排
	不外排
	井下作业废水采用专用回收罐收集后运至塔中钻试修废弃物环保处理站处理；回注井洗井废水经回水管线输至塔一联污水处理系统
	废水经处理满足《气田水注入要求》（SY/T6596-2016）中要求后回注，不外排
	
	

	
	生活污水排入防渗生活污水池暂存，定期拉运至且末县污水处理厂处理
	不外排
	--
	--
	--
	--

	地下水及土壤环境
	--
	--
	源头控制，

分区防控
	--
	--
	--

	声环境
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求
	基础减振
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类区排放限值
	车辆噪声合理安排作业时间
	-

	振动
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	大气

环境
	施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、物料苫盖的措施；选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘和车辆废气的产生
	大气环境影响可接受
	采取管道密

闭输送，同时

加强检修和

维护从源头

减少阀门等

泄漏挥发，采

用底部装载

方式
	硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建项目二级标准，非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	洒水抑尘
	-

	固体

废物
	建筑垃圾首先考虑回收利用，不可回收利用部分拉运至民丰方向3公里处固废填埋场
	妥善处置
	废机油进入塔一联合站处理系统综合利用，危险废物豁免管理清单中的废弃含油抹布、手套等劳保用品经收集后定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。废油桶、落地油、废防渗材料属于危险废物，委托有资质单位接收处置
	妥善处置
	废弃管线、废弃建筑垃圾等，收集后送至民丰方向3公里处固废填埋场处置
	妥善处置

	
	钻井期间生活垃圾集中收集后，由钻井队联系当地垃圾填埋场处置，并设专人负责
	
	
	
	
	

	
	聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，经检测处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；岩屑（聚合物+膨润土岩屑)存放在岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3999-2017)标准后用于铺垫油区内井场及道路
	
	
	
	
	

	
	废机油桶装收集、废防渗材料和废烧碱包装袋暂存在井场危废贮存点内，完井后将由井队联系有危险废物处置资质的单位回收处理
	
	
	
	
	

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	环境

风险
	选用合格管材，加强施工监理
	--
	管线上方设置标志，定期对壁厚进行超声波检查
	--
	--
	--

	环境

监测
	--
	--
	废气
	井场无组织废气
	每年1次
	--
	--

	
	
	
	地下水
	跟踪监测井
	每年1次
	--
	--

	其他
	无


七、结论

	该项目只要切实落实报告表中提出的各项防治措施要求，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。


八、地下水环境影响专项评价
	本项目为陆地天然气开采项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版)》（部令第16号)中的“五、石油和天然气开采业07-陆地天然气开采-0721”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类)（试行）表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水专项评价。

1总论

1.1前言

为了尽快形成油气生产能力，满足油气生产的需要，提高塔中区块整体开发效益，根据开发产能建设安排，塔里木油田分公司投资27523.6万元实施“塔里木塔中6气田塔中6井区石炭系东河砂岩段产能建设项目”，主要建设内容包括：①新钻井2口（塔中6-3H、塔中101-2）；②新建新井井场4座（塔中6-1井、塔中6-4井、塔中6-3H井、塔中101-2井），恢复老井地面流程2座（中深1井、塔中6-H2井），老井利用9口；③改造塔中6集气站、塔中26-2H集气站，在ZS1C井场新建2井式阀组1座，在TZ6C井场新建2井式阀组1座；④部署23口注水井，其中18口采油井转注水井，老注水井利用5口，新增注水泵3台，利旧3台注水泵；⑤新建单井集输管线10.15km，新建阀组集输管线15.35km，共计25.5km；⑥新建35kV架空线路6.59km，新建12芯光缆15.7km；配套电气、自控、通信、结构等其他公用工程。

1.2编制依据

1.2.1环境保护技术规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日起施行）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（7）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）；

（9）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

（10）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）；

（11）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修正，2018年9月21日起施行）；

（12）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；

（13）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

（14）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）（2017年1月1日起实施）；

（15）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）（2016年1月7日起实施）；

（16）《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）（2024年1月1日起实施）；

（17）《排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）（2022年7月1日起实施）；

（18）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

1.3评价因子筛选

根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，通过对工程实施后主要环境影响因素的识别分析，对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的地下水现状及影响评价因子。

表8-1评价因子一览表

类别

项目

时期
评价因子

地下水

钻前工程
施工期
耗氧量、氨氮、石油类等

钻井工程
施工期

pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬等

储层改造工程
施工期

pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六价铬等

油气集输工程

施工期
耗氧量、氨氮、石油类等

运营期
耗氧量、氨氮、石油类等

1.4地下水影响评价等级与评价范围

1.4.1评价等级

本项目为石油天然气开采项目，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表（表8-1），本项目属地下水环境影响评价Ⅱ类项目；根据调查，项目所在区域不存在集中式饮用水源地和分散式饮用水水源地，项目占地不涉及集中式饮用水水源准保护区、补给径流区以及其他保护区等敏感区，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“表1建设项目的地下水环境敏感程度分级表”（表8-2），本项目地下水环境敏感程度为不敏感。按照《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求“新建回注井（含开采井转回注井）的场地，地下水评价等级不低于二级”的要求，确定本次回注井工程部分地下水评价等级为二级。新建管线及新建采气井部分地下水评价等级为三级。
表8-2建设项目的地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

项目场地的地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感

上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
表8-3地下水评价工作等级一览表
项目名称

项目类别

环境敏感程度

评价等级

采气井

Ⅱ类

不敏感

三
采气管线

Ⅲ类

不敏感

三

回注井
Ⅱ类

不敏感

二
1.5评价范围

按照导则要求，调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。本次采用自定义法确定本项目地下水环境影响评价范围，具体为项目区地下水流向上游1km，下游2km，两侧外扩1km的区域。

1.6评价标准

（1）地下水质量标准

评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中石油类Ⅲ类标准限值。地下水环境评价标准值见表8-4。

表8-4地下水环境评价标准值

监测项目

单位

标准值

监测项目

单位

标准值

pH

无量纲

6.5~8.5
细菌总数

CFU/mL
≤100

总硬度

mg/L

≤450

亚硝酸盐氮

mg/L

≤1.00
溶解性总固体

mg/L

≤1000

硝酸盐氮

mg/L

≤20.0
硫酸盐

mg/L

≤250

氰化物

mg/L

≤0.05

氯化物

mg/L

≤250

氟化物

mg/L

≤1.0

铁

mg/L

≤0.3

汞

mg/L

≤0.001
锰

mg/L

≤0.10
砷

mg/L

≤0.01

挥发酚

mg/L

≤0.002

镉

mg/L

≤0.005

耗氧量

mg/L

≤3.0

六价铬

mg/L

≤0.05

氨氮

mg/L

≤0.50
铅

mg/L

≤0.01

钠

mg/L

≤200

石油类

mg/L

≤0.05

总大肠菌群

MPN/100mL

≤3.0
（2）废水排放标准

①施工期


本项目施工期生活污水排入生活污水池暂存，定期通过吸污车拉运至且末县污水处理厂处理。

1.7地下水环境敏感目标

本项目评价范围内不涉及饮用水水源地等地下水环境敏感目标。

2.地下水质量现状调查与评价

2.1监测点位

拟建工程地下水环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)要求，需设置5个潜水监测点和2个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定该区域无承压水，不再设置承压水监测点。区域地下水流向为南向北方向，结合区域地下水井分布情况，本次评价引用《塔中区块2023年产能建设项目（一期）环境影响报告书》编制期间开展的4口潜水质量现状监测数据，《ZG58-H1、ZG585H井气举流程完善环境影响报告表》编制期间次开展的1口潜水质量现状监测数据。引用点位监测时间均为3年内，监测点与拟建工程处于同一水文地质单元，且整体布置符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)要求。
监测点位信息见表8-5。

表8-5地下水环境监测点位信息
序号

监测点名称

监测点坐标
与本项目位置关系

监测
层位

监测日期

备注
1
1#

39°02′35.83″N

83°33′03.11″E
TZ405-2H北侧0.7km（下游）
潜水
2023.11
ZG58-H1、ZG585H井气举流程完善环境影响报告表

2
2#
39°01′44.04″N

83°35′36.10″E
TZ4-8-5西北侧3.5km（下游）
3
3#
39°01′10.38″N

83°35′57.03″E
TZ4-8-5西北侧2.5km（下游）

4
4#
84°09'59.37"E
38°44'37.41″N
TZ101东南侧20km（上游）
2025.03
ZG58-H1、ZG585H井气举流程完善环境影响报告表
5
5#
84°14'26.22"E
38°45'53.33″N
TZ101东南侧21km（上游）
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图8-2地下水监测点位图
（2）监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类，共28项。

（3）监测时间及采样频率

1#、2#、3#采样时间为2023年11月，监测1天，采样1次。

4#、5#井采样时间为2025年3月，监测1天，采样1次。
（4）监测分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）执行，分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）等有关标准和规范执行。各地下水监测因子分析方法及检出浓度等情况见监测报告。

2.2地下水环境质量现状评价
（1）评价方法

采用标准指数法对监测结果进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式如下：
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
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②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：
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式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；
PpH——pH的标准指数，无量纲；
pH——pH监测值；
pHsd——标准中pH的下限值；
pHsu——标准中pH的上限值。
（2）评价标准
按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价，其中石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准进行评价。

（3）监测及评价结果

地下水环境质量现状监测及评价结果详见表8-6。

表8-6地下水环境质量现状监测及评价结果（1）
监测项目

单位

1#
2#
3#
标准值

监测值

Pi
监测值

Pi
监测值
Pi
K+
mg/L

61.2
-
63
-
66.4
-
/
Na+
mg/L

1440
-
1430
-
1480

-
/
Ca2+
mg/L

182
-
195
-
203
-
/
Mg2+
mg/L

254
-
254
-
263
-
/
CO32-
mg/L

0
-
0
-
0
-
/
HCO3-
mg/L

80
-
76
-
61
-
/
pH

无量纲

7.7
0.47
7.6
0.40
7.5
0.33
6.5~8.5
总硬度

mg/L

1490
3.31
1570
3.49
1640
3.64
≤450

溶解性总固体

mg/L

5870
5.87
5620
5.62
6010
6.01
≤1000

硫酸盐

mg/L

1600
6.4
1570
6.28
1580
6.32
≤250

氯化物

mg/L

2330
9.32
2440
9.76
2430
9.72
≤250

铁

mg/L

0.04
0.13
0.03
0.10
0.03
0.10
≤0.3

锰

mg/L

未检出
-

未检出
-

未检出
-
≤0.10
挥发酚

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.002

耗氧量

mg/L

0.9
0.30
0.88
0.29
1.03
0.34
≤3.0

氨氮

mg/L

0.093
0.19
0.058
0.12
0.049
0.10
≤0.50
总大肠菌群

MPN/100mL

0
0
0
0
0
0
≤3.0
细菌总数

CFU/mL
未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤100

亚硝酸盐氮

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤1.00
硝酸盐氮

mg/L

0.28
0.014
1.04
0.052
0.98
0.049
≤20.0
氰化物

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.05

氟化物

mg/L

2.53
2.53
2.48
2.48
2.43
2.43
≤1.0

汞

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.001
砷

mg/L

0.0007
0.07
0.0008
0.08
0.001
0.1
≤0.01

镉

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.005

六价铬

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.05

铅

mg/L

0.0035
0.35
0.0032
0.32
0.0032
0.32
≤0.01

石油类

mg/L

未检出
-
未检出
-
未检出
-
≤0.05

表8-6地下水环境质量现状监测及评价结果（2）
监测项目

单位

4#
5#
标准值

监测值

Pi
监测值

Pi
K+
mg/L

412
-
498
-
/
Na+
mg/L

1080
-
1100
-
/
Ca2+
mg/L

192
-
142
-
/
Mg2+
mg/L

287
-
327
-
/
CO32-
mg/L

1L
-
1L
-
/
HCO3-
mg/L

204
-
323
-
/
pH

无量纲

7.3
0.200 
7.2
0.133 
6.5~8.5
总硬度

mg/L

1960
4.36 
1770
3.93 
≤450

溶解性总固体

mg/L

5350
5.35
5220
5.22
≤1000

硫酸盐

mg/L

1520
6.08
1440
5.76
≤250

氯化物

mg/L

1690
6.76
1550
6.2
≤250

铁

mg/L

0.15
0.5
0.15
0.5
≤0.3

锰

mg/L

0.04
0.4
0.04
0.4
≤0.10
挥发酚

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.002

耗氧量

mg/L

1.06
0.353
0.82
0.273
≤3.0

氨氮

mg/L

0.074
0.148
0.085
0.17
≤0.50
钠

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤200

总大肠菌群

MPN/100mL

0
0
0
0
≤3.0
细菌总数

CFU/mL
46
0.46
32
0.32
≤100

亚硝酸盐氮

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤1.00
硝酸盐氮

mg/L

1.15
0.0575
1.21
0.0605
≤20.0
氰化物

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.05

氟化物

mg/L

1.75
1.75
1.95
1.95
≤1.0

汞

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.001
砷

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.01

镉

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.005

六价铬

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.05

铅

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.01

石油类

mg/L

未检出
-
未检出
-
≤0.05

根据评价结果可知，项目所在区域地下水（潜水）监测指标中总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物等出现不同程度的超标，超标与区域水文地质条件有关，项目区地处沙漠腹地，常年干旱，超标主要是受干旱气候、蒸发浓缩作用、原生水文地质环境等因素综合影响，其它各项地下水监测指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。石油类浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

（4）包气带质量现状监测

结合拟建工程所在区域污染源分布特点及井场、管线布设情况，新建气举管线及现有采出液管线均交汇在ZG582集油站，本次评价委托新疆广宇众联环境监测有限公司在ZG582集油站进行包气带质量监测来说明本项目所在区域包气带现状情况。包气带质量现状监测结果见表8-7。

表8-7包气带质量现状监测结果一览表

序号

监测点名称

采样位置

采样深度

监测因子

监测值（mg/L）

1

ZG582集油站

土壤裸露处

0.2m

石油类

未检出
1m

未检出

3.地下水环境影响预测与评价

本次评价区域内水文地质部分资料引用《塔中油田地下水环境调查服务项目》中相关资料，项目井场和管线位于同一水文地质单元，水文地质条件一致，因此进行统一叙述，不再分述。

3.1区域水文地质条件概况

根据区域钻井剖面资料，塔克拉玛干沙漠沙丘之下，广泛分布有第四系的冲积、洪积和风积层，厚度多在200m~300m。其上部120m~150m绝大多数为粉细砂层，粒度均匀，不含或微含细粒物质，渗透系数较大，透水性能较强，单井出水量20m3/d~200m3/d，按地下水的富水性标准，属于水量中等地区。

（1）区域地质构造控水作用

①塔里木盆地构造控水条件

塔里木盆地在大地构造中称为塔里木地台，其基底（指第四系以前的地质时代的地层）形态特征受南北向天山和昆仑山地槽褶皱带挤压应力场的作用，使塔里木地台的构造格局以南北向分带性、地层系统发育的完整性及强烈的新构造运动的差异性为显著特点，新构造作用使地台缓慢抬升，基底的坳陷，隆起呈波状起伏，断裂发育等为基本形态特征，对地下水储存具有较强的控制作用。

②第四系松散地层赋水介质分布规律

第四系松散地层是地表水流床，也是地下水赋存的主要介质。昆仑山前平原至塔中沙漠区，第四系地层分布广泛，它不仅塑造了盆地现代地貌景观，而且对山前平原和沙漠腹地水资源的形成、运移、储存及水动力循环具有显著的影响作用。昆仑山前倾斜平原由河流冲洪积扇群组成，基底岩层处于民丰-若羌坳陷带内，向扇前缘过渡为冲积平原，由原层砂夹亚砂土、亚粘土互层组成，通称细土带，厚度为500m~800m；向盆地中央延伸，流水作用逐渐减弱，岩性粒度由粗变细，向河湖相和风积相过渡，被巨厚的粉细砂夹薄层亚砂土或精致粘土层代替。项目区处于中央隆起构造带内，第四系厚度有所变薄，一般沉积厚度小于300m，最大厚度可达500m，在较低的沙垅间洼地中可见冲、湖积地层出露，其岩性结构粒度同风成沙类同，流水层理清楚，并发现较多的螺壳化石，证明冲湖积的物质来源于风积砂再搬运沉积的结果。

总之，塔里木盆地基底地形，由南向北经过的坳陷-隆起-再坳陷至塔中再隆起的波浪式变化，对第四系的补偿堆积具有很强的控制作用，为地下水的赋存和运移创造了有利的储水构造条件。区域水文地质见图8-1、图8-2。
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图8-1区域水文地质图
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图8-2水文地质剖面图

（2）区域地下水系统特征

项目区沙漠地下水同昆仑山前冲洪积平原地下水具有紧密联系并处于同一水环境单元，构成了区域地下水系统。

①地下水赋存及分布规律

该区从昆仑山前至基底地质构造由两个坳陷和两个隆起组成。直接影响储水介质——第四系松散物质的补偿性沉积厚度和地下水赋存条件。在地貌上山前倾斜平原衔接沙漠覆盖的冲积湖积平原，构成完整的水系统单元，自南向北沿流向水文地质条件呈有规律的变化。
a.南部山前平原：据水文地质普查勘探资料，山前平原处于民丰-若羌坳陷内，由第四系松散卵砾质堆积物充填，厚度近千米，储水条件优越，赋存有丰富的水质良好的潜水，315国道南侧一带，地下水埋深10m~20m，向山麓方向埋深大于60m，含水层岩性为单一的卵砾石层，富水性强，水交替条件活跃，单井涌水量大于2000m3/d。

倾斜平原前缘，处于车尔臣隆起带内，第四系冲积层相变为双层和多层结构的粗中砂、粉细砂和粘土、亚粘土或亚砂土互层，为细土平原带，赋存有上部劣质潜水和下层（深部）优质承压水的储水构造。潜水位埋深1m~10m，富水性时空变化大，以安边尔兰杆边界，东部莫勒恰河和喀拉米兰河下游平原，富水性较差，单井涌水量约500m3/d。深部承压水有两层含水层，以中细砂为主，富水性较强，单井涌水量达1000m3/d~2000m3/d。

b.北部古冲积湖积平原：基底由唐古孜巴斯拗陷过渡到中央隆起带。新生代时期随着基底地壳坳陷和隆起的演化，第四纪古水文网异常发育，对风成沙的再搬运，形成当今的厚度大于300m，以粉细砂为主体，夹有不稳定亚砂、亚粘土层的储水构造，构成广阔的古冲湖积平原，普遍含有地下水。现代风成沙堆积在古冲积平原之上，流动的沙丘、沙垅不含地下水，形成表层风沙地貌。深部大厚度粉细砂层构成巨大的储水空间。据沙漠中钻井资料分析，沙漠地下水主要分布于更新世中晚期冲积和冲湖积砂层中。石油勘探供水井资料表明垅间洼地地下水位3m~5m，最大深度15m，井深100m~120m，8英寸管径单井涌水量达600m3/d~1000m3/d，单位涌水量1L/s·m左右，属水量中等的潜水含水层。水质差，矿化度4g/L~5g/L，不适饮用。据分析第四系含水层之下的新第三系泥岩、砾岩和砂岩有深循环承压地下水分布，有待供水勘探证实。

②地下水补给、径流、排泄条件

昆仑山前平原至沙漠腹地油气田区，为一个整体的地下水动力系统，具有良好的储水条件，贮水体积巨大，地下水分布较为普遍，其补给水源主要靠山地流入的七条河流和季节洪流的转化下渗补给。据外业调查，这些地表径流在山前平原区除蒸发消耗和小面积灌溉被作物吸收外约有90%以上水量渗失地下转换为地下水资源，如安迪尔河和牙通古孜河出山口不到15km，全部渗入地下，河床断流，估测地表水转换为地下水资源约为5×108m3/a，说明地表水补给地下水作用极为强烈。平原区虽有大气降水，但不足30mm，其他如灌溉水入渗等，其量甚微，对平原地下水补给不具实际意义。

地下水径流自南向北运动，山前至沙漠油田区地形高差大于400m，径流交替强烈，向较低的沙漠腹地运移条件良好，地下径流速度由每日数十米向沙漠古冲湖积平原逐渐趋于缓慢，约为1m，构成广大沙漠中大面积地滞留集水区，是沙漠普遍分布地下水的基本原因之一。

地下水的排泄，严格受基底构造控制，在车尔臣隆起带附近，倾斜平原前缘地下水位埋深1.5m，古河道侵蚀谷侧有泉水出露，一般流量小于5L/s，是地下水排泄回归地表水，而后又汇集河床向沙漠倾泄，形成局部循环转化过程。但大面积地下水浅埋带垂直蒸发强烈，特别是在埋深小于1m地段，地表土层普遍积盐，形成厚达10cm~20cm的白色盐壳，表明该带为地下水排泄地段。深部的大量地下径流仍源源不断地向沙漠中集中，在沙漠中仅占15%面积的垅间洼地内水位浅埋地段，仅有极少部分蒸发消耗，表现为正均衡状态。沙漠下伏冲湖积层是地下水储存的地下水库，地下水呈长期的滞流状态，靠远距离排泄平衡。

③地下水水化学演变规律
地下水化学特征的形成及演变，是地下水在地质构造、地层岩性及水文地质条件控制下，在不同介质中运移与围岩进行各种水文地球化学作用的结果。塔克拉玛干沙漠区地下水化学特征，是在极端干旱的气候条件下形成的，在水化学演化作用中从山地到倾斜径流过程中，水文地球化学作用十分复杂强烈。表现为大陆盐化过程，是沙漠地下水最显著的水化学特征。

从山前平原单一的卵砾石带过渡到细土平原和冲洪积平原（沙漠区），地下水化学成分，表现为由上游到下游沿地下水流向的水平演变；而且也有沿河床由近及远方向的水平分带规律，同时大厚度含水层水化学垂直分带规律也普遍存在。

a.沿地下水流向自南向北水平变化规律

从山前至沙漠常量阴阳离子转换明显，矿化度不断增高，水质向劣化方向递变，水化学类型由倾斜平原的SO4-Ca（Mg）→细土带SO4·Cl-Ca（Mg）→至沙漠区为Cl·SO4-Na·Mg水递变；矿化度由＜1g/L→1g/L~3g/L→3g/L~10g/L递增。特别是大面积的沙漠地下水类型比较稳定，均为Cl·SO4-Na·Mg水。
b.垂直河床方向的水平分带规律

因河水是地下水主要补给源，所以垂直河床两侧的地下水的水质由近及远地表现为水平分带规律。即随着河床向两侧地表水和地下水混合作用由强到弱，水化学成分近河水向原始水型呈分带变化，各带的宽度大小与河水流量大小和所接触的含水层透水性密切相关。

c.垂直分带规律

地下水上咸下淡的倒置垂直分带性是干旱区潜水化学的普遍特征之一。主要表现在细土带和沙漠区大厚度含水层和上部潜水与下部承压水分布区。这类地区含水层颗粒细，水力坡度小，地下水径流速度滞缓，水位埋深浅，在极端干旱的气候条件下，潜水大量蒸发，盐分自下而上不断迁移，使盐分在潜水上部或地面富集，而下层（或深部）潜水（或承压水）水质相对较好。这种规律在塔中沙漠地下水中反映明显。如塔中油田区浅-深部均为Cl·SO4-Na·Mg水，但矿化度随深度增加而降低，表层水矿化度一般都大于5g/L，100m~120m水井矿化度为4g/L~5g/L，GS3水井263m~354m深度段地下水矿化度为4.2g/L，GS2水井251m~389m深度矿化度为3.5g/L。
3.2评价区水文地质条件

为了解评价区地层岩性及潜水水位的变化情况，本次水文地质调查引用青岛中油岩土工程有限公司对塔中区块地下水调查资料。在水文地质调查过程中共施工了38组探井。通过对探井的分析编录，对地层岩性在全区上的变化有了一定认识，其岩性为粉砂、细砂夹薄层粉质粘土，其中粉砂层占到了含水层厚度的70%以上，粉砂和细砂层均呈东西向水平分布，但细砂层因其单层厚度较小，因此水平方向分布不连续，多呈薄层或透镜体状存在。其间夹粉质粘土的厚度比较薄且不连续，一般为0.05~0.2m。

评价区的洼地内潜水位一般埋藏较浅，静止水位多为3~5m，垄岗状沙丘上地下水水位埋深达到37m。含水层厚度大且分布面积广，使广大的沙漠区犹如一个巨大的地下水库。

（1）含水层空间分布

根据野外岩性描述，评价区含水地层总体上基本一致，岩性自上而下差异不大，砂层占据绝对优势，砂层中又以粉砂占绝对优势。

据资料分析，评价区内在深度300m以上的潜水含水层大体可以划分为2个含水岩组，即220m以上的中、上更新统含水岩组和220~300m的下更新统含水岩组。中上更新统含水岩组包括2~3个含水层，潜水含水层的岩性主要为第四系全新统冲积的粉砂，其次为细砂。其中细砂层数较多，单层厚度较小，呈薄层或透镜体状，单层厚度一般0.5~20m，最大可达28m。下更新统含水岩组可分为上、下两个含水段，上含水段深度为220~300m，包括1~2个含水层。

评价区内潜水的水位埋藏深度随沙漠地形变化，由于地形复杂，因而地下水埋深变化也很复杂，无明显规律。洼地潜水静止水位一般在3~5m之间。水质较差，根据取样检测分析可知，矿化度一般在3.0~13.8g/L，矿化度大小分布无规律。

（2）地下水类型及富水性

评价区第四系含水层主要为沙丘下伏的沉积层，通过对勘探孔岩芯的颜色、结构、构造、粒度变化分析，整个地层岩性从上到下变化不大，含水层岩性较单一，主要由砂类地层夹粘性土类薄层构成，肉眼观察粘性土层与粉砂层不易区分。砂类地层主要为粉砂或细砂，个别地段出现粘性土类夹层，岩性主要为粉质粘土层，不稳定，多以薄夹层或透镜体形式存在，不能形成稳定的隔水层。因此，评价区地下水类型均为第四系松散岩类孔隙潜水。

评价区范围内勘探深度内地下水为潜水，含水层岩性为粉砂、细砂，换算单井涌水量在12.6~104.94m3/d，水力坡度在1‰~3‰，地下水埋深在3~37m之间，渗透系数0.35m/d~1.78m/d；水化学类型主要为Cl·SO4-Na·Mg型水。

（3）地下水补给

评价区位于塔克拉玛干沙漠腹部，无地表河流穿过，也无其他地表水体和引水渠系等。地下水的补给来源于以下两个方面：

①南部沙漠区地下水侧向径流补给：这是评价区地下水的最主要补给来源。

②降水入渗补给：沙漠区降水稀少，多年平均降水量仅有25~35mm，年平均蒸发量高达3000~4000mm，蒸降比高达116以上，评价区内的降水基本上不能直接对浅埋带地下水形成入渗补给作用。所以评价区内降水入渗补给对地下水资源的补给一般无实际意义。

（4）径流

沙漠区地下水的径流运移速度总体上是极迟缓的。评价区地下水接受南部沙漠区地下径流侧向补给后，在粉细砂含水层的孔隙中总体上由南向北径流。除局部地段外，地下水的径流方向与沙垄的延伸方向大体一致。

（5）地下水的排泄

评价区地下水的排泄方式主要有以下三项：

①北部（向下游的）地下侧向径流排泄。这是沙漠区地下水的主要排泄方式。区内地下水各含水组岩性均为大厚度粉细砂或粉砂层，径流条件较差，所以地下水总体上以缓慢径流的方式向北部下游地段排泄。

②潜水面垂直蒸发排泄

区内地下水埋藏条件总体上受风积沙丘、沙垄构成的地形地貌制约。在沙垄及其周边沙丘分布区，地下水埋藏较深，埋深一般大于10m，最深达37.07m，垂直蒸发对地下水基本上不起作用。

但在沙垄之间的洼地中，地下水埋深大多小于5m，部分地段为5~10m。且垄间洼地内岩性颗粒较沙垄上细，多为粉砂或粉土，地下水通过包气带细颗粒地层的毛细管可上升到地表表面及其附近。尤其垄间洼地内地下水潜水位埋深小于5m的地段，在沙漠区极干旱的气候条件和强烈的蒸发作用控制下，使地下水沿毛细管不断上升而消耗。由此可见，潜水面的垂直蒸发也是垄间洼地内（地下潜水位埋深小于5m的地段）地下水的重要排泄方式之一。

③地下水人工开采排泄

沙漠区地下水原本不存在人工开采。但在区域随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完成后即已停止开采地下水。

（6）地下水化学类型

①形成作用

评价区内地下水均为潜水，且水位埋藏浅，加之沙漠气候异常干旱，因此区内水化学作用以蒸发浓缩作用为主。评价区内的地下水主要接受西南部地下水的侧向径流补给，径流路径长、蒸发强度大，地下水含盐量增高，水质逐渐变差，地下水中Cl-、SO42+、Na+、Mg2+含量大量富集，水化学类型主要以Cl·SO4-Na·Mg型为主，溶解性总固体含量集中在3.0~8.52g/L。

②地下水化学类型分布

评价区位于塔克拉玛干沙漠中部，区内地下水径流条件差异不大，水化学类型的变化也很小，主要为Cl·SO4-Na·Mg型，水化学类型没有明显的分布规律，在垂向上无明显分带规律。

（7）地下水水位动态变化特征

评价区内的地下水位动态属地下径流-人工开采-蒸发混合型动态，2月份地下水位有所下降。3~4月份随着气温的升高，冰雪的融化，对地下水的补给量增多，地下水位开始缓慢回升。5月份水位较高，进入6月份后随着蒸发量的迅速增大和养护公路对供水井的开采，地下水位开始下降，特别是6~8月为高温季节，蒸发作用十分强烈，平均月蒸发量多在520~640mm，地下水处于相对低水位期，且比较稳定。进入10月份以后，气温有所下降，蒸发量也逐渐减小，养护公路对供水井停止开采，地下水位开始缓慢上升。

由于沙漠区地形起伏变化明显，在沙丘和沙垄部位地下水埋藏较深，垂直蒸发作用不太明显，而在垄间洼地内地下水埋藏相对较浅，垂直蒸发作用较明显，地下水位的变幅受气候影响而有所变化，但变幅一般都较小，大多为0.05~0.15m，地下水位动态变化更多地体现了地下缓慢径流-人工开采-蒸发混合型动态特征。

（8）地下水开发利用现状

评价区随着油气田的勘探开发，需水量呈逐年增长之势，而且主要靠开采地下水加以解决。目前，评价区内的油气田勘探井和油气田开采井旁都建有钻前供水井开采地下水供给施工用水，而部分钻前供水井在油井施工完成后即已停止开采地下水。

（9）包气带

拟建工程场地包气带以粉砂和粉细砂为主，包气带厚度为2.1～37m，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）渗透系数经验表，粉砂渗透系数K约为1.16×10-3～1.74×10-3cm/s，细沙渗透系数K约为5.79×10-3～1.16×10-2cm/s，综合判定天然包气带防污性能为“弱”。

3.3回注井对地下水的影响

（1）回注层圈闭性

根据钻孔资料，第四系含水层下部为新近系地层，新近系底板埋深2904～3100m，新近系以泥岩为主，具有很强的隔水性。选择古近系、白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系，志留系和奥陶系作为回注层，该层砂层分布稳定，上覆盖层为新近系中新统巨厚泥岩，隔水性地层稳定，隔水性良好，起到良好的阻隔作用。通过以上对区域地层条件的分析，可知目的回注层在垂直上封闭性良好。根据现有井钻孔柱状图可知，本区饮用水层第四系含水层与回注层之间存在库车组、康村组、吉迪克组，总厚度约2600～3500m，主要隔水层岩性为泥岩，隔水性能良好，回注水基本无法上窜至饮用水层，对地下水造成影响。因而，从回注层的圈闭性分析，在正常的油田开发过程中，回注水到油气层的采出水不会对潜水含水层产生影响。

（2）回注层可注性

塔中地区3000m以下地层从下到上主要为奥陶系、志留系、泥盆系、二叠系、三叠系、白垩系和古近系。自奥陶系到古近系各层系平均地层厚度150m以上，主要砂体以细砂岩-粉砂岩为主。从已钻井碎屑岩各层系储层参数统计表分析表明，回注地层各层系砂岩平均孔隙度17.3%～22.1%，平均渗透率170～367md，储层物性较好，主要以中孔、中渗储层为主。

拟建工程注水水源为经塔中第一联合站、塔中第二联合站及塔中161转油站采出水处理装置处理达标后的回注水，注水水质指标满足《气田水注入要求》（SY/T6596-2016），不会形成二次沉淀堵塞地层，回注层有足够的储集空间，能满足油气田生产期内的回注要求。

（3）注水井井筒完整性

拟建工程各注水井为生产井转变而来，在投入使用之前将对井筒完整性进行检查，同时在钻井初期，均通过水泥将套管与地层之间进行封闭，上有封隔器完全隔绝采出水回注过程中与非注水层和地下含水层的联系，阻止回注水对非注水层和地下含水层的污染；固井采用双凝水泥浆体系，井底构筑水泥塞，阻止注水向下部地层的渗入；注水井井身采用双层套管结构，套管材质选用碳钢材质，固井质量合格、井筒材质能够承受设计回注压力和防腐等；仅井体底部的钢质封闭管壁设置了射孔段作为回注水排出钢管之外的通道；地面部分，井口高出地面，还设置控制加压装置，防止了对地下潜水的污染。因此，回注地层的回注水，在正常状况下不可能跨越抗压强度较高的钢管与水泥阻挡层而涌入非注水层，可以认为不会对地下水潜水含水层产生影响。
3.4地下水环境影响预测与评价

本项目回注井地下水环境影响评价等级为二级，采气井及管线地下水环境影响评价等级为三级，因此本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散并进行影响评价。

3.4.1正常状况

（1）废水

本项目施工期间废水主要为钻井废水、压裂废水、试压废水及施工人员产生的生活污水。钻井废水进入泥浆罐，按泥浆体系不同分阶段全部用于配制钻井液，在钻井期间综合利用；酸化压裂废水作为二次改造液对塔中区块内老井储层进行二次改造，改造后见油气显示，则随油气输至塔二联合站处置，改造后若再次返排压裂液，则运至富源7井废液处理站处理；工程管道分段试压，一般采用无腐蚀性的清洁水，主要污染物为SS，试压水由管线排出由罐收集后，进入下一段管线循环使用，试压结束后就地泼洒抑尘；生活污水排入防渗生活污水池暂存，定期拉运至且末县污水处理厂处理，项目废水处理措施得当，正常情况下，不会对区域地下水环境产生不利影响。运营期间无废水排放。

（2）集输管线

本项目集输管线采用无缝钢管，注水管线全部利旧均采用柔性复合管，均采取严格的防腐防渗措施，正常状况下不会对管线穿越区地下水环境产生污染影响。

（3）注水井回注
拟建工程正常状况下，井场套管完好，回注水经井口回注地层，不会对地下水环境产生影响。
3.4.2非正常状况下地下水环境影响

井场正常运行过程中如套管发生破损，则会导致采出液泄漏。一旦事故发生，采出液在水头压力差的作用下，可能直接进入含水层，发生油水串层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。套管返水发生概率极低，本次评价考虑最不利的极端情况下，套管发生破损泄漏后对潜水含水层水质产生影响，

本次评价对非正常状况下套管发生破损泄漏情景运用解析模型进行模拟预测，以评价对地下水环境的影响。

①预测因子筛选

拟建工程污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表8-8。

表8-8评价因子及评价标准一览表

评价因子

评价标准（mg/L）

检出下限值（mg/L）

现状监测值最大值（mg/L）

石油类

0.05

0.01

未检出

②预测源强

根据开发资料，拟建工程单井日产凝析油最大值约为21.64t/d，全部渗入潜水含水层，采取措施0.5h后停止泄漏。本次评价考虑泄漏凝析油中1‰进入地下水的量为0.45kg。
③预测模型

污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：
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式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—地下水流速度，m/d；潜水含水层岩性为第四系粉砂、粉细砂，渗透系数取5m/d。水力坡度Ⅰ为1‰。因此地下水的渗透流速u=K×Ⅰ/n=5m/d×1‰/0.18=0.028m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.28m2/d；

erfc（）—余误差函数。

根据区域水文地质条件，评价区内第四系含水层岩性主要为砾石。本次评价水文地质参数主要通过区域的勘察资料及经验值确定。模型中所需参数及来源见表8-9。

表8-9水质预测模型所需参数一览表

序号

参数符号

参数名称

参数数值

数值来源

1

u

水流速度

0.028m/d

地下水的平均实际流速u=KI/n，潜水含水层岩性为第四系粉砂、粉细砂，渗透系数取5m/d，水力坡度Ⅰ为1‰。

2

DL

纵向弥散系数

0.28m2/d

DL=αmu，αm为纵向弥散度。参考前人的研究成果，结合项目区水文地质条件，弥散度应介于1～10之间，按照最不利的评价原则，本次模拟取弥散度参数值取10。

3

n

有效孔隙度

0.18
含水层岩性主要为粉砂和粉细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18
4

t

时间

计算发生渗漏后100d、1000d、3650d后各预测点的浓度

5

C0

污染物浓度

石油类进入含水层后，只有变为可溶态才会随地下水迁移扩散，因此参照TPHCWG（1997）中关于石油类污染物的溶解度等相关文献，取18mg/L为石油类可溶态污染物的最高浓度值。石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，将石油类污染物浓度标准定为0.05mg/L。检出限为0.01mg/L。

④预测内容

将以上确定的参数代入模型，便可以求出不同时段，在预测情景下，泄露了不同天数（100d、1000d、3650d）时，污染物在含水层不同位置的浓度分布情况。具体见表8-10、表8-11、图8-3。
表8-10石油类污染物在潜水含水层中的浓度迁移预测结果

100d

1000d

3650d

距离（m）

浓度c（mg/L)

距离（m）

浓度c（mg/L)

距离（m）

浓度c（mg/L)

0

18.000
0
18.000
0
18.000
20

0.348
20
14.210
50
16.783
25
0.049

25
12.661
100
10.883
30
0.0046
30
10.969
150
3.328
60

0.000
60
2.314
200
0.376
80
0.000
80
0.387
233
0.049
100
0.000
98
0.044
250
0.014
120
0.000
100
0.034
300
0.0002
140
0.000
120
0.0015
350
0.000
180
0.000
140
0.000
400
0.000
200
0.000
200
0.000
450
0.000
表8-11预测结果统计表

预测因子

预测时间

超标距离

（m）

影响距离（m）

影响范围内水环境敏感点

石油类

100d

25
60
无

1000d

98
140
无

3650d

233
350
无
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图8-3发生长期泄漏后石油类污染物浓度变化趋势图

根据以上预测结果，在本次设定的预测情形下：预测期间，在水动力弥散作用下，随着时间、距离增加，污染范围也呈增加趋势。石油类浓度在预测100d、1000d、3650d时地下水超标距离分别为25m、98m、233m，影响距离分别为60m、140m、350m，影响范围内无居民饮用水井等敏感点，下渗对该地区地下水的影响较小。
4.地下水污染防治措施及管理要求
本次评价依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
（1）源头控制措施

本项目在设计、施工和运行时，严把质量验收关，管线敷设严格遵守相关规定，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。

在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝长期事故性排放源的存在。

①定期检测管道的内外腐蚀情况，并配备适当的管道抢修、灭火设备。一旦发现异常，及时维修和更换，尽量杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生。
②利用管道的压力、流量监控系统，发现异常立即排查，若出现问题，立即派人现场核查，如有突发事件启动应急预案。
（2）分区防渗

为防止对地下水的污染，为防止污染地下水，针对工程工艺特点，严格执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)“11.2.2分区防控措施”相关要求，本项目防治分区及防渗要求见下表8-12。

表8-12本项目防渗分区及防渗要求

防渗级别

防渗区域

防渗技术要求

重点防渗区

-

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行

一般防渗区

-

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行

简单防渗区

配电室等其他地面

一般地面硬化

为确保防渗措施的防渗效果，在施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。本项目管线均为防腐管线。同时应加强各生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。
（3）污染监控措施

根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020)的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目地下水监测计划见表8-13。

表8-13地下水监测点布控一览表

编号

位置区域
推荐监测井坐标
监测频率

主要监测项目

JK1

上游
83°46'15.157"

38°58'49.749"

每年采样2次。发生事故时加大取样频率。
石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬，其余监测点和监测项目可结合油田例行监测计划增加。
JK2

项目区附近
83°54'31.168"

38°51'41.202"
JK3

地下水下游
83°55'31.692"

38°48'44.229"

备注：优先利用区块上游、下游及附近已有的监测井
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送生态环境主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对工程区所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。
为保证地下水监测工作有序运行，须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：
①管理措施
a)防止地下水污染管理的职责属于生态环境管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

b)管理单位生态环境管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c)建立地下水监测数据信息管理系统，与管理单位环境管理系统相联系。

d)根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

②技术措施
a)按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020)要求，及时上报监测数据和有关表格。

b)在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性,并将核查过的监测数据通告管理单位生态环境部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解运营是否出现异常情况，出现异常情况的位置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季)一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

（4）地下水污染应急预案及处理

1）应急防范措施

建设单位运行期应制定地下水环境事故应急技术及措施，主要包括：

①确定项目运行过程中可能发生的环境事故与风险等级；
②监控项目的运行情况，发现运行故障或运行异常情况并及时采取措施。一旦发生污染事故应及时向当地生态环境部门报告，并积极采取控制措施以减小事故对周围环境的污染影响，调查分析事故原因和造成的直接和间接损失。

③一旦发生环境事故，应立即启动应急环境监测，跟踪监测污染物的运移情况，直至事故影响根本消除；
④根据事故状态下排放污水中的污染物特征，进行地下水环境质量跟踪监测，事故应急监测方案应与地方环境监测站共同制定和实施。企业应与地方环境监测站建立应急响应体系，由地方监测站实施跟踪监测；
⑤事故情况下地下水环境监测频率不小于1次/天，监测数据应及时上报有关主管部门；
⑥如地下水环境监测井中监测到地下水水质有异常超标现象，应在进行监测的基础上开展地下水风险评估，包括地下水修复和加强监测要求。

2）风险应急预案

①应急预案在制定全作业区环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。地下水应急预案包括以下内容：

a地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

b特大事故应急抢险组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习。

②应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

a当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间尽快上报主管领导，通知当地生态环境管理主管部门，密切关注地下水水质变化情况；

b组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，切断污染源，阻隔地下水流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

c对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
5.地下水环境影响评价结论
正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，采取了防渗措施；非正常状况下，污染物的泄漏将会对泄漏点附近的地下水环境产生一定影响，但企业在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。
综上所述，在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。


九、环境风险专项评价

	2环境风险评价

2.1环境风险识别

2.1.1物质危险性识别

本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气、硫化氢。其物化性质危险特性见表9-4。

表9-4本项目危险物质风险识别表

类别

项目

凝析油
硫化氢
柴油

理化性质

外观及

性状

无色、白色、淡黄色至浅褐色透明液体，部分高品质凝析油接近透明

无色、浓度低时带恶臭，气味如臭蛋；浓度高时反而没有气味

稍有粘性的淡黄色液体

组分

其主要成分是C5至C11+烃类的混合物，并含有少量的大于C8的烃类以及二氧化硫、噻吩类、硫醇类、硫醚类和多硫化物等杂质

-

-

分子量

-

64

-

密度（kg/m3）

872

相对空气密度1.19

相对空气密度4

熔点/沸点（℃）

-/20-200

-85.5/-60.4

-18/232-338

闪点（℃）

-6.67-32.2
-50

38

饱和蒸汽压（kPa）

70
25.5

4

溶解性

不溶于水，溶于多数有机溶剂
溶于水，溶于乙醇

-

爆炸极限（vol%）

1.1-6.4
4-46

0.7-5.0

稳定性

稳定
稳定

稳定

燃烧热值（kJ/kg）

44000
33000.0

危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

储运主要

事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。采瓶瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同方向，不可交叉。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

毒理

毒性

LD50：500-5000mg/kg（哺乳动物吸入）
急性剧毒

-

健康危害

蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。
强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停。
皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼及头痛。

急救措施

皮肤接触

脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

立即用流动清水冲洗

立即脱去被污染的衣着用清水冲洗

眼睛接触

立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。
用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗

立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
立即脱离现场空气清新处

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难，给输氧﹔呼吸停止，立即进行人工呼吸，就；
食入

催吐，就医
-

饮足量温水，催吐，就医。

泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

2.1.2危险物质分布情况

本项目危险物质主要分布于集输管线中。

2.1.3可能影响环境的途径

根据工程分析，本项目开发建设过程中采气、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等，具体危害和环境影响可见表9-5。

表9-5生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

功能单元
事故类型
事故原因
事故后果
环境影响途径
管线
集输管线
管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂，导致火灾、爆炸、油品泄漏事故

油品及天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，采出液中硫化氢气体扩散至环境空气中，进而可能引发员工硫化氢中毒事件，油类物质在降雨过程中随地表径流进入地表水体及渗流至地下水、土壤

大气、土壤、地表水、地下水

开采阶段
井喷
试油过程中管线损坏、接箍未上紧、丝扣损坏、密封不良等可能导致气体泄漏，导致井喷；开采阶段修井等作业过程中如发生气侵、溢流等情况，井控措施失效，导致井喷
遇明火有可能进一步引起火灾爆炸事故，造成次生污染物CO排放
大气、土壤、地下水
2.1.4环境风险分析

2.1.4.1大气环境风险分析

在管道压力下，加压集输采出液泄漏时，采出液从裂口流出遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。伴生气泄漏后，硫化氢进入大气引发中毒事故。一旦发生泄漏事故，井场内设置有流量控制仪及压力变送器，当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时，由自动控制系统发出指令，自动关闭阀门。项目区域空旷，周边无村庄等敏感点分布，整体对大气环境影响较小，但如果出现不完全燃烧，则会产生一定量的一氧化碳，污染大气环境，评价区地处空旷，通过自然扩散后对大气环境影响可接受。

2.1.4.2地表水环境风险分析

本项目在发生安全生产事故造成含盐油水混合物泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目周边无地表水，因此在事故下造成含盐油水混合物泄漏不会对区域地表河流造成污染。

2.1.4.3地下水环境风险分析

本项目建成投产后，正常状态下废水进入塔中一号联合站处理达标后回注地层；非正常状态下，采出液中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下，石油类在下渗过程受包气带的吸附作用以后，也会不可避免地对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油品泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可接受；采出液进入地下水，短时间内不可避免地对地下水水质产生一定的影响，但项目采出液泄漏时间短、泄漏量少，随时间推移和地表水的补给、径流、排泄等影响，事故下造成采出液泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可接受。
2.1.5环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本项目特点，采取以下风险防范措施。

2.1.5.1钻井作业中的井喷防范措施

施工单位应严格执行石油天然气钻井QHSE管理体系及井控技术标准和规范中的相关规定，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

（1）严格执行《石油天然气钻井井控技术规范》，严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层；

（2）钻进中必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀；

（3）认真搞好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；

（4）严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；

（5）钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井试压后迅速实施压井作业；

（6）发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。

（7）设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井的安全规定，在井口安装防喷器和控制措施；

（8）使用的泥浆参数必须符合钻井地质技术的规定要求，泥浆比重和黏度要经常进行检查。严格实施钻井作业规程；

（9）在钻井平台设置烃类气体探测器，探测并迅速扩散聚集的烃类气体；

（10）在油井周围预设土堤以防止井喷发生时原油任意流淌，并采取措施回收原油。

2.1.5.2井下作业事故风险预防措施

（1）设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生；
（2）井场设置明显的禁止烟火标志；井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明；
（3）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材；
（4）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗；
（5）每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力5MPa，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。

2.1.5.3管道事故风险预防措施

（1）施工期事故防范措施

①管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格管材。穿越道路管线应加厚管壁，提高管线强度，防止因质量缺陷造成泄漏事故的发生；
②管线尽可能沿道路布设，以便于维护和事故处理；
③当管线经过坡地、陡坎、易冲刷等不良地段时，为了保护管线的安全和环境，应采取挡土墙、坡面防护等相应的环保及水土保护措施；
④建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，确保施工质量。在施工过程中，加强监理，发现缺陷及时正确修补并做好记录；
⑤在管线敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等，提醒人们不要在管线两侧20～50m范围内活动；
（2）运行期事故防范措施

①井场设置现场监测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况，时刻检测管线的压力变化情况，对管线泄漏事故及时发现，及时处理；
②定期测量管线的内外腐蚀情况，对管壁严重减薄段，及时更换，避免发生管线泄漏事故；
③定期检查管线安全保护系统，使管线在超压时能够得到安全处理，将危害影响范围减小到最低程度；
④加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报；
⑤在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止修建其他建筑物、构筑物；
⑥在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线，并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

2.1.5.4H2S气体泄漏风险防范措施

①制定施工方案，确保符合所有相应规范和公认的做法。在进行井下作业之前，作业公司、承包公司、专业服务公司以及其他相关代表一起讨论有关井的数据和资料；
②作业人员宜至少每周进行一次预防井喷演练，确保井控设备能正常运行，作业队人员明确自己的紧急行动责任同时达到训练作业人员的目的。

③操作时按要求配备基本人员，采用必要的设备进行安全施工。现场配置呼吸保护设备且基本人员能迅速而方便地取用。采用适当的硫化氢监测设备实时监测空气状况。

④所有产出气都应以确保人身安全的方式排放或燃烧。储罐中测试液分离出的气体也宜进行安全排放；
⑤严格执行“禁止吸烟”的规定；
⑥在修井过程中，如排液、拆卸井口和管道、循环修井液、起泵和起封隔器以及酸化后抽汲等，宜采取特殊预防措施，避免硫化氢聚集气释放造成危险。所有修井作业人员宜进行有关硫化氢的潜在危险性以及遇硫化氢时应采取的防护措施等培训。如果在修井作业过程中硫化氢浓度有可能达到有害浓度，宜使用硫化氢检测仪或检测仪。呼吸保护设备应位于作业人员能迅速容易地取用的地方。在无风或风力较弱的情况下，可使用机械通风设备将气体按规定方向排出。

2.1.5.5环境风险应急处置措施

（1）管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免，在预防事故的同时，为可能发生的事故制定应急措施，使事故造成的危害减至最小程度，

①按顺序关井

在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好环境污染防范工作，把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤，汇集在低洼坑中的地表油，用车及时进行收集；将严重污染的土壤集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

（2）火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，油田停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场；

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡；

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害；

④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

（3）管道刺漏事故应急措施

本项目根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线是否发生泄漏，针对管线刺漏事件，采取以下措施：

①切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线泄漏点最近两侧阀门；

②堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

③事故现场处理：堵漏作业完成后，对泄漏段管线进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生；

④后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。
2.2突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。

2.3环境风险分析结论

（1）项目危险因素

运营期危险因素为集输管线老化破损导致采出液泄漏造成土壤、地下水污染。

（2）环境敏感性及事故环境影响本项目实施后的环境风险主要为采出液泄漏造成土壤和地下水污染以及原油、天然气遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳有害气体进入大气。

（3）环境风险评价结论与建议

综上，本项目环境风险是可防控的。

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。

本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表见表9-6，环境风险简单分析内容表见表9-7。
表9-6环境风险防范措施“三同时”验收一览表

序号
防范措施
台（套)
投资
（万元)
效果
1
消防器材
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置
1
防止集输管道泄漏火灾爆炸事故蔓延
2

警戒标语和标牌
1
设置警示标语和标牌，起到提醒警示作用
合计
—
2
—
表9-7环境风险简单分析内容表

建设项目名称
塔里木塔中6气田塔中6井区石炭系东河砂岩段产能建设项目
建设地点
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县境内，塔中区块内
地理坐标
东经：83度51分25.148秒，北纬：38度52分10.026秒
主要危险物质及分布
原油、天然气、硫化氢，存在于集输管线内，最大储存量分别为17.01t、1.19t、0.0001t
环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地下水等)
根据工程分析，本项目油气田开发建设过程中采气、集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏、硫化氢中毒等
风险防范措施要求
具体见2.2.5节
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