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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	西北油田分公司阿探501H井（勘探井）钻井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县

项目所在地理位置图见附图1。

	地理坐标
	*

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	18293㎡（临时占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5319.65
	环保投资（万元）
	108

	环保投资占比（%）
	2.03
	施工工期
	钻井期85天
试油期10天

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》

审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅

审查文件名称：关于《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》的审查意见

审查文件文号：新环审〔2022〕147号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》符合性分析
西北油田“十四五”发展规划的规划时段为2021年至2025年。规划期间，西北油田规划新增采油井1032口，新增采气井184口，到2025年油气当量达到1500万吨，原油产量750万吨，天然气产量94亿方；塔河油田持续开展技改增效、系统配套、节能和隐患治理工作。库车山前桥古井区地面系统相对完善，部署新井就近进站，其他井区市场化回收。

本工程为西北油田分公司内部勘探井，位于规划中的新疆塔里木盆地塔河油田采矿许可证范围内（证号：0200001320002，有效期：2013年3月—2063年3月），项目所属矿区位置图见附图2，项目采矿许可证见附件2。项目建设的目的是直观准确探明目的层是否存在有经济价值的油气资源。项目位于塔里木盆地北端，开发区域位于《规划》中环塔里木能源矿产勘查开发区，属于重点勘查开采矿种。

2.与《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》符合性分析
2022年7月25日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅下发的关于《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2022〕147号）。

表1-1   与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书审查意见符合性分析

规划要求
本项目
符合性
严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。

本工程不涉及生态保护红线，符合生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等。报告中将工程区内水土流失等影响作为重点评价内容，并提出了合理、有效的保护措施。

符合

合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，依据生态环境影响评价结果，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整。

本工程从方式、工艺设计、环境风险防范等方面进行了优化，减缓了对生态环境的影响。

符合

严格生态环境保护，强化各类污染物防治。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足SY/T5329等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

本工程采出液依托一号联合站处理，项目建设期间产生的固废首先考虑综合利用，不能利用的均进行合规处置。

符合

加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。

本工程严格控制占地面积，在工程建设过程中开展防沙治沙工作，并在施工结束后因地制宜开展生态恢复及治理，保障区域生态功能不退化。

符合

加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施。

采油一厂定期开展后评价工作，现已初步建立了环境空气、水环境、土壤环境等监测体系，后续需进一步加强生态监测，根据监测结果，及时优化开发方案和环保措施。

符合

落实环境影响跟踪评价计划。在规划实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价；规划范围、规划年限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或规划修编，应重新编制环境影响报告书。

采油一厂适时开展区域环境影响跟踪评价工作，严格按照相应要求进行动态管理。

符合

本项目为勘探井项目，属于规划中勘探范围，本项目施工期对易产生扬尘的作业采取遮盖、洒水抑尘等措施防治扬尘污染；对泥浆泵等设施增加隔振垫、弹性垫料等减振措施，做好噪声污染防治工作；

对钻井泥浆、岩屑进入泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。洗井废水、酸化压裂废水拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处理；生活污水经井场撬装式污水处理站处理后，出水用于井场绿化、道路降尘。

钻井泥浆返排液进入井队固控系统分离出岩屑，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置。岩屑进入随钻不落地处理技术进行就地无害化处理，经处置检测合格并按规定进行留样，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后用于铺垫油区内的井场、道路等。危险废物分类收集后暂存于撬装式危废贮存库，定期由有资质的单位回收；生活垃圾集中收集，定期拉运至当地垃圾填埋场处置。

待封井期时，采取因地制宜的生态修复方法，合理安排封井期迹地恢复工作，禁止对项目区域的生态环境功能遗留不利影响。

本项目的建设符合《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》中相关要求。


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

石油天然气勘探是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“七、石油天然气 1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。本项目为油气资源勘探项目，符合国家鼓励类的产业政策。
2.与“生态环境分区管控方案”的符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，属于天山南坡片区。

2024年11月15日，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）。本项目与动态更新成果符合性分析见表1-2，与天山南坡总体规划符合性分析见表1-3。项目与生态保护红线位置关系图见附图3。项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控图位置关系见附图4。
表1-2   与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表（摘选部分）

要求

本项目采取的相关措施

符合性

生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
本项目距离生态保护红线2.6km，不在生态保护红线范围内
符合

环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
本项目不涉及营运期，钻井期测试放喷时间短，采用放喷管线接至放喷池点火放喷，本项目施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好。因此，不会对区域环境空气产生明显影响，且这种影响是局部的，短期的，项目建设完成之后影响就会消失。洗井废水、酸化压裂废水采用专用废液收集罐，作业结束后由罐车拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理；钻井泥浆、岩屑采用泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置。分离后的固相经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等；危险废物在井场撬装式危废贮存库，由有处理资质的单位接收妥善处置；产噪设备安装减振基础。本项目产生的污染物均能达标排放，经采取相应措施后对环境影响较小，不会突破环境质量底线。
符合

资源利用上限
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目施工过程中消耗水量较少，全为临时占地，占用土地面积较小。
符合
环境管控单元
自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点。管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善
项目位于尉犁县一般管控单元，本项目仅涉及施工期，通过采取完善的污染治理措施，不会对井场周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
符合
A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

〔A1.1-9〕严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新 （改、扩） 建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线 1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目为油气资源勘探项目，属于“七、石油天然气 1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目；不属于“三高”项目；项目所在区域不属于国家和自治区大气污染联防联控区域；本项目不存在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内。

符合
A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
本项目不占用永久基本农田；不占用湿地；不涉及自然保护地

/
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
本项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区和河流、湖泊、水库；本项目符合国家产业政策，为鼓励类项目
符合

A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
本项目符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划
符合

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目无运营期，符合自治区产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求；本项目属于常规石油、天然气勘探项目。
符合
〔A2.1-2〕~〔A2.1-4〕

本项目不涉及
/
A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕~〔A2.2-3〕

本项目不涉及

/
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目不涉及伊犁河流域、额尔齐斯河流域、博斯腾湖流域、额敏河流域等敏感区域；评价范围内无地表水体；本项目为常规石油、天然气勘探项目，本项目无历史遗留污染场地；本项目不涉及种植业
符合
〔A2.2-7〕~〔A2.2-9〕

本项目不涉及
/
A3环境风险管控
A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
本项目所在区域属于PM2.5、PM10年平均浓度不达标城市，本项目不涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。

符合
A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕~〔A3.2-6〕

项目所在区域不属于国家和自治区大气污染联防联控区域；
/
A4资源利用要求
A4.1水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本工程用水主要为施工期用水，用水量较小，施工期废水进行综合利用，节约了水资源，对区域水资源消耗较小。
符合
A4.2土地资源
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本工程占地为临时占地，严格控制施工作业范围。
符合
A4.3能源利用
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目无运营期，无加热炉
符合
A4.4禁燃区要求

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目无运营期，无加热炉
符合
A4.5资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

钻井废弃物采用不落地技术在井场处理，分离后的液体集中转运至环保站进行合规处置。分离后的固相经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等。危险废物集中收集后最终交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处置。危险废物暂存于撬装式危废贮存库，委托相应危险废物资质的单位清运处置。
符合
表1-3   本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析

管控要求

本项目

符合性

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区

--
重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

本项目地处巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，属于勘探井，施工过程中严格控制施工占地，井场建设和管道敷设完成后，采取措施及时恢复临时占地，对施工作业带进行生态恢复，尽可能减少对区域生态环境的影响。
符合

推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

本项目周边无地表水体，不会对河流水质产生影响。

--
加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，详见“五”章节

符合

2024年12月巴州人民政府办公室发布了《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）。本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案（2023年版）符合性分析见表1-4。和尉犁县环境管控单元准入清单（环境管控单元编码ZH65282330001）符合性分析见表1-5。
表1-4    与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件要求

拟建工程

符合性

空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质

拟建工程不涉及

—

1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地

拟建工程不涉及

—

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉

拟建工程不涉及

—

空间布局约束

1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

拟建工程属于油气勘探项目，耗水量较小，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭

拟建工程属于油气勘探项目，不属于严重污染大气环境的项目

符合

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口

拟建工程未处于饮用水水源保护区内

符合

1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施

拟建工程不涉及

—

1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动

拟建工程未处于基本农田保护区

符合

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除

拟建工程未处于永久基本农田范围内

符合

1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严 格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点

拟建工程不涉及

—

空间布局约束

1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模

拟建工程不涉及

—

1.12 【生态保护红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动

拟建工程未处于生态保护红线范围内

符合

1.13 【生态保护红线允许类】共10条

拟建工程未处于生态保护红线范围内

符合

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为

拟建工程未处于退耕还林还草范围

符合

1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为

拟建工程不涉及
符合

1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失

拟建工程属于油气勘探项目，已提出相关防止水土流失措施

符合

1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等

拟建工程属于油气勘探项目，已提出相关防护措施

符合

空间布局约束

1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性保护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展

拟建工程不属于“两高一资”项目

—

1.19自然保护区核心保护区：共7条

拟建工程未处于自然保护区范围内

符合

1.20自然保护区一般控制区：共9条

拟建工程未处于自然保护区范围内

符合

1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示

拟建工程属于油气勘探项目，开采强度未超过区域规划规模

符合

1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意占用

拟建工程不涉及

—

1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定

拟建工程不涉及

—

1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目
拟建工程不在自然保护区范围内

符合

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条

拟建工程不在风景名胜区范围内

符合

空间布局约束

1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出
拟建工程不在风景名胜区范围内

符合

1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条

拟建工程不在国家湿地公园范围内

符合

1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条

拟建工程不在国家级森林公园范围内

符合

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条
拟建工程不在国家沙漠公园范围内

符合

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条
拟建工程不在天山自然遗产地范围内
符合
1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景区、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。

拟建工程不在天山自然遗产地范围内
符合
1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条

拟建工程未处于开都河流域
符合
污染物排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级
拟建工程不涉及
—
2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放
拟建工程不涉及
—
污染物排放管控

2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施
拟建工程不涉及
—
2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放
拟建工程不涉及
—
2.5 库尔勒区域（库尔勒市、尉犁县、焉耆回族自治县、和静县、博湖县）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉新（改、扩）建项目应执行相应大气污染物特别排放限值标准

拟建工程不涉及

—

2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施

拟建工程不涉及

—

2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目

拟建工程不在饮用水水源地范围内

符合

2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标

拟建工程不在饮用水水源地范围内

符合

污染物排放管控

2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察

拟建工程废气可达标排放，生活污水经井场撬装式污水处理站处理后，用于生活区、井场及井场道路降尘。

钻井泥浆、岩屑采用泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体，集中转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置。废洗井液、废酸化压裂液采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处理。

符合

2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理

拟建工程不涉及

—

2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条

拟建工程未处于开都河流域

符合

2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准

拟建工程不涉及

—

2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条

拟建工程不涉及

—

2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃

拟建工程不涉及

—

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔

拟建工程不涉及

—

污染物排放管控

2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用

拟建工程不涉及

—

2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质

拟建工程不涉及

—

2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构

拟建工程不涉及

—

2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态保护红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐

拟建工程属于油气勘探项目，未处于优先保护类耕地、园地、草地集中区域内

符合

2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理

本工程属于油气勘探项目，工程所在区块目前属于勘探期，不涉及历史遗留污染场地。
符合

环境风险防控

3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力

拟建工程不涉及

--

3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理

拟建工程不涉及

--

3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案

拟建工程不涉及

--

3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合

拟建工程不涉及

--

3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设

拟建工程不涉及

--

3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条

拟建工程未处于饮用水水源保护区内

--

环境风险防控

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控

拟建工程不涉及

—

3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代

拟建工程已提出环境风险防范措施及应急要求

符合

3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准

拟建工程不涉及

—

资源利用效率

4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用

拟建工程不涉及

—

4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施

拟建工程不涉及

—

4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

拟建工程不涉及

—

资源利用效率

4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

拟建工程不涉及

—

4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡

拟建工程不涉及

—

4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益

拟建工程用水量较小，未超过水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标

符合

4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条

拟建工程不涉及

—

4.8 开都河岸线保护区：共2条

拟建工程不涉及

—

4.9 开都河岸线控制利用区：共2条

拟建工程不涉及

—

4.10 开都河岸线保留区：共2条

拟建工程不涉及

—

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求和确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规的规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位

拟建工程不涉及

—

4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条

拟建工程不涉及

—

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条

拟建工程不涉及

—

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造

拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较少。

符合

资源利用效率

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造

拟建工程不涉及

—

4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重

拟建工程不涉及

—

4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系

拟建工程不涉及

—

4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络

拟建工程不涉及

—

4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦

拟建工程不涉及

—

4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地

拟建工程不涉及

—

表1-5     本工程与尉犁县具体环境管控单元准入清单一览表
ZH65282330001尉犁县一般管控单元

空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

拟建工程属于石油天然气勘探项目，占地范围内不涉及永久基本农田，不占用基本农田；按照有关规定办理建设用地审批手续并进行补偿。
符合
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
拟建工程为石油天然气勘探项目，不属于露天矿山
--
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新改、扩建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
拟建工程属于石油天然气勘探项目，占地不涉及永久基本农田
符合
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
拟建工程不涉及
--
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
拟建工程不涉及
-
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
拟建工程不涉及，危险废物暂存于撬装式危废贮存库，委托相应危险废物资质的单位清运处置。
-
污染物排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发

排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

拟建工程不属于畜禽养殖项目
--
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
拟建工程不涉及
--
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有

机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农

膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合

利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
拟建工程不涉及
--
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等

地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
拟建工程井下作业废水处理满足标准后回注地层。严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗；切实保障地下水生态环境安全
符合
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地

为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本工程属于油气勘探项目，工程所在区块目前属于勘探期，不涉及历史遗留污染场地。
符合
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治

理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸

秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

拟建工程不涉及
--
环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，

要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

本工程属于油气勘探项目，工程所在区块目前属于勘探期，不涉及历史遗留污染场地。
符合
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治

理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等

隐患治理和闭库措施。
拟建工程不涉及
--
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施

安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
拟建工程不涉及受污染耕地
—
资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收

集。

拟建工程不涉及
--
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
拟建工程不涉及
--
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规

模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，

降低农业用水比重。
拟建工程不涉及
--
3.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）符合性分析

本工程与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）符合性分析见表1-6。

表 1-6    与“环办环评函〔2019〕910 号”符合性

序号

要求

项目情况

符合性

1

油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场设备、管线和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。2021年1 月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。

本项目为勘探井，项目实施的目的为确定区域油气产能建设规模 

（包括储量及质量）。若测试放喷过程中发现油气资源储量可供开采，需转为生产井的，按相关环保法律法规等要求对地面工程建设开展相应环境影响评价工作。
符合

2

项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。

本工程评价了项目施工期带来的环境影响和环境风险，提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施；对依托的污水处理设施、固废处理设施等均论证了依托可行性和有效性，项目依托处置可行。

符合

3

涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。涉及污染物排放的海洋油气开发项目，应当符合《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》（GB4914-2008）等排放标准要求。

不涉及水污染物总量控制指标。
符合

4

涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合SY/T5329等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外

不涉及水污染物总量控制指标。
符合

5

油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017 年 10 月 1 日）要求评价。
本项目废弃油基泥浆岩屑委托相应危险废物资质的单位清运处置。
符合
6

涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场H2S 的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫黄回收工艺，减少 SO2 排放。井场水套加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。
本工程为油田内部勘探井环评。
符合
7

施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用电网、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
本工程施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制作业带，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中
提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
符合
8

涉及自然保护地和生态保护红线，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管
本工程不涉及生态保护红线区。
符合
9

油气企业应按照企事业单位环境信息公开办法、环境影响评价公众参与办法等有关要求，主动公开油气开采项目环境信息，保障公众的知情权、参与权、表达权、监督权。各级生态环境主管部门应当按要求做好环评审批、监督执法等有关工作的信息公开。
本项目为勘探井环评报告表。
符合
项目建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的相关规定。

4.与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》和《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析
表1-7   相符性分析

规划名称
规划要求
本工程情况

符合性

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

锚定“五大战略定位”，更好发挥油气、煤炭等资源优势，发展壮大油气生产加工产业集群

项目为塔里木盆地油气勘探井，直接服务于油气资源勘查和增储上产，是油气产业链的源头环节

符合
加大“西气东输”力度，全力维护和保障国家能源安全

尉犁县位于塔里木盆地油气富集区，项目勘探成果将纳入国家能源供应体系，有助于保障国家能源安全

符合
因地制宜发展新质生产力，统筹推进传统产业升级

探井作业是深层、超深层油气勘探的技术实践，符合传统产业升级方向

符合
生态优先、绿色发展，加强生态环境保护治理

项目生活区临时占用林地，须依法办理临时使用林地审批手续，施工结束后须恢复植被和林业生产条件

符合
做活棋眼、协调发展，持续破解影响南疆高质量发展的深层次问题

尉犁县属南疆地区，油气勘探是壮大县域经济的重大项目，本项目与县域发展目标一致

符合
建设全国能源资源战略保障基地

项目为勘探井，有助于摸清资源家底，夯实能源安全保障基础

符合
《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

全力支持塔里木油田油气勘探开发和增储上产，积极引入民营资本有序参与油气资源勘探开发

项目位于塔里木盆地尉犁区块，属于巴州重点支持的油气勘探方向

符合
打造全国重要的油气生产加工集聚区，培育拓展烯烃、芳烃、BDO产业链

勘探项目是产业链上游基础，为下游加工提供资源保障

符合
加快打造环塔里木经济带的重要增长极

尉犁县油气勘探是环塔里木经济带能源产业的重要组成部分

符合
推进油气开采加工场站绿电替代，实现稳产保供与低碳发展双赢

项目为勘探井，与已建井场共用设施，体现了集约化开发理念

符合
融入“三基地一通道”建设，构建新型能源体系

油气勘探是“三基地一通道”中油气基地建设的基础性工作

符合
本项目位于巴州尉犁县，为塔里木盆地油气勘探井工程，与已建井场共用场地，生活区临时占用林地。经对照《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，项目符合自治区锚定“五大战略定位”、发展壮大油气生产加工产业集群、保障国家能源安全的战略要求，符合“做活棋眼、协调发展”的南疆发展导向。经对照《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，项目符合自治州“全力支持塔里木油田油气勘探开发和增储上产”“打造全国重要的油气生产加工集聚区”的产业部署，符合尉犁县“393”现代经济高质量发展体系中“油气勘探开发”重点方向。

项目临时占用林地方面，建设单位将依法向林业和草原局办理临时使用林地审批手续，足额缴纳森林植被恢复费和临时用地补偿费，施工结束后及时恢复植被，确保符合《中华人民共和国森林法》及自治区林地管理相关规定。在严格落实林地审批和生态恢复措施的前提下，本项目与自治区及巴州“十五五”规划总体相符。

5.与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析

本项目与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析见表1-8。

表1-8    与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析
通知要求
本项目情况

界定临时用地使用范围
（二）矿产资源勘查、工程地质勘察、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘察中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。

本项目勘探井属于矿产资源勘查，勘查期间的临时生活用房、勘查作业、钻井井场、井场道路等均属于临时用地，符合临时用地使用范围。

临时用地选址要求和使用期限

建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。

临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。

本项目已对施工临时占地进行申请，不占用基本农田和生态保护红线。本项目施工期约3个月，符合用地选址和使用期限。
规范临时用地审批

油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。

本项目已对施工临时占地进行申请，不占用基本农田和生态保护红线。
6.与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T317-2018）符合性分析
本项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 317-2018）分析见表1-9。

表1-9 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 317-2018）符合性分析
意见要求
本项目情况

符合情况

因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。

本次环评提出了行之有效的生态恢复措施和水土保持措施。

符合

应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备

本项目开发方案设计考虑了油田资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的开采技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备
符合

集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。

本项目井场经过严格论证后确定。施工结束后对施工迹地进行清理平整。

符合

7.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求的相符性分析

本工程的建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》相关要求，详见表1-10。

表1-10   与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相符性分析

序号

《技术政策》中相关规定

本工程采取的相关措施

分析

结论

1

在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用

本工程钻井采用泥浆不落地系统，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置。
符合

2

固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施

钻井岩屑处理后排入防渗岩屑池对其进行达标检测，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后进行综合利用。

符合

3

在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施

本工程集中配制酸化压裂液，压裂结束后压裂返排液与其他采出物一同进入地面方罐，由专用罐车拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。
符合

4

油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故

本工程钻井期根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案并备案，从而对环境风险进行有效防治。
符合

5

在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理撬装式装置等处理后达标外排

井场设泥浆不落地设备，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置。试油过程产生的试油废水由专用罐收集，拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理，不外排。
符合

8.与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相符性分析

表1-12   本工程与《钻前工程及井场布置技术要求》的相符性分析

《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相关要求

本项目情况

3.1井场选择原则

井场应避开滑坡、泥石流等不良地段，在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。

本工程不属于滑坡、泥石流等不良地段，也不属于河滩地区。

符合

满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。

本工程选址满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。

符合

3.2井位的确定

气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所不小于500m。

本工程井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所。

符合

在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。

本工程钻井区不是地下矿产采掘区。

符合

井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。

本工程井口周边不涉及堤坝、水库。

符合

9.与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
本项目与2023年11月30日国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析见下表。

表1-11   与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
规划名称

规划中相关要求
本项目拟采取措施
符合性
2023年11月30日国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）

强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
本工程施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制作业带，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
符合

10.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析

本项目与2024年6月9日新疆维吾尔自治区生态环境厅关于印发《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的通知（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析见下表。

表1-12  与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相符性分析
规划中相关要求
拟采取措施
符合性
生态环境准入总体要求

1.建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。

本项目为已编制的环境影响评价文件。
符合

2.建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。

本项目为油气资源勘探项目，属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。

符合

3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。

本项目符合主体功能区划、生态功能区划、国土空间规划
符合

4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其他法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整、更新的，从其规定。

本项目距离红线3.6km，不位于自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区。
符合

5.矿产资源开发按照国家及自治区绿色矿山建设规范进行建设，遵循“谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁受益、谁补偿，谁污染、谁付费”的原则，制定矿山生态环境保护与恢复治理方案并严格组织实施。违反国家规定造成生态环境损害的，依法依规开展生态环境损害赔偿工作，依法追究生态环境损害赔偿责任。

本环评已要求了生态环境恢复措施
符合
6.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。

本项目不占用基本农田。项目占地为灌木林地，建设单位应按相关要求及时办理征地手续；
符合
7.新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。

本项目符合《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》中要求
符合
8.按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，对主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。

本项目无运营期，不涉及总量。
符合
9.煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。

本项目为油气资源勘探项目，不涉及。
符合
10.存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。未通过认定或不属于一般或较低安全风险的化工园区，不得新建、改扩建危险化学品生产项目（安全、环保、节能和智能化改造和与其他行业生产装置配套建设项目，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。地方政府要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。涉及《重点管控新污染物清单》《优先控制化学品名录》所列新污染物（化学物质）生产、加工使用、进出口的建设项目，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施，对于二噁英、六氯丁二烯、二氯甲烷、三氯甲烷、抗生素等已纳入排放标准的新污染物（化学物质）应进行充分论证和评价，并提出可靠的污染防治措施，确保排放满足相关标准要求，环境影响可接受。

本工程评价了项目施工期带来的环境影响和环境风险，提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施；对依托固废处理设施等均论证了依托可行性和有效性，项目依托处置可行。
符合
11.企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。

本项目评价范围内无居民区、学校、医院等敏感目标
符合
12.根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。

本项目危险废物由有处理资质的单位接收妥善处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。
符合
11.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析

表1-13  与新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案符合性分析
规划中相关要求
拟采取措施
符合性
总体目标
到2025年，全区优良天数比率达到75.5%以上，重污染天数比率控制在1.1%以内，PM2.5浓度控制在33微克/立方米以下；氮氧化物和VOCs减排量完成国家下达的目标；“乌—昌—石”“奎—独—乌”联防联控区（以下简称“联防联控区”）PM2.5浓度比2020年分别下降20%和15%，重污染天数比率分别控制在5%和2%以内。
本项目不涉及
/
持续优化产业结构
（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求。
符合
（二）～（八）
本项目不涉及
/
持续优化交通结构
（九）～（十二）
本项目不涉及
/
全面加强面源污染治理
（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共绿地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。

（十四）推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。

（十五）加强秸秆综合利用和禁烧。提高秸秆还田标准化、规范化水平，健全秸秆收储运服务体系，提升产业化能力，提高离田效能。全区秸秆综合利用率达到90%以上。各地结合实际精准划分禁烧范围，加强秸秆焚烧监管，开展秸秆焚烧重点时段巡查。
拟建工程施工期严格控制施工扬尘、缩短施工时间，报告已提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响
符合



二、建设内容

	地理位置
	本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县境内，井口坐标：*。

	项目组成及规模
	1.工程建设内容

1.1 建设内容

本次建设1口勘探井（阿探501H井），完钻后进行试油，获取有关技术参数。设计井深7221m斜/6648.84m垂，造斜点6325m，井型为水平井，设计五级井身结构，同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺1000m。

勘探井基本数据见下表：

表2-1     井基本数据表

项目名称

西北油田分公司阿探501H井（勘探井）钻井工程

项目性质

新建

井代码
AT501H

井型
水平井

建设地点

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
井口坐标

X
4551156.830

Y
15253814.750

井身结构
五开结构
完钻层位

奥陶系一间房组

1.2 工程组成

本项目属于油气勘探井，若未获得可开发利用的油和气则封井封场处理（无永久占地，临时占地进行复垦/恢复）；若获得良好开发价值，则由开发单位负责地面采气集输工程（地面开采集输工程另行设计和开展环评，并完善井场永久占地征地手续）。

故本次阿探501H井勘探工程仅包括钻前、钻井和完井测试工程三部分，不涉及地面油气集输运营期。

本项目主要建设内容均为临时工程。
（1）钻前工程

钻前工程施工内容包括建设井场、设备基础施工、池体开挖与防渗等。主要工程内容及工程量见表2-2。

表2-2  本工程钻前工程主要工程量一览表
序号

名称

单位

数量

备注

1

井场面积
m2
14558
钻井基础1套，活动房、危废贮存点、泥浆不落地设施、固井水泥应急池60m3等
2
井场临时道路
m2
0
与KZ1-4H和KZ1-13共用同一座井场，进场道路利旧
3
放喷池
个
2
矩形放喷池采用“混凝土+环保防渗膜”两层防渗结构，放喷池容积为15m×21m×1m=315㎡
4
放喷管线
条
2
放喷管线①：长18m×宽5m，

放喷管线②：长23.8m×宽5m，
5
其他
m2
2896
处理后的泥饼暂存场地（采用“混凝土+环保防渗膜”两层防渗结构）、撬装式生活区活动房共计2896㎡
6
撬装式生活区活动房

处
1
撬装式生活区活动房40米×60米，含生活污水处理装置（处理规模20m3/d，包括1套生化处理系统，1座调节反应池、1套生物降解反应器、1套曝气系统、1套杀菌装置、1套脱水装置）、移动式环保厕所配套密闭防渗粪污收集池（长2.5m×宽2.2m×深2m）
（2）钻井工程（含测试放喷）

钻井工程包括设备安装、钻井、录井及测井、测试放喷等，其主要工程量见表2-3。

表2-3    钻井工程主要内容一览表

项目组成

工程内容

钻井设备安装

钻井成套设备搬运、安装、调试

钻井作业

采用常规旋转钻井工艺，钻至目的层完钻

录井、测井

记录钻井过程中的所有地质参数；并对岩层孔度等进行测量

测试放喷主要由设备安装、储层改造工艺、测试放喷两部分。其主要工程量见表2-4。

表2-4    测试放喷主要工程量一览表

项目组成

工程内容

设备安装

设备搬运、安装采油（气）树、钻采一体化井口装置、安全阀、计量管汇、压井管汇、地面加热器、三相或两相分离器、计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线、放喷管线等设备

储层改造工艺
采用压裂液+胶凝酸+缓速酸3级交替注入+闭合酸化工艺，设计总有效规模700m³，上部储集体酸压裂缝半长≥70m，有效规模500m³（压裂液260m³+胶凝酸240m³）；下部储集体有效规模200m³（压裂液100m³+胶凝酸100m³），施工排量≥8m³/min，设计2000型压裂车组13台（1台加纤维）。
测试放喷

主要目的：证实地层储性、查明已知油（气）层某些专门问题。本项目放喷的目的重在证实油气的储性

（3）钻后工程

钻后工程包括完井和井场平整恢复主要工程内容见表2-5。
表2-5   钻后工程主要工程内容一览表

项目组成

工程内容

完井

组装井口和防喷器组→刮管洗井，探人工井底→射孔→再次刮管，探砂面→下生产管柱→拆防喷器，移井架

井场平整恢复

钻井设备拆卸、搬运；井场平整、临时占地恢复，场地平整，植被自然恢复，做到工完、料净、场地清

1.3 项目主要工程组成

工程主要包括钻前工程、钻井工程（含测试放喷）、钻后工程。其具体工程见表2-6，井身结构及钻井液体系见表2-7。
表2-6  工程组成一览表

名称

建设内容
主体

工程

钻前工程

井场工程
井场临时占地为14558m2，修建钻井平台、撬装设施等。
道路工程
与KZ1-4H和KZ1-13共用同一座井场，进场道路利旧。
风险防范工程
井区设置2条放喷管线，2座放喷池，单个放喷池容积为315㎡
其他
处理后的泥饼暂存场地（采用“混凝土+环保防渗膜”两层防渗结构）、撬装式生活区活动房等。

垃圾收集箱
设1个垃圾收集箱
生活污水一体化撬装处理
处理规模20m3/d，包括1套生化处理系统，1座调节反应池、1套生物降解反应器、1套曝气系统、1套杀菌装置、1套脱水装置

钻井工程

采用常规钻井工艺，使用70钻机，7221m斜/6648.84m垂，造斜点6325m。同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺500m。
测试放喷
采出液经分离器分离后，原油回收、天然气经点火放喷
储层改造工艺
采用压裂液+胶凝酸+缓速酸3级交替注入+闭合酸化工艺
钻后工程

钻井工程结束后进行设备搬迁以及钻井产生“三废”的无害化处理，井场平整及临时占地恢复。

封井
若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施
公辅工程

供电工程
柴油发电机供电，设置2台500KW柴油发电机（1用1备）。

供热工程
生活区供暖及井场设备保温方式为电采暖
供水工程
钻井用水、生活用水从附近水站拉运
储运工程

仓储罐体
泥浆罐（10个70m³）、柴油罐（1个20m³）、原油储罐（2个40m³）、生活水罐（1个40m³）
其他
钻前工程将泥浆罐设置在井场中，钻井泥浆返排液采用井队固控系统（泥浆不落地分离系统）进行固液分离。
钻井区放置柴油发电机2台，正常钻井作业时动力主要为钻井柴油机，24h循环使用，柴油罐为柴油发电机提供保障；作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，其他材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内；
油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车至塔河油田一号联合站，天然气经点火放喷。
生产用水、生活用水采用水罐车就近拉运至井场。钻井过程中生产用水主要为钻井泥浆、固井水泥浆配制用水

环保

工程

废气
柴油机及发电机燃料燃烧烟气

使用符合国家标准的油品，定期对柴油机、发电机等设备检维修并加强保养，保证设备正常运行

施工机械及施工车辆尾气

各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养
施工扬尘、钻井岩屑暂存扬尘

加强管理、对易起尘物料进行遮盖，车辆低速慢行等措施，

伴生气燃烧烟气

测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放喷造成的环境污染
采出液储存及装车过程的无组织废气

采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止

柴油储罐无组织挥发废气

柴油储罐采用固定顶罐

储层改造工艺
压裂返排液采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站进行无害化处置，有效降低废气排放。
废水
生活污水
经井场撬装式污水处理站处理后，用于生活区、井场及井场道路降尘
钻井泥浆
钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。
废洗井液、废酸化压裂液
采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处理。
固体废物
水基钻井泥浆、岩屑
钻井泥浆返排液进入井队固控系统分离出岩屑，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。岩屑进入随钻不落地处理技术进行就地无害化处理，经处置检测合格并按规定进行留样，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后用于铺垫油区内的井场、道路等。
生活垃圾
生活垃圾集中收集，定期清运至库车景胜新能源环保有限公司垃圾焚烧发电厂处置。
含油废物、废烧碱包装袋、沾油废防渗材料

含油废物、废烧碱包装袋和沾油废防渗材料等危险废物规范收集后，在危废贮存点暂存，定期委托有资质的单位拉运处置；
废弃油基泥浆和油基岩屑
侧钻采用油基泥浆。废弃油基泥浆和油基岩屑分别暂存于井场专用储罐，由阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处置。
噪声
基础减振
防渗工程
进行分区防渗。钻机基础区域、钻井液循环系统、泥浆罐区、柴油罐区、原油储罐区、撬装式危废贮存点、危险化学品间、放喷池等划分为重点防渗区；其他划分为一般防渗区。

表2-7    井身结构设计一览表
开钻顺序

钻头直径（mm）
井深（m）

钻井液体系

钻井液

类别
导管

660.4
30
膨润土-聚合物
水基非磺化泥浆
一开
444.5
500
二开
311.2
4200
聚合物-钾胺基聚磺

水基磺化泥浆
5090.5
聚合物-钾胺基聚磺

三开
215.9
5322
聚磺欠饱和盐水

四开
165.1
6594m斜/6556.58m垂
钾胺基聚磺低摩阻

五开
120.65
7221m斜/6648.84m垂
聚磺低摩阻

一次侧钻
120.65
1000
混油
油基泥浆
二次侧钻
120.65
1000
混油

同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺1000m。

图2-1    井身结构图
2.工程建设所用施工机械
工程建设所需设备设施情况见表2-8。
表2-8   单井施工所用机械一览表

项目组成

设备或部件名称

规格型号

数量

单位

备注

钻前工程

推土机

—

2

辆

开挖池体

平整井场

挖掘机

—

2

辆

钻井工程

机械钻机

70
1

套

—

井架

--

1

套

—

底座

JJ450/45-X

1

套

—

绞车

DZ450/10.5-X

1

套

—

天车

JC70LDB

1

套

—

游车/大钩

YC450/DG450

1

套

—

水龙头

SL450-5

1

套

—

转盘

ZP375

1

套

—

柴油发电机

-

2
台

--

机械传动装置

--

1

套

—

泥浆泵

3NB-1600F

2

台

—

柴油罐

20m3
1
个

—

泥浆罐

70m3
10
个

—

生活水罐

40m3
1

个

—

振动筛

--

2

台

—

除气器

ZCQ220

1

台

泥浆除气

离心机

GW458-842/GL255-1250

1

台

气液分离器

NQF1200/0.7

1

台

—

压井管汇

YG78/103-70

1

套

节流管汇

JG78/103-70

1

套

—

泥浆不落地系统
/
1
套
测试放喷

采油（气）树

--

1

套

—

环形防喷器

FH35-35

1

个

单闸板防喷器

FZ35-70

1

个

双闸板防喷器

2FZ35-70

2

个

测井车
--
1
个
--
三相计量分离器
--
1
套
—
原油储罐
40m3
2
个
—
钻采一体化井口装置
--
1
套
—
压裂车组
13
台
1台加纤维
3.原辅材料及能源消耗情况
本项目原辅材料消耗主要为钻井工程中钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、水泥、防塌润滑剂以及降失水剂等，消耗的能源主要为柴油。

本项目使用的柴油满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准，含硫量≤10mg/kg。作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，其他材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内。

原辅材料及能源消耗见表2-9。

表2-9   原辅材料消耗情况一览表

序号

材料名称

数量

理化特性
用途
1
柴油

88t

柴油是沸点范围和粘度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂 的混合物，沸点范围有180℃ ~370℃和350℃~410℃两类。柴油用作基油时应具备以下条件：闪点和燃点分别在82℃和 93℃以上；芳烃含量不宜过高，一般要求柴油的苯胺点在 60℃以上；粘度不宜过高。柴油基钻井液抗高温高压稳定性好，可以有效避免钻井液不稳定的情况发生。

主要用于柴油发电机。

2
水

1452m³

配制钻井液用水。

/

3
水泥+硅粉

921t
硅石提炼硅铁后的排放物，为粉状物料，外观颜色为灰绿色，硅粉成分相对稳定，烧失量小；水泥的主要原料为石灰或硅酸钙，硬化后能够抵抗淡水或含盐水的侵蚀

用于固井

4
基础材料（膨润土）

38t
也叫坂土，是一种胶性黏土，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性

用于配制

泥浆

5
基础材料（Na2CO3）

5.5t
高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇

用于调节钻井液pH值

6
烧碱/NaOH

12t
烧碱是一种重要的化工基本原料。易溶于水，其水溶液呈碱性。为无色晶体，结晶水不稳定，易风化，为强电解质，具有盐的通性和热稳定性

用于调节钻井液pH值

7
高粘羧甲基纤维素钠

4t
为白色纤维状或颗粒状粉末，无臭、无味、有吸湿性，易于分散在水中形成透明的胶体溶液
钻井液处理剂

8
聚合物包被剂

4t
--

--

9
聚丙烯酰胺钾盐

4t
聚丙烯腈复配铵盐

钻井液降滤失剂

10
聚合物降滤失剂

3t
树脂类物质，钻井液降滤失剂，可改善泥饼质量，具有抗盐和抗高温特点

钻井液降滤失剂

11
聚阴离子纤维素

4t
天然纤维素经化学改性而制得的水溶性纤维素醚类衍生物，是一种重要的水溶性纤维素醚，通常应用其钠盐

钻井液处理剂

12
水解聚丙烯腈铵盐

7t
有较强降低钻井液降滤失量和高温高压滤失量，抗温能力强，抗热稳定性好等作用，具有一定的抑制粘土水化和防塌能力，同时具有较好的抗盐以及抗污染的能力

直接应用于各种水基钻井液体系中，用作降滤失剂、防塌剂

13
磺化酚醛树脂（干粉）

20t
水溶性树脂，玫瑰红透明色粘稠液体，耐高温降失水，同时有防塌、控制粘度的作用，抗盐性能好

钻井液处理剂

14
褐煤树脂

19t
酚醛树脂和腐植酸缩合物

钻井液抗高温抗盐降滤失剂

15
氯化钾

41t
无色立方晶体或白色结晶，可抑制井壁泥饼页岩水化膨胀或坍塌

提高钻井液黏度和切力，抑制盐岩井段盐溶，钻井液防塌剂

16
硅醇抑制剂

6t
可在碱性的钻井液中水解为硅羟基，再与黏土表面的羟基发生缩聚作用，从而使抑制剂分子与黏土之间发生化学吸附，保证在高温条件下抑制作用的发挥。可以有效提高钻井液的抑制性，包括抑制黏土造浆，抑制黏土水化分散和抗温性

钻井液配备

17
磺化沥青

9t
磺化沥青，粉状，可吸附在黏土上组织页岩颗粒分散，吸附在页岩微缝上阻止水渗入，改善井壁泥饼润滑性，抗盐性好

钻井液防

塌剂

18
乳化沥青

12t
黑色胶状物、均匀分散，无漂浮固状物

钻井液絮凝剂、页岩抑制剂防塌剂

19
超细碳酸钙（不同目数）

28t
表面经过乳化剂和表面处理剂处理的超细碳酸钙

钻井液酸中和剂，调节泥浆pH值

20
液体润滑剂

6t
仿烃类衍生物复配，棕褐色液体

钻井液润滑剂

21
固体润滑剂

2t
硫化脂肪酸皂，亚硝酸钠等，具有良好的抗磨阻性和降黏附性，无荧光干扰，不影响地质录井

改善钻井液润滑性，钻井液润滑剂

22
石灰石粉

25t
主要成分CaCO3，可溶于含CO2的水，可溶于盐酸等无机酸，以减轻对油层的污染

钻井液加重剂

23

除硫剂

2t
主要成分碱式碳酸锌，白色细微无定形粉末，无臭、无味

钻井液除硫剂

24

单向压力屏蔽剂

2t
经特别工艺处理的多种天然纤维与填充粒子及添加剂，按适当的级配和一定的工艺复合而成的灰黄色粉末状产品。

钻井中不同情况的孔隙性及微裂缝地层渗漏滤失

25
重晶石（含固井）

322t
主要成分BaSO4，白色粉末，可将钻井液密度配置2.0g/cm3
钻井液加重剂

26
压裂液+胶凝酸+缓速酸
700m³
采用3级交替注入+闭合酸化工艺
储层改造工艺
4.供排水工程
（1）供水
工程钻井用水、生活用水由罐车就近拉运至生活区，钻井用水量约1452m3，主要用于配制泥浆等生产用水。工程井队人数约60人，钻井施工天数85d，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，用水量按100L/人·日计，钻井期生活用水量约510m3。试油期间井场仅2人值班，试油期天数10天，试油期生活用水量为2m3。施工期生活用水量为512m3，施工期用水总量为1964m3。

（2）排水

钻井泥浆、岩屑一同进入井队固控系统进行分离处理，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。

洗井废水、酸化压裂废水转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站废液处理系统进行处置，检测达标后全部回注地层利用。

生活污水主要为盥洗废水，施工期生活用水量为512m3，生活污水产生量约409.6m3，生活污水使用井场撬装化污水处理站采用“AO+MBR”工艺处理，经过“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+MBR膜池+消毒池”处理水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，出水用于生态林、荒漠的灌溉。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   水平衡图（m3/施工期）
5.储运工程
作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，钻井区放置柴油发电机2台，正常钻井作业时动力主要为钻井柴油机，24h循环使用，柴油罐为柴油发电机提供保障。

油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至凝析油储罐，再由油罐车至塔河油田一号联合站。

生活用水采用水罐车就近拉运至井场，生活用水水罐为1个。

依托工程

本工程试油期产生的试油采出液依托塔河油田一号联合站处理；本工程产生的洗井废水、酸化压裂废液、钻井泥浆滤出液、废弃油基泥浆岩屑均拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。
6.1塔河油田一号联合站

本工程试油期采出液依托塔河油田一号联合站处理。塔河油田一号联合站位于本工程区北方向约29km处。

塔河油田一号联合站（原名为艾桑油气田联合站）始建于1998年5月，并于当年11月建成投入试运行。一号联合站包括原油处理系统、原油稳定系统、轻烃处理系统和污水处理系统对原油、天然气、采出水进行处理。塔河油田一号联合站于1999年7月7日取得国家环境保护总局《关于新疆塔里木盆地艾协克南-桑塔木油气田开发建设工程环境影响报告书的批复》（环函〔1999〕242号），于2007年10月9日通过国家环保总局验收（环验〔2007〕211号文）。

（1）一号联合站概况
一号联合站主要包括270×104t原油处理系统（1套120×104t中质油处理系统和1套150×104t重质油处理系统）、200×104t原油稳定系统，80万方轻烃处理系统（30万方轻烃处理和50万方轻烃处理两套装置），15500m3/d污水处理系统（6500m3/d和9000m3/d污水处理系统各1套）。

（2）工艺流程及处理能力
①原油处理系统
目前一号联合站设计年处理原油量达到270×104t。120×104t中质油处理系统目前主要负责塔河油田一、二、三、九号片区的中质原油的油、气、水三相分离、原油储存以及全站外输原油的混配工作。来液首先进入储罐区储存、脱水，初步脱水后的原油混合物进入中质油处理系统分离。150×104t重质油处理系统负责处理塔河油田的稠油及一、三、四号片区分离出的天然气。三相分离器将各小站的稠油进行油、气、水三相分离，分离后天然气进除油器或放空，污水进入污水处理系统，油则进入分离缓冲罐，经升压加热后进入热化学脱水器，分离出的水进入污水处理系统，油则进入储罐进行沉降。

图2-3   采油一厂一号联合站120×104t原油处理系统工艺图
图2-4   采油一厂一号联合站150×104t原油处理系统工艺图
②污水处理系统
一号联合站污水处理系统包括6500m3/d和9000m3/d污水处理系统各一套，合计处理能力为15500m3/d。承担着塔河油田一厂范围内集输系统污水的处理任务，主要包括污水处理工艺主流程及由污水、污油回收流程、污泥处理系统、反冲洗系统、加药系统组成的辅助系统。
图2-5   采油一厂一号联合站6500m3/d污水处理系统工艺图
图2-6   采油一厂一号联合站9000m3/d污水处理系统工艺图
（3）依托可行性 

一号联合站油和污水处理能力平衡分析，见表2-10。

表2-10    一号联合站油、气、污水处理能力平衡分析表

名称
系统名称

单位

设计能力
运行现状
备注
一号联合站
油处理系统
104t/a
270
95.34
满足
污水处理系统

m3/d
15500
13812.88
满足

由此可以看出，塔河油田一号联合站的油、污水处理能力可以满足本工程需求。本工程试油期采出液可依托一号联合站处理。 

6.2阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站
本工程试油期间产生的洗井废水、酸化压裂废液，钻井泥浆滤出液和废弃油基泥浆岩屑等依托阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理处置。

（1）基本情况

绿色环保工作站处理位于塔河油田S61井附近，库车市境内，位于本项目北侧34km处。

按处理对象，阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站：主要有污油泥处理、废液处理、生活垃圾处理等3个系统。油污泥处理系统，其中受浸土（含油量<5%）入场计量后，依托中石化西南石油工程有限公司巴州分公司、阿克苏塔河环保工程有限公司处理；含油污泥（含油量＞5%），自行在站内处理降低含油后，进一步委托站内塔河环保公司或西南环保公司采取热解析处理处置；废液在站内自行处理。

（2）废液处理系统

站内作业废液处理系统承担着西北油田分公司勘探开发作业生产过程中产生的废水、酸压废液、部分磺化泥浆滤出液等的处理，其中作业酸压废液占80%。

根据资料搜集和现场调查，废液处理系统建于2004年，先后于2014、2015年进行了升级改造，2015年9月8日，原阿克苏地区环保局出具了关于塔河油田一号固废液处理站改（扩）建工程环境影响报告表的批复（阿地环函字〔2015〕397号）（见附件5），并于2015年12月17日，取得由原阿克苏地区环保局出具的关于西北油田分公司塔河油田一号固废液处理站扩建工程竣工环境保护验收的批复（阿地环函字〔2015〕501号）（见附件6）。主要工艺流程为：接收、隔油、调节、加药、沉降、过滤，废液处理系统出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准后回注。

至目前，废液处置系统能力为50万吨/年，本工程产生的酸化压裂废液、洗井废水、钻井泥浆滤出液可以依托阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。

（3）含油污泥处理系统

绿色环保工作站运行的含油污泥处置装置主要处理流体油污泥（含油量＞5%），处理设施年运行有效天数约300天，年处理含油污泥的量为30万吨。现状实际年处理含油污泥量20万t/a，富余10万t/a。

（4）受浸土处理系统

“受浸土”（主要指含油量＜5%的污油泥）主要来自修井作业、管线穿孔和井喷等突然事故等产生的落地油、污染土，其含油量波动很大，其组分比较复杂而不稳定，除含原油、泥沙外，通常还会含有杂草等机杂，主要呈固态状。该部分危险废物，按照危险废物管理流程全过程管理，“受浸土”运至站内后，由“油田工程服务中心”外委中石化西南石油工程有限公司巴州分公司、阿克苏塔河环保工程有限公司处理在站内处理。

本区块产生的“受浸土”均第一时间转运至阿克苏塔河环保工程有限公司（危险废物经营许可证编号：6529230040）或中石化西南石油工程有限公司巴州分公司（危险废物经营许可证编号：6529230053）接收并进行达标处理。其中，阿克苏塔河环保工程有限公司处理能力为15万吨/a，中石化西南石油工程有限公司巴州分公司处置能力为7万吨/a。受浸土经处理后达到《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）标准中相应指标要求，用于铺垫井场和井场道路。

表2-11   阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托可行性分析一览表

单元名称

设计规模

实际处理量

富余能力

本项目需处理量

依托可行性

废液处理系统
50万m3/a
1429m³/d
20.30万m3/a
580m³/d
29.7万m3/a
849m³/d
1364m3/施工期（14.4m³/d）
依托可行

污油泥处理系统
30万m3/a
20万m3/a

10万m3/a

293.8m³/侧钻期
依托可行
至目前，废液处置系统能力为50万吨/年，含油污泥处理系统为30万吨，本工程施工期产生的废液量1364m3（其中洗井废水总排放76m³，酸化压裂返排液450m3，水基磺化泥浆838m3），废弃油基泥浆岩屑293.8m³，可以依托阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。

	总平面及现场布置
	（1）井场

本项目井场内设置钻井平台，钻井泥浆不落地系统、处理后的泥饼暂存池；井场外设置放喷池等土建设施；设有撬装式的钻井值班室、大班住房、办公室、会议室、气防房、库房等，均在油田安全生产作业规定的安全距离之外。不落地系统右侧布置岩屑池，用于临时堆存岩屑，场地内衬防渗膜，四周设置土围堰。钻井工程井场布置示意图见图2-7。
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图2-7   井场平面及现场布置示意图

（2）放喷设施及点火装置

油气测试在钻井井场内进行，不扩建井场，在井场外设置2条放喷管线。油气测试期井场平面布置见图2-8。
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图2-8   油气测试期井场平面布置示意图

	施工方案
	7.施工工艺流程

本项目为油田勘探开发中的前期勘探，前期勘探包含地质勘探、地震勘探和钻井，钻井是在有利地形油气构造或油气田范围内，为确定油气藏是否存在，圈定油气藏的边界，并对油气藏进行工业评价及取得油气开发所需的地质资料而钻的井。

本项目施工工艺主要包括钻前工程（井场建设、设备搬运及安装）、钻井工程（含测试放喷）、钻后工程等。施工工艺流程示意图见图2-11。

[image: image4.png]MR RERT CERASHET LR EEREHH )





图2-9   工程施工工艺流程示意图

7.1钻前工程概况

项目钻前工程主要为井场建设，根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后利用挖掘机对放喷池进行开挖，并利用场地凸起处的石方进行填方作业，对场地进行平整、对各撬装化装置基础进行硬化。

本项目与KZ1-4H和KZ1-13共用同一座井场，进场道路利旧。

7.2钻井工程（含测试放喷）施工工艺简述

工程采用ZJ70钻机，设计井深7221m斜/6648.84m垂，造斜点6325m，同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺1000m。
（1）钻井工程

钻井阶段使用的钻机动力由柴油机提供，通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥浆泵经钻杆将泥浆注入井筒冲刷井底，将切削下的岩屑不断带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液和检修设备。 

固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。 

钻井至设计井深中段开始进行录井（主要工作是记录钻井过程中的所有地质参数），主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。

本项目如若使用放射源测井，提供服务的主要为西北油田分公司服务的乙方单位，均已编制了测井用密封型放射源项目环境影响报告表，取得环评批复及新疆维吾尔自治区生态环境厅《辐射安全许可证》的单位。

本工程钻井时泥浆会黏附在井壁上，平衡地层压力，切断钻井液与地下水水力联系，一开后及时对井筒下入套管，进行水泥固井，可彻底切断井筒钻井液与地下水的水力联系。

（2）试油工程（测试放喷）

试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的过程。

当钻至目的层后，对油气应进行测试，如钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，然后将压裂酸液注入地层孔隙、裂缝中，通过酸液和地层岩石矿物的反应，溶解部分岩石矿物或堵塞物质，从而扩大或沟通地层岩石的孔隙裂缝，改善地层近井地带渗透率，使含油气层的油气资源通过裂隙采出。 

测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线等设备。如有油气资源，油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉走；天然气通过管线输送至放喷池，放空时通过电点火装置点燃放空天然气。依据具体情况设定放喷时间。

测试放喷期间若油气产量较大且产量稳定，则测试放喷结束后立即关井，按照环保法律法规等相关要求再对区块开发、地面工程建设开展相应环境影响评价工作后，结合区块开发规划，再适时进行滚动开发。

若测试放喷期间油气产量较小或产量衰减较快，则由勘察单位分析相关数据，判断是否需要侧钻或对其进行关井。同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺1000m。

7.3钻后工程施工工艺简述

（1）完井后换装井口装置及设备搬迁

测试完井后，当有油气开采价值时，需要换装钻采一体化井口装置，生产井另行履行环评手续，不在本次评价范围内。

当这口井没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，临时占地恢复，场地平整，植被自然恢复。

（2）完井后钻井废物处理

严格执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）规定并结合工程特点，本项目完井后污染物无害化处理方式：

①钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。分离出的岩屑进入随钻不落地处理技术进行就地无害化处理，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等。

②井场的固体废物清理完毕后，临时占地设施清理平整。 

③钻井液材料全部进行回收，井场无遗留；钻井过程中产生的固体废物进行清理处理。处理单位负责做到工完、料净、场地清，并对后续可能出现的环保问题负责。

上述废物清理完毕后，对事故放喷池等临时占地设施的防渗层进行清理，并覆土恢复。

7.4污染物产生情况

工程主要产污节点见图2-12，主要污染物种类见表2-12。
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图2-10  工程施工过程污染源及污染物产生节点图

表2-12    工程污染物产生位置及种类汇总一览表

项目组成

产污位置

污染物种类及对生态环境影响因素

钻前工程

井场建设、道路建设
施工及运输机械噪声、施工及运输机械废气、扬尘、生活污水、土地性质改变等

钻井工程

钻井过程

废气（颗粒物、柴油发电机、柴油储罐、岩屑暂存扬尘、储层改造废气非甲烷总烃等）、废水（洗井废水、酸化压裂废水、施工人员生活污水）、设备噪声（柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、振动筛噪声等）、固体废物（水基泥浆岩屑、施工人员生活垃圾、含油废物、废烧碱包装袋、废防渗材料、废润滑油及废弃油基泥浆等）

测试放喷

测试放喷作业

测试放喷废气、放喷气流噪声、原油储罐
钻后工程

设备搬运及临时占地恢复

油罐车运输噪声、扬尘，固体废物（岩屑）、机械设备噪声

8.施工时序及建设周期
本项目钻井周期约95d，其中钻井期约85天，测试放喷约10d。

钻前工程和井队转场每天工作8h，钻井期每天工作24h，四班三运转。

9.营运期工艺流程

本项目不涉及运营期。

本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


	CO

	日均值第95百分位浓度

	4000

	800
	20
	达标


	O3
	日最大8小时滑动平均第90百分位

浓度

	160

	118
	73.8
	达标



	巴州2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、21μg/m3、60μg/m3、21μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准限值，本工程所在区域属于达标区。

（2）地表水环境质量调查与评价
本工程与地表水体无水力联系，正常情况下，不会对地表水环境产生不利影响。

（3）声环境质量现状监测及评价

本工程周边声环境属自然环境状态，且周边50m范围内无声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行监测。
（4）地下水和土壤环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，“地下水环境影响评价行业分类表”，“C.地质勘查”，“24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，编制环境影响报告表的勘探项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。本项目环评仅定性描述项目建设期对地下水的可能影响。

对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，油气勘探工程属于“四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本工程行业类别为“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。本项目环评仅定性描述项目建设期对土壤的可能影响。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	拟建项目属于新建项目，不涉及原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	本项目仅涉及施工期，无运营期正常排放污染源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），无需设置大气环境影响评价范围，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，根据现场调查可知，井场外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及村庄、学校、医院等敏感点，项目区周边无环境空气保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目施工期废水排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B，本项目周边无地表水体，无地表水环境敏感保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本次不对地下水进行环境影响评价，且施工边界环境影响范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无地下水环境保护目标；

本项目周边50m范围内无声环境敏感点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），无声环境保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，根据导则判定本项目可不开展土壤环境影响评价，本项目无土壤环境保护目标；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，因此不再设置环境风险保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）项目仅有施工期，在施工过程中对生态完整性以及生物多样性造成直接、间接影响的区域为临时占地范围内，不会对临时占地范围造成影响，施工结束后及时清理平整，土地利用类型不会有明显改变，占地范围内不涉及重要物种、国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区。本项目生态评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），井场以场界周围50米范围为评价范围，评价范围位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，属于Ⅰ2塔里木河中上游重点预防区和Ⅱ3塔里木河流域重点治理区，属于环境敏感区“水土流失重点预防区和重点治理区”，故将生态评价范围内的水土流失重点治理区设为生态保护目标。
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标准
	4.环境质量标准

空气环境：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段中二级标准要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m3的标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

表3-5    环境质量标准

环境

要素

项目

取值时间

标准

单位

标准来源

环境

空气

PM10
年平均
60
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段中二级标准要求

日平均
120
PM2.5
年平均

30
日平均

60
SO2
年平均

60

日平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

μg/m3
日平均

80

1小时平均

200

CO

1小时平均

10

mg/m3
日平均
4
O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
非甲烷总烃

/

2.0
mg/m3
参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值

H2S
1小时平均
10
μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

声环境

Leq

昼间
60

dB(A)

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

夜间
50

5.污染物排放标准

废气：施工期备用的柴油机、发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中相关要求；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）颗粒物无组织排放周界监控浓度限值；

试油期井场厂界非甲烷总烃排放参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控浓度限值；井场无组织硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。

噪声：参照执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）规定的排放限值。
生活污水：施工期生活污水经井场撬装式污水处理站处理后达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）B级标准后用于生态林、荒漠的灌溉。
固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。

钻井固体废弃物处理满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）。

表3-6     污染物排放标准一览表

类别

污染源

项 目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

施工期厂界无组织
颗粒物
1.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
柴油发电机

CO

3.5

g/kWh

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）
HC

--

NOX
--

HC+NOX
6.4

PM

0.20

井场无组织废气
非甲烷总烃
4.0
mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
硫化氢
0.06

mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求
施工

噪声

Leq
昼间

70

dB(A)
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
夜间

55

生活污水

生活污水

pH值

6~9
无量纲

《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准
化学需氧量

180
mg/L

悬浮物

90
mg/L

粪大肠菌群

40000
MPN/L
蛔虫卵个数
2

个/L
固体废物
一般工业固体
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

含油废物、废烧碱包装袋含油废物、废烧碱包装袋、沾油废防渗材料、废弃油基泥浆
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）

处理达标后的钻井岩屑
《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中表1综合利用污染限值。


	其他
	总量控制指标：

本工程属于勘探井，钻井周期短，废气污染物产生量少，钻井期结束后影响即消失。故不设污染物排放总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态影响分析

（1）工程占地影响分析

本项目实施后，施工临时占地面积共18293m2，工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。

表4-1    占地面积统计表

井场

占地面积（㎡）

规格

占地类型
备注
阿探501H井 

钻井井场

14558
/
采矿用地
临时占地
放喷池及放喷管线
839
2座315m³放喷池+2条放喷管线
采矿用地
临时占地
临时道路
0
利旧
采矿用地
永久占地
其他
2896
处理后的泥饼暂存场地、撬装生活区活动房等
灌木林地
临时占地
合计

/

18293
/

/

/
目前建设单位正在办理征地手续，根据《中华人民共和国土地管理法》第五十七条“临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过两年。”建设单位应按照相对规定临时使用土地，并承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复，采取自然恢复的措施。

本项目属于油气勘探井，若未获得可开发利用的油和气则封井封场处理（无永久占地，临时占地进行复垦/恢复）；若获得良好开发价值，则由开发单位负责地面采油气集输工程（地面采气集输工程另行设计和开展环评，并完善井场永久占地征地手续）。

故本次勘探工程仅包括钻前、钻井和完井油气测试工程，不涉及地面油气集输运营期。
（2）对土壤环境影响

类比油田区已建和在建的工程对土壤的影响，可知工程对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

①人为扰动对土壤的影响

施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是井场平整、生活区占地平整、道路整修和各类池体开挖，扰动土壤。在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层是可以生长适宜的植被。土壤层次被扰动后，表层土被破坏，改变土壤质地。池体开挖，井场、生活区和道路平整会对其土壤原有层次产生扰动和破坏。

②车辆行驶和机械施工对土壤的影响

在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。井场、道路、生活区占地会对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。

（3）对植被的影响分析

根据工程建设的特点，本工程对植被的影响因素包括井场建设、生活区占地平整对地表的清理，以及施工人员、施工机械对区域内地表的践踏碾压等。在施工过程中，占地范围内的植被受到不同程度的破坏和影响。

①石油类污染对植被的影响

在钻井过程中石油类物质对植被的污染途径主要有两种：一是落地油先污染土壤，改变其理化性质，使生长其上的植被间接地受到影响；二是钻井过程中不慎将原油溅落在植物体上，影响其生理功能，使植物生长发育受阻。

若钻井过程中石油类物质污染植被，将造成生物量损失及经济损失。因此，油气勘探工程实施期间应加强管理避免油类落地，避免使区域植被受到明显不良影响。

②突发性事故对植被的影响

在钻井过程中可能发生井喷事故。随井喷进入外环境的油气量不同，造成的污染范围、影响程度也不同。井喷发生时，井场周围的植被可能会因石油类污染而受到直接影响；若石油类污染物落地进入土壤与土壤结合，渗入土壤孔隙，将使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变土壤的质地和结构，影响土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤内微生物的死亡。若井喷时发生火灾，还可能使燃烧范围内的植被全部死亡。因此必须采取严格有效的风险防范措施，防止、防止井喷事故风险发生。

③施工对地表植被的破坏
本项目临时占地占用灌木林地0.2896hm2，参考干旱区资源与环境，2024,38(04):162-170《基于 Sentinel-2 的绿洲－荒漠过渡带植被地上生物量估算》（刘书田等）中绿洲荒漠过渡带植被地上生物量确定。灌木林地平均生物量2.02t/hm2，则本工程临时占地范围内灌木林地生物损失量为0.585t。新增植被损失主要来自项目临时占地，通过加强管理，认真做好项目结束后的场地恢复工作，工程建设对植被的环境影响可接受。

施工期应加强施工管理，科学合理施工，维护植物的生境条件，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外林地的不良影响。积极遵守有关生态公益林资源保护工程的村规民约、告示、管护目标、管护措施；积极配合护林员管护沿线森林资源；主动或配合做好森林“三防”工作；保护好野生动植物及其栖息环境；防止毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为的发生，杜绝非法征占用林地。

（4）对野生动物的影响分析

钻井工程对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。

区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，油田开发过程中的钻探和建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而钻井结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。

（5）水土流失影响分析

本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：

①扩大侵蚀面积，加剧水土流失。本项目地处内陆地荒漠地区，风沙较大，工程建设过程中对原地貌的扰动大大降低了工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。

②破坏生态环境，对周边地区造成影响，本项目井场、道路占地范围内植被覆盖度较低，施工期对地表结皮破坏，可能加剧工程区内的风灾天气，增加空气中粉尘含量，严重时会形成沙尘暴，造成一定的生态环境破坏，施工车辆的反复碾压将会使道路周边长期处于扬尘状况下，给施工人员健康造成危害。

③扰动土地面积、降低风沙土抗侵蚀能力，道路工程建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了风沙土壤抗侵蚀能力。

本项目类型属于油气勘探项目，项目仅为施工期，具有临时性、短暂性特点，施工期井场采取砾石压盖，能有效减少风力侵蚀，降低水土流失风险；对项目区域进行定时洒水抑尘；设置限行彩条旗，严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动；采取完善的防沙治沙及水土保持措施。施工结束后，井场恢复，不会对区域的水土保持基础功能类型造成影响。

（6）施工期土地沙化影响分析

本工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，临时占地不属于沙化土地。本项目施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成土壤裸露过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，油田应确保工程占地范围内的防风固沙治理。施工过程中严禁超越施工场地；钻井完成后，迹地恢复后植被可自然恢复。

2.废气环境影响分析

废气主要为柴油机及发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆尾气、施工扬尘、钻井岩屑（水基和油基）暂存扬尘、伴生气放空产生的燃烧烟气、试油期间采出液装载及储罐无组织逸散的废气、柴油储罐无组织废气和储层改造工程产生的废气等。

根据《建设项目环境影响报告表编制指南（生态影响类）》编制要求本项目仅有施工期，无运营期，无环境要素需专项评价，试油期较短，因油气资源储量未知，因此大气环境影响以定性分析为主。

（1）施工机械及施工车辆尾气

施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。

（2）施工扬尘、钻井岩屑（水基和油基）暂存扬尘

井场平整、钻井岩屑（水基和油基）暂存扬尘及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响。施工期间加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。

（3）柴油燃烧废气

柴油机、发电机等设备运行过程中会产生柴油燃烧废气，对周围大气环境产生一定的影响。施工期使用符合国家标准的油品，定期对柴油机、发电机等设备检维修并加强保养，保证设备正常运行；柴油机、发电机等设备随施工结束停止使用，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而停止产生。因此，对区域大气环境质量影响不大。

（4）伴生气燃烧烟气

本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，以期新的油气藏发现，试油期伴生气产生量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃。当伴生气含有硫化氢时，通过燃烧转化成二氧化硫，可有效降低放喷气体的毒性。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生。井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（5）采出液储存及装车过程的无组织废气

试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至一号联合站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计）和硫化氢。根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。因项目为矿产资源地质勘探项目，主要为探索含油气性，试油过程不确定性大，试油阶段采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。

本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。
（6）柴油储罐无组织挥发废气

井场设1座柴油储罐，柴油临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，柴油储罐采用固定顶罐，柴油周转量较小，柴油真实蒸气压比较低，挥发性低，由柴油储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。与西北油田分公司其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。

（7）储层改造废气

储层改造过程废气主要来源于压裂液现场暂存过程、压裂液注入过程以及压裂返排液暂存过程中产生的废气，主要成分为非甲烷总烃等，压裂返排液采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站进行无害化处置，有效降低废气排放。

综上所述，施工期间产生的废气对大气环境质量影响不大。

3.地表水环境影响分析

（1）生活污水
施工期生活用水量为512m3，生活污水主要为盥洗废水，生活污水按用水量80%计算，生活污水产生量约409.6m3，生活污水使用井场撬装化污水处理站采用“AO+MBR”工艺处理，经过“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+MBR膜池+消毒池”处理水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，出水用于生态林、荒漠的灌溉。
（2）生产废水
①洗井废水
洗井废水的产生是临时性的，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册系数，非低渗透油井洗井作业废水排放系数为76m³/井次，其中COD排放系数为104525g/井次、石油类17645g/井次。则洗井废水总排放76m³，运至进行阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。
②钻井泥浆滤出液
钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。
③酸化压裂返排液

本工程采用压裂液+胶凝酸+缓速酸3级交替注入+闭合酸化工艺，单层设计有效规模700m3（压裂液360m3+酸液340m3），根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约20%～50%，取最大值50%计算，产生压裂返排液350m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站进行无害化处理。

综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。

4.地下水环境影响分析

本项目钻井目的层穿过地下水含水层，且钻井过程中使用钻井液等特点，为保护地下水，本评价对地下水环境影响分析并提出减缓措施。

施工过程采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地层的影响。工程在施工过程中产生废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理并采取相应地下水环境保护措施与对策。

通过类比分析可知非正常状况下可将污染物的污染范围可以控制井场范围内，柴油罐采用定期巡检及下设托盘可防止泄漏污染土壤及地下水。

5.施工噪声影响分析

5.1噪声源分析
钻井过程中的噪声源主要是发电机、钻机和各类泵的噪声；地面工程施工期噪声主要包括井场和道路铺设等过程中各种机械和设备产生的噪声，物料运输车辆交通噪声；储层改造工程噪声源主要包括压裂车、混砂车、射孔车等车辆施工噪声；测试放喷噪声主要来源于高压气体高速喷出时产生的气流噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表A.2，本项目拟采用的各类施工设备产噪值见表4-3。

表4-3     本项目主要施工设备噪声源不同距离声压级     单位：dB（A）

序号

设备名称

噪声值/距离[dB（A）/m]

序号

设备名称

噪声值/距离[dB（A）/m]

1

柴油发电机

95/5

2

钻机

100/0
3

泥浆泵
95/5
4

运输车辆
90/5
5

装载机

90/5
6

推土机

88/5
7

挖掘机

90/5
8

夯土机
95/5
9

吊机

85/5
10
运输车辆

90/5
11
压裂车

85/5
12
混砂车

80/10
13
砂罐车

80/10
14
仪表车
80/10
15
射孔车
85/5
16
射孔工具车
80/10
17
测试放喷
100
/
/
/
5.2敏感点分析
根据现场调查，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标，本项目周围200m范围内无声环境敏感点。储层改造工程位于井场内，施工范围小，周围无居住区，对施工人员的影响随着施工期的结束而结束。

5.3施工噪声贡献值
本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级；

r—预测点距声源距离，m；

r0—参考位置距离声源距离，m。

利用上述公式，预测计算拟建工程主要施工设备在不同距离处的贡献值，预 测计算结果见表4-4。
表4-4     本项目主要施工设备在不同距离处的噪声贡献值
序号

设备名称

不同距离处的噪声贡献值﹝dB(A)﹞

10m
20m
50m
100m
150m
200m
1

柴油发电机

77
73
69
63
58
53
2

钻机

80
78
73
66
60
55
3

泥浆泵

77
74
69
63
59
55
4

运输车辆
75
71
67
61
57
53
5

装载机

75
71
67
61
57
53
6
推土机

68
64
60
54
50
46
7

挖掘机

75
71
67
61
57
53
8
夯土机

77
74
69
63
59
55
9

吊机

66
62
58
52
48
44
10
运输车辆

75
71
67
61
57
53
11
压裂车

75
71
67
61
57
53
12
混砂车

66
62
58
52
48
44
13
砂罐车

66
62
58
52
48
44
14
仪表车

66
62
58
52
48
44
15
射孔车
77
74
69
63
59
55
16
射孔工具车

66
62
58
52
48
44
17
测试放喷
80
78
73
66
60
55
5.4施工噪声影响分析
从各种施工设备噪声预测结果可以看出，除钻机和测试放喷以外，昼间距施工设备50m，夜间200m外即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）（即昼间70dB（A），夜间55dB（A））场界噪声限值要求，钻井过程为连续作业过程，钻井噪声处理难度较大，测试放喷为瞬时或短期高强度噪声。对噪声源采取噪声防治措施：为柴油发电机、泥浆泵、钻机安装减振基础，储层改造和测试放喷时间较短，仅在昼间进行，本项目钻井井场周边200m范围内均无村庄等声环境敏感目标，施工期间通过采取对设备定期保养维护、基础减振等措施可减少噪声对周边环境的影响，同时一般储层改造周期短，仅几天，施工结束后，噪声影响消失。

6.施工期固体废物影响分析

完井与搬迁后要进行固体废弃物处理，整个钻井作业过程中产生的固体废弃物主要有泥浆、钻井岩屑、生活垃圾、含油废物、废烧碱包装袋及废防渗材料等。

（1）泥浆、岩屑
①钻井泥浆
钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：
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式中：V——排到地面上的泥浆量（m3）；

      D——井眼的平均直径（m）；

      h——井深（m）。

②钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，本工程钻井岩屑可用下式计算：

W=1/4×л×D2×h×2.2

式中：W——钻井岩屑排放量，m3；

D——井的直径，m；

h——井深，m。

钻井泥浆、岩屑产生量见表4-5。

表4-5  本工程钻井泥浆、岩屑产生量

开钻顺序

井段m

钻头尺寸m

进尺m

泥浆量m3
钻井液

类别
岩屑量m³

一开
500
0.4445
500
136.8
水基非磺化泥浆

170.7
二开上

~4200
0.3112
3700
353.9
水基磺化泥浆

619.1
二开下

~5090.5
0.3112
890.5
145.9
149.0
三开

~5322
0.2159
231.5
92.6
18.6
四开
~6594m斜/6556.58m垂
0.1651
1272
139.4
59.9
五开
~7221m斜/6648.84m垂

0.1207
627
106.2

15.8

一次侧钻
0.1207
1000
121.7
油基泥浆
25.2
二次侧钻
0.1207
1000
121.7
25.2
合计
/

/

1218.2
/

1083.48
同时根据完井后油气测试情况，拟进行2次侧钻，每次侧钻进尺1000m。

本项目无造斜井段和目的层井段等特殊工段以及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑。

（2）泥浆岩屑处置措施
①水基泥浆（非磺化和磺化）
钻井期岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，分离后的泥浆滤液回用于钻井液配置，不能利用的液相集中拉运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。非磺化泥浆钻井岩屑经干化满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场或道路；磺化泥浆钻井岩屑经井场无害化处理（采用搅拌均质+破胶反应+板框压滤分离+搅拌固化工艺）后，还原土满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，同时石油烃满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第二类用地土壤污染风险筛选值要求后，临时贮存于井场设有明显标识的岩屑暂存场地内，最终用于铺垫油区内的井场、道路等。若一次处理后检测不合格，现场进行二次处理，直至满足综合利用限值要求后用于铺垫油区内的井场、道路等。处理满足综合利用限值要求的固相用于铺垫井场和道路等进行综合利用的责任主体是西北油田分公司。
②油基泥浆
侧钻采用油基泥浆。废弃油基泥浆和油基岩屑分别暂存于井场专用储罐，由阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处置。

（3）生活垃圾

井队人数为60人，工程预计钻井施工期为85天，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，生活垃圾产生量5.1t，试油期共10天，人数为2人，生活垃圾产生量0.02t，施工期垃圾合计为5.12t，施工期生活垃圾集中分类收集，施工单位委托相关单位拉运至生活垃圾焚烧发电厂处置。
（4）土石方

本工程施工期开挖土方主要产生于井场平整设备基础、放喷池等环节。井场施工过程中产生的土方回填至挖方处或回填至周边低洼场地，并实施压实平整水土保持措施。

（5）含油废物、废烧碱包装袋及沾油废防渗材料
本工程施工期间可能产生少量原油，根据西北油田分公司环境保护管理制度规定，落地油要求100%回收，并且采取了严格的防控措施，所以一般不会产生落地油。

钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油等，类比调查同类型钻井，含油废物产生量约1.85t，集中收集后暂存于铁桶内，定期委托就近有处置资质的单位进行规范化处置。在修井过程中会产生废弃防渗膜，产生量约为1.5t。本工程原辅料烧碱为外购袋装，会产生少量废包装袋，约1t，危险废均暂存于危废贮存点分类存放，定期委托就近有处置资质的单位进行规范化处置。

7.土壤环境影响分析

本项目钻井过程中使用泥浆以及进行测试放喷等特点，为保护区域土壤不受钻井工程实施导致污染影响，本评价对区域土壤环境质量现状进行调查，并提出土壤污染防治措施。

根据工程特点，正常状况下操作规范、管理到位，不会污染土壤环境。非正常状况下，设备检修产生的废润滑油，柴油罐泄漏，泥浆材料、测试放喷期间原油落地等造成土壤污染。

本工程采取柴油罐下设托盘、钻井期间钻井液循环使用、工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收，并交由有资质单位处理等土壤污染防控措施。

8.环境风险影响分析

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本工程试油期涉及的危险物质为石油（临界量2500t）、伴生气（临界量10t）、硫化氢（临界量2.5t）和柴油（临界量2500t），根据历史油藏评价结果预期，试油期伴生气的产生量低，风险物质在线量远低于其对应的临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 要求，本工程的Q＜1，故本工程风险潜势为Ⅰ，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

（2）环境敏感目标概况

本项目周边区域无环境敏感目标，项目区占地范围内为Ⅰ2塔里木河中上游重点预防区和Ⅱ3塔里木河流域重点治理区。

（3）环境风险识别

①物质危险性识别

结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油，若在钻井过程中遇到部分地层压力异常且含有油气资源，发生井喷事故导致采出气在井口溢出凝析油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表4-6。

表4-6   物质危险性识别一览表

序号

名称

组分

毒性

燃烧爆炸特性参数

危险级别

1

原油

由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物

原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状

热值：41870KJ/kg火焰温度：1100℃沸点：300～325℃闪点：23.5℃爆炸极限1.1%～6.4%（v）自然燃点380～530℃

属于高闪点液体

2

天然气

多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等

伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。

热值：50009KJ/kg爆炸极限5%～14%（v）自然燃点482～632℃

属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

3
硫化氢
是一种无机化合物，化学式为H2S，分子量为34.076，

硫化氢为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。

与空气或氧气以适当的比例（4.3%～46%）混合就会爆炸。因此含有硫化氢气体存在的作业现场应配备硫化氢检测仪。

2.1类易燃气体，2.3类毒性气体

4
柴油

复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物

柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。

热值为3.3×107 J/L沸点范围有180～370℃和 350～410℃两类闪点：38℃

属于高闪点液体

②危险物质分布情况

本项目危险物质主要位于场区内罐区和井口。

③可能影响环境的途径

本项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸和井喷事故。火灾、爆炸与物料含油率、烃类可燃气体的量等因素有关。本项目柴油罐泄漏发生火灾事故以及发生井喷后可能对周边环境造成影响。

④生产设施风险识别

A.井喷事故风险 

井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案，一般情况下井喷液体通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池底部进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，待事故结束后，对放喷液送至最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。

井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，据类比调查，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人烟稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。

B.井漏事故风险

井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。

C.罐车运输、贮存途中泄漏

罐车在运输途中或装卸过程中会遇到各种意外事件（特别是遭遇交通事故时）会发生不同程度的泄漏情况，可能引发人员伤亡、火灾、爆炸等恶性事故；随车人员应视情况迅速采取相应的应急处理措施。

测试放喷期间井场设置柴油、原油储罐，储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
（4）环境风险分析

①大气环境风险分析

工程施工过程中风险类型主要为油罐泄漏导致的火灾以及爆炸事故等产生的次生污染物影响，以及在钻至含油地层遇到压力异常发生井喷事故导致气体进入大气。
油罐泄漏时，遇明火燃烧，油品从裂口流出后立即燃烧，发生火灾爆炸事故，如果出现不完全燃烧，会产生一定量的一氧化碳。一旦储罐发生泄漏事故，应迅速进行封堵，并将泄漏物收集至铁桶等容器内，委托就近有处置资质的单位进行规范化处置。

在钻至含油地层遇到压力异常超过设计压力发生井喷事故，应及时控制井口放喷设施，将井喷泄漏物导入放喷池。井场周边无环境空气敏感目标，加之区域空旷，扩散条件良好，井喷事故对周围环境空气的影响是可以接受的。

②对植被的影响分析

柴油/采出液泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是柴油/采出液污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的柴油/采出液中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。

③ 地下水环境风险分析

柴油储罐/采出液储罐泄漏的油品下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏事故后，及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。储罐底部铺设防渗膜，采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水的风险事故概率较低。做好源头控制措施、完善分区防渗措施和地下水污染应急处置。
④对土壤环境影响分析 

柴油储罐/采出液储罐泄漏的油品下渗可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能。柴油储罐发生泄漏时，相当于向土壤中直接注入柴油，泄漏的柴油进入土壤 中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生 存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。 柴油储罐铺设防渗膜，储罐发生泄漏后，及时清理，不能回收的柴油以及受污染的土壤应集中收集后交由有相应处置资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。
⑤对周边公益林影响分析
事故造成油品泄漏主要集中在泄漏点区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，对周边公益林产生影响较小。油品从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，将产生强大的热辐射，进而造成热辐射污染，使周边的公益林受到灼伤。应加强管理和检查，避免因管材质量缺陷、破损造成油品泄漏；同时与维抢修单位和地方环境应急部门密切配合，做好油品泄漏控制工作。若一旦发生事故，应立即启动事故应急预案，将事故影响降至最低。因此在事故下造成油品泄漏发生火灾爆炸事故，对周边重点公益林造成环境风险可防控。

钻井过程中主要环境风险是可能发生的井喷、钻井废液渗漏等事故，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成危害。

	运营期生态环境影响分析
	工程只涉及施工期，未涉及运营期，即不对营运期进行环境影响分析。 
本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，结合区块开发规划，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。 

	选址选线环境合理性分析
	1.环境制约因素方面

本项目为勘探评价井，地处巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，属于油田勘探开发项目，占地范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，也无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。

井口距离75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。项目选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的要求。

2.环境影响程度方面

本项目占地范围内无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位。项目土地占地类型为农用地（灌木林地），建设单位应按相关要求及时办理征地手续，若勘探出油气，按照国家相关规定办理农用地转建设用地手续，并在作业区周边按照“占多少，补多少”的原则进行生态恢复；项目自然植被以荒漠植被为主，周边均为多枝柽柳、花花柴、芦苇、盐穗木等，为人类频繁活动区域，因此无国家保护动植物。项目新建探临道路将钻井井场与已建道路就近连接，交通方便。

综上，本项目选址对周边环境影响在可接受范围内，选址选线合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境影响减缓措施
1.1生态避让措施

本项目不在生态保护红线区、生态脆弱区、水源保护区、自然保护区等生态敏感区域。

本项目已在井位选址中采取了主动避让措施，井场距红线约2.6km，不占用生态保护红线。

施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理，泥浆池和井场采用围栏加以防护，避免野生动物陷入而危及生命。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。

1.2生态减缓措施

（1）地表扰动减缓措施

①严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度地减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏，减少水土流失。

②严格按照有关规定办理临时施工占地审批手续，贯彻“优化设计、动态设计”的设计理念，避免大填大挖，减少后期次生灾害的发生，充分体现“最大限度地保护，最低程度的破坏，最大限度地恢复”的原则。施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。

③严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，在施工作业区两侧拉彩条旗以标明车辆行驶的边界。

④施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期。

⑤工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复，减少水土流失。

（2）动植物保护措施

①严格限制在临时占地范围内，设置警戒绳标记施工边界。尽可能缩小施工作业带宽度，减少对地表的碾压。

②严禁施工人员捕猎、惊扰野生动物。

③夜间施工使用定向照明，避免大面积光照；禁止使用强光源。

④严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少对植被的破坏，尽量不侵扰野生动物的栖息地。确保各环保设施正常运行，避免各种污染物污染对土壤环境的影响，并进一步影响到其上部生长的荒漠植被。

⑤强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。

⑥建议施工单位在项目区张贴野生保护动植物宣传画及材料，禁止施工人员随意猎捕野生动物，保护其正常活动不受人为影响，一旦发现保护动物受伤或行为异常要及时向当地林业主管部门汇报，并采取及时有效的救助措施。

（3）土壤及水体保护措施

①井场铺设HDPE防渗膜，重点区域设置围堰。

②钻井废弃物实施“不落地”工艺，岩屑经无害化处理后合规处置。

（4）大气污染防治

①柴油发电机使用低硫柴油。

②散装物料密闭运输。

③施工场地定期洒水抑尘。

1.3生态治理及修复措施
（1）水土保持措施

①工程防治措施

施工时，严格控制临时施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业方法，走统一车辙，避免强行开辟新路，以减少风沙活动。

施工中严格按照规定的施工占地要求，划定适宜的堆料场，尽量减少地表植被的破坏。避免在大风、雨天施工，特别是井场、池体开挖等。

做好迹地恢复，施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作，应结合地形修整成一定形状，与周围环境相协调。

扰动区域恢复植被，减少对区域水土保持功能的影响。
②临时措施
防尘网苫盖：本工程对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施。

限行彩条旗：为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，本方案设计在施工作业区拉彩条旗以示明车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动和破坏。

洒水降尘：项目区降水量少，蒸发量却很大，工程区施工扰动区易产生扬尘对周边环境产生影响，产生一定的水土流失。本方案对施工区域进行定时洒水，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失，在风季施工期内，增加洒水防护措施。
③水土保持管理措施

对工程措施的管理要纳入生产管理计划之中，专业人员负责施工设计和技术指导，在责任范围内建立相应的管理措施。根据《中华人民共和国水土保持法》，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。
施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶。由专人监督负责，以防破坏土壤和植被。

严禁在大风、大雨天气下施工，特别是深挖和回填等作业。

在项目作业区附近的植被良好地段，对自然生态环境和自然植被采取封禁，绝对禁止人员进入打柴和放牧，并设立警示牌，以提醒施工作业人员。

建设项目主管部门应该积极主动，加强水土保持管理，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖植被。

对施工迹地恢复平整，以减少区域水土流失量的增加。

加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期水土流失产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。
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图5-1    水土流失标识牌

（2）防沙治沙内容及措施

按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）及《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》等文件，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，占地为采矿用地和灌木林地，不涉及沙化土地，在施工过程中，加强对占地区域表层土壤的保护，表层土壤恢复采用先收集－临时存放－施工结束后再覆盖－洒水的方式。禁止人为破坏项目区以外的植被。
严禁在非施工地段随意踩踏、占用，破坏地表植被和稳定的结皮层。施工结束后，对施工场地及时进行清理、平整，减少沙物质来源。采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围；采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力；项目施工结束后采取自然恢复的方式对区域植被进行恢复。施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌。

植被措施及其他措施，要求在施工完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。

在施工过程中，不得随意碾压项目区内其他固沙植被。土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，及时报告当地人民政府。

本项目严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》有关规定，落实防沙治沙措施，控制土地沙漠化的扩展，对于自然恢复条件不好且易发生沙化的地段，根据实际情况对地表进行人工固沙处理，最大限度减少对荒漠植物和野生动物生存环境的践踏破坏。 

本项目防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，避免区域土地沙化。

1.4生态补偿及恢复措施 

（1）生态补偿恢复措施 

施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期野生植被的自然恢复，临时占地内植被在未来3～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。施工尽量少占植被茂密的地块。同时，严格控制占地面积，以减少占地和保护野生植物。 

（2）临时占地恢复措施

①施工场地的设置在施工前取得行政主管部门的选址确认，并办理临时用地手续。

②临时用地应尽量缩短使用时间，施工生产生活区施工结束后及时恢复土地原有的功能。

③严格控制各类临时用地的数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。

④划定施工红线，尽量减少对植被的破坏，施工后期应及时清除地面废弃材料，并及时根据占地类型进行生态恢复。

⑤引入环境监理机制，监督施工机械和车辆的行驶路线，各种施工机械和车辆不能随意下道行驶或随意另行开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。

⑥利用主线作为施工便道，减少临时占地的面积。

1.5临时工程恢复措施

本项目在试油过程中若发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井，对本项目临时工程进行恢复措施。
施工结束后，钻后工程主要包括井口装置换装、设备搬迁、临时占地恢复和固体废物清运。

临时用地将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，拆除的建筑废料等应送指定填埋场处置，对临时占地进行土地平整，根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。

1.6对公益林的生态保护措施

施工前，建设单位应严格按照《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497号）等有关规定，办理建设项目使用林地手续后方可开工建设。

严格限制作业带宽度，设置警戒绳标记施工边界，严禁超出占地范围作业，施工结束后回填保存的表土，播撒本地草种（柽柳等），恢复植被覆盖度至不低于原有水平；设置围栏，管护1-2年，确保植被成活。

项目为油气勘探，属允许使用二级公益林（本项目占用地方公益林）的勘查项目类型，在办理林地手续并落实生态恢复措施后，影响可接受。

通过上述系统性、精细化的措施，旨在将施工活动对生态环境的扰动降至最低，并确保施工结束后区域生态功能得到有效恢复与维持，切实履行项目环境保护主体责任。

2.施工期废气治理措施

施工期车辆、柴油机等设备采用国家合格燃料处理后达标排放。运输车辆产生的扬尘主要采取洒水降尘。运输车辆减速行驶，为减少道路扬尘影响。对于井场也需定期进行洒水降尘，以降低钻井和井场建设过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间应对车辆进行适当的苫盖，以降低扬尘的影响。压裂液和压裂返排液密闭罐存放措施，有效降低酸性废气排放。

油气测试期间采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。天然气通过放喷管线燃烧后放空，加强放喷管线、放喷池的运营维护，定期检查气体燃烧放空设备，确保天然气充分燃烧，减少污染物的产生。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。
根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告2012年第18号）要求，对工程设置的放喷池执行《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）关于放喷池选址要求及放喷撤离要求。放喷管线采用钢质管线，各段的压力等级、防腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固。放喷时应根据井口压力和地层压力，采用相应的油嘴或针形阀进行节流控制放喷，并安装自动点火装置，以确保放喷过程安全。

根据《油气井测试地面计量技术规范》（SY/T6997-2014）要求，含硫化氢油气井应配备硫化氢在线检测设备。宜使用地面除硫装置，降低地层产出废脱硫剂的硫化氢含量。在试井过程中启动自动点火装置，保持长明火状态，以确保天然气充分燃烧，燃烧废气达标排放。

3.施工期废水治理措施

（1）钻井泥浆、洗井废水、废酸化压裂液

钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。

洗井废水、废酸化压裂液采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站进行无害化处理。
处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中推荐水质标准后，回用于油田注水，不外排。

阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站废液处理系统建于2004年，先后于2014、2015年进行了升级改造，2015年9月8日，原阿克苏地区环保局出具了关于塔河油田一号固废液处理站改（扩）建工程环境影响报告表的批复（阿地环函字〔2015〕397号），并于2015年12月17日，取得由原阿克苏地区环保局出具的关于西北油田分公司塔河油田一号固废液处理站扩建工程竣工环境保护验收的批复（阿地环函字〔2015〕501号）。主要工艺流程为：接收、隔油、调节、加药、沉降、过滤，废液处理系统出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准后回注。
至目前，废液处置系统能力为50万吨/年，本工程试油期间产生的酸化压裂废液量350m³、洗井废水76m³、磺化泥浆838m³，可以依托阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。

（2）生活污水
本项目产生的生活污水经井场撬装式污水处理站处理后，用于井场和道路降尘。

钻井队临时生活区建设一座撬装化污水处理站，采用“A/O+MBR”工艺，即“格栅+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池+MBR膜池+消毒池”处理工艺，该工艺结合了膜分离和生化技术，并强化了生化处理效果。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），生活污水采用“A/O+MBR”工艺符合规范中“4、采矿类排污单位——4.1.5污染治理设施”的要求。

根据厂家提供的技术资料及撬装化污水处理站运行效果调查，该工艺对COD、氨氮、总氮去除效果均佳，对悬浮物（SS）、有机物去除效率高，而且可以去除细菌等。生活污水经过该污水处理装置处理后，出水水质COD≤180mg/L、SS≤90mg/L、粪大肠菌群≤10000MPN/L、蛔虫卵个数≤2个/L，处理后水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，出水用于井场降尘。撬装化污水处理站可满足井场生活污水处理需求。

参考中国石油化工股份有限公司西北油田分公司通过验收的勘探井钻井工程竣工环境保护验收调查。

表5-1    生活污水处理装置出口水质监测结果

取样地点
取样时间
监测指标（单位mg/L，pH无量纲）

COD
SS
氨氮
BOD5
动植物油
pH
石油类
总N
总P
粪大肠菌群（个/L）
《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）B级标准
180
90
/
/
/
6-9
/
/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

60
20
8
20
3
6-9
3
20
1
104
区域已通过验收勘探井检测数据
26
4

0.065
6.5
0.06L
6.7
0.06L
2.19
0.25
3.2×103
是否达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标

区域已通过验收勘探井生活污水处理设施出口水质指标满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中标准要求和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）“表1基本项目最高允许排放浓度（日均值）”中一级B标准限值和表3标准值要求。
本项目施工生活区撬装化污水处理站设计处理规模20m3/d，井场污水产生规模4.3m3/d，可满足井场生活污水处理需求。

综上，本项目废水均妥善处理，故本项目实施不会对地表水环境产生影响。

4.地下水和土壤环境保护措施

（1）在整个钻井作业中，钻井时的返排液进入井队的泥浆分离系统（振动筛+除砂器+除泥器+离心分离机），分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。分离出的岩屑进入撬装式随钻不落地无害化系统处理。固相达标后就近综合利用。
（2）钻井生产施工中，禁止废水、泥浆、药品及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油料要集中到废油回收罐，如果发生外溢和散落则必须及时清理。

（3）固井质量不高，密封不严，可能使含油气层与地下水层串层，引起地下水污染，因此，为保护地下水资源，防止井漏事故的发生，设计单位在钻井设计中，应充分考虑环保的要求，采用先进的技术、设备和优质材料，提高固井质量，尽可能地避免井漏事故的发生。

（4）为防止对地下水污染，将钻井期井场进行分区防渗，其中钻机基础区域、钻井液循环系统、泥浆罐区、柴油罐区、原油储罐区、危废贮存库、放喷池等划分为重点污染防治区，采取相应的防渗措施，其余区域划分为一般防渗区。

①源头控制措施

工程在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了封固处理；同时井场区域放喷池等池体，采用“环保防渗膜+混凝土防渗”；酸化压裂废水采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站进行无害化处理，可有效减轻对地下水的影响。

②分区防控措施

为防止污染地下水，针对井场施工期间工程特点，严格执行《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610–2016）“11.2.2 分区防控措施”和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013）“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，本项目分区防渗要求见表5-2。井场分区防渗图见附图14。

表5-2  分区防渗要求一览表
时期

项目

防渗要求

钻井期
重点防渗区

钻机基础区域、钻井液循环系统
防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；地面进行防腐硬化处理，保证表面无裂痕
泥浆罐区、柴油罐区
危废贮存库、危险化学品间

放喷池泥饼暂存池
一般防渗区

机房区域、泵区
防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

油气测试期
重点防渗区

井口装置区（采油气树）
防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；地面进行防腐硬化处理，保证表面无裂痕
原油储罐区
放喷池
一般防渗区

油气分离器撬、泵区
防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

简单防渗区
值班室、配电箱等区域
一般地面硬化

在制定油田环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急预案，并与其他应急预案相协调。
5.施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）合理安排施工

①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场。

②施工运输车辆在驶经声敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。

（2）采取噪声控制措施

施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备，减少对周围声环境的影响。钻井期间用的柴油发电机安装隔声垫和基础减振。加强施工机械的保养维护，使其处于良好运行状态，倡导科学管理和文明施工。

采取以上措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响。且施工活动分布在区块内，呈现出阶段性和散点状分布，噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着各项施工活动的结束而消除，不会对周围声环境产生明显影响。

6.施工固废污染防治措施

（1）钻井泥浆岩屑
钻井期岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统在井场进行固液分离，非磺化泥浆钻井岩屑经干化满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场或道路；磺化泥浆钻井岩屑经井场无害化处理（采用搅拌均质+破胶反应+板框压滤分离+搅拌固化工艺）后，还原土满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，同时石油烃满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第二类用地土壤污染风险筛选值要求后，临时贮存于井场设有明显标识的岩屑暂存场地内，最终用于铺垫油区内的井场、道路等。若一次处理后检测不合格，现场进行二次处理，直至满足综合利用限值要求后用于铺垫油区内的井场、道路等。处理满足综合利用限值要求的固相用于铺垫井场和道路等进行综合利用的责任主体是西北油田分公司。
侧钻采用油基泥浆。废弃油基泥浆和油基岩屑分别暂存于井场专用储罐，由阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处置。

撬装式钻井固废随钻不落地系统：
目前，西北油田分公司有多处采用相同处理工艺的撬装化装置处理磺化泥浆钻井岩屑。钻井固废随钻不落地处理技术属于自治区《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017） 4.2.2条款中钻井固体废物处理处置中的化学强化固液分离处理技术，自治区评估中心要求经检测达标后还原土中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，其余污染物满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1限值要求后，外运至指定地点铺设服务油田生产的各种内部道路、铺垫井场。
由井队进行泥浆分离，钻井泥浆返排液经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置，分离出的固相岩屑进入随钻不落地处理系统。

固相（岩屑）进入搅拌罐加水稀释，同时加入水滑石、氧化剂（双氧水、氯酸盐或高氯酸盐）进行化学氧化；再进入混凝罐，投加絮凝剂（聚合硫酸铁或聚合氯化铝等）、混凝剂（聚丙烯酰胺），形成絮凝、混凝颗粒；再进入板框压滤机进行固液分离，分离出的水循环用于岩屑稀释和加药用水，多余滤液水集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站，经处理达标后回注地层，板框压滤机泥饼暂存于井场的临时储存区，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等。

泥饼储存区基底应压实、平整、表面硬化，混凝土厚度不小于10cm，外围应构筑围堰，高度不低于30cm，铺设HDPE防渗膜，厚度应达到60丝，垂直深度25mm 内不得有可能损伤防渗膜的杂物。

随钻不落地处理系统无害化处理工艺流程图见下图。

图5-2  泥浆分离及岩屑随钻不落地处理系统工艺流程

图5-3   泥浆分离及岩屑随钻不落地处理系统工艺流程布局图

图5-4   处置后泥饼
处理后的固相经处置检测合格并按规定进行留样，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后用于铺垫油区内的井场、道路等；处理后的液相优先重复利用，剩余液相集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站依托作业废液处理系统进行处置，检测达标后全部回注地层利用。

目前，西北油田分公司内有多处采用相同处理工艺的撬装化装置处理聚磺体系泥浆钻井岩屑。

根据2024年12月已通过的《西北油田分公司且深1井（勘探井）钻井工程竣工环境保护验收调查表》，且深1井泥浆为水基聚合物泥浆和水基磺化泥浆，泥浆系统与本项目体系一致，验收报告中钻井期间2024年3月3日和2024年7月9日对井场内转磺后堆场进行检测，检测数据见表5-3。
表5-3   处理后岩屑检测数据汇总一览表

序号

检测项目

2024年3月3日

检测结果

2024年7月9日

监测结果
标准限值

达标情况

1

pH
9.68
11.3
2.0~12.5
达标

2

六价铬（mg/kg）
2L
2L
≤13
达标

3

铜（mg/kg）
32.3
44.4
≤600
达标

4

锌（mg/kg）
358
178
≤1500
达标

5

镍（mg/kg）
38.1
1.3
≤150
达标

6

铅（mg/kg）
1.4L
28.9
≤600
达标

7

镉（mg/kg）
0.1L
0.8
≤20
达标

8

砷（mg/kg）
10.8
1.77
≤80
达标

9

苯并芘（mg/kg）
0.2L
0.2L
≤0.7
达标

10

含油率（%）
2.33×10-2
2.89×10-2
≤2
达标

11

COD(mg/L)
72.1
82.8
≤150
达标

12

含水率（%）
13.0
18.9
≤60
达标

根据且深1井井场处理后岩屑检测数据，石油烃经检测满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，其余污染物满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1限值要求后，外运至指定地点铺设服务油田生产的各种内部道路、井场垫基使用。

本项目钻井期采用相同撬装化装置处理聚磺体系泥浆钻井岩屑可行。

油田公司加强监管，每个井场随钻不落地处理工艺末端排放口都要进行监测。同时油田服务管理中心建立随钻泥饼综合利用台账，钻井泥浆岩屑经处理后其泥饼达到相应指标要求后，用于铺垫井场和井场道路。

本项目严格按照西北油田分公司制定的《钻井废弃物随钻不落地无害化处理标准与操作规范》执行。正常情况下，此过程对环境的影响较小。

（2）生活垃圾

施工期生活垃圾集中分类收集，施工单位委托相关单位拉运至生活垃圾焚烧发电厂处置。
（3）含油废物、废烧碱包装袋、沾油废防渗材料、废弃油基泥浆和油基岩屑
工程钻井过程中只对简单设备进行检修，另外在钻井、设备检修时产生少量含油废物；钻井过程中钻井液配制需要烧碱。

①危险废物种类

根据《国家危险废物名录（2025年版）》和《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）本项目危险废物产生量如下。
表5-4    工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物代码

产生量
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危废特性

含油废物
HW08
071-001-08
1.85t/钻井期
钻井过程
固态
废矿物油
油类

物质
/
T, I
废烧碱包装袋

HW49

900-047-49

1t/钻井期
使用烧碱过程对应产生

固体

NaOH

NaOH

/

T/C/I/R

沾油废防渗材料

HW08

900-249-08

1.5t/钻井期
完井作业

固态

废矿物油

油类物质

/

T, I

废弃油基泥浆
HW08
071-002-08
243t/侧钻期
井下作业
固体
废矿

物油
油类物质
/
T, I
废弃油基岩屑
HW08
071-002-08
50.3t/侧钻期
井下作业
固体
废矿

物油
油类物质
/
T, I
②危险废物处理
本项目含油废物、废烧碱包装袋和沾油废防渗材料等危险废物规范收集后，在危废贮存点暂存，定期委托有资质的单位拉运处置；侧钻采用油基泥浆。废弃油基泥浆和油基岩屑分别暂存于井场专用储罐，由阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处置。

产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于撬装式危废贮存点（占地面积10m2）贮存，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，危险废物转移过程应采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案，发生危险废物突发环境事件时，采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害；制定危险废物管理计划，结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物管理台账记录，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，并填写、运行危险废物转移联单。

③危废管理要求

本工程产生的危险废物的主要管理要求如下：

主要管理职责：危险废物产生单位为危废废物管理责任主体，负责日常管理工作；危险废物产生单位应建立交接制度，填写交接单，标明危险废物产生原因、回收数量和地点，负责与危险废物处置单位签订合同，明确双方安全环保权利、义务和责任。

监督管理：危险废物产生和处置单位应建立健全危险废物管理制度，制定管理计划，健全资料台账；含油污泥满足《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T 3998-2017），明确泥土去向，满足政府环保部门要求，不准随意抛弃、堆放；危险废物产生和处置单位制定相关应急预案，报当地环保部门和公司安全环保处备案；含油污泥等危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位于每月底将转移数量报送当地县级以上政府生态环境主管部门及公司安全环保处备案；公司安全环保处会同相关部门不定期检查含油污泥收集、贮存、运送、处置过程，结果纳入HSE管理考核内容；禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置；废弃物经固液分离后产生的废水应严格执行废水的相关标准进行处理和管理。

贮存、运输、处置主要管理规定：危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》，实施危险废物全过程管理；危险废物贮存设施必须满足具备防渗、防外溢、防泄漏等基本要求，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》危险废物标志牌式样设置明显标志；危险废物临时贮存场所要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规范进行设计和管理。固体废物（危险废物）贮存场所必须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求进行分区和防渗；危险废物处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等；产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境局批准的转移量相符。

本项目产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，不会对周边环境产生明显影响。 

7.施工期环境风险防范措施

7.1 井喷风险防范措施

井喷防范措施主要在施工设计、钻井作业及安装放喷装置三个方面进行。

（1）施工设计中的防井喷措施

根据井场的具体情况，在施工设计中应做好防井喷措施：

①选择合理的压井液。测试放喷施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染；

②选择合理的射孔方式；

③规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷事故；

④对放喷装置的配备要有明确要求；

⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。

（2）钻井作业中的井喷防范措施

①施工单位应严格执行石油天然气钻井HSE管理体系及井控技术标准和规范中的相关规定，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求；

②严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层；

③气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根放喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）；

④按班组进行放喷演习，并达到规定要求；

⑤严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认；

⑥认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；

⑦严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；

⑧钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业；

⑨发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进；

⑩关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力三者中的最小值。

（3）井喷失控事故应急措施

1）伴有硫化氢、甲烷、二氧化氮等有毒有害气体逸散时：

①应迅速封闭事故现场，抢救现场窒息人员，发出硫化氢、甲烷、二氧化氮报警信号，进行交通管制，禁止外人进入现场，控制事态发展；

②监测有毒有害气体浓度，根据现场风向，协同当地政府疏散现场及周边无关人员；

③现场人员生命受到威胁、井口失控、撤离现场无望时，现场应急指挥应立即发出点火指令；

④条件允许时，迅速组织应急救援队伍抢装井口和实施压井作业。

2）引发火灾、爆炸时：

①现场发生火灾、爆炸，应立即阻断引火源，并组织灭火；

②条件允许时，迅速组织抢装井口和压井作业；

③井场四周设置围堤，防止喷出物污染环境；

④依据井喷事件程度确定警戒范围，撤离无关人员。

3）遇险人员应急撤离条件：

①井喷失控后，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全或引起重大火灾无法控制时；

②空气中硫化氢、甲烷、二氧化氮浓度较高，且无法有效控制时；

③由于各种原因（如油气泄漏）导致设施发生火灾，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全时；

④由于各种原因导致设施发生爆炸，危及整个设施和人员生命安全时。

7.2井漏事故环境风险防范措施

①建立健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。

②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。

③严格要求套管下入深度、确保固井质量。

④工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

7.3硫化氢泄漏的监控与预防措施

（1）监测与安全防护

按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T 6137-2024）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪 第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m³（或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢检测仪和正压式空气呼吸器。 

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m³（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，迅速打开排风扇，实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m³（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。

（2）预防措施

在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

①在钻井作业期间，比如放喷、拆卸井口设备和起下管柱、循环钻井液等，应采取特别预防措施，以避免残存其中的硫化氢释放出来造成危害。

②为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

③应特别注意低洼的工作区域，比如井口方井，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。

④当人员在达到硫化氢危险临界浓度[150mg/m³（100ppm）]的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

7.4 危险废物运输事故风险防范

危险废物运输的事故隐患主要是从泄漏开始的。因此，行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车厢底部四周有无泄漏液体，若有液体泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤全部回收，委托有资质的单位处理。

危险废物运输过程中主要风险防范措施如下：

①运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；

②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；

④转移危险废物时，必须按照规定向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；

⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

⑥运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

⑧运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

⑨运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
7.5公益林风险防范措施

生产废水、生活废水不外排。配备便携式应急物资，一旦发生泄漏，立即切断泄漏源，用沙袋围堵防止扩散，泄漏物用防渗毯覆盖后收集至专用废液罐，交由有资质单位处理。化学品储存区设置独立封闭库房，地面做防腐防渗处理，配备泄漏收集槽和应急吸附材料；药剂分装时使用防滴漏工具，作业人员佩戴防护装备。建立化学品台账，严格执行“双人双锁” 管理制度，使用时按需领取，剩余药剂及时退回库房；定期检查包装完整性，将废弃化学品交由危废处理单位处置，严禁随意丢弃。

公益林防火措施：①强化责任，实行森林防火领导负责制。西北油田分公司领导应制定防火操作规程，奖罚分明，增强工作人员森林防火责任意识。②大力开展宣传教育。西北油田分公司应普遍开展宣传周、宣传月、举办知识竞赛，利用报纸、电视、广播、黑板报、张贴标语等多种形式在各种场合不厌其烦地进行宣传。③强化野外火源管理，制定办法，严格要求，加强对工作人员管理，严禁携带火种进入公益林区。

加强管理，按要求组织环境风险应急演练（如钻井液泄漏、化学品泄漏），确保快速响应，减少对公益林的污染扩散。

通过上述措施，可有效控制钻井井场环境风险，将对占用的地方公益林影响降至最低。

7.6其他环境风险防范措施

（1）油品储罐泄漏事故防范应急措施

1）储罐泄漏事故防范措施
严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用存放区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，需经有关检验部门检验合格，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入存放、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

2）储罐泄漏事故应急措施
①若储罐出现泄漏，确定泄漏源的位置；

②关断泄漏处两端阀门或关停设备，对泄漏处进行紧急堵漏处理；

③对泄漏的原油等进行有效防护或转移至安全处，防止发生火灾、爆炸事故；

④采取围堰堵截的方式，使泄漏物不外流，防止污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故应急池导流设施将物料或消防水引至应急池或应急罐；

⑤现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统的连接后，根据风向标的指示，紧急撤离至安全区域；

⑥如果发生泄漏，则用工具进行收集；

⑦确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水体等场所；

⑧事件发生后，应急监测小组对厂区、周围敏感目标大气污染物浓度进行监测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥中心汇报监测结果。

（2）池体防渗措施

工程设计上已经考虑了防止放喷池泄漏的措施，在实际工程中，放喷池的建设应严格按照设计进行建设。主要措施为：

①放喷池避开不良地质和岩土松软的地段；

②采用“混凝土+环保防渗膜”。

（3）防柴油外溢措施

钻井期间用到柴油发电机，柴油储存在油罐中，为防止柴油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：

①加强油罐的维护保养，避免柴油泄漏事件的发生。

②在油罐底部设置接油托盘，采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束后交由有资质单位处理。

（4）罐车装卸现场、运输途中泄漏应急措施
1）发生少量泄漏时：

少量原油泄漏是指罐体、阀门、法兰、接管处发生渗漏、滴漏等少量泄漏情况。

①发现少量泄漏应立即停车熄火，车辆周围严禁火种，并设法消除漏点。

②无法控制泄漏时，应立即向采油一厂应急救援领导小组报告。

2）发生大量泄漏时：

①立即停车熄火，迅速撤离人员至安全区。由于液化气具有挥发性，大量泄漏时，空气中烃类气体浓度大，人员在撤离过程中，应戴好防毒口罩，在无防毒面具的情况下，通过烃类气体弥漫区时，不能剧烈跑步，应屏住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，慢慢地朝逆风方向，或指定地点走去。

②隔离泄漏区，设立警戒线。泄漏点周围 100m 内禁止火种、禁止汽车来往；禁止在泄漏区内使用手机；根据气象情况（风向等）来调整隔离警戒区范围。

③立即报警。发生重大泄漏事故，应及时用车载 GPS 系统、手机等通信工具向采油四厂应急救援领导小组报告（电话见附件应急通讯录）。同时向当地 110、119 或政府部门报警。采油一厂应急救援领导小组接报后，将立即启动应急救援程序进行救援。

④抢救伤员。对中毒、受伤人员应立即救治。

⑤尽可能切断泄漏源。建议应急处理人员作业时应戴自给正压呼吸器，穿消防防护服。

⑥发生火警，应设法切断火源。灭火方法：水、二氧化氮、干粉、沙土。
7.7 应急预案

（1）井喷及井喷失控应急处理预案

根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部在根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：

①井喷失控后严防着火和爆炸，应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。

②迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制定及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。

③井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。

④在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。

（2）井喷应急疏散预案

当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围

为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离。

①井队员工由井队组织撤离；

②拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；

③逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；

④时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生；

⑤当所处位置离井场很远时，向偏离风向离井场越来越远的方向逃生即可。

（3）宣传、培训和演习

①培训。石油天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。

②演习。中国石油化工股份有限公司西北油田分公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。

（4）风险管理措施

为加强环境风险预防措施，在工程施工期间对人员管理应做好以下几个方面：

①加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。

③对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对工程具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、储罐等）进行必要的定期巡检。

④施工、设备、材料应按规章进行认真检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。

⑤提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。

⑥对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。

⑦加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。

8.施工期监理

建设单位应积极开展施工期环境监理。依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要环境保护设施和措施实施监理制度，确保施工期环境保护措施的落实，确保施工期环境保护工程的施工质量、施工进度和资金落实，以减小工程实施对环境的影响。

本工程环境监理的工作阶段包括：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段（交工及缺陷责任区）环境监理（事前、事中和事后监理）。

本工程环境监理的工作范围为：井场施工区域、临时施工道路，以及上述范围内的施工活动对周边造成生态影响的区域。

	运营期生态环境保护措施
	本工程不涉及运营期。

试油过程中若发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井。待以后新的成油理论成熟后，决定是否进一步利用。封井后需严格落实各项生态恢复措施，按照国家有关土地复垦规定做好土地复垦工作，确保工程区生态环境尽快恢复至未利用前状态。

若试油期间发现该井具有开采价值，应根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）相关要求，对区块开发、地面工程建设或单井试采开展相应环境影响评价工作。

	其他
	无

	环保投资
	本工程总投资为5319.65万元，其中环保投资108万元，占总投资的2.03%，环保工程清单及投资见表5-5。

表5-5   环保工程清单及投资估算
污染源

环保措施

投资

（万元）

施工扬尘
洒水抑尘、苫布覆盖
1
钻井工程中的放喷天然气
放喷池
3
钻井泥浆岩屑

随钻不落地、岩屑池
60

洗井废水、酸化压裂废水
专用废液收集罐

8
设备噪声

消声器、减震基础
1.5

危险废物
危废贮存点，定期委托就近有资质处置单位进行处理

3
生活垃圾、工业固废垃圾

拉运处置
0.5

生活污水

经撬装式装置处理

2
固井工程
下套管+注水泥浆
10
防渗

分区防渗

5
工程占地

生态恢复、防沙治沙等措施
14
合计

108




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏
	调查施工过程中生态治理恢复措施，施工期是否严格控制临时占地面积。施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，做到“工完、料净、场地清”，对临时占地进行平整；是否及时采取生态恢复、防沙治沙、水土保持措施；施工季节是否合适；有无砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，有无伤害野生动物等行为。
	/
	/

	
	水土保持、防沙治沙
	
	/
	/

	
	完钻后井场、生活区、道路等临时占地恢复，场地平整
	
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水经井场撬装式污水处理站处理后，用于井场及井场道路降尘
	废水不外排。
	/
	/

	
	钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体集中统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。
	
	/
	/

	
	洗井废水、废酸化压裂液采用专用废液收集罐收集后运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处理。
	
	/
	/

	地下水及土壤环境
	钻机基础区域、钻井液循环系统、泥浆罐区、柴油罐区、原油储罐区、危废贮存库、危险化学品间、放喷池等划分为重点防渗区，铺设防渗材料。
	进行分区防渗。
	/
	/

	
	其他区域为一般防渗区。
	
	
	

	声环境
	选用低噪声设备、泥浆泵等做好基础减振措施
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖、洒水抑尘。使用符合国家标准的油品，定期对柴油机、发电机等设备检维修并加强保养，保证设备正常运行。柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料
	调查施工过程中废气治理措施的落实情况，施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；钻井用柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）；
	/
	/

	
	伴生气燃烧烟气
	测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放喷造成的环境污染
	/
	/

	
	采出液储存及装车过程的无组织废气、柴油储罐无组织挥发废气
	采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止，柴油储罐采用固定顶罐，减少挥发量
	
	

	固体废物
	水基钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地分离系统进行固液分离，分离后的液体统一转运至阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站处置。岩屑进入随钻不落地处理技术进行就地无害化处理，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求后，用于铺垫油区内的井场、道路等。
	现场无固废遗留。岩屑满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）表1综合利用污染限值的要求
	/
	/

	
	含油废物、废烧碱包装袋及沾油废防渗材料在危废贮存库暂存，定期委托就近有处置资质的单位进行规范化处置
	现场无固废遗留。固体废物在处置和运行管理中严格落实。含油废物、废烧碱包装袋、废防渗材料执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；
	/
	/

	
	侧钻采用油基泥浆。废弃油基泥浆和油基岩屑分别暂存于井场专用储罐，由阿克苏塔河环保工程有限公司绿色环保工作站无害化处置。
	
	
	

	
	生活垃圾集中收集，定期就近清运至生活垃圾填埋场填埋处置。
	
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	井口设置防喷器、气液分离器、井场布置放喷池；设置防渗措施；安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，制定应急预案
	将环境风险控制在可防控范围内
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	西北油田分公司阿探501H（勘探井）钻井工程位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县。

工程建设内容符合国家产业政策要求，符合生态保护红线管理要求，满足生态环境分区管控方案要求；工程采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放，废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置。工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理；项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏工程建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响较小；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目可行。
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