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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _Hlk238038812]小微企业危险废物集中收集贮存项目（重新报批）

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	N7724危险废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	34

	环保投资占比（%）
	6.8
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是
4座储罐已于2018年建成，建成后一直未投运，未造成环境污染，未受行政处罚
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	[bookmark: OLE_LINK12]批复名称：关于对《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035）》的批复；
批复单位：轮台县人民政府；
批复时间：2025年2月12日。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035）》环境影响报告书；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）》于2025年2月12日取得了轮台县人民政府出具的审批意见。根据《规划》，轮台工业园区自治区批复的范围为34.8平方公里，园区采取“一园两区”模式，县城以西20公里为拉依苏石油化工区、县城东部为红桥石油服务区，本项目位于轮台工业园区（拉依苏石油化工区）。
功能定位：完善园区特色功能定位——加快红桥石油服务区、拉依苏精细化工区的轮台工业园区“一园两区”等基础设施建设，明确工业园区拉依苏石油化工区精细化工产业定位、以轮台红桥石油服务区油气勘探开发为重点，加大园区主导产业延链、补链、强链，发展“飞地园区”。将园区打造成现代经济体系的新天地、高质量发展的新引擎、经济稳定运行的“压舱石”。
产业定位：通过多角度分析，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《“十四五”原材料工业发展规划》等，结合《轮台县“十四五”规划》，分析轮台县工业发展基础，拉依苏石油化工区的发展定位是：形成以石油天然气化工、硅基新材料产业为主导，以煤化工、现代能源为重点，以盐化工、精细化工为延伸，以资源循环利用为补充的现代化工产业体系。
[bookmark: OLE_LINK8]功能分区：红桥石油服务区规划形成“三轴一心多片区”的功能结构。
本项目为危险废物贮存库项目，N7724危险废物治理行业，服务于园区及周边企业产生的危险废物的规范收集与贮存。拉依苏石油化工区产业体系以资源循环利用为补充，本项目属于资源循环利用范畴，与园区产业定位相符。

	其他符合性分析
	1.项目产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk97287319]本项目为危险废物收集、贮存项目，不涉及危险废物处置。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，视为允许类，符合国家产业政策。
2.选址合理性分析
本项目选址合理性分析依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，从以下几个方面进行论证：
（1）用地性质：本项目在轮台塔中石油化工有限公司现有厂区内建设，不新增用地，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。
（2）环境敏感目标：项目位于轮台工业园区拉依苏石油化工区内，厂界外500m范围内无居民区、学校、医院等大气环境敏感目标。
（3）地质条件：项目所在地不涉及活动断层、滑坡、泥石流等地质灾害易发区，贮存库为地上一层建设，底部不涉及地下水位。
（4）园区规划符合性：本项目属于危险废物治理业，服务于园区及周边企业危险废物的规范贮存，符合轮台工业园区拉依苏石油化工区“以资源循环利用为补充”的产业定位。
（5）公用工程依托：项目所在区域供水、供电、道路等基础设施完善，均可依托厂区现有设施，满足项目建设及运营需求。
综上所述，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准要求，选址合理。
3.本项目与新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析详见表1-1。
表1-1  与新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”符合性分析表
	名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《新疆维吾尔自治区“生态环境分区管控”方案》
	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	
	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目运营期废气主要为危险废物贮存库废气和储罐呼吸废气。危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后，先经碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放；储罐外壁涂刷白色防腐涂料以降低温差变化，设置带阻火器的呼吸阀，采用气相连通系统，装车采取浸没式、密闭方式以减少呼吸废气排放。碱液喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后排入厂区污水处理站处理；生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排。生活垃圾由环卫部门清运，危险废物与本项目其他危险废物一并贮存、委托处置。在采取上述治理措施并落实环境风险应急预案的前提下，项目环境风险可控；正常工况下，项目不会对土壤环境造成明显不利影响
	符合

	
	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标
	本项目不新增占地。项目综合能耗均在园区分配的指标范围内，可满足国家和自治区对资源能源消耗总量及强度控制目标的要求
	符合

	
	环境管控单元
	自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本项目位于轮台工业园区-重点管控单元（ZH65282220004），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围
	符合


4.本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
本项目位于轮台县，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-2。
表1-2  本项目与七大片区天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表
	天山南坡片区总体管控要求
	管控要求
	本项目
	符合性

	
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	符合

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目不涉及油气勘探开发
	符合

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水
	本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水
	符合

	
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放
	符合


综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。
5.与巴州“生态环境分区管控”符合性分析
根据2024年12月9日发布的《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目与巴州生态环境分区管控符合性分析见表1-3。
表1-3  本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析
	名称
	符合性分析
	本项目
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控
	本项目运营期废气主要为危险废物贮存库废气和储罐呼吸废气。危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后，先经碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放；储罐外壁涂刷白色防腐涂料以降低温差变化，设置带阻火器的呼吸阀，采用气相连通系统，装车采取浸没式、密闭方式以减少呼吸废气排放。碱液喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后排入厂区污水处理站处理；生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作危险废物交有资质单位处置，不外排。生活垃圾由环卫部门清运，危险废物与本项目其他危险废物一并暂存、委托处置。在采取上述治理措施并落实环境风险应急预案的前提下，项目环境风险可控；正常工况下，项目不会对土壤环境造成明显不利影响
	符合

	资源利用上线
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作
	本项目不新增占地。项目综合能耗均在园区分配的指标范围内，可满足国家和自治区对资源能源消耗总量及强度控制目标的要求
	符合

	环境管控单元
	自治州划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。
优先保护类单元66个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。
重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
	本项目位于轮台工业园区-重点管控单元（ZH65282220004），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围
	符合


[bookmark: _Hlk97287333]表1-4  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性
	内容
	管制要求
	本项目
	符合性

	轮台工业园区-重点管控单元（ZH65282220004）

	空间布局约束
	禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目能（水）耗符合相关国家标准中准入值要求，各项污染物能够满足排放标准要求
	符合

	污染物排放管控
	1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。
3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。
	1.本项目1#贮存库废气经负压收集后，先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托厂区现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放2.项目已设计分区防渗措施
	符合

	环境风险防控
	1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。
[bookmark: OLE_LINK15]2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。
3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤
	现有工程已经制定了《轮台塔中石油化工有限公司突发环境事件应急预案》，本项目采取分区防渗和硬化等措施可有效防治地下水和土壤环境污染
	符合

	资源利用效率
	强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可
	本项目无工艺生产废水产生；碱液喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后排入厂区污水处理站处理；生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作危险废物交有资质单位处置，不外排
	符合


综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）以及所在管控单元“轮台工业园区-重点管控单元”的管控要求。
6.项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）的符合性分析
表1-5  与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	危险废物的减量化
	2.1危险废物减量化适用于任何产生危险废物的工艺过程。各级政府应通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，防止和减少危险废物的产生。企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。
	本项目为危险废物回收贮存，不涉及危险废物处理内容
	符合

	
	2.2对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。
	项目建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）建设，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》进行管理
	符合

	危险废物的收集和运输
	3.1危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。
	项目建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）建设，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》进行管理
	符合

	
	3.2装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
	
	符合

	
	3.3居民生活、办公和第三产业产生的危险废物（如废电池、废日光灯管等）应与生活垃圾分类收集，通过分类收集提高其回收利用和无害化处理处置，逐步建立和完善社会源危险废物的回收网络。
	本项目仅对危险废物进行分类贮存，不涉及危险废物处理处置
	符合

	
	3.4鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
	本项目不涉及该内容
	符合

	
	3.5鼓励成立专业化的危险废物运输公司对危险废物实行专业化运输，运输车辆需有特殊标志。
	本项目不涉及该内容
	符合

	危险废物的转移
	4.1危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。
	项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》管理
	符合

	
	4.2各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
	本项目不涉及该内容
	符合

	危险废物的资源化
	5.1已产生的危险废物应首先考虑回收利用，减少后续处理处置的负荷。回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。
	本项目不涉及该内容
	符合

	
	5.2生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。
	本项目不涉及该内容
	符合

	
	5.3各级政府应通过设立专项基金、政府补贴等经济政策和其他政策措施鼓励企业对已经产生的危险废物进行回收利用，实现危险废物的资源化
	本项目不涉及该内容
	符合

	
	5.4国家鼓励危险废物回收利用技术的研究与开发，逐步提高危险废物回收利用技术和装备水平，积极推广技术成熟、经济可行的危险废物回收利用技术。
	本项目不涉及该内容
	符合

	危险废物的贮存
	6.1对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。
	项目建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）建设，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》进行管理
	符合

	
	6.2危险废物的贮存设施应满足以下要求：
6.2.1应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；
6.2.2基础防渗层为黏土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒；
6.2.3须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；
6.2.4用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；
6.2.5不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；
6.2.6衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。
6.2.7 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。
	项目严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）中关于危险废物贮存的相关规定；设置导流槽并连接至厂区事故池；挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后排放。所有存放场地均进行硬化处理，并按重点防渗区要求建设；不同类别危险废物分区存放
	符合

	
	6.3危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。
	
	符合

	一般
要求
	1.废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他可能导致其使用效能减弱的缺陷。
	本项目采用专用容器收集产生单位产生的废矿物油
	符合

	
	2.废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。
	
	

	
	3.废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。
	
	

	
	4.废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集。
	
	

	贮存污染控制技术要求
	1.废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。
	项目建设了具有防渗、防腐、防雨等符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物贮存设施，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》管理
	符合

	
	2.废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。
	
	符合

	
	3.废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。
	
	符合

	
	4.废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。
	
	符合

	
	5.废矿物油贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。
	
	符合

	
	6.废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。
	
	符合

	
	7.已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。
	
	符合


7.项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性分析
表1-6  符合性分析一览表
	文件要求
	本项目
	符合性

	7.1废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。
	本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管控要求
	符合

	7.2废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。
	本项目符合相关消防和危险品贮存设计规范，修建时配备相应的通讯设备、照明设备和消防设施。采用隔离贮存的方式进行贮存
	符合

	7.3废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。
	本项目贮存设施远离火源，为封闭式结构，避免阳光直射
	符合

	7.4废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。
	项目废矿物油贮存在600m3废油储罐内，单独存放，不与其他废物混合
	符合

	7.5废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。
	危险废物贮存库地面做重点防渗，并设置导流槽，连接厂区现有800m3事故池用于收集不慎泄漏的废矿物油，该事故池依托可行
	符合

	7.6废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。
	HW08废矿物油采用3座600m³储罐贮存，最大贮存量为1377t
	符合

	7.7已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。
	废油储罐设置呼吸阀（呼吸孔），配套安装防护罩，防止杂物落入
	符合


8.项目与《危险废物转移管理办法》的符合性分析
表1-7  与《危险废物转移管理办法》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。危险废物转移联单的格式和内容由生态环境部另行制定。
	按照要求填写危险废物转移联单
	符合

	转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
	按照要求填写危险废物转移联单
	符合

	危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
	危险废物通过专用车进行转移
	符合

	1.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、储存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
2.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
3.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
4.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
5.及时核实接受人贮存、利用或者处置行管危险废物情况；
6.法律法规规定的其他义务。
	建设单位将按要求建立台账制度，按照要求及时记录，严格执行相关要求
	符合


9.项目与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）符合性分析
表1-8  与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。
	本项目为已建成的危险废物贮存库，本次为重新报批环评手续，项目已按“三同时”要求落实各项环保设施
	符合

	推动收集转运贮存专业化。支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设。
	本项目属于小微企业危险废物收集贮存项目，符合新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案的相关要求
	符合

	推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。
	本项目危险废物转运过程均由有资质单位进行转运
	符合


10.项目与《自治州危险废物处置利用设施建设布局实施意见》巴政办发〔2019〕5号文符合性分析
表1-9  与《自治州危险废物处置利用设施建设布局实施意见》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	布局意见
	积极推进废铅蓄电池安全收集、贮存。按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）〉的通知》（新环字〔2018〕90号）要求，进一步规范全州废铅蓄电池收集贮存场所建设及收集、贮存、转移活动，防范废铅蓄电池对环境造成污染，到2020年底，在全州建成1个“收贮中心”、5～10个“暂存点”，形成1~1.5万吨/年的废铅蓄电池收集、贮存能力。
	本项目严格按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）〉的通知》（新环字〔2018〕90号）要求建设，厂区废铅蓄电池最大贮存量为30吨
	符合

	
	推动农药废弃包装物等特种危险废物收集体系建设。各县市、库尔勒经济技术开发区要完善农药废弃包装物等特种危险废物的收集体系。
	本项目不收集HW04类农药废物
	符合


11.项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析。
表1-10  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
	本项目为危险废物贮存项目，项目建成后将加强对VOCs综合治理，贮存库废气经负压收集后，先经碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	符合

	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。
	本项目为危险废物贮存项目，噪声较小，设备均设置在贮存库内
	符合

	加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目无生产废水产生
	符合


12.项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的符合性分析
表1-11   与《巴州生态环境“十四五”规划》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	加强重点行业VOCs协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs排放控制，持续削减重点企业VOCs排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCs与NOx等的协同减排，改善环境空气质量。
	本项目为危险废物贮存项目，项目建成后将加强对VOCs综合治理，贮存库废气经负压收集后，先经碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	符合

	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。
	本项目为危险废物贮存项目，噪声较小，设备均设置在贮存库内
	符合


13.与《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》符合性分析
表1-12  与《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》相符性分析
	文件要求
	项目情况
	符合性

	危险废物（医疗废物除外）年产生总量10吨以下的小微企业，以及机关事业单位、科研院所、学校、各类检测机构、机动车维修机构等单位及社会源作为收集服务的重点；年产生量大于10吨的产废单位，其产生的少量废矿物油、废包装容器及沾染物、实验室废物、在线监测废液、废荧光灯管、废活性炭等，可纳入收集范围。
	本项目危险废物回收类别包含废矿物油、废有机溶剂等（不包含医疗废物）
	符合

	收集总规模不大于5000吨/年
	本项目建成后年贮存危险废物合计5000吨
	符合

	要严格落实企业污染防治主体责任，认真执行危险废物收集、贮存、转移、利用处置等全过程管理制度，实行专人专岗。试点单位应合理制定收费标准，并根据实际开展危险废物管理延伸服务，为产废单位提供现场诊断、现场整理、管理咨询等“一站式”危险废物管理延伸服务，帮助产废单位建章立制，落实危险废物规范化管理各项规章制度
	严格落实企业污染防治主体责任，认真执行危险废物收集、贮存全过程管理制度，实行专人专岗
	符合

	贮存设施要严格履行环评、安评、消防等相关职能部门审批及验收手续；要按照环评文件及批复内容、《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求进行新建或依托危险废物经营单位利用产业集聚区或工业园区内现有企业中符合相关要求且足够容量的危险废物贮存场所；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照相关要求设置视频监控，并与“全区危险废物经营单位视频监控系统”联网，视频监控数据应能保存3个月以上；试点单位要采用信息化手段记录所收集险废物的种类、来源、数量、贮存和去向等信息，实现所收集危险废物的信息化追溯。
	项目依法开展环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求建设。建设单位将按要求建立台账制度，严格执行相关要求
	符合

	试点单位应按照规定的服务地域范围和收集废物类别，及时收集转运服务地域范围内小微企业产生的危险废物，并为小微企业提供危险废物管理方面的延伸服务，推动小微企业提升危险废物规范化环境管理水平；严禁收集在产废单位长期贮存、无明确利用处置途径的危险废物。
	本项目危险废物回收类别包含废矿物油、废有机溶剂等（不包含医疗废物）
	符合

	应科学制定收集贮存方案，严格分类分区贮存；最大贮存量不超过有效库容的50%，最长贮存期限不超过半年，如有逾期未转移的，试点单位应暂停收集，待转移后方可继续收集；贮存设施及危险废物包装物应按照相关标准、规范设置警示标志和识别标志；对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存
	项目按回收类别建设贮存库，严格落实分类分区贮存，并做到及时转运，规范设置警示标志和识别标志
	符合

	单位应按相关规定将所收集的危险废物及时转运至危险废物利用处置单位，并定期跟踪每批次危险废物的利用处置情况，严禁将危险废物提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者
	记录所收集危险废物的种类、来源、数量、贮存和去向等信息，实现所收集危险废物的信息化追溯
	符合


14.与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
表1-13  《中华人民共和国生态环境法典》相关条款符合性分析
	要求
	本项目情况
	符合性

	大气污染防治

	第二百四十三条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
	本项目为危险废物贮存库，不涉及煤炭、煤矸石等易产生扬尘的物料贮存
	符合

	第四百一十二条 生产、贮存、运输、使用、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
	本项目危险废物采用密封容器盛装，贮存库地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理，可有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散
	符合

	工业固体废物污染防治

	第四百八十九条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。
	本项目建成后将建立健全危险废物全过程污染防治责任制度，建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存等信息，实现可追溯、可查询
	符合

	第四百九十一条 实行排污许可管理的产生工业固体废物的单位的排污许可证中应当记载工业固体废物的贮存、利用、处置要求等信息。
	厂区现有工程已取得排污许可证（编号：91652822673430240L001V），管理类别为重点管理。本项目建成后，将按规定完成排污许可证的变更申报，在排污许可证中载明本项目危险废物贮存相关要求
	符合

	第四百九十四条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。
	本项目为危险废物贮存库，危险废物采用密封容器盛装，分类分区存放于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存库内，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施
	符合

	危险废物污染防治

	第五百三十一条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
	本项目危险废物贮存库及废油储罐将按照《危险废物识别标志设置技术规范》规定设置危险废物识别标志
	符合

	第五百三十二条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
	本项目建成后将按规定制定危险废物管理计划并备案，建立危险废物管理台账，通过国家危险废物信息管理系统如实申报危险废物的种类、数量、流向、贮存等信息
	符合

	第五百三十三条 产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物
	本项目危险废物全部采用密封容器盛装，分类分区贮存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的贮存库内，不涉及擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或焚烧
	符合

	第五百三十六条 转移危险废物的，应当按照国家规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单
	本项目危险废物转移时，将按规定填写、运行危险废物转移联单
	符合

	噪声污染防治

	第五百六十六条 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业；改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染
	本项目位于轮台工业园区拉依苏石油化工区内，厂址周边无居民区等噪声敏感建筑物集中区域
	符合

	排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声
	本项目运营期主要噪声源为风机等设备，选用低噪声设备，采取基础减振、贮存库隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求
	符合


15.与《危险废物经营许可证管理办法》的符合性分析
表1-14  与《危险废物经营许可证管理办法》的符合性分析
	具体要求
	项目情况
	符合性

	第十二条第二款 增加危险废物类别的，应当按照原申请程序重新申请领取危险废物经营许可证
	本次重新报批对危险废物收贮类别进行调整：原项目涉及13类37项废物代码，本次重新报批后调整为12类42项。其中新增HW09、HW35两类，剔除HW03、HW04、HW05三类，其余类别及废物代码进行相应优化调整；新建4座600m³储罐，属于新建危险废物贮存设施。须重新申领危险废物经营许可证。
本次重大变动重新报批取得环评批复后、项目建成投入运营前，须按规定重新申领（或变更）许可证；未取得许可证前不得投入运行。前提条件包括：取得重新报批环评批复、贮存设施及配套环保设施建成并具备验收条件、环境管理制度与专业技术人员配备到位、应急预案完成修订备案等
	符合

	第十二条第三款 新建或者改建、扩建原有危险废物经营设施的，应当按照原申请程序重新申请领取危险废物经营许可证
	
	符合

	第二条 在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位，应当依照本办法的规定，领取危险废物经营许可证。
	
	符合

	第十五条 禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置经营活动
	
	符合


16.与《固体废物污染防治“十五五”规划》的符合性分析
表1-15  与《固体废物污染防治“十五五”规划》的符合性分析
	具体要求
	项目情况
	符合性

	推动企业开展数智监控设备升级改造，加快全国危险废物全过程环境管理能力建设，推进危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”实时可追溯信息化监管，全面实现危险废物运输车辆轨迹实时追踪。完善支撑全过程信息化监管的危险废物管理制度，围绕危险废物信息化监管优化危险废物规范化评估模式
	本项目作为危险废物收集贮存单位，参照“五即”管理要求，对收集入库的危险废物实行逐批次称重、赋码，依托全国危险废物全过程环境管理信息系统，实现危险废物从收集、贮存到转移处置的全流程“一码贯通”信息化追溯管理。建设单位将按要求建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等信息，确保台账数据与赋码信息一致
	符合

	强化小微企业危险废物收集管理，优化服务对象和服务地域范围，推动收集单位提档升级。优化危险废物跨省转移管理，对符合要求的简化审批管理。加强危险废物利用处置设施统筹规划，建立环境影响评价与经营许可审批衔接机制，完善利用处置产能评估预警制度，综合利用标准、政策等手段化解能力结构性过剩问题。完善医疗废物收集处置体系，支持不具备集中处置条件的偏远地区探索就地处置方式
	本项目为小微企业危险废物集中收集贮存项目，面向巴州范围内的小微企业，以及机关事业单位、科研院所、学校、各类检测机构、机动车维修机构等单位及社会源，收集地域范围严格限定于巴州行政区域内。本项目收集的危险废物全部委托自治区内有资质的处置单位进行处置，不涉及跨省转移。本项目因重大变动依法重新报批环境影响评价文件，环评批复取得后、贮存设施建成并验收合格前，将按规定向原发证机关重新申请领取危险废物经营许可证，实现环评审批与经营许可的有效衔接
	符合

	严格限制通过利用、焚烧等处理方式可减量的危险废物直接填埋，最大限度减少填埋量。探索建立危险废物利用处置设施绩效分级管理体系，推进利用处置设施提标改造。加快推进能力建设，推动发挥国家和区域性危险废物环境风险防控技术中心、区域性特殊危险废物集中处置中心作用，强化环境监管与风险防控技术支撑。
	本项目为危险废物收集贮存项目，不涉及填埋处置。收集贮存的危险废物达到一定数量后，委托具有危险废物处置资质的单位。本项目为收集贮存设施，不涉及利用处置环节，但建设单位将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，持续提升贮存设施的规范化、标准化水平
	符合





二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来
[bookmark: _Hlk238036246]新疆绿尔康环保科技有限公司于2023年7月编制了《小微企业危险废物集中收集贮存项目环境影响报告表》，并于2023年8月14日取得《关于新疆绿尔康环保科技有限公司小微企业危险废物集中收集贮存项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2023〕202号）。批复内容为：新建1#贮存库（建筑面积310m²），用于贮存HW03、HW04、HW08、HW49类危险废物；新建2#贮存库（建筑面积290m²），用于贮存HW05、HW06、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW36、HW50类危险废物。项目建成后年收贮危险废物共计5000吨，厂区最大贮存量237吨（其中HW08废矿物油最大贮存量150吨）。根据现场踏勘，1#贮存库及其配套环保设施已建设完成，目前尚未投入运行。
因企业经营管理需要及生产计划调整，项目实际建设内容较原批复发生如下变动：
（1）建设单位变更：由新疆绿尔康环保科技有限公司变更为轮台塔中石油化工有限公司。轮台塔中石油化工有限公司已完成对新疆绿尔康环保科技有限公司的整体收购，后续建设、运营及环境管理主体责任均由轮台塔中石油化工有限公司承担，详见附件14《关于小微企业危险废物集中收集贮存项目建设单位变更的情况说明》。
（2）贮存设施及贮存能力变动：
①原项目涉及13类37项废物代码，本次重新报批后调整为12类42项。其中新增HW09、HW35两类，剔除HW03、HW04、HW05三类，其余类别及废物代码进行相应优化调整。
②保留1#贮存库，除HW08和HW09外，其他危险废物均在其中分区贮存。新增4座600m³储罐，其中3座用于贮存HW08，1座用于贮存HW09；HW08最大贮存量较原批复增加818%。该4座600m³储罐为轮台塔中石油化工有限公司于2018年建设完成的设施，自建成后一直处于闲置状态。
根据《中华人民共和国生态环境法典》及生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）（具体变动情况见下表），本项目属于重大变动，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件。
表2-1  项目变动情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比
	类型
	重大变动清单内容
	环评及批复要求
	本项目变动情况
	是否属于重大变动

	性质
	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	本项目为危险废物收集、贮存项目
	本项目仍为危险废物收集、贮存项目
	否

	规模
	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	HW08废矿物油年收集贮存量3000t，最大贮存量150t（采用1个40m³储罐+桶装方式存放于1#贮存库内）
	HW08年收集量由3000t/a降为2400t/a；最大贮存量由150t增至1377t，最大贮存量增幅818%，远超30%的重大变动限值
	是

	
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	不涉及废水排放，无第一类污染物排放
	根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），第一类污染物包括总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍等13项有毒污染物，本项目废水仅为喷淋废液和生活污水，不涉及上述污染物，且均排入园区污水处理厂，不新增废水排放口，未导致第一类污染物排放量增加，因此不属于重大变动
	否

	
	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	项目位于巴州轮台县，项目所在区域为环境空气质量不达标区，主要超标因子为PM₁₀、PM₂.₅。原环评阶段污染物排放量为：有组织非甲烷总烃0.495t/a，无组织非甲烷总烃0.0786t/a（参照原环评报告数据）
	位于环境空气质量不达标区不变；本项目废矿物油最大贮存量增幅达818%，全厂有组织非甲烷总烃排放量增至0.9t/a，非甲烷总烃排放量由0.495t/a增至0.9t/a，增幅约82%，超过10%阈值
	是

	地点
	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	位于轮台工业园区拉依苏石油化工区，轮台塔中石油化工有限公司现有厂区内
	仍位于同一厂区内，未重新选址；总平面布置方面，废矿物油贮存由1#贮存库内调整至厂区北侧罐区，属于厂区内部布局调整；厂界外500m范围内无居民区、学校、医院等大气环境敏感目标，防护距离范围未发生实质性变化，未新增敏感点
	否

	生产工艺
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	主要原辅材料：危险废物13类37小项（HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW36、HW49、HW50）
生产工艺：危险废物收集→进场贮存→运出场外交由资质单位处置
主要生产设施：1#贮存库（310m²）+2#贮存库（290m²）+1个40m³储罐
	主要原辅材料：本次重新报批对危险废物收贮类别进行调整，原项目涉及13类37项废物代码，本次重新报批后调整为12类42项。其中新增HW09、HW35两类，剔除HW03、HW04、HW05三类，其余类别及废物代码进行相应优化调整；生产工艺未发生变化；
主要生产设施：2#贮存库不再建设，新增4座600m³储罐；新增HW09类危险废物，新增排放污染物种类的风险
	是

	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	HW08废矿物油采用1个40m³储罐+桶装方式，贮存于1#贮存库内
	HW08废矿物油贮存方式由“库内储罐+桶装”变更为“3座600m³储罐贮存”，属于贮存方式变化；为降低储罐呼吸废气排放，企业采取储罐外壁涂刷白色防腐涂料（降低温差变化）、设置带阻火器的呼吸阀挡板、采用气相连通系统、装车采取浸没式和密闭方式等控制措施，有效控制了无组织VOCs排放增量
	是

	环境保护措施
	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	废气：危险废物采用容器密封，贮存库采用负压收集+一级活性炭吸附+15m排气筒排放
	废气：危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集+碱液喷淋+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放。该废气处理设施与厂区“2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目”生产车间共用。由一级活性炭变更为二级活性炭，属于污染防治措施强化
	否

	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目无生产废水；生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理；事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排
	碱液喷淋塔中的喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后定期排放至厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂进一步处理；生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排，不新增废水排放口，废水最终去向仍为园区污水处理厂，未发生变化；但因新增喷淋废水依托厂区污水处理站处理后排放，废水排放路径及处理方式较原环评发生变更，经分析，变更后全厂废水仍能达标排放，不加重对周边水环境的影响，不属于重大变动
	否

	
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	废气经处理后通过1根15m高排气筒排放，排气筒为一般排放口
	废气经处理后通过1根15m高排气筒（DA005）排放，未新增废气主要排放口
	否

	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	噪声：隔声、减振、合理布局等降噪措施；
土壤及地下水：贮存库为重点防渗区，地面采用“混凝土+防渗膜”双层复合防渗结构，渗透系数≤1.0×10⁻¹⁰cm/s，设置导流槽连接事故池
	噪声：隔声、减振、合理布局等降噪措施；
土壤及地下水：贮存库及储罐区均按重点防渗区设计。地面采用“混凝土+防渗膜”双层复合防渗结构，渗透系数≤1.0×10⁻¹⁰cm/s，设置导流槽连接事故池
	否

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	项目产生的危险废物（废活性炭、废含油抹布等），与本项目其他危废一同贮存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运
	项目产生的危险废物（废活性炭、废含油抹布及废劳保用品），与本项目其他危废一同贮存于1#贮存库内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运
	否

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	设置导流沟收集泄漏危险废物，应急事故池依托轮台塔中石油化工有限公司生产基地现有800m³事故池
	设置导流沟收集泄漏危险废物，应急事故池仍依托厂区现有800m³事故池
	否


根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中的“101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。
表2-2  《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选）
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本栏目环境敏感区含义

	四十七、生态保护和环境治理业

	101
	危险废物（不含医疗废物）利用及处置
	危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）
	其他
	/
	/


2.2项目组成及主要建设内容
项目名称：小微企业危险废物集中收集贮存项目（重新报批）；
建设单位：轮台塔中石油化工有限公司；
建设性质：新建；
项目总投资：本项目总投资500万元，其中环保投资34万元，占总投资6.8%；
建设地点：
周边环境：项目区东侧约30m为巴州正源化工有限公司，西侧为新疆塔星沥青制造有限公司；北侧为空地，北侧约200m为铁路；南侧约50m为G314国道，约150m为新疆凯涟捷石化有限公司。具体地理位置详见附图1《建设项目地理位置图》，项目周边环境详见附图3《建设项目周边关系图》；
接收规模：年收集、贮存危险废物5000t；
生产制度：本项目工作人员6人，全年工作时间为330天，24h工作制，全年运行7920h。
2.3建设内容
本次重新报批阶段，项目占地面积不新增。废矿物油贮存方式发生变更，并已建设4座600m³储罐。详见表2-3。
表2-3  本项目组成情况一览表
	[bookmark: _Hlk97569549]类别
	建设内容
	原环评及批复情况
	实际已建成工程内容
	变化情况

	主体工程
	1#贮存库
	建筑面积310m2，用于贮存HW03、HW04、HW08、HW49类危险废物，贮存库内建设隔墙，按危险废物类别分隔为4个区域
	建筑面积不变，收贮类别调整为，HW49、HW06、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW36、HW50、HW35共10类，贮存库内建设隔墙，按危险废物类别分隔为10个区域
	储存危险废物种类由4类调整为10类；贮存库已建，分区由4个调整为10个

	
	2#贮存库
	建筑面积290m2，用于贮存HW05、HW06、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW36、HW50类危险废物，贮存库内建设隔墙，按危险废物类别分隔为9个区域
	本次重新报批阶段不再建设
	原环评中的2#贮存库取消建设

	
	储罐
	/
	新增4座600m³立式碳钢固定顶储罐，其中3座用于贮存HW08，1座用于贮存HW09，罐区四周设置围堰
	新增HW09贮存类别，HW08贮存方式发生变更，储罐均已建设

	辅助工程
	货物装卸区及过道
	装卸区设于仓库出入口内侧，收集废电池、废润滑油等专车将危废运输到厂区内装卸区，由叉车卸下，运往储存区储存
	装卸区设于仓库出入口内侧，收集废电池、废润滑油等专车将危废运输到厂区内装卸区，由叉车卸下，运往储存区储存
	未发生变化

	
	办公生活区
	依托现有办公室及宿舍楼，用于工作人员办公、值班
	依托现有办公室及宿舍楼，用于工作人员办公、值班
	未发生变化

	公用工程
	供水
	园区供水管网
	园区供水管网
	未发生变化

	
	供电
	国家电网供电
	国家电网供电
	未发生变化

	
	供暖
	项目无生产供热，冬季人员供暖采用集中供热
	项目无生产供热，冬季人员供暖采用集中供热
	未发生变化

	
	排水
	本项目无生产废水，生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理，事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排
	碱液喷淋塔中的喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后定期排放至厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂进一步处理；生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排
	新增碱液喷淋废液

	环保工程
	废气治理
	危险废物采用容器密封，贮存库采用负压收集+活性炭吸附+15m排气筒
	本项目危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后，先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托轮台塔中石油化工有限公司现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	新增碱液喷淋塔（硫酸雾预处理）

	
	
	/
	为降低罐内温差变化，储罐外壁涂刷白色防腐涂料。同时，为减少油气排放，储罐设置呼吸阀挡板，采用气相连通系统，并采取浸没式装车和密闭装车方式
	储罐已建设

	
	废水治理
	本项目无生产废水，生活污水排入园区管网由园区污水处理厂处理，事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排
	碱液喷淋塔中的喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后定期排放至厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂（轮台县长瑞鑫水务有限公司）进一步处理；生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排
	新增碱液喷淋废液

	
	噪声治理
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局等降噪措施
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局等降噪措施
	未发生变化

	
	固体废物治理
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运
	未发生变化

	
	
	项目产生的危险废物，与本项目其他危废一同暂时贮存、委托处置
	项目产生的危险废物，与本项目其他危废一同暂时贮存、委托处置
	未发生变化

	环境风险防治
	1#贮存库内按危废类别分区设置导流槽，连接至收集池；储罐区设置围堰（防火堤），围堰有效容积为2203.2m³，大于最大单罐容积（600m³）；围堰内设导流槽，与厂区现有800m³事故池相连，泄漏物料经导流槽收集后进入事故池暂存
	未发生变化

	分区防渗措施
	贮存库、储罐区进行重点防渗：底层为20cm厚的混凝土，上层为2mm厚环氧树脂地坪，场地渗透系数≤10-10cm/s
	贮存库及储罐区均已做防渗处理


[bookmark: _Hlk238039575]2.4危险废物贮存类别及规模
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目危险废物收集和贮存的类别及规模见下表2-4。
表2-4  危险废物贮存类别及规模
	类别
	行业
来源
	代码
	危险废物
	废物
特性
	状态
	年收集/贮存量t/a
	最大贮存量t

	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	非特定行业
	900-401-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂
	T，I
	液态
	100
	20

	
	
	900-402-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	T，I，R
	液态
	
	

	
	
	900-404-06
	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂
	T，I，R
	半固态
	
	

	HW08废矿物油与含矿物油废物
	非特定行业
	900-199-08
	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥
	T，I
	半固态
	2400
	1377

	
	
	900-214-08
	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	T，I
	液态
	
	

	
	
	900-217-08
	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
	T，I
	半固态
	
	

	
	
	900-218-08
	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
	T，I
	液态
	
	

	
	
	900-219-08
	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油
	T，I
	液态
	
	

	
	
	900-220-08
	变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油
	T，I
	液态
	
	

	
	
	900-221-08
	废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥
	T，I
	固态
	
	

	
	
	900-249-08
	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物
	T，I
	固态
	
	

	
	
	900-201-08
	清洗金属零部件过程中产生的废弃的煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油
	T，I
	液态
	
	

	
	
	900-210-08
	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
	T，I
	固态/半固态
	
	

	HW12染料、涂料废物
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造
	264-010-12
	油墨生产、配制过程中产生的废蚀刻液
	T
	液态
	20
	2

	
	
	264-011-12
	染料、颜料及中间体生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体
	T
	液态
	
	

	
	
	264-013-12
	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂
	T
	液态
	
	

	
	非特定行业
	900-251-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物
	T，I
	固态
	
	

	
	
	900-252-12
	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣
	T，I
	固态
	
	

	
	
	900-253-12
	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物
	T，I
	半固态
	
	

	
	
	900-299-12
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）
	T
	半固态
	
	

	HW13有机树脂类废物
	合成材料制造
	265-101-13
	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）
	T
	半固态
	50
	5

	
	非特定行业
	900-015-13
	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂
	T
	固态
	
	

	HW16感光材料废物
	印刷
	231-001-16
	使用显影剂进行胶卷显影，使用定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸
	T
	液态/固态
	20
	2

	
	
	231-002-16
	使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸
	T
	液态/固态
	
	

	HW29含汞废物
	非特定行业
	900-023-29
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
	T
	半固态
	20
	2

	
	
	900-024-29
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关，以及《关于汞的水俣公约》管控的其他废含汞非电子测量仪器
	T
	固态
	
	

	HW31含铅废物
	非特定行业
	900-052-31
	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液
	T，C
	液态/固态
	1600
	30

	HW36石棉废物
	非特定行业
	900-030-36
	其他生产过程中产生的石棉废物
	T
	固态
	20
	6

	
	
	900-031-36
	废石棉建材、废石棉绝缘材料
	T
	固态
	
	

	
	
	900-032-36
	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物
	T
	固态
	
	

	HW49其他废物
	非特定行业
	900-039-49
	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、61-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）
	T
	固态
	110
	15

	
	
	900-041-49
	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	T/In
	固态
	
	

	
	
	900-045-49
	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件
	T
	固态
	
	

	
	
	900-047-49
	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等
	T/C/I/R
	液态/固态
	
	

	
	
	900-999-49
	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）
	T/C/I/R
	液态/固态
	
	

	
	
	900-042-49
	环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物
	T/C/I/R/In
	固态/半固态
	
	

	
	
	900-044-49
	废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管
	T
	固态
	
	

	HW50废催化剂
	非特定行业
	900-049-50
	机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂
	T
	固态
	50
	10

	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	非特定行业
	900-006-09
	使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	T
	液态
	600
	540

	
	
	900-007-09
	其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液
	T
	液态
	
	

	HW35废碱
	非特定行业
	900-356-35
	使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液
	C，T
	液态
	10
	2

	
	
	900-399-35
	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣
	C，T
	固态
	
	

	合计
	5000
	2011


2.4.1危险废物相容性分析
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第6.1.2条要求：“贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合”。本项目涉及12类危险废物，须对各类危险废物之间的相容性进行分析。
表2-5  危险废物相容性分析一览表
	废物类别
	危险特性
	不相容废物类别
	禁忌原因

	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	T，I，R
	HW08、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW36、HW50、HW35、HW09
	有机溶剂易燃，与多种物质混合可能发生剧烈反应

	HW08废矿物油与含矿物油废物
	T，I
	HW06、HW12、HW29、HW31
	矿物油与有机溶剂混存增加火灾风险；与酸类可能发生反应

	HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
	T
	HW06、HW12、HW29、HW35
	乳化液与有机溶剂、酸类可能发生反应

	HW12染料、涂料废物
	T，I
	HW06、HW08、HW09、HW13、HW29、HW31、HW35
	含有机溶剂，具有易燃性，应远离氧化剂和酸类

	HW13有机树脂类废物
	T
	HW06、HW12、HW29、HW35
	树脂与有机溶剂、酸类可能发生反应

	HW16感光材料废物
	T
	HW06、HW08、HW12、HW35
	含银化合物，与有机溶剂可能发生反应

	HW29含汞废物
	T
	HW06、HW08、HW12、HW13、HW31、HW35
	汞与酸类、有机溶剂可能发生反应，产生有毒蒸气

	HW31含铅废物（废铅蓄电池）
	T，C
	HW06、HW08、HW12、HW29、HW36、HW35
	含硫酸电解液（腐蚀性），与易燃物质、有机溶剂、石棉等不相容

	HW36石棉废物
	T
	HW06、HW08、HW31
	避免与有机溶剂、酸液接触导致污染扩散

	HW49其他废物
	T/In/C/I/R
	视具体废物性质而定
	成分复杂，须逐批次特性分析后确定

	HW50废催化剂
	T
	HW06、HW08、HW35
	含活性金属组分，与有机溶剂接触可能引发反应

	HW35废碱
	C，T
	HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW29、HW31、HW50
	强碱（腐蚀性），与酸类发生剧烈中和反应放热；与有机溶剂、乳化液接触可能引发反应或释放有害气体；遇汞等物质可能产生有毒蒸气

	注：T—毒性，I—易燃性，R—反应性，C—腐蚀性，In—感染性。


本项目采取以下措施规避不相容废物混存风险：
（1）分区隔离贮存：1#贮存库按危险废物类别设置独立贮存分区，各分区之间采用实体隔墙进行物理隔离，确保不相容废物不接触、不混合。每个分区独立设置防漏裙脚或储漏盘。
（2）分类分区布局：不相容废物（如HW06废有机溶剂与HW31废铅蓄电池、HW31废铅蓄电池与HW35废碱）分别布置于相距较远的分区。液态废物分区（HW06、HW09、HW12）与固态废物分区（HW36、HW49）相对独立布置。
（3）容器密封管理：所有危险废物均采用符合标准的专用密封容器盛装，容器材质与所装废物相容。禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。
（4）入场检验制度：危险废物入场前须进行特性鉴别和分类，按相容性分析结果分配至对应贮存分区，严禁不相容废物混存。
（5）台账与标识管理：每个贮存分区设置明显的分区标志，标明贮存废物的类别、名称、危险特性及禁忌事项。
2.5主要设备
由于本项目仅涉及危险废物的收集和贮存，不涉及拆解、再加工等处置环节，生产设备设施较为简单，主要配备叉车及若干耐酸、耐腐蚀的贮存容器，具体见下表。
表2-6  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	负压抽排风系统
	套
	1
	用于危险废物贮存库通风

	2
	防爆灯
	套
	若干
	用于危险废物贮存库照明

	3
	叉车
	台
	1
	用于周转

	4
	耐酸碱容器
	个
	若干
	用于收集、贮存

	5
	防爆泵
	台
	2
	用于废油周转

	6
	托盘
	个
	若干
	用于破损废旧电池周转

	7
	安防监控设备
	套
	1
	用于危险废物贮存库监控

	8
	地磅
	台
	1
	用于危险废物计量


2.6危险废物收集来源
根据《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》文件要求，鼓励依托小微企业集中的工业园区（工业集中区）、小微企业和社会源危险废物产生单位较多的区域开展试点。可依托危险废物经营单位利用产业集聚区或工业园区内现有企业中符合相关要求且足够容量的危险废物贮存场所设立集中转运点，也可以新建贮存场所设立集中转运点。危险废物（医疗废物除外）年产生总量10吨以下的小微企业，以及机关事业单位、科研院所、学校、各类检测机构、机动车维修机构等单位及社会源作为收集服务的重点；年产生量大于10吨的产废单位，其产生的少量废矿物油、废包装容器及沾染物、实验室废物、在线监测废液、废荧光灯管、废活性炭等，可纳入收集范围，收集地域范围不得超出所在地（州、市）行政区域。
本项目面向巴州范围内危险废物年产生总量10吨以下的小微企业，以及机关事业单位、科研院所、学校、各类检测机构、机动车维修机构等单位及社会源作为收集服务的重点，年产生量大于10吨的产废单位，其产生的少量废矿物油、废包装容器及沾染物、实验室废物、在线监测废液、废荧光灯管、废活性炭等，也纳入收集范围，收集种类为：HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06、900-404-06）、HW08废矿物油与含矿物油废物（900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、900-201-08、900-210-08）、HW12染料、涂料废物（264-010-12、264-011-12、264-013-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-299-12）、HW13有机树脂类废物（265-101-13、900-015-13）、HW16感光材料废物（231-001-16、231-002-16）、HW29含汞废物（900-023-29、900-024-29）、HW31含铅废物（900-052-31）、HW36石棉废物（900-030-36、900-031-36、900-032-36）、HW49其他废物（900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49、900-042-49、900-044-49）、HW50废催化剂（900-049-50）、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09、900-007-09）、HW35废碱（900-356-35、900-399-35）。
2.7贮存方式及贮存能力
本项目危险废物收集、贮存总量为5000t/a，其中HW08废矿物油与含矿物油废物2400t/a、HW31含铅废物1600t/a、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液600t/a。上述三类为本项目主要收集类别。
a）废铅蓄电池贮存分析
根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存”。本项目主要收集废铅蓄电池属于危险固废，收集电池类别为同一组别，需采用隔离贮存的方式进行贮存。
本项目废铅蓄电池的存贮区设置2个，分别为完好废铅蓄电池存贮区与破损废铅蓄电池存贮区；贮存方式按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）中表1要求进行设计，详见表2-7。
表2-7  《电池废料贮运规范》中不同贮存方式要求
	序号
	贮存方式要求
	隔离贮存要求

	1
	平均单位面积的贮存量（t/m2）
	1.5~2.0

	2
	单一贮存区最大贮存量（t）
	200-300

	3
	贮存区间距（m）
	0.3-0.5

	4
	通道宽度（m）
	1-2

	5
	墙距宽度（m）
	0.3-0.5

	注：（GB/T26493-2011）中关于隔离贮存的定义为：“在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式。”


根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本环评取1.5t/m2计，则贮存废铅蓄电池30t需占地面积20m2，本项目设计贮存废铅蓄电池面积为50m2。
为确保本项目HW31废铅蓄电池库内实时最大贮存量严格控制在30吨以内，建设单位须建立并严格执行台账管理与超限转运机制。入库时逐批次记录废铅蓄电池的来源、重量、完好状态及入库时间等信息，每日对库内贮存量进行盘点统计，确保台账数据与实物一致。
当库存量达到24吨时即启动转运预警，提前联系有资质运输单位安排转运计划；当库存达到27吨时启动转运调度程序，确认运输车辆及接收单位档期；一旦库存达到30吨上限，须立即停止该类别废物的接收，并在24小时内启动紧急转运程序，将超限部分全部清运出库，确保库存降至安全水平。
转运过程严格执行《危险废物转移管理办法》，通过国家危险废物信息管理系统运行电子转移联单，出库后及时更新台账并注销系统信息，实现“台账—实物—系统”三一致。相关台账及转移联单保存期限不少于10年。通过上述台账登记、分级预警、超限即转的管控体系，可确保本项目废铅蓄电池实时库内最大贮存量不超过30吨，满足《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》中“暂存点”的管控要求。
b）HW08废润滑油及HW09油/水、烃/水混合物或乳化液贮存分析
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存罐区的相关要求，本项目已建设4座600m³立式碳钢固定顶储罐，其中3座用于贮存HW08，1座用于贮存HW09。罐区四周设置围堰（防火堤），围堰净尺寸为54m×34m×1.2m，有效容积约为2203.2m³，大于最大单罐容积600m³，满足GB18597-2023中“围堰容积不小于罐区内最大单罐容积”的要求。围堰内地面及围堰壁进行重点防渗，渗透系数≤1.0×10⁻¹⁰cm/s，表面涂刷环氧树脂防腐层，防渗材料与废矿物油相容。围堰内设置废液收集导流槽，泄漏废液经导流管道接入厂区现有事故池（800m³）。储罐采用呼吸阀挡板、气相连通、浸没装车、密闭装车等措施，并涂刷白色防腐涂料。
罐区已配备消防器材、火灾报警装置、可燃气体报警装置等；罐区视频监控摄像头设置在罐区外围非防爆区域，对罐区出入口及罐体周边进行全天候监控。罐区严禁明火，已设置防火警示标志。
建设单位应定期对围堰、导流槽及防渗层进行巡检维护，发现破损及时修复；保持事故池处于空置状态，确保泄漏事故状态下有足够容量接纳泄漏废液。
c）转运周期
本项目HW08废矿物油与含矿物油废物年收贮量为2400吨，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液年收贮量为600吨，厂区设4座600m³储罐，其中3座用于贮存HW08，1座用于贮存HW09。HW08单次最大贮存量约1377吨，HW09单次最大贮存量约540吨。上述废物年周转均约2次，转运周期约183天（约6个月）。按年周转2次计，HW08单次转运量约1200吨，HW09单次转运量约300吨，均不超过单次最大贮存量。
其他危险废物合计年收贮量为2000吨（含HW31废铅蓄电池1600t/a及其他各类危险废物400t/a），采用桶装或专用容器盛装，贮存于危险废物贮存库内，按危险废物类别分区存放。平均转运周期为1~2个月，其中HW29含汞废物转运周期为36天。
根据《中华人民共和国生态环境法典》第五百三十五条规定，贮存危险废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年，确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。本项目从严执行《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》中“最长贮存期限不超过半年”的管控要求，企业承诺在达到规定贮存期限前及时转运，确保危险废物在库贮存时间满足上述要求。
本项目主要收集的HW31含铅废物为零散的废铅蓄电池，符合《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》（新环字〔2018〕90号）关于“暂存点”的相关规定。根据文件要求，单个暂存点废铅蓄电池收贮量应不大于30吨，周转时间不超过60天。本项目HW31废铅蓄电池最大贮存量按30吨控制，平均库存约24吨，平均周转时间约5天，最长不超过6天，并设置库存预警和超限停收机制：库存达到24吨启动转运预警，达到27吨启动转运调度，达到30吨立即停止接收，并在24小时内启动紧急转运，确保库内实时最大贮存量严格控制在30吨以内。根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录《危险废物豁免管理清单》，未破损的废铅蓄电池（废物代码900-052-31）的豁免环节为运输，豁免条件为运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，豁免内容为不按危险废物进行运输。本项目运输环节严格执行上述豁免条件；收集、贮存环节仍严格按照危险废物管理要求执行，不适用豁免。
2.8危险废物贮存库工程设计
本项目危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。贮存库地面及各分区地基均设置导流槽，导流槽连接收集池。地面及裙脚采取“混凝土+防渗膜”双层复合防渗结构，防渗层上翻覆盖至裙脚及围堰顶部（围堰高度20cm），确保防渗层完整连续，渗透系数不大于1.0×10⁻¹⁰cm/s。项目建成后，贮存库地面及围堰内侧（高度20cm以下区域）应实现全面防渗。
本项目危险废物在贮存库内的贮存方式主要为密封桶贮存。具体情况见下表。
表2-8  危险废物贮存方式
	危险废物贮存库
	危险废物贮存库及危险废物类别
	库存方式
	容器数量
	规格
	材质

	1#贮存库
	HW49其他废物
	专用密封桶
	150
	120L
	PP/PE

	
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	专用密封桶
	200
	120L
	PP/PE

	
	HW12染料、涂料废物
	专用密封桶
	20
	120L
	PP/PE

	
	HW13有机树脂类废物
	专用密封桶
	50
	120L
	PP/PE

	
	HW16感光材料废物
	专用密封桶
	20
	120L
	PP/PE

	
	HW29含汞废物
	专用密封桶
	35
	80L
	PP/PE

	
	HW31含铅废物
	专用密封桶
	120
	200L
	PP/PE

	
	HW36石棉废物
	专用密封桶
	60
	120L
	PP/PE

	
	HW50废催化剂
	专用密封桶
	100
	120L
	PP/PE

	
	HW35废碱
	专用密封桶
	20
	120L
	PP/PE

	注：1#贮存库建筑面积310m²。120L桶（直径约0.5m，按0.25m²/个）、80L桶（按0.2m²/个）、200L桶（直径约0.6m，按0.36m²/个）核算，上表桶装区纯占地约205.2m²。考虑到危险废物分区隔离、防泄漏托盘及搬运通道，面积系数按50%计，合计约307.8m²，小于310m²，库房面积基本满足单层贮存需求。


[bookmark: _Hlk76403418][bookmark: _Hlk97245573]2.9公用工程
（1）供水
本项目用水主要为员工生活用水。本项目供水依托园区供水系统，保证生活用水。水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的规定。
（2） 供电
本项目用电由市政供电公司提供。
（3） 供暖
项目运营期供暖主要为办公人员冬季采暖，采用集中供热。
2.10劳动定员
本项目新增工作人员6人，全年工作时间为330天，24h工作制，全年运行7920h。
2.11选址及总平面布置
本项目1#贮存库位于轮台塔中石油化工有限公司现厂区中部偏西，西侧为机修车间，北侧为消防泵房及消防水池，东侧为废油再生装置，南侧为车库、配电室及库房。废矿物油储罐位于厂区北侧罐区内。
轮台塔中石油化工有限公司厂区呈矩形，南北方向为长轴。南部为办公区，中部为生产区、原料库及污水处理设施，北部为罐区。生产车间内部分区设置，包括生产区、原料临时存放区及产品区，各区域间实现内部转运。
整体布置结合生产工艺要求，功能分区明确，物流运输顺畅，能够满足项目生产需求。
综上所述，本项目总平面布置功能分区明确，各项配套设施均在整体布局中统筹考虑，并兼顾了环保要求。从环境保护角度分析，本项目总平面布置合理。厂区平面图见附图2。
2.12依托工程
本项目危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后依托轮台塔中石油化工有限公司现有活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。该废气处理设施与厂区“2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目”生产车间共用。
本项目依托轮台塔中石油化工有限公司现有设施主要包括：办公宿舍楼、厂区运输道路及活性炭吸附装置。轮台塔中石油化工有限公司环保手续履行情况如下：
表2-9  轮台塔中石油化工有限公司环保手续履行情况
	序号
	工程名称
	环保手续
	审批机关
	批文文号
	批复时间

	1
	轮台塔中石油化工有限公司生产基地（5万t/a废油再生利用项目）
	环境
评价
	原新疆维吾尔自治区环境保护厅
	新环函〔2016〕1562号
	2016.10.27

	
	
	环保
验收
	自主验收
	2021年4月自主验收通过
	2021.04.10

	2
	轮台塔中石油化工有限公司2万t/a废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目
	环境
评价
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环审〔2022〕267号
	2022.12.19

	
	
	环保
验收
	自主验收
	2026年6月自主验收通过（一期）
	2026.6.28




	工艺流程和产排污环节
	2.13工艺流程与产污环节分析
2.13.1施工期工艺流程和产排污环节
本项目1#贮存库主体工程及4座600m³储罐均已建设完成，贮存库内部区域分隔尚未建设。本次施工内容仅为贮存库内部分区隔墙建设及配套设施安装，不涉及储罐建设、土石方开挖及大型构筑物施工，施工量较小，施工期较短。
（1）废气
施工期废气污染主要来源于隔墙施工产生的少量扬尘及设备安装过程中车辆进出产生的尾气。
①施工扬尘
施工期扬尘主要来源于建筑材料（水泥、砂子等）进场及装卸工序。由于本项目主体工程已建成，无土石方开挖，扬尘产生量较小。施工单位通过优化施工方式、合理安排施工时间、物料遮盖等措施降低扬尘污染，施工扬尘随施工结束而消失。
②施工机械废气
施工期运输车辆及小型施工机械运行过程中排放少量尾气，主要污染物为CO、NOx及未完全燃烧的烃类。由于施工量小、作业时间短，且施工场地开阔，扩散条件良好，对环境影响较小。施工期间已加强对施工设备的维护，确保其正常运行。
（2）废水
①施工废水
本次施工内容为库内隔墙建设，无大型混凝土浇筑作业，施工废水量极少，依托厂区现有沉淀池处理后回用于场地洒水，不外排。
②施工人员生活污水
施工人员从当地招募，不在厂区食宿，生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处理后综合利用，不外排。
（3）噪声
施工期噪声来源于隔墙施工及设备安装过程中使用的小型施工机械，噪声源强较小约75~85dB（A），且均为间歇性排放。施工活动集中在白天进行，夜间不施工，对周围环境影响较小。
（4）固废
①建筑垃圾
施工期产生的建筑垃圾主要为隔墙施工产生的少量碎砖、废砂浆等。施工结束后，建筑垃圾已按要求集中收集并清运至建设部门指定地点。
②生活垃圾
施工人员生活垃圾依托厂区现有垃圾收集设施收集，由园区环卫部门定期清运处置。
（5）生态影响
本项目位于轮台塔中石油化工有限公司现有厂区内，不新增占地，不涉及土石方开挖和地表扰动。施工活动均在已硬化地面及已建成的构筑物内进行，不产生水土流失等生态影响。
2.13.2运营期生产工艺流程及产污环节
[bookmark: _Hlk228206211]由于危险废物具有化学反应性、毒性、易燃性、腐蚀性或其他特性，可能对人体健康或环境造成危害，因此对危险废物的接收、贮存、转运等环节均有严格要求。
本项目危险废物收集、贮存及运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。本项目所涉及的废物收集运输系统流程如下：
[image: ]
图2-1  危险废物收集运输系统流程图
本项目危险废物收集运输、贮存过程中，前期废物产生源贮存、收集、运输及后期转移处置均不在本项目建设危险废物贮存库内进行，且废物运输委托具有危险废物运输资质的企业进行。因此，本评价仅对以上流程进行叙述，不进行环境影响评价；本评价将对危险废物接收、贮存过程进行环境影响评价。
项目危废贮存库营运期工艺流程及产污环节如下：
[image: ]
图2-2  危险废物贮存库营运期工艺流程及产污环节
（1）收集
产生危险废物的单位可以自行委托专业运输机构将废物送达本项目或本项目与危险废物产生工业企业签订危险废物委托处置合同，采用定时上门收集运输。在与产废单位洽谈初期，应通过对废物产生单位所产生的废物进行取样分析，判断该废物是否满足本公司危废收集点的收集的要求及类别，经常规分析后不满足要求及类别的废物不予收集接收。
在收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，采用符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专门容器分类收集。并根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行盛装。盛装危险废物的容器可以是铁桶、铁罐或塑料制品，且装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。
危险废物收集时包装要求如下：
1）液体、半固体的危险废物必须用包装容器（桶装）进行装盛，固态危险废物用包装容器或包装袋进行装盛。
2）包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他可能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不黏附任何危险废物。
3）在危险废物的包装容器或储罐上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。
4）同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。包装容器和包装袋应选用与装盛物相容（不起反应）的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。
5）危险废物的盛装应足够安全，并经过周密检查，严防在转载、搬移或运输过程中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。在危险废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。
（2）外部运输
根据本项目运输物料形态及当地较为方便的运输方式，外部运输方式为道路汽车运输，禁止采用水运方式。由于收集的危险废物形态较为复杂，既有液态物料，又有固态和半固态物料，因此需选择合适的装运工具，针对本项目所收运的危险废物种类、状态和特性，拟委托专业危险货物运输公司的专用厢式运输车。
运输要求如下：
1）危险废物运输转移过程控制应按《危险废物转移管理办法》的规定执行。
2）危险废物运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行。
3）危险废物转运前应检查危险废物转移联单、核对品名、数量和标志等。
4）选择最佳的废物收运时间，运输线路尽量避开人口密集区域、交通拥堵道路和水源保护区；
5）在收运过程中应特别避免收运途中发生意外事故造成二次污染，并制定必要的应急处理计划，运输车辆配备必要的工器具和联络通讯设备（车辆配置车载GPS系统定位跟踪系统及寻呼系统），以便意外事故发生时及时采取措施，消除或减轻对环境的污染危害。
（3）接收
危险废物接收认真执行危险废物转移联单制度。现场交接时认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符。进厂接收的危险废物及时登记，详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单，对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存。废物接收主要包括以下程序：
1）公司收到相关危险废物信息后，对产废企业进行取样，并填写废物材料数据表。
2）初次分析。针对废物中实际可能含有的物质种类确定分析参数及种类，分析废物的成分及性质，确定废物是否符合入厂处置要求。
3）如企业产生的废物本危险废物收集点具备接受能力，且符合许可证营业范围，本公司与产废单位签订废物接收协议。经常规分析后不满足处置要求的废物返回产废企业。
（4）贮存
废物进厂后贮存在收集点危废贮存库，危废贮存管理要求如下：
1）根据《中华人民共和国生态环境法典》第五百三十五条规定，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年。同时，根据《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》要求，试点单位最长贮存期限不超过半年。本项目综合从严执行“最长贮存期限不超过半年”的管控要求，确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
2）危险废物贮存库不得放置非危险废物或其他危险物品，按规范配备相关的消防器材及危险废物标识。
3）安排专人管理危险废物贮存库，每天必须对贮存的危险废物进行检查，仓管人员需每日对天气状况、危险废物贮存库内货物状态、仓库状态、消防设施、报警仪等检查项目进行巡检并记录，贮存场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物；装载危险废物的容器和包装物要求无破损、泄漏和其他缺陷问题。按照安全环保管理规范及应急处置要求及时处置。
4）严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。
5）危险货物运输车辆装车、卸车之前，必须对车辆所运输的危险废物类别及其数量与转移联单进行核对确保无误。
6）在危险废物仓库显眼位置必须设置危险废物标识，同时设置危险废物危险告知牌和相关管理制度。
（5）转移处置
当危险废物贮存量达到一定数量时，委托具有专业运输资质的公司派专用车辆将贮存的危险废物转运至有危险废物处置资质的单位进行处置。转运时优先安排破损的废电池及酸液经中和处理后的废物，以减少贮存车间内的硫酸雾产生及事故风险概率，转运出厂的危险废物做好台账登记管理工作。转运过程中严格按照《危险废物转移管理办法》、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求执行，做好运输过程中的防泄漏、防爆、防雨、防污染等。
项目各工序产排污情况见表2-10。
表2-10  项目各工序产排污情况一览表
	类别
	主要污染因子
	污染物名称
	产污节点

	废气
	非甲烷总烃
	挥发性有机物
	含有非甲烷总烃的危险废物贮存

	
	硫酸雾
	破损废电池挥发气体
	破损废电池贮存

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	员工生活

	噪声
	本项目运营期噪声污染源主要是来自生产设备的噪声

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	员工生活

	
	废活性炭
	废活性炭
	废气治理设施

	
	废含油抹布、废劳保用品
	废含油抹布、废劳保用品
	搬运过程




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程履行环评手续
轮台塔中石油化工有限公司位于轮台工业园区拉依苏石油化工区，现有工程环保手续履行情况如下：
（1）5万t/a废油再生利用项目
2016年10月，委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制完成《轮台塔中石油化工有限公司5万t/a废油再生利用项目环境影响报告书》；2016年10月27日，取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅批复（新环函〔2016〕1562号）。项目于2016年12月开工，2021年1月投入试运行，2021年4月10日通过竣工环境保护验收（巴州生态环境局备案，文号：第2021065号）。
（2）2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目
随着市场发展，废机油多采用200L铁桶、塑料桶包装转运至厂区，废桶产生量较大。经综合考虑，企业在现有厂区内建设2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目。2022年11月，委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制完成《轮台塔中石油化工有限公司2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目环境影响报告书》；2022年12月19日，取得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复（新环审〔2022〕267号）；2026年6月28日通过竣工环境保护验收。
（3）排污许可及应急预案
企业已取得排污许可证（编号：91652822673430240L001V），有效期为2026年6月3日至2031年6月2日。企业按照排污许可证要求开展自行监测、环境管理台账记录等工作。
企业已编制《轮台塔中石油化工有限公司突发环境事件应急预案》（2024年8月），并在巴州生态环境局轮台县分局备案（备案编号：652822-2024-56-L），针对识别出的环境风险因素，采取了防止火灾、爆炸等事故的安全措施及环境风险防范措施。
本项目建成后须对现有突发环境事件应急预案修订并重新备案，修订依据《中华人民共和国生态环境法典》第一百二十一条至第一百二十六条，并参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号）。修订后的应急预案须补充储罐泄漏、硫酸泄漏、危废不相容混存等专项应急处置内容。本项目须在建成投入运行前完成应急预案修订及重新备案工作。
2、现有工程产污环节及污染物排放情况
根据《5万t/a废油再生利用项目》及《2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目》的环评审批意见和竣工环保验收意见，现有工程与本项目有关的原有污染情况如下：
（1）废水
现有项目生活污水量720m³/a和循环冷却排污废水量5400m³/a均排入园区污水处理厂处理。
现有项目含油废水量7079.6m³/a和清洗废水1560m³/a（来自废包装桶、废机油滤芯清洗），排入厂区现有污水处理站处理。污水处理站采用《石油炼制工业废水治理工程技术规范》（HJ2045-2014）中推荐的废水处理工艺，即“物化处理+生化处理”。物化处理单元工艺为“调节池→隔油池→中和池→均质池→气浮池”，生化处理单元工艺为“水解酸化→SBR→二沉池”。废水排放达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准，间接排放标准限值中未作规定污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
根据监测结果，现有项目生产废水经厂区污水处理站处理后，主要污染物排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准限值要求，间接排放标准限值中未作规定污染物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。
[image: ]
图2-3  现有污水处理站工艺流程图
（2）废气
现有5万t/a废油再生利用项目有组织废气包括加热炉烟气和燃油蒸汽锅炉烟气。
根据监测结果，现有项目加热炉烟气满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表3工艺加热炉要求；锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉的排放限值要求。
现有项目无组织废气主要是罐区、装置区、装卸系统无组织排放VOCs（以非甲烷总烃计）和白土在装卸、拆包及投送过程中产生的少量粉尘。
根据监测结果，现有项目厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃最高浓度均满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中“表5企业边界大气污染物浓度限值”要求。
现有2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目废气主要为：废油桶、废机油滤芯进厂卸货、去残后分拣归类，以及废铁质桶经压块机压块减容后分区存放于原料仓库等过程，残留的少量废机油挥发产生少量VOCs（以非甲烷总烃计）。由于废机油挥发性很低且残油量少，一期生产线产生VOCs（以非甲烷总烃计）经仓库密闭、机械抽风收集后进入二级活性炭吸附装置处理，处理后废气经15m高排气筒（DA005）排放；撕碎机、破碎机为封闭设备，设置吸风口，有机废气经收集管道引至两级活性炭吸附设备处理，处理后废气也经同一根15m高排气筒（DA005）排放。
（3）噪声
现有项目噪声主要来自于各类生产设备运行时产生的机械噪声，采取隔声、基础减振、消声等措施，通过墙体隔声和距离衰减后排放。
[bookmark: _Toc18915013][bookmark: _Toc19724966]验收监测期间，项目区厂界外昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（4）固体废物
现项目固体废物分为一般固废、危险废物。
危险废物主要为废白土、含油污泥、废催化剂、废活性炭、废油桶等，贮存于厂区内现有的一座建筑面积20m²的危废暂存库，交有资质的危废处置单位去处理；一般工业固体废物有废包装袋，废包装袋由废品回收站回收；生活垃圾交由当地环卫部门统一进行处理。
（5）现厂区地下水分区防渗措施
轮台塔中石油化工有限公司根据《石油化工工程防渗技术规范》，按照装置、单元的特点和部位，将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。其中绿化带属于非防渗区；生活办公区属于一般防渗区；生产装置区、污水处理站、罐区、危险废物贮存库等属于重点防渗区。
表2-11  厂区分区防渗表
	区域名称
	防渗类别
	防渗措施

	罐区
	重点防渗
	地坪使用原土回填压实，压实系数≥93%，然后铺设一道长丝无纺土工布，上层铺设2mm厚HDPE膜，上方再加一道长丝无纺土工布，最上面浇筑100mm厚C30抗渗混凝土面层

	装置区
	重点防渗
	

	车间
	重点防渗
	地坪使用原土回填压实，压实系数≥93%,然后浇筑一道 150mm厚戈壁料垫层，铺设一道长丝无纺土工布，上层铺设2厚HDPE膜，上方再加一道长丝无纺土工布，最上面浇筑150厚C30抗渗混凝土面层

	装卸区
	重点防渗
	

	危险废物贮存库
	重点防渗
	

	事故水池
	重点防渗
	采用100mm厚C15混凝土垫层，池体为C30混凝土，抗渗等级为P8，然后表面刷1.5mm水泥基渗透结晶性防水涂料，在使用前已进行注水试验

	污水处理站
	重点防渗
	


（6）现厂区环境风险防范措施
现有项目涉及的环境风险主要为油品泄漏以及火灾事故。现有厂区已采取的环境风险防范措施包括：
①储罐区地面防渗并设置围堰，围堰内初期雨水切换至污水处理站处理；
②装置区地面防渗并设置导流沟，事故状态下自流进入事故池；
③建设800m³事故水池1座，并配有事故水切断阀；
④已编制《轮台塔中石油化工有限公司突发环境事件应急预案》，并完成备案登记。
本项目建成后，厂区危险废物种类和贮存量增加，现有厂区应强化危险废物台账管理、分区分类贮存和日常巡检制度，完善应急物资配备。
本项目事故废水收集依托厂区现有800m³事故池。根据本次环评风险评价章节核算（详见4.3节），本项目事故状态下产生的废水总量为477.6m³，小于事故池有效容积800m³，容量满足要求。现有工程均已通过竣工环境保护验收，验收监测表明废气、废水、噪声、地下水、土壤均达标，环保设施运行正常，有能力接纳本项目新增的环境风险负荷。
（7）现有工程排污许可、环境监测执行情况
轮台塔中石油化工有限公司于2020年申领了排污许可证，证书编号为91652822673430240L001V。企业按要求公开了排污许可证执行报告季报、年报，并制定了《轮台塔中石油化工有限公司企业自行监测方案》。企业按要求建立了监测档案信息管理制度，保存了原始监测记录、监测数据报告、监测期间生产记录以及企业委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。
3、现有存在问题及解决方案
经现场勘查，当前未发现问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气质量评价
根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8h、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。
本项目所在区域为不达标区域。对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区项目可不提供颗粒物区域削减方案。
3.2地表水环境质量现状
[bookmark: _Hlk97245670]项目区附近无地表水体，由于项目不与地表水体发生联系，同时项目不属于地表水和地下水总量控制区。项目的施工及运营对地表水体无影响。故本次环评未开展地表水现状监测。
3.3声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，无需开展保护目标声环境质量现状监测。
3.4地下水环境质量现状
建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目地下水污染途径主要为废矿物油泄漏。项目区500m范围内无地下水环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次地下水环境质量现状引用新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2026年6月14日对轮台塔中石油化工有限公司2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测数据。
（1）数据来源
本项目地下水环境质量现状评价引用了本公司于2026年6月14日开展的地下水水质监测数据，用于说明项目区域的地下水环境质量现状。
（2）监测点位
本次评价引用各监测点位与本项目关系见表3-1。
表3-1  地下水监测点与项目厂区关系一览表
	序号
	监测点位
	监测点坐标
	与本项目位置关系

	
	
	
	方向
	距离

	1
	东侧正源化工水井
	
	东侧
	2.58km

	2
	西侧塔星水井
	
	西侧
	1.721km

	3
	下游凯涟捷石化水井
	
	南侧
	131m

	4
	塔中石油化工水井
	
	北侧
	232m


表3-2  引用地下水监测点位与本项目罐区位置关系一览表
	序号
	监测点位
	地下水流向关系
	与本项目罐区位置关系

	
	
	
	方向
	距离

	1
	东侧正源化工水井
	侧向
	东侧
	2.6km

	2
	西侧塔星水井
	侧向
	西侧
	1.6km

	3
	下游凯涟捷石化水井
	下游
	南侧
	303m

	4
	塔中石油化工水井
	上游
	北侧
	60.19m


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目无直接对应类别。考虑到本项目为危险废物收集、贮存项目（报告表），仅涉及危险废物的临时中转贮存，不涉及加工、利用或处置，对地下水影响程度相对较低，参照附录A中“154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中报告表项目类别，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为III类。项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，评价工作等级为三级。
本次评价引用4个地下水监测点（上游1个、下游1个、侧向2个），满足三级评价不少于3个点位的要求，可有效反映区域地下水环境现状；监测时间为2026年6月14日，数据时效性满足要求。
（3）监测项目
根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和本地区的实际情况，确定监测项目为：pH值、阴离子表面活性剂、氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、铁、氯化物、锌、铜、锰、钠离子、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、镉、铅、六价铬、砷、耗氧量、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸氢根离子、碳酸盐、石油类。
（4）监测频次
监测1天，一次取样。
（5）评价方法
水环境评价采用单因子标准指数法评价，公式如下：
Pi＝Ci／C0i
式中：Pi一某监测点i污染物标准指数；
Ci一第i种污染物测定浓度值，单位mg/L；
Coi一第i种污染物评价标准，单位mg/L。
对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6）时，其单项指数为：
[image: ]
[image: ]
式中：SpH,j—pH标准指数；
pHj—j点实测pH值；
      pHsd—标准中的pH的下限值；
      pHsu—标准中的pH的上限值；
（6）监测结果
地下水监测结果见下表。
表3-3  地下水监测结果一览表
	采样地点
	单位
	监测结果
	Ⅲ类

	
	
	西侧塔星水井
	下游凯涟捷石化水井
	东侧正源化工水井
	塔中石油化工水井
	

	pH
	无量纲
	7.9
	8.1
	7.8
	7.9
	6.5-8.5

	总硬度
	mg/L
	328
	478
	510
	349
	≤450

	溶解性总固体
	mg/L
	1069
	1098
	1626
	766
	≤1000

	挥发酚
	mg/L
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	＜0.0003
	≤0.002

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤0.3

	氨氮
	mg/L
	0.091
	0.123
	0.120
	0.143
	≤0.5

	硫化物
	mg/L
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	＜0.003
	≤0.02

	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	≤0.05

	六价铬
	mg/L
	0.002
	0.003
	0.001
	0.005
	≤0.05

	硫酸盐
	mg/L
	290
	423
	365
	316
	≤250

	氯化物
	mg/L
	87.0
	208
	344
	93.1
	≤250

	硝酸盐
	mg/L
	1.36
	2.11
	2.37
	1.66
	≤20

	亚硝酸盐
	mg/L
	＜0.016
	＜0.016
	＜0.016
	＜0.016
	≤1.0

	氟化物
	mg/L
	0.344
	0.661
	0.319
	0.431
	≤1.0

	钠离子
	mg/L
	142
	206
	389
	147
	≤200

	耗氧量
	mg/L
	0.7
	0.9
	1.0
	0.6
	≤3.0

	总大肠菌群
	MPN/L
	＜20
	＜20
	＜20
	＜20
	≤3.0

	铜
	μg/L
	＜0.33
	＜0.33
	＜0.33
	＜0.33
	≤1.00

	铅
	μg/L
	＜1.24
	＜1.24
	＜1.24
	＜1.24
	≤20.0

	镉
	μg/L
	＜0.17
	＜0.17
	＜0.17
	＜0.17
	≤0.005

	锌
	mg/L
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.05
	≤1.0

	铁
	mg/L
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	≤0.3

	锰
	mg/L
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	≤0.1

	汞
	μg/L
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	＜0.04
	≤0.001

	砷
	μg/L
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	＜0.3
	≤0.01

	钾离子
	mg/L
	0.90
	1.32
	1.29
	0.79
	/

	钙离子
	mg/L
	81.5
	125
	131
	91.3
	/

	镁离子
	mg/L
	28.4
	39.4
	41.4
	27.1
	/

	碳酸氢根离子
	/
	145
	150
	351
	139
	/

	碳酸盐
	/
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	石油类
	mg/L
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	/


根据监测结果可知，总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、钠离子超标，超标原因主要为本项目所在区域土壤岩性和水文地质原生条件有关，自然背景值高，其余各监测点的各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值的要求。
3.5土壤环境质量现状
（1）数据来源
本次评价引用新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2026年6月13日采样检测的《轮台塔中石油化工有限公司2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据。
（2）监测点位
表3-4  土壤监测点位基本信息表
	监测点位名称
	经纬度坐标
	相对本项目方位
	相对本项目距离/m
	名称
	数据来源

	项目区1#
	
	西南侧
	33
	表层样
	引用

	项目区2#
	
	西北侧
	57
	表层样
	

	项目区3#
	
	南侧
	25.68
	表层样
	

	表层样应在0~0.2m取样


表3-5  引用土壤监测点位与本项目罐区位置关系一览表
	序号
	监测点位
	采样类型
	与本项目罐区位置关系

	
	
	
	方向
	距离

	1
	项目区1#
	表层样（0~0.2m）
	西南侧
	140m

	2
	项目区2#
	表层样（0~0.2m）
	西南侧
	80m

	3
	项目区3#
	表层样（0~0.2m）
	南侧
	144m


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目三级评价应在占地范围内及占地范围外各布设表层样点。本次评价引用3个土壤监测点，均为表层样（0~0.2m），其中2个点位位于厂区范围内，1个点位位于厂区范围外，覆盖了罐区及厂区周边不同方向，可有效反映本项目罐区及所在厂区土壤环境现状；监测时间为2026年6月13日，数据时效性满足要求。
（3）监测项目
水分、石油烃（C10-C40）、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、三氯甲烷、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a,h）蒽、茚并（1,2,3-c,d）芘、萘、1,1-二氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、对/间二甲苯、邻二甲苯。
（4）监测频次
监测1天，一次取样。
（5）监测方法
采样及分析方法根据《土壤元素近代分析方法》，《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的要求进行。
（6）评价方法
对于评价标准为定值的土壤因子，其标准指数计算公式：
                    Pi=Ci/Csi×100%
式中：Pi——第i个土壤因子的标准指数，无量纲；
Ci——第i个土壤因子的监测浓度，mg/L；
Csi——第i个土壤因子的标准浓度，mg/L。
（7） 监测结果
土壤监测结果见下表。
表3-6  土壤监测结果一览表
	监测因子
	单位
	监测结果
	标准限值（第二类用地筛选值）

	
	
	项目区1#
	项目区2#
	项目区3#
	

	水分
	/
	1.1
	1.1
	1.0
	/

	石油烃（C10-C40）
	mg/kg
	172
	248
	/
	/

	砷
	mg/kg
	8.36
	9.50
	11.6
	60mg/kg

	镉
	mg/kg
	0.33
	0.28
	0.36
	65mg/kg

	六价铬
	mg/kg
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	5.7mg/kg

	铜
	mg/kg
	29
	33
	30
	18000mg/kg

	铅
	mg/kg
	44
	32
	40
	800mg/kg

	汞
	mg/kg
	0.152
	0.112
	0.177
	38mg/kg

	镍
	mg/kg
	25
	22
	36
	900mg/kg

	四氯化碳
	μg/kg
	<1.3
	10
	<1.3
	2.8mg/kg

	三氯甲烷
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	0.9mg/kg

	氯甲烷
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	37mg/kg

	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	9mg/kg

	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	5mg/kg

	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	596mg/kg

	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	54mg/kg

	二氯甲烷
	μg/kg
	<1.5
	1.70
	<1.5
	616mg/kg

	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	5mg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	10mg/kg

	四氯乙烯
	μg/kg
	5.11
	10.6
	6.53
	53mg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.3
	<1.3
	<1.3
	840mg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2.8mg/kg

	三氯乙烯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	2.8mg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	24.8
	31.4
	56.1
	0.5mg/kg

	氯乙烯
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	0.43mg/kg

	苯
	μg/kg
	<1.9
	<1.9
	<1.9
	4mg/kg

	氯苯
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	270mg/kg

	1,2-二氯苯
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	560mg/kg

	1,4-二氯苯
	μg/kg
	<1.5
	<1.5
	<1.5
	20mg/kg

	乙苯
	μg/kg
	<1.2
	1.20
	<1.2
	28mg/kg

	苯乙烯
	μg/kg
	<1.1
	<1.1
	<1.1
	1290mg/kg

	甲苯
	μg/kg
	<1.3
	2.75
	1.34
	1200mg/kg

	硝基苯
	mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76mg/kg

	苯胺
	mg/kg
	<0.03
	<0.03
	<0.03
	260mg/kg

	2-氯苯酚
	mg/kg
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256mg/kg

	苯并(a)蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15mg/kg

	苯并(a)芘
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5mg/kg

	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15mg/kg

	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151mg/kg

	䓛
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293mg/kg

	二苯并(a,h)蒽
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5mg/kg

	茚并(1,2,3-c,d)芘
	mg/kg
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15mg/kg

	萘
	mg/kg
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	70mg/kg

	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	<1.0
	<1.0
	<1.0
	66mg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	6.8mg/kg

	对/间二甲苯
	μg/kg
	<1.2
	7.01
	<1.2
	570mg/kg

	邻二甲苯
	μg/kg
	<1.2
	7.04
	<1.2
	640mg/kg


根据监测结果可知，评价区域内土壤监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。评价区域内土壤环境质量良好。
3.6生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于工业园区内，用地范围内无生态环境保护目标。因此不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	1.大气环境
本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。
2.声环境
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于轮台工业园区拉依苏石油化工区，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.大气污染物排放标准
本项目有组织废气非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值。厂界非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。
表3-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	有组织排放限值
	无组织排放监控浓度

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	监控点
	mg/m3

	非甲烷总烃
	120
	10
	周界外浓度最高点
	4.0

	硫酸雾
	45
	1.5
	周界外浓度最高点
	1.2


厂区内VOCS排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCS无组织排放限值，详见表3-8。
表3-8  厂区内VOCS无组织排放限值（mg/m³）
	污染物名称
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


2.废水排放标准
碱液喷淋塔中的喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后定期排放至厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂进一步处理，厂区现有污水处理站出水执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）修改单及标准表1间接排放标准，间接排放标准中未作规定污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。项目新增生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区污水处理厂处理，排放浓度限值详见表3-9。
表3-9  水污染物最高允许排放浓度  单位：mg/L（pH除外）

	序号
	污染物
	《石油炼制工业污染物排放标准》表1间接排放限值
	《污水综合排放标准》三级标准

	1
	pH
	-
	6~9

	2
	CODcr
	-
	500

	3
	BOD5
	-
	300

	4
	SS
	-
	400

	5
	氨氮
	-
	-

	6
	总磷
	-
	-


3.噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-10；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-11。
表3-10  建筑施工噪声排放限值   单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65
	55


4.固体废物
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量
控制
指标
	根据《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，确定废气污染物总量控制因子为NOx、VOCs，废水污染物总量控制因子为COD、总磷。
本项目生产过程中不产生NOx，申请VOCs总量控制指标为0.9t/a。
碱液喷淋废液经中和后循环使用，饱和后定期排入厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂进一步处理；生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排。COD、总磷排放总量纳入园区污水处理厂统一管理，本项目不单独申请总量控制指标。


4、 主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	[bookmark: _Toc517195126]4.1施工期环境保护措施
4.1.1施工期废气污染防治措施
施工期大气污染源主要为隔墙施工产生的少量扬尘，施工扬尘产生量较小，通过洒水抑尘、物料遮盖等措施可有效控制，对周围环境影响较小：
（1）施工机械及运输车辆尾气
施工机械（如起重机、自卸汽车等）和运输车辆以柴油为燃料，运行过程中会排放CO、NOx、HC、SO₂、烟尘等污染物，属间断性无组织排放。项目所在区域地势平坦开阔，空气流通良好，废气易于扩散，对周边环境空气质量影响较小。为减少尾气影响，应采取以下控制措施：严禁使用已淘汰排放标准的非道路移动机械，杜绝“冒黑烟”现象；使用正规渠道油品，严禁使用非标油；合理控制施工车辆进出频次，避免集中作业，最大限度降低尾气累积影响。
（2）扬尘污染防控
施工过程中产生的扬尘主要来源于物料搬运、道路运输及露天堆放等环节。根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》，施工场地严格落实“六个百分百”要求，落实以下防尘降尘措施：
①落实扬尘管控责任：施工单位应制定《施工扬尘污染防治实施方案》，明确责任人，落实施工全过程扬尘管控要求，确保文明施工、绿色施工。
②实行封闭施工：施工现场应设置高度不低于2.5m的硬质围挡，实行全封闭管理。围挡应坚固、稳定、整洁。脚手架外侧应采用符合标准的密目式安全网进行封闭，且封闭高度应高于作业面，并同步搭设。安全网应定期清洗维护，保持清洁完好，防止建筑垃圾和粉尘外溢。
③加强物料管理：施工现场建筑材料、构件、料具应按总平面布置分类码放整齐；水泥及其他易产生扬尘的细颗粒物必须密闭存放或采用防尘布全覆盖，防止风力扬散。
④实施湿法作业：土方作业时应采取洒水抑尘措施；主要施工道路应定期清扫并洒水保湿，保持路面湿润；施工现场出入口设置车辆冲洗装置，确保出入车辆冲洗，严禁带泥上路；对撒落渣土及时清理，减少二次扬尘。
⑤硬化场地与车辆管理：施工现场主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；裸露地面及临时堆土区应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；渣土车辆必须密闭运输，严禁超载、遗撒；运输车辆限速行驶，禁止鸣笛，减少扰民。
4.1.2施工期废水污染防治措施
（1）施工废水
本项目危险废物贮存库主体工程已建设完成，本次施工仅为内部隔断作业，无混凝土养护、大面积设备清洗等产水工序，施工废水量极少，依托厂区现有沉淀池处理后回用于场地洒水，不外排。
（2）生活污水
施工人员不在厂区食宿，生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处理后综合利用。
4.1.3施工期噪声防治措施
本项目贮存库主体已建成，本次仅进行内部隔断施工，施工内容简单，主要噪声源为电钻、切割机等小型机具作业及运输车辆进出。为减轻噪声影响，应采取以下措施：
（1）合理安排施工时间，施工作业安排在白天进行，夜间不施工；
（2）选用低噪声施工机具，加强维护保养，确保设备在良好工况下运行；
（3）运输车辆进入厂区后减速慢行，禁止鸣笛；
（4）施工机具轻拿轻放，减少不必要的碰撞噪声。
4.1.4施工期固体废物污染防治措施
施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目贮存库主体已建成，本次仅进行内部隔断施工，建筑垃圾主要为金属型材边角料、彩钢板废料及包装废弃物等，产生量较小。施工过程中应对建筑垃圾进行分类收集，可回收利用部分（如金属边角料、废钢材等）外售物资回收单位综合利用，不可回收部分集中收集后清运至指定地点处置，不得随意倾倒。
（2）生活垃圾
施工高峰期日均施工人数约10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则日产生量约为5kg（即0.005t），整个施工期（按1个月计，共30天）生活垃圾总产生量约为0.15t。
施工单位依托厂区现有生活垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运处理，做到日产日清，防止蚊蝇滋生和异味扩散。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1大气环境影响分析及保护措施
4.2.1.1废气源强分析
本项目为危险废物收集和贮存项目，不涉及危险废物的拆解、再加工等处置工艺。项目贮存过程收集的危险废物在收集点收集时已进行密封处理，危险废物贮存库只是作为临时贮存、转运场所。
（1）1#贮存库
①HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、废防腐剂、废染料涂料等贮存区
本项目回收此类废物主要包含生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）的废物。其中，销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的产品在收集点已做密封处理，废气产生源为废包装上附着少量油墨、染料等物质。本项目年回收此类废物量为100t/a，残留物量约占回收废物总量的1%，即约1t/a。参照北京市地方标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983-2022），挥发性有机物含量最高为溶剂型涂料，取系数650g/L，涂料密度取0.667kg/L，估算非甲烷总烃产生量约为0.97t/a。
②HW49、HW12、HW13、HW16、HW29、HW36、HW50、HW35类废物贮存区
上述危险废物在贮存过程中会产生少量异味，均采用袋装或桶装密封方式贮存。
目前国内尚无针对危险废物贮存库VOCs无组织排放的产污系数，环评实践中普遍采用文献类比法进行估算。参考《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍的美国对几十家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05%~0.5%。该数据已被多地生态环境部门公示的危险废物贮存项目环评报告采用。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），类比法为认可的源强核算方法之一。
考虑到本项目危险废物均采用密封容器盛装，且不同形态危废挥发特性差异较大，本次评价按形态分类取值：液态/含有机溶剂类（HW12、HW13、HW35）取0.5%；半固态/含挥发分类（HW16）取0.1%；固态/不易挥发类（HW29、HW36、HW49、HW50）取0.05%。液态/含有机溶剂类危险废物贮存量为80t/a，则废气产生量为0.40t/a；半固态/含挥发分类危险废物贮存量为20t/a，则废气产生量为0.02t/a；固态/不易挥发类危险废物贮存量为200t/a，则废气产生量为0.1t/a。总计0.52t/a（按年贮存7920h计，约0.066kg/h）。
③HW31废铅蓄电池贮存区
本项目收集的电池大部分为完整的废铅蓄电池，经专用车辆运至本暂存点，贮存于完整电池贮存区，在运输、装卸过程一般不会对电池造成创伤，不会产生硫酸雾。但项目收集的废铅蓄电池中，考虑有少量存在破损的情况，这类破损电池在贮存过程中可能会产生电解液渗漏，主要表现在：上盖与底槽之间密封欠好或因磕碰、封口胶开裂、帽阀松动、接线端破损或其他部位破损开裂导致电解液渗漏，从而挥发出一定量的硫酸雾废气。
根据建设单位提供资料以及查阅相关企业信息，可能破损渗漏的废铅蓄电池占收集电池数量的0.1%，本项目废铅酸蓄电池转运量为1600t/a，则可能破损渗漏的废铅蓄电池数量为1.6t/a。根据调查，废铅蓄电池中电解液最大占比约为18%，电解液中硫酸含量37.4%，破损电池放入加盖塑料耐酸容器中，可以一定程度减少挥发量，同时，低浓度硫酸挥发性较小。本次环评电解液中硫酸雾挥发量按总含量的50%计，则硫酸雾产生量为0.054t/a。项目贮存库整体密闭。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存易产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
本项目1#贮存库各危险废物贮存过程中产生的非甲烷总烃量合计为1.49t/a，硫酸雾产生量为0.054t/a，风机风量为5000m³/h。废气先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托厂区现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放。
根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2021年版）》表2-1，密闭空间内负压收集效率为90%。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册），活性炭吸附法对挥发性有机废气的治理效率为18%。本项目采用二级活性炭吸附工艺，则有机废气总体处理效率为1-（1-18%）×（1-18%）=32.76%，本次评价二级活性炭吸附处理效率按32.76%计。本项目活性炭类型为果壳型颗粒活性炭，碘值≥800mg/g，单套填充量0.5t（两级共1.0t），更换周期3个月/次，炭层过滤风速按《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求控制在0.60m/s以下，保证废气与活性炭有足够的接触停留时间。各项设计参数均满足技术规范要求，可保证活性炭吸附效率达到参考值水平。硫酸雾采用碱液喷淋塔处理，根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F表F.1，喷淋塔中和法对硫酸雾的去除效率≥90%，本次评价按90%计。危险废物贮存库年运行时间为7920h（330天×24h）。
据此计算，项目有组织非甲烷总烃排放量为0.9t/a，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为22mg/m³；有组织硫酸雾排放量为0.0049t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.124mg/m³。无组织非甲烷总烃排放量为0.149t/a，排放速率为0.019kg/h；无组织硫酸雾排放量为0.0054t/a，排放速率为0.00068kg/h。
（2）HW08、HW09储罐区
本项目设置废矿物油（HW08）储罐3个、HW09储罐1个，单罐容积均为600m³，储罐形式均为固定顶罐。储罐挥发油气主要成分为C19、C20的烷烃、烯烃及芳香烃等。尽管废润滑油不属于轻质油等高挥发性油品，但仍具有一定挥发性。在环境温度、大气压变化及物料装卸过程中，储罐将产生呼吸废气，主要污染因子为非甲烷总烃。
储罐呼吸废气包含“小呼吸”和“大呼吸”损耗。其中，“小呼吸”损耗源于罐内液面静止状态下因温度或气压变化导致的自然排气，属于连续、持久的自然排放方式，非人为操作引起。
根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-1989）中“表1贮存损耗率”及“表2海拔高度修正率”，废矿物油属“其他油”类别，贮存损耗率取0.01%。本项目废矿物油年周转量为2400t，基础损耗量为0.24t/a。项目区海拔处于1001~2000m区间，修正率取21%，则贮存过程非甲烷总烃产生量为：0.24t/a×1.21=0.2904t/a。按年运行7920小时计，排放速率约为0.0367kg/h。
本项目HW09年周转量为600t，参照相同修正系数，其非甲烷总烃产生量为0.06t/a×1.21=0.0726t/a，排放速率约为0.0092kg/h。
油罐在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油则相反，减慢速度，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。另外，罐顶安装呼吸阀挡板，空气被吸入罐内时受挡板阻碍，不能直接冲击油品表面，可有效减少油品蒸发；装车过程采用卸油软管，密闭装车，减少了储运过程非甲烷总烃的排放。
表4-1  项目废气产生及排放情况表
	序号
	产污环节
	污染物种类
	污染物
产生量
	排放
形式
	治理措施
	处理效率
	是否为可行技术
	污染物排放量、速率

	1
	1#贮存库
	非甲烷总烃
	[bookmark: _Hlk219310327]1.49t/a
0.188kg/h
	有组织
	先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托厂区现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	32.76%
	是
	0.9t/a
0.11kg/h
22mg/m3

	
	
	硫酸雾
	0.054t/a
0.0068kg/h
	
	
	90%
	
	0.0049t/a
0.0006kg/h
0.124mg/m3

	2
	
	非甲烷总烃
	0.149t/a
0.019kg/h
	无组织
	密闭贮存库
	/
	/
	0.149t/a
0.019kg/h

	
	
	硫酸雾
	0.0054t/a
0.00068kg/h
	
	
	
	
	0.0054t/a
0.00068kg/h

	3
	储罐
	非甲烷总烃
	0.363t/a
0.046kg/h
	无组织
	固定顶罐安装呼吸阀挡板，减少油品蒸发；卸油时采用卸油软管，密闭装车；收油时加大泵的流量使油品来不及大量蒸发，发油时减慢速度减缓罐内气体空间蒸汽浓度下降，减少“大呼吸”损耗
	/
	/
	0.363t/a
0.046kg/h


4.2.1.2排放口基本情况
该项目建成运营期间，有组织污染源排放口基本情况及排放标准见表4-2。
表4-2  排放口基本情况一览表
	名称
	编号
	坐标
	污染物
	高度
（m）
	内径
（m）
	出口
温度
（℃）
	年排放小时数
（h）
	类型

	贮存库排气筒
	DA005
	
	硫酸雾
	15
	0.2
	常温
	7920
	一般排放口

	
	
	
	VOCs
	
	
	
	
	


4.2.1.3废气污染控制措施及可行性分析
项目废气主要为破损铅酸电池挥发产生的硫酸雾及废油品等物质产生的挥发性有机物，产生量较少。
根据《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》“应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气”。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，贮存易产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。本项目1#贮存库废气经负压收集后，先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托厂区现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放。
本项目二级活性炭吸附装置单级吸附效率取18%，依据为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》（33-37，431-434）。二级综合处理效率按η=1−(1−18%)×(1−18%)=32.76%计算。活性炭类型为果壳型颗粒活性炭，碘值≥800mg/g，单套填充量0.5t（两级共1.0t），更换周期3个月/次，炭层过滤风速按《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求控制在0.60m/s以下，确保废气与活性炭有足够的接触时间。各项设计参数均满足技术规范要求，可保证活性炭吸附效率达到参考值水平。
碱液喷淋塔处理原理：项目所产生的硫酸酸雾通过集气管收集至碱液喷淋塔，碱液喷淋塔设置三层喷淋，三层填料，废气在防腐风机的作用下进入喷淋塔，喷淋塔采用气液逆向运行，喷淋装置位于喷淋塔上部，喷淋液与气流逆向，在对气流增湿的同时，形成大量的雾状水珠与气流中的酸雾微粒作用，使酸雾微粒增重凝聚，更易分离；废气中的有害成分传质于液相，与喷淋液中的碱液反应，从而得到净化。净化后的气体经过位于设备顶部的水雾分离装置分离水雾以后由风机经管道排放。其中喷淋废水经中和后循环使用，反应饱和后定期排放。涉及化学反应式如下：
2NaOH+SO₂=Na₂SO₃+H₂O
Na₂SO₃+SO₂+H₂O=2NaHSO₃
Na₂SO₃+SO₂=Na₂S₂O5
由于废气中有氧气(O₂)存在，Na₂SO₃部分将被氧化成Na₂SO₄
Na₂SO3+1/2O₂=Na₂SO₄
H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O
根据企业提供资料以及查阅相关手册，碱液喷淋塔为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中推荐的可行技术用于酸性废气治理，碱液喷淋塔中的碱液与尾气的化学反应较为强烈，反应较为充分，每层喷淋塔的吸收效率可达90%以上，且该治理措施已得到多数企业的实践验证，通过碱液吸收的方式对上述酸性废气的处理效率甚至可达90%以上，本项目酸雾废气经处理后可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值。
综上，本项目采用碱液喷淋塔处理废气中硫酸雾的技术可行，设备简单高效，故障率低。经处理后，污染物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。
本项目废气处理依托现有“2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目”生产车间配套的二级活性炭吸附装置。该设施设计风量为8000m³/h。根据现有项目验收监测报告，现有项目实际运行标干流量为1230m³/h，VOCs排放浓度为3.57mg/m³。设施设计风量8000m³/h，现有项目实际风量1230m³/h，富余风量6770m³/h。本项目新增风量5000m³/h，占富余风量的73.9%，未超出设施设计处理能力。
综上，项目废气处理措施技术可行。
4.2.1.4废气处理设施非正常工况状态下影响分析
根据本项目实际情况，项目非正常工况主要包括以下三种情景：①废气处理设施故障，导致废气未经有效处理直接排放；②储罐泄漏，导致废油进入环境；③危废包装桶（袋）破损，导致液态危废泄漏及挥发。现分别对上述情景进行污染物释放量核算及影响分析。
（1）废气处理设施故障
本项目废气处理设施发生故障时，处理效率降为零，贮存库废气仅经收集后直接通过15m排气筒（DA005）排放。废气收集系统仍正常运行，收集效率按90%计。故障持续时间按8h计，源强核算采用正常工况下的瞬时排放速率，污染物释放量如下：
表4-3  污染源非正常排放量一览表
	非正常排放源
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放时间（h）
	排放量（kg）

	贮存库
	硫酸雾
	0.006
	8
	0.048

	
	VOCs
	0.17
	8
	1.36


当废气处理设施发生故障时，本项目须立即停止危险废物入库作业，保持贮存库密闭，减少无组织排放。故障排除、设施恢复正常运行后方可恢复接收作业。企业须安排专人负责环保设备的日常维护，定期检查活性炭饱和度并及时更换，建立检修台账。
（2）废矿物油、油/水混合物储罐泄漏
本项目设4座600m³储罐，分别用于贮存HW08废矿物油和HW09油/水、烃/水混合物或乳化液。假设单个储罐因罐体腐蚀、阀门损坏或管道破裂发生泄漏事故，泄漏孔径取10mm，泄漏时间按30min计。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.1.1液体泄漏速率伯努利方程计算，结合储罐设计压力及液位高度等参数，废矿物油泄漏速率约为1.55kg/s，30min内总泄漏量约为2.79t；HW09油/水混合物（密度取900kg/m³）泄漏速率约为1.59kg/s，30min内总泄漏量约为2.86t。泄漏的废矿物油及HW09油/水混合物将被罐区围堰拦截，不会漫流出罐区。泄漏产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）无组织排放量按泄漏量的0.01%计，废矿物油泄漏NMHC排放量约为0.28kg，HW09油/水混合物泄漏NMHC排放量约为0.29kg。HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中含有醇类、酮类、酯类、醚类、芳烃类、卤代烃类等易挥发组分，泄漏后挥发出的有机物对环境空气造成一定影响。泄漏发生后，立即关闭储罐进出料管道截断阀，将罐内剩余物料转移至备用储罐或槽车，同时将围堰内泄漏的废油及油水混合物通过导流槽全部导入收集池，作为危险废物委托有资质单位处置。
（3）危废包装桶（袋）破损
本项目1#贮存库内各类危险废物采用密封桶或密封袋盛装，可能发生泄漏的主要类别包括HW06废有机溶剂、HW08废矿物油、HW12染料涂料废物等液态或半固态废物。1#贮存库内单个包装容器最大容积为120L，按有效装填系数0.85计，单个包装桶完全破损时单次最大泄漏量为102L（约0.09~0.10t）。泄漏液态危险废物挥发产生的非甲烷总烃量按泄漏量的0.5‰计，约为0.05kg/次。泄漏液体将被所在分区导流槽完全收集，导入收集池，不会漫流出库。库管人员发现包装破损后，立即将破损容器中剩余液体转入完好专用容器，对泄漏物进行拦截收集，清理过程中产生的沾染危险废物的吸附材料按危险废物管理处置。
上述非正常工况下，企业须严格落实各项应急处置措施，将污染物释放量控制在最小范围内，确保不对厂区外环境造成明显影响。同时，企业应加强日常管理，定期开展应急演练，最大限度降低非正常工况发生概率。
4.2.2废水环境影响分析及保护措施
本项目新增工作人员6人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》集体宿舍人均耗水量80~100L/人·日，本项目取100L/人·d，新增用水量为198m3/a，排水量按用水量的80%计，则项目生活废水排放量为158.4m3/a。项目生活污水排入园区管网最终由轮台县拉依苏化工区5万m3/d污水处理厂处理。
主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。典型生活污水主要污染物产生浓度CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N25mg/L。
碱液喷淋塔中的喷淋废水经中和后循环使用，反应饱和后定期排放。喷淋塔依托碱液池容积为2m³，喷淋碱液约每7天更换一次，运行过程蒸发损耗水量约为30%，则单次喷淋废水排放量约为1.4m³/次，年更换频次按330天计约为47.14次，折合年排放量约66.0m³/a。喷淋废水产生量少且污染因子简单，主要污染因子为pH、硫酸盐、SS、COD，可依托厂区现有污水处理站处理后排入园区管网。本项目生活污水及喷淋废水产生及排放情况见表4-4。
表4-4  项目生活污水及喷淋废水排放量一览表
	污染源
	污染物
	进水
	治理措施
	去除
效率（%）
	出水
	是否为可行技术

	
	
	浓度（mg/L）
	发生量（t/a）
	
	
	浓度（mg/L）
	发生量（t/a）
	

	生活污水
	废水
	—
	158.4
	化粪池
	--
	—
	158.4
	/

	
	CODcr
	400
	0.063
	
	10
	360
	0.057
	

	
	BOD5
	200
	0.032
	
	9
	180
	0.029
	

	
	SS
	220
	0.035
	
	25
	165
	0.026
	

	
	NH3-N
	25
	0.0040
	
	3
	24.25
	0.0038
	

	
	总磷
	5
	0.0008
	
	/
	5
	0.0008
	

	喷淋废水
	废水
	—
	66
	采取物化处理+生化处理
	--
	—
	66
	可行

	
	pH
	8-9
	-
	
	--
	8-9
	-
	

	
	SS
	250
	0.0165
	
	75
	62.5
	0.0042
	

	
	COD
	400
	0.0264
	
	85
	60
	0.004
	

	
	硫酸盐
	3500
	0.2310
	
	--
	3500
	0.2310
	


4.2.2.1废水处理可行性分析
①厂区污水处理站依托可行性
轮台塔中石油化工有限公司的生产废水主要为含油废水，根据该废水的特性，厂区原有污水处理站采取《石油炼制工业废水治理工程技术规范》（HJ2045-2014）中推荐工艺，采取物化处理+生化处理，具体工艺流程为：调节池—隔油池—中和池—均质池—气浮池—水解酸化—SBR—二沉池，处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准后，汇入轮台县拉依苏化工区污水处理厂处理。
厂区原有项目含油污水产生量为7079.6m3/a，本项目新增生产废水66m3/a，厂区废水处理站，处理规模50m3/d，15000m3/a，污水处理厂可受纳处理本项目新增生产废水。
②轮台县拉依苏化工区污水处理厂依托可行性
轮台县拉依苏化工区污水处理厂（轮台县长瑞鑫水务有限公司）于2015年11月5日取得新疆维吾尔自治区环保厅《关于拉依苏工业园区5万m3/d污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2015〕1199号），污水处理厂处理工艺为A/O处理工艺，预处理采用“粗格栅+事故调解池+细格栅及沉砂池+混凝沉淀池”，生化深度处理采用“水解酸化池+缺氧池/好氧池+MBR膜池+臭氧催化氧化”，污泥处理工艺采用压滤脱水一体脱水机，消毒采用臭氧消毒，处理后出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，轮台县拉依苏化工区污水处理厂设计近期处理规模为2.5万m3/d，实际现状处理规模为5500m3/d，余量1.95万m3/d，可满足本项目处理需求。
4.2.3噪声环境影响与评价
（1）噪声污染源
本项目运行期主要噪声源为运输车辆、叉车和废气处理系统风机运行产生的噪声，噪声源强约为70~85之间，采取底座减震、贮存库隔声等措施可以确保厂界噪声达标。
表4-5  主要设备噪声源强
	类别
	噪声源
	噪声源位置
	声压级dB（A）
	声源分类
	治理措施
	排放强度
dB（A）
	排放
规律

	设备噪声
	运输车辆
	运输过程
	85
	机械
	控制车速、定期保养、基础减振、
贮存库隔声
	65
	间歇

	
	叉车
	危险废物贮存库内
	75
	机械
	
	35.6
	间歇

	
	风机
	
	85
	机械
	
	45.6
	连续


表4-6  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	声源名称
	声源源强
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	风机
	85
	-44.2
	-23.7
	1.2
	34.5
	21.6
	4.5
	11.1
	70.6
	70.6
	71.0
	70.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	44.6
	44.6
	45.0
	44.7
	1

	2
	叉车
	75
	-28.6
	-24.6
	1.2
	19.4
	18.5
	19.5
	14.5
	60.6
	60.6
	60.6
	60.6
	间歇
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	34.6
	34.6
	34.6
	34.6
	1


[bookmark: PT_5]表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	运输车辆
	-25.5
	-3.7
	1.2
	85
	控制车速、定期保养
	间歇


（2） 预测模式
为判定营运期厂界噪声达标情况，根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”
[bookmark: OLE_LINK4]对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：
LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）
[bookmark: OLE_LINK5]式中：r，r0——分别为距声源的距离，m；
L（r），LA（r0）——分别为r与r0处的等效声级，dB（A）。
对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：
                 [image: ]
[image: ]
式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；
LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；
Le——声源的声压级，dB
r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数，m2；
Q——方向性因子；
TL——围护结构的传输损失，dB；
S——透声面积，m2
对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：
Leq=10lg（100.1Li）
式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）；
Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。
（3）执行标准
厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）预测结果
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，采用本项目噪声贡献值与现有的厂界监测值叠加后的预测值作为评价量，进行厂界噪声达标分析，项目噪声预测结果见表4-8。
[bookmark: PT_7]表4-8  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	本项目贡献值
dB（A）
	现有的厂界监测值
	叠加后预测值
	标准限值dB（A）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东侧
	66.4
	1.2
	1.2
	昼间
	32.3
	51
	51.1
	65
	达标

	
	66.4
	1.2
	1.2
	夜间
	32.3
	42

	42.4
	55
	达标

	南侧
	0
	0
	1.2
	昼间
	52.1
	54
	56.1
	65
	达标

	
	0
	0
	1.2
	夜间
	52.1
	41
	52.4
	55
	达标

	西侧
	-5.8
	8.4
	1.2
	昼间
	53.8
	54
	56.9
	65
	达标

	
	-5.8
	8.4
	1.2
	夜间
	53.8
	41
	54.0
	55
	达标

	北侧
	-47.9
	126.6
	1.2
	昼间
	25
	51
	51.0
	65
	达标

	
	-47.9
	126.6
	1.2
	夜间
	25
	43
	43.1
	55
	达标


根据上表可知，本项目设备噪声在距离衰减情况下，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
为了进一步减少本项目噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取下述噪声防治措施：
①选用低噪声机械设备，车辆在进出项目区时低速、禁鸣。
②定期修检、维护运输车、叉车，使之正常运转。
4.2.4固体废物影响与评价
本项目固体废物主要是危险废物泄漏事故时产生的废含油抹布、废劳保用品、废活性炭以及生活垃圾。
[bookmark: _Hlk156401327]（1）生活垃圾
本项目新增劳动定员6人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d，则共约0.99t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运和处理。
（2）废含油抹布、废劳保用品
本项目搬运过程中会产生沾染废机油的废抹布及废手套，产生量约为0.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），该类废物属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。
根据《国家危险废物名录》中《危险废物豁免管理清单》的规定，废弃的含油抹布、劳保用品在“未分类收集”的条件下，其全过程可不按危险废物管理。但本项目作为专业危险废物贮存库，须依法对各类危险废物实行严格的分类收集、分区贮存和规范化管理，不具备上述豁免条件。因此，本项目产生的废含油抹布及废劳保用品不适用豁免管理，应严格按照危险废物进行管理，集中收集后存放于危险废物贮存库，定期委托有处理资质单位进行清运及处置。
（3）废活性炭
根据废气章节核算，本项目进入二级活性炭吸附装置的VOCs量为1.34t/a，按设计吸附效率32.76%计，实际被活性炭吸附的有机废气量为0.44t/a。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合活性炭吸附容量（参考《简明通风设计手册》，0.25t有机废气/t活性炭），理论上需消耗活性炭1.76t/a。为确保吸附效率并留有足够余量，本项目设计活性炭单次装填量约为1.0t，更换周期3个月/次，则年消耗活性炭4.0t/a（1.0t/次×4次），可满足理论吸附需求。综合以上核算，废活性炭产生量=活性炭年消耗量+被吸附有机废气量=4.0t/a+0.44t/a=4.44t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），饱和活性炭属于危险废物（HW49，废物代码900-039-49），集中收集后存放于危险废物贮存库，委托有危险废物处理资质的单位处置。
表4-9  固体废物产生情况一览表
	序号
	固体废物名称
	产污环节
	属性
	物理性状
	固体废物类别
	固体废物编码
	环境危险特性
	产生量

	1
	生活
垃圾
	员工
生活
	生活
垃圾
	固态
	SW64
	900-099-S64
	/
	0.99t/a

	2
	废活性炭
	活性炭吸附装置
	危险废物
	固态
	HW49
	900-039-49
	T
	4.44t/a

	3
	废含油抹布、废劳保用品
	搬运过程
	危险废物
	固态
	HW49
	900-041-49
	T/In
	0.5t/a


4.2.4.2危险废物贮存库环境管理要求
企业须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》的有关要求，做好危险废物贮存工作。贮存设施地面与裙脚应采取坚固、防渗的材料建造，地面应硬化、耐腐蚀且表面无裂缝；贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，并做到防风、防雨、防晒、防漏。同时，应做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。
（1）危险废物贮存容器应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中容器和包装物污染控制要求，主要包括：
①使用符合标准的容器盛装危险废物，应定期对贮存危险废物的包装及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换；
②装载危险废物的容器及材质应满足相应的强度要求；
③装载危险废物的容器必须完好无损；
④盛装危险废物的容器材质和衬里应与危险废物相容，不相互反应。
（2）建立台账的要求
企业应结合自身实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及《危险废物产生单位管理计划制定指南》的相关要求，建立危险废物管理台账。
同时，按照《固体废物污染防治“十五五”规划》等相关要求，本项目作为危险废物收集贮存单位，参照“五即”管理理念，对收集入库的危险废物实行逐批次称重、赋码，依托全国危险废物全过程环境管理信息系统，实现危险废物从收集、贮存到转移处置的全流程“一码贯通”信息化追溯管理，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存等信息，确保台账数据与赋码信息一致。
①根据危险废物的产生工序、危险废物特性和产生情况，如实填写HJ1259-2022附录B中表B.1《危险废物产生环节记录表》、表B.2《危险废物入库环节记录表》和表B.3《危险废物出库环节记录表》。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。
②按照HJ1259-2022附录A中表A.3《危险废物产生情况信息表》和表A.4《危险废物贮存情况信息表》制定管理计划，并定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。
③危险废物出库前，应按照《中华人民共和国生态环境法典》第五百三十六条、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令 第23号）及《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》等有关规定，依法通过国家固体废物管理信息系统运行危险废物电子转移联单。
④危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为10年（依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求）。
（2）危险废物转移联单的运行和管理
危险废物转移联单的运行和管理必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 第23号）执行。
①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，并通过国家危险废物信息管理系统运行电子转移联单。
②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。
运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（3）危险废物收集、贮存、运输的一般要求
危险废物的收集、贮存、运输，应根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。
1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。
2）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令第23号）执行。
3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，对管理和技术人员进行培训，并定期开展培训、保存培训记录。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
4）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应组织应急演练。
5）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）要求进行报告。
②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援，
③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。
④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。
⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
（4）危险废物管理台账制定要求
项目运营期应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
频次：危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
记录内容：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
（5）危险废物接收单位职责
①核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；
②填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；
③按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；
④将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人；
⑤法律法规规定的其他义务。本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。
本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托有资质单位处置后对环境影响不大。
（6）危险废物贮存库标识要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等相关规定要求危险废物贮存库及危险废物贮存相关标志设置，具体要求如下：
表4-10  危险废物贮存分区标志
	危险废物贮存分区标志的设置要求
	危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。
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	附着式

	
	危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。
	
	

	
	宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照本标准第9.2条中的制作要求设置相应的标志。
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	柱式

	
	危险废物贮存分区标志可采用附着式(如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式，见示意图见。
	
	

	
	危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式(如钉挂、粘贴等）固定方式。
	
	

	
	危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为(255,255,0)。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为(255,150,0)。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（O,0,0）。
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	危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
	

	
	危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照表2中的要求设置。
	

	
	危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
	


表4-11  危险废物标签样式
	危险废物标签设置要求
	危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0)。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
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	危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
	

	
	危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
	

	
	危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm的空白。
	


表4-12  危险废物标签的尺寸要求
	序号
	危险废物包装物容积（L）
	标签最小尺寸（mm×mm）
	最低文字高度（mm）

	1
	≤50
	100×100
	3

	2
	＞50~≤450
	150×150
	5

	3
	＞450
	200×200
	6


表4-13  危险特性警示图形
	腐蚀性
	毒性
	易燃性
	反应性
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经采取上述措施后，项目危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。不会对周围环境造成污染和影响。
4.3地下水、土壤环境影响分析
项目对土壤与地下水环境影响主要为贮存库、事故池（依托轮台塔中石油化工有限公司800m3事故池）等。项目各区域均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相关要求进行场地施工改造。评价要求建设方应采用专用贮存设施，仓库内设置泄漏液收集系统，设置导流沟，阻断可能引起土壤与地下水污染的途径。
（1）正常情况
正常工况下污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，可及时进行回收，不存在泄漏长期未发现的情况，贮存库设置导流槽，通往收集池，主管单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行对污染物的控制工作，通过转移污水等方法在最短的时间内减少含油污水下渗的总量，因而，污染物泄漏进入土壤与地下水的可能性不大。
（2）非正常情况
非正常状况是指建设项目的工艺设备或环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目土壤与地下水环境来说主要是指在项目在生产运行期间由于因防渗系统或管道连接等老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计时造成污染物质泄漏，从而对土壤与地下水环境造成影响的情况。
本项目主要为废铅蓄电池、废油等危废收集、贮存，会出现非正常状况下，污染物穿过损坏或不合格的防渗层、未防渗的地面等，泄漏的污染物在重力作用下渗入土壤与地下水，并造成局部的土壤与地下水环境受到污染，泄漏的污染物随地下水的流动不断扩散，最后导致土壤与地下水污染范围不断扩大，假设项目环境管理水平高，在非正常状况下企业环境管理人员及时发现并在一定时间内，采取措施对防渗措施进行修复，污染物即被切断，因此项目非正常状况下对土壤与地下水的污染途径可定义为间歇入渗型。
4.4土壤与地下水污染控制措施
本项目土壤与地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
（1）本项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。
（2）项目主要从事废铅蓄电池、废油等危废的收集、贮存和转运，为有效预防地下水、土壤污染，本项目所有位置均按重点防渗进行防渗处理。重点防渗区需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，贮存库地面要严格进行防渗、防漏、防腐处理。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置如下：
表4-14  工程防渗措施要求一览表
	防渗分区
	防渗区域
	防渗要求
	执行标准

	重点防渗区
	1#贮存库、储罐区
	等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）


4.5地下水和土壤的环境监测与管理
建立完善的地下水和土壤环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。
①监测方案
为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水、土壤环境质量状况和地下水体、土壤中污染物的动态变化情况，应对该项目所在区域地下水和土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水和土壤环境的污染。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，利用厂区既有监测井（下游地下水水质跟踪监测井1眼）监测地下水水质变化趋势，随时掌握地下水和土壤环境监测情况。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并对于自行检测数据进行公开。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。
②监测管理
为保证地下水和土壤监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。
管理措施：防止地下水和土壤污染管理的职责属于企业的职责之一。建设单位指派专人负责防治地下水污染管理工作；建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水和土壤监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作；监测结果应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。
技术措施：及时上报监测数据和有关表格；在日常例行监测中，一旦发现地下水水质和土壤监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告公司环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水和土壤污染采取措施提供正确的依据。
③应急响应
一旦发现地下水和土壤发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：
①当确定发生地下水和土壤异常情况时，按照制订的地下水和土壤应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环境保护主管部门、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。
②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。
③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。
④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。
⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。
本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，正常状况下不会对地下水和土壤环境产生不利影响。因此，在做好源头控制措施、重点防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此本项目建设对地下水和土壤环境影响是可以接受的。
4.6生态环境
项目占地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。
4.7环境风险
4.7.1风险物质识别
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值化为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。
表4-15  风险物质存储量一览表
	风险物质
	物质名称
	CAS号
	最大贮存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	废矿物油HW08
	油类物质
	/
	1377
	2500
	0.5508

	废铅蓄电池电解液HW31（硫酸）
	硫酸
	7664-93-9
	1.6×18%×37.4%≈0.108
	10
	0.0108

	废有机溶剂HW06
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	20
	50
	0.4

	染料、涂料废物HW12
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	2
	50
	0.04

	有机树脂类废物HW13
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	5
	50
	0.1

	感光材料废物HW16
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	2
	50
	0.04

	含汞废物HW29
	汞
	7439-97-6
	2
	0.5
	4

	含铅废物HW31
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	30
	50
	0.6

	废催化剂HW50
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	10
	50
	0.2

	其他废物HW49
	健康危险急性毒性物质（类别2）
	/
	15
	50
	0.3

	合计
	6.2416

	注：①废铅蓄电池最大贮存量30t，电解液占比约18%，硫酸含量约37.4%，折算硫酸最大存在量约0.108t；②HW29含汞废物临界量参照HJ169-2018表B.1中汞及其化合物的临界量0.5t；③HW06、HW12、HW13、HW16、HW31、HW49、HW50临界量参照HJ169-2018附录B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”的临界量50t


经计算，本项目Q=6.2416，属于1≤Q＜10区间。根据HJ169-2018，结合项目行业及生产工艺（M）判定，本项目环境风险潜势为II，环境风险评价工作等级为三级。
表4-16  环境风险评价工作级别划分一览表
	环境风险潜势
	IV＋、IV
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析①

	①：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A


4.7.2环境风险识别
（1）危险物质及风险源分布情况
在正常装卸、储存情况下，一般不会出现泄露，事故情况下由于包装破裂、操作失误等造成危险废物的泄漏，渗滤液逐渐渗入水体和土壤，造成土壤和地下水污染等；另外，废润滑油及含矿物油废物若遇明火或高温，以及自然因素，温度达到200℃以上可能会引起火灾爆炸事故的发生。本项目风险源主要为危险废物贮存库。
（2）伴生/次生风险识别
①事故固体废物
项目在泄露、火灾、爆炸等事故救援中可能会产生大量的灭火器、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。
②事故排污水
危险废物泄露若发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。针对事故排污水若无收集措施，可能会有部分有毒有害物质直接或随冷却水、消防水等进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染。
（3）不相容危废意外混存风险
本项目共涉及12类危险废物，不同类别危废之间可能存在不相容性。若因管理失误导致不相容废物意外接触、混合，可能产生热量、火灾、有毒气体、爆炸等严重后果。本项目重点关注的不相容组合包括：HW06废有机溶剂与HW31废铅蓄电池（酸液）接触可能发生剧烈反应引发火灾；HW29含汞废物与HW06废有机溶剂或酸液接触可能产生有毒汞蒸气；HW06废有机溶剂与HW08废矿物油混存会扩大火灾荷载；HW31废铅蓄电池酸液与HW36石棉废物接触可能腐蚀包装导致石棉纤维释放；HW06废有机溶剂与HW50废催化剂接触可能引发催化反应。
4.7.3环境风险影响分析
（1）装卸过程风险影响分析
危险废物在正常装卸、贮存情况下，一般不会出现泄露。从项目建设内容来看，每次收集危险废物均为来自各收集点更换下的固态、半固态以及液态的危险废物，经有运输资质的专用车辆运至厂区并于贮存车间内贮存，一般不会对危险废物容器造成损伤。但如果发生泄漏，渗滤液逐渐渗入水体和土壤，造成土壤和地下水污染；如遇雨天，事故排放进入雨水系统直接排入外环境，污染土壤及地下水。因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统，设置导流沟、事故池等，一旦发生事故，将废水导入事故池，避免对周边环境造成影响
本项目危险废物贮存设施已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设为封闭式厂房，具备防风、防雨、防晒、防渗漏功能。同时，项目区内设置导流槽及围堰，并对全部地面和池体进行防腐防渗处理，事故状态下的危险废物渗滤液及消防废水可全部收集进入事故池。
综上所述，采取上述风险措施后，事故情况下危险废物外泄可能性极小，风险可控。
（2）贮存过程中泄漏事故
项目涉及的废油属于易燃液体、废电解液属于腐蚀性物质，在贮存过程存在泄漏的风险。项目主要原料闪点较高，一般情况较为稳定，但在生产过程存在一定的程度的泄漏的风险。
无论储存装置破裂还是爆炸导致泄漏事故都可能导致污染物进入清下水和雨水系统，从而直接排放环境，容易导致污染，就本项目而言，储存量相对较小，一旦发生事故也将对环境产生一定的影响，须采取措施加以预防。在设置围堰的情况下，泄漏可以得到有效控制，不会发生太大的影响。企业平时采取措施，尽量避免此类事故的发生。
本项目事故池依托轮台塔中石油化工有限公司厂区内既有事故池（800m3）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等相要求，进行事故池总有效容积的计算。
V总＝（V1＋V2－V3）MAX＋V4＋V5
V总：事故储存设施总有效容积，m3；
V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；
V2：发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
V3：发生事故时可以输送到其他储存或处理设施的物料，m3；
V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
其中：V5=10q﹒f；q-降雨强度，按平均日降雨量，mm；
q=qa/n，qa-年平均降雨量，72.0mm；n-年平均降雨日数，30天。
f-必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，1.4ha；
本项目的储罐最大容量为V1=600m3；根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），本项目基地面积≤100ha，同一时间内的火灾次数1次，储罐消防用水量144m³；V3=300m3；发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量V4=0；发生事故时可能进入该收集系统的降雨量按照本项目所在地区的最大暴雨量进行考虑，事故时产生的雨水量约为V5==10×72/30×1.4=33.6m3。
事故储存设施总有效容积V总=（600+144-300）+0+33.6=477.6m3。
根据《轮台塔中石油化工有限公司生产基地（5万吨/年废油再生利用项目）竣工环境保护验收报告》，厂区应急事故池总容量为800m³，位于厂区正中心位置（重点污染防治区），已验收完成并正常投用。防渗方面，事故池防渗层性能不低于6.0m厚、渗透系数≤1.0×10⁻⁷cm/s的黏土层，地下管道、防火堤及废水收集管网均做防渗处理。
本项目事故排水量为477.6m³，现有项目事故排水量为315m³。最不利叠加工况下全厂事故排水量合计为477.6+315=792.6m³，小于事故池有效容积800m³，满足事故废水收集需求。依托该事故池可行。为确保事故池在紧急情况下具备足够收容能力，企业须确保事故池日常保持空置状态，严禁占用；在事故状态下，优先利用围堰和罐区内地坪的临时收集能力，减少进入事故池的水量，确保不超出事故池收容能力。
（3）运输过程泄漏影响分析
废矿物油从产生点到收购公司，必须经过汽车运输过程。运输过程的事故排放主要是指废油在运输过程中发生的泄漏，最严重事故为发生交通事故后废油整体泄漏。对于本项目来说，收集的主要是废油，则发生泄漏后由于其中所含的一些有毒有害物质将进入环境，对环境会产生一定的影响。因此，企业应加强管理，执行危险品运输的技术规范，从管理和技术两方面出发确保运输过程安全。
4.7.4环境风险防范措施及应急要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集贮存和转移管理规范（试行）》要求，本环评对项目的风险安全管理提出如下要求：
（1）贮存过程中风险防范措施及应急要求
贮存过程事故风险主要是因设备泄漏、火灾爆炸、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放。
配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物贮存主要要求如下：
①严格按贮存要求设计，贮存库应设置地沟。应严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等标准规范执行。
②贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间应设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。不相容的危险废物不能堆放在一起。
④盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。危险废物贮存库必须有专人24小时看管。
⑤如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留10年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所贮存的危险废物容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换
⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》等。
⑦仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药器等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。
⑧危险废物贮存库内灯具必需为冷光源，防爆灯具。应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散。
⑨应避免废铅蓄电池和废润滑油的大量贮存或过长时间贮存。
⑩贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定设置警示标志；贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；贮存仓库的温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查贮存状况；按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测；贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；贮存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；值班人员应掌握危险废物发生泄露、火灾的扑救常识，学会使用堵漏、灭火器材；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定对地面采取防渗措施，设置导流沟、渗漏液暂存池。
（2）运输过程风险管理及防范措施
由于危险废物的运输较其他物品的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。危险废物运输过程中主要要求如下：
①本项目收集的危废由具有危险废物运输资质的货运车辆运输，路线不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，不得穿越饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。
②当发生翻车等事故时运输单位应立即组织人员及时对散落地面的危废重新收集，对落入水体的要及时打捞，尽可能将环境影响降至最低。
③运输时应采取有效防漏、防腐的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。另外，运输、装卸应符合《危险货物道路运输规则》（JT/T617-2018）的有关规定：运输危险废物的司机必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业：运输人员应掌握应急措施；须进行处理危险废物和应急救援方面的培训；进入装卸作业区，不准携带火种：运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固：车辆均具有防潮、防腐、防晒的功能。车辆设有明显的防火标志，并配备相应的防泄漏设施：运输车辆在运输途中必须持有通行证，必要时须有单位人员负责押运工作。
④每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。若运输过程时发生泄漏、火灾等事故，要立即向当地应急委员会、生态环境局报告，同时向接收单位报告情况。当地应急委员会、生态环境局应当立即组织力量，到达现场进行先期处置，同时组织专家就突发公共事件的性质以及造成的影响进行评估，并出具相应的评估报告，供专业应急委员会决策。专业应急委员会接到报告后，认为明显属于特大突发公共事件的，应立即向上级应急委员会报告。高速公路运输发生泄漏，应向高速公路应急领导小组或高速巡警报告，同时向相关部门报告情况，确定事故发生地，再由所在地人民政府按照各自职责负责高速公路突发事件的应急处理工作。
⑤参加现场处置的部门或单位应当按照应急预案规定的时限要求，及时向当地应急委员会或专业应急委员会报告突发公共事件的处置情况。突发公共事件发生后，与事件有关的部门或单位还应当按照国家的有关规定向上级部门报告，报告内容主要包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。
4.7.5风险管理措施
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本环评对项目危险废物贮存期间的风险安全管理提出以下要求：
（1）贮存过程事故风险主要是因包装泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。危险废物必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存主要要求如下：
①严格按贮存要求设计。储存区设置导流槽和事故池。应严格按照GB50016-2014（2018年版）等标准规范执行。将危险废物分类分区存放。危险废物标签和储存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定进行。
②项目区管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
③盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志，项目区消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求，必须有专人24小时看管。
④如实记载每批危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留10年。出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好危险废物贮存库的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所贮存的危险废物容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。
⑤要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。
⑥危险废物贮存库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识之外，还应熟悉危险废物的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾、爆炸患消灭在萌芽状态。
⑦设置通风窗，并配备强制通风装置如电风扇等。日常可使用通风窗通风，大风大雨时需关闭通风窗，使用风扇强制通风。夏季温度过高时也应使用风扇强制通风。
⑧危险废物贮存库内灯具必需为冷光源，防爆灯具。
⑨安全防范措施与监测措施：贮存设施都必须按规定设置警示标志。贮存设施周围设置围墙或其它防护棚栏。项目厂区内温度、湿度应严格控制，发现变化及时检查储存状况。按国家污染源管理要求对贮存设施进行监测。贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。贮存场地应配备通讯设备、照明设施、安全视察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。值班人员应掌握危险废物发生火灾的扑救常识，学会使用灭火器材，项目区内设置导流槽和事故池。
（2）危险废物贮存设施的关闭
①危险废物贮存设施的经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。
②危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。
③无法消除污染的设备、土壤等按危险废物处理，并运至正在运营的危险废物处理处置场或其他贮存设施中。
④监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。
（3）不相容危废混存风险防控措施
1#贮存库按危废类别设置独立分区，各分区之间采用实体隔墙进行物理隔离，确保不相容废物不接触、不混合；不相容废物布置于相距较远的分区，液态分区与固态分区相对独立布置；危废入场前须进行特性鉴别和分类，按相容性分析结果分配至对应分区；所有危废采用符合标准的专用密封容器盛装，禁止将不相容危废在同一容器内混装；每个贮存分区设置分区标志，标明废物类别、名称、危险特性及禁忌事项；配备针对不相容废物意外接触的应急物资（应急中和剂、吸附材料、防护装备等），制定专项应急处置程序。
（4）定期开展安全检查，安全检查要有安全检查表，对检查的隐患经整理，同部门主管核实后，发整改通知书，部门要在一个工作日内完成整改。
（5）仓库安全管理规定：仓库安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主管谁负责”的原则；仓库的建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核；仓库保管员应当熟悉贮存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法做好本职工作；仓库物品应分类，严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存；应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全；仓库应当设置明显的防火标志。危险废物贮存库内严禁使用明火，不准住人。
（6）培训制度
新进员工必须进行三级安全培训，经考核合格后，方可上岗作业。培训内容主要包括：公司安全规章制度、生产的特点及基本要求、消防基础知识、劳动卫生知识、危化品知识等。
4.8排污许可管理
目前，厂区现有工程已按要求取得排污许可证，编号：91652822673430240L001V，有效期为2026年6月3日至2031年6月2日，属于重点管理。根据《排污许可管理条例》第十五条规定，本项目应在取得环评批复后、投入运行前，及时向原发证机关申请变更排污许可证，将本项目新增的废气排放口、污染物种类、许可排放浓度及速率、执行标准等信息纳入许可证管理，未完成变更前不得投入运行。
4.8.1排污口规范化设置
污染源排污口的规范化整治，是加强企业环境管理的重要举措，也是实施污染物总量控制管理的基础工作。排污口规范化对于加强污染源管理，现场监督检查，促进企业落实污染治理措施，实现环境管理的科学化、定量化都具有很大的现实意义。
排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
1、排污口规范化管理的基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；
（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
2、排污口设置的技术要求
（1）排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）文件、“污染源监测技术规范”中的相关规定要求进行规范化管理。
（2）废气排放口要求在废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，采样口直径不小于40mm。设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。
（3）固体废物暂存场要求一般工业固废必须设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，设置环境保护图形标志和警示标志。
3、排污口立标管理要求
污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。根据项目的工艺特征和污染物排放情况，本项目废气、噪声、固废排污口标识见下表所示。
表4-17  环境保护图形符号一览表
	序号
	标志名称
	提示图形符号
	警告图形符号
	功能
说明
	要求

	1
	废气排放
口
	[image: ]
	[image: ]
	表示废气向大气环境排放
	排气筒按《固定污染源废气排放口监测点位设置技术规范》（T/CAEPI46-2022）设置监测孔、监测平台、监测梯架及其保
障性、辅助性设施等。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。

	2
	噪声排放
源
	[image: ]
	[image: ]
	表示噪声向外环境排放
	/


表4-18  环境保护图形标志的形状及颜色
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


4、排污口建档管理要求
（1）应使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
（2）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
4.9环境保护计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，本项目将开展排污单位自行监测工作，具体监测计划详见表4-19。
表4-19  环境监测计划
	环境因素
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	排放标准

	有组织废气
	非甲烷总烃
	DA005
	一次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值

	
	硫酸雾
	
	
	

	无组织废气
	非甲烷总烃、硫酸雾
	厂界
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求

	
	非甲烷总烃
	厂区内
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）

	噪声
	等效连续A声级Leq（A）
	厂界四周1m处
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	地下水
	pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、锌、铁、锰、铜、挥发酚、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、氰化物、硒、砷、镉、六价铬、铅、汞、阴离子表面活性剂、总大肠杆菌
	地下水监测井
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	砷、总镍、总汞、六价铬、总铜、石油烃等
	设置3个表层样
	1次/3年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


4.10环保投资
本项目总投资500万元，其中环保投资34万元，占总投资6.8%。环保投资估算一览表见表4-20。
表4-20  环保投资一览表
	时段
	项目
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气治理
	施工围挡、施工原料运输车辆篷布遮盖
	1.0

	
	废水治理
	/
	/

	
	噪声治理
	施工设备降噪，进出车辆减速
	1.0

	
	固体废物
	建筑垃圾、生活垃圾清运
	1.0

	运营期
	废气治理
	危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后，先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托轮台塔中石油化工有限公司现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	3.0

	
	
	储罐外壁涂刷白色防腐涂料。同时，为减少油气排放，储罐设置呼吸阀挡板，采用气相连通系统，并采取浸没式装车和密闭装车方式
	1.0

	
	噪声治理
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局等降噪措施
	1.0

	
	固体废物
	生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运
	0.5

	
	
	项目产生的危险废物与本项目其他危废一同暂时贮存、委托处置
	1.5

	
	环境风险措施
	修订突发环境事件应急预案并重新备案，组建事故应急救援组织体系，风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位；配备应急物资（消防物资、个人防护、围堵物资、医疗物资、通讯物资等）
	10.0

	
	环境管理
	设置危险废物标识标志、分区标志；建立危险废物转运台账、环保设施运行台账；视频监控系统（出入口、设施内部、运输通道等关键位置，联网自治区危废监控平台）
	10.0

	
	环境监测
	定期进行监测
	3.0

	
	其他
	厂区绿化及其他环保费用等
	1.0

	合计
	34






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气DA005
	硫酸雾、非甲烷总烃
	危险废物采用密封容器盛装，贮存库废气经负压收集后，先经新建的碱液喷淋塔预处理去除硫酸雾，再依托轮台塔中石油化工有限公司现有二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA005）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	为降低罐内温差变化，储罐外壁涂刷白色防腐涂料。同时，为减少油气排放，储罐设置呼吸阀挡板，采用气相连通系统，并采取浸没式装车和密闭装车方式
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求

	
	
	厂区内非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	喷淋废液
	pH、SS、COD、硫酸盐
	碱液喷淋塔中的喷淋废液经中和后循环使用，反应饱和后定期排放至厂区现有污水处理站处理，达标后排入轮台县拉依苏化工区污水处理厂进一步处理
	《石油炼制工业污染物排放标准》表1间接排放限值

	
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮
	生活污水排入园区管网，由园区污水处理厂处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排处理；事故冲洗废水作为危险废物交有资质单位处置，不外排
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运；项目产生的危险废物与本项目其他危险废物一同暂时贮存、委托处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会流失进入土壤、地下水环境，防止污染物污染土壤、地下水。

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险
防范措施
	建设单位通过加强管理、制定风险应急管理制度，并严格落实评价所提出的各项综合风险防范措施后，可将事故发生的概率降至最低。同时，采取有效的风险应急预案，可使事故的环境影响控制在可接受范围内。本项目建成投入运行前，须完成突发环境事件应急预案的修订及重新备案。

	其他环境
管理要求
	一、环境管理机构和职责
根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，该企业须配备专职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。
二、环境管理内容
（1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度；
（2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员；
（3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律、法规和政策；
（4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理；
（5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。
三、排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治技术要求（试行）》的有关要求，本项目所有排放口以及噪声、固体废物等污染源，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置相应的环境保护图形标志牌。



六、结论
	[bookmark: _Hlk97246050]本项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，符合《新疆维吾尔自治区小微企业危险废物收集试点工作方案》的相关要求，企业将在取得环评批复后，按规定程序申请试点单位资格，面向巴州范围内小微企业及各类社会源收集危险废物。全项目共涉及12类危险废物，其中1#贮存库贮存10类，罐区贮存HW08、HW09两类；年收集量5000t/a，最大贮存量2011t。
在投入运行前，须完成排污许可证变更及突发环境事件应急预案修订备案；运营期间须严格落实危险废物相容性、分区隔离贮存、最长贮存期限不超过半年、最大贮存量不超过2011吨等管控要求；严格执行环保设施与主体工程“三同时”制度，建成后及时完成竣工环保验收。
在落实上述要求及本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，环境风险可控，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

















附表
建设项目污染物排放量汇总表
	[bookmark: _Hlk72769786]        项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	有组织废气
	非甲烷总烃
	0.55t/a
	0
	0
	0.9t/a
	0
	1.45t/a
	+0.9t/a

	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	0.0049t/a
	0
	0.0049t/a
	+0.0049t/a

	无组织废气
	非甲烷总烃
	5.53t/a
	0
	0
	0.512t/a
	0
	6.042t/a
	+0.512t/a

	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	0.0054t/a
	0
	0.0054t/a
	+0.0054t/a

	废水
	综合废水量
	720t/a
	0
	0
	224.4t/a
	0
	944.4t/a
	+224.4t/a

	
	COD
	0.259t/a
	0
	0
	0.061t/a
	0
	0.317t/a
	+0.061t/a

	
	BOD5
	0.130t/a
	0
	0
	0.029t/a
	0
	0.159t/a
	+0.029t/a

	
	SS
	0.018t/a
	0
	0
	0.0302t/a
	0
	0.0482t/a
	+0.0302t/a

	
	NH3-N
	0.017t/a
	0
	0
	0.0038t/a
	0
	0.0208t/a
	+0.0038t/a

	
	总磷
	0.00576t/a
	0
	0
	0.0008t/a
	0
	0.00656t/a
	+0.0008t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	6.5t/a
	0
	0
	0.99t/a
	0
	7.49t/a
	+0.99t/a

	危险废物
	废活性炭
	3t/a
	0
	0
	4.44t/a
	0
	7.44t/a
	+4.44t/a

	
	沾有废机油的废抹布和废手套
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	现有工程排放量依据“2万吨/年废包装桶及废机油滤芯再生利用扩建项目”和“5万t/a废油再生利用项目”环评中的排放数据。


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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