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[bookmark: _Toc32087]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	尉犁5区块龙口103井油气勘探项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县352.9度方位，直距约146.19千米

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	24451m2（临时占地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	若羌县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2608191781652824000180

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	125

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	180天

	是否开工建设
	☑否
□是：                

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划》
审查单位：中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》
召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见
审查文件文号：新环环审〔2022〕214号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-1。
表1-1 与规划及规划环评文件符合性分析表
	文件
名称
	文件要求
	本项目
	符合性

	《塔里木油田“十四五”发展规划》
	“十四五期间”持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北-塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。到2025年实现年产天然气360亿方，石油液体880万吨，产量当量3750万吨。
	本项目属于油气勘探项目，为实现油气产量稳中上升和天然气快速上产，做好前期勘探准备。符合《塔里木油田“十四五”发展规划》
	符合

	《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见
	严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油废液及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。
	本项目不涉及运营期，单口井钻井期测试放喷时间一般为10d，采用放喷管线接至放喷池点火放空，施工活动范围区域开阔，气象扩散条件好，对区域环境空气产生影响可接受。酸化压裂返排液采用专用废液收集罐暂存，定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置；生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉；锅炉排污水、软水处理废水全部用于临时道路洒水降尘；岩屑随钻井泥浆带出，采用泥浆固控系统收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路；含油废物、废烧碱包装袋、废防渗材料及废机油在危废贮存点暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置；生活垃圾交当地垃圾中转站处理
	符合

	
	加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。
	严格控制施工作业带，严禁在施工场地外随意行车、乱碾乱压，钻井工作结束后施工单位负责做到工完、料净、场地清，施工结束后及时进行场地平整、恢复，同时报告中提出洒水抑尘、砾石压覆等防沙治沙措施，保证生态功能不退化。
	符合


综上所述，本项目符合《塔里木油田“十四五”发展规划》《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查意见中相关要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
石油天然气勘探是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“七、石油天然气1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。本项目为油气资源勘探项目，符合国家鼓励类的产业政策。
2、与“生态环境分区管控方案”的符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内，属于天山南坡片区。
2024年11月15日，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）。本项目与动态更新成果符合性分析见表1-2，与天山南坡总体规划符合性分析见表1-3。
表1-2  与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
	要求
	本项目采取的相关措施
	符合性

	生态保护红线
	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
	本项目不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
	本项目针对各类污染物已采取相应治理和处置措施，污染物能达标排放，在采取相应措施后各类污染物排放均能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
	符合

	资源利用上限
	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
	本项目施工过程中消耗水量较少，全为临时占地，占用土地面积较小。
	符合

	环境管控单元
	自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善
	项目位于若羌县，本项目仅涉及施工期，通过采取完善的大气污染治理措施，不会对项目周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。
	符合

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目为油气资源勘探项目，属于“七、石油天然气1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目；不属于“三高”项目；项目所在区域不属于国家和自治区大气污染联防联控区域；本项目不处于水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目不占用永久基本农田；不占用湿地；不涉及自然保护地。
	/

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目属于油气资源勘探项目，不属于重化工、重金属等工业污染项目。本项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区，符合国家产业政策，为鼓励类项目。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目无运营期，符合自治区产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求；本项目属于常规石油、天然气勘探项目。
	符合

	
	
	〔A2.1-2〕~〔A2.1-4〕
	本项目不涉及
	/

	[bookmark: OLE_LINK18]
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕~〔A2.2-3〕
	本项目不涉及
	/

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目不涉及伊犁河流域、额尔齐斯河流域、博斯腾湖流域、额敏河流域等敏感区域；本项目采取防渗等措施不会对周边地表水造成污染；本项目为常规石油、天然气勘探项目，本项目无历史遗留污染场地；本项目不涉及种植业。
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕~〔A2.2-9〕
	本项目不涉及。
	/

	A3环境风险管控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目所在区域属于PM2.5、PM10年平均浓度不达标城市，本项目不涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目用水主要为施工期用水，用水量较少，对施工期废水进行综合利用，节约了水资源，对区域水资源消耗较小。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目占地为临时占地，严格控制施工作业范围。
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目无运营期，无加热炉
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目无运营期，无加热炉
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路；危险废物贮存于危废暂存点，定期从施工现场交有资质单位处置；生活垃圾集中收集，定期送至当地生活垃圾转运站处理。
	符合


表1-3   本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析
	管控要求
	本项目
	符合性

	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区
	--

	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	本项目地处若羌县，施工过程中严格控制施工占地，项目油气勘探结束后，采取措施及时恢复临时占地和河道，对施工作业带进行生态恢复，尽可能减少本项目对区域生态环境的影响。
	符合

	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。
	本项目不涉及塔里木河流域、博斯腾湖。
	符合

	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求
	符合


2024年12月巴州人民政府办公室发布了《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）。本项目位于ZH65282410008若羌县一般生态空间（优先保护单元），本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案（2023年版）符合性分析见表1-4。管控单元分类位置示意图见附图1-1。
表1-4  本项目与若羌县具体环境管控单元准入清单一览表
	ZH65282410008若羌县一般生态空间（优先保护单元）
	空间布局约束
	严格执行主体功能区划，明确不同功能区的环境准入条件和污染物排放标准；限制开发区，坚持保护优先，严格限制高污染项目，允许已列入规划的矿产项目、现有矿山企业，景区旅游开发项目以及水库、机场、公路、工业园区等项目合理开发。科学制定并严格实施县域规划，形成有利于污染物处理及扩散的区域空间格局。
	根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程位于国家级重点生态功能区，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，主要目的是勘探油气资源，与区域主体功能区划目标相协调
	符合


3、相关生态环境保护法律法规和政策符合性分析
相关政策符合性分析见表1-5。
表1-5  相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表
	文件名称
	类别
	文件要求
	本项目
	符合性

	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）
	二、深化项目环评“放管服”改革
	（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理。
	本项目属于石油勘探钻井工程，项目实施的目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。若测试放喷过程中发现油气资源储量可供开采，需转为生产井的，按相关环保法律法规等要求对地面工程建设开展相应环境影响评价工作。
	符合

	
	三、强化生态环境保护措施
	（十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
	本项目施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
	符合

	
	
	（十四）油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。
	勘探井钻井工程按规定编制突发环境事件应急预案并在当地生态环境部门备案，定期开展应急演练。
	符合

	
	
	（十五）油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。项目正式开工后，油气开采企业应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况，涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。
	本项目按照规划要求落实生态环保措施，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响。
	符合

	
	四、加强事中事后监管
	（二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。海洋油气勘探开发活动终止后，相关设施需要在海上弃置的，应当拆除可能造成海洋环境污染损害或者影响海洋资源开发利用的部分，并参照有关海洋倾倒废弃物管理的规定进行。拆除时，应当编制拆除环境保护方案，采取必要的措施，防止对海洋环境造成污染和损害。
	本项目为勘探井，钻井结束后，若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施。
	符合

	《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）
	3.1井场选择原则
	井场应避开滑坡、泥石流等不良地段，在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。
	本项目井场不在滑坡、泥石流等不良地段，也不属于河滩地区。
	符合

	
	
	满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。
	项目选址满足防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求，在做好防范措施的前提下，洪水不会对井场造成影响。
	符合

	
	3.2井位的确定
	油、气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。
	项目井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所。
	符合

	
	
	在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。
	本项目钻井区不是地下矿产采掘区。
	符合

	
	
	井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。
	本项目井口周边不涉及堤坝、水库。
	符合

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）
	在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上。
	钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路
	-

	
	固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。
	项目含油废物、废弃包装材料及废防渗材料等危险废物暂存于危险废物贮存点，按照防渗要求采取防渗措施。
	

	
	在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。
	本项目酸化压裂反排液采用专用废液收集罐收集，运至新疆腾疆环保科技有限公司处置；试油（气）过程采取了防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。
	

	
	油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。
	本项目根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案并备案，从而对环境风险进行有效防治。
	符合

	
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理撬装式装置等处理后达标外排。
	钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，拉运至有资质的单位处理。
	符合

	新疆生态环境保护“十四五”规划
	推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。
	本项目备用柴油发电机使用高标准清洁燃油。
	符合

	
	提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。
	本项目施工过程中消耗水资源及能源量小，对区域资源造成的影响可接受，备用柴油发电机使用高标准清洁燃油。
	符合

	
	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
	本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCs排放，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生影响可接受。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》
	加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOx等的协同减排，改善环境空气质量。
	本工程仅测试放喷期间会排放少量VOCS，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对大气环境影响可接受。
	符合

	
	有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。
	本项目废水、固废均妥善处置，并采取了严格的防渗防止土壤和地下水的污染。
	符合

	
	开展重点行业企业关闭搬迁企业场地土壤治理与修复工程、工业固体废物贮存场所土壤污染治理与修复工程、油气资源开发区污染场地治理与修复工程、生活垃圾填埋场土壤污染治理工程、历史遗留尾矿库治理与修复工程等。
	测试过程中安装钻采一体化井口装置，完井后，当井没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，临时占地恢复，场地平整，植被自然恢复。
	符合

	《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）
	应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。
	本项目为油气勘探工程，实施的目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。本项目所用技术、工艺和设备不属于国家和自治区明令限制和淘汰的技术、工艺和设备。
	符合

	
	集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。
	本项目方案设计基于区块概念设计，合理布置井场，并根据施工需求确定道路占地规模。
	符合

	
	废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。
	本项目废水及固体废物处理及处置措施得当，处置率100%。
	符合

	
	油气开采过程中产生的落地原油应及时全部回收。
	工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收。
	符合

	《国务院关于印发＜空气质量持续改善行动计划＞的通知》（国发〔2023〕24号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放低水平项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式。
	符合

	
	深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共绿地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
	运输车辆产生的扬尘主要采取洒水降尘。运输车辆减速行驶，为减少道路扬尘影响。对于井场也需定期进行洒水降尘，以降低钻井过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间应对车辆进行苫盖，以降低扬尘的影响。
	符合

	
	推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。
	后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。
	符合

	
	强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。
	本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCs排放，VOCs产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
	符合

	
	实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。
	本项目所在区域属于PM2.5、PM10年平均浓度不达标城市，根据《关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策有关事宜的复函》环办环评函〔2019〕590号）要求对巴州地区实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式。
	符合

	
	退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。
	本项目属于油气勘探钻井工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单》中禁止准入类项目。
	符合

	
	推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
	后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。
	符合

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
	各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。
	本项目属于油气勘探钻井工程，仅测试放喷期间会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCs排放，VOCs产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受。
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》及部分条目说明
	涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
	本项目不涉及自然保护地。
	-

	
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响。
	符合

	
	陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	本项目钻井液循环率达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水100%返排入罐。
	符合

	
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
	本项目废弃钻井泥浆及岩屑采用“泥浆不落地”工艺，勘探过程产生的落地原油回收率应达到100%。钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	
	对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	本项目若无油气进行封井，井场生态修复前对井场进行封堵和设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	符合

	新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国防沙治沙法》办法
	沙化土地所在地区的县级以上人民政府应当加强防沙治沙规划的组织实施工作，定期对规划的实施情况进行检查和评估。
	根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），若羌县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠东缘绿洲生态保护修复小区”定期对规划情况进行了检查和评估，本项目所在地为有明显沙化趋势的土地。
	符合

	
	沙化土地治理应当坚持统筹森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护，以沙漠、戈壁边缘及绿洲、流域、山系等为防治单元，实施固定半固定沙漠提升工程；对规划重点治理的沙化土地，因地制宜采取工程和生物相结合的措施，科学配置林草植物类型和密度，提升生态系统质量和稳定性。
	本项目施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，使土地沙化；进场道路、井场砾石覆盖。
	符合

	《关于规范临时用地管理的通知》
	界定临时用地使用范围
	（二）矿产资源勘查、工程地质勘察、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘察中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。
	本项目勘探井属于油气资源勘探，钻井期的作业区、备用发电区、井场道路等均属于临时用地，符合临时用地使用范围。
	

	
	临时用地选址要求和使用期限
	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	本项目已对施工临时占地进行申请，期满后恢复施工前地形地貌。本项目施工期约180天，符合用地选址和使用期限。
	

	
	规范临时用地审批
	油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。
	本项目已对施工临时占地进行申请使用，期满后恢复施工前地形地貌。
	

	《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）
	二、健全绿色勘查标准体系，明确项目实施要求
	（一）加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。
	本项目严格落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）相关要求
	

	
	
	（二）强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
	本项目施工过程中严格控制施工占地，减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积，施工结束后，及时拆除临时设施，临时占地内进行土地复垦，恢复植被；
钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
	

	
	
	（三）明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
	
	

	
	五、加强项目场地生态环境保护和恢复
	各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。各地要将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况作为地质勘查项目验收重要内容，不符合规定的项目（野外）验收不予通过。
	本项目施工结束后按照《中华人民共和国土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令 第592号）对井场临时占地范围内制定土地复垦方案，施工结束后在临时占地内进行土地复垦。
	

	《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》
	推进能源和矿产资源开发利用，以国家战略性矿产资源及自治区优势矿产为重点，围绕“两环”“八带”矿业空间格局，重点加强“十七基地”“六十二矿勘查开发，保障国家能源资源基地建设。”其中，两大能源矿业经济区包括环塔里木盆地能源矿业经济区和环准噶尔盆地能源矿业经济区。
	本项目位于环塔里木盆地能源矿业经济区，本项目符合相关规划。同时，根据《新疆维吾尔自治区国土空间规划2021-2035》中“强化自然保护地管控”相关要求及自然保护地体系规划图，本项目不涉及相关自然保护地，项目区与自然保护地体系规划图位置关系见附图1-2
	

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》
	严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程。开展重点行业企业关闭搬迁企业场地土壤治理与修复工程、工业固体废物贮存场所土壤污染治理与修复工程、油气资源开发区污染场地治理与修复工程、生活垃圾填埋场土壤污染治理工程、历史遗留尾矿库治理与修复工程等。
	钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路；危险废物贮存于危废暂存点，定期从施工现场交有资质单位处置；生活垃圾集中收集，定期送至当地生活垃圾转运站处理，不会对场地土壤环境造成污染。
	

	若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）
	加强耕地保护：强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”，严格永久基本农田占用及补划，适度开发耕地后备资源，制定耕地恢复计划
	本项目占地土地利用类型为沙地，不涉及耕地、永久基本农田
	


4、与《中华人民共和国矿产资源法》符合性分析
表1-6  与《中华人民共和国矿产资源法》符合性分析
	《中华人民共和国矿产资源法》
	本项目情况
	符合性

	自然保护地范围内，可以依法进行符合管控要求的勘查、开采活动，已设立的矿业权不符合管控要求的，应当依法有序退出。
	本项目不涉及自然保护地
	符合

	第三十三条　矿业权人依照本法有关规定取得矿业权后，进行矿产资源勘查、开采作业前，应当按照矿业权出让合同以及相关标准、技术规范等，分别编制勘查方案、开采方案，报原矿业权出让部门批准，取得勘查许可证、采矿许可证；未取得许可证的，不得进行勘查、开采作业。
	本项目已取得勘查许可证，编号：DT1000002025111008000025
	符合

	第三十八条　勘查活动结束后，探矿权人应当及时对勘查区域进行清理，清除可能危害公共安全的设施、设备等，对废弃的探坑、探井等实施回填、封堵；破坏地表植被的，应当及时恢复。勘查活动临时占用耕地的，应当及时恢复种植条件和耕地质量；临时占用林地、草地的，应当及时恢复植被和生产条件。
	勘查活动结束后，探矿权人按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）的相关要求对井口进行封堵，并对井场后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌
	符合


5、与《自然资源部深化矿产资源管理改革若干事项意见》符合性分析
表1-7 与《自然资源部深化矿产资源管理改革若干事项意见》符合性分析
	《自然资源部深化矿产资源管理改革若干事项意见》
	本项目情况
	符合性

	一、全面推进矿业权竞争性出让
除协议出让等特殊情形外，矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。
	本项目已取得勘查许可证，编号：DT1000002025111008000025
	符合

	五、开放油气勘查开采市场
在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权。从事油气勘查开采应当符合安全、环保等资质要求和规定，并具有相应的油气勘查开采技术能力。
	
	符合

	六、实行油气探采合一制度
油气矿业权人发现可供开采的油气资源，完成试油（气）作业后决定继续开采的，在30日内向有登记权限的自然资源主管部门提交探采合一计划表（附件）后可以进行开采。在勘查开采过程中探明地质储量的区域，应当及时编制矿产资源储量报告，进行评审备案。报告探采合一计划5年内，矿业权人应当签订采矿权出让合同，依法办理采矿权登记。
报告探采合一计划超过5年，未转采矿权仍继续开采的，按照违法采矿处理。矿业权人完成试油（气）作业后决定不再继续开采的，以及5年内开采完毕或无法转采并停止开采的，不再办理采矿权登记。
	本项目属于油气勘探项目，完成试油（气）作业后决定继续开采的，将在30日内向有登记权限的自然资源主管部门提交探采合一计划表，进行开采
	符合


6、与《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030）》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划》（2021-2030年），若羌县属于“塔克拉玛干沙漠生态保护修复区”中的“塔克拉玛干沙漠东缘生态保护修复小区”
该区为极干旱区，昼夜温差大，降水稀少。
主要生态问题：荒漠河岸林生态需水保障不足，孔雀河下游胡杨林极度衰败；工农业发展引发了河湖滨岸带农田扩张、河道断流、湖泊萎缩、水质恶化等生态问题，绿洲外围土地沙化现象仍然存在。
主攻方向：以山水林田湖草沙协同治理为导向，以增强开都一孔雀河流域生态系统稳定性为重点，上游提升水源涵养能力、中游抓好水资源高效利用、下游推进荒漠河岸林生态系统恢复。坚持宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜沙则沙，科学开展林草植被保护和建设，水域生态系统恢复治理，加大沙化土地封禁保护力度。道路建设应尽量避免通过罗布泊、库木塔格沙漠、库木库里沙漠等区域，必须通过时需采取工程措施以防控风沙危害。重点开展巴州塔里木河下游及尾闾区域和孔雀河中下游区域荒漠生态保护与恢复工程。
本项目施工过程中对地表植被进行清理，破坏了原有地表结皮，会在一定程度上增大土地沙化风险，但本项目属于短期施工，总占地面积较小，在施工过程中采取分段作业、减少植被破坏范围，对临时占地采取覆盖、围挡等防护措施，在施工结束后及时平整场地、恢复地貌的前提下，项目建设引发土地沙化的范围和程度较小，不会造成区域土地沙化趋势加重，符合《规划》要求。
7、与《巴州防沙治沙规划（2021-2030年）》符合性分析
《巴音郭楞蒙古自治州防沙治沙规划（2021-2030年）》立足巴州荒漠化、沙化土地分布特征，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确沙区开发建设活动管控总体要求：在沙化土地范围内开展各类工程建设，应当严格控制扰动范围，最大限度保护沙生植被与地表结皮等防风固沙体系；采取有效的工程防护与生态保护措施，降低人为扰动诱发风蚀沙化风险；施工结束后及时开展迹地整治与地貌恢复，避免人为活动加剧区域土地沙化趋势，统筹资源开发与荒漠化防治协调发展。
本项目为油气勘探短期工程，施工期间清理地表植被、破坏原有地表结皮，会局部提升风蚀作用，一定程度增大局部土地沙化风险。但项目具有施工周期短、总占地面积小、属于临时性扰动的特点。建设单位将严格落实一系列防风固沙管控措施：实施分段施工作业，划定明确施工边界，严控扰动范围，最大限度减少原生植被与地表结皮破坏；施工阶段对裸露扰动区域采取苫盖、围挡等工程防风措施，降低风蚀起沙强度；勘探作业完成后，第一时间拆除临时设施、平整扰动场地，开展迹地地貌恢复，减轻地表裸露持续时间。
在全面落实上述生态保护及防沙治沙措施前提下，项目扰动造成土地沙化影响范围有限、持续时间短，扰动区域可通过后期地貌恢复逐步降低风蚀风险，不会形成持续性沙化斑块，不会加重区域整体土地沙化发展态势。项目开发建设模式符合《巴音郭楞蒙古自治州防沙治沙规划（2021-2030年）》中沙区工程建设“严控扰动、强化防护、及时修复”的总体管控思路，与规划要求相符。
8、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 
《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》依据矿产资源分布特点及勘察开发现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分了环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。 
本项目位于若羌县352.9度方位，属于塔里木盆地尉犁5区块探矿权油气勘查范围内，属于《规划》“两环八带”勘查开发布局中的“环塔里木能源资源勘察开发区”，同时属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），符合规划要求。
9、与《巴州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 
本项目为油气资源勘探项目，根据《巴州矿产资源总体规划（2021-2025年）》中，本项目不属于重点、限制、禁止勘查开采矿种项目，属于允许勘查开采矿种项目，符合《巴州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的要求。
10、与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析
《纲要》中“第二篇-第一章 加快发展油气生产加工业”提出：加大油气勘探开发。以塔里木盆地、焉耆盆地为重点，以深层超深层、非常规为主攻方向，大力实施油气增储工程。引导社会资本参与油气、页岩气勘探开发，推动库尔勒、尉犁等区域油气空白区块挂牌出让，形成新的油气资源战略接续区。到2030年，力争全州油气产量当量达3500万吨以上。
本项目位于塔里木盆地，为油气资源勘探项目，符合《纲要》要求。
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[bookmark: _Toc31147]二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县352.9度方位，直距约146.19千米，塔里木盆地北部坳陷英吉苏凹陷龙口1号构造带上，距218国道1010km标牌230°方向约24km，距龙口1井西北约2km，华英参1井西约12km处。
井口坐标：东经87°57′26.915″，北纬40°19′14.489″。
项目地理位置图见附图2-1，周边关系图见附图2-2。

	项目组成及规模
	1、项目基本情况
[bookmark: _Toc11795]1.1项目基本情况
项目名称：尉犁5区块龙口103井油气勘探项目
项目承担单位：中能北方（尉犁）油气勘探开发有限责任公司
工程施工单位：陕西中天钻探工程有限公司
建设性质：新建
地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
设计井深：7500m（垂深）
1.2具体参数
具体参数见表2-1：
表2-1  龙口103井（勘探井）基本数据一览表
	项目名称
	尉犁5区块龙口103井油气勘探项目

	项目性质
	新建
	井号
	龙口103井
	井型
	直井

	
	
	
	
	井别
	勘探井

	建设地点
	巴音郭楞蒙古自治州若羌县352.9度方位，直距约146.19千米

	井口坐标
	东经
	87°57′26.915″
	北纬
	40°19′14.489″

	设计井深
	7500m
	目的层
	侏罗系（J）、志留系（Z）

	完钻原则
	（1）原则1：钻穿志留系，钻揭奥陶系300米，无显示，则底界留50m口袋完钻。
（2）原则2：钻穿志留系，若钻揭奥陶系300米，见油气显示，则继续加深
	完井方式
	套管固井完井

	周边环境
状况
	占地土地利用类型为沙地，周边为沙漠

	项目投资
	总投资：5000万元，其中环保投资125万元，占总投资的2.5%

	施工天数及劳动定员
	施工天数约180d，其中钻前工程约30d，钻井期预计110d，完测试放喷10天，完井拆除设备搬迁30天，钻井队编制约60人


2、工程建设内容
2.1建设内容
本次建设1口勘探井（龙口103井），本工程主要由主体工程（钻前工程、钻井工程、钻后工程、封井）、辅助公用工程（供电、供水工程、办公及生活设施等）、环保工程以及仓储工程等组成。本项目建设内容均为临时工程。项目具体组成及建设内容见表2-2。
表2-2  工程组成一览表
	名称
	建设内容

	主体
工程
	钻前工程
	主要工作为场地平整、井场基础建设（泥浆循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备以及办公用房搭建等）、钻井成套设备安装调试。

	
	钻井工程
	工程包括钻井、固井、录井及测井、测试放喷、完井等环节；钻井作业按最大（垂深）设计，设计井深7500m。

	
	钻后工程
	进行设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场平整及临时占地恢复，做到工完、料净、场地清。

	
	封井
	若无工业开采价值，进行封井，项目井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施。

	辅助工程
	办公及生活
	工程建设办公及住宿用房均为活动房，共设42间活动房，撬装装置

	
	发电
	包括发电房、工具房、消防房、油罐房。

	
	水房
	20m3水罐

	
	井场道路
	临时进场道路接引至附近现有井场道路，砂石路面，宽6m

	公用工程
	供电工程
	接入若羌县市政电网，燃气发电机/柴油发电机备用发电。

	
	供热工程
	办公生活区供暖方式为电采暖，井场设备保温采用电锅炉供热。

	
	供水工程
	生活用水、钻井作业用水均由水罐车由附近村镇拉运

	
	撬装化生活污水处理站
	井场内设置撬装化生活污水处理站，采用“A/O+MBR”工艺，处理规模10m3/d

	
	电锅炉房
	井场内设置撬装式电锅炉房，建筑面积20m2，建设一座2t/h的电锅炉，设置水箱间，用于井场设备保温

	储运工程
	储存
	1个原油储罐（20m3）、3个泥浆罐（总容积1000m3）、1座泥浆不落地处理区（500m3）、1座放喷池（100m3）、1个柴油储罐（60m3）、2个CNG储罐（25.02m3）。

	
	运输
	专业单位负责运输。

	
	危废贮存点
	井场设置危废贮存点（撬装式），占地面积8m2

	环保
工程
	废气
	施工机械及施工车辆尾气
	各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养。

	
	
	施工、道路、钻井岩屑暂存扬尘
	加强管理、对易起尘物料进行遮盖、临时道路洒水抑尘，车辆低速慢行等措施。

	
	
	伴生气燃烧烟气
	若产生伴生气，通过配套放喷管点火燃烧，距离配电间等易产生明火的位置20m以上。科学测算放喷时间，减少伴生气点火放喷造成的环境污染。

	
	
	备用燃气发电机燃烧废气
	使用符合国家标准的天然气；经“低氮燃烧器”处理后，无组织排放

	
	
	备用柴油发电机燃烧、原油储罐、柴油罐等无组织挥发性有机物
	柴油发电机定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放；储罐采取防腐防渗措施，加强储罐密闭性，减少储罐废气排放。

	
	废水
	生活污水
	经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉

	
	
	钻井废水
	与钻井泥浆、岩屑一同处理，采用不落地系统在井场进行固液分离，分离后的液体循环使用，不外排。

	
	
	酸化压裂返排液
	采用专用废液收集罐收集，运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。

	
	
	锅炉排污水、软水处理废水
	全部用于临时道路洒水降尘

	
	噪声
	基础减振。

	
	固体废物
	钻井泥浆、岩屑
	钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路

	
	
	生活垃圾
	集中收集，定期送至当地生活垃圾转运站处理

	
	
	废防渗材料及落地油（事故状态）
	暂存于危险废物贮存点（8m2），定期交由有资质单位处置。

	
	
	废机油
	

	
	
	废弃包装材料
	


2.2工程方案简介
依据建设单位提供的工程设计资料，本项目勘探井井身结构设计为三开井身结构（备用四级）。本项目勘探井井身结构设计井深见下表。
表2-3   龙口103井井身结构设计一览表
	开钻
顺序
	钻头直径mm
	井深
m
	套管外径mm
	套管下深m
	套管顶深m
	水泥封固段m
	备注

	一开
	444.5
	500
	339.7
	500
	地面
	地面～500
	内插法固井

	二开
	311.1
	3500
	244.5
	3498
	地面
	地面～3498
	双密度固井

	三开
	215.9
	7500
	139.7
	7500
	3300
	3300～7500
	尾管双密度固井

	四开（备用）
	215.9
	X+2
	177.8
	X
	3300
	3300～X
	尾管固井

	
	149.2
	7500
	114.3
	7500
	X-200
	X-200～7500
	尾管固井
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图2-1   井身结构示意图
3、主要设备
工程建设所需设备设施情况见表2-4。
表2-4   施工所用机械一览表
	项目组成
	名称
	型号
	数量
	备注

	钻前工程
	推土机
	/
	1台
	/

	
	挖掘机
	/
	1台
	/

	钻井工程
	钻机
	ZJ70
	1台
	/

	
	井架
	JJ450/45-K
	1台
	额定载荷≥450吨

	
	提升系统
	天车
	TC2-450
	1台
	

	
	
	游车
	YC-450
	1台
	

	
	
	大钩
	DG450
	1台
	

	
	
	水龙头
	XSL450
	1台
	

	
	底座转盘与绞车
	底座
	DZ450/10.5-X
	1台
	额定静载荷≥450吨（包括转盘大梁）

	
	
	转盘
	ZP-375
	1台
	

	
	
	绞车
	JC-70
	1台
	额定功率≥1225KW

	
	泥浆泵
	泥浆泵
	F-1600
	3台
	额定功率≥1600马力

	

	泥浆罐
	循环罐
	14000×3000×2300
	1只
	锥形罐（自动除砂），总容积≥400m3

	
	
	循环罐
	12000×3000×2300
	1套
	总容积≥400m3

	
	
	储备罐
	12000×3000×2300
	1套
	有效容积≥200m3
配备独立循环加重系统

	
	固控设备
	振动筛
	/
	3台
	

	
	
	除气器
	ZCQ1.5/5
	1台
	

	
	
	除砂除泥一体机
	
	1套
	

	
	
	高速离心机
	GLW355
	1套
	处理量≥40~60 m3/h

	
	
	中低速离心机
	LW450
	1套
	

	
	
	剪切泵
	JMOB5x6-10
	1台
	

	
	
	加重泵
	SB8x6-13J
	2台
	

	
	钻井液管汇
	闸门组与管线
	ZJ70LDB
	1套
	额定工作压力≥52MPa；双立管

	
	动力系统
	柴油机
	G12V190PZL
	4台
	柴油机额定功率≥1000KW
燃气发动机功率≥1300KW
辅助发电机≥400KW

	
	
	液力耦合器
	YOZJ750-20DDf
	4台
	

	
	
	辅助发电机
	TAD1641
	2台
	

	
	
	VFD/MCC房
	
	1套
	

	
	
	燃气发电机
	AMC1200GFJ-4PN
	16台
	

	
	压缩机与气源房
	螺杆空气压缩机
	LS12-HHAC
	2台
	

	
	
	储气瓶干燥机
	C-2.5/1.0
	1只
	

	
	
	气源房
	8000×2900×3100
	1栋
	

	
	水罐
	储水罐
	12000×3000×2300
	3只
	

	
	
	消防水罐
	8000×3000×2300
	1只
	

	
	井控设备
	二开
三开
	35-70MPa
	1套
	包含对应级别环形、双闸板BOP、四通、节流管汇、压井管汇、控制系统

	
	
	四开备用
	35-105MPa
	1套
	包含对应级别环形、双闸板BOP、四通、节流管汇、压井管汇、控制系统

	
	仪器仪表
	钻井参数仪表
	八参数仪
	1个
	/

	
	
	测斜仪
	单点测斜仪
	1个
	/

	
	
	MWD随钻
	/
	1个
	/

	
	防硫设备
	固定式硫化氢监测仪
	/
	1个
	/

	
	
	便携式硫化氢监测仪
	/
	4个
	/

	
	
	正压式呼吸器
	/
	12个
	/

	
	
	防爆排风扇
	/
	2个
	/

	
	液压大钳
	/
	1个
	/

	储层改造
	运输车辆
	/
	3台
	/

	
	电缆绞车
	/
	1台
	/

	
	混砂车
	/
	1台
	/

	
	供液系统
	/
	2套
	/

	
	压裂车
	/
	3台
	/

	
	加压泵组
	/
	1台
	/

	
	废液收集罐
	/
	1只
	/

	测试放喷
	采油树
	/
	1台
	/

	
	防喷器
	/
	1台
	/

	
	测井车
	/
	1台
	/

	
	两相计量分离器
	/
	1套
	/

	备用发电机
	柴油机
	300kW
	2台
	/

	
	柴油储罐
	60m3
	1只
	/

	
	燃气发电机
	AMC1200GFJ-4PN
	16台
	/

	
	[bookmark: _GoBack]天然气储罐
	25.02m3
	2台
	CNG压缩储罐，20MPa


4、原辅材料及能源消耗情况
本项目原辅材料消耗主要为钻井工程中钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、防塌润滑剂以及降失水剂等，本项目用电优先使用市政电网，异常情况由备用燃气发电机/柴油发电机组作为电源。
本项目使用的柴油满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准。作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，其他材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内作业区。项目原辅材料及能源消耗见表2-5。
表2-5   原辅材料消耗情况一览表
	序号
	材料名称
	数量（t）
	理化特性
	备注

	1
	钠坂土
	55.85
	也叫膨润土，是一种胶性黏土，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性
	用于配制钻井液基浆

	2
	纯碱Na2CO3
	1.55
	又名碳酸钠，俗称苏打，白色粉末或细粒结晶，易溶于水，水溶液呈碱性
	用于调节钻井液pH值、软化水质

	3
	羟甲基纤维素钠盐CMC
	1.10
	是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末，无臭无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂
	钻井液处理剂，用作增粘、降滤失剂

	4
	氢氧化钠NaOH
	6.08
	俗称烧碱，无色晶体，易溶于水，水溶液呈强碱性，为强电解质，易风化，具有强腐蚀性
	用于调节钻井液pH值

	5
	低粘度聚阴离子纤维素PAC-LV
	11.69
	由天然纤维素经化学改性制得的线性高分子聚合物，白色或微黄色粉末，溶于水形成胶体溶液，低粘度特性
	钻井液降滤失剂，可控制滤失量、稳定井壁

	6
	聚丙烯酰胺钾盐K-PAM
	9.72
	白色或微黄色粉末，阴离子型高分子聚合物，易溶于水，具有絮凝、抑制、增粘作用
	钻井液抑制剂，用于抑制地层黏土水化膨胀

	7
	聚丙烯晴铵盐NH₄-HPAN
	9.26
	淡黄色粉末或颗粒，水溶性高分子聚合物，易溶于水，具有降滤失、抑制和防塌作用
	钻井液处理剂，用作降滤失、防塌剂

	8
	聚丙烯晴钾盐K-HPAN
	8.35
	淡黄色粉末，阴离子型高分子聚合物，溶于水，兼具降滤失、抑制黏土分散的功能
	钻井液处理剂，用于降滤失、稳定井壁

	9
	硅醇降粘剂
	4.56
	有机硅类高分子化合物，液体或固体粉末，易溶于水，能破坏钻井液的网状结构，降低体系黏度
	钻井液降黏剂，用于降低钻井液粘度、改善流变性

	10
	氯化钾KCl
	8.35
	无色细长菱形或立方晶体，白色结晶小颗粒粉末，易溶于水，水溶液呈中性
	钻井液抑制剂，用于抑制黏土水化膨胀、防塌

	11
	生物聚合物XC
	4.56
	由微生物发酵产生的高分子多糖，白色或淡黄色粉末，溶于水形成高粘度胶体溶液，耐盐性好
	钻井液增粘剂，用于提粘、携砂、稳定井壁

	12
	乳化沥青
	16.31
	由沥青、乳化剂和水制成的乳状液，呈棕褐色液体，分散性好，成膜性强
	钻井液防塌剂、润滑剂，用于封堵地层微裂缝、改善泥饼质量

	13
	FA367
	6.83
	为两性离子聚合物强包被剂，在分子中引入阳离子、阴离子和非离子基团的线性大聚合物，外观为灰黄色粉末，溶于水，水溶液为黏稠状液体
	钻井液包被抑制剂，用于抑制钻屑分散、稳定井壁

	14
	纳米封堵剂
	6.83
	纳米级无机或有机颗粒材料，分散性好，粒径小，能进入地层微孔隙和裂缝，形成封堵层
	钻井液封堵剂，用于封堵地层微裂缝、降低滤失量

	15
	油层保护剂
	6.83
	具有暂堵、屏蔽功能的高分子或无机材料，可在井壁形成可降解或易解除的暂堵层，防止钻井液侵入储层
	用于保护油气层，减少钻井液对储层的伤害

	16
	超细碳酸钙QS-1
	22.78
	白色微细粉末，粒径分布均匀，比表面积大，分散性好，化学性质稳定
	钻井液封堵剂、加重剂，用于封堵地层孔隙、改善泥饼质量

	17
	超细碳酸钙QS-2
	22.78
	白色微细粉末，粒径分布均匀，比表面积大，分散性好，化学性质稳定，粒径与 QS-1不同
	钻井液封堵剂，用于分级封堵地层孔隙，降低滤失量

	18
	液体润滑剂
	6.83
	油基或水基乳液状液体，表面张力低，润滑性好，能在金属表面形成润滑膜
	钻井液润滑剂，用于降低钻具与井壁间的摩擦阻力，防止卡钻

	19
	黄原胶
	0.67
	黄原胶是一种由黄单胞杆菌发酵产生的细胞外酸性杂多糖。是由D－葡萄糖、D-甘露糖和D-葡糖醛酸按2:2:1组成的多糖类高分子化合物，相对分子质量在100万以上；黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，稍带臭味。易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体。小鼠经口LD50>10g/kg，可安全用于食品，不属于易燃易爆物质。
	钻井液增粘剂，用于提高钻井液粘度和携砂能力

	20
	破乳剂
	1.13
	含量3%的1，2-丙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的共聚物，其余为水。无毒，不属于易燃易爆物质。
	用于压裂/试油返排液破乳处理，辅助油水分离

	21
	氯化钾
	6.83
	无色细长菱形或立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，用作添加剂。口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500mg/kg（与普通盐毒性近似）。静脉注射的半数致死量约为100mg/kg。燃爆危害：不易燃不易爆。
	钻井液抑制剂，用于抑制黏土水化膨胀、防塌

	22
	支撑剂
	45.56
	压裂支撑剂是一种石英砂、陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量。无毒，不属于易燃易爆物质。
	用于支撑裂缝、提高导流能力

	23
	柴油
	15
	柴油是沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃~370℃和350℃~410℃两类。柴油用作基油时应具备以下条件：闪点和燃点分别在82℃和93℃以上；芳烃含量不宜过高，一般要求柴油的苯胺点在60℃以上；黏度不宜过高。柴油基钻井液抗高温高压稳定性好，可以有效避免钻井液不稳定的情况发生。
	备用柴油发电机发电

	24
	水
	6946
	/
	/

	25
	天然气
	1.5万m3
	天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。
天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。天然气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的。不过如果天然气处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，还是会致人死亡的，毕竟天然气不能用于人类呼吸。作为燃料，天然气也会因发生爆炸而造成伤亡。
虽然天然气比空气轻而容易发散，但是当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下，达到一定的比例时，就会触发威力巨大的爆炸。爆炸可能会夷平整座房屋，甚至殃及邻近的建筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。
天然气车辆发动机中要利用的压缩天然气的爆炸，由于气体挥发的性质，在自发的条件下基本是不具备的，所以需要使用外力将天然气浓度维持在5%到15%之间以触发爆炸。
	备用然气发电机发电

	26
	电
	110万kwh
	/
	/


5、公用工程
（1）供水
工程用水主要包括钻井用水、生活用水和锅炉补水。
①钻井用水
钻井用水由水罐车拉至井场，钻井新水用量950m3，主要用于配制泥浆等；酸化压裂用水5000m3；
②生活用水
生活用水由水罐车拉至井场和生活区，工程井队人数约60人，施工天数180d，按生活用水量80L/d·人计，生活用水量约864m3（4.8m3/d）；工程总用水量6814m3。
③锅炉补水
电锅炉在运行循环过程中的损耗主要为管道汽水损失及锅炉排污损失，锅炉循环水量2m3/h，钻井工程约110天（2640h/钻井期），由于本项目锅炉主要用于井场设备保温，循环过程中的管道汽水损失约为循环量的1.5%（79.2m3/钻井期），锅炉排污水量为19.8m3/钻井期，因此锅炉年补水量为99m3/钻井期。软化水制备率为75%，则需新鲜水132m3/钻井期。
（2）排水
工程废水主要为钻井废水、酸化压裂返排液、生活污水、锅炉排污水和软水处理废水。
①钻井废水
钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆固控系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。
②酸化压裂返排液
压裂作业产生的酸化压裂返排液，产生量约5000m3，采用专用废液收集罐暂存，定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。
③生活污水
生活污水主要为盥洗废水，产生量约691.2m3（3.84m3/d），生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉。
④锅炉排污水
锅炉定期排污水量按补水量25%计，79.2×0.25=19.8m3/钻井期，全部用于临时道路洒水降尘。
⑤软水处理废水
软化水制备率为75%，则软水制备废水产生率25%，锅炉所需新鲜水99m3/钻井期，则软水处理废水33m3/钻井期，全部用于临时道路洒水降尘。



图2-2   水平衡图（m3）
（3）供电
本项目使用若羌县市政电网供给，出现停电等异常情况由备用柴油发电机组作为电源。
（4）供暖
办公生活区供暖方式为电采暖，井场设备保温采用电锅炉供热。
6、作业主要流程
（1）钻前工程
钻前工程主要包括：场地平整、井场基础建设（泥浆循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备以及办公用房搭建等）。这些设施建成并经验收合格后进入钻井工程。
（2）钻井工程
钻井工程包括设备安装、钻井、录井及测井、完井、测试放喷等，主要工程量见表2-6。
表2-6  钻井及完井测试工程主要内容一览表
	项目组成
	工程内容及规模

	钻井设备安装
	钻井成套设备搬运、安装、调试

	钻井作业
	采用常规旋转钻井工艺，钻至目的层完钻

	录井、测井
	记录钻井过程中的所有地质参数；并对岩层孔度等进行测量


（3）储层改造工程
储层改造采用酸化压裂工艺，酸化液由酸罐车运至井场暂存，压裂液由施工单位现场按比例配制；各类原料通过车辆运输至井场，利用在线混配车、管汇车输送至压裂车，高压泵注酸化液、压裂液至地层，当压力超过岩石破裂压力时形成人工裂缝，施工结束后开井返排，含油气地层返排液量较少，不含油气地层返排液量较大。返排液经废液储存罐收集，定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。
（4）测试放喷
测试放喷主要有设备安装、测试放喷两部分。其主要工程量见表2-7。
表2-7  油气测试主要工程量一览表
	项目组成
	工程内容

	设备安装
	设备搬运、安装采油树、安全阀、节流管汇、压井管汇、两相分离器、计量罐、原油罐（油罐）、油气水进出口管线、放喷管线等设备

	测试放喷
	主要目的：证实地层储性、查明已知油（气）层某些专门问题。本项目放喷的目的重在证实油气的储性


（5）钻后工程
测试放喷结束后，根据油气产量情况及上部测试层位需要决定是否封堵该井，若需要封堵，则打50m厚度水泥塞进行产层封堵；否则，关井交井，撤离恢复原有地貌。

	总平面及现场布置
	7、平面布置及施工现场布置
1.总平面布置
（1）钻井工程井场布置
本井场整体为矩形布置，总占地面积24451m2，主入口位于南侧。以中间的车载钻机及井口为核心，东北角布置泥浆不落地处理区、泥浆罐组，北侧布置放喷池；西侧布置发电房、工具房、消防房及油罐；南侧布置办公区域，功能分区清晰、流程顺畅，满足勘探井安全环保要求。项目井场施工现场布置示意图见附图2-3。
（2）测试放喷期井场平面布置
测试前先安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备、原油回收罐等。如评价井有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，原油进入井口原油储罐回收，天然气经过管线引至火炬燃烧。
2.施工现场布置
（1）生活办公区
井场内设置生活营地，井场内设置井控房、钻井办公室等办公场地。
（2）井场道路
临时进场道路接引至附近现有井场道路，砂石路面，宽6m。
（3）施工用水水源
生活用水、钻井作业用水均由水罐车由附近村镇拉运。
（4）施工用电电源
项目用电由市政电网提供，满足施工需要，井场内设置备用发电机，燃料为柴油。
（5）取、弃土场
本项目钻前工程场地平整产生的土石方全部用于井场及进场道路的平整填筑，不外运，本项目不设置专门的取、弃土场。
（6）临时堆土场
本项目场地平整产生的土石方全部用于井场及进场道路平整填筑，不长期堆存，不设置专门的临时堆土场，少量临时堆放土石方采取土工布覆盖防护，作业完成后全部就地平整利用。

	施工方案
	8、施工工艺流程
本项目为油田勘探开发中的前期勘探，前期勘探包含地质勘探和钻井，钻井是在有利地形油气构造或油气田范围内，为确定油气藏是否存在，圈定油气藏的边界，并对油气藏进行工业评价及取得油气开发所需的地质资料而钻的井。项目为勘探井项目，主要环境影响发生在施工期，项目无运营期。
项目施工期主要包括钻前工程（井场建设、设备搬运及安装）、钻井工程（含测试放喷）、钻后工程等。工艺流程及产污环节如下图所示。
[image: ]图2-3   工程施工工艺流程示意图
8.1钻前工程简述
钻前工程包括井场平整，设备基础等的建设。
钻井地井位确定后，建设井场道路、平整井场、搭建钻井平台等。前期场地准备完毕后，钻井设备由汽车运至井场安装，打好安装钻机的基础并安装井架和钻机，准备钻井。
[bookmark: _Toc27343][bookmark: _Toc8607]钻前过程主要污染物为施工扬尘、机械汽车尾气以及设备安装产生的噪声。
8.2钻井工程简述
钻井工程主要包含钻井、固井、录井及测井、完井、测试放喷等工作。
（1）钻井工程
钻井阶段使用的钻机动力由市政电网提供，柴油发电机备用，通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥浆泵经钻杆将泥浆注入井筒冲刷井底，将切削下的岩屑不断带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井泥浆在泥浆罐内配置，在钻井过程中根据地层对泥浆性能的要求不同在循环泥浆中添加不同量原料，配制泥浆用原料暂存于井场化学品区内，配置时由人工破袋加入泥浆罐中，本项目钻井采用的为水基泥浆。
根据钻井深度、地层岩性、油藏特点本项目钻井确定为三开井。
钻井主要设备包括钻机、钻头、钻井液和固控装置等。钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒（井眼）。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液（钻井泥浆），将钻头在破碎地层而产生的大量岩屑由循环的钻井泥浆带到地面。地面的固控装置包括振动筛和泥浆泵，将钻井泥浆中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井泥浆打入井内。钻井泥浆经过钻杆内孔到达钻头水眼处，再从井壁与钻柱的环形空间返回流至地面。钻进的过程即钻头破碎岩石及钻井泥浆通过循环不断携带出钻屑并形成井筒的过程。钻井过程中，根据钻井深度和实际情况选用不同体系的钻井泥浆，钻井泥浆重复利用。
固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。
（2）录井：钻井至设计井深中段开始进行录井（主要工作是记录钻井过程中的所有地质参数），主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。
电测：根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含油、气情况。
测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。
本钻井工程产生的污染物为设备噪声、泥浆和岩屑、设备检修产生的废机油、废防渗材料及废烧碱包装材料等固体废物等，钻井过程产生的岩屑、泥浆采用“泥浆不落地”进行处理。
（3）钻井泥浆随钻不落地系统
钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，故钻井岩屑与钻井泥浆共同处理，采用“随钻不落地固液分离处理”工艺。
①岩屑分离系统
钻井作业中钻井泥浆随着钻探深度及地质而变化，钻至岩屑层时，钻井泥浆出料以岩屑、砂和钻井液为主；通过高架管汇流入泥浆振动筛处理掉大的固体颗粒后，砂泵把处理过的泥浆抽入除砂器、除泥器、离心机进行除砂除泥，把泥浆里的岩屑、沙和泥处理掉，处理后的液相直接送入钻井液循环箱中循环利用；岩屑由螺旋输送机送入岩屑收集装置，检测合格后可综合利用。
②随钻处理系统
将钻井泥浆首先送至岩屑分离装置，把大颗粒及砂状岩屑分离收集，泥水暂存储罐，用泵提升至混凝罐进行加药、破胶、破稳，经脱稳处理后的泥水在自然状态下经过一段时间的沉降，混凝液自流至固液分离装置（压滤压榨）使其迅速进行固液分离。
随钻不落地固液分离处理技术，是通过絮凝－破稳等物理化学方法，处理钻井废弃泥浆，实现钻井废弃物减量化的一项系统化技术，使之分离成固相（岩屑和泥饼）和水两个部分。其中分离水直接回用于其他钻井的泥浆配制过程。分离后的膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑泥浆不落地处理区暂存，经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路。
8.3试油期测试放喷简述
（1）储层改造
当钻至目的层后，对油气进行测试，需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，改善地层近井地带渗透率，使含油层的油气资源通过裂隙采出。
（2）测试放喷
测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线等设备。如有油气资源，油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉走，天然气通过管线输送至火炬燃烧。依据具体情况设定放喷时间。
测试放喷过程主要污染物为伴生气、酸化压裂返排液和噪声。
[bookmark: _Toc13227]（3）完井
完井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采油无关的设备，进行设备拆除，临时占地设施清理平整。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井泥浆全部回收，不得遗弃在井场，酸化压裂返排液和危险废物须交由资质单位处置，做到“工完、料尽、场地清”。临时占地恢复，场地平整，植被自然恢复。
（4）封井
勘探工作完成后，经过经济评价，如果钻井有经济利用价值，则作为开发井作临时封井，进行下一步开发；如果钻井没有经济利用价值，则作为废弃井进行永久性封井。
8.4污染物产生情况
主要产污环节及污染物见下表。
表2-8   工程污染物产生位置及种类汇总一览表
	项目组成
	产污位置
	污染物种类及对生态环境影响因素

	钻前工程
	修整进场道路
井场建设
	施工及运输机械噪声、施工及运输机械废气、扬尘、土地性质改变等

	钻井工程
	钻井过程
	废气（柴油发电机）、废水（钻井废水和压裂酸化废水）、设备噪声、固体废物（岩屑、废泥浆、废机油、落地油、废弃包装材料、废防渗材料）

	测试放喷
	测试放喷作业
	测试放喷废气、放喷气流噪声

	钻后工程
	设备搬运及临时占地恢复
	噪声、扬尘、固体废物（岩屑）等


9、施工时序及建设周期
本项目施工周期约180d，其中钻前准备30天，钻井工程约110天，完测试放喷10天，完井拆除设备搬迁30天。
钻前工程每天工作8h，钻井期每天工作24h，四班三运转，测试放喷每天工作8h。

	其他
	无


[bookmark: _Toc31398]
三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	[bookmark: _Toc467057572][bookmark: _Toc29722416][bookmark: _Toc29722417]1、生态环境
1.1 主体功能区划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本工程位于国家级重点生态功能区，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，主要目的是勘探油气资源，开发强度不会超过区域规划目标。工程施工过程中严格控制施工占地，井场施工结束后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响。
综上所述，工程未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调，项目主体功能区划见附图3-1。
1.2 生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1，新疆生态功能区划图见附图3-2。
表3-1    项目所在区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	隶属行政区
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	保护措施
	发展方向

	生态区
	生态
亚区
	生态
功能区
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅳ塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区
	Ⅳ3塔里木盆地中部塔克拉玛干流动沙漠敏感生态亚区
	71.塔克拉玛干东部流动沙漠油田开发生态功能区
	洛甫县、策勒县、于田县、民丰县、且末县、若羌县、尉犁县、沙雅县、阿克苏市
	沙漠景观、风沙源地、油气资源
	风沙威胁绿洲和公路以及油田设施、石油开发区环境污染
	生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感。
	保护油田设施和沙漠公路、保护文物古迹
	建立机械与生物相结合的油田和公路防风固沙体系、规范油气勘探开发作业、清洁化生产、防止油气污染和窜层、在沙漠南缘建设生态防护林
	加强沙漠油气资源勘探开发，适度开发地下水进行油田区和公路绿化，发展沙漠探险旅游。


本项目为油气资源勘探项目，工程占地面积小，以施工期为主，具有临时性、短暂性特点，钻井过程中产生的废气、废水、固体废物均采取有效预防和治理措施，不会对区域主要保护目标造成明显影响；本项目属于油气勘探项目，符合区域发展方向。
1.3 生态环境现状
（1）生态系统
本项目气候类型属大陆性暖温带干旱型气候，干旱少雨，不利于土壤中矿物质分解，土壤发育较差，类型较为简单。项目占地现状为沙漠和荒漠，主要有多枝柽柳和一些伴生种，植物群落类型单一、生物量低，生物多样性单一，群落稳定性差。
本项目位于塔克拉玛干沙漠东部，塔里木河南岸，属于典型的荒漠生态系统，由于水分缺乏，植被极其稀疏，植物种类单调，生物生产量很低，能量流动和物质循环缓慢。
（2）植被现状调查
按中国植被自然地理区划，工程区属塔里木荒漠省、塔克拉玛干荒漠亚省、塔里木河谷州。本区域生态环境条件较差，荒漠景观决定了该区域植被组成简单，类型单一，种类贫乏等特点，零星分布有胡杨、多枝柽柳、疏叶骆驼刺、合头草等，不构成完整的植被群落。
本项目所在区域周围为荒漠和沙漠，项目区周边有少量植被分布，主要植被为多枝柽柳、疏叶骆驼刺、合头草等，施工区域植被覆盖度为5%。
植被类型图见附图3-3。
（3）土壤现状调查与评价
根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类及现场踏勘结果，土壤类型以荒漠风沙土为主。土壤类型图见附图3-4。
（4）动物类型
项目所在区域动物种群数量较少，多为荒漠鸟类、爬行类和啮齿类动物，这些动物能够在沙漠环境中相对独立生存（仅能短暂栖息、途经沙漠区域的物种则不计入内）。沙漠中物种区系成分基本为中亚类型。项目所在区域较为空旷，野生动物较少，所属区域生活的野生动物主要为荒漠动物群，以啮齿类和有蹄类动物繁盛为特征。该区域野生动物代表种有跳鼠、麻雀类等，无珍稀、濒危物种分布，生态结构比较简单。
根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》，该区域不涉及国家级重点保护动物。
通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，本工程范围较小，因油气田开发建设活动早已开展，人类活动频繁，野生动物在本区出现较少，区域内主要有鸟类及啮齿类动物活动。
（5）生态敏感区调查
本项目不在生态保护红线范围内。本工程施工区域、占地区域、井场及道路周边无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
（5）水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区2025年度水土流失动态监测年报》，2025年若羌县水土流失面积82864.00km2，占全县土地面积的41.59%。其中水力侵蚀面积为342.92km2，占水土流失面积的0.41%；风力侵蚀面积为82521.08km2，占水土流失面积的99.59%。
若羌县2025年水土流失面积比2024年减少了51.35km2。
（6）沙化情况
根据《新疆第六次沙化监测报告》，项目所在地属于流动沙地。沙化土地类型图见附图3-5。
[bookmark: _Toc407380158]2、环境空气质量现状调查与评价
（1）评价数据选用
本次环境空气质量评价选取距离本项目最近的国控监测站位于若羌县2024年环境空气自动监测站全年监测统计数据，作为项目区域环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。基本污染物环境空气质量现状表见下表。
表3-2   区域空气质量现状监测数据统计表
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	6
	60
	10
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均
	8
	40
	20
	达标

	
	24h平均第98百分位数
	15
	80
	19
	达标

	CO（mg/m3）
	24h平均第95百分位数
	0.5
	4
	13
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	131
	160
	82
	达标

	PM10
	年平均
	284
	60
	473
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	876
	120
	730
	超标

	PM2.5
	年平均
	94
	30
	313
	超标

	
	24h平均第95百分位数
	320
	60
	533
	超标


由统计结果可知，项目所在区域各污染因子中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度和日平均不达标，项目所在区域PM10、PM2.5超标与区域地处干旱沙漠边缘自然环境有关。项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
3、地表水环境质量调查与评价
工程施工期钻井废水不外排。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，结合本项目废水属于间接排放的特点，因此本项目可不开展区域污染源调查及现状监测。
4、声环境质量现状监测及评价
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。
5、地下水环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，“地下水环境影响评价行业分类表”，“C.地质勘查”，“24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，编制环境影响报告表的勘探项目属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。
6、土壤环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别为“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	拟建项目属于新建项目，现状占地为沙地，不涉及原有环境污染问题。

	生态环境保护目标
	1、环境空气保护目标
本项目仅涉及施工期，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气评价范围，但考虑到钻井过程中测试废气等可能会对周边居民产生一定影响，本次评价以井口周边500m为大气评价范围，经调查，井口周边500m无大气环境保护目标。
2、地表水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目水环境调查范围为井口周边200m，无水环境保护目标。
3、声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价范围为200m。本项目评价范围内居民为主要声环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
本项目施工边界环境影响范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目不再设置地下水环境保护目标。
5、生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合本项目工程内容及周围环境特征，生态环境评价范围为井场施工边界外扩50m，本项目施工所在区域不涉及国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要生境等生态敏感区，故不设置生态保护目标。

	评价
标准
	1、环境质量标准
空气环境：PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m3的标准。
声环境：工程所在区域为油田勘探开发区域，以居住、工业混杂为主要功能，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
表3-3   环境质量标准
	环境
要素
	项目
	取值时间
	标准
	单位
	标准来源

	环境
空气
	PM10
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	
	
	24小时平均
	120
	
	

	
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	24小时平均
	60
	
	

	
	SO2
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	NO2
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	CO
	1小时平均
	10
	mg/m3
	

	
	
	24小时平均
	4
	
	

	
	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	
	H2S
	1小时平均
	10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值

	声环境
	LAeq,T
	昼间
	60
	dB(A)
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	
	夜间
	50
	
	


2、污染物排放标准
废气：施工期备用的柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中相关要求；施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）颗粒物无组织排放周界监控浓度限值；
井场厂界非甲烷总烃排放参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控浓度限值，即4.0mg/m3；伴生气燃烧废气及燃气发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；井场无组织硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
表3-4   大气污染物排放标准
	污染物
	标准限值
	单位
	标准来源

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值

	二氧化硫
	
	0.4
	mg/m3
	

	氮氧化物
	
	0.12
	mg/m3
	

	非甲烷总烃
	边界
	4.0
	mg/m3
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

	硫化氢
	
	0.06
	mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求

	CO
	Pmax>560
第四阶段
	3.5
	g/kW·h
	《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

	NOx
	
	3.5
	g/kW·h
	

	PM
	
	0.1
	g/kW·h
	


废水：生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉。
表3-5   生活污水排放标准
	污染源
	项目
	排放限值
	单位
	标准来源

	生活污水
	pH值
	6-9
	无量纲
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准

	
	化学需氧量
	180
	mg/L
	

	
	悬浮物
	90
	mg/L
	

	
	粪大肠菌群
	40000
	MPN/L
	

	
	蛔虫卵个数
	2
	个/L
	


噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
表3-6  环境噪声排放标准   单位：dB(A)
	时段
	标准值
	执行标准

	施工期
	昼间
	≤70
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)

	
	夜间
	≤55
	


固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；处理达标后的聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求时可用于对应场景下的油气开采生产作业区的井场铺垫和道路铺设。
表3-7   聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值
[image: ]
封井后的荒漠化恢复验收标准：
①临时设施（井架、板房、储罐、泥浆罐）、硬化地坪全部拆除；水泥硬化层破碎清运或深翻破除板结；
②临时防渗膜、防渗垫层完整回收，不得就地掩埋；
③膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路，现场无遗留；废机油、防渗材料和落地油、废弃包装材料全部交由有资质单位处置，现场不得遗留任何含油废弃物；生活垃圾统一清运出场，井场、便道范围内无散落钢材、塑料、油料包装物。
④土地复垦，恢复植被。

	其他
	本次评价仅对施工期的环境影响进行分析，不包括运营期，如需进行开采生产，需另行委托评价，不包含在本次评价范围之内。因勘探期较短，本项目污染物排放具有短暂性、临时性，故不核定总量指标。


[bookmark: _Toc18753]
四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态影响分析
（1）工程占地影响分析
本项目实施后，施工临时占地面积共24451m2，工程占地类型为沙地，工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。
目前建设单位正在办理征地手续，根据《中华人民共和国土地管理法》第五十七条“临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。”建设单位应按照相对规定临时使用土地，并承担恢复生态的责任，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌，使占地造成的影响逐步得以恢复。
本项目井场占地为沙地，不占用基本农田等保护用地。临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。
（2）对土壤环境影响
类比油田区已建和在建的工程对土壤的影响，可知工程对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工等污染影响。本项目场地平整阶段实施表土剥离，在单独堆存期间进行覆盖，表土于临时堆土场妥善堆存，减少对土壤的影响。施工结束后，井场、临时道路等临时占地恢复原貌，场地平整，表土恢复。
①人为扰动对土壤的影响
施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是作业区平整、办公区占地平整、进场道路整修。在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层是可以生长适宜的植被。土壤层次被扰动后，表层土被破坏，改变土壤质地。作业区、办公区道路平整会对土壤原有层次产生扰动和破坏。
②车辆行驶和机械施工对土壤的影响
在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。井场占地会对土壤、植被等各生态要素产生不同程度的影响。
（3）对动植物的影响
本项目占地类型为沙地，对植被环境影响最大的是井场平整、办公区等占地平整、道路整修和池体开挖，施工对植被的扰动和破坏。在施工过程中，占地范围内的植被受到不同程度的破坏和影响。
本项目施工区域临时占地24451m2。临时用地会导致生物量损失，生物量损失按下式计算：Y＝Si•Wi式中，Y—永久性生物量损失，t；Si—占地面积，m2；Wi—单位面积生物量，kg/m2。
本项目施工区域植被覆盖度为5%，平均生物量0.3t/hm2。本项目的实施，将造成约0.73t临时植被损失。植被损失主要来自临时占地，在做好施工管理，认真做好施工结束后的迹地恢复工作的前提下，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。
（4）对动物的影响分析
钻井工程对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。
区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，油田开发过程中的钻探和建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而钻井结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。
（5）水土流失影响分析
本工程建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：
①扩大侵蚀面积，加剧水土流失。本工程地处内陆地荒漠地区，风沙较大，空气干燥，加上植被春季植被覆盖度低，工程建设过程中对原地貌的扰动大大降低了工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。
②破坏生态环境，对周边地区造成影响，本工程井场占地范围内植被覆盖度一般，工程施工过程中对地表的开挖扰动，使得原有的地表植被和土壤结构遭到破坏，地表裸露面积增大，抗风蚀能力降低，在大风天气下容易产生扬尘，加剧区域扬尘污染，同时被侵蚀的泥沙可能随大风扩散，对周边未受扰动的草地生态环境产生影响，增加周边区域的生态环境压力。
施工期对地表结皮破坏，可能加剧工程区内的风灾天气，增加空气中粉尘含量，严重时会形成沙尘暴，造成一定的生态环境破坏，施工车辆的反复碾压将会使道路周边长期处于扬尘状况下，给施工人员健康造成危害。
③扰动土地面积、降低风沙土抗侵蚀能力，道路工程建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了风沙土壤抗侵蚀能力。
（6）施工期土地沙化影响分析
本项目位于新疆巴州若羌县，临时占地类型为沙地。
项目区域气候干旱，多大风天气，表层土壤裸露后，若未及时采取防护措施，易引发局部土地沙化。本项目施工过程中对地表植被进行清理，破坏了原有地表结皮，会在一定程度上增大土地沙化风险，但本项目属于短期施工，总占地面积较小，在施工过程中采取分段作业、减少植被破坏范围，对临时占地采取覆盖、围挡等防护措施，在施工结束后及时平整场地、恢复地貌的前提下，项目建设引发土地沙化的范围和程度较小，不会造成区域土地沙化趋势加重。
2、施工期废气环境影响分析
废气主要为备用燃气发电机燃料燃烧烟气、柴油发电机燃料燃烧烟气、施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气、测试放喷废气、储罐贮存无组织逸散的废气。
（1）施工机械及施工车辆尾气
施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。
（2）施工扬尘
井场平整、井场道路、办公区等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；在施工期间加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。
本项目粉状物料袋装储存于作业区内储存，运输进场采用密闭苫盖方式，并且控制车辆装载量，控制行驶速度，减少扬尘产生量。
（3）备用燃气发电机燃烧废气
本项目电源由若羌县的电网供给，并配置燃气/柴油发电机组作为备用，正常情况下，使用电网，不使用燃气机，无燃烧废气产生；若停电情况下，会使用备用的燃气发电机发电，燃气机发电会产生燃烧废气，污染因子为SO2、NOx、颗粒物等，属于阶段性的局部污染，燃气发电机的使用情况具有不确定性，项目预计使用1.5万m3天然气，天然气燃烧废气污染物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）-4411火力发电、4412 热电联产行业系数手册。
表4-1    本项目天然气发电机产污系数
	污染源
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理
技术名称
	核算方法来源

	锅炉
	废气量
	标m3/m3-原料
	24.55
	直排
	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4411火力发电、4412 热电联产行业系数手册

	
	SO2
	mg/m3-燃料
	2Sar
	直排
	

	
	NOx
	g/m3-燃料
	1.27
	低氮燃烧
	

	
	颗粒物
	mg/m3-燃料
	103.90
	直排
	

	注：Sar指的是收到基含硫量，以0.0028%计算


本项目天然气发电机废气无组织排放情况见下表4-2。
表4-2  项目天然气发电机废气污染物产生及排放情况一览表
	污染源
	污染物
	烟气量
钻井期内产生量（万m3）
	核算方法
	钻井期内产生量（kg）
	处理措施
	钻井期内排放量（kg）

	燃气发电机废气
	颗粒物
	36.825
	产污系数法
	1.56
	/
	1.56

	
	SO2
	
	
	8.4×10-7
	/
	8.4×10-7

	
	NOx
	
	
	19.05
	低氮燃烧
	19.05


（4）备用柴油燃烧废气
本项目电源由若羌县的电网供给，并配置柴油发电机组作为备用，正常情况下，使用电网，不使用柴油机，无燃烧废气产生；若停电情况下，会使用备用的柴油发电机发电，柴油机发电会产生燃烧废气，污染因子为SO2、NOx、CO、HC等，属于阶段性的局部污染，柴油发电机的使用情况具有不确定性，项目预计使用15t柴油，参照同类项目，柴油发电机废气污染物核算结果见表4-3。
表4-3   柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg/t）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826

	钻井期内（kg）
	52.83
	440.235
	723.945
	72.39


柴油废气随着施工期结束后污染源随即消失，备用柴油发电机废气污染物的排放具有排放时间短等特点，项目使用环保节能型柴油机，选用轻质柴油燃料，并加强管理维护，对环境的影响是暂时的、不连续的、可接受的，对周边环境影响较小。
（5）测试放喷废气
本项目为油气资源勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，以期新的油气藏发现，测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备，天然气经管线引至火炬点燃，当伴生气含有硫化氢时，通过燃烧转化成二氧化硫，可有效降低放喷气体的毒性。燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着测试放喷结束而停止产生。测试放喷时间短暂，燃烧排放量较小，对周边居民影响较小。
（6）储罐贮存无组织废气
[bookmark: _Hlk136794247]储罐中储存的原油、柴油会在液面上方空间充满物料挥发产生的蒸汽，最终达到饱和蒸汽压；一旦罐内液面空间体积发生改变，便会引发饱和蒸汽溢出，即所谓的储罐呼吸现象。液面空间体积的变化既可能由物料进出引起，也可能源于昼夜温差变化，前者称为大呼吸，后者称为小呼吸。
井场设1座柴油储罐，柴油临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，柴油储罐采用固定顶罐，柴油周转量较小，柴油真实蒸汽压比较低，挥发性低，由柴油储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。类别其他井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
依据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，装载过程中VOCs排放量与物料年周转量、装载温度及装载物料的真实蒸气压等因素相关。本项目属于油气资源勘探项目，主要目的在于探明含油气性，测试放喷过程具有较大不确定性，原油产出情况难以预估，且原油装载仅在测试放喷期间进行，并随其结束而停止。因此，本次评价仅对装载过程产生的VOCs开展定性分析，不作定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段的原油装载须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）规定，采用底部装载或顶部浸没式装载方式；若采用顶部浸没式装载，出口管口距罐底高度应小于200mm。原油装载仅于测试放喷期间实施，随测试放喷结束而终止。
3、地表水环境影响分析
施工期的废水主要包括钻井作业产生的钻井废水、酸化压裂返排液和生活污水。
（1）钻井废水
钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入泥浆固控系统系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排。
（2）酸化压裂返排液
据了解，本工程酸化压裂液不在现场配制，储层改造时期需进行酸化压裂作业时，可采用罐车将酸化压裂液直接运至作业区域。根据调查，龙口103井储层改造时期间酸化压裂返排液的最大产生量为5000m3，采用专用废液收集罐暂存，定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。
（3）生活污水
施工期常驻井场人员按60人计，施工天数180d，按生活用水量80L/d·人计，生活用水量共计约864m3（4.8m3/d）。按生活污水产生量按用水量80%计，污水产生量为691.2m3（3.84m3/d）。本项目产生的生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉。
（4）锅炉排污水、软水处理废水
全部用于临时道路洒水降尘。
本项目产生的废水均妥善处理。
4、施工噪声影响分析
由于本项目钻井过程为24小时连续运行，对声环境影响大的主要为钻井过程中钻机、泥浆泵等设备运行产生的连续性噪声。拟建工程钻井工程主要噪声源及源强见表4-4。
表4-4   钻井工程主要噪声源统计表单位：dB（A）
	噪声源
	运行数量
	措施
	声源源强
	降噪后声源源强
	声源性质
	备注

	柴油机
	4台
	安装隔声罩、基础减震
	110
	90
	连续稳态声源，以低频噪声为主，具有波长较长，方向性弱，衰减小时缓慢等特点。
	施工结束后噪声即消失

	燃气发电机
	16台
	安装隔声罩、基础减震
	100
	80
	
	

	钻机
	1台
	采用吸声合金、外壳设置泡沫吸震套
	95
	75
	
	

	钻井泵
	3台
	基础减震
	85
	70
	
	

	泥浆泵
	2台
	加衬弹性垫料，基础减震
	85
	70
	
	

	振动筛
	3台
	加衬弹性垫料，基础减震
	80
	65
	
	

	绞车
	1台
	加衬弹性垫料，基础减震
	85
	65
	
	

	除砂除泥一体机
	1台
	基础减震
	85
	65
	
	

	高速离心机
	1台
	
	85
	65
	
	

	中低速离心机
	1台
	
	85
	65
	
	

	剪切泵
	1台
	
	85
	65
	
	

	加重泵
	2台
	
	85
	65
	
	


在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面效应的前提下，利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行计算，结果见表4-3。
根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：
LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r——预测点距离声源的距离，m；
r0——参考位置距离声源的距离，m。
施工设备噪声的距离衰减情况见下表。
表4-5   施工设备噪声衰减结果表（单位/dB（A））
	序号
	站场
	采取的措施
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	井场
	东场界
	设备定期保养维护、基础减振等措施；泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础
	52
	52
	70
	55
	达标
	达标

	2
	
	南场界
	
	51
	51
	70
	55
	达标
	达标

	3
	
	西场界
	
	54
	54
	70
	55
	达标
	达标

	4
	
	北场界
	
	54
	54
	70
	55
	达标
	达标


根据上表可知，各种施工机械噪声预测结果可以看出，施工期井场噪声源对厂界的噪声贡献值昼间、夜间均为51～54dB(A)，昼间、夜间满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求，井场周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，施工期间通过采取对设备定期保养维护、基础减振等措施可减少噪声对周边环境的影响，且随着施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。
钻井过程为连续作业过程，钻井噪声处理难度较大，对噪声源采取噪声防治措施：泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础。通过以上措施可在一定程度上降低噪声。
5、施工期固体废物影响分析
5.1 固废
本项目整个钻井作业过程中产生的固体废弃物主要有泥浆、钻井岩屑、废机油及废弃包装材料等。
（1）钻井泥浆
钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image1.wmf]

式中：V——排到地面上的泥浆量（m3）；
      D——井眼的平均直径，m；
      h——井深（m）。
根据计算，本项目废弃钻井泥浆产生量为735.92m3，随钻泥浆不落地系统处理后回用。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW12钻井岩屑，固废代码为072-001-S12。
（2）钻井岩屑
钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，本项目钻井岩屑可用下式计算：


式中：W——废弃钻井岩屑排放量，m3；
      D——井的直径，m；
      h——井深，m；
a——钻井岩屑膨胀系数取2.2。
钻井泥浆、岩屑产生量见表4-6。
表4-6   本项目钻井泥浆、岩屑产生量
	开钻顺序
	井段m
	井眼直径（m）
	进尺m
	泥浆量m3
	钻井液体系
	泥浆类型
	污染物
	岩屑量m³
	治理措施

	一开
	0~500
	0.4445
	500
	136.78
	膨润土-聚合物
	膨润土体系泥浆
	膨润土泥浆钻井岩屑
	170.61
	达到《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后用于井场和道路铺垫

	二开
	500~3500
	0.3111
	3500
	301.96
	KCl-聚磺
	磺化体系泥浆
	聚磺泥浆钻井岩屑
	501.43
	经环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路

	三开
	3500~7500
	0.2159
	7500
	297.18
	KCl-聚磺
	
	
	322.0
	

	合计
	
	/
	735.92
	
	/
	
	994.04
	


根据不同孔径分段求和计算，本工程总岩屑产量为994.04m3，其中膨润土体系钻井岩屑产量为170.61m3，磺化泥浆钻井岩屑产生量为823.43m3。
钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，经检测满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表A.1中相关要求后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
（3）废弃包装材料
钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱等危险化学品废包装袋属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危险化学品废弃包装袋其危险废物编号为HW49，危险废物代码为900-047-49。类比同类钻井工程，钻井期间产生的废包装袋约为0.1t，及时回收废包装袋，暂存于撬装式危废贮存点中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
（4）废机油
钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废机油等，按照《国家危险废物名录（2025年版）》，废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08，危险废物代码为900-214-08，产生量约0.1t，采用专用容器盛装，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期交由有资质单位处置。
（5）废防渗材料
根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号），废防渗材料（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08）是指场地清理时拆除的原防渗区域为防止矿物油等污染土壤和地下水而铺设的防渗材料，主要含有矿物油等。
目前油田使用的防渗布均可重复利用，平均重复利用3年左右，单块防渗布重约250kg，每口井作业用2块，全部作为废弃考虑，则项目完井后产生废弃防渗布最大产生量约0.5t。完井后由施工单位将废弃的含油防渗布集中收集后在危废贮存点暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处置。
（6）落地油
本项目钻井期和试油期间可能产生少量原油，产生量约0.1t，根据油田公司环境保护管理制度规定，落地油要求100%回收。
（7）生活垃圾
井队人数为60人，工程预计钻井施工期为180天，按生活垃圾产生量每人0.3kg/d计，生活垃圾产生量3.24t，集中收集，定期送至当地生活垃圾转运站处理。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），该类固废种类为SW64其他垃圾，固废代码为900-099-S64。
本项目固体废物产生量及具体处置措施见表4-7，表4-8。
表4-7   项目固体废物产生与处置措施表
	序号
	固废种类
	产生量m3
	性质
	处置措施

	1
	废弃钻井泥浆
（SW12，072-001-S12）
	735.92
	一般固体废物
	随钻泥浆不落地系统处理后回用

	2
	膨润土泥浆钻井岩屑（SW12，072-002-S12）
	170.61
	
	膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑一同进入井队固控系统分离出来，岩屑进入随钻不落地系统处理后，于泥浆不落地处理区暂存，经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路

	3
	聚磺泥浆钻井岩屑
（SW12，072-002-S12）
	823.43
	
	聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路

	4
	生活垃圾
（SW64，900-099-S64）
	3.24t
	
	定期送至当地生活垃圾转运站处理


表4-8   项目危险废物产生与处置措施表
	序号
	固废种类
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害
成分
	产废周期
	危险特性
	处置措施

	1
	废机油
（HW08，900-214-08）
	0.1t
	钻井过程
	液体
	废矿物油
	油类
物质
	/
	T,I
	暂存于危险废物贮存点，钻井活动结束后直接交由有资质单位处置

	2
	废弃包装材料（HW49，900-041-49）
	0.1t
	使用烧碱过程对应产生
	固体
	NaOH
	NaOH
	/
	T/C/I/R
	

	3
	落地油
（HW08，071-001-08）
	0.1t
	钻井过程
	液体
	废矿物油
	油类
物质
	/
	T,I
	

	4
	废防渗材料
（HW08，900-249-08）
	0.5t
	完井作业
	固体
	废矿物油
	油类
物质
	/
	T,I
	


5.2 固体废物污染控制要求
本项目固体废物的收集、贮存、转移污染控制要求见表4-9。
表4-9   固体废物收集、贮存、转移污染控制要求
	收集、贮存、转移污染控制要求
	龙口103井情况
	符合性

	5.1 含油废物应与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑应单独收集处理，特殊工段（造斜井段和目的层井段）及非正常工况产生的聚合物岩屑应单独收集处理。
	含油废物与水基岩屑分开收集。膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入膨润土岩屑池干化，检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	5.2 水基岩屑应随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑应破胶脱稳和固液分离后收集，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%。固液分离后的液相应优先在钻井现场循环利用；不能利用的，应收集处理。
	水基岩屑随钻固液分离后收集，聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
	符合

	5.3 水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能应满足GB18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中应采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
	膨润土岩屑池防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，转移过程采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施
	符合

	5.4 含油废物的收集、贮存、转移等环节应采取防雨、防渗、防泄漏等措施，挥发性有机物无组织排放应符合GB37822的相关要求。
	危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
	符合

	5.5 剩余固相的转移应采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
	采用专用容器盛装，并暂存于井场撬装化危废贮存点（8m2）内。危险废物的收集、转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行。
	符合

	5.6 剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，应根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
	采用专用容器盛装，并暂存于井场撬装化危废贮存点（8m2）内。危险废物的收集、转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行。
	符合


综上所述，固体废弃物经妥善处理后，不会对周围环境产生不利影响。
5.2.1 一般工业固体废物影响分析
（1）贮存场所选址分析
一般工业固体废物贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，相关选址要求符合性如下：
表4-10   一般工业固体废物贮存场所选址分析
	选址要求
	龙口103井情况
	符合性

	4.1一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
	本项目一般工业固体废物贮存场在井场，符合环境保护法律法规及相关法定规划要求
	符合

	4.2 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。
	井场周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点
	符合

	4.3 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
	本项目不在生态保护红线、永久基本农
田内
	符合

	4.4 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。
	本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡、泥石流影响区以及湿地等区域
	符合

	4.5 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库，以及规划水库的淹没区和保护区之内
	符合

	4.6上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。
	本项目膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入膨润土岩屑池干化，检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路
	符合


综上所述，固体废物贮存间选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。
（2）储存能力分析
钻井期间产生的膨润土体系废弃钻井岩屑在泥浆不落地处理区干化，检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路，可满足钻井期间需求。
（3）贮存环境影响分析
钻井过程中产生的废弃钻井泥浆及岩屑暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。
（4）运输过程影响分析
钻井过程中产生的一般工业固体废物按照《中华人民共和国生态环境法典》相关要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
（5）委托处置的环境影响分析
聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路，对周边环境产生影响可防控。
5.2.2 危险废物影响分析
（1）贮存场所选址分析
危险废物收集后暂存于危险废物贮存点内，危险废物贮存点选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求符合性如下：
表4-11    危废贮存场所选址分析
	选址要求
	龙口103井情况
	符合性

	5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价
	本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求
	符合

	5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。不在易受严重自然灾害影响的地区
	符合

	5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目不在江河、湖泊等最高水位线以下的滩地和岸坡
	符合

	5.4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定
	本项目施工期危险废物产生量较小，且危废贮存点采取了重点防渗措施，不会对周围环境敏感目标产生污染影响
	符合


综上，危险废物贮存点选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
（2）储存能力分析
钻井期间产生的危险废物贮存在井场危险废物贮存点，占地面积8m2，及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，可满足钻井期间需求。
（3）贮存环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK114]钻井过程中产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）中相关管理要求，废油采用专门容器贮存，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。同时危险废物贮存点已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生的影响。
收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显的标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整详实。具体要求如下：
①危险废物标签规格颜色说明：规格：正方形，40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。
②危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如图4-1所示；
③材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图4-2所示；
④装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
[image: ]
图4-1  危险废物类别标识示意图

图4-2  危险废物相关信息标签
④运输过程影响分析
钻井过程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危险废物贮存点贮存，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。
⑤委托处置的环境影响分析
钻井产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，对周边环境产生影响可防控。
6、地下水环境影响分析
本项目钻井目的层穿过地下水含水层，且钻井过程中使用泥浆、钻井液等特点，为保护地下水，本评价对地下水环境影响分析并提出减缓措施。
工程施工钻井过程中泥浆循环使用，可避免对地下水水质影响，施工过程采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地层的影响。工程在施工过程中产生废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理并采取相应地下水环境保护措施与对策。
非正常状况下如发生井喷等事故时，岩屑池防渗层、放喷池出现裂缝，暂存岩屑和暂存井喷液中污染物对地下水环境造成污染。通过类比分析可知非正常状况下可将污染物的污染范围可以控制井场范围内，柴油罐采用定期巡检及下设环保防渗膜可防止泄漏污染土壤及地下水。
（1）落地油对地下水环境的影响
钻井过程中产生的落地油及时回收，不会对地下水环境产生不良影响。根据油田环境保护的要求，对落地油必须进行100%的回收。本工程地处干旱少雨地区，地表干燥，落地油主要污染表层土壤。由于土壤对石油分子的吸附作用，下渗对地下水影响可接受。
（2）井喷事故对地下水的影响
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。井喷范围内土壤表层可见有蜡状的喷散物，主要影响形式为渗透污染，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于泄露物质的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。污染物进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：入渗污染物→表土层→包气带→含水层→迁移。
由于各种土壤的不同土层对石油类均有吸附能力，石油类污染物主要集中在表层，随着时间的推移，包气带土壤对石油类物质的吸附将趋向饱和，吸附能力将逐渐降低。一般来讲，土壤表层0～20cm的滞留石油类物质的含量至少是下层（1m以下）石油类物质含量的35倍；且石油类多在地表1m以内积聚，1m以下土壤中含油量甚少。由于泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。且一旦发生泄漏，建设单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。
（3）油水窜层对地下水的影响分析
钻井完井后油水窜层污染（包括生产井的窜层）的主要原因是：固井质量差；工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。
（4）井漏事故的泥浆对地下水的影响
井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，盐分较多，造成地下含水层水质污染。因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、选用合理的钻井液密度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。
正常情况下，污染源从源头上可以得到控制，对地下水环境产生的影响可接受；非正常情况下，如发生井喷等事故时，启动相关应急预案，及时采取井控措施，首先利用放喷池等设施作为一级污染防控措施，避免固废及废水直接排入外环境，渗入地下污染地下水。
7、土壤环境影响分析
对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》，钻井工程属于“四十六、专业技术服务业”“99.陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别为“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。本次环评针对土壤影响仅进行简要的定性分析。
（1）土壤污染途径
钻井工程对土壤环境的影响主要为落地油和固体废弃物等对周围土壤环境的影响。根据工程特点，施工过程中土壤污染途径主要为设备检修产生的废油落地后形成含油污泥污染土壤，柴油储罐泄漏污染土壤，泥浆材料、岩屑落地污染土壤，原油落地形成落地油污染土壤。
油品落地对土壤环境的影响，主要是以面源形式的油污渗漏污染土壤。
石油类污染物进入土壤环境后，由于土壤对石油分子的吸附作用，土壤中石油类污染物大多集中在0~20cm的表层，最大下渗一般不会超过1m。
岩屑对土壤的影响较小，但粘附在岩屑上的泥浆对土壤环境影响较大。钻井泥浆对土壤环境的影响与泥浆种类、成分及土壤的理化性质有密切关系。由于钻井泥浆含Cd+、Na+等离子，且pH和盐分较高，因此钻井泥浆进入土壤后，可使土壤发生板结风险，同时，增加土壤的盐碱化程度。钻井泥浆对有机质含量高、呈酸性的土壤危害较小，而对碱性的亚粘土及高粘土土壤危害较大。项目区土壤类型主要为棕钙土，废弃泥浆进入土壤后，将加剧土壤的盐碱化程度，从而使土壤板结，土壤质量下降
（2）土壤污染防治措施
为保护工程区土壤，采取以下防治措施：
①源头控制
设备检修期间，采用专用收集罐收集废油；钻井期间泥浆、岩屑进入振动筛处理；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。
②过程防控
提高施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。
③分区防渗措施
采取分区防渗措施，其中柴油罐区、柴油发电机区、危废贮存点、放喷池、钻井平台、不落地收集装置等划分为重点防渗区；泥浆泵区及泥浆罐区、环保罐区、膨润土岩屑池等划分为一般防渗区。
④跟踪监测
本项目可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。
综上所述，正常情况下，钻井工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。
8、环境风险影响分析
8.1风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质为原油（临界量2500t）、伴生气（临界量10t）、天然气（临界量10t）、废机油和柴油（临界量2500t），试油过程放喷管可能会导出的少量伴生气经自动点火燃烧，不在井场暂存。项目井场内柴油储罐体积为60m3，柴油密度按0.85g/mL计，最大储存量按体积的90%计，故最大储存量为45.9t。项目原油储罐为20m3，密度按0.95计，原油最大储量为19t。天然气单个储罐体积为25.02m3（2个为50.04m3），压缩天然气密度按210 Nm³/m³计，天然气密度0.7174kg/m3，则最大储量为7.54t。
项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见下表。
表4-12   项目危险物质数量与临界量比值（Q）一览表
	序号
	危险物质
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	q/Q值
	Q值划分

	1
	柴油
	45.9
	2500
	0.018
	Q<1

	2
	废机油
	0.1
	2500
	0.0004
	

	3
	伴生气（天然气）
	/
	/
	/
	

	4
	天然气
	7.54
	10
	0.754
	

	5
	硫化氢
	/
	2.5
	/
	

	6
	原油
	19
	2500
	0.008
	

	项目Q值Σ
	0.7804
	


根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，因此开展简要分析。
8.2环境敏感目标概况
本项目周边区域无环境敏感目标，将区域环境空气、调查评价范围内地下水作为环境风险保护目标
8.3环境风险识别
①物质危险性识别
结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油、原油、天然气、硫化氢、落地油和废机油，若在钻井过程中遇到部分地层压力异常且含有油气资源，发生井喷事故导致井口溢出原油、伴生气，以及危险废物，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表4-11。
表4-11   物质危险性识别一览表
	序号
	名称
	组分
	毒性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别

	1
	原油
	由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、流泪。随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状
	热值：41870KJ/kg火焰温度：1100℃沸点：300～325℃闪点：23.5℃爆炸极限1.1%～6.4%（v）自然燃点380～530℃
	属于高闪点液体

	2
	天然气
	多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
	伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。
	热值：50009KJ/kg爆炸极限5%～14%（v）自然燃点482～632℃
	属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

	3
	柴油
	复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。
	热值为3.3×107 J/L沸点范围有180～370℃和 350～410℃两类闪点：38℃
	属于高闪点液体

	4
	废机油
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。
	急性中毒：表现为乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人有致癌的病例报告。
	闪点为76℃，引燃温度为248℃。
	属于遇明火、高热可燃类液体。

	5
	硫化氢
	无色酸性气体，有恶臭
	急性毒性：LC50：618mg/m3（444ppm）（大鼠吸入）。
	熔点：-85.5℃，沸点：-60.4℃，闪点：-50℃；爆炸极限4.0%～46.0%，溶于水、乙醇
	无色有剧毒酸性气体


②危险物质分布情况
本项目危险物质分布主要位于场区内油罐区域、井口和危险废物贮存点。
③可能影响环境的途径
本项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸和井喷事故。火灾、爆炸与物料含油率、烃类可燃气体的量等因素有关。本项目天然气、柴油、原油储罐泄漏发生火灾事故以及发生井喷后可能对周边环境造成影响，事故影响范围主要集中在井场。
表4-12   本项目环境风险及环境影响途径识别表
	危险物质
	风险单元
	作业特点
	环境风险类型
	环境影响途径

	柴油、原油、废机油
	柴油、原油储罐、废机油桶
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气扩散、地下水

	伴生天然气、H2S
	钻井区域
	常温、常压
	井喷、井喷失控、泄漏、中毒、火灾、爆炸、大气污染
	大气扩散

	燃料天然气
	钻井区域
	常温、高压
	泄漏、火灾、爆炸、次生污染物CO、大气污染
	大气扩散

	落地油
	危废贮存点（8m2）
	常温、常压
	泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
	大气扩散、地下水


④生产设施风险识别
A.井喷事故风险 
井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案，一般情况下井喷液体通过放喷管线排放至应急放喷罐内，应急放喷罐底部进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，待事故结束后，对放喷液送至最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。
井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，根据类比资料，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于本项目周边有居民小区，可能会对人员的伤害，造成财产损失。
B.井漏事故风险
井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井泥浆漏失于地下含水层系径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；使用清洁无害的水基钻井泥浆，严格控制使用有毒有害钻井泥浆；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井泥浆在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。
C.罐车运输、贮存途中泄漏
罐车在运输途中或装卸过程中会遇到各种意外事件（特别是遭遇交通事故时）会发生不同程度的泄漏情况，可能引发人员伤亡、火灾、爆炸等恶性事故；随车人员应视情况迅速采取相应的应急处理措施。
测试放喷期井场设置采出管线、原油储罐，管线储罐因质量、操作运行和管理等环节存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
8.4环境风险分析
1.大气环境风险分析
工程施工过程中风险类型主要为柴油、原油、废机油泄漏导致的火灾以及爆炸事故等产生的次生污染物影响，以及在钻至含油地层遇到压力异常发生井喷事故导致气体进入大气。
柴油、原油、废机油泄漏时，遇明火燃烧，油品从裂口流出后立即燃烧，发生火灾爆炸事故，如果出现不完全燃烧，会产生一定量的一氧化碳。一旦储罐发生泄漏事故，应迅速进行封堵，并将泄漏物收集至铁桶等容器内，交由有资质单位处理。
在钻至含油地层遇到压力异常超过设计压力发生井喷事故，应及时控制井口放喷设施，若遇硫化氢采取点燃处理，通过采取及时疏散周边人员，对井喷物质进行点火和在周边进行检测，可最大程度降低对周边的影响。积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散井场及周边人员，避免造成人员伤亡和财产损失。由于井场位于荒漠区域，周边无环境空气敏感目标，在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，且周边区域空旷，扩散条件良好，柴油、原油、废机油泄漏及井喷事故对周围环境空气的影响是可以接受的。
本项目天然气泄漏引起大气污染，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。项目锅炉房配有专人负责锅炉的运营管理和维护等工作。项目锅炉及配套设施一旦发生天然气泄漏，现场人员则立即关闭总截止阀，关闭电源，打开锅炉房门窗，稀释空气中天然气浓度；同时对泄漏点进行检查和维修，事故可在10min之内得到控制，泄漏的气体不会对周围环境产生影响。
若天然气长时间泄漏造成项目区达到爆炸极限的危险，现场人若发现天然气泄漏，立即报告应急指挥中心，发出指令，同时切断天然气总截止阀，关闭所有电源，同时疏散现场工作人员到安全区域；事后对报警装置进行更换或维修，对失灵原因进行记录。事故可在10min之内得到控制，泄漏的气体不会对周围环境产生影响。
2.地表水环境风险分析
若发生少量油品泄漏，泄漏油品会被截留在防渗区域内，不会直接进入周边地表水体；若发生大规模井喷或储罐破裂泄漏事故，泄漏的原油、柴油等可能随雨水径流进入周边地表水系，对下游水体水质造成一定影响，需第一时间通过设置应急围堰、防溢坝等方式拦截泄漏物料，避免其扩散进入外环境。本项目周边无大型地表水体，发生风险事故时及时采取应急拦截措施，对地表水环境影响可控。
3.地下水环境风险分析
在发生柴油、原油、废机油泄漏等事故时，若泄漏的柴油、原油废机油长时间未得到处理，且防渗措施失效，渗入地下可能污染地下水。为防止柴油、原油、废机油泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：
①加强柴油储罐、原油储罐、废机油桶的维护保养，避免泄漏事件的发生。对于易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题尽快解决。加强职工的安全教育，提高防范风险的意识。
②在柴油储罐、原油储罐底部采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，结束后交有资质单位处置。
③废机油桶储存于危废贮存点，危废贮存点采取重点防渗措施，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，结束后交有资质单位处置。
采取以上防渗措施后，地下水环境风险可防控。
4.土壤环境风险分析
泄漏的柴油、原油、废机油可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响周边植物的生长，并可影响局部的生态环境。
柴油、原油、废机油发生泄漏时，相当于向土壤中直接注入油类物质，泄漏的油类物质进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。
柴油储罐、原油储罐和危废贮存点采取有效的防渗措施，储罐发生泄漏后，及时清理，不能回收的柴油、原油、废机油以及受污染的土壤应集中收集后交由有相应处理资质的单位进行回收处置。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围土壤环境产生明显影响。
5.对植被的影响
[bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc18647]井喷事故发生后，原油散落区域的植被会因直接受原油覆盖，影响光合作用和根系透气性，导致部分植被枯死，受影响范围主要集中在井场周边井喷影响半径内，不会对区域植被群落结构造成不可逆破坏，在事故结束后对污染土壤进行清理处置，逐步进行生态恢复后，植被可逐步恢复至原有水平，对区域植被的影响可控。
6.运输期间环境风险分析
本项目涉及物料均采用汽车陆路运输，包括钻井原辅材料、柴油、测试放喷期产出的原油、钻井产生的危险废物等。运输过程中若发生交通事故导致物料泄漏，泄漏的柴油、原油等易燃易爆物料可能引发火灾爆炸事故，若泄漏物料进入周边环境，可能污染沿线土壤、水体，因此运输单位须具备对应危险货物运输资质，驾驶员、押运员均需持证上岗，运输前对车辆进行全面检查，运输过程中严格遵守相关危险货物运输管理规定，规划合理运输路线，避开居民区、水源保护区等环境敏感区域，可有效降低运输过程的环境风险，运输风险处于可接受水平。
8.5事故状态下环境风险分析
柴油储罐、原油储罐底部、危废贮存点均设有防渗设施，发生泄漏时，及时封堵，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；发生井喷事故时，将放喷池作为一级污染控制措施，对井喷泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理。
本项目井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。经类比井喷事故现场调查结果，井喷发生后，具体喷出物量以及影响范围与油藏性质、压力等地质条件有关，根据国内统计情况井喷污染范围为半径300m左右不等，一般需要1～2天才能得以控制，井喷发生后为避免毒害气体引起中毒、可燃气体爆炸等情况发生，保护井场生产设施，会进行火焰点燃，因此喷出物影响到300m范围的可能性很小。
钻井期间安装井控装置（防喷器、简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。钻井场在钻井期施工过程中，在预防措施上切实做好了防止井喷的各项措施，制定突发事件环境风险应急预案，严格执行各类管理制度。
工程在施工过程中应结合工程实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案。

	运营期生态环境影响分析
	本项目只涉及施工期，未涉及运营期，即不对营运期进行环境影响分析。 
本项目完钻后，如在放喷测试过程中发现油气资源可供开采，则在适当时间进行开发，按照要求建设，需另外进行环评。
如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。封井后需严格落实各项生态恢复措施，确保项目区生态环境尽快恢复至未利用前状态。

	选址选线环境合理性分析
	1.从环境制约因素方面
本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，不在生态保护红线范围内，工程选址区域周边及邻近区域不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，井场选址满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）要求，项目占地为沙地，项目属于无法避让的石油、天然气勘查，在取得用地手续的情况下，占地是可行的。项目所在地植被覆盖度为5%，临时占地范围内无保护植被分布，周边无敏感点分布，施工期对地表扰动影响是局部的，短期的，完钻后做好施工管理，认真做好施工结束后的迹地恢复工作，本项目井场不在滑坡、泥石流等不良地段，且位于中能北方（尉犁）油气勘探开发有限责任公司探矿许可开采范围内，工程选址合理
2.环境影响程度
本项目为勘探项目，施工期包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程、钻后工程，各个环节产生生态破坏和环境污染影响较小，环境风险可防控。
本项目选址主要由地下气层所在位置决定地面，选址无相关比选方案。
综上所述，本项目选址合理。








[bookmark: _Toc3705]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	[bookmark: _Hlk54257428]1.生态环境影响减缓措施
[bookmark: _Toc22092][bookmark: _Toc23623]（1）严格控制施工占地
①对临时占地合理规划，严格控制占地面积。
②按设计标准规定，严格控制施工作业区面积，不得超过作业标准规定，对施工区域面积控制在设计标准范围内，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。
③杜绝车辆乱碾乱压的情况发生，不随意开设便道。
④现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。
⑤施工中合理布置井场，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响。
（2）生态恢复措施
施工结束后，临时占地应恢复地貌原状。对井场、放喷区、道路等各类临时占地，先拆除地面硬化及临时设施，清除废渣杂物，然后平整土地，恢复原有表土，建设单位应在项目开工前按照国家及地方有关工程征地及补偿要求取得相关占地手续并缴纳补偿费。
（3）植被保护措施
①合理规划施工布置，优化施工占地和扰动范围，合理安排施工时间，尽量减少工程占压植被和工程开挖量。
②加强施工管理，在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，严禁施工人员到非施工区域活动，严禁施工车辆、机械到非施工区域停放，禁止破坏施工征地范围以外的植被。
③对于工程临时占压的植被，按照国家及地方有关工程征地及补偿要求取得相关占地手续并缴纳补偿费。
④施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或撬装式设施，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。
⑤加强施工人员的环保意识，不得随意破坏周边植被。
（3）动物保护措施
①缩短工期，避免长时间对项目周围动物活动进行惊扰；
②选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，以降低施工环境噪声，减轻施工对动物的惊扰；
③加强宣传，不捕鸟类，做到文明施工。施工区设置保护警示牌；
④降低施工污染。施工期采用先进生产工艺和生产设备，降低大气、噪声、水质污染，维持项目所在区域动物基本生存环境，并降低施工活动对其所造成的干扰。
（4）水土流失、防沙治沙保护措施
按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）有关规定以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）规定，项目实施过程中还应采取以下防沙治沙措施：
①根据当地工程经验，采用土地压实、洒水、结皮等措施；
②土方堆存过程中使用篷布覆盖，并定期洒水抑尘；
③施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤；
④加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和临时堆土堆放，防止扬尘污染。
⑤施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。
⑥合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工场地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。
⑦在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，开挖回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。
⑧加强防沙治沙法规宣传，对施工人员进行培训和教育，督促其自觉保护项目区周边植被。
采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
2.施工期废气治理措施
（1）施工、运输道路扬尘防治措施
施工扬尘主要来自井场平整、井场道路建设过程中土地的清理，大部分是由车辆在井场来往行驶引起的。施工期拟采取以下防治措施。
①渣土运输车辆全部采取密闭措施；
②使用道路机械化清扫等低尘作业方式，各种物料堆存应实现封闭储存；
③定期对道路采取洒水措施；
④对易产生扬尘的作业采取遮盖措施；
在采取相应措施后，施工期产生的扬尘对周围环境的影响较小。
（2）伴生气
本项目测试放喷期较短，试油期产生的伴生气通过火炬燃烧，放喷燃烧属于短期排放，污染物排放量少，其主要污染物为CO2等。周围比较开阔，有利于污染物的扩散，同时距离周围居民小区敏感点距离较远，对周边影响较小。
（3）备用发电机燃油/燃气废气
本项目电源由若羌县的电网供给，并配置柴油发电机组作为备用，正常情况下，使用电网，不使用柴油机/燃气机，无燃烧废气产生；若停电情况下，会使用备用的柴油发电机发电，柴油机发电会产生燃烧废气，污染因子为SO2、NOx、烟尘，属于阶段性的局部污染，其影响的持续时间较短，施工期结束后污染源随即消失，燃烧废气对环境空气质量不产生显著不利影响，本项目实施后环境空气质量可恢复至现状水平。
（4）挥发性有机废气
柴油储罐挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）采取以下措施：
①柴油储罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。
②设置紧急切断系统，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。
③对管线、阀门等进行定期检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。
测试放喷期为防止烃类气体的无组织挥发，本项目拟采取以下措施：
①原油储罐采用高架防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。
②在试油过程中采取密闭管路输送。
③对各井场的设备、管线、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。
④油罐车运输过程中确保油罐全程密闭，减少烃类气体的挥发。
3.施工期废水治理措施
工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液和生活污水。
（1）钻井废水
本项目钻井废水与钻井岩屑随钻井泥浆带出，排入泥浆罐用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排。
（2）酸化压裂返排液
本项目酸化压裂返排液采用专用废液收集罐暂存，定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。
本次评价要求运输过程中须采取以下措施： 
①运输过程中应防止生污废水“跑、冒、滴、漏”。
②运输过程中应采用密闭、环保、高效的运输车辆，提高装备水平，采取全密闭箱体防止滴漏，减少运输过程中的二次污染。 
③认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。
④运输过程中进行全过程控制，严禁肆意排放。
⑤建立水环境防治责任制度和管理台账，如实记录产生废水的类别、数量、流向、处置等信息。
（3）锅炉排污水、软水处理废水
全部用于临时道路洒水降尘，不外排。
（4）生活污水
生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉。
生活污水处理措施可行性分析：
钻井队临时生活区建设一座撬装化污水处理站，采用“A/O+MBR”工艺，即“化粪池+调节池+厌氧池+生物接触氧化池+MBR膜池+清水”处理工艺（见下图），该工艺结合了膜分离和生化技术，并强化了生化处理效果。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020），生活污水采用“A/O+MBR”工艺符合规范中“4、采矿类排污单位——4.1.5污染治理设施”的要求。
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图5-1  撬装化污水处理站工艺流程示意图
根据厂家提供的技术资料及撬装化污水处理站运行效果调查，该工艺对COD、氨氮、总氮去除效果均佳，对悬浮物（SS）、有机物去除效率高，而且可以去除细菌等。生活污水经过该污水处理装置处理后，出水水质COD≤180mg/L、SS≤90mg/L、粪大肠菌群≤10000MPN/L、蛔虫卵个数≤2个/L，处理后水质可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准。本项目所在区域为荒漠，主要生长荒漠植被，可用于荒漠灌溉。
撬装化污水处理站设计处理规模10m3/d，可满足本项目井场生活污水处理需求。
综上，本项目产生的废水均得到妥善处理，故本项目实施对地表水环境产生的影响可接受。
4.地下水和土壤环境保护措施
为了减少对地下水和土壤环境的影响，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下。
4.1污染源控制
源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
本项目提出以下控制措施：
（1）在施工前充分研究地质设计资料等，优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减少泥浆漏失量。工程导管段利用空气钻迅速钻进，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水。
（2）钻井过程中保持平衡操作，并对钻井泥浆进行实时监控。要求使用无害化的水基泥浆配制钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。
（3）钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。另一方面可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。
（4）作业用材料集中放置在防渗布，防止对土壤、地下水的污染。
（5）钻井过程中应加强钻井废水的管理，防止出现废水渗漏、外溢等事故；钻井过程中产生的废水经随钻不落地系统处理后作为钻井泥浆循环使用。
（6）根据勘探项目的实际生产情况，保证钻孔固井质量是保护地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；表套固井禁止使用带有毒性的水泥外加剂。钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。在最不利情况下，如泄漏发生在主要与油层相近的承压含水层以下，由于该含水层上下均有很厚的隔水层，起到良好的隔水作用，因此不会向上渗入含水层，对地下水不会造成污染；若泄漏发生在含水层，由于本区块油水井所处含水层均处在固井范围内，即使发生泄漏，也有固井加套管等防护措施。
（7）加强油料的管理和控制，加强和完善储罐及管线的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。
4.2分区防控措施
为防止污染地下水，针对井场施工期间工程特点，严格执行《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2分区防控措施”和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）“4.0.4石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，本项目分区防渗见表5-1，分区防渗图见附图2-3。
表5-1  井场防渗要求情况一览表
	序号
	分区防渗
	建构筑物名称
	防渗要求

	1
	重点防渗区
	作业区、柴油罐区、放喷池、原油储罐等
	表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s

	2
	
	危险废物贮存点
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料

	3
	一般防渗区
	泥浆泵区、泥浆罐区、泥浆不落地区等
	防渗层防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能


通过以上防渗措施后对地下水、土壤环境影响可接受。
5.施工噪声污染防治措施
为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：
（1）合理安排施工
①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场。
②施工运输车辆在驶经声敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。
（2）噪声控制措施
施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好运行状态，倡导科学管理和文明施工。
（3）周边敏感点的噪声防治措施：
①施工前应与附近居民协商一致，将施工中出现的噪声环境污染情况提前告知附近居民。
②施工中应注意对施工井场靠近居民一侧增设临时围挡。
③项目施工期间应做好隔声降噪措施，选用低噪声机械设备，在钻井泵两侧安装隔音墙。严禁露天布置，合理安排施工设备布局。柴油机、发电机和各类机泵等设备安置于房内。
④加强对设备的保养、维护，整体设备安放稳固，与地面保持良好接触，建议使用隔声垫或减振基座。
⑤合理规划生产节奏，尽量避免在夜间进行起下钻作业，避免钻具碰撞和绞车刹车制动噪声。
⑥地面平整、开挖施工尽量安排在昼间，夜间施工应告知周围单位或居民。
⑦尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速。
经采取以上措施后，施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周边声环境敏感点的影响可接受。钻井期施工噪声、试油期施工噪声是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束，不会对周围声环境产生明显影响。
6.施工固废污染防治措施
（1）钻井泥浆、岩屑
钻井期间岩屑随泥浆一同进入固控系统进行固液分离，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑排入防渗膨润土岩屑池干化，检测达标后用于井场平整或道路铺垫等；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集暂存，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路。
（2）废弃包装材料、废机油、废防渗材料和落地油
废弃包装材料于危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。
在钻井、设备检修时产生的落地油、废机油以及废防渗材料于危险废物贮存点内暂存，采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，危险废物转移过程应采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，交由有资质单位处置；制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案，发生危险废物突发环境事件时，采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害；制定危险废物管理计划，结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物管理台账记录，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，并填写、运行危险废物转移联单。
综上所述，工程施工期固体废物均能得到妥善处理，不会对周边环境产生明显影响。
7.施工期环境风险防范措施
7.1井喷风险防范措施
井喷防范措施主要在施工设计、钻井作业及安装放喷装置三个方面进行。
（1）施工设计中的防井喷措施
根据井场的具体情况，在施工设计中应做好防井喷措施：
①项目总平面布置中，应充分考虑总体布置的安全性，作业区内外道路保持通畅，便于消防及安全疏散；
②井控装置组合按设计执行；
③规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷事故；
④对放喷装置的配备要有明确要求；
⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。
（2）钻井作业中的井喷防范措施
①施工单位应严格执行《陆上石油天然气钻井安全规范》（AQ2083-2025）等文件要求，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：
开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求；
②严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层；
③各种井控装备及其他专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常；
④每次起钻前必须活动方钻杆上、下旋塞一次，以保证其正常可靠；
⑤严格落实坐岗制度，无论钻井还是起下钻，或其他辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井泥浆出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井泥浆出口进行定时观察，定时测量进出口钻井泥浆性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认；
⑥认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；
⑦严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；
⑧钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业；
⑨发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进；
⑩关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力三者中的最小值。
（3）井喷失控事故应急措施
1）伴有硫化氢、甲烷等有毒有害气体逸散时：
①应迅速封闭事故现场，抢救现场窒息人员，发出硫化氢、甲烷报警信号，进行交通管制，禁止外人进入现场，控制事态发展；
②监测有毒有害气体浓度，根据现场风向，协同当地政府疏散现场及周边无关人员；
③现场人员生命受到威胁、井口失控、撤离现场无望时，现场应急指挥应立即发出点火指令；
④条件允许时，迅速组织应急救援队伍抢装井口和实施压井作业。
2）引发火灾、爆炸时：
①现场发生火灾、爆炸，应立即阻断火源，并组织灭火；
②条件允许时，迅速组织抢装井口和压井作业；
③井场四周设置围堤，防止喷出物污染环境；
④依据井喷事件程度确定警戒范围，撤离无关人员。
3）遇险人员应急撤离条件：
①井喷失控后，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全或引起重大火灾无法控制时；
②空气中硫化氢、甲烷浓度较高，且无法有效控制时；
③由于各种原因（如油气泄漏）导致设施发生火灾，经采取措施无效，危及设施及人员生命安全时；
④由于各种原因导致设施发生爆炸，危及整个设施和人员生命安全时。
7.2井漏事故环境风险防范措施
①建立健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。
②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。
③严格要求套管下入深度、确保固井质量。
④工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。
7.3硫化氢泄漏的监控与预防措施
（1）监测与安全防护
按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T 6137-2024）要求进行。
①作业人员巡检时应携带硫化氢检测仪第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m³（或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。
②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。 
③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m3（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具，迅速打开排风扇，实施应急程序。
④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m³（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。
⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。
（2）预防措施
在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。
①在钻井作业期间，比如放喷、拆卸井口设备和起下管柱、循环钻井液等，应采取特别预防措施，以避免残存其中的硫化氢释放出来造成危害。
②为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。
③应特别注意低洼的工作区域，比如井口方井，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。
④当人员在达到硫化氢危险临界浓度[150mg/m³（100ppm）]的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。
7.4 危险废物运输事故风险防范
危险废物运输的事故隐患主要是从泄漏开始的。因此，行车途中要勤于检查。当行驶一定时间后要查看一下车厢底部四周有无泄漏液体，若有液体泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤全部回收，委托有资质的单位处理。
危险废物运输过程中主要风险防范措施如下：
①运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；
②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；
③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；
④转移危险废物时，必须按照规定向危险废物移出地和接收地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；
⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；
⑥运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；
⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；
⑧运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；
⑨运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
7.5油品储罐泄漏事故防范应急措施
（1）储罐泄漏事故防范措施
严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用存放区，设置围堰，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电、防泄漏等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，需经有关检验部门检验合格，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入存放、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
（2）原油罐泄漏事故应急措施
①若原油储罐出现泄漏，确定泄漏源的位置；
②关断泄漏处两端阀门或关停设备，对泄漏处进行紧急堵漏处理；
③对于泄漏的油料等进行有效防护或转移至安全处，防止发生火灾、爆炸事故；
④采取围堰堵截的方式，使泄漏物不外流，防止污染物扩散，确保总排口阀门处于关闭状态，如果发生大型泄漏或火灾事故，启用事故应急池导流设施将物料或消防水引至应急池或应急罐；
⑤现场密切监测泄漏物、泄漏点状况，当泄漏无法控制时，人员在切断泄漏点与生产系统等的连接后，根据风向标的指示，紧急撤离至安全区域；
⑥如果发生泄漏，则用工具进行收集；
⑦确定是否已有泄漏物质进入若羌河；
⑧事件发生后，应急监测小组对厂区、周围敏感目标大气污染物浓度进行监测，及时、准确地确定超标的项目及超标量，立即向应急指挥中心汇报监测结果。
（3）柴油外溢措施
钻井期间备用发电情况下会用到柴油发电机，柴油储存在柴油储罐中，为防止柴油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：
①加强油罐的维护保养，避免柴油泄漏事件的发生。
[bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc19801]②在油罐周边设置围堰，围堰容积应满足容纳储罐全部柴油泄漏量的要求，对围堰内部及周边区域进行防渗处理，确保渗透系数满足要求。如发生油品泄漏，泄漏的油品全部收集在围堰内，采用吸附材料对泄漏油品进行吸附收集，所有吸附废物作为危险废物交由有资质单位处置，严禁泄漏油品流出围堰外。
综上，施工期通过落实以上环境风险防范与应急措施，可有效降低环境风险发生概率，减轻风险事故对周边环境的不利影响，环境风险可控。
[bookmark: _Toc22205]7.6CNG储罐泄漏事故防范措施
本项目 CNG 储罐选用合格压力容器，配套紧急切断、安全阀、可燃气体探测及联锁报警系统，罐区采用防爆电气、防雷防静电接地、防撞及防爆通风设施；落实特种设备定期检验、附件校验与日常检漏，规范充装、动火等作业管理，严控点火源，配套消防设施；编制泄漏专项应急预案并定期演练，配备应急器材，发生泄漏时及时切断气源、疏散人员、放空泄压，杜绝盲目带压堵漏；健全安全管理制度，开展培训及隐患排查闭环管理，防范 CNG 储罐泄漏事故。
7.7 应急预案
（1）井喷及井喷失控应急处理预案
根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部在根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：
①井喷失控后严防着火和爆炸，应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。
②迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制定及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。
③井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。
④在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。
（2）井喷应急疏散预案
当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时作出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围
为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离。
①井队员工由井队组织撤离；
②拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；
③逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；
④时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生；
⑤当所处位置离井场很远时，向偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。
（3）风险管理措施
为加强环境风险预防措施，在工程施工期间对人员管理应做好以下几个方面：
①加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落到实处，严格遵守，杜绝违章作业。
②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。
③对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对工程具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、储罐等）进行必要的定期巡检。
④施工、设备、材料应按规章进行认真检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。
⑤提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。
⑥对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。
⑦加强宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。
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（2）对机械碾压区域进行30-50cm深度深耕，添加腐熟秸秆、有机肥等改良剂，改善土壤通气性、保水性与肥力。
（3）井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场、站场植被恢复。禁牧区域同步设置围栏，防止牲畜破坏幼苗。
（4）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。
（5）每年春秋季调查植被盖度、物种丰富度、幼苗成活率，盖度不足时补播/补植，及时清除外来入侵物种。

	其他
	1.封井环境影响保护措施
1.1封井环境空气保护措施
（1）封井废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求封井作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。
（2）运输车辆使用符合国家标准的油品。
（3）封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类等其他物质泄漏。
1.2封井水环境污染防治措施
封井无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先进行井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。
1.3封井噪声防治措施
（1）选用低噪声机械和车辆。
（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。
（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
1.4封井固体废物处置措施
（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。废弃建筑残渣等收集后送垃圾填埋场妥善处理。
（2）对应封堵的井拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废弃物，按照土地复垦方案进行表土收集堆存，施工结束后及时恢复原状。
（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。
1.5封井生态恢复措施
后期按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）的相关要求对井口进行封堵，并对井场后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下：
（1）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。
（2）严格按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）相关要求，先封堵内外井眼，拆除井口装置，地下截去一定深度的表层套管，拆除地面设施、清理井场、清除各种固体废物等，拆除的报废设备和建筑废料等由建设单位进行回收处置。
（3）保证封井措施有效可行，防止窜层，产生二次污染。
（4）将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。
（5）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。
（6）通过宣传教育的形式，使施工工作人员对于在项目区生存的野生动物及植物有基本的认识与了解。加强对《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。
2.环境管理与监测计划
2.1 环境管理
（1）建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。
（2）对勘探开发建设全过程进行环保措施和环保工程的监督和检查。
（3）实行开发施工期环境监理制度，将开发施工期作业对环境造成的破坏降低到最低限度。
（4）施工井场生态恢复，主要是对临时占地区域的生态修复。主要表现在临时道路、设备堆压、土方开挖、车辆碾压等，待油气井勘探工程结束后全部恢复原有土地类型。
2.2排污许可制度衔接工作
本项目为勘探井项目，未在《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（生态环境部令第11号）所列项目中，待有新的相关文件颁布后，从其执行。
2.3环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）等相关法律法规和技术规范要求，建设单位应制定施工期监测方案，开展自行监测。应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。监测计划参照下表。
表5-2     环境监测计划
	监测对象
	监测频率
	监测项目
	监测地点
	执行排放标准

	大气
	施工期一次（钻井期间）
	非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物
	井场周围
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求

	生活污水
	施工期一次（钻井期间）
	COD、SS、粪大肠菌群、蛔虫卵个数
	生活污水处理设施出口
	《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2的B级标准

	噪声
	施工期一次（钻井期间）
	等效连续A声级
	井场周围
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	固废
	施工期一次（钻井期间）
	岩屑
	泥浆不落地处理区
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）




	环保投资
	本项目总投资为5000万元，其中环保投资125万元，占总投资的2.5%，环保工程清单及投资见表5-3。
表5-3   环保工程清单及投资估算
	时段
	类型
	污染源
	环保措施
	投资（万元）

	施工期
	废气
	扬尘
	洒水抑尘、苫布覆盖
	1

	
	
	伴生气
	点火火炬燃烧
	4

	
	
	挥发性烃类
	原油储罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏
	10

	
	废水
	钻井废水，酸化压裂返排液
	随钻不落地系统、废液收集罐
	30

	
	
	生活污水
	经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉
	10

	
	噪声
	设备噪声
	消声、减振设备
	3

	
	固体废物
	固液分离后泥浆、岩屑
	膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑于泥浆不落地处理区暂存，经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路
	2

	
	
	废机油、防渗材料和落地油、废弃包装材料
	危险废物贮存点、委托有资质单位处置
	5

	防渗
	分区防渗，一般防渗区铺设防渗布进行防渗处理，防渗性能等效黏土防渗层 Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。施工场地铺设HDPE防渗膜；重点防渗区铺设防渗布进行防渗处理，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1.0×10-7cm/s。
	10

	环境风险
	防井喷装置，落实各项风险应急物资，制定具备符合行业标准和环评要求的环境风险应急预案；堵漏设施、应急监测设备等应急物资
	5

	生态恢复
	场地平整
	场地平整，严格控制施工作业范围
	5

	
	工程占地
	生态恢复、防沙治沙等措施
	30

	
	恢复
	临时占地上的设施拆除后，临时占地植被恢复至原状态
	10

	合计
	125
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	陆生生态
	对临时占地合理规划，严格控制占地面积
	调查施工过程中生态治理恢复措施，施工期是否严格控制临时占地面积。施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，做到“工完、料净、场地清”，对临时占地进行平整；是否及时采取生态恢复、防沙治沙、水土保持等措施；有无破坏项目区以外的植被。
	/
	/

	
	水土保持、防沙治沙
	
	/
	/

	
	现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。
	
	/
	/

	
	完钻后井场、道路等临时占地恢复，场地平整
	①临时设施（井架、板房、储罐、泥浆罐）、硬化地坪全部拆除；水泥硬化层破碎清运或深翻破除板结；
②临时防渗膜、防渗垫层完整回收，不得就地掩埋；
③膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路，现场无遗留；废机油、防渗材料和落地油、废弃包装材料全部交由有资质单位处置，现场不得遗留任何含油废弃物；生活垃圾统一清运出场，井场、便道范围内无散落钢材、塑料、油料包装物。
④土地复垦，恢复植被。
	/
	/

	水生生态
	合理进行施工组织和场地布置。
	/
	/
	/

	地表水环境
	钻井废水排入随钻泥浆不落地系统处理后回用，不外排
	废水不外排。
	/
	/

	
	酸化压裂返排液采用专用废液收集罐收集，运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。
	
	/
	/

	
	生活污水经井场撬装式污水处理装置处理后，水质达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准，用于荒漠灌溉
	达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的B级标准
	/
	/

	
	锅炉排污水、软水处理废水
	全部用于临时道路洒水降尘
	/
	/

	地下水及土壤环境
	作业区、泥浆罐区、柴油罐区、放喷池等、危险废物贮存点等划分为重点防渗区，铺设防渗材料。
	未发生地下水及土壤污染事件；分区防渗。
	/
	/

	
	其他区域为一般防渗区。
	
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备；产噪设备做好基础减振措施
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025)
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘
	采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖。
	施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；
	/
	/

	
	机械燃油废气
	使用符合国家标准的油品，定期对柴油机、发电机等设备检维修并加强保养，保证设备正常运行。备用柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料
	柴油发电机废气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单限值要求
	/
	/

	
	燃气发电机废气
	使用符合国家标准的天然气；经“低氮燃烧器”处理后，无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	
	测试放喷废气
	科学测算放喷时间，减少点火放喷造成的环境污染
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求
	/
	/

	
	储罐无组织废气
	储罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界污染物控制要求
	/
	/

	固体废物
	膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑于泥浆不落地处理区暂存，经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路。
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/
	/

	
	生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处理
	
	/
	/

	
	聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场环保罐收集后，根据生产情况转运至第三方环保处理站处置或在钻井现场无害化达标处置后用于铺垫油区内的井场、道路
	现场无固废遗留。固体废物在处置和运行管理中严格落实。废机油、废防渗材料和落地油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）
	/
	/

	
	废机油、废防渗材料和落地油危险废物贮存点内暂存，钻井结束后送资质单位进行处置
	
	/
	/

	
	废弃包装材料于危险废物贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。
	
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	设置防井喷等风险控制装置，储罐区设置围堰、收集装置等落实各项风险应急物资，制定应急预案
	将环境风险控制在可防控范围内
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/



七、结论
	工程建设内容符合国家产业政策要求，符合生态保护红线管理要求，满足生态分区管控要求；工程通过采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放，废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，对区域声环境产生影响可接受；固体废物全部综合利用或妥善处置。工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理；在项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏；工程建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响可接受；在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目环境影响可行。
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