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轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程生态环境影响报告书
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1 概述

1.1 项目由来
塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一，总面积56×104km2，石油资源储量约为107.6×108t，天然气资源储量约为8.39×1012m3。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司（简称“塔里木油田分公司”）油气产量当量已突破3000万吨，是中国特大型油田之一。

台3片区位于巴州轮台县境内，属于新开发区块，目前仅涉及台3井场1座井场，目前已经钻井完成，正在进行后续生态恢复及验收过程中。为进一步探明台3片区油气资源，同时解决桑吉片区注水缺口问题，塔里木油田分公司决定在轮台县实施“轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程”(以下简称“拟建工程”)，主要建设内容为：①新建台3井采油井场1座，井场内建设1座采油树、1座分离器撬、6座50m3储油罐、1座甲醇发电机撬、1座装车泵撬、1套装车鹤管撬等设备设施；②LG393H井场由采油井转为注水井，地面设施利用现有不新增；③配套自控、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产液62.2t/d，日产气0.29万m3，日注水500m3。

1.2 环境影响评价工作过程

拟建工程属于石油开采项目，位于新疆巴州轮台县境内，根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》，项目所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区，且台3井场位于新区块。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，拟建工程属于分类管理名录“五 石油和天然气开采业07 7陆地石油开采0711”中的“新区块开发”和“涉及环境敏感区的（含内部集输管道建设）”，应编制生态环境影响报告书。

为此，塔里木油田分公司于2026年8月7日委托河北省众联能源环保科技有限公司开展拟建工程的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关专业人员踏勘了项目现场，收集了区域自然环境概况、环境质量、污染源等资料，与建设单位和设计单位沟通了环境治理方案，随即开展生态环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，建设单位于2026年8月7日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站进行第一次网络信息公示，并开展工程区域环境质量现状监测工作。在上述工作基础上，评价单位完成了生态环境影响报告书征求意见稿，随后塔里木油田分公司按照《环境影响评价公众参与办法》要求，于2026年8月24日至2026年9月5日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站对本工程环评信息进行了第二次公示，在此期间分别于2026年8月28日、2026年8月31日在《新疆法治报》（刊号：CN65-0086）对拟建工程环评信息进行了公示；塔里木油田分公司向巴州生态环境局报批生态环境影响报告书前，于2026年9月18日在新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站公开拟报批的生态环境影响报告书全文和公众参与说明书。根据塔里木油田分公司提供的《轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程公众参与说明书》，公示期间未收到反馈意见。在以上工作的基础上，评价单位按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求和各级生态环境主管部门的意见，编制完成了拟建工程生态环境影响报告书。
1.3 分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定

拟建工程为石油开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油、天然气开采”，为鼓励类产业，符合国家当前产业政策要求。
（2）规划符合性判定
拟建工程属于塔里木油田分公司石油开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《塔里木油田“十四五”发展规划》。拟建工程位于台3区块和桑吉区块，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等环境敏感区，不在划定的禁止开发区域范围内，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

（3）生态环境分区管控符合性判定

拟建工程距塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区最近1.2km，不在生态保护红线区内。拟建工程采出液经密闭装车鹤管通过罐车拉运，从源头减少泄漏产生的无组织废气。运营期产生的采出水随采出液一起进入轮南处理站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理。拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后不断强化大气污染防治措施，改善区域环境空气质量。工程在正常状况下不会造成土壤污染，不会增加土壤环境风险。水资源消耗、土地资源、能源消耗等均能够达到自治区下达的总量和强度控制目标，满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求，符合新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案要求。

（4）评价工作等级

根据环境影响评价技术导则规定并结合项目特点，经判定，本次环境影响评价工作中，大气环境影响评价工作等级为二级，地表水环境影响评价工作等级为三级B，声环境影响评价等级为二级，环境风险评价等级为简单分析；采油井场生态评价等级为二级；采油井场、注水井场地下水环境评价等级均为二级；采油井场、注水井场土壤污染型环境评价等级为二级，采油井场、注水井场土壤生态型环境评价等级为一级。
1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注项目的实施对土壤、生态的影响是否可行，对区域环境空气、地下水、声环境的影响是否可接受，环境风险是否可防控，环保措施是否可行。

（1）拟建工程采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时储油罐内的原油经过密闭装车外运，定期对井场设备进行检查，甲醇发电机使用合格的甲醇作为燃料。井场厂界非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求，颗粒物、氮氧化物、甲醇可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值。拟建工程实施对当地大气环境造成的影响可接受。

（2）项目运营期产生废水主要为采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理。拟建工程无废水排入地表水体，对地表水环境影响可接受。

（3）拟建工程在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，对地下水环境的影响可以接受，从土壤环境影响角度来看，项目可行。

（4）拟建工程选用低噪声设备，采取基础减振等措施，井场厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值要求

（5）拟建工程运营期产生的废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置，可避免对环境产生不利影响。

（6）拟建工程井场建设会对区域植被覆盖度造成一定的影响，施工完成后，对区域不再进行扰动。从生态影响角度项目可行。

（7）拟建工程涉及的风险物质主要包括原油、天然气、甲醇，在采取相应的风险防控措施后，环境风险可防控。

1.5 环境影响评价的主要结论

综合分析，拟建工程属于石油开采项目，符合国家及地方当前产业政策要求，选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规要求，满足新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控要求；项目通过采取完善的污染防治措施及生态恢复措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。根据塔里木油田分公司提供的《轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程公众参与说明书》，公示期间未收到反馈意见。为此，本评价从环保角度认为拟建工程建设可行。

本次评价工作得到了各级生态环境主管部门、塔里木油田分公司等诸多单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！
2 总则
2.1 编制依据
2.1.1 环境保护法律
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日发布，2026年8月15日施行）；

（2）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日施行，2016年7月2日修正）；
（3）《中华人民共和国防沙治沙法》（2002年1月1日施行，2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

（5）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日发布，2010年10月1日施行）；

（6）《中华人民共和国矿产资源法（2024年修订）》（2024年11月8日修订，2025年7月1日起施行）；

(7)《中华人民共和国野生动物保护法》(2022年12月30日修正，2023年5月1日施行)；

(8)《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）。
2.1.2 环境保护法规、规章

2.1.2.1 国家环境保护法规和规章

（1）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（2024年3月6日）

（2）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（3）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年7月24日）；

（4）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施）；

（5）《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号，2023年11月30日发布并实施）；

（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日发布并实施）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布并实施）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日发布并实施）；

（9）《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年10月21日发布，2021年12月1日施行）；

（10）《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》 （国务院办公厅〔2021〕47号）；

（11）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号，2010年12月21日）；

（12）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年第7号，2023年12月27日发布，2024年1月1日施行）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017第43号，2017年8月29日发布，2017年10月1日施行）；

（14）《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）；

（15）《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日发布，2019年1月1日施行）；

（16）《国家危险废物名录（2025年版）》（2024年11月26日发布，2025年1月1日施行）；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2020年11月30日公布，2021年1月1日施行）；

（18）《企业环境信息依法披露管理办法》（2021年12月11日发布，2022年2月8日施行）；

（19）《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日发布，2022年1月1日施行）；

（20）《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日发布，2015年6月5日施行）；

（21）《危险废物排除管理清单（2026年版）》（生态环境部公告 2026年第2号）；

（22）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（原环境保护部公告 2013年第31号，2013年5月24日实施）；

（23）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第3号，2021年2月1日发布并实施）；

（24）《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号，2021年9月7日发布并实施）；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日发布并实施）；

（26）《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197号，2014年12月30日发布并实施）；

（27）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日发布并实施）；

（28）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日发布并实施）；

（29）《关于印发〈建设项目环境影响评价区域限批管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕169号，2015年12月18日发布并实施）；

（30）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号，2024年1月22日发布并实施）；

（31）《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）；

（32）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（33）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号，2021年8月4日发布并实施）；

（34）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号，2017年11月10日发布并实施）；

（35）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年4月25日发布并实施）；

（36）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号，2019年12月13日发布并实施）；

（37）《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策有关事宜的复函》（环办环评函〔2019〕590号）；

（38）《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；

（39）《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》（国办发〔2024〕5号，2014年1月31日）；

（40）《生态保护补偿条例》（2024年2月23日国务院第26次常务会议通过，2024年6月1日施行）；

（41）《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》（环土壤〔2024〕80号31号，2024年11月7日发布）；

（42）《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号，2023年6月13日发布并实施）。
2.1.2.2 地方环境保护法规和规章

（1）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例（2018年修正）》（2018年9月21日修正，2006年12月1日施行）；

（2）《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修正）》（2018年9月21日修正，2017年1月1日施行）；

（3）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日发布并实施）；

（4）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号，2016年1月29日发布并实施）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号，2017年3月1日发布并实施）；

（6）《关于印发〈自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（新环发〔2016〕126号，2016年8月24日发布并实施）；

（7）《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）；

（8）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

（9）《新疆生态功能区划》；

（10）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

（11）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；

（12）《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》；

（13）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

（14）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；

（15）《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号）；

（16）《关于印发〈新疆国家重点保护野生植物名录〉的通知》（新林护字〔2022〕8号）（2022年2月9日）；

（17）《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号，2022年9月18日施行）；

（18）《关于印发〈新疆国家重点保护野生动物名录〉的通知》（自治区林业和草原局 自治区农业农村厅，2021年7月28日）；

（19）《关于加强历史遗留废弃磺化泥浆规范化环境管理的通知》（新环固体函〔2022〕675号）；

（20）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州水污染防治工作方案的通知》（巴政发〔2016〕52号）；

（21）《关于印发自治州实施最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标的通知》（巴政发〔2015〕172号）；
（22）《关于印发<自治州固体废物污染防治实施方案＞的通知》（巴政办发〔2018〕79号）；

（23）《关于印发巴音郭楞蒙古自治州土壤污染防治工作方案的通知》（巴政办发〔2017〕39号）；

（24）《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》；

（25）《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》（2024年12月）。
2.1.3 环境保护技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；
（10）《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）；
（11）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环境保护部公告 2012年第18号）；
（12）《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》；
（13）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（14）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（15）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；
（16）《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）。

2.1.4 相关文件及技术资料

（1）《环境质量现状监测报告》；

（2）塔里木油田分公司提供的其他技术资料；

（3）环评委托书。

2.2 评价目的和评价原则

2.2.1 评价目的

（1）通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地一带的自然环境及环境质量现状。

（2）针对拟建工程特点和污染特征，确定主要环境影响因素及其污染因子。

（3）预测拟建工程对当地环境可能造成影响的程度和范围，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。

（4）分析拟建工程可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对项目环境风险进行评估，并提出相应的风险防范和应急措施。

（5）从技术、经济角度分析拟建工程采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对拟建工程的建设是否可行给出明确的结论。

（6）为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

（1）坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。

（2）严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。

（3）全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（4）根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

（5）严格贯彻执行“达标排放”“总量控制”“以新带老”“排污许可”等环保法律法规。

（6）推行“清洁生产”，从源头抓起，实行生产全过程控制，最大限度节约能源，降低物耗，减少污染物的产生和排放。

[image: image34]
图2.2-1   环境影响评价工作程序图

2.3 环境影响因素和评价因子

2.3.1 环境影响因素识别

根据拟建工程主要污染源污染因子及区域环境特征，对项目实施后的主要环境影响因素进行识别，结果见表2.3-1。

表2.3-1          环境影响因素识别结果一览表

	    单项工程

环境因素
	施工期
	运营期
	退役期

	
	井场
	石油开采及集输、注水工程
	封井

	自然

环境
	环境空气
	-1D
	-1C
	-1D

	
	地表水
	--
	--
	--

	
	地下水
	-1D
	-1C
	--

	
	声环境
	-1D
	-1C
	-1D

	
	土壤环境
	-1D
	-1C
	--

	生态

环境
	地表扰动
	-1C
	--
	-1D

	
	土壤肥力
	--
	--
	--

	
	植被覆盖度
	-1C
	--
	+1C

	
	生物多样性
	-1D
	--
	+1C

	
	生物量损失
	-1C
	--
	+1C

	
	生态系统完整性
	-1C
	-1C
	+1C


注：1.表中“+”表示正效益，“－”表示负效益；

2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；


3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.3-1可知，拟建工程的建设对环境的影响是多方面的，存在短期或长期的负面影响。施工期主要表现在对自然环境要素中的环境空气、声环境、地下水环境、土壤环境、生态环境要素中的地表扰动、植被覆盖度、生物多样性、生物量损失、生态系统完整性等产生一定程度的负面影响；运营期对环境的影响是长期的，最主要的是对自然环境中的环境空气、声环境、地下水环境、土壤环境、生态系统完整性等产生不同程度的直接的负面影响；退役期对环境的影响体现在对环境空气和声环境的短期负面影响，对生态环境的地表扰动产生短期的负面影响，以及对生态环境其他因素的长期正面影响。

2.3.2 评价因子

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及拟建工程特点和污染物排放特征，确定工程评价因子见表2.3-2。

表2.3-2            拟建工程评价因子一览表

	单项工程

环境因素
	石油开采及集输、注水工程

	时期
	施工期
	运营期
	退役期

	大气
	颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃
	颗粒物、NOx、非甲烷总烃、甲醇
	颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃

	地表水
	本项目不跨越、穿越地表水体，不设水文影响评价因子；无废水排放，不设污染影响评价因子

	地下水
	耗氧量、氨氮、石油类
	石油类
	—

	土壤
	—
	石油烃、盐分含量
	—

	生态
	地表扰动、植被覆盖度、生物量损失、生物多样性、生态系统完整性
	生态系统完整性
	地表扰动

	噪声
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）
	昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln）

	固体废物
	生活垃圾、施工废料
	废润滑油、废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥
	落地油、建筑垃圾、废弃管线


2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境功能区划
拟建工程位于台3片区和桑吉片区，属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；区域尚无地下水功能区划，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类规定，地下水以工农业用水为主，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目区域以油气开发为主，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。

2.4.2 环境质量标准
环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准；甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。
地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值。

上述各标准的标准值见表2.4-1至表2.4-3。
表2.4-1        环境质量标准一览表
	环境
要素
	项目
	取值时间
	二级

标准
	单位
	标准来源

	环境

空气
	PM10
	年平均
	60
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值要求

	
	
	24小时平均
	120
	
	

	
	PM2.5
	年平均
	30
	
	

	
	
	24小时平均
	60
	
	

	
	SO2
	年平均
	60
	
	

	
	
	24小时平均
	150
	
	

	
	
	1小时平均
	500
	
	

	
	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	
	24小时平均
	80
	
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	
	

	
	O3
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	
	

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

	
	甲醇
	1小时平均
	3000
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

	环境要素
	项目
	标  准
	单位
	标准来源

	地下水
	色
	≤15
	铂钴色度

单位
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类

	
	嗅和味
	无
	—
	

	
	浑浊度
	≤3
	NTU
	

	
	肉眼可见物
	无
	—
	

	
	pH
	6.5～8.5
	—
	

	
	总硬度
	≤450
	mg/L
	

	
	溶解性总固体
	≤1000
	
	

	
	硫酸盐
	≤250
	
	

	
	氯化物
	≤250
	
	


续表2.4-1        环境质量标准一览表
	环境要素
	项目
	标  准
	单位
	标准来源

	地下水
	铁
	≤0.3
	mg/L
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类

	
	锰
	≤0.10
	
	

	
	铜
	≤1.00
	
	

	
	锌
	≤1.00
	
	

	
	铝
	≤0.20
	
	

	
	挥发性酚类
	≤0.002
	
	

	
	耗氧量
	≤3.0
	
	

	
	氨氮
	≤0.50
	
	

	
	硫化物
	≤0.02
	
	

	
	钠
	≤200
	
	

	
	总大肠菌群
	≤3.0
	CFU/100mL
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）表1微生物指标中Ⅲ类

	
	菌落总数
	≤100
	CFU/mL
	

	
	亚硝酸盐
	≤1.00
	mg/L
	

	
	硝酸盐
	≤20.0
	
	

	
	氰化物
	≤0.05
	
	

	
	氟化物
	≤1.0
	
	

	
	碘化物
	≤0.08
	
	

	
	汞
	≤0.001
	
	

	
	砷
	≤0.01
	
	

	
	硒
	≤0.01
	
	

	
	镉
	≤0.005
	
	

	
	铬（六价）
	≤0.05
	
	

	
	铅
	≤0.01
	
	

	
	石油类
	≤0.05
	mg/L
	参照执行《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	声环境
	LAeq, T
	昼间
	60
	dB(A)
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类区标准

	
	
	夜间
	50
	
	


表2.4-2        土壤污染风险筛选值一览表
	序号
	检测项目
	风险筛选值
	单位
	标准

	1
	砷
	60
	mg/kg
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

	2
	镉
	65
	
	

	3
	六价铬
	5.7
	
	

	4
	铜
	18000
	
	

	5
	铅
	800
	
	

	6
	汞
	38
	
	

	7
	镍
	900
	
	

	8
	四氯化碳
	2.8
	
	

	9
	氯仿
	0.9
	
	

	10
	氯甲烷
	37
	
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	
	

	14
	顺1,2-二氯乙烯
	596
	
	

	15
	反1,2-二氯乙烯
	54
	
	

	16
	二氯甲烷
	616
	
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	
	

	20
	四氯乙烯
	53
	
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	
	

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	
	

	23
	三氯乙烯
	2.8
	
	

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	
	

	25
	氯乙烯
	0.43
	
	

	26
	苯
	4
	
	

	27
	氯苯
	270
	
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	
	

	29
	1,4-二氯苯
	20
	
	

	30
	乙苯
	28
	
	

	31
	苯乙烯
	1290
	
	

	32
	甲苯
	1200
	
	


续表2.4-2        土壤污染风险筛选值一览表
	序号
	检测项目
	风险筛选值
	单位
	标准

	33
	间/对二甲苯
	570
	mg/kg
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值

	34
	邻二甲苯
	640
	
	

	35
	硝基苯
	76
	
	

	36
	苯胺
	260
	
	

	37
	2-氯酚
	2256
	
	

	38
	苯并[a]蒽
	15
	
	

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	
	

	42
	䓛
	1293
	
	

	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	
	

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	
	

	45
	萘
	70
	
	

	46
	石油烃（C10～C40）
	4500
	
	

	47
	镉
	0.6
	mg/kg
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)表1 农用地土壤污染风险筛选值，风险筛选值＞7.5

	48
	汞
	3.4
	
	

	49
	砷
	25
	
	

	50
	铅
	170
	
	

	51
	铬
	250
	
	

	52
	铜
	100
	
	

	53
	镍
	190
	
	

	54
	锌
	300
	
	


2.4.3 污染物排放标准
废气：施工扬尘、施工机械设备废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；目前国家针对甲醇发电机组尚未制定相关排放标准，且发电机组普遍烟囱高度较低，不具备开孔监测条件，因此，烟气中颗粒物、氮氧化物、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值。厂界无组织排放非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。
废水：采出水随采出液经罐车最终拉运至处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)Ⅴ级标准后回注地层，井下作业废液采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后，酸碱中和后运至富源7井废液处理站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层。
噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相应限值；运营期井场边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
表2.4-3           污染物排放标准一览表
	类别
	污染源
	项    目
	排放

限值
	单位
	标 准 来 源

	废气
	施工扬尘
	颗粒物
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	
	燃油机械设备废气
	颗粒物
	1.0
	
	

	
	
	二氧化硫
	0.40
	
	

	
	
	氮氧化物
	0.12
	
	

	
	无组织

废气
	颗粒物
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值要求

	
	
	氮氧化物
	0.12
	
	

	
	
	甲醇
	12
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	4.0
	
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求

	废水
	采出水、井下作业废水
	悬浮固体

含量
	35.0
	mg/L
	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022）中表1Ⅴ级水质主要控制指标

	
	
	悬浮物颗粒直径中值
	5.5
	μm
	


续表2.4-3           污染物排放标准一览表
	类别
	污染源
	项    目
	排放

限值
	单位
	标 准 来 源

	废水
	采出水、井下作业废水
	含油量
	100.0
	mg/L
	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022）中表1Ⅴ级水质主要控制指标

	
	
	平均腐蚀率
	0.076
	mm/a
	

	施工噪声
	LAeq, T
	昼间
	70
	dB(A)
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	
	夜间
	55
	
	

	厂界噪声
	LAeq, T
	昼间
	60
	dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准

	
	
	夜间
	50
	
	


2.5 评价等级和评价范围

2.5.1 生态影响评价等级和评价范围

2.5.1.1生态影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中6.1评价等级判定，结合建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，生态评价等级划分为一级、二级和三级。根据以下原则确定评价等级。

（1）本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。

（2）本项目不涉及自然公园、生态保护红线。

（3）拟建工程不开采地下水，不会对地下水水位造成影响；项目土壤影响范围内涉及公益林，生态评价等级不低于二级。

（4）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不属于水文要素影响型建设项目。

（5）本项目不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。

（6）本项目新增永久征地0.0111km2，总面积≤20km2。
综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级划分依据，确定拟建工程生态影响评价工作等级为二级。

2.5.1.2 生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），项目生态影响评价范围为台3井场周围50m范围。

2.5.2 地下水环境影响评价等级和评价范围

2.5.2.1 地下水环境影响评价等级

（1）建设项目地下水环境影响评价行业分类
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），拟建工程采油井场、注水井场建设属于Ⅰ类项目。

（2）地下水环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度分级原则见表2.5-1。
表2.5-1       地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


拟建项目调查评价范围内不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

（3）评价工作等级判定
地下水评价工作等级划分依据见表2.5-2。
表2.5-2         地下水评价工作等级划分依据一览表
	            项目类别
环境敏感程度 
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


地下水评价工作等级见表2.5-3。
表2.5-3       地下水评价工作等级一览表

	项目名称
	项目类别
	和周边敏感目标关系
	环境敏感程度
	评价等级

	采油井场、注水井场
	Ⅰ类
	本项目井场、计量间及管线所在区域均不涉及集中式及分散式饮用水水源，不属于集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区
	不敏感
	二


由上表可知，拟建工程采油井场、注水井场地下水环境评价等级均为二级。

2.5.2.2 地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）查表法，项目地下水环境影响评价范围为井场地下水流向上游1km，下游3km，两侧外扩1km的矩形区域。

2.5.3 地表水环境影响评价工作等级

2.5.3.1 地表水环境影响评价等级

拟建工程废水主要为采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮南处理站采出水处理单元处理，井下作业废水收集后送富源7井废液处理站处理，因此，拟建工程地表水环境影响评价工作等级为三级B。

2.5.3.2 地表水环境影响评价范围

本项目重点分析依托轮南处理站、富源7井废液处理站水处理设施的环境可行性。

2.5.4 土壤环境影响评价工作等级和评价范围
2.5.4.1 土壤环境影响评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，工程所在区域属于土壤盐化地区，拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑，并根据不同项目类型类别分别判定评价等级。
（1）建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），拟建工程采油井场、注水井场建设属于Ⅰ类项目。

（2）占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），“建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）和小型（≤5hm2）”。

本项目永久占地面积为1.11hm2，占地规模为小型。

（3）建设项目敏感程度

①污染影响型

拟建工程井场周边1km范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为“不敏感”。

②生态影响型

根据区域历史监测数据，区域土壤含盐量大于4g/kg，生态影响型土壤敏感程度为“敏感”。

（4）评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境污染影响评价工作等级划分见表2.5-4。

表2.5-4             评价工作等级分级表 

	            占地规模
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—


土壤环境污染影响评价工作等级见表2.5-5。
表2.5-5         土壤环境污染影响型建设项目评价等级一览表
	项目名称
	项目类别
	和周边敏感目标关系
	环境敏感程度
	评价等级

	采油井场、注水井场
	Ⅰ类
	井场周边1000m范围不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他土壤环境敏感目标
	不敏感
	二


由上表可知，本项目采油井场、注水井场土壤污染型环境评价等级为二级。

土壤环境生态影响评价工作等级见表2.5-6。

表2.5-6             土壤环境生态影响评价工作等级一览表
	项目名称
	项目类别
	土壤含盐量(g/kg)
	环境敏感程度
	评价等级

	采油井场、注水井场
	Ⅰ类
	＞4
	敏感
	一


由上表可知，本项目采油井场、注水井场土壤生态型环境评价等级为一级。
2.4.4.2 土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境（污染影响型）影响评价范围为采油井场、注水井场外扩200m；项目土壤环境（生态影响型）影响评价范围为采油井场、注水井场外扩5000m。

2.5.5 大气环境影响评价等级和评价范围

2.5.5.1 大气环境影响评价等级

本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式：
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式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

其中：Pi——如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax；

D10%——项目排放的污染物地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。

（2）城市农村选项确定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中模型计算设置说明：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。拟建工程井场周边3km半径范围内均无城市建成区和规划区，因此，估算模式农村或城市的计算选项为“农村”。

（3）模型参数和污染源及其预测结果
拟建工程估算模式参数取值见表2.5-7；废气污染源参数见表2.5-8～表2.5-10，相关污染物预测及计算结果见表2.5-11。

表2.5-7            估算模型参数一览表
	序号
	参数
	取值

	1
	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	
	人口数（城市选项时）
	/

	2
	最高环境温度/℃
	41.4

	3
	最低环境温度/℃
	-36.0

	4
	测风高度/m
	10

	5
	允许使用的最小风速（m/s）
	0.5

	6
	土地利用类型
	灌木林地

	7
	区域湿度条件
	干燥气候

	8
	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是    □否

	
	
	地形数据分辨率/m
	90×90

	9
	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是     ☑否

	
	
	岸线距离/km
	--

	
	
	岸线方向/°
	--


表2.5-8     主要废气污染源参数一览表（点源，100%负荷）

	污染源

名称
	排气筒底部坐标
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流量（m3/h）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染

因子
	排放

速率（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲醇发电机废气
	
	
	1001
	2
	0.2
	518
	3.18
	120
	8760
	正常
	PM10
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0125

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.056


表2.5-9      主要废气污染源参数一览表(面源)

	面源

名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	评价

因子
	排放

速率/(kg/h)

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	台3井场无组织废气
	
	
	1001
	110
	100
	30
	4
	8760
	正常
	非甲烷总烃
	0.126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醇
	0.0067


表2.5-10       主要废气污染源参数一览表（火炬源）

	名称
	排气筒底部

中心坐标
	底部海拔（m）
	火炬等效高度（m）
	等效出口内径（m）
	烟气温度（℃）
	等效烟气流速（m/s）
	排放小时数（h）
	排放

工况
	燃烧物质及热释放速率
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	燃烧物质
	燃烧

速率（kg/h）
	总热释放速率（cal/s）
	PM10
	PM2.5
	非甲烷

总烃
	NO2

	火炬燃烧废气
	
	
	1001
	16
	0.22
	1000
	20
	8760
	正常
	天然气
	109
	366655
	0.003
	0.0015
	0.014
	0.076


表2.5-11         Pmax及D10%预测及计算结果一览表

	污染源名称
	评价

因子
	Ci

（μg/m3）
	Pi（%）
	Pmax（%）
	最大浓度出现距离（m）
	D10%（m）

	甲醇发电机废气
	PM10
	1.64
	0.45
	7.56
	78
	--

	
	PM2.5
	0.82
	0.45
	
	
	--

	
	NO2
	3.67
	1.83
	
	
	--

	台3井场无组织废气
	非甲烷总烃
	151.16
	7.56
	
	92
	--

	
	甲醇
	8.04
	0.27
	
	
	--

	火炬燃烧废气
	非甲烷总烃
	0.112
	0.01
	
	108
	--

	
	NO2
	0.608
	0.30
	
	
	--

	
	PM10
	0.024
	0.01
	
	
	--

	
	PM2.5
	0.012
	0.01
	
	
	--


（4）评价工作等级判定

根据上述计算结果，拟建工程外排废气污染物1%＜Pmax=7.56%＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级判据，拟建工程大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.5.2 大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目大气环境影响评价范围为以井场为中心边长5km矩形区域。

2.5.6 声环境影响评价工作等级和评价范围
2.5.6.1 声环境影响评价等级

（1）声环境功能区类别

拟建工程位于桑吉片区，周边区域以油气开发为主，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），属于其规定的2类声环境功能区。

（2）敏感目标噪声级增高量和受噪声影响人口数量

拟建工程井场周围200m范围内现状无声环境敏感目标。

（3）评价工作等级判定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价等级划分原则，确定拟建工程声环境影响评价工作等级为二级。

2.5.6.2 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境影响评价范围为台3井场边界外扩200m范围。
2.5.7 环境风险评价工作等级和评价范围

2.5.7.1 环境风险评价等级

（1）危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定
本工程在生产、使用、储存过程中涉及有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。
本项目存在多种危险物质，则按式(1-1)计算物质总质量与其临界量比值(Q)：  
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式中：q1,q2…qn 每种危险物质的最大存在总量，t；

         Q1，Q2…Qn 每种危险物质的临界量,t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表2.5-12            建设项目Q值确定表

	风险源
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	井场
	1
	天然气
	74-82-8
	0.1
	10
	0.01

	
	2
	原油
	/
	72
	2500
	0.03

	
	3
	甲醇
	67-56-1
	7.9
	10
	0.79

	项目Q值∑
	0.83


注：本次核算原油储存量时按6个50m3储罐全部存满，核算最大存在量时考虑采出液中原油占比30%折算。
经计算，本项目Q值为0.83。

（2）评价工作等级的划分
根据导则规定，环境风险评价工作等级划分方法见表2.5-13。
表2.5-13       环境风险评价工作等级划分一览表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


对照表2.5-12可知，本工程环境风险潜势为Ⅰ，因此本工程确定环境风险评价等级为简单分析。

2.5.7.2 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，不再设置环境风险评价范围。

2.6 环境保护目标

拟建工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，将评价范围内的阿克亚村作为环境空气保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；井场200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；井场周围不涉及耕地、村庄等，不再设置土壤环境（污染型）保护目标；将各井场周围5km范围的土壤作为土壤环境（生态型）保护目标；将生态影响评价范围内的塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区、重要物种作为生态保护目标；将区域拉依苏村、阿克亚村和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。环境保护目标见表2.6-1至2.6-5。

表2.6-1           环境空气保护目标一览表
	保护目标
	坐标
	保护
对象
	保护
内容
	环境功能区
	与工程位置关系
	人口
	户数

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	方位
	距离
	
	

	阿克亚村
	
	
	生活区
	环境空气
	二类区
	东
	与台3井距离2100m
	150
	50


表2.6-2           地下水环境保护目标一览表

	名称
	与项目位置关系
	供水人口（人）
	井深
(m)
	备注
	功能要求

	
	方位
	距离（m）
	
	
	
	

	评价范围内潜水含水层
	--
	--
	--
	--
	--
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)Ⅲ类


表2.6-3             土壤环境保护目标一览表
	保护目标
	方位及距离
	功能要求

	生态影响型

	评价范围内土壤
	井场占地外5000m范围内
	不对区域盐碱化程度进一步加深


表2.6-4          生态保护目标一览表

	序号
	生态保护目标
	与厂区（工程）方位/距离（m）

（重要野生动、植物分布区域）
	工程占用情况（占用面积、占用比例或不占用）

	1
	塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区范围
	--
	占用

	2
	重要物种（塔里木兔）
	--
	不占用


表2.6-5         环境风险保护目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	大气环境
	井场周边3km内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	拉依苏村
	台3井场西北侧
	2700
	村庄
	200


续表2.6-5         环境风险保护目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	大气环境
	2
	阿克亚村
	台3井场东侧
	2100
	村庄
	150

	
	井场周边500m范围内人口数小计
	0

	
	井场周边3km范围内人口数小计
	350

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	序号
	受纳水体名称
	水域环境功能
	24h内流经范围
	与排放点距离

	
	1
	--
	--
	--
	--

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与厂界距离/m

	
	1
	评价范围内潜水含水层
	G3
	Ⅲ类
	D1
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


2.7 评价内容和评价重点

2.7.1 评价内容

根据拟建工程特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表2.7-1。

表2.7-1         评 价 内 容 一 览 表

	序号
	项 目
	内         容

	1
	概述
	建设项目特点、环境影响评价工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、主要结论

	2
	总则
	编制依据、评价目的和评价原则、环境影响因素和评价因子、环境功能区划及评价标准、评价工作等级和评价范围、环境保护目标、评价内容和评价重点、评价时段和评价方法

	3
	建设项目工程分析
	区块开发现状及环境影响回顾：桑吉片区开发现状、环保手续履行情况、区块回顾性评价、现有工程污染物年排放量、存在的问题及整改措施。
现有工程：现有工程概况、现有工程手续履行情况、现有工程污染物年排放量、现有工程环境问题及“以新带老”改进意见
在建工程：基本情况、“三同时”执行情况、工艺流程及产排污节点
拟建工程：基本概况、油气资源概况、预测开发指标、主要经济技术指标、工程组成。
工程分析：工艺流程及排污节点分析、施工期环境影响因素分析、运营期环境影响因素分析、退役期环境影响因素分析、非正常排放、清洁生产分析、污染物排放“三本账”、污染物总量控制分析。

相关政策法规、规划符合性分析、选址合理性分析

	4
	环境现状调查与评价
	自然环境概况、生态现状调查与评价、地下水环境现状调查与评价、地表水环境现状调查与评价、土壤环境现状调查与评价、大气环境现状调查与评价、声环境现状调查与评价

	5
	环境影响预测与评价
	生态影响评价、地下水环境影响评价、地表水环境影响评价、土壤环境影响评价、大气环境影响评价、声环境影响评价、固体废物影响分析、环境风险评价

	6
	环保措施及其可行性

论证
	针对本项目拟采取的污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施，分析论证其技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性


续表2.7-1         评 价 内 容 一 览 表

	序号
	项 目
	内         容

	7
	温室气体排放影响评价
	温室气体排放分析、减污降碳措施、温室气体排放评价结论

	8
	环境影响经济损益分析
	从项目实施后的环境影响的正负两方面，以定性和定量相结合方式估算建设项目环境影响的经济价值

	9
	环境管理与监测计划
	按项目建设阶段、生产运行阶段，提出具体环境管理要求；给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出应向社会公开的信息内容；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账等相关要求；提出环境监测计划

	10
	结论
	对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论


2.7.2 评价重点

结合项目的排污特征及周围环境现状，确定拟建工程评价重点为工程分析、大气环境影响评价、地下水影响评价、土壤环境影响评价、和环保措施可行性论证。

2.8 评价时段和评价方法

2.8.1评价时段 

本项目评价时段分为施工期、运营期、退役期三个时段。

2.8.2评价方法
本项目环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以量化评价为主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了物料衡算法、实测法、类比法、产污系数法等。
3 建设项目工程概况和工程分析
3.1 区块开发现状及环境影响回顾
本项目台3井所属区块属于新区块，LG393H井位于轮古油气田桑吉片区，故本次评价主要对桑吉片区进行回顾。
3.1.1 桑吉片区开发现状
(1)桑吉片区主体工程建设情况
轮古油气田桑吉片区隶属于中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司，具体日常运行管理由轮南采油气管理区负责，轮南采油气管理区是塔里木油田公司下属二级单位。桑吉片区位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内，桑吉片区是一个被石炭系所覆盖的大型古潜山。根据区域开发建设的阶段性历程，桑吉片区目前主要包括桑塔木油田、解放渠东油田和吉拉克凝析气田。
桑吉片区建有联合站1座(桑南油气处理站)，计量间6座、阀组间2座、转油站1座、集气站2座、生产井180口(油气生产井142口，注水井38口)，长关井35口、废弃井33口，桑吉片区保护区已退出井32口，同时配套建设了相应的区块内站间集输管线、油气外输管线和油田道路，区域内管道全长约1165km，油田道路208.4km。桑吉片区年产油13×104t/a，产气1.14×108m3。

(3)公用工程建设情况
①给排水
桑吉片区区域各井场、站场为无人值守井站场，主要以巡检人员为主，生产过程中不涉及用水。桑南处理站设置有生活基地，基地人员生活用水通过水井取水，生活污水排入基地生活污水处理装置处理，基地生活污水采用一体化污水处理装置处理。生产过程中不涉及用水，废水主要为采出水和井下作业废液，采出水在桑南处理站分离出来后，通过采出水管线输送至区域回注水井回注地层，回注层位为油气开采层位。井下作业废液送至富源7井废液处理站处理。

②供热

桑吉片区内大部分井场根据生产需要设置有真空加热炉和电磁加热撬，桑南处理站设置有导热油炉为生产过程提供热量，燃料为桑南处理站经过脱水脱硫脱烃后的天然气。桑南处理站生活基地单独设置有供暖锅炉用于冬季供暖。
③供电
供电电源引自3×1.5万kW轮南燃气电站；油区内设35kV配电线路；桑南站内有2×400kVA低压变电所一座；桑南站东侧有一座110kV变电站装机容量为2×16000kVA，油区内设35kV配电线路，向各用电点供电。

(4)辅助工程建设情况
①集输管线及运输情况
桑吉片区油气田原油集输以二级布站为主，主要采用单管不加热输送流程(部分单井采用加热炉或电磁加热器升温)，原油从井口输到计量间，计量间汇集后进入桑南站处理。解放渠东转油站生产的低含水原油输送到桑南站，未处理的天然气交由博瑞公司处理。凝析气井经集气站汇合后到桑南站进行处理，外输至轮一联和轮南首站。
②内部道路建设情况
桑吉片区内建有沙漠公路至吉拉克区块的油田公路，柏油路面，根据该区域内油井密度及分布情况，建设路基宽6.5m，路面宽4.5m，砂石路面，为四级路的井场道路，路面结构为：20cm级配砾石基层+3cm磨耗层。
3.1.2 环保手续履行情况
目前区域内已开展的工程环保手续履行情况、环境风险应急预案、排污许可、环境影响后评价等手续情况见表3.1-1。

表3.1-1   桑吉片区开发现状环保手续履行情况一览表
	序号
	类别
	项目名称
	环评文件
	验收文件

	
	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文件
	验收时间

	1
	环评及验收情况
	塔北油田开发

工程
	原国家环境保护局
	环监1992[435]号
	1992年12月12日
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环环评函[2021]226号
	2021年3月15日

	2
	
	吉拉克凝析气田开发建设工程
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	新环自函[2004]418号
	2004年9月1日
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	环自验[2006]10号
	2006年10月10日

	3
	
	桑南凝析气田开发建设工程
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	新环自函[2004]420号
	2004年9月1日
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	环自验[2006]11号
	2006年10月10日


续表3.1-1   桑吉片区开发现状环保手续履行情况一览表
	序号
	类别
	项目名称
	环评文件
	验收文件

	
	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文件
	验收时间

	4
	环评及验收情况
	桑南油田开发建设工程
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	新环自函[2004]488号
	2004年10月15日
	原新疆维吾尔自治区环境保护局
	环自验[2006]12号
	2006年10月10日

	5
	
	2023年度桑塔木油田产能建设实施方案
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环审[2023]27号
	2023年2月24日
	正在建设过程中

	6
	环境风险应急预案
	塔里木油田分公司轮南采油气管理区突发环境事件应急预案(轮台县)
	塔里木油田分公司轮南采油气管理区制定有《塔里木油田分公司轮南采油气管理区突发环境事件应急预案(轮台县)》(备案编号652822-2026-53-L)

	7
	排污许可执行情况
	轮南采油气

管理区
	轮南采油气管理区在巴音郭楞蒙古自治州先后取得轮一联合站固定污染源排污许可证(2019年12月07日，登记编号:9165280071554911XG007Q)、轮南处理站固定污染源排污许可证(2019年12月09日，登记编号:9165280071554911XG015V)、桑南联合站固定污染源排污许可证(2019年12月09日，登记编号:9165280071554911XG014V)、轮西采油作业区(巴州)固定污染源排污登记回执(2020年11月30日，登记编号:9165280071554911XG002U)、轮南采油作业区固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG083W)、桑吉采油作业区(吉拉克)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG081Y)、桑吉采油作业区(桑南西)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG087W)、桑吉采油作业区(桑南东)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG086X)、桑吉采油作业区(轮南四)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG084Z)、桑吉采油作业区(轮古东)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG082Z)

	8
	环境影响后评价开展情况
	编制完成《轮南油气开发部桑吉片区环影响后评价报告书》并于2021年3月15日完成新疆维吾尔自治区生态环境厅备案工作(新环环评函[2021]226号)，新一轮后评价于2026年8月31日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅备案工作(新环环评函[2026]456号)


3.1.3 区块回顾性评价
根据现场踏勘情况及调查结果，对桑吉片区分别从生态影响、土壤环境影响、水环境影响、大气环境影响、固废环境影响、声环境影响、环境风险进行回顾性评价。

3.1.4.1生态影响回顾

(1)占地影响回顾分析

根据油田开发建设的特点分析，桑吉区块开发建设对土壤环境的主要影响是地面建设施工和地面建设设施如井场、道路、管网、站场等占用土地和造成的地表破坏。工程占地改变了原有土壤结构和理化性质，使表层土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力下降。

在进行地面构筑物施工时，将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面造成破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。
(2)植被环境影响回顾分析
油气田开发建设工程对植被的影响主要表现在钻井期，根据油田开发特点，对植被产生重要影响的阶段为施工期的占地影响、油田公路修建及管道敷设产生的影响、人类活动产生的影响，其次污染物排放也将对天然植被产生一定的不利影响。桑吉片区经过了多年的开发后，现在已占用了一定面积的土地，使永久占地范围内的荒漠植被受到一定程度的破坏。整个自然环境中的植被覆盖度减少，地表永久性构筑物增多。

油气田进入正式生产运营期后，不会再对区域内的自然植被产生新的和破坏的影响，除了永久性建筑设施、面积较小的井场以及道路的路基和路面占地外，其它临时性占地区域将被自然植物逐步覆盖，随着时间的推移，被破坏的植被将逐渐恢复到原有自然景观。

①永久占地植被影响回顾

永久占地是指井场、站场和道路占地。根据现场调查情况，桑吉片区的主道路地面均进行了硬化处理，井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，站场(转油站等)有护栏围护。油田内部永久占地范围的植被完全清除，主要为柽柳、芦苇、盐穗木等，塔里木油田分公司已严格按照有关规定办理建设用地审批手续。 

②临时占地植被影响回顾

临时占地主要是修建道路、敷设管线、井场施工时占用的土地。桑吉片区位于迪那河和塔里木水系补给区之间的空白地带，极端的干旱和强烈蒸发，项目区柽柳、盐穗木等植被恢复缓慢，种子萌发和幼苗生长主要依赖洪水，因此植被的恢复需要时间长。由于各油区所处地理位置不同、植被覆盖及分布不同，使得油田开发对地面植被的影响不尽相同。

a.井场临时占地的恢复情况

本次评价就井场占地类型、井场平整情况和井场附近植被状况进行了调查。

井场施工期临时占地均为油田开发规划用地，所占土地完钻后进行了迹地清理和平整。
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图3.1-1  区域现有井场周边恢复效果

b.道路和管线

油田公路和管线建设对植被的影响主要是通过施工机械、施工人员对地表的践踏、碾压、开挖，改变了土壤坚实度的同时，损伤和破坏了植被。施工结束后，植被可以不同程度的进行恢复。

施工结束后管沟回填，除管廊上方覆土高于地表外，管线两侧施工迹地基本恢复平整，临时占地区域内的原始植被已基本恢复，恢复较好，对周围植被和地表的影响不大。

项目区勘探开发时间长，依托设施完善，至各单井为独立的探临路，砂石路面，路面宽约4.5m。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶，没有车辆乱碾乱轧的情况发生，没有随意开设便道，尽量减少和避免了对项目区域地表的扰动和破坏。施工结束后平整恢复迹地，路面表层铺垫有砾石层，道路两侧植被正在恢复。
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图3.1-2   现有道路和管线周边恢复效果
(3)野生动物影响回顾分析
①破坏栖息环境

油田开发建设，除各种占地直接破坏动物栖息环境外，各面、线状构筑物对栖息地造成分割，加上各种机械产生的噪声和人员活动，使原先相对完整的栖息地破碎化和岛屿化，连通程度下降，对物种的扩散和迁徙产生阻碍和限制。

②人类活动对野生动物生存的干扰

在油田钻前建设和油建等工程实施过程中，人为活动不断侵入野生动物活动领域，迫使一些对人为影响敏感的种类逃往邻近未影响区域。随着地面工程影响结束和油田进入生产期，人为影响程度趋于平稳，除未逃离的种类可继续生存外，部分对栖息地分割和人类活动影响相对不太敏感(两栖类、爬行类、小型鸟类)的种类，又可重新返回油田区影响较弱的地带生存。同时会增加一些适应人类影响的种类。

根据油田开发对野生动物的影响特征，对两栖类、爬行类及啮齿动物的分布情况进行了调查。

结果表明：在油田区域内植被状况恢复较好的地段，动物活动的痕迹较多，而在井场附近则很少有活动的迹象。在整个区域内的分布数量也较原始状态少。

主要原因：虽然油田进入正常运营后人类密度及活动范围同开发期相比有所减少。但是，由于油田的油井较多，开发活动使得区域内自然植被的覆盖度降低，影响了爬行类及鼠类动物生存及栖息的基本环境条件。动物在没有植被的裸地得不到食物及水分，也就不会在此生存。

综上所述，施工期和运营期对野生动物的负面影响不大，没有发生捕猎野生保护动物的现象。
（3）水土流失防治措施回顾
桑吉片区现有井站场均采取了砾石压盖措施，管线施工结束后均在施工范围内采取场地平整措施，恢复原有植被。施工过程中也严格按照施工路线、作业带宽度要求进行施工，根据现状调查，区块已采取的水土流失防治措施可行，在一定程度上起到了很好的防风固沙作用。
(4)生态保护措施回顾
据现场调查，井场严格控制占地，永久性占地范围内进行砾石铺垫处理。站场内地表均用水泥硬化处理，站外有人工绿化种植植被；管线和道路施工作业期间严格控制车辆便道的线路和作业宽度及施工队伍的临时占地，临时占地以自然恢复为主，恢复缓慢；环评及环评批复提出的生态保护要求基本得到落实。
3.1.4.2土壤环境影响回顾

根据桑吉片区建设的特点分析，桑吉片区开发建设对土壤环境的影响主要是地面建设施工如联合站、转油站、计量站、井场、道路、管线等占用土地和造成地表破坏。工程占地改变了原有土壤结构和性质，使表层土内有机质含量降低，并且使土壤的富集过程受阻，土壤生产力下降。在进行地面构筑物施工时，将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面造成破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。

此外，运营期过程中，来自井场、站场产生的污染物对土壤环境可能产生一定的影响，如废水和固废进入土壤造成土壤的污染，但这些影响主要是发生在事故条件下，如井喷、单井管线刺漏、污水管线泄漏致使污油进入土壤。另外各类机械设备也可能出现跑、冒、漏油故障，对外环境造成油污染。这些污染主要呈点片状分布，在横向上以发生源为中心向四周扩散，距漏油点越远，土壤中含油量越少，从土壤环境污染现状调查可知，在纵向上石油的渗透力随土质有很大的差别，质地越粗，下渗力越强。进入土壤的油污一般富集在0～20cm的土层中，积存于表层会影响表层土壤通透性，影响土壤养分的释放，降低土壤动物及微生物的活性，使土壤的综合肥力下降，最终影响植物根系的呼吸作业和吸收作用。

根据现场调查及收集相关资料，轮南采油气管理区主要采取了以下措施防治土壤污染： 

(1)“大气沉降”途径阻断措施

各井场油气集输基本全部实现了密闭集输工艺，选用先进的生产工艺及设备，在正常生产情况下尽可能地减少非甲烷总烃逸散排放。

(2)“地面漫流”途径阻断措施 

①采出水在桑南处理产处理后，直接回注单井或者通过增压站回注到单井。

②重点罐区、设置了围堰、地面硬化等措施。

(3)“垂直入渗”途径阻断措施 

①站场内储罐区、原辅料储藏区、加热装置区等区域均采取了防渗措施，油气密闭集输；场地内设备运行正常，场地内裸露土壤未发现明显颜色异常、油渍等污染痕迹，且无异常气味。

②对管线刺漏造成的土壤污染进行了及时清运，减少扩散范围，降低土壤污染风险。

③桑吉片区产生的含油污泥、压滤泥饼、废矿物油等危险废物均第一时间转运至塔里木油田绿色环保站或库车畅源生态环保科技有限责任公司接收并进行达标处理。含油污泥收集、贮存、运送、处置过程中，严格执行国家《危险废物转移管理办法》。通过采取上述措施，大大降低了含油污泥暂存对土壤的污染风险。
以桑吉片区历年的土壤监测数据及本次评价土壤环境质量监测结果为依据，桑吉片区大区域土壤环境质量保持稳定，土壤中的石油烃和重金属的含量并未因油气田的开发建设而明显增加。
3.1.4.3 水环境影响回顾

3.1.4.3.1 施工期地下水环境影响回顾

(1)生活污水

根据油区施工情况，施工队伍一般设置临时生活营地，生活营地建有规范的生活污水池，生活污水池防渗采用环保防渗膜。同时施工分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小，定期拉运至油田生活污水处理装置处理或委托资质单位拉运至轮南生活污水处理厂进行处理，不直接排入环境水体，因此不会对地下水造成较大的影响。

(2)钻井废水

钻井废水是钻井液等物质被高倍稀释的产物，其组成性质及危害与钻井液类型、处理剂的组成有关，其中的污染物有悬浮物、石油类、COD等。钻井施工过程中采用“钻井废弃物不落地处理技术”，钻井废水全部循环利用，用于配制泥浆，不外排，对水环境的影响很小。

综上，施工期间产生的各种废水基本都得到了妥善处理，未排入地表水体，对水环境的影响很小。

3.1.4.3.2运营期地下水环境影响回顾

①采出水及井下作业废水处置情况回顾
油田采出水经桑南处理站采出水处理系统处理，采用“旋流反应+沉降过滤”工艺，三相分离器来水先进旋流反应器除油、除悬浮物，后进入除油罐，再经双滤料过滤器、硅藻土涂膜过滤器过滤进一步除油和悬浮物，之后经沉降水罐重力沉降后进入注水罐最终回注地层；在井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，运至富源7井废液处理站处置后回注。结合新一轮环境影响后评价报告期间监测数据，桑南处理站采出水处理系统出水水质能够满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准要求，根据井场注水需要回注地层；富源7井废液处理站处置后的废水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准要求后回注。根据油田公司作业要求，必须采用带罐进行，井口排出物全部进罐，落地原油100%进行回收；目前生产过程产生的含油污泥和罐底油泥均委托有处置资质的单位进行处理，未对水环境产生不利影响。

表3.1-2      桑南处理站采出水处理现状执行标准及出水水质情况
	类别
	项    目
	现状值
	排放限值
	单位
	标 准 来 源

	采出水
	悬浮固体含量
	7～9
	≤35.0
	mg/L
	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)

	
	含油量
	0.68～0.73
	≤100.0
	mg/L
	

	
	悬浮物颗粒直径中值
	2.04～2.09
	≤5.5
	μm
	

	
	平均腐蚀率
	/
	≤0.076
	mm/a
	


油田采用全密闭工艺流程，整个开采过程中具有严格的技术规程和防范措施，故在正常生产情况下，采油、油气处理和集输等对地下水环境不会产生不利影响；通过本次评价地下水监测井水质可看出，油田开发未对当地浅层及主要供水层的地下水环境产生明显不良影响。上述分析可知，桑吉片区在实施油气开发的过程中基本落实了环评及验收中提出的地下水污染防治措施，采取的污水处理设施等各项环保设施基本起到了相应的污染防治效果，采取的水污染防治措施基本有效。

3.1.4.4大气环境影响回顾
根据现场调查，桑吉片区开发过程中的大气污染物主要是真空加热炉、导热油炉等产生的废气，以及井场、地面工程等无组织排放废气。针对以上污染源，采取了以下大气污染治理措施：
(1)在油气集输过程中，为减轻集输过程中烃类的损失，油田开发采用了管线输油的集输流程，井口设切断阀，集输过程、场站进口处设置紧急切断阀，输气、输油干线分段设置紧急切断系统，一旦发生事故，紧急切断油、气源，最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。

(2)对各站场的设备、管线、阀门等定期进行了检查、检修，减少了跑、冒、滴、漏的发生；同时定期对油气集输管线进行巡检。

(3)在站场设置了可燃气体检测仪，可随时发现天然气泄漏并及时处理。

(4)生产运行期加热炉、导热油炉采用清洁能源天然气为原料。

(5)加强了油罐的保温和绝热措施，有效控制了罐内温度，减少了油罐呼吸量。
(6)站场内设置可燃气体探测器，随时发现天然气泄漏并及时处理。
根据新一轮环境影响后评价编制期间对站场、井场污染源监测数据，监测期间各监测点加热炉/循环炉烟气中烟尘、SO2、NOX排放浓度及烟气黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；各场站无组织排放的硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准；无组织排放非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求。井场无组织挥发的废气随距离的延长可以得到较好的扩散，对环境的影响是可以接受的。
表3.1-3   桑吉片区井场、站场废气污染物达标情况一览表
	名称
	污染源
	污染物
	排放浓度(mg/m3)
	主要处理措施
	标准
	达标

情况

	桑南处理站3#锅炉
	真空加热炉烟气
	颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

烟气黑度
	5.0～5.7
未检出

40～50
＜1级
	使用净化后的天然气作为燃料
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值
	达标

	桑南

处理站
	站场无组织

废气
	硫化氢
	未检出
	日常维护，做好密闭措施
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值要求
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	0.42～1.81
	
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求
	

	1#集气站
	站场无组织

废气
	硫化氢
	未检出
	日常维护，做好密闭措施
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值要求
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	0.42～1.81
	
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求
	

	ST5-H5井
	井场无组织废气
	硫化氢
	未检出
	日常维护，做好密闭措施
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值要求
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	0.27～0.94
	
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求
	


本次回顾引用巴州例行监测点2020年～2025年监测数据以及区域历史报告中开展的监测进行说明，桑吉片区废气污染物中涉及的因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和硫化氢，本次基本6项因子仅分析PM10、PM2.5、SO2、NO2四项因子。 
表3.1-4  区域2020年～2025年环境空气质量变化情况一览表
	地区
	污染物
	年评价

指标
	2020年现状浓度（μg/m3）
	2021年现状浓度（μg/m3）
	2022年现状浓度（μg/m3）
	2023年现状浓度（μg/m3）
	2024年现状浓度（μg/m3）
	2025年现状浓度（μg/m3）
	标准值

(μg/m3)
	达标

情况

	巴州
	PM10
	年平均值
	79
	83
	81
	82
	74
	60
	60
	超标/达标

	
	PM2.5
	年平均值
	31
	27
	27
	26
	26
	21
	30
	达标

	
	SO2
	年平均值
	5
	4
	5
	5
	5
	6
	60
	达标

	
	NO2
	年平均值
	20
	25
	20
	14
	23
	21
	40
	达标


从表中可以看出，区域PM10年平均值已由超标状态变为达标状态，早期超标主要原因是因为紧邻沙漠导致，并不是油气田开发过程造成；PM2.5、SO2、NO2年平均值均处于一个逐步降低的过程，说明油气田开发过程中加热炉的使用未导致区域二氧化硫、氮氧化物产生较大影响。
由于非甲烷总烃、硫化氢不属于基本6项因子，所在区域非甲烷总烃、硫化氢监测结果主要来源于区域历史环境影响评价报告中所开展的监测，由于各监测点位的差异，无法进行有效的对比，主要以区域的检测结果进行说明，根据统计的结果，整个区域非甲烷总烃、硫化氢小时值均未超过标准要求，监测值均在小范围波动，未因为油气田开发导致非甲烷总烃、硫化氢监测值大幅度变化。说明项目的建设和运行对区域环境空气质量影响可接受。

3.1.4.5固体废物影响回顾
油气开采不同阶段固体废物主要为废钻井泥浆及岩屑、污泥、落地油、废防渗材料、废烧碱包装袋、生活垃圾等，目前桑吉片区钻井均未涉及油基泥浆，以水基和磺化泥浆为主。钻井过程中，各钻井队制定了完善的管理制度，按照规范要求建设标准化的井场，施工过程中，要求带膜带罐作业，泥浆不落地，各钻井队钻井期间泥浆进入不落地系统后循环使用，钻井废弃物中废弃膨润土泥浆及岩屑在井场泥浆池，处理后的岩屑经检测均可达到《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)标准中相应指标要求，用于油气田内部道路铺设、井场铺垫；钻井废弃物中废弃磺化泥浆及岩屑拉运至轮南油田钻试修废弃物环保处理站处理，处理后的岩屑经检测均可达到《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)标准中相应指标要求，用于油气田内部道路铺设、井场铺垫。

同时，塔里木油田分公司要求各钻井队在井场设置有撬装化危废暂存间，钻井过程中及结束后产生的废防渗膜、落地油、废烧碱包装袋暂存危废暂存间，定期由钻井公司委托有资质单位接收处置。各钻井队严格按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关管理要求，落实了危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写了危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实了环境保护标准制度，并按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。
建筑垃圾等一般工业固废送附近固废填埋场工业固废池进行填埋；生活垃圾经收集后送附近固废填埋场生活垃圾填埋池进行填埋。

总体来说，项目区内已有工程生产活动和生活产生的固体废物基本得到妥善的处置。
3.1.4.6声环境影响回顾
油气田钻井过程中所产生的噪声会对周围一定区域内造成影响。但随着距离的增大，钻井施工噪声有一定程度的衰减，钻井过程为临时性的，噪声源为不固定源，对局部环境的影响是暂时的，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。开发期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

桑吉片区内油气开发活动产生的噪声主要来自井场、转油站及联合站的各类机泵。根据新一轮环境影响后评价编制期间对井场、站场噪声开展的污染源监测数据，场界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值。因此区块开发对周围环境的影响可接受，在采取有效声污染防治措施后未导致所在区域声环境质量超出相应功能区要求。

表3.1-5     桑吉片区井场、站场噪声达标情况一览表
	位置
	监测值 dB(A)
	主要处理

措施
	标准
	达标

情况

	桑南处理站四周
	昼间
	49～54
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间、夜间标准要求
	达标

	
	夜间
	39～44
	
	
	达标

	3号计量间四周
	昼间
	48～54
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间、夜间标准要求
	达标

	
	夜间
	38～43
	
	
	达标

	LG7井场四周
	昼间
	47～53
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间、夜间标准要求
	达标

	
	夜间
	40～44
	
	
	达标


3.1.4.7 环境风险回顾
桑吉片区生产过程中的风险物质主要包括原油、天然气等，可能发生的风险事故主要为钻井过程中发生的原油泄漏(包括井喷)；油气集输和储运过程中的原油、采出污水的泄漏。

根据调查，桑吉片区至今未发生过井喷事故及管道全管径断裂事故，因管道及设备腐蚀老化发生泄漏事故，事故发生后，采取了有效的环境风险防范和应急措施，使危害影响范围减小到最低程度，未对周边产生较大的影响。

本次对油田环境风险防范措施进行了调查，具体如下：

(1)钻井、井下作业事故风险预防措施

①设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井、井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

②井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

③按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

④井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

⑤每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力5MPa，施工后探伤，更换不符合要求的汇管。

(2)油气集输事故风险预防措施

①严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。

②集输管线敷设前，对管材和焊接质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。

③在集输管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

④按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

⑤在集输系统运行期间，严格控制输送介质的性质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时油气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。

⑥定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。

(3)站场事故风险预防措施

①在建、构筑物区域内设置接地装置，工艺设备、塔、架等设置防静电接地装置；变压器等采用避雷器作为防雷保护。

②站场内的装置区、泵房等均为爆炸火灾危险区域，区域内的配电设备均采用防爆型。

③在可能产生易燃易爆介质泄漏的地方，设置可燃气体检测报警器，以便及时发现事故隐患。

④站场设置自动化控制系统和紧急停车联锁系统，采用电脑自动监测和报警机制。
桑吉片区范围隶属于塔里木油田分公司轮南采油气管理区管理，塔里木油田分公司轮南采油气管理区制定有《塔里木油田分公司轮南采油气管理区突发环境事件应急预案(轮台县)》(备案编号652822-2026-53-L)。区块采取了有效的环境风险防范和应急措施，建立了应急管理体系，开展了应急培训和应急演练，具备处置突发环境事件的能力，应急物资储备充足，应急保障措施完善。

3.1.4.8 与排污许可衔接情况

排污口是否规范，是项目验收的前提条件之一。从评价调查及收集资料可以看出，轮南采油气管理区基本能做到排污口规范化。固体废物、危险废物贮存场所均设置有标志牌，废气排放口、噪声排放口规范化管理较规范，废气监测口的设置、噪声排放口标志牌设置符合国家和自治区的相关要求进行规范管理，并自行开展了相关监测。轮南采油气管理区按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》规定的范围，已对加热炉等固定污染源办理了排污许可证。根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》(环监[1996]470号)、《＜环境保护图形标志>实施细则》(环监[1996]463号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)，轮南采油气管理区进一步建立完善了自行监测制度及排污口规范化管理制度。塔里木油田公司轮南采油气管理区按照法律法规规定申领排污许可证工作，先后取得轮一联合站固定污染源排污许可证(2019年12月07日，登记编号:9165280071554911XG007Q)、轮南处理站固定污染源排污许可证(2019年12月09日，登记编号:9165280071554911XG015V)、桑南联合站固定污染源排污许可证(2019年12月09日，登记编号:9165280071554911XG014V)、轮西采油作业区(巴州)固定污染源排污登记回执(2020年11月30日，登记编号:9165280071554911XG002U)、轮南采油作业区固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG083W)、桑吉采油作业区(吉拉克)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG081Y)、桑吉采油作业区(桑南西)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG087W)、桑吉采油作业区(桑南东)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG086X)、桑吉采油作业区(轮南四)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG084Z)、桑吉采油作业区(轮古东)固定污染源排污登记回执(2020年12月03日，登记编号:9165280071554911XG082Z)。

随着国家、自治区环境管理要求的提高，轮南采油气管理区围绕QHSE制度体系，逐步健全了环境保护法律法规汇编、建设项目环境管理、污染防治设施运行管理、固体废弃物处置利用管理、环境安全隐患治理与风险管控、环境管理依法合规情况检查与整改等环境管理档案。根据《环境保护档案管理规范 环境监察》(HJ/T295-2006)、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》(HJ944-2018)，轮南采油气管理区建立并完善环境管理文件和档案管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类环境管理档案及保存要求等，确保企业环境管理规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订符合有关要求。

3.1.4.9 环境管理回顾

塔里木油田分公司已建立较为完善的环境管理制度，对各二级生产单位清洁生产审核、排污许可执行、例行监测等均实现全覆盖，并保证企业环境信息全公开。

建设单位已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)等要求，对建设项目实际产生的环境污染问题进行了合理的跟踪监测和检验，并对项目建设的污染防治和相关的风险防范对策进行评价。
3.1.4.10 退役设施情况
桑吉片区部分区块涉及长停井，长停井部分已按照塔里木油田分公司有关封井要求进行封井，封井时采取了如下保护措施：

1、挤堵裸眼段，封堵所有射孔段，并确保层间不窜；封堵表层套管鞋，保护浅层水；封堵井口，隔绝地表与井筒；

2、对圆井或方井坑进行回填，设置地面封井标识；

3、实施单井地面工程的拆除，将阀门、管线埋地水平段以上部分均全部拆除后统一拉运至报废场所，管线埋地水平段以下部分维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线埋地水平段以上部分拆除前管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，先用盐水进行清扫，再用氮气吹扫置换，置换完成后进行通球清管，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

4、清理临时占地范围内的废弃物、戈壁石、井场垫土层；

5、临时土地平整。对井场临时进行平整，达到起伏平缓，无陡坡，无深坑的效果。
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图3.1-3     桑吉片区区域长停井封井效果

保护区退出井采取如下地质恢复措施：

(1)挤堵裸眼段，封堵所有射孔段，并确保层间不窜；封堵表层套管鞋，保护浅层水；封堵井口，隔绝地表与井筒。

(2)对圆井或方井坑进行回填，与地面平齐。

(3)实施地面工程的拆除，将阀门、地上管线均拆除后统一拉运至报废场所。管线拆除前先用盐水进行清扫，再用氮气吹扫置换，置换完成后进行通球清管，最后用盲板封堵。

(4)井场水泥条基拆除拉运，井场戈壁石、井场垫土层清理；将前期填埋的钻井废物清运至绿色环保工作站处理。

(5)土地平整。对井场进行平整达到起伏平缓，无陡坡，无深坑的效果，井场略低于周边，便于洪水过境。

(6)生态恢复。因保护区退出井位于洪水区域，采取自然落种方式恢复，通过洪水灌溉及保护区生态系统自我调节能力与自身规律演替，经过2～3年的休养生息过程，完成生态恢复。
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图3.1-4      桑吉片区区域保护区退役井封井效果
3.1.5 区块污染物年排放量
根据后评价开展期间进行的污染源监测数据及类比分析核算结果，区块污染物年排放情况见下表。

表3.1-6       区块污染物排放情况一览表          单位：t/a

	类别
	废气
	废水
	固废

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	硫化氢
	
	

	区块排放量
	3.86
	9.28
	29.66
	19.05
	0.092
	0
	0


3.1.6 存在的问题及整改措施

根据评价期间及现状调查结果以及现行法律法规文件要求，区块内现有完钻井井场已进行了平整，井口周边区域进行了硬化，井区的巡检道路采用砂石路面，井场规范。具体存在的问题如下：

现有环境管理体系不完善，缺少温室气体排放及退役期环境管理内容。
整改方案：

后期补充完善温室气体排放及退役期环境管理内容，将其纳入现有环境管理体系中。

以上区块环保问题预计2026年底全部整改完成。

3.2 现有工程

LG393H井现状属于1座采油井，但现状井场油气资源枯竭，井场已处于停产状态。本项目将LG393H井转化为注水井，将其作为现有工程进行介绍。

3.2.1 现有工程概况
井场主要设备为采油树,LG393H井场的基本情况见表3.2-1。

表3.2-1        井场基本情况一览表
	序号
	老井

井号
	经度
	纬度″
	井深（m）
	投产年份
	井型
	类型

	1
	LG393H
	84°29′17.826"
	41°23′21.076"
	6229.2
	2022.4
	水平井
	采油井


3.2.2 现有工程“三同时”执行情况
现有工程“三同时”执行情况见表3.2-2所示。
表3.2-2       环评及验收情况一览表

	序号
	包含内容
	建设项目

名称
	环评文件
	验收文件

	
	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	1
	LG393H
	LG393H 井钻井工程(勘探井)
	巴州生态环境局
	巴环评价函[2022]17号
	2022年2月9日
	自主验收
	--
	2023年2月

	2
	LG393H井集输工程
	LG39-H1、LG38-H8、轮古393H井集输工程
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环审[2022]237号
	2022年11月11日
	自主验收
	--
	2023年10月


3.2.3 现有工程污染物达标情况
现有工程废气主要为井场无组织废气，废水主要为采出水及井下作业废水，噪声污染源为采油树等设备噪声，固废主要为落地油、废防渗材料等。

类比轮古区块同类型井场自行监测数据，现有井场四周厂界无组织废气中无组织排放非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求。现有井场四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。采出水随采出液输送至桑南处理站进行处理，井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)要求后回注地层。

现有井场现场踏勘期间，无历史遗留废弃物产生，结合塔里木油田分公司现场工作人员反馈，井场产生的落地油和修井过程中产生的废防渗材料均妥善处置，委托有资质单位接收处置，未发生随意丢弃现象。危险废物在收集、贮存、运送、处置过程，严格执行《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号）及《危险废物转移管理办法》相关要求。现有工程各个要素环境影响评价回顾性分析、排污许可衔接及自行监测、环境管理情况具体见区块环境影响回顾评价章节。
3.2.4 现有工程污染物年排放量
现有工程污染物年排放情况见表3.2-3。
表3.2-3          现有工程污染物排放情况一览表        单位：t/a
	类别
	废气
	废水
	固废

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	硫化氢
	
	

	现有工程排放量
	0
	0
	0
	0.15
	0.001
	0
	0


3.2.5 现有工程环境问题及“以新带老”改进意见
现场踏勘期间，井场未见固体废物残留，各设备设施全部稳定运行，各污染物均能达标排放，现场调查过程中暂未发现环境问题。
3.3 在建工程
本项目台3井为勘探井，目前已钻井结束，正在开展验收工作过程中。因此，本次评价将台3井作为在建工程进行介绍。

3.3.1 基本情况
在建工程基本概况见表3.3-1。

表3.3-1           在建工程基本概况一览表

	              名称

内容
	台3井

	位置
	轮台县

	坐标
	

	设计井深
	5266m

	目的层
	古近系底砂岩段、新近系吉迪克组

	完钻原则
	钻至目的层

	完井形式
	套管射孔完井

	井场布置
	钻井平台、应急池、放喷池、泥浆暂存池等设施，撬装设施包括发电机房、泥浆罐、泥浆泵、柴油罐等


3.3.2 “三同时”执行情况
在建工程三同时执行情况见表3.3-2。
表3.3-2      在建工程环评及验收情况一览表

	序号
	建设内容
	环评文件
	验收文件

	
	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	验收单位
	验收文号
	验收时间

	1
	台3井(勘探井)钻井工程
	巴州生态环境局
	巴环评价函〔2025〕263号
	2025.10.28
	钻井已结束，正在进行场地清理


3.3.3 工艺流程及产排污节点 
在建工程为台3井钻井工程，包括钻前场地平整、钻井工程、钻后测试放喷等。
现阶段钻井工程已结束，结合环评阶段产污节点识别，废气污染源主要为施工扬尘、柴油发电机废气和放喷废气，目前施工过程中已采取了车辆减速慢行、加盖苫布、选择轻质柴油等措施，经咨询钻井队，测试放喷作业时间控制在一周内；废水污染源主要为废酸化压裂废水和生活污水，酸化压裂废水产生后采取加碱中和后拉运至富源7废液处理站处理；施工营地设置撬装式污水处理装置，处理达标后用于周边荒漠灌溉；噪声污染源主要为泥浆泵、钻机和放喷气流噪声，钻井过程中采取了基础减振等降噪措施，未发生因噪声投诉的事件。固体废物为岩屑、泥浆、含油废物及生活垃圾，其中磺化水基泥浆废弃物固液分离后固相拉运至巴州华洋轮南环保处理站处置；含油废物、废机油、废烧碱包装袋等由有危废处置资质单位接收处置；生活垃圾及废包装等送至轮南固废填埋场填埋处理。因钻井时间结束较短，目前井场场地临时占地设施尚未恢复原貌，考虑到项目测试放喷效果良好，后续将实施探转采工程，临时占地设施的恢复将随着地面工程的实施完成后继续进行。
目前台3井钻井工程已结束，场地设备设施已拆除清理干净，正在开展井场临时占地恢复工作，井场未发现遗留岩屑、垃圾等固体废物，需尽快落实钻井工程验收工作。

3.4 拟建工程

3.4.1 基本概况

拟建工程基本情况见表3.4-1。

表3.4-1         拟建工程基本情况一览表

	项目
	基 本 情 况

	项目名称
	轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

	建设地点
	新疆巴州轮台县境内

	建设性质
	改扩建

	建设周期
	滚动开发

	总投资
	项目总投资645.68万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.87%

	占地面积
	占地面积1.11hm2 ，全部为永久占地


	工程内容
	主体工程
	井场
	新建采油井场1座（台3井），LG393H井由采油井转为注水井

	
	公辅工程
	供电工程
	本工程LG393H井用电依托现有，台3井供电通过1台300kW甲醇发电机提供，可满足本项目用电负荷

	
	
	供热工程
	运营期无需供热

	
	环保工程
	给排水
	施工期：施工期不设施工营地，生活用水由罐车拉至井场；产生的废水主要为盥洗废水，就地泼洒抑尘；

运营期：无人员值守，不新增用水；采出水在井场经分离器分离后进入原油储罐暂存，定期通过罐车拉运至轮一联合站处理；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理，处理满足标准后回注地层；

退役期：管线、设备清洗废水依托处理站处理

	
	
	防腐工程
	拟建工程井场内地面管道及设备外防腐层采用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆的复合结构，即：环氧富锌底漆，涂层干膜厚度不小于60µm；环氧云铁中间漆，涂层干膜厚度不小于100µm；氟碳面漆，涂层干膜厚度不小于80µm

	
	
	自控工程
	井场设置检测仪表，井口配置可燃气体检测仪，井场设置RTU控制系统，将井场过程生产数据经过有线或无线传输方式传输至RTU进行监控，采集仪表信号并上传上级站场

	
	
	废气
	施工期：采取洒水抑尘，运输车辆采取减速慢行和苫盖措施，机械、车辆定期检修，燃烧合格油品，不超负荷运行；焊接使用无毒低尘焊条；

运营期：采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查；甲醇发电机使用合格甲醇作为燃料；
退役期：采取洒水抑尘的措施

	
	
	废水
	施工期：施工期不设施工营地，产生的废水主要为盥洗废水，就地泼洒抑尘；

运营期：采出水在井场经分离器分离后进入原油储罐暂存，定期通过罐车拉运至轮一联合站处理；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理，处理满足标准后回注地层；

退役期：管线、设备清洗废水依托处理站处理

	
	
	噪声
	施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间；

运营期：选用低噪声设备、基础减振；

退役期：合理安排作业时间


续表3.4-1         拟建工程基本情况一览表

	项目
	基 本 情 况


	工程内容
	环保工程
	固体

废物
	施工期：施工土方全部用于井场回填；生活垃圾定期清运至轮南固废填埋场填埋处置；施工废料首先考虑回收利用，不可回收利用部分收集后送至轮南固废填埋场填埋处置；

运营期：运营期产生的废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置；

退役期：退役期设备拆除过程中产生的落地油收集后现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置；建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置；废弃管线维持现状，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵

	
	
	生态
	施工期：严格控制施工作业范围；设置限行彩条旗；

运营期：定时巡查井场，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育；

退役期：洒水降尘，地面设施拆除

	
	
	环境

风险
	井场设置可燃气体报警仪，井场设置液位、温度、流量等远传信号

	
	依托工程
	采出水
	采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层

	
	
	井下作业废水
	井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理


3.4.2 油气资源概况
3.4.2.1 油气范围
台3区块位于新疆巴州轮台县境内，塔里木盆地北部，目前区块属于新区块，台3井属于其中的一口风险探井。

3.4.2.2 地质构造
塔里木盆地塔北隆起北邻库车坳陷，南接北部坳陷，自西向东可划分为温宿凸起、英买力低凸起、轮台凸起、轮南低凸起、库尔勒凸起共5个二级构造单元。轮台凸起为正向构造单元，东西长370km，南北宽约25km，面积8720km2。台3井位于轮台凸起群巴克构造，临近阳霞凹陷，构造位置有利，钻探目的层为古近系底砂岩段和新近系吉迪克组。

群巴克构造位于轮台凸起东段北侧，该构造经历了如下三期较大的构造活动：第一期为海西-印支期，轮台凸起的抬升，在其北侧形成一条边界逆冲断裂，即轮北断裂，该断裂南倾北掉，东西延伸长达300km，其上盘古生界遭受完全剥蚀，下盘古生界得以保存。第二期为印支晚期，塔北隆起大面积接受中新生界沉积，三叠系和下侏罗统表现为填平补齐沉积特征，凸起北侧三叠系和侏罗系底砂岩超覆尖灭，该区中上侏罗统直接覆盖于古生界之上。第三期为喜山期，随着库车坳陷的沉降，轮台凸起顶部受强烈的拉张应力作用，沿轮北断裂发育一系列不连续的反转型正断层，断面南倾；在断层下盘受牵引作用形成一系列反向断背斜，群巴克构造即为其中之一。
3.4.2.3 油藏特征
台3井古近系底砂岩段储层厚度约13m，为多期叠置薄层边水挥发油藏。参考邻井5087m实测破裂压力当量密度1.11，5155.2m静压测试压力系数1.29，结合钻前五压力预测成果，油藏中部深度5078m，对应中深海拔-4064m，折算中部温度146℃（419K）、地层压力59.9MPa，压力系数1.18，为常温高压系统。古近系发育多期辫状河三角洲砂体叠置，单期砂体厚度2～24m，砂体内部泥质夹层构成垂向遮挡，单层砂体厚度小于40m圈闭幅度，属于受断裂及构造共同控制的层状边水挥发性油藏。
3.4.2.4 油藏流体性质
（1）原油物性
原油物性表如下表所示。

表3.4-2        原油物理性质统计表

	密度20℃（g/cm3）
	凝点（℃）
	50℃动力粘度（mPa·s）
	含蜡量（%）
	含胶质量（%）
	含沥青量（%）
	硫含量（%）

	0.7601～0.8123
	-8～6
	0.74～1.48
	1.75～8.95
	0.85～1.98
	0
	/


（2）天然气物性

区域伴生气相对密度0.63～0.64，甲烷含量较高，为86.7%～88.85%，平均87.70%；己烷及以上烃组分含量9.19%～12.77%，平均9.19％；氮气含量低，为0.8%～2.0%，平均1.4%；酸性气体含量很低，CO2含量0.07%～6.93%，范围较宽，但主要含量区间在0.3%～0.4％之间；天然气组分中不含H2S。

（3）地层水性质

水型均为氯化钙型，矿化度133618～210009mg/L，高矿化度，密度:1.11～1.15g/cm3。

3.4.2.5 注水层储层参数

从桑吉片区已钻井碎屑岩各层系储层参数统计表分析表明，回注地层各层系砂岩平均孔隙度17.3%～22.1%，储层物性较好（区域储层空气渗透率≥2.0μm2），主要以中孔、中渗储层为主。
3.3.3 主要技术经济指标

拟建工程主要技术经济指标见表3.4-3。

表3.4-3       拟建工程主要技术经济指标一览表

	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	开发指标
	新建井场
	座
	1

	2
	
	采油井转为注水井
	座
	1

	3
	
	产液量
	t/d
	62.2

	4
	
	产气量
	万m3/d
	0.29

	5
	
	注水量
	m3/d
	500

	6
	
	动用资源储量
	万吨
	22.70

	7
	能耗指标
	年电耗量(自产)
	104kWh/a
	6.73

	8
	
	年甲醇消耗量(满负荷核算)
	t/a
	832.2

	9
	综合指标
	总投资
	万元
	645.68

	10
	
	环保投资
	万元
	25

	11
	
	永久占地面积
	hm2
	1.11

	12
	
	临时占地面积
	hm2
	0

	13
	
	劳动定员
	人
	不新增

	14
	
	工作制度
	h
	8760


3.4.4 工程组成

本项目主要包括井场工程、封井工程、公辅工程、环保工程、依托工程等5部分内容。

3.4.4.1 井场工程
拟建工程新建1座采油井场，属于探转采工程，单井采油树出口来气、液，首先通过分离器撬进行气、液分别计量，计量后的气进入放空火炬点燃；分离出的液进入原油储罐进行储存。原油储罐内的原油经过密闭装车泵橇装车外运。LG393H采油井场转为注水井场，不新增设备设施，井场主要工程内容见表3.4-4。

表3.4-4      拟建工程主要工程内容一览表

	分类
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	台3
井场
	1
	采油树
	—
	座
	1
	新建

	
	2
	分离器撬
	尺寸：D1200×6882；容积：7.3m3
设计压力：6.3MPa
	座
	1
	新建

	
	3
	原油储罐
	方罐，尺寸：7000mm×3000mm×2380mm；容积：50m3
	座
	6
	新建

	
	4
	甲醇发电机撬
	300kW
	座
	1
	新建

	
	5
	装车泵撬
	38m3/h
	座
	2
	新建

	
	6
	装车鹤管撬
	/
	套
	1
	新建

	
	7
	放空火炬
	DN100，高度15m
	座
	1
	新建

	
	8
	放散管
	DN100，高度15m
	座
	1
	新建

	
	9
	阻爆燃型阻火器
	/
	套
	3
	新建

	LG393H井场
	1
	采油树
	—
	座
	1
	现有，仅作为回注井口阀使用


3.4.4.2 封井工程

随着石油开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终采油井、注水井将进入退役期。严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，对井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性。采用固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固化，完成封层和封井，避免发生油水串层；对废弃井应封堵内井眼，拆除井口装置，清理场地，清除填埋各种固体废物，恢复原有地貌；临时占地范围具备植被恢复条件的，应将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。
3.4.4.3 公辅工程

（1）供电工程

拟建工程LG393H井场用电依托现有，本次不新增用电设施；新建台3井场用电通过1座300kW甲醇发电机撬提供，预计台3井场年用电量为6.73万kWh。

（2）给排水

①给水

施工期工程用水主要为生活用水。生活用水由罐车拉至井场，施工人数约10人，施工周期20天，按生活用水量100L/d·人计，本项目生活用水量总计约20m3。

运营期井场为无人值守场站，无生产及生活给水。注水井回注水水源主要为桑吉片区处理达标后的采出水，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准经注水井场回注地层。
②排水

施工期废水主要为盥洗废水。施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。

运营期采出水在井场经分离器分离后进入原油储罐暂存，定期通过罐车拉运至轮一联合站处理；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理达标后回注地层。

（3）供热工程

拟建工程运营期井场无需加热。
（4）防腐保温工程

拟建工程井场内地面管道及设备外防腐层采用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆的复合结构，即：环氧富锌底漆，涂层干膜厚度不小于60µm；环氧云铁中间漆，涂层干膜厚度不小于100µm；氟碳面漆，涂层干膜厚度不小于80µm。

（5）自控工程
井场设置检测仪表，井口配置可燃气体检测仪，井场设置RTU控制系统，将井场过程生产数据经过有线或无线传输方式传输至RTU进行监控，采集仪表信号并上传上级站场。

3.4.4.4 环保工程

区域现有环保设施比较齐全，依托的轮一联合站配套有采出水处理系统，运营期采出水处理、落地油、废防渗材料危险废物处置均依托区域现有联合站配套设施和第三方有危废资质的单位处理。

3.4.4.5 依托工程

3.4.4.5.1轮一联合站
轮一联为塔里木油田第一座联合站，1992年5月投产，主要接收轮南油田7座计量站的来液，进行油气分离、原油脱水、污水处理及回注，先后进行了6次改扩建。油水混液采用一段三相分离+二段化学沉降脱水，充分利用来液温度，全站不升温，一段设计规模11800m3/d； 二段设计规模1900m3/d。

计量间来的油、气、水混合液（0.35MPa、42℃）加入缓蚀剂及破乳剂后，进入2台油气分离器进行油气初步分离，分离出来的大部分天然气经过天然气除油器进行除油操作后输送至轮南天然气站，少部分天然气作为3台三相分离器的补气以平衡液位。分离出的原油再进入3台三相分离器和1台热化学脱水器再进一步分离，分离出的含油污水进入5000m3污水沉降罐，后经过两级过滤处理后，通过回注井回注区域地层。分离出的原油进入5000m3原油储罐。原油储罐内经过进一步静置沉降后成为合格原油（含水≤0.5%），之后通过2台原油外输泵增压至0.2MPa后外输至总外输及轮二转作为轮三联掺稀的油源。

轮南天然气站处理装置主要包括原油稳定装置、气举装置及储运站。轮南400万吨原油稳定装置投产于1997年，主要包括脱盐系统、增压压缩机、轻烃稳定系统、尾气回收系统、脱水系统和低压闪蒸系统，处理规模为320×104t/a，采用正压分馏工艺，主要对塔中、哈得和哈拉哈塘原油进行稳定。主要产品有液化气、轻烃、稳定原油和不凝气，站内有1套26×104t/a轻烃分馏系统和1套13.6×104t/a的轻烃稳定系统。同时天然气站建有60×104m3/d的伴生气处理装置1套和90×104m3/d的气举装置1套。60×104m3/d伴生气处理装置含伴生气分离、增压、脱水等设施，增压后输往轮南轻烃厂。

轮一联合站采出水处理系统出口定期开展水质监测，监测指标为悬浮物、含油量、平均腐蚀率、硫酸盐还原菌、粒径中值，监测频次为每季度一次。出水水质能满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅴ类标准限值要求，未出现超标情况。
台3井场距离东南轮一联合站40km，其运行负荷见表3.4-5。
表3.4-5         轮一联合站运行负荷统计表

	序号
	项目内容
	设计最大处理规模
	现状处理量
	富余处理能力
	拟建工程需

处理量
	依托可行性

	1
	原油（t/d）
	11800
	4000
	7800
	0.81
	可依托

	2
	采出水（m3/d）
	11500
	3500
	8000
	40
	可依托

	3
	天然气（万m3/d）
	60
	30
	30
	/
	/


由上表可知，因此轮一联合站处理能力可满足拟建工程生产需求。

3.4.4.5.2 富源7井废液处理站

（1）基本情况

富源7井废液处理站位于尉犁县，设施的中心坐标为北纬40°54′27.339″，东经84°8′23.748″。于2025年4月30日取得巴州生态环境局批复（巴环评价函〔2025〕82号），于2026年6月完成自主验收。

（2）钻试修废水处理工艺

富源7井废液处理站设计废液处理规模720m3/d，废液处理工艺简介如下：

采取氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤工艺对废水进行净化处理，即主要通过物理分离作用，将废水中的油类物质、悬浮物、SRB菌等去除，从而达到水质净化的目的，处置后的废水可满足中国石油天然气股份有限公司企业标准《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的指标要求，用于油田油层回注用水。

废水处理工艺主要包括氧化破胶+混凝调质+气浮分离+多级过滤等工序，具体流程见图3.4-1。
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图3.4-1  废水处理工艺流程图

（3）依托可行性

本项目井下作业废水在进站后先进入废液存储罐中暂存，在进入装置处理之前，可根据来水的差异性进行调配水质。废液处理站设备采用撬装化设施，目前已基本完成现场安装工作，正在组织开展竣工环保验收，本项目运营后期才开展井下作业工作，时间上可以衔接。拟建工程台3井场距离南侧富源7井废液处理站100km，LG393H井距离西南侧富源7井废液处理站61km，2口井产生的井下作业废水为199t/a，远小于富源7井废液站年处理能力23.7万m3，依托可行。

3.5工程分析
3.5.1 工艺流程及产排污节点

3.5.1.1 施工期

本工程施工期分为井场建设设，工艺流程及排污节点分述如下：

对占地进行场地平整，设置施工车辆临时停放场地，将设备拉运至井场，进行安装调试。地面工程施工结束后，对施工场地临时占地进行平整恢复。

地面工程废气污染源主要为施工车辆尾气及焊接烟气，设备运输和装卸时产生的扬尘，通过洒水抑尘减少扬尘产生量，焊接作业时使用无毒低尘焊条，从而从源头减少设备和车辆废气及焊接烟气对环境的影响；噪声污染源为施工机械产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声；废水污染物主要盥洗废水，施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘；固体废物为场地平整产生的土方、施工废料及生活垃圾，土方施工结束后用于场地平整；施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分收集后送至轮南固废填埋场填埋处置，生活垃圾定期清运至轮南固废填埋场填埋处置。

3.5.1.2 运营期
拟建工程工艺流程主要包括石油开采、集输、注水流程及井下作业等。
（1）石油开采、集输
台3井井口来液经采油树油嘴套节流后进分离器撬进行气液两相分离，分离后液相进入原油储罐，达到储存容积后经过装车撬装车外运，最终送至轮一联合站处理；分离出的气相进入放空火炬点燃。井场日常供电通过甲醇发电机撬提供。
（2）注水流程
拟建工程注水系统采用站场增压+高压管线回注工艺，LG393H井场不新增任何设备设施，注水水源来自周边计转站，利旧现有集输管线作为注水管线，计转站加压后的回注水通过原有集输管线输送至LG393H井场，通过井场采油树接口回注地层。回注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准经注水井场回注地层。

（3）井下作业
井下作业主要包括压裂、酸化、洗井、修井、清蜡、除砂等。压裂工艺过程与施工期相同。洗井、修井、清蜡和除砂作业均是在采油井开采一段时间后，因腐蚀、结垢、机具磨损和损坏等所采取的工艺措施。修井时一般需要将油管全部拔出，以便更换损坏的油管和机具；洗井采用活动洗井车密闭洗井。

石油开采及集输过程中废气污染源主要为采油井场无组织废气（G1）、火炬燃烧废气（G2）、甲醇发电机废气（G3），采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查；甲醇发电机使用清洁能源甲醇作为燃料；废水污染源主要为采出水（W1）和井下作业废水（W2），其中采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层，井下作业废水送至富源7井废液处理站处理；噪声污染源主要为采油树（N1）、装车泵撬（N2）、放散管（N3）、甲醇发电机撬（N4），采取基础减振的降噪措施。固废污染源主要为废机油（S1）、废油桶（S2）、落地油（S3）、井下作业产生的废防渗材料（S4）、储罐底泥（S5），均属于危险废物，废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、井下作业产生的废防渗材料、储罐底泥分类收集后运至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有危废处置资质的单位接收处置。
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图3.5-1  注水井场工艺流程图
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图3.5-2  台3井场开采及集输工艺流程图

表3.5-1     拟建工程运营期污染源及治理措施一览表

	类别
	序号
	污染源
	主要污染物
	产生特点
	治理措施

	废气
	G1
	井场无组织废气
	非甲烷总烃、甲醇
	连续
	采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查

	
	G2
	火炬燃烧废气
	颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃
	连续
	点火燃烧


续表3.5-1     拟建工程运营期污染源及治理措施一览表

	类别
	序号
	污染源
	主要污染物
	产生特点
	治理措施

	废气
	G3
	甲醇发电机废气
	颗粒物、氮氧化物
	连续
	燃烧清洁能源甲醇

	废水
	W1
	采出水
	石油类、SS
	连续
	采出水随采出液通过罐车拉运至轮一联合站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层

	
	W2
	井下作业废液
	pH、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体
	间歇
	送至富源7井废液处理站处理

	噪声
	N1
	采油树
	LA（r）
	连续
	选用低产噪设备、基础减振

	
	N2
	装车泵撬
	
	
	

	
	N3
	放散管
	
	
	

	
	N4
	甲醇发电机撬
	
	
	

	固废
	S1
	废机油
	含油废物
	间歇
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用

	
	S2
	废油桶
	含油废物
	间歇
	集中收集后运至轮南采油气管理区危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置

	
	S3
	落地油
	含油废物
	间歇
	

	
	S4
	废防渗材料
	含油废物
	间歇
	

	
	S5
	储罐底泥
	含油废物
	间歇
	


3.5.1.3 退役期

随着石油开采及注水工程的不断进行，其储量及注水量逐渐饱和，最终井区将进入退役期。
将固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固化，完成封层和封井。由于清洗后井筒中仍存在被油污、垢体和泥沙堵塞的区域，使固化堵剂和水泥浆无法进入这些区域，但是由于固化堵剂具有优良的胶结性能，且在凝固的过程中存在膨胀性，使该区域的堵塞物被挤压得更结实且能与固化堵剂胶合在一起，完成井筒的封固，使得地层的水在此井筒中无法形成窜流，达到了封井的目的。

完成封井后，拆除井场设备设施及地面管线等，拆除的设备设施及管线送油田公司指定地点存放，将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，清除各种固体废物。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。
退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；废水污染源主要为拆除的管线及设备设施清洗废水，罐车拉运至轮一联合站处理；固体废物主要为封井过程中产生的落地油、建筑垃圾等，其中落地油收集后现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置，建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。
3.5.2 施工期环境影响因素分析

本项目施工内容主要为井场工程等，施工过程中占用土地，对地表植被及土壤环境造成一定的扰动。同时施工期间将产生废气、废水、噪声、固废等，对区域大气环境、声环境、地下水环境等产生一定的影响。
3.5.2.1 生态影响因素

井场施工过程中需要占用土地，占用过程中需要对区域植被进行清理，在这个过程中，对原有地表进行了扰动，造成了区域植被覆盖度的降低和造成生物量的损失；施工过程中由于车辆运输、机械设备噪声等，造成区域野生动物受到惊吓，导致区域生物多样性发生了微弱变化。施工过程中对地表的扰动，破坏了原有生态系统的平衡，对区域生态系统造成了一定的影响。
3.5.2.2 废气

本项目施工过程中废气包括施工扬尘和机械设备、车辆尾气及焊接烟气等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自场地平整、车辆运输过程中产生，井场施工过程中采取洒水抑尘，运输车辆采取减速慢行和苫盖措施，可有效降低扬尘对周围大气环境的不利影响。

（2）机械设备、车辆尾气及焊接烟气
在地面工程施工中将使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NO2、非甲烷总烃等；井场内金属材质管线及设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为金属氧化物。施工机械和运输车辆运行时间和焊接时间一般都较短，从影响范围和程度来看，施工机械废气对周围大气环境的影响是有限的。

3.5.2.3 废水

本项目施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。

3.5.2.4 噪声

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如挖掘机、推土机、运输车辆、吊装机、焊接机器等噪声等，产噪声级在80～100dB（A）之间，对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪声施工设备，合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。
3.5.2.5 固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的施工土石方、施工人员生活垃圾、施工废料。
（1）土石方

井场工程区土石方工程量主要来自井场找平、砾石压盖等施工过程。台3井场工程区土石方开挖量0.3万m3，土石方回填量0.4万m3，借方0.1万m3。根据主体设计，井场根据地形地貌及地面标高需进行不同程度的地面平整工作，地面平整工作的挖方量经统计为0.3万m3，该部分挖方全部用于原地面的平整，无弃方产生；井场工程施工完成后需对裸露地面进行砾石压盖措施的处理，根据主体工程设计，砾石压盖厚度约10cm，合计需砾石0.1万m3，所有砾石均外购自轮台县周边砂石料场。

本项目土石方平衡见下表3.5-2。
表3.5-2           土方挖填方平衡表                 单位：万m3
	工程分区
	挖方
	填方
	借方量
	弃方量

	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向

	井场工程
	0.3
	0.4
	0.1
	轮台县周边砂石料场
	0
	—


（2）生活垃圾

本工程施工周期20天，施工人数约10人，平均每人每天产生生活垃圾0.5kg。则本项目施工期生活垃圾产生量共计0.1t，生活垃圾集中收集，定期清运至轮南固废填埋场填埋处置。

（3）施工废料

施工废料主要包括井场内管材边角料、设备包装等。根据类比调查，井场内管线边角料和设备包装等施工废料的产生量约为0.05t，施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分收集后送至轮南固废填埋场填埋处置。
3.5.3 运营期污染源及其防治措施

3.5.3.1 废气污染源及其治理措施

结合《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）等要求对废气进行源强核算，拟建工程实施后废气污染源及其治理措施见表3.5-3。

表3.5-3     拟建工程废气污染源及其治理措施一览表

	序号
	污染源

名称
	污染

因子
	产生

浓度（mg/m3）
	治理措施
	排气筒高度（m）
	废气量（m3/h）
	排放

浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	有效工作时间
	年总排放量（t/a）

	1
	火炬燃烧废气
	颗粒物

氮氧化物
非甲烷总烃
	--
	点火燃烧
	--
	1316
	2

58

11
	0.003

0.076

0.014
	8760
	0.030
0.667
0.127

	2
	甲醇发电机废气
	颗粒物
氮氧化物
	48

108
	使用合格甲醇为燃料，严禁掺入不合格或高污染燃料
	2
	518
	48

108
	0.025

0.056
	8760
	0.219
0.491

	3
	台3井场无组织废气
	非甲烷总烃

甲醇
	--
	密闭罐车拉运，加强日常维护，底部装载
	--
	--
	--
	0.126 0.0067
	8760
	1.106
0.059


源强核算过程：

（1）火炬燃烧废气
拟建工程分离出的伴生气全部进入火炬中点燃，伴生气产生量为2900m3/d，区域伴生气中不含硫化氢。根据《排污申报登记实用手册》第231页的计算实例，完全燃烧1m3的天然气产生的废气量为10.89m3，每燃烧10000m3的天然气产生的颗粒物为0.28kg，NO2为6.3kg，非甲烷总烃为1.2kg。拟建工程单井产气量为2900m3/d，年运行时间365天，根据计算，产生废气量0.115×108m3/a，颗粒物的产生量=2900×365×0.28/10000t/a=0.030t/a，NOx的产生量=2900×365×6.3/10000t/a=0.667t/a，非甲烷总烃的产生量=2900×365×1.2/10000t/a=0.127t/a。
（2）甲醇发电机烟气
拟建工程台3井场设置1台300kW甲醇发电机，本项目甲醇使用外购纯度较高的甲醇作为原料，按不含硫考虑。甲醇发电机烟气主要污染物为颗粒物和氮氧化物，通过发电机撬上排气口外排。

①300kW甲醇发电机甲醇消耗量计算公式如下：
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式中：A为甲醇消耗量，kg；
    p为甲醇发电机功率，MW，甲醇发电机1小时满负荷取0.3MW；
ε为甲醇发电机热转化效率，甲醇发电机取0.5；
QL为甲醇的低位热值，MJ/kg，甲醇取22.7MJ/kg；
t为甲醇发电机运行时间，h。
则甲醇发电机每小时甲醇消耗量为95kg。
②烟气量、颗粒物和氮氧化物排放量核算
目前甲醇发电机暂无相关源强核算方法，本次核算参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430工业锅炉(热力供应)行业产排污量核算系数手册中醇基锅炉排放系数进行核算，烟气量系数5453标方/吨原料，颗粒物产污系数0.26kg/吨原料，氮氧化物产污系数0.59kg/吨原料，拟建工程甲醇发电机组烟气量为5453×95÷1000m3/h=518m3/h，颗粒物排放速率取值为0.26×95÷1000kg/h=0.025kg/h，氮氧化物排放速率0.59×95÷1000kg/h=0.056kg/h，颗粒物排放浓度为0.025÷518×1000000mg/m3=48mg/m3，氮氧化物排放浓度为0.056÷518×1000000mg/m3=108mg/m3，项目甲醇发电机运行时间8760h，则颗粒物年排放量为0.025×8760÷1000t=0.219t，氮氧化物排放量为0.056×8760÷1000t=0.491t。
（3）井场无组织非甲烷总烃、甲醇核算
①密封点处无组织逸散非甲烷总烃废气

在油气集输环节产生的挥发性有机物（VOCS）主要包括非甲烷总烃（烷烃等）、卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等，对拟建工程而言，VOCS主要为非甲烷总烃。拟建工程运营过程中井场无组织废气主要污染物为从阀门等部分逸散的非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）“5.2.3.1.2 设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量”中公式及取值参数对拟建工程无组织废气进行核算。
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挥发性有机物流经的设备与管道组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公式计算。

式中：E设备——设备与管道组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti——密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC，i——密封点i的总有机碳排放速率，kg/h；
WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳平均质量分数，根据设计文件取值；

n——挥发性有机物流经的设备与管道组件密封点数。
表3.5-4       设备与管道组件eTOC，i取值参数表

	类型
	设备类型
	排放速率eTOC,i/（kg/h排放源）

	石油炼制工业
	连接件
	0.028

	
	开口阀或开口管线
	0.03

	
	阀门
	0.064

	
	压缩机、搅拌器、泄压设备
	0.073

	
	泵
	0.074

	
	法兰
	0.085


WFVOCs，i和WFTOC，i比值取1。根据设计单位提供的数据，项目井场、计量间涉及的阀门、法兰数量如表3.4-5所示。
表3.5-5     拟建工程无组织废气核算一览表
	序号
	设备名称
	密封点数量（个）
	单个设备排放速率（kg/h）
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	年排放量

(t)

	台3井场采出液流经的密封点

	1
	有机液体阀门
	30
	0.064
	0.0058 
	8760
	0.050 

	2
	法兰或连接件
	60
	0.085
	0.0153 
	8760
	0.134 

	合计
	0.0211 
	8760
	0.184 


经核算，拟建工程采油井场经阀门、法兰等连接件无组织排放废气中非甲烷总烃排放速率为0.0211kg/h，按年有效工作时间8760h计算，拟建工程采油井场经阀门、法兰等连接件无组织非甲烷总烃年排放量为0.801t/a。

②罐区储罐呼吸非甲烷总烃废气
拟建工程井场共涉及6个储油罐，均为50m3罐。
根据储罐呼吸计算公式：
小呼吸：LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×Kc
大呼吸：LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc

式中：LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）；
M——储罐内蒸汽的分子量；
P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；
D——罐的直径（m）；
H——平均蒸汽空间高度（m）；
ΔT——一天之内的平均温差（℃）；
FP——涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1～1.5之间，取1.25；
C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；
Kc——产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1.0）。
LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；
KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K，次）确定：K≤36，KN=1，36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026，K＞220，KN=0.26；项目周转次数73次。
表3.5-6             各参数取值一览表
	序号
	项目
	M
	P/Pa
	D/m
	H/m
	ΔT/℃
	FP
	C
	Kc
	KN

	1
	储油罐
	80
	1000
	8.0
	2.4
	10
	1.25
	0.7166
	0.65
	0.56


通过上述公式计算可知，储罐大小呼吸废气产生情况见表3.5-7。

表3.5-7            储罐大小呼吸废气一览表
	序号
	储罐名称
	数量（座）
	大呼吸废气量（kg/a）
	小呼吸废气量（kg/a）
	合计（kg/a）

	1
	储油罐
	6
	0.012×21900
	7.10×6
	305.4


综上，井场无组织非甲烷总烃排放量合计为1.106t/a。
③甲醇储罐呼吸甲醇废气
拟建工程井场共涉及1个甲醇罐，位于甲醇发电机撬内，容量为10m3罐。
根据储罐呼吸计算公式：
小呼吸：LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×Kc
大呼吸：LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc

式中：LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）；
M——储罐内蒸汽的分子量；
P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；
D——罐的直径（m）；
H——平均蒸汽空间高度（m）；
ΔT——一天之内的平均温差（℃）；
FP——涂层因子（无量纲），根据油气状况取值在1～1.5之间，取1；
C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；
Kc——产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1.0）。
LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；
KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K，次）确定：K≤36，KN=1，36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026，K＞220，KN=0.26；项目周转次数91次。
表3.5-8             各参数取值一览表
	序号
	项目
	M
	P/Pa
	D/m
	H/m
	ΔT/℃
	FP
	C
	Kc
	KN

	1
	甲醇储罐
	32
	8000
	2
	3
	10
	1
	0.36
	1.0
	0.48


通过上述公式计算可知，储罐大小呼吸废气产生情况见表3.5-9。

表3.5-9            储罐大小呼吸废气一览表
	序号
	储罐名称
	数量（座）
	大呼吸废气量（kg/a）
	小呼吸废气量（kg/a）
	合计（kg/a）

	1
	甲醇储罐
	1
	0.05×1040
	6.8
	58.8


综上，井场无组织甲醇排放量为58.8kg/a。
3.5.3.2 废水污染源及其治理措施

（1）采出水
采出水主要来源于油气藏本身的底水、边水，且随着开采年限的增加呈逐渐增加上升状态。根据项目预测开发指标，项目采出水量为40t/d（14600t/a），主要污染物为SS、石油类。采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层。
（2）井下作业废水

根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（环保部公告2021年第16号）中与石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中产排污系数，计算井下作业废水的产生量。

表3.5-10   石油和天然气开采专业及辅助性活动产排污系数一览表

	污染物类别
	原料

名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物

指标
	单位
	产污系数

	废水
	压裂液
	非低渗透油井加砂压裂
	所有规模
	废压裂液
	立方米/井
	119.94

	
	酸化液
	非低渗透油井酸化压裂
	所有规模
	废酸化液
	立方米/井
	26.56

	
	洗井液
	修井
	所有规模
	废洗井液
	吨/井
	25.29

	
	洗井液
	低渗透油井洗井作业
	所有规模
	废洗井液
	吨/井
	27.13


按井下作业每2年1次计算，井下作业废水包括废压裂液、废酸化液、废洗井液，项目涉及2座井场，每年井下作业废水产生量为199t。井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后，酸碱中和后通过罐车拉运至富源7井废液处理站处理达标后回注地层。

拟建工程运营期井场废水产生情况见表3.5-11。

表3.5-11     拟建工程运营期废水产生情况一览表

	类别
	序号
	污染源
	产生量
	排放量（t/a）
	主要污染物
	产生
特点
	治理措施

	废水
	W1
	采出水
	14600t/a
	0
	SS、石油类
	连续
	与采出液一起拉运至轮一联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层

	
	W2
	井下作

业废水
	199t/a
	0
	pH、SS、挥发酚、COD、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体
	间歇
	运至富源7井废液处理站处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层


3.5.3.3 噪声污染源及其治理措施

拟建工程产噪设备主要为采油树、装车泵撬、放散管、甲醇发电机撬等噪声，根据《天然气长输管道工艺场站噪声的治理》（电子设计工程，施纪卫、吕莉、武玉双，2013年2月）：采油树噪声属气流噪声，噪声源强范围为85～90dB（A），取85dB（A）；放散管放散噪声数气流噪声，噪声源强范围为85～90dB（A），取90dB（A）；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），甲醇发电机撬、装车泵撬噪声源强范围为70～90dB（A），取85dB（A）；采取基础减振降噪，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果约15dB（A）。

表3.5-12      本项目井场噪声污染源强一览表

	序号
	井场
	噪声源名称
	数量/（台/套）
	源强（dB(A))
	降噪措施
	降噪效果（dB(A))

	1
	台3井场
	采油树
	1
	85
	基础减振
	10

	2
	
	装车泵撬
	1
	85
	基础减振
	10

	3
	
	甲醇发电机撬
	1
	85
	基础减振
	10

	4
	
	放散管
	1
	90
	基础减振
	10


3.5.3.4 固体废物及其治理措施

拟建工程运营期井场产生的固体废物主要为废机油、废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥。

（1）废机油及废油桶

台3井场设备设施定期维护、保养产生废机油，并随之产生废油桶。类比区域井场设备运行情况，废机油产生量约0.2t/a，收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用；废油桶产生量0.02t/a，收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存设施内，由有危废处置资质单位接收处置。

（2）落地油 

落地油主要为阀门、法兰等设施油品渗漏及井下作业油品溅溢产生的油土混合物。类比同类型单座井场落地油产生量约0.2t/a，拟建工程涉及采油井场和注水井场，运行后落地油总产生量约0.4t/a，定期巡检过程中发现产生落地油后，桶装收集并送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。 

（3）废防渗材料 

工程运行期井场井下作业时，作业场地下方铺设防渗布，产生的落地油直接落在防渗布上，目前油田使用的防渗布均可重复利用，平均重复利用3年左右。单块防渗布重约250kg（12m×12m），每口井作业用2块，拟建工程涉及采油井场和注水井场，则本工程单座井场井下作业1次共产生废弃防渗布约0.5t，油井作业频次为1次/2年，则本工程2座井场产生废防渗材料约0.5t/a，属于危险废物。井下作业施工结束后，人工打包袋装收集并送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。

（4）储罐底泥

拟建工程井场6座储油罐8～10年进行储罐底泥的清理，类比同类型井场储油罐清罐作业过程，单座储罐每年底部油泥产生量0.1t，则拟建工程储罐底泥产生量为0.6t/a，清理出的底泥桶装密闭后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库，由有危废处置资质单位接收处置。

危险废物情况见表3.5-13。
表3.5-13   拟建工程危险废物及防治措施情况一览表

	序号
	污染源名称
	产生量
	固废类别
	处置措施

	1
	废机油
	0.2t/a
	危险废物（HW08 900-217-08）
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用

	2
	废油桶
	0.02t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库内，由有危废处置资质单位接收处置

	3
	落地油
	0.4t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	

	4
	废防渗材料
	0.5t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	

	5
	储罐底泥
	0.6t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	


3.5.3.5 运营期生态恢复措施
运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主，针对防沙治沙、水土保持措施加强巡查，发现破损缺失及时修补。
3.5.4 退役期环境影响因素分析

3.5.4.1 退役期环境空气保护措施

（1）退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

（2）运输车辆使用符合国家标准的油品。

（3）退役期封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类泄漏。

3.5.4.2 退役期水环境污染防治措施

退役期管线、设备清洗废水依托处理站处理，要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先对井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层。

3.5.4.3 退役期噪声防治措施

（1）选用低噪声机械和车辆。

（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。

（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

3.5.4.4 退役期固体废物处置措施

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生建筑垃圾、废弃管线、落地油，应集中清理收集。建筑垃圾收集后送区域工业固废填埋场妥善处置；废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵；落地油收集后轮南采油气管理区危废贮存库暂存，定期委托有危废处置资质的单位接收处置。

（2）对完成采油的废弃井应封堵，拆除井口装置，最后清理场地，清除各种固体废弃物，自然植被区域自然恢复。

（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散 落。

3.5.4.5 退役期生态恢复措施

随着石油开采及注水工程的不断进行，其储量及注水量逐渐饱和，最终井区将进入退役期。后期按照要求对井口进行封堵，并对井场生态恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下：

（1）施工期间，施工车辆临时停放尽可能利用现有空地，并严格控制施工作业带，严禁人为破坏作业带以外区域植被；各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

（2）闭井后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物等。

（3）经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电，井场无油污、无垃圾。

3.5.5 非正常排放

非正常生产排放包括设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

台3井场储油罐出现设备压力过高，罐内天然气将通过管道送入放散管进行放空处理。拟建工程井场非正常排放见表3.5-14。

表3.5-14          井场非正常排放情况一览表

	项目
	单次持续时间（h）
	年发生频次
	产生的污染物排放速率（kg/h）

	放散管
	0.2
	1
	非甲烷总烃
	0.1


拟建工程运行过程中，井场内管线、设备可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周边土壤造成一定的污染。发生事故后应及时维修，将周围污染的土壤收集置于密闭容器中，委托有资质单位进行接收处置。现轮南采油气管理区具备完善的事故应急预案及风险防范措施，定期巡查井场且井场设置有视频监控装置和压力、液位等远传信号，可以大大降低事故的发生概率。
3.5.6 清洁生产分析

3.5.6.1 清洁生产技术和措施分析

3.5.6.1.1 运行期清洁生产工艺

（1）集输及处理清洁生产工艺

①本项目所在区块属于新区块，周边无其他配套设施，通过罐车拉运至周边处理站集中处理，装车过程中采用全密闭装车，降低损耗，减少烃类物质的挥发量。

②采用全自动控制系统对主要采油和装车工艺参数进行控制，能够提高管理水平，尽量简化工艺过程。

③井下作业起下管时，安装自封式封井器，避免油气喷出。

④对施工中的运输车辆采取防渗漏、防溢流和防散落措施。

⑤井下作业过程中，对产生的散落原油和废液采用循环作业罐（车）收集。

⑥井下作业过程中铺防渗土工膜防止原油落地。

⑦优化布局，减少建设用地。为了尽量减少对当地地形地貌的破坏和扰动，充分利用已建道路解决道路交通问题。按工艺流程进行优化组合，布置紧凑。

（2）节能及其他清洁生产措施分析

①井场内管线进行保温，减少热量损失；

②选用节能型电气设备。井场的动力、供电等设备根据设计所确定的用电负荷，在保证安全要求的前提下，选择节能型的设备，防止造成大量能耗，从而降低生产成本；

③采用自动化管理，提高了管理水平。

（3）建立有效的环境管理制度

本项目将环境管理和环境监测纳入油田生态环境部门负责，采用QHSE管理模式，注重对员工进行培训，使员工自觉遵守QHSE管理要求，保护自身的安全和健康。为减少和杜绝环境污染事故的发生，建立、健全管理规章制度，制定了详细的污染控制计划和实施方案，责任到人，指标到岗，实施监督；实行公平的奖惩制度，大力弘扬保护环境的行为。

本次评价采用《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》，分别对井下作业、采油作业等2个油田开发阶段进行清洁生产指标分析，油气勘探开发企业清洁生产评价指标体系的各评价指标、评价基准值和权重值见表3.5-15及表3.5-16。

表3.5-15 井下作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

	定量指标
	本工程

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重分值
	评价基准值
	估算值
	得分

	（1）资源和能源消耗
指标
	30
	作业液消耗
	m3/井次
	10
	≤5.0
	≤5.0
	10

	
	
	新鲜水消耗
	m3/井次
	10
	≤5.0
	≤5.0
	10

	
	
	单位能耗
	-
	10
	行业基本水平
	符合
	10

	（2）生产技术特征指标
	20
	压裂放喷返排入罐率
	%
	20
	100
	100%
	20

	（3）资源综合利用指标
	20
	落地原油回收利用率
	%
	10
	100
	100%
	10

	
	
	生产过程排出物利用率
	%
	10
	100
	100%
	10

	（4）污染物产生指标
	30
	作业废液量
	kg/井次
	10
	≤3.0
	≤3.0
	10

	
	
	石油类
	kg/井次
	5
	甲类区：≤10；

乙类区：≤50
	乙类区≤50
	5

	
	
	COD
	kg/井次
	5
	甲类区：≤100；

乙类区：≤150
	乙类区≤150
	5

	
	
	含油油泥
	kg/井次
	5
	甲类区：≤50；

乙类区：≤70
	乙类区≤70
	5

	
	
	一般固体废物
（生活垃圾）
	kg/井次
	5
	符合环保要求
	符合
	5


续表3.5-15 井下作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

	定性指标

	一级指标
	权重值
	二级指标
	指标分值
	本工程

	（1）生产工艺及设备要求
	40
	防喷措施
	有效
	5
	5

	
	
	地面管线防刺防漏措施
	按标准试压
	5
	5

	
	
	防溢设备（防溢池设置）
	具备
	5
	5

	
	
	防渗范围
	废水、使用液、原油等可能落地处
	5
	5

	
	
	作业废液污染控制措施
	集中回收处理
	10
	10

	
	
	防止落地油产生措施
	具备原油回收设施
	10
	10

	 （2）环境管理体系建设及清洁生产审核
	40
	建立HSE管理体系并通过认证
	15
	15

	
	
	开展清洁生产审核
	20
	20

	
	
	制定节能减排工作计划
	5
	5

	（3）贯彻执行环境保护法规
符合性
	20
	满足其他法律法规要求
	20
	20


表3.5-16  采油作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值 

	定量指标

	一级指标
	权重值
	二级指标
	单位
	权重值
	评价
基准值
	本项目

	
	
	
	
	
	
	实际值
	得分

	（1）资源和能源消耗指标
	30
	综合能耗
	kg标煤/t采出液
	30
	天然气：≤50
	≤50
	30

	（2）资源综合利用指标
	30
	余热余能利用率
	%
	10
	≥60
	0
	0

	
	
	油井伴生气回收利用率
	%
	10
	≥80
	0
	0

	
	
	含油污泥资源化利用率
	%
	10
	≥90
	100
	10

	（3）污染物产生指标
	40
	石油类
	mg/L
	5
	≤10
	≤10
	5

	
	
	COD
	mg/L
	5
	乙类区≤150
	60
	5

	
	
	落地油回收率
	%
	7.5
	100
	100
	7.5

	
	
	采油废水回用率
	%
	7.5
	≥60
	100
	7.5

	
	
	油井伴生气外
排率
	%
	7.5
	≤20
	0
	0

	
	
	采出废水达标
排放率
	%
	7.5
	≥80
	100
	7.5


续表3.5-16  采油作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值 

	定性指标

	一级指标
	指标

分值
	二级指标
	指标
分值
	本项目得分

	
	
	
	
	实际情况
	得分

	（1）生产工艺及设备要求
	45
	井筒质量
	井筒设施完好
	5
	井筒实施完好
	5

	
	
	采油
	套管气回收装置
	10
	无
	0

	
	
	
	防止落地原油产生措施
	10
	先进
	10

	
	
	采油方式
	采油方式经过综合评价确定
	10
	先进
	10

	
	
	集输流程
	全密闭流程
	10
	采用拉油工艺，不属于全密闭流程
	0

	（2）环境管理体系建设及清洁生产审核
	35
	建立HSE管理体系并通过认证
	10
	已建立
	10

	
	
	开展清洁生产审核并通过验收
	20
	已开展
	20

	
	
	制定节能减排工作计划
	5
	已制定
	5

	（3）贯彻执行环境保护政策法规的执行
情况
	20
	建设项目环保“三同时”制度执行情况
	5
	已落实
	5

	
	
	建设项目环境影响评价制度执行情况
	5
	已落实
	5

	
	
	老污染源限期治理项目完成情况
	5
	不涉及限期治理项目
	5

	
	
	污染物排放总量控制与减排指标完成情况
	5
	已完成
	5


由表计算得出：本工程井下作业定量指标得分100分，定性指标得分100分，综合评价指数得分100分；采油作业定量指标得分72.5分，定性指标得分80分，综合评价指数得分75.5分；综合评价指数平均得分87.75分，介于75≤P＜90之间，属于清洁生产企业。

3.5.6.2 清洁生产结论

本工程无论是在设备的先进性、合理性，还是在原材料及能量的利用以及生产管理和员工的素质提高等各方面均考虑了清洁生产的要求，将清洁生产的技术运用到了开发生产的全过程中。特别是该项目注重废物的重复利用，充分利用了能源和资源，尽量减少或消除了污染物的产生，并使废物在生产过程中转化为可用资源，最大限度的降低了工程对环境造成的污染。

本工程在油田内部采用了目前国际、国内先进技术，符合目前油田开发的一般清洁生产要求。

3.5.7 三本账

拟建工程实施后桑吉片区、台3片区“三本账”的情况见表3.5-17。

表3.5-17 拟建工程实施后桑吉片区、台3片区“三本账”情况一览表 单位：t/a

	类别
	废气
	废水
	固废

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	硫化氢
	甲醇
	
	

	现有区块排放量
	3.86
	9.28
	29.66
	19.05
	0.092
	0
	0
	0

	拟建工程新增排放量
	0.249
	0
	1.158
	1.233
	0
	0.059
	0
	0

	以新带老削减量
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	拟建工程实施后排放量
	4.109
	9.28
	30.818
	20.283
	0.092
	0.059
	0
	0

	拟建工程实施后增减量
	+0.249
	0
	+1.158
	+1.233
	0
	+0.059
	0
	0


3.5.8 污染物总量控制分析

3.5.8.1 总量控制因子

根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑拟建工程的排污特点，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：VOCS、NOX。
废水污染物：COD、氨氮。

3.5.8.2 拟建工程污染物排放总量

本项目在正常运行期间，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层。本项目无废水外排，因此建议不对废水污染物进行总量控制。
根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020），挥发性有机物（VOCS）是参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。本标准采用非甲烷总烃作为VOCS排放控制项目。根据计算，项目运营期火炬燃烧及井场无组织VOCS（即非甲烷总烃）排放量估算为1.233t/a，项目火炬燃烧、甲醇发电机燃烧产生的氮氧化物排放量估算为1.158t/a。

综上所述，本项目总量控制指标为：NOX 1.158t/a，VOCS 1.233t/a，COD 0t/a，氨氮 0t/a。
3.6 相关政策法规、规划符合性分析

3.6.1 产业政策符合性分析

本项目为石油开采项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年第7号），本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，为鼓励类产业，符合国家当前产业政策要求。
3.6.2 相关法规、政策、规范、规划符合性分析

3.6.2.1 主体功能区划符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。
拟建工程位于桑吉片区和台3片区内，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域（农产品主产区）。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域（农产品主产区）功能定位：新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

本项目主要建设井场，报告中已提出相关生态环境减缓措施，项目施工过程中严格控制施工占地，井场建设过程中尽可能减少对区域生态环境的影响；运营期采取完善相应的污染防治措施，污染物均可达标排放。综上所述，项目与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调，符合主体功能区划。
3.6.2.2 相关规划符合性分析
根据评价区块的地理位置，项目区位于巴州轮台县境内，所在地涉及的相关地方规划包括：《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》《塔里木油田“十四五”发展规划》等。

拟建工程与相关规划符合性分析结果参见表3.6-1。本工程与塔里木油田“十四五”发展规划符合性分析见表3.6-2。

表3.6-1         相关规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性


	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	提升油气勘探力度。以塔里木、准噶尔大型盆地为重点，兼顾吐哈、三塘湖、焉耆、伊犁等中小盆地，以深层超深层、非常规为主攻方向，大力实施油气增储工程。

提高油气开发水平。深挖老区开采潜力，加快新区产能建设，持续推进塔里木盆地富满、博孜—大北、顺北和准噶尔盆地南缘、玛湖等大型油气田开发
	拟建工程属于塔里木盆地石油开采项目，项目实施后有利于维持区域产能
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	加大油气勘探开发。以塔里木盆地、焉耆盆地为重点，以深层超深层、非常规为主攻方向，大力实施油气增储工程。引导社会资本参与油气、页岩气勘探开发，推动库尔勒、尉犁等区域油气空白区块挂牌出让，形成新的油气资源战略接续区。到2030年，力争全州油气产量当量达3500万吨以上
	拟建工程属于塔里木盆地石油开采项目，项目实施后有利于维持区域产能
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	加强重点行业VOCS治理。实施VOCS排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCS污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCS综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCS排放量
	拟建工程采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，减少VOCS排放量
	符合

	
	加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度，加强帮扶指导和调度监督，督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测
	报告中已提出环境监测计划，详见：“9.4.3 监测计划”
	符合


续表3.6-1         相关规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《新疆生态环境保护“十四五”

规划》
	强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单
	拟建工程产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》中相关管理要求
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》
	防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查
	报告中已提出环境监测计划
	符合

	
	加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LDAR治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOX等的协同减排，改善环境空气质量
	拟建工程井场无组织废气排放涉及VOCS排放，采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，减少VOCS排放量
	符合

	
	强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动
	拟建工程产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》中相关管理要求
	符合

	
	立足巴州资源禀赋和资源环境承载能力，落实国家和自治区发展重大战略，统筹划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。永久基本农田：确保永久基本农田总量不减少布局稳定，质量有提高。

生态保护红线：生态保护红线内的自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。城镇开发边界：城镇开发边界内建设，实行“详细规划许可”的管制方式
	拟建工程占地范围内不涉及基本农田，未处于城镇开发边界，不在生态保护红线区内
	符合


续表3.6-1         相关规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《新疆维吾尔自治区油气发展“十四五”规划》
	加强油气产能建设。提高老油田采收率，加大塔里木盆地和老油区深层超深层、外围油气资源开发力度，减缓吐哈、准东、塔河等老油区产量递减。积极推动天山北坡万亿方大气区勘探开发，加快准噶尔盆地南缘、玛湖、吉木萨尔以及塔里木盆地顺北、库车博孜—大北、哈拉哈塘碳酸盐岩油藏等大型油气田建设，促进油气增储上产，实现资源良性接替
	拟建工程为塔里木盆地石油开采项目，项目的实施可促进油气增储上产
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
	新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产
	拟建工程符合区域生态环境分区管控方案中相关要求，符合产业政策、污染物总量控制要求
	符合

	
	优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控
	拟建工程井场无组织废气排放涉及VOCS排放，采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，减少VOCS排放量；拟建工程火炬主要是焚烧产生的少量伴生气，不属于日常大气污染处理设施；拟建工程不涉及燃气锅炉等设施
	符合

	《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》
	加强预防保护和监督管理，注重综合治理，尊重自然、保护优先、强化治理，推进水土流失防治体系和防治能力现代化，充分发挥水土保持的生态、经济和社会效益，实现水土资源可持续利用，创造更加适宜的生产生活条件，为保护和改善自治区生态环境、加快生态文明建设、推动经济社会持续健康发展提供重要支撑，为新疆努力实现社 

会稳定长治久安的总目标、贫困地区脱贫增收、生态环境良好和全面建成小康社会提供有力的保障
	本项目严控占地范围、统筹利用现有道路，减少地表开挖，降低对土壤及植被的破坏，施工土方全部用于井场场地平整；严格限定扰动范围，避免了无序开挖和堆置
	符合


表3.6-2   塔里木油田分公司“十四五”规划符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	本工程
	符合性

	《塔里木油田“十四五”发展
规划》
	“十四五”期间持续上产，着力推进“库车山前天然气、塔北－塔中原油”两大根据地，实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产，努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产
	拟建工程为石油开采项目，可保证区域油气资源持续稳产
	符合

	《塔里木油田“十四五”发展规划环境影响报告书》及审查

意见
	（三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻液及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。

（四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化，油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作
	拟建工程废气主要为火炬燃烧废气、甲醇发电机废气以及井场无组织废气，井场采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，发电机使用合格甲醇原料；废水主要为采出水、井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，井下作业废水送富源7井废液处理站处理；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；固废主要为废润滑油、废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥，废润滑油拉运至轮一联合站原油处理系统，废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥收集后暂存于轮南采油气管理区危废贮存库，定期委托有资质单位接收处置，项目井场采取分区防渗措施，同时提出相关防沙治沙措施
	符合


3.6.2.3 相关法规、政策文件符合性分析

本项目与相关法规、政策文件符合性分析见表3.6-3。

表3.6-3        相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）
	加快推进油气发展（开发）相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展（开发）规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价
	塔里木油田分公司已开展《塔里木油田“十四五”发展规划》
	符合

	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》

（环办环评函〔2019〕910号）
	项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性
	拟建工程已在报告中提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施，并在报告中对现有区块开发情况及存在的问题进行了回顾性评价，同时针对废水、固废处置的依托进行了可行性论证
	符合

	
	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施
	拟建工程报告中已提出施工过程中严格控制占地范围，要求施工结束后及时进行清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响
	符合

	
	油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案
	轮南采油气管理区制定有《塔里木油田分公司轮南采油气管理区突发环境事件应急预案》（备案编号652822-2026-53-L），后续应根据本工程生产过程中存在的风险事故类型，完善现有的突发环境事件应急预案
	符合

	
	涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。相关部门及油气企业应当加强采出水等污水回注的研究，重点关注回注井井位合理性、过程控制有效性、风险防控系统性等，提出从源头到末端的全过程生态环境保护及风险防控措施、监控要求。建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外
	本项目回注水水源主要为周边联合站处理达标后的采出水，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准经各注水井场回注地层，回注目的层为地质构造封闭地层
	符合


续表3.6-3        相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018)
	因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地
	项目提出施工期结束后，逐步恢复井场周边区域环境，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则
	符合

	
	应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备
	拟建工程开发方案设计考虑了桑吉片区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均成熟、先进
	符合

	
	集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模
	项目井场永久占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积
	符合

	《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）
	对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则生态影响）》要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估
	报告中已提出有效可行的防沙治沙措施，具体见“6.1.1.6章节”
	符合

	
	对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏
	拟建工程不在沙化土地封禁保护区范围内，不属于对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，项目在采取有效的生态保护、避让、减缓等措施，不会超过区域生态环境承载能力
	符合

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年 第18号）
	要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制
	拟建工程运营期废水主要为采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，处理达标后进行回注；井下作业废水采用专用废水回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理；废润滑油拉运至轮一联合站原油处理系统，废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥收集后暂存于轮南采油气管理区危废贮存库，定期委托有资质单位接收处置，同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；无石油类污染物排放
	符合

	
	油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置
	拟建工程建设布局合理，已在设计阶段合理选址，合理利用区域现有道路，减少项目占地；废润滑油拉运至轮一联合站原油处理系统，废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥收集后暂存于轮南采油气管理区危废贮存库，定期委托有资质单位接收处置
	符合

	
	在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放
	拟建工程原油装卸采用密闭装卸设施，运输过程中采用罐车密闭运输
	符合

	
	在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复
	本评价已提出生态影响减缓措施
	符合


续表3.6-3        相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年 第18号）
	位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地
	拟建工程不占用湿地自然保护区和鸟类迁徙通道
	符合

	
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排
	拟建工程运营期井下作业废水送富源7井废液处理站处理
	符合

	《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）
	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地
	拟建工程临时用地严格落实“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，未占用耕地
	符合

	
	油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续
	严格按照有关规定办理建设用地审批手续
	符合

	《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕

24号）
	强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024 年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs 废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施
	井场采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，发电机使用合格甲醇原料。拟建工程火炬主要是焚烧产生的少量伴生气，不属于日常大气污染处理设施
	符合

	《关于印发<新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（新政办发〔2024〕58号）
	优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施
	井场采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，发电机使用合格甲醇原料
	符合

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	选址与空间布局
	1.石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求，原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作
	项目符合《塔里木油田“十四五”发展规划》及规划环评要求，项目属于以区块为单位开展环境影响评价
	符合

	
	
	2.在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下，经环境影响比选论证后，适宜在矿区开展的页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可在矿区内就地选址
	项目符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求
	符合


续表3.6-3       相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	选址与空间布局
	3.涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行
	拟建工程不涉及
	--

	
	污染防治与环境影响
	1.施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响
	拟建工程施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响
	符合

	
	污染防治与环境影响
	2.陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放，油气集输损耗率不得高于0.5%；工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。锅炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源，燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）要求，有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放
	拟建工程井场采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，发电机使用合格甲醇原料；废水主要为采出水、井下作业废液，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，井下作业废液送富源7井废液处理站处理，废水均不向外环境排放；拟建工程油气装卸输送过程损耗率不高于0.5%；井场边界非甲烷总烃排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求
	符合

	
	
	3.油气开发产生的伴生气应优先回收利用，减少温室气体排放，开发区块伴生气整体回收利用率应达到80%以上；边远井，零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存（CCUS）技术用于油气开采，提高采收率、减少温室气体排放
	本项目提出了相关降碳措施，具体见“7.2 减污降碳措施”
	符合

	
	
	4.陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐
	本项目运营期采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐不落地收集后运至富源7井废液处理站处理
	符合


续表3.6-3       相关文件符合性分析一览表
	文件名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》
	污染防治与环境影响
	5.涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉
	本项目回注井回注水水源主要为周边联合站处理达标后的采出水，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准经各注水井场回注地层，回注目的层为地质构造封闭地层
	符合

	
	
	6.废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%
	本项目运营期废润滑油拉运至轮一联合站原油处理系统，废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥收集后暂存于轮南采油气管理区危废贮存库，定期委托有资质单位接收处置；轮南采油气管理区制定了危险废物管理计划，建立了危险废物管理台账
	符合

	
	
	7.噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求
	本项目井场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求
	符合

	
	
	8.对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求
	退役的废弃井（站）场、道路等工程设施进行生态修复，生态修复前对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）等相关要求
	符合


综上所述，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关规划、技术规范和政策法规文件要求。

3.6.3 生态环境分区管控符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）；2024年12月，巴州生态环境局更新了《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》。拟建项目与上述文件中分区管控要求的符合性分析见表3.6-4至表3.6-7，拟建项目与“生态保护红线”位置关系示意见附图2，拟建项目与环境管控单元位置关系见附图9。

表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表

	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项
	拟建工程为石油开采项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目
	符合

	
	
	
	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目
	拟建工程执行标准符合国家和自治区环境保护标准
	符合

	
	
	
	【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区
	拟建工程不涉及相关内容
	—

	
	
	
	【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发
	拟建工程占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区
	符合

	
	
	
	【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为
	拟建工程不涉及自然湿地
	—


 续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表

	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	 新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	符合

	
	
	
	【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平
	拟建工程不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
	符合

	
	
	
	【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展
	拟建工程不属于新建危险化学品生产项目
	符合

	
	
	
	【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）
	拟建工程不属于危险化学品化工项目；拟建工程不占用生态保护红线、永久基本农田；拟建工程所在区域不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内
	符合

	
	
	
	【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	
	【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境
	拟建工程不涉及相关内容
	--
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	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A1空间布局约束
	A1.2限制开发建设的活动
	【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展
	拟建工程不属于高耗水高污染行业
	符合

	
	
	
	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿
	拟建工程不涉及占用永久基本农田
	--

	
	
	
	【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目
	拟建工程不涉及相关

内容
	--

	
	
	
	【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续
	拟建工程不涉及占用

湿地
	符合

	
	
	
	【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出
	塔里木油田分公司已于2019年底完成保护区退出工作，并完成复垦
	符合

	
	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁
	拟建工程不属于重化工、涉重金属等工业污染项目
	符合

	
	
	
	【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔
	拟建工程不属于严重污染水环境的生产项目
	符合

	
	
	
	【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出
	拟建工程不涉及重金属落后产能和化解过剩

产能
	符合

	
	
	
	【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模
	拟建工程不涉及相关

内容
	--

	
	
	A1.4其他布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求
	拟建工程与区域主体功能区划目标相协调，符合塔里木油田“十四五”发展规划及规划环评
	符合

	
	
	
	【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区
	拟建工程不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目
	符合
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	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A1空间布局约束
	A1.4其他布局要求
	【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求
	拟建工程不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目
	--

	
	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则
	拟建工程属于石油开采项目，不属于重点行业建设项目
	符合

	
	
	
	【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程
	拟建工程采取密闭罐车拉运工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查，减少VOCS排放量
	符合

	
	
	
	【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效
	本项目提出了相关降碳措施，具体见“7.2 减污降碳措施”
	--

	
	
	
	【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs 集中高效处理
	拟建工程实施后台3井场采出液在井场分离后，通过罐车密闭输送，各井场生产设施密闭，加强设备管理，减少VOCS排放对大气环境的影响
	符合

	
	
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效
	拟建工程不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域
	--


  续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障
	拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
	符合

	
	
	
	【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平
	拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
	符合


  续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控
	拟建工程采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层，井下作业废液采用专用回收罐收集后运至富源7井废液处理站处理，废水均不向外环境排放；严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防控措施”相关要求进行分区防渗；制定完善的地下水监测计划；切实保障地下水生态环境安全
	符合

	
	
	
	【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程
	桑吉片区已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
	符合

	
	
	
	【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“鸟一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控
	拟建工程不涉及相关内容
	--


  续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用
	拟建工程不涉及受污染

耕地
	—

	
	
	
	【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复
	拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入轮南采油气管理区现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
	符合


  续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力
	拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入轮南采油气管理区现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
	符合

	
	
	
	【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	A4
	A4.1水资源
	【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内
	拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
	符合

	
	
	
	【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主
	拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
	符合

	
	
	A4.2土地资源
	【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内
	拟建工程井场永久占地面积较小，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
	符合

	
	
	A4.3能源利用
	【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上
	拟建工程核算了温室气体排放量，整体温室气体排放量相对较小
	符合

	
	
	
	【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤
	项目不涉及
	--


  续表3.6-4  拟建工程与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表
	名称
	管控要求
	拟建工程
	符合性

	新疆维吾尔自治区总体管控要求
	A4
	A4.3能源利用
	【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗
	拟建工程核算了温室气体排放量，整体温室气体排放量相对较小
	符合

	
	
	
	【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治
	拟建工程核算了温室气体排放量，整体温室气体排放量相对较小
	符合

	
	
	A4.4禁燃区要求
	【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源
	拟建工程不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施
	符合

	
	
	A4.5资源综合利用
	【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上
	运营期产生的废润滑油拉运至轮一联合站原油处理系统，废润滑油桶、落地油、废防渗材料、清罐底泥收集后暂存于轮南采油气管理区危废贮存库，定期委托有资质单位接收处置
	符合

	
	
	
	【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用
	拟建工程不涉及相关内容
	--

	
	
	
	【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制
	拟建工程不涉及相关内容
	--


表3.6-5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	空间布局约束
	1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉
	拟建工程不涉及新建燃煤锅炉
	—

	
	1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	拟建工程属于石油开采项目，耗水量较小，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
	符合

	
	1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭
	拟建工程属于石油开采项目，不属于严重污染大气环境的项目
	符合

	
	1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口
	拟建工程未处于饮用水水源保护区内
	符合

	
	1.7开都－孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动
	拟建工程未处于基本农田

保护区
	符合


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	空间布局约束
	1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除
	拟建工程未处于永久基本农田范围内
	符合

	
	1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动
	拟建工程未处于生态保护红线范围内
	符合

	
	1.13 【生态红线允许类】共10条
	拟建工程未处于生态保护红线范围内
	符合

	
	1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为
	拟建工程未处于退耕还林还草范围
	符合

	
	1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失
	拟建工程属于石油开采项目，已提出相关防止水土流失措施
	符合


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	空间布局约束
	1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等
	拟建工程属于石油开采项目，已提出相关防护措施
	符合

	
	1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展
	拟建工程不属于“两高一资”项目
	—

	
	1.19自然保护区核心保护区：共7条
	拟建工程未处于自然保护区范围内
	符合

	
	1.20自然保护区一般控制区：共9条
	拟建工程未处于自然保护区范围内
	符合

	
	1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示
	拟建工程属于石油开采项目，开采强度未超过区域规划规模
	符合

	
	1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定
	拟建工程不涉及
	—

	
	1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目
	拟建工程不在自然保护区范围内
	符合

	
	1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条
	拟建工程不在风景名胜区范围内
	符合


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	空间布局约束
	1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出
	拟建工程不在风景名胜区范围内
	符合

	
	1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条
	拟建工程不在国家湿地公园范围内
	符合

	
	1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条
	拟建工程不在国家级森林公园范围内
	符合

	
	1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条
	拟建工程不在国家沙漠公园范围内
	符合

	
	1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条
	拟建工程不在天山自然遗产地范围内
	符合

	
	1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书
	拟建工程不在天山自然遗产地范围内
	符合

	
	1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条
	拟建工程未处于开都河流域
	符合

	污染物排放

管控
	2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放
	拟建工程不涉及
	—


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	污染物排放

管控
	2.5 库尔勒区域（库尔勒市、尉犁县、焉耆县、和静县、博湖县）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉新（改、扩）建项目应执行相应大气污染物特别排放限值标准
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目
	拟建工程不在饮用水水源地范围内
	符合

	
	2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标
	拟建工程不在饮用水水源地范围内
	符合

	
	2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察
	拟建工程废气达标排放；废水处理达标后回注油气层、不外排
	符合

	
	2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条
	拟建工程未处于开都河流域
	符合

	
	2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准
	拟建工程

不涉及
	—

	
	2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条
	拟建工程

不涉及
	—

	
	2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃
	拟建工程

不涉及
	—


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	污染物排放
管控
	2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构
	拟建工程不涉及
	—

	
	2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐
	拟建工程属于石油开采项目，未处于优先保护类耕地、园地、草地集中区域内
	符合

	
	2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理
	塔里木油田分公司加强对油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染
	符合


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	环境风险防控
	3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力
	拟建工程不涉及
	—

	
	3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理
	拟建工程不涉及
	—

	
	3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案
	拟建工程不涉及
	—

	
	3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合
	拟建工程不涉及
	—

	
	3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设
	拟建工程不涉及
	—

	
	3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条
	拟建工程不在饮用水水源保护区内
	符合

	
	3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控
	拟建工程不涉及
	—


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	环境风险防控
	3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代
	拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求
	符合

	
	3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准
	拟建工程

不涉及
	—

	资源利用效率
	4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用
	拟建工程

不涉及
	—

	
	4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施
	拟建工程

不涉及
	—

	
	4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制
	拟建工程

不涉及
	—

	
	4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。
	拟建工程

不涉及
	—

	
	4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡
	拟建工程

不涉及
	—


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	资源利用效率
	4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益
	拟建工程用水量较小，未超过水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标
	符合

	
	4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.8 开都河岸线保护区：共2条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.9 开都河岸线控制利用区：共2条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.10 开都河岸线保留区：共2条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造
	拟建工程施工期中采取节水措施，用水量较小；运营期不新增用水，不会超过用水总量控制指标
	符合

	
	4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重
	拟建工程不涉及
	—


续表3.6-5与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析一览表
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	资源利用效率
	4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦
	拟建工程不涉及
	—

	
	4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地
	拟建工程不涉及
	—


表3.6-6  拟建工程与所在管控单元管控要求符合性分析一览表

	名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	轮台县一般管控单元（ZH6528223 

0001）
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿
	拟建工程不涉及基本农田，占地类型为灌木林地，后续按要求办理用地手续
	符合

	
	
	2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘
	拟建工程不涉及
	--


续表3.6-6  拟建工程与所在管控单元管控要求符合性分析一览表

	名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	轮台县一般管控单元（ZH6528223 

0001）
	空间布局约束
	3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求
	拟建工程不占用永久基本农田
	符合

	
	
	4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质
	拟建工程危险废物均交由具有危险废物处置单位处置
	-

	
	
	6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物
	拟建工程危险废物均交由具有危险废物处置单位处置
	-

	
	污染物排放管控
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控
	拟建工程制定完善的地下水监测计划；切实保障地下水生态环境安全
	符合

	
	
	5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程
	桑吉片区已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
	符合

	
	
	6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用
	拟建工程不涉及
	--


续表3.6-6  拟建工程与所在管控单元管控要求符合性分析一览表

	名称
	文件要求
	拟建工程
	符合性

	轮台县一般管控单元（ZH6528223 

0001）
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染
	桑吉片区已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作
	符合

	
	
	2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用
	拟建工程不涉及
	--

	
	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长
	拟建工程不涉及
	--

	
	
	3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重
	拟建工程不涉及
	--


综上所述，拟建工程符合新疆维吾尔自治区总体管控要求、巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、轮台县一般管控单元要求。
3.7 选址选线合理性分析 
（1）项目总体布局合理性分析

拟建工程开发区域位于桑吉片区和台3片区内，位于城市建成区以外，除位于塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区范围以外，不占用及穿越自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等其他环境敏感区；从现状调查结果看，拟建工程永久占地的土地利用类型为灌木林地，评价范围内植被覆盖度相对较低。周边几乎无重点野生保护植物及野生动物分布。建设过程中将严格执行各项水土保持措施，以减小因工程建设带来的不利影响，从而减少水土流失。

本次评价要求油田开发要严格按照开发方案划定区域进行，认真落实环评提出的环境保护措施，项目与其他建构筑的距离要严格满足相关设计技术规范要求。

（2）井场布置的合理性分析 
根据调查，本项目井场不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、文物保护单位等；根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号），项目位于塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区范围，井场布置无法避让，通过采取严格的水土保持措施，可有效降低因项目引起的水土流失，维护项目区域的生态功能；本项目台3井场占地类型为灌木林地，属于地方公益林范畴。可研设计阶段已尽量减少占用灌木林地，建设单位施工前应根据《新疆维吾尔自治区建设项目使用林地审核审批管理办法（试行）》（新林资字〔2015〕497号）等有关规定，办理建设项目使用林地手续后方可开工建设。台3井场区域地质较为稳定，不在易受严重自然灾害影响的地区，未处于泄洪区或冲沟之中，选址处受到洪水或汇水影响的可能性较低。此外，本次属于台3井场探转采过程，台3井场勘探期间已对井场占地区域进行平整，且项目采用拉油运输工艺，运营期不涉及新增临时占地。本项目LG393H井场属于现有井场，本次由采油井转为注水井，不涉及新增占地，属于充分利用区域内现有井场设施，避免重新钻探新的注水井。综上所述，井场布置合理。  

4 环境现状调查与评价
4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

轮台县地处天山南麓，塔里木盆地北缘，位于巴音郭楞蒙古自治州西部。县境位于东经83°38′～85°25′、北纬41°05′～42°32′之间，东西横距110km，南北最大纵距136km，全县总面积14184km2。轮台县东与库尔勒市相连，南与尉犁县毗邻，西与库车市接壤，北与和静县交界。

拟建工程位于新疆巴州轮台县境内，区域以油气开采为主。台3井场距离东侧阿克亚村最近距离2.1km。地理位置见附图1，周边关系见附图2。

4.1.2 地形地貌

轮台县处于塔北隆起轮南斜坡桑塔木潜山披覆背斜带上，地貌类型属于平原区，属冲积扇平原山前洪积细土平原和砾石戈壁地带。县域地貌分北部山区、中部平原区和南部塔里木河平原区，北部高，向东南倾斜。塔里木河由西向东横贯县境南部。

油气田位于天山南麓、塔克拉玛干沙漠北部边缘，地势较为平坦，油气田区域在地形地貌上比较单一，平均海拔900～1020m。
4.1.3 地质构造

本区奥陶系灰岩顶面以轮古西走滑断裂为界整体分为两部分，走滑断裂以西整体呈现一个西北倾向的宽缓斜坡，斜坡内部发育多个被大型沟谷所切割的形态各异的小型背斜。走滑断裂以东整体呈现大型东南倾的斜坡，以东西向逆冲走滑断裂为界，可划分为中部斜坡带、轮南断垒带、桑塔木断垒带及南部斜带三部分。受构造活动及岩溶改造作用影响，潜山顶面发育一系列面积大小不一、形态不规则的断鼻或断背斜。
轮古西斜坡、中斜坡处于一级地貌单元，根据石炭系标志层厚度这一定量指标，结合古地理环境、古水动力分析，将研究区划分为2类一级地貌6类二级地貌，轮古西古潜山具有较典型的岩溶地貌特征，地形相对高差在200～600m左右，奥陶系顶面形态起伏变化强烈，高差悬殊，侵蚀沟谷与古地貌高地交错。对上述的二级地貌单元，结合古岩溶地貌的微地貌组合形态，又可分为若干种形态组合类型(即三级地貌单元)，三级岩溶地貌类型的成因类型主要有两种：
①以溶蚀作用为主；②以溶蚀-侵蚀作用为主。
轮古地区古生界断裂发育复杂。海西早期，受北西～南东向强烈挤压应力的作用，背斜高部位发育北东～南西走向的轮西断裂。为一条由南东向北西逆冲推覆的基底逆断裂，呈北东走向，平面延伸距离超过2km；断层断面南东倾，上陡下缓，该断层活动时间长，断开层位较多，向上断至三叠系、向下断至震旦系直至基底；断层最大断距200m，是控制区域构造的主断裂。
海西晚期末，在区域上南北向挤压应力的作用下，轮南断垒带和桑塔木断垒带逐步抬升，在垒带南北两侧形成逆冲走滑断裂。印支期，在北东～南西向的剪切应力作用下，轮南断裂和桑塔木断裂继续活动，并形成了一系列共轭剪切走滑断裂。
由于受奥陶系碳酸盐岩的岩溶作用与喀斯特地貌形态的影响，井区内部小型断裂相对比较杂乱，且以逆断层为主，沿北东、北西、东西和南北方向均有发育。该类断层主要分布在奥陶系潜山地貌的沟梁交会处，特点是平面上延伸较短，纵向上断开的层位较少，仅限奥陶系内。
4.1.4 地表水

轮台县内自西向东发育的常年河流有迪那河、吐司洛克河、塔力克河、阳霞河、库努尔河、克因力克河、策大雅河、月塘铁力克河、艾西买艾肯河均发源于塔里木盆地北部，大部分地表水量都流经洪积扇沿途渗入地下转化地下水。其中迪那河、阳霞河、策达雅河的流量较大，洪水季节性地表水可流入冲积平原区中下游，其它季节平原区河段两侧地下水补给河水。

拟建工程距离迪那河最近约16km。
4.1.5 水文地质

区域地下水赋存分布规律主要受气象、水文、地貌、地层岩性和地质构造的综合影响。区内地貌格局由北向南依次为高中山区、低中山丘陵和山前冲洪积平原区。在气候上山区寒冷、降水量大，平原干热、降水少。山区为总补给源、接受融雪、降水等补给并蓄存，而后主要通过地表径流方式输送至平原区下渗补给地下水。 
北部山区，山体高大，降水较为充沛，并有一定面积的冰川和永久性积雪分布，河网较为发育，径流量较大，区域中的各河流均发源于此，成为地下水资源的最主要补给来源。由于强烈的新构造运动，在山前凹陷带内接受了大量来自天山的碎屑物质，巨厚的松散堆积层构成山前平原区，其间赋存有丰富的地下水，该区分布面积甚广，含水层主要由上更新统—中更新统洪积层及全新统冲积层组成，由北向南自山麓向平原，岩性由粗变细，从卵砾石逐渐过渡为砂砾石、粗中砂、粉细砂、粉土。 
平原区地下水主要赋存于第四系松散堆积物孔隙中，大部分由地表水转化而来。由于沉积物成因和沉积环境不同，堆积厚度、地层结构、岩性、岩相结构差异很大。据钻探和物探验证，区内第四系堆积物是在第三系河湖相泥岩、砂质泥岩和粉细砂岩基础之上沉积，最大厚度1500m左右，最薄约100余米，构成两个规模不等、水文地质条件有所差异的地下水储水构造。
4.1.6 气候气象

轮台县属于暖温带大陆性气候，气候干燥，降水稀少，夏季炎热，冬季干冷，春季升温快而不稳，多风沙浮尘天气，秋季降温迅速。年温差和日温差均较大，光照充足，热量丰富，蒸发强烈，无霜期较长，风沙活动频繁。

轮台县主要气象数据见表4.1-1。

表4.1-1        轮台县多年主要气候要素一览表
	序号
	项  目
	统计结果
	序号
	项  目
	统计结果

	1
	年平均气温
	12.5℃
	6
	年平均蒸发量
	2070mm

	2
	年极端最高气温
	41.4℃
	7
	年最大冻土深度
	80cm

	3
	年极端最低气温
	-36.0℃
	8
	年最多风向及频率
	NE/14.9%

	4
	日最大降水量
	45.7mm
	9
	年平均相对湿度
	46%

	5
	年平均降水量
	65.6mm
	10
	多年平均风速
	2.7m/s


4.2 生态现状调查与评价
4.2.1 调查概况

4.2.1 调查方法及评价内容

（1）调查范围及时间 
评价单位于2026年8月对评价范围内进行了集中踏勘和野外调查，调查范围为台3井场周围50m范围，LG393H井场本次不涉及任何地面设施改造及土建施工，不再设置生态调查范围。
（2）调查内容 
调查内容包括评价区生态系统类型、土地利用类型、植被类型、野生动物等。
（3）调查方法 
①基础资料收集 
收集整理工程区现有相关资料，包括工程区周边县市的统计年鉴，以及林业、农业、国土资源等部门提供的相关资料和生态敏感区的规划报告。还参考了《新疆植物志》《新疆脊椎动物简志》《中国新疆野生动物》等著作及相关科研论文。
②土地利用现状调查 
土地利用现状调查主要通过遥感解译分析与现场调查相结合的方法，本次遥感数据采用卫星遥感影像，分析方法为首先应用ArcGIS进行手工解译，然后进行现场校验。 
③植被及植物资源调查 
本次调查主要按照《全国生态状况调查评估技术规范——荒漠生态系统野外观测》（HJ1166-2021）、《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ710.1-2014）等的要求，主要采用了样方法确定评价区的植物种类、植被类型等。 
④野生动物资源调查 
按照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物（HJ710.3-2014）》《生物多样性观测技术导则 鸟类（HJ710.4-2014）》《生物多样性观测技术导则 爬行动物（HJ710.5-2014）》等确定的技术方法，对各类野生动物开展了调查，主要采取了访谈法，具体如下：评价人员主要走访了工程区附近的施工人员及林业部门工作人员，重点询问了附近野生动物的种类及分布情况。 
4.2.2 生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月），拟建工程主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表4.2-1。

表4.2-1            区域生态功能区划

	项  目
	主   要   内   容

	生态功能分区单元
	生态区
	塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区
	塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区
	塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	塔里木河上中游乔灌草及胡杨林保护生态功能区
	库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区

	主要生态服务功能
	沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产
	城市人居环境、工农业产品生产、油气资源

	主要生态环境问题
	河水水量减少、水质恶化、植被破坏、沙漠化扩大、土壤盐渍化、湿地减少、野生动物减少、毁林毁草开荒
	水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性和生境高度敏感，土壤侵蚀中度敏感，土地沙漠化不敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感

	主要保护目标
	保证向下游泄水量、保护胡杨林、保护河岸和防洪堤、保护野生动物、保护湿地、保护甘草和罗布麻
	保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量

	适宜发展方向
	加大保护力度，建设好国家级塔河生态功能保护区和世界最大的胡杨林自然保护区。在保护好生态环境的前提下，有规划地开发利用油气资源，对废弃物进行无害化处理，恢复被破坏的林草植被实施迹地恢复，加强防洪“导流”工程，实现油气开发与生态环境保护的双赢
	发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地


由表4.2-1可知，项目位于“塔里木河上中游乔灌草及胡杨林保护生态功能区”和“库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区”，主要生态服务功能分别为“沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产”和“城市人居环境、工农业产品生产、油气资源”，适宜发展方向为“加大保护力度，建设好国家级塔河生态功能保护区和世界最大的胡杨林自然保护区”和“发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地”。

项目主要是新建井场，对生态环境的影响主要体现在施工期，施工期具有临时性、短暂性特点，施工结束后，区域生态采取自然恢复措施及完善的防沙治沙及水土保持措施，不会对沙漠化扩大、土壤盐渍化造成影响。综上所述，项目的建设实施符合区域生态服务功能定位，与区域发展方向相协调。

4.2.3 生态系统调查
4.2.3.1 生态系统类型

本次采用野外调查与遥感技术相结合的手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范 生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类方法，对评价区生态系统进行分类，项目评价范围生态系统包括灌丛生态系统。

4.2.3.2 生态系统特征

灌丛生态系统在评价区分布较为零散，以灌木、半灌木为优势类群，主要灌木有多枝柽柳、刚毛柽柳，伴生有疏叶骆驼刺、盐穗木等，灌木层高度2～3m，植被盖度为10%～30%。

4.2.4土地利用现状评价

根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析，将遥感影像与线路进行叠加，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），以确定项目区内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。生态现状调查范围内土地利用类型为灌木林地。

表4.2-2        评价区土地利用类型一览表
	土地利用类型
	面积（km2）
	比例/%

	一级分类
	二级分类
	
	

	林地
	灌木林地
	0.04
	100


4.2.5植被现状评价 

4.2.5.1 区域自然植被类型
区域在塔里木河流域的植被区划中属暖温带灌木、半灌木荒漠地带，塔里木盆地沙漠、稀疏灌木、半灌木荒漠区。该区域气候极端干旱，但热量丰富，又受河流地下水径流的影响，非地带性的水热条件又丰富了一些植被类型。
该区域的植被类型在中国植被区划中属塔里木荒漠省、塔克拉玛干荒漠亚省、塔里木河谷州。该区域的植被基本属于荒漠类型的灌木。项目评价范围相对较小，所在区域灌丛植被覆盖度为10%～30%。评价区高等植被有8种，分属3科。区域主要的野生植物具体名录见表4.2-3，区域植被类型图见附图5。
表4.2-3      项目区及周边区域植物名录
	科
	种名
	拉丁名

	藜科
	盐节木
	Halocnemum shrobilaceump

	
	盐生草
	Halogeton glomeratus

	
	假木贼
	Anabasis aphylla

	豆科
	铃铛刺
	Halimodendron halodendron

	
	胀果甘草
	Glycyrrhiza inflata Batal

	
	疏叶骆驼刺
	Althagi sparsifolia

	柽柳科
	多枝柽柳
	Tamarix ramosissima

	
	刚毛柽柳
	Tamarix hispida


4.2.5.2 野生植物重要物种
根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号）及《关于印发<新疆国家重点保护野生植物名录>的通知》（新林护字〔2022〕8号），评价区域内无国家及自治区重点保护野生植物。
4.2.5.3 评价区域植被类型
评价区自然植被主要以多枝柽柳群系为主。群系主要的群落特征如下：

群系中优势种为多枝柽柳，在评价区范围内多数呈单优群落出现，灌木层高度2～3m，植被盖度10%～30%。灌木层下草本很少，只有在水分条件较好的部分地段，灌木层下的草本较丰富，主要有疏叶骆驼刺等。在盐渍化较强的地段，灌木和草本层有稀疏的多浆半灌木层片，主要为盐节木。

4.2.5.4 植被样方调查

自然植被实地调查中主要采用样地法和样方法。选择重点工程建设地点和有代表性植被类型作为调查样地，在样地中统计植物种类、群落结构等数据，详细记录样方中的植物种类、盖度、建群种等信息。本次评价范围主要涉及多枝柽柳群系，共调查样方3个，现场调查植被样方见表4.2-23。

植物样方调查要求：设5m×5m的灌丛（多枝柽柳）植被样方3个，记录该样方的GPS坐标和周围地形，同时记录样方内的植物种名称、株数、平均高度、各物种盖度、生物量等信息。植被覆盖度采用目测法和照相法相结合的方式观测。利用较高像素相机获取植被覆盖的数码照片，重复拍摄2～3次，最后分别计算每张相片植被覆盖度，取其平均值作为样方植被覆盖度。对于相机不易识别的区域，采用目测法观测植被覆盖度。

（1）植被样方调查表（1#样方）

	地点：台3井南侧周边
	样方号01

	样方面积：5m×5m
	群落类型：多枝柽柳群系

	
	
	海拔：998m
	坡度：0°

	坡向：-
	土壤类型：盐土
	优势种：多枝柽柳

	土地利用类型：灌木林地
	盖度：25%
	

	调查日期：2026年8月

	植物种
	中文名
	拉丁名
	平均胸径/mm
	株高/m
	冠幅/m
	株数/棵

	灌木
	多枝柽柳
	Tamarix ramosissima
	/
	2.3
	3m×3m
	1

	
	

	周边环境
	样方


（2）植被样方调查表（2#样方）

	地点：台3井东侧周边
	样方号02

	样方面积：5m×5m
	群落类型：多枝柽柳群系

	经度：84.0072E
	纬度：41.7961N
	海拔：998m
	坡度：0°

	坡向：-
	土壤类型：盐土
	优势种：多枝柽柳

	土地利用类型：灌木林地
	盖度：25%
	

	调查日期：2026年8月

	植物种
	中文名
	拉丁名
	平均胸径/mm
	株高/m
	冠幅/m
	株数/棵

	灌木
	多枝柽柳
	Tamarix ramosissima
	/
	2.5
	3m×3m
	1

	
	

	周边环境
	样方


（3）植被样方调查表（3#样方）

	地点：台3井西侧周边
	样方号03

	样方面积：5m×5m
	群落类型：多枝柽柳群系

	经度：84.0058E
	纬度：41.7961N
	海拔：998m
	坡度：0°

	坡向：-
	土壤类型：盐土
	优势种：多枝柽柳

	土地利用类型：灌木林地
	盖度：25%
	

	调查日期：2026年8月

	植物种
	中文名
	拉丁名
	平均胸径/mm
	株高/m
	冠幅/m
	株数/棵

	灌木
	多枝柽柳
	Tamarix ramosissima
	/
	2.5
	3m×3m
	1

	
	

	周边环境
	样方


4.2.6 野生动物现状评价

4.2.6.1区域野生动物调查

按中国动物地理区划，评价区域动物区系属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原州、塔里木河中游区。从有关资料调查中得知，区域评价范围内野生动物情况见表4.2-4。

表4.2-4       项目区主要动物种类及分布
	序号
	种名
	拉丁学名
	保护级别

	爬行类
	
	

	1
	新疆鬣蜥
	Agama stoliczkana Blanford
	

	2
	密点麻蜥
	Eremias multionllata Günther
	

	3
	荒漠麻蜥
	Eremias przewalskii Strauch
	

	鸟类
	
	

	4
	喜鹊
	Pica pica Linnaeus
	

	5
	漠雀
	Rhodopechys Cabaris，Mus.Heis.
	

	哺乳类
	
	

	6
	塔里木兔
	Lepus yarkandensis
	国家二级


4.2.6.2 野生动物实地样线调查
野生动物调查主要为样线调查，在工程区域内沿各类型植被设置调查样线，共设置3条样线，样线调查时记录所见到的动物种类和数量，野生动物调查样线见图4.2-1。

样线调查要求：样线调查长度为1km，根据设定好的路线，采用无人机航拍方式进行样线调查，无人机飞行高度控制在15m左右，飞行速度控制在2m/s，飞行过程中通过在线影像观测周边是否有野生动物出没，发现野生动物时，通过无人机及时抓拍并保留影像资料，单条样线飞行不少于2次，根据飞行结果记录所见到的动物种类和数量。

根据实地样线调查及调查人员现场踏勘，仅发现蜥蜴、鸟类等动物，未见大型野生动物踪迹。

图4.2-1     野生动物调查样线示意图
4.2.6.3野生动物重要物种
（1）种类组成
根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021 年第3号）及《新疆国家重点保护野生动物名录（修订）》，该区域共有国家级重点保护动物1种，为塔里木兔。
表4.2-5         重要野生动物调查结果统计表

	序号
	物种名称（中文名/拉丁名）
	保护级别
	濒危级别
	特有种（是/否）
	分布区域
	资料

来源
	工程占用情况（是/否）

	1
	塔里木兔（Lepus yarkandensis）
	国家二级
	近危

NT
	是
	栖息于塔里木盆地中各种不同的荒漠环境和农田
	现场调查、文献记录、历史调查资料
	工程未占用


现场勘查时未见塔里木兔等保护动物，主要是由于项目区地处干旱荒漠区，且周边区域油气田开发活动频繁，动物生境较差的原因。

（2）生理生态特征
表4.2-6         评价区域重点野生保护动物
	序号
	中文名
	学名
	保护
等级
	照片

	1
	塔里木兔
	Lepus yarkandensis
	国家

Ⅱ级
	

	
	
	生态学特征：塔里木兔的耳朵特别大，体形较小，体长35～43厘米，尾长5～10厘米，体重不到2千克。由于长期适应干旱自然环境，其形态高度特化；毛色浅淡，背部沙黄褐色，尾部无黑毛，整体毛色与栖息环境非常接近；听觉器官非常发达，耳长达10厘米，超过其他兔类。利用长耳壳可接收到较远距离的微弱音响，及时发现并逃脱天敌

	
	
	生存现状：分布在新疆南部塔里木盆地，栖息于盆地中各种不同的荒漠环境和绿洲，白天活动，晚间常在灌木丛下挖浅窟藏身。以灌木的树皮和细枝为食，也取食芦苇嫩茎。每年于5月和8月份繁殖两次，每窝产仔2～5只

	
	
	生存现状：栖息于山地和旷野中，多单个或成对活动，飞行较高。以猎食时有翱翔习性而著名。吃大型昆虫、鸟和小哺乳动物，分布范围很广


4.2.7 生态敏感区调查
4.2.7.1 生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态敏感脆弱区域。

拟建工程LG393H井场距塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区最近1.2km。拟建工程与生态保护红线区位置关系示意见附图2。

4.2.7.2 水土流失重点治理区和预防区
（1）水土流失重点防治分区

水土流失重点预防区指水土流失潜在危险较大的区域，水土流失重点治理区指水土流失严重的区域。根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目位于塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区。

（2）水土流失的成因

1）自然因素

①土壤干旱

土壤水分是土壤形成的重要因素之一。土壤水分含量除影响植物生长外，还影响土壤粘结性和黏着性。土壤水分含量高时，据有关资料表明，河漫滩和河心洲土壤含水率高，植物生长良好，无沙化；盐土则位于相对低洼的地方，土壤含水率高，也无沙化发生，高阶地土壤水分含量降低，植物生长变差，部分地段已有积沙。干河床、沙丘土壤含水量多低于20g/kg，不仅植被生长差，而且土壤沙化严重。

②植被衰败

植被防止土壤沙化是通过改变地面粗糙度，消减风力而起作用，植被类型和覆盖度的不同，其地面粗糙程度和防风作用也不同。据新疆林业科学院资料，荒漠光板地在20cm高度的粗糙度为0.0914cm，柽柳灌丛为9.6819cm，生长较好的胡杨林为22.407cm，比光板地高234.2倍。在高2m高处荒漠光斑地上8天平均风速为2.84m/s，在柽柳灌丛林地为1.24m/s，降低56.7%；在胡杨疏林地为1.63m/s，降低了42.9%；在胡杨密林地0.09m/s，降低了86.8%，几乎成为静风区。

③土壤组成物质质地轻

评价区土壤剖面以盐土为主，是含有大量可溶性盐类的土壤，其中以氯化钠(食盐)和硫酸钠(芒硝)为主。当土壤中可溶盐含量达到对一般农作物生长产生危害的程度时，这类土壤即被称为盐土。这时可溶盐含量的限度是相当于烘干土重的0．2%，这种盐类聚集地表成白色结皮，因此又叫白碱土。盐土在干燥时粘结性和黏着性中等，易破碎分散，成为风蚀源对象。

④大风和频繁的起风沙

风是空气流动产生的一种自然动力，可吹蚀地表并对沙物质起运移和堆积作用，风对地表的吹蚀作用与风力大小成正相关，风速越大，对地表吹蚀越强。该地区气象资料可看出，年瞬间最大风速25m/s。此外，受风力作用，沙暴日数53d。由此可见，大风和频繁的风沙是土壤沙化的动力条件。

2）人为因素

人口增加，加重了当地压力，从而对环境土壤表面的扰动频率增加。例如牧民的樵采和放牧对当地植被的破坏，尤其是油气田大面积的滚动开发，油气田勘探对生态环境的影响也是不容忽视的。

（3）水土流失的发展趋势

工程建成后，由于管道沿线土壤结构、自然植被的恢复还需要一定时间，管道沿线的水土流失还将继续发生。但随着时间的延长、土壤结构的变化、地表植被的恢复以及部分保护措施的建成，水土流失的范围和程度会慢慢减轻。

（4）水土保持基础功能类型

所在区域的水土保持基础功能类型是农田防护、防风固沙与防灾减灾，水土保持主导功能类型是农田防护，为了实现水土保持主导功能，预防措施体系主要为“三河”中塔里木河干流段加强对绿洲外围荒漠林草的封育保护等。水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程、城郊清洁型小流域建设以及库－拜地区煤炭行业、石油天然气行业的水土保持综合治理工作。 

（5）水土流失预防范围

所在区域水土流失预防范围为：塔里木盆地北部山区天然林区、天然草场，国家及自治区确定的自然资源开发区域，天山南坡行业带，天然胡杨林区，绿洲外围的天然荒漠林草区，区域内国家及自治区级的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要野生植物资源原生境保护区等。

（6）水土流失预防对象

所在区域水土流失预防对象为：①天然林草、植被覆盖率较高的人工林、草原、草地。②主要河流的两岸河谷林草以及湖泊和水库周边植物保护带。③植被或地貌人为破坏后，难以恢复和治理的地带。④水土流失严重、生态脆弱的区域可能造成水土流失的生产建设活动。⑤重要的水土流失综合防治成果。⑥重要野生植物资源原生境保护区。

（7）水土流失预防措施

所在区域水土流失预防对象为：在塔里木河等主要河流产流、汇流区域加强对河谷林草的保护，对退化草场进行生态恢复，合理利用草场资源，发展人工饲草料基地的建设，实施以电代柴工程，保护河谷林草。

（8）水土流失治理范围与对象

所在区域水土流失治理范围与对象为：①国家级及自治区级水土流失重点治理区；②绿洲外围风沙防治区；③河流沿岸水蚀区、湖泊周边区；④水土流失严重并具有土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾等水土保持功能的区域；⑤城镇周边水土流失频发、水土流失危害严重的小流域；⑥生产建设项目，尤其是资源开发、农林开发、城镇建设、工业园建设；⑦其他水土流失较为严重，对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。

（9）水土流失治理措施

所在区域水土流失治理措施为：加强流域水资源统一管理、保证生态用水，在加强天然林草建设和管护的同时，对天然林草进行引洪灌溉，促进天然林草的恢复和更新，提高乔灌的郁闭度和草地的覆盖度，为区域经济的可持续发展提供保障。 
4.2.7.3 区域沙化土地现状
根据《新疆第六次沙化监测报告》，新疆具有明显沙化趋势的土地面积为437.96万公顷，占监测区总面积的2.79%，其中沙化土地面积占比较大的地州市主要有巴音郭楞蒙古自治州、和田地区、哈密市、阿克苏地区和吐鲁番市，其中巴音郭楞蒙古自治州为2492.12万公顷，占新疆沙化土地面积33.37%。根据新疆第六次沙化监测：沙化土地类型分布图，拟建工程台3井场属于非沙化土地，LG393H井场属于半固定沙地。

4.2.8 生物多样性评价
参考《区域生物多样性评价标准》（HJ623-2011），对评价区的生物多样性进行评价。

(1)评价指标及其内涵

根据《区域生物多样性评价标准》（HJ623-2011），生物多样性评价含有6个评价指标。 

①野生维管植物丰富度：指评价区域内野生维管植物的物种数，主要为被子植物，用来表征野生植物的多样性。 

②野生高等动物丰富度：指评价区内野生脊椎动物的物种数，包括鸟类、爬行类、两栖类以及哺乳类动物四类，用于表征野生动物的多样性。 

③生态系统类型多样性：指评价区内自然或半自然的生态系统类型数。该指标中规定的生态系统类型是按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）的分类方法确定，以二级分类进行划分。

④物种特有性：指评价区内属于中国特有分布的野生维管束植物和野生高等动物的相对数量，其中中国特有分布的植物是按照吴征镒教授《关于中国种子植物的分布区类型划分》中属于中国特有分布的植物物种，该指标用于表征物种的特殊价值。

物种特有性=（评价区内中国特有的野生维管束植物物种数/3662+评价区内中国特有的野生高等动物物种数/635）/2。 

⑤外来物种入侵度：指评价区内外来入侵物种数在本地野生维管束植物和野生高等动物物种总数中所占的比例。该指标用于表征生态系统受外来物种的干扰程度。

外来物种入侵度=外来入侵物种/（野生维管束植物物种数+野生高等动物物种数），根据走访当地林草部门，富满油田范围内目前暂无入侵物种的报道记录。 

⑥受威胁物种丰富度：指被评价区内受威胁的野生维管束植物和野生高等动物的相对数量，受威胁物种指《中国生物多样性红色名录》中规定的极危（CR）、濒危（EN）、易绝（VU）和近危（NT）四类物种。

受威胁物种丰富度=（受威胁的野生维管束植物物种数/3662+受威胁的野生高等动物物种数/635）/2。 

(2)评价方法 

①指标的归一化处理 

归一化后的评价指标=归一化前的评价指标×归一化系数 

归一化系数=100/A 最大值 

其中，A最大值：指被计算指标归一化处理前的最大值。

表4.2-7         相关指标参考值及权重
	指标
	参考最大值
	归一化系数
	权重

	野生维管束植物丰富度
	3662
	0.027
	0.2

	野生高等动物丰富度
	635
	0.157
	0.2

	生态系统类型多样性
	124
	0.806
	0.2

	物种特有性
	0.3070
	325.732
	0.2

	外来物种入侵度
	0.1572
	636.132
	0.1

	受威胁物种丰富度
	0.1441
	693.963
	0.1


②生物多样性指数的计算 

生物多样性指数（BI）是指将上述六项指标，即野生维管植物丰富度、野生高等动物丰富度、生态系统类型多样性、物种特有性、外来物种入侵度和受威胁物种丰富度加权求和，用来表征被评价区域的生物多样性状况。

生物多样性指数（BI）=归一化后的野生维管束植物丰富度×0.20+归一化后的野生高等动物丰富度×0.20+归一化后的生态系统类型多样性×0.20+归一化后的物种特有性×0.20+（100-归一化后的外来物种入侵度）×0.10+归一化后的受威胁物种丰富度×0.10
(3)评价结果
根据前面对评价区生态系统及野生动植物资源的调查结果，对上述6项生物多样性评价指标进行统计，详见下表。
表4.2-8           各项评价指标值
	指标
	原始数值
	归一化处理后数值
	BI

	野生维管束植物丰富度
	40
	1.08 
	4.10

	野生高等动物丰富度
	32
	5.02 
	

	生态系统类型多样性
	4
	3.22 
	

	物种特有性
	0.03
	9.77 
	

	外来物种入侵度
	0
	0.00 
	

	受威胁物种丰富度
	0.004
	2.78 
	


根据生物多样性指数（BI）将生物多样性状况分为低、一般、中、高四个等级，见表4.2-9。

表4.2-9             各项评价指标值
	生物多样性等级
	BI
	生物多样性状况

	高
	≥60
	物种高度丰富，特有属、种多，生态系统丰富多样

	中
	30～60
	物种较丰富，特有属、种较多，生态系统类型较多，局部地区生物多样性高度丰富

	一般
	20～30
	物种较少，特有属、种不多，局部地区生物多样性较丰富，但生物多样性总体水平一般

	低
	≤20
	物种贫乏，生态系统类型单一、脆弱，生物多样性低


参考上述标准，评价区整体生物多样性为低，物种相对贫乏，受区域较为严重的水土流失、土地沙漠化影响，区域生物多样性处于低水平。
4.2.9 主要生态问题调查

（1）水土流失问题
项目区域气候干热，降雨少，蒸发量大，植被覆盖度较低，由于森林和草地被破坏，加剧了土壤侵蚀，水土流失是评价范围内的主要生态问题之一。
（2）土地荒漠化问题 

土地盐渍化和沙漠化主要是指在干旱多风的沙质和沙壤质地表土壤条件下，由于地下水位较高，人类强度活动破坏了脆弱生态系统的平衡，造成地表出现以风沙活动为主要标志的土地退化和土壤盐渍化。从而引起地表土壤含盐量增加，沙质地表、沙丘等的活化，导致生物多样性减少、生物生产力下降、土地生产潜力衰退以及土地资源丧失，项目区荒漠化的形成主要是因风蚀所致。近年来，自治区实施了退耕还林还草、沙化土地封禁保护等措施，土地沙化趋势明显减缓，局部生态状况明显改善。

4.3 地下水环境现状调查与评价
本工程地下水环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，需设置5个潜水监测点和2个承压水监测点。根据区域水文地质资料，拟建工程所在区域地下水流向为西北向东南方向，本次评价引用《塔里木油田迪那2气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程环境影响报告书》《塔河油田奥陶系油藏DUH2CX2评价井地面工程环境 影响报告书》《轮南采油气管理区2025年压力管道隐患治理环境影响报告书》编制期间开展的5个潜水井和2个承压水井监测数据。引用点位与拟建项目处于同一水文地质单元，其监测数据在一定程度上能够反映拟建项目所在区域地下水环境质量现状。

4.3.1 地下水质量现状监测

4.3.1.1 监测点位及因子

地下水具体监测点位及因子见表4.3-1，监测点具体位置见附图7。

表4.3-1   地下水监测点及监测因子一览表
	序号
	监测点

名称
	监测点坐标
	位置关系
	监测

对象
	所处

功能区
	监测与调查项目

	
	
	
	
	
	
	检测分析

因子
	监测因子

	1
	迪那处理厂东南13.7km处
	
	台3井西北侧11.4km处
	潜水
	Ⅲ类
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计

8项
	色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类

	2
	迪那处理厂东南21.1km处
	
	台3井东北侧1.7km处
	
	
	
	

	3
	1#井
	
	台3井东南侧13.0km处
	
	
	
	

	4
	2#潜水井
	
	LG393H井西北侧12.4km处
	
	
	
	

	5
	3#潜水井
	
	LG393H井西南侧11.9km处
	
	
	
	

	6
	迪那处理厂东南16.8km处
	
	台3井西北侧7.5km处
	承压水
	Ⅲ类
	
	

	7
	5#井
	
	台3井东南侧14.5km处
	
	
	
	


4.3.1.2 监测时间及频率

监测点监测时间为2025年2月、2025年4月、2025年9月，监测1天，采样1次。

4.3.1.3 监测及分析方法
采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）有关标准和规范执行，并给出各检测因子的分析方法及其检出浓度。分析方法、各因子检出限等详细情况见表4.2-11。

表4.3-2  地下水各监测因子分析方法和检出限一览表单位：mg/L(pH除外)

	序号
	监测因子
	检  测  方  法
	最低检出浓度

	1
	色度
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）
	5 度

	2
	嗅和味
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）6.1嗅气和尝味法
	——

	3
	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）
	——

	4
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ1147-2020）
	——

	5
	耗氧量
	《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》（GB/T5750.7-2023）
	0.05 mg/L

	6
	硝酸盐氮
	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》

（HJ/T346-2007）
	0.08 mg/L

	7
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	0.025 mg/L

	8
	亚硝酸盐氮
	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB7493-87）
	0.003 mg/L

	9
	氟化物
	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB7484-87）
	0.05 mg/L

	10
	溶解性

总固体
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2023）
	——

	11
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》

（HJ503-2009）
	0.0003 mg/L

	12
	碘化物
	《地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法》（DZ/T 0064.56-2021）
	0.025 mg/L

	13
	氰化物
	《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2023）7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	0.002 mg/L

	14
	铁
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》

（GB11911-89）
	0.03 mg/L

	15
	锰
	
	0.01 mg/L

	16
	铜
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》

（GB7475-87）第一部分 直接法
	0.05 mg/L

	17
	锌
	
	0.05 mg/L

	18
	铝
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）4.3 无火焰原子吸收分光光度法
	1.0×10-2 mg/L

	19
	镉
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》（GB/T5750.6-2023）12.1 无火焰原子吸收分光光度法
	0.0005 mg/L

	20
	铅
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）14.1 无火焰原子吸收分光光度法
	0.0025 mg/L

	21
	总硬度
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）
	1.0 mg/L

	22
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

（HJ694-2014）
	4×10-5 mg/L

	23
	砷
	
	3×10-4 mg/L

	24
	铬（六价）
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-87）
	0.004 mg/L


续表4.3-2 地下水各监测因子分析方法和检出限一览表单位：mg/L(pH除外)

	序号
	监测因子
	检  测  方  法
	最低检出浓度

	25
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1226-2021）
	0.003 mg/L

	26
	石油类
	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》

（HJ970-2018）
	0.01 mg/L

	27
	钾离子
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（HJ812-2016）
	0.02 mg/L

	28
	钠离子
	
	0.02 mg/L

	29
	钙离子
	
	0.03 mg/L

	30
	镁离子
	
	0.02 mg/L

	31
	碳酸根
	《地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》（DZ/T0064.49-2021）
	1 mg/L

	32
	碳酸氢根
	
	1 mg/L

	33
	氯离子
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ84-2016）
	0.007 mg/L

	34
	硫酸根离子
	
	0.018 mg/L

	35
	总大肠菌群
	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》

（GB/T5750.12-2023）
	——

	36
	细菌总数
	《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》（GB/T 5750.12-2023）4.1 平皿计数法
	——


4.3.2 地下水质量现状评价

4.3.2.1 评价方法

①采用单因子标准指数法，其计算公式为：
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式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Coi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于pH值，评价公式为：

PpH=(7.0-pH)/(7.0-pHsd)(pH≤7.0)

PpH=(pH-7.0)/(pHsu-7.0)(pH＞7.0)

式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1；

pH--pH监测值；

pHsd—标准中下限值；

pHsu—标准的上限值。

评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

4.3.2.2 水质监测及评价结果

（1）地下水质量现状监测与评价

地下水质量现状监测与评价结果见表4.3-3。

表4.3-3    地下水质量现状监测及评价结果一览表       mg/L
	检测
项目
	标准值
	潜水含水层
	承压水含水层

	
	
	迪那处理厂东南13.7km处
	迪那处理厂东南21.1km处
	1#井
	2#潜水井
	3#潜水井
	迪那处理厂东南16.8km处
	5#井

	色度
	≤15度
	监测值（度）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	嗅和味
	--
	监测值
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	肉眼可

见物
	--
	监测值
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	pH值
	6.5～8.5
	监测值
	7.9
	8.3
	7.5
	7.3
	7.3
	7.9
	7.6

	
	
	标准指数
	0.600 
	0.867 
	0.33
	0.200 
	0.200 
	0.600 
	0.400 

	总硬度
	≤450
	监测值
	321
	1140
	278
	1020
	2210
	286
	336

	
	
	标准指数
	0.713 
	2.533 
	0.62
	2.27
	4.911
	0.636 
	0.75

	溶解性总固体
	≤1000 
	监测值
	650
	3230
	880
	7690
	7960
	560
	739

	
	
	标准指数
	0.65
	3.23
	0.88
	7.69
	7.96
	0.56
	0.74

	硫酸盐
	≤250
	监测值
	184
	975
	157
	2420
	3250
	172
	201

	
	
	标准指数
	0.736
	3.9
	0.63
	9.68
	13
	0.688
	0.80

	氯化物
	≤250
	监测值
	121
	1110
	351
	2500
	2630
	102
	204

	
	
	标准指数
	0.484
	4.44
	1.40
	10
	10.52
	0.408
	0.82

	铁
	≤0.3
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	0.11
	0.09
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	—
	—
	0.37
	0.3
	--
	--

	锰
	≤0.1
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	0.03
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	—
	—
	0.3
	—
	--
	--


续表4.3-3    地下水质量现状监测及评价结果一览表       mg/L
	检测
项目
	标准值
	潜水含水层
	承压水含水层

	
	
	迪那处理厂东南13.7km处
	迪那处理厂东南21.1km处
	1#井
	2#潜水井
	3#潜水井
	迪那处理厂东南16.8km处
	5#井

	铜
	≤1.0
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	锌
	≤1.0
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	铝
	≤0.2
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	挥发性酚类
	≤0.002
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	—
	—
	—
	—
	--
	--

	耗氧量
	≤3.0
	监测值
	0.57
	2.38
	0.51
	2.11
	0.54
	0.73
	0.28

	
	
	标准指数
	0.190 
	0.793 
	0.17
	0.703 
	0.180 
	0.243 
	0.09

	氨氮
	≤0.5
	监测值
	0.031
	0.079
	0.052
	0.095
	0.118
	0.135
	0.049

	
	
	标准指数
	0.062
	0.158
	0.10
	0.190 
	0.236 
	0.27
	0.098

	硫化物
	≤0.02
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	—
	—
	—
	--
	--

	总大肠菌群
	≤3MPN/100mL
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	—
	—
	—
	—
	--
	--

	菌落总数
	≤100CFU/mL
	监测值
	40
	46
	55
	35
	42
	33
	56

	
	
	标准指数
	0.4
	0.46
	0.55
	0.350 
	0.420 
	0.33
	0.56

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	—
	—
	—
	--
	--

	硝酸盐氮
	≤20.0
	监测值
	1.72
	5.09
	0.30
	1.72
	0.59
	1.74
	0.32

	
	
	标准指数
	0.086 
	0.255 
	0.015
	0.086
	0.03
	0.087 
	0.016

	氰化物
	≤0.05
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	—
	—
	--
	--

	氟化物
	≤1.0
	监测值
	0.65
	0.81
	0.20
	未检出
	0.23
	0.52
	0.14

	
	
	标准指数
	0.65
	0.81
	0.20
	—
	0.23
	0.52
	0.14

	碘化物
	≤0.08
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	—
	—
	--
	--


续表4.3-3    地下水质量现状监测及评价结果一览表       mg/L
	检测
项目
	标准值
	潜水含水层
	承压水含水层

	
	
	迪那处理厂东南13.7km处
	迪那处理厂东南21.1km处
	1#井
	2#潜水井
	3#潜水井
	迪那处理厂东南16.8km处
	5#井

	汞
	≤0.001
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	砷
	≤0.01
	监测值
	0.0016
	0.0016
	0.0007
	未检出
	未检出
	0.0015
	0.0006

	
	
	标准指数
	0.16
	0.16
	0.07
	—
	—
	0.15
	0.06


	镉
	≤0.005
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	—
	—
	—
	--
	--

	六价铬
	≤0.05
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	铅
	≤0.01
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	石油类
	≤0.05
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


由表4.3-3分析可知，潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。承压水监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因与区域原生水文地质条件有关，另外，该区域气候干旱、地表蒸发强烈，由于各监测点潜水埋深不同，对应的蒸发强度不同，造成地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐和氯化物等因子呈梯度变化。

（3）地下水离子检测结果与评价

①潜水地下水离子检测结果见表4.3-4。
表4.3-4   潜水地下水检测分析因子分析结果一览表
	项目
	潜水含水层

	
	迪那处理厂东南13.7km处
	迪那处理厂东南21.1km处
	1#井
	2#潜水井
	3#潜水井

	监测值（mg/L）
	K+
	4.46
	48.4
	3.56
	127
	42.8

	
	Na+
	104
	658
	233
	2860
	1880

	
	Ca2+
	65.1
	304
	54.9
	89.6
	335

	
	Mg2+
	40.3
	86.2
	35.6
	200
	373

	
	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0

	
	HCO3-
	272
	414
	122
	206
	226

	
	Cl-
	121
	1110
	351
	2500
	2630

	
	SO42-
	184
	975
	157
	2420
	3250

	毫克当量百分比（%）
	K++Na+
	41.62 
	57.84 
	72.02
	85.78
	63.39

	
	Ca2+
	28.73 
	28.63 
	16.97
	3.01 
	12.82 

	
	Mg2+
	29.64 
	13.53 
	11.00
	11.20 
	23.79 

	
	CO32-
	0
	0
	0
	0
	0

	
	HCO3-
	38.11 
	11.63 
	19.37
	2.72 
	2.55 

	
	Cl-
	29.13 
	53.57 
	55.71 
	56.69 
	50.92 

	
	SO42-
	32.76 
	34.80 
	24.92 
	40.59 
	46.54 


根据地下水离子检测结果，评价区潜水地下水阴离子以Cl-、SO42-为主，阳离子以Na+、Ca2+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na·Ca型为主。
②承压水地下水离子检测结果见表4.3-5。
表4.3-5   承压水地下水检测分析因子分析结果一览表
	项目
	承压水含水层

	
	迪那处理厂东南16.8km处
	5#井

	监测值（mg/L）
	K+
	3.80
	4.19

	
	Na+
	100
	158

	
	Ca2+
	55.2
	67.3

	
	Mg2+
	35.0
	35.2

	
	CO32-
	0
	0

	
	HCO3-
	204
	165

	
	Cl-
	102
	204


续表4.3-5   承压水地下水检测分析因子分析结果一览表
	项目
	承压水含水层

	
	迪那处理厂东南16.8km处
	5#井

	监测值（mg/L）
	SO42-
	172
	201

	毫克当量百分比（%）
	K++Na+
	44.29 
	60.65

	
	Ca2+
	27.09 
	25.83

	
	Mg2+
	28.62 
	13.51 

	
	CO32-
	0
	0

	
	HCO3-
	34.12 
	28.95

	
	Cl-
	29.32 
	35.79

	
	SO42-
	36.56 
	35.26 


根据地下水离子检测结果，评价区承压水地下水阴离子以Cl-、SO42、HCO3-为主，阳离子以Na+、Ca2+为主，水化学类型主要以Cl·SO4·HCO3-Na·Ca型为主。
（4）地下水质量现状监测结果统计分析

本次布设监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表4.3-6和表4.3-7。

表4.3-6  地下水（潜水）监测统计分析结果一览表  mg/L  pH（无量纲）

	项目
	标准值
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	pH值
	6.5～8.5
	8.3
	7.3
	7.7
	0.388 
	100
	0

	总硬度
	≤450
	2210
	278
	994
	702.315 
	100
	60

	溶解性总固体
	≤1000
	7960
	650
	4082 
	3187.911 
	100
	60

	硫酸盐
	≤250
	3250
	157
	1397 
	1238.321 
	100
	60

	氯化物
	≤250
	2630
	121
	1342 
	1051.347 
	100
	80

	铁
	≤0.3
	0.11
	未检出
	—
	—
	40
	0

	锰
	≤0.1
	0.03
	未检出
	—
	—
	20
	0

	铜
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	锌
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	铝
	≤0.2
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	挥发性酚类
	≤0.002
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0


续表4.3-6  地下水（潜水）监测统计分析结果一览表  mg/L  pH（无量纲）

	项目
	标准值
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	耗氧量
	≤3.0
	2.38
	0.51
	1.22 
	0.840 
	100
	0

	氨氮
	≤0.5
	0.118
	0.031
	0.075 
	0.031 
	100
	0

	硫化物
	≤0.02
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	总大肠菌群
	≤3MPN/100mL
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	细菌总数
	≤100CFU/mL
	55
	35
	44 
	6.711 
	100
	0

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	硝酸盐氮
	≤20.0
	5.09
	0.3
	1.88 
	1.704 
	100
	0

	氰化物
	≤0.05
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	氟化物
	≤1.0
	0.81
	未检出
	—
	—
	80
	0

	碘化物
	≤0.08
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	汞
	≤0.001
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	砷
	≤0.01
	0.0016
	未检出
	—
	—
	60
	0

	镉
	≤0.005
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	六价铬
	≤0.01
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	石油类
	≤0.05
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0


表4.3-7  地下水（承压水）监测统计分析结果一览表  mg/L  pH（无量纲）

	项目
	标准值
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	pH值
	6.5～8.5
	7.9
	7.6
	7.8 
	0.1500 
	100
	0

	总硬度
	≤450
	336
	286
	311
	25 
	100
	0

	溶解性总固体
	≤1000
	739
	560
	650 
	89.5 
	100
	0

	硫酸盐
	≤250
	201
	172
	187 
	14.5 
	100
	0

	氯化物
	≤250
	204
	102
	153 
	51 
	100
	0

	铁
	≤0.3
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	锰
	≤0.1
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	铜
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	锌
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	铝
	≤0.2
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0


续表4.3-7  地下水（承压水）监测统计分析结果一览表  mg/L  pH（无量纲）

	项目
	标准值
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	挥发性酚类
	≤0.002
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	耗氧量
	≤3.0
	0.73
	0.28
	0.51 
	0.225 
	100
	0

	氨氮
	≤0.5
	0.135
	0.049
	0.092 
	0.043
	100
	0

	硫化物
	≤0.02
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	总大肠菌群
	≤3MPN/100mL
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	细菌总数
	≤100CFU/mL
	56
	33
	45 
	11.5 
	100
	0

	亚硝酸盐氮
	≤1.0
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	硝酸盐氮
	≤20.0
	1.74
	0.32
	1.03 
	0.71 
	100
	0

	氰化物
	≤0.05
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	氟化物
	≤1.0
	0.52
	0.14
	0.33 
	0.19 
	100
	0

	碘化物
	≤0.08
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	汞
	≤0.001
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	砷
	≤0.01
	0.0015
	0.0006
	0.0011 
	0.0005 
	100
	0

	镉
	≤0.005
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	六价铬
	≤0.01
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0

	石油类
	≤0.05
	未检出
	未检出
	—
	—
	0
	0


（5）包气带质量现状监测

包气带质量现状监测结果见表4.3-8
表4.3-8      包气带质量现状监测结果一览表
	序号
	监测点名称
	采样位置
	采样深度
	采样重量
	监测因子
	监测值

	1
	台3井
	土壤裸露处
	0.2m
	＞500g
	石油类
	未检出

	2
	LG393H井
	土壤裸露处
	0.2m
	＞500g
	石油类
	未检出


4.4 地表水环境现状调查与评价

本项目废水不外排，不涉及穿（跨）越地表水水域功能Ⅲ类及以上水体，项目周边无地表水体，故不再开展地表水环境现状监测。

4.5 土壤环境现状调查与评价

4.5.1土壤类型及分布调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，土壤评价范围内土壤类型为风沙土、漠境盐土、草甸土、棕漠土、盐土。区域土壤类型分布见附图6。

4.5.2 土壤理化性质调查

土壤理化性质见表4.5-1。
表4.5-1       土壤理化性质调查结果一览表
	点号
	LG393H井
	时间
	2026年8月24日

	深度
	0.5m
	1.5m
	3.0m

	现场

记录
	颜色
	浅黄色
	浅黄色
	黄色

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	砂壤土
	砂壤土
	砂壤土

	
	砂砾含量
	0
	0
	0

	
	其他异物
	根系
	根系
	无

	实验室测定
	pH值
	8.35
	8.17
	8.24

	
	阳离子交换量cmol+/kg
	1.33
	1.30
	1.32

	
	氧化还原电位mV
	346
	343
	341

	
	饱和导水率mm/h
	4.98
	4.85
	4.73

	
	土壤容重g/cm3
	1.42
	1.42
	1.45

	
	孔隙度%
	42
	42
	42


4.5.3 土壤环境现状监测

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，工程所在区域属于土壤盐化地区，拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑。根据项目位置和HJ964-2018布点要求，本评价在占地范围内设置3个柱状样、5个表层样监测点，占地范围外设置6个标称样监测点。土壤监测布点符合HJ964-2018中布点要求。

（2）监测项目

各监测点主要监测因子见表4.5-2。

表4.5-2       监测点位及监测因子一览表
	分类
	序号
	采样区名称
	采样层位
	监测因子

	占地范围内
	1
	LG393H井井口处(风沙土)
	浅层样
	砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1N4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	中层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	深层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	2
	台3井井口处
	浅层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	中层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	深层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	3
	台3井北侧
	浅层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	中层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	
	
	深层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	4
	LG393H井北侧
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	5
	台3井西侧
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	6
	台3井南侧
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	7
	LG393H井东侧
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	8
	LG393H井西侧
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	占地范围外
	9
	LG393H井东侧200m处
	表层样
	pH、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	10
	台3井西侧500m处(漠境盐土)
	表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	11
	台3井西侧200m处
	表层样
	pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

	
	12
	LG393H井北侧4km处(草甸土)
	表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、全盐量


续表4.5-2       监测点位及监测因子一览表
	分类
	序号
	采样区名称
	采样层位
	监测因子

	占地范围外
	13
	台3井北侧2.5km处(棕漠土)
	表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、全盐量

	
	14
	台3井东侧200m处(盐土)
	表层样
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、全盐量


（3）监测时间及频率

监测时间为2026年8月24日，采样一次。

（4）采样方法

柱状样采样点分别采集浅层样0～0.5m、中层样0.5m～1.5m、深层样1.5m～3.0m，各层土壤单独分析。表层样采集表层样0～0.2m。

（5）监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2026）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中有关要求进行。

检测分析方法及检出限见表4.5-3。

表4.5-3   土壤环境监测项目、分析方法及依据一览表
	序号
	类别
	检测项目
	检测方法
	主要仪器型号、

名称
	检出限/最低检出浓度

	1
	土壤
	砷
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013)
	AFS-8520

原子荧光光度计
	0.01 mg/kg

	2
	
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

(GB/T 17141-1997)
	GGX-830原子吸收分光光度计
	0.01 mg/kg

	3
	
	铬（六价）
	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019)
	
	0.5 mg/kg

	4
	
	铜
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019)
	
	1 mg/kg

	5
	
	铅
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

(GB/T 17141-1997)
	
	0.1 mg/kg


续表4.5-3   土壤环境监测项目、分析方法及依据一览表
	序号
	类别
	检测项目
	检测方法
	主要仪器型号、

名称
	检出限/最低检出浓度

	6
	土壤
	汞
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013)
	AFS-8520

原子荧光光度计
	0.002 mg/kg

	7
	
	镍
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019)
	GGX-830原子吸收分光光度计
	3 mg/kg

	8
	
	挥发性有机物
	四氯化碳
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	1.3×10-3mg/kg

	9
	
	
	氯仿
	
	
	1.1×10-3mg/kg

	10
	
	
	氯甲烷
	
	
	1.0×10-3mg/kg

	11
	
	
	1，1-二氯乙烷
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	12
	
	
	1，2-二氯乙烷
	
	
	1.3×10-3mg/kg

	13
	
	
	1，1-二氯乙烯
	
	
	1.0×10-3mg/kg

	14
	
	
	顺-1，2-二氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	1.3×10-3mg/kg

	15
	
	
	反-1，2-二氯乙烯
	
	
	1.4×10-3mg/kg

	16
	
	
	二氯甲烷
	
	
	1.5×10-3mg/kg

	17
	
	
	1，2-二氯丙烷
	
	
	1.1×10-3mg/kg

	18
	
	
	1，1，1，2-四氯乙烷
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	19
	
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	20
	
	
	四氯乙烯
	
	
	1.4×10-3mg/kg

	21
	
	
	1，1，1-三氯乙烷
	
	
	1.3×10-3mg/kg

	22
	
	
	1，1，2-三氯乙烷
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	1.2×10-3mg/kg

	23
	
	
	三氯乙烯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	24
	
	
	1，2，3-三氯丙烷
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	25
	
	
	氯乙烯
	
	
	1.0×10-3mg/kg

	26
	
	
	苯
	
	
	1.9×10-3mg/kg

	27
	
	
	氯苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	28
	
	
	1，2-二氯苯
	
	
	1.5×10-3mg/kg

	29
	
	
	1，4-二氯苯
	
	
	1.5×10-3mg/kg

	30
	
	
	乙苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg


续表4.5-3   土壤环境监测项目、分析方法及依据一览表
	序号
	类别
	检测项目
	检测方法
	主要仪器型号、

名称
	检出限/最低检出浓度

	31
	土壤
	挥发性有机物
	苯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	1.1×10-3mg/kg

	32
	
	
	甲苯
	
	
	1.3×10-3mg/kg

	33
	
	
	间-二甲苯+对-二甲苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	34
	
	
	邻-二甲苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	30
	
	
	乙苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	31
	
	
	苯乙烯
	
	
	1.1×10-3mg/kg

	32
	
	
	甲苯
	
	
	1.3×10-3mg/kg

	33
	
	
	间-二甲苯+对-二甲苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	34
	
	
	邻-二甲苯
	
	
	1.2×10-3mg/kg

	35
	
	半挥发性有机物
	硝基苯
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》

(HJ 834-2017)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	0.09 mg/kg

	36
	
	
	苯胺
	
	
	0.09 mg/kg

	37
	
	
	2-氯酚
	
	
	0.06 mg/kg

	38
	
	
	苯并[a]蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	39
	
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.1 mg/kg

	40
	
	
	苯并[b]荧蒽
	
	
	0.2 mg/kg

	41
	
	
	苯并[k]荧蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	42
	
	
	䓛
	
	
	0.1 mg/kg

	43
	
	
	二苯并[a，h]蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	44
	
	
	茚并[1，2，3-cd]芘
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》

(HJ 834-2017)
	8860/5977B气相色谱-质谱联用仪
	0.1 mg/kg

	45
	
	
	萘
	
	
	0.09 mg/kg

	46
	
	石油烃(C10-C40)
	《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》(HJ 1021-2019)
	8860

气相色谱仪
	6 mg/kg

	47
	
	全盐量
	《土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定》

(NY/T 1121.16-2006)
	BSA124S

电子天平
	—


4.5.4 土壤环境质量现状评价

（1）评价方法：采用标准指数法，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数；

      Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致；

      Si—污染物i的标准值或参考值。

（2）评价标准

占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地风险筛选值标准,占地范围外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值。

（3）土壤环境现状监测结果与评价

本工程所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表4.5-4、表4.5-5。

表4.5-4        土壤现状监测数据及评价结果一览表   单位：mg/kg

	             监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)
	 监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)

	
	0.5m
	
	0.5m

	pH
	—
	监测值
	8.77
	砷
	筛选值

≤60
	监测值
	16.2

	
	
	级别
	轻度碱化
	
	
	标准指数
	0.27

	镉
	筛选值

≤65
	监测值
	未检出
	铬（六价）
	筛选值

≤5.7
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	铜
	筛选值

≤18000
	监测值
	3
	铅
	筛选值

≤800
	监测值
	3

	
	
	标准指数
	0.0002
	
	
	标准指数
	0.004

	汞
	筛选值

≤38
	监测值
	0.041
	镍
	筛选值

≤900
	监测值
	4

	
	
	标准指数
	0.0011
	
	
	标准指数
	0.004

	四氯化碳
	筛选值

≤2.8
	监测值
	未检出
	氯仿
	筛选值

≤0.9
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	氯甲烷
	筛选值

≤37
	监测值
	未检出
	1,1-二氯

乙烷
	筛选值

≤9
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	1,2-二氯

乙烷
	筛选值

≤5
	监测值
	未检出
	1,1-二氯

乙烯
	筛选值

≤66
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	顺-1,2-二氯乙烯
	筛选值

≤596
	监测值
	未检出
	反-1,2-二氯乙烯
	筛选值

≤54
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--


续表4.5-4        土壤现状监测数据及评价结果一览表   单位：mg/kg

	             监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)
	 监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)

	
	0.5m
	
	0.5m

	二氯甲烷
	筛选值

≤616
	监测值
	未检出
	1,2-二氯丙烷
	筛选值

≤5
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	1,1,1,2-四氯乙烷
	筛选值

≤10
	监测值
	未检出
	1,1,2,2-四氯乙烷
	筛选值

≤6.8
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--


	四氯乙烯
	筛选值

≤53
	监测值
	未检出
	1,1,1-三氯乙烷
	筛选值

≤840
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	1,1,2-三氯乙烷
	筛选值

≤2.8
	监测值
	未检出
	三氯乙烯
	筛选值

≤2.8
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	1,2,3-三氯丙烷
	筛选值

≤0.5
	监测值
	未检出
	氯乙烯
	筛选值

≤0.43
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	苯
	筛选值

≤4
	监测值
	未检出
	氯苯
	筛选值

≤270
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	1,2-二氯苯
	筛选值

≤560
	监测值
	未检出
	1,4-二氯苯
	筛选值

≤20
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	乙苯
	筛选值

≤28
	监测值
	未检出
	苯乙烯
	筛选值

≤1290
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	甲苯
	筛选值

≤1200
	监测值
	未检出
	间二甲苯+对二甲苯
	筛选值

≤570
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	邻二甲苯
	筛选值

≤640
	监测值
	未检出
	硝基苯
	筛选值

≤76
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	苯胺
	筛选值

≤260
	监测值
	未检出
	2-氯酚
	筛选值

≤2256
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	苯并〔a〕蒽
	筛选值

≤15
	监测值
	未检出
	苯并〔a〕芘
	筛选值

≤1.5
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	苯并〔b〕

荧蒽
	筛选值

≤15
	监测值
	未检出
	苯并〔k〕荧蒽
	筛选值

≤151
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	䓛
	筛选值

≤1293
	监测值
	未检出
	二苯并〔a,h〕蒽
	筛选值

≤1.5
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--


续表4.5-4        土壤现状监测数据及评价结果一览表   单位：mg/kg

	             监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)
	 监测点

监测因子
	LG393H井井口处(风沙土)

	
	0.5m
	
	0.5m

	茚并（1,2,3-c,d）芘
	筛选值

≤15
	监测值
	未检出
	萘
	筛选值

≤70
	监测值
	未检出

	
	
	标准指数
	--
	
	
	标准指数
	--

	石油烃（C10-C40）
	筛选值

≤4500
	监测值
	未检出
	全盐量(g/kg)
	--
	监测值
	10.5

	
	
	标准指数
	--
	
	
	级别
	极重度盐化


表4.5-5      占地范围内土壤现状监测及评价结果一览表     单位：mg/kg

	检测项目
	检测结果

	
	LG393H井井口处(风沙土)
	台3井井口处
	台3井北侧
	LG393H井北侧
	台3井西侧
	台3井南侧
	LG393H井东侧
	LG393H井西侧

	采样深度
	1.5m
	3.0m
	0.5m
	1.5m
	3.0m
	0.5m
	1.5m
	3.0m
	0.2m
	0.2m
	0.2m
	0.2m
	0.2m

	pH
	监测值
	8.57
	8.48
	8.46
	8.37
	8.50
	8.34
	8.29
	8.39
	8.66
	8.07
	8.31
	8.37
	8.42

	
	级别
	轻度碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	轻度碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	轻度碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化
	无酸化或碱化

	石油烃（C10-C40）
	监测值
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	
	筛选值
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	
	标准指数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	全盐量（g/kg）
	监测值
	18.8
	19.9
	3.3
	10.7
	2.8
	9.1
	9.5
	3.0
	1.4
	17.3
	32.1
	1.1
	5.3

	
	级别
	极重度盐化
	极重度盐化
	中度盐化
	极重度盐化
	轻度盐化
	重度盐化
	重度盐化
	中度盐化
	未盐化
	极重度盐化
	极重度盐化
	未盐化
	重度盐化


表4.5-6  占地范围外土壤环境现状监测结果  单位：mg/kg（pH值除外）

	采样点
	采样层位
	监测

结果
	监测因子

	
	
	
	pH
	砷
	镉
	铜
	铅
	汞
	锌
	铬
	镍
	全盐量g/kg
	石油烃

	
	
	筛选值
	＞7.5
	≤25
	≤0.6
	≤100
	≤170
	≤3.4
	≤300
	≤250
	≤190
	—
	≤4500

	LG393H井东侧200m处
	0.2m
	监测值
	8.44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37.9
	未检出

	
	
	标准

指数
	无酸化碱化
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	极重度盐化
	/


续表4.5-6  占地范围外土壤环境现状监测结果  单位：mg/kg（pH值除外）

	采样点
	采样层位
	监测

结果
	监测因子

	
	
	
	pH
	砷
	镉
	铜
	铅
	汞
	锌
	铬
	镍
	全盐量g/kg
	石油烃

	
	
	筛选值
	＞7.5
	≤25
	≤0.6
	≤100
	≤170
	≤3.4
	≤300
	≤250
	≤190
	—
	≤4500

	台3井西侧500m处(漠境盐土)
	0.2m
	监测值
	8.35
	14.9
	0.08
	12
	3
	0.035
	32
	23
	20
	5.5
	未检出

	
	
	标准

指数
	无酸化碱化
	0.596
	0.13
	0.12
	0.018
	0.01
	0.107
	0.092
	0.105
	重度

盐化
	/

	台3井西侧200m处
	0.2m
	监测值
	8.57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5.1
	未检出

	
	
	标准

指数
	轻度碱化
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	重度

盐化
	/

	LG393H井北侧4km处(草甸土)
	0.2m
	监测值
	8.67
	1.71
	0.05
	6.9
	7
	0.029
	21
	38
	12
	5.6
	未检出

	
	
	标准

指数
	轻度碱化
	0.068
	0.08
	0.069
	0.04
	0.009
	0.07
	0.152
	0.063
	重度

盐化
	/

	台3井北侧2.5km处(棕漠土)
	0.2m
	监测值
	8.38
	16.1
	0.03
	4.3
	3
	0.099
	12
	20
	7
	6.1
	未检出

	
	
	标准

指数
	无酸化碱化
	0.644
	0.05
	0.043
	0.02
	0.029
	0.04
	0.08
	0.037
	重度

盐化
	/

	台3井东侧200m处(盐土)
	0.2m
	监测值
	8.33
	16.1
	0.03
	4.5
	3
	0.100
	12
	20
	8
	5.9
	未检出

	
	
	标准

指数
	无酸化碱化
	0.644
	0.05
	0.045
	0.02
	0.029
	0.04
	0.08
	0.042
	重度

盐化
	/


由表4.5-4、4.5-5分析可知，占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求；占地范围外土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值；同时各监测点土壤属于无盐化～极重度盐化，无酸化或碱化～轻度碱化之间。

（4）土壤环境质量现状监测结果统计分析

本次各土壤监测点各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表4.5-7。

表4.5-7        土壤监测统计分析结果一览表
	项目
	样本数量
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	砷
	5
	16.2
	1.71
	13.00200 
	5.6663 
	100
	0

	镉
	5
	0.08
	未检出
	--
	--
	80
	0

	铬（六价）
	5
	38
	未检出
	--
	--
	80
	0

	铜
	5
	12
	3
	6.1 
	3.2 
	100
	0

	铅
	5
	7
	3
	3.8 
	1.6 
	100
	0

	汞
	5
	0.1
	0.029
	0.061 
	0.032 
	100
	0

	镍
	5
	20
	4
	10.2 
	5.5 
	100
	0

	锌
	4
	32
	12
	19.3 
	8.2 
	100
	0

	四氯化碳
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	氯仿
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	氯甲烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1-二氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,2-二氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1-二氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	顺-1,2-二氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	反-1,2-二氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	二氯甲烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,2-二氯丙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1,1,2-四氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1,2,2-四氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	四氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1,1-三氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,1,2-三氯乙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	三氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,2,3-三氯丙烷
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	氯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0


续表4.5-7        土壤监测统计分析结果一览表
	项目
	样本数量
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率（%）
	超标率（%）

	氯苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,2-二氯苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	1,4-二氯苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	乙苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯乙烯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	甲苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	间二甲苯+对二甲苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	邻二甲苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	硝基苯
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯胺
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	2-氯酚
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯并〔a〕蒽
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯并〔a〕芘
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯并〔b〕荧蒽
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	苯并〔k〕荧蒽
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	䓛
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	二苯并〔a,h〕蒽
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	茚并〔1,2,3-cd〕芘
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	萘
	1
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	pH
	20
	8.77
	8.07
	8.44 
	0.15 
	100
	0

	石油烃（C10-C40）
	20
	未检出
	未检出
	--
	--
	0
	0

	全盐量
	20
	37.9
	1.1
	10.5 
	9.8 
	100
	/


4.6 大气环境现状调查与评价

4.6.1 基本污染物环境质量现状评价

本次评价根据收集了2025年1月1日至2025年12月31日期间巴音郭楞蒙古自治州例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表4.6-1和表4.6-2所示。

表4.6-1     巴音郭楞蒙古自治州环境空气质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	评价标准

（μg/m3）
	现状浓度

（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均值
	30
	21
	70.0
	达标

	PM10
	年平均值
	60
	60
	100.0
	达标

	SO2
	年平均值
	60
	6
	10.0
	达标

	NO2
	年平均值
	40
	21
	52.5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数值
	4000
	800
	20.0
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数值
	160
	118
	73.8
	达标


巴音郭楞蒙古自治州各基本污染物年平均指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，即项目所在区域为达标区。
4.6.2 特征污染物环境质量现状评价

（1）监测点基本信息

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，结合项目所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价设置1个环境空气监测点。监测点位基本信息见表4.6-2，具体监测点位置见附图7。
表4.6-2         监测点位基本信息一览表

	序号
	监测点名称
	监 测 因 子
	监测时间

	1
	台3井西南1km处
	非甲烷总烃、甲醇
	2026年8月26日～2026年9月1日


（2）监测时间及频率

本次监测点位监测时间为2026年8月26日～2026年9月1日，监测7天。非甲烷总烃、甲醇1小时浓度每天采样4次，每次采样60分钟，具体为北京时间：4:00、10:00、16:00、22:00。
（3）监测及分析方法

各监测因子检测方法及检出限表见表4.6-3。

表4.6-3    环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表

	序号
	监测因子
	检测方法
	方法来源
	单位
	检出限

	1
	非甲烷

总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定 直接进样-气相色谱法》
	HJ604-2017
	mg/m3
	0.07 

	2
	甲醇
	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》
	HJ/T 33-1999
	mg/m3
	2 


（4）各污染物环境质量现状评价

①评价因子

评价因子为非甲烷总烃、甲醇。
②评价方法

采用最大占标百分比，计算公式为：
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式中：Pi——i评价因子最大占标百分比；

Ci——i评价因子最大监测浓度(mg/m3)；

Cio——i评价因子评价标准(mg/m3)。

（4）评价标准

非甲烷总烃1小时平均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准；甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值3000µg/m3的标准。

（5）其他污染物环境质量现状评价

根据监测点监测数据，其他污染物环境质量现状评价结果见表4.6-4。

表4.6-4     其他污染物环境质量现状评价表
	点位名称
	污染物
	平均
时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	台3井西南1km处
	非甲烷总烃
	1小时
	2.0
	0.55～0.59
	29.5
	0
	达标

	
	甲醇
	1小时
	3
	未检出
	/
	0
	达标


根据监测结果，监测点甲醇1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准。
4.7 声环境现状监测与评价

4.7.1 声环境质量现状监测

（1）监测点布设

根据项目周边环境，具体布置情况见表4.7-1。

表4.7-1        声环境质量监测布置情况一览表

	序号
	监测点名称
	监测点位(个)
	监测因子

	1
	台3井
	1
	LAeq，T

	2
	LG393H井
	东场界
	1
	LAeq，T

	3
	
	南场界
	1
	

	4
	
	西场界
	1
	

	5
	
	北场界
	1
	


（2）监测因子

等效连续A声级。

（3）监测时间及频率

2026年8月24日～8月25日，昼间、夜间各监测一次。昼间监测时段为8:00～24:00，夜间监测时段为24:00～次日08:00，声环境质量现状监测时间不少于10分钟，厂界噪声监测时间不少于1分钟。
（4）监测方法

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

4.7.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，现有井场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

（2）声环境现状监测及评价结果

噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表4.7-2。

表4.7-2    声环境质量现状监测及评价结果一览表    单位：dB(A)

	序号
	监测点位置
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	评价结果
	监测值
	标准值
	评价结果

	1
	台3井
	44
	60
	达标
	41
	50
	达标

	2
	LG393H井
	东厂界
	43
	60
	达标
	43
	50
	达标

	3
	
	南厂界
	45
	60
	达标
	41
	50
	达标


续表4.7-2    声环境质量现状监测及评价结果一览表    单位：dB(A)

	序号
	监测点位置
	昼间
	夜间

	
	
	监测值
	标准值
	评价结果
	监测值
	标准值
	评价结果

	4
	LG393H井
	西厂界
	44
	60
	达标
	43
	50
	达标

	5
	
	北厂界
	44
	60
	达标
	42
	50
	达标


由上表可知，新建井场监测值昼间为44dB（A），夜间为41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；现有井场场界噪声监测值昼间为43～45dB（A），夜间为41～43dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
5 环境影响预测与评价

5.1 生态影响评价

5.1.1 施工期生态影响分析

5.1.1.1 生态影响分析

拟建工程对生态环境的影响以施工期为主，施工期对于某一特定的生态环境有直接和间接的影响，但是从整体区域来讲，其影响是局部的，施工完成后将对施工作业带进行生态恢复，工程施工期环境影响是可以接受的。本次评价主要从地表扰动影响、植物影响、动物影响、生态系统完整性、水土流失、防沙治沙等几个方面展开。

5.1.1.1 地表扰动影响分析

本工程占地全部为永久占地。

表5.1-1            拟建工程占用土地情况表        
	序号
	工程内容
	占地面积(hm2)
	土地利用类型
	备注

	
	
	永久占地
	临时占地
	
	

	1
	井场工程
	1.11
	0
	灌木林地
	根据设计资料，台3井场永久占地1.11hm2、不涉及临时占地；LG393H井场不新增永久占地和临时占地


拟建工程施工过程中对地表的扰动主要来源于井场土地平整。上述施工过程中，井场施工因占地面积小，且影响范围主要集中在井场周围，对地表扰动相对较小。

5.1.1.2 对植被的影响分析

根据项目建设的特点，对植被环境影响主要体现在井场施工对地表植被的扰动和破坏。井场施工过程中对区域原有占地内植被彻底破坏。
（1）植被覆盖度的影响分析
拟建工程临时占地区域植被群系主要为多枝柽柳群系。群落中优势种为多枝柽柳，在评价区范围内多数呈单优群落出现，灌木层高度1～2m。灌木层下草本很少，只有在水分条件较好的部分地段，灌木层下的草本主要有疏叶骆驼刺等。

（2）生物量损失
拟建工程占地面积为1.11hm2，拟建工程井场施工区域以灌木林地为主，永久占地会导致生物量损失。生物量损失按下式计算：
Y=Si•Wi
式中，Y——永久性生物量损失，t；Si——占地面积，hm2；Wi——单位面积生物量，t/hm2。
生物量损失见表5.1-2。
表5.1-2       项目建设各类型占地的生物量损失

	类型
	平均生物量（t/hm2）
	面积（hm2）
	生物量（t）

	
	
	永久占地
	临时占地
	永久占地植被损失
	临时占地植被损失

	灌木林地
	4.5
	1.11
	0
	4.995
	0


拟建工程实施后，由于井场占地将导致4.995t永久占地植被损失。
5.1.1.4 对野生动物的影响分析

（1）对野生动物生境的破坏
施工期间的各种人为活动，施工机械，对野生动物有一定的惊吓，破坏了其正常生境。
（2）对野生动物分布的影响
在施工生产过程中，由于油田机械设备的轰鸣声惊扰，大多数野生脊椎动物种类将避行远离，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类等，一般在离作业区50m以远处活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着拟建工程建设的各个过程，野生动物的种类和数量发生一定的变化，原有的荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。
台3片区属于新区块开发，但由于北侧拉依苏工业园区开发建设的存在，因而大型的野生脊椎动物早已离开此地，因而此次油田开发所影响的只是一些爬行类和鸟类。

（3）对重点保护野生动物的影响 
根据现场调查、走访及资料收集，该区域共有国家级重点保护动物1种：塔里木兔。对于重点保护动物，要重点加强保护，塔里木兔主要分布在植被茂密、水源充足的区域，施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度避免破坏塔里木兔的活动场所和生存环境，严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。对于上述重点保护动物，较容易在项目实施后找到替代生境，不存在种群消失或灭绝风险。本次现场踏勘在项目范围内，尤其是人员分布密集的现有地面工程集中分布区未见重点保护野生动物活动踪迹。本次评价要求项目建设应严格落实本次评价提出的各项环境保护措施、环境管理要求等。在此基础上，可将项目实施对野生动物的影响降到最低。
5.1.1.5 对生态系统的影响分析 

本项目对生态系统的影响主要是对土地的占用以及由此带来的土壤侵蚀等，本项目占地全部为永久占地，占地面积约为1.11hm2。由于新建井场呈点状分布在开发区块内，相对于整体油区来说是非常小且分散的。施工活动、运输的噪声以及土地的占用会对项目区域生态系统植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，使生态系统的生境特征发生变化，导致动植物生境破碎化，如项目建设区域动物活动的干扰等。由于工程建设一般局限于小范围的施工活动，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处，但评价区动物多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，且一般具有趋避性，随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复。在施工结束后及时进行施工迹地恢复，采取严格生态恢复、水土保持、防沙治沙等措施，区域生态系统服务功能能够在较短的时间内得到有效地恢复。 
从整个评价区来看，本项目不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。评价认为，采取必要的生态保护措施后，对评价区内的灌丛生态系统和生态系统服务功能的影响较小。
5.1.1.6 水土流失影响分析

拟建工程建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：
（1）扩大侵蚀面积，加剧水土流失。拟建工程地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度相对较低，项目建设过程中对原地貌的扰动降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。
（2）扰动土地面积、降低土壤抗侵蚀能力，工程建设由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了土壤抗侵蚀能力。
拟建工程所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区范围，区域地表植被覆盖度相对较低，生态环境质量较差，应加强水土保持综合治理工作，减少因拟建工程的建设而产生的水土流失。
5.1.1.7 防沙治沙分析

（1）占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况。

拟建工程总占地面积1.11hm2(全部为永久占地)。
（2）项目实施过程中的弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响。

拟建工程井场平整开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫井场。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

（3）损坏的防沙治沙设施(包括生物、物理或化学固沙等措施)。

拟建工程占地范围不涉及已建设的防沙治沙设施。

（4）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。

项目施工期主要包括场地平整等。场地平整施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，降低风沙区地表稳定性，在风蚀的作用下，有可能使流动风沙土移动速度增加，加快该区域沙漠化进程。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

5.1.2 运营期生态影响分析
项目运营期对生态的影响主要表现在对野生动物、生态系统完整性等影响。

（1）对野生动物的影响分析

运营期项目不新增用地，占地对野生动物的影响不再增加。车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小，对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工也有所减少，并加强管理禁止油田职工对野生动物的猎杀。

运营期道路行车主要是井场巡检以及罐车拉运的车辆，车流量很小，夜间无车行驶，一般情况下，野生动物会自行规避或适应，不会对野生动物产生明显影响。并从管理上对工作人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识，车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物，进行野生动物保护法的宣传教育，严禁惊扰、猎杀野生动物。

（2）生态系统完整性影响分析

在油田开发如井场建设中，新设施的增加不但不会使区域内异质化程度降低，反而在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大，同时由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因而项目开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。

5.1.3退役期生态影响分析

随着石油开采及注水工程的不断进行，其储量及注水量逐渐饱和，最终井区将进入退役期。当油田开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的油田开发工作人员将陆续撤离油田区域，由此带来的大气污染物、生产废水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。退役期的环境影响以生态的恢复为主，井场经过清理后，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态的改善。
5.1.4生态影响评价结论

本项目对生态环境的影响主要在施工期，主要为永久占地平整建设带来的生态环境影响。总体而言，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，施工占地影响将逐渐消失。

运营期影响主要集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放，危险废物委托有资质单位接收处置；同时加强日常井场巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现。

退役期的环境影响以生态的恢复为主，井场经过清理后，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态的改善。

综上，从生态影响的角度，本工程建设可行。

5.1.5生态影响评价自查表

表5.1-3          生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种☑；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他☑

	
	评价因子
	物种☑(  )

生境☑(地表扰动)

生物群落□(  )

生态系统☑(生态系统完整性、植被覆盖度、生物量损失)

生物多样性☑(物种丰富度)

生态敏感区□(生态功能)

自然景观□(   )

自然遗迹□(   )

其他□(   )

	评价等级
	一级□       二级☑        三级□       生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：(0.04)km2；水域面积：(      )km2

	生态现状调查与

评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查(；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法(；其他☑

	
	调查时间
	春季□；夏季☑；秋季□；冬季□

丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态

问题
	水土流失☑；沙漠化☑；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；其他□

	生态影响

预测与评价
	评价方法
	定性□；定性和定量☑

	
	评价内容
	植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□


续表5.1-3            生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□

	
	环境管理
	环境监理☑；环境影响后评价(；其他□

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“(   )”为内容填写项。


5.2 地下水环境影响评价

本次评价区域内项目井场位于同一水文地质单元，水文地质条件一致，因此进行统一叙述，不再分述。
5.2.1 评价区水文地质条件

(1)地下水埋藏、分布特征
评价区主要地层为粉土、粉砂，第二层粉砂层为主要的含水层，评价区域水位埋深约3.26m～12.62m，水位高程917.60～934.81m，水位高程11.36m，最高点位于西北方向，最低点位于东侧，水流方向整体呈现西北往东南方向流，由于局部地势问题，水流方向局部有与整体流向略有不同。

(2)含水层
评价区地下水含水层主要有第四系潜水层和新第三系裂隙空隙承压含水层。

第四系潜水层颗粒细小，地下水径流缓慢，蒸发作用强，潜水运移过程中逐渐矿化，矿化度16.65～92.34g/L。该含水层薄，富水性弱，水质差，潜水水量不大。

新第三系裂隙空隙承压含水层岩性主要为新第三系上新统砂岩、粉砂岩、裂隙空隙较为发育，该含水北部轮台沉积中心第四系巨厚含水层侧向潜流补给；沿西北向东南方向，矿化度由小变大(5.38～33.59g/L)，F-含量则有减小趋势(3.95～2.51mg/L)。该含水层水量中等-丰富，矿化度高，水质较差。

该区域地下潜水水位埋深一般为10m左右，东北部地区埋深小于10m，最浅埋深3.26m。
(3)水化学类型
评价区地下水矿化度整体偏高，为特硬水，局部地区为硬水。评价区潜水地下水阴离子以Cl-、SO42-为主，阳离子以Na+、Ca2+为主，水化学类型主要以Cl·SO4-Na·Ca型为主。
(4)补径排条件
评价区地下水补给以塔里木河水侧向渗透及洪水泛滥补给为主。地下潜水埋深在3.26～12.62m之间。地下水水力坡度不大，为0.2％～0.8％，地下水的径流方向与地层倾斜方向一致，由西北向东南缓慢径流。地下水的水平循环仅限于表层，30～60m以下地下水基本处于停滞状态，水质矿化度不断增高，形成咸水。表层潜水垂直循环比较强烈，洪水期塔里木河漫流，补给地下水，使水质变淡，水位上升。
(5)水位调查
为了充分掌握项目建设区域地下水动态特征，结合项目区地面建设工程，在项目建设区域结合地下水环境质量现状监测，开展了详细的地下埋深现场调查。根据要求在区域内调查的油田井场内水井以及地下水监测井实施水位观测记录，各位水井地下水水位观测结果见表5.2-1。 

表5.2-1          水位调查结果一览表

	序号
	编号
	X
	Y
	高程(m)
	水位（m）
	水位标高（m）

	1
	LG09
	505924.707
	4581636.378
	934.70
	7.64 
	927.06 

	2
	LG12
	517788.385
	4587156.058
	928.90
	9.40
	919.50

	3
	LG13
	517818.471
	4586593.709
	928.50
	8.80
	919.70

	4
	LG17
	518836.895
	4587504.267
	929.30
	10.10
	919.20

	5
	LG18
	519301.628
	4587450.679
	929.50
	10.60
	918.90

	6
	LG19
	518296.39
	4576347.443
	930.90
	3.70
	927.20

	7
	LG20
	523334.726
	4587257.603
	928.30
	10.20
	918.10

	8
	30
	512369.079
	4578761.531
	931.50
	7.00
	924.50

	9
	31
	515355.587
	4583070.557
	928.30
	6.33
	921.97

	10
	33
	519878.795
	4581067.8
	928.30
	4.95
	923.35

	11
	34
	521028.619
	4581418.979
	928.40
	5.74
	922.66


续表5.2-1          水位调查结果一览表

	序号
	编号
	X
	Y
	高程(m)
	水位（m）
	水位标高（m）

	12
	35
	520562.819
	4581707.195
	928.20
	7.38
	920.82

	13
	36
	516838.182
	4590004.037
	930.40
	7.98
	922.42

	14
	38
	516316.748
	4594205.556
	932.90
	10.98
	921.92

	15
	39
	516812.236
	4594219.799
	932.80
	10.10
	922.70


(7)包气带

项目所在区域浅层地层属于山前洪冲积平原和塔里木河冲积平原，岩性为粉土、细砂等。

项目所在区域包气带上部主要为粉土，底部存在一层稳定的粉质粘土层，包气带平均厚度约7m，分布连续稳定且单层厚度大于1.0m，根据包气带渗水试验结果，经计算渗透系数在0.57×10-4cm/s～221.8×10-4cm/s，平均值86.61×10-4cm/s，包气带防护性能弱。

（8）回注层和隔离层特征
从轮南及周缘已钻井碎屑岩各回注地层各层系砂岩平均孔隙度17.3%～22.1%，储层物性较好（区域储层空气渗透率≥2.0μm2），主要以中孔、中渗储层为主。其中三叠系储层为岩屑砂岩和长石岩屑砂岩为主，侏罗系储层以长石岩屑砂岩、岩屑长石砂岩和岩屑石英砂岩为主，白垩系以岩屑长石细砂岩、粉砂岩为主，古近系以长石细砂岩为主。

项目区域白垩系巴什基奇克-巴西改组地层和三叠系、古近系及侏罗系地层总厚度合计约1200m～1720m，各地层厚度变化表现不一各有特色，其中白垩系巴什基奇克-巴西改组地层厚度介于560m～740m之间，厚度表现为西薄东厚的特征。三叠系地层厚度介于260m～540m之间，厚度变化表现为西北薄东南厚的特征。古近系地层厚度介于100m～240m之间，厚度呈现出西厚东薄的特征，侏罗系地层厚度介于70m～200m之间，在轮南和桑塔木两个垒带附近厚度较大。

塔里木河冲积平原水文地质条件较简单，第四系松散层厚度较稳定，一般300m左右。中部山前倾斜平原，由洪冲积松散砂砾卵石组成了分布范围广、沉积厚度大（累计厚度超过100m）且稳定的隔水层含水层组。

（9）地质构造特征

项目区域位于塔里木盆地塔北隆起中部，形成于加里东期，定型于喜山期，其间经历了晚海西、印支、燕山期多次构造运动，于喜山期基本定形。从轮南地区南北向地震剖面上看出，构造纵向上可划分为上、中、下三大构造层，每一构造层都具有不同的区域构造特征。以奥陶系潜山为代表的下古生界构造层，整体表现为北东走向的大型背斜。以石炭系为主体的中构造则表现为一个从南向北抬升的大型斜坡。而以中、新生界为主体的上构造层恰与中构造层的形态截然相反，表现为一个从北向南逐渐抬升的大型宽缓斜坡，局部发育张扭应力作用下形成的走滑雁列式断层。

在此大型斜坡背景上发育了轮南断垒带和桑塔木断垒带，南北两个断垒带之间为整体北倾的中部平台区，均发育局部构造圈闭。
（10）区域地下水污染源调查

根据区域地下水现状监测结果表明，潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。承压水监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因与区域原生水文地质条件有关，另外，该区域气候干旱、地表蒸发强烈，由于各监测点潜水埋深不同，对应的蒸发强度不同，造成地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐和氯化物等因子呈梯度变化。

5.2.2施工期地下水环境影响分析

拟建工程施工期废水主要为盥洗废水。项目施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。拟建工程施工期间无废水直接外排，在严格执行环境保护措施的前提下，项目施工期废水可避免对地下水环境产生不利影响。

5.2.3运营期地下水环境影响评价

本项目地下水环境影响评价等级为“二级”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），为了解项目实施对地下水环境的影响，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测工作。

5.2.3.1 回注井对地下水的影响
①回注层圈闭性

根据钻孔资料，第四系含水层下部为新近系地层，新近系底板埋深2813～3746m，新近系以泥岩为主，具有很强的隔水性。选择古近系、白垩系、侏罗系和三叠系（油气层）作为回注层，该层砂层分布稳定，上覆盖层为新近系中新统巨厚泥岩，隔水性地层稳定，隔水性良好，起到良好的阻隔作用。通过以上对区域地层条件的分析，可知目的回注层在垂直上封闭性良好。根据现有井钻孔柱状图可知，本区饮用水层第四系含水层与回注层之间存在库车组、康村组、吉迪克组，总厚度约2600～3500m，主要隔水层岩性为泥岩，隔水性能良好，回注水基本无法上窜至饮用水层，对地下水造成影响。因而，从回注层的圈闭性分析，在正常的油田开发过程中，回注水到油气层的采出水不会对潜水含水层产生影响。

②回注层可注性

桑吉区块3000m以下碎屑岩从下到上主要发育三叠系、侏罗系、白垩系和古近系四套承压水层。自三叠系到古近系各层系平均地层厚度150m以上，主要砂体以细砂岩－粉砂岩为主。从周围已钻井碎屑岩各层系储层参数统计表分析表明，回注地层各层系砂岩平均孔隙度17.3%～22.1%，平均渗透率170～367md，储层物性较好，主要以中孔、中渗储层为主。按该蓄水能力分析计算，注水接收能力达14537m3/d，连续注水10年，地层压力仅升高1MPa，蓄水潜力大。

拟建工程回注水水源主要为周边联合站处理达标后的采出水，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1第V类水质标准经各注水井场回注地层。回注层有足够的储集空间，能满足油气田生产期内的回注要求。

③注水井井筒完整性

拟建工程注水井为生产井转变而来，在投入使用之前将对井筒完整性进行检查，同时在钻井初期，均通过水泥将套管与地层之间进行封闭，上有封隔器完全隔绝采出水回注过程中与非注水层和地下含水层的联系，阻止回注水对非注水层和地下含水层的污染；固井采用双凝水泥浆体系，井底构筑水泥塞，阻止注水向下部地层的渗入；注水井井身采用双层套管结构，套管材质选用碳钢材质，固井质量合格、井筒材质能够承受设计回注压力和防腐等；仅井体底部的钢质封闭管壁设置了射孔段作为回注水排出钢管之外的通道；地面部分，井口高出地面，还设置控制加压装置，防止了对地下潜水的污染。因此，回注地层的采出水，在正常状况下不可能跨越抗压强度较高的钢管与水泥阻挡层而涌入非注水层，可以认为不会对地下水潜水含水层产生影响。
5.2.3.2 采油井对地下水的影响
（1）正常状况

①废水

拟建工程运营期间废水主要包括采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，处理达标后回注地层。正常情况下不会对地下水产生污染影响。
②落地油

石油开采中产生的落地油转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳战林等，2009），土壤中石油类污染物基本上不随土壤水上下移动，毛细管作用也不活跃。石油类污染物对土壤的污染仅限于20cm表层，只有极少量的石油类最多可下渗到50cm。由于油田气候干旱少雨，无地表径流，无大量降水的淋滤作用，即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收，在措施落实、管理到位的前提下，可最大限度减少落地油量，故落地油对开发区域地下水的影响很小。
③储油罐
拟建工程正常状况下，井场储油罐下方均采取防渗措施，并易于被巡视人员发现，及时采取应急措施，第一时间上报有关负责人同时进行有效处理，因此不会对地下水产生污染影响。

（2）非正常状况

①井场套管破损泄漏对地下水环境的影响

井场正常运行过程中如套管发生破损泄漏，则会发生套外返水事故。一旦事故发生，井场采出液在水头压力差的作用下，可能直接进入含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。套外返水发生概率极低，本次评价考虑最不利的极端情况下，套管发生破损泄漏后对潜水含水层水质产生影响，本次评价对非正常状况下套管发生破损泄漏情景运用解析模型进行模拟预测，以评价对地下水环境的影响。
Ⅰ.预测因子筛选
井场套管破损泄漏污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表5.2-2。
表5.2-2         评价因子及评价标准一览表
	评价因子
	评价标准(mg/L)
	检出下限值(mg/L)
	现状监测值(mg/L)

	石油类
	0.05
	0.01
	＜0.01


Ⅱ.预测源强

泄漏量取单井采出水流量的最大值40t/d，类比同类型采油井场多年统计数据，考虑采出水流量的10%渗入潜水含水层，采取措施1天后停止泄漏。套管破损泄漏后，石油类污染物向饱水带扩散以及进入饱水带中污染地下水，而水中石油类主要有两种状态，一是溶解在水中成为水溶液，即可溶性油，一般溶解量很少；另外一种是以乳化状态分散在水体中，因此，在水中石油类污染物的两种状态是下渗石油类污染物的重要形态，而石油类只有变为可溶态才会随水迁移扩散。根据《石油类有机物对地下水污染的模拟分析》（葛春等，天津市环境保护开发中心），在常温下，石油类溶解度为10mg/L，则石油类进入地下水的量约为0.4kg。
Ⅲ.预测模型

污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：
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式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约35m；

mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类0.4kg；

u—地下水流速度，m/d；渗透系数取7.48m/d。水力坡度I为0.83‰。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=7.48m/d×0.83‰/0.18=0.034m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.12m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.012m2/d；

π—圆周率。

Ⅳ.预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，石油类取《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准值等值线作为超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表5.2-3。
表5.2-3  在非正常状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表

	污染年限
	影响范围（m2）
	超标范围（m2）
	最大运移距离(m)
	晕中心浓度(mg/L)
	超标范围是否运移出井场边界

	100d
	314
	213
	21
	2.20
	否

	1000d
	2260
	1099
	61
	0.22
	否

	7300d
	6155
	—
	196
	0.03
	否


地下水石油类浓度预测结果表明，套管破损泄漏发生100d后，含水层污染物影响范围314m2，超标范围213m2，污染晕沿地下水流向，由泄漏点向东南方向最大运移距离为21m，晕中心最大浓度为2.20mg/L；石油类污染物泄漏1000d后，含水层污染物影响范围2260m2，超标范围1099m2，污染晕沿地下水流向，由泄漏点向东南方向最大运移距离为61m，晕中心最大浓度为0.22mg/L；套管破损泄漏发生7300d后，含水层污染物影响范围6155m2，无超标范围，污染晕沿地下水流向，由泄漏点向东南方向最大运移距离为196m，晕中心最大浓度为0.03mg/L。

[image: image46.jpg]


绿色污染晕代表影响范围，红色污染晕代表超标范围，详见图5.2-1。
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（1）100d时污染晕运移分布图    （2）1000d时污染晕运移分布图
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（3）7300d时污染晕运移分布图

图5.2-1   非正常状况下，石油类渗漏含水层影响范围图
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图5.2-2   非正常状况下，井场边界石油类浓度变化曲线图
在非正常状况条件下，井场下游边界监测到石油类波动，在7300d的模拟期内，最大浓度为0.03mg/L，未超标(0.05mg/L)。据模型20年运行结果，随着时间推移石油类污染晕影响范围逐渐增大，污染晕中心浓度先增大后减小，井场边界处未出现超标现象。

②储油罐泄漏事故对地下水的影响

1）预测因子筛选
拟建工程污染物主要为石油类，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。各评价因子检出限及评价标准见表5.2-4。
表5.2-4      评价因子及评价标准一览表
	评价因子
	评价标准(mg/L)
	检出下限值(mg/L)
	现状监测值最大值(mg/L)

	石油类
	0.05
	0.01
	＜0.01


2）预测源强
考虑储油罐管道连接处断裂，通过采取堵漏、导罐的方式，预计在2h内封堵完善，拟建工程罐体底部设置有防渗膜等，可截留一部分采出液，预计最终采出液渗漏量5m3。污染物运移通常可概化为两个相互衔接的过程：①污染物由地表垂直向下穿过包气带进入潜水含水层的过程；②污染物进入潜水含水层后，随地下水流进行迁移的过程。考虑原油属疏水性有机污染物，难溶于水且容易被土壤吸附。泄漏后首先被表层的土壤吸附截留，进入潜水后，原油将随着地下水运移和衰减。由于油品泄漏为偶然事故，符合自然衰减规律，同时拟建工程所在区域地下水埋深相对较大，根据《石油类有机物对地下水污染的模拟分析》（葛春等，天津市环境保护开发中心），在常温下，石油类溶解度为10mg/L，则石油类进入地下水的量约为0.05kg。 
3）预测模型

根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：
a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：
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式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约35m；

mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类0.05kg；

u—地下水流速度，m/d；渗透系数取7.48m/d。水力坡度I为0.83‰。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=7.48m/d×0.83‰/0.18=0.034m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18；

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.12m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.012m2/d；

π—圆周率。
4）预测内容

在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，取《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准值等值线作为石油类的超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表5.2-5。

表5.2-5        非正常状况下石油类污染预测结果表
	污染年限
	影响范围（m2）
	超标范围（m2）
	最大运移距离(m)
	晕中心浓度(mg/L)
	超标范围是否运移出井场边界

	100d
	305
	207
	20
	2.13
	否

	1000d
	2192.2
	1065
	59
	0.21
	否

	7300d
	5970
	—
	190
	0.029
	否
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(1)100d时污染晕运移分布图      (2)1000d时污染晕运移分布图

   (4)7300d时污染晕运移分布图

图5.2-3    非正常状况下，石油类渗漏含水层影响范围图
综合以上分析可知，井场下游边界监测到石油类波动，在7300d的模拟期内，最大浓度为0.029mg/L，未超标(0.05mg/L)。
（3）地下水环境污染预测评价结论

正常状况下，拟建工程严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，井场边界内各预测因子均能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。

综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可以得出，拟建工程各个不同阶段，地下水中各评价因子均能满足GB/T14848的要求。

5.2.4退役期地下水环境影响分析

退役期管线及设备清洗废水依托处理站处理，要求在闭井作业过程中参照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）以及《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等要求进行施工作业，首先进行井场环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层；在加强环境管理的情况下，不会对地下水环境造成污染影响。
5.2.5 地下水环境评价结论

（1）环境水文地质现状

评价区地下水含水层主要有第四系潜水层和新第三系裂隙空隙承压含水层，地下水矿化度整体偏高，为特硬水，局部地区为硬水，地下水补给以塔里木河水侧向渗透及洪水泛滥补给为主；项目所在区域包气带上部主要为粉土，底部存在一层稳定的粉质粘土层，包气带平均厚度约7m，分布连续稳定且单层厚度大于1.0m，根据包气带渗水试验结果，经计算渗透系数在0.57×10-4cm/s～221.8×10-4cm/s，平均值86.61×10-4cm/s，包气带防护性能弱。

（2）地下水环境影响

拟建工程严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，场界内因子能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，除场界内小范围以外地区，地下水环境满足相应标准要求。综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)10.4.1内容，可以得出，拟建工程各个不同阶段，地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。

（3）地下水环境污染防控措施

本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。①依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求，采取相应的分区防渗措施，防渗的设计使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限；②建立和完善拟建项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划；③在制定全厂环保管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并与其他应急预案相协调。
（4）地下水环境影响评价结论

本项目采取了源头控制、分区防渗、监控措施和应急响应等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防控措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。

5.3 地表水环境影响评价

5.3.1 施工期地表水环境影响分析

本项目施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。

5.3.2 运营期地表水环境影响评价
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，判定拟建工程地表水环境评价等级为三级B。

5.3.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

拟建工程运营期产生的废水主要有采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，处理满足标准后回注地层。

拟建工程水污染控制和水环境影响减缓措施有效。
5.3.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价

拟建工程建成投运后，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，处理满足标准后回注地层。

轮一联合站采出水处理系统采用“沉降+两级过滤”工艺，三相分离器来水先进入5000m3污水沉降罐，后经过两级过滤处理后，通过回注井回注区域地层；富源7井废液站年处理能力为23.7万m3，处理工艺为：氧化破胶－混凝－气浮分离－多级过滤，滤后水进行回注。处理后废水均能满足回注标准后回注地层。处理后净化污水经高压注水泵增压，通过注水系统回注，可保持油层压力，使油藏有较强的驱动力，以提高油藏的开采速度和采收率。

表5.3-1      水处理规模一览表

	序号
	联合站名称
	项目内容
	设计最大处理规模
	预计富余处理能力
	拟建工程需处理量
	依托可行性

	1
	轮一联合站
	采出水(m3/d)
	11500
	8000
	40
	依托可行

	2
	富源7井废

液站
	井下作业废水(m3/a)
	237600
	200000
	199
	依托可行


综上，拟建工程废水不外排，拟建工程实施对地表水环境可接受。

5.3.3退役期地表水环境影响分析

退役期无废水产生，且项目周边无地表水体，不会对地表水环境造成污染影响。
5.3.4地表水环境评价结论

综上，拟建工程废水不外排，且项目周边无地表水体，故拟建工程实施对地表水环境可接受。

5.3.5地表水环境影响评价自查表

表5.3-2        地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□

重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放☑；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□


5.4土壤环境影响评价

5.4.1施工期土壤环境影响分析

拟建工程施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤性质的破坏。根据建设项目的工程内容，井场场地平整施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大。 

施工期对土壤理化性质的影响主要是施工期的施工机械设备碾压等活动，可扰乱土壤表层、破坏土壤结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在整个施工区域内，该工程对土壤表层的影响较大。 

5.4.2运营期土壤环境影响评价

5.4.2.1 环境影响识别

5.4.2.1.1 项目类型

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)，拟建项目采油井场、注水井场建设属于Ⅰ类项目。

5.4.2.1.2 影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）以及区域历史监测数据，工程所在区域属于土壤盐化地区，拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑。

运营期废水主要为采出水和井下作业废水，未向外环境排放污水，不会造成废水地面漫流影响；非正常状况井场原油储罐破裂、套管发生破损泄漏，可能通过垂直入渗的形式对土壤造成影响；同时，本项目采出水盐分含量较高，当出现泄漏时，采出液中的盐分将进入表层土壤中，遗留在土壤中，造成区域土壤盐分含量升高。影响类型见表5.4-1。

表5.4-1            建设项目影响类型表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	运营期
	--
	--
	√
	--
	√
	--
	--
	--

	服务期满后
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


（3）影响源及影响因子
①污染影响型
拟建工程采油井场正常运行过程中如套管发生破损泄漏，采出液在水头压力差的作用下，可能会下渗到土壤中，造成一定的影响；原油储罐破裂时，采出液中石油烃可能会下渗到土壤中，造成一定的影响；因此本评价选取石油烃作为代表性污染物进行预测。本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5.4-2。

表5.4-2       土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	特征因子
	备注

	原油储罐泄漏
	垂直入渗
	石油烃
	事故工况

	采油井场套管破损泄漏
	垂直入渗
	石油烃
	事故工况


②生态影响型

考虑最不利情况，原油储罐破裂泄漏和采油井场套管泄漏导致其中高含盐液体进入土壤中，造成土壤中盐分含量有一定程度的升高；本次评价选择盐分含量作为代表性因子进行预测。

表5.4-3      土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	特征因子
	备注

	原油储罐泄漏
	物质输入
	盐分含量
	事故工况

	采油井场套管泄漏
	物质输入
	盐分含量
	事故工况


5.4.2.2 土壤环境影响预测与评价

5.4.5.2.1污染影响型
（1）预测情景
拟建项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄漏工况，根据企业的实际情况分析，结合前文“影响源及影响因子”。综合考虑拟建项目物料特性及土壤特征，本次评价重点针对原油储罐破损泄漏及井场套管发生破损泄漏的石油烃对土壤垂直下渗的污染，作为预测情景。

（2）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对拟建项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
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式中：c--污染物介质中的浓度，mg/L；

      D--弥散系数，m2/d；

      q--渗流速度，m/d；

      z--沿z轴的距离，m；

      t--时间变量，d；

     θ-土壤含水率，%。

②初始条件
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③边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

a.连续点源：

[image: image5.jpg]c(zt) t>0,z
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b.非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界条件：

[image: image57.jpg]c(zt)=0 t=0L<z<0




（3）预测参数选取

根据现场土壤采样及水文地质调查结果，预测模型参数取值见表5.4-4。

表5.4-4         垂直入渗预测模型参数一览表

	土壤质地
	厚度（m）
	渗透系数（m/d）
	孔隙度
	土壤含水量（%）
	弥散系数（m2/d）
	土壤容重（kg/m3）

	壤土
	3
	0.5
	0.42
	1.2
	1
	1.45×103


（4）预测源强

根据工程分析，结合项目特点，本评价重点针对原油储罐破损泄漏及采油井场套管发生破损泄漏的石油烃对土壤垂直下渗的污染。

表5.4-5          土壤预测源强表

	渗漏点
	污染物
	浓度mg/L
	渗漏特征

	原油储罐破损泄漏
	石油烃
	812300
	瞬时

	采油井场套管破损泄漏
	石油烃
	812300
	瞬时


项目采油井场套管破损泄漏、原油储罐破裂泄漏石油烃的初始浓度设定为812300mg/L（考虑泄漏初期采出液中含水率较低，按最不利情况考虑，以泄漏原油进行预测，即泄漏浓度为原油密度）。

（5）土壤污染预测结果

①原油储罐泄漏石油烃预测结果
原油储罐出现破损泄漏，泄漏油品中石油烃以点源形式垂直进入土壤环境。初始浓度设定为812300mg/L，考虑到石油烃以点源形式泄漏，第10天对周边污染的土壤进行清理作业，预测时段按10天考虑。
石油烃沿土壤迁移模拟结果如图5.4-1所示。
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图5.4-1   石油烃沿土壤垂向迁移情况
由图5.4-1土壤模拟结果可知，入渗10天后，污染深度为32cm，整体渗漏速率较慢。
②采油井场套管破损泄漏石油烃预测结果
采油井场套管破损泄漏，泄漏油品中石油烃以点源形式垂直进入土壤环境。初始浓度设定为812300mg/L（考虑泄漏初期采出液中含水率较低，按最不利情况考虑，以泄漏原油进行预测，即泄漏浓度为原油密度），预测时间节点分别为，T1:1d，T2:3d，T3:10d，T4:20d。

石油烃沿土壤迁移模拟结果如图5.4-2所示。预测结果见表5.4-6。
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图5.4-2 石油烃在不同水平年沿土壤垂向迁移情况

表5.4-6               土壤预测情况表

	序号
	预测时间
	污染深度

	1
	1d
	3.2cm

	2
	3d
	5.6cm

	3
	10d
	10.4cm

	4
	20d
	15cm


由图5.4-2土壤模拟结果可知，入渗20天后，污染深度为15cm，整体渗漏速率较慢。

5.4.5.2.2生态影响型
(1)预测情景
本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生油品渗漏进入土壤。事故工况，根据企业的实际情况分析，结合前文“影响源及影响因子”，综合考虑本项目物料特性及土壤特征，本次评价重点针对原油储罐破损泄漏及套管发生破损泄漏的盐分含量对土壤的盐化影响，作为预测情景。
(2)预测源强

①原油储罐破损泄漏
本次考虑台3井场其中1个原油储罐全部破损泄漏，储罐内的液体全部流入地面。则最大泄漏量为50m3，采出液中总矿化度为210009mg/L，则估算进入土壤中的盐分含量为=50×210009=10500450g。
②采油井场套管破损泄漏
泄漏量取单井采出液流量的最大值62.2t/d（按60m3考虑)，全部渗入土壤，采取措施1天后停止泄漏，采出液中总矿化度为210009mg/L，则估算进入土壤中的盐分含量为=60×210009=12600540g。
(3)预测模型
本次预测采用HJ964-2018附录E.1.3中预测方法，预测公式如下：

①单位质量土壤中某种物质的增量
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式中：△S-单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs-预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb-表层土壤容重，kg/m3；

A-预测评价范围，m2；

D-表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n-持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值

S=Sb+△S
S-单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

      Sb-单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg。
(4)预测结果
①原油储罐泄漏盐化预测结果

项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况，Ls和Rs取值均为0，预测评价范围为以原油储罐泄漏点为中心20m×20m范围，表层土壤容重根据区域土壤理化特性调查取值为1.45×103kg/m3，根据区域土壤盐分监测结果，单位质量土壤中盐分含量的现状最大值为37.9g/kg。预测年份为0.027a(10天)。根据上述计算结果，在10天内，单位质量土壤中盐分含量的增量为2.44g/kg，叠加现状值后的预测值为40.34g/kg。
从预测结果可知，发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，增量较小；且本项目建设RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，油田公司会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，因此，本项目实施后对周边土壤环境生态影响可接受。

②采油井场套管破损泄漏
项目所处区域气候干燥，年降雨量较小，项目考虑最不利情况，Ls和Rs取值均为0，预测评价范围为以采油井场泄漏点为中心100m×100m范围，表层土壤容重根据区域土壤理化特性调查取值为1.45×103kg/m3，根据区域土壤盐分监测结果，单位质量土壤中盐分含量的现状最大值为37.9g/kg。预测年份为0.054a(20天)。根据上述计算结果，在20天内，单位质量土壤中盐分含量的增量为0.12g/kg，叠加现状值后的预测值为40.02g/kg。
从预测结果可知，发生泄漏后，导致泄漏点周边区域土壤中盐分含量有所升高，增量较小；且本项目建设RTU采集系统，发生泄漏会在短时间内发现，油田公司会按照要求将泄漏点周围区域土壤进行清理，因此，本项目实施后对周边土壤环境生态影响可接受。
5.4.3退役期土壤环境影响分析

退役期对永久停用、拆除或弃置的设施，经土壤污染状况调查，确保无土壤环境污染遗留问题后，进行生态恢复工作，并依法进行分类管理。因此，退役期施工活动对土壤环境在可接受范围内。
5.4.4 结论与建议

本项目占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，石油烃低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移，石油烃主要积聚在土壤表层30cm以内，其污染也主要限于地表，土壤底部石油烃浓度未检出。因此，本项目需采取土壤防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，在严格按照土壤污染防护措施后，从土壤环境影响的角度，拟建工程建设可行。

拟建工程土壤环境影响评价自查表见表5.4-7。
表5.4-7          土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型□；生态影响型□；两种兼有☑
	

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地□；未利用地☑
	

	
	占地规模
	小型
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标( )、方位( )、距离( )
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他(盐化)
	

	
	全部污染物
	石油烃(C10-C40)、全盐量
	

	
	特征因子
	污染影响型
	石油烃(C10-C40)
	

	
	
	生态影响型
	全盐量
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	采油井场、注水井场
	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	污染影响型
	采油井场、注水井场
	敏感□；较敏感□；不敏感☑
	

	
	
	生态影响型
	采油井场、注水井场
	敏感☑；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	污染影响型
	采油井场、注水井场
	一级□；二级☑；三级□
	

	
	生态影响型
	采油井场、注水井场
	一级☑；二级□；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a)☑；b)☑；c)☑；d)☑
	

	
	理化特性
	土壤结构、土壤容重、饱和导水率、孔隙度等
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	5
	6
	0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0.5m、1.5m、3m
	


续表5.4-7          土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	现状调查内容
	现状监测因子
	占地范围内：砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷，1，2-二氯乙烷，1，1-二氯乙烯，顺-1，2-二氯乙烯，反-1，2-二氯乙烯，二氯甲烷，1，2-二氯丙烷，1，1，1，2-四氯乙烷，1，1，2，2-四氯乙烷，四氯乙烯，1，1，1-三氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯，1，2，3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1，2-二氯苯，1，4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a，h]蒽，茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、全盐量、石油烃(C10-C40)

占地范围外：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、盐分含量
	

	现状评价
	评价因子
	
	

	
	评价标准
	GB15618☑；GB36600☑；表D.1☑；表D.2☑；其他()
	

	
	现状评价结论
	各评价因子均满足相应标准要求
	

	影响预测
	预测因子
	石油烃(C10-C40)、盐分含量
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他(类比分析)□
	

	
	预测分析内容
	影响范围：井场占地

影响程度：较小
	

	
	预测结论
	达标结论：a)□；b)□；c)☑
不达标结论：a)□；b)□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；

其他()
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、砷、六价铬、盐分含量、pH
	每5年1次
	

	
	信息公开指标
	石油类、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、砷、六价铬、盐分含量、pH
	

	评价结论
	通过采取源头控制、过程防控、跟踪监测措施，从土壤环境影响的角度，本工程建设可行
	


5.5 大气环境影响评价

5.5.1 施工期环境影响分析

（1）施工扬尘

井场工程不可避免的要占用土地、进行土方施工，该过程中将产生一定的施工扬尘；主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。
施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，类比调查结果表明，施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短，对环境的影响较小。施工期只要严格按施工规范文明施工，采取有效的防尘措施，可将施工期污染影响减到最小，施工期结束后，所有施工影响即可消除。

（2）焊接烟气、机械设备和车辆废气

在井场设备施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NO2、非甲烷总烃等；井场内金属材质管线连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为金属氧化物。施工机械和运输车辆运行时间和管线焊接时间一般都较短，从影响范围和程度来看，焊接烟气、机械设备和车辆废气对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。

（3）环境影响分析

油田开发阶段，施工期呈现出分区域、分阶段实施的特点，施工期污染产生点分散在区块内，伴随着施工活动而产生和转移。经现场踏勘可知，本项目施工活动范围区域开阔，废气污染物气相扩散条件好。因此，施工扬尘、焊接烟气、机械设备车辆尾气对区域环境空气可接受，且这种影响是局部的，短期的，项目建设完成之后影响就会消失。
5.5.2运营期大气环境影响评价

5.5.2.1 多年气候统计资料分析

拟建工程位于轮台县境内，距离拟建工程最近的气象站为轮台县气象站，项目周边地形、气候条件与轮台县一致。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，地面气象资料可采用轮台县气象站的常规地面气象观测资料。因此，本次评价气象统计资料分析选用轮台县气象站的气象资料。地面气象数据采用气象观测站站点信息见表5.5-1。
表5.5-1               观测气象数据信息

	气象站
名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标/m
	相对
距离/km
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	轮台县

气象站
	51642
	一般站
	84.25E
	41.78N
	9.7
	976
	2024
	风速、风向、总云量、干球温度


5.5.2.2 多年气候统计资料分析

根据轮台县气象站近20年气象资料，对当地的温度、风速、风向及风频进行统计。

(1)温度

区域内近20年各月平均气温变化情况见表5.5-2。

表5.5-2          近20年各月平均温度变化统计表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	温度(℃)
	-7.5
	-3.0
	7.6
	14.6
	20.6
	23.6
	26.7
	25.6
	19.7
	12.9
	1.9
	-8.7
	12.5


由表5.2-2分析可知，区域近20年平均温度为12.5℃，4～10月月平均温度均高于多年平均值，其它月份均低于多年平均值，7月份平均气温最高，为26.7℃，12月份平均气温最低，为-8.7℃。
(2)风速

区域内近20年各月平均风速变化情况见表5.5-3。

表5.5-3         近20年各月平均风速变化统计表
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	风速(m/s)
	1.9
	2.3
	2.4
	3.3
	3.6
	3.3
	3.1
	3.0
	2.8
	2.4
	2.1
	1.7
	2.7


由表5.5-3分析可知，区域近20年平均风速为2.7m/s，5月份平均风速最大为3.6m/s，12月份平均风速最低，为1.7m/s。
(3)风向、风频
区域近20年平均各风向风频变化情况见表5.5-4，近20年风频玫瑰图见图5.5-1。

表5.5-4      近20年不同风向对应频率统计一览表

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S

	频率(%)
	6.2
	5.8
	14.9
	10.2
	3.6
	3.0
	2.1
	1.8
	2.7

	风向
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C
	

	频率(%)
	5.1
	12.0
	8.2
	5.1
	3.4
	3.5
	4.0
	8.4
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图5.5-1   区域近20年风频玫瑰图
由表5.5-4分析可知，轮台县近20年资料统计结果表明，该地区多年NE风向的频率最大，其次是SW风向。
5.5.2.3 环境空气影响预测与分析
（1）预测模式
本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，经估算模式可计算出某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围。AERSCREEN模型大气环境影响预测中的有关参数选取情况见表5.5-5。
表5.5-5        项目估算模式参数一览表

	序号
	参数
	取值

	1
	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	
	人口数（城市选项时）
	/

	2
	最高环境温度/℃
	41.4

	3
	最低环境温度/℃
	-36.0

	4
	测风高度/m
	10

	5
	允许使用的最小风速（m/s）
	0.5

	6
	土地利用类型
	灌木林地

	7
	区域湿度条件
	干燥气候

	8
	是否考虑地形
	考虑地形
	 eq \o\ac(□,√)是     □否

	
	
	地形数据分辨率/m
	90×90


续表5.5-5        项目估算模式参数一览表

	序号
	参数
	取值

	9
	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是      eq \o\ac(□,√)否

	
	
	岸线距离/km
	--

	
	
	岸线方向/°
	--


（2）预测源强

根据工程分析确定，项目主要废气污染源源强参数见表5.5-6～表5.5-8，相关污染物预测及计算结果见表5.5-9。
表5.5-6     主要废气污染源参数一览表（点源，100%负荷）

	污染源

名称
	排气筒底部坐标
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流量（m3/h）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染

因子
	排放

速率（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲醇发电机废气
	
	
	1001
	2
	0.2
	518
	3.18
	120
	8760
	正常
	PM10
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM2.5
	0.0125

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.056


表5.5-7      主要废气污染源参数一览表(面源)

	面源

名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	评价

因子
	排放

速率/(kg/h)

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	台3井场无组织废气
	
	
	1001
	110
	100
	30
	4
	8760
	正常
	非甲烷总烃
	0.126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	甲醇
	0.0067


表5.5-8       主要废气污染源参数一览表（火炬源）

	名称
	排气筒底部

中心坐标
	底部海拔（m）
	火炬等效高度（m）
	等效出口内径（m）
	烟气温度（℃）
	等效烟气流速（m/s）
	排放小时数（h）
	排放

工况
	燃烧物质及热释放速率
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	燃烧物质
	燃烧

速率（kg/h）
	总热释放速率（cal/s）
	PM10
	PM2.5
	非甲烷

总烃
	NO2

	火炬燃烧废气
	
	
	1001
	16
	0.22
	1000
	20
	8760
	正常
	天然气
	109
	366655
	0.003
	0.0015
	0.014
	0.076


表5.5-9       Pmax及D10%预测及计算结果一览表

	污染源名称
	评价

因子
	Ci

（μg/m3）
	Pi（%）
	Pmax（%）
	最大浓度出现距离（m）
	D10%（m）

	甲醇发电机废气
	PM10
	1.64
	0.45
	7.56
	78
	--

	
	PM2.5
	0.82
	0.45
	
	
	--

	
	NO2
	3.67
	1.83
	
	
	--

	台3井场无组织废气
	非甲烷总烃
	151.16
	7.56
	
	92
	--

	
	甲醇
	8.04
	0.27
	
	
	--

	火炬燃烧废气
	非甲烷总烃
	0.112
	0.01
	
	108
	--

	
	NO2
	0.608
	0.30
	
	
	--

	
	PM10
	0.024
	0.01
	
	
	--

	
	PM2.5
	0.012
	0.01
	
	
	--


由表5.5-9可知，项目甲醇发电机废气中PM10最大落地浓度为1.64μg/m3、占标率为0.45%；PM2.5最大落地浓度为0.82μg/m3、占标率为0.45%；NO2最大落地浓度为3.67μg/m3、占标率为1.83%；井场无组织废气中非甲烷总烃最大落地浓度为151.16μg/m3、占标率为7.56%；甲醇最大落地浓度为8.04μg/m3、占标率为0.004%；火炬燃烧废气非甲烷总烃最大落地浓度为0.112μg/m3、占标率为0.01%；NO2最大落地浓度为0.608μg/m3、占标率为0.30%；PM10最大落地浓度为0.024μg/m3、占标率为0.01%；PM2.5最大落地浓度为0.012μg/m3、占标率为0.01%；D10%均未出现。

5.5.2.4 废气源对四周厂界贡献浓度
拟建工程实施后，各废气对井场四周贡献浓度情况如表5.5-10。

表5.5-10      厂界四周边界浓度计算结果一览表       单位：μg/m3
	污染源
	污染物
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	台3井场各废气源
	非甲烷总烃
	121.38
	126.67
	121.38
	126.67

	
	甲醇
	6.45
	6.73
	6.45
	6.73

	
	颗粒物
	1.44
	1.47
	1.44
	1.47

	
	氮氧化物
	3.51
	3.55
	3.51
	3.55


本项目实施后，井场无组织排放非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求；无组织排放的甲醇、颗粒物、氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求。

5.5.2.5 大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，拟建工程大气环境影响评价等级为二级，不再计算大气环境防护距离。

5.5.2.6 非正常排放影响分析

5.5.2.6.1 污染源强

非正常生产排放包括开车、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

若储罐压力过高，原油储罐内的伴生气通过管道直接进入放散管放散。本次评价将储罐压力过高异常情况作为非正常排放考虑，非正常工况下污染物源强情况见表5.5-11。
表5.5-11      非正常工况下污染物排放一览表

	序号
	污染源

名称
	排气筒底部坐标
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流量（m3/h）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染

因子
	排放

速率（kg/h）

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	放散管
	
	
	1001
	15
	0.1
	100
	5.5
	50
	0.2
	非正常
	非甲烷总烃
	0.1


5.5.2.6.2 影响分析
非正常工况条件下外排废气持续时间较短，采用估算模式计算最大占标率，计算结果见表5.5-12。
表5.5-12  非正常排放Pmax及D10%预测及计算结果一览表  单位：μg/m3
	序号
	污染源名称
	评价因子
	Ci（μg/m3）
	Pi（%）
	最大浓度出现距离（m）

	1
	放散管
	非甲烷总烃
	18.30
	0.92
	125


由表5.5-12计算结果表明，非正常工况条件下，井场放散管非甲烷总烃最大落地浓度为18.30μg/m3，占标率为0.92%。
由以上分析可知，本项目非正常排放对环境空气影响相对较小，但日常建议做好定期巡检工作，确保井场远传数据系统处于正常工作状态，减少非正常排放的发生。
5.5.2.7 污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算
拟建工程有组织排放量核算情况见表5.5-13。

表5.5-13      大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算年排放量（t/a）

	1
	火炬燃烧废气
	颗粒物
	2
	0.030

	
	
	氮氧化物
	58
	0.667

	
	
	非甲烷总烃
	11
	0.127

	2
	甲醇发电机废气
	颗粒物
	48
	0.219

	
	
	氮氧化物
	108
	0.491


（2）无组织排放量核算
拟建工程无组织排放量核算情况见表5.5-14。
表5.5-14     大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产物环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放
量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	井场无组织废气
	非甲烷总烃
	采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	非甲烷总烃≤4.0
	1.106

	
	
	甲醇
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值要求
	甲醇≤12
	0.059


（3）项目大气污染物排放量核算
拟建工程大气污染物排放量核算情况见表5.5-15。
表5.5-15           大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	核算年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.249

	2
	氮氧化物
	1.158

	3
	非甲烷总烃
	1.233

	4
	甲醇
	0.059


5.5.3退役期大气环境影响分析

退役期的环境影响以生态的恢复为主，井场清理会产生少量扬尘，施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的撒落与飘散，在清理井场时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。同时本项目施工活动范围区域开阔，废气污染物气相扩散条件好。因此，施工扬尘对区域环境空气可接受，且这种影响是局部及短期的，项目退役完成之后影响就会消失。
5.5.4 大气环境影响评价结论
拟建工程位于环境质量达标区，污染源正常排放下颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%，污染物的贡献浓度较低，且出现距离较近，影响范围较小。本工程废气污染源对井场四周的贡献浓度均满足相应标准要求。拟建工程实施后大气环境影响可以接受。
5.5.5 大气环境影响评价自查表
拟建工程大气环境影响评价自查表见表5.5-16。

表5.5-16         大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 (PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3)
其他污染物(非甲烷总烃、甲醇)
	包括二次PM2.5□
不含二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D ☑
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	(2024)年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据☑
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测☑


续表5.5-16         大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	现状评价
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□


	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源☑
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他

☑

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长=5km ☑

	大气环境影响预测与评价
	预测因子
	预测因子(PM2.5、PM10、NO2、非甲烷总烃、甲醇)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长( 0.2)h
	C本项目占标率≤100% □
	C非正常占标率＞100%☑

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度

叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测

计划
	污染源监测
	监测因子：

(颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇)
	有组织废气监测 □    
无组织废气监测 ☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：()
	监测点位数()
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受 ☑       不可以接受 □

	
	大气环境防护

距离
	距(     )厂界最远(     )m

	
	污染源年排放量
	SO2:(0)t/a
	NOx:(1.158)t/a
	颗粒物：(0.249)t/a
	VOCs:(1.233)t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“(   )”为内容填写项


5.6 声环境影响评价

5.6.1 施工期声环境影响分析
5.6.1.1 噪声源及其影响预测
①施工噪声源强
项目施工期噪声主要包括建构筑物结构施工、设备吊运安装等过程中各种机械和设备产生的噪声及物料运输车辆交通噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)中表A.2和类比油田开发工程中井场施工实际情况，项目夜间不进行施工，工程施工期井场拟采用的各类施工设备噪声参数见表5.6-1。
表5.6-1      施工期噪声源参数一览表(室外声源)
	序号
	声源
名称
	型号
	空间相对位置/m
	声压级/距离[dB(A)/m]
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	运输车辆
	—
	60
	40
	1
	90/5
	—
	昼间

	2
	吊装机
	—
	60
	40
	1
	84/5
	—
	昼间

	3
	挖掘机
	SY60C
	-
	-
	1.5
	90/5
	—
	昼间

	4
	推土机
	SD16
	-
	-
	1.5
	88/5
	—
	昼间

	5
	焊接机器
	—
	60
	40
	1
	85/5
	—
	昼间


②施工噪声贡献值
施工期噪声预测模式见运营期声环境影响评价章节中“5.6.2.1 预测模式”，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，拟建工程施工期各噪声源对井场四周场界的贡献声级值见表5.6-2，拟建工程夜间不施工。
表5.6-2            施工期噪声预测结果一览表       单位：dB(A)
	序号
	位置
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	井场
	东场界
	62
	—
	70
	55
	达标
	—

	2
	
	南场界
	65
	—
	70
	55
	达标
	—

	3
	
	西场界
	58
	—
	70
	55
	达标
	—

	4
	
	北场界
	61
	—
	70
	55
	达标
	—


③影响分析
各种施工机械噪声预测结果可以看出，施工期井场噪声源对厂界的噪声贡献值昼间为58～65dB(A)，均满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)场界噪声限值要求；项目周边无声环境保护目标，施工期间通过采取对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周边环境的影响，随着施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。从声环境影响角度，项目可行。
5.6.2运营期声环境影响评价

拟建工程产噪设备主要为井场采油树、装车泵撬、放散管、甲醇发电机撬。

5.6.2.1 预测模式

a）应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：
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式中：
[image: image8.wmf])
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—预测点处声压级，dB；
      
[image: image9.wmf]w

L

—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

[image: image10.wmf]c

D

—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
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A

—几何发散引起的衰减，dB；
      
[image: image12.wmf]atm

A

—大气吸收引起的衰减，dB；
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—地面效应引起的衰减，dB；
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A

—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
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A

—其他多方面效应引起的衰减，dB。
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式中：
[image: image17.wmf])
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—预测点处声压级，dB；
      
[image: image18.wmf])
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0

—参考位置r0处的声压级，dB；
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D

—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
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A

—几何发散引起的衰减，dB；
      
[image: image21.wmf]atm

A

—大气吸收引起的衰减，dB；
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A

—地面效应引起的衰减，dB；

[image: image23.wmf]bar

A

—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
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A

—其他多方面效应引起的衰减，dB。
b）预测点的A声级LA(r)可按下式计算：
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式中：
[image: image26.wmf])
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—距声源r处的A声级，dB(A)；
      
[image: image27.wmf](r)

L

p

i

—预测点(r)处，第Ⅰ倍频带声压级，dB；

△LⅠ—第Ⅰ倍频带的A计权网络修正值，dB；
c）在只考虑几何发散衰减时按下式计算：
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式中：
[image: image29.wmf])
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—距声源r处的A声级，dB(A)；
      
[image: image30.wmf])

(r

L

A

0

—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

AdⅠv—几何发散引起的衰减，dB；
d）工业企业噪声计算
设第Ⅰ个室外声源在预测点产生的A声级为LAⅠ，在T时间内该声源工作时间为tⅠ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

tⅠ—在T时间内Ⅰ声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。
e）噪声预测值计算
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值；
      Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
（3）噪声预测点位
本评价预测工程噪声源对四周场界噪声贡献值，并给出场界噪声最大值的位置。

5.6.2.2 噪声源参数的确定

拟建工程噪声源噪声参数见表5.6-3。

表5.6-3       井场噪声源参数一览表(室外)
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强(声功率级)[dB(A)]
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	台3井场
	采油树
	--
	20
	30
	1
	85
	基础减振
	昼夜

	2
	
	装车泵撬
	--
	40
	70
	1
	85
	
	

	3
	
	甲醇发电机撬
	--
	50
	80
	1
	85
	
	

	4
	
	放散管
	--
	100
	105
	1
	90
	
	


5.6.2.3 预测结果及评价

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，拟建工程新建采油井场噪声源对四周场界的贡献声级值见表5.6-4。

表5.6-4         噪声预测结果一览表         单位：dB(A)

	评价点
	井场厂界
	贡献值
	标准值
	结论

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	台3井场
	东场界
	46.1
	60
	50
	达标

	
	南场界
	48.2
	
	
	

	
	西场界
	45.1
	
	
	

	
	北场界
	47.0
	
	
	


由表5.6-4可知项目实施后，采油井场主要噪声源对厂界昼间和夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

综上，拟建工程实施后从声环境影响角度，项目可行。
5.6.3退役期声环境影响分析

项目退役期噪声主要包括设备拆除等过程中各种机械和设备产生的噪声及物料运输车辆交通噪声，本项目周边无声环境保护目标，在设备拆除等过程中通过采取对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周边环境的影响，随着设备拆除等施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。

5.6.4声环境影响评价结论

施工期噪声源均为暂时性的，待施工结束后噪声影响也随之消失，并且项目评价范围内无声环境敏感目标，不会产生噪声扰民问题。运营期井场厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。退役期设备拆除等过程中通过采取对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周边环境的影响，随着设备拆除等施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。
综上，拟建工程实施后从声环境影响角度，项目可行。
5.6.5 声环境影响评价自查表
本工程声环境影响评价自查表见表5.6-5。
表5.6-5        声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□二级☑三级□

	
	评价范围
	200m☑大于200m□小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期☑
	中期□
	远期□

	现状评价
	现状调查方法
	现场实测法☑现场实测加模型计算法□收集资料☑

	
	现状评价
	达标百分比
	100

	噪声源

调查
	噪声源调查

方法
	现场实测☑已有资料☑研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑其他□

	
	预测范围
	200m☑大于200m□小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	声环境影响预测与评价
	厂界噪声

贡献值
	达标☑不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测□固定位置监测□自动监测□手动监测□无监测☑

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：()
	监测点位数()
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项。


5.7 固体废物影响分析

5.7.1 施工期固体废物影响分析

本工程施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的施工土方、施工人员生活垃圾、施工废料。 

①施工土方

本项目共开挖土方0.3万m3，回填土方0.4万m3，借方0.1万m3，无弃方，开挖土方主要为井场地面平整产生土方，回填土方主要为井场回填。新建井场需进行压盖，借方主要来源于轮台县周边砂石料厂，本项目不设置取土场。

②生活垃圾
拟建工程产生生活垃圾0.1t，施工人员生活垃圾集中收集后，清运至轮南固废填埋场填埋处置。

③施工废料

本项目施工废料产生量约为0.05t，收集后送轮南固废填埋场填埋处置。

5.7.2运营期固体废物影响分析

5.7.2.1 固体废物产生及处置情况
本项目营运期固体废物主要为废机油、废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥。根据《国家危险废物名录(2025年版)》、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017第43号)，废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。
拟建工程危险废物情况见表5.7-1。
表5.7-1   危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

	序号
	污染源名称
	产生量
	固废类别
	处置措施

	1
	废机油
	0.2t/a
	危险废物（HW08 900-217-08）
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用

	2
	废油桶
	0.02t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库内，由有危废处置资质单位接收处置

	3
	落地油
	0.4t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	

	4
	废防渗材料
	0.5t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	

	5
	储罐底泥
	0.6t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	


5.7.2.2 危险废物环境影响分析

（1）危险废物收集及贮存
本工程产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整详实。具体要求如下：
a.危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白；危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。
b.危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如图5.7-1所示；本项目涉及的危险废物类别主要包括毒性和易燃性。
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图5.7-1   危险废物类别标识示意图
c.材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图5.7-2所示。
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图5.7-2    危险废物相关信息标签
d.装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

轮南采油气管理区(巴州区域)产生的危险废物暂存于管理区七公里危险废物贮存库，该库采用钢结构，占地面积为200m2。具备防渗漏、防溢流等防控措施，设置明显的危废标识和分区标识，现状富余贮存空间可以满足项目各危险废物贮存要求。
（2）危险废物运输过程影响分析

本项目产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)、《危险废物转移管理办法》中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
本项目产生的危险废物运输过程由具有道路危险货物运输资质的单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。
（3）危险废物综合利用及委托处置环境影响分析

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关要求，落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

拟建工程废机油桶装收集后，直接返回轮一联合站原油处理装置，机油本质属于原油后期炼制的产物之一，废机油进入原油处理系统后，不会造成原油组分发生变化，该过程既有利于减少危险废物的产生，同时有利于提高原油产量，属于可用资源的回收利用。目前轮一联合站原油处理规模富余能力达到7800t/d，原超过项目需要处理的废机油量，因此，废机油送至轮一联合站原油处理装置可行。
拟建工程其它危险废物委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司进行处置，轮台县三和源石油技术服务有限责任公司处理资质及处置类别涵盖了拟建工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前轮台县三和源石油技术服务有限责任公司已建设完成并投入运行，设计处置含油污泥10万t/a，目前尚有较大处理余量（约为2万t/a）。因此，拟建工程危险废物全部委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司接收处置可行。

5.7.2.3 环境管理要求
（1）落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 
（2）落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。 
（3）落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 
（4）落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 
（5） 落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 
（6）落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 

（7）落实排污许可制度，执行排污许可管理制度的规定。 

（8）落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

（9）危险废物管理计划应以书面形式制定并装订成册，填写《危险废物管理计划》，并附《危险废物管理计划备案登记表》。原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时按照《危险废物转移管理办法》中要求，“危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年”。
5.7.3退役期固体废物影响分析

井场清理等工作还会产生建筑垃圾、废弃管道、落地油等固体废物，对建筑垃圾等进行集中清理收集，收集后送至轮南固体废物填埋场填埋处置，落地油桶装收集后委托有危废处置资质的单位接收处置。废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

5.8 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。

5.8.1 评价依据

5.8.1.1风险调查

本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气及甲醇，存在于井场设备、管线内。

5.8.1.2环境敏感目标调查

本项目周边敏感特征情况见表2.6-4。

5.8.2环境风险潜势初判

根据2.5.7环境风险评价工作等级判定内容，项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ。

5.8.3 环境风险识别

5.8.3.1物质危险性识别

本项目涉及的风险物质主要为原油、天然气、甲醇。其物化性质、易燃性、爆炸性和毒性情况见表5.8-1。
表5.8-1               物质危险性一览表

	序号
	危险物质名称
	危险特性
	分布

	1
	原油
	热值：41870KJ/kg；火焰温度：1100℃；沸点：300-325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限1.1%～6.4%(v)；自然燃点380-530℃
	井场管线、设备

	2
	天然气
	无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压：53.32kPa(-168.8℃)，闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度0.42(-164℃)
	

	3
	甲醇
	分子式CH4O，分子量32.04，无色澄清液体，有刺激性气味；熔点：-97.8℃；沸点：64.8℃；相对密度(水=1)：0.79；相对蒸气密度(空气=1)：1.11；饱和蒸气压：13.33kPa(21.2℃)；闪点：11℃。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

毒性：LD50：5628mg/kg(大鼠经口)，LC50：82276mg/m3(大鼠吸入，4h)
	

	4
	CO
	无色无臭气体，微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂，熔点：-199.1℃，沸点：-191.4℃，是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸
	火灾爆炸次生污染物


5.8.3.2危险物质分布情况

本项目危险物质主要分布于井场管线及设备内。

5.8.3.3可能影响环境的途径

根据工程分析，本项目开发建设过程中采油、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等，具体危害和环境影响可见表5.8-2。
表5.8-2  油气田生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

	功能
单元
	事故
类型
	事故原因
	事故后果
	环境影响

途径

	井场
	井喷事故
	泥浆液柱压力低于油气层的自然压力；泥浆漏失；钻透油气层时，起钻速度过快；设备故障，停钻修理等
	井喷时大量的油气从井口喷出，喷出的油气流可高达数十米，喷出气体几万到几十万方，井喷事故发生时，大量烃类气体随之扩散，当烃类气体在空气中的浓度达到爆炸极限时，遇火可形成爆炸，在爆炸浓度范围以外，则极易发生火灾，火灾和爆炸均会造成灾难性的后果
	大气、地下水

	
	设备破裂泄漏
	管道、设备腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致破裂，导致火灾、爆炸、油品泄漏事故
	油品及天然气泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质随地表径流进入地表水体及渗流至地下水
	大气、地下水


续表5.8-2  油气田生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

	功能
单元
	事故
类型
	事故原因
	事故后果
	环境影响

途径

	
	甲醇储罐泄漏
	设备腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致破裂，导致火灾、爆炸事故
	甲醇泄漏后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，甲醇渗流至地下水
	大气、地下水


5.8.4 环境风险事故情形分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容应包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。 
拟建工程环境风险来自主要危险源的事故性泄漏，根据风险源识别结果，井喷事故、设备破裂泄漏、甲醇储罐泄漏为具有代表性的事故类型，因此，本次评价确定项目最大可信事故类型为：井喷事故、设备破裂泄漏、甲醇储罐泄漏，并引发火灾、爆炸引起大气环境污染及风险伤害，及火灾引发伴生/次生污染物的影响。
5.8.5 环境风险分析

5.8.5.1 设备破裂风险评价
（1）大气环境风险分析

在压力下，井场内设备发生破裂泄漏时，天然气及原油从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。

同时拟建工程井场设备采用质量较好的材质，且有泄漏气体检测设施，具有压力、流量及液位远传信号，轮南采油气管理区负责管理拟建项目的运行管理，制订有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施，以便在设备泄漏时能够及时发现，在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，设备发生火灾爆炸概率较低，拟建项目所处地点开阔，有利于CO稀释，对周围环境及人员影响较小。

（2）地表水环境风险分析

拟建工程在发生安全生产事故造成油品泄漏主要集中在井场区域范围，加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收，且项目周边3km范围内无地表水体，因此在事故下造成油品泄漏不会对区域地表河流造成污染。

（3）地下水环境风险分析

拟建工程建成投产后，正常状态下无废水直接外排。非正常状态下，油品中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下，石油类在下渗过程受到包气带的吸附作用以后，也会不可避免地对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对井场设备进行检查，避免因质量缺陷、腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可以防控。

5.8.5.2 井喷事故风险评价

（1）井喷对大气环境风险评价
经类比井喷事故现场调查结果，井喷发生后，井喷污染范围为半径300m，一般需要1～2天能得以控制。井喷事故状态下，局部大气中的烃类在短时间内剧增，使局部地区大气污染物在一定时间段内超标，井喷污染范围内无村庄等大气敏感目标。发生井喷事故后，通过采取及时疏散周边人员，对井喷物质进行点火和在周边进行检测，可最大程度降低对周边的影响。
（2）井喷对地表水环境风险评价

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，类比井喷事故现场调查结果，其井喷污染范围为半径300m，井喷持续时间2天，拟建工程周边3km范围内无地表水，不会与河流水体之间发生联系，因此在井喷事故下造成油品泄漏不会对地表水体造成影响。

（3）井喷对地下水环境风险评价
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，类比井喷事故现场调查结果，其井喷污染范围为半径300m，井喷持续时间2天，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，项目所在区域地下水埋深大于2m，同时及时将原油喷散物集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。因此在事故下井喷对区域地下水造成污染的环境风险可防控。
5.8.5.3 甲醇储罐破裂风险评价
①大气环境风险分析

甲醇储罐破裂泄漏时，甲醇从裂口流出后遇明火燃烧，发生火灾爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件。拟建工程甲醇发电机及其储罐采用质量较好的材质，轮南采油气管理区负责管理拟建工程的运行管理，制订有突发环境事件应急预案，备有相应的应急物资，采取了各类环境风险防范措施，在采取突发环境事件应急预案中规定的防护措施后，甲醇泄漏发生火灾爆炸概率较低，拟建工程所处地点开阔，周围无环境敏感目标，甲醇的扩散量及扩散浓度较小，地处开阔有利于甲醇稀释，对周围环境及人员影响较小。

②地表水环境风险分析

拟建工程甲醇发电机及甲醇储罐均位于井场占地范围内，在发生安全生产事故造成甲醇泄漏主要集中在井场区域范围，同时由于甲醇为易挥发的物质，且拟建工程周边3km范围内不涉及地表水体。因此在事故下甲醇泄漏不会对区域地表水体造成污染。

③地下水环境风险分析

非正常状态下，甲醇储罐发生事故泄漏后，液态物料会泄漏至工艺装置区，由于甲醇为易挥发的物质，在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层，对区域地下水造成污染的环境风险可接受；本评价要求建设单位加强环境管理，定期进行检查，避免因甲醇罐质量缺陷、阀门腐蚀老化破损造成甲醇对地下水水质的影响。因此在事故下造成甲醇泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

5.8.6 环境风险管理
5.8.6.1 环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本工程特点，采取以下风险防范措施。

5.8.6.1.1 井下作业事故风险预防措施

（1）在设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守井下作业的安全规定。
（2）井场设置明显的禁止烟火标志；井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

（3）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

（4）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

5.8.6.1.2设备泄漏事故风险预防措施

（1）施工阶段的事故防范措施

①设备安装前，应加强对设备材质质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。
②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。
（2）运行阶段的事故防范措施
①井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，并与所属的联合站SCADA管理系统通信，上传井场的重要生产运行数据，接收上位系统的控制指令，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况。

②定期对设备壁厚、连接处进行检查，对出现局部点蚀、连接处出现渗漏等情景及时进行修复及更换密封件，消除泄漏的隐患。
③制定巡检制度，并设置专门巡检工，定时对井场设备进行巡视，加大巡检频率，提高巡检的有效性，发现跑冒滴漏现象及时上报并更换。

5.8.6.1.3 甲醇储罐泄漏风险防范措施

（1）管理措施

①加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

②按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件。

③定期检查罐体和井场设备上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生；定期检查罐体状况，防止因腐蚀等原因造成罐体开裂、穿孔。

④甲醇储罐设置液位计，定期巡检。

⑤井场设置现场检测仪表，并由RTU箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制，设置现场监控系统，随时通过监控系统观察井场内生产情况，罐区和装载区域一旦发生泄漏，立即切断泄漏源阀门，将受污染区域的土壤交由有资质单位接收处置。

⑥建（构）筑物增加相应的防雷措施。对于爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备，采取静电接地措施。

（2）加强防腐措施

①根据储罐和井场设备所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。

②建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。

5.8.6.2 环境风险应急处置措施

（1）火灾事故应急措施

①发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。

②安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。

③根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。

④当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。

（2）设备泄漏事故应急措施

本工程根据以往经验，在现场巡检过程中发现跑冒滴漏等现象，采取以下措施：

a.切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭泄漏点最近两侧阀门；

b.堵漏：根据泄漏点的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护；

c.事故现场处理：堵漏作业完成后，对泄漏点设备、管线等进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。

d.后期处理：对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收，若油品泄漏在不能及时完全回收的情况下，可能在地表结成油饼，将油饼集中收集，由有危废处置资质的公司接收处置。

5.8.6.3 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险(主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。轮南采油气管理区编制完成并发布了《塔里木油田分公司轮南采油气管理区突发环境事件应急预案》，备案编号为652822-2026-53-L。本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司轮南采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。
5.8.6.4 现有风险防范措施的有效性
拟建工程建设内容纳入塔里木油田分公司轮南采油气管理区现有突发环境事件应急预案中。目前轮南采油气管理区已建立完善的应急管理体系，配备有专业的应急管理队伍，同时配备有充足的应急物资。轮南采油气管理区已针对油田常见的生产设备泄漏等情景提出了相关防范措施，并制定了相应的应急预案，可确保事故发生时，最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施，定期对相关人员开展应急演练工作，针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效，可有效降低事故状态下对环境空气、地下水的影响。
5.8.7 环境风险分析结论

（1）项目危险因素

设备老化破损导致油品泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故，产生的甲醇、一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故；修井等作业过程中如发生溢流等情况，井控措施失效，导致井喷；油品及天然气泄漏、喷出后，遇火源会发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的次生CO引发周围人员CO中毒事件，油类物质渗流至地下水。
（2）环境敏感性及事故环境影响

拟建工程实施后的环境风险主要有甲醇、原油、天然气泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故，不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳、甲醇等有害气体进入大气，甲醇、油类物质可能污染土壤并渗流至地下水，对区域地下水环境造成污染影响。
（3）环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司轮南采油气管理区现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。
（4）环境风险评价结论与建议

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，拟建工程环境风险是可防控的。

环境风险自查表见表5.8-3。

表5.8-3          环境风险自查表
	建设项目名称
	轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程

	建设地点
	新疆巴州轮台县境内

	中心坐标
	东经
	
	北纬
	

	主要危险物质及分布
	拟建工程涉及的风险物质主要为原油、天然气、甲醇，原油、天然气、甲醇存在于井场设备、管线内

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	根据工程分析，拟建工程油气田开发建设过程中采油、集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质，而且生产工艺条件较苛刻，多为高压操作，因此事故风险较大，可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品及甲醇泄漏等

	风险防范措施要求
	具体见“5.8.6环境风险管理”


6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 生态保护措施可行性论证

6.1.1施工期生态环境保护措施

6.1.1.1地表扰动生态环境保护措施
（1）严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等环境保护法律法规，最大限度地减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏，减少水土流失。
（2）严格按照有关规定办理建设用地审批手续，贯彻“优化设计、动态设计”的设计理念，避免大填大挖，减少后期次生灾害的发生，充分体现“最大限度地保护，最低程度的破坏，最大限度地恢复”的原则。施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。
（3）对井场地表进行砾石压盖，防止由于地表扰动造成的水土流失。
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图6.1-1  井场砾石压盖措施典型设计图
（4）井场选址过程中，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

（5）充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路，防止扩大土壤和植被的破坏范围。施工期间，施工车辆临时停放尽可能利用现有空地，并严格控制施工作业带，采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围，严禁人为破坏作业带以外区域植被；施工结束后进行场地恢复。

（6）工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，及时对占地区域进行平整、恢复，减少水土流失。
类比区域现有井场采取的地表扰动保护措施，拟建工程采取的地表扰动保护措施可行。
6.1.1.2 动植物保护措施 

（1）井场的选址阶段，应对施工场地周边进行现场调查，选址阶段避让植被茂密区，施工过程中如在施工范围内发现有珍稀保护植物分布，应及时将其移植，并及时向当地林业主管部门汇报。
（2）施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动；施工期间，材料、设备等均堆积在台3井场永久占地范围内，严禁车辆单独开辟新的临时道路，最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
（3）加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是对自然植被的保护。严禁在场地外砍伐植被；加强野生动物保护，对施工人员进行野生动物保护法的宣传教育，严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。
（4）确保各环保设施正常运行，含油废物回收、固体废物填埋场填埋，避免各种污染物污染对土壤环境的影响，并进一步影响到其上部生长的荒漠植物。
（5）强化风险意识，制订切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。

类比区域已采取的动植物保护措施，拟建工程采取的动植物保护措施可行。
6.1.1.3 维持区域生态系统稳定性措施
（1）施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏。
（2）施工结束初期，对井场永久占地范围内的地表实施砾石覆盖等措施，以减少风蚀量。
6.1.1.4水土流失防治措施
（1）砾石压盖：新建井场采取砾石压盖，砾石压盖能有效减少风力侵蚀，降低水土流失风险。

（2）限行彩条旗：为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，本方案设计在井场施工区四周拉彩条旗以示明车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动和破坏。
6.1.1.5 防沙治沙措施

拟建工程台3井场属于非沙化土地，LG393H井场属于半固定沙地，LG393H井场属于现有井场，本次不涉及占地。本次环评提出的防沙治沙措施如下。

针对井场施工过程，提出如下措施：井场平整后，采取砾石压盖。

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。

拟建工程防沙治沙措施实施后，预计沙化土地扩展趋势得到一定的遏制。

6.1.2 运营期生态恢复措施

拟建工程实施后，运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主。在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

类比同类项目采取的生态恢复措施，拟建工程采取的生态恢复措施可行。
6.1.3 退役期生态恢复措施

随着石油开采及注水工程的不断进行，其储量及注水量逐渐饱和，最终井区将进入退役期。后期按照要求对井口进行封堵，并对井场生态恢复至原貌。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》(环办土壤函〔2020〕72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)及《废弃井封井处置规范》(Q/SH0653-2015)，项目针对退役期生态恢复提出如下措施：
（1）对废弃井，采取先封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废物，及时回收拆除采油设备过程中产生的落地油，经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电，井场无油污、无垃圾。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层，成为污染地下水的通道。

（2）临时占地范围具备植被恢复条件的，应将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。 

（3）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。 

（4）退役期井场集输管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。

（5）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

6.2 地下水环境保护措施可行性论证

6.2.1 施工期地下水环境保护措施

拟建工程施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。综上，施工期采取的废水处置措施可行。

6.2.2 运营期地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。
（1）源头控制措施
①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，选好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；

②定期做好井场设备、阀门、管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；

③井下作业均带罐作业，采用的专用收集罐集中收集作业废水，外委或内部处置；

④设备定期检验、维护、保养，定期对采油井的固井质量进行检查，防止发生井漏等事故。

⑤严格按照《固井作业规程 第1部分：常规固井》（SY/T 5374.1）、《固井设计规范》（SY/T 5480）实施固井工程，确保固井质量满足《固井质量评价方法》（SY/T 6592）相关要求，避免套管返液窜漏污染地下水；

（2）分区防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本项目各分区防渗等级具体见表6.2-1。

表6.2-1         厂区各区域防控措施一览表

	井场
	防渗分区
	划分依据
	污染物
类型
	防渗技术要求

	
	
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	
	

	井场
	一般
防渗区
	井口区、分离器撬、原油储罐、甲醇发电机撬
	弱
	易
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行


（3）地下水跟踪监控措施
为了及时准确地掌握区域及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，区域应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。
①监测井布置
依据地下水监测原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)相关要求，结合区域水文地质特征，利用区域现有3眼跟踪监测井，跟踪监测井可满足项目区域的地下水监控需求。地下水监控井基本情况详见表6.2-2。
表6.2-2       地下水监控井基本情况表

	名称
	坐标
	与项目位置关系
	监测层位
	功能
	监测因子
	监测频次

	迪那处理厂东南21.1km处
	
	台3井东北侧1.7km处
	潜水

含水层
	跟踪

监测井
	石油类、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、砷、汞、六价铬
	每半年1次

	1#井
	
	台3井东南侧13.0km处
	
	
	
	

	3#潜水井
	
	LG393H井西南侧11.9km处
	
	
	
	


②监测频率

ⅰ.跟踪监测井采样频次每半年1次。

ⅱ.遇到特殊情况或发生污染事故，可能影响地下水质时，应随时增加采样频次。

ⅲ.同时考虑随着时间的推移，区域地下水流向可能会发生变化，导致地下水水质监测井功能的改变，因此将水质监测井地下水水位标高的监测纳入监测计划里。

③上述监测结果应按有关规定及时建立档案并公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，并及时采取相应的应急措施。
（4） 地下水污染应急措施

①应急治理程序

针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6.2-1。
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图6.2-1 污染应急治理程序框图

②地下水污染治理技术

地下水污染治理技术归纳起来主要有：物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。依据区域水文地质条件，本项目可选用水动力控制法和抽出处理法。由于地下水污染治理具有很强的专业性，在发生地下水污染风险时，建议聘请专业地下水污染治理团队制定地下水污染治理方案，科学合理选择污染治理技术。

③治理措施

桑吉片区和台3片区内包气带天然防污性能弱，因此在非正常及风险状况下，可能造成污染物进入地下水中，针对上述情景，建议采取如下污染应急治理措施。

1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

2）查明并切断污染源，在最短时间内清除地表污染物；

3）加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析；

4）一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施；

5）探明地下水污染深度、范围和污染程度；

6）依据地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案；

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。
类比现状区域采取的地下水环境保护措施，拟建工程采取的地下水环境保护措施可行。

6.2.3 退役期地下水环境保护措施

退役期管线清洗废水依托处理站处置，要求在闭井作业过程中参照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）以及《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等要求进行施工作业，首先进行井场环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层；在加强环境管理的情况下，不会对地下水环境造成污染影响。
6.3 地表水环境保护措施可行性论证

6.3.1 施工期地表水环境保护措施

拟建工程施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘。综上，施工期采取的废水处置措施可行。
6.3.2 运营期地表水环境保护措施

项目运营期水环境污染源为采出水和井下作业废水。

拟建工程采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，达到回注标准后回注地层，轮一联合站采出水处理系统处理规模为11500m3/d，富源7井废液处理站废水处理规模为237600m3/a，其富余处理能力均可满足拟建工程需求，依托处理设施可行。要求日常加强油气开采和集输过程的动态监测，在油气集输过程中避免事故泄漏污染土壤和地下水。

综上，运营期采取的废水处置措施可行。

6.3.3 退役期地表水环境保护措施

退役期管线清洗废水依托处理站处置，要求在闭井作业过程中参照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）以及《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）等要求进行施工作业，首先进行井场环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水串层。

6.4土壤环境保护措施可行性论证

6.4.1 施工期土壤环境保护措施

（1）施工中要做到随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。

（2）产生的挖填方尽量实现自身平衡，和开挖土方集中堆放并采取保护措施。

6.4.2 运营期土壤环境保护措施

（1）源头控制

①定期检修维护井场压力、流量传感器，确保发生泄漏时能及时切断阀门，减少泄漏量；
②人员定期巡检，巡检时应对井场设备管线进行仔细检查，出现泄漏情况能及时发现；
③加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生；
④加强井场巡检，避免因“跑、冒、滴、漏”或泄漏事故发生造成油品进入土壤，发生泄漏事故时应及时清理落地油，受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置，降低对土壤环境质量的影响程度。
（2）过程防控措施

参照执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013）“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将井口区、分离器撬、原油储罐、甲醇发电机撬划分为一般污染防治区。防渗措施的设计，使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限。
类比区域采取的土壤环境保护措施，拟建工程采取的土壤环境保护措施可行。
6.4.3 退役期土壤环境保护措施

退役期对永久停用、拆除或弃置的设施，经土壤污染状况调查，确保无土壤环境污染遗留问题后，进行生态恢复工作，并依法进行分类管理。
6.5大气环境保护措施可行性论证

6.5.1施工期环境空气保护措施

6.5.1.1 施工扬尘
为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）及《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》（新政办发〔2019〕96号）相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑尘措施，对项目施工提出以下扬尘控制要求，对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表6.5-1      施工期扬尘污染防治措施一览表
	序号
	防治
措施
	具体要求
	依据

	1
	施工现场公示牌
	在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息
	《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）

	2
	密闭苫盖措施
	①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；
②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施；

③临时堆土采用防尘网苫盖等措施；
	

	3
	物料运输车辆密闭措施
	①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；
②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施
	

	4
	洒水抑尘措施
	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网
	

	
	
	施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次
	

	5
	重污染天气应急
预案
	Ⅲ级（黄色）预警：生态环境部门加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次；禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路
	《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）》（新政办发〔2019〕96号）

	
	
	Ⅱ级（橙色）预警：生态环境部门加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次；禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路
	

	
	
	Ⅰ级（红色）预警：生态环境部门加大对燃煤锅炉、工业企业、施工场地、机动车排放等重点大气污染源的执法检查频次；禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路
	


（1）场地平整时，禁止利用挖掘机进行抛撒土石方作业，定期洒水，作业面要保持一定湿度；

（2）施工现场定时洒水抑尘、控制运输车辆行驶速度、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、避免大风天作业等；

（3）加强施工管理，尽可能缩短施工周期。
（4）施工结束后尽快对施工场地进行恢复平整，减少风蚀量。
以上扬尘防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度，以上抑尘措施是可行的。

6.5.1.2焊接烟气、机械设备和车辆废气
施工前期加强设备和运输车辆的检修和维护，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，焊接作业时使用无毒低尘焊条，从而从源头减少设备和车辆废气及焊接烟气对环境的影响，措施是可行的。

6.5.2运营期环境空气保护措施

为减少挥发性有机物无组织排放，项目从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中要求，切实有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。

（1）拟建工程采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式减少无组织废气排放。

（2）定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

（3）加强井场生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好井场的压力监测，并准备应急措施。

（4）甲醇发电机购买使用合格甲醇。

（5）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。

拟建工程井站场采油树属于成熟设备，已在区域稳定运行多年，结合前述统计的区域同类型井场污染源监测数据（见“3.1.4.4大气环境影响回顾”），井站场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，无组织废气可达标排放。因此拟建工程采取的环境空气污染防治措施可行。
6.5.3 退役期环境空气保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求退役期作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

6.6 声环境保护措施可行性论证

6.6.1施工期噪声防治措施

在井场高噪声污染源主要是机械设备、运输车辆运行产生的噪声。主要减噪措施包括：

（1）合理安排施工

①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场。严格控制施工时间，缓解、避免强噪声设备集中施工。

②施工现场设置施工标志。

③施工运输车辆在通过村庄和学校时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。

④合理安排施工时间，避免强噪声设备集中施工，尽量降低施工噪声影响。
（2）采取噪声控制措施

①合理安排施工时间，倡导科学管理和文明施工；加强施工机械的保养维护，使其处于良好运行状态。
②井场的施工设备和机械要限制在占地范围内。
类比桑吉片区现有井场施工过程中采取的噪声防治措施，拟建工程采取的噪声防治措施可行。

6.6.2运营期噪声防治措施

（1）提高工艺过程的自动化水平，尽量减少操作人员在噪声源的停留时间。设备采用巡检的方式，由操作人员定期对装置区进行检查，尽量减少人员与噪声的接触时间。

（2）采取基础减振措施。

结合“3.1.4.6声环境影响回顾”的桑吉片区同类型井场污染源监测数据，井场场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此拟建工程采取的噪声污染防治措施可行。
6.6.3退役期噪声防治措施

退役期噪声主要为车辆噪声等，合理控制车速，施工运输车辆在驶经声敏感点时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响。

6.7 固体废物处理措施可行性论证

6.7.1 施工期固体废物处置措施
为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议建设单位采取以下防范措施：

①工程土方施工多余土方用于场地平整，严禁弃土产生；

②施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃；

③提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留。

④完井后，井场内废物必须全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。
综上，本工程施工期产生的固体废物均得到综合利用或妥善处置。类比桑吉片区同类项目采取的固体废物处理措施，拟建工程采取的固体废物处理可行。
6.7.2运营期固体废物处置措施

6.7.2.1 运营期固体废物产生及处置情况

拟建工程运营期固体废物主要为废机油、废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥，根据《国家危险废物名录(2025年版)》、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)，废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。拟建工程危险废物处理处置情况见表6.7-1。

表6.7-1   拟建工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

	序号
	污染源名称
	产生量
	固废类别
	处置措施

	1
	废机油
	0.2t/a
	危险废物（HW08 900-217-08）
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用

	2
	废油桶
	0.02t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库内，由有危废处置资质单位接收处置

	3
	落地油
	0.4t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	

	4
	废防渗材料
	0.5t/a
	危险废物（HW08 900-249-08）
	

	5
	储罐底泥
	0.6t/a
	危险废物（HW08 071-001-08）
	


6.7.2.2 危险废物处置及综合利用措施可行性分析

（1）危险废物贮存及运输

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》(生态环境部公告2021年第74号)中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

拟建工程废机油桶装收集后，直接返回轮一联合站原油处理装置，机油本质属于原油后期炼制的产物之一，废机油进入原油处理系统后，不会造成原油组分发生变化，该过程既有利于减少危险废物的产生，同时有利于提高原油产量，属于可用资源的回收利用。目前轮一联合站原油处理规模富余能力达到7800t/d，原超过项目需要处理的废机油量，因此，废机油送至轮一联合站原油处理装置可行。
废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后拉运至轮南采油气管理区危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置，轮南采油气管理区危废贮存库含油废物目前尚有较大暂存余量，本项目营运期废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥产生量合计为1.52t/a，小于轮南采油气管理区危废贮存库现有暂存富余量，依托可行。

拟建工程产生的危险废物运输过程由具有道路危险货物运输资质的单位进行运输，运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。

（2）危险废物处置单位

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》(生态环境部公告2021年第74号)中相关要求，落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。拟建工程产生的废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥全部委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司进行处置，轮台县三和源石油技术服务有限责任公司处理资质及处置类别涵盖了拟建工程HW08危险废物，处置能力能够满足项目要求，目前轮台县三和源石油技术服务有限责任公司已建设完成并投入运行，设计处置含油污泥10万t/a，目前尚有较大处理余量（约为2万t/a）。因此，本工程危险废物全部委托轮台县三和源石油技术服务有限责任公司接收处置可行。

6.7.3退役期固体废物处置措施

拟建工程退役期固体废物主要为落地油、废弃管道、建筑垃圾等，落地油收集后现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵；建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。
类比桑吉片区现有退役井采取的固体废物处置措施，拟建工程退役期采取的固体废物处置措施可行。

7 温室气体排放影响评价
为贯彻落实中央和生态环境部关于“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头防控、全过程管理中的基础性作用，本次评价按照相关政策及文件要求，根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算方法，计算拟建工程实施后温室气体排放量及温室气体排放强度，提出温室气体减排建议，并分析减污降碳措施可行性及碳排放水平。

7.1 温室气体排放分析

7.1.1温室气体排放影响因素分析

7.1.1.1 温室气体排放源分析
根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气开采企业温室气体排放源主要包括：燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧排放、工艺放空排放、CH4逃逸排放、CH4回收利用量、CO2回收利用量、净购入电力和热力隐含的CO2排放。
（1）燃料燃烧CO2排放
主要指石油天然气生产各个业务环节化石燃料用于动力或热力供应的燃烧过程产生的CO2排放。

拟建工程井场不设置真空加热炉，但甲醇发电机使用过程中需消耗甲醇，涉及燃料燃烧CO2排放。

（2）火炬燃烧排放

出于安全等目的，石油天然气生产企业通常将各生产活动产生的可燃废气集中到一至数支火炬系统中进行排放前的燃烧处理。火炬燃烧除了CO2排放外，还可能产生少量的CH4排放，石油天然气生产的火炬系统需同时核算CO2和CH4排放。

拟建工程涉及火炬燃烧，需核算该部分产生的CO2和CH4排放量。

（3）工艺放空排放
主要指石油天然气生产各业务环节通过工艺装置泄放口或安全阀门有意释放到大气中的CH4或CO2气体，如驱动气动装置运转的天然气排放、泄压排放、设备吹扫排放、工艺过程尾气排放、储罐溶解气排放等。石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其工艺放空排放应区分不同业务环节分开核算。

拟建工程主要为井场建设内容，不涉及计转站或联合站天然气排放、泄压排放、设备吹扫排放、工艺过程尾气排放、储罐溶解气排放等，不再核算该部分CH4或CO2气体排放量。
（4）CH4逃逸排放
主要是指石油天然气生产各业务环节由于设备泄漏产生的无组织CH4排放，如阀门、法兰、泵轮密封、压缩机密封、减压阀、取样接口、工艺排水、开口管路、套管、储罐泄漏及未被定义为工艺放空的其他压力设备泄漏；石油天然气生产企业业务环节较多且各具特色，其逃逸排放应区分不同业务环节分开核算。

拟建工程井场等处产生的无组织废气中涉及甲烷排放，需核算该部分气体排放量。

（5）CH4回收利用量
主要指企业通过节能减排技术回收工艺放空废气流中携带的CH4从而免于排放到大气中的那部分CH4。CH4回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。

拟建工程未实施甲烷回收利用。
（6）CO2回收利用量
主要指企业回收燃料燃烧或工艺放空过程产生的CO2作为生产原料或外供产品从而免于排放到大气中的那部分CO2。CO2回收利用量可从企业总排放量中予以扣除。因缺乏适当的核算方法暂不考虑 CO2地质埋存或驱油的减排问题。

拟建工程实施后未回收燃料燃烧或工艺放空过程中产生的CO2，因此该部分回收利用量均为0。
（7）净购入电力和热力隐含的CO2排放量
该部分排放实际上发生在生产这些电力或热力的企业，但由报告主体的消费活动引起，依照约定也计入报告主体名下。

拟建工程实施后，不涉及蒸汽用量，所需电量由甲醇发电机提供，因此，不再核算该部分碳排放量。

7.1.1.2二氧化碳产排节点

拟建工程生产工艺流程中涉及二氧化碳的产排节点表7.1-1所示。

表7.1-1         二氧化碳产排污节点汇总一览表

	序号
	类别
	产污环节
	碳排放因子
	排放形式

	1
	燃料燃烧CO2排放
	甲醇发电机燃烧发电
	CO2
	有组织

	2
	火炬燃烧排放
	火炬燃烧
	CO2和CH4
	有组织

	3
	CH4逃逸排放
	井场法兰、阀门等处逸散的废气
	CH4
	无组织


7.1.2 碳排放量核算
7.1.2.1 碳排放核算边界

拟建工程碳排放核算边界及核算内容见表7.1-2所示。

表7.1-2          核算边界及核算内容一览表

	序号
	核算主体/核算边界
	碳排放核算内容

	1
	轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程
	包括油气勘探、油气开采、油气处理及油气储运各个业务环节的基本生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统。排放量核算内容包括：
（1）燃料燃烧CO2排放
（2）火炬燃烧排放
（3）CH4逃逸排放


7.1.2.2 碳排放量核算过程

拟建工程涉及燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧排放、CH4逃逸排放。具体核算过程如下：

（1）燃料燃烧CO2排放
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企业的化石燃料燃烧CO2排放量基于企业边界内各个燃烧设施分品种的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料含碳量和碳氧化率，再逐层累加汇总得到。计算公式如下：
ECO2_燃烧为企业的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；

i为化石燃料的种类；

j为燃烧设施序号；

ADi，j为燃烧设施j内燃烧的化石燃料品种i消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对其他气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算；

CCi，j为设施j内燃烧的化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

OFi，j为燃烧的化石燃料i的碳氧化率，取值范围为0～1。甲醇参照液体燃料取值为0.98。
拟建工程燃料燃烧温室气体排放计算主要核算井场1座300kW甲醇发电机，根据核算，甲醇发电机组年甲醇消耗量为832.2t。查阅《温室气体排放核算指南》，甲醇单位热值含碳量为0.0583吨碳/GJ，甲醇低位发热量为22.7GJ/t，根据换算得出天然气中含碳量为1.323吨碳/吨甲醇。
根据上述公式核算，燃料燃烧CO2排放量为3956.26吨。
（2）火炬燃烧排放

石油天然气生产企业火炬燃烧可分为正常工况下的火炬气燃烧及由于事故导致的火炬气燃烧两种，拟建工程主要核算正常工况下焚烧池气体燃烧。另外，考虑到石油天然气生产企业火炬气CH4含量较高且火炬气燃烧不充分，因此石油天然气生产企业的火炬燃烧排放同时考虑CO2及CH4排放。

①计算公式

a.火炬燃烧排放计算公式：
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式中， 
EGHG-火炬-火炬燃烧产生的CO2排放量，单位为吨CO2； 
ECO2-正常火炬-正常工况下火炬系统产生的CO2排放，单位为吨CO2；

ECO2-事故火炬-由于事故火炬产生的CO2排放，单位为吨CO2； 
ECH4-正常火炬-正常工况下火炬系统产生的CH4排放，单位为吨CH4； 
ECH4-事故火炬-事故火炬产生的CH4排放，单位为吨CH4；

GWPCH4-CH4相比CO2的全球变暖潜势值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨CH4相当于21吨CO2的增温能力，因此GWPCH4等于21。

b.正常工况下火炬气体温室气体排放公式如下：
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式中，

i-火炬系统序号； 

Q正常火炬-正常生产状态下第i号火炬系统的火炬气流量，单位为万Nm3； 

CC非CO2-火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3； 

OF-第i号火炬系统的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值0.98； 

VCO2-火炬气中CO2的体积浓度，取值范围为0～1； 

VCH4-为火炬气中CH4的体积浓度；

c.事故工况下火炬气体温室气体排放公式如下：
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上式中， 
J-事故次数； 

GF事故，j-报告期内第j次事故状态时的火炬气流速度，单位为万Nm3/小时； 

T事故，j-报告期内第j次事故的持续时间，单位为小时； 

CC（非CO2）j-第j次事故火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量，单位为吨碳/万Nm3； 

OF-火炬燃烧的碳氧化率，如无实测数据可采用缺省值0.98； 

V（CO2）j-第j次事故火炬气中CO2的体积浓度；

VCH4-事故火炬气中CH4的体积浓度；

②计算结果
本项目核算火炬气温室气体排放主要为井场试采过程中火炬燃烧废气排放量。相关参数如下表。
表7.1-3        火炬燃烧排放活动相关参数一览表

	序号
	场所
	工况
	火炬气流速（万Nm3/h）
	持续时间（h）
	火炬气中除CO2外其他含碳化合物的总含碳量（吨碳/万Nm3）
	火炬燃烧的碳氧

化率
	火炬气中CO2的体积浓度
	火炬气中CH4的体积浓度

	1
	井场
	正常工况
	0.0121
	8760
	5.58
	0.98
	0.0391
	0.877


根据表中参数，结合公式计算可知，火炬燃烧排放温室气体量为2487.54吨CO2。
（3）CH4逃逸排放
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①计算公式

式中，

ECH4-开采逃逸-原油开采或天然气开采中所有设施类型产生的CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

J-不同的设施类型；

Numoil,j-原油开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFoil,j-原油开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/(年·个)；

Numgas,j-天然气开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFgas,j-天然气开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/(年·个)。

②计算结果
拟建工程涉及石油开采，LG393H属于注水井场，不再考虑核算碳排放，相关参数取值见下表。
表7.1-4       甲烷逃逸排放活动相关参数一览表

	序号
	场所
	石油系统
	设施逃逸
	井场个数

	1
	采油井场
	井口装置
	0.23吨/年·个
	1


根据表中参数，结合公式计算可知，甲烷逃逸排放0.23吨，折算成CO2排放量为4.83吨。
（4）碳排放核算结果汇总

根据《中国石油天然气生产企业 温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，企业的C02排放总量计算公式为：
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式中，EGHG-温室气体排放总量，单位为吨C02；

ECO2-燃烧-核算边界内由于化石燃料燃烧活动产生的C02排放量，单位为吨C02；

EGHG-火炬-企业因火炬燃烧导致的温室气体排放，单位为吨C02当量；

EGHG-工艺-企业各业务类型的工艺放空排放，单位为吨C02当量；

EGHG-逃逸-企业各业务类型的设备逃逸排放，单位为吨C02当量；

S-企业涉及的业务类型，包括油气勘探、油气开采、油气处理、油气储运业务；

RCH4-回收-企业的CH4回收利用量，单位为吨CH4；

GWPCH4-CH4相比C02的全球变暖潜势值。取值21；

RCO2-回收-企业的C02回收利用量，单位为吨C02。

ECO2-净电-报告主体净购入电力隐含的C02排放量，单位为吨C02；

ECO2-净热为报告主体净购入热力隐含的C02排放量，单位为吨C02。

按照上述C02排放总量计算公式，则拟建工程实施后C02排放总量见表7.1-5所示。

表7.1-5         CO2排放总量汇总一览表

	项目
	源类别
	排放量(吨CO2)
	占比(%)

	拟建工程
	燃料燃烧CO2排放
	3956.26
	61.35

	
	火炬燃烧排放
	2487.54
	38.57

	
	工艺放空排放
	0
	0

	
	CH4逃逸排放
	4.83
	0.08

	
	CH4回收利用量
	0
	0

	
	C02回收利用量
	0
	0

	
	净购入电力、热力隐含的CO2排放
	0
	0

	
	合计
	6448.63
	100


由上表7.1-4分析可知，拟建工程C02总排放量为6448.63吨。

7.2 减污降碳措施

拟建工程从工艺技术、节能设备和能源及温室气体排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施，具体如下。

7.2.1 工艺技术减污降碳措施 

拟建工程井场开采采用无人值守井场，减少人工干预和经常整定调节参数，实现全自动过程。定期组织人员对井场进行巡检，及时更换存在故障的阀门、法兰等部件，减少无组织泄漏量。同时加强工艺系统的优化管理，减少井场测试放喷作业时间。
7.2.2 电气设施减污降碳措施 

拟建工程在电气设备设施上采用多种节能措施，从而间接减少了电力隐含的CO2排放量。具体措施主要有：

（1）甲醇发电机选择高转化率发电机，从源头降低甲醇消耗量。

（2）选用高功率因数电气设备。采用无功功率补偿，为减少线路损失，设计采用高低压同时补偿的方式，补偿后功率因数达0.95以上。低压设置自动无功补偿电容器装置，高压采用高压并联电容器进行功率因数补偿，补偿后使功率因数在装置负荷正常运行时提高，有效减少无功损耗，从而减少电能损耗，实现节能运行。 

（3）选用节能型干式变压器，能效等级为1级，具有低损耗（空载和负载损耗相对较低）、维护方便等显著特点。 

（4）各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品，实际功率和负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。 

7.2.3 减污降碳管理措施

轮南采油气管理区建立碳排放管理组织机构，对整个作业区能源及碳排放管理实行管理，并制定能源及碳排放管理制度，将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理；能源及碳排放管理制度对各类能源的购入、贮存、使用、加工转换、输送分配以及最终使用等环节进行详细规定，尽可能从管理上做到对各类能源高效使用，同时对碳排放情况进行有效管理。

7.3 温室气体排放评价结论及建议

本项目实施后，C02总排放量为6448.63吨。在工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了较完善的减污降碳措施，有利于减少二氧化碳排放，对比同类企业碳排放水平，本项目吨产品CO2排放强度相对较低。

8 环境影响经济损益分析

项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。进行环境影响经济损益分析的目的在于分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。
8.1 环境效益分析

拟建工程在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。同时还针对在生产运行过程中产生的“三废”，从实际出发采取多种相应的治理措施。由此看来，拟建工程采取的环保措施保护了环境，但未产生明显的经济效益。

8.1.1 环保措施的环境效益

（1）废气

拟建工程采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式减少无组织废气排放。定期对井场的设备、阀门、罐体等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；甲醇发电机使用合格甲醇作为燃料；加强对密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复，严格控制油品泄漏对大气环境影响，污染物能达标排放。

（2）废水

拟建工程运营期废水包括采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，满足标准后回注地层，井下作业废水运至富源7井废液处理站处理，处理满足标准后回注地层。

（3）固体废弃物

拟建工程运营期产生的废机油收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用；废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置，可避免对周围环境产生影响。

（4）噪声

通过采取选用低噪声设备、减振等措施，减低了噪声污染。

（5）生态保护措施

在施工期间，采取严格控制地表扰动范围，严格控制施工作业范围，采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围；井场地表采取砾石压盖，减少水土流失。

拟建工程各项环保措施通过充分有效地实施，可以使污染物的排放在生产过程中得到有效地控制。拟建工程选用先进、成熟、可靠、具有节能和环保效果的技术，使各种污染物在排放前得以尽可能地削减。在生产过程中充分、有效地利用了资源，减少各种资源的损失，大大减低其对周围环境的影响。

8.1.2 环境损失分析

拟建工程在建设过程中，由于井场建设需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失。间接损失指由土地资源损失而引起的生态问题，如生物多样性及地表植物初级生产力下降等造成的环境经济损失。

施工期结束后，井场周边区域将逐渐恢复。只有在油田停止开发后，永久占地才有可能被恢复，永久占地对土地资源和生态环境的破坏严重，时间长。 

根据生态影响评价分析，项目占地类型主要为灌木林地，荒漠植被盖度相对较低。拟建项目在开发建设过程中，不可避免地会产生一些污染物，这些污染物都会对油田周围的环境造成一定的影响，如果处理不当或者管理措施不到位，就可能会危害油田开发区域内的环境。 

项目的开发建设中对土地的占用产生一定程度的生态负效应。在数年内附之以有效的防护措施和生态修复措施，这种影响将会被局限在较小的范围内，不会呈现放大的效应。 

8.1.3 环保措施的经济效益

拟建工程通过采用多种环保措施，具有重要的环境效益，但整体对经济效益影响较小。

8.2 社会效益分析

拟建工程的实施可以支持国家的经济建设，缓解当前油气供应紧张、与时俱进的形势，同时，油田开发对当地工业和经济的发展具有明显的促进作用，能够带动一批相关工业、第三产业的发展，给当地经济发展注入新的活力。拟建工程的实施还补充和加快了油田基础设施的建设。

因此拟建工程具有良好的社会效益。

8.3 综合效益分析

本项目通过一定的环保投资，采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的“三废”进行了综合治理或妥善处置，这些措施的实施既取得了一定的经济效益，又减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放和保护环境的目的，其环境保护效果显著。

8.4 环境经济损益分析结论

拟建工程经分析具有良好的经济效益和社会效益。

在建设过程中，由于井场建设需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，实施相应的环保措施后，可以起到保护环境的效果。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理

管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境污染风险。

9.1.1 管理机构及职责

9.1.1.1 环境管理机构

本项目日常环境管理工作纳入轮南采油气管理区现有QHSE管理体系。塔里木油田分公司建立了三级环境保护管理机构，形成了管理网络，油田分公司QHSE委员会及其办公室为一级管理职能机构，各单位QHSE委员会及其办公室为二级管理职能机构，基层单位QHSE小组及办公室为三级管理机构。油田所属各单位及一切进入塔里木油田公司市场作业与服务的单位，必须建立健全环境保护管理职能机构，设置专(兼)职环保工作人员，有效开展工作。企业各单位及下属各基层单位的行政正职分别是本企业、单位、基层单位环境保护第一负责人，负责建立其QHSE委员会及办公室，领导环境保护工作。

9.1.1.2 环境管理制度

按照油田公司QHSE管理制度体系建设要求，建立了油气田QHSE制度管理体系，并将各项环境管理制度作为QHSE制度管理体系重要建设内容，制定了建设项目“三同时”管理、污染防治设施运行管理、污染源监测管理、排污口标识标牌规范管理、危险废物全过程管理等环境管理制度，基本建立了源头预防、事中管理、事后考核的环境管理制度体系。

9.1.1.3 环境管理职责
轮南采油气管理区QHSE委员会办公室（质量健康安全环保部）是环境保护的归口管理部门，主要职责是：
（1）贯彻落实国家、地方、集团公司、油田公司环境保护相关法律法规、制度、标准和规划，制修订环境保护规章制度；

（2）分解落实油田公司下达的环境保护目标和指标，监督各单位环境保护目标和指标完成情况并进行考核；

（3）监督、检查开发部生产运行、建设项目施工、试修井作业过程中环保管理情况；

（4）组织环保隐患排查与治理，组织制定突发环境事件应急预案，参与环境事件应急演练、应急处置、事件调查；

（5）组织开展环境风险评估、环境隐患排查与治理；

（6）组织开展排污许可办理、污染源普查、环境信息统计工作；

（7）组织开展建设项目环境影响评价、竣工环境保护验收。
9.1.2施工期的环境管理任务

（1）建立和实施施工作业队伍的QHSE管理体系。

（2）工程建设单位应将项目建设计划表呈报环境管理部门，以便对工程建设全过程进行环境保护措施和环境保护工程的监督和检查。

（3）实施施工作业环境监理制度，以确保施工作业对生态造成的破坏降到最低限度。

（4）工程建设结束后，会同当地环保主管部门共同参与检查验收。
9.1.3运营期的环境管理任务

（1）本项目运行期的QHSE管理体系纳入轮南采油气管理区QHSE系统统一管理。

（2）协助进行环境保护设施的竣工验收工作，贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律法规。

（3）负责井场的日常环境保护管理工作及定期进行环保安全检查，如生态恢复、环境监测等。

（4）编制各种突发事故的应急计划。

（5）组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动，推广先进技术和科研成果，对全体员工组织开展环境保护培训。

（6）强化基础工作，建立完整、规范、准确的环境基础资料，环境统计报表和环境保护技术档案。

（7）参加调查、分析、处理环境污染事故，并负责统计上报事故的基本情况及处理结果，协同有关部门制定防治污染事故的措施，并监督实施。
9.1.4 退役期的环境管理任务

根据油田开发规律，一般生产设施设备在投产运行一定周期后，不可避免地面临停产、设备报废等过程，为了解决开发后期可能引发的环境问题，必须 对报废设施采取安全、环境友好的处置方式。对于报废管线应及时回收，并采取措施不得造成管线内含油物质的外溢污染。永久建筑在开发结束停用后进行拆除，设备收回，恢复原地貌。

9.1.5环境管理计划
为了最大限度地减轻施工期作业活动对沿线生态环境的不利影响，减少运营期事故的发生，确保管道安全运行，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。根据QHSE管理体系及清洁生产的要求，结合区域环境特征，分施工期和运营期提出拟建工程的环境管理计划。各个阶段环境管理/监理的内容、实施部门及监督机构见表9.1-1。

表9.1-1        拟建工程环境管理和监督计划
	阶

段
	影响因素
	防治措施建议
	实施

机构
	监督管理机构

	施工期
	生态保护
	土地占用
	严格控制施工占地面积，严格控制井位外围作业范围，施工现场严格管理
	施工单位、环境监理单位及建设单位
	建设单位生态环境部门及当地生态

环境主管部门

	
	
	动物
	加强施工人员的管理，严禁对野生动物的捕猎等
	
	

	
	
	植被
	保护荒漠灌丛植被；施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，严禁破坏占地范围外的植被
	
	

	
	
	水土保持
	主体工程与水保措施同时施工，并加强临时防护措施，土石方按规范放置，做好防护措施等
	
	

	
	
	防沙治沙
	主体工程与防沙治沙措施同时施工，并加强临时防护措施，做好防护措施等
	
	

	
	污染防治
	施工扬尘
	避免大风天作业等；施工结束后尽快对施工场地进行恢复平整，减少风蚀量
	
	

	
	
	废水
	施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘
	
	

	
	
	固体废物
	施工过程中产生的土方全部用于井场回填；生活垃圾收集后送库车景胜新能源环保有限公司生活垃圾焚烧发电厂处置
	
	

	
	
	噪声
	选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况，选择合理的施工时间等
	
	


续表9.1-1        拟建工程环境管理和监督计划
	阶

段
	影响因素
	防治措施建议
	实施

机构
	监督管理机构

	运营期
	正常工况
	废水
	采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站进行处理，井下作业废水采用废水回收罐收集后运富源7井废液处理站处理
	建设

单位
	建设单位生态环境部门及当地生态环境主管部门

	
	
	废气
	采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查；甲醇发电机使用合格甲醇燃料
	
	

	
	
	固体废弃物
	废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置
	
	

	
	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振设施
	
	

	
	事故风险
	事故预防及油气泄漏应急预案
	建设

单位
	当地生态环境主管部门

	退役期
	污染防治
	施工扬尘
	施工现场洒水抑尘
	施工单位及建设单位
	建设单位生态环境部门及当地生态

环境主管部门

	
	
	废水
	退役期管线、设备清洗废水依托处理站处理
	
	

	
	
	固体废物
	落地油收集后现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置；废弃管线维持现状，避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏，管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵。建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置
	
	

	
	
	噪声
	选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况，选择合理的施工时间等
	
	

	
	生态恢复
	退役后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物；保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生油水窜层
	
	


9.1.6 固体废物管理制度 

本项目运营期固体废物主要为废机油、废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥。塔里木油田分公司轮南采油气管理区固体废物管理应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)等相关要求执行。 

本项目产生的危险废物应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》进行管理。危险废物管理计划应以书面形式制定并装订成册，填写《危险废物管理计划》，并附《危险废物管理计划备案登记表》。原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时按照《危险废物转移管理办法》中要求，“危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年”。
轮南采油气管理区要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。采用信息化手段建立危险废物台账，在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 

9.1.7 环境监理

本项目施工期对周边环境造成一定影响，在施工阶段应积极开展环境监理工作。建设单位应在项目实施之前与监理单位签订合同，并要求监理单位按照合同文件要求在施工期间介入环境监理。可采取巡视、旁站等环境监理方式对施工期污染防治措施、项目建设内容、配套环保设施、生态保护措施、环境管理制度、环境敏感目标等与环评及批复文件的符合性进行监理。

9.1.8 开展环境影响后评价工作相关要求

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》、《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》(新环发〔2018〕133号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》(环办环评函〔2019〕910号)、《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》(新环环评发〔2020〕162号)要求，油气田开发业主单位对区域内通过环境影响评价审批并通过环境保护设施竣工验收且稳定运行满5年的建设项目，须组织开展环境影响后评价工作。

本项目实施后，区域井场等工程内容发生变化，应在5年内以区块为单位继续开展环境影响后评价工作，对项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，对存在问题提出补救方案或者改进措施，不断完善和提高建设项目环境影响评价的有效性，切实落实各项环境保护措施接受生态环境部门的监督检查。

9.1.9 排污许可

依据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第736号)第二条规定：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《关于进一步做好环境影响评价与排污许可衔接工作的通知》(环办环评〔2017〕84号)，本项目应纳入塔里木油田分公司轮南采油气管理区排污许可管理，项目无组织废气严格执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中其他排放控制要求，同时轮南采油气管理区应进一步完善排污许可变更、自行监测制度及排污口规范化管理制度等。
9.2 企业环境信息公开

9.2.1 公开内容

（1）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 

法人代表：王林生
生产地址：巴州轮台县境内

主要产品及规模：①新建台3井采油井场1座，井场内建设1座采油树、1座分离器撬、6座50m3储油罐、1座甲醇发电机撬、1座装车泵撬、1套装车鹤管撬等设备设施；②LG393H井场由采油井转为注水井，地面设施利用现有不新增；③配套自控、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产液62.2t/d，日产气0.29万m3，日注水500m3。
（2）排污信息
拟建工程拟采取的环境保护措施、排放的污染物种类见表3.4-1。

拟建工程污染物排放标准见表2.4-3。

拟建工程污染物排放量情况见表3.5-13。

拟建工程污染物总量控制指标情况见“3.5.8 污染物总量控制分析”章节。

（3）环境风险防范措施

拟建工程环境风险防范措施见塔里木油田分公司轮南采油气管理区现行突发环境风险应急预案。

（4）环境监测计划

拟建工程环境监测计划见表9.4-1。

9.2.2 披露方式及时间要求

披露方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

披露时间要求：企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由；企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息；轮南采油气管理区在企业名单公布前存在《企业环境信息依法披露管理办法》第十七条规定的环境信息的，应当于企业名单公布后十个工作日内以临时环境信息依法披露报告的形式披露本年度企业名单公布前的相关信息。
9.3 污染物排放清单

表9.3-1       拟建工程污染物排放清单一览表
	项目
	工程组成情况

	建设内容
	①新建台3井采油井场1座，井场内建设1座采油树、1座分离器撬、6座50m3储油罐、1座甲醇发电机撬、1座装车泵撬、1套装车鹤管撬等设备设施；②LG393H井场由采油井转为注水井，地面设施利用现有不新增；③配套自控、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程

	类别
	工程

组成
	产污

环节
	环境保护措施及主要运行参数
	污染

物种类
	排放情况
	排污口信息
	总量

指标(t/a)
	执行

标准(mg/m3)

	
	
	
	环境保护措施
	主要运行参数
	
	排放

时段h/a
	标况

烟气量(Nm3/h)
	排放

浓度(mg/m3)
	排气筒高度(m)
	内径(m)
	
	

	废气
	井场
	火炬燃烧废气
	点火燃烧
	—
	颗粒物

氮氧化物

非甲烷总烃
	8760
	1316
	2

58
11
	特殊排放口
	NOX 1.158t/a，VOCS 1.233t/a
	厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3
颗粒物≤1.0mg/m3

氮氧化物≤0.12mg/m3

甲醇≤12mg/m3

	
	
	甲醇发电机废气
	使用合格甲醇为燃料
	—
	颗粒物
氮氧化物
	8760
	518
	48

108
	2
	—
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	项目
	工程组成情况

	废气
	井场
	无组织废气
	采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查
	—
	非甲烷

总烃
	8760
	—
	—
	—
	—
	NOX 1.158t/a，VOCS 1.233t/a
	厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3
颗粒物≤1.0mg/m3

氮氧化物≤0.12mg/m3

甲醇≤12mg/m3

	
	
	
	
	
	甲醇
	
	
	
	
	
	
	

	类别
	噪声源
	污染因子
	治理措施
	处理效果
	执行标准

	噪声
	采油树、装车泵撬、甲醇发电机撬、放散管
	LA（r）
	基础减振
	降噪10dB(A)
	厂界

昼间≤60dB(A)；

夜间≤50dB(A)

	类别
	污染源
	污染因子
	处理措施
	处理后浓度(mg/L)
	排放

去向
	总量控制指标(t/a)
	执行

标准(mg/L)

	废水
	采出水
	SS、石油类
	采出水随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层
	—
	—
	—
	—

	
	井下作业废水
	pH、SS、挥发酚、COD、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、溶解性总固体
	井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理
	—
	—
	—
	—

	类别
	污染源名称
	固废类别
	处理措施
	处理效果

	固废
	废机油
	含油物质(危险废物HW08)
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用
	全部妥善处置
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	类别
	污染源名称
	固废类别
	处理措施
	处理效果

	固废
	废油桶
	含油物质(危险废物HW08)
	收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库内，由有危废处置资质单位接收处置
	全部妥善处置

	
	落地油
	
	
	

	
	废防渗材料
	
	
	

	
	储罐底泥
	
	
	

	环境风险防范措施
	严格按照风险预案中相关规定执行


9.4 环境及污染源监测
9.4.1 监测目的
环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，可以为上级生态环境主管部门和地方生态环境主管部门进行环境规划、管理和执法提供依据。环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废水、噪声等污染源情况进行监测、对固体废物处置按照法规文件规范进行记录。
通过对拟建工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
9.4.2 环境监测机构及设备配置
环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。拟建工程的环境监测工作由塔里木油田分公司的实验检测研究院承担，亦可以委托当地有资质的环境监测机构。

9.4.3 监测计划
根据拟建工程生产特征和污染物的排放特征，依据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610–2016)、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)等标准规范及地方生态环境主管部门的要求，制定拟建工程的监测计划。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表9.4-1。
表9.4-1         拟建工程监测计划一览表

	监测类别
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	监测依据

	地下水
	潜水含水层
	石油类、石油烃(C6-C9)、石油烃(C10-C40)、砷、汞、六价铬
	上游、项目区及下游地下水井
	每半年1次
	《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	土壤
	土壤环境质量
	石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、砷、六价铬、盐分含量、pH
	建设项目区块代表性井场
	每5年1次
	土壤


注：当地下水监测指标出现异常时，可按照HJ164的附录F中石油和天然气开采业特征项目开展监测；当土壤监测指标出现异常时，可按照GB36600的表1中的污染物项目开展监测。

9.5 环保设施“三同时”验收

拟建工程环保设施“三同时”验收一览表见表9.5-1。

表9.5-1      环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	序号
	污染源
	环保措施
	治理

效果
	投资
(万元)
	验收

标准

	施工期

	废气
	1
	施工扬尘
	洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖
	--
	1
	--

	
	2
	施工机械及运输车辆尾气
	机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行
	--
	1
	--

	废水
	1
	施工期生活

污水
	施工期不设施工营地，产生少量的盥洗废水水质简单，就地泼洒抑尘
	不外排
	--
	--

	噪声
	1
	吊机、装载机、运输车辆、焊接机器
	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间
	--
	--
	--

	固废
	1
	施工废料
	收集后送至轮南固废填埋场填埋处置
	妥善

处置
	2
	

	
	2
	生活垃圾
	收集后送轮南固废填埋场填埋处置
	妥善

处置
	1
	--

	生态
	生态恢复
	严格控制作业范围，工程结束后，及时对区域进行恢复，使占地造成的影响逐步得以恢复
	恢复到之前状态
	2
	落实生态恢复措施

	
	水土保持
	防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘
	防止水土流失
	1
	落实水土保持措施

	
	防沙治沙
	土地进行平整，恢复原有地貌，严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，场地平整后，采取砾石压盖、洒水降尘等
	防止土地沙化
	5
	落实防沙治沙措施

	环境监理
	开展施工期环境监理
	--
	--
	2
	—


续表9.5-1      环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	序号
	污染源
	环保措施
	治理

效果
	投资
(万元)
	验收标准

	运营期

	废气
	1
	火炬燃烧废气
	点火燃烧
	厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3
颗粒物≤1.0mg/m3

氮氧化物≤0.12mg/m3

甲醇≤12mg/m3
	1
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求

	
	2
	甲醇发电机废气
	使用合格甲醇为燃料
	
	
	

	
	3
	无组织废气
	采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式，并定期对井场设备进行检查
	
	
	大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放浓度限值要求

	废水
	1
	采出水
	随采出液一起通过罐车拉运至轮一联合站处理，达标后回注地层
	不外排
	1
	--

	
	2
	井下作业废水
	收集后送至富源7井废液处理站处理
	不外排
	1
	--

	噪声
	1
	采油树、装车泵撬、甲醇发电机撬、放散管
	基础减振
	场界达标：

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)
	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值

	固废
	废机油
	桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用
	妥善处置
	1
	--

	
	废油桶
	收集后暂存于轮南采油气管理区现有危废贮存库内，由有危废处置资质单位接收处置
	
	
	

	
	落地油
	
	
	
	

	
	废防渗材料
	
	
	
	

	
	储罐底泥
	
	
	
	

	防渗
	分区防渗
	具体见“分区防渗要求一览表”
	—
	—
	

	环境监测
	土壤、地下水
	按照监测计划，委托有资质单位开展监测
	污染源达标排放
	1
	--

	风险防范措施
	井场
	设置可燃气体检测报警仪、消防器材、警戒标语标牌
	风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求

设置
	1
	—

	退役期

	废气
	1
	施工扬尘
	洒水抑尘
	--
	--
	--

	噪声
	1
	车辆
	合理安排作业时间
	--
	--
	--

	废水
	1
	设备、管道清洗废水
	依托处理站处理
	--
	--
	--


续表9.5-1      环保设施“三同时”验收一览表
	类别
	序号
	污染源
	环保措施
	治理

效果
	投资
(万元)
	验收标准

	退役期

	固废
	1
	建筑垃圾
	委托周边工业固废填埋场合规处置
	妥善处置
	1
	--

	
	2
	废弃管线
	管线内物质应清空干净，并按要求进行吹扫，确保管线内无残留采出液，管线两端使用盲板封堵
	
	--
	--

	
	3
	落地油
	收集后现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置
	
	1
	--

	生态
	1
	生态恢复
	对井口进行封堵，地面设施拆除，恢复原有自然状况
	恢复原貌
	1
	--

	合计
	--
	25
	--


10 环境影响评价结论

10.1 建设项目情况
10.1.1 项目概况
项目名称：轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程
建设单位：中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

建设性质：改扩建

建设内容：①新建台3井采油井场1座，井场内建设1座采油树、1座分离器撬、6座50m3储油罐、1座甲醇发电机撬、1座装车泵撬、1套装车鹤管撬等设备设施；②LG393H井场由采油井转为注水井，地面设施利用现有不新增；③配套自控、通信、电气、消防、结构、防腐等辅助工程。项目建成后日产液62.2t/d，日产气0.29万m3，日注水500m3。

项目投资和环保投资：项目总投资645.68万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.87%。
劳动定员及工作制度：新建井场为无人值守站，不新增劳动定员。

10.2 产业政策、选址符合性
10.2.1 项目选址
拟建工程位于新疆巴州轮台县境内。区域以油气开采为主，不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，工程选址符合相关要求，工程选址合理。

10.2.2 产业政策符合性
石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》相关内容，拟建工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油、天然气开采”。因此，拟建工程的建设符合国家产业政策要求。

拟建工程属于塔里木油田分公司石油开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。拟建工程位于台3区块和桑吉区块，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等环境敏感区，不在划定的禁止开发区域范围内，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

10.2.3 生态环境分区管控符合性判定
拟建工程距塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区最近1.2km，不在生态保护红线区内。拟建工程采出液经密闭装车鹤管通过罐车拉运，从源头减少泄漏产生的无组织废气。运营期产生的采出水随采出液一起进入轮南处理站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理。拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后不断强化大气污染防治措施，改善区域环境空气质量。工程在正常状况下不会造成土壤污染，不会增加土壤环境风险。水资源消耗、土地资源、能源消耗等均能够达到自治区下达的总量和强度控制目标，满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求，符合新疆维吾尔自治区、巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案要求。

10.3 环境现状

10.3.1 环境质量现状评价
地下水环境质量现状监测表明：潜水监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物存在一定程度超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。承压水监测点均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。超标原因与区域原生水文地质条件有关，另外，该区域气候干旱、地表蒸发强烈，由于各监测点潜水埋深不同，对应的蒸发强度不同，造成地下水中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐和氯化物等因子呈梯度变化。
土壤环境质量现状监测表明：占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求；占地范围外土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值；同时各监测点土壤属于无盐化～极重度盐化，无酸化或碱化～轻度碱化之间。

环境空气质量现状监测结果表明：区域各基本污染物年平均指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，即项目所在区域为达标区。环境质量现状监测结果表明，监测点甲醇1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准。
声环境质量现状监测结果表明：新建井场监测值昼间为44dB（A），夜间为41dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；现有井场场界噪声监测值昼间为43～45dB（A），夜间为41～43dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
10.3.2 环境保护目标
拟建工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，将评价范围内的阿克亚村作为环境空气保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；井场200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；井场周围不涉及耕地、村庄等，不再设置土壤环境（污染型）保护目标；将各井场周围5km范围的土壤作为土壤环境（生态型）保护目标；将生态影响评价范围内的塔里木河流域水土流失重点治理区和预防区、重要物种作为生态保护目标；将区域拉依苏村、阿克亚村和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。
10.4污染物排放情况

本项目污染源经治理后，排放的废气污染物均低于相应的排放标准；废水经处理达标后回注地层；固体废物按照减量化、资源化、无害化的方式处理后避免对周边环境造成不良影响；对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。本项目各主要污染物具体排放见下表10.4-1。

表10.4-1        本项目污染物年排放量一览表           单位：t/a
	类别
	废气
	废水
	固废

	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	甲醇
	
	

	拟建工程排放量
	0.249
	0
	1.158
	1.233
	0.059
	0
	0


10.5 主要环境影响
10.5.1 生态影响
本项目对生态环境的影响主要在施工期，主要为永久占地平整建设带来的生态环境影响。总体而言，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，施工占地影响将逐渐消失。运营期影响主要集中在井场内，运营期废水合理处置，厂界噪声达标排放，危险废物委托有资质单位接收处置；同时加强日常井场巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现。退役期的环境影响以生态的恢复为主，井场经过清理后，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。油田设施退役后，人员撤离，区域内没有人为扰动，有助于区域生态的改善。从生态影响的角度看，该项目是可行的。
10.5.2 地下水环境影响
本项目采取了源头控制、分区防渗、监控措施和应急响应等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防控措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。
10.5.3 地表水环境影响
本项目运营期废水包括采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起进入轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层。拟建工程废水不外排，实施后对地表水环境可接受。
10.5.4 土壤影响
本项目占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，石油烃低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移，石油烃主要积聚在土壤表层15cm以内，其污染也主要限于地表，土壤底部石油烃浓度未检出。采出液泄漏时，将导致泄漏点周边土壤盐分含量升高。因此，本项目需采取土壤防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，并定期开展土壤跟踪监测，在严格按照土壤污染防护措施后，从土壤环境影响的角度，拟建工程建设可行。
10.5.5 大气环境影响
拟建工程位于环境质量达标区，污染源正常排放下颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%，污染物的贡献浓度较低，且出现距离较近，影响范围较小。本工程废气污染源对井场四周的贡献浓度均满足相应标准要求。拟建工程实施后大气环境影响可以接受。
10.5.6 声环境影响
施工期噪声源均为暂时性的，待施工结束后噪声影响也随之消失，并且项目评价范围内无声环境敏感目标，不会产生噪声扰民问题。运营期井场厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。退役期设备拆除等过程中通过采取对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周边环境的影响，随着设备拆除等施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。
10.5.7 固体废物环境影响
本项目运营期固体废物主要为废机油、废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥。废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置，可避免对环境产生不利影响。
10.5.8 环境风险
塔里木油田分公司轮南采油气管理区制定了应急预案，本项目实施后，负责实施的轮南采油气管理区将结合项目新增建设内容适时修订现行环境风险应急预案。项目在制定严格的事故风险防范措施及应急计划后，可将事故发生概率减少到最低，减少事故造成的损失，在可接受范围之内。在采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。

10.6 环境保护措施

10.6.1 废气污染源及治理措施
（1）拟建工程采取密闭罐车拉运输送工艺，通过加强阀门和设备的检修和维护，定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求，同时原油采用底部装载方式减少无组织废气排放。

（2）定期对井场的设备、阀门、罐体等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。

（3）加强油井生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好油井的压力监测，并准备应急措施。

（4）甲醇发电机购买使用合格甲醇。

（5）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。
10.6.2 废水污染源及治理措施
本项目运营期废水包括采出水和井下作业废水，采出水随采出液一起进入轮一联合站处理达标后回注地层；井下作业废水采用专用废水回收罐收集，运至富源7井废液处理站处理，处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)标准后回注地层。
10.6.3 噪声污染源及治理措施
拟建工程井场周围地形空旷，井场的噪声在采取有效的基础减振措施后，再通过距离衰减，控制噪声对周围环境的影响。
10.6.4 固体废物及处理措施
本项目运营期废机油桶装收集后进入轮一联合站原油处理系统资源回用，废油桶、落地油、废防渗材料、储罐底泥收集后送至轮南采油气管理区现有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位接收处置。
10.7 公众意见采纳情况

环评期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》的有关要求，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司通过网络公示、报纸公示征求公众意见。根据塔里木油田分公司提供的《轮南采油气管理区2026年地面系统完善工程公众参与说明书》，本项目公示期间未收到公众反馈意见。
10.8 环境影响经济损益分析
拟建工程经分析具有良好的环境效益和社会效益。在建设过程中，由于井场建设需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在石油开采过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，实施相应的环保措施后，可以起到保护环境的效果。
10.9 环境管理与监测计划
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本项目制定了施工期环境监理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。
10.10 项目可行性结论
本项目的建设符合国家相关产业政策和自治区、巴音郭楞蒙古自治州分区管控方案要求，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《塔里木油田分公司“十四五”发展规划》等。项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受；采取严格的生态恢复、水土保持、防沙治沙措施后，项目建设对区域生态影响可行；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目可行。
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