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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新增轻烃及碳五烷烃储运项目

	项目代码
	 

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	G5942 危险化学品仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	[bookmark: _GoBack]五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	新疆轮台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2608180955652822000282

	总投资（万元）
	2055
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	2.43
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：          
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	设置《新增轻烃及碳五烷烃储运项目环境风险专项评价报告》：本项目为易燃易爆和有毒有害危险物质存储量超过临界量的建设项目。

	规划情况
	规划名称：《轮台工业园区国土空间专项规划(2024-2035年)》；
审批机关：轮台县人民政府
审批文件名称：《关于对〈轮台工业园区国土空间专项规划(2024-2035)》〉的批复》。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》；
审批机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅；
审批文件名称及文号：《关于〈轮台工业园区国土空间专项(2024-2035年)环境影响报告书〉的审查意见》，新环审〔2025〕135号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 与《轮台工业园区国土空间专项规划(2024-2035年)》符合性分析
规划范围：本次轮台工业园国土空间专项规划范围为轮台县国土空间城镇开发边界面积，规划总面积24.09km2，其中拉依苏石油化工区面积16.11km2（1611.8528公顷），红桥石油服务区面积7.98km2（797.7690公顷）。轮台工业园区化工产业集聚区规划范围为：规划用地面积1123.22公顷，均位于拉依苏石油化工区范围内。
发展定位：拉依苏石油化工区的发展定位是形成以石油天然气化工、硅基新材料产业为主导，以煤化工、现代能源为重点，以盐化工、精细化工为延伸，以资源循环利用为补充的现代化工产业体系。
规划产业布局：拉依苏石油化工区与轮台工业园化工产业集聚区在产业布局上保持一致，共布置八大产业区，分别为石油天然气化工产业区、硅基新材料产业区、煤化工产业区、现代能源产业区、建材产业区、资源循环利用产业区、化工物流区、盐化工区。
巴州海祥石油化工有限公司主要从事轻烃精制及碳五烷烃等基础石油化工产品的生产、储运与经营。公司位于拉依苏石油化工区的石油天然气化工产业区内。本项目新增轻烃及碳五烷烃储罐，属于巴州海祥石油化工有限公司现有工程配套附属设施，项目选址及建设内容均满足该专项规划相关管控要求。项目与园区规划范围位置关系详见附图 1，与拉依苏石油化工区产业布局位置关系详见附图2，项目与拉依苏石油化工区用地规划位置关系见附图3。
2 与《轮台工业园区国土空间专项(2024-2035年)环境影响报告书》结论及其审查意见符合性分析
表1-1  与园区规划环境影响报告书结论及审查意见符合性分析
	文件要求
	拟建项目情况
	符合性

	坚持绿色发展，优化产业结构、规划布局。坚持以环境质量改善为核心，遵循生态优先、绿色发展原则，依据区域环境和资源禀赋条件，合理确定园区各片区，尤其是拉依苏石油化工区发展定位、产业结构和规划布局。切实落实《报告书》提出的规划优化调整意见和生态环境保护对策措施，促进园区发展和环境保护相协调。严格按照集约开发的原则，优化土地用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。
	项目位于巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内，不新增用地，符合拉依苏石油化工区发展定位、产业结构和规划布局。
	符合

	严守生态保护红线，加强空间管控。衔接巴音郭楞蒙古自治州及轮台县国土空间规划及生态环境分区管控要求，严格控制园区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。重点关注区域大气环境质量、地下水环境、土壤环境、环境风险，对园区内企业提出具体管控要求。根据园区产业结构和产业链，完善生态环境准入清单，落实园区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。
	本项目不涉及生态保护红线，符合园区生态空间管控要求；本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中相关要求。
	符合

	严格管控区域污染物排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放。
	现有项目配套建设废气收集、处理装置。本项目废气治理措施均依托现有。污染物排放及控制符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）等要求。
本项目已落实污染物总量控制。
	符合

	严格资源利用总量控制，加快基础设施建设。以水资源承载力为基础，坚持“以水定产、以水定量”，合理确定园区用水规模，充分挖掘园区可利用的中水资源，优先采用中水作为水源，提高水资源利用率，最大限度节约新鲜水用量，确保园区工业用水满足水资源“三条红线”指标要求，完善园区中水回用方案，加快完成园区中水回用系统及回用管网等基础设施建设。加强工业固体废物环境管理，以减量化、资源化、无害化为原则，推进固废资源化利用。
	本项目不新增新鲜水用量。
	符合

	强化环境风险监控和管理，健全园区环境风险防控、评估和应急响应体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。建立完善的环境空气、地下水、土壤等监控体系，落实园区环境质量跟踪监测计划，定期开展监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。加快编制并不断完善突发环境事件应急预案，关注对周边居民区、红桥河等环境敏感目标影响，足额配备应急物资，定期开展应急演练，提升环境风险防控和应急响应能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险，保障区域环境安全。
	企业已编制了突发环境事件应急预案并于2026年8月21日完成修订并备案，备案编号652800-2026-8-M，企业针对突发环境事件定期开展应急演练，配备了应急物资，并与园区突发环境事件应急预案相衔接，本次评价要求项目建设完成后，应及时更新并完善应急预案相关内容，并及时备案。
	符合


综上，本项目符合《轮台工业园区国土空间专项(2024-2035年)环境影响报告书》结论及其审查意见。

	其他符合性分析
	1 产业政策相符性
根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目不属于目录“鼓励类、限制类、禁止类”项目，应属“允许类”，项目不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品，符合国家产业政策的要求，因此，项目符合国家产业政策。
2 与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》符合性分析
表1-2  与《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	一、严格项目源头准入
（一）严格政策规划约束。严禁新建国家《产业结构调整指导目录》、自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。按照国家《产业结构调整指导目录》中限制类产业及自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》控制和限制类危险化学品要求，严格控制过剩行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换，严格控制涉及有毒气体和爆炸危险性化学品的建设项目。坚决遏制“两高”项目盲目发展，石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。
（二）严格项目核准备案。各级核准、备案机关要按照国务院《政府核准的投资项目目录（2016年本）》、国家发改委商务部《市场准入负面清单（2020年版》《新疆维吾尔自治区政府核准的投资项目目录（2017年本）》等有关规定做好化工项目核准备案工作。涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源）的危险化学品建设项目按国家有关规定，明确由自治区政府投资主管部门核准的，由自治区政府投资主管部门牵头，在委托评估的基础上，征求同级工业和信息化、应急管理、生态环境、自然资源等相关部门意见后，依法依规核准；应属地备案的，属地备案部门应依法依规征求同级相关部门意见后，依法依规备案。
（三）严格项目投资准入。新建化工项目应当符合当地化工园区投资准入门槛。其中，涉及危险化学品生产项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《建设项目环境保护管理条例》，增加安全、环保方面的投入，提高投资准入要求；列入国家《产业结构调整指导目录》和《鼓励外商投资产业指导目录》鼓励类以及搬迁入园项目，可适当放宽投资准入门槛，具体标准由各地（州、市）自行制定向社会公布。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于允许类。项目原料、产品及中间产品均不属于自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品，且未纳入《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020年）。
本项目不属于自治区政府投资主管部门核准的项目。属于属地备案项目，已取得轮台县发展和改革委员会出具的备案文件（备案号：2608180955652822000282），项目代码：2608-652822-04-03-910854。
本项目按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《建设项目环境保护管理条例》建设。
本项目符合《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》及《关于<轮台工业园区国土空间专项(2024-2035年)环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2025〕135号）中相关要求。
	符合

	二、严格规划空间布局准入
（一）严守规划分区管控。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。已经建设化工项目涉及违规占用生态保护红线和永久基本农田的，按照有关规定，限期退出。
（二）严格岸线管理。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区，下同）；已批未开工项目，停止建设，按要求重新选址；已经开工建设的，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
（三）推进退城入园。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	（1）项目位于轮台工业园区，位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线和永久基本农田。
（2）项目不涉及岸线。
（3）项目园区属于自治区级工业园区化工产业集中区。
	符合

	三、严格安全环保准入
（一）严格安全标准准入。新（改、扩）建危险化学品项目，严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》要求，履行建设项目安全审查，严禁未批先建。严格执行《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（2020）。新（改、扩）建精细化工项目，按照《精细化工反应安全风险评估导则（试行》（2017）规定开展反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级的项目，严格限制反应工艺危险度4级的项目。化工园区应当根据风险大小、企业数量、生产工艺要求等，优化园区内企业布局，建立健全与之配套的安全监管、隐患排查、风险评估、应急救援等机制，有效控制和降低整体安全风险。
（二）严格生态环境准入。新（改、扩）建化工项目应符合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离，环境保护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标，避免邻避效应。新（改、扩）建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要严格按照相关标准进行建设。新（改、扩）建化工项目满足重点污染物排放总量控制、相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施，腾出足够的环境容量。
	（1）项目为改扩建项目，不使用列入《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（2020）的工艺设备，项目无反应过程，不属于精细化工项目，不涉及危险工艺。
（2）项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》相关要求；符合园区产业定位、规划环评要求；项目按现行技术导则设置合理卫生防护距离，防护距离范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标，可有效避免邻避效应；项目采取有效措施从严控制污染物排放；项目废气均采取有效措施控制，项目能耗较低。
	符合

	四、严格项目事中事后监管
（一）新建化工项目应严格遵守《企业投资项目核准和备案管理条例》《企业投资项目事中事后监管办法》等相关法律法规和规定，建设单位按照有关要求，做好环境影响评价、安全评价、职业健康评价、节能评价、水土保持评价等，确保投资项目中的安全、环保、职业病防护、节能、水土保持等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（二）各级负有监管职责的部门按照职责分工，对新建化工项目要强化监管、严格把关，对违规建设的化工项目，应当依法责令停止建设或者责令停产。
	项目遵守相关条例规定要求，同步开展环境影响评价工作，严格落实环保“三同时”制度。
	符合


3 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析，见表1-3。
表1-3  与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	一
	生态环境准入总体要求

	1
	建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。
	本项目正在开展环境影响评价工作，并报具有审批权限的生态环境部门审批
	符合

	2
	建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
	（1）项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求。
（2）本项目未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，采用的工艺、技术和设备符合相关要求。
	符合

	3
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
	（1）本项目符合国家、自治区主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划要求。
（2）本项目建设符合《新疆生态环境功能区划》、符合国土空间规划、符合《轮台工业园区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》及《关于<轮台工业园区国土空间专项(2024-2035年)环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2025〕135号）。
	符合

	4
	禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。
	本项目选址不涉及环境敏感区。
	符合

	5
	建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。
	本项目建设地点位于巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内，不占用基本农田。
	符合

	6
	新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。
	本项目建设地点位于轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内，轮台工业园区拉依苏石油化工区属于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区，项目建设符合园区规划、规划环评及审查意见要求。
	符合

	7
	按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。
	本企业已取得排污许可证，持证排污。各类污染物排放满足国家及自治区最新污染物排放标准要求，现有工程总量许可排放量满足本次工程和现有污染物排放，故本次不进行总量申请。
	符合

	8
	存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。
	（1）本项目为改扩建项目，全厂在平面布置、工艺及设备选择、自动控制、消防及火灾报警系统、可燃及有毒气体检测报警系统等方面采取风险防范措施。
（2）企业已制定环境风险应急预案，防范有毒有害废气等非正常排放污染控制。本次评价提出环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求。
（3）本项目提出分区防渗措施。
	符合

	9
	企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	项目按现行技术导则设置合理卫生防护距离，防护距离范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标，可有效避免邻避效应。
	符合

	10
	根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。
	本次改扩建项目无新增固废。
	符合

	11
	建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。
	本项目为改扩建项目，采用先进的工艺、节能型设备，提高项目单位产品综合能耗水平；对产生的“三废”尽量回收利用，不能回收利用的均采取切实可行的末端治理措施。参照《清洁生产标准 石油炼制业》（HJ/T125-2003）中石油炼制业企业清洁生产标准的指标要求，本项目清洁生产水平处于国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。
	符合

	12
	鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。
	本次改扩建不新增燃料用量，不新增水用量。
	符合

	13
	改扩建、扩建项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理评估，针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施并纳入竣工环保验收。
	本项目为改扩建项目，对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理评估，针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施并纳入竣工环保验收。
	符合

	二
	石油天然气化工要求

	1
	（二）选址和空间布局
	1.新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应布设在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划、规划环评及其审查意见要求的产业园区。新建项目应符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）。
	本项目属于石油化工项目，位于轮台工业园区，均属于依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划、规划环评及其审查意见要求的产业园区。项目属于改扩建项目，符合《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化〔2021〕1号）。
	符合

	
	
	2.新、改、扩建现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等化工项目应符合国家、自治区产业政策、布局及产能置换要求。焦化、电石等项目应符合产能过剩行业政策要求。鼓励电石装置与兰炭、石灰石、发电等上游原料和能源，聚氯乙烯、1,4-丁二醇等下游产品生产装置配套建设。国家有明确规定的现代煤化工项目选址应符合现代煤化工创新发展布局方案等有关产业规划。
	项目属于改扩建石油化工项目，符合国家、自治区产业政策、布局及产能置换要求。
	符合

	
	
	3.在符合产业政策、满足区域大气环境空气质量改善和污染物总量控制要求、不扩大生产规模的前提下，允许不在通过认定的化工园区和化工聚集区的现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石等生产企业进行工艺优化升级、安全条件改善、事故隐患治理和环保水平提高的相关技术改造。
	本项目符合产业政策、满足区域大气环境空气质量改善和污染物总量控制要求。项目位于轮台工业园区。
	符合

	2
	（三）污染防治与环境影响
	1.新、改、扩建石油天然气化工项目应配套建设废气收集、处理装置。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。动力站锅炉烟气排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）或《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）要求；恶臭污染物排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求；其他污染物排放及控制应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）等要求。所使用的工业炉窑废气排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）和自治区工业炉窑大气污染综合治理相关要求。
	现有项目配套建设废气收集、处理装置。污染物排放及控制符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）等要求。
	符合

	
	
	2.上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。无组织废气应符合相应行业排放标准要求，厂区内挥发性有机物浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）要求。
	本项目选用全压力储罐储存1#轻烃和碳五烷烃，减少物料日常存储产生的挥发，1#轻烃均采用汽车装载，采用底部装载方式。装卸平台、罐区设1套油气回收系统，采用“冷凝+活性炭吸附”处理后排放；设备设有泄漏检测与修复（LDAR）设施；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）浓度限值；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。
	符合

	
	
	3.做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。石油天然气化工生产企业内部须设置必要的废水处理单元，废水经企业内部预处理后，应进入所在化工园区或化工聚集区集中污水处理厂进一步处理达标后排放或综合利用。
	本项目不新增废水，现有工程污水全部进入厂区污水处理设施。
	符合

	
	
	4.噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。
	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
	符合

	
	
	5.固体废物处置（理）应符合有关法律法规和环保标准要求的规定，工业固体废物无害化处置率须达到100%。一般工业固体废物和危险废物贮存和处置应分别达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）等相关要求。
	一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2024）。
	符合

	
	
	6.新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用率等应达到行业先进水平。炼油、乙烯、对二甲苯项目能效应达到行业标杆水平。
	本项目采用先进的工艺、节能型设备，提高项目单位产品综合能耗水平；对产生的“三废”尽量回收利用，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用率等应达到行业先进水平。
	符合

	
	
	7.将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
	项目不涉及温室气体排放。
	符合


综上分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）要求。
4 与《市场准入负面清单（2025年版）》的符合性分析
本项目与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）符合性分析见表1-4。
表1-4  与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析一览表
	一、禁止准入类

	禁止或许可事项
	禁止或许可准入措施描述
	本项目情况
	符合性

	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。
	本项目建设符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，未采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项。
	本项目位于轮台工业园区，符合国家、自治区主体功能区规划和各地颁布实施的生态环境功能区规划和生态保护红线、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	符合


根据上表分析，本项目建设符合《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。
5 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析
2022年7月26日自治区党委、自治区人民政府印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，项目与该实施方案的符合性分析见表1-5。
表1-5  与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	（八）推动能源资源节约高效利用。以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目属于改扩建项目，项目仅新增少量用电量，新增能源消耗较少。
	符合

	2
	（九）加强生态环境分区管控。贯彻落实《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021—2035年）》《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元。建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、监管执法等方面的应用。
	本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）相关要求。
	符合

	3
	（十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目罐区和装卸平台设1套油气回收系统，采用“冷凝+吸附”处理后排放；设备设有泄漏检测与修复（LDAR）设施。
	符合

	4
	（十四）加强大气面源和噪声污染治理。提升城市精细化管理水平，强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。
	本项目施工期施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，所有建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施。
	符合

	5
	（三十三）提升生态环境监管执法效能。全面推行排污许可“一证式”管理，压实排污单位自行监测主体责任，建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制，强化证后监管。实施排污单位自动监控系统现场端升级改造，提高污染源自动监控的覆盖面。依法严厉查处无证和不按证排污环境违法行为。
	巴州海祥石油化工有限公司设立有完善的环保管理制度和专门的环境管理工作机构，巴州海祥石油化工有限公司已申领排污许可证，排污许可证编号为91652822MA775YA181001P，有效期限：2023年4月14日至2028年4月13日。
	符合


综上所述，本项目符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。
6 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）的符合性分析见表1-6。
表1-6  与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析一览表
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。
	巴州海祥石油化工有限公司设立有完善的环保管理制度和专门的环境管理工作机构，巴州海祥石油化工有限公司已申领排污许可证，排污许可证编号为91652822MA775YA181001P，有效期限：2023年4月14日至2028年4月13日。本项目投产前按要求进行变更。
	符合

	2
	向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。
	巴州海祥石油化工有限公司设有规范的大气污染物排放口及标识。
	符合

	3
	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。
	巴州海祥石油化工有限公司委托监测单位负责全厂的环境监测工作，并保存原始监测数据记录。
	符合

	4
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目物耗、能耗水平较低，环境风险可防可控，且满足新疆重点行业准入条件。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关要求。
7 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析
项目与《关于印发新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性详见表1-7。
表1-7  与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	持续优化产业结构
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目
	符合

	持续优化能源结构
	严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭削减量。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。
	本项目不属于新增煤炭用量项目
	符合

	持续优化交通结构
	优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。
	本项目产品外运依托汽车运输
	符合

	全面加强面源污染治理
	持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。
	本项目施工期严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价等措施。
	符合

	强化多污染物减排
	持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。开展失效低效污染治理设施排查整治。扎实推进环保绩效“创A晋B”，各地结合实际制定“一企一策”污染治理方案，提升企业环保绩效水平。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放，逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
	巴州海祥石油化工有限公司制定了相应的应急管理措施。
	符合

	
	强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目采用无泄漏设备降低含挥发性有机物物料的设备与管线组件泄漏与挥发，项目实施后开展LDAR工作；罐区和装卸平台采用“冷凝+吸附”处理后排放；设备设有泄漏检测与修复（LDAR）设施。
	符合


8 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的符合性分析
[bookmark: _Hlk199147591]本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析见表1-8。
表1-8 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	一、挥发性有机液体储罐
企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。
	本项目罐区采用全压力球罐减少挥发性有机物的产生，同时罐区设置油气回收装置，采用“冷凝+吸附”处理工艺，减少挥发性有机废气的产生和排放。
	符合

	2
	二、挥发性有机液体装卸
汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。
	本项目装卸过程设置油气回收装置，采用“冷凝+吸附”处理后排放。
	符合

	3
	三、敞开液面逸散
石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭…通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量。
	本项目为改扩建项目，不新增废水。
	符合

	4
	四、泄漏检测与修复：石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。
	企业按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	5
	九、非正常工况：石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。
	本项目将非正常情况下排放的可燃性气体收集后送到火炬燃烧满足标准要求。
	符合


综上，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》要求。
9 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析
为了进一步深化VOCs的综合治理，2019年生态环境部发布了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），主要包括石化行业、化工行业、工业涂装、包装印刷行业、油品储运销等行业提出了挥发性有机物治理任务。本项目属于石化行业，根据石化行业治理任务进行分析见表1-9。
表1-9  《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》符合性
	序号
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目对VOCs的物料的排放源储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等排放源实施采取设备与场所密闭、废气收集等管控措施，实现VOCs无组织减排。
	符合

	2
	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。
	本项目罐区采用全压力球罐减少挥发性有机物的产生，同时罐区和装卸平台设置油气回收装置，采用“冷凝+吸附”处理工艺，减少挥发性有机废气的产生和排放。
	符合

	3
	加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。
	企业按照相关标准及规范开展LDAR工作。
	符合

	4
	推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。
	本项目属于改扩建项目，企业已按照环保要求开展“一厂一策”工作。
	符合

	5
	严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。
	本项目罐区采用全压力球罐减少挥发性有机物的产生，罐区和装卸平台设置油气回收装置，采用“冷凝+吸附”处理工艺，减少挥发性有机废气的产生和排放。
	符合



综上，项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。
10 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》提出：实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展；严格落实环境准入要求，加大落后产能淘汰力度，持续压减过剩产能，加快调整优化产业结构。合理规划清洁能源建设及消费，大力发展天然气与可再生能源。
本项目依托的现有工程为巴州海祥石油化工有限公司轻烃深加工及粗苯精制生产装置，其建设发展不存在“两高”项目盲目发展情形，巴州海祥石油化工有限公司主要从事轻烃精制及碳五烷烃等基础石油化工产品的生产、储运与经营，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》不属于限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策；公司位于拉依苏石油化工区的石油天然气化工产业区内，符合园区以石油天然气化工为主导的产业定位；现有工程已依法取得环评批复、排污许可证及危险化学品安全生产许可证，按批准规模建设运营，未发生超产能、未批先建等违规情形；企业已按规定开展节能审查和能耗管理，污染物排放满足排污许可要求，重点污染物排放总量指标落实。综上，现有工程的建设发展符合法律法规、产业政策及规划要求，不属于“两高”项目盲目发展情形；本项目作为配套附属设施，不新增生产装置及产品产能。
11 与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《中华人民共和国生态环境法典》
	第二百一十七条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	现有项目配套建设废气收集、处理装置。本项目废气治理措施均依托现有。
	符合

	
	第五百六十七条：排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	对各类主要噪声源采用低噪声源设备、并采取减振、隔声等措施，可正常使用，符合相关标准。
	


12 生态环境分区管控要求符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析见表1-10。
表1-10  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	A1空间布局
约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策；
本项目能耗、水耗满足相关国家标准准入值要求，污染物排放和环境风险防控符合国家（地方）标准及有关产业准入条件。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	项目位于轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内，项目所在区域为工业聚集区，项目符合园区规划相关要求。
	符合

	A2污染物排
放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	项目符合生态环境分区管控、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。本项目运营期不产生废水。本项目无固体废物产生。
	符合

	A3环境风险
防控
	A3.2联防联控要求
	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	项目已针对污染物采取了相应的污染防治措施，并达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求，企业现有工程已取得排污许可证并按证排污，定期开展了监测。企业建立了土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	符合

	A4资源利用
要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
	本项目无废水产生
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目不涉及
	符合


（2）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》符合性分析
根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》可知，项目区属于轮台工业园区重点管控单元（ZH65282220004）。
表1-11  本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》相符性分析
	环境管控单元编码
	ZH65282220004
	本工程情况
	相符性

	环境管控单元名称
	轮台工业园区
	
	

	环境管控单元类别
	重点管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	禁止引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不新增用水。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。
2.实施挥发性有机物及恶臭治理。加快石化企业脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强罐区油气治理、装卸储运油气回收以及工艺废气挥发性有机物治理、恶臭治理。积极推进陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业二氧化硫、烟粉尘控制。在石化、有机化工、煤化工等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收，完成所有加油站、储油库和油罐车油气回收治理。
3.防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。
	1.本项目废气均经有效措施治理后满足相应排放标准，并符合大气污染物总量控制要求。
2.本项目罐区油气及装卸储运油气经收集后采用“冷凝+活性炭吸附”处理后排放，并要求企业开展泄漏检测与修复。
3.罐区四进行重点防渗处理。
	符合

	
	环境风险防控
	1.定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。
2.重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。
3.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油类等有机污染物。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	严格落实风险防控要求。
	符合

	
	资源利用效率
	强化工业水循环利用。推进加强洗煤废水循环利用。在高耗水行业开展试点示范，筛选具有明显经济效益的节水治污技术。鼓励纺织印染、石油石化、煤化工等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得批准其新增取水许可。
	本项目为扩建项目，不新增用水。
	符合


13 选址合理性分析
项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司现有厂区内，根据轮台工业园区拉依苏石油化工区用地规划，本项目位于三类工业用地内，根据轮台工业园区拉依苏石油化工区产业链规划，本项目位于现状建成区，项目建设符合轮台工业园区拉依苏石油化工区规划。
本项目所在区域非文物、军事保护区，也无风景区、名胜古迹及饮用水水源保护区等敏感区域，建设符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）要求，符合相关环保政策要求，项目营运期产生的各项污染物经采取各种措施治理后均能达标排放，对周边环境影响较小，综上，项目选址区域无环境制约因素，从环境保护角度考虑选址合理。
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	建设内容

	1 项目由来
巴州海祥石油化工有限公司成立于2016年4月18日，法定代表人为谭洋，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91652822MA775YA181，地址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县工业路008号，所属行业为有机化学原料制造。
2016年12月巴州海祥石油化工有限公司委托北京欣国环环境技术发展有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司10万吨/年精粗苯项目环境影响报告书》，于2017年8月24日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于巴州海祥石油化工有限公司10万吨/年精粗苯项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2017〕1314号）。本项目实行分期建设，一期工程为原料预处理单元；二期工程包含异构化单元、粗苯精制单元及甲醇制氢单元。其中一期工程已于2020 年11月19日取得原巴音郭楞蒙古自治州生态环境局出具的建设项目竣工环境保护验收备案登记卡，备案编号：第2020177号。二期工程至今未开工建设。
2023年8月巴州海祥石油化工有限公司委托新疆立磐环保科技有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用技改项目环境影响报告表》，于2023年11月16日取得新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局出具的《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用技改项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2023〕265号），本项目实行分期建设，一期工程建设一套液环压缩机、导热油炉上加装低氮燃烧器、一套塔底再沸器、塔顶回流罐、塔顶采出泵及改造部分管线，二期工程包含1栋机修厂房、1栋危废库、1栋丙类库、1栋备品备件库，1栋门卫室、1栋值班室，其中一期工程已于2025年7月完成自主验收，二期工程至今未开工建设。
2025年11月巴州海祥石油化工有限公司委托新疆山河志远环境监理有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表》，2025年12月8日取得《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306号）。该项目建设正在开展竣工环保验收工作。
巴州海祥石油化工有限公司现有1#轻烃原料、碳五烷烃采用内浮顶储罐储存。上述物料饱和蒸气压较高，夏季运行工况下挥发问题突出，不仅加重油气回收设施运行负荷，还会造成物料损耗。2026年3月20日生态环境部第三轮检查组检查巴州海祥石油化工有限公司当前碳五烷烃储罐罐型与国家规范不相符，应采用压力储罐，2026年4月2日巴州海祥石油化工有限公司收到轮台工业园区管委会规划建设环保局下达的限期整改通知书。为落实限期整改相关要求，同时降低物料挥发损耗，企业拟新建2个球罐，用于1#轻烃原料和碳五烷烃的储存。
现有4个轻烃储罐和2个碳五烷烃储罐暂时停用，后续储罐用于储存现有工程中间产物，储存物质符合《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）相关要求。
根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目属《名录》所列“五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”应编制报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《新增轻烃及碳五烷烃储运项目生态环境影响报告表》，建设单位递交生态环境影响报告表呈报环境保护行政主管部门，审批后作为生态环境部门和该企业进行环保管理的依据。
2 地理位置及周边环境
项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司厂区内，厂区北侧34m处为巴州海祥石油化工有限公司下属运输公司，西侧63m处为同益新能源公司CNG加气站（停产），南侧和东侧均为空地。
3 建设内容及规模
本项目不新征土地，在厂区预留用地内建设罐区四，设置2座球罐（总容积2000m³）用于储存1#轻烃和碳五烷烃，1#轻烃每2天转存一次、碳五烷烃每4天转运一次；暂时停用现有工程4座轻烃储罐（总容积约8000m³）和2座碳五烷烃储罐（总容积约4000m³）。
现有工程轻烃每32天转存一次、碳五烷烃每17天转存一次，物料在罐内积压时间长，罐容利用率低，名义罐容远大于实际周转需要；本次新建球罐容积依据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007—2014），按现有装置实际日周转量、优化后的储存周期及充装系数核算确定。轻烃储存周期压缩至2天、碳五烷烃压缩至4天后，所需罐容大幅缩减，2000m³球罐有效储存容量即可完全容纳正常储存周期内的全部周转量，满足生产连续运行与产销衔接的缓冲需要，储运能力与生产规模相匹配。
主要建设内容及规模见表2-1。
表2-1  本项目主要工程内容
	工程分类
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	罐区四
	占地1623.22m²，建设2座1000m³1#轻烃原料/碳五烷烃球罐，配套1#轻烃原料装卸装置、物料输送泵及进出料工艺管线。围堰（规格：61m×43m×1.5m），球罐均配套设置安全阀，安全阀泄放管线密闭接入厂区现有火炬系统，不直接向大气放空。
	本次改扩建内容

	依托工程
	消防事故水收集池
	有效容积2160m3（30m×18m×4m）。
	依托

	
	油气回收装置
	占地面积12m2，建筑高度3.2m，耐火等级二级，火灾危险性甲类。
	依托

	
	空压站系统
	空压制氮站包含两套系统，一套制取洁净的压缩空气，包含空压机及压缩空气净化装置。另一套用于制取氮气，包含空压机、压缩空气净化装置、制氮系统。
	依托

	公用工程
	供电系统
	依托园区
	依托

	
	供气系统
	依托厂区空压制氮站
	依托

	环保工程
	废气治理
	物料装车废气采用底部装车系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒（DA003）排放
	依托

	
	
	物料卸车废气经收集后进入导热油炉作为燃烧进行燃烧后经1根20m高排气筒（DA002）排放
	依托

	
	废水治理
	本项目不新增废水。
	/

	
	固废治理
	本项目运营期无固废产生。
	/

	
	噪声治理
	隔声、减振、消声、防噪措施。
	新建

	
	风险
	重点防渗区：罐区四，等效黏土防渗层M≥6.0m，K≤1.0x10-7cms：或参照GB18598执行。


4 现有工程产品方案
[bookmark: _Hlk112828269]本项目仅进行物料储存，不改变厂区现有工程生产工艺及产品产量，巴州海祥石油化工有限公司现有产品方案如下：
表2-2  现有产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量
（万吨/年）
	火灾危险类别
	备注

	1
	碳五烷烃
	0.72
	甲B类
	调和后剩余产品，因原料轻烃成分，产量略有波动

	2
	工业碳七
	1.3
	甲B类
	调和后剩余产品，因原料轻烃成分，产量略有波动

	3
	92#汽油
	约8.5
	甲B类
	根据情况可调整不同汽油产量

	4
	95#汽油
	约8.5
	甲B类
	

	5
	液化石油气
	0.09
	甲A类
	/

	6
	工业碳六
	3.14
	甲B类
	/

	7
	混烃碳八
	0.32
	甲B类
	混烃单元副产，因原料轻烃成分，产量略有波动


5 主要生产设备
本项目主要设备见下表。
表2-3  生产设备一览表
	序号
	设备名称
	设备位号
	规格参数
	材质
	数量台/套

	1
	1#轻烃原料/碳五烷烃球罐
	∅12300
	∅12.3m
	Q345R
	2

	2
	1#轻烃原料卸车泵
	P-4403
	流量50m³/h，扬程70米，11KW
	304
	1

	3
	1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵A
	P-4601A/B
	流量50m³/h，扬程70米，11KW
	304
	2（一用一备）

	4
	1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵B
	P-4602A/B
	流量50m³/h，扬程70米，11KW
	304
	2（一用一备）


6 项目年周转量
本次新增2个球罐V-4601A/B，1#轻烃原料和碳五烷烃至球罐进出料总线管道分别单独设置，实现新增球罐V-4601A/B既能单独储存1#轻烃原料又能单独储存碳五烷烃，具体储存的介质根据生产储存需求调整。本项目储罐年周转量见下表。
表2-4  本项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	最大暂存量
	备注

	1
	碳五烷烃
	t/a
	7200
	1196.8
	现有工程产品
储存天数为4天

	2
	1#轻烃
	t/a
	142000
	1144
	外购，储存天数为2天

	3
	氮气
	Nm3/a
	8000
	空气制氮站

	4
	仪表空气
	Nm3/a
	204000
	

	5
	电
	kwh
	264000
	接市政电网


表2-5  本项目原辅材料理化性质及组成分析
	序号
	名称
	理化性质

	1
	碳五烷烃
	外观与性状：无色液体，有微弱的薄荷香味。饱和蒸气压（kPa）：53.32/18.5℃。熔点（℃）：-129.8，沸点（℃）：25~65。临界温度（℃）：196.4，临界压力（MPa）：3.37，相对密度：680kg/m³，相对密度（空气=1）：2.48。溶解性：微溶于水，溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	2
	1#轻烃
	外观与性状：无色透明油状液体，具有石油类气味，主要成分为 C₄‑C₁₀烷烃类混合物；相对密度：650kg/m³，饱和蒸气压 74～200kPa (37.8℃)，闪点＜‑40℃，属于低闪点易燃液体；不溶于水，易挥发，蒸气重于空气，易在低洼区域积聚，爆炸极限 1.2%‑7.5%（体积分数）。遇明火、高热易发生燃烧爆炸，对人体中枢神经系统存在麻醉效应，泄漏会造成土壤、水环境的污染风险。


7 本项目实施后储罐设置情况见下表。
本项目新增2个1#轻烃原料/碳五烷烃球罐，暂时停用现有4个轻烃储罐和2个碳五烷烃储罐。项目建成后全厂储存系统设置情况一览表
表2-6  项目建成后全厂储存系统设置情况一览表
	名称
	尺寸及数量
	类型
	密度g/cm3
	结构
	最大储存量（t）
	周转
天数
	备注

	罐区一

	轻烃原料储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.741
	立式
	2608.32
	32
	暂时停用

	MTBE储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个，总容积2000m3
	内浮
顶罐
	0.74
	立式
	1302.4
	10
	现有

	混烃碳八储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个
	固定拱顶罐
	0.856
	立式
	1506.56
	3
	现有

	己烷异构体储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.701
	立式
	2467.52
	13
	现有

	混烃原料储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.781
	立式
	2749.12
	24
	现有

	三甲苯储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个，总容积2000m3
	内浮
顶罐
	0.867
	立式
	1525.92
	5
	现有

	不合格品储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个
	内浮
顶罐
	0.801
	立式
	1409.76
	/
	现有

	工业碳六储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个
	内浮
顶罐
	0.790
	立式
	1390.4
	23
	现有

	二甲苯储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个
	内浮
顶罐
	0.879
	立式
	1547.04
	11
	现有

	罐区二

	轻烃原料储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.741
	立式
	2608.32
	32
	暂时停用

	92#汽油、95#汽油
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.775
	立式
	2728
	63
	现有

	碳五烷烃储罐
	φ14×14.27m，2个，1000m3/个，总容积2000m3
	内浮
顶罐
	0.626
	立式
	2203.52
	17
	暂时停用

	工业碳七储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.684
	立式
	2407.68
	13
	现有

	汽油备用储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个，总容积2000m3
	内浮
顶罐
	/
	/
	/
	/
	现有

	碳八料储罐
	φ14×14.27m，2个，2000m3/个，总容积4000m3
	内浮
顶罐
	0.749
	立式
	2636.48
	8
	现有

	宁煤汽油储罐
	φ14×14.27m，1个，2000m3/个，总容积2000m3
	内浮
顶罐
	0.737
	立式
	1297.12
	29
	现有

	罐区三

	液化石油气储罐
	D=3.2m、L=11.62m，10个，100m3/个，总容积1000m3
	压力罐
	0.560
	卧式
	492.80t
	17
	现有

	罐区四

	1#轻烃原料/碳五烷烃球罐
	∅12.3m，2个，1000m3/个，总容积2000m3
	压力罐
	0.65/0.68
	球罐
	1144/1196.8
	2/4
	新建

	注：①装填系数取88%。


8 总平面布置
本项目不增加用地，在厂区现有空地建设罐区四，在原储运系统装卸车台的基础上加装至罐区四的卸车工艺管道。
厂区平面呈矩形布置，东西长约546m，南北宽约204m。厂区总平面布置按照功能分区，划分为厂前区、生产装置区、公用工程区、储罐区、装卸区等。
厂前区主要设置有综合楼、食堂、辅助楼、职工活动室等，位于厂区西北侧；生产装置区主要为混烃预处理单元和轻烃预处理单元，位于厂区中部；公用工程区包括主控室、分析化验及变配电室、消防泵房及空压站、消防水罐、污水处理间、初期雨水收集池、污水收集池、消防事故水收集池、循环水站、导热油炉、地面火炬等，公用工程设施分布在厂区西侧及东南侧；储罐区包括罐区一、罐区二、罐区三、罐区四及其泵棚、油气回收装置，储罐区位于厂区东侧；装卸区主要由汽车装卸站以及倒车场地组成，位于厂区北侧中部位置；危废贮存点位于厂区西南侧。除厂前区与装卸区由独立围墙与其他功能区分隔外，其余各功能区之间均用通道隔开，通道宽度分主次通道。加热炉布置在原料预处理装置的边缘，与燃料气储罐保持7.5m以上的防火间距，与最近的混烃分离塔之间保持15m以上的防火间距。
为满足物料和人流出入，生产厂区设置2个出入口，其中物流出入口位于厂区北侧中部，人员出入口位于厂区北侧与物流出入口隔离设置，紧邻园区规划道路。满足人流、物流出入需求。平面布置详见附图7。
9 公用工程
（1）给排水
厂区用水依托园区供水管网，本项目不新增用水。
（2）供电
本项目供电由拉伊苏园区库尔勒110千伏供变电站采用两路电源供电，厂区内已设一座总变配电室，具有1250kVA的配电变压器两台，完全满足负荷需求。厂区供电电压等级可分为：10kV、380V、220V。
本项目用电量为264000kWh/a。
（3）劳动定员及工作制度
现有工程总定员105人，年工作时间333天，工作时长按8000小时计，本项目依托厂区现有工作人员，不新增劳动定员。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程和产排污环节
项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工期工艺和产污环节详见图2-1。
图2-1  施工期工艺流程及产污环节图
2 运营期工艺流程和产污环节
本次新增球罐V-4601A/B，1#轻烃原料和碳五烷烃至球罐进出料总线管道分别单独设置，实现新增球罐V-4601A/B既能单独储存1#轻烃原料又能单独储存碳五烷烃，具体储存哪种介质根据生产储存需求调整。
（1）1#轻烃卸车储存工序
项目外购1#轻烃原料由密闭罐车运输至厂区卸车区域，采用密闭卸车方式，通过新增1#轻烃原料卸车泵对罐车内物料进行加压输送，经专用1#轻烃进料总管输送至新增球罐密闭储存。
生产需要使用1#轻烃原料时，通过共用的输送泵将球罐内储存的1#轻烃输送至厂区主生产装置，满足生产原料供给。
物料装车废气收集后输送至厂区现有油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理，处理后废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。
（2）碳五烷烃收料储存工序
碳五烷烃为本厂主装置产出中间产品，由现有主生产装置通过密闭管道输送至本项目新增球罐区密闭储存，作为后续调油工序备用原料。球罐储存监控、安全防护系统与1#轻烃储存系统一致，实现压力、液位、温度全程监控。
当开展油品调合生产作业时，罐内储存的碳五烷烃通过1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵加压输送，密闭输送至管道式调油混合器内，与其他油品组分进行混合调合，完成产品调配工序。
工艺流程见图2-2。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.JDEhuqwps]图2-2  项目工艺流程及产污环节图
项目主要产污工序及污染物见下表。
表2-7  项目主要产污工序及污染物对照一览表
	项目
	产污工序
	污染物
	主要成分
	处理措施及去向

	废气
	物料装车
	碳五烷烃
	非甲烷总烃、苯
	经现有油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放

	
	物料卸车
	1#轻烃
	非甲烷总烃、苯、甲苯
	经气体回收机组回收后进入导热油炉燃烧净化后，经1根20m高排气筒（DA002）排放

	噪声
	管道混合器、泵类
	噪声
	Leq(A)
	选用低噪设备、减震、隔声




	与项目有关的原有环境污染问题
	1 现有工程概况
巴州海祥石油化工有限公司成立于2016年4月18日，法定代表人为谭洋，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91652822MA775YA181，地址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县工业路008号，所属行业为有机化学原料制造。
2 现有工程履行手续情况
2.1 环境影响评价及验收手续情况
2016年12月巴州海祥石油化工有限公司委托北京欣国环环境技术发展有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司10万吨/年精粗苯项目环境影响报告书》，于2017年8月24日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于巴州海祥石油化工有限公司10万吨/年精粗苯项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2017〕1314号）。项目实行分期建设，一期工程为原料预处理单元；二期工程包含异构化单元、粗苯精制单元及甲醇制氢单元。其中一期工程已于 2020 年 11 月 19 日取得原巴音郭楞蒙古自治州生态环境局出具的建设项目竣工环境保护验收备案登记卡，备案编号：第 2020177 号。二期工程至今未开工建设。
2023年8月巴州海祥石油化工有限公司委托新疆立磐环保科技有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用技改项目环境影响报告表》，于2023年11月16日取得新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局出具的《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用技改项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2023〕265号），本项目实行分期建设，一期工程建设一套液环压缩机、导热油炉上加装低氮燃烧器、一套塔底再沸器、塔顶回流罐、塔顶采出泵及改造部分管线，二期工程包含1栋机修厂房、1栋危废库、1栋丙类库、1栋备品备件库，1栋门卫室、1栋值班室），其中一期工程已于2025年7月完成自主验收，二期工程至今未开工建设。
2025年11月巴州海祥石油化工有限公司委托新疆山河志远环境监理有限公司编制《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表》，2025年12月8日取得《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306号）。该项目建设正在开展竣工环保验收工作。
2.2 排污许可证
①排污许可申请情况
2020年4月，巴州海祥石油化工有限公司首次申领排污许可证，排污许可证编号为91652822MA775YA181001P，2021年11月变更，2023年7月延续，延续后排污许可证有效期限：2023年4月14日至2028年4月13日，2023年9月和2024年10月分别进行了变更。
巴州海祥石油化工有限公司已完成《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目》建设，现阶段该项目竣工环境保护验收工作正在组织开展。企业现有排污许可证载明的VOCS有组织和无组织污染物许可排放量已无法匹配当前实际生产工况，需开展排污许可变更。根据《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306 号），企业VOCS有组织总量为1.016t/a，故本项目许可排放量参照根据《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306 号）中表述的许可排放量。企业已同步启动全厂排污许可证变更申报工作。
②企业生产运行情况
根据《巴州海祥石油化工有限公司2025年度排污许可执行报告（年报）》及现场调查，2025年正常生产。
根据2025年排污许可执行年报，正常运行期间污染物治理设施均正常运行，无异常运转记录。
③污染物排放达标情况
根据2025年排污许可执行年报，无废气和废水超标排放情况发生。
④台账统计情况
根据2025年排污许可执行年报台账管理情况表和现场调查，2025年度企业台账统计基本完整。
⑤信息公开情况
公开方式、时间节点和公开内容规定内容均符合排污许可证规定相关要求。
（3）应急预案备案情况
巴州海祥石油化工有限公司为防止突发事故可能造成的环境危害，编制了突发环境事件应急预案并于2026年8月21日完成修订并备案，备案编号652800-2026-8-M。
3 现有项目工艺流程及产污环节
现有工程装置包括混烃预处理单元和调油生产单元。
（1）工艺流程
①轻烃预处理单元
[image: 1757986820074]生产工艺流程及产污环节详见图2-3。
图2-3  轻烃预处理单元生产工艺流程及产污环节图
工艺简述：
原料轻烃自界区进入原料缓冲罐（V1101），经原料进料泵（P1101ab）提升至原料预热器一（E1101）、原料预热器二（E1102）分别与碳六分离塔顶气、碳四分离塔底料换热后进入碳四分离塔（T1101），碳四分离塔塔顶气相经碳四塔顶冷凝器（E1103ab）冷凝后进入碳四塔回流罐（V1102），回流罐液相经碳四分离塔回流泵（P1102ab）升压后一部分回流至碳四分离塔塔顶，另一部分作为液化石油气产品送至罐区。碳四分离塔塔底物料C5+经原料预热器二（E1102）换热后自压至脱戊烷塔（T2101）。
脱戊烷塔（T2101）塔顶气相经脱戊烷塔顶空冷器（AC2101）和脱戊烷塔顶冷凝器（E2108ab）冷凝后进入脱戊烷塔顶回流罐（V2102），罐底液体经脱戊烷塔回流泵（P2102ab）升压后一部分回流至塔顶，另一部分作为碳五烷烃产品送至罐区。脱戊烷塔塔底 C6+经脱戊烷塔底泵（P2103ab）升压送至脱己烷塔（T1102）。
脱己烷塔（T1102）塔顶气相经脱己烷塔顶空冷器（AC1101）和脱己烷塔顶冷凝器（E1105）冷凝后进入脱己烷塔顶回流罐（V1103），罐底液体经脱己烷塔回流泵（P1103ab）升压一部分回流至塔顶，另一部分作为己烷异构体产品送至罐区。脱己烷塔塔底苯及 C7+料经脱己烷分离塔底泵（P1104ab）升压送至碳六分离塔（T1103）。
碳六分离塔（T1103）塔顶气相经原料预热器一（E1101）和碳六分离塔顶冷凝器（E1108）冷凝后进入碳六分离塔回流罐（V1104），罐底液体经碳六分离塔回流泵（P1105ab）升压一部分回流至塔顶，另一部分工业碳六作为产品送至罐区。碳六分离塔塔底料C7+经碳六分离塔底泵（P1106ab）升压送至碳七分离塔（T1104）。
碳七分离塔（T1104）塔顶气相经碳七分离塔顶料-热水换热器（E1112）和碳七分离塔顶冷凝器（E1110）冷凝后进入碳七分离塔回流罐（V1105），罐底液体经碳七分离塔回流泵（P1107ab）升压一部分回流至塔顶，一部分工业碳七作为产品送至罐区。碳七分离塔塔底 C8+料经碳七分离塔底泵（P1108ab）升压送至碳八料分离塔（T2104）。
碳八料分离塔（T2104）塔顶气相经碳八料分离塔顶冷凝器（E1107ab）冷凝后进入碳八料分离塔顶回流罐（V01），罐底液体经碳八料分离塔顶采出泵（P-01AB）升压后作为碳八料产品送至罐区。碳八料分离塔塔底料经碳八料分离塔底泵（P2106ab）升压至循环重烃-原料换热器（E2103ab）和碳八料分离塔底冷却器（E2112）冷却后作为循环重烃送至罐区。
产污节点：轻烃预处理单元生产工艺中主要产污环节包括物料装卸排放的挥发性有机物、原料和产品储罐“大小呼吸”废气，主要污染因子为非甲烷总烃；导热油炉燃烧天然气废气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。分离塔、导热油炉、机泵等设备运行噪声。
②调油生产单元
生产工艺流程及产污环节详见图2-4。
（G：废气；N：噪声）
图2-4  调油生产单元工艺流程及产污环节图
轻烃预处理单元生产的碳五烷烃、己烷异构体、工业碳七与碳八料原轻烃产品（工业碳七与碳八料不满足需求时外购）与外购添加剂（MTBE、二甲苯、三甲苯）及宁煤汽油通过管道混合器进行一定比例混合后进入相应92#汽油储罐和95#汽油储罐，92#汽油储罐和95#汽油储罐底部各安装一个旋转喷射器，目的是弥补管道混合器可能出现的不足，确保汽油达到相关产品质量标准。定期对92#汽油储罐和95#汽油储罐进行质量检测，若无法达到产品质量标准时，将92#汽油储罐和95#汽油储罐的油通过汽油调合泵再次泵至管道混合器进行调配混合，以确保汽油达到相关产品质量标准。
（2）产污环节
表2-8  现有工程主要产污工序及污染物对照一览表
	项目
	产污工序
	污染物
	处理措施及去向

	废水
	液化石油气脱水
	石油类、COD、BOD、氨氮、SS
	收集后排至污水池，经污水处理站（隔油+气浮）处理后排至园区污水处理厂

	
	设备和地面冲洗废水
	
	

	
	实验室排水
	
	

	
	循环水系统排水
	SS、全盐量
	经缓存池收集后分批泵提至现有污水收集池合并生产污水统一经污水处理站处理

	
	软水系统排水
	COD、氨氮、SS
	

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮、动植物油
	化粪池预处理后排至园区污水处理厂

	废气
	导热油炉废气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	采用低氮燃烧器+烟气再循环技术处理后通过一根20m高排气筒（DA002）排放

	
	罐区和装车废气
	非甲烷总烃
	经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后，通过一根15m高排气筒（DA003）排放

	
	卸车废气
	非甲烷总烃
	送至导热油炉燃烧后通过一根20m高排气筒（DA002）排放

	噪声
	空冷器、冷却器、分离器、压缩机和各类机泵等
	噪声
	低噪声设备、基座减振

	固体废物
	软水制备系统
	废离子交换树脂
	由厂家更换并回收再利用

	
	空压站
	废分子筛
	由厂家定期更换并回收处置

	
	油气回收装置
	废活性炭
	由专用危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置

	
	污水处理站气浮工序
	含油浮渣
	

	
	导热油炉
	废导热油
	

	
	维修和检修
	废润滑油及废润滑油桶
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运至园区生活垃圾填埋场卫生处置


4 污染物排放及治理情况
根据厂区例行监测报告、《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306号）和《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目竣工环境保护验收监测报告》，对企业现有工程污染物排放情况进行核算，详见下表2-9。
巴州海祥石油化工有限公司已完成《巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目》建设，现阶段该项目竣工环境保护验收工作正在组织开展。企业现有排污许可证载明的VOCS有组织和无组织污染物许可排放量已无法匹配当前实际生产工况，需开展排污许可变更。根据《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306 号），企业VOCS有组织总量为1.016t/a，故本项目许可排放量参照根据《关于巴州海祥石油化工有限公司轻烃精制综合利用产品衍生项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2025〕306 号）中表述的许可排放量。
表2-9  项目现有工程污染物排放情况一览表
	[bookmark: _Hlk85700780]项目
	污染物
	现有工程排放量t/a

	废气
	颗粒物
	0.968

	
	SO2
	0.386

	
	NOX
	4.89

	
	VOCS
	有组织
	0.225

	
	
	无组织
	6.6498

	废水
	废水量
	37548.2m3/a

	
	COD
	1.2941

	
	氨氮
	0.1248

	固体废物
（产生量）
	一般固废
	废离子交换树脂
	0.2

	
	
	废分子筛
	2.0

	
	危险废物
	废活性炭
	2t/次

	
	
	含油浮渣
	2.5

	
	
	废试剂瓶/纸
	0.14

	
	
	废导热油
	89t/次

	
	
	废润滑油
	0.2

	注：废气排放量根据例行监测结果和验收监测结果核算。


5 现有工程存在的问题及整改措施
存在问题：
（1）危废贮存点标识标牌未按规范设置；
（2）污染物排放口未设置标识标牌；
（3）环保设施运行参数采用人工台账记录，未设置数字化记录装置。
整改措施：
（1）危废贮存点严格按照规范要求完善危废标识标牌，做到分区清晰、标识完整规范；
（2）厂区各污染物排放口按照排污口规范化要求，统一设置标准化排放口标识标牌；
（3）厂区环保设施配套完善运行记录管理，落实设施运行参数记录，强化环保设施运行过程管控。











[bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc14674][bookmark: _Toc5483]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1 大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
本工程建设地点位于新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县轮台工业园区拉依苏石油化工区巴州海祥石油化工有限公司厂区内，本次评价选用轮台县2024年全年例行监测点的监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（1）监测项目、监测时间
监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；
监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年连续1年监测数据。
（2）评价标准
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）规定：本标准自实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值，本项目所在区域为二类区执行二级浓度标准。故本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。
（3）评价方法
按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年度评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）空气质量达标区的判定
环境空气质量现状评价结果见表3-1。
表3-1   环境空气质量现状监测统计数据    单位：μg/m3
	污染物
	评价项目
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均
	5
	60
	8
	达标

	
	日均值
	10
	150
	7
	达标

	NO2
	年平均
	19
	40
	48
	达标

	
	日均值
	43
	80
	54
	达标

	CO（mg/m3）
	日均值
	1.8
	4
	45
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	118
	160
	74
	达标

	PM10
	年平均
	171
	60
	284
	超标

	
	日均值
	481
	120
	401
	超标

	PM2.5
	年平均
	52
	30
	173
	超标

	
	日均值
	123
	60
	205
	超标


根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO和O3年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准，超标原因为项目区地处南疆，位于沙漠边缘，受沙尘天气影响，本项目所在区域为非达标区域。
2 水环境质量现状调查与评价
项目所在地最近地表水体为东侧7775m的阿克墩力克阿克其克厄肯支渠，其源头为迪那河，根据巴州人民政府发布的《2024年巴音郭楞蒙古自治州环境状况公报》可知：2024年迪那河水质为优，4个监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占100%，与2023年相比无变化，迪那河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准限值要求。
3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。
4 生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台工业园拉依苏化工区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。
5 地下水环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价引用巴州海祥石油化工有限公司例行监测中地下水监测点数据，监测时间为2026年7月6日，监测单位为新疆中测测试有限责任公司，引用数据具有代表性和时效性。
（1）监测项目及分析方法
监测项目：pH、耗氧量、BOD5、硫化物、总铬、氟化物、氨氮、挥发酚、六价铬、总磷、汞、砷、镍、铜、锌、铅、镉、矾、石油类、可吸附有机卤素（AOX）、总有机碳、苯、甲苯、乙苯、二甲苯，共计25项。
分析方法：依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。
（2）评价标准及评价方法评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
评价方法：采用单因子污染指数法对监测结果进行评价，评价公式：
Si=Ci/COi
式中：
Si——单项标准指数（无量纲）； 
Ci——第i种污染实测浓度值（mg/L）； 
COi——第i种污染物评价标准值（mg/L）。 
[image: 1759044544892]pH的标准指数为：
[image: 1759044564533]式中：SpH，j——pH的污染指数；
pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准pH下限值（6.5）；
pHsu——标准pH上限值（8.5）。
（3）评价标准及评价方法
地下水监测及评价统计结果见表3-2。
表3-2  地下水水质监测结果
	序号
	监测项目
	单位
	标准值
	地下水水质监测结果
	标准指数Si

	
	
	
	
	GW25060249-02-01厂界东监测井
	GW25060249-02-01厂界西监测井
	GW25060249-02-01厂界东监测井
	GW25060249-02-01厂界西监测井

	1
	pH
	无量纲
	6.5-8.5
	7.1
	7.3
	0.067
	0.2

	2
	耗氧量
	mg/L
	3.0
	1.8
	1.4
	0.6
	0.47

	3
	BOD5
	mg/L
	/
	0.8
	ND
	/
	/

	4
	硫化物
	mg/L
	0.02
	ND
	ND
	/
	/

	5
	总铬
	mg/L
	/
	0.128
	0.146
	/
	/

	6
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.56
	0.35
	0.56
	0.35

	7
	氨氮
	mg/L
	0.50
	0.097
	0.126
	0.194
	0.252

	8
	挥发酚
	mg/L
	0.002
	ND
	ND
	/
	/

	9
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	0.004
	0.008
	0.08
	0.16

	10
	总磷
	mg/L
	/
	0.04
	0.41
	/
	/

	11
	汞
	mg/L
	0.001
	ND
	ND
	/
	/

	12
	砷
	mg/L
	0.01
	0.0004
	0.0004
	0.04
	0.04

	13
	镍
	mg/L
	0.02
	ND
	ND
	/
	/

	14
	铜
	mg/L
	1.00
	ND
	ND
	/
	/

	15
	锌
	mg/L
	1.00
	ND
	ND
	/
	/

	16
	铅
	mg/L
	0.01
	ND
	ND
	/
	/

	17
	镉
	mg/L
	0.005
	ND
	ND
	/
	/

	18
	钒
	mg/L
	/
	ND
	ND
	/
	/

	19
	石油类
	mg/L
	/
	ND
	ND
	/
	/

	20
	可吸附有机卤素（AOX）
	mg/L
	/
	0.18
	0.17
	/
	/

	21
	总有机碳
	mg/L
	/
	ND
	ND
	/
	/

	22
	苯
	ug/L
	10.0
	ND
	ND
	/
	/

	23
	甲苯
	ug/L
	700
	ND
	ND
	/
	/

	24
	乙苯
	ug/L
	300
	ND
	ND
	/
	/

	25
	二甲苯
	邻-二甲苯
	ug/L
	500
	ND
	/
	/
	/

	26
	
	间-二甲苯
	ug/L
	
	ND
	/
	/
	/

	27
	
	对-二甲苯
	ug/L
	
	ND
	/
	/
	/

	28
	苯并（a）芘
	ug/L
	0.01
	ND
	ND
	/
	/

	注：“＜”表示低于检出限，结果减半计


根据上表可以看出，项目区域附近地下水监测井各项现状监测因子单项标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
6 土壤环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次评价引用巴州海祥石油化工有限公司例行监测中土壤监测点数据，监测时间为2025年9月14日，监测单位为新疆中测测试有限责任公司，引用数据具有代表性和时效性。
（1）监测点位及监测项目 
监测点位：厂区南侧空地（坐标：经度84.021655E，纬度41.824594N），见附图8。
监测项目：pH、六价铬、铅、镉、铬、镍、汞、砷、苯并[α]芘、硫化物、烷基汞（甲基汞、乙基汞），共计11项。
（2）分析方法
土壤环境质量监测方法具体见表3-3。
表3-3  土壤检测方法一览表
	检测项目
	检测依据

	pH
	NY/T1377-2007土壤pH的测定

	六价铬
	HJ1082-2019土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法

	铅
	GB/T17141-1997土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法

	镉
	HJ491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法

	镍
	HJ491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法

	铬
	GB/T22105.1-2008土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定

	汞
	GB/T22105.2-2008土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定

	砷
	HJ834-2017土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法

	苯并[α]芘
	HJ833-2017土壤和沉积物硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

	硫化物
	HJ1269—2022土壤和沉积物甲基汞和乙基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法

	烷基汞
	甲基汞
	HJ491-2019土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法

	
	烷基汞
	


（3）评价标准及评价方法评价标准
采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的筛选值第二类用地。
评价方法：采用单因子污染指数法对监测结果进行评价，评价公式：
[image: ]
中：[image: ]—污染物单因子指数；
[image: ]—i污染物的浓度值，mg/L；
[image: ]—i污染物的评价标准值，mg/L。
（4）土壤监测及评价统计结果
土壤监测及评价统计结果见表3-4。
表3-4  土壤监测结果 
	序号
	监测项目
	单位
	标准值
	土壤监测结果
	单因子指数[image: ]

	1
	pH
	无量纲
	/
	8.1
	/

	2
	六价铬
	mg/kg
	5.7
	ND
	/

	3
	铅
	mg/kg
	800
	9.6
	0.012

	4
	镉
	mg/kg
	65
	0.08
	0.001 

	
	铬
	mg/kg
	/
	62
	/

	5
	镍
	mg/kg
	900
	28
	0.03 

	6
	汞
	mg/kg
	38
	0.0146
	0.0004 

	7
	砷
	mg/kg
	60
	13.3
	0.22 

	8
	苯并[α]芘
	mg/kg
	1.5
	ND
	/

	9
	硫化物
	mg/kg
	/
	0.22
	/

	10
	烷基汞
	甲基汞
	mg/kg
	45
	ND
	/

	11
	
	乙基汞
	mg/kg
	/
	ND
	/


根据上表可以看出，项目区域附近土壤各项现状监测因子单项标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的筛选值第二类用地标准要求。

	环境
保护
目标
	1 大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境
本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区内，用地范围内不含有生态环境保护目标。

	污染
物排
防控
制标
准
	1 废气排放标准
油气回收装置废气和导热油炉废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表4中其他有机废气相关标准限值和表6废气中有机特征污染物及排放限值；项目厂界无组织废气排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表7相关标准限值；厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值的要求。本项目废气排放标准详见表3-5。
表3-5  项目废气污染物排放标准限值一览表
	排放源
	污染物
	允许排放浓度（mg/m3）
	标准

	有组织废气
	非甲烷总烃e
	去除效率
≥95%
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表4

	
	正己烷
	100
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表6

	
	苯
	4
	

	
	甲苯
	15
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表6

	厂界
	非甲烷总烃
	4.0
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表7

	
	苯
	0.4
	

	
	甲苯
	0.8
	

	厂界内
	NMHC
	10（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	30（监控点处任意一次浓度值）
	

	e. 利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉处理有机废气的，若有机废气引入火焰区进行处理，则等同于满足去除效率要求。


2 废水排放标准
本项目不新增废水。
3 噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
表3-6    建筑施工噪声排放标准     单位：dB（A）
	执行点位
	昼间
	夜间
	标准

	厂界四周
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）


运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准
	执行点位
	标准限值
	昼间
	夜间
	标准

	厂界四周
	3类
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4 固废污染控制标准
本项目不新增固体废物。

	总量控制指标
	根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853—2026）第 5.2.2.3 条规定，排污单位废气污染物年许可排放量为有组织排放年许可排放量与无组织排放年许可排放量之和，有组织废气各排放口逐一计算颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃许可排放量。本项目未新增废气排放口，故不新增有组织废气许可排放量；新建储罐依托厂区现有有机废气治理设施，不属于第5.2.2.3.3条规定的需核算无组织VOCs年许可排放量的情形。综上，本项目不新增废气污染物许可排放量，新增挥发性有机物排放量在全厂现有排污许可证及批复总量控制指标内消化，无需申请新增重点污染物排放总量指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施
工
期
环
境
保
护
措
施
	1施工期大气污染控制措施
①施工方严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的要求，晴朗天气每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时加大洒水频次。一般原则每天早(9：00-10：00)中(13：30-16：00)晚(18：00-19：00)各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔3个小时洒水一次；当风速大于4级，停止施工。
②采取设置围栏、洒水压尘、加强物料防尘管理、及时清运施工垃圾等措施。运载设备材料的车辆为货车，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢外和轮胎冲洗干净，运输车辆行驶路线要尽量避开居民点和环境敏感点。
③合理安排施工进度，规范临时砂浆、混凝土暂存点管理，严格执行建筑垃圾准运证制度。设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放。
2 施工期水污染控制措施
项目施工期间产生的污水主要包括施工废水、施工人员的生活污水。
（1）施工废水：施工期间的生产用水主要为混凝土养护用水，地面喷洒水等。这些用水中只有混凝土养护用水有可能外排，但排放量较少，其成分主要含有泥沙、不含有害物质和其他有机物。施工期废水产生量小，经临时沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不会对周围环境造成不利影响，施工结束后，拆除临时沉淀池。
（2）生活污水：项目不设生活营地，施工人员就近在附近村镇招募，施工人员依托现有企业现有生活设施，生活污水纳入现有企业生活污水收集处理系统统一处理。
在施工过程中应加强环保监督，严禁施工废水、生活污水等排入周边地表，污染周边土壤和地下水环境。
3施工期噪声控制措施
（1）从声源上控制：建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
（2）合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。中午（14：00~16：00）及夜间（0：00~8：00）禁止施工。
（3）合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。
（4）项目施工期间，在项目四周设置临时隔声屏障，减少施工噪声对环境的影响。
（5）车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。
4施工期固废控制措施
本项目产生散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。建筑垃圾不可随意丢弃，送往指定的填埋场进行处理。施工单位应设置垃圾桶定点收集，垃圾做到日产日清，统一由环卫部门拉走集中处理。
5施工期生态环境保护措施
本项目施工期因开挖地基、搬运渣土、建材等，会对项目拟建场址地区的生态环境在短时间内形成一定的影响。项目施工期间开挖的土石方临时堆放在临时堆场，采用毡布或防尘布覆盖，减少水土流失。本项目厂区将种植树木等绿化，丰富植物种类，强化绿化功能，逐步达到生态系统的优化。周边不涉及基本农田，亦无珍稀保护动植物。本工程施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，建设对生态环境影响是可接受的。
6施工期防沙治沙控制措施
6.1项目建设对沙化土地的影响
项目建设过程中，基础开挖会扰动原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，施工期的开挖取土必将破坏表层植被，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在施工期内土壤不具有植被生长能力，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染厂区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。
6.2防沙治沙措施
为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施：
（1）施工开挖过程中，临时堆土应集中堆放，严禁任意堆放并及时进行苫盖，在施工过程中尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制施工临时占地，减少施工过程中风沙的流动。
（2）对开挖处及时进行回填、压实，以降低临时堆土侵蚀模数；要求在堆土区边界设置临时拦挡措施。
（3）实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工。
（4）加强工程施工期的环境监测工作，严格按照设计要求和施工规范划定施工场地，施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。
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	1.废气
1.1废气产生情况
改扩建项目运营期废气主要包括物料储存废气、装卸废气、设备动静密封点废气。现有工程4个轻烃储罐和2个碳五烷烃储罐暂时停用，后续储罐用于储存现有工程中间产物，中间产物理化性质类似于轻烃和碳五烷烃，故本次不进行以新带老削减量核算。
（1）物料储存废气源强
本项目1#轻烃原料/碳五烷烃球罐为压力储罐。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》“3.2挥发性有机物液体储存与装载”，压力储罐无需核算挥发性有机物储存废气排放量。因此，本项目不对物料储存产生的废气进行核算。
（2）物料装卸废气源强
项目采用底部装载方式，装车和卸车过程中有挥发性有机物排放，装卸过程挥发性有机物（VOCs）产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中 "工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册"挥发性有机液体装载产生量计算公式核算。
D=（K×Qi）
式中：
D——挥发性有机物年产生量，千克/年。
K——装载系数，千克/吨-装载量（参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853—2026））。
Qi——物料的年装载量，吨/年。
物料装卸过程相关参数及挥发性有机物产生量详见表4-1。
表4-1  装载过程中计算参数及产生量
	物料名称
	计算参数
	计算结果（kg/a）

	
	k
	Qi
	

	卸车过程

	1#轻烃
	0.017
	142000
	2414（其中正己烷15.57、苯0.845、甲苯2.535）

	装车过程

	碳五烷烃
	0.022
	7200
	158.4（其中正己烷0.781、苯0.149）

	合计
	2572.4（其中正己烷16.351、苯0.994、甲苯2.535）

	注：正己烷、苯、甲苯的含量根据建设方提供的物料组分中成分占比进行计算，轻烃中苯占比为0.035%、甲苯占比为0.105%、正己烷0.645%；碳五烷烃中苯的占比为0.094%、正己烷0.493%。



卸车区设置气体回收机组（收集效率95%），回收后进入导热油炉作为燃料焚烧，年工作时间8000小时，依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）要求非甲烷总烃去除效率应≥95%，本次评价取95%。根据例行监测数据，导热油炉烟气量约为6000m3/h。卸车废气挥发性有机物的产生、排放情况见表4-2。
装车过程产生的废气经管道收集（收集效率95%），进入厂区现有油气回收装置处理（冷凝+活性炭吸附），年工作时间8000小时，依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）要求非甲烷总烃去除效率应≥95%，本次评价取95%。根据企业提供资料，项目改扩建仅改变物料储存位置，未改变物料产量和使用量，现有油气回收装置产生废气量600Nm3/h。装车挥发性有机物的产生、排放情况见表4-2。






















	
	表4-2  物料装车和物料卸车挥发性有机物产排情况一览表
	污染源
	污染物
	排放形式
	污染物产生情况
	处理
措施
	污染物排放情况
	排气筒参数

	
	
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	
	t/a
	kg/h
	mg/m3
	

	卸车废气
	非甲烷总烃
	有组织
	2.29
	0.286
	47.71
	管道收集(95%)+导热油炉(95%)
	0.115
	0.014
	2.386
	DA002
20m

	
	苯
	
	0.0008
	0.0001
	0.017
	
	4.01×10-5
	5×10-6
	0.0008
	

	
	甲苯
	
	0.0024
	0.0003
	0.139
	
	1.204×10-4
	1.51×10-5
	0.00697
	

	
	正己烷
	
	0.015
	0.002
	0.856
	
	7.4×10-4
	9.25×10-5
	0.043
	

	
	非甲烷总烃
	无组织
	0.121
	0.015
	/
	/
	0.121
	0.015
	/
	/

	
	苯
	
	4.23×10-5
	5.3×10-6
	
	
	4.23×10-5
	5.3×10-6
	
	

	
	甲苯
	
	1.27×10-4
	1.6×10-5
	
	
	1.27×10-4
	1.6×10-5
	
	

	
	正己烷
	
	7.79×10-3
	9.74×10-4
	
	
	7.79×10-3
	9.74×10-4
	
	

	装车卸车
	非甲烷总烃
	有组织
	0.15
	0.0188
	16.205
	管道收集(95%)+油气回收装置(95%)
	0.0075
	0.0009
	0.435
	DA003
15m

	
	苯
	
	1.42×10-4
	1.77×10-5
	0.015
	
	7.1×10-6
	9×10-7
	4.1×10-4
	

	
	正己烷
	
	0.0007
	9.3×10-5
	0.08
	
	3.71×10-5
	4.64×10-6
	2.15×10-3
	

	
	非甲烷总烃
	无组织
	0.008
	9.9×10-4
	/
	/
	0.008
	9.9×10-4
	/
	/

	
	苯
	
	7.5×10-6
	9×10-7
	
	
	7.5×10-6
	9×10-7
	
	

	
	正己烷
	
	3.9×10-5
	4.9×10-6
	
	
	3.9×10-5
	4.9×10-6
	
	






	
	由上表可知，物料卸车废气经管道收集后进入导热油炉处理后，经现有1根20m高排气筒（DA002），物料装车废气经油气回收装置处理后，一并经现有1根15m高排气筒（DA003）排放。
非甲烷总烃去除效率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表4中非甲烷总烃排放限值（去除效率≥95%）；正己烷、苯、甲苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表6限值要求。
（3）设备动静密封点废气源强
本项目动静密封点泄漏废气为装置内物料经泵、压缩机、阀门、法兰等密封部位逸散产生。项目通过规范设备操作流程，强化人员环保管理，加大密封点巡检排查力度；出现渗液、滴液、漏气等可见泄漏时及时停机检修，可有效控制物料泄漏水平。经采取上述管理及运维措施后，动静密封点泄漏废气排放量小，环境影响有限，本次评价不对该部分废气进行定量核算。
1.2项目排气筒信息
项目大气排放口基本情况详见表4-3。
表4-3  大气排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口名称
	排气筒地理坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	排气温度/℃
	排放口类型

	DA002
	导热油炉废气排放口
	E:84°01'18.668"
N:41°49'30.427"
	20
	1.0
	160
	主要排放口

	DA003
	油气回收装置废气排放口
	E：84°01′ 15.129″
N：41°49′31.537″
	15
	0.2
	常温
	主要排放口


1.3 废气治理措施可行性分析
技术可行性参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2026）中废气污染防治可行技术参考表，具体详见表4-4。
表4-4  石化工业废气治理可行技术参照表（节选）
	产排污环节
	污染物
	可行技术

	储罐
	挥发性
有机物
	油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化(热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧、通入锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉火焰区燃烧)）

	装载
	挥发性有机物、其他
	顶部浸没式/底部装载方式+油气回收或燃烧净化


综上，本项目采取的废气治理措施属于上表中可行技术参照中的冷凝、吸附、底部装载和燃烧净化，因此本项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2026）中废气治理可行性技术方案，措施合理可行。
1.4本项目依托现有废气治理措施可行性分析
物料装车废气依托现有油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）可行性：本项目新增2个球罐，暂时停用现有6个储罐，储罐总规模和类型均发生调整，储罐废气较现有项目有少量减少。根据表4-2，本项目物料装车挥发性有机物经油气回收装置处理后，非甲烷总烃去除效率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571‑2015）（含 2024 年修改单）表 4 中非甲烷总烃排放限值（去除效率≥95%）；苯、甲苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571‑2015）（含 2024 年修改单）表6限值要求。因此物料装车废气依托现有油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）可行。
卸车废气依托现有导热油炉进行处理的可行性：根据现场踏勘，导热油炉燃料包括天然气、现有装置不凝气及物料卸车废气，其中1#轻烃组分主要为碳氢化合物，不含氮、硫元素，进入导热油炉燃烧后完全转化为二氧化碳和水，不会造成燃烧废气中二氧化氮、二氧化硫污染物排放量的增加；现有导热油炉炉膛设计温度不低于850℃、烟气在炉内停留时间不小于2s、炉内过剩氧含量充足，能够满足烷烃类有机废气充分氧化分解对温度、停留时间及氧含量的要求，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含 2024 年修改单）中关于有机废气引入火焰燃烧区焚烧处理、视为满足非甲烷总烃去除效率不低于95% 的豁免条件；卸车废气属间歇性排放废气，产生总量较小，可作为辅助可燃废气送入炉膛燃烧处置，其接入管线上设置阻火器、回火防止器，并配套设置压力、流量报警装置，以防范回火风险，同时设置安全联锁系统，当导热油炉发生故障熄火或炉膛温度低于 850℃时，联锁系统自动切断卸车废气进气管路，废气自动切换导入厂区现有地面火炬系统进行燃烧处置，避免低温工况下不完全燃烧。综上，在落实阻火、回火保护及熄火联锁切换至火炬等安全措施的前提下，卸车废气依托现有导热油炉焚烧处理在技术上是可行的；根据表4-2，本次扩建后物料卸车废气经导热油炉燃烧处理后，非甲烷总烃去除效率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表4中非甲烷总烃排放限值（去除效率≥95%）；苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表6限值要求。因此卸车废气依托现有导热油炉进行处理可行。
1.5 大气环境影响分析
物料装车废气经油气回收装置处理后，与其他有机废气一并经现有1根15m高排气筒（DA003）排放，物料卸车废气经管道收集后进入导热油炉处理后，与其他有机废气一并经现有1根20m高排气筒（DA002）排放。非甲烷总烃去除效率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表4中非甲烷总烃排放限值（去除效率≥95%）；苯、甲苯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）表6限值要求。运营期厂界1km内无居民区等敏感点，营运期废气经处理后对其影响较小。
1.6 非正常工况废气环境影响
现有项目已设置一座地面火炬设施用于接受事故状态紧急放空可燃气体的安全处理，可保证气体需要排放时能够及时安全可靠的放空燃烧。根据火炬的设计资料，项目建设封闭式地面火炬设施由地面燃烧炉、地面燃烧炉支柱、地面燃烧器、防风墙、分级燃烧系统以及长明灯自动点火装置组成。结构直径9.5m，高30m。火炬气等燃烧是在圆柱形地面燃烧炉的本体内完成，燃烧过程完全封闭，外界看不见火光，没有污染，低热辐射。圆柱形地面燃烧炉的外壳采用碳钢支撑，内衬有轻质耐火耐高温材料，不受下雨或筒体内部温度急速变化的影响，同时具有良好的吸音降噪特性。
本项目单台球罐安全阀最大泄放速率1200 kg/h，两台球罐同时超压起跳，最大总泄放速率2400 kg/h；厂区现有封闭式地面火炬设计额定燃烧处理能力40000 kg/h，火炬处理能力远大于球罐安全阀最大总泄放量，火炬接纳能力可满足本项目球罐事故泄放介质处理需求。如果因员工操作失误造成超温超压时，假设排放量最大的安全阀起跳，其瞬时进入火炬的最大量为1200kg/h，持续时间按30min计，总泄放量为0.6t。事故状态下火炬污染物排放详见表4-5。
表4-5  项目事故状态下地面火炬污染物排放表
	污染源
	污染物
	排放情况

	
	
	排放量
	高度
	直径
	温度

	1#轻烃泄漏
	非甲烷总烃
	0.006t
	30m
	9.5m
	120℃

	
	苯
	1.83×10-5t
	
	
	

	
	甲苯
	6.3×10-6t
	
	
	

	
	正己烷
	3.714×10-4t
	
	
	

	碳五烷烃泄漏
	非甲烷总烃
	0.006
	
	
	

	
	苯
	5.64×10-6t
	
	
	

	
	正己烷
	2.958×10-5t
	
	
	


项目非正常排放主要为装置开停车、检修，突然停电、超负荷跳闸，设备故障等因素引起的工艺气放散。为应对以上情况，项目采取的措施如下：
①长明灯中至少有1个保持常燃，保证火炬头火焰可立即点燃来自各装置的放散气。
②采用双回路电源，可防止停电、超负荷跳闸等事故。从而加强工程对停电事故发生的防范能力。
③设置备用设备，以保证运行设备产生故障时，可及时换用备用设备，保证非正常的持续时间不会太长，减轻非正常的危害。
④设置备用设备及报警系统，可使事故发生时能及时报警，以便操作人员能及时开启备用设备，最大限度地减轻事故产生的危害。
⑤定期检查和维护各类废气治理设施，确保治理设施的正常运行。
⑥在任何时候，挥发性有机物进入火炬都应能点燃并充分燃烧。应连续监测、记录引燃设施和火炬的工作状态（火炬气流量、火炬头温度、火种气流量、火种温度等）。
通过以上措施可有效防范废气事故发生，或及时将工艺放散气点燃后排放，并可减轻非正常状态下污染物对大气环境造成的污染。
海祥化工火炬设计额定燃烧量为40000kg/h，是瞬时可能进入火炬最大量的2倍多，完全满足事故排放物料燃烧的需要。
1.7 监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2026）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），项目废气监测工作内容在现有监测内容基础上新增正己烷监测，详见表4-7。
表4-7  废气自行监测要求一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	导热油炉排气筒-DA002
	NOx、非甲烷总烃
	1次/月

	
	苯、甲苯、二甲苯、正己烷
	1次/半年

	
	颗粒物、SO2、林格曼黑度
	1次/年

	油气回收装置-DA003
	非甲烷总烃
	1次/月

	
	苯、甲苯、二甲苯、正己烷
	1次/半年

	企业边界
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、正己烷
	1次/季度

	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统泄漏检测
	挥发性有机物
	1次/半年

	法兰及其他连接件、其他密封设备泄漏检测
	挥发性有机物
	1次/年

	装置区、装卸区和罐区下风向
	NMHC
	1次/半年


2 水环境影响分析
根据工程分析，本项目不新增废水。
3 噪声
3.1 预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3.2 噪声参数
项目在生产过程中产生的噪声主要源于1台1#轻烃原料卸车泵，2台1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵1，2台1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵2等，这些设备产生的噪声声级一般在75-85dB(A）以上，均属于室外声源。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-8。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	1#轻烃原料卸车泵
	-11.8
	71.2
	1.2
	85
	低噪声设备、基座减振
	24h

	2
	1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵A,2台（按点声源组预测）
	94.1
	0.9
	1.2
	85（等效后：88.0)
	
	

	3
	1#轻烃原料/碳五烷烃输送泵B,2台（按点声源组预测）
	96.8
	-28.4
	1.2
	85（等效后：88.0)
	
	


3.3 预测结果分析
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。
表4-9  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	声源贡献值（dB(A)）
	现状值（dB(A)）
	叠加值（dB(A))
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东侧
	275.6
	10
	1.2
	昼间
	15
	54.5
	54.5
	65
	达标

	
	275.6
	10
	1.2
	夜间
	15
	48
	48
	55
	达标

	南侧
	101.4
	-86
	1.2
	昼间
	36
	53
	53.09
	65
	达标

	
	101.4
	-86
	1.2
	夜间
	36
	50.5
	50.65
	55
	达标

	西侧
	-1.2
	-0.7
	1.2
	昼间
	31.7
	53
	53.03
	65
	达标

	
	-1.2
	-0.7
	1.2
	夜间
	31.7
	51
	51.05
	55
	达标

	北侧
	64.8
	37.7
	1.2
	昼间
	39.3
	55
	55.12
	65
	达标

	
	64.8
	37.7
	1.2
	夜间
	39.3
	51
	51.28
	55
	达标

	注：表中坐标以厂界中心（84.0194778,41.825542）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。现状值采用验收监测报告中正常生产时段的监测数据（详见附件）。



由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
本环评要求采取以下措施：
（1）在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。
（2）在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。
（3）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。
（4）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。
3.4 监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ 1301-2023）中的有关规定要求，针对本次项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见下表。
表4-10  监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界外1米
	连续等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


4 固体废物对环境的影响
根据企业提供资料，本项目使用的泵均为屏蔽泵，无需进行润滑，因此该项目运行过程中无固废产生。现有工程油气回收装置定期更换的废活性炭、污水处理站隔油+气浮工段排放的浮渣、废导热油、软化水站废离子交换树脂、空压站废分子筛及办公生活垃圾产生情况均不变。现有工程产生的固体废物均已得到合理处置。
5 土壤、地下水环境影响评价及防治措施
项目涉及1#轻烃、碳五烷烃物料的储存。为确保项目储存过程不对周围地下水、土壤产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相关规定要求，本项目厂区地面采取分区防渗措施。
厂区已采取分区防渗要求，具体防渗措施见下表。
表4-11  厂区防渗措施一览表
	序号
	区域
	防渗级别
	具体措施
	防渗要求

	1
	罐区四
	重点防渗区
	钢筋混凝土地面及围堰，底及围堰厚度均为400mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理。
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中相关要求


现有工程环境质量监测计划如下：
表4-12  厂区现有地下水监测计划
	孔位
	区位
	坐标
	井深
	监测项目
	监测频次

	1#
	办公区北侧
	N41°49'54.66"
E84°1'14.74"
	89m
	常规离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-。基本因子：pH、高锰酸盐指数、总硬度、硫酸盐、NH3-N、NO2-N、NO3-N、砷、汞、氟化物、氰化物、挥发酚、氯化物、铬(六价)、镉、铅、铁、锰、溶解性总固体、细菌总数、总大肠菌群共21项
	1次/年

	2#
	污水处理南侧
	N41°49'49.39"
E84°1'14.79"
	90m
	
	

	3#
	灌区南侧
	N41°49'52.30"
E84°1'24.20"
	88m
	
	


表4-13  厂区现有土壤跟踪监测一览表
	区位
	监测项目
	监测频次

	厂区周围土壤监测点
	pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、烷基汞、总铬、苯并[a]芘、硫化物
	1次/年


现有工程环境质量监测计划能够满足现行环境质量监测要求，故本次改扩建项目不新增监测要求
6 环境风险影响分析
经计算，本项目危险物质存在量与临界量比值Qmax约为119.68＞1。
事故状态下，本项目运行过程中存在泄漏风险，必须严格按照有关规范和标准的要求对储罐区等进行监控和管理。在认真落实评价所提出的环境风险防范措施以及环境风险应急预案后，建设单位应做到环境安全管理常抓不懈；严格落实各项环境风险防范措施，强化与园区应急体系的联动，不断完善环境风险管理体系，在这样的前提下，本项目的环境风险是可防控的。具体内容详见环境风险专项评价。
7 环保投资估算
建设项目总投资2055万元，环保投资合计为50万元，占项目总投资的2.43%。本项目环保投资分析估算见表4-14。
表4-14  环保投资估算
	时段
	项目
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气治理
	洒水降尘
	1

	
	噪声治理
	施工设备降噪
	1

	
	固废治理
	建筑垃圾填埋场填埋
	6

	
	小计
	8

	运营期
	废气治理
	物料卸车废气
	废气依托现有回收机组回收后进入导热油炉燃烧净化后，经1根20m高排气筒（DA002）排放。本次新增物料卸车废气收集管道
	5

	
	
	物料装车废气
	采用底部装车系统，收集废气依托现有油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。本次新增物料装车废气收集管道
	5

	
	
	设备动静密封点废气
	采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。采用密闭集输流程，对各设备、阀门、法兰、泵、连接件等进行定期的检查、检修；定期开展泄漏检测和修复工作
	5

	
	噪声治理
	采取隔声、减震等措施，定期对设备进行保养
	5

	
	地下水
	罐区四进行重点防渗
	22

	
	小计
	42

	合计
	50






[bookmark: _Toc21313][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc18943][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	  内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	物料卸车废气（DA002）
	非甲烷总烃、正己烷、甲苯、苯
	经气体回收机组回收后进入导热油炉燃烧净化后，经1根20m高排气筒（DA002）排放。
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）

	
	物料装车废气（DA003）
	非甲烷总烃、苯、正己烷
	采用底部装车系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒（DA003）排放。
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）

	
	设备动静密封点废气
	非甲烷总烃、苯、甲苯、正己烷
	采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。采用密闭集输流程，对各设备、阀门、法兰、泵、连接件等进行定期的检查、检修；定期开展泄漏检测和修复工作。
	项目厂界无组织排放污染物参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）（含2024年修改单）中表7相关标准限值。厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值的要求。

	水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	生产设备噪声
	等效A声
级
	选用高效低噪声设备、安装减振底座等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	无

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：罐区四，等效黏土防渗层M≥6.0m，K≤1.0x10-7cms：或参照GB18598执行。

	生态保护措施
	项目占地为工业用地，在现有厂区内施工建设，不新增占地，不会对区域生态环境造成影响。

	环境风险
防范措施
	①厂区总平面布置符合防范事故要求，厂区内设置救援设施及救援通道；已建1座2160m3事故水池满足事故风险应急要求；②制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝因工作失误造成的事故；③按规范要求更新完善企业突发环境事件应急预案，并按要求落实及备案，定期演练。

	其他环境
管理要求
	（1）按照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）要求，企业在建成实际排污前应依法进行排污许可证变更，未取得排污许可证的，不得排放污染物。
（2）建设项目竣工后，由建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》按照规定程序和标准自行组织“三同时”环保竣工验收，不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构进行编制。
（3）项目生产过程中存在重大环境风险，为避免企业发生重大环境风险事故，造成环境危害，企业应定期对环境风险事故应急预案进行修编，报生态环境主管部门备案，并定期组织演练及培训。
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六、结论
	本项目建设符合国家产业政策要求，符合“三线一单”分区管控要求及相关环保规划要求，项目用地性质属于工业用地。本项目实施后产生的废气污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，废水、固体废物处置去向合理，针对可能的环境风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。
因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。
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[bookmark: _Toc6577]建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物
产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物
产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.968t/a
	--
	--
	0
	--
	0.968t/a
	0

	
	SO2
	0.386t/a
	--
	--
	0
	--
	0.386t/a
	0

	
	NOx
	4.89t/a
	5.09t/a
	--
	0
	--
	4.89t/a
	0

	
	挥发性有机物有组织
	0.225t/a
	1.016t/a
	--
	0.26t/a
	--
	7.1348t/a
	+0.26t/a

	
	挥发性有机物无组织
	6.6498t/a
	--
	
	
	
	
	

	废水
	CODcr
	1.2941t/a
	0
	--
	0
	--
	1.2941t/a
	0

	
	NH3-N
	0.1248t/a
	0
	--
	0
	--
	0.1248t/a
	0

	一般工业固体废物
	废离子交换树脂
	0.2t/a
	--
	--
	0
	--
	0.2t/a
	0

	
	废分子筛
	2t/a
	--
	--
	0
	--
	2t/a
	0

	危险废物
	废活性炭
	2t/次
	--
	--
	0
	--
	2t/次
	0

	
	含油浮渣
	2.5t/a
	--
	--
	0
	--
	2.5t/a
	0

	
	废润滑油桶
	0.14t/a
	--
	--
	0
	--
	0.14t/a
	0

	
	废导热油
	89t/次
	--
	--
	0
	--
	89t/次
	0

	
	废润滑油
	0.2t/a
	--
	--
	0
	--
	0.2t/a
	0

	
	生活垃圾
	34.65t/a
	--
	--
	0
	--
	34.65t/a
	0


[bookmark: _Toc23242]注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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1 总则
1.1 评价目的
环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。
1.2 评价依据
（1）《中华人民共和国生态环境法典》；
（2）《突发环境事件应急管理办法》（环保部34号令）；
（3）《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；
（4）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国务院224号令）；
（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院591号）；
（6）《国家危险废物名录》（2025年版）。
1.3 评价原则
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目实施后环境风险评价的基本内容包括：风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：
（1）项目风险调查：在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。
（2）项目风险识别及风险事故情形分析：明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。
（3）开展预测评价：各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
（4）提出环境风险管理对策：明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。
（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。
（6）环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1.4 评价工作程序
项目环境风险评价程序图，见图1-1。
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图1-1  环境风险评价工作程序图
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2 环境风险调查
2.1 环境风险源调查
结合本项目原辅材料、产品及中间产品理化特性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‑2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218‑2018）及《危险化学品名录》（2025版），筛查确定本项目主要环境风险物质为碳五烷烃与1#轻烃。本项目新增2座球罐（V‑4601A/B），1#轻烃与碳五烷烃分别配套独立的进出料总线管道，管线系统相互独立、互不干扰。实际生产储存工况存在三种模式：
①一座球罐储存碳五烷烃、另一座球罐储存1#轻烃；
②两座球罐均储存碳五烷烃；
③两座球罐均储存1#轻烃；
表2-1  项目环境风险物质筛选情况一览表
	储存情景
	危险物质
	主要成分
	最大储存量（t）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	均储存1#轻烃
	1#轻烃
	有机物
	1144
	2座球罐
	10
	114.4

	均储存碳五烷烃
	碳五烷烃
	有机物
	1196.8
	2座球罐
	10
	119.68

	一个储存1#轻烃，一个储存碳五烷烃
	1#轻烃
	有机物
	572
	1座球罐
	10
	117.04

	
	碳五烷烃
	有机物
	598.4
	1座球罐
	10
	

	本项目环境风险物质主要为1#轻烃、碳五烷烃为C₅‑C₈轻质烷烃混合物，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‑2018）附录B未直接收录该类混合物质；二者理化特性、环境风险特征与石油醚相近，故本次环境风险潜势初判参照石油醚临界量10t开展Q值核算。


从环境风险最不利角度考虑，取Qmax=119.68，进行环境影响分析。
2.2  环境风险敏感特征调查
本项目环境风险评价范围内环境敏感目标见下表。
表2-2  建设项目环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	阿克亚村
	东南侧
	约2.3km
	居民
	约340人

	
	2
	拉依苏村
	西南偏西侧
	约3.7km
	居民
	约320人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	165人

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	约825人

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	不外排
	--
	--

	
	内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	--
	/
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	1
	不敏感
	G3
	Ⅲ
	D1
	--

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


3 环境风险潜势初判
3.1 P的分级确定
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值”，计算本项目的危险物质数量与临界量比值，计算方法如下：
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1，q2........qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2........Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。
根据工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的突发性环境事件风险物质调查情况见表3-1。
表3-1  项目主要环境风险物质量调查表
	储存情景
	危险物质
	主要成分
	最大储存量（t）
	储存方式
	临界量（t）
	Q

	均储存1#轻烃
	1#轻烃
	有机物
	1144
	2座球罐
	10
	114.4

	均储存碳五烷烃
	碳五烷烃
	有机物
	1196.8
	2座球罐
	10
	119.68

	一个储存1#轻烃，一个储存碳五烷烃
	1#轻烃
	有机物
	572
	1座球罐
	10
	117.04

	
	碳五烷烃
	有机物
	598.4
	1座球罐
	10
	

	本项目环境风险物质主要为1#轻烃、碳五烷烃为C₅‑C₈轻质烷烃混合物，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169‑2018）附录B未直接收录该类混合物质；二者理化特性、环境风险特征与石油醚相近，故本次环境风险潜势初判参照石油醚临界量10t开展Q值核算。


从环境风险最不利角度考虑，取Qmax=119.68，进行环境影响分析。
（2）所属行业及生产工艺特点
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1的规定，将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③5＜M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，详见下表。项目涉及1处危险物质贮存罐区，项目的M值为5，用M4表示。
表3-2  企业生产工艺评分表

	行业
	评估依据
	分值
	企业实际
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	不涉及
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	不涉及
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	不涉及
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	1处罐区
	5

	总分
	5

	注a：高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。见表3-3。
表3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量
与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目Q=119.68，Q＞100，行业及生产工艺（M）为M4，根据上表，得出本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。
3.2 环境敏感程度（E）等级判定
（1）大气环境
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-4。
表3-4  大气环境敏感性分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于500人、小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人、小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


本项目周边5km范围内主要敏感目标为阿克亚村和拉依苏村居民，总人数约825人小于1万人；500m范围内人数主要为巴州巨融能源燃气有限公司LNG工厂、同益新能源公司CNG加气站、塔新二期在建项目及本项目工作人员，约165人小于500人。根据上表，项目属于大气环境低度敏感区E3。
（2）地表水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。
表3-5  地表水环境敏感程度分级

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	F3
	上述地区之外的其他地区


表3-6  环境敏感目标分级

	分级
	地表水环境敏感特征

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


依据事故情况下危险物质泄漏到水体排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标，地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-7。
表3-7  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


根据项目工程分析，本项目设置导流、截流措施，用于事故状态下污水的收集，防止事故水的漫流。使污染控制在本区域内，风险评价范围内无环境地表水体。本项目的污废水产生，与地表水无水力联系，无地表水系敏感目标。因此，本项目地表水环境敏感特征为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3，地表水环境敏感程度分级为E3（环境低度敏感区）。
（3）地下水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级见下表。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表3-8  地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感性

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表3-9  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的防污性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


表3-10  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


本项目占地为规划的工业用地，项目与所在区域地下水无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，不是分散式水源地，根据上表的判定依据，本项目所在区域地下水功能敏感性为G3。
根据《巴州海祥石油化工有限公司10万吨/年精粗苯项目环境影响评价报告书》（北京欣国环环境技术发展有限公司）水文地质调查可知：厂区利用单环渗水试验确定包气带的渗透性能，其环内面积为176.8cm2；厂址区包气带没有连续的粘性土层分布，上部为砂砾石，垂直渗透系数为35.56m/d（0.041cm/s）＞1.0×10-4cm/s，根据包气带防污性能分级的判定依据，项目所在区域包气带防污性能分级为D1（包气带天然防渗性能弱）。根据地下水敏感程度的判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为E2。
3.3 环境风险潜势划分
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。风险评价工作等级划分见下表。
表3-11  建设项目环境风险潜势划分
	影响途径
	P值
	E值
	环境风险潜势级别

	大气环境
	P3
	E3
	Ⅱ

	地表水环境
	
	E3
	Ⅱ

	地下水环境
	
	E2
	Ⅲ


根据前文分析可知，本项目危险物质及工艺系统危险性为P3；大气环境为低度敏感区（E3），地表水环境为环境低度敏感区（E3），地下水环境为中度敏感区（E2），建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此本项目环境风险潜势划分为Ⅲ级。
4 评价工作等级及范围
（1）评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据，见表4-1。
表4-1  评价工作级别划分表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。


本项目各要素及综合环境风险潜势综合等级判定情况见表4-2。
表4-2  本项目各要素及综合环境风险潜势综合等级判定情况

	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析

	大气环境风险潜势和评价等级
	
	
	
	Ⅱ
	三级
	

	地表水环境风险潜势和评价等级
	
	
	
	Ⅱ
	三级
	

	地下水环境风险潜势和评价等级
	
	Ⅲ
	二级
	
	
	

	环境风险潜势综合等级
	
	Ⅲ
	二级
	
	
	


（2）评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，本项目环境风险评价范围见表4-3，评价范围图详见图4-1。
表4-3  项目环境风险评价范围表
	序号
	环境要素
	评价范围

	1
	大气
	本项目大气环境风险评价为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，三级评价距建设项目边界一般不低于3km。

	2
	地表水
	参照地表水环境评价范围：涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。项目评价范围内无地表水体。

	3
	地下水
	本项目地下水环境风险评价为二级评价，参照地下水环境评价范围：根据查表法可知地下水二级评价调查评价面积6~20km2，本次评价范围为厂界地下水上游（北侧）1km、厂界地下水下游（南侧）2km，两侧（东侧和西侧）各1km。
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图4-1  项目环境风险评价范围图
2


5 环境风险识别
5.1 物质危险性识别
项目原辅料主要涉及的危险物质有1#轻烃和碳五烷烃。其理化性质见下表。
表5-1  轻烃理化性质及危险特性一览表
	标识
	中文名：轻烃
	英文名：Light Hydrocarbon Solvent Oil

	物化特性
	外观与气味：无色或浅黄色液体，有特殊气味
	溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂

	
	比重（水=1）：0.65
	沸点(℃)：20~180

	燃烧爆炸危险特性
	禁忌物：硝酸等强氧化剂
	闪点(℃):<-50

	
	爆炸上限%（V/V）：7.9
	爆炸下限%（V/V）：1.1

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	
	灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

	健康危害
	侵入途径：吸入、皮肤、食入。

	
	急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性影响：神经衰弱综合症、自主神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	急救措施
	皮肤接触
	立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗15min，立即就医。

	
	食入
	饮水，禁止催吐。如有不适，就医。

	
	吸入
	如果吸入本品蒸汽或其燃烧物，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	防护
	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

	
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿防静电工作服；手防护；戴橡胶耐油手套。

	
	其他
	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋雨更衣。注意个人清洁卫生

	泄漏处理
	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

	储运
	用储罐储存。远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


表5-2  碳五烷烃理化性质及危险特性一览表
	标识
	中文名：碳五烷烃
	英文名：n-Pentanen

	理化性质
	外观与性状：无色液体，有微弱的薄荷香味。
	饱和蒸气压（kPa）：53.32/18.5℃

	
	熔点(℃)：-129.8
	沸点(℃)：25~65

	
	临界温度(℃)：196.4
	临界压力（MPa）：3.37

	
	相对密度（水=1）：0.68
	相对密度（空气=1）：2.48

	
	溶解性：微溶于水，溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	燃烧爆炸危险特性
	燃烧性：易燃
	燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	自燃温度(℃)：260
	闪点(℃)：-40

	
	爆炸上限%（V/V）：9.8
	爆炸下限%（V/V）：1.7

	
	禁忌物：强氧化剂
	稳定性：稳定

	
	危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火，高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃性（红色）：4；反应活性（黄色）：0。

	
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害：高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。健康危害（蓝色）：1。

	急救措施
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

	
	眼睛接触
	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

	
	食入
	误服者给饮大量温水，催吐，就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳

	
	
	停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。

	防护
	工程控制
	密闭操作，全面通风。

	
	呼吸系统防护
	高浓度环境中，应佩戴防毒面具。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿工作服；手防护；必要时佩戴防护手套。

	
	其他
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、运输或无害处理后废弃。

	储运
	包装类别：I；储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。


5.2 生产系统危险性识别
5.2.1 生产设施风险分析
各辅助生产设备中涉及的设备、管道、阀门等设施可能发生泄漏，如各原料输送管道及贮存等设施发生泄漏、停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成物料输送管线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起1#轻烃和碳五烷烃泄漏，对周边大气、水体及地下水造成影响。储罐装卸装置发生火灾、爆炸等事故，化学品泄漏对周边水体及地下水造成影响，火灾爆炸产生的二次污染物对大气造成影响。
5.2.2 储运过程风险分析
（1）储罐区环境风险识别
本项目设置储罐区，若储存的危险化学品发生泄漏，有机物质挥发进入空气，造成周边大气环境污染；若泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，储罐区为潜在环境风险源。
（2）物料管道运输环境风险识别
本项目液体物料需经过管道运输，厂区内设有各物料运送的管道。若管道发生泄漏，挥发性有机物质进入空气；若泄漏液体被引燃发生火灾，将释放二次污染物进入大气环境；部分泄漏液体随消防液进入水体；部分废液进入土壤，对周边环境造成不利影响。因此，各物料运输管道为潜在环境风险源。
5.2.3 环保设施风险识别
本项目设计环保设施主要有废气处理设施。本项目废气处理设置主要包括有机废气处理装置，装置如出现故障，导致废气处理效率下降，废气非正常排放。
5.3 危险物质向环境转移的途径识别
本项目危险物质对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。
5.3.1 直接污染
（1）污染大气环境
危险化学品物质运输过程中发生风险事故时挥发的废气污染物可能对大气环境的污染影响；有毒物质在储存或使用过程中由于误操作、设备及管道破损导致泄漏将对空气环境造成污染影响，甚至有可能对周边人群产生人身伤害事故；环保设施故障导致有机废气等污染物事故性排放等将对空气环境造成影响。
（2）污染地表水环境
危险化学品物质运输过程发生泄漏风险事故时可能对周边地表水体造成影响。
（3）污染地下水和土壤环境
危险化学品物质运输过程发生泄漏风险事故时可能对地下水和土壤环境造成影响；罐区的1#轻烃和碳五烷烃储存过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将导致有毒有害物质泄漏污染地下水和土壤环境。
5.3.2 事故伴生/次生危害识别
（1）火灾事故的伴生消防废水
根据装置工艺流程、储运过程及主要物质危害性可知，本项目储运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却储罐，由此产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随排水系统进入外界水体。因此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出防范措施。
（2）火灾事故发生后产生的烟气
发生火灾事故时多为不完全燃烧，火灾发生后进入环境的主要污染物有CO、烟尘及燃烧物本身等，对环境空气及周边人群健康产生危害。当易燃易爆物质发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周边的人员、设备、构筑物产生极大的危害，火灾风险对周围环境的主要的环境危害为浓烟。火灾在散发出大量的浓烟，主要成分为物质燃烧放出的高温蒸汽和有毒气体、被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等混合物。本项目有机物料燃烧时可产生一氧化碳等有毒物质，对周边人群健康和大气环境质量造成污染和破坏。
（3）泄漏事故的伴生/次生危害性分析
当储罐、管道、阀门发生物料泄漏，气态物料将立即扩散至周围大气并危及人群健康；液体泄漏物首先被收集在储罐中，进入水体、土壤和装置外环境的可能性很小。
5.3.3 危险物质环境转移途径识别
发生事故时，污染物可通过扩散、地表径流、地下径流等方式进入大气、河流、土壤、地下水环境等，污染物的转移途径如下表所示。
表5-3  本项目环境风险识别结果表
	事故类型/成因
	事故位置
	事故危害形式
	污染物转移途径

	
	
	
	大气
	排水系统
	土壤、地下水

	泄漏
	罐区
	气态
	扩散
	/
	沉降

	
	
	液态
	/
	浸流
	渗透、吸收

	火灾、爆炸引发的次伴生污染
	罐区
	毒物蒸发
	扩散
	/
	沉降

	
	
	烟雾
	扩散
	/
	沉降

	
	
	伴生毒物
	扩散
	/
	沉降

	
	
	废水
	/
	消防废水
	渗透、吸收

	污染治理设施非正常运行
	废气处理系统
	气态
	扩散
	/
	沉降

	储运系统故障
	储存系统
	热辐射
	扩散
	/
	沉降

	
	
	毒物蒸发
	扩散
	/
	沉降

	
	
	烟雾
	扩散
	/
	沉降

	
	
	伴生毒物
	扩散
	/
	沉降

	
	输送系统
	气态
	扩散
	/
	沉降

	
	
	液态
	/
	消防废水
	渗透、吸收



5.4 环境风险识别结果
项目涉及的危险物质包括1#轻烃、碳五烷烃。
根据项目的工程资料、类比国内外同行业和同类型事故，本项目的主要风险类型为储罐泄漏事故及管道泄漏事故泄漏而引发的火灾爆炸事故和废气排放事故。本项目风险识别结果详见下表。
表5-4  建设项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	罐区
	罐区四
	1#轻烃、碳五烷烃
	泄漏
	泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响
	影响范围内的周边居民

	
	
	
	火灾、爆炸
	火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气
	

	
	
	
	
	火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响：火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响
	

	输送管道
	输送管道
	1#轻烃、碳五烷烃
	管线破裂泄漏
	泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响
	

	
	
	
	火灾、爆炸
	火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在
高温下迅速挥发释放至大气
	

	
	
	
	
	火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响：火灾、爆炸
	

	
	
	
	
	产生的消防废水进入外环境，对周
边水体产生不利影响
	

	环保设施区
	废气处理设施
	挥发性有机物
	处理设施失效
	废气处理设施失效，废气未经有效
处理直接排放至大气环境
	


6 环境风险事故情形分析
6.1 事故统计分析
（1）化工厂事故统计
根据《全国化工事故案例集》（化学工业部科学技术情报研究所），调查统计了1949~1982年间全国13440例的事故案例，事故类型包括物体打击、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒和窒息、其他伤害等17类，事故原因有防护装置缺陷、违反操作规程、设计缺陷、保险装置缺陷等19种。
在统计的13440例事故中，火灾261例（1.94%），爆炸1056例（7.86%），中毒和窒息505例（3.76%），灼烫828例（6.16%）。按事故原因分类，违反操作规程6165例（45.87%），设备缺陷1076例（8.00%），个人防护缺陷651例（4.84%），防护装置缺乏784例（5.83%），防护装置缺陷138例（1.03%），保险装置缺乏40例（0.29%），保险装置缺陷57例（0.42%）。从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。
（2）近年国内企业事故统计
根据近年来国内企业事故的统计，物料泄漏原因统计列于表6-1。
表6-1  物料泄漏事故原因统计分析
	泵、阀门
	人为原因
	腐蚀穿孔
	工程隐患
	其它

	40.5%
	15.0%
	6.5%
	19.7%
	18.3%


6.2 环境风险事故情形设定
本次模拟预测在设计可能出现的事故情景时，重点考虑发生污染危险可能性较大的工况、危险物质危害性较大以及危险物质对周围环境产生影响的途径。根据物质危险性、项目运营后工艺设备及储罐可能发生泄漏的事故概率及影响途径，设定事故情形为：
（1）大气环境风险源
①罐区的储料发生泄漏，直接挥发至空气中，对周边人群健康造成危害。
②项目涉及的危险单元易燃物质遇高温或明火发生火灾、爆炸，引发伴生/次生污染物排放。
（2）地下水环境风险源
本项目涉及危险物质的储存，单元主要存在的环境风险是贮存容器或容器连接管道因锈蚀、腐蚀等原因造成破裂泄漏储存区环境风险物质，物料泄漏产生的直接后果为泄漏物料通过蒸发扩散至外环境，处理事故不当时泄漏物质可能通过雨水漫流污染土壤和地下水环境。另外罐区物质属于易燃物质，发生泄漏后极易发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
6.3 源项分析
根据环境风险事故情形的设定，本次评价参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录E的推荐方法确定各环境风险源的泄漏频率，详见表6-2。
表6-2  环境风险源泄漏频率推荐值

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm
孔径10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm
孔径10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm
孔径10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4/a
1.25×10-8/a
1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%
孔径全管径泄漏
	5.00×10-6/（m · a）
1.00×10-6/（m · a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%
孔径全管径泄漏
	2.00×10-6/（m · a）
3.00×10-7/（m · a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
全管径泄漏
	2.40×10-6/（m · a）
1.00×10-7/（m · a）


本项目泄漏事故类型有储罐泄漏和管道泄漏，本项目储罐采用压力单层球罐，泄漏孔径为10mm，泄漏频率为1.00×10-4；项目使用内径为200mm管道，内径＞150mm的管道泄漏为10%孔径的概率为2.40×10-6/（m·a）。
6.4最大可信事故判定
最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中造成环境危害最严重的事故。本项目依据国内外行业生产事故统计及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 E.1，结合事故发生的可能性和环境危害后果综合筛选：储罐区1#轻烃、碳五烷烃储量集中，发生10mm孔径泄漏（频率 1.00×10⁻⁴/a）时泄漏量大、影响范围广，环境危害后果最为严重，故确定储罐泄漏为本项目最大可信事故；管道系统虽发生10%孔径（20mm）泄漏的频率相对较高，但单点泄漏孔径小、泄漏量有限，且配置紧急切断装置可及时截断物料，泄漏物料经围堰收集进入事故水池，环境危害后果显著小于储罐泄漏，故不作为最大可信事故，仅纳入一般事故情形进行风险分析并落实相应防控措施。
表6-3  最大可信事故设定一览表
	危险单元
	危险因子
	最大可信事故
	影响途径

	罐区
	1#轻烃、碳五烷烃
	储罐破裂，导致1#轻烃、碳五烷烃大量泄漏进入环境对周边大气、地下水、土壤环境的污染影响，甚至造成人员中毒。
	大气、地下水、土壤


6.5源强分析
项目采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐方法确定事故源强。
（1）液体泄漏速率
液体泄漏速率
用伯努利方程计算液体泄漏速度QL：
[image: ]
式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
G——重力加速度，9.8m/s2；
H——裂口之上液位高度，m；
Cd——液体泄漏系数；
A——裂口面积，m2；
ρ——液体密度，kg/m3；
由于采取了流量、压力检测与控制等措施，加之作业现场有人员巡视，泄漏持续时间一般不超过10min。在计算泄漏量时，假定持续泄漏时间为10min。计算参数见表6-4。
表6-4   储罐液体泄漏量计算参数一览表
	符号
	含义
	单位
	数值（1#轻烃）
	数值（碳五烷烃）

	Cd
	液体泄漏系数
	无量纲
	0.65
	0.65

	A
	裂口面积
	m2
	7.85×10-5
	7.85×10-5

	ρ
	泄漏液体密度
	kg/m3
	650
	680

	P
	容器内介质压力
	Pa
	3×105
	3×105

	P0
	环境压力
	Pa
	1.013×105
	1.013×105

	g
	重力加速度
	m/s2
	9.8
	9.8

	h
	裂口之上液位高度
	m
	0.5
	0.5

	QL
	液体泄漏速度
	kg/s
	0.827
	0.846

	/
	泄漏时间
	s
	600
	600

	/
	泄漏量
	kg
	496
	507.5


7 环境风险分析
7.1 大气环境风险影响分析
项目大气环境风险评价等级为三级，应定性分析说明大气环境影响后果。
项目1#轻烃、碳五烷烃的储罐，因超压运行、违规操作、腐蚀破损、接口密封失效或管道老化开裂等原因，易造成储罐介质泄漏挥发，1#轻烃、碳五烷烃储罐泄漏后，挥发的蒸汽会对周边居民及环境造成多维度危害。对周边居民而言，短期近距离吸入蒸汽时，部分敏感人群可能出现眼鼻喉轻微刺激、短暂头晕或轻微视力模糊等不适，这类症状在远离泄漏区域后通常可较快缓解；从长期接触来看，若泄漏未及时控制，少数长期处于低浓度蒸汽环境的居民，可能存在轻微健康风险，但通过及时干预可有效规避，老人、儿童等体质较敏感群体需稍加注意。同时，泄漏发生后，为保障安全可能会采取临时管控建议，短时间减少泄漏点附近户外活动，对居民日常出行、购物等影响有限。对环境来说，污染物会导致大气 VOCs 超标，可能形成二次污染。
当发现储罐泄漏时，操作人员接到泄漏预警信号后，需立即启动应急响应：首先关闭泄漏储罐上游进料阀门与下游出料阀门，切断介质输送源头，同时停止相关输送泵运行，防止更多物料持续进入泄漏位置；若泄漏点位于储罐底部，需迅速使用专用堵漏工具进行临时封堵，最大限度减少泄漏量。泄漏得到控制后，需及时开展现场清理与环境监测工作：使用吸油棉、砂土等吸附材料对泄漏区域残留的液态溶剂进行全面清理，避免残留介质持续挥发；收集的含油吸附废物、泄漏残液等，需严格按照危险废物管理规范进行分类存放，交由具备相应资质的危险废物处置单位进行专业处置，防止二次污染。同时，委托第三方环境检测机构，根据泄漏介质的扩散特性、当地气象条件（如风向、风速），在泄漏点下风向50米、100米、200米处设置大气监测点，重点检测空气中1#轻烃、碳五烷烃等有机污染物浓度，持续监测直至检测浓度降至区域大气背景水平，确认无环境风险隐患后，方可对泄漏储罐进行维修更换，经压力测试、气密性检验合格后，再恢复正常使用。在落实应急措施后，影响可得到有效控制。
7.2 地表水环境风险影响分析
项目地表水环境风险评价等级为三级，应定性分析说明地表水环境影响后果。
储罐区均设有围堰，事故情况下，危险物料泄漏于具有防渗功能的围堰内，并及时进行处理，不会流出厂外；泄漏的物质，以气体形式泄漏，不会进入地表水体，与地表水体不发生水力联系。
因此，事故情况下，泄漏的轻烃、碳五烷烃等物质在厂区内可控，对地表水基本不产生影响。
7.3 地下水环境风险影响分析
本项目储罐区按标准设置围堰（61m×43m×1.5m）、防渗层及事故收集设施，事故工况下泄漏物料均经围堰收集进入事故水池，不直接进入土壤及地下水；储存的1#轻烃、碳五烷烃为易挥发性轻质烷烃，水溶性极低，泄漏后绝大部分挥发进入大气，进入包气带及地下水的量极其有限。故本项目对地下水环境影响轻微，本次仅作定性分析，不进行地下水溶质运移定量预测，并同步落实分区防渗、地下水跟踪监测及防控联动要求。
本项目罐区四设2座球罐（单罐容积1000m³），围堰尺寸61m×43m×1.5m。围堰按计容液位1.3m（预留0.2m 安全超高）核算，储罐设置8根支柱占用约1.5m³及8块支柱底板占用约0.3m³，则有效容积约3408m³；球罐最低点离地1.5m，高于计容液位，罐体不占用围堰容积。围堰有效容积大于两座球罐全量泄漏量（2000m³），事故泄漏物料可全部收集于围堰内不外溢，满足《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351—2014）要求。
罐区四新建球罐罐组设置钢筋混凝土防渗防火围堰，围堰内部设置集水沟，集水沟配套管道设置电动切换阀并接入厂区事故管网。正常雨水工况：切换阀切换至雨水排放系统；发生物料泄漏或者消防灭火事故工况：手动/自动切换阀门，全部导流至事故管网，泄漏物料、消防废水重力输送进入厂区事故水池；围堰穿堤管道位置全部做防渗密闭封堵处理。
复合事故最不利情景校核（单台球罐全部介质泄漏，同步发生消防灭火）：单座球罐最大储存介质约598.4t，介质密度0.68t/m³，介质体积约880m³；球罐消防冷却水按规范核算，灭火持续3h，产生消防废水量约720m³；复合情景总产生量为1600m³；厂区事故水池有效容积2160m³，大于复合事故总水量1600m³；泄漏物料先由围堰接纳，再经管网导入事故水池，整套系统可以实现物料、消防废水全部收集不外溢。
雨水管控：围堰内雨水需要外排前，先取样检测；检测检出有机物，立刻关闭雨水外排阀门，全部切至事故水池。
公司应与轮台工业园区拉依苏石油化工区形成联动，建立事故状态下水污染三级预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地下水水体的污染。本项目对事故废水以及泄漏物料进行三级防控预防管理。三级防控机制具体如下：
①一级防控措施
第一级防控系统由装置区围堰、罐区防火堤组成，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰收集污染排水，分别经污水管道泵至厂区污水处理站处理。可燃液体储罐设置防火堤，防火堤高度按照《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》（GB50160-2008）要求设置，保证有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积。在一般事故时利用围堰和防火堤控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及污染消防排水造成的环境污染。
防火堤均按照相关要求进行了防渗漏处理，管道穿堤处采用非燃烧材料严密封闭，在防火堤内雨水沟穿堤处，设防止物料流出堤外的措施。堤内均设有排水沟，堤外设有阀门井与堤内排水沟相接，正常时阀门井内阀门关闭，防止突发事件不能及时关闭阀门。
②二级防控措施
第二级防控系统由事故池组成，将较大生产事故泄漏于装置区围堰、储罐防火堤外的物料首先经装置区内污水管线重力排入装置区污水处理站，切断污染物与外部的通道，将污染物导入事故水系统，从而将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
③三级防控措施
正常情况下，本项目事故水池可满足事故状态下事故废水的储存需要。为防止极端情况下产生的大量事故废水超过事故水池存储能力漫流出厂，同时根据园区规划环评要求，本项目事故水处理与园区及周边企业联动，在发生重大消防事故，事故水池水位达到60%报警液位，存在消防水溢出环境风险的情况下，企业事故废水可送入周边企业事故水池，事故结束后，送污水处理站处理达标后经污水提升池排至园区污水处理厂。
8 环境风险管理
8.1 环境风险管理目标
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）的要求，环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（aslow asreasonable practicable，ALARP）管控环境风险。
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控、响应。
8.2 环境风险防范措施
8.2.1 大气环境风险防范措施
（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施
①本项目各建筑物、构筑物间的防火安全设计，执行《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》（GB50160-2008）的要求设置，并根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，并按国家标准设置安全出口和疏散距离。装置区操作平台和通道的设置，满足人员紧急疏散和消防的要求。本项目实施后厂区总平面布置紧凑合理；总平面布置符合防火间距，满足消防要求；厂内外道路、管路布置合理、物料的运输较为便捷。
②高低压配电间设事故排风兼夏季消除余热；换气量根据操作时产生的危险有害气体及其性质，按《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》中的有关规定计算。
③施工建设中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。生产装置区、罐区、危废暂存间及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。在四周设废水收集沟，收集沟与事故池相连。确保发生事故时，泄漏的物料及灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。
④本工程实施后，项目各生产装置及辅助设施均设置了外向开启的应急消防门，内门设置为向疏散方向开启，符合安全生产要求。主要生产装置及储罐区设置环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。
⑤建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。
（2）工艺技术装备和自动控制设计安全防范措施
1）工艺设备
①本项目实施后，项目在可能超压的设备均设有安全阀，安全阀定压低于设备的设计压力，泵、安全阀的出口泄放管接入火炬系统；对于可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在其入口前设爆破片，并采取保温措施；设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警信号、自动联锁保护系统或紧急停车措施；对于反应器等重要设备均设有报警信号和泄压排放设施，在非常情况下能够自动或手动遥控地紧急切断进料。
②所用物料管线、设备必须处于密闭状态。凡带压设备均须设有安全阀或防爆设施，事故状态下安全阀起跳，防止污染环境。
③本项目所有可燃、有毒物料始终密闭在各类设施和管道中，各个连接处采用可靠的密封措施；在厂区内或者厂界周围适当位置安装风向仪，以便随时观测准确风向。一旦发生毒害物质泄漏事故，立即根据事故可能危害的范围设置警戒，所有人员朝泄漏处上风向疏散。
④人行通道一定要有到工作点的通道、灭火器、灭火毯，启动/停止按钮等，一定要保证安全，没有任何障碍物，并且要标识清楚。
⑤地面要保持清洁，没有障碍物和其他不必要的东西。
⑥加强安全管理，建立完善的安全制度，设立工艺设备的巡检路线和巡检记录。
2）电气各装置区严格遵循规范设计
①装置的爆炸危险区域划分执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）。危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。在装置爆炸危险区域内的所有电气设备均选用防爆型，设计防雷、防静电措施、配置相应防爆等级的电气设备和灯具，仪表选用本质安全型。
②生产装置中大部分负荷属于一、二类负荷，为了将突然停电引发事故的危险降至最低，对于一级用电负荷，选择与用电设备容量相匹配的UPS或EPS电源；二级用电负荷，供电系统采用不同母线段的双回路可靠电源供电；对正常照明发生故障引起操作紊乱并可能造成重大损失的场所设置应急照明。
③装置区按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《工业与民用电力装置的接地设计规范（试行）》（GBJ65-83）的规定，设防雷击、防静电接地系统。
④本项目安装火灾自动报警系统。由火灾报警控制器、火灾重复报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装手动报警按钮，在装置控制楼、变配电站等重要建筑内安装火灾探测器。火灾报警控制器设在全厂消防控制室。火灾报警控制器可以和消防设施实现联动。
3）自动化控制方案
①本项目实施后会完善厂区现有环境风险预防系统，并与事故通风系统联锁，且必须配备双电源。可燃气体监测报警仪的报警系统应设计在生产装置的控制室内，设计时必须考虑以下几点：a.可燃气体或有毒气体监测报警仪的质量、防爆性能必须达到国家标准。b.必须正确确定监测报警仪的检测点。c.检测器和报警器的选用和安装必须符合有关规定。
②生产装置应结合工艺、设备特点设置安全联锁装置和紧急停车装置。
③控制室、生产装置区应设紧急停车按钮。
④各工段、装置之间应设置能够有效切断的装置，以避免连锁事故的发生。
（3）生产装置区及储罐区环境风险防范措施
1）工程设计中加强防火防爆
①设备、管道的保温层，应采用阻燃材料，并应防止可燃液体渗入保温层。
②在高、低压系统之间应设置止逆阀等安全装置，并应安装必要的监测仪表和自动（或手动）泄压排放设施。
③装置内的承重钢框架、支架、裙座、管架均设覆盖耐火层，耐火层选用薄型无机防火涂料，其耐火极限1.5h以上。
④严禁在防火间距、消防安全通道内搭建筑物或堆积各类物资。
⑤危险品仓库、主配电设备、高大建筑物和高大设备等必须装设避雷装置。并对避雷装置进行定期检查测试。
⑥禁止在易燃易爆场所使用易产生火花的工具。
⑦在生产系统可能引起火灾、爆炸的部位，应设置温度、压力等检测仪表、声光报警器和事故停车联锁装置。
⑧生产、贮存可燃气体和易燃液体的设备和管道应设有导除静电的接地装置。有关防静电措施，应执行《化工企业静电接地设计技术规定》。所有自动控制系统，应同时设置手动控制系统。
2）在建、构筑物的设计中，建、构筑物的耐火等级、层数、长度、占地面积、防火间距、防爆及安全疏散等均按《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的规定进行设计。并根据各建筑物的使用性质，均按规定配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器或二氧化碳灭火器等。
3）罐区设置专用消防水管网及足够的消防栓，设有防火墙，罐区附近设置明显的防火、禁入等标志。
4）视频监控系统本工程在各装置区内、全厂性重要设施和区域、门卫、分析中控室的进出口等重点位置均设置视频监控系统。在生产调度中心、值班室显示画面。
（4）主要有毒物质泄漏事故应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。总之，若泄漏事故一旦发生应作如下具体处理措施：
①做好个人防护。进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具，泄漏事故发生后，应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线，根据事故情况和事态发展，确定事故及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；应使用专用防护服、隔绝式空气呼吸器。
②控制泄漏源。发生泄漏，无关人员立即撤离，切断一切明火和电气火花。抢险处理人员在确保安全的情况下堵漏；管道泄漏的少量化学物质通过回收系统进行处理。如造成大量泄漏时，必须开启回收系统进行处理，同时关闭围堤阀门，可在现场放大量的水或氮气，破坏燃烧条件。但尽量不要采用大量水冲洗处理方案，以免造成环境污染，若一旦采用该处理方式，喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，此类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地下水或土壤的污染。
（5）装卸、运输环境风险防范措施
1）装卸环境风险防范措施
①物料装卸时轻拿轻放，防止撞击、破裂和滑落等造成危险和污染环境；装卸液体类有毒有害物质时防止由于输送管破裂、接口不牢固、阀门关闭不严等原因造成的泄漏而发生环境污染。
②在装卸物料前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运工具是否牢固。如果工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。
③装卸操作人员应根据不同物料的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、滤毒口罩、护目镜等。操作前应有专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后及时进行清洁消毒，放在专用橱柜备用。
④在装卸物料时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作的危险程度和危险品的性质及时洗手、脸、漱口或者沐浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等现象，应立即到空气新鲜处休息，重者就医。
2）输送与罐装环境风险防范措施
①各液体物料在厂区内各工段之间通过管道输送，输送时流速不应超过3m/s，当空气中浓度超过限值时，必须暂停工作，切断火源，进行通风，降低浓度，以防爆炸。
②易燃易爆物料运输车辆必须具备《易燃易爆化学物品准运证》，车辆必须符合安全规定，不得在原料区内检修车辆，车辆进入原料区必须安装阻火设施按规定限速行驶，按生产单位规定安置停放。
③操作人员不得穿戴易产生静电的工作服，不得使用易产生火花的工具，禁止与罐区工作无关的人员进入。
3）运输环境风险防范措施
物料运输方式有汽车运输及管路运输几种。相对来说，管路运输在经济性与安全性等方面都具有一定的优越性；而由于位置、厂址周边情况等多方面原因，汽车运输仍然在某些企业中使用。本项目原料和产品的运输采用汽车运输。因此，对于汽车运输可能发生的运输环境风险可采用以下防范措施：
①运输物料应委托具有相应资质的专门公司承担运输任务，公司各种规章制度健全，配有运输的专用车辆，可为运输、生产安全提供较好的保障条件。
②人员要“以老带新”持证上岗，加强对原料及产品运输岗位的员工进行安全意识、安全知识、安全技能、安全经验、安全作风、应变能力等安全素质、原料及产品知识和规章制度等各方面的培训和教育。从事有毒有害物质运输、贮存、生产、使用的员工都应经专门培训、考试合格、持证上岗。
（6）火灾爆炸环境风险防范措施
1）加强防火防爆
①各构筑物严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。
②电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。
③电气符合防雷、防静电规范要求。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。特别是整个罐区有完善的避雷装置。
④自控设计中对重要参数设置了越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。
⑤配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。
⑥储存现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。
⑦装置区内有发生坠落危险的操作岗位按规定设置便于操作、巡检和维修的扶梯、平台和围栏等附属设施。
2）配备完善的消防措施
厂区水消防根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）及《石油化工企业设计防火规范（2018年版）》（GB50160-2008）规定设置，消防给水采用稳高压系统，消防水压力维持在0.7MPa。本工程设有室外稳高压给水系统、室内消火栓系统、消防竖管、泡沫灭火系统及灭火器等。
①室外稳高压给水系统：稳高压消防给水主要供各生产装置、罐区等设置的消火栓、消防水炮、室内消火栓系统、泡沫系统等消防用水。环状管网采用室外地下式消火栓，消火栓的布置间距约60m，管网上每隔4~5个消火栓设切断阀门。消防水炮出水量为30~50L/s，采用直流和水雾两用型。
②室内消火栓系统：设置固定式室内消火栓箱，消防竖管管径DN100。消火栓间距不大于30m，保证同层每个防火分区有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。
③消防竖管：在工艺装置内甲、乙类设备高于15m的框架平台沿梯子设有半固定式消防竖管。
④泡沫灭火系统：本项目罐区设置固定式低倍数泡沫消防系统，泡沫站与消防泵站合建。罐区周围设置泡沫混合液管网。管网上设置泡沫消火栓，间隔不超过60m，每个泡沫栓附近设置一个防雨型泡沫消防栓箱。
⑤移动式灭火器：生产装置、辅助生产设施、罐区、公用工程单项及易发生火灾场所，设置手提式及推车式二氧化碳、干粉或泡沫灭火器。
3）加强安全管理
①对运转设备机泵、阀门、管道材质的选型选用先进、可靠的产品。同时应加强储存过程中设备与管道系统的管理与维修，使储存系统处于密闭化，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生，对压力窗口的设计制造严格遵守有关规范、规定执行，通过以上措施，使各有害介质操作岗位介质浓度均控制在国家要求的允许浓度内。
②加强储罐区设备的巡查管理，及时发现泄漏情况便于及时处理。每个储罐内的物料的液面、温度、压力等信息，均输送到中央控制室及总调度室。重要参数，均设有上、下限及警报装置，如有异常应立即采取相应措施。
③储罐每年要检查一次腐蚀情况并测壁厚，如不合要求，要进行整修或更换。定期检查储罐上的测量设施，如其测量值不在允许误差范围内，立即检修或更换。泵及管线每班要巡检四次。
④消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。
8.2.2 地下水环境风险防范措施
（1）本项目应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，应尽量防止管道、设备以及各工艺废水产生区、厂区污水存储及处理区等产生跑冒滴漏情况。
（2）保证废水收集、输送及处理设施正常运行。
（3）罐区设置防火堤，防火堤高度1.0m，并保障围堰内废水能够自流入厂区设置的2160m3事故水池。罐区设置防火堤的大小、容量应满足相关设计规范，罐区内进料、出料管道及排水管道均应设截断阀。
（4）为了防止物料泄漏到地面，对于存储和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门应设为双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体，应加以收集，不得任意排放。
（5）对于阶梯式布置装置区域，阶梯间应设有防止泄漏液体漫流的措施。
（6）对于机泵基础周边宜设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至处理系统。
（7）当发生有毒物料泄漏时，应根据事故级别启动应急预案。当比空气重的易挥发易燃液体泄漏采用喷雾状水稀释或大水量冲洗等方法处理时，应构筑临时围堤收容产生的大量废水，收集后的废水应进入废水处理系统处理，不外排。
（8）当装置发生火灾或爆炸时，应根据事故级别启动应急预案。因救火产生的大量消防水，应及时收集进入事故应急池，不外排。
（9）管道低点放净口附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口应布置在低围堰区。
（10）对于高压、A1类流体管道排放采用双阀，对于所有与易燃、易爆、腐蚀性和有毒介质接触的管线和设备的排净口都必须用管帽或法兰盖、丝堵上。
8.2.3 事故废水环境风险防范措施
本项目事故情况下会有泄漏物料、污染消防水、污染雨水等产生。为确保事故废水不外排，评价提出“单元--厂区--园区/区域”的环境风险三级防控体系要求。
（1）一级防控设施（罐区围堰/防火堤）
①在储罐四周设置围堰/防火堤，围堰/防火堤的有效容积不应小于罐组内一个最大储罐的容量，可使泄漏的物料可以完全限制在围堰/防火堤内。
②围堰/防火堤应按要求进行防腐、防渗处置；储罐设液位计或高、低液位报警器。
③罐区应有明显的安全标志和标识，每个储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。
④罐区内排水沟设立正常排放和事故排放切换闸门，罐区内各雨水、污水管网的最终排放口与外部水体间安装截断装置并有切换到事故池的设施，防止突发事件时物料外泄。
（2）二级防控设施（事故池）
公司厂区已建设一座容积2160m3的事故水池，应将事故状态下产生的消防废水、污染雨水等集中收集至事故池，并经废水处理站集中处理，不得随意外排。
（3）三级防控设施
依托园区及周边企业的事故废水防控体系。
考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，环境风险防控设施、管理应与园区及周边企业环境风险应急系统相衔接，与园区及周边企业的环境风险防控设施起到有效联动，确保在极端事故发生时，项目环境风险防控及应急处置不能及时处理事故的情况下，能按分级响应要求及时启动园区及周边企业环境风险防范措施，有效防控环境风险，将环境风险控制在可接受范围内。
8.2.4 应急撤离防范措施
根据本次环境风险评价预测结果，在设定的最大可信事故情况下，油类或CO的浓度大气毒性终点浓度没有居民集中居住区分布。本项目的事故紧急撤离方案除针对周边关心点居民外，也应侧重针对本项目厂区及周边企业的工作人员而制定。从环境风险管理的要求出发，在环境风险事故状态下应进行应急撤离。因此，企业环境风险事故应急预案应充分考虑与周边区域及园区突发事件应急预案进行有效联动，明确联动方式和响应程序，明确发生事故时的汇报程序和应急措施，保证在发生事故后10min内将危害范围内的全部人员撤离到安全地带，保证人民生命财产安全。本项目厂区发生有毒物质严重泄漏挥发或火灾燃烧次生SO2、CO污染事故后，建设单位应立即启动应急预案程序，并及时与园区、地方政府相关部门联系，启动园区及地方应急预案。
①立即通知公安、消防、医院，赶往现场，并派出有关人员赶赴现场指挥、协助相关人员撤离；
②园区及地方政府调动警力封锁事故区域，禁止无关车辆和人员进入救援现场；
③根据厂区风向标指示的风向，迅速通知危害范围的所有人员在10min内撤离至事故源的上风向，并由园区及政府协调调动公交车运送人员。根据需要疏散周围居住区人群。
④企业做好紧急救援工作，根据需要合理调动消防、气防资源；
⑤地方政府组织医院做好受伤人员的救治工作；
⑥及时向各级政府汇报事态情况，引导媒体真实报道事故处理情况，稳定民众思想情绪；得到应急终止通知后，组织撤离人员返回，并配合做好事故善后处理工作。
8.2.5 事故应急预案
（1）应急预案的制定
巴州海祥石油化工有限公司为防止突发事故可能造成的环境危害，编制了突发环境事件应急预案并于2026年8月21日完成修订并备案，备案编号652800-2026-8-M。考虑到事故发生的不确定性，本项目建设完成后，应及时更新并完善应急预案相关内容，并及时备案，厂内环境风险防控系统应及时纳入园区环境风险防控体系，明确防控措施、管理衔接的具体要求。应急预案主要包括如下几个方面：
①明确组织指挥机构，包括应急领导和指挥机构、日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并应建立通畅有效的通讯网络；
②预警和预防机制，建立突发环境事件预警制度，明确预警级别、预警方式；
③应急响应程序，制定突发环境事件应急响应程序，包括事故的报警、应急反应等级的确定、应急反应启动、紧急救援行动的开展、事故调查以及事故索赔等应急环节；
④应急保障，包括应急反应设备、应急队伍、物资及后勤、经费保障等应急支援与装备保障，技术储备与保障，还应建立培训和演习的相关制度；
⑤附图附件（应急通讯联络表、应急处理、人员急救方式等）。
（2）应急体系及联动机制的建设
本项目突发环境事件应急响应措施应在以下几个方面做好工作：
①建立健全应急反应的组织指挥系统
为确保突发环境事件应急响应的有序、高效，建设单位应根据本项目自身特点建立应急反应的组织指挥系统，并明确不同级别污染事故应急组织指挥人员组成、人员职责及其有效联系方式。
②应急反应设施、设备的配备
充分利用园区相关单位的应急资源，并签订相关合作协议，保证应急资源的有效利用。
③应急防治队伍及演习
为保证应急预案的科学、高效、有序和针对性，建设单位应急管理部门必须组织开展应急预案的模拟演练，以检验应急部门应对突发环境事件的应急能力，检验各相关部门和各单位之间的协同作战能力。建设单位应对应急救援队伍作定期强化培训和演练的计划，加强了解应急防治操作规程，掌握应急防治设备器材的操作使用，一旦发生应急事故，应急队伍能迅速投入防治活动，从而增强应对突发环境事件的处置能力。
④应急通信联络
为确保突发环境事件的报告、报警和通报，以及应急反应各种信息能及时、准确、可靠的传输，必须建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络，包括与园区应急反应指挥系统。
⑤与各应急力量联动、应急资源共享
应急资源充分就近利用应急资源，必要时应上报政府，由政府统一指挥应急行动。
⑥与政府级相关应急预案的衔接
预案的编制过程中应充分考虑与园区相关应急预案的衔接，将本项目的应急反应体系应纳入园区的应急体系，建立区域应急联动机制。
巴州海祥石油化工有限公司应急预案已备案，公司建立有应急管理体制，成立了事故应急救援指挥部，制定了应急响应分级机制和应急措施，编制了应急监测方案，配备有应急设施和物资，定期开展应急培训和应急演练。本项目建成后厂内环境风险防控系统应纳入公司应急管理体系，及时更新公司应急预案并重新备案。本项目应急预案应纳入公司应急预案保持协调一致、相互配合。与园区突发环境事件应急预案相衔接，形成联动。
应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，应急预案应明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。基本内容见表8-1。
表8-1  环境风险事故应急预案基本内容一览

	项目
	内容及要求
	备注

	应急计划区
	危险目标：生产区、输送区、环境保护目标。
	项目周围5km范围内的人群。

	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员。
	事故应急指挥领导小组，由总经理、分管副总及生产运行、环保安全等部门、应急工作支持部门、现场指挥部等机构组成，发生事故时，总经理任总指挥、分管副总任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序。
	根据事故的严重程度，将突发事故分为一般事故、重大事故和特别重大事故三级，相应的应急预案级别也划分为一、二、三级，分别为：一般事故对应一级响应、重大事故对应二级响应、特别重大事故对应三级响应，采取相应的响应措施。

	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等。
	根据总体预案切实做好应对环境风险事故的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要。

	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
	厂内报警系统采用警报器、广播和无线、有线电话的方式。

	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
	由当地监测站负责现场及周边的应急监测，并根据事故的类型、规模及时判断和确定环境风险污染危害程度，及时向当地环保部门提出申请，积极配合，在影响范围区域内合理布点，进行跟踪监测，提出监测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据。

	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。

	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
	--

	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
	当事故源关闭，险情被控制消除后，关闭事故应急救援程序；对事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
	--

	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
	--


巴州海祥石油化工有限公司为防止突发事故可能造成的环境危害，编制了突发环境事件应急预案并于2026年8月21日完成修订并备案，备案编号652800-2026-8-M。考虑到事故发生的不确定性，本项目建设完成后，应及时更新并完善应急预案相关内容，并及时备案，厂内环境风险防控系统应及时纳入园区环境风险防控体系，明确防控措施、管理衔接的具体要求。

9 环境风险评价结论及建议
9.1 项目危险因素
本项目主要危险单元主要是罐区、事故池等，主要危险物质有轻烃原料和碳五烷烃。本项目主要考虑罐区四球罐的泄漏发生火灾伴生/次生污染物一氧化碳、泄露物质本身在大气中的扩散对大气环境的影响。
9.2 环境敏感性及事故环境影响
本项目环境敏感程度为中度敏感区，项目环境风险影响范围内环境敏感目标主要为东南侧约2.3km处的阿克亚村、西南偏西侧约3.7km处的拉依苏村。评价要求企业严格按照制定的应急预案相关内容对泄漏、火灾事故产生的有毒有害气体采取有效应急措施，及时疏散厂区职工及周边村庄居民至安置场所，保证人员安全，使事故造成的影响降至最低。
本项目考虑到储罐破裂发生物料泄漏，一般仅限于在罐区围堰/防火堤内漫流，平时应保证围堰的出口雨水阀处于关闭状态，当发生泄漏时利用围堤收集物料，并根据情况决定物料是否可以回用，如不能回用可通过移动泵送事故池，然后分批送厂区污水处理站处理。厂区已建的2160m3事故水池，对事故废水进行收集，并建设消防泵、稳压泵、消火栓等配套设施以满足事故消防，确保发生事故时，事故废水全部进入应急事故池内，逐步处理，以防止直接外排到外环境而造成环境污染。
本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。建设单位按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）做好分区防渗的基础上，污染物事故状态下对地下水环境影响较小。
9.3 环境风险防范措施和应急预案
本项目设置应急救援中心、配备应急物资和装备。采取选择高质量设备、设越限报警系统、加强生产设备管道的管理与维修，设置水环境风险事故三级防控措施，地下水源头控制、分区防渗、加强污染监控、应急响应等措施，减少环境风险影响。建议企业优化调整环境风险防范措施、及时更新完善企业突发环境事件应急预案，本项目应急预案应纳入公司应急预案保持协调一致、相互配合。与园区突发环境事件应急预案相衔接，形成联动。
9.4 环境风险评价结论
事故状态下，本项目运行过程中存在泄漏，必须严格按照有关规范标准的要求对生产装置区、储罐区等进行监控和管理。在认真落实评价所提出的环境风险防范措施以及环境风险应急预案后，建设单位应做到环境安全管理常抓不懈；严格落实各项环境风险防范措施，强化与园区应急体系的联动，不断完善环境风险管理体系，在这样的前提下，本项目的环境风险是可防控的。

10 环境风险评价自查表
项目环境风险评价自查表见表10-1。
表10-1  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	轻烃/碳五烷烃

	
	
	存在总量/t
	1144/1196.8

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数165人
	5km范围内人口数约825人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	  /  人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3

	
	地下水
	E1□
	E2
	E3□

	环境风险潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ□
	Ⅲ
	Ⅱ□
	I□

	评价等级
	一级□
	二级
	三级□
	简单分析□

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆

	
	环境风险类别
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水□
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法□
	其他估算法☑

	环境风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围    m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围    m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间   /h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间         d

	重点环境风险防范措施
	可以通过科学的设计、施工、操作和管理，将环境风险和安全事故发生的可能性大大降低，将事故的危害降低到最低程度，真正做到防患于未然。

	评价结论与建议
	建设单位应严格落实设计及环评提出的各项环境风险防范措施，及时更新完善应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

	注：“□”为勾选项，填“√”;“()”为内容填写项。
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