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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	2026年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（一期）

	项目代码
	2603-652824-04-01-403960

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇吾塔木村

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	五十一、水利-125灌区工程（不含水源工程的）-其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地面积20215m2，防渗渠长度为7.35km。

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	若羌县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	若发改字〔2026〕70号

	总投资（万元）
	384
	环保投资（万元）
	13.6

	环保投资占比（%）
	3.54
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件：《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》；
审批机关：若羌县人民政府；
审批文件名称及文号：《关于对若羌县瓦石峡河流域规划报告的批复》（若政批复〔2016〕112号）

	规划环境影响
评价情况
	规划文件：《新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书》；
审批机关：巴州生态环境局；
审批文件名称及文号：《关于〈新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书〉的审查意见》（巴环评价函〔2020〕355号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1与《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》的符合性分析
根据《巴州若羌县瓦石峡河流域规划》本项目取水全部依托瓦石峡河常规分配农业用水指标，不新增取水额度、不挤占流域法定生态基流，取水在流域年度农业用水配额内，符合流域用水总量红线管控，本工程实施后可减少杂草滋生、淤积和坍塌风险，通过减少渠道渗漏损失，显著提高水资源利用效率；渗漏减少抑制地下水补给，避免盐分向地表聚集，改善土壤环境；渠道防渗后灌溉效率提升，保障农作物稳定灌溉需求，工程建设符合流域规划要求。
2与新疆若羌县瓦石峡河流域规划环评的符合性分析
根据《新疆若羌县瓦石峡河流域规划环境影响报告书》审查意见，“通过灌区节水改造工程实现水资源的合理分配，增强流域工农业发展水资源保障能力；通过防洪、水保等工程实施，改善流域环境现状”。因此，项目为防渗渠建设项目，工程实施后大幅减少渠床侧渗，符合环境保护要求。
关于生态流量要求，环评要求瓦石峡水库出库断面：下泄生态流量丰水期4～9月应不小于断面多年平均流量的30%，枯水期10～次年3月应不小于断面多年平均流量的10%。
本项目无新增取水，本项目渠道沿原土渠线路，施工限定原有渠线作业带；施工结束恢复植被；项目区无自然保护地、珍稀动物集中栖息地，施工期采用限定作业范围、洒水降尘、禁止越界碾压植被等措施，符合规划环评要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1产业政策符合性分析
根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“二、水利—节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”。
本项目已取得若羌县发展和改革委员会的批复，批复文号为若发改字〔2026〕70号。
因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。
2“生态环境分区管控方案”符合性分析
2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
对比新疆维吾尔自治区生态环境厅“关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知”（新环环评发〔2024〕157号），本项目与该文件相关要求的符合性分析见下表：
表1-1   与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	对照结果

	A1空间布局约束性
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目为防渗渠工程项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项，项目区不涉及水源涵养区等生态敏感区。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	
	符合

	
	
	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目为防渗渠项目，不属于水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目用地现状为耕地，渠道作为农田水利设施，建成后不改变土地用途。不占用永久基本农田，符合管控要求。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目不属于工业污染项目，运营期无废水产生，施工期产生废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。
	/

	A4资源利用要
求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目仅在施工期产生少量用水需求，项目建成后可有效提升水资源利用效率。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目用地现状为耕地，渠道作为农田水利设施，建成后不改变土地用途，土地资源上限指标符合要求。
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目施工区产生的建筑垃圾经收集后回收利用可利用部分，不可利用部分运送至当地政府部门指定的地点处置，运营期无固体废物产生，符合相关要求。
	符合


2.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析
项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木村，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本项目位于一般管控单元，本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求的符合性分析见下表。
表1-2   与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析（总体准入要求）
	准入要求
	管控要求
	本项目相关内容
	符合性

	总体管控要求
	空间布局约束
	1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
1.9县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
1.10落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。
	本项目用地现状为耕地，渠道作为农田水利设施，建成后不改变土地用途，不涉及侵占基本农田。
	符合

	
	污染物排放管控
	2.18加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。
	本项目灌溉水源为瓦石峡河地表水，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，可满足农田灌溉要求。
	符合

	
	环境风险防控
	3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。
	本项目灌溉水源为瓦石峡河地表水，施工期严格管控，禁止向渠道内排放废水，严禁向沿线水体倾倒各类垃圾和污染物。
	符合

	
	资源利用效率
	4.16发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
	本项目属于新建防渗渠项目，推广渠道防渗节水灌溉技术，可有效减少灌溉过程中的水资源渗漏浪费，提高区域农业用水效率。
	符合


表1-3   《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析（管控单元）
	环境管控单元编码
	ZH65282430001
	本工程情况
	符合性

	环境管控单元名称
	若羌县一般管控区
	
	

	环境管控单元类别
	一般管控单元
	
	

	管控要求
	空间布局约束
	1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。
4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。
5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。
6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。
7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
	本项目为新建防渗渠工程，不属于禁止建设类项目，本项目用地现状为耕地，渠道作为农田水利设施，建成后不改变土地用途。不涉及占用基本农田，不涉及林地、草地。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。
2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 
5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 
7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。
	项目为新建防渗渠工程，施工期仅产生少量废水、扬尘和建筑垃圾，均采取了相应污染防治措施，运营期无污染物排放。
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。
2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。
3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	本项目运营期无污染物排放，施工期无废水外排；强化水土保持措施落实，严格控制施工扰动范围，做好临时堆土、开挖面的防风固沙与拦挡、苫盖、洒水等防护，防止水土流失与风蚀沙化。
	符合

	
	资源利用效率
	1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。
2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。
3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。
4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。
	本项目属于新建防渗渠项目，推广渠道防渗节水灌溉技术，可有效减少灌溉过程中的水资源渗漏浪费，提高区域农业用水效率。
	符合


3与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析
表1-4   与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关内容的符合性分析
	相关条款要求
	本项目
	符合性

	第二十一条
	建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。
	本项目依法开展生态环境影响评价工作。
	符合

	第二十九条
	各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。
	本项目属于新建防渗渠项目，可有效减少灌溉过程中的水资源渗漏浪费，提高区域农业用水效率。
	符合

	第四十二条
	自治区人民政府环境保护主管部门应当会同有关部门，根据国家下达的重点污染物排放总量控制指标和区域环境质量改善要求，分解落实自治区重点污染物排放总量控制指标和环境质量目标，报经自治区人民政府批准后，逐级下达执行。
县级以上人民政府环境保护主管部门应当定期公布本行政区域内超过重点污染物排放总量控制指标、未完成重点污染物减排指标的单位名单。
	本项目不涉及总量控制指标。
	符合

	第四十三条
	排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。
排放污染物应当符合国家或者自治区规定的污染物排放标准和重点污染物总量控制指标。
	本项目为防渗渠建设项目，运营期不排放污染物。
	符合

	第四十九条
	在城市居民区、医院等区域，夜间不得进行产生噪声污染的施工作业；因抢险、抢修作业等特殊需要或者生产工艺要求必须连续作业的，应当报经所在地县、市、区人民政府环境保护主管部门批准，并在施工作业产生噪声污染的范围内予以公告。
中考、高考期间，在居民区和考点周围不得从事产生或者可能产生噪声污染的活动。
	本项目夜间不施工。
	符合


4与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
表1-5   与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关内容的符合性分析
	相关条款要求
	本项目
	符合性

	第十三条
	自治区对重点大气污染物排放实行总量控制制度。
自治区人民政府按照国家规定，控制或者削减自治区的重点大气污染物排放总量。
自治区人民政府可以根据大气环境质量状况和大气污染防治工作需要，对国家重点大气污染物之外的其他大气污染物排放实行总量控制或者削减。
	本项目为防渗渠建设项目，运营期不涉及重点大气污染物排放。
	符合

	第十六条
	自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。
向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。
向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。
	
	符合

	第三十七条
	各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。
	本项目施工期对施工场地定期洒水，减少扬尘的产生，对建筑材料等进行苫盖、洒水措施。
	符合

	第三十八条
	房屋建筑、市政基础设施建设和城市规划区内水利工程等可能产生扬尘污染活动的施工现场，施工单位应当采取下列防尘措施：
（一）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；
（二）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；
（三）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；
（四）施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；
（五）道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；
（六）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。拆除建（构）筑物，应当配备防风抑尘设备，进行湿法作业。
	本项目按照要求落实上述各项防尘措施，能够有效控制施工扬尘产生，不会对区域大气环境造成明显不利影响。
	符合

	第三十九条
	运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖。
	本项目建筑垃圾将按要求进行运输、处置。
	符合

	第四十条
	城市建成区内的施工工地，禁止现场搅拌混凝土；施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置。
	本项目使用混凝土为外购商业混凝土。
	符合

	第四十三条
	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：
（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；
（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。
露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	本项目土方临时堆放采用覆盖措施，并定期洒水降尘。
	符合


5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
表1-6   与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关内容的符合性分析
	相关条款要求
	本项目
	符合性

	生态保护方面
	保护生态系统格局
	坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战。
	本项目在施工过程中落实了生态保护、水土保持及污染防治相关措施，施工结束后及时对施工区域进行生态修复，不会对区域生态系统格局造成明显不利影响。
	符合

	
	生物多样性保护
	实施生物多样性保护重大工程。推进开展生物多样性调查、观测和评估工作。统筹就地保护和迁地保护，加大对国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地、原生境的保护修复，连通重要物种迁徙扩散廊道，构建生物多样性保护网络。实施珍稀濒危和极小种群物种抢救性保护，恢复提升重要保护物种、指示性物种野外种群数量。加强野生动植物保护监管，全面禁止非法交易野生动物。
	本项目属于防渗渠建设项目，位于吾塔木村，不存在对野生动物、迁徙通道造成破坏，不影响珍稀濒危物种的生存和繁衍。
	符合

	污染防治方面
	大气污染防治
	以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。
	本项目在施工过程中能够采取有效措施防治扬尘污染，如对施工场地、道路定期洒水降尘，土石方临时堆存进行覆盖，运输车辆加盖篷布等，确保施工期间粉尘满足《大气污染物综合排放标准》相关要求。
	符合

	
	水污染防治
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。
	本项目严格管控防止施工废水等对周边水体造成污染，施工机械定期维护保养，杜绝燃油、机油等的跑、冒、滴、漏，严禁向沿线水体倾倒各类垃圾和污染物。同时，确保防渗渠的建设质量，提高灌溉水资源利用率。
	符合

	
	噪声污染防治
	加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。
	本项目在施工中，合理安排施工作业时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业，选用低噪声设备，并采取有效的减振、降噪措施，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》要求。
	符合

	
	固体废物污染防治
	推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。
	本项目施工过程中产生的各类固体废物均得到合理分类处置，不会对周边环境造成不利影响。
	符合

	资源利用方面
	水资源节约
	以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，对污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。
	本项目的实施有助于提高水资源利用效率，减少水资源浪费，通过建设防渗渠，降低渠道输水过程中的渗漏损失，实现水资源的合理有效利用。
	符合


6《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》符合性分析
《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》中明确在“十四五”期间优先推进实施纳入国务院确定的150项重大水利工程建设范围的30处新建大型灌区，优选124处已建大型灌区实施续建配套和现代化改造，中央预算内投资将予以积极支持，同时要求地方统筹加大财政支持力度，创新投融资体制机制，多渠道筹集资金，确保建设资金及时足额到位。
本项目防渗渠建设项目具有良好的符合性，符合方案中提高灌区灌溉保证率、提升农业节水效率、完善农田灌溉设施体系的发展方向，能够有效减少灌溉过程中的水资源渗漏损失，助力农业节水目标的实现。
7与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析
表1-7  与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第二条 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。
项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。
	本项目符合新疆瓦石峡河流域综合规划中对灌区的节水要求。本工程不新增取水，建成后有助于提高水资源利用效率，降低渠道输水过程中的渗漏损失。
	符合

	第三条 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。
	本项目占地范围及施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。
	符合

	第九条 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。
	本项目施工组织方案较为合理，本项目已提出有相应的环保措施，在实施过程中对环境产生的影响是生态破坏、废水、噪声、粉尘的产生，在采取相应的控制措施后各种影响都在可接受的范围内。
	符合

	第十一条 改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。
	本项目为防渗建设项目，依托现有土质渠道进行建设，能有效改善现状灌区水土流失现象，提高渠道水利用系数，且各渠道均沿原有土渠进行建设，不破坏渠道周边环境。
	符合


8与《中华人民共和国生态环境法典》符合性分析
依据《中华人民共和国生态环境法典》第七百九十三条，国家大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，推进生活节水，加强生活废水循环利用。县级以上人民政府及其有关部门应当推行节水灌溉方式和节水技术，提高农业用水效率，加强灌区建设和改造，发展节水型农业。
本工程依托现有灌区土渠建设防渗渠道，水源取自已有斗渠，不新增取水量、不新增河道取水口，不突破区域用水总量指标，符合水资源总量管控要求。项目落实法典节水优先方针，通过土渠改造为防渗渠，减少输水渗漏损失，提升农业灌溉水利用效率，符合《中华人民共和国生态环境法典》对水资源节约利用的管理要求。
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇吾塔木村，项目从斗渠引水，修建防渗渠共计21条，总长7.35km。渠道线路坐标见表2-1。项目平面布置图见图2。
表2-1   工程起止点坐标
	序号
	渠道名称
	渠道长度（km）
	起点坐标
	终点坐标

	1
	吾塔木5号条田1斗渠
	0.30
	
	

	2
	吾塔木5号条田2斗渠
	0.25
	
	

	3
	吾塔木5号条田3斗渠
	0.20
	
	

	4
	吾塔木5号条田最后斗渠
	0.10
	
	

	5
	吾塔木5号条田东1斗渠
	0.33
	
	

	6
	吾塔木5号条田东2斗渠
	0.24
	
	

	7
	琼艾格勒7号条田1斗渠
	0.52
	
	

	8
	琼艾格勒7号条田2斗渠
	0.52
	
	

	9
	胡木丹4号条田1斗渠
	0.34
	
	

	10
	胡木丹4号条田2斗渠
	0.26
	
	

	11
	胡木丹4号条田3斗渠
	0.14
	
	

	12
	胡木丹4号条田西1斗渠
	0.43
	
	

	13
	胡木丹4号条田西2斗渠
	0.40
	
	

	14
	胡木丹4号条田西3斗渠
	0.35
	
	

	15
	胡木丹3号条田1斗渠
	0.42
	
	

	16
	胡木丹3号条田1-1斗渠
	0.19
	
	

	17
	胡木丹3号条田2斗渠
	0.47
	
	

	18
	胡木丹3号条田3斗渠
	0.46
	
	

	19
	胡木丹3号条田4斗渠
	0.48
	
	

	20
	胡木丹3号条田5斗渠
	0.48
	
	

	21
	胡木丹3号条田6斗渠
	0.49
	
	

	合计
	7.35
	/
	/




	项目组成及规模
	1项目由来
本次项目依托若羌县吾塔木村现有土渠进行建设，总长度7.35km，控制灌溉面积0.23万亩，现状渠道为土渠。经过多年使用，渠道变形严重，局部段淤堵，水流不畅，局部段冲毁，部分灌溉渠道未进行防渗，由于灌区渠道上分水口较多，引用水管理粗放，灌区普遍存在灌溉用水浪费现象。渠道现有主要构筑物为桥涵及闸门，由于灌区渠道上分水口较多，且闸门损坏严重，灌溉期无法准确控制分水量，普遍存在用水浪费的现象，部分分水口处没有配套分水构筑物。
本工程实施后可减少杂草滋生、淤积和坍塌风险，维护成本降低50%以上；通过减少渠道渗漏损失，显著提高水资源利用效率；渗漏减少抑制地下水补给，避免盐分向地表聚集，改善土壤环境；防渗后灌溉效率提升，保障农作物稳定灌溉需求。
按照《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“五十一、水利-125灌区工程（不含水源工程的）-其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《2026年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（一期）生态环境影响报告表》，审批后作为生态环境主管部门和建设单位进行环境管理的依据。
[bookmark: _GoBack]2水力联系
项目区灌溉水源主要为瓦石峡河地表水，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，可满足农业灌溉需求。
本项目依托若羌县吾塔木村现有土渠进行建设，灌溉用水引自现有斗渠，不直接从河流引水，不新增引水规模和取水量。
3建设规模
本工程修建防渗渠21条，渠道总长7.35km，配套渠系建筑物256座，其中节制引水闸11座，节制双分水闸99座，节制单分水闸77座、双分水闸15座，单分水闸30座、节制闸2座、涵桥22座。项目主要建设内容见表2-2。
表2-2  项目主要建设内容一览表
	类别
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	防渗渠道
	修建防渗斗渠21条，渠道长7.35km，所有U型防渗渠道沿现状原有土渠上修建
	新建

	
	渠系建筑物
	配套渠系建筑物256座，其中节制引水闸11座，节制双分水闸99座，节制单分水闸77座、双分水闸15座，单分水闸30座、节制闸2座、涵桥22座
	

	临时工程
	临时生产、材料堆放布置
	本项目不布设独立临时生产区、场外材料堆放场，砂石、混凝土等建材均从县域合规拌合站、料场外购成品，直接运输至作业面即时施工，不在项目外单独设置材料堆放场地。
	/

	
	临时堆土区
	本项目渠道开挖产生的土方仅在工程永久占地作业带范围内临时堆存，沿线堆放至渠道施工作业带两侧，方便后期回填利用。
	/

	
	临时道路
	工程沿线有乡间柏油路及乡村道路，工程施工时可作为施工临时道路。
	/

	公用工程
	供水
	施工用水从附近村庄拉运。
	/

	
	排水
	生产废水设置临时沉淀池收集，沉淀后用于洒水抑尘；本项目施工人员均来自附近乡镇，不设置临时生活区，施工生活污水依托民房现有设施解决。
	/

	
	供电
	依托农村电网供电，自备柴油发电机作为备用电源。
	/

	
	供热
	本项目无需供热。
	/

	环保工程
	废气治理
	施工道路洒水抑尘；物料由料场运输至施工区临时堆放，单次堆存时间不超过2天，设置防尘网覆盖，定期洒水；运输车辆用篷布苫盖，减少施工扬尘；基础开挖的土方堆放于渠道两侧边坡，定期洒水，单次堆存时间不超过2天。
	/

	
	废水治理
	生产废水设置临时沉淀池收集，沉淀后用于洒水抑尘；本项目施工人员均来自附近乡镇，不设置临时生活区，施工生活污水依托民房现有设施解决。
	/

	
	噪声治理
	合理安排施工时间，施工设备合理布局，加强施工管理，避免高噪声设备同时运行、基础减振等。
	/

	
	固废治理
	（1）弃土：用于填筑渠堤、沿渠道摊平压实；
（2）建筑垃圾：废钢筋、废铁皮、废包装等收集外售，拆除的原有渠道构筑物废混凝土、沉淀池底泥、混凝土废渣等建筑垃圾清运至当地市政环卫主管部门指定地点填埋处置。
（3）生活垃圾：施工人员均来自附近乡镇，不在项目内设置生活区，项目区无生活垃圾产生。
	/

	
	生态治理
	自然恢复地表植被。
	/


项目施工期间，临时设备使用情况见下表。
表2-3  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	发电机
	50kW
	台
	2
	临时设备

	2
	推土机
	/
	辆
	5
	

	3
	挖掘机
	/
	辆
	3
	

	4
	轮胎碾
	/
	台
	3
	

	5
	自卸汽车
	/
	辆
	5
	

	6
	平板振动器
	/
	台
	4
	


4主要原辅材料及燃料
项目主要原辅料及能源、资源用量见下表。
表2-4  能源消耗及原辅材料消耗情况表
	序号
	原料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	柴油
	t
	60
	外购成品，不在施工现场储存

	2
	混凝土
	m³
	650
	当地购买成品，混凝土车辆直接运送至施工场地

	3
	预制砼U型渠
	m3
	750
	外购成品

	4
	砂砾石垫层
	m3
	8988
	当地购买成品，自卸汽车拉运至施工场地

	5
	闸门
	套
	234
	外购成品，施工区组装

	6
	钢筋
	t
	1.7
	外购成品

	7
	聚氨酯
	m3
	7.05
	外购成品

	8
	水
	m3
	224
	拉运


5工程设计方案
5.1工程等级和标准
依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）表3.1.6防渗衬砌渠道工程级别划分标准，本工程设计流量Q设<5m3/s，工程规模为V等小（2）型，工程级别为5级，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。
依据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）表4.2.1渠道衬砌混凝土最低强度和耐久性等级表，确定本工程中砼强度等级为C30、抗冻等级为F200、抗渗等级为W6。
5.2渠道工程设计
（1）总体布置
本项目为若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设工程，修建防渗渠道21条，渠道长7.35km。渠道现状均为土渠，渠线基本沿用老渠线，结合灌区实际情况，根据现有条田形状和灌水方向，选择沿田间道路南北向布置渠道。
（2）渠道横断面设计
采用半“U”型全断面预制60mm厚C30砼板防渗形式。
[image: ]
（3）抗冻设计
为6cm厚C30预制砼U型渠道加砂垫层换填渠基冻胀土方案，预制砼板填砂砾石垫层取40cm。
（4）分缝设计
根据混凝土结构伸缩、沉陷等技术要求。U型预制渠道每节设伸缩缝，上部2cm厚聚氨酯密封胶闭缝，下部采用高压闭孔塑料板嵌缝，高压闭孔板密度120kg/m3，聚氨酯密度为大于等于1.4g/cm3。
（5）边坡系数
根据当地的地质条件，用于回填渠堤的土质稳定性较好，依据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）有关规定，结合各渠段地质勘察结果，本次设计外边坡为1:1.5，U型渠道内边坡系数接近1:0。
（6）渠道回填土压实指标设计
对于粘性土压实度不小于0.90，无粘性土相对紧密度不小于0.70。
5.3渠系建筑物设计
（1）渠道水闸
布设节制引水闸11座，节制双分水闸99座，节制单分水闸77座、双分水闸15座，单分水闸30座、节制闸2座。水闸设计为单孔“一字闸”，水闸过流量同斗、农渠。采用现浇C30砼浇筑，深度为0.6m~0.8m，厚度为0.3~0.4m；闸口宽、高随位置而变化，闸门设计为钢闸门，启闭梁采用槽钢，启闭机型号根据闸门尺寸确定0.5t~1.0t左右。
（2）涵桥
配套涵桥22座，涵桥主要布置在斗渠、田间道路、机耕道路与斗排、农排相交处，涵管采用直径为0.6m，壁厚为6cm的预制钢筋混凝土涵管，涵洞均采用预制混凝土涵管+填土结构，填土高度为0.5m，边坡为1:1.5。
6公用工程
6.1供水
项目施工人员均来自附近乡镇，不在项目内设置生活区，本项目无生活用水。
本项目预制U型渠、闸基等混凝土构件采用人工洒水保湿养护，养护用水、设备冲洗用水合计约200m3。
项目对进出场车辆会进行冲洗，每辆车冲洗用水40L计算，平均每天冲洗车辆10辆，施工期车辆冲洗用水量约24m3。
6.2排水
生产废水设置临时沉淀池收集，沉淀后用于洒水抑尘；生活区租用民房，施工生活污水依托民房现有设施解决。
6.3供电
本项目施工较为分散，为确保施工用电，项目正常情况下依托农村电网供电，自备柴油发电机作为备用电源。


	总平面及现场布置
	1工程平面布置
本项目属于防渗渠节水建设项目，其中节水改造渠道21条，配套渠系构筑物256座。新建U型防渗渠道沿原有灌溉渠系走向布设，沿用的原有农田沟渠用地，不占用永久基本农田。适配现有农田耕作布局，充分依托现有地形条件减少土石方开挖量，整体线路顺直，输水效率最优，工程总平面布置与区域现有农田灌溉体系、道路布局相互衔接，无交叉干扰。本项目施工总平面布置见图2。
2施工现场平面布置
施工人员均从吾塔木村就近调配，不新建独立施工临时生活区，办公、休息依托村委、村内闲置既有房屋解决，不设置场外生活区临时用地。
2.1临时生产、材料堆放布置
本项目为线性农田水利建设工程，砂石、混凝土等全部建材从县域合规料场、拌合站外购，直接拉运至作业面即时摊铺施工，项目区外不布设独立拌合站、材料堆场，无场外新增生产区临时用地。
2.2开挖土方临时堆置布置
渠道清基开挖土方仅在工程永久占地作业带范围内临时堆存，沿渠、道路两侧作业带内侧有序堆放，堆土控制高度≤2m，全覆盖防尘苫布；堆土范围全程不突破项目永久占地边界，不额外占用土地，无场外新增临时用地。待后续施工回填利用后，多余土方用于沿渠道边铺平，不留存弃土，全程不设场外弃土场。
3项目占地
本项目为防渗渠建设工程，本项目办公生活依托既有建筑，建材直供作业面不外设料场，土方堆存全部控制在工程永久占地红线内，无场外新增临时用地。本项目不涉及房屋拆迁安置工程，项目工程占地面积统计见下表。
表2-5  工程占地情况一览表
	工程内容
	占地性质
	占地面积（m2）
	占地类型

	防渗渠、配套构筑物
	永久占地
	20215
	耕地


4土石方平衡
根据合理利用物料、减少料场开采和弃渣占地的原则，本工程渠道及建筑物工程总挖方量共计11144.49m3，总借方量共计4600.5m3，总填方量共计13049.71m3，总余（弃）方量2695.28m3。综上所述，本项目土石方平衡见下表所示。
表2-6  土石方平衡表  m3
	工程
	挖方
	借方
	填方
	弃方

	数量
	11144.49
	4600.5
	13049.71
	2695.28

	去向
	/
	料场外购
	渠道土方回填
	沿渠道边铺平





	施工方案
	本项目沿原有老渠线布设，施工作业与农业灌溉输水存在一定冲突，需科学规划施工工期。施工过程中施工渠段关闭上游闸门断流施工，上下游渠段保持正常输水。同时错开农业灌溉高峰期，将主体土方、衬砌施工集中安排至冬春非灌溉时段，灌溉供水期仅开展局部小段修缮作业，并提前报备停水计划、严控单次封闭渠段长度，从工期时序两方面化解施工、灌溉用水矛盾。
1施工工艺流程
1.1防渗渠工艺流程
防渗渠施工流程及产污环节如下图所示：
[image: wps]
图1-1   施工工艺流程图
防渗渠施工工艺流程简述：
（1）施工放线：测量定位放出渠道中心线、开挖边线、渠系建筑物轮廓线。
（2）渠道清理：人工配合机械清除渠床厚腐殖土、杂草、植物根系、淤泥等杂质，清理废料集中堆存，产生固体废弃物。
（3）渠道开挖：挖掘机开挖渠道沟槽，开挖土方沿作业带两侧临时堆放；施工过程中土方翻动、车辆运输产生扬尘，机械作业噪声，弃土废渣形成固废。
（4）渠基底平整及砂砾石垫层分层回填压实：按照设计要求对整平后的基底铺设砂砾石垫层，分层摊铺后使用碾压机械逐层压实；摊铺、碾压作业产生扬尘、机械噪声。
（5）渠系配套建筑物现浇施工：渠系节制闸、分水闸等配套建筑物采用商品混凝土，现场现浇施工，先开展基坑开挖支护、人工清底并布设集水井持续疏排基坑渗水，验槽后浇筑砂砾或素砼垫层；随后在作业面完成闸体、翼墙钢筋绑扎，同步预埋止水钢板、闸门锚固件并对金属搭接件进行组装，搭设钢模板并涂刷隔离剂；商品砼分层入仓振捣浇筑闸底板、闸墩及消力池结构，初凝后覆盖保湿养护，达标后拆除模板，最后对基坑两侧分层回填碾压、修整砼外观；养护会产生砼养护废水，钢筋焊接产生焊接烟尘，同时产生废钢筋、废混凝土等固体废物。
（6）预制U型槽吊装、拼接：预制U型槽由场外预制场运输至施工段后，采用吊车将构件吊装至已完工的砂砾垫层基础上，人工配合对位调平、缝隙对齐，完成U型槽逐块拼接就位；该工序施工产生吊车作业噪声。
（7）预制板板间伸缩缝、密封胶嵌缝施工：预制U型槽拼接完成后随即清理板缝杂物，填充止水材料并灌注密封胶完成伸缩缝嵌缝处理；该工序施工产生填缝废气、废弃废聚氨酯密封胶及包装物等固废。
（8）闸门金属结构安装：外购成品钢闸门、螺杆启闭机现场吊装、组装调试；吊装机具运行产生噪声。
（9）清除施工垃圾：全线清理废弃建材、包装、残土、杂物等施工垃圾，统一收集处置，主要污染物为固体废弃物。
（10）竣工验收：全线外观、尺寸、密实度、防渗性能核验，无施工污染排放。
2施工时序及建设周期
本项目于2026年10月开工，并于2026年11月建设完毕，总工期2个月。


	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	[bookmark: _Toc467057572][bookmark: _Toc29722416][bookmark: _Toc29722417]1生态环境
1.1主体功能区划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆维吾尔自治区国土空间按主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。
本项目位于巴州若羌县吾塔木村，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，其所在位置属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中划定的国家级重点生态功能区。其主要特征见表3-1。
表3-1   本项目所属国家级重点生态功能区的类型和发展方向
	重点生态功能区
	阿尔金草原荒漠化防治生态功能区

	类型
	防风固沙型

	综合评价
	气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，对土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。

	发展方向
	控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。


本项目不在生态保护红线区内，本项目属于农田灌溉基础设施建设项目，不改变原有土地利用性质，仅在原有农田灌溉渠系基础上新建防渗渠道，符合该区域主体功能区发展定位。
1.2生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域位于Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区——Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区——64阿尔金山北麓山前平原沙漠化敏感生态功能区。主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-2，新疆生态功能区划图见图5。
表3-2    项目所在区域生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	64阿尔金山北麓山前平原沙漠化敏感生态功能区

	隶属行政区
	且末县、若羌县

	主要生态服务功能
	沙漠化控制

	主要生态环境问题
	流动沙丘危害国道

	主要生态敏感因子、敏感程度
	土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护315国道、保护荒漠植被和砾幕

	主要保护措施
	机械措施固沙护路、禁止开荒、禁止樵采

	适宜发展方向
	防风护路，保证交通畅通，发展旅游探险服务业


1.3生态现状调查
（1）植被现状调查及评价
人工植被：项目沿线区域内人工植被占比较大，红枣林是主要的人工植被类型，若羌县红枣种植规模庞大，项目沿线区域人工植被除红枣林外，还种植有小麦、玉米、棉花、西甜瓜、蔬菜等农作物，多分布于规整的耕地中。
天然植被：本项目区域施工范围周边为人工灌溉种植农田，渠道边坡、渠滩等为人工造林区域，天然草本以耐盐碱的宽叶独行菜、赖草、芦苇为优势种群，伴生少量苦苣菜等野生耐旱草本植物。项目区植被覆盖类型主要为人工植被。植被覆盖类型示意图见图6。
（2）工程占地及施工植被扰动情况
渠道工程：项目主体为现状土渠防渗衬砌建设，普通渠段仅清理渠床表层杂草、草本植被，无乔木砍伐。
（3）野生动物现状调查及评价
根据现场调查，项目区动物群系主要为村庄农田动物群，其中鸟类分布居多，项目区内基本以麻雀、家燕等鸟类和小家鼠等啮齿类动物为主。无国家保护的野生动物，无国家级、省级的重点保护动物，也没有保护物种的栖息地和繁殖地。
（4）土地利用类型
项目占地主要类型为水浇地。见图7 土地利用类型示意图。
（5）水土流失现状调查
根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）、水利部办公厅《关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号），本项目区不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区。
因渠道工程处在灌区内，项目区水土流失轻微，综合分析项目区环境状况，参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合《若羌县水土保持规划》，确定项目区内原生地貌土壤侵蚀模数背景值约为1200t/km2·a左右，属轻度风力侵蚀区。
（6）沙化土地现状调查
根据《新疆第六次沙化监测报告》，项目所在地属于有明显沙化趋势的土地。沙化情况见图8。
2环境空气质量现状调查及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，本次评价选取若羌县空气自动监测站2024年的监测数据进行统计分析。环境空气质量现状监测统计结果见下表。
表3-3   区域空气质量现状监测数据统计表
	污染物项目
	年评价指标
	浓度（μg/m3）
	标准（二级）（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	9
	150
	6
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	8
	40
	20
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	15
	80
	19
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	304
	4000
	7.6
	达标

	O3
	24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	104
	160
	65
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	284
	60
	473
	超标

	
	24小时平均第95百分位数
	876
	120
	730
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	94
	30
	313
	超标

	
	24小时平均第95百分位数
	320
	60
	533
	超标


由统计结果可知，项目所在区域各污染因子中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度和日平均不达标，项目所在区域PM10、PM2.5超标与区域地处干旱沙漠边缘自然环境有关。项目所在区域属于环境空气质量不达标区。
3地表水环境质量现状调查及评价
本项目区最近的水体为瓦石峡河，距本项目直线距离约365m。为了解项目区水环境质量现状，本次引用了新疆中测测试有限责任公司2026年2月6日对若羌志存瓦石峡矿业有限公司东侧瓦石峡河地表水点位（E87.373424°，N38.546786°）的检测资料，检测时间为1月15日~22日，其检测结果如下：
表3-4    地表水监测结果一览表    单位mg/L
	序号
	监测因子
	单位
	监测数据
	标准数值
	结论

	1
	pH
	无量纲
	7.8
	6-9
	达标

	2
	悬浮物
	mg/L
	8
	—
	—

	3
	CODcr
	mg/L
	10
	20
	达标

	4
	BOD₅
	mg/L
	0.6
	4
	达标

	5
	总磷
	mg/L
	0.06
	0.2
	达标

	6
	氨氮
	mg/L
	0.381
	1.0
	达标

	7
	硫化物
	mg/L
	ND
	0.2
	达标

	8
	氟化物
	mg/L
	0.62
	1.0
	达标

	9
	挥发酚
	mg/L
	ND
	0.005
	达标

	10
	石油类
	mg/L
	ND
	0.05
	达标

	11
	汞
	mg/L
	ND
	0.0001
	达标

	12
	砷
	mg/L
	0.0012
	0.05
	达标

	13
	铅
	mg/L
	ND
	0.05
	达标

	14
	溶解氧
	mg/L
	8.03
	≥5
	达标

	15
	水温
	℃
	1
	—
	—


根据收集的检测数据，瓦石峡河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质，水环境质量良好。
4声环境质量现状监测及评价
《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》规定：固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测。
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。本次评价委托新疆中测测试有限责任公司对环境敏感目标处声环境质量现状进行监测，监测时间为2026年8月31日～2026年9月1日，监测结果见表3-5。
表3-5   声环境现状监测报告
	点位
	现状值
	标准值
	达标分析

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	胡目丹琼库尔村
	44
	39
	55
	45
	达标
	达标

	2#
	琼艾格勒村
	46
	38
	
	
	达标
	达标


由上表可知，项目区保护目标声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准要求。
5地下水环境质量现状调查及评价
本项目为渠道防渗建设项目，行业类别为“五十一、水利-125.灌区工程（不含水源工程的）－其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照导则附录 A—地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境质量补充监测和调查。
6土壤环境质量现状调查及评价
本项目为渠道防渗建设项目，行业类别为“五十一、水利-125.灌区工程（不含水源工程的）－其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程）”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价行业分类表，项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，无需进行土壤环境质量现状监测及评价。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1工程现状
根据现场踏勘，灌区内基本形成条田、渠道、林带、道路、居民点的格局，规划布局也基本合理，但由于自然条件及资金等原因，灌溉渠道未能防渗，原有设施破损、缺失严重；局部时段供水能力不足。灌区存在以下几个方面问题：
（1）渠道渗漏损失大，构筑物缺失灌溉困难
工程现状输水渠道中部分干渠为未经防渗土渠，渗漏损失严重，水资源浪费较大；因渠道纵坡较小，渠道流水不畅，分水口构筑物缺失，导致灌溉困难，多处边坡塌陷，掏蚀严重。
（2）冲刷、淤积破坏较为严重
项目区地形较为平坦，因此渠道纵坡较小，流速较小，导致在输水过程中时常发生淤积、翻水，导致渠肩塌陷，造成断面不规则，甚至出现冲坑，水土流失较为严重。为确保灌区农牧业生产的正常用水，灌区农民群众每年需对渠道进行维修整治，增加了灌区农民群众的负担。
（3）管理设施不完善且管理力量薄弱
灌区内量水、测水设施少，未设置自动化监控系统，无法有效调配水量，灌区用水量采用按亩均摊的办法，给用水单位用水和水管部门管理造成困难。渠道沿线配套构筑物数量不足、不完善、不配套，农民破坏渠道随意设立取水口、木桥，更有甚者，房屋建在渠道上，存在安全隐患。闸门年久失修、变形，闸门简陋，部分分水口缺少闸门，启闭设备不配套、操作不灵活，止水橡皮老化，闸门漏水严重，已不能起到节制控水作用。虽然建立了管理机构，但缺少科学的管理机制，人员配置不全，技术力量薄弱，不能按灌区需水适量灌溉。
2整改措施
本项目防渗渠建设及构筑物配套工程，各渠道均沿原有土渠进行建设，不破坏渠道周边环境。所有渠道均采取有效防渗措施，防止渠水渗漏，提高渠系利用系数。工程实施后，可减少渗漏损失，增加有效水量，改善灌溉条件，提高作物产量，增加生态用水，具有良好的经济、生态、社会效益，项目的实施将为灌区经济的可持续发展奠定坚实的基础，工程的实施能够有效保障项目区灌区0.23万亩的灌溉用水量。

	生态环境保护目标
	根据踏勘和调查，评价范围环境保护目标主要为村庄，本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。各环境保护目标见下表。
表3-6   项目主要保护目标一览表
	保护要素
	保护目标
	距离及方位
	坐标
	人口规模（人)
	保护内容及要求

	大气环境
	胡目丹琼库尔村
	紧邻胡木丹4号条田1斗渠
	E87°21′7.67769″，N38°40′59.442″
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	琼艾格勒村
	紧邻琼艾格勒7号条田1斗渠
	E87°20′18.548″，N38°41′33.431″
	200
	

	声环境保护目标
	胡目丹琼库尔村
	紧邻胡木丹4号条田1斗渠
	E87°21′7.67769″，N38°40′59.442″
	300
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准

	
	琼艾格勒村
	紧邻琼艾格勒7号条田1斗渠
	E87°20′18.548″，N38°41′33.431″
	200
	

	地表水环境
	瓦石峡河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	生态环境
	评价范围内植被、动物和水土流失
	不改变生态功能，不使水土流失加重和土地理化性质发生改变




	评价
标准
	1环境质量标准
1.1环境空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
1.2声环境
《声环境质量标准》（GB 3096－2008）1类标准。
1.3水环境
瓦石峡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准；
2污染物排放标准
2.1大气污染物排放标准
施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，施工机械烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
表3-7  施工期无组织废气执行标准
	污染物
	标准限值
	单位
	标准来源

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值


表3-8   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（摘录）
	阶段
	额定净功（Pmax）（kW）
	CO（g/kW·h）
	HC（g/kW·h）
	NOX（g/kW·h）
	HC+NOX（g/kW·h）
	PM（g/kW·h）
	NH3（ppm）
	PN（#/kW·h）

	第四阶段
	Pmax＞560
	3.5
	0.40
	3.5,0.67a
	—
	0.10
	25b
	—

	
	130≤Pmax≤560
	3.5
	0.19
	2.0
	—
	0.025
	
	5×1012

	
	56≤Pmax＜130
	5.0
	0.19
	3.3
	—
	0.025
	
	

	
	37≤Pmax＜56
	5.0
	—
	—
	4.7
	0.025
	
	

	
	Pmax＜37
	5.5
	—
	—
	7.5
	0.60
	
	—

	a适用于可移动式发电机组用Pmax＞900kW的柴油机。
b适用于使用反应剂的柴油机。


2.2噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
表3-9   施工期噪声执行标准
	污染源
	项目
	执行标准

	
	时段
	标准值
	

	施工噪声
	昼间
	70dB（A）
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	
	夜间
	55dB（A）
	


2.3固体废弃物
一般工业固废暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1生态影响分析
1.1占地
本项目为防渗渠建设工程，项目的建设将不可避免地对区域生态环境产生一定影响。
本项目渠道全部沿原有渠线布设，施工过程中仅对原有渠道进行清淤和防渗，仅在原有渠道宽度范围内作业，不额外征用周边土地，不会改变土地利用类型，无场外新增临时用地。对区域土地利用格局不会产生明显影响。项目不涉及自然植被占用，不会对区域内动植物生境造成明显破坏，对区域生态系统稳定性影响较小。
1.2对植被的影响分析
本项目灌区渠道沿线存在农田，植被主要为人工种植农作物以及少量野生植被。项目施工仅在渠道两侧占地范围内清除少量植被，施工范围集中在原有渠线周边，不会对评价区内植被种类和数量产生明显影响，也不会破坏区域植被整体覆盖水平。施工过程中不会砍伐区域内的农作物，仅会清除施工范围内的野生植被。植被的根系可以牢牢地抓住土壤，对地面土壤有很好的固定和保护作用，具有较强的水土保持功能，因此，项目施工将会对项目区地表植被造成破坏，易形成水土流失，同时还会降低项目区植被覆盖率，在施工期间对生态环境造成影响，应采取避让、减缓、恢复、补偿的措施降低对植被的影响。表土应单独开挖、单独堆放、用于表层土回填的保持土壤肥力。
1.3对土壤的影响
本项目建设对土壤的影响主要是施工活动会造成土壤结构的改变和土壤养分的减少。对土壤结构的影响主要集中在土壤开挖、回填过程中。工程在施工时进行开挖、堆放、回填、人员踩踏、机械设备夯实或碾压等施工操作，这些物理过程对土壤的最大影响是破坏表层土壤结构，且短期内难以恢复。对土壤养分的影响主要表现在土壤开挖、回填过程中未将表土单独堆放，会造成回填后土壤养分降低。需采取措施对表层土进行保护。采取相应措施后，项目施工对土壤影响较小。
1.4对野生动物的影响分析
通过收集资料及现场调查，工程所在区域内有少量常见的鸟类、爬行类和鼠类分布，无国家和自治区级保护野生植物分布。工程施工对野生动物的影响主要表现为工程占地、人员活动、施工活动等对野生动物栖息、觅食以及活动范围造成影响，其影响限于施工区及周边范围可能因施工噪声造成影响的区域。施工期受到影响的野生动物会自发迁移至周围适生环境，减少在施工区域的活动，项目占地面积较小，工程施工不会破坏野生动物生境的完整性和连通性，施工结束后，随着噪声的消失，土壤和植被的逐步恢复，野生动物可迁回项目区域。项目建设对工程区及周边活动的野生动物会产生一定影响，但影响程度及范围较小。
1.5水土流失影响
项目施工过程中，由于土石方开挖等施工行为，会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，施工期的开挖取土破坏表层植被，同时破坏表层土壤，区域地表呈现裸露状态；土方临时堆存时，松散的表土在风力作用下易造成水土流失，成为水土流失物源，如果不及时采取水土保持等相关措施，将会增加水土流失的概率，在施工期内土壤不具有植被生长能力，在刮风下雨天气易造成水土流失，加剧土壤、植被的侵蚀。土方二次倒运过程中也易发生扬尘和沿途遗撒。如果工程弃土处理不当，有可能成为水土流失的源头，因此，施工过程中需要做好相关水土流失防治工作，采取土地整治、洒水降尘等措施，使水土流失得到及时有效地控制，降低因人为破坏造成的加速水土流失。
1.6土地沙化影响分析
受灌区影响，渠道两侧植被长势较好，起到了一定的防风固沙作用。本项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目土石方堆存过程中未采取防尘苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及挖掘土方遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。上述施工过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。因此施工期应采取相应防治措施减少对环境的影响。
1.7对区域景观的影响
由于项目施工开挖等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，工程施工造成土地利用格局的暂时性改变，景观破碎化增加，景观比例略有降低，连通度稍有降低。另外施工现场的暴露、工程余土的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。
2大气污染物影响分析
项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和机械燃油、柴油机发电产生的废气，施工采用商品混凝土，现场不设置混凝土搅拌设备。
2.1施工扬尘
施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。
本项目风力起尘主要在场地平整、基础开挖、土方回填等土方作业过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：


式中，Q—起尘量，kg/t·a；
V50—距地面50m处风速，m/s；
V0—起尘风速，m/s；
W—尘粒的含水率，%。
V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
表4-1     不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径，μm
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度，m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径，μm
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度，m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径，μm
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度，m/s
	2.211
	2.614
	3.01
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V—汽车速度，km/hr；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m2。
公式显示，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表4-2    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km
	P
车速
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/hr）
	0.051056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10（km/hr）
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15（km/hr）
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25（km/hr）
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。
在工程施工作业过程中，施工场地扬尘较为严重，在不采取降尘措施的情况下，类比同类施工场地，当风速为2.4m/s时，施工场地下风向100m处的扬尘量可达19.7mg/m3，150m处可达5.0mg/m3。
工地道路扬尘是施工工地扬尘的两项主要来源之一，占全部施工扬尘的60%以上，其他为工地扬尘（材料的搬运和作业扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）。由此可见，处理好道路扬尘是减少扬尘污染的关键。施工场地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要集中在项目作业区100m以内。即：下风向一侧0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为12.35mg/m3。
本项目施工作业工程中采取洒水降尘措施以减少对周边环境和环境敏感目标的影响。综上，施工扬尘、机械及发电机废气均为短期无组织排放，场地开阔、扩散条件好，在落实各项抑尘、尾气管控措施后，对区域环境空气质量影响较小。
2.2施工机械废气
施工机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。
表4-3   燃烧1t柴油排放的有害物质表
	有害物质
	SO2
	CO
	NOx
	碳氢化合物

	排放量（kg）
	3.522
	29.349
	48.263
	4.826


由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，且项目区场地开阔，施工作业也不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。
2.3填缝废气
本项目U型防渗渠、节制闸、分水闸、预制涵管伸缩缝采用无溶剂型聚氨酯密封胶嵌缝止水施工。在密封胶涂抹、胶体初期固化阶段，会释放微量挥发性有机物（VOCs，以非甲烷总烃NMHC计），完全固化后不再产生挥发废气。
工序为露天分段零散作业，单段施工时长短、全线多点分散，废气全部以无组织面源形式排放。原料不含苯、甲苯、二甲苯等高毒溶剂，仅少量游离低分子有机物释放，污染负荷较低。
项目地处开阔农田灌区，露天施工空气流通性极强，VOCs释放后快速稀释扩散；作业分段间歇开展，无集中连续排放，对周边大气环境影响极小，非甲烷总烃的贡献浓度可满足相关标准要求，不会对区域环境空气质量及周边大气环境保护目标产生明显不利影响。
3地表水环境影响分析
项目施工期废水主要为混凝土养护、进出场车辆冲洗过程中产生的废水，主要污染物为悬浮物。经临时沉淀池沉淀处理后，回用于场地洒水降尘，不外排，因此本项目施工期废水对水环境影响较小。
施工时分段作业，施工渠段关闭上游闸门断流施工，上下游渠段保持正常输水。施工期间车辆冲洗废水洒水抑尘，同时通过加强管理，严禁污水和固废排入渠道，不会对地表水产生不利影响。项目施工期产生的各类废水严禁排入周边任何地表水体。
4噪声环境影响分析
施工期噪声来自机械设备作业施工，主要来源于运输车辆噪声和施工噪声，噪声源为运输车辆、挖掘机、装载机、推土机等机械设备，大部分是移动声源，没有明显的指向性，噪声特性见下表。
表4-4   主要施工机械噪声特性
	序号
	设备类型
	声功率级（dB）

	1
	挖掘机
	96

	2
	装载机
	100

	3
	推土机
	96

	4
	轮胎碾
	100

	5
	发电机
	105


施工噪声具有阶段性、临时性和不确定性，施工期间多种机械噪声声源都处于露天状态。当声源尺寸大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下：


式中：LA—距离增加产生衰减值，dB（A）；
r—点声源至受声点的距离，m。
各种施工设备在施工时随距离的衰减列于下表：
表4-5    施工机械噪声影响范围
	施工机械
	X（m）处声压级dB（A）
	标准dB（A）

	
	5
	10
	20
	30
	60
	100
	昼间
	夜间

	挖掘机
	74.0
	68.0
	62.0
	58.5
	52.4
	48
	70
	55

	装载机
	78.0
	72.0
	66.0
	62.5
	56.4
	52
	70
	55

	推土机
	74.0
	68.0
	62.0
	58.5
	52.4
	48
	70
	55

	轮胎碾
	78.0
	72.0
	66.0
	62.5
	56.4
	52
	70
	55

	发电机
	83.0
	77.0
	71.0
	67.5
	61.4
	57
	70
	55


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定，建筑施工场界环境噪声昼间限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。经现场实地调查核实，本项目部分施工渠道紧邻村庄布设，区域声环境敏感目标分布密集。项目施工过程中，近距离施工机械作业产生的噪声无天然遮挡、衰减距离短，若未采取有效的降噪减振及管控措施，各类高噪声设备连续作业产生的噪声将直接影响周边村民正常生活、休息，经噪声影响范围预测，在无防护措施前提下，项目周边村庄敏感点噪声值将超出限值标准，存在明显噪声超标影响。
本环评要求采取以下措施：
（1）施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工过程中在靠近敏感点一侧设置施工围挡。
（2）施工单位合理安排施工时间，禁止昼间14:00～16:00和夜间24:00～8:00进行影响居民正常休息的施工。严格控制施工时间，尽量将噪声大的设备使用时间安排在村民非休息时段，缓解、避免强噪声设备集中施工，最大限度减少噪声扰民影响。
（3）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。
综上所述，本项目施工噪声为短期临时污染，仅存在于施工建设期，无长期持续性声环境影响。通过严格落实施工时间、降噪措施后，对周边声环境及居民生活的影响可控，施工结束后，噪声影响将立即消除，不会对区域声环境质量造成长期不利影响。
5固体废物环境影响分析
施工期产生的固体废弃物主要包括工程余土、建筑垃圾、废聚氨酯密封胶及包装物，本项目施工人员均来自附近乡镇，不在项目内设置生活区，项目区无生活垃圾产生。
本项目施工现场不设置机械维修保养站点，施工机械换油、维修作业全部委托场外社会修理厂完成，施工现场不产生废润滑油、废油桶等危险废物。 
（1）工程余土
项目总挖方11144.49m³，总填方13049.71m3，借方8987.58m3，产生余方（清废、表层杂土）2695.28m3，全部沿渠道两侧就地平整、摊铺，不外运弃土，无弃土污染。
（2）建筑垃圾
包括废混凝土块、废模板、碎石边角料、沉淀池沉渣等；其中废钢筋、废铁皮等可统一收集外售综合利用，其余不可利用建筑垃圾、沉淀池沉渣清运至当地市政指定点位规范填埋。
（3）废聚氨酯密封胶及包装物
本项目渠道、节制闸、分水闸、预制涵管伸缩缝聚氨酯嵌缝施工过程中产生的废聚氨酯密封胶及废弃包装物均属于危险废物，废聚氨酯密封胶危废类别为HW13有机树脂类废物，危废代码为900-014-13，废弃包装物危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49，总产生量约0.05t，废聚氨酯密封胶及沾染残胶包装物收集后交由有资质单位处置。
施工现场不单独设置专用危险废物贮存库，采用带盖密封塑料危险废物收集桶就地收集废聚氨酯密封胶及沾染包装物，收集完毕后直接交由具备危废处置资质单位拉运处置。
采取以上措施后，施工产生的固体废物对周边环境影响很小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为防渗渠建设工程及配套附属设施，运营期无废气、废水、固废等环境影响。
本项目属于生态类项目，项目本身不会对环境产生不利影响。渠道防渗建设完成后，提高了灌区灌溉水利用率，减少项目区水资源无效损耗，对农业结构调整起到积极作用，灌区可基本利用地表水进行农田灌溉，对区域生态植被恢复也将起到积极改善作用。通过节水改造的实施，可以调整项目区内种植业结构，改善项目区及周边地区的生态环境，对生态环境、社会环境具有十分积极的正效益。

	选址选线环境合理性分析
	本项目防渗渠建设项目，是线性项目。本工程建设场地及周边区域地表植被以荒漠植被和农田农作物为主，动物以小型哺乳类和鸟类等动物为主，无国家及自治区级珍稀濒危保护动植物；项目区周围主要分布为农田，无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产地、饮用水水源保护区、文物保护单位、军事基地等环境敏感区，项目区及其周边区域环境质量现状良好，因此本项目外环境关系单纯，没有明显外环境制约因素。
项目渠道完全沿用现有老渠线、田间路，本项目不新增永久占地，仅需施工结束后，对施工扰动区域进行修复，恢复原地貌，对环境影响较小，选址较为合理。
项目建设范围及周边区域无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，渠道走向与原渠道一致，项目周边有村庄、居民点等敏感保护目标，通过合理布局施工场地，加强工程管理并落实环评中提到的环保措施，从环境保护角度分析本项目选址、选线是合理可行的，本项目建设符合相关规划的要求。










五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1生态环境保护措施
1.1避让措施
项目施工场地在确保安全的基础上尽量紧凑布置，占地应尽量避让农作物、植被分布较多的区域；严格控制占地，尽量避免占用渠道外的土地。
1.2减缓措施
（1）道路利用原有道路，不新增施工道路占地；合理规划好利用料与弃渣的堆放，尽量减少施工干扰，避免二次倒运。
（2）严格划定施工范围和人员、车辆的行驶路线，机动车辆严格按照划定道路行驶，禁止乱碾乱轧。
（3）施工开挖剥离表层耕作土单独分区存放，堆体全覆盖防尘苫布、设置土袋压坡防护；施工收尾阶段将保存表土回铺至施工扰动区域表层，保障场地土壤肥力，为区域植被自然恢复提供优良基质，避免耕作层土壤养分流失与资源浪费。
（4）土方作业尽量避开雨天施工，施工中随挖随运、随填随压，减少施工面裸露时间，降低雨水冲刷引发的水土流失风险。
（5）加强宣传教育，增强施工人员的生态保护意识；禁止捕猎野生动物、禁止随意破坏植被，并制定和实施奖惩制度，把对土壤及野生动植物的干扰降至最低。
1.3恢复措施
保存的表层土壤回填并进行清理、平整创造植被恢复的条件。项目应对渠道两侧的植被进行恢复，恢复方式采用自然恢复，无需额外人工种植，待施工结束后，原有植被可逐步自然更新恢复，重新覆盖扰动区域，恢复区域原有生态功能。同时，施工结束后需及时拆除清理各类施工废弃物，对被碾压、开挖的土地进行平整、压实处理，避免因地表不平整引发水土流失，保障区域土壤生态尽快恢复至原有状态。
1.4 水土流失防治措施
项目根据扰动程度将施工区域划分为如下几个分区，有针对性地采取水土流失防治措施。
（1）渠道工程区
严格控制施工范围，减少对土壤的扰动；优化施工组织设计，减少施工时间。施工产生土方量较大，应做好土方平衡及调运，尽量将开挖土方量用作填方，弃方尽快拉运至弃渣场和土料场用于回填。对暂不继续施工的开挖裸露面和还未清运的弃土应进行苫盖并使用编织袋装土压脚，定时洒水以减少水土流失。土方开挖、回填等易产生水土流失的工序应避开暴雨和大风天气。工程完工后，对土地进行恢复植被，通过自然恢复改善项目区生态，减少水土流失影响。
（2）土方临时堆存
表土分层剥离、分层堆放，堆土采用拍实处理，堆放边坡坡度控制在1:1.5~1:2之间，堆体周边设置临时排水沟和土袋挡墙，堆体表面采用防尘网全覆盖，防止大风起尘和雨水冲刷造成水土流失。土方调运完成后，及时对堆土区进行场地清理，采用原保存的表土回覆平整，恢复原有土地利用类型，促进植被自然恢复，消除水土流失隐患。
（3）管理措施
落实“水土保持”三同时：水土保持设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
1.5防沙治沙措施
施工单位合理安排施工计划，禁止大风天气进行产生扬尘的施工；对土石方挖填等方案进行周密论证，减少借方和弃方；对临时堆土、裸露作业面及时苫盖，减少裸露地面和大风侵蚀危害；施工活动严格限定在项目占地范围内进行，禁止随意铲除项目范围外的原生固沙植被，避免人为引发沙化。采取以上措施后，项目施工期对生态环境的影响可得到有效控制，不会造成区域性生态破坏，也不会加剧区域沙化发展趋势，对区域生态影响可控。
2施工期大气环境保护措施
施工期对大气产生影响的主要是施工扬尘和燃油废气。
2.1扬尘
施工扬尘主要是土方开挖回填、运输、车辆运行、材料堆放等过程产生的，主要污染物为TSP，应采取以下措施减少或避免扬尘的产生：
（1）施工场区周边设置连续围挡，对场内道路、车辆出入口进行硬化处理，配套车辆冲洗设施。
（2）土方开挖、回填、砂石装卸等易起尘作业采取湿法施工，安排专人、洒水车定时洒水，大风天气（风速≥5级）停止土方作业。
（3）土方临时堆存时采用篷布覆盖，堆体设置围挡，减少风力起尘。
（4）出场车辆必须冲洗轮胎，运输渣土、砂石的车辆密闭加盖，场内、场外道路限速行驶，减少车辆行驶扬尘。
（5）及时清理路面散落渣土，保持场区及沿线道路整洁。
通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的扬尘对周围环境敏感目标的影响降到最低限度。
2.2施工机械、填缝废气、柴油发电机废气防治
（1）全部选用国四及以上非道路移动机械，使用合规轻质柴油，从源头降低尾气污染物排放。
（2）施工机械、50kW柴油发电机定期检修保养，保证设备工况良好，减少不完全燃烧产生的废气。
（3）全部采购具备检测报告的无溶剂低VOC聚氨酯密封胶，严禁溶剂型密封胶进场，胶筒全程密封存放，按需少量领用，开封后当日用完，未用完胶料立即加盖密封，减少敞口挥发。
（4）优先利用市政电网供电，减少柴油机组运行时长，降低废气排放量。
3施工期水环境保护措施
（1）严禁施工废水、各类固体废物排入渠道及周边地表水体；临时沉淀池采取防渗处理，安排专人定期巡检、清淤，池底沉渣统一清运至指定地点处置。
（2）加强施工机械日常检修维护，杜绝油料跑冒滴漏，防范含油废水产生；机械、车辆油污及时清理，不在施工现场开展机油更换、维修作业。
（3）混凝土养护废水、车辆冲洗废水防渗临时沉淀池处理后回用，沉淀池定期清淤，沉渣统一按建筑垃圾处置。
通过采取上述措施，本项目对水环境影响可接受。
4声环境保护措施
（1）作业时间管控：严格执行施工噪声标准，仅昼间施工作业，严禁夜间施工，从源头规避夜间噪声扰民。
（2）声源控制：优先选用低噪声施工机械，高噪声设备底部增设减振垫；合理排布施工机械，避免多台高噪声设备集中、同步作业，降低噪声叠加影响。
（3）运输管控：运输车辆进入施工区及临近村庄路段减速慢行、禁止鸣笛。
（4）敏感点防护：工程临近村庄路段设置隔声屏障，弱化施工噪声对居民影响。同时合理调整施工布局，将高噪声作业点位尽量远离居民区，最大化减少噪声敏感区域受影响程度。结合村民作息规律合理优化施工计划，严格落实施工时间管控要求，禁止昼间14:00～16:00、夜间24:00～次日8:00开展任何产生噪声污染、影响居民正常休息的施工作业。将高噪声工序集中安排在居民日间活动时段，杜绝强噪声设备多机同时集中施工，避免噪声叠加超标，最大限度减少噪声扰民影响。
（5）设备管理：定期对挖掘机、振捣设备、发电机等机具检修，保证正常工况，避免异常噪声。
（6）现场施工人员配备降噪耳塞，做好职业防护。
本项目施工噪声为短期临时污染，仅存在于施工建设期，无长期持续性声环境影响。通过采取上述降噪措施，对周边声环境及居民生活的影响可控，施工结束后，噪声影响将立即消除，不会对区域声环境质量造成长期不利影响。
5固体废物保护措施
5.1建筑垃圾防治措施
废钢筋、废型材等可回收物资分类收集、外售利用；废混凝土、模板、沉淀池沉渣等统一清运至市政指定地点填埋，做到“工完、料尽、场地清”。
5.2工程余土防治措施
施工产生2695.28m3余方全部就地摊平、整理，场内综合利用，不设置永久弃土场，不外运弃土。
5.3废聚氨酯密封胶及包装物防治措施
废聚氨酯密封胶及包装物采用带盖密封塑料危险废物收集桶就地收集废聚氨酯密封胶及沾染包装物，收集完毕后直接交由具备危废处置资质单位拉运处置，不随意丢弃倾倒，避免残留物料污染周边土壤及水环境。
5.4生活垃圾
施工人员均就近往返、不在项目区食宿，项目不产生生活垃圾，无需配套收集设施。
通过加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。
6环境风险防治措施
（1）机械维修和润滑油的更换依托若羌县专业厂家进行，现场不进行维修和润滑油更换。
（2）制定突发环境事件应急预案，如发生柴油泄漏或火灾、爆炸事故，应立即启动应急预案进行处理。如机械设备柴油泄漏进入渠道，须尽快采取围堰等方式封锁泄漏源，并使用吸附材料对柴油进行清理，防止进一步扩散，如进入土壤，应委托有相应经营许可单位对污染土壤进行处置。
7施工期环境管理
本项目建设单位应设立专职环境管理人员，对施工期环境进行管理，环境管理内容如下：
施工现场环境管理：对施工现场进行环境管理，包括噪声、粉尘、废气、废水等的控制和处理，以减少对周边环境的影响。同时，对施工现场进行垃圾分类、回收和处理，确保施工现场的环境卫生。
生态保护管理：对施工期间可能影响到的生态环境进行保护，包括对野生动植物、水资源、土壤等的保护。通过采取生态修复、植树造林等措施，促进施工区域的生态环境恢复和改善。
水土保持管理：对施工期间可能影响到的水土保持进行管理，防止因施工而导致的水土流失和地质灾害等问题。
安全管理：对施工现场的安全进行管理，包括对工人的安全教育、安全防护设施的设置、施工现场的安全检查等，确保施工现场的安全生产。
社会管理：对施工期间可能影响到的社会环境进行管理，包括对周边居民的影响、对交通的影响等。
通过以上措施，明确责任，确保环保、水保措施的有效实施，本项目施工对环境的影响较小。
8景观防治措施
（1）施工期临时防护
在施工场地周边设置围挡，减少施工活动对周边景观的视觉干扰。同时在施工结束后及时清理场地，恢复地表原貌。
（2）加强施工管理
合理规划施工路线和施工场地，尽量减少对现有景观的破坏。定期对施工人员进行生态景观保护教育，增强其保护意识，避免随意踩踏、破坏周边景观。
9施工期拆除工程污染源防治措施
在施工期拆除工程中，针对废气，拆除前洒水降尘，渣土及时清运并覆盖防尘网，遇大风暂停作业。废水方面，施工废水、冲洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘。噪声防治上，高噪声设备安装隔声罩，合理安排施工时间，夜间禁止施工。固废处理为拆除废料运至指定地点处置。

	运营期生态环境保护措施
	1环境保护措施
本工程渠道运行过程中基本不会产生废水，对环境影响不大，因此本次只提出相应管理措施。
（1）严禁一切污染物直接排入渠道。
（2）做好渠道水质防护工作，定期安排人员进行水质监测。
（3）加强水量控制工作，确保本工程保质保量完成节余水量。
（4）加强灌区化肥、农药施用的监督管理。
（5）定期对节制闸、分水闸等渠系建筑物进行检修维护，保障控水、分水设施正常运行，充分发挥节水、配水功能。
2生态保护措施
工程运行后，各项迹地恢复、水土保持措施的实施将有效减少工程区的水土流失，增加项目区的绿地面积和植被覆盖率，项目区的生态环境将有一定的改善和提高。此外，还需通过以下措施提高项目生态环境质量：
（1） 加强宣传教育，增强村民和职工的环境保护意识，加强对绿化工程的管理与抚育，防火、防虫，禁止砍伐作业范围外沿线栽植的树木，禁止破坏渠道以外的农田、道路。
（2） 加强对周边区域生态环境实地监控，及时发现不良地质隐患工点，采取防治措施以杜绝地质灾害的发生。
项目严格执行“三条红线”的地表水指标水量，严禁超指标引水。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资共384万元，其中环保投资共13.6万元，约占项目投资总额的3.54%。
环保投资概算见下表：
表5-1  工程环境保护经费估算表
	时期
	治理项目
	内容
	环保措施主要内容
	金额（万元）

	施工期
	扬尘防治
	车辆运输
	篷布苫盖、洒水
	4.0

	
	
	物料堆存
	防尘网覆盖、洒水
	2.0

	
	噪声防治
	施工噪声
	设备消声、减振等
	0.6

	
	废水处理
	生活污水
	依托居民区现有设施
	/

	
	
	生产废水
	临时沉淀池
	1.5

	
	固废防治
	建筑垃圾
	统一清运至政府指定地点
	2.0

	
	
	废聚氨酯密封胶及包装物
	收集后交由有资质单位处置
	0.5

	
	生态恢复、水土保持
	覆土回填、植被恢复、土地平整，水保警示牌
	由水土保持方案进行核算，环评中不进行重复计列

	
	环境管理与监测
	加强员工环保培训，设立环保宣传牌
	1.0

	运营期
	/
	竣工环境保护验收
	2.0

	合计
	13.6







六、生态环境保护措施监督检查清单
	      内容
  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	划定施工区域，强化施工管理；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积
	保护现有生态环境，避免发生水土流失
	施工区迹地恢复
	无未恢复迹地

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工养护废水经沉淀池沉淀后洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水沉淀后洒水抑尘
	无施工废水外排，拆除临时沉淀池，统一采取施工迹地整平及地貌恢复措施
	/
	现场验收期间无遗留废水，拆除临时沉淀池，施工区恢复原状

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排施工时间，施工设备合理布局，加强施工管理，避免高噪声设备同时运行、基础减振等
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工区域设置围挡，配备洒水降尘设备，施工场地及场内道路定时洒水降尘；易产生扬尘的物料采用帆布覆盖；运输车辆减速慢行；物料运输不宜装载过满，车厢加盖篷
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	清基、开挖过程中产生的开挖土石方直接用于填筑渠堤，弃方沿渠道边铺平；对能够回收利用的建筑垃圾进行分类回收利用，不能回收利用的转运至市政主管部门指定的地点处置；废聚氨酯密封胶及包装物收集后交由有资质单位处置
	一般工业固体废物贮存过程符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求
	/
	施工现场无遗留固体废弃物，弃土用于项目区场地平整，无固废堆积

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/





七、结论
	本项目属于国家鼓励类水利节水工程，项目不涉及各类生态敏感区，选址、选线合理。工程实施后，通过渠道防渗及配套闸控设施建设，大幅降低输水渗漏损失，提升渠系水利用系数，有效缓解农业用水缺口、减少地下水超采，同时改善区域土壤盐碱化、水土流失问题。
项目施工期各类污染及生态影响均为暂时性，落实本报告提出的各项环保、水保、生态修复措施后，环境影响可得到有效控制。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。
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