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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴州博湖县建筑垃圾资源化利用建设项目

	项目代码
	2508-652829-04-01-279706

	建设单位
联系人
	李威
	联系方式
	18139089637

	建设地点
	博湖县G218国道南侧鸿发CNG加气站西南，鑫新建材以东

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业——103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用——其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）部门（选填）
	博湖县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	博发改项目发〔2025〕133号

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	41

	环保投资占比（%）
	1.64
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	否
是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	4456.49

	专项评价设置情况
	无

	规划
情况
	规划名称：《博湖县国土空间总体规划（2021—2035年）》；
审批机关：巴州人民政府；
审批文件名称：关于《博湖县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复；
文号：巴政函〔2024〕111号。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《博湖县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
根据《博湖县国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划采取构建底线严守的保护与开发格局，将旅游业打造为支柱产业，践行绿色发展，推动产业全面升级，以打造高品质城乡环境为发展目标。构筑“一心、四区、多点”的开发保护总体格局。一是以博湖县为中心，重点发展旅游服务、生活服务、生产服务等综合服务功能。四区分别为湖泊和湿地区、南部山区、沙漠戈壁区、绿洲区。多点是县域主要发展点，包括中心城区外围的6个乡镇、1处工业园区和若干处重要景点和村庄。
优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区战略，统筹农业、生态和城镇空间。优先保障农业空间，坚持耕地保护优先，落实耕地补充和战略储备，引导村庄分类发展，合理保障农业用地和一二三产业融合发展空间。严格保护以博斯腾湖为核心的生态空间，加强水体、湿地、林地、沙漠、山体的保护与修复，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。合理保障城镇空间，推动城乡融合发展，构建以博湖县中心城区为引领的等级合理、协调有序的城镇体系，合理供给工业、旅游等产业发展空间。
本项目选址位于博湖县G218国道南侧鸿发CNG加气站西南，鑫新建材以东，用地类型为工业用地，明确本项目建设用地符合国土空间规划和用途管制要求（见附件6）。
[image: ]项目位置

图1-1  项目选址与国土空间规划位置关系图

	其他符合性分析
	一、政策符合性分析
1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目属于N7723固体废物治理项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第8条“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”。
2025年12月6日，博湖县发展和改革委员会出具了项目的备案证（备案证号：2508-652829-04-01-279706）。
综上，本项目建设符合当前国家和地方的产业政策要求。
2、与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不涉及“禁止准入类”清单内容，不涉及“市场准入相关的禁止性规定”，符合该文件要求。
同时，本项目所用设备也不在工业和信息化部工业〔2010〕122号《部分行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》及《“高污染、高环境风险”产品名录》。本项目建设符合国家相关产业政策的要求。
二、与环境管理相关政策符合性分析
表1-1  环境管理政策相符性分析
	文件
	环境管理政策要求
	本项目情况
	符合性

	《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）
	5.6 工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。
5.8 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
5.12 在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB8978的规定后排放。
	①本项目位于“一般控制区”，原料堆存于密闭原料库。
②本环评设计在建筑垃圾装卸、运输等过程中，采取围挡、苫目网遮盖、雾炮降尘等措施。
③厂区出入口设置车辆冲洗装置，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，运输车辆清洗废水设置防渗沉淀池满足GB8978的一般规定处理回用。
	符合

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	本项目不使用含有VOCs的物料，维护保养用机油等储存在密闭油桶内，维护保养产生的废机油桶装密闭收集暂存至危废贮存点委托规范处置。
	符合

	《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）
	坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
	本项目建设行业类别属于固体废物治理，不属于高能耗、高排放项目。
	符合

	《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
	（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤 ……
（十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保 ……
	本项目不涉及工业炉窑，值守人员生活取暖采用电能供暖。
	符合

	《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	本项目属于产业政策允许类，不属于高能耗、高排放项目；不属于严重污染大气的工艺、设备、产品；不属于列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
	符合

	《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》
	禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。
堆放易产生扬尘污染物料的堆场，以及预拌混凝土和预拌砂浆等生产企业应当符合下列要求：
[bookmark: _GoBack]（一）采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；（二）生产用原料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；（三）采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。
	本项目建设行业类别属于固体废物治理，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
项目物料运输、储存过程采取了扬尘防治措施，原料堆存于密闭原料库，雾炮机进行喷雾降尘。
	

	《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》
	严格项目准入：库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。
扬尘综合整治：各县市加强砂石料场扬尘污染监管，落实破碎、投料、传输、筛分、出料、堆场（物料粒度≤0.5mm）全环节密闭；落实厂区内外扰动区域硬化，进出车辆苫盖冲洗，生产期间定期清尘和洒水降尘，进场道路定期洒水抑尘。库尔勒市、尉犁县周边砂石料场进场道路硬化。2023年底前，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区全面完成砂石料场生产区和堆场封闭式改造。库尔勒市、尉犁县联合整治东山矿区扬尘污染源。
	本项目生产过程在全密闭生产车间内，原料建筑垃圾堆放于密闭原料库并配备雾炮抑尘；运输过程采用密封运输，破碎、筛分工序安装集气装置相连布袋除尘器有组织排放。项目区内分区硬化，进出车辆冲洗后上路。本项目主体工程均为全封闭建筑物。
	符合

	《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》
	严格建设项目准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。
推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等重点行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目不涉及新建工业炉窑，生产工艺中也不使用工业炉窑，值守人员生活取暖采用电能供暖。
	符合

	《中华人民共和国水法》
	禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物；禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。
	项目不在开都河河道管理范围、法定保护范围内，不占用河道岸线管控空间依据《开都河（博湖段）河道岸线管理利用规划》矢量坐标校核：项目厂区西侧用地红线距开都河外缘控制线56m；厂区所有生产车间、沉淀池、危废贮存点全部布置于外缘控制线以外陆域工业用地，不在河道水域、滩涂、护堤地、河道管理范围内，未侵占行洪通道、未建设妨碍行洪构筑物
	符合

	
	在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。
	固废、危废全封闭防渗贮存，防止渗漏污染河道水体危废贮存点设置重点防渗层，一般固废、危险废物分区密闭存放，无露天随意堆存、渗滤液直渗土壤后汇入河道风险；同步建立汛期巡查、渗漏检测制度，定期清理沉淀池淤泥，不向河道倾倒固废，满足两部法律关于河湖水体、岸线污染防控要求。
	符合

	《中华人民共和国河道管理条例》
	无堤防河道，管理范围根据历史最高洪水位 / 设计洪水位划定；河湖保护范围在岸线规划中以外缘控制线为基准向外划定，河道管理范围、保护范围不得违规布设生产、固废贮存类工业设施。
	厂区建设不影响河势稳定、不破坏堤防与行洪安全项目选址位于开都河无堤段外缘控制线外侧56m陆域，厂区地面标高高于开都河历史最高洪水位，不压缩河道行洪断面，不修建阻水围墙、渠道、堆土；厂区临河段无开挖、取土、破坏岸坡行为，不会扰动河道自然河势、不威胁河岸稳定
	符合

	
	向河道排污口设置必须经河道主管机关同意，严禁未经收集处理的雨水、生产废水直排入河。
	本项目不设置任何通往开都河的雨水、污水排污口，生产喷淋、洗车废水全部厂内沉淀循环回用，生活污水密闭罐车转运至城镇污水处理厂，无废水直排河道行为；
	符合


本项目选址、平面布置、污染防控、防洪缓冲工程均严格遵守《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等各项条款，未占用开都河河道管理范围与法定保护范围，无妨碍行洪、污染水体、破坏岸线的建设行为；建筑垃圾原料全部密闭原料库内堆存，不存在露天堆场雨水淋溶渗滤液风险，配套分区防渗、截流、应急防控体系，能够消除项目对开都河河道行洪、水质、岸线的不利影响，与两部水法律法规相符。
三、环境保护相关规划符合性分析
1、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护 “十四五” 规划》第五章加强协同控制，改善大气环境，第三节持续推进涉气污染源治理：实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
本项目建筑垃圾原料全部堆存于全密闭原料库内部，无露天原料堆场；卸料、堆存、投料环节在密闭车间内作业并配套雾炮喷雾抑尘；运输过程采用密封运输，设备均采用封闭设备加工，在投料口及出料口设置喷淋降尘装置，破碎、筛分工产尘点安装集气装置相连布袋除尘器有组织排放。项目区内进行分区防渗，进出车辆冲洗后上路。本项目主体工程均为全封闭建筑物。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五” 规划》的相关要求。
2、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划(修订版)》符合性分析
《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划(修订版)》提出：加强固体 废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。
本项目为建筑垃圾资源化利用项目，年处理建筑垃圾5万t，年产再生砂石骨料3.5万t；废金属、轻物质、渣土、除尘灰、沉淀池沉渣等分类收集后外售综合利用或回收，废机油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点并定期交有资质单位处置，生活垃圾由市政环卫部门清运。项目建设符合规划固体废物“减量化、资源化、无害化”要求。
四、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）符合性分析
本项目与自治区七大片区天山南坡管控要求的符合性分析如下：
表1-2  与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》的符合性分析
	生态环境分区管控
	管控
类别
	管控要求
	符合性分析

	
	空间布局约束
	严格执行国家、 自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
	符合，本项目为固体废物治理，不属于“三高（高污染、高能耗、高环境风险）”及“两高”项目。

	
	
	不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。
	符合，本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。

	
	
	推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划区，并且符合相关规划和规划环评要求。
	符合，项目用地性质为工业用地，符合《博湖县国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。

	
	污染
物排
放管
	深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。
	符合，本项目原料及成品依托社会运输车辆，不涉及所列燃煤锅炉及炉窑。

	
	
	以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。
	符合，项目不涉及饮用水源等环境敏感区域，清洗车辆废水经防渗沉淀池沉淀后回用，无生产废水外排，抑尘用水自然蒸发；生活污水防渗化粪池预处理后定期清运至博湖县城镇污水处理厂进一步处理。

	
	
	提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
	符合，本项目分区防渗，项目区相邻无农用地。

	
	环境
风险
防控
	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
	符合，本项目不属于危险化学品生产项目。

	
	资源
利用
效率
	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
	符合，本项目不涉及地下水开采等。

	天山南坡片区
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。
	符合，本项目不涉及所列情形。

	
	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。
	符合，本项目不涉及所列情形。

	
	推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。
	符合，本项目清洗车辆废水经防渗沉淀池沉淀后回用。

	
	加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	符合，本项目为固体废物治理，不属于油气资源开发区域和重金属行业。


由此可见，项目建设符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。
5.与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见表1-3。
表1-3  与自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况

	A1空
间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	符合。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；同时，生产设备的型号规格不在淘汰类落后生产工艺装备范围内，且也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止类。

	
	
	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	符合。本项目营运期污染物执行标准符合国家和自治区环境保护标准。

	
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合。本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

	
	
	【A1.1-7】①坚决遏制高耗能排放低水平……②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级……
	符合。本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

	
	A1.2 限制开发建设的活动
	【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。
	符合。本项目不属于高耗水高污染行业。

	
	
	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田……
	符合。本项目不占用基本农田。

	
	
	【A1.2-3】 以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	符合。本地块不涉及用地性质变更等。

	
	
	【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	符合。本项目不涉及所列情形，营运期废水与地表水无水力联系。

	
	A1.4其他布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、 自治区主体功能区规划和自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	符合。本项目与自治区区域主体功能区划目标相协调，符合博湖县国土空间总体规划要求。

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“‘三线一单’”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、 扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	符合。本项目属于固体废物治理，不属于重点行业建设项目。

	
	A2.2污染控制措施要求
	【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	符合。本项目不涉及地下水开采及地表水体用水。

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物品企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	符合。本项目环境风险程度较低，本环评已针对营运期风险事件提出防范措施，本环评建设内容纳入环境应急预案风险评估，在营运期定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别。

	A4资源利用要求
	A4.2土地资源
	【A4.2-1】土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	符合。本项目已取得建设用地规划许可证。

	
	A4.5资源综合
	【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收 ”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	符合。本项目营运期除尘灰经收集后混入产品内外售综合利用；渣土收集后定期外售综合利用；废金属、轻物质收集后定期外售综合利用；沉淀池沉渣定期清掏外运综合利用；废布袋不在厂区贮存，由厂家回收带走；废油桶、废机油为危险废物，暂存于危废贮存点内，定期交有危废处理资质的单位处置；生活垃圾收集后依托博湖县市政环卫部门定期清运处置。各类固体废物去向合理，生产固废已落实“减量化、资源化、无害化 ”处置原则。


由此可见，项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
6.与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》的符合性分析
根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）以及新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台，项目用地涉及博湖县查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区（ZH65282920008），项目与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）管控要求的符合性分析详见下表。
表1-4   项目与巴州生态环境分区管控要求符合性分析一览表
	“三线一单”的具体要求
	项目对应情况分析
	符合性分析

	类别
	对应管控要求
	
	

	管控单元编码：ZH65282920008；
管控单元名称：
博湖县查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区；
管控单元类别：
重点管控单元
	空间布局
约束
	1.项目用水达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
	项目用水达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.加强规模化畜禽养殖污染防治工作，筛选、推广经济适用的污染防治和养殖废物利用技术。
2.实施农村人居环境整治提升行动，开展农村环境综合整治，重点抓好改厕和污水、垃圾处理；开展美丽宜居村庄示范创建活动，深入推进村庄清洁和绿化行动。
3.开展无公害农产品认证工作，严格控制农药、化肥施用量。推广使用有机肥及易降解、低残留的农药与化肥。推广绿色食品和有机食品基地建设。
4.加大农业面源污染防治力度。开展农田废旧地膜污染集中整治。
	本项目建设行业类别属于固体废物治理，不涉及畜禽养殖、不使用农药、化肥。不属于污染物排放管控要求中禁止或限制的生产活动。
	符合

	
	环境风险
防控
	1.建立健全现有农田和果园防护林网格体系，加大对老残次断林带更新改造力度，进一步完善农田和果园防护林网，构建完善的绿洲生态体系，增强果园和农田抵御病虫害、低温冻害、大风沙尘等自然灾害的能力，增加绿洲对自然灾害的防御能力。
2.以减轻林业生物灾害、促进特色林果业健康发展、确保生态安全为目标，政府主导、部门协作、社会参与，完善防控体系，强化能力建设，健全管理制度，创新防控机制，落实政策法规，突出科学防治，增强公众防范意识，开展群防群治、联防联治，为实现特色林果产业持续健康发展和新疆生态文明建设提供重要保障。
	本项目建设行业类别属于固体废物治理，不涉及特色林果产业、农田和果园防控体系建设情形。
	符合

	
	资源利用效率
	优化用水结构，推广高标准节水灌溉，减少农业用水量，严格执行用水总量控制，提高农业用水使用效率。
	不涉及
	—


综上，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中“三线一单”要求。根据发布的新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台，本项目在巴州环境管控单元中位置示意见附图1。
七、项目选址合理性分析
①本项目位于博湖县G218国道南侧鸿发CNG加气站西南，鑫新建材以东，根据博湖县自然资源局出具的关于巴州博湖县建筑垃圾资源化利用建设项目符合《博湖县国土空间总体规划（2021‑2035年）》的说明，项目所在地属于工业用地。项目所在区域供水、供电设施齐全，交通便利，有利于原料及产品的运输；建筑垃圾原料全部存放于密闭原料库内部，消除露天堆存带来的雨水淋溶渗滤液环境风险，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。
②根据现场勘查及博湖县自然资源局出具的关于巴州博湖县建筑垃圾资源化利用建设项目符合《博湖县国土空间总体规划（2021‑2035年）》的说明，场址所在地不属于永久基本农田，所在地及附近不涉及生态保护红线管控范围、永久基本农田、基本草原、自然公园等，本项目厂区内及周边不存在集中居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标，本项目总平面布置充分考虑了避开环境敏感保护目标，从环境保护角度分析，区域环境质量较好，具有一定容量，本项目总平面布置具有较高的环境合理性。
③通过将高噪声设备集中布置在厂区内部，并采取隔音、减振等措施，降低了噪声对厂区周边环境的影响。同时，合理规划厂区内道路和运输路线，避免了运输车辆噪声对周边环境的干扰；一般工业固体废物暂存间和危险废物贮存点的设置符合相关规范要求，远离厂区办公区，减少了固体废物对人员和环境的影响，合理的布局便于固体废物的分类存放、运输和处理处置。在污染源分布控制方面，总平面布置有利于污染物的收集、处理和排放，降低了污染风险。本项目污染源分布具有较高的环境合理性。
④办公区设置在厂区东南部，生产区位于厂区西南部，年主导风向为西北风。原料堆存于密闭原料库，破碎筛分布置在密闭生产车间内，生产过程中产生的粉尘废气能够顺着风向远离东南侧的办公区，减少对厂区职工办公环境的影响。生产车间布局使得场内转运活动和运行过程中可能产生的污染物，在不同季节的主导风向作用下，能够尽量减少对周边环境的影响。
⑤与开都河河湖管控符合性论证
本项目全部建构筑物用地红线均布置于开都河外缘控制线外侧，不在法定河道管理范围之内。项目不占用开都河河道管理范围，不存在妨碍行洪、侵占岸线的建设行为；原料堆存于密闭原料库，破碎筛分布置在密闭生产车间内，无露天原料堆场，从根源上消除建筑垃圾雨水淋溶渗滤液产生风险，满足巴政办发〔2019〕20号河湖管控硬性要求。
⑥国土空间用地约束：博湖县全域工业用地稀缺，县域工业集中区距离县城建筑垃圾产生源超过18km，运输成本大幅提升且长距离运输会显著增加道路扬尘、交通噪声污染；本选址为博湖县自然资源局划定合规工业用地，县域内无其他连片、配套完善的闲置工业地块可满足5万吨/年建筑垃圾资源化生产线建设需求。
原料收运区位约束：县域建筑垃圾主要产生于本布图镇、博湖县城片区，本选址地处G218国道旁，是县域建筑垃圾运输必经节点，若远迁选址将大幅增加重型运输车辆通行频次，加剧县域道路扬尘与交通压力。周边敏感点约束：县域其余可选工业地块周边分布集中居民点、养殖区，本厂区500m范围内无居住区、学校、医院等人群敏感目标，相比其他备选地块环境相容性更优。产业配套约束：选址北侧紧邻鑫新建材、西侧博林木业，区域供水、供电、硬化道路配套齐全，无需新增配套管网，减少土地开挖与水土流失；异地选址需新建供水、供电专线，施工期对区域生态扰动更大。河道管控合规性兜底：建筑垃圾全部密闭原料库内堆存，不存在露天堆场雨水冲刷产生高SS淋溶废水风险。综合用地、运输、敏感目标、配套、河湖管控多重限制，本项目无更优替代选址，属于不可避让选址。项目北侧紧邻现状已投产的鑫新建材有限公司，本项目全部再生骨料可供给该企业生产使用，产品消纳依托条件好，进一步提升选址合理性。
⑦原料贮存说明：本项目租用厂区旁侧现有闲置厂房改造作为建筑垃圾原料库使用。租赁厂房改造完成后，建筑垃圾原料全部堆存于改造后的租赁厂房（原料库）内部；原料库内划分原料堆存区；原料卸料、堆存暂存全部在原料库内完成；破碎、筛分、成品骨料堆存布置于本项目资源化利用生产车间内。租赁厂房地面按照一般防渗区标准进行改造，防渗标准：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面采用20cm厚C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），混凝土下层铺设 1.5mmHDPE防渗土工膜；建筑垃圾全程在改造后的租赁原料库贮存，转运至生产车间开展加工处理，彻底消除露天堆放受降雨冲刷产生淋溶渗滤液的环境风险。原料库出入口设置密闭卷帘大门，车辆进出时关闭，抑制粉尘外逸；原料库内卸料、堆存点位配套雾炮喷淋抑尘。建设单位需落实租赁厂房改造工程，改造内容、防渗、密闭、抑尘措施纳入项目竣工环保验收核查内容。本项目与博湖县国土空间总体规划相符，综上，本项目的选址较为合理。
八、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）：“坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产”。
1）项目产业定位：本项目为建筑垃圾资源化循环利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，无产能置换要求。
2）密闭生产对标环保绩效A级相关管控要求：项目全部破碎、筛分、风选、投料、出料、成品堆存工序布置于全密闭钢结构生产车间；破碎筛分点位设置密闭集气罩，废气经布袋除尘器处理；原料堆存于密闭原料库，成品骨料均在密闭车间内部分区存放，不设置露天堆场；各产尘点位配套喷雾加湿抑尘；厂区道路硬化、出入口洗车平台，常态化洒水保洁；厂区无露天破碎筛分、无露天建筑垃圾堆存作业。上述措施对标建材行业环保绩效A级无组织排放管控要求；本项目不属于高耗能高排放项目，无产能置换，项目建成后企业可按照生态环境部门通知，申报重污染天气绩效分级，力争达到环保绩效A级水平。
3）清洁运输落实情况：本项目原料、再生骨料均为县域内短距离属地运输，不具备铁路运输接入条件，落实方案“短距离优先采用密闭运输”的清洁运输管控。①全部货运车辆必须密闭篷布全覆盖，严禁抛洒滴漏；②车辆出厂区必须经过洗车平台冲洗轮胎底盘，杜绝带泥上路；③运输车辆优先选用国六及以上排放标准车辆，逐步替换新能源货运车辆；严禁国三及以下老旧车辆进厂；④厂区限速10km/h，厂区道路每日洒水清扫，降低道路运输扬尘。
综上，项目落实实施方案密闭生产、清洁运输相关管控要求。综上，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）相关管控要求。
九、与《自治区“十五五”建筑垃圾污染环境防治工作规划》（新建城〔2026〕46号）符合性分析
为统筹推进建筑垃圾减量化、资源化、无害化治理，自治区住房和城乡建设厅印发《自治区 “十五五”建筑垃圾污染环境防治工作规划》（新建城〔2026〕46号，规划期限2026‑2030年），规划提出县（市、区）建筑垃圾处置设施力争全覆盖；推动建筑垃圾资源化利用，打通再生建材产销链条，将再生产品纳入政府绿色采购清单；规范建筑垃圾收运、贮存、处置全过程环境管控，强化扬尘、渗滤液污染防控，建立建筑垃圾进厂、产品出厂台账；规范运输管理，实施密闭运输等重点任务要求。
1、设施布局方面本项目为博湖县新建建筑垃圾资源化利用建设项目，填补博湖县建筑垃圾规范化处置设施短板，落实规划“县（市、区）配齐建筑垃圾处置设施”的任务要求。项目选址位于G218国道旁合规工业用地，避开生态保护红线、永久基本农田，不在河道管理范围内，选址衔接国土空间总体规划，符合规划中“衔接国土空间规划统筹布局综合利用厂”的布局原则。项目设计处理规模5万t/a，匹配博湖县建筑垃圾实际产生量，优先消纳县域本地建筑垃圾，原则上不跨区域大量处置外县建筑垃圾，与规划就地就近处置的导向保持一致。
2、资源化利用及产品消纳方面项目年处置建筑垃圾5万t/a，年产再生砂石骨料3.5万t/a，渣土、废金属、轻物质全部综合回收处置。再生骨料全部供给北侧紧邻、现状已投产的鑫新建材有限公司作为制砖、预制砌块原料消纳。建设单位对接住建部门，将再生骨料纳入本地绿色建材采购备选清单，落实规划“将再生骨料等再生产品纳入政府绿色采购清单，打通再生建材产销产业链”的要求。项目建立完整进厂原料台账、产物出厂销售转运台账，登记物料来源、数量、种类、接收单位，满足规划对建筑垃圾全流程台账管理要求。
3、本项目建筑垃圾原料全部贮存于密闭原料库，成品骨料贮存于资源化利用生产车间内部。密闭原料库落实防风、防雨、抑尘、渗滤液收集导排；从源头杜绝降雨冲刷物料产生淋溶渗滤液风险；密闭原料库地面按一般防渗区标准建设，库内卸料、堆存点位配套雾炮抑尘；破碎、筛分布置于全密闭资源化利用生产车间；破碎筛分产尘点设置集气罩+布袋除尘器处理；卸料、堆存、装车点位配套喷雾抑尘；厂区出入口设置洗车平台；落实规划对资源化利用项目扬尘、渗滤液污染防控要求。
4、运输管控方面规划要求规范建筑垃圾运输，落实车辆密闭运输管理。本项目建筑垃圾原料、成品骨料运输全部采用密闭篷布全覆盖运输车辆；车辆出厂区必须经洗车平台冲洗；优先选用国六及以上排放标准车辆，严禁老旧高排放车辆进厂；厂区限速、道路常态化洒水清扫，落实规划 “规范全程运输管理，落实密闭运输” 的管控要求。
5、管理约束项目严禁接收生活垃圾、危险废物、有毒有害废弃物；渣土、轻物质、废金属分类暂存，不得随意露天丢弃倾倒；一般固废、危险废物严格按照国家标准分区贮存处置。
综上，本项目建设补齐博湖县建筑垃圾资源化处置设施短板，在选址布局、资源化利用、再生产品本地消纳、密闭车间贮存、密闭生产、运输管控、台账管理等方面均符合《自治区 “十五五”建筑垃圾污染环境防治工作规划》（新建城〔2026〕46号）相关任务与管控要求。
十、与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）符合性分析
《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）适用于建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染控制，可作为建筑垃圾资源化项目环评、工程设计、竣工环保验收及运营管理的技术依据。本项目为建筑垃圾资源化利用项目，对照规范总体要求、收运贮存、生产利用、废水废气固废、监测及环境管理逐条符合性分析如下：
1、总体及进厂物料管控规范要求：建筑垃圾源头分类，危险废物单独收集处置；资源化设施严禁接收生活垃圾、危险废物、有毒有害废弃物；选址避开生态保护红线、永久基本农田等敏感区域。本项目管控：①项目明确严禁接收生活垃圾、危险废物、有毒有害废弃物进厂，仅接收博湖县混凝土、砖石类建筑拆除垃圾；②项目选址为规划工业用地，不占用生态保护红线、永久基本农田、基本草原；不在开都河河道法定管理范围内，建筑垃圾全部密闭车间内贮存，无露天堆场，符合选址总体要求；③建立建筑垃圾进厂台账，记录来源、类别、数量，落实源头分类管控。
结论：符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）总体及物料准入要求。
2、贮存设施污染控制规范要求：本项目建筑垃圾原料存放于厂区旁侧租用改造的现有厂房（原料库）内，成品骨料全部分区存放于资源化利用生产车间内部，不再设置露天原料堆场。租用厂房改造后的原料库实现全封闭防雨，彻底消除降雨直接冲刷建筑垃圾产生淋溶渗滤液风险；原料库地面按照一般防渗区改造建设，采用20cmC30抗渗混凝土+1.5mmHDPE防渗土工膜防渗。原料卸料、堆存点位设置雾炮喷雾抑尘；原料在原料库内分区存放，避免混堆。
结论：贮存场所防雨、防渗、抑尘、分区堆放满足《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）贮存污染控制要求。
3、运输过程污染控制规范要求：建筑垃圾运输采取防扬散、防遗撒、防渗漏；车辆密闭篷布全覆盖；出场冲洗轮胎底盘，鼓励使用新能源、国六及以上运输车辆。
本项目落实：①原料、再生骨料运输车辆全部密闭篷布全覆盖，严禁抛洒滴漏；厂区出入口设置洗车平台，所有货运车辆出厂必须冲洗轮胎底盘。②优先选用国六及以上排放标准车辆，严禁国三及以下老旧车辆进厂；厂区限速10km/h，厂区道路定期洒水清扫。
结论：运输环节符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462‑2026）运输污染控制要求。
4、资源化利用生产过程污染控制规范要求：破碎、筛分等产尘工序采取密闭、集气、除尘抑尘措施；高噪声设备采取减振、隔声降噪；生产过程产生金属、轻物质、渣土等副产物分类收集，分别综合利用；危险废物单独规范暂存处置。
本项目落实：①破碎、筛分、风选全部布置在全密闭钢结构生产车间；破碎、筛分产尘点位设置密闭集气罩，废气统一进入布袋除尘器处理后20m排气筒DA001排放；投料、出料、转载点位配套喷雾抑尘。②破碎机、筛分机、风机等高噪声设备布置于密闭厂房内部，设置减振基础，风机配置消声器，通过厂房隔声、距离衰减实现厂界噪声达标。③生产分选产出废金属、轻物质、渣土分类收集；废金属外售回收企业，轻物质外售综合回收，渣土外售综合利用；设备维保产生废机油、破损废油桶，作为危险废物，密闭存放于危废贮存点，定期委托资质单位处置。结论：本项目生产废气、噪声、副产物、危废管控符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）利用处置污染控制要求。
5、废水、渗滤液管控规范要求：建筑垃圾贮存、生产产生的渗滤液、冲洗废水应收集处理，优先回用，禁止未经处理外排；临近河湖的资源化设施要严防渗滤液流入地表水体。
本项目落实：①本项目建筑垃圾全部密闭车间内存放，无露天堆场，不存在原料露天堆放产生的雨水淋溶渗滤液；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后100%循环回用，不外排。②生产喷雾抑尘用水全部蒸发损耗。③生活污水经防渗化粪池预处理后，密闭罐车转运至博湖县城镇污水处理厂处置，不直排地表水体。
结论：废水收集处置满足《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）废水污染控制要求。
6、监测与环境管理规范要求：运营单位建立完整台账（进厂量、类别、产物去向、外运接收单位），台账保存不少于5年；开展废气例行监测；完善防渗、截排水设施巡检维护制度。
本项目落实：①要求建设单位建立完整台账，包含建筑垃圾进厂台账、各类产物出厂转运销售台账，台账资料保存≥5年，可供生态环境主管部门核查。②落实自行监测计划：有组织废气、厂界无组织废气、厂界噪声定期监测；定期对车间防渗地面开展完整性检查。③建立巡检制度：定期检查沉淀池、危废贮存点防渗设施，汛期加密巡检。
综上，本项目从物料准入、密闭车间贮存、运输、资源化生产、废水防控、固废危废处置、监测台账管理等各个环节均满足《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462‑2026）各项污染控制技术要求。
十三、与农业水污染重点管控区管控要求符合性分析
（1）管控要求1：
严控生产、生活、淋溶废水向外环境排放，防止污水、渗滤液汇入开都河、博斯腾湖①生产用水：车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后100%循环回用；破碎、车间喷雾抑尘用水全部自然蒸发，无生产废水产生；本项目取消露天原料堆场，建筑垃圾全部密闭原料库内存放，不存在建筑垃圾露天堆放产生的雨水淋溶废水；②生活污水：生活污水经10m³防渗化粪池预处理，定期密闭罐车转运至博湖县城镇污水处理厂，不设置雨水、污水合流管网，无生活污水直排河道通道；③全厂雨污分流：厂区建设两套独立管网‑生产污水管网、雨水截流管网；生产污水全封闭循环，厂区雨水（不含建筑垃圾淋溶水）通过雨水截流管网导排；厂区无任何直排开都河的雨水口、排污口。
（2）管控要求2：
管控区内工业项目必须完善分区防渗体系，防范固废渗滤液、物料渗漏污染土壤及地下水，间接汇入水系针对农业水污染重点管控区防渗升级要求，分级落实防渗标准，高于普通工业地块要求：①重点防渗区（危废贮存点）：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层采用2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土，防止废机油渗漏下渗、随地下水流入开都河流域；②一般防渗区（化粪池、沉淀池、原料库）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，采用双层防渗结构（膨润土防渗毯+抗渗混凝土）；③简单防渗区（厂区道路、生产车间）：全部20cm厚抗渗硬化地面，车间内墙设置30cm高防渗止水坎，防止物料、污水地面漫流；④固废全流程防渗暂存：一般固废分区封闭堆放，底部硬化防渗；除尘灰、渣土、金属全部密闭暂存，无露天散落渗滤条件。
（3）管控要求3：
重点管控区临近河湖区域，需设置多级地表径流拦截缓冲设施，降低暴雨期面源水污染风险项目增设管控区强制缓冲防控工程：①厂区西侧临河设置15m宽本土植被生态缓冲带，拦截厂区地表径流泥沙、悬浮物；②全厂连续闭合截洪防渗沟贯通所有产污单元，暴雨天气全部厂区洁净雨水统一收集；③沉淀池增设两级溢流缓冲池，极端暴雨超容水体静置沉淀后回用，不存在泥水溢流进入开都河通道。
（4）管控要求4：
建立水污染突发风险全过程防控机制，管控区内企业需配套专项水环境应急物资、应急处置流程匹配农业水污染重点管控区风险管控硬性要求，新增专项管控措施：①厂区临河区域常备吸油毡、防渗沙袋、防渗薄膜、应急抽水泵，单独存放；②汛期执行每日2次厂区防渗、截沟巡检制度；③建立水环境台账：每月记录沉淀池、化粪池运行情况，每季度留存防渗层检修记录，生态环境部门可随时核查。
（5）叠加管控单元硬性指标约束及叠加环境影响分析
本管控单元本身存在农业化肥、泥沙等农业面源本底污染压力。本项目虽不属于农业污染源，但选址落在管控单元内；本项目取消露天建筑垃圾堆场，从源头消除建筑垃圾雨水淋溶带来SS污染风险；仅存环境风险为危废机油泄漏，若发生泄漏，石油类污染物；地下水自东向西补给开都河，渗漏污染物会随地下水流迁移，叠加区域地下水农业面源本底污染。管控单元硬性约束指标：污染物不出单元、径流不入河湖，不得新增直接/间接入河湖污染途径，控制入湖污染物通量。本项目从源头‑过程‑末端‑事故兜底全链条防控，实现厂区潜在石油类入湖通量削减100%，不新增入湖污染负荷。①本项目所处查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区（管控单元编码：ZH65282920008），该管控单元属于开都河博斯腾湖流域上游入湖前置防控单元，单元核心硬性管控目标：严控各类新增污染源废水、渗滤液、面源径流汇入开都河，最大限度削减悬浮物、石油类等污染物入湖通量，保障博斯腾湖流域水环境质量稳定达标；管控单元内工业建设项目需落实“污染物不出单元、径流不入河湖”的入湖防控硬性指标，不得新增直接/间接入河湖污染途径，强化渗滤液闭环收集处置，降低区域污染物入湖负荷。
1）管控单元叠加不利影响识别本项目属于固体废物资源化利用项目，虽不属于农业类污染源，但选址落在农业水污染重点管控单元内；本项目无露天建筑垃圾堆场，消除建筑垃圾淋溶SS风险；仅存在危废泄漏带来石油类污染风险：①区域农业生产本身存在化肥、泥沙等面源污染物随地表径流汇入开都河博斯腾湖的本底污染压力；若项目危废发生泄漏，产生的石油类污染物，将与农业面源泥沙污染物叠加，进一步增大河道污染风险；②管控单元地下水径流整体向西排泄补给开都河，若厂区防渗破损，项目产生的渗滤液会随地下水迁移，与农业区地下水本底污染叠加，间接增加入湖污染物通量；③管控单元对入湖污染物实行总量约束，管控区内建设项目不得新增污染物入河湖贡献，项目即使无直接排污口，事故状态下的污染物外泄同样计入单元入湖污染负荷，需按照管控单元入湖防控硬性指标从严落实风险防控措施。
2）针对管控单元入湖防控硬性指标的响应落实情况对照该农业水污染重点管控单元“严控污染物入河湖、削减入湖通量、防止新增入河污染途径”硬性防控指标，本项目落实如下响应措施：①污染物零外排响应：全厂生产抑尘废水、车辆冲洗废水全部闭环收集、沉淀回用，无生产废水外排；生活污水密闭罐车转运至城镇污水处理厂处置，不向管控单元内地表水体、地下含水层排放废水，不从源头新增入河/入湖污染物来源，满足管控单元“不新增入湖污染源”硬性指标。②面源径流拦截，削减入湖通量：厂区设置闭合环形截洪防渗沟、缓冲沉淀池、15m本土植被生态缓冲带、西侧硬质防渗挡水堤，对厂区全部地表径流实现100%收集截留，阻断厂区径流汇入开都河；实现厂区潜在石油类污染物入湖通量削减100%。③分区防渗阻断地下水叠加污染风险：严格执行高于普通工业地块的分区防渗标准，重点防渗区、一般防渗区防渗等级提升。④事故风险兜底防控，汛期强化巡检；即使发生极端事故，污染物全部截留在厂区内部，不向外释放进入管控单元水系，不增加管控单元入湖污染负荷。
（6）管控结论本项目虽位于查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区，且临近开都河；项目取消露天建筑垃圾原料堆场，建筑垃圾全部存放于密闭原料库内，从根源上消除建筑垃圾雨水淋溶渗滤液风险；通过构建雨污分流闭环用水系统、分级高标准分区防渗、多级径流截蓄缓冲、临河生态拦截、专项水环境应急管控五大体系，从源头切断废水、渗滤液、面源污染物进入开都河‑博斯腾湖水系的途径，满足农业水污染重点管控区所有水环境管控约束，不存在建筑垃圾淋溶水外排入河风险，项目选址在管控区内具备环境可行性。
十四、项目位于农业水污染重点管控区、临近开都河双重敏感区位水环境可行性论证
本项目同时存在两大水环境约束：用地属于查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区、厂区西侧距开都河岸线56m，区域管控核心目标为保护开都河-博斯腾湖流域水质，严防各类污染物入湖。
从产污端：项目无持续外排生产废水，通过原料分拣、湿法密闭生产大幅削减水污染物产生负荷，从源头降低对管控区水环境压力；
从迁移端：全厂雨污分流、分级高标准防渗、临河围堰 + 截洪沟+生态缓冲带多层拦截，正常工况下不存在污染物进入河道的路径；
从风险端：汛期管控、突发水污染应急处置方案，暴雨、防渗破损等非正常工况下污染物可就地全部收集，无入河外泄风险；
从长期管控：建立防渗检修、水环境巡检、应急演练长效管理制度，保障厂区水污染防控设施长期稳定运行。
管控单元叠加影响综合论证：本项目处在查干诺尔乡东南农业水污染重点管控单元内，面临“农业面源本底污染+项目工业类潜在污染”双重叠加风险，管控单元对入湖污染物通量、污染源管控有硬性约束。本项目通过源头削减产污、过程多级拦截、末端闭环回用、事故兜底截留的整套工程及管理措施，避免项目污染物与农业面源污染物发生协同叠加；落实管控单元“污染物不出单元、径流不入河湖”入湖防控硬性指标，厂区潜在SS、石油类污染物入湖通量实现削减，不会加重开都河‑博斯腾湖流域污染负荷。
综上，项目构建全链条水污染阻断体系，能够稳定满足农业水污染重点管控区严苛水环境管控要求，临近开都河带来的水环境风险可防控，该选址具备水环境层面可行性。
十五、与塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心选址复函（新塔开孔函〔2026〕175号）符合性分析
本项目已取得塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心出具选址意见复函（新塔开孔函〔2026〕175号），复函原则同意本项目选址，项目落实复函全部管控要求，逐条符合性如下：
1、杜绝粉尘落入河道、渠道内
本项目全部破碎、筛分、卸料、堆存工序置于全密闭车间、密闭原料库内部；破碎筛分废气经集气罩+布袋除尘器处理；原料卸料、堆存点位设置雾炮喷淋抑尘；厂区西侧临河设置15m本土植被生态缓冲带，拦截随气流漂移的颗粒物；厂区大风天气时降低生产负荷，极端大风工况停止破碎、卸料作业；通过密闭生产、湿法抑尘、临河植被拦截等多重措施，最大限度避免粉尘落入开都河、北岸干渠渠道内。
2、废水、废液封闭式收集处理，严禁向河道直排或因废液渗漏污染水质
项目建筑垃圾全部密闭原料库贮存，源头消除雨水淋溶渗滤液；车辆冲洗全部沉淀池沉淀后闭环循环回用，无生产废水外排；生活污水经防渗化粪池预处理，密闭罐车转运至城镇污水处理厂处置，不存在向开都河、北岸干渠直排废水途径；全厂落实分区防渗，危废贮存点设置防渗围堰，配套应急物资；厂区西侧设置硬质防渗挡水堤、闭合截洪防渗沟，所有潜在泄漏污染物截留在厂区红线以内，防止废液渗漏进入河道、渠道。
3、禁止在河滩地堆存、分拣建筑垃圾及渣土；采取必要措施防止建筑垃圾掉落渠道，如造成水质污染须承担全部责任并第一时间恢复渠道原状，消除影响
项目建设用地红线全部位于开都河外缘控制线外侧，不在河滩、河道管理范围、渠道管理范围内；项目所有建筑垃圾、渣土、废金属、轻物质全部在厂区密闭原料库、生产车间内贮存、分拣作业，严禁任何物料转运、堆存、分拣作业布置于河滩、渠道滩地。
运输路线管理：项目运输车辆优先选用博湖县建设的跨渠桥梁通行；严禁使用开都河第二分水枢纽北岸干渠巡护专用桥梁通行重型货运车辆，巡护专用桥梁仅用于小型轻型车辆通行。
本项目运输车辆全部密闭篷布全覆盖，车厢密闭，严禁建筑垃圾、渣土沿途抛洒掉落进入渠道。建设单位在环境管理规章制度中明确，若因本项目造成渠道、河道水质污染，建设单位承担全部责任，第一时间落实处置、恢复渠道原状，消除环境影响。
4、取水许可管理
本项目生产、生活用水全部取自市政供水管网，不取用开都河、北岸干渠等地表水体，无需办理取水许可手续；后期若项目需要取用地表水，建设单位要严格遵照《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》，依法办理取水许可审批手续，严禁未经批准擅自取用。
5、相关部门意见征求
本项目前期工作阶段，已分别征求自然资源、水利（塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心）等主管部门意见，取得《关于巴州博湖县建筑垃圾资源化利用建设项目符合〈博湖县国土空间总体规划（2021‑2035年）〉的说明》《关于巴州博湖县建筑垃圾资源化利用项目选址意见的复函》（新塔开孔函〔2026〕175号）；后续建设过程中，按照管理要求完善林草、生态环境等相关手续。
结论：本项目建设全部落实新塔开孔函〔2026〕175号复函各项管控要求，符合水利部门选址意见。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目建设内容及规模
（1）地理位置及周边关系
本项目位于博湖县G218国道南侧鸿发CNG加气站西南，鑫新建材加工厂以东，厂区地理位置中心坐标为：。地理位置见附图2。厂区南侧20m处为本布图镇养殖场，该养殖场已闲置多年，现状无畜禽养殖活动，场内无存栏畜禽，不存在畜禽粪便堆存、恶臭、疫病等污染源，不属于运营状态下的环境敏感目标；厂区西邻博林木业；厂区北侧为博湖县鑫新建材有限公司。本项目原料库租用项目厂区旁侧现有闲置厂房作为建筑垃圾原料贮存场所，租赁厂房与本项目生产车间紧邻。周边环境关系图见附图3。
（2）建设规模及内容
新建年回收量5万吨的建筑垃圾处理厂1座，购置相关配套附属设备。建成后年处理5万吨建筑垃圾，可生产3.5万吨砂石骨料/年。
本项目主要建设内容见表2-1。
表2-1 本项目主要建设内容一览表
	项目组成
	建设内容

	主体工程
	主要生产单元
	生产车间1间，钢结构，地上1层，占地面积2263.65m2，内含1条年处理5万吨建筑垃圾生产线。

	储运工程
	原料库
	租赁现有车间作为本项目原料库，建筑面积约873.21m2，钢结构密闭库房；内设原料堆存区；配套库内雾炮喷淋抑尘、密闭卷帘大门；地面做一般防渗（20cmC30抗渗混凝土+1.5mmHDPE防渗土工膜）；建筑垃圾原料卸料、堆存暂存全部在密闭原料库内；

	辅助工程
	控制室
	用于职工办公、车间配电及控制，占地面积113.78m2

	
	地磅、车辆冲洗平台
	位于项目出入口，设置地磅和洗车平台

	公用工程
	供水
	生产生活用水由博湖县市政供水管网供给

	
	供电
	由博湖县市政供电管网供给，电力供应充足，可满足该项目用电

	
	供热
	生产不用热，办公室冬季供暖采用电

	环保工程
	废气
	投料废气
	投料时采用水喷淋装置喷淋降尘，车间密闭

	
	
	颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气
	喷雾抑尘+密闭集气罩收集经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA001）排放

	
	
	无组织废气
	原料输送、投料等生产过程均设置在全封闭厂房内

	
	废水
	车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆冲洗，不外排；生活污水经防渗化粪池处理后，委托拉运至博湖县污水处理厂进一步处理。
车辆冲洗沉淀池（有效容积15m3）；10m3防渗化粪池

	
	噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。

	
	固废
	危险废物：废油桶、废机油为危险废物，暂存于危废贮存点内，定期交于有危废处理资质的单位处置；危废贮存点5m2。
一般固废：渣土收集后定期外售综合利用；废金属、轻物质收集后定期外售综合利用；车间及除尘系统收集的粉尘经收集后混入产品中定期外售综合利用，沉淀池沉渣定期清掏外运综合利用；废布袋不在厂区贮存，由厂家回收带走。
生活垃圾收集后依托博湖县市政环卫部门定期清运处置。

	
	防渗工程
	危废贮存点重点防渗（2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土，Mb≥6.0m）；原料库、化粪池、沉淀池一般防渗（1.5mmHDPE土工膜+P6抗渗混凝土，Mb≥1.5m）；
生产车间、道路简单防渗20cm抗渗硬化地面；
厂区西侧1.0m高硬质防渗挡水堤；15m宽临河本土植被生态缓冲带

	
	环境风险应急物资
	吸油毡、防渗沙袋、应急抽水泵、防渗薄膜、移动式防渗围堰、密闭储存罐等；配套消防器材


2、主要产品及产能
项目建成后，可处置建筑垃圾5万吨/年，年产砂石骨料3.5万吨/年。本项目主要产品及产能见表2-2。
表2-2   项目产品方案一览表
	产品名称
	规格
	产能（t/a）
	备注

	砂石骨料
	0-5mm
	3.5万
	作为生产再生砖的原料；也可直接用于道路垫层、混凝土搅拌站等。

	
	5-20mm
	
	

	合计
	3.5万
	/


（1）县域建筑垃圾供需平衡及再生骨料本地消纳途径分析：
1、项目处理规模与博湖县建筑垃圾产生量供需平衡分析本项目设计建筑垃圾处理规模5万t/a，主要接纳博湖县城镇拆迁改造、市政道路改扩建、房建工程、乡镇建设产生的混凝土、砖石类建筑垃圾，严禁生活垃圾、危险废物、有毒有害废弃物进厂。结合博湖县城市更新、老旧小区改造、市政基础设施建设、乡镇建设实际情况，博湖县正常年份可资源化利用砖石、混凝土建筑垃圾产生量约6.0‑7.0万t/a。本项目5万t/a处理规模小于县域可资源化建筑垃圾产生总量，可以消纳县域大部分合规建筑垃圾；剩余约1.0‑2.0万t/a建筑垃圾，可通过工程现场就地回填、县域临时堆存点消纳。建筑垃圾产生量存在时间不均衡，拆迁集中年份产污量大，平缓年份产量低，项目运营期可根据实际收运量灵活调节生产负荷；密闭原料库内原料堆存区具备缓冲贮存能力，平衡建筑垃圾季节性波动。本项目原则上不跨区域大量处置外县建筑垃圾，优先保障博湖县本地建筑垃圾处置需求。建设单位建立完整建筑垃圾进厂台账，登记来源、数量、物料种类；若后期县域建筑垃圾产生量发生大幅变化，建设单位配合住建、城管主管部门做好收运调度。
综上，本项目5万吨/年处理规模与博湖县建筑垃圾产生量总体供需匹配，产能设置合理，既能够解决县域建筑垃圾乱堆乱倒问题，又不会出现原料不足、产能闲置的情况。约束说明：建设单位应建立建筑垃圾进厂台账，登记建筑垃圾来源、数量、种类，严禁接收生活垃圾、危废、有毒有害垃圾；若后续县域建筑垃圾产生量出现大幅变化，建设单位应配合住建、城管主管部门做好收运调度。
（2）再生骨料本地消纳途径分析
本项目建成后年产0‑5mm、5‑20mm规格再生砂石骨料3.5万吨/年，产品全部供给北侧紧邻的博湖县鑫新建材有限公司，不外运远距离销售。博湖县鑫新建材有限公司为现状已投产建材企业，厂区内设有透水砖、小型预制砌块生产线，生产设施、成品仓储条件齐全，具备消纳本项目全部3.5万吨/年再生骨料的能力，项目场地紧邻，物料转运距离短，可实现再生骨料就近完全消纳。 项目产出的渣土、分选废金属、轻物质（塑料、木屑等）中渣土外售用于回填平整；分选废金属销售给本地金属回收单位；风选、人工分拣得到的木材、塑料等轻物质外售综合回收利用。
3、本项目生产设备
本项目生产设备见表2-3。
表2-3 本项目生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	颚式破碎机
	HD86
	1
	台
	一级破碎，产能≥50t/h

	2
	反击式破碎机
	PF1010，进料口尺寸400mm*980mm
	1
	台
	二级破碎，产能≥50t/h

	3
	张弛筛
	2HCZC1548
	1
	台
	筛分渣土，产能≥50t/h

	4
	圆振筛
	3YK1548
	1
	套
	骨料筛分，产能≥50t/h

	5
	永磁自卸式除铁器
	RCYD-6.5
	2
	台
	剔除磁性金属

	6
	卧式风选机
	KWF1200
	1
	台
	处理能力≥30t/h

	7
	振动投料机
	ZSW3895
	1
	台
	产能90-200t/h

	8
	装载机
	5t
	2
	台
	物料转运

	9
	皮带输送机
	DTII型
	若干
	台
	/

	10
	布袋除尘器
	处理风量70000m³/h
	1
	台
	破碎筛分废气治理，配套密闭集气罩

	11
	引风机
	匹配除尘器风量
	1
	台
	配套布袋除尘器

	12
	排气筒DA001
	20m高
	1
	根
	有组织废气排放

	13
	雾炮机、喷淋抑尘装置
	/
	若干
	/
	堆场、投料、装车点位抑尘

	14
	车辆洗车平台
	配套 15m³ 沉淀池
	1
	个
	进出车辆冲洗

	15
	化粪池
	有效容积 10m³
	1
	座
	生活污水预处理，防渗

	16
	应急抽油泵
	移动式
	1
	个
	危废泄漏应急抽排


4、本项目主要原辅料及能源消耗
本项目原辅料消耗见表2-4。
表2-4 本项目原辅料消耗一览表
	原辅材料名称
	规格/型号
	年用量（t/a）
	最大仓储量（t）
	原料来源

	建筑垃圾
	拆除垃圾
	5万
	2505
	主要为城市建成区和乡镇建成区产生的建筑垃圾

	机油
	/
	0.1
	/
	外购，不在厂区储存，随用随买

	能源及资源

	水
	/
	3107.34m3
	/
	市政供水系统

	电
	/
	101.52万kW·h
	/
	市政供电系统


进厂原料均应为建筑垃圾，严禁混有下列物质的垃圾进入本处理工程：①生活垃圾；②有毒工业制品及其残弃物；③有毒试剂和药品；④有化学反应并产生有害物质的物质；⑤有腐蚀性或有放射性的物质；⑥易燃、易爆等危险品；⑦危险废物和医疗废物；⑧其他严重污染环境的物质。
5、公用工程
（1）给排水
项目用水由博湖县市政供水管网供给，水质、水量可满足项目运行需求。项目用水分为职工生活用水、车辆冲洗补水、降尘洒水补水、生产喷雾抑尘补水四部分。
1）职工生活用水
本项目劳动定员为6人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》生活用水量按50L/d·人计算，则生活用水量为0.3m3/d，年用水量99m3/a。排水量按照生活用水量的80%统计，日排污量0.24m3/d，年排污量79.2m3/a。生活污水进入10m3防渗化粪池。
2）车辆冲洗用水
项目运输车辆需经过洗车平台对车辆进行冲洗，以减少扬尘的产生量，本项目原料和成品合计8.5万t，项目运输车辆装载量大小不一，本次评价以每辆车载重量为30t计，年运行时间为330天，则全年进出车辆约为2834辆/年。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015‑2019），载重汽车循环用水冲洗补水量为40‑60L/辆・次，本环评取50L/辆・次，则车辆冲洗用水量约为0.43m3/d（141.7m3/a）。车辆冲洗废水进入配套沉淀池处理后全部在系统内循环使用，本系统无生产废水外排。干旱地区洗车沉淀池综合损耗系数取20%（损耗包含水面蒸发、污泥沉淀裹挟带走水分，以新鲜补水量计）；系统年总损耗水28.34m3/a（0.086m3/d）；扣除损耗后，沉淀池内可参与循环利用水量113.36m3/a。车辆冲洗系统实现闭路循环，不向外排放生产废水。
3）降尘用水
本项目主要针对建筑垃圾运输、卸车、摊平、压实及堆存过程进行喷雾降尘。非作业区域平时采取临时覆盖措施，作业区域裸露面积控制在1000 m2以内，降尘面积暂按3000 m2计。喷雾降尘用水定额按2 m3/(d·1000 m2)计，则降尘用水量为2×3000/1000=6 m3/d；按年运行330天计，年用水量约1980 m3/a。该部分用水自然蒸发，无废水产生。
4）生产喷雾抑尘用水（投料、破碎、筛分工序）
在投料、破碎、筛分、风选等产尘点过程中设置喷雾点，增加原料的湿度以减少破碎、筛分、风选工序粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工－四、控制方法，喷雾洒水抑尘系统用水量约为0.02m3/吨生产粒料，本项目年处理5万吨建筑垃圾，则生产抑尘用水量为1000m3/a（3.03m3/d），此部分水全部蒸发损耗或随产品带走。
本项目水平衡图见图2-1，水平衡表见表2-6。
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图2-1 项目水平衡图 单位m3/a
表2-5 本项目给排水平衡一览表 单位：m3/a
	用水类别
	新鲜水补给
	产生水量
	损耗
	循环回用水量
	外运/回用去向
	外排

	职工生活用水
	99.00
	79.20
	19.8
	0
	罐车转运污水处理厂
	0

	车辆冲洗系统补水
	28.34
	141.70
	28.34
	113.36
	系统内部循环冲洗车辆
	0

	厂区道路、堆场降尘用水
	1980.00
	0
	1980.00
	0
	全部蒸发
	0

	生产喷雾抑尘用水
	1000.00
	0
	1000.00
	0
	随物料、环境蒸发
	0

	小计
	3107.34
	220.9
	3028.14
	113.36
	—
	0


注：1、车辆冲洗沉淀池综合损耗系数取20%。
2、降尘、生产喷雾抑尘用水全部蒸发损耗，不产生生产废水。
3、所有生产系统无废水向外环境排放；生活污水经化粪池损耗后剩余量密闭罐车外运。
4、车辆冲洗配套沉淀池：有效容积15m3，配套隔渣，循环泵。
（2）供电
本项目供电由园区供电电网提供，本项目用电量为101.52万kwh/a。
（3）供热
生产不用热，办公室冬季供暖采用电采暖。
6、环保工程
车辆冲洗配套沉淀池，平面尺寸3.2m×2.0m，有效水深2.35m，有效容积15m3；满足车辆冲洗循环水沉淀、隔渣功能。
7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为6人，工作制度为单班制，每天8小时，年工作330天。
8、厂区平面布置
根据厂区地形、主导风向，结合本项目生产工艺流程，场内由西向东依次为资源化利用生产车间、业务用房；生产区、成品堆存区全部布置在资源化利用生产车间内部。根据工艺流程和运输等要求，在总平面布置时，尽可能力求紧凑、合理、物料输送短捷、流畅。本工程建筑物较少，平面布置简单，厂房内生产设备安装工艺流转次序依次布设。生产厂区平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	本项目建设资源化利用生产车间、业务用房，原料堆存于原料库，进料预处理、投料、粗破、磁选和筛分、风选、二次破碎和除铁、成品筛分、出料全部工序均在密闭生产车间内完成。
项目生产工艺流程及排污节点图如下：

图2-2 项目生产工艺流程及排污节点图
工艺流程阐述如下：
①进料与预处理：外部的建筑垃圾运输车进厂后，经地磅计量后，卸至原料库，通过人工预分拣控制物料粒径及分拣出其他干扰物，车辆进出通过车辆冲洗平台冲洗，且要 求建筑垃圾采用带篷布遮盖车辆运输。车辆运输过程会有运输扬尘产生，汽车运输过程会有车辆尾气产生，建筑垃圾在车间内装卸过程会有扬尘产生，通过雾炮机对其进行喷淋降尘。
②投料：原料库内建筑垃圾由铲车铲运转运至生产车间振动投料机料斗内，在投料口设置喷淋抑尘装置喷淋降尘
③粗破：原料由振动投料机给料进入颚式破碎机内进行一级粗破碎。
④磁选、筛分：破碎后物料通过密闭皮带输送机输送至永磁自卸式除铁器剔除物料中的磁性金属，处理后的物料进入张弛筛开展渣土筛分，筛下物为渣土、筛中物及筛上物物料。渣土通过皮带运输至渣土堆，筛上物物料先进入人工分拣模块分选出轻杂物，筛中物通过皮带前往下一工序。
⑤风选：筛中物采用皮带输送机送至卧式风选机中，去除轻物质（塑料、加气块等），重物质由输送带送至下一工序，轻物质分离后收集至一般固废间。
⑥二次破碎、除铁：筛中物采用密闭皮带输送机送至卧式风选机，分离塑料、木屑等轻物质；重物质输送至反击式破碎机开展二次精细破碎，破碎后的物料再次经过永磁自卸式除铁器除铁。
⑦成品筛分：物料送入圆振筛（双层筛网，孔径7mm、20mm）筛分，筛分出0‑5mm、5‑20mm成品骨料；大于20mm骨料返回反击式破碎机闭路循环。
⑧出料
各破碎、筛分产尘点位废气经集气罩收集后进入布袋除尘器（配套风机）处理，经由20m高排气筒DA001排放。原料卸料、堆存在密闭原料库，卸料点位配置雾炮机开展抑尘。
本项目产排污节点表见表2-6。
表2-6 本项目产排污节点一览表
	污染类型
	序号
	产污工序
	污染源类型
	治理措施
	排放特征

	大气污染物
	G1
	原料暂存
	颗粒物
	配备雾炮降尘，车间密闭
	间断

	
	G2
	卸料
	颗粒物
	
	间断

	
	G3
	投料
	颗粒物
	水喷淋抑尘，车间密闭
	间断

	
	G4
	颚式破碎
	颗粒物
	在颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分工序适当位置设置喷雾装置。
颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气由密闭集气罩收集经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA001）排放
	间断

	
	G5
	渣土筛分
	颗粒物
	
	间断

	
	G6
	一次风选
	颗粒物
	
	间断

	
	G7
	反击破碎
	颗粒物
	
	间断

	
	G8
	成品筛分
	颗粒物
	
	间断

	
	G9
	成品出料废气
	颗粒物
	配备雾炮降尘，车间密闭
	间断

	
	G10
	皮带输送无组织废气
	颗粒物
	物料通过密闭皮带输送机运输
	间断

	
	G11
	成品装车废气
	颗粒物
	运输车辆加盖围挡帘，装车区域设置喷雾降尘
	间断

	
	G12
	车辆运输
	颗粒物
	项目进出口设置洗车平台，路面定期清扫洒水
	间断

	
	G13
	皮带转载无组织粉尘
	颗粒物
	喷淋抑尘
	间断

	
	G14
	危废贮存点废气
	非甲烷总烃
	危废贮存点密闭
	间断

	水污染物
	W1
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经防渗化粪池处理后拉运至博湖县污水处理厂进一步处理
	间断

	
	W2
	车辆冲洗废水
	SS
	车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆冲洗，不外排
	间断

	噪声
	N
	设备运行噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施
	间断

	固体废物
	S1
	一般工业固体废物
	除铁
	废金属
	收集后定期外售综合利用
	间断

	
	S2
	
	风选、人工分拣
	轻物质
	
	间断

	
	S3
	
	渣土筛分
	渣土
	收集后定期外售综合利用
	间断

	
	S4
	
	废气处理
	废布袋
	不在厂区贮存，由厂家回收带走
	间断

	
	S5
	
	
	布袋除尘器收集粉尘
	收集后混入产品中定期外售综合利用
	间断

	
	S6
	
	废水处理
	沉淀池沉淀渣
	定期清掏外运综合利用
	间断

	
	S7
	危险废物
	设备维护
	废机油、废机油桶等
	暂存于危废贮存点内，定期交有危废处理资质的单位处置
	间断

	
	S8
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	收集后依托博湖县市政环卫部门定期清运处置
	间断




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。


















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	1、环境空气质量现状监测与评价
（1）基本污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。
本项目位于巴州博湖县，本项目区域大气环境质量数据引用巴音郭楞蒙古自治州库尔勒孔雀公园站点2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，评价结果如下表：
表3-1    区域环境空气质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	评价标准（μg/m3）
	现状浓度
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	60
	74
	123.3
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	26
	86.7
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	5
	8.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	23
	57.5
	达标

	CO
	日均值第95百分位浓度
	4000
	900
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均第90百分位浓度
	160
	121
	75.6
	达标



由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区，超标原因主要为区域位于沙漠边缘，春秋沙尘天气对环境空气质量影响很大。
根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号）对巴音郭楞蒙古自治州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。

（2）特征污染物环境质量现状
项目特征污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中对环境质量现状数据的要求：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次环评引用《焉耆兴和木业有限公司检测报告》中数据（报告编号：ZCQ2025070349-01），监测公司为新疆中测测试有限责任公司，本项目与监测对象厂址邻近，位于本项目区西北侧约558m，监测地点属于建设项目周边5千米范围内；监测时间为2025年7月16日—7月25日，监测时间属于近三年的时间范畴，引用监测数据有效可行。特征污染物监测结果及评价结果见下表。
表3-2 特征污染物环境空气质量现状评价结果一览表
	监测
点位
	污染物
	平均
时间
	标准值
(mg/m3)
	浓度范围（mg/m3）
	占标率/%
	超标率%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	经度86.602242，纬度42.046449
	总悬浮颗粒物（TSP）
	24小时平均
	0.3
	0.208~0.226
	69.33~75.33
	0
	达标


由上表数据可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
2、地表水环境质量现状
本项目无生产废水排放；生活污水定期清运至博湖县城镇生活污水处理厂进一步处理。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”的规定，本项目不涉及地表水专项评价，地表水环境质量状况引用《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》进行分析。
2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，I~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中I~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中I～Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。
本项目虽不在开都河法定河道保护范围内，但厂区部分构筑物距开都河岸线56m，存在极端暴雨、防渗破损引发污染物入河风险。本次通过设置临河防渗围堰、多级截排水系统、双层防渗池体、河道生态缓冲带等专项强化措施，构建“源头防渗-过程截流-末端收集-应急封堵”四级防控体系，正常工况无废水外排；极端事故状态下可截留泄漏废液，污染物无法通过地表径流进入开都河，不会进一步影响博斯腾湖水体水质，近河环境风险可控。
本项目距离开都河法定外缘控制线56m。项目配套临河防渗围堰、多级截排水系统、双层防渗池体、河道生态缓冲带等专项强化措施，构建“源头防渗‑过程截流‑末端收集‑应急封堵”四级防控体系，正常工况无废水外排；极端事故状态下可截留泄漏废液，污染物无法通过地表径流进入开都河，不会进一步影响博斯腾湖水体水质，缓冲区内的临河水环境风险可控。
3、声环境质量现状
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此，无需开展声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不存在地下水环境污染途径，不开展现状调查。
根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业—一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用—一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的），本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目为污染影响型项目，建设地点位于工业用地内，周边无敏感目标，敏感程度为不敏感，故可不开展土壤环境影响评价工作。
本项目为Ⅲ类建设项目，按照编制技术指南原则上不开展地下水现状监测。
5、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于博湖县，土地类型为工业用地，项目区周边无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。

	环
境
保
护
目
标
	1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2、声环境：本项目周围50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境：本项目位于博湖县本布图镇，用地性质为工业用地，项目所在区域不处在国家法律法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，其评价范围内无珍稀动植物资源，不涉及生态环境保护目标。
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	1、废气
表3-3 废气污染物排放标准一览表
	类别
	污染源
	污染物
	排放标准
	标准来源

	废气
	有组织
	颚破、渣土筛分、一次风选、反击破、成品筛分废气
	颗粒物
	最高允许排放浓度120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级相关限值要求（20m排气筒）

	
	
	
	
	最高允许排放速率5.9kg/h
	

	
	厂界无组织废气
	颗粒物
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求

	
	
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	

	
	厂区内无组织废气
	非甲烷总烃
	1小时平均值：≤6 mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822‑2019）附录A表 A.1

	
	
	
	任意一次浓度值：≤20 mg/m3
	

	备注：周围200m范围内建筑物高度不超过15m


2、水污染物排放标准
本项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水排入防渗化粪池定期委托清运至博湖县污水处理厂进一步处理。
3、噪声
（1）施工期
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中标准，见表3-4。
表3-4  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位： dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）营运期
根据《博湖县声环境功能区划实施方案》《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）相关要求，项目所在地周边200m范围内主要为博湖县鑫新建材有限公司、万达商混站等工业企业以及交通道路、养殖场等，无集中居民住户，且项目用地性质为工业用地，所在声环境功能区执行2类，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，排放标准限值见下表。
表3-5 噪声排放标准一览表
	时段
	标准值
	单位
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	
	

	运营期
	60
	50
	dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
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	1.废气总量控制分析 
本项目废气主要污染物为颗粒物，无二氧化硫、氮氧化物产生；危废贮存点产生VOCs（非甲烷总烃）为微量无组织挥发，排放量仅0.000085t/a，远低于0.1t/a。按照自治区环评总量管理相关要求，VOCs年排放量小于0.1t/a，免于提交总量来源，由属地生态环境部门纳入台账统筹管理。根据报告运营期环境影响和保护措施章节核算过程，本项目颗粒物有组织排放量为4.874t/a，无组织颗粒物排放量为12.14t/a，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策范围的复函》(环办环评函〔2020〕341号)对巴音郭楞蒙古自治州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域消减。
2.废水总量控制分析 
本项目生产废水全部厂内循环回用，无生产废水向外环境排放；生活污水经化粪池预处理后密闭罐车转运至博湖县城镇污水处理厂处置，不直接排入地表水体。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，生活污水排入城镇污水处理厂，不单独申请水污染物总量指标，纳入污水处理厂已核定的总量指标内管理。
综上：本项目无需单独申请建设项目主要污染物总量控制指标。建设单位在投产前按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》要求，在全国排污许可证管理信息平台完成排污登记，登记污染物排放信息即可，不需要申领排污许可证。







四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目新建资源化利用生产车间，业务用房等。主要施工期环境影响为施工扬尘、设备安装噪声、施工废水、固废。
一、大气环境影响分析
本项目施工过程中，对环境空气构成影响的主要因素是施工扬尘，包括挖土填方以及材料运输、搅拌等产生的扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。另外，工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气也对空气环境质量有所影响。
（1）施工扬尘
必须采取合理可行的控制措施，施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，对施工现场实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护、建筑垃圾清运等措施。增加城市道路施工洒水频次，限制鼓风式除尘器，推广吸尘式除尘器或吹吸一体式除尘设备。推进渣土运输企业化管理，严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施。
为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，建议对各污染源和扬尘点采取以下控制措施。
①加强施工机械、设备的维护，保持良好的工作运行状态，减少非正常工况排放的废气对周围大气环境的影响；
②项目施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地边界设置一定高度的围护装备，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布；
③在施工期间要合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、砂石等物料，必须堆放的物料应存于料棚内，没有料棚时应至少加盖棚布；
④施工场地应定期洒水、清扫和冲洗，对运输车辆要限速行驶；
⑤运输车辆不许超载，运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，在施工出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，可减少施工扬尘对环境空气的影响。
（2）施工机械尾气
项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、THC等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。非道路移动机械安装尾气净化装置，运输车辆达到国五及以上排放标准。施工期废气产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，采取以上措施后对大气环境影响轻微。
施工土方开挖、建材运输、临时堆土产生扬尘，颗粒物随东南风输送至南侧闲置养殖场，仅会造成建构筑物表面短期落尘风险；无畜禽受影响风险。配套减缓措施：施工场地全围挡、土方全覆盖、每日4次洒水、车辆冲洗、大风天停止土方作业，厂区南侧增设高密度防尘网阻隔扬尘向南扩散。
综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。
二、声环境影响分析
施工期的噪声主要来源于施工现场的各种机械设备噪声。施工现场的噪声主要是安装调试机械设备噪声，物料装卸、运输噪声，将对项目周围产生一定的影响。结合施工特点，提出一些治理措施和建议：
1、采购低噪声机械设备，同时在安装和调试过程中，要求工作人员严格按操作规范安装和调试各类机械。
2、合理安排设备安装和调试时间。
3、安装调试设备期间，尽量关闭厂房大门，减轻噪声影响。
4、运输车辆出入地点，尽量远离环境敏感点，车辆出入现场时，应低速、禁鸣，同时还应注意项目运输车辆尽量避开交通高峰期。
5、施工企业应对设备安装和调试噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
施工挖掘机、破碎机、运输车辆噪声80~90dB(A）；南侧养殖场已闲置，无畜禽、人员常驻，不会造成畜禽应激伤害。管控措施：高噪声工序安排白天8:00‑18:00施工，夜间停工；厂区南侧设置隔声屏障，运输车辆厂区限速5km/h、禁鸣喇叭。
采取以上措施后可使施工期噪声不会对周边声环境造成明显影响。
三、水环境影响分析
本项目不在施工场地设置生活营地，施工营地依托博湖县已有社会服务设施解决，施工期废水主要为施工废水。施工期废水影响治理措施如下：
（1）施工期工地一切废物都要按指定地点堆放并及时组织清除，避免因暴雨径流而被冲走流入附近开都河水体。
（2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。
（3）不在施工场地内进行施工设备检修和清洗。运输车辆清洗处应当设置沉淀池，经沉淀后循环使用。
（4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
（5）施工期地表水环境保护措施
①防渗存储：施工期施工材料水泥、砂石等易扬尘物料需覆盖防尘网，并设置防渗围挡，防止雨水冲刷导致污染物入河。
②废水、固废分类处置：在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙泥浆水经沉淀后回用施工场区洒水抑尘。严禁将废水、废弃物倾倒至开都河河道或滩涂。
③土方平衡：优化土方开挖与回填方案，减少余土外运，避免泥浆水入河。
④禁止直排：严禁将未经处理的废水直接排入河道，设置明显警示标识。
综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。施工废水对项目所在区域的水环境影响很小。
四、固体废弃物影响分析
本项目施工期间主要固废为建筑垃圾和生活垃圾。施工人员生活垃圾在场区由垃圾桶收集后由环卫部门定期清运统一处理；施工废料主要为砂土、石块、钢结构件、管道材料等，其中钢结构件、管道材料等可外售给废品回收站；沙土、石块等回收利用作为厂区内道路建设；剩下部分建筑物垃圾经收集后送至附近的垃圾收集点，由环卫部门统一处理。因此，施工期固废对环境影响很小。
五、生态环境影响和保护措施
本项目施工位于博湖县本布图镇，用地类型为工业用地。项目所在地周围没有国家重点保护的野生动植物，也没有自然保护区等生态环境敏感点。施工期对生态影响主要表现在土方开挖、基础平整等过程，可能会造成少量水土流失、并对土层结构有一定影响。
在施工建设过程中加强对施工场地平整过程中的弃土（渣）的管理，施工时应减少土方开挖、回填量和堆放占用土地，最大限度地减少对土地的扰动；在工程结束后开挖土方及时进行回填，应尽量做到平衡。施工完成后，对工程填平低洼处等表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取恢复措施，选用当地物种进行恢复。对于临时占用的施工场地和施工临时道路采取植被恢复措施或复垦措施，由建设单位组织复垦或植被恢复。
工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响，但施工结束后的植被恢复和绿化工程，在一定程度上补偿了生态环境效益。
本工程在施工时，施工区域有一定开挖量，开挖面积和开挖量均较小，并且工期较短，随着施工结束，这些不良影响也将逐步消失。综上，施工期对生态环境影响较小。
六、防沙治沙措施
根据《新疆第六次沙化和荒漠化监测报告》，本项目不涉及沙化土地，不占用防沙治沙设施。根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的要求，本项目虽不在沙区，但也根据以上要求提出相应的防沙治沙措施：
项目施工严格控制在厂区内；场地平整后，采取砾石压盖；施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，充分利用区域现有道路，施工机械和车辆严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。
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	1、废气
本项目营运期废气主要为颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分等工序产生的有组织废气和物料卸料、堆存、成品出料、装车粉尘以及车辆运输过程中产生的无组织废气。
建设单位设计时将生产线主要生产工序包括上料、物料输送、颚破、筛分、风选、反击破、出料等全部设置在封闭的环境内作业。
1.1污染物源强核算
（1）物料卸料、堆存粉尘
项目原料堆场设置于原料库，用于堆放拆除垃圾原料。参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”中卸料工序中“碎石”的排放因子，碎石的卸料粉尘产尘系数为0.02kg/t-卸料，贮存过程产污系数为0.235kg/t，本项目年处理5万吨建筑垃圾，则原料卸料、堆存过程产生的粉尘为12.75t/a，产生速率为4.83kg/h。本项目原料堆场设置于原料库，在原料库布置雾炮机，卸料过程中保持连续喷雾降尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3039其他建筑材料制造行业系数表，建筑固体废弃物破碎、筛分的末端治理技术中其他（喷淋降尘）对粉尘去除效率为80%，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，密闭空间对粉尘的控制效率为60%，则粉尘的控制效率为1-（1-80%）*（1-60%）=92%，建筑垃圾的卸料、堆存粉尘排放量为1.02t/a，排放速率为0.386kg/h。
（2）投料废气
原料上料时会产生给料粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”中上料工序中“碎石”的排放因子，碎石的投料废气产尘系数为0.0007kg/t-进料，原料的进料量为50000t/a，则投料废气产生量为0.035t/a，年工作时间按2640h/a计，产生速率为0.013kg/h。本项目在给料口上方设置水喷淋装置喷淋降尘，给料过程中保持连续喷淋，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3039其他建筑材料制造行业系数表，建筑固体废弃物破碎、筛分的末端治理技术中其他（喷淋降尘）对粉尘去除效率为80%，则给料粉尘排放量为0.007t/a，排放速率为0.0027kg/h。
（3）颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气
①有组织废气
a.颚破废气
生产过程中原料需要进行一级破碎筛分与二级破碎筛分，采用颚式破碎机一级破碎时，会产生颚破废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业‑3039其他建筑材料制造行业，建筑固体废弃物破碎产尘系数取1.89kg/t‑产品，本项目年产3.5万吨再生骨料。本项目在颚式破碎机上部给料转运点设置喷雾装置，喷雾加湿物料，从源头削减粉尘产生。颚破废气经密闭集气罩收集通过布袋除尘器处理后由20m高排气筒（DA001）有组织排放。收集效率按90%计，风机风量为70000m3/h，布袋除尘器处理效率为98%。颚破工序总粉尘产生量66.15t/a；有组织颗粒物产生量59.535t/a，产生速率22.55kg/h。无组织（车间内沉降）产生量：6.615t/a，产生速率2.506kg/h。
b.渣土筛分废气
渣土筛分为一级筛分，会产生渣土筛分废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业‑3039其他建筑材料制造行业，建筑固废筛分工序产尘系数1.89kg/t‑产品，年产再生骨料3.5万t；筛分工序落料点设置喷雾加湿抑尘。渣土筛分废气经密闭集气罩收集通过布袋除尘器处理后由20m高排气筒（DA001）有组织排放，收集效率90%，布袋除尘效率98%。筛分工序总粉尘产生量66.15t/a；有组织产生量59.535t/a，产生速率22.55kg/h；有组织排放量1.191t/a；无组织（车间内沉降）产生量6.615t/a，产生速率2.506kg/h。
c.风选废气
渣土筛分后物料需经过风选筛分出轻物质，会产生风选废气，采用国内同类建筑垃圾资源化项目类比源强，风选工序颗粒物产生量为6.20t/a。风选废气经密闭集气罩收集通过布袋除尘器处理后由20m排气筒（DA001）排放，则有组织粉尘产生量为5.58t/a，产生速率为2.114kg/h。有组织粉尘排放量为0.1116t/a。无组织粉尘在密闭车间内自然沉降，产生量为0.62t/a，产生速率为0.235kg/h。
d.反击破废气
反击破为二级破碎筛分，参照3039其他建筑材料制造行业破碎产尘系数1.89kg/t‑产品，年产再生骨料3.5万t；反击破碎机上部给料转运点设置喷雾装置加湿抑尘。反击破废气经密闭罩收集通过布袋除尘器处理后由20m排气筒（DA001）排放，收集效率90%，布袋除尘效率98%。反击破碎工序总粉尘产生量66.15t/a；有组织产生量59.535t/a，产生速率22.55kg/h；无组织（车间内沉降）产生量6.615t/a，产生速率2.506kg/h。
e.成品筛分废气
成品筛分为二级筛分，参照3039其他建筑材料制造行业筛分工序产尘系数1.89kg/t‑产品，年产再生骨料3.5万t；成品筛落料皮带受料点设置喷雾装置加湿抑尘。成品筛分废气经密闭集气罩收集通过布袋除尘器处理后由20m高排气筒（DA001）有组织排放，收集效率90%，布袋除尘效率98%。成品筛分工序总粉尘产生量66.15t/a；有组织产生量59.535t/a，产生速率22.55kg/h；无组织（车间内沉降）产生量6.615t/a，产生速率2.506kg/h。
颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气经各自集气罩收集后一并进入布袋除尘器处理，再经1根20m高排气筒（DA001）排放；
合计有组织颗粒物产生量243.72t/a；合计有组织颗粒物排放量：4.874t/a；DA001排气筒风机风量70000m3/h，年运行2640h；排放速率1.846kg/h；排放浓度26.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297‑1996）表2二级标准。
②无组织废气
车间内部未被集气罩收集、在密闭厂房内自然沉降无组织粉尘合计27.08t/a，速率10.25kg/h。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，密闭空间对粉尘的控制效率为60%，颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分无组织废气中颗粒物排放量为10.832t/a，排放速率为4.103kg/h。
（4）成品出料废气
经成品筛分后获得的成品骨料由密闭皮带输送机送入对应的骨料暂存区，会产生成品出料废气。参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”中出料工序中“砂和砾石”的排放因子，出料粉尘产尘系数为0.00115kg/t-装料，本项目年生产3.5万吨成品骨料，则成品出料过程产生的粉尘为0.04t/a，时间按2640h/a计，产生速率为0.015kg/h。本项目输送皮带密闭运输，骨料暂存区位于车间内，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3039其他建筑材料制造行业系数表，建筑固体废弃物末端治理技术中其他（喷淋降尘）对粉尘去除效率为80%，则无组织粉尘排放量为0.008t/a，排放速率为0.003kg/h。
（5）皮带输送无组织废气
本项目生产设备之间采用皮带输送机连接，物料通过密闭皮带输送机运输，输送过程中粉尘产生量少，且车间为密闭车间，对外环境影响较小，可忽略不计。
（6）成品装车废气
骨料暂存区内的成品骨料由运输车辆装运出厂外售，装货过程中会产生成品装车废气。参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子”中装货工序中“砂和砾石”的排放因子，装车粉尘产尘系数为0.01kg/t-装货，本项目年生产3.5万吨成品骨料，则成品装车过程产生的粉尘为0.35t/a，时间按198h/a计算（预计每天装车4趟采用挖掘机进行，时间为6-9分钟，环评取9分钟一趟，每天装车时间0.6h），产生速率为1.768kg/h。本项目骨料暂存区位于车间内，运输车辆加盖围挡帘，装车区域设置喷雾降尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3039其他建筑材料制造行业系数表，建筑固体废弃物破碎、筛分的末端治理技术中其他（喷淋降尘）对粉尘去除效率为80%，则无组织粉尘排放量为0.07t/a，排放速率为0.354kg/h。
（7）车辆运输扬尘
项目原料及产品均采用汽车运输，汽车运输时扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。由于项目汽车运输量较大，载重车辆频繁地进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到厂区及周边的环境空气质量。本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下：
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式中∶Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆
QT:——运输途中起尘量，kg/a
V:——车辆行驶速度，km/h
P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2
M:——车辆载重，t/辆
L:——运输距离，km
Q:——运输量，t/a。
经核算，车辆载重M=30t/辆，行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=200m，车次2834辆/年，路面状况P取0.1kg/m2，经计算Qy为1.681kg/km/辆，计算可知运输总扬尘量为0.953t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在车辆进出场地需冲洗，厂内道路同时定期安排专人对厂区内进行清扫、洒水工作，加强运行车辆管理，严禁超速（限速行驶（10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘80%，则扬尘排放量为0.191t/a。
（8）危废贮存点废机油挥发VOCs源强核算 
本项目危废贮存点贮存设备维护产生的废机油，废机油密闭桶装暂存，正常状态桶盖密封；仅在分装、更换桶体、取样时短暂开盖，会产生少量有机废气（VOCs，以非甲烷总烃计）。参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，废机油（矿物油类）油品静止储存挥发排放因子取0.00085kg/t・a；本项目废机油最大暂存量0.1t/a。VOCs产生量：0.000085t/a。
（9）皮带转载无组织粉尘
本项目各段密闭皮带机转载跌落点为无组织产尘环节，转载点设置喷淋抑尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂皮带转运跌落产尘系数0.0012kg/t‑转运物料，年转运建筑垃圾及骨料50000t/a；皮带转载点粉尘产生量0.06t/a，年工作2640h，产生速率0.023kg/h；转载点喷淋抑尘，综合去除效率取80%；皮带转载无组织粉尘排放量0.012t/a，排放速率0.0046kg/h。
本项目污染物产生及排放情况见下表。
表4-1 废气污染源产生及排放一览表
	产污
环节
	污染物种类
	年运行时间/h
	风机
风量/m3/h
	产生情况
	治理设施
	排放情况

	
	
	
	
	产生浓度/mg/m3
	产生
速率/kg/h
	产生量/t/a
	治理设施
	是否为可行技术
	排放浓度/mg/m3
	排放速率/kg/h
	排放量/t/a

	物料卸料、堆存粉尘
	颗粒物
	2640
	/
	/
	4.83
	12.75
	配备雾炮降尘，原料堆存设置于密闭原料库，粉尘抑制率可达到92%
	是
	/
	0.386
	1.02

	投料废气
	颗粒物
	2640
	/
	/
	0.013
	0.035
	水喷淋抑尘，车间密闭，粉尘抑制率可达到80%
	是
	/
	0.0027
	0.007

	颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分有组织废气DA001
	颗粒物
	2640
	70000
	1318.8
	92.32
	243.72
	集气罩收集，布袋除尘器处理，除尘效率为98%
	是
	26.4
	1.846
	4.874

	颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分无组织废气
	颗粒物
	2640
	/
	/
	10.25
	27.08
	喷淋降尘、车间密闭
	是
	/
	4.103
	10.832

	成品出料废气
	颗粒物
	2640
	/
	/
	0.015
	0.04
	喷淋降尘、车间密闭
	是
	/
	0.003
	0.008

	成品装车废气
	颗粒物
	198
	/
	/
	1.768
	0.35
	喷淋降尘、车间密闭
	是
	/
	0.354
	0.07

	车辆运输扬尘
	颗粒物
	2640
	/
	/
	0.361
	0.953
	厂区设置洗车平台，对路面定期清扫洒水
	是
	/
	0.072
	0.191

	危废贮存点废机油挥发
	非甲烷总烃
	2640
	/
	/
	3.22×10-5
	0.000085
	危废贮存点密闭，设置简易通风换气
	是
	/
	3.22×10-5
	0.000085

	皮带转载无组织粉尘
	颗粒物
	2640
	/
	/
	0.023
	0.06
	喷淋抑尘，去除效率取80%
	是
	/
	0.0046
	0.012


1.2废气防治措施可行性分析
（1）有组织废气污染防治措施可行性分析
①有组织废气集气收集可行性
针对各产污环节废气收集设施集气罩，参考GB/T 16758-2008《排风罩的分类及技术条件》，拟建项目所采用的集气罩类型包括密闭罩、外部罩（侧吸、顶吸）、接收罩等，根据《局部排风罩的捕集效率实验》，此设计参数下，集气罩捕集效率为98.4%，保守估计，本项目取90%。
由此可见，采用集气收集措施可行。
②布袋除尘技术属国内外应用较多的成熟技术，除尘效率高、适用范围广，可辅助去除吸附在颗粒物上的重金属。当烟气温度低于120°C时，可选用涤纶绒布和涤纶针刺毡；烟气温度为120~250℃时，可选用石墨化玻璃丝布，为进一步提高除尘效率，还可选用覆膜滤料。
布袋除尘器的特点是除尘效率高，一般可达99.9%以上，适应力强，布袋能处理不同类型的颗粒物，袋式除尘器对10um以下尤其1um以下的亚微粒颗粒物有较好的捕集效果，是捕集PM2.5的重要手段。参照环境保护部2014年12月5日发布的《水泥工业污染防治可行技术指南（试行）》（公告2014年第81号）“3.2.1.1袋式除尘技术该技术”布袋除尘效率为98%～99.99%，本环评保守按除尘效率98%计算。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）“表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 ”，颗粒物污染治理设施工艺包括湿法作业或采用袋式除尘等技术。废气处理措施满足废气污染防治可行技术要求。
因此，环评对破碎、风选、筛分等工序粉尘废气提出袋式除尘的环保措施可行。
（2）无组织废气污染防治措施可行性分析
①全密闭车间
项目原料输送、投料、破碎、风选、筛分等生产过程均设置在全密闭厂房内，且要求建设单位皮带输送工序尽量降低跌落高度，抑制皮带运输及衔接转载产生的粉尘。生产车间内经常进行清扫，经洒水措施后降低无组织粉尘排放。
②洒水喷雾降尘
采用湿法作业去除空闲悬浮粉尘，降尘效率可达到80%，扬尘的产排量也将得到强有力的控制。
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），本项目位于“一般控制区”，建筑垃圾原料堆场设置于密闭原料库内。
水喷淋除尘系统中，水通过高压水流或雾化喷嘴被喷洒至含有粉尘或颗粒物的空气中。这些被喷洒出的水雾颗粒通常尺寸微小（一般在10微米以下），且表面张力较大。当这些微小的水雾颗粒与空气中的粉尘颗粒接触时，由于物理吸附的作用，粉尘颗粒会被黏附在水滴上。这种吸附作用主要依赖于水滴与粉尘颗粒之间的相互作用力，包括范德华力、静电力等。被黏附了粉尘颗粒的水滴，随着时间的推移，在重力的作用下会逐渐下沉。这一过程中，水滴携带的粉尘颗粒也会随之下沉，最终落到地面或其他固定的收集设备中。重力沉降的速度取决于水滴的大小、密度以及空气中的粉尘浓度等因素。通常，水滴越小，沉降速度越慢，但黏附的粉尘颗粒数量可能更多；而水滴越大，沉降速度越快，但可能无法有效黏附所有细小的粉尘颗粒。根据《选矿厂推行清洁工厂粉尘治理全过程》（赵金刚，闫向东），矿石的湿度由1.2%加湿到1.4%的情况下，工业区的粉尘浓度就有显著的下降，在中破碎处降低了20%～60%，振动筛处降低了50%～60%，本项目取最低值，破碎、筛分、风选工序粉尘降低按20%计算。
本项目卸料扬尘、原料堆场扬尘、投料废气设置水喷淋装置喷淋降尘；颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气采用布袋除尘器；并在各工序适当位置设置喷雾点喷雾降尘以减少粉尘的产生，与《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 要求的“湿法作业或采用袋式除尘等技术”相符，属于可行技术。
（3）无组织废气污染物防治措施
项目涉及无组织废气环节较多，如运输过程中可能产生“跑冒滴漏”、车辆携带灰尘、破碎筛分和皮带转运产生粉尘等，因此建设单位需做好如下防治措施：
①储存要求：原料储存在密闭原料库内，且原料堆场进出口及卸料点必须设置水喷淋装置喷淋降尘。
②转移和输送要求：在不宜采用除尘器的场合，如上料口、出料等位置设置水喷淋，皮带输送机密闭，加强装卸料、输运设备的密封或密闭。
③除尘系统：项目原料投料进入投料机时，投料口处设置水喷淋装置喷淋降尘；颚式破碎机、张弛筛、风选机、反击式破碎机、圆振筛设置密闭集气罩收集粉尘，按照“应收尽收”的原则提高废气收集率，减少污染物的无组织排放。
④厂房的墙体、屋顶和地面应采用密封性能良好的建筑材料，如使用密封胶对墙体缝隙、门窗周边进行密封处理，减少粉尘从这些部位泄漏到车间外。门窗应选用气密型产品，关闭后能有效阻隔粉尘。
⑤运输车辆从东北角货物出入口进出应经过洗车平台清洗；成品骨料装车时，应给运输车辆加盖围挡帘。
⑥应安排专人做好道路、车间地面的粉尘清扫，保持干净整洁，定期对道路洒水降尘。
⑦除尘器卸料粉尘收集，应做好放料软管或帆布卸料口，防止卸料产生二次粉尘污染。
（5）危废贮存点VOCs管控
危废贮存点废机油挥发VOCs管控：危废贮存点废机油全部采用密闭金属桶封装存放，桶盖保持密封，仅在转桶、取油作业短时开启；危废贮存点设置强制通风换气装置，加强空气流通；危废贮存点地面、围堰防渗完好，废机油桶无跑冒滴漏，最大限度削减废机油挥发VOCs无组织排放。厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297‑1996）无组织监控限值。
综上所述，本项目采用上述控制措施可以有效减少无组织粉尘污染物对周围环境的影响，无组织粉尘污染防治措施是可行的。
1.3废气排放口基本情况及执行标准
排放口基本情况见表4-2。
表4-2 排放口基本情况一览表
	排放名称及编号
	地理坐标
	类型
	排气筒内径/m
	排气筒温度/℃
	排气筒高度/m
	执行标准

	
	E
	N
	
	
	
	
	

	DA001
	
	
	一般排放口
	1.3
	25
	20
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求


1.4 年排放量
根据工程分析，本项目大气污染物排放量见表4-3。
表4-3                 大气污染物年排放量表
	污染物
	NOx
	VOCs
	颗粒物

	年排放量/(t/a)
	0
	0.000085
	17.014


1.5废气污染源监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目废气监测计划如下。
表4-4 监测要求一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测方法
	执行排放标准

	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及修改单
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	厂界四周
	颗粒物
	1次/年
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）及修改单
	

	
	非甲烷总烃
	1次/年
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样‑气相色谱法》（HJ 604‑2017）
	


1.6非正常工况分析
非正常排放情况是指开停车及废气治理设施运行出现事故，导致废气治理设施达不到应有的治理效率。引起非正常排放因素主要有设备因素和人为因素，根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，分析项目非正常工况为废气治理设施故障导致处理效率降低至0，排放情况见下表。
表4-5 非正常情况下污染物排放情况一览表
	产排污
环节
	污染物
	非正常工况
	频次
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	持续时间
	排放量kg
	措施

	DA001
	颗粒物
	停电、废气处理设施失效
	1次/a
	1318.8
	92.32
	1h/次
	92.32
	及时关停相应废气产生工艺，定期检修


建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：
①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后正常运行。
②定期检修废气处理装置及排气筒，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，防止废气未经处理直接排放。
③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。
1.7废气环境影响分析
根据表4-1，项目正常排放情况下在投料、颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分工序适当位置设置喷雾装置，颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气由密闭集气罩收集经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA001）有组织排放，无组织粉尘在密闭车间内自然沉降。原料库密闭，在其中产生的卸料扬尘、原料堆场堆存扬尘经水喷淋装置降尘后无组织排放；车间生产工序中由输送皮带密闭运输，在其中产生的成品出料废气、骨料暂存区扬尘无组织排放；运输车辆加盖围挡帘减少成品装车废气排放；车辆运输扬尘设置洗车平台并对道路定期洒水处理，处理后的粉尘排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。
由表4-5可知，在非正常情况下，废气排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。废气颗粒物中的微小颗粒容易被人体吸入，进入呼吸道，引发呼吸系统炎症，长期暴露在高浓度颗粒物环境中，还会增加患肺癌的风险，对车间员工身体健康造成影响。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。
综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。
2、水环境影响和保护措施
2.1源强分析
根据工艺分析，喷淋用水和雾炮降尘用水自然蒸发，洗车废水经沉淀池沉淀后回用抑尘，无生产废水外排。故本项目产生的废水主要为生活污水。
本项目劳动定员为6人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》生活用水量按50L/d・人计算，则生活用水量为0.3m3/d，年用水量99m3/a。排水量按照生活用水量的80%统计，日排污量0.24m3/d，年排污量79.2m3/a。本项目生活污水全部进入10m3防渗化粪池预处理，污水全部由密闭罐车定期清运至博湖县城镇污水处理厂进一步处理。生活污水各污染物产排情况详见表4-6。
表4-6  生活污水各污染物产排情况表
	生活污水
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮

	产生浓度（mg/L）
	350
	200
	220
	25

	产生量（t/a）
	0.028
	0.016
	0.017
	0.002

	排放浓度（mg/L）
	284
	182
	154
	24

	排放量（t/a）
	0.022
	0.014
	0.012
	0.002


生活污水经防渗化粪池处理后，水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，定期清运至博湖县城镇污水处理厂进一步处理。
2.2营运期水环境影响
本项目建筑垃圾全部存放于密闭生产车间内部，不存在露天堆放，彻底消除降雨冲刷建筑垃圾产生高 SS 淋溶渗滤液风险；生产废水主要为车辆冲洗废水，经沉淀池沉淀后全部循环回用，不外排。
2.3营运期地表水环境保护措施
本项目位于查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区，临近开都河，区域管控核心为严防各类废水、渗滤液入河湖；本项目取消露天建筑垃圾堆场，从源头消除建筑垃圾雨水淋溶风险，在此基础上落实如下水污染防控措施： 
①生产废水闭环管理：本项目喷淋用水和雾炮降尘用水自然蒸发；洗车废水经沉淀池沉淀后回用抑尘，无生产废水外排，减少新鲜水取用量的同时不排入开都河河道。
②生活污水达标排放：生活污水经防渗化粪池处理达标后定期清运至博湖县城镇污水处理厂，不排入开都河河道。
③危险废物规范处置：分类存储：废机油、废油桶等危险废物收集后暂存于危废贮存点，设置明显警示标识。委托处置：与有资质的单位签订处置协议，定期转运并留存联单，严禁倾倒至开都河河道或滩涂。
④泄漏应急防控：防渗措施：原料库、沉淀池、危废贮存点按照分区防渗要求设置防渗措施，防止污染物下渗。应急物资：配备吸油毡、防汛沙袋等物资，定期演练泄漏应急处置流程（如用沙袋拦截泄漏物，用吸油毡吸附油污）。
⑤配合生态环境部门“双随机、一公开”检查，确保措施落实到位。
2.4地表水环境影响评价
（1）环境影响减缓措施有效性分析
本项目生活污水主要为职工产生的生活污水，主要污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮等。污水收集到化粪池（1座、容积10m³）处理后，定期清运至博湖县城镇污水处理厂进一步处理。各项污染物排放浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可以满足城市污水处理厂纳管条件。综上不会对区域水环境产生明显影响。
（2）依托污水处理设施的环境可行性分析
博湖县正通供排水有限公司是位于博湖县的生活污水处理厂，目前正常运行中，设计处理能力为0.35万m3/d，实际处理水量约3000m3/d，处理工艺为“调节池+沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+曝气生物滤池+接触消毒池”，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002））中一级A标准，其水质能满足《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）中“城镇杂用水水质控制指标”城市绿化标准和“景观环境用水的再生水水质控制指标”观赏性景观环境用水标准要求，经过处理的污水用于城镇景观绿化及灌溉生态林木。本项目距离博湖县正通供排水有限公司较近，本项目污水水质简单，排放量小0.24m3/d、仅占博湖县生活污水处理厂处理能力的0.007%，且博湖县生活污水处理厂尚有500m3/d剩余纳污容量，排入博湖县正通供排水有限公司是可行的。
2.5废水排放情况汇总表
本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息见下表。
表4-7  废水类别、污染物及污染治理措施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	1
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	定期清运，进入博湖县城镇污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定且规律，不属于冲击性排放
	防渗化粪池
	DW001
	是
	一般排放口


（2）废水排放口基本信息
表4-8  废水排放口基本信息表
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	废水排放量（m3/a）
	排放去向
	排放规律

	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	DW001
	废水排放口
	
	
	79.2
	定期清运，进入博湖县城镇污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定且规律
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	3、噪声影响分析
3.1噪声源强分析
本项目运营期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，结合国内类似设备噪声源情况，本项目噪声源1m处声源强度约在70~85dB（A）之间，经过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪，具体噪声产生情况见下表。
表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	声源
名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m*
	室内边界声级/db（A）
	运行
时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	声功率级/dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	

	生产车间
	振动投料机
	75
	低噪声设备、基础减振，厂房隔声等降噪措施
	15.8
	32.1
	1.2
	22
	10.5
	15
	50.5
	48.15
	54.58
	51.48
	40.93
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	28.15
	34.58
	31.48
	20.93
	1

	
	颚式破碎机
	75
	
	11.1
	39.7
	1.2
	21.5
	19.1
	15.5
	41.9
	48.35
	49.38
	51.19
	42.56
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	28.35
	29.38
	31.19
	22.56
	1

	
	永磁自卸式除铁器1
	75
	
	8.8
	48.5
	1.2
	20
	25.8
	17
	35.2
	48.98
	46.77
	50.39
	44.07
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	28.98
	26.77
	30.39
	24.07
	1

	
	永磁自卸式除铁器2
	75
	
	-3.0
	67.2
	1.2
	20
	50
	17
	11
	48.98
	41.02
	50.39
	54.17
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	28.98
	21.02
	30.39
	34.17
	1

	
	张弛筛
	70
	
	4.0
	54.2
	1.2
	21
	32.5
	16
	28.5
	43.56
	39.76
	45.92
	40.90
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	23.56
	19.76
	25.92
	20.90
	1

	
	卧式风选机
	75
	
	1.0
	60.7
	1.2
	19.5
	39
	17.5
	22
	49.2
	43.18
	50.14
	48.15
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	29.2
	23.18
	30.14
	28.15
	1

	
	反击式破碎机
	75
	
	-2.5
	65.4
	1.2
	20
	44.2
	17
	16.8
	48.98
	42.09
	50.39
	50.49
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	28.98
	22.09
	30.39
	30.49
	1

	
	圆振筛
	70
	
	-6.6
	78.9
	1.2
	18
	56.1
	19
	4.9
	44.89
	35.02
	44.42
	56.2
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	24.89
	15.02
	24.42
	36.2
	1

	
	皮带输送机
	65
	
	6.9
	54.5
	1.2
	22.5
	30.9
	14.5
	30.1
	37.96
	35.2
	41.77
	35.43
	8h/d
	20
	20
	20
	20
	17.96
	15.2
	21.77
	15.43
	1
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	4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源
名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行
时段

	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机（DA001）
	-12.6
	39.3
	1
	80
	基础减振、风机加装隔声罩
	8h/d

	2
	雾炮机1
	33.5
	56.9
	1.2
	75
	低噪声设备、基础减振
	8h/d

	3
	雾炮机2
	41.0
	56.9
	1.2
	75
	低噪声设备、基础减振
	8h/d

	4
	装载机1
	34.2
	57.4
	1.2
	75
	低噪声设备、基础减振
	8h/d

	5
	装载机2
	33.0
	57.8
	1.2
	75
	低噪声设备、基础减振
	8h/d


3.2预测模式
（1）预测方法
为了预测新建噪声源对厂界环境噪声强度及造成的影响，根据工程特点及环境特征，此次噪声计算考虑了噪声随距离的衰减、建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应。进行预测时，以采取环评规定的防震减噪措施后噪声源强的消减值，经模式计算所得为采取措施后的贡献值。
（2）预测模式
根据本项目对噪声源所采取的消声、隔声措施及效果。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中措施的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。
噪声预测公式为：L1＝L0－20lgr1/r0-△L
式中：L1——距声源r2处声源值[dB(A)]；
L0——距声源r1处声源值[dB(A)]；
r1、r0——与声源的距离（m）（本次计算取r0=1）；
△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A）。
由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：
[image: ]
式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；
L——某点噪声总叠加值，dB(A)；
n——声源个数。
3.3预测结果
通过噪声预测软件，厂界噪声预测结果见表4-11。
表4-11  噪声预测结果  单位 dB（A）
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB（A））
	标准限值（dB（A））
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	22.4
	64.8
	1.2
	昼间
	40.24
	60
	达标

	
	22.4
	64.8
	1.2
	夜间
	40.24
	50
	达标

	南侧
	23.4
	22.9
	1.2
	昼间
	45.02
	60
	达标

	
	23.4
	22.9
	1.2
	夜间
	45.02
	50
	达标

	西侧
	-9.2
	39.6
	1.2
	昼间
	48.53
	60
	达标

	
	-9.2
	39.6
	1.2
	夜间
	48.53
	50
	达标

	北侧
	-5.1
	82.3
	1.2
	昼间
	43.16
	60
	达标

	
	-5.1
	82.3
	1.2
	夜间
	43.16
	50
	达标


注：表中坐标以厂界西南角（）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
由上表可知，根据预测结果，噪声最大值为西侧48.53dB（A），经采取减振、隔声等措施，再经距离衰减隔离后，对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境的声环境影响较小。
3.4噪声控制措施
建设单位应采取以下噪声防治措施以减少噪声对项目区声环境、工作人员的影响：
①选择高效、低噪声设备，合理布置声源。高噪声源设备均设置在专用房间内合理分布，避免集中放置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，减轻设备对周围环境的影响。
②产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础。
③除尘风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施。
④加强管理，建立设备定期维护、保养管理制度，定期对运行设备进行检修和维护，保持设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，防止因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳效用；加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。
综上所述，建设单位在运营过程中应加强设备机械的维修保养，保持其良好的运行效果，确保厂界噪声稳定达标，不对周边声环境质量产生不利影响。
3.5噪声监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中相关要求，本项目噪声监测计划见表4-12。
表4-12 本项目噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测频率
	监测因子
	执行标准

	厂界外1m
	每季度一次
	LAeq
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准


注：夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发、偶发噪声在发生时进行监测。
4、固体废物影响分析
4.1固体废物类别及处置措施
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体包括废布袋、尘系统收集的粉尘、废金属、轻物质、渣土、沉淀池污泥；危险废物主要为废机油、废油桶。本项目固废产生量具体分析如下。
（1）一般固废
①车间及除尘系统收集的粉尘
生产车间除尘系统除尘设备收集的粉尘需定期清理，根据废气产排污平衡计算，除尘器捕集的除尘灰为238.846t/a，经收集后混入产品中定期外售综合利用。
②废金属
本项目建筑垃圾原料中含有废钢筋、废铁丝等废金属，原料经磁选机进行2次除铁后将废金属从原料中除去。根据建设单位提供资料，项目在除铁工序中除去的废钢筋、废铁丝等废金属量约为2000t/a。废金属收集后定期外售于金属回收厂。
③轻物质
本项目通过风选、人工分拣出的轻物质，根据建设单位提供资料，产生量为1000t/a，轻物质主要为木材、塑料等，集中收集后定期外售综合利用。
④渣土
原料通过张弛筛进行渣土筛分会产生渣土，按照《建筑垃圾处理技术规范》要求，采取回收利用或出售等措施处理后不会对周围环境造成不利影响。根据建设单位提供资料，产生量约为12000t/a。收集后定期外售综合利用。
⑤废布袋
布袋除尘器需定期更换布袋，每两年更换一次，每次更换下来的废布袋量约为0.5t/a。收集后交由厂家进行回收。
⑥沉淀池沉渣
项目进出口设置洗车平台，车辆冲洗废水产生量约为113.36m3/a（循环水量），车辆冲洗废水主要污染物为悬浮物，浓度约为2000mg/L，废水经沉淀池（对SS去除效率取80%）沉淀后产生沉淀渣量约为0.182t/a。定期清掏外运综合利用。
（2）危险废物
①废油桶
本项目油桶厂家周转循环使用，偶尔破损的废油桶产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，危废代码为900-249-08，危险特性为T、I。废油桶暂存于危废贮存点内，定期交有危废处理资质的单位进行处置。
②废机油
本项目设备维护保养每年产生废机油0.1t，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08类危险废物，废物代码为900-218-08，设备维保新购机油0.1t/a，设备运行损耗忽略不计，全部更换下来的废机油密闭桶装暂存于厂内危废贮存点，交由有资质的单位处置。
（3）生活垃圾
本次劳动定员6人，年工作330天，垃圾产生系数为1.0kg/人·d，则员工生活垃圾产生量为6kg/d，约1.98t/a。厂内设有加盖生活垃圾收集箱，统一收集后交由当地市政环卫部门及时清运。
本项目固体废物产生及处置情况见下表。
表4-13本项目固体废物分析结果及处置措施一览表
	产生
环节
	固体废物名称
	属性及代码
	有毒有害物质名称
	物理
性状
	环境危险特性
	产生量t/a
	处置方式

	废气处理
	车间及除尘系统收集的粉尘
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	238.846
	经收集后混入产品中定期外售综合利用

	
	废布袋
	900-099-S17
	/
	固态
	/
	0.5
	收集后交由厂家进行回收

	磁选
	废金属
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	2000
	收集后定期外售于金属回收厂

	人工分拣、风选
	轻物质
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	1000
	集中收集后定期外售综合利用

	筛分
	渣土
	900-099-S59
	/
	固态
	/
	12000
	收集后定期外售综合利用

	废水处理
	沉淀池沉渣
	900-099-S07
	/
	固态
	/
	0.182
	定期清掏外运综合利用

	设备维护
	废油桶
	HW08,900-249-08
	矿物油
	固态
	T/In
	0.01
	暂存危废贮存点，定期交有危废处理资质的单位进行处置

	
	废机油
	HW08,900-218-08
	矿物油
	液态
	T，I
	0.1
	

	生活办公
	生活垃圾
	900-099-S64
	/
	/
	/
	1.98
	统一收集后交由当地市政环卫部门及时清运


4.2固体废物污染防治措施及管理要求
（1）一般工业固体废物
建设单位须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）要求对一般固废进行管理：
①委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。
②自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求：建设一般工业固体废物贮存间，贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存间；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存间应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035 等相关标准规范要求。
③建立环境管理台账制度，记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 
企业还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。
本项目一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）要求。产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。
（2）危险废物
企业危险废物贮存依托危废贮存点，危险废物设专用容器储存，定期交由有资质单位处理。项目危险废物临时储存措施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
管理要求：危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行：
①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；
②容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）；
③必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
④做好危险废物台账管理，台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位名称等；
⑤危废转移前向主管生态环境部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移。
	名称
	样式

	危险废物贮存分区标志样式示意图
	[image: ]

	危险废物标签样式示意图
	[image: ]

	危险废物贮存设施标志样式示意图
	[image: ] 或 [image: ]


图4-1 危险废物识别标志设置示例
4.3危废贮存点分析
企业于厂区南侧设置一座危废贮存点（5m2），其所在位置地质结构稳定；危废贮存点底部高于地下水最高水位；危废贮存点选址不在溶洞及易遭受严重自然灾害的区域，不在易燃易爆危险品仓库及高压输电线路防护区域内，且基础按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗处理。综上，危废贮存点选址可行。
项目危废贮存点基本情况见表4-14。
表4-14 厂区危废贮存点基本情况表
	废物名称
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	产生量（t/a）
	贮存能力（t）
	贮存周期
	防渗要求

	废油桶
	厂区南侧
	5
	堆放
	0.01
	5
	12个月/批
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	废机油
	
	
	专用容器
	0.1
	
	
	


4.4固体废物影响分析
危险废物暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运。本项目建设单位不自行外运、转移，建议企业委托距离较近的危废处置单位处置本项目产生的危险废物，不会对周边环境产生明显影响。
综上所述，项目产生的固体废物均得到综合利用和妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
5、土壤、地下水
5.1污染物类型和污染途径
本项目环境影响类型为“污染影响型”，项目废气污染源主要为颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分等工序产生的有组织废气和物料卸料、堆存、成品出料、装车粉尘以及车辆运输过程中产生的无组织废气，污染物为颗粒物，无含重金属等有毒有害物质的粉尘；不涉及大气沉降影响。项目运行过程中可能对周边地下水/土壤环境产生影响的情形主要为非正常状况下，沉淀池发生破损、生产废水渗漏导致污染物下渗对周围地下水造成污染，以及危废贮存点暂存的危废泄漏对地下水或土壤造成污染，污染途径主要是通过土壤上部土层孔隙缓慢渗流进入地下水，若渗漏不能被及时发现和修复，会进一步向深层地下水蔓延，进而污染深层及下游地下水。渗漏污染方向与地下水径流方向一致。
5.2 地下水污染控制措施
本项目地处查干诺尔乡东南农业水污染重点管控区，厂区西侧临近开都河外缘控制线56m，区域地下水整体由东向西径流排泄补给开都河；一旦厂区发生防渗破损，渗漏污染物会顺着地下水流向向西迁移，存在间接汇入开都河、叠加区域农业面源污染风险。因此地下水、土壤防控除落实常规源头控制、分区防渗外，增加临河专项强化管控，阻断污染物沿地表、地下侧向迁移进入开都河水系风险。
（1）源头控制措施
①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；重点加强厂区西侧临近开都河一侧各防渗构筑物（原料库、沉淀池、危废贮存点）巡检频次，汛期加密巡检，第一时间发现防渗破损隐患，避免渗漏污染物顺着地下水水力梯度向西迁移补给开都河。 
②对工艺、管道、设备采取控制措施，选用耐腐蚀耐高温材料管材，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
③严禁在厂区西侧临河区域堆放原料、渣土、废金属、轻物质等固体废物，防止固废直接接触临河地表土壤。
（2）分区防治措施
根据厂区平面布置，结合地下水流向，将厂区划分为污染区和非污染区；对位于地下水流向下游（厂区西侧，临近开都河）的防渗构筑物在原有防渗等级基础上，增加接缝、边角加强防渗处理，防止侧向渗漏。对于厂区道路、公共区、办公区划为非污染区，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层；将污染区划分为一般污染防治区和重点污染防治区，对不同级别的污染防治区分别采取不同等级的防渗方案，防渗分区明细具体如下：
①重点防渗区：危废贮存点（厂区西侧，处于地下水流向下游）。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土，渗透系数K≤1×10‑7cm/s；危废贮存点设置防渗围堰，危废贮存点西侧（朝向开都河一侧）防渗膜增加50cm宽搭接加强层，所有施工接缝采用双焊缝检测，完工后做防渗完整性检测；危废贮存点依靠防渗围堰拦截废机油泄漏物，防止油品下渗后向西迁移。或参照GB18598执行。
②一般防渗区：化粪池、沉淀池、生产车间；以上设施部分处于厂区西侧地下水径流下游，除执行等效黏土防渗层Mb≥1.5m，P6抗渗混凝土+1.5mmHDPE防渗土工膜，K≤1×10‑7cm/s要求外；沉淀池靠近开都河的西侧池壁/地坪增加土工膜搭接加强处理；所有池体西侧设置侧向截渗导排，一旦出现微量渗漏，可在厂区内部导排收集，避免向开都河方向侧向渗透。或参照GB16889执行。
③简单防渗区：门卫、厂区路面。该区域防渗技术要求：20cm普通硬化地面；厂区西侧临近开都河的硬化地面增设伸缩缝密封处理，防止雨水、少量物料污水沿裂缝下渗。
5.3 影响分析
项目在严格落实防渗施工要求并加强临河区域专项巡检巡视前提下，可最大限度减少渗漏发生概率，通过采取对应的污染防治措施，将有效预防污染扩散对土壤/地下水的不利影响；通过西侧构筑物防渗加强、侧向导排，阻断污染物顺着地下水水力梯度向西迁移汇入开都河的路径，满足农业水污染重点管控区管控要求。
6、生态环境
根据现场踏勘，项目区域内无重点保护的动植物资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。项目建成后，通过地面绿化、硬化工程，控制水土流失，并美化环境，在一定程度上提高周边的环境质量，对恢复植被、景观、生态建设呈正面影响。在严格落实相关水保措施后，项目对区域生态影响较小。
7、环境风险分析
7.1风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，经识别，本项目涉及的风险物质主要为危险废物（废机油）。
本项目风险源调查情况具体见下表。
表4-15 本项目风险源调查情况一览表
	序号
	危险物质名称
	分布单元
	临界量/t
	最大储存量/t
	Q值

	1
	废机油
	危废贮存点
	2500
	0.1
	0.00004

	合计
	0.00004


由上表可知，本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.00004<1。
7.2环境风险影响途径分析
危险物质容器发生破损、裂缝挥发进入地下水/土壤环境；液体物料容器桶破裂造成有害物质泄漏，有害物质通过地表径流进入地表水环境，此外还可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。
生产过程中因管理不规范、操作不当等造成一般性火灾事故产生次生污染物进入大气环境，在灭火过程中事故消防废水通过地表径流进入地表水环境。
7.3环境风险分析
拟建项目的风险事故主要为：废机油储存过程中，如桶等破损，引发物料泄漏，污染周边土壤、地表水和大气环境；废机油等泄漏遇明火引起火灾，可能造成风险事故。
（1）大气环境风险分析
项目主要危险有害因素为火灾因素，废机油等物质遇明火燃烧，发生火灾时产生的烟尘、CO等次生污染物对大气环境的污染影响。
（2）泄漏环境风险分析
废机油的物料泄漏外溢到厂外，污染周边土壤和地下水环境或者通过雨水管道排入周边水体污染地表水环境。
7.4环境风险防范措施
为了使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动环境风险管理，制定完善、有效的环境风险防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的频率。企业拟采取的环境风险防范措施如下：①加强管理，防止因管理不善而导致生产区火灾：对员工进行上岗培训，使其了解日常作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟，生产车间和危废贮存点区域设置必要消防设备，应配置干粉灭火器（推车式、手提式）和灭火毯。②化粪池、沉淀池均为地下、半地下式池体，加强化粪池和沉淀池的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起泄漏的异常运行苗头，消除隐患。
③地下水、土壤环境风险防范
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597‑2023）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610‑2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废贮存点地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。
④地表水环境风险防范措施
危废贮存点内部设置防渗围堰；当危废贮存点发生物料和危废泄漏时，泄漏物被防渗围堰截留在危废贮存点内部，立即采取吸附棉、吸油毡等材料进行吸附，启用移动式应急抽油泵将泄漏废液抽入移动式密闭储存罐，以防泄漏至厂区外。厂区发生火灾事故时，因厂区可燃物只有废机油，工作人员采取灭火器进行灭火，无消防废水产生，无废水流出厂外污染地表水环境。
⑤制定各项安全生产管理制度，并要求全体员工严格执行，具体制度如下：安全教育培训制度、工艺操作安全管理制度、生产要害岗位及重大危险源管理制度、物资储存管理制度、安全装置和防护用品管理制度、安全检修管理制度。
⑥针对危废大量泄漏、堆场持续暴雨泥水外溢等重大事故情景，配套多级硬质阻隔、应急导排、移动式应急储存抽排工程，形成“源头封闭‑中途截挡‑末端移动式应急储存‑应急抽排外运”四级闭环防控，防止污染物远距离扩散至开都河：
1）厂区西侧物理隔离屏障：厂区临开都河一侧建设1.0m高硬质防渗挡水堤，基底设置防渗土工膜，作为全厂最后一道物理阻隔屏障；无论堆场、沉淀池、危废贮存点发生溢流、泄漏，污染物被挡水堤拦截在厂区用地红线内，阻止污染物向西扩散进入开都河56m缓冲带。
2）重大事故专项应急物资配置：配置吸油毡、防渗沙袋、防渗薄膜、移动式应急抽水泵、防汛沙袋、移动式密闭储存罐等应急物资；物资定点存放、建立物资台账，每季度盘点，消耗物资72h内补齐。
3）落实农业水污染重点管控单元专项管控要求：企业建立入湖风险专项台账，完整记录沉淀池运行、防渗层检修、汛期巡检、应急演练等资料；严格落实管控单元入湖防控硬性指标，确保厂区各类废水、泄漏物全部截留在厂区管控范围内，防止污染物汇入开都河进而输入博斯腾湖，防范工业污染源与区域农业面源污染形成叠加影响。
7.5突发环境事件应急预案
为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应完善全厂突发环境事件应急预案，并进行备案，并定期进行培训演练。
应急预案的主要内容见表4-16。
表4-16  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：生产厂区
环境保护目标：无

	2
	应急组织机构、人员
	公司设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

	3
	预案分级响应条件
	根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案及适合的处理措施

	4
	应急救援保障
	各装置应配备相应数量的基本的灭火器等，凡是与有毒气体相关的装置配备了氧呼或空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥媒体的作用

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	定期安排有关人员进行培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	12
	事故恢复措施
	组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。


临河开都河污染风险专项应急要求
本项目临近开都河，地处农业水污染重点管控单元，存在危废泄漏、暴雨淋溶泥水溢流造成污染物向开都河迁移的水环境风险，企业编制应急预案时，必须单独设置临近开都河突发水环境污染专项处置章节，明确专项应急演练方案、应急物资清单、泄漏处置流程，不得仅做框架性描述。
（1）临河开都河污染专项应急演练方案
1）演练目的：检验厂区截排水沟、应急池、挡水堤、抽排设备、吸油物资有效性；检验人员对危废油品泄漏、暴雨泥水溢流两类临河风险的处置能力；验证阻断污染物向开都河扩散的响应流程。
2）演练频次：每年汛期（4‑5月）组织不少于1次临河水环境污染专项实战演练；演练结束后形成演练记录，包含演练签到、过程照片、问题清单、整改闭环记录，台账归档留存，生态环境主管部门可随时核查。
3）演练设置场景：
场景A：危废贮存点废机油桶破损泄漏专项演练；模拟废机油泄漏，检验应急池收集、吸油毡吸附、抽油泵转运、防止油类向西漫流向开都河的全流程处置。
4）演练评估与改进：演练完成后开展复盘评估，对演练暴露出物资不足、设备故障、人员操作不熟练等问题，形成问题整改清单，限期完成整改，更新修订应急预案相关内容。
5）联动要求：发生真实突发临河污染事件，企业第一时间内部处置，同时上报博湖县生态环境局，必要时请求属地政府应急力量支援。
（2）临河风险专项应急物资清单（纳入应急预案附件，物资定点存放、专人管理，定期盘点补充）
表4-17  临河风险专项应急物资清单
	序号
	物资名称
	规格/数量
	用途

	1
	吸油毡、吸油棉
	≥100kg
	吸附废机油等液态油类泄漏物

	2
	移动式抽油泵（含软管）
	2台
	泄漏废液、淋溶废水抽排至密闭容器

	3
	密闭应急储存罐
	2个，5m3
	临时储存泄漏废机油、高 SS 淋溶废水

	4
	防汛防渗沙袋
	≥300袋
	构筑临时挡水围堰，阻挡向西流向开都河

	5
	防渗土工膜（应急卷）
	2卷，宽度4m
	现场铺设构筑临时防渗拦截屏障

	6
	移动式防渗围堰
	1套
	危废贮存点周边快速构筑二次拦截圈

	7
	便携式pH、石油类快速检测试剂盒
	1套
	现场快速筛查泄漏污水污染指标

	8
	警示带、警戒标识
	若干
	事故现场划定警戒区域

	9
	铁锹、镐头、切割工具
	若干
	抢险作业


管理要求：建立物资台账，每季度盘点；消耗物资72小时内完成补充更换；设备类物资每月通电试机，保证完好可用。
（3）危废泄漏处置流程
突发泄漏事件处置流程：①发现报警：现场巡检人员发现危废机油泄漏→第一时间现场呼喊报警，现场人员第一时间停止生产作业；
②初步隔离：人员佩戴防护用品，利用沙袋、移动式防渗围堰，在泄漏点西侧（朝向开都河方向）快速构筑临时拦截围堰，阻断污染物向西地表漫流；
③收集控污：油品泄漏：铺放吸油毡吸附，启动抽油泵将泄漏废液抽入密闭应急储存罐；
④厂区内溯源处置：查找破损点，切断泄漏源；危废桶更换；
⑤风险判别：判断污染物是否存在越过厂区挡水堤向开都河外泄风险；   若污染物全部被厂区设施拦截，无入河风险：厂区内全部收集处置，持续监测现场，做好记录；
若存在污染物有可能外泄至开都河风险：立即上报博湖县生态环境局，启动临河污染专项响应；
⑥后续处置：泄漏废物全部交由有资质单位处置；清理现场；
⑦复盘归档：完成事件处置，编制事件处置报告，完善预案与物资配置。
7.6突发事故下污染物迁移至开都河时长及环境影响分析
本项目紧邻开都河外缘控制线（法定岸线）56m，厂区地形西低东缓倾斜坡面，平均坡度1.2%。结合本项目风险源识别，选取最大可信事故开展入河风险定量分析：情景1：危废贮存点废机油桶破损泄漏。分别对防护设施全部失效极端裸地工况（理论最不利，本项目实际不会发生）、本项目工程防护全部完好的实际工况两套情景进行源强、迁移时长、入河量、受纳水体稀释定量核算。
情景一：危废贮存点废机油桶破损泄漏（最大可信事故：单只废机油桶全部泄漏，泄漏量0.1t，密度0.85t/m³，泄漏体积0.118m³）
①极端裸地假想情景：危废贮存点环形应急池、围堰、防渗层全部损毁，无任何收集
废机油液态泄漏，沿厂区1.2%坡度向西地表漫流至开都河岸线56m；地表油膜漫流速度取0.15m/s；迁移抵达河岸时间373S（约6.2分钟），0.1t废机油全部进入开都河。开都河22m3/s流量瞬时混合估算，石油类本底取0.02mg/L；
定量结论：假想全部防护失效条件下，0.1t废机油入河，会造成局部河段石油类指标短时严重超标，油膜向下漂移输入博斯腾湖，对河道、湖泊水生生物产生毒害风险。该情景需要危废贮存点围堰、应急池、防渗层等多重设施同时损毁，属于极小概率假想事故。
②本项目实际建设工况（危废贮存点防渗围堰、防渗层完好）
泄漏的0.118m3废机油被危废贮存点内部防渗围堰约束在危废贮存点内部区域；现场启用吸油毡吸附、移动式应急抽油泵，将泄漏废液快速抽入移动式密闭储存罐内处置。
定量核算：实际工况下泄漏废机油被围堰约束在危废贮存点内部，通过应急物资快速收集处置，入河废机油量0，不存在废机油进入开都河风险。
综合入河风险定量结论
1、项目实际建设，全套防渗、截排、应急设施完好运行条件下：危废贮存点废机油泄漏，依靠危废贮存点防渗围堰约束，配合现场应急物资快速收集处置，污染物入河量均为0，不会向开都河新增石油类污染负荷，不会加重博斯腾湖水生生物毒害风险。
2、风险管控底线：必须落实运维管理，定期巡检沉淀池、危废贮存点防渗围堰、防渗层；一旦出现构筑物破损，立即停产修复，防止向开都河的污染物外泄通道。
7.7环境风险评价结论
综上分析结果得知，采取风险防范措施，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减少对环境的污染，项目潜在的事故风险是可以防范的。项目建设对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。

	其他
	1.环保投资估算
本项目总投资为2500万元，环保投资为41万元，占总投资的1.64%。环保工程一览见表4-18。
表4-18  环保工程一览表
	内容
	项目
	污染物名称
	治理措施
	环保投资额（万元）

	施工期
	废气治理
	扬尘、废气
	洒水降尘，及时清扫路面尘土使用商用混凝土；及时维护设备，提高燃料使用效率；合理规划，文明施工
	1.5

	
	废水治理
	施工废水
	临时修建施工废水临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后上清液回用，不外排
	1.0

	
	
	生活污水
	依托博湖县本布图镇既有生活设施
	0

	
	噪声治理
	施工噪声
	合理布置施工机械和安排施工时间，夜间禁止施工；合理规划运输路线，安装减振装置等
	0.5

	
	固体废物处置
	建筑弃渣
	厂区建设产生的废弃材料尽量回收利用，不能利用的运至建渣消纳场
	1.5

	
	
	土石方
	用于回填和绿化，弃土方外运至政府指定地点
	2.5

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾袋装后由环卫部门统一清运。
	0.5

	运营期
	废气治理
	有组织粉尘
	集气罩收集粉尘+布袋除尘器除尘处理，20m高排气筒排放（DA001）
	5

	
	
	无组织粉尘
	设置雾炮降尘装置，生产作业、装卸作业、道路洒水降尘
	8

	
	废水治理
	生活污水
	设置1座防渗化粪池
	5

	
	
	生产废水
	设置1座防渗沉淀池
	2

	
	噪声治理
	设备噪声
	选用低噪声设备，设备基础减振，设备合理布置，采取厂房隔音等措施降噪
	1.5

	
	固体废物处置
	车间及除尘系统收集的粉尘
	经收集后混入产品中定期外售综合利用
	/

	
	
	废布袋
	收集后交由厂家进行回收
	/

	
	
	废金属
	收集后定期外售于金属回收厂
	/

	
	
	轻物质
	集中收集后定期外售综合利用
	/

	
	
	渣土
	收集后定期外售综合利用
	/

	
	
	沉淀池沉渣
	定期清掏外运综合利用
	/

	
	
	生活垃圾
	集中收集后由环卫部门统一清运
	0.5

	
	
	废机油、废油桶
	暂存于危废贮存点，占地面积为5m2，定期交由有资质单位进行处理
	1.5

	
	风险防范
	危废贮存点按重点防渗区进行防渗
	6

	
	
	沉淀池、防渗化粪池等为一般防渗区。
	2

	
	
	地上消火栓和干粉灭火器，报警设施，配备呼吸器、面罩、防护服等
	2

	合计
	/
	41


2.竣工环保验收
《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十九条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收合格或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
根据建设项目环境管理的要求，建设项目在投入生产或者使用前，依据环评文件及其审批意见，在主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下，建设单位可以进行自主环保验收，可自行编制亦可委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，及时向社会公开并向生态环境管理部门备案。
3.排污许可管理
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应在项目建成投产前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，不得无证排污或不按证排污。
本项目应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。



5、 环境保护措施监督检查清单
	内容要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分有组织废气）
	颗粒物
	在颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分工序适当位置设置喷雾装置。
颚破废气、渣土筛分废气、风选废气、反击破废气、成品筛分废气由密闭集气罩收集经布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求

	
	颚破、渣土筛分、风选、反击破、成品筛分无组织废气
	颗粒物
	车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求

	
	原料卸料、堆存扬尘
	颗粒物
	
	

	
	投料废气
	颗粒物
	水喷淋抑尘，车间密闭
	

	
	成品出料废气
	颗粒物
	喷淋降尘、车间密闭
	

	
	成品装车废气
	颗粒物
	喷淋降尘、车间密闭
	

	
	车辆运输扬尘
	颗粒物
	项目进出口设置洗车平台，路面定期清扫洒水
	

	
	皮带转载无组织粉尘
	颗粒物
	喷淋降尘
	

	
	危废贮存点无组织
	非甲烷总烃
	废机油密闭金属桶贮存，桶盖常态密封；危废贮存点设置强制通风；减少开盖作业频次，做好防渗防泄漏
	

	地表水环境
	总排口
	COD、BOD5、SS、氨氮
	车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于运输车辆冲洗，不外排；生活污水经防渗化粪池处理后，委托拉运至博湖县污水处理厂进一步处理。
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）中三
级排放标准

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	危险废物
	废油桶
	暂存危废贮存点，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	
	
	废机油
	
	

	
	一般工业固体废物
	除尘系统收集的粉尘
	经收集后混入产品中定期外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	废布袋
	收集后交由厂家进行回收
	

	
	
	废金属
	收集后定期外售于金属回收厂
	

	
	
	轻物质
	集中收集后定期外售综合利用
	

	
	
	渣土
	收集后定期外售综合利用
	

	
	
	沉淀池沉渣
	定期清掏外运综合利用
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	厂内设有加盖生活垃圾收集箱，统一收集后交由当地市政环卫部门及时清运
	合理处置

	地下水及土壤污染防治措施
	1.源头控制措施（临河专项强化）
①项目加强设备、构筑物日常巡检，重点加密厂区西侧临近开都河区域原料库、沉淀池、危废贮存点防渗设施巡检频次；发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，防止渗漏污染物顺着地下水流向向西迁移补给开都河。
②对工艺、管道、设备采取控制措施，选用耐腐蚀耐高温材料管材，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
③禁止在厂区西侧临河地带堆放各类固体废物。
2.分区防渗措施（结合地下水流向，西侧临河位置防渗加强）
①重点防渗区：危废贮存点（处于地下水流向下游）。该区域防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，2mmHDPE防渗膜+防渗混凝土，K≤1×10-7cm/s；危废贮存点内部设置防渗围堰；危废贮存点朝向开都河一侧防渗膜增加50cm搭接加强层，焊缝做完整性检测；或参照GB18598 执行。
②一般防渗区：化粪池、沉淀池、生产车间；厂区西侧（临开都河）池壁、地坪增设防渗搭接加强及侧向导排，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，P6抗渗混凝土+1.5mm防渗土工膜，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
③简单防渗区：门卫、厂区路面；厂区西侧临近开都河硬化地面伸缩缝做密封处理；20cm普通硬化地面。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①加强管理，防止因管理不善而导致生产区火灾：对员工进行上岗培训，使其了解日常作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟，生产车间和危废贮存点区域设置必要消防设备，应配置干粉灭火器（推车式、手提式）和灭火毯。
②化粪池、沉淀池均为地下、半地下式池体，加强化粪池和沉淀池的预防监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起泄漏的异常运行苗头，消除隐患。 ③地下水、土壤环境风险防范 
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597‑2023）和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610‑2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。 加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废贮存点区地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。
④地表水环境风险防范措施 
危废贮存点内部设置防渗围堰；当危废贮存点发生物料和危废泄漏时，泄漏物被防渗围堰截留在危废贮存点内部，可采取吸附棉、吸油毡等材料进行吸附，启用移动式应急抽油泵将泄漏废液抽入移动式密闭储存罐，以防泄漏至厂区外。 厂区发生火灾事故时，因厂区可燃物只有废机油，工作人员采取灭火器进行灭火，无消防废水产生，无废水流出厂外污染地表水环境。
⑤制定各项安全生产管理制度，并要求全体员工严格执行，具体制度如下：安全教育培训制度、工艺操作安全管理制度、生产要害岗位及重大危险源管理制度、物资储存管理制度、安全装置和防护用品管理制度、安全检修管理制度。
⑥针对危废大量泄漏、堆场持续暴雨泥水外溢等重大事故情景，配套多级硬质阻隔、应急导排工程，形成“源头封闭‑中途截挡‑末端移动式应急储存‑应急抽排外运”四级闭环防控，防止污染物远距离扩散至开都河：
危废贮存点设置防渗围堰，危废贮存点临河侧增设0.6m高连续混凝土挡墙，墙体两端设置截污导流槽，一旦发生桶体破裂、大量油品泄漏，全部废液被防渗围堰、挡墙约束在危废贮存点内部，无法越过挡墙向厂区西侧开都河方向扩散；配套移动式应急抽油泵、移动式密闭储存罐，发生大规模泄漏可快速完成废液抽运至密闭储存罐，场外委托有资质单位处置，防止长期滞留渗透。
厂区西侧全线物理隔离屏障：厂区临开都红线修建全长硬质防渗挡水堤，堤高1.0m，基底铺设防渗土工膜，作为全厂最后一道物理阻隔屏障；无论堆场、沉淀池、危废贮存点发生何种大规模泄漏、溢流，污染物均被挡水堤拦截在厂区内部，无法向西扩散抵达河道56m缓冲带。
重大事故专项应急物资升级：除常规吸油毡、防汛沙袋外、移动式防渗围堰、移动式密闭储存罐、大功率抽污泵、应急防渗膜卷等重大泄漏处置物资，针对数十升乃至吨级油品泄漏、上千方泥水溢流场景，可快速搭建临时封闭隔离区，防止污染物向河道迁移。
⑦落实农业水污染重点管控单元专项管控要求：企业建立入湖风险专项台账，完整记录沉淀池运行、防渗层检修、汛期巡检、应急演练等资料；严格落实管控单元入湖防控硬性指标，确保厂区各类废水、泄漏物全部截留在厂区管控范围内，防止污染物汇入开都河进而输入博斯腾湖，防范工业污染源与区域农业面源污染形成叠加影响。
⑧编制突发环境事件应急预案，增设临近开都河突发水环境污染专项处置章节，附件包含临河风险应急物资清单、泄漏处置流程图；每年汛期组织不少于1次临河水环境污染专项实战应急演练，做好演练台账、问题整改闭环；应急物资定点存放专人管理，定期盘点维护，消耗物资及时补齐。

	其他环境管理要求
	建立规范排污口、设立标识标牌；设置规范化采样平台；建立规范化排污口管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质及编号、排污口地理位置、排污口所排污染物(种类、数量、浓度)及排放去向、立标情况、设施运行及日常检查记录等；按要求办理排污许可手续，并进行信息公开，按照监测计划定期开展监测






六、结论
	本项目的建设符合国家的产业政策，符合博湖县国土空间总体规划，项目选址合理，与外环境相容，项目总平面布置合理，项目废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目建成后，将具有良好的经济、社会和环境效益。建设单位只要项目认真落实本报告提出的各项污染防治对策措施，严格按照施工设计要求进行建设，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物达标排放。从环保角度而言，本项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气（t/a）
	颗粒物
	/
	/
	/
	17.014
	/
	17.014
	+17.014

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.000085
	/
	0.000085
	+0.000085

	废水（t/a）
	废水量
	/
	/
	/
	79.2
	/
	79.2
	+79.2

	
	COD
	/
	/
	/
	0.022
	/
	0.022
	+0.022

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	一般工业固体废物（t/a）
	车间及除尘系统收集的粉尘
	/
	/
	/
	238.846
	/
	238.846
	+238.846

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废金属
	/
	/
	/
	2000
	/
	2000
	+2000

	
	轻物质
	/
	/
	/
	1000
	/
	1000
	+1000

	
	渣土
	/
	/
	/
	12000
	/
	12000
	+12000

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	0.182
	/
	0.182
	+0.182

	危险废物（t/a）
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	生活垃圾（t/a）
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.98
	/
	1.98
	+1.98


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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