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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	焉耆盆地七个星区块油气勘查项目（二期）

	项目代码
	2609-652826-15-03-733217

	建设单位联系人
	张二建
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆巴州焉耆县夏热勒岱村西南1.6km处

	地理坐标
	北气601井：东经***，北纬***

北气602井：东经***，北纬***
北气901井：东经***，北纬***

北气902井：东经***，北纬***
北气903井：东经***，北纬***

	建设项目
行业类别
	46--099陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	51000m2临时占地/道路长度500m

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	焉耆回族自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2609181853652826000161

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	180

	环保投资占比（%）
	3.6
	施工工期（天）
	180

	是否开工建设
	☑否
(是：         

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）及《关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）〉的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目与生态环境分区管控的符合性分析见表1至表5。

1.1 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析

表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表

名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目属于油气勘探钻井项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目

符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不涉及

—

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域

符合

【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及

—




	其他符合性分析
	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表

名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业

符合

【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目不属于新建危险化学品生产项目

符合

【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

本项目不属于危险化学品化工项目；本项目距离最近的生态保护红线约2.5km，不在生态保护红线范围内；本项目不属于化工项目
符合

【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

本项目不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业

符合

【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不涉及

--




	其他符合性分析
	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A1空间布局约束

A1.2限制开发建设的活动

【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业

符合

【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不占用基本农田

符合

【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及

--

【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。

本项目不涉及

--

【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不涉及

--

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目

符合

【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

本项目不涉及重金属落后产能和化解过剩产能

符合

【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不涉及

--

A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合相关发展规划及规划环评

符合

【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目

符合




	其他符合性分析
	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A2污染物排放管控

A1.4其它布局要求

【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求

本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目

符合

A2.1污染物削减/替代要求

【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目属于油气勘探钻井项目，不属于重点行业建设项目

符合

【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受

符合

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

本项目不涉及

--

【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCS“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCS集中高效处理。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受

符合

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域

符合
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	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。

钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目不涉及

--

【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目不涉及

--

【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

本项目不涉及

--

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

本项目不涉及

--

【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

本项目不涉及

--

【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。

本项目不涉及

--
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	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A2污染物排放管控

A2.2污染控制措施要求

【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

本项目不涉及

--

【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目不涉及

--

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目不涉及

--

【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

本项目不涉及

--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目不涉及

--

A3.2联防联控要求

【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不涉及

--




	其他符合性分析
	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A3环境风险防控

A3.2联防联控要求

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

本项目不涉及

—
【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

本项目不涉及

--

【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求

符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求

符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

本项目不涉及

--

A4资源利用要求

A4.1水资源

【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区地下水供水量控制指标

符合
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	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A4资源利用要求

A4.1水资源

【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

本项目不涉及

--

【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小，不会超过自治区供水量控制指标
符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目井场为临时占地，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求

符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

本项目不涉及
--
【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

本项目不涉及

--

【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

本项目不涉及
--
【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

本项目不涉及
--
A4.4禁燃区要求

【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及燃用高污染燃料
符合
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	续表1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析一览表
名称

管控要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求

A4资源利用要求

A4.5资源综合利用

【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物、废烧碱包装袋、废机油及其包装物在危废贮存点暂存，定期委托库尔勒速润再生物资利用有限公司等有相应资质的危险废物处置单位接收处置

符合
【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

本项目不涉及

--

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

本项目不涉及

--

【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

本项目不涉及

--
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 表2  与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

名称

管控要求

本项目
符合性

天山南坡片区总体管控要求
切实保护阿克苏河冲积平原荒漠—绿洲农业生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

本项目施工期废气达标排放、废水不外排、产生的固废妥善处置，不会对托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原造成不利影响
符合
重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

本项目针对油气勘探开发作业过程中提出了完善的生态环境保护措施。施工过程中严格控制施工占地，施工完成后，采取措施及时恢复临时占地，对施工作业带进行生态恢复，尽可能减少对区域生态环境的影响
符合
推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水

--
加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

本项目不在塔里木河流域

--

加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

本项目加强油田废弃物的无害化处理，严防油气田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置

符合

1.3 与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析
表3    拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

不涉及

--
1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

不涉及

--

1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。

不涉及

--
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文件名称

文件要求

拟建工程
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

拟建工程不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目

符合

1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受
符合

1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

拟建工程不在饮用水水源保护区

符合

1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

本项目为油气资源勘探项目，不涉及管控要求文中提及的行业
--
1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

不涉及

--

1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

不涉及

--

1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。

不涉及

--
1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

拟建工程不属于土壤环境重点监管行业企业

符合
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	续表3   拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

拟建工程不在生态保护红线内

--

1.13 【生态红线允许类】共10条

拟建工程不在生态保护红线内

--

1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。

拟建工程未处于退耕还林还草范围

符合

1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。

拟建工程选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，开采完成后采取自然恢复措施

符合

1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。

拟建工程属于油气资源勘探项目，已提出相关防止水土流失措施

符合

1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；
拟建工程属于油气资源勘探项目，已提出相关防护措施

符合

1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
拟建工程不属于“两高一资”产业

符合

1.19自然保护区核心保护区：共7条。
不涉及

--
1.20自然保护区一般控制区：共9条

不涉及

--
1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。

不涉及

--
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文件名称

文件要求

拟建工程
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

不涉及

--
1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。

不涉及

--
1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

拟建工程不在自然保护区内
--

1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条

拟建工程不在风景名胜区内
--

1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
拟建工程不在风景名胜区内
--

1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条

拟建工程不在国家湿地公园内
--

1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条

拟建工程不在自然保护区内
--

1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条

拟建工程不在国家沙漠公园内
--

1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条

拟建工程不在天山自然遗产地内
--

1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。
拟建工程不在天山自然遗产地禁建区内
--

1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条

不涉及
--
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文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

空间布局约束

1.33〔冰川保护〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

不涉及

--

1.34〔国家级自然公园〕：共5条

不涉及

--

污染排放管控

2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。

不涉及

--

2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。

不涉及

--

2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

不涉及

--

2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目仅测试放喷期间会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCs排放
符合
2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。

不涉及
--
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	续表3   拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程
符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

拟建工程不在饮用水水源保护区内

符合

2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。

拟建工程不在饮用水水源保护区内

符合

2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。

拟建工程不在饮用水水源二级保护区内

符合

2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。

本项目仅涉及施工期，施工期采取有效措施，污染物均可达标排放，废弃物均妥善处置
符合
2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。

不涉及

--

2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条

不涉及

--
2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。

不涉及

--
2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条

不涉及

--
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	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。

拟建工程不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目

符合

2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。

拟建工程不涉及污泥处理处置

--
2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。

不涉及

--
2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。

不涉及

--
2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。

不涉及

--
2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。

拟建工程占用一般农田（水浇地），企业将依法办理相关用地手续

符合
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	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表
文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

污染排放管控

2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。

本项目实施过程中加强油田废弃物的无害化处理，严防油田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染；拟建工程不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置

符合

环境风险防控

3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。
不涉及

--
3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。
不涉及

--

3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。

不涉及

--
3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。

拟建工程严格落实区域重污染天气应急措施

符合
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	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）

巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

环境风险防控

3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。

拟建工程已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条

不涉及
--

3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
不涉及
--
3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
拟建工程已采取严格的环境风险控制措施

符合

3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

不涉及

--

资源开发利用效率

4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

--

4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。

不涉及

--
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	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。

不涉及

--

4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。

不涉及

--
4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。

不涉及

--
4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。

本项目用水量较小，未超过水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标
符合
4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条
不涉及

--

4.8 开都河岸线保护区：共2条
不涉及

--

4.9 开都河岸线控制利用区：共2条

不涉及

--

4.10 开都河岸线保留区：共2条
不涉及

--

4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。

不涉及

--
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	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条

不涉及

--

4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条

不涉及

--

4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。

不涉及

--

4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。

不涉及

--

4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

不涉及

--

4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。

不涉及

--

4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。

不涉及

--




	其他符合性分析
	续表3 拟建工程与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表

文件名称

文件要求

拟建工程

符合性

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）
巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求

资源开发利用效率

4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

不涉及
--

4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

本项目目前正在办理相关征地手续，对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求
符合

1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中所在环境管控单元准入清单”符合性分析
表4        拟建工程与环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单

焉耆县河北巴州生态产业园（ZH6528262 0012）

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022 年版）》禁止准入类事项。

本项目属于油气勘探钻井项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目
符合
污染物排放管控

1.严禁园区内企业将未经处理的废水直接排入博斯腾湖风景名胜区内。

本项目钻井废水随钻井泥浆带出，排入泥浆罐用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排；酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置

符合
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	续表4     拟建工程与环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单

焉耆县河北巴州生态产业园（ZH6528262 0012）

污染物排放管控

2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。

本项目不涉及营运期，不涉及总量，项目拟采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放，施工结束后将严格执行建设项目环境保护“三同时”制度
符合

3.污水处理厂出水处理达到国家相关污水处理排放标准。

本项目钻井废水随钻井泥浆带出，排入泥浆罐用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排；酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置

符合

环境风险防控

1.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

本项目周边不涉及居民区、学校、医院等环境敏感目标
符合

2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。

本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求
符合

3.各企业对生产装置区、污水预处理设施、事故池等采取足够的防渗措施；园区内及上下游布设地下水跟踪观测井，对该区域地下水进行定期常态监测。

本项目严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610–2016）“11.2.2分区防控措施”相关要求进行分区防渗；制定完善的地下水监测计划；切实保障地下水生态环境安全

符合

资源利用效率

1.园区工业用水总量达到焉耆县用水总量控制指标要求。

本项目不涉及运营期，施工期用水量较小，未超过园区工业用水总量

符合

2.加强园区土地集约、节约利用。

拟建工程涉及临时占地，占用土地资源较少，目前已取得焉耆县林业和草原局出具的关于本项目的占地意见

符合
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	续表4     拟建工程与环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单

焉耆县一般管控区（ZH6528263 0001）

空间布局约束

1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

拟建工程占用一般农田（水浇地），企业将依法办理相关用地手续

符合

2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

本项目不涉及
-
3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目不占用永久基本农田，项目占用一般农田（水浇地），企业将依法办理相关用地手续
符合

4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。

不涉及

--

5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。

本项目产生的危险废物在危废贮存点暂存，定期委托库尔勒速润再生物资利用有限公司接收处置
符合

6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。

本项目产生的危险废物在危废贮存点暂存，定期委托库尔勒速润再生物资利用有限公司接收处置
符合

污染物排放管控

1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。

不涉及

--

2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

不涉及

--
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文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单

焉耆县一般管控区（ZH6528263 0001）

污染物排放管控

3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及

--

4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

不涉及

--

5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

不涉及
-
6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。

不涉及

--

环境风险防控

1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。

不涉及

--

2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。

不涉及

--
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文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单

焉耆县一般管控区（ZH6528263 0001）

环境风险防控

3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

--

资源利用效率

1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。

不涉及

--

2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。

不涉及

--

3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。

不涉及

--

焉耆县良种场农业水污染重点管控区（ZH6528262 0008）

空间布局约束

项目用水达到行业先进水平，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。

本项目用水量较小，对区域水资源消耗较小
符合
污染物排放管控

1.加强规模化畜禽养殖污染防治工作，筛选、推广经济适用的污染防治和养殖废物利用技术。

不涉及

--

2.实施农村人居环境整治提升行动，开展农村环境综合整治，重点抓好改厕和污水、垃圾处理；开展美丽宜居村庄示范创建活动，深入推进村庄清洁和绿化行动。

不涉及

--
3.开展“二品一标”农产品认证工作，严格控制农药、化肥施用量。推广使用有机肥及易降解、低残留的农药。推广绿色食品和有机食品基地建设。

不涉及

--

4.加大农业面源污染防治力度。开展农田废旧地膜污染集中整治。

不涉及

--
环境风险防控

1.建立健全现有农田和果园防护林网格体系，加大对老残次断林带更新改造力度，进一步完 善农田和果园防护林网，构建完善的绿洲生态体系,增强果园和农田抵御病虫害、低温冻害、大风沙尘等自然灾害的能力，增加绿洲对自然灾害的防御能力。

不涉及

--
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	续表4     拟建工程与环境管控单元准入清单一览表

文件

名称

文件要求

拟建工程

符合性

焉耆县环境管控单元准入清单
焉耆县良种场农业水污染重点管控区（ZH6528262 0008）

环境风险防控

2.以减轻林业生物灾害、促进特色林果业健康发展、确保生态安全为目标，政府主导、部门协作、社会参与，完善防控体系，强化能力建设，健全管理制度，创新防控机制，落实政策法规，突出科学防治，提高公众防范意识，开展群防群治、联防联治，为实现特色林果产业 持续健康发展和新疆生态文明建设提供重要保障。

不涉及

--

资源利用效率

优化用水结构，推广高标准节水灌溉，减少农业用水量，严格执行用水总量控制，提高农业 用水使用效率。

不涉及

--

综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发〔2021〕162号）、《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知）》（巴政办发〔2024〕32号）要求及所在环境管控单元管控要求。

2 产业政策符合性

本项目为油气勘探钻井项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）的有关规定，油气勘探钻井项目属于“石油天然气”“石油天然气开采”中的“常规石油、天然气勘探与开采”，为“鼓励类”，因此符合国家相关产业政策。

3 环境功能区划
本项目所在区域为油气勘探开发区域，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区；根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类规定，项目所在区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目区域以工业生产（油气勘探开发）为主要功能，声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

4 相关规划、生态环境保护法律法规和政策符合性分析

相关政策符合性分析见表5。
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	表5           相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表

文件

名称

类别

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）

二、深化项目环评“放管服”改革

（五）未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。过渡期间，项目建设单位可以根据实际情况，报批区块环评或单井环评。在本通知印发前已经取得环评批复、不在海洋生态环境敏感区内、未纳入油气开采区块产能建设项目环评且排污量未超出原环评批复排放总量的海洋油气开发工程调整井项目，实施环境影响登记表备案管理

本项目属于石油勘探钻井工程，在未确定产能建设规模的陆地油气开采区块建设勘探井，依法编制生态环境影响报告表。若测试放喷过程中发现油气资源储量可供开采，需转为生产井的，按相关环保法律法规等要求对地面工程建设开展相应环境影响评价工作
符合

三、强化生态环境保护措施

（十一）施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施

本项目施工周期较短，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响

符合

（十四）油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。

钻井工程按规定编制突发环境事件应急预案

符合

（十五）油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。项目正式开工后，油气开采企业应当每年向具有管辖权的生态环境主管部门书面报告工程实施或变动情况、生态环境保护工作情况，涉及自然保护地和生态保护红线的，应当说明工程实施的合法合规性和对自然生态系统、主要保护对象等的实际影响，接受生态环境主管部门依法监管。
本项目按照规划要求落实生态环保措施，报告中已提出施工过程中严格控制施工范围，减少施工占地的措施，要求施工结束后及时进行恢复清理，落实报告中提出的生态保护措施，避免对区域生态环境造成影响
符合
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	续表5           相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表

文件

名称

类别

文件要求

本项目

符合性

《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）

四、加强事中事后监管

（二十）工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施落实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。海洋油气勘探开发活动终止后，相关设施需要在海上弃置的，应当拆除可能造成海洋环境污染损害或者影响海洋资源开发利用的部分，并参照有关海洋倾倒废弃物管理的规定进行。拆除时，应当编制拆除环境保护方案，采取必要的措施，防止对海洋环境造成污染和损害
本项目为勘探井，钻井结束后，若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施
符合
《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466

-2013)

3.1 井场选择原则

井场应避开滑坡、泥石流等不良地段，在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。

本项目井场不在滑坡、泥石流等不良地段，也不属于河滩地区

符合

满足防洪、防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求。

项目选址满足防喷、防爆、防毒、防冻等安全要求，在做好防范措施的前提下，洪水不会对井场造成影响

符合

3.2 井位的确定

油、气井井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。

项目井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所

符合

在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。

本项目钻井区不属于地下矿产采掘区

符合

井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。

本项目井口周边不涉及堤坝、水库

符合

《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年

第18号）

要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制

本项目不涉及运营期，不涉及总量控制

-

油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。

本项目建设布局合理，已在设计阶段合理选址，合理利用现有道路，减少占地；本项目废物均集中收集妥善处置

符合
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	续表5           相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告 2012年

第18号）

在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复

本项目已提出生态环境影响减缓措施

符合

位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地

本项目不涉及湿地自然保护区和鸟类迁徙通道，不涉及湿地

-

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021

-2025年）》

聚焦国家、新疆紧缺矿产，以找大矿富矿为目标，加大勘查力度，突出南疆，持续推进找矿突破，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。强化矿产资源合理开发利用与保护，不断提高资源利用水平，延伸下游产业链，为国家、自治区经济社会发展提供可靠的资源保障。

本项目为油气资源勘探项目

符合

重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。

本项目为油气资源勘探项目

符合

《新疆维吾尔自治区焉耆县矿产资源总体规划（2021-2025年）》

对焉者县矿产资源的调查评价、勘查、开发利用与保护、有效利用辖区内外资源等方面做出全面规划，加强宏观调控，促进矿业经济持续、健康发展。细化和落实自治区矿产资源规划和巴州矿产资源规划的目标任务；对公益性地质调查和矿产资源勘查进行部署安排；明确矿产资源开采总量、布局、结构、时序和准入要求；对矿业转型升级和绿色发展进行全面部署；对矿山地质环境保护与治理恢复、矿区土地复垦进行部署；明确矿产资源管理改革导向和规划实施管理措施。
本项目为油气资源勘探项目，符合《新疆维吾尔自治区焉耆县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关要求
符合
新疆生态环境保护“十四五”规划
推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。
本项目不涉及
-
提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。

本项目施工过程中消耗水资源及能源量小，不会对区域资源造成影响
符合
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	续表5           相关生态环境保护法律法规政策符合性分析一览表

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

新疆生态环境保护“十四五”规划
加强重点行业VOCS治理。实施VOCS排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCS污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCS含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCS综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCS排放量。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境产生影响可接受

符合

《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划（修订版）》（巴党发〔2025〕2号）

加强重点行业VOCs协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs排放控制，持续削减重点企业VOCs排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LARD治理。

本工程仅测试放喷期间会排放少量VOCs，通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCs排放，VOCs产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对大气环境影响可接受

符合

优化调整产业布局。严格落实环境准入要求，加大落后产能淘汰力度，持续压减过剩产能，加快调整优化产业结构。

本项目属于油气勘探钻井工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目
符合
《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317

-2018）

应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。

本项目为油气勘探钻井项目，实施的目的为确定区域油气产能建设规模（包括储量及质量）。本项目所用技术、工艺和设备不属于国家和自治区明令限制和淘汰的技术、工艺和设备
符合
集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。

本项目方案设计基于区块概念设计，合理布置井场，并根据施工需求确定道路占地规模

符合
废液、废气、固体废物应建档分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100%。

本项目废水及固体废物处理及处置措施得当，处置率100%

符合
油气开采过程中产生的落地原油应及时全部回收。

工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收
符合
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文件

名称

文件要求

本项目

符合性

国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕

24 号）

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式
符合

深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共绿地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
运输车辆产生的扬尘主要采取洒水降尘、减速行驶等措施，减少道路扬尘影响。对于井场也需定期进行洒水降尘，以降低钻井过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间应对车辆进行苫盖，以降低扬尘的影响
符合

推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。到2025年，京津冀及周边地区原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定的重点开采区或经安全论证不宜采用地下开采方式的除外）。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌
符合

强化VOCS全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受

符合

实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。

本项目所在区域属于达标城市
符合
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文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕

58 号）

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目；严格落实了国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评等相关要求，采取清洁运输方式
符合

退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。

本项目属于油气勘探钻井项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号）中的鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目
符合

推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。

后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复

符合

强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

本项目通过科学计算放喷时间，减少放喷过程中的VOCS排放，井场储罐密闭，VOCS产生量小，且项目地处空旷区域，废气扩散条件好，对周围大气环境影响可接受
符合
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文件

名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》

涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
本项目不涉及自然保护地
-
施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响
符合
陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。

本项目钻井液循环率达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水100%返排入罐

符合

废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。

本项目废弃钻井泥浆及岩屑采用“泥浆不落地”工艺，勘探过程产生的落地原油回收率应达到100%。岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
符合
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》

对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
本项目若无油气进行封井，井场生态修复前对井场进行封堵和设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）等相关要求
符合
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

提升油气勘探力度。以塔里木、准噶尔大型盆地为重点，兼顾吐哈、三塘湖、焉耆、伊犁等中小盆地，以深层超深层、非常规为主攻方向，大力实施油气增储工程。

本项目属于油气勘探钻井项目，开发区域位于焉耆县境内

符合

提高油气开发水平。深挖老区开采潜力，加快新区产能建设，持续推进塔里木盆地富满、博孜一大北、顺北和准噶尔盆地南缘、玛湖等大型油气田开发。

本项目属于油气勘探钻井项目，项目的建设可充分提高区域内油气生产加工和储备能力

符合

《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规

〔2021〕

2号）

建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地

本项目临时用地严格落实“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，不占耕地
--
油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续

严格按照有关规定办理建设用地审批手续
符合
《中华人民共和国防沙治沙法》
沙化土地治理应当坚持统筹森林、草原、湿地、荒漠生态系统保护，以沙漠、戈壁边缘及绿洲、流域、山系等为防治单元，实施固定半固定沙漠提升工程；对规划重点治理的沙化土地，因地制宜采取工程和生物相结合的措施，科学配置林草植物类型和密度，提升生态系统质量和稳定性

本项目施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，使土地沙化；进场道路、井场砾石覆盖

符合
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文件名称

文件要求

本项目

符合性

《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T

43936-2024）

应遵循“山水林田湖草沙”一体化保护修复理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，规范油气项目土地复垦与生态修复工作，应通过采取减缓保护、预防控制与复垦修复多种措施，推动复垦修复与矿产资源开采统一规划、统筹实施，及时复垦利用损毁土地，恢复并提升油气项目区生态系统多样性、稳定性、可持续性，协同推进绿色矿山建设，实现人与自然和谐共生。

本项目根据《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024），对项目区评价单元进行类比法定性适宜性分析及土地复垦
符合

《焉耆县国土空间总体规划（2021-2035年）》
严守永久基本农田保护红线，保障粮食安全，落实耕地保护任务，规范耕地占补平衡，加大高标准农田建设力度，提高耕地质量。

拟建工程不占用永久基本农田，占用一般农田（水浇地），企业将依法办理相关用地手续
符合
引导矿产资源保护与利用，保障矿产资源安全，统筹协调矿产资源开发利用与生态保护，优化矿产资源开发利用结构，严控开采规划准入管理，提高矿产资源综合利用水平。

本项目属于油气勘探钻井项目，有利于协调矿产资源开发利用，提高矿产资源综合利用水平

符合



二、建设内容
	地理位置
	1 地理位置

本项目位于新疆巴州焉耆县夏热勒岱村西南1.6km处，其中北气902井周边为草地，其他井场周边为一般农田。井场中心地理坐标见下表6。本项目地理位置见附图1。
表6      拟建工程采油井场主要工程内容一览表

序号

钻井名称

坐标
1

北气601井
***
2

北气602井

***
3

北气901井

***
4

北气902井

***
5
北气903井

***



	项目组成及规模
	1.1 工程基本概况

工程基本概况见表7。

表7         钻井基本数据一览表

项目名称

焉耆盆地七个星区块油气勘查项目（二期）
项目性质

新建

井号

北气601井、北气602井、北气901井、北气902井、北气903井
井型

直井

建设地点

新疆巴州焉耆县夏热勒岱村西南1.6km处

井口坐标

具体见表9
设计井深

北气601井：4070m

北气602井：4050m

北气901井：4920m

北气902井：4400m

北气903井：4430m

目的层

侏罗系八道湾组

完钻原则

钻至目的层完钻

完井方式

套管射孔完井

周边环境状况

本项目902井周边为其他草地，其他井场周边为水浇地
井场布置

井场整体为矩形布置，以中间的车载钻机及井口为核心，周边布置泥浆不落地处理区、泥浆罐组及放喷池、柴油发电机房、工具房、消防房及油罐；办公区域布置在进场入口，功能分区清晰、流程顺畅，井场平面及现场布置示意图见图4。

项目投资

总投资：5000万元，其中环保投资180万元，占总投资的3.6%

施工天数及劳动定员

单口井施工天数约180d，其中钻前工程约10d，钻井期预计140d（其中测试放喷10d），钻后工程约30d，钻井队编制约60人，施工人员自行租住周边平房院落，生活污水依托平房院落现有排水设施，最终输送至周边污水处理厂处理
1.2 项目组成

工程施工阶段包括钻前工程、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程等三部分。

1.2.1 钻前工程

钻前工程施工内容包括主要工作为场地平整、井场基础建设（泥浆循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备以及办公用房搭建等）、钻井成套设备安装调试建设井场、设备基础施工、池体开挖与防渗等。

1.2.2 钻井工程（含储层改造及测试放喷）

钻井工程包括设备安装、钻井、录井及测井、储层改造、测试放喷、完井等，其主要工程量见表8。
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	表8                    钻井工程主要内容一览表

项目组成

工程内容

钻井设备安装

钻井成套设备搬运、安装、调试

钻井作业

采用常规旋转钻井工艺，钻至目的层完钻

录井、测井

记录钻井过程中的所有地质参数；并对岩层孔度等进行测量

1.2.2.1 储层改造工程

储层改造工程主要为酸化压裂过程，区域酸化压裂作业时，将按比例配制好的酸化液由酸罐车拉运至井场暂存，压裂液由施工单位在现场自行配制。胶凝酸以及压裂液配置所需的原料通过车辆运输至井场，通过压裂液在线混配车将酸液、压裂液按一定比例混合后，通过管汇车输送至压裂车进行加压，向地层注入高于地层破裂压力的酸化压裂液，随即在井底附近产生高压，当压力超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后，在地层中形成裂缝。停泵后，压裂液会在排液测试阶段从井底返排出来，如遇含油层则少部分酸化压裂返排液从井口返排，如未遇含油地层，则大部分酸化压裂返排液从井口返排，返排液运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。本项目选用区块成熟改造液体系，采用瓜胶压裂液、黄原胶非交联压裂液等，根据不同改造工艺优选改造液组合。

A.钻遇缝洞体：放空漏失、显示好，中小规模酸压，疏通缝洞系统；

B.未钻遇缝洞体：无放空漏失、显示差，大规模深度酸压，提高裂缝复杂性；井-储方位不匹配，缝口暂堵转向酸压工艺技术；

C.发育强底水：控缝高避水酸压工艺技术。

1.2.2.2 测试放喷

测试放喷主要由设备安装、测试放喷两部分。其主要工程量见表9。
表9                测试放喷主要工程量一览表

项目组成

工程内容

设备安装

设备搬运、安装采油树、安全阀、计量管汇、压井管汇、地面加热器、三相或两相分离器、计量罐、储液罐（油罐）、油气水进出口管线、放喷管线等设备

测试放喷

主要目的：证实地层储性、查明已知油（气）层某些专门问题。本项目放喷的目的重在证实油气的储性

1.2.3钻后工程

钻后工程包括完井和井场平整恢复主要工程内容见表10。
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	表10                钻后工程主要工程内容一览表

项目组成

工程内容

完井

组装井口和防喷器组→刮管洗井，探人工井底→射孔→再次刮管，探砂面→下生产管柱→拆防喷器，移井架

井场平整恢复

钻井设备拆卸、搬运；井场平整、恢复，做到工完、料净、场地清

1.3 项目主要工程组成

工程主要包括钻前工程、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程。其具体工程见表11，井身结构及泥浆体系见表12，井身结构见图1。

表11              本项目主要工程组成一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

钻前工程

井场平整

临时占地面积共51000m2，井场临时占地为5×9600m2，临时井场道路占地3000m2
不设生活区，租住周边农户
钻前工程

主要工作为场地平整、井场基础建设（泥浆循环系统及设备的基础准备）、钻井设备搬运和安装以及配套设施布置与建设（井口设备准备以及办公用房搭建等）、钻井成套设备安装调试

--
钻井工程
钻井工程包括设备安装、钻井、录井及测井、储层改造、测试放喷、完井等

—

钻后工程
进行设备搬迁以及钻井产生的“三废”处理，井场平整及临时占地恢复

做到工完、料净、场地清

封井

若测试放喷显示无工业开采价值，需封井，井场临时占地恢复，落实各项生态保护措施

--

公辅工程
供电工程

接入焉耆县市政电网，柴油发电机仅在停电时备用

--
供热工程

办公供暖及井场设备保温方式为电采暖
--
供水工程

钻井用水及生活用水等由水罐车由附近水站拉运
--
道路工程
临时井场道路由现有道路进行引接，结合地形等条件估算，进场道路长约500m，砂石路面，宽6m，井场临时道路占地3000m2
--
仓贮或

其它（单个井场设施）

1个原油储罐（20m3）、4个泥浆罐（总容积20m3）、1座泥浆不落地处理区（500m3）、1座放喷池（100m3）、1个柴油储罐（60m3）、1座岩屑池（500m3）、3个环保储罐（100m3）
--
环保工程

废气

钻井作业时科学设置钻井流程，有效使用发电机，减少燃料燃烧产生的废气量

测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染
井控废气通过控制井控时间减少废气产生

井场储罐均密闭，减少挥发无组织废气
运输土石方等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；合理堆放物料，搭建苫布，同时定时洒水
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	续表11               本项目主要工程组成一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

环保工程

废气

设备和车辆燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，减少机械设备和车辆尾气
废水

酸化压裂返排液采用专用废液收集罐，运至新疆腾疆环保科技有限公司处置
钻井与钻井泥浆、岩屑一同处理，采用不落地系统在井场进行固液分离，分离后的液体循环使用，不外排

本项目不单独设置施工营地，施工人员自行租住周边平房院落，生活污水依托平房院落现有排水设施，最终输送至周边污水处理厂处理
固体废物

泥浆在井口采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用
膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑一同进入井队固控系统分离出来，岩屑进入随钻不落地系统处理后，经检测达标后，用于铺垫油区内的井场、道路

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路

沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）在危废贮存点暂存，定期由库尔勒速润再生物资利用有限公司处置

本项目不单独设置施工营地，施工人员自行租住周边平房院落，产生的生活垃圾在平房周边垃圾箱暂存，最终由当地相关部门收集处理
噪声

基础减振
防渗工程

钻井平台、柴油罐区、柴油发电机区、放喷池、危废贮存点、原油罐区进行重点防渗；泥浆泵区、泥浆罐区、环保储罐、岩屑池及泥浆不落地处理区域进行一般防渗
依托工程

酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置；危险废物在危废贮存点暂存，定期由库尔勒速润再生物资利用有限公司处置
表12          各井井身结构及泥浆体系一览表

开钻

钻头尺寸

（钻头直径×深度）

钻井液

体系
钻井泥浆体系

污染物

治理措施

北气601井

北气602井

北气901井

北气902井

北气903井

导眼
444.5×（0～100）m

膨润土-聚合物

膨润土体系泥浆

膨润土泥浆钻井岩屑

岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，岩屑排入膨润土岩屑池干化，处理达标后，用于井场平整

一开

311.2mm×

（100～2050）m

311.2mm×

（100～2250）m

311.2mm×

（100～2210）m

311.2mm×

（100～2190）m
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	续表12          各井井身结构及泥浆体系一览表

开钻

钻头尺寸

（钻头直径×深度）

钻井液

体系
钻井泥浆体系

污染物

治理措施

北气601井

北气602井

北气901井

北气902井

北气903井

二开

215.9mm×

（2050～4070）m

215.9mm×

（2050～4050）m

215.9mm×

（2250～4920）m

215.9mm×

（2210～4400）m

215.9mm×（2190～4430）m

聚合物/KCl-磺化/磺化防塌

磺化体系泥浆

聚磺泥浆钻井岩屑

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
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图1    井身结构图

2 工程建设所用施工机械

工程建设所需设备设施情况见表13。

表13             单座井场施工所用设备设施一览表

序号

名称

型号

数量

1

钻机

ZJ-50

1套

2

井架

JJ315/43-K

1套

3

提

升

系

统

绞车

JC45

1套

天车

TC315（350）

1套

游车

--
1套

大钩

DG350

1套

水龙头

--
1套

4

转盘

ZP275

1套

5

循环系统配置

泥浆泵

3NB-1300C（A）

3台

钻井液罐

220m3
1个

搅拌器

NJ-7.5

12个

6

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑无害化处理系统

--
1套
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	续表13             单座井场施工所用设备设施一览表

序号

名  称

型 号

数量

7

发电

机组

柴油发电机

12V190B

3套

MCC房

--

1套

8

钻机控制系统

自动压风机

2V6.5

2台

气源净化装置

--

1套

刹车系统

--

1套

压裂车

--

1台

辅助刹车

--

1套

9

固控

系统

振动筛

J1/A-2/E48-90F-3TA

1套

除砂除泥清洁器

ZQJ254×2

1套

离 心 机

LW100X860-N

1台

10

加重

装置

加重漏斗

--

1套

电动加重泵

--

1套

气动下灰装置

--

1套

11

井控

系统

环形防喷器

FH35-35

1套

双闸板防喷器

2FZ35-35

1套

节流管汇

JG-35

1套

压井管汇

YG-35

1套

控制装置

FKQ5606

1套
除气器

ZCQ2-1/4

1套

液气分离器

YFQ-1200

1套

12

仪器

仪表

钻井参数仪表

八参数仪

1套

测斜仪

单点测斜仪

1套

13

防硫

设备

固定式硫化氢监测仪

--

1套
便携式硫化氢监测仪

--

4台

正压式呼吸器

--

2套

防爆排风扇

--

4台

14

液压大钳

--
1台
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	3 主要原辅材料及能源消耗情况

本项目原辅材料消耗主要为钻井工程中钻井液调配、钻井、固井等工艺消耗的水、水泥、防塌润滑剂以及降失水剂等，消耗的能源主要有生物质燃料及备用柴油。

本项目使用的柴油满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准，含硫量≤10mg/kg。作为能源的柴油由罐车运输进场暂存于柴油储罐内，其他材料均为袋装，由汽车拉运进场，堆存于场内原辅材料存放区内。本项目井身结构基本相同，使用原辅材料种类一致，项目原辅材料及能源消耗合计情况见表14及表15。

表14           单座井场钻井工程原材料消耗一览表

序号

材料名称
单位
数量
备注
1
水
m3
1950
主要用于配制泥浆等水950m3，酸化压裂用水1000m3
2
柴油

t

700
700t作为柴油发电机的燃料，柴油发电机备用

3

水泥+硅粉

t

1500
固井材料
4

膨润土
t
185
也叫坂土，是一种胶性黏土，具有良好的吸附性、膨胀性以及悬浮性，用于配制泥浆

5
烧碱/NaOH
t
18
用于调节钻井液pH值
6

纯碱/Na2CO3
t

12
用于调节钻井液pH值

7

大分子聚合物/80A51/NM1-4等

t

8
丙烯酰胺与丙烯酸钠共聚物，易溶于水，其水溶液呈弱酸性。钻井液处理剂、防塌剂和增稠剂

8

羧甲基纤维素/CMC-LV等

t

21
羧甲基纤维素钠，白色或灰白色粉末，无毒，不溶于乙醇、甲醇等有机溶剂，溶于水，水溶液为透明粘稠液体，具有较好耐盐性

9
白沥青
t

48
由沥青、乳化剂和水制成的乳状液，呈棕褐色液体，分

散性好，成膜性强

10
磺化酚醛树脂/SMP-2/3

t

143
水溶性树脂，玫瑰红透明色粘稠液体，耐高温降失水，同时有防塌、控制粘度的作用，抗盐性能好，钻井液处理剂
11

磺化褐煤树脂/SPNH

t

143
酚醛树脂和腐殖酸缩合物，钻井液抗高温抗盐降滤失剂

12

加重剂/重晶石粉

t

175
主要成分BaSO4，白色粉末，可将钻井液密度配至2.0g/cm3，钻井液加重剂

13
润滑剂/PRH-1/TRH-1等
t
65
仿烃类衍生物复配，钻井液润滑剂
14
氯化钾
t
188
无色立方晶体或白色结晶，可抑制井壁泥饼页岩水化膨胀或坍塌，提高钻井液黏度和切力，抑制盐岩井段盐溶，钻井液防塌剂
15
超细碳酸钙
t
26
表面经过乳化剂和表面处理剂处理的超细碳酸钙，钻井液酸中和剂，调节泥浆pH值
16
固体润滑剂/

SHR-102等
t
26
特种树脂，黑色粉末，钻井液抗盐抗高温降滤失剂
17
随钻堵漏剂

/TYSD-1/TP-2等
t
98
改性植物纤维，黄色粉末，堵漏裂缝性漏失，钻井液随钻堵漏剂



	项目组成及规模
	表15                 储层改造原材料消耗一览表

序号
液体名称
液体配方
1
胍胶压裂液
0.35%～0.45%超级瓜胶+1.0%助排剂+1.0%破乳剂+0.1%杀菌剂+0.025%PH调节剂1+0.04%PH调节剂2+0.5%温度稳定剂+0.01%破胶剂
2

黄原胶非交联压裂液

0.30%黄原胶+0.5%破乳剂+0.1%杀菌剂+0.02%破胶剂
3
胶凝酸
20%HCl+0.8%胶凝剂+2%高温缓蚀剂+1%助排剂+1%破乳剂+1%铁离子稳定剂
4

交联酸
20.0%HCl+0.8%稠化剂+1.0%破乳剂+1.0%助排剂+2.0%缓蚀剂+1.0%铁离子稳定剂+0.3%调理剂
4 工程给排水

（1）给水：工程用水主要包括钻井用水。钻井用水量950m3，主要用于配制泥浆等；酸化压裂用水1000m3，工程总用水量1950m3。

（2）排水：工程废水主要为钻井废水、酸化压裂返排液。

钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排；压裂作业产生的酸化压裂返排液，产生量约1000m3，罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。


	总平面及现场布置
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图2     井场平面及现场布置示意图


	施工方案
	一、施工工艺流程

本项目为油田勘探开发中的前期勘探，前期勘探包含地质勘探、地震勘探和钻井，钻井是在有利的集油气构造或油气田范围内，为确定油气藏是否存在，圈定油气藏的边界，并对油气藏进行工业评价及取得油气开发所需的地质资料而钻的井。
本项目施工工艺主要包括钻前工程（井场建设、设备搬运及安装）、钻井工程（含储层改造及测试放喷）、钻后工程等。施工工艺流程示意图见图3。
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图3   工程施工工艺过程示意图

1 钻前工程概况

项目钻前工程主要为临时井场道路、井场建设。

（1）道路建设

本项目运输尽量依托现有道路，结合地形等条件估算，本项目需修建临时井场道路500m，宽约6m，井场道路路面结构层为：20cm厚级配砾石路面+20cm厚天然砂砾垫层，宽约6m，为砂石路面。根据选定路线由推土机推平、压实。

（2）井场建设

根据井场平面布置图，首先对井场进行初步平整，然后采用挖掘机进行放喷池等池体开挖作业，并利用放喷池的挖方进行填方作业，对场地进行平整。场地平整作业结束后，进行设备基础及池体防渗工程的建设。

本项目共开挖土方5400m3，回填土方6000m3，借方600m3，无弃方，开挖土方主要为井场、道路开挖产生土方，回填土方主要为井场回填及道路压盖，借方主要来源于周边砂石料场。本项目土石方平衡见下表16。


	施工方案
	表16                  土石方平衡表                        单位：m3
工程内容

挖方

填方

借方

弃方

数量

来源

数量

去向

井场工程
4800
4800
0

/

0

/
临时道路

600
1200
600
周边砂石料场
0

/

合计

5400
6000
600
/

0

/

2 钻井工程（含测试放喷）施工工艺简述

本工程采用ZJ50及以上钻机，目的层为侏罗系八道湾组。

2.1 井身结构

本项目设计井身结构见表17。

表17           本项目井身结构设计一览表

开钻

顺序

钻头直径（mm）

钻尺深度（m）

套管外径（mm）

套管下入井段（m）

水泥封固段（m）

北气601井
导眼
444.5
100
339.7
0～100
0～100

一开

311.2

2050

244.5

100～2050

100～2050

二开

215.9

4070
139.7
2050～4070
2050～4070
北气602井
导眼

444.5

100
339.7
0～100
0～100
一开

311.2

2050

244.5

100～2050

100～2050

二开

215.9

4050
139.7
2050～4050
2050～4050

北气901井
导眼

444.5
100
339.7
0～100
0～100

一开

311.2

2250

244.5

100～2250

100～2250

二开

215.9
4920
139.7
2250～4920
2250～4920
北气902井
导眼

444.5

100
339.7
0～100
0～100
一开

311.2

2210

244.5

100～2210

100～2210

二开

215.9
4400
139.7
2210～4400
2210～4400

北气903井
导眼

444.5

100
339.7

0～100
0～100




	施工方案
	续表17           本项目井身结构设计一览表

开钻

顺序

钻头直径（mm）

钻尺深度（m）

套管外径（mm）

套管下入井段（m）

水泥封固段（m）

北气903井
一开

311.2

2190

244.5

100～2190

100～2190

二开

215.9

4430
139.7
2190～4430
2190～4430
2.2 钻井作业

工程钻井使用的钻机为电钻机，主要采用区域网电，柴油发电机备用，通过钻机、转盘、钻杆、带动钻头切削地层，同时泥浆由泥浆泵经钻杆向井内注入井筒冲刷井底，利用

其粘性将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深至目的层。返排泥浆在井口采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，干化达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于井场平整，严格执行钻井作业规程和安全规程。加强随钻监测，配备安全有效的防喷设备、压井材料及井控设备，建立健全井控管理系统；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换钻井液和检修设备。钻井用泥浆在泥浆罐内配制，在钻井过程中根据地层对泥浆性能的要求不同在循环泥浆中添加不同量原料，配制泥浆用原料暂存于井场泥浆罐区旁材料区内，配制时由人工破袋加入泥浆罐中。

井泥浆不落地工艺：采用“泥浆不落地”工艺收集，项目在钻井期间产生的废弃钻井液、岩屑及钻井废水经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级分离后，实现初步分离，分离出的液相进入废水收集罐，再到废水处理罐，在罐内处理后重复利用。岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准，后用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

泥浆不落地系统工艺流程图见图4。


	施工方案
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图4        泥浆不落地工艺流程图

钻井至设计井深中段开始进行录井（主要工作是记录钻井过程中的所有地质参数），主要包括钻时录井、气测录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井和压力录井，其中岩屑录井是获取井下地层岩石样品的重要手段。录井时，要随钻井进尺每隔1米左右从返出的钻井液中捞一包砂样，洗净晒干，进行岩性观察描述，并挑选出相对应地层的岩样。由于砂样中混有上部地层的岩屑，工作人员通常会根据砂样中不同岩样的百分含量和最新出现的岩屑成分来确定岩性，并用钻时快慢区分砂岩、泥岩等。若是发现钻时快，砂岩岩屑多而且呈棕褐色，有油味，可能显示钻遇油气层，而钻遇非含油气砂岩层时则多是白色、灰白色砂岩岩屑。

测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含气情况。

固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，以保证安全继续钻进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。

2.3 储层改造
当钻至目的层后，对油气进行测试，需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，改善地层近井地带渗透率，使含油层的油气资源通过裂隙采出。

2.4 测试放喷

测试放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备，原油回收罐等。如有油气资源，则采出液经油气分离器分离后，原油进入原油罐，天然气经管线引至放喷池点燃，依据具体情况设定放喷时间，一般为30天时间。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉走，天然气通过管线输送至放空管。\


	施工方案
	测试放喷期间若油气产量较大且产量稳定，则测试放喷结束后立即关井，按照环保法律法规等相关要求再对区块开发、地面工程建设开展相应环境影响评价工作后，再适时进行滚动开发；若测试放喷期间油气产量较小或产量衰减较快，则由勘查单位分析相关数据，判断是否需侧钻或对其进行关井。

钻井工程施工过程中：①废气污染源主要为井控废气、柴油发电机废气、测试放喷废气、井场储罐产生的无组织废气、机械设备和车辆尾气。钻井作业时科学设置钻井流程；有效使用柴油发电机；测试放喷科学测算放喷时间；井场储罐均密闭；设备和车辆燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行；②废水污染源主要为钻井废水、酸化压裂返排液，钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制，不外排；酸化压裂返排液定期运至新疆腾疆环保科技有限公司处置；③噪声污染源主要为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车噪声，采取为柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础；④固体废物主要为泥浆、岩屑、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）；钻井泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）在危废贮存点暂存，定期由有处理资质的单位接收妥善处置。
3 钻后工程施工工艺简述

3.1 完井后换装井口装置及设备搬迁

测试完井后，当有油气开采价值时，需要换装井口装置，井口换装采油树生产井另行履行环评手续，不在评价范围内。没有开采价值时，用水泥固封，同时用铁质保护罩保护井口装置，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收，不得遗弃在井场；钻井过程中产生的废弃物进行清理。施工单位负责做到工完、料净、场地清，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。

3.2 完井后钻井废物处理

严格执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）规定并结合工程
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	特点，本项目完井后污染物无害化处理方式：
（1）酸化压裂返排液运至新疆腾疆环保科技有限公司处置；

（2）钻井岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用；

（3）膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后，用于铺垫井场和道路；

（4）聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路；

上述废物清理完毕后，对池体等临时占地设施进行清理，并覆土恢复。
4 污染物产生情况

本项目主要产污节点见图5，主要污染物种类见表18。

表18          本项目污染物产生位置及种类汇总一览表

项目组成

产污位置

污染物种类及对生态环境影响因素

钻前工程

修整进场道路井场建设

施工及运输机械噪声、施工及运输机械废气、扬尘、土地性质改变等

钻井工程

钻井过程

废气（井控废气、柴油发电机废气、井场储罐产生的无组织废气、机械设备和车辆尾气）、废水（钻井废水、酸化压裂返排液）、设备噪声（柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车等）、固体废物（岩屑、废泥浆）、沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）等

储层改造

酸化压裂返排液

测试放喷

测试放喷废气、放喷气流噪声

钻后工程

设备搬运及临时占地恢复

油罐车运输噪声、扬尘，固体废物（岩屑）、机械设备噪声
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图5   工程施工过程污染源及污染物产生节点图

5 施工时序

工程预计单座井场钻井施工期为180d，其中钻前工程约10d，钻井期预计140d（其中测试放喷30d），钻后工程约30d。钻前工程和井队转场每天工作12h，钻井期每天工作24h，三班两运转。

二、运营期工艺流程

本项目不涉及运营期。

本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1 生态环境

1.1 主体功能区规划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，主要目的是勘探油气资源，开发强度不会超过区域规划目标。工程施工过程中严格控制施工占地，井场、道路建设完成后，采取措施及时恢复临时占地，尽可能减少对区域生态环境的影响。
综上所述，工程未处于主体功能区划中的禁止开发区，与区域主体功能区划目标相协调。

1.2 生态功能区划

参照《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月），本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表19。

表19                  区域生态功能区划
生态功能分区单元

主要生态服务功能

主要生态环境问题

主要生态敏感因子、敏感

程度

主要保护

目标

适宜发展

方向
生态区

生态

亚区

生态

功能区

天山山地温性草原、森林生态区

天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区

焉耆盆地绿洲 

农业盐渍化敏 

感生态功能区

农产品生产、人居环境、油气资源

地下水位高、土壤盐渍化

土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化中度敏感

保护基本农田、保护水质、保护麻黄和甘草、保护水源地

建立粮油、蔬菜等绿色食品基地，发展人工种植甘草、麻黄产业和农区畜牧业

由表24可知，“焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区”，主要生态服务功能为“农产品生产、人居环境、油气资源”，主要保护目标为“保护基本农田、保护水质、保护麻黄和甘草、保护水源地”，适宜发展方向为“建立粮油、蔬菜等绿色食品基地，发展人工种植甘草、麻黄产业和农区畜牧业”。本项目为油气资源勘探项目，与区域发展方向不冲突。工程施工期废气达标排放、废水不外排、产生的固废妥善处置，不会对焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区造成不利影响。

1.3 环境功能区划

工程所在区域为油气勘探开发区域，大气环境属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类规定，工程所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。周围区域以油气勘探开发区域，以居住、商业、工业混杂为主要功能，声环境为《声环境质量
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	标准》（GB3096-2008）2类区。
2 生态环境调查与评价

本项目所在区域气候类型属大陆性暖温带干旱性气候，干旱少雨，不利于土壤中矿物质分解，土壤发育较差，类型较为简单，多为潮土。项目占地为水浇地和草地，主要有孜然、小麦、玉米等农作物，自然植被覆盖度一般，生态系统以农田生态系统为主，受人类农业活动影响已存在一定程度的干扰，整体生态系统结构简单，稳定性一般。

2.1土地利用现状调查与评价 

根据遥感调查结果及《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），确定项目的土地利用类型为草地、水浇地。

2.2植被现状调查与评价

根据现场调查，项目生态评价范围内自然植被主要为芦苇、多枝柽柳、疏叶骆驼刺，植被覆盖度约20%。周边水浇地种植的主要是棉花、玉米等。
2.3土壤现状调查与评价

本项目所在区域主要有潮土，潮土是一种半水成非地带性且具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面构型的土壤。其地下水位约2～3m，表土有碱化特征，土表0.5～3cm厚的片状结壳。结壳表面有1mm厚的红棕色结皮，结壳下有蜂窝状孔隙，有游离苏打。

2.4动物现状调查与评价

根据《中国动物地理》的动物地理区划标准，本项目所在区域的动物区系属于古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原洲。通过对项目区内动物的实地调查和有关资料的查询，该区域以半灌木为主，栖息着一些耐旱型荒漠动物，以鸟类、小型哺乳动物和啮齿类动物（如苍鹰、塔里木兔、田鼠、密点麻蜥等）为主。

根据《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021 年第3号）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》，该区域共有国家级重点保护动物2种，分别为塔里木兔、苍鹰。重点保护动物信息见表20。
表20          项目所在区域重点保护动物主要动物种类及分布
序号

种名

拉丁学名

保护级别
鸟类

1

苍鹰

Accipiter gentilis Linnaeus

国家二级
哺乳类
2

塔里木兔

Lepus yarkandensis

国家二级
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	2.5生态敏感区调查

工程东南距生态保护红线区（博斯腾湖生物多样性维护生态保护红线区）2.5km，不占用生态保护红线。本项目施工区域、占地区域、井场及道路周边无依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

2.6水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失动态监测年报》，2022年焉耆回族自治县轻度以上风力侵蚀和水力侵蚀总面积337.23km2，占全县土地总面积的13.88%。其中水力侵蚀面积为299.65km2，占土壤侵蚀总面积的88.86%；风力侵蚀面积为37.58km2，占土壤侵蚀总面积的11.14%。焉耆回族自治县2022年水土流失面积比2021年减少了0.81km2。

2.7 区域荒漠化土地现状
根据《新疆第六次沙化监测报告》，塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积361154 平方千米，占全疆沙漠的81.97%，占我国沙漠总面积的一半以上。它位于塔里木盆地的中心地带，属暖温带干旱、极干旱气候区。包括塔克拉玛干主体沙漠、罗布泊以西与塔里木河下游以东的库鲁克沙漠、且末河以南的雅克塔格沙漠以及喀什三角洲上的托克拉克沙漠和布古里沙漠等。

本项目位于非沙化土地。

2.8主要生态问题调查

根据《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局 2003年9月），本工程位于“焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区”，主要生态环境问题为：“地下水位高、土壤盐渍化”。

本项目废水、固废均妥善处置，并采取了严格的防渗防止土壤和地下水的污染。本项目建设不会导致该生态功能区生态问题加剧。
3 环境质量现状监测与评价

3.1 环境空气质量现状评价

3.1.1基本污染物环境空气质量及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的相关规定，本次评价收集巴州2026年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果表21所示。
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	表21            区域环境空气质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

评价标准

（μg/m3）

现状浓度

（μg/m3）

占标率

（%）

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

60
60
100.0
达标
PM2.5
年平均质量浓度

30
21
70.0
达标
SO2
年平均质量浓度

60
6
10.0 
达标

NO2
年平均质量浓度

40
21
52.5 
达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000
800
20.0
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度

160
118
73.8
达标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）表1中过渡阶段二级标准要求，拟建项目所在区域属于达标区。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状：1.大气环境。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的规定，本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃、硫化氢，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）未对其环境空气质量作出限值要求，故本次环评不再对该因子环境质量现状进行调查及评价。

3.2地表水质量现状

本项目距离地表水体开都河16km。根据《巴音郭楞蒙古自治州2025年生态环境状况公报》，2025年全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面（点位）占比96.8%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ～Ⅲ类优良水质断面占91.7%，无劣Ⅴ类水体。
3.3地下水质量现状监测及评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“C 地质勘查24矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作，无需开展地下水环境现状监测。

3.4声环境质量现状监测及评价
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。
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	3.5土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作，无需开展土壤环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	拟建项目属于扩建项目，区块目前针对北气1井、北气2井、北气3井、北气5井、北气6井、北气7井、北气8井、北气9井、北气10井，开展了前期环评手续，批复情况见附件5，目前暂未完成钻井工程，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。


	生态环境保护目标
	本项目仅涉及施工期，无运营期正常排放污染源，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），无需设置大气环境影响评价范围，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，根据现场调查可知，井场外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及村庄、学校、医院等敏感点，不再设置环境空气保护目标；

本项目距离地表水体开都河16km，本项目废水均妥善处置，不外排，不再设置地表水保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本次不对地下水进行环境影响评价，且施工边界环境影响范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目不再设置地下水环境保护目标；

本项目周边50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，根据导则判定本项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不再设置土壤环境保护目标；

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），结合本项目工程内容及周围环境特征，生态环境评价范围为井场施工边界外扩50m，本项目施工所在区域不涉及国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要生境等生态敏感区，生态环境评价范围内不存在国家级、自治区级等重点保护动植物，故不设置生态保护目标。




	评价

标准
	环境空气：PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值10μg/m3的标准。

声环境：工程所在区域为油田勘探开发区域，以工业生产为主要功能，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

表22               环 境 质 量 标 准

环境

要素

项目

取值时间

标准

单位

标准来源

环境

空气

PM10
年平均
60
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

24小时平均
120
PM2.5
年平均

30
24小时平均

60
SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

1小时平均

10

mg/m3
24小时平均
4
O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
非甲烷总烃

1小时平均

2.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准

H2S

1小时平均

10

μg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

声环境

LAeq，T
昼间
60
dB（A）

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

夜间
50
2.污染物排放执行标准

废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；备用柴油发电机烟气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
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	表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；井场无组织非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求；井场无组织硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。

噪声：施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；处理达标后的钻井岩屑执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中表1综合利用污染限值及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）中表 A.1 聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值。

上述各标准的标准值见表23。

表23          污染物排放执行标准一览表

类别

污染源

项    目

排放限值

单位

标 准 来 源

废气

施工期厂界无组织

颗粒物

1.0

mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

井场无组织废气

非甲烷

总烃

4.0
mg/m3
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
H2S

0.06

mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建项目二级标准

柴油发

电机废气（厂界无组织）

颗粒物

1.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求
二氧化硫

0.40
氮氧化物

0.12
施工

噪声

LAeq，T
昼间

70

dB（A）

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

夜间

55

固废

固体废物

pH
2.0～12.5
（无量纲）
《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中表1综合利用污染限值
含油率
≤2
%
COD
≤150
mg/L
含水率
≤60
%
铜

≤600

mg/kg
镍

≤150

mg/kg
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	续表23           污染物排放执行标准一览表

类别

污染源

项    目

排放

限值

单位

标 准 来 源

固废

固体废物

锌

≤1500

mg/kg
《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中表1综合利用污染限值
铅

≤600

mg/kg
镉

≤20

mg/kg
砷

≤80

mg/kg
苯并（a）芘

≤0.7

mg/kg
六价铬

≤13

mg/kg
石油烃

2000

mg/kg

《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表 A.1 聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值

钡

7

mg/L
镍

0.2

mg/L
砷

0.1

mg/L
锑

0.05

mg/L
氟化物

10

mg/L
苯并芘

0.1

μg/L


	其他
	无总量要求


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态影响分析

（1）工程占地影响分析

本项目实施后，施工临时占地面积共51000m2，其中井场占地为48000m2（水浇地19200m2，草地28800m2），临时井场道路占地3000m2（全部为其他草地）。工程占地类型为水浇地、其他草地，工程布局无环境限制性因素，布局合理。工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，暂时影响这些土地的原有功能。

表24                 本项目占地一览表
序号

工程内容

占地面积（m2）

占地类型

永久

临时

1

井场

/

19200
水浇地

28800
草地

2

临时道路

/

3000
草地

合计

/

51000
/

（2）对土壤环境影响

类比油田区已建和在建的工程对土壤的影响，可知工程对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

①人为扰动对土壤的影响

施工过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要是井场平整占地平整、道路整修和各类池体开挖，扰动土壤。在自然条件下，土壤形成了层状结构，表层是可以生长适宜的植被。土壤层次被扰动后，表层土被破坏，改变土壤质地。池体开挖，井场和道路平整会对其土壤原有层次产生扰动和破坏。

②车辆行驶和机械施工对土壤的影响

在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的踩踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）行驶过程中将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。井场、临时道路占地会对土壤、植被、野生动物等各生态要素产生不同程度的影响。


	施工期生态环境影响分析
	（3）对植被的影响分析

根据工程建设的特点，对植被环境影响最大的是井场平整、道路整修和各类池体开挖，施工对地表植被的扰动和破坏。在施工过程中，占地范围内的植被受到不同程度的破坏和影响。

本项目对植被的破坏主要在于施工期对占地范围内地表植被的铲除和碾压，土方开挖对地表植被的压埋，设备、车辆、施工机械及施工人员在施工期碾压、践踏植被等。

本项目施工区域临时占地约5.1hm2。临时用地会导致生物量损失，生物量损失按下式计算：Y＝Si•Wi式中，Y——永久性生物量损失，t；Si——占地面积，hm2；Wi——单位面积生物量，t/hm2。

本项目施工区域水浇地栽培作物平均生物量约9.5t/hm2，草地自然植被平均生物量约1.0t/hm2。本项目的实施，将造成约21.42t临时植被损失。植被损失主要来自水浇地栽培作物，在做好施工管理，尽量在非耕种季节进行施工，并做好施工结束后的迹地恢复工作的前提下，工程建设对植被的环境影响是可以接受的。
（4）对野生动物的影响分析

钻井工程对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。

区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，油田开发过程中的钻探和建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，由于本区域的野生动物种类少，受区域的农业生产活动影响，少有大型野生动物在本区域出现，钻井结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。

（5）水土流失影响分析

本项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：施工过程将扰动地表、增大地表裸露面积，破坏原有水土保持稳定状态，引起一定程度的水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为风力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。 
本项目施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加
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	上项目地面较为平缓，因而不会产生明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。施工过程中临时堆土采取防尘网苫盖、限行彩条旗和洒水降尘等临时防护措施。施工结束后，对临时占地及时进行土地平整，通过采取以上措施后，工程产生的水土流失影响在可接受范围内。

（6）施工期防沙治沙分析

本项目施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》（中华人民共和国主席令第55号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）等文件要求，应确保工程占地范围内的防风固沙治理。施工过程中严禁超越施工场地；钻井完成后，施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量。

1）项目实施过程中对周边沙化土地的影响

①占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况

本项目总占地面积5.1hm2，占地为水浇地、草地。
②弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

本项目井场平整、池体开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫井场和道路。

工程建设过程中对原地貌的扰动将降低工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于工程地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若工程土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

③损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）

本项目占地为水浇地、草地，临时占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。

④可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。

工程施工期主要包括钻前工程、钻井工程、钻后工程，钻前工程包括池体开挖、场地平整、临时井场道路等。池体开挖、场地平整及井场道路施工过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在行驶过程中将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了工程占地范围内的土壤抗侵蚀能力。

2 施工废气影响分析

2.1 施工废气来源及影响分析

施工期废气主要包括柴油发电机废气、井控废气、测试放喷废气、井场储罐挥发无组
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	织废气、施工扬尘、机械设备和车辆尾气等。

（1）柴油发电机废气

工程钻井使用的钻机为电钻机，主要采用区域网电，柴油发电机备用，根据钻井过程中动力消耗适时调整柴油发电机运行台数。预计工程柴油发电机消耗柴油约700t（每口井按140t计算）。柴油发电机等设备燃料燃烧废气主要污染物为颗粒物、NOX、烃类和CO。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，烟尘按0.25kg/t柴油、NOx按3.41kg/t柴油计。根据《车用柴油》（GB19147-2016）及《关于做好全国全面供应硫含量不大于10ppm普通柴油有关工作的通知》（发改办能源〔2017〕1665号），现行柴油含硫量不大于10mg/kg（0.01kg/t），本次评价按柴油中硫含量0.01kg/t柴油估算，燃烧柴油S02排放量按照Q=2*S*W计算，其中Q是污染物排放量，单位kg,S为含硫率0.01kg/t，W为耗油量700t。根据《环境统计手册》，燃烧1m3柴油产生的C0 0.238kg，HC 0.238kg，本项目采用轻柴油，密度850kg/m3，据此核算本项目备用情况下钻井工程柴油发电机的废气中各项污染物的产生量为颗粒物175kg、NOx 2387kg、S02 14kg、C0 196kg、HC 196kg。

（2）井控废气

控压钻井流程为钻井液通过钻井泵从钻井液罐泵入地面管汇，然后进入钻柱，通过钻头进入环空，在环空内上返至地面，再经过节流控制系统和液气分离器进行气液分离。经分离后的钻井液流回钻井液罐，经分离出来的可燃气或者有毒有害气体通过排气管燃烧筒点火燃烧处理掉。
（3）测试放喷废气

当钻至井目的层后，对油气应进行完井测试，如钻孔在目的层有裂隙发育，则不需进行酸化、压裂等工作。钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。放喷前安装井口放喷专用管线、各种计量设备，天然气经管线引至放喷池点燃，依据具体情况设定放喷时间，一般为10～30天时间。油气经井口装置节流、降压，进入油气计量分离器，分离后的液相（包括油和水）通过管线输送至原油储罐，再由油罐车拉走，天然气通过管线输送至放空管。

本项目为勘探项目，仅涉及施工期，且整个施工期较短，施工期间扬尘产生量较小；本项目钻井期采用网电，仅停电时使用柴油发电机提供电力，测试放喷期较短，污染物排放量较小，对区域环境空气影响可接受。

（4）井场储罐挥发无组织废气

储罐内储存的原油、柴油会在储罐液面的上部空间充满物料挥发出来的蒸汽，并最终
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	会达到饱和蒸气压，罐体液面空间体积一旦发生变化时，就会导致物料饱和蒸气溢出，形成所谓的储罐呼吸现象。储罐液面空间体积变化可以发生在物料进出的情况下，也会发生在昼夜温差变化的情况下，前者称为大呼吸，后者称为小呼吸。

根据《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-89），卸油过程中柴油会产生0.05%的油气，储存过程中柴油会产生0.01%的油气，以非甲烷总烃来表征呼吸油气。本项目柴油周转量少，柴油储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量少。类比其他同类项目，压裂液储罐储存过程中挥发量约为5ppm～50ppm之间，压裂液储罐挥发废气HCl产生量少。

本项目试井过程中地层流体经地面气液分离器装置分离后，原油通过管线进入储油罐回收储存。试井过程中原油回收量由勘探井地质条件、油藏储层含油量等因素决定，经类比该地区其他勘探井试井情况，试井时间短，原油储罐呼吸废气无组织排放量较少。由于项目周边扩散条件较好，经类比该地区其他勘探井监测数据，项目边界非甲烷总烃无组织排放满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。

（5）施工扬尘

井场、道路施工废气进行土方施工、物料运输、场地建设，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

（6）机械设备和车辆尾气

在工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NOx、烃类等。

（7）环境影响分析

由现场踏勘可知，工程施工活动区域开阔，废气污染物气象扩散条件好。施工前期准备过程中应检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。

因此，施工扬尘、井控废气、柴油发电机废气、测试放喷废气、井场储罐挥发无组织废气、机械设备车辆尾气等不会对区域环境空气产生明显影响，且这种影响是局部的，短期的，工程建设完成之后影响就会消失。

3 地表水环境影响分析

工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液。

（1）钻井废水
钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井
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	液配制，不外排。

（2）酸化压裂返排液

据了解，本项目酸化压裂液不在现场配制，储层改造时期需进行酸化压裂作业时，可采用罐车将酸化压裂液直接运至作业区域。根据设计资料，5口钻井储层改造期间酸化压裂废水的最大产生量约为1000m3，罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。

4 地下水环境影响分析

本项目钻井目的层穿过地下水含水层，且钻井过程中使用泥浆、钻井液等特点，为保护地下水，本评价对地下水环境影响分析并提出减缓措施。

（1）正常工况下地下水环境影响分析

工程施工钻井过程中泥浆循环使用，可避免对地下水水质影响，施工过程采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，同时严格要求套管下入深度，本项目套管下入深度远超过地下水含水层深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地层的影响。工程在施工过程中产生废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理并采取相应地下水环境保护措施与对策。

（2）非正常工况下地下水环境影响分析

非正常状况下如发生井喷等事故时，放喷池防渗层出现裂缝，暂存岩屑和暂存井喷液中污染物对地下水环境造成污染。本项目放喷池采取重点防渗，通过类比分析可知防渗可防止泄漏污染土壤及地下水。

1）落地油对地下水环境的影响

钻井过程中产生的落地原油及时回收，不会对地下水环境产生不良影响。根据油田环境保护的要求，对落地油必须进行100%的回收。本项目地处干旱少雨地区，地表干燥，落地原油主要污染表层土壤。由于土壤对石油分子的吸附作用，下渗对地下水影响可接受。

2）井喷事故对地下水的影响

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1～2天才能得以控制。井喷范围内土壤表层可见有蜡状的喷散物，主要影响形式为渗透污染，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于原油的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。污染物进入地下后，污染物向地下水系统的迁移途径为：入渗污染物→表土层→包气带→含水
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	层→迁移。

由于各种土壤的不同土层对石油类均有吸附能力，石油类污染物主要集中在表层，随着时间的推移，包气带土壤对石油类物质的吸附将趋向饱和，吸附能力将逐渐降低。一般来讲，土壤表层0～20cm的滞留石油类物质的含量至少是下层（1m以下）石油类物质含量的35倍；且石油类多在地表1m以内积聚，1m以下土壤中含油量甚少。由于泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。且一旦发生泄漏，建设单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行污染物的清除工作，将在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，因而，石油类污染物进入地下潜水的可能性较小。若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。

3）油水窜层对地下水的影响分析

钻井完井后油水窜层污染（包括生产井的窜层）的主要原因是：固井质量差；工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。

4）井漏事故的泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，盐分较多，造成地下含水层水质污染。因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度、选用合理的钻井液密度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

正常情况下，污染源从源头上可以得到控制，对地下水环境产生的影响可接受；非正常情况下，如发生井喷等事故时，启动相关应急预案，及时采取井控措施，首先利用放喷池等设施作为一级污染防控措施，避免固废及废水直接排入外环境，渗入地下污染地下水。

5 施工噪声影响分析

钻井噪声主要为柴油发电机噪声、钻机噪声、泥浆泵噪声、压裂车噪声等。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中表A.2，本项目拟采用的各类施工设备产噪值见表25。
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	表25         单座井场钻井期噪声源强调查清单（室外声源）            

序号
声源名称
型号
数量

单位
空间相对位置/m

声压级/距离〔dB（A）/m〕
声源控制

措施
运行时段
X

Y

Z

1

柴油发电机
--

1

台
57
80
1.5
102/5

基础减振

昼夜

2

钻机
ZJ50

1

台
55
64
10

90/5

基础减振
昼夜
3

泥浆泵

1600HP

3

台
57-63
56

1.5

90/5

基础减振
昼夜

4

压裂车

--

1
辆
55

50

10

110/5

基础减振

昼夜

5

风机
2V6.5

2

台

70-71
100
-1
95/5
基础减振

昼夜

6

离心机

LW100X860-N

1

台

70-80
100

-1

90/5

基础减振

昼夜

7

振动筛
J1/A-2/E48-90F-3TA

1

台

75
100
-1
95/5
基础减振

昼夜

8

铲车

—

1

辆

80
90
2

110/5

基础减振

昼夜

9

挖机

—

1

辆

80

90

2

110/5

基础减振

昼夜

10
皮带机

4kW

1

台

85
95
1
90/5

基础减振

昼夜

施工期噪声预测模式结合噪声源到各预测点距离，通过计算，本项目施工期各噪声源对井场四周场界的贡献声级值见表26。

表26              施工期钻井噪声预测结果一览表          

序号

站场

噪声贡献值/dB（A）

噪声标准/dB（A）

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

井场

东场界

68

68

70

55

达标

超标

2

南场界

65

65

70

55

达标

超标

3

西场界

62

62

70

55

达标

超标

4

北场界

64

64

70

55

达标

超标

根据表26可知，各种施工机械噪声预测结果可以看出，施工期井场噪声源对厂界的噪声贡献值昼间、夜间均为62～68dB（A），昼间满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求，夜间不满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求，井场周边及邻近区域存在村庄，施工期间通过采取
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	对设备定期保养维护、基础减振等措施可减少噪声对周边环境的影响，且随着施工结束，对周边声环境影响将逐渐消失。

钻井过程为连续作业过程，钻井噪声处理难度较大，对噪声源采取噪声防治措施：柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车安装减振基础。通过以上措施可在一定程度上降低噪声。

6 施工期固体废物影响分析

6.1 固体废物产生及处置情况

完井与搬迁后要进行固体废弃物处理，整个钻井作业及测试放喷过程中产生的固体废弃物主要有泥浆、钻井岩屑以及沾油废物、废烧碱包装袋、废矿物油及其包装物等。一般固体废物执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021年 第82号），一般工业固体废物管理台账实施分级管理。如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关管理要求，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（1）泥浆

泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。
（2）废弃钻井泥浆及岩屑

①废弃钻井泥浆

根据计算，本项目5口钻井泥浆量为4150m3，其中膨润土泥浆量为2282.5m3，磺化泥浆量为1867.5m3，根据设计资料，泥浆循环量为95%，则废弃钻井泥浆产生量为207.5m3。其中膨润土废弃钻井泥浆产生量为114.1m3，润土废弃钻井泥浆和膨润土钻井岩屑排入防渗岩屑池干化，经检测达标后用于井场平整；磺化泥浆产生量为93.4m3，在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

②废弃钻井岩屑

钻井过程中钻头破坏岩层形成岩屑，后通过泥浆循环带出地面，其中混杂有泥浆。钻井岩屑产生量与井眼长度、井径及岩石密度有关，可用下式计算：
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式中：W——废弃钻井岩屑排放量，m3；

      D——井的直径，m；

 h——井深，m。

d——水基钻井岩屑膨胀系数取1.5。
根据不同孔径分段求和计算，本项目总岩屑产量为2427.4m3。其中膨润土体系钻井岩屑产生量为1226.54m3，排入防渗岩屑池干化，经检测达标后用于井场平整；磺化泥浆钻井岩屑产生量为1200.86m3，井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路。

（3）废烧碱包装袋

钻井施工过程中配制钻井泥浆时会产生少量烧碱等危险化学品废包装袋属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危险化学品废弃包装袋其危险废物编号为HW49，危险废物代码为900-047-49。类比同类钻井工程，钻井期间产生的废包装袋约为0.1t/口，本项目合计产生量约0.5t。施工过程中及时回收废包装袋，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托库尔勒速润再生物资利用有限公司接收处置。

（4）沾油废物

根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号），沾油废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08）是指场地清理时拆除的原防渗区域为防止矿物油等污染土壤和地下水而铺设的防渗材料，主要含有矿物油等。

目前油田使用的防渗布均可重复利用，平均重复利用3年左右，单块防渗布重约250kg，每口井作业用2块，5口井施工结束后全部作为废弃考虑，则项目完井后产生废弃防渗布最大产生量约2.5t。完井后由施工单位将废弃的含油防渗布集中收集后委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理，拉运过程中资质单位应使用专车、按照指定的拉运路线。

废矿物油及其包装物

钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废矿物油及其包装物，废矿物油量约为0.1t/口（合计0.5t）、


	施工期生态环境影响分析
	废矿物油包装物产生量0.006t/口（合计0.03t）。按照《国家危险废物名录（2025年版）》，废矿物油及其包装物危险废物代码为900-249-08。暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托库尔勒速润再生物资利用有限公司接收处置。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年第4号）、《固体废物污染环境防治信息发布指南》（环办固体函〔2024〕37号）、《一般工业固体废物台账管理指南》（公告 2021年 第82号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年第74号）及《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别及处置措施见表27，危险废物类别及处置措施见表28。

表27       工程固体废物产生、处置及防治措施情况一览表

属性

废物代码

固体废物

名称

产生环节

产生量

单位

处理措施

一般工业固体废物

SW12 072-001-S12

废弃钻井泥浆及

岩屑

钻井过程

2634.9
m3
岩屑随钻井泥浆带出，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用，膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
表28        工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物

代码

危险废物

产生量

（t）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

废烧碱包装袋

HW49

900-047-49

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物）、过滤吸附介质等

0.5

使用烧碱过程对应产生

固体

NaOH

NaOH

/

T/C/I/R

收集后，由有危废处置资质单位接收处置
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	续表28        工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

危险废物名称

废物

类别

废物

代码

危险废物

产生量

（t）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废周期

危废特性

污染防治措施

沾油废物

HW08

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物

2.5

完井

作业

固态

废矿物油

油类

物质

/

T，I

收集后，由有危废处置资质单位接收处置

废矿物油及其包装物
HW08

900-249-08

0.53
钻井

过程

固态

废矿物油

油类

物质

/

T，I

6.2 固体废物污染控制要求
根据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026），本项目固体废物的收集、贮存、转移污染控制要求见表29。

表29         固体废物收集、贮存、转移污染控制要求
收集、贮存、转移污染控制要求

本项目

符合性

5.1 含油废物应与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑应单独收集处理，特殊工段（造斜井段和目的层井段）及非正常工况产生的聚合物岩屑应单独收集处理。

沾油废物与水基岩屑分开收集。膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路

符合

5.2 水基岩屑应随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑应破胶脱稳和固液分离后收集，分离后的水基岩屑含水率宜小于 60%。固液分离后的液相应优先在钻井现场循环利用；不能利用的，应收集处理。

岩屑随钻井泥浆带出，采用“泥浆不落地”工艺收集，泥浆排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用

符合

5.3 水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能应满足 GB18599 的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中应采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。

岩屑池防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，转移过程采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施
符合

5.4 含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性有机物（VOCs）物料的，采取有效措施减少VOCs的无组织排放。

危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求

符合

5.5 剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。

采用专用容器盛装，并暂存于井场撬装化危废贮存点内。危险废物的收集、转移过程按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行

符合
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	综上所述，固废经妥善处理后，不会对周围环境产生不利影响。

6.2.1 一般工业固体废物影响分析

（1）贮存场所选址分析

一般工业固体废物贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，相关选址要求符合性如下：

表30             一般工业固体废物贮存场所选址分析

选址要求

本项目

符合性

4.1一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
本项目一般工业固体废物临时贮存场在井场，符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。
符合

4.3 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。

本项目未选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
符合

4.4 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。

本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡、泥石流影响区以及湿地等区域

符合

4.5 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库，以及规划水库的淹没区和保护区之内
符合

4.6上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。

本项目膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
符合

综上所述，固体废物贮存场所选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。

（2）储存能力分析 

钻井期间没口单井产生的膨润土体系废弃钻井岩屑暂存在岩屑池（500m3），本项目膨润土体系废弃钻井泥浆及岩屑单井最大产生量约为280m3，排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于井场平整，可满足钻井期间需求。钻井期间产生的磺化泥浆钻井岩屑暂存在环保储罐内（300m3），本项目磺化泥浆体系废弃钻井泥浆及岩屑单井最大产生量约为260m3，在井场无害化处理，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于井场平
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	整，可满足钻井期间需求。

（3）贮存环境影响分析 

钻井过程中产生的废弃钻井岩屑和泥浆暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995，及其2023年修订单）的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。

（4）运输过程影响分析 

钻井过程中产生的一般工业固体废物按照《中华人民共和国生态环境法典》的相关要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生的工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

（5）处置的环境影响分析 

聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场由环保罐暂存，在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路，对周边环境产生影响可防控。

6.2.2 危险废物影响分析

（1）贮存场所选址分析

危险废物收集后暂存于危废贮存点内，危废贮存点选址与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求符合性如下：

表31                 危废贮存场所选址分析

选址要求

本项目

符合性

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价

本项目满足生态环境保护法律法规、规划和生态环境分区管控的要求

符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。不在易受严重自然灾害影响的地区

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目不在江河、湖泊等最高水位线以下的滩地和岸坡

符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目施工期危险废物产生量较小，且危废贮存点采取了重点防渗措施，不会对周围环境敏感目标产生污染影响。

符合
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	综上，危废贮存点选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（2）危险废物储存能力分析 

钻井期间产生的危险废物贮存在井场危废贮存点，占地面积8m2，及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，可满足钻井期间需求。

（3）危险废物贮存环境影响分析 

钻井过程中产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）中相关管理要求，废油采用专门容器贮存，落实危险废物识别标志制度，对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度，按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得将其擅自倾倒处置。同时危废贮存点已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生的影响。

收集危险废物的硬质桶应按要求设置明显的标明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整详实。具体要求如下：

危险废物标签规格颜色说明：规格：正方形，40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。

b．危险废物类别：按危险废物种类选择，危险废物类别如图6所示；

c．材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图7所示；

d.装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间，硬质桶顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
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图6    危险废物类别标识示意图


图7   危险废物相关信息标签

（4）运输过程影响分析 

钻井过程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）中相关要求，运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，登记运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。

本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危废贮存点贮存，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，在线填报危险废物管理计划、在线选择运输单位、在线办理电
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	子转移联单后方可转移，危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

（5）委托处置的环境影响分析 

钻井产生的危险废物全部委托库尔勒速润再生物资利用有限公司等有相应资质的危险废物处置单位接收处置。

7 土壤环境影响分析

根据项目钻井过程中使用泥浆、钻井液，钻完后测试放喷的特点，为保护区域土壤不受工程实施导致污染影响，本评价对区域土壤环境质量现状进行调查，并提出土壤污染防治措施。

7.1 土壤现状调查

本项目所在区域主要有潮土，潮土是一种半水成非地带性且具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面构型的土壤。其地下水位约2～3m，表土有碱化特征，土表0.5～3cm厚的片状结壳。

7.2 工程施工对土壤污染途径及防治措施

根据工程特点，正常状况下操作规范、管理到位，不会污染土壤环境。非正常状况下，设备检修产生的废润滑油落地，柴油罐泄漏，泥浆材料、钻井岩屑落地，测试放喷期间油品落地等造成土壤污染。本项目采取柴油罐下设防渗、钻井期间钻井液循环使用、工程施工采取带罐作业，对落地油等进行100%回收，并交由有资质单位处理等土壤污染防控措施。
8 环境风险影响分析

8.1 风险调查

本项目涉及的危险性物质主要为油类物质，项目各井场内柴油储罐体积为60m3，柴油密度按0.85t/m3计，最大储存量按体积的90%计，故单井柴油最大储存量为45.9t。项目原油储罐为20m3，密度按0.95t/m3计，单井原油最大储量为19t，以上储罐均为密闭储罐；沾油废物、废矿物油及其包装物暂存于撬装式危废贮存点。

8.2 环境敏感目标概况

本项目周边区域无环境敏感目标，将区域环境空气、调查评价范围内地下水作为环境风险保护目标。

8.3环境风险识别

（1）物质危险性识别

结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油、原油、落地油、伴生气、废矿物油，若在钻井过程中遇到部分地层压力异常且含有油气资源，发生井喷事


	施工期生态环境影响分析
	故导致采出气在井口溢出原油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表32。
表32              本项目物质危险性一览表

危险物质名称

理化性质

物   质   性   质

判定结果

物质性质

判定结果

柴油

稍有黏性的棕色液体，爆炸极限1.5%～4.5%；沸点：200～350℃；闪点：45～55℃

可燃液体

LC50：无资料

LD50：无资料

—

原油

有黏性的深棕色或黑液体，密度0.75～0.95之间，易燃，闪点：-40℃至40℃之间；具有爆炸性。当原油蒸气与空气混合并达到一定浓度时，会形成爆炸性混合物

可燃液体

LC50：无资料

LD50：无资料

—

落地油

落地油通常呈现暗黄、棕色或绿黑色，这是由于其成分主要为碳氢化合物的混合物。落地油的密度在0.780-0.970之间，不溶于水，但可以与某些有机溶剂互溶。

伴生气

无色无味气体，爆炸上限16%，爆炸下限4.8%，蒸汽压：53.32kPa（-168.8℃），闪点：-188.8℃，熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，相对密度0.42（-164℃）
废矿物油

沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，引燃温度426～537℃

（2）危险物质分布情况

本项目危险物质主要位于场区内油罐区域、危废贮存点和井口。

（3）可能影响环境的途径

本项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸和井喷事故。火灾、爆炸与物料含油率、烃类可燃气体的量等因素有关。本项目柴油罐泄漏发生火灾事故以及发生井喷后可能对周边环境造成影响。

表33          本项目环境风险及环境影响途径识别表

危险物质
风险单元
作业特点
环境风险类型
环境影响途径
柴油、原油
柴油、原油储罐

常温、常压

泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染

大气、地表水、地下水
伴生天然气
钻井区域
常温、常压
井喷、井喷失控、泄漏、中毒、火灾、爆炸、大气污染
大气
落地油、废矿物油
危废贮存点
常温、常压
泄漏、火灾、次生污染物CO、大气污染
大气、地表水、地下水
（4）生产设施风险识别

A.井喷事故风险 

井喷为井场常见事故。钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的钻井液里，加快了钻井液流动和循环的速度。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引
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	起发生油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

B.井漏事故风险 

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失造成地下水污染，油气上窜造成地下水污染等。

8.4环境风险分析

8.4.1大气环境风险分析

工程施工过程中风险类型主要为油罐泄漏导致的火灾以及爆炸事故等产生的次生污染物影响，以及在钻至含油地层遇到压力异常发生井喷事故导致气体进入大气。

油罐泄漏时，遇明火燃烧，油品从裂口流出后立即燃烧，发生火灾爆炸事故，如果出现不完全燃烧，会产生一定量的一氧化碳。一旦储罐发生泄漏事故，应迅速进行封堵，并将泄漏物收集至铁桶等容器内，交由有资质单位处理。

在钻至含油地层遇到压力异常超过设计压力发生井喷事故，井喷污染范围为200m，局部大气中的烃类在短时间内剧增，使局部地区大气污染物在一定时间段内超标，发生井喷事故后，应及时控制井口放喷设施，将井喷泄漏物导入放喷池，通过采取及时疏散周边人员，对井喷物质进行点火和在周边进行检测，可最大程度降低对周边的影响。积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散井场及周边人员，避免造成人员伤亡和财产损失。事故发生后，周边采用人工清理后进行重建，再加上生物演替过程，基本2～3年即可恢复。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，且周边区域空旷，扩散条件良好，柴油泄漏及井喷事故对周围环境空气的影响是可以接受的。

8.4.2地表水环境风险分析

油罐发生泄漏时，及时封堵，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理；发生井喷事故时，将放喷池作为一级污染控制措施，对井喷泄漏物进行收集，并将泄漏物收集后交由有资质单位处理。

8.4.3 地下水环境风险分析

在发生油罐泄漏等事故时，若泄漏的柴油、原油长时间未得到处理，渗入地下可能污染地下水。为防止油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：

①加强油罐的维护保养，避免泄漏事件的发生。对于易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题尽快解决。加强职工的安全教育，增强防范风险的意识。
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	②在油罐底部采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束后交由资质单位处置。

采取以上防渗措施后，地下水环境风险可防控。

8.4.4套管破损风险分析

套管破损可能导致油气泄漏，这些泄漏物可能渗透到土壤中，污染地下水和土壤。油品和其他有害物质可能会渗入土壤，影响土壤的物理和化学性质，甚至破坏土壤生态系统。

套管破损可能导致井壁稳定性下降，进而影响土壤结构。在某些情况下，这可能导致地面下沉或地层压实，改变土壤的承载能力和稳定性。

油气泄漏和土壤污染可能对土壤中的微生物群落和植物生长产生负面影响，破坏生态平衡。长期的污染还可能导致土壤退化，影响土地可持续利用。

综上所述，套管破损不仅会影响油气开采的效率和安全性，还可能对土壤环境造成严重影响。因此，在油气勘探过程中，应采取有效的预防和修复措施，以减少套管破损对土壤的影响。

钻井过程中主要环境风险是可能发生的井喷、储罐泄漏等事故，做好风险防范工作，防止对周围环境、工作人员人身安全造成危害。本项目的环境风险防范措施及制定的预案切实可行、有效。在落实风险防范措施、应急预案后，其发生事故的概率较低，其环境危害也是较小的，环境风险水平可接受。
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	本项目不涉及运营期。

本项目完钻测试放喷后，如在测试放喷过程中发现油气资源具有开采价值，则安装采油树，在适当时间滚动开发，按照要求再进行区块开发、地面工程建设环境影响评价。如发现该井不具开发价值或目的层不含油气，则进行封井、设备搬迁，井场恢复。

	选址选线环境合理性分析
	1环境制约因素

工程选址于新疆巴州焉耆县夏热勒岱村西南1.6km处，东南距博斯腾湖生物多样性维护生态保护红线区2.5km，工程选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，井场选址满足《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）要求，项目占地为水浇地、草地，项目属无法避让的石油、天然气勘查，并取得探矿权证（证号：T1000002023031048001341），在取得用地手续的情况下，占地是可行的。

2环境影响程度

本项目为勘探项目，施工期包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程、钻后工程，各个环节产生生态破坏和环境污染影响较小，环境风险可防控。

本项目选址主要由地下油气层所在位置决定地面，选址无相关比选方案。

综上所述，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 施工期生态环境保护措施

1.1 生态环境影响减缓措施

工程区域生态较脆弱，为保护区域生态环境，在施工过程和钻井结束后，应采取以下生态保护措施：

（1）对井场临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，对规划占地范围外的区域严禁机械及车辆进入、占用，禁止乱轧乱碾，避免破坏自然植被，造成土地松动。井场施工临时性占地控制在井场范围内。
（2）本项目占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，经相关部门许可后方可开工建设。

（3）施工期充分利用现有周边的道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土。

（4）按设计标准规定，严格控制施工作业范围，包括钻井井场用地面积不得超过钻机作业标准规定，临时道路施工宽度控制在设计标准范围内（6m），并尽量沿路线纵向平衡土方，以减少地表植被破坏，减少沙地和土方的暴露面积。现场施工作业机具在施工中严格管理，划定活动范围，在征地范围内，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持路边植被不被破坏。施工作业结束后，恢复地貌原状，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。
（5）在井场平整后，将表土平铺于土地表面，使其得到充分、有效、科学的利用。
（6）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对项目区周边生存环境的践踏破坏，尽量不侵扰野生动物的栖息地。在施工便道设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。确保各类废弃物妥善处理，泥浆池和井场采用围栏加以防护，避免野生动物陷入而危及生命。降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故对野生动物的影响。

（7）及时清理施工现场，做到“工完、料净、场地清”。工程结束后，建设单位应承担恢复生态的责任，施工结束后及时恢复原状。充分利用项目施工前期收集的表土覆盖于临时占地区域表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围，保护施工作业范围以外的植被不被破坏，尽可能减少对生态系统的扰动和破坏。
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	（8）根据《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024），对项目区评价单元进行类比法定性适宜性分析，项目施工结束后，应及时清理井场遗留的各类垃圾，并对临时占地区域进行平整。

通过采取以上措施，可有效减轻工程对区域生态环境的影响。

1.2水土流失保护措施

（1）井场平整、池体开挖、临时井场道路修整后需先进行严格的整治，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土地再塑，而且要稳坡固表，对施工场地定期洒水降尘，防止水土流失。

（2）施工活动开始之前，应制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性；要求施工单位保护好施工场地周边的植被及野生动物，不得随意破坏植被。

（3）施工中严格限定施工的工作范围，规定运输车辆行驶路线，不得随意碾压植被，不得随意取弃土，施工结束后一律平整土地，清除用地范围内的固体废弃物。

（4）本项目建设过程中，要减少地面扰动，首先要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

（5）施工后期，及时做好施工迹地的清理工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。工程施工结束后，应对井场临时占地进行平整，恢复原有地貌。充分利用工程施工前期收集的表土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。

1.3 防沙治沙措施

（1）工程措施（物理、化学固沙及其他机械固沙措施）

本项目对井场地表进行砾石压盖，防止由于地表扰动造成的水土流失。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，使土地沙化；进场道路、井场砾石覆盖。

（2）方案实施保障措施

1）组织领导措施

防沙治沙是维护生态安全，促进经济发展和人与自然和谐相处的重要举措。本项目防沙治沙工程中能北方焉耆油气勘探开发有限责任公司为第一责任人，钻井队、施工队作为措施落实方，属于主要责任人。中能北方焉耆油气勘探开发有限责任公司应在钻井队、施
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	工队施工过程中，提出具体的目标及要求，并落实到具体人员。

2）技术保证措施

①加强参与防沙治沙工程的人员的培训工作，使其掌握防沙治沙工程建设、管理的基本技术要求，增强人员主动参与防沙治沙能力和积极性。

②项目建设的各个环节过程中，加强人员的节水意识，避免铺张浪费，提高水的重复利用性。

（3）生态、经济效益预测

本项目防沙治沙措施实施后，预计工程所在区域植被覆盖度能维持现状，沙化土地扩展趋势得到一定的遏制。

2 施工期废气治理措施

运输车辆产生的扬尘主要采取洒水降尘。运输车辆减速行驶，为减少道路扬尘影响。对于井场也需定期进行洒水降尘，以降低钻井和井场建设过程中产生的扬尘对施工人员和周边植被的影响。做到文明施工，防止水泥等的洒落与飘散；避开大风天气进行作业。钻井作业期间应对车辆进行适当的苫盖，以降低扬尘的影响。油气测试期间天然气通过放喷管线燃烧后放空，加强放喷管线、放喷池的运营维护，定期检查气体燃烧放空设备，确保天然气充分燃烧，减少污染物的产生；尽可能减少柴油发电机使用，柴油发电机定期检修，运行良好，燃用符合质量标准的燃料；施工期井场采用密闭储罐；检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，减少污染物的产生。

为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位严格执行《中华人民共和国生态环境法典》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《工业料堆场扬尘整治规范（DB 65/T 4061-2017）》等相关文件要求，同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）等采取的抑尘措施，对工程施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表34         施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

1

施工现场公示牌

在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；

《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）
2

密闭苫盖

措施

①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施；

②建筑垃圾采用防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施；
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	续表34         施工期扬尘污染防治措施一览表

序号

防治措施

具体要求

依据

3

物料运输车辆密闭措施

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；

《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020）
4

洒水抑尘

措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次；

3 施工废水治理措施

工程钻井过程中产生的废水有钻井废水、酸化压裂返排液。其中钻井废水与钻井岩屑随钻井泥浆带出，排入泥浆罐用于钻井液配制，完井后拉运至下一口井再利用，不外排；酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置。

综上，本项目产生的废水均得到妥善处理，故本项目实施对地表水环境产生的影响可接受。

4 地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》和《地下水管理条例》的相关规定，做到源头控制、污染监控和应急响应。

①源头控制措施

工程在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行了封固处理；酸化压裂返排液运至新疆腾疆环保科技有限公司处置，可有效减轻对地下水的影响。

②分区防控措施

为防止污染地下水，针对井场施工期间工程特点，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将钻井期井场进行分区防渗，其中钻井平台、柴油罐区、柴油发电机区、放喷池、危废贮存点、原油储罐区进行重点防渗；岩屑池、泥浆泵区、环保储罐、泥浆罐区及泥浆不落地系统区域进行一般防渗。

本项目重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；（危废贮存点防渗层或可满足2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s））一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；本项目分区防渗图见图9。
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	在制定油田环保管理体制的基础上，制定专门的地下水污染事故的应急措施，并与其它应急预案相协调。
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图8     分区防渗图

5 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

合理安排施工

①根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场；
②施工运输车辆在驶经声敏感点时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，来减轻噪声对周围声环境的影响。

（2）合理安排施工时间

一般可采取控制施工时间，缓解、避免强噪声设备集中施工。
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	（3）采取噪声控制措施

①施工运输车辆在通过村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，合理安排运输路线，来减轻噪声对周围声环境的影响；

②合理安排施工时间，在村庄附近施工采取变动施工方法措施和控制施工时间，避免强噪声设备集中施工，尽量降低施工噪声对居民生活的影响；

③合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量施工机械，以防止局部声级过高；

④尽量使用对讲机等现代通信设备，按规程操作机械设备，减少人为噪声；

⑤泥浆泵等做好基础减振措施，加衬弹性垫料并安装消声装置；

⑥定期维护泥浆泵、钻机等高噪声设备，确保正常运转，避免出现不正常噪声；

⑦对钻井周围工作的职工采取必要的防护措施，如佩戴耳塞等措施减轻噪声影响。

采取以上措施后，施工噪声对声环境影响可接受。且施工活动分布在区块内，呈现出阶段性和散点状分布，噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工活动的结束而消除，对声环境影响可接受。

6 施工固废污染防治措施

（1）泥浆

泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用。

（2）废弃钻井岩屑和泥浆

膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于井场平整；聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准后用于铺垫油区内的井场、道路。

（3）沾油废物

沾油废物主要是废防渗材料，桶装收集后暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托有资质的单位进行处理处置。施工车带罐作业，且在作业井场地面铺设膜，回收防渗膜的同时实现落地油100%回收。
（4）废烧碱包装袋

废烧碱包装袋暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。
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	（5）废矿物油

废矿物油采用专用容器盛装，暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。

（6）废矿物油包装物

废矿物油包装物暂存于撬装式危废贮存点（8m2）中，定期委托具有危废处置资质的单位接收处置。

6.1 固体废物管理要求

一般工业固体废物暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995，及其2023年修订单）的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。

本项目产生的危险废物桶装或袋装密闭收集后于危废贮存点（8m2）贮存，危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，危险废物转移过程应采取防扬散、防流失、防渗漏措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案，发生危险废物突发环境事件时，采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害；制定危险废物管理计划，结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物管理台账记录，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息，并填写、运行危险废物转移联单。

本项目产生的危险废物全部委托有相应资质的危险废物处置单位处理，不会对周边环境产生明显影响。

6.2 危险废物管理要求

本项目严格落实《中华人民共和国生态环境法典》有关规定，建设单位作为钻井固体废物的管理责任主体。同时油气田各类制度和环境保护要求由各基层单位负责向各承包单位传达，并监督其实施。

本项目产生的危险废物主要管理要求如下：

（1）废防渗材料等危险废物，储存、处置要严格执行国家和地方生态环境主管部门的环保规定。

（2）主要管理职责

①危险废物产生单位为危险废物管理责任主体，负责日常管理工作。
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	②危险废物产生单位应建立交接制度，填写交接单，标明危险废物产生原因、回收数量和地点，负责与危险废物处置单位签订合同，明确双方安全环保权利、义务和责任。

（3）监督管理

①危险废物产生和处置单位应建立健全危险废物管理制度，制定管理计划，健全资料台账。

②合格土满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026），去向明确，满足政府生态环境主管部门要求，不准随意抛弃、堆放。

③危险废物产生和处置单位制定相关应急预案，报当地生态环境主管部门和公司质量健康安全环保部备案。

④废防渗材料等危险废物在收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位于每月底将转移数量报送当地县级以上政府生态环境主管部门及公司质量健康安全环保部备案。

⑤公司质量安全环保部会同相关部门不定期检查危险废物收集、贮存、运送、处置过程，结果纳入HSE管理考核内容。

⑥禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置；废弃物经固液分离后产生的废水应严格执行废水的相关标准进行处理和管理。

（4）贮存、运输、处置主要管理规定

危险废物由专用运输车辆进行运输、转移，并严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号），实施危险废物全过程管理。

①危险废物贮存设施必须满足具备防渗、防外溢、防泄漏等基本要求，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（公告 2023年 第5号）危险废物标志牌式样设置明显标志。

②危险废物临时贮存场所要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规范进行设计和管理。井下作业时带罐作业，落地油100%回收。危险废物贮存场所必须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求进行分区和防渗。

③危险废物处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。

④产生单位向处置单位转移危险废物时，交接数量必须与生态环境主管部门批准的转移量相符。
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	危险废物贮存设施退役前应妥善处理处置贮存设施内的危险废物，并对贮存设施进行清理，并依据《中华人民共和国生态环境法典》等相关法律法规加强场地环境风险防控。

7.土壤污染防治措施

（1）为保护工程区土壤，采取以下防治措施：

①源头控制

设备检修期间，采用专用收集罐收集废油；油罐下设防渗；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。

②过程防控

增强施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。

③跟踪监测

本项目可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。

（2）为保护工程区土壤，采取以下保护措施：

①应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
②施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

③施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

④确保各项环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收等，避免各种污染物对土壤环境的影响。

综上所述，正常情况下，钻井工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，工程实施对土壤环境产生的影响可接受。

8 施工期环境风险防范措施

8.1 风险防范措施

井喷防范措施主要在施工设计、钻井作业及安装放喷装置三个方面进行。
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	8.1.1 施工设计中的防井喷措施

根据井场的具体情况，在施工设计中应做好防井喷措施：

（1）选择合理的压井液。测试放喷施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染；

（2）选择合理的射孔方式；

（3）规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷事故；

（4）对放喷装置的配备要有明确要求；

（5）选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。

8.1.2 钻井作业中的井喷防范措施

施工单位应严格执行石油天然气钻井HSE管理体系及井控技术标准和规范中的相关规定，并针对工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

（1）开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求；

（2）严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层；

（3）油层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根放喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）；

（4）按班组进行放喷演习，并达到规定要求；

（5）严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认；

（6）认真搞好地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；

（7）严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；

（8）钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关
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	井求压后迅速实施压井作业；

（9）发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进；

（10）关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80%和地层破裂压力三者中的最小值。

8.1.3硫化氢泄漏的监控与预防措施

1）硫化氢监测与安全防护

硫化氢监测与安全防护应按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）和《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2024）要求进行。

①作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪（第1级预警阈值应设置为15mg/m3（或10ppm），第2级报警阈值应设置为30mg/m3（或20ppm），进入上述区域应注意是否有报警信号。

②作业人员在检修和抢险作业时应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。

③当监测到空气中硫化氢的浓度达到15mg/m3（或10ppm）时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具实施应急程序。

④当监测到空气中硫化氢的浓度达到30mg/m3（或20ppm）时，作业人员应该迅速打开排风扇，疏散人员。作业人员应戴上防护用具，进入紧急状态，立即实施应急方案。

⑤当监测到空气中硫化氢浓度达到150mg/m3（或100ppm）时，应组织周边危险区域内的作业人员有秩序地迅速向上风向撤离到安全区域。

2）预防措施

根据《陆上石油天然气钻井安全规范》（AQ2083-2025），在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受H2S危害及人身防护措施的培训，经考核合格后方能持证上岗。

①为避免无风和微风情况下硫化氢的积聚，可以使用防爆通风设备将有毒气体吹往期望的方向。

②应特别注意低洼的工作区域，由于较重的硫化氢或二氧化硫在这些地点的沉积，可能会达到有害的浓度。
③当人员在达到硫化氢危险临界浓度〔150mg/m3（100ppm）〕的大气环境中执行任务时，应有接受过救护技术培训的值班救护人员，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

④含硫地区的钻井现场作业队伍应配备硫化氢监测仪器和正压式空气呼吸器；

⑤在钻台上下、振动筛、钻井液循环罐等气体易聚集的地方应使用防爆通风设备；
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	⑥钻机设备的安放位置应考虑当地的主要风向和钻开含硫油气层时的季节风风向；

⑦在井场应设置明显的硫化氢警示标志及风向标；

⑧井场周围应设置至少两处临时安全区，一处位于当地季节风的上风方向；

⑨钻开含硫油气层前，应进行防硫化氢安全技术交底；

⑩含硫油气井钻井液按设计要求加入除硫剂，pH值应控制在9.5以上；

⑪当在空气中硫化氢含量大于或等于30mg/m3（20ppm）的环境进行作业时，应做好人员安全防护工作；当处于钻进工况时，应暂停钻进，并采取控制和处理措施。

8.2 其他环境风险防范措施

8.2.1油品储罐泄漏事故防范措施

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用存放区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通信、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，需经有关检验部门检验合格，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入存放、使用危险化学品区域的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
8.2.2 池体容积及防渗

工程建设时严格按设计要求建设膨润土岩屑池，确保有足够容量存放钻井岩屑。工程设计上已经考虑了防止放喷池泄漏的措施，在实际工程中，放喷池的建设应严格按照设计重点防渗等级进行建设。
8.2.3 防柴油外溢措施
钻井期间备用柴油发电机，柴油储存在油罐中，为防止柴油罐泄漏污染土壤和地下水，环评要求采取以下措施：

（1）加强油罐的维护保养，避免柴油泄漏事件的发生。

（2）在油罐底部采用防渗膜防渗，如发生油品泄漏，应及时把污染的部分收集在铁桶中，施工结束交由有资质单位处理。

此外，本次评价严禁钻井期将钻井废水、酸化压裂返排液直接排入周边河流，施工期间严格执行《中华人民共和国河道管理条例》（2026年修订）中的有关规定；禁止向水体排放一切污染物；严禁在河流两堤外堤脚内建立施工营地和施工临时厕所；严禁在河流
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	及近岸内清洗施工机械、运输车辆；严禁向河道内排放污水和固体废物。机械设备若有漏油现象要及时清理散落机油。

8.3 应急预案

8.3.1 应急预案编制内容

工程在施工过程中应结合工程实际情况及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）中的要求，编制环境应急预案。

8.3.2 井喷及井喷失控应急处理预案

根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部在根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：

（1）井喷失控后严防着火和爆炸，应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。

（2）迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制定及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。

（3）井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。

（4）在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。

8.3.3 井喷应急疏散预案

当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时做出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。

为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离。

（1）井队员工由井队组织撤离；

（2）拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；

（3）逃生时要注意风向，一要沿上风（逆风）方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；

（4）时间就是生命，紧急逃生时，不要因收贵重物品等事宜延误时间，并且要轻装撤离逃生；

（5）当所处位置离井场很远时，向偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。

8.3.4 培训和演习

（1）培训。石油天然气开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；石油天然气开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、
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	救援人员的上岗前培训和常规性培训。
（2）演习。中能北方焉耆油气勘探开发有限责任公司每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。

8.3.5 风险管理措施

为加强环境风险预防措施，在工程施工期间对人员管理应做好以下几个方面：

（1）加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。

（3）对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对工程具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、储罐等）进行必要的定期巡检。

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。

（5）提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。

（6）对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的烦琐操作过程。

（7）加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。

（8）根据《国家危险废物名录（2025年版）》的附录《危险废物豁免管理清单》有关废铁质油桶、废酸、废碱液、突发环境事件产生的危险废物处理处置的豁免管理条款，高效处理环境风险事故状态下产生的危险废物。

9 环境管理及监测计划

建立和实施施工作业队伍的HSE管理体系。

（2）实施施工作业环境监理制度，以确保施工作业对生态环境造成的破坏降到最低限度。

（3）工程建设结束后，会同当地环保主管部门共同参与检查验收。

（4）本项目仅涉及施工期，因此针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态。
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	工程不涉及运营期，因此不对运营期进行生态环境保护措施分析。

	其他
	1、封井环境影响保护措施

1.1 封井环境空气保护措施

（1）封井废气主要是施工过程中产生的扬尘，要求封井作业时，采取洒水抑尘的降尘措施，同时要求严禁在大风天气进行作业。

（2）运输车辆使用符合国家标准的油品。

（3）封井施工过程中，应加强施工质量管理，避免出现封井不严等非正常工况的烃类等其他物质泄漏。

1.2 封井水环境污染防治措施

封井无废水污染物产生，要求在闭井作业过程中，严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）要求进行施工作业，首先井场进行环境风险评估，根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式，确保固井、封井措施的有效性，避免发生油水窜层。坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。

1.3 封井噪声防治措施

（1）选用低噪声机械和车辆。

（2）加强设备检查维修，保证其正常运行。

（3）加强运输车辆管理，合理规划运输路线，禁止运输车辆随意高声鸣笛。

1.4 封井固体废物处置措施

（1）地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。废弃建筑残渣等收集后送垃圾填埋场妥善处理。

（2）对应封堵的井拆除井口装置，清理场地，清除各种固体废弃物，施工结束后及时恢复原状。
（3）运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。

1.5 封井生态恢复措施

后期按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）、《陆上石油天然
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	气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）的相关要求对井口进行封堵，并对井场后期根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下：

（1）各种机动车辆固定线路，禁止随意开路。

（2）严格按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）相关要求，先封堵内外井眼，拆除井口装置，拆除地面设施、清理井场、清除各种固体废物等，拆除的报废设备和建筑废料等由建设单位进行回收处置。

（3）保证封井措施有效可行，防止窜层，产生二次污染。

（4）将井场占地范围内的水泥平台和砂砾石路面进行清理，然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使井场恢复到相对自然的一种状态。

（5）临时占地范围不具备植被恢复条件的，建议保留井口水泥底座，以防止沙化，起到防沙固沙作用。

（6）通过宣传教育的形式，使施工工作人员对在项目区生存的野生动物及植物有基本的认识与了解。加强对《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。
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类别

污染源

环保措施

治理效果

投资

（万元）

验收标准

废气

柴油发电机

烟气
柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料

颗粒物≤1mg/m3
二氧化硫≤0.4mg/m3
氮氧化物≤0.12mg/m3
1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求

测试放喷

废气
测试放喷科学测算放喷时间，减少天然气点火放空造成的环境污染
--

--
—
井场储罐挥发无组织废气

密闭储罐

非甲烷总烃产生量减少

1

《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
井控废气

控制井控时间

--
—
—

施工扬尘
洒水抑尘

扬尘产生量

减少

2

--

机械设备和车辆尾气
检修设备和车辆，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行
减少排放量
1

--

废水

钻井废水

钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地系统处理，处理后的液相全部回用于钻井液配制

不外排
1

—

酸化压裂返排液
酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置

不外排

15

—

噪声

设备噪声

柴油发电机、泥浆泵、钻机、压裂车等安装减振基础

昼间≤70dB（A）

夜间≤55dB（A）

5
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-

2025）
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	续表35                环保投资一览表

类别

污染源

环保措施

治理

效果

投资

（万元）

验收标准

固体废物

泥浆

采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用

妥善

处理

65
满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）表1综合利用污染限值的要求及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表 A.1 聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值

膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆

膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化，经检测达标后，用于井场平整
聚磺体系废弃钻井岩屑和泥浆
聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路

沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）

桶装收集后暂存于危废贮存点，定期由有资质的单位接收处置

妥善

处理

5

—

环境风险管理

环境风险

防范措施

安装井控设施、防喷培训、钻井液储备等，按钻井行业规范和设计要求完成；提高事故应急能力；防止污油泄漏下渗污染；配备硫化氢监测仪器和正压式空气呼吸器
风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置
10
将环境风险控制在可防控范围内

应急预案

合理有效组织各机构部门进行应急、抢险、救援、疏散及控制措施、应急监测
修改完善，并定期演练

4

将环境风险控制在可防控范围内

生态恢复

严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏
施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量
13
--

完钻后井场、道路等临时占地恢复，场地平整，防沙治沙
针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态
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类别

污染源

环保措施

治理效果

投资

（万元）

验收标准

防渗

重点

防渗区

危废贮存点

铺设防渗材料

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料K≤1×10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料
10
按要求建设

柴油罐区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

柴油发电机区

放喷池
钻井平台

原油储罐区

防渗

一般

防渗区

岩屑池
铺设防渗材料

一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
-

按要求建设

泥浆泵区
环保储罐
泥浆罐区

泥浆不落地系统区

其他费用
征地费

32
--
专项评价及验收费

10
--
场地准备及临时设施费 

5

--
环保投资合计

180
—




六、生态环境保护措施监督检查清单
	   内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	严格控制施工作业范围，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏
	施工结束后及时恢复原状，不降低土壤环境质量
	--
	--

	
	防沙治沙
	
	
	

	
	完钻后井场、道路等临时占地恢复，场地平整
	
	
	

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水

环境
	钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入“泥浆不落地”系统，钻井废水全部回用于钻井液配制，不外排
	--
	--
	--

	
	酸化压裂返排液罐装收集后运至新疆腾疆环保科技有限公司处置
	
	
	

	地下水及土壤环境
	重点防渗区：危废贮存点（防渗层或可满足2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s））、柴油罐区、泥浆罐区、柴油发电机区等铺设防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	按要求建设
	--
	--

	
	一般防渗区：岩屑池、泥浆泵区、环保储罐、泥浆罐区及泥浆不落地系统区等铺设防渗材料，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	
	
	

	声环境
	基础减振
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	--
	--

	振动
	-
	--
	--
	--

	大气

环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖、洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值
	--
	--


	大气

环境
	放喷废气控制测试放喷时间
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	--
	--

	
	井控废气控制时间
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求
	--
	--

	
	柴油发电机定期检修、运行良好，燃用符合质量标准的燃料
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求
	--
	--

	
	密闭储罐
	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建项目二级标准
	--
	--

	
	设备和车辆，保证设备正常稳，定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行
	--
	--
	--

	固体

废物
	泥浆采用“泥浆不落地”工艺收集，排入泥浆罐循环使用，完井后拉运至下一口井再利用
	满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017） 表1综合利用污染限值的要求及《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）表 A.1 聚合物钻井岩屑和磺化钻井岩屑风险评估参考值
	--
	--

	
	膨润土体系废弃钻井岩屑和泥浆排入防渗岩屑池干化达标后用于井场平整
	
	
	

	
	聚磺体系废弃钻井泥浆及岩屑在井场现场无害化处理，处理达标后还原土用于铺垫油区内的井场、道路
	
	
	


	固体

废物
	沾油废物（危险废物，HW08 900-249-08）、废烧碱包装袋（危险废物，HW49 900-047-49）、废矿物油及其包装物（危险废物，HW08 900-249-08）在危废贮存点暂存，定期由有资质的单位回收
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中相关要求
	--
	--

	电磁

环境
	--
	--
	--
	--

	环境

风险
	环境风险防范措施
	将环境风险控制在可防控

范围内
	--
	--

	
	应急预案
	将环境风险控制在可防控

范围内
	
	

	环境

监测
	生态恢复效果跟踪监测
	针对施工期临时占地区域植被恢复情况进行生态监测，监测因子为植被恢复效果，纳入竣工环境保护验收监测，方法为巡视。植被恢复质量标准：临时占地植被恢复至原状态
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论
	本项目建设内容符合国家产业政策要求，符合生态红线管理要求，满足新疆维吾尔自治区、巴州及焉耆县生态环境分区管控要求；项目拟采取完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放，废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受的；通过采取工程项目的各项噪声控制措施，对区域声环境产生影响可接受；固体废物全部综合利用或妥善处置。项目选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，项目选址合理；项目施工过程中严格控制施工作业范围，占用土地尽可能少，施工车辆严禁停放在施工场地以外区域，避免对植被的碾压破坏；项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域生态环境影响可接受；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，项目可行。
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