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产品质量监督抽查实施细则
1  抽样方法
汽车用制动软管在销售领域抽样，在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
每批次抽取样品10根，其中8根作为检验样品，2根作为备用样品。
随机数使用随机数表等方法产生。

2 检验依据
表1   汽车用制动软管检验项目、检验方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	缩颈后内孔通过量
	GB 16897—2022

	2
	气密性
	GB 16897—2022

	3
	长度变化率
	GB 16897—2022

	4
	爆裂强度
	GB 16897—2022

	5
	抗拉强度
	GB 16897—2022

	6
	黏合强度
	GB 16897—2022 

GB/T 14905—2020

	7
	耐热性
	GB 16897—2022

	8
	耐寒性
	GB 16897—2022

	9
	耐IRM903标准油体积变化率
	GB 16897—2022

GB/T 1690-2010

	10
	标识
	GB 16897—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 16897-2020《制动软管的结构、性能要求及试验方法》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任1项或1项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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